玉林市第一人民医院技术参数                                                            
玉林市第一人民医院
供应室消毒灭菌耗材供货需求

项目概述：本次项目为玉林市第一人民医院供应室消毒灭菌耗材供货服务；成交供应商应按合同约定单价进行供货，表中用量为预估值，仅供参考，具体供货数量以院方实际需求为准，经院方同意后按需供货，预计年用量总金额为974604.11元。
	序号
	物品名称
	规格
	参数
	预估用量
	控制单价（元）

	1
	防护服
	件
	1、断裂强力：经向和纬向≥300N
2、干态、湿态撕破强力：经向和纬向≥6N
3、干态、湿态涨破强力≥100kPa
4、透气性≤20mm/s
5、抗渗水性≥30cm
6、耐高温134℃灭菌、防水，可重复使用
7、满足临时需求：根据需要增加或不要衣领，能接受下摆加长10-20cm
	200
	210

	2
	纺织品50cm×50cm
	张
	1.符合GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料要求
2.适用于压力蒸汽灭菌，无菌有效期180天
3.尺寸：50cm×50cm
	100
	51

	3
	纺织品60cm×60cm
	张
	1.符合GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料要求
2.适用于压力蒸汽灭菌，无菌有效期180天
3.尺寸：60cm×60cm
	100
	51

	4
	纺织品1000mm×1000mm
	张
	1.符合GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料要求
2.适用于压力蒸汽灭菌，无菌有效期180天
3.尺寸：1000mm×1000mm
	100
	75

	5
	纺织品1200mm×1200mm
	张
	1.符合GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料要求
2.适用于压力蒸汽灭菌，无菌有效期180天
3.尺寸：1200mm×1200mm
	100
	148

	6
	等离子灭菌及高温打印纸
	卷
	1.应适用于我院现有新华灭菌器、新华牌全自动清洗消毒器打印
2.所记录的内容在常温常湿的环境下能有效保存≥5年不褪色。
	100
	30

	7
	封口测试纸（低温120℃、高温180℃）
	片
	低温
1.用于每日对封口机进行温度、压力、时间验证。
2.封口温度110℃-130℃
3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。
高温
1.用于每日对封合压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。
2.封口温度180℃-200℃
3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。
	1000
	2.3

	8
	压力蒸汽灭菌化学指示胶带
	卷
	1.符合ISO/FDIS11140-1的一类指示物标准                                                                                                2.含灭菌条，灭菌后变色条颜色变黑色                                       
3.适用于压力蒸汽灭菌包的封包
4.产品有效期不低于24个月
	10
	36

	9
	色带
	套
	1.适用于我院现有新华牌医用封口机使用
2.打印后经压力蒸汽灭菌不变色、不掉色，清晰可辨
	5
	35

	10
	过氧化氢低温灭菌卡匣
	板
	1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60% 
2.产品有效期应≥12个月
3.产品应可联合我院现有新华过氧化氢低温等离子体灭菌器运行半周期程序达到灭菌效果。
4. 应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	200
	128.25

	11
	牙科手机润滑剂
	瓶
	1.不影响任何灭菌因子的穿透；
2.用于口腔科高、低速手机的润滑保养；
3.配合清洗润滑灭菌一体机或注油养护机使用；
4.原料均为医用级别，无毒无刺激；
5.有效期至少为24个月。
6.容量：2.5L
	2
	1000

	12
	压力蒸汽灭菌化学指示标签77×50
	张
	1. 产品检验标准符合GB18282.1-2015对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求
2. 标签面材为聚丙烯薄膜
3. 产品用于指示物是否经过121℃-134℃的灭菌过程
4. 产品指示油墨为无铅配方，含变色块，灭菌后变为黑色
5. 需配合我院现有卷式标签打印机及信息追溯系统使用，可根据用户需求，排版标签样式及打印内容 
6. 产品有效期不低于24个月
7.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
8.尺寸：77mm×50mm
	260000
	0.3

	13
	压力蒸汽灭菌化学指示标签61×34
	张
	1. 产品检验标准符合GB18282.1-2015对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求
2. 标签面材为聚丙烯薄膜
3. 产品用于指示物是否经过121℃-134℃的灭菌过程
4. 产品指示油墨为无铅配方，含变色块，灭菌后变为黑色
5. 需配合卷式标签打印机及信息追溯系统使用，可根据用户需求，排版标签样式及打印内容 
6. 产品有效期不低于24个月
7.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
8.尺寸：61mm×34mm
	2000
	0.3

	14
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	张
	1.产品检验标准符合GB18282.1-2015对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求
2.标签面材为美光纸
3.指示油墨灭菌后变为黑色合格，灭菌温度121℃~134℃范围通用
4.灭菌指示油墨无铅配方，含变色块，灭菌后变为黑色
5.产品含有六项灭菌信息，可配合针式标签打印机打印，也可手写使用
6.产品有效期不低于24个月
7.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
8.尺寸：2.5cm*10cm
	4200
	0.13

	15
	白色医用吸水纸
	张
	1.适用于消毒供应室的无菌包内使用，用于冷凝水吸收2.尺寸：35×45CM，也可根据院方要求定制规格尺寸
	500
	0.68

	16
	白色医用吸水纸
	张
	1.适用于消毒供应室的无菌包内使用，用于冷凝水吸收
2.尺寸：20×20CM，也可根据院方要求定制规格尺寸
	500
	0.17

	17
	白色医用吸水纸
	张
	1.适用于消毒供应室的无菌包内使用，用于冷凝水吸收
2.尺寸：20×20CM，也可根据院方要求定制规格尺寸
	15000
	0.17

	18
	医用灭菌包装无纺布
	张
	1.【湿性及干性微生物屏障】按消毒技术规范或YY/T 0681.14检测合格
[bookmark: _GoBack]2.适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式，灭菌因子穿透性合格，残留量应符合GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准、3.无菌有效期达180天（提供检测报告）
4.尺寸：500mm×500mm
5.重量：≥50g
6.至少包含2种颜色，单色装、双色混装可选
7.聚丙烯料生产，不添加碳酸钙。
	10000
	0.9

	19
	医用灭菌包装无纺布
	张
	1.【湿性及干性微生物屏障】按消毒技术规范或YY/T 0681.14检测合格
2.适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式，灭菌因子穿透性合格，残留量应符合GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准
3.尺寸：600mm×600mm
4.重量：≥50g
5.至少包含2种颜色，单色装、双色混装可选
6.聚丙烯料生产，不添加碳酸钙。
7.无菌有效期达180天（提供检测报告）
	30000
	1.2

	20
	医用灭菌包装无纺布
	张
	1.【湿性及干性微生物屏障】按消毒技术规范或YY/T 0681.14检测合格
2.适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式，灭菌因子穿透性合格，残留量应符合GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准
3.尺寸：800mm×800mm
4.重量：≥50g
5.至少包含2种颜色，单色装、双色混装可选
6.聚丙烯料生产，不添加碳酸钙。
7. 无菌有效期达180天（提供检测报告）
	7500
	2

	21
	医用灭菌包装无纺布
	张
	1.【湿性及干性微生物屏障】按消毒技术规范或YY/T 0681.14检测合格
2.适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式，灭菌因子穿透性合格，残留量应符合GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准
3.尺寸：1000mm×1000mm
4.重量：≥60g
5.至少包含2种颜色，单色装、双色混装可选
6.聚丙烯料生产，不添加碳酸钙。
7.无菌有效期达180天（提供检测报告）
	10000
	5

	22
	医用灭菌包装无纺布
	张
	1.【湿性及干性微生物屏障】按消毒技术规范或YY/T 0681.14检测合格
2.适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式，灭菌因子穿透性合格，残留量应符合GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准
3.尺寸：1200mm×1200mm
4.重量：≥60g
5.至少包含2种颜色，单色装、双色混装可选
6.聚丙烯料生产，不添加碳酸钙。
7.无菌有效期达180天（提供检测报告）
	26000
	6.5

	23
	高温灭菌指示包装袋5.5cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：5.5cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	2
	54

	24
	高温灭菌指示包装袋7.5cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：7.5cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	3
	109

	25
	高温灭菌指示包装袋10cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：10cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	40
	183

	26
	高温灭菌指示包装袋15cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：15cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	25
	206

	27
	高温灭菌指示包装袋20cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：20cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	15
	300

	28
	高温灭菌指示包装袋25cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：25cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	10
	240

	29
	高温灭菌指示包装袋30cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：30cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	20
	280

	30
	高温灭菌指示包装袋40cm*100m
	卷
	1.印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块
2.具有≥2种颜色的透明膜供选择
3.尺寸：40cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋
4.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌
5.符合《消毒技术规范》、GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》、 GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
6.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	2
	592

	31
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋7.5cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：7.5cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	2
	435

	32
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋10cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：10cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	30
	435

	33
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋15cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：15cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	40
	495

	34
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋20cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：20cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	50
	673

	35
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋25cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：25cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	35
	930

	36
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋30cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：30cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	10
	1600

	37
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋35cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：35cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	5
	2030

	38
	过氧化氢低温等离子灭菌指示包装袋40cm*100m
	卷
	1. PET/PE透明复合膜
2.印刷过氧化氢等离子体化学灭菌一类化学指示物，用于过氧化氢灭菌指示，灭菌指示物灭菌后变成黄色。
3.尺寸：40cm*100m，根据院方需求定制化分切卷袋。
4.适用过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
6.符合GB18282.1-2015《医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分》， GB 19633最终灭菌医疗器械包装材料、YY/T0698最终灭菌医疗器械包装材料等要求
	5
	2170

	39
	过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带
	卷
	1.适用于我院现有过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。
2.带变色条。
3.提供消毒产品卫生安全评价报告。
4.尺寸：≥50米
	6
	180

	40
	过氧化氢低温等离子灭菌装置卡匣
	片
	1.适用于我院现有STERRAD®100S 型过氧化氢低温等离子体灭菌器。
2.产品应可联合我院现有STERRAD®100S过氧化氢低温等离子体灭菌器运行程序达到灭菌效果。
3.提供消毒产品卫生安全评价报告。
	200
	675

	41
	打印纸
	卷
	1.适用于我院现有STERRAD®100S 型过氧化氢低温等离子体灭菌器打印机配合使用
2.≥5年内打印保持易读性
	3
	20

	42
	过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带
	卷
	1.适用于我院过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌过程的监测。
2.带灭菌指示变色块。
3.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
4.数量：≥400枚
	61
	119.31

	43
	灭菌剂
	瓶 
	1.适用于我院现有凯斯普CASP-120过氧化氢低温等离子体灭菌器，作为灭菌剂使用。
2.产品应可联合我院现有凯斯普CASP-120过氧化氢低温等离子体灭菌器运行程序达到灭菌效果。
3.瓶装，过氧化氢含量53%-60%，有效期12个月，
4.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
5.容量：140ML
	155
	550

	44
	打印纸
	卷
	1.热敏打印纸，规格57mm×35mm
2.适用于我院现有凯斯普牌过氧化氢低温等离子体灭菌器配套用纸
3.≥5年内打印保持易读性
	60
	3.77

	45
	高低速手机润滑剂
	瓶
	1.食品级油品，适用于各种型号的牙科手机的日常清洁，保养。
2.高温消毒后，润滑油不发黄、不起颗粒、对手机无损伤。
3.带喷嘴，喷出为雾状。
4.容量：330ML
	5
	25

	46
	环氧乙烷生物监测包
	个
	1.适用于监测医院环氧乙烷灭菌器灭菌效果；
2.含菌量≥1*106cfu/支
3.提供安全评价报告
4.适用于我院现有3M环氧乙烷快速阅读器使用
	250
	130

	47
	腹腔镜专用多酶清洗液
	桶
	1.多酶混合物，用于腹腔镜器械的手工和机器清洗。
2.含脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、高级蛋白水解酶、生化酶、协同酶等≥7种酶的复合配方。
3.有效去除硬式内镜等复用器械上的污染物，符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019。
4.PH值中性，对器械无腐蚀。
5.低泡，无研磨剂、无刺激性气味
6.100%生物降解，无化学残留，绿色环保。
7.容量：4L-5L
	10
	1500

	48
	器械保湿剂
	桶
	1.用于复用器械的保湿处理。
2.需含有脂肪酶、蛋白水解酶、糖酶及淀粉酶等多种酶及表面活性剂等，具有多酶活性。
3.有效防止有机污染物干涸，并对已经干涸的有机污染物有较好的软化作用。
4.具有保湿、预洗、抑菌等功能。
5.对器械无腐蚀。  
6.容量：4L-5L
	5
	1560

	49
	生物膜清洗剂
	桶
	1.用于管腔类、复杂截面类器械生物膜的去除。
2.需包含脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、高级蛋白水解酶、生化酶及协同酶等≥7种酶的复合配方。
3.符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019。
4.对器械无腐蚀。
5..容量：4L-5L
	10
	1300

	50
	多酶清洗剂
	桶
	1、用于复用医疗器械的手工和机器清洗。
2、含蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶和纤维素酶等。
3、有效去除复用器械上的污染物。符合T/WSJD002-2019的要求。
4、PH值近中性，对器械无腐蚀。
5、容量：4L-5L
	10
	1107

	51
	器械润滑剂
	瓶
	1、用于我院现有手术动力系统马达、手柄的润滑等；
2、容量：≥500ml 
	10
	1400

	52
	防锈清洁剂
	瓶 
	1、用于我院现有手术动力系统马达、手柄的清洁等；
2、容量：≥500ml 
	10
	1400

	53
	环氧乙烷灭菌化学指示标签
	片
	1.符合GB18282.1的一类指示物要求；
2.可打印，应适用于我院现有追溯系统标签打印 ；
3.带变色块，变色块颜色灭菌后变为绿色；
4.有效期不少于18个月。
5.应有全国消毒产品网上备案信息，提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案截图证明。
	8000
	0.7


未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关最新标准执行
协议时间：一年。
费用明细：包含设计、制造、包装、仓储、运输、安装等由该项目发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等。
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