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项目概况：项目改造面积560㎡，其中多功能教室面积517.64㎡，卫生间面积42.36㎡。项目总投资估算约：186.50万元。

项目改造内容涉及：楼面、墙面、座椅、吊顶、卫生间、设备、电子显示屏幕等改造设计。

一、楼面(约20.71万元）
教室拟采用钢架阶梯造价核算（11-12 级 / 级高 150mm）按场地（无拆改）、过道1200mm 和1000mm ，均含钢架构件 + 踏步面板 + 辅材 + 人工安装 + 防锈防滑防撞，无任何隐藏费用，同时匹配 348 座排布、1.2-1.5m 总梯高的空间需求。
核心固定配置加厚 Q235 冷轧方钢（主梁 100×50×2.5mm / 次梁60×40×2.0mm）+ 20mm E0 级 PVC 复合踏步板（标配，抗磨易清洁）+ 加厚铝合金防滑条 + 双层加固角铁 / 高强度膨胀螺丝 + 热镀锌 + 静电喷塑双层防锈 + 精细化焊接安装。50mm 高加厚防撞挡边、踏步圆角、横向加固撑（防晃动）、动载承重检测
项目拟采用：PVC 复合板,400元/㎡,总费用估算：517.64X400=207056元(约20.71万元）。

二、墙面(约34.87万元）
阶梯教室首选：兼顾声学效果、消防规范和性价比，是校园多功能阶梯教室的主流配置。
核心材料：吸音板拟采用铝制穿孔吸音板 + 实木收边 + 隔音减震垫 + 环保隔音棉（无甲醛），部分带微孔消音设计声学效果：降噪系数 NRC≈0.85~0.95，混响时间精准控制在 0.6~1.0s，适配多功能使用场景，可做弧形、异形造型收边精细，装饰性与声学性一体，阻燃达 B1 级，环保达 E0 级，适合校园多功能阶梯教室。中档偏上（450 元～600 元 /㎡）—— 常规多功能阶梯教室首选。
本项目墙面约697.32㎡，总费用估算:697.32X500=348660元(约34.87万元）。

三、座椅（约 31.32 万元）
本项目约348座，每座预留空间600宽X550深，拟采用带小桌板阶梯教室中高端款座椅总费用（采购 + 安装 + 运费）单价：900 元 / 位（含铝合金小桌板 + 超纤皮软包 + 镀锌钢支架）
348 座总费用估算：348×900=313200元（约 31.32 万元）



四、吊顶(约25.88万元）
本项目核心配置拟采用：轻钢龙骨 + 12mm 穿孔防火石膏板（穿孔率 20%，A 级防火）+ 龙骨内填充 50mm 无甲醛玻璃棉（基础吸音）+ 减震吊件（避免共振）+ 防潮层，收边铝合金阴角线，含常规 LED 灯 / 消防喷淋 / 通风口的基
础开孔和衔接；兼顾基础声学 + 防火环保 + 耐用性，能有效吸收顶部反射声，控制教室混响。
中学顶棚装修核心硬性要求：防火等级≥A 级：校园工装强制标准，所有主材（石膏板 / 龙骨 / 填充棉）均需符合，严禁使用 B 级及以下易燃材料；环保≥E0 级：中学教室为人员密集场所，所有材料无甲醛、无异味，需提供环保检测报告；无复杂造型：避免镂空、弧形等难清洁、易积灰的造型，适配中学日常保洁，降低后期维护成本；承重达标：吊件 / 龙骨需满足校园工装承重要求，适配吸顶灯、吊扇、小型音响等常规设备，防止脱落。
项目拟采用：PVC 复合板,400元/㎡,总费用估算：517.64X500=258820元(约25.88万元）。

5、 卫生间（约 8.47 万元）
本项目改造卫生间面积约42.36㎡，涉及：墙体拆改增砌墙体；楼面局部抬高350mm；楼面、墙体装修及防水；吊顶设计；管道增设；给排水（包含化粪池、消防给水）、电气设计等。
1、防水工艺采用两道设防。
2、洁具配件：男女卫生间均设4个大便器：陶瓷蹲便器。小便器4个：陶瓷壁挂式小便器+ 红外感应冲水阀。洗手盆：陶瓷台盆 + 不锈钢支架。拖布池：不锈钢加厚款+ 防爆龙头；
3、管道改造：UPVC 排水管道+ PPR 给水管，穿板处用不锈钢套管，所有接头做防漏检测；
4、墙地饰面：300×300 通体防滑地砖+ 300×600 通体瓷片（墙面），瓷砖胶薄贴法铺贴。
5、辅材 + 其他：铝扣板加厚集成吊顶（含大功率换气扇，保证通风）、LED 节能灯具、深水封防臭地漏、卫生间门。
每平米造价估算约2000元。两间总造价：42.36X2200=84720 元（约 8.47 万元）。

六、设备（约32.67万元）
本项目多功能阶梯教室设备核心配置：含空调 、音响 、 照明 、 通风排风 、全消防系统（含自动喷淋，7.8m 层高人员密集场所强制配置）核算前提：348 座阶梯布局、层高 7.8m（含登高安装、高空加固、管线加长费用），所有设备均含采购 + 辅材 + 高空安装 + 调试 + 质保，消防全符合国标 3C 认证，适配高空间声场 、 温场、 通风均匀性要求最终总价：约32.67万元。


一、中央空调系统（变频多联机，高空间分区控温，校用标配）
	配置详情
	参数
	总价（元）
	层高 7.8m 适配要点
	质保

	8 匹变频室外机 ×2 台 + 吸顶室内机 ×10 台 + 壁挂室内机 ×4 台 + 国标加厚铜管（180 米）+ 高空安装 + 加固
	美的校用款，一级能效，冷暖双制，高静压室内机（适配 7.8m 层高送风）
	185000
	铜管加长至 7.8m 层高、吸顶机做高空加固、分区送风保证温场均匀
	3 年

	小计（含优惠）：166500元
	
	
	
	


二、专业音响扩声系统（高空间语言扩声，无啸叫）
	配置详情
	品牌 / 参数
	总价（元）
	层高 7.8m 适配要点
	质保

	壁挂专业音箱 ×10 只 + 纯后级功放 ×1 台 + 8 路调音台 ×1 台 + 反馈抑制器 ×1 台 + 无线话筒（手持 2 套 + 领夹 1 套）+ 高空吊架 + 音频线加长 + 调试
	得胜校用款，80W / 只，高灵敏度音箱，加密布置保证 7.8m 层高声场无死角
	32000
	音箱加密至 10 只、高空双层吊架加固、音频线穿高空阻燃管
	2 年

	小计（含优惠）：28800元
	
	
	
	


三、照明系统（分区域护眼，高空间均匀照明，含应急）
	配置详情
	品牌 / 参数
	总价（元）
	层高 7.8m 适配要点
	质保

	LED 平板主灯（600×600，40W，4000K 无频闪）×60 盏 + 讲台 LED 射灯 ×12 盏 + 消防应急照明（安全出口 / 疏散 / 应急筒灯）×30 个 + 高空安装 + 加固 + 电气管线加长
	欧普，照度≥300lx（中小学国标），应急照明 3C 认证，高空间加密布置
	28000
	灯具加密至 60 盏、高空吊件加固、应急照明分层布置（高低位）
	主灯 5 年 / 应急 2 年

	小计（含优惠）：25200元
	
	
	
	



4、 通风排风系统（高空间强换气，与空调联动）

	配置详情
	品牌 / 参数
	总价（元）
	层高 7.8m 适配要点
	质保

	低噪音离心排风扇 ×6 台 + 新风送风口 ×12 个 + 加厚 PVC 排风管道（120 米）+ 风量调节阀 + 高空安装 + 管线加长 + 加固
	正泰，单台风量 2000m³/h，换气次数≥8 次 / 小时（7.8m 层高人员密集场所国标）
	45000
	管道加长至 7.8m、排风扇加密至 6 台、高空加固、送风口分层布置
	2 年

	小计（含优惠）：40500元
	
	
	
	


五、消防系统（全配套，7.8m 层高强制配置，3C 认证）
	配置详情
	品牌 / 参数
	总价（元）
	层高 7.8m 适配要点
	质保

	火灾自动报警系统（烟感 ×40 个 + 手报 ×8 个 + 联动控制器 ×1 台）+ 自动喷淋（下垂型喷头 ×70 个 + 镀锌钢管 ×150 米 + 湿式报警阀 ×1 套）+4kg 干粉灭火器 ×20 具 + 消火栓增补 ×3 套 + 高空安装 + 加固 + 消防检测报备
	海湾（消防 3C 认证），喷淋头按 7.8m 层高加密布置，管道高空加固，烟感高低位布置
	58000
	喷淋 / 烟感加密、消防管道高空加固、管线加长至 7.8m、完工消防检测合格
	2 年

	小计（含优惠）：52200元
	
	
	
	












6、 各系统总价汇总（一站式采购 10% 优惠后）

	系统名称
	优惠后小计（元）
	占比
	核心备注

	中央空调
	166500
	51%
	7.8m 层高核心费用项，含高空 / 加长 / 加固

	通风排风
	40500
	12%
	高空间强制加密，换气次数达标

	消防系统
	52200
	16%
	含自动喷淋，7.8m 层高人员密集场所强制配置

	音响系统
	28800
	9%
	高空间声场加密，无覆盖盲区

	照明系统
	25200
	8%
	护眼国标，高空间均匀照明

	设备辅材 + 高空施工杂费
	13500
	4%
	含脚手架、高空防护、现场清洁

	最终落地总价
	326700元（32.67 万元）
	100%
	无隐藏费用，全国大部分地区含运费



1、高空施工费：所有顶面设备登高安装（含脚手架 / 登高平台），加计 20% 安装费；
2.管线加长：空调铜管、通风管道、消防 / 电气管线按层高适配加长，辅材用量增加 30%；
3.加固措施：顶面设备（灯具 / 音箱 / 喷淋头）做双层吊件加固，防止高空脱落；
4.高空间适配：空调 / 通风按 7.8m 层高做风量 / 冷量升级，照明 / 音响加密布置保证覆盖均匀。

七、电子显示屏幕（约32.58万元）
高清显示屏幕核心布置方案
（一）主显示大屏（核心教学 / 展示，定制 12m×4.2m）
1、规格：P2.0 全彩 LED 屏（高端版分辨率更高，近距离无颗粒感，适合舞台汇演近距离观看），原生 4K 分辨率，亮度 300-600cd/㎡（可调节，适配白天自然光 / 晚上室内灯）；
2、安装位置：舞台背景墙正中心，屏体下沿距舞台地面 1.2m，上沿距地面 5.4m，顶部距天花板（7.8m）预留 2.4m，可布置舞台顶光 / 横幅 / 装饰，完全适配 7.8m 层高；
3、安装方式：壁挂式 + 钢结构固定，钢结构做横向 / 纵向加固，满足屏体承重（≥50kg/㎡），离墙 30cm，便于后期线路检修、屏体维护；
4、核心功能：支持单屏 / 分屏显示（课件 + 视频 + 投屏同步）、教学软件直连、HDMI/USB/Type-C/ 无线等多接口输入，可选配红外触控框（互动教学）。
（二）两侧副屏（补光 / 拓展显示，消除视野死角）
结合  教室宽度，主屏两侧各留 6m 空间，副屏对称布置，与主屏同标高，保证整体视觉协调，不浪费空间且提升阶梯区两侧座位视野覆盖率；
1、规格：每侧P2.5/P2.0 全彩 LED 屏，3m 宽 ×2.1m 高（16:9 黄金比例，1080P 高清），单屏面积 6.3㎡，两侧合计 12.6㎡；
2、安装位置：主屏两侧各 1.8m处，屏体下沿同样距地面 1.2m，与主屏完全平齐，视觉整体性强；
3、功能：可同步主屏内容（解决两侧边缘座位看屏不清问题）、单独显示字幕 / 教学辅助素材 / 汇演背景，支持与主屏联动控制。
（三）配套系统设计（适配主屏 + 副屏，校园专用）
1.控制设备：1 台4K 高清视频处理器（支持多屏联动、画面拼接 / 分屏）、1 台教学专用工控主机、3 套 LED 屏发送卡 + 接收卡（匹配主屏 + 双副屏分辨率）；
2.操作设备：无线投屏器（手机 / 电脑 / 平板多端投屏）、无线键鼠、教学翻页笔，可选配触控笔（适配触控屏）；
3.电气与防护：独立配电箱（单独回路，避免与舞台灯光共用导致电压不稳，含漏电 / 过载保护）、国标阻燃线缆 + 金属线槽（隐藏布线，校园安全标准）、铝合金防磕碰边框（屏体四周，适配中学使用场景）；
4.散热与检修：屏体内置散热风扇，钢结构离墙 30cm 预留检修通道，所有控制设备集中布置于舞台侧柜，便于学校后勤操作。

设备选型与造价估算
高端超高清版（P2.0 屏 + 触控 + 智能录播，高要求场景）所有造价均含：设备采购、钢结构制作安装、现场布线调试、屏体边框、独立配电箱、1 年免费上门售后 + 3 年硬件质保（校园项目常规服务标准）
核心设备：屏体为P2.0 全彩 LED（分辨率更高，近距离无颗粒感，适合舞台汇演近距离观看）、主屏加装12m×4.2m 红外多点触控框（支持师生互动教学，手写 / 批注 / 拖拽）、升级智能视频处理系统（支持直播 / 录播 / 画面抠像），钢结构加厚加固，其余辅件同步升级，明细如下：







	核心项
	规格参数
	数量
	总价（元）
	备注

	 LED 屏P2.0 全彩 LED 屏（63㎡）
	4K 主屏 + 1080P 副屏，超高清
	1 套
	126000
	室内高亮，防反光

	核心控制设备
	4K 视频处理器 + 工控主机 + 发送 / 接收卡
	1 套
	32000
	支持多屏联动，校园专用

	操作与投屏设备
	无线投屏器 + 无线键鼠 + 教学软件
	1 套
	7000
	

	红外多点触控系统
	12m×4.2m 主屏适配，20 点触控
	1 套
	38000
	

	智能视频处理/ 录播系统
	直播 / 录播 / 多端存储 / 画面联动
	1 套
	22000
	

	加厚钢结构 + 千兆布线
	承重≥80kg/㎡+ 高速数据传输
	1 套
	52800
	

	独立配电箱 + 散热系统
	校园专用回路 + 漏电保护 + 内置散热
	1 套
	10000
	单独供电，避免电压不稳

	屏体防护 + 辅材
	铝合金边框 + 接地 + 防水胶等
	1 套
	5000
	适配校园长期使用

	安装调试 + 售后质保
	现场施工 + 1 年售后 + 3 年质保
	1 项
	25000
	含人工、运输、现场调试

	其余辅件 + 售后升级
	智能温控 + 2 年免费售后
	1 项
	8000
	

	整体总价
	
	
	325800（约32.58万元）
	







