主要标的信息：
	序号
	货物名称
	数量
	品牌
	规格型号
	单价（元）

	1. 
	边台
	26.8
	三正
	L*750*850mm，钢木结构，
主框架采用 1.2mm 厚矩形
（60*40mm）钢管，箱体 E1
级 15mm 厚中纤板
	920

	1. 
	中央台
	54
	三正
	L*1500*850mm，钢木结构，
主框架采用 1.2mm 厚矩形
（60*40mm）钢管，箱体 E1
级 15mm 厚中纤板
	1840

	1. 
	全钢试剂架
	54
	三正
	L*400*700mm
	910

	1. 
	仪器台
	55.8
	三正
	L*900*850mm，全钢结构，
整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢
板
	2730

	1. 
	仪器转角台
	12
	三正
	1150*1150*850mm，全钢结
构，整体采用≥1.0mm 厚冷
轧钢板
	3276

	1. 
	工作台
	6.8
	鑫政
	L*800*850mm
	1900

	1. 
	边柜
	14.9
	鑫政
	L*800*850mm
	1900

	1. 
	边柜
	2.3
	鑫政
	L*600*850mm
	1900

	1. 
	操作台
	15.2
	鑫政
	L*600*850mm
	1600

	1. 
	操作台
	3.6
	鑫政
	L*1200*850mm
	1600

	1. 
	吧台
	7
	鑫政
	L*600*1100mm
	1600

	1. 
	实验水槽水嘴
	13
	润旺达
	外尺寸：572*474*336mm
内尺寸：499*401*320mm
	800

	1. 
	桌上型洗眼器
	13
	润旺达
	1、主体为加厚铜质。
2、表面为环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。
3、橡胶杯：Φ70 橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
4、防尘盖： PP 材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。
5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用
6、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管，有效防止生锈、磨损、划手。
7、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于 5 微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
	610

	1. 
	PP滴水架
	13
	润旺达
	尺寸：700*550mm*120mm
	420

	1. 
	全钢通风柜
	8
	三正
	1500*800*2350mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板
	13800

	1. 
	（带气压杆）铝合金万向排气罩
	24
	凯莱英
	1、法兰尺寸：200*200*5mm；
2、出风口直径内径 104mm，外径 110mm；
3、底座管道材质：高强度铝镁合金型材制成；
4、底座管道尺寸：≥113*113*1.5mm；
5、出风口变径：内径 110mm直通接头；
2、伸缩导管直径：90mm/75mm；
3、伸缩管道壁厚：2. 0mm/1.5mm；
5、伸缩管道材质：铝镁合金管
道；
4、阀门：配备手动角度调节风阀
灵活可靠遇到超高速气流时角度
不会产生变化；
5、活动关节材质：内嵌不锈钢
钢丝.加厚尼龙软管；
6、管道连接：不锈钢卡箍固定方
便拆卸清洗；
7、伸缩导管：行程≥550mmm；
8、轴承：整体式平面推力轴承；
9、内置五金：304不锈钢；
10、罩口尺寸：标配圆罩口直径
375mm*120mm；
11、关节支撑方式：气压杆；
12、360 度旋转轴材质：PP/铝镁
合金；
13、旋转半径：1.5m；
	2600

	1. 
	（常规型）铝合金万向排气罩
	20
	凯莱英
	1、底座管道：铝合金
115*1150*1.5mm
2、折叠管道直径外径：78mm
3、折叠管道壁厚：1.5mm
4、折叠管道材质：铝合金
5、阀门：手动调节
6、活动关节：增强 PP 材质，
壁厚 4mm
5、罩口尺寸：标配直径375mm*120mm
6、旋转半径：1.5m
	2200

	1. 
	全钢气瓶柜
	4
	三正
	900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板
	2470

	1. 
	全钢药品柜（带排风口）
	4
	三正
	900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板
	1710

	1. 
	铝木结构试剂柜
	4
	三正
	900*450*1800mm
	1230

	1. 
	铝木结构器皿柜
	4
	三正
	900*450*1800mm
	1330

	1. 
	学生工作台
	4
	鑫政
	1200*600*1100mm
	860

	1. 
	壁挂电子屏广告机
	9
	巨航
	(L)646*(W)384.2*(T)49mm
(含壁挂支架厚度 59mm)
	2660

	1. 
	生产线设备拆除及搬运
	1
	三正
	无
	36800

	1. 
	电气控制系统设备
	1
	三正
	无
	155000

	1. 
	环境控制系统设备
	1
	三正
	无
	262000

	1. 
	气体控制系统设备
	1
	双恒
	无
	162000

	1. 
	智能控制系统设备
	1
	众为
	无
	52000

	1. 
	PVC卷材地板胶
	450
	金亿源
	厚 2.0mm，同质透心
	176

	1. 
	50mm玻镁彩钢板
	762
	华翱
	玻镁彩钢板厚 50mm，双面钢板厚度标厚为 0.426mm
	185

	1. 
	防火洁净医疗板
	261
	菲力
	100mm 轻钢龙骨基础+9mm 木板打底，面贴 4.5mm 防火洁净医疗板
	350

	1. 
	轻钢龙骨石膏板
	38
	北新
	加厚 75 型轻钢龙骨基础+9mm 木板打底，面贴 12mm石膏板造型
	150

	1. 
	方形铝扣板
	440
	金澳
	加厚型轻钢龙骨，1200*600*0.8mm 铝扣板
	125

	1. 
	槽钢转换层
	583
	翅冀
	10#槽钢，间距 1200mm 固定
	125

	1. 
	304不锈钢落地玻璃
	22.2
	永威
	304 不锈钢框落地玻璃：四周边框 1.2mm 厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm钢化玻璃，五金配件
	1400

	1. 
	氛围展示系统
	1
	俊曼
	4500*3000mm；四周 1.2mm不锈钢边框，框内 6mm 厚铝塑板打底，1.2 厚水晶字 UV丝印
	6000

	1. 
	成品洁净钢制双开门（大玻璃中空窗）
	2
	广可为
	1500*2400mm ，门上600*2000mm 中空玻璃透视窗
	3900

	1. 
	成品洁净钢制双开门
	6
	广可为
	1500*2400mm ，门上
400*600mm 中空玻璃透视窗
	3000

	1. 
	成品洁净钢制双开门
	2
	广可为
	900*2100mm ，门上400*600mm 中空玻璃透视窗
	2200

	1. 
	成品洁净钢制双开门
	1
	广可为
	1200*2100mm ，门上400*600mm 中空玻璃透视窗
	3653

	1. 
	成品不锈钢框玻璃平移门
	1
	永威
	1200*2100mm ，边框 1.2mm厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm 钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件
	3600

	1. 
	成品不锈钢框玻璃地弹簧双开门
	2
	永威
	1500*2100mm ，边框 1.2mm厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm 钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件
	4630

	1. 
	成品生态木门
	5
	福林门
	1200*2100mm
	1800

	1. 
	成品生态木门
	4
	福林门
	900*2100mm
	1400

	1. 
	成品洁净中空窗
	17
	广可为
	2400*1400mm，四周洁净铝合金窗框，5mm+5mm 钢化玻璃
	1800

	1. 
	不锈钢框固定窗
	7
	永威
	2400*2100mm，四周 1.2mm厚不锈钢窗框，10mm 钢化玻璃
	7500

	1. 
	不锈钢框固定窗
	1
	永威
	3000*2100mm，四周 1.2mm厚不锈钢窗框，10mm 钢化玻璃
	11000

	1. 
	安全系统设备
	1
	三江电子
	无
	148000



