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第一章 招标公告

项目概况
核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年月日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK28]项目编号：GXZC2026-G1-002536-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]16524号、广西政采[2026]16525号
项目名称：核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置
预算金额：850万元
最高限价：850万元
采购需求： 
	分标1：预算金额：850万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	热工回路工艺系统
	1套
	[bookmark: OLE_LINK20]一、配置要求
1.热工回路工艺系统是基于典型工业热力循环原理，包含可运行、可实操、高仿真闭式实训平台，系统集成工业级泵、阀门、压力容器、换热器、管道及各类仪表，并配套完备的供电、供水、仪表气源供气等辅助配套设施，高度还原工业现场实际工况，可用于热工原理讲授与系统操作实训，同时能够支撑设备检修维护、水汽化学监督、系统性能试验等多专业全流程实操训练，并可结合平台开展防人因失误管控及作业行为规范相关实训教学，构建一体化综合性实体实训场景。
2.系统需构建一个完整的、模块化的三回路热力循环系统，包含循环回路、加热回路、冷却回路三个核心介质循环回路，以及热量交换单元、水质处理单元（如加药）及配套的储运设备。三个回路可独立实现闭式循环，加热回路与循环回路也可切换为开式循环，以模拟多样化的工作模式。系统通过管式换热器实现加热回路与循环回路、加热回路与冷却回路之间的热量交换，通过板式换热器实现循环回路与冷却回路之间的热量交换。同时，为模拟复杂工业系统及多种工况，设计有净化回路系统、化学加药回路系统、化学取样回路系统、补水回路系统、压空回路系统、排放回路系统等辅助系统。
……具体见招标公告附件。

	2
	电气、仪控设备检修系统
	1套
	一、配置要求 
1.围绕热工回路工艺系统的实际控制与供配电需求，独立设置电气检修实训间与仪控检修实训区，配置与防城港核电现场使用的同类型的主流设备、盘柜及工具。模块强调在真实的能源隔离与信号环境下，开展规范化、程序化的检修作业训练。
2.紧密围绕热工回路工艺系统中的真实工业设备，构建覆盖电气、仪控两大专业的全场景、高仿真检修实训平台。模块以“真实设备、真实流程、真实环境”为原则，在综合技能行为训练室的三层钢结构平台及隔间内，分区设置电气检修实训间及仪控检修实训台。各区域配置核电厂现场同型或同等级的主流设备与工具，支持在模拟运行、隔离、停电等多种系统状态下，开展从认知、拆装、检测到调试的全流程规范化检修作业。
……具体见招标公告附件。

	3
	行为规范与人因训练融合智能场景系统
	1套
	一、配置要求 
行为规范与人因训练融合智能场景模块是集成智能环境控制与物联网技术的沉浸式行为塑造平台。该模块不提供独立训练设备，而是用于嵌入热工回路工艺系统、机电仪设备检修及集中控制与智能实景区的每一个实训环节。其核心功能是通过智能化手段动态创设、精确控制并客观记录各类“人因陷阱”与标准化作业场景，强制学员在高度仿真的复杂、动态甚至带干扰的环境中，应用防人因失误工具，从而将安全行为规范从“知晓”转化为“本能”。 
二、技术参数 
（一）智能环境干扰系统
1.可调智能照明系统：实训区域照明可实现分区、分级的无级调光。能够模拟正常照明、局部照明不足、应急照明等多样化工况。
……具体见招标公告附件。

	4
	集中控制与智能评估系统
	1套
	一、配置要求 
集中控制与智能评估模块是实训中心的“智慧大脑”与“教学中枢”，旨在构建一个高度仿真、数据驱动的现代化指挥、观摩与评估平台。该模块通过构建与核电厂主控室功能等效的集中控制室，以及与之联动的分布式智能系统，实现对全实训场区的统一监控、协同调度与全过程、教学评估。模块核心包括部署于控制室的教员主控台、学员操作台，以及遍布全场的智能感知与数据采集网络，从而完整还原“主控室-现场”的作业协同模式。
二、技术参数 
（一）集中控制室硬件配置
1.集中控制台（教员主控台）：采用工业级控制台设计，配置多屏显示系统，可同时展示工艺系统DCS/PLC风格流程图、设备实时参数、视频监控画面、电子标牌状态。配备冗余操作站、广播麦克风，具备对全系统设备进行远程启停、参数设定、模式切换的操作权限，以及向全场发布语音指令的调度能力，教员主控台可实时对系统插入人因陷阱，考查学员处理异常状态的能力。
……具体见招标公告附件。

	5
	一回路反应堆压力容器
	1套
	▲一、配置要求
反应堆压力容器模型模块是本实训中心的核心认知教学载体，旨在通过高精度、可视化的物理模型，将核电站最核心的设备——反应堆压力容器的内部结构与工作原理进行直观、科学的解析。本模块要求严格按照我国自主三代核电技术压水堆反应堆压力容器为原型，进行等比例缩小与教学化设计。模型核心采用“不锈钢承压外壳”与“高透可视化材质”相结合的半剖视结构，在确保结构稳固、符合工业美学的同时，必须完整、清晰地展示压力容器内部的关键组件布局与冷却剂流道关系。其根本教学目的是打破理论教学的抽象性，使学生能够“看见”堆芯，理解冷却剂流程，并与控制棒驱动机构等联动部件协同演示，构建起对反应堆物理与热工水力过程的系统性、实体化认知。
……具体见招标公告附件。

	6
	一回路燃料组件模拟体及控制棒驱动机构模拟体
	1套
	一、配置要求
本模块是反应堆压力容器模型的核心动态演示与结构展示组件，由燃料组件模拟体与控制棒驱动机构模拟体两大部分构成。其设计目标在于将核反应堆最核心的能量产生区域（堆芯）与关键控制执行机构（控制棒驱动机构）进行可视化、可动化的教学还原。通过1:10的精确缩比，本模块不仅静态展示压水堆堆芯的精密排布与结构，还能动态演示反应堆启动、功率调节与紧急停堆的物理过程，使学生直观理解“核裂变反应控制”这一核心原理，将抽象的控制逻辑转化为可见的机械动作与空间关系。
二、技术参数
（一）燃料组件模拟体
1.原型与比例：以“华龙一号”压水堆典型燃料组件（如CF3）为设计原型，严格按 1:10比例缩比制造。
2.单体尺寸：截面尺寸约为21mm×21mm，高度约400mm。
3.骨架结构：上、下管座及中间格架采用不锈钢精密加工制成，确保结构稳固并呈现真实的金属机械质感。
……具体见招标公告附件。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。
本分标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天0:00至23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]2026年  月  日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：广西电力职业技术学院
地址：广西南宁市玉洞大道109号
联系方式：梁栩，0771-2212899 
2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK22]名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：陈柠、莫国华、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、莫国华、岑昌桦
电话：0771-2618118、2611889、2611898
[bookmark: _Toc27979]
第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
本项目“技术需求及要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。
4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本项目下列采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，请同时注明相关文件材料或承诺书在投标文件中放置的所在页码。
6.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

分标1    采购预算：850万元
本分标序号 5-10 货物为核心产品。
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	1 [bookmark: _Hlk236761760]
	热工回路工艺系统
	1套
	工业
	一、配置要求
1.热工回路工艺系统是基于典型工业热力循环原理，包含可运行、可实操、高仿真闭式实训平台，系统集成工业级泵、阀门、压力容器、换热器、管道及各类仪表，并配套完备的供电、供水、仪表气源供气等辅助配套设施，高度还原工业现场实际工况，可用于热工原理讲授与系统操作实训，同时能够支撑设备检修维护、水汽化学监督、系统性能试验等多专业全流程实操训练，并可结合平台开展防人因失误管控及作业行为规范相关实训教学，构建一体化综合性实体实训场景。
2.系统需构建一个完整的、模块化的三回路热力循环系统，包含循环回路、加热回路、冷却回路三个核心介质循环回路，以及热量交换单元、水质处理单元（如加药）及配套的储运设备。三个回路可独立实现闭式循环，加热回路与循环回路也可切换为开式循环，以模拟多样化的工作模式。系统通过管式换热器实现加热回路与循环回路、加热回路与冷却回路之间的热量交换，通过板式换热器实现循环回路与冷却回路之间的热量交换。同时，为模拟复杂工业系统及多种工况，设计有净化回路系统、化学加药回路系统、化学取样回路系统、补水回路系统、压空回路系统、排放回路系统等辅助系统。
3.所有设备基于一个多层钢结构平台立体布置，并通过实体隔断划分出不同的功能区域（如泵区、换热区、水处理区），模拟核电工业厂房布局。系统设计需同时支持远程集中控制、就地手动操作、在线状态监测及隔离检修等多种工作模式，符合实际的工作场景。
二、技术参数 
（一）系统规模与布局
1.空间：系统集成于综合技能行为训练室内，整体依托指定厂房空间（长约28.8米、宽约18米、高约15米）进行布置。
2.主体结构：热工回路工艺系统设备立体布置于一个大型多层钢结构平台（三层，尺寸约13.3m×10m，单层高约3米）之上。平台首层设实体隔间，模拟不同的现场工作间。
3.系统构成：系统包含但不限于以下单元：
3.1动力与循环单元：多台离心泵（热水回路、循环回路、冷却回路及辅助系统各泵）、各类阀门（电动阀/气动调节阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀等），通过阀门组实现复杂的回路间切换与连通。其中电动阀和气动调节阀不少于6台，其他阀门数量≥100个。
3.2热量交换单元：管式换热器（用于加热回路与循环回路、加热回路与冷却回路换热）、板式换热器（用于循环回路与冷却回路换热）。
3.3介质处理与储存单元：加热水箱、循环水箱、冷却水箱、除盐装置（模拟）、化学加药与取样系统。
3.4管路与测控单元：完整的管道系统，以及温度、压力、流量、液位、振动等在线测量仪表。各主回路关键管段均设置调节阀、手动阀及流量计，实现流量精确调节与计量。
（二）系统核心功能
1.复杂多回路流程操作：
1.1加热回路：设置两台离心泵（其中1台为冗余设计，具备就地/远程控制功能），泵入口设过滤器。热水可通过换热器回路（设调节阀、手动阀及流量计）或旁通回路返回加热水箱。通过阀门切换，热水回路既可与循环回路进行换热，也可直接与冷水回路换热。加热水箱的水可被输送至循环或冷却系统，反之，冷却和循环水箱的水也可注入加热泵入口，实现介质交叉与工况模拟。
1.2循环回路：设置两台离心泵（其中1台为冗余设计，具备就地/远程控制功能），泵入口设过滤器。介质经泵后分为换热器回路（设调节阀、手动阀及流量计）和旁通回路，可闭式循环。该回路既可作为冷源与热水回路换热，也可模拟热源与冷水回路换热。通过阀门切换，可实现循环水与加热水箱、冷却水箱之间的互联互通。
1.3冷却回路：设置一台冷却水箱及对应离心泵。冷却介质经泵后分为两列：一列进入管式换热器冷却段与加热回路换热；另一列进入板式换热器冷却段与循环回路换热。每列管路上均设有手动阀、调节阀及流量计。
2.多模式控制与监测：具备远程自动控制、远程手动操作、就地控制等多级控制模式。关键工艺参数实时显示并记录，支持趋势分析、报警管理。
3.预设故障与工况：可模拟泵故障跳闸、阀门内漏/卡涩、管道微小泄漏、水质异常等多种常见工业系统故障与异常工况。
4.真实可维护性设计：所有泵、阀门、换热器、容器均采用标准工业法兰或螺纹连接，具备真实的隔离、放空、拆卸与回装条件，满足机械检修实训需求。
（三）开展实训内容
1.系统运行与操作：系统在线（投运）与隔离操作；充水排气程序；设备启停与切换；运行参数监控与调节；系统异常诊断与初步处理。
2.机械维护与检修：离心泵解体检修、机械密封更换；各类阀门（截止阀、闸阀、安全阀）的解体、研磨、压力测试与回装；换热器拆卸、检查与清洗；设备对中找正；管道与支架维护。
3.化学与环境监督：系统水质定点取样操作；化学加药设备操作与控制。
4.性能试验与测量：泵与系统性能特性测试；系统流量、热量平衡测试；设备振动测量分析。
5.安全与行为规范融合训练：在所有上述实操中，强制融入“工前会、工作许可、明星自检、三向交流、独立验证、工后会”等防人因失误工具。在模拟的高处作业点、有限空间、隔离区域等场景中，同步训练安全防护措施、辐射防护措施与行为规范。
（四）辅助系统与配套设施
1.工业安全设施：平台全覆盖的安全护栏、合规的斜梯/直爬梯、防滑格栅板；全面的安全标识系统（警告、指令、提示标识）。
2.规范化工业环境：动力电缆与控制信号电缆分离敷设（桥架/穿管）；设备、管道、阀门、电缆均有清晰、规范的标识。
三、服务要求 
（一）配套教学资源
▲1.提供完整的系统操作手册、维护手册及安全规程。
▲2.开发配套的防人因实训项目任务书、标准化操作票及考核评估标准。
▲3.提供系统图、电气原理图、设备布置图等全套技术图纸。
（二）安装、调试与集成要求
1.本项目为交钥匙工程，供应商需负责所有设备材料的供应、安装、系统集成、调试及试运行，确保系统达到所有功能与技术指标，特别是多回路间的灵活切换与稳定运行。
2.施工前需提供详细的设备布局图、管道布置图、系统三维效果图。
▲3.安装全过程须符合行业安全质量管理要求，并接受采购方的现场监督与验收。
4.需在设备完工验收后提供钢平台材质报告、无损检测报告、蓝图、计算说明书。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
▲（三）培训与质保要求
1.设备完工验收前为采购方教师及技术人员提供全面的系统操作、维护及故障处理培训1次。
2.提供不少于2年的质保期，质保范围涵盖所有工艺设备、管道、钢结构及公用工程设施的非人为损坏。
四、钢结构台架施工要求
（一）设计依据：
▲1.本工程按现行国家有关设计规范，规程及设备荷载条件图等文件进行设计。
2.现行结构设计规范
《建筑结构可靠性设计统一标准》   GB 50068-2018
《建筑工程抗震设防分类标准》     GB 50223-2008
《建筑结构荷载规范》            GB 50009-2012
《钢结构设计标准》              GB 50017-2017
《混凝土结构设计标准（2024年版）》GB 50010-2010
《建筑抗震设计标准（2024年版）》GB 50011-2010
《建筑钢结构防火技术规范》      GB 51249-2017
《钢结构焊接规范》              GB 50661-2011
《钢结构高强度螺栓连接技术规程》   JGJ 82-2011
《建筑钢结构防腐技术规程》  JGJ/T 251-2011
《钢筋焊接及验收规程》            JGJ 18-2012
《钢结构防火涂料》              GB 14907-2018
《建筑结构用钢板》            GB/T 19879-2023
《钢结构工程施工质量验收标准》   GB 50205-2020
《钢结构工程施工规范》         GB 50755-2012
《工程结构通用规范》             GB55001-2021
《钢结构通用规范》               GB55006-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》   GB55002-2021
（二）材料：
▲1.钢材：
（1）钢结构材质采用Q355B(柱)和Q355B(梁)。
（2）结构用钢材均应满足《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）或《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）中的规定。
（3）钢材力学性能，除屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验（对于焊接结构）必须符合有关标准的规定外，并具有满足标准规定的焊接适应性和冲击韧性。
（4）钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不大于0.85。
（5）钢材有明显的屈服台阶，且伸长率不小于20%。
（6）钢材有良好的可焊性，当钢板厚等于或大于40mm且承受沿板厚方向的拉力时，为防止层状撕裂，要求板厚方向截面收缩率不小于国家标准《厚度方向性能钢板》(GB/T 5313-2023)中的Z15级规定的容许值。
▲2.连接材料：
（1）高强螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T 1231-2024）或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008）的规定。
[bookmark: OLE_LINK1]（2）普通螺栓及其螺母、垫圈的制作应分别符合现行国家标准《紧固件 六角头螺栓 C级》（GB/T 5780-2025）、《1型六角螺母 C级》（GB/T 41-2016）、《平垫圈 C级》（GB/T 95-2002）的有关规定。其性能等级为4.8级。
（3）螺栓连接的强度设计值、高强螺栓的设计预应力值应符合现行《钢结构设计标准》的规定。
（4）高强螺栓连接的钢材摩擦面处理方法：抛丸(喷砂)，高强螺栓抗滑移系数值：Q355B：μ=0.40，Q235B：μ=0.40。
（5）锚栓的技术条件要求参照现行国标《地脚螺栓》（GB/T 799-2020）的有关规定。
▲3.焊接材料
（1）焊接材料的强度、性能应与母材相匹配。当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。 
（2）厚板焊接的构件应选用低氢碱性焊条或超低氢型焊条。   
（3）埋弧自动焊接或半自动焊用的焊丝和焊剂选用应与焊件钢材的强度和材质相适应。
（4）焊丝应符合标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957-1994）的规定。
（5）各种材质应具有质量证明及复核报告。
▲（三）制作要求：
1.钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收标准》中的有关规定。
2.钢结构制作前，应根据设计文件、施工详图的要求以及制作厂的条件，编制制作工艺。制作工艺书应作为技术文件经建设单位（即采购方）技术负责人批准。
3.钢结构构件的制作，其放样、号料、切制、矫正、弯曲和边缘加工、组装、焊接、制孔、摩擦面的加工、端部加工等均应严格按照现行相关规范中的要求进行。
4.所有主要构件，除设计图上另有规定外，一律不得用短料拼接，构件截面如需变化，应根据受力的大小将大截面向受力较小的节间延伸。
5.构件或板材对接时应在连接部位设置引弧板，再用剖口焊缝进行等强对接。
6.对主要梁格钢构件的腹板和翼缘不得任意切割和施加横向焊缝。
7.大构件的拼接节点位置应经建设单位（即采购方）技术负责人批准。
▲（四）安装要求：
1.本项目的中标供应商应根据施工图设计要求，结构特点，现场情形和自身的能力制定一个包括施工方法、施工步骤、施工管理、并能确保安装质量、安装精度以及安装安全的施工组织设计。该设计必须经建设单位技术负责人认可后方能施工。当吊装构件受力状况与正常使用不同时，须进行施工验算。
2.安装的主要工艺，如测量校正、厚钢板焊接、栓钉焊接、高强度螺栓连接的摩擦面加工等，应在施工前进行工艺试验，并制定各项操作工艺。
3.安装单位在施工前，应对构件的外形尺寸、螺栓孔直径以及位置、连接件位置及角度、焊缝、栓钉焊、高强度螺栓摩擦面加工质量、构件表面的油漆等进行全面检查，在符合设计文件或有关标准的要求后，方可进行安装工作。
4.钢结构的安装，其定位轴线、标高、地脚螺栓，构件的质量检查、安装顺序、接头的现场焊接顺序，钢构件的安装、安装测量校正、焊接工艺，高强螺栓施工工艺、结构的涂层等均应严格按照现行规范中的相关要求进行。
5.钢结构在运输、堆放和安装时，应确保结构的稳定，并确保结构不会产生永久变形。
6.钢构件安装前应进行全面检查，检查构件的数量，尺寸，加工质量等是否符合有关要求，并对制作遗留的缺陷及运输中产生的变形和损坏进行校正修复。
7.预埋螺栓在混凝土浇筑过程中须确保其位置保持不变。在施工的各个阶段，必须采取措施，保护螺栓、螺纹和螺帽，避免损坏、腐蚀以及玷污。埋于基础之螺栓护筒应保持清洁，没有杂物。
8.钢构件吊装时应采取合理的吊装方案和措施防止变形和损伤，吊装就位后应及时安装支撑结构或临时支撑保证结构体系的稳定。
9.在施工过程中，当施工荷载超过设计荷载情况时，施工单位应采取切实有效措施，以确保构件的安全。
10.钢结构柱脚及支座底板灌浆施工，须在校核就位对中、标高水平度、构件垂直度验收合格，临时支撑稳固可靠，且与永久连接件精准可靠连接完毕后方可开展。基础底板下的空间须除去杂物和清洗完毕，方可进行灌浆。商品灌浆须按厂商指引进行准备、混合和灌浆，必要时应进行试验。
11.钢结构施工支架拆除，结构受力后，不得在钢结构上进行焊接操作。
12.构件安装精度以及允许误差按国家现行相关规范执行。
▲（五）焊接要求：
1.施工单位对所有焊接均应按照《钢结构设计标准》及《钢结构焊接规范》的要求进行。
2.在焊接作业之前，应进行焊接方法的工艺评定试验，焊接工艺评定除设计规定外应按《钢结构焊接规范》的规定进行，其试验内容以及结果均应得到建设单位技术负责人和原设计单位的认可。
3.焊接作业前，施工单位对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等进行焊接工艺评定，并根据评定报告确定焊接工艺。尽量采用工厂焊接，并优先采用自动焊接和半自动焊接。选用的焊接设备应具备满足焊接工艺要求和安全可靠的性能。
4.焊接工艺和顺序尽量采用对称焊法，收缩量大的部分先焊，收缩量小的部分后焊，使焊接变形和收缩量最小。 
5.焊接过程应注意清渣，彻底清除焊根缺陷；严格禁止无合格证书人员上岗操作，焊工资质应与施焊条件及焊缝质量等级相适应。       
6.坡口焊施焊后，需在焊缝背面清除焊根后进行补焊，并保证焊缝质量，衬板要切除。              
7.当焊缝有裂纹、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，应将缺陷清除后重新焊接。              
8.在厚板以及焊件厚度大于20mm的角接接头的焊接中，应采取必要的措施防止在厚度方向出现层状撕裂。并且当板厚大于等于30mm时，为防止在厚度方向出现层状撕裂，焊接前应对母材焊道中心线两侧各2倍板厚加30mm的区域内进行超声波探伤检查。母材中不得有裂纹、夹层及分层等缺陷存在。
9.所有焊接H型和箱型截面的钢构件均参照标准《焊接H型钢》GB/T 33814-2017制作，腹板和上下翼缘如需对接，工厂焊缝的错缝距离不得小于200mm；板材之间的T型连接焊缝按腹板和翼缘的组装焊缝执行。
10.节点板厚度大于或等于14mm时，采用坡口焊缝连接，条件许可时尽可能采用双面坡口；板厚小于14mm时可采用双面角焊缝连接，角焊缝的最小厚度不小于板厚的0.7倍，角焊缝应有足够的饱和度，焊缝余高不小于焊缝高度的0.3倍；当节点板的施焊条件受限不能采用双面焊缝连接时，厚度小于或等于8mm的节点板可采用单角焊缝连接，厚度大于8mm的节点板可采用单面坡口焊缝连接。
11.当采用衬垫板焊接时，除焊接坡口根部间隙尺寸需符合设计要求外，应使衬垫板和焊件紧密贴合；焊接完成后，对外伸的垫板应切割拆除，切割部位应修磨平滑，并检查有无任何裂纹；对于外露垫板焊缝要求，考虑现场施工方便，尽可能采用陶瓷垫板，拆除后应修磨平滑，并检查有无任何裂纹。
12.当在预埋件上施焊时，应采用细焊条、小电流、分层、间隔施焊等措施，并控制整块埋件温度，以免灼伤混凝土。
13.钢结构构件在受力状态下不得施焊，焊缝应尽量避免相互重叠，三面围焊以及绕角焊时，转角处必须连续施焊。
14.箱型截面或钢管等空心构件的端口采用钢板作为封头板时，应用连续焊缝密闭，使内外空气隔绝；该类构件有一端或两端未做封头时，应确保构件在运输、组装和安装过程中构件内不得积水；如构件在此期间存在积水可能，应采取措施进行排水，确保构件安装完成后不残留积水；详图设计时应尽可能避免该类构件一端封闭。
15.焊缝要求按相关的现行规范执行；焊接施工过程中应做好记录，随时供建设单位（即采购人）检查。
▲（六）焊缝质量和检测标准：
1.一级焊缝要求100%超声波探伤，评定等级Ⅰ，检验等级B级。
2.二级焊缝要求20％超声波探伤，评定等级Ⅱ，检验等级B级。
3.三级焊缝不要求超声波探伤。
4.所有焊缝应做100%的外观检查，其检查标准根据本说明提出的焊缝质量等级按《钢标》《钢结构工程施工质量验收标准》及《钢结构焊接规范》的要求进行。当上述检查发生疑问时须进行着色渗透探伤或磁粉探伤的复检。超声波探伤的方法及评定标准均按照《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》进行。对工厂制作焊缝为每条焊缝长度的百分数，对现场安装焊缝应为同一类型、同一施焊条件的焊缝条数的百分数，探伤长度不应小于200mm。厚度小于8mm的钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤。超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其方法及评定标准均按照《焊缝无损检测射线检测》进行。
（七）钢构件的防腐：
▲1.钢结构防锈和防腐蚀采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求等，应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》和《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GB/T 8923.1、GB/T 8923.2、GB/T 8923.3）的规定。
▲2.钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈，达到St3级。并达到35～55μm 的粗糙度。 
3.下列部位钢构件出厂前不需要涂漆：
（1）与混凝土紧贴或埋入的部位； 
（2）高强度螺栓节点摩擦面；
（3）焊接封闭的空心截面内壁；
（4）埋件、地脚螺栓和底板；
▲（5）工地焊接部位及两侧100mm且要满足超声波探伤要求的范围。但工地焊接部位及两侧应进行不影响焊接的防锈处理。 
4.构件安装后需补涂漆部位
（1）接合部的外露部位和紧固件，如高强度螺栓未涂漆部分；  
（2）经碰撞脱落的工厂油漆部分，均涂防锈底漆一道。
▲5.涂漆后的漆膜外观应均匀、平整、丰满而有光泽，不允许有咬底、裂纹、剥落、针孔等缺陷。对已做过防锈底漆，但有损坏、返锈、剥落等部位及未做过防锈底漆的零配件，应做补漆处理。具体要求为：以环氧富锌做修补防锈底漆，干膜厚度大于100μm，再按所在部位，配套依次做封闭漆、中涂漆、面漆。
6.对露天或侵蚀性介质环境中使用的螺栓，除补涂防锈漆外，对其连接板板缝及时用油膏或腻子等封闭。
▲7.涂层厚度用磁性测厚仪测定，总厚度应达到有关设计要求。
8.防火材料
▲（1）本工程的钢构件表面应做防火涂料处理，防火等级为四级，要求耐火极限钢柱为0.5小时，钢梁为0.5小时，其他钢构件为0.5小时。
（2）防火涂料采用膨胀型防火涂料，等效热阻不小于0.07m²·C/W。
▲（3）防火涂料应具有国家消防产品合格评定中心颁发的认证证书。
（4）防火涂料耐久性与配套防腐蚀涂层保持一致，符合《建筑防火涂料有害物质限量及测试方法》JG/T 415针对建筑防火涂料有害物质限量的相关要求。防火涂料优先采用低挥发性有机化合物含量涂料产品，水性防火涂料VOC不大于60g/l，溶剂性防火涂料不大于420g/L。
▲（5）膨胀型防火涂料黏结强度不应小于0.3MPa；非膨胀型防火涂料黏结强度不应小于0.04MPa。
▲（6）防火涂料与防腐漆和面漆应具有材料和耐火性能相容性，面漆不能过厚过硬。
9.其他要求：
（1）钢结构在制作安装前，需对图中与下部结构相关的重要尺寸做现场复核，考虑已有结构构件的空间位置的误差，必要时可适当加长该类构件的长度，以便现场切割调整。
（2）相关构造参见《型钢混凝土组合结构构造》（23G523-1），《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》（16G519）。 
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	电气、仪控设备检修系统
	1套
	工业
	一、配置要求 
1.围绕热工回路工艺系统的实际控制与供配电需求，独立设置电气检修实训间与仪控检修实训区，配置与防城港核电现场使用的同类型的主流设备、盘柜及工具。模块强调在真实的能源隔离与信号环境下，开展规范化、程序化的检修作业训练。
2.紧密围绕热工回路工艺系统中的真实工业设备，构建覆盖电气、仪控两大专业的全场景、高仿真检修实训平台。模块以“真实设备、真实流程、真实环境”为原则，在综合技能行为训练室的三层钢结构平台及隔间内，分区设置电气检修实训间及仪控检修实训台。各区域配置核电厂现场同型或同等级的主流设备与工具，支持在模拟运行、隔离、停电等多种系统状态下，开展从认知、拆装、检测到调试的全流程规范化检修作业。
二、技术要求 
（一）电气检修实训间配置
独立隔间，配置核电厂低压配电盘及现场就地配电箱。所有盘柜需配备真实的二次接线端子排、保护装置及测量仪表，并可进行真实的停电、验电、挂牌上锁操作。
1.供配电系统：配置包含进线柜、馈线柜的低压开关柜组。
2.控制系统：配置现场就地控制箱，用于控制工艺系统动力设备。柜内配备断路器、接触器、保护继电器等。
3.安全与功能：支持完整的停电、验电、接地、挂牌上锁安全操作流程。可预设典型电气故障供排查。
（二）仪控检修实训区配置
集中或分散设置，配置与热工系统配套的温度、压力、流量、液位、振动变送器与传感器，气动/电动执行机构，以及独立的PLC控制柜。
1.控制系统：配置2套独立的PLC控制系统，用于硬件组态、程序上下载与故障诊断练习。
2.仪表检修：配置温度、压力、流量、液位变送器，支持仪表拆装、校准与回路测试。
3.执行机构实训点：设置可就地调试的气动/电动执行机构等。
（三）系统功能要求
1.真实工况联动：检修设备与主工艺系统可实现物理隔离（如拆下）或逻辑隔离，支持在系统停运、隔离挂牌后开展真实检修作业。
2.故障预设与植入：能够在电气回路、仪控元件中预设典型防人因失误故障，供学员诊断与排除。
3.安全作业环境：电气间符合安全用电规范，设置绝缘垫、警示标识。检修区域配备安全围栏、绝缘凳等。
（四）开展实训内容
1.电气检修专业
（1）认知与图纸识读：电气一次、二次原理图识读；配电盘柜结构认知。
（2）标准作业程序：低压开关柜停送电操作与安全隔离（挂牌上锁）；电机回路检修与绝缘测试；照明回路故障排查。
（3）电缆作业：电缆端接、压接与绝缘测试。
2.仪控检修专业
（1）认知与图纸识读：仪表数据表、回路图、逻辑图识读；PLC硬件组态认知。
（2）仪表检修与校验：压力/温度/流量/液位变送器的拆装、零点量程校验与回路测试；传感器安装与信号测试。
（3）控制系统维护：PLC卡件更换与诊断；控制逻辑在线监视与简单修改；执行机构（电动头/气动头）调试与限位设定。
3.跨专业综合与安全
（1）专业协同作业：模拟一项检修任务，涉及电气隔离、仪控信号屏蔽的协同。
（2）人因工具融合：在所有作业中强制应用“工前会、工作许可、明星自检、独立验证、三向交流、工后会”等程序。
4.辅助系统与配套设施
（1）设置公共检修区，用于大型部件预组装、工前会召开及工具物料准备。
（2）提供与各实训区对应的防人因标准化作业程序包、风险分析单等模板。
（3）提供工具柜2套（含常用工器具）。
▲三、服务要求 
（一）配套教学资源
1.提供机械、电气、仪控各专业检修的标准化防人因实训指导书、工单及考核评分标准等。
2.提供主要设备的维护手册、图纸（如装配图、电气图、仪表回路图）电子版及纸质版。
（二）安装、调试与集成要求
1.供应商需负责所有检修设备、工具、配套系统的供货、安装与调试。
2.确保各检修实训区布局合理，动线清晰，符合工业安全与教学观摩要求。
3.施工前需提供详细的分区布局图、设备接口清单、工具清单及与主系统的集成方案。
4.需在设备完工验收后提供钢平台材质报告、无损检测报告、蓝图、计算说明书。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（三）培训与质保要求
1.设备完工验收前为采购方教师及技术人员提供全面的操作、维护及故障处理培训1次。
2.提供不少于2年的质保期，质保范围涵盖所有设备及工具的非人为损坏维修，并提供及时的技术支持。

	3 
	行为规范与人因训练融合智能场景系统
	1套
	工业
	一、配置要求 
行为规范与人因训练融合智能场景模块是集成智能环境控制与物联网技术的沉浸式行为塑造平台。该模块不提供独立训练设备，而是用于嵌入热工回路工艺系统、机电仪设备检修及集中控制与智能实景区的每一个实训环节。其核心功能是通过智能化手段动态创设、精确控制并客观记录各类“人因陷阱”与标准化作业场景，强制学员在高度仿真的复杂、动态甚至带干扰的环境中，应用防人因失误工具，从而将安全行为规范从“知晓”转化为“本能”。 
二、技术参数 
（一）智能环境干扰系统
1.可调智能照明系统：实训区域照明可实现分区、分级的无级调光。能够模拟正常照明、局部照明不足、应急照明等多样化工况。
2.模拟噪声与广播系统：通过分布式音响设备，可播放预录的核电现场背景噪声、报警音、广播通知等。音量和声源方向可调。
3.误导性信息注入系统：可临时变更设备标签信息、操作指令或报警信号。
（二）行为诱导与状态管理系统
1.智能电子标牌系统：取代传统纸质标签，在关键设备、阀门、电气开关处安装电子墨水屏标牌。后台可远程、批量、实时更改设备名称、编号、状态、隔离边界等信息。
2.防误碰与电子围栏系统：设置防误碰场景不少于4处，在关键设备上部署近距防误碰传感器，当人员过于接近时，系统会提前发出预警，防止误碰。设置电子围栏场景不少于2处，在敏感设备区域或模拟高辐射区，通过激光设置虚拟电子围栏。当学员未经授权进入或长时间滞留有风险的区域时，系统可触发本地声光报警或向控制台发送提示。
（三）全景行为记录与评估系统
1.高清智能监控网络：覆盖关键作业点，摄像头具备云台控制功能。可对单人操作、团队协作进行多角度、不间断记录。
2.集中控制与观摩评估区：配备中央控制台与大屏显示器。教员可在此远程控制上述智能环境系统，调用预设的“人因场景”，并可实时切换监控画面，观察学员反应。
（四）开展实训内容
1.专项人因工具强化训练、复杂作业场景下的行为整合训练、团队协作与人因观察、案例教学。
（五）系统集成与性能要求
1.所有子系统支持基于任务或手动触发的场景。
2.系统响应延迟低，确保教学过程的流畅性。
3.具备高可靠性，确保在训练过程中稳定运行。
4.提供标准数据接口，便于与上层教学管理平台对接。
▲三、服务要求 
（一）配套教学资源
1.提供《智能场景模块操作与管理手册》。
（二）安装、集成与调试要求
1.供应商需负责所有硬件设备的安装、布线，以及与实训中心既有建筑环境、供电和网络的集成。
2.必须确保与工艺系统、检修区域在物理和逻辑上的无缝融合，避免设备安装对实训功能造成干扰或安全隐患。
3.完成控制软件的部署、所有子系统的联动调试，并实现预设场景的稳定运行。
4.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
5.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（三）培训与质保要求
1.设备完工验收前为采购方教师及技术人员提供全面的操作、维护及故障处理培训1次。
2.提供不少于2年的软硬件质保服务，包括软件升级、故障维修及必要的场景设计咨询。质保期内提供定期回访与系统优化建议。

	4 
	集中控制与智能评估系统
	1套
	工业
	一、配置要求 
集中控制与智能评估模块是实训中心的“智慧大脑”与“教学中枢”，旨在构建一个高度仿真、数据驱动的现代化指挥、观摩与评估平台。该模块通过构建与核电厂主控室功能等效的集中控制室，以及与之联动的分布式智能系统，实现对全实训场区的统一监控、协同调度与全过程、教学评估。模块核心包括部署于控制室的教员主控台、学员操作台，以及遍布全场的智能感知与数据采集网络，从而完整还原“主控室-现场”的作业协同模式。
二、技术参数 
（一）集中控制室硬件配置
1.集中控制台（教员主控台）：采用工业级控制台设计，配置多屏显示系统，可同时展示工艺系统DCS/PLC风格流程图、设备实时参数、视频监控画面、电子标牌状态。配备冗余操作站、广播麦克风，具备对全系统设备进行远程启停、参数设定、模式切换的操作权限，以及向全场发布语音指令的调度能力，教员主控台可实时对系统插入人因陷阱，考查学员处理异常状态的能力。
2.学员操作台：配置仿现场操作员站，学员可在此接收指令、监视参数、执行远程操作，体验主控室角色。操作界面风格与逻辑与核电厂DCS/PLC保持一致。
3.综合显示系统：设置不低于100英寸显示屏，用于集中展示关键信息、演练、教学要点或进行视频直播复盘，便于集体观摩与讲评。
4.环境构建：控制室模拟主控室照明与环境，配备专用网络与防静电地板。
（二）智能评估系统核心功能
1.过程数据：实时采集并记录工艺系统所有传感器数据、设备状态、操作员指令及系统报警。
2.视频与音频数据：通过高清网络摄像机与拾音器，全程记录各学员的操作动作、工具使用、团队沟通及现场环境音。
3.位置与行为数据：通过电子围栏系统，记录学员在特定区域停留时间、是否擅闯隔离区等。
（三）开展实训内容
1.主控室运行与监控：学员在控制台进行系统全流程监控、参数调节、报警处理、日志记录等运行值班训练。
2.“主控室-现场”协同演练：模拟主控室操纵员与现场操作员/维修人员的协同作业。
3.多岗位综合演练指挥与评估：教员在控制室设置复杂故障或演练场景，指挥多个现场小组协同作业。
4.个人技能与行为精细化评估：对学员在单一设备检修、阀门操作等任务中的动作规范性、程序符合度、工具使用、人因工具应用等进行数据化评分与反馈。
5.教学观摩与案例研讨：控制室作为观摩中心，供其他学员或参观者实时观看操作实况，或进行事后案例的集体研讨与分析。
（四）系统集成与性能要求
1.集中控制台需与底层工艺PLC控制系统、智能照明/广播系统、电子标牌系统、视频监控系统实现双向数据通信与指令控制。
2.智能评估系统需具备强大的数据存储、处理能力，所有数据可长期保存并可结构化查询。
3.系统界面友好，支持教员快速配置演练场景。
4.整体系统需满足高可靠性与稳定性要求，确保教学过程的连续性与数据完整性。
▲三、服务要求 
（1）配套教学资源
1.提供《集中控制与智能评估系统操作管理手册》。
（2）安装、集成与调试要求
1.供应商需负责控制室所有硬件（操作台、大屏、服务器等）的安装布置、控制室装修以及智能评估系统所有设备的安装与标定。
2.必须完成本模块与实训中心所有其他子系统的深度集成与联合调试，确保数据贯通、控制联动、评估准确。
3.实现“一键启动”演练场景的功能，即一键设置系统工况。
4.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
5.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（3）培训与质保要求
1.设备完工验收前为采购方教师及技术人员提供全面的操作、维护及故障处理培训1次。
2.提供不少于2年的系统质保期，质保范围包括所有硬件、软件及系统集成功能。
3.质保期内提供定期的系统优化升级服务。

	5 
	一回路反应堆压力容器
	1套
	工业
	▲一、配置要求
反应堆压力容器模型模块是本实训中心的核心认知教学载体，旨在通过高精度、可视化的物理模型，将核电站最核心的设备——反应堆压力容器的内部结构与工作原理进行直观、科学的解析。本模块要求严格按照我国自主三代核电技术压水堆反应堆压力容器为原型，进行等比例缩小与教学化设计。模型核心采用“不锈钢承压外壳”与“高透可视化材质”相结合的半剖视结构，在确保结构稳固、符合工业美学的同时，必须完整、清晰地展示压力容器内部的关键组件布局与冷却剂流道关系。其根本教学目的是打破理论教学的抽象性，使学生能够“看见”堆芯，理解冷却剂流程，并与控制棒驱动机构等联动部件协同演示，构建起对反应堆物理与热工水力过程的系统性、实体化认知。
二、技术参数
（一）模型硬件配置
1.原型与比例：以“华龙一号”压水堆反应堆压力容器为设计原型，缩比比例约为 1:10。
2.整体尺寸：整体外形尺寸约为ø435mm×1260mm。
3.结构设计：采用半剖视（半剖或1/4剖）形式。主体承力结构（包括筒体法兰、螺栓孔、进出口接管等）采用不锈钢制造，以还原真实的机械结构与接口形式。剖视区域采用高强度、高透光的可视化石英玻璃等材质，确保长期教学展示中不变形、不雾化。
▲4.内部结构展示，必须清晰地展示以下核心内部构件：
（1）堆芯燃料组件：以模块化形式展示燃料棒束的排列布局。
（2）堆内构件：包括吊篮、围板、上下支撑板等，展示其空间关系。
（3）冷却剂流道：通过箭头标识或流道着色，明确指示冷却剂从进口管嘴进入，经吊篮外侧向下，再从底部折返向上流经堆芯，最后从出口管嘴流出的完整路径。
（4）顶部接口：预留与控制棒驱动机构模拟体精准对接的机械接口，模拟控制棒束的插入与抽出动作。
（5）工况与环境：设计工况为常温、常压，专用于教学展示与原理演示。
（二）系统功能与教学要求
1.结构认知教学
作为《核电厂运行》《核电厂系统与设备》等课程的核心教具，用于讲解压力容器的功能、结构组成及在核安全中的地位。
2.工作原理动态演示
（1）系统集成接口：作为一回路缩比模型的核心设备，其进出口接管需与模拟的“主管道”实现物理连接，纳入整个一回路冷却剂系统的流程展示中。
（2）冷却流程可视化：结合灯光或动画，动态演示冷却剂在容器内的流动路径，讲解反应堆的热量导出过程。
（3）核反应控制演示：当与独立的控制棒驱动机构模拟体连接后，可自动演示控制棒的“提升-保持-插入”动作，解释反应堆启动、功率调节、紧急停堆的主要工作控制过程与控制逻辑。
3.开展实训内容
（1）将反应堆压力容器置于整个一回路系统中，理解其与蒸汽发生器、主泵、稳压器的连接关系和系统功能。
（2）反应堆压力容器的功能与安全重要性。
（3）各主要部件（顶盖、筒体、法兰、接管）的名称、作用与结构特点。
（4）堆内构件主要部件（吊篮、燃料组件、中子测量通道）的布置与功能。
（5）结合模型，描述冷却剂在反应堆压力容器内的完整流动路径。
（6）理解冷却剂作为中子慢化剂和载热剂的双重作用。
（7）观察控制棒驱动机构与控制棒束的联动关系。
（8）理解控制棒移动对核反应性的影响机制（启动、调节、停堆）。
4.辅助系统与配套设施
（1）专用展示基座：配备稳固、可调节水平的专用展示台或基座，便于多角度观摩与教学讲解。
（2）防护装置：透明部分配置防尘罩。
（3）照明系统：基座集成照明系统（优先LED），用于增强内部结构的展示效果。
▲三、服务要求
（一）配套教学资源
1.提供反应堆压力容器原理教学材料。
2.提供反应堆压力容器模拟体三维爆炸图、二维剖面图等电子版教学图纸。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求
1.供应商需负责模型的现场开箱、安装就位、水平调节与保护。
2.必须确保模型与控制棒驱动机构模拟体的机械接口精准对接、动作顺畅。
3.负责将本模型作为关键节点，纳入一回路缩比系统的整体管道连接与布局中，完成与其他设备（如主泵、蒸汽发生器模型）的集成与外观协调。
4.模型作为“交钥匙”工程的一部分，需参与整个实训系统的联合调试与最终验收。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，包括演示方法与理论课程的结合点等。
2.提供2年的质保期，重点保证可视化材质的透光性、不变色、不开裂，以及不锈钢结构不变形、不生锈等、焊缝不开裂。

	6 
	一回路燃料组件模拟体及控制棒驱动机构模拟体
	1套
	工业
	一、配置要求
本模块是反应堆压力容器模型的核心动态演示与结构展示组件，由燃料组件模拟体与控制棒驱动机构模拟体两大部分构成。其设计目标在于将核反应堆最核心的能量产生区域（堆芯）与关键控制执行机构（控制棒驱动机构）进行可视化、可动化的教学还原。通过1:10的精确缩比，本模块不仅静态展示压水堆堆芯的精密排布与结构，还能动态演示反应堆启动、功率调节与紧急停堆的物理过程，使学生直观理解“核裂变反应控制”这一核心原理，将抽象的控制逻辑转化为可见的机械动作与空间关系。
二、技术参数
（一）燃料组件模拟体
1.原型与比例：以“华龙一号”压水堆典型燃料组件（如CF3）为设计原型，严格按 1:10比例缩比制造。
2.单体尺寸：截面尺寸约为21mm×21mm，高度约400mm。
3.骨架结构：上、下管座及中间格架采用不锈钢精密加工制成，确保结构稳固并呈现真实的金属机械质感。
▲4.模拟燃料棒：内部“燃料棒”阵列采用不锈钢细棒模拟，清晰地展示燃料棒在组件内的精确排列、间距及与格架的支撑关系。
5.堆芯阵列：共计制作约30组模拟体，依据压水堆堆芯的物理排布图，安装于反应堆压力容器模型内部的堆芯下支撑板上，模拟完整、真实的堆芯阵列。
▲6.流道展示：组件之间保留精确的冷却剂流道间隙。结合压力容器模型的透明壳体，可清晰地观察（要求配合灯光演示）模拟冷却剂在组件间上下流动的路径。
（二）控制棒驱动机构模拟体
1.原型与比例：以压水堆磁力提升式控制棒驱动机构为原型，按比例缩比制造。
2.数量与布置：设计1套控制棒驱动机构模拟体，呈阵列式排列，安装于反应堆压力容器模型顶盖的对应模拟接管孔位上，与下部堆芯阵列中的特定燃料组件位置对应。
3.结构与材料：主体结构采用不锈钢精密加工，还原外部承压壳、线圈壳体、位置指示器等外部特征，呈现工业级金属质感。其安装布局与顶盖、主螺栓模拟件共同构成紧凑、真实的反应堆顶部结构视图。
▲（三）系统集成与联动要求
1.燃料组件模拟体必须在堆芯位置精准定位、牢固安装，确保阵列的整体性与冷却剂流道的真实性。
2.控制棒驱动机构模拟体的驱动杆必须能与下方对应的燃料组件模拟体实现可靠、顺滑的机械对接与运动，无卡涩。
3.整套机构应运行平稳、噪音低，满足频繁教学演示的可靠性要求。
三、开展实训内容
（一）堆芯结构与装载认知
1.认识燃料组件的主体结构（上/下管座、格架、燃料棒）。
2.理解燃料组件在堆芯中的排列方式（栅格布置）、组件类型（含控制棒组件、可燃毒物组件等）及其功能分区。
3.掌握堆芯换料操作的基本空间概念。
（二）反应性控制原理教学
1.正常控制：通过控制棒驱动机构的步进动作，讲解“控制棒提升→反应性增加→功率上升”以及功率下降的动态过程。
2.紧急停堆：演示紧急停堆信号触发后，控制棒快速插入堆芯，迅速终止链式反应的过程。
3.理解控制棒作用等基本概念及空间对应关系。
4.结合系统讲解，建立冷却剂从堆芯传递热量的过程认识。
（三）系统联动与保护逻辑理解：
将控制棒动作与模拟一回路系统参数（如温度、压力）的变化建立逻辑联系，理解反应堆功率控制原理。
四、辅助系统与配套设施
1.集成控制系统，用于控制驱动机构的运动及落棒功能。控制面板简洁明了，具备手动/自动模式。
2.演示辅助系统：可配灯带（优选LED），置于堆芯模型下方或侧方，通过灯光流动模拟冷却剂流动。
▲五、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供《燃料组件与控制棒驱动机构结构及工作原理》教学材料。
2.提供模拟体“堆芯排布图”及“控制棒驱动机构原理图”。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商负责所有组件的现场安装、阵列排布校准、与控制系统的接线调试。
2.作为反应堆压力容器模型的不可分割部分，与其一同验收。
3.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
4.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
5.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求：
1.设备完成后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，包括模型操作、维护及教学演示技巧。
2.提供不少于2年的质保期，重点保证驱动机构的机械运动部件、电气控制单元的可靠性。
3.质保期内提供定期的检查、润滑与维护服务。
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	一回路蒸汽发生器模拟体
	1套
	工业
	▲一、配置要求
蒸汽发生器模拟体模块是本实训中心用于深度解析压水堆核电站关键设备——蒸汽发生器的结构、功能与工作原理的核心教学组件。该模块集成1#SG结构展示模型、2#SG结构解剖模型与3#SG外形展示模拟体，分别对应“原理可视化”、“结构可拆装”和“系统集成化”三个不同层次的教学目标。通过全透明观察、半开放动手拆装及完整外形展示相结合的方式，彻底解决传统教学中对该复杂设备内部结构认知抽象、空间关系理解困难的痛点，使学生能够从宏观到微观、从原理到实操，全方位掌握蒸汽发生器作为一、二回路能量交换枢纽的核心作用与工程细节。
二、技术参数（分体模型配置与功能）
（一）1#SG蒸汽发生器（结构展示模型）
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型蒸汽发生器为原型，按照约 1:10比例制造，整体尺寸约为450mm×2000mm（直径-高度）。
2.结构与材质：采用纵向剖视的半透明式设计，剖视区域采用高强度、高透光的可视化石英玻璃等材质。
▲3.教学功能：用于静态、全景式观察内部构造。须清晰展示：U型传热管束的排布、汽水分离器与干燥器的层次结构、给水环管的位置及一、二次侧水空间分隔。模型应能配合灯光演示，直观呈现一回路冷却剂流经U型管并加热二回路水产生蒸汽，蒸汽上升经分离干燥后输出的完整热工过程与机械逻辑。
（二）2#SG蒸汽发生器（结构解剖模型）
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型蒸汽发生器为原型，按照约 1:10比例制造，整体尺寸约为450mm×2000mm（直径-高度）。
2.结构与材质：采用可拆装设计，主材为不锈钢，关键部件可拆卸。
▲3.教学功能：核心价值在于可动手拆装蒸发器开关一次侧人孔、蒸发器眼孔、手孔的开关孔等。可实现蒸发器检维修相关的技能培训。
（三）3#SG蒸汽发生器（整体外形模拟体）
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型蒸汽发生器为原型，按照1:10比例制造，单体尺寸约为450mm×2000mm（直径-高度）。
2.结构与材质：完整还原蒸汽发生器立式钟罩形外形，主体采用高强度树脂或复合材料，内部中空，为全封闭式封装结构。
▲3.教学功能：用于系统集成与空间布局教学。外壳精准预留所有工艺接管座（一回路进、出口，二回路给水、蒸汽出口等），用于与模拟的一回路主管道及二回路系统进行物理连接。其核心作用是展示蒸汽发生器在核岛中的实际外观、接口方位及与反应堆压力容器、主泵的空间相对位置，构建系统的整体观。
（四）系统集成与联动要求
1.1#SG结构展示模型与2#SG解剖模型并列放置，便于对比教学。
▲2.3#SG整体外形模拟体必须作为一回路主管道模拟系统的关键设备进行集成安装，其接管方位、标高需与系统设计图严格一致。
3.所有模型的标识、色彩统一、规范。
三、开展实训内容
（一）结构原理深度认知（使用结构展示模型）：
1.讲解蒸汽发生器的功能、在核岛系统中的位置及安全重要性。
2.指认并讲解各部件的名称、功能。
3.分析一、二回路介质流动路径与热量传递过程。
（二）维护技能训练（使用结构解剖模型）：
1.学习并使用专用工具，进行蒸发器开关一次侧人孔、蒸发器眼孔、手孔的开关孔技能培训等。
2.理解设备内部检修的空间限制、专用工具使用及防异物要求。
（三）系统集成与接口认知（使用整体外形模拟体）
1.识别蒸汽发生器上的所有接口及其所连接的系统（一回路冷却剂系统、主给水系统、主蒸汽系统）。
2.理解蒸汽发生器在“反应堆-蒸汽发生器-主泵”一回路环路中的空间布局与管道连接。
3.建立核岛主要设备三维空间布局的整体概念。
（四）故障机理与安全文化联系：
1.结合模型，讲解传热管破裂、水位控制等典型事故的物理过程与设备内部状态变化。
2.讨论在蒸汽发生器周围进行检修作业时的工业安全与辐射防护要求。
四、辅助系统与配套设施
1.专用拆装工具与工作台：为解剖模型配备专用的拆装工具及稳固的工作台。
2.剖面照明系统：为结构展示模型提供内置LED照明，增强内部观察效果。
3.部件存储柜：用于存放解剖模型的可拆卸部件，并配有定置标识。
4.图文说明展板：配备蒸发器详细介绍、设备参数与安全警示的展板。
▲五、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供《蒸汽发生器结构及原理》教学材料及模拟体使用维护手册。
2.提供蒸汽发生器模拟体三维爆炸图、二维剖面图。
3.提供实训任务书与考核标准。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商负责所有模型的现场定位、安装与固定。
2.必须确保整体外形模拟体与一回路主管道模拟系统的精准对接与安装，保证系统整体的布局准确性与美观性。
3.对解体模型的所有可拆装部件进行拆装测试，确保拆装顺滑、定位准确。
4.模型作为“交钥匙”工程的一部分，需参与整个一回路模拟系统的联合调试与验收。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求：
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，主要针对三种模型不同教学方法。
2.提供不少于2年的质保期，特别保证透明材质不变色、不龟裂，树脂部件不开裂、不变形，不锈钢结构无锈蚀。
3.质保期内对解剖模型的运动部件提供免费的定期检查与维护。
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	一回路主泵模拟体
	1套
	工业
	一、配置要求
主泵模拟体模块是本实训中心用于深度解析压水堆核电站一回路心脏设备——反应堆冷却剂泵（主泵）的核心教学组件。该模块集成了1号主泵结构展示模型、2号主泵结构解剖模型与3号主泵功能型泵模拟体，旨在通过“原理可视化展示”、“内部结构可动手拆装”以及“真实水力循环驱动”三个维度，全面揭示主泵作为核岛关键转动设备的复杂结构、精密装配关系及其在强制循环回路中的核心作用。此设计使学生能够从外到内、从静到动、从认知到实践，全方位掌握主泵的工作原理、维护要点及系统功能，为理解一回路热工水力特性奠定坚实基础。
二、技术参数
（一）1号主泵结构展示模型
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型主泵为原型，按照约1:10比例制造，整体尺寸约为350mm×900mm（直径-高度）。
2.结构与材质：采用剖视式半透明设计。泵壳采用高强度、高透光的可视化石英玻璃等透明材质制作，完整、清晰地展示内部结构。
▲3.展示功能：用于静态原理教学。必须精确展示以下核心内部构造：叶轮、导叶、主轴及轴承系统、轴密封组件以及顶部的飞轮。通过模型应能直观演示冷却剂从泵体下方垂直吸入，经叶轮做功后，通过导叶扩压转为水平径向排出的完整流体动力路径与能量转换逻辑。
（二）2号主泵结构解剖模型
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型主泵为原型，按照约1:10比例制造，整体尺寸约为350mm×900mm（直径-高度）。
2.结构与材质：采用模块化、可解体的设计，主体采用不锈钢等材质。
▲3.教学功能：核心价值在于深度拆装实训。必须实现叶轮、导叶部件、轴承套件、轴密封组件及飞轮等关键核心部件的顺序化、规范化解体与回装。学员通过操作，可深入理解主泵极其精密的装配工艺、各部件的配合关系，以及检修维护的关键步骤与技术难点。
（三）3号主泵功能型模拟体
1.比例与尺寸：以“华龙一号”压水堆典型主泵为原型，按照1:10比例制造，共1台。外形尺寸与展示模型一致。
▲2.结构与功能：外壳采用不锈钢精密制造，复刻主泵的外部特征、接口及支承结构。其核心内部集成一台离心泵，具备实际的泵送能力，驱动水介质在一回路模拟系统中循环。其进出口法兰的尺寸、方位及标高必须与一回路主管道模拟体精密匹配，确保在系统布局中准确实现120°对称布置，支撑整个模拟回路的动态运行与演示。
▲（四）系统集成与性能要求
1.结构展示与解剖模型应并列摆放，便于对比教学。
2.功能型泵模拟体是一回路热工水力模拟系统的动力核心，必须与系统管道可靠连接，其电机驱动与控制需接入统一的PLC控制系统，实现运行控制、状态监测。
3.泵的运行需平稳、低噪音，流量和扬程参数需满足整个缩比回路的设计循环要求。
4.所有模型的标识、颜色应统一，关键部件有明确标牌。
▲三、开展实训内容
（一）结构与原理深度认知（使用1号主泵结构展示模型）
1.讲解主泵在一回路中的功能、重要性及安全等级。
2.指认并讲解各部件的名称与功能：泵壳、叶轮、导叶、主轴、轴承、轴封系统、飞轮等。
3.分析主泵的轴向吸入、径向排出的水力设计特点及能量转换过程。
（二）精密拆装与维护技能训练（使用2号主泵结构解剖模型）
1.学习主泵大修的解体与回装工艺流程。
2.专项训练轴承间隙测量与调整、轴封的测量及调整、机械密封组件（或模拟密封）的更换与调试。
3.培养在拆装精密设备时的防异物意识习惯。
（三）系统运行与功能体验（使用3号主泵功能型泵模拟体）
1.认识真实主泵的外部接口、支承与冷却系统连接。
2.在控制台进行主泵的远程启动、停运及转速调节操作，观察其对整个回路流量、压力等参数的影响。
3.理解主泵作为一回路循环动力源，在系统热量输运中的关键作用。
（4）故障分析与安全文化
1.结合模型，讲解轴封失效、轴承磨损、振动超标、叶轮破损等典型故障的机理与后果。
2.讨论主泵运行与维修中的工业安全风险及预防措施。
四、辅助系统与配套设施
1.专用拆装工具与工作台：为解剖模型配备专用拆装工具及带有夹具的稳固工作台。
2.剖面照明与流线指示：为结构展示模型配备照明（优选LED），并可考虑用彩色灯光箭头指示冷却剂流向。
3.部件存储与运输车：配备带标识格的专用柜或小车，用于存放解剖模型的精密部件，确保运输与储存安全。
4.图文说明展板：配备主泵详细介绍、设备参数与安全警示的展板。
▲五、服务要求
（一）配套教学资源
1.提供《主泵结构及原理》教学材料及模拟体使用维护手册。
2.提供主泵模拟体三维爆炸图、二维总装图。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求
1.供应商负责所有模型的现场就位与安装。
2.必须确保功能型泵模拟体与一回路管道系统精准对中连接，并完成电机接线、单机试车以及与整个模拟回路系统的联合水力调试，确保其作为动力核心运行稳定可靠。
3.对解剖模型的所有可拆装部件进行拆装验证，确保拆装过程顺畅、无干涉，复位精度高。
4.模型作为“交钥匙”工程的一部分，参与整个一回路模拟系统的最终验收。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，主要包括三种模型综合使用的教学方法培训，特别是解剖模型的拆装引导和功能型泵的操作维护要点。
2.提供不少于2年的质保期。重点保证：透明展示模型的材料透光性与稳定性；解剖模型部件的耐用性与配合精度；功能型泵的机械密封、轴承等核心部件的可靠性。
3.质保期内对功能型泵提供定期的维护保养服务，对解剖模型提供损耗部件的更换或修复服务。
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	一回路稳压器模拟体
	1套
	工业
	一、配置要求
稳压器模拟体是本实训中心用于阐释压水堆核电站一回路压力控制原理与设备结构的关键教学模型。作为一回路压力边界和压力控制的核心设备，该模型采用1:10比例的90°纵向剖视设计，旨在将稳压器内部复杂的汽液两相空间、关键部件布局及其与回路的连接关系进行全方位、直观化呈现。通过不锈钢结构与高透可视化材质的结合，模型将抽象的压力控制动态过程转化为可视的静态结构展示，使学生能够清晰地理解稳压器通过电加热与喷雾来实现“稳压”功能的机械构造与物理逻辑，并将其与反应堆压力容器、主泵、蒸汽发生器共同构建出一回路系统的完整空间与功能概念。
二、技术参数
（一）模型硬件配置
1.原型与比例：以“华龙一号”压水堆核电站典型立式电加热式稳压器为设计原型，按照1:10比例缩比制造。
2.整体尺寸：整体外形尺寸约为270mm×1400mm（直径-高度）。
（二）结构与材质：
采用90°纵向剖视设计，部分为不锈钢材质，还原承压外壳、法兰、接管座的真实质感与结构强度；另一部分采用高强度、高透光的可视化石英玻璃等材质，形成完整的内部观察窗口。
▲（三）内部结构需精准还原：
1.底部电加热元件：清晰地展示电加热器棒的结构和布置方式。
2.上部喷雾装置：展示顶部的喷雾头及其连接管道。
3.汽水界面指示：在透明外壳上应有醒目的正常水位线标识，明确区分蒸汽空间与水空间。
4.系统接口：模型底部必须设有波动管接口，并通过模拟管道与演示回路中的一号环路热段主管道精确连接，还原其在系统中的真实接口位置与功能。
（四）系统功能与教学要求
结构认知教学：作为《核电厂系统与设备》《核电厂运行》等课程的核心教具，用于讲解稳压器的功能、在一回路中的位置、压力控制原理及其在核安全中的重要性。
（五）工作原理可视化阐释：
1.压力维持与提升：通过讲解电加热器的工作，阐释当系统压力降低时，加热器投入将底部水加热蒸发产生蒸汽，使压力上升的原理。
2.压力抑制与降低：通过讲解喷雾系统，阐释当系统压力升高时，来自冷段的过冷水通过顶部喷淋，冷凝部分蒸汽，使压力下降的原理。
3.负荷变化与水位控制：结合水位线标识，讲解功率变化时，稳压器水位变化的物理过程。
4.系统集成展示：作为一回路缩比模型的关键设备之一，其波动管的连接直观展示了稳压器如何与反应堆冷却剂系统进行工质交换与压力平衡。
（六）开展实训内容
设备结构深度认知：
1.指认并讲解稳压器本体、上封头、下封头、波动接管、喷雾管接管、安全阀接管、人孔等外部结构。
2.通过剖视窗口，清晰地识别内部电加热器、喷雾头、汽水空间等核心部件。
（七）压力控制原理教学：
1.结合模型，分析“加热升压”与“喷雾降压”的动态过程及自动控制逻辑。
2.理解稳压器作为“缓冲容器”，如何吸收一回路冷却剂容积变化的原理。
3.系统接口与运行参数认知：
（1）认识波动管连接的位置和重要性。
（2）掌握稳压器的正常水位、工作压力、温度等关键运行参数及其意义。
（3）理解稳压器与安全阀组、卸压阀组的系统关联，及其在超压保护中的作用。
（4）讨论稳压器液位丧失事故的后果。
三、辅助系统与配套设施
1.专用展示基座：配备稳固展示基座，便于学生从不同角度观察内部结构。
2.集成化原理演示系统：可集成简易的灯光与烟雾模拟系统，用灯光带动态演示水位变化，灯光模拟喷雾与蒸汽冷凝过程，使原理演示更加生动。
3.图文说明展板：配备详细介绍稳压器设计参数、工作原理、运行特性曲线及在系统中功能的展板。
▲四、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供《稳压器结构及原理》及模拟体使用维护手册。
2.提供稳压器模拟体三维爆炸图、二维总装图。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商需负责模型的现场安装、调平与固定。
2.必须确保波动管接口与一回路主管道模拟系统的精准对接，保证系统流程的完整性与布局准确性。
3.若包含灯光/烟雾演示系统，需完成全部电气连接与功能调试。
4.模型作为“交钥匙”工程的一部分，需参与整个一回路模拟系统的整体布局与验收。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求：
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，包括原理演示方法及与运行课程的结合点。
2.提供不少于2年的质保期，重点保证透明窗口材料的透光性、抗老化性及不锈钢结构的完整性。
3.质保期内对任何非人为损坏的结构或功能问题进行免费维修或更换。
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	一回路互连互通
	1套
	工业
	一、配置要求
主管道及阀门模拟体模块是本实训中心一回路缩比模拟系统的核心连接与流程控制枢纽。该模块按照原型系统1:10的比例进行设计制造，通过高精度、高仿真的管道与阀门，将反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵、稳压器等所有核心设备模拟体在物理空间上精确连接，构建出一个完整、可视、可操作的一回路压力边界与工艺流程实体。准确还原核岛厂房内主管道的三维立体布局，通过可操作的阀门，使学生能够直观理解系统内介质的流向、系统的隔离边界以及运行调节的基本原理，培养学生建立一回路系统整体观和空间概念。
二、技术参数
（一）硬件配置
原型与比例：以“华龙一号”压水堆核电站一回路主管道系统为原型，按照1:10比例缩比设计与制造。
（二）管道规格与材质：
1.热段管道：外径约为ø90mm，用于连接反应堆压力容器出口与蒸汽发生器入口。
2.冷段管道：外径约为ø80mm，用于连接主泵出口与反应堆压力容器入口。
3.波动管：连接稳压器底部与一号环路热段。
4.材质：全部管道采用优质不锈钢，确保结构强度、耐腐蚀性及工业质感。
5.连接方式：采用焊接与法兰连接相结合的方式。设备接口处采用法兰连接，便于设备拆装与维护演示；管道直段采用焊接，确保回路密封性与整体性，还原工业实况。
（三）阀门：
1.类型：根据原型系统设置关键位置的隔离阀（不少于3台，如闸阀、截止阀）、止回阀（不少于3台）等。
▲2.功能：阀门应具备真实的手动或模拟电动/气动操作功能，可实现阀门的“开启”、“关闭”及“中间位”（调节阀）状态切换，并能清晰地显示阀位状态。
（四）系统功能与教学要求
▲1.构建完整系统框架：精确复现“反应堆压力容器→热段主管道→蒸汽发生器→过渡段→主泵→冷段主管道→反应堆压力容器”的经典环路布置。
2.拓扑与空间关系展示：清晰地展示一回路系统的环路布置、设备间的空间相对位置与连接逻辑，帮助学生建立核岛系统三维布局的宏观认知。
3.工艺流程可视化：与功能型主泵模拟体配合，当系统充水运行时，学生可直观观察或理解介质在管道网络中的循环路径。
4.系统隔离与操作训练：通过操作阀门，模拟系统运行中的隔离操作，理解阀门在系统分区、设备检修、事故处理中的关键作用。
（五）系统结构与布局认知：
1.识别一回路主管道系统的组成与功能。
2.学习核岛系统典型的环路布置概念，理解各环路的对称性与独立性。
3.在三维空间上指认各主要设备之间的连接关系与介质流向。
（六）阀门认知与操作：
1.识别不同类型阀门（隔离阀、止回阀）的符号、外观结构及在一回路中的典型安装位置。
2.进行阀门开关的操作训练，包括手轮操作、阀位状态判断。
3.理解阀门作为“边界”在系统隔离、维修中的重要意义。
（七）系统边界与分区理解：
1.通过操作不同的阀门组合，模拟建立或解除一个设备或一段管道的隔离边界。
2.结合《核电厂系统与设备》等课程，理解压力边界、冷却剂系统边界等概念。
（八）现场布置与图纸对照：
将实体管道布局与管道布置图进行对照学习，训练学生的图纸识读与空间想象能力。
三、辅助系统与配套设施
1.支撑与吊架系统：管道需配备符合工业标准的管廊、支架，以真实再现核电厂管道安装方式，并确保系统稳固。
▲2.流向与标识系统：管道上应有清晰的介质流向箭头及管道编号、系统代码标识，符合工业现场规范。
3.测量仪表接口：在关键位置预留温度、压力、流量等仪表接口，可与模拟测量仪表连接，用于系统运行参数监测教学。
▲四、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供模拟体使用维护手册。
2.提供完整的一回路系统管道布置图、三维布置图及设备接口清单。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商需负责所有管道、阀门、支架的现场测量、切割、焊接、安装与压力测试，确保回路无泄漏、布局准确、支撑牢固。
2.必须确保与所有设备模拟体（反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵、稳压器）接口的精准对接，法兰连接处密封可靠。
3.阀门安装位置、操作方向必须符合设计图纸。
4.本模块是连接各设备的“脉络”，其安装质量直接决定整个回路的完整性与教学效果，需作为关键路径进行质量控制。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求：
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，为教师讲解本模块的教学重点、布局逻辑及与各设备关联的教学方法。
2.提供不少于2年的质保期，确保管道、焊缝、阀门本体及操作机构在正常教学使用下无结构性损坏或功能性失效。
3.质保期内对管道支撑系统进行定期检查与紧固。
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	核电机组二/三回路系统
	1套
	工业
	一、配置要求
二回路及三回路缩比回路模块是本实训中心用于完整展示核电机组“核能→热能→机械能→电能”及“余热排出”全链条能量转换与传递过程的核心教学组件。本模块与一回路缩比系统相邻空间布置，通过清晰的穿墙接口与管路连接，直观构建“核岛-常规岛”的系统分工与物理界面。通过将二回路（蒸汽动力循环）、三回路（循环冷却水）系统进行高度概括但逻辑完整的缩比重构，并采用透明化、模块化设计，使学生能够一目了然地理解核电站常规岛部分的工作流程、各主要设备的功能定位以及一、二、三回路之间协同工作的整体关系，从而建立起对核电机组系统性、全局性的认知框架。
二、技术参数
（一）整体布局与流程设计
1.空间布局：沿教学空间长向依次布置。二回路系统靠近一回路侧，重点展示从蒸汽发生器到汽轮机（模拟）、发电机（模拟）、凝汽器（模拟）、给水系统的闭式蒸汽动力循环。三回路系统布置于外围，通过开放式循环结构示意凝汽器的冷却过程。整体布局需保持与实际机组一致的相对空间关系。
2.流程逻辑：
（1）二回路：清晰展示“蒸汽发生器（二次侧）→主蒸汽管→汽轮机模拟体→凝汽器→凝结水泵→低压加热器模块→除氧器→给水泵→高压加热器模块→给水管→返回蒸汽发生器”的完整、闭合的热力循环流程。
（2）三回路：清晰展示“冷却水源（或模拟装置）→循环冷却水泵模拟体→凝汽器（冷却侧）→返回冷却水源”的开式冷却循环流程，明确其与二回路凝汽器在结构上的换热接口关系。
（3）可视化设计：关键管道（如主蒸汽管、主给水管、冷却水进出管）需设置透明观察窗。
（二）分系统关键设备模拟体配置
1.二回路系统关键设备
（1）汽轮机与发电机模拟：采用外形与接口完整的缩比模型，串联布置，示意蒸汽进口、排气口及动力传递的物理连接，不追求真实转动与发电。
（2）凝汽器模拟：能清晰地区分蒸汽凝结侧（二回路）与循环水冷却侧（三回路），示意热交换关系。
（3）蒸汽与给水加热系统：各模块需展示基本结构，并通过管道颜色或标识区分主给水流程与抽汽（或模拟热源）流程。
（4）给水泵模拟体：具备真实外形，可象征性示意其在流程中的位置。
2.三回路系统关键设备：
循环冷却水系统：以凝汽器冷却侧为核心，配置循环水泵模拟体（可采用真实小型离心泵提供水流演示）及冷却装置示意模型。
3.阀门与仪表：
（1）在整个二、三回路的关键节点，设置隔离阀（不少于3台）、止回阀（不少于3台）、调节阀（不少于2台）、安全阀（不少于2台）等主要阀门的模拟件，支持手动开关操作，用于演示系统隔离、调节与保护概念。
（2）在关键点预留压力表、温度计、流量计等模拟仪表接口，用于参数标识教学。
（三）系统性能与教学参数
1.设计工况：常温、常压。
2.演示介质：二回路三回路使用自来水、上色压缩空气模拟介质，以清晰区分系统并演示流动。
3.核心目标：实现流程的逻辑正确性、视觉直观性、认知启发性，而非模拟真实热工性能。
三、开展实训内容
（一）核电机组全系统认知：
1.理解一、二、三回路的功能分工与物理接口。
2.建立从核岛到常规岛的完整系统空间布局概念。
（二）二回路热力循环原理学习：
1.徒手绘制或描述二回路蒸汽和给水的完整流程。
2.理解“回热循环”提高效率的基本原理。
（三）三回路辅助功能理解：
1.理解三回路为二回路凝汽器提供冷源的核心作用。
2.描述循环冷却水的基本流程。
（四）系统运行与调节概念建立：
1.通过操作阀门，模拟系统启动、隔离、切换等基本操作，理解阀门在系统控制中的作用。
2.建立主要流程参数（蒸汽压力、给水温度、凝汽器真空）的概念及其在系统中的位置。
四、辅助系统与配套设施
1.综合管廊与支架系统：所有管道需通过综合管廊、支架规范安装，体现工业设计。
2.彩色流向与标识系统：不同回路管道采用不同颜色（如一回路红、二回路蓝、三回路绿），并配有清晰的流向箭头、设备与阀门编号牌。
3.配置空压机用于气动阀供气，二、三回路需要提供供水系统及水箱。
▲五、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供《二、三回路工艺及结构》及缩比回路使用维护手册。
2.提供完整的二、三回路模拟系统图及设备功能说明图册。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商负责所有设备、管道、阀门、支架的现场集成安装，确保布局准确、连接可靠、无泄漏（水系统）。
2.必须确保二回路与一回路蒸汽发生器模型之间、二回路凝汽器与三回路之间接口的精准对接与可视化效果。
3.完成水、气回路的通流测试与阀门动作测试，确保流程演示流畅无误。
4.本模块需与一回路系统在空间上和教学逻辑上形成有机整体，参与联合验收。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
7.需在设备完工验收后提供水箱材质报告。
（三）培训与质保要求：
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，包括本模块的教学动线设计、重点讲解方法及互动演示技巧的培训。
2.提供不少于2年的质保期，确保管道、透明部件、阀门操作机构及泵类演示单元的正常运行。
3.质保期内提供定期检查与维护。
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	数字化仪控系统
	1套
	工业
	一、配置要求
本模块是压水堆核电系统模拟回路实训平台的集中监测与运行控制核心，旨在构建一个贴合工业现场控制室标准的现代化操作平台。系统基于成熟可靠的工业控制硬件与组态软件，主要承担对压水堆核电系统模拟回路中所有设备的集中状态监测、远程操作控制、运行数据记录与展示功能。其核心目标是提供一个安全、直观、稳定的中控环境，使学员能够掌握工业DCS/PLC系统的基本操作逻辑，学习远程监控与调度技能等。
二、技术参数
（一）系统架构与核心功能
1.控制核心：采用模块化工业PLC作为主控制器，负责数据采集与指令下发。
2.操作节点：配置工程师站（用于组态与维护）与操作员站（用于监控与操作），通过工业以太网连接。
3.核心功能：
（1）全景监控：在操作员站上以流程图形式，实时、集中监控整个一、二、三回路所有设备的运行状态（如控制棒升降、泵启停、阀门开闭、稳压器电加热/喷雾）及工艺参数（罐体液位、温度、压力、流量）。
（2）远程操控：通过操作界面上的按钮或控件，可对现场的主要动力设备（如离心泵、循环泵）及调节机构（如电动/气动阀门）进行远程启停、开关及调节。
（3）数据可视化：所有关键参数以数字、实时趋势曲线、历史曲线等多种形式显示，支持数据记录、存储与导出。
（二）操作界面与交互设计
1.界面设计：以热工回路的真实管道及仪表图为底图，构建彩色动态流程图界面。设备图标能根据实际状态改变颜色与形态（如旋转的泵、不同开度的阀）。
2.控制交互：
（1）每个可控设备设有独立的操作面板或弹出窗口，内含明确的“启动/停止”、“打开/关闭”、“设定值输入”等控件。
（2）重要操作设有二次确认或权限管理，防止误操作。
（3）报警与事件：系统预置关键参数的报警限值，超限时在界面醒目处显示声光报警，并生成事件记录。
（三）开展实训内容
1.工业监控系统认知：学习控制系统的基本架构、界面导航与信息布局。
2.远程操作训练：练习对泵、阀等设备进行单设备远程操控及简单的顺序启停操作。
3.现场与中控协同：模拟中控室操作员与现场巡检人员的角色，进行基于通讯设备的指令下达、状态确认与信息通报演练。
三、辅助系统与配套设施
1.中央控制台：配置符合人机工程学的操作台、专业座椅、多显示器，模拟标准工业控制室环境。
2.观摩系统：配置大尺寸显示屏，用于集中展示中控画面便于教学讲解。
3.中央解说与照明系统：可配置定点照明与语音解说点，一键触发对特定子系统或设备的讲解。
4.交互式触摸屏：配备总控触摸屏，点击设备高亮实体模型并显示基本信息。
▲四、服务要求
（一）配套教学资源：
1.提供《数字化仪控系统操作手册》。
2.提供系统IO点表、网络拓扑图及界面操作说明图册。
3.提供实训项目任务书与考核评分标准。
（二）安装、调试与集成要求：
1.供应商负责所有硬件安装、软件部署及与热工回路现场传感器、执行机构的全面信号对接与调试，确保数据准确、控制可靠。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（三）培训与质保要求：
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，主要包括系统的操作、基本组态维护及数据管理培训。
2.提供不少于2年的质保期，保证系统软硬件稳定运行。
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	防人因失误机械培训装置
	2套
	工业
	一、配置要求
定制开发2套独立培训装置。每套装置包含完整的管道组件系统，具体零部件清单如下：丝扣球阀（DN8/10/15/20各4个）、活接（DN8/10/15/20各4个）、双头丝扣短管（各规格配套数量）、丝扣弯头（90度/45度各规格）、丝扣大小头（变径接头）、丝扣三通（等径/异径）。所有零部件采用304不锈钢材质，表面进行防腐处理。每个零部件均需永久性标识设备编码（编码规则示例：“1SYS221BD”），编码采用激光雕刻工艺，清晰耐磨。装置配备专用定制铝合金工具箱（尺寸约520mm×400mm×190mm），箱内根据零部件外形精确开模定制高密度缓冲海绵槽位，实现每个零件的固定存放位置，并按阀门类、连接件类、管件类进行分区管理。
二、技术参数
1. 单套装置总重量≤25kg；
2. 工具箱箱体厚度≥1.2mm；
3. 海绵密度≥35kg/m³；
4. 零部件工作压力≥1.6MPa；
5. 适用温度范围-20℃～80℃；
6. 编码字符高度≥3mm；
7. 识别度在50cm距离内清晰可辨。
三、功能要求
支持3套完整的防人因失误实操培训教案，每套教案包含明确的教学目标、操作流程、评分标准和陷阱设置说明。培训场景涵盖：①设备编码识别与核对训练；②管道组装流程中的自检工具应用；③复杂管路组装中的监护和三向交流工具实践。陷阱设置重点包括：编码相似性误导、零件规格混淆、组装顺序错误等典型人因失误场景。
▲四、服务要求
1.设备完工后验收前供应商需提供现场安装调试、为采购方教员提供不少于1次的深度培训、教案实施指导服务。质保期2年，提供维修售后服务，响应时间不超过48小时。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
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	防人因失误电气培训装置
	2套
	工业
	一、配置要求
定制开发2套独立培训装置。每套由主设备箱（尺寸约665mm×525mm×220mm）和备件箱组成。主设备箱集成接线操作区、电压测量模块、电机正反转控制单元、电灯点亮模块、倒计时显示器、场景选择开关及标牌更换槽。备件箱配备全套培训耗材：多规格绝缘导线、磁性编码标牌（示例：“1APA111MP”）、常用电气元器件（接触器、继电器、断路器等）。标牌采用磁性设计，面板预设嵌入式安装凹槽。
二、技术参数
1. 操作面板防护等级不低于IP54；
2. 额定工作电压AC 220V±10%；
3. 最大工作电流约10A；
4. 绝缘电阻≥100MΩ；
5. 标牌磁性吸附力≥0.1N；
6. 工作温度范围0～40℃。
三、功能要求
支持12套差异化培训教案，涵盖基础电路连接、电机控制回路、指示灯控制等典型电气作业场景。每套教案设置多层次人因失误陷阱，包括：标牌编码误读、接线顺序错误、安全规程违反等。教员可通过场景开关快速切换培训模式（初级/中级/高级）。
▲四、服务要求
1.设备完工后验收前供应商需提供现场安装调试、为采购方教员提供不少于1次的深度培训、教案实施指导服务。质保期2年，提供维修售后服务，响应时间不超过48小时。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
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	防人因失误仪控培训装置
	2套
	工业
	一、配置要求
定制开发2套独立培训装置。每套由主设备箱（尺寸约700mm×540mm×270mm）和备件箱组成。主设备箱集成软件操作平台（嵌入式工控机、约10.1英寸触摸屏）、试电操作模块（标准信号源输出）、多重闭锁控制单元（硬件互锁电路）。系统支持软件操作、试电操作、多重闭锁操作三种场景，每种场景分为简单、普通、复杂三个等级。
二、技术参数
1. 触摸屏分辨率约1280×800；
2. 信号输出精度±0.1%FS；
3. 系统响应时间≤500ms；
4. 整机功耗≤100W；
5. 工作温度0～50℃；
6. 通讯接口：RS485/以太网/USB。
三、功能要求
提供8套专业培训教案，重点训练学员在仪控环境下的规程执行、状态确认和异常处置能力。陷阱设置包括参数设置越限、信号测量错误、闭锁条件忽略等典型失误。教员可通过专用控制软件实时监控学员操作。
▲四、服务要求
1.供应商需提供现场安装调试、为采购方教员提供不少于1次的深度培训、教案实施指导服务。质保期2年，提供维修售后服务，响应时间不超过48小时。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
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	防人因失误阀门矩阵培训装置
	2套
	工业
	一、配置要求
定制开发2套阀门矩阵系统。每套装置尺寸约1800mm×2000mm×500mm，包含闸阀（DN20）、截止阀（DN20）、止回阀（DN20 ）、调节阀（DN20）、压力表（0-1.6MPa，精度0.5级）及不锈钢管道系统。所有阀门配备不锈钢标牌托架，标牌采用304不锈钢蚀刻工艺。
二、技术参数
1. 设计压力约0.5MPa；
2. 试验压力约0.7MPa；
3. 阀门操作扭矩≤50N·m；
4. 压力表精度等级0.5级；
5. 管道壁厚2.0mm；
6. 装置净重≤200kg；
7. 适用介质：水、空气。
三、功能要求
支持阀门隔离、系统隔离、设备隔离、取样操作、压力表校验等典型工业场景培训。教案设置包括阀门操作顺序错误、隔离边界不完整、状态确认遗漏等陷阱。
▲四、服务要求
1.提供4套完整的防人因失误实操培训教案，每套教案包含明确的教学目标、操作流程、评分标准和陷阱设置说明。
2.供应商需负责装置的现场安装、调试，确保所有阀门功能正常、工具齐全。
3.设备完工后验收前为采购方教员提供不少于1次的深度培训，内容必须包括：装置硬件使用、教案设计与陷阱设置技巧以及评估标准的运用。
4.供应商需提供不少于2年的质保期，涵盖阀门本体、专用工具的非人为损坏维修与更新。
5.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
6.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
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	防人因失误阀门解体检修训练装置
	3套
	工业
	一、配置要求
防人因失误阀门解体检修训练装置是一个专注于将行为规范深度嵌入具体维修技能训练的高度结构化实操平台。该装置以三种核电典型阀门（止回阀、气动截止阀、安全阀）的真实解体检修任务为载体，通过一套“教案-操作单-实体平台”闭环系统，将防人因失误工具强制性地、可重复地内化为学员的标准化作业习惯。装置由实体阀门解体检修操作台、集成化工器具与耗材管理系统共同构成，旨在通过模拟真实工作中因疏忽、沟通或程序偏差导致的人因陷阱，使学员在“犯错-发现-纠正-反思”的循环中，实现从“会操作”到“可靠地操作”的质变。
二、技术参数
（一）装置硬件配置
1.阀门解体检修操作台：3套解体检修装置操作台分别集成1台止回阀、1台气动截止阀、1台安全阀，口径DN50左右，均采用工业级真实阀门，可进行无限次拆装。阀门安装在坚固的台架上，配备标准管道接口，允许进行功能性测试（如截止阀启闭、安全阀设定压力测试）。
2.集成化工器具与耗材管理系统：配置专用工具箱/柜，内置该阀门检修所需的全套标准工具（如扳手、螺丝刀、专用拉马、研磨工具）、测量器具（如游标卡尺、深度尺）及消耗品（如垫片、密封圈、润滑脂）。
（二）系统功能与教学要求
1.结构化教学文件系统：每类阀门需配套开发不少于2套结构化防人因教案，每套教案明确设定培训目标、人因工具应用点、预设的“人因陷阱”及评估标准。
2.提供标准化的电子操作单，可预设人因陷阱模块。开展维修程序与防人因工具融合训练、阀门专项技能与行为整合及止回阀、气动截止阀故障诊断与根源分析等实训内容。
（三）辅助系统与配套设施：提供与阀门检修配套的标准化耗材包。
▲三、服务要求
（一）配套教学资源
提供完整的《防人因失误阀门解体检修训练装置教师指导手册》，内含所有教案的详细说明、陷阱设置方法、评估要点及典型讨论问题。
（二）安装、调试要求
1.供应商需负责装置的现场安装、调试，确保所有阀门功能正常、工具齐全。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（三）培训与质保要求
1.设备完工后验收前为采购方教员提供不少于1次的深度培训，内容必须包括：装置硬件使用、教案设计与陷阱设置技巧以及评估标准的运用。
2.质保期内，应提供至少一次免费的教案优化或更新服务，以融入最新的行业经验反馈。
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	防人因失误仪表校验训练装置
	2套
	工业
	一、配置要求
防人因失误仪表校验训练装置是一个专注于在精密测量作业中培养高度严谨性与程序遵从性的专项行为训练平台。该装置以核电现场典型的压力表与压力开关的实体校验为核心任务。装置由集成化校验工作台、高精度压力源与标准器、被校仪表构成，旨在通过模拟因信息误解、标识误判、步骤跳项、工具误用等导致的“人为陷阱”，使学员在“执行-遇阻-回溯-纠正”的闭环中，牢固掌握在压力与干扰下仍能保持绝对准确与可靠的作业能力。
二、技术参数
（一）装置硬件配置
1.集成化校验工作台：工作台集成稳定压力源（范围覆盖被校仪表量程）、高精度数字压力标准表（精度不低于0.05级）、精密调压阀及快速接口。提供清晰的工具挂板与耗材定置区。
▲2.被校仪表组：两套仪表校验装置分别包含1台模拟/真实的压力表（指针式与数字式）、1台压力开关（常开/常闭触点）。关键仪表（尤其是压力开关）应具备“可预设故障”功能，如设定点漂移、接线端子松动等典型故障。
3.配套工具与耗材：配置标准化的校验工具包，包括过程校验仪（可模拟/测量mA、V、电阻信号）、万用表、各种测试线缆及接头。工具与线缆可设置“陷阱”。
（二）系统功能与教学要求
1.每类仪表（表、开关）需配套开发不少于3套防人因专项校验教案，每套教案明确定义校验标准、人因工具应用节点、预设陷阱类型。
2.开展实训内容：精密作业全流程防人因融合训练、两类仪表专项校验技能与行为整合、异常诊断与原因分析。提供标准化的电子操作单。
（三）辅助系统与配套设施
提供标准压力模块、校验接头等易损备件。
▲三、服务要求
（一）配套教学资源
1.提供完整的《防人因仪表校验训练装置教师指南》，内含所有教案的陷阱设置方法、评估标准及典型案例分析。
（二）安装、调试要求
1.供应商需负责装置的现场安装、调试，确保压力源稳定、标准器精度达标、各接口可靠。
2.需在设备完工验收后提供标准件合格证、说明书。
3.需在设备完工验收后提供系统使用维护手册。
（三）培训与质保要求
1.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，确保其能熟练操作装置硬件、掌握设置各类人因陷阱的技巧、有效组织复盘与案例教学。
2.提供不少于2年的质保期。质保期内，提供一次免费的教案内容更新服务。
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	防人因失误继电保护测试装置
	2套
	工业
	一、配置要求
防人因失误的继电保护测试装置核心是通过系统化的技术设计来构筑安全防线。要求装置具备防误插的硬件接口与清晰的状态指示，从物理层面杜绝接线错误；其软件内置标准化的测试模板与强制的逻辑互锁，引导并约束操作流程，减少参数设置失误；同时，支持自动测试及数据追溯功能，将依赖人员经验的环节转化为由设备保障的标准化作业，从而在测试的源头、过程与结果记录中系统性植入“防错”基因，提升作业的可靠性与安全性。
二、技术参数
（一）装置硬件配置
1.防人因失误继电保护测试主机
功耗：≤2000VA；交流供电：220V±20%（47-63Hz），误接380V保护。
2.电压源：
（1）三相交流电压：3×（0～125）V。
（2）直流电压：1×（0～350）V；3×（-175～+175）V。
（3）精度：输出≤0.2V时，绝对误差≤1mV；0.2V至量程，相对误差≤0.2%。
（4）功率：交流单相≥30VA/相(额定电压)，输出最大功率≥60VA，所有电压相可同时带载输出；直流在±350VDC，输出功率＞100W；在±125VDC，输出功率≥60W，所有电压相可同时带载输出。
3.电流源
（1）三相交流电流：3×（0～40）A。
（2）直流电流：1×（0～20）A；3×（-20～+20）A。
（3）精度：输出小于0.2A时，绝对误差小于1mA；0.2A至量程，相对误差小于0.2%。
（4）功率：交流0.5A，最大负载大于18Ω；30A，最大负载大于0.3Ω；所有电流相可同时带载输出。直流单相功率＞200W所有电流相可同时带载输出。
4.输出频率：范围：0～1000Hz；误差：＜0.005Hz；分辨率：0.001Hz。
5.相位，范围：±360°；误差：＜0.1°；分辨率：0.1°。
6.开关量输入
（1）数量：8对电气隔离开入量；
（2）特性：可接空节点翻转及带电位接点（0～250V）。 
7.开关量输出
数量：6对；4对通用开出量（空接点）；2对快速开出量（反应时间≤10μs）。
8.无线功能：内置Wi-Fi模块，可无线控制测试仪。
9.重量及尺寸：整机重量：≤14.8kg；整机尺寸：约390mm×200mm×380mm（长×宽×高）。
（二）系统功能
硬件采用内嵌工控机与约10.4英寸触摸屏设计，结构小巧便携，并配备6路DA任意输出、电气隔离及双网口、Wi-Fi、USB等丰富接口。软件层面，提供从基础量到谐波、从状态序列到COMTRADE回放、从特性搜索到定值读取的全面测试功能，并支持自动测试与模板开发，通过统一的操作软件和智能化设计，简化测试流程，实现高效、规范的继电保护校验防人因培训。
（三）辅助系统与配套设施
提供防人因失误的继电保护测试装置配套教学用品。
▲三、服务要求
1.供应商需负责装置的现场调试，确保功能达标、各接口可靠。
2.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，确保其能熟练操作装置硬件、掌握设置各类人因陷阱的技巧、有效组织复盘与案例教学。
3.提供不少于2年的质保期。质保期内，提供一次免费的教案内容更新服务。
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	防人因失误高压电工作业实训装置
	1套
	工业
	一、配置要求
本高压电工作业防人因失误实训装置，是一套以“实物设备、实景训练、实战考评”为核心的综合性实训装置。通过构建作业现场安全隐患排查、成套开关柜标准操作、架空线路登高综合作业三大实物考位，模拟从风险识别、规范操作到复杂高危作业的全链条真实场景。系统旨在强制学员在沉浸式、零风险的环境中，将“停电、验电、接地”等保命措施和标准化作业程序，通过反复实操内化为本能的安全行为模式，从而系统性对抗疏忽、违章、侥幸等作业中的不安全行为及其心理诱因，培养学生使用自检、遵守程序、三相交流等防人因失误工具，从根本上强化作业人员的风险预判与规范执行能力。
二、技术参数
（一）作业现场安全隐患排除模块
设备中插入防人因失误陷阱，在隐患排查的全过程中，强制使用防人因工具，使排查过程本身成为一次规范的“防失误”演练。
1.高低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害防人因失误培训设备：10/0.4kV 油浸式电力变压器、高压跌落式熔断器、高压隔离开关、避雷器、低压侧电源总开关。
2.高压开关柜（出线柜）：10kV 高压开关柜，KYN 系列或×GN系列或H×GN系列。一次侧不通电，配微机保护系统。符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）的有关要求，预留防人因失误陷阱设置接口。
（二）10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)模块
1.在变压器、操作屏等变配电系统中内置防人因陷阱，强制使用防人因工具，使排查过程本身成为一次规范的“防失误”演练。
2.干式电力变压器（带外壳）：输入电压10kV、频率50 Hz、输出电压400V、绝缘等级H级、材质铝制。高压绝缘接线端子3个，低压接线端子4个。干式电力变压器外壳铝质材料，前后两扇门，4个观察窗口。干式电力变压器外壳尺寸≤（1200×13800×1100）mm。外壳安装有电源指示灯1个、电压表1个、干式变压器电脑温控仪1台，能通电显示温度。可根据高压侧设置故障而变化温度值，电压表根据高压侧是否通电而变化，装有高压电缆跟高压侧相连通，预留防人因失误陷阱设置接口。
（三）10/0.4kV变配电系统(架空线路)模块
在运维、检修过程中，通过流程屏障、互锁和系统防错设计，关键环节设置强制性确认步骤及防人因失误陷阱，在技能培训过程中将防人因失误工具强制性地内化为学生的标准化作业习惯。
1. 10/0.4kV变配电架空线系统：配电间隔包含如下配件：跌落式熔断器1套、隔离开关1个、间隔围栏1套、水泥杆（长度按照现场实际确定）3根、模拟架空线（挂接地线）1套；绝缘子若干；预留防人因失误陷阱设置接口。
2.低压配电柜材质为冷轧板；尺寸≤400mm×900mm×1000mm；额定电压≤380V，≤50赫兹，额定电流≤630A；防护等级≥IP30；配有HD11F-100A/38一个、CM1-125/3300 100A一个、HR6-100A/3P一个、DZ47-63/3P D25A二个、CJ19-25A/3P二个、10KVAR二个、100/5A十个、99T1-A 100/5A六个、99T1-V 0-450V一个、LW15-16YH3/3一个、1.5-6A一个，预留防人因失误陷阱设置接口。
（四）辅助系统与配套设施
提供防人因失误高压电工作业训练装置配套高压接线模拟操作屏、工具包、防坠器、安全防护垫、作业环境显示屏、安全围栏、安全标志等教学用品。
▲三、服务要求
1.供应商需负责装置的现场调试，确保功能达标、各接口可靠。
2.设备完工后验收前为采购方教员提供深度培训不少于1次，确保其能熟练操作装置硬件、掌握设置各类人因陷阱的技巧、有效组织复盘与案例教学。
3.培训与质保要求
提供不少于2年的质保期。质保期内，提供一次免费的教案内容更新服务。

	二、商务要求

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日历日内与采购人完成合同签订。

	▲交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起18个月内全部交付并安装调试完毕。
2.交付使用地点：其中1-4项采购标的安装在广西防城港市港口区光坡镇广西防城港核电有限公司技能训练楼指定位置，5-20项采购标的安装在广西电力职业技术学院能环楼指定位置；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）及售后服务要求
	除各项标的约定外，还需满足以下要求：
▲1.免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，硬件设备就位、安装、调试、培训所需工具、器材由中标供应商自理。
▲2.所有硬件设备及产品均需提供不少于2年保修服务，自本项目整体最终验收合格并交付之日起计算。 
▲3.质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前1个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。 
▲4.软件部分需免费提供所供的软件的技术培训，设备完工后验收前应提供至少一次的师资培训包含但不限于设备结构原理、系统操作使用、实训课程教学应用、控制系统及软件操作、设备日常维护保养、常见故障排查处置、安全作业及防人因失误规范相关培训。质保期内免费提供软件系统升级服务。
5.免费提供2年质保期内设备运行所需的常用备品备件。
▲6.设备故障报修的响应时间：为采购人提供7×24小时服务，自接到用户报修时起，故障响应时间12小时内，48小时内到达现场，72小时内解决问题。如不能及时解决问题中标供应商应提供备机服务（提供同等档次或以上的备用设备），直到原设备修复并正常运行，产生的一切费用由中标供应商承担。 
▲7.保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均由中标供应商承担，不得额外再向采购人收取。
8.对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标供应商另行商议。

	包装和运输要求
	▲1.产品包装和运输均由中标供应商负责，并负责运费，含备搬运到广西电力职业技术学院或广西防城港核电有限公司指定位置的费用。
2.包装：应满足国家相关标准，并用新的坚固的熏蒸木箱或铁皮箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装；包装箱上应注明起吊重心和吊装部位。
3.货物的运输方式：不限。

	▲报价及要求
	[bookmark: _Hlk227844435]1.供应商的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货款（含主要设备、配件、辅材）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、现场安装、联调、验收、产品检验检测、培训、换货及售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等（包括本项目合同各附件及附录），采购人不再支付任何费用。
2.本项目若涉及线材、管材、耗材、辅材等，实行包干制，不足部分由中标供应商自行承担。
3.供货产品均应是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	▲付款方式
	1.合同签订后，中标供应商完成施工设计文件（施工设计文件自签订合同开始两个月内完成）并提交采购单位审核确认后，采购人支付合同款总额的30%；主要设备标准件（防人因失误机械、电气、仪控、继电保护装置）须于2026年11月30日前到货并经验收合格后，采购人支付合同款总额至400万元作为进度款；所有设备货到现场安装、调试完毕，设备两个月使用无质量问题，本项目整体最终验收合格并交付后采购人支付剩余合同款。（如遇特殊情况，以双方协商为准，并签订补充协议约定）。
2.每次采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税专用发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

	▲知识产权及其他
	1.中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。
2.中标供应商在项目实施、调试、优化过程中形成的新增技术创新、改进方案、适配性成果，均视为本项目定制产生，全部知识产权无偿归采购人所有，采购人享有独占实施、复制、修改、教学使用、二次开发、成果转化、申报专利/教学成果奖的全部权利。
3.中标供应商确保所交付的所有货物（服务）及其所属配套设备、设施、资料、资源等，均无违反国家法律、法规、政策和意识形态安全方面的问题，否则，由此造成的一切后果，均由中标供应商承担，且采购人保留向中标供应商追究责任的权利。
4.中标供应商需为本项目提供配套电源布线、网络布线、音响布线、实训室氛围建设等配套服务，所需人员、器材、工具等费用均由中标供应商承担。
5.中标供应商须无偿向采购人移交全套可编辑电子文档、源文件、设计源、软件源代码、加密密钥、调试参数，不得以任何理由扣留、删减或设置技术壁垒。
6.中标供应商须同时遵守本项目“采购需求”要求及“合同”条款相关规定。
7.其他要求
7.1供应商投标产品应是厂家原装正品产品。
7.2中标供应商在供货时必须提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供设备产品彩页复印件或体现产品参数需求符合的功能页面截图，原件备查。

	▲验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。中标供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件、中标人投标文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、中标人投标文件技术参数响应不符的，做如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权依法解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标供应商另行承担。

	▲履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%（符合中小微政策规定的按2%）收取，于中标结果发布后10个工作日内提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金的赔付：签订合同后，中标供应商无法在3个工作日内提供订货证明、招标文件技术要求所列明需要提供的第三方检测报告原件供采购人核验，或采购人要求中标供应商提供产品样品进行演示或检测发现货物不满足采购需求的为虚假应标的，采购人扣除全部履约保证金作为违约金以弥补因中标供应商不能履行合同义务所蒙受的损失。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：在中标供应商按合同约定履约完毕并验收合格之日起1年后，由中标供应商向采购人提出申请，采购人在收到申请材料后进行核对，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减，在5个工作日内以银行转账方式退还（不计利息）。
5.履约保证金指定账户：
开户名称：广西电力职业技术学院
开户银行：工商银行南宁科园支行
银行账号：2102111609100145606
6.在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

	其他要求
	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求、第四章“评标方法及评标标准”，请在投标文件中提供项目实施方案，包括技术方案及供货范围（包括但不限于创新性、关键技术难点分析、对应措施、供货范围、功能配置、技术参数、备品备件、项目进度、安装调试方案、完工文件提供等）、项目组织机构及资源配置、在综合水回路培训系统或人因领域的技术能力、现场技术服务计划和售后服务（包括提供涵盖深化方案设计、关键设备采购监造、模块化施工、出厂前预调试、包装运输、现场安装指导、系统调试的全过程服务计划；完善的售后服务体系、应急响应机制及备品备件保障方案，以及培训方案需包含针对采购方操作人员的定制化教案、实操演练及考核机制等）等，格式自拟。
2.按本项目采购需求要求，固定设置项目经理、设计开发岗、安装调试岗、安全质量管控岗4类岗位，明确各岗位专人定岗、岗位职责与人员数量；同步递交架构内全部主要人员简历、学历证书、职称证书、对应岗位资格证书复印件。
[bookmark: OLE_LINK5]投标人应充分考虑项目的实际情况，为项目的实施和售后组建服务团队，为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员或服务人员专业能力、工作经历、职称证书复印件、相关项目经验等，以及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于企业认证证书、资质证书、荣誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
2.本分标采购标的序号  5-10  为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、其他说明

	▲1.本项目以分标预算金额为最高限价，投标人的投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。
▲2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。





附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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[bookmark: _Toc25688]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _9.2][bookmark: _5][bookmark: _8.1]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容： / 。
分包金额或者比例： / 。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、售后服务方案优的顺序推荐；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。
□随机抽取。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   /  ，逾时后果自负。集中地点：  /  
联系人及电话：  /  

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	[bookmark: _13.1]13
	报价文件：
[bookmark: _Hlk71299233]1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 
4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年 1 月至2026年 7 月内任意连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年 1 月至2026年 7 月内任意连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
10.本项目的特定资格要求：无；
11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，在规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.代理服务费承诺书（格式见第六章）；
10.设备性能配置清单（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
12.项目安装调试方案（包括但不限于：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施）（格式自拟）；（如有，请提供）
13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供）
14.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】
15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供）
16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）
17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：以上由投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料；以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.5][bookmark: _13.4][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19194066]16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。具体见本招标文件第二章“商务要求”。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。

	[bookmark: _18]18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
[bookmark: OLE_LINK2]分标1：投标保证金人民币 85000.00元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁园湖支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。
▲2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（开标当日现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；开标日期前邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、岑昌桦，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。①投标人开具的保函必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式）；②如选择银行保函，本次招标只接受由投标人开立基本账户的银行开具银行保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。
电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下  /  种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：  /  ；提交截止时间：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：    /    。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：  /  ，截止接收时间：  /  ，
收件人：  /  ，联系方式：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 
投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟。

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	27
	如供应商系统平台报价与电子投标文件中报价不一致的，以投标文件开标一览表报价为准。

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；
技术要求评审中允许负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“技术需求及要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求或作为评审依据进行考核，若作为评审依据考核的，具体见本招标文件第四章。

	29.3
	中标候选人推荐数量：
□  /  名
☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、售后服务方案优的顺序确定；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。
□随机抽取。

	[bookmark: _39.1]35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定见本招标文件第二章“商务要求”。
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮  20 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。
□固定采购代理收费  / 。
3.代理机构银行账户信息如下：
账户名称：云之龙咨询集团有限公司
开户银行：中信银行南宁园湖支行
银行账号：8113001013400293071

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》或《中华人民共和国民法典》等规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]
七、中标和合同
30. 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3 采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。
八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元
合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收     □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书
（本项目如有，可以参考使用）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金
                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：

                           供应商公章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购单位公章：
                                                年    月    日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
















[bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc254970689]第四章  评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc254970690][bookmark: _Toc254970549]
















 

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。
（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标人须知前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65%  ；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ；
③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65% ；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分40分）
	技术方案及供货范围完整性（满分24分）
	三档（24分）：技术方案创新性且关键技术难点分析透彻，对应措施得当；技术方案（含供货范围、功能配置、技术参数、备品备件、项目进度、安装调试方案、完工文件提供等内容）详细、合理、周密，整体技术方案体现系统/模块施工图，包括但不限于设计说明、结构原理图、工艺流程图、电气图、机械结构图。能够详细体现项目实施技术细节，包括但不限于：提供采购标的详细实施方案，包括所有系统/模块施工方案、效果图、软件截图、培训场景设置及安全保证措施等；有满足项目需求的培训计划和技术指导方案，方案详尽，能够切实保障技术落实。
二档（19分）：技术方案详细合理、目标明确，具有可行性及针对性，提供项目施工设计，包含工艺流程图及效果图并进行详细说明，能够满足项目的需要。
一档（15分）技术方案简单，能满足技术要求，但未能体现技术措施的合理性、可行性、针对性。实施步骤和要求描述空泛或仅能简单罗列。
注：不符合一档入档条件的按0分计分。

	
	
	数字化交付与可视化技术展示、模块化施工与出厂前预调试能力（满分8分）
	（1）数字化交付与可视化技术展示（满分5分）
评审标准：投标人或核心产品生产厂家针对本项目核电一回路主设备（反应堆压力容器、燃料组件及控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵模拟体、稳压器、主管道系统等）提供专业的数字化演示材料列表的（注：供货时须提供视频动画），每提供1套得1分，累计最高得5分。
（2）模块化施工与出厂前预调试能力（满分3分）
评审标准：投标人或核心产品生产厂家具备采用“厂内预制、模块化运输、现场拼装”的建造方式，并在技术方案中有所体现“出厂前完成系统回路临时搭建及功能性试验”及相关详细描述，确保实现出厂预验收，并具备现场复装交付条件的，得3分。

	
	
	项目组织机构及资源配置（满分8分）
	[bookmark: OLE_LINK6]（1）项目组织机构（满分3分）
投标人须提供项目组织架构图，固定设置项目经理、设计开发岗、安装调试岗、安全质量管控岗4类核心岗位，明确各岗位专人定岗、岗位职责与人员数量；同步递交架构内全部主要人员简历、学历证书、职称证书、对应岗位资格证书复印件。
一档（3分）：4类岗位全部配齐定岗人员（各人员岗位明确，且各岗位人员数量明确），人员数量可覆盖项目全流程实施、所有岗位人员佐证材料齐全完整；
二档（2分）：4类核心岗位无缺失、人员配置可完成项目基本实施、主要证明文件无关键缺失项；
三档（1分）：缺少项目经理/安全质量任一关键岗位；人员配置无法保障项目进度、安全、质量履约；核心岗位人员证书及简历材料未提供。
（2）人员素质（满分5分）
本项参评人员仅限前序（1）“项目组织机构”中已列明的在岗人员，未列入架构名单的人员不计分；所有职称、资格证书限定机电一体化、热能动力、自动化、电气、机械、热工仪表本项目相关专业，非对应专业证书不予计分。
1）项目经理分项（满分3分）
①项目经理具备上述对应相关专业高级职称证书，提供证书复印件，得1分；未提供不得分。
②项目经理行业相关工作年限8年或以上，得1分（以人员简历为依据）。
③项目经理项目经验：每提供一份核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置项目相关的合同或甲方出具的（须有甲方签章）完工验收证明得0.5分，本项满分1分。
2）项目技术成员分项（不含项目经理）（满分2分）
① 每名技术人员具备同类实训项目实施工作经验，并提供佐证材料【项目合同或甲方出具的（须有甲方签章）完工验收证明】得0.5分；
②每名技术人员具备本项目对应相关专业高级职称证书并提供佐证材料得0.5分；
单人两项均满足共计1分。本项最多统计2名技术人员得分。
注：上述第（2）项，投标文件中须提供相关人员职称证书复印件、相关项目经验等，以及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。

	3
	商务分（满分28分）
	现场技术服务计划和售后服务（满分12分）
	（1）现场技术服务计划（满分8分）
根据各投标人提供涵盖深化方案设计、关键设备采购监造、模块化施工、出厂前预调试、包装运输、现场安装指导、系统调试的全过程服务计划等进行评定：
三档（8分）：计划具体且清晰，包含进度计划表（涵盖深化方案设计、关键设备采购监造、模块化施工、出厂前预调试、包装运输、现场安装指导、系统调试的全过程服务）、并针对各环节有进度保证措施及风险管控措施，现场技术服务可实施落地，有保障；
二档（6分）：计划完整，主要阶段均有覆盖，但缺乏详细的进度管控或人员保障细节的；
一档（4分）：仅描述服务流程，缺乏实质性保障措施或可操作性计划。
注：不符合一档入档条件的按0分计分。

	
	
	
	（2）售后服务（满分4分）
根据各投标人提供完善的售后服务体系、应急响应机制及备品备件保障方案、培训方案（需包含针对甲方操作人员的定制化教案、实操演练及考核机制）等进行评定：
三档（4分）：售后服务方案细致、合理、可行，有针对性，响应时间优于招标要求，提供终身备件供应承诺及优惠方案，且培训方案合理且具有可行性（含教员培训内容）；
二档（3分）：售后服务措施描述详细，响应时间优于招标要求，备件供应有保障，培训方案基本合理的；
一档（2分）：售后服务承诺仅能满足基本要求，培训方案仅有框架。

	
	
	业绩（满分9分）
	（1） 业绩（满分6分）
业绩要求：投标人或核心产品生产厂家自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）需至少提供1项核电系统模拟回路或防人因综合实训装置相关项目开发供货业绩，每提供一个业绩得1分，满分6分。
注：以合同为评审依据，投标文件中须提供合同关键页复印件（合同首尾页、内容页、签章页），并加盖投标人单位公章或电子公章。所提供证明材料不符合要求的，该项业绩材料不予计分。
（2）业绩评价（满分3分）
在上述第（1）项所提供的业绩项目中获得甲方好评/优秀的，提供证明材料得1分/项目，累计最高3分。（以有效证明材料为准，否则不得分，证明材料可以是感谢信、满意度评价、优秀项目或评价为标杆项目）

	
	
	企业资质（满分7分）
	核心产品制造商具有质量管理体系认证证书，得1分；
核心产品制造商具有环境管理体系认证证书，得1分；
核心产品制造商具有职业健康管理体系认证证书，得1分；
核心产品制造商具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器），得2分；
核心产品制造商具有中华人民共和国民用核安全设备设计许可证，得2分；
【投标文件中提供上述各项认证证书复印件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台官网（https://cx.cnca.cn/）查询证书在有效期内的截图，否则不得分】。

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
四、中标候选人推荐
综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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政府采购货物买卖合同



 
 
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
 

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：

采购人（甲方）  广西电力职业技术学院        采 购 计 划 号             
供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             
签  订  地  点                              签 订 时 间             
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同金额为人民币含税价，实行总价包干且为甲方指定地点的现场交货价。包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货款（含主要设备、配件、辅材）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、现场安装、联调、验收、产品检验检测、培训、换货及售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，甲方不再支付任何费用。
3.本项目若涉及线材、管材、耗材、辅材等，实行包干制，不足部分由乙方自行承担。
4.供货产品均应是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：设备运输及卸货由乙方负责，所产生的相关费用由中标人承担。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输过程中若产生零部件损坏应由乙方免费更换 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：自签订合同之日起18个月内全部交付并安装调试完毕。
2.交付使用地点：其中1-4项采购标的安装在广西防城港市港口区光坡镇广西防城港核电有限公司技能训练楼指定位置，5-20项采购标的安装在广西电力职业技术学院能环楼指定位置；未验收前保管工作由乙方自行负责。
3.乙方必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。
5.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
6.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
7.甲方应当在到货并安装、调试完成后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
8.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。
3.安装在广西防城港核电有限公司的设备施工过程需遵守电厂施工项目安全管理要求，详见附件一。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：                              。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.付款方式：
（1）                                                  。
（2）每次甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。
第九条　履约保证金
1.履约保证金金额：按中标金额的   %收取（即人民币：     元），于中标结果发布后10个工作日内提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金的赔付：签订合同后，乙方无法在3个工作日内提供订货证明、招标文件技术要求所列明需要提供的第三方检测报告原件供甲方核验，或甲方要求乙方提供产品样品进行演示或检测发现货物不满足采购需求的为虚假应标的，甲方扣除全部履约保证金作为违约金以弥补因乙方不能履行合同义务所蒙受的损失。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：在乙方按合同约定履约完毕并验收合格之日起1年后，由乙方向甲方提出申请，甲方在收到申请材料后进行核对，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减，在5个工作日内以银行转账方式退还（不计利息）。
5.履约保证金指定账户：
开户名称：广西电力职业技术学院
开户银行：工商银行南宁科园支行
银行账号：2102111609100145606
6.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。
第十二条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条 交货及验收要求
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完成后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。 
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额  5   %违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  5  ‰违约金，超过  10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额  5  ‰违约金。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。
7.其他违约行为按违约货款额  5   %收取违约金并赔偿经济损失。
8.上述违约金支付合计不应超过合同金额的20%。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市和广西防城港市；合同履行的方式：按照本合同约定。
2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标通知书。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份（其中一份采用活页装订），乙方一份，采购代理机构一份。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
	经办人及手机号：





附件一：广西电力学院实训平台建设项目安全、质量要求

1.应遵守的法律法规
承包方（即乙方）应遵守的法律、法规包括但不限于：
•	《中华人民共和国核安全法》；
•	《中华人民共和国安全生产法》；
•	《中华人民共和国环境保护法》；
•	《中华人民共和国放射性污染防治法》；
•	《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》；
•	《民用核安全设备监督管理条例》；
•	《劳动保护法》；
•	《道路交通安全法》。

2.应遵守的标准、规范
承包方应遵守的标准、规范包括但不限于以下部分（相关标准若有更新，以国家更新标准为准）：
•	《质量管理体系要求》（GB/T19001:2016）；
•	《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001:2016）；
•	《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001:2011）；
•	《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ 235-2011）；
•	《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2007）；
•	《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。
	其中工程质量应符合国家颁发的现行建筑工程施工质量验收统一标准、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及广西壮族自治区地方有关规范、标准，工程质量验收合格。包括但不限于以下部分：
•	《工程测量规范》 GB50026-2007 ；
•	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 ；
•	《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 ；
•	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 ；
•	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 ；
•	《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011； 
•	《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 ；
•	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 ；
•	《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011； 
•	《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011 ；
•	《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012； 
•	《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012； 
•	《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 ；
•	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ；
•	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ；
•	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ；
•	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 ；
•	《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013 ；
•	《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013 ；
•	《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014 ；
•	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001； 
•	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011； 
•	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2010 ；
•	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 ；
•	《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ；
•	《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ；
•	《道路工程术语标准》GBJ124-88 ；
•	《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96 ；
•	《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 ；
•	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008； 
•	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 ；
•	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 ；
•	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 ；
•	《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008 ；
•	《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014； 
•	《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 ；
•	《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011 ；
•	《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 ；
•	《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 45-131-2022；
•	《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 ；
•	《广西壮族自治区建筑工程文件管理规程》DBJ/T45-062-2017； 
•	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012； 
•	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012 ；
•	《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013 ；
•	《建筑工程资料管理规程》DBJ/T45-061-2018 ；
	在合同实施过程中，国家颁布了新的标准或规范时，承包方有义务向防城港核电有限公司提交有关新标准、新规范的建议书。对其强制性要求必须满足，其非强制性及推荐标准，防城港核电有限公司可决定采用或不采用。

3. 安全管理
•	承包方为本项目使用的设施及相关物资须符合国家相关安全管理法规要求。承包方自行负责其人员、设备、场地等安全管理和监督。
•	承包方应严格遵守在防城港核电有限公司限定区域内作业并对项目实施过程中的安全负直接的管理责任。同时应确保本单位员工具有完成项目所必须的安全知识、技能和资质，并自觉接受防城港核电有限公司安全管理部门的指导和监督。
•	承包方需向其工作人员购买人身保险并提供劳保用品及安全防护用品，施工区域应有安全防护措施，并满足电站安全管理相关规定。
•	承包方为本项目在非防城港核电范围内的工作安全由承包方独立负责。
网络安全要求：
承包方应履行的网络安全与保密责任和义务包括但不限于：
•	严格遵守中国广核集团及防城港核电有限公司网络安全、数据安全相关管理规定和要求；
•	无论合作或合同是否终止，均不得从事或协助他人/第三方从事非法侵入网络、干扰网络正常功能、窃取网络数据等危害中国广核集团及防城港核电有限公司网络安全、数据安全的活动；
•	对于项目实施过程中/工作中所接触到的一切涉及防城港核电有限公司的保密信息（保密信息范围详见通用合同条款中保密管理相关条款）必须严格保密，未经防城港核电有限公司授权或同意不得带离项目现场、不得披露或传述、不得另作他用。承包方所承担的保密责任和义务不因合同终止而失效。

4.环境保护（强制条款）
•	承包方的产品、活动和服务须满足国家、广西壮族自治区地方相关环境保护法规和防城港核电有限公司环境影响评价文件的要求。
•	承包方的产品、活动和服务须满足防城港核电有限公司制定的环境管理目标、计划和方案，节能减排及污染物控制措施，环境绩效考核指标的要求。
•	对于防城港核电有限公司提出的环境整改、改进要求，须限期完成。
•	对于有重大环境风险的活动、方案，承包方须制定预案，并向防城港核电有限公司进行交底。
•	对已造成环境影响的活动，承包方须积极主动处置，并及时告知防城港核电有限公司，配合防城港核电有限公司调查，不得隐瞒不报或弄虚作假。
•	承包方优先选用节能环保的技术、设备、材料、方案。


5.竣工退场 
	颁发工程项目接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 
•	施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 
•	临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 
•	按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 
•	施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 
•	施工现场其他场地清理工作已全部完成；
•	施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在 颁发工程接收证书后3天内 完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 
•	地表还原 
	承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 


6.承包方应履行的其他安全要求相关的责任和义务：
•	职业健康安全条款；
•	环境管理；
•	核安全文化条款；
•	考核办法。（含人员资格、弄虚作假、生态环境、安全管理等指标。）
	详见如下各附件：



附件1：                      
职业健康安全条款
附录1.1
1) 承包方应当具备所承担项目相应业务范围和等级资质条件；应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
2) 承包方必须遵守国家职业健康安全管理的法律、法规及防城港核电厂职业健康安全管理的相关要求和规定。具体可向防城港核电有限公司项目技术负责人申请查阅相关程序和文件，同时执行防城港核电有限公司技术负责人的具体要求，并接受防城港核电有限公司相关管理部门的监督。
3) 承包方对承包活动的安全负直接的管理责任。在防城港核电有限公司现场提供服务期间，应根据提供服务的具体特点进行危险源辨识、风险评价和风险控制，落实各项防范措施以满足职业健康安全管理的要求。并在签订合同后现场工作开工前签署附录1.2《承包商进厂作业安全须知》及附录1.3《入厂安全承诺书》以承诺其责任。如果签订合同后安全审查不合格，需整改完成后才能实施现场工作。由此引起的损失由承包方承担。
4) 安全机构和安全员：承包方必须依照法规要求设置专职安全机构、专（兼）职安全员，负责协助本单位主要负责人进行安全监督管理，专职安全人员比例不低于50:1，专职安全员应持有符合规定的安全管理从业证书。承包方的安全人员应具备协调安全工作的能力和授权，防城港核电有限公司有权对安全人员的能力和权力作出评价，对不能胜任的安全人员，防城港核电有限公司有权要求承包方换人。
5) 劳动保护：个人基本防护用品由承包方自备，确认特殊劳动保护用品由防城港核电有限公司接口部门提供（□是   □否）。个人基本防护用品是指：工作服、安全帽、护目镜、安全鞋、手套。承包方应保证为现场所有工作人员配备符合国家标准的个人基本防护用品。入场前承包方将个人基本防护用品配备标准交防城港核电有限公司安全防护部认可。配备标准经防城港核电有限公司验收不合格的，承包方应重新配备，由此引起的损失由承包方承担。
6) 特种设备作业人员、特种作业人员的资格：承包方使用的特种设备作业人员及特种作业人员必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，承包商对其资质负全部责任。入厂前，承包商须将其特种作业人员的资格证书的原件送至接口部门工程师审查并报工业安全科备案。
7) 特种设备、工器具安全：承包方对自己带入电厂的工器具的安全负责。对于承包方带入现场的特殊工器具、设备，如其起重设备、索具、压缩气瓶、机动车辆等，承包方必须按照国家法规和标准进行检测、试验，并按规定持有法定部门出具的检验证书；对于不属于法定检测的工器具，承包方必须建立相应的管理、检测制度，防城港核电有限公司有权对承包方特种设备、工器具的安全进行监查，必要时可以中止其作业。
8) 风险分析与安全措施方案：承包方必须对承包范围内的作业进行风险分析，制定针对性安全措施方案，并在开工前向全体人员进行风险和安全措施交代。防城港核电有限公司有权随时对承包方的风险分析和安全措施方案进行检查并要求承包方进行整改。
9) 辐射工作人员的管理：
承包方负责其员工的个人剂量监测与管理工作，并遵守如下规定：
a) 工作人员应提交个人剂量历史记录，包括最近12个月个人剂量及最近5年个人剂量；
b) 个人年累积剂量（连续12个月）不得超过13mSv；
c) 对超过10mSv人数做适当限制，超过10mSv人数不得超过总人数的20%；
d) 对于个人年剂量超过10mSv的人员，承包商进厂前须准备个人剂量控制预案并提交安全防护部批准、备案。
e) 不符合防城港核电有限公司剂量管理要求的人员，承包方应无条件进行更换。
10) 健康评价与监督：承包方在防城港核电有限公司现场提供服务期间，承包方必须采取职业病防治管理措施，进行职业危害告知，实施对劳动者健康的保护特别是特殊人群的保护等措施，落实法规的要求。在职业病防治过程中履行义务，保证员工获得法规赋予的权利。承包方负责其员工的健康检查，工作适应性评价和健康监督，预防有禁忌症患者从事有关职业，如高血压人员在血压未控制前不可从事高温作业。承包方应遵守防城港核电有限公司制定的各项职业卫生与健康管理规定，接受防城港核电有限公司对职业健康方面的指导、协调、监督和管理，如实填写“个人健康申报、承诺书”（附录1.5）、“接触职业危害人员花名册”（附录1.6）、“在岗人员规定疾病自查申报表”（附录1.7）。
11) 安全培训与授权：承包方负责本单位员工的安全培训和授权。确保其员工具有完成承包项目所必须的安全知识和技能。防城港核电有限公司有权对承包方的安全培训授权的有效性进行监督检查。根据检查结果，电厂有权拒绝接受不合格的员工，而由此产生的一切费用由承包商负责。承包方需保证其员工通过防城港核电有限公司培训中心开展的厂前教育考核。
12) 承包方应按照法规要求对项目的安全投入建立专项资金管理机制，对安全投入做出合理、及时、足量的安排，保证专款专用。
13) 事故报告和救援。承包方应参照防城港核电有限公司的标准，建立安全事件报告准则，制定安全生产事件管理程序。发生事件后及时向防城港核电有限公司报告，不得瞒报、漏报、谎报和迟报。
14) 应急：承包方应根据国家相关法规、文件规定和防城港核电有限公司相关管理程序要求，建立应急管理体系和应急救援机制，制定本单位突发事件应急预案和核事故应急撤离计划，准备并保障相应的应急物资。因核电厂的特殊性，承包方必须保证在防城港核电有限公司现场提供服务期间具备相应的核事故应急能力，承包方必须在开工前达到防城港核电有限公司规定的要求。
15) 考核与奖惩：承包方应遵守防城港核电有限公司的职业健康安全相关管理规定，如有违反则根据程序《防城港维修服务承包商考核激励管理》F-WD/MTN/0603 规定进行考核，考核依据和标准见“职业健康安全绩效考核与奖惩办法” 附录1.4，该考核不能取代合同赔偿条款。


附录1.2：
承包商进厂作业安全须知

我已清楚服务合同中的基本条款，承诺保证本人及所管辖作业人员在电厂作业期间遵守电厂的一切安全规定，并知悉并履行承包商进场作业审查表内容后进行开工，承担因违反安全规定所造成的后果。
	承包商进厂审核内容
	接口部门审查

	信息报备
	入厂人员信息报备安全防护部，并审查通过（见4.2节）
	是□   否□

	
	特种作业证（特种证类型：        人数：         ）到工业安全备案（见4.3节）
	是□  否□  NA□

	
	放射性物质报备安全防护部（见4.12节）
	是□  否□  NA□

	
	应急撤离计划提交安全防护部审查、备案（见4.10节）
	是□  否□  NA□

	
	个人剂量控制预案提交安全防护部批准、备案（见附录1.1）
	是□  否□  NA□

	安全培训
	进行入厂前安全培训（见4.16节）
	是□   否□

	
	获知业主方相关安全规定（见4.16节）
	是□   否□

	
	了解作业场所危险危害因素及事故预防措施（见4.23节）
	是□   否□

	劳保及工器具配备
	个人基本劳保用品（工作服、安全鞋、护目镜、安全帽、手套）配备齐全（见4.13节）
	是□   否□

	
	特殊劳动防护用品由电厂接口部门提供（见4.13节）
	是□   否□

	
	作业工器具（自备□      借用□ ）状态检查、确认（见4.17节）
	是□   否□

	
	为辐射工作人员配备累计式剂量计（见4.12节）
	是□  否□  NA□

	作业安全管理
	安排职业安全管理协调人（姓名：               联系电话：          ）（见4.12节）
	是□   否□

	
	制定作业安全计划（作业项目描述、风险分析与安全措施）（见4.21节）
	是□   否□

	人员健康监护
	涉及放射性作业的人员进行入厂WBC检查（见4.12节）
	是□  否□  NA□

	
	提供职业健康检查记录或健康评价证书（见4.23节）
	是□   否□

	考核与奖惩
	职业健康安全绩效考核指标、考核办法以及安全奖励金/安全保证金数额已经在合同中体现（见4.27节）
	是□   否□

	承包商负责人意见：

签字：                               日期：       年     月     日

	接口部门负责人评审该承包商具备上述进厂作业的基本安全条件（  是 □   否 □ ）

签字：                               日期：       年     月     日

	安全防护部负责人意见：

签字：                               日期：       年     月     日


注：此审查表在双方签字生效期内，现场不得开工，否则按违纪违规处理。
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文件资料清单：
	序号
	资质及证件
	文件要求

	1
	企业营业执照及安全生产许可证书复印件
	复印件

	2
	承包范围（作业范围）
	文件

	3
	法人代表证书或法人委托授权书
	文件

	4
	项目管理人员安全资质
	复印件

	5
	安全组织机构及人员职责
	文件

	6
	安全管理人员数量及安全资质
	复印件

	7
	特种（设备）作业人员资质
	资质证书复印件+清单台账

	8
	安全责任制
	文件

	9
	安全生产教育和培训
	记录

	10
	安全隐患治理机制
	文件

	11
	劳动保护用品
	清单及标准

	12
	施工器具管理
	清单台账+有效检验证书

	13
	主要项目安全技术方案
	文件

	14
	抢险救援能力（预案）
	文件

	15
	工伤保险和安全生产责任险
	证明材料

	16
	安全投入保障
	文件数据

	17
	职业健康检查记录或健康评价证书
	体检报告或评价证书

	18
	近三年来的安全业绩表现及以往业主方评价
	证明材料（加盖单位公章）






附录1.3：入厂安全承诺书
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附录1.4：职业健康安全绩效考核与奖惩办法
	指标类型
	考核指标
	备注
	目标值
	奖惩力度
	单位
	考核方式
	归口统计部门

	一票否决指标
	缓报、瞒报或谎报安全事故事件
	
	0
	一票否决
	次
	突破目标值时，扣发年度所有的安全奖励金/保证金。
	安全防护部

	
	轻伤及以上事故事件（含交通）
	　
	0
	
	次
	
	工业安全科

	
	一级火险及以上火灾事故事件
	　
	0
	
	次
	
	工业安全科

	
	重大治安保卫事件
	　
	0
	
	人次
	
	保卫科

	
	超剂量照射事件
	　
	0
	
	人次
	
	辐射防护科

	
	放射源丢失事件
	　
	0
	
	人次
	
	辐射防护科

	
	集体食物中毒事故
	　
	0
	
	人次
	
	职业医疗科

	
	医疗事故
	
	0
	
	人次
	
	职业医疗科

	一般性后果指标
	限工事件
	　
	0
	注2
	人次
	累积处罚分值或金额。 
	工业安全科

	
	医学处置事件
	
	0
	注2
	
	
	工业安全科

	
	重大未遂事件
	
	0
	注2
	
	
	工业安全科

	
	交通事件
	　
	0
	注2
	次
	
	工业安全科

	
	0级火险
	　
	0
	注2
	次
	
	工业安全科

	
	内污染事件
	　
	0
	注2
	人次
	
	辐射防护科

	
	体表沾污事件
	　
	0
	注2
	人次
	
	辐射防护科

	
	地面污染事件
	
	0
	注2
	次
	
	辐射防护科

	
	意外照射事件
	　
	0
	注2
	人次
	
	辐射防护科

	
	保卫治安事件/事件
	　
	0
	注2
	人次
	
	保卫科

	
	一般集体食物中毒事故
	　
	0
	注2
	人次
	
	职业医疗科

	
	水质不合格造成不良影响
	　
	0
	注2
	次
	
	职业医疗科

	监控性指标
	急救箱事件
	
	
	
	人次
	累积处罚分值或金额。
	工业安全科

	
	普通未遂
	　
	0
	
	人次
	
	工业安全科

	
	异常事件
	见注1
	0
	
	次
	
	工业安全科

	
	整改通知
	
	
	
	
	
	安全防护部

	
	内污染（达到调查水平）
	
	0
	
	人次
	
	辐射防护科

	
	体表沾污
	见注1
	0
	
	人次
	
	辐射防护科

	
	地面污染
	见注1
	0
	
	次
	
	辐射防护科

	
	意外照射（达到调查水平）
	
	0
	
	人次
	
	辐射防护科

	
	交通事件（轻微）
	见注1
	0
	
	人次
	
	工业安全科

	预防性指标
	整改通知或纠正行动未按期关闭的次数
	　
	0
	注2
	次
	累积奖惩分值或金额。
	安全防护部

	
	未按照要求完成相关安全规定/文件/反馈学习的次数
	　
	0
	注2
	次
	
	安全防护部

	
	安全管理有效性得到执行/安全监督部门公司范围通报表扬
	
	0
	注2
	次
	
	安全防护部


注：1.达不到《职业安全与消防、环境事件的报告、调查与统计》定义的事件级别；
2.具体奖惩力度，详见《防城港维修服务承包商考核激励管理》F-WD/MTN/0603。


附录1.5：个人健康申报、承诺书
个人健康申报、承诺书
	个人信息

	单位
	
	部门
	
	员工号
	

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	身份证号码
	

	健康申报

	说明：请在后面的 “□有  □无”中如实选择一个□并打上√
1.呼吸系统疾病（如肺结核、支气管扩张等）                          □有  □无
2.循环系统疾病（如冠心病、恶性心律失常、高血压等）                □有  □无
3.消化系统疾病（如胃溃疡、反复发作肠道炎症、活动性肝炎等）        □有  □无
4.血液系统疾病（如白血病、中度及以上贫血等）                      □有  □无
5.内分泌系统疾病（如甲亢、糖尿病等）                              □有  □无
6.泌尿生殖系统疾病（如肾功能不全、泌尿系结石等）                □有  □无
7.恶性肿瘤（各类癌症）                                            □有  □无
8.癫痫                                                            □有  □无
9.精神性疾病                                                      □有  □无
10.晕厥                                                           □有  □无
11.其他可能影响安全生产的疾病                                     □有  □无
以上健康申报若回答“有”，请详述，并提供相关病历资料（若空位不足，可加附页说明）。

	序号
	患病起始时间
	最后一次诊治时间
	接受的检查
和治疗
	诊断结果
	目前状况（痊愈、缓解、治疗中等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	个人承诺
本人承诺以上健康申报内容均属实且完整无误，并承诺目前身体健康状况不会对所在工作岗位的安全造成影响。若日后发现申报不实，本人对由于瞒报不报导致的个人健康异常负责，对由此导致的其他安全事件负责。
特此声明。


                承诺人：

                    年   月    日





附录1.6：接触职业危害人员花名册（示例）
	             公司       年    季度接触职业危害人员花名册

	· 公司在防城港核电项目在岗总人数（   ）人
其中接触职业危害人员（   ）人
接触职业危害人员中已参加职业健康检查（   ）人
接触职业危害人员中未参加职业健康检查（   ）人

	接触职业危害人员名单

	序号
	姓名
	性别
	工号
	身份证号码
	接触职业危害种类
	工种
	主要工种区域

	1
	张**
	男
	123456
	123456789
	放射、高温、噪声
	架子工
	控制区、MX厂房

	2
	李**
	女
	654321
	987654321
	高温
	常规清洁
	二期道路

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	▲我公司承诺以上花名册人员信息属实；
▲本花名册截止最后日期为      年      月    日。

申报负责人：                                               审批人：                
日期：                                                     日期：             






附录1.7：在岗人员规定疾病自查申报表（示例）
	             公司       年    季度在岗人员规定疾病自查申报表
▲规定疾病自查申报项目：高血压病病史、癫痫病史、心脏病病史、精神类疾病病史、脑血管疾病病史、不明原因晕厥史；
▲其他可能严重影响安全生产的疾病可一并申报；
▲该自查申报表仅填写异常信息。

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	身份证号码
	自查申报项目
	工种
	工作区域
	安全管控措施

	1
	张**
	男
	35
	987654321
	高血压病
	安全巡检
	二期核岛、常规岛
	规范降压治疗，治疗后血压正常

	2
	李**
	男
	40
	123456789
	癫痫
	驾驶员
	基地道路
	调离驾驶员岗位

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	▲我公司承诺以上自查申报信息已覆盖在防城港核电工作的全部人员；
▲我公司承诺以上自查申报信息真实有效，安全管控措施已经落实。

自查申报负责人：                                           审批人：                
日期：                                                     日期：             




环境管理
防城港核电有限公司鼓励承包方对其活动、伴随产品及服务实施环境管理。在实施环境管理时承包方可参考ISO14001环境管理体系标准。防城港核电有限公司对外的商业合作的原则是：
—与对环境负责任的承包方合作。在商业往来中，以防止可能给防城港核电有限公司环境行为或环境形象造成不良影响。
—对涉及重大环境因素影响的承包方，要求对重要环境因素施加有效的控制
承包方承诺遵守环境法律法规以及防城港核电有限公司的“环境方针”及其相关的环境管理要求，尤其是有关环境工程项目及其物项采购方面，如需要承包方提供其环境行为有效合法证明（如县级以上环保部门出具的有效证明），承包方应给与提供。
承包方在合同执行过程中，出现违反环保法规的行为，或与防城港核电有限公司环境管理要求不一致，造成损失的或潜在风险的，视其情节轻重，防城港核电有限公司将采取限期纠正、终止合同、经济赔偿等行动。
对承包方现场工程施工的环境要求：
A.开工前，承包方应指定环保负责人，分析施工过程中产生的污染环境的风险，制定针对性的施工、存放、运输方案。
B.对于施工中产生的废物的管理和施工结束后现场的清理，按照防城港核电有限公司“第三责任区管理规定”和现场施工的相关程序要求处理和处置。
承包方应向员工宣传防城港核电有限公司的“环境方针”或进行环境管理知识培训。



附件3：
核安全文化条款
凡是进入现场从事与运行、维修等生产活动相关的主要承包商，必须根据核电厂的要求，始终贯彻“安全第一、质量第一”的方针，并依据或参照核电厂的安全文化推进方法建立具有本单位特色的安全文化，具体要求如下：
1.承包商的决策人（包括总经理、部门经理）及与安全文化推进相关的负责人必须接受由核电厂统一进行的安全文化推进培训，该培训在每次大修前进行，培训主要内容是安全文化建设基本概念、推进方法、评估方法、具体案例等；
2.承包商应该建立各自的安全文化相关的管理制度和组织机构，并对各层次人员提出具体要求：
2.1对决策层的要求：
公布安全政策：包括制订透明、明确的安全政策，并为全体员工所理解和认同；把确保核电厂安全作为对社会、政府与公众的承诺；
建立管理体制：有独立的安全/质量监督人员；有独立的安全/质量监督及评价工作体系；有定期的安全/质量状态评价报告；公司在制订人事、劳资政策有利于安全文化建设；
提供人力物力资源：拥有足够的有经验的员工；合适的人事制度使有能力的人能尽早提拔到关键岗位，且人员的提拔和重用要考虑其对安全的态度；
自我完善：经验反馈作为一种管理制度在电厂的各级推行；重视国内/国际同行的经验反馈及国际同行的交流；
2.2对管理层的要求：
明确责任分工：具有清晰的授权制度使员工职责分明；员工了解各自的职责以及上下级的职责；
安全工作的安排和管理：建立一套监督和管理制度；制订各种作业过程细则，强调文明生产；
人员资格审查和培训：建立了系统化的培训方法，以确保员工知识、技能及工作绩效的不断改进；有明确、严格和清晰的授权与资格认定制度和程序；
奖励和惩罚：有良好的事件或异常报告的透明度；
监察、审查和对比：将自我评估纳入日常工作中，每项工作完成后及时评价和反馈；建立了员工自我评估体制，使员工能不断发掘待改进领域；自觉接受外界和同行的评审；
2.3对执行层的要求：
质疑的工作态度：凡事都问个为什么；不放过任何蛛丝马迹；
严谨的工作方法：理解/弄懂工作程序；按程序办事；对意外情况保持警惕；出现问题停下来思考；谨慎小心地工作；
互相交流的工作习惯：主动从他人处获取信息；将自己的信息和知识传送给别人；做好记录，及时如实汇报；提出新的安全建议。
3.承包商必须在每轮（如207/107大修算一轮）大修前的培训中，加入安全文化全员培训内容，以达到向所有员工灌输安全文化意识的目的，具体要求：
3.1承包商必须有自己的安全文化培训教员（可兼职）；
3.2安全文化培训教材必须包括：安全文化基础知识、案例分析、针对大修工作的具体规定等；
3.3培训时间不得少于1.5小时；
4.承包商在安全文化建设推进工作开展1年后，必须达到能自己进行以安全文化评估问题来促进安全文化在各公司的良性发展的效果，具体要求：
4.1参照核电厂的安全文化评估方法制定自己的安全文化评估方法；
4.2编制安全文化评估问卷；
4.3在每轮大修结束前完成评估工作；
4.4根据评估结果制定整改措施；
4.5评估及整改情况应该通知核电厂经理；
5.每年安全文化工作交流：承包商可以根据自己的实际情况，组织核电厂及其他单位进行安全文化推进方面的交流。
6.安全文化建设方面几个重点指标（建议）：
6.1完善以“安全第一、质量第一”为核心的管理制度；
6.2透明度逐年提高；
6.3良好的班组建设；
6.4良好的主人翁精神和优质服务意识；
6.5工业安全事件数量逐年降低。



附件4  绩效考核条款明细
	维度
	分项
	指标描述
	目标值
	单位
	扣分标准
	类型
	适用范围
	备注

	底线事件
	违反“两个零容忍”事件
	0
	起
	100
	考核
	FCG000
	

	
	重伤及人身死亡事故
	0
	起
	100
	考核
	FCG000
	

	
	一般火灾及以上事故
	0
	起
	100
	考核
	FCG000
	　

	
	认定为群体性事件等导致防城港核电有限公司利益、信誉受损的行为
	0
	起
	100
	考核
	FCG000
	导致防城港核电有限公司利益、信誉受损的行为包括但不限于不正当的竞争行为、有意侵犯第三方知识产权、拖欠员工工资导致群体事件、违法分包转包、造成第三方财产或人身损害导致防城港核电有限公司受到指控、重大保卫事件等。

	
	人因重大设备损坏（起）
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	重大（5000万元以上）设备损坏事故

	
	年个人剂量超过国家管理限值事件
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	

	
	环境污染事故
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	

	
	合同履行过程中违反法律法规或廉洁从业公约
	0
	起
	100
	考核
	FCG000
	

	
	造成INES 一级及以上核安全事件
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	

	
	三重质量事件
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	

	
	被省级及以上政府部门做出行政处罚的质量问题
	0
	起
	100
	考核
	FCG001
	

	安全
	工业安全
	损失、限制工时事故
	0
	起
	15
	考核
	FCG000
	　

	
	
	损失、限制工时事故
	0
	起
	15
	考核
	FCG000
	

	
	
	医护处置事件
	0
	起
	10
	考核
	FCG000
	　

	
	
	急救箱处置事件
	0
	起
	2
	考核
	FCG000
	　

	
	
	工业安全严重/普通未遂
	0
	起
	10/5
	考核
	FCG000
	　

	
	
	零级/一级火险及以上
	0
	起
	3/10
	考核
	FCG000
	程序《安质环信息报告、调查与统计》中定义的1级火险及以上事件：潜在后果为火灾事故的火险事件例如机电设备故障导致燃 烧潜在后果为火灾事故氢气严重泄漏。程序《安质环信息报告、调查与统计》中定义的0级火险及以上事件

	
	健康保卫
	职业监控管理不当
	0
	起
	15
	考核
	FCG000
	安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业

	
	
	发生法定职业病案例
	0
	起
	10
	考核
	FCG000
	　

	
	
	厂区出口人员/车辆污染报警事件
	0
	起
	5
	考核
	FCG001
	　

	
	
	未进行职业健康评价或健康申报的人次
	0
	起
	1
	考核
	FCG000
	　

	
	
	治安保卫事件
	0
	起
	20
	考核
	FCG000
	　

	
	
	未按照电厂部署开展应急响应工作
	0
	起
	3
	考核
	FCG000
	　

	
	行为规范
	职业安全违章整改通知
	0
	起
	5
	考核
	FCG000
	指发生电厂管理程序《职业安全奖励与处理管理要求》中定义的A、B、C三类职业安全违章行为而发出整改通知的数量

	
	
	职业安全A/B/C类违章
	0
	起
	10/3/0.5
	考核
	FCG000
	按照《职业健康奖励与处理管理要求》（016-GN-P-IP-L17-004）规定进行判定。C类为监控指标

	
	
	交通安全事件
	0
	人次
	5
	考核
	FCG000
	程序《安质环信息报告、调查与统计》中定义的交通事件：造成人员轻伤或直接财产损失超过 1000 元的交通事件。

	
	
	未按要求关电脑
	0
	人次
	1
	考核
	FCG000
	3起以内为监控3起以上考核

	
	
	办公行政效能事件
	0
	次
	0.2
	考核
	FCG000
	3起以上考核

	环境
	环境整改
	被防城港公司下发环保环境整改单
	0
	起
	5
	考核
	FCG001
	　

	
	环境事件
	被县级以上政府部门发出整改、处罚的环境问题
	0
	起
	10
	考核
	FCG001
	　

	
	
	发生Ⅳ级及以上环境污染事件
	0
	起
	5
	考核
	FCG001
	按事件严重程度分阶梯扣分
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[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元
分标：       
	序号
	标的名称
	品牌
	规格或型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效投标处理。
2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效投标处理。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效投标处理。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc19686837]
二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 

0. 
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例（%）
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。
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三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 
电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式
授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。



6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

	商务要求
	招标文件具体要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	1.……
2.……
……
	1.……
2.……
……
	

	
	1.……
2.……
……
	1.……
2.……
……
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
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8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税务局登记的地址_                   ；
（4）在税务局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标
	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          



10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标
	项号
	标的名称
	招标文件技术需求及要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条做出明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标
	姓名
	性别
	职务
	学历
	工作年限
	联系电话
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	在本项目中的职责分工
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         


12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：            


四、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同签订活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                               。
联合体各成员单位合同金额比例分配如下：
                               。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）
……
 	年 	月 	日

2.中小企业声明函格式


中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc71365926]

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



5.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   
□招标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


6.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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