桂林市第十八中学采购
	项号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	教师办公桌椅
	办公桌
1.产品规格：1400mm*700mm*760mm±5mm,桌面厚≥80mm，桌脚厚≥80mm,
2.木皮:胡桃木皮饰面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，木材含水率8%-9%，甲醛释放量≤0.1mg/L。
3.基材：符合国家环保标准E1级的优质中密度纤维板，板材的各项技术指标符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，含水率3%-9%，静曲强度≥30Mpa，弹性模量≥3000Mpa，内结合强度≥0.60Mpa，表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.03mg/m³。
4.水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯））含量≤60mg/kg，甲醛含量≤40mg/kg。
5.拉手：符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾150小时≥9级。
6.锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，锁头、钥匙表面平整光洁,商标字迹清晰、端正，电镀件外露表面色泽均匀,无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀中性盐雾实验(NSS法）连续喷雾150小时≥9级。
7.门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。
8.三合一连接件：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。
[image: 1647326007(1)]●9.导轨：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，150h乙酸盐雾试验耐蚀等级≥9级。、采用厚度≥0.8mm胡桃木皮清晰自然，颜色过度均匀；
参考图片：


办公椅
1.规格：580mmx550mmx940mm(坐深440mm,坐宽480mm,坐高400mm,扶手宽550mm,扶手高600mm)，（允许尺寸偏离±5mm）。
2.面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；面料中的甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料的含量须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。其中甲醛含量为C类≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料的含量≤20mg/kg。
3.辅料：采用优质阻燃50#海绵，密度高，回弹率好。要求海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨脂泡沫塑料》的要求。
4.坐垫内板：采用E1级优质环保型胶合板，板材的含水率、静曲强度、胶合强度等各项技术指标须符合GB/T9846-2015的要求，合格率均≥90%。板材的甲醛释放量须符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
5.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂(白乳胶)。胶粘剂(白乳胶)中的有害物质限量须符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)的要求。游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
6.扶手：采用优质PP扶手，产品质量过硬各项技术指标均须符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的要求其中：可溶性铅（Pb）含量≤90mg/kg；可溶性镉（Cd）含量≤75mg/kg；可溶性铬（Cr）含量≤60mg/kg；可溶性汞（Hg）含量≤60mg/kg；邻苯二甲酸二丁酯含量≤0.1%；邻苯二甲酸丁酯苄酯含量≤0.1%；邻苯二甲酸-2-乙基己基酯含量≤0.1%；邻苯二甲酸二正辛酯含量≤0.1%；邻苯二甲酸二异壬酯含量≤0.1%；邻苯二甲酸二异癸酯含量≤0.1%；苯并[α]芘含量≤1mg/kg；16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。
7.脚：采用优质金属脚，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。
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	序号
	货物名称
	产品参数及图片
	数量
	单位
	参考单价（元）

	2
	学生课桌椅
	学生课桌椅应符合GB/T3324-2017≤木家具通用技术条件≥和GB18584-2001≤室内装饰装修材料木家具中有害物质限量≥两项标准★1.课桌尺寸：长650mm×宽450mm×高760mm（以上尺寸允许偏离±5mm），课桌脚料33mm×45mm，方料33mm×30mm，课桌面板厚度20mm（以上尺寸允许偏离±1mm）；
★2.椅子尺寸：椅子后面高度760mm，椅子座面高度400mm，椅子面板前面宽度380mm，椅子面板后面宽度330mm，椅子深度360mm，（以上尺寸允许偏离±5mm）座板厚度20mm，脚料45mm×33mm,方料33mm×30mm（以上尺寸允许偏离±1mm）；
3.桌斗尺寸：长600mm×深400×高220mm（以上尺寸允许偏离±5mm）
4.桌底柜尺寸：长600mm×深200mm×高300mm（以上尺寸允许偏离±5mm）；
5.课桌椅面板采用厚20mm（尺寸允许偏离±1mm）橡胶木齿接板；课桌层板、侧板采用厚度为10mm（尺寸允许偏离±1mm）多层实木板，甲醛释放量≤1.5mg/L；桌椅脚架均采用优质株木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率为8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%，不翘曲、变形，无虫眼，无鼓包、起泡；
6.表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于8道，油漆后表面光滑美丽，有光泽，耐久性能好，稳固耐用；
7.课桌椅整体采用榫卯结构，保证结构牢固，结实耐用；
8.课桌面板四角成圆弧形，防撞伤；
9.课桌课椅面板：
（1）采用优质橡胶木齿接板；
（2）材质要求：A、含水率：8%至产品所在地区年平均木材含水率+1%；B、甲醛释放量≤1.5mg/L。
10.参考图片：
[image: a3d9d82a1ccb2e0e8b841715fa78b40][image: a503c630f334524fa3273edebee265a]
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	3
	学生铁架床
	铁床应符合GB/T3325-2017≤金属家具通用技术条件标准≥。
一、★规格尺寸：2000mm×970mm×1780mm（以上尺寸允许偏离±5mm）。
二、铁床工艺要求：采用冷轧钢板符合国家标准，钢管符合国家标准,各钢件采用CO2保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑，表面波纹均匀一致。
三、铁床部件型材截面尺寸，壁厚及要求：
★1.铁床立柱管：采用45mm×45mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm方钢管。
★2.铁床长横梁管：采用30mm×60mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm钢管。
★3.铁床短横梁管：采用35mm×35mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.5mm方钢管。
★4.铁床前护栏主管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★5.铁床前护栏竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★6.上铁床挡头竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★7.上铁床挡头横梁管：采用16mm×16mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★8.下铁床挡头横梁管：采用25mm×25mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★9.下铁床挡头竖管：采用19mm×19mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★10.铁床爬梯立柱管：采用25mm×25mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
★11.铁床爬梯踏板：一次冲压成型，带防滑纹，尺寸：295mm×60mm（以上尺寸允许偏离±1mm）厚≥1.2mm。
★12.铁床床桓管：采用30mm×20mm（以上尺寸允许偏差±1mm）厚≥1.2mm钢管。
★13.铁床挂件（卡式链接件）：采用≥2.0mm钢板。
★14.铁床蚊帐杆管：Φ16mm（尺寸允许偏差±1mm）厚≥1.2mm方钢管。
15.保护套：优质塑料套。 脚套要求：①可溶性铅：≦90mg/kg；②可溶性汞：≦60mg/kg；③可溶性铭≦60mg/kg；④可溶性镉：≦75/kg；
16.床架与主柱连接采用卡式紧固结构连接。
17.铁床立柱管上方采用一次成型胶金弯接头连接铁床短横梁管，达到圆角减少人体接触时刮伤，不允许直角；上铺配铁床蚊帐杆管带圆挂钩，下铺焊蚊帐圆挂钩。
18.表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油→水洗→酸洗→除锈→清洗→中和→磷化→水洗→烘干九工位处理，然后表面采用符合国家标准优质环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑。
19.采用杉木（床）板。
采用≥20mm 厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面抛光，无豁边木皮。
横档用 20mm×30mm（以上尺寸允许偏差±1mm）杉木方，数量不少于 4 根钉制而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。甲醛释放量：≤1.5Mg/L。
20.塑粉要求：铅：≤90mg/kg，镉：≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg。
21.钢管要求：金属件外观要求；喷涂层①涂层应无漏喷、绣蚀；②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
四、铁床底柜子：采用优质厚≥0.6mm 冷扎钢板
1.单个柜子尺寸：700mm（W）×600mm（H）×350mm（D）（以上尺寸允许偏离±5mm）
2.放鞋架尺寸：500mm（W）×500mm（D）（以上尺寸允许偏离±5mm）
柜子分左右两个；
3.铁床底柜带锁扣；带滚轮，上方4个角带防碰撞泡沫护角，防止碰伤人员。
参考图片:
[image: 房间的摆设布局

低可信度描述已自动生成]
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	4
	钢制衣柜（四门）
	一、产品尺寸及结构：
★产品规格：1850mm×650mm×390mm（以上尺寸允许偏离±5mm），柜子整体分四格，四门带锁扣，有呼吸槽，颜色为银白色，美观实用，便于学生储存衣物等。
二、工艺及材质要求：
1.采用SPCC加厚型≥0.7mm冷轧碳素钢板，承重力强，稳定性好，表面光滑不易损坏变形，提供多一层保障，延长使用寿命；硬度≧3H、耐腐蚀性能≧350小时。塑粉要求：可溶出重金属≤20mg/kg、金属喷漆（塑）涂层：附着力1级、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀（100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、耐碱性（5％NaOH）168h无异常、耐酸性（3％HCl）240h无异常、金属件涂层耐湿热性（460h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象）、耐老化性100h（变色≤2、失光≤2、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）
2.静电喷涂环保无味：有较好的附着力和防锈性能色泽自然，美观大方，无甲醛，安全健康；
3.硅胶防撞垫：人性化设计，有效减少关门噪音，保护柜体漆面不磨损；
4.优质锁具：优质钢制柜专用全钢锁具，耐用耐磨损，安全可靠；
5.冷轧钢板要求：应符合GB/T26572-2011≤电子电气产品中限用物质的限量要求≥；参照GB/T26125-2011,用电感耦合等离子体发射光谱仪进行测试：镉、铅、汞。参照GB/T26125-2011,用紫外可见光谱仪进行测试：六价铬。
6.衣柜防水垫要求：①可溶性铅：≦90mg/kg；②可溶性汞：≦60mg/kg；③可溶性铭≦60mg/kg；④可溶性镉：≦75/kg；
参考图片：
[image: 墙上挂着一幅画
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