


附件一：
	防城区重点乡镇沿边沿海超清监控网络系统参数清单

	

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一、设备

	1
	高清抓拍单元（≥900万像素）
	1、≥900万像素，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。
2、无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别
3、多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形
自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改
4、右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍
5、超速比设置功能检测盒：支持不少于14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
6、为保障设备数据展示便捷，设备应实现根据不少于 11 个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速（km/h）、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等。
7、用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括：用户状态、配置安全、登陆认证，并可在视频画面上显示优化建议。
8、★外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息
、★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。
10、视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出
11、视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
12、图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms
13、感兴趣区域设置功能检查：支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。
14、★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
15、支持识别车身副颜色。
16、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
17、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
18、★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
19、★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
20、信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。
21、★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
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	2
	高清抓拍单元（≥500万像素）
	1、≥500万像素，须是一体化设备, 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等。
2、★车型识别功能检查：支持车型识别，可识别车型种类≥49种。
3、支持识别以下15种普通车型：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、公交车、皮卡车、微型车、摩托车、二轮车、三轮车；
支持识别以下20种特殊车型：普通罐车、油罐车、渣土车、集装箱卡车、微卡/栏板车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、吊车/工程车、平板拖车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。
支持识别以下44种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型客车、小型越野客车、小型面包车、中型罐式货车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通半挂车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型厢式半挂车、中型特殊结构货车、中型平板半挂车、重型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、重型车辆运输车，重型集装箱车，重型集装箱车挂车、重型普通全挂车、重型厢式货车、大型无轨电车、大型普通客车、大型双层客车、大型专用校车、专用客车、大型专项作业车、轮式平地机械，轮式挖掘机械，轮式装载机械，普通二轮摩托车，轻便侧三轮摩托车，轻便正三轮载货摩托车，轻便正三轮载客摩托车。
4、车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。
车辆捕获率：车辆捕获率≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）
闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型（包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车）及9种特种车型（包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车）的闯禁行行为进行识别、抓拍记录及图片存储。
5、★车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 
6、支持识别车身副颜色。
7、补光后抓拍图片检查 ：在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 
配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 
8、车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 
9、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 
10、★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 
11、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。
12、★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。
在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率≤1%。前排人脸抓拍率≥99%。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。
13、支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括:高速公路逆行、单行道逆向行驶;变道违章检测类型包括:实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道)
14、支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配
15、支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示
16、支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。
17、冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间
18、支持渣土车/大货车喷涂车牌识别
19、支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。
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	3
	高空全景摄像机
	1、全景通道最高分辨率不小于6072 x 2640，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520。
2、全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。
3、★设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。
4、细节通道内置镜头支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。
5、★设备内置不小于2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。
6、设备细节通道水平手控最大速度不小于500°/s，垂直手控最大速度不小于350°/s。
7、★设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。
8、支持不小于300个预置位，支持预置位冻结功能。
9、★内置不少于3个GPU芯片。
10、★支持智能行为分析功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等，支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传等多种报警触发方式。
11、设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间小于0.3s，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间小于0.3s。
12、★可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位。
13、设备全景通道支持人员密度检测功能，可开启、关闭人员密度检测功能，最多可设置8个多边形（3～10条边）人员密度检测区域。每个区域的名称、人员数量报警阈值等级（低、中、高等级）可自定义。
14、设备全景通道车辆拥堵检测功能，开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示。
15、设备可切换智能模式，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能模式即可生效。
16、★设备水平安装在8m高度时，可通过全景通道监控设备正下方8m且水平距离0.5m处的行人目标。
17、★设备全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接。
18、★设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
19、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。
20、设备具有偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对采集到的视频进行偏色矫正。
21、开启补光灯，可识别距设备不小于300m处的人体轮廓。
22、设备具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，具有定位功能，可自动获取设备所在位置经纬度信息。
23、防护等级不低于IP67。
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	高倍数星光球机
	1、≥400万像素，支持≥73倍光学变倍，采用CMOS高性能图像传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。
2、靶面尺寸≥1/1.8＂，支持最低照度可达彩色≤0.0002Lx，黑白≤0.0001Lx。
3、视频分辨率与帧率不小于2688×1520、25帧/秒
4、内置GPU芯片
5、★摄像机具备拼接功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断，支持不小于73倍光学变倍，镜头最大焦距不小于490mm
6、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°
7、支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能
8、设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项
9、★设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰
10、设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍
设备可同时对行人、非机动车、机动车目标进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示
11、设备可同时对行人、非机动车、机动车目标进行分类计数
12、设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应<0.1°
13、当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动进行位置矫正
14、在设备检测到位置发生偏移并已经开启位置矫正时，若有其他用户对设备云台进行控制，设备能够停止当前矫正过程，同时响应用户操作指令
15、★设备激光补光灯开启，可识别距离设备1000m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓
16、支持雨刷，7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
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	热成像双光谱网络智能球型摄像机
	1、支持热成像帧率不低于25帧/秒，热成像分辨率不低于640 ×512。
2、支持低照度彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx。
3、具有变焦可见光机芯、4mm定焦可见光机芯、热成像机芯、补光模组，支持四目通道
4、★内置≥1颗算力12TPS的芯片、≥1颗8GB EMMC芯片、≥1颗8GB DDR芯片、≥1颗12um像素尺寸高性能氧化钒探测器、≥5个MCU独立控制系统、具备镜头与主板加热功能
5、★全景定焦可见光机芯图像可以通过画中画的方式展示在另一路可见光变焦机芯画面上
6、★可以自动沿着巡航路径进行监测民房、工厂检测及居中放大确认，并针对民房、工厂进行自动绘制生成屏蔽区域，对区域内热源进行自动过滤
7、★支持烟火智能火情属性过滤标签设置，包括：森林场景、民房场景、工厂场景和农田场景等
8、设备支持根据着火点尺寸自适应调整可见光倍率，并对热源放大抓拍高清图片及上传
9、★可对船只目标凸显展示；支持对检测的船只进行彩色展示，展示色彩可设置
10、支持船名识别功能及船只关键特征抓拍，并能实时记录和导出船只全景、船首、船中、船尾四张船只信息
11、★可对监控画面中出现的动物进行检测，并对目标进行实时平滑跟踪并居中放大
12、★可将指定区域识别并设定为居民区域、工厂区域、湖泊区域和天空区域, 当上述区域内出现由物体燃烧产生的烟火目标时, 不应给出报警提示
13、镜头畸变检验：可见光通道：≤2%
14、★具有如下非火点热源定位功能：样机可显示当前位置与海平面的夹角，显示精度为0.01°；当样机触发火点报警时，可显示当前位置与海平面的夹角；通过电子地图定位样机的经纬度后，依此坐标为圆心，半径小于等于1000m范围内，对同一经纬度的有非火点热源的位置，实时视频画面内经纬度坐标与谷歌电子地图指示的位置在地图上相差不超过15m
15、★支持智能雨刷功能，包括自动感应、定时、单次等多种配置模式应用
16、噪声等效温差 (NETD)≤8mK
17、最小可分辨温差 (MRTD)≤150mK
18、云台定位准确度≤0.001°
19、★热成像通道: 样机可根据目标热源距离、环境温度自动调节聚焦参数阈值并进行自动聚焦操作
20、★可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测
21、可见光视频图像和热成像视频图像：16倍
22、可对飞机的起飞和降落进行识别并自动跟踪；可识别监控画面内停留的飞机数量并在IE浏览器上显示
23、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、午日1、午日2、彩虹1、彩虹2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬、深红、浅蓝、黄昏等45种显示模式
24、信噪比检验：可见光通道: ≥67dB
25、垂直旋转范围：-40°～90°
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	违章检测一体智能球机
	1、细节通道视频图像分辨率和帧率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率和帧率不小于2688×1520
2、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）
3、内置不少于2颗GPU芯片，全景视频图像不少于内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸,细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸（以公安部检验报告为准）
4、★细节视频图像内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm（以公安部检验报告为准）
5、全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调（以公安部检验报告为准）
6、最低照度：全景通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx（以公安部检验报告为准）
7、水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°（以公安部检验报告为准）
可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能
8、设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项
9、声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100）。可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警
10、开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示（以公安部检验报告为准）
11、支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签。支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作（以公安部检验报告为准）
12、★当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示
13、★支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能
14、★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
15、★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航
16、可识别距设备250m处的人体轮廓（以公安部检验报告为准）
17、支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
18、外壳防护等级不低于IP67
19、支持在-30°C~55 °C范围内功能应正常
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	高清枪机
	1、分辨率≥400万，在分辨率≥1920x1080@ 25fps，延时不大于70ms。
2、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。
3、★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。
6、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
7、内置GPU芯片。
8、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
9、支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。
支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。
10、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
11、支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置
12、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
13、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
14、★设备采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯
15、★灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
16、支持IP67防尘防水。
17、内置不少于1个麦克风，1个扬声器，支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，支持DC12V或POE供电。
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	人员密度监测摄像机（网络摄像机）
	1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片。
3、最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。
4、自带白光补光灯，补光距离不小于50米。
5、设备水平中心分辨力不小于1400TVL。
6、需支持五码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。
7、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
8、★可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。
9、★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
10、★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。
11、需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口。
12、支持开启、关闭eMMC保护功能。
13、需支持IP67防尘防水。
14、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时，设备可以正常工作。
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	多合一补光灯
	三合一补光灯
铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好
采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，发光效率高、寿命长，稳定性好
带LED格栅，有效减少周边光污染
气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长
经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染
采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰
气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍
支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
灯体全新设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便
光源类型：LED灯珠、气体灯管
发光角度：LED：10°；气体灯：10°
色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K
补光距离：16~25m
光栅：内置LED格栅
覆盖范围：单车道 
电源：220V±20%
瞬时功率：1500W
回电时间：小于67ms
响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us
触发方式：电平量，可配置开关量
LED触发频率：1Hz~250Hz
LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态
爆闪时长：300us
RS485接口：1路，可配置
气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 
尺寸：497×305×305mm
工作温度：-40℃～70℃
工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
重量：6.9Kg
防护等级：IP65
外壳材质：铝
线缆长度：6m 
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	大模型声光警戒智能球型摄像机
	基于Transformer架构视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率
镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像
支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理
适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等
支持智能资源切换：大模型Smart事件(默认)、全结构化，混合比对
大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪，联动球机进行声光警戒。1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离70米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，同时检测目标数量30个
混合目标比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净
支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选
搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
支持GB35114A级安全加密
采用双光补光，暖白光和红外补光
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍
视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外照射距离：最远可达250 m，白光照射距离：最远可达50 m
防补光过曝：支持 
水平范围：0-360°连续旋转
垂直范围：-20°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 ,  2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 
宽动态：120 dB超宽动态 
内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达30 m
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 
电源：供电方式：DC36 V，1.67 A
最大功耗：42 W（其中加热最大功耗8 W，红外灯最大功耗12 W）
工作温湿度：-40 °C~70 °C；湿度小于95%；喇叭温度：-30°C~55 °C
尺寸：Ø260 × 336.4 mm
重量：6 kg 
防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准 
	台
	40
	
	

	11
	48盘位云存储阵列
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行。【硬件规格】处理器：1颗64位多核，系统盘：1×960GB SSD，系统内存：16GB（可扩展至128GB），磁盘接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：7个千兆数据网口，1个千兆管理网口，其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置），整机电源：1200W，1+1冗余电源。【产品性能】视频性能：最大接入路数280路2Mbps，支持视频流、图片流直存，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断，支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点间的容量及业务负载均衡，支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖，支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询，支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能，支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能，支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 
	台
	1
	
	

	12
	12T企业级硬盘
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：10.4W
缓存：256MB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000 
	台
	24
	
	

	13
	4T企业级硬盘
	4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率215 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围–300 to 3,048 m
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：7.0W
缓存：256MB
标称容量：4TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000 
	台
	2
	
	

	14
	2T监控级硬盘
	2TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：2TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：3.7W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×20.2mm(H) 
	台
	11
	
	

	15
	平台管理支撑服务
	CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7265处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存：配置128G DDR4，32根内存插槽
硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：配置RAID_2G卡（支持RAID 0/1/10/5/50/6/60）
PCIE扩展：支持10个PCIE插槽
网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部；4个USB 3.0接口：2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA
电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深)
设备重量：最大33千克（含导轨）
	台
	2
	
	

	16
	中心数据汇聚节点
	CPU：HG7360(24C,2.2GHz)*2，2颗24核 X86架构CPU
内存：512GB DDR4
硬盘：240G M.2*1（系统）+480G SSD*1 + 960G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *6
热插拔：支持
RAID：硬盘组RAID_4G(1个)
外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用
机箱规格：2U 机架式服务器机箱
电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源
散热模块：最大4个热插拔冗余风扇
功耗模块：AC:200-240V 50Hz
工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉)
储藏温度：储藏-40℃～60℃(-40℉～140℉)
工作湿度：35％～80％ RH
机箱尺寸：87.8mm(高)x 446mm(宽)x 794mm(深)
机箱重量：最大30KG（不含导轨）
	台
	1
	
	

	17
	便携视频解析设备
	视频解析：支持同时解析≥4路，基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。视频预览界面下，支持对H.265 、H.264 、MPEG4 视频编码格式视频的预览，支持抓图、全部抓图、紧急录像、全部紧急录像、电子放大、3D放大、即时回放功能。
CPU：CPU性能≥AMD Ryzen 9 8945HX或 Intel 酷睿Ultra 9 275HX或 Intel 酷睿i9 14900HX，核心数≥16核心，线程数≥24线程。
显卡：显卡芯片≥NVIDIA GeForce RTX4070或NVIDIA GeForce RTX5060，显存容量≥8GB，显存类型≥DDR6，位宽≥128bit。
内存：内存容量≥32GB，内存类型≥DDR5 5200MHz。
硬盘：硬盘容量≥512GB，硬盘类型SSD固态硬盘，传输通道≥PCIe 4.0。
显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥2560x1600，刷新率≥144Hz，亮度≥400nits。网络通信：有线网卡传输速率≥1000Mbps，无线网卡协议≥Wi-Fi 6 (802.11ax) ，蓝牙LMP ≥LMP 12（蓝牙5.3）。内置麦克风,摄像头：有摄像头；电源：电池容量≥60Wh。
	台
	2
	
	

	18
	前端设备箱
	约450mm×550mm×250mm，印公安标志和字样
	套
	46
	
	

	19
	监控立杆（5米横臂）
	6.5米*5米，材质及表面处理；主体材质：Q235-A优质碳素结构钢；表面处理：表面防腐采用热浸镀锌，锌层厚度大于65μm，镀锌使用寿命30年。
	套
	2
	
	

	20
	监控立杆（定制6.5米）
	6.5米，材质及表面处理；主体材质：Q235-A优质碳素结构钢；表面处理：表面防腐采用热浸镀锌，锌层厚度大于65μm，镀锌使用寿命30年。
	套
	15
	
	

	21
	监控立杆（定制不低于3.5米）
	定制，根据现场实际情况高度3.5米至4.5米，材质及表面处理；主体材质：Q235-A优质碳素结构钢；表面处理：表面防腐采用热浸镀锌，锌层厚度大于65μm，镀锌使用寿命30年。
	套
	12
	
	

	22
	监控立杆（定制不低于2.5米）
	定制，根据现场实际情况高度2.5米至3.5米，材质及表面处理；主体材质：Q235-A优质碳素结构钢；表面处理：表面防腐采用热浸镀锌，锌层厚度大于65μm，镀锌使用寿命30年。
	套
	12
	
	

	23
	防雷接地
	满足前端设备防雷要求
	处
	46
	
	

	小计
	
	

	二、传输电路部分

	1
	专用传输电路
	100M专线，二年线路租用服务
	条
	46
	
	

	三、其他

	1
	技术安装工程费
	安装、调测、搬运、清理、开挖、市电接入、吊车等
	项
	1
	
	

	2
	维护费
	每年设备维护费按设备总价的5%估算(维保2年)
	项
	1
	
	

	3
	辅助材
	万向节、支架、扎带、胶布、防火泥、插排、空开、电缆电线等。
	项
	1
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附件二：江山半岛监控设备安装清单
	江山半岛监控设备安装清单

	序号
	位置名称
	拟挂设备
	备注

	1
	白浪滩景区海边人行通道中间球机
	高空全景摄像机
	

	2
	白浪滩景区广场人员密度监测
	人员密度监测摄像机
	

	3
	万欧旺阁渔家乐
	高倍数星光球机
	

	4
	白浪滩主观景台左侧
	高倍数星光球机
	

	5
	白浪滩景区左侧靠海边人行道球机
	热成像双光谱网络智能球型摄像机
	

	6
	环岛东路0KM+300M前
	高清抓拍单元（≥900万像素）
	

	7
	环岛东路0KM+300M后
	高清抓拍单元（≥900万像素）
	

	8
	环岛东路0KM+70M左侧路口
	高清抓拍单元（≥500万像素）
	

	9
	环岛东路0KM+70M右侧路口
	高清抓拍单元（≥500万像素）
	

	10
	环岛东路0KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	11
	环岛东路2KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	12
	环岛东路3KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	13
	环岛东路4KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	14
	环岛东路5KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	15
	环岛东路6KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	16
	环岛东路7KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	17
	环岛东路8KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	18
	环岛东路9KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	19
	环岛东路10KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	20
	环岛东路11KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	21
	环岛东路12KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	22
	环岛东路13KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	23
	环岛东路14KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	

	24
	环岛东路16KM违停球机
	违章检测一体智能球机
	




附件三：峒中那良边境护栏易被破坏点监控清单
	峒中那良边境护栏易被破坏点监控清单

	序号
	位置名称
	拟挂设备
	备注

	1
	细迭码头
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	2
	李屋村东416
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	3
	百打组护栏
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	4
	铁门码头
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	5
	木板厂码头
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	6
	蚂蟥沟
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	7
	鳄鱼厂码头中段
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	8
	北迭中桥底下
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	9
	李屋村东406米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	10
	李屋村东503米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	11
	范河村沈屋村南325米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	12
	竹围组码头
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	13
	1349-1-（1）下游300米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	14
	1349-1-（1）上游200米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	15
	1349-1-（1）上游300米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	16
	那元下坡板房涵洞
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	17
	1349（1）下游100米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	18
	1348（1）界碑铁门
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	19
	1346（1）上游200米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	20
	1345（1）上游300米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	21
	1344（1）下游150米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	22
	1345（1）上游100米
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	23
	1330界碑跟1331界碑岔路口
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	24
	1329界碑
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	25
	1333界碑路口
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	26
	马鞍坳路口
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	27
	1335界碑路口处附近
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	28
	1337-2界碑
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	29
	近水楼台
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	30
	1309界碑0013号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	31
	1308界碑0009号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	32
	1310界碑0071号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	33
	板兴村1322界碑
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	34
	峒沙3号公变
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	35
	1323-1324中间
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	36
	1310界碑0059号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	37
	1312界碑0084号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	38
	1310界碑0049号杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	39
	1309界碑高杆1
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	

	40
	1310界碑高杆
	大模型声光警戒智能球型摄像机
	



附件四：峒中那良各路口监控清单
	峒中那良各路口监控清单

	序号
	位置名称
	拟挂设备
	备注

	1
	边海防4002
	高清枪机
	

	2
	垌中口岸大道农村信用社前1
	高清枪机
	

	3
	垌中集贸市场大门口
	高清枪机
	

	4
	峒中温泉路口
	高清枪机
	

	5
	板兴村国碑路口
	高清枪机
	

	6
	里火货场路口
	高清枪机
	

	7
	滩散解放路尽头拐弯处1
	高清枪机
	

	8
	滩散解放路尽头拐弯处2
	高清枪机
	

	9
	那垌中学1
	高清枪机
	

	10
	那垌中学球机
	高清枪机
	

	11
	那涯村委路口
	高清枪机
	

	12
	那蒙村尾路口
	高清枪机
	

	13
	坤闵牛场路口
	高清枪机
	

	14
	里火九龙潭路口
	高清枪机
	

	15
	摊散路口
	高清枪机
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