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设备采购内容及预算报价表

[bookmark: _GoBack]本次采购设备覆盖样品采样储存、前处理、灭菌消毒、恒温培养、核酸提取、分子检测、显微镜检、水质分析、药残筛查、数据分析、低温保存全实验流程，设备配置全面、功能互补，完全满足县级水生动物疫病实验室全套检测业务需求，具体包含药品储存柜、恒温空调、检测专用电脑、通风柜、酶标仪、高低速离心机、系列显微镜、电子天平、恒温振荡器、超声波清洗仪、超纯水机、系列低温储存设备、灭菌设备、生物安全柜、电泳仪、凝胶成像系统、水质检测仪、药残检测仪、全自动核酸提取仪等全套专业设备，可全面支撑病毒、细菌、寄生虫、水质、药残、药敏六大检测业务常态化开展。请供应商如实填写符合产品的品牌，型号，参数，报价以及偏移项，其中红色字体为必须满足参数，蓝色字体为重要参数。报价总费用         元，详见下表：
 (
1
)
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	要求参数
	品牌
	型号
	参数
	单价
	总价
	是否偏移
	偏移说明

	1
	药品柜
	张
	4
	1.尺寸：1800*500*900mm
2.材质：201不锈钢加
3.门数量：上下四门
4.抽屉数量：带双抽屉
5.其他：带置物台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1.5匹空调
	台
	9
	1.机型类别：壁挂式家用空调
2.匹数：1.5匹（标准35机）
3.冷暖类型：冷暖型、带电辅热
4.适用面积：16–20㎡
5.控制方式：红外遥控
6.工作方式：直流变频
7.室内机尺寸：885×290×194mm
8.室内机净重：10kg
9.室外机尺寸：732×553×330mm
10.室外机净重：25.5kg
11.电源规格：220V/50Hz单相交流电
12.最大输入功率：约1800W（制热辅热全开）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电脑
	台
	8
	1.整机重量：约5.2kg
2.产品类型：商用台式计算机（塔式）
3.机箱规格：13.6L紧凑型商用机箱
4.上市时间：2020年5月
5.操作系统：预装Windows1064位正版系统
6.能效等级：一级能效
7.处理器：Intel酷睿i5-10500（十代六核十二线程）
8.CPU主频：3.1GHz，睿频4.5GHz
9.三级缓存：12MB
10.主板芯片组：IntelB460商用芯片组
11.内存：标配8GBDDR42933MHz
12.内存扩展：双内存插槽，最大支持32GB
13.硬盘：标配256GBSSD高速固态硬盘（可选1T机械/双硬盘）
14.显卡：集成IntelUHDGraphics630核显
15.光驱：无内置光驱（标配）
16.机箱尺寸：310×275×135mm
	
	
	
	
	
	
	

	4
	通风柜
	台
	1
	1.重量：250KG
2.排水速度：0.25-0.45m/s,范围可调
进水压力：＞0.5P
电源：220V
最大功率：800W
工作尺寸：1630*700*600
外形尺寸：1800*750*1950
荧光灯规格：20W
荧光灯数量：2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	酶标仪
	台
	1
	产品类型：酶标仪
检测类型：吸光度检测，支持酶联免疫、蛋白核酸定量等
波长范围：400-750nm
吸光度范围：0-4.0A
检测精度：CV值小于0.5%
读板速度：96孔板完整检测仅需约5秒
滤光片配置：标配4组常用滤光片，预留4个空位可扩展，八通道独立检测设计
光源：优质石英卤素灯，光学路径稳定性好，半带宽3-9nm
外形尺寸：140×420×320mm
设备净重：11kg
	
	
	
	
	
	
	

	6
	台式高速离心机
	台
	1
	最高转速：25,000r/min
最大相对离心力：44,720×g
最大容量：6×100mL（角转子）
转速精度：±10r/min
定时范围：1s～99h59min59s
温控范围：−20℃～+40℃
温控精度：±1℃
压缩机：进口高性能，环保制冷剂R404a/R134a
整机噪音：＜65dB(A)
电源：AC220V/50Hz/20A
功率：1.5kW
外形尺寸（长×宽×高）：734×620×445mm
净重：100kg
关键参数
最高转速：≥25,000r/min
最大RCF：≥44,700×g
最大容量：≥6×100mL
温控范围：−20℃～+40℃，精度**±1℃**
转速精度：±10r/min
控制：触摸屏、99组程序、10段阶梯离心
安全：转子识别、超速/超温/不平衡/门锁保护
认证：GMP、FDA、3C
	
	
	
	
	
	
	

	7
	台式高速冷冻离心机
	台
	1
	仪器类型：台式高速冷冻离心机
最大容量：4×100ml
最大转速：18500rpm
最大离心力:26000×g
温度范围：-20℃~40℃：可控
外形尺寸：330×360×630mm，节省实验室空间
核心优势：通过仪器优选认证，用户评分9.3/10，适配生物大分子离心，符合多项国际分析标准，应用覆盖医疗、生物研究、制药等多个领域
	
	
	
	
	
	
	

	8
	体视显微镜
	台
	1
	目镜数：3
整机功率：5W
目镜放大倍数：10X
CTV连接管：是
光源：LED
射灯光源强度：0-100LX
底座光源强度：0-150LX
标配物镜放大倍数：0.7-4.5X
支架升降行程：130mm
双目瞳镜调节距离：55-75mm
工作板直径：125mm
工作板材质：黑白有机玻璃板
净重：5KG
尺寸：256*200*450mm
	
	
	
	
	
	
	

	9
	正置显微镜
	台
	2
	光学系统：无限远色差校正光学系统
最大放大倍数：1000×
目镜：高眼点大视野平场目镜PL10×，可选18mm/20mm口径，视度可调
物镜：无限远平场消色差物镜：4×、10×、20×、40×、60×、100×；可选无限远平场正相衬物镜（10×、20×、40×、100×）
观察头30°倾斜铰链式双目/三目观察筒，瞳距调节范围‌47mm-75mm；三目版固定式分光比R:T=8:2
转换器：内倾式四孔/五孔转换器
调焦机构：低手位粗微动同轴调焦，调焦行程25mm，微调精度0.002mm，带松紧调节和上限位装置
载物台双：层复合机械移动平台，尺寸150mm×140mm/150mm×162mm，移动范围76mm×50mm，精度0.1mm，配双切片夹
聚光镜：N.A.1.25复眼照明聚光镜组，带相衬、暗场附件接口，聚光镜预置中心，可选升降功能
光源：单颗高亮度‌3WLED，冷暖色可选（冷色4750K-5500K，暖色2850K-3250K），寿命约100000小时，光强连续可调
电源：100V-240V自适应开关电源
	
	
	
	
	
	
	

	10
	一体式高清数字显微镜
	台
	2
	目镜配置：标配广角目镜10×，可选配16×、20×目镜
物镜配置：消色差物镜：4×、10×、40×，总放大倍率范围：40×~640×
调焦方式：粗微调同轴调焦，调焦行程满足常规切片观察需求
照明系统：自带LED底光源，亮度可调节，冷光源不损伤标本
镜筒结构：单目直筒（部分版本可选双目），镜筒倾角45°
载物台：方形固定载物台，尺寸约120×120mm，带标本夹
聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光阑
	
	
	
	
	
	
	

	11
	电子天平（0.01g）
	台
	1
	称量范围:0~320g
实际分度值:0.1mg（0.0001g）
最小称量值:0.5mg
准确度级别:I级
线性误差:±0.0005g
重复性误差:±0.0002g
稳定时间:<4s
校准方式:‌全自动内置砝码校准‌，无需手动操作校准，开机自动校准保证精度
称量盘规格:φ80mm圆形称量盘
显示方式:LCD大液晶显示屏，显示清晰易读
称量单位:支持g/ct/oz/mg多种单位一键切换
称量模式:支持净重、总重、百分比称量，满足不同实验需求
附加功能:全自动故障检测、超载保护，实时监控设备状态
防风配置:标配一体式防风罩，避免气流对称量精度的影响
通讯接口:自带RS232接口，支持数据输出对接打印设备或实验室系统
输入电源:AC220V50Hz/DC9V2A
整机功率:15W
产品尺寸:300×210×320mm（长×宽×高）
整机净重:5.5kg
	
	
	
	
	
	
	

	12
	恒温振荡器
	台
	1
	产品类型：恒温振荡器
振荡频率范围：40~300rpm
振幅：20mm
控温范围：RT+5～65℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.2℃（测试点为37℃）
温度均匀度：±0.6℃（测试点为37℃）
定时范围：0～5999min（约100小时）
输入功率：750W
电源规格：AV220V，50HZ
测试孔规格：直径25mm（箱体左侧预留接口）
托盘尺寸：400×340mm
外形尺寸：635×714×1055mm
最大载瓶量（单层）：29只50ml三角烧瓶/18只100ml/11只250ml/7只500ml/4只1000ml
	
	
	
	
	
	
	

	13
	超声波清洗仪
	台
	1
	容积：约22.5L（常标为23L级）
超声频率：40kHz（单频）
超声功率：通常约600W
温度控制：常温至约80°C
时间设定：1–999分钟（可调）
降音盖：有（静音设计）
进排水：手动（非自动，区别于高端型号如SN-J38）
外壳材质：不锈钢（内槽）+塑料/金属外壳
	
	
	
	
	
	
	

	14
	超纯净水仪
	台
	1
	产水量:20L/h
显示方式:LED数码显示
水温要求:5~40°C
适用水压:0.1~0.5Mpa
水质要求:TDS<200ppm
出水标准:二级水
RO出水电导率:2~10us/cm
UP出水电阻率:>10M0.cm@25°C
重金属离子:<0.1ppb
瞬间取水量:1.2L/min
PP滤芯数量:两支
PP滤芯规格:韩式一体
活性炭滤芯数量:一支
活性炭滤芯规格:韩式一体
RO膜数量:一支
RO膜规格:100G
输入电源:AC220V/50HZ
功率:50W
产品尺寸(LXWXH):280*460*450mm
	
	
	
	
	
	
	

	15
	医用冰箱
	台
	2
	样式：立式
冷藏室：70升
冷冻室：138升
冷藏温度：2℃～8℃
冷冻温度：-20℃～-40℃
功率：105W
产品尺寸：长541mm宽613mm高1434mm
控温方式：电子控温
变频/定频：定频
功能：双温
制冷方式：风直冷
气候类型:SN
额定电压:220V
最大额定输入电流:0.9A
重量:63KG
额定频率:50HZ
防触电保护类别:I类
发泡层材料:环戊烷
	
	
	
	
	
	
	

	16
	冰柜
	台
	1
	有效容积：300L
温度范围：-10℃~-25℃可调
温控方式：微电脑控制，数码显示箱内温度
额定电压/频率：220V/50Hz
功率：265W（不同批次产品标注存在190W/265W差异）
报警功能：高低温报警、传感器故障报警（支持声音蜂鸣+灯光闪烁两种报警方式）
保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、键盘锁定
外形尺寸：600mm×625mm×1875mm
内部尺寸：480mm×449mm×1624mm（不同经销商数据存在微小误差）
净重/毛重：净重74kg，毛重85kg
	
	
	
	
	
	
	

	17
	超低温冰箱（-80℃）
	台
	1
	产品类型：-86℃立式超低温保存箱
容积：有效容积约51L
温度范围：-40℃~-86℃可调，支持微电脑精准控温
额定电压/频率：220V/50Hz
温度功能：支持温度曲线显示、历史数据查看及导出
报警功能：支持声音蜂鸣报警、独立图标报警、可外接远程报警
保护功能：压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护
	
	
	
	
	
	
	

	18
	液氮罐（不含液氮）
	个
	2
	产品类型：贮存式生物样本液氮罐
标称总容积：30L
口径：125mm（大口径设计）
工作温度：稳定维持-196℃超低温环境
外径：约445mm-461mm，高度约659mm-660mm
空重：约12.6kg-13.5kg，满载液氮后重量约37.7kg
采用‌高真空多层超级绝热结构，液氮静态日蒸发量约0.35L
静态液氮保存期：主流标注≥90天-95天，部分版本参数可达≥104天
提供‌5年真空质量保证‌，保障长期保温性能
标配提桶数量：1-6个可调整，基础款标配3个提桶
支持选配抽屉式冻存吊架：单套吊架25支/层，可装6套，总共可存放600个2ml冻存管，满足大规模样本储存需求
	
	
	
	
	
	
	

	19
	高压灭菌器
	个
	1
	产品类型：高压灭菌器
标称容积：75L
功率：4.5KW
电源电压：AC：220V/50Hz（部分版本支持110V/60Hz定制）
额定工作压力：0.22Mpa
额定工作温度：134℃
灭菌温度可调范围：50~134℃（新款支持更宽调节范围）
灭菌时间可调范围：4~120min
灭菌室容积尺寸：Φ400×625mm
内筒尺寸：Φ380×560mm
选配网篮尺寸：Φ360×280mm×2个
设备外形尺寸：522×567×1020mm
包装尺寸：640×690×1180mm
毛重/净重：100kg/78kg
	
	
	
	
	
	
	

	20
	干热灭菌器
	个
	1
	产品类型：干热灭菌器
灭菌原理：红外线热能干热灭菌
最高温度：930℃±30℃
灭菌时间：仅需2秒完成接种环/管口灭菌
升温速度：开机5分钟达到工作温度
适用物品：接种环/接种针、试管口、瓶口等小物件灭菌
可灭菌最大直径：II型≤15mm（I型支持≤35mm）
电热元件寿命：≥3000小时
加热角度调节：最大俯角45°，最大仰角75°
产品特点：无明火更安全，可在生物安全柜/超净台内使用，完全替代酒精灯
	
	
	
	
	
	
	

	21
	生物安全柜
	个
	1
	洁净安全柜（30%外排70%内循环）
工作区尺寸：1300×650×580
装置外形尺寸：1500×750×1950
净化效率：100级
重量：200kg
平均风速：0.25m/s-0.5m/s
前面吸入风速：≥0.3m/s
功耗：0.8KW
平均菌落数：≤0.5个皿·时
噪音：≤65dB
振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z）
	
	
	
	
	
	
	

	22
	电泳仪
	台
	1
	输出类型:恒压、恒流、恒功率三模式输出
输出电压范围:0-600V，连续可调
输出电流范围:0-200mA，连续可调
输出功率范围:0-120W，连续可调
电压精度:±1%
显示方式:LED数字显示，直观读取参数
外形尺寸（长×宽×高）:260×190×90mm
整机重量:约1.8kg
电源规格:AC:220V:50Hz，额定功率150W
安全功能:过压、过流、过载保护，开路报警，输出端漏电保护
适用场景:适配水平核酸电泳、垂直聚丙烯酰胺电泳，支持小型凝胶电泳实验
凝胶规格:支持三种规格凝胶：50×60mm、60×100mm、100×150mm，同时跑1-4块胶
样品梳齿数:标配10齿、15齿梳子，支持适配不同上样量需求
缓冲液容积:最大容积约1200ml
琼脂糖最大分离长度:约11cm，满足常规核酸片段分离需求
主体材质:高强度透明紫外透亚克力，方便观察电泳进度，可直接用于凝胶成像
电极丝:采用铂金丝电极，导电均匀耐腐，使用寿命长
外形尺寸（长×宽×高）:260×130×70mm
整机重量:约0.8kg
	
	
	
	
	
	
	

	23
	凝胶成像与分析系统
	套
	1
	CCD：1/1.8英寸科研级，640万像素（3096×2080）
像素尺寸：2.4μm×2.4μm
灰阶/动态范围：16bit（7.0OD），弱条带分辨强
镜头：定焦12mm，F2.8–F16手动光圈；聚焦0.1m至无穷远
曝光时间：1ms–10,000ms（软件自动/手动）
灵敏度：最低可检测0.01ngEB染色双链DNA
透射紫外：300nm（中波），200×150mm超亮透照台
反射紫外：254nm+365nm（短波/长波），顶部反射照射
白光：200×150mm白光板（考马斯亮蓝/银染蛋白胶）
控制：机箱2.8英寸触摸屏全自动切换；5分钟无操作自动休眠（可改）
机箱：一体式暗箱，防紫外泄漏；轻量化，便于挪动
透照台面积：200×150mm（适配常规凝胶尺寸）
滤光片：标配EB/溴化乙锭专用（590nm带通）；可选SYBR/GelRed适配片
操作界面：2.8英寸彩色触摸屏（主机直控，无需电脑即可成像）
数据接口：USB2.0（连电脑）；图像保存为TIFF/JPEG
外形尺寸：约350×300×450mm（宽×深×高）
净重：约18kg
电源：AC220V±10%，50Hz；功率≤80W
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	水质检测仪
	台
	2
	可检测指标:7项核心水质参数：pH、氨氮、亚硝酸盐氮、钙离子、镁离子、总硬度、总碱度
检测耗时:全套指标检测仅需4分钟，单项指标检测更快
检测精度:pH值精确到小数点后2位，取样精度达到微升级，比传统取样精度提高2个数量级
量程覆盖:总硬度可测最高2500ppm，适配绝大多数养殖区域水样，超高硬度水样可稀释后检测
误差控制:自主研发光学读取技术+智能算法，完全消除人为操作误差，结果达到专业实验室级别
整机外形尺寸:约长35cm:×:宽25cm:×:高20cm‌，体积小巧，可放入普通渔具包携带
整机重量:约4.5kg，单人可轻松搬运，方便前往塘口现场检测
操作交互:通过专用手机/平板APP控制，无需人工操作设备，放入水样开机即可自动检测
数据连接:蓝牙无线传输数据，支持云端存储，可随时查看历史检测记录
供电方式:DC:12V供电，支持家用插电、移动电源供电，适配野外塘口检测场景
专利配置:搭载近10项自主研发专利，包含水样泵取、光学读取等核心技术
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	采样冷藏箱
	只
	2
	标称容积:30L，满足单次多水样采样运输需求
温度范围:-19℃~10℃‌可调，可满足-20℃左右的低温保存要求
额定电压/功率:DC12-24V:/:45W，支持车载点烟器供电，外出采样可直接接车内电源
外形尺寸:560×400×397mm，微型化设计，小型车辆也可轻松放置
整机重量:18kg，便携性满足单人搬运需求
制冷剂:R134a，无氟环保冷媒
温控能力:每度可调控，控温精准满足采样样品保存要求
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	水产品药残检测仪
	套
	1
	产品类型:多通道农兽药残留检测仪
检测项目:覆盖水产品孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物，畜禽恩诺沙星、克伦特罗，蔬菜水果有机磷农药残留，粮油黄曲霉毒素等近百种农兽药残留检测
检测通道:独立10通道设计，支持多卡同时检测，单卡最快出结果仅需3秒
检测精度:最低检测限可达ppb级别，满足国标限量检测要求，CV值＜3%
数据存储容量:可存储≥100000条检测记录，支持U盘导出检测数据
通讯方式:支持WiFi、蓝牙、4G通讯，可直接对接全国各级农产品质量安全监管平台自动上传数据
整机外形尺寸（长×宽×高）:410mm:×:320mm:×:160mm
整机重量:约5.8kg
外壳材质:ABS工程塑料，箱体整体密封防水，抗压抗摔
显示配置:7英寸高清彩色触控屏，支持中文操作界面
打印方式:内置高速热敏打印机，检测完成自动打印结果小票
供电方式:内置2200mAh大容量可充电锂电池，满电可支持8小时户外连续检测，也支持外接AC:220V/50Hz市电供电
工作环境要求:适配温度10℃~40℃，相对湿度≤85%，满足户外基层检测环境要求
适配试纸规格:兼容所有国标尺寸（300×60mm）胶体金检测试纸卡
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	核酸提取仪
	台
	1
	1.外形尺寸（长×宽×高）：320×525×420mm
2.设备净重：约25kg
3.工作电源：AC220V50Hz
4.额定功率：≤300W
5.工作环境：温度10℃～40℃，湿度20%～80%RH，无凝露
6.样本处理体积：20μL～1000μL
7.洗脱体积：20μL～200μL可调
8.单次提取时长：15–30min（根据程序可调）
9.磁珠回收率：≥95%
10.核酸纯度：OD260/280值稳定在1.8–2.0，无蛋白、盐离子残留
11.提取重复性：CV≤3%，批次稳定性好
12.加热方式：底部全包裹式恒温加热
13.裂解温控范围：室温+5℃～120℃
14.洗脱温控范围：室温+5℃～120℃
15.温控精度：±0.5℃
16.升温速度：快速均匀升温，无局部温差
17.槽位设计：裂解、洗脱分区独立温控，互不干扰，杜绝交叉温度影响
	
	
	
	
	
	
	




