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第一章  公开招标公告

大化瑶族自治县第七初级中学（一期）食堂设备采购项目（项目编号：HCZC2026-G1-290085-GXRY）公开招标公告
项目概况
大化瑶族自治县第七初级中学（一期）食堂设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件电子版，并于2026年 月 日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HCZC2026-G1-290085-GXRY；
项目名称：大化瑶族自治县第七初级中学（一期）食堂设备采购项目；
预算金额：320万元；

最高限价：320万元；

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货、安装调试完毕并交付使用；
采购需求：大化瑶族自治县第七初级中学（一期）食堂设备采购项目一批；具体要求详见招标文件；
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：无；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。
三、获取招标文件
1.时间：发布公告之日起至投标文件递交截止时间止。

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
3.方式：在广西政府采购云平台注册并下载招标文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”模块获取的招标文件制作，投标人需根据本项目编号进一步前往广西政府采购云平台“获取采购文件”模块下载招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年 月 日10点00分前（北京时间）

地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子投标文件，电子投标文件必须用数字证书CA锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至“广西政府采购云平台”。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法。（2）政府采购促进残疾人就业政策。（3）政府采购支持监狱企业发展。（4）政府采购支持采用本国产品的政策。（5）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
2.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西.河池)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy）。

3.本项目为远程异地全流程电子评标。
4.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；电子投标具体操作流程可在“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）中下载；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标文件提交截止时间后，代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30分钟内，投标文件提交截止时间前已将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台的投标人，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。投标文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知投标人可以通过上传电子备份文件的，通过上传电子备份文件并解密，否则拒收其投标文件。

（5）请各投标人在获取采购文件时，认真填写投标人名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因投标人自身原因导致无法投标文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输、无法正常开标等，后果由投标人自行承担。

（6）本项目为全流程电子标项目，无需投标人来开标现场递交投标文件，无需到开标现场参加开标（截标）会。

注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：大化瑶族自治县教育局 
地址：大化瑶族自治县大化镇新化东路64号
联系电话：0778-5814536 

2.采购代理机构信息
名 称：广西睿翼工程咨询有限公司
地　址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼
联系方式：0778-2211981
3.项目联系方式
项目联系人：陈恩松、罗荣菊
电　话：0778-2211981

4.监督部门：大化瑶族自治县财政局政府采购监督管理办公室  联系电话：0778-5827660

5.河池市公共资源交易中心（交易服务部）联系电话：0778-2302718 

2026年  月  日

第二章  项目采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“本章附件1”。

2.招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为投标无效。

3.投标人所投产品的应符合国家标准(对于没有国家标准的应符合行业标准或企业标准)；刀具消毒柜、远红外线消毒柜、筷子机、配餐消毒柜等消毒产品的生产厂家必须具有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》；根据食品相关产品生产许可实施细则（五） 电热食品加工设备部分，电磁单头大锅灶、电磁一体式煲汤炉、电饼铛、三层六盘电烤箱、双门电蒸饭柜、导热锅、电磁单头矮汤炉、开水器、饮水机等电热食品加工设备的生产厂家必须具有有效的《全国工业产品生产许可证》；根据强制性产品认证目录描述与界定表(2023年修订)，四门高身雪柜、单门留样柜、燃气单头大锅灶、燃气双头单尾小炒炉、燃气六头煲仔炉、线缆、铜芯线、开关、插座等产品必须具有有效的《中国国家强制性产品认证证书》。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

5.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

6.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

7.采购内容所属行业： 工业 。

	技术要求

	序号
	货物名称
	产品性能及技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	所属行业

	一、一层设施清单

	（一）收货区、快检室

	1
	单星盆台
	规格（长*宽*高）：700*600*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	1050
	工业

	2
	农药残留检测仪
	规格（长*宽*高）：420*310*200mm（尺寸可偏差±20mm)
波长配置：412±2nm
抑制率显示范围：0%~100%
抑制率测量范围：0%~100%
透射比准确度：±1.5%
透射比重复性：≤0.5%
漂移：≤0.005Abs/3min
抑制率示值误差：≤10%
抑制率重复性：≤5%
	1
	套
	18000
	工业

	3
	单通打荷台
	规格（长*宽*高）：1800*600*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.台面采用≥1.5mm的304雪花不锈钢板加15mm木板夹层                                                     
2.侧板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.柜内层板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
4.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
5.支架管用边长≥25×13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管，外径≥Ф50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢可调重力脚。
	1
	张
	3725
	工业

	4
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约1.2米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	1
	块
	668
	工业

	5
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约1米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	2
	块
	586
	工业

	6
	落地式电子秤
	规格（长*宽*高）：300*400*710mm（尺寸可偏差±20mm)
1.量程：≥150KG
2.精度：≤10g
	1
	台
	295
	工业

	（二）更衣间

	1
	九门更衣柜
	规格（长*宽*高）：850*350*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身用采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
2.门板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板

3.每门配锁。
	2
	个
	2550
	工业

	2
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	套
	1200
	工业

	3
	挂衣钩
	规格（宽*高）：600*20mm（尺寸可偏差±5mm)
1.304不锈钢制作
2.承重能力：≥10KG
	2
	套
	60
	工业

	（三）仓库

	1
	中型货架
	规格（长*宽*高）：2000*600*2000mm（尺寸可偏差±5mm)
1.四层，每层承重≥200kg                                            2.采用厚度≥0.5mm冷轧钢板制作，活动拼接，可上下调节高度。
	6
	个
	1200
	工业

	2
	四层平板货架
	规格（长*宽*高）：1200*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板；
3.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹 。
	2
	个
	1450
	工业

	3
	平板推车
	规格（长*宽*高）：900*600*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	2
	辆
	1300
	工业

	4
	米面架
	规格（长*宽*高）：1500*700*300mm（尺寸可偏差±5mm)
1.采用边长≥50*50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作成骨架  
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
3.柱脚采用边长≥50*50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管及可调高低不锈钢子弹脚
	4
	个
	950
	工业

	5
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约1米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	2
	块
	586
	工业

	6
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约0.9米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	1
	块
	500
	工业

	（四）蔬菜加工间

	1
	果蔬净化机
	外观尺寸：1500mm×850mm×950mm（尺寸可偏差±5mm)；
2.处理能力：叶类蔬菜≥20KG/20分钟，果实类蔬菜≥20KG/20分钟，肉类≥20KG/25 分钟；
▲3.总功率：≥2kW；电源要求：380V/50Hz，三相五线制；
4.净化技术：采用羟基净化技术，以水为原料，通过发生器将水分解为羟基，可快速降解果蔬、生鲜表面农药残留、激素、抗生素等化学污染物；
5.滤水系统：内置活性炭槽，可吸附水中重金属、漂白粉、色素、异味，防止清洗二次污染；
6.控制系统：配备高清 PLC 工控屏，集成操作、显示、预警、数据存储功能，支持不同食材净化模式与时间自定义设置，具备实时监控、故障自检、关键数据记录功能；
7.操作方式：触控式人性化界面，一键启动、一键自动进水/排水，操作简洁便捷；
8.净化模式：支持水果、蔬菜、肉类、海鲜等多食材专属模式，及针对农药残留、细菌、病毒等污染物的专项净化模式；
9.材质要求：整机采用国标304不锈钢，耐油、防腐蚀；喷头为不锈钢防腐蚀材质；配备高性能羟基发生器；
10.结构设计：通透式结构，避免食材残渣残留，降低二次污染风险；
11.节能系统：搭载三级过滤水循环系统，一次注水可重复使用≥3次，节水率≥50%；
12.安全与营养：净化过程无化学添加，保留食材营养与保鲜效果，安全无害；
13.所投产品具备符合“GB 4806.1-2016.GB 4806.4-2016.GB 4806.7-2023.GB 4806.9-2023”标准；
	2
	台
	55000
	工业

	2
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用≥25*13*，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	3
	个
	1200
	工业

	3
	无水切配台
	规格（长*宽*高）：1800*1500*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	3994
	工业

	4
	单孔收残台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	1275
	工业

	5
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2439
	工业

	6
	冲地龙头
	1.整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	7
	刀具消毒柜
	规格（长*宽*高）：1200*600*1600mm（尺寸可偏差±20mm)
消毒方式：紫外线+热风循环
容量：≥8个砧板+≥10把刀
▲功率：≥1.5KW，电源220V、50HZ
	1
	台
	3600
	工业

	8
	四门高身雪柜
	1.规格（长*宽*高）：1220*710*1950mm（尺寸可偏差±20mm)，≥0.8mm不锈钢材质外壳，≥60mm厚发泡层；
2.不锈钢层架高度可调，柜温：冷藏0-10℃、 冷冻0~-18℃；                                  
3.铜管冷凝、散热片，自动回弹门；
4.环保发泡剂整体发泡，双压缩机，双温双控，一级能效；
5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角；
6.自动融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；                                                                       
▲7.输入功率：≥420W, 数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定；                                                              8.配置静音称重轮，带刹车；                                                                          
9.产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试；                                                     
	2
	台
	5800
	工业

	9
	瓜果切丝机
	
规格（长*宽*高）：440x300x610mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.电机功率：≥0.75KW
2.额定电压：220V
3.调节厚度：1-7mm
4.生产能力：切片200-400kg/h，切丝100-200kg/h
	2
	台
	3700
	工业

	10
	多功能切菜机 
	1.规格（长*宽*高）：1160*530*1000mm（尺寸可偏差±20mm)
2.产量：300-1000kg/h
▲3.功率：≥1.3KW
4.电压：220V
一机多用，可切叶菜及根茎类蔬菜，并可切片、丝、条、丁、段，碎等
	1
	台
	25500
	工业

	（五）肉类加工间

	1
	四层栅格货架
	1.规格（长*宽*高）：1200*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
2.层架整体采用框架嵌入式结构；
3.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
5.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。      
	2
	个
	1200
	工业

	2
	绞切肉机
	1.规格（长*宽*高）：550*380*750mm（尺寸可偏差±20mm)
▲2.额定功率:≥1.1KW、电源：220V
▲3.绞肉量：≥150KG/H    
▲4.切肉量：≥380KG/H
5.切片厚度：≤3.5㎜ 
	1
	台
	4800
	工业

	3
	刀具消毒柜
	1.规格（长*宽*高）：1200*600*1600mm（尺寸可偏差±20mm)
2.消毒方式：紫外线+热风循环
3.容量：≥8个砧板+≥10把刀
▲4.功率：≥1.5KW、电源：220V
	1
	台
	3000
	工业

	4
	大单星盆台
	1.规格（长*宽*高）：1000*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
3.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
4.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2300
	工业

	5
	无水切配台
	1.规格（长*宽*高）：1800*1500*800mm（尺寸可偏差±5mm)
2.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.层板用厚度≥1.2mm304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
5.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	3994
	工业

	6
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	7
	单孔收残台
	1规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
2.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
3.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
5.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	1275
	工业

	8
	四门高身雪柜
	1.规格（长*宽*高）：1220*710*1950mm（尺寸可偏差±20mm)，≥0.8mm不锈钢材质外壳，≥60mm厚发泡层；
2.不锈钢层架高度可调，柜温：冷藏0-10℃、 冷冻0~-18℃；                                  
3.铜管冷凝、散热片，自动回弹门；
4.环保发泡剂整体发泡，双压缩机，双温双控，一级能效；
5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角；
6.自动融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；                                                                       
▲7.输入功率：≥420W, 数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定；                                                              8.配置静音称重轮，带刹车；                                                                          
9.产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试；                                                     
	1
	台
	5800
	工业

	9
	单星右平台
	1.规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
3.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
4.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；       
	2
	个
	2349
	工业

	（六）烹饪间

	1
	炉拼台
	1.规格（长*宽*高）：300*1100*800+靠背400（尺寸可偏差±5mm)
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板制作
3.前挡板、背板、加强筋采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板制作
4.横通采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管
5.通脚外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。
	4
	张
	945
	工业

	2
	储物柜
	1.规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
2.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
3.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
4.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
5.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	1
	个
	3672
	工业

	3
	电磁单头大锅灶
	1.规格（长*宽*高）：1000*1100*800+靠背400mm（尺寸可偏差±5mm),额定功率：≥20KW，电压：380V ，配置厚度≥3mm的外径≥φ800mm不锈钢锅，铜芯一级能效线盘；                                                                                                   2.一体拉伸面板用厚度≥1.5mm不锈钢板，其余采用厚度≥1.2mm不锈钢板，使用多档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                                                                                   3.全密封防起火模块化机芯，铜桥结构，分层隔离散热设计；                                                                                                                                           4.背面使用变频防水风扇，线盘、显示屏符合限用物质要求；                                                                                                                       5.耐高温机芯机芯、线盘、开关符合着火测试；                                                                                                                                  6.采用LED明火仿真屏设计，满足≥IP68防护；                                                                                                                                        7.屏显动态光弧能量环、火力动态显示，加热弧度同步模拟，电量累计功能，全屏显示；                                                                                        8.智能故障提醒有：传感器、超温、电压、无锅、缺相等保护功能，全屏中文显示；                                                                                                                                                                                       
	2
	台
	9500
	工业

	4
	燃气单头大锅灶
	1.规格（长*宽*高）：1000*1150*800+靠背400mm（尺寸可偏差±5mm)
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板，背板、侧板、前板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板。                                            
3.炉通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚。                       
4.炉膛内采用耐火砖砌结火位。
5.脉冲电子打火，带有熄火保护装置。
	5
	台
	7396
	工业

	5
	四层栅格货架
	1.规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
2.层架整体采用框架嵌入式结构；
3.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
5.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	2
	个
	1200
	工业

	6
	双通打荷台
	1.规格（长*宽*高）：1800*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
2.台面采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加厚度≥15mm木板夹层                                                     
3.侧板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
4.柜内层板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
5.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
6.支架用边长≥25×13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管，外径≥Ф50mm不锈钢可调重力脚。
	3
	张
	3725
	工业

	7
	无水工作台
	1.规格（长*宽*高）：1800*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
2.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
5.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	5
	张
	2344
	工业

	8
	四门高身雪柜
	1.规格（长*宽*高）：1220*710*1950mm（尺寸可偏差±20mm)，≥0.8mm不锈钢材质外壳，≥60mm厚发泡层；
2.不锈钢层架高度可调，柜温：冷藏0-10℃、 冷冻0~-18℃；                                  
3.铜管冷凝、散热片，自动回弹门；
4.环保发泡剂整体发泡，双压缩机，双温双控，一级能效；
5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角；
6.自动融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；                                                                       
▲7.输入功率：≥420W, 数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定；                                                              8.配置静音称重轮，带刹车；                                                                          
9.产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试；                                                     
	2
	台
	5800
	工业

	9
	大单星盆台
	1.规格（长*宽*高）：1000*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
2.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
3.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
4.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	2439
	工业

	10
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	11
	双层工作台
	1.规格（长*宽*高）：1800*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
2.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
5.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2344
	工业

	12
	电磁一体式煲汤炉
	1.规格（长*宽*高）：1000*1100*800+靠背400mm（尺寸可偏差±5mm)
2.功率：≥20kw，电压：380v,桶外径≥Φ800mm，容量：≥230L，使用厚度≥1.5mm的304不锈钢板材，炉面一体拉伸成型；
3.使用多档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                       4.全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计； 
5.背面使用变频防水风机； 
6.聚能线盘节能设计；
7.屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示；                                     
8.智能故障提醒有：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示；
	1
	台
	12495
	工业

	13
	单门留样柜
	1.规格（长*宽*高）：530*640*1720mm（尺寸可偏差±20mm)
▲2.有效容积：≥218L
3.3D立体循环，双层钢化真空玻璃
4.温度范围：0～+10℃
5.输入功率：≥210W
	1
	台
	2945
	工业

	14
	三层餐车
	1.规格（长*宽*高）：900*600*930㎜（尺寸可偏差±5mm)                                                            2.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
3.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
4.框架采用边长≥25*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作
5.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	3
	辆
	1772
	工业

	15
	运送车
	1.规格（长*宽*高）：900*600*930㎜（尺寸可偏差±5mm)                                                            2.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
3.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
4.框架采用边长≥25*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作
5.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	2
	辆
	1772
	工业

	（七）面点间

	1
	饼盆车
	规格（长*宽*高）：450*650*1500mm（尺寸可偏差±5mm)
1.卡条采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板折弯；   
2.配万向轮带刹车；                                           
3.框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管        
	2
	辆
	1694
	工业

	2
	电饼铛
	规格（长*宽*高）：635*735*780mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.功率:≥5KW                                 
2.电压:220V
3.温度范围：50-250℃
4.产量：≥30kg/h
	1
	台
	1400
	工业

	3
	活动面粉车
	规格（长*宽*高）：500*500*600mm（尺寸可偏差±5mm)
1.车身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板  
2.盖子采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板                         
3.脚为4个静音弹力轮，2个定向，2个万向
	2
	辆
	1100
	工业

	4
	单层工作台
	规格（长*宽*高）：1500*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	1150
	工业

	5
	三层六盘电烤箱
	规格（长*宽*高）：1225*810*1600mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.功率：≥19.8KW，电压：380V
2.不锈钢炉门，玻璃透视窗
3.炉体采用拉砂不锈钢制造
4.数显温控器，底火面火可在室温～350℃调节 
5.自动恒温
	1
	台
	7000
	工业

	6
	单门醒发箱
	规格（长*宽*高）：480*685*1895mm（尺寸可偏差±20mm)
1.全钢箱体结构，坚固耐用；
2.玻璃视窗，方便观察食品发酵过程；
3.选用液胀式温控器，分别控制温度与湿度，升温快，醒发过程温度与湿度均匀；
▲4.功率：≥2.6KW，电压：220V
5.饼盘尺寸：≥400*600mm
	1
	台
	1500
	工业

	7
	四门纱网柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板        
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	1
	个
	3499
	工业

	8
	多功能搅拌机
	规格（长*宽*高）：580*480*810mm（尺寸可偏差±20mm)
1.电源:220v 
▲2.功率:≥1.8kw
▲3.容积:≥27L 
4.搅拌转速 :≥ 低档105/中档162/高档355(r/min)
	1
	台
	4100
	工业

	9
	卧式和面机
	规格（长*宽*高）：710*600*860mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.额定电压:220V，功率≥2.5KW               
2.额定频率:50HZ                           
3.搅拌转速:≥46/MIN                       
▲4.最大和面量:≥25KG
	1
	台
	3800
	工业

	10
	四门高身雪柜
	1.规格（长*宽*高）：1220*710*1950mm（尺寸可偏差±20mm)，≥0.8mm不锈钢材质外壳，≥60mm厚发泡层；
2.不锈钢层架高度可调，柜温：冷藏0-10℃、 冷冻0~-18℃；                                  
3.铜管冷凝、散热片，自动回弹门；
4.环保发泡剂整体发泡，双压缩机，双温双控，一级能效；
5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角；
6.自动融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；                                                                       
▲7.输入功率：≥420W, 数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定；                                                              8.配置静音称重轮，带刹车；                                                                          
9.产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试；                                                     
	1
	台
	5800
	工业

	11
	高速压面机
	规格（长*宽*高）：630*650*1050mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.功率：≥2.2KW，电压：220V
2.滚筒转速：≥125RPM
3.滚筒长度：≥300mm
4.压辊直径：≥Φ110mm
5.线速度：≥1.1米/秒
6.可调厚度：1-18mm
	1
	台
	5900
	工业

	12
	单星盆台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	1050
	工业

	（八）蒸煮间

	1
	双门电蒸饭柜
	规格（长*宽*高）：1400*600*1500㎜（尺寸可偏差±20mm)                                      
▲1.功率：≥24KW                            
2.电压：380V                              
3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效                               

4.新式耐高温胶门封，密封牢固                                 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用                       
6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停                            
7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 
8.采用全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。
	6
	台
	5726
	工业

	2
	无水工作台
	规格（长*宽*高）：1800*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2344
	工业

	3
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1200*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。      
	1
	个
	1200
	工业

	4
	洗米机
	规格（长*宽*高）：650*550*950mm（尺寸可偏差±20mm)
▲产量：≥100公斤/次  
水压式   高压喷咀       
采用厚度≥1.2mm雪花不锈钢板制作；
使用水压：1.5～3.5kg/cm²；进水量：25-35L/min；
	1
	台
	3400
	工业

	5
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	6
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1000*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	2439
	工业

	（九）备餐间

	1
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	2344
	工业

	2
	三层餐车
	规格（长*宽*高）：900*500*930㎜（尺寸可偏差±5mm)                                                            1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.框架采用边长≥25*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作
4.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	1
	辆
	1772
	工业

	3
	密闭送餐车
	规格（长*宽*高）：900*500*930㎜（尺寸可偏差±5mm)                                                            1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.框架采用边长≥25*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作
4.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	2
	辆
	3500
	工业

	（十）派餐间

	1
	单星盆台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调子不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	个
	1050
	工业

	2
	挂衣钩
	规格（宽*高）：600*20mm（尺寸可偏差±5mm)
1.采用厚度≥1.2mm的304不锈钢制作
2.承重能力：≥10KG
	2
	套
	60
	工业

	3
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	套
	1200
	工业

	4
	五格保温台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304不锈钢板；
2.侧板及内胆采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
3.通脚：采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；
4.横通采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
5.底层为条形架，采用边长≥25*13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
6.▲功率≥3KW；   
	8
	张
	2865
	工业

	5
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	6
	张
	2344
	工业

	6
	导热锅
	规格（长*宽*高）：650*770*850+靠背110mm（尺寸可偏差±20mm)  
电源：380v 
▲功率：≥12kw 
产量：100-200kg/h
	2
	台
	5700
	工业

	7
	电磁单头矮汤炉
	规格（长*宽*高）：650*700*550+靠背650mm（尺寸可偏差±5mm)
▲1.功率：≥15kw，电压：380v,桶外径≥Φ500mm，使用厚度≥1.5mm的304不锈钢板材，炉面一体拉伸成型；
2.使用多档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                       3.全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计； 
4.背面使用变频防水风机； 
5.聚能线盘节能设计；
6.屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示；                                     
7.智能故障提醒有：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示；
	1
	台
	8386
	工业

	（十一）洗碗间

	1
	远红外线消毒柜
	规格（长*宽*高）：1840*870*1730mm（尺寸可偏差±20mm)
1.电压：380V 
▲2.功率：≥9KW
▲3.容量：≥1300个餐盘（360*270*20）           
4.柜内配≥12个不锈钢篮，柜内配两台不锈钢活动车
5.整体聚氨酯发泡
	2
	台
	19875
	工业

	2
	单孔收残台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	1275
	工业

	3
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2439
	工业

	4
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	3
	个
	1200
	工业

	5
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	6
	储物柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	2
	个
	3672
	工业

	7
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2344
	工业

	（十二）餐厅

	1
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2344
	工业

	2
	开水器
	规格（长*宽*高）：417*280*900㎜（尺寸可偏差±5mm)
1.电源:50HZ 380V                   
▲2.功率:≥12KW                                
▲3.容量:≥100L                                 
4.水咀:≥2个  

5.含底座
	2
	台
	1944
	工业

	3
	双孔收餐柜
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	个
	3945
	工业

	4
	餐具分类回收台
	规格（长*宽*高）：1800*700*600mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2435
	工业

	5
	筷子机
	规格（长*宽*高）：255*305*245mm（尺寸可偏差±20mm)
1.容量：≥200双筷子
▲2.功率：≥12W
3.消毒方式：臭氧
	6
	台
	349
	工业

	6
	饮水机
	规格（长*宽*高）：1200*430*870mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.水胆容量：≥30L
▲2.功率：≥4.5KW，电压：380V
▲3.供水量：≥45L/h
	2
	台
	5900
	工业

	7
	洗碗槽
	规格（长*宽*高）：L*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	7
	米
	1500
	工业

	（十三）厨房烟罩(烹饪间)灭火系统

	1
	烟罩灭火系统                   (烹饪间)
	1.规格（长*宽*高）：680*600*240mm（尺寸可偏差±20mm)，药剂充装量：14.5±0.5Kg,氮气充装量：120±5g；
2.产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控；                                                                                                                      3.灭火时间：≤1s,电压220V,功率≥50W，4.3~10寸液晶显示屏及功能性电脑板；                                                                                                                                              4.本装置灭火剂喷射时间不得小于19s，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅；                                                                                                                                       5.自带不少于20个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10-12米；                                                                                                                                                                6.灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能，可手动紧急启动功能；                                                                                                                                                  7.喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水、机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；                                                                                                                                                                                                               
	1
	套
	17000
	工业

	（十四）排烟系统

	1
	一楼烹饪间不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1200*500mm（尺寸可偏差±5mm)                         
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	12
	米
	1500
	工业

	2
	一楼蒸煮间不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1000*500mm （尺寸可偏差±5mm)                         
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	10
	米
	1500
	工业

	3
	一楼烫粉区不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1000*500mm（尺寸可偏差±5mm)                          
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	6.5
	米
	1500
	工业

	4
	一楼面点间不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1000*500mm （尺寸可偏差±5mm)                         
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	2
	米
	1500
	工业

	5
	不锈钢烟网
	规格（长*宽*高）：500*500*40mm（尺寸可偏差±5mm)                          
采用厚度≥0.8mm的304不锈钢磨沙贴塑板。
	30
	米
	231
	工业

	6
	不锈钢墙膜
	规格（长*宽*高）：L*950*10mm（尺寸可偏差±5mm)                          
采用厚度≥1.2mm的不锈钢材料；依现场具体情况具体安装。
	30
	米
	343
	工业

	7
	集烟管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	86
	㎡
	394
	工业

	8
	排烟管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	446
	㎡
	394
	工业

	9
	弯头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	120
	㎡
	394
	工业

	10
	变头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	45
	㎡
	394
	工业

	11
	离心风机
	1.规格（长*宽*高）：1470*1070*1120mm（尺寸可偏差±20mm) ,静音款 ；
2.功率：≥11KW，电压：380V,转速：≥730r/min,风量≥29260m³/h、噪音≤75dB 、全压≥710Pa ;
3.风柜箱体采用≥1.0mm厚无花板，防锈不褪色，内置≥40mm厚防火消音棉；

4.可拆开型，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；

5.各个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；

6.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；

7.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；

8.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；
	2
	台
	14768
	工业

	12
	离心风机
	1.规格（长*宽*高）：1220*920*950mm（尺寸可偏差±20mm) ,静音款 ；
▲2.功率：≥5.5KW，电压：380V,转速：≥760r/min ,风量≥17716m³/h、噪音≤70dB 、全压≥ 570 Pa ;
3.风柜箱体采用≥1.0mm厚无花板，防锈不褪色，内置≥40mm厚防火消音棉；

4.可拆开型，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；

5.各个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；

6.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；

7.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；

8.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；
	1
	台
	8966
	工业

	13
	离心风机
	1.规格（长*宽*高）：920*720*720mm（尺寸可偏差±20mm) ,静音款 ；
▲2.功率：≥3KW，电压：380V,转速：≥1100r/min ,风量≥7692m³/h、噪音≤68dB、全压≥510 Pa ;
3.风柜箱体采用≥1.0mm厚无花板，防锈不褪色，内置≥40mm厚防火消音棉；

4.可拆开型，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；

5.各个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；

6.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；

7.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；

8.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；
	1
	台
	7255
	工业

	14
	油烟净化器（低空）
	规格（长*宽*高）：650*1545*1420mm尺寸可偏差±20mm)  
▲1.处理风量:≥35000㎡/h, 功率：≥1800W，电压：220V,采用厚度≥1.2mm不锈钢材质外壳，油烟净化率95%以上；                         
2.采用厚度≥ 1.2mm铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电；                                                     3.智能控制板，耐高温，防腐蚀，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能；                                                                              4.废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；                                                 
5.线路卡槽式设计，多功能电源控制板，防火、耐腐蚀；                                         
6.耐高温控制保护系统，可长时间运行；                                                         
7.电场、显示屏、陶瓷组件符合限用物质要求；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	3
	台
	21607
	工业

	15
	风机、净化器架
	规格：与风机、净化器配套；采用边长≥50*50mm国标镀锌角钢制作    
	6
	套
	2768
	工业

	16
	风机防震器
	规格：与风机、净化器配套；耐震胶成套制作
	6
	套
	400
	工业

	17
	软接
	规格：与风机、管道搭配；                                                                          采用工业帆布制作。
	4
	套
	300
	工业

	18
	风机变频启动器
	适用范围：0-63A，与风机配套；变频起动装置，电机过压、过流保护
	4
	套
	4500
	工业

	19
	吊杆
	螺杆规格≥M10（公称直径10mm），                                                    套管采用外径≥Φ20mm，厚度≥1.0mm不锈钢圆管
	40
	个
	70
	工业

	20
	托油盘
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	6
	个
	800
	工业

	21
	止回阀
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	4
	个
	700
	工业

	22
	降音箱
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	4
	个
	1686
	工业

	（十五）鲜风系统

	1
	送风管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	240
	㎡
	394
	工业

	2
	弯头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	29
	㎡
	394
	工业

	3
	变头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	22
	㎡
	394
	工业

	4
	送风机
	规格（长*宽*高）：1090*1090*975㎜（尺寸可偏差±20mm)                                                                  ▲1.功率：≥2.2KW，电压：380V                                ▲2.风量：≥23000m³/h                                          ▲3.风压：≥200Pa                                                                                                                        
	2
	台
	6865
	工业

	5
	送风机
	▲1.功率：≥0.75KW，电压：220V                                               2.转速：≥1400（r/min)                             3.全压：150-98（pa)                               4.流量：2675-5000m³/h                            5.噪声：≤71 db(A)                                                                                                     
	3
	台
	1400
	工业

	6
	变频启动器
	适用范围：0-20A                                             1.安装方式：挂式
2.回路数：1
3.功能类型：控制
4.壳体防护等级：≥IP54
	2
	个
	3800
	工业

	7
	软接
	规格：与风机、管道搭配；                                                                          采用工业帆布制作。
	5
	套
	300
	工业

	8
	风机架
	规格：与风机配套；采用边长≥40*40mm国标镀锌角铁现场制作
	5
	套
	2300
	工业

	9
	播风口
	规格：口径107mm（尺寸可偏差±5mm) ，采用厚度≥0.8mm不锈钢板制作
	70
	个
	55
	工业

	10
	吊杆
	螺杆规格≥M10（公称直径10mm），                                                    套管采用外径≥Φ20mm，厚度≥1.0mm不锈钢圆管
	30
	个
	70
	工业

	（十六）一楼餐桌类

	1
	不锈钢四位餐桌（挂凳式）
	规格（长*宽*高）：1200*1300*750mm（尺寸可偏差±5mm) ；采用不锈钢磨砂贴塑板制作；                                                                1.板材厚度≥1.0mm；                         2.台脚用边长≥40*40mm，厚度≥1.0mm不锈钢方管制造，配可调节高度脚；                                  3.椅子采用不锈钢材质，挂凳式；
	20
	张
	1200
	工业

	2
	不锈钢八位餐桌（挂凳式）
	规格（长*宽*高）：2000*1300*750mm（尺寸可偏差±5mm) ；采用不锈钢磨砂贴塑板制作；                                                                          
1.板材厚度≥1.0mm；                                                                           
2.台脚用边长≥40*40mm，厚度≥1.0mm不锈钢方管制造，配可调节高度脚；                                                                      
3.椅子采用不锈钢材质，挂凳式；                                                                                        
	24
	张
	1960
	工业

	（十七）餐梯

	1
	传菜梯
	根据井道尺寸定做                
▲2.载重：≥200公斤                      
3.轨道用≥80*120㎜槽钢，箱内用厚度≥0.6㎜不锈钢板制造，配备≥0.5T卷扬机、程控开关及配套配件一套。
▲4.层站及门：3层3站3门    
▲5.速度：≥0.4m/s         
6.开门方式:手动 
7.控制方式：门外按钮。

8.施工范围：除传菜梯本身，还包含挖坑、开洞门、灌注回填、防水、不锈钢包门套等
	1
	座
	88000
	工业

	（十八）水电材料

	1
	配电箱                   （1）
	适用功率：≥155kw，适用电压：380V                                        一层烹饪间                                                                1.分13-15组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	6162
	工业

	2
	配电箱                   （2）
	适用功率：≥160kw，适用电压：380V                                            一层蒸煮间                                                                1.分13-15组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	6200
	工业

	3
	配电箱                   （3）
	适用功率：≥85kw，适用电压：380V                                            一层售卖间                                                               1.分15-17组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	5200
	工业

	4
	配电箱                   （4）
	适用功率：≥60kw，适用电压：380V                                               二层售卖间                                                                1.分3--4组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	3200
	工业

	5
	配电箱                   （5）
	适用功率：≥24kw，适用电压：380V                                                大厅开水设备                                                               1.分3--4组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	1800
	工业

	6
	配电箱                   （6）
	适用功率：≥15kw ，适用电压：220V                                                 加工区、配餐区、消毒间区等电箱                                                                1.分4-5组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	5
	套
	1000
	工业

	7
	线缆
	规格：3*35+2*10mm²                       国标铜芯线缆
	25
	米
	272
	工业

	8
	铜芯线95mm2
	规格：Φ95mm²

国标铜芯线缆
	180
	米
	190
	工业

	9
	铜芯线50mm2
	规格：Φ50mm²

国标铜芯线缆
	250
	米
	100
	工业

	10
	铜芯线16mm2
	规格：Φ16mm²

国标铜芯线缆
	350
	米
	35
	工业

	11
	铜芯线10mm2
	规格：Φ10mm²

国标铜芯线缆
	1300
	米
	21
	工业

	12
	铜芯线6mm2
	规格：Φ6mm²

国标铜芯线缆
	1500
	米
	11
	工业

	13
	铜芯线4mm2
	规格：Φ4mm²

国标铜芯线缆
	1800
	米
	8
	工业

	14
	铜芯线2.5mm2
	规格：Φ2.5mm²

国标铜芯线缆
	800
	米
	5
	工业

	15
	桥架
	规格（宽*高）：100*100mm/100*200mm/150*300mm；

采用镀锌板制作，板厚≥1.2mm，含其他辅助材料及配件；
	70
	米
	130
	工业

	16
	电器安装辅材
	规格：定制                                                                                                       要求满足厨房设备用电需求，规范施工；                                                                1.材质选用PVC线槽、管材及管件，含弯头、直接、三通、接头等配件及辅材；
2.PVC线槽：99*~39mm；管材及管件规格：规格：PVCΦ20~Φ25~Φ32mm；
3.开关插座为86型国标面板，额定电压250V、50Hz，10A/16A可选；面板为阻燃PC材质，磷青铜导电片厚度≥0.6mm。

4.施工安装范围：一楼厨房设备用电，一楼食堂厨房面积：约700㎡。
	1
	项
	30000
	工业

	17
	给水管材
	规格：定制                             

1.材质选用PPR冷、热管材管件，含弯头、直接、三通、接头、软管等配件及辅材；                                                                                                                     2.管材管件规格：Deφ25~φ32~φ40mm                                                                                                                               3.安装方式：明装；                                                                                 4.施工安装范围：一楼厨房设备用水，不含进入该厨房主水管，一楼食堂厨房面积：约700㎡；
	1
	项
	8900
	工业

	18
	排水管材
	规格：定制                                                                                          1.材质选用PVC管材管件，含弯头、直接、三通、接头、软管等配件及辅材；                                                                                                                     2.管材管件规格：De50、De75.De110mm                                                                                                                               3.安装方式： 局部明装，局部开挖墙面及地面暗装（含地面恢复）                                                4.施工安装范围：一楼厨房设备排水，不含进入该厨房主水管，一楼食堂厨房面积：约700㎡；
	1
	项
	15000
	工业

	19
	不锈钢隔断
	规格：定制

框架采用边长≥50×50mm，厚度≥1.0mm的304不锈钢方管，封板为厚度≥1.0mm的304不锈钢板，上部分为钢化玻璃结构，厚度≥8mm. 
	45
	㎡
	649
	工业

	20
	传递门
	≥1.2米宽钢制回弹门。       

施工范围：含打墙开门洞、灌注门横梁。
	3
	樘
	4500
	工业

	（十九）厨房用具

	1
	份数盆
	规格（长*宽*高）：535*335*100mm（尺寸可偏差±5mm);厚度≥1.2mm,食品级不锈钢材质，配盖子
	90
	套
	94
	工业

	2
	不銹钢面盆
	规格：φ460mm（尺寸可偏差±5mm) ;                                                                                                                                       无磁深盆式.厚度≥1.2mm食品级不锈钢材质; 
	50
	个
	52
	工业

	3
	不銹钢方盆
	规格（长*宽*高）：60X40X48mm （尺寸可偏差±5mm)                                                                                                                                                     无磁。                                                         厚度≥1.2mm食品级不锈钢材质 
	50
	个
	52
	工业

	4
	汤桶
	规格（直径*高）：φ500X500mm 尺寸可偏差±5mm)                                                                材质:≥1.2mm厚食品级不锈钢 ；                                               电磁炉专用                             
	4
	个
	380
	工业

	5
	保温桶 
	规格：φ430mm（尺寸可偏差±5mm)
材质:厚度≥0.8mm食品级不锈钢，双层隔热；
	4
	个
	680
	工业

	6
	10寸油盆
	规格：≥10寸;                                                                                                                         厚度≥1.2mm食品级不锈钢材质;
	22
	个
	35
	工业

	7
	炒勺
	规格：≥12两
材质：木柄，食品级不锈钢
	4
	把
	30
	工业

	8
	16CM味盅
	规格（直径*高）：φ160mm*160mm（尺寸可偏差±5mm);                                                                                                    配有盖                                                 厚度≥1.0mm食品级不锈钢材质;
	30
	套
	16
	工业

	9
	食品夹
	规格：≥12寸                                        厚度≥1.0mm食品级不锈钢材质；
	5
	个
	13
	工业

	10
	环保回收桶
	容积:≥170L;                                                                                                                                     规格（直径*高）：φ600*620mm（尺寸可偏差±5mm)
 塑料材质 ；加厚  
	5
	套
	300
	工业

	11
	202保鲜盒
	规格（长*宽*高）：300*200*100mm（尺寸可偏差±5mm),                   
材质:采用聚乙稀                                                                配有盖
	40
	套
	21
	工业

	12
	40L储物箱
	容积:≥40L ;                                                                                                                              规格（长*宽*高）：505*383*309mm（尺寸可偏差±5mm),
 材质: 采用聚乙稀                                                                            配有盖
	5
	套
	65
	工业

	13
	留样盒
	规格：中号                                                  材质: 采用聚乙稀                                                                            配有盖
	50
	套
	8
	工业

	14
	瓜刨
	规格：大号                                               材质:食品级不锈钢 ；                                                                                                                                           
	10
	个
	6
	工业

	15
	长柄水瓢
	规格：≥2斤;                                         材质:食品级不锈钢;                                                                                                                                                                      
	5
	个
	25
	工业

	16
	水瓢
	规格（长*宽*高）：≥5斤;                                              材质:食品级不锈钢;                                                                                                                                                                                                        
	6
	个
	18
	工业

	17
	铁木菜板
	规格（直径*高）：φ400Xδ40mm （尺寸可偏差±5mm)                               
材质:一级铁木 ；                                                                                                                                          
	10
	块
	320
	工业

	18
	菜板
	规格（直径*高）：φ400Xδ100 mm（尺寸可偏差±5mm)                                
材质:松木 ；                                                                                                                           
	3
	块
	160
	工业

	19
	004号菜篮
	规格（长*宽*高）：550*390*280mm（尺寸可偏差±5mm)                        
塑料材质;                                                                                                                             
	10
	个
	58
	工业

	20
	砍刀
	参考规格：刃长约224mm
三合钢
	2
	把
	168
	工业

	21
	片刀
	参考规格：刃长约242mm
三合钢                                                                   
	15
	把
	125
	工业

	22
	剪刀
	参考规格：刃长约:95mm
精钢制作
	5 
	把
	21
	工业

	23
	水果刀
	参考规格：刃长约:103mm
不锈钢带刀套
	1 
	把
	38
	工业

	24
	西瓜刀
	参考规格：刃长约:210mm
精钢制作
	1 
	把
	46
	工业

	25
	大号炒铲
	规格：大号                                                                                  材质：食品级不锈钢
	7
	把
	70
	工业

	26
	小匙更
	规格：特大号;                                           食品级不锈钢材质;                                                                                                               
	30
	个
	5
	工业

	27
	捞喱
	规格：大号                                                     竹柄钢丝材质;                                                                                                                                       
	10
	个
	35
	工业

	28
	油格
	规格：≥10寸                                                   食品级不锈钢材质;                                                                                                                          
	10
	把
	35
	工业

	29
	漏勺
	规格：≥14两                                                 食品级不锈钢材质;                                                                                                                                       
	10
	把
	35
	工业

	30
	锅刷
	规格：大号                                              竹子材质;                                                                                                                                       
	30
	个
	5
	工业

	31
	汤勺
	规格：≥6两                                                     食品级不锈钢材质;                                                                                                                                                                           
	5
	个
	25
	工业

	32
	大磨刀石
	规格（长*宽*高）：225*75*45mm（尺寸可偏差±5mm),材质:铁砂石 ；                                                                                                                                           
	4
	个
	10
	工业

	33
	中袖工衣
	规格：均码，尺码可选，材质:棉料                                                                                      
	10
	件
	38
	工业

	34
	袖套
	规格（宽*高）：长360mm*宽180mm（尺寸可偏差±5mm)材质:棉料
	10
	对
	12
	工业

	35
	围裙
	规格：长710mm*宽610mm（尺寸可偏差±5mm)材质:棉料
	10
	张
	13
	工业

	36
	白色方巾
	规格：50-60g，材质：纯棉
	40 
	条
	5
	工业

	37
	长面巾
	规格：60-70g，材质：纯棉
	40 
	条
	7
	工业

	38
	百洁布
	规格（长*宽*高）：125*200*17mm（尺寸可偏差±2mm),材质：金刚砂，独立包装
	39 
	块
	6
	工业

	39
	煲汤袋
	规格（长*宽）：150*100mm（尺寸可偏差±5mm)，材质：食品级无纺布
	40 
	个
	1
	工业

	40
	保鲜膜
	规格（长*宽）：≥45cm*400m，材质：食品级PVC
	12 
	卷
	70
	工业

	41
	钢丝球
	规格：≥50g，材质：不锈钢
	18 
	个
	2.5
	工业

	42
	打菜勺
	容量：≥3两，                                                       食品级不锈钢材质
	15 
	个
	25
	工业

	43
	蓝牙音箱
	1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用。
2.必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402 - 2480 MHz。
3.调制方法：GFSK,BT = 0.5 Gaussian。
4.蓝牙自动扫瞄、配对、锁定。
5.输出功率：≥60W*2，蓝牙音箱输出音量高于100 db(含)。音量在距离音箱5米时高于70 db。
6.频率响应：50 Hz ~25 KHz。
7.灵敏度：-80dBm。
8.PC输入接口：双路立体声RCA插孔*1
9.输出接口：全频输出≥60W功率端子*1。
10.调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮。
11.音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能；
12.音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰。
13.无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换。                                                        
	1
	套
	2000
	工业

	44
	蓝牙麦克风
	1. 无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与音箱自动对频任意匹配，全部通用；

2. 系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；

3. 发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的USB接口，方便使用；

4. 可颈挂，手持，领夹等多种方式使用。

5. 音质清晰。内置咪头，可以直接使用，亦可外接咪头，麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM；

6. 发射器小巧、轻便，便于携带；

7. 发射器具有电脑翻页器功能，可以与蓝牙音箱实现电脑翻页功能，无需另配接收器；

8. 具有麦克风音量调节功能。

9. 具有闲置静音，防止啸叫技术。

10. 技术指标：

11. 发射使用频率：2402 – 2480 MHz；

12. 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；

13. 发射功率：小于2.5 mW；。

14. 有效接收距离：15米以内；

15. 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM

16. 连续使用时间：20小时以上
	1
	套
	1200
	工业

	二、二三层设施清单

	（一）食库

	1
	中型货架
	规格（长*宽*高）：2000*600*2000mm（尺寸可偏差±5mm)
1.四层，每层承重≥200kg                                            2.采用厚度≥0.5mm冷轧钢板制作，活动拼接，可上下调节高度。
	5
	个
	1200
	工业

	2
	四层平板货架
	规格（长*宽*高）：1200*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板；
3.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹 。
	1
	个
	1450
	工业

	3
	平板推车
	规格（长*宽*高）：900*600*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	1
	辆
	1300
	工业

	4
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约0.9米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	2
	块
	500
	工业

	（二）更衣间

	1
	九门更衣柜
	规格（长*宽*高）：1000*350*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身用采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；

2.门板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.每门配锁。
	4
	个
	2550
	工业

	2
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	套
	1200
	工业

	（三）二楼派餐间

	1
	挂衣钩
	规格（宽*高）：600*20mm（尺寸可偏差±5mm)
1.采用厚度≥1.2mm的304不锈钢制作
2.承重能力：≥10KG
	1
	套
	60
	工业

	2
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	套
	1200
	工业

	3
	五格保温台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304不锈钢板；
2.侧板及内胆采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
3.通脚：采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；
4.横通采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
5.底层为条形架，采用边长≥25*13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢管；
6.功率≥3KW；       
	6
	张
	2865
	工业

	4
	单星盆台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	1050
	工业

	5
	储物柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	2
	个
	3672
	工业

	6
	导热锅
	规格（长*宽*高）：650*770*850+靠背110mm（尺寸可偏差±20mm)  
电源：380v 
▲功率：≥12kw 
产量：100-200kg/h
	1
	台
	5700
	工业

	7
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	8
	张
	2344
	工业

	8
	电磁单头矮汤炉
	规格（长*宽*高）：650*700*550+靠背650mm（尺寸可偏差±5mm)
▲1.功率：≥15kw，电压：380v,桶外径≥Φ500mm，使用厚度≥1.5mm的304不锈钢板材，炉面一体拉伸成型；
2.使用多档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                       3.全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计； 
4.背面使用变频防水风机； 
5.聚能线盘节能设计；
6.屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示；                                     
7.智能故障提醒有：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示；
	1
	台
	8386
	工业

	9
	筷子机
	规格（长*宽*高）：255*305*245mm（尺寸可偏差±20mm)
1.容量：≥200双筷子
▲2.功率：≥12W
3.消毒方式：臭氧
	6
	台
	349
	工业

	（四）洗碗间

	1
	回收柜
	规格（长*宽*高）：1000*350*960mm（尺寸可偏差±20mm)
1.材质：304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm                 
2.性能：活动收餐，带轮子，带刹车，耐油耐磨便于维护
	1
	个
	3000
	工业

	2
	传送带
	规格（长*宽*高）：L*500*960mm（尺寸可偏差±20mm)
1.适配洗碗机进行餐具回收输送，总功率≤0.4KW

2.链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度为5～20m/min；

3.整机身采用304不锈钢板材，厚度≥1.2mm；

4.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除；
	5
	米
	5600
	工业

	3
	回收柜
	规格（长*宽*高）：1600*350*960mm（尺寸可偏差±20mm)
1.材质：304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm                 
2.性能：活动收餐，带轮子，带刹车，耐油耐磨便于维护
	3
	个
	4500
	工业

	4
	90度链板式传送带
	规格（长*宽*高）：850*500*960mm（尺寸可偏差±20mm)
1.适配洗碗机进行餐具回收输送，总功率≤0.4KW

2.链板下部两侧翼加装滚轮，以减小链板与轨道之间的摩擦阻力，传送速度为5～20m/min；

3.整机身采用304不锈钢板材，厚度≥1.2mm；

4.传送带里面自带有残渣收集装置，残渣掉入传送带后，残渣能回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除；
	1
	个
	3900
	工业

	5
	远红外线消毒柜
	规格（长*宽*高）：1840*870*1730mm（尺寸可偏差±20mm)
1.电压：380V 
▲2.功率：≥9KW
▲3.容量：≥1300个餐盘（360*270*20mm）           
4.柜内配≥12个不锈钢篮，柜内配两台不锈钢活动车
5.整体聚氨酯发泡
	2
	台
	19875
	工业

	6
	气泡清洗池
	规格（长*宽*高）：1500*750*840mm （尺寸可偏差±20mm)
洗涤温度：50～75℃
加热方式：电加热 
电压：380V
▲总功率：≥9.9KW
	1
	台
	13000
	工业

	7
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1000*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2439
	工业

	8
	储物柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	2
	个
	3672
	工业

	9
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	10
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	2
	个
	1200
	工业

	11
	双层活动工作台
	规格（长*宽*高）：1500*800*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配4个活动脚轮；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2000
	工业

	12
	洗碗机
	规格（长*宽*高）：3800*850*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
全机身304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm
处理方式：上下高压喷淋
洗涤方式：斜插
进水温度：10～50℃
主洗温度：55～65 ℃
漂洗温度：80～90℃
▲洗涤量(低速-高速)：800-1200碟/H
耗水量：≤320L/H
加热方式：电加热
总功率：≥51.2KW
	1
	台
	94200
	工业

	13
	饮水机
	规格（长*宽*高）：1200*430*870mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.水胆容量：≥30L
▲2.功率：≥4.5KW，电压：380V
▲3.供水量：≥45L/h
	1
	台
	5900
	工业

	14
	洗碗槽
	规格（长*宽*高）：L*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	米
	1500
	工业

	（五）三楼食库

	1
	中型货架
	规格（长*宽*高）：2000*600*2000mm（尺寸可偏差±5mm)
1.四层，每层承重≥200kg                                            2.冷轧钢板制作，活动拼接，可上下调节高度。
	3
	个
	1200
	工业

	2
	平板推车
	规格（长*宽*高）：900*600*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	1
	辆
	1300
	工业

	3
	防鼠板
	规格（长*宽*高）：L*20*600mm（根据门口长度定制，门口长度约0.9米）
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.单面结构，带卡槽
	2
	块
	500
	工业

	（六）三楼更衣间

	1
	九门更衣柜
	规格（长*宽*高）：1000*350*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身用采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；

2.门板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.每门配锁。
	2
	个
	2550
	工业

	2
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	2
	套
	1200
	工业

	（七）三楼操作间

	1
	刀具消毒柜
	规格（长*宽*高）：1200*600*1600mm（尺寸可偏差±20mm)
消毒方式：紫外线+热风循环
容量：≥8个砧板+≥10把刀
▲功率：≥1.5KW

电压：220V
	1
	台
	3600
	工业

	2
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1000*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2439
	工业

	3
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	4
	炉拼台
	规格（长*宽*高）：400*900*800+靠背400mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板制作
2.前挡板、背板、加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板制作
3.横通采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管
4.通脚外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调子弹脚。
	3
	张
	945
	工业

	5
	单星右平台
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；       
	1
	个
	2349
	工业

	6
	无水工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	2344
	工业

	7
	燃气双头单尾小炒炉
	规格（长*宽*高）：1800*900*800+靠背400mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板，背板、侧板、前板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板。                                            
2.炉通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚。                       
3.炉膛内采用耐火砖砌结火位。
4.脉冲电子打火，带有熄火保护装置。 
	1
	台
	8646
	工业

	8
	双通打荷台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.台面采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加厚度≥15mm木板夹层                                                     
2.侧板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.柜内层板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
4.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
5.支架管用边长≥25×13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管，外径≥Ф50mm不锈钢可调重力脚。
	2
	张
	3725
	工业

	9
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	1
	个
	1200
	工业

	10
	燃气六头煲仔炉
	规格（长*宽*高）：1200*800*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板，背板、侧板、前板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板。                                            
2.炉通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚。                       
3.脉冲电子打火，带有熄火保护装置。        
	1
	台
	7317
	工业

	11
	电磁单头矮汤炉
	规格（长*宽*高）：650*700*550+靠背650mm（尺寸可偏差±5mm)
▲1.功率：≥15kw，电压：380v,桶外径≥Φ500mm，使用厚度≥1.5mm的304不锈钢板材，炉面一体拉伸成型；
2.使用多档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                       3.全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计； 
4.背面使用变频防水风机； 
5.聚能线盘节能设计；
6.屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示；                                     
7.智能故障提醒有：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示；
	1
	台
	8386
	工业

	12
	四门高身雪柜
	1.规格（长*宽*高）：1220*710*1950mm（尺寸可偏差±20mm)，≥0.8mm不锈钢材质外壳，≥60mm厚发泡层；
2.不锈钢层架高度可调，柜温：冷藏0-10℃、 冷冻0~-18℃；                                  
3.铜管冷凝、散热片，自动回弹门；
4.环保发泡剂整体发泡，双压缩机，双温双控，一级能效；
5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角；
6.自动融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；                                                                       
▲7.输入功率：≥420W, 数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定；                                                              8.配置静音称重轮，带刹车；                                                                          
9.产品整机、冷凝器、罩极电机、电容通过盐雾腐蚀测试；                                                     
	1
	台
	5800
	工业

	13
	双门电蒸饭柜
	规格（长*宽*高）：1400*600*1500㎜（尺寸可偏差±20mm)                                     
▲1.功率：≥24KW                            
2.电压：380V                              
3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效                               4.新式耐高温胶门封，密封牢固                                 5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用                       
6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停                            
7.安全卸压气阀，保障机体安全使用 
8.采用全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。
	1
	台
	5726
	工业

	（八）三楼备餐间

	1
	三层餐车
	规格（长*宽*高）：900*500*930㎜（尺寸可偏差±5mm)                                                            1.层板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.框架采用边长≥25*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管制作
4.配万向刹车轮，U型弯管手把；
	2
	辆
	1772
	工业

	2
	单通打荷台
	规格（长*宽*高）：1800*800*800mm（尺寸可偏差±5mm) 
1.台面采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加厚度≥15mm木板夹层                                                     
2.侧板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.柜内层板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
4.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
5.支架管用边长≥25×13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管，外径≥Ф50mm不锈钢可调重力脚。
	1
	个
	3725
	工业

	（九）三楼派餐间

	1
	挂衣钩
	规格（宽*高）：600*20mm（尺寸可偏差±5mm) 
1.采用厚度≥1.2mm的304不锈钢制作
2.承重能力：≥10KG
	1
	套
	60
	工业

	2
	五格保温台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304不锈钢板；
2.侧板及内胆采用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
3.通脚：采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；
4.横通采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
5.底层为条形架，采用边长≥25*13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
6.功率≥3KW；        
	2
	张
	2865
	工业

	3
	脚踏洗手池
	规格（长*宽*高）：500*500*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	套
	1200
	工业

	4
	储物柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	2
	个
	3672
	工业

	5
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1500*700*800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	2
	张
	1944
	工业

	6
	单星盆台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	1
	个
	1050
	工业

	7
	单门留样柜
	规格（长*宽*高）：530*640*1720mm（尺寸可偏差±20mm)
▲1.有效容积：≥218L
2.3D立体循环，双层钢化真空玻璃
3.温度范围：0～+10℃
4.输入功率：≥210W
	1
	台
	2945
	工业

	8
	筷子机
	规格（长*宽*高）：255*305*245mm（尺寸可偏差±20mm)
1.容量：≥200双筷子
▲2.功率：≥12W
3.消毒方式：臭氧
	2
	台
	349
	工业

	（十）三楼洗碗间

	1
	远红外线消毒柜
	规格（长*宽*高）：1840*870*1730mm（尺寸可偏差±20mm)
1.电压：380V 
▲2.功率：≥9KW
▲3.容量：≥1300个餐盘（360*270*20mm）           
4.柜内配≥12个不锈钢篮，柜内配两台不锈钢活动车
5.整体聚氨酯发泡
	1
	台
	19875
	工业

	2
	单孔收残台
	规格（长*宽*高）：700*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	1275
	工业

	3
	大单星盆台
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板；
2.支架、通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
3.星盆斗用厚度≥1.2mm的304不锈钢板；
	3
	个
	2439
	工业

	4
	储物柜
	规格（长*宽*高）：1200*500*1800mm（尺寸可偏差±5mm)
1.柜身采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板
2.柜内层板采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板
3.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢磨砂板
4.加强筋用厚度≥1.2mm的304不锈钢板折弯，通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管；配可调不锈钢子弹脚；
	1
	个
	3672
	工业

	5
	四层栅格货架
	规格（长*宽*高）：1500*500*1550mm（尺寸可偏差±5mm)
1.层架整体采用框架嵌入式结构；
2.主框架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.层架间隔条采用边长≥25x13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
4.柱脚采用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管及可调高低不锈钢子弹脚 。   
	1
	个
	1200
	工业

	6
	冲地龙头
	整体采用碳钢全环保材料，表面抛光镜面处理
2.软管为耐折3层复合材料，耐温：4～100℃，压力为300PSI～1000PSI
3.可拉伸≥10米，自动回卷系统，告别凌乱
	1
	套
	2000
	工业

	7
	双层工作台
	规格（长*宽*高）：1800*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2344
	工业

	（十一）三楼餐厅、包箱

	1
	双孔收餐柜
	规格（长*宽*高）：1200*700*800+靠背150mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.支架采用边长≥38*25mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管；
3.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	个
	3945
	工业

	2
	餐具分类回收台
	规格（长*宽*高）：1800*700*600mm（尺寸可偏差±5mm)
1.工作台面板采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加垫≥15mm大芯夹板；
2.通脚用外径≥Φ50mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚；
3.层板用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢磨砂贴塑板；
4.加强筋采用厚度≥1.2mm的304雪花不锈钢板折弯。
	1
	张
	2435
	工业

	3
	茶水柜
	规格（长*宽*高）：1800*600*1560mm（尺寸可偏差±5mm)
1.台面采用厚度≥1.5mm的304雪花不锈钢板加厚度≥15mm木板夹层                                                     
2.侧板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
3.柜内层板用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
4.趟门用厚度≥1.2mm的304不锈钢板
5.支架管用边长≥25×13mm，厚度≥1.2mm的304不锈钢方管，外径≥Ф50mm不锈钢可调重力脚。
	1
	个
	6500
	工业

	4
	配餐消毒柜
	规格（长*宽*高）：1200*480*800㎜（尺寸可偏差±20mm)                       
1.电压:220V                        
2.功率:≥800W                          
▲3.容量:≥380L                      
4.消毒方式:臭氧/电热    
	1
	台
	1968
	工业

	5
	配餐消毒柜
	规格（长*宽*高）：1000*480*800㎜ （尺寸可偏差±5mm)                 
1.电压:220V                        
2.功率:≥800W                          
▲3.容量:≥330L                      
4.消毒方式:臭氧/电热    
	2
	台
	1723
	工业

	6
	24人餐电动餐桌
	规格（直径*高）：Φ4200*750mm（尺寸可偏差±20mm) ；24人位                                                     总功率：≥25kw，电压：220V                                                                           面材：经典胡桃木皮贴面，                                         基材：采用环保中密度纤维板和多层夹板结合，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用环保油漆，配件：采用五金配件。          款式可选
	1
	套
	16000
	工业

	7
	12人电动餐桌
	规格（直径*高）：Φ2400*750mm（尺寸可偏差±20mm) ；12人位                                                     总功率：≥14kw，电压：220V                                                                           面材：经典胡桃木皮贴面，                                         基材：采用环保中密度纤维板和多层夹板结合，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用环保油漆，配件：采用五金配件。          款式可选
	1
	套
	9000
	工业

	8
	10人电动餐桌
	规格（直径*高）：Φ2200*750mm（尺寸可偏差±20mm) ；10人位                                                     总功率：≥12kw，电压：220V                                                                           面材：经典胡桃木皮贴面，                                         基材：采用环保中密度纤维板和多层夹板结合，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用环保油漆，配件：采用五金配件。          款式可选
	1
	套
	8000
	工业

	9
	茶水柜
	规格（长*宽*高）：1200*480*900mm（尺寸可偏差±20mm)；                                                                                                                             面材：经典胡桃木皮贴面，                                         基材：采用环保中密度纤维板和多层夹板结合，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用环保油漆，配件：采用五金配件。          款式可选
	3
	个
	1831
	工业

	10
	三人位沙发
	规格（长*宽*高）：1800*780*960mm（尺寸可偏差±20mm)                                                面料：采用黑环保皮，皮面光泽度好，柔软且富有韧性，厚度适中，内材：采用高泡定型海绵，软硬适中，回弹性能好，根据人体工程学原理设计，框架采用实木，经过防虫、防潮、防腐等化学处理，涂装：                                                                    
	2
	套
	1358
	工业

	11
	茶几
	规格（长*宽*高）：1200*600*450mm（尺寸可偏差±20mm)
基材：橡胶实木与实木组合；
环保PU聚酯漆工艺；                                                                                                                
	2
	套
	1100
	工业

	12
	餐椅
	规格（长*宽*高）：420*420*900mm                                                                            材质：橡木，官帽椅
	52
	张
	294
	工业

	13
	开水器
	规格（长*宽*高）：417*280*900㎜（尺寸可偏差±20mm)   
1.电源:50HZ 380V                   
▲2.功率:≥12KW                                
▲3.容量:≥100L                                 
4.水咀:≥2个 

5.含底座
	1
	台
	1944
	工业

	三、厨房烟罩(烹饪间)灭火系统

	1
	烟罩灭火系统                   (烹饪间)
	1.规格（长*宽*高）：680*600*240mm（尺寸可偏差±20mm)，药剂充装量：14.5±0.5Kg,氮气充装量：120±5g；
2.产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控；                                                                                                                      3.灭火时间：≤1s,电压220V,功率≥50W，4.3~10寸液晶显示屏及功能性电脑板；                                                                                                                                              4.本装置灭火剂喷射时间不得小于19s，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅；                                                                                                                                       5.自带不少于20个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10-12米；                                                                                                                                                                6.灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能，可手动紧急启动功能；                                                                                                                                                  7.喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水、机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；                                                                                                                                                                                                               
	1
	套
	17000
	工业

	四、排烟系统

	1
	二楼洗碗间不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1000*500mm（尺寸可偏差±5mm)                         
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	4
	米
	1500
	工业

	2
	二楼烫粉区不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1000*500mm（尺寸可偏差±5mm)                           
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	4
	米
	1500
	工业

	3
	三楼操作间不锈钢烟罩
	规格（长*宽*高）：L*1200*500mm（尺寸可偏差±5mm)                           
1.外壳采用304雪花不锈钢，板材厚度≥1.2mm，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和和美观；经氩氟焊接，砂轮打磨，固腊抛光制成；                                                              2.组合式设计，每米烟罩排烟量≥2000立方/h，依现场具体情况具体安装。                                                                                                      
3.配下油杯。
	8
	米
	1500
	工业

	4
	不锈钢烟网
	规格（长*宽*高）：500*500*40mm（尺寸可偏差±5mm)                           
采用厚度≥0.8mm的304不锈钢磨沙贴塑板。
	16
	米
	231
	工业

	5
	不锈钢墙膜
	规格（长*宽*高）：L*950*10mm（尺寸可偏差±5mm)                           
采用厚度≥1.2mm的不锈钢材料；依现场具体情况具体安装。
	16
	米
	343
	工业

	6
	集烟管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	46
	㎡
	394
	工业

	7
	排烟管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	260
	㎡
	394
	工业

	8
	弯头
	规格：现场定制

1、采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	86
	㎡
	394
	工业

	9
	变头
	规格：现场定制

1、采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	54
	㎡
	394
	工业

	10
	离心风机
	1.规格（长*宽*高）：1320*980*1020mm（尺寸可偏差±20mm)  ,静音款 ；
▲2.功率：≥7.5KW，电压：380V,转速：≥720r/min,风量≥22224m³/h、噪音≤72dB 、全压≥670 Pa ;
3.风柜箱体采用≥1.0mm厚无花板，防锈不褪色，内置≥40mm厚防火消音棉；

4.可拆开型，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；

5.各个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；

6.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；

7.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；

8.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；
	1
	台
	13865
	工业

	11
	离心风机
	1.规格（长*宽*高）：920*720*720mm（尺寸可偏差±20mm),静音款 ；
▲2.功率：≥3KW，电压：380V,转速：≥1100r/min ,风量≥7692m³/h、噪音≤68dB、全压≥510 Pa ;
3.风柜箱体采用≥1.0mm厚无花板，防锈不褪色，内置≥40mm厚防火消音棉；

4.可拆开型，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型；

5.各个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护；

6.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；

7.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构；

8.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源；
	2
	台
	7945
	工业

	12
	风机、净化器架
	规格：与风机、净化器配套；采用边长≥50*50mm国标镀锌角钢制作    
	4
	套
	2768
	工业

	13
	风机防震器
	规格：与风机、净化器配套；耐震胶成套制作
	4
	套
	400
	工业

	14
	软接
	规格：与风机、管道搭配；                                                                          采用工业帆布制作。
	3
	套
	300
	工业

	15
	风机变频启动器               
	适用范围：0-40A，与风机配套；变频起动装置，电机过压、过流保护
	3
	套
	4500
	工业

	16
	吊杆
	螺杆规格≥M10（公称直径10mm），                                                    套管采用外径≥Φ20mm，厚度≥1.0mm不锈钢圆管
	40
	个
	70
	工业

	17
	托油盘
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	4
	个
	800
	工业

	18
	止回阀
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	3
	个
	700
	工业

	19
	降音箱
	规格：现场定制，采用厚度≥1.2mm不锈钢磨沙贴塑板。
	3
	个
	1686
	工业

	五、鲜风系统

	1
	送风管
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。
	94
	㎡
	394
	工业

	2
	弯头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	26
	㎡
	394
	工业

	3
	变头
	规格：现场定制

1.采用不锈钢制作，板厚≥1.2mm；接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。                                                                          
	21
	㎡
	394
	工业

	4
	送风机
	规格（长*宽*高）：1090*1090*975㎜（尺寸可偏差±20mm)                                                                  1.功率≥1.5KW，电压：380V                                2.风量：≥20000m³/h                             
3.风压：≥200Pa                                                                                                                        
	1
	台
	6865
	工业

	5
	送风机
	1.功率：≥0.75KW,电压：220V                                2.转速：≥1400（r/min)                           3.全压：150-98（pa)                               4.流量：2675-5000m3/h                            5.噪声：≤71 db(A)                                                                                                     
	2
	台
	1000
	工业

	6
	变频启动器
	适用范围：0-20A                                  1.安装方式：挂式
2.回路数：1
3.功能类型：控制
4.壳体防护等级：≥IP54
	1
	套
	3800
	工业

	7
	软接
	规格：与风机、管道搭配；                                                                          采用工业帆布制作。
	3
	套
	300
	工业

	8
	风机架
	规格：与风机配套；采用边长≥40*40mm国标镀锌角铁现场制作
	1
	套
	800
	工业

	9
	播风口
	规格：口径107mm（尺寸可偏差±5mm) ，采用厚度≥0.8mm不锈钢板制作
	20
	个
	55
	工业

	10
	吊杆
	螺杆规格≥M10（公称直径10mm），                                                    套管采用外径≥Φ20mm，厚度≥1.0mm不锈钢圆管
	25
	个
	50
	工业

	六、餐桌类

	1
	不锈钢四位餐桌（挂凳式）
	规格（长*宽*高）：1200*1300*750mm（尺寸可偏差±5mm)；采用304#不锈钢磨砂贴塑板制作；                                                                1.板材厚度≥1.0mm；                                          2.台脚用边长≥40*40mm，厚度≥1.0mm不锈钢方管制造，配可调节高度脚；                                              3.椅子采用不锈钢材质，挂凳式；
	74
	张
	1400
	工业

	2
	不锈钢八位餐桌（挂凳式）
	规格（长*宽*高）：2000*1300*750mm（尺寸可偏差±5mm) ；采用304#不锈钢磨砂贴塑板制作；                                                                          
1.板材厚度≥1.0mm；                                                                           
2.台脚用边长≥40*40mm，厚度≥1.0mm不锈钢方管制造，配可调节高度脚；                                                                      
3.椅子采用不锈钢材质，挂凳式；                                       
4.全防割手工艺，产品通过高低温试验、符合气候法则；                                                 
	46
	张
	2260
	工业

	七、水电材料

	1
	配电箱                   （7）
	适用功率：≥90kw，适用电压：380V                                        二层洗碗消毒间                                                                1.分8-12组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	5600
	工业

	2
	配电箱                   （8）
	适用功率：≥80kw，适用电压：380V                          

二层售卖间                                                                1.分13-15组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	5300
	工业

	3
	配电箱                   （9）
	适用功率：≥50kw，适用电压：380V                          

三层烹饪间                                                                 1.分13-15组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	4300
	工业

	4
	配电箱                   （10）
	适用功率：≥40kw，适用电压：380V                          

三层售卖间                                                                 1.分10-13组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	3800
	工业

	5
	配电箱                   （11）
	适用功率：≥25kw，适用电压：380V                         

 三层洗消间                                                                 1.分4-5组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	1800
	工业

	6
	配电箱                   （12）
	适用功率：≥80kw，适用电压：220V                        

三层包间                                                                 1.分4-5组；                                                                                                             2.非标箱，漏电装置,铜线链接，零地排,人工组装及现场安装
	1
	套
	2399
	工业

	7
	铜芯线50mm2
	规格：Φ50mm²

国标铜芯线缆
	400
	米
	100
	工业

	8
	铜芯线35mm2
	规格：Φ35mm²

国标铜芯线缆
	90
	米
	78
	工业

	9
	铜芯线25mm2
	规格：Φ25mm²

国标铜芯线缆
	350
	米
	64
	工业

	10
	铜芯线16mm2
	规格：Φ16mm²

国标铜芯线缆
	350
	米
	35
	工业

	11
	铜芯线10mm2
	规格：Φ10mm²

国标铜芯线缆
	550
	米
	21
	工业

	12
	铜芯线6mm2
	规格：Φ6mm²

国标铜芯线缆
	800
	米
	11
	工业

	13
	铜芯线4mm2
	规格：Φ4mm²

国标铜芯线缆
	1000
	米
	8
	工业

	14
	铜芯线2.5mm2
	规格：Φ2.5mm²

国标铜芯线缆
	700
	米
	5
	工业

	15
	桥架
	规格（宽*高）：100*100mm/100*200mm/150*300mm；

采用镀锌板制作，板厚≥1.2mm，含其他辅助材料及配件；
	120
	米
	130
	工业

	16
	电器安装辅材
	规格：定制                                                                                                       要求满足厨房设备用电需求，规范施工；                                                                1.材质选用PVC线槽、管材及管件，含弯头、直接、三通、接头等配件及辅材；
2.PVC线槽：99*~39mm；管材及管件规格：PVCΦ20~Φ25~Φ32mm；
3.开关插座为86型国标面板；额定电压250V、50Hz，10A/16A可选；面板UL94-V0阻燃PC材质，磷青铜导电片厚度≥0.6mm。

4.4.施工安装范围：二、三楼厨房设备用电，二、三楼食堂厨房面积：约1100㎡。
	1
	项
	38000
	工业

	17
	给水管材
	规格：定制                             1.材质选用PPR冷、热管材管件，含弯头、直接、三通、接头、软管等配件及辅材；                                                                                                                     2.管材管件规格：Deφ25~φ32~φ40mm                                                                                                                               3.安装方式：明装；                                                                                 4.施工安装范围：二、三楼厨房设备用水，不含进入该厨房主水管，二、三楼食堂厨房面积：约1100㎡；
	1
	项
	8900
	工业

	18
	排水管材
	规格：定制                                                                                          1.材质选用PVC管材管件，含弯头、直接、三通、接头、软管等配件及辅材；                                                                                                                     2.管材管件规格：De50、De75.De110mm                                                                                                                               3.安装方式： 局部明装，局部开挖墙面及地面暗装（含地面恢复）                                                4.施工安装范围：二、三楼厨房设备排水，不含进入该厨房主水管，二、三楼食堂厨房面积：约1100㎡；
	1
	项
	12787
	工业

	19
	不锈钢隔断
	规格：定制

框架为304不锈钢，厚度≥1.0mm，50×50mm不锈钢方管，封板为304不锈钢，厚度≥1.0mm不锈钢板，上部份为钢化玻璃结构，厚度为≥8mm. 
	52
	㎡
	649
	工业

	20
	传递门
	≥1.2米宽钢制回弹门。

施工范围：含打墙开门洞、灌注门横梁
	4
	樘
	4500
	工业

	21
	乙级单开防火门
	≥1米宽钢制乙级单开防火门。                    施工范围：含打墙开门洞、灌注门横梁
	2
	樘
	2800
	工业

	商务要求

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起15日内。

	
	

	▲交付时间及地点
	1、交货时间：自合同签订之日起30日内交货、安装调试完毕并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

	▲报价要求
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

(1)价格：包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费；

(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

(3)设备及一切安装辅材费用；

(4)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

(5)保险费、其他不可预见的费用、其它各项成本费用。

2、本项目投标报价为总价包干，即一次性报出本项目所需的所有费用，采购人不再针对本项目另行支付其他费用。

	▲售后服务及其它要求
	1、中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商在接到采购人电话或书面通知后 2 小时内做出响应，24 小时内到达现场，提供免费服务；故障不能按时排除的，由中标供应商立即无偿提供备用产品给采购人使用。

2、质保期

设备质保期为安装、验收合格并交付使用之日起不少于 1 年（技术参数表中有特殊要求的按照特殊要求提供质保期），终身维修。在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后 2 小时内做出响应，24 小时内到达现场，提供免费服务。（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。

3、质量保证期内的费用

保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商承担。

4、质保期过后的服务要求

（1）电话咨询：产品质量保证期过后，供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。终身提供设备的维修和配件。

（2）设备的使用培训和日常维护等售后服务，质保期内对设备保养每个季度至少定期回访一次，并提供终身维护。

5、安装及调试要求

（1）免费送货上门、安装、调试，在安装地免费对提供设备的调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护。

6、其他要求

（1）投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明，超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。定期回访。采购范围内的配套设备免费送货上门，免费安装调试合格，提供必要的零配件或备件供应。

（2）在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，供应商应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标供应商须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。

	▲质量要求
	1、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责，在质保期内正常使用时如发生质量问题免费更换配件，对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。

2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，出厂日期不超过 1年，按照国家有关规定实行“三包”，质保期内若非因人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，由中标供应商负责免费处理并承担一切费用。

	▲付款方式
	合同签订生效后10个工作日内，采购人支付合同价的10%给成交供应商作为预付款，成交供应商提供等额发票；全部货物送达、安装调试验收合格并签署验收合格文件后10个工作日内，成交供应商开具剩余全额发票，采购人收到发票后30个工作日内付清剩余全部货款。

	▲验收要求
	1、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

2、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

3、本项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若投供应商提供的设备参数与投标文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。货物验收时如有必要，采购人可委托相关的检测机构进行检测，检测费用由中标人支付。

4、由采购人根据中标人投标时的投标文件的功能参数及技术指标全面核对检验，验收合格后才能安装调试，若采购人对所供产品有疑问的，要求中标人必须提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标人承担。在验收过程中，如属于中标人原因致使被验收设备未通过验收，中标人应排除故障，并自行承担相关费用，直至设备验收通过。

5、根据招标文件、中标供应商投标文件上的产品参数、技术规格和国家有关质量标准进行现场验收。

	▲核心产品
	本项目洗碗机为核心产品。
提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲验收方式
	1、中标人供货时，须提供完备的技术或服务资料、国家强制性证书、交付清单或检测报告等材料给采购人核验。

2、产品或服务在满足补贴单位要求后，才作为最终验收。大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。

3、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	▲其他要求
	投标人须提供包括但不限于本项目技术方案，具体的方案内容根据本项目要求并结合投标人实际情况自拟。

2、供货中货物质量、性能、资质证书不符合招标文件及投标文件的，视为虚假应标，同时上报政府采购监管部门，并追究其相应责任；

3、本项目不允许虚假应标，投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人所提供的投标材料均为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现投标文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

6、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A032010饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

》
附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：大化瑶族自治县教育局 
联系地址：大化瑶族自治县大化镇新化东路64号
联系人：唐老师
联系电话：0778-5814536 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：广西睿翼工程咨询有限公司
联系地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼三楼
联系人：陈恩松、罗荣菊
联系电话：0778-2211981

	1.1.4
	项目名称
	大化瑶族自治县第七初级中学（一期）食堂设备采购项目

	1.1.5
	项目编号
	HCZC2026-G1-290085-GXRY

	1.1.6
	采购预算
	本项目采购预算：320万元；
有效报价范围为小于或等于采购预算，大于采购预算的为无效投标。

	1.1.7
	资金来源
	财政性资金

	1.1.8
	项目所属行业标的
	工业

	1.1.9
	支持本国产品
	☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见投标文件格式）的，该产品视为本国产品。

	1.3
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

	1.4.1
	踏勘现场
	(不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。
□组织：时间     ，地点     联系人：     电话：    。

	1.5
	投标费用
	（1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
（2）本项目的代理服务费按本须知10.1规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。

	1.6.1
	分包
	(允许，分包内容：传菜梯
        对分包人的要求：（1）如中标人不具备资质的，须将“传菜梯”分包给具有相应资质、专业能力的供应商实施。分包前，必须报采购人审查同意并备案后，方可签订分包合同。（2）“传菜梯”的制造商必须为中小企业。

	2.3.2
	投标人确认收到澄清、修改的时间
	(不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。

	2.3.3
	投标截止时间
	2026年  月  日10点00分

	3.1.1
	资格证明文件
	（1）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；(必须提供)
（2）投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或投标人所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供）

（3）投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳社会保险费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）
（4）投标人经第三方审计的2025年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；(必须提供) 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，必须提供）
（6）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供）
（7）投标人控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供）

（8）如属于中型、小型、微型企业的，须提供中小企业声明函（格式后附），若是监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；若是残疾人福利性单位参加，须提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；

（9）招标文件要求的其他资格证明材料。

特别说明：
1、以上内容标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。
投标人所提供的材料不完整或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效。

	3.1.2
	商务技术文件
	【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】：
（一）报价文件：
（1）投标函；（格式见附件，必须提供）
（2）开标一览表（报价表）；（格式见附件，必须提供）
（3）如符合本国产品标准的，须提供关于符合本国产品标准的声明函或关于符合本国产品成本占比的声明函；（格式后附）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。
（二）商务文件：
（1）投标声明书； (格式见附件，必须提供) 
（2）商务响应表；（格式见附件，必须提供）
（3）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，必须提供）
（4）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供）

（5）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：①投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章；②法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章；③投标人所提供的材料不完整或模糊不清以致关键信息无法辨认的；评标委员会有权认定该材料无效。
（三）技术文件：
设备性能配置清单格式（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
技术响应表；（必须提供，格式见附件）
项目实施人员一览表；(格式见附件，如有请提供)
项目实施方案（根据项目需求及评标办法编制）；
投标人认为需要说明的其他文件。（格式自拟，如有请提供）

	3.4.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日内。

	3.5.1
	投标保证金
	不需要缴纳投标保证金

	3.6.2
	投标文件份数
	本项目为电子投标，无须提供纸质投标文件

	3.8.2
	递交投标文件地点
	通过广西政府采购云平台实行在线响应

	4.1
	开标时间和地点
	开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

	5.2（5）
	信用查询
	由采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查时进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）等

“信用中国”网站查询内容：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。

“中国执行信息公开网”的查询内容：失信被执行人查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。
“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间前三年内。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：共5人组成。

	6.5.1
	评标方法
	综合评分法。

	9.7
	质疑函接收及联系方式
	接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。
联系部门：广西睿翼工程咨询有限公司
联系电话：0778-2211981
通讯地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼三楼

	10.1
	招标代理服务费
	(招标代理服务费由中标人支付。
本项目招标代理费由中标人在领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。本项目招标代理费以预算金额作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100万元以下--1.5%；100万～500万元--1.1%。
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	在线投标响应（电子投标）说明


	（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；电子投标具体操作流程可在“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）中下载；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标文件提交截止时间后，代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，投标文件提交截止时间前已将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台的投标人，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。投标文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知投标人可以通过上传电子备份文件的，通过上传电子备份文件并解密，否则拒收其投标文件。

（5）请各投标人在获取采购文件时，认真填写投标人名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因投标人自身原因导致无法投标文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输、无法正常开标等，后果由投标人自行承担。

（6）本项目为全流程电子标项目，无需投标人来开标现场递交投标文件，无需到开标现场参加开标（截标）会。

注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统不支持其进行异常解密。


3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字（签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式）。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。

	4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

	13
	其他
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。


                                  1、总  则

1.1 项目概况
1.1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.1.2  采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3  采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  项目编号：见投标人须知前附表。
1.1.6  采购预算：见投标人须知前附表。
1.1.7  资金来源：见投标人须知前附表。
1.2 定义

1.2.1“采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2.2“采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为"中标人"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.8“▲”号系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.9“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
1.2.10本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当投标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当投标人是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。
1.3 投标人资格条件
1.3.1 基本资格条件：见“投标人须知前附表”规定。
1.3.2 投标人的特定要求：见“投标人须知前附表”规定。
1.3.3 存在下列情形之一的投标人不得参加资格性审查： 
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 
（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。
1.3.4 按本项目招标公告规定方式获得招标文件。 
1.3.5 本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。 
1.4 现场踏勘

1.4.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.4.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.4.3  除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.4.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.5 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

1.6  转包与分包 

1.6.1 投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的工作外，其他工作不得分包。
1.6.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.7 特别说明

1.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件另有约定的从其约定）

1.7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

1.7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.7.5有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

2、招标文件

2.1 招标文件的构成。

第一章 招标公告

第二章 项目采购需求
第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.3 招标文件的澄清与修改 

2.3.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出询问，以便补齐。如对招标文件内容有不理解的，可向采购代理机构提出询问，以便编制其投标文件。

2.3.2 招标文件的澄清将在指定媒体网站上发布形式发通知所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知表述不一致时，以最后在指定网上发布的通知为准。

2.3.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以网上公告形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

2.3.5 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）两部分组成。

3.1.1资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
3.1.2商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
3.1.3投标文件电子版：见“投标人须知前附表”。
3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2款内容里的联合体投标协议书。

3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3.3 投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包含完成投标服务内容的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、协助招标人安装、培训以及保修、专家劳务费、采购代理服务费、利润、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。
3.3.3投标人必须就所投项目作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。
3.3.4报价超出采购预算金额或最高限价（如有）或招标控制价的，将导致投标无效。
3.3.5对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
3.3.6政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
投标人书面说明应当有签字或盖章确认，否则投标文件无效。投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

3.4 投标文件的有效期

3.4.1投标文件有效期按投标人须知前附表规定的期限。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效投标处理。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

3.5 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金
3.6 投标文件的签署、份数、递交
详见投标人须知前附表
3.7 投标文件的修改或撤回

投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

3.8 投标文件的编写说明

3.8.1 投标人应根据“广西政府采购云平台”及本投标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。 

3.8.2投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字或签章，否则其投标文件按无效响应处理。 

3.8.3 投标文件中标注的投标人名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其投标文件按无效响应处理。 

3.8.4 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。投标文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。 

3.8.5 电子投标文件中须加盖投标人公章采用 CA 签章，并根据“广西政府采购云平台”及本投标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对投标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标小组在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 

3.8.6  本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字（签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式）。没有办理个人 CA 证书的，可以为手写签字的形式。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 

3.8.7 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 

3.8.8投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件,没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，评标专家有权判定为无效投标。

4、开标

4.1 开标准备

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

4.2 开标程序

4.2.1 投标文件提交截止时间后，代理机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，投标文件提交截止时间前已将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台的投标人，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。投标人投标文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知投标人通过邮件传输电子备份文件，通过邮件传输电子备份文件也必须在发起解密通知后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其投标文件。
5、资格审查

5.1 资格审查

5.1.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.1.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

5.1.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

5.1.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

6、评标

6.1 组建评标委员会

6.1.1本项目的评标委员会由采购人代表和有关政府采购评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。
6.1.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则

6.2.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

6.2.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

6.2.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.3 评标的方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、补充文件、投标文件、澄清和答复。

6.4 评标程序

具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。
6.5 评标方法及评标标准
6.5.1评标方法：见投标人须知前附表；
6.5.2评标标准：具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

6.6 投标文件报价修正

6.6.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.6.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

6.6.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

6.7 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

7、评标结果 

7.1 确定中标人 

7.1.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中确定中标人。

7.1.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

7.1.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 中标公告发布 

7.2.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

7.3 中标通知书发出
7.3.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。
7.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

8、签订合同 

8.1 合同授予标准 

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
8.2 履约保证金

无
8.3 签订合同 

8.3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、投标文件等，均为签订政府采购合同的依据。
8.3.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按相关法律法规对中标人违约处理。
8.3.3中标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或中标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

8.3.4采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
8.3.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。
8.4 政府采购合同公告

8.4.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案。

8.4.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8.5 履行合同 

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。
8.6 履约验收 

8.6.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。
8.6.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
8.6.3本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）的规定执行。
9、询问、质疑和投诉 

9.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
9.2投标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.3投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
9.4质疑函须使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，并应按照“质疑函制作说明”进行编写。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.5采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.7 质疑书面要求

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

9.8质疑人可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

9.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.10接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：广西睿翼工程咨询有限公司

联系电话：0778-2211981

通讯地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

9.11投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
10、其他事项

10.1 招标代理服务费

本项目招标代理服务费收费标准及方式：见投标人须知前附表；
10.2 其他说明 

10.2.1供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（提醒投标人解密、投标人未通过资格审查原因、未中标人的得分排名等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人不承担由此引起的一切后果。
10.2.2 其他：见投标人须知前附表。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标程序
1、符合性审查
 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件相应规定最高限价或预算金额；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第3.1.2条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

未响应招标文件实质性要求的。

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第3.1.2条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（5）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（6）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（7）未响应招标文件实质性要求的。

三、评分标准

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（30分）
	价格分

（满分30分）
	（1）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业在价格评审时不进行价格扣除。

（2）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
（3）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（4）价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

	2
	技术方案分

（满分69分）


	项目实施方案分（满分20分）
	评标委员会对投标人提供的所投产品项目实施方案，包括但不仅限于①项目总体部署方案②人员组织配置方案③供货运输交付方案④现场安装施工方案⑤调试验收交付方案⑥工期进度保障方案⑦质量安全文明施工方案等内容进行评价：

一档（5分）：项目实施方案有4项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

二档（10分）：项目实施方案有5项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（15分）：项目实施方案有6项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（20分）：项目实施方案有7项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

备注：未提供项目实施方案的得0分。

	
	
	货物技术性能方案分（7分）
	评标委员会对投标人提供的所投产品货物技术性能方案，包括但不仅限于①材质质量保障方案②各类设备核心性能方案③电气燃气安全防护方案、食堂适配运行方案④出厂质检管控方案等内容进行评价：

一档（1分）货物技术性能方案内容齐全，4 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

二档（3分）货物技术性能方案内容齐全，4 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

三档（5分）货物技术性能方案内容齐全，4 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

四档（7分）货物技术性能方案内容齐全，4 项评审内容4 项经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。实施方案优于以上内容。

注：不提项目货物技术性能方案得0分。

	
	
	培训方案分

（满分7分）
	评委对投标人提供的培训方案【包含但不限于：①培训内容及目标；②培训实施安排；③培训保障措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（1分）：评审因素有1项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（4分）：评审因素有2项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（7分）：评审因素有3项内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

注：不提供培训方案得0分。

	
	
	售后服务方案分

（满分20分）
	评委对投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：①售后服务计划（技术支持方案，操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导等）②故障解决及维修方案、免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案等）③耗材和备品备件；④售后服务保障举措或其它实质性优惠措施等内容进行评价】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（5分）：售后服务方案有1项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

二档（10分）：售后服务方案有2项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（15分）：售后服务方案有3项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（20分）：售后服务方案有4项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

注：不提供售后服务方案得0分。

	
	
	产品性能分（15）
	所投产品产品性能及技术参数完全满足招标文件要求的得15分。有负偏离或不响应的，每一个扣1分，最多扣完本项分值。

	3
	商务分（满分1分）
	节能、环境标志政策分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，提供有的得0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），提供有的得0.5分。

	总得分=1+2+3。


1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：
2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。
3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
4、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）澄清、说明或补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
四、中标候选人推荐原则。
按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、评标争议处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                     

合同编号：                                           采购申请编号：广西政采[2025]17634号
甲方(采购方)：                  
乙方(供应方)：                                 
签订地点：                  签订时间：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照相关规定条款和双方承诺，按照平等自愿原则，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	品牌（如有）
	规格型号
	生产厂家/产地
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额：¥              元（大写：                          ）


2.投标报价是履行合同的最终价格，乙方应报出完成本项目“采购需求”中全部内容的含税人民币价格，包括但不限于质保期内的维修、换货、全面检查，技术服务要求内的送货上门、安装、调试、培训技术操作人员等。
第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与 (1.招标文件；(2.乙方承诺(见合同附件) 相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到国家、行业质量要求。
3.对不符合要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按甲方要求向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方因泄密造成甲方损失的，赔偿甲方损失的同时还应当支付合同总金额 20% 的违约金。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装和运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。
3.装箱单、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书（或质量合格证）、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4.货物的运输方式：乙方自定。
5.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有运输损耗均由乙方负责。
6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装调试完毕视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付和验收
1.交货时间：自签订合同之日起30日历日内，安装调试完毕并交付使用；地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合本合同规定的货物、或货物达不到质量或规格等采购需求的，甲方有权拒收，并有权解除合同。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。
5.甲方对乙方提交的货物符合本合同约定的技术规格要求和国家有关质量标准且外观、说明书符合要求的，给予接收，否则不予接收。
6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
7.验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准（待具备验收条件后由甲方组成验收小组拟定），验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓验收，违约问题须在10个工作日内解决，待违约问题解决后方可重新开展验收事宜，期限内未解决的按逾期处理。
8.甲方对验收有异议的，在验收后10个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10个工作日内及时予以答复。
9.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方指定。
第七条  售后服务、质保期
售后服务
（1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商在接到采购人电话或书面通知后 2 小时内做出响应，24 小时内到达现场，提供免费服务；故障不能按时排除的，由中标供应商立即无偿提供备用产品给采购人使用。

质保期
设备质保期为安装、验收合格并交付使用之日起不少于 1 年（技术参数表中有特殊要求的按照特殊要求提供质保期），终身维修。在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后 2 小时内做出响应，24 小时内到达现场，提供免费服务。（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求保修）。

第八条  付款方式（按实际填写）
第九条  履约保证金
无 
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总金额3‰ 的违约金，超过 15 天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失，并按照合同总价款的5%支付违约金，履约保证金（如有）不予退还；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额的 5% 违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有解除合同的权利，乙方收取的款项全额退还甲方，如果因此还给甲方造成其他损失，也全部由乙方承担赔偿，履约保证金（如有）不予退还。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用及承担了赔偿责任的，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还的甲方有权追缴并按照同期银行贷款利率的四倍向乙方主张资金占用费，并赔偿甲方全部经济损失；如因此造成合同无法履行的，甲方有权解除合同，乙方收取的款项全额退还甲方，乙方还应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，履约保证金（如有）不予退回，如果因此还给甲方造成其他损失，也全部由乙方承担赔偿。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.乙方未按本合同和售后服务承诺书提供售后服务的，每出现一次，乙方应按合同总金额的 5% 向甲方支付违约金；超过3次的，甲方有权解除合同，乙方退回甲方全部款项，并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金，履约保证金（如有）不予退回，如果因此还给甲方造成其他损失，也全部由乙方承担赔偿。
5.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，修复及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件累计120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因争议产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保险费、担保费，调查费、交通费、差旅费等所有费用，均由违约方承担。
3.诉讼期间，本合同是否继续履行，由甲方决定。
第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须双方签书面补充协议确认，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
第十六条  附件
1.招标文件
2.乙方提供的投标文件
3.投标承诺书
4.成交通知书
5.售后服务承诺书

6.设备参数及配置清单
7.廉洁供销、不提供“回扣”承诺书
第十七条  本合同一式 八 份，具有同等法律效力，甲方执 六 份，乙方执一份，采购代理机构执一份。
	甲方（章）        
年   月   日
	乙方（章）              
          年   月   日

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
 
	纳税人识别号或统一社会信用代码：



第六章　投标文件格式

一、投标文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件

项目名称： 
项目编号： 
投标人名称（盖章）：                

投标人地址：                         

   法定代表人或委托代理人签字：        
                                         年  月  日
附件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书
具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书
致：广西睿翼工程咨询有限公司
我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
特此承诺。
供应商：         （单位名称并盖公章） 
法定代表人或委托代理人：     （签字）   
日期：  年  月  日

附件2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
致：广西睿翼工程咨询有限公司
我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
特此承诺。

投标人名称(公章)：             

法定代表人或被授权人签字：        

日  期：  年   月   日
附件3：投标人控股及管理关系情况申报表
投标人控股及管理关系情况申报表
致：广西睿翼工程咨询有限公司
我单位参加   （项目名称）    （项目编号：    ）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。
	申报人名称
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	控股股东/投资人名称及出资比例
	

	非控股股东/投资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	

	
	被管理关系单位名称
	

	备注：


注：
控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 

如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
投标人名称(公章)：             

法定代表人或被授权人签字：        

日  期：  年   月   日
附件4：投标函
投 标 函

致：广西睿翼工程咨询有限公司
根据贵方      （项目名称） （项目编号：     ）   的招标公告，我方签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址。）提交投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：             邮编：            电话：           
传真：             投标人代表姓名：        职务：        
开户银行：                银行帐号：                 
投标人名称(公章)：             

法定代表人或被授权人签字：        

日  期：  年   月   日
附件5：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元     
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量/单位①
	单价(元)②
	合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                （￥            元）

	合同履行期限：

	优惠及其它：


  注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：             

法定代表人或被授权人签字：        

日  期：  年   月   日
附件6：投标声明书

投标声明书

致：广西睿翼工程咨询有限公司
        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人名称(公章)：            

法定代表人签字：             

日  期：  年   月   日
附件7：商务响应表格式
商务响应表
请逐条对应招标文件的第二章“项目采购需求”中要求的商务条款，认真填写该表。

项目名称：                                         招标编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：       （签字）   
投标人：             （盖公章）                   

  年    月    日

附件8：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：                       （盖单位章）

         年        月        日
附件9：法定代表人授权委托:

法定代表人授权委托书

致：广西睿翼工程咨询有限公司
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加  （项目名称）     （项目编号：         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。
投标人：  （单位名称并盖公章）    

法定代表人（签字）：                   

   法定代表人身份证号码：                 

委托代理人（签字）：                   
   委托代理人身份证号码：                  
      日  期：  年  月  日
附件10：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件11：残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：            

日  期：  年   月   日
注：1、投标人为残疾人福利性单位的，中标公告将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
附件12：关于符合本国产品标准的声明函(格式)
关于符合本国产品标准的声明函
　　本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

　　1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

　　2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

　　……

　　本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司(单位)名称(盖章)：　        

日期：　     年　  月　  日         

　　

　　1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

　　2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

　　3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

　  5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件13：关于符合本国产品成本占比的声明函(格式)
关于符合本国产品成本占比的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。

……

本公司(单位)提供的上述符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，计算公式为：

　　符合本国产品标准的产品成本之和/全部产品成本之和≥80%

[image: image1.wmf]
　　本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司(单位)名称(盖章)：　        

日期：　     年　  月　  日    
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

　　一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

　　二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

　　三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

　　四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件14：设备性能配置清单格式(格式)
设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                         

  年    月    日
附件15：技术响应表(格式)
                              技术响应表
项目名称：                                        招标编号：             

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求
	投标文件对应技术要求
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》中所列名称、技术要求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
（2）所提供的货物与招标要求相同的为无偏离，所提供的货物高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
（3）本表可扩展。
法定代表人或其委托代理人：     （签字）       
投标人：             （盖公章）                   

  年    月    日

附件16：项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目编号:            

项目名称:            

	姓名
	职务
	年龄
	在本项目中拟担任工作
	证书
	身份证号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人：     （签字）       
投标人：             （盖公章）                   

  年    月    日


_1234567890.unknown

