2026年崇左市宁明县雪亮工程二期建设项目建设方案

一、项目名称及资金预算
项目名称：2026年崇左市宁明县雪亮工程二期建设项目
项目总投资：3360000元，大写：叁佰叁拾陆万元整。
二、项目目标
按照中央《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015—2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）要求，宁明县力争在2026年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控联网，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。
[bookmark: _GoBack]1月8日至9日，自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚深入百色、崇左市，就强边固防工作进行调研，并主持召开全区强边固防工作专题会，分析形势、查找问题，研究部署下一步工作，强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于强边固防的重要论述和关于广西工作论述的重要要求，贯彻落实总体国家安全观，更好统筹发展和安全，自觉担负起强边固防职责使命，充分发挥党政军警民“五位一体”联防联控机制作用，以坚决态度和有力举措，严厉打击走私、偷渡等各类涉边违法犯罪活动，深入推进新时代兴边富民行动，切实筑牢祖国南疆安全屏障，坚决守住守好祖国“南大门”，更好服务构建具有战略意义的中越命运共同体。
陈刚书记强调要建立健全工作机制，压紧压实各方责任链条，充分发挥群防群治作用，进一步强化人防、物防、技防，严厉打击走私、偷渡等涉边违法犯罪行为，切实营造安宁祥和的社会环境。
陈刚书记在龙州县召开的全区强边固防工作专题会上认真听取有关工作汇报。他强调，全区各级各部门要进一步提高政治站位，切实增强强边固防责任感使命感紧迫感，正视存在问题，全面发动、系统施策、精准发力、整改到位，坚持“一案三查”，查犯罪事实、查“保护伞”、查党委政府主体责任，开展强力打击走私、偷渡等涉边违法犯罪行为的专项行动，以雷霆万钧之势聚力打掉一批犯罪团伙特别是骨干组织者，形成强大震慑。要压紧压实责任，建立完善管理工作机制、指挥体系、日常协商调度机制，形成齐抓共管的工作格局。要加强群防群治，强化法治宣传教育，增强群众守法意识和边境安全意识，积极完善便捷有奖举报机制，进一步强化人防、物防、技防，充分利用人工智能等关键技术，以最小的投入换取最大的效果。要建立完善“线上网络化、线下网格化”治理体系，加大产业兴边工作力度，积极争取中央和国家部委支持，统筹推进强边固防、兴边富民、守边固边等各项工作，全力维护边疆稳固、边境安全、人民安宁。
3、 项目建设意义
建设边境全域覆盖监控项目，是深入贯彻落实自治区党委书记陈刚关于边境治安防控工作指示精神、坚决守住守好祖国“南大门”的关键举措，更是立足广西边境线长、管控难度大的实际，补齐边境治安防控短板、筑牢强边固防坚固防线的核心抓手，对维护边境地区安全稳定、保障人民群众安居乐业、服务国家边疆治理大局具有重大且深远的意义。
（一）紧扣上级指示精神，筑牢政治忠诚防线
根据陈刚书记关于强边固防、严厉打击涉边违法犯罪的工作要求，切实提高政治站位，深刻把握边境治理的政治责任与使命担当。陈刚书记多次强调，要增强强边固防责任感使命感紧迫感，系统施策、精准发力，坚决打击走私、偷渡等跨境违法犯罪，守住祖国南疆安全底线。建设边境监控项目，正是将上级指示精神转化为具体实战举措的核心行动，通过科技赋能边境防控，全面压实边境管控主体责任，以实际行动践行总体国家安全观，确保边境地区政治安全、社会安定，为广西一域之平安筑牢根基，为国家整体安全稳定大局贡献边境县域力量。
（二）强化科技防控效能，补齐边境管控短板
广西边境线漫长，边境区域地形复杂、管控点位多、人力巡查覆盖存在盲区，走私、偷渡、非法出入境、跨境电信诈骗关联犯罪等涉边违法犯罪时有发生，传统防控模式难以实现全天候、无死角监管。本项目通过在边境重点路段、山口、河道、村屯出入口、边境一线关键点位布局高清智能摄像机，构建全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的智能化防控网络，彻底填补人力巡查的时空短板。摄像机可实现24小时不间断实时监控、自动抓拍、异常预警、视频回溯等功能，精准捕捉边境动态，大幅提升边境可疑人员、车辆、物品的发现、识别、管控效率，让跨境违法犯罪无处遁形，从源头压缩涉边违法犯罪空间，切实提升边境治安防控的精准性、时效性和震慑力，破解边境防控“看得见、管不住”“巡得到、防不全”的难题。
（三）提升应急处置能力，筑牢边境平安屏障
依托雪亮工程项目搭建的智慧防控平台，可实现边境治安信息实时上传、指挥中心统一调度、一线警力快速响应的一体化处置模式。一旦发现偷渡、走私、非法越境等违法犯罪行为，监控系统可第一时间发出预警，同步锁定违法犯罪轨迹，为执法部门快速出警、精准拦截、案件查办提供直观、有力的视频证据，有效提升应急处置和打击违法犯罪的效率。同时，通过对边境区域常态化视频巡查，能及时排查边境管控隐患、防范各类安全风险，提前化解矛盾纠纷，构建“事前预警、事中管控、事后溯源”的全链条防控体系，坚决守住边境安全底线，严防境外风险输入，切实维护边境地区社会大局持续稳定。
（四）夯实基层治理根基，保障边境民生福祉
边境地区的安全稳定，直接关系到边境群众的生命财产安全和生产生活秩序。陈刚书记强调，要切实维护群众利益，全力促进安全稳定，该项目正是践行以人民为中心发展思想的具体体现。通过智能化摄像机覆盖，既能有效震慑各类违法犯罪，让边境群众安全感、幸福感显著提升，又能为边境村屯综合治理、重点人员排查管控提供科技支撑，助力基层党组织、政法部门、群防群治队伍高效开展边境管控工作，凝聚起党政军警民合力强边固防的强大合力。同时，完善的防控体系也能优化边境地区营商环境，保障边境贸易、农业生产等正常开展，推动边境地区经济社会平稳发展，实现边境安全与民生保障、经济发展的良性互动。（五）助力平安广西建设，服务边疆治理大局
该项目是聚力“十个一”建设更高水平平安广西的重要组成部分，契合广西边境治理现代化、智能化发展方向。通过科技手段升级边境防控设施，推动边境治安防控从“人力主导”向“科技赋能”转型，从“被动应对”向“主动防控”转变，全面提升边境治理体系和治理能力现代化水平。项目建成后，将与全区边境防控体系无缝衔接，形成上下联动、全域协同的边境防控格局，不仅能有效维护本县边境安宁，更能辐射带动周边边境区域防控能力提升，为坚决守住守好祖国“南大门”、建设更高水平平安广西、筑牢国家西南边疆安全屏障提供坚实的科技保障。
4、 建设内容
1、本次建设内容包括有：对75个建设点共计300个前端监控点的建设，租用两年期20M点对点链路75条。
2、本项目建设覆盖宁明县5个乡镇共75个建设点，大部分为抵边屯。
5、 建设服务周期
项目建设期 4个月，从 2026年 4月到 2026年8月，售后服务期为自验收之日起两年。
6、 资金来源
资金来源：宁明县财政资金
7、 预算清单：
	2026年崇左市宁明县雪亮工程二期建设项目清单

	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	红外摄像枪机
	1、分辨率支持≥2688*1520 ，采用高清CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。
2、信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。
3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力。
4、★在静止场景，相同图像质量下，开启smart264功能后和不开启smart264相比，码率可节约不小于1/3，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。
5、支持三码流同时输出，主码流分辨率≥2688x1520@30fps。
6、宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB。
7、★可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问，可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，在IE浏览器下，具有人脸增强设置选项。
8、设备在存储器满、网络断开、IP冲突、非法访问时，可给出报警提示。
9、★在IE浏览器下，具有轻存储功能开启/关闭选项，当轻存储功能开启后，设备可根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率，具有≥2个报警输入接口，≥2个报警输出接口、≥1个音频输入/输出接口。
10、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等智能功能。
11、支持断网续传功能，在IE浏览器下，具有透雾设置选项。
12、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	298
	台
	985
	293530
	每个建设点4个头

	2
	800W高清摄像机
	• 支持最大3840×2160@25fps高清画面输出
• 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
• 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
• 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
• 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m
• 支持玻璃加热除雾
• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
• 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
• 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
• 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）
• 支持定时抓图与事件抓图功能
• 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
• 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
• 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
• 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
• 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
• 支持宽动态范围达120dB
	1
	台
	13500
	13500
	

	3
	400W高清摄像机
	• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
• 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m
• 内置加热玻璃，有效除雾
• 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR
• 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
• 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
• 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态
• 支持定时抓图与事件抓图功能
• 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
• 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP
• 最大支持256GB microSD卡存储
• IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	1
	台
	1222
	1222
	

	4
	网络存储设备
	1、支持H.265编码格式码流接入并解码输出，支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻。
2、支持VGA、HDMI同时输出，可接入≥512Mbps带宽，可接入≥8路1080p格式的视频图像。
3、支持≥4个SATA接口，支持存储和备份，支持ONVIF、PSIA等标准协议。
4、★接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置。
5、★支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件），支持预览状态下可回放任一通道5-110分钟内的录像文件。
6、支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽通过客户端软件查看，并可设置帧率、码率。
7、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询。
8、★支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。
9、支持1/8、1/4、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。
10、★支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。
11、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。
	75
	台
	2556
	191700
	

	5
	视频接入许可证
	扩容原有平台，须与原有平台（海康威视  iVMS-8200）的业务应用实现对接整合，视频监控基础服务软件应满足GB/T 28181-2011或GB/T 28181-2016标准协议，并可通过国标协议接入各类国标监控前端，或者通过网关设备接入非标设备和平台视频资源，可实现存储、前端编码器和网络摄像机接入管理，设备管理、前端视频码流集中存储和转发，具体要求如下：
A）视频监控功能
1）支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示。
2）支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3~6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述，并直接录入视图库。
3）支持客户端一机双屏显示模式，可在不同屏幕上显示地图、实况、配置、报警等，支持双屏操作。
4）支持生成并查看用户的预览和回放记录，并可在记录列表里进行预览和回放。
5）支持录像下载，支持≥18路同时下载，并在下载器上实时显示下载进度和信息，支持向前定位功能。
6）为了降低弱密码产生的安全问题，要求支持简易密码提示功能，支持对设备配置时简易密码的警示。
B）视频录像功能
1）支持回放电子放大功能、单帧后退、单帧播放控制、回放音频、录像剪辑等功能。
2）支持录像分段同时回放，需支持16段同时回放。
3）支持录像抓图，可以按帧和按秒同时抓取多种图片。
4）支持多通道常规录像检索（支持≥9路同时检索录像）、事件录像检索、分段录像检索和标签录像检索等多种检索方式。
5）支持录像回放时，用户将鼠标放到录像进度条上某个位置，过一段时间后，将显示该位置对应时间的关键帧图片。
6）支持对录像进行抓图，对抓取的图片进行标注，并上传疑情库。
C） 查询功能
1）为了快速定位监控点，要求支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索。
2）支持对周边摄像机的搜索功能。
D） 管理功能 
1）平台支持≥于3000个用户同时在线，平台用户容量≥3000个。
2）为了提高用户访问安全，要求支持用户与客户端电脑IP地址绑定，MAC地址绑定登录。
3）本次建设需要对原有部分客户端进行功能优化，主要优化功能包括组织结构迁移功能：实现对原有系统中各组织层级和各模块中的数据进行无损单条或整体迁移功能，改善现有系统中数据在不同层级或不同模块中转移时要二次输入的不便，有效提高系统数据更新效率，一旦涉及组织结构迁移合并就需要对最底层的结构进行增删改，同时涉及数据安全性、准确性等，必须完全拥有广西综合治理信息系统内全部数据的权限，并掌握现有数据的所有名义及定义规则。此项款作为验收时必须实现的技术需求功能项，否则采购人有权终止合同，并没收中标人的全部履约保证金。
4）组织结构迁移合功能要求有对广西综合治理信息系统内所有模块（16个基础模块，N个扩展模块，100+二级模块）数据的读写权限。此项款作为验收时必须实现的技术需求功能项，否则采购人有权终止合同，并没收中标人的全部履约保证金。
5）支持对人脸图片及身份证、案件库进行检索，以及支持人员搜索排行榜、预警分发、多帧联动、多轨联动。
E） 电子地图功能
1）为了提高操作便捷，要求支持同一摄像机点位的实时视频、历史录像之间的切换点播。
2）支持生成并查看用户的预览记录，并在记录列表里进行预览。
3）为了提高监控点使用，用户在视频预览时，要求支持将监控点图像显示异常情况上报。
4）支持人工配置监控点的可视域范围，并能在电子地图进行展示。
5）支持通过点选、线选、框选、圆选、多边形选等多种方式将指定区域或道路上的监控点添加至预案列表，并可配置预案轮巡间隔时间、预案名称、画面数、预置点。
6）支持在指挥调度过程中，根据设定好的参数，系统自动生成三大“包围圈”，查询出某个中心点周围≥250米、≥500米、≥1000米范围内的警力以及监控资源。
7）支持视频接力，支持在地图上以某点为起点，沿着某条线路画一条线，可查找线形区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离起点最近的多个视频。
8）支持视频N+1功能，在地图上以某点为中心点，点击形成一个圆形区域，可查找区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离中心点最近的多个点位的实时视频。
9）支持实时追踪功能，选择一个监控点作为实时追踪的起点，系统自动关联距离起点最近的5个监控点，通过实时追踪的轨迹会在地图上自动绘制出来，同时还可以通过勾选/取消勾选的方式来调整追踪的轨迹。
10）支持回放追踪功能，选择一个监控点作为回放追踪的起点，系统自动关联距离起点最近的5个监控点，通过回放追踪的轨迹会在地图上自动绘制出来，同时还可以通过勾选/取消勾选的方式来调整追踪的轨迹。
11）支持网格管理监控点，支持自定义添加防区分类，通过在地图上绘制区域，可自动新建一个防区，绘制区域内的监控点自动加载到该防区中，当定位某个网格时，高亮显示当前网格中的所有监控点，并按字母进行标号。
12）支持在地图上对监控点信息进行标注，包含经纬度、厂家类型、摄像机朝向等。
F） 移动终端应用功能 
1）客户端支持启用GPS上报，可实现每隔相应时间上报给后台当前手机所处的经纬度信息。
2）支持发送接收文字、图片、语音、视频、表情；支持邀请添加聊天联系人，进行群聊。
3）支持Android、苹果iOS主流手机操作系统，支持手机客户端实时预览、级联预览，支持手机回放、级联回放。
4）支持云台控制、级联云台控制功能，手机客户端资源搜索，支持报警消息实时推送，支持布防/撤防。
5）手机客户端的手机摄像头可作为视频监控资源接入平台，实现视频预览；支持报警消息实时推送。
6）提供转发功能服务，可以将上报的事件转发给相应的工作人员进行分流处理，转发至对应人员，可以一对一转发，也可以一对多转发。
G） 性能设置 
1）支持实时监控CPU的使用情况，当CPU的使用率超过某个阈值时，自动启动性能提示界面，提示用户是否启动性能计划，用户可以选择相应的选项执行性能计划，或者选择不再提醒。
2）支持性能模式包括均衡，高性能，节能，自定义4种，其中默认选择均衡模式，支持自定义配置：
H）  用户管理要求
1）支持实现热备，n+m+x异地远程数据备份。
2）跨域授权、登录：支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持（兄弟节点/上下级）跨域授权，以及用户跨域登录。
I） 平台扩展要求
1）支持PC端应用模块和Web端应用模块扩展，模块以app的形式展示各个应用，支持子应用脱离主界面，作为独立的子窗口运行，支持多屏显示。
2）支持应用的一键下载、更新、安装，当有可更新应用时，出现提示图标。
	500
	路
	120
	60000
	

	6
	汇聚交换机
	★1. 交换容量≥340Gbps，整机转发性能≥101Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准，提供官网截图和链接证明；
2. 整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4；
3. 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k；
4. 支持静态路由、RIP、OSPF。
5. 支持OSPF路由表容量≥11K；
★6. 为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作。提供官网截图和链接证明；
7. 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计；
8. 为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准；
★9. 为节能环保考虑电源的功率，要求设备最大功耗≤22W。提供官网截图和链接证明；
★10. 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3；提供官网截图和链接证明；
	5
	台
	5954
	29770
	

	7
	显示器
	1、屏幕尺寸：≧21英寸
2、面板类型：TN
3、最佳分辨率：1680x1050
4、可视角度：170/160°
5、视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D
6、底座功能：倾斜：-4-17°
	75
	台
	1580
	118500
	

	8
	机柜
	32U服务器机柜
	75
	台
	799
	59925
	

	9
	监控警示牌
	满足项目实际需求
	300
	块
	43
	12900
	

	10
	监控专用电源
	监控系统专用电源，12V，2A
	300
	台
	50
	15000
	

	11
	监控硬盘
	1、≥4TB容量，支持数据读写功能。
2、支持硬盘交错启动功能。
3、接口速率≥6Gb/s，最大吞吐量≥145MB/s。
4、转速≥5400转/分。
	150
	块
	1120
	168000
	

	12
	支架
	定制，满足项目实际需求
	300
	套
	55
	16500
	

	13
	防雷器
	1、具有电压保护功能，保护水平UP达到1.4KV；
2、电源通道工作电压：AC 220V±10％；
3、电源通道标称放电电流：≥10KA(8/20µs)；
4、电源通道最大放电电流：＜20KA(8/20µs)；
5、电源通道响应时间：≤25ns；
6、电源通道负载功率：≤1.5kw信号通道标称放电电流：≥1KA(8/20µs)；
7、信号通道残压：≤20V(8/20µs)；
8、信号通道传递速率：10/100Mbps；
9、信号通道响应时间：≤1ns   
	300
	个
	350
	105000
	

	15
	前端接入交换机
	 1、产品类型： 快速以太网交换机
2、背板带宽： 1.6Gbps
3、包转发率： 1.19Mpps
4、端口描述： 8个10/100Mbps自适应以太网端口
5、电源功率： 最大4.5W 
	150
	台
	250
	37500
	

	16
	网线
	1、超五类网线；
2、305米/箱；
	50
	箱
	900
	45000
	每个头50m

	17
	电源线
	1、RVV2*1.0;
2、200米/箱.
	225
	箱
	870
	195750
	每个头150m

	18
	光纤收发器
	百兆单模光纤收发器，单模单芯，25公里
	300
	对
	365
	109500
	

	19
	光纤
	1、 铠装4、8、12芯室外单模光纤，符合项目实际使用要求
2、每盘3000米.
	30
	盘
	13350
	400500
	每个头300m

	20
	光纤终端盒
	8芯光纤终端盒
	300
	个
	55
	16500
	

	21
	光纤跳线
	单模，3米
	600
	条
	25
	15000
	

	22
	熔纤
	熔纤、定做
	600
	点
	55
	33000
	

	23
	室外防水箱
	根据现场实际需求定做
	300
	个
	150
	45000
	

	24
	辅材
	扎带、钉扣、水晶头、排插、胶布、跳线、音频线、卡农头等
	1
	批
	62400
	62400
	

	25
	数字链路
	上行与下行带宽为20M，点对点,2年租用期
	75
	条
	10000
	750000
	

	26
	系统集成服务费
	系统集成安装服务费
	1
	项
	564303
	564303
	

	合计：
	
	
	
	
	
	3,360,000.00
	



八、建设点位清单：
	序号
	县区
	乡镇
	村（社区）
	屯
	备注

	1
	宁明
	峙浪乡
	洞漫村
	
	

	2
	宁明
	峙浪乡
	长桥村
	可敬屯
	一期已做

	3
	宁明
	峙浪乡
	那兵村
	
	

	4
	宁明
	峙浪乡
	那密村
	
	

	5
	宁明
	峙浪乡
	钦加村
	
	

	6
	宁明
	峙浪乡
	思陵村
	
	

	7
	宁明
	峙浪乡
	峙浪社区
	
	

	8
	宁明
	峙浪乡
	峙浪社区
	那支屯
	

	9
	宁明
	峙浪乡
	洞浪村
	戈龙屯
	

	10
	宁明
	寨安乡
	安阳村
	
	

	11
	宁明
	寨安乡
	板亮村
	
	

	12
	宁明
	寨安乡
	板祝村
	
	

	13
	宁明
	寨安乡
	江蓬村
	
	

	14
	宁明
	寨安乡
	浦瓜村
	
	

	15
	宁明
	寨安乡
	下店村
	板就屯
	一期已做

	16
	宁明
	寨安乡
	下店村
	上店屯
	

	17
	宁明
	寨安乡
	那雷村
	那雷屯
	一期已做

	18
	宁明
	寨安乡
	浦邱村
	
	

	19
	宁明
	寨安乡
	渠围村
	
	

	20
	宁明
	寨安乡
	顺宁社区
	
	

	21
	宁明
	寨安乡
	那雷村
	巴里屯
	

	22
	宁明
	寨安乡
	那雷村
	派榜屯
	

	23
	宁明
	寨安乡
	立门村
	扣山屯
	

	24
	宁明
	寨安乡
	立门村
	板宙屯
	

	25
	宁明
	寨安乡
	立门村
	北山屯
	

	26
	宁明
	寨安乡
	立门村
	阮利屯
	

	27
	宁明
	寨安乡
	立门村
	岽门屯
	

	28
	宁明
	桐棉镇
	板岸村
	
	

	29
	宁明
	桐棉镇
	那卜村
	
	

	30
	宁明
	桐棉镇
	那么村
	
	

	31
	宁明
	桐棉镇
	那却村
	
	

	32
	宁明
	桐棉镇
	派时村
	
	

	33
	宁明
	桐棉镇
	恭敬村
	板美屯
	一期已做

	34
	宁明
	桐棉镇
	恭敬村
	恭敬屯
	

	35
	宁明
	桐棉镇
	恭敬村
	下把批屯
	

	36
	宁明
	桐棉镇
	琴清村
	
	

	37
	宁明
	桐棉镇
	桐棉村
	念力屯
	一期已做

	38
	宁明
	桐棉镇
	桐棉社区
	
	

	39
	宁明
	桐棉镇
	那梨村
	汪贵屯
	一期已做

	40
	宁明
	桐棉镇
	板油村
	那爱屯
	一期已做

	41
	宁明
	桐棉镇
	那马村
	板达屯
	一期已做

	42
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	板烂屯
	

	43
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	浦钦屯
	

	44
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	板痕屯
	

	45
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	派依屯
	

	46
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	板潭屯
	

	47
	宁明
	桐棉镇
	板烂村
	停寨屯
	

	48
	宁明
	桐棉镇
	那旭村
	浦峙屯
	

	49
	宁明
	桐棉镇
	那旭村
	那旭屯
	

	50
	宁明
	桐棉镇
	那旭村
	汉刘屯
	

	51
	宁明
	爱店镇
	爱店社区
	
	

	52
	宁明
	爱店镇
	爱店社区
	那呼屯
	

	53
	宁明
	爱店镇
	爱店街
	
	

	54
	宁明
	爱店镇
	爱店社区
	那逢屯
	

	55
	宁明
	爱店镇
	爱店社区
	禄葛屯
	

	56
	宁明
	爱店镇
	安福社区
	
	

	57
	宁明
	爱店镇
	堪爱村
	丈鸡屯
	一期已做

	58
	宁明
	爱店镇
	那党村
	板包屯
	一期已做

	59
	宁明
	那堪镇
	岜晓村
	
	

	60
	宁明
	那堪镇
	百六村
	
	

	61
	宁明
	那堪镇
	垌平村
	
	

	62
	宁明
	那堪镇
	垌中村
	
	

	63
	宁明
	那堪镇
	那佳村
	
	

	64
	宁明
	那堪镇
	那堪村
	
	

	65
	宁明
	那堪镇
	那吝村
	
	

	66
	宁明
	那堪镇
	那钱村
	
	

	67
	宁明
	那堪镇
	南执村
	
	

	68
	宁明
	那堪镇
	浦利村
	
	

	69
	宁明
	那堪镇
	迁隆村
	
	

	70
	宁明
	那堪镇
	上根村
	
	

	71
	宁明
	那堪镇
	四寨村
	
	

	72
	宁明
	那堪镇
	驮楼村
	
	

	73
	宁明
	那堪镇
	新村村
	
	

	74
	宁明
	那堪镇
	峙内村
	
	

	75
	宁明
	那堪镇
	自卫村
	
	



