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更正公告（二）
[bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：NNZC2026-J1-990538-YZLZ
原公告的采购项目名称：2025年自治区级高技能人才培训基地新能源汽车培训设备
首次公告日期：2026年7月20日
[bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815][bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359105]二、更正信息
更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
	质疑点
	章节
	原竞争性谈判文件内容
	更正后内容

	1
	竞争性谈判公告→采购需求：→标的名称“解剖新能源汽车”
	一、项目目标：
解剖新能源汽车教学展示平台，是将比亚迪秦EV整车进行解剖，将动力电池、驱动电机及控制器总成、高压电控总成、PTC、空调压缩机、底盘、低压灯光电器、车身等系统分解成单个部件，再以原车布局的形式进行三维悬空展示，解剖新能源汽车教学展示平台可用于汽车实训车间大厅、汽车科教馆大厅对汽车的组成结构和工作原理进行全方位的展示，让学员和参观者能以最接近汽车的角度更直观的去了解和学习汽车各个系统结构组成原理。平台具有语音介绍、动态运行、灯光渲染等功能使学员和参观者对汽车产生更大求知心和学习兴趣。
......具体内容详见采购文件
	一、项目目标：
解剖新能源汽车教学展示平台，是将纯电动新能源汽车进行解剖，将动力电池、驱动电机及控制器总成、高压电控总成、PTC、空调压缩机、底盘、低压灯光电器、车身等系统分解成单个部件，再以原车布局的形式进行三维悬空展示，解剖新能源汽车教学展示平台可用于汽车实训车间大厅、汽车科教馆大厅对汽车的组成结构和工作原理进行全方位的展示，让学员和参观者能以最接近汽车的角度更直观的去了解和学习汽车各个系统结构组成原理。平台具有语音介绍、动态运行、灯光渲染等功能使学员和参观者对汽车产生更大求知心和学习兴趣。
......具体内容详见采购文件

	2
	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→二、教学应用场景
	▲6.远程平行驾驶/远程调度
智能驾驶观光车具备完整感知、决策、控制能力，同时具备5G远程平行驾驶功能（需要配套平行驾驶座舱及智能驾驶车辆管理系统），车辆可通过管理后台平行驾驶座舱进行远程接管，实现智能化调度等功能。
	▲6.远程驾驶/远程调度
智能驾驶观光车具备完整感知、决策、控制能力，同时具备5G远程驾驶功能（需要配套方向盘、油门、显示终端等驾驶座舱及智能驾驶车辆管理系统），车辆可通过管理后台驾驶座舱进行远程接管，实现智能化调度等功能。

	3
	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	4）管理端小程序：具备人机交互系统,通过手机微信小程序监控和调度车辆；
	4）管理端小程序：具备人机交互系统,通过手机小程序监控和调度车辆；

	4
	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	2.车辆技术参数
(1)尺寸:约4360*1230*1955mm
(2)净重:约700kg
(3)额定乘员:6人
(4)前/后轮距:≥884/1000mm
(5)前后轴距:≥3150mm
(6)最小离地间隙:≥100mm
(7)最小转弯半径:≥6m
(8)最大行驶速度:15～30km/h（电子限速可调）
(9)爬坡能力:≥20%
(10)上坡保持性能:20%

	2.车辆技术参数
(1)尺寸:约4360*1230*1955mm
(2)净重:约700kg
(3)额定乘员:6人
(4)前/后轮距:≥884/1000mm
(5)前后轴距:≥3150mm
(6)最小离地间隙:≥100mm
(7)最小转弯半径:≥6m
(8)最大行驶速度:15～30km/h（电子限速可调）
(9)爬坡能力:≥20%
(10)上坡保持性能:≥20%


	5
	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	3.电器系统
(1)电池：72V100AH免维护铅酸蓄电池
(2)电控：72V高效MOSFETAC交流控制系统，具备过温、过流保护功能，具备ACC上坡防后溜功能，下坡可充电及能量回收。
(3)电机：3.5kw免维护无碳酸刷AC变频电机。
……
	3.电器系统
(1)电池：72V，≥100AH
(2)电控：72V高效MOSFETAC交流控制系统，具备过温、过流保护功能，具备ACC上坡防后溜功能，下坡可充电及能量回收。
(3)电机：≥3.5kw免维护无碳酸刷AC变频电机。
……
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	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	4.车身及底盘
……(9)后悬系统：板簧式非独立悬架+筒式液压减震+高效电机直连式大速比齿轮减速整体式后桥(1:15)
	4.车身及底盘
……(9)后悬系统：板簧式非独立悬架+筒式液压减震+高效电机直连式大速比齿轮减速整体式后桥，变速比≥1：15
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	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	7.摄像头：
(1)处理单元：感知计算单元
(2)镜头焦距：0.86mm
(3)动态范围：≥120dB
(4)每秒传输帧数：≥20fps
(5)尺寸：约175mm*85mm*42mm
(6)分辨率：3840x2880（4K12MP）
(7)接口：AHD
(8)视场角：≥210°
(9)工作电压：DC12V
	7.摄像头：
(1)图像传感器：1200 万及以上像素 CMOS，支持 4K 视频采集
(2)有效分辨率：≥3840×2160
(3)输出帧率：≥30fps
(4)动态·范围：≥130dB HDR
(5)镜头焦距：≤6mm
(6)水平视场角：≥90°
(7)外形尺寸：满足现场安装空间即可
(8)图像输出：RAW12或RAW10或 YUV422
(9)同步能力：支持硬件时间戳同步
(10)接口：千兆以太网  
(11)工作电压：DC9V～12V
(12)工作温度：-10℃～+60℃
(13)图像处理：内置图像处理芯片
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	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	▲8.车辆激光雷达
(1)雷达（主雷达）1个，≥96线，固态激光
(2)雷达（补盲雷达）2个，≥32线
(3)测距方式：混合固态
(4)激光波长：905nm
(5)点云帧率：10Hz
(6)视场角：垂直≥59°，水平≥360°
(7)通信接口：以太网
(8)测量范围：70m@80%反射率；
40m@10%反射率
(9)供电：12VDC
	▲8.车辆激光雷达
(1)主雷达：配置1个，扫描架构支持机械式/混合固态/固态；性能满足以下任一：
①机械式规格：≥96线；
②其它形式性能要求：点频≥240万点/秒；水平角分辨率≤0.2°，垂直角分辨率≤0.33°，有效点云密度≥1200点/㎡@10m；视场角：水平360°，垂直≥59°；测距：最大探测距离≥70m（目标反射率 80%），最大探测距离≥40m（目标反射率 10%）
(2)补盲雷达：配置2个，扫描架构支持机械式或混合固态或固态；性能满足以下任一：
①机械式规格：≥32线；
②其它形式性能要求：点频≥60万点/秒；水平角分辨率≤0.2°，垂直角分辨率≤0.6°，有效点云密度≥400点/㎡@10m；单台水平视场≥120°，垂直≥59°；测距：最大探测距离≥50m（目标反射率 80%），最大探测距离≥25m（目标反射率 10%）
(3)扫描架构：可采用机械式、混合固态、固态激光雷达任意一种或多种组合
(4)激光波长：880nm～1550nm
(5)点云输出帧率：≥10Hz
(6)通信接口：千兆以太网等高速通信接口
(7)供电：DC9V～12V
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	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	9.毫米波雷达：
……
（5）数据速率：20Hz
（6）探测角度（FOV）：H：150°V：14°
	9.毫米波雷达：
……
（5）数据速率：≥20Hz
（6）探测角度（FOV）：H约150°V约14°

	10
	第二章采购需求→序号1标的名称→自动驾驶观光车→四、技术要求
	12.自动驾驶系统：不低于APOLLO10.0
	12.自动驾驶系统：结合学校实际，驾驶系统满足以下要求：
(1)开源属性：自动驾驶系统须为开源公开发布版本，任何单位或个人均可免费获取、部署和二次开发，以满足学生自主学习的要求。
(2)系统架构：系统无全局核心管控节点，规避单节点故障引发全网通信瘫痪风险，保障校园教学业务不间断安全运行要求。
(3)端口兼容性：平台须提供标准开放端口，支持与云控平台、远程接管驾驶系统、路侧单元的数据对接，满足本项目整体集成要求。
(4)功能完整性：平台自身须内置感知、预测、规划、控制、高精定位、高精地图、线控底盘适配等完整的自动驾驶功能模块。
(5)工具链与教学配套：平台须提供配套的可视化调试工具、数据录制与回放工具、仿真评测环境和高精地图制作工具，并具备公开的技术文档，能够支撑采购方建设自动驾驶相关课程、实验指导书与实训项目。
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	第二章采购需求→序号2标的名称→路侧单元（固定式+移动式）
	2.路侧感知激光雷达
……
▲（5）激光雷达参数：
≥32线固态激光雷达
探测范围：1.5m-500m
探测距离：(10%反射率@10 Hz)250m
测距准度：±2cm
	2.路侧感知激光雷达
……
▲（5）激光雷达参数：
≥32线，固态或半固态或机械式结构
探测范围：1.5m-500m
探测距离：(10%反射率@10 Hz)≥250m
测距准度：±2cm
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	第二章采购需求→序号2标的名称→路侧单元（固定式+移动式）
	5.定位模块
……
（2）姿态精度
1）定向精度：0.1°(1m)
2）横滚/俯仰：0.1°(1σ)
（3）GNSS指标
1）信号跟踪：BDS：B1/B2；GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2；GALILEO：E1/E5b；
2）定位精度：RTK:水平 2cm+1ppm，高程4cm+1ppm
3）数据更新率：100Hz
	5.定位模块
……
（2）姿态精度
1）定向精度：1m 基线定向精度≤0.1°
2）横滚/俯仰：≤0.1°(1σ)
（3）GNSS指标
1）信号跟踪：BDS：B1/B2；GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2；GALILEO：E1/E5b；
2）定位精度：RTK:水平 2cm+1ppm，高程4cm+1ppm
3）数据更新率：≥100Hz
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	第二章采购需求→序号3标的名称→云控平台

	5.数智教学实训算力云平台：
（1）数据标注功能
1）多模态标注支持
支持数据类型：图像、音频、文本等多种主流数据格式的标注需求。
数据导入方式：支持本地文件批量上传及外部链接（URL）导入，支持断点续传。
……
	5.数智教学实训算力云平台：
（1）数据标注功能
满足自动驾驶环境感知视觉识别课程中道路交通图片数据标注模块的教学需求，具体要求如下：
1）多模态标注支持
支持数据类型：图像、音频、文本等多种主流数据格式的标注需求。
数据导入方式：支持本地文件批量上传及外部链接（URL）导入，支持断点续传。
……
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	第二章采购需求→序号3标的名称→云控平台
	（3）在线理论考核系统
……
1）题型支持
基础题型：支持选择题（单选/多选）、判断题、填空题、简答题等多种题型。
题库管理：支持题库分类管理、标签管理、难度分级。
……
	（3）为满足高技能人才培训实现“教、学、练、考”的闭环，对教学质量进行评估，配置在线理论考核系统，具体要求如下：
......
1）题型支持
基础题型：支持选择题（单选/多选）、判断题、填空题、简答题等多种题型。
题库管理：支持题库分类管理、标签管理、难度分级。
……
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	第二章采购需求→序号3标的名称→云控平台
	（4）AI 助手功能
▲1）大模型配置
本地部署：支持本地大模型部署，支持私有化部署方案。
……
	（4）AI助手功能:
为满足自动驾驶环境感知中视觉识别课程的教学需求，提高道路交通图片数据标注的效率，AI辅助学生学习，要求具备AI问答助手功能，具体如下：
▲1）大模型配置
本地部署：支持本地大模型部署，支持私有化部署方案。
……
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	第二章采购需求→序号3标的名称→解剖新能源汽车



	一、项目目标：
解剖新能源汽车教学展示平台，是将比亚迪秦EV整车进行解剖，将动力电池、驱动电机及控制器总成、高压电控总成、PTC、空调压缩机、底盘、低压灯光电器、车身等系统分解成单个部件，再以原车布局的形式进行三维悬空展示，解剖新能源汽车教学展示平台可用于汽车实训车间大厅、汽车科教馆大厅对汽车的组成结构和工作原理进行全方位的展示，让学员和参观者能以最接近汽车的角度更直观的去了解和学习汽车各个系统结构组成原理。平台具有语音介绍、动态运行、灯光渲染等功能使学员和参观者对汽车产生更大求知心和学习兴趣。
解剖新能源汽车教学展示平台，是基于汽车整车结构教学实训设计而成，清晰的展示了汽车的车身钣金结构；真实的展示了汽车的高压动力系统、传动系统、电控系统、悬架系统、行驶系统、制17动系统、转向系统、照明信号系统、汽车线束、汽车被动安全系统、汽车辅助电器系统、汽车舒适系统、车身覆盖件等各个系统的连接与布局；形象的表达了汽车动力驱动系统、空调系统、制动系统的结构、安全气囊系统、汽车电器辅助、汽车转向系统等组成与结构原理，充分展示出汽车各个系统和零部件在不同的方位角度进行学习实训，帮助学生学习汽车的各个系统。
二、产品组成：
平台由根据实训车间现场定制的展台、展台顶部称重桁架与造型、氛围灯、语音介绍、整部汽车的分散配件（如：汽车空调压缩机、转向柱、车轮、刹车盘总成、动力电池内部结构部件、电机内部结构部件、传动系统各个部件、汽车内饰各个部件、仪表台各个部件、座椅总成、车身框架各个部件、车门各个部件等组成）。
三、功能要求：
1.以比亚迪秦EV汽车等同类为基础，首先经专业工程师测量原车原始安装位置数据，根据现场施工环境计算出每个部件高度及角度。整体布局按照原车位置进行等比例放大，以保证吊装部件合理性，保证吊装高度误差。由专业技术师用专业工具对整车部件拆解、对各单元模块分解，其中车身及外露部件采用磷化、烤漆等工艺。
……。
	一、项目目标：
解剖新能源汽车教学展示平台，是将纯电动新能源汽车进行解剖，将动力电池、驱动电机及控制器总成、高压电控总成、PTC、空调压缩机、底盘、低压灯光电器、车身等系统分解成单个部件，再以原车布局的形式进行三维悬空展示，解剖新能源汽车教学展示平台可用于汽车实训车间大厅、汽车科教馆大厅对汽车的组成结构和工作原理进行全方位的展示，让学员和参观者能以最接近汽车的角度更直观的去了解和学习汽车各个系统结构组成原理。平台具有语音介绍、动态运行、灯光渲染等功能使学员和参观者对汽车产生更大求知心和学习兴趣。
解剖新能源汽车教学展示平台，是基于汽车整车结构教学实训设计而成，清晰的展示了汽车的车身钣金结构；真实的展示了汽车的高压动力系统、传动系统、电控系统、悬架系统、行驶系统、制动系统、转向系统、照明信号系统、汽车线束、汽车被动安全系统、汽车辅助电器系统、汽车舒适系统、车身覆盖件等各个系统的连接与布局；形象的表达了汽车动力驱动系统、空调系统、制动系统的结构、安全气囊系统、汽车电器辅助、汽车转向系统等组成与结构原理，充分展示出汽车各个系统和零部件在不同的方位角度进行学习实训，帮助学生学习汽车的各个系统。
二、产品组成：
平台由根据实训车间现场定制的展台、展台顶部称重桁架与造型、氛围灯、语音介绍、整部汽车的分散配件（如：汽车空调压缩机、转向柱、车轮、刹车盘总成、动力电池内部结构部件、电机内部结构部件、传动系统各个部件、汽车内饰各个部件、仪表台各个部件、座椅总成、车身框架各个部件、车门各个部件等组成）。
新能源汽车技术要求：
1.整车车身结构参数
车身形式：4 门 5 座三厢承载式轿车
尺寸：约4795×1837×1515mm
轴距≥ 2700mm
最小转弯半径≤5.5m
后备箱容积≥450L，后排座椅可比例放倒
2.动力电池系统参数
续航里程≥ 420km
电池能量≥48kWh
百公里电耗 CLTC≤11.9kWh/100km
快充最大功率≥ 60kW
慢充功率≥ 7kW
3.驱动电机参数
永磁同步前置单电机，峰值≥100kW，扭矩≥ 180N・m
0–50km/h加速时间≤3.8s
最高车速≥150km/h
4.整车电控控制系统要求
（1）整车控制器 VCU
集成式整车控制单元，实时协调电机、电池、空调、制动能量回收
提供 ECO、标准、运动等多驾驶模式切换
单踏板模式可调，制动能量回收分弱/中/强三档
坡道驻车防溜坡、上坡辅助 HAC、陡坡缓降 HDC 标配
（2）电池管理系统 BMS 
24 小时实时单体电压、温度均衡监控，单电芯压差≤20mV
低温预热、高温主动散热、过压/欠压/过流 /短路多级保护
电池健康状态 SOH 实时监测，故障自诊断存储
（3）电机控制器 MCU 
IGBT功率模块，正弦波矢量控制，低速扭矩无衰减
防水防尘≥IP67，适应高温、涉水路况
（4）车载充电电控 OBC 
配 7kW 车载充电机
高低压隔离保护，充电枪电子锁止、防漏电监测
（5）智能网联电控
≥12.8 英寸自适应旋转中控屏
手机 APP 远程控车、预约充电
5.底盘参数
驱动：前置前驱
前悬架：麦弗逊独立悬架，后桥具备稳定承载减震结构，配备液压阻尼减震器
液压筒式减震，前后稳定杆，滤震与操控兼顾
制动：前通风盘 / 后实心盘，全系 ESP、TCS 牵引力控制、主动刹车
轮胎 215/55 R17
电子驻车，自动驻车 
6.安全与辅助电控配置
三电多重防护：高压互锁、碰撞自动下高压、绝缘监测
智能驾驶：配备辅助驾驶系统、毫米波雷达≥5个、超声波雷达数量≥12个 摄像头数量≥12个，支持车道保持、主动刹车、前方碰撞预警、后方碰撞预警、全速自适应巡航、倒车车侧预警系统、卫星导航系统、并线辅助、车道保持辅助系统、车道居中保持、道路交通标识识别、辅助泊车入位、辅助变道、方向盘离手检测、低速行人警示音、360°全景影像等功能
其它：车身稳定、牵引力控制、坡道辅助、胎压实时监测
三、功能要求：
1.纯电动新能源汽车首先经专业工程师测量原车原始安装位置数据，根据现场施工环境计算出每个部件高度及角度。整体布局按照原车位置进行等比例放大，以保证吊装部件合理性，保证吊装高度误差。由专业技术师用专业工具对整车部件拆解、对各单元模块分解，其中车身及外露部件采用磷化、烤漆等工艺。
……。
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	第二章采购需求→序号3标的名称→解剖新能源汽车
	五、新能源汽车动力电池技术课程资源包
1、课程资源包介绍
课程资源包以市场常见新能源车型为主进行开发，将新能源汽车动力电池技术课程教学项目制作，以“典型工作岗位分析——工作任务与职业能力——知识的结构与重构——教学内容序化”的基本思路构建课程，实现理实一体化数字资源建设。
▲2、课程资源包内容（资源包包含课程标准1套、学习页≥1本、教学设计≥5份；教学课件（PPT）≥5个；实训任务工单≥16个；微课/视频≥40个；二维动画≥3个；三维动画≥3个；习题库≥1套，每样内容至少提供1张截图证明资源真实性，响应文件中提供相关截图）
……
4、教学资源
（1）课程标准1份
课程标准包括课程信息、课程定位、课程目标、课程设计理念和思路、课程内容、教学要求与学时分配、教学实施建议、教学团队、学生考核与评价、授课进程与安排等内容，要符合学院课程标准模板要求。
按照“以能力为本位，以职业实践为主线，以项目课程为主体的模块化专业课程体系”的总体设计要求，以工作任务模块为中心构建的工程项目课程体系。
▲（2）学习页1份，字数80000字以上；
体现新能源汽车产业发展的新技术、新工艺、新规范，符合课程标准的要求；名称、名词、术语、图表规范等符合国家有关技术质量标准和规范。（响应文件提供资源包内容截图，至少三张）
（3）教学设计5份，总页码不少于50P；
教学设计体现授课信息、课程安排、教学重点、教学难点、教学方法、教学过程；课前准备、课中安排规划、课后拓展等内容，符合学院教学设计标准模板要求。
（4）教学课件PPT5份，总页码不少于100P；
按照教学逻辑，配套活页式教材任务，展示重点难点知识。
▲（5）实训工单16个及以上，总页码不少于160P；
用于指导学生实训过程操作，记录学生实训数据，评测学生实训效果，活页式形式便于学生使用和填写，与活页式教材与微课视频相配套。（响应文件提供资源包内容截图，至少三张）
▲（6）微课/视频40个及以上，总时长不少于320分钟；
视频符合学院精品课程建设视频要求标准。
实景屏幕拍摄、PPT美化合成或者操作录屏。视频录制场地为教室、演播室、实训室或外景实景地点。
后期制作要求：视频信号源稳定，信噪比不低于 55dB，无明显杂波、偏色。音频信噪比不低于 48db。声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。拍摄画面无明显抖动，剪辑视频色彩统一，无明显色差。视、音频文件压缩格式要求：视频压缩采用 H.264 格式编码、视频码流率 1024----2000Kbps、分辨率 1920*1080、视频帧率为 25 帧/秒、逐行扫描； 音频压缩采用 H.264 格式编码、采样率 48kHz、音频码流率 128Kbps(恒 定)、不低于双声道，做混音处理；视频格式限于 mp4、rmvb、avi、wmv 格式。（响应文件提供资源包内容截图，至少三张）
……。
	五、新能源汽车动力电池技术课程资源包
1、课程资源包介绍
课程资源包以市场常见新能源车型为主进行开发，将新能源汽车动力电池技术课程教学项目制作，以“典型工作岗位分析——工作任务与职业能力——知识的结构与重构——教学内容序化”的基本思路构建课程，实现理实一体化数字资源建设。
▲2、课程资源包内容（资源包包含课程标准1套、学习工作页≥1本、教学设计≥5份；教学课件（PPT）≥5个；实训任务工单≥16个；微课/视频≥40个；二维动画≥3个；三维动画≥3个；习题库≥1套。
……
4、教学资源
（1）课程标准1份
课程标准包括课程信息、课程定位、课程目标、课程设计理念和思路、课程内容、教学要求与学时分配、教学实施建议、教学团队、学生考核与评价、授课进程与安排等内容，要符合学院课程标准模板要求。
按照“以能力为本位，以职业实践为主线，以项目课程为主体的模块化专业课程体系”的总体设计要求，以工作任务模块为中心构建的工程项目课程体系。
▲（2）学习工作页1份，字数80000字以上；
体现新能源汽车产业发展的新技术、新工艺、新规范，符合课程标准的要求；名称、名词、术语、图表规范等符合国家有关技术质量标准和规范。
（3）教学设计5份，总页码不少于50页；
教学设计体现授课信息、课程安排、教学重点、教学难点、教学方法、教学过程；课前准备、课中安排规划、课后拓展等内容，符合学院教学设计标准模板要求。
（4）教学课件PPT5份，总页码不少于100页；
按照教学逻辑，配套活页式教材任务，展示重点难点知识。
▲（5）实训工单16个及以上，总页码不少于160页；
用于指导学生实训过程操作，记录学生实训数据，评测学生实训效果，活页式形式便于学生使用和填写，与活页式教材与微课视频相配套。
▲（6）微课/视频40个及以上，总时长不少于320分钟；
视频符合学院精品课程建设视频要求标准。
实景屏幕拍摄、PPT美化合成或者操作录屏。视频录制场地为教室、演播室、实训室或外景实景地点。
后期制作要求：视频信号源稳定，信噪比不低于55dB，无明显杂波、偏色。音频信噪比不低于 48db。声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。拍摄画面无明显抖动，剪辑视频色彩统一，无明显色差。视、音频文件压缩格式要求：视频压缩采用 H.264 格式编码、视频码流率 1024----2000Kbps、分辨率不低于 1920*1080、视频帧率不低于 25 帧/秒、逐行扫描； 音频压缩采用 ACC或MP3格式编码、采样率 48kHz、音频码流率 128Kbps(恒定)、不低于双声道，做混音降噪处理。
……。
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	原首次响应文件提交截止时间（北京时间）
	首次响应文件提交截止时间确定后将另行通知。
	现确定：本项目首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年9月16日9时30分。
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	原开启（首次响应文件开启时间）原时间（北京时间）
	现延期，首次响应文件开启时间确定后将另行通知。
	现确定：本项目开启（首次响应文件开启时间）时间（北京时间）：2026年9月16日9时30分后。


其他内容不变。
更正日期：2026年8月24日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
本更正内容为采购文件的组成部分，请供应商依据更正后内容编制响应文件，未及时关注相关信息引发的后果由供应商自负。
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393649][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc28359030][bookmark: _Toc28359107]1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393821][bookmark: _Toc35393652]名称：广西南宁技师学院
地址：南宁市西乡塘区大学西路157号
项目联系人：杨寿刚
联系电话：0771-4928055
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼　　　　　　　　　　　　
联系电话：0771-2618199、2618118、2611898　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：黄丽杰
电话：0771-2618199、2618118、2611898




