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说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
▲2.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
本项目“技术需求及要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。
4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目下列采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，请同时注明相关文件材料或承诺书在投标文件中放置的所在页码。
7.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

分标1    采购预算：745万元
本分标货物即为核心产品。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属
行业
	技术需求及要求 

	1
	超高效纳升液相色谱-原位电喷雾成像系统-四极杆串联飞行时间质谱仪
	1套
	工业
	1.高分辨质谱仪部分
1.1 质谱类型：四极杆飞行时间质谱系统或轨道阱飞行时间质谱系统。
1.2正/负ESI接口：流速0.005ml/min～2mL/min；灵敏度不随流速增加而降低，无需分流。
1.3离子源内辅助加热气温度：≥500℃。
1.4离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，针对不同化合物可设定不同的分析温度。
▲1.5离子源接口和传输管路采用锥孔。如果采用毛细管或者DL管，必须随机子配齐200根原厂毛细管或者DL管。采用反吹气技术或者加热DL管进一步提高离子化效率，去除中性噪音。不需要卸真空即可维护。
1.6 配备带预杆的四极杆。
1.7 配备自动质量校准系统，该系统可以采用外标方法进行校正，避免实时校正时校正液对测试样品产生干扰。若采用实时内标校正，确保校正液不与样品相互干扰。
1.8采用氩气或高纯氮气作为碰撞气。
1.9 质量范围（m/z）： 高分辨质量分析器范围不低于38000；Q1四极杆质量范围不低于2000。
▲1.10谱图采集速度：≥120张谱图/秒。
▲1.11 分辨率：≥45000FWHM。
1.12质量精度：外标法≤2ppm，内标法≤1ppm。
1.13背景扣除：具备动态背景实时扣除功能。
1.14 二级MS/MS正离子模式灵敏度：50fg利血平柱上进样 S/N≥400：1。
1.15二级MS/MS负离子模式灵敏度：100 fg氯霉素柱上进样S/N≥1500：1。
▲1.16 碰撞模式：至少包含碰撞活化解离（CID）功能。同时为获得丰富的碎裂信息，应具备以下一种或多种碎裂模式：电子激活解离（EAD）、电子转移解离（ETD）或高能碰撞解离（HCD），电子碰撞能量连续可调，范围在0-20eV，且无需使用任何试剂。
▲1.17复合碰撞模式：为实现更精确的结构解析，CID碎裂模式可与另一种碎裂模式【电子激活解离（EAD）、电子转移解离（ETD）或高能碰撞解离（HCD）】复合使用，同时得到两种碎裂模式的碎片。
▲1.18 具备二级碎片富集能力，通过软件开启后，可提升离子占空比，二级灵敏度可以提高5倍以上。 
▲1.19 具备数据非依赖扫描模式，扫描过程中四极杆连续滑动，在整个m/z范围内实现无间隙、连续的MS/MS数据采集，不同母离子的碎片可通过Q1轮廓分区，提高MS/MS采集速度及减少假阳性结果。

2.软件及数据处理部分
2.1配备色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断。
2.2实时自动MS和MS/MS切换功能：自动识别色谱流出物的质谱图，并按照用户定义的条件如离子强度、最大或最小质荷比限制、最强的单个或数个离子等，自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。
2.3仪器在分析复杂的共流出物或干扰很强的样品时，可以选择特定的离子或色谱保留时间，自动动态排除干扰离子，而给出其它相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息。自动动态包含选择特定的离子进行MS/MS分析。
2.4具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。
2.5配备分析软件：能够抽提碎片离子的高分辨，将碎片离子分组和归类，产生类似于MRM的数据，从而实现对样本中所有离子对的定量。

3.超高效纳升液相色谱部分
3.1系统总延迟体积：≤1μL。每个泵和阀都带有流速/压力传感器，实时监控，漏液随时定位。
3.2系统同步：泵和样品管理器之间可实现进样同步。
3.3 pH范围：pH 2至10。
3.4 泵系统：采用二元或多元高压梯度泵系统，或低压混合高压推送系统，能够稳定提供纳升流速。
3.5 操作流速范围：覆盖200 nL/min～100μL/min，无需分流。
▲3.6 流量精度：在200 nL/min流速下，流量精度RSD≤0.5%。
3.7溶剂数量：不少于四种，可两两组合，A1或A2与B1或B2进行组合。
3.8集成式真空脱气，不少于6条管路，其中2条分配给进样器洗针液/清除溶剂。
3.9 梯度延迟体积：≤1μL。
3.10泵压缩精度：SD≤0.25 min，6次重复进样。
3.11压缩补偿：自动化，无需用户干预。
3.12微流自动进样器 
3.12.1进样体积范围：0.1μL至100.0μL，增量为0.1μL。 
3.12.2进样线性：5μL定量环在20%至80%的体积范围内≥0.999（配进样针）。
3.12.3进样模式：满定量环模式、部分定量环模式。满定量环模式可实现最佳量化和扩散；部分定量环模式可实现最快的循环时间和最佳的样品体积灵活性。
3.12.4样品管理器精度：完全100%进样，无残留和污染， RSD≤0.2%。
3.12.5样品板数量：96规格枪头盒，可兼容自动化系统，实现自动化样本前处理。
3.12.6最大样品容量：96孔*6列。
3.12.7样品室温度范围：进样容器，填料键合样本，无需控温。实测样品结果Cv≤5%。
3.12.8进样洗针液：集成、主动、可设置、双清洗。
3.12.9进样系统具备抗污染和除盐能力，残留率低于0.05%。
▲3.13 软件兼容性：液相色谱系统和成像系统的控制软件，兼容采购人现有的Waters（Xevo TQ-XS 或G2）或 Thermo Fisher Scientific （Q Exactive Plus ）或 AB SCIEX（ TripleQuad3500或6470）的高分辨质谱仪。（投标文件中提供承诺函，并说明兼容的具体方案，格式自拟，加盖投标人单位公章）
3.14软件具有审计追踪功能。

4.成像系统
4.1用途
4.1.1主要用于药学、天然产物、临床医学、食品等小分子代谢物的鉴定、定量及成像分析功能。
4.1.2 以动植物组织的整体、微区等不同空间尺度，获取具有空间分布特征、时空动态变化的功能分子全景轮廓信息，实现高空间分辨率、高质量精度、高质量分辨率的非靶向性快速检测，且无需任何标记。
4.2参数性能
▲4.2.1 成像离子源：激光解析电离（LDI）质谱成像。敞开式设计，便于安装与切换，采用气流辅助离子传输技术，离子传输距离≥50cm。无需泄真空即可更换离子源，支持组织切片中化合物的成像分析及表面快速分析。
▲4.2.2 AP-MALDI源（大气压下MALDI源）新鲜样品无需干燥脱水即可直接进入质谱，并且可与ESI源进行切换。
▲4.2.3 激光频率：≥20kHz。
▲4.2.4 后电离增强：采用二次单光子光电离技术，紫外波长≥118 nm。激光照射直径：5µm～100µm可调节，不低于10步可调，激光瞄准精度：≤5 µm（最大倍率分析时）。
▲4.2.5 分析速度：≥50像素（pixel）/秒高速分析。
▲4.2.6 空间分辨率：≤5 µm。 
▲4.2.7 成像模式：仪器具备MALDI-MSI、MALDI/PI-MSI、LDI/PI-MSI三种及以上成像模式，适应不同类型样本检测需求。
4.2.8 样品识别：配备高清摄像头，可自动识别组织样本并划定扫描区域，支持编辑自动扫描流程。
▲4.2.9成像样品台：可同时放置≥4块标准载玻片进行连续质谱成像实验。
4.2.10生物安全防护：HEPA空气过滤器对进入气体进行净化和生物安全防护。
4.3成像软件：
4.3.1操作软件
4.3.1.1 观察模式：配置样品识别高清摄像头，全自动识别组织样品，自动划定扫描范围，可编辑自动扫描功能；采用自动化智能感光模块，能自动增益补光；具有兼容性，能即插即用免驱动；适用于640*480及其以上分辨率，1200W像素的感光元件；高解析度CMOS感光芯片，最大帧率120帧／秒；无畸变变焦镜头。
4.3.1.2 分析模式：MS成像，MS/MS成像。
4.3.1.3 分析条件：激光照射条件、MS测定条件和数据处理条件都记录在方法文件中。
4.3.1.4 成像条件：可以选取矩形或任意区域形状。
4.3.1.5 仪器调节：具备调节激光试射、激光器瞄准、激光器对焦、激光器对焦定位等的能力。
4.3.2 数据分析软件 
4.3.2.1 基本分析：可使用创建数据矩阵、创建MS图像、图形与图像链接功能、图像调整、校准、多图处理等基本分析功能。支持数据自动导入与预处理，一键生成清晰质谱成像图。可同时导入不少于6个样本进行二维重构成像，批量导出数百张成像图。
4.3.2.2差异分析：除了基本分析功能以外，还可在MS图像上设置感兴趣区域ROI，具备多元统计学分析功能。
4.3.2.3图像分析：可对相似空间分布（图像）的m/z进行聚类（HCA），或自动提取（相似图像提取）参比图像和空间分布相似的MS图像。
4.3.2.4具备定量分析功能、MS和MS/MS数据筛查功能支持自建数据库检索、未知物鉴定等。
4.4 基质喷涂仪
▲4.4.1采用电喷雾基质喷涂技术，基质结晶最小可达5μm；
▲4.4.2温控高压喷嘴和干燥气气流控制技术，可控制基质溶剂蒸发速度和基质结晶；
4.4.3配置样品识别高清摄像头，全自动识别组织样品，自动划定扫描范围，可编辑自动扫描功能；采用自动化智能感光模块，能自动增益补光；具有兼容性，能即插即用免驱动；适用于640*480及其以上分辨率，1200W像素的感光元件；CMOS感光芯片，最大帧率120帧／秒；无畸变变焦镜头；
4.4.4喷嘴/气体温度：室温～150℃，温控精度：±1℃；载玻台温度：室温～80℃；
4.4.5喷雾模式：水平、垂直等多种模式，可设置多次循环喷涂模式；
4.4.6高通量基质喷涂平台：靶台面积：≥150 mm*200 mm；
4.4.7高精度位移平台，精确定位电喷雾喷嘴位置，保证基质喷涂及基质结晶效果的一致性；
4.4.8喷雾电压：0-6000 V；
4.4.9喷嘴高度：0-70 mm，高度可连续调节；
4.4.10喷雾压力：0-0.8 MPa；
4.4.11干燥气体供应速度：0～5 L/min；
4.4.12大部分基质均适用，如 SA， CHCA， DHB， DAN， 9-AA， DHA等，以及纳米材料喷涂；
4.4.13样品制备时间：2～16 min/靶板；
4.4.14可调方法参数，保存方法随时调用；开放式仪器构造；
4.4.15基质喷雾流速：5-300 µL/min；
4.4.16系统自带多种基质喷涂实验方案。

5.配置清单
5.1 质谱成像单元一套。
5.2 四极杆飞行时间质谱单元一套。
5.3 超高效纳升液相系统一套。
5.4高分辨操作系统一套。
5.5基质喷涂仪装置一套。
▲5.6 成像采集系统二套（AP-MALDI源和LDI源）。
5.7 成像分析软件一套。
▲5.8 天然产物数据库一套，随主机提供；提供终身升级服务。
▲5.9代谢物鉴定代谢组学软件一套，随主机提供；提供终身升级服务。
▲5.10蛋白鉴定蛋白组学软件一套，随主机提供；提供终身升级服务。
5.11专用氮气发生器一套。
5.12 仪器控制/数据采集工作站1套、数据处理工作站1套，用于仪器控制、数据采集及高通量数据处理。
5.12.1 仪器控制/数据采集工作站（1套），用于连接质谱仪、成像系统及液相色谱系统，运行仪器控制与数据采集软件。配置不低于以下要求：
5.12.1.1 处理器：≥8核/16线程，主频≥3.5 GHz，末级缓存≥16 MB。
5.12.1.2 内存：≥32 GB DDR4 3200MHz或DDR5，支持扩展至64 GB。
5.12.1.3 硬盘：≥1TB NVMe SSD，顺序读取速度≥3500 MB/s。
5.12.1.4 显卡：独立显卡，显存≥4GB，支持至少2个显示器输出。
5.12.1.5 主板：不少于2个PCIe x16扩展槽，不少于2个USB 3.0接口，支持千兆以太网。
5.12.1.6 电源：额定功率≥500W。
5.12.1.7 机箱：中塔式机箱，具备良好散热。
5.12.1.8 显示器：≥24英寸，分辨率≥1920×1080，IPS面板。
5.12.1.9 操作系统：参照或相当于Windows 11专业版（64位），兼容仪器厂商提供的控制软件。
5.12.1.10 其他配件：包含键盘、鼠标。
5.12.1.11 质保：整机免费质保≥3年，质保期内提供上门维修服务，8小时内响应。
5.12.2 数据处理工作站（1套），用于质谱仪控制、数据采集与高通量组学数据处理（蛋白质组学搜库、代谢组学分析等）。配置不低于以下要求：
5.12.2.1 处理器：≥64核心/128线程，主频≥2.2 GHz，双路CPU配置（即主板支持两颗物理CPU），末级缓存合计≥128 MB。
5.12.2.2 内存：≥128 GB（单条≥64 GB，共2条或以上），DDR4 3200 MHz或更高频率，支持ECC（错误校验）者优先。
5.12.2.3 硬盘：≥2 TB NVMe SSD，顺序读取速度≥6000 MB/s，随机读写IOPS≥1,000,000。
5.12.2.4 主板：支持双路CPU，不少于4个内存插槽，不少于2个PCIe x16扩展槽，不少于2个M.2 NVMe接口。
5.12.2.5 显卡：独立显卡，显存≥12 GB，支持至少4个独立显示器输出（HDMI/DisplayPort），满足质谱成像三维渲染及多窗口数据分析需求。
5.12.2.6 电源：额定功率≥1800 W，保证双路CPU及显卡满负荷运行稳定。
5.12.2.7 机箱：全塔或服务器机箱，支持双路CPU散热及至少2块3.5英寸硬盘位。
5.12.2.8 散热器：CPU专用服务器级散热器（每颗CPU各一个），支持≥240小时满负载运行，散热功率≥300 W/CPU。
5.12.2.9 显示器：2台，每台≥27英寸，分辨率≥2560×1440（2K），IPS面板，亮度≥300 cd/m²。
5.12.2.10 操作系统：参照或相当于Windows 11专业版（64位）兼容仪器控制及数据处理软件。
5.12.2.11 其他配件：包含键盘、鼠标。
5.12.2.12 质保：工作站整机免费质保≥3年，质保期内提供上门维修服务，8小时内响应。
5.13 具备数据输出系统。
5.14 要求设备在断电后能持续工作至少2小时。
5.15耗材包（泵油2瓶，离子校正液 10瓶；C18色谱柱2根，蛋白柱1根；样品瓶1000个；溶剂瓶5个；无尘纸1盒）一套。
5.16碰撞气钢瓶及压力表。

	▲一、商务要求 

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。

	交付使用时间及地点
	1.交货时间：选用国产设备投标的签订合同后30日内交付；选用进口设备投标的签订合同后90日内交付。
2.交货地点：广西中医药大学（采购人指定地点）。交付货物清单同货物一并送达采购人；货物在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商承担货物运输、验收检测和提供货物说明书、技术培训、售后服务等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）
	1.分项货物有质保要求的按分项货物质保要求执行，其余货物在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于3年【包含所有硬件、软件升级、人工及部件（消耗品除外）】。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收合格之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	售后服务要求
	1.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质量保证期内的售后服务的，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，采购人不予另行支付。售后服务为制造商提供的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，未说明的默认为投标人负责。
2.提供的货物必须是未使用过的全新货物，并负责免费送货上门、安装调试。所供货物必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退、换货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。
3.所提供货物安装或调试后进行技术性能、功能检测，按招标文件上的技术规格要求、中标供应商投标文件响应和承诺的技术参数及功能和国家等有关标准进行测试，涉及货物质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换；若退换后经采购人二次验收仍达不到要求的视为货物不合格，采购人可解除双方的供货合同；不合格项经核实属于投标时虚假响应的，采购人有权报政府采购监督管理部门申请解除合同，中标供应商自行承担相应法律后果。
4.产品到货后5个工作日，专职工程师上门安装、调试，本项目所有产品必须由生产厂家工程师免费按采购人要求安装调试，免费技术培训不少于3人，培训不少于5天，且必须确保操作人员熟练操作产品的各项功能。设备开始安装时，应让采购人相关技术管理人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
5.在安装期、试运行期及最终验收后的质量保修期内，由于货物技术或质量问题而产生的故障，无论大小，中标供应商一律提供免费维修服务。质保期满后须提供终身维护服务。
6.货物交付并完成验收后，在质保期内，中标供应商应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询。中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。
（2）提供7×24小时服务，接到故障通知后2小时内响应，自接到采购人报修时起，24小时内到达现场，48小时内解决问题，如不能及时解决问题中标供应商应提供备机服务（提供同等档次或以上的备用设备），直到原设备修复并正常运行，产生的一切费用由中标供应商承担。
（3）质保期内定期提供免费保养和维护（提供技术援助电话和售后服务电话）。如果中标供应商的产品软件升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品进行免费升级。
7.质保期内的维修工时及材料费用、维修人员的差旅费、宿费等由中标供应商承担。质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；如确因原厂配件停产需要其他品牌兼容配件的，由中标供应商提供解决方案且须经采购人审批同意后方可实施。
8.质保期内，中标供应商提供免费上门维保检修服务，服务间隔不超过6个月。
9.在质保期内，如设备或零部件因非人力因素出现故障而造成短期停用，或同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该产品不合格，采购人有权将该货物无条件退货或要求免费更换。因故障造成的短期停用或因产品不合格导致更换的，质保期和免费维修期相应顺延。
10.在装备质量保证期到期前的两个月内，中标供应商应协助采购人对所有招标装备进行一次全面检查与维护，所有费用由中标供应商负责。
11.质保期外出现故障时，中标供应商应按质保期内时效规定提供维修服务，以优惠价格收取材料费及人工费。中标供应商应保证有偿提供采购人10年的备品备件及易损件供应。
（1）中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
（2）有稳定的备件供应渠道，可以满足采购人的设备再升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。
12.投标人或投标产品制造商针对项目提供有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务及产品数据升级。
13.在质量保证期内免费维修或更换缺陷部件的期限：中标供应商保证对装备维修随时响应，提供24小时售后服务电话，24小时售后服务电话如有变更，应至少在变更前15天以书面形式告知采购人，并由采购人书面确认。在质量保证期内，设备出现故障（非因操作不当造成），中标供应商接到采购人通知后，应在规定时间内到达现场修理，所需费用全部由中标供应商负担。
14.若出现重大故障，设备不能正常工作，质量保证期从设备修复后起重新计算。
15.质保期内，如中标供应商公司被兼并或收购，兼并或收购后的公司有责任继续对采购人履行服务。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款。设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清该台设备剩余70%合同款。若供应商未按时开具发票或未完全交付技术资料的，采购人有权延迟付款且不承担利息及延迟付款的责任。

	报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，报价包含产品及服务需求要求所需的一切费用总和，在本合同约定履约范围内，采购人无需另行支付任何费用。包干总价包含但不限于：货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货物保险、各项税金、货物就位、安装、调试、操作培训、产品保修、售后服务、软件升级及运维、项目验收、配套人员服务费；同时包含履行本合同产生的全部责任、义务、一般风险、管理成本、利润等。中标供应商报价漏项、测算不足产生的所有费用，均由中标供应商自行承担。
2.供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
3.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）货物（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
4.保险。若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、货物、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
5.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	知识产权
	中标供应商保证所提供的货物及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用货物及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用；中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。中标供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件、中标人投标文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、中标人投标文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权依法解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	本项目货物，若投标人提供的产品为进口产品，为保证良好的售后服务，中标人须于供货时必须提供投标产品生产厂家（可以是厂家设立在国内的分公司，非代理商）针对本项目的售后服务承诺书原件。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：非中小企业按合同金额的5%，中小企业按合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票等非现金方式。
3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10个工作日内。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格并出具正式验收报告后，由中标供应商向采购人提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后，根据中标供应商相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
[bookmark: OLE_LINK7]5.不予退还的情形：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同约定履行义务，采购人可依据本合同违约责任相关约定从履约保证金中抵扣实际损失；履约保证金不足以弥补采购人全部损失的，中标供应商应当在收到采购人书面通知之日起（10）个工作日内补足差额，逾期未补足的，采购人有权就全部未清偿部分继续向中标供应商追偿。
6.履约保证金指定账户：
开户名称：广西中医药大学
开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 
银行账户：621057498215
7.在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.本分标采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式及交货保障、进度计划、质量控制方案、交货中的应急处理方案和验收措施等）（格式自拟）；售后服务方案（包括但不限于专门的服务技术支持、服务保障、服务响应时间、服务响应方式；免保期后，有偿维护方式、服务范围等；故障处理服务、升级服务、巡检服务、保障服务等；提供备用机或有替代解决方案）等（格式自拟）。
2.按本项目采购需求要求，投标人应充分考虑项目的实际情况，为项目的实施和售后组建服务团队，为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员职称证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。

	三、其他说明

	▲1.本项目以分标预算金额为最高限价，投标人的投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。
▲2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



分标2    采购预算：730万元
本分标货物即为核心产品。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属
行业
	技术需求及要求 

	1
	高分辨离子淌度四极杆飞行时间质谱仪
	1套
	工业
	一、仪器总体要求
用于化合物分子式确认和未知物推断、有机化合物的定性定量、痕量多目标物快速筛查；带离子淌度分离，可进行同分异构体分离；代谢组学/脂质组学分析；蛋白质组学（大规模蛋白鉴定、翻译后修饰、定量蛋白质组学）；多肽、蛋白、核酸分析；药物开发及作用机制研究。
二、质谱仪部分
2.1 离子源
2.1.1 配备独立的可加热电喷雾离子源（ESI），具有气路电路自动识别功能。
2.1.2 喷针位置三维可调。
2.1.3 具有雾化气和辅助雾化气设计。
2.1.4 ESI源加热温度：≥500℃，支持流速范围1 μL/min - 2000 μL/min（不分流）。
2.1.5 配备全自动注射泵，用于质谱直接进样、自动调谐和校正。
2.1.6 软件可实时监控喷雾稳定性。
2.1.7 离子源腔体具有观察窗口。
▲2.1.8 校正系统：具有自动内标校正源，无需外标校正。
2.2 离子传输系统
2.2.1 具有离子传输管或类似结构，保护分子涡轮泵，降低真空负担。
▲2.2.2 离子传输管金属材质，可独立加热，最高温度≥400℃。
▲2.2.3 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时无需破坏真空系统，且待机时不消耗氮气。
2.2.4 具有离子聚焦装置（如离子漏斗、离子透镜等），有效捕获并传输离子。
2.2.5 具有消除中性粒子或降低背景噪音的装置（如弯曲离子导向器、碰撞聚焦等）。
2.3 质量分析器系统
2.3.1 质量分析器类型：四极杆与高分辨质量分析器串联组合，高分辨质量分析器可为静电场轨道阱或飞行时间（含反射式TOF）。
▲2.3.2 质量范围：四极杆质量范围≥2000 m/z；高分辨质量分析器质量范围≥6000 m/z（若为TOF，则不低于20000 m/z）。
▲2.3.3 分辨率：高分辨质量分析器分辨率：≥480000 FWHM；≥4档可调；
2.3.4 四极杆：双曲面分段四极杆，分辨率可调至≤0.4 Da隔离窗口，隔离宽度可设范围不小于0.4 Da - 1000 Da。
2.3.5 扫描速度：MS全扫描采集速度≥50 Hz，MS/MS采集速度≥50 Hz（若为离子淌度组学模式，可接受≥120 Hz）。
▲2.3.6 正负离子切换速度：在分辨率60000 FWHM条件下，全扫描模式正负切换时间≤1秒。
2.3.7 质量准确度：外标法≤2 ppm，内标法≤1 ppm（24小时内）。
▲2.3.8 灵敏度：
（1）全扫描模式：全扫描模式下仪器检出限（IDL）：利血平上柱量≤1.5 fg；
（2）MS/MS模式：MS/MS模式下仪器检出限（IDL）：利血平上柱量≤1.5 fg；信噪比≥100：1（RMS）。
2.3.9 谱内动态范围：≥4个数量级。
2.3.10 扫描模式：至少包含高分辨全扫描（MS）、高分辨数据依赖子离子扫描（DDA）、高分辨数据非依赖扫描（DIA）、高分辨选择离子监测（SIM或tSIM）、高分辨平行反应监测（PRM）等。
▲2.3.11 检测器：配备1个采用傅里叶变换原理的无损检测器或10个采用微通道板原理的有损检测器。
2.4 离子淌度功能
2.4.1配备离子淌度，能测定碰撞截面积（CCS值），离子淌度分辨率≥100。
2.4.2 离子淌度能有效分离同分异构体，并可调节分辨率模式。
三、纳升液相色谱部分
▲3.1泵系统：提供适用于纳升/毛细管流速的梯度泵系统，可采用高压二元梯度泵或注射泵/低压混合系统，能够稳定提供纳升流速。
▲3.2 操作流速范围：可设定流速范围：不小于1nL/min-100 μL/min，无需分流。
▲3.3 最大操作压力：≥1500 bar。
3.4 流速精度：在200 nL/min流速下，RSD≤1%。
3.5 梯度延迟体积：≤1μL（若为纳升泵，≤500 nL）。
3.6 梯度形成：高压混合或低压混合均可。
3.7 溶剂通道：≥2种，可进行二元梯度洗脱。
3.8 具有在线脱气功能。
3.9 pH范围：2～10。
3.10 内置漏液检测和安全处理功能。
四、自动进样器
▲4.1 进样体积范围：不小于0.01-25μL。
4.2 进样精度：满定量环模式 RSD≤0.5%。
4.3 样品控温范围：4～40℃（或低于室温15℃）。
4.4 样品容量：≥96位（1.5 mL样品瓶或96/384孔板）。
4.5 进样残留：≤0.05%（特定测试条件下）。
4.6 洗针液：集成、主动、双清洗。
五、柱温箱
5.1 温度范围：25～60℃（或更宽）。
5.2 温度准确度：±0.5℃。
六、软件及数据处理
▲6.1 质谱控制及数据处理软件：同一软件可控制质谱、液相及自动进样器，具备数据采集、处理、定性定量分析功能。
▲6.2 代谢组学分析软件：包含标准品数据库（内源性物质、药物、食品安全等，覆盖≥17个方向，化合物数≥20,000个），支持自建库、代谢物鉴定、脂质组学分析、通路分析；数据库终身更新。
6.3 蛋白质组学分析软件：支持定性、非标记定量、标记定量（SILAC、iTRAQ、TMT等）、翻译后修饰分析；支持GPU加速或快速检索算法。
6.4 具备CCS值预测及比对功能（若仪器原理为离子淌度，则需具备CCS值预测及比对功能）。
6.5软件具有审计追踪功能。
七、配置清单
7.1 高分辨质谱仪主机1套。
7.2 纳升液相色谱系统（含泵、自动进样器、柱温箱）1套。
7.3氮气发生器一套。
▲7.4蛋白组学分析软件一套，随主机提供；提供终身升级服务。
7.5 具备数据输出系统。
7.6要求设备在断电后能持续工作至少2小时。
7.7 仪器控制/数据采集工作站1套、数据处理工作站1套。用于仪器控制、数据采集及高通量数据处理。两台工作站的配置要求如下：
7.7.1 仪器控制/数据采集工作站（1台），用于连接质谱仪、液相色谱系统，运行仪器控制与数据采集软件。配置不低于以下要求：
7.7.1.1 处理器：≥8核/16线程，主频≥3.5 GHz，末级缓存≥16 MB。
7.7.1.2 内存：≥32 GB DDR4 3200MHz或DDR5，支持扩展至64 GB。
7.7.1.3 硬盘：≥1 TB NVMe SSD，顺序读取速度≥3500 MB/s。
7.7.1.4 显卡：独立显卡，显存≥4 GB，支持至少2个显示器输出。
7.7.1.5 主板：不少于2个PCIe x16扩展槽，不少于2个USB 3.0接口，支持千兆以太网。
7.7.1.6 电源：额定功率≥500 W。
7.7.1.7 机箱：中塔式机箱，具备良好散热。
7.7.1.8 显示器：≥24英寸，分辨率≥1920×1080，IPS面板。
7.7.1.9 操作系统：参照或相当于Windows 11专业版（64位），兼容仪器厂商提供的控制软件。
7.7.1.10 其他：包含键盘、鼠标。
7.7.1.11 质保：整机免费质保≥3年，质保期内提供上门维修服务，8小时内响应。
7.7.2 数据处理工作站（1台），用于高通量组学数据处理（蛋白质组学搜库、代谢组学分析等）。配置不低于以下要求：
7.7.2.1 处理器：≥64核心/128线程，主频≥2.2 GHz，双路CPU配置（即主板支持两颗物理CPU），末级缓存合计≥128 MB。
7.7.2.2 内存：≥128 GB（单条≥64 GB，共2条或以上），DDR4 3200 MHz或更高频率，支持ECC（错误校验）者优先。
7.7.2.3 硬盘：≥2 TB NVMe SSD，顺序读取速度≥6000 MB/s，随机读写IOPS≥1,000,000。
7.7.2.4 主板：支持双路CPU，不少于4个内存插槽，不少于2个PCIe x16扩展槽，不少于2个M.2 NVMe接口。
7.7.2.5 显卡：独立显卡，显存≥12 GB，支持至少4个独立显示器输出（HDMI/DisplayPort），满足质谱成像三维渲染及多窗口数据分析需求。
7.7.2.6 电源：额定功率≥1800 W， 保证双路CPU及显卡满负荷运行稳定。
7.7.2.7 机箱：全塔或服务器机箱，支持双路CPU散热及至少2块3.5英寸硬盘位。
7.7.2.8 散热器：CPU专用服务器级散热器（每颗CPU各一个），支持≥240小时满负载运行，散热功率≥300 W/CPU。
7.7.2.9 显示器：2台，每台≥27英寸，分辨率≥2560×1440（2K），IPS面板，亮度≥300 cd/m²。
7.7.2.10 操作系统：参照或相当于Windows 11专业版（64位），兼容仪器控制及数据处理软件。
7.7.2.11 其他：包含键盘、鼠标。
7.7.2.12 质保：整机免费质保≥3年，质保期内提供上门维修服务，8小时内响应。7.8 耗材包：包括但不限于C18色谱柱2根（C18填料，75 µm I.D.×25 cm，2 µm 粒径）、蛋白柱3根、样品瓶1000个、溶剂瓶8个、泵油2瓶、校正液10瓶等 1套。
7.9 碰撞气钢瓶及压力表。

	▲一、商务要求 

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人完成合同签订。

	交付使用时间及地点
	1.交货时间：选用国产设备投标的签订合同后30日内交付；选用进口设备投标的签订合同后90日内交付。
2.交货地点：广西中医药大学（采购人指定地点）。交付货物清单同货物一并送达采购人；货物在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商承担货物运输、验收检测和提供货物说明书、技术培训、售后服务等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	质保期（保修期）
	1.分项货物有质保要求的按分项货物质保要求执行，其余货物在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于5年【包含所有硬件、软件升级、人工及部件（消耗品除外）】。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收合格之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	售后服务要求
	1.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质量保证期内的售后服务的，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，采购人不予另行支付。售后服务为制造商提供的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，未说明的默认为投标人负责。
2.提供的货物必须是未使用过的全新货物，并负责免费送货上门、安装调试。所供货物必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退、换货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。
3.所提供货物安装或调试后进行技术性能、功能检测，按招标文件上的技术规格要求、中标供应商投标文件响应和承诺的技术参数及功能和国家等有关标准进行测试，涉及货物质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换；若退换后经采购人二次验收仍达不到要求的视为货物不合格，采购人可解除双方的供货合同；不合格项经核实属于投标时虚假响应的，采购人有权报政府采购监督管理部门申请解除合同，中标供应商自行承担相应法律后果。
4.产品到货后5个工作日，专职工程师上门安装、调试，本项目所有产品必须由生产厂家工程师免费按采购人要求安装调试，免费技术培训不少于3人，培训不少于5天，且必须确保操作人员熟练操作产品的各项功能。设备开始安装时，应让采购人相关技术管理人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
5.在安装期、试运行期及最终验收后的质量保修期内，由于货物技术或质量问题而产生的故障，无论大小，中标供应商一律提供免费维修服务。质保期满后须提供终身维护服务。
6.货物交付并完成验收后，在质保期内，中标供应商应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询。中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。
（2）提供7×24小时服务，接到故障通知后2小时内响应，自接到采购人报修时起，24小时内到达现场，48小时内解决问题，如不能及时解决问题中标供应商应提供备机服务（提供同等档次或以上的备用设备），直到原设备修复并正常运行，产生的一切费用由中标供应商承担。
（3）质保期内定期提供免费保养和维护（提供技术援助电话和售后服务电话）。如果中标供应商的产品软件升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品进行免费升级。
7.质保期内的维修工时及材料费用、维修人员的差旅费、宿费等由中标供应商承担。质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物；如确因原厂配件停产需要其他品牌兼容配件的，由中标供应商提供解决方案且须经采购人审批同意后方可实施。
8.质保期内，中标供应商提供免费上门维保检修服务，服务间隔不超过6个月。
9.在质保期内，如设备或零部件因非人力因素出现故障而造成短期停用，或同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该产品不合格，采购人有权将该货物无条件退货或要求免费更换。因故障造成的短期停用或因产品不合格导致更换的，质保期和免费维修期相应顺延。
10.在装备质量保证期到期前的两个月内，中标供应商应协助采购人对所有招标装备进行一次全面检查与维护，所有费用由中标供应商负责。
11.质保期外出现故障时，中标供应商应按质保期内时效规定提供维修服务，以优惠价格收取材料费及人工费。中标供应商应保证有偿提供采购人10年的备品备件及易损件供应。
（1）中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
（2）有稳定的备件供应渠道，可以满足采购人的设备再升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。
12.投标人或投标产品制造商针对项目提供有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务及产品数据升级。
13.在质量保证期内免费维修或更换缺陷部件的期限：中标供应商保证对装备维修随时响应，提供24小时售后服务电话，24小时售后服务电话如有变更，应至少在变更前15天以书面形式告知采购人，并由采购人书面确认。在质量保证期内，设备出现故障（非因操作不当造成），中标供应商接到采购人通知后，应在规定时间内到达现场修理，所需费用全部由中标供应商负担。
14.若出现重大故障，设备不能正常工作，质量保证期从设备修复后起重新计算。
15.质保期内，如中标供应商公司被兼并或收购，兼并或收购后的公司有责任继续对采购人履行服务。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款。设备安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额有效发票及全部技术资料之日起10个工作日内，付清该台设备剩余70%合同款。若供应商未按时开具发票或未完全交付技术资料的，采购人有权延迟付款且不承担利息及延迟付款的责任。

	报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，报价包含产品及服务需求要求所需的一切费用总和，在本合同约定履约范围内，采购人无需另行支付任何费用。包干总价包含但不限于：货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货物保险、各项税金、货物就位、安装、调试、操作培训、产品保修、售后服务、软件升级及运维、项目验收、配套人员服务费；同时包含履行本合同产生的全部责任、义务、一般风险、管理成本、利润等。中标供应商报价漏项、测算不足产生的所有费用，均由中标供应商自行承担。
2.供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
3.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）货物（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
4.保险。若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、货物、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
5.在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	知识产权
	中标供应商保证所提供的货物及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用货物及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，如果第三方提出侵权指控，中标供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用；中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。中标供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件、中标人投标文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、中标人投标文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权依法解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	本项目货物，若投标人提供的产品为进口产品，为保证良好的售后服务，中标人须于供货时必须提供投标产品生产厂家（可以是厂家设立在国内的分公司，非代理商）针对本项目的售后服务承诺书原件。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：非中小企业按合同金额的5%，中小企业按合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票等非现金方式。
3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10个工作日内。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格并出具正式验收报告后，由中标供应商向采购人提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后，根据中标供应商相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
5.不予退还的情形：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同约定履行义务，采购人可依据本合同违约责任相关约定从履约保证金中抵扣实际损失；履约保证金不足以弥补采购人全部损失的，中标供应商应当在收到采购人书面通知之日起（10）个工作日内补足差额，逾期未补足的，采购人有权就全部未清偿部分继续向中标供应商追偿。
6.履约保证金指定账户：
开户名称：广西中医药大学
开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 
银行账户：621057498215
7.在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.本分标采购标的即为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式及交货保障、进度计划、质量控制方案、交货中的应急处理方案和验收措施等）（格式自拟）；售后服务方案（包括但不限于专门的服务技术支持、服务保障、服务响应时间、服务响应方式；免保期后，有偿维护方式、服务范围等；故障处理服务、升级服务、巡检服务、保障服务等；提供备用机或有替代解决方案）等（格式自拟）。
2.按本项目采购需求要求，投标人应充分考虑项目的实际情况，为项目的实施和售后组建服务团队，为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员职称证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。

	三、其他说明

	▲1.本项目以分标预算金额为最高限价，投标人的投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。
▲2.投标人就本项目需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。



附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

