	序号
	标的名称
	数量
	所属行业
	技术参数要求

	1
	电子档案光存储一体机
	1台
	工业
	1.约25U标准机柜，光存储设备NAS架构蓝光存储，整体转笼式光盘库结构，无独立光盘匣单元，保证光盘安全可靠保存；

2.配置高精度机械臂1台；

3.配置容量约128GB蓝光光盘，光盘数量≥1200张，存储容量≥150TB；

4.配置专业蓝光光驱6台；单个光驱传输速率≥27MB/s (6X speed)；
5.参照或相当于处理器Intel Xeon Silver 4210 10C/20T 2.2GHz×2；

6.约32GB/DDR4/2666MHz×2；

7.约8T 7.2K LFF SATA HDD×12；
8.RAID 卡（支持RAID0,1,5,6,10,50,60,JBOD）×1；
9.双口万兆网卡/双多模SFP+模块×1；
10.约6Gbps SAS HBA卡×2；
11.基于高效缓存算法，配置磁盘/固态盘的缓存；支持外源光盘数据重组，自动建立索引，并提供实时查询；

12.支持CIFS/NFS/SAMBA协议；配置内置服务器，无需客户额外提供独立服务器；

13.单个光驱传输速率≥27MB/s (6X speed)，最大并发传输速率≥324MB/s；

14.机械臂无故障率≥500,000次；

15.最大传输速率：约324MB/s；
16.操作系统：适配信创；
17.电源电压：100-240VAC50/60Hz；
18.操作温度：10-35℃（50-95F）；

19.相对湿度：20-80%（无冷凝）；

20.支持标准文件存储服务，支持NFS/CIFS协议；提供私有协议客户端，可指定客户端IP；
21.支持标准对象存储服务；

22.支持可配置迁移策略，根据策略在磁存储与光存储之间迁移；
23.支持最小从1个节点开始横向扩展， 可按需横向扩展至512节点；
24.支持不同的需要创建存储池，每个存储池都是独立的存储空间，数据完全隔离， 可独立配置副本策略；
25.支持每个存储池都可以创建多个租户/用户组， 每个租户/用户组下可创建多个用户。

26.支持租户/用户组/用户均可设定存储配额， 不允许超额使用。

27.支持离线的最小单位为1个光盘槽（Slot），提供光盘槽状态查询（是否已离线、是否可离 线）、文件列表查询、离线后根据文件名查询其隶属的光盘槽；

28.支持提供文件模糊搜索功能， 按文件名搜索文件位置、状态；
29.支持按存储池配置多副本，磁存储和光存储独立配置副本数。多副本以存储单元为最小单位做镜像；
30.支持定期检测光盘SER值，若不符合要求， 则重新刻录数据， 把不合格的光盘替换到备盘区；
31.支持光存储盘间纠错算法，AS1020/510/210以光盘槽（12张）为1个RAID组，可配置成；11+1 、 10+2或9+3。 RAID功能以光盘库为单位进行配置， 一经配置不可修改；
32.支持以光盘库为单位进行配置，一经配置不可修改。

33.支持系统日志与告警功能，并支持日志下载功能；
34.支持对服务器、读写缓存、硬盘监控、光盘库、光盘库部件（光盘、光驱、机械臂、 PLC、 SBC 、电源、风扇、温度）进行服务状态、健康状态、性能监控；
35.支持实现结构化数据、非结构化数据自动归档，保护用户数据安全；

36.支持归档数据实时可用。对应不同归档数据，进行不同的处理过程；
37.支持对于系统存储的电子文档（包括诉讼文档、已经审（执）结的各类诉讼案卷（含执行中止、非诉执行的案件）档案；
38.支持对存量历史归档文件，通过Lan方式备份到光存储，光存储按照预定于策略，把归档文件刻录到BD光盘上。刻录全部文件后，文件保存为近线可用状态；

39.支持纸质材料（包括诉讼卷宗等）首先进行数字化加工处理，数字化加工即是把纸质文件通过扫描、拍摄等多种技术手段进行模数转换，转成数字化的数字文件；
40.支持数字化成果文件，保存到存储系统中。并同时写入光存储。利于数据的永久保存；
41.支持庭审数据存储备份；

42.支持数据全生命周期管理功能，支持冷热智能分层功能，实现冷数据存储在光盘介质层，热数据存储在磁盘/固态盘介质层，提供丰富的分层策略支持，包括水位线、文件类型、文件时间戳、用户自定义时间点等迁移策略，实现数据自动在磁光介质；

43.支持nfs、smb、S3、Swift、restful http、私有客户端；

44.支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额占用；

45.支持单盘级别错误纠正RRC编码，可靠性约23个9；

46.支持单盘可读方式的光盘Raid技术，支持9+3，10+2，11+1等不同保护级别，分别容忍3，2，1张光盘失效；

47.支持每张光盘可独立读取，包括数据盘和检验盘；

48.支持数据多副本技术，包括硬盘与硬盘多副本，硬盘与光盘多副本，光盘与光盘多副本等三种模式；

49.支持光盘质量巡检，可定期或用户自定义周期进行光盘质量检测，并形成覆盖整个光盘生命周期的质量跟踪曲线，方便用户跟进状态；

50.支持冗余网络端口绑定，避免单一端口失效造成服务中断；

51.支持节点冗余，避免单节点故障造成服务中断 ；

52.支持独立存储池空间，保证底层数据隔离，避免用户数据混编；

53.支持用户独享光盘或光盘组；

54.支持web界面用户客户端，支持客户查看空间使用情况，支持文件搜索功能，可支持用户名模糊查询；

55.支持web界面管理端，支持光盘库硬件状态监测（主控服务器状态、缓存区状态、容量使用状态、性能监测）；

56.支持提供告警功能查询；

57.支持丰富的日志查看，支持系统、存储软件应用、操作等日志查看和下载；

58.支持客户端兼容适配信创。

59.配套1200张128GB档案级蓝光光盘
▲60、每次IO读写操作仅调用1台光驱，保证全部光驱并发使用，保证系统高可用性能；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲61、支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额占用；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲62、支持单盘可读方式的光盘Raid技术，支持9+3,10+2,11+1等不同保护级别，分别容忍3,2,1张光盘失效；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲63、保证每张光盘可独立读取，包括数据盘和检验盘，避免软件系统依赖，提供单盘读取测试；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲64、独立存储池空间，保证底层数据隔离，避免用户数据混编；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲65、支持用户独享光盘或光盘组；（竞标时在响应文件中提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）
▲66、为保障数据安全性，必须对接全国法院一张网、广西法院档案系统等，相关接口费用及实施成本均须包含在投标报价中；（签订合同时供应商需提供原制造厂家对接证明）

	2
	辅材
	1项
	工业
	PVC管、网线、电源线、高清线、跳线等，，满足本次项目的安装调试验收等要求。

	3
	安装调试费
	1项
	其他未列明行业
	人工维护费用，维护期为3年。

	▲商务要求﻿

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间
	自签订合同之日起30个工作日内安装调试验收合格并交付使用。

	交付地点
	广西凭祥市内，采购人指定地点。

	付款条件
	1.双方签订合同，供应商开具面额为合同价款的50%发票给采购人，采购人在收到预付款发票后10个工作日内向供应商指定账户拨付预付款。

2.供应商交货、安装、调试完毕后，供应商开具发票给采购人，采购人在收到有效发票后10个工作日内向供应商支付合同总价的50%作为尾款。

	报价要求
	1.竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。
2.供应商负责施工人员人身安全及设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	售后服务要求
	1.负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，产生的所有费用由成交供应商承担。

2.保修期：保修期内对所售产品提供不少于36个月的上门负责保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由成交供应商负责维修或更换。

3.质量保证期：质量保证期不少于3年。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须负责提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、负责更换零部件；采购需求另有约定除外。

4.故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过3小时，3小时内不能修复的，提供替代品。

5.质保期内成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.设备安装时所需的备品备件及耗材由成交供应商提供。

2.成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

	竞标产品质量管理、企业信用要求
	1.供应商无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录；

2.供应商无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录；

3.供应商无被责令停业或暂停、取消竞标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录；

4.供应商无被国家市场监督管理部门年检或抽检不合格或复查未通过问题；

5.供应商或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。

	验收标准、规范
	1.检查供货范围：产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
2.成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权依法解除合同并拒收货物，并追究供应商责任，同时报监管部门。
（2）供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权依法解除合同并拒收货物，并追究供应商责任，同时报监管部门。
（3）供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求进行验收。 
（4）供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求进行验收。
（5）供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求进行验收。
（6）实际货物与竞标货物型号不一致的，采购人有权依法解除合同并拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报监管部门备案。
2.2技术资料、装箱单等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收的依据。
4.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
6.货物安装完毕后，采购人有权要求供应商需提供产品相关检测报告，聘请第三方有资质的机构进行验收检验。检测结果须符合采购文件及采购合同约定的要求，费用由成交供应商负责。

	对合同条款的调整
	供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

	保密条款
	1.供应商成交后，没有采购人事先书面同意，不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的范围。

2.供应商及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况应对第三者保守秘密。

	其他要求
	1.成交供应商所提供的产品必须是全新、完整、无破损、未经拆封的。产品必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。
2.配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。
3.本项目所有配套设备必须是全新、完整、无破损、未经拆封的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品、国家行业规定负责上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若成交供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由成交供应商自行承担。
4.根据竞争性谈判采购文件、成交供应商竞争性谈判响应文件上的产品技术参数和国家有关质量标准进行现场验收，在验收过程中，如发现产品实际参数与投标时的竞争性谈判响应文件的技术参数不符，则视为成交供应商虚假应标，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由成交供应商承担。

	进口产品说明
	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。


