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第一章 招标公告

项目概况
 钦州市钦南区人民医院眼科手术显微镜等医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月13日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：QZZC2026-G1-020062-YZLZ
项目名称： 钦州市钦南区人民医院眼科手术显微镜等医疗设备采购项目
预算总金额（元）：人民币肆佰柒拾肆万元整（¥4740000.00）
1分标
标项名称：眼科手术显微镜1台、焦度计1台等医疗设备一批
数量：1项
预算金额（元）：人民币壹佰零捌万元整（¥1080000.00）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：眼科手术显微镜1台、焦度计1台等医疗设备一批，详细内容见公告附件：采购需求。
[bookmark: OLE_LINK64]最高限价（元）：人民币壹佰零捌万元整（¥1080000.00）
合同履约期限：签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/

2分标
标项名称：处方调配膏药机1台、关节镜系统1套等医疗设备一批
数量：1项
预算金额（元）：人民币壹佰叁拾捌万柒仟元整（¥1387000.00）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：处方调配膏药机1台、关节镜系统1套等医疗设备一批，详细内容见公告附件：采购需求。
最高限价（元）：人民币壹佰叁拾捌万柒仟元整（¥1387000.00）
合同履约期限：签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/

3分标
标项名称：生物反馈神经功能重建治疗系统1台、磁刺激仪（盆底）1台等医疗设备一批
数量：1项
预算金额（元）：人民币贰佰贰拾柒万叁仟元整（¥2273000.00）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生物反馈神经功能重建治疗系统1台、关磁刺激仪（盆底）1台等医疗设备一批，详细内容见公告附件：采购需求。
最高限价（元）：人民币贰佰贰拾柒万叁仟元整（¥2273000.00）
合同履约期限：签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件
时间：  2026年9月14日至2026年9月20日，每天上午8：00至12：00　，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月13日9时30分（北京时间）
地点：钦州市公共资源交易中心电子显示屏所安排的开标室（钦州市金海湾东大街8号，市政务服务中心三楼）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台(广西.钦州)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
4.交易服务单位：钦州市公共资源交易中心；联系电话：0777-2558900。
5.监督部门：钦州市钦南区财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0777-2857303。
6.本项目采用远程异地评标，评审主会场地址：钦州市公共资源交易中心（钦州市钦南区金海湾东大街8号市政务服务中心三楼）；评审副会场地址：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼5楼）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：钦州市钦南区人民医院 
地  址：钦州市钦南区南珠东大街水东路4号  
联系方式：  宋春雁    0777-2390233          
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙咨询集团有限公司　
地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层
项目联系人姓名：秦绍袁、黄洁年
联系电话：0777-5619366
3.项目联系方式
项目联系人：秦绍袁、黄洁年
电　话：0777-5619366　　

附件：采购需求
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第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
▲2.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目各采购标的的所属行业：工业

1分标：
	一、技术要求

	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	总价最高限价（万元）
	技术要求

	1
	眼科手术显微镜
	1台
	[bookmark: _Hlk181728612]40
	1.显微镜主要光学参数 
1.1光学系统：全部复消色差光学系统；
1.2主镜、助手镜双目镜筒0-180°倾角可调；
1.3助手镜不需拆卸，可围绕主镜左右180°旋转,方便助手在不同的手术位置操作，独立五级变倍，独立调焦，助手可独立设定手术视野及焦平面；
1.4调焦：电动调焦,范围≥50mm；
2. 实际工作距离
2.1大物镜焦距离：F≥200mm；
▲2.2平移范围：≥50mm×50mm，具有X-Y自动复位功能按钮；
3.目镜参数：目镜倍率：12.5×；
4.目镜筒参数
4.1主镜目镜筒视角能达到：0°～180°；
4.2瞳距调节范围能达到：50~75mm；
5. 照明参数
5.1视场照明方式：同轴立体照明系统；
▲5.2  采用LED照明光源，要求能真实还原色彩。寿命：≥50000小时；
▲5.3智能断电：自动断电保护，延长设备使用寿命，重新进入工作位置即可自动启动照明系统；
▲5.4备份光源：内置双LED灯，可自动切换；
5.5具备电动连续变倍功能，带复消色差光学器件；
5.6变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x；
6. 滤光片
6.1内置滤光片：黑点片、25%灰色片、无赤片（增加色温滤光片）、蓝光阻断片（视网膜保护滤光片）；
7.红光反射：明亮稳定的红光反射；
8.位置调节参数
8.1最大伸展半径：≥1200mm；
8.2垂直调节范围(地面至大物镜)能达到：790mm~1310mm；
9.电气参数：输入电压 ～ 100V-240V/50-60Hz ，输入功率 ≥110VA；
10.智能待机位置设计：具备电磁锁功能，医生可以设定待机位置，术中手术显微镜移动到设定的位置及以上即可智能进入待机状态；
11.具备景深调节旋钮，可以通过拨动旋钮选择想要的景深，看不同层次都能够自动适应；
12. 多功能全封闭防水脚踏：
13. 要求能设置亮度、放大倍数、焦距调节、XY平移及自动复位、自动切换备用电源、故障提示等。

	2
	焦度计
	1台
	2.5
	1.测量球镜范围能达到：0~±25.00D；
2.测量柱镜范围能达到：0~±10.00D；
3.测量下加范围能达到：0~10.00D；
4.散光测量轴位能达到：0°~180°；
5.棱镜基地测量范围能达到：0°~360°；
6.棱镜度测量范围能达到：水平15△,垂直20△；
7.可测量镜片直径能达到：Ø7~110mm；
8.可测镜腿厚度能达到：0~158mm；
9.可测量镜片厚度：≤20mm；
10.可测量蓝光透过率：是；
11.可测量UV透过率：是；
12.可测量PD值能达到：30~100mm；
13.可测量PH值能达到：4~55mm；
14.电源：AC100~220V  25VA；
15.电源适配器：AC110~220V；
16.机器尺寸：≥255mmX212mmX473mm。

	3
	磨边机
	1台
	12
	1.具备自动初始化；
▲2.支持三维探测镜片前&后表面弯度；
3. 砂轮配置：玻璃粗磨轮、树脂粗磨轮、尖边/平边细磨轮、尖边/平边抛光轮；
4.加工时自动夹片，三档夹片压力选择，适应不同材质镜片加工； 
5.使用循环水时与水泵连接，使用自来水时与电磁阀连接；
6.磨边直径≤80 mm ；
 平边（无安全尖边）≥19.00mm；
 尖边（无安全尖边） ≥19.00mm；
7.具有镜片固定系统和磨削室的自动清洗功能、镜片加工统计功能；
▲8.内置三维扫描仪，可实现左右眼及模板扫描；
9.高清液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，左右眼镜片图形1:1显示；
10.数据保存：扫描数据可以掉电保存，可存储≥500个模板数据；
11.噪声：≤73分贝；
12.开槽镜片，开槽宽度能达到：0.6－1.2mm ，开槽深度能达到：0.0－0.8mm ，槽与前后边的最小距离能达到：0.2mm；
13.配置清单：主机、手磨机、镜架加热器、试戴架、镜片箱、蝴蝶镜、焦度计、瞳距仪、清洗机、抛光机、打孔机、整型工具套装各1件。
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	纯音听力计（含隔音室）
	1台
	13.5
	1. 测试类型：纯音测试；
2. 输出类型：气导输出、骨导输出、声场输出；
3. 刺激声类型：纯音、啭音、脉冲纯音；
4. 给声方式：按键给声，触摸给声；
5. 存储：主机自带存储功能，连接PC上位机存储；
6. 掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽，自带掩蔽提示功能；
▲7. 结果打印：主机内置热敏打印机；
8. 操作控制：纯下位机操作，连接PC上位机操作可控制设备主机；
9.患者档案建立；手动录入患者信息，并且可拓展刷身份证和扫码枪扫描录入；
10.测试频率能达到：气导和声场：125 Hz～8 kHz（可升级125 Hz～125kHz）；骨导：250 Hz～8 kHz； 
11. 听力级范围能达到：气导 -10～120 dB HL；骨导 -10～70dB HL；
12. 掩蔽级范围能达到：-10～110dB HL；
13. 听力级准确度能达到：气导：125Hz～8kHz：＜±2dB；骨导：250Hz～8kHz：＜±4dB；
14. 掩蔽级准确度能达到：-3～5dB HL；
15. 掩蔽类型：窄带噪声；
▲16. 衰减步长：1dB/2.5dB/5dB；
17. 步进准确度：优于±1dB或步进的30%，取较小值；
18. 总谐波失真：气导：＜1%，骨导：＜2%；
▲19. 设备显示屏：尺寸：≥10英寸，可完整显示双耳测试结果；
20. 声场输出：双声道音频输出；
21. 符合标准：GB/T 7341.1-2010  2型；JJF 1592-2016  2型，诊断型听力计；
22. 职业病诊断：根据GB/T 7582-2025《声学听阈与年龄和性别关系的统计分布》和《职业病噪声聋诊断》可获取噪声聋诊断数值； 
23.含隔音室。
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	中耳分析仪
	1台
	15
	1.测试类型：鼓室图测试、同侧/对侧反射阈测试(可自动调节测试强度)、同侧/对侧反射衰减测试(可自动调节测试强度)、手动鼓室图测试、鼓膜无穿孔咽鼓管功能测试、鼓膜穿孔咽鼓管功能测试、咽鼓管扩展功能测试；
2.探头检查：自动进行导纳测试、气压测试、同侧传感器测试的检查；
3.导纳校准：通过主机内置的腔体进行导纳校准；
4.规程设置：要求能预设成人、儿童、婴儿三种规程，也可自定义其他规程；
5.鼓室图：鼓室图表可根据测试结果自动缩放；
▲6.一键测试：按下开始后按顺序自动完成所有测试（鼓室图+反射阈+反射衰减）；
7.按键控制器：可通过肩带上的按键进行左右耳切换，以及开始/暂停测试；
▲8.结果打印：主机内置热敏打印机；
9.操作：纯下位机操作，连接PC上位机操作可控制设备主机；
10.患者档案建立；手动录入患者信息，并且可拓展刷身份证和扫码枪扫描录入；
11.符合标准：
1）设备性能:需符合GB/T 7341.5-2018《电声学 测听设备 第5部分:耳声阻抗/导纳的测量仪器》中1型《诊断/临床型)仪器全部性能要求。
2）计量法制要求:设备需通过国家计量行政部门依据JJF 1771-2019《阻抗听力计(耳声阻抗/导纳测量仪器)型式评价大纲》进行的型式评价，并在供货时提供有效的型式批准证书。
12.探测音：具备226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz探测音；
总谐波失真：＜1%；
频率准确度：＜0.5%；
13. 测量范围能达到：平面鼓室图：0.2mL～5mL±5%或0.1mL（取两者中的较大者）；外耳鼓室补偿图：0mL～2mL±5%或0.1mL（取两者中的较大者）；动态与静态操作方法之间的偏差小于 ±0.1ml；
14.声反射频率：具备500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz；频率准确度：＜0.5%；总谐波失真：    
 插入式耳机：100dB HL以下：＜5%；
 压耳式耳机：110dB HL 以下：＜2.5%，110dB HL 以上：＜5%；
15.声反射灵敏度：可选择0.01mL、0.02mL、0.03mL、0.04mL或0.05mL；
反射筛查：0.02mL；
▲16.步进：可选择1dB、2dB或5dB；
17.刺激声级：插入式耳机：50~100dB±5dB；压耳式耳机：50~120dB±3dB；
18.宽带噪声频谱：在500Hz～4000Hz频率范围内的频谱声压级相对于1000Hz的不均匀度，优于±5dB；
19.通断比及信噪比：＞70dB SPL；
20.压强准确度：±10daPa或±10%，以较大者为准；
21.压力变化速率：50、100、200、400或600 daPa/s ±20%；
22.压强安全限值：+600daPa和-800daPa。
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	全自动综合验光仪
	1台
	18
	1.测量范围： 
球面透镜:+26.75~ -29.00D 
（步长:0.12D/0.25D/0.5D/1D/2D/3D)； 
2.图标:≥33 种； 
3.图标选择速度:平均≤ 0.3 秒；
4.显示:整幅视标显示/单行视标显示/单 ，列视标显示/单个视标显示； 
5.过滤色:红/绿 ；
6.投影仪距离能达到:2.0m-5.0m； 
7.投影扩大倍数:≥30x(5m)； 
8.投影 尺寸 :≥330 (w) X225 (H) mm (等效5m) 
9.倾斜角度:球形接头； 
10.灯:≥5V 5W(LED 灯)+ ；
11.耗电:≤50VA ；
12.自动待机功能:具备3-10 分钟后自动待机；
13.遥控器:约20(H)x61(W)x180(D) ；
14.柱面透镜:0.00~8.75D ；
(步长: +/0.5D/1D/2D/3D ) ；
15.柱镜轴位:0~180°； 
(步长:1/5/15/30/45°)； 
16.瞳距达到:远:48~80mm 近达到:45~75mm(步 长:0.5/1.0mm) ；
17.工作距离达到:35~70cm 步长达到:5cm ；
18.棱镜:0~20Δ(步长:0.1Δ/0.2Δ/0.5Δ /1Δ/2Δ)； 
19.交叉圆柱镜:交叉柱镜±0.25D 交叉柱镜 0.5D 双重交叉柱镜(分离棱14 镜)； 
20.检眼镜: +1.5D，+2.0D (测试距离 67cm，50cm)。
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	牙科综合治疗仪(配内窥镜）
	1台
	2.6
	1.工作条件：
供气压力范围能达到 0.6—0.80MPa, 流量≥80Nl/min；水源水压范围能达到 0.2—0.4MPa, 流量≥5L/min；
▲2.使用期限≥16年；
3.感应式LED多头口腔灯 
LED口腔灯可三轴旋转，灯珠数量≥6个。手动或自动感应控制开关，口腔灯照度可调，照度最小≤8000lx，最大≥20000lx，口腔灯色温 3500K-5500K可调，手柄可拆卸；
4.牙科椅
4.1 牙科椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥150kg；
4.2 牙科椅具备直流∕变频系统，低压直流电机具有升降瞬间延时功能，要求无顿挫感；
4.3牙椅皮垫采用优质皮革面料，要求柔软舒适耐磨、方便擦洗消毒；
4.4座椅U型扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部；
4.5多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，要求能满足成人和老人、儿童、残障人士使用；
4.6牙椅设置不少于4组物理安全开关；
①靠背俯仰安全开关；②牙椅升降安全开关；③机椅互锁安全开关；
④主动式急停开关（主动按下时锁止牙椅运动）；
4.7联动功能：可设置口腔灯与牙科椅联动，痰位与漱口水冲盂联动，漱口水冲盂联动功能；
5.医师治疗台
▲5.1医师治疗台采用下挂式器械盘；配置透明保护罩，可保护器械盘和器械按键面板；
5.2 器械盘可水平大范围旋转≥160°，并在竖直方向升降移动≥400mm；
▲5.3控制面板具有≥15个功能触控按键；
▲5.4器械盘枪架盒可水平前后转动≥90°；
▲5.5械盘尺寸长度≥620mm，宽度≥410mm；
▲5.6牙椅原厂高速手机连通管≥2条；
▲5.7牙椅原厂气动低速手机连通管≥ 1条。
6.主箱体单元
6.1主箱体可向外≥60°，内部为整体金属框架，要求紧固耐用；
6.2侧箱外壳材质耐酒精消毒，耐色变喷漆件；
▲6.3配置高温烧制抑菌整体式全陶瓷痰盂，外尺寸：长≥380mmX宽≥260mm，深≥70mm；
6.4强弱吸过滤器为外置旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，强弱吸过滤器滤网采用高分子材料，要求耐酸碱腐蚀；
▲7.内置结构净水瓶，主箱体配有水瓶观察窗，无需打开主箱体即可拆卸；
8.助手架单元：
8.1多关节的助手架方便使用；带≥9键位触控副控面板；
8.2配三用枪、强弱吸，预留光固化机位；
9.多功能脚踏开关
可控制牙椅升、降、俯、仰；手机工作、有无水、吹屑气开关；
10.配置医生椅
座椅靠背的前后俯仰、座垫的升降，座垫水平方位360°旋转，金属铸造五爪底座，采用静音脚轮；
三、配置清单
1.治疗机             1套
2.电动驱动牙科椅     1套
3.下挂式医生工作台   1套
4.双色感应LED冷光灯 1套
5.口腔观察仪         1套
6.可旋转连体侧箱     1套
7.可拆卸式痰盂       1套
8.多功能复合脚踏开关 1套
9.内置观片灯         1套
10.高速手机连通管     2条
11.低速手机连通管     1条
12.内置漱口热水系统   1套
13.三用枪             2套
14.强、弱吸系统    各1 套
15.纯净水系统         1套
16.牙科医师椅         1套
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	高频手术电刀
	1台
	2
	1.工作频率: 0.512MHz高频漏电流≤100mA；
2.输出功率能达到 :
单极纯切  0 ~ 300W ( 500Ω非电抗性负载)；
单极混切1  0~ 250W ( 500Ω非电抗性负载)；
单极混切2  0 ~ 200W ( 500Ω非电抗性负载)；
单极混切3  0 ~ 120W ( 500Ω非电抗性负载)；
单极凝      0~ 120W ( 500Ω非电抗性负载)；
双极凝    0~ 50W ( 100Ω非电抗性负载)；
3.运行方式:间隙加载连续运行10s/30s；
4.电源: 220V+22V ; 50Hz+1Hz ;最大电流≤4A；
5.全数字控制:功率输出为闲环调幅型电刀；
6.功能齐全:单、双极兼备,适用范围广,要求适用小儿手术、精细手术、大型手术,其输出特性能配合腹腔镜、宫腔镜、关节镜、电子胃镜等手术
7.电磁兼容:符合相关标准；
8.电切:四种切割模式供选择,要求热损伤小、碳化少，能适用于整形美容科、耳鼻喉科以及烧伤切痂等手术；
9.控制方式 :单极由双脚踏防水开关控制输出，采用机械互锁方式，手控刀既可手控输出也可脚控输出，脚控刀由脚控输出,双极凝血由单脚踏防水开关控制输出；
10.安全装置:装有中性极板监控系统；
11.电源适应性能达到:进线在交流220V+22V之间变化,功率设定变化率小于等于5%。
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	根管预备机
	1台
	0.6
	1.电源输入：AC100--240V,50/60Hz,800mA；
2.电源输出：15.0V/1.6A；
3.手柄电池：3.7V/1200mAh 可充电锂电池；
4.底座电池：11.1V/2600mAh 可充电锂电池；
5.速度能达到：100--1200rpm；
6.扭矩能达到：0.4-5.0 N.cm。
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	空气压缩机
	1台
	1.8
	1.设备用途：
要求能用于≥5台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，符合医疗用压缩空气的标准要求。
2.技术规格及要求
2.1电源条件：
2.1.1额定电压：220V±10% 
2.1.2频率：≥50Hz
2.1.3电源消耗：≤2.2 kW
2.2结构形式
整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，要求具备稳定、安全、节能、环保等特点。
2.3技术指标及特点：
2.3.1产气量最大每台≥400L/min，0.4bar下产气量≥280 L/min
2.3.2每台空压机为≥2个无油纯铜机头组成
2.3.3噪音:≤72分贝
2.3.4启停压力能达到：0.55-0.75MPa
2.3.5罐体进气全部采用铜或不锈钢管件，长时间使用不会产生各类杂质。
▲2.3.6储气罐容积为≥90L，内外喷塑，保证气体的洁净；供货时提供带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。
2.3.7带有自动排水阀，节省人力维护时间
3. 售后服务
在质保期内提供所需配件及维修服务（耗材及人为损坏除外）。



	▲二、商务条款要求

	质保期
	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准；所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

	售后服务要求
	1.中标人负责送货至钦州市钦南区人民医院，负责安装调试，并对操作人员进行操作培训。
2.维护保养的安排：中标人一年至少两次派工程技术人员对设备进行维护保养。质保期内当设备有重大级别提升时，中标人应为设备进行软件升级。
3.维修时间安排应急维修时间安排：至少提供5×8小时远程桌面及7×24小时电话技术支持，使用中出现故障接到通知后应立即响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内派工程技术人员到达现场维修。如果需要更换配件的，更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
4.主要零配件价格；为采购人提供优惠的零配件及易耗品。
5.设备质保期内一周如出现3次及以上停机或设备故障的，采购人有权要求中标人退货或更换新机器，所产生费用由中标人承担。
6.培训对象：包括使用科室的设备使用人员及维修人员，为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	培训计划
	为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。
1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。
2.培训形式：
① 现场使用培训：安装调试结束后，中标人组织培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。
② 集中授课：使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。

	交货期
	签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。

	交货地点
	钦州市钦南区人民医院内采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25天内。

	付款条件
	合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后两年内支付完设备款。

	备品备件或耗材等要求
	1.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。
2.所有零部件、配件必须是全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。采购项目有其他要求的按其要求。
中标人负责安装的技术人员按照验收流程要求提供合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。
3.验收时属于医疗设备的提供注册证或备案证等材料。

	报价要求
	1.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。

	文件其他要求
	投标人在投标文件中针对本项目提供切实可行的项目实施方案（格式自拟）【包含但不限于项目实施方案、质量保证措施等】及售后服务承诺方案（格式自拟）。

	三、其他要求

	1.投标人在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。
2.若中标人所供产品及售后服务不按招标文件要求履约的，将按照相关有关规定严肃处理。
3.进口产品说明：本分标项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
4.货物一览表中，标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则投标无效；不带“▲”的参数发生负偏离达4项（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时投标文件将被作为无效处理。
5.本项目核心产品为第1项货物“眼科手术显微镜”。
6.投标人业绩及综合实力：具体详见评标方法及评标标准




2分标：
	一、技术要求

	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	总价最高限价（万元）
	技术要求

	1
	处方调配膏药机
	1台
	5
	1.可完成圆形、正方形的膏药贴制作，其他特殊形状支持定制模型；
2.温度调整范围：≤200℃，可恒温控制，底部搅拌，密封压力滴注；
3.膏药重量控制范围能达到：1克-20克，设定参数后，控制按钮单次重复定量滴注相应重量膏药；
4.可切换手动和自动膏药制作功能，自动制作具备自动推拉压膜成型功能；
5.膏药尺寸制作范围能达到：按膏芯尺寸，圆形膏芯直径5厘米-18厘米，正方形膏芯边长5厘米×5厘米-12厘米×12厘米；
6.处方调配膏药种类：黄丹基质膏药、松香膏药、热熔胶膏药；
7.膏药厚薄调制范围能达到：0.8毫米-3毫米；
8.单次膏药调配重量可少至200克；
9.可用于小批量成型多种膏药，成型速度可达至少能达到200帖每小时；
10.转速能达到：0-60转/分。

	2
	关节镜系统
	1套
	91.5
	1.摄像主机1套
1.1 集摄像系统、LED光源系统、图像录制存储系统三位一体；
1.2图像输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描；
▲1.3 ≥3个HDMI输出接口，用于扩展监视器的连接，要求能实现4K影像的二次输出 ；
1.4 具有≥1个HDMI、≥1个DVI输出接口，可扩展至任意主流输出模式实现影像二次传输；
1.5 ≥5种专业手术场景，要求能根据不同手术及镜头预设，保证视频还原；
1.6 多种操控模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器；
1.7 一键自动白平衡，自动背光补偿功能；
1.8 主机≥1个USB 2.0 接口，支持图像和视频自动USB存储；
1.9 电子放大要求能达到：≤3倍；
▲1.10内窥镜摄像系统和内窥镜刨削系统和等离子手术设备要求为同一品牌，统一售后服务标准；
1.11内窥镜摄像系统使用年限≥10年；
2.摄像头1个
2.1  逐行扫描8M PIX CMOS传感器；
2.2 传感器总像素≥3840(H)x2160(V)；
2.3 自动电子快门；
2.4 摄像头≥4个遥控按键可实现包括白平衡、放大/缩小、冻结功能按键 ；
2.5 防水等级IPX≥7；
2.6 支持低温等离子消毒、环氧乙烷消毒；
3.LED冷光源
3.1 LED冷光源，功率≥30W；
3.2 光源显色指数≥90；
3.3 色温介于5000-7000K；
3.4 光源照度≥750000 lx；
3.5 连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节；
3.6 导光束支持高温高压消毒、环氧乙烷消毒、低温等离子消毒；
4.关节内窥镜1套
4.1 高清关节镜，支持高温高压灭菌；
4.2 工作直径≥4.0mm工作长度≥175mm，视向角能达到30°；
4.3要求蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损；
4.4 配套快接双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个；
5.医用显示器1台
5.1物理分辨率≥3840x2160；
5.3 最高亮度≥700cd/㎡
5.4 输入接口：2*HDMI2.0 / DVI-D / DP / VGA / SDI； 
5.5 输出接口：DVI-D / SDI；
6.内窥镜刨削系统1套
6.1系统架构内部采用模块化设计；
▲6.2工作模式间歇加载，转速能达到500/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000/
7000/8000/9000；
6.3预置空载往复频率能达到500/800/1000/1200/1500/1800/2000/2500/3000rpm；
6.4输入信号调节LCD提示，触屏、按键、脚踏、手柄按键；
6.5过载保护，在堵转或者超出额定扭矩的情况下停止输出，保护病人和主机；
6.6进液的防护程度：内窥镜刨削主机≥IPX0、刨削手柄≥IPX7、脚踏开关≥IPX8；
6.7运行模式分类：非连续性运行；
7.等离子手术主机1套
7.1等离子手术系统工作频率为100kHz±10%；
7.2主机双极设计，具备实时切割、消融、凝血和热皱缩成形功能；
7.3一机多用，配合不同耗材可以同时满足膝关节、肩关节、髋关节、小关节、关节软骨、 腱性疾病的手术需要；
7.4主机具有关节镜保护功能，当等离子刀头接触金属时可自动暂停能量输出，具有保护主机和器械的功能；
7.5低温等离子消融，手术温度控制在40度～70度之间，要求能减少对周围和深层组织损伤；
7.6主机COAG（凝血）档位：0-2；主机ABLATE（消融）档位：0-9；
7.7主机输出功率-ABLATE：≤360W（负载225Ω）；COAG：≤42W（负载200Ω）；
7.8运行模式：非连续运行[最长激励(开)时间：≤10s、最短非激励(关)时间：≤30s]；
8复合超声关节炎治疗仪1台
8.1要求设备采用聚焦超声和经皮神经电刺激技术用于骨性关节炎的辅助治疗；
▲8.2声电一体治疗头；
8.3超声换能器匹配层采用复合材料配方及工艺；
8.4控制电路设计采用全周反馈压控技术，动态控制电路电压，实时跟踪反馈，聚焦超声核心参数ISATA输出偏差小于±5%；
8.5要求具备低强度聚焦超声，能形成低强度聚焦超声波束；
8.6治疗头焦平面距离：≥20mm；
8.7治疗头波束类型：会聚型；
8.8治疗头超温：≤40℃；
8.9TENS：无极性双向不对称方形脉冲，变压器耦合技术输出；
8.10脉冲宽度：200μs和300μs双脉宽，并可以切换；
8.11脉冲频率：默认50Hz/100Hz交替疏密波，可设置为120Hz的连续波及150Hz的断续波，偏差值：±10%；输出电流：多档位调节；
8.12脉冲限流系统，最大输出电流不超过45mA；
8.13彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数；
8.14治疗时间：可调节；
8.15治疗部位可调，适用于骨性关节炎的辅助治疗；
9图文工作站1台
9.1主频:≥3.5Hz；
9.2硬盘容量：≥内置 1T 高速固态硬盘；
9.3U 盘容量:外接固态高速 U 盘≥128G；
9.4脚踏采图:可通过脚踏开关控制本刻录机录像和拍照；
9.5手术视频防丢失:	双路视频同时录制，一路录制到 U 盘，一路录制到内置硬盘；
9.6动态录制:采用多路异步线程实时技术，要求录像效果清晰细腻、能与原始画面接近，医生通过回看录像，观看当时手术过程；
9.7录像时间:录像时间无限制，录制手术视频不分段，支持一键拷贝导出；
9.8录像实时回放:支持录像回放观看；
9.9视频色彩:由于用户对色彩习惯不同，本机可调节视频色彩进行刻录；
9.10拍照:可无限制为当前病患手术部位拍照保存，支持照片实时察看，支持一键拷贝导出；
9.11视频输入接口:	DVI 、SDI；
9.12显示屏: 触摸显示屏，可接键盘鼠标进行操控；
9.13全屏:手术画面全屏显示；
9.14视频录制格式:AVI/MP4 格式；
9.15照片格式:JPG 、BMP；
9.16USB 接口:≥2 路 USB2.0+≥4 路 USB3.0；
9.17电源:医疗级电源、电磁兼容抗干扰；
9.18登记信息:病人基本资料登记存储；
9.19.历史病例:可实时查看最近≥ 20 台手术病例资料；
9.20语音提示:智能语音交互，在录像时、录像停止时、拔出 U 盘时有智能语音提示；
9.21磁盘管理;磁盘管理智能预警机制，实时查看硬盘和 U 盘实时容量；
9.22稳定性:	具备同步调度、防死锁、临界区保护等多种技术；
9.23系统语言:中文语言；
9.24支持设备:要求能适用各大品牌高清内窥镜设备。

	3
	微波多功能治疗仪
	1台
	2
	1.最大可输出功率值：≥60W；
2.辐射器驻波比：≤3；
3.输出线缆及转接器一起使用时驻波比：≤ 1.1；
4.微波辐射泄漏：＜10mW/c㎡ ；
5.定时最大值：≥30min，定时连续可调；
6.输入功率：≤400VA；
7.输出波形：≥2种，包含脉冲波、连续波；
8.同时具备治疗和理疗功能；
9.辐射器≥3只；
10.热凝器≥9只；
11.微波设备附件符合YY 0899-2020的要求。
12.安全符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。
13.电磁兼容符合YY 9706.102-2021及GB9706.206-2020中条款202的要求。

	4
	全自动电子血压计
	1台
	2
	1.适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；
2.测量原理：示波法，降压过程测量血压；
3.测量范围：
3.1.静态压力能达到：0mmHg～300mmHg；
3.2.动态血压能达到：收缩压≥（60～255）mmHg，舒张压≥（30～195）mmHg；
3.3.脉率：35 bpm～185 bpm；
4.测量精准度：
4.1血压：误差≤±3mmHg；   
4.2脉率能达到：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；
    100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；
5.测量分辨率:
5.1显示分辨率能达到：1mmHg或0.1kPa； 
5.2脉率能达到：1bpm；
6.适用臂围：≥16cm～43cm；
7.单机存储容量：≥2000例；
8.数字式LED屏显示：显示《中国高血压防治指南》定义的血压分级水平，并根据测量结果自动评估血压；
9.测量可信度提醒：根据血压信号强度，能够显示测量结果的可信度等级；
10.袖带裹紧方式：通过气囊充气膨胀裹紧袖带；
11.充放气方式：智能充气、线性放气；
12.臂姿确认功能：通过肘部开关结构确认手臂正确摆位；
13.人体位置检测：要求能通过红外传感器检测人体距离血压计位置，判断坐姿是否正确并自动进行语音指导；
14.多种控制方式：至少具有按键控制和产品软件控制2种控制方式；
15.自测自动模式：可自动进行多次测量并计算平均值，测量次数支持至少2次自定义；
16.联网功能：可通过USB接口、WIFI联网、RJ45联网等方式进行联网；
17.语音提示功能：真人语音播报操作指导、注意事项、测量结果以及设备状态提醒；
18.卷筒角度可调：可适应不同高度的人群进行正确姿势测量；
19.多外置接口开放：不需要借助工作站，血压计自身可直接连接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入；
20.热敏打印机：热敏打印机打印测量结果，具有多种打印模式支持用户选择。

	5
	超声波身高体重测量仪
	1台
	1.5
	1.技术参数
1.1电源：电压AC220V，频率50Hz；
1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）；
1.3保存环境：通风良好；
1.4身高测量范围能达到： 70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm，误差≤±0.5cm；
1.5体重测量范围能达到： 2.5kg～200kg，误差≤±0.1kg；
2.功能特性
2.1测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择；
2.2温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能；
2.3称重传感器：采用高精度压力传感器，要求设备性能稳定、耐用，能提供精确的体重检测数据；
2.4超声波探头:采用超声波传感器，要求能提供精确的身高检测数据；
2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比；
2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置；
2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印[中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表]多种结果显示打印；
2.8离线保存测量结果：本机可保存≥ 2000例测量结果；
2.9网络直连功能：可通过网线、WI-FI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不再需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本；
2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入；
2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度；
2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

	6
	动态心电图机
	2台
	7
	1.12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；
▲2.交流滤波关闭情况下，共模抑制比：＞125dB；
3.定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为±1%；
4.噪声电平：≤10μVP-P；
5.频响范围能达到：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）；
▲6.时间常数：≥5s；
7.心率测量范围能达到：30bpm~300bpm；
8.增益要求：包含2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%；
9.记录速度：支持50 mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内；
10.具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号；
▲11.心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取预约的受检查者信息下发至心电图机并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【投标文件中提供界面截图证明材料】；
▲12.检查管理：具有加采新报告、上传数据、重新上传、加急、加采图谱、重采图谱、编辑删除查询、同步、批量上传心电图功能。【投标文件中提供界面截图证明材料】；
13.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能；
14.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；
15.QTc参数测量：内置5种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置；
16.图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟或者10-1800秒中的任意时长；
▲17.支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断；
18.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等；
▲19.具备二维码导出图谱功能【投标文件中提供界面截图相关证明材料】；
20.心电图机支持本地报告进行同屏对比；
21.心电图机具备报告分享功能；
22.设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标；
▲23.锂电池额定容量≥8000mAh，支持12小时及以上连续工作【投标文件中提供产品相关证明材料】；
24.存储量：支持≥10000份心电数据存储；
25.支持外接激光打印机和身份证读卡器。
26.配置专用推车。
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	心电监护仪
	5台
	11.5
	1.整机要求：
1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计；
1.2配置提手； 
1.3不小于12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率能达到1280*800像素或更高，≥8通道波形显示；
1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏；
1.5显示屏可支持亮度自动调节功能；
1.6屏幕倾斜10~15度设计；
1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装；
1.9安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO₂, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；
1.10监护仪设计使用年限≥10年；
1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种；
1.15防水等级≥IPX2；
1.16整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试；
2.监测参数：
2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；
2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；
2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；
2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；
2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示；
2.6支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析；
2.7QT和QTc实时监测参数测量范围能达到：200～800 ms；
2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果；
2.9提供SpO₂,PR和PI参数的实时监测，要求适用于成人，小儿和新生儿；
2.10支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁；
2.11配置无创血压测量，要求适用于成人，小儿和新生儿；
2.12提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，要求满足临床应用；
2.13无创血压成人测量范围能达到：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；
2.14提供辅助静脉穿刺功能。
3.系统功能：
3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；
3.2支持肾功能计算功能；
3.3具有图形化技术报警指示功能；
3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；
3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；
3.6≥1000组NIBP测量结果；
3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；
3.8支持24小时全息波形的存储与回顾功能；
3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；
3.10支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式；
3.11提供心肌缺血评估工具，可以查看ST值的变化；
3.12提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择；
3.13动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示；
3.14投标文件中提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
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	高流量饱和吸氧器
	2台
	10
	1.具备鼻导管吸氧、面罩一级吸氧、雾化一级吸氧、高流量一级吸氧、高流量饱和吸氧、高流量饱和吸氧联合一级吸氧、高流量饱和吸氧联合雾化吸氧等七种吸氧模式；
2.氧气插头设备端为螺纹口；
3.氧源压力：工作压力能达到0.1～0.5MPa。
4.储氧缓冲罐：容量应≥600 ml，并配备压力安全阀，预防压力过高而导致氧气泄露；
5.呼吸调节器吸氧阻力：应≤300 Pa；
6. 提供一级吸氧、高流量饱和吸氧两种患者连接接口，可单独使用或者联合使用；
7.高流量饱和吸氧：确保只有吸气时才会有氧气流出（即按需供氧），呼气时氧气调节器自动关闭，不会造成氧气的浪费；
8.侧面湿化瓶连接口：可连接湿化瓶实现高流量湿化吸氧；
9. 外观与结构：氧气吸入器要求表面光洁、平整，色泽均匀。不得有开裂、划痕等缺陷；
10. 吸氧插座：配备标准(国标)氧气接口，可连接中心供氧接口、氧气罐接口和制氧机接口； 
11.一级吸氧及饱和吸氧流量计标配能达到 0—30L/min量程； 
12. 治疗时间提示功能：可预设单次治疗时间，到时自动提醒；
13.高流量饱和吸氧器主机与移动支架之间采取滑动拆卸,螺钉固定； 
14.移动支架:要求能方便在病房内移动设备，高度要求适宜，要求底座为万向轮 ,到位后可以固定防止滑动；
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	多功能牵引治疗仪
	1台
	4.5
	1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz ；       
2.额定输入功率：≤ 240VA ；                   
3.腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10%；
4.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%；
5.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s；
6.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s；
7.牵引间歇时间：≤90s（0～90s可设定），级差10s，允差为±30s；
8.腰椎上下成角：-30°～+10°的范围内设定，级差1°，允差为±2°；
9.腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2°；
10.腰椎左右平摆：-20°～+20°的范围内设定，级差1°，允差为±2°； 
11.具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、左右平摆牵引四维牵引功能；
12.具有两套操作系统，一种是电脑配备操作软件，一种是数码显示板按键操作；
13.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能；
14.具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等牵引模式；
15.具有手动应急放松安全保护功能；
16.要求具备独立的电脑显示操作台；
17.具有病历档案的存储功能；
18.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化；
19. 牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)；
20.颈椎牵引行程：≥300mm，允差为±10%；
21.颈椎牵引速度：7mm/s±2mm/s；
22.配备电动装置，牵引力大小以患者耐受程度为宜；
23.颈椎牵引时间能由医生自定;
24.采用直线传动装置伸缩电机;
25.通过手动控制器实现颈椎持续牵引、间歇牵引、反复牵引及牵引力补偿功能;
26.颈椎牵引曲度可以调节;
27.牵引架承受力≥300N,持续拉力30min应无变形;
28.颈椎牵引套承受力≥300N，持续拉力30min应无开口、开线和断裂;
29.颈椎牵引运行噪音不大于60dB（A）;
30.颈椎牵引具有手控器;
31.产品使用年限:≥10年。
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	火针装置
	1台
	3.7
	1.执行标准
1.1设备安全应符合 GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》;
1.2 设备电磁兼容应符合 YY 9706.102-2021《医用电气设备 电磁兼容 要求和试验》;
1.3 火针针具可参考 T/CAAM 0001-2022《火针》的相关要求;
1.4 投标产品供货时提供有效的国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告；
2.技术规格和要求
2.1火针装置工作状态下工作温度为650℃，允差+15%;
2.2火针装置具有针刺深度调节功能，进针深度0-15mm可调;
2.3火针针具为一次性使用不锈钢或钨钢材质;
2.4火针针具规格为:
外径:0.5±0.03mm，长度:70±2mm;
外径:0.8+0.03mm，长度:70±2mm;
2.5进出针时间＜0.02秒(供货时提供国家认可的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告);
2.6工作电源条件:AC220V+22V，50Hz±1HZ;
3.配置要求
主机：1台
电源适配器：1台
电源线：1根
使用说明书：1本
合格证：1张
保修卡：1张
转运箱：1个
整机保修≥ 1 年



	▲二、商务条款要求

	质保期
	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准；所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

	售后服务要求
	1.中标人负责送货至钦州市钦南区人民医院，负责安装调试，并对操作人员进行操作培训。
2.维护保养的安排：中标人一年至少两次派工程技术人员对设备进行维护保养。质保期内当设备有重大级别提升时，中标人应为设备进行软件升级。
3.维修时间安排应急维修时间安排：至少提供5×8小时远程桌面及7×24小时电话技术支持，使用中出现故障接到通知后应立即响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内派工程技术人员到达现场维修。如果需要更换配件的，更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
4.主要零配件价格；为采购人提供优惠的零配件及易耗品。
5.设备质保期内一周如出现3次及以上停机或设备故障的，采购人有权要求中标人退货或更换新机器，所产生费用由中标人承担。
6.培训对象：包括使用科室的设备使用人员及维修人员，为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	培训计划
	为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。
1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。
2.培训形式：
① 现场使用培训：安装调试结束后，中标人组织培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。
② 集中授课：使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。

	交货期
	签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。

	交货地点
	钦州市钦南区人民医院内采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25天内。

	付款条件
	合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后两年内支付完设备款。

	备品备件或耗材等要求
	1.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 。
2.所有零部件、配件必须是全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。采购项目有其他要求的按其要求。
中标人负责安装的技术人员按照验收流程要求提供合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。
3.验收时属于医疗设备的提供注册证或备案证等材料。

	报价要求
	1.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。

	文件其他要求
	投标人在投标文件中针对本项目提供切实可行的项目实施方案（格式自拟）【包含但不限于项目实施方案、质量保证措施等】及售后服务承诺方案（格式自拟）。

	三、其他要求

	1.投标人在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。
2.若中标人所供产品及售后服务不按招标文件要求履约的，将按照相关有关规定严肃处理。
3.进口产品说明：本分标项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
4.货物一览表中，标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则投标无效；不带“▲”的参数发生负偏离达4项（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时投标文件将被作为无效处理。
5.本项目核心产品为第2项货物“关节镜系统”。
6.投标人业绩及综合实力：具体详见评标方法及评标标准




3分标：
	一、技术要求

	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	总价最高限价（万元）
	技术要求

	1
	生物反馈神经功能重建治疗系统
	1台
	17.8
	1.EMG采集位数: ≥16位；
2.EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率不低于2500Hz；
3.评估和治疗总共有三个通道： A通道，B通道，独立压力检测通道；
4.EMG采集灵敏度能到达：0-2000μV；
5.通频带能到达：20-500Hz；
6.电刺激输出电流强度可调范围能到达：0-100mA，步长0.5mA或1mA；
7.电刺激输出电流频率可调范围能到达：1-1000Hz，步长1Hz；
8.电刺激输出电流脉宽可调范围能到达：20-1000μs，步长50μs；
9.电刺激持续治疗时间可调范围能到达：2-60s，步长1s；
10.休息时间可调范围能到达：2-120s，步长1s；
11.电刺激波形上升和下降时间可调范围能到达：0-9.9s，步长0.1s；
12.产品使用年限≥10年。

	2
	磁刺激仪（盆底）
	1台
	32.2
	▲1.分体设计：系统采用模块独立分体设计，要求模块独立，液电隔离； 
2.最大磁场刺激强度≥6T，可根据需求调节；
3.最高刺激频率≥50Hz，可以根据需求调节，允差±10%；
4.脉冲宽度：≥340μs±10%；
5.脉冲上升时间：≥60μs±10μs；
6.磁感应强度变化率能达到：30~80KT/s；
7.刺激模式：单刺激、重复刺激等多种模式可自由组合切换；
8.刺激线圈：
▲（1）刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节；
（2）刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过警戒值，应停止磁场输出，有视觉提示并报警；
9.可根据治疗需要设置治疗时长1-99min，在预定时间到达后断开磁场输出，允差：±10%；
10.设备运行过程中，可按压前面板上的触控停止键、自锁开关键及时断开磁场输出；
▲11.可通过主机触控面板或者移动终端安装软件进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间；
12.主机内置高清液晶屏，显示仪器工作参数，所有操作也可以在主机上独立完成；
13.具有多台主机的互联与协同控制功能，多台主机间患者信息、治疗数据共享；
14.两台经颅磁刺激系统可组合成对刺激模式；
15.具有无线通讯功能、支持通过移动端软件或电脑端软件下发操作指令或参数，执行并控制仪器输出磁刺激；
16.冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，保证连续使用8小时及以上，无渗漏、无挥发现象；
17.数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、 临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激；
18.计时功能:刺激方案设定后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间；
19.万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调；
20.设备软件具有电容放电计数功能；
21.温度控制：实时显示治疗线圈温度，当温度超过40℃（±1℃），自动停止输出；
22.提供患者治疗数据管理:为患者提供完善的报告；也可用于临床病例统计和研究；
23.安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行；
24.符合YY 9706.102-2021电磁兼容要求，符合YY/T0994-2015磁刺激设备要求；
25.整机使用年限≥10年；
26.治疗位置可视化：系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍；
27.支持选配身份读卡器，自动录入身份信息；
▲28.支持操作方法：≥3种，均能独立操控设备；
29.主机内部高压储能电容；
30.清单配置
⑴刺激系统主机1套
⑵冷却主机1套
⑶线圈1套
⑷工作终端1套
⑸台车1台
⑹沙发1套

	3
	磁刺激治疗仪
	1台
	30
	1.适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经、外周神经功能的检测、评定、改善，对卒中所导致的运动功能障碍、认知功能障碍、疼痛、失眠、外周神经损伤及神经源性膀胱的辅助治疗；
▲2.分体设计：系统采用模块独立分体设计，要求模块独立，液电隔离； 
3.最大磁场刺激强度≥6T，可根据需求调节；
4.最高刺激频率≥50Hz，可以根据需求调节，允差±10%。
5.脉冲宽度：≥340μs±10%；
6.脉冲上升时间：≥60μs±10μs；
7.磁感应强度变化率能达到：30~80KT/s。
8.刺激模式：单刺激、重复刺激等多种模式可自由组合切换；
9.刺激线圈：
▲（1）刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节；
（2）刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过警戒值，应停止磁场输出，有视觉提示并报警；
10.可根据治疗需要设置治疗时长1-99min，在预定时间到达后断开磁场输出，允差：±10%；
11.设备运行过程中，可按压前面板上的触控停止键、自锁开关键及时断开磁场输出；
▲12.可通过主机触控面板或者移动终端安装软件进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间；
13.主机内置高清液晶屏，显示仪器工作参数，所有操作也可以在主机上独立完成；
14.具有多台主机的互联与协同控制功能，多台主机间患者信息、治疗数据共享；
15.两台经颅磁刺激系统可组合成对刺激模式；
16.具有无线通讯功能、支持通过移动端软件或电脑端软件下发操作指令或参数，执行并控制仪器输出磁刺激；
17.冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，保证连续使用8小时及以上，无渗漏、无挥发现象；
18.数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、 临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激；
19.计时功能:刺激方案设定后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间；
20.万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调；
21.设备软件具有电容放电计数功能；
22.温度控制：实时显示治疗线圈温度，当温度超过40℃（±1℃），自动停止输出；
23.提供患者治疗数据管理:为患者提供完善的报告；也可用于临床病例统计和研究；
24.安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行；
25.符合YY 9706.102-2021电磁兼容要求，符合YY/T0994-2015磁刺激设备要求。
26.整机使用年限≥10年；
27.治疗位置可视化：系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍；
28.支持选配身份读卡器，自动录入身份信息；
▲29.支持操作方法：≥3种，均能独立操控设备；
30.主机内部高压储能电容；
31.清单配置
⑴刺激系统主机1套
⑵冷却主机1套
⑶线圈1套
⑷电脑1套
⑸台车1台
⑹定位帽1套

	4
	多模态磁刺激仪
	1台
	60
	1.主机技术要求
1.1磁场刺激强度≥6T，可根据需求调节；
1.2刺激频率0-50Hz，1-50Hz步长1Hz，0-1Hz步长0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节；
1.3脉冲宽度≥340μs，允差±10%；
1.4脉冲上升时间：≥60μs；
1.5磁感应强度最小变化率最小≥30KT/s，最大变化率≤80KT/s；
▲1.6设备最大功耗≤2500VA；
▲1.7主机内置高清液晶屏，所有操作也可以在主机上独立完成，可通过主机触控面板进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、工作时间等，并在治疗过程中实时显示；
1.8整机使用年限≥10年；
2.冷却系统技术要求
2.1内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，无渗漏、无挥发现象，无需定期维护；
2.2安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行；
▲2.3分体化设计，主机可独立工作，通过线缆连接,由数据分析平台控制管理；
3.线圈技术要求
▲3.1刺激线圈具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节；
3.2刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过40℃（±1℃），停止磁场输出并有视觉提示；
3.3 具有多种线圈可选：锥型线圈、圆形线圈、动物线圈、儿童线圈等；
4.MEP(EMG)模块技术要求
4.1放大器通道能达到：2-DIN信号采集通道；2组EP通道 ；
4.2刺激通道：放大器内置电刺激、音频、闪光、图形刺激通道；
▲4.3一体设计：集成信号放大、采集、刺激和控制（键盘）功能于一体；
4.4彩色液晶窗口直接显示参数修改内容，提高工作效率；
4.5设备接口：USB2.0传输信号、供电；不需要专用地线支持；
4.6A/D转换：≥16Bit；
4.7采样率：≥80kHz；
4.8共模抑制比：≥100dB；
4.9AC滤波：≥50Hz；
4.10噪声水平均方根：≤0.5μV；
4.11差模输入阻抗＞5MΩ；
4.12AC滤波：50Hz、60Hz切换；
4.13高通滤波器：20–10000 Hz，低通滤波器：0.5–200 Hz
4.14面板阻抗测试按钮/阻抗分级调节功能；
4.15扩展功能：可连接磁刺激器；
5.软件功能
5.1刺激模式：具有单、脉冲刺激模式（sTMS）、程控模式 （rTMS）、脉冲串模式（TBS）；
5.2控制系统具有人机交互功能，病例管理及打印功能；
5.3内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等；
5.4可建立和储存患者的一般信息、病情信息；一般信息包括：姓名、性别、出生年月日、身高体重、联系地址、联系电话、检测日期、门诊号或住院号、就诊科室等；
5.5可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存；
5.6定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%；
▲5.7操作方法：≥3种操作方法，均能独立操控设备。
5.8治疗方案提供详细图文描述，配合定位帽标识，提供精准靶点指导；
5.9支持选配身份读卡器，自动录入身份信息；
6.MEP(EMG)模块软件功能；
6.1具备运动神经传导，感觉神经传导，运动/感觉同时测量，运动/感觉微移定位，F-波、H-反射(可成对刺激)，瞬目反射，交感皮肤反应(可设声、光、电刺激)，震颤分析，骶骨反射，球海绵体肌反射，重复电刺激(衰减实验)等神经传导功能监测项目；
6.2肌电图：自发电位，干扰相，全自动\手动运动单位电位分析，运动单位数目估算MUNE，自动分解运动单位电位MUP，单纤维肌电图，巨肌电图；
6.3神经肌肉功能检测项目，内置快速CMAP扫描和MUNIX，MUNE递增、MUNE分解；
6.4内置2路视频端口，可同步连接神经超声、电子喉镜，影像与神经检测多维度同时检测；视频可同时记录肌电图信号与患者动作，用作康复评估；
6.5诱发电位：支持前庭肌源性诱发电位cVEMP，oVEMP；视觉诱发电位：闪光视觉诱发电位、黑白格棋盘翻转视觉诱发电位；脑干听觉诱发电位和中、长潜伏期听觉诱发电位；体感诱发电位；
6.6事件相关电位:P300，MMN，CNV，P50，MRCP，可自定义创建事件相关电位模板；
6.9软件支持磁刺激检测运动诱发电位功能，包括项目：自动检测MT，MEP，CSP，募集曲线，阈值追踪；
6.10支持自定义计算公式用于对轨迹和轨迹区间进行计算和分析，支持对事件相关电位再次叠加平均和二次滤波；
6.11支持删除感觉/运动神经传导和诱发电位的刺激伪迹，不影响波形参数和形态的二次优化；
6.12支持用户自定义检查模板，将神经传导检查、肌电图和诱发电位检查项目有效组织起来，为不同的疾病创建检查套餐，一键启动多项检查，要求能减少用户重复操作；
6.13正常值数据库管理：实现测量数据与正常值实时比较；
6.14快速滤波：对测量波形可以滑轨式快速滤波，数据不失真且可逆；
6.15软件支持附件管理，要求能整合与患者相关的检查数据、视频、影像等文件；
6.16在同一台电脑软件中，支持为多个用户创建独立工作账户，可加密保护，数据不相互影响；
6.17支持在轨迹中手动、自动打标。支持实时显示平均叠加、平均的次数；软件支持重新叠加平均；
▲6.18具备二次滤波功能、滤除谐波功能；
▲6.19具备对轨迹进行加、减、平均、校正、翻转等功能；
6.20支持自动探测并删除刺激前伪迹，保证基线平稳；
6.21支持更改软件界面布局、颜色；轨迹颜色、宽度；
6.22病案管理：可建立、保存、删除、修改、查询病例信息，可导入、导出病例文件。可设置多种检查模板、测试模板，可回放数据、查找数据、即时查看检查报告、支持本地、网络SQL数据库。支持文件与内置读图软件一并导出；
6.23报告输出方式：内置报告模板编辑器，也可使用基于 MS Word 软件出具检查报告，无限制报告模板数量；报告可直接导出至 PDF 格式文档；报告内容可在检查管理器中预览；
7.配置要求
（1）刺激主机1台
（2）冷却主机1台
（3）刺激线圈组件1个
（4）MEP（EMG）组件1套
（5）移动台车1套
（6）固定支臂1个
（7）定位帽2个

	5
	经颅电刺激仪
	1台
	13.8
	1.适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍（失语症）、吞咽障碍的辅助治疗，用于改善或缓解失眠症状；
2.最大输出电流：-2mA~2mA连续可调，误差不大于10%；
3.输出脉宽为5ms-1s，允许误差±10%；
4.单个刺激仪主机支持双通道输出机型，输出可选，每个通道能独立输出，也可以同时输出；
5.输出频率：1~200Hz可调；
6.刺激时间：1-60min可调，允许误差±10%；
7.刺激模式：具备直流波模式，支持升级正弦波模式、方波模式、噪声波模式、伪刺激模式；
8.操作方式：具有主机按键简便操作、移动端无线控制操作两种操作方式；
▲（1）移动端无线控制操作：实时下发操作指令、实时修改刺激参数，并支持多台刺激仪主机的互联与协同控制，患者信息、治疗记录共享；
（2）主机操作：主机配置液晶屏，通过按键移动光标来选择所需功能；
9.人机交互：
（1）可实现启动与停止、选择输出波形、时间，强度等功能；
（2）实时显示仪器参数，工作模式与运行状态；
10.参数设定：刺激模式、治疗时间、输出电流等参数进行自定义设置，刺激参数实时显示；
11.安全保护功能：电极抗阻实时监测，异常情况及时报错；刺激过程中可随时一键终止电流输出；
12.定位方式：配置头颅定位帽，辅助定位，并使电极片充分紧贴刺激部位，实现治疗；
▲13.主机预留防摔绳口，要求设备轻巧，易于携带，随时随地使用；
14.配置要求
（1）刺激仪主机1台
（2）电极输出线2条
（3）充电数据线1套
（4）理疗电极片2对
（5）定位帽2个

	6
	数字神经电生理系统
	1台
	73.5
	（一）技术要求
1.信号放大器系统
(1)放大器通道：≥37脑电信号，≥8双极信号（差分通道），≥11通道DC信号，≥3通道独立下颌肌电信号，≥2通道独立眼电信号，≥1通道呼吸信号，独立REF通道，可采集EEG、ECG、EOG、EMG与SpO₂等多种信号；
(2)放大器与电脑主机接口与传输：USB接口，采用USB连接电脑直流供与信号传输，不接受网线接口传输与电源适配器供电方式；
(3)至少具备中英文语言操作界面；
(4)A/D转换：≥24Bit；
(5)共模抑制比：≥120dB；
(6)AC滤波：50Hz、60Hz切换；
(7)最大采样频率：≥16kHz/通道；
(8)输入范围：±1100 mV；
(9)噪声：≤1.4μVpp；
(10)所有通道兼容AC/DC；
(11)三色阻抗指示：主机通道可视化阻抗，实时在线连续测试阻抗；
(12)具备软件检测报告；
2.设备软件电脑系统要求：参照或相当于Windows11操作系统
（二）软件参数
1.软件包含专业的脑电信号采集、睡眠采集及分析功能； 
2.软件终身升级和维护；
3.内置PSG睡眠电极放置帮助内容，无需调换窗口即可查看电极安装规则；
4.多导睡眠分析参数：符合国家标准（具备8导脑电监测+3导下颌肌电监测+2导眼动监测+同时具备压力气流监测和热敏气流监测功能）；
5.睡眠事件自动划分标记：打鼾，磨牙，周期性腿动，肺换气不足等；支持对事件进行时长、类型、色彩、文字描述等全自定义设置，进行手动标记；
6.呼吸指数：具备AHI、RDI和RERA指标（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件），和是否发生陈-施氏（Cheyne-Stokes）呼吸事件，发生可自动计算和生成报告；
7.自动分析功能：具备呼吸事件、氧减、鼾声、LM/PLM、微觉醒、睡眠结构分析（微觉醒选项）、PTT分析、心律异常、磨牙、RERA、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等自动分析功能，并可以自动生成在报告中；
8.趋势图功能：设定显示百分比，使其适合计算机窗口显示；趋势图分栏显示。睡眠趋势图SpO₂、呼吸频率、胸腹运动、心率、肢体运动、打鼾、体位、眼动、脑电图波幅；
9.趋势列表：包含神经生理、呼吸、心电、肌电和SpO₂事件等，包括RERA、气流受限、陈施呼吸运动等。并可在原始图中对任意事件、任意时间的原始波形数据进行回访查找并阅读；
10.标记和统计：PSG回顾中，以颜色自动标记纺锤波、K复合波、Delta波，REM期的反相和正相眼球运动，以及各种呼吸、氧减、磨牙、腿动和心电事件等；可通过鼠标拖动、右键点按以及快捷键注释（包括事件类型，起止时间，峰值等）和统计；
11.信号分屏：一键分开用于睡眠分期的EEG和其他睡眠事件轨迹，以不同的扫描速度显示（EEG-30s/屏，PSG事件-1s-10min/屏），互不干扰，并可对用户睡眠分期的信号种类进行调整，要求能方便判读医师分期与识别PSG事件；
12.波形全局调整：内置功能按键，要求能根据屏幕尺寸自动调整显示比例；
13.波形识别工具：波形测量，一键开启波形测量，可在记录到的轨迹中测量片段的频率、波幅、功率等参数。波形放大器，在回顾中开启，用于精确放置事件片段，查看波形特点；
14.心电事件：涉及最大、最小和平均心率，以及呼吸事件和睡眠分期与心电事件的关联；
15.肢体活动事件：可以自动或手动判定肢体运动次数（PLMS），以及与觉醒和睡眠分期的关联；
16.癫痫功能：自定义癫痫探测规则设置、自动探测，具有棘波、尖波和棘慢波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波及癫痫发作片段；
17.软件具有实时/区间分析的波幅、频率地形图，辅助临床快速查看各脑区脑电活动分布；
18.软件可统计分析脑电信号节律信息，允许用户选择需要展示的信息；
19.阿尔法频率峰值与离散地形图：计算每个通道阿尔法频率峰值、功率与指数，计算不同脑区平均峰值与额叶不对称性；具备编辑不同疾病的参考值系统，可自动出示报告，支持编辑颜色映射反映阿尔法峰值离散度；
20.软件内置 ABCD 频谱功率图，可自动计算图形类别，具备ABCD趋势图和图形类别统计结果呈现，细化ABCD分类，具备自动化采集分析和报告模板；要求能辅助临床医生评估患者意识状态；
21.软件内置脑电定量分析功能和指标：自相关与互相关分析；相干性分析数据与图形显示；频谱－功率分析；不同区间对比分析波幅、功率和指数图；二维与三维脑电地形图；软件内置单通道时频分析；
22.软件内置专业的脑功能趋势分析：静息态指数，光谱熵，平均波幅，节律指数比，快慢波比值，各节律指数；
23.实时显示各个通道阻抗趋势图；
24.密度谱阵列（DSA）与压缩密度谱阵列（CSA）功能：支持以μV2与dB显示结果；显示优势频率、边缘频率和中位频率，可设置平滑水平；自定义噪声排除水平和去除标记为伪迹片段的分析结果；
25.功能测试、刺激系统：预设多种功能测试模板，用户可设置语音、文字提示与时长设置，减少操作者对患者讲解，标记的片段可用于对比分析；支持用户自定义测试；
26.软件内置小波分析与独立成分分析功能用于去除伪迹；
27.自动化采集、分析与报告：软件支持用户自定义信号校准、监测、采集，伪迹识别标记，分析和自动报告全过程；减少不必要的操作，节省时间；支持用户随时打断自动化过程；
28.软件支持同时打开多个脑电采集、分析窗口，同步脑电采集与分析；
29.可设置视频1-10倍回放速度，使用视频定位脑电信号采集时间；可将视频画面保存为图片或直接导出至报告文件；
30.可将视频分段保存，删除、锁定、编辑操作，也可以将脑电图和视频片段剪辑后保存为独立文件在不同脑电软件中回放；
31.软件内置波形频率、波幅测量尺；单波电子测量频率、功率和波幅；支持滑动测量，支持将所选波形和测量结果一键截取发送至报告；
32.设置各个通道EEG、EMG上下边界数值/线，通过肉眼查看信号是否超过设定数值；
33.要求能左右侧导联叠放，操作者肉眼能识别左右半球信号对称性；
34.软件预设单极、双极、横联、纵联和平均导联，支持用户自定义蒙太奇；以头形直观显示蒙太奇导联设置界面；可对蒙太奇内单个导联进行统一、独立设置滤波、颜色；监测和回放中可自由切换；
35.软件预设多种参考方式。平均参考（AV），双耳平均参考（AA）， 中央参考（Cz）， 源参考（SD），左半球平均参考（AV1），右半球平均参考（AV2），系统参考（REF），同侧耳电极参考（A1或A2）；对侧耳电极参考（A2或A1）；
36.支持调用DirectX（图形优化组件），优化轨迹显示，还原信号连续性，不会因为屏幕分辨率低而显示粗糙；
37.支持以秒为单位显示脑电信号与以天文时间为单位标记脑电信号；
38.软件预设多种脑电分析报告模板，支持导出至MS Word编辑；报告可导出至PDF文档；
39.支持预设报告术语表，在书写结论时，通过点击粘贴文本；
40.事件管理：内置事件列表，可筛选、编辑、删除事件；
41.数据管理，软件支持网络和本地数据管理器，支持导入、导出数据存档；对数据进行合并；支持导出检查统计记录到word和excel格式；
42.软件预设多种患者信息，支持用户自定义参数、编写列表和历史字符串录入信息；
43.软件支持同步保存检查数据和备份EDF+，BDF格式文档到磁盘，确保数据安全和科研便利性；
44.支持局域网内从不同终端设备调取、查看实时软件界面；
45.支持创建不同权限的账户，满足不同用户需求；
46.滤波范围能达到：高通0.05~10Hz；低通5~600Hz，范围内任意调节；
47.软件内置带通滤波器，方便用户快速滤波，获取目标信息；滤波范围支持自定义；
48.扫描速度能达到：1～10000mm/s，1-200s/页两种单位范围内任意调节；
49.灵敏度能达到：1~10000μV/mm，可根据屏幕脑电信号范围自动调整灵敏度；
50.视频系统要求
(1)软件最多支持 ≥3 路视频监测；
(2)软件内置控制面板，并可通过浏览器进行视频录制质量控制与设置；
(3)内置画面动态监测（可设置监测灵敏度），可通过文字、声音进行报警；
(4)支持在视频界面对摄像头进行调整。



	▲二、商务条款要求

	质保期
	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准；所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

	售后服务要求
	1.中标人负责送货至钦州市钦南区人民医院，负责安装调试，并对操作人员进行操作培训。
2.维护保养的安排：中标人一年至少两次派工程技术人员对设备进行维护保养。质保期内当设备有重大级别提升时，中标人应为设备进行软件升级。
3.维修时间安排应急维修时间安排：至少提供5×8小时远程桌面及7×24小时电话技术支持，使用中出现故障接到通知后应立即响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内派工程技术人员到达现场维修。如果需要更换配件的，更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
4.主要零配件价格；为采购人提供优惠的零配件及易耗品。
5.设备质保期内一周如出现3次及以上停机或设备故障的，采购人有权要求中标人退货或更换新机器，所产生费用由中标人承担。
6.培训对象：包括使用科室的设备使用人员及维修人员，为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	培训计划
	为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。
1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。
2.培训形式：
① 现场使用培训：安装调试结束后，中标人组织培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。
② 集中授课：使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。

	交货期
	签订合同之日起60天内调试完毕验收合格并交付使用。

	交货地点
	钦州市钦南区人民医院内采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25天内。

	付款条件
	合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后三年内支完付设备款。

	备品备件或耗材等要求
	1.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为本项目技术支持、服务需求提供可靠保证； 。
2.所有零部件、配件必须是全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。安装标准：符合国际、国家及行业有关技术规范和技术标准。采购项目有其他要求的按其要求。
中标人负责安装的技术人员按照验收流程要求提供合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。
3.验收时属于医疗设备的提供注册证或备案证等材料。

	报价要求
	1.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。

	文件其他要求
	投标人在投标文件中针对本项目提供切实可行的项目实施方案（格式自拟）【包含但不限于项目实施方案、质量保证措施等】及售后服务承诺方案（格式自拟）。

	三、其他要求

	1.投标人在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。
2.若中标人所供产品及售后服务不按招标文件要求履约的，将按照相关有关规定严肃处理。
3.进口产品说明：本分标项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
4.货物一览表中，标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则投标无效；不带“▲”的参数发生负偏离达4项（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时投标文件将被作为无效处理。
5.本项目核心产品为第4项货物“多模态磁刺激仪”。
6.投标人业绩及综合实力：具体详见评标方法及评标标准







附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。





附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业[2011]300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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第三章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	本项目不允许分包

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；
□随机抽取；

	11.2
	不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	
	不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人享受中小企业扶持政策的材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2026年1月至 2026年9月内任意连续 3 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至 2026年9月内任意连续 3  个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[ 2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8. 1分标、2分标、3分标：投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：
（1）有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
（2）有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；
（3）有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。（必须提供，否则按无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，必须提供的材料在第五章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则投标文件按无效处理。
2.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。
3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权并在投标文件中提供授权书复印件，否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.代理服务费承诺书（格式后附）； 
8.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
9.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
10.项目实施方案及质量保证措施（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；
12.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可具有资质的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】
13.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，必须提供的材料在第五章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则投标文件按无效处理。
2.投标文件（包含电子备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起  60  日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
本项目收取投标保证金，具体规定如下：1分标：壹万元整（￥10000.00）；2分标：壹万叁仟元整（￥13000.00）；3分标：贰万元整（￥20000.00）；。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（1分标：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社，开户名称：钦州市公共资源交易中心，银行账号800821600001006 ;2分标：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社，开户名称：钦州市公共资源交易中心，银行账号：800821600000980 ;3分标：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社，开户名称：钦州市公共资源交易中心，银行账号：800821600000999 ;）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：钦州市公共资源交易中心电子显示屏所安排的开标室；邮寄地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层云之龙咨询集团有限公司，联系人：秦绍袁，电话：0777-5619399。）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（电子保函除外）提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件；

	21.1
	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：  30   分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格、 合同履行期限 。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：  5  人

	27
	如供应商系统平台报价与电子投标文件中报价不一致的，以投标文件开标一览表报价为准。

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项（标记▲的参数除外）。

	29.3
	中标候选人推荐数量：  3  名

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
□随机抽取；

	35.1
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司钦州分公司咨询部
联系电话：0777-5619366
通讯地址：云之龙咨询集团有限公司钦州分公司（广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层）
现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由各分标中标人一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：
以各分标预算金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标类，采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮20%收取。
3. 账户名称：云之龙咨询集团有限公司钦州分公司
  开户银行：中信银行南宁园湖支行；
  银行账号：8113 0010 1330 0157 979；
行号：3026 1102 9137

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。





投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明
8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
0.   19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
0.  19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
0.     19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
0.  19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
0.  19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
0. 21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
0. 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开    标
23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同
30 .确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：

	               费率
预算金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务预算金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×1.5％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。
（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标人须知前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价或者最高单价限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65%  的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  65%  ；（范围为50%-65%）
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65%  的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×  65% ；（范围为50%-65%）
③投标报价低于采购项目最高限价  65% 的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65%  ；（范围为45%-65%）
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
1分标、2分标、3分标通用
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除。
按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
2.3投标人同时满足以上两个政策时可叠加计算，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%-20%）。
2.4除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	技术分
（满分 65分）
	货物设备性能分（满分15分）
	投标文件的非标注“▲”的技术要求中无负偏离的得15分，满分15 分 。
注：如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	项目实施方案（满分20分）

	一档（6分）：实施方案中对交付计划、人员投入、安全保证措施和技术保证措施等有描述，实施方案、实施计划基本契合项目实际，项目管理组织机构及人员职能清晰。
二档（13分）：实施方案包括有交付计划、人员投入、安全保证措施和技术保证措施。实施方案实施计划契合项目实际，项目管理组织机构及人员职能清晰。
三档（20分）：实施方案包括有交付计划、人员投入、安全保证措施和技术保证措施内容可行、详细，有交付保证措施、实施安全保障措施、风险管理体系，实施方案、实施计划契合项目实际、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控。
注：未满足一档要求的计0分。

	
	
	售后服务承诺方案（满分15分）
	由评委根据投标人的售后服务方案（包括售后服务人员、接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间、应急处理方案、其它实质性优惠措施等条件）进行独立评审打分，达不到一档要求的计0分。 
一档（5分)：售后服务方案，包括售后服务人员、接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间、应急处理方案达到招标文件的要求。 
二档（10分)：有项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件，且配置售后服务人员，针对本项目能满足采购人的售后服务需求。 
三档(15分)：提供的售后服务方案完全满足并优于招标文件要求，方案包含有详细的项目维护服务、回访、应急保障方案等内容，售后服务承诺明确质量保证期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间），软件升级，有质保期外维修方案、备品备件等其他优惠措施、安装要求及方案等内容，售后服务有保障，服务内容及保障措施完整详细。

	
	
	质量保证措施（满分15分）
	一档（5分）：对质量保证承诺、质量控制措施、检验措施等有描述，基本能够保证货物质量。
二档（10分）：对质量保证承诺、质量控制措施、检验措施等描述内容完整、详细，能针对项目情况提出较为明确的质量保证措施，有专门质量管理团队能够确保货物质量。
三档（15分）：针对本项目提出的质量保证承诺、质量控制措施、检验措施详细，分析到位，质量保证措施科学合理，有专门质量管理团队能够严格控制货物的质量，并根据项目实际情况制定有详细、可行的质量保证体系和保障能力。
注：未满足一档要求的计0分。

	3
	商务分（满分5分）
	业绩分    （满分3分）
	2021年 1 月 1 日以来至投标截止日期止，投标人或生产厂家同类产品销售业绩，每个得1分，满分3分。【投标文件中提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖公章】 

	
	
	政策分（满分 2 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得  0 至 1 分，满分 1 分；
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分；
[bookmark: _GoBack]（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分为以上各项评审因素得分合计。





四、中标候选人推荐
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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项目名称：
采购计划号：
项目编号：
合同编号：
分标号：
采购人（甲方）：钦州市钦南区人民医院
中标人（乙方）
采购代理机构：
签订地点：钦州市
签订时间：2026年   月   日






根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照公开招标文件规定条款和投标文件承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额人民币（大写）                          （小写）¥


2.合同合计金额包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与公开招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公开招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按公开招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
5.乙方提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均应满足国家和行业规范标准。
第四条　包装和运输
1. 乙方提供的货物均应按公开招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2. 乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。
3. 货物的运输方式（由乙方自定）  ，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责  。
4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交货，乙方同时提供合格证及技术参数表给甲方，需通知甲方货物已送达。
第五条　交付、安装和调试
1. 交付使用时间：                        。
交付地点：               。乙方负责处理安装设备产生的垃圾。
2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或采购文件所规定的货物、数量、规格等要求，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，若乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，由此引起的风险由乙方承担。
3.乙方交货前应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方未能提供完整合同标的的货物及本条款规定的证件和工具的，视为未按合同约定交货，乙方应负责及时补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。
4.乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
第六条　培训和验收
1.甲方应提供必要安装、培训条件（如场地、电源、水源等）。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排。培训形式：①现场使用培训：安装调试结束后，乙方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。②集中授课：乙方培训工程师使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。
2.验收标准：乙方在货物验收时由甲方对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
3.甲方应当在货物安装、调试完成后乙方提供书面验收申请书，15个工作日内进行验收，逾期不验收的验收前乙方需提供验收过程完成后及招标文件中约定的资料，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。甲方根据乙方提出的解决情况，确认问题已解决并签字确认后7个工作日内进行货物再验收。
第七条　付款方式
1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2. 资金性质：财政性资金  。
3.付款方式：
1分标：合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后两年内支付设备款。

2分标：合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后两年内支付设备款。
3分标：合同签订后，无预付款。货物安装交付验收合格后三年内支付设备款。
 第八条　履约保证金
本项目不收取履约保证金
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十条  质量保证及售后服务
1.乙方应按公开招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
 2.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。
3.产品质量保证期应当包括但不限于：货物验收合格之日起   个月。质保期内，乙方对其提供的设备进行上门维修、更换零部件，不收取额外费用。质保期后五年内有足够的备品备件，并提供终身维修及保养，维修时只收部件成本费。
4.质保期内乙方应提供5*8小时远程桌面及7*24小时电话技术支持。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后立即响应，并在24小时内到达甲方现场维修，对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，乙方需征得甲方管理人员同意。
5.设备质保期内一周如出现3次及以上停机或设备故障的，甲方有权要求乙方退货或更换机器，所产生费用由乙方承担。
6.当设备有重大级别提升时，乙方为设备进行软件升级。
7.乙方应派工程技术人员一年至少两次定期对设备进行维护保养。
第十一条　违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权依法解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权依法解除合同。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7. 其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。
8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
第十二条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第 ⑵ 种方式，作为本合同争议的解决方式。
⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地钦州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。
⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书
2.投标声明	
3.商务条款偏离表和技术需求偏离表	
4.采购需求	
5.投标报价表
6.其他承诺书等合同文件	
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以有利于甲方的排列顺序在先者为准。
第十六条　合同生效及其它
1.本合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2.合同正本一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。自签订之日起两个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报广西政采云平台备案。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签订书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
（以下无正文为签章页）

	甲方（章）：           
钦州市钦南区人民医院

年   月   日
	乙方（章）：              


 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人
或委托代理人：
	法定代表人（负责人或自然人）
或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日
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一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                        项目编号：            分标：
投标人名称：                       单位：元
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价：大写          （小写）

	投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。
投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %。


注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 


2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日


5.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 
电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日
4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。 
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6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	质保期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         



7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日


8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税务局登记的地址_                   ；
（4）在税务局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日



9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单
所投分标：     分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	生产厂家
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、生产厂家、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          



10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        


11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所投分标：     分标
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         




四、其他文书、文件格式
1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


3. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   
□招标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


5.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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