	一、技术要求

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量及
单位

	分标1

	1
	康复训练设备
	1.康复上下楼步行台共1个，五层泡沫，每层高约17CM，外形尺寸（长×宽×高）约335*82.5*（123～153）cm ，梯面高度约10cm，扶手杠可调距离约31cm，扶手杠侧向额定承载约750N，阶梯踏板额定承载约2000N，扶手高度可调节,扶梯台阶由一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成,不锈钢扶手，台阶底面材质为防滑地毯，圆弧形弯管扶手尾部防止碰伤，配件含固定立柱数量至少12根，可调节扶手至少6根。

2.脑梗康复平衡杠共1个，尺寸（长×宽×高）约302×115×79-123cm，高度调节范围约79～123cm，宽度调节范围约34～64cm，杠杆直径约￠38mm，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度约15°，带宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座，不锈钢扶手。

3.康复训练自行车飞轮共2台，电子表显示，材质喷塑钢管，主架约1.3mm厚，扶手约1.5mm厚、产品尺寸（长×宽×高）88*46*114cm，软坐垫。

4.助行器共4个，不锈钢材质，最大高度约96cm，最小高度约78cm，最大宽度约57cm,最大长度约70cm,折叠尺寸（长×宽×高）约78*57*53cm，手柄套宽度约2～5cm，辅助代步用具，恢复日常行走功能。
	1套

	2
	力量康复训练器材
	1.瑜伽垫共15张，尺寸（长×宽）约80*200CM，颜色不限，采用高密度环保发泡材质，厚度不低于1CM，表面带防滑纹理，干湿状态下均能稳定防滑、不移位，要求回弹性好，长期使用不易凹陷变形。颜色随机配发，边缘裁切平整无毛刺，可卷收收纳，便于存放与场地转运。
2.泡沫轴共5个,尺寸（长×宽）约45*14cm加粗款，彩色圆形实心泡沫轴，要求硬度适中、支撑力强，彩色随机配发；实心结构耐用不易变形，可通过自重滚动放松肌肉筋膜、缓解肌肉紧张与僵硬，促进局部血液循环，也可辅助平衡训练与核心力量练习。

3.弹力带共10根,硅胶材质，尺寸（长×宽×厚）约600*50*0.9cm，重约27g，重力不低于10磅，材质柔韧耐拉、不易老化断裂，表面做防滑处理，训练时不勒手、不易滑脱。
4.敏捷梯（多节共2个）,多形态训练敏捷梯12格/4.8米，要求属于方便携带布艺款，颜色不限，梯带耐磨抗拉，可灵活布置成不同训练路径，适配多种训练场景。 主要用于步态训练、肢体协调性训练、步频与平衡能力训练，可逐步提升训练难度。
5.椭圆分指握力球共5个，球体黄色球带橘色，尺寸约整体12*11cm，球体约9*7cm，球体弹性PU，球带弹性硅胶，球体为高弹性 PU 材质，分指带为弹性硅胶材质，分指结构可固定手指间距，预防手指挛缩粘连。

6.握力球康复训练器共5个,直径约7cm左右，颜色不限，采用高弹环保发泡材质，颜色随机配发，握感柔软适中、回弹性能稳定，可通过不同按压力度分级锻炼手部握力与手指肌力。
7.弹力足踝矫形器共1对,产品尺寸约30*25*15cmm，护盖款，尺码40及以上，采用弹力支撑面料加硬质护盖结构，兼顾动态弹力辅助与踝关节刚性防护，可辅助矫正足下垂、足内翻等异常步态，维持踝关节功能位。
8.哑铃套装共1套,含1磅、2磅、3磅、4磅、5磅不同重量哑铃套装2套，马卡龙色系。

9.脑梗康复手指训练仪，额定电压DC 5V，额定功率12W，电池容量约2000mah，尺寸约31*24.2*6.2cm，共1套。

10.老年体验装置套装共1套。包括但不限于眼镜、沙包、拉力带等
	1项

	3
	认知障碍评估干预教具
	1.仿真钱币玩教具（纸币 + 硬币全套），共10套。

2.简易数独大号底板（4 宫格、6 宫格低难度），共10套。

3.螺丝螺母拆装积木教具，共1套。

4.电子秒表，共2个，带屏显，电池款。
5.空白钟表盘，直径约30cm，亚克力材质，可循环使用，共2个。 

6.手持白板，尺寸约30*50cm，双面可书写，带有磁性，带外框包边，共5个。

7.干预训练实操台，定制，尺寸（长×宽×高）约120*50*80CM双层，优质E1级环保型中纤板/刨花板，板材经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性。封边采用全自动带磨边技术和机器封边技术，封边采用全自动化，要求防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。共8张。

8.定制盆栽教具，共20盆。

9.认知干预园艺疗法套装栽培工具玩具套装家用款配件包括但不限于铲子、耙子、水壶等，共2套。

10.认知干预记忆疗法套装：含复古搪瓷盆家用款1个，直径约24cm高度约11.5CM；搪瓷功夫茶杯一组4个，口径约7.5cm，高度约6.5cm；1比1仿真大哥大玩具1个，塑料材质。

12.蓝芽音响2台，带手持麦，可插U盘使用。

13.防走失定位胸牌，可接入物联网第三方后台管理，实时定位查找，报警等功能，共2个，4个机械按键 (2 个亲情号，1 个 SOS，1 个多功能)，佩戴安全扣挂绳/壁挂，网络制式 4G CAT1 全网通定位方式LBS （基站定位）/GNSS(卫星定位)/wifi can(WIFI 定位)轨迹功能/电子围栏平台支持，语音音频上传支持10s语音录制上传下发，通话白名单10组白名单，闹钟/事件提醒:5组闹钟（定时提醒功能），文字留言（广播）1组（可留言可广播）通话支持 VoLTE 高清语音，多功能查询支持天气、时间、设备状态等查询，通话记录支持通话记录上传平台，手动接听、自动接听可设置，电话报警、短信报警（可开启/关闭），二合一复合膜喇叭，全指向麦克风，电池:3.7V 900mA 聚合物锂电池，待机时长≥3天
	1套

	4
	多功能厅配套设备
	1.免打孔固定款剧院椅，带海绵靠背，尺寸（长×宽×高）约430*980*540cm，带防火写字板、后背置物网及杯筒，含上楼及安装，颜色定制共190张。

2.主宾台，共8张，环保木材，尺寸（长×宽×高）
定制约120*40*76cm （多层实木板），桌面厚度不小于2cm，带收纳抽屉，需封边刷防火涂料，防滑硅胶垫，光面。

3.折叠凳，可堆叠便于收纳，1张。
	1套

	5
	糖尿病护理教具
	1.胰岛素注射模块，PVC材质可穿戴在身体的特定部位，如腹部、大腿、上臂等，进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节，共6个，采用医用级仿真 PVC 材质制作，模拟人体皮下组织的真实触感与进针阻力，可还原临床胰岛素注射的操作手感；采用可穿戴式设计，配备可调节长度与松紧度的固定绑带，可稳固佩戴于腹部、大腿、上臂等胰岛素常规注射部位，适配不同体型练习者。
2.胰岛素注射笔，电子数显、带包装盒，共8支，搭载电子数显屏幕，可精准显示注射剂量数值，支持剂量精细调节，操作逻辑与临床主流型号一致；笔身符合人体工学握持设计，配套专用收纳包装盒，要求便于存放管理与设备防护。

3.一次性胰岛素注射针头，医用无菌，约4mm，共8盒，常规短针规格，经环氧乙烷灭菌处理，单支独立无菌包装，要求安全合规；针头锋利顺滑，适配标准胰岛素注射笔接口，注射痛感低。用于胰岛素注射实操训练耗材，配合注射笔与练习模块完成完整注射操作。
	1套

	6
	健康照护基础实训教具
	1.实操操作台，尺寸（长×宽×高）约120*45*80CM双层，桌腿钢制管材，桌面环保颗粒板或优质E1级环保型中纤板/刨花板，板材经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性。封边采用全自动带磨边技术和
机器封边技术，封边采用全自动化，要求防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。共8张。

2.红外线理疗灯，医用款，双头，共1台，采用双头独立控制结构，单头额定功率 100~150W，输出红外线波长覆盖临床理疗适宜波段，要求
温热效应可深入皮下组织，促进局部血液循环、缓解肌肉痉挛，辅助慢性炎症消退与创面修复。 灯头支持多角度自由旋转，立式支架可升降调节并锁定，适配不同体位与照射高度；配备防烫金属网罩、定时装置与过热断电保护。双头设计可同时照射两个部位或扩大照射面积，提升理疗效率，适用于养老机构老年慢性疼痛护理、压疮辅助理疗、软组织损伤康复训练，也可用于护理实训理疗操作演示。
3.枕头，尺寸约48cm×74cm，材质纯棉，共6对，枕面采用精梳纯棉面料，亲肤透气、吸汗排湿；枕芯填充高弹蓬松棉，软硬度适中，可贴合颈部生理曲度提供均匀支撑。枕套可拆卸水洗，耐受常规消毒方式，反复洗涤不易变形缩水。

4.三角枕，泡沫，尺寸约50CM长，共6个，采用高密度回弹泡沫一体成型，主体为三角斜坡结构，支撑角度符合临床护理体位规范，承托力均匀且久用不易塌陷。用于卧床患者侧卧翻身时支撑腰背部、下肢，固定侧卧位，有效分散局部压力，预防压疮发生。

5.人模，上下肢、头部可自由摆动，可替换生殖器，带鼻胃管、导尿管、可插鼻饲管，环保PBC或PVC材质，身高约160*40cm，包装附说明书、保修卡等，共7套。

6.海绵床垫，尺寸约1.2米*2米，厚度6 cm，共6个。
	1套

	7
	健康照护助行教具
	1.多功能移位机，外形尺（长×宽×高）约55*67*82-101cm，座面尺寸约47*52cm，座面高度约42—67cm，升降范围约19cm，组装外形尺寸（长×宽×高）约55*67*130cm，脚轮四个约3寸静音万向轮（带自锁功能）靠背座面皮革，承重约200kg以内、附带工具、润滑油，采用直径约32*3.0mm钢管焊接，承重立柱为实心圆钢，共1块。

2.电动轮椅，最大速度约6km/h，载重约100kg，续航里程约20公里，最大安全坡度制动约3.6m(6°)，越障高度约40mm。越沟高度约100mm，爬坡能力约6°，驻坡性能约9°，最小回转半径约1.2m，材质为钢及合金结构钢，布艺1座，面带海绵及安全带，共2辆。

3.简易轮椅，黑色，加厚钢管材质，面料材质为仿皮坐垫、靠背，承重约100kg，可折叠，折叠尺寸（长×宽×高）约113*32*89cm，共2辆。
	1套

	8
	生命体征监测教具
	1.医用轨道血压计，免绑袖带，LED显示屏，示波测量法，可测量手臂周长约22~34cm，压力测量误差小于3mmHg(0.4kPa)，脉率测量范围40~160次/分，工作温度5°C~+40°C(+41°F~+104°F)；相对度15%RH~90%RH，主机尺寸约长267.6mm*宽206mm*高198mm，排气电磁阀控制排气方式，电源：6V=--(4节5号碱性电池)，共2台。

2.腕式血压计，可充电电池，液晶屏显LCD液晶数显，示波测定法，测量范围：压力:(0~290)mmHg (0~38.66)kPa，脉率(40~180)次/min，测量精度：压力:3mmHg (0.4kPa)，脉率:5%，电源：300mAh锂电池(DC3.7V)，外形尺寸约(68x78x28)mm不含腕带，共2台。

3.上臂式血压计，充电款连续运行，LCD数字显示，脉搏数40~200次/分钟，记忆组数90组记忆值，压力测量范围0-300mmHg(0-40.0kPa)，精度3mmHg(0.4kPa)以内，共2台。

4.体温计，电子手持式，带屏显，共5个。

5.血糖仪，插入测试带屏显，储存环境：-20°~55°，RH93%，测量单位20组记忆值，读值显示LCD大屏幕，反应时间5秒内，测量范围：1.1~33.3mmol/L，共5台。

6.血糖试纸，一次性医用插入式试纸，检测原理为葡萄糖氧化酶法和葡萄糖脱氢酶法，检测范围约1.1mmol/L - 33.3mmol/L，共10盒。

7.血氧仪，带电子屏显，充电款，共5个，采用指夹式医用级设计，搭载高清电子显示屏，可实时显示血氧饱和度（SpO₂）、脉搏率、灌注指数等核心指标，测量精度符合临床监测标准；内置可充电锂电池，支持 USB 循环充电，无需频繁更换电池，续航可满足日常高频使用需求。
8.听诊器，尺寸约75CM,双面听诊头，透明包装盒，共5个，采用医用级双面听诊头设计，可切换高频、低频听音模式，分别适配心肺音听诊、血压测量等不同场景；胶管总长约 75cm，为加厚 PVC 材质， 要求传音清晰、抗干扰性强；耳挂配软硅胶耳塞，佩戴贴合舒适， 每套搭配独立透明收纳包装盒，防尘防潮、便于存放管理。
9.助听器，耳背式，USB充电款，模式可切换，共2套，为耳背式佩戴设计，机身轻盈贴合、佩戴稳固隐蔽；支持 USB 充电，内置大容量锂电池，续航持久；配备多档模式切换功能，可根据安静、嘈杂等不同环境调节降噪与增益，适配轻中度听力损失人群的听力补偿需求。
	1套

	9
	体位转移教具
	1.滑布，尺寸约70*110CM两侧带提手，颜色不限，采用低摩擦高强度顺滑面料制作，表面摩擦系数低，可降低卧床患者移位时的皮肤阻力；两侧配备加固提手，便于护理人员握持施力，单人即可完成床上水平移位、翻身调整等操作，要求能减轻腰部负荷。
2.移位转移辅助带，布艺材质，采用加厚承重布艺材质，要求抗拉强度高、受力均匀，可分散患者体重，避免局部勒压皮肤；为宽幅环抱式设计，可垫于患者腰背部、臀下，用于床与轮椅、座椅、平车之间的转移辅助，辅助护理人员完成搬运转位，降低徒手搬运的职业损伤风险。布艺材质亲肤透气，适配不同体型照护对象，可水洗消毒，适用于养老机构、居家照护的转移护理场景。
3.起身移位助力带，布艺材质或牛津布（尼龙）把手宽约8.5CM，主体采用加厚耐磨牛津布或高强布艺材质，搭配加宽加固把手，握持受力面积大，长时间施力不勒手；可环绕固定于患者腰背部或大腿部位，辅助卧床患者从卧位坐起、从座椅站起，也可辅助短距离平移移位。人体工学设计贴合身体曲线，受力分散不易滑脱，可调节松紧适配不同身形，适用于卧床起身训练、转移护理、康复辅助照护等场景。
4.体位垫，R型翻身垫尺寸约60*25*20CM，全棉外套可拆洗、填充高密度海绵，内部填充高密度回弹海绵，要求支撑力均匀持久，久用不易塌陷变形；外套为全棉材质，亲肤透气，可拆洗更换，支持常规消毒处理。
	5套

	10
	老人出行实训教具
	1.腋拐杖，防滑，不锈钢材质，7-10档调节，总长115厘米-135厘米，腋托宽度约25厘米，手托宽度约10厘米，手托可调节，每档高度约4厘米，共5幅。

2.手拐杖，不锈钢材质，pvc握把、铝合金拐身、弹珠、十档可调节、锁扣装置、2.防滑脚垫；总高：约73-93cm，共3支。

3.四角手杖，不锈钢底座，防滑，四脚手杖，高度可调节，长度约73-87厘米，共3支。

4.智能拐杖，带手电筒、可定向，带语音，共1套。
	1套

	11
	用餐护理教具
	1. 教学食具套装，密胺材质（包括但不限于碗、筷子、盘子、骨碟、水杯），共10套。

2. 方垫，长方形，尺寸约30cm×50cm，防水，材质：涤纶（聚酯纤维），共10个。

3. 吸管杯套装，共10套，不锈钢材质，弯管。

4.一次性餐巾布，共5包，每包10张。
	1套

	12
	床铺清洁消毒
	1. 手持床刷，动物毛，共2套，要求毛质柔韧有弹性，扫尘细腻深入，不易损伤床品织物表面；搭配防滑握持手柄，手持发力顺手，可清理床单、被罩表面的浮尘、毛发与碎屑。
2.一次性可换刷套手刷，共2套，刷套为无纺布静电吸附材质，吸附

毛发，单次使用后即可更换，从源头避免跨床单元交叉污染，符合感染防控规范。

3.手持家用杀菌螨虫仪，1台，常规额定功率 300~400W，集成 UV-C 紫外线杀菌、高频震动拍打、大吸力吸尘、恒温热风除湿四大核心功能，可实现 “拍 - 吸 - 杀 - 烘” 一体化深度织物清洁。
4.防水中单约1.2M，纯棉，共10条，长度适配标准单人护理床，四周包边加固，耐洗耐拉扯，支持高温水洗与消毒后重复使用。
5.被子尺寸约1.2米*2米含被芯夏款，共4套，适配单人护理床、午休床使用。面料采用纯棉材质，透气亲肤；被芯为薄款超细纤维填充，轻盈蓬松、凉感适中，适配夏季及空调环境，避免闷热。被芯支持拆洗。
6.生活垃圾桶，带盖子，塑料，容量约5-10L，尺寸约22CM×22CM×30CM，共4个。
	1套
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	洗浴护理
	1. 纯棉分体睡衣男性，XL码，共8套，配成年男性常规身形，面料透气亲肤、吸汗不闷，可反复水洗与高温消毒，不易变形缩水。主要用于长期卧床老人、住院照护对象日常穿着，也可作为护理实训中模拟病患的着装道具。

2.纯棉分体睡衣女性，XL码8套，采用纯棉面料，要求适配女性身形的分体剪裁，XL 码适配成年女性常规身形，面料柔软亲肤、接缝平整无摩擦，可耐受常规清洗消毒流程。用于女性卧床照护对象日常起居穿着，或护理实训场景模拟使用。
3.屏风，医用，布艺、简易可折叠，带轮子，共3个，采用加厚遮光布艺帘搭配喷塑金属框架，为简易可折叠结构，底部配备静音万向轮带刹车，可灵活移动、任意固定位置；展开后可形成独立遮挡空间，折叠后体积小巧便于收纳。

4.一次性洗面巾，纯棉，5包，采用纯棉水刺无纺布材质，为一次性使用洁面巾，质地柔软不掉絮、干湿两用，干用可擦脸擦手，湿用可搭配清洁液进行面部清洁。

5.皮肤保护剂，共5瓶，核心成分多为氧化锌、硅酮或润肤保湿因子，可在皮肤表面形成透气保护膜，隔离尿液、汗液、摩擦等刺激，预防压疮、失禁性皮炎与皮肤泛红破损。

6.家用吹头吹风机，共1个，机身采用耐高温阻燃 ABS 材质，标配电源线长度不小于 1.6m，适配家用插座使用距离，常规配备冷风、温风、热风三档风温，距出风口约 25mm 处热风温度不高于 100℃，护发温风档可稳定在 50℃左右。内置过热自动断电保护装置。

7.卧床洗头盆塑料（带排水管），环保材质，医用款共5个，采用医用级环保 PP 塑料一体注塑成型，要求材质无毒无异味，耐常用消毒液腐蚀、耐老化，符合医疗用品卫生安全标准，盆体坚固承压，长期使用不易开裂变形。盆体依据卧床体位人体工学设计，颈部位置设弧形承托槽，贴合颈椎生理曲度，患者平躺洗发时颈部自然放松无压迫；盆沿加高围边设计，可有效阻挡水流外溢，避免打湿床褥与衣物；底部预留导流接口，配套加长排水软管，可直接将污水引流至接水容器或排水口，无需端盆倾倒，大幅降低护理人员操作负担与腰部受力。

8.电动理发器套装，包括但不限于围兜、推子、充电器、梳子等，共2套。

9.一次性刮胡刀/备皮刀，共10个，独立包装。

10.老人指甲修剪套装，5套，采用医用级不锈钢制作核心修剪工具，标配大开口指甲钳、圆头安全剪、指甲锉、甲缝清洁剔等组件，适配老年人增厚、变硬指甲的修剪需求。钳体采用省力杠杆结构，手柄包裹防滑软胶，刀头做圆弧钝化处理，避免修剪时划伤甲周脆弱皮肤，符合养老护理操作安全规范。整体结构光滑无死角，可耐受酒精擦拭消毒，反复使用不易锈蚀，适用于养老机构日常照护及护理实训教学。

11.浴巾尺寸约60*120CM，共8条。
	1套
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	生殖器护理
	1. 男性局部仿真模型，共1个，采用医用级软硅胶材质，要求能精准还原男性会阴部解剖结构，可开展导尿、会阴清洁、膀胱冲洗等基础护理实操训练。模型触感贴近真实人体，耐受反复操作与常规消毒，适配养老护理员基础照护实训教学需求。

2.女性局部仿真模型，共1个，还原女性会阴部生理形态，小阴唇可分离显露尿道口，用于女性导尿、会阴护理等操作教学。可适配临床标准导尿管操作，插管阻力贴合真实体感，帮助学员掌握规范操作手法。

3.塑料鸭嘴舌便器，共4个，加厚医用级 PP 材质一体成型，鸭嘴式弧形开口符合人体工学，贴合卧床老人腰部曲线，插入使用不硌腰。自带加长防滑手柄与密封盖，要求内壁光滑无死角，易清洗消毒，适用于卧床失能人群床上排便护理实训。
4.塑料便壶男士，共4个，医用级环保 PP 材质制成，壶身带清晰容量刻度，常规容量约2000ml，适配男性卧床患者床上排尿场景。壶口边缘光滑包边，配备防尘密封盖，带一体式便携把手，要求倾倒方便，可反复清洗消毒使用。
6.一次性尿不湿XXL码，3包，表层采用亲肤透气无纺布，内置高分子锁水吸收芯，吸收量大且反渗少，两侧配备立体防漏隔边，要求能避免侧漏；腰贴可调节松紧，穿戴贴合舒适。主要用于长期卧床失禁患者、术后行动不便者的日常护理，保持皮肤干爽、减少尿渍刺激。
7.一次性产褥垫尺寸约60*80cm垫，5包，采用 “亲肤无纺布 + 吸水棉芯 + PE 防水底膜” 三层结构，吸水锁液性能优异，可有效阻隔体液、分泌物渗漏，保护床褥清洁。可用于卧床患者日常护理、产后照护、床上换药操作等场景，一次性使用避免交叉感染，符合院感防控要求。
8.一次性垫巾,尺寸约60*90cma，共5包，表层亲肤无纺布柔软不刺激，中间填充吸水棉层，底层防水膜防渗防漏；加长尺寸适配更大防护面积，可作为床上护理垫、检查垫、体位更换防护垫使用，也可铺垫于操作台进行清洁、换药操作。
9.塑料冲洗盆（脸盆、脚盆）直径约20cm，共3套，盆体加厚加固，耐常用消毒液腐蚀、耐高低温，可耐受常规消毒处理后重复使用。可分别用作洗脸盆、洗脚盆或伤口冲洗接水盆，一盆多用适配不同护理需求。
10.一次性治疗巾，共5包，采用医用级无纺布材质，防水防污、阻隔细菌，质地轻薄柔韧，可用于换药、注射、理疗等各类护理操作时铺垫于操作部位下方，保持局部清洁，防止污染物污染床单位或操作台。
11. 开塞露，医用小支装，容量约10ml，共5盒。

12. 尿袋，医用款，共20包，常规标称容量 1000ml，袋身印有清晰容量刻度，可精准计量尿液排量。 内置防逆流单向瓣膜，回流流量不超过 10mL/min，要求能避免尿液返流引发尿路感染，底部配备旋塞式排液阀，适配卧床失能老年人护理场景。 标配通用锥形接头，连接强度达标不易脱落，多为灭菌独立包装，可直接用于临床照护及养老护理员实训教学。

13.尿管，一次性医用，独立包装，共10根，采用医用级天然乳胶或硅胶材质制成，经环氧乙烷灭菌独立包装，常规为双腔气囊结构，前端圆润钝化，可减轻置入时尿道黏膜刺激与损伤。管身标注长度刻度便于精准把控置入深度，适配卧床失能老人留置导尿护理。 接口为通用锥形设计，可紧密匹配尿袋、冲洗器等配套器械，一次性使用。
	1套

	15
	口腔护理道具
	1.口腔仿真模型，塑料材质，硅胶舌头2倍活动牙，约28颗牙，产品+底座尺寸（长×宽×高）约9.5*9*6CM共10个。

2.塑料漱口杯套装，共10套，采用食品接触级医用环保 PP 塑料一体成型，要求无毒无异味，耐高低温，可耐受煮沸、含氯消毒液浸泡等常规消毒方式，长期使用不易开裂老化。杯身带防滑握柄设计，要求握持稳固不易滑脱，单杯容量约 250~300ml 适配日常漱口需求，底部加厚防滑圈，要求放置平稳不易倾倒。
3.医用大棉棒，共15包，采用医用脱脂棉头搭配天然桦木杆，经环氧乙烷灭菌处理，无菌洁净；要求棉头紧实饱满，吸液性强，擦拭不易掉絮，木杆光滑无毛刺，握持顺手。为大头加长款规格，棉头接触面积大于普通棉签，适配大面积擦拭操作。
4.医用压舌板独立包装，共5包，常规成人款规格约为150mm×18mm，边缘经打磨钝化处理无毛刺，适用于口腔检查、压舌观察及吞咽障碍评估等床旁护理操作。
5.可充电手电筒医用款，共5支，搭载黄白双光聚光 LED 冷光源，光斑均匀柔和不刺眼，适用于瞳孔对光反射、口腔及皮肤检查等床旁护理操作。 内置可充电锂电池，支持 Type-C 通用接口充电，满电状态可满足日常查房使用需求，可循环充电使用。
6.医用棉球，独立小包装，共15包。
	1套
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	流食护理
	1.流食推注器，共10个，医用级聚丙烯材质制成，带精准容量刻度，专为卧床失能人群鼻饲流食、匀浆膳及药物推送设计。锥口适配通用鼻饲管与流食管，要求活塞密封性能好，推注顺畅不费力，可反复清洗消毒，适用于养老照护实操与日常护理场景。
2.卧床流食吸管杯，不锈钢，共5个，采用食品级 304 不锈钢内胆，搭配重力球硅胶吸管，卧床平躺体位下可顺畅吸食，无需老人起身，降低呛咳风险。杯身带防烫防滑外壳，密封杯盖倒置不渗漏，常规容量约
350-500ml，适配长期卧床老人进食护理与实训演示。

3.一次性流食管医用，共10根，医用级柔性 PVC 材质制成，经环氧乙烷灭菌独立包装，管头圆润无毛刺，常用规格，适配流食灌注喂养。管壁光滑不易堵塞，长度适配卧床喂养场景，可搭配流食推注器或重力输注装置使用，适用于鼻饲护理教学与实操训练。
4.一次性灌注器（独立包装），50ML，共10个，医用级 PP 材质，标称容量 50mL，带清晰刻度标识，经环氧乙烷灭菌独立包装，无热源
、无刺激性。可用于小剂量流食灌注、创面冲洗、给药等操作，接口适配通用管路，适用于临床护理与养老照护实训。
5.防水硅胶围兜，共5个。

6.防水一次性围兜，5包。
	1套

	17
	院感实训
	1.消毒酒精75度500ML，共10瓶，医用级乙醇消毒液，有效浓度符合皮肤与物表消毒国家标准。单瓶容量约500mL，密封旋盖瓶装易储存、可按需分装使用，适用于手部皮肤消毒、护理器械表面消毒、环境物体表面消毒等场景。

2.医用碘伏100ML，共10瓶，为医用级聚维酮碘消毒液，有效碘含量符合医用消毒规范，要求杀菌作用温和持久，对黏膜刺激性小，可用于伤口创面消毒、注射前皮肤消毒、婴幼儿脐部护理等场景。

3.一次性医用手套，丁腈材质，XXL码，10盒，采用丁腈橡胶材质制成，无乳胶蛋白，可避免乳胶过敏风险，要求手套柔韧贴合、防渗透性强，满足日常护理操作、换药处置、清洁消杀等场景的高频消耗需求，符合院感防控操作规范，适用于各类护理与实训场景。
4.一次性隔离衣，XXL码，白色，30件。

5.无菌不锈钢海绵钳，共1个，采用医用级 304 不锈钢锻造加工，经环氧乙烷灭菌独立包装，常规长度约25cm，钳头带防滑齿纹，夹持海绵、敷料不易滑脱。要求钳身光洁耐腐蚀，可耐受高温高压反复灭菌，适用于创面换药、消毒护理等养老照护操作与实训教学。
6.医用弯盘，不锈钢材质，共5个，采用医用级 304 不锈钢一体冲压成型，边缘卷边光滑无毛刺，常规中号规格约 200mm×150mm，可盛放换药敷料、小型器械、消毒液等。要求盘身平整易清洁，可耐受高温灭菌与酒精擦拭，能适配床旁护理、换药操作及护理实训场景。
7.医用垃圾桶，双色款，中号共4组，加厚医用级 PP 材质，为双色分类设计（黄色医疗废物桶 + 灰色 / 蓝色生活垃圾桶），中号单桶容量约 20L，脚踏式开盖无需手触，符合院感防控规范。桶身密闭防异味散溢，表面光滑易擦拭消毒，适配养老机构护理站与实训场地废弃物分类投放。
	1套
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	拍背拍痰护理
	1.一次性吸痰管，医用独立包装，10根，接口适配通用型吸痰器，管壁光滑不易堵塞，一次性使用无需复用消毒，要求能避免交叉感染，适用于卧床老人排痰护理及养老护理实训教学。

2.一次性吸痰器，医用独立包装，共10个，医用级 PVC 材质一体成型，经环氧乙烷灭菌独立包装，为手持式负压设计，自带透明储液腔与防逆流结构，无需外接电源即可操作。

3.手动吸痰器，家用款，共5个，采用手持式负压式设计无需外接电源，可满足居家卧床老人日常排痰护理需求。 配备透明带刻度储液罐，内置防逆流单向阀，避免痰液返流引发感染，接口适配通用规格一次性吸痰管。 整体可拆卸清洗消毒，主体可重复使用，负压力度可控适配老年护理操作要求，能用于养老护理实训教学演示。
4.拍背排痰杯，医用独立包装，共10个。
	1套

	19
	压疮护理
	1.压疮护理敷料，尺寸约10*10cm，白色，独立包装，共10盒。 

2.手脚护理垫圈均码，手脚共用款，共5对，采用慢回弹记忆棉内芯，外层包覆透气防水可擦拭外套，均码通用设计适配成人手腕、脚踝部位尺寸，贴合肢体轮廓均匀分散压力。
3.防褥疮充气垫，尺寸要求与医疗护理床匹配，带独立收纳袋，共2个。

4.止血钳，医用不锈钢材质，共5套。
	1套

	20
	造瘘护理
	1.2件式医用造瘘袋共10个，含底盘及袋子，微凸款，医用敷料通用要求，采用水胶体微凸底盘，适配平齐、轻度凹陷的造口形态，密封防返渗；2 件式结构可单独更换袋体，储液袋带透明观察刻度，满足临床造口护理基础使用需求。
2.医用黏胶剥离及皮肤保护剂，喷瓶款，共5个，喷雾型配方能在皮肤表面形成透气保护膜，减少黏胶剥离时的皮肤牵拉损伤；喷瓶设计出料均匀，成膜迅速，不含刺激性酒精，适配造口周围脆弱皮肤。

3.医用造口护肤粉共5个，小口径瓶口便于精准控量撒敷，减少粉体浪费，适配日常造口皮肤护理。

4.医用造口防漏膏/防漏贴环，共10个，遵循医用造口附件产品通用技术要求，可填充造口基底皮肤褶皱与缝隙，阻断排泄物渗漏；材质温和可塑形，适配不同形状造口，要求能延长造口袋底盘的粘贴时长，降低渗漏风险。
5.医用造口袋冲洗器共10个，适配造口袋冲洗口径，水流平缓无冲击；一次性独立包装。

6.医用造口测量尺子共5把，标注标准毫米刻度，可精准测量造口直径与形态，用于匹配裁剪造口底盘开孔；尺边光滑无毛刺，可清洁后重复使用，测量精度满足临床造口护理操作规范。

7.医用造口袋专用剪刀共5把，钝头圆端设计避免戳破造口袋，专门适配造口底盘圆形开孔裁剪；手柄带防滑设计，裁剪后底盘边缘平整，保障底盘与皮肤贴合密封性。
	1套

	21
	护理床及周边实训教具
	1.全曲多功能护理床，尺寸长×宽×高）210*96*50（±3）cm，不锈钢护栏长度117（±2）cm， 床帮约4*8cm，床腿约4*4cm，便孔长约25cm，宽约20cm，洗头盆长约45cm，宽约35cm，采用硬质棉床垫（长×宽×高）6cm厚度，起背0-75°，抬腿0-35°，落腿0-55°，翻身0-45°。 功能具有起背、翻身、抬落腿、就餐、输液、洗头、移动功能，共6张。

2.不锈钢四小轮担架车，尺寸（长×宽×高）约1950*600*800mm，不锈钢，滚轮带刹车，共1张。

3.氧气袋，容量42L，尺寸约70*43cm，材质PVC，包装清单:氧气袋、连接管、鼻氧管、止气调节阀，共2个。

4.氧气雾化吸入器，ABS材质，含2个面罩、雾化杯、雾化机，共1套。

5.医用床头柜，灰白色，ABS材质，两层共6个，适配标准病床床边高度，可分类存放护理用品、常用药品及小型器械。 要求柜体表面光滑无死角，耐酒精擦拭与常用消毒液腐蚀，边角全圆弧钝化处理，避免磕碰划伤，符合医疗机构及养老场所院感防控规范。 两层抽屉搭配静音滑轨，抽拉顺畅无噪音，底部配置防滑脚垫放置稳固，适用于病房床旁储物及护理实训场地配套使用。

6.物品归置陈列劳务服务，服务时长约15个工作日，针对健康和康养相关教具陈列布置，包含物品清点、陈列、打标签、归类等服务，含陈列标识所需用品，提交现场图及清单验收，要求服务人员有养老或健康管理、医疗卫生项目相关国家认可国家职业资格网站可查询的养老或健康管理三级或以上职业资格证书或等级认证证书，共1项。
	1项

	22
	Sos语音呼救终端
	▲ 1.有声/无声报警切换。

2.工作温度范围：0℃至40℃。

3.电源电压： DC5V(内置锂电池) 750maH待机时间≥8小时

4.工作湿度范围：≤90%RH相对湿度，不凝露。

▲5.静态电流：≤20mA，报警电流:小于≤400mA。

▲6. 报警方式：声、光报警。使用红色LED指示状态。报警时LED快速闪烁。

7.采用LTE Cat 1通讯模块（4G网络），支持M2M和IOT应用
8. 支持如烟感、气感、紧急按钮、水浸等433MhzRF无线通讯、免布线。

9.主机面板自带SOS求助按键，报警接通后实现双向对讲

10.实现联网报警信息上传和平台下发控制

11.支持短信方式远程设置和控制

12.可预设5组报警电话号码报警时呼叫。

▲13.具有外出布防、撤防各种智能状态模式

▲14.支持市电上电/掉电提示，支持主机低电压提示

▲15.内置可充锂电池，临时断电不断防

▲16.平台配合具备OTA远程升级功能； 

▲17.具备远程向设备拨打电话对讲询问情况；

▲18.能查询当前时间农历时期，具有AI语音识别功能，智能查询时间、天气，单独呼叫直拨号码，带离线语音功能。 

19.网关及配对子设备的相关状态（在线、离线、低电等）均可上传平台显示。

20.支持通话记录上传。
▲21.全程语音播报提示（联网状态、插卡状态等）。

22.具备至少 6组闹钟提示功能, 远程留言功能,广播发送播放。
	5个

	23
	理论教学设施设备
	1.定制折叠凳，高约45cm，带海绵，共40张

2.定制交互式教学会议一体机，≥75寸可触摸屏，分辨率≥
3840×2160（FHD）带摄像头，系统支持 Android 11，内置≥1300W摄像头，6阵列麦，内部容量≥4G+32G，接口前置USB接口*2，等同或参照于CPU8代以上，运行内存 8G/8G DDR3，硬盘储存256G/256G SSD，共2台

3.无线麦克风、扩音器共2套

4.布艺遮光装置，尺寸材质定制共1套
	1套

	24
	监控弱电网络设施设备
	1.监控录像机规格16路、400万星光级摄像头、专用硬盘8T、16口POE交换机、无线AP、六类网络双绞线共1套
	1套

	25
	温度管理治理实训设备
	1.温度管理治理设备3P天花款，不低于2级能效，外机外形尺寸(长*宽*高)约900*350*700mm,遥控控制，内机外形尺寸约840*840*204-208mm之间，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等耗材，共2台。

2.温度管理治理设备5P天花款，不低于2级能效，外机外形尺寸(长*宽*高)约900*350*700mm,遥控控制，内机外形尺寸(长*宽*高)
约840*840*204-208mm之间，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等耗材，共2台。
	1套

	26
	师资培训
	▲开设包括但不限于专业技能指导、学生就业辅导、医疗护理员、养老院舍参观交流、现场教研、在岗研讨等，培训不低于24学时，受益人群不低于8人，含全套学习用品、教学用品及教学服务，培训成果有对应的课件或培训辅助包等产出，培训师资团队成员需具有医疗卫生系统毕业证或执业证或持有国家职业资格官方网站可查询养老或健康管理的高级（三级）及以上职业资格证书（含职业技能等级证书）等。
	1项

	27
	2025年河池市高技能人才培训基地建设项目（健康照护师）
	▲健康照护员实训室建设等，具体详见工程量清单及招标控制价（另附）。
	1项

	分标2

	1
	理论教论打造
	1.定制操作台，面板厚度约2.5cm,宽45cm,高约70CM，长约120CM，优质E1级环保型中纤板/刨花板，板材经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性。封边采用全自动带磨边技术和机器封边技术，封边采用全自动化，要求防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。共15套。

2. 可移动圆凳，皮面带海绵，高度不低于45CM，共6个。

3.可移动折叠椅定制，共30张，黑色，尺寸（长×宽×高）约480*520*850cm。椅面材质采用优质网布面料，透气性好；冷轧钢管弓子形脚架，内部多层胶合板，填充高密度海绵。

4.可升降移动椅共4张，升降高度约61-69cm，带乳胶定型海绵，坐宽不低于50CM。
	1套

	2
	急救教具
	▲1.心肺复苏模型，半身身长约70CM，头可左右摆动，电极片位置指示、一键开启按压深度语音提示、Type-c接口可外接移动电源，带布袋、折叠操作垫、替换肺袋共8套。

2.海姆立克马夹，尺寸约33*50CM成人款、约40*22CM儿童款，带异物塞，气囊共8套。

▲3.AED自动体外除颤仪(训练用）成人/儿童双模式、带声音提示、电极片、9种急救场景、Type-c充电口、带外包装共8台。

4.外伤模拟模型：仿真模型，可模拟擦伤、划伤、磕碰伤、出血等，可进行消毒、包扎、止血实操教具共8套。
	8套

	3
	护理车
	参考尺寸（长×宽×高）约670×450×860mm、静音万向脚轮、不锈钢、带抽屉。
	5台

	4
	智能体脂秤
	USB充电，感应自动开关机，钢化玻璃面。
	1台

	5
	可视化教学与教研辅助工具
	知识点挂图：A2尺寸，图文并茂，涵盖人体解剖结构、慢病发病机制、健康评估流程、营养膳食宝塔、运动指导规范等，覆膜防水。
	1项

	6
	营养膳食指导教具
	1. 膳食模型：食物模型（谷物、蔬菜、水果、肉蛋奶、油脂等，按比例制作）、膳食宝塔模型（可拆分）共40种；

2. 指导工具：膳食搭配模板、食谱编制手册、食物营养成分表共5套；

3. 辅助道具：食品秤（精准到0.1g）共5个。
	1项

	7
	运动健康指导教具
	1.心率、血氧监测穿戴手表共5个，功能可满足连接蓝牙、时间、安装微信或发送短信、计算步数等。

2.人体成分分析仪，带配套打印机及配套打印纸，可穿袜监测共1台。
	1项

	8
	慢病管理实操教具
	1. 慢病模拟道具：高血压、糖尿病等慢病患者模拟档案、症状模拟卡片共5套；

2. 干预工具：用药指导卡片、模拟用药盒（标注不同慢病常用药物及用法用量）、药品管理箱共5套。
	1项

	9
	中医康复实操教具
	1.人体经络穴位模型（1:1比例，标注清晰）共1套，高清户外防掉色材质。

2.艾灸盒（便携式）、艾条、擀筋棒、刮痧板（牛角材质）、刮痧油、消毒棉片共10套。
	1项

	10
	心理健康实训道具
	1. 心理评估工具：心理健康量表（焦虑、抑郁、压力等）各100份；

2. 压力测试仪，共1套，电动带屏显共1台；

3.疏导干预道具：催眠眼罩、情绪宣泄球（安全款）、解压道具共5套。
	1项

	11
	健康管理实训教具
	1. 中国居民膳食宝塔挂图，含2022版膳食宝塔，共1套。

2. 动态血糖仪，防水防尘，带蓝牙传送，共2套，内置蓝牙低功耗传输模块，可 24 小时持续监测血糖数据并实时同步至移动端，支持高低血糖阈值自动预警，便于护理人员远程掌握老人血糖波动情况。 每套配套发射器、一次性传感器及辅助耗材，单枚传感器可持续连续监测至少7天，要求能减少指尖采血频次，适用于老年血糖管理与护理实训教学演示。
3.按摩床，带胸洞、头洞、约1.8米*0.8米规格，床腿高约8公分，金属框架，海绵床垫，床垫厚约5公分，共5张。

4.按摩床床套被套尺寸约1.8米*1.2米，纯棉，共5套。

5.刮痧板，树脂材质V口板尺寸约11.5*4.5cm，共10个。

6.树脂拨筋棒，尺寸约13.8*3cm，共10个。

7.气罐10个/盒装，透明罐体，共2盒，采用高透明医用级 PC 材质制成，每盒含 10 只不同口径罐体，依托负压抽气原理工作，可按需调节罐内负压值，适配不同部位拔罐护理需求。要求罐体通透便于观察皮肤反应，罐口圆润密封性好，可耐受常规酒精消毒，适用于养老护理理疗实训与日常保健操作。
8.玻璃罐，10个装，玻璃材质，共1套，采用加厚无铅医用玻璃材质烧制，一套包含 10 只不同规格罐体，要求罐口平整光滑贴合性强，适配火罐法拔罐操作。罐体通透易观察局部皮肤状态，耐高温易清洁消毒，用于中医护理教学与养老机构理疗实训场景。
	1项

	12
	定制教学触控多功能屏
	1.≥75英寸。

2.分辨率≥3840×2160（FHD），亮度≥400cd/㎡。

3.响应时间≤ 7ms，对比度能达到 1200:1。

4.色域能达到 63%～70% NTSC (CIE1931)。

5.可视角度 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)。

6.使用寿命≥50000H。

7.芯片参照或相当于982 Mali G52-MP2。

8.双核A73+双核A53   四核64位。

9.系统支持 Android 11，内置≥1300W摄像头，6阵列麦。

10.内部容量≥ 4G+32G。

11.接口 前置USB接口*2。12.RS232*1,EARPHONEOUT*1,RJ45*1,PCAUDIOIN*1,VGA*1,COAX*1,TYPE-C

(Mini)CVBS/AUDIOIN*1,(Mini)YPbPr*1,(Mini)AVOUT*1,TV*1，DP*1,HDMI*2,TOUCHOUT*1,USB2.0*2,USB3.0*1，TF卡*1。

13.CPU8代 参照或相当于i3/i5/i7）。

14.运行内存 8G/8G DDR3。

15.硬盘储存256G/256G SSD。

16.接口电源、WIFI、USB2.0、USB3.0、LAN、VGA、AUDIO、RECOVE、HDMI、MIC、POWER。

17.红外触摸框，20点触控，响应时间 ≤15ms，点位精度 90%及以上的触摸区域为±2mm。

18.全金属材质超窄边框设计，要求外观简约，前附双磁吸笔，使用前后取放方便。

19.电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置。

20.电子白板顺滑书写，支持20点触控，批注、绘画、擦除、图像放大缩小和旋转。
	2台

	13
	健康管理科普文化墙设计制作
	定制尺寸、材质及风格，含设计、制作、安装等共1套。
	1项

	14
	教师备课室硬件
	1.定制收纳台4组，环保木材，尺寸颜色定制，带收纳功能，优质E1级环保型中纤板/刨花板，板材经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性。封边采用全自动带磨边技术和机器封边技术，封边采用全自动化，要求防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。

2.定制资料柜分层储物，用于存放教具、教研资料、实训教具等共2个，优质E1级环保型中纤板/刨花板，板材经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性。封边采用全自动带磨边技术和机器封边技术，封边采用全自动化，要求防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。

3.激光文件印制机共1套，彩色+黑白，支持双面打印、批量复印。
	1项

	15
	布艺遮光装置
	1.外窗定制尺寸，防晒防潮防水遮光阻燃材质。

2.卷轴款，含配套设施及安装。
	1项

	16
	温度管理治理实训设备
	1.温度管理治理设备3P天花款，不低于2级能效，外机外形尺寸(长*宽*高)约900*350*700mm,遥控控制，内机外形尺寸（长*宽*高)约840*840*204-208mm之间，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等耗材，共2台。

2.温度管理治理设备1P挂墙款，不低于2级能效，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等安装耗材，内机尺寸（长*宽*高）约880*320*217mm共1台。
	1项

	17
	多功能教室音响控制配套设备
	1.多层专业会议机柜，尺寸定制，颜色不限，共1套。

2.话筒及调音台，手持专业电容会议话筒2套。

3.专业功放，含电源，输出功率不低于8Ω 400W*2以上或4Ω 600W×2；频响约20Hz–20kHz，THD ，输入灵敏度约0.775V/1.4V两档可调，立体声 / 桥接单声道两种模式，带定速风扇。

4.数字会议音频处理器1套，通道8 进 8 出模拟矩阵，约48kHz/24bit ，系统总延时≤5ms，声画基本同步，ANS 自适应降噪，控制USB+RJ45 网口 + RS232 中控串口，支持第三方智能中控联动。

5.配套控制主机及显示屏共1套，带配套键鼠，屏幕尺寸约24寸，主机内存512以上。

6.专业调音台共1套，约12 路标准数字调音台，标准8进8出处理器，多媒体蓝牙及U盘播放，频响约20Hz–20kHz（±1.5dB），推子规格约60mm普通推子。

7.专业会议音响共1套,壁挂款，额定约 250W，峰值约500W，8Ω，频响约65Hz–17kHz，灵敏度约92dB，箱体普通密度板，标配壁挂支架。

8.安装调试培训及配套服务共1项，含6.35对6.35音频线、卡侬头（公）对卡侬头（母）音频线、音响壁挂安装支架。

9.定制操作台共1套，环保木材，带收纳抽屉。
	1项

	18
	师资培训
	▲开设包括但不限于政策法规、人工智能DeepSeek大模型应用与实践、AI短视频、AI撰写教案、服务方案、智能设备应用等专项内容的培训，培训不低于24学时，配套产出对应教学成果，受益人群不低于8人，含全套学习用品、教学用品及教学服务，培训师资团队成员需具有健康管理师职业资格证或职业技能证级认定证书3级以上，或有医护从业相关职称中级（响应文件中须提供相关证明资料）。
	1项

	19
	2025年高技能人才培训基地建设（健康管理师）
	▲实训室工位建设、理论室建设、水电、弱电、讲台、天花吊顶等建设，具体详见工程量清单及招标控制价（另附）。
	1项

	分标3

	1
	布艺遮光装置
	1.外窗定制尺寸，防晒防潮防水遮光阻燃材质。
2.卷轴款，含配套设施及安装。

	1块

	2
	定制教学触控多功能屏
	1.≥75英寸。

2.分辨率≥3840×2160（FHD），亮度≥400cd/㎡。

3.响应时间≤ 7ms，对比度能达到 1200:1。

4.色域能达到 63%～70% NTSC (CIE1931)。

5.可视角度 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)。

6.使用寿命≥50000H。

7.芯片参照或相当于982 Mali G52-MP2。

8.双核A73+双核A53   四核64位。

9.系统支持 Android 11，内置≥1300W摄像头，6阵列麦。

10.内部容量≥ 4G+32G。

11.接口 前置USB接口*2。12.RS232*1,EARPHONEOUT*1,RJ45*1,PCAUDIOIN*1,VGA*1,COAX*1,TYPE-C

(Mini)CVBS/AUDIOIN*1,(Mini)YPbPr*1,(Mini)AVOUT*1,TV*1，DP*1,HDMI*2,TOUCHOUT*1,USB2.0*2,USB3.0*1，TF卡*1。

13.CPU8代 参照或相当于i3/i5/i7）。

14.运行内存 8G/8G DDR3。

15.硬盘储存256G/256G SSD。

16.接口电源、WIFI、USB2.0、USB3.0、LAN、VGA、AUDIO、RECOVE、HDMI、MIC、POWER。

17.红外触摸框，20点触控，响应时间 ≤15ms，点位精度 90%及以上的触摸区域为±2mm。

18.全金属材质超窄边框设计，要求外观简约，前附双磁吸笔，使用前后取放方便。

19.电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置。

20.电子白板顺滑书写，支持20点触控，批注、绘画、擦除、图像放大缩小和旋转。
	2台

	3
	配合教育实训教具
	运动及感知觉训练教具
	1.爬行隧道四通尺寸（长*宽*高)约48*70*180CM，2色以上共2套，采用加厚防水牛津布面料，内置弹性钢丝骨架支撑，四通交汇结构，配置 2 种及以上配色，整体可折叠收纳，占用空间小。隧道边缘包边加固，洞口耐磨抗拉，可支持儿童爬行穿越，训练肢体协调、空间感知与前庭平衡能力。

2.儿童款三色防滑跳袋,尺寸约65*50CM共10套，采用加厚耐磨牛津布制作，袋身三色拼接设计，底部加装防滑耐磨层，单袋尺寸约 65×50cm，上口配有加宽提手带，握持舒适不易勒手。可开展袋鼠跳类训练，锻炼下肢力量、身体平衡与协调能力，适配班级化教学与集体竞赛活动，适用于幼儿园、感统实训、儿童康复训练场景。

3.平衡木尺寸（长*宽*高)约200*30*20CM共2套，采用实木基材外覆防滑软包面层，木方结构稳固承重，边角全圆弧软包处理防磕碰，表面防滑纹理设计，行走平稳不易打滑。可用于训练平衡能力、步态控制与核心力量。

3.揪尾巴腰带彩色布制（成人款）共10套，采用优质涤棉布材质制作，腰带为彩色多色设计，搭配魔术贴可调节松紧，适配成人腰围，每条腰带配套可拆卸布艺尾巴。可开展揪尾巴互动游戏，训练反应速度、身体灵活性与手眼协调能力。

4.彩虹伞约3米12片24个拉手共2套，采用加厚防水牛津布面料，12 片多色拼接成圆形伞面，直径约 3 米，伞边均匀分布 24 个加固拉手，走线密实抗拉扯，可折叠收纳。可开展多种集体感统游戏，锻炼团队协作能力、反应能力与空间感知。

5.三步梯（长*宽*高)约60*60*47CM，软包步梯共1套，采用实木框架结构，梯步与侧边全包裹高密度回弹海绵软包，外覆耐磨防水皮革，梯面防滑处理，边角全软包圆弧过渡，防磕碰。

6.跳马（长*宽*高)约80*65*45CM，四层跳马共2套，外层包覆耐磨防水 PU 革，内芯填充高密度高弹海绵，四层组合结构整体尺寸约 80×65×45cm，底部带防滑垫层，放置稳固不易移位。边角全做圆弧软化处理，可用于下肢力量、平衡协调能力康复训练。

7.四折叠体操垫尺寸（长*宽*高)约240*120*5CM共1个，外层采用耐磨防水 PVC 革面料，内芯填充高密度回弹海绵，展开尺寸约 240×120×5cm，四折叠设计折叠后体积小巧，便于收纳搬运。垫面防滑减震，边缘包边加固耐用，可用于训练防护、体位转移铺垫及护理操作实训。

8.十字数字跳垫尺寸（长*宽*高)约150*150*1共2个，厚度约 1cm，展开尺寸约 150×150cm，表面印有清晰十字分区与数字标识，底面防滑纹理设计，踩踏稳固。可用于步态训练、平衡协调训练及认知功能干预锻炼，表面防水易擦拭消毒。

9.配套音响双喇叭、USB 3.5mm音频插口 蓝牙连接、额定功率U盘、功率50W、音箱尺寸（长*宽*高)约30.8*21.3*19.5cm、音频路由器尺寸（长*宽*厚）约16*12*2.7cm 共1个。

10.感官训练套装，包括但不限于温觉板,触觉板,音桶,嗅觉筒,味觉瓶）6件套共1套，所有组件边缘均做钝化安全处理，材质符合医用接触安全要求。温觉板模拟温差刺激、触觉板配置多种纹理材质、音桶输出分阶声响、嗅觉筒封装日常气味、味觉瓶搭载基础味型溶液，可多维度开展触觉、听觉、嗅觉、味觉感知训练与功能评估。整体器材可耐受酒精擦拭消毒，要求操作简便无安全隐患，适配感知训练、护理实训教学场景使用。

11.色板三件套尺寸约20.5*25cm共2套，采用优质实木基材打磨成型，表面喷涂环保水性漆，色块色彩纯正均匀、附着力强不易脱落，所有边角做圆弧钝化处理，安全无毛刺。 可用于色彩识别、颜色配对练习与视觉感官训练，适配婴幼儿早教启蒙。
	1套

	4
	配合教育实训教具
	精细动作教具
	1.鱼骨、夹珠子、穿绳、拼图、穿珠等各10套、万象组合2套。

2.木制玩具（包括但不限于木制数字字母儿童形状认知、木制彩虹叠叠乐汉诺塔、木制记忆棋、木质四套柱积木几何智力板）、磁性面包车儿童互动玩具车共5套。

3.布制玩具（包括但不限于沙包几何14个约20*15*5CM、圆形投掷粘球约80*80CM、两人三足红黄蓝绿约50*5CM）共5套。

4.小号布娃娃5个、营养搭配教具仿真食材共5套。

5.七彩虹木制环保手摇铃共10个，采用环保实木基材精细打磨，表面覆食品级水性漆，无毛刺无异味，七彩虹撞色设计视觉辨识度高；内置金属响铃，摇动时音色清脆柔和，不会损伤听觉。整体尺寸适配小手抓握弧度，可同步锻炼手部抓握能力、听觉感知与手眼协调性。

6.触感球软胶小球共5套、排球共5组，选用医用级安全软胶材质，每套包含多款不同肌理（凸点、螺纹、光面等）的小球，柔软可挤压、安全可啃咬，能充分刺激触觉神经，锻炼手部感知与抓握能力，适配婴幼儿触觉启蒙、感统康复实训
。

7.积木套装大颗粒套装，共5套，采用加厚环保材质，大颗粒尺寸规避误吞风险，涵盖基础方块、几何形状块、功能连接件等多元组件，拼插顺畅、稳固性强。可自由搭建造型，充分锻炼空间认知、逻辑思维与动手能力。

8.海洋球共2包，采用加厚食品级 PE 材质一体成型，球面光滑无毛刺，色彩均匀柔和，耐压回弹性佳，受力挤压不易变形破裂。可搭配球池开展触感游戏、集体互动，为肢体活动与感官刺激提供载体。

9.红色小号小球共5个，采用环保轻质软胶材质，小号尺寸适配抓握练习，正红色高对比度视觉效果突出，球面光滑无棱角。可用于视觉追踪训练、手部抓握练习、目标投掷训练。
	1套

	5
	
	视觉训练教具
	1.防水黑白卡1包，采用加厚铜版纸覆防水哑光膜材质，防水防撕、可擦拭消毒，单包内含多张不同黑白高对比度图案卡片，涵盖几何轮廓、日常事物剪影、靶心图案等。

2.彩色硬卡纸1包，采用加厚原木浆硬卡纸材质，挺括不易变形，单包内含多种高饱和色彩卡纸，色彩均匀、裁切规整无毛刺。可用于手工创作、认知卡片制作、图形拼贴教学、创意美工活动，适配婴幼儿早教实训。

3.一次性地板袜，100双，颜色随机，尺码为L码。

4.蒙氏教具专业版构成三角形，实木，2套，表面喷涂环保水性漆，无毛刺无异味，所有边角做圆弧钝化处理，符合早教与康复训练安全标准。每套内含多组不同规格、不同角度的三角形拼块及对应操作底板，可通过拼接组合完成图形构建、分解与创意拼搭。
5.蒙氏塑料托盘约32*25CM颜色随机共10个，表面光滑致密，防水易擦拭，可耐受常规消毒，主要用于蒙氏操作教具收纳、精细动作训练物料盛放。

6.手抓球6件套带收纳框共2套。

7.0-6岁幼儿绘本、认知卡片（动物、果蔬、颜色、数字）、手偶、布书各2套。   
	1套

	6
	疾病护理健康管理教具
	1.家用药箱尺寸（长*宽*高)约29.5*18*19cm共1个，配置分层分隔与内嵌小格设计，可分类收纳常用药品、消毒用品、小型护理器械，收纳规整清晰。 箱体配备便携提手与卡扣式箱盖，密封防尘防受潮，表面光滑易擦拭消毒。

2.304电镀不锈钢腰盘，尺寸（长*宽*高)约21*14.5*2.5cm共5个，浅槽腰型设计贴合手持弧度，握持顺手不易滑落。表面光洁耐腐蚀，可耐受高温灭菌与酒精擦拭消毒，可盛放换药敷料、小型器械及消毒液，适配床旁护理、换药操作及护理实训场景。
3.清洗液500ML生理盐水共10瓶，为 0.9% 氯化钠无菌生理盐水溶液，单瓶容量≥500mL，密封瓶装符合医用冲洗液质量标准。可用于伤口冲洗、黏膜清洁、护理操作器械冲洗等场景，性质温和无刺激。

4.100ML安尔碘消毒液共5瓶，以有效碘与醋酸氯己定为核心消毒成分，可杀灭皮肤表面常见致病菌，杀菌谱广。适用于注射前皮肤消毒、伤口周围消毒、护理操作手部消毒等场景，速干低刺激。

5.约1.2cm宽，PE医用胶带，共5卷，透气性佳，可贴合皮肤固定敷料、针头及管路，拉伸性好易手撕取用，适配日常护理、换药操作及护理实训场景。

6.不锈钢消毒器皿四件套,包括但不限于棉花缸 镊子 、弯盘、镊子筒等共2套，带盖棉花缸可密封存放棉球敷料，防滑齿镊子夹持稳固，卷边弯盘盛放器械敷料，带沥水底座的镊子筒可直立收纳沥干，成套配置适配床旁换药、消毒操作全流程使用。
	1套

	7
	婴儿模
	1.约60cm戴帽子（软）、约60cm胶（硬）、可坐可躺 可入水2款每款各20个，软胶款采用医用级仿真 PVC 软胶材质，触感贴近婴幼儿肌肤，搭配软质帽；硬胶款为硬质 PVC 一体成型，结构定型不易变形。整体身长约 60cm，关节可调支持坐、躺多种体位，全身防水可入水浸泡，耐受常规清洁消毒。 要求两款均按婴幼儿比例仿真制作，适用于沐浴抚触、喂养照料、穿脱衣物等育婴护理实训，适配婴幼儿相关培训与护理教学场景。
2.约50cm胶（硬)带穴位10个，采用硬质医用级 PVC 材质一体成型，身长约 50cm，体表精准标注婴幼儿常用推拿穴位与经络标识，点位清晰易辨识。 硬胶结构放置稳固，可耐受酒精擦拭消毒，适用于婴幼儿推拿按摩、穴位定位教学与实操训练。
	1套
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	用餐教具
	1.PPSU 奶瓶婴儿婴幼儿防胀气奶瓶奶嘴套装奶瓶、水杯共10套。

2.果盘三格，共20个，密胺材质，可分类盛放水果、点心与佐餐小食，材质耐摔抗磕碰不易碎裂，表面致密光滑易擦拭消毒，可耐受常规餐饮消杀流程，边缘全圆弧打磨无毛刺。

3.不锈钢卡通辅食餐具套装（包括但不限于水杯、辅食碗、勺子、叉勺、防水围兜）5套。

4.白色透明冰袋共2包，采用透明 PE 复合膜材质制作，热压一体密封防渗漏，注水后冷冻即可使用，支持反复冻融循环。 适用于发热物理降温、局部软组织冷敷等场景，透明袋身便于观察内部状态。

5.500ML热水袋共3个，采用医用级 PVC 或天然橡胶材质，标称容量 500mL，螺旋式旋盖密封防漏，可灌注热水实现热敷保暖。 耐受常规热水温度，配套绒布套避免低温烫伤。

6.pp宝宝喂药器5个，采用食品级 PP 材质制作，带精准容量刻度，出液口采用分流防呛设计，可控制给药流速，减少呛咳风险，整体可拆卸易清洗，可耐受常规消毒。

7.婴幼儿消毒湿巾5包。

8.蒸汽消毒锅，共2个，配备压力安全阀、超温断电保护与自动泄压装置，灭菌时长可按需调节，灭菌结束自动停机，操作安全便捷，无需专人值守。
9.可倾斜移动婴儿车产品尺寸（长*宽*高)约880*460*840mm共1台。

10.仿真食材：仿真奶粉、米粉、果泥、菜泥、肉泥模型，贴合真实辅食形态共2套。

11.辅食机（可搅拌、蒸煮一体）、带辅食研磨功能，电动，1台。

12.分餐教具：定制分餐台、食品夹、分餐桶/盆各5套。
	1套
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	消毒实训教具
	1.医用消毒纱布块20卷，采用医用脱脂棉纱布材质，要求灭菌级包装，成卷形式可按需裁剪为不同尺寸的纱布块使用，质地柔软透气、吸水性强，可贴合创面起到覆盖止血、保护伤口、吸收渗出液的作用。
2.500ML84消毒液15瓶，可根据消毒场景按比例稀释使用，可杀灭常见肠道致病菌、化脓性球菌及细菌芽孢。

3.白色消毒框共3个，PP 材质一体注塑成型，纯白色外观，搭配密封防尘盖，可用于收纳经消毒后的护理器械、敷料、换药工具等，维持物品消毒状态、避免二次污染。 材质耐酸碱、耐常用消毒液腐蚀，支持多种消毒方式。

4.盒装爱尔施泡腾片共5瓶，为含氯消毒泡腾制剂，溶解速度快、杀菌谱广，可按需配置成不同浓度的消毒溶液，适用于环境物表消毒、器具浸泡消毒、水体消毒等多种场景。 瓶装密封易储存、携带取用便捷。

5.医用污物桶共3个，带密封桶盖，多为脚踏式开合设计，无需手接触即可投放污物，有效规避交叉污染风险，专门用于收纳污染敷料、一次性护理用品等医疗废弃物。 桶身耐消毒液腐蚀、易擦拭清洁。

6.棉签医用（大头）、（小头）各10包，医用脱脂棉头搭配天然竹棒，经环氧乙烷灭菌处理，洁净卫生适用于伤口消毒、皮肤擦拭、大面积药液涂抹；小头棉头精细小巧，适用于耳道清洁、鼻腔护理、婴幼儿眼角 / 嘴角等精细部位护理。

7.白色，塑料清洗篮共5个，通体镂空沥水孔洞设计，搭配一体式提手，拎取便捷。材质耐水、耐常用消毒液腐蚀，支持高温漂洗消毒，可用于分类清洗奶瓶、婴幼儿餐具、护理小器械，清洗后可直接沥干水分，可实现奶瓶、玩具、器械等分篮清洗，避免交叉污染，适配育婴护理实训、护理操作间、消毒间等场景。
8.中号奶瓶刷子共5个，刷头由高密度海绵 + 柔软尼龙刷毛组合制成，中号规格适配常规标准口径奶瓶，刷头柔软有弹性，可深入奶瓶内壁全面清洁奶垢，不刮伤瓶壁；刷头顶端附带迷你奶嘴刷，可同步清洁奶嘴内壁缝隙。
9.奶瓶消毒长柄夹共5个，采用食品级耐高温 PP 材质，加长手柄设计可有效隔绝高温，避免从消毒容器中取物时烫伤；夹头带防滑锯齿纹理，夹持稳固不滑落，可轻松夹取奶瓶、奶嘴、水杯等消毒物品，防止手部直接接触造成二次污染。

10.消毒用品：75%医用酒精（食品级）、婴幼儿专用84消毒液（无刺激，可稀释）、消毒喷壶（带刻度，便于配比）、一次性医用手套、消毒抹布（纯棉）共10套。

11. 专用消毒设备：紫外线消毒灯（可移动，功率≥30W，带定时功能、臭氧消毒）、衣物消毒机（可烘干消毒）、玩具消毒盆（带盖，分型号）各1套。

12. 配比工具：500ML量杯、搅拌棒（食品级）、桶、盆共5套。

13.清洁手套、围裙、口罩、一次性手套、护目镜共10套。

14.安全警示展板（小心地滑、防烫等）共2套，采用加厚 PVC 板材为基材，表面覆防水防刮哑光保护膜，黄黑警示配色搭配标准化图形符号，醒目直观、远距离辨识度高。
	1套
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	婴儿洗护教具
	1.约250ML洗发露、护臀膏约45g，采用婴幼儿专用无泪弱酸性配方，PH 值贴近婴儿头皮环境，温和清洁不刺激眼黏膜，不破坏天然皮脂层；添加氧化锌护臀成分，可在臀部皮肤形成透气防护膜，隔离尿液刺激、舒缓泛红。

2.牛奶温和润肤露200ML各2件，质地水润易推开、吸收快，可深层滋润婴幼儿娇嫩肌肤，缓解干燥起皮。低敏无刺激配方。

3.中号洗澡盆三点支撑防溺水3D软胶护颈护椎共5个，盆体采用食品级 PP 材质，中号常规尺寸适配 3-6 岁婴儿，底部稳固防滑；要求整体耐水洗、易消毒。

4.约850*850mm抱被共20张，包裹性强，可给新生儿保暖防风，带绑带设计便于固定包裹形态。要求柔软亲肤、可反复清洗消毒。
5.约950*950mm浴巾共10条，适配婴儿沐浴后擦干、包裹保暖护理实训。
6.室温计共2支 温湿两用，采用温湿一体式设计，温度测量范围覆盖 0℃~50℃，湿度测量范围 能达到30% RH~90% RH，精度符合室内环境监测标准。可壁挂可台式放置，用于实时监测育婴室环境温湿度。

7.水温计共2支，采用无水银安全感温设计，整机防水，测温范围覆盖 0℃~60℃，精准适配婴儿沐浴水温区间（37℃~40℃）。造型圆润无尖锐边角，可直接放入水中测量。

8.口腔护理教具：婴幼儿专用漱口杯（食品级）、儿童牙膏（可吞咽）、儿童牙刷（软毛）各10套。

9.小型洗手池（高度适配1-3岁婴幼儿，带防滑垫）、毛巾架（可悬挂，带标签）各1套。
	1套
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	宝宝健康护理教具
	1.20ML开塞露共20支，医用级缓泻制剂，单支容量 20mL，主要成分为甘油或山梨醇，通过润滑肠道、刺激肠壁蠕动起到软化通便作用。 剂型温和、起效较快。

2.500ml液状石蜡共5瓶，采用医用级纯化矿物油成分，单瓶容量 500mL，为无色透明油状液体，具有良好的润滑与软化作用。

3.100G爽身粉共2盒，采用温和亲肤配方，单盒净含量 100g，粉质细腻干爽，可吸收皮肤表面汗液与潮气，保持皮肤干燥舒适。 适用于婴幼儿日常皮肤护理，质地温和低刺激，适配居家与机构护理使用。

4.100MLBB油共2瓶，适用于婴幼儿抚触按摩、日常润肤护理，也可用于干燥皮肤滋润护理，性质温和低刺激，适配育婴护理实训与照护场景。

5.纯棉尿布共5条，采用精梳纯棉纱布材质，柔软透气、吸水性强，可反复清洗、高温消毒后循环使用，经济环保。 要求适用于婴幼儿日常护理、卧床失禁患者照护，亲肤低敏，可减少皮肤刺激。

6.尿不湿5包 S码50片，采用高分子吸水芯体搭配透气防渗面层，要求吸水量大、锁水不反渗。

7.5件套指甲剪共2套。

8.婴幼儿身高计（精准到0.1cm，可折叠）、头围尺（软质，精准到0.1cm）、胸围尺（软质，精准到0.1cm）各5个。
	1套
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	服装及床品
	1. 材质A 类纯棉、尺寸约52cm套头分体衣15套。

2. 材质A 类纯棉、尺寸约52cm材质100%纯棉，长度约52CM、套头衫、和尚领连体衣各15套。

3.纯棉床垫（透气防潮）、被子（卡通款）、枕头，幼儿款套装共10套。

4.幼儿午休床，ABS材质共5套，床体边角全部做圆弧钝化处理，无毛刺与尖锐棱角，侧边配备一体式防护栏，可有效防止幼儿翻身滚落；床面设计有防滑透气纹路，躺卧贴合不闷汗，承重性能稳定，适配学龄前幼儿午休使用。
	1套
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	婴幼儿二便护理教具
	1.一次性隔尿垫 婴幼儿专用隔尿垫共5包，防水透气亲肤45*60。

2.卡通款坐便盆共1个。

3.小方巾约250*500mm或300*300mm共30条每盒五条。

4.长柄便盆刷共2个装加上款。

5.电子肛温计共3支 医用标准无水银软头，采用电子传感测温技术，全程无水银构造，彻底规避汞泄漏的安全风险；测温端为柔性软头设计，表面圆润光滑，可减轻对肛周黏膜的刺激与损伤，适配肛温测量的操作规范。 测温响应快，常规 60 秒内可完成测量，自带清晰数字显示屏与测量完成蜂鸣提示，操作简便易读取，支持末次体温记忆功能，便于连续对比监测。 可搭配一次性测温护套使用。

6.家用婴幼儿护理操作台，三层款，木质尺寸约长83cm*宽60cm*高94cm,共2台。

7.清洁设备：吸尘器、拖把、扫帚、垃圾桶（分类，带盖）各5套。
	1套
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	保育师实训室硬件设备
	1. 实训室操作台，尺寸约100*80*45CM共14张，优质E1级环保型中纤板/刨花板，要求强度高、刚性好、不易变形、比重合理，板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；表面压耐磨型三聚氢氨板材，具有防火耐磨抗刮花特性，封边采用全自动带磨边技术和机器封边技术，封边采用全自动化，防潮、不易脱落、经久耐用，防水性能经水滴试验无渗透，且选用抗老化型。

2.教具收纳分类框20个，尺寸约40CM宽;食品级塑料，带盖，防潮防尘，分类标注。

3.塑料款培训用靠背椅可折叠56张。

4.玩具收纳架（分层，带标签）、绘本架（可调节高度）各2个。

5.小型沙发（柔软，无棱角）卡通款共2个。

6. 定制标签；不干胶材质，共200个。

7. 教具整理架：用于摆放实操教具，便于取用和整理。

8.移动手提音响，功率30W，带蓝牙功能、USB接口、Type-c插口、带话筒2支1套。

9.婴儿桌套装1桌4椅，共4套，尺寸定制，环保木材。

10.标准校园急救套装共2套，核心配置涵盖碘伏棉片、止血贴、弹性绷带、三角巾、止血带、医用剪刀镊子、降温贴、烧烫伤敷料、一次性防护用品等，覆盖校园常见磕碰外伤、运动损伤、突发轻症等处置需求。
	1套
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	消防设施设备
	1.应急照明系统（结合装修布局进行整改增加应急照明系统、布管布线等）、消防应急设备（灭火毯（家用/商用，适配托育场景）、小型干粉灭火器（MFZ/ABC1型，有效期等）共1套。

2.家用安装装置教具，共2套。
	1项

	16
	温度管理治理实训设备
	1.温度管理治理设备3P天花款，不低于2级能效，外机外形尺寸(长*宽*高)约900*350*700mm,遥控控制，内机外形尺寸(长*宽*高)约840*840*204-208mm之间，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等耗材，共2台。

2.温度管理治理设备5P天花款，不低于2级能效各，外机外形尺寸(长*宽*高)约900*350*700mm,遥控控制，内机外形尺寸(长*宽*高)
约840*840*204-208mm之间，电源220V ~/50Hz，含连接管，含铜管等耗材，共2台。
	1项
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	师资培训
	▲开设包括但不限于政策法规、人工智能AI大模型应用与实践、本专业相关的教育活动策划、研学、智能设备应用等专项内容的培训，培训不低于24学时，受益人群不低于8人，含全套学习用品、教学用品及教学服务，培训师资团队成员需具有保育师或保育员、育婴员、婴幼儿发展引导员等3级及以上或有相关师资培训经历、考评员经历等（须提供相关证明资料）。
	1项
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	2025年高技能人才培训基地建设（保育师）
	▲实训室工位建设、理论室建设、水电、弱电等建设，具体详见工程量清单及招标控制价（另附）。
	1项

	▲二、商务条款（分标1、分标2、分标3）

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起15日内。

	交付时间

及地点
	1.交付时间：自合同签订之日起120日内交付货物并完成所有的安装及调试；

2.交付地点： 河池市巴马民族师范学校（河池市三高）。

	质保期限
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于1年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务

要求
	1.成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。

2.成交供应商必须在交货后10个工作日内进行安装、配线以及软硬件的测试和调整服务，并于120日内完成相关安装调试服务。提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的培训服务。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

3.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。

5.在质保期满后，根据采购人及成交供应商协商另行签订维保合同。

6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7.成交供应商接故障通知后，在4小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，36小时内到达采购人指定现场排除故障。

8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，成交供应商工程师应在 4小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48 小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以维保合同为准）。

	付款方式
	首期款自合同签订后7个工作日内，采购人预付合同总价的35%给成交供应商，中期款按项目进程由成交供应商提供项目完成情况汇总及请款单等采购人支付项目总金额的55%，成交供应商安装调试完毕双方验收合格后，采购人支付合同总价的余额10%给成交供应商。每一次拨款前，成交供应商开具正式的等额发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起7个工作日内支付（无息）。

	报价要求
	竞标报价是履行合同的最终价格，成交供应商的竞标报价应为人民币含税价，且为采购人指定地点的现场交货价，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、完成合同工程所需的一切费用以及所有不定因素的风险等。本项目工程部分采用总价包干模式，即合同价格为最终结算价格。工程部分报价由采购人提供书面工程量清单，供应商按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	验收标准及要求
	1.验收依据

按合同要求、成交供应商的项目响应文件进行验收。

2.验收标准

（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（2）成交供应商在交付货物的同时需向采购人提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

3.验收要求

（1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验。

①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由成交供应商承担。

（3）货物需要安装调试的，成交供应商应在货物运到采购人指定地点后7个工作日内，按照采购人的要求完成货物的安装调试并向采购人交付。

（4）采购人应当在到货（安装、调试完）后三个工作日内进行验收，逾期不验收的，成交供应商可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

（5）采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、响应文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（6）成交供应商交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（7）采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（8）对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（9）验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交供应商负责承担。

（10）采购人在验收过程中发现成交供应商提供的货物不满足采购文件、响应文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到成交供应商及时改正并经采购人验收合格后，方可办理资金结算事宜。

（11）采购人在验收中，如发现货物的品种、规格、数量、质量等不符合合同、采购文件、响应文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应在收到采购人书面通知后在采购人指定的期限内按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按成交供应商逾期交付处理。

	特殊说明
	本项目不接受进口产品竞标，如竞标供应商采用进口产品竞标则作无效响应处理。

	核心产品
	本表分标1的序号22产品“Sos语音呼救终端”为核心产品；

本表分标2的序号2产品“急救教具”为核心产品；

本表分标3的序号2产品“定制教学触控多功能屏”为核心产品；


