采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求。

（5）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求。

（6）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
本项目的核心产品为下表第三项网络安全设备中第18项产品“防火墙”。
	一、技术条款

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术参数及性能配置要求

	（一）云存储管理系统

	1
	云存储节点
	5台
	软件和信息技术服务业
	8U机架式48盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行，内置云存储管理软件。
一、硬件规格
▲1.处理器：≥2颗64位多核。
▲2.系统盘：≥1×240GB SSD。
▲3.系统内存：≥64GB（可扩展至256GB）。
▲4.存储接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔，无壁垒兼容第三方硬盘。支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
▲5.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。
▲6.可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。
▲7.网络接口：≥2个千兆数据网口，≥2个万兆光口，≥1个千兆管理口。
8.其他接口：≥1×COM（RS-232串口），≥4×USB3.0，≥1×VGA，≥1×IPMI。
9.整机电源：≥1200W，支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电，支持≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速。
10.设备具备不低于：1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。
▲11.软件系统：内置云存储管理软件。
二、产品性能
▲1.视频性能：最大接入路数不少于1200路2Mbps。
三、产品功能
▲1.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。
2.支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断。 
3.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存。
4.采用全对称分布式架构，集群化部署，通过虚拟化技术，将所有的存储设备通过集群化服务能力对外提供存储空间，平台对接时，提供唯一的对接IP，集群升级或者扩容时，对外服务IP保持不变。
5.系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持云存储节点在线无缝扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。容量和性能线性增长。
▲6.系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池操作，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持资源池数据容量，覆盖策略等信息的配置；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
▲7.集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
8.支持集中查看存储的容量信息，包括集群的容量信息和资源池的容量信息；支持查看集群中设备的在线和离线状态；支持查看存储卷的状态；对实时流和历史流业务进行集中监控。
▲9.系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。
10.支持以资源池的方式，对数据的存储周期进行集中配置管理，通过设置资源池的容量覆盖，不覆盖和周期性覆盖三种不同策略，来灵活管理数据的保存时长；支持通过管理资源池的方式灵活批量调整数据覆盖策略。支持按资源池批量配置不同的数据存储周期，支持按单通道配置不同的数据存储周期。
11.系统提供Erasure Code数据保护机制，安全级别可在线动态修改，采购人可以依据磁盘数量和节点数量调整相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台时，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放。
▲12.云系统支持虚拟化存储空间，存储容量可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩时，不影响读写业务；存储容量可以平滑扩容；且动态扩容和缩容时业务不中断。
13.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点时，系统自动调整录像和图片存储业务，实现集群均衡负载。
14.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。
15.支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能。
16.支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能。
17.支持图片上传，下载，锁定功能。

	2
	企业级硬盘
	240块
	工业
	▲1.容量≥30TB，≥3.5英寸，SATA3.0接口
▲2.转速至少7200RPM
▲3.氦气盘
4.CMR传统磁记录
5.传输速率270 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
6.MTBF可达2，500，000小时
7.支持5年期限质保服务
8.适用海拔高度范围0米至500米
9.接口类型：SATA
10.平均读写功率（W）：10W
11.缓存：512M
12.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
13.MTBF：2，500，000 

	3
	统一存储运维管理平台
	1套
	软件和信息技术服务业
	▲1.支持接入多类型流式存储，可基于物理位置、网络区域、设备类型或业务场景的管理要求建立逻辑隔离的管理云域，实现对已有和未来新建存储资源的统一管理和运维能力，对应用平台集中提供标准存储资源应用服务。
▲2.支持自动获取并展示视频云域存储已创建的资源池，支持创建云存储资源池或将CVR录像卷映射为资源池，支持定义不同用户对资源池的读写权限。
3.支持资源池模板管理，内置多类资源池模板，包括定义资源池模板名称、类型、用途、覆盖策略、安全策略和锁定上限比例等模板参数，用于创建资源池时快速引用，提高资源池创建效率。
4.支持图片资源池的策略组配置，可按照图片大小或图片类型定义主资源池并关联多个其他资源池，实现图片数据自动按照图片大小或图片类型分别存储到对应资源池中。
▲5.支持使用其他云域的未使用容量扩容云存储资源池，扩容时可定义新添加的录像计划下发策略，或延长存储周期策略，实现跨云域的资源池扩容调度管理。
6.提供独立的操作维护图形界面对存储资源池进行管理。
7.支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态和存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。
8.支持对云存储系统所有服务器中的所有SSD盘进行监控检测和信息汇总。
9.支持云存储系统总体运行状态监控， 包括：系统运行时间、版本、系统使用容量、存储节点总体状态，元数据服务器总体状态，生命周期服务状态；支持图表形式展示异常信息；支持查看系统的空间使用情况，包括总 空间、已使用空间、剩余空间等信息；支持文件系统统计信息展示，包括 bucket使用情况、系统盘使用情况和系统分区使用情况、文件/对象使用情况。
▲10.统一存储运维管理平台必须适配信创操作系统和分布式数据库GaussDB v2.0。
11.采购人提供1台服务器用于平台安装，硬件环境如下：
1）处理器：2*海光C86，单CPU物理核≥32核，主频≥2.5GHz，支持国密SM3/SM4算法
2）内存：768GB DDR5
3）硬盘：1×480GB SSD，4×3.84TB NVME
4）网络接口：4×10G光口，满配10G多模光模块

	4
	云存储管理软件
	1套
	软件和信息技术服务业
	▲1.云存储管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。
▲2.系统支持通过可视化界面进行集群部署和配置，支持添加设备、软件安装、组件集群的向导式自动化部署模式。通过全自动化式检查环境、组建负载均衡服务、组建许可服务、同步集群信息、组建web集群、检查服务状态的流程，完成整个集群的组建。通过向导式的自动化部署方式，展示每个步骤的预估耗时，引导直至系统集群组建完成。
▲3.集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上面。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，业务重新自动均衡到所有在线的节点上。
4.通过一个页面集中查看总容量，已用容量和剩余容量信息，以图形化方式展示容量使用率、节点总数，在线和离线数量；存储卷的总数，正常和异常数量；可以集中查看资源池容量信息，包括资源池总容量，已用容量和剩余容量，展示资源池正常数量，容量不足的数量和提前覆盖的数量；支持查看集群的设备列表信息和详情信息，可以通过单个设备的详情信息，查看该设备的监控信息，进行网络管理和查看硬盘信息。
5.支持监控云存储整体运行情况，包括软件版本、集群部署情况、云域信息；支持查看空间使用情况，包括总容量、已使用容量和使用率；支持查看节点接入情况，可查看管理节点和存储节点的接入数量、异常数据并查看节点详情；支持查看资源池、存储卷、缓存卷的数量、运行状态和详情，并对资源池容量不足、存储卷未格式化等异常状态进行监控；支持查看实时流和历史流录像计划的接入数量和状态，并对取流异常等异常情况进行监控。
▲6.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。
▲7.支持节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片，实现集群均衡负载。
▲8.云存储支持128Mbps大码流前端以流直存模式进行录像、图片数据存储。
9.系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
10.支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆等)。
▲11.支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。
▲12.每套云存储管理软件可管理的节点设备数最多为1024台。
▲13.每套云存储管理软件可管理的前端点位数为100000路视频点位。

	5
	云存储管理授权
	7200TB
	软件和信息技术服务业
	1.系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持设置资源池数据容量，覆盖策略等信息；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
▲2.系统支持在创建资源池的时候，将周期性覆盖的资源池设置成单通道单周期的属性，开启此功能后，当该资源池容量不足时，将优先保障满足资源池内单通道的存储周期，其他通道数据会提前触发数据覆盖。通过云存储实时流录像计划管理页面，可以查看已经配置过单通道周期保障的点位的数据存储周期。
3.云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。
4.系统支持以资源池Bucket的方式管理存储容量，以资源池Bucket列表方式展示系统已经创建好的资源池，可查看Bucket名称、Bucket状态、冗余级别、容量使用情况、覆盖策略、周期(天)、有效周期(天)，覆盖时间等信息；支持新建和编辑Bucket操作，创建资源池Bucket时可以给Bucket命名，Bucket冗余级别支持用系统推荐配置或自定义配置，支持资源池Bucket数据容量，覆盖策略配置等；支持对资源池Bucket进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。
▲5.云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
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	服务器机柜
	3个
	工业
	1.定制尺寸：宽600mm*深1070mm*高2000mm，机柜主体采用“G”型材框架的结构设计，承载能力大，内部设计刻度标识。
2.19寸安装立柱，并可前后调节，到适合位置；
3.机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整。
4.前后门设计高密度网孔门，通风率达到≥72%。
5.前门为弧形圆形网孔单门，后门为纯平圆形网孔双门，两侧为可拆双层门板，含4个风扇，1个6位18孔PDU电源，三层托盘
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	机柜PDU插座
	12个
	工业
	1.额定功率2500W，10A，8位*5孔，大间距孔位，
2.铝合金外壳，360度旋转固定架
3.线长3米。
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	光纤跳线
	5对
	工业
	1.光纤规格：多模OM4（50/125µm），
2.接口类型：LC-LC
3.技术规格：插入损耗≤0.2dB，≥20dB@多模；
4.执行标准：ISO/IEC 同等级以上标准11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3
5.靠近连接器部分采用不同颜色标识，以方便识别正确的极性状态
6.使用寿命：插拔次数≥1000次
7.长度：10米。
8.产品描述：LC-LC多模跳线，OM4，双工
9.技术特性：插入损耗≤0.2dB，≥20dB@多模；
10.采用双工结构；采用低烟无卤外皮， 阻燃符合IEC60332-1同等级以上标准。 

	9
	空气开关
	1个
	工业
	参照或相当于3P C100A

	10
	空气开关
	3个
	工业
	参照或相当于2P C32A

	11
	工业转接头
	3套
	工业
	三相电32A转接公母头

	12
	配电箱
	1个
	工业
	约800*1000*250mm，板材厚度2.0mm

	13
	电缆
	25米
	工业
	WDZB-YJY4*6

	14
	电缆
	60米
	工业
	WDZB-YJY3*4

	（二）信创监控管理平台
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	智慧监所综合管控平台
	1套
	软件和信息技术服务业
	▲1.在国产化（银河麒麟V10操作系统、统信UOS V20同等或以上国产化操作系统+ARM构架）环境下，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。
2.支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。
3.支持用户信息的增删改查、导入、导出。
4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。
▲5.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等。
6.支持用户自定义快捷入口，支持自定义菜单内容。支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。
▲7.支持所有设备统一校时。
8.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
9.支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置
10.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。
11.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力。
▲12.支持预案管理能力，以预案形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义预案，其中预案类型包含公有预案和私有预案。
13.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。
▲14.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。
15.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。
16.支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、1+7、1+8、1+9、1+11、1+15、1+16等分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。
17.支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看。
18.支持基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011，GB/T28181-2016，DB33/T629-2011）、行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。
19.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态采集。
▲20.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
21.支持告警信息统计展现。支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵等设备的告警阈值进行配置。
22.提供视频运维报表统计能力，支持区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
▲23.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
24.提供视频图像诊断和监测服务，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
25.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看，支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、视频丢帧、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、图像过亮、视频剧变指标诊断。
26.支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量，支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。
▲27.支持接收智能分析报警事件、支持接入第三方门禁、第三方电网、第三方报警主机等报警事件联动视频，支持报警实时弹窗提醒，支持查看报警联动抓拍图、联动实时视频和历史视频，支持显示报警位置。
28.支持报警分层分级流转推送，支持报警四级流转推送（报警源-值班室-分控中心-监狱指挥中心-省局指挥中心。
29.支持超过指定时间未处置的报警自动上报
30.支持对接收的报警进行处置，可选择报警级别、报警原因、填写处置意见，选择处置民警，上传附件。
▲31.支持在国产PC环境下，在管理客户端运行视频预览、录像回放、视频上墙等功能。
32.本级视频通道数授权2600路（贵港监狱目前共有约1900路视频前端接入，为预留一定容量作为后续升级扩容，故本次智慧监所综合管控平台需视频通道授权数量为2600路）。
▲33.至少支持海康SDK、大华SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。
▲34.智慧监所综合管控平台必须适配信创操作系统和分布式数据库GaussDB v2.0。
35.采购人提供2台服务器用于平台安装，硬件配置如下：
1)处理器：2×海光C86，单CPU物理核≥48核，主频≥2.1GHz，支持国密SM3/SM4算法
2)内存：768GB DDR5
3)硬盘：2×480GB SSD
4)网络接口：6×10G光口，满配10G多模光模块
36．采购人提供3台服务器用于流媒体转发，硬件配置如下：
1）处理器：2*海光C86，单CPU物理核≥32核，主频≥2.5GHz，支持国密SM3/SM4算法
2） 内存：768GB DDR5
3）硬盘：1×480GB SSD，4×3.84TB NVME
4）网络接口：4×10G光口，满配10G多模光模块
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	双机热备管理软件
	1套
	软件和信息技术服务业
	1.支持业务组件实现高可靠的部署，以扩展资源包的方式快速集成组件的高可靠部署方案，在系统故障发生时实现故障转移，保障系统可用性。
2.提供统一的高可靠管理界面，支持实时查看高可靠集群状态。
▲3.与智慧监所综合管控平台共同安装在2台平台管理服务器上，实现主备管理1:1镜像。主服务器发生故障时，备服务器切换成为主服务器。
▲4.必须适配国产信创平台（包括国产信创服务器、信创操作系统、分布式数据库GaussDB V2.0等）安装及平稳运行。

	17
	数据库集群软件
	1套
	软件和信息技术服务业
	国产数据库读写分离集群软件。
1.兼容x86、ARM（如飞腾、鲲鹏）、MIPS 等国产主流芯片架构，适配DB2、达梦、人大金仓、高斯等国产主流关系型数据库，以及MongoDB 等非关系型数据库，支持分布式事务（XA协议）。
2.支持数据库共享存储集群，集群规模支持扩容≥8节点；集群每个节点均支持写入且支持多节点间的缓存一致性；集群具备多节点负载均衡能力；节点可在线扩展。 
3.支持共享集群高可用，共享集群架构中多节点之间可实现自动负载均衡功能以获得更高的业务承载能力，能支持应用透明的自动失败转移功能（TAF），当其中一个实例出现故障应用会话自动切换至剩余实例快速恢复数据访问。
4.具备良好的OLTP事务支持能力和OLAP数据分析能力，能适用于OLAP分析场景和HTAP混合负载场景。具备高性能、高安全、高兼容、多模态等多种特性，支持单机、主备、共享存储部署，适用于各行业OLTP、HTAP场景。
5.支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。

	（三）网络安全设备
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	防火墙
	1台
	软件和信息技术服务业
	▲1.采用国产CPU和操作系统，业务接口：千兆电口8个，万兆光口16个，2个扩展槽（1个接口卡专用槽位，1个硬盘专用槽位，不可混用），双交流电源，高度1U；
▲2.网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐≥13G，并发连接≥390万，新建≥30万；
▲3.配置3年入侵防御、防病毒、APP库、URL库特征库升级授权和硬件升级维保；
4.至少支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，配置SSL VPN并发用户10个；
5.至少支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP的NAT ALG功能；
6.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
7.为保证业务转发稳定性，单机故障时业务快速切换，防火墙支持多虚一和一虚多部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，也可以将一台物理防火墙虚拟成多个虚拟防火墙，虚拟化后的设备会话信息、中央处理器和内存利用率、吞吐量、新建速率独立可查，并且支持单独重启某台虚拟防火墙，不影响其他虚拟防火墙；
8.支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护；
9.为减少设备性能损耗，防火墙需支持在全局会话外配置基于策略的会话长连接；
10、支持链路聚合功能、接口状态同步功能；
▲11.为提升运维效率，设备能够针对网络中的流量进行有效分析，能够对 ping、ftp、http 等访问操作的信息进行记录，根据记录的记过进行分析自动生成安全策略下发至设备； 
12.支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
13.能够以命令行的方式查询到数据流量在设备上各个阶段的处理流程以及处理结果，通过该查询内容有效判断设备各流程是否工作正常，提高排障效率。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、税金、售后服务、技术培训、未列入采购清单但正确安装设备/材料所需的辅助材料、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起9个月内安装调试完毕。
2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区港城镇东山村贵港监狱监管区。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系广西壮族自治区贵港监狱采购办，马莉，0775-4580003）

	▲付款方式（进度和方式）
	1.项目款支付采取分期的方式进行：中标供应商签订合同后支付第一笔项目资金（固定支付93.18万元）；项目设备全部到货后支付至合同款项的70%（合同款项*70％-93.18万元）；项目通过竣工验收支付第三笔项目资金（支付至合同款项的90%），项目完成结算审计后支付至合同款项的100%。
2.中标供应商应在付款前向采购人提交付款申请（格式由中标供应商自拟）及申请支付金额等值发票。

	▲售后服务要求
	1.质量保证期：整机不少于1年，硬盘质保不少于5年，质量保证期内由供应商上门维修、更换配件，费用已包含在本次总报价中，不能额外收费；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。
2.送货到采购人指定地点，进行安装，场地设计、安装、调试应符合国家行业相关标准、规范及规定，费用已包含在本次总报价中，不能额外收费；
3.质保期内，如发现硬盘类存储介质故障，原故障硬盘由采购人保留，中标供应商必须无条件提供全新硬盘，不能以收回故障硬盘才能更换新硬盘为前提。
4.中标供应商为采购人提供完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于2次），确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；系统管理培训不多于5人，系统操作培训不多于50人。
5.故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到采购人通知后2小时内响应，4小时内到达现场解决处理。
6.质量保证期内每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。
7.供应商应保证提供的产品是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行，自设备验收合格并能正常使用之日算起。【注：如供应商提供的投标文件中生产厂家对质保期承诺与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。】
2.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件承诺相一致。
3.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	▲验收标准
	1.本项目在采购人现有监控平台基础上进行扩容，必须完全兼容采购人现有海康威视厂家的存储节点和摄像头，不能存在任何功能和性能的损失。
2.所有设备、平台、软件的接口、协议、对接文档须完整，不额外收取费用，不加密、不封锁、不设置技术壁垒，确保后续系统扩展、升级、对接不受限制。中标后，供应商承诺无条件完成采购人要求提供标准通用数据交换接口、交换协议和技术支持配合采购单位业务系统的集成接入，不再额外收取费用。
3.本表所有“支持、具备、实现、提供”均指在本次项目内完整实现、必须配置、必须交付，不额外另收取费用；不接受“仅支持、需选配、需付费”等负偏离。
4.本次项目范围内涉及的所有软件授权、平台授权、功能授权、接入授权、存储授权均为永久授权，不设使用期限、不收取年费、租赁费及任何形式的后续费用。
5.严禁以授权到期、授权过期等方式限制或停止视频预览、录像存储、回放、门禁控制、报警联动等核心功能使用。
6.必须满足信创要求，CPU、操作系统、数据库等核心基础软硬件须纳入中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）发布的安全可靠测评结果目录。
7.平台软件须完成国产CPU、国产操作系统、国产数据库全栈适配认证，确保纯国产化环境下稳定运行。
8.严禁使用未经安全可靠测评、未纳入信创目录的境外架构基础软硬件，确保系统自主可控、安全可信。
9.验收条件及标准根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
10.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件规定的情形，采购人应做出详尽的现场记录或由采购人和供应商双方签署备忘录，现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。
11.如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证货物安装调试顺利完成。换货的相关费用由供应商承担。
12.如果双方对货物是否合格存在争议的，采购人可委托质检部门按招标文件要求及国家标准对货物进行抽样检验，抽样数量以满足检验所需最少数量为准（检验费包含在报价内）。
13.其他验收细则以供应商的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。
14.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向供应商提出，供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
15.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。  

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。
2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	投标人所提供的图片或截图材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“项目建设方案、项目实施方案、运维服务方案”等内容。


