采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：1-4项、6-23项为工业；第5项为建筑业。

	一、采购标的技术参数及规格要求

	序号
	标的名称
	技术参数及规格要求
	单位
	数量
	上限单价（万元）

	1
	蒸发罐
	▲定制TWX650Ф42×2×3500×3000mm，列管内抛光，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	84.5

	2
	蒸发罐
	▲定制TWX750Ф42×2×3500×3100mm，列管内抛光，材质：304或以上不锈钢。
	台
	4
	97.5

	3
	造粒机
	▲生产能力不低于（2-8mm颗粒1500kg）/h，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	106

	4
	全新风冷冻除湿机
	风量不小于20000m³/h，湿度15-30℃，绝对含湿量≤10g/kg。制冷量不低于390kW，1-2kg饱和蒸汽180m³/h，电源380v50hz,机组阻力850Pa，机组总功率135kW,制冷剂流量68m³/h。
	台
	1
	28

	5
	制作安装
	▲包括蒸发浓缩和干燥塔钢架制作安装，设备就位，阀门管道安装，热风炉烟气安装等。
	项
	1
	132.8

	6
	洗涤塔
	▲定制尺寸4200×8300×30mm，材质：PPH。
	台
	1
	16.25

	7
	冷却塔
	▲钢结构式逆流式，处理能力不低于400m³/h。
	台
	1
	10.5

	8
	离心风机
	电机5.5kW，右180°，转速1450rpm，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	0.575

	9
	离心风机
	电机30kW，右90，风量20000m³/h，静压3000Pa，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	2.05

	10
	离心风机
	电机250kW，左旋180，风量100000m³/h，静压6000Pa，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	8.39

	11
	引风机
	逆90°，风量120000m³/h，全压4000Pa，电机200kW，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	11.2

	12
	关风机
	30L304或以上，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	1.175

	13
	直角型三通阀
	DN800，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	3.8675

	14
	直型三通阀
	DN800，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	3.755

	15
	直型三通阀
	DN600，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	1.4475

	16
	蝶阀
	DN600,PN0.6，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	0.955

	17
	凝水泵
	流量12m³/h、扬程45m、电机5.5kW、闭式叶轮、单端面机封，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	0.16

	18
	回收泵
	流量12m³/h、扬程25m、电机3kW，半开叶轮、单端面机封，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	0.44

	19
	清液泵
	流量45m³/h、扬程35m、电机11kW、闭式叶轮、单端面机封，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	0.72

	20
	浓浆泵
	流量10m³/h、扬程32m、电机5.5kW、半开叶轮、双端面机封，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	0.47

	21
	真空泵
	流量28m³/min、极限真空33hpa、水环式、单端面机封，材质：304或以上不锈钢。
	台
	2
	5.76

	22
	进线柜
	GGD-800*1000*2200mm，材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	4.13

	23
	高速离心雾化器
	▲1.主电机功率为55kW，油泵电机功率为0.55kW,转速为13500转/分，处理量为8000kg/h，主电机和油泵电机为皖南普通电机；

2.雾化器物料接触部分为304或以上不锈钢制作，雾化盘直径为210mm(方孔)；

3.带水冷却系统，油温检测(PT100)、压力检测(4-20mA)；

4.雾化器旋转方向为俯视逆时针旋转；

5.材质：304或以上不锈钢。
	台
	1
	12.5

	▲二、商务要求

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1. 交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起60个日历日内交付安装使用并验收合格。

2. 交付（实施）的地点（范围）：桂平市农业农村局内采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于1年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起  25 日内

	付款条件（进度和方式）
	1.合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同总金额的30%，（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的采购人可不适用前述规定），采购人货物验收合格并交付正常使用后30天内支付至合同总金额的50%，设备验收合格正常使用半年后支付至合同总金额的95%，设备验收合格正常使用一年后支付完所有合同款。

2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.付款方式：银行转账。

	售后服务
	1. 中标人负责送货上门、安装调试合格。

2. 维修响应：质保期内维修提供 2 小时内电话响应，根据故障情况 48 小时内到达现场进行故障处理，不可抗力等原因酌情延长。质保期内所有设备上门维修服务、更换零部件，提供应用软件升级。

3.安装调试和培训：按采购人规定地点安装完成后，提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训，使受训人员了解货物的工作原理、操作规程以及维护、保养方法。技术培训所发生的费用全部由中标人承担。

4.投标人提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于：（1）质量保证期限；（2）服务响应时间等；（3）零配件供应及费用收取等；（4）人员培训计划；（5）售后服务机构和技术人员情况；（6）其他优惠条件。

	产品质量要求
	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。

	需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）核心产品：本项目第3项标的“造粒机”为核心产品。

	（三）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（四）验收标准

	1.本项目完成后5个工作日内，中标供应商可向采购人提出验收申请。采购人将组织验收小组对中标的服务情况根据进行验收，验收完成后验收小组将出具验收报告。

2.a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

b.验收费用由中标供应商承担，因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。

3.验收标准：合同、补充协议以及国家的相关法律法规等。

4.首次验收不合格的，中标供应商在收到通知之日起5个工作日内整改后重新申请验收；若重新验收不合格的，则将被视为违约，采购人有权终止合同，并追究中标供应商的违约责任。

5.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。

	（五）进口产品说明

	进口产品说明
	本项目不接受进口产品竞标，如供应商采用进口产品投标则作无效投标处理。

	（六）其他要求

	1.中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责，供应商签订合同后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。

2.投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中必须提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]”等内容。


