采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
1分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“智慧黑板”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	（一）多媒体教室

	1
	智慧黑板
	19台
	整机教学系统功能与内置电脑模块设计
（一）整机教学系统功能
1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。
▲2、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。3、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
▲4、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示 8 个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。

▲5、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。
▲6、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时进行红色标记明显提示。
7、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。
8、整机设备教学桌面支持进行应用卸载。
▲9、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
10、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置 10 张以上壁纸，支持自定义壁纸。
▲11、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
12、整机设备教学桌面 U 盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开 U 盘。
13、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。
14、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作。
15、整机设备教学桌面支持进行重启、关机操作。
（二）内置电脑模块设置
1、采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、标准可拔插式电脑OPS模块，可推拉式插入整机，实现无单独接线的插拔。
▲3、采用国产自主可控CPU，符合国家现行《安全可靠测评结果公告》要求，工作主频≥2.8GHz。
▲4、物理核心数≥8核，线程数≥16，三级缓存≥16MB。
5、 DDR4内存≥16GB，最高内存频率≥3200MHz
6、固态硬盘≥512GB，兼容M.2接口（NVMe格式）和SATA3.0。
7、按现行教学行业要求预装正版国产操作系统，安装正版国产办公软件。
8、提供图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。
9、具有独立非外拓展的电脑USB接口；至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个USB2.0接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有一个RJ45接口。
10、具有标准的PC防盗锁孔，确保电脑模块防盗。
11、与整机的连接采用万兆级网口，传输速率≥10Gbps。
12、与整机的连接接口针脚数≤40pin。
13、支持1个3.5mm MIC音频接口。
14、支持至少1个独立针孔物理按键。
15、模块支持至少2个指示灯，红色亮起表示模块通电；绿色闪烁表示模块工作。
二、电子云教案
1、云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。
2、提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案。
3、云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm等）、文档附件（pdf、doc、docx、xls、xlsx等）
4、提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，采购人可在云教案模板调用。
5、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于采购人备课时相互对照。
6、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。
7、云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。
8、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式
9、教案授课模式下，课件页、思维导图、插入的PDF、Word等文件均支持全屏预览板书。
三、整机整体设计
▲1、整机屏幕采用 ≥86 英寸液晶显示器。整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160；整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。
2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
3、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
4、主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。
▲5、侧置输入接口具备≥ 2 路 HDMI、≥1 路 RS232（RJ45 形态）、≥1 路 USB 接口。
6、侧置输出接口具备 ≥1 路音频输出、≥1 路触控 USB 输出。前置输入接口具备≥ 3 路 USB 接口（包含 ≥1 路 Type-C、≥2 路 USB）。
▲7、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
8、钢化玻璃表面硬度≥9H，透光率不低于 91%，雾度≤8%；采用全物理钢化玻璃，碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100MPa。
四、音视频教学功能
▲1、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz～1kHz，高频段显示调节范围 2kHz～16kHz，分贝显示 - 12dB～12dB 调节范围。
▲3、整机内置非独立外拓展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12 米。
▲4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。5、整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。
6、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
▲7、支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效；整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三档强弱调节，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75；整机影院模式下具备 AI 环绕声功能，支持三档强弱调节。
▲8、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。
▲9、整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
10、灰阶等级≥256 级。
11、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%。
12、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
13、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
▲14、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光 / 阴影。
▲15、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足蓝光危害 RG0 级别。
▲16、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节；支持色温调节。
五、按键与无线功能要求
1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 同等或以上系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
▲2、整机具备前置物理按键数量≥6，可实现开关机、音量＋－键、护眼、录屏、设置功能。
▲3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
4、整机支持通过人脸识别进行账号登录。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。整机摄像头、麦克风采用一体化模块设计，无需拆卸整机后壳，即可针对整机摄像头、麦克风单独拆卸维护。
▲5、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
6、整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
7、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。
9、整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲10、整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
▲11、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
▲12、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
▲13、整机内置双 Wi-Fi 6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。
▲14、整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。
15、Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz。
▲16、Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6；整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 同等或以上无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。
17、整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
18、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
▲19、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
20、整机摄像头对角线视场角≥120度。
21、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
▲22、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人；整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案。
▲23、整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案。
六、侧边栏快捷功能
▲1、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
▲2、整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示 / 隐藏；支持通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。
▲5、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
6、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
7、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
8、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
9、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
10、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
11、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
12、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的带有CMA或CNAS标志的关于该功能检测（检验）报告复印件）
13、整机和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持设置倒数日。
14、整机和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
15、整机和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
16、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选 1 人。
17、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
18、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用 windows 系统运行、打开文件夹、打开任务管理、打开 U 盘、录屏功能。
19、整机 Windows 通道支持在通过侧边栏调取软键盘。
20、整机 Windows 通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。
21、整机处于非内置 PC 通道下，支持通过侧边栏进入 PC 通道。
22、侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持快速打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。
23、侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开；支持 Windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。
▲24、教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8 个，并支持自定义网址命名。
25、整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换，简洁模式下可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。
七、教学软件设计
（一）整体设计
1、为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。
2、教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；支持多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。

4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash 等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT 等素材右键上传至云空间。
5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
6、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。
▲7、胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作；支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制；微课录制结束后支持提取视频中的文字，按照提取出的文字对视频进行快速剪辑。
（1）录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除
（2）剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存
（3）无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于 100 页电子草稿进行讲解
（4）听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码可在微信观看，无需下载额外app使用
（5）学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习
（6）系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理
8、云教案设计：可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。
9、支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏。手机端和电脑端登录同一账号后即可自动连接，拍照上传、控制课件支持公网。
10、采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
11、互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。
▲12、整机内置 AI 作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改；可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据；能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价，对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
▲13、整机内置 AI 智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用；支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包含历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
▲14、整机内置 AR 授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的 3D 模型，3D 模型包括动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。

▲15、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解（包括解题步骤和注意事项）；可根据题目所涉及的知识点和难度级别推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如 3 道、5 道、10 道）。
（二）备课模式设计
1、教学软件具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
2、教学软件内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
3、教学软件兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于 50 个。
4、支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。
5、支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。
6、全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
7、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
8、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。
（三）授课模式设计
1、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
2、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景，样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
3、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于 9 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
▲4、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于 10 种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
▲5、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供 10 种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
▲6、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于 3 种难度、10 种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
▲7、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上；支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式显示。

▲8、整机自带 AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
（四）学科工具设计
1、英语学科：
（1）AI 智能纠错：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于 6 种详解页背景模板供选择。
（3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。
（4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于 8000 个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。
2、语文学科：
（1）汉字生字卡：支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。
（2）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。
（3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
3、数学学科：
（1）立体几何工具
①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径 / 高）改变几何体大小。
②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过 360° 旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体 “141、132、222、33” 型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。
③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。
（2）数学画板工具
①支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。
②提供不少于 500 个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。
③内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。
▲（3）公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于 30 个数学符号及模板；预置不少于 20 个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。
（4）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。
（5）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。
4、美术学科：内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。
5、地理学科：
（1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注
（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面 / 立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。
6、其他工具:
（1）板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板支持小窗口化，窗口可以自由移动和调整大小，配合课件讲解内容。
（2）书写：支持多人同时书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写颜色及粗细设置面板支持浮窗模式，可自由调整至白板界面任意位置，便于教师授课使用
（3）图章笔：提供不少于 15 种图案样式。
（4）放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。
（5）撤销重做：支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学。
（6）文件导入：授课时可将图片、音频、视频等多媒体文件导入授课界面，系统自动识别外接移动储存设备并优先显示其中的内容。
（7）文件导出：支持授课时导出课件导出为图片，课件支持多种格式导出。
▲（8）整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
▲（9）支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数 / 原子结构 / 相对原子质量 / 电子构型配置元素方式进行调整。
▲（10）整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
（11）整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
▲（12）整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
（五）教学资源设计
1、同步教学资源设计：提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的不少于 100000 份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。
2、多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 9000 个，试题数量不少于 30 万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。
3、课件库资源，涵盖 10w + 课件资源，支持整份课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等按需索取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。
（六）其他功能设计
1、提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于 5 种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。
2、教学软件可自由插入表格，预置不少于 4 种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。
3、支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用。
4、教学软件内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。
5、整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。
▲6、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。
▲7、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
八、教学教研管理平台
1、为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备课数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据。
2、可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。支持管理员导出教师集体备课记录数据表格。
3、可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称 / 老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作 “详情” 可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录和导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为 PDF 文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为 Word 文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作 “详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆 “一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表 - 评分制” 模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。
4、支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格。
5、全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数 / 评课平均分查看全校排行详细数据。支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出 Excel 表格。支持导出课程的评课报告为 PDF 文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为 Word 文件。
6、支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板 / 教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动。
八、教学学情分析系统
1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。
2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。
3、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。
4、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。
5、观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。
6、学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 
九、产品售后保障服务
1、全国热线电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
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	一、硬件要求：
1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出指导性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
二、软件要求：
1、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2、支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
6、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
7、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

	3
	智能笔
	19支
	1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
2、采用2.4G蓝牙无线连接设置，无线接收距离最大可达15米。
3、无线接收器采用微型nano设计，整洁美观。
4、笔尖采用PE材质，经久耐磨，书写精度≤3mm。
5、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设置。
6、具备单接收器，支持Android、windows双系统响应智能笔的操作指令。
7、支持白板课件、PPT、WPS、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
8、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能。
支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动其他应用软件等。

	4
	麦克风
	19个
	1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
▲2、采样率≥48kHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
▲3、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
▲4、支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。
5、电池续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
6、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。
7、支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
8、空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。
9、外壳防火等级≥V1。

	5
	多媒体音响
	19对
	1、采用功放与有源音箱一体化设置，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2、输出额定功率≥ 2x15W。
3、音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4、信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5、全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6、THD+N≤1%。
7、声频响110Hz-16kHz。
8、距离音箱10米处声压级≥75dB。
9、具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口；USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
▲10、支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
▲14、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
▲15、支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16、主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。

	（二）教室听力播放系统

	6
	广播音箱
	24对
	1、工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合

2、最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz
3、重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便

4、塑料注塑成型，耐用，不变形，不褪色
5、扬声器悬边阻尼处理，耐用，灵敏度高达92±2dB，声音清晰

	7
	前置放大器
	1台
	1、输入/输出口：至少包含5个话筒口、3个辅助口、2个优先口、4个输出口。
2、各通道独立音量控制。
3、高音和低音音调控制。
4、自动默音（有强插功能）。
5、最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV
6、输出电平 0dBV
7、频率响应 Line：30Hz-20kHz（±3dB） 
8、总谐波失真 Aux：≤0.1%（1kHz，额定正常工作条件）
9、信噪比 Aux input：≥66dB
10、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）  
11、保护 AC保险丝
12、电源 AC 220V/50Hz

	8
	纯后级广播功放
	2台
	1、100V，70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡，不接地）；额定输出1500W。
2、5单位LED显示器，作状态显示。
3、6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。
4、输出短路保护并示警。
5、输入灵敏度1v
6、信噪＞95.4dB
7、频响50Hz-15kHz±3dB
8、输出方式70V，100Vor4-16Ω
9、谐波失真＜0.3%

	9
	主/备功放自动切换器
	1台
	1、能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。
2、具有4个完全相同的独立通道

3、每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。
4、兼有手动主/备切换之功能。
5、可控通道组数 4组
6、工作组态 （4主4备）或（4主1备）
7、通道工作容量 100V/10A（音频信号）
8、功放增益要求＞20dB
9、输入检测电压阀值＜500mV
10、30k检测信号输出电压 20mV-50mV
11、故障切换时间 200ms
12、通道检测时间 40ms
13、保护 AC 保险丝
14、电源 AC 220V/50Hz

	10
	电源时序器
	1台
	1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。
2、可以通过定时器自动控制或人工控制。
3、插座总容量达 3.5kVA。
4、电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；
5、定时器控制信号 交流220伏，0.01A
6、动作间隔时间 0.4秒-0.5秒
7、保护 AC保险丝
8、耗电 AC220V/50Hz/16A

	11
	不间断UPS主机
	1套
	要求为高频在线延长式UPS，输出功率容量6KVA/4800W；
2、额定电压220VAC，输入电压范围不小于 115VAC—295VAC；
3、输入频率范围不小于： 45-55Hz；
4、输入功率因素电源输入端采用功率因素校正技术（PFC）使输入功率因素≥0.98；
5、经济运行模式（ECO）功能，当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电，以节约成本；
6、输出电压范围：220±1%V；
7、输出频率范围：50±0.2Hz，负载峰值比：3:1，电压输出失真≤2%；
8、输出电压波形：正弦波；
9、过载能力，负载≤110%持续60min；负载≤125%持续10min；负载≤150%持续1min；
10、过压保护：输入电压过高过低保护；
11、RS232、RS485通讯口：UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件；
12、具有直流启动功能，在无市电的状态下直接启动UPS，满足应急需求；
13、具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障；电池电压：96V；
14、电池要求提供12V、38AH免维护电池，每套主机配置16节电池；（后备0.5小时）
15、蓄电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，要求电池托盘应为防滑保护型，蓄电池不接受贴牌产品。
16、蓄电池外壳需采用阻燃材料。

	12
	主干音箱线
	400米
	2芯多股护套音箱线，布线要求：扩音机至各个教室第一个音箱处需要布置双线，即一条常用线和一条备用线。

	13
	分支音箱线
	1200米
	2芯多股音箱线

	14
	设备机柜
	1个
	1、定制规格：1200*600*600mm；门板厚度不小于0.7mm，立柱厚度不小于1.5mm。
2、冷轧钢板制作，旋转锁，普通玻璃前门，后门圆锁网门，快速拆装式左右侧门，整体黑色，标配风扇、六位PDU电源、层板各一个，丝印有U形刻度，门边加装蓝色边条，配层板一个。

	15
	辅材
	1项
	满足本项目设备安装所需的胶布、波纹管、钢钉、黄蜡管、全牙螺杆、防火泥、热缩管、空开盒、空开。

	（三）饮水机、办公桌椅、教室讲台

	16
	饮水机
	12台
	1、供水量：开水≥45升/小时；温开水≥250升/小时

2、热胆容量：≥30升
3、净水装置：≥4级过滤
4、电源：4.5kW，380V，3N-50Hz
5、外形尺寸：1250*400*1100mm
6、温度可调

	17
	办公桌椅
	100套
	1、桌子定制规格：1400*600*730mm；椅子常规尺寸，配套办公桌尺寸，适合成人使用；
2、板材要求：高密度板

3、五金配件：普通铰链

4、胶黏剂要求：水性胶黏剂

5、颜色：橡胶木色
6、油漆甲醛释放量：达到国家合格标准

	18
	教室讲台
	24张
	1、定制规格：1200*600*850mm

2、板材要求：高密度板

3、五金配件：普通铰链

4、胶黏剂要求：水性胶黏剂

5、颜色：橡胶木色
6、油漆甲醛释放量：达到国家合格标准

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起45日历日内安装调试完毕并验收交付使用。
2.交付（实施）的地点（范围）：桂平市浔州高级中学内

	▲付款方式（进度和方式）
	合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付合同金额的30%（如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例），安装调试完毕并验收交付使用后支付至合同金额的100%；每次付款前由供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后支付合同款。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，质量检查，运行状态检查。

4.设备质保期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行设备安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，设备到货后，并由供应商工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期≥1年，自货物验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对供应商所交货物及服务等依照供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。

5.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

6.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


2分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“有机房乘客电梯”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	有机房乘客电梯
	2台
	一、基本参数要求

▲1、额定载重量：≥1050kg；

▲2、额定速度：≥1.5m/s；

3、层/站/门：6/6/6；

4、控制方式：并联；

▲5、轿厢尺寸(宽×深×高)：1600mm×1500mm×2400mm；

6、开门尺寸(宽×高)：900mm×2100mm；

7、开门方式：中分门；

8、井道尺寸(宽×深)：2180mm×2110mm；

9、底坑深度：1500mm；

10、顶层高度：5200mm；

11、提升高度：18.93米；

12、机房位置：有机房；

13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

备注：土建尺寸不可更改，均以现场实际测量为准。

二、技术要求

▲1、控制系统：32 位智能化和数字化控制系统。控制系统必须具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能。控制主电路板为所投品牌电梯制造商原厂原品牌生产，与整梯品牌LOGO相同，不接受外购和贴牌生产的产品。

2、电梯控制柜雷击浪涌干扰试验：在断电的状态下，对控制柜输入电源端各相间以及各相对地间电源线施加±25kV 50次雷击浪涌干扰信号进行干扰，正、负极性分别各进行一半次数干扰。在干扰施加结束后，控制柜按操作指南通电开机后，电梯能正常运行，控制柜控制系统无故障检出，系统各器件无损坏现象。
▲3、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，与所投标的电梯同一品牌。
4、主机防尘等级达到4级（IP4X） 或以上，且防水等级达到3级（IPX3）或以上。

5、电梯制动器动作试验：电梯驱动主机制动器总成应当进行不少于3000万次的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障，试验周期为5s至6s之间，试验时通电持续率取60%和驱动主机通电持续率的较大值。
▲6、门机系统：微机控制永磁同步电机驱动 VVVF 变频门机，与所投标的电梯同一品牌。

7、门系统运行寿命试验：在进行1800万次或以上完全循环操作，门机电子板、门电机及门锁装置不更换。
8、门电机防尘等级在6级或以上，且防水等级在6级或以上（IP66）

9、门锁装置：外壳防护等级IP53，与所投标的电梯同一品牌。
10、电梯层门摆锤冲击试验：进行摆锤冲击试验，抗摆锤冲击动能不小于460J，摆锤跌落高度为1100mm。

▲11、门保护系统：红外线光幕保护。

▲12、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。
▲13、曳引钢丝绳：采用 2∶ 1的绕绳方式。
▲14、主机 F 级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正 F 级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到 F 级的绝缘等级，并可承受≥155℃工作温度。
▲15、 电梯采用全方位抗震保护设计，其防脱落设计及减震装置，降低电梯损坏程度的同时，更好地保护乘客的安全。
▲16、 电梯适应供电电源波动范围的运行稳定性：供电电源在三相（380±57）V 的情况下，电梯运行符合：轿厢在装有 110%额定载荷时电梯以额定速度正常运行；轿厢在装有 50%额定荷载时电梯下行至行程中段时速度偏差范围在 92%至105%之间。

17、安全钳模拟40年在用期间的测试，不更换楔块，以最大允许质量，检修速度（较低速度）进行安全钳动作测试，轿厢能有效制停，安全钳没有损坏。

18、限速器模拟40年在用期间的测试，模拟限速器自由落体动作，在限速器动态夹持力试验设备上进行加速度0.90gn～1.0gn工况下试验，以模拟自由落体状态。试验后限速器应当无损坏，限速器钢丝绳应当无永久变形。

19、缓冲器模拟40年在用期间的测试，以最大允许质量，115%额定速度进行105次撞击测试。

20、具备人脸识别使用电梯功能
三、轿厢装潢 

▲1、轿厢

(1)轿厢壁：发纹不锈钢，不低于1.2mm厚度。

(2)轿门：发纹不锈钢，不低于1.2mm厚度。

(3)轿顶：LED明亮豪华吊顶。

(4)轿厢地面：PVC地板。

(5)轿门地坎：硬质铝合金型材。

▲2、梯厅层门装潢：

(1)层门：层层发纹不锈钢，不低于1.2mm厚度。

(2)门套：层层发纹不锈钢标准小门套，不低于1.2mm厚度。

▲3、轿厢操纵箱、厅门召唤箱：

(1)轿厢操纵箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，轿厢LED屏幕显示层站和运行方向；

(2)厅门召唤箱：发纹不锈钢面板，微动式不锈钢按钮，LED屏幕显示层站和运行方向。

备注：以上发纹不锈钢厚度不低于1.2mm，材质为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。

▲四、功能

1、全集选控制运行功能
2、层高自测定功能
3、轿顶检修操作功能
4、轿内慢速运行功能
5、超速电气保护功能
6、超速机械保护功能
7、电动机空转保护功能
8、电动机过载保护功能
9、故障自动检测功能
10、故障自动存储功能
11、待机定期自检功能
12、抱闸动作双安全检测
13、故障低速自救运行功能
14、位置异常自动校正功能
15、机房调试操作功能
16、抗电磁干扰功能
17、轿厢对讲机通讯功能
18、底坑对讲机通讯功能
19、远程监控功能
停车在非门区报警功能

21、警铃报警功能
22、门过载保护功能
23、满载直驶运行功能
24、超载保护功能
25、超载报警功能
26、开门异常自动选层功能
27、开关门时间异常保护功能
28、开门时间自动控制功能
29、开门时间自动调整功能
30、运行次数显示功能
31、智能光幕保护功能
32、停电应急照明功能
33、消防迫降功能
34、泊梯功能
35、无呼自返基站功能
36、启动补偿功能
37、门停止运行功能
38、轿内通风自动控制功能
39、轿内照明自动控制功能
40、无效内指令自动消除功能
41、反向内指令自动消除功能
42、轿内误指令取消功能
43、高效运行控制功能
44、厅轿门旁路检测功能
45、消防员专用功能
46、五方通话功能（不包含机房或控制柜至监控室线缆）
47、停电自动平层功能

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。【本项目实行交钥匙工程，安装费用含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费、各项税费、利润等，安装的开工报装和竣工报检手续费用；供应商报价不含井道、土建整改及机房、门洞封堵费用】

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起90日历日内安装调试验收完毕并交付使用。
2.交付（实施）的地点（范围）：桂平市浔州高级中学内

	▲付款方式（进度和方式）
	合同生效及项目组织实施后7个工作日内支付合同金额的30%，电梯设备发货前20个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%；电梯安装及调试运转正常，并经采购人和广西特种设备检验研究院验收合格后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的20%。全部货物安装调试完毕并验收交付使用。每次付款前由供应商提供正式发票和相关报账材料，采购人完善相关报账手续后支付合同款。

	▲售后服务要求
	1.质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于1年。

2.质保期内每季度进行一次全面的检修，每月至少两次保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正）；

3.提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过4小时，重大故障修复时间不超过48小时；

4.质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，供应商提供终身有偿维护保养服务，并承诺不高于市场价格收取维保费。

5.供应商为采购人建立电梯设备管理档案。

6.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期≥1年，自货物验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准，厂家承诺不得低于最低质保期。
2.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	安装、调试、验收及其它要求
	1.工程安装施工要求：

①供应商负责全套机组的安装调试。

②供应商必须向采购人施工安装前提供技术方案（包含安装施工，安装施工进度，有安全、质量、技术的保证措施）、人员配备、服务方案。

③设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，供应商负责施工人员人身、设备安全责任。

④供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工验收手续且承担负责相关费用。

⑤供应商向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，供应商负责办理特种设备使用登记证，费用由供应商负责。

⑥安装验收标准必须符合如下标准要求：《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）；

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）；电力、消防、安监部门的有关规定等。

2.设备应包含必备的易损易耗备件和专用工具。

3.电梯安装负责人必须持有相应有效的电梯安装上岗证或职称证。

4.验收过程要求：

①出厂检验：交货时，供应商应随同货物提供出厂检验报告，电梯产品合格相关资料。

②安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的初步验收，电梯安装调试（包括整机性能测试）过程中供应商应做详细检验记录。安装调试检验结果应符合电梯制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。

 ③项目验收：电梯安装调试合格后，由供应商负责联系相关部门进行验收并办理准用许可证，相关验收费用由供应商承担。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对供应商所交货物及服务等依照供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。

5.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

6.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）]、售后服务”等内容。


