[bookmark: _Toc24854]第二章 采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）和《关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告》（2023年第2号）的规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料复印件（加盖供应商电子公章）[如中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料]，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件作无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。（如在此期间有新的规定颁布按照新规执行）
2.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
6.中小企业划分标准见本章附件2，采购标的行业名称见“采购需求一览表”。


1

	货物需求一览表

	采购清单及货物参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	森林草原防灭火个人防护套装
	套
	40
	▲1.执行标准：GB/T 33536-2017《防护服装森林防火服》，全套防护套装包含：森林防火上衣、森林防火下裤、防火头盔、防火手套、防火靴、空气呼吸器配套组件（6.8L碳纤维气瓶、全面罩、背托、减压阀、备用滤棉，气瓶工作压力30MPa）；
▲2.面料（洗涤50次后检测）：外层采用芳纶阻燃面料，配套阻燃内衬；阻燃性能：续燃时间≤1s、阴燃时间≤1s、损毁长度≤50mm，无熔融滴落；热防护系数TPP≥250kW·s/m²；断裂强力：经向≥1100N、纬向≥1000N；撕破强力≥100N；单位面积质量≤210g/㎡；各项指标均满足GB/T 33536-2017要求；
3.成品要求：裤后裆、肩部接缝断裂强力≥650N，单衣片接缝断裂强力≥200N；套装带有高可视阻燃反光带，360°可视；
4.头盔：森林消防防火头盔，具备防冲击.防穿刺.阻燃护颈.护耳设计；
5.防火手套：芳纶阻燃防护手套，耐磨.抗割；  
6.防火靴：森林扑火防护靴，防穿刺.防砸.阻燃.防滑，适合山地林地行走；
7.每套配齐：6.8L碳纤维气瓶（工作压力30MPa）、全面罩、背托、减压阀、备用滤棉，与第2项单兵火场呼吸自救器同规格、配件可通用；每套附带产品出厂检验合格证；
▲8.响应文件中须提供下列检测/认证文件扫描件（加盖供应商电子公章）：
（1）森林防火服（上衣、下裤）符合GB/T 33536-2017的检测报告；
（2）空气呼吸器配套组件符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》、防火头盔符合XF 44-2015《消防头盔》、防火手套符合XF 7-2004《消防手套》、防火靴符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》，并提供相应检验报告。
9.整套适配山林扑火作业，所有配件齐全，可直接穿戴投入扑火实战。 
	143280.00
	工业

	
	2
	单兵火场呼吸自救器
	台
	40
	▲1.执行标准：XF124.2013《正压式消防空气呼吸器》;
2.气瓶：6.8L碳纤维缠绕气瓶，工作压力30MPa；配备气瓶压力报警装置，压力降至5.5±0.5MPa时声光报警。
3.面罩：全脸硅胶全面罩，视野开阔.防雾；正压式结构，面罩内部压力始终高于外界。
4.结构配置：阻燃呼吸阀.背托（人体工学背负系统，肩带 腰带阻燃耐磨）.减压阀.供气阀；具备他救接口，可支持双人应急施救；配备备用滤棉。
▲5.整机性能：整机含气瓶重量≤10.5kg；可在-30℃～+60℃环境正常工作。
6.每台配套：检验合格证.使用说明书。
7.▲质保期：不低于3年（自交货验收合格之日起计），质保期内出现质量问题供应商提供维修或更换服务，相关费用含在总报价中，采购人不另外支付。
	200000.00
	工业

	
	3
	高压接力消防水泵
	台
	2
	1.用途：森林山地长距离接力供水灭火；适配50-25-30规格（按GB 6246-2011型号编制：设计工作压力5.0MPa、公称内径25mm、单根长度30m）高压水带。
▲2.接口要求：泵进水口径50mm、出水口径40mm，吸水管接口为50mm内扣式消防接口（GB 12514.2）；出水口为40mm内扣式消防接口（GB 12514.2），随泵配40mm转25mm内扣式转换接头1个，确保与本项目25mm高压水带可直接对接；水枪接口为25mm内扣式消防接口（GB 12514.2），与本项目高压水带接口配套。
▲3.发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风冷混合冷却式发动机；发动机最大转速≥9000r/min，发动机排量≥200cc。
▲4.最大吸深≥7m（响应文件中需提供经国家认可.具备检验检测资质的第三方专业检测机构出具的测试报告并加盖供应商电子公章。）；
▲5.最大射程≥40m；
6.汽油机综合油耗≤5L/h；
7油路中充满燃油的情况下，启动时间≤8s；
▲8.最大扬程≥350米；
▲9.最大流量≥470L/min（响应文件中需提供经国家认可.具备检验检测资质的第三方专业检测机构出具的测试报告并加盖供应商电子公章。）；
▲10.最大压力≥3.5MPa（响应文件中需提供经国家认可.具备检验检测资质的第三方专业检测机构出具的测试报告并加盖供应商电子公章。）；
▲11.工况1：额定压力0.5Mpa时额定流量≥430L/min；工况2：额定压力1.0Mpa时额定流量≥300L/min；工况3：额定压力1.5Mpa时额定流量≥220L/min;工况4：额定压力2.0Mpa时额定流量≥130L/min。（响应文件中需提供经国家认可.具备检验检测资质的第三方专业检测机构出具的测试报告并加盖供应商电子公章。）
12.最大压力工况时机体应无渗漏； 
13.可背负.可手提；
14.水泵之间可串联.并联可达更远距离输水灭火；
15.水泵应配有超速保护装置；
16.启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；
▲17.主机净质量≤15kg；
18.三级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质；
19.背架材质：采用不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。
20.配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件套装和机油。附件包含：油箱1个，吸油管1个，引水泵1把，水带扳手2把.水带修补环2个.二冲程机油1瓶.进水管1套，底阀1个，止水钳1个，单向阀1个，开关三通1个，转换接头1个，直流喷枪1个，雾流喷枪1个，过滤底阀框1个.维修工具1套.启动电池及充电器1套。
21.出厂资料：产品合格证、操作维护说明书。
▲22.质保期：整机质保不低于3年（自交货验收合格之日起计），质保期内出现质量问题供应商提供维修或更换服务，相关费用含在总报价中，采购人不另外支付。
	64000.00
	工业

	
	4
	移动式储水装置（水囊）
	个
	2
	▲1.容积≥4m³(4吨），材质加厚PVC夹网防水布+涤纶纤维复合层 ；
▲2.面料克重≥1200g/m²；爆破水压≥0.4MPa，抗撕裂强度经向≥2200N/5cm、纬向≥2000N/5cm。
▲3.结构：自升式可折叠；进出水管接口为50mm内扣式消防接口（GB 12514.2），与本项目水泵吸水管接口通用；配50mm转25mm内扣式变径接头1个（用于补水时连接25mm高压水带），可与本项目50-25-30高压水带（设计工作压力5.0MPa、公称内径25mm、单根长度30m）对接补水；配套快速接头、阀门、修补包、捆绑带、固定地钉、折叠收纳袋。
4.可露天短期存放，耐日晒老化；低温环境不脆裂。 
5.供货时提供出厂合格证。
	3160.00
	工业

	
	5
	风力灭火机
	台
	20
	▲1.执行标准：GB/T10280‑2008《便携式风力灭火机》。
2.整机形式：背负式，二冲程发动机；手电双启动；配备双肩减震背架。
▲3.性能参数：出风口风速≥80 m/s；风量≥0.35 m³/s；整机净重≤12kg；可连续作业≥1.5h；配备加厚铝合金伸缩风筒。
4.标配配件：双肩减震背架、燃油混合壶、备用火花塞、空气滤芯、全套拆装维修工具、防尘收纳袋。
5.供货时提供出厂合格证。
	58000.00
	工业

	
	6
	二号工具
	把
	70
	▲1.手柄：硬杂实木杆，杆长≥1.5m，握柄部位直径30～38mm，符合成人手掌抓握、便于握持，不得过粗难以抓握；双层钢箍加固；木质经充分干燥及防霉处理（含水率≤14%），表面涂刷环保防霉防腐涂层，存放期间不发霉、不开裂、不变形。
▲2.扑火条：阻燃高温橡胶条，单把≥18根；橡胶条邵氏硬度55‑65HA，抗拉伸不易断裂。
3.配置：配套防滑握套、防锈保养油；单把独立塑封包装。
4.整体结构牢固，扑火作业时橡胶条不得脱落、杆体不得断裂。
5.供货时提供出厂合格证。
	1750.00
	工业

	
	7
	油锯
	台
	10
	▲1.执行标准：GB/T5392‑2017《林业机械油锯》；用于开设防火隔离带、清理火场倒伏树木。
2.机体铸铝，淬火合金链条，加厚合金导板；配备有效链刹车装置；防震橡胶把手。
▲3.排量≥65cc（65cc指气缸容积65立方厘米），导板长度≥500mm；启动方式手拉易启动；怠速、高速运转稳定。
4.标配配件：备用链条、原装导板、锉刀、混合燃油壶、防滑防护手套、全套专用维修工具、收纳包。
5.供货时提供出厂合格证。
	25650.00
	工业

	
	8
	森林草原防灭火个人消防急救包
	个
	70
	▲1.外壳：防水耐磨牛津布面料，便携可挂载，可搭配个人防护套装使用。
▲2.包内配置（每个急救包，不得缺配、减配）：
-碘伏棉片≥20片；酒精棉片≥20片；
-无菌纱布（不同规格）≥10片；弹性绷带≥4卷；
-止血带≥2根；安全剪刀≥1把；医用镊子≥1把；
-三角巾≥2条；急救毯≥2张；
-烫伤膏、蚊虫叮咬膏各≥2支。
3.所有医用耗材供货时必须在有效期内。
4.供货时提供出厂合格证。
	6160.00
	工业

	
	9
	激光测距专业森林防火望远镜
	台
	2
	▲1.产品符合：GB/T 17117-2008《双目望远镜》检验标准；
▲2.放大倍率：≥10倍；
3.物镜孔径：≥42mm；
▲4.镜片类型：ED镜片；
5.棱镜材质：BAK4棱镜；
6.机身材料：镁合金；
▲7.镀膜：FMC多层宽带镀膜；
8.目镜孔径：≥21mm；
9.目镜/物镜：5E3G/4E3G；
10.视场角：≥6.1°；
11.千米视野：≥97m/1000m；
12.最小调焦距离：≤3m；出瞳距离：≥15.1mm；出瞳直径：≥4.25mm；
13.出射光束平行度：垂直方向：≤9.7；水平会聚：≤14.6；
14.相对亮度：≥18.06；
15.黄昏指数：≥20.49；
16.视场中心分辨率：≥4.82″；
17.瞳距调节范围：55-72mm；
18.棱镜类型：屋脊；目镜屈光度调节范围：±5D；调焦方式：内调焦；目罩结构：旋升式；激光波长：≥905nm；
19.测距范围：0-3500M，测距精度：±0.1m；
20.倾角：±90°，精度±1°；
21.测速：≥300km/h，精度±3km/h；
22.方位角：0-360°，精度±1°；
23.功能：集成斜距、水平距离、测角、两点测高、垂直高度、扫描模式，电子罗盘360°方位角、空间任意两点测距、测速、弹道计算、测温、震动提醒、蓝牙通讯、米码切换、欠压提示；
24.防水：≥IP67充氮防水。
▲25.供货时提供产品检测报告、出厂合格证复印件（加盖公章）。
▲26.质保期：不低于5年（自交货验收合格之日起计），质保期内出现质量问题供应商提供维修或更换服务，相关费用含在总报价中，采购人不另外支付。
	15960.00
	工业

	
	10
	救生抛投器
	套
	5
	▲1.执行标准：符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》国家标准要求；
2.高压空气气动发射，配备压力表（精度≥1.6 级），实时监测发射压力；设置独立发射保险装置，防止误击发；
3.陆用抛射距离≥110m，水用抛射距离≥80m；配套救援绳为漂浮绳，绳体不吸水；
4.气瓶规格：公称容积 6.8L，铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶，额定工作压力 30MPa；
5.气瓶水压试验压力 45MPa，设计使用寿命≥15 年；瓶阀带开关，密封可靠，适配抛投器充气接头；重量轻.耐腐蚀，适合救援人员携行；
6.气瓶有防磕碰保护结构，瓶身清晰标识充装介质.警示标识，按气瓶规范定期检验。
	12500.00
	工业

	
	11
	橡皮艇（含船外机）
	艘
	22
	一、橡皮艇
▲1.艇长≥430cm，艇宽≥195cm；
2.气室数量：≥5个；
3.气囊直径：≥50cm；
4.最大载员：≥8人；
5.最大载重：≥1000kg；
6.艇体材质厚度≥1.2MM PVC；
7.艇体材质拉伸强度≥3300N ，顶破强力≥8000N，断裂伸长率≥23%，磨耗量≤0.5cm3（供货时，提供第三方检验检测机构出具的材质检测报告）；
8.耐压性试验：浮囊充气40KPa，静放5min无异常，龙骨充气40KPa，静放5min无异常；
9.透气性：充气25kpa,持续5min，不透气；
10.气密性：浮囊充气40KPa，静放120min，后剩余压力不小于40KPa，龙骨充气20KPa，静放15min,后剩余压力不小于20KPa。
▲11.橡胶涂覆织物经向拉伸强度≥80kN/m，纬向拉伸强度≥70kN/m，经向梯形撕裂强度≥480N，（响应文件中需提供经国家认可.具备检验检测资质的第三方专业检测机构出具的测试报告并加盖供应商电子公章。）
12.艇身采用热融合双侧压技术，配件粘接采用优质PVC专用聚氨酯胶，高持久力并耐热.耐寒.耐盐水的性能，配件周边并做加固处理；
▲13.应符合SL297-2004 中防汛橡皮舟的技术指标要求；
14.艇身配置（至少包含以下内容）橡皮艇1条.充气拉丝底板1套，加厚耐腐铝合金船桨2支，坐板2块.帆布便携包1个.脚踏式气泵1个.维修工具1套；
15.橡皮艇提供资质认证：供货时，提供CCS中国船级社检验证书，水利部检测报告，第三方检测报告。
二、船外机
1.气缸数：2；
2.输出功率：30HP（≥22.1kw）；
3.排气量：≥450cc；
4.启动方式：手动；
5.操作方式：后操；
6.转速：4500-6000转/分钟；
7.净重：≤60kg。
8.轴长：短轴
▲9.提供至少2年的质保期限。
	447458.00
	工业
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	地震应急流动观测工作站
	套
	1
	一、一体化短周期地震仪1套
功能说明：流动监测地震仪；
技术参数及性能配置要求：
1.整机性能：
▲（1）结构：三分向一体，电磁换能，力平衡电子反馈。
（2）整机转换因子 70~80 nV/count，在区间内满足即可。
（3）动态范围：大于135dB@100sps。
（4）数据传输方式：实时数据流，支持多重连接,FTP 数据下载。
▲（5）远程监控：标定，参数设置、工作状态监控。
（6）供电：+12V (10V~20V)，平均功耗约 1.2W。
▲（7）至少覆盖 - 20℃～60℃；工作相对湿度：可在 98% RH（无凝露）条件下正常工作。
（8）重量约：4.5kg。
2.传感器:
（1）频带范围：2Sec~50Hz。
（2）灵敏度：不低于1000V/(m/s) 。
（3）动态范围大于 140dB。
（4）失真度：0.1%
▲（5）自噪音水平：在 2Hz～10Hz 频带内，仪器自噪声水平优于地球最高噪声模型 NHNM（即低于 NHNM 噪声模型）
▲（6）零点漂移：不高于0.0005g/℃
3.标定信号发生器：
（1）DAC：16位，最大输出电流±5mA。
（2）标定信号类型：脉冲、正弦波可选，参数可配置。
（3）启动方式：定时，指令。
4.数据通信接口：
（1）LAN 以太网接口。
（2）TCP/IP协议。
5.数据采集：
（1）ADC：24 位。
（2）采样率50sps，100sps，200sps，500sps。
（3）数字滤波器：线性相位 FIR/最小相位 FIR 。
（4）失真度：优于-100dB 。
6.时间服务：
（1）授时：GPS 授时单元 / IRIG 编码输入。
（2）时间同步误差：小于 0.01mS（GPS 授时）。
（3）时钟稳定性：优于 0.5ppm。
▲（4）实时波形数据包输出间隔，不低于0.5秒，最小可以20ms 。
7.数据记录
（1）存贮介质：不低于8GB工业级宽温 CF卡（可扩展）。
（2）记录方式：事件触发记录，连续波形记录。
（3）数据格式：EVT ，mini SEED。
（4）事件触发：STA/LTA，电平，定时。
▲（5）后备电源：设备内部集成超级电容模块，外部掉电后，可维持工作状态10分钟以上
▲8.设备定型：通过地震行业的专业设备入网定型测试（供货时必须提供定型通过的证明及测试报告）
设备配套：电源适配器、网络数据线、GNSS天线、运输箱、数据处理软件等。
二、地震应急流动观测智能管理器1套
功能说明：流动监测地震仪供电及通讯专用；
1.交流充电输入 AC 220V 。
2.光伏充电输入 DC 36—54V 。
3.逆变器输出 AC 220V/2A（正弦波） 。
▲4.负载输出 DC12V-12.5V/4.2A 3 路 。
5.设备功率 ≤5W（不含逆变器输出） 。
▲6.无线路由器4G/5G全网通 。
7.USB 接口 5V/1.5A 。
8.Internet 接口 10/100Mbps 。
9.WiFi 支持无线网络通信 。
10.抗电强度 输入～输出 AC 1500V 。
11.短路保护 长期、自恢复 。
12.绝缘电阻 ≥100MΩ 。
13.负载噪声峰值 ＜标称电压×1% 。
14.工作环境：工作温度-20℃~55℃ 工作湿度＜95%。
设备配套：太阳能板（100W或100W以上）、电源集成管理软件、输出连接线、 连接线光伏输入线：4G/5G wifi天线，可携带野外作业的便携式波形数据处理设备终端（该终端安装兼容操作系统及软件，并能达到验收标准必须的测试）等，供货时，提供整机配套操作手册、出厂合格证。
	75000.00
	工业
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	应急救援类专用对讲机
	台
	10
	1.本质安全防爆，防爆等级不低于Ex ib IIB T4，可1区/2区危险气体环境安全使用；符合 GB3836.1.GB3836.4 国家标准；
2.数模双模兼容，支持 DMR 数字模式与传统模拟模式，可数字.模拟互通切换；具备数字降噪功能，嘈杂环境下通话清晰；
3.整机防护等级不低于IP68，可防尘.深水浸泡，适应暴雨.户外泥泞等恶劣救援环境；
4.机身抗摔抗震，满足野外应急.跌落冲击使用场景，整机小巧轻便，适合长时间手持作业；
5.配套大容量本质安全防爆锂电池，电池与主机同防爆体系，不可单独使用非防爆电池；
6.支持单独工作报警.通话加密.脱网直通；信道容量≥256 信道，支持多分组分区管理，满足多部门.多现场分组通信调度；
7.可适应防汛.森林防灭火.地震等高低温野外环境。
	26390.00
	工业
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	防水电缆
	米
	1000
	1.导体截面积≥2.5mm²，铜芯防水耐候电缆，纯铜导体，导体材质为无氧铜，电阻符合国标要求。
2.绝缘层.护套层采用防水耐候材质，耐日晒.耐老化.耐高低温，适合户外临时应急敷设.抢险救灾场景使用，防水性能良好。
3.线缆外皮标识清晰，印有规格.厂名.标准号；成盘包装，便于应急收纳.转运。
	50000.00
	工业
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	照明手电
	个
	1500
	1.内置充电免维护，容量≥1000mah，锂电池；
2.超长寿命电池，高达250次以上循环充放电使用；
3.循环充放电≥250次；0.5W高亮聚光LED；满电弱光连续照明≥17h；强光连续照明≥5h；
4.隐藏式充电插脚，外壳抗摔，防水；供货时，提供出厂合格证。
	34500.00  
	工业
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	应急照明灯塔
	台
	4
	1.额定电压 DC22.2V，电池额定容量 25Ah；电池充放电循环寿命＞500次；
2.总额定功率 180W（3×60W）；光源平均使用寿命≥100000h；
3.支持聚光、泛光组合照明；10m距离处强光最大初始照度＞600lx；
4.聚光工作光：≥18h，泛光工作光：≥18h，泛光强光：≥12h，工作光：≥12h，超强光：≥6h，聚光强光：≥12h；
5.集成红、蓝双色警示灯，可开启红蓝警示信号，用于现场警戒；
6.配备 USB、Type‑C 输出接口，输出规格 5V 3A，可给小型数码设备应急供电；
7.整机充满电时间＜5h；
8.可升降支架结构；收纳外形尺寸：200×222×1155 (±20) mm，升起最高尺寸：780+780×4000 (±20) mm，整机重量：13±1kg；
9.环境与结构要求：支架升降调节顺畅，锁紧牢固，抗倾倒；整机外壳耐冲击、耐候，适合防汛、森林防灭火、赛事安保、野外应急救援等户外复杂环境使用；
10.资料配套：含主机、电池、专用充电器；
11.供货时提供产品合格证。
	96000.00   
	工业

	
	17
	帐篷照明灯
	个
	1000
	1. 产品类型：太阳能充电球泡灯
2. 产品材质：ABS材质
3. 产品电池：可充电锂电池
4. 颜色：白色
5. 开关：3档
6. 产品灯源：LED贴片
7. 尺寸：约112cmm*129cmm
8.电压：36V及以下
	75000.00
	工业

	
	18
	防爆轻便
移动灯
	个
	50
	▲1.防爆标志Ex db eb ib mb ⅡC T4 Gb，Ex tb ⅢC T130℃ Db。
▲2.防护等级：IP66/IP67  
3.额定电压：11.1V。
4.额定容量：4.5Ah。
5.照明续航：强光模式连续放电时间≥10h，工作光模式连续放电时间≥24h；
6.产品抗摔耐用，支持手持、吊挂、底部磁力吸附多种固定方式，方便现场布设使用；
7.标配专用充电器，整机充满电时间≤3.5h，具备充电保护功能；
8.支持强光、工作光、弱光三档亮度调节；支持两种色温切换（3000K 暖光、5700K 冷白光）；自带黄色警示灯光，可用于现场警示；
9.灯头调节可 0～180°无级翻转调节，照射角度灵活可调。
	150000.00
	工业
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	多功能防爆电筒（长续航）
	个
	300
	1.本质安全型防爆等级Exib IIC T4 Gb，外壳采用轻质高硬度合金材料。
2.光源采用最新LED，优质选材铜基板设计，提升散热性能和 光效，2m处强光照度不小于40001x。
3.  2米处.直径150mm光斑，强光平均值不低于30001x。
4.  2米处.直径150mm光斑，工作光平均值不低于15001x。
5.配备有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态.电量.剩余工作时间，且可显示所属单位.人员信息，实现装备规范化管理；
6.照明功能：灯具通过轻按开关可实现强光.弱光的开启.关闭和切换，对现场进行照明；信号指示：灯具通过长按开关可开启爆闪信号，用作信号指示使用；尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于1000m。
7.肩配支架：适用于夹持于肩章，用于应急执勤巡逻.救援作业照明，解放双手，精致小巧，可手持，可通过外接支架实现防爆头盔佩戴。
8.基本参数：额定电压：DC3.7V，额定容量：1.9Ah，连续放电时间：强光≥4h)/工作光≥8h.充电时间≤4h.充电时间：4h。
9.电池使用寿命：≥1000（循环),平均使用寿命：≥50000h。
10.外壳防护等级：IP66/IP68。
	165000.00
	工业
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	警戒线
	条
	1000
	1.产品长度：100米
2.产品宽度：4cm
3.材质：涤纶布
4.厚度：12丝
5.红白色警示图案；抗拉不易撕裂。
	20000.00
	工业
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	救生绳
	套
	100
	1.产品尺寸：约8mm*30m
2.产品规格：荧光绳+安全钩+漂浮圈
3.材质：丙纶
4.符合水上救援漂浮要求。
	10000.00
	工业
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	反光背心
	件
	1000
	1.颜色：红色
2.反光强度：≥380 cd/(lx·m²)超亮
3.尺码：均码
4.面料：120克/平方米经遍布，聚酯纤维
5.符合反光安全服装相关要求。
	50000.00
	工业
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	地牛
	个
	2
	1.步行式全电动托盘搬运车，额定载荷≥3000kg（3 吨），货叉外宽685mm，适配标准托盘；
2.铅酸蓄电池组，规格48V20Ah；电池具备防酸.防漏液设计，配套专用智能充电机，充满自动断电，具备过充.短路保护；
3.一体式静音液压泵站，加厚密封油缸，防漏油；起升/下降平稳无冲击，最低离地高度≤85mm，最大起升高度≥190mm；
4.无刷驱动电机，配套工业级控制器；手柄集成起升.下降.前进后退控制，带紧急反向保护.红色急停断电按钮；坡道电磁驻车防溜车；
5.空载行驶速度≤6km/h，满载行驶速度≤5km/h；满载爬坡能力≥8%，适配仓库.工地不平整硬化地面；
6.货叉采用加厚锰钢折弯焊接，整体车架钢板加厚加固；驱动轮.承重轮采用 PU 耐磨轮，承重轮带缓冲，耐磨抗撕裂；
7.步行操作，操作手柄可折叠；具备电量显示.故障代码自检功能，便于运维；整机防护等级不低于 IP54；
8.货叉长度≥1150mm，载荷中心距 600mm；整机结构紧凑，转弯半径小，适合狭窄通道转运应急物资；
9.具备断电刹车.过载保护。
	5600.00
	工业
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	指挥帐篷
	顶
	4
	1.救灾专用12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个，顶部开三角窗一个；整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。 帐篷由篷体.框架及配件（含三角桩.拉绳.包装袋）三部分组成。篷体由篷顶.前山墙.后山墙与侧墙组成，框架由通用杆.立杆.山墙地杆.阳篷杆和端架三通.中架四通.地杆四通及钢丝拉绳组件组成。
2.规格尺寸：约3700mm×3200mm×1750mm×2670mm；使用面积12㎡；
3.帐篷主要材料规格：
(1)篷体面料：采用天蓝色单面涂覆PVC涂层布，规格：333dtex×333dtex；
(2)篷布断裂强力：经向≥1150N/5cm，纬向≥1000N/5cm；篷布撕破强力：经向≥35N，纬向≥30N；篷布抗粘连性：允许轻度粘连；静水压≥50kPa；篷布阻燃性能：损毁长度≤150mm，续.阴燃时间≤15s，熔融滴落物不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；
（3）三通.四通等连接管件：采用 Q235Φ28mm×1.2mm 焊接钢管；壁厚 1.2mm±0.10mm，喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡.不脱落 无锈斑。
4.包装要求：篷布和杆件一体化包装。
	11440.00
	工业
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	手持扩音器
	个
	200
	1.最大功率： ≥30w
2.供电方式：电池
3.产品用途：无线
4.产品类型：无线
5.信噪比（dB）：120
6.输入阻抗（Ω）：4Ω
7.频响范围：SOHZ-12kHZ
	14000.00
	工业
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	防撞锥桶
	个
	500
	1.尺寸：高约75cm
2.底座：约40cm*40cm
3.颜色：红白
4.重量≥6斤
	26500.00
	工业
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	气垫床
	张
	600
	1.外形尺寸（充气后）：≥1900mm×750mm（长 × 宽，含一体式枕头），枕头长度≥ 350mm
2.气柱高度：中间≥ 80mm，两侧：≥ 100mm，多气柱独立仓结构
3.面料：PU 单面涂层涤纶化纤布，高频热压封合，防水防潮
4.结构：床垫 + 枕头连体双气室
5.颜色：藏蓝色，表面印有 “应急救灾” 字样
6.性能：气密性能好，充气后静置 8h 压降符合救灾标准；耐磨.耐寒，可折叠收纳，收纳后体积小
7.载重：常规单人款，额定承载≥100kg
8.单重：≥1kg
	168000.00
	工业


	
商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10个工作日内。
▲二、交付使用期、地点及方式：
1.合同履行期限（交货期）：合同签订之日起15个日历日内交货。
2.交付地点：广西防城港市港口区玉葵岭市场仓库。
3.交付方式：现场交货。
▲三、售后服务要求
1.质保期：自交货验收合格之日起不低于2年（自交货并验收合格之日起计），技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准。质保期内如发现任何质量问题，乙方提供包修包换服务，此项服务含在总报价中，采购人不另外支付。
2.配套（售后）服务：
（1）按国家标准实行“三包”。质保期内出现任何质量问题，成交供应商须无条件提供更换（同档次货物）；严禁分包、转包生产，否则终止合同执行，赔偿由此给采购人造成的全部货款损失。
（2）供应商提供送货到用户现场的服务，此项服务含在总报价中，采购人不另外支付。
3.故障响应时间：成交供应商接到故障通知后应在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
4.成交供应商提供送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位指定地点的接货、装卸、搬运）、安装、调试及培训使用人员和维护人员的服务，培训内容主要为：设备安装、维护等；相关费用含在总报价中，采购人不另行支付。
5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用包含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
▲四、验收标准：
1.所有货物必须是近1年内生产的全新和未使用的产品。交货前不允许提前开箱；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有货物停产的情况，须提供具备与原货物技术参数要求相同或高于原货物技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。验收过程中所产生的所有费用均由成交供应商承担。验收工作遵循国家强制性技术标准及有关规定。
2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。
4.采购人可以邀请第三方机构参与验收，参与验收的第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，验收过程产生的所有费用，由成交供应商全额承担。
5.成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试，采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
6.成交供应商须承诺：本项目所供货物及其配件、备品备件的生产企业，均不属于商务部公布的《不可靠实体清单》所列企业；违反承诺的，采购人有权终止合同并追究违约责任。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲五、其他要求：
1.谈判报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装、送货上门的费用。
（6）开展培训（含教材费、场地租用费）的费用；
（7）到现场验收的费用。
（8）与第三方系统对接所产生的所有商业费用。
（9）本项目的采购代理服务费。
2.付款方式：合同签订后，采购人向市财政局提交支付申请，成交供应商按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，市财政局拨付资金到位后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同款30%作为预付款；剩余货款：成交供应商在全部交货安装调试完毕并经采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，财政局拨付资金到位后10个工作日内，支付剩余合同款。(付款前，成交供应商按采购人要求提供真实、有效、合法的正式增值税发票给采购人。)
3.成交供应商应无条件接受项目采购人单位的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。
4.本项目全部物资包装、标识、储运防护遵循分项专项标准优先，通用国标兜底原则；各品类技术文件、行业标准有明确包装规定的从其规定，无专项约定的统一执行 GB/T 30676- 2014《应急物资投送包装及标识》、GB/T 191 包装储运图示标志相关全部技术要求；采购人可根据物资储备、调拨实际需求对包装样式、标识、装箱规格等内容进行调整，成交供应商须无条件按照采购人最新调整要求执行。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与竞标的作无效响应处理。
二、核心产品：第1项“森林草原防灭火个人防护套装”。
本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后谈判总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他响应无效。
二、其他：无。



附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
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