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第一章 竞争性谈判公告
儿童艺术学院设计类实训室采购建设项目（项目编号：GXZC2026-J1-002596-GXSY）竞争性谈判公告
项目概况：

儿童艺术学院设计类实训室采购建设项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年08月21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-002596-GXSY

项目名称：儿童艺术学院设计类实训室采购建设项目
采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2786494.98（分标1：278861.33元；分标2：1356955.65元；分标3：783818.00元；分标4：366860.00元）

采购需求：

分标1

标项名称：“潮玩·造物”直播间项目建设项目
数量：1项
预算金额（元）：278861.33
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：“潮玩·造物”直播间项目建设项目一项，主要包含融合互动一体化智能直播实训系统、多功能一体化升降双屏工作台推车、视音频处理单元、AI智评系统、移动智能切换终端系统等内容，详见谈判文件采购需求。

最高限价（元）：278861.33
合同履约期限：自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无

分标2

标项名称：动作捕捉实训室建设项目
数量：1项
预算金额（元）：1356955.65
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：动作捕捉实训室建设项目一项，主要包含4k摄像机、追踪定位软件、摄像机追踪器、同步设备、高性能渲染虚拍系统、红外追踪相机、动捕软件、动捕主机、动捕离线软件等内容，详见谈判文件采购需求。

最高限价（元）：1356955.65
合同履约期限：自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无
分标3

标项名称：游戏开发实训室建设项目
数量：1项
预算金额（元）：783818.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：游戏开发实训室建设项目一项，主要包含游戏开发工作站（教师机）、游戏开发工作站（学生机）、电脑桌椅、教学音响系统、综合布线及文化墙建设等内容，详见谈判文件采购需求。

最高限价（元）：783818.00
合同履约期限：自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无
分标4

标项名称：潮玩·造物梦工厂设备增补项目
数量：1项
预算金额（元）：366860.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：潮玩·造物梦工厂设备增补项目一项，主要包含万能材料试验机、疲劳试验机、冲击试验机、烫金机、移印机、激光打标机、喷砂机、搅拌机、真空箱一体机、切胶机、真空分散机、12色点胶机、双工位烤模台、合模机等内容，详见谈判文件采购需求。

最高限价（元）：366860.00
合同履约期限：自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

本项目（否）接受联合体投标

备注：无
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目

(非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件
1.时间：2026年08月17日至2026年08月20日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

3.方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台服务客服热线：95763。
4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年08月21日09点30分（北京时间）。
2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、响应文件开启

1.首次响应文件开启时间：2026年08月21日09点30分（北京时间）。

2.地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金：

竞标保证金（人民币）：分标1为2000.00元；分标2为13000.00元；分标3为7000.00元；分标4为3000.00元

竞标保证金应在竞争性谈判有效期内保持有效。

供应商应于响应文件递交截止时间前将竞标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西盛元华工程咨询有限公司。

（1）电汇、转账缴纳方式：

①供应商应于响应文件递交截止时间前将竞标保证金以电汇、转账形式从供应商基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号（对公银行账号+虚拟账号），所交纳的竞标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目竞标保证金缴纳对公银行账号信息如下：

开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司

开户银行：7888 0188 000 134 800

银行账号：光大银行南宁东葛支行

②竞标保证金币种应与竞标报价币种相同。竞标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在响应文件递交截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。

③除竞标谈判采购文件规定不予退还竞标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还竞标保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳竞标保证金后未参加竞标活动或竞标保证金缴纳错误而导致竞标保证金无法及时退还的责任。

2.采购意向公开链接http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=AHVhsQPNtczwB8no8+8TRA==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台”新版客户端[新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区]，并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商进入“广西政府采购云平台”-“服务中心”-“帮助中心”-“电子投标客户端”-“帮助文档”查看电子投标具体操作流程。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台服务热线：95763）。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8.供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：广西幼儿师范高等专科学校
地   址：南宁市青秀区民族大道77号
联系人：古老师
联系方式：0771-5712442
2.采购代理机构信息

名    称：广西盛元华工程咨询有限公司

地　　址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号

联系方式：0771-2869782

3.项目联系方式

项目联系人：梁连莲
电    话：0771-2869782

广西盛元华工程咨询有限公司

2026年08月17日

第二章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求：无

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：   /   。

分包金额或者比例：   /   。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格：

□随机抽取；

☑依次按质量保证期长优先、交货（交付）时间短优先顺序确定，以上均相同的采用随机抽取方式确定。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料：近半年内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：近半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告：2025年度财务报告（表）复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（含第三方审计机构评估的财务报告），对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

2.必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）
4.竞标保证金提交凭证；

5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.竞标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）
7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

8.货物配置清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

9.售后服务承诺（格式仅供参考）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

10.项目实施人员一览表；（如有请提供）

11.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有请提供）

12.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有请提供）
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

2.必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传），否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.1.3
	报价文件

1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.中小企业声明函（供应商如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

2.必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（签字方式可使用法定代表人或委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.2
	响应文件电子版要求

1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。

	15.2
	响应报价须包含货款、随配附件、安装过程中使用的辅材耗材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、安装调试、软件更新升级等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用。采购人不再支付任何其他费用，最终报价要求对每项货物进行逐项报价，每项货物的单项合计不得超过分项最高限价，否则其响应作无效响应处理（采购需求另有约定的，从其约定）。
☑响应报价包含验收费用

□响应报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	竞标保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告。

竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。

相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。

2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效处理。供应商必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管[保函原件递交方式：供应商可自行选择到现场递交或通过邮寄方式寄送，地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号，联系人：梁连莲，联系电话：0771-2869782。

3.竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。

4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳竞标保证金，其缴纳的竞标保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：

1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。

首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件：本项目不接受备份响应文件。

	22
	首次响应文件的退回：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。

	
	谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序

符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货（交付）时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。以上均相同时则由谈判小组推荐代表随机抽取。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：各分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为各分标合同总金额的2%）。

1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳分标合同总金额5%履约保证金（中小企业为2%），验收合格无质量问题且设备质保期结束后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，待质保期结束后，供应商提交退付申请后，采购人5个工作日内将履约保证金一次性无息退还成交供应商。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同总金额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
帐  号：771902121410201
备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）、《桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

广西盛元华工程咨询有限公司，联系电话：0771-2869782，通讯地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号
现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：09时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	31.6
	受理投诉方式：
1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦

联系电话：0771-5331544

	33.1
	1.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理服务费收取标准：

(以分标成交金额为计费额，根据《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的相应类别按差额定率累进法计算采购代理费后下浮20%计取。

□固定采购代理收费              。
3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司

开户银行：光大银行南宁桃源支行

银行帐号：78860 188 000 155 152

	34.1
	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、拟定的合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

5.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。


第二节 供应商须知正文
一、总则
1. 适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。

3. 供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用
4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包
6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明
7.1单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本竞争性谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为本供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，对其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件的硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件
8.竞争性谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序和评定成交的标准

（5）响应文件格式；

（6）拟定的合同文本。

9.供应商的询问
供应商应认真阅读竞争性谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足 3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件： 详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位
竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险
供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按竞争性谈判文件中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制。本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.首次响应文件的退回

详见 “供应商须知前附表”。

23.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组应当由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商按时进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案

26.5谈判小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果并公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后成交供应商的评审报价，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞争性谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告
30.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。政府采购合同变更公告应当包括原合同编号、名称和文本，原合同变更的条款号，变更后作为原合同组成部分的补充合同文本，合同变更时间，变更公告日期等。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项
33.代理服务费
33.1采购代理服务费收费标准及缴纳账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55 万元

合计收费＝（1.5 ＋ 0.55）×80%＝ 1.64 （万元）

32.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西盛元华工程咨询有限公司

开户银行：光大银行南宁桃源支行

银行账号：78860 188 000 155 152

34. 需要补充的其他内容
34.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.4政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，广西政府采购试行政府采购信用融资制度，政府采购中标（成交）供应商凭借政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附））

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（如有）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                      （小写）¥          退付到以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         竞标人签章：

                                        年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

项目负责人签字：
联系人及电话：              采购人签章：

                                        年    月     日

	备注
	


第三章 采购需求
说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，竞标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代，供应商提供的货物（服务）应相当于或优于技术需求。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本表中的内容如与“第六章 拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

6.供应商可就本项目某一分标或多个分标进行竞标，但一个供应商只能中标其中一个分标，已在前面分标中标的供应商不再参加后续分标的成交候选人推荐。评审顺序：分标1→分标2→分标3→分标4。

7.针对采购需求要求提供的【响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章】材料，如供应商在响应文件中提供的材料为非检测报告的，需要额外提供一份生产厂家出具的承诺函。该承诺函需明确：生产厂家为本项目提供的证明材料内容真实、准确，无任何虚假、误导性陈述或隐瞒重要信息的情形（承诺函格式自拟）。
分标1：“潮玩·造物”直播间项目建设项目采购需求一览表

	技术要求

	序号
	名称
	参数规格
	数量
	单位
	最高控制单价（元）

	1
	融合互动一体化智能直播实训系统
	提供融合互动虚拟导播直播系统，可进行虚拟仿真直播实训及实时直播，支持各种主流直播平台对接、产品预设、蓝/绿背景一键抠像、在线素材资源库、在线图文包装、特效处理、字幕叠加、在线直播、互动交流、数据采集、本地录制、快速编辑、直播通告制作等应用功能于一体，是一个可广泛应用于视频的录制、直播、教学、导流、推广等应用的实时在线视频包装直播及实训系统。

1.系统提供虚拟仿真上播实训，可通过账号密码登录后，选择实训试题进入任务实训，系统提供10秒倒计时准备时间；上播技能实训过程中，系统软件界面自动切换成实训全屏状态，并同步显示上播实训总时长及倒计时时间。

2.直播实训时，系统界面提供每个直播阶段的字幕板提示，提示该阶段需要完成的内容、阶段时长、阶段倒计时、整场直播倒计时等；阶段时间一到，自动跳出下一阶段的提示内容字幕板。

3.字幕板上包含直播各个阶段用时、倒计时等，对实训人员进行提示；字幕板可手动选择关闭。

4.系统可同时接入抖音、快手、淘宝等各种商业直播平台，进行多平台直播应用。

5.系统提供所见即所得操作界面设计方式，软件操作界面集成最终合成预览画面，可在预览画面实时通过鼠标拖拽调整所有素材的位置及大小等。

6.系统提供横屏/竖屏两种合成方式切换，横屏方式采用16:9画幅比例，支持电脑及手机横屏直播；竖屏方式采用9:16画幅比例，直播输出后，支持手机端竖屏全屏观看。

7.▲系统提供产品预设功能，可根据产品的类型，提前预设各个产品模板，可预设的内容包括背景、前景、特效、产品资料、视频信号等，预设完成后，可保存为产品模板，后期使用时快速调用，模板内容可修改另存。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

8.每个产品模板均可进行新建或修改，模板可设置为播放列表，通过鼠标右键即可对每个模板进行重命名或删除，上下调整模板顺序。

9.系统支持对多个产品模板进行编组，根据产品类型，设定分组，并对分组统一进行排序、重命名等管理。

10.系统支持场景自由组合搭建功能，可添加背景、前景、特效、图片、视频、PPT等各种素材，支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对合成预览画面中媒体层素材的大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。

11.系统可实时创建至少3个不同场景脚本模式；不同场景脚本模式之间可实时切换，可以通过鼠标拖拽调整显示顺序，可以通过按键逐个脚本切换操作，切换时每个脚本所含资源内容同步切换。

12.系统可对每个不同场景脚本模式均可添加至少5个图层，图层素材包括外接视频信号（如摄像头）、图片、视频、PPT、在线资源库下载的产品模板等。

13.系统内可通过鼠标在预览画面中实时拖动每个图层素材框，调整图层素材的位置及大小等；实时调整每个图层素材的显示顺序。实时修改每个产品模板的内容，比如价格、产品图片等，生成新的产品模板。

14.系统内置丰富的素材库，提供本地素材及在线资源库下载两种应用方式。所有素材按照背景、前景、特效、素材等分目录分类别展示，并提供预览图片窗口，双击预览图即可实时加载；

15.▲系统提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的场景素材包括背景视图及前景动态特效等。背景视图包含体育秀场、三维仿真、教育直播、虚拟演播、活动直播等；前景特效包含现场气氛、图文标题、前景字幕、产品展示等动态模板供下载应用，可进行灵活组合包装，生成绚丽节目模板；素材下载后可直接存储到本地素材库对应目录文件夹，方便调用。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

16.系统提供商品展示功能，提供各种类型商品展示模板，包含美妆、3C、包等品类，模板提供动画入场动画特效，可替换模板中的产品图、背景、价格、卖点等内容。

17.支持在合成预览画面中，鼠标双击指定的图层素材后，即可出现对该素材进行提示，自动跳出该图层素材可编辑属性，并快速对素材内容进行修改调整。

18.支持对所有图层素材设置边缘限制，可设置素材的移动范围，避免出屏；提供素材位置快捷设定功能，可通过预置位快速调整素材在屏幕中的显示位置。

19.系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行复位操作。

20.系统支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。

21.每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。22.系统支持蓝/绿背景一键抠像功能，支持不少于2路信号接入并同时进行实时抠像处理，支持1920*1080全高清视频信号接入系统进行合成处理，支持通过鼠标屏幕取色自动抠像方式。

23.系统提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除蓝/绿背景以外的区域，提供美颜、镜像翻转功能；支持磨皮度调整、瘦身值调整、亮度调整等美颜设置。

24.系统支持对输入信号进行顺时针、逆时针90度旋转设置；支持输入信号进行显示/隐藏、锁定、位置重置、满屏等设置。

25.系统可以指定视频码率、帧率、音频码率等进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等格式选择，录制帧率从20 到 30等可选，可设置音频延迟时间。支持截屏拍照功能，可将每帧实时画面拍照后保存。

26.系统支持画笔功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成预览画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色及粗细可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销及清除。

27.系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。

28.系统内置快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。

29.系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台（联网条件下），并自动生成1张电子观影券（二维码），用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。

30.系统内置直播通告功能，可在系统中直接调用通告模块，并进行各种产品类型的直播通告设计，提供包括并不限于食品、箱包、食品、数码、服饰等通告模板供选择应用。

31.▲提供直播通告模板库，模板库分类显示，内容可进行可视化编辑;选择调用产品模板库，通过鼠标点击预览区域模板内容,可自动跳转到该内容编辑区进行编辑，可编辑内容包括模板图片、模板上的文字、图标、位置等;模板中自动集成该直播间账号观看二维码不同账号登录直播间的二维码内容不同;通告模板修改完成后，可一键生成分享。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

32.系统提供分屏提词页功能，可设置分屏显示模式，支持左右双提词文档和合成视频三分屏显示模式，可同时监看合成效果及不同内容的提词内容；可提示内容包含共享文档、图片等。

33.▲系统支持直播仓功能设置，开启直播仓后，可打开可视化直播间实时数据内容，包含直播设备状态、直播间观看数据、互动弹幕等图表内容；响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

34.系统软件主界面上，即可对直播间状态进行控制，包括倒计时、开始直播、停止直播等状态的实时控制。

35.直播过程中，系统可实时显示直播间观看人次，实时在线人数等；可在系统软件界面一键生成分享直播二维码及直播观看地址。

36.▲直播过程中，可在系统界面参与直播间的实时文字互动，实时查看直播间在线观众的情况等。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。
37.支持在虚拟合成中画面中同步显示互动弹幕，可设置弹幕开启或关闭，直播及录制中是否同步显示弹幕信息、弹幕互动人员头像等，可调整弹幕滚动速度、显示大小等。

38.直播管理系统后台支持直播间设置（包括：设置直播时间、直播模板、观看权限、直播回放、水印管理、问答投票、点名签到、互动抽奖、随堂测验、课件管理、直播互动管理、直播分享等）、点播管理、资料库（包括：视频库、音频库、图片库、文档等）、点播管理、数据统计、资源包购买、互动敏感词设置等。

39.配套直播营销、运营实战、直播销售资料一套三册丛书，详解直播营销的基础理论知识，直播运营指导，直播间销售技巧等直播相关的资料。丛书需由虚拟直播系统生产厂家编撰，并由国家正规出版社出版发行。需提供三册丛书封面截图，图书在版编目（CIP）数据页截图，及每册丛书对应的ISBN书号、中国版本图书馆CIP数据核字号资料，并加盖供应商公章。
	1
	套
	138000.00

	2
	多功能一体化升降双屏工作台推车
	提供多功能一体化升降双屏工作台推车，配置双摇臂，可前后左右、上下灵活调整摄像机位置及显示屏位置；提供双屏显示设计，可同时悬挂1台不低于23寸高清操作显示屏，及1台不低于27寸高清监看显示屏；配专用主机柜，具有标准ABS托盘组件，整个工作台均采用铝塑钢材料。

1.升降系统：整体采用人机工程学设计，配置可升降气弹簧的机构，升降行程不少于330±20mm， 升降负荷≦15Kg,工作台面高度880mm-1250mm，可根据不同使用人群调整对应的使用高度；台面配置升降手刹控制按钮，通过手压按钮开关控制台面及摇臂、显示屏、摄像机的整体升降及悬停。

2.立柱：立柱采用铝合金材料，升降立柱部分采用双立柱伸缩设计，升降平稳。

3.台面：台面尺寸≥533mm(L)×455mm(W)，台面负荷≥5Kg, 台面为ABS工程塑料UV处理，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线。台面背板提供双USB接口，方便接插U盘，连接USB设备等；台面需配置双槽扶手，方便手扶操作。

4.▲供电及LCD显示屏：提供UPS锂电池和市电切换，可插电使用，或断电使用UPS电池供应急使用，断电时，提供报警声提示；工作台面提供锂电池电量LCD显示屏，实时显示剩余电量数值及电源类型显示；提供一键开关电源按钮。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

5.电源安全提示装置：提供电源状态变化提示音，工作台在断电时，提供报警声提示。

6.抽屉：采用翻盖门板设计，上下双层抽屉设置，上层抽屉配置≥6位电源插座及走线，抽屉门用手拧螺丝固定，可拆卸，方便开合接线；下层抽屉用合页翻转，磁铁门吸固定锁紧；内腔尺寸：≥430 mm(L)*346 mm(W)*60 mm(H)，可用于放置一些小物品；两层抽屉间设计穿线孔位；抽屉前板带一键开关按钮，控制整个推车电源。

7.键/鼠托盘尺寸：配置隐藏式键鼠托盘，键盘托盘尺寸≥440mm(L)×256mm(W),鼠标托盘尺寸≥208mm(L)×200mm(W)，鼠标托盘可实现左右抽拉功能，解决不同人群的左右手使用习惯。键盘上方台面把手处配备照明灯带，解决关系昏暗时使用困难等问题。

8.显示导轨立柱：≥386mm(L)×80mm(W)×64.5mm(H),升降型内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷，配套悬挂不低于23寸高清显示屏，显示屏可上下升降悬停，可根据使用角度进行前后俯仰调整。

9.▲双摇臂：一体化操作台集成双摇臂，每个摇臂均可前后、左右、上下调整角度和位置，一个摇臂作为主持人监看屏悬挂，另一个摇臂作为摄像机支撑，两个摇臂移动过程中均可在任意位置悬停。响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。

10.显示器挂架摇臂：摇臂支架需固定在台面，挂架高度调节范围≥130mm，挂架可倾斜不小于20°，方便不同使用习惯的人群调整显示器高度以及仰角俯角的调整；显示器摇臂可支撑≥27寸高清显示屏，并可对支撑显示屏进行上、下、左、右四向移动，同时支持移动过程中在任意位置悬停。

11.摄像机挂架摇臂：摇臂支架需固定在台面，配套摄像机安装托盘，摇臂悬挂摄像机后可360°旋转调整角度，提供水平尺，方便调整摄像机水平拍摄。摄像机摇臂可对支撑摄像机进行上、下、左、右四向移动，同时支持移动过程中在任意位置悬停。

12.底座：底座为PA6框架、底座盖板为ABS工程塑料，可放置音箱等，提供防滑垫固定设备.

13.电池性能：底座内置高性能12V 38.4AH磷酸铁锂电池，嵌入220V 300W正弦波 UPS电源系统，并带散热风扇；切换到市电时，整个工作台由电源插座实时供电；切换到UPS时，整个工作台由锂电池实时供电，插座断电时整个工作台仍保持通电状态，续航时间不少于4个小时。提供供电方式名称提示。

14.脚轮：提供4个万向脚轮，其中至少双轮带全制动，轮径≥120mm；螺杆固定主轴上配有对锁螺母；脚轮主架和轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质。

15.配套主机设备盒，转角采用折弯设计，防止磕碰受伤。可放置不小于345×335×176.6mm尺寸的工作站主机箱。主机箱盒前，后端均设计磁铁门吸固定，均可打开，方便设备放置、开关机及接线；主机箱底部及侧面有过线孔，方便线路连接。内置三位排插，便于设备电源连接；底部配毛毡地垫，方便设备前后移动。16.车体自带电源、UPS不间断电源保障输配电支持系统，实现可移动信息化。

17.配套悬挂高清操作设备*1，,监看设备*1，含HDMI接口。

18.配套工作台内定制USB 3.0线缆、HDMI线、支臂连接配件、安装工具、线套等。

19.提供监听音箱，实现音频的实时监听，输入灵敏度: TRS平衡输入: +4dBu

，AUX/RCA非平衡输入:-10dBV，失真限制的输出功率:≥21W+21W，音频输入:TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入
	1
	台
	48000.00

	3
	视音频处理单元
	提供视音频处理单元，实现音频、视频信号的采集及合成处理；包含直播主机服务器单元、视频采集单元及音频采集单元，配置(不低于)：

1.提供直播主机服务器，实现视音频信号的合成处理。

2.视频接口：≥2路高清视频信号输入，≥2路高清视频信号输出。

3.输入分辨率：1920x1080p@60/50fps。

4.录制视频分辨率：1920×1080p@60/50fps。

5.音频接口：≥1路嵌入音频输入。

6.提供高清静音云台摄像机，实现高清信号的采集。

7.图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器

8.有效像素：207万、16：9  

9.接口视频格式：1920X1080P60/50/30/25 ；1280X720P60/50/30/25 ；960X540P30 ；640X360P30； 640X480P30 ；352X288P30 ；960X540P30 ；800X600P30 ；800*600P30；

10.镜头光学变倍：10倍光学变焦 f＝4.7～47mm

11.接口：HDMI/USB3.0/LAN

12.提供无线领夹麦克风，实现音频的无线采集。

13.一拖二充电套装，包含：充电盒*1、TX发射器*2、 RX接收器*1、 防风罩*2、转接线材一批。

14.无线传输：2.4GHZ自适应。

15.指向性：全指向。

16.频率响应范围：20Hz~20KHz。
	1
	套
	19250.00

	4
	AI智评系统
	提供单用户版AI智评系统，提供直播销售技能模拟上播应用，配套多功能一体化升降双屏工作台推车直播实训应用。系统可通过AI智能评价方式，模拟直播全流程，训练直播各环节的技能（介绍商品、调动直播间气氛、引导用户下单、个人情绪管理、商品展示、话述节奏把控等），并实现对直播全流程实训效果的客观自动评分。

1.系统可通过账号密码方式登录云实训平台，并在平台中提供直播销售技能（上播模拟实操）实训内容。

2.直播销售技能实训环节，可模拟直播流程，预设开播、商品自由陈述、直播互动、下播4个阶段的关键内容、以及每个阶段的时长等。

3.▲可在系统中选择任务进行直播。直播时，系统界面及网页界面均提供字幕板，提示该阶段需要完成的内容、阶段时长、阶段倒计时、整场直播倒计时等；阶段时间一到，自动跳出下一阶段的提示内容字幕板。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

4.▲直播后，可生成视频回放复盘视频，自动对照直播中开播、商品自由陈述、直播互动、下播4个环节设定的关键内容进行评分，每个环节均可进行语音识别评判，同时提供实训人员全部的语音及文字内容，对关键内容重点标示后进行比对；提供图像识别、表情识别评分，对商品展示效果及选手表情进行自动评分。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
5.▲系统提供图像识别功能，对直播过程中的商品展示效果进行自动评分，展示合格得分，不合格不得分。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
6.▲系统提供表情识别功能，对直播过程中实训人员的表情管理进行自动评分，可自动识别包含微笑、愤怒等各种表情，整个过程提供不少于10张比对图，达到标准得满分，不达标不得分。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
7.▲系统提供违禁词评判功能，可对直播过程中的违禁词进行检测扣分，提供违禁词库进行比对，命中违禁词自动标示并扣分。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
8.▲系统提供话术节奏把控评判功能，可对直播过程中的主播语速节奏进行自动评分，可设置语速标准范围，超出标准语速或者低于标准语速均会进行扣分。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
9.提供10套仿真直播实训试题，每套试题均包括背景资料及直播销售实训内容。
	1
	套
	23596.30

	5
	移动智能切换终端系统
	系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，实现对直播系统的操控及移动源信号的提供。

1.可通过扫码连接的方式，在移动端设备上，实现对直播系统的远程操作；可实现素材区中背景、商品、前景、功能特效的素材选择及切换，可实现素材的尺寸、位置等调整，可实现平台的功能操作，如发红包、商品上架等操作。

2.可进行包括素材区选择、素材切换、素材视频播控、上播操作、云台摄像机控制等远程操作。

3.系统中提供AI语音控制功能，无需手动操作，通过语音在移动智能终端系统中实时发出指令，即可实现对虚拟直播软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启系统中的各种软件功能等；可通过语音实时切换输入信号源、脚本模式、素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的脚本并加载等。

4.提供移动端信号链接传输功能，可将移动端设备的摄像头信号扫码连接后，通过网络传输，提供给虚拟直播系统作为一路移动信号源，并在直播系统中进行导播切换。

5.提供NDI等链接传输选择，通过NDI协议时，可实现移动端摄像头信号传送到直播系统上的信号延迟<1秒。
	1
	套
	9800.00

	6
	电容麦声卡套装
	提供电容麦声卡套装，实现音频接入及特效处理，套装包含1个电容麦+1台数字声卡+1个桌面支架+3米耳机+铝箱。
（一）电容麦：
1.指向性: 心型指向
2.频率响应:30Hz-18kHz
3.灵敏度:-36dB+2dB(0dB=1V/Paat 1kHz)
4.输出阻抗:250Q+30%(at 1 kHz)
5.负载阻抗:≥1000Q
6.最大声压级:135dB(at 1kHz≤1%T.H.D)
7.信噪比:76dB
8.等效噪声级:18dBA
（二）数字声卡：
1.频率响应：20Hz - 22KHz
2.动态范围：112db
3.信噪比：100db
4.总谐波失真加噪音：<0.003%(-90db)
5.USB:2.0立体声16bit 48k
6.蓝牙:5.1
	1
	套
	3800.00

	7
	便携式抠像背景套装
	提供便携式抠像背景套装，实现纯色背景抠像应用。
铝合金支架拼接，带连接件，尺寸：1.8米（宽）*2.0米（高），带弹性抠像幕布，标配手提收纳包
	1
	套
	1500.00

	8
	高清微距直播摄像机
	高清微距摄像机，支持横屏、竖屏拨码切换，可清晰拍摄直播特写、商品特写
1. 采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。
2. 采用10倍光学变焦，68.8°广角镜头
3. 支持HDMI、USB 3.0音视频输出，可同时输出音视频信号
4. 支持以拨码开关切换横屏、竖屏输出
5. 支持美颜、珠宝风格模式
6. 内置2个MIC拾音器，可全向拾音6米（最佳拾音距离3米）
7. 有效像素：200万、16：9
8. 视角：8.8°～ 68.8°
	1
	项
	3450.00

	9
	三脚架
	产品类型 专业脚架+云台 
云台类型：液压阻尼云台
产品材质：铝合金
最大管径(mm) 最大：17mm，最小：14mm
最高工作高度(mm) 1600mm 
最低工作高度(mm) 780mm
角架节数 3节 
最大负荷(kg) 8kg
收缩高度(mm) 810mm
脚管锁类型：旋钮式
含脚架软包
	1
	付
	1420.00

	10
	移动补光灯套装
	半身直播摄影灯、补光灯套装，包含：LED常亮灯（亮度160W，显色指数97，光照角度120度，调光5-100%，旋钮调节方式）*2、柔光箱*1、柔光球*1、轻便灯架*2
	1
	套
	2684.00

	11
	交互显示终端
	1. 产品类型：4K超清电视；人工智能电视；LED电视
2. 屏幕尺寸：≥65英寸
3. 屏幕分辨率：超高清4K
4. 运行内存：≥2GB
7. 存储内存：≥16GB
8. 端口参数：USB2.0接口2个，HDMI2.0接口2个
9. 电源功率（w）<110W
10. 工作电压（v）220v
	1
	台
	4849.03

	12
	商品陈列展示区
	农特产品及其他货品商品陈列柜：柜子尺寸：2400MM*300MM*2130MM、烤漆钢架框架、柜体为环保颗粒板材料
	1
	套
	3834.00

	13
	直播间形象墙
	地面地毯、轻钢龙骨吸音板隔墙、玻璃门改造、房间吸音处理、踢脚、顶部LED灯照明处理，强弱电改造、直播电商KT宣传图、装饰画、假绿植、配线等
	1
	项
	6678.00

	14
	实训中心宣传文化
	实训教室文化宣传墙规划设计及制作安装
	1
	项
	6500.00

	15
	直播操作台
	1.直播间专用桌子尺寸：160＊70＊65CM；
2.双腿加固可升降：升降范围65~100CM
3.实木压缩板，三角架双加固
4.椅子：白框灰网旋转椅，6D双轴释压颈枕、4D升降扶手、悬浮腰托、尼龙特网坐垫、坐高：45-53CM、靠背高55CM，四向调节腰靠、加厚防爆托盘，四级防爆气杆。
	1
	项
	2000.00

	16
	系统集成
	视音频连接线缆及接头配件按需定制
	1
	批
	3500.00

	1.分标1所属行业为：工业

2.分标1核心产品为：融合互动一体化智能直播实训系统

3.分标1最高限价：278861.33元（大写人民币：贰拾柒万捌仟捌佰陆拾壹元叁角叁分）

	▲商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付时间
	自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

	交付地点
	采购人指定地点。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

5.要求保证安装调试好后，相关设备能正常使用。

	付款方式
	合同签订生效之日起10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到成交供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付剩余的合同款。采购人每次付款前，成交供应商应开具真实、有效、合法的税务发票给采购人，否则，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。

	履约保证金
	履约保证金金额：各分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为各分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳分标合同总金额5%履约保证金（中小企业为2%），验收合格无质量问题且设备质保期结束后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，待质保期结束后，由供应商提出申请，采购人自收到供应商申请5个工作日内将履约保证金一次性无息退还成交供应商。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同总金额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
帐  号：771902121410201

	质保期
	1.质保期1年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.所供货物必须为原厂正品。

	售后服务要求
	1.送货至采购人指定地点，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。

2.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

3.故障响应时间：若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1小时内电话响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。

4.成交供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。

	验收条件及标准
	1.验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

2.成交供应商须严格按照采购文件供货。因成交供应商提供货物与采购文件不符，导致验收不合格，则由成交供应商按照采购文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由成交供应商承担。

3.验收时成交供应商提供验收文档，可包含但不限于：实施情况材料、电子文档（如有）等。

4.对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

6.验收产生的费用由成交供应商负责。

7.如有质量问题无偿整机换新。

	其他要求
	1．本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

2．本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，供应商的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章。

3.竞争性谈判文件中需原件备查是指：签订合同时出具原件核查。原件经采购人核查无误后返回。如未提交原件或资料不真实的，采购人有权取消其成交供应商资格，并通报监督部门。


分标2：动作捕捉实训室建设项目采购需求一览表

	技术要求

	序号
	名称
	参数规格
	数量
	单位
	最高控制单价（元）

	1
	4k摄像机
	一、机身1套：
1.成像设备(类型）：全画幅单芯片CMOS影像传感器；
2.总像素数：约1290万像素；
3.有效像素数：约1020万像素；
4.内置光学滤镜：透明、线性可变ND滤镜（1/4ND至1/128ND）；
5.液晶屏：8.8 cm（3.5型）约276万像素；
6.SDI：输出 BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI（A/B级）；
7.HDMI：输出 A型（x1）；
8.音频输入：XLR型3针（母头）（x2）；
9.握柄：迷你插孔（Φ3.5 mm/4针）；
10.USB：USB Type-C（x1），Multi/Micro-B（x1）；
11.遥控：立体声迷你插孔（Φ2.5 mm）；
12.内置麦克风：全向单声道驻极体电容麦克风（机身）（x1），立体声驻极体电容麦克风（手柄）（x1）。
二、配套配件如下：
1.储存卡512G*1条；
2.读卡器*1个；
3.电池6000mah*3个；
4.录制手柄+腕带*1套；
5.兔笼*1个；
6.上提手*1个；
7.外接监视器6寸*2台；
8.电动调2焦配件*1套；
9.图传*1套（含2个图传供电电池）；
10.独脚架高162cm*1个；
11.小滑轨4尺*1套；
12.小滑轨6尺*1套。
	1
	套
	51492.00

	2
	追踪定位软件
	1.支持VRPN、TrackD、Dtrack、PSN、FreeD等数据协议，支持android，Unity3D，Unreal等，与主流应用软件无缝对接；
2.有SDK，支持二次开发与定制开发；
3.支持2D/3D可视化显示；
▲4.支持90个以上追踪目标（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲5.支持8人以上全身动捕（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
6.支持数据记录及回放功能；
▲7.支持刚体动态添加，无需框选marker点即可自动添加新刚体（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲8.具有智能数据修复功能，演员在做拥抱、俯卧撑或者翻滚等动作时系统仍能稳定捕捉其全身的肢体动作（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
9.支持实时显示可追踪区域；
10.位置追踪精度：0.1毫米，角度追踪精度0.1°；
11.动捕系统服务器端与客户端可分开部署，客户端可安装在任意终端上并可远程唤醒服务器端，客户端不开启时动捕系统也可正常工作；
▲12.为简化操作复杂性，提高使用效率，无须手动指认散点与骨骼间的对应关系，系统可以一键自动生成人体骨骼（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲13.支持主动marker追踪，可同时识别多个同样点位的主动marker刚体目标（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲14.支持追踪质量显示，直观提示追踪质量好坏（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲15.支持刚体坐标系及坐标原点实时调整，调整效果可在Unity3D或UE4中实时体现（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；

▲16.支持与任意惯性器件做光惯混合，带光惯混合功能的刚体即使仅捕捉到一到两个标记点仍能稳定追踪其6自由度（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲17.支持实时显示可追踪区域（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
18.支持数据实时导入MotionBuilder、Unity3D、UE4等动画软件和游戏引擎；
19.支持数据实时导入ROS、Matlab、Visual3D等应用软件；
20.输出数据格式包括C3D、FBX、BVH、CMR等，支持与Maya、3ds Max、MotionBuilder、Unity3D、UE4、iClone等软件无缝结合使用；
21.支持在MotionBuilder、Unity、UE4环境下与面部表情捕捉系统、虚拟拍摄系统同步使用；
▲22.为方便使用，系统需支持能够导入自己的FBX模型，并做实时重定向（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲23.为方便使用，系统需支持纯中文界面。
	1
	套
	45800.00

	3
	三脚架
	1、基本功能：物理支架、多管并排、拟液压回馈云台。
2、整体最大高度：180cm。
3、安全承重：≤8kg。
4、脚管节数：3 节。
5、脚管直径：最大 18mm，最小 14mm。
6、脚架闭合长度：约 86cm。
7、整体产品重量：约 3.8kg。
	1
	套
	1026.06

	4
	摄像机追踪器
	专业级3D光学定位设备，核心功能是为虚拟拍摄场景提供摄像机/道具的6DoF位姿实时追踪，属于工业级高精度光学定位产品。

1.定位精度0.1mm，角度精度0.1度；
2.支持光惯混合定位；
3.采用主动发光LED，闪烁模式可调；
	1
	台
	25000.00

	5
	帧同步器
	1.功能：支持GenLock
2.视频接口：6 路 BNC 输出接口（同步信号）
	1
	套
	1805.00

	6
	同步设备
	1.无线同步；
2.支持Genlock输入；
3.支持时间码；
4.POE供电
	1
	套
	23000.00

	7
	高性能渲染虚拍系统
	一、硬件部分
1. 视音频专业4U机架式机箱，定制面板；
2. CPU：≥24核32线程，主频≥3.2 GHz，睿频至高可达 6 GHz
3. ≥64G/DDR4内存；
4. ≥2T SSD固态盘；
5. ≥16G独立显卡；
6. 1250W电源，配置安全防脱电源线套件；
7. DeckLink duo2板卡
▲8. 自锁功能，可承受25kg重量，保障供电安全稳定。响应文件须提供防脱落电源套件的产品截图。
9. 有线键鼠套装；
10. 保修服务：3年7*24保修与服务，以及免费电话支持。
二、软件功能部分
▲11. 具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修维护，响应文件须提供报修功能截图。
12. 支持mr虚拟场景同虚拟植入的实时混合播出
13. 支持人物在虚拟场景和虚拟植入中间的穿插
14. 支持多层叠加的播出方式
15. 支持手动跟踪设备
16. 支持实时跟踪摄像机运动
17. 支持高标清、4K、IP、NDI系统
18. 支持UE4、UE5引擎的控制播出
19. 支持Ultimatte色键器软件控制面板
20. 支持实时2D/3D渲染、实时后期处理、特效、调色、LUT
21. 支持高级3D图形功能：HDR、景深、阴影、反射、折射

22. 支持原生3D引擎和虚幻引擎、在虚幻引擎环境中支持 DLSS、光线跟踪、RTXGI实现更加高级拟真的视觉效果
23. 支持高级色键抠像
24. 支持多个SDI/NDI (SD/HD/4K) 信号实时输入
25. 支持多个SDI/NDI (SD/HD/4K) 信号实时输出
26. 支持无限制的SDI/NDI 输入输出端口
27. 支持无限制的SRT 输入输出端口
28. 支持无限制的 SMPTE 2110 输入输出端口
29. 支持专业摄像机跟踪系统Free-D、AGTP、Camix、DCS、Lonet (Glassmark, Indiemark)、Ncam、Mo-Sys、RocketLab、Stype、Vanishing Point Vector、Vanishing Point Viper、Visca、Thoma、TrackMen、zLense
30. 支持 独立的变焦/聚焦编码器
31. 同步融合真实和虚拟的摄像机运动
32. 支持AR增强现实功能
33. 支持基于LED大屏的虚拟制作
34. 支持多个可编辑运动路径的虚拟摄像机
35. 支持定制的虚拟摄像机及播出控制界面
36. 支持为现场演员（真实演员）提供虚拟灯光
37. 支持现场演员（真实演员）投射的实时阴影、反射和折射
38. 支持使用物体跟踪系统来实现摄像机跟踪的目的，例如 Antilatency, OptiTrack, Qualisys, HTC Vive等设备。
39. 支持高达8K的任意分辨率大小的渲染
40. 支持通过HDMI/DVI/DP接口可以同时将多个视频输出到投影仪、显示器、LED墙等显示设备

41. 直接推流至淘宝、抖音、斗鱼、bilibili等及其他支持RTMP的平台进行直播
42. 支持通过HDMI/DVI，USB图像设备同时采集多路高达4K分辨率的视频输入
43. 支持通过 SRT (SD/HD/4K) 同步多个视频输入和输出。使用的 SRT I/O 端口总数限制为四个
44. 支持同时输入多种视频/图像文件及图形序列
45. 支持大部分主流视频/图像以及专业演播室格式
46. 支持高度灵活的基于节点的图形编程界面
47. 支持基于节点的实时场景编辑
48. 支持将虚幻引擎项目无缝集成于基于节点的界面当中
49. 支持基于曲线的实时时间线及动画编辑
50. 支持2D/3D对象和任何渲染参数可以通过关键帧曲线的调整产生动画
51. 支持通过触摸屏、鼠标、键盘、GPIO、MIDI、DMX/ArtNet控制所有的事件和渲染参数
52. 支持通过GPIO、OSC、MIDI、DMX/ ArtNet控制连接到Aximmetry的设备
53. 支持至少一台拥有广播版授权的多机配置中作为子机进行操作
54. 支持定制的舞台/广播控制界面
55. 支持可定制的触摸屏控制界面
56. 支持通过COLLADA或者FBX格式导入具有材质和动画的3D物体以及场景
57. 支持可以在基于节点的编辑器中创建自定义材质/后期处理着色器
58. 支持基于节点的粒子系统以及效果器

59. 支持映射：使用于基于网格的变形和形状遮罩工具投射图像到复杂表面上
60. 支持梯形校正
61. 支持使用多台投影仪通过边缘融合的方式创建全景视图
62. 支持多投影仪映射内容可以在编辑器中建模和预览
63. 支持以任意帧幅与帧率进行渲染
64. 支持将输出记录到视频文件/图像序列中
65. 支持XR扩展：支持xR拓展功能，达到XR背景"无限延展"效果：
66. 支持扩展调整：支持拓展面片独立调整；可以独立调整每一个拓展面片参数，精准匹配xR背景的图像。
67. 支持拓展羽化：支持拓展羽化功能，调整拓展面片羽化参数可以达到xR背景和拓展图像的羽化过渡效果。
68. 支持虚拟遮挡：支持虚拟物体遮挡；三维物体、文字、图片可按照真实的位置对节目主持人进行遮挡，透视关系正常。
69. 支持同源多端：相同的模型可以在多个系统进行使用。
▲70.响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。
▲三、为有效防范恶意程序入侵，保障设备及渲染系统安全，需满足如何功能：
71.应具备病毒查杀能力，可自行选择查杀效率、查杀位置、查杀引擎、处置方式等，并且应直观展示已处理和未处理的病毒数量，展示内容应至少包括已处理/未处理的全病毒数量、已处理/未处理的勒索病毒数量、已处理/未处理的挖矿病毒数量、已处理/未处理的蠕虫病毒数量（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；

72.应具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、威胁态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
73.应具备一键风险评估的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目；并根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等；全网威胁统计内容至少包括攻击源分析和受攻击资产分分析（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
74.应具备基线检查能力，能够对资产进行即时和定时基线检查；同时能够直观的展示未通过项、检查项通过率、未通过主机数、主机通过率等结果信息；同时，产品应内置通用基线模板和等保基线模板，并且支持自定义基线模板，通用基线模板支持自定义评分规则（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
75.应具备终端风险管理能力，至少包括漏洞检查、弱密码检查、暴露面管理能力；支持检测的漏洞类型应至少包括系统漏洞、应用漏洞、中间件漏洞、数据库漏洞等；弱密码检查应包含系统弱密码和应用弱密码，并且检测结果支持弱密码类型分类，类别应至少包括密码长度＜8个字符、字符种类＜3种、空密码、账号密码相同、可疑高权限等（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
76.应具备威胁行为检测的能力，包括端口扫描、暴力破解、反弹shell（linux）、系统命令篡改、异常行为等；并且产品具备敏感行为的检测能力，包括文件篡改、敏感文件访问、系统日志文件删除、自启动项添加、敏感命令执行等，全面的判断终端安全性（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
77.应具备安全审计能力，应包括资产变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操审计作、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
78.应具备系统加固的能力，支持对Windows系统的账户策略、密码策略、本地策略、环境策略、注册表等项目进行安全加固，并具备SYN攻击专项防护能力，保证Windows系统的安全；产品应具备外设管控能力，支持对U盘、光驱、软盘、手机平板、打印机、摄像头等外设进行使用控制；针对Windows系统，产品还应具备对移动存储介质的认证和加密功能，可实现对U盘的授权认证管理、专用目录加密认证管理以及全盘加密认证管理（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
79.应具备分析溯源的能力，支持对日志的威胁挖掘能力，内置威胁挖掘规则，并且提供图形化界面帮助用户生成自定义威胁挖掘规则；同时，产品应内置多种场景分析能力，包括勒索软件、WEB服务器异常、失陷主机、挖矿软件、横向渗透等多种场景，应对复杂的安全威胁场景；产品应支持基于ATT&CK攻击矩阵的威胁分析，展示可疑行为对应的攻击技战术（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
	1
	台
	178000.00

	8
	红外追踪相机
	1.红外光学追踪，无电、磁和声音干扰；
2.无线追踪，无数据线和电源线的牵绊；
3.内置不低于20颗高能近红外LED闪光灯，波长为850 nm，强度可供调整；
4.满分辨率最大帧速：≥210帧/秒；
5.分辨率： ≥130万像素；
▲6.为尽可能减少捕捉死角，最大化利用场地，需保证相机水平视场角≥90°，垂直视场角≥70°；
▲7.为保证使用灵活度，相机镜头需支持连续变焦功能，可以根据不同的使用场景选择不同的焦距而无须更换镜头。变焦范围应不小于4-12mm，即最小焦距不大于4mm，最大焦距不小于12mm。
8.为保证景深以及透光量，应保证相机光圈≤1.4；
▲9. 镜头前方有一圈三色LED可变换不同颜色，用以显示相机的各种信息，便于直观监视整套系统的工作状态（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
10.为保证捕捉精度，相机内置处理器性能需≥双核ARM A9，内存≥1GB DDR3 SDRAM，≥16MB QSPI，≥4GB eMMC；
▲11.相机主体密封，电路板除镜头部分外无裸露，且只有一个RJ45接口供电和传输数据；
▲12.供电方式：POE，供电接口：RJ45，不需要POE分离器（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
13.延迟: ≤4.8毫秒；
14.追踪距离：≥15米；

▲15.为保证产品质量，相机需通过ROHS、CE、FCC、VCCI认证，响应文件提供通过认证的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、认证证书、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章；
▲16.相机能在环境温度-30℃~65℃下正常工作，响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章；
▲17.相机能在60℃96%RH的高温潮湿环境下正常工作至少48小时，响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章；
▲18.相机在经历1小时3-200Hz的震动后仍能正常工作，响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。
	14
	台
	24000.00

	9
	动捕软件
	1. 软件支持加密狗授权和云授权，云授权模式支持联网授权和离线授权两种模式；
2. 支持设置动捕相机的曝光时间、增益、阈值、红外LED补光灯亮度、帧率、左右镜像、上下翻转等参数，镜像和翻转功能需提供软件录屏；
3. 系统可启用或禁用动捕相机的红外补光灯和三色状态灯；
▲4. 为方便调试，系统支持对动捕相机进行分组，并可统一控制该组相机的曝光时间、增益、阈值、红外LED补光灯亮度、帧率、镜像翻转等参数（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
5. 系统可禁用/重新启用某个或某组动捕相机；
6. 支持接入视频参考相机，参考相机的视频以.avi等格式保存在当前动捕数据的同级目录下；
7. 3D视图可进行横向和纵向拆分，拆分窗口不少于6个，且每个3D视图窗口均支持在透视图、前视图、后视图、顶视图、底视图、左视图、右视图之间任意切换；
8. 支持在3D视图中通过拖拽来改变刚体的坐标原点和正方向；
9. 3D视图可以跟随刚体或人体骨骼进行移动；
10. 系统可一键自动屏蔽环境光，也可手动屏蔽环境光；
11. 系统可保存动捕相机校准数据、刚体数据等，刚体数据可单独导入到软件中；
12. 交互方式可在CHINGMU、MAYA、MotionBuilder、3D MAX之间进行自由选择；
13. 校准时，系统可在收集到足够数据后自动停止收集并开始计算，校准结果以不同颜色来区分本次校准的校准质量；

▲14. 为提升校准效率缩短系统准备时间，当仅有部分相机的位置发生变化时，无需对所有相机都进行校准，可选择对发生位置变化的相机进行局部校准（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲15. 系统支持在地面上均匀布置反光点，并以此为依据对地平面进行校准（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲16. 无需指认marker点之间的连接关系，系统支持手动框选多个marker点后一键创建刚体（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲17. 无需框选任何marker点，系统可根据同一个刚体上marker点之间的位置关系不变的原则自动识别出新的刚体（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
18. 为便于给演员贴点，软件内置3D模型，3D模型上显示动捕服贴点的参考位置，3D模型可任意旋转以观察不同的贴点位置（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲19. 为更好地观察动捕效果，可在软件内为火柴人骨骼加载蒙皮模板，蒙皮模板分男女两种类型. 无需框选任何marker点，系统可一键创建出演员的人体骨骼（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲20. 在创建完初始骨骼后，演员可做一套动作，经系统采集之后可进一步提升动捕精度（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
21. 系统支持将动捕数据合并在一个FBX或C3D文件中，也支持分拆成多人数据分别导出；
22. 可在软件中设置导出的数据格式、是否分拆导出、导出数据的目标位置，设置后可单独导出某个take条的数据，也可以多个take条的数据批量导出（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；

23. take条支持记录镜头名称、拍摄跨度、拍摄时长、拍摄帧率、拍摄总帧数以及笔记等信息，其中笔记信息可自由编辑（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
24. 双击某个take条之后可进入回放模式，回放时有两条进度条，其中第二进度条可控制第一进度条的起始帧和结束帧的位置（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
25. 系统回放时支持正向正常播放、正向逐帧播放、反向播放、反向逐帧播放、循环播放、快进到起始位置、快进到结束位置等操作；
▲26. 系统回放时可在曲线视图中察看动捕数据质量，可察看的数据类型包括“marker”3自由度、“骨骼”6自由度、“刚体marker”3自由度、“刚体”6自由度等（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
27. 支持导入客户自己的3D人物模型和3D场景模型，导入新模型时可对原有模型进行替换或合并操作，导入的所有模型资产可在软件的“大纲”面板中查看（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
28. 可对导入的3D模型的骨骼层级进行展开，并可对任意层级的骨骼六自由度进行修改（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲29. 支持导入3D资产后锁定角色并自动角色化，并支持将重定向之后的动画数据烘培到目标模型上（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲30. 支持通过“IK Blend T”、“IK Blend R”、“IK PULL”等内置控制器来对角色化后的模型进行实时重定向调整，以达到理想的模型驱动效果（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
31. 支持对刚体模型进行角色化并调整其重定向效果；
▲32. 支持光学手指捕捉（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；

33. 支持1付或多付惯性数据手套捕捉，可在软件中对惯性数据手套进行校准，并可以在大纲的骨骼属性中设置当前人物对应的数据手套ID，数据手套数据可与肢体数据保存到同一份动画文件中；
▲34. 支持40人以上全身动捕（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
35. 支持VRPN、LiveStream等协议，无缝支持Maya、Max、Motionbuilder、Unreal、Unity、Blender、Iclone、Matlab、Simulink等软件，支持windows、Linux、Android、ROS、麒麟等操作系统或平台；
▲36. 重定向后可导出Xmap文件并记录matchsource、target、bonemap、IK、SpineRatio等信息，方便今后一键重定向（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲37. 支持用Cmap文件对多个Xmap文件进行统一管理，可一键加载整个场景的重定向设置（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲38. 支持用户创建自己的骨骼自定义模板并保存成CST文件，可以自定义贴点的数量和位置（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲39. 支持创建或加载CSK文件，记录演员的贴点方式及骨骼长度，以保证同一演员的骨骼一致性（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
▲40. 支持创建或加载CSH文件，记录演员当前每一个marker点的实际贴点位置，便于同一演员只需创建一次骨骼即可在不同动捕棚中被识别到（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
	1
	套
	35000.00

	10
	动捕主机
	1.处理器主频：≥3.4G（16核，24线程）；
2.内存：≥16G DDR4内存；
3.固态硬盘：≥500G SSD SATA；
4.机械硬盘：≥1T 7200转硬盘；
5.无线键鼠；
6.电源功率：≥750W；
7.双网卡，集成显卡，双27寸，2K 显示器。
	1
	台
	13020.90
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	动捕离线软件
	1.具备自动标定三维数据，虚拟三维数据修补技术，不受限制数的返回与重做；
2.支持修复C3D、FBX、BVH等常用动作捕捉数据格式；
3.支持多线程并行处理；
4.支持导出C3D、FBX、BVH等多种文件格式；
▲5.为了保证后期稳定性和兼容性的使用与光学运动捕捉软件为同一品牌；
6.支持手动和自动对Marker进行Label；
7.支持对于Marker的误识别现象，进行Marker交换操作；
8.支持输入起始帧和结束帧或者在曲线视图中手动选中一段区间修剪未标记点；
9.支持根据导入的 Marker点进行Label操作并创建3D的骨骼模型；
10.支持创建出的骨骼和Marker模型自动更新修补后状态；
11.支持骨骼数据修补后，更新和保存csh文件；
▲12.支持调整修剪功能模块中gap前后的修剪帧数，修剪单个Marker、多个Marker、所有Marker在各个gap的两侧自动修剪若干帧；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。 ）
13.支持导出数据时设置开始和结束的帧数、帧率、帧间隔进行导出；
▲14.支持“线性”、“二次拟合”、“样条”、“刚体、”“骨骼”、“周期”等类型的修复方式，默认可以利用样条曲线进行插值或逼近来填充曲线；对于一些周期性的动作（比如脚踏自行车），利用前后的有效轨迹对当前 gap 进行填充；利用 Marker 和骨骼的依附关系进行修补，利用骨骼的运动信息推测Marker的运动轨迹来填充；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

15.支持选择不同的填充方式填充选中骨骼的单个缺失区域或者所有缺失区域的数据，操作方式上支持在曲线视图中手动选中填充区域;
▲16.支持选中单个骨骼或者多个骨骼进行平滑，也可以选中单个骨骼的单个区间或者所有数据进行平滑;（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
17.支持调整平滑力度，默认力度数值是“3”，数值越大则数据的平滑程度越大;
18.支持3D视图内Marker点link连线显示，不同的部位通过不同的颜色进行区分;
▲19.支持3D视图显示标记点和骨骼关节的轨迹，支持关节的角度数据显示：如肩部平面、肘部平面、膝部平面、侧向倾斜等（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）;
20.支持3D视图内骨骼关节的关节轨迹、关节坐标的显示;
21.支持3D视图内同时显示骨骼关节推算出的理论Marker点和实际追踪的Marker点，以及他们之间的连线;
22.支持AI骨骼的生成以及AI修复功能；
23.支持显示骨骼上的标记点、标记点名称、轨迹的显示切换;
24.支持同时显示Marker点、骨骼关节、刚体的位置和旋转曲线，支持6自由度的单根曲线的显示，如X轴的曲线;
▲25.支持在曲线视图中通过手动拖拽的方式修复骨骼或Marker的丢帧段数据（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）;
26.支持显示修复前和修复后的Marker和骨骼的曲线对比;
27.支持切换正前、正后、正左、正右、正上、正下视图;
28.支持切换ChingMu、MAYA、MotionBuilder、3D MAX交互方式。
	1
	套
	35000.00

	12
	数字人实时
演示软件
	1.基于UE5引擎开发；
2.支持光学动捕、面捕及惯性数据手套；
3.支持导入资产、角色、道具；
▲4.支持预设镜头、遥控镜头以及虚拟相机镜头（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
5.支持镜头预览及镜头切换；
6.支持场景灯光调节、灯光反射板条件，风力方向强度调节等；
▲7.支持输出画面的亮度、饱和度、对比度、色系、色相、色相偏移等后期处理功能调节（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
8.支持直播方案的保存，删除，一键加载等功能；
▲9.支持kawaii physics布料解算（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
	1
	套
	40000.00

	13
	数据处理软件
	1.软件支持本地和远程的多台设备同时录制作业，主要支持的设备软件包括:Unreal Engine, MotionBuilder等；
▲2.支持人体数据，手套数据，面捕数据，参考视频画面，虚拟相机画面及虚拟相机位姿数据的同步录制（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
3.支持录制脚本自动生成：录制名称，录制的内容描述，脚本，录制开始/结束时间，录制时长等基本信息；
▲4.软件支持动态扩展新设备，按照设备的类继承关系新建设备类型，实现相应的类接口逻辑，并将python文件添加软件指定目录，软件即可扩展新设备的录制工作（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；
5.支持部分数据的自动处理，如自动合成身体及手指的统一数据。
	1
	套
	39500.00

	14
	AI分镜软件
	1、支持C/S架构，客户端和服务端可以部署在一台电脑，实现单机运行，也可以分开部署；
2、支持通过AI对单个分镜的脚本进行优化；
▲3、支持接入AI相机；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲4、支持AI拍照功能，通过拍照来自动生成对应姿势的3D人物模型；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲5、支持与Blender对接，可在Blender中进一步调整3D人物模型姿态；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
6、支持画板功能；
7、支持分镜风格调整；
8、支持将分镜导出为PDF格式和视频格式。
	1
	套
	29800.00

	15
	表情捕捉头盔
	1、运行系统：Windows、IOS；
2、取景器类型：3D结构光；
3、支持软件：UnrealEngine4、Unity 3D、Maya、Motionbuilder、IClone；
4、传输模式：WiFi无线数据传输；
5、无线传输范围：≥90米；
6、可在摄像头馈送中检测到的面部姿态、拓扑和表情信息；
7、可适配不通类型的脸型；
8、可在取景器馈送中检测到的面部姿态、拓扑和表情信息；
9、可在取景器中监看、开启、关闭用户表情变化的动态信息；
10、支持在取景器设置不同的IP端口对应不同的终端设备；
11、支持与全身动作捕捉系统连用；
12、可通过UE，实时驱动数字人模型；
13、设备整体重量约250g。
	2
	套
	15000.00

	16
	手势捕捉
手套
	1.角度分辨率：0.01°
2.姿态解算精度：Roll≤0.5°，Pitch≤0.5°，Yaw≤1°
3.陀螺仪量程±2000dps，加速计量程±16g
4.采样速率：≥500Hz
5.数据传输速率：50Hz-500Hz
6.传输方式：2.4Ghz/5.8Ghz WiFi无线传输，支持频段自定义
7.传输距离：室内≥30m室外≥50m（视遮挡物情况而不同）
8.电池及容量：800mah可充电锂电池
9.续航时间： ≥10小时
10.双手14个传感器，实现全手指和小臂动作的精准捕捉
	2
	套
	9800.00

	17
	动捕服
	莱卡布料，可反复粘贴1000次以上，XXS/XS/S/M/L/XL/XXL等各尺寸可选，包含帽子、上衣、裤子、鞋套等
	3
	套
	3600.00

	18
	校准标定工具
	1.T型校准尺仅需2颗反光球即可完成校准动捕相机内部参数和外部参数，反光球尺寸20mm，间距600mm；
2.L型校准尺包含4颗反光球，反光球直径20mm，并有水平气泡和可调节螺丝，用以设置水平参考面和动捕系统房间坐标系。
	1
	套
	3800.00

	19
	动捕服标记点
	1.类型：软球
2.尺寸：14mm
	160
	个
	40.00

	20
	六类网线
	1、六类4对非屏蔽双绞线，导体采用高纯度电解铜，0.54mm线规。
2、内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98-1.03mm。
3、每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。
4、外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成。
5、使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C。
6、抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg。
7、阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试。
8、适用于语音、综合业务数据网络（ISDN）、ATM155Mbps和622Mbps，100MbpsTPDDI，快速以太网和千兆以太网，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度。
9、规格：305米/箱。
	2
	箱
	700.00

	21
	电源线
	RVV2*1.5，国标，200米/卷
	3
	卷
	1000.00

	22
	POE交换机
	1.设备类型：二层全千兆以太网PoE交换机
2.端口配置：16×10/100/1000BASE-T PoE+电口（支持MDI/MDIX自适应）
3.交换容量：≥36 Gbps
4.包转发率：≥27 Mpps
5.MAC地址表容量：≥8K
6.包缓存：≥4 Mb
7.PoE供电能力：支持IEEE 802.3af/at（PoE+）
8.整机功率：≥225W
	1
	台
	2100.00

	23
	无线路由
	1.无线协议标准：同时支持 IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/b/g；双频 2.4 GHz & 5 GHz
2.整机无线速率：≥ 3600 Mbps（2.4 GHz：574 Mbps；5 GHz：2882 Mbps）
3.频宽能力：支持 160 MHz 频宽
4.信号放大：≥ 4 路外置独立高功率 FEM
	1
	台
	360.58

	24
	安装支架
	1.大力夹 1 个；斜口顶粒 1 个；三向云台 1 个；
2.控制方式：金属三旋钮调节，旋钮必须为全金属材质，耐磨防松；
3.水平校准：双向水平仪（横向/纵向各一），可视窗清晰，气泡响应灵敏；
4.材质：主体结构采用高强度铝合金，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、防刮花；
5.最大承重：≥ 8 kg；
6.高度：98 mm ± 2 mm；
7.底座直径：φ55 mm ± 1 mm；
8.底座螺纹规格：3/8"-16 UNC 内螺纹，螺纹深度 ≥ 10 mm；
9.自重：≤ 0.39 kg（含全部标准配件）；
10.相机固定螺丝：标准 1/4"-20 UNC 外螺纹，长度 ≥ 7 mm，带防脱设计；
11.水平旋转角度：360°连续旋转，旋转顺滑、无卡滞，带阻尼调节；
12.刻度指示：顶部刻度盘具有 45°、90°双刻度，刻度清晰耐磨，最小分度值 ≤ 5°，带锁定装置。
	14
	套
	1800.00

	25
	桁架
	1、桁架类型：定制拼装式灯光 / 设备支撑桁架。
2、主材选型：40×40mm 工业铝型材 或 40×40mm 热镀锌方管。
3、规格说明：根据实训室场地实际尺寸深化设计。
4、表面处理：铝型材阳极氧化；镀锌方管热镀锌防腐。
5、连接方式：专用角件 / 法兰连接件 + 螺栓紧固，现场装配式安装。
6、用途：用于绿幕区域灯光、摄像机、动捕相机、麦克风等设备挂载。
7、安装形式：吊顶悬挂 / 立式支架组合。
8、承重标准：单点承重≥30kg，整体均匀承重≥100kg / 组。
9、水平垂直度：安装后水平度误差≤2mm/m，垂直度误差≤1.5mm/m。
10、防护要求：无毛刺、无尖锐边角，连接处做防滑防松处理。
11、配套附件：含膨胀螺栓、固定底座、挂钩、走线卡扣等全套安装配件。
12、施工要求：现场定位放线，与绿幕、动捕区域对位精准，不遮挡拍摄区域。
	1
	批
	15000.00

	26
	动捕可视化触控操作台
	一、嵌入式系统
▲1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
▲4、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

二、电脑模块
▲1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU；内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。
2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
5、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
8、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
三、硬件外观设计
1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

5、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。
▲6、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
7、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
8、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
▲9、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
10、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
11、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
12、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
13、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。
14、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。
15、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
16、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

四、音视频采集
▲1、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm
5、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
8、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
10、整机摄像头对角线视场角≥120度
五、显示与护眼功能
1、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

2、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
3、灰阶等级≥256级。
4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%
5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
6、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
10、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
六、无线交互功能
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

七、触控功能
1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
八、侧边栏教学功能
1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器

2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
▲7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
▲13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

九、教学交互功能
1、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
▲2、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
▲4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。

▲7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
▲9、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能操作演示视频、功能界面截图、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
▲10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）
十、教师授课工具
（1）备授课工具
1.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于88个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于160000份的交互动课件。

2.在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
3.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
5.具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。
6.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。
11.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。

（2）教学资源共享
1.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
2.互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
3.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。
8.支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录；支持语音及视频会议记录，为音视频回放自动生成字幕，对音视频研讨过程中的关键词和对话进行智能提炼，支持倍速播放，回溯研讨内容。
（3）课堂互动工具
▲1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。原件备查）

▲2.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。原件备查）
▲3.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。原件备查）
4.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
▲5.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。原件备查）
6.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
7.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
十一、售后保障服务
1.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
2.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
十二、其他要求
1.为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2.打“▲”号条款为重要技术参数，供应商必须满足否则作无效响应处理。成交公示期内若有其他供应商质疑情况下，成交供应商必须提供与谈判文件技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与响应文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符采购需求或无法提供所有样品，均视为虚假响应处理并根据采购法及谈判文件要求追究法律责任。
	1
	台
	26000.00
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	绿箱
	1、基板材质： E0 级多层实木板。
2、单块板尺寸：可依据现场定制。
3、整体覆盖面积：≥80㎡（含 5% 冗余）。
4、板材含水率：8%-12%。
5、板材平整度误差：≤0.5mm/m。
6、主龙骨规格：50×70mm 热镀锌方钢。
7、主龙骨间距：600mm×600mm。
8、固定螺栓规格：M12×100mm，间距 500mm。
9、次龙骨规格：30×40mm 轻钢龙骨。
10、次龙骨间距：400mm×400mm。
11、龙骨固定方式：焊接 + 螺栓双重固定。
12、整体承重：≥50kg/㎡。
13、防潮处理：防潮垫（龙骨接触面）+ 水性聚氨酯防潮漆（板材背面）。
14、粗抛砂纸：平整度误差≤0.3mm/m。
15、除尘方式：高压气枪 + 无尘布清理。
16、底漆：1 遍水性封闭底漆，漆膜厚度 15-20μm，实干时间≥4 小时。
17、面漆：专业抠像绿漆（RGB 0,177,64；色温 5500K；反射率 35%-45%）。
18、面漆喷涂：分 2 遍，每遍间隔≥2 小时。
19、色彩偏差：ΔE≤1.5。
20、漫反射率：≥90%。
21、镜面反射率：≤5%。

22、拼接处平整度误差：≤0.2mm。
23、漆膜附着力：≥2 级（百格测试）。
24、耐摩擦次数：≥500 次（500g 负重）。
25、材料 VOC 含量：≤50g/L（符合 GB 18581-2020）。
26、安装垂直度误差：≤0.3mm/m。
27、转角处理：圆弧过渡，半径 50mm。
28、验收布光要求：照度 1500-2000lux（均匀布光）。
29、验收标准：抠像无锯齿 / 溢色，动态捕捉无画面撕裂。
	1
	项
	13666.40
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	补光灯
	补光灯套装（含灯罩、灯架）
1. 额定功率：200 W（±5 %）
2. 色温范围：2700 K – 6500 K，连续可调，步进 100 K
3. 显色指数：CRI ≥95，TLCI ≥96，SSI（D56）≥87
4. 中心照度（配标准φ 55°反射罩，1 m 处）：≥45 400 lux（5600 K 档）
5. 调光范围：0 – 100 %，步进 0.1 %，全程无频闪（≤1 % @ 10 000 Hz 快门）
	2
	台
	1979.00
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	数字LED平板柔光灯
	产品特点：
▲ 显色指数≥93，肤色还原性好，满足各种新闻演播室、录课室、演播厅、影视的高标准要求
▲ 配数码显示屏，直观显示亮度值、DMX地址、散热器温度等，操作简单方便。
▲ 内置温度传感器，自动监测LED模组工作温度，智能过热保护
技术参数：
输入电压：AC90-265V
额定功率：0—200W
相关色温：3200K或5600K±50
显色指数：Ra≥93％                                                                                                                                                               调光模式：手动调光/DMX512调光（多种调光模式可分组控，可全体控）

通道数量：1
照度调谐：0-100%
调光范围：0-100无极调光方案设计调光方式，
传输距离：≤150M
输出操作：数码显示管控制地址码和调光数值
外形结构：全铝型材+磨具挤压双层镂空结构,散热性能好、坚固耐用
光源类型：泛光型
工作温度：-10°—40°
	18
	台
	1850.00
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	灯光辅材
	灯具专用灯钩、快速卡扣、安全防坠保险链、电源插头、电源直通箱 / 分线盒、插座、DMX512 信号线、信号接头、卡侬头、扎带、理线卡扣、膨胀螺栓、吊环、内六角扳手、紧固螺丝、柔光布、柔光框、遮光挡板、挡光帘、灯头万向节、接地线、漏电保护配件等
	1
	套
	3500.00

	31
	数字红外无线教学扩声系统主机
	▲1、红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术（提供省级以上标准化单位出具的采用国际标准证书并加盖供应商公章，原件备查）；
2、具有OLED显示屏，可实时查询与设置系统状态，不少于2种系统语种；
▲3、主机具有童锁开关，可防止误触发（提供产品实物功能开关设置图）；
4、不少于2个数字红外接收器接口，可扩展至连接6个接收器，可配2支红外麦克风同时使用；
▲5、不少于1个RJ45接口，支持访问设备内置Web，可设置网络参数、系统音频参数及查看系统信息等，支持接入管理平台软件远程管控（提供实物接口图与系统音频参数及系统信息设置查询界面截图）；
6、内置功放，具有4个扬声器接口，内置功放最大输出功率：60 W×2（8 Ω/6 Ω）；
▲7、通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能，且支持数字音频信号双向传输（提供实物接口图与电脑识别截图）；
8、不少于2路线路输入，其中1路可作为麦克风输入，并可提供幻象电源，不少于2路线路输出，不少于1组RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；；
▲9、不少于1个音频传输USB接口，可连接充电座有线麦克风，可设置静默模式，支持音量独立调节（提供产品实物接口图与功能设置界面图）；
▲10、增益限制的有效频率范围：符合50 Hz~20k Hz，增益差：≤0.2dB（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn)查询截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章，原件备查）。
	1
	台
	4200.00
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	线阵列音柱
	1、内置不少于4个3英寸全频扬声器单元；
2、覆盖角度：水平方向不小于150°，垂直方向不小于30°；
3、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求；
▲4、箱体表面按国际防护等级标准IEC60529（等同国家标准GB/T4208）IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、产品实物实拍图、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章，原件备查）；
5、外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料；
6、频率响应范围：优于85 Hz ~ 19 kHz（-10 dB）
（注：若参数要求范围：优于85 Hz~19 kHz。其中优于指超出85 Hz～19 kHz（低于85 Hz、高于19 kHz）的频带更宽，视为正偏离）；
7、灵敏度：≥ 90 dB（2.45 V@1 m）；
8、功率：≥ 60 W（6 Ω）；
9、最大声压级：≥ 107 dB。
	2
	个
	1600.00
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	数字红外无线麦克风
	1、▲采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn)查询截图，检测报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构出具证明材料，证明该报告真实有效；功能操作演示视频；生产厂家盖章技术承诺函；产品使用说明书；产品实物实拍图；厂家出厂自检报告；官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）
2、▲具备对灯光的抗干扰性，符合良好级别技术标准；（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn)查询截图，检测报告无法在公开渠道查询的，提供检测机构出具证明材料，证明该报告真实有效；功能操作演示视频；生产厂家盖章技术承诺函；产品使用说明书；产品实物实拍图；厂家出厂自检报告；官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章)
3、具备PPT翻页功能
4、▲具备激光指示功能（提供实物照片与功能演示实物图）
5、红外麦克风支持不少于4个红外频点的切换设定
6、▲无线麦克风自带电子锁锁孔，可搭配电子锁进行话筒安全管理（提供产品实物图或官网截图）
7、具有独立的麦克风增益调节按键，可根据使用者需求随时调节拾音灵敏度
8、▲支持PTT多人讨论模式，按着功能键开启麦克风发言，松开后麦克风即关闭
9、内置可充电锂电池，不可随意拆卸，预防被盗，持续发言时间不小于7小时
10、无线麦克风具有电量提示功能，支持不少于2种充电方式
	1
	台
	760.00
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	数字红外接收器
	1、数字红外音频传输及控制技术；
2、接收范围：直视距离25米；覆盖面积80~100平米；
3、红外线波长：≥870 nm；
▲4、带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、实物照片等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）。
	1
	台
	850.00

	35
	数字人及动作教学资源库
	总共不少于500条资源
一、数字人教学资源
1.流行短舞蹈：包含当下热门平台的流行舞蹈，风格活泼、节奏鲜明，适合短视频创作。
2.长舞蹈：涵盖民族舞、流行舞等完整舞蹈作品，动作连贯，可直接用于舞台表演或动画叙事。
3.民族舞蹈技巧：细分多个民族的特色舞蹈动作（如藏族、朝鲜族、蒙古族等），包含基础动律、步伐、手势等，精准呈现各民族舞蹈的风格细节。
4.古典舞技巧：包含古典舞的基础动作与高难度技巧，动作柔美细腻，适用于传统舞蹈场景创作。
5.基础移动：包含走、跑、跳等无武器状态下的基础动作。
6.武器相关动作：涵盖带武器移动、举武器战斗、弓箭射击（含拉弓、攻击、受击等状态）等，突出战斗场景的真实感。
7.特殊角色动作：包含人形怪物的移动、攻击、受击、死亡等动作，以及法师攻击等技能类动作，适配游戏中多样化角色的行为设计。
二、动作教学资源
1.传统文化类：涵盖古典文学形象、传统戏曲角色、历史文化符号相关造型，体现民族文化与历史底蕴。
2.红色主题类：包含特定历史时期的革命角色造型，适用于红色教育、历史叙事场景。

3.现代职业类：涵盖医护、商务、警务等不同职业形象，造型贴合现代职场特征。
4.时尚潮流类：包含现代时尚女性、二次元风格、机甲风格等造型，突出年轻化与个性化。
5.奇幻与特殊类：涵盖神话角色、古风奇幻形象、Q 版造型、人形怪兽及动物模型，满足动漫、游戏等创意场景需求。
6.科技风格类：包含机器人造型，体现未来感与科技属性。
7.国际元素类：包含特定国家或文化背景的角色造型，丰富跨文化创作素材。
	1
	套
	35000.00

	36
	数码相机
	一、核心影像参数
有效像素：≥6100万像素
传感器类型：全画幅Exmor R CMOS传感器
影像处理器：BIONZ XR
二、对焦系统
对焦点数量：≥693个相位检测对焦点
对焦技术：AI智能芯片驱动，支持人眼/动物眼/鸟类眼/车辆等主体识别
对焦灵敏度：低至EV-4暗光对焦
三、视频能力
8K视频：支持8K 24p/25p录制
4K视频：支持4K 60p高帧率录制
视频格式：XAVC S/XAVC HS
四、拍摄性能
连拍速度：最高约10张/秒（机械/电子快门）
ISO范围：ISO 100-32000（可扩展至ISO 50-102400）
防抖系统：机身5轴防抖，最高可达8级补偿效果
五、续航与存储
续航能力：约530张（取景器）/约950张（LCD屏幕）
存储卡：双卡槽，支持CFexpress Type A / SD UHS-II

六、其他特性
取景器：≥944万点OLED电子取景器
屏幕：≥3.2英寸可翻转触摸屏
接口：USB-C、HDMI、麦克风、耳机等
七、供货时提供以下培训课程及内容以PDF格式的课程内容材料，完成培训、提供培训ppt课件、提供教学反馈报告，完成交付以达到使用部门的验收要求；
影视实战培训课程：
1.单人音乐短片的摄制（包括化妆造型、灯光摄影、动作指导、分镜拍摄等）；
2.双人故事短评摄制（包括脚本策划、声音采集、摄影灯光等等）；
3.多人专题片摄制（包括下乡采风、多机位摄影、航拍大景）。
	1
	台
	19899.00

	37
	滤镜套装
	清洁套装+82mm磁吸滤镜多组合套装
	1
	套
	2050.00

	38
	存储卡（常规）
	512G+USB2.0读卡器,持续读取速度≥200m/s，视频速度等级 v30
	2
	张
	1065.00

	39
	三脚架
	1、产品材质：铝合金。
2、最大高度：约 180cm。
3、脚架收纳长度：约 430mm。
4、云台水平角度：360°。
5、云台俯仰角度：+90°/-75°。
6、安全承重：约 8kg。
7、产品重量（不含包装）：约 1.47kg。
8、包装尺寸：约 115×115×460mm。
9、包装清单：三脚架 ×1、云台 ×1、收纳包 ×1、说明书 ×1。
	1
	个
	300.00

	40
	相机包
	1、颜色：黑色。
2、产品类型：双肩包。
3、尺寸：约40×30×16cm。
4、产品材质：面料为织物；里布为聚酯纤维。
	1
	个
	299.00

	41
	续航电池
	配套标准可充电锂电池组件
	1
	块
	500.00

	42
	摄像机
	1、成像设备（类型）：全画幅 CMOS 影像传感器。
2、总像素数：≥1290 万像素。
3、有效像素数：≥1020 万（视频）、≥1210 万（静态影像）。
4、主动散热系统：有。
5、存储卡：CFexpress Type A/SD 存储卡（×2）。
6、液晶屏：3.0 型，236 万像素（支持触摸操作）。
7、SDI 输出：无。
8、HDMI 输出：A 型（×1）。
9、音频输入：3.5mm（×1）。
10、手柄：XLR/TRS 组合接口（3 针）（×2），可选线路 / 麦克风 / 麦克风 + 48V / 麦克风参考 - 40 dBu 至 - 60 dBu；3.5mm 立体声迷你插孔（×1）。
11、USB：USB Type-C（×1）。
12、内置麦克风：是。
13、耳机输出：立体声迷你插孔（×1），-16dBu 16Ω。
14、扬声器输出：单声道。
15、配送原装双肩包+电池+座充等。
	1
	台
	22899.00

	43
	数字音频枪型麦克风
	三种指向性麦克风，支持数字音频，热靴供电无需插线
	1
	套
	1287.00

	44
	镜头
	【广角变焦】FE16-35mmF2.8 GM二代
	1
	个
	14750.01

	45
	镜头
	FE 24-70mm F2.8 GM II
	1
	个
	12900.00

	46
	镜头
	FE70-200mmF2.8 GM II
	1
	个
	16500.00

	47
	镜头
	FE35F1.4GM 大师镜头
	1
	个
	9640.00

	48
	镜头
	FE 85mm F1.4 GM II
	1
	个
	10399.00

	49
	存储卡（常规版）
	512G+USB2.0读卡器，持续读取速度≥200m/s，视频速度等级 v30
	2
	张
	1065.00

	50
	兔笼+底座（套装）
	标准影视拓展兔笼套装，含侧手柄，含拐把
	1
	套
	1413.35

	51
	兔笼套件
	7寸 12G HDR监视器兔笼套件
	1
	套
	539.00

	52
	焦点测距器支架套件
	焦点测距器支架套件，材质：铝合金+碳纤维
	2
	套
	428.00

	53
	线夹
	相机拓展框通用固线束线夹，适配标准影视兔笼拓展系统
	6
	套
	99.00

	54
	5位快装板
	五位快装板
	6
	个
	69.00

	55
	快装底座v2
	螺纹转接座V2（兼容nato）
	6
	个
	69.00

	56
	快装板v2
	基础快装板
	6
	个
	39.00

	57
	侧板
	稳定器侧板
	2
	个
	39.00

	58
	电池
	V口电池4430(含V口挂板)
	2
	套
	750.00

	59
	三脚架
	1、脚管材质：碳纤维。
2、套件重量：2.8kg。
3、工作高度：73~163cm。
4、云台承重：6kg。
5、云台性能：4.5kg平衡力。
6、适用场景：旅拍、户外、新闻发布会、纪录片；也适用于场地移动性强且有较强专业性的场景。
	2
	个
	669.00

	60
	监视器
	一、监视器*1台
1、屏幕尺寸：7 寸。
2、色域：Rec.709。
3、分辨率：约1920×1080。
4、体积：约176.2×103.8×18.4mm。
5、可视角度：85/85/85/85。
6、亮度：1000nit。
7、对比度：1000:1。
8、重量：约245g。
9、材质：塑胶。
10、输入电压：7-24V。
11、最大功率：9W。
12、风扇：静音。
13、视频输入 / 输出：输入接口为 4K30p HDMI，输出接口为 1080p60 HDMI。
14、支持电池型号：F970/F960/F750/F550。
15、电源输入：7-24V。
16、USB-A：可用于升级固件、加载 3D LUT。
17、音频输出：3.5mm 耳机接口。
18、HDMI 输出功能：包含 3D LUT 输出、变形镜头校正后输出、UI 输出、图像亮度 / 色调 / 对比度调整输出、竖拍拉长腿输出。
二、其它配件：遮阳罩*1个+电池*1个+配蜗牛云台*1个。
	2
	套
	1699.00

	61
	三脚架（配套）
	一键全开PJ SE液压三脚架标准套装
	2
	个
	2100.00

	62
	滤镜
	适配35 1.4和16 1.8镜头(67mm磁吸滤镜多组合套装)
	1
	套
	800.00

	63
	滤镜
	适配50 1.2镜头(72mm磁吸滤镜多组合套装)
	1
	套
	800.00

	64
	滤镜
	适配24-105、70-200 2.8二代、85 1.4二代的(77mm磁吸滤镜多组合套装)
	1
	套
	800.00

	65
	滤镜
	适配16-35 2.8和24-70 2.8二代镜头(82mm磁吸滤镜多组合套装)
	1
	套
	800.00

	66
	滤镜
	90微距镜头适配62mm
	1
	套
	728.00

	67
	手持云台稳定器
	1、最大载重：约4.5 千克。
2、核心结构：第二代自动轴锁；配备碳纤维轴臂。
3、操控功能：自带微调旋钮；摇杆支持变焦 / 云台控制；原生支持横竖拍切换。
4、显示屏：≥1.8 英寸彩色 OLED 触摸屏。
5、增稳算法：采用智能三轴姿态融合增稳算法，可自适应横拍、竖拍双模式防抖。
6、供电与续航：支持可拆卸电池设计，续航可达 ≥29 小时。
7、接口配置：RSA 接口 ×2、NATO 接口 ×2、供电转接接口 ×1。
8、跟焦与拍摄控制：双外置跟焦电机控焦；支持无线蓝牙控焦、无线蓝牙快门、有线快门。
	1
	台
	5499.00

	68
	灯光1（兔笼配套）
	三色补光灯
	2
	个
	33.60

	69
	灯光2（外派便携灯棒）
	30W，4.8cm
	4
	个
	896.00

	70
	领夹麦
	一拖四（含充电盒），支持苹果15-17系列+安卓+相机
	2
	个
	3697.00

	71
	全彩魔方灯
	全彩魔方灯+冷靴手机夹+延长支架
	3
	套
	200.00

	72
	无人机
	1、产品重量：约1063g
2、尺寸折叠（带桨）：约257.6×124.8×106.6mm（长 × 宽 × 高）
3、电池单电池，Li-ion 4S，≥6654mAh
4、续航时间≥51分钟
5、套装包含：512GB× 1、遥控器 × 1、图传模块 3× 2、智能飞行电池× 3、备用螺旋桨（对）× 4、收纳保护罩× 1、USB-C 至 USB-C 高速数据线× 1、240W 桌面充电器× 1、单肩包× 1、并充充电管家× 1
6、供货时由持有CAAC《民用无人驾驶航空器操控员执照》教员提供无人机飞行培训课程，不少于3次
	1
	套
	13888.00

	73
	全套滤镜
	ND 镜套装（ND8/16/32/64）
	1
	套
	699.00

	74
	储存卡
	512GB SD存储卡， 持续读取速度≥200m/s，视频速度等级v30
	2
	张
	1065.00

	75
	读卡器
	支持 SD 标准存储卡插槽
	1
	个
	50.00

	76
	全景相机（套装）
	支持 360° 全景影像拍摄，机身内置存储容量≥105GB
	1
	套
	2999.00

	77
	拇指相机（套装）
	1、传感器：≥1/1.3 英寸传感器。
2、高清慢动作：4K/120fps。
3、专业色彩：10 bit & D-Log M。
4、生态：支持双麦克风直连。
5、内置内存：≥64GB。
6、高速传输：支持 Wi-Fi 6 和 USB 3.1，最高传输速度 400-600MB/s。
7、续航时间：主相机≥ 90 分钟，合体模式 ≥200 分钟。
	7
	套
	1998.00

	78
	
	存储卡256G
	14
	张
	270.00

	79
	
	挂脖支架
	7
	个
	129.00

	80
	
	ND 镜套装
	7
	套
	299.00

	81
	云台相机
	1、尺寸：长 约144.2 毫米，宽 约44.4 毫米，高 约33.5 毫米。
2、重量：约190.5 克。
3、麦克风数量：≥3 个。
4、触控屏尺寸：≥2.0 英寸。
5、触控屏分辨率：≥556×314。
6、触控屏亮度：1000 尼特。
7、支持存储卡类型：microSD 卡（最大支持 1TB）。
8、云台可控转动范围 - 平移：-235° 至 58°。
9、云台可控转动范围 - 俯仰：-120° 至 70°。
10、云台可控转动范围 - 横滚：-45° 至 45°。
11、云台结构转动范围 - 平移：-240° 至 63°。
12、云台结构转动范围 - 俯仰：-180° 至 98°。
13、云台结构转动范围 - 横滚：-220° 至 63°。
14、云台最大控制转速：180.0°/ 秒。
15、云台抖动抑制量：±0.005°。
16、影像传感器：1 英寸 CMOS。
17、镜头等效焦距：20mm。
18、镜头光圈：f/2.0。
19、镜头焦点范围：0.2 米至无穷远。
20、ISO 范围 - 拍照：50 至 12800。
21、ISO 范围 - 录像：50 至 12800。
22、ISO 范围 - 低光视频：50 至 25600。
23、ISO 范围 - 慢动作：50 至 12800。
24、照片最大分辨率 - 16:9：7680×4320。
25、照片最大分辨率 - 1:1：6144×6144。
26、支持文件系统：exFAT。
27、图片格式：JPEG/JPEG+DNG/DNG。

28、视频格式：MP4（HEVC）。
29、内置存储容量：≥107GB（可通过 microSD 卡拓展）。
30、音频输出：48kHz 16-bit；AAC。
31、电池类型：Li-ion（锂离子）。
32、电池容量：≥1545 毫安时。
33、电池能量：11.95 瓦时。
34、电池电压：7.74 伏。
35、电池使用环境温度：0℃至 40℃。
36、充电时间：18 分钟充满 80%，32 分钟充满 100%。
	1
	套
	3099.00

	82
	
	存储卡256G，持续读取速度≥200m/s，视频速度等级 v30
	2
	张
	270.00

	83
	
	读卡器:支持 SD 标准存储卡插槽
	1
	个
	50.00

	84
	
	ND滤镜全套
	1
	套
	299.00

	85
	
	续航手柄
	1
	个
	399.00

	86
	运动相机
	1、影像传感器：全新 1/1.1 英寸方形 CMOS。
2、镜头光圈：可变光圈 f/2.0-f/4.0。
3、视频规格：全规格高动态范围视频，4K/60fps 高动态低光影像，新增 4K 自由裁切模式。
4、显示屏：OLED，支持高亮显示。
5、续航时间：≥240 分钟。
6、增稳功能：增稳 3.0/3.0+，4K 地平线增稳、4K 地平校正。
7、防水性能：裸机 20 米防水。
8、无线传输：Wi-Fi 6.0，最高 80MB/s。
9、传感器功能：内置压力计（显示水深和海拔），支持入水开录、出水停录。
10、音频参数：48 kHz 16-bit；AAC，双麦克风直连。
11、设计特点：双向快拆设计。
12、镜头视角：155° 超广角。
13、产品重量：149 克。
14、内置存储：≥50GB。
	1
	套
	2978.00

	87
	
	（兔笼）多功能扩展框
	1
	套
	219.00

	88
	
	迷你延长杆
	1
	个
	199.00

	89
	运动相机
	挂脖支架
	1
	个
	129.00

	90
	
	长续航版本电池仓，多功能电池收纳盒
	1
	套
	349.00

	91
	
	存储卡256G，持续读取速度≥200m/s，视频速度等级 v30
	1
	张
	278.00

	92
	
	读卡器:支持 SD 标准存储卡插槽
	1
	个
	50.00

	93
	
	ND滤镜全套
	1
	套
	299.00

	94
	手机云台（套装）
	手持云台稳定器，AI 追踪模块套装
	2
	套
	898.00

	95
	反光板
	【80cm】五合一反光板双手柄
	3
	张
	59.00

	96
	移动wifi+5年WiFi套餐
	5GHz双频，WIFI3pro+5年WiFi套餐
	1
	套
	699.00

	97
	现场导演多屏幕监控系统
	1、显示尺寸：≥21.5 英寸。
2、屏幕亮度：≥1000nits。
3、分辨率：≥1080P 60Hz。
4、色域：≥99.5% DCI-P3。
5、对比度：≥1000:1。
6、显示颜色：10bit (8+2FRC)。
7、可视角度：178°(H/V)。
8、显示比例：16:9。
9、背光源：LED。
10、HDMI 输入：≥2.0×3。
11、HDMI 环出：HDMI3 号接口信号。
12、音频输出：3.5mm 立体声。
13、数据接口：USB。
14、Tally：RJ45。
15、SDI-IN：两路信号输入。
16、SDI-OUT：环出两路输入信号。
17、电源接口：品字接口 AC100V-240V、四芯卡侬头 DC12-24V，支持 V 口电池供电。
18、产品重量：14.46kg。
19、外壳材质：铝合金 + 复合材料。
20、扬声器：≥2 个（2Ω8W）。
21、工作温度：0℃~50℃。
22、存储温度：-20℃~60℃。
	1
	套
	6300.00

	98
	
	4K无线图传设备，含发射器和接收器，≥450M无线传输距离。
	1
	套
	2599.00

	99
	现场导演多屏幕监控系统
	四通道充电器1个+4个电池+100W充电头1个
	1
	套
	1468.00

	100
	
	原装8K-HDMI线
	7
	条
	199.00

	101
	露营套装
	≥165L露营车，含桌板1张、折叠椅4张
	1
	套
	513.00

	102
	对讲机
	1、频率范围：G6B 为 430-440 MHz。
2、信道数量：128 个信道。
3、供电电压：7.4 V DC±10%。
4、信道间隔：25/12.5 kHz。
5、电池使用时间（5-5-90 工作模式）：12 小时（1600mAh 电池）。
6、输出功率（额定值）：低功率 1W、高功率 4W [UHF]。
	7
	只
	470.00

	103
	移动电源1度
	≥1000W 官方标配
	1
	套
	2499.00

	104
	扩音器
	1、产品名称：喊话器。
2、产品重量：约0.61KG（含包装）。
3、电池容量：1200mAh。
4、充电时间：4-6 小时。
5、使用时间：7-9 小时。
6、充电输入：5V-1000mA（额定功率）。
7、产品尺寸：约16×13×21（mm）。
8、产品配件：1200mAh 锂电池1个、充电线1条。
	2
	个
	60.00

	105
	线轨
	3芯线滚子50米（3*2.5尺寸）
	1
	个
	746.00

	106
	防潮柜
	1、湿度显示：数字显示。
2、除湿方式：分子筛吸附除湿。
3、除湿范围：常规款 RH25%-RH70%；低湿款 RH10%-RH70%。
4、供电方式：220V、3 插品字尾电源线。
5、柜体材质：1.0mm 厚冷轧钢板 + 铝合金门框 + 4.0mm 厚钢化玻璃门。
	1
	台
	1598.00

	107
	监听耳机
	1、音频技术：支持主动降噪、通透模式、对话感知、语音突显、个性化音量、降低高音量、带动态头部追踪的个性化空间音频、自适应均衡，具备录音棚级音频录制能力和压力平衡通气系统；听力功能含降低高音量、对话增强、背景音。
2、传感器：配备双波束成形麦克风、内向式麦克风、皮肤识别传感器、运动加速感应器、语音加速感应器，可选体能训练心率传感器，支持触控操作。
3、芯片：内置高性能专用音频处理芯片。
4、操控方式：支持按压 / 轻扫操作（播放 / 通话 / 切歌 / 调音量 / 切换聆听模式 / 相机遥控等）、Siri 语音交互。
5、防护等级：整机耳机及配套充电盒防护等级达到 IP57 标准。
6、充电与电池：单只开启主动降噪聆听最长≥ 8 小时，搭配充电盒最长 ≥24 小时，充电 5 分钟可聆听≥ 1 小时。
7、连接：蓝牙 5.3 无线技术。
	2
	套
	1700.00

	108
	电池
	【1050mAh】3C电池*15，充电器3个
	15
	套
	92.00

	109
	储存+读卡器
	128G SD卡+支持 SD 标准存储卡插槽读卡器,持续读取速度≥200m/s，视频速度等级v30
	13
	套
	236.50

	110
	镜头遮光罩
	适配EF-S 18-55mmIS STM镜头
	15
	个
	21.00

	111
	方块便携摄影灯
	【全彩】P6RGB Mini魔方灯
	13
	个
	109.00

	112
	云台稳定器
	1、云台重量：约 370 克。
2、续航时间：≥10 小时。
3、智能剪辑：有。
4、360° 水平无限位运镜：支持。
5、支持智能手机硬件直连通信。
6、支持 AI 智能目标识别追踪对焦。
7、内置延长杆：有。
8、内置三脚架：有。
9、快速开拍：支持。
10、支持人物自动追踪拍摄。
11、拍摄指导：有。
	13
	套
	599.00

	113
	无线收音麦
	1、整机尺寸：约112×62×30mm。
2、整机重量：约148g。
3、发射器尺寸（单个）：约43×18×18mm。
4、发射器重量（单个）：约8.8g。
5、接收器尺寸（含 Type-C 转接头）：约48×25×13mm。
6、接收器重量（含 Type-C 转接头）：约9.6g。
7、采样率：32kHz 16bit。
8、频率响应：20Hz-20kHz。
9、声道模式：双声道。
10、传输距离：≥20m。
11、传输方式：蓝牙 5.3+EDR。
12、降噪：支持。
13、声音延迟：30ms。
14、信噪比：≥58dB。
15、MIC 灵敏度：-38+2dB。
16、MIC 指向性：全指向性。
17、MIC 声压级：≥115 dBSPL。
18、输入电流：5V/1A。
	13
	套
	170.00

	114
	滤镜
	UV镜（防尘 保护镜头）
	13
	套
	15.00

	115
	滤镜
	ND减光镜【减弱曝光/过滤杂光】
	13
	套
	80.00

	116
	相机包
	匹配佳能200D收纳，外部尺寸:30CM*17CM*22CM内部尺寸:22CM*13CM*16CM，可搭一机一镜头
	13
	个
	40.37

	117
	机顶收音麦
	1、类型：背极式电容立体声麦克风。
2、指向特性：单一指向性（120°）。
3、灵敏度：-40dB ± 4dB（1KHz，0db=1V/Pa）。
4、频率范围：100Hz - 10KHz。
5、端子：Ø3.5 毫米迷你立体声端子。
6、电源：插头供电（电压范围 1.2V - 5V）。
7、附带配件：防风罩。
8、尺寸（宽 × 高 × 厚）：约 30.5×66.5×88.2 毫米（不含线缆）。
9、重量：约 64 克。
	13
	个
	579.00

	118
	兔笼
	适用佳能200DII相机兔笼、含转接头5个
	13
	套
	140.00

	119
	发光板
	110cm二合一【金银双面 带挂耳】
	13
	套
	30.00

	120
	硬盘
	1T机甲 小硬盘
	8
	个
	258.98

	121
	扩音器
	1、产品重量：160g。
2、输入模式：蓝牙 5.4/AUX/ 有线、无线双模麦克风。
3、产品颜色：月白、烟粉、夜黑、夏紫。
4、输出功率：5W。
5、电池容量：2200 mAh。
6、充电接口：Type-C。
7、喇叭尺寸：65mm。
8、续航时间：主机约 28 小时，无线麦约 6 小时。
9、产品尺寸：约97×83×38mm。
	8
	个
	135.00

	122
	采访麦克风
	卡农口枪式麦克风
	1
	个
	900.00

	123
	平板补光灯
	摄影补光灯、单灯双色温
	1
	个
	268.00

	124
	滑轨
	120cm 带液压手柄云台
	1
	个
	669.00

	1.分标2所属行业为：工业

2.分标2核心产品为：高性能渲染虚拍系统

3.分标2最高限价：1356955.65元（大写人民币：壹佰叁拾伍万陆仟玖佰伍拾伍元陆角伍分）

	▲商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付时间
	自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

	交付地点
	采购人指定地点。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

5.要求保证安装调试好后，相关设备能正常使用。

	付款方式
	合同签订生效之日起10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到成交供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付剩余的合同款。采购人每次付款前，成交供应商应开具真实、有效、合法的税务发票给采购人，否则，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。

	履约保证金
	履约保证金金额：各分标合同总成交金额的5 %（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为各分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳分标合同总金额5%履约保证金（中小企业为2%），验收合格无质量问题且设备质保期结束后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，待质保期结束后，由供应商提出申请，采购人自收到供应商申请5个工作日内将履约保证金一次性无息退还成交供应商。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同总金额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
帐  号：771902121410201

	质保期
	1.质保期1年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.所供货物必须为原厂正品。

	售后服务要求
	1.送货至采购人指定地点，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。

2.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

3.故障响应时间：若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1小时内电话响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。

4.成交供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。

	验收条件及标准
	1.验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

2.成交供应商须严格按照采购文件供货。因成交供应商提供货物与采购文件不符，导致验收不合格，则由成交供应商按照采购文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由成交供应商承担。

3.验收时成交供应商提供验收文档，可包含但不限于：实施情况材料、电子文档（如有）等。

4.对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

6.验收产生的费用由成交供应商负责。

7.如有质量问题无偿整机换新。

	其他要求
	1．本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

2．本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，供应商的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章。

3.竞争性谈判文件中需原件备查是指：签订合同时出具原件核查。原件经采购人核查无误后返回。如未提交原件或资料不真实的，采购人有权取消其成交供应商资格，并通报监督部门。


分标3：游戏开发实训室建设项目采购需求一览表

	技术要求

	序号
	名称
	参数规格
	数量
	单位
	最高控制单价（元）

	1
	游戏开发工作站（教师机）
	1、▲处理器：标准电压CPU≥Intel I9-14900K处理器(≥3.2GHz主频、≥24核32线程)；

2、▲主板：≥Intel W680及以上专业主板芯片，不接受普通台式机主板；

3、▲内存：≥64G DDR5 内存，提供4个内存槽位；

4、显卡：≥RTX5080Ti 16GB高性能独立显卡；

5、▲声卡：集成声卡；

6、硬盘：1T SSD固态硬盘+1T HDD机械硬盘 ；支持扩展1块3.5寸硬盘、1块2.5硬盘。

7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

8、▲扩展槽：2个PCIE*16插槽，≥2个PCIE*1插槽；

9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

10、▲接口：≥前置≥5个USB 3.2接口（至少1个USB Type-C）、2个≥音频接口；后置≥4个USB 3.2接口、串口、音频接口、2个≥DP接口 、1个≥HDMI接口；

11、电源：110/220V 750W 以上节能电源；

12、▲安全性：BIOS底层支持USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

13、机箱：≥17L标准塔式机箱，内嵌式把手设计，易于搬运，顶置电源开关键，方便使用；

14、显示器：尺寸：不低于34英寸 2K分辨率，不低于144Hz。
	1
	台
	46800.00

	2
	游戏开发工作站（学生机）
	1、▲处理器：标准电压CPU≥Intel I7-14700处理器(≥2.1GHz主频、≥20核28线程、≥33M缓存)；

2、主板：≥Intel W680及以上专业主板芯片，不接受普通台式机主板；

3、▲内存：≥64G DDR5 内存，提供4个内存槽位；

4、显卡：≥RTX5070Ti 16GB高性能独立显卡；

5、▲声卡：集成声卡；

6、硬盘：512G SSD固态硬盘+1T HDD机械硬盘 ；支持扩展1块3.5寸硬盘、1块2.5硬盘。

7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

8、▲扩展槽：2个PCIE*16插槽，≥2个PCIE*1插槽；

9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

10、▲接口：≥前置≥5个USB 3.2接口（至少1个USB Type-C）、2个≥音频接口；后置≥4个USB 3.2接口、串口、音频接口、2个≥DP接口 、1个≥HDMI接口；

11、电源：110/220V 750W 以上节能电源；

12、▲安全性：BIOS底层支持USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）；

13、机箱：≥17L标准塔式机箱，内嵌式把手设计，易于搬运，顶置电源开关键，方便使用；

14、显示器：尺寸：不低于 27 英寸 2K分辨率，不低于144Hz。
	16
	台
	35980.00

	3
	挂式显示器
	一、整机要求

1、整机需采用一体化设计，全金属外壳，外部无任何可见内部功能模块连接线，边角圆弧设计，无尖锐边缘或凸起。

2、显示屏幕尺寸规格：≥65英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，防眩光全钢化防爆玻璃面板,显示比例为16：9，分辨率不低于3840*2160。

3、整机需符合GB 40070-2021标准的显示技术要求，亮度需≥300cd/m²且≤400cd/m²，对比度≥1000：1，亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB（60Hz），蓝光防护需符合RG0等级要求，水平视角≥120°；垂直视角≥60°。

4、整机系统需具备高清电视处理能力，支持4K高清画质输出。

5、整机需内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具。

6、整机需支持在window7/8/10/Mac OS/Linux/麒麟/UOS统信系统下≥40点触控。整机红外触控技术支持HID免驱协议，window7/8/10/Mac OS/Linux/麒麟/UOS统信系统下自动识别，无需额外安装驱动程序。

7、整机需支持在任意通道中可以无需通过物理按键，通过三指手势调用悬浮菜单到屏幕任意位置。悬浮菜单可根据用户需要自定义替换。

8、整机需支持在任意通道下调出中控便捷菜单，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、全通道屏幕批注功能。

9、整机需自带Android系统，嵌入式系统版本≥Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。

10、无需借助 PC，嵌入式系统需内置互动白板，工具栏采用发散式图标，易于识别。

11、嵌入式系统下，在选中笔迹或形状后，可选择不同颜色对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。

12、嵌入式系统下，可实现白板书写、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置/外接电脑形成双操作系统安全备份。

13、嵌入式系统需具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除。

14、嵌入式系统需支持将文件进行自动归类，分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，并支持自主安装第三方APK应用。

15、嵌入式系统需内置无线传屏功能，支持安卓、IOS、Windows及Mac设备通过无线方式连接到一体机。支持单画面、多画面显示。

16、嵌入式系统传屏时，需支持不少于4个投屏客户端图像画面对比展示。

17、整机需提供不少于8个固定功能的物理按键，至少具备电源开关、一键切换安卓主页、一键调用信号源菜单、音量调节、一键开启护眼模式、触控开关等常用功能；并提供不少于1个自定义按键，满足个性化需求。

18、整机需具备常用的前置接口，具备≥ 1路HDMI接口、≥3路前置双系统 USB接口、≥1路 Type-C、≥1 路 TOUCH USB。

19、整机需支持通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。

20、整机需内置摄像头、麦克风以及扬声器，不占用整机外部设备接口，摄像头可拍摄≥1600万像素的照片，麦克风阵列数≥8阵列，扬声器总功率≥60W。

21、整机摄像头需支持人脸识别、点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。

22、整机需支持纸质护眼模式，可实时调整画面纹理，同时支持色温调节和透明度调节。

23、整机需具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频。

24、整机需内含 WiFi 热点，支持2.4G/5G网络接入，并且WIFI天线模块采用面板前置设计。

25、整机需自带无线 AP 模块，支持自身连接网络的同时，支持一键自建热点（覆盖 5G、2.4G 双频模式），一边连 WiFi上网，一边开热点共享。

不采用任何物理升降结构，整机需支持通过软件快捷键即可实现液晶屏显示窗口下移。
	2
	台
	20000.00

	4
	耳机
	1.频响：20Hz~20kHz

2.阻抗：32Ω

3.灵敏度：105dB

4.麦克风：全指向，拾音距离3米

5.接口：3.5mm双插头

6.耳罩：记忆棉，全包耳

7.线控：音量+麦克风开关

8.线长：2.2米，抗拉
	17
	套
	138.00

	5
	VR头戴交互一体机
	1.处理器及存储参照XR2Gen2

CPU性能提升20%，GPU性能提升2.5倍

12GB+256GB

LPDDR5+UFS3.1

2.连接

2.4GHz私有协议

混合现实传感器

3200万像素彩色摄像头×2

iToF深度感知摄像头

环境追踪摄像头×4

3.显示及光学

屏幕尺寸约：2.56英寸×2

分辨率约：2160×2160×2，1200PPI

渲染分辨率约：1920×1920×2

刷新率：90Hz

光学：Pancake光学透镜

视场角：105°

平均PPD：20.6，中心区域PPD：22.5

无级电动瞳距调节范围：58mm–72mm

4.音频

双立体声扬声器

四麦克风方案，支持空间音频录制

5.电池及充电

5700mAh额定容量，5770mAh典型容量

支持QC4.0/PD3.0快充，最高45W

手柄供电：5号电池（AA）×2

6.包装清单

头戴设备

手柄×2

手柄挂绳×2

眼镜支架

贴脸泡棉

1.5VAA碱性干电池×4

USB-CtoC数据线

用户指南

安全与质保指南
	6
	套
	7067.00

	6
	电脑桌椅
	1、单人电脑桌规格(mm)：W1000*D600*H750mm

2、基材：台面采用优质25mm厚度E1级环保型颗粒板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；

3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用E1级优质浸渍胶膜纸饰面颗粒板，符合GB18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFPlA1001ˉ 2019《 人造板甲醛释放限量》；

4、封边：桌面厚度不小于1.5mm PVC近色封边条，其他厚度不小于1.2mm PVC近色封边条。

5、五金配件：采用优质三合一连接件等五金配件；

6、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；

7、框架：桌架采用1.0mm厚度冷轧钢管经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理，表面平整光滑不起泡。
	16
	套
	832.00

	7
	教师讲台\椅
	1、整体采用分体式结构，讲台规格(mm)：W1100*D780*H1000

2、整体设计符合人机工程学原理，全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性；

3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保师生使用安全，耐冲击性强，防盗性能优越；

4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用；

5、显示器上方配置显示器保护盖，可容纳不同规格的显示器，结构独特新颖；

6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘；

7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重量≥12kg；

8、键盘盒下方为中控，可放置中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理；

9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。
	1
	套
	2386.00

	8
	教学音响
系统
	有源音箱参数：

1.功率：100W；

2.喇叭：8寸低音，号角高音；

3.1路音频输入；

4.采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强；

5.豪华外观，喷漆木箱，烤漆防护罩铁网；

6.支持M8吊挂点安装；

7.支持壁挂架底托孔安装；可选壁挂安装配件；

8.尺寸(高×宽×深):≥400×249×253mm；

主机：

1.标准2U机箱，豪华铝合金面板；面板标识图标或字符均采用激光雕刻工艺，永不掉图标和字符，杜绝采用丝印工艺；支持机柜安装；

2.前置面板具有≥4路有线话筒输入，具有话筒音量、高音、低音、混响调节，提供5V或48V幻象电源供电；具有48V幻象电源开关；≥4路功放输出，功率：150W×4；

3.≥4路线路音频输入（2路RCA输入，2路3.5立体声输入，3路后置，1路前置）；≥3路3.5音频输出（1路话筒音频独立输出，1路线路音频独立输出，1路话筒与线路混合音频输出），可接录播系统、远程互动、录音设备、桥接输出另一台功放；4路A组与A+B组功率输出；后置1路USB接口；前置1路USB充电接口；1路RS232接口，可接中控本地控制或远程控制；

4.3路广播紧急输入（2路定压方式0-70V/0-100V输入，1路可接IP广播终端输入），强行插入，自动切换；

5.具有话筒优先切换功能，当切换到话筒优先时，使用话筒，其它音频输入的声音自动变小，当切换到非话筒优先时，使用话筒，其它音频输入的声音大小不会变化；

6.面板旋钮：线路音量调节、线路高音调节、线路低音调节、话筒音量调节、话筒高音调节、话筒低音调节、话筒混响调节、音频输入选择；

7.前面板具有USB充电接口功能，可对无线咪或手机等DC 5V设备充电或供电；

8.电源接口:使用国标8字尾电源插座；内置自恢复保险管；具有圆形带灯电源轻触开关；尺寸(宽×高×深):≥482×89×290mm；

9.主机内置无线咪接收器：音频传输采用UHF抗干扰射频技术，不受WiFi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用2.4G自动对频方式，同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，无线接收信道大于1000个，自动进行锁定、不串频，特别适合多台机同时使用；具有无线咪音量调节；无线咪接收器传输范围：视环境变化约15米到30米；音频传输：UHF540-690MHz；对频频率：2400-2483.5MHz；具有独立无线咪音量调节旋钮；

无线咪：

1.配置无线咪：音频传输采用UHF抗干扰射频技术，不受WiFi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用2.4G自动对频方式，同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，无线接收信道大于1000个，自动进行锁定、不串频，特别适合多台机同时使用；

2.无线咪具有2.4G自动对频和锁频功能。自动对频：开机自动进入对频配对连接，具备自动搜索近距离优先连接，自动错开有干扰的频点，自动进行锁定，适合一师一咪多班教学使用；锁频：开机自动进入对频配对，连接成功后，手动进行锁定对频，适合一班一咪多师教学使用；对频成功有提示；

3.无线咪具有≥1.4英寸（对角线）LCD液晶屏,可显示发射信号、信道、对频方式、音频传输方式、音量大小、电池电量、充电、欠压、使用功能等工作状态；

4.无线咪具有PPT功能，能一键全屏播放、播放退出、上页、下页、白屏、黑屏功能；

5.无线咪具有远距离激光教鞭功能；

6.无线咪具有电脑或手机或MP3或MP4等音源能在无线咪传输音频功能；

7.无线咪具有快捷打开电脑软件功能，特别适合一键打开电子白板和展示台等软件；

8.无线咪具有切换电脑软件界面和关闭当前软件界面功能；

9.无线咪按键和接口标识图标或字符均采用一体注塑工艺，永不掉图标和字符，杜绝采用丝印工艺；

10.无线咪具有话筒音量调节功能；

11.无线咪充电采用USB Type-C双面接口，正反面均可充电，不再怕插反，输入电压DC 5V，与手机充电器通用；

12.无线咪采用环保节能的聚合物锂电池供电，≥1000mAh大电量，充满电可连续使用8小时以上，电池可自行更换；

13.无线咪采用内置双咪设计，人声还原更好、声音更宏亮；

14.无线咪具有USB软件升级接口功能；

15.无线咪传输范围：视环境变化约15米到30米；音频传输：UHF540-690MHz；对频频率：2400-2483.5MHz；

16.标配：无线咪1支、头戴咪或领夹咪1个、Type-C充电线1条、挂绳1条；
	1
	套
	11200.00

	9
	智能交互系统（千兆交换机）
	三层以太网交换机，48个10/100/1000M以太网电口，4个1G SFP接口，交换容量：432Gbps；包转发率：166Mpps。单电源，交流220V供电。功耗：最小:37W/最大:60W
	2
	台
	4846.00

	10
	网络与布线系统（含交换机+布线及文化墙）
	综合布线内容  
项目名称 单位 数量
明装多媒体机盒（600*800*200） 个 1
明装强电配电盒（600*800*201） 个 1
2P C63 空气开关（MCB） 个 1
接线式带按钮开关10排插  个 21
2P 16A 30mA 漏电断路器 个 25
Cat.6A（超六类屏蔽 S/FTP）网络线 米 372
铝合金型材线槽30*80 米 37
WDZB-BYJ 2.5mm² 米 1080
pvc DN16 线管 米 410
铝合金型材线槽30*150 米 37
"整体结构
镀锌方管钢架基层 + 多造型组合立体墙，含凹凸、镂空、悬挑、灯箱一体化。
材料搭配
基层：20×40mm 镀锌方管框架 + 12mm阻燃胶合板（承重强）
饰面：黑钛不锈钢板、磨砂钢化黑玻、岩板、硬包
立体字：不锈钢精工字、亚克力发光字（围边发光 / 通体发光）
造型：大面积镂空、悬挑造型、机甲纹路浮雕、金属线条勾勒轮廓
灯光：RGB 动态灯光系统、点光源、线型灯、暗藏灯槽，支持控光调色" ㎡ 67.71
挂式显示器底座 个 3
WDZ-RVB 2×1.0 mm² 音响线 米 68
	1
	批
	40000.00

	1.分标3所属行业为：工业

2.分标3核心产品为：游戏开发工作站（学生机）

3.分标3最高限价：783818.00元（大写人民币：柒拾捌万叁仟捌佰壹拾捌元整）

	▲商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付时间
	自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

	交付地点
	采购人指定地点。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

5.要求保证安装调试好后，相关设备能正常使用。

	付款方式
	合同签订生效之日起10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到成交供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付剩余的合同款。采购人每次付款前，成交供应商应开具真实、有效、合法的税务发票给采购人，否则，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。

	履约保证金
	履约保证金金额：各分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为各分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳分标合同总金额5%履约保证金（中小企业为2%），验收合格无质量问题且设备质保期结束后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，待质保期结束后，由供应商提出申请，采购人自收到供应商申请5个工作日内将履约保证金一次性无息退还成交供应商。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同总金额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
帐  号：771902121410201

	质保期
	1.质保期1年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.所供货物必须为原厂正品。

	售后服务要求
	1.送货至采购人指定地点，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。

2.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

3.故障响应时间：若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1小时内电话响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。

4.成交供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。

	验收条件及标准
	1.验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

2.成交供应商须严格按照采购文件供货。因成交供应商提供货物与采购文件不符，导致验收不合格，则由成交供应商按照采购文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由成交供应商承担。

3.验收时成交供应商提供验收文档，可包含但不限于：实施情况材料、电子文档（如有）等。

4.对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

6.验收产生的费用由成交供应商负责。

7.如有质量问题无偿整机换新。

	其他要求
	1．本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

2．本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，供应商的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章。

3.竞争性谈判文件中需原件备查是指：签订合同时出具原件核查。原件经采购人核查无误后返回。如未提交原件或资料不真实的，采购人有权取消其成交供应商资格，并通报监督部门。


分标4：潮玩·造物梦工厂设备增补项目采购需求一览表

	技术要求

	序号
	名称
	参数规格
	数量
	单位
	最高控制单价（元）

	1
	万能材料试验机
	一、主机核心参数
1.最大试验力：50kN；
2.精度等级：0.5级（符合ISO 7500-1、ASTM E4）；
3.试验力测量范围：0.4%–100%FS；
4.试验力示值误差：≤±0.5%FS；
5.力分辨率：1/500,000FS；
6.位移测量精度：≤±0.5%；
7.位移分辨率：0.4μm；
8.变形测量精度：≤±0.5%FS（配引伸计）；
9.速度范围：0.005–500mm/min（无级调速）；
10.速度控制精度：≤±0.2%设定值；
11.有效试验宽度（两柱间距）：约400mm；
12.有效拉伸行程：约1000mm
13.有效压缩行程：约700mm
14.主机尺寸（高×宽×深）：约1700×750×600mm 
15.电源：220V/50Hz/1.5kW
16.整机重量：约450kg
二、全套标配夹具清单
1.拉伸夹具（楔形/液压可选）： 圆试样钳口：Φ6–Φ13mm、Φ13–Φ26mm 各1副；
扁试样钳口：0–15mm（厚）×60mm（宽） 1副；
2.压缩试验附具：上/下压盘：Φ120mm 1套；
3.弯曲试验附具（三点弯）：支点跨距：30–300mm 可调；
压头/支点半径：R5mm 1套；
4.标准配置附件：高精度负荷传感器：50kN 1只
5.电子引伸计：标距50mm，量程25mm 1只； 
6.伺服电机及驱动器：1套；
7.精密滚珠丝杠：2副；
8.微机控制系统+测试软件：1套；
9.输出设备：1台；
10.随机工具+说明书：1套。

	1
	台
	68400.00

	2
	疲劳试验机
	一、硬件功能需求：

1、容量配置:5000kg(5000kg以内可选);

2、控制方式:手控器+电脑软件，可生成试验报告;

3、试验空间:前后∞，左右300mm;

4、试验行程:150mm;

5、试件外径:300mmMax;

6、试验频率:0.5~20Hz;

7、试验速度:1~1500mm/min;

8、测力范围:0.1%~100%;

9、力量精度:1/500000;

10、位移精度:0.01mm;

11、安全功能:行程保护、限位保护、程式保护;

12、电机输出:1kW,220V50Hz;

13、外形尺寸（长*宽*高）:约500*400*1150mm;

14、配置:压缩夹具一付，测试机一套。

二、试验机数据采集交互教学系统：

1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语要求。

▲2.软件遥控器：互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

▲3.文件上屏：使用遥控器APP，可将遥控器本地的文件、图片、视频上传至屏幕，并以最多4屏画面显示。

▲4.拍照与拍视频上屏：使用遥控器APP，可通过遥控器手机/平板的相机功能，拍摄多张照片上传至屏幕，亦可录制多段视频上传至屏幕，并以最多4屏画面显示。

5.屏幕工具栏：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具栏，或通过鼠标点击工具栏控制，工具栏具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息；支持工具栏显示或隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具栏会自动隐藏。

6.三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入互动终端进行投屏。

▲7. 8路终端投屏显示：支持不少于8路投屏设备同时接入互动终端，并可自由拖动画面位置，支持对其中某个设备画面进行音量开关、画面全屏、画面移除或画面旋转等，或对全体设备画面音量调节。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

8.PIN码与密码策略：支持互动终端设置PIN码，任何无线投屏的终端均需输入PIN码投屏；支持管理员密码保护策略，设置密码后，每次点击进入“设置”界面均需要再次输入管理员密码。

▲9.支持 60 台手写板通过 Wifi 连接互动终端，手写板书写笔迹（试验数据标注、分析笔记等）可实时呈现在显示屏，书写内容可与万能材料试验机的测试数据、曲线自动绑定存储；支持 1 屏、2 屏、3 屏、4 屏等不同对比模式，手写板投屏画面可支持旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除等操作。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

10.书签：支持添加第三方Web端网页链接，可支持在屏幕端展示1、2、3、4个网页界面。

▲11.多种画面布局：支持 1、2、3、4 分屏设置，搭配均分屏幕、一大两小、窗口悬浮等不少于 4 种默认对比显示方式，一键点击即可选择相应布局。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

12.画面记忆：已设置好布局的投屏画面具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会自动清屏或更改。

13.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘中，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持将存储在外接U盘、云盘中的图片下载到本地。

14.一键微课录制：支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过软件中“录制”按钮一键录制；录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录制的视频可保存在外接U盘、云盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能。

15.批注：支持对当前屏幕批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、自动清除、新建白板等工具，批注内容可截屏存储，支持调取二维码用于扫码下载当前界面的截图。

16.全屏缩放：通过遥控器APP或在触控显示屏上对投屏显示设备画面缩放，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。

▲17.应用程序：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成互动过程。（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、软件功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章。）

▲18.扫码带走：在接入互联网后，系统均可生成二维码，用户可使用移动终端扫码下载图库中的多张图片。

19.欢迎主题：系统内置不少于14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组屏显示。

20.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。

21.U盘读写：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备，“存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的截屏图片和录制的视频预览、移除。                                                                ▲三、试验机安全防护系统：

1.系统加固：支持对Windows系统的账户策略、密码策略、本地策略、环境策略、注册表等项目进行安全加固，并具备SYN攻击专项防护能力，保证Windows系统的安全；产品应具备外设管控能力，支持对U盘、光驱、软盘、手机平板、打印机、摄像头等外设进行使用控制；针对Windows系统，产品还应具备对移动存储介质的认证和加密功能，可实现对U盘的授权认证管理、专用目录加密认证管理以及全盘加密认证管理（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）；

2.威胁行为：包括端口扫描、暴力破解、反弹shell（linux）、系统命令篡改、异常行为等；并且产品具备敏感行为的检测能力，包括文件篡改、敏感文件访问、系统日志文件删除、自启动项添加、敏感命令执行等，全面的判断终端安全性（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）；

3.一键风险评估：可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell检测、内存马检测、反弹shell等体检项目；并根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等；全网威胁统计内容至少包括攻击源分析和受攻击资产分分析（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）。

4.病毒查杀：可自行选择查杀效率、查杀位置、查杀引擎、处置方式等，并且应直观展示已处理和未处理的病毒数量，展示内容应至少包括已处理/未处理的全病毒数量、已处理/未处理的勒索病毒数量、已处理/未处理的挖矿病毒数量、已处理/未处理的蠕虫病毒数量（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）；

5.分析溯源：支持对日志的威胁挖掘能力，内置威胁挖掘规则，并且提供图形化界面帮助用户生成自定义威胁挖掘规则；同时，产品应内置多种场景分析能力，包括勒索软件、WEB服务器异常、失陷主机、挖矿软件、横向渗透等多种场景，应对复杂的安全威胁场景；产品应支持基于ATT&CK攻击矩阵的威胁分析，展示可疑行为对应的攻击技战术（响应文件提供能呈现相应的参数功能的证明材料，如第三方检测机构出具的检测报告、功能界面截图、功能操作演示视频、生产厂家盖章技术承诺函、产品使用说明书、厂家出厂自检报告、官网参数截图、软件著作权证书等任意一种或多种材料予以证明并加盖供应商公章）
	1
	台
	72800.00

	3
	冲击试验机
	1.控温范围:室温~-70°C(室温≤25°C)；
2.恒温精度:±0.3°C；
3.降温速度:0°C~-30°C约2.5°C/min，-30°C~-40°C 约2.5°C/min，-40°C~-70°C约2.0°C/min；
4.最大外形尺寸(长X宽X高):约800X560X460mm；
5.工作室有效工作空间(长X宽X高）:约170X120X100mm；
6.可装试样数量:1；
7.数字计时器:0秒~99分钟，分辨率1秒；
8.冷却介质:乙醇或其他不冻液；
9.搅拌电机:8W；
10.工作电源:220V^240V，50Hz，1.5kW；
11.工作温度≤25°C。
	1
	台
	46400.00

	4
	烫金机
	1、烫金压力：≥0.24吨；
2、烫金速度：≥10次/分；
3、电源：220V；
4、烫金行程：≥75毫米；
5、烫金面积（长*宽*高mm）：约140*180；
6、配套移动工作台：可拉出放产品，推入烫金；
7、产品尺寸（长*宽*高mm）：约520*420*1250。
	1
	台
	2900.00

	5
	移印机
	1、钢板尺寸（长*宽*高）：约100x200x0.5(mm)；
2、速度：≥1500/hr；
3、机体尺寸（长*宽*高）：约56x45x115(cm)；
4、机体重量：约55(kg)；
5、用气压力：≥5(bar)；
6、电源：110/220V 50/60HZ；
7、配套耗材：油墨2瓶，稀释剂1瓶，印头2个，清洁剂1瓶，刀片1盒。
	1
	台
	18560.00

	6
	激光打标机
	1、输出功率：≤30W调Q光纤激光器；≤20W蓝光半导体激光器；
2、激光波长：调Q1064nm；蓝光455nm；
3、最大单脉冲能量：0.66mJ；
4、激光重复频率范围：10-75KHz；
5、光束质量M2：≤2；
6、雕刻范围：220*220mm；
7、雕刻深度：≤0.4mm；
8、雕刻线速：≤10000mm/s；
9、最小线宽：0.06mm；
10、最小字符：0.1mm；
11、重复精度：+0.03mm；
12、整机耗电功率：≤500W；
13、供电电网要求：220V 50Hz单相；
14、气压：86-106kpa；
15、整机重量：约16kg；
16、尺寸（长*宽*高）：约392*271*500mm。
	1
	台
	24000.00

	7
	喷砂机
	1.电源规格：220V/50HZ；
2.功率：≥0.25KW；
3.重量：约150KG；
4.产品规格（长*宽*高mm）：约1000*800*1680。
	1
	台
	10668.00

	8
	搅拌机
	1.电源规格：220V/50HZ；
2.电机功率：≥1.5kw；
3.产品尺寸（长*宽*高mm）：约480*600*1320；
4.搅拌叶规格：Φ100mm；
5.最大搅拌重量：≥80L；
5.重量：约60KG。
	1
	台
	7290.00

	9
	真空箱一体机
	1.电源规格：三相四线380V
2.真空箱尺寸（长*宽*高mm）：约400*400*400mm
3.真空泵规格：≥30L
4.整体尺寸（长*宽*高mm）：约1000*600*1500
	1
	台
	13157.00

	10
	切胶机
	1、数控电箱：可调节，一键启停；
2、液压140mm油缸转化溢流阀；
3、导向柱滑道，滑动平稳；
4、电机功率：≥5.5kw；
5、加工宽度：≥66cm；
6、切割吨数：≥30T；
7、外形尺寸(长*宽*高)：约100*90*210cm；
8、重量：约480kg。
	1
	台
	7280.00

	11
	真空分散机
	1、产品原理：通过搅拌桨的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与摩擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。
2、驱动：三相异步电机；
3、功率：≥750w；
4、电压：220v，50/60Hz；
5、转速：0-1500r/min，变频调速；
6、动传：轴承NSK；
7、升降方式：电动升降;上下升降、运行稳定，升降行程250mm；
8、抽真空：真空度-0.098MPA(含真空泵)；
9、搅拌桶：1L双层料筒1只，内外抛光，304不锈钢材质；
10、桶上盖：真空压力表，泄压口，1/4抽真空口；
11、配件：Φ60分散盘1只，304不锈钢材质；
12、电器控制：组合件；
13、接触物料材质：SS304；
14、料筒固定方式：抱夹固定；
15、移动方式：机器底部配有4只1.5寸万向轮；
16、设备表面：不锈钢抛光。
	1
	台
	7500.00

	12
	12色点胶机 
	1.电源规格:220V/50HZ；
2.工作台面:约620*370mm；
3.伺服电机+丝杆；
4.电机功率:≥1.2kw；
5.重复定位精度:士0.02mm；
6.Z轴带刹车，工作台面带加热功能；
7.尺寸(长*宽*高)：约1300*1000*1750mm。
	1
	台
	52495.00

	13
	双工位烤模台
	1.电源规格：三相五线380V；
2.发热板尺寸：约400*400mm；
3.自动推出模具；
4.上下加温独立控制；
5.配有≥2工位加温区；
6.水冷却；
7.产品规格(长*宽*高)：约1150*1100*1300mm。
	1
	台
	17350.00

	14
	合模机
	1.电源规格:三相五线380V；
2.工作台面:约300*300mm；
3.一个加热，一个冷却；
4.带冷凝器冷却更快：上下冷却独立控制；两台风冷机同时使用；
5.带增压缸，带保压功能；
6.左右采用无杆气缸，行程可调；
7.功率:≥3.6kw；
8.重量:约232kg；
9.产品规格(长*宽*高)：1000*660*1500mm。
	1
	台
	18060.00

	1.分标4所属行业为：工业

2.分标4核心产品为：疲劳试验机

3.分标4最高限价：366860.00元（大写人民币：叁拾陆万陆仟捌佰陆拾元整）

	▲商务条款

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付时间
	自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成。

	交付地点
	采购人指定地点。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

5.要求保证安装调试好后，相关设备能正常使用。

	付款方式
	合同签订生效之日起10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到成交供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付剩余的合同款。采购人每次付款前，成交供应商应开具真实、有效、合法的税务发票给采购人，否则，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。

	履约保证金
	履约保证金金额：各分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为各分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，成交供应商向采购人交纳分标合同总金额5%履约保证金（中小企业为2%），验收合格无质量问题且设备质保期结束后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，待质保期结束后，由供应商提出申请，采购人自收到供应商申请5个工作日内将履约保证金一次性无息退还成交供应商。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由成交供应商按合同总金额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
帐  号：771902121410201

	质保期
	1.质保期1年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.所供货物必须为原厂正品。

	售后服务要求
	1.送货至采购人指定地点，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。

2.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

3.故障响应时间：若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1小时内电话响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过36小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。

4.成交供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。

	验收条件及标准
	1.验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

2.成交供应商须严格按照采购文件供货。因成交供应商提供货物与采购文件不符，导致验收不合格，则由成交供应商按照采购文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由成交供应商承担。

3.验收时成交供应商提供验收文档，可包含但不限于：实施情况材料、电子文档（如有）等。

4.对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

6.验收产生的费用由成交供应商负责。

7.如有质量问题无偿整机换新。

	其他要求
	1．本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

2．本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，供应商的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章。

3.竞争性谈判文件中需原件备查是指：签订合同时出具原件核查。原件经采购人核查无误后返回。如未提交原件或资料不真实的，采购人有权取消其成交供应商资格，并通报监督部门。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第四章 评审程序和评定成交的标准
第一节 评审程序和评审方法
1.确认竞争性谈判文件
由谈判小组确认竞争性谈判文件。

2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，采购人或者采购代理机构对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本竞争性谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合竞争性谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查
3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行响应报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

4）提交的竞标保证金无效的或者未按照竞争性谈判文件的规定提交竞标保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务文件无效；

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性谈判文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

12）明显不满足竞争性谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

13）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

14）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

15）竞标技术方案不明确，竞争性谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

16）未响应竞争性谈判文件实质性要求的； 

17）法律法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 商务文件中规定的“响应报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（竞争性谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判
谈判的程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的竞标保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11异常低价投标（响应）审查程序

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.3按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标全部产品由小微型企业制造的（即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标），该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-4%）；除上述情况外，评审价=最后报价。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核
7.1评审报告签署前，谈判小组要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）谈判小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经谈判小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
第三节 评标报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

供应商可就本项目某一分标或多个分标进行竞标，但一个供应商只能中标其中一个分标，已在前面分标中标的供应商不再参加后续分标的成交候选人推荐。评审顺序：分标1→分标2→分标3→分标4。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式
第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式
全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）
项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：
年    月    日

资格证明文件目录
一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料……………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表……………………………………………（页码）
六、资格声明函……………………………………………………………（页码）
七、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）…………………（页码）
八、除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料…………………………………………………………………（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

        法定代表人或者委托代理人签字：                    

供应商（盖公章 ）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
          法定代表人或者委托代理人签字：                   

供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日
资格声明函

致：广西盛元华工程咨询有限公司：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.供应商信息：

供应商全称：           　　                             

供应商统一社会信用代码：                                

供应商联系电话：                                        

供应商地址：                                            
法定代表人姓名：         　　　　     　      
法定代表人身份证号码：              　        

授权委托代理人姓名：        　　　　　　　　　　        
授权委托代理人身份证号码：             　               

8.供应商开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

供应商名称：                                  
纳税人识别号：                               
地址、电话：                                 
开户行及账号：                               
9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。
法定代表人（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日  

第三节 商务技术文件格式
全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）
项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件……（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、竞标保证金提交凭证……………………………………………………（页码）
五、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
六、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
七、技术要求偏离表…………………………………………………………（页码）
八、货物配置清单……………………………………………………………（页码）
九、售后服务承诺……………………………………………………………（页码）
十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件的硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日
法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：               
     年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
法定代表人授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：广西盛元华工程咨询有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日


注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

竞标保证金提交凭证

商务条款偏离表（格式）
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：              
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务条款
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.应对照采购文件“第三章 采购需求”中“商务条款”的要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。
2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

3.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
法定代表人或者其委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

技术要求偏离表
分标号（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标货物的性能指标，对照竞争性谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

货物配置清单
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：              

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、以上货物配置清单中“标的名称、数量、单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填“无”，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。

2、标的名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
售后服务承诺（格式仅供参考）
由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第三章 采购需求中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。
附表A：售后服务机构情况表（可参考此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；
附表B：售后服务人员情况表（可参考此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表C：质量保证期满后售后服务（可参考此格式自制）
	厂家信息
	授权售后代理商（如有）

	序号
	物品名称
	生产厂家名称
	厂家工程师
	联系方式
	序号
	授权售后代理商名称（维修、配件供应及服务）
	代理商联系人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：1.若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；

2.所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、质量保证期满后维保服务采购的重要依据；

3.若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式
全流程电子文件
报  价  文  件（封面）
项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：
年    月    日
报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

响应函

致：  广西盛元华工程咨询有限公司 
我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：                    ）的竞争性谈判采购文件的全部内容， 现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、首次报价文件电子版   份 （包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份 （包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份 （包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第二章 供应商须知”提交的全部文件）； 据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写） 人民币               （¥          元）的竞标总报价，交付时间：             ，提供本项目竞争性谈判采购文件第三章“采购需求”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第二章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、 撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的， 我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章 拟定的合同文本与采购人订立书面合同，并按照合同约定 承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章 拟定的合同文本的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定， 即供应商有下列情形之一的， 处以 采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
(1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
(2) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(4) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                                                         
电话：                                                         
传真：                                                         
邮政编码：                                                     
开户名称：                                                     
开户银行：                                                     
银行账号：                                                     
特此承诺。
供应商名称（ 电子签章 ）：

日期：   年  月   日
响应报价表

项目名称：                    项目编号：                     

分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：           

供应商名称：                         

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌（如有）、生产厂家、国别
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、供应商须对每项货物进行逐项报价，每项货物的单项合计不得超过分项最高限价，否则其响应作无效响应处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号（如有）、品牌（如有）、数量、单位、单价、货物要求等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

第五节 其他文书、文件格式
联合体竞标协议书（如有）
      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

……

 年  
月  
日
联合体竞标授权委托书（如有）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （单位负责人）（姓名）现授权      （姓名） 为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（单位负责人）（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业声明函
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加                           项目（项目编号：            ）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

                     企业名称（盖章）：

                               日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                      联系电话：                   

地址：                                          邮编：            

被投诉人1：

地址：                                          邮编：           

联系人：                                        联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                           邮编：                         

联系人：                                         联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

   采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 拟定的合同文本
（分标1、分标2）采购合同
合同名称：                            
合同编号：                            
采购单位（甲方）                      
供 应 商（乙方）                      
签订合同地点：                       
签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同（适用分标1、分标2）
采购计划号：                             合同编号：                      
采购人（甲方）：                         供应商（乙方）：                        
项目名称：                               项目编号：                          

签订地点：                               签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。 
合同标的 

1、项目一览表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌、生产厂家及国别
	规格型号
	单价(元)
	单项合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）元


2、合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、竞标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。
第二条 质量保证 
1、乙方所提供的货物及服务内容必须与响应文件承诺相一致。

2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期为1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若乙方在响应文件中承诺高于该期限，按照乙方承诺），交货验收合格之日起计，如采购需求中另有要求以采购需求为准。

第三条  甲方权利和义务

1、甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2、根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3、乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4、甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5、按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

6、如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为： 甲方 ；处理方式：采购人在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第四条  乙方权利和义务

1、严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的货物和服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2、乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3、必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

4、乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

5、乙方依本合同约定向甲方提供采购文件规定的设备和软件、未经使用的全新产品、报告、资料、文件等内容，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6、乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7、按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

第五条 软件系统需求确认与变更

1、软件系统需求调研与确认：合同签订后10个工作日内，乙方应完成详细需求调研，并向甲方提交《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》。甲方应在收到《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》后7个工作日内组织评审并书面确认。经甲方书面签字盖章确认的《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》作为本项目开发、测试及验收的唯一技术依据，其效力优于响应文件中的概括性描述。

2、软件系统需求基线：《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》一经确认即形成需求基线。乙方应严格按照基线进行开发，不得擅自删减或变更功能。

3、软件系统需求变更控制：任何一方提出需求变更，须填写《需求变更申请单》，经双方项目负责人书面签字确认后方可实施。变更导致工期延长或费用增加的，由提出方承担相应责任；因乙方理解偏差或设计缺陷导致的返工，不视为需求变更，由乙方自行承担。

4、响应文件兜底：若《软件需求规格说明书》、《系统需求规格说明书》未尽事宜，以响应文件及采购文件中更有利于甲方的技术标准为准。
第六条 交付和验收 
（一）基本要求

1、交货期： 自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成 ；交货地点： 采购人指定地点 。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供采购文件规定的设备和系统、软件、未经使用的全新产品、报告、资料、文件等内容，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物或服务（含软件制作开发），甲方有权拒绝接受。

4、乙方在完成项目整体开发、测试并交付使用后应及时书面通知甲方进行验收。
5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

8、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

9、验收要求：

（1）甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，报价时应考虑相关费用。

（2）本项目验收如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，乙方承担所有责任和费用。甲方保留进一步追究责任的权利。

①验收活动开始前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。同时需对甲方人员进行培训，培训完成后由甲方签署培训记录表，作为验收依据。

②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由乙方承担。

（3）验收时乙方提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档等。

（4）为了保证本次货物的质量，乙方在全部货物交货安装前，甲方有权对供货设备测试预验收，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及响应文件所承诺的技术功能要求，甲方有权单方面终止合同，并追究供应商责任。

（5）甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。

（6）甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

（7）甲方对乙方的产品有异议的，在乙方到货并安装、调试完，收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。乙方在期限内不予书面答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

（8）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（9）交付后货物设备发现有质量问题的，视为验收不合格，需要整机无偿换新。

（二）软件系统验收的特别约定

本条款依据《中华人民共和国民法典》《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）制定，并结合软件系统定制开发特性予以细化。双方确认，本条约定的分阶段验收流程、技术标准及文档要求，系对前述法规中“履约验收”程序的具体化实施，具有同等合规效力。

1、验收依据文件体系

双方确认，以下文件共同构成本项目验收的完整技术依据与合规基础，当内容存在不一致时，以标准更高、更有利于甲方且经双方书面确认的文件为准：

(1)本项目采购文件、乙方响应文件及成交通知书；

(2)经甲方书面签字盖章确认的《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》；

(3)经甲方确认的《验收测试计划及用例》；

(4)国家及行业现行有效的软件工程、信息安全、数据治理等相关标准；

(5)本合同及其附件、补充协议。

2、交付物清单与前置条件

乙方申请启动任何阶段验收前，须向甲方提交该阶段对应的完整交付物。交付物不全或不符合约定格式的，甲方有权拒绝启动验收程序，且不视为甲方逾期验收。交付物包括但不限于：

(1)可部署运行的软件系统及配套环境配置文档；

(2)接口规范文档、系统集成手册；

(3)用户操作手册、系统运维手册、常见问题解答（FAQ）；

(4)乙方自测报告、第三方安全测评报告（终验阶段必需）；

(5)培训记录、试运行日志（终验阶段必需）。

3、分阶段验收流程

本项目实行“初步验收—试运行—最终验收”三阶段验收机制，各阶段均按桂财采〔2015〕22号文要求形成书面记录，作为履约验收档案组成部分：

3.1初步验收（功能与部署验证）

乙方完成系统部署并提交自测合格报告后，以书面形式通知甲方。甲方在收到通知后【15】个工作日内组织初步验收。

验收重点：系统部署完整性、基础功能符合《软件需求规格说明书》或《系统需求规格说明书》要求、核心业务流程可贯通、无阻断性缺陷。

验收通过标准：所有高优先级缺陷已修复，中低优先级缺陷有明确整改计划并经甲方认可。

通过后双方签署《初步验收单》，作为进入试运行的前提。

3.2试运行（稳定性与实用性验证）

试运行期自《初步验收单》签署次日起算，不少于【30】个自然日。

试运行期间，乙方须派驻技术人员现场或远程保障，每日提交运行日志，每周提交周报。

试运行通过标准：系统连续稳定运行≥20日；核心业务指标达标率100%；未发生P1/P2级故障；用户满意度调查合格率≥90%。

试运行结束后【5】个工作日内，乙方提交《试运行总结报告》，甲方审核后作为终验输入材料。

3.3最终验收（综合评审与合规确认）

试运行通过后【10】个工作日内，甲方依据桂财采〔2015〕22号文组建验收组（含甲方代表、业务用户、技术专家及第三方测评机构代表），召开终验评审会。

第三方测评强制前置：终验前，甲方委托具备CMA/CNAS资质的第三方机构完成软件质量测评（含功能、性能、安全性）。测评结论为“通过”是召开终验会的必要条件。测评费用由乙方承担。

终验通过标准：交付物齐全合规；第三方测评通过；试运行问题闭环；验收组一致同意通过。

通过后双方签署《项目终验报告》，该报告即为桂财采〔2015〕22号文规定的正式履约验收凭证，也是甲方支付尾款的唯一依据。

4、验收异议与整改闭环

任一阶段验收中，甲方提出书面异议的，乙方应在【5】个工作日内提交书面整改方案，并在甲方认可的合理期限内完成整改及回归测试。

整改完成后，乙方重新提交验收申请，验收周期重新计算。

同一阶段连续【2】次整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还全部已付款项并按合同总额30%支付违约金。

5、验收资料归档与合规衔接

乙方提交的全部验收资料（含电子与纸质版）须符合广西壮族自治区政府采购档案管理要求。

《项目终验报告》签署后【10】个工作日内，乙方应配合甲方完成验收资料向财政部门的备案或报送工作。因资料缺失或不合规导致无法备案、影响资金支付的，由乙方承担责任。
第七条 售后服务及培训 
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同附件要求，为甲方提供相应的售后服务。

2、质保期：1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若乙方在响应文件中承诺高于该期限，按照乙方承诺），交货验收合格之日起计，如采购需求中另有要求以采购需求为准。

3、按采购文件规定的货物及服务质量标准，并达到或优于乙方承诺的标准。

4、乙方所提供的产品（软件）型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。

5、如在使用过程中发生严重质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

6、在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

8、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  待甲方确定  。

第八条 付款方式 
1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：合同签订生效之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付剩余的合同款。

3、甲方每次付款前，乙方应开具真实、有效、合法的税务发票给甲方，否则，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。
第九条 履约保证金 
履约保证金金额：分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，乙方向甲方交纳分标合同总金额2%履约保证金，验收合格无质量问题后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，甲方5个工作日内将履约保证金一次性无息退还乙方。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由乙方按合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校

开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行

帐  号：771902121410201
第十条 税费 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。 

第十一条 违约责任 
1、乙方逾期交付货物及成果的，应每天按未能履约部分的0.05%向甲方支付违约金。逾期 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同价款并向甲方承担合同合计金额的 20%的违约责任。 

2、乙方所交付的服务成果不符合本合同约定的，应在接到甲方通知后 5 日内负责修改、完善，并承担因此产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成修改、完善，或者修改、完善后的成果仍不符合本合同规定的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已付款项，并要求乙方按本合同总价款5% 承担违约金并赔偿甲方的损失。 

3、乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付本合同总价款 10% 的违约金。 

4、如果发生声称本合同项下服务成果侵犯他人专利、版权、商标权、肖像权、名誉权或商业秘密、个人信息等合法权益而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方应支付由此而产生的全部费用（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。在处理索赔或诉讼、仲裁的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该服务成果的权利，或者将该服务成果替换或修改，以便使用该服务成果不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的服务成果，甲方有权要求乙方需退还甲方已付价款，并有权要求按本合同总价款 30% 要求赔偿。

5、乙方未按约提供真实、有效、合法的正式发票的，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项。 

6、乙方应配合甲方做好本项目实施期间与本项目乙方服务相关联的任务、系统变更、相关事件影响分析工作，如不能按时间要求完成，前 2 次予以口头或书面警告，从第 3 次起，乙方每次支付 1 万元的违约金。如造成甲方损失则赔偿甲方损失。 

7、乙方在提供服务过程中，造成人员及财产损害的，由乙方自行承担，与甲方无关。如因乙方提供服务过程中造成第三人人身及财产损害导致甲方先行承担责任的，甲方可向乙方追偿，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。 

8、乙方存在其它违约行为的，按合同标的的 10%承担违约金。 

9、因乙方的违约行为造成本合同项下服务成果无法通过验收的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已付款项，并要求乙方按本合同总价款 30%承担违约金并赔偿甲方损失。 

10、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金及剩余支付货款中扣除，履约保证金及剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

11、乙方存在任何违约行为的，除按合同约定承担责任外，还应赔偿甲方的一切损失（包括但不限于向第三方支付赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。 
第十二条 不可抗力事件处理 
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。 

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

3、诉讼期间，本合同继续履行。 

第十四条 合同生效及其他 
1、合同自双方法定代表人或者授权代表签章并盖章之日起生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。 

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。 

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 

第十五条 合同的变更、终止与转让 
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。 

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。 

第十六条 签订本合同依据 
1、采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、响应函；

4、成交通知书。
第十七条 通知 
双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。 

第十八条 

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份 ，采购代理机构壹份。（可根据需要另增加）

附件1：乙方营业执照

附件2：成交通知书

附件3：乙方首次报价及最终报价

附件4：商务条款偏离表和服务需求偏离表

附件5：项目实施人员一览表

附件6：售后服务方案
	甲方（采购单位）（章）

广西幼儿师范高等专科学校
2026年    月    日
	乙方（供应商）（章）

2026年    月    日

	单位地址：南宁市青秀区民族大道77号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
	开户银行：

	账号：771902121410201
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：


（分标3、分标4）采购合同
合同名称：                            
合同编号：                            
采购单位（甲方）                      
供 应 商（乙方）                      
签订合同地点：                       
签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同（适用分标3、分标4）
采购计划号：                             合同编号：                      
采购人（甲方）：                         供应商（乙方）：                        
项目名称：                               项目编号：                          

签订地点：                               签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、服务或供货一览表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌、生产厂家及国别
	规格型号
	单价(元)
	单项合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）元


2、合同合计金额包括货物价款（详见附件3：乙方首次报价及最终报价，如首次报价与最终报价不一致的，以最终中标的报价为准），以及为实现货物所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料、税金等全部费用。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物、数量、项目技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到国家法律、行业规定的质量要求。涉及的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。乙方应保证所提供货物（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。本合同项下最终的货物（包括但不限于货物所涉及的所有权等）归买方所有，甲方拥有软件的永久使用权，软件使用过程中产生的所有数据资产的知识产权归甲方所有。

第四条  交付和验收
1、合同履行期限（供货期）： 自签订合同之日起待采购人场地具备安装条件后，以采购人具体通知为准，30个日历日内全部交付完成 ；服务地点： 采购人指定地点 。
2、乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3、乙方必须按响应文件承诺的响应条款向甲方提供货物。

4、乙方应对提交的货物作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的货物交给甲方。

5、乙方在指定地点按甲方安装调试完毕后，甲方应在七个工作日内依据采购文件、乙方的响应文件等组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。验收单签署后视为交付，风险随之转移。

6、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以甲方认可的该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

8.验收要求：

（1）甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，报价时应考虑相关费用。

（2）本项目验收如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，乙方承担所有责任和费用。甲方保留进一步追究责任的权利。

①验收活动开始前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。同时需对甲方人员进行培训，培训完成后由甲方签署培训记录表，作为验收依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由乙方承担。

（3）验收时乙方提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档等。

（4）为了保证本次货物的质量，乙方在全部货物交货安装前，甲方有权对供货设备测试预验收，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及响应文件所承诺的技术功能要求，甲方有权单方面终止合同，并追究供应商责任。

（5）甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。

（6）甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

（7）甲方对乙方的产品有异议的，在乙方到货并安装、调试完，收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。乙方在期限内不予书面答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

（8）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（9）交付后货物设备发现有质量问题的，视为验收不合格，需要整机无偿换新。
第五条  培训

1、甲方应提供必要的培训条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责为甲方有关人员提供免费的培训。培训时间、地点： 双方具体商定 。
第六条  售后服务、质量保证期

1、乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目负责人。否则甲方有权解除合同，并没收履约保证金，以及按照采购文件的要求、响应文件的承诺为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项（见附件6：售后服务方案）。
第七条  付款方式
1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：合同签订生效之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付至合同总金额90%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付剩余的合同款。

3、甲方每次付款前，乙方应开具真实、有效、合法的税务发票给甲方，否则，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。

第八条  履约保证金

履约保证金金额：分标合同总金额的5%（如成交供应商为中小企业，履约保证金金额则为分标合同总金额的2%）。
1.成交通知书下发之日起的5个工作日内，乙方向甲方交纳分标合同总金额2%履约保证金，验收合格无质量问题后无息退还履约保证金。

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后无质量问题，甲方5个工作日内将履约保证金一次性无息退还乙方。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由乙方按合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.履约保证金收款账户：

开户名：广西幼儿师范高等专科学校

开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行

帐  号：771902121410201

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的采购服务内容、数量、服务项目要求（技术参数需求）等质量必须为无瑕疵的货物。乙方提供货物的质量保证期按交付货物验收合格之日起计（期限见采购文件中的要求及响应文件的承诺）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退服务费处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保质期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保质范围内。超过保质期的货物，终生维护，维护时只收成本费。

第十一条 货物的调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在货物提交（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交付货物前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方接收货物验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  违约责任

1.验收时，甲方将对乙方提供的货物对照响应文件技术响应表的内容进行逐项核查验收，乙方响应文件技术响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为乙方违约，甲方不予验收，没收乙方所缴纳的履约保证金；乙方须退回甲方所支付的所有合同款，且乙方须向甲方支付合同总额30%的违约金，并赔偿因此造成甲方的一切损失。

2.乙方逾期交货的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价万分之五/日，但违约金累计不得超过合同总价20%，甲方延期付货款的，应向乙方支付延期违约金，标准为合同总价额万分之五/日，但违约金累计不得超过延期货款额20%。乙方逾期交货超过30日历天的，甲方有权解除本合同，没收乙方所缴纳的履约保证金；乙方须退回甲方所支付的所有合同款，且乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿因此造成甲方的一切损失。

3.除不可抗力外，乙方未能履行本合同约定的义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，甲方有权解除本合同，没收乙方所缴纳的履约保证金，乙方须退回甲方所支付的所有合同款，且乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿因此造成甲方的一切损失。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金及剩余支付货款中扣除，履约保证金及剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

5.乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿的约定，导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除本合同，没收乙方所缴纳的履约保证金，乙方须退回甲方所支付的所有合同款，且乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿因此造成甲方的一切损失。

6.其它违约行为按合同总价5%收取违约金并赔偿经济损失。

7.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

8.货物质保期内，乙方应严格按照国家的要求以及厂家的承诺实行“三包”，如产品出现故障，接到故障通知后1小时内响应，一般问题在4小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，36小时维修完毕。乙方未能及时维修或者解决，每延误一天，乙方须向甲方支付违约金伍仟元（¥5000.00），直到乙方完全修复为止。如因此对甲方造成损失，乙方须全额赔偿。

9.甲方按照前述约定要求乙方支付违约金的同时，仍有权要求乙方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求乙方赔偿损失；甲方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求乙方支付违约金和按照甲方实际损失情况要求乙方赔偿损失。

10.守约方为实现合同权益而支出的诉讼费、律师费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、评估费、调查费、公告费、差旅费等一切费用均由违约方承担。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，如甲方未通知解除合同，则本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人确认审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条  签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、响应函；

4、成交通知书。
第十八条  通知及送达
1、甲方双方确认合同所列地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件和法律文书的送达（包括在争议进入仲裁/民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的法律文书）。

2、地址需要变更时应当书面通知对方。因提供的地址不准确、地址变更后未及时依程序告知对方或指定联系人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条  合同份数
本合同一式五份，具有同等法律效力，广西盛元华工程咨询有限公司一份、甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。
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附件4：商务条款偏离表和服务需求偏离表
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