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第一章  招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于智造技术应用创新中心——新能源汽车“三电”维修实训室的公开招标公告

项目概况

智造技术应用创新中心——新能源汽车“三电”维修实训室招标项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月21日 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-990899-GXZX

项目名称：智造技术应用创新中心——新能源汽车“三电”维修实训室

预算总金额（元）：1911600.00
采购需求：

标项一
标项名称：智造技术应用创新中心——新能源汽车“三电”维修实训室

数量：1项

预算金额（元）：1911600.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智造技术应用创新中心——新能源汽车“三电”维修实训室1项，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履行期限：签订合同之日起20个工作日内供货并验收完毕。
本项目(否)接受联合体投标

备注：无

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的特定条件：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式: 网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年10月21日 09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年10月21日 09:30:00（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=dRZ41FZXFLl5CxrJKM5kMw==

3.网上查询地址：中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西.南宁)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.供应商投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登陆“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需通过制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁职业技术大学

地址：广西南宁市西乡塘区大学西路169号

项目联系人：卢老师

联系电话：0771-2029355

2.采购代理机构信息

名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

项目联系人：宋庆平

项目联系方式：0771-5771602

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026年09月29日
第二章  采购需求

说明：

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写开标一览表和技术需求偏离表。技术需求偏离表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。标注“■”的条款为重要参数，标注“◆”的条款属于不能明确具体数值的参数。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在开标一览表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻释文本。

六、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、供应商所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

	货物需求一览表

	采购清单及货物参数
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算（元）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	
	1
	新能源整车悬浮空间联动系统（含数字化教学资源）
	套
	1
	一、产品要求

1.整个系统应采用混合动力汽车的零部件制作，能够清晰展示车架钣金结构、动力系统、传动系统、悬架系统、行驶系统、制动系统、转向系统、电器组合部件、车身覆盖件等各个总成在整车上的空间布局；并能直观表达发动机、驱动电机、动力电池、电控系统、空调系统等关键总成的内部结构、组成及工作原理。

2.整体布局应按照原车位置进行等比例放大。对各单元模块分解，其中发动机、变速器等分解后零部件应采用高压水砂喷射或电镀工艺，便于学生对零部件的认知学习。

3.整车零部件应采用直径≥1.0mm的不锈钢钢丝悬吊于合理位置。

4.顶部及底部展示平台应采用高强度密度板或不锈钢钢板拼接而成，承载力、抗变形能力满足长期展示需求，板面平整、接缝严密。

5.顶部框架应采用规格不低于4000mm×6000mm的方钢焊接而成。

二、产品功能

1.展示整车低压线束、动力电池高压线束、保险丝/继电器盒、中央电气分配盒、车身控制模块（BCM）、网关、整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）等；

2.展示灯光系统：前大灯、尾灯、日行灯等；

3.展示组合仪表；

4.展示空调系统：压缩机、蒸发器、冷凝器、空调控制面板、温度传感器、电子膨胀阀等；

5.展示座椅系统：座椅本体等；

6.展示天窗机构：玻璃面板；

7.在关键保养位置配置图文标识牌或电子标识（二维码），便于教学过程中学生扫码学习保养要点。

8.满足对汽车电驱动系统各零部件的认知、拆装组合顺序及工作原理学习；

9.满足对汽车动力电池与电控系统各零部件的认知、拆装组合顺序及工作原理学习；

10.满足对汽车悬架系统的认知及工作原理学习，包含减震器、下支臂等悬挂配件的拆装认知；

11.满足对汽车制动系统的认知及工作原理学习，包含ABS控制单元、制动总泵控制、油路连接、制动分泵等内容；

12.满足对汽车车身电器的认知及工作原理学习，包含汽车灯光、组合仪表、空调系统、座椅系统、天窗等内容；

13.满足对汽车车身结构的认知学习，包含车身框架、车门系统、前机盖、翼子板、行李箱等内容；

14.满足对汽车整车二级维护部位展示、保养位置及要点的学习；

三、技术参数

1.工作电源AC220V，具有漏电过流保护装置，安全可靠。

2.能源类型：混合动力

■四、智能控制系统（为了更好的满足教学，投标文件中需提供以下远程操控界面的截图作为满足技术参数的佐证。）
1.远程操控驱动车轮能够远程操控旋转。

2.远程操控模拟发动机传动工作原理及发动机爆炸式展示。

3.远程操控灯光系统前、后大灯工作。通过操作面板远程控制前后大灯开关，能够清晰的看到灯光的全过程。

4.远程操控车窗上下运行工作系统。通过操作面板远程控制四个车门的玻璃升降，四个车门外部做解剖，显示出车门的内部结构，能够清晰的看到玻璃升降的全过程。

5.远程操控雨刮擦拭前档玻璃的功能。通过操作面板远程控制雨刮系统，让雨刮电机工作，擦拭玻璃，能够清晰的看到雨刮系统的结构组成（电机的固定位置、电机和摇臂的连接形式）。

6.远程操控天窗运行工作系统。通过操作面板远程控制天窗运行、开启和关闭，天窗悬挂在空中，能清晰的看到天窗总成的组成。

五、配套教学实训操作指南：

1.教学课件应包含：新能源汽车维修安全防护与工具设备使用模块；新能源汽车动力电池模块；新能源汽车动力电池管理系统模块；新能源汽车动力电池冷却系统；新能源汽车低压电源系统模块；新能源汽车充电系统等；

2.教学实训操作指南应包括：安全防护装备的种类、性能及使用方法；绝缘拆装工具与检测设备使用；高压中止与检验；锂离子电池；锂离子电池的工作原理；纯电动车动力电池总成的拆卸；纯电动车动力电池总成的安装；动力蓄电池组成结构；动力电池分解；动力电池组装；测量动力电池母线正负输出端电压；动力电池高压线缆正负端电流；蓄电池调节控制装置结构；蓄电池模块控制装置结构；动力蓄电池控制装置正极端子的开关单元结构；动力蓄电池控制装置负极端子的开关单元结构；蓄电池调节控制装置拆卸；蓄电池调节控制装置安装；蓄电池模块控制装置拆卸；蓄电池模块控制装置安装；动力蓄电池控制装置正极端子的开关单元拆卸；动力蓄电池控制装置正极端子的开关单元安装；动力蓄电池控制装置负极端子的开关单元拆卸；动力蓄电池控制装置负极端子的开关单元安装；仪表板故障指示灯解读等；

■3.实训资源功能应包括（为了更好的满足教学，投标文件中至少需提供以下功能中任意10项的操作界面的截图作为满足技术参数的佐证）：

（1）新能源汽车维修安全防护与工具设备使用；

（2）高压中止与检验；

（3）高电压的中止；

（4）高电压的检测；

（5）新能源汽车动力电池；

（6）纯电动车动力电池总成的拆卸；

（7）纯电动车动力电池总成的安装；

（8）快速电流接触器总成的拆卸；

（9）负极高压触点开关的拆卸；

（10）正极高压触点开关的拆卸；

（11）高压电池空调压缩机保险丝的拆卸；

（12）高压电池加热器保险丝的拆卸；

（13）高压电池分流器的拆卸；

（14）快速电流接触器总成的安装；

（15）负极高压触点开关的安装；

（16）正极高压触点开关的安装；

（17）高压电池空调压缩机保险丝的安装；

（18）高压电池加热器保险丝的安装；

（19）高压电池分流器的安装；

（20）动力电池性能检测；

（21）动力电池气密性检测；

（22）动力电池组的性能检测；

（23）测量动力电池母线正负输出端电压；

（24）动力电池高压线缆正负端电流；

（25）新能源汽车动力电池管理系统；

（26）高压电池控制器的拆卸；

（27）动力电池管理系统的安装；

（28）动力电池管理系统检测；

（29）新能源汽车动力电池冷却系统；

（30）功率转换系统冷却液输出管路拆卸；

（31）功率转换系统冷却液输入管路拆卸；

（32）高压电池冷却液泵的拆卸；

（33）高压电池软管回路的拆卸；

（34）新能源汽车低压电源系统；

（35）12V电池的断开；

（36）12V电池的连接；

（37）12V电池的拆卸；

（38）12V电池的安装；

（39）功率转换系统的拆卸；

（40）高压电池功率转换系统保险丝的拆卸等；
	448000.00
	工业

	
	2
	新能源电池包拆装平台
	台
	8
	一、产品要求

1.实训台安装纯电动汽车动力电池包总成，包含其电池管理系统(BMS)实物。

2.电池包为安全模拟真实模组，清晰地展示各只单体电池以及它们的成组方式和连线方式，并可反复进行电池模组的拆装操作。

3.电池包在实训台上的布置方式，需满足方便学员反复拆卸和安装电池模组的要求。

4.BMS在动力电池包上的安装位置以及电气机械连接方式需与原车保持一致，以满足学员反复拆卸和安装BMS的要求。

5.学员可对单体电池电压和内阻等进行实测。

6.配套实训指导书等教学资料，完整讲述工作原理，实训项目，故障设置及分析等要点。

▲7.设备框架采用壁厚≥2mm碳钢方管作为台架支撑，外部采用≥1.2mm钢板通过激光切割工艺及数控折弯设备制作而成，保证牢固。带万向脚轮，便于移动，并带锁止机构。

二、技术规格要求

1.动力电池类型：三元锂。

2.单体电池规格：方形。

3.动力电池电压与容量：340V，150AH。

◆4.工作温度：-10℃～+50℃。

三、实训项目：

1.学员动手组装电池包及BMS，认知新能源动力电池包(BMS)控制原理。

2.学员动手组装电池包及BMS，认知新能源动力电池包(BMS)主要零部件功能。

3.单体电池充放电实验。

4.单体电池内阻测试实验。

5.纯电动汽车动力电池包分解与组装实训。
	192000.00
	工业

	
	3
	高压三合一总成翻转实训台
	台
	4
	一、产品要求
产品应采用由高压三合一电控总成原装件，安装在专用拆装旋转架上，可对动力总成及高压控制模块内部结构和电参数测量；通过反复拆装练习，熟悉纯电动汽车动力总成拆装技能。
二、功能要求
■1.高压三合一域控制器安装在专用拆装架上，翻转架转动灵活，可任意角度固定，方便不同角度观察分析和拆装，设备承重部分底部应采用≥40mm×40mm方管，经特殊连接结构组而成，底框坚固。（投标文件中需提供该项功能要求的设计图纸）
2.安装在支架上，通过翻转机构连接，可进行360度旋转，可任意角度固定，方便不同角度观察和拆装实训，拆装台配活动接油盘，用于收集杂物和废油，保持环境干净。
3.可测量驱动电机相间电阻，绝缘性能，旋变传感器电阻，以及温度传感器电阻变化，熟练掌握驱动电机电参数测量方法。
三、技术参数
◆1.工作温度：-20°～60°；
2.外形尺寸(长*宽*高)：≥900mm×600mm×750mm；
3.高压三合一；
四、基本配置要求
高压三合一电控总成1套，拆装台1件（带翻转架），不锈钢零件盘1件。
五、可完成实训项目
1.了解高压电控总成工作原理；
2.了解高压电控总成三合一技术先进性和优点；
3.了解直流充电升压模块工作原理；
4.熟悉高压电控总成工作过程直流母线电压/电流和三相交流电压/电流变化关系。
	47200.00
	工业

	
	4
	驱动系统装调与检测技术平台
	套
	2
	一、产品要求

该实训台应围绕新能源车用电机及控制系统定向开发，配套电机控制器及动力电源箱。在实现动力总成拆装实训的同时又可实现车用永磁同步电机运行状态演示及常规信号检测。具有新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核的功能。

二、功能要求

1.动力总成拆装实训模块

（1）电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m，额定扭矩160N.m，最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。

（2）变速器为单挡固定齿比变速器。

（3）桌面承重采用方管支撑，台面上装有不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强，不易变形。

（4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。

（5）平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。

（6）电机正常转动时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。

（7）平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。

（8）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。

（9）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。平台采用钢质材料，加重阻尼脚轮，可承受不低于1.2吨的有效载荷。

（10）平台能够有效解决学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。

2.多功能信息采集检测板

（1）多功能信息采集检测板装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，轻松实现对旋变传感器、高低压线束拆检。

（2）多功能信息采集检测板装有低压通讯线缆插座，通过配套低压通信线束完成设备动力电源模块与多功能信息采集检测板之间的低压线路装配与连接。

（3）设备配套有电机旋变信号和定子温度信号检测点，具有信号波形、阻值等进行诊断与分析的功能。

3.设备动力电源模块

（1）设备动力电源模块，模块结构产品应采用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。

（2）配套电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转状态并实现转速可调，硬件加速、换档等操作增加真实实车操作感。

（3）平台配有电机线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接多功能信息采集检测板为电机供电。

（4）技术平台具有外接电源端口，可采用单相AC220V电源供电，同时控制柜内预留电池供电空间，可实现电机模块的单独运行。

三、产品组成

产品组成：动力总成拆装实训模块、多功能信息采集检测板、设备动力电源模块、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆等重要组成件组成。

四、技术参数

1.电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m，额定扭矩160N.m，最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。

2.变速器为单挡固定齿比变速器。

3.拆装台外观尺寸(长*宽*高):≥2000*1050*1100mm。

4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，避免拆装过程中部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成元件损坏。

5.控制柜外观尺寸(长*宽*高)：≥480*290*1010mm，柜内装有车规线永磁同步电机控制器，接线简洁，功能可靠，◆可实现电机正反转速1000以内可调，具有硬件启停、调速功能，控制器输出信号：输入电压、电机电流、电机转速，供电电压：DC72V，总功率小于7KW，配备通讯CAN通信接口。

6.控制面板采用≥3mm亚克历背喷工艺，色彩丰富不褪色，面板上置机械开关及CAN通信接口。

7.配套提供设备使用手册和原厂维修手册。

五、可完成实训项目：

1.永磁同步电机与变速器的分离；

2.永磁同步电机与变速器的组装；

3.输入轴齿轮的分离；

4.输入轴齿轮的装配；

5.副轴齿轮的分离；

6.副轴齿轮的装配；

7.差速器齿轮的分离；

8.差速器齿轮的装配；

9.齿轮组磨损状况；

10.电机定转分离与安装；

11.电机定转子的检测；

12.副轴与差速器工作数据的检测；

六、配套工具

尼龙棒、电机前轴承/差速器轴承安装工装、电机前轴承拆卸定位块、电机后轴承拆卸定位块、差速器轴承拆卸定位块、转子支撑专用工具、转子拆装导向支架、3轴摆放定位板、后箱体摆放定位板、电机花键手轮、轴承拆装压力机、2或3爪拉马通用、2或3爪拉马通用、2或3爪拉马通用型轴承拉马、管钳、磁通测试仪、三轴轴调整垫片（差速器调整垫片）、差速器半轴拆卸专用接杆、转子托架、转子轴承拆装固定座，数量各1。

■七、应配套相关的教学实训操作指南

为了更好的满足学员课上学习、课下复习，巩固教学效果，教学平台包含但不限于以下相关教学实训操作指南内容（为了更好的满足教学，投标文件中需提供以下所有授课视频播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）：

1.授课视频：电动汽车的动力制造者——电动机视频时长不少于5分钟；

2.授课视频：电动汽车的动力控制者——电机控制器视频时长不少于5分钟；

3.授课视频：电动汽车安全防护措施视频时长不少于5分钟；

4.授课视频：电动汽车高压系统检测视频时长不少于5分钟；

5.授课视频：高压电池的控制管理视频时长不少于5分钟；

6.授课视频：驱动电机系统结构原理视频时长不少于5分钟；

7.授课视频：驱动电机散热系统视频时长不少于5分钟；

8.授课视频：驱动电机故障分析视频时长不少于5分钟；

9.授课视频：智能低压电源管理系统视频时长不少于5分钟；

10.授课视频：交流充电系统故障分析视频时长不少于5分钟。
	236000.00
	工业

	
	5
	新能源深度解剖底盘三电系统综合教学平台
	套
	1
	一、产品要求

1.该底盘车产品应采用新能源纯电动汽车的前悬架总成、后悬架总成、电动助力转向系统总成（EPS）、永磁/同步驱动电机总成、驱动传动半轴、制动系统、车辆制动器、轮毂车轮、整车冷却系统、加速踏板、挂挡机构等组成结构，充分演示传动、制动系统、特定框架承载连接以上装置呈现该车辆的工作过程及原理、作用及变化。

（1）底盘部件功能要求

前悬架总成：（支撑前部车身重量，缓冲路面颠簸、震动）、后悬架总成：（支撑后部车身重量，缓冲后部路面冲击，抑制车身俯仰）、电动助力转向系统总成（EPS）：（通过电机提供转向助力，减轻驾驶员转向操作力度）、永磁/同步驱动电机总成：（电动车核心动力源，将电能（来自动力电池）转化为机械能，为车辆行驶提供驱动力）、驱动传动半轴：（连接驱动电机（或减速器）与车轮，传递驱动力矩）、制动系统：（以制动器为执行单元，整合制动踏板、制动主缸、制动管路、ABS/EBD/ESP等电控模块的综合系统）、车辆制动器：（通过刹车片与刹车盘摩擦消耗车辆动能，实现行车减速、紧急停车或驻车固定）、轮毂车轮：（轮毂是连接半轴、制动器与轮胎的核心部件，传递驱动力、制动力，并支撑轮胎承载整车重量）、整车冷却系统：（针对电动车核心发热部件（驱动电机、电控系统、动力电池等）进行散热降温，维持各部件在最佳工作温度区间）、加速踏板：（驾驶员控制车辆动力输出的操作部件，通过传感器感知踏板踩踏行程和速度，将信号传递给整车电控系统）、挂挡机构：（切换车辆行驶模式的操作部件，通过电子信号控制驱动电机的工作状态）。

2.该底盘结构解析实训系统中电器控制部分包含近光灯、远光灯、日间行车灯、后雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、示宽灯、危险应急灯、牌照灯。舒适控制系统（涵盖电动门窗、中控门锁、雨刮器系统、后视镜电动调节），同时完整保留了原车低压供电回路、信号传输线路。能够满足对汽车前驱底盘系统的结构组成，工作原理，实践操作等教学所需。

（2）灯光系统功能要求

近光灯：（核心照明工具，夜间会车）、远光灯：（强光照明，适用于无对向车，高速路段）、日间行车灯：（车辆启动后自动点亮的低功耗灯光）、后雾灯：（红色强光，雾天开启，让后方车辆清晰识别本车位置）、转向灯（左/右）：（黄色闪烁灯光，变道、转弯、掉头前使用）、刹车灯：（红色灯光，踩刹车时点亮，分为低位刹车灯、高位刹车灯）、倒车灯：（白色灯光挂倒挡时自动点亮）、示宽灯：（低亮度灯光用于傍晚、夜间行车）、危险应急灯：（用于恶劣天气，车辆故障临时停车）、牌照灯：（用于夜间照亮车牌）。

（3）舒适控制系统功能要求

电动门窗：（4门玻璃电动升降，主驾可集中控制）、中控门锁：（统一锁止/解锁所有车门，支持遥控钥匙操作，带自动落锁（车速达标）、熄火自动解锁）、雨刮器系统：（雨刮清洁玻璃，支持间歇/快慢速刮拭，配合喷水功能去污渍）、后视镜电动调节：（电动调左右外后视镜角度）。

二、功能要求

▲1.原车布局还原，全功能完整保留：以自制专用框架为安装载体，严格遵循原车底盘系统布局逻辑，将三电驱动系统、制动系统、转向系统、灯光系统、舒适系统、悬架系统等核心总成全面集成，完整保留原车所有设计功能与工作逻辑。

2.三电系统实训支撑：集成原车三电核心组件，可直观展示新能源底盘的电源分配、动力传输、能量回收等关键工作原理，为三电系统结构认知、工作流程解析及故障排查实训提供真实载体。

3.驱动与模拟行驶功能：搭载电机驱动总成，结合完整行驶系统，可实现真实的模拟行驶工况，直观呈现电机动力输出、传递及行驶系统的协同工作过程，帮助学习者理解电动车辆驱动核心逻辑。

4.传动系统可视化演示：通过结构裸露展示，清晰呈现传动系统的动力传递路径、各部件协同工作状态，可直观演示传动过程中的动力转换与传递原理，便于实训观察与原理讲解。

5.制动系统全维度实训：完整保留原车制动系统架构，可精准演示制动原理、制动过程中的压力传递、各制动部件的作用机制及工作状态变化，支持制动系统结构认知及故障模拟实训。

6.转向系统实操与演示：还原原车转向系统机械结构与控制逻辑，支持手动转向操作，可直观展示转向过程中转向器、连杆机构等部件的运动关系，清晰呈现转向原理及转向比变化，满足转向系统结构实训与操作体验需求。

7.灯光与舒适系统功能验证：全面集成原车灯光系统（含近远光、转向灯、刹车灯等）及舒适系统（如空调控制、车窗升降等），各功能可正常触发与运行，可用于相关系统的功能验证、电路原理学习及故障诊断实训。

8.配套低压电瓶保护模块：要求在纯电动整车实训装置上安装低压电瓶保护模块。模块具有小程序监控平台，通过模块监控平台实时检测低电压电池相关数据，通过对低压电池的数据监控，可了解车辆能否正常启动；通过监控用户对车辆的启动时间及次数，以监督用户是否定期对车辆进行正常的充放电的维护，可设置自动断电时间，也具备自动断电功能（当电压低压12V时自动断电），提示用户维护电瓶，通过维护提升电池的使用寿命。保证车辆使用的安全性。

▲三、产品配置

该产品应基于可真实运行的新能源纯电动汽车（永磁同步驱动电机：功率≥100kW，扭矩≥180N·m；磷酸铁锂电池，电池容量≥48kWh，电池包电压≥350V）改装制作，配件应至少包含：

1.前悬架总成1套：麦弗逊独立前悬；

2.后悬架总成1套：多连杆独立后悬；

3.转向系统总成1套：电动助力齿轮齿条；

4.驱动电机总成1台：永磁同步电机≥100kW；

5.驱动传动半轴2个：左右等速万向节；

6.制动系统1套：盘刹；

7.轮毂车轮4个：≥17寸铝轮；

8.整车冷却系1套统：双回路液冷；

9.加速踏板1个：电子双路霍尔；

10.挂挡机构1套：电子换挡P/R/N/D；

11.高压电池组1套：≥48kWh磷酸铁锂；

12.多合一控制器1套：八合一电驱总成；

13.空调压缩机1台：电动涡旋≥350V；

14.空调热泵总成1台：宽温域热泵；

15.空调蒸发箱1台：蒸发箱含鼓风机；

16.近光灯2个：LED近光透镜；

17.远光灯2个：LED远光反射；

18.日间行车灯2个：LED光导；

19.转向灯4个：前后LED转向；

20.刹车灯1套：LED制动含高位；

21.示宽灯1套：前后LED位置灯；

22.应急开关1个：红色三角双闪；

23.牌照灯2个：LED白光；

24.电动门窗4个：四门电动升降；

25.电动门窗开关4个：四门按键开关；

26.中控门锁4个：闭锁器；

27.中控门锁开关4个：门锁开关；

28.雨刮器电机1个：前挡雨刮电机；

29.后视镜2个：电动加热；

30.仪表总成1个：≥12.3英寸液晶表；

31.中控面板1个：多媒体显示器；

32.低压电瓶1个：12V铅酸辅助蓄电池 ；

33.座椅1个：驾驶电动座椅；

34.组合开关1套：灯光雨刮组合；

35.原车仪表台1套：整体塑料台架；

36.扬声器2个：前门同轴喇叭；

37.喇叭2个：高低音双鸣笛；

38.超声波雷达1套：后四探头驻车；

39.整车电源切断器1个：红色应急断电开关；

40.交流充电口1个：国标7针慢充口；

41.直流充电口1个：国标9针快充口；

42.故障设置系统1套：智能故障≥20个；

43.自制专用框架1个：铁制框架采用≥2.5mm厚方管和≥7mm厚铁板焊接而成。

四、实训项目

1.动力电池低压电源的检测与故障分析。

2.动力电池数据传输线路的检测与故障分析。

3.动力电池互锁信号的检测与故障分析。

4.动力电池绝缘阻值的检测。

5.动力电池温度信号的读取与分析。

6.单体电池电压的读取与分析。

7.动力电池热管理系统的结构认知与分析。

8.主正继电器检测与故障分析。

9.主负继电器检测与故障分析。

10.预充继电器检测与故障分析。

11.预充电阻检测与故障分析。

12.电流传感器检修与故障分析。

13.高压母线的绝缘检测与故障分析。

14.BMS电池管理的结构认知与分析。

15.高压上下电的逻辑控制与分析。

16.动力电池下电验电操作与分析。

17.驱动电机散热水泵的检测与故障分析。

18.轮速传感器的检测与故障分析。

19.驻车电机的检测与故障分析。

20.驱动电机绝缘检测与分析。

21.制动开关的检测与故障分析。

22.加速踏板的检测与故障分析。

23.换挡机构控制信号的检测与故障分析。

24.智能钥匙的电路检测与故障分析。

25.电机控制器低压线路检测与分析。

26.网关（动力网）电路检测与故障分析。

27.网关（启动网）电路检测与故障分析。

28.网关（舒适网）电路检测与故障分析。

29.网关（ESC网）电路检测与故障分析。

30.驱动系统结构认知及分析。

31.仪表指示灯认知及分析。

32.仪表线路检测与故障分析。

33.低速蜂鸣器检测与分析。

34.电动压缩机的结构认知。

35.电动制热模块的结构认知。

36.室内温度传感器的检测与故障分析。

37.室外温度传感器的检测与故障分析。

38.蒸发箱温度传感器的检测与故障分析。

39.制冷剂压力开关的检测与故障分析。

40.电动空调高压供电系统结构认知与分析。

41.电动空调高压供电系统互锁检测与故障分析。

42.电动空调的冷媒加注及抽真空保压、检漏等操作。

43.冷暖电机线路检测与故障分析。

44.模式循环电机线路检测与故障分析。

45.鼓风机调速信号检测与故障分析。

46.无暖风线路检测与故障分析。

47.无制冷线路检测与故障分析。

48.压缩机低压线路检测与故障分析。

49.电子膨胀阀故障检测与分析。

50.电动空调数据分析。

51.车身控制器的检测与故障分析。

52.电动后视镜的检测与故障分析。

53.音响系统的检测与故障分析。

54.雨刮电机系统检测与故障分析。

55.倒车灯电路检测与故障分析。

56.近光灯电路检测与故障分析。

57.远光灯电路检测与故障分析。

58.刹车灯电路检测与故障分析。

59.雾灯电路检测与故障分析。

60.位置灯电路检测与故障分析。

61.日间行车灯电路检测与故障分析。

62.转向灯、应急灯电路检测与故障分析。

63.牌照灯电路检测与故障分析。

64.玻璃升降电机的检测与故障分析。

65.门锁模块的检测与故障分析。

66.组合开关线路检测与故障分析。

67.组合开关相关控制符合认知。

68.电动转向系统的结构认知。

69.扭矩传感器的检测与故障分析。

70.转向角度传感器的检测与故障分析。

71.转向控制器电源检测与故障分析。

72.转向系统机械结构的调整与维护。

73.转控制器CAN总线故障检测与分析。

74.喇叭控制电路故障检测与分析。

75.驾驶员安全气囊规范拆装流程。

五、技术参数

1.外接充电电源：≥220V交流电压。

2.高压直流电源：≥300V直流电压。

◆3.工作温度：-40℃～50℃。

4.外形尺寸：≥4000mm×1470mm×1000mm。

■六、为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该产品框架设计图纸。
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	一、系统框架要求

1.要求包含教师后台管理类功能

平台应为教师提供独立的后台管理入口，教师登录后可进入专属管理面板，实现对教学全流程的在线管理。主要包含以下子功能：

（1）教师账号与权限管理功能

系统应支持教师账号的创建、角色分配与权限控制等内容。授课教师可实现管理本人实训操作指南及所带班级，教学管理可满足查看和协调教学实训操作指南，包含但不限于对审核实训操作指南发布、调配教师资源、密码重置、登录日志查询等安全管理功能。

（2）教学数据看板功能

教师后台首页应提供教学数据概览看板，可集中展示教师所负责实训操作指南的学员数量、学习进度、完课率等核心指标，支持按日/周/月维度查看数据变化趋势，帮助教师快速掌握教学运行状态。

（3）教学进度管理功能

可支持查看各班级、各实训操作指南的教学计划执行情况，包括已发布课时数、学员完成进度、任务提交状态等。对于学习进度滞后的学员，系统支持一键发送催促提醒，保障教学进度整体可控。

（4）操作日志与审计功能

系统应自动记录教师在后台的所有操作行为（实训操作指南编辑、资源上传、成绩录入等），支持按时间范围和操作类型检索，便于教务监管和问题追溯。

（5）个人资料与教学档案功能

满足教师维护个人资料信息（头像、简介、教学经历等），系统应支持自动生成教师教学档案，累计记录授课数、学员评价、教学成果等信息，作为教师考核和评优的数据支撑。

2.要求包含实训操作指南发布或上传功能

（1）实训操作指南创建与编辑

教师可在后台创建新实训操作指南，填写名称、编号、所属专业分类（包含但不限于新能源纯电动汽车、智能网联汽车、氢能源汽车、混合动力汽车、汽车发动机与底盘、汽车电器与电子、VR/MR汽车技术等）等内容。

（2）实训操作指南章节与课时管理

教师可按教学需要自由添加章节和课时，支持拖拽排序调整章节顺序和课时顺序。每个课时可关联视频教学实训操作指南、课件文档、练习任务等学习内容。

（3）实训操作指南分类与标签

平台应按照专业方向建立系统化分类体系，学员可在前端按分类浏览和检索（包含但不限于新能源纯电动汽车、智能网联汽车、氢能源汽车、混合动力汽车、汽车发动机与底盘、汽车电器与电子、VR/MR汽车技术等）等内容。

（4）实训操作指南发布与审核

编辑完成后需经审核流程方可发布上线。支持实训操作指南上线/下架操作，下架后学员无法访问但教师仍可在后台查看和管理。支持设置学习币定价或免费开放。

（5）实训操作指南学习进度追踪

系统支持自动记录每位学员的学习进度。支持设置完成条件（如需观看全部课时、完成配套练习等）。

3.要求包含资料库检索或统计功能

（1）资源上传与管理

满足教师上传多种格式的教学实训操作指南，包括视频文件（MP4等）、文档资料（PDF、Word、PPT等）、图片素材等。系统对上传资源进行自动分类和格式校验，支持批量上传。视频资源上传后自动转码适配多终端播放。

（2）资源分类与检索

资料库应按照专业方向、资源类型（视频/文档/图片）、所属实训操作指南等维度建立分类体系，支持关键词搜索和多条件筛选，教师可快速定位所需资源。

（3）资源引用与关联

教师可在实训操作指南编辑时从资料库直接引用已有资源，关联到对应课时，避免重复上传。资料库中的资源可被共享引用，修改资源时已关联自动同步更新。

（4）资源版本管理

对同一资源支持多版本管理，教师可上传更新版本并保留历史版本记录。学员端默认展示最新版本，教师可回溯查看和恢复历史版本。

（5）资源使用统计

系统应支持记录每个资源的被引用次数、学员访问次数、下载次数等使用数据，帮助教师了解资源利用率，优化资源配置。

（6）资料库权限控制

支持设置资源的公开范围（全平台共享/本专业可用/仅本人可用），教师可对自有资源进行权限管理，保障教学资产安全。

4.要求包含班级管理或创建功能

（1）班级创建与设置

教师或管理员可创建班级，填写班级名称、所属专业方向、班级类型（在线函授班级/VIP定制班级）、学习有效期、班级简介等信息。支持上传班级封面图片，设置班级加入方式（自由加入/邀请码加入/管理员审核加入）。

（2）班级类型管理

平台支持多种班级类型：在线函授班级（如电控发动机维修技术班、汽车电子维修技术班、新能源维修技术班、新能源基础班等），面向常规学员开放报名；VIP定制班级（如国际VIP班、中等职业教育班、高等职业教育班、国培班等），面向特定学员群体定向开设。不同类型班级可配置差异化的实训操作和教学服务。

（3）班级成员管理

支持学员加入班级、教师分配到班级。管理员可查看班级成员列表，支持按姓名/学号搜索，可手动添加或移除成员，支持批量导入学员名单。系统自动统计班级人数和学员活跃状态。

（4）班级实训操作指南配置

每个班级可关联多门实训操作指南和教学计划，形成该班级的专属学习目录。教师可根据班级学员层次选择不同教学计划，实现分层教学。班级支持按教学进度逐步解锁开放。

（5）班级学习进度监控

教师可查看本班级全体学员的学习进度总览，包括完成率、任务提交情况、在线时长等数据。支持按学员维度查看详细学习记录，便于个别化指导。

（6）班级通知与互动

教师可在班级内发布通知公告，学员可查看班级动态。班级支持留言互动功能，促进师生交流。

5.要求包含题库或考核系统功能

（1）题目录入与管理

支持多种题型的录入，包括单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等。教师可逐题录入题目内容、选项、正确答案和解析说明，也可通过Excel模板批量导入题目，大幅提高建题效率。

（2）知识点标签与分类

每道题目可标注所属章节和知识点标签，建立"专业→实训操作指南→章节→知识点"四级关联体系。标签化的题目组织方式便于按知识点精准组卷和薄弱点定位练习。

（3）题目审核与质量控制

题目录入后需经审核方可进入正式题库。审核内容包括题目准确性、选项合理性、知识点标注正确性等。审核通过的题目标记为"已审核"状态，未通过退回修改。系统定期统计题目使用率和正确率，辅助教师淘汰低质量题目。

（4）题目难度与区分度标注

教师可设置题目难度等级（易/中/难）和区分度指标，系统在组卷时可根据难度分布要求自动选题，确保试卷难度结构合理。

（5）题库共享与权限

题库支持按专业方向和校区维度进行共享与隔离管理。教师可管理本人创建的题目，教学总监可查看和管理全部题目。题目数据支持导出备份。

（6）题目使用统计

系统自动记录每道题目的被引用次数、学员答题正确率、平均答题时间等数据，为题目质量评估和题目优化提供数据依据。

6.要求包含练习或在线学习功能

（1）练习创建与发布

教师可从题库中选题组卷，创建课后练习、章节练习或综合模拟练习。支持手动选题和按知识点/难度自动组卷两种方式。可设置练习的开放时间、截止时间和作答时长限制。

（2）在线作答与即时反馈

学员在线完成练习作答，客观题（单选、多选、判断、填空）提交后系统自动评分，即时显示得分和正确答案解析；主观题（简答）由教师在线批阅评分。学员可查看每道题的正确答案和解析说明，支持错题回顾。

（3）练习成绩统计

系统自动统计每次练习的全班成绩分布，包括平均分、最高分、最低分、及格率等指标。教师可查看每位学员的作答详情和各题正确率，快速识别薄弱知识点。

（4）错题本功能

系统自动为每位学员生成个人错题本，收录所有做错的题目及正确答案和解析，学员可随时回顾复习，强化薄弱环节。

（5）练习与实训操作指南关联

练习可关联到特定章节或课时，学员在完成视频学习后可直接进入配套练习，实现"学—练"一体化。教师可在学习目录中查看练习完成情况。

（6）防作弊机制

练习作答支持限时提交、题目乱序、选项乱序等防作弊设置，保障练习成绩的真实性和公平性。

7.要求包含课件管理或课件下载功能

（1）课件上传与格式支持

教师可上传多种格式的课件文件，包括PPT、PDF、Word文档、图片、视频等。系统对上传课件进行格式校验和自动转码，确保学员端可正常预览和播放。视频课件支持续播功能，学员可从上次观看位置继续学习。

（2）课件与课时关联

课件可关联到特定课时，学员在进入课时学习时即可查看和下载相关课件。教师可在课时编辑界面直接上传课件，也可从资料库引用已有课件资源。

（3）课件版本管理

课件支持版本更新，教师上传新版本后学员端自动展示最新内容。系统保留历史版本记录，教师可随时查看和恢复历史版本，确保课件迭代可追溯。

（4）课件下载权限控制

教师可设置课件是否允许学员下载。对于允许下载的课件，学员可将课件保存至本地离线学习；对于不允许下载的课件，学员仅可在线预览，保护教学知识产权。

（5）课件播放统计

系统记录每个课件的被查看次数、下载次数、学员平均观看时长等数据，帮助教师评估课件使用效果，优化课件内容和呈现方式。

（6）课件共享与入库

课件经审核后可入库至平台共享资料库，供其他校区和教师参考使用，实现教学实训操作指南的共享化和成果转化。

8.要求包含评价管理或教师批改功能

评价管理功能构建多维度、全流程的教学评价体系，覆盖学员学习评价、教师教学评价和质量评价三个层面。

（1）学员学习评价

系统综合学员的学习进度、任务完成情况、练习成绩、在线时长等多维数据，自动生成学员学习评价报告。教师可查看班级内每位学员的综合学习画像，包括知识点掌握度雷达图、学习行为时序分析等，辅助教师进行个别化教学指导。学习评价数据可作为学员学业考核的重要依据。

（2）教师教学评价

基于学员学习数据（完课率、练习通过率、学员活跃度等）和学员反馈数据（课程评分、教学满意度等），系统自动生成教师教学效果评估指标。教学总监和管理员可按校区、专业维度对比教师教学表现，为教师考核和评优提供客观数据支撑。

（3）课程质量评价

学员在学习完成后可对进行评分和评价，评价维度包括实训操作指南内容质量、教学视频清晰度、知识点覆盖全面性、实用性等。系统汇总评分和学员反馈，生成质量报告。低评分将被标记提醒，由教学管理团队跟进优化或下架处理。

（4）评价数据看板

管理后台提供评价数据可视化看板，集中展示全校/全专业/全班级的学员学习达标率、教师教学满意度、平均评分等核心指标，支持按时间区间和维度筛选，帮助管理层把握教学质量整体状况。

（5）评价结果应用

评价结果与教学改进形成闭环：学员学习评价不达标的，系统自动推送补习建议和薄弱知识点练习；教师教学评价偏低的，纳入培训提升计划；评价低分的，触发内容优化流程。评价数据同时为教师绩效考核、评选和资源配置提供决策依据。

需提供不低于30个终端账号，终身升级，由此产生的相关费用包含在投标报价中。

系统资源应包含但不限于以下相关的教学实训操作指南

1.新能源汽车数字化教学实训操作指南

课时1：新能源汽车概述视频时长不少于15分钟；

■课时2：新能源汽车高压安全与规范操作视频时长不少于15分钟；（为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该课时播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）

课时3：新能源汽车功能操作视频时长不少于15分钟；

课时4：万用表对新能源汽车数据的测量视频时长不少于5分钟；

课时5：新能源汽车常用诊断设备使用视频时长不少于15分钟；

课时6：内阻测试仪及绝缘检测仪使用视频时长不少于15分钟；

课时7：动力电池系统概述视频时长不少于10分钟；

课时8：动力电池结构原理视频时长不少于10分钟；

课时9：动力电池故障检修-修复仪使用视频时长不少于10分钟；

■课时10：电池能量分配单元-BDU视频时长不少于10分钟；（为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该课时播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）
课时11：高压配电系统-PDU视频时长不少于10分钟；

课时12：BMS信息采集系统视频时长不少于10分钟；

课时13：烧结检测传感器结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时14：高压互锁保护视频时长不少于10分钟；

课时15：动力电池充放电管理视频时长不少于10分钟；

课时16：动力电池热管理系统结构原理视频时长不少于10分钟；

课时17：动力电池智能温控系统故障视频时长不少于10分钟；

课时18：动力电池包总成拆装视频时长不少于10分钟；

■课时19：电池包电芯拆解更换及焊接修复视频时长不少于10分钟；（为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该课时播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）
课时20：汽车外部照明灯工作原理视频时长不少于10分钟；

课时21：汽车内部照明灯工作原理视频时长不少于8分钟；

课时22：汽车转向应急电路工作原理视频时长不少于10分钟；

课时23：汽车制动灯倒车灯电路分析视频时长不少于10分钟；

课时24：发电机工作原理及故障视频时长不少于5分钟；

课时25：发电机整流器故障视频时长不少于5分钟；

课时26：发电机调节器故障视频时长不少于5分钟；

课时27：驱动电机系统结构原理视频时长不少于10分钟；

课时28：驱动电机原理检测视频时长不少于10分钟；

课时29：旋变传感器结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时30：电机控制器结构原理及检测视频时长不少于10分钟；

课时31：电机冷却系统结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时32：驱动电机总成实车更换视频时长不少于10分钟；

课时33：驱动电机拆装检测视频时长不少于10分钟；

课时34：充电系统结构原理视频时长不少于10分钟；

课时35：交流充电系统结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时36：车载充电机结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时37：直流充电系统结构原理及检测视频时长不少于10分钟；

课时38：电子锁的结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时39：DC-DC变换器结构原理及检测视频时长不少于10分钟；

课时40：新能源汽车空调制冷系统结构原理视频时长不少于10分钟；

课时41：电动空调压缩机结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时42：制冷系统电子部件结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时43：PTC加热器结构原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时44：电动压缩机和PTC加热器的实车拆装视频时长不少于10分钟；

课时45：自动空调系统控制原理视频时长不少于10分钟；

课时46：鼓风机控制原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时47：空调出风模式控制原理与检测视频时长不少于10分钟；

课时48：热泵空调控制原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时49：新能源汽车整车热管理系统结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时50：新能源汽车加速踏板位置传感器视频时长不少于10分钟；

课时51：新能源汽车制动踏板位置传感器视频时长不少于10分钟；

课时52：新能源汽车档位开关视频时长不少于10分钟；

课时53：新能源汽车冷却水泵及冷却风扇视频时长不少于10分钟；

课时54：电动真空泵结构原理及检修视频时长不少于10分钟；

课时55：整车控制系统控制逻辑及故障分析视频时长不少于10分钟；

课时56：CAN总线控制逻辑及故障分析视频时长不少于10分钟；

课时57：LIN总线控制逻辑及故障分析视频时长不少于10分钟；

课时58：新能源汽车整车网络拓扑图视频时长不少于10分钟；

课时59：快充通讯报文读取方法及信息解读视频时长不少于10分钟；

课时60：新能源汽车维修诊断思路视频时长不少于10分钟；

课时61：如何从仪表故障灯判断故障视频时长不少于10分钟；

课时62：动力电池系统故障实战维修视频时长不少于10分钟；

课时63：新能源汽车高压不上电故障维修视频时长不少于10分钟；
课时64：新能源汽车EV受限故障维修视频时长不少于10分钟；

课时65：直流快充故障实战维修视频时长不少于10分钟；

课时66：空调制冷系统故障检修视频时长不少于10分钟；

课时67：通讯电路与信息采集电路原理视频时长不少于10分钟；

课时68：DC-DC电路板维修视频时长不少于10分钟；

课时69：电动空调压缩机内部电路检修视频时长不少于10分钟；

课时70：PTC加热控制器检测维修视频时长不少于10分钟；

课时71：OBC车载充电机维修视频时长不少于10分钟；

课时72：电机控制器电路板维修-IGBT视频时长不少于10分钟；

课时73：混合动力汽车基础知识视频时长不少于10分钟；

课时74：混合动力EHS系统结构和工作模式视频时长不少于10分钟；

课时75：混合动力动力电池及高压配电视频时长不少于10分钟；

课时76：混合动力i电池管理系统视频时长不少于10分钟；

课时77：混合动力双电机控制原理视频时长不少于10分钟；

课时78：混合动力冷却系统视频时长不少于10分钟；

课时79：混合动力充电系统结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时80：新能源智能低压控制系统-智能低压蓄电池视频时长不少于10分钟；

课时81：新能源汽车常规保养项目视频时长不少于10分钟；

课时82：动力电池及充电系统检查与维护视频时长不少于10分钟；

课时83：电动汽车冷却系统检查与维护视频时长不少于10分钟；

课时84：驱动电机总成检查与维护视频时长不少于10分钟；

课时85：空调系统检查与维护视频时长不少于10分钟；

课时86：雨刮洗涤检测维修视频时长不少于10分钟；

课时87：电动车窗与天窗检测与更换视频时长不少于10分钟；

课时88：电动后视镜检测与更换视频时长不少于10分钟；

课时89：门锁与防盗检测与更换视频时长不少于10分钟；

课时90：电动座椅检测与更换视频时长不少于10分钟；

课时91：新能源汽车远近光灯结构原理及更换视频时长不少于10分钟；

课时92：警示灯的结构原理及更换-转向灯、应急灯、制动灯视频时长不少于10分钟；

课时93：转向系统结构、原理视频时长不少于10分钟；

课时94：电动助力转向传感器的结构原理及检修视频时长不少于10分钟；

课时95：新能源汽车复合制动系统结构原理视频时长不少于10分钟；

课时96：新能源汽车制动系统维护与保养视频时长不少于10分钟；

课时97：新能源汽车ABS系统结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时98：IPB智能集成制动系统结构原理及检测视频时长不少于10分钟；

课时99：新能源汽车电子驻车结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时100：新能源汽车悬架结构原理视频时长不少于10分钟；

课时101：新能源汽车空气悬架的结构原理与检修视频时长不少于10分钟；

课时102：新能源混合动力汽车展示平台（动画）视频时长不少于1分钟；

课时103：DMi插电式增程混动汽车工作原理（动画）视频时长不少于1分钟；

■课时104：HI4混合动力汽车工作原理（动画）视频时长不少于1分钟；（为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该课时播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）
■课时105：THS-IV混合动力汽车工作原理（动画）视频时长不少于1分钟；（为了更好的满足教学需求，投标文件中需提供该课时播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）
2.智能网联汽车数字化教学实训操作指南

课时1：线控底盘系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时2：无人驾驶系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时3：无人驾驶汽车技术实操讲解视频时长不少于5分钟；

课时4：双目相机系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时5：激光雷达系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时6：微机电陀螺仪器系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时7：毫米波实训平台系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时8：惯性导航实训平台系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时9：无人驾驶视觉传感器系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时10：深度相机系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时11：超声波雷达系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时12：激光雷达传感器系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时13：车路协同系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；

课时14：毫米波雷达系统讲解及工作原理视频时长不少于5分钟；
课时15：组合惯性导航系统讲解及工作原理视频时长不少于3分钟；

课时16：夜视传感器系统讲解及工作原理视频时长不少于4分钟；

3.氢能源汽车数字化教学实训操作指南

课时1：氢能源汽车展示平台（动画）视频时长不少于4分钟；

课时2：氢能源汽车概述视频时长不少于5分钟；

课时3：氢能源汽车结构及工作模式视频时长不少于7分钟；

课时4：氢燃料电池结构原理视频时长不少于5分钟；

课时5：氢燃料电池氢气供应系统视频时长不少于5分钟；

课时6：氢燃料电池热管理视频时长不少于10分钟；

课时7：氢燃料电池氧气供应系统视频时长不少于8分钟；

▲三、中标供应商需在合同签订之日起2个工作日内到校演示该系统；如果虚假响应，采购人有权在不承担任何法律和赔偿责任的情况下无条件终止合同并追究虚假中标供应商的法律责任。
	178000.00
	软件和信息技术服务业
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	新能源汽车混合动力低压电器解析理实一体化实操平台
	台
	1
	一、产品要求
1.设备应采用混动新能源原车的低压电器制作而成，由线束连接各个部件接通电源可正常运行，方便学生操作演示。
2.面板应采用亚克力工艺雕刻，UV喷绘而成，低压电器件按原车结构，布置与面板上，便于学员更加直观的认知低压电器各系统的组成结构，安装位置及控制原理。
二、功能要求
▲1.设备承重部分底部应采用≥40mm×40mm×2mm厚的钢管焊接而成。

2.学生可对灯光信号系统、门窗升降系统、天窗系统、智能钥匙系统、信息娱乐、雨刷洗涤、中控门锁等系统进行检测学习等；
3.设备智能设置故障可通过专用解码器检测，读取故障码及清除故障码，读取动态数据流，参数设定等诊断功能。
4.学生可借助仪器采集灯光系统、舒适系统及总线的电压数据及波形数据。
三、设备配置要求：
1.设备包括但不限于：全车灯光信号系统、电动后视镜、音响系统、中控门锁系统、雨刷洗涤系统、电动车窗系统、喇叭系统、主副SRS系统、智能钥匙系统、仪表显示系统、PAD面板总成、多路集成模块等，控制部分包含：组合开关、门锁控制开关、玻璃升降开关、电动后视镜控制开关、灯光信号控制开关、车身控制模块、多功能方向盘等部件。
2.后组合灯数据显示、前组合灯数据显示、雨刷数据显示、车窗升降器数据显示、中控门锁数据显示、检测显示终端等，可实时显示各系统的波形及电压信号。
3.故障检测面板。
4.应配备可移动底座，底座尺寸要求≥4000mm*600mm*400mm（长*宽*高）。
5.应配备产品标识，标识尺寸要求≥2000mm*100mm*250mm（长*宽*高），数量≥2块。
四、实训项目
1.全车灯光信号系统操作演示，认识灯光信号灯在车上相对位置，认识各个操作开关图形符号。
2.认知车门升降器结构组成，操作开关符号及各个车门升降器动作操作演示。
3.电动后视镜开关符号、操作演示调整。
4.认知中控门锁系统结构组成，操作开关符号及各个车门各门锁动作操作演示。
5.雨刮、洗涤、喇叭、天窗动作操作演示及操作开关符号认识。
6.多媒体系统操作演示。
7.SRS系统维修注意事项，各个部件认知及在车上相对位置。
8.无钥匙进入启动KES系统组成，部件认知，操作演示。
9.通过专用解码器连接新能源汽车低压系统上的OBD-Ⅱ诊断接口就能读取故障码及清除故障码，读取动态静态数据流，参数设定诊断功能。
五、技术参数：
1.外形尺寸(mm)：≥4000mm×240mm×2400mm。
2.输入电压：AC220V。
3.工作电压：DC12V。
◆4.工作温度：-10℃～+60℃。
六、二维码云储存互动教学系统：
（一）在台架上配备二维码，师生可通过扫描二维码获取响应课件，课件包括幻灯片、名师讲座视频等，可制作微课内容设计、拍摄，理论项目的微课整体架构应结合实际教学要求，包含“案例引入－教学目标－元件工作原理－故障原因分析”等相关内容，以PPT结合部件剖析展示视频的形式完成，◆微课时长控制在15—25分钟，具体时间视具体教学项目内容而定。

（二）教学实训操作指南内容及功能要求

1.发动机模块

（1）发动机机械部分（应包含但不限于以下三维动画内容）：

1）凸轮轴应包括零部件（三维动画），安装（三维动画）等；

2）气缸盖应包括零部件展示（三维动画），拆解（三维动画），检查气缸盖是否平整（三维动画），检查气缸盖是否破裂（三维动画），检查气门座（三维动画），检查凸轮轴轴向间隙（三维动画），检查凸轮轴油膜间隙（三维动画），检查压缩弹簧（三维动画），检查进气门（三维动画），检查排气门（三维动画），更换进气门导管衬套（三维动画），更换排气门导管衬套（三维动画），更换环销（三维动画），更换双头螺栓（三维动画），重新装配（三维动画），维修（三维动画）等；

3）气缸体应包括零部件（三维动画），拆解（三维动画），检查连杆轴向间隙（三维动画），检查连杆油膜间隙（三维动画），检查气缸体的翅曲度（三维动画），检查气缸缸径（三维动画），检查活塞（三维动画），检查活塞环端隙（三维动画），检查活塞销油膜间隙（三维动画），检查连杆螺栓（三维动画），检查连杆分总成（三维动画），检查曲轴（三维动画），检查曲轴轴向间隙（三维动画），检查曲轴油膜间隙（三维动画），检查气缸盖固定螺栓（三维动画），检查1号机油喷嘴分总成（三维动画），检查环槽间隙（三维动画），重新装配（三维动画）等；

4）润滑系应包括机油泵结构展示（三维动画），机油泵结构拆解（三维动画），机油泵结构检查（三维动画），油封更换（三维动画），机油泵结构装配（三维动画），工作原理（三维动画）等；

5）冷却系应包括水泵总成拆卸（三维动画），水泵总成安装（三维动画），节温器拆卸（三维动画），节温器检查（三维动画），节温器安装（三维动画）等。

（2）发动机电控部分（应包含但不限于以下三维动画内容）：

1）电控部分应包括零件位置（三维动画）等；

2）曲轴位置传感器应包括前期准备（三维动画），安全检查（三维动画），读取故障码和数据流（三维动画），曲轴位置传感器工作原理（三维动画），零部件（三维动画），故障检测（三维动画），安装（三维动画），拆卸（三维动画）等；

3）冷却液温度传感器应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障检测（三维动画）等；

4）空气流量计应包括零部件（三维动画），车上检查（三维动画），拆卸（三维动画），检查（三维动画），安装（三维动画），故障诊断（三维动画）等；

5）点火线圈应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障检测（三维动画），火花塞检查（三维动画），点火线圈和火花塞组件（三维动画），火花塞拆卸（三维动画），火花塞安装（三维动画），点火系统故障检测（三维动画）等；

6）油门踏板位置传感器应包括零部件（三维动画），故障检测（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画）等；

7）电控节气门应包括零部件（三维动画），车上检查（三维动画），拆卸（三维动画），检查（三维动画），安装（三维动画），节气门体脏物影响及处理（三维动画），节气门位置传感器功用（三维动画），故障检测（三维动画）等；

8）凸轮轴位置传感器应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障检测（三维动画）等；

9）喷油嘴应包括零部件（三维动画），故障诊断（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），喷油器总成拆卸（三维动画），喷油器总成检查（三维动画），喷油器总成安装（三维动画），喷油器检测与清洗（三维动画）等；

10）ECM应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障诊断（三维动画）等；

11）燃油泵控制电路应包括零部件（三维动画），故障诊断（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），燃油泵结构展示（三维动画），燃油泵检查（三维动画），燃油传感器总成结构展示（三维动画），燃油传感器总成拆卸（三维动画），燃油传感器总成检查（三维动画）等；

12）凸轮轴正时机油控制阀应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障诊断（三维动画）等；

13）氧传感器应包括零部件（三维动画），拆卸（三维动画），安装（三维动画），故障诊断（三维动画）等；

（3）发动机拆装与检测应包括正时机构的拆卸（三维动画），正时机构的安装（三维动画），发动机曲轴检测（三维动画）等。

2.底盘模块

（1）悬挂系统（应包含但不限于以下三维动画内容）：

1）前减震器应包括结构展示（三维动画），拆解（三维动画），检查（三维动画），装配（三维动画）等；

（2）变速器（应包含但不限于以下三维动画内容）：

1）U341E自动传动桥应包括输入轴结构展示（三维动画），二档制动器活塞结构展示（三维动画）等；

2）C50手动传动桥应包括选档直角杠杆总成结构展示（三维动画），换挡和选档杆轴总成结构展示（三维动画），差速器壳结构展示（三维动画）等；

（3）制动系统应包括ABS（不带VSC)电路原理（教学视频）盘式制动器结构展示（三维动画）等。

3.电气模块（应包含但不限于以下三维动画内容）：

（1）发电机应包括发电机结构展示（三维动画），发电机总成拆卸（三维动画），发电机拆解（三维动画），检查发电机离合器皮带轮（三维动画），检查发电机电刷架总成（三维动画），检查发电机转子总成（三维动画），检查发电机驱动端端盖轴承（三维动画），发电机装配（三维动画），发电机总成安装（三维动画）等；

（2）起动系统（应包含但不限于以下三维动画内容）：

1）结构展示应包括起动机结构展示（三维动画），电磁开关结构展示（三维动画），电磁开关烧蚀模拟（三维动画）等；

2）应拆装检测包括起动机拆卸（三维动画），起动机安装（三维动画），起动机的检修（三维动画）等；

3）工作原理应包括系统电路原理（教学视频），系统工作原理（教学视频），起动机工作原理（三维动画）等；

（3）照明系统

1）大灯系统应包括保险丝（三维动画），继电器（三维动画），前大灯总成（三维动画），组合开关（三维动画），前大灯总成拆装（三维动画），组合开关拆装
（三维动画），一侧近光前大灯没有亮起（三维动画），一侧远光前大灯没有亮起（三维动画），示宽灯的检测（三维动画），系统电路原理（教学视频）等；

2）雾灯系统应包括前雾灯总成（三维动画），后雾灯总成（三维动画），拆卸前雾灯总成（三维动画），拆卸后雾灯系统（三维动画），后雾灯系统电路原理（教学视频），前雾灯系统电路原理（教学视频）等；

3）刹车灯系统应包括系统电路原理（教学视频）等；

4）倒车灯系统应包括系统电路原理（教学视频）等；

5）转向信号和危险警告灯系统应包括系统电路原理（教学视频）等；

（4）蓄电池；保险丝与继电器应包括蓄电池检查与维护（三维动画），汽车电源系的检测（三维动画），负载电流的测量和熔断丝的选用（三维动画）等；

（5）空调系统应包括鼓风机电路原理（教学视频），检测鼓风机电阻器端子间的电阻（三维动画），鼓风机开关故障诊断与排除（三维动画），空调鼓风机风速的测试（三维动画）等；

（6）喇叭系统应包括系统电路原理（教学视频）等；

（7）后视镜系统应包括系统电路原理（教学视频）等；

（8）电动车窗系统应包括系统电路原理（教学视频）等。

4.维护模块（应包含但不限于以下三维动画内容）：

应包括步骤一举升机未举升（三维动画），步骤二举升机升至低位（三维动画），步骤三举升机升至高位（三维动画），步骤四举升机降至中位（三维动画），步骤五举升机降至低位（三维动画），步骤六举升机升至中位（三维动画），步骤七举升机降至地面（三维动画），步骤八举升机升至高位（三维动画），步骤九举升机降至地面（三维动画）等。
	97000.00
	工业
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	新能源汽车混合动力动力模块静态解析理实一体化实操平台
	台
	1
	一、产品要求：
1.应采用混动新能源原车的动力系统部件制作，面板应采用亚克力工艺雕刻，UV喷绘而成。

2.应采用颗粒化拆解按照相对位置布局到面板上，便于学生更加直观的认知学习。
二、功能要求
▲1.设备承重部分底部应采用≥40mm×40mm×2mm厚的钢管焊接而成。

2.混动原车动力系统配件，颗粒化拆解，将发动机等所有配件及附件，根据组装结构有序排列；
3.设备应配套缸盖固定丝、曲轴瓦固定丝等关键部位标有标准扭矩，供学生参考学习用。

4.动态模拟功能要求：
动态模拟功能模块，可直观演示电机控制系统，驱动电机系统以及各系统之间的工作方式。

▲三、产品配置要求
该产品应采用混合动力汽车（发动机功率≥78KW，排量≥1.5L，永磁同步驱动电机，电机功率≥130kw）的动力总成系统部件改装制作，配件应至少包含：

1.发动机进气系统（自然吸气，阿特金森循环进气）1套部件；
2.发动机燃油系统（汽油，缸外多点电喷）1套部件；
3.发动机排放排气系统（带废气再循环装置）1套部件；
4.发动机配气机构系统（阿特金森循环可变气门正时）1套部件；
5.发动机冷却系统（分体冷却）1套部件；
6.发动机润滑系统（湿式油底壳，压力飞溅润滑）1套部件；
7.发动机曲轴连杆机构系统（≥1.5L直列四缸，横置布局）1套部件；
8.发动机的启动机（P1电机启动，无传统启动机）1套部件；

9.驱动电机总成（电机功率≥130kW，扭矩≥320N·m）1套；

10.双电机控制器总成（EHS集成IGBT）1套；

11.应配备可移动底座，底座尺寸要求≥4000mm*600mm*400mm（长*宽*高）；

12.应配备产品标识，标识尺寸要求≥2000mm*100mm*250mm（长*宽*高），数量≥2块。
四、实训项目
1.进气系统的认知原理功能。
2.配气相位结构的认知原理功能。
3.曲柄连杆结构的认知原理功能。
4.缸内直喷系统的认知原理功能。
5.燃油系统结构认知及各部件功能。
6.排放、排气系统各部件认知及功能。
7.发动机冷却系统各部件认知及功能。
8.发动机润滑系统各部件认知及功能。

9.驱动电机总成系统各部件认知及功能。

10.双电机控制器总成各部件认知及功能。
五、技术参数：
1.外形参考尺寸：≥4000mm×240mm×2400mm。
◆2.工作温度：-10℃～+60℃。
六、二维码云储存互动教学系统：
1.在台架上配备二维码，师生可通过扫描二维码获取响应课件，课件包括幻灯片、名师讲座视频等，可制作微课内容设计、拍摄，理论项目的微课整体架构应结合实际教学要求，包含“案例引入－教学目标－元件工作原理－故障原因分析”等相关内容，以PPT结合部件剖析展示视频的形式完成，◆微课时长控制在15—25分钟，具体时间视具体教学项目内容而定。

2.系统性能要求

1）系统总体应用功能包但不限于教学模块、实训模块、考核模块、编辑模块、管理模块。

2）采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，应实现智能互动拆装及虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。

3）三维模型动画资源应能满足缩放、平移、观察、定位、漫游、重置等功能。

4）三维仿真资源运行需有虚拟现实三维互动引擎和虚拟现实三维互动教学平台支撑，用户可对平台上的三维仿真资源进行个性化修改。

5）教学实训操作指南中的三维模型至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景的三维模型数据量小于1MB，能够满足大量虚拟仿真三维模型的快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。

■6）平台中所有的三维仿真资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。（为了更好的满足教学，投标文件中需提供该项功能操作界面的截图作为满足技术参数的佐证）

7）应包含智能搜索引擎功能

智能搜索引擎可通过关键字搜索实训操作指南和公开课等云平台内所有内容。搜索结果可分类显示课件、图片、视频、动画、三维等，并具有预览功能。

8）应包含基础课程管理模块功能。

9）应包含但不限于题库、作业和考试模块等功能。

10）应包含教学辅助模块等功能。

■11）平台应内置XR可视化编辑器，用户可利用XR可视化编辑器制作三维模型及三维动画。（为了更好的满足教学，投标文件中需提供该项功能操作界面的截图作为满足技术参数的佐证）

■12）平台应包含智能导学等功能

智能导学功能应通过文字和图片等提示信息，实时指导用户下一步操作，操作完成后会有当前正确率实时显示，用户可通过智能导学完成课程学习。（为了更好的满足教学，投标文件中需提供该项功能操作界面的截图作为满足技术参数的佐证）
	125000.00
	工业
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	新能源汽车混合动力高压模组串并智控解析理实一体化实操平台
	台
	1
	一、产品要求
1.应采用混合动力原车高压系统为基础制作而成，采用高压电控总成、车载充电机、电动压缩机、高压电池组等高压部件连接组成。

2.控制方式应采用模拟流水灯将真实的部件运行电能逻辑联系在一起；可真实地呈现高压控制系统的工作原理。

3.模拟高压热管理系统可呈现高压系统工作时冷热切换控制逻辑。

二、功能要求：
1.动态流水灯模拟功能模块，可直观演示电机控制系统，慢充的控制策略，及各系统之间的工作方式。
▲2.设备承重部分底部采用≥40mm×40mm×2mm厚的钢管，经特殊焊接制成，面板采用亚克力板UV喷图，具有防火、防水、防潮、耐腐蚀、耐磨的功能；

3.混合动力空调控制系统进行分解安装，将部件根据组装结构有序排列，可模拟运行，让学生简单易学；
4.车载充电机、高压控制器等高压部件应采用亚克力透明设计，可以直观学习内部构造原理。

三、产品配置要求
1.设备主要配件应包含：高压控制器，车载充电器、电动压缩机、PTC加热器、高压连线、动力系统冷却控制、高压电池管理器、慢充充电口、循环水泵、空调蒸发箱、空调电脑等电气部件，工作运行后可模拟高压控制系统的工作状态。

2.应配备可移动底座，底座尺寸要求≥4000mm*600mm*400mm（长*宽*高）。

3.应配备产品标识，标识尺寸要求≥2000mm*100mm*250mm（长*宽*高），数量≥2块。
四、实训项目
1.混合动力全车高压部件检测与维护。
2.混合动力高压部件绝缘性检测与维护。
3.混合动力车载充电机内部关键部件检测与维护。
4.混合动力电机控制器内部关键部件检测与维护。
5.混合动力空调系统部件检测与维护。
■五、教学平台包含但不限于以下课程内容（为了更好的满足教学，投标文件中至少需提供以下课程内容中任意10项播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）：
1.新能源汽车动力电池解剖工作原理三维动画不少于20秒。
2.新能源汽车电动压缩机工作原理三维动画不少于20秒。
3.新能源汽车低压电气控制技术视频时长不少于5分钟。
4.电动汽车动力驱动系统结构原理与检修视频时长不少于5分钟。
5.新能源汽车底盘系统视频时长不少于5分钟视频时长不少于5分钟。
6.新能源汽车空调系统视频时长不少于5分钟。
7.新能源汽车安全气囊系统部件拆装视频时长不少于5分钟。
8.电动汽车智能低压电源管理系统视频时长不少于5分钟。
9.新能源汽车故障诊断思维视频时长不少于5分钟。
10.新能源汽车故障诊断设备视频时长不少于5分钟。
11.新能源汽车高压与安全防护视频时长不少于5分钟。
12.新能源汽车充电系统故障诊断视频时长不少于5分钟。
13.新能源汽车高压绝缘的故障诊断视频时长不少于5分钟。
14.新能源汽车高压互锁故障诊断视频时长不少于5分钟。
15.新能源汽车驱动电机故障分析视频时长不少于5分钟。
16.新能源汽车动力电池综合故障诊断思路视频时长不少于5分钟。
17.新能源汽车故障性质及产生原因视频时长不少于5分钟。
18.新能源汽车高压电池的控制管理视频时长不少于5分钟。
19.新能源汽车高压电池的故障分析视频时长不少于5分钟。
20.新能源汽车的温控系统视频时长不少于5分钟。
21.新能源汽车信息采集系统工作原理三维动画不少于20秒。
22.新能源汽车能量回馈模式工作原理三维动画不少于20秒。
23.新能源汽车慢充过程工作原理三维动画不少于20秒。
24.新能源汽车快充过程工作原理三维动画不少于20秒。
25.新能源汽车高压配电接触器工作原理三维动画不少于20秒。
26.新能源汽车电机解剖三维动画不少于20秒。
27.新能源汽车电机工作原理三维动画不少于20秒。

六、技术参数：
1.工作电源：交流220V；
◆2.工作温度：-20～60℃；
3.外形尺寸(mm)：≥4000mm×240mm×2400mm。
	110000.00
	工业
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	全车结构解析控制实训平台
	台
	1
	一、产品要求：

应采用插电混合动力轿车，按照原车布局结构（整车由采购人提供，具体车型以采购人提供车辆为准），需等比例还原实车结构布局，保留原车底盘部件、空调系统、驱动系统、灯光系统、车身电器系统、转向系统、高压电池。钣金部件喷漆牢固，底盘件用不同颜色标示不同结构类型，性能可靠，使用安全，适合汽车院校与培训机构对学员进行整车教学的需要。

二、功能要求：

1.设备主体框架应按照原车类型，采用钢材、钢板经激光切割，特殊焊接制成。

2.应保留主驾驶侧座椅，驾驶位置与实车一致，方便操作。

3.驱动系统与传动系统线路应完好，工作正常，车辆可正常运行。

4.整车的高压系统配备流水灯演示电流驱动路径与方向，在汽车启动后，对应的流水灯应亮起，便于教学时演示纯电动汽车的高压分配过程和路线。

5.动力转向系统利用EPS电机提供转向动力，辅助驾驶员进行转向操作的转向系统，包含EPS电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS电机等，通过方向盘可操作动力转向系统的正常工作。

6.通过空调控制面板进行风门模式转换，鼓风机风量调节以及温度调节。

7.空调电动压缩机由高压电池提供动力源，可实现空调系统制冷工作。

8.散热风扇和冷凝器应安装在台架前方，与实车位置相同，加装保护罩，可有效保护学员操作安全。

9.暖风系统应由PTC加热器提供热源，可实现暖风系统制热工作。

10.应安装在实训台上的诊断接口可进行发动机、整车电器故障诊断、数据流分析、执行元件测试等功能。

11.动力电池及车载充电机应通过合理布局，直观展示其在原车的位置。

12.应采用智能故障设置系统，具备故障设置功能，可开展故障诊断相关实验实训；

13.测量面板应采用亚克力板，检测面板上绘制原车控制单元管脚并装有≥2mm检测端子，可借助万用表和示波器等工具，直接在端子上测量模块实时电压、阻值、频率等信号，掌握控制单元参数变化规律，有效的保护设备的使用效率。

14.配备国标新能源电动车专用交流充电连接装置1套，满足车辆常规充电。

三、产品配置要求：

该产品应采用混合动力汽车（发动机≥1.5T，电机功率≥160KW，无极变速箱，磷酸铁锂电池，电池容量≥20KWh）的新能源混合动力整车改装制作而成，主要配件应至少包含：

1.发动机总成（≥1.5T插混专用涡轮增压）1个。

2.变速箱总成（EHS电混E-CVT无级变速）1个。

3.双电机控制器（IGBT集成电控单元）1个。

4.散热器（铝制横流式散热器）1个。

5.散热风扇（电子直驱冷却风扇）1个。

6.前悬架（麦弗逊式独立悬架）1套。

7.后悬架（五连杆式独立悬架）1套。

8.前减震器（液压筒式可变阻尼）2个。

9.后减震器（液压筒式可变阻尼）2个。

10.轮毂轮胎（铝合金轮毂）4个。

11.EPS电动转向机（齿轮齿条电动助力转向）1个。

12.方向盘（三幅多功能真皮方向盘）1个。

13.压缩机（电动涡旋式空调压缩机）1个。

14.空调控制器（自动恒温空调控制模块）1个。

15.蒸发箱总成（冷暖一体蒸发器总成）1个。

16.冷凝器（平行流式空调冷凝器）1个。

17.燃油泵（油箱内电子燃油泵总成）1个。

18.驻车电机（电子驻车左右执行电机）2个。

19.组合仪表（全液晶数字仪表盘）1个。

20.交流充电口（交流慢充充电口）1个。

21.扬声器（车载音响扬声器）4个。

22.高压电池包（磷酸铁锂电池≥20kWh）1个。

23.车载充电机（OBC交流慢充充电机）1个。

24.低压电瓶（12V铅酸辅助蓄电池）1个。

四、实训项目要求：

1.阿特金森发动机的认知与数据分析；

2.EHS电混系统的认知与检测；

3.双电机控制器的检测与故障分析

4.麦弗逊式独立悬架的结构认知；

5.扭力梁式非独立悬架的结构认知；

6.空调系统制冷剂回收及加注实训；

7.空调管路系统测漏及抽真空实训；

8.空调系统控制电路的检测和数据分析；

9.车载充电机线路的测量和故障诊断；

10.EPS电动转向的认知与检测；

11.动力电池低压电路故障检测与分析；

12.动力电池互锁信号的故障检测与故障分析；

13.动力电池包冷媒直冷的结构认知；

14.高压系统绝缘阻值的检测；

15.低压蓄电池的认知与检测；

五、技术参数：

1.助力类型：电动助力。

2.前制动类型：通风盘后制动类型：盘式。

3.驻车制动类型：电子驻车。

4.前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架。

5.后悬挂类型：扭力梁式非独立悬架。

6.动力电池类型：磷酸铁锂（刀片）功率型动力电池。

■六、三维动画教学视频（为了更好的满足教学，投标文件中需提供以下教学视频播放界面的截图作为满足技术参数的佐证）：
1. L4插电式混动车型能量回收模式三维动画（至少包含刹车片、制动、切断电动机电源、将三相交流电转变成直流电的工作工程）。
2. L4插电式混动车型混合驱动模式三维动画（至少包含发动机与电动机共同输出产生动力的工作工程）。
3. L4插电式混动车型组成结构；（至少包含1.5T缸内直喷发动机、电机控制器、三相永磁同步电机、双离合自动变速器、传动轴及刹车盘）。
4. L4插电式混动车型发动机驱动模式（至少包含发动机、双离合变速器、差速器、车轮驱动模式）。
5. L4插电式混动车型纯电驱动模式；（至少包含旋变传感器、电机外壳、定子线圈、永磁转子、三相接线端、后端盖、前端盖、驱动电路板、DCDC电路版、IGBT控制板、电机控制器盖板的结构认知及电动机、减速机、差速器、半轴、车轮的纯电驱动模式）。
七、安全限速控制：

应配备安全限速智能多态控制终端模块，基于油门信号控制的教学辅助装置，用于连接车辆油门和行车电脑之间，对油门信号进行处理和调节。

安全限速智能多态控制终端模块至少支持两种工作模式：跟随踏板模式与固定输出模式。

1.跟随踏板模式

1）当油门踏板逐渐加速时，设备在不超过预设的最大输出限制值下，实时同步输出油门信号。

■2）最大限制控制：如果油门踏板的输入值超过预设的最大输出限制，设备将锁定输出值，使输出不再随输入油门信号变化，从而保护系统免受过大信号的影响。（为了更好的满足教学，投标文件中需提该功能截图作为满足技术参数的佐证）
3）安全监测：

设备会持续监测两个输入信号的比例误差。当比例误差超过5%或检测到其他异常信号时，设备将自动停止输出，并触发指示灯报警，以保障整体系统的安全性。

2.固定输出模式

1）输出方式：设备会输出一个固定比例的油门信号，实现稳态供给。

■2）油门模拟量输入输出可视化，配有可视化油门输入/输出量的指示灯，通过指示灯显示输出比例。（为了更好的满足教学，投标文件中需提该功能截图作为满足技术参数的佐）
（二）技术要求：

1.核心性能与精度

1）控制精度：应采用TITLC5615IDR10位DAC转换器，输出精度±1LSB，油门控制分辨率0.1%，实现线性精准控制。

2）响应速度：应搭载STC32G12K12832位MCU（主频24MHz），油门控制响应时间10ms，确保实时控制。

3）输出稳定性：3路TIREF3025AIDBZR高精度电压基准（2.5V±0.1%），输出纹波5mV，信号稳定。

4）数据处理：MCU内置128KBFlash+8KBRAM，支持复杂算法。

2.可靠性设计

1）多重保护：SMAJ5.0ATVS二极管（ESD±15kV）+STUSBLC6-4SC6Y保护（USBESD±8kV）。

2）抗干扰：≥44个高精度电容多层滤波，确保电源和信号完整性，抗干扰能力强。

◆3）环境适应：关键元器件工作温度-40℃~+85℃，满足汽车电子级要求，适应恶劣环境。

4）质量标准：核心芯片符合AEC-Q100标准，24MHzYXC晶振（稳定度±20ppm），时序精准。

3.兼容性与安全性

1）无损连接：KF2EDGR-2.54-6P（科发）+HX25003-4AWB（红星）连接器，支持标准油门踏板接口。

2）通信兼容：集成WCHCH340NUSB转串口芯片，支持USB2.0，兼容Windows/Linux系统。

3）安全保护：过压/过流/超温保护，异常时自动限制输出；内置自检功能，实时监测系统状态。

4）数据存储：AT24C02EEPROM永久保存校准参数（掉电不丢失）。
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	11
	新能源汽车故障检测模组
	台
	1
	一、产品要求：

该设备应与插电式混合动力车辆配合使用，检测台与车辆进行无损连接后，可实现与原车发动机控制单元、整车控制器、驱动电机控制器、车载充电机、左车身控制器、右车身控制器的无损连接，进行原车配套的检测与维修。便于教师设故和学生实时信号测量，可根据教学实际需求产品应采用，故障点大于200路，可以设置断路、虚接等故障；机械设故系统，采用U型插头，设故性能稳定可靠；可根据需要与实车连接设故检测。

二、产品配置要求：

1.整体结构完整，不破坏原车任意一条线束，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。

2.设备框架采用工业设计风格增加产品科技感和坚固性，设备操作面板符合人机工程学的设计理念方便学员操作。面板采用亚克力UV镜像喷涂工艺永不褪色；

3.整车故障设置平台以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松地串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。通过与原车插头配套的线束插接器连接检测台，可实现整车教学、实训考核的训练要求；

▲4.整车总设故点不低于200个，插头与原车线束相同，连接线产品应采用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压不低于300V，确保整车电路信号正常；

5.发动机控制单元教学实训系统，可检测信号含点火信号、喷油器控制信号、节气门位置传感器信号，发动机冷却液温度传感器信号，曲轴位置传感器信号，凸轮轴相位传感器信号，氧传感器信号，碳罐控制阀信号，进气歧管压力温度信号，爆震传感器信号等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

6.整车控制器教学实训系统，可检测信号含油门踏板，风扇控制、通信、工作电源和地线等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

7.驱动电机控制器教学实训系统，可检测信号含电机控制器通信、工作电源和地线等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

8.车载充电机控制单元教学实训系统，可检测信号含交流充电口信号、CC信号、CP信号、互锁信号、通信、工作电源和地线等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

9.右车身控制器教学实训系统，可检测信号含冷暖循环电机，内外循环电机，出风口模式循环电机，压力传感器，主驾吹脚通道传感器，主驾吹面通道传感器，电子膨胀阀，压力温度传感器，蒸发器温度传感器，室外温度传感器，室内温度传感器，水温传感器，车身网，能量网，底盘网，工作电源和地线，右侧灯光信号等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

10.左车身控制器教学实训系统，可检测信号含车内前部天线、车内中部天线、车内后部天线、左前车门把手天线，右前车门把手天线，左前微动开关，行李箱微动开关，门锁控制信号，灯光控制信号等，可对控制单元所有线路进行断路、虚接等故障设置和诊断；

11.检测面板采用≥7mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级亚克力，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；采用模块端与插头端双测量点设计方式，可有效帮助学生在故障诊断过程中，判断元件端故障或是控制单元端故障。

12.应配实训指导书。

三、实训项目：

1.整车控制器线路设故、检测与数据分析；

2.发动机控制单元线路设故、检测与数据分析；

3.左车身控制器线路设故、检测与数据分析；

4.右车身控制器线路设故、检测与数据分析；

5.车载充电机控制单元线路设故、检测与数据分析；

6.驱动电机控制器线路设故、检测与数据分析；

四、技术参数

1.检测台外形尺寸：≥1350*600*1460mm（长*宽*高）。

2.设备电源：DC12V。

◆3.工作温度：-40℃~+50℃。

五、共研共制

1.可满足专业教师共同参与该模组的实训指导书制作；

2.可满足专业教师在本项目实施期间跟岗深化、技能强化。

3.师资培训服务要求

1）连续不低于2年，每年不低于1次的师资专项提升培训，每次不低于15日。

2）培训形式：包含但不限于现场设备操作培训、现场师资技术交流、制造厂跟岗实践训练等。
3）培训内容：满足教学实训操作指南及支持各类赛事练习辅助培训。
	85400.00
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	商务条款
	◆一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内
二、货物期限或者货物时间：签订合同之日起20个工作日内供货并验收完毕
三、货物地点：南宁职业技术大学校内指定地点
四：售后服务要求：

1.质保期：交付验收合格之日起三年。

2.故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 6 小时内到达采购人指定现场；

3.负责送货上门、技术培训；

4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.为确保能即时得到响应，供应商需在投标文件提供服务团队人员名单，要求具备提供7*24小时售后服务能力，并在响应文件中提供符合采购人需求的售后服务方案。

五、验收标准、规范：符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。

六、其他要求：

▲1.报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用；
2.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

▲二、核心产品

本分标核心产品为：序号第5项“新能源深度解剖底盘三电系统综合教学平台”产品（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标候选供应商推荐资格，确定后其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个供应商获得中标候选供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.1
	是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2026年6月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2026年6月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则作无效投标处理）

4.供应商财务状况报告：[2025年财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)]。（必须提供，否则作无效投标处理）

5.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.投标声明函。（必须提供，否则作无效投标处理）

8.供应商认为需要提供的其他证明材料。
注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.知识产权合规性声明；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.供应商情况介绍；

7.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（供应商根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签名/电子签名，并加盖供应商公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成
	1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.项目实施方案（格式自拟）；

3.售后服务承诺书（格式自拟）；
4.除招标文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子签章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函；（必须提供并盖供应商电子签章，否则作无效投标处理）
2.开标一览表；（必须提供并盖供应商电子签章，否则作无效投标处理）

3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供）

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有，请提供）

5.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（格式后附）；（如有，请提供）

6.供应商认为需要提供的其他文件和说明。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子签章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。

（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告文字附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	供应商递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.4（2）
	供应商信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图或打印在广西政府采购云平台作为附件保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	 综合评分法

	30.1
	确定中标供应商时，出现中标候选供应商分数并列的情形，确定中标供应商方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选供应商； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选供应商。

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要中标供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西中信恒泰工程顾问有限公司

联系电话：0771-5771602

通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

（2）南宁职业技术大学

联系电话：0771-2029355

通讯地址：广西南宁市西乡塘区大学西路169号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，14时30分到17时30分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、通讯地址：

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

地址：南宁市东葛路129号南宁市财政局7楼

联系电话：0771-2189091、0771-2189095

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费：

采购代理费收取标准：

               费率

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

  1.5%                

1.5%

1.0% 

100～500万元

1.1%                 

0.8%

0.7% 

500～1000万元

  0.8%                

0.45%

0.55%

1000～5000万元

0.5%                

0.25%

0.35% 

5000万元～1亿元

0.25%                 

0.1%

0.2%

1～5亿元

0.05%

  0.05%

  0.05%

5～10亿元

0.035%

  0.035%

0.035%

10～50亿元

0.008%

0.008%

0.008%

50～100亿元

 0.006%

0.006%

0.006%

100亿以上

 0.004%

0.004%

0.004%



	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：建行南宁市金湖广场支行

银行账号：45001604266052502851

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章签章），除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。实物印章与电子印章签章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖电子签章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.本项目适用支持本国产品政府采购政策。


第二节 供应商须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，“实质性要求”有任何一条负偏离或不响应的，将导致无效投标。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.供应商的资格要求

供应商的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

供应商代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“供应商须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“供应商须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为该供应商所拥有。

8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 供应商须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 供应商应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“供应商须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“供应商须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“供应商须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于重要技术条款或技术参数在投标文件中要求提供技术支持资料的，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“供应商须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成供应商投标文件无效的风险。投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“供应商须知前附表”。

16.3供应商必须就所投项目/分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；供应商必须就所投项目/分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求供应商提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“供应商须知前附表”。

17.3供应商的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“供应商须知前附表”。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“供应商须知前附表”。供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章(电子签章)一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 供应商须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见“供应商须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见招标公告。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见招标公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足3家时，电子版投标文件的退回由广西政府采购云平台自动操作。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“供应商须知前附表”

23.2如供应商成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 供应商不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定依法抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按广西政府采购云平台规定的时间（一般为30分钟，以系统为准）内自行进行投标文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后，投标文件仍未按时解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对供应商的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“供应商须知前附表”13.1点载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

25.4供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查人员可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格供应商不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“供应商须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3政府采购异常低价审查程序

29.3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

29.3.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标候选供应商推荐资格，确定后其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个供应商获得中标候选供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购代理机构还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商（招标文件另有约定多名中标供应商的除外）。
35.履约保证金

见“供应商须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标供应商在电子中标通知书发出后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“供应商须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落 实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同 金额的 10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在 “广西政府采购网”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/、http://zfcg.gxzf.gov.cn ）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉
38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市财政局政府采购监督管理办公室提起投诉，投诉联系方式见“供应商须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市财政局政府采购监督管理办公室投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
41.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选供应商的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标委员会将对各供应商的投标报价、技术、商务等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的供应商，由各评委独立记名打分。经统计，得出各供应商的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术评分高的优先、商务资信分高的优先、项目质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先排序，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

供应商的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价（包括分项最高限价），或者超出采购预算金额（包括分项预算金额）的；

（4）供应商未就所投项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所投项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所投项目/分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，供应商不确认的；

（6）供应商属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期或招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未响应招标文件实质性要求的；

（9）属于供应商须知正文第9.2条情形的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）投标文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）投标方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖供应商电子签章（公章）后在线上传至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子签章（公章），或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.2经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，供应商的投标文件作无效投标处理。

4.3经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
评标委员会认为供应商的报价存在异常低价的，应当按照“供应商须知正文”第29.3条规定启动异常低价投标审查程序。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各供应商的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各供应商的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选供应商。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法
1.计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=报价分+技术分+商务分
2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评标委员会成员评分应当一致。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

(满分30分)
	投标报价

(满分30分)
	（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

除上述情况外，评标报价=投标报价。

（5）满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／投标报价）×30分

	2
	技术分

(满分44分)
	技术性能

（满分30分）
	投标文件的货物参数中，完全满足招标文件第二章采购需求标“■”项重要参数要求的，得30分；每有一项未按照招标文件要求提供佐证材料或不满足要求的扣2分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案（满分7分）
	一档（1分）：投标人提供的项目实施方案包含有项目策划方案、项目实施进度等内容，整体方案内容有针对性及可行性的；

二档（3分）：在满足上述一档内容的基础上，投标人制定有包括任务分工、工作流程的项目策划方案；制定的项目实施进度，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；制定有满足采购需求的项目组织机构、项目实施技术方案等内容的，整体方案内容有针对性及可行性的。

三档（5分）：在满足上述二档内容的基础上，投标人制定有详细的质量保证措施、安全保障措施等内容的，整体方案内容有针对性及可行性的；投标人能根据项目实际要求进行详细的需求分析，陈述本项目实施的重点及难点，并具有对应可行的针对性措施的。

四档（7分）：在满足上述三档内容的基础上，投标人制定有详细的设备安装管理措施、项目风险管理措施、供货配送方案、验收方案等内容，整体方案内容有针对性及可行性的；针对本项目实施过程中突发事件应急处置保障措施（包含：采用多种手段完成突发事件的应急处置，保障手段强，突发事件应急处理能力和资源调配能力强）。

注：未提供项目实施方案或项目实施方案未达到一档要求的，得0分。

	
	
	售后服务方案（满分7分）
	一档（1分）：投标人的售后服务方案在能完全响应本项目售后服务要求的前提下，制定有详细的故障处理方案、保修（维护）期外维修方案等内容，整体方案内容有针对性及可行性的；

二档（3分）：在满足上述一档内容的基础上，投标人制定有详细的故障出现的应急措施、定期维护（能注明时间）及技术培训方案等内容，整体方案内容有针对性及可行性的；

三档（5分）：在满足上述二档内容的基础上，投标人制定有具体的巡检方案内容，整体方案内容有针对性及可行性的；有相关的技术服务咨询、技术后援支持内容；

四档（7分）：在满足上述三档内容的基础上，投标人提供有涉及本项目零配件或备品备件更换或维修的具体优惠措施的售后服务承诺且能提供售后服务承诺函（加盖供应商公章）的；有优于招标文件要求的质保期内故障设备处理方案、定期维护、软件升级等优惠政策；有优于招标文件要求的质保期外故障设备处理方案、故障零件更换政策、软件升级、到达故障现场时间、定期回访、技术支持等优惠政策。

注：未提供售后服务方案或售后服务方案未达到一档要求的，得0分。

	3
	商务分

(满分26分)
	培训人员资质(满分6分)
	投标文件中拟投入本项目的培训师资：具有汽车或汽车维修相关专业高级工程师证书的，每有一个得2分；具有汽车或汽车维修相关专业技师证书的，每有一个得1分；本项满分6分。

注：同一人员不重复加分，投标文件中提供以上证明材料扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分。

	
	
	交付期（满分5分）
	在满足招标文件规定的交付日期的基础上，每缩短1个工作日得0.5分，满分5分。

注：投标文件提供相关承诺（格式自拟），否则不得0分。

	
	
	知识产权（满分5分）
	供应商具备中华人民共和国国家版权局签发的与汽修专业相关的的证书（如“汽车教育”、“资料库”、“资源在线”、“检索分析”“动力电池实训”等，或名称中包含类似关键字的），每提供一个证书得1分，满分5分。

注：投标文件提供有效证书扫描件，否则不得分。

	
	
	业绩分

(满分10分)
	投标人近三年（2023年1月1日至今，以签订合同时间为准）具有同类货物销售业绩，每项业绩得2分，满分10分。

注：投标文件提供合同扫描件，扫描件内容须体现为同类货物销售业绩。同一个项目签订多份合同的只能计算一次，不重复计分。

	总得分=1+2+3。


第四节 中标候选供应商推荐原则

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选供应商。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供“核心产品”的品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。

3.采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

4.排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

5.排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能履行合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。以此类推。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选供应商

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：           

南 宁 市 政 府 采 购

         （项目名称）         合同

项目编号：                     
计划编号：                     
采购人：                       

中标供应商：                   
合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）
三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）
四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）
4.1中标通知书

4.2招标文件货物需求一览表

4.3招标文件的更改（如有）

4.4投标函
4.5开标一览表
4.6技术需求偏离表
4.7商务条款偏离表

4.8售后服务承诺

第一部分 合同书
     年    月    日，  （采购人名称）   以   公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起     内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
标的物名称、数量、质量：详见开标一览表、技术需求偏离表和商务条款偏离表。
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（小写：                 元人民币，含税）。

分项价格：详见开标一览表。

1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和质保期限
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 质保期限：                                                。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过5日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，并可要求违约方按合同总金额的20%支付违约金；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付¥2000.00元的违约金，乙方收到甲方售后服务要求通知后3日内（甲方按照本合同尾部所留联系人及联系人电话完成通知或者按照本合同第1.8条完成通知的，均视为乙方已经收到通知），乙方未能提供售后服务的，甲方另行委托他人完成产生的费用由乙方承担。
1.6.5 1.6条所约定的违约金均为惩罚性违约金，任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同或最终导致废标合同无效的情形，均不视为甲方违约，如废标原因是乙方过错导致，甲方可要求乙方因废标对甲方造成的损失承担赔偿责任。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.1种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
签订日期：     年    月   日

第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金（如有）。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、逾期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于1个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（(是  ☑否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  (否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：甲方。
2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：无另行约定，按合同一般条款。
2.4.2装运标的物的要求和通知：无另行约定，按合同一般条款。
2.6结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币         （¥      元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
2.9标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1日内以书面形式通知对方当事人，并在2日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2日内以书面形式变更合同；
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
                                                        。
3.1 其他：无。
项目验收：
1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采〔2019〕217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。
5、验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
5.1验收内容
	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	按招标文件要求和投标文件承诺

	2
	交货产品的质量文件
	按招标文件要求和投标文件承诺

	4
	交货产品技术、性能指标
	按招标文件要求和投标文件承诺

	5
	售后服务承诺
	按招标文件要求和投标文件承诺

	6
	其他工作
	按招标文件要求和投标文件承诺


5.2验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）采购合同；
（4）验收单（需采购核验人、复核人及乙方三方签字盖章）；
（5）其他需提供的相关材料。
争议条款

1、本合同在履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（2）种方式解决：

（1）将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

3、本合同及采购文件、投标文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。
第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外封面格式

XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	

	采购方式：
	公开招标在线投标响应

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	供应商名称：
	

	供应商地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

日期：  年  月   日

资格证明文件目录

一、营业执照(或者事业单位法人证书或者执业许可证等)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………………………………（页码）

二、供应商依法缴纳税收的相关材料…………………………………………………（页码）

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料………………………………………（页码）

四、供应商财务状况报告………………………………………………………………（页码）

五、供应商直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

六、供应商直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

七、投标声明函…………………………………………………………………………（页码）

八、供应商认为需要提供的其他证明材料……………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据招标文件的要求及自身情况进一步增加内容或细化。

一、营业执照(或者事业单位法人证书或者执业许可证等)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）

               供应商名称(电子签章)：                              

                   日期：  年  月
二、供应商依法缴纳税收的相关材料

 供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

 供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、供应商财务状况报告

 供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、投标声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的        (项目名称)        （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：

1.供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。                                     

  供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

八、供应商认为需要提供的其他证明材料

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

日期：  年  月   日

商务文件目录

一、无串通投标行为的承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………………（页码）

五、知识产权合规性声明……………………………………………………………（页码）

六、供应商情况介绍…………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料……（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据招标文件的要求及自身情况进一步增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

供应商参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件(电子签章)
供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）(电子签章)


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：                      （采购代理机构名称）
本人        （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工             （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                 项目（项目编号：              ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：               。
代理人无转委托权。
供应商（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章/电子签章）：                        

法定代表人（签名/电子签名）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签名/电子签名）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名或电子签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替（不包括广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签章、电子签名），否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

	委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）(电子签章)


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖供应商公章，不得留“空”，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明响应承诺的具体数值。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号。
3.当投标文件的承诺内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“招标文件的商务条款”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、知识产权合规性声明

    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的项目名称       （项目编号：           ），在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、供应商情况介绍

（格式自拟）
  供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

  供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

日期：  年  月   日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………………（页码）

三、售后服务承诺书……………………………………………………………………（页码）

四、除招标文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据招标文件要求及自身情况进一步增加内容或细化。

一、技术需求偏离表
请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	货物参数
	标的名称
	所提供标的的货物参数
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留“空”，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的承诺内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明承诺的具体数值。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“标的名称”、“货物参数”、“所提供标的的货物参数”中标记。
供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由供应商根据采购需求自行编制）
供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、售后服务承诺书

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、除招标文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
供应商名称：
供应商地址：

日期：  年  月   日

报价文件目录

一、投标函……………………………………………………………………………（页码）

二、开标一览表………………………………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件…………………………………………………………………………………（页码）

四、关于符合本国产品标准的声明函……………………………………………（页码）

五、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函…………………………………（页码）

六、供应商认为需要提供的其他文件和说明………………………………………（页码）

一、投标函
致：                      （采购代理机构名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版（包含按供应商须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版（包含按供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币         （¥     ）（无分标时填写）的投标报价，交货时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标投标报价为（大写）人民币         （¥     ），交货时间：          ；
  分标投标报价为（大写）人民币         （¥     ），交货时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 供应商须知”第一节 供应商须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“供应商须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的供应商为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                 
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                  项目编号：                    
供应商名称：            
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                     （¥           元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	交货时间：

	优惠及其它：


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留“空”，如没有相关内容则填“无”，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖供应商有效电子签章，否则其投标作无效标处理。
2、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号，否则其投标作无效标处理。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）及国别、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
_______________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

《声明函》不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

五、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
六、除招标文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人）     单位的       (项目名称)             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型和微型企业，依法享受中小企业优惠政策。请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

属于监狱企业证明文件
由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件复印件

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注明：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证的，视同为小型和微型企业，依法享受中小企业优惠政策。请根据自己的真实情况提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其监狱企业证明文件，接受社会监督。

第七章 质疑、投诉材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

