
                            [image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A



广西友有招标代理有限公司
招 标 文 件

项目名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目
项目编号：CZZC2026-G1-210065-YYZB 
采购单位：扶绥县教育局
采购代理机构：广西友有招标代理有限公司
2026年9 月
目  录

2第一章  招标公告


6第二章  采购需求


240第三章  投标人须知


261第四章  评标方法及评标标准


268第五章  拟签订的合同文本


276第六章　投标文件格式




招标公告

公开招标公告
	项目概况
2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年9月22日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：CZZC2026-G1-210065-YYZB

项目名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目

预算总金额：8770000.00元
采购需求：

标项一

标项名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目1分标
数量：1
预算金额：4250000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学前教育设施设备采购，具体详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：4250000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
本标项（否）接受联合体投标

标项二
标项名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目2分标
数量：1
预算金额：1180000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学前教育设施设备采购，具体详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1180000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
本标项（否）接受联合体投标
标项三
标项名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目3分标
数量：1
预算金额：1180000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学前教育设施设备采购，具体详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1180000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
本标项（否）接受联合体投标

标项四
标项名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目4分标
数量：1
预算金额：1100000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学前教育设施设备采购，具体详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1100000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
本标项（否）接受联合体投标

标项五
标项名称：2026年扶绥县学前教育设施设备采购项目5分标
数量：1
预算金额：1060000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学前教育设施设备采购，具体详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：1060000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额专门面向小微企业采购的项目，1分标、2分标、3分标、4分标、5分标预留分标预算总额的 30 %专门面向小微企采购。
3.本项目的特定资格要求：1分标：具备有效的《出版物经营许可证》、《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或许可项目包含电梯安装（含修理），子项目包含杂物电梯；4分标：具备有效的《出版物经营许可证》。
三、获取招标文件
时间：2026年9月1日至 2026年9月8日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59。

地点（网址）：广西政府采购云平台上获取（https ://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

获取方式: 投标人登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。  
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月22日9:30（北京时间）

投标地址（网址）：广西政府采购云平台（https ://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年9月22日9:30
开标地点：广西政府采购云平台实行在线解密开启。本项目采用远程异地评标，评标主场设在在崇左市公共资源交易中心【崇左市江州区石景林路9号政务服务中心五楼】，副场设在百色市公共资源交易中心【百色市园博园政务服务中心3楼】。  
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网），http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy 全国公共资源交易平台（广西·崇左）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展；（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入

失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.投标注意事项
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区- CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
（6）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

7.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷 ”融资业务工作的通知》( 崇财采(2023)10 号) , 供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷 ”融资。(具体详见招标文件中关于“政采贷 ”相关信息)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


1.采购人信息
名  称：扶绥县教育局

地  址： 崇左市扶绥县新宁镇松江路432号
项目联系人：李老师

项目联系方式： 0771-7534399

2.采购代理机构信息

名   称：广西友有招标代理有限公司

地   址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都写字楼b栋6层04号
项目联系人：庞柔
项目联系方式：0771-8075176

采购人：扶绥县教育局
采购代理机构：广西友有招标代理有限公司
2026年9月1日

第二章  采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（5）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，适用本国产品标准的货物，具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.技术参数及性能（配置）要求偏离说明：如某项参数要求为“≥”，则“=”为无偏离，“＞”为正偏离，“＜”为负偏离；某项参数要求为“≤”，则“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。

4.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供第三方检测报告或产品功能截图或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。

5.采购需求表技术参数要求中的重量、尺寸、体积、功耗等要求表述为固定数值的，允许±1%的误差；表述为“约”的不确定数值的，允许±10%以内的偏差。
6.需求表中如有品牌型号描述均仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任。
1分标采购需求一览表
采购预算： 4250000.00元  ，其中专门面向小微企业采购的金额为1275000.00元，即供应商提供的货物中，由小微企业制造的货物合计总金额不低于1275000.00元。

中小企业划分标准所属行业名称：第143项、169项所属行业为软件和信息技术服务业，其他货物所属行业为工业。（注：本表中“系统集成”项仅为项目配套的安装实施服务及辅材、配件，不作为标的物）

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数及性能配置

	1
	电钢琴
	台
	15
	1.包装单种材料:镉＜5 mg/kg,铅＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,六价铬＜5mg/kg，多溴联苯不得检出,多溴二苯醚不得检出;产品控制指标:镉+铅+汞+六价铬＜80mg/kg,即符合GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中5.7的技术规定。

2.板材燃烧增长速率指数≤750W/s,60s内焰尖高度Fs≤150㎜,600s内总产烟量≤200㎡。

3.板材燃烧产烟毒性:浓度≥6.15mg/L。

4．基准音组内音准误差≤±3音分，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.2.6的技术规定。

5.基准音组内相邻两键音准误差之差≤3音分,即符合QB/T1477-2023 《电子钢琴》中5.2.7的技术规定。

6.基准音组内同一键位,其音高变化≤2音分, 即符合QB/T1477-2023 《电子钢琴》中5.2.8的技术规定。

7.八度音程白键宽度为161-166㎜,黑键上宽为9.0-10.5㎜，琴键间隙为1.1±0.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.1的技术规定。

8.白键下沉深度为9.5-11.5㎜，同一台琴上白键下沉偏差≤1.0㎜，相邻两键偏差≤0.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.2的技术规定。

9.白键面距地面高度为630-830㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.3的技术规定。

10.黑键前端距离白键面的距离为11.0-13.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.4的技术规定。

11.琴键下降负荷为0.56-1.37N,同一台琴上偏差≤0.29N,相邻两键偏差≤0.14N,即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.6的技术规定。

12.相邻白键的高度差≤0.5㎜; 全键盘表面最大高度差≤2.0㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.8的技术规定。

13.复音数≥64，即由QB/T1477-2023《电子钢琴》中7.5.11的测量方法测出。 

▲14.琴键数量:88个钢琴琴键。

15.音色数量≥10种。

16.力度模式≥3种。

17.回响（混响）≥3种。

18.节拍器:拍号种类≥5种，速度条件范围30-250，节拍器音量可以调节。

19.音色叠加功能:有。

▲20.移调功能:有。

21.调音功能:有。

▲22.预置音律（音阶）≥10种。

23.MIDI设备接口（TO HOST）:B型USB。

24.耳机接口:有。

25.录音功能:有,1首乐曲容量≥2500个音符。

26.扬声器数量≥2个。

27.扬声器功率≥16W。

28.自动关机功能:有。 

▲29.钢琴三踏板组件(PEDAL UNIT)接口:有。

▲30.附件:包括但不限于电源适配器,乐谱架(板),说明书。

	2
	实木书柜
	个
	10
	规格：90*40*90cm材质：橡胶木，喷环保色漆，外形美观，经久耐用，设计有四层阶梯状可放置多种书籍功能。

	3
	实木带轮可制动无背板玩具柜1
	个
	30
	规格：120*30*65CM；左右结构，左侧两层，右侧三层；材质：橡胶木防变形齿接原木精加工；喷环保清漆，外形美观，经久耐用,木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等要求，表面光滑无利面、结实牢固。

	4
	实木带轮可制动无背板玩具柜2
	个
	30
	规格：120*30*65CM；左右结构，左右各三层；材质：橡胶木防变形齿接原木精加工；喷环保清漆，外形美观，经久耐用,木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等要求，表面光滑无利面、结实牢固。

	5
	实木带轮可制动有背板玩具柜
	个
	24
	规格：120*30*65CM；材质：橡胶木防变形齿接原木精加工；喷环保清漆，外形美观，经久耐用,木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等要求，表面光滑无利面、结实牢固。

	6
	实木带轮可制动收纳柜
	个
	30
	规格：120*30*80CM，材质：橡胶木防变形齿接原木精加工，外喷环保儿童清漆；围脚处采用环保高密度板，三层六格带背板。

	7
	实木书包架
	个
	24
	规格：120*30*90cm；材质：橡胶木防变形齿接原木精加工，喷环保清漆，外形美观，经久耐用,木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等要求，表面光滑无利面、结实牢固，可以放置12个书包。

	8
	水杯
	个
	200
	食品级304不锈钢，直径70mm，高70mm。

	9
	毛巾
	条
	300
	产品规格（长x宽cm）: 25×25cm

	10
	保温桶
	个
	15
	304不锈钢材质保温桶，配龙头，容量≥20L。桶口径≥250mm，高≥300mm。

	11
	不锈钢消毒口杯柜
	台
	15
	规格：720x280x1145mm；材质：台面全新环保PP塑料面，层架基本型的是钢线焊接表面镀铜、铬、镍三层电镀处理

1、不锈钢材料，钢化玻璃门、安全耐用。

2、紫外线臭氧保洁加中温哄干方式，彻底杀菌、无残毒、科学、卫生。

3、内格网设计、清洁方便，方便空气流通。

4、每人独立位置空间，按编号存放拿取方便实用。

5、可存放和消毒口杯同时又可以存放餐具并消毒，一柜两用。

6、两道电源段电开关、确保不适用时，柜身处于完全不通电状态。

7、电源220V  电率600W

	12
	遮光窗帘（布帘）
	间
	25
	高精密窗帘，定制
功能:遮光80一95%
规格:宽幅2.8   

风格:现代简约。

注：教室每间不小于15m，高度不小于2.8m

	13
	壁扇
	台
	174
	铁黑网，黑塑叶，规格:450㎜，功率 60W，电压 220V，频率 50Hz， 风量 ≧ 3600 立方每小时，调速档位3档；循环送风，可定向或摇头送风。

	14
	紫外线消毒灯
	只
	182
	灯管600毫米，消毒面积5一10平方，石英加臭，悬挂式，紫外线杀菌灯管，额定电压220V，额定功率≧ 20w。

	15
	毛巾消毒柜
	台
	15
	容量：不小于28L
功率：≧ 200W
电压;220V-50HZ
消毒柜温度：60+-10度
消毒柜方式：紫外线+四壁加热
载重量：可放置30~40条毛巾，毛巾以30-40mm为准！
其他要求：
1.不锈钢内胆，加厚喷涂箱体，钢化玻璃门；
2.四壁加热，经久耐用，看不到发热管，安全加热
3.手动开关，手动关机，可以上班开机下班前关机，一键操作简单方便，紫外线和加热同时进行消毒，省心省力省时。智能控温，自动加热，达到温度会自动保温，在关机前毛巾都是有温度的；
4.加热毛巾，紫外线杀菌，除螨保洁作用

	16
	毛巾架(长型）
	个
	15
	规格：1000mm400mm×1100mm，有四层可悬挂不少于40条幼儿毛巾，底部配有滑轮，可自由移动。

	17
	幼儿床席子（藤）
	张
	200
	规格：50*120/55*125/60*130cm，正反面均可垫，带包边，材质柔软舒适无毛刺。

	18
	75寸交互智能教学一体机
	套
	15
	一、幼教资源软件以及内置模块要求

（一）幼教资源软件

1、系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：

应用包括：电子白板、点视云。

资源包括：主题课程、特色课程、教学云课、活动方案、乐园。

系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。

2、系统提供的主题课程，支持电子书、课程动画，并具有快乐互动、教学目标、教学计划、导入活动、活动延伸、游戏王国、遮屏等拓展功能。包含不少于4套课程共148册，其中整合课堂类课程不少于40册，分科课堂类课程不少于30册，多元智能类课程不少于38册，主题类课程不少于40册。

3、系统提供的特色课堂，支持电子书、课程动画，并具有歌曲、游戏、表演、诵读、律动、画笔、遮屏等拓展功能。包含不少于6套课程共48册，其中礼仪安全类课程不少于8册，国学经典类课程不少于8册，分级阅读类课程不少于48册，才艺课堂类课程不少于6册，手指操类课程不少于6册，儿童专注力类课程不少于8册。

4、系统提供教学云课，包含“示范课”、“说课”、“教案”三大教学资源。其中“示范课”讲课资源不少于120个视频，方便老师快速了解课程的设置以及授课方式方法；“说课”资源不少于130个视频，包含创意绘本和专注力的视频讲解；“教案”资源不少于82套，包括主题课程和特色课程配套教师用书PDF，支持老师下载电子档保存携带。

5、系统提供活动方案，包含“区角活动”、“游戏活动”、“节日活动”、“环创活动”、 “图库资源”5大类幼儿园辅助资源，；其中4大活动不少于110个，图库资源不少于500张，让课程更丰富，教学更简单。

6、系统乐园版块提供互动视频资源，包括国学经典、行为习惯、儿歌童谣、少儿舞蹈、品格培养、逻辑思维、幼儿才艺、童话故事、百科知识等9大类，不少于3000余个视频资源。

▲7、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可以进行书写、擦除、重点标注等，支持调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，支持保存、撤销白板教学内容。

8、系统提供的主题和特色课程需支持家园共育功能，支持老师扫码分享每天教学课程进行分享，家长轻松了解孩子每天学习内容。

9、可视化的点读方式，内置书本电子化资源（视频动画近5万余个），搭配幼教笔点读课本中的图片、文字，就可以“让书本开口说话”，并在一体机上播放对应的动画视频。

（二）内置模块要求

1、采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可快速拆卸电脑模块;

▲2、标准可拔插式电脑OPS模块，可推拉式插入整机，实现无单独接线的插拔;

国产自主可控CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。采用海光C86-3G系列C86架构处理器，工作主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz；物理核心数≥8核，线程数≥16；三级缓存≥16MB。

2、显卡：≥2G独显;

3、内存：≥16 GB内存；

4、集成声卡。

5、支持固态硬盘：≥512GB；

6、预装正版国产操作系统；

7、提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括变标题栏、菜单栏、状态栏等。

8、具有独立非外拓展的电脑USB接口；至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个USB2.0接口；至少具有1个HDMI out 接口；至少具有一个RJ45接口；

▲9、具有标准的PC防盗锁孔，确保电脑模块防盗;与整机的连接采用万兆级网口，传输速率≥10Gbps;与整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm * 5.3mm；

二、整机外壳与结构

1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。

2、整机上左右三边边框正面宽度相等（等边框结构），且三边宽度均≤15mm，屏占比≥89%。

3、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

▲4、整机屏幕采用75英寸液晶显示器。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。

三、整机系统性能

▲1、前置USB接口支持整机系统、国产化系统读取外接移动存储设备。

▲2、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。

●3、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。

4、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。

5、整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。

6、整机全通道支持4K显示，包括整机通道、内置PC通道、HDMI通道。

7、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。

8、部署单根网线可实现整机系统、国产化系统双系统有线网络连通。

9、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。

10、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。

四、整机显示和音视频多媒体教学功能

●1、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

2、整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。

3、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz,高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz,分贝可选择调节范围-12dB～12dB。

4、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

5、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。

6、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

7、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

▲8、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度。

9、整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。

10、整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。

11、整机采用超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°；整机采⽤LED液晶A规屏，显示比例16:9。整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。

12、屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级。整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。

13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。灰阶等级≥256级。

14、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。

15、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

16、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

17、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），开启AI-PQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

18、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足蓝光危害RG0级别。

19、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

20、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

五、整机功能按键和无线网络教学功能

1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成整机设备的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。

▲2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。

3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键启用经典护眼模式。设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

4、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。

5、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

6、整机无需外接无线网卡，在整机设备下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

7、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。

8、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。

10、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

11、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。

12、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在整机设备下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。

六、摄像头互动教学功能

1、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

2、整机摄像头、麦克风采用一体化模块设计，无需拆卸整机后壳，即可针对整机摄像头、麦克风单独拆卸维护。

3、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。

▲4、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥120度。

5、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。

▲6、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

7、整机采用红外触控技术，支持整机设备系统中进行40点或以上触控及书写划线。

8、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。触摸分辨率32768×32768。触摸最小识别物≤3mm。

9、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

10、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

11、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。

七、整机系统功能

1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。

2、支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。

3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。

4、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。

5、整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。

6、在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

7、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。

8、在HDMI、整机设备内置信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。

9、支持半屏模式，将整机设备显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作；点击非整机设备显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。

10、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。

11、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

12、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。

13、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。支持将自定义图片、动画设置为开机画面。采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。

14、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。

15、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。

16、整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。

17、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。

18、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。

八、文件传输功能

▲1、整机内置文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。整机内置文件传输应用，支持通过扫码、wifi直连两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。

▲2、整机内置文件传输应用，无需借助三方应用和网页，可直接通过微信小程序将微信聊天记录中的文档、图片、视频传输到大屏设备。整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。

●3、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。

●4、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。

●5、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
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	实木幼儿桌（大班）
	张
	24
	1.规格尺寸：长×宽×高：约1200mm×600mm×530mm。
▲2.立脚：采用规格不小于48mm×48mm的橡胶木原木条，四角为圆弧结构，无棱角； 
▲3.桌面板：采用整板厚度不小于18mm的AB级或以上橡胶木指接板；
▲4.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保、不易变形；
5.桌子边角外做R3MM圆边，外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
▲6.每个桌脚开二条榫钢片楔合，通过五金件与连接杆固定；
7.桌底四只脚均安装橡胶脚垫，防刮花地板。
8.颜色为原木色。

	20
	建构区小班
	套
	4
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：建构技能图不少于12张；建构作品范例图不少于10张；整理贴纸不少于6张；装箱说明；4色印刷
3.幼儿操作材料至少包含：半单元积木40块、木质；单元积木80块、木质；双倍单元积木20块、木质；半柱形积木30块、木质；柱形积木18块、木质；双倍柱形积木6块、木质；小三角形积木20块、木质；中三角形积木16块、木质；斜坡形积木10块、木质；小圆柱体积木20块、木质；大圆柱体积木10块、木质；拱桥形积木4块、木质；小半圆形积木12块、木质；大半圆形积木4块、木质；扇形积木8块、木质；半圆环形积木2块、木质；拐角形积木2块、木质；正方形亚克力积木8块、木质、亚克力；长方形亚克力积木8块、木质、亚克力；正三角形亚克力积木8块、木质、亚克力；直角三角形亚克力积木8块、木质、亚克力；圆形亚克力积木8块、木质、亚克力；半圆形亚克力积木8块、木质、亚克力；人物积木6块、木质；动物积木11块、木质；植物积木8块、木质；交通工具积木7块、木质、金属；建筑物积木4块、木质；
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	建构区中班
	套
	3
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：建构技能图不少于12张；建构作品范例图不少于10张；整理贴纸不少于8张；装箱说明；4色印刷
3.幼儿操作材料至少包含：半单元积木40块、木质；单元积木100块、木质；双倍单元积木20块、木质；四倍地板砖形积木6块、木质；半柱形积木30块、木质；柱形积木18块、木质；双倍柱形积木6块、木质；小三角形积木20块、木质；中三角形积木16块、木质；斜坡形积木6块、木质；小圆柱体积木20块、木质；大圆柱体积木12块、木质；锥形积木2块、木质；拱桥形积木4块、木质；小半圆形积木10块、木质；大半圆形积木4块、木质；扇形积木4块、木质；四分之一环形积木4块、木质；半圆环形积木4块、木质；羊角形积木1块、木质；拐角形积木2块、木质；凹槽开孔轨道12块、木质；凹槽长轨道10块、木质；凹槽短轨道8块、木质；双孔正方体12块、木质；正方形球槽1块、木质；木质圆球2块、木质；六孔长方体2块、木质；六边螺母8块、木质；双孔连接板4块、木质；短螺丝8块、木质；螺丝长棒2根、木质；风车转轮、木质2；人物积木7块、木质；动物积木14块、木质；植物积木8块、木质；交通工具积木4块、木质、金属；建筑物积木3块、木质；
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	建构区大班
	套
	3
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：建构技能图不少于12张；建构作品范例图不少于10张；整理贴纸不少于10张；装箱说明；4色印刷
3.幼儿操作材料至少包含：半单元积木40块、木质；单元积木100块、木质；双倍单元积木20块、木质；双倍地板砖形积木6块、木质；四倍地板砖形积木6块、木质；半柱形积木30块、木质；柱形积木20块、木质；双倍柱形积木6块、木质；小三角形积木20块、木质；中三角形积木10块、木质；斜坡形积木6块、木质；小圆柱体积木20块、木质；大圆柱体积木16块、木质；锥形积木2块、木质；拱桥形积木4块、木质；小半圆形积木10块、木质；大半圆形积木6块、木质；扇形积木4块、木质；四分之一环形积木4块、木质；半圆环形积木6块、木质；羊角形积木1块、木质；手柄形积木1块、木质；拐角形积木2、木质；十字转接块积木2块、木质；十字线卡槽积木20块、木质；长方形积木片10块、木质；正方形积木片10张、木质；木质圆球2块、木质；六孔长方体2块、木质；六边螺母8块、木质；双孔连接板4块、木质；短螺丝8块、木质；螺丝长棒2根、木质；风车转轮2块、木质；人物积木4块、木质；动物积木7块、木质；植物积木8块、木质；交通工具积木4块、木质、金属；建筑物积木5块、木质；

	23
	益智区小班
	套
	3
	1.指导方案：1本 ，4色印刷
2.环境创设材料：箱贴约16张 ,单面4色印刷
3.玩法说明：约16套，铜版纸，4色印刷
4.幼儿操作材料至少包含：钓小鱼（企鹅2个、木质；小鱼24条、木质；鱼竿2根、木质；游戏盒1个、木质；鱼缸卡4张、纸质；操作卡12张、纸质）。刺猬采果果（刺猬4个，木质；果子72颗、木质；点数骰子2颗、木质；颜色骰子1颗、木质；木盒1个、木质）。锤锤乐（游戏盒2个、木质；木锤2个、木质；骰子1颗，木质；夹子2个、木质；毛球30颗、涤纶）。长长猫（猫咪卡28张、纸质；喂食卡1张、纸质；操作卡8张、纸质；骰子1颗、木质）。形状接龙（形状牌28片、木质；吸盘锤2个、塑胶；骰子2颗、木质）。丰收蔬果园（游戏底板1个、木质；杯子5个、ABS塑胶；蔬果玩具25颗、塑胶；特征卡10张、纸质）。美味蘑菇汤（萝卜棋24颗、塑胶；游戏底座1个、木质；骰子1颗、木质、汤锅卡4张、纸质）。智能思维机（智能思维机1个、塑胶；充电线1根、塑胶、金属；操作卡52张、纸质；）。整理高手（木盒1个、木质；物品卡1张、纸质；柜面卡2张、纸质）。小猴回家（游戏底板1个、纸质；小猴24只、木质；钓竿4根、木质；骰子1颗、木质）。百变长颈鹿（头部积木3颗、木质、磁铁；身体积木3颗、木质、磁铁；脖子积木15颗、木质、磁铁；骰子2颗、木质）。动物园（动物积木11个、木质；底座1个、木质、木板1个、木质；游戏底板1个、纸质；饲料卡1张、纸质；游戏转盘1个、纸质；动物卡11张、纸质）。烧烤串（烧烤棍2根、木质；西蓝花积木4个、木质；玉米6个、木质；香肠8个、木质；香菇8个、木质；肉片6个、木质；骰子3颗、木质；操作卡12张、纸质；布袋1个、帆布；）。开心牧场（游戏底座1个、木质；操作卡12张、纸质；游戏木片7片、木质；）。眼力大考验（游戏木片27片、木质；操作卡12张、纸质；）。小小设计师（形状片64片、木质；玩法一操作卡5张、纸质；玩法二操作卡12张、纸质；布袋1个、帆布）

	24
	益智区中班
	套
	2
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：约箱贴16张,单面4色印刷
3.玩法说明：约16套，铜版纸，4色印刷
4.幼儿操作材料至少包含：数字对对乐（游戏底板2个、木质；数字片19片、木质；积木块20个、木质；布袋1个、帆布）。果蔬接龙（果蔬牌32片、木质；）。汽车总动员（汽车卡36张、纸质；奖章24片、纸质；响铃1个、金属；骰子3颗、塑胶；游戏底板2张、纸质；操作卡8张、纸质）。好玩的数棒（棋子4个、木质；数棒40根、木质；木板子16张、纸质；骰子1个、木质）。粗粗细细（游戏底板1张、木质；圆筒积木10个、木质；操作卡6张、纸质）。彩色方块（方块积木18块、木质；玩法一操作卡8张、纸质；玩法二操作卡6张、纸质）。十二生肖（游戏底板1张、木质；生肖棋子12颗、木质；星星28颗、塑胶；顺序卡2张、纸质；玩法一操作卡11张、纸质）。糖果派对（游戏底板1张、纸质；糖果卡5张、纸质；糖果50颗、塑胶；勺子卡1张、纸质；勺子1个、塑胶；骰子2颗、木质；布袋1个、帆布；）。猜猜我是谁（游戏底板2个、塑胶；操作卡6张、纸质；）。数字好朋友（游戏底座4个、塑胶；数字牌44颗、塑胶；星星28颗、塑胶；游戏转盘1个、纸质；）。蜗牛回家（游戏底座1套、塑胶；彩环80个、塑胶；游戏底板2张、纸质；骰子3颗、塑胶；操作卡12张、纸质；布袋1个、帆布）。三明治小铺（吐司3套、木质；火腿片6片、木质；奶酪片6片、木质；蔬菜9片、木质；西红柿片3片、木质；煎蛋3片、木质；骰子1个、木质；餐盘卡1张、木质； 操作卡 8张、木质；）。图形宝盒（游戏盒1个、木质；菱形24片、木质，长方形20片、木质，正方形24片、木质，半圆形20片、木质，绿三角24片、木质，橘三角24片、木质，梯形24片、木质，平行四边形24片、木质，圆形20片、木质，六边形20片、木质，七巧板1套、木质；磁板1个、塑胶、木质；玩法一操作卡4张、纸质；玩法二操作卡6张、纸质；玩法三操作卡1张、纸质；）。智能思维机（智能思维机1个、塑胶；充电线1根、塑胶、金属；操作卡36张、纸质；）。勇往直前（长方形板4片、木质；正方形板1片、木质；颜色板4片、木质；棋子16个、木质；骰子1个、木质；起始板4片、木质；布袋1个、帆布）。竞速赛车（游戏底板1张、纸质；赛车棋子4个、木质；骰子5个、木质）

	25
	益智区大班
	套
	2
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：箱贴约16张,单面4色印刷
3.玩法说明：约16套，铜版纸，4色印刷
4.幼儿操作材料至少包含：积木乐园（厚长方体4个、木质，正方形4个、木质，球体4个、木质，薄长方体4个、木质，长圆柱4个、木质，短圆柱4个、木质，半圆柱4个、木质，三角形4个、木质，桥型4个、木质；棋子4个、木质；玩法一操作卡8张、纸质；玩法一游戏底板1张、纸质；玩法二操作卡8张、纸质；玩法二游戏底板1张、纸质）。搭火车（游戏底板1张、纸质；车厢卡9张、纸质；棋子4颗、木质；乘客卡3张、纸质；游戏转盘1张、纸质；动作卡20张、纸质；得分卡8张、纸质）。脸谱收藏家（游戏底板2个、木质；脸谱9片、木质；骰子2颗、木质；操作卡24张、纸质；海洋寻宝（珊瑚卡4张、纸质；数字卡3张、纸质；游戏底板1张、纸质；章鱼棋子72颗、木质；骰子3颗、木质；宝石40颗、塑胶；布袋1个、帆布）。几点了（游戏转盘1个、纸质；时间底板4张、纸质；时间卡2张、纸质；棕熊套装（身体1张，手2张）、纸质；时钟1个、塑胶；）。趣味多米诺（骨牌100片、木质；机关配件1套、木质；游戏底板1张、纸质；）。小象与苹果（苹果树1个、木质；苹果树底座1个、木质；苹果15颗、木质；游戏底板1张、纸质；花朵卡1张、纸质；小象棋子1颗、木质；骰子1颗、木质）。弹珠路线（游戏底座1个、塑胶；起点装置1个、塑胶；隧道方块2个、塑胶；交叉12个、塑胶；黄色直线3个、塑胶；白色直线12个、塑胶；弹珠10颗、塑胶；布袋1个、帆布；玩法一操作卡18张、纸质；玩法二操作卡12张、纸质；）。圆盘集集乐（游戏底盘1个、塑胶；圆盘60块、塑胶；小球1颗、塑胶；布袋1个、帆布）。鼹鼠之家（1/2正方形食物片4片、木质；1/4正方形食物片8片、木质；1/2圆形食物片4片、木质；1/4圆形食物片8片、木质；1/2三角形食物片4片、木质；1/4三角形食物片8片、木质；骰子1颗、木质；鼹鼠棋子4颗、木质；洞穴卡4张、纸质；游戏底板1张、纸质；操作卡6张、纸质；布袋1个、帆布）。动物排排队（游戏底板1个、木质；河马棋子4个、木质；兔子棋子4个个、木质；老虎棋子4个个、木质；长颈鹿棋子4个个、木质；骰子6个个、木质；操作卡18张个、纸质；布袋1个个、帆布；）。方块游戏（游戏底板1个，木质；积木块18个，木质；阻挡块2个，木质；操作卡8张，纸质；对战卡24张，纸质；）。数字王国（游戏底板1个、木质；洞洞板1个、亚克力；数字积木100个、木质；玩法一操作卡5张、纸质；玩法二操作卡2张、纸质； 玩法三操作卡1张、纸质；布袋1个、帆布）。小小送货员（蓝色货车3张、纸质；橙色货车3张、纸质；绿色货车3张、纸质；紫色货车4张、纸质；骰子1个、木质；草莓货物9片、木质；柠檬货物9片、木质；土豆货物9片、木质；布袋1个、帆布；数字片(含底座) 1包、木质；）。快乐上小学（游戏底板1个、纸质；书包卡4个、纸质；物品卡16个、纸质；价目表1个、纸质；游戏币1套（1元15张，5元25张，10元25张，50元4张，100元1张）；棋子1套（红黄蓝绿各1颗）；）。智能思维机（智能思维机1个、塑胶；充电线1根、塑胶、金属；操作卡36张、纸质；）

	26
	骰子抽木棍玩具
	套
	14
	规格：18.6cm×9.7cm，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	27
	拆装工程套装
	套
	10
	规格：159件套，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

	28
	帐篷室内小房子玩具游戏屋
	个
	4
	规格：正面135cn，宽120cm，高140cm，材质：布质，不含垫子。

	29
	大号儿童录音器玩具
	个
	60
	规格：7.5cm×3.4cm，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

	30
	磁性几何拼图
	套
	15
	规格：22.5cm×22.5cm×7cm（220粒），材质：木质盒子，软磁贴

	31
	交通标志牌
	套
	10
	规格：50个/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	32
	宝宝乐园房子拼插积木
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成 。              
规格：正方形边长约55mm， 三角形边长约75/57/55mm                                                                                      3.件数：509件

	33
	俄罗斯方块
	套
	6
	环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺.                                  2、规格（允许尺寸偏差±3mm）：大颗粒基础件140颗粒，几何方块系列63颗粒（9个不同形状各7件），配底板2片（25.5*25.5cm）外形尺寸分别为           

⑴工形95*63*14mm  ⑵正方形63*63*14mm                          ⑶L形95*63*14mm ⑷十字95*95*14mm                      ⑸长条127*31*14mm ⑹异梯形95*63*14mm                      ⑺短条63*31*14mm  ⑻凸95*63*14mm                       ⑼小L63*63*14mm   ⑽大颗粒8孔63*31*24mm  
⑾大颗粒4孔31*31*24mm   ⑿大颗粒2孔31*16*24mm   
3.件数：205件

	34
	磁力片（72件装）
	套
	6
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格（允许尺寸偏差±3mm）：菱形：97*61**5mm  三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                               3.件数：72件

	35
	软体动物造型拼装
	套
	6
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成 。 内容及规格（允许尺寸偏差±3mm）：太阳：φ5mm 厚17 三孔连接棒：66*17mm 二孔连接棒：42*17mm 
工字形：66*66*17mm 圆柱：24*33mm 球：φ34mm  鹅：35*42 mm狮子：57*49mm 牛：41*40 mm鸡：31*60 mm马：45*56 mm 袋鼠：37*54 mm长颈鹿：36*66 mm猫：41*45mm                                                                                  3.  件数：209件

	36
	大颗粒乐高积木
	套
	6
	材质 ：PP食品级环保塑料积木、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸偏差±3mm）：大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                                                                                         3. 件数：316件

	37
	花边剪刀
	套
	30
	规格：5 把/ 套 材质：塑料、金属
为儿童设计的安全包头花边剪刀。能剪出不同形状的花边，不少于5种不同的花纹。
幼儿可以剪出不同图案、花边，给纸张、照片、明信片做漂亮的装饰。

	38
	水果切切看
	套
	6
	材质：橡胶木 

一套包括 1 个菜板、1 把木刀和 5 个可切水果：橘子、柠檬、 猕猴桃、草莓和苹果。每一颗水果的形状都圆润饱满，轻轻切 开，水果内部纹理清晰可见，耐用魔术贴链接果实内部。

	39
	汉堡乐园
	套
	6
	包装规格约23×20×10.5cm

材质：聚酯纤维或者棉布
汉堡套餐食物造型玩具套装，孩子们可以任意搭配其中的“食材”

	40
	奥尔夫乐器（小班）
	套
	4
	规格：15件/套，材质：木、金属、环保塑料、布；包含：木柄碰钟（大）1对，方梆子1副，直筒蛙1副，10铃棒铃1个，
铃鼓圈1个，小号原木色砂球1对，腕铃（颜色随机）1对，串铃红1对，6寸铃鼓1个，龙口梆子1副，木质砂蛋1对，大号多音响筒1副，双响筒1副，小鱼梆子（清漆）1副，眼镜鼓1个

	41
	综合穿线板
	套
	6
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格：树叶 水果 动物 交通综合等                                                                                     3.件数：120件/箱 配不少于120条绳

	42
	数字方块拼插积木
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成  规格：正方形边长约43mm                                                                                      3.件数：703件

	43
	乐高积木
	套
	6
	材质 ：PE软体食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，                              2、多种颜色组成 规格：2孔：31*24*31mm 4孔：31*24*31mm  长方形（8孔）：63*24*31mm ，长方形（6孔）：47*24*31mm                                       3、件数：339件

	44
	光速赛车造型拼装
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：车身：102*90*5mm车尾：79*42*4 mm 车尾插片:60*23*4mm  22*15*4mm 轮子直径：33*12mm                                           3.件数:550件

	45
	海洋世界模板
	套
	18
	规格：6 个/ 袋；材质：塑料

	46
	针筒玩具
	套
	18
	规格：6 个/ 袋
材质：塑料
将橡皮泥放入针筒内，然后插入针管向下推动，
就可将橡皮泥变成各种美丽的图案造型。

	47
	木制烹饪厨具套装
	套
	4
	规格：约52×54×40.5cm（包装尺寸） 材质：实木
烹饪套装不仅包含蒸煮的烹饪厨具，还包含享用美食过程
的配件，如盘子叉子等，高度还原烹饪过程，让小朋友体验
中享受乐趣。22 个组件，实木材质。

	48
	食物箱
	套
	4
	材质：ABS 塑料
食物箱内含有餐刀及 57 个不同的食品，可以学习各种食物
的名称，学习如何与人分享，培养良好的人际互动能力。

	49
	早餐组
	套
	4
	规格：35件/套 材质：实木，包含冰淇淋、甜甜圈、蛋糕等早餐组合。

	50
	早餐套餐
	套
	4
	规格：尼龙网袋装 24pcs；材质：塑料

	51
	手偶
	套
	18
	规格：15/套，材质：优质毛绒，包含熊猫、小鸡、小鸭、小狗等15款。

	52
	奥尔夫乐器（中班）
	套
	4
	规格：15件/套，材质：木、金属、环保塑料、布；包含：6寸铃鼓1个，木质4铃板檫1个，木质四色砂球1对，5铃握铃1个，小号木质鱼蛙1副，桦木响板1个，刮棒1副，单8音块1台，鸟叫器1个，木质砂蛋（红色）1对，13铃棒铃1个，棒棒糖鼓1个，2节塑料雨声响筒1个，火车笛1个，高中低加沟梆子1副

	53
	万变造型拼装
	套
	4
	材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成    规格：椭圆：42*25**19mm 58*36*19mm   圆形：39*39*18mm  32*18mm 长方体：49*15*18mm 正方体：32*32*18   弯条59*23*18mm  动物孔：47*30*18mm                                                                                     3. 件数：308件

	54
	动物磁性
	套
	4
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格：度都为10mm 奶牛：85*61mm 公鸡：81*84mm 熊猫：71*82mm 兔子：82*80mm  大象：82*65mm 鸭子：86*86mm 羊：86*62mm 长颈鹿：96*48mm斑马：84*82mm  猪：83*65mm 狮子：85*61mm                                                                                       3. 件数：168件/套

	55
	大号好乐积木
	套
	6
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.不少于4种颜色组成   规格（允许尺寸偏差±3mm）：H型：79*39*19mm 
1字形：79*19*19mm A字形：79*39*19mm  59*39*19mm 
圆管方管：直径19mm 轮子直径：70mm                                                                     3.件数：218件

	56
	仿真医生用具箱
	套
	4
	规格：约27.5×9.5×23.2cm（包装尺寸）
材质：塑料
内含听诊器、注射器、温度计、耳窥镜、镊子等多种配件。仿真造型，让孩子熟悉医用工具，模拟就医场景，体验当医生的乐趣。

	57
	手偶
	套
	4
	规格：14件/套，包含多款职业人物，材质：毛绒面料，柔软舒适

	58
	各式各样的磁铁套件
	套
	4
	规格：底座 4.8cm、总长 15cm、3.5×1cm/ 个
配置：底座 2 个、圆轴 2 个、磁环 12 个 材质：磁铁、塑胶
本产品内置磁铁，外面塑料外壳包裹，安全美观，可按照配置活动卡片开展配对游戏。共有 26 张卡片，可以让 2 组小朋友进行 PK竞赛互动。可供小朋友探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。

	59
	一串一逻辑
	套
	4
	规格：约28×35.5×6cm   材质：塑料 
一款适合两个或更多参与者的逻辑推理游戏，分为初阶和高阶难 度。初阶版一串密码包含四个蘑菇钉的颜色组合，而高阶版则包含五个 蘑菇钉的颜色组合。参与者可以随意利用八种不同颜色的蘑菇钉来设立 密码，轻轻松松就锻炼出推理能力和逻辑思维，观战的小朋友也会不自 觉地参与其中，乐在其中，别有一番乐趣 ，同时也可以在旁边观察到 一些推理盲点，多人桌面游戏一起开心互动，游戏难度可以灵活掌握和调整，可加可减，老幼皆宜。

	60
	棋类
	套
	4
	规格：7种/套，飞行棋、五子棋、围棋、跳棋等，材质：环保塑料

	61
	马克西的备忘录
	套
	6
	规格：约23.5×15.5×6.5cm（包装尺寸）材质：实木、硬纸板按要求摆放好游戏板、卡片和马克西，翻开一张绿色卡片和一张橘色的卡片，根据两张卡片上的图案移动马克西或者拿走两张记忆卡片。在马克西上床睡觉之前玩家拿走所有的记忆卡片，玩家集体获胜，反之马克西获胜。

	62
	奥尔夫乐器
	套
	4
	规格：15件/套，材质：木、金属、环保塑料、布；包含：带架三角铁1套，腰铃（颜色随机）1条，高低梆子1副，高中低加沟梆子1副，桦木响板1个，5铃握铃1个，21铃棒铃绒布1个，木质椰树砂球1对，刮棒1副，打棒1对，小鱼梆子（清漆）1副，丝带碰钟（大）1对，手鼓1个，雕蛙（大）1个，海鼓1个

	63
	半透明玩具收纳盒（无盖）
	个
	260
	规格：长x宽x高25*25*15CM，材质：环保塑料

	64
	加大加厚水管玩具
	套
	4
	规格：88件装
材质：环保塑料；吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手

	65
	大号环扣积木
	盒
	4
	规格：108个装
材质：环保塑料；吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手

	66
	聪明棒
	套
	4
	规格：1110块（含几何+轮子）材质：环保塑料；吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手

	67
	雪花片
	套
	4
	规格：4.3cm(10色650片）
材质：环保塑料；吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手

	68
	拓展区设施组合（核心产品）
	套
	1
	规格：1588*1445*450cm，包含：
1.高落地梯1套：L230*W120*H149cm:材质：镀锌管+共挤木；
2.大平台1套:260*200CM:平台材质：平台龙骨8*4+3*5镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。塑木共挤地板：厚度2.3cm，在浮雕木纹基础上采用高分子覆膜共挤层，耐腐蚀，抗老化，产品密度大，强度高，承重性较强；仿天然树木纹设计，立体混色技术，色彩丰富，更加美观。装饰：PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）,常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。下方放置五个橡胶轮胎；
3.悬空钻网1套:310cm长:框架使用φ3.8cm和φ3.2cm的镀锌管，外圈包外78cm，内圈包内72cm，绳网绳子采用1.4cm航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好；下方配置五个塑料梅花桩；
4.小平台1套:120*120cm:平台材质：平台龙骨8*4+3*5镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。塑木共挤地板：厚度2.3cm，在浮雕木纹基础上采用高分子覆膜共挤层，耐腐蚀，抗老化，产品密度大，强度高，承重性较强；仿天然树木纹设计，立体混色技术，色彩丰富，更加美观。
5.悬空斜轮胎攀爬网1套:264*120cm:所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm；网面配置三个轮胎：材质：橡胶；下方配置配置7个木质梅花桩；
6.立面蜘蛛爬网1套：φ16mm钢芯缆绳，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳；强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用性能好；
7.木屋子造型1套:200*230cm:平台龙骨8*4+3*5镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。木质部分：花梨木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患；
8.S桶滑1套:200cm高:塑料：采用专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品；
9.斜度平台网1套:153*120cm：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。六股钢丝绳直径不小于16mm，中芯为≥6股镀铬钢丝，钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编制绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
10.圆形平台1套:200*200cm:平台材质：平台龙骨8*4+3*5镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。塑木共挤地板：厚度2.3cm，在浮雕木纹基础上采用高分子覆膜共挤层，耐腐蚀，抗老化，产品密度大，强度高，承重性较强；仿天然树木纹设计，立体混色技术，色彩丰富，更加美观。
11.圆形错层爬网1套:229CM高：材质：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm；
12.斜度悬空荡桥网1套:260*120cm：所用网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑。单股钢丝绳Φ12mm、Φ14mm；下方配置独木桥1套；
13.大平台1套:200*180cm:平台材质：平台龙骨8*4+3*5镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。塑木共挤地板：厚度2.3cm，在浮雕木纹基础上采用高分子覆膜共挤层，耐腐蚀，抗老化，产品密度大，强度高，承重性较强；仿天然树木纹设计，立体混色技术，色彩丰富，更加美观。装饰：PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）,常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。下方配置3根攀爬网结绳；
14.234*190cm落地攀岩爬+攀爬网1套：镀锌管+单股钢丝绳+花梨木；
15.S桶滑1套接179cm高度平台:塑料：采用专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品；
16.立柱：立柱材质：主支柱直径11.4cm*壁厚0.2cm镀锌钢管，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将 漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 ；
17.其他配置：装饰树1套，小草装饰1套，益智板1套，传声筒1套，圆形装饰顶1套。

	69
	平衡木
	条
	6
	提供两种规格可选：200*20*30cm/200*15*40cm，材质：花梨木，防腐浸泡，烘干处理，木质坚硬，干燥性能好，耐水性强，不易磨损，不易开裂，不易变形，抗紫外线。

	70
	体操垫（4折）
	张
	16
	规格：200*75*10CM，4折叠，单色。材质：整体高弹力橡塑压缩海绵，加牛津布，安全无毒。

	71
	脚踏车（1人骑）
	辆
	12
	儿童三轮脚踏车，1人骑，车身材质：铁；规格：约85*56*63cm,把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面；轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。

	72
	兜风车
	辆
	6
	规格：约98*60*63cm把手：坚固双手握把，好握不易滑手，

坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面；轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。

	73
	脚踏出租车
	辆
	6
	规格：约98*71*63cm把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面；轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。

	74
	移动不锈钢篮球车
	辆
	4
	规格：90*75*75cm，优质不锈钢材质，做工坚实耐用，可折叠，带万向轮；无锋利的边、角。

	75
	跨栏
	套
	2
	规格：81*27*21cm，8个/套;材质:采用优质工程塑料，一次性成型，表面光滑，无棱角、不易裉色

	76
	多人滚筒协力车（4人）
	个
	2
	规格：158*64*67cm,材质：环保pe滚筒，铁质扶手，多色滚筒。

	77
	户外游戏器械置物架2层（含防雨布套）（不锈钢）
	套
	10
	规格：100*70*110cm，材质：不锈钢，带雨布。

	78
	安吉户外游戏（综合探索套装2571件）
	套
	1
	规格：2571件/套；1.材质：松木，PP，EO级环保标准免漆多层板；
2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；
3.包含：滚筒3个：50*60cm1个，56*60cm1个；50*90cm1个；
积木（正方块）：10×10×2.5cm；500块；
积木（正方块）：10×10×5cm；100块；
积木(正方体）：10×10×10cm；50块；
积木(长方体）：20×10×10cm；50块；
积木(长方块）：20×10×5cm；200块；
积木(长方块）：20×10×2.5cm；400块；
积木（长方块）：40×10×5cm；50块；
积木(长方块）：60×10×5cm；50块；
积木（三角形）：14×14×5cm；300块；
积木（三角形）：21×21×5cm；120块；
积木(半圆）：20×5cm；80块；
积木（半圆环）：40×20×5cm；20块；
积木（圆）：20×5cm；60块；
建构木板   ：40×10×2.5cm；50块；
建构木板   ：60×10×2.5cm；40块；
建构木板   ：80×10×2.5cm；20块；
建构木板   ：100×10×2.5cm；6块；
圆柱：D:10 H:5cm；200块；
圆柱：D:10 H:10cm；200块；
圆柱：D:10 H:20cm；20块；
圆柱：D:10 H:40cm；20块；
平板车3辆：40*40cm 1辆，60*60cm 1辆，80*80cm 1辆；
箱型推车4辆：60×43×33.3cm 1辆，80×60×40cm 1辆，100*60*40cm 2辆；
长木板6块：100×23×2.5cm2块，120×23×2.5cm2块，140×23×2.5cm2块；
木箱3个：边长60cm1个，边长80cm1个，边长100cm1个；
单梯8个：60*35*7cm2个，100*35*7cm2个，120*35*7cm2个，150*35*7cm2个；
双梯8个：60*44*14cm2个，100*44*14cm2个，120*44*14cm2个，150*44*14cm2个。
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	安吉户外游戏（玩沙戏水套装220件）
	套
	1
	沙水组合-酷玩套装 220件

 1.材质：多层板、PVC和PP                                              2.工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构                                            3、套装包含：1，胶合板（欧版）长1230mm;宽430mm;高380mm1个；
2.水车2，胶合板（欧版）长930mm;宽430mm;高380mm 1个；
3.水车3，胶合板（欧版）长630mm;宽430mm;高320mm  2个；
4.立板1，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm宽2：280 mm 高：366 mm，6个；
5.立板2，材质：PP，厚：15 mm  宽1：200 mm 宽2：280  mm 高：528 mm，
6个；
6.立板3，材质：PP，厚：15 mm   宽1：200 mm 宽2：280 mm  高：680 mm
，6个；
7.立板4，材质：PP，厚：15 mm   宽1：200 mm 宽2：280 mm  高：831 mm
，6个；
8.鱼板，材质：PP，，厚：15  mm 长：394 mm  高：150 mm，24个；        
9.挡水板，材质：PP，，厚：15  长：500 mm  宽：405 mm，5个；
10.水泵1，金属，dn48，5个；
11.剖面管1，pvc，长：1000 mm，20个；
12.剖面管2，PVC，长：1500 mm，10个；
13.剖面管3，pvc，长：2000 mm，5个；
14.管道1，透明pc，长：1000 mm，10个；
15.管道2，透明pc，长：1500 mm，5个；
16.管道3，透明pc，长：2000 mm，2个；
17.水龙头连接器，塑料，4分，5个；
18.钢丝软管，25 mm， 250 mm，5个；
19.硅胶管，硅胶，4分/35000，4，1个；
20.双通，pvc，100 mm×170 mm×170 mm，6个；
21.三通，pvc，100 mm×150 mm×200 mm，5个；
22.塞子，pvc，100 mm×100 mm×80 mm，5个；
23.管帽，pvc，4个；
24.铲子（小），不锈铁，360 mm×88 mm，17个；
25.铲子（大），不锈铁，650 mm×140 mm，3个；
26.筛网（小），不锈钢，直径150 mm，20个；
27.筛网（中），不锈钢，直径200 mm，10个；
28.筛网（大），不锈钢，直径280 mm，5个；
29.沙桶，不锈钢，直径250 mm，10个；
30.水车袋，10个。
共计220件
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	幼儿园交通标志牌
	套
	1
	规格：约36*36*76CM。
材质：环保PVC管，ABS连接件，塑料牌。
包含交通标志牌12个，基座12个，支柱12根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。
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	儿童大型游乐设施
	套
	1
	规格：1080×540×450cm
配置：90高塔楼楼梯1套尺寸:160*95*125mm；
四柱小鸟树屋1套尺寸:2300*2250*1480mm；
120高节节高1套尺寸:1000*700*2400mm；
120高拼接滑1套尺寸:2000*1600*2300mm；
单柱树叶顶1套尺寸:680*670*300mm；
单柱小鸟顶1套尺寸:870*510*650mm；
单柱树叶1套尺寸:1200*1200*550mm；
炸弹双柱1套尺寸:1600*470*670mm；
三通塔楼隧道1套尺寸:1970*1280*940mm；
单柱太阳花1套尺寸:750*450*600mm；
四柱炮台顶1套尺寸:2290**2290*1600mm；
160S滑1套尺寸:2200*1700*2600mm；
120高音乐攀爬1套尺寸:1500*1400*1250mm；
120高双滑1套尺寸:2200*1300*2450mm；
30悬空梯1套尺寸:1100*800*1450mm；
斜格排1套尺寸:1230*960*140mm；
炸弹格排2套尺寸:1350*960*180mm；
数字格排1套尺寸:1200*940*110mm；
塑料脚套4个尺寸:430*310*310mm；
4个四方平台尺寸:1164*1164mm；
10高一步梯1个尺寸:1005*150*160mm；
30高一步梯1个尺寸:1005*150*360mm；
14根立柱；
材质：1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。
2．塑料为食品级塑料，安全、无毒，颜色稳定、抗老化。
3．产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。
4．立柱材质：镀锌管主支柱直径11.4cm*壁厚0.2cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化。

四方平台尺寸为116.4*116.4*8cm。材质：高强度冷轧钢板，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。
6．镀锌管配件：材质：镀锌管外径 3.2/4.8/6.0cm镀锌管，壁厚0.15cm。原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。
7.塑料：采用食品级专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品。
8.连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。
9．五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。


10．其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。
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	万能工匠组合
	套
	1
	
主要材质：PP,PVC
1、规格明细：不少于956件（允许尺寸偏差±0.5mm)：200连接盘（蓝白）Φ200mm*80mm共200个；200转动盘（蓝色）210mm*110mm 40个；三通120mm*38mm 40个；泡棉挡片85*30mm 60个； EVA扇叶400mm*200mm*10 8个;固定器ø90*55mm 20个；连接管102mm*38mm*3mm  40根；连接管186mm*38mm*3mm  40根；连接管306mm*38mm*3mm  150根；连接管475mm*38mm*3mm  80根；连接管567mm*38mm*3mm  20根；连接管714mm*38mm*3mm  30根；连接管1052mm*38mm*3mm 30根；连接管1144mm*38mm*3mm 20根；魔术贴250mm*20mm  80个;三角形布A（蓝）389mm*153mm  10张；三角形布B（红）628mm*272mm  10张；圆角布A（红）499mm*738mm 10张；圆角布B（蓝）738mm*1076mm   10张；长方形布A1（红）646mm*330mm 10张；长方形布A2 (蓝）646mm*738mm 10张；长方形布B1（蓝）499mm*984mm 10张；长方形布B2（红）984mm*1076mm10张； 围栏布（红/蓝）1076mm*407mm10张；收纳盒4个；教师指导用书 1本；活动汇编3本
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。

玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。
（5）200连接盘重量不低于0.43KG
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	儿童酷跑器材组合
	套
	1
	规格：27件/套；包含：蓝色三角蹬4件:尺寸：57*58*57cm
斜边长约80cm
配色：蓝色+灰色环保高密度珍珠棉，外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保压缩棉加重；
绿色三角蹬4件:尺寸：57*58*57cm
斜边长约80cm
配色：绿色+灰色环保高密度珍珠棉，外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保压缩棉加重；
蓝色半圆柱2件:尺寸：60*30*15cm
配色：蓝色环保高密度珍珠棉，外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理；
绿色半圆柱2件:尺寸：60*30*15cm
配色：绿色环保高密度珍珠棉，外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理；
小号平衡木2件:尺寸：60*35/20*25cm
配色：底面灰色+其他面绿色环保高密度珍珠棉外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用纯环保压缩棉加重；
大号平衡木2件:尺寸：80*35/20*40cm
配色：底面灰色+其他面蓝色环保高外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
防护地垫灰色3件:尺寸：200*80*5cm
配色：灰色
折叠收纳功能
绿色环保高密度珍珠棉，外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理；
一号跳箱1件:尺寸：80*60*10cm
配色：橘黄色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
二号跳箱1件:尺寸：80*60*20cm
配色：绿色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
三号跳箱1件:尺寸：80*60*30cm
配色：蓝色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
四号跳箱1件:尺寸：80*60*40cm
斜切成2个部件，可组合成小斜坡，也可组合成跳箱
配色：底面和斜切面蓝色+其他面灰色外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
四级跳马1件:尺寸：80*30*20cm
配色：灰色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
三级跳马1件:尺寸：80*40*20cm
配色：橘黄色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
二级跳马1件:尺寸：80*50*20cm
配色：绿色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
一级跳马1件:尺寸：80*60*20cm
配色：蓝色 外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理，内使用环保纯压缩棉加重；
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	小篮球
	只
	60
	规格：五号篮球，直径22cm，材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。
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	标志桶
	个
	12
	规格：高32cm,雪糕桶状，材质：工程塑料，颜色鲜艳
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	彩虹伞
	个
	2
	规格：直径500cm；材质：尼龙布，轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。
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	粘球衣
	件
	12
	规格：30*43cm,材质：加厚牛津布，正面、背面均为魔术贴。整齐包边，不脱线拉丝，加厚牛津布，耐扯耐玩。
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	飞盘
	个
	35
	规格：直径22.5cm,材质：泡沫
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	沙包
	只
	50
	规格：7cm；布质小沙包，稻壳填充，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。
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	体操圈
	只
	40
	1.规格：体操圈直径50CM。2.颜色：红黄绿蓝四色可选。3.材质：安全环保塑料，100%新料制成。大小重量均适合幼儿园学龄儿童使用。色彩鲜艳，无毒无味。
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	彩带
	套
	6
	规格：每套6条，产品轻盈、艳丽 、安全 ，可让孩子左右手交替练，训练手眼协调能力与上肢力量。
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	滚铁环
	副
	35
	1.规格：钢圈直径38CM，杆子长度58CM，钢筋直径0.65CM。2.颜色：原色。3.材质：优质实心钢筋。4.描述：一1套滚铁环组成配件有直径38CM实心钢筋圈，每个圈上1套有4个直径2CM小铁环，及一更手柄驱动带钩杆子。
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	可调节小单杠带保护地垫
	套
	2
	规格：2件/套，含：                1.可调节小单杠
规格：137*125CM*90-150CM  材质：镀锌工艺，静电喷涂；           
2.小单杠保护地垫 规格：200*150*20CM
材质：外环保加厚PVC加网布
内优质高回弹海绵
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	平衡木（配重款）
	件
	2
	规格：200*30*20cm            
材质： 外环保pvc  ， 内高密度珍珠棉
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	全包跑酷可调节挡板
	件
	1
	规格：120*80*90-160cm，材质：pvc夹网布+铁架+木板软包
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	安吉游戏滚筒玩具
	套
	1
	规格：4件/套                                

小：直径40*长90cm               

 中：直径50*长90cm                 

大：直径56*长90cm                      

加大：直径63*长90cm；材质：pp
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	碳化划船组合安吉游戏户外玩具车大小轮胎组合玩具
	套
	1
	规格：116件/套；
小轮胎8个
大轮胎8个
碳化直梯4个
碳化直梯4个
碳化平衡板4块
碳化平衡板8块
碳化平衡板4块
碳化井字梯8个
碳化井字梯8个
支撑杆60根；材质：碳化松木，橡胶轮胎
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	圆头剪刀
	把
	35
	材质：亚克力、钢材
尺寸：122mm*53mm
圆滑的刀头设计，安全不伤手，用于多种手工制作使用
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	胶泥
	套
	20
	材质：PVP胶体、PP外壳
单支尺寸：70*22(mm)，6支装
无甲醛配方，品质保障，通过多种检测，用于课程使用
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	12色颜料
	套
	10
	材质：常用12色颜料
规格：500ml，12瓶/套
可水洗性颜料，颜色鲜艳覆盖力强，严格质检，适合幼儿使用
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	多功能收纳架
	个
	6
	材质：实木多层板
尺寸：≤70cm*140cm
原生态实木多层板，铆钉结构原木切面，木材加工性能好，切面光滑。力学强度大，富有弹性。有天然的纹理，非常美观。
用于摆放干花和美术作品
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	美术材料柜
	个
	2
	材质：实木多层板
尺寸：≤70cm*105cm
原生态实木多层板，铆钉结构原木切面，木材加工性能好，切面光滑。力学强度大，富有弹性。有天然的纹理，非常美观。
用于摆放干花和美术作品
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	美术材料车
	个
	2
	材质：实木
尺寸：约74cm*33cm *59cm
原生态实木多层板，纯手工打造，环保等级达到E1，变形小，强度大。用于摆放各种工具材料，配以万向轮，并可锁定。
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	加厚透明收纳盒无盖
	个
	8
	材质：环保PP
采用新环保PP材料制作，健康环保、材质密度高
尺寸：约29.1cm*20.3cm*8.3cm
用途：用于收纳整理

	105
	实木画纸收纳柜
	个
	1
	材质：天然实木           
规格：约120*29.5*68cm
天然实木，材质坚硬，抗冲击，承重强，木性坚韧，纹理通达清晰，硬度、强度适中。整体设计优美，方便移动，灵活使用。
用途：用于摆放各类教具

	106
	洗笔筒
	个
	35
	规格：约20.5*17*11cm，材质：环保塑料

	107
	桌面小画架
	个
	35
	规格：高28cm*宽19cm，材质：实木，结实而耐用，没污染的原生态，更健康。
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	24色水彩笔
	盒
	20
	规格：24色，材质：水彩笔

	109
	12色不脏手蜡笔
	盒
	20
	规格：12色，材质：腊笔
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	造型书柜
	平方米
	20
	规格：现场定制，材质：18mm免漆多层板，边缘倒圆角处理。
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	硬皮幼儿绘本
	本
	5400
	图书印刷质量及装订执行标准：
一.封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。
二.插图印刷；插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印，网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好，墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。
三、正文印刷；
1、压力：压力适度，全书前后轻重一致。
2、墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。
3、套印：版面端正，正反套印准确。
4、文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不 花，小字不糊不瞎。其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。
四、装订
1、开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明 显刀花，无连接页、折角、破头。
2、书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色， 边框要色正。
3、全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢 固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。
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	阅读桌
	张
	4
	规格：120*80*55cm；材质：橡胶木，实木表面用的是环保清漆；面板厚度16mm，四周加厚圆角，喷环保清漆,整体坚固实用，豪华大方。
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	圆形图书柜
	张
	1
	规格：80*80*30cm,材质：E0级实木多层板+pu皮，先进工艺对木材进行多种处理,使木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面。PU皮可选颜色：绿/蓝/桔

	114
	三人沙发
	套
	3
	规格：120*55*48cm;材质：木质框架+海绵+珊瑚绒

	115
	双人沙发
	套
	3
	规格：90*55*48CM，材质：木质框架+海绵+珊瑚绒

	116
	单人沙发
	套
	2
	规格：67*55*48CM，材质：木质框架+海绵+珊瑚绒
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	造型坐垫
	个
	6
	规格：直径38*7cm，材质：海绵填充

	118
	绘本馆地毯
	张
	1
	规格：1.6*2.3m；材质：涤纶，点塑防滑底，更安全；厚度≥8MM。
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	台式办公电脑
	台
	28
	、硬件部分：
1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。
2、机箱：要求机箱容量≤14L，支持侧板挂环锁、Kensington锁。
3、CPU处理器采用国产C86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB 。
4、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽。
5、显卡：配置集成显卡，支持VGA+HDMI接口。
6、硬盘：配置≥512GB M.2接口NVME协议SSD，支持1块3.5英寸机械硬盘扩展
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口
8、PCIE插槽数量≥3个；接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端2个Audio音频接口，
9、电源：电源功率≤200W。
10、键鼠：配置≥1套防水键盘及抗菌鼠标。
11、显示器：配置与主机同品牌≥23.8寸LED显示器，原厂三年上门保修，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI， 
12、安全性： BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式
13、出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。
二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：
1、通用指标
1) 投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。
2) 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。
3) 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。
●4) 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。
5) 文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。
6) 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。
7) 文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。
8) 文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。
2、兼容性指标
1) 支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。
3、安全性指标
1) 文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。
2) 文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。
4、文字处理组件
1) 支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。
2) 文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。
●3) 支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。
4) 支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
5) 支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。
6) 支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。
●7) 支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。
8) 支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。
9) 提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。
4、电子表格组件
1) 表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
2) 支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。
3) 文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。
4) 支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。
●5) 支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。
6) 支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。
7) 支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。
8) 支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。
9) 支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。
10) 支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。
11) 支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。
12) 支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。
13) 支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。
5、演示文稿组件
1) 提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。
2) 支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
3) 支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。
4) 支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。
5) 支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。
6) 支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。
●7) 支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。
8) 支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。
6、PDF阅读器
1) 支持单页、双页阅读。
2) 可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。
3) 支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。
4) 支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。
5) 支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。
6) 支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。
三、培训与服务：
1、 针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属的原厂售后服务网点，官方网站或400电话可查询验证，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。
2、 整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%，供货时须提供第三方出具的认证证书
3、 为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订前必须提供本项目产品生产厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。
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	彩色喷墨一体打印机
	台
	28
	A4幅面墨仓式黑白商用一体机，打印/复印/扫描，标配2.7英寸彩色触摸屏，可调操作面板，分辨率≥4800dpi×1200dpi，黑白文档约 11.0 ipm，彩色文档约 6.0 ipm，支持一键复印，轻松实现快速复印；
2.支持双面打印，支持WIFI连接，手机无线打印，黑色墨水GI-81 PGBK(135ml)6000页（标准模式），彩色墨水

GI-81C/M/Y(70ml)7700页（标准模式）。
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	教师桌椅
	套
	25
	一、桌子规格： 1400×600×730mm
1、材质：材料采用刨花板，桌子板材厚度15mm厚，面板四周要求加厚到25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有三个抽屉及主机放的位置，主机前方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。
2、配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件，要求桌子经久耐用。
3、封边：采用1mm厚pvc封边条,桌面板前边采用进口斜面自动封边机做部分斜面成形设计，倾斜角度45度；封边工艺要求:斜面封边机直接对封边条折弯处切0.5mm浅槽，防止折弯时鼓起不平整，保证封边粘贴效果。其余三边贴直边。
二、教师电脑办公椅：
1、采用常规尺寸，框架材料采用优质实木，座板座靠采用有黑色环保皮，内质填充有海绵，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。
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	单反相机
	台
	1
	传感器： CMOS
处理器：EXPEED 7
对焦：≥209个对焦点
显示屏像素：≥104万像素液晶屏
有效像素：≥2090万
连拍：最高约30张/秒
镜头：16-50MM
ISO：100-51200（可扩展至204800）
视频：4K 60p、全高清120p慢动作
取景/屏幕：236万点OLED EVF + 3.2英寸侧翻触控屏
快门：1/4000-30秒
存储：单SD卡槽
产品接口：HDMI，Type-C，3.5mm立体声迷你针式插孔
其他：内置闪光灯、Wi-Fi/蓝牙
重量：约495g（仅机身）
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	口袋云台相机
	台
	1
	屏幕：2英寸OLED可旋转触控屏
传感器：1英寸CMOS传感器
有效像素：≥3700万像素
光圈：F2.0大光圈
变焦：3倍光学变焦
动态范围：14档
视频规格：支持4K/60fps常规录制
变焦能力：支持2倍无损光学变焦和4倍数码变焦
存储：TF（MicroSD）
电池：内置≥1500mAh电池
充电：支持30W PD快充
重量：约190.5克
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	园长办公桌椅
	套
	1
	规格：1600W×800D×760H(mm)，带副柜。基材采用环保型中密度纤维板，甲醛释放量符合GB/T18580-2001要求，含水率低于9﹪，贴0.6mm厚AAA级胡桃木皮，采用环保型PU聚脂油漆。附着力强、流平性高，涂料亮度均匀，不褪色。导轨、锁具、门绞等配件选用合资优质五金件；家具所使用的粘合剂符合国家强制
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	文件档案柜
	个
	18
	1、规格：1850mm×850mm×390mm
2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。
3、板材采用0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm；
4、冷轧钢板符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》的标准要求：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（规定非比例延伸强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥26%）。冷轧钢板耐腐蚀盐雾性能应符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》的要求：经过不少于120h试验无腐蚀。 
5、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；
6、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。
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	手提电脑
	台
	2
	一、硬件参数：
1、▲CPU:采用国产兆芯处理器，核心数≥8核，最高主频≥2.8GHz，二级缓存≥8MB。
2、内存：容量≥16GB，双通道内存，内存插槽≥2个。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。
4、▲接口：USB3.0 Type-A接口≥2个，USB3.0  Type-C接口≥3个，标准RJ45接口≥1个。
5、屏幕：屏幕尺寸≥14寸，分辨率≥1920*1200
6、▲电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
8、 无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0
9、摄像头：720P分辨率。支持关闭摄像头
10、外观：机身厚度≤18mm，机器重量≤1.5kg
11、▲数据安全：1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）。BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：为满足操作便捷性，提供可视化智能UI BIOS，支持鼠标操作
12、操作系统：出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。
二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：
1、通用指标
1) 投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。
2) 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。
3) 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。
4) 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。
5) 文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。
6) 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。
7) 文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。
8) 文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。
2、兼容性指标
1) 支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。
3、安全性指标
1) 文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。
2) 文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。
4、文字处理组件
1) 支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。
2) 文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。
3) 支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。
4) 支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
5) 支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。
6) 支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。
7) 支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。
8) 支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。
9) 提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。
4、电子表格组件
1) 表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
2) 支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。
3) 文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。（需提供有效证明文件或者截图进行证明）
4) 支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。
5) 支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。
6) 支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。
7) 支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。
8) 支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。
9) 支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。
10) 支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。
11) 支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。
12) 支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。
13) 支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。
5、演示文稿组件
1) 提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。
2) 支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
3) 支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。
4) 支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。
5) 支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。
6) 支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。
7) 支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。
8) 支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。
6、PDF阅读器
1) 支持单页、双页阅读。
2) 可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。
3) 支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。
4) 支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。
5) 支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。
6) 支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。
三、品控及服务：
1) 为保证售后服务质量，针对产品提供原厂三年质保，远程服务须具备高响应率、高解决率，投标人须提供的产品原厂7*24小时热线服务热线。供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件。
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	A3双面打印机
	台
	1
	1、复印速度：≧25页/分,复印分辩率：≧600*600dpi
2、复印最大幅面:A3,纸张容量:1个250张供纸盒+100张手送纸盘+双面器+输稿器+网络打印/扫描。
3、首页复印输出6.5秒以下,预热小于15秒,1-999张连续复印,配内存:≧2GB,自动双面打印，A3幅面彩色扫描功能。
4、一键式身份证复印功能. 多合一，电子/十字分页功能.，双面打印，可换单鼓，单张使用成本低,节能环保，机器耐用性好。配工作台
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	发票专用针式打印机
	台
	1
	1.打印性能 24针击打式，打印头寿命达 4亿次/针；
2.打印宽度 82列 （打印分辨率 360×360 dpi ）；
3.复写与色带支持7份复写（1原+6复），色带寿命约800万字符；
4.接口与连接标配 USB 2.0 ，可选配 Wi-Fi、蓝牙或并口等；
5.物理规格 尺寸约376×285×169 mm，重量约 4.8 kg。
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	碎纸机
	台
	1
	1.过载自动报警、电机过热保护、自动开机关机、自动退纸、手动进退纸、自动感应进纸、静音系统系统、SSA弹簧减震系统、防堵卡自动退纸功能、高强度冷氮化钢刀、纸屑桶抽出自动断电系统；                 
2.碎纸方式：颗粒状 2*15mm，2个入纸口，5级保密          
3.碎纸能力：6张-7张  
4.碎纸速度：≧2m／min ，连续碎纸12分钟，修复时间约45分钟    
5.碎纸箱容积：≧17L
6.碎纸宽度：220                                          
7.碎纸箱满纸显示：有
8.可碎物品：纸张                                         
9.电压：220-240V，外功率：200W，噪音：≦55db，
10.适用于家庭及办公场所，黑色/抽屉式 有脚轮
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	86寸一体机
	台
	1
	一、屏体及触控技术要求
▲1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持≥50点触控及≥50点书写划线，对比度不低于4500:1。
2.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H，可达到石英抗划等级。
二、安全及能效要求
1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸等；支持透明度调节与色温调节。
▲3.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
5.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥90°。
▲6.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
三、教学要求
▲1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），至少2路USB3.0接口，至少1路Type-C接口（具备传输、充电等功能）。
▲2.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
▲3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
▲4.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护，接口具备丝印中文标识。
5.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥25°。
▲6.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
7.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
8.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。
▲9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
▲10.内置一体化超高清不低于8K摄像头，单颗摄像头有效像素≥5000W，可输出最大分辨率≥8336*6252的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
11.智能交互平板内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12米。
▲12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。
13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
▲14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
15.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求
▲1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等，并可拖拽到屏幕任意位置。
2.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示。
▲3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于25个应用。
4.支持智能手势，可通过多指操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.支持手势快捷功能设定，可设置五指左滑、五指右滑、五指上滑、五指下滑、五指画圈、五指画~，可实现桌面、批注、聚光灯、放大镜、日历、时钟、关闭窗口、便签、计算器、截图、欢迎词等功能。
6.支持单选、多选两种投票模式，提供实时票数统计与可视化呈现，结果可展示为柱状图或饼图；支持投票活动的新建、编辑管理；投票结果支持以图片格式导出并保存至本地或外接U盘；提供侧边栏快捷入口，一键调起投票器。
7.支持通过侧边栏快捷调起冻屏功能，一键冻结当前屏幕画面。
8.支持录制安卓屏幕画面，提供多路音频源切换，录制文件支持本地保存。
▲9.整机内置不少于2种悬浮菜单样式，支持用户手动切换，满足个性化视觉呈现。
▲10.支持标准、明亮、鲜艳、三种画质模式；具备AI画质优化功能，开启后可根据画面显示调节画面显示参数设置。
▲11.支持影院、标准、教室、会议四种场景音效模式；具备AI智能音效功能，开启后可根据当前播放内容调节音效参数设置。
12.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
▲13.AI自习纪律监管：整机内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。
14.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
15.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间，出现关机提示倒计时。
16.智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
17.为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持不少于3种锁屏方式，包括但不限于密码锁屏、二维码锁屏、U盘锁屏等；支持不少于3种解锁方式，包括但不限于密码解锁、二维码解锁、U盘解锁等。
18.支持应用锁功能，可通过密码锁定APP，打开APP时需输入密码解锁应用。
19.支持U盘访问权限锁定功能，开启后，用户无法通过U盘拷贝资料。
20.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
21.智能交互平板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
五、内置电脑
1.采用 80pin 标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。
2.采用国产化 CPU 不低于 8 核心 8 线程，主频≥3.5GHz。
3.内存：≥16G DDR4。
4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘。
5.接口：非外扩展具备不低于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
6.标配国产化正版操作系统及办公软件。
六、幼儿智慧教学软件
1.教学系统内容资源依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用。
▲2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供≥700个教学活动，动画资源≥800个，图片及插画资源≥3000张，游戏互动资源≥1000个，真人视频资源≥100个。
3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数≥1000篇。
4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量≥700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
▲5.提供≥900张的高清图片，图片分辨率≥1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
▲6.教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等。
7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量≥900个，音视频总时长≥1900分钟。
8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量≥8种，资源数量≥200个。
▲9.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量≥90首。
10.支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数≥2000个。
▲11.教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量≥250个。
12.教学系统支持独立安装，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。
13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。
▲14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小≥70G。
画板软件：
1.系统提供画板软件，UI设计卡通风格，符合教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。
▲2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷≥25种颜色设置、≥5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。
▲3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类≥10 种形状的图形，填充颜色≥30 种；动物类型贴纸≥70种、卡通类型贴纸≥40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。
4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择≥30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。
5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量≥70种，教师可根据需要自主更换。
6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。
▲7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	单色LED屏
	㎡
	2.96
	1.规格304X152mm
2.点间距(mm):4.75
3.像素点组成:1红
4.单元板尺寸(mm):304×152
5.单元板分辨率(长×宽)：64×32
6.点密度(点/m2)：44321
7.亮度(cd/m2)：500
8.最佳视距(m)：4～12
9.峰值功耗(≤W/m2)：350
10.平均功耗(≤W/m2)：230
11.重量(kg/m2)：25
12.扫描方式：1/16
13.水平视角：150
14.驱动电压(V)：5～5.5
15.灰度等级： 256级
16.换帧速度：≥60(帧/秒)
17.控制方式：与计算机显示器同步点点对应
18.显示模式：支持800×600、1024×768、1280×1024等多种模式
19.屏幕寿命：≥10万小时
20.盲点率：≤万分之一
21.工作电压：AC220V±15%；47～64HZ
22.控制距离：5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米
23.环境温度：-10℃～50℃
24.环境湿度：10％～90％RH 
25.控制方式：异步控制、同步控制
26.屏体安装方式：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
27.应用环境：主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求，主要用于显示文字、图标等
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	多功能室彩色LED屏
	平方
	12.28
	1.屏体尺寸宽度≥4.8米，高度≥2.56米，屏体分辨率宽≥2580点，高≥1376点。
2.像素点间距：≤1.86mm；模组尺寸：320*160mm；模组分辨率: 172*86；像素密度：288906点/㎡；像素构成：SMD1515（1R1G1B）表贴三合一；
3. 水平视角H≥170°，垂直视角V≥170°；符合SJ/T11141-2017 5.10.4规定，基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，
4.最大功耗：≤492W/㎡；平均功耗≤246W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，能效≥3cd/W； 
5. 亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 6.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，屏体全白状态下最大对比度：≥8000：1； 
5.▲白平衡亮度：≥800cd/㎡。  
7.色温：3000K-20000K可调；
8.换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；灰度等级65536级，信号处理深度16bit；
模组平整度≤0.1mm；箱体平整度≤0.3mm；像素中心距偏差<0.5%；
9.▲整机防护等级：IP6X; 显示屏具有防呆设计：线材及箱体安装部位，具有满足国家标准的防呆设计
10.可连续工作：支持7*24H连续工作
11.PFC电源：电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，实测值0.97
12.伽马调节：具备20条以上可调节的γ校正曲线；
13.符合恒定湿热试验：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度；85%，试验时间：168h等情况下，试验前后样品无异常;
14.▲工作环境：在温度： -20℃-40℃，湿度：10% - 60%RH情况下，试验前后样品无异常;
15.所投LED显示屏需具有亮度调节功能和蓝光抑制功能，可通过配套软件实现 0%-100%亮度可调。 
16.▲所投LED显示屏需通过灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠点亮无异常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常; 灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透。
17.▲所投LED显示屏具有自检技术：可实现LED单点失控点检测,失控点数据回传功能;通讯检测,温度检测,电源检测,温度监控,电压监测等功能,当电源电压高于限制电压时启动报警装置;支持屏体多点测温,支持故障报警,支持一键自检。
18.▲所投LED显示屏具有远程监控功能：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志, 并向操作员发出警报信号
19.▲所投LED显示屏可实现低亮高刷：亮度 100nit，灰度等级 14bit,刷新≥2500Hz 上；亮度 200nit，灰度等级 16bit,刷新≥3200Hz 上；；亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840Hz 以上。
20.▲维护方式：电源、模组、接收卡，HUB 卡全前维护，单模块可拆卸，支持热插拔，维护时间不超过 10s,支持单点维修更换，支持磁吸固定方式 。
21.所投LED显示屏需具有安全标记：保护接地端子应有标记，在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨。
22.所投LED显示屏需通过抗电强度试验： 在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加 50Hz 基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，1min 满足，LED 显示屏应有保护接地端子，单个LED 显示屏模组的接地电阻应不大于 0.1Ω，多个拼接的 LED 显示屏的金属外壳应与 LED 显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于 1Ω。
23.所投LED显示屏具备除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体可切入除湿模式，使屏体从10％到 100％亮度逐步显示，达到保护 LED灯珠效果。
24.为实现更佳的显示效果，所投LED显示屏需具有图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位 
25.为保证屏体可长时间正常工作，所投LED显示屏需具有消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能，LED 显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾（行消影和列消影）功能。
26.▲蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害曝辐射值检测；符合GB/T20145-2006标准。
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	会议主席桌
	张
	4
	1、规格：1500×600×760mm（两人位）；
2、材质采用优质绿色环保中密度纤板，面板采用 0.6㎜厚胡桃木皮贴面、胡桃实木封边、优质五金配件经过防虫、防腐等化学处理。
3、要求桌子配有二层隔板，颜色采用新胡桃木纹色，面板厚度不小于50mm，要求桌子满足两个工位。
4、涂装：采用哑光聚脂漆，硬度大，耐压。
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	会议主席椅
	张
	8
	采用常规尺寸，框架材料采用优质实木，座板座靠采用有黑色环保皮，内质填充有海绵，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。
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	演讲台
	个
	1
	1、规格：1145mm高*600mm长*400mm宽。

2、基材：采用环保级多层实木板，经除虫、防虫、防腐处理。

3、封边：采用优质PVC封边条，桌面封边条厚度1.5㎜，其余件的封边条厚度为1.0㎜，封边条理化性能符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
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	升降窗帘
	间
	1
	高精密窗帘，定制
功能:遮光80一95%
规格:宽幅2.8   

风格:现代简约。
每间教室不小于15m，高度不小于2.8m
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	办公室及功能室卡通门牌
	套
	50
	侧挂木质，可更换；规格：约0.3米X0.11米
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	幼儿园大门口单色LED屏
	㎡
	3.6
	1.规格304X152mm
2.点间距(mm):4.75
3.像素点组成:1红
4.单元板尺寸(mm):304×152
5.单元板分辨率(长×宽)：64×32
6.点密度(点/m2)：44321
7.亮度(cd/m2)：500
8.最佳视距(m)：4～12
9.峰值功耗(≤W/m2)：350
10.平均功耗(≤W/m2)：230
11.重量(kg/m2)：25
12.扫描方式：1/16
13.水平视角：150
14.驱动电压(V)：5～5.5
15.灰度等级： 256级
16.换帧速度：≥60(帧/秒)
17.控制方式：与计算机显示器同步点点对应
18.显示模式：支持800×600、1024×768、1280×1024等多种模式
19.屏幕寿命：≥10万小时
20.盲点率：≤万分之一
21.工作电压：AC220V±15%；47～64HZ
22.控制距离：5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米
23.环境温度：-10℃～50℃
24.环境湿度：10％～90％RH
25.控制方式：异步控制、同步控制
26.屏体安装方式：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
27.应用环境：主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求，主要用于显示文字、图标等
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	桥式翼闸单机芯
	台
	2
	产品尺寸：1200*300*980mm
闸门颜色：蓝色（可定制）
通道宽：≤550mm
内部结构：标准304不锈钢框架结构
通行方向：支持单向和双向（可选）
通行速度：35人/分
开闸时间：0.2s
电源电压：AC220V，50Hz
驱动电压：DC24V 5A
性能：电动
工作指示：通行方向箭头指示、语音播报
工作环境温度：-15℃～60℃
相对湿度：≤95%,不凝露
工作环境：室内、室外均适用
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	桥式翼闸双机芯
	台
	1
	产品尺寸：1200*300*980mm
闸门颜色：蓝色（可定制）
通道宽：≤550mm
内部结构：标准304不锈钢框架结构
通行方向：支持单向和双向（可选）
通行速度：35人/分
开闸时间：0.2s
电源电压：AC220V，50Hz
驱动电压：DC24V 5A
性能：电动
工作指示：通行方向箭头指示、语音播报
工作环境温度：-15℃～60℃
相对湿度：≤95%,不凝露
工作环境：室内、室外均适用
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	人脸门禁一体机
	台
	2
	硬件 7寸人脸识别一体机
处理器 人脸识别专用CPU
操作系统 嵌入式Linux操作系统
存储 支持TF卡存储 
视角 垂直视角：30°；水平视角：30°
成像器件 1/2.8" Progressive Scan CMOS
镜头 6mm
4G模块 选配
Wifi模块 选配
蓝牙模块 选配
扬声器 标配，语音播放内容可定制
性能 
识别高度 1.2~2.2米，角度可调
识别距离 0.3~1.5米，视镜头可变
识别时间 小于0.5秒
存储容量 8万条抓拍记录
人脸容量 10000张
屏幕亮度 ≥400cd/m2
接口 
开关量输出 1 路开关量输出，其他GPIO口可以定制线
网络接口 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，可定制千兆网口
韦根接口 1 路韦根接口输入，1 路韦根接口输出
USB 接口 1 路 USB 接口做device 
通讯接口 1 路 RS485 接口
摄像头参数 
摄像机 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测
有效像素 210 万有效像素，1920*1080
最低照度 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR)
信噪比 ≥50db(AGC OFF)
宽动态 120db，isp算法人脸局部曝光
视频编码 H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
图像分辨率 主码流 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720)
  60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720)
 次码流 720*576，1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒                                                                                         320*240，1-25(30)帧/秒                                                                                   
功能 
网页端配置 支持
设备远程升级 支持
部署方式 支持公网、局域网使用
常规参数 
工作湿度 0～90%相对湿度,无冷凝
盐雾等级 Rp6级以上
抗静电 接触±6KV，空气±8KV
防护级别 IP65
供电 DC12V/2A
设备功率 20W(MAX)
设备尺寸 232(长) * 121(宽) *26(厚)mm
屏幕规格 7寸IPS高清屏
立柱孔径 35mm
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	签到专用抓拍机
	台
	1
	机身材质：金属
重量：约600g
通讯模式:有线网络,支持poe供电
镜头焦距：3.6mm
最大分辨率：4MP
网络接口：RJ-45
像素： ≧400万像素高清镜头
视频编码格式：H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
工作电压： DC 12V/2A
供电电源：为了学生的安全，整体设备采用低电压模式，最高电压≤12V
设备外观：采用长方形的外观造型设计，提高产品的美观度整体简洁
使用环境：IP67整机防水设计，可靠设计
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	管理云平台
	套
	1
	一、平台：
1、每日学生、老师考勤统计
2、每月学生、老师考勤汇总
3、每日进出校人次实时统计
4、在校学生、老师实时统计
5、支持多时段考勤管理
二、家长手机端
1、以公众号+小程序，分为用户端、管理员端两个端
2、支持定制公众号，可以是渠道或学校公众号
3、支持实时公众号签到推送
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	闸机系统集成服务
	项
	1
	配套所需辅材及配件，设备安装调试完成。
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	400万POE红外半球
	台
	75
	1、具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。
2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
3、最低彩色照度≤0.005 Lux，宽动态≥120 dB。
4、在≥2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，最大亮度鉴别等级≥11级。
5、内置≥1个麦克风，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口，≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
6、具有断线自动重连、字符叠加、本机存储、WEB服务功能。
7、支持防补光过曝，支持红外灯补光，补光距离最远可达≥30m。
8、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 
9、支持场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，虚焦侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测功能。
10、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 
●11、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 
12、具备较好的防护性能环境适应性，防护等级≥IP66。
13、工作温度范围-30℃-60℃，可在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。
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	400万POE红外枪机
	台
	52
	1、 分辨率≥2560*1440，具有CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。
2、 支持≥2路码流，主码流≥2560*1440@25fps，子码流≥640×480@25fps。
3、 内置麦克风。
4、 最低照度彩色≤0.005lx。
5、 红外开启可识别距设备≥50m处的人体轮廓。
6、 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。
7、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。
8、 支持PoE供电。
9、 外壳防护能力应符合IP67要求。
▲10、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 
▲11、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 
▲12、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
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	支架
	台
	52
	颜色: 白
材质: 铝合金
最小管径: 184.6 × 94 × 65mm
承重:  ≧0.7KG
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	枪球一体机
	台
	3
	1、支持像素≥400万，≥23倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足高清监控需求。
2、支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，红外距离≥150米。
3、视频输出≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
4、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。
5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。
6、支持对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，设备可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。
7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。
8、设备可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。
9、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。
10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。
11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。
12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。
13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。
14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。
15、设备支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。
16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。
17、具备较好防护性能，支持AC24 V供电，功耗≤24W，支持≥IP66、≥6KV防浪涌，支持加热玻璃除雾功能。
18、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 
●19、设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如设备持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像。 
20、设备内置6颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口。设备采用DC36V供电。
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	球机支架
	个
	3
	颜色：白
材质：铝合金
尺寸：约306.3×97.3×182.6mm
重量：约1000g
角度：水平：360° 
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	数字存储服务终端1
	台
	1
	1、支持≥128路H.264、H.265格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持≥20TB。含不小于160TB并确保115路4M码流存储时常不小于30天。
2、支持≥128个分屏预览，用户可自定义画面分屏。
3、支持最大接入带宽≥1024Mbps，最大存储带宽≥1024Mbps，最大转发带宽≥1024Mbps；可同时解码输出不低于36路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。
4、RAID模式支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s，对于记录在存储介质上的视(音) 频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
6、主板支持≥8通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。
7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。
9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。
10、支持≥3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出≥4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像。
11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式。
12、具有≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥1个VGA接口、≥4个 RJ45 2.5Gbps网络接口、≥2个USB2.0接口、≥4个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、可内置≥24块SATA3.0接口硬盘。
13、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失。
14、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。
15、用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。
16、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能，支持网络容错以及多址设定等应用。
17、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
18、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。
19、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等
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	数字存储服务终端2
	台
	1
	1、 支持接入≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。
2、 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥5块SATA接口硬盘，含不小于20TB，满足厨房监控不降码流存储不小于30天。
3、 HDMI和VGA组合支持最大单路8K和1080P异源输出
●4、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 
5、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 
▲6、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。
7、 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位
8、 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索
9、 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天
10、 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等
11、 支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别
12、 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 
13、 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 
14、 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
15、 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
16、 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
17、 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
18、 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
19、 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录
20、 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
21、 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持≥30个切片，按日最大支持≥24个切片，按时最大支持≥60个切片
22、 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作
23、 支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps
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	24口POE千兆交换机
	台
	4
	提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口
交换容量：52 Gbps
包转发率：38.69 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：225W
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
工作温度：0 °C ~ 45 °C
尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm
安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
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	8口POE交换机
	台
	3
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量 20 Gbps
包转发率 14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W
整机最大供电功率：60 W
支持6 KV防浪涌
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计
工作温度：0°C~40°C
安装方式：桌面式可壁挂
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	千兆光模块
	对
	10
	1、千兆20公里单模双纤模块
2、不分收发
3、TX1310nm/1.25G
4、RX1310nm/1.25G
5、20km
6、发射光功率:-6～-1dBm
7、接收灵敏度（低值）:-21dBm
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	55寸24小时无间断液晶监视器
	台
	1
	1、 约55寸液晶显示器，物理分辨率≥3840 × 2160，亮度鉴别等级≥11级。
2、 亮度≥300cd/㎡，对比度≥3000：1。
3、 内置喇叭及功放
4、 支持连续使用时间：7 × 24 H
5、 亮点、暗点数各≤1，无残影，泄漏电流≤5mA。
6、 支持文本、视频、图片、音频等多种格式多媒体播放，支持USB软件升级。
7、 具有≥3路HDMI。
8、 支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式，自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值。
9、 具有较好环境适应性，支持在0℃～40℃温度变化范围内正常工作。
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	55寸3.5拼缝液晶拼接屏壁挂支架
	
	4
	LCD液晶显示单元；
尺寸:55英寸；
分辨率 ： ≧1920x1080；
视角：垂直上下178°,水平左右178°；
响应时间：8.5 ms (G to G)
对比度：1200:1；
亮度：500cd/㎡；
输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
功耗：≤192W；
电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；
运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；
外形尺寸：1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm
拼缝：3.5mm
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	55寸3.5拼缝液晶拼接屏壁挂支架
	
	4
	产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：需要承重墙，且墙面平整；
因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大
颜色：黑色
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION；
弧度：0° 
适用规模：不超过5行 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板 
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	4路高清解码拼接控制器
	
	1
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。
3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。
●4、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景。 
5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。
6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。
9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码。
10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
●11、支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 
12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。
13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 
14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。
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	1路高清解码器
	
	1
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。
3、支持多画面显示功能，客户端软件支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持≥1个HDMI输出。
4、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。
5、支持≥2路1200W，或≥4路800W，或≥6路500W，或≥10路300W，或≥16路1080P及以下分辨率同时实时解码。 
6、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能，支持客户端与设备之间双向语音对讲。
7、可通过客户端软件添加、删除用户，并修改用户名、登录密码和权限。
8、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可通过客户端软件上传分辨率为≥1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。
9、可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，解码输出的音频信息应声音清澈，无明显失真，播放流畅，无明显的停顿或跳跃。
10、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小，支持通过客户端软件对客户端电脑进行远程操作。
11、可通过客户端软件对设备的网络参数、视频参数、图像参数进行设置。
12、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。
13、在正常工作条件下，应能支持≥7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障。
14、设备在-10℃～55℃温度变化范围内能正常稳定的工作。
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	监控汇聚核心交换机
	台
	1
	1、 配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口
2、 支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口
3、 支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能
4、 支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2）
5、 交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps
6、 转发性能：≥222Mpps/396Mpps
7、 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us
8、 支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条
9、 MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个
10、 支持802.3az（EEE）能效以太网标准
11、 支持≥4094个VLAN功能
12、 支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内
13、 支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能
14、 支持802.1X、Portal、Triple认证功能
15、 支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能
16、 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由
17、 支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内
18、 IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K
19、 具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术
20、 支持NQA探测功能
21、 支持零配置启动
22、 支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms
23、 支持链路聚合功能及聚合零丢包功能
24、 支持BFD for VRRP，BFD for IPv4路由，BFD for IPv6路由，策略路由，等价路由
25、 支持CPU保护功能
26、 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作
27、 支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能
28、 支持通过网管平台实现统一运维管理，在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接
29、 支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警
30、 支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息
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	客户端管理设备
	台
	1
	处理器：4核/8线程/3.3 GHz
主板模组：H610
内存：8GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64GB内存，单根可选8、16、32GB内存
SSD硬盘： 1个 256GB  SSD
显卡：集显，板载显示接口,1个HDMI,1个VGA,1个DP
光驱：不带光驱
解码卡：2G
电源：200 W
机箱大小：11 L
机箱颜色：黑色 
键鼠：含USB有线键鼠
显示器： 21.5英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率60 Hz，1个HDMI，1个VGA显示接口 
操作系统：Win10企业版不激活 
前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0
后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0
硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口
PCIe扩展：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽
音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in
网络接口：1个RJ45  千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒
其他接口：1个PS2 
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	机柜
	个
	2
	1、机柜标准规格为600W*640H*450D（mm），

2、机柜内部表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1994的要求；

3、材料要求机柜内部采用高强度的武钢优质冷轧钢板，主体骨架为1.8mm，其他为1.0mm,冷轧钢板，前门为5mm厚钢化玻璃门；柜内配置有活动层板一块。机柜底部加重加固设计；12U豪华墙柜均带活动脚轮；可选择挂墙也可选择落地旋转。颜色：灰白色。
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	24U落地机柜
	个
	2
	材料：全部采用优质冷轧钢板制作,其中安装梁厚度1.8MM,其他1.2MM

工艺：表面处理脱脂,磷化,静电喷塑烤化工艺。前单开双饰边钢化玻璃前门，后单开高密度网孔门。

规格：600MM宽,600MM深,含轮高1200MM,容量 24U 标配：1层托盘，1个PDU电源，1个风扇，20套螺钉，4个支撑脚
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	立杆
	根
	6
	立杆高度4.0米； 采用114-76MM镀锌钢管； 114管高度1M，厚度2.2mm；76管高度3.0M，厚度2.0mm；底法兰250*250*8mm;立杆与底法兰连接处焊接加强角筋；杆身变径处刷防锈油漆后焊接装饰盖,杆身防腐防锈;立杆底部设检修口；杆身2.5M处开设备箱出线孔；横臂为组合式横臂；标配活动横臂一根；顶部配避雷针,标配连接螺栓；表面高温喷烤漆处理;颜色:汽车烤漆，颜色定制。
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	网线
	箱
	22
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
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	光纤
	米
	350
	8芯
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	安防系统集成服务
	项
	130
	1、按采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、节点配置/电源线路必须使用国标铜芯线，接口处全部焊接，所有线材需套PVC绝缘管，根据用户实际要求布线。
3、安装前需出具具体的安装设计图纸交与用户审核，审核通过后才可开展施工工作。
4、线路安装要求：需用绝缘辅材将强弱电要求分开铺设，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。
5、所有线路经过弯角不得有锐利突出，强弱电分槽铺设，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
6、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。

	168
	智慧广播系统触摸播控主机(17.3英寸)
	台
	1
	主要功能特点： 
产品描述：
是IP网络广播系统软件的运行载体，安装在机房中心主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。
专业机架式工控机箱体设计，整机铝合金结构，散热效果好，可抗EMC干扰，实现电磁屏蔽，有防磁、防尘、防冲击能力。
外型高端、大气、强固、抗振。
1、智慧广播系统控制中心硬件服务器，采用17.3英寸超大显示屏，触摸屏操控简单易用；
2、机箱采用全铝合金机箱结构，工控机箱（7U）面板，工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘安全可靠；
3、系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可指定日期执行定时任务，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合；
4、硬件服务器提供点播管理功能，具有媒体库节目库，音频媒体点播服务.计划任务处理.终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有智慧广播系统设备提供定时播放和实时点播媒体服务；
5、支持DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器.交换机.网关.Intelnet.组播.单播等任意网络结构，全面实现了多网合一传输；
6、硬件服务器以独立的固定IP地址以互联网或者本地局域网为主要传输，全数字化传输，支持手机APP移动网络4G.5G.WIFI 等网络模式，可控制终端，停止/播放，音量大小，单曲播放，单曲循环，循环播放，顺序播放，随机播放，喊话等远程控制模式；
7、硬件服务器支持软件平台的逻辑分区，分区选择，图形化状态显示，工作状态展示，直观明确；支持快捷播放操作，播放任意音源；支持网络数字音频设备Ai智能识别技术，智能监测状态，全局管理；
8、硬件服务器支持智慧广播系统管理软件微信小程序/移动客户端APP的登陆用户和密码统一管理，同一个账号支持智慧广播系统软件平台/播控台/微信小程序/APP上同时登录，支持点播管理功能，设备状态显示，播控任务，喊话等；高权限的用户可以切断/终止低权限用户的所有任务；实现远程节目播放管理；
9、硬件服务器为音频设备提供音频媒体流的点播服务、存储服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；支持系统网络终端定时播放和点播媒体服务，响应各网络音频终端的播放请求，为各音频工作站提供数据交换服务；具有实时监测系统终端设备的使用状态；
10、硬件服务器是系统平台软件的搭载核心；标准服务器工作模式，服务器数据后台运行数据服务，开机自动后台运行，具有更高的稳定性和可靠性；
11、支持智慧广播系统管理软件API开发包系统嵌入式开发，提供系统管理软件API标准开发协议。
主要技术参数：
1、支持7*24小时不间断运行
2、处理器：Core I5
3、显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏 ≧1920×1080
4、触摸屏：工业电阻式触摸屏
5、内存：DDR4 2400MHz， ≧8G
6、硬盘：板载240G SSD固态硬盘
7、操作系统：Linux操作系统
8、显示接口：1个VGA接口，1个HDMI接口
9、网络接口：1个，支持10/100/1000Mbps
10、串口：1个，RS-232串口
11、USB接口: USB3.0 *2，USB2.0 *4
12、话筒接口：3.5话筒输入接口 *1
13、线路输入：3.5线路输入接口 *1
14、线路输出：3.5线路输出接口 *1
15、电源开关：带灯轻触按键
16、鼠标键盘接口：PS/2 *1
17、电源接口:国标三插接口
18、电源类型：专业工业电源
19、输入电源：AC～220V/50Hz
20、消耗功率： 350W
21、工作环境：温度-10℃~50℃
22、存储环境：温度-20℃~60℃
23、相对湿度：5%~95%，非凝结状态
24、安装方式：机柜式安装
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	智慧广播系统管理软件
	套
	1
	主要功能特点： 
产品概述：
1、数字化IP网络视频广播软件安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。
2、软件采用BS架构，支持音频广播及双向可视对讲；支持局域网和云服务器部署，支持Windows和Linux双系统部署（支持纯国产银河麒麟系统）；具有完善的SDK接口，方便与第三方平台对接。
具体参数： 
1、智慧广播系统基于国产Linux系统，安全可靠；具有对病毒的先天性免疫能力，支持7×24小时不间断工作，永不蓝屏；
2、智慧广播系统基于B/S架构设计，可通过网络浏览器远程访问服务器，无需安装任何客户端软件；
3、智慧广播系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境，终端通电自动联网；
4、支持后台web新建用户，可为设置用户优先级，并为用户授权管理终端，配置权限，用户角色：管理员/普通用户/SIP用户；
5、系统可根据用户需要制作节目源，具有定时、分区、寻呼、报警等功能；支持多个远程软件操作系统（或web登陆），通过软件设置，每个楼栋或每个楼层只能负责本区域的各个网络音频终端，不能控制其他区域，修改重新设置方便；
6、智慧广播系统支持标准SIP通讯协议，将SIP通讯协议与自有通讯协议完美结合；
7、支持GPS和北斗自动校对北京时间精度1分钟到1n秒可设置功能；
8、支持实时广播，可以对任意单点、组群、分区或全部广播，或对任意指定的区域进行广播讲话，一键到位的实时广播，每个终端音量单独可调；
9、支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然；
10、智慧广播系统支持电话广播，通过IP网络电话接口，可接入外线电话或程控交换机，实现远程电话广播，随时随地发布广播通知；
11、支持手机APP，手机安装专用播放软件，通过手机可对任意一个终端或多个终端进行广播寻呼，将节目播放到任意一个终端或多个终端，远程操作节目播放暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减，以及设置播放模式等；
12、系统自带录音功能，包括广播，对讲，实时采集，监听等录音，可以选择打开/关闭，录音列表一目了然，方便查看使用；
13、支持全双工回声消除，啸叫抑制技术(AEC)，对讲自动录音，支持智能DSS键，用户可自定义为速拨、对讲、接听、挂断等功能，支持后台web设置呼叫策略，支持多种类型呼叫转移策略：无响应转移、占线转移、关机转移等功能；
14、智慧广播系统支持双向全双工高清可视对讲，支持全双工回声消除，啸叫抑制技术(AEC)，对讲时自动录音；
15、智慧广播系统支持定时巡更功能，设置定时巡更功能后，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s；
16、支持多种应急方案，支持消防信号接入及接收当地部门下发的预警信息；
17、支持终端播放监听，可设任意网络适配器作为监听器，监听其他网络适配器正在播放的节目内容；
18、智慧广播系统支持现场环境音，对可终端所处环境的现场进行监听，如：学生是否在安静听课等应用；
19、支持多定时方案可随时切换；可灵活设置重复周期（日/月）、播放模式，支持定时任务文件播放、终端采集，支持一键启用/停用所有方案，定时方案自动更换；
20、具备丰富的媒体库管理，支持MP3/WMA/WAV/PCM格式，支持本地音源上传服务器、及服务器采集外部音源（CD/USB/蓝牙/FM），支持WEB远程管理歌曲库，支持新建/删除/重命名歌曲列表、上传/删除歌曲等操作；
21、智慧广播系统支持在线/离线电子地图功能，导入任意工程平面图，可将终端拖动添加至平面图，在平面图上可实时查看终端状态，并支持全屏显示；
22、智慧广播系统支持广播服务器双机热备功能，备服务器实时检测主服务器的工作状态，实现主/备服务器间故障自动切换，备服务器可完整代理主服务器的管理控制功能；
23、支持终端100V备份，当网络出现断网状态及电源出现断电现象时，信号立即切到模拟定压广播信号，当网络及电源回复时，自动切回网络广播信号，起到双重信号保障作用；
24、智慧广播系统支持自适应噪声检测功能，可以监测现场环境噪声，并将数据上传给PC主机对现场噪声及需要的声音进行音频算法后，可任意设置实时或延时对终端进行音量调整，保持现场的信噪比；
25、智慧广播系统支持带载自动检测功能，支持4路线路实时检测和校准功能，每路线路阻抗检测范围为20欧到1600欧，设置有短路、开路、过载、轻载、正常5种状态，支持线路异常时告警；
26、智慧广播系统支持离线定时播报功能，内置4G内存，支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上，当服务器断网时，保证广播系统准时、定时点及内容正常的播报；
27、智慧广播系统支持离线寻呼功能，服务器断网后仍然能够进行广播寻呼功能；
28、支持无线远程遥控，遥控器支持12个功能按键，可在后台设置12个功能键，支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作，无需在主控室进行播放控制，适合学校课间操或运动会时使用；
29、智慧广播系统支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S；
30、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景；
31、支持配置终端优先级自定义设置，并支持终端开/关混音功能，调节混音音量；
32、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为
100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；
33、系统支持对智慧音频终端进行远程固件版本升级，支持同类型设备批量升级，支持单个设备升级；支持智慧广播系统管理软件远程升级，无需技术人员到本地机房升级，实现客户端零维护，减轻维护人员工作强度；
34、智慧广播系统支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便；
35、智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备网络延时；
36、智慧广播系统支持在设备管理界面智能实时检测查看终端设备主芯片温度；
37、智慧广播系统支持在界面对终端设备使用右键修改相关信息；
38、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
39、具备网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务；
40、智慧广播系统支持日志查询，运行记录.音源播放.消防报警.寻呼日志.定时播放.高级操作.巡更日志.对讲日志；
41、智慧广播具备系统任务列表查看，轻松管理执行的所有定时任务信息和执行状态，支持显示当日执行任务数量.执行中任务.已执行任务，未执行任务.且下一个未执行任务会在系统终端设备上显示定时点功能；
42、智慧广播系统支持多级任务强切后自动恢复功能，正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼时，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务；
43、系统支持全区.分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务；
44、系统支持终端登陆用户名和登陆密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录.支持分控管理，实现远程节目播放管理；
45、支持智能蓝牙终端远程加密设置，以及监控摄像头绑定功能；
46、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控广播系统；
47、智慧广播系统支持所有控制界面均具备灵活的分区设备检索功能，支持分区/分组独立管理；
48、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统；
49、智慧广播系统支持数据备份/重置，备份文件导入.导出，以及恢复出厂设置；
50、智慧广播系统支持设备分组展开功能；选择分组即可查找组内成员设备。
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	智慧广播系统音频终端（木制壁挂音箱）
	只
	1
	主要功能特点： 
1、智慧广播系统音频终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等；
2、全数字化设计，高保真、语音传输指数高；
3、内置2*30W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置；
4、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；
5、具有过压、过热、短路等保护功能；
6、支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目；
7、支持SIP标准通讯协议；
8、支持配置终端优先级自定义设置；
9、支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP；
10、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式；
11、设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试；
12、支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
13、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
14、具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网；
15、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；
16、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统；
17、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 
18、可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容；
19、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区；
20、系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然；
21、支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量。
主要技术参数：
1、标准RJ45网络接口：1路
2、传输速率：10/100Mbps
3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等
4、LINE IN输入：1路
5、音频输入灵敏度：500mV
6、LINE OUT输出：1路
7、音频输出灵敏度：1V
8、本地MIC输入：1路
9、MIC输入灵敏度：10mV
10、副箱接口：1路SPK 8Ω 
11、喇叭单元：5.5"*1，1"*1
12、灵敏度(1m,1W)：90±2dB
13、最大声压级(1m)：105±2dB
14、频率响应：80Hz-20kHz
15、功放输出功率（RMS）：2*30W 8Ω
16、频率响应：80Hz-16kHz
17、信噪比：≥81dB
18、失真度：≤1%
19、声道分离度：≥60dB
20、电源接口：国标三插接口
21、输入电压：AC220V 50Hz/60Hz，备用DC24V/3A
22、消耗功率：60W
23、工作环境：温度-20℃~60℃
24、相对湿度：20%~85%
25、产品尺寸：(L×W×H)308×208×190mm
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	广播话筒
(桌面电容式)
	只
	1
	主要功能特点：
1、电容式话筒，支持幻象供电；
2、高灵敏度，超宽频率响应；
3、鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况；
4、心型拾音单指向性,有效避免啸叫产生。
主要技术参数：
1、频率响应：100-18000HZ
2、灵敏度：-36±1dB
3、输出阻抗：680Ω
4、信噪比：≥62dB
5、参考拾音距离：10-100cm
6、连线：8M专用电缆，带1个卡侬母-6.35mm转接头
7、供电电压：DC3V（电池供电）/48V（幻像电源）
8、鹅颈咪管：420mm
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	智慧广播系统语音控台(7英寸)
	个
	1
	主要功能特点：  
1、专业桌面式网络寻呼话筒设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身；
2、高保真鹅颈式软管话筒直接输入，话筒打开时红色指示灯自动点亮；
3、采用7”IPS高清显示屏，170°宽视角，全方位无障碍显示；
4、采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便；
5、支持分区广播、分组广播、全区广播；
6、支持SIP协议，支持VOIP 网络电话相互对讲，支持VOIP 网络电话寻呼播放终端；
7、支持多选歌曲播放模式，并可开、关此功能；
8、支持U盘音乐文件读取点播模式；
9、支持对呼台做为分区终端使用，可设置为监听音箱；
10、内置3W全频高保真扬声器，用于监听和对讲；
11、支持RS485通讯协议；
12、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
13、智慧广播系统语音控台自动跟随主服务器平台，图形化界面.状态信息显示一目了然，操作简单便捷，具有一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端；
14、系统支持用户名和登陆密码与智慧广播系统平台管理软件统一管理，支持系统用户同时登录.支持分控管理账号登录，实现远程节目播放管理；
15、支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播.分组广播.全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；列表循环以及随机播放；
16、具有全双工双向功能，根据网络环境自动调整动态网络延时，支持直接操作，可呼叫.点播歌曲给任意终端；具有对分区/分组/全区节目源点播控制功能； 
17、具有紧急时一键紧急广播，支持一键模拟音源混音功能；
18、具有无声音输入时自动关闭功能，并可设定自动关闭时间；具有手动打开/关闭静音功能；
19、一键紧急功能；LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作；
20、自带回声消除模块,内置数字音频通道自适应参量均衡算法(QOS)，多频段动态范围调节，且具有回声啸叫抑制功能；
21、支持背景音讲话，有效解决IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题；
22、具有脱机运行功能，可直接接入校园局域网使用，寻呼时无需服务器的支撑，语音控台具备服务器断网后仍然能够进行广播（校园局域网），支持音频混音功能，可将外部音频输入采集并播放到指定网络终端；
23、具备标准RJ45网络接口.支持DHCP.兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构.支持互联网和本地局域网；
24、具备一路报警触发短路输出，一路报警触发短路输入，级联外扩警示设备或控制门禁；可触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号；
25、支持话筒开启默认音量输入调节；支持线路输入开启/关闭功能；具有系统监听音量独立调节；具备寻呼自动停止功能，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟；
26、支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。
主要技术参数：
1、标准RJ45网络接口：1路
2、传输速率：10/100Mbps
3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等
4、线路输入：3.5耳机接口 *1
5、输入灵敏度：500mV
6、线路输出：3.5耳机接口 *1
7、输出灵敏度：1.0±0.1V
8、MIC输入：3.5耳机接口 *1
9、MIC输入灵敏度：10mV
10、话筒输入灵敏度：40±mV失真度：≤0.5%，增益限制的有效频率范围（±3dB）80Hz-4kHz
信噪比（30K低通）≥75dB
11、频率响应：80Hz-16kHz
12、失真度：≤0.1%
13、信噪比：≥81dB
14、USB接口：1路
15、采样率：0-48KHz
16、音频流：16bit，MP3/WMA/WAV/PCM
17、短路输入：1路
18、短路输出：1路
19、RS485通讯接口：1路
20、电源输入：AC～220V/50Hz；DC12V/1A(电源适配器)
21、消耗功率：15W
22、工作环境：温度-20℃~60℃
23、相对湿度：20%~85%
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	四合一音源播放器
	台
	1
	主要功能特点：
1、逐行扫描和隔行扫描输出，托盘式机芯、超强抗震；
2、兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM；
3、支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
4、带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称；
5、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快；
6、内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽；
7、支持4个文件夹快捷播放；
8、音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出；
9、支持视频输出。
主要技术参数：
1、音频格式：MP3,WAV
2、输出：1路线路输出
3、音频模式： CD音质
4、频率响应：20Hz～16KHz
5、谐波失真：≤0.3%
6、信噪比：＞76dB
7、工作温度：-20℃～+60℃
8、工作湿度：10%～90%
9、输入电源：AC～220V/50/30A
10、消耗功率：20W
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	UHF一拖二
真分集无线话筒（双头戴）
	套
	3
	主要功能特点：
1、一键全频雷达扫描，按下扫描键，数秒内即可完成全频段扫描，并设定匹配完成对应的话筒；
2、全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作；
3、支持演出环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米）；
4、高强度抗啸叫系统；
5、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统；
6、超大字符显示，高对比度，高亮度；
7、电池电量主机显示；
8、屏幕背光双色显示；
9、智能一键无缝切换腰包/手持话筒功能，解放复杂对频过程；
10、标配4节1.5V普通5号电池。

接收机参数：
1、频率范围：(641-690.8MHz)
2、信道数：100+100个信道
3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差
5、接收灵敏度：-99~-69dBm
6、音频频响：40~18000Hz
7、失真度：≤0.5%
8、信噪比：≥110dB
9、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和6.35插座混合不平衡输出
10、电源规格：100V~240V/50~60Hz
11、消耗功率：≤8W；

麦克风参数：
1、频率范围：(641-690.8MHz)；
2、信道数：100+100个信道；
3、调制方式：FM调频；
4、频率精度：+-10ppm；
5、辐射功率：≤10dBm；
6、音频频响：40~18000Hz；
7、失真度：≤0.5%；
8、电池规格：2×1.5V AA Size。
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	专业天线
放大器
	台
	1
	主要功能特点：
1、OLED高清彩色2.2寸显示屏(分辨率480*800)，可显示日期时间，频率响应，功率大小，带旋钮控制；
2、带信号过载提示，当信号过强，自动发出提示音，方便用户使用和调整；
3、主机内设独立级联口，5台内包括5台级联口可以正常接话筒主机使用，超过5台话筒可利用级联口连接到下一台天线放大器主机实现两个天线叶接收所有麦克风信号。
4、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具备超低內调失真特性；
5、能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1；
6、支持频率响应可选，5个频段可根据现场环境选择分别选择174-216MHz，490-960MHz，1240-1260MHz，1492-1525MHz，1785-1805MHz；
7、天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及定向天线组；
8、天线输入接座具备供应强波器的电源；
9、可直接连接具备天线强波器的延长天线组；
10、带USB接口，支持软件更新，
11、支持网口连接，采用RS485协议，通过此接口可按需求自定义开机显示LOGO；
12、外置12V开关电源，可提供四组12V/600~1000mA直流电源给无线接收机；
13、天线放大器主机提供220V输出 可连接下一台天线放大器主机或其它220v电器；
14、空旷环境有效距离可达300-500米(视环境变化而定)。

主要技术参数：
1、频率响应(可选)：174-216MHz，490-960MHz，1240-1260MHz，1492-1525MHz，1785-1805MHz；
2、输入截断点：+22dBm；
3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
4、增益：+6-9dB(Center Band)；
5、输出阻抗：15dB min；
6、阻抗：50Ω  指向；
7、频宽：300MHz；
8、插座：BNC female；
9、接收角度：90°；
10、电源供应：100-240V/50/60Hz；
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	智慧广播系统音频采集器
	台
	1
	主要功能特点： 
1、智慧广播系统音频采集器基于TCP/IP传输协议，可实时采集本地所需音源；
2、高档铝合金磨砂面板，全金属化机箱设计；
3、全数字化设计，高保真、语音传输指数高；
4、支持Web配置，操作方便、简单；
5、1.9英寸全彩显示屏，可显示IP地址、时间和显示各通道工作状态等；
6、按键设计，可设置IP地址、时间和息屏时间等；
7、具备后面板4路线路采集输入，2路MIC采集输入；
8、带USB，集成MP3播放模块，支持采集USB内容播放功能，支持全格式音频流数据解码；
9、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
10、具有音频编码采集功能，内置硬件编码模块，可将模拟音频采集到智慧广播系统任意终端；实现本地实时信号采集编码功能；
11、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP高保真音频处理技术设计；具有6路音频同步输出；CH IN与MIC1及MIC2智能混音同步输出；
12、具有指定通道以及所有通道输入信号自动触发采集功能，并且可自定义通道开/关；
13、支持指定通道以及所有通道输入信号增益配置功能；
14、具有定时任务配置定时采集外部音源功能；
15、可实现外部音频采集与定时播放、网络点播、网络寻呼等混音功能，并支持音源音量与混音音量单独调整；
16、具备接收系统指令和音频信号采集，支持系统对本机进行设置与管理；支持系统对本机远程升级功能；支持系统远程控制设备固件版本升级；设备重置；设备重启；设备IP 地址设置；网络模式设置；
17、支持系统采集音频分区广播.分组广播功能；
18、具备标准RJ45网络接口.支持DHCP.兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构.支持互联网和本地局域网；
19、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称/IP地址，当前任务状态显示，有播放任务显示音频频谱，采集音频信号时，屏幕随音乐节奏而跳跃频谱，炫酷的效果让界面变得生动起来；通过频谱.音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；面板集成网络连接状态显示，信号状态显示；
20、支持节能环保模式设计，可手动调节自动息屏时间，分别为 关闭/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟。
主要技术参数：
1、标准RJ45网络接口：1路
2、传输速率：10/100Mbps
3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等
4、线路输入接口：4路2位莲花座
5、音频输入灵敏度：500mV
6、话筒输入接口：2路6.35插座
7、MIC输入灵敏度：10mV
8、USB接口：1路
9、采样率：0-48KHz
10、音频流：16bit，MP3/WMA/WAV/PCM
11、频率响应：80Hz-16kHz
12、失真度：≤0.1%
13、信噪比：≥81dB
14、电源接口：国标三插接口
15、电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz
16、消耗功率：6W
17、工作环境：温度-20℃~60℃
18、相对湿度：20%~85%
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	十六路电源控制器
	台
	1
	主要功能特点：
1、工业级专业处理芯片；
2、按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击；
3、每路插座最大容量达3KVA,总容量达6KVA；
4、设有安全锁，供手动紧急控制；
5、此机电源输入电缆线直接与工业用电器开关连接；
6、带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动按顺序关闭电源）。
主要技术参数：
1、输入电源：AC220V/50Hz
2、受控电源数量: 16路
3、动作间隔时间：300ms-400ms
4、控制方式: 手动
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	MP3蓝牙前置放大器
	台
	1
	主要功能特点：
1、分辨率128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能；
2、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快；
3、内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式；
4、MP3可实现4种不同风格音乐播放,一键到位方便快捷；
5、MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
6、MP3内置5种音效模式,可选择不同场景的音效效果；
7、10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急）；
8、输入通道音量可以独立调节；
9、6路RCA莲花混合输出（可单接6台功放）；
10、具有音调高低音调节；
11、具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高；
12、优先级，紧急音频信号（EMC1.2）为第二级；
13、MIC2.3.4.5和线路（AUX1.2.3）为第三级。
主要技术参数：
1、噪声比：话筒：>68dB； 线路：>89dB
2、总谐波失真：<0.01% at 1KHz
3、频率响应：20Hz-20KHz（±2dB）
4、音调：低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
5、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
6、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
7、线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡
8、默音功能：MIC1输入覆盖其他输入
9、电源功耗：8-10W
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	24口交换机
	台
	2
	二层非网管交换机，交换容量300Gbps，包转发率36Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，支持云端发现，云端查看设备状态
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	机柜
	台
	1
	1、专业广播机柜，行业标准产品尺寸设计；
2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装；
3、选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用；
4、容量：42U；
5、产品尺寸：600mm×600mm×2000mm；
6、散热装置：风扇*1；
7、颜色：黑色；
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	智慧广播系统音频终端（木制壁挂音箱）
	只
	20
	主要功能特点： 
1、智慧广播系统音频终端基于TCP/IP传输协议，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等；
2、全数字化设计，高保真、语音传输指数高；
3、内置2*30W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置；
4、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；
5、具有过压、过热、短路等保护功能；
6、支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目；
7、支持SIP标准通讯协议；
8、支持配置终端优先级自定义设置；
9、支持DHCP、静态IP网络模式；支持AUTO IP功能，DHCP模式下如果没有获取到IP地址，自动切换到临时IP；
10、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式；
11、设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试；
12、支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
13、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
14、具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网；
15、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；
16、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统；
17、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 
18、可以关联摄像头，通过主机软件实时查看摄像头内容；
19、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区；
20、系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然；
21、支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量。
主要技术参数：
1、标准RJ45网络接口：1路
2、传输速率：10/100Mbps
3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等
4、LINE IN输入：1路
5、音频输入灵敏度：500mV
6、LINE OUT输出：1路
7、音频输出灵敏度：1V
8、本地MIC输入：1路
9、MIC输入灵敏度：10mV
10、副箱接口：1路SPK 8Ω 
11、喇叭单元：5.5"*1，1"*1
12、灵敏度(1m,1W)：90±2dB
13、最大声压级(1m)：105±2dB
14、频率响应：80Hz-20kHz
15、功放输出功率（RMS）：2*30W 8Ω
16、频率响应：80Hz-16kHz
17、信噪比：≥81dB
18、失真度：≤1%
19、声道分离度：≥60dB
20、电源接口：国标三插接口
21、输入电压：AC220V 50Hz/60Hz，备用DC24V/3A
22、消耗功率：60W
23、工作环境：温度-20℃~60℃
24、相对湿度：20%~85
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	智慧广播系统网络功放（800W)
	台
	1
	主要功能特点： 
1、智慧广播系统网络功放，采用高档2U铝合金磨砂面板制造；
2、可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输；
3、网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流；
4、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类；
5、支持配置终端优先级自定义设置；
6、支持离线播放功能，内置4G存储，内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目；
7、支持SIP标准通讯协议；
8、采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码；
9、带4.3寸触摸显示屏，可显示IP地址、AUX IN、AUX OUT、MIC、频谱等信息；
10、具备4个调节按键，1个方向旋钮，可设置IP地址、AUX IN、MIC1/2等信息；
11、面板集成3个状态指示灯，工作状态一目了然，1个网络连接状态显示，1个信号状态显示，1个电源显示；
12、前面板带USB接口，支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码；
13、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式；
14、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出及4-16Ω定阻输出，效率高达90%以上；
15、具有过压、过热、短路等保护功能设计；
16、系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；
17、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有默认.古典.俱乐部.舞曲.大厅.现场.派对.流行.摇滚.电音以及自定义十段均衡器调节：分别为100Hz.170Hz.370Hz.600Hz.1KHz.3KHz.6KHz.12KHz.14KHz.15KHz频点的±12dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；
18、支持智能蓝牙终端远程加密设置，支持设备固件版本在线升级，支持服务器版本在线升级，监控摄像头绑定功能；
19、支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统；
20、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值；
21、具备标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网；
22、支持设备在线分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区；
23、系统支持文字广播，内置TTS文本转语音功能，可将编辑的内容或文本文件里的文字转成语音，支持后台设置男声或女声的语音类型，并且可调整音量、语速、音调、循环次数等功能，语音清晰自然；
24、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称/IP地址，当前任务状态显示，音量值显示，有播放任务显示音频频谱，播放音乐时，屏幕随音乐节奏而跳跃频谱，炫酷的效果让界面变得生动起来；通过频谱.音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，信号状态显示；
25、支持接受系统在线分组，按系统分组定时，只需添加分组名称即可；支持系统平台设备主音量播放一致的同时还可以调节此设备子音量。
26、支持节能环保模式设计，可手动调节显示屏亮度。
主要技术参数：
1、标准RJ45网络接口：1路
2、传输速率：10/100Mbps
3、网络协议：TCP、UDP、IGMP、ICMP等
4、AUX IN线路输入：1路2位莲花座
5、音频输入灵敏度：0-1V
6、AUX OUT线路输出：1路2位莲花座
7、音频输出灵敏度：1.0V
8、本地MIC输入：2路6.35插座
9、MIC1/2：0-30mv
10、USB接口：1路
11、采样率：0-48KHz
12、音频流：16bit，MP3/WMA/WAV/PCM
13、强切DC24V输出：1路
14、输出接口：定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω输出,定压/定阻两用
15、功放额定输出功率：800W
16、频率响应：80Hz~16KHz
17、失真度：≤1.0%
18、信噪比：≥75dB
19、电源接口：国标三插接口
20、电源输入：AC100-240V 50Hz/60Hz
21、消耗功率：900W
22、工作环境：温度-20℃~60℃
23、相对湿度：20%~85%
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	室外音柱
	只
	8
	主要功能特点：
1、全天候户外音柱，声音通透亮丽，外观精美、专业防尘、防水设计适合在各种户外场合全天候使用，如公共场所，市场，学校，车站；                                                                                                                                 产品技术参数：                                                                                                                             
1、材质：铝合金；     
2、喇叭单元：4＂×4； 3.5＂×1； 
3、额定功率：45W ； 
4、最大功率：90W；
5、输入电压：100V；
6、灵敏度（1m,1W)：94dB；
7、最大声压级(1m)：110dB；
8、频率响应：150~18000Hz；
9、产品尺寸(L×W×H)：150mm×123mm×625mm； 
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	线材辅材
	项
	1
	含广播系统所需要的室外光纤、网线、尾纤、光纤熔接、墙柜、交换机、以及线管等辅材。
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	校园广播系统集成服务
	项
	1
	1.货物到项目学校的运输、安装、调试及培训服务；
2.系统集成所需材料要求符合国标标准；
3.要求所有布线均入线盒，不能裸露在外；
4.布线规范，横平竖直。

	186
	移动音响
	台
	1
	1.功率:100W
2.话筒:无线充电U段话筒*2
3.喇叭:12寸低音喇叭+号角高音
4.电池:+12V铅酸蓄电池，天能，7AH，
5.频响:50Hz-20KHz
6.功能特点：USB、蓝牙、话筒优先、音频输入或输出、录音。
7.充电时间：3～6小时 
8.信噪比：≧72dB  
9.失真度：≤0.5% 
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	核心交换机
	台
	1
	交换容量≥38.4Tbps，如官网存在A/B值，以最小值为准；                          
2.包转发率≥7200Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准；                                 
3.整机独立板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；                         
4.单张板卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个；                   
5.为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U；        
6.支持可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，并可实现跨设备链路聚合；                  
7.支持STP、 RSTP、 MSTP、端口聚合功能。                             
8.支持防环路检测，自动解决环路问题。
9.支持静态路由、RIPng、OSPFv2、OSPFv3。                              
10.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)；           
11.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
12.设备防雷等级≥6kV；                    
13.支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台；      
14.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。
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	汇聚交换机
	台
	1
	1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个万兆SFP+光口，8个复用千兆电口，可上1U机架；              
2.交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/256Mpps；           
3.支持静态路由、OSPF V2动态路由；  
4.支持防雷等级≥6kV，支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；         
5.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能；                                
6.工作温度范围0ºC ~ 50ºC。
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	出口网关
	台
	1
	1.支持固化千兆电口≥5个，干兆光口≥1个，2.5G电口≥1 个，标准1U设备；
2.吞吐性能≥1.5G，最大并发连接数≥5万，并发用户≥250人；             
3.支持静态路由、OSPFv2等路由协议；    
4.支持基于带宽、负载、源IP、源目的IP、连接数、链路权重、链路优先级、链路质量的接口负载均衡配置；         
5.支持VRRP(虚拟路由冗余协议)两台及两台以上设备做主备的部署模式；       
6.能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库协议识别数量≥2500种，免费升级；          
7.支持URL特征库，URL条目≥2500万条，支持URL分类和自定义 URL；     
8.支持记录 QQ、微信、陌陌、飞信等聊天行为，支持移动 APP(IOS和android )审计(如论坛类、微博类、新闻评论类等；                                 
9.支持基于 IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，流量监控，黑白名单等策略；          
10.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供免费SSL VPN 接入授权；                               
11.支持流量审计，基于应用/用户/用户组/等多种维度的流量审计，支持 URL访问审计，支持基于用户/URL分类/IP等多维度的 URL审计，支持论坛发帖审计，(如天涯社区、猫扑、动网等)发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息，支持搜索引擎，关键字的审计，外发文件审计，基于具体应用工具外发文件的审计；                        
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	无线ap
	个
	24
	Wi-Fi 6 3000M双频2.5G吸顶AP，双LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽。整机最大接入速率2976Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游。

	191
	24口poe交换机
	台
	1
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个；                     
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps；                         
3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W。        
4.工作温度0℃~45℃，支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像；           
5.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。           
6.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置；                            
7.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	192
	16口poe交换机
	台
	1
	实配固化千兆电接口数≥18个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥20个；   
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥54Mpps；                         
3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率250W，单端口最大PoE供电功率30W。   
4.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；              
5.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定；                  

	193
	24口千兆交换机
	台
	3
	1.支持固化千兆电口≥24个，固化2.5G光口≥4个，标准1U设备；            
2.交换缓存≥8.4Mbit，避免端口因瞬时流量过大造成的卡段或延迟；            
3.内存≥512MB，交换容量≥396Gbps，包转发率≥108Mpps；                       
4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；                           
5.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；                              
6.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	194
	光模块
	对
	6
	1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm），500m

	195
	15U墙柜
	个
	1
	1. 容量：15U 

2. 尺寸：高≥800mm，宽≥600mm，深≥450mm

3. 材质：SPCC冷轧钢板，厚度1.2-1.5mm

4. 载荷：静态≥60kg，动态≥45kg

5. 安装：标配前后可调L型角轨

	196
	42U落地机柜
	个
	1
	1. 容量：42U 

2. 尺寸：高≥2000mm，宽≥600mm，深≥1000mm

3. 材质：SPCC冷轧钢板，厚度1.5-2.0mm

4. 载荷：静态≥1500kg，动态≥1000kg

5. 防护等级 IP20，标配顶部排风扇，前门多用网孔门，侧门快拆。

	197
	非屏蔽六类网线
	箱
	15
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC

	198
	网络系统集成服务
	项
	1
	1、按采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、节点配置/电源线路必须使用国标铜芯线，接口处全部焊接，所有线材需套PVC绝缘管，根据用户实际要求布线。
3、安装前需出具具体的安装设计图纸交与用户审核，审核通过后才可开展施工工作。
4、线路安装要求：需用绝缘辅材将强弱电要求分开铺设，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。
5、所有线路经过弯角不得有锐利突出，强弱电分槽铺设，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
6、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。

	199
	医务室普通冰箱
	台
	1
	178升上下双开门冰箱

	200
	药品柜
	只
	2
	1、规格（mm）：900×500(300)×1850；
2、用料：不小于0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，内侧涂层厚度不低于0.1mm，颜色灰白，漆面不脱落。
3、结构：共分六层(均不可调)；上节厚度300mm，玻璃对开门，搁板为三层；下节厚度500mm，对开铁门。

	201
	体温枪
	把
	5
	3种测温模式
32组记忆值
1秒速测
高温提醒
LCD液晶显示屏
距离皮肤3-5cm测量
测量精度±0.1℃

	202
	办公桌椅
	套
	2
	1、参考规格：1400W×700D×760H（mm）；
▲2、材料：桌面板采用25mm厚优质三聚氰胺饰面密度板（颜色可选），其余板材采用15mm厚优质三聚氰胺饰面密度板；
▲3、桌面板封边采用全自动化机器封边技术，材料为不小于1.0mm厚双色PVC封边条（其中桌面板上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度为10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度为15mm；封边条为一体成型材质)；其余板材采用15mm厚优质三聚氰胺密度板，封边采用全自动机器封边技术，材料为不小于1.0mm厚PVC封边条；防潮、不易脱落、经久耐用。
4、配防潮、防压、防滑脚垫。
5、键盘、抽屉安装三节豪华道轨，选用优质五金配件。

	203
	听诊器
	个
	1
	材质：PVC乳胶
所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合
规格：两用听诊器
供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。

	204
	感应水龙头、洗手池
	个
	1
	感应水龙头：黄铜锻压主体，不锈钢护面板。

洗手池：304不锈钢，1.2mm厚，台下盆，含去水装置、P型存水弯和安装配件

	205
	防暴头盔
	套
	3
	耐撞耐敲击，高分子PC聚酯玻璃钢
头盔由壳体、佩戴装置等组成；壳体应有凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷，外表面不应有超出7mm硬凸物
高温：+50℃±2℃ 4h
低温：-10℃±2℃  4h

	206
	防护盾牌
	副
	3
	材质：高轻度PC材料
防护面积：500*900mm
厚度：3.0mm 
重量：2.0KG
结构强度：握把与盾体连接强度＞500N
臂体与盾体连接强度＞500N
耐穿刺性：147J
耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准
耐打击性：342J
透光率：85%

	207
	防刺背心
	套
	3
	名称:防刺衣 (硬质) 
规格:均码(可调节肩部和腰部尺寸)
外部材质:外部采用防雨、防弹衣面料内部材质:鳞片式内胆质量:加厚型2.4kg材质:弹簧钢片    

	208
	防割手套
	套
	3
	1、产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内
2、材料颜色一致,性能稳定，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲

	209
	橡胶警棍
	副
	3
	1、采用特制聚碳酸酯材料（PC）制成。
2、长度：500mm
3、棍体：Φ30mm
4、重量：0.6kg
5、直径：4CM

	210
	强光电筒
	支
	3
	1、能快速充电，攻击性设计，防滚动、防水结构，带保护电路的，≧18000可充电电池，不必担心电池过放、过充而导致电池损坏。微电脑控制3段式调光，适合检查、搜索、战术、信号使用。
2、材    质：航天等级强化铝材6061—T6
3、表面处理：硬质阳极氧化—黑色
4、可充电

	211
	自卫喷雾剂
	支
	3
	1、成分：强烈的辛辣素－CS混合刺激剂
2、尺寸：35mm*150mm
3、喷射距离：大于3m
4、喷射时间：大于4s
5、喷射速度：大于8.5g/s
6、灌液量：50ml±20ml

	212
	安全钢叉（腰叉+脚叉）
	套
	3
	便携式不锈钢叉规格:不锈钢长度:2200mm
前端圆弧形直径:500mm收缩长度:1.34m

	213
	灭火器（带箱）
	套
	1
	1、2具4KG手提式干粉灭火器
2、适用A.B.C类初期火情        
3、喷射距离≥3M              
4、驱动气体：氮气1.2MPa
5、灭火器箱规格：放置两个灭火器

	214
	学校无线声光一键式大分贝报警器（一拖四）
	组
	1
	板卡自由组合，支持四张板卡 兼容多种网络，自由扩展应用 适应不同需求，标准型主机，自由加装不同的板卡，实现不同的应用。针对不同工程需求您就能设计出自己的专属产品。可选插GSM/4G全网通卡/lora模块/lan模块，支持远程布设防。支持微信远程操作。
8路有线、128路无线、1路继电器

	215
	硬质防冲撞栏
	米
	10
	长200cm/宽80cm/高120cm，管76配50管，5个

	216
	移动保安亭
	个
	1
	长3m/5m，防滑镀锌板，配置吸顶灯、插座3个，内置工作台，美观门把手，漏电保护开关

	217
	电子秤
	台
	1
	1、具有简易计数、计重及百分比之功能；
2、具有检校秤之功能。（可以设定：上限、合格、下限三点）；
3、具有自动校正、自动零点之功能；
4、电子台秤具有双重过载保护功能；
5、具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况；
6、台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；
7、电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；
8、电力不足时有明确之低电压显示；
9、具有设计良好之运送保护点功能；
10、采用大液晶LCD显示清晰易读，具有背光功能；
11、电子显示表头可调整适当的显示角度。

	218
	四层平板货架
	台
	3
	规格：1500×500×1550mm                                                           1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管；                             2、板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；                                            3、可调子弹脚，用304#φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。

	219
	四层格式货架1
	台
	2
	规格：1500x500x1550mm                                                        1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管；                           2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                          3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                                                       4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。

	220
	四层格式货架2
	台
	2
	规格：1200x500x1550mm                                                        1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管；                           2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                          3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                                                       4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。

	221
	平板地架
	台
	5
	规格：1500×600×150mm                                                           1、竖梁采用38×38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                             2、板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；                                            3、可调子弹脚，用304#φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。

	222
	平板车
	台
	2
	规格：长600*宽800㎜                                           1.采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm制作
2.配万向刹车轮，U型弯管手把；

	223
	风扇
	台
	14
	工业大壁扇

	224
	单星水池1
	台
	3
	规格：700x700x800mm
1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。
4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；

5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣；                                                          6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管；                    7、防溢水连接

	225
	双层工作台1
	台
	3
	规格：长1800*宽700*高950㎜                                                   
1.工作台面板采用1.2mm厚优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm厚的优质不锈钢板做底板封板
2.支架、通脚用Φ38x厚1.0mm不锈钢管；
3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚；
4.层板用1.0mm厚优质雪花不锈钢磨砂贴塑板；
5.加强筋采用1.0mm厚优质雪花不锈钢板折弯                  6、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理

	226
	四层货架
	台
	1
	规格：1200x500x1550mm                                                        1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管；                           2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                          3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                                                       4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。

	227
	刀具砧板柜
	台
	1
	1、功率：16W/220V
2、外壳选用优质304不锈钢精工制作，内室采用优质304不锈钢镜面板加工生产，通过光多角度折射，达到全方位立体消毒；
3、经烟熏处理的玻璃门可完全封闭内室，可有效防止紫外线外漏；
4、可抽出的透明有机玻璃门刀具架，便于清洁，且刀具无需旋转即可消毒；
5、带保护的汞蒸气灯，安全微限开关控制开关时汞蒸气灯自动熄灭，而在关门时汞蒸气灯自动正常工作，以避免与紫外线直接接触

	228
	瓜果切丝切片
	台
	1
	功率(KW):≥1.1kw/220V                     

产量:切丝、切片200-300千克/小时          

整机重量(kg)约:60                               

外形尺寸(CM)约:440*360*600mm

	229
	灭蝇灯
	个
	7
	功率：40W/220V；
1、有效面积：60㎡；
2、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高；

	230
	洗地龙头
	个
	3
	规格：10米
1、阀门等主要配件采用銅材料；
2、蓝色液压钢丝编织管；                                   3、金属接头可360度活动旋转连接水枪；                                  4、前扳机手枪，按压渐变出水形状；                                   5、拉伸止回定位功能，握管回收。

	231
	单星杀鱼台
	台
	2
	规格：1500x700x（800+150）mm
1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。
4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣；                                                          6、金属软连接管；                                        7、防溢水连接

	232
	高压水龙头
	个
	2
	主体黄铜，铜螺杆阀芯，合金手柄；不锈钢盖，不锈钢管0.8mm，配304不锈钢水管

	233
	绞切肉机
	个
	1
	1、功率/电压：380V/4w
2、压缩式绞笼，笼体可使肉质格外鲜美嫩
3、每小时不小于410公斤处理能力
4、不锈钢材质，卫生可靠
5、装备永不重磨的刀具
6、小型箱式式样
7、易于拆卸清洗

	234
	炉拼台
	台
	3
	规格：400×1150×（800+350）mm
1、工作台面板采用优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，加垫18mm大芯夹板；
2、支架、通脚用Φ38×1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38×1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。

	235
	燃气大锅灶
	台
	3
	规格：1000x1150x（800+350）mm                                    1、炉面板采用1.2mm优质304不锈钢磨砂贴塑板；                          2、炉背板、侧板、前板用1.0mm优质304不锈钢磨砂贴板；                                                               3、炉体骨架结构用40×40×3.5mm的角铁；                               4、炉通脚用304#φ51mm不锈钢管内含支撑身的钢管以及高度调整的子弹脚；                                                                   5、采用优质节能炉头，炉膛内采用耐火砖砌结火位；                     6、运作噪音比传统炒炉<70dB，节省38%耗气量，              

	236
	燃气单头矮汤炉
	台
	1
	炉面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
2.炉身及炉背板采用0.8㎜厚不锈钢板；
3.炉体骨架采用40×40×厚3.5㎜角钢；
4.扁铁炉花采用铸造件；
5.炉通脚采用φ38毫米无缝管；炉通脚内含子弹脚；
6.每个炉头安装光能炉心，并有活动式垫脏板。
7.脉冲电子打火。

8、熄火保护

	237
	24盘蒸饭车
	台
	1
	规格：24盘；                                                                                                              1、设有自动进水等多种保护功能；                                                                                 2、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺；                                        3、命箱体绝热性能优良，保温时间长，既能节能环保，又增加了使用寿；                                                               4、304不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚304不锈钢板材制作成型；                                      5、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页；                                          6、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可360度旋转，具有静音，移动轻便等特点；                                        

	238
	柜式电烙饼机
	台
	1
	1、功率：5KW/380V；
2、全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能；

	239
	烤箱带醒发箱
	台
	1
	带定时，带6组记忆功能，每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温；
超温断电保护；
电层炉
规格：二层四盘  竖放
电压：380v
频率：50Hz
功率：13.2kW
烤盘尺寸：400*600mm
全自动醒发箱
规格：十盘
电压：220v
功率：0.8kW
频率：50Hz
烤盘尺寸：400*600mm

	240
	双层工作台2
	台
	3
	规格：1800x800x800mm
1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚；                              

	241
	单星水池2
	台
	5
	规格：1000x700x800+（150）mm
1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。
4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣；                                                          6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管；                  7、防溢水连接

	242
	四门冰箱
	台
	1
	规格：1220x692x1910mm
1、工程款全不锈钢板；                                                       2、高品质压缩机、全铜管、双机双温；                               3、温度要求冷冻：-15~-5℃  冷藏：-5~10；                                   4、容积：790L；                                                        5、电压/功率：220V/320W；                                          6、符合HACCP国际卫生标准设计，有效保证食品安全；
7、整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修；                                                8、四门带锁牌,自动回归门；                                           9、采用无CFC的环保雪种（R134a)；                                     10、外箱、门、内箱材料、：SUS304不锈钢；
11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度60MM，更加节能；

	243
	油烟净化一体机
	米
	8.8
	1.规格：L*1200*995mm

2.电压/功率：380V/2.7kw

3.采用优质国标不锈钢制作，坚实耐用、美观抗油污。

4.烟罩净化一体化，节省厨房空间。

5.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清洗。

6.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静。

7.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广。

8.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全。

9.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。

▲10.所投油烟净化设备依据GB/T 2423.3-2016标准检测恒定湿热试验，试验前检测外观无变形破损通电正常工作，按GB/T 2423.3-2016进行样品非工作状态、不带包装，温度≥40℃±2℃，相对湿度≥93%±2%RH，持续时间≥720h试验，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作。

▲11.所投油烟净化设备通用电源依据GB/T 2423.3-2016标准检测恒定湿热试验，试验前检测外观无变形破损通电正常工作，按GB/T 2423.3-2016进行样品非工作状态、不带包装，温度≥40℃±2℃，相对湿度≥93%±2%RH，持续时间≥720h试验，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作。

▲12.所投油烟净化设备通用控制板依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准进行温度湿度组合循环试验，在每个24h循环开始时，试验箱的温度应控制为25℃±2K,相对湿度为(93±3)%，循环次数≥1次，试验后检查样品外观应无变形和破损。                                                                                

	244
	自动灭火装置
	套
	1
	1.主体箱规格：
CMJS10-1(单瓶组）：长485mm*宽225mm*高615mm
2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。
3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S
4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。
▲6.厨房灭火感温支架应依据GB/T 2423.22-2012 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化通过高低温试验，在试验温度从(25±5)℃开始经 70min 降温至-45℃，保持低温 15h+，经 200min 升温至 155℃保持高温 15h+，经 130min 降温至(25±5)℃，此为一个循环，共进行 6 个循环。温度变化速度率:1℃/min检测中，外观应无明显变化。
▲7.厨房灭火药剂瓶应依据GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.1-2008通过高低温试验，在低温试验（24h，-40℃）条件下，表面应无明细变化，在高温试验（24h，200℃）中，表面应无明细变化。
▲8.厨房灭火控制盘应依据GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.1-2008通过高低温试验，在低温试验（-20°C，2h）中，控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用，在高温试验（50°C,2h）中控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用。
▲9.水流联动阀应依据GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》其他金属材料及制品通过检测，砷(As)迁移量(mg/kg)≤0.04，镉(Cd)迁移量(mg/kg)≤0.02， 并取得CNAS标识证书。
▲10.钢丝绳应为316材质，最大拉力应≥2495N。

	245
	和面机
	台
	1
	1、功率：2.2KW；
2、电压：380V；
3、容积：50L；
4、最大和面量：25kg；

	246
	压面机
	台
	1
	1、功率：1.5KW/380V；
2、压面棍转速：60r/min;
3、压面棍长度：320mm；
4、工作效率：32-40KG/H;
5、可调厚度：2-32mm；

	247
	双速双动和面机
	台
	1
	和面量：35L 

电压：380V

	248
	面案台
	台
	1
	规格：1800x800x800mm
1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚；                              

	249
	面粉车
	台
	2
	规格：500*500*550mm                                         
1、面板采用1.5mm优质SUS304#不锈钢板
2、加强筋采用1.2mm优质SUS304#不锈钢板折                                       3、配万向轮带刹车

	250
	收残台
	台
	1
	规格：1000x700x800mm
1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚；                                

	251
	开水器
	个
	1
	1、容量：90L;
2、功率：9KW；
3、电压：380V;
4、额定开水量：90L/H;
5、水咀：2个。

	252
	双层工作台3
	台
	1
	规格：1800x700x（800+150）mm
1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。
3、中间做集水槽和排水口，带全覆盖滤网。排水管采用不锈钢管直下式，台面做防溢水边。
4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚；                                5、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理；

	253
	四层沥水货架
	台
	3
	规格：1200x500x1550mm                                                        1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管；                           2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                          3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管；                                                       4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。

	254
	热风循环               双门消毒柜
	台
	3
	1、规格：1285*535*1780mm；                                                     2、电压/功率：220V/2400W；                                                     3、容积：900L；                                                              4、消毒温度≧120℃；                                                               5、消毒时间：60min；                                             6、采用高导热的铝质板材，整体全发泡结构，全自动控温功能。

	255
	四门保洁柜
	台
	3
	规格：1200x500x1800mm
1、柜身采用厚1.2mm优质SUS304优质不锈钢磨砂贴塑板；
2、柜门及柜内层板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。

	256
	脚踏式洗手池
	个
	1
	1. 洗手池：304不锈钢，1.2mm厚，台下盆，含去水装置、P型存水弯和安装配件

2. 脚踏阀门：黄铜锻压，带延时关闭功能

3. 感应距离：出厂预设46cm

	257
	储物柜
	个
	1
	1、规格：≥1850mm×850mm×390mm

2、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm；

3、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；

4、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。

	258
	挂墙感应洗手池
	台
	1
	规格：500x500x400mm
1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管；
3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。
4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣；                                                          6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管；

	259
	自动干手机
	台
	1
	1、输出电压；50-60Hz
2、电流；2.9A-22A
3、额定功率；680-2400W
4、采用两个静音电动机，在保证强劲动力的同时，降低工作噪音；结合强劲的双电机，加以双面多方位气孔，一步提升风力速度，配合双电机暖风功能、可迅速干手；
5、优势：省电、安全、卫生、节能、智能控制、超时保护。

	260
	紫外线杀菌灯
	盏
	3
	1、功率/电压：30W/220V；
2、光源类型：紫外线光源

	261
	单通工作台
	台
	3
	规格：1800x800x800mm
1、工作台面板采用优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，加垫18mm大芯夹板；                                                            2、层、侧、门板用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；
3、可调圆柱脚，用φ60x1.0mm优质SUS304#不锈钢圆柱脚；
4、加强筋采用1.0mm优质SUS304#不锈钢管。

	262
	留样柜
	台
	1
	1、外箱尺寸：630*815*1950mm；
2、温度范围：0℃~ +10℃
3、电压/频率：220V/50HZ；

	263
	送餐车
	台
	4
	1、定制；                                                            2、板材采用1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板;                           3、配四个超强承重静音万向轮带刹车，可承重 ≧300KG；                           

	264
	烟罩连接板
	米
	8.8
	1、规格：1000x1000*20mm；                                                2、采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。

	265
	主烟管
	㎡
	25
	采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。

	266
	次烟管
	㎡
	20
	采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。

	267
	超静音柜式风机
	台
	1
	1、功率/电压：7.5KW/380V，风柜是由扇轮、扇壳、支承架、外箱体、轴承、皮带轮和皮带所组成；                                                           ▲2、风机采用框架式结构，箱板采用2mm优质镀锌板，框架采用3mm铝合金材质，八个固定角采用3.5mm厚耐腐蚀316L不锈钢材质，牢固结实；                                               
3、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装
4、采用多翼式叶轮结构。
5、蜗舌采用新的消声结构；                                        

	268
	超低空油烟静电过滤器
	台
	1
	处理风量：不低于24000m³/h；
2、功率：230W/220V                                                           3、处理效果≥98%；                                                     4、打造设计、制造、检验、老化一整套质量保证系统。进一步提升电源的稳定性； 

5、油烟净化产品净化率必须达到95%以上。                                                         

	269
	固定支架
	个
	3
	1、与风机及净化器配套；                                                    2、采用50*50mm角铁制作。

	270
	托油盆
	个
	2
	采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；与风机、净化器配套。

	271
	风机过载保护器
	个
	1
	▲1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理；
2、功率：定制，采用防水开光，高亮度指示灯；
3、采用智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能；                                                               

	272
	室内水冷新风机
	台
	1
	1、水冷新风机采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。
2、采用室内吊挂式机型，吊装于室内，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 
3、水冷新风机采用间隔加水原理，内部不可脏水循环，以免新风被污染，影响室内卫生。
4、新风应带过滤功能，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器阻塞后要有告警提示，以便及时清洗；
5、水冷新风机具有降温功能，能降5-7度。                                        

	273
	鲜风管
	㎡
	85
	采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。

	274
	不锈钢鲜风嘴
	个
	40
	360°可调节；                                                           采用1.0mm厚不锈钢

	275
	水冷机启动器
	个
	1
	▲1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理；
2、功率：定制，采用防水开光，高亮度指示灯；
3、采用智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能；                                                               

	276
	传菜梯
	台
	1
	1、载重量：200kg。
2、层站：3层3站3门
3、主机功率：1.5 KW/380V，采用国内一流品牌。
4、速度：0.4m/s   
5、控制形式：电脑微机控制。
6、板材选用：1.2mm厚发纹不锈钢板制作；
7、厅门指示器：数字显示式、方向显示。
8、警铃：蜂鸣器提示；
9、轿厢尺寸根据现场实际尺寸定制。
10、含按《特种设备安全法》等有关规定办理安装申请、合格检验、使用许可等有关费用。设备交付使用前，采购人不另支付任何费用。

	277
	电路布设
	项
	1
	配电柜1台，炒菜区分控电柜1台，分空开箱6台，
镀锌桥架80米：100*200mm，墙面埋管90米：25PE管，炒菜区主电缆25米：3*120+2*90电缆，开水器线30米：5*6电缆，电磁大锅电缆60米：3*10+2*6电缆，蒸饭车电缆70米：3*10+2*6电缆，电磁汤电缆30米：3*10+2*6电缆，
电饼铛电缆30米：5*6电缆，电热烤箱线30米：3*10+2*6电缆，油烟抽风机线35米：5*6电缆，新风抽风机线35米：5*6电缆，区域插座主电线180米：3*6电缆至分电箱，
插座主电线600米：3*4，暗装接地单相二三孔插座27套：1.规格:10A或16A、2.安装方式:高度看图，暗装，单相接线位含空开8套，三相接线位含空开2套，给水管100米：PPR25# 32#，排水管80米：PVC50#  75#  100#，水龙头21个：不锈钢龙头，不锈钢地沟45米：根据现场定制，辅材1项：线管线槽，地漏等。

	278
	松木砧板
	块
	8
	采用优质松木板直径50CM，高15CM。

	279
	中号方筛
	个
	5
	塑料材质，白色，长46cm×宽32cm×高16cm

	280
	汤桶
	个
	18
	优质不锈钢制作，30汤桶

	281
	磨刀石
	块
	5
	优质油石

	282
	20CM味盅
	个
	5
	食品接触用不锈钢材质，厚度1.2mm，Φ20cm

	283
	打菜勺
	个
	20
	优质不锈钢，厚1.0mm

	284
	带轮大垃圾桶
	个
	2
	1、额定容积：≥240L。

2、材料：100%全新高密度聚乙烯（HDPE），一次性注塑成型，不得回料。

3、盖子：HDPE翻盖式，带后铰链，开启角度≥105°。

4、轮子：Φ200mm橡胶包边万向轮，每只静载≥150kg，共2只。

	285
	留样盒
	个
	30
	优质不锈钢，厚1.0mm

	286
	饭铲
	个
	5
	优质不锈钢，中空一体成型手柄，勺面宽7.6CM，勺面长10CM，总长28.5CM。

	287
	不锈钢盆
	个
	2
	直径800mm，高240mm，厚1.0mm,采用食品级不锈钢材料。

	288
	不锈钢盆
	个
	2
	直径600mm，高170mm，厚1.0m,采用食品级不锈钢材料。

	289
	不锈钢盆
	个
	2
	直径400mm，高115mm，厚1.0mm,采用食品级不锈钢材料。

	290
	5000g电子克称
	台
	1
	1.计量性能：量程：0-5000g，读数精度：1g。

2.称重传感器：高精度应变片式。

3、盘面材质：304不锈钢，直径≥130mm，可拆卸清洗

4、显示：LCD液晶。

	291
	大号篮子
	个
	250
	1.材质：塑料镂空篮子
2.规格：25.2*36.5*14.5

	292
	中号篮子
	个
	500
	1.材质：塑料镂空篮子
2.规格：19.5*27*8.5

	293
	磁力片（30件装）
	套
	9
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61**5mm  
三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                               3.件数：30件

	294
	磁力棒
	套
	11
	1、材质 ：abs食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格（允许尺寸误差±3mm）：小号球形：直径35mm  
长条：52*19mm  86*19mm  弯管：72*19mm                                                                                     3.  件数：中号300件配收纳盒

	295
	各类合金汽车玩具
	辆
	60
	单辆，规格：各种造型，15-30cm，材质：合金
汽车模型玩具能够激发小朋友的好奇心和探索欲，通过模拟驾驶和了解汽车结构，培养他们的动手能力、观察力和对交通工具的兴趣。

	296
	各类常见动物模型
	个
	120
	单只，幼儿规格，材质：塑胶  
动物模型玩具能够培养小朋友的观察力和动手能力，通过拼接和构建动物模型，让他们更深入地了解动物的形态和结构，激发对动物世界的好奇心和探索欲。

	297
	各种职业扮演套装（含衣服和工具）
	套
	12
	单套，医生、消防员、护士、厨师制服及行业工具多款可选一，尺码120cm，材质：布质、环保塑料

	298
	家庭区仿真儿童化妆玩具套装
	套
	6
	规格：包装尺寸约34.5×10×38cm 
材质：塑料 
产品由一个台面、一个镜盒、一个风筒、两把化妆扫、一把长 柄齿梳、两支唇膏、一个粉盒、一个花形发夹、一个蝴蝶发夹、 三款香水樽、一把长柄梳组成。让幼儿认识各类化妆品，学习 使用化妆品，模拟化妆，培养他们的审美能力。

	299
	男、女娃娃
	套
	6
	单个，配可换衣物，规格约：44×21cm，材质：软胶 

	300
	娃娃家玩具套餐
	套
	3
	规格：包装尺寸约41×24 ×11cm
材质：塑料、橡胶 
内含浴盆、小便池、尿布、小黄鸭等小配件；搭配娃娃玩耍，可 以进行角色扮演照顾幼儿，获得模仿成人、扮演照顾者的满足感。

	301
	拆装玩具修理工具箱
	套
	3
	34件/套，材质：环保塑料   
工具箱玩具能培养小朋友的动手能力和细致观察力，通过模拟真实工具使用，促进逻辑思维和空间认知能力的发展。

	302
	放大镜
	个
	39
	规格：大号，材质：环保塑料
放大镜玩具对小朋友的作用在于帮助他们观察细节，培养观察力和专注力，同时激发对自然世界的好奇心和探索欲望。

	303
	各种棋类（飞行棋，跳棋，记忆棋，动物走位棋等）
	套
	12
	规格：7种/套，含五子棋，军棋，飞行棋，斗兽棋，象棋，飞行棋，立体四子棋，跳棋，记忆棋，动物走位棋等任意7种

	304
	地球仪
	个
	6
	规格：32cm
天文模型玩具可以激发小朋友对宇宙的好奇心，帮助他们直观地了解天文知识，培养探索精神和科学思维。

	305
	中国地图磁吸拼图
	套
	7
	规格：7种/套，含五子棋，军棋，飞行棋，斗兽棋，象棋，飞行棋，立体四子棋，跳棋，记忆棋，动物走位棋等任意7种

	306
	光学套餐
	套
	6
	3个/套（凸面镜、凹面镜、三棱镜等）
镜面玩具对小朋友的作用在于通过反射和成像的原理，帮助他们建立自我意识，促进视觉和触觉的发育。

	307
	儿童天平秤
	个
	6
	规格：幼儿规格，材质：环保塑料

	308
	儿童显微镜
	个
	6
	规格：10件/套，材质：环保塑料

	309
	磁铁实验套装
	套
	9
	规格：底座4.8cm、高15cm、磁环3.5×1cm/个配置：底座2个、圆轴2个、磁环12个
材质：磁铁、塑料
内置磁铁，外面塑料外壳包裹，安全美观，可按照配置活动卡片开展配对游戏。共有26张卡片，可以让2组小朋友进行PK竞赛互动。可供小朋友探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。

	310
	齿轮积木
	套
	30
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格：4cm，150粒

	311
	初级鲁班锁
	套
	6
	

	312
	几何雪花片
	套
	11
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成      规格（允许尺寸误差±3mm）：圆形：47*47*4mm 椭圆：55*42*4mm  长方形：58*42*4mm 正方形：47*47*4mm  三角形：50*56*4mm    花形：50*48*4mm                                           3.件数:300件

	313
	子弹头插塑
	套
	15
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成                                                     规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：41*14mm 
2孔：41*30mm 3孔:41*45mm 4孔：41*60mm                                              3.件数:300件

	314
	儿童剪刀
	把
	450
	规格：长13.5cm,材质：环保塑料、金属

	315
	过塑机
	个
	3
	过塑宽度：A3
功率：500W
电压：220V 50HZ
温度调节：支持
预热时间：约6min
过塑速度：530mm/Min
过塑温度：90~160℃
过塑厚度：≤1mm
尺寸：500*205*110mm

	316
	中、大号画架
	个
	30
	单个为一套，两种规格可选：大号：150cm ；中号：120cm；材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	商务条款要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间（期限）及交付地点：
	交付时间（期限）：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。

交付地点：扶绥县及辖区各乡镇，采购人指点地点。

	付款方式
	合同签订生效后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%。供应商收到预付款后安排供货安装，项目验收合格后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付剩余合同款项。

	售后服务要求
	▲（一）质保期：大型户外游戏设施的质保期不少于3年，所有电器、电子产品质保期均不少于3年，采购需求表中技术参数条款另有要求的按采购需求表要求执行。质保期自交货并验收合格之日起算。

▲（二）配送及售后服务：

免费送货上门，免费安装、调试，供货符合国家有关规定实行产品“三包 ”；

所有货物必须是全新的，未使用过的产品，所提供的玩具类货物必须符合国家玩具安全相关标准要求。货物到货后，中标人和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人承担所有责任；

故障响应时间：中标人应在接到故障通知后 1 小时内响应，在 4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；对于学校急需使用的仪器设备，24 小时内不能解决故障的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证学校的正常教学工作；

质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访。质保期后提供维修服务，同时保证本次采购的产品备品备件充足；

备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足；

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：包括随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、更新升级、保修等各种费用和售后服务、培训、技术支持及其他所有成本费用。投标人应对采购的全部货物进行完整唯一报价。

	其他

	验收标准
	1.验收标准应符合国家有关现行的行业标准。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3.在验收时由采购单位按照招标文件的要求全面核对检验，采购人认为有必要的，可要求中标人提供产品符合招标文件技术指标要求的佐证材料（第三方检测检验机构出具的检测报告或者功能界面截图或功能演示或者产品生产厂家出具的技术参数说明等）进行核查，如不符合招标文件要求，按相关规定做退货处理或者违约处理并上报财政监管部门，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本采购需求一览表第 68 项 拓展区设施组合 为核心产品。 

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品说明
	本项目货物所涉及的货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	节能产品认证说明
	本项目严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人认真核定本次采购货物内容，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。


2分标采购需求一览表

采购预算： 1180000.00元  ，其中专门面向小微企业采购的金额为354000.00元，即供应商提供的货物中，由小微企业制造的货物合计总金额不低于354000.00元。

中小企业划分标准所属行业名称：工业。（注：本表中“系统集成”项仅为项目配套的安装实施服务及辅材、配件，不作为标的物）

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数及性能配置

	1
	教室教玩具单元积木
	套
	14
	1、材质：松木
2、工艺：上一次清漆、磨圆角、光滑无毛刺                                                                                                                                      
3.配置不少于174片，31个形状。

	2
	户外万能工匠
	套
	4
	幼儿园万能工匠拼搭，开发智力的体育玩具。
108件（圆形36个，管道72条），材质：环保工程塑料，由点、线、面、轴合齿轮等组成，简单的配件通过自主拼接实现儿童的发现和创造，凭借想象构建出多种多样的作品，进行不同体育活动的器材。锻炼走、爬、跳、滚等平衡动作。

	3
	户外骑行车
	辆
	20
	规格：约110*56*63cm,材质：车身：采用1.2mm厚的镀锌管制作，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶轮，不怕凹凸不平的地面；轮轴：带动轮胎轻巧容易好骑锻炼小朋友的肢体协作能力。

	4
	儿童迷彩隧道钻洞军训
	套
	2
	规格：210*108*38CM
1.采用环保PVC塑料管，管子外径49mm，厚度约3mm；
2.ABS塑料连接件

	5
	户外音响
	个
	3
	1、主材质：塑料； 
2、连接方式：蓝牙； 
3、屏幕：钢化玻璃高清液晶屏≥22寸；   
4、外接电源 ：12V；
5、功能特点：支持TF卡/U盘播放； 
6、按键：多功能按键；
7、连接设备 ：支持手机/平板/电脑；
8、AV音视频输入输出 ：支持；
9、其他配置： 双话筒配置； 
10、兼容视频格式：FLV/RMVB/MP4/AVI/MKV/VOB/DAT/MOV/3GP等； 
11、遥控器：支持。

	6
	区域收纳柜1
	个
	10
	1、规格L1020*B300*H544mm，两层，两格收纳柜。
2、材质：侧立板采用18mm橡胶木指接拼板，中立板采用16mm橡胶木指接拼板，面板及下层底板采用16mm橡胶木指接拼板，隔板采用16mm橡胶木指接拼板，所用木材均经过干燥处理，含水率低于10%.并均经过物理防腐处理。

3、工艺要求：各部件边缘圆角处理，边缘不得有锐利棱角，毛刺，保障使用安全，产品符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准。拆装部件采用优质五金件连接且相邻孔距中间必需采用连接木榫固定定位，保证连接平整稳固。

4、油漆：采用适合儿童的环保清漆，测定19种可溶性重金属含量为合格，三底两面施工工艺，光洁丝滑，健康环保。
5、带轮子。

	7
	区域收纳柜2
	个
	10
	规格L1020*B300*H544mm。两层，5格收纳柜。
材质：侧立板采用18mm橡胶木指接拼板，中立板采用16mm橡胶木指接拼板，面板及下层底板采用16mm橡胶木指接拼板，隔板采用16mm橡胶木指接拼板，所用木材均经过干燥处理，含水率低于10%.并均经过物理防腐处理。

工艺要求：各部件边缘圆角处理，边缘不得有锐利棱角，毛刺，保障使用安全，产品符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准。拆装部件采用优质五金件连接且相邻孔距中间必需采用连接木榫固定定位，保证连接平整稳固。

油漆：采用适合儿童的环保清漆，测定19种可溶性重金属含量为合格，三底两面施工工艺，光洁丝滑，健康环保。
5、带轮子。

	8
	区域收纳篮子
	个
	250
	规格：35*25.5*21cm
材质：pp

	9
	区域收纳托盘
	个
	140
	规格：大号：38*30*3CM，白色
材质：PP

	10
	光影探索套装
	套
	14
	规格：3种/套，包含手电筒、彩色透明光片、三棱镜；

材质：环保塑料等

	11
	磁铁套装
	套
	14
	规格：12件/套

	12
	齿轮与多米诺骨牌
	套
	10
	齿轮：1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、多种颜色组成.规格（允许尺寸偏差±3mm）：大长方形：130*83*12mm 
小长方形：103*55*12mm 短椭圆：94*27*12mm 小长方形：103*27*12
长椭圆：150*27*12mm 短条：53*10mm  
长条：108*10mm 螺栓：长52mm 
螺帽：六边形：边长12mm*长22mm 
小齿轮：直径35mm 厚13mm 大齿轮：直径86mm厚13mm
轮子：直径47mm                                          3.件数：220件
多米诺：规格:217块
材质：榉木

	13
	乐高套装
	套
	14
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色 ，规格：（允许尺寸偏差±3mm）      
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                    兔子：42*30mm  小狗：30*50mm 围栏：91*11*43mm 
门：100*62mm  窗：63*62mm   男孩：64*40mm 
女孩：52*47mm  拱形:12*37*30mm  车：94*60mm                                                                                                                                     3. 件数：205件配底板（约255*255mm）

	14
	奥尔夫乐器全套打击小教具
	套
	14
	规格：21件/套，材质： 木质、金属、环保塑料等；包含：塑料沙槌（红）2对；
木质沙蛋2对；
木质小沙筒1个；
单响筒1副；
双响筒1副；
塑料蛙鸣筒2副；
小花鼓圈（红）2个；
手鼓2个；
棒棒糖鼓2个；
腕铃（颜色随机）2对；
单头摇铃2个；
5铃握铃1个；
塑料雨声响筒1个。

	15
	蓝牙音响
	套
	3
	屏幕：IPS高清屏
外置存储设备读取：TF卡，U盘
功率：40W大功率喇叭
蓝牙版本：蓝牙5.4
连接距离：约10m
电池：5000毫安
AI功能：内置小度智能，支持AI语音点歌、听戏曲、看视频。

	16
	幼儿园美工区材料
	套
	14
	含：轻黏土24色,单包500g；不织布20张/套，单张40*45CM（不织布以卡其色、米驼色、棕色为主）；扎染布：扎染专用方巾加厚20×20cm不锁边款10条

	17
	丙烯颜料
	套
	6
	规格：12色，500g，材质：丙烯

	18
	管道滚珠积木
	套
	8
	规格：36件/套，
材质：环保ABS材质，
产品表面光滑无毛刺，加厚管道，耐玩不易破损，可辨识不同形态积木与滚轮通行的关系，锻炼孩童观察力与逻辑思维。

	19
	32颗叠石积木
	套
	8
	规格：32颗/套
材质：木材
积木边角光滑打磨触摸顺滑不扎手，采用水漆上色颜色鲜艳不刺眼，搭配独特外形，引导孩童搭建不同造型的同时激发想象力。

	20
	时间棋
	份
	8
	规格：38*28cm
材质：不织布
玩法多样，细节处理圆滑不伤手，色彩丰富。

	21
	锤10吧（教具计10数学打地鼠桌面游戏）
	套
	8
	规格：包装尺寸约22*13.9*5cm，
组件：含卡片*36、骰子*2、贴纸*2、锤子*2。
具象化的物体组合告诉孩童10的分解，通过游戏玩法掌握知识，有趣且助于记忆。

	22
	房子拼装积木
	套
	8
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成               规格（允许尺寸偏差±3mm）：
正方形：54*54*7 三角形：75*42*7                                                                                       3.重量:500g

	23
	积木叠罗汉
	套
	8
	规格：32个/套
材质：木质
表面处光滑无毛细不伤手，无异味不掉色，多种玩法可创意搭配，锻炼手眼协调与逻辑思维能力。

	24
	电动齿轮积木
	套
	8
	
规格：166件/套
材质：PP材质
光滑不伤手，配色舒心，机械齿轮，电动手动随意切换，锻炼孩童手眼协调能力，开发思维，开启无限想象的创造力，

	25
	百变磁力片
	套
	8
	规格：60片/套
材质：ABS塑料+永磁磁铁
磁力片轻巧薄设计易拆易搭；圆润无毛刺玩耍不伤手，科学大尺寸安全有保障，颜色丰富，利于培养孩童对颜色的敏感度。

	26
	齿轮积木
	盒
	8
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成   规格（允许尺寸偏差±3mm）：40*22mm                                                                                       3.重量：500g

	27
	益智拼插积木
	份
	8
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸偏差±3mm）：
小颗粒1孔7*12*7mm             
小颗粒2孔：15*12*7mm  小颗粒3孔：23*12*7mm                                            小颗粒4孔15*15*12mm  31*12*7mm             
小颗粒6孔 24*12*7mm             
小颗粒8孔31*12*7mm                                                                                       3.重量500g

	28
	电钻DIY拼装玩具
	套
	3
	规格：158件/套，含：螺丝积木，收纳箱，电钻，充电器。百变创意拼搭，让孩子认识工具，启蒙奇思妙想

	29
	百变大颗粒滑道积木
	箱
	3
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成                                                         规格：（允许尺寸偏差±3mm）      
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                             上下C形弯轨：95*78*42mm  漏斗94*93*36mm                     长轨道127*31*19mm 中轨道63*31*19mm  
短轨道31*31*19mm 大斜坡63*31*38mm 
小斜坡31*31*38mm 弯轨63*31*19mm       
小直角弯31*31*19mm  轨道球φ24mm                                3.件数：239件配底板（255*255mm）

	30
	旋转弹射弹珠
	个
	3
	规格：约31*19*25CM，材质：塑料。含开拍10张，充电电池一套。色彩艳丽，结实耐摔

	31
	抽木棍平衡游戏
	套
	3
	规格：约9*6*13CM，含：底座一个，棍子36根，圆球7个，骰子1个

	32
	赛道旗
	套
	3
	规格：30*55CM，材质：木质。五合一，实木制作，圆润打磨，坚固耐用。

	33
	解绳大挑战
	套
	3
	规格：外包装尺寸约23*23*3CM，含棋盘一个，绳子10根，收纳袋1个.材质：塑料，加厚底座，结实耐摔，高弹力绳，不易拉断

	34
	数字翻牌益智游戏
	套
	3
	规格：22*22CM，材质：木质。打磨光滑，安全无毛刺

	35
	轨道磁力片
	套
	3
	规格：52片/套，材质：塑料。透光磁力片，透光率翻倍，聚光性强，加强磁性，牢牢吸附

	36
	空间几何建构师
	套
	3
	规格：136件/套，含球32个，杆104件。材质：塑料。材质安全，边角光滑，结构稳定，不易散落

	37
	影子配对
	套
	3
	规格：16*16*3CM，材质：木质。4大主题，36个认知配对

	38
	磁力拼图
	套
	3
	规格：126片/套，含12种颜色和形状，实木圆角光滑打磨无毛刺，含带磁性，易于拼搭

	39
	磁力方块积木
	套
	3
	规格：含方块300+公仔20+武器20。安全无异味，大吸力磁铁，稳固造型拼搭。

	40
	百变波普串珠
	套
	3
	规格：728件/套，含收纳盒1个，手环8个，发箍4个，戒指8个，材质：塑料，色彩艳丽，配件丰富，时尚百搭

	41
	玩水7件套
	套
	1
	规格：7件/套，材质：碳化木。含：手筛，天平，抬筛，摩天轮筛，玩啥欹器，接力沙桶，立式筛。实木打造，质地坚硬纹理清晰，经久耐用，打磨光滑无毛刺。

	42
	沙水区玩水工具PVC管道
	套
	1
	规格：搭建总长度14米左右。含：透明管4个:直径11厘米长50厘米，整管水渠1个:直径11厘米长50厘米，支架20个：高40厘米2个45,50，55,60厘米各4个65厘米2个，U形水渠14个:直径11厘米长80厘米。采用加厚材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	43
	25CM支架单层
	个
	5
	规格：高25CM，材质：PVC管，采用加厚材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	44
	30CM支架单层
	个
	5
	规格：高30CM，材质：PVC管，采用加厚材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	45
	35CM支架单层
	个
	5
	规格：高35CM，材质：PVC管，采用加厚材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	46
	60cPVC管水渠片
	片
	10
	规格：长60cm，直径11cm,采用加厚PVC材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	47
	90cmPVC管水渠片
	片
	10
	规格：长90cm，直径11cm,采用加厚PVC材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	48
	100cmPVC管水渠片
	片
	10
	规格：长100cm，直径11cm,采用加厚PVC材料，经人工打磨后光滑无毛刺不伤手。

	49
	大号圆形沙漏
	个
	1
	规格：高100CM，材质：PVC管+ABS接口，色彩艳丽，结构稳定

	50
	户外玩具柜
	个
	2
	规格：200*60*130CM，材质201不锈钢，高防水雨布，结构稳定，整洁收纳

	51
	木质学具三件套
	份
	12
	规格：3件/套，含木质几何片80片+立体几何16粒+数棒100根。材质：木质，打磨光滑，安全无毛刺。

	52
	数学魔盒（五种玩法）
	份
	12
	规格：32*23*7CM，含五大玩法：三宫格，四宫格，十格阵，加减法，分与合。色彩艳丽，边角圆润，光滑无毛刺

	53
	学生用手拨钟表
	个
	12
	规格：直径10CM，材质：塑料

	54
	教师用白色钟面模具
	个
	1
	规格：直径25CM，材质：塑料

	55
	数学启蒙安静贴五合一
	个
	12
	规格：约62*28CM（展开尺寸）整体磁性设计，不易丢失配件，三折叠收纳，更便于保存

	56
	我会统计
	份
	6
	规格：11页，A4。材质：纸质塑封。

	57
	我会测量
	份
	6
	规格：含夹子22个，测量卡22张，材质：纸质卡片+木夹子。圆润边角，无毛刺。

	58
	几何形状认知配对等分玩具
	个
	12
	规格：30*22CM，材质：木质。打磨光滑无毛刺，大颗粒积木，方便拿取。

	59
	分解尺
	份
	12
	规格：每套含分解尺*1（254mm）+五行计时器*1（102*36mm）+计数棒*20（134*110mm），
材质：PP材质
圆滑边角设计手感舒适不易伤手，加厚材质不易折断，印刷清晰，双面运算增强手眼认知。

	60
	蒙氏数字分解滚珠
	份
	10
	规格：23.5*29.8*4cm
材质：木材+木塑
配件：含底盒+珠子*10+水性笔*1+骰子*1
底盘甄选木材用料优质耐玩不易损坏，搭配彩虹珠子色彩鲜艳提升敏感度。高清覆膜贴纸工艺，美观且不易掉色。

	61
	10以内相邻数
	份
	6
	规格：底卡200*65mm、火车小卡50mm、西瓜小卡60.8*55mm
配件：火车底卡*12、火车小卡*12、西瓜底卡*12、西瓜小卡*12、扣环*2
加厚卡纸环保油墨印刷，图案清晰大图案易操作，环扣设计，方便收纳。

	62
	颜色归位、形状排序
	份
	10
	规格：19.7*11.5*1.4cm
材质：木质
产品圆润光滑无毛刺，积木色彩鲜明艳丽，色彩分类叠叠高玩法，挑战耐心专注力；
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	数学魔盒（七大玩法）
	份
	10
	规格：约26.5*20*4.5cm
材质：纸、软磁
加厚卡纸坚韧耐磨，色彩丰富，大豆油墨印刷安心无异味，圆角压边抓握不扎手，磁性吸附美观便携且方便收纳。

	64
	计数配对板
	份
	10
	规格：约44.8*14.5cm
材质：木质
产品精细打磨光滑无毛刺，色彩鲜艳图案清晰，多种玩法锻炼手眼协调边玩边认知。

	65
	形状认知配对玩具
	份
	10
	规格：15*15*0.5cm
材质：木质
积木大小适中，木纹清晰，坚硬耐摔耐玩，圆角打磨光滑抓握不伤手，色彩丰富形状多样，帮助孩童认知颜色与形状。

	66
	颜色、图形找规律
	份
	10
	规格：约底板330*210mm
材质：纸
图案清晰色彩丰富，玩法多样，锻炼手眼协调能力。

	67
	盒子款萝卜5以内数字颜色对应
	份
	10
	规格：30*20*5cm
材质：纸、不织布
不织布材质牢固耐用，色彩丰富辨认无压力。

	68
	电脑
	台
	21
	一、硬件部分：
1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。
2、机箱：要求机箱容量≤14L，支持侧板挂环锁、Kensington锁。
3、CPU处理器采用国产C86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB 。
4、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽。
5、显卡：配置集成显卡，支持VGA+HDMI接口。
6、硬盘：配置≥512GB M.2接口NVME协议SSD，支持1块3.5英寸机械硬盘扩展
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口
8、PCIE插槽数量≥3个；接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端2个Audio音频接口，
9、电源：电源功率≤200W。
10、键鼠：配置≥1套防水键盘及抗菌鼠标。
11、显示器：配置与主机同品牌≥23.8寸LED显示器，原厂三年上门保修，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI， 
12、安全性： BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式
13、出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。
二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：
1、通用指标
1) 投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。
2) 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。
3) 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。
●4) 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。
5) 文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。
6) 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。
7) 文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。
8) 文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。
2、兼容性指标
1) 支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。
3、安全性指标
1) 文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。
2) 文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。
4、文字处理组件
1) 支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。
2) 文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。
●3) 支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。
4) 支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
5) 支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。
6) 支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。
●7) 支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。
8) 支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。
9) 提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。
4、电子表格组件
1) 表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
2) 支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。
3) 文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。
4) 支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。
●5) 支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。
6) 支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。
7) 支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。
8) 支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。
9) 支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。
10) 支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。
11) 支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。
12) 支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。
13) 支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。
5、演示文稿组件
1) 提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。
2) 支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
3) 支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。
4) 支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。
5) 支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。
6) 支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。
●7) 支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。
8) 支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。
6、PDF阅读器
1) 支持单页、双页阅读。
2) 可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。
3) 支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。
4) 支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。
5) 支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。
6) 支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。
三、培训与服务：
1、 针对产品提供原厂三年上门保修服务，有专属的原厂售后服务网点，官方网站或400电话可查询验证，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。
2、 整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%，供货时须提供第三方出具的认证证书
3、 为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订前必须提供本项目产品生产厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。
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	户外炭烧积木（1850件）
	套
	1
	1、材质：松木。
2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。   
3.件数：1850件/套，厚2.5cm
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	安吉游戏组合
	套
	1
	材质：松木，PE板，PP材料，环保油漆，边角圆润无毛刺
配置清单：58件/套
双梯4张，规格60*55*20c m
双梯4张，规格120*55*20cm
双梯2张，规格150*55*20cm
直梯9张，规格60*37*7cm
直梯9张，规格120*37*7cm
直梯2张，规格150*37*7cm
平衡板10条，规格120*20*4cm
平衡板10条，规格150*20*4cm
攀爬箱2个，规格60*60*60cm
攀爬箱2个，规格80*80*80cm
攀爬箱2个，规格100*100*100cm
安吉滚筒1个，厚度1.2cm，规格50*60cm
安吉滚筒1个，厚度1.2cm，规格56*60cm
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	户外玩具收纳架1
	套
	1
	规格：405*85*110CM，两层八格
1.采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布
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	户外玩具收纳架2
	套
	2
	规格：405✕85✕110cm，两层十格
1.采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布
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	户外玩具收纳架3
	套
	1
	规格：305×65×133cm，两层十五格
1.采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布
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	户外八角积木
	套
	2
	规格：72件/套；材质 ：ABS工程塑料；安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。由红、黄、蓝、绿等不少于4种颜色组成。

	75
	防水PUC户外体育海绵垫(折叠)
	块
	15
	规格：100*50*10cm，二联体操垫，可折叠
采用整体高弹力橡塑压缩海绵，加厚草绿色帆布包面。
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	户外遮阳伞（四角有柱子）
	把
	1
	出口加厚4*5米方形伞
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	室内建构区积木（核心产品）
	套
	13
	1、成套数量：整套≥1348 件；构件板材统一厚度2.2cm。

2、材质要求：采用优质防腐松木，原木原色，不做彩色油漆喷涂，保留天然木材纹理；木材经过防腐、烘干定型处理，含水率控制在 8‑12%，不易开裂、变形、起翘，防潮耐磨，适合幼儿园室内高频反复使用。

3、构件品类组成：包含多种建构单元构件：①基础长方体、长方柱、方柱、薄板、方墩；②几何造型：直角三角形、等腰三角形、半圆、整圆、半圆弧、S 形弧形件；③拱形构件：大门拱、小拱、半拱；④功能异形件：带圆孔积木、带方孔积木、屋脊造型件、缺口连接件、斜坡件等；构件大小规格梯度齐全，大件用于主体搭建，小件做细节装饰，可完成架空、围合、堆叠、对称、桥洞、城堡、围墙、楼房等大型组合建构作品。

4、加工工艺：①全部构件全边角磨圆角处理，所有棱角 R 圆角打磨，无尖锐棱角；②整体精细抛光，表面光滑无毛刺、无木刺、无崩边、无缺角；③切割尺寸精准，同规格构件误差≤1mm，拼接贴合度好；④无钉无螺丝，纯实木切割成型，无金属外露；⑤仅木蜡油防护处理，不使用有色油漆，无刺鼻气味。

5、安全性能：①原木无化学染色，无喷漆，有害物质符合儿童玩具安全标准；②无细小易误吞零件，全部构件尺寸符合学龄前儿童教具尺寸要求；③木质密度适中，重量适宜，幼儿可自主搬运拿取，同时具备良好堆叠承重，搭建不易压断碎裂；④无霉斑、虫蛀、死节，活节牢固不脱落。

	78
	班级玩具柜（高65cm)
	张
	32
	规格：120*30*65cm；材质：橡胶木精加工而成，喷环保清漆，木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面、结实牢固。三层五格通面结构。
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	班级玩具柜（高80cm)
	张
	38
	规格：120*30*80cm；材质：橡胶木精加工而成，喷环保清漆，木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面、结实牢固。三层六格通面结构。

	80
	羊角球
	个
	20
	规格：直径45/55cm(直径45厘米，直径55厘米各10个)

	81
	青蛙弹跳球
	个
	20
	规格：60x38cm
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	平衡脚踏车
	辆
	15
	规格：约44.5*34*59cm，单人踩踏协力车通过脚的踩踏，可以使车子前进或后退，不仅能促进腿部肌肉的发展、身体的协调及增进孩子的平衡能力的发展。
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	感统滑板
	个
	20
	规格 :58*50*11CM，最大承重：100kg；材质：塑料、EVA、泡沫；安全性强，在滑行的过程中两只胳膊有更多的自由移动空间，既可用来游戏，也可作为理疗的辅具，可提高孩子的肢体动作能力，加强大肌肉发展。
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	保健室诊疗床
	个
	1
	1、规格：≥1400mm×600mm×650mm；

2、床垫：采用40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮；

3、床板：12mm厚优质夹板；

4、床架用料：床脚40mm×40mm，拉横25mm×25mm无缝钢管，可拆装结构；

5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。

	85
	视力箱表
	个
	1
	1、规格为29cm×8.5cm×92cm，产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。
2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色；
3、光照度（lx）:200—700；
4、功率消耗（W）：2×30；
5、电压在150～260V时能正常工作；
6、配灯光视力表。
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	体重称
	个
	1
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
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	笔记本电脑
	台
	2
	一、硬件参数：
1、▲CPU:采用国产兆芯处理器，核心数≥8核，最高主频≥2.8GHz，二级缓存≥8MB。
2、内存：容量≥16GB，双通道内存，内存插槽≥2个。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。
4、▲接口：USB3.0 Type-A接口≥2个，USB3.0  Type-C接口≥3个，标准RJ45接口≥1个。
5、屏幕：屏幕尺寸≥14寸，分辨率≥1920*1200
6、▲电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
8、 无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0
9、摄像头：720P分辨率。支持关闭摄像头
10、外观：机身厚度≤18mm，机器重量≤1.5kg
11、▲数据安全：1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）。BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：为满足操作便捷性，提供可视化智能UI BIOS，支持鼠标操作
12、操作系统：出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。
二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：
1、通用指标
1) 投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。
2) 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。
3) 文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。
4) 文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。
5) 文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。
6) 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。
7) 文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。
8) 文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。
2、兼容性指标
1) 支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。
3、安全性指标
1) 文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。
2) 文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。
4、文字处理组件
1) 支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。
2) 文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。
3) 支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。
4) 支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
5) 支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。
6) 支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。
7) 支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。
8) 支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。
9) 提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。
4、电子表格组件
1) 表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。
2) 支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。
3) 文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。（需提供有效证明文件或者截图进行证明）
4) 支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。
5) 支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。
6) 支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。
7) 支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。
8) 支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。
9) 支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。
10) 支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。
11) 支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。
12) 支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。
13) 支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。
5、演示文稿组件
1) 提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。
2) 支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
3) 支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。
4) 支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。
5) 支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。
6) 支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。
7) 支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。
8) 支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。
6、PDF阅读器
1) 支持单页、双页阅读。
2) 可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。
3) 支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。
4) 支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。
5) 支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。
6) 支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。
三、品控及服务：
1) 为保证售后服务质量，针对产品提供原厂三年质保，远程服务须具备高响应率、高解决率，投标人须提供的产品原厂7*24小时热线服务热线。供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件。
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	400万POE红外半球
	台
	20
	1、半球形态，像素≥400万，分辨力2560 × 1440，帧率25fps、最低照度: 彩色：0.005 Lux
2、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
3、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。
▲4、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
▲5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
▲6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
▲7、支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。
▲8、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置
▲9、支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间
10、支持POE供电。
11、IP66防护等级。
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	24口POE千兆交换机
	台
	1
	1、可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2;
2、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps ;
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准;
4、支持≥6 KV防浪涌（PoE口）;
5、支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率≥370 W;
6、支持PoE看门狗。
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	8口POE交换机
	台
	1
	1、配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2
2、交换容量≥20Gbps
3、转发性能≥14.88Mpps
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	55寸监视器
	台
	1
	1、屏幕尺寸（对角线）:≧55寸，显示比例16:9，对比度≥5000：1，物理分辨率:≧3840×2160, 屏幕响应时间≤7ms, 金属包边，全面屏
2、整机色域NTSC:≧72%，可视角度178/178
3、整机亮度:≧350nit
4、芯片型号：T963
5、嵌入式系统配置：卓系统9.0及以上版本 RRAM：2GB；ROM：32GB；中央处理器Cortex A35四核（64位）；图形处理器GPU：G31双核;
6、商用UI界面，支持第三方apk应用程序
7、接口：天线 RF INPUT*1、AV IN*1、HDMI2.1接口*2、USB2.0*2、网络 LAN*1、数字音频输出 SPDIF*1，
8、支持网络：WiFi 2.4G，10/100M有线网络
9、信源识别：接入HDMI可以自动跳转至对应的信源。
11、媒体格式：视频：H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2 MPEG-1等、音频：WMA/AC3/AAC/DTS等格式、 图片：JPEG/PNG/BMP等。
11、其他功能：DTMB数字一体机、全生态HDR10/H.264+H.268双解码、QQ音乐、
电视卫士、支持HDMI CEC，支持高级菜单功能；
12、能效认证及等级：一级
13、整机额定功率：≤125W
14、待机功耗：≤0.5W
15、工作电压：AC 220 -50Hz
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	硬盘录像机
	台
	1
	1、具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个千兆以太网口、≥3个USB2.0接口（其中≥2个为前置）、内置≥4个SATA硬盘接口；≥1路RCA音频输入接口、≥1路RCA音频输出接口；≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。
2、内置硬盘满足20路400万像素监控存储时长≥45天。
3、接入路数≥32路。满负载条件下的接入带宽≥160Mbp
▲4、支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。
▲5、可同时显示输出≥10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。
5、录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。
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	网线
	箱
	4
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC
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	安防系统集成服务
	项
	20
	1、监控设备按照采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、节点配置/电源线路必须使用国标铜芯线，接口处全部焊接，所有线材需套PVC绝缘管，根据用户实际要求布线。
3、安装前需出具具体的安装设计图纸交与用户审核，审核通过后才可开展施工工作。
4、线路安装要求：需用绝缘辅材将强弱电要求分开铺设，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。
5、所有线路经过弯角不得有锐利突出，强弱电分槽铺设，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
6、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。
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	智能节目播控主机
	台
	1
	
1、具备5寸全触摸液晶显示，全中文与图形结合的导航菜单，操作简单方便；
2、主机可通过电脑软件，实现远程TCP/IP网络播放文件功能、电脑声卡采集播放功能；
3、主机可通过电脑软件，实现电脑TCP/IP的网络编程，分区控制，电源控制，以及查看TF卡的定时MP3文件和主机程序的下载/读取；
4、支持音乐歌曲列表浏览、播放，多种播放模式选择；
5、内置FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存；
6、内置6路可编程电源，10路可编程分区。可自定义设置电源/分区提前打开时间；
7、支持本机添加、编辑、预览定时任务等功能，方便快捷设定各种运行任务；
8、支持电脑编程，主机手动编程，每条编程可编10首曲目，可单选或多选。可编8套程序，每套可编程120条，时间精准到秒；
9、可编程本地MP3/FM收音/外接线路的音源；
10、支持触摸调音功能，可直观调节话筒、收音、线路、MP3、监听等每路音量大小；
11、内置监听功能，音量可调；
12、支持话筒默音等级设置，话筒分区电源触发开启设置；
13、支持用户密码登录管理，用户可自行设定密码；
14、具备高速USB接口，可外置U盘播放；
15、强大的解码能力，支持MP3、WAV等多种音频编码格式；
16、具备一路本地话筒输入接口，两路线路输入接口，四路音频输出接口；
17、本地话筒支持混音、自动默音回避，自动减小音量回避，自动触发功放分区，讲话结束后自动恢复等功能；
18、内置TF卡4G容量，最大支持32G容量；
19、主机自带使用帮助和接线指南，快速入门；
20、支持外控串口通信，可与外接分区器，电源时序器，等外围设备进行联控；
21、支持消防功能，短路或DC12-24V信号输入自动报警，消防短路输出。支持报警音频修改。
主要技术参数：
1、电源：AC180-240V
2、音频格式：MP3、WAV等
3、AUX输入灵敏度/信噪比：250mV/80dB
4、话筒输入灵敏度/信噪比：5mV/70dB
5、频响:30Hz-20KHz±3dB
6、信噪比：≥80dB（计权）
7、总谐波失真：≤0.1%
8、电源功耗：22W(不含可控电源部分)
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	四合一音源播放器
	台
	1
	1、逐行扫描和隔行扫描输出，托盘式机芯、超强抗震；
2、兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM；
3、支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
4、带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称；
5、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快；
6、内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽；
7、支持4个文件夹快捷播放；
8、音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出；
9、支持视频输出。
主要技术参数：
1、音频格式：MP3,WAV
2、输出：1路线路输出
3、音频模式： CD音质
4、频率响应：20Hz～16KHz
5、谐波失真：≤0.3%
6、信噪比：＞76dB
7、工作温度：-20℃～+60℃
8、工作湿度：10%～90%
9、输入电源：AC～220V/50/30A
10、消耗功率：20W
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	前置放大器
	台
	1
	1、10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急）；
2、输入通道音量可以独立调节；
3、6路RCA莲花混合输出（可单接6台功放）；
4、具有音调高低音调节；
5、具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高；
6、优先级，紧急音频信号（EMC1.2）为第二级；
7、MIC2.3.4.5和线路（AUX1.2.3）为第三级。
主要技术参数：
1、总谐波失真：<0.01% at 1KHz
2、频率响应：20Hz-20KHz（±2dB）
3、音调：低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
4、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
5、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
6、线路输出灵敏度&阻抗：1.5V/360Ω不平衡
7、噪声比：话筒：>68dB ；线路：>89dB
8、电源功耗：8-10W
9、默音功能：MIC1输入覆盖其他输入
10、输入电源：AC220V/50Hz
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	UHF一拖二
真分集无线话筒
	套
	1
	1、内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率；
2、超强抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰；
3、提供4个天线通道(BNC接口)、2路平衡式独立音频输出(XLR接口)、1路非平衡混音音频输出(Ø6.35mm接口)；
4、支持UHF640.250-690.000MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频；
5、主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音；
6、主机支持可调发射功率，最远可视距离200米；
7、一锁键功能，防止人为误操作；
8、使用电子音量控制；
9、支持解/锁ID功能，更专业；
10、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
11、红外线对频、发射器可以互换、操作简单；
12、标配5号镍氢充电电池，3300mAh大容量，可连续使用8小时(标配4节充电电池，一个四充充电器)。

主要技术参数：
无线接收机
1、频率响应：640.250-690.000MHz；
2、可调信道数：100×2；
3、振荡方式：锁相环频率合成(PLL)；
4、频率稳定度：±10ppm；
5、接收方式：二次变频超外差,双调谐接收
6、导频方式：数字导频；
7、音频频响：50-18000Hz
8、总谐波失真：≤0.5%；
9、信噪比：≥105dB；
10、音频输出：平衡输出和混合输出；
11、接收灵敏度：-95dBm；
12、电源规格：12VDC/2A；
13、主机尺寸：约478*160*450mm(长宽高)；
手持发射器
1、频率响应：640.250-690.000MHz；
2、可调信道数：200个；
3、振荡方式：锁相环频率合成(PLL)；
4、谐波抑制：-30dB；
5、调制方式：调频(FM；)
6、调频方式：红外对频；
7、最大偏移度：+-45KHz；
8、RF功率输出：3-30mW；
9、拾音头：动圈式.
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	专业天线放大器
	套
	1
	1、OLED高清彩色2.2寸显示屏(分辨率≥480*800)，可显示日期时间，频率响应，功率大小，带旋钮控制；
2、带信号过载提示，当信号过强，自动发出提示音，方便用户使用和调整；
3、主机内设独立级联口，5台内包括5台级联口可以正常接话筒主机使用，超过5台话筒可利用级联口连接到下一台天线放大器主机实现两个天线叶接收所有麦克风信号。
4、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具备超低內调失真特性；
5、能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1；
6、支持频率响应可选，5个频段可根据现场环境选择分别选择174-216MHz，490-960MHz，1240-1260MHz，1492-1525MHz，1785-1805MHz；
7、天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及定向天线组；
8、天线输入接座具备供应强波器的电源；
9、可直接连接具备天线强波器的延长天线组；
10、带USB接口，支持软件更新，
11、支持网口连接，采用RS485协议，通过此接口可按需求自定义开机显示LOGO；
12、外置12V开关电源，可提供四组12V/600~1000mA直流电源给无线接收机；
13、天线放大器主机提供220V输出 可连接下一台天线放大器主机或其它220v电器；
14、空旷环境有效距离可达300-500米(视环境变化而定)。

主要技术参数：
1、频率响应(可选)：174-216MHz，490-960MHz，1240-1260MHz，1492-1525MHz，1785-1805MHz；
2、输入截断点：+22dBm；
3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
4、增益：+6-9dB(Center Band)；
5、输出阻抗：15dB min；
6、阻抗：50Ω  指向；
7、频宽：300MHz；
8、插座：BNC female；
9、接收角度：90°；
10、电源供应：100-240V/50/60Hz；
11、电源消耗：170mA；
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	合并式功放(800W)
	台
	1
	1、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出
2、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示
3、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示
4、饱和失真及LED警示
5、信号电平指示LED
6、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
7、2路RCA莲花线路输入
8、2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 
9、各输入通道音量独立调节
10、高低音调节
11、2路RCA莲花混合输出
主要技术参数： 
1、输入电源：AC220V/50Hz
2、噪声比：话筒：>68dB   线路：>82dB
3、总谐波失真：<0、1% at 1KHz
4、频率响应：60Hz-18KHz（±2dB）
5、音调：低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
6、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
7、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
8、线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
9、默音功能：MIC1输入覆盖其他输入
10、默音调节：0-38dB
11、输出功率：800W
12、电源功耗：30-1000W
15、输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V
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	壁挂音箱1
	只
	4
	                                                                                                                                      采用全频单元，高低音层次分明音质清晰柔和，适合播放各种语音及音乐.具有极高的灵敏度，二路分频,分频器经过专业扬声器测试系统调校.检测,音质清晰自然.人声表达准确适合个中室内场合使用，如超市，酒店等；                                                                                             
主要技术参数：                                                                                                                                  
1、材质：ABS塑料外壳，铁质网罩；
2、喇叭单元：6.5＂×1，2.5＂×1；                                             
3、额定功率：40W；
4、最大功率：80W；                                                   
5、输入电压：70V/100V；
6、灵敏度：92dB±2dB；
7、频率响应：100~18000Hz；
8、产品尺寸约(L×W×H)：285mm×215mm×190mm。
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	壁挂音箱2
	只
	24
	                                                                                                                            室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全分频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等；                                                        
主要技术参数： 
1、材质：ABS塑料外壳，铁质网罩；
2、喇叭单元：6.5＂×1， 2＂×1；                                                 
3、额定功率：10W；
4、最大功率：20W；                                                  
5、输入电压：100V；
6、灵敏度（1m,1W)：92dB；                                                     
7、最大声压级(1m)：102dB；
8、频率响应：110~16000Hz；
9、产品尺寸约(L×W×H)：275mm×200mm×105mm；                                              
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	十六路电源控制器
	台
	1
	1、工业级专业处理芯片；
2、按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击；
3、每路插座最大容量达3KVA,总容量达6KVA；
4、设有安全锁，供手动紧急控制；
5、此机电源输入电缆线直接与工业用电器开关连接；
6、带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动按顺序关闭电源）。
主要技术参数：
1、输入电源：AC220V/50Hz
2、受控电源数量: 16路
3、动作间隔时间：300ms-400ms
4、控制方式: 手动
5、电源功耗: 40W
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	移动音响
	个
	1
	12寸低音喇叭、号角高音
电池：9Ah
功能：消原音，蓝牙、语音、录音、话筒优先、带遥控
无线咪：U-3606DT32S（660/677）
功率：60W
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	3.5mm转2RCA莲花音频线
	条
	1
	1、线缆长度：3米；
2、接口类型：3.5mm 插头转 2 个 RCA 莲花插头；
3、导体材质：高纯度 4N 无氧铜，0.12mm 加粗多股导体；
4、屏蔽设计：双层屏蔽，高保真屏蔽设计；
5、外径规格：线缆外径加粗至 5.0mm；
6、接口工艺：镀金接口；
7、外被材质：环保级黑色磨砂柔性 PVC 材料。

	106
	校园广播系统集成服务
	项
	1
	1.货物到项目学校的运输、安装、调试及培训服务；
2.系统集成所需材料要求符合国标标准；
3.要求所有布线均入线盒，不能裸露在外；
4.布线规范，横平竖直。
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	86寸智能交互平板
	套
	1
	屏体及触控技术要求
●1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持≥50点触控及≥50点书写划线，对比度不低于4500:1。

智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H，可达到石英抗划等级。
二、安全及能效要求
1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸等；支持透明度调节与色温调节。
●3.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
5.前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥90°。
●6.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
三、教学要求
▲1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），至少2路USB3.0接口，至少1路Type-C接口（具备传输、充电等功能）。
▲2.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
▲3.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
▲4.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护，接口具备丝印中文标识。
5.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥25°。
▲6.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。7.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
8.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。
▲9.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
▲10.内置一体化超高清不低于8K摄像头，单颗摄像头有效像素≥5000W，可输出最大分辨率≥8336*6252的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
11.智能交互平板内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12米。
▲12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。
13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
▲14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
15.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求
▲1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等，并可拖拽到屏幕任意位置。
2.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示。
▲3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于25个应用。
4.支持智能手势，可通过多指操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.支持手势快捷功能设定，可设置五指左滑、五指右滑、五指上滑、五指下滑、五指画圈、五指画~，可实现桌面、批注、聚光灯、放大镜、日历、时钟、关闭窗口、便签、计算器、截图、欢迎词等功能。
6.支持单选、多选两种投票模式，提供实时票数统计与可视化呈现，结果可展示为柱状图或饼图；支持投票活动的新建、编辑管理；投票结果支持以图片格式导出并保存至本地或外接U盘；提供侧边栏快捷入口，一键调起投票器。
7.支持通过侧边栏快捷调起冻屏功能，一键冻结当前屏幕画面。
8.支持录制安卓屏幕画面，提供多路音频源切换，录制文件支持本地保存。
▲9.整机内置不少于2种悬浮菜单样式，支持用户手动切换，满足个性化视觉呈现。
▲10.支持标准、明亮、鲜艳、三种画质模式；具备AI画质优化功能，开启后可根据画面显示调节画面显示参数设置。
▲11.支持影院、标准、教室、会议四种场景音效模式；具备AI智能音效功能，开启后可根据当前播放内容调节音效参数设置。
12.支持冷色、标准、暖色三种色温模式；具备AI智能环境色温自适应功能，开启后可根据环境色温调节屏幕显示效果。
▲13.AI自习纪律监管：整机内置自习工具，支持教室环境音量实时监测。通过整机麦克风采集学生音量，当分贝值大于阈值时，自动触发屏幕弹窗警示与语音播报提醒。
14.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
15.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间，出现关机提示倒计时。
16.智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
17.为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持不少于3种锁屏方式，包括但不限于密码锁屏、二维码锁屏、U盘锁屏等；支持不少于3种解锁方式，包括但不限于密码解锁、二维码解锁、U盘解锁等。
18.支持应用锁功能，可通过密码锁定APP，打开APP时需输入密码解锁应用。
19.支持U盘访问权限锁定功能，开启后，用户无法通过U盘拷贝资料。
20.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
21.智能交互平板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
五、内置电脑
1.采用 80pin 标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。
2.采用国产化 CPU 不低于 8 核心 8 线程，主频≥3.5GHz。
3.内存：≥16G DDR4。
4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘。
5.接口：非外扩展具备不低于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
6.标配国产化正版操作系统及办公软件。
六、幼儿智慧教学软件
1.教学系统内容资源依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用。
▲2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供≥700个教学活动，动画资源≥800个，图片及插画资源≥3000张，游戏互动资源≥1000个，真人视频资源≥100个。
七、配移动支架。
3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数≥1000篇。
4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量≥700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
▲5.提供≥900张的高清图片，图片分辨率≥1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。(提供功能界面截图)
▲6.教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等。
7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量≥900个，音视频总时长≥1900分钟。
8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量≥8种，资源数量≥200个。
▲9.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量≥90首。10.支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数≥2000个。
▲11.教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量≥250个。
12.教学系统支持独立安装，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。
13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。
▲14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小≥70G。

画板软件：
1.系统提供画板软件，UI设计卡通风格，符合教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。
▲2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷≥25种颜色设置、≥5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。

▲3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类≥10 种形状的图形，填充颜色≥30 种；动物类型贴纸≥70种、卡通类型贴纸≥40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。
4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择≥30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。
5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量≥70种，教师可根据需要自主更换。
6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。
▲7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	一、硬件配置
▲1.智能交互平板显示尺寸≥75英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，支持不低于40点同时触控及书写，屏体对比度不低于4500∶1。
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。
3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。
●4.智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），不少于2路USB3.0接口，至少1路USB Type-c接口。
●5.智能交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。
6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。
●7.智能交互平板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能。
8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。
9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
●10.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。
11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm，开合角度≥90°
●12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。
13.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有≥5个发声单元，总功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz。
14.智能交互平板在国产化不低于12核芯片驱动。
▲15.智能交互平板内置≥5K超高清一体化摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名、点数等功能。
16.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示。
●17.智能交互平板具有触摸悬浮菜单可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于25个应用。
18.智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
19.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。
20.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
21.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
23.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。
24.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。
▲25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
26.智能交互平板采用插拔式电脑模块架构OPS-C标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线。
二、内置电脑
1.采用 80pin 标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。
2.采用国产化 CPU 不低于 8 核心 8 线程，主频≥3.5GHz。
3.内存：≥16G DDR4。
4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘。
5.接口：非外扩展具备不低于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
6.标配国产化正版操作系统及办公软件。
三、幼儿智慧教学软件
1.教学系统内容资源依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用。
●2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供≥700个教学活动，动画资源≥800个，图片及插画资源≥3000张，游戏互动资源≥1000个，真人视频资源≥100个。
3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数≥1000篇。
4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量≥700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
●5.提供≥900张的高清图片，图片分辨率≥1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。
▲6.教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等。
7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量≥900个，音视频总时长≥1900分钟。
8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量≥8种，资源数量≥200个。
▲9.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量≥90首。
10.支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数≥2000个。
▲11.教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量≥250个。
12.教学系统支持独立安装，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。
13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。
●14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小≥70G。
画板软件：
1.系统提供画板软件，UI设计卡通风格，符合教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。
▲2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷≥25种颜色设置、≥5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。
●3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类≥10 种形状的图形，填充颜色≥30 种；动物类型贴纸≥70种、卡通类型贴纸≥40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。
4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择≥30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。
5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量≥70种，教师可根据需要自主更换。
6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。
▲7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	移动支架
	个
	2
	1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；
3、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
4、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。
5、支持75寸、86寸智能交互平板的安装使用。
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	幼儿园户外单杠（小中班）
	套
	1
	规格：可调节高度0.9-1.5米，材质：优质钢材、金属烤漆
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	幼儿园户外单杠（大班）
	套
	1
	规格：可调节高度1.1-1.8米，材质：优质钢材、金属烤漆

	112
	幼儿园户外篮球架
	个
	3
	规格：约138*88*156cm，材质：镀锌钢管，固性粉末涂料

	113
	户外炭烧积木(866件)
	套
	4
	材质：采用优质防腐新西兰松木。

工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                           

866件/套，厚度2.5cm
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	户外洞洞叠叠积木组
	箱
	1
	主要材质：微晶木
配件数量：850件
基础材料类：趣味方砖：规格：102*100*50mm，24块；
趣味长砖：规格：204*100*50mm，24块；
单联板：规格：102*102*10mm，4片；
两联板：规格：204*102*10mm，4片；
三联板：规格：306*102*10mm，4片；
四联板：规格：408*102*10mm，4片；
圆环：规格：92*10mm，10片；
三孔条：规格：296*92*10mm，6片；
四孔条：规格：398*92*10mm，6片；
五孔条：规格：500*92*10mm，6片；
七孔条：规格：704*92*10mm，6片；
九孔条：规格：908*92*10mm，6片；
三孔半月板：规格：308*137*10mm，4片；
五孔半月板：规格：398*245*10mm，3片；
七孔半月板：规格：622*245*10mm，3片；
十字片：规格：296*296*10mm，2片；
X字片：规格：308*308*10mm，2片；
四孔方形板：规格：194*194*10mm，4片；
六孔方形板：规格：296*194*10mm，2片；
小三角片：规格：236*164*10mm，4片；
大三角片：规格：296*194*10mm，4片；
二孔片：规格：236*92*10mm，4片；
小齿轮：规格：128*128*10mm，4片；
大齿轮：规格：230*230*10mm，4片；
6孔小平板片：规格：398*296*10mm，2片；
6孔大平板片：规格：500*296*10mm，2片；
4孔小平板片：规格：398*194*10mm，2片；
4孔大平板片：规格：500*194*10mm，2片；
单联大趣味：规格：102*102*102mm，6块；
两联趣味：规格：204*102*102mm，4块；
三联趣味：规格：306*102*102mm，4块；
四联趣味：规格：408*100*100mm，2块；
方形四联：规格：204*204*102mm，2块；
拱形三联：规格：306*102*102mm，2块；
L型三联：规格：204*204*102mm，4块；
L型四联：规格：306*204*102mm，4块；
T型四联：规格：306*204*102mm，4块；
日字双联：规格：204*102*102mm，2块；
小三角：规格：102*102*102mm，4块；
斜边三角：规格：204*102*102mm，4块；
大三角：规格：204*204*102mm，2块；
扇形：规格：102*102*60mm，4块；
半圆形：规格：203*102*60mm，2块；
Z型四联：规格：306*204*102mm，2块；
U型五联：规格：306*204*102mm，2块；
游戏车：规格：1166*350*129mm，2个；
直角连接：规格：91*91*80mm，20个；
骰子：规格：80*80*80mm，4个；
①朋友联盟游戏毯：规格：920*308mm，2张；
②争分夺秒游戏毯：规格：920*308mm，2张；
③节日文化游戏毯：规格：920*308mm，2张；
④地域文化游戏毯：规格：920*308mm，2张；
短螺丝：规格：ø66*80mm，80个；
长螺丝：规格：ø66*150mm，80个；
螺母：规格：ø66*17mm，160个；
拼接件：规格：ø41*58mm，80个；
小方块(A全面螺纹）：规格：92*92*92mm，15个；
小方块(B四面螺纹）：规格：92*92*92mm，45个；
固定器：规格：ø90*55mm，40套；
泡绵片：规格：85*30mm，30个；
连接管38-186(绿)：规格：ø38*186mm，8根；
连接管38-306(黑)：规格：ø38*306mm，8根；
连接管38-475(红)：规格：ø38*475mm，8根；
连接管38-567(蓝)：规格：ø38*567mm，8根；
连接管38-714(绿)：规格：ø38*714mm，8根；
200连接盘(蓝)：规格：ø200*80mm，20只；
车轮：规格：ø225*85mm，12只；
200转动盘：规格：ø210*80mm，8只。
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	玩具架
	个
	3
	规格：255*55*105CM。
1.采用环保PVC塑料管，管子外径48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布
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	体操垫
	张
	30
	规格：100*50*5cm，二联体操垫，可折叠
采用整体高弹力橡塑压缩海绵，加厚草绿色帆布包面。
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	木梯1
	个
	50
	材质：优质松木。

工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。                           3、尺寸：长100cm
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	木梯2
	个
	4
	材质：优质防腐松木。

工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                           3、尺寸：长180cm
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	玩具筐
	个
	20
	规格：外尺寸：约79*56*38cm，材质：环保工程塑料一次成型，采用防紫外线抗老化材料。
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	壁扇
	套
	16
	16寸/白五塑叶/遥控定向
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	吊扇
	套
	55
	16寸/白五塑叶/遥控定向
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	单色显示屏
	㎡
	2.12
	1.规格304X152mm，整屏尺寸6.992米*0.304米
2.点间距(mm):4.75
3.像素点组成:1红
4.单元板尺寸(mm):304×152
5.单元板分辨率(长×宽)：64×32
6.点密度(点/m2)：44321
7.亮度(cd/m2)：500
8.最佳视距(m)：4～12
9.峰值功耗(≤W/m2)：350
10.平均功耗(≤W/m2)：230
11.重量(kg/m2)：25
12.扫描方式：1/16
13.水平视角：150
14.驱动电压(V)：5～5.5
15.灰度等级： 256级
16.换帧速度：≥60(帧/秒)
17.控制方式：与计算机显示器同步点点对应
18.显示模式：支持800×600、1024×768、1280×1024等多种模式
19.屏幕寿命：≥10万小时
20.盲点率：≤万分之一
21.工作电压：AC220V±15%；47～64HZ
22.控制距离：5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米
23.环境温度：-10℃～50℃
24.环境湿度：10％～90％RH 
25.控制方式：异步控制、同步控制
26.屏体安装方式：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
27.应用环境：主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求，主要用于显示文字、图标等
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	10寸专业音箱
	只
	6
	
1、对音质表现真实自然，轻巧，有较高的声压级，满足需要小巧音箱而空间较大的场合；
2、外表使用高密度桦木夹板作为箱体的结构材料，箱体表面采用了耐久度高的黑色聚亚安酯点漆，抗老化。
主要技术参数：
1、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁；
            1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径钕磁高音，8Ω；
2、号角材质：ABS，号角可调；
3、音箱材质：15mm高密多层桦木板；
4、表面处理：水性环保砂粒黑色漆 ；
5、音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉；
6、吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂，双侧面钢丝绳吊点；
7、频率响应：65Hz-20KHz；
8、灵敏度：96dB；
9、额定功率：200W；
10、最大声压级：119dB；
11、阻抗：8Ω；
12、分频点：2.5KHz；
13、覆盖角：80°×60°(H×V)；
14、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS，PIN1-/2-NEG(正负4芯安全插头)； 
15、吊挂硬件：14xM8吊点，底托，M8×35㎜吊环螺栓，万向壁架(1015A)；
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	纯后级功放
	台
	3
	1、两通道数字功率放大器，CLASS D类高效率设计，1U机身、方便携带和安装；
2、自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；
3、功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；
4、具有立体声、桥接和并接三种输出方式供选择，平衡输入接口,SPEAKON输出；
5、功放开关电源带有单独的冷却系统；
6、散热风扇采用先进的无级变速电路控制；
7、宽电压支持90V-260V。
主要技术参数：
1、输出类别：Class D；
2、输出功率：8Ω(300W*2)，4Ω(450W*2),8Ω桥接(900W)；
3、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
4、总谐波失真(THD%)：﹤0.05%；
5、转换速率：≥25V/μS；
6、阻尼系数：≥250；
7、动态范围：≥95dB；
8、信噪比：≥95dB；
9、灵敏度：0.7V/1V；
10、输入阻抗：平衡20K/不平衡10K；
11、保护功能：压限、过热、短路、直流、开关机零冲击；
12、面板指示灯：信号灯、保护灯、削峰灯、电源灯；
13、使用供电范围：90V～260V(50Hz)；
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	调音台
	台
	1
	四路话筒输入，4路(2组)立体声输入； 
2、单声道输入具备对应DIRECT OUTPUT直接输出接口； 
3、每路输入通道具备单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮；
4、单声道输入具备单独的PAD衰减开关，以及NOISE GATE噪声门开关以禁止通道的无用信号(底噪)通过；
5、每路输入通道具备单独的+48V幻象电源开关；
6、每路输入通道具备单独的高中低3段EQ均衡器；
7、每路输入通道具备单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮；
8、每路输入通道具备单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像；
9、每路输入通道具备单独的RGB通道开关指示；
10、60mm推子，高分析，寿命长，手感平滑；
11、每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；两编组输出，两个推子独立控制；
12、每路输入通道具备单独的ST/G1-G2总线分配开关，可将信号输出到对应总线；
13、每路输入通道具备单独的PFL监听开关，方便监听此通道信号；
14、1组2TR立体声输入，1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，1组RETURN返回接收接口，2路MAIN OUTPUT主输出，2路G1/G2编组输出；
15、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口；
16、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器；
17、支持高品质USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐；
18、USB与一路立体声切换，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节；
19、支持高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出；
20、LED显示24-bit/192KHz 2进/2出 USB音频；
21、双列电平指示标，准确显示电平大小；
22、独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠；
23、放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满。
设备参数：
1、音频输入：至大输入电平：+10dBu/至小输入电平-58dBu；
2、PAD定值衰减：衰减值15dB；
3、音频输出：至大输出电平：+20dBu/标准输出电平+4dBu；
4、信噪比S/N：90dB；
5、均衡：±15dB，高频10KHz/中频250Hz-8KHz/低频60Hz；
6、频率响应：20Hz-20KHz；
7、总谐波失真：0.015% 0dB 1KHz；
8、幻象电压：48V；
9、消耗功率：25W；
10、电源输入电压：AC 100V-240V/50Hz；
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	时序器
	台
	1
	
1、具备实用功能的8路可控、1路直通电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口；
2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口；
3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，
4、1路单独不可控交流直通输出(前面板)，可接常开电源设备，避免误操作；
5、8路自锁开关；
6、单路最大输出电流13A；
7、R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求；
8、可实现远程集中控制。

主要技术参数：
1、通道数量：8路；
2、单路最大输出电流：13A；
3、额定总输出电流：40A至46A；
4、工作电压：180V-240V；
5、输出插座标准；万用电源座；
6、开关间隔时间：1秒；
7、功耗：25W；
8、设备尺寸：约(W×D×H)：480×210×55mm；
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	反馈抑制器
	台
	1
	会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案；
2、2寸TFT彩屏，分辨率≥220*176，中英文可选；
3、移频防啸叫，5档可选；
4、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量；
5、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置；
6、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰；
7、输入压缩，人声动态可控且具备一定啸叫抑制能力；
8、响应时间快，适应更多应用场景需求；
9、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷；
10、可存储10组配置，灵活存储调用参数指标。

主要技术参数：
1、输入阻抗：平衡47kΩ，非平衡20kΩ；
2、输出阻抗：平衡>120Ω，非平衡>60Ω；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3、最大输入电平：≥15dBu；
4、最大输出电平：≥15dBu；                                                                                                                                                                                               5、总谐波失真+噪声：<0.025%(20Hz~20kHz)；                                                                                                                                                                                        6、最小固定延时：<2ms；                                                                                                                                                                                             9、电源： 220V  50/60Hz；
10、功耗：≤20W；
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	无线鹅颈话筒
	只
	1
	
1、抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；
3、二通道的接收设计，可连接二支无线会议话筒； 
4、内置40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；
5、一键修改二通道频率组，二通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；
6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量.模组.频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；
7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；
8、红外数据自动同步功能(SYNC)：2个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；
9、支持UHF530-670MHz频段载波；
10、标配2条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；
11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
12、金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。
主机技术参数：
1、工作电压：DC12V；
2、消耗功率：<7.2W；
3、主控机重量：约3.1kg；
4、频率响应：UHF530-670MHz(可以根据需要更改频段)；
5、频带宽度：30MHz；
6、通道数：2CH；
7、调制方式：FM；
8、振荡方式： PLL； 
9、灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv；
10、最大偏移度：±45KHz；
11、S/N ＞105dB；
12、T.H.D：＜0.7% @ 1KHz；
13、频率响应：20Hz～20KHz ±3dB；
14、工作有效距离：60米(可视距离)；
15、音频输出接口：非平衡Unbal，6.35mm x1；   
16、平衡输出接口：XLR x 2；
17、音频信号接收接口：BNC x 2；


话筒功能：
1、内置天线，带有红色灯环显示话筒工作状态；
2、发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮；
3、带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰；
4、带电子音量功能，可单独调节话筒发言音量；
5、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；
6、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
7、话筒带液晶显示屏可显示话筒频点.电量.开关状态；
8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米；
9、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。

主要技术参数：
1、工作电压：DC 3.7V -- 4.5V；
2、消耗功率待机：≦350mW, 讲话状态：≦620mW；
3、显示屏：128x64 PMOLED； 
4、工作时间：8-10小时；
5、工作温度：-9℃ --  40℃；
6、尺寸约(L×W×H)： 184×124×49mm；

7、重量：底座约0.53 kg， 咪管约0.07kg；
8、频率响应：UHF530-670MHz(可以根据需要更改频段)；
9、振荡方式：  PLL； 
10、谐波幅射：<-65dBm；
11、最大偏移度：±45KHz；
12、话筒输入电容式：单指向性；
13、Rf功率输出：15MW。
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	头戴式话筒
	只
	3
	1、UHF超高频段，操作距离范围更远；
2、DDS直接数字频率合成技术，提供多频道使用，提供2*100个频道选择 更容易多套机器同时使用，避开干扰；
3、全新数字导频技术，抗干扰性能更好；
4、IR红外对频技术，只需要轻轻一按，发射机就和接收机的频率同步一致，使用方便；
5、AUTO SCAN功能，自动搜索无干扰信道；
6、发射器高低发射功率调整功能，节约电池电量。如学校教室，室内KTV包 房可以使用低功率，节约电池使用时间更长；
7、按键锁功能，防止误操作；
8、液晶显示屏，使接收机和发射机的工作状态一目了然；
9、主机双屏显示；
10、多功能飞梭旋钮控制；
11、数字音量按键；
12、可锁屏防止误操作；
13、红外对频可手持任意互换使用；
14、手持具备1.2.3级灵敏度调节；
15、手持具备自动感应功能，离手3秒自动静音，15分钟自动关机，此功能可自由开启或者关闭(出厂默认开启)；
16、天线接口：BNC，
17、标配5号镍氢充电电池，不少于3300mAh大容量，可连续使用8小时(标配4节充电电池，一个四充充电器)。

主要技术参数：
1、频率范围：630MHZ-690MHZ；
2、频率稳定度：±10ppm；
3、动态范围：100dB(A)；
4、综合信噪比：≥103dB；
5、综合频率响应范围：40HZ-18KHZ(3dB)；
6、综合失真度：≤0.3%；
7、信道数目：2*100；
8、信道间距：250KHZ；
9、使用距离：约80米(开阔工作环境)；
10、接收灵敏度：-103dBm --- -98dBm；
11、接收天线接口：BNC(50Ω)；
12、接收音频输出：平衡输出和混合输出；
13、接收机电源：12V500mA；
14、发射调制模式：FM调制(最大±75KHZ)；
15、发射功率：≤20mW；
16、发射谐波抑制：60dB；
17、发射天线：内置或外置1/4波长天线；
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	手持话筒（1拖四）
	套
	1
	
1、抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；
3、四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； 
4、内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；
5、一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；
6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量.模组.频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；
7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；
8、红外数据自动同步功能(SYNC)：4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；
9、支持UHF530-670MHz频段载波；
10、标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；
11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
12、金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。

主机参数规格：
1、工作电压：DC12V；
2、消耗功率：<7.2W；
3、主控机重量约：3.1kg；
4、频率响应：UHF530-670MHz(可以根据需要更改频段)；
5、频带宽度：30MHz；
6、通道数：4CH；
7、调制方式：FM；
8、振荡方式： PLL； 
9、灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv；
10、最大偏移度：±45KHz；
11、S/N：＞105dB；
12、T.H.D：＜0.7% @ 1KHz；
13、频率响应：20Hz～20KHz ±3dB；
14、工作有效距离：60米(可视距离)；
15、音频输出接口：非平衡Unbal，6.35mm x 1；   
16、平衡输出接口：XLR x 4；
17、音频信号接收接口：BNC x 4；


话筒功能特点：
1、内置天线，带有红色灯环显示话筒工作状态；
2、发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮；
3、带1.3寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰；
4、带电子音量功能，可单独调节话筒发言音量；
5、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；
6、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
7、话筒带液晶显示屏可显示话筒频点.电量.开关状态；
8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米；
9、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。

话筒参数规格：
1、工作电压：DC 3.7V -- 4.5V；
2、消耗功率：待机：≦350mW, 讲话状态：≦620mW；
3、显示屏：128x64 PMOLED； 
4、工作时间：8-10小时；
5、工作温度：-9℃ --  40℃；
6、尺寸(L×W×H)： 184×124×49mm；
7、重量：底座约0.53 kg， 咪管约0.07kg；
8、频率响应：530-670MHz(可以根据需要更改频段)；
9、振荡方式： PLL； 
10、谐波幅射：<-65dBm；
11、最大偏移度：±45KHz；
12、话筒输入：电容式 单指向性；
13、Rf功率输出： 15MW。
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	音箱线材及辅材
	批
	1
	2*1.5音箱护套线/3.5转双莲花音频线/壁挂支架

	132
	音响系统系统集成
	项
	1
	货物包装/运输/搬运/设备安装/布线/调试/培训/售后

	133
	8位插板
	个
	4
	电源线长度：3米   额定电压：250V  额定电流：10A   额定功率：≥250W

	134
	机柜
	台
	1
	1、名称：22U落地机柜；
2、颜色:机柜采用黑色(RAL9004)
3、尺寸：600*600*1200mm；
4、厚度：门侧0.8mm，立柱1.8mm；
5、高品质风机 1部（一个风扇）；
6、层板：1块；
7、六位PDU：1个；
8、前门为带锁玻璃门，后门为单开高密度平板网孔门；
9、机柜底部配置地平调整支架脚及万向活动轮
10、接地: 每套机柜的门下方设有6M未端接地螺栓；
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	扩展显示屏
	台
	1
	 1、屏幕尺寸（对角线）:≧65寸，显示比例16:9，对比度≥5000：1，物理分辨率:≧3840×2160, 屏幕响应时间≤6.5ms, 金属包边，全面屏
2、整机色域NTSC:≧68%，可视角度178/178
3、整机亮度:≧350nit
4、芯片型号：T963
5、嵌入式系统配置：卓系统9.0及以上版本 RRAM：2GB；ROM：32GB；中央处理器Cortex A35四核（64位）；图形处理器GPU：G31双核;
6、商用UI界面，支持第三方apk应用程序
7、接口：天线 RF INPUT*1、AV IN*1、HDMI2.1接口*2、USB2.0*2、网络 LAN*1、数字音频输出 SPDIF*1，
8、支持网络：WiFi 2.4G，10/100M有线网络
9、信源识别：接入HDMI可以自动跳转至对应的信源。
10、媒体格式：视频：H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2 MPEG-1等、音频：WMA/AC3/AAC/DTS等格式、 图片：JPEG/PNG/BMP等。
11、其他功能：DTMB数字一体机、全生态HDR10/H.264+H.268双解码、QQ音乐、
电视卫士、支持HDMI CEC，支持高级菜单功能；
12、能效认证及等级：一级
13、整机额定功率：≤135W
14、待机功耗：≤0.5W
15、工作电压：AC 220 -50Hz。

	136
	扩展屏配件
	项
	1
	1.含吊架、高清视频线、分频器等必要安装线材

	137
	折叠椅
	张
	50
	面料:优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面海绵: 5公分不低于35密度纯新海绵，永不变形配置:Pp加纤固定背，PP固定扶手，架子:1.2厚喷涂黑色32*20日型4脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞(或5黑色PU活动轮。)功能:坐垫可翻起，架子可全折叠，连接件活动写字板，带笔槽带杯架，整椅能折叠

	138
	窗帘
	米
	47
	参数:材质涤纶
功能:遮光≥95%，是否定制:是，
高精密布帘，颜色可选
规格:折叠系数1.5以上，宽幅，高3.2米
风格:现代简约。

	139
	实木幼儿桌（大班）
	张
	6
	1.规格尺寸：大班使用：长×宽×高：约1200mm×600mm×530mm；学校可根据实际情况选择不同的规格尺寸。
▲2.立脚：采用规格不小于48mm×48mm的橡胶木原木条，四角为圆弧结构，无棱角； 
▲3.桌面板：采用整板厚度不小于18mm的AB级或以上橡胶木指接板；
▲4.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保、不易变形；
5.桌子边角外做R3MM圆边，外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
▲6.每个桌脚开二条榫钢片楔合，通过五金件与连接杆固定；
7.桌底四只脚均安装橡胶脚垫，防刮花地板。
8.颜色为原木色。

	140
	实木书包架
	个
	2
	规格：120*30*90cm；整体采用优质橡胶木防变形齿接原木精加工，喷环保清漆，木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面、结实牢固，可以放置12个书包。

	141
	电钢琴
	台
	1
	1.包装单种材料:镉＜5 mg/kg,铅＜5mg/kg,汞＜5mg/kg,六价铬＜5mg/kg，多溴联苯不得检出,多溴二苯醚不得检出;产品控制指标:镉+铅+汞+六价铬＜80mg/kg,即符合GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中5.7的技术规定。

2.板材燃烧增长速率指数≤750W/s,60s内焰尖高度Fs≤150㎜,600s内总产烟量≤200㎡。

3.板材燃烧产烟毒性:浓度≥6.15mg/L。

4．基准音组内音准误差≤±3音分，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.2.6的技术规定。

5.基准音组内相邻两键音准误差之差≤3音分,即符合QB/T1477-2023 《电子钢琴》中5.2.7的技术规定。

6.基准音组内同一键位,其音高变化≤2音分, 即符合QB/T1477-2023 《电子钢琴》中5.2.8的技术规定。

7.八度音程白键宽度为161-166㎜,黑键上宽为9.0-10.5㎜，琴键间隙为1.1±0.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.1的技术规定。

8.白键下沉深度为9.5-11.5㎜，同一台琴上白键下沉偏差≤1.0㎜，相邻两键偏差≤0.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.2的技术规定。

9.白键面距地面高度为630-830㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.3的技术规定。

10.黑键前端距离白键面的距离为11.0-13.5㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.4的技术规定。

11.琴键下降负荷为0.56-1.37N,同一台琴上偏差≤0.29N,相邻两键偏差≤0.14N,即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.6的技术规定。

12.相邻白键的高度差≤0.5㎜; 全键盘表面最大高度差≤2.0㎜，即符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.8的技术规定。

13.复音数≥64，即由QB/T1477-2023《电子钢琴》中7.5.11的测量方法测出。 

▲14.琴键数量:88个钢琴琴键。

15.音色数量≥10种。

16.力度模式≥3种。

17.回响（混响）≥3种。

18.节拍器:拍号种类≥5种，速度条件范围30-250，节拍器音量可以调节。

19.音色叠加功能:有。

▲20.移调功能:有。

21.调音功能:有。

▲22.预置音律（音阶）≥10种。

23.MIDI设备接口（TO HOST）:B型USB。

24.耳机接口:有。

25.录音功能:有,1首乐曲容量≥2500个音符。

26.扬声器数量≥2个。

27.扬声器功率≥16W。

28.自动关机功能:有。 

▲29.钢琴三踏板组件(PEDAL UNIT)接口:有。

▲30.附件:包括但不限于电源适配器,乐谱架(板),说明书。
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	实木收纳柜
	个
	10
	规格：120*30*65CM；材质：橡胶木防变形齿接原木精加工，喷环保清漆，外形美观，经久耐用,先进工艺对木材进行多种处理,使木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面、结实牢固。
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	分餐桌
	个
	1
	规格：1800*800*800mm
2、柜身板选用厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用厚度0.8mm不锈钢腹膜磨砂板；
3、层板设计成活动式，操作更为方便；
4、分餐柜的趟门选用悬挂式，两侧各两扇，此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；
5、柜台的支撑脚管选用Ф51mm*0.8mm不锈钢焊管，并配有Ф51mm可调脚，调教范围为上下30mm ；
6、台面采用圆角设计，配活动轮。
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	不锈钢消毒口杯柜
	台
	1
	材质：台面全新环保PP塑料面，层架基本型的是钢线焊接表面镀铜、铬、镍三层电镀处理

1、不锈钢材料，钢化玻璃门、安全耐用。

2、新增加紫外线臭氧保洁加中温哄干方式、彻底杀菌、无残毒、科学、卫生。

3、内格网设计、清洁方便，方便空气流通。

4、每人独立位置空间，按编号存放拿取方便实用。

5、主要功能是用于存放和消毒口杯同时又可以存放餐具并消毒，一柜两用。

6、两道电源段电开关、确保不适用时，柜身处于完全不通电状态，安全无忧7、电源220V  电率600W
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	毛巾消毒柜
	台
	1
	容量：≥28L
功率：≥200W
电压;220V-50HZ
消毒柜温度：60+-10度
消毒柜方式：紫外线+四壁加热
载重量：可放置30~40条毛巾，毛巾以30-40mm为准
其它参数：
1.不锈钢内胆，加厚喷涂箱体，钢化玻璃门；
2.四壁加热，经久耐用，看不到发热管，安全加热
3.手动开关，手动关机，可以上班开机下班前关机，一键操作简单方便，紫外线和加热同时进行消毒，省心省力省时。智能控温，自动加热，达到温度会自动保温，在关机前毛巾都是有温度的；
4.加热毛巾，紫外线杀菌，除螨保洁作用
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	毛巾架
	个
	1
	规格：1000mm400mm×1100mm，有四层可悬挂不少于40条幼儿毛巾，底部配有滑轮，可自由移动。
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	饮水机
	台
	2
	1. 电压/频率：220V 50HZ
2. 功率：2000W
3. 流量≥80L/H
4. 热胆容量：≥13L
5. 供水量：温开水80L/小时
6. 适用水源：市政自来水，水压0.05-0.6Mpa,温度5-40℃，湿度10%-80%
7. 外形尺寸：59*35*68CM(台面高)±5MM
8. 产品材质：304不锈钢（水槽厚度1.0mm，门板厚度0.7mm，侧板厚度0.5mm）。
9. 过滤配置：PP棉+颗粒活性炭过滤，出水水质必须经过国家卫生部门检验合格
10. 龙头配置机械开关2个
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	科学区大班
	套
	1
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：箱贴16张，,单面4色印刷
3.玩法说明：16套，铜版纸，4色印刷
4.幼儿操作材料：会说话的器官（人体模型1个、塑胶；器官模型15个、塑胶；语音讲解机1个、塑胶；芯片卡4个、纸质；游戏底板1个、纸质；认知卡4张、纸质；塑料环1个、塑胶）。磁力魔术球（磁力魔术球1个、塑胶；轨道实验盘1个、塑胶；磁力实验盘1个、塑胶；磁粉盘1个、塑胶；圆形磁铁旋转台3个、塑胶；升降旋钮配件1个、塑胶；条形磁铁旋转台1个、塑胶；长棒1根、塑胶；弧形长棒1根、塑胶；操作棒1根；磁铁挂扣4个、金属；条形磁铁1个、金属；圆形磁铁6个、金属；小铁环12个、金属；圆片3个、铁、塑料、木头；扇形片3个、铁、塑料、木头；星环场景卡1个、纸质；星空场景卡1个、纸质；指南针1个、塑胶、金属）。滑轮大探究（2×8积木块12块、塑胶；2×10带孔积木块1个、塑胶；2×4薄板1个、塑胶；1×2积木块5个、塑胶；曲柄2个、塑胶；皮带1根、塑胶；滑轮5个、塑胶；短轴2个、塑胶；齿轮底板1个、塑胶；2×4积木块10个、塑胶；长轴销2个、塑胶；步骤图1张、纸质；）。光学模块（光学模块（a）6个、塑胶；光学模块（b）1个、塑胶；光学模块（c）1个、塑胶；双面背胶1张、海绵；镜片10块、亚克力；镜像贴纸12张、纸质；海豚积木块1块、木质；操作卡8张、纸质；观察记录表32张、纸质）。环保小能手（垃圾桶4个、木质；垃圾卡43张、纸质；游戏底板1张、纸质；棋子4个、木质；骰子1个、木质；）。净水小达人（透明中心管4根、PVC；连接基座4个、塑胶；透明收集杯1个、塑胶；过滤网4个、塑胶、金属；量杯1个、亚力克；过滤纸10张、纸质；石头1包、石头；沙子1包、沙子；棉花1包、棉；活性炭1包、碳；）。天平游戏（天平底座1个、塑胶；托盘2个、塑胶；小熊砝码24个、塑胶；操作卡4张、纸质；观察记录表32张、纸质；）。昆虫王国（游戏底板1张、纸质；拼图底板6张、纸质；拼图卡54块、纸质；昆虫捕网（蓝色）18个、纸质；昆虫捕网（粉色）3个、纸质；操作卡10张、纸质；认知卡6张、纸质；布袋1个、帆布）。奇趣花朵（试管架1个、亚克力；量杯3个、亚克力；滴管3根、亚克力；试管3根、亚克力；搅拌棒3根、亚克力；蝶豆花1包、植物；小苏打1包、苏打；柠檬酸1包、柠檬酸；观察记录表32张、纸质；认知卡1张、纸质；）。小小电工师（电池盒1个、塑胶；3号导线1个、塑胶、金属；2号导线2个、塑胶、金属；4号导线1个、塑胶、金属；15号开关1个、塑胶、金属；验钞灯1个、塑胶；探照灯1个、塑胶；拼装底板1、塑胶；红绿灯1个、塑胶；时光隧道1个、塑胶；电键1个、塑胶）。探骨寻龙（游戏底板1张、纸质；恐龙化石卡40张、纸质；事件卡6张、纸质；操作卡5张、纸质；积分卡5张、纸质；游戏柱底板4块、纸质；游戏柱12个、木质；认知卡5张、纸质；）。小小气象员（风速计套装1个、塑胶；温湿度计套装1个、塑胶；雨量器套装1个、塑胶；玩法一观察记录表16张、纸质；玩法二观察记录表16张、纸质；安装说明1张、纸质）。镜像拼摆（镜像底座1个、木质；镜子2个、亚克力；形状积木块36个、木质；玩法二操作卡7张、纸质；玩法三操作卡7张、纸质；观察记录表32张、纸质）。探秘星球（八大行星支架1个、塑胶；底座1个、塑胶；投影卡3个、纸质；游戏底板1个、纸质；游戏转盘1个、纸质；行星卡8张、纸质；行星贴纸1张、纸质）。月相宝盒（月相盒1个、塑胶；认知卡6张、纸质；游戏底板1张、纸质；月相小卡12张、纸质；观察记录表32张、纸质；）。五彩矿石（研钵1个、陶瓷；研磨棒1根、陶瓷；收纳瓶1个、塑胶；网筛1个、塑胶、金属；赭石1包、矿石；实验勺1把、金属；刷子1把、木质、PVC；认知卡6张、纸质；矿石标签1张、纸质）

	149
	益智区大班
	套
	1
	1.指导方案：1本，4色印刷
2.环境创设材料：箱贴16张,单面4色印刷
3.玩法说明：16套，铜版纸，4色印刷
4.幼儿操作材料：积木乐园（厚长方体4个、木质，正方形4个、木质，球体4个、木质，薄长方体4个、木质，长圆柱4个、木质，短圆柱4个、木质，半圆柱4个、木质，三角形4个、木质，桥型4个、木质；棋子4个、木质；玩法一操作卡8张、纸质；玩法一游戏底板1张、纸质；玩法二操作卡8张、纸质；玩法二游戏底板1张、纸质）。搭火车（游戏底板1张、纸质；车厢卡9张、纸质；棋子4颗、木质；乘客卡3张、纸质；游戏转盘1张、纸质；动作卡20张、纸质；得分卡8张、纸质）。脸谱收藏家（游戏底板2个、木质；脸谱9片、木质；骰子2颗、木质；操作卡24张、纸质；海洋寻宝（珊瑚卡4张、纸质；数字卡3张、纸质；游戏底板1张、纸质；章鱼棋子72颗、木质；骰子3颗、木质；宝石40颗、塑胶；布袋1个、帆布）。几点了（游戏转盘1个、纸质；时间底板4张、纸质；时间卡2张、纸质；棕熊套装（身体1张，手2张）、纸质；时钟1个、塑胶；）。趣味多米诺（骨牌100片、木质；机关配件1套、木质；游戏底板1张、纸质；）。小象与苹果（苹果树1个、木质；苹果树底座1个、木质；苹果15颗、木质；游戏底板1张、纸质；花朵卡1张、纸质；小象棋子1颗、木质；骰子1颗、木质）。弹珠路线（游戏底座1个、塑胶；起点装置1个、塑胶；隧道方块2个、塑胶；交叉12个、塑胶；黄色直线3个、塑胶；白色直线12个、塑胶；弹珠10颗、塑胶；布袋1个、帆布；玩法一操作卡18张、纸质；玩法二操作卡12张、纸质；）。圆盘集集乐（游戏底盘1个、塑胶；圆盘60块、塑胶；小球1颗、塑胶；布袋1个、帆布）。鼹鼠之家（1/2正方形食物片4片、木质；1/4正方形食物片8片、木质；1/2圆形食物片4片、木质；1/4圆形食物片8片、木质；1/2三角形食物片4片、木质；1/4三角形食物片8片、木质；骰子1颗、木质；鼹鼠棋子4颗、木质；洞穴卡4张、纸质；游戏底板1张、纸质；操作卡6张、纸质；布袋1个、帆布）。动物排排队（游戏底板1个、木质；河马棋子4个、木质；兔子棋子4个个、木质；老虎棋子4个个、木质；长颈鹿棋子4个个、木质；骰子6个个、木质；操作卡18张个、纸质；布袋1个个、帆布；）。方块游戏（游戏底板1个，木质；积木块18个，木质；阻挡块2个，木质；操作卡8张，纸质；对战卡24张，纸质；）。数字王国（游戏底板1个、木质；洞洞板1个、亚克力；数字积木100个、木质；玩法一操作卡5张、纸质；玩法二操作卡2张、纸质； 玩法三操作卡1张、纸质；布袋1个、帆布）。小小送货员（蓝色货车3张、纸质；橙色货车3张、纸质；绿色货车3张、纸质；紫色货车4张、纸质；骰子1个、木质；草莓货物9片、木质；柠檬货物9片、木质；土豆货物9片、木质；布袋1个、帆布；数字片(含底座) 1包、木质；）。快乐上小学（游戏底板1个、纸质；书包卡4个、纸质；物品卡16个、纸质；价目表1个、纸质；游戏币1套（1元15张，5元25张，10元25张，50元4张，100元1张）；棋子1套（红黄蓝绿各1颗）；）。智能思维机（智能思维机1个、塑胶；充电线1根、塑胶、金属；操作卡36张、纸质；）
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	记忆拼图
	套
	3
	 材质：俄罗斯夹板
每两张卡片组成一对，找到它们的时候你会发现它们的背景色是相同的。这里的
双胞胎不是完全相同的，而是来自同一国家的一个男孩和一个女孩。游戏过程中训练孩子的观察力、记忆力，引发孩子对世界文化的兴趣。
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	花边剪刀
	套
	3
	规格：5 把/ 套 材质：塑料、金属
为儿童设计的安全包头花边剪刀。能剪出不同形状的花边，培养幼儿的动手能力，想象力与表现能力。鲜亮的颜色，5 种不同的花纹。
幼儿可以剪出不同图案、花边，给纸张、照片、明信片做漂亮的装饰。
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	切刀套装
	套
	3
	包含：平滑切刀3个，齿形切刀3个，直径6cm,长度18.3cm，材质：环保塑料。
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	图形对称学习板
	套
	3
	规格：28×28×2.3cm 材质：木质 
图形对称学习板通过引导幼儿观察图形，找出图形对称的特点。
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	搓纸系列
	套
	3
	5cm 8 色手工搓纸，材质：纸质
规格：5x5cm / 约400 片装
10cm 8 色手工搓纸
规格：10x10cm / 约400 片装
20cm 8 色手工搓纸
规格：20x20cm / 约400 片装
20cm 绿色手工搓纸
规格：20x20cm / 约500 片装
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	雪糕棒套装
	套
	3
	规 格： 原 木 色、 压 舌 板 15CM×220 根、 雪 糕 棒
11.5CM×180 根 、多色塑料夹片 700 个、20 个黑色塑料车轮。
材质：PE 塑料 + 桦木
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	彩色人面纸形
	套
	3
	规格：50 张，5 色/ 袋
材质：纸质
彩色的脸的形状，可用绘画、粘贴等做种方法制作出美丽的脸谱或情境表演的头饰。
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	仿真咖啡店套装
	套
	3
	材质：塑料
仿真造型的咖啡店，小朋友旋转开关可制作咖啡；可发声的点餐台和信用卡插槽共有6 种不同的声音，还有两个带盖的咖啡杯，可爱的小蛋糕和甜甜圈更容易吸引孩子的注
意力。
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	仿真医生用具箱
	套
	3
	材质：塑料
内含听诊器、注射器、温度计、耳窥镜、镊子等多种配件。仿真造型，让孩子熟悉医用工具，模拟就医场景，体验当医生的乐趣。
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	手偶
	套
	3
	规格：14件/套，包含多款职业人物，材质：毛绒面料，柔软舒适
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	儿童指偶
	套
	3
	规格：6 个/ 套，约7.5cm 高 材质：PV C
包括6 位最基本的家庭成员：爷爷奶奶父母子女。可以做角色扮演的小游戏，也可以配合其他玩具布景作多种用途。

	161
	各式各样的磁铁套件
	套
	3
	规格：底座 4.8cm、总长 15cm、3.5×1cm/ 个
配置：底座 2 个、圆轴 2 个、磁环 12 个 材质：磁铁、塑胶
本产品内置磁铁，外面塑料外壳包裹，安全美观，可按照配置活动卡片开展配对游戏。共有 26 张卡片，可以让 2 组小朋友进行 PK竞赛互动。可供小朋友探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。

	162
	一串一逻辑
	套
	3
	规格约：28×35.5×6cm   材质：塑料 
适合两个或更多参与者的逻辑推理游戏，分为初阶和高阶难 度。初阶版一串密码包含四个蘑菇钉的颜色组合，而高阶版则包含五个 蘑菇钉的颜色组合。参与者可以随意利用八种不同颜色的蘑菇钉来设立密码，多人桌面游戏，游戏难度可以灵活掌握和调整，可加可减。

	163
	纵横攻略
	套
	3
	 材质：塑料、塑胶
游戏目的是争取在游戏棋盘上利用同一颜色的钉钉和横条组成一条连接两边的防卫线，中间连续不断，没有缺口。游戏规则简单。

	164
	棋类
	套
	3
	规格：7种/套，飞行棋、五子棋、围棋、跳棋等，材质：环保塑料

	165
	马克西的备忘录
	套
	3
	材质：实木、硬纸板按要求摆放好游戏板、卡片和马克西，翻开一张绿色卡片和一张橘色的卡片，根据两张卡片上的图案移动马克西或者拿走两张记忆卡片。在马克西上床睡觉之前玩家拿走所有的记忆卡片，玩家集体获胜，反之马克西获胜。

	166
	七巧板
	套
	3
	规格：35pcs（袋装）
材质：塑料
由七块形状和大小不完全相同图形构成。运用7个几何形状进行拼图游戏，随意拼搭出无穷多变的图案，开发孩子的智力。

	167
	华容道
	套
	3
	规格：17*15cm，四阶，材质：实木，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	168
	儿童户外体能训练套装
	套
	4
	规格：3件/套，含四档跳马、助跳板、斜坡；材质：珍珠棉、pu皮、木质

	169
	可升降户外交通标识牌
	套
	1
	规格：32*32*76CM。
材质：环保PVC管，ABS连接件，塑料牌。
包含交通标志牌6个，基座6个，支柱6根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。

	170
	可调节小单杠带保护地垫
	套
	2
	规格：2件/套，含：               

 1.可调节小单杠
规格：137*125CM*90-150CM  材质：镀锌工艺，静电喷涂；           
2.小单杠保护地垫 规格：200*150*20CM
材质：外环保加厚PVC加网布，内优质高回弹海绵

	171
	全包跑酷可调节挡板
	件
	1
	规格：120*80*90-160cm，材质：pvc夹网布+铁架+木板软包

	172
	磁力片
	套
	9
	1、材质 abs食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格（允许尺寸偏差±3mm）：菱形：97*61**5mm  
三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                              3.件数：300件

	173
	磁力棒
	套
	17
	1、材质 ：abs食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格（允许尺寸偏差±3mm）：小号球形：直径35mm  
长条：52*19mm  86*19mm  弯管：72*19mm
3.件数：中号300件配收纳盒

	174
	各类合金汽车玩具
	辆
	60
	单辆，规格：各种造型，15-30cm，材质：合金
通过模拟驾驶和了解汽车结构，培养幼儿动手能力、观察力和对交通工具的兴趣。

	175
	各类常见动物模型
	个
	120
	单只，幼儿规格，材质：塑胶  
动物模型玩具能够培养小朋友的观察力和动手能力，通过拼接和构建动物模型，让他们更深入地了解动物的形态和结构，激发对动物世界的好奇心和探索欲。

	176
	各种职业扮演套装（含衣服和工具）
	套
	12
	单套，医生、消防员、护士、厨师制服及行业工具多款可选一，尺码120cm，材质：布质、环保塑料

	177
	家庭区仿真儿童化妆玩具套装
	套
	6
	  材质：塑料 
产品由一个台面、一个镜盒、一个风筒、两把化妆扫、一把长 柄齿梳、两支唇膏、一个粉盒、一个花形发夹、一个蝴蝶发夹、 三款香水樽、一把长柄梳组成。让幼儿认识各类化妆品，学习 使用化妆品，模拟化妆，培养他们的审美能力。

	178
	男、女娃娃
	套
	6
	单个，配可换衣物，规格约：44×21cm，材质：软胶 

	179
	娃娃家玩具套餐
	套
	3
	规格：包装尺寸约41×24 ×11cm
材质：塑料、橡胶 
内含浴盆、小便池、尿布、小黄鸭等小配件；搭配娃娃玩耍，可以进行角色扮演照顾幼儿，获得模仿成人、扮演照顾者的满足感。

	180
	拆装玩具修理工具箱
	套
	3
	34件/套，材质：环保塑料 

工具箱玩具， 通过模拟真实工具使用，促进逻辑思维和空间认知能力的发展。 

	181
	放大镜
	个
	39
	规格：大号，材质：环保塑料

	182
	各种棋类玩具
	套
	12
	规格：7种/套，含五子棋，军棋，飞行棋，斗兽棋，象棋，飞行棋，立体四子棋，跳棋，记忆棋，动物走位棋等任意7种

	183
	地球仪
	个
	6
	规格：32cm，环保塑料

	184
	中国地图磁吸拼图
	套
	7
	38.5×28.5×2.2cm 地图玩具

	185
	光学套餐
	套
	6
	3个/套（凸面镜、凹面镜、三棱镜等）
镜面玩具对小朋友的作用在于通过反射和成像的原理，帮助他们建立自我意识，促进视觉和触觉的发育。

	186
	儿童天平秤
	个
	6
	规格：幼儿规格，材质：环保塑料

	187
	儿童显微镜
	个
	6
	规格：10件/套，材质：环保塑料

	188
	磁铁实验套装
	套
	9
	规格：底座4.8cm、高15cm、磁环3.5×1cm/个配置：底座2个、圆轴2个、磁环12个
材质：磁铁、塑料
内置磁铁，外面塑料外壳包裹，安全美观，可按照配置活动卡片开展配对游戏。不少于26张卡片，可以让2组小朋友进行PK竞赛互动。可供小朋友探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。

	189
	奥尔夫乐器
	套
	4
	规格：15件/套，材质：木、金属、环保塑料、布；包含：带架三角铁1套
腰铃（颜色随机）1条
高低梆子1副
高中低加沟梆子1副
桦木响板1个
5铃握铃1个
21铃棒铃绒布1个
木质椰树砂球1对
刮棒1副
打棒1对
小鱼梆子（清漆）1副
丝带碰钟（大）1对
手鼓1个
雕蛙（大）1个
海鼓1个

	190
	初级鲁班锁
	套
	12
	32×8×23cm
6个/套 

	191
	户外玩具置物架
	个
	3
	规格：755*65*140CM 4层
1.采用环保PVC塑料管，管子外径49mm，厚度约3mm；
2.ABS塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	192
	幼儿室内益智类玩具
	套
	26
	规格：15件/套；材质：环保树脂，标本玩具，给小朋友提供实物学习的机会，让他们通过观察、触摸和互动，更直观地了解自然世界中的生物和植物。

	193
	户外单元碳化积木
	套
	1
	大型炭烧积木
一、材质：主体材料采用松木，经炭烧处理后，表面喷涂环保油漆；
二、规格：不少于866件/套。
三、各部件配置：
1、长条板： 120*10*2.5cm （12 件）
2、正方形： 10*10*5cm （120件）
3、正方形： 10*10*2.5cm （132件）
4、长方形： 20*10*5cm （200件）
5、长方形： 20*10*2.5cm （160件）
6、长方形： 40*10*2.5cm (66件)
7、长方形： 60*10*2.5cm (40件)
8、长方形（开槽）： 60*10*2.5cm (6件)
9、长方形： 80*10*2.5cm (18件)
10、三角形： 39*20*2.5cm (12件)
11、直角三角形： 40*20*2.5cm (8件)
12、圆柱积木： Φ10*20cm (6件)
13、圆柱积木： Φ10*40Φ1Φ10*40cm (2件)
14、圆柱积木： Φ5*10cm (20件)
15、圆柱积木： Φ5*20cm (20件)
16、圆柱积木： Φ5*40cm (10件)
17、半圆环积木： 30*15*2.5cm (6件)
18、半圆积木： 20*10*2.5cm (6件)
19、四分之一圆环积木： 42*15*2.5cm (8件)
20、扇形积木： 半径为20cm (8件)
21、Y型： 60*30*2.5cm (2件)
22、三叉路： 42*30*2.5cm (4件)

	194
	户外建构类玩具：
万能工匠
	套
	1
	主要材质：PP，PVC
1、产品明细：788件
300mm*120mm连接盘（蓝色）64个；300mm*120mm转动盘8个；180mm*48mm连接管  16个；313mm*48mm连接管32个；500mm*48mm连接管32个；764mm*48mm连接管32个；100mm连接球100个；102mm×Φ38mm连接手柄200个；连接管186mm*38mm100根；连接管306mm*38mm68根；连接管475mm*38mm68根；连接管714mm*38m68根；课程教案6本.
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。

	195
	玩具平衡车
	辆
	8
	小鸡车-42*31*61cm

	196
	玩具平衡车
	辆
	8
	咪咪小狗-48*31*61cm

	197
	玩具平衡车
	辆
	4
	摩托车-42*26*40cm

	198
	玩具平衡车
	辆
	2
	小马车-48*31*61cm

	199
	动物大森林
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成. 规格（允许尺寸偏差±3mm）：正方形：88*88*14mm  齿轮：57*10mm 86*10mm 116*10mm  
动物：63*63mm  叶子：76*33*3mm 
树： 长110*3mm                                                                                       3.  件数：211件

	200
	特大编织花篮
	套
	5
	材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.由红、黄、蓝、绿等不少于4种颜色组成. 规格（允许尺寸偏差±3mm）：120*200mm                  

 3. 件数：8个+32绳子

	201
	管状拼装积木
	套
	2
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸偏差±3mm）：花形：54*9mm 小管：53*11mm   弯管：直径12*92mm 十字形：35*35*17mm  23*23*17mm 轮子：直径104mm                                                                                3.  件数：782件

	202
	宝宝乐园房子积木
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫等不少于8种颜色组成  规格（允许尺寸偏差±3mm）：
正方形：54*54*7mm 三角形：75*42*7mm                                                                                      3.  件数：658件

	203
	螺丝积木
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、多种颜色组成                           规格（允许尺寸偏差±3mm）：三角:帽48*44*12mm 
钉48*44*53  六边形：帽48*43*12mm 48*43*53mm 
正方形：帽42*42*13mm 钉42*42*53mm  
十字形：帽42*42*13mm 钉42*42*53mm                          
3.件数:290件

	204
	桌面玩具
	套
	2
	蛋糕切切乐，规格：68件；材质：环保塑料，安全无毒，经久耐用。

	205
	桌面玩具
	套
	2
	磁性拼图，规格：49片/套；材质：木质，表面光滑无毛刺，安全不伤手。

	206
	桌面玩具
	套
	2
	小熊换衣拼图，规格：49片/套；木质，表面光滑无毛刺，安全不伤手。

	207
	桌面玩具
	套
	2
	拼图玩具，规格：67片/套；木质，表面光滑无毛刺，安全不伤手。

	208
	桌面玩具
	套
	2
	厨房玩具，规格：28件/套；材质：环保塑料，安全无毒，经久耐用。

	209
	桌面玩具
	套
	2
	果蔬切切乐，规格：158件/套；材质：环保塑料，安全无毒，经久耐用。

	210
	桌面玩具
	套
	2
	食物玩具，规格：129件/套；材质：环保塑料，安全无毒，经久耐用。

	211
	螺母组合
	套
	6
	规格：高度38cm；材质：榉木，各种形状积木，螺钉、螺栓、螺母可供小朋友拼插出属于自己的交通工具、机器人等，能充分发挥孩子的创造力、空间建构能力，培养合作意识以及数形等分、对称等概念。

	212
	螺母形状拼图
	套
	6
	规格：51件/套
材质：榉木、荷木，塑料收纳盒，螺钉、螺栓、螺母可供小朋友拼插出属于自己的交通工具、机器人等，能充分发挥孩子的创造力、空间建构能力，培养合作意识以及数形等分、对称等概念。

	213
	天平
	套
	6
	规格：L27*H21CM，材质：采用优质榉木，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	214
	人体分层（男孩）
	套
	4
	1.材质：木质
2.规格：L290*W166*H20mm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。

	215
	人体分层（女孩）
	套
	4
	1.材质：木质
2.规格：L290*W166*H20mm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。

	216
	创造动物园
	套
	2
	1、材质：桦木胶合板、榉木、PS。
2、尺寸：木盒约336x226x68H mm。
3、产品配件：1个木盒，1个底座，3张主题板，18张游戏板，10个骆驼木块、10个大象木块、10个蛇木块、10个长颈鹿木块、10个小人木块、1本说明书。
4、玩法：两名儿童中间隔着隔板，一名儿童描述，另一名儿童根据描述，将不同的动物放在不同的方位或者隔板上。

	217
	观察力游戏-细节找图
	套
	5
	1、材质：桦木胶合板、PS、塑料。
2、尺寸：木盒约336x226x68H mm。
3、配件：1个木盒、4张主题卡片、48张任务卡片；12个黑色塑料边框；1本说明书。

4、玩具游戏说明：找细节游戏教会儿童对卡片上的图案进行方位、形状和颜色的观察。让儿童学会整体部分的概念。

	218
	算数跑道游戏
	套
	4
	1、材质：桦木胶合板、榉木、PS。
2、尺寸：木盒约336x226x68H mm。
3、配件：1个木盒，2张背景卡片，2个带卡槽凹槽底座、12张游戏指示卡、32张数字卡片，40个实木立方块，1本说明书。

4、玩法：游戏中的方块（块数）可与算数跑道上的某个位置一一对应。游戏中的数量对应关系实现了从点数到计数的转变，发展了儿童的心理数线。

	219
	词汇宾果游戏
	套
	4
	1、材质：桦木胶合板、PS。
2、尺寸：木盒约240x125x68H mm。
3、配件：1个木盒，8张单面印刷游戏板，48张单面印刷游戏卡、1本说明书。
4、玩法：轮流翻转图片卡，说出图案的名字并和任务卡上的图案匹配，尝试率先完成自己手中任务卡上的全部图案。

	220
	组合游戏-找关系
	套
	6
	1、材质：桦木胶合板。
2、尺寸：木盒约240x125x68H mm。
3、配件：1个木盒，28张木制游戏卡、1本说明书。
4、玩法：根据图案两两匹配并解释原因。组队一起进行记忆游戏，收集到最多卡片的获胜

	221
	玩具移动电话
	套
	2
	1、材质：实木。
2、尺寸约：115×65×20h mm。
3、配件：2台手机。
4、手机的键盘上有数字、符号和图标，像真的手机一样。孩子可以模拟拨打电话、拍照或发送信息。

	222
	螺丝螺母组合游戏
	套
	4
	1、材质：桦木胶合板、PP、ABS。
2、尺寸：木盒约420x330x86H mm。
3、配件：1个木盒、5张双面印刷任务板、16根螺杆（4色4形状），48个螺丝母（4色4形状，3组）、1本说明书。
4、玩法：小朋友们要按照任务指示卡重组多种颜色和形状。单人或者多人玩耍都可以，适合学龄前儿童。

	商务条款要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间（期限）及交付地点：
	交付时间（期限）：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
交付地点：扶绥县及辖区各乡镇，采购人指点地点。

	付款方式
	合同签订生效后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%。供应商收到预付款后安排供货安装，项目验收合格后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付剩余合同款项。

	售后服务要求
	▲（一）质保期：大型户外游戏设施的质保期不少于     年，所有电器、电子产品质保期均不少于      年，采购需求表中技术参数条款另有要求的按采购需求表要求执行。质保期自交货并验收合格之日起算。

▲（二）配送及售后服务：

免费送货上门，免费安装、调试，供货符合国家有关规定实行产品“三包 ”；

所有货物必须是全新的，未使用过的产品，所提供的玩具类货物必须符合国家玩具安全相关标准要求。货物到货后，中标人和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人承担所有责任；

故障响应时间：中标人应在接到故障通知后 1 小时内响应，在 4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；对于学校急需使用的仪器设备，24 小时内不能解决故障的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证学校的正常教学工作；

质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访。质保期后提供维修服务，同时保证本次采购的产品备品备件充足；

备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足；

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：包括随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、更新升级、保修等各种费用和售后服务、培训、技术支持及其他所有成本费用。投标人应对采购的全部货物进行完整唯一报价。

	其他

	验收标准
	1.验收标准应符合国家有关现行的行业标准。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3.在验收时由采购单位按照招标文件的要求全面核对检验，采购人认为有必要的，可要求中标人提供产品符合招标文件技术指标要求的佐证材料（第三方检测检验机构出具的检测报告或者功能界面截图或功能演示或者产品生产厂家出具的技术参数说明等）进行核查，如不符合招标文件要求，按相关规定做退货处理或者违约处理并上报财政监管部门，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本采购需求一览表第 77 项 室内建构区积木  为核心产品。 

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品说明
	本项目货物所涉及的货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	节能产品认证说明
	本项目严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人认真核定本次采购货物内容，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。


3分标采购需求一览表

采购预算： 1180000.00元  ，其中专门面向小微企业采购的金额为354000.00元，即供应商提供的货物中，由小微企业制造的货物合计总金额不低于354000.00元。

中小企业划分标准所属行业名称：第59项、87项所属行业为软件和信息技术服务业，其他货物所属行业为工业。（注：本表中“系统集成”项仅为项目配套的安装实施服务及辅材、配件，不作为标的物）
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数及性能配置

	1
	碳化攀爬梯
	套
	2
	材质：樟子松木，环保水性漆，24件/套，边角打磨无毛刺，配置如下：180cm*37cm*7cm一字梯8条， 平衡板180cm*20cm*4cm, 8条，低架子80cm*65cm*55cm,4个，中架子100cm*65cm*55cm,2个，高架子120cm*65cm*55cm,2个

	2
	碳化建构巧匠积木
	套
	1
	1.材质：松木。

2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                                                

尺寸：三角形：70*25*4cm  5个，长方体Ⅰ： 70*10*4cm 56个，长方体Ⅱ： 20*10*4cm 108 片，长方体Ⅲ：120*10*4cm 10个，长方体Ⅳ：120*5*4cm 8个，屋顶版Ⅰ：130*11*1.5cm  2个，屋顶版Ⅱ：130*11*1.5cm  6个，屋顶版Ⅲ：80*11*1.5cm  2个，屋顶版Ⅳ：80*11*1.5cm  6个，烟囱：10*10*4cm 2个，脚垫：10*10*4cm 2个，黑板：20*9*1.5 cm 1个； 共12种形状208片/套。

	3
	超大号雪花片  
	片
	300
	1、吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 

2、多种颜色组成.                        规格：大雪花直径：260mm±3mm    中间孔直径70mm±3mm 

	4
	沙水管玩具 
	套
	2
	不少于88件沙水组合

材质：防腐木，PVC，PP，透明pc，不锈铁，不锈钢。

工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构

套件至少包含：
1、水车3：防腐松+户外油漆+内框PP聚丙烯料，长63cm;宽43cm;高32cm，1个

2、立板1：PP，厚：1.5cm 宽1：20cm 宽2：28cm 高：36.6cm，4个

3、立板2：PP，厚：1.5cm  宽1：20cm 宽2：28cm  高：52.8cm，4个

4、立板3：PP，厚：1.5cm   宽1：20cm 宽2：28cm  高：68cm，2个

5、立板4：PP，厚：1.5cm   宽1：20cm 宽2：28cm  高：83.1cm，2个

6、鱼板：PP，厚：1.5cm  长：39.4cm  高：15cm，12个

7、挡水板：PP，厚：1.5cm  长：50cm  宽：40.5cm，1个

8、水泵1：金属，dn48，1个

9、剖面管1：pvc，长：100cm，5个

10、剖面管2：pvc，长：150cm，5个

11、管道1：透明pc，长：100cm，5个

12、管道2：透明pc，长：150cm，5个

13、软管：软管，25， 250cm，1个

14、双通：pvc，10*17*17cm，3个

15、三通：pvc，10*15*20cm，3个

16、塞子：pvc，10*10*8cm，2个

17、管帽：pvc，2个

18、铲子（小）：不锈铁，34*7cm，10个

19、铲子（大）：不锈铁，65*14cm，6个

20、筛网（小）：不锈钢，直径15cm，3个

21、筛网（中）：不锈钢，直径20cm，3个

22、筛网（大）：不锈钢，直径25cm，3个

23、沙桶：不锈钢，直径25cm，5个

共计88件。

	5
	滑行车  
	辆
	16
	1、材质：高碳钢车架。

2、尺寸：约89x45x64cm。 

3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边锋，保证安全，尼龙新料连接。

4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固PP材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。

5、静电喷塑工艺，安全环保、 防紫外线、不褪色。 颜色（红.黄.）   

6、轴承：钢轴承 

7、环保：无毒.无味 

8、连接：尼龙新料。 

9、前轮：25*5cm。   

10、后轮：20*4.5cm。

	6
	跷跷板  
	个
	10
	规格：100*48*40cm±5cm, 材质：环保塑料一次成型，无毒，环保，无菱角，安全系数高。

	7
	独轮车 
	辆
	5
	规格：约85*43*39cm，材质：车身：≧1.2mm厚镀锌管制作，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力。把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。

	8
	交通锥  
	套
	10
	规格：两桶一杆、杆长1m、桶高38cm。材质：环保塑料

	9
	磁力片 
	套
	8
	1.材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。磁芯材质：钕铁硼。

2.规格（允许尺寸偏差±3mm）：菱形：97*61**5mm  

三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                               3.件数：72件

	10
	安吉滚筒（大中小）
	套
	6
	120厘米长（大中小三个：直径分别是：50厘米、56厘米、63厘米）

	11
	木梯
	副
	6
	材质：樟子松，碳化工艺，环保水性漆，规格：120cm*37cm*7cm

	12
	酷跑组合
	套
	1
	规格：46件/套；包含：

1.三角蹬：2件：尺寸：57*60*57cm；斜边长约80cm；配色：黄色+灰色；

2.三角蹬：2件：尺寸：57*60*57cm；斜边长约80cm；配色：橙色+灰色；

3.半圆柱-H15：1件：尺寸：30*30*15cm；配色：黄色；

4.半圆柱-H15：2件：尺寸：30*30*15cm；配色：橙色；

5.半圆柱-H15：1件：尺寸：30*30*15cm；配色：灰色；

6.跳箱-H10：1件：尺寸：80*60*10cm；配色：黄色；

7.跳箱-H20：1件：尺寸：80*60*20cm；配色：灰色；

8.跳箱-H30：1件：尺寸：80*60*30cm；配色：橙色；

9.跳箱-H40：1件：尺寸：80*60*40cm；配色：灰色；

斜切成2个部件；

10.跳马-第3级：1件：尺寸：80*35*25cm；配色：灰色；

11.跳马=第2级：1件：尺寸：80*45*25cm；配色：黄色；

12.跳马-第1级：1件：尺寸：80*55*25cm；配色：橙色；

13.升降单杠支架：1件：尺寸：93*151*151cm；具备升降功能，5cm一个调节；配色：橙色加灰色 ；

14.单杠防护地垫：1件：加大尺寸：300*80*5cm；配色：灰色；

15.立方垫：1件：加大尺寸：280cm*70cm*5cm；配色：橙、灰、黄、灰四色搭配；

16.单垫：1件：尺寸：60*70*8cm；配色：灰色；配合四折垫用；

17.“S平衡木A款”：3 个：尺寸：60cm*30cm*25cm；

18.“S平衡木B款”：3 个：尺寸：60cm*30cm*35cm；

19.吊环：2个：配色：橙色；配合升降单杠支架用；

20.体能圈：19个：尺寸：直径54cm；配色：黄色。

	13
	可遥控编程机器人电动积木
	套
	1
	科学实验套装益智拼装科教教具玩具，规格：包装尺寸约42×36×7cm，材质：塑料

	14
	儿童大颗粒积木电动机械齿轮
	套
	1
	科教编程益智拼装玩具，适合男孩女孩3-6岁（123阶段）

1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 

2.多种颜色组成.规格（允许尺寸偏差±3mm）：

大长方形：130*83*12mm；

小长方形：103*55*12mm 

短椭圆：94*27*12mm 

小长方形：103*27*12mm

长椭圆：150*27*12mm 

短条：53*10mm  

长条：108*10mm 

螺栓：长52mm 

螺帽：六边形：边长12mm*长22mm 

小齿轮：直径35mm 厚13mm 

大齿轮：直径86mm厚13mm

轮子：直径47mm                                          

3.件数：不少于261件

	15
	万能工匠（788件）
	套
	2
	主要材质：PP，PVC

1.规格：788件

300mm*120mm连接盘（蓝色）64个；300mm*120mm转动盘8个；180mm*48mm连接管 16个；313mm*48mm连接管32个；500mm*48mm连接管32个；764mm*48mm连接管32个；100mm连接球100个；102mm×Φ38mm连接手柄200个；连接管186mm*38mm 100根；连接管306mm*38mm 68根；连接管475mm*38mm 68根；连接管714mm*38mm 68根；课程教案6本.

（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样。

（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。

（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。

（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。

	16
	四分之一圆平衡板
	个
	12
	规格约133*42*6CM          

材质：塑料

	17
	户外大型碳化积木
	套
	1
	一、材质：松木。

二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                         

三、规格尺寸：各种形态熊猫，约4*4cm，12个；

长竹子H 9*φ2cm，24个；

短竹子H 3*φ2cm，24个；

竹子长版 24*12*0.8cm 1个；

竹子窄长版 24*6*0.8cm 2个；

竹子三角顶 12*12*10cm 3个；

竹子方块板 12*12*0.8cm 3个；

原木块 厚度1.4cm 1块；

长条板(有槽)：120*10*2.5cm  12个，

长条板(无槽)：120*10*2.5cm  12个，

正方形Ⅰ： 10*10*5cm 180个，

正方形Ⅱ： 10*10*2.5cm 252 片，

长方形Ⅰ：20*10*5cm 440个，

长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 400个，

长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 99个，

长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，

长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，

长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，

三角形：39*20*2.5cm 12个，

直角三角形：40*20*2.5cm 8个，

圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，

圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，

圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 40个，

圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 40个，

圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 20个，

半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，

半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，

弧形积木：40*14*2.5cm 8个，

扇形积木：半径为20cm 8个，

Y型：40*30*2.5cm 2个，

三叉路：40*30*2.5cm 4个，

锥形10*10*15cm 8个，

推车60*48*54cm 2辆，

一字梯150*50*5cm 1个，

人字梯 152*50*10cm 1个； 

共27种形状 1633片/套。
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	400万POE全彩枪机
	台
	7
	1、支持输出图像分辨率≥2560x1440。

2、▲补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

3、在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。

4、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。

5、内置靶面尺寸为≥1/1.8英寸的CMOS图像传感器

6、▲支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变

7、▲在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％

8、▲支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置
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	支架
	台
	7
	金属壁装支架
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	16口POE交换机
	台
	1
	16个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率180W，

交换机容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，可挂耳上机架
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	55寸监视器
	台
	1
	1、55寸UHD 入门安防显示器

2、支持3840*2160@60Hz超高清显示

3、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°

4、内置喇叭及功放

5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰

6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
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	硬盘录像机
	台
	1
	1、支持≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，具备≥3个SATA硬盘接口，内置8TB容量硬盘

2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示

3、▲设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级

4、▲文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索

5、▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位

6、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索

7、▲支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别

8、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口

9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段

10、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
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	网线1
	箱
	2
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求

2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 

3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       

5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m

6. 延迟偏差：≤45ns/100m

7. 额定传输速率(NVP)：68%

8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)

9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）

10. 线规：23AWG

11. 护套护套材料:PVC
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	落地机柜
	台
	2
	600*600*1200mm  22u 黑色，机柜内至少包含一个托盘 一个6位10A pdU 电源 一包螺丝 一个风扇 4个脚支撑
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	辅材1
	项
	1
	排插，线管，波纹管，胶布，水晶头等
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	系统集成1
	项
	7
	1、监控设备按照采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；

2、根据用户现场实际需求布线。
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	灭火器
	个
	50
	产品类型:手提式干粉灭火器 

容量: 5kg

灭火剂类型:  磷酸铵盐干粉

驱动气体: 氮气

灭火级别: 3A,113B

材质: 碳钢 DC01

控制方式: 压把式机械开启

外形尺寸: φ140*540

额定工作压力:1.2MPa

有效喷射时间: 18s

其他性能: 3C强制认证，带压力表（指针在绿区），配有保险销和喷管，灭火器的操作说明，维修说明，水压试验压力，生产年份及生产商都有标识。
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	台式电脑（核心产品）
	台
	14
	一、硬件部分：

1、投标产品CPU须符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，供货时须出具符合财政部、工业和信息化部联合发布的财库〔2023〕29号《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求的符合性证明。

2、机箱：要求机箱容量≤14L，支持侧板挂环锁、Kensington锁。

3、CPU处理器采用国产C86架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz，二级缓存≥8MB 。

4、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽。

5、显卡：配置集成显卡，支持VGA+HDMI接口。

6、硬盘：配置≥512GB M.2接口NVME协议SSD，支持1块3.5英寸机械硬盘扩展

7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口

8、PCIE插槽数量≥3个；接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端2个Audio音频接口，

9、电源：电源功率≤200W。

10、键鼠：配置≥1套防水键盘及抗菌鼠标。

11、显示器：配置与主机同品牌≥23.8寸LED显示器，原厂三年上门保修，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI， 

12、安全性： BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式

13、出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。

二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：

1、通用指标

1)
投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。

2)
文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。

3)
文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。

●4)文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。

5)
文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。

6)
文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。

7)
文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。

8)
文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。

2、兼容性指标

1)
支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。

3、安全性指标

1)
文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。

2)
文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。

4、文字处理组件

1)
支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。

2)
文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。

●3)支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。

4)
支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。

5)
支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。

6)
支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。

●7)支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。

8)
支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。

9)
提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。

4、电子表格组件

1)
表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。

2)
支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。

3)
文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。

4)
支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。

●5)支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。

6)
支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。

7)
支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。

8)
支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。

9)
支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。

10)
支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。

11)
支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。

12)
支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。

13)
支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。

5、演示文稿组件

1)
提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。

2)
支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

3)
支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。

4)
支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。

5)
支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。

6)
支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。

●7)支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。

8)
支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。

6、PDF阅读器

1)
支持单页、双页阅读。

2)
可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。

3)
支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。

4)
支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。

5)
支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。

6)
支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。

三、培训与服务：

1、针对产品提供原厂三年上门保修服务，当地市有专属的原厂售后服务网点，官方网站或400电话可查询验证，有专属服务专线电话提供专业的7*24小时远程服务支持，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，提供现场支持以及故障部件修复或更换服务。

2、整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%，供货时须提供第三方出具的认证证书。

3、为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订前必须提供本项目产品生产厂家的售后服务承诺函、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任
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	笔记本电脑
	台
	1
	一、硬件参数：

1、▲CPU:采用国产兆芯处理器，核心数≥8核，最高主频≥2.8GHz，二级缓存≥8MB。

2、内存：容量≥16GB，双通道内存，内存插槽≥2个。

3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘。

4、▲接口：USB3.0 Type-A接口≥2个，USB3.0  Type-C接口≥3个，标准RJ45接口≥1个。

5、屏幕：屏幕尺寸≥14寸，分辨率≥1920*1200

6、▲电源：电池容量≥70WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。

8、
无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0

9、摄像头：720P分辨率。支持关闭摄像头

10、外观：机身厚度≤18mm，机器重量≤1.5kg

11、▲数据安全：1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）。BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：为满足操作便捷性，提供可视化智能UI BIOS，支持鼠标操作

12、操作系统：出厂预装正版国产操作系统（正版激活三年服务）。

二、▲正版办公软件（供货时须提供终端用户软件正版化授权证明）：

1、通用指标

1)
投标产品产品组件至少包含文字处理、电子表格、演示文稿办公常用组件。

2)
文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。

3)
文字，表格，演示三个组件均支持实时备份、定时备份两种备份方式。并且可以通过“备份管理”查看备份文件、清除备份文件操作。“实时备份”功能支持当文档内容有变化时，即会实时进行备份。定时备份支持按照设定的时间间隔进行备份。

4)
文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。

5)
文字、表格、演示三个组件均支持丰富的公式元素、支持更多设置，可以满足各种场景公式编写需求。公式元素包括9种常用的预设函数：三角恒等式、二次公式、二次项定理、勾股定理等；8大类公式符号：基础数学、希腊字母、字符类符号、运算符、箭头、求反关系运算符、手写体、几何学；提供11类函数结构：分数、极限和对数、运算符等。

6)
文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置。操作便捷，满足各种图表展示需求。

7)
文字、表格、演示三个组件均支持“文档拆分合并”功能。可实现对多种格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。

8)
文字、表格、演示三个组件均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。

2、兼容性指标

1)
支持无缝打开市场主流的的文档格式；支持格式包括且不限于 doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx。

3、安全性指标

1)
文字、表格、演示三个组件均可提供文档加密、文档权限安全设置。

2)
文字、表格、演示三个组件均支持四级宏安全性设置（非常高、高、中、低），可以有效地控制宏运行状态及安全级别。

4、文字处理组件

1)
支持编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象；支持图文混排、文件修订、样式应用和文件处理等功能。

2)
文字组件下对文档内容进行批注，支持插入批注，并针对批注事项的实际情况选择答复、解决和删除处理。

3)
支持本地磁盘文件搜索。可以根据文档名称，文档内容，按照时间及文件类型搜索出符合条件的文档素材，搜索出来的文档支持直接查看和通过引用将文档内容直接插入到需要的文档中。

4)
支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。

5)
支持智能识别目录。自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。

6)
支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。

7)
支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。

8)
支持“返回上一次离开/编辑的位置、从上次编辑的位置继续”。能够快速回到上一次查看或编辑的位置。

9)
提供六种视图模式，包含页面视图、阅读版式、Web版式、大纲视图、全屏模式、护眼模式；阅读版式可自动布局内容，轻松翻阅文档，阅读版式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能，便于阅读和标记。

4、电子表格组件

1)
表格组件在文本输入时，产品能提供推荐列表，帮助提高录入的速度和准确性。

2)
支持数值、货币、会计专用、日期、时间、文本等常见数据格式，并可以自定义数据格式。

●3)文件瘦身功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。

4)
支持数据对比。可以对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取，能更直观的进行数据分析。

5)
支持数据透视图。提供可视化图形方式汇总数据的功能，比数据透视表更形象生动直观。

6)
支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。

7)
支持“页面布局”视图，可以帮助用户在分页预览工作表的同时编辑数据、编辑页眉和页脚、使用工具栏编辑公式等。

8)
支持“单元格图片”，把图片嵌入单元格，大小和位置也会随着单元格的宽高而变化，用户不必再费力地调整图片格式了，提升编辑效率。

9)
支持“整行/列取消超链接”，如果表格中存在大量的超链接，逐个取消，工作量大，使用整行/整列取消超链接功能，批量操作，方便快捷，提效显著。

10)
支持“筛选分析”，人的大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理，因此使用图表把数据进行可视化，可以帮助用户更容易的解释数据模式、趋势、统计规律和数据相关性。

11)
支持一键批量合并表格功能。可将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。帮助用户快速完成零散数据的汇总，提高工作效率。

12)
支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。

13)
支持“智能分列”，可以根据表格内容不同，通过分隔符号、文本类型、关键字以及固定宽度，智能将表格内容分列处理。

5、演示文稿组件

1)
提供幻灯片多屏放映功能。支持在幻灯片中插入图片、表格、形状、图表、公式等，方便用户快速实现PPT制作。

2)
支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

3)
支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。

4)
支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。

5)
支持演讲者视图模式，可一键切换到演讲者视图下，便于演讲联系。

6)
支持将文本框转换为智能图形，方便用户采用更直观的方式交流信息。

7)
支持批量替换和批量设置演示文稿中的字体，提高字体替换速度。

8)
支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印。

6、PDF阅读器

1)
支持单页、双页阅读。

2)
可根据使用场景进行页面背景色更换,支持护眼、夜间、羊皮纸。

3)
支持对PDF文件进行全屏幻灯片形式播放。

4)
支持对PDF文件进行页面缩放，缩放比例支持页面实际大小、页面适合窗口宽度、页面适合窗口显示大小，以满足用户不同的视觉需求。

5)
支持文档旋转，包括单页文档顺时针/逆时针旋转和顺时针旋转文档的全部页面。

6)
支持自动滚动阅读，用户可根据自身阅读情况进行速度选择。

三、品控及服务：

1)
为保证售后服务质量，针对产品提供原厂三年质保，远程服务须具备高响应率、高解决率，投标人须提供的产品原厂7*24小时热线服务热线。供货时须提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件。

	30
	万能工匠（108件）
	套
	1
	幼儿园万能工匠拼搭

108件（圆形36个，管道72条），材质：环保工程塑料，由点、线、面、轴合齿轮等组成，简单的配件通过自主拼接实现儿童的发现和创造，凭借想象构建出多种多样的作品，进行不同体育活动的器材。锻炼走、爬、跳、滚等平衡动作，使儿童在体育中找到快乐、创造、培养兴趣为一体开发智力的体育玩具。

	31
	户外大型攀爬架
	套
	1
	规格：约300*110*240cm；材质:钢管89*2.5mm、38*2mm圆管爬环4套，吊环2套，吊球2套，彩色爬梯4套，彩色爬绳4套。

	32
	玩具收纳篮
	个
	164
	规格约35*25.5*21cm

材质：pp

	33
	消防员角色扮演类
	套
	5
	适合身高80-120cm
材质：布+塑料
包含：衣服*1件，帽子*1个，扩音器*1个，灭火器*1个
消防锤*1个，口哨*1个

	34
	警察角色扮演类
	套
	3
	适合身高80-120cm
材质：布+塑料
包含：衣服*1件；帽子*1个；手扣*1个，手枪*1个；对讲机*1个

	35
	理发角色扮演类
	套
	2
	理发玩具

规格： ≧11件/套，材质：环保塑料   

	36
	小床
	张
	1
	约52.5*34*30cm娃娃家床玩具 

	37
	小沙发
	个
	4
	规格：约55×50×48cm 

材质：科技布、EPP
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	户外大型雪花片
	片
	300
	1、吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 

2、多种颜色组成.  规格：（允许尺寸偏差±3mm）      

大雪花直径：260mm    中间孔直径70mm
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	轮胎置物架
	个
	2
	规格：255*53*53cm
材质：环保PVC塑料管，ABS塑料连接件。管子外径约49mm，厚度3mm。

	40
	户外大型雪花片置物架
	个
	8
	规格：125*65*100CM 。

材质：环保PVC塑料管，ABS塑料连接件，PP塑料板。管子外径约49mm，厚度≧3mm。
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	碳化积木（大号）
	套
	4
	一、材质：松木，经炭烧处理后，表面喷涂环保油漆；

二、规格：600件/套。

三、各部件至少配置：

1、长条板： 120*10*2.5cm （6 件）

2、正方形： 10*10*5cm （80件）

3、正方形： 10*10*2.5cm （100件）

4、长方形： 20*10*5cm （120件）

5、长方形： 20*10*2.5cm （120件）

6、长方形： 40*10*2.5cm (46件)

7、长方形： 60*10*2.5cm (25件)

8、长方形（开槽）： 60*10*2.5cm (2件)

9、长方形： 80*10*2.5cm (12件)

10、三角形： 39*20*2.5cm (6件)

11、直角三角形： 40*20*2.5cm (6件)

12、圆柱积木： Φ10*20cm (2件)

13、圆柱积木： Φ10*40Φ1Φ10*40cm (2件)

14、圆柱积木： Φ5*10cm (20件)

15、圆柱积木： Φ5*20cm (20件)

16、圆柱积木： Φ5*40cm (10件)

17、半圆环积木： 30*15*2.5cm (6件)

18、半圆积木： 20*10*2.5cm (6件)

19、四分之一圆环积木： 42*15*2.5cm (4件)

20、扇形积木： 半径为20cm (4件)

21、Y型： 60*30*2.5cm (1件)

22、三叉路： 42*30*2.5cm (2件)

	42
	体能单杠
	个
	4
	规格：可调节高度0.9-1.5米，材质：优质钢材、金属烤漆

	43
	专业幼儿篮球架
	对
	2
	规格：篮板尺寸：85*59cm，底座尺寸：75*55*13cm，升降高度1.55-2.5m

	44
	5号篮球
	个
	60
	规格：直径22cm，材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	45
	大鼓
	个
	2
	尺寸：40*22 cm  含架高60 cm

材质：木圈/牛皮/铁

配件：打槌2支，铁架

	46
	爬行圈
	个
	5
	150*50*5CM海绵

	47
	户外平衡架梯组合
	套
	1
	1.材质；松木                                                              

2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构                

3.尺寸一套16件套里面包含高架子57CM*51CM*120CM ,2个；中架子57CM*51CM*100CM，2个；矮架子57CM*51CM*80CM，2个；单梯180CM*35CM*7CM ，4个；平衡板180CM*20CM*2.5CM 4个；平衡板150CM*20CM*2.5CM 2个。

	48
	户外平衡木
	块
	6
	材质：樟子松木，环保水性漆，规格：180cm*20cm*2.5cm

	49
	安吉滚筒（大、中、小）
	套
	4
	120厘米长（大中小三个：直径分别是：50厘米、56厘米、63厘米）

	50
	儿童交通标志指示牌
	套
	4
	材质：实木，环保水性漆，62件/套，规格：高度8.7cm

	51
	适合大、中、小班科学类
	套
	8
	材质：环保塑料

其他：器材包括泡腾片1袋，石膏粉1袋，海藻酸钠1袋，明矾1袋，乳酸钙1袋柠檬酸1袋，吸水树脂1袋，小苏打1袋，变色花1袋，儿童专用色素3瓶，气球6个，吸管2根，搅拌棒1根，滴管3个，彩虹糖1包，量杯6个，烧杯1个，试管4个，试管盖4个，试管架1个，漏斗1个，护目镜1个，量勺5个，一次性手套1副，色母片2张，乒乓球1个，扭扭棒2根

	52
	呼啦圈置物架
	个
	4
	根据呼啦圈尺寸定制 高度100cm
材质：环保PVC塑料管，ABS塑料连接件。管子外径约49mm，厚度≧3mm。

	53
	呼啦圈
	个
	62
	规格：外径50cm，材质：工程塑料，无毒无味安全环保。

	54
	篮球置物架
	个
	3
	规格：125*46*105cm，优质不锈钢材质，做工坚实耐用，带万向轮；无锋利的边、角。

	55
	龙舟玩具车
	辆
	6
	约210*25*70CM

	56
	悬挂吊环攀爬平衡体能感统训练器
	套
	1
	规格：15米，材质：织带、金属、环保塑料，方向盘10件套+15米上下扁带

	57
	75寸智能交互平板（核心产品）
	台
	13
	一、硬件配置

▲1.智能交互平板显示尺寸75英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，支持不低于40点同时触控及书写，屏体对比度不低于4500∶1。

2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。

3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。

●4.智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），不少于2路USB3.0接口，至少1路USB Type-c接口。

▲5.智能交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。

6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。

●7.智能交互平板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能。

8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。

9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

●10.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。

11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm，开合角度≥90°

●12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。

13.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有≥5个发声单元，总功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz。

14.智能交互平板在国产化不低于12核芯片驱动。

▲15.智能交互平板内置≥5K超高清一体化摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名、点数等功能。

16.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示。

●17.智能交互平板具有触摸悬浮菜单可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于25个应用。

18.智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

19.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。

20.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。

21.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

23.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。

24.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。

▲25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。

26.智能交互平板采用插拔式电脑模块架构OPS-C标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线。

二、内置电脑

1.采用 80pin 标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。

2.采用国产化 CPU 不低于 8 核心 8 线程，主频≥3.5GHz。

3.内存：≥16G DDR4。

4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘。

5.接口：非外扩展具备不低于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。

6.标配国产化正版操作系统及办公软件。

三、幼儿智慧教学软件

1.教学系统内容资源依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用。

▲2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供≥700个教学活动，动画资源≥800个，图片及插画资源≥3000张，游戏互动资源≥1000个，真人视频资源≥100个。

3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数≥1000篇。

4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量≥700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。

▲5.提供≥900张的高清图片，图片分辨率≥1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。

▲6.教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等。

7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量≥900个，音视频总时长≥1900分钟。

8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量≥8种，资源数量≥200个。

▲9.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量≥90首。

10.支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数≥2000个。

▲11.教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量≥250个。

12.教学系统支持独立安装，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。

13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。

▲14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小≥70G。

画板软件：

1.系统提供画板软件，UI设计卡通风格，符合教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。

▲2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷≥25种颜色设置、≥5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。

▲3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类≥10 种形状的图形，填充颜色≥30 种；动物类型贴纸≥70种、卡通类型贴纸≥40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。

4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择≥30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。

5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量≥70种，教师可根据需要自主更换。

6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。

▲7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	控制主机
	台
	1
	1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏。

2.采用的国产处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。

3.抽拉式键盘鼠标设计。

4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。
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	数字化网络广播系统服务平台（核心产品）
	套
	1
	●1.系统有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。

2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。

3.系统可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板，并可应用到其他终端设备。

4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。

5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。

●6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。

7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语的语言切换。

8.系统功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。

9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、一键报警任务、云播音室、媒体库。

10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。

11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级、终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。

●12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度）的系统检测功能，支持一键导出报告。

13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。

14.具有用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。

15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。

16.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。

18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。

●19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。

20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。

21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。

22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，可逐个自动比对回传的终端数据与任务播放的数据，将音频相似度比对结果输出报告。

23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。

24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。

25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。

26.系统支持监控配置，支持客户端接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，客户端还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能。系统提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控的配置，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。

27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。

28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量的运行状态。

29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
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	IP网络音箱
	只
	19
	1.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

2.内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。

4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。

5.主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥一路可扩展外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。

6.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
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	HY话筒
	套
	1
	1.换能方式：驻极体

2.钟声提示：带钟声提示功能

3.线材配备：≧10米（卡农母头转6.35音频线）

4.咪杆长度 ：420mm

5.具备有灯环提示功能
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	AI广播话筒
	台
	1
	▲1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。

2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。

3.设备采用ARM架构等同或优于4核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。

4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。

5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。

▲6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。

7.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。

8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。

9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。

	63
	合并式播放器
	台
	1
	1.机柜式设计。

2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。

3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。

4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。

5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。

	64
	无线话筒
	套
	1
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5~10秒静音，8~10分钟关机，无需手动干预。

▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

	65
	天线分配器
	套
	1
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。

2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。

3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。

4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。

	66
	话筒天线
	套
	1
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率

2.天线极化方式：线极化 

3.天线驻波比：≤2.0      

4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)

5.指向性：≥90度指向

	67
	音频采集器
	台
	1
	1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。

2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。

3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。

4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。

5.支持播放系统采播任务，在局域网内，播放端延时<5ms（音源输出端与终端音频播放端对比）。

	68
	电源管理器
	台
	1
	1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。

2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。

3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

	69
	前置放大器
	台
	1
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。

2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。

3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。

4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。

5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。

	70
	24口交换机
	台
	3
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥35.7Mpps

2.提供24个千兆电口

3.一键模式切换标准交换、端口隔离、汇聚上联、防私接四种工作模式

4.MAC地址表≥16K

5.内置高耐压电源，支持6KV高等级防雷保护

6.支持1-8口转发优先端口，关键业务优先转发，保障用户网络体验

7.支持H3C Aolynk云平台部署、配套Aolynk微信扫一扫管理配置，可实现远程可视化管理运维，随时调整设备配置、监控运行状态和快速故障定位

	71
	墙柜
	台
	2
	高450*宽530*400mm 深 灰白色 内配一块托盘

	72
	IP网络功放终端
	台
	2
	1.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。

2.支持直流输出、过载、过温、短路保护电路。

3.支持缄默强度预置减少功能

4.支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停。

5.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

6.支持断网本地寻呼功能。

7.支持背景伴奏预置功能。

8.整机功耗：100W（依据GB4943.1-2022测试手法:在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得）；产品待机功耗：＜10W。

9.音频格式：MP3产品采样率：8kHz～48kHz。

10.扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，安装简便。

11.网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps

12.输出功率：350W

13.频率响应：80Hz～16kHz   +1/-3dB；产品谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB

14.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。

15.内置高保真专业模拟功放，具有定压100V功率输出。

16.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。

17.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。

18.具有独立的音量和高低音调节电位器控制

19.具有1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接方便。

20.具有1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口。

21.具有1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。

22.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。

23.高音提升、衰减：±10dB；低音提升、衰减：±10dB。

24.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术应用。

25.3.4英寸LCD显示屏。

26.采用标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，机械组装工艺。

27.安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。

28.AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）；EMC输入灵敏度：775mV  (非平衡）；MIC输入灵敏度：5mV   (非平衡）。

29.AUX输出幅度：1000mV  2路莲花座输出接口；AUX输出阻抗：470Ω。

30.具有1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。

31.具有USB播放功能，接入U盘。搭配红外遥控器可实现播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。USB接口：最大支持16G内存U盘接入。

32.支持一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。

33.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。

34.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。

35.短路输入：干接点输入。

其他参数

1.工作环境温度：5℃～40℃

2.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露

3.输入电源：~220V 50Hz

4.尺寸：约484 x 346 x 88mm



	73
	音柱
	只
	8
	1.大功率室外防水音柱，全金属结构。

2.灵敏度91dB。

3.频率响应范围广，110Hz-15kHz。

4.具有6.5"×2（低音），3"×1（高音）喇叭单元。

5.具有IP66防护等级认证。

6.适用于大型广场、操场等场所。

其他参数

1.额定功率(100V):60W

2.额定功率(70V):30W

3.阻抗:黑: COM  白: 160Ω

4.尺寸:240×190×570mm

	74
	网线2
	箱
	4
	6类非屏蔽双绞线，产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013

六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径0.57±0.02mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.55±mm ；铜缆外径为￠6.1±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。

电缆电气性能和传输特性：直流电阻：≤9.4Ω/ 100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；工作电容：≤5.6nF/100m；绝缘电阻：＞5000 MΩ•km；导体间介电强度：1.0KV•1min；

适用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb、1000baseTX以太网的应用。

	75
	音频线
	米
	200
	RVVP 2*2.5带屏蔽

	76
	非屏蔽电源线
	米
	300
	RVV 2*2.5非屏蔽电源线

	77
	光纤
	米
	100
	4芯 单模

	78
	千兆光模块
	对
	1
	SFP千兆光模块(1310nm,10km,LX,LC)

	79
	辅材2
	项
	1
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA），1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头，1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA），5孔插座明装、水晶头、线槽、线管、钉扣等。

	80
	系统集成2
	项
	1
	1、广播设备按照采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、所有线材需套PVC绝缘管，根据用户现场实际需求布线。

	81
	彩色一体机
	台
	3
	A4幅面，具备彩色打印、复印、扫描功能，处理器800MHz，内存≧128MB，黑白打印、复印速度(A4)：≧18页/分钟，彩色打印、复印速度(A4)：≧4页/分钟，首页输出时间 ≦14秒（黑白） / 26 秒（彩色），标配一键身份证复印功能，扫描光学分辨率≧1200×1200dpi，标配有线和WIFI功能，标配前置USB接口、支持即插即打，鼓粉分离技术，随机硒鼓寿命≧20000页；随机墨粉容量黑：≧700页,青/黄/品红：≧500页，1年保修服务。

	82
	人脸门禁一体机
	台
	3
	▲设备应配备≥7寸彩屏，搭配简洁直观的界面设计风格，可以在设备端本地进行登记、记录查询等操作

▲设备用户容量:≥10000人，面部容量:≥10000张，,张卡容量:≥10000张，记录容量 ≥30万条

设备应能具备人脸识别识别、IC卡识别、数字密码等多种核验方式

▲设备验证速度：人脸识别支持<0.35S验证时间 0.5-2cm面部识别识别距离，

设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机、管理中心机进行可视对讲，并通过室内机远程开门。支持是否启用对讲通话加密功能。

设备应支持活体防伪检测，采用活体识别算法,对打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别。

通讯方式 ：TCP/IP、U盘、选配WiFi.支持通过 U 盘上传或下载指定的数据，还可进行相关的设置。 

自动测试功能： 支持自动测试各模块的功能是否可用，包括屏幕、语音、面部和实时时钟的测试。 

支持通过设备自有协议接入摄像机、远程查看门禁视频录像

▲支持考勤拍照模式设置:

不拍照:员工考勤时不进行拍照;

拍照模式：拍照不保存:员工考勤时进行拍照但不保存照片;

拍照并保存:员工考勤时进行拍照并保存照片;

验证成功保存:员工考勤成功后拍照并保存照片;

验证失败保存:员工考勤未通过时拍照并保存照片。

▲支持考勤规则设置：

设置迟到功能：设置允许迟到的时间，可禁用或有效值 1~300分。例如上班时间是09:00，当设置上班晚 10 分钟算迟到时，则09:01~09:10这段时间打卡不算迟到

设置早退功能：设置允许早退的时间，可禁用或有效值 1~300分。例如下班时间是 18:00，当设置下班早5 分钟算早退时,则 17:55~17:59 打卡不算早退,17:55 前打卡算早退

排班方式：可设置按部门排班和个人排班。如果全公司采用一种上班时间，可以只设定个部门，并且建议采用“按部门排班”;如果同一个部门采用一种上班时间，

默认排班：设置上下班考勤的次数，可选择一天两次和一天四次，也可以自定义。

星期六上班：是否开启星期六上班，开启后当天的考勤记录将保存到设备中。

星期天上班：是否开启星期天上班，开启后当天的考勤记录将保存到设备中。

▲门铃设置：支持无线门铃功能，支持仅门铃或仅可视对讲或门铃+可视对讲设置。

设备人员权限设置:普通用户和超级管理员。在登记了超级管理员之后，普通用户只能使用已登记的比对方式进行验证识别的功能;超级管理员具有普通用户的功能，还可以进入主菜单操作各项设置。若设置了自定义角色，还可以为用户选择自定义角色权限。

▲支持触屏唤醒功能：开启后，设备会关闭摄像头自动识别的感应功能，只有点击屏幕上的触屏唤醒图标，才能唤醒设备的摄像头自动识别。

▲支持触屏唤醒不启用时段设置： 用户可自定义触屏唤醒不启用的时间段，每天可设置三个时间。

▲支持主动验证功能：支持触屏唤醒功能模式下、主动验证指纹或刷卡，能正常识别。人脸识别需触发。

▲支持防护管理：支持口罩检测、支持未佩戴口罩不允许通行、支持允许未登记人通行。

▲支持安全设置：启用后，用户比对验证成功，显示的验证结果中的用户 ID 将被替换为*，以实现对敏感隐私数据的可靠保护。

电源规格 DC12V 3A

工作温度 -5℃~45℃

工作湿度 10%RH~90%RH

	83
	闸机副箱
	台
	1
	摆闸宽：摆闸单台长1200MM宽280MM高980MM

	84
	单机芯桥式摆闸
	台
	3
	箱体: SUS304

摆臂材质: 不锈钢管

驱动电机: 直流电机 24V

开关门速度: 摆闸 0.8 秒（用户可设）

通道宽: 标准1050mm  最大 1800mm

设备噪音: 开关门≤30db

通行速度: 30 人/分钟（最快）

机芯寿命: 不少于500万次

电源电压: AC220±10% V、50HZ

工作环境温度: .-20℃- 70 ℃

相对湿度: 相对湿度≤90%、不凝露

输入接口: 继电器开关量信号

通信接口: 485 通讯

红外: 5对

尺寸(长宽高): 1200*280*980mm

	85
	刷卡器
	台
	3
	工作电压: 6V-12V

工作电流: ≤100mA

感应时间: ≤0.2S

工作湿度: 10%-90%

防水等级: IP65

产品尺寸: 90*90*16mm

	86
	电源
	个
	3
	输入电压:  100V-240V AC

输出电压: 12.8-13.2V

瞬间电流: 5.5A

持续电流: 5A

额定功率: 60W

工作温度: -20℃至85℃

工作湿度: 10%-90%RH

开门延时: 0~10秒可调节

外观尺寸: 155*80*53mm

电池接口: 有

	87
	管理云平台
	套
	1
	基本功能：

双端管理：支持Web、小程序、公众号等方式进行系统管理。支持微信小程序进行人员信息添加、设备的管理（增、删、改）、门禁规则设置等、考勤明细查看等。

▲设备接入无限制：支持多功能识别终端（人脸、刷卡、二维码、指纹、掌纹、身份证）自由接入系统，可以切换协议接入本地BS软件平台。

网络无限制：支持不同地区和网段内的设备自由接入平台。

场景无限制：支持扩展多个应用功能。

无需安装客户端：无须本地安装软件客户端，只需官网注册账号即可使用。

免费开放的API接口：支持单点登录、通讯录同步、打卡记录上传等基础接口。   

门禁功能：    

信息推送：进出人员信息可设置推送到个人微信。

BI可视化大屏：大屏实时展示进出人员动态信息。

多种方式管理：PC、小程序管理门禁系统，支持一键开门、一键常开。                                                     

考勤功能：

门禁记录做考勤：教师进出记录可做考勤

	88
	电源线
	米
	100
	RVV 2*2.5电源线

	89
	辅材3
	项
	1
	人脸采集摄像头、排插 线管等。

	90
	系统集成服务
	项
	1
	人脸识别系统设备按照采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；

	91
	万能工匠（996件）
	套
	1
	产品说明:

材质：PP、PVC、EVA、ABS

1、产品明细：996件，内容包含：
300mm*120mm连接盘（蓝色）36个；300mm*120mm连接盘（黄色）36个；300mm*120mm转动盘8个；313mm*48mm连接管36个；500mm*48mm连接管36个；764mm*48mm连接管36个；100mm连接球144个；102mm×Φ38mm连接手柄288个；连接管186mm*38mm144根；连接管306mm*38mm72根；连接管475mm*38mm72根；连接管714mm*38mm 72根；1076mm*407mm围栏布16块；

（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样。

（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。

（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。

（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。

	92
	幼儿园儿童 400 米障碍训练器材
	套
	1
	规格：幼儿 21 件套；攀爬墙梯*1个高墙*1个

两面攀爬梯*1个

小跨栏*1个

矮墙*1 个障碍钻洞*1个攀爬板*1个攀爬架*1个低桩网*2个高低跳台*1个 迷彩垫*4个

平云梯*2套(含墩子*2个，圆柱*1个) 平衡木*1个；材质：材质：迷彩布面、木框架、金属烤漆。

	93
	安吉沙水游戏半圆管套装
	套
	1
	沙水组合148件 - 防腐木水车

材质：防腐木、塑料、PP、金属； 

工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 

1.水车1，防腐木+塑料HDPE,长93cm;宽43cm;高38cm1个；

2.水车2，防腐木+塑料HDPE,长63cm;宽43cm;高32cm 1个；

3.立板1，材质：PP,厚：1.5 cm宽1：20 cm宽2：28 cm高：36.6 cm，4个；

4.立板2，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：52.8 cm，4个；

5.立板3，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：68 cm，4个；

6.立板4，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm 高：83.1 cm，4个；

7.鱼板，材质：PP，厚：1.5 cm长：39.4 cm 高：15 cm，16个；

8.挡水板，材质：PP，厚：1.5cm长：50 cm宽：40.5 cm，2个；

9.水泵1，金属，dn48，2个；

10.剖面管1，pvc，长：100 cm，10个；

11.剖面管2，PVC，长：150 cm，5个；

12.剖面管3，pvc，长：200 cm，2个；

13.管道1，透明pc，长：100 cm，5个；

14.管道2，透明pc，长：150 cm，5个；

15.水龙头连接器，塑料，4分，5个；

16.软管，直径2.5cm，长度25cm，2个；

17.硅胶管，内径1cm，总长度4000cm，1个；

18.双通，pvc，10 ×17 ×17 cm，2个；

19.三通，pvc，10*15*20cm，2个；

20.塞子，pvc，10 ×10 ×8 cm，2个；

21.管帽，pvc，4个；

22.铲子（小），不锈铁，34 cm×7 cm，17个；

23.铲子（大），不锈铁，65 cm×14 cm，3个；

24.筛网（小），不锈钢，直径15 cm，20个；

25.筛网（中），不锈钢，直径20 cm，10个；

26.筛网（大），不锈钢，直径25 cm，5个；

27.沙桶，不锈钢，直径25cm，5个；

28.水车袋，5个。 

共计148件

	94
	幼儿园专用柴火灶
	套
	4
	款式：柴火灶

野炊炉具分类多用燃料炉

燃料种类：其他

重量：约40KG

最大火力燃烧时间：无上限

具体规格（允许尺寸偏差±0.5cm）：60*60*58cm

平均煮沸时间：30分钟内

适用环境：普通户外环境

	95
	幼儿园户外安吉轮胎
	件
	6
	轮胎直径57CM；材质高胶实心胎

	96
	轮胎建构配件
	套
	6
	配合轮胎使用；专用的固定卡扣；材质：金属

	97
	建构辅助工具
	套
	3
	平衡板：规格：长度180CM；支撑棒：120CM长；材质：碳化松木。配置：平衡板2条；支撑帮8条

	98
	迷彩印花伪装网
	张
	2
	规格：10 平方米 / 张，材质：尼龙

	99
	儿童迷彩战术套装
	套
	10
	规格：3件/套，头盔 + 马甲 + 长枪；材质：迷彩布，环保塑料

	100
	CS 常用装备
	套
	5
	规格：7件/套，盾牌、望远镜、声光雷等；材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用。

	101
	儿童医生服、护士服
	套
	4
	医生服和护士服：适合身高80-120cm

材质：布+塑料

包含：衣服*2件，塑料帽子*1件，听诊器*1个，

针筒*1个，剪刀*1把，体温计*1个，神经锤*1个

	102
	交警服
	套
	4
	适合身高80-120cm

材质：布+塑料

包含：衣服*1件；帽子*1个；手扣*1个，手枪*1个；对讲机*1个

	103
	自然采集工具
	个
	8
	1.规格：约24*20*10cm

2.材质：塑料，仿藤编织工艺，处理圆润光滑。

	104
	园艺工具五齿耙
	把
	6
	1.规格：约30*8.5*7cm

2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	105
	园艺工具窄铲
	把
	6
	1.规格：约32.5*15.7*6.2cm

2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	106
	木柄连体尖头钢锹
	把
	6
	1.规格：长60cm，

2.材质：铲头为锰钢，手柄为实木材质。

3.弧形铲面一体成型，坚固耐用；手柄连接处螺丝钉加固，不易脱落。

	107
	铁皮洒水壶
	个
	6
	1.规格：高约14cm，直径约12cm，容量1.5L。

2.材质：喷塑铁皮

3.产品喷塑处理防腐防锈，加厚铁皮承载力强；开口处加大设计使装水更便捷；手柄处符合人体工学设计弯曲且加宽，手持不勒手；多孔出水莲蓬头，出水绵密柔顺。

	108
	轻运动投掷套装
	套
	3
	PU软飞盘：直径20CM，圆形投掷靶：60*60CM 配3个球，球规格：5CM，圆形投掷靶配支架：杆子1.5米4根     滚塑底座2个      多功能大夹子4个   圆形投掷靶1米配10个粘粘球

	109
	集体运动器材
	套
	3
	1.规格：甩龙彩带、空竹龙2米彩条龙+35cm甩杆；跳皮筋长5m；户外弹力拉力绳长3m；流星投掷球长65cm。

2.材质：甩龙彩带、空竹龙面料结实色彩鲜艳，跳皮筋为环保橡胶+尼龙材质，坚韧性强不易断；户外弹力拉力绳采用加厚绒布材质，表面柔软亲肤，绒布柔软护腰；流星投掷球采用优质双层网布，缝位整齐，底部填充物为荞麦壳，安全且环保。

	110
	超大颗粒积木
	套
	4
	1、材质：松木

2、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。                                  

3、420片，有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等不少于34种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术；整套厚度3.0cm，具体配置至少包含：

小方块6cm*6cm*3cm，24块；基本块12cm*6cm*3cm，12块；双倍块24cm*6cm*3cm，12块；四倍块48cm*6cm*3cm，12块；小方柱6cm*3cm*3cm，48块；方柱块12cm*3cm*3cm，24块；大方柱24cm*3cm*3cm，12块；薄长板48cm*6cm*1.5cm，6块；大底板24cm*14cm*1.5cm，6块； 十字形18cm*18cm*3cm，2块；半拱门12cm*6cm*3cm，8块； 转角块6cm*6cm*3cm，24块；小圆柱6cm*3cm*3cm，32块；长圆柱12cm*3cm*3cm，16块；大圆柱12cm*6cm*6cm，6块；桥形块12cm*6cm*3cm，8块；小半圆6cm*3cm*3cm，8块；大半圆12cm*6cm*3cm ，4块；扇形6cm*6cm*3cm，12块； 大尾顶板60cm*6cm*1.5cm，6块；丁形状18cm*9cm*3cm，2块；小弯曲12cm*12cm*3cm，4块；小拱壁9cm*3cm*3cm，8块；小三角6cm*6cm*3cm，24块；三角块12cm*6cm*3cm，12块；斜坡12cm*6cm*3cm，6块；长三角24cm*6cm*3cm，12块；正方形6cm*6cm*1.5cm，24块；小底板12cm*6cm*1.5cm，24块；双倍地板24cm*6cm*1.5cm，12块；

大半圆24cm*12cm*3cm，4块；大叉路24cm*16cm*3cm，2块；歌德门11cm*4cm*3cm，2块；小叉路18cm*18cm*3cm，2块。

	111
	阿基米德积木
	套
	18
	规格：1000片/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	112
	进阶磁力片套装
	套
	9
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

2、规格（允许尺寸偏差±3mm）：正方形：74*74*6mm，大正方形：150*150*6mm L形：74*37*6mm，工形：74*74*6mm，车子：196*74*45mm，大三角：136*73*6mm，小三角：71*62*6mm，等腰三角：71*71*6mm长方形：74*37*6mm，山字形：74*37*6mm                                                     3.件数：≧158件

	113
	布好玩故事骰子
	套
	4
	1.规格：骰子约10*10*10cm，题卡约8.3*8.3cm，袋子约23*21*21cm。

2.材质：布、纸，骰子插卡设计，可随意更替卡片内容，通过人物、时间、地点、事件卡片，增强孩童语言描述的逻辑性。

3.配套明细：骰子*4个，题卡*4张，袋子*1个

	114
	十格阵数感启蒙教具
	套
	8
	1.规格：约32*23*7cm。

2.材质：环保塑料，产品色彩艳丽，边角处理圆润光滑无毛刺。

3.搭配启蒙全阶段5种玩法，含三宫格、四宫格，分与合、十格阵、加减法。

	115
	儿童青蛙数字天平称
	套
	9
	1.规格：约22*6.5*10.5cm

2.材质：ABS材质，产品色彩艳丽，边角处理圆润光滑无毛刺。

3.配件明细:数字*10个，小青蛙*20个，算数卡片*8张。

	116
	小班识字早教安静书
	套
	9
	1.规格：14*20cm，人物+动物+颜色共3本180字

2.材质：加厚铜版纸材质，安全无异味，魔术贴可反复撕拉不易脱落。

	117
	中班识字早教安静书
	套
	4
	1.规格：14*20cm，动物+身体+反义词+动作+大自然+植物共6本130字

2.材质：采用尼龙 + 涤纶混纺背胶魔术贴，柔软亲肤，不掉毛、可反复撕贴，圆角设计不划宝宝小手，粘性持久不伤书页。

	118
	大班识字早教安静书
	套
	8
	1.规格：14*20cm，全套10本206字

2.材质：采用尼龙 + 涤纶混纺背胶魔术贴，柔软亲肤，不掉毛、可反复撕贴，圆角设计不划宝宝小手，粘性持久不伤书页。

	119
	幼儿识字拼图
	套
	21
	1.规格：285*210mm，6张192粒。

2.材质：纸，加厚硬卡纸安全圆润不伤手，大豆油墨印刷色彩清晰稳定安全无毒，弧形凹槽设计，拿取便捷。

	120
	龙鼓
	个
	10
	规格：40*22CM，架子高度43CM，                       

材质：头层牛皮鼓面，桐木鼓身                         

说明：可移动红色金属架，附鼓棒2只，牛皮鼓面铆钉固定，鼓面平整，结实，牢固，声音宏亮

	121
	幼儿舞狮套装
	套
	4
	规格：6寸，含狮头，狮披，2条狮裤，材质：环保塑料、布质

	122
	成人舞狮全套
	套
	2
	规格：12寸，含狮头，狮披，2条狮裤，材质：泡沫狮头、布质裤子

	123
	6寸羊毛狮单头
	个
	20
	规格：6寸，单头，材质：羊毛

	124
	玩偶
	只
	30
	规格：约20*16cm

材质：毛绒

	125
	迷你煎锅套装
	套
	10
	电热炉：插电使用，功率360w,加热盘直径约10.5cm；

煎锅：口径14cm，高度3.5cm

锅铲：竹制，约16*3.5cm

	126
	3D百变插珠
	套
	6
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 

2、球红、黄、蓝、绿 管子白色4种颜色组成。规格：长管：95*7mm，短管：62mm，球29mm，

3、件数：450件

	127
	光影实验魔盒
	套
	6
	规格:约30*23.3*15cm

	128
	科学显微镜
	套
	6
	1200倍科学显微镜

	129
	趣味磁铁实验
	套
	5
	材质：塑料、磁铁

颜色艳丽，包含多种磁力配件，操作简单、安全，直观性强，通过使用各种磁铁学习材料让孩子了解磁铁的性质及在生活中的应用。

	130
	扎染套装
	套
	6
	规格：扎染18色染料套餐，染料18瓶

	131
	蜡染热容炉
	个
	7
	规格：15*9*6.6cm，150w,材质：金属

	132
	丙烯颜料
	套
	2
	规格：24色/套，每瓶500ML，按压瓶。色彩艳丽，着色力和覆盖力强，环保无毒

	133
	儿童织布机
	架
	10
	规格：约32×13.2×32 cm         

材质：塑料、毛线

模拟编织机，产品含有：梳子 、梭子、线轴、毛线；搭配颜色和设计图案，编织出围巾、小包、杯垫、手机袋等小物品。

	134
	儿童立体刺绣架
	架
	9
	规格：42*35*53cm，材质：木质

	135
	球类（3号足球、4号篮球、）
	个
	35
	规格：3号/4号，材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	136
	幼儿专用竹梯
	副
	10
	竹子长2.5米 宽40厘米

	137
	儿童弹簧垫
	个
	2
	长90CM，宽50CM，四簧。优质木材，上层为专用地毯包裹，底部四角有防滑处理，内部装有锰钢加粗弹簧。

	商务条款要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间（期限）及交付地点：
	交付时间（期限）：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
交付地点：扶绥县及辖区各乡镇，采购人指点地点。

	付款方式
	合同签订生效后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%。供应商收到预付款后安排供货安装，项目验收合格后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付剩余合同款项。

	售后服务要求
	▲（一）质保期：大型户外游戏设施的质保期不少于3年，所有电器、电子产品质保期均不少于3年，采购需求表中技术参数条款另有要求的按采购需求表要求执行。质保期自交货并验收合格之日起算。

▲（二）配送及售后服务：

免费送货上门，免费安装、调试，供货符合国家有关规定实行产品“三包 ”；

所有货物必须是全新的，未使用过的产品，所提供的玩具类货物必须符合国家玩具安全相关标准要求。货物到货后，中标人和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人承担所有责任；

故障响应时间：中标人应在接到故障通知后 1 小时内响应，在 4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；对于学校急需使用的仪器设备，24 小时内不能解决故障的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证学校的正常教学工作；

质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访。质保期后提供维修服务，同时保证本次采购的产品备品备件充足；

备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足；

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：包括随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、更新升级、保修等各种费用和售后服务、培训、技术支持及其他所有成本费用。投标人应对采购的全部货物进行完整唯一报价。

	其他

	验收标准
	1.验收标准应符合国家有关现行的行业标准。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3.在验收时由采购单位按照招标文件的要求全面核对检验，采购人认为有必要的，可要求中标人提供产品符合招标文件技术指标要求的佐证材料（第三方检测检验机构出具的检测报告或者功能界面截图或功能演示或者产品生产厂家出具的技术参数说明等）进行核查，如不符合招标文件要求，按相关规定做退货处理或者违约处理并上报财政监管部门，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本采购需求一览表第 28 项台式电脑、第57项75寸智能交互平板、第59项数字化网络广播系统服务平台为核心产品。 

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品说明
	本项目货物所涉及的货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	节能产品认证说明
	本项目严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人认真核定本次采购货物内容，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。


4分标采购需求一览表

采购预算： 1100000.00元 ，其中专门面向小微企业采购的金额为330000.00元，即供应商提供的货物中，由小微企业制造的货物合计总金额不低于330000.00元。

中小企业划分标准所属行业名称：工业。（注：本表中“系统集成”项仅为项目配套的安装实施服务及辅材、配件，不作为标的物）

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数及性能配置

	1
	欢乐城堡
	套
	5
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒。
2、规格：包含1副底板（255*255mm），内有长颈鹿、鳄鱼、乌龟、花朵、竹林等造型，配备滑梯、小桥、车子等设施，可组成农场、动物园等主题，由种颜色组成。 规格：（允许尺寸误差±3mm）     
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm    大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm       
1）.滑梯:130*14mm 
2）.小桥:98*40mm   
3）.大花朵：68*56mm 
4）.小花朵：53*45mm      
5）.花蕊：56*21mm   
6）.竹叶：80*51mm    
7）.墙壁:119*111mm  
8）.罗马柱：83*32mm       
9）.门:100*62mm   
10）.窗：63*62mm                           
3、件数：218件配底板

	2
	创意工程
	套
	5
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2、由多种颜色组成.规格（允许尺寸误差±3mm）：大长方形：130*83*12mm 、小长方形：103*55*12mm、 短椭圆：94*27*12mm 、小长方形：103*27*12、长椭圆：150*27*12mm 、短条：53*10mm  、长条：108*10mm 螺栓：长52mm 、螺帽：六边形：边长12mm*长22mm  、轮子：直径47mm                                                                                      3、 件数：357件

	3
	表演类手偶玩具
	套
	3
	1、规格：12件/套
材质：毛绒

	4
	万变桌面积木
	套
	5
	1.材质 ：TPE食品级环保塑料、安全无毒 。
2.由多种颜色组成， 规格（允许尺寸误差±3mm）：
椭圆：42*25**19mm 58*36*19mm   圆形：39*39*18mm  32*18mm 长方体：49*15*18mm 正方体：32*32*18   弯条59*23*18mm      动物孔：47*30*18mm                                                                                     3.件数：308件

	5
	户外安吉游戏攀爬架运动组合
	套
	1
	一、材质： 松木碳化清漆，PE,PP，塑料轮、PU胎轮子、破刚+编织、木质                                                                                  
二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；                           
三、安吉探索游戏指导手册 1本《把游戏还给孩子》；尺寸约：21*28.5cm；封面双铜250克；内页双铜157克；封面:正面亚膜；有线胶装；共68页；
规格：（允许尺寸误差±3mm）
小花奶牛：长 6.6cm，高 4.7cm
卡通小兔子：长 6.1cm，高 4.5cm
卡通猪：长 6.8cm，高 5cm
卡通花狗：长 5.4cm，高 4.7cm
卡通绵羊：长 6cm，高 4.9cm
卡通马：长 5.5cm，高 6.6cm
带轮小车厢（款 1）：长 8.5cm，高 4.4cm（轮子直径 1.8cm）
带轮小车厢（款 2，共 2 个）：长 7.2cm，高 4cm（轮子直径 1.8cm）
红色小汽车：长 8cm，高 6cm
五步高架子，80*57*51cm，碳化松木清漆，2把；
四步中架子，100*57*51cm，碳化松木清漆，2把；
碳化双梯：两步H:60*44*14cm，碳化松木清漆，2把；
碳化双梯:三步H:100*44*14cm,碳化松木清漆，2把；
三步单梯，H:100*35*7cm，碳化 松木清漆，2把；
四步单梯，H:120*35*7cm，碳化 松木清漆，2把；
五步单梯，H:150*35*7cm，碳化 松木清漆，2把；
碳化滑道，H:160*35*7cm，碳化 松木清漆，1个；
碳化绳网梯，180*35*7cm，碳化 松木清漆，1个；
碳化平衡木，长150*14*20cm，碳化 松木清漆，2个；
碳化平衡板，120*20*2.5cm，碳化 松木清漆，3块；
碳化平衡板，150*20*2.5cm，碳化 松木清漆，2块；
碳化平衡板，180*20*2.5cm，碳化 松木清漆，2块；
碳化支架，长60*56*60cm， 松木碳化清漆，2个；
碳化跷跷板，180x19.6x7.5cm， 松木碳化清漆，1块；
碳化跷跷板扶手，31.6x23x6cm， 松木碳化清漆，2个；
碳化跷跷板支架，长60*56*30cm， 松木碳化清漆，1个；
攀爬箱1 ，60*60*60cm， 厚度1.5cm，PE，2个；
攀爬箱2， 80*80*80cm，厚度1.5cm，PE2 个；
平板拖车，60*60cm，PE，2辆；
滚筒1，直径50cm，高60cm，PP，1根；
滚筒2，直径50cm，高90cm，PP，1根；
中轮胎，总长度62cm，(轮胎直径37.8cm胎厚4.2cm) 塑料轮、PU胎轮子，2 对；
碳化支撑杆，长度120cm， 松木碳化清漆，5根；
方格梯，12格，破刚+编织，1个。
●四、产品符合： GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范（包含章节 5.1、5.2）、 GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含 1 号修改单）（不包含章节 B.2.1、B.3.1）、  GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能；、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸酯增塑剂、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.3 & GB 6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料) 特定元素的迁移。

	6
	圆锥筒
	个
	61
	1、规格约：32*22.5cm
2、材质：加厚pp

	7
	篮球
	个
	176
	1、规格约：直径18cm，
材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	8
	可移动篮球收纳筐
	个
	2
	1、规格约：76*58*62CM。
2、材质：环保PVC管，ABS连接件，牛津布，万向轮

	9
	游乐设备（户外置物架）1
	米
	20
	规格约：宽度85*高度110CM，长度定制
1.采用环保PVC塑料管，管子外径约49mm，厚度约3mm；
2.ABS塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	10
	玩具收纳筐1
	个
	56
	1、外径约:700*480*410mm
2、内径约:620*430*390mm
3、材质：环保工程塑料一次成型，采用防紫外线抗老化材料。

	11
	仿真稻草遮阳伞
	把
	3
	1、规格约：135*190cm,
2、材质：仿真茅草顶，金属支架。
3、其它：1.4米直杆+三角底座

	12
	跳马1
	套
	6
	1、单个，四层，规格约：80x45x65cm、
2、材质：内为珍珠棉，外环保防滑防撕裂PVC夹网布，高硬度，高回弹

	13
	户外碳化攀爬组合架
	套
	7
	1、材质；采用松木，高温碳化 环保清漆保养 三遍底漆 两遍面漆  防腐防潮防虫蛀  纯人工打磨，全部倒角处理，光滑无毛刺。
2、规格约：（允许尺寸误差±3mm）
四面凳：54*48*120cm*2个、54*48*100cm*2个、54*48*80cm*2个
攀爬梯约：180*35*6cm*4个
平衡板约：180*20*2.5cm*6个

	14
	户外大型沙池玩具
	套
	4
	1、规格：7件/套（小号筛网3个。立式筛网1个。双人抬筛1。双轮转沙1。大号天平1），
2、材质：采用优质防腐 松木。
3、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。

	15
	跑酷组合
	套
	1
	1、规格：12件/套，包含三级台阶1件，正方形软垫2件，安全垫4件，镂空正方体2件，空心滚筒2件，圆柱体1件。
2、材质：迷彩布面，珍珠棉填充。

	16
	户外体能构建玩具（核心产品）
	套
	12
	1、材质：PP、PVC；主要材质：PP
2、明细：≥120件。
300连接盘（蓝色）300mm*120mm36个；连接管500mm*48mm 36根；连接管764mm*48mm48根；
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。
（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。
●3、产品符合：产品抗菌性能符合检测合格标准；产品防霉性能符合检测合格标准；
产品抗病毒性能符合检测合格标准；产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。

	17
	仿真收银台
	套
	1
	1、规格：包装尺寸约26.5*17*14.5 cm
2、材质：塑料
3、其它：内含一张银行卡，若干纸币、硬市和条形码；刷银行卡或按现金键时，现金槽可弹出。当扫描时，可发出声光并读取条形码。孩子们可进行购物游戏，提高孩子们对金钱和购物的认知。

	18
	仿真纸币
	套
	10
	1、规格约：130张纸币，60个硬币，
2、材质：纸质、金属

	19
	围炉煮茶工具
	套
	1
	1、规格约：包装尺寸约30×24×8cm
2、材质：实木夹板

	20
	茶具架
	套
	1
	1、规格：6个/套，18×1cm/根
2、材质：竹子

	21
	奶茶杯套装
	套
	6
	1、规格约：包装尺寸约25*4.5*19cm
2、材质：奶油土+环保塑料

	22
	游乐设备（户外置物架）2
	套
	6
	一、规格约：245*85*110CM
1.采用环保PVC塑料管；
2.ABS塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	23
	雪花片（12生肖大雪花）
	套
	10
	1.吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒 。
2.多种颜色组成.    规格：（允许尺寸误差±3mm）     
大雪花直径约：260mm    50件/箱

	24
	摇马
	个
	20
	1、规格约：68*30*42CM
2、材质：加厚环保pp

	25
	户外滑草板
	个
	20
	1、规格约：65cm
2、材质：环保塑料

	26
	滑板车
	个
	10
	1、底板：采用蜂窝设计，多条纵横拉伸，结实牢固，承重力强
轮子：pu聚氨酯降噪黑轮子，每个轮子都是采用的双轴承，一个车子有8个轴承，降噪脚轮，也不会划伤地板，
2、扶手：上翘扶手设计，方便抓握，更容易操控
3、规格约：58*50*10.5cm

	27
	玩具柜
	个
	14
	1、规格约：120*30*65cm；
2、材质：采用优质橡胶木

	28
	原色积木
	套
	11
	1、规格约：≥2.2cm厚度，≥1348件/套
2、材质：采用优质防腐松木。

	29
	丙烯颜料
	套
	12
	1、规格：24色，134g±10g/瓶
2、材质：丙烯颜料

	30
	画笔
	套
	20
	1、包含：10支/套；
2、规格：1、峰宽（单位mm）：2、2、2、2.5、3、3.5、6、7、10、12；峰长（单位mm）：圆峰7、圆峰9、圆峰14、圆峰14、圆峰13、扁圆峰8、扁圆峰9、扁圆峰15、长扁峰11、长扁峰15；笔长：17.3cm-19.4cm不等

	31
	罩衣
	套
	90
	1、规格：适合身高110-130cm小朋友，按学校需求码数配货
材质：防水布

	32
	室内奥尔夫打击乐器
	套
	5
	1、手鼓1个:尺寸约：20*4.5cm，材质：木圈+羊皮
2、塑料砂蛋1对:尺寸约：5.5*4 cm，材质：PS塑料
3、铜镲1副;尺寸约：直径5.3cm，材质：黄铜
4、塑料午板1对：尺寸约：直径5.5 cm，材质：塑料
5、铃摇铃1个：尺寸约：长14.5 cm，宽7cm，材质：塑料手柄、金属铃铛
6、三角铁1个：尺寸约：4寸 材质：钢
7、木质四色沙槌1对：尺寸约：20.5*5.5 cm，材质：木质
8、刮棒1个：尺寸约：直径2.5 cm，长23 cm，材质：木质 ，配件：打槌1支
9、双响筒1副：尺寸约：19.5*3.5 cm，材质：木质，配件：打槌1支，手柄1支
10、手提8音琴1台：尺寸约：31*16 cm，材质：木架+铝片,配件：打槌1支

	33
	体操垫外套（外套）
	套
	15
	三折叠，规格约：每块高10cm 宽75cm 长203cm

	34
	碳化积木（192件）
	套
	1
	材质：采用优质防腐 松木。
2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                              

3、尺寸约：正方形:9*9*4.5cm 32个，长方形1:9*18*4.5cm 20个,长方形2:4.5*4.5*9cm 24个，长方形3:4.5*4.5*18cm 16个,长板条1:4.5*36*1.5cm 12个,长板条2:9*18*1.5cm 6个,三角形1:9*9*4.5cm 8个,三角形2:9*18*4.5cm 8个,大岔路：36*27*4.5cm 2个，歌德门：9*18*4.5cm 2个，圆柱体1：Φ4.5*18cm 4个，圆柱体2：Φ9*9cm 6个，圆柱体3：Φ9*18cm 4个，圆柱体4：Φ4.5*9cm 8个,拱形桥：9*18*4.5cm 6个，小半圆块：4.5*9*4.5cm 6个，半圆：9*18*4.5cm  2个，扇形：9*9*4.5cm 4个，十字形：27*27*4.5cm 2个,Y形：27*27*4.5cm 2个,半圆环：Φ36*4.5cm 2个,小1/4弯曲：18*18*4.5cm 4个，大1/4弯曲：27*27*4.5cm 4个，半拱门：9*18*4.5cm 4个，小拱壁：4.5*13.5*4.5cm 4个；共25种形状 192件/套。

	35
	仿真假草皮
	套
	3
	面积：30㎡，规格：高度：25MM；簇密度：16800针/平米；行距：3/8英寸；标准卷4*25M；草丝材质PE+PP,底布：单底+网格SBR

	36
	仿真医生玩具
	套
	2
	1、规格:包装尺寸约28.5X23x6cm
2、材质:塑料，
3、组成：由1个医药箱/1把剪刀/1把手术钳/1个牙镜/1个耳镜/1个神经锤/1把镊子/1把手术刀/1个眼镜/1个消毒皿1个听诊器及1个温度计组成，其功能是让儿童模仿医生工作

	37
	大型管道车积木
	套
	5
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒。
2.多种颜色组成.规格（允许尺寸误差±3mm）：管口粗的直径50mm  细的直径45mm
 四通管150*150*50mm，三通管150*98*50mm，一字管150*50mm，150*45mm，弯管90*45*45mm       轮子φ150mm
3.件数：≥156件

	38
	室内交通标识积木玩具
	套
	5
	1、交通标志：a.红绿灯b.停车场c.前方直升机场d.公交车道标志e.前方路段禁停f.前方自行车道g.前方限速40h.禁止掉头i.前方道路施工j.可以停车k.注意安全l.前方有人提醒标志m.堵车路段标志n.禁止鸣笛o.人行道标志；
2、材质：榉木，
3、规格（允许尺寸误差±3mm）：红绿灯：3.6*6.9*1.5cm，方形标识：4.5*4.5*1.5cm，圆形标识：R2.25*1.5cm，六边形标识：4.8*4.2*1.5cm，三角形标识：4.2*3.6*1.5cm，圆柱底座：R2.25*1..5cm；高度11CM，
火山顶，绿色，4.5*3*1.5cm，1个，材质：PP;
火山腰，灰色，PP，5*2.5*1.5c，1个，材质：PP; 共计60个

	39
	小号塑料铲
	把
	26
	1、规格约：61*13.5cm，
2、材质：环保塑料

	40
	小号沙滩耙
	把
	26
	1、规格约：54*13CM，
2、材质：环保塑料

	41
	卡通小沙桶
	个
	26
	1、直径约：25cm,
2、材质：不锈钢

	42
	沙池玩具套装
	套
	13
	1、材质：塑料，铁+木质
2、含：煤球夹5个；方形城堡桶3个；圆形城堡桶3个；城堡模型8个；交通工具模型8个；海洋动物模型12个；
小铲子：34*7cm，铁+木质，6把，共计45件

	43
	大号沙漏
	个
	10
	1、直径约：25cm,
2、材质：不锈钢

	44
	手推车
	辆
	21
	1、规格约：90x34x40cm，工程塑料。
2、材质：环保工程塑料，可爱，颜色鲜艳，简单耐用，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。

	45
	洒水壶
	个
	10
	1、规格约：25*15*18cm ,
2、材质：采用环保PE材料，安装简便可以拆卸，小象造型，生动可爱。

	46
	碳化积木（88件）
	套
	2
	一、采用优质榉木，夹板。                                                        
二、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。                              
三、详细参数（允许尺寸误差±3mm）：
1.正方体:6*6*3cm、12块；
2.长方体I:6*24*3cm、8块；
3.长方体II:6*12*3cm、8块；
4.长方体III:12*3*3cm、8块；
5.长方体Ⅳ:24*3*3cm、3块；
6.长方体Ⅴ:24*6*1.5cm、8块；
7.小三角形:6*6*3cm、8块；
8.大三角形:6*12*3cm、4块；
9.圆柱体:Φ3*12cm、4块；
10.圆柱体:Φ6*12cm、4块；
11.半圆弧:外直径24cm 内直径12cm 厚度3cm、2块；
12.半圆形：R6*3cm、2块；
13.1/4圆弧:外直径24cm 内直径12cm 厚度3cm、2块；
14.1/4圆形：R6*3cm、6块；
15.半拱门:6*12*3cm、4块；
16.小拱壁:3*9*3cm、4块；
17.十字形:18*18*3cm、1块；
木质收纳箱，材质为夹板；规格约：43.5*28.5*16.7cm
共88件积木，1个收纳箱。

	47
	大颗粒乐高积木
	套
	6
	1.材质 ：PP/ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                                                                                         3.  件数：316件

	48
	小颗粒乐高积木
	套
	5
	1.材质 ：PP/ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
小颗粒1孔7*12*7            
小颗粒2孔：15*12*7mm  小颗粒3孔：23*12*7mm      小颗粒4孔15*15*12mm  31*12*7mm            
小颗粒6孔 24*12*7mm            
小颗粒8孔31*12*7mm                                                                                       3.  件数：1500件

	49
	72件磁力片
	套
	5
	1.材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2.规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61**5mm 
三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                                                3.件数：72件

	50
	水管积木拼装
	套
	19
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.规格：多种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm）
⑴直通：66*22mm     ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）    ⑶弯管：42*22mm  ⑷三通：66*42*22mm                                     ⑸轮子：φ70mm                                                                                                                                                                  3. 件数：400件。

	51
	螺丝
	套
	5
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：三角:帽48*44*12
钉48*44*53  六边形：帽48*43*12 48*43*53
正方形：帽42*42*13 钉42*42*53 
十字形：帽42*42*13 钉42*42*53                         
3.件数:290件

	52
	绘本图书
	本
	1060
	1. 正版要求：必须为正规出版社出版的正版图书，严禁盗版、翻版或非法出版物。
2. 内容要求：内容健康积极，符合学龄前儿童认知发展规律，无暴力、恐怖、低俗等不良信息；涵盖潜能开发、思维训练、习惯养成、经典儿童故事、绘本读物、涂色书籍等类别。
3. 材质要求：纸张采用环保无毒纸

	53
	彩色木夹子
	个
	30
	1、尺寸规格约：7.2x1.0cm，原木长尾木夹；弹力适中；开合轻松；表面抛光光滑、无木刺；可夹作品、环创装饰、手工DIY 天然荷木，无油漆原木本色，零甲醛、无化学残留，食品级安全，可反复循环使用

	54
	扭扭棒
	扎
	16
	1、规格：100 个 / 袋 ；直径8mm
2、材质：绒毛 + 铁丝

	55
	纸杯
	个
	300
	1、规格：中号，开口直径7.5cm高度8.5cm，
2、材质：纸质

	56
	吸管
	扎
	5
	1、规格：500支/扎，
2、材质：环保塑料

	57
	玩具眼睛
	包
	4
	1、规格约：100个/包；带背胶，
2、材质：环保塑料
3、其它：装饰玩具能够激发小朋友的审美能力和创造力，通过装饰和美化玩具，培养他们的艺术兴趣和手工技巧，同时提升对色彩和形状的认知。

	58
	几何形状嵌板
	套
	4
	1、规格约：28cm*22cm*1.5cm，
2、材质：实木夹板，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	59
	大串珠
	套
	10
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成  规格（允许尺寸误差±3mm）： 圆柱：29*28mm
椭圆;39*30mm三角形：3.3*3mm 正方体：29*29mm
六边体：29*29mm 五角星：33*29mm                                             
3.件数:300件

	60
	滚珠轨道积木
	套
	8
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成                                                       规格：（允许尺寸误差±3mm）     
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm                             上下C形弯轨：95*78*42mm  漏斗94*93*36mm                     长轨道127*31*19mm 中轨道63*31*19mm 
短轨道31*31*19mm 大斜坡63*31*38mm
小斜坡31*31*38mm 弯轨63*31*19mm      
小直角弯31*31*19mm  轨道球φ24mm                               
3.件数：239件配底板（255*255mm）

	61
	游乐设备（户外置物架）3
	个
	6
	一、规格约：125*65*110CM
1.采用环保PVC塑料管 ；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	62
	跳马2
	个
	3
	1、五层规格约：85x53x82cm
2、材质：内为珍珠棉，外环保防滑防撕裂PVC夹网布，高硬度，高回弹

	63
	展示挂袋
	个
	32
	1、规格：A4，4格，
2、材质：无纺布

	64
	雪糕筒
	个
	40
	1、规格：21*21*32CM。
2、材质：ABS。
可搭配交通安全系列的其他产品，如交通红绿灯、交通标志、游戏斑马线、各类骑乘车等。

	65
	大型原木建构积木
	套
	1
	1、材质：采用优质 松木、pp
2、工艺：上一次清漆、磨圆角、光滑无毛刺                                                                                                                                      3、配置748片，27个形状。                                                                                                          尺寸约：
配件：苹果树，绿色，8*5*1.5cm，1个，材质：PP；
杨树，绿色，9.9*6.9*1.5cm，1个，材质：PP；
椰子树，绿色，8*6.5*1.5cm，1个，材质：PP；
杉树，绿色，9.9*5.3*1.5cm，1个，材质：PP；
单位块积木：14*7*3.5cm，112件；
小方块积木1：7*7*3.5cm，92件；
小方块积木2：7*1.75cm，56件；
2倍块积木：28*7*3.5cm，88件；
4倍块积木：56*7*3.5cm，40件；
小方柱积木1：14*3.5*3.5cm，36件；
小方柱积木2:7*3.5*3.5cm，36件；
大方柱积木：28*3.5*3.5cm，24件；
1/2高2倍单元积木：14*7*1.75cm，24件；
1/2高4倍单元积木：28*7*1.75cm，24件；
小圆柱体积木：7*3.5*3.5，36件；
大圆柱体积木：,14*7*7cm，24件；
扇形积木：7*7*3.5cm，16件；
半圆形积木：14*7*3.5cm，18件；
小曲面积木：7*14*7（厚度3.5）cm，12件；
大曲面积木：:14*21*7（厚度3.5）cm，12件；
空心半圆积木：28*14*3.5cm，2件；
桥型积木：28*14*3.5cm，4件；
等腰小三角形积木：7*7*3.5cm，30件；
等腰中三角形积木：14*14*3.5cm，8件；
等腰大三角形积木：28*28*3.5cm，8件；
直角三角形积木：14*7*3.5cm，6件；
斜坡式三角形积木：14*7*3.5cm，24件；
小岔路：21*14*3.5cm，4件；
大岔路：35*21*3.5cm，2件；
十字形积木：21*21*3.5cm，4件；
歌德门式积木：15*7*3.5cm，2件；
共748件。
●4、产品符合：GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范（包含章节 5.1、5.2）、GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含 1 号修改单）（不包含章节 B.2.1、B.3.1）、 GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能；
、GB 6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸酯增塑剂；
、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.3 & GB 6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料) 特定元素的迁移。

	66
	交通标志牌
	套
	1
	1、材质：环保PVC。
2、规格：约100*26cm

	67
	羊角球
	个
	90
	1、直径约：45cm；
2、材质:高级无添加塑胶PVC,适合年龄：4岁以上，

	68
	呼啦圈
	个
	40
	1、规格约：直径50cm；7节设计，
材质：采用工程塑料，无毒无味安全环保，能锻炼小朋友的腰部扭动能力。

	69
	多人协力车
	个
	12
	1、材质：协力车采用的是环保工程塑料PE材质 滚塑工艺  一体成型
 2、规格约：205*26*60cm

	70
	跷跷板
	个
	9
	1、规格：约105*45*42cm
 2、其它：采用吹塑工艺，卡全套玩具造型逼真、生动、活泼、色彩鲜艳。原生工程塑料，不添加废旧回收料，产品无毛刺、无锐利尖角、无易折下的毛边及凸起。色彩柔和、 明亮、不易褪色，符合幼儿视觉习惯。

	71
	沙包
	个
	80
	材质：帆布+沙子或荞麦壳填充物，

尺寸约：7*8CM

	72
	秋千（带绳）
	个
	8
	1、规格：约44*21*20cm；
2、材质：环保塑料

	73
	磁力棒
	套
	10
	1.材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2.规格（允许尺寸误差±3mm）：小号球形：直径35mm 
长条：52*19mm  86*19mm  弯管：72*19mm                                                                                     3.件数：中号100件配收纳盒

	74
	洗手七部法
	套
	4
	1、尺寸约：宽30×高20厘米；
2、材质：PVC；带背胶

	75
	七彩滚筒协力车
	套
	2
	1、滚筒加厚PE材质 滚塑一体成型 添加抗紫外线稳定剂 车架50cm的底部车架加粗加厚约63cmPVC管子 连接处加厚连接管 不锈钢自攻丝固定 。
2、规格：不少于4个滚筒，整车尺寸约 215*71*67cm

	76
	自行车收纳架
	个
	2
	一、规格：约130*53*53CM。
1.采用环保PVC塑料管，管子外径约48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件

	77
	织布机
	套
	12
	1、规格：约38*27.5*32CM，
2、材质：优质松木，优质五金件固定，安全牢固，木质光滑无毛刺。

	78
	走珠迷宫
	个
	5
	1、规格：20套；整体尺寸约：长30cm×宽25cm×高1.2cm；
2、材质：ABS环保塑料+内置磁石，盘面光滑，走珠无脱落风险；适配：小中大班，锻炼手眼协调、专注力、精细动作

	79
	小号智多星
	盒
	4
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成   规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：19*19mm                                                                              3.件数：1100件

	80
	科学实验套装小
	套
	6
	1、规格约：430*280*95mm；16件套（小班），
2、材质：木质、环保塑料

	81
	科学实验套装中
	套
	6
	1、规格约：430*280*95mm；16件套（中班），
材质：木质、环保塑料

	82
	科学实验套装大
	套
	6
	1、规格约：430*280*95mm；16件套（大班），
2、材质：木质、环保塑料

	83
	彩色卡普乐积木
	套
	4
	一、材质：优质榉木、pp；
二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，上彩色漆。
三、详细参数（允许尺寸误差±3mm）：6个颜色；共500片/套。
苹果树，绿色，8*5*1.5cm，1个，材质：PP；
杨树，绿色，9.9*6.9*1.5cm，1个，材质：PP；
椰子树，绿色，8*6.5*1.5cm，1个，材质：PP；
杉树，绿色，9.9*5.3*1.5cm，1个，材质：PP；
长方形1 原木色 12*2.4*0.8cm，196片；
长方形2 黄色 12*2.4*0.8cm，60片；
长方形3 红色 12*2.4*0.8cm，60片；
长方形4 橙色 12*2.4*0.8cm，60片；
长方形5 蓝色 12*2.4*0.8cm，60片；
长方形6 绿色 12*2.4*0.8cm，60片。
●四、产品符合：GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范（包含章节 5.1、5.2）、 GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含 1 号修改单）（不包含章节 B.2.1、B.3.1）、GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能；、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸酯增塑剂；、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.3 & GB 6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料) 特定元素的迁移。

	84
	宝宝乐园房子积木
	袋
	25
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
正方形：54*54*7mm 三角形：75*42*7 mm                                                                                     3.件数：658件

	85
	聪明棒
	盒
	4
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成规格（允许尺寸误差±3mm）：
棍子：短的：50*5mm 长的：70*5mm
圆形：大圆直径44*5mm小圆直径34*5mm
三角形：38*46*5mm 正方形：46*46*5mm
五边形：46*46*5mm 五角星:50*50*5mm  厚度6mm                                            
3.件数:1300件

	86
	奇妙城堡积木
	份
	4
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
小颗粒1孔7*12*7mm            
小颗粒2孔：15*12*7mm  小颗粒3孔：23*12*7mm                                           
小颗粒4孔15*15*12mm  31*12*7mm            
小颗粒6孔 24*12*7mm            
小颗粒8孔31*12*7mm                                                                                          3.件数：1146件配底板（255*255mm）

	87
	儿童玩具太阳花厚积木玩具
	袋
	4
	1. 材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。                                
2.多种颜色组成 ，规格（允许尺寸误差±3mm）：58*58*2mm                                                                                                    3. 件数：518件

	88
	幼儿园益智拼插塑料方块
	套
	8
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成 ，规格（允许尺寸误差±3mm）：H型：79*39*19mm
1字形：79*19*19 A字形：79*39*19mm  59*39*19
圆管方管：直径19 轮子直径：70mm                                                                     3.件数：218件

	89
	太空球
	盒
	8
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2.多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
正方形片：95*95*7mm 三角形片：56*56*7mm 79*49*7,
长方形片：95*70*7  短条38*14*7mm 长条：97*14*7
轮子：直径50mm 球：直径33mm                                                                                        3.件数：458件

	90
	钻圈
	箱
	2
	1、环保PP材质 吹塑成型 可以锻炼小朋友的协调能力
2、尺寸：40*32*23cm  4个/组

	91
	投掷框
	款
	2
	1、底盘：加大的可以注水
2、杆：ABS材质
3、布料：优质牛津布，耐划耐磨
4、球：海洋泡沫球
5、尺寸约：140*170cm

	92
	户外迷彩酷跑攀爬训练玩具
	套
	1
	规格：幼儿 21 件套；
2、含：攀爬墙梯*1、高墙*1、两面攀爬梯*1、小跨栏*1、矮墙*1 障碍钻洞*1、攀爬板*1、攀爬架*1、低桩网*2、高低跳台*1 、迷彩垫*4、平云梯*2(含墩子*2，圆柱*1)、 平衡木*1；

3、材质：材质：迷彩布面、木框架、金属烤漆。

	93
	感统训练游戏道具
	圈
	4
	1、尺寸约：150*50*5CM （周长300CM），
2、材质：牛津布+海绵

	94
	儿童玩沙子工具
	套
	2
	28件套,取纯天然竹子，防霉处理，圆角打磨。

	95
	沙水组合-68件套
	套
	1
	1.材质：防腐木、塑料、PP、金属；
2.工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构
3.参数（允许尺寸误差±3mm）：
配送安吉探索游戏指导手册 1本《把游戏还给孩子》；规格：21*28.5cm；封面双铜250克；
1.多功能玩水墙，材质：防腐松+户外油漆+PVC，规格：123*60*146cm，1个；
2.立板1，材质：PP,厚：1.5 cm宽1：20 cm宽2：28 cm高：36.6 cm，2个；
3.立板2，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：52.8 cm，4个；
4.立板3，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：68 cm，2个；
5.鱼板，材质：PP，厚：1.5 cm长：39.4 cm 高：15 cm，8个；
6.剖面管1，pvc，长：100 cm，2个；
7.剖面管2，Pvc，长：150 cm，2个；
8.管道1，透明pc，长：100 cm，2个；
9.管道2，透明pc，长：150 cm，2个；
10.双通，pvc，10 *17 *17 cm，2个；
11.三通，pvc，10*15*20cm，2个；
12.铲子（小），不锈铁，34 cm*7 cm，6个；
13.铲子（大），不锈铁，65 cm*14 cm，2个；
14.沙桶，不锈钢，直径25cm，2个；
15.筛网（小），不锈钢，直径15 cm，2个；
16.筛网（中），不锈钢，直径20 cm，2个；
17.筛网（大），不锈钢，直径25 cm，2个；
18.煤球夹，塑料，3个；
19.方形城堡桶，塑料，3个；
20.圆形城堡桶，塑料，3个；
21.玩沙模型，塑料，14个。
共计68件

	96
	多变软梯
	个
	2
	1、规格约：6米
2、其它：天梯玩具对小朋友的作用在于锻炼他们的身体协调性、提高视听感知能力，并培养团队合作精神和社交技能。游戏伞的多样玩法能激发孩子们的兴趣，让他们在快乐的游戏中健康成长

	97
	四轮可坐扭扭车
	个
	10
	2、规格约：81*40.3*26.4cm
3、材质：PP塑料+铁

	98
	泡沫积木玩具砖
	箱
	4
	40块
1、尺寸约：23*15*7CM ，
2、产品材质：EVA泡棉

	99
	助跳板
	个
	4
	1、规格约：40*60cm,二弹簧跳板
2、材质：毛毯+实木多层板+铁件

	100
	轮胎架
	个
	1
	规格约：155*52*52cm
1.采用环保PVC塑料管，管子外径约49mm，厚度约3mm；
2.ABS塑料连接件

	101
	玩具收纳筐2
	个
	3
	1、尺寸约：外径:880*600*450mm
内径:820*550*440mm
2、材质：环保塑料

	102
	户外收纳柜
	个
	1
	1、规格约：137*54*179cm,
2、材质：实木，环保水性漆，

	103
	体操垫
	块
	5
	1、规格约：200*100*5CM，
2、材质：四折叠皮革体操垫PE珍珠棉

	104
	跳马3
	个
	2
	1、三层规格约：75x40x50cm
2、材质：内为珍珠棉，外环保防滑防撕裂PVC夹网布，高硬度，高回弹

	105
	跨栏套装
	套
	5
	规格：高15厘米、高23厘米、高30厘米、高40厘米、50厘米,
每个高度3个    15个/套

	106
	趣味训练
	个
	5
	1、规格：10格，4米，
2、材质：碳钢、编织

	107
	投掷玩具
	组
	12
	1、规格约：85*100CM

2、材质：底座是PP的可以注水，框是牛津布

送6个球

	108
	EVA益智积木
	套
	1
	1、每片厚度：7cm
2、160块/套
3、材质：EVA泡棉

	109
	软体积木
	套
	1
	1、40块/套
2、每片厚度：7cm 
3、材质：EVA泡棉

	110
	纸管投影
	套
	5
	1、规格：纸筒投影光影小剧场35*28cm，
2、含：纸筒*20、小手电筒*1

	111
	天平秤教具
	套
	4
	1、规格约：17*10cm，
材质：环保塑料

	112
	演出服
	套
	30
	1、规格：110-130cm尺码，适合3-6岁儿童，
2、材质：棉

	113
	儿童团体舞龙
	套
	2
	1、规格约：舞龙道具5米6人（含服装）；
2、材质：环保塑料、布质

	114
	音响
	个
	3
	1、规格：1个音响，2个麦克风，
2、材质：金属、环保塑料

	115
	鼓
	个
	4
	1、鼓面直径约:40cm
2、鼓身高约:22cm
3、含鼓+鼓架高约65CM（送鼓棒+方巾）

	116
	仿真小医生玩具套装
	套
	4
	1、规格：36件/套
2、含：1.棉签棒x3(颜色随机)2.心电图3.听诊器4.酒精灯5.氧气瓶6.打针筒7.病历本8.医药箱9.整版药丸10.整版药片11.计量杯12.视力表13.化验瓶14.蓝色药片15.粉色药片 16.粉色痛片17.营养餐小洋葱18.小桔子 19.蓝色止痛片20.就诊卡21.创口贴X10

	117
	仿真水果蔬菜
	套
	4
	1、娃娃水果蔬菜158件，
2、材质：环保塑料

	118
	白坯布
	块
	159
	1、规格：扎染专用方巾加厚20×20cm不锁边款，
2、材质：棉质

	119
	手工毛线编织板
	各5个
	10
	1、规格：编织板1块，中号，可选：长方形/圆形，
2、材质：木质

	120
	编织毛线
	套
	3
	规格：幼儿园编织毛线24色/套，

材质：毛线

	121
	400万POE全彩半球
	台
	17
	1.400万AI夜视增强白光全彩PoE枪机（带对讲）
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
3. 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所
4. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
5.智能补光/白光/红外可切换，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
6.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持双向语音对讲
7.支持人、车目标分类检测
8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高

	122
	400万POE全彩枪机
	台
	19
	1.400万AI夜视增强白光全彩PoE筒型网络摄像机（带对讲）
2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
3.适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所
4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
5.智能补光/白光/红外可切换，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
6.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持双向语音对讲
7. 支持人、车目标分类检测
•8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高

	123
	24口千兆上联PoE交换机
	台
	6
	二层弱网管交换机，交换容量 312Gbps，包转发率 39Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机（支持 PoE/PoE+，PoE 功率 370W），固化 2 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、端口聚合、端口镜像等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。

	124
	千兆光模块
	对
	9
	千兆单模双纤20公里SFP模块LC(13)一对 10/100/1000Mbps，LC接口    传输距离：20KM 双纤T/Rx1310nm 尺寸约：68*14*12mm

	125
	硬盘录像机
	台
	2
	1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2×RJ45 自适应以太网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、存储接口：5个SATA接口、可满配12TB硬盘，内置5块6T硬盘；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）。

●2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。

●3、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。

●4、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。

5、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。

6、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。

7、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。

8、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。

●9、可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps格式的视频图像。

10、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。

11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。

12、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能。

●13、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。

●14、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。

●15、支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。

16、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。。

17、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
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	网线
	箱
	8
	超5类室内非屏蔽双绞线
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：超五类
导体直径：0.50mm
产品描述：超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
长度:305m±1.5m；
芯线规格:24AWG,无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
芯线线径（AWG）：24AWG
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.38
直流电阻不平衡(%)max：5
环境温度：-40℃ - +75℃

	127
	系统集成
	项
	36
	1、监控所有设备按采购人要求指定地点进行安装、调试等；
2、根据用户实际要求布线。
3、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。

	128
	348原色积木
	套
	9
	1、最大尺寸约：48*6*3cm共（29）形状
2、材质： 松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，每个边角打磨光滑、均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020的要求。
配置表（允许尺寸误差±3mm）
尺寸cm    材质    数量
6*6*3   松木原色 24块
6*12*3  松木原色 24块
6*24*3  松木原色 24块
6*48*3  松木原色 24块
6*6*3   松木原色 12块
6*12*3  松木原色 12块
6*24*3  松木原色 24块
3*6*3   松木原色 24块
3*12*3  松木原色 24块
3*24*3  松木原色 24块
6*24*1.5  松木原色 12块
6*48*1.5  松木原色 12块
Φ18*3   松木原色 4块
18*18*3  松木原色 4块
18*18*3  松木原色 4块
Φ3*6   松木原色 12块
Φ3*12  松木原色 12块
Φ6*12  松木原色 12块
3*12*6  松木原色 12块
Φ12*3  松木原色 4块
Φ6*3   松木原色 4块
Φ12*3  松木原色 4块
Φ6*3  松木原色 4块
6*12*3  松木原色 8块
Φ6*3  松木原色 8块
6*12*3  松木原色 4块
3*9*3  松木原色 4块
16*24*3  松木原色 4块
4*11*3  松木原色 4块

	129
	加厚牛皮纸杯
	个
	50
	1、规格约：8*11cm,
2、材质：纸，加厚加硬，不软不塌

	130
	动物大森林拼插积木
	套
	1
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成. 规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：88*88*14mm  齿轮：57*10mm 86*10mm 116*10mm 
动物：63*63mm  叶子：76*33*3mm
树： 长110*3mm                                                                                       3.件数：211件
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	放大镜
	个
	20
	1、规格约：镜面直径9CM，长度230mm；
2、材质：塑料手柄、镜框+玻璃镜片，简洁大方，镜片清晰

	132
	吸管
	套
	4
	1.材质：PE食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色  规格（允许尺寸误差±3mm）：管子：172mm 直径6mm  十字转接孔：21*21mm                                                                                      3.件数：800件

	133
	阿基米德构建积木
	套
	4
	1、规格：600片/套，单片规格约12*2.4*0.8CM，
2、材质：松木。光滑打磨无毛刺
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	92件磁力片
	套
	1
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2、规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61**5mm 
三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                                                                 3.件数：92件

	135
	交通标志积木
	套
	2
	1、交通标志：a.红绿灯b.停车场c.前方直升机场d.公交车道标志e.前方路段禁停f.前方自行车道g.前方限速40h.禁止掉头i.前方道路施工j.可以停车k.注意安全l.前方有人提醒标志m.堵车路段标志n.禁止鸣笛o.人行道标志；
2、材质：榉木，
3、尺寸（允许尺寸误差±3mm）：红绿灯：3.6*6.9*1.5cm，方形标识：4.5*4.5*1.5cm，圆形标识：R2.25*1.5cm，六边形标识：4.8*4.2*1.5cm，三角形标识：4.2*3.6*1.5cm，圆柱底座：R2.25*1..5cm；高度11CM，
火山顶，绿色，4.5*3*1.5cm，1个，材质：PP;
火山腰，灰色，PP，5*2.5*1.5c，1个，材质：PP; 共计60个

	136
	小串珠
	套
	12
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
圆柱形φ16*22 φ18*20 φ18*22  正方形：14*14*14 三角形：17*15*16 圆形：φ23*9 φ23*8  花形：19*16 六边形：17*15*17  菱形：15*25*16 圆体：φ19*17                                              3.件数:818件

	137
	篮球架
	个
	1
	高强度PC透明板+高强度PE边框、篮板83*59CM，底座75*45*13cm，升降范围1.17-2.1米

	138
	彩虹伞（360cm)
	个
	1
	1、规格约：直径360cm；
2、材质：尼龙布，

	139
	酷跑套装
	套
	3
	一、规格：46件/套；
二、包含（允许尺寸误差±3mm）：
1、三角蹬：2件：尺寸：57*60*57cm；斜边长约80cm；
配色：黄色+灰色；
2、三角蹬：2件：尺寸：57*60*57cm；斜边长约80cm；
配色：橙色+灰色；
3、半圆柱-H15：1件：尺寸：30*30*15cm；配色：黄色；
4、半圆柱-H15：2件：尺寸：30*30*15cm；配色：橙色；
5、半圆柱-H15：1件：尺寸：30*30*15cm；配色：灰色；
6、跳箱-H10：1件：尺寸：80*60*10cm；配色：黄色；
7、跳箱-H20：1件：尺寸：80*60*20cm；配色：灰色；
8、跳箱-H30：1件：尺寸：80*60*30cm；配色：橙色；
9、跳箱-H40：1件：尺寸：80*60*40cm；配色：灰色；
斜切成2个部件；
10、跳马-第3级：1件：尺寸：80*35*25cm；配色：灰色；
11、跳马=第2级：1件：尺寸：80*45*25cm；配色：黄色；
12、跳马-第1级：1件：尺寸：80*55*25cm；配色：橙色；
13、升降单杠支架：1件：尺寸：93*151*151cm；具备升降功能，5cm一个调节；配色：橙色加灰色 ；
14、单杠防护地垫：1件：加大尺寸：300*80*5cm；配色：灰色；
15、立方垫：1件：加大尺寸：280cm*70cm*5cm；配色：橙、灰、黄、灰四色搭配；
16、单垫：1件：尺寸：60*70*8cm；配色：灰色；配合四折垫用；
17、S平衡木
A款"：3 个：尺寸：60cm*30cm*25cm；
18、S平衡木
B款"：3 个：尺寸：60cm*30cm*35cm；
19、吊环：2个：配色：橙色；配合升降单杠支架用；
20、体能圈：19个：尺寸：直径54cm；配色：黄色。

	140
	墙面齿轮系列积木
	套
	1
	底板：
1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，无毛刺 
2、规格：底板（25.5*25.5cm）48片3平方
（允许尺寸误差±3mm）
齿轮系列（3套）
1.环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，无毛刺                         
2.规格：齿轮系列244件(基础大颗粒182颗，齿轮系列62颗)  由多种颜色组成，配合多规格齿轮积木使用，内含花、草、树木、小狗、人偶等多种造型。（允许尺寸误差±3mm）大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm  花 43*25mm 兔子：42*30mm    人偶65*40mm   4.大齿轮：φ102mm    小齿轮：φ73mm  6.红旗：65*61mm

	141
	足球
	个
	111
	1、规格约：直径18cm，
2、材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	142
	踩高跷
	对
	5
	1、规格约：90CM，
2、材质：木质。打磨光滑无毛刺

	143
	三人板鞋
	对
	5
	1、规格约：10*56CM，
2、材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用

	144
	双人板鞋
	对
	5
	1、规格约：10*39CM，
2、材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用

	145
	套圈
	个
	5
	1、环保PP材质 吹塑成型 可以锻炼小朋友的协调能力
2、规格约：40*32*23cm  4个/组  每个大象4个圈

	146
	羽毛球
	对
	85
	1、规格约：43*22CM，轻盈耐打，坚韧不变形
2、材质：铁合金框架+聚酯纤维网线

	147
	儿童感统训练器材
	根
	5
	1、规格约：长约80CM，包含大小配重块8块，
材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用

	148
	显示终端
	台
	1
	一、硬件设计：

1.CPU：国产兆芯KX-U6780A芯片，主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。

2.主板：ZX200芯片组或以上。

3.内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展64GB。

4.硬盘：≥256 GB M.2 NVMe SSD硬盘。

5.支持拓展9.5mm标准光驱。

6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。

7.集成标准声卡。

8.USB有线键盘、鼠标。

9.前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）

▲10.支持物理网络开关按键。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲11.≥3前置USB端口支持在关机状态下对外供电。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）

12.后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。

13.显卡：集成显卡；

14.内部插槽：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。

15.机箱体积：≤8L。

16.电源功率：≤200W。

二、配套显示器：

1、显示屏≥21.5英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，

2、屏幕亮度≥250nit，VA屏

3、支持VGA≥1，HDMI≥1。

4、为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 90%；

5、屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178/178

6、电源能效转换效率≥86%

● 7、为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项

▲8、为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。

（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）

 ● 9、显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。

10、显示屏幕采用窄边设计，上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥89%。

11、为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证。

12、为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV无频闪认证。


	149
	壮锦布
	卷
	1
	1、规格约：1.5米宽幅，50米长/卷。壮族民族风提花布。

	150
	手工套装
	批
	1
	单个，规格：纸碟7寸，纸杯约8CM高度；颜色鲜艳亮丽，无异味  
手工纸碟、纸碗、纸杯 各500个

	151
	按压式丙烯颜料
	套
	10
	泵压出料。容量500ML,24色，环保材质

	152
	网格作品展示套装
	套
	60
	1、规格约：30*30CM，
2、材质：环保喷塑，防锈耐磨，不易变形

	153
	扎染套装
	套
	40
	扎染材料包，含：100ML染墨10瓶，20*20手帕10条，木夹30个，滴管10，扎染线2卷，小剪刀2把，皮筋100个，造型板12个，一次性围裙10件，自封袋10个，说明书1张.

	154
	压花器套装
	套
	20
	1. 规格：外包装约28*38CM，36个/套，
2、材质：塑料+钢材。轻松按压，省时省力

	155
	美术手工套装
	套
	8
	1、规格：17件/套。含扭扭棒、绒球、眼睛、雪花、纽扣、羽毛、塑料珠子、宝石贴纸、彩色绳、雪糕棒等

	156
	插线板收纳盒
	个
	80
	1、规格约：25*19*10.5cm
2、材质：PP

	157
	混装毛球
	包
	10
	规格：1-3CM彩色大小混搭，1000个/套。密度高，不掉毛，Q弹圆润，不变形

	158
	DIY手工编织织布机（大号）
	套
	30
	1、尺寸约:62*73*55cm。
2、材质： 木质

	159
	十字绣套装
	套
	60
	规格：22片/套，含：木质底板22片约5-10CM，针头3根，珠子1袋，彩色缝纫线1包。

	160
	12色合股棉绳
	套
	10
	规格：12色/包.每色约5米。色彩鲜艳，柔软质地

	161
	麻绳
	捆
	20
	规格：2捆/套。2MM200米/捆+4MM100米/捆。少杂质，少接头，不毛糙

	162
	环氧树脂AB胶
	斤
	50
	规格：A胶+B胶，高透耐黄，固化快，硬度高

	163
	剪刀
	套
	20
	1、规格：成人：1把/套（三角+波浪）约23*8CM。
2、材质：不锈钢+ABS塑料。
3、儿童：3把/套，规格约13CM长，
4、材质：不锈钢+ABS塑料

	164
	写沙盘
	个
	20
	1、规格约：22*18CM，
2、材质：木质，配刮平器，木笔，沙子

	165
	各色网格网镂空包装纸
	套
	10
	1. 规格约：12色/套。50*4.5CM/卷，
2、材质：复合纤维

	166
	彩窗磁力片）200件套
	套
	8
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2、规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：74*74*6mm，L形：74*37*6mm，工形：74*74*6mm，车子：196*74*45mm，大三角：136*73*6mm，小三角：71*62*6mm，长方形：74*37*6mm，山字形：74*37*6mm                                                     3.件数：200件配盒子

	167
	玩具红绿灯
	个
	3
	1、规格约：45*45*90CM
2、其它：是B型遥控插电式，包含灯箱、遥控器、支撑架、主柱及12V电源适配器，插电即可使用，方便幼儿园教学模拟交通信号场景

	168
	中性碳化积木
	套
	2
	1、材质：采用优质 松木、pp
2、工艺：碳化清漆、磨圆角、光滑无毛刺
3、配置1,056片，27个形状。
尺寸（允许尺寸误差±3mm）：
货车，灰色，12cm*6cm轮胎轴直径0.2cm，1个，材质：PP；
轿车，灰色，12cm*4.3cm,轮胎轴直径0.2cm，1个，材质：PP；
公交车，灰色，10cm*5cm,轮胎轴直径0.2cm，1个，材质：PP；
货车，灰色，10cm*6cm,轮胎轴直径0.2，1个，材质：PP；
小方块 5*5*2.5cm，44件；
基本块 5*10*2.5cm，48件；
双倍块 5*20*2.5cm，32件；
长方形 5*40*2.5cm，32件；
小三角 5*5*2.5cm，48件；
三角块 5*10*2.5cm，48件；
大三角 5*20*2.5cm，24件；
斜坡 2.5*10*5cm，48件；
小方柱 2.5*5*2.5cm，96件；
方柱 2.5*10*2.5cm，128件；
大方柱 2.5*20*2.5cm，72件；
小底板 5*20*1.5cm，48件；
大底板 5*40*1.5cm，48件；
Y形块 15*15*2.5cm，8件；
短圆棍 R=1.25cm H=5cm，72件；
长圆棍 R=1.25cm H=10cm，72件；
圆柱 R=2.5cm H=10cm，24件；
圆拱块 外R=10cm内R=5cm H=2.5cm，8件；
大半圆 R=5cm H=2.5cm，8件；
1/4圆弧 外R=10cm内R=5cm H=2.5cm，8件；
扇形 R=5cm H=2.5cm，8件；
桥形块 5*10*2.5cm，32件；
小半圆 R=2.5cm H=2.5cm，32件；
半拱门 5*10*2.5cm，24件；
小拱璧 2.5*8.5*2.5cm，24件；
大叉路 15*20*2.5cm，8件；
歌德门 4*10*2.5cm，8件。
共1,056片
●4、产品符合： GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范（包含章节 5.1、5.2）、GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含 1 号修改单）（不包含章节 B.2.1、B.3.1）、 GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能、GB 6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸酯增塑剂、  GB 6675.1-2014 章节 5.3.3 & GB 6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料) 特定元素的迁移。

	169
	交通标识牌套装
	套
	8
	1、14件套  底座：可注水注沙。
2、材质环保PVC材质。
3、规格约：100*26cm

	170
	大号雪花片（30片装）
	套
	5
	1、吹塑工艺一次成型,材质：PE食品级环保塑料、100%安全无毒 。
2、多种颜色组成，规格：（允许尺寸误差±3mm）     
30件/箱，大雪花直径：300mm

	171
	5以内量数变数学教玩具
	套
	4
	1、规格：包装尺寸约29×22×5.7cm
2、材质：纸、布、塑料
在观察数学乐园中体验10以内数加减运算的多种方法，增加对数学活动的兴趣，练习自主创编应用题并列式运算。

	172
	斗兽棋
	套
	10
	配件：
双面棋盘*1、可移动棋盘*2.
说明书*1、棋子若干、纸盒包装
玩法：
飞行棋、单身贵族、蛇棋、走四棋、斗兽棋、跳棋、井字棋、五子棋、会师游戏、
送备用棋子：跳棋6颗、飞行棋4颗

	173
	五子棋
	套
	10
	配件：双面棋盘*1、可移动棋盘*2.
说明书*1、棋子若干、纸盒包装
玩法：飞行棋、单身贵族、蛇棋、走四棋、斗兽棋、跳棋、井字棋、五子棋、会师游戏、
送备用棋子：跳棋6颗、飞行棋4颗

	174
	跳棋
	套
	10
	配件：双面棋盘*1、可移动棋盘*2.
说明书*1、棋子若干、纸盒包装
玩法：飞行棋、单身贵族、蛇棋、走四棋、斗兽棋、跳棋、井字棋、五子棋、会师游戏、
送备用棋子：跳棋6颗、飞行棋4颗

	175
	飞行棋
	套
	10
	配件：双面棋盘*1、可移动棋盘*2.
说明书*1、棋子若干、纸盒包装
玩法：飞行棋、单身贵族、蛇棋、走四棋、斗兽棋、跳棋、井字棋、五子棋、会师游戏、
送备用棋子：跳棋6颗、飞行棋4颗

	176
	四色走位棋
	套
	10
	1、材质：榉木
规格约：25.5*18*7CM包含20张题卡

	177
	儿童趣味翻翻棋
	套
	12
	1、规格：1个棋盘，52颗棋子，
材质：环保塑料

	178
	幼儿数字翻牌游戏棋类玩具
	套
	10
	1、尺寸约：22.2*22.2*1.5cm；精工细作圆润边角无毛刺不伤手。

	179
	时钟模型
	套
	10
	1、木质时钟1个,
2、尺寸约:20cm*19.5cm,木质时针和分针;

	180
	几何钉板
	套
	10
	实木，环保水性漆,产品规格约:18cm*18cm，底版一个，皮筋约20个，示范题卡24片

	181
	幼儿园数字翻牌游戏棋类玩具
	套
	10
	1、规格约：22.5*22.5*3cm，
2、材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	182
	儿童抽木棍平衡玩具
	套
	12
	积木条54片,尺寸约:6.7*2*1cm;投掷骰子1个,正方体,六色,边长:2cm

	183
	雪花片（大号雪花片）
	套
	22
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成， 规格：大号直径43mm  （允许尺寸误差±3mm）：
3.件数：大号980件/箱

	184
	滚珠迷宫
	套
	6
	1、材质：实木，有机玻璃，
规格约：29cm*25cm*6cm

	185
	图形拼拼乐
	套
	6
	规格：约30.5*23.5*3.5cm，双面益智磁性拼图，可拼可写可画主题声景，磁性贴+卡片，白板画板 水性笔，分正反面，功能多样，环保材质

	186
	88件套沙水组合
	套
	1
	1.材质：防腐木，PVC，PP，透明pc，不锈铁，不锈钢。
2.工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构。
3.产品参数（允许尺寸误差±3mm）：
1、水车3：芬兰ACQ级防腐松+户外油漆+内框PP聚丙烯料，长63;宽43;高32，1个
2、立板1：PP，厚：1.5 宽1：20 宽2：28 高：36.6，4个
3、立板2：PP，厚：1.5  宽1：20 宽2：28  高：52.8，4个
4、立板3：PP，厚：1.5   宽1：20 宽2：28  高：68，2个
5、立板4：PP，厚：1.5   宽1：20 宽2：28  高：83.1，2个
6、鱼板：PP，厚：1.5  长：39.4  高：15，12个
7、挡水板：PP，厚：1.5  长：50  宽：40.5，1个
8、水泵1：金属，dn48，1个
9、剖面管1：pvc，长：100，5个
10、剖面管2：pvc，长：150，5个
11、管道1：透明pc，长：100，5个
12、管道2：透明pc，长：150，5个
13、软管：软管，25， 250，1个
14、双通：pvc，10*17*17，3个
15、三通：pvc，10*15*20，3个
16、塞子：pvc，10*10*8，2个
17、管帽：pvc，2个
18、铲子（小）：不锈铁，34*7，10个
19、铲子（大）：不锈铁，65*14，6个
20、筛网（小）：不锈钢，直径15，3个
21、筛网（中）：不锈钢，直径20，3个
22、筛网（大）：不锈钢，直径25，3个
23、沙桶：不锈钢，直径25，5个
共计88件。
●4、产品符合： GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范（包含章节 5.1、5.2）、 GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能（内含 1 号修改单）（不包含章节 B.2.1、B.3.1）、 GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能；
、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸酯增塑剂；
、 GB 6675.1-2014 章节 5.3.3 & GB 6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料) 特定元素的迁移。

	187
	儿童气排球
	个
	40
	1、规格约：120g，
2、材质：pvc

	188
	儿童跳绳
	根
	100
	1、规格约：2.5m，
2、材质：手柄木质，胶绳。

	189
	42孔跳绳收纳架(加滑轮）
	个
	2
	1、尺寸约：75*85CM 直径11
2、材质：pvc

	190
	跨栏
	个
	100
	1、规格约：86*25*22cm/个
2、PE材质，无毒无味添加抗紫外线稳定剂滚塑一体成型 双层加厚

	191
	收纳架1
	个
	6
	规格约：125*85*150cm/个。
1.采用环保PVC塑料管，管子外径约48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件

	192
	攀爬架
	套
	2
	1. 木质材质；采用松木，高温碳化 环保清漆保养 三遍底漆 两遍面漆  防腐防潮防虫蛀，全部倒角处理，光滑无毛刺。
2、规格约：中架：50*48*100cm*8个
50*48*80cm*12个
平衡板：180*20*2.5cm*22个
直梯：180*35*6cm*16个

	193
	四分之一圆平衡板
	套
	6
	1、规格约：133*42cm
2、环保PP材质 吹塑成型 自由拼搭玩法多样 锻炼小朋友的感统协调能力

	194
	平衡木
	套
	9
	1、规格约：200*40*30cm，
材质要求：花梨木材质，表面进行防腐、防火、防蛀处理，表面喷涂聚氨脂清漆。无毒无味，无毛刺，不易腐蚀，耐摩擦，油漆不易脱落。

	195
	跷跷板
	套
	12
	1、规格约：115*45*47cm
2、采用吹塑工艺，卡全套玩具造型逼真、生动、活泼、色彩鲜艳。原生工程塑料，不添加废旧回收料，产品无毛刺、无锐利尖角、无易折下的毛边及凸起。色彩柔和、 明亮、不易褪色，符合幼儿视觉习惯。

	196
	跳跳袋
	个
	40
	1、规格约：52*70cm
2、材质：牛津布。

	197
	彩虹伞打地鼠套装
	套
	4
	1、规格约：5m；
2、材质：尼龙布，轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。

	198
	充气棒
	根
	40
	1、规格约：长90cm,
2、材质：pvc

	199
	秋千架
	套
	1
	1、 尺寸约：340*113*230cm
2、材质约：89mm立柱、壁厚2.0、框架采用镀锌钢管，配件为塑料件+吊绳；烤漆工艺、打磨光滑无毛刺。钢结构宽架，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
彩色梯2条+糖葫芦吊环4条、大小盘4个+小盘绳4条+吊球2个

	200
	户外可移动水杯架
	个
	5
	1、规格约：55*55*75cm
2、主体材料:管子优质PVC材料，管子直径48.3mm，管子厚度约2.83mm，板子是PVC塑料，板子厚度约3mm, ABS塑料接口，色彩亮丽

	201
	收纳架2
	个
	5
	规格约：165*45*160CM
1.采用环保PVC塑料管；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	202
	折叠展示架
	个
	4
	1、规格约：120cm*60cm*200cm，材质：杨木多层板
2、配蓝白棚布+蓝白桌布

	203
	游乐设备（户外置物架）
	个
	1
	规格约：185*65*120CM
1.采用环保PVC塑料管，管子外径约48.6mm，厚度约3mm；
2.PP塑料连接件
3.PP塑料板
4.防雨防晒色织布

	204
	5号篮球
	个
	160
	1、直径22cm，
2、材质：采用环保橡胶符合体育课堂教学标准。

	205
	长短竹梯
	批
	1
	竹梯规格约：
长1.5米*宽42cm，4个；
长2米*宽42cm，2个；
长2.5米*宽42cm，2个，共计8个。

	206
	军用沙包
	个
	50
	1、规格约：迷彩绿小号50X25cm，
2、材质：含填充物及内胆

	207
	收纳架3
	个
	1
	规格约：84*84*102CM。
1.采用环保PVC塑料管 ；
2.PP塑料连接件

	208
	儿童卡扣跳跳圈
	套
	3
	1、规格约：大号10圈10扣，
2、直径约38cm，
3、材质：环保塑料

	209
	户外体能构建玩具（万能工匠）
	套
	4
	1、材质：PP、PVC；主要材质：PP
2、明细：272件。
300连接盘（蓝色）300mm*120mm64个；300转动盘300mm*120mm8个；连接管180mm*φ48mm82根；连接管500mm*φ48mm38根；连接管764mm*φ48mm48根；连接管470mm*φ32mm32根；
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。
（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。

	210
	彩虹伞(500cm)
	个
	9
	1、规格约：直径500cm；
2、材质：尼龙布，轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。

	211
	儿童双杠
	个
	2
	双杠尺寸约： 长180CM，宽168CM，调节高度90-145CM，杠面直径3.6CM

	212
	叠杯
	套
	3
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.规格：尺寸从大到小（允许尺寸误差±3mm）：
φ87*51 φ84*50 φ81*48 φ78*48 φ75*47
φ71*45 φ67*43 φ64*42 φ61*40 φ58*39
φ52*40mm                                                                                           3.件数：88件/箱

	213
	彩窗磁力片）100件套
	套
	6
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒 。
2、规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：74*74*6mm，大正方形：150*150*6mm L形：74*37*6mm，工形：74*74*6mm，车子：196*74*45mm，大三角：136*73*6mm，小三角：71*62*6mm，等腰三角：71*71*6mm长方形：74*37*6mm，山字形：74*37*6mm                                                     3.件数：100件配盒子

	214
	骨架关节拼装（旋转）
	套
	6
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成， 规格（允许尺寸误差±3mm）： 54*26mm                                                                                       3.  件数：300件

	215
	快乐拼装
	套
	6
	1、机械齿轮积木拼装，材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：大长方形：130*83*12mm
小长方形：103*55*12mm 短椭圆：94*27*12mm 小长方形：103*27*12
长椭圆：150*27*12mm 短条：53*10mm  长条：108*10mm 螺栓：长52mm   螺帽：六边形：边长12mm*长22mm
小齿轮：直径35mm 厚13mm   大齿轮：直径86mm厚13mm  轮子：直径47mm                                                                                   3.件数：261件

	216
	扣插
	套
	12
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成   规格（允许尺寸误差±3mm）：49*21mm                                                                                      3.  件数：450件

	217
	磁铁套装
	套
	12
	磁针，U型，直型，等磁性材料,规格约：直型170*20*10mm二条，直型100*200*6.5mm二条，U型70*50*12mm一个，U型61*52*9mm一个，U型42*38*7mm一个，磁针二个，磁铁性质实验盒等组合

	218
	光影玩具套装
	套
	6
	一、材质：多层板、松木、亚克力、榉木、PS等材质
二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺
三、详细参数（允许尺寸误差±3mm）：发光镜面桌，78.5*60*50cm，多层板+亚克力镜片，1个；
大背板镜面，75*56cm，松木（正面是亚克力镜片，背面是黑板），1块；
三面折叠镜，单块30*30cm， 共3块/套 松木+亚克力镜片，1个；
榉木亚克力积木，榉木+亚克力，24块；
亚克力积木块，2.5*2.5*2.5cm，亚克力，24个；
方块透光板，40*60*1cm，松木，1块；
小圆片，PS，100片；
立体几何，PS，10片；
六形几何片，PS，31片；
透明鹅卵石，PS，36片；
透光片，亚克力，6片；
玻璃纸，10*10，玻璃纸，10张；
阴影小动物，H5，夹板，10个；
阴影小动物基座，30*40*1.5，密度板，1块；
透明盒子，32.5*26.5*15，亚克力，1个；
手电筒，金属，2个。

	219
	儿童护目镜
	个
	35
	1、尺寸约：17*8*6cm
2、材质：PVC材质
3、功能：在进行科学实验时刻有效保护实验者的眼睛，附带松紧带适配 3-8 岁不同头围，材料安全‌，采用人体工学设计，在保障眼睛零风险接触化学试剂的同时，降低幼儿对防护装备的排斥心理，助力科学启蒙教育的安全开展‌

	220
	软尺
	个
	5
	1、科学类教玩具，尺寸约：5*5*1.2cm，测量长度2m；
2、材质：ABS+PVC，尺身带有一键回收功能

	221
	奥尔夫打击乐器
	套
	6
	33件包含：仿羊皮鼓面8寸印第安鼓；10寸羊皮铃鼓；10寸羊皮手鼓；20CM红地鼓；仿羊皮鼓面手提鼓；10cm拨浪鼓；25CM海浪鼓；橡木16cm多音响筒；橡木大号双响筒；橡木高中低梆子；32CM鱼蛙；单色木质齿木；橡木转响板；双头木质响板；10寸木质铃圈；双排塑料花鼓圈；6铃板镲；织带腕铃；织带腰铃；牛皮3摇铃；牛皮5握铃；红绒布21棒铃；橡木手柄大号把碰钟；黄铜铜镲15厘米；黄铜铜锣10厘米；6寸三角铁；电镀金属响筒；红色塑料砂蛋；中号黑色刻花砂球；
40cm雨声响筒；手提8音琴彩色；8音木琴红木；原木8音砖

	222
	圆形不锈钢毛巾架加厚可旋转
	个
	12
	1、规格约：120*50CM                           
2、厚度：1.0   （不含毛巾），不锈钢材

	223
	小方巾
	条
	600
	1、规格约：25x25cm；
2、材质：纯棉

	224
	雪糕筒组合
	个
	10
	1、标志桶：环保塑胶材质，
2、杆：ABS材质，
3、标志桶约：31*23cm
4、杆长：100cm（可调节高度）
2个雪糕筒+1根杆子为一组

	225
	滚铁环
	个
	51
	1、直径：≥30CM
2、材质约：环保ABS

	226
	跷跷板
	个
	5
	1、规格约：145*50*26 cm
2、采用吹塑工艺，卡全套玩具造型逼真、生动、活泼、色彩鲜艳。原生工程塑料，不添加废旧回收料，产品无毛刺、无锐利尖角、无易折下的毛边及凸起。色彩柔和、 明亮、不易褪色，符合幼儿视觉习惯。

	227
	交通标志
	套
	1
	24件套  底座：可注水注沙。环保PVC材质。规格约：100*26cm

	228
	4号篮球
	个
	60
	1、规格：直径20cm，
2、材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	229
	收纳架4
	个
	3
	1.尺寸约:1250mm*380mm*1100mm
2.材质：碳钢。
3.主架：22圆管1.0厚度，配19圆管0.8厚度。
4.可以放7号球35个。
5.一次性折弯，焊接无毛刺，带万向轮可移动，美观大方。

	230
	四向投篮架
	个
	3
	1、尺寸约:780mm*700mm*1400mm
2、材质：镀锌管原材料烤漆。
3、主架：25圆管1.0厚度。
4、3面投篮，中位投篮。

	231
	翻盖球框
	个
	3
	1、尺寸：1100mm*630mm*850mm
2、球框可以盖上下翻动。
3、材质：201不锈钢原材料
5:主架：20*20方管1.0厚度，配19圆管0.8厚度

	232
	跳跳球
	个
	60
	规格约：27*37cm,

材质：高级塑胶材料，双腿将球夹紧，用全身力量做上下前进的弹跳动作，训练平衡稳定度、肢体协调和腿部力量。

	233
	跳跳马
	个
	30
	1、规格约：54x27x49cm，
2、材质：pvc

	234
	三轮车
	辆
	10
	1、全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶防滑轮胎。把套采用优质环保橡胶材质，
2、规格约：  85*58*65cm

	235
	飞盘
	个
	60
	1、规格：直径18cm,
2、材质：泡沫,
一套4个

	236
	充气轮胎
	个
	20
	1、规格：直径56cm,
2、材质：pvc

	237
	4人协力车
	个
	4
	1、加厚滚塑一体成型 轮子采用实心橡胶轮 免安装 外表光滑无毛刺；锻炼小朋友平衡力和协作力
2、度≧160mm,座椅宽度和高度适合幼儿园小朋友

	238
	2人协力车
	个
	8
	1、加厚滚塑一体成型 轮子采用实心橡胶轮 免安装 外表光滑无毛刺；锻炼小朋友平衡力和协作力
2、长度≧90mm座椅宽度和高度适合幼儿园小朋友

	239
	儿童平衡板
	个
	60
	1、规格约：90*30cm
2、材质：采用食品级塑料，吹塑一次成型

	240
	沙滩玩具
	套
	24
	1、规格：34件/套，
2、材质：环保塑料

	241
	可折海绵垫
	张
	20
	1、两折，规格：100*50*5cm
2、材质：珍珠棉+牛津布

	242
	西瓜球
	个
	20
	1、规格：16cm
2、材质：pvc

	243
	骨架积木（平面造型）
	箱
	10
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成， 规格（允许尺寸误差±3mm）：长58mm*60厚15mm                                                                                   3.件数：300件

	244
	梅花积木（软梅花）
	箱
	20
	1.材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2.多种颜色组成    
 规格（允许尺寸误差±3mm）：直径31mm                                                                                                                      3.件数：860件

	245
	空间建构积木
	箱
	10
	1、材质 ：PE食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成。规格：球：直径53mm  管长：400mm 管口：直径8mm
3、件数：60件（球20件+管子40件）

	246
	方块积木（方块）
	箱
	10
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：19*19mm                                            3.件数:600件

	247
	大号积木
	箱
	15
	1、材质： 松木，环保水性漆，136件/套
2、规格：（允许尺寸误差±3mm）
长方形 48*8*3  16支
长方形 24*8*3     12支
 长方形 16*8*3  16支
三角形 12*8*3  24支
三角形 24*24*3，12支
 圆柱 24 *6 *6 10支
圆柱 12*6*6  14支
 半圆 24*12*3 8支
 扇形 12*12*3 16支
大拱形 48*24*3 4支
半圆 32*16*3 4支

	248
	编织花篮积木（花仙子）
	套
	10
	1、材质 ：TPE食品级环保塑料、安全无毒 。
2、多种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：长方形：46*35*6mm                                                                3.件数:1408件

	商务条款要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间（期限）及交付地点：
	交付时间（期限）：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
交付地点：扶绥县及辖区各乡镇，采购人指点地点。

	付款方式
	合同签订生效后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%。供应商收到预付款后安排供货安装，项目验收合格后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付剩余合同款项。

	售后服务要求
	▲（一）质保期：大型户外游戏设施的质保期不少于3年，所有电器、电子产品质保期均不少于3 年，采购需求表中技术参数条款另有要求的按采购需求表要求执行。质保期自交货并验收合格之日起算。

▲（二）配送及售后服务：

免费送货上门，免费安装、调试，供货符合国家有关规定实行产品“三包 ”；

所有货物必须是全新的，未使用过的产品，所提供的玩具类货物必须符合国家玩具安全相关标准要求。货物到货后，中标人和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人承担所有责任；

故障响应时间：中标人应在接到故障通知后 1 小时内响应，在 4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；对于学校急需使用的仪器设备，24 小时内不能解决故障的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证学校的正常教学工作；

质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访。质保期后提供维修服务，同时保证本次采购的产品备品备件充足；

备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足；

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：包括随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、更新升级、保修等各种费用和售后服务、培训、技术支持及其他所有成本费用。投标人应对采购的全部货物进行完整唯一报价。

	其他

	验收标准
	1.验收标准应符合国家有关现行的行业标准。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3.在验收时由采购单位按照招标文件的要求全面核对检验，采购人认为有必要的，可要求中标人提供产品符合招标文件技术指标要求的佐证材料（第三方检测检验机构出具的检测报告或者功能界面截图或功能演示或者产品生产厂家出具的技术参数说明等）进行核查，如不符合招标文件要求，按相关规定做退货处理或者违约处理并上报财政监管部门，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本采购需求一览表第16项户外体能构建玩具为核心产品。 

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品说明
	本项目货物所涉及的货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	节能产品认证说明
	本项目严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人认真核定本次采购货物内容，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。


5分标采购需求一览表

采购预算： 1060000.00元  ，其中专门面向小微企业采购的金额为318000.00元，即供应商提供的货物中，由小微企业制造的货物合计总金额不低于318000.00元。

中小企业划分标准所属行业名称：工业。（注：本表中“系统集成/集成服务”项仅为项目配套的安装实施服务及辅材、配件，不作为标的物）

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参数及性能配置

	1
	400万POE全彩半球
	台
	11
	1、像素≥400万，分辨力2560 × 1440，帧率25fps、最低照度: 彩色：0.005 Lux
2、内置GPU芯片，麦克风、喇叭
3、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。
4、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
7、支持POE供电。
8、IP66防护等级。

	2
	400万POE全彩枪机
	台
	6
	1、像素≥400万，分辨力2560 × 1440，帧率25fps、最低照度: 彩色：0.005 Lux
2、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
3、支持白光/红外双补光。
4、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
7、支持POE供电。
8、IP66防护等级。

	3
	支架
	台
	6
	1、壁装支架
2、铝合金材料
3、调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
4、尺寸等同或优于：70×97.1×173.4mm

	4
	8口POE交换机
	台
	7
	1、配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2
2、交换容量≥20Gbps
3、转发性能≥14.88Mpps

	5
	24口千兆交换机
	台
	2
	1、配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4
2、支持独立的console管理串口
3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps
4、转发性能：51Mpps/126Mpps
5、支持IPv4/IPv6静态路由，支持IPv4/IPv6静态路由
6、支持STP/RSTP功能
7、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
8、支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS
9、支持802.3ad规定的链路聚合功能
10、支持MAC地址绑定功能
11、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK

	6
	55寸监视器
	台
	1
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
3、内置喇叭及功放
4、三边无边框设计
5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求

	7
	9U机柜
	个
	2
	规格：530*400*450mm
材质：冷轧钢板

	8
	网线
	箱
	7
	1. 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求
2. 内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 
3. 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
4. 线对直流电阻不平衡：≤2.5%                                                                                                       
5. 线对对地电容不平衡：＜330pF/100m
6. 延迟偏差：≤45ns/100m
7. 额定传输速率(NVP)：68%
8. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)
9. 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）
10. 线规：23AWG
11. 护套护套材料:PVC

	9
	系统集成
	项
	17
	按采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、节点配置/电源线路必须使用国标铜芯线，接口处全部焊接，所有线材需套PVC绝缘管，根据用户实际要求布线。
3、安装前需出具具体的安装设计图纸交与用户审核，审核通过后才可开展施工工作。
4、线路安装要求：需用绝缘辅材将强弱电要求分开铺设，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。
5、所有线路经过弯角不得有锐利突出，强弱电分槽铺设，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
6、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。

	10
	15米高清线
	条
	1
	接口：HDMI2.0 公对公
长度：15米
带宽：18Gbps
分辨率：4K@60Hz、2K@144Hz、1080P
支持：HDR、ARC音频回传、杜比音效
线材：无氧铜芯，多层屏蔽
接头：24K镀金抗氧化
外被：PVC耐弯折
兼容：机顶盒、电脑、投影仪、显示屏等

	11
	15米USB延长线
	条
	1
	接口：USB2.0 公对母
长度：15米
传输速率：480Mbps
导体：高纯度无氧铜
结构：多层屏蔽，抗干扰
接头：镀金插头，抗氧化
特性：供电+数据传输
适用：摄像头、U盘、打印机、扫码设备

	12
	HDMI分频器
	台
	1
	接口标准：HDMI2.0
输入：1进，输出：2出
带宽：18Gbps
支持分辨率：4K@60Hz
兼容HDR、3D
镀金接口，多层屏蔽
音视频同步输出
适用：机顶盒、电脑、投影仪、显示器

	13
	USB鼠标
	个
	1
	接口：USB2.0有线
感应：光学传感器
按键：左右键+滚轮
分辨率：1000DPI
即插即用
兼容Windows/安卓
适用办公、家用

	14
	门庭户外LED
	个
	1
	1、整屏面积10米*0.5米                                           
2.点间距(mm):4.75
3.像素点组成:1红
4.单元板尺寸(mm):304×152
5.单元板分辨率(长×宽)：64×32
6.点密度(点/m2)：44321
7.亮度(cd/m2)：500
8.最佳视距(m)：4～12
9.峰值功耗(≤W/m2)：350
10.平均功耗(≤W/m2)：230
11.重量(kg/m2)：25
12.扫描方式：1/16
13.水平视角：150
14.驱动电压(V)：5～5.5
15.灰度等级： 256级
16.换帧速度：≥60(帧/秒)
17.控制方式：与计算机显示器同步点点对应
18.显示模式：支持800×600、1024×768、1280×1024等多种模式
19.屏幕寿命：≥10万小时
20.盲点率：≤万分之一
21.工作电压：AC220V±15%；47～64HZ
22.控制距离：5类双绞线<120米(无中继)、光纤：多模550米；单模10千米
23.环境温度：-10℃～50℃
24.环境湿度：10％～90％RH 
25.控制方式：异步控制、同步控制
26.屏体安装方式：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
27.应用环境：主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求，主要用于显示文字、图标等

	15
	移动U盘
	个
	10
	外壳材质：塑料
接口：USB接口
产品容量：64GB 
最大写入速度：5MB/s
钥匙孔：无钥匙孔
最大读取速度：15MB/s

	16
	教室主题墙
	块
	4
	规格：130*95cm,材质：毛毡，材质安全环保，经久耐用。

	17
	户外拉杆音响含话筒
	个
	2
	10寸低音喇叭、号角高音
电池：5.5Ah
功能：消原音，蓝牙、语音、录音、话筒优先、带遥控
功率：40W

	18
	文件柜
	个
	7
	1、规格：1850mm×850mm×390mm
2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。
3、板材采用0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 
4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；
5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。

	19
	干粉末灭火器带箱
	个
	12
	落地式全钢灭火器箱（含2具灭火器）
箱体容量: 3kg × 2具
箱体材质: 0.6mm - 0.8mm 加厚冷轧钢板
表面处理: 静电喷塑（红色），防锈耐磨
箱门类型: 翻盖式或开门式（带锁/按钮）
外形尺寸: 高500 × 宽310 × 厚190 mm
灭火器型号: MFZ/ABC3 (3公斤干粉)
灭火器数量: 2 具
灭火级别: 2A 55B (单具)
其他性能: 箱体印有“火警119”标识，内部含灭火器挂架，底部有安装孔，符合消防验收标准

	20
	炭灰积木组合1
	套
	1
	1、材质：采用优质防腐松木。
2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                            
3、尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm  12个，长条板(无槽)：120*10*2.5cm  12个，正方形Ⅰ： 10*10*5cm 180个，正方形Ⅱ： 10*10*2.5cm 252 片，长方形Ⅰ：20*10*5cm 440个，长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 400个，长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 99个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，10.三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 40个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 40个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 20个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7*2.5cm 6个，1/4圆环积木：40*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20cm 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个，锥形10*10*15cm 8个，推车48*40*65cm 2个，一字梯150*50*5cm 1个，人字梯 152*50*10cm 1个； 共26种形状 1633片/套。

	21
	篮球
	个
	60
	规格：直径18cm，材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	22
	小足球
	个
	60
	规格：直径18cm，材质：橡胶，无毒无异味，色彩鲜艳，适合幼儿园小朋友。

	23
	敏捷梯
	套
	2
	规格：6米长，一副12节，每节长度： 42cm，宽3.6cm，厚度3mm。4副/套
材质：PP塑料

	24
	大陀螺
	个
	4
	规格：直径80cm，深度33cm±1cm；材质：采用工程环保塑料滚塑成型，无毒无味，适合幼儿进行运动。

	25
	跳马
	套
	2
	四层一套，规格：最上层宽30cm，最下层宽60cm，长90cm，总高90cm。材质：环保PVC+皮革，软包防护

	26
	拱形门
	个
	16
	单个，规格：约75*85*18cm；采用优质工程塑料，一次性成型，表面光滑，无棱角、不易裉色，具备钻爬功能。

	27
	彩虹伞
	个
	3
	规格：直径500cm；材质：尼龙布，轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。

	28
	交通标志
	套
	3
	材质：环保PVC管，ABS连接件，塑料牌。
包含交通标志牌15个，基座15个，支柱15根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。

	29
	垃圾分类组合款
	套
	2
	规格：147*60*87cm±1cm，配24个沙包；材质：布+塑料管

	30
	儿童篮球架
	个
	6
	规格：篮板尺寸：81*55cm±1cm，底座尺寸：75*45*13cm，升降高度1.55-2.1M,篮筐直径38cm ,篮板材质：高强度PE边框+PVC透明板，主杆管柱：3节4.5cm钢管。

	31
	粘球衣背心
	套
	48
	单件，规格：30x40cm；材质：布+牛津布+编织带；每件配2个球

	32
	体能环
	个
	40
	规格：直径40cm，材质：采用工程塑料，无毒无味安全环保。

	33
	标志碟
	套
	2
	1.规格： 标示盘 (50只装+置物架 )× 1 组
  数字垫 (40 片 ) ×1 套 
2.材质：塑胶 
3.方便标示排列动线与空间规划，让跑、跳、爬等动作展现更有特 色。颜色丰富、数字印刷，也可配搭认知内容，在动态中展现。

	34
	跨栏架
	个
	24
	规格：①高15cm，腿长30cm，宽度43cm；②高度30cm，腿长30cm，宽度43cm；材质：PVC

	35
	移动不锈钢球框车
	个
	4
	规格：不锈钢篮球筐，90*75*75cm，优质不锈钢材质，做工坚实耐用，可折叠，带万向轮；无锋利的边、角。

	36
	玩具架
	个
	10
	规格：150*60*120cm±1cm，材质：优质不锈钢材质，做工坚实耐用；无锋利的边、角。

	37
	急救箱
	个
	2
	外科急救箱内包括：夹板（中、小号）、电筒、止血带、止血钳14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。

	38
	普通冰箱
	台
	2
	182升、不低于二级能效，PPM面板材质，直冷、机械控制方式，定频，综合耗电0.65

	39
	身高体重称
	个
	2
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。

	40
	灯箱视力表
	个
	2
	1、规格为29cm×8.5cm×92cm±1cm，产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。
2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色；
3、光照度（lx）:200—700；
4、功率消耗（W）：2×30；
5、电压在150～260V时能正常工作；
6、配灯光视力表。

	41
	跳绳
	条
	100
	规格：2.5m，材质：手柄木质，胶绳。

	42
	幼儿跨栏
	套
	2
	规格：75*75cm，4个/组。材质：塑料

	43
	不锈钢轮胎架
	组
	2
	规格：238*55*55cm，材质：不锈钢，材质结实牢固，不怕风吹日晒，适合户外使用，不含轮胎

	44
	置物架
	套
	12
	1.规格：200*60*130cm，
2.材质：201不锈钢原材。
3.主架：22方管1.0厚度，配，钢板1.0厚度。
4.3层钢板实用功能墙。
5.一次性折弯，焊接无毛刺，带万向轮可移动，美观大方。

	45
	圆头剪刀
	把
	120
	规格：中号，总长90cm，刀片厚度1.0mm。材质：全新PP，2CR13不锈钢

	46
	调色板
	个
	12
	规格：约17*10cm，材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用。

	47
	排笔
	套
	10
	60支/套
规格：平头笔30支，尖头笔30支，笔长180mm，重量约60g/支；材质：塑料
适用水粉、国画、书法、油画、水彩等

	48
	颜料
	套
	4
	规格：颜料12色/套，每瓶500ML。色彩艳丽，着色力和覆盖力强，环保无毒。笔60支/套，材质：丙烯。手感强，适用于油画、水粉、水彩等

	49
	卡通门牌
	个
	6
	规格：29*12cm，材质：木质

	50
	水银温度计
	把
	10
	规格：中号，材质：玻璃

	51
	水桶
	个
	4
	优质食品级不锈钢板(Φ500mm）厚度：1.2mm，规格：直径50×高50cm

	52
	水盆
	个
	4
	直径600mm，高170mm，厚1.0m,采用食品级不锈钢材料。

	53
	不锈钢热风循环消毒柜
	个
	2
	1、电压/功率220V/2400W；                                                     2、容积900L；                                                              3、消毒温度120℃；                                                               4、消毒时间：60min；                                             5、采用高导热的铝质板材，整体全发泡结构，全自动控温功能。

	54
	不锈钢单头电磁大炒锅
	个
	1
	1、额定电压/功率：380V20kw
2、整体采用优质不锈钢板，规格：950*1050*800*350
3、原装驱动芯片，具有过流、过载、短路保护功能。
4、主板为贴片。
5、直流风机，无漏电隐患。
6、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测精准。
7.机芯壳使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，有效防止触电漏电。
8、显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT模块实时温度
9、8档滑杆磁控开关，精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求。

	55
	大电饭锅
	个
	4
	容量：28L
内胆材质：铝合金
电源线长：1.2m及以上
额定功率：3500W
额定电压：220V
加热方式：底盘

	56
	留样冰箱
	个
	3
	1.有效容积：≥120L；
2.温度范围：0～10℃；
3.能效等级：1级；
4.电源：220V/50Hz；
5.输入功率：≥140W；
6.制冷方式：直冷式；
7.控温方式：机械控温； 

	57
	304不锈钢带盖小饭盒
	个
	60
	优质不锈钢，厚1.0mm

	58
	菜砧板含架子
	个
	2
	材质纯PE,直径38cm±2cm，高5cm。      
架子采用优质不锈钢制成

	59
	肉砧板含架子
	个
	2
	材质纯PE,直径38cm±2cm，高5cm。      
架子采用优质不锈钢制成

	60
	菜刀
	把
	2
	不锈钢304#材质，刀刃长18cm,刀柄长10cm，刀宽8cm,刀背厚度2mm.

	61
	肉刀
	把
	2
	不锈钢304#材质，刀刃长18cm,刀柄长10cm，刀宽10cm,厚度5mm

	62
	不锈钢电热开水器
	个
	2
	1、容量：90L;
2、功率：不低于9KW；
3、电压：380V;
4、额定开水量：90L/H;
5、水咀：2个。

	63
	不锈钢电热开水器底座
	个
	2
	不锈钢定制

	64
	不锈钢柜式双层送餐车
	个
	2
	1、规格：长900mm*宽500mm*高950mm  ±1cm                                                         2、板材采用1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板;                           3、配四个超强承重静音万向轮带刹车，可承重300KG；

	65
	202PP保鲜盒
	个
	20
	尺寸：350×230×120mm（±5mm），加厚PP制品

	66
	厨房验收食材电子称
	个
	2
	1、具有简易计数、计重及百分比之功能；
2、具有检校秤之功能。（可以设定：上限、合格、下限三点）；
3、具有自动校正、自动零点之功能；
4、电子台秤具有双重过载保护功能；
5、具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况；
6、台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；
7、电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；

	67
	留样电子称
	个
	2
	1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；
2.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；
3.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；
4.CPU：主频2.0GHz 、算力1TOPS；
5.存储：内存不低于2GB、硬盘16GB；
6.显示屏：11.6英寸，分辨率1366*768；电容触摸屏，多点触控；
7.红外双目摄像头、内置读卡模块；
8.内置58mm热敏打印机；
9.人脸识别：2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；
10.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；
11.量程：0-20KG，可精确到2克；
12.联网方式：以太网、WIFI、4G；
13.电源：12V/5A；
14.48小时不间断运行设备正常稳定；
15.工作温度：-10℃~50℃；
16.工作湿度：温度40℃，湿度95%；

	68
	家用炒勺
	个
	4
	短木柄不锈钢炒菜瓢直径230mm，深度60mm，木柄长300mm，不锈钢材料。

	69
	白色厨房工衣带帽子
	套
	4
	中号、聚酯纤维面料

	70
	水鞋
	双
	4
	均码,优质塑胶制作

	71
	蓝色厨房配餐间工衣带帽子
	套
	4
	优质纯棉及亚麻，蓝色

	72
	蒸饭柜（单门）
	台
	2
	尺寸:710*650*1475mm±1cm
功率:380V12Kw

结构形式:单门

1，柜体用201正材J1料配430不锈铁饭盆。

2，水箱里配溢水阀，防止浮球坏后关不住水而开门烫伤人。

3，柜体底部用201材质25x25不锈钢方管、脚轮板用201的板材。

4，发热管前置，方便维修。

5，尼龙脚轮。

6，卡槽式饭盘托架，饭盒向外拉出三之二不会掉盘。 

	73
	大型积木
	套
	12
	规格：258件/套，厚度约2.2cm，材质：木质，原木色，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	74
	轨道积木
	套
	8
	规格：70件/套，材质：环保塑料   
积木玩具能够激发小朋友的创造力、想象力和空间思维能力，通过搭建和组合不同形状的积木，培养他们的动手能力、逻辑思维和解决问题的能力。

	75
	大颗粒管道积木
	套
	4
	规格：64件/套，材质：注塑工艺一次成型,材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手

	76
	百变滚珠轨道积木
	套
	4
	尺寸约430×360×80mm
材质：榉木、PP、ABS、毛毡布,铁,玻璃等组合
配件：11根轨道；
19根木制底座；
13块塑料含孔连接件；
8个塑料连接器；
2套卡夹响铃；
1个弹珠托盘；
1滑梯轨道；
1个螺旋轨道；
40个玻璃弹珠；
6只木制恐龙；
2个木制恐龙蛋；
24张多米诺骨牌；
1个金属钟

	77
	大颗粒软积木
	套
	8
	1.软胶拼插积木，材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽丰富，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。
2.规格及内容（包含但不限于）（允许尺寸误差±3mm）：太阳：φ5mm 厚17 三孔连接棒：66*17 二孔连接棒：42*17 
工字形：66*66*17 圆柱：24*33 球：φ34  鹅：35*42 狮子：57*49 牛：41*40 鸡：31*60 马：45*56  袋鼠：37*54 长颈鹿：36*66 猫：41*45mm                                                                                  3.配件数：不少于209件

	78
	拼插软管
	套
	30
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。

	79
	手摇发电机
	套
	9
	规格：14.5*5*14.5cm，材质：木片

	80
	纸管投影
	套
	9
	规格：纸管投影光影小剧场35*28cm，材质：纸筒

	81
	火线冲击
	套
	9
	规格：幼儿规格，材质：环保塑料、金属

	82
	静电实验套装
	套
	9
	规格:6件/套，材质：环保塑料、泡沫等。

	83
	自制水果电池实验材料包
	盒
	24
	规格：10件/套，材质：金属、塑胶；水果发电利用两种电化学活性不一样的金属片插入水果里面，这样由于水果里面有酸性电解质，可以形成一个原电池。通过实验了解不同材质的铜、铁、锌等离子在酸性或碱性液体中置换形成电子流的现象。

	84
	萌趣青蛙天平
	份
	22
	规格：天平尺寸约33.5cm*9.5cm*16cm，配卡片不少于30张、小动物≧19个、数字模块1-10；材质：塑料、塑胶

	85
	简易织布机
	包
	8
	规格：编织板1块，中号，
长方形/圆形，材质：木质

	86
	中号彩色过滤板
	包
	19
	规格：14.6*7cm（单个尺寸），6个/包
材质：ABS

	87
	指纹提取套装
	套
	19
	规格:120*90*25mm，内含指纹彰显粉、指纹样本卡、指纹档案卡、印泥台、吹气筒、放大镜
材质：塑料

	88
	diy机器人材料包
	套
	11
	规格：成品约11.5*8*18cm，材质：木质、塑料等；包装方式：散装材料，需自行拼装

	89
	净水系统科学套装
	套
	5
	规格约15.5cm*6cm*20.5cm，内含花岗岩石子、瓷沙、活性炭、石英砂、小苏打、钾明矾、海绵、滤纸、过滤装置、说明书等

	90
	抽水机
	套
	18
	规格约16cm*11.9cm*12cm*8.5cm，材质：ABS；包装方式：需要手动拼装

	91
	儿童显微镜
	套
	24
	30倍单筒显微镜，配有镊子、滴管、载玻器皿、实验观察片，可以观察细小的物体，打开底座上的LED灯开关，能使孩子将细微物体观察得更为仔细。

	92
	光影实验盒
	个
	39
	规格约30*23*15cm，材质：ABS,PVC,PC

	93
	玩具天平
	套
	10
	规格约34*16*15cm,材质：ABS、PP、椴木夹板、铜版纸

	94
	七巧板
	套
	38
	规格：25.5cm*25.5cm*5.5cm，含不少于136片磁性几何拼图、35张题卡；材质：木质

	95
	磁力吸片
	套
	20
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格约：菱形：97*61**5mm  
三角形：48*53mm  大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm   六边形：110*125mm  梯形：55*119mm  车子：69*113mm                                                                                3.件数：72件

	96
	立体拼图
	套
	30
	规格：15cm*15cm*1cm，单件为一套，材质：木质 

	97
	管道积木
	套
	7
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、规格：由5种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） 
⑴直通：66*22mm     ⑵十字：66*66*22mm （另一边圆直径18mm）    ⑶弯管：42*22mm  ⑷三通：66*42*22mm                                     ⑸轮子：φ70mm                                                                                                                                                                  3. 件数：400件。

	98
	抽棍玩具
	套
	12
	材质：榉木，环保清漆，51片/套，木盒包装，整套规格30*10*8厘米，单片规格7.5*3*1.5厘米，红黄绿蓝橙紫6种颜色、每种颜色9片。

	99
	厨具套装
	套
	8
	规格：36件/套，内含：高压锅，水壶，平底锅，汤锅，电磁炉，各种刀具，各种汤勺、锅铲均等，尺寸约10~15cm。
材质：环保塑料 

	100
	儿童时钟教具
	盒
	18
	规格：时钟卡片32张，蜗牛卡32张，材质：纸质

	101
	叠叠乐树
	盒
	30
	规格约14 ×4.6×18.8cm，包含15cm、12cm9cm6cm4cm木条、6cm圆柱和6只3.5cm木鸟
材质：榉木、环保水性漆

	102
	抽木平衡游戏
	盒
	32
	1.规格：17.2*9.5*21cm，木棒长13cm
2.材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，更适合幼儿使用。

	103
	对战钉子板
	盒
	12
	实木，环保水性漆,产品规格:18cm*18cm，底版一个，皮筋约20个，示范题卡24片

	104
	磁力悬浮游戏
	套
	26
	规格：底座4.8cm、高15cm、磁环3.5×1cm/个配置：底座2个、圆轴2个、磁环12个，卡片26张
材质：磁铁、塑料，内置磁铁，可以让2组小朋友进行PK竞赛互动，探究磁力大小、磁力方向、磁场和磁力的关系。

	105
	数学启蒙魔盒
	盒
	3
	规格约31.5cm*23cm*7cm，内含圆片、数字片、数学符号、小鸭子等磁力贴
材质：纸、塑化材料，带磁性

	106
	汉字磁力性拼图
	套
	12
	规格约31*23*3.5cm，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	107
	跳板
	个
	2
	规格：幼儿园40*60cm,二弹簧跳板
材质：毛毯+实木多层板+铁件

	108
	碳化积木组合
	套
	4
	1、材质：防腐松木。
2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。                           
3、1000件/套，厚度2.5cm
中性碳化积木（拱形、圆柱、长条积木、方形积木）

	109
	大号光影隧道
	套
	2
	尺寸：小号：122*92*147cm±1cm、中号：122*100*151cm±1cm、中号：122*108*155cm±1cm、大号：122*116*159*cm±1cm
1.整体镀锌钢管：表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
2.封板PC耐力板
3.烤漆：塑粉采用荷兰阿克苏.诺贝尔户外环保聚酯粉末，铁件成品经机械、人工精心打磨抛光处理。

	110
	墙体软包
	平方
	20
	参考尺寸：500mm*500mm*30mm(长*宽*厚）；可以有效的保护来访者的身体健康，而且还可以隔绝噪音，净化甲醛等作用。
2、材料：底板采用环保级无醛集成板制作,底板厚度6mm，芯材采用生物抗菌型净化绵制作,具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、调节干湿度、保护等作用。具体功能要求如下：
●（1）去除甲醛检测：生物抗菌型净化绵可去除室内空气中的有害物质甲醛，检测依据：QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，检测结果达到甲醛去除率≧70%

●（2）阻燃性检测：检测依据：GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，提供生物抗菌型净化绵的阻燃性能检测报告，检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤750，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合要求,检测结果达到B2（D）级标准。

	111
	锥形万象组合114件
	套
	1
	锥桶52*28cm8个，32*23.5cm8个，体能棒70cm8个，体能棒35cm16个三角能圈33cm4个，全砖4个，手印脚印各8个，体能条98cm4条，卡扣22个

	112
	太阳感统组合(100件)
	套
	1
	材质:PP塑料，安全无毒。
触觉脚印*2
对卡扣10个
体能棒(70CID)4根
体能棒(35CID)8根
本能条16根
本能环(35CI)4个
本能环(50CID)4个
本能环(60CD)4个
本能(正方形4个
平衡桥板3个
全砖6个
单元桶8个
本能棒(10cm)8根
体能棒(6cm》X7根
连接器*1，颜色艳丽，不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，造型美观、色彩鲜艳、不易褪色
斜转2个
体能(三角形)4个
100件/套

	113
	多变快乐岛
	套
	1
	1.材质:PE塑料，安全无毒无异味，滚塑一体成型，颜色艳丽，造型美观、色彩鲜艳、不易褪色，不受气候温差影响而变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗。
产品规格:弯板122*26*19cm，墩53*53*23cm，墩约5KG/个，桥约3.25KG/个  3桥4墩/套

	114
	千兆光模块
	对
	8
	1、千兆20公里单模双纤模块
2、不分收发
3、TX1310nm/1.25G
4、RX1310nm/1.25G
5、20km
6、发射光功率:-6～-1dBm
7、接收灵敏度（低值）:-21dBm

	115
	系统集成
	项
	1
	按采购人要求指定地点进行安装、调试、培训等；
2、节点配置/电源线路必须使用国标铜芯线，接口处全部焊接，所有线材需套PVC绝缘管，根据用户实际要求布线。
3、安装前需出具具体的安装设计图纸交与用户审核，审核通过后才可开展施工工作。
4、线路安装要求：需用绝缘辅材将强弱电要求分开铺设，缆线的布放应平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰；缆线布放时应有冗余。
5、所有线路经过弯角不得有锐利突出，强弱电分槽铺设，安装整齐美观、牢靠，在机柜内对绞电缆预留和长度至少1米，在机柜内应对缆线进行绑扎。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
6、按照设计要求保证网络全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签。

提供不少于6TB的存储扩容建设。

满足7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持不少于3年有限质保维护服务

	116
	75寸智能交互平板一体机
	台
	1
	、硬件配置

▲1.智能交互平板显示尺寸≥75英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，支持不低于40点同时触控及书写，屏体对比度不低于4500∶1。

2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。

3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。

●4.智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），不少于2路USB3.0接口，至少1路USB Type-c接口。

●5.智能交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路。

6.智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。

●7.智能交互平板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能。

8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。

9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

●10.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。

11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm，开合角度≥90°

●12.智能交互平板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识。

13.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有≥5个发声单元，总功率≥60W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz。

14.智能交互平板在国产化不低于12核芯片驱动。

▲15.智能交互平板内置≥5K超高清一体化摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名、点数等功能。

16.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示。

●17.智能交互平板具有触摸悬浮菜单可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于25个应用。

18.智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

19.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。

20.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。

21.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

23.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。

24.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。

▲25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。

26.智能交互平板采用插拔式电脑模块架构OPS-C标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线。

二、内置电脑

1.采用 80pin 标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。

2.采用国产化 CPU 不低于 8 核心 8 线程，主频≥3.5GHz。

3.内存：≥16G DDR4。

4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘。

5.接口：非外扩展具备不低于5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。

6.标配国产化正版操作系统及办公软件。

三、幼儿智慧教学软件

1.教学系统内容资源依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用。

●2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供≥700个教学活动，动画资源≥800个，图片及插画资源≥3000张，游戏互动资源≥1000个，真人视频资源≥100个。

3.教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数≥1000篇。

4.教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量≥700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。

●5.提供≥900张的高清图片，图片分辨率≥1920*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。

▲6.教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文等。

7.教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量≥900个，音视频总时长≥1900分钟。

8.教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量≥8种，资源数量≥200个。

▲9.教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量≥90首。

10.支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数≥2000个。

▲11.教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保障方案、实用表格、规章制度等资源，支持下载、编辑，资源数量≥250个。

12.教学系统支持独立安装，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新。

13.教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登录账号密码，可个性化自定义园所的名称、班级名称、班级口号，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。

●14.教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小≥70G。

画板软件：

1.系统提供画板软件，UI设计卡通风格，符合教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。

▲2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷≥25种颜色设置、≥5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。

●3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类≥10 种形状的图形，填充颜色≥30 种；动物类型贴纸≥70种、卡通类型贴纸≥40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。

4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择≥30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。

5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量≥70种，教师可根据需要自主更换。

6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。

▲7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。
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	办公桌
	套
	2
	1、规格：1400mm×600mm ×760mm
2、钢木架构。采用优质钢材，优质连接件。
钢制脚架立柱为 50mm×50mm 的方管，厚度 
1.2mm；立柱侧拉杆为 40mm×40mm 的方管，厚度1.2mm；连接杆为 50mm×25mm 的方管，厚度 1.2mm
3、板材全部为15MM密度板，柜门、抽屉面为暖白色，其他为Y04-5A色，桌面四周加厚不小于25MM
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	户外大型自主建构碳化积木
	套
	1
	大型炭烧积木
一、材质：主体材料采用新西兰松，经炭烧处理后，表面喷涂环保水性油漆；
二、规格：1633件/套。
三、各部件配置：
1、长条板： 120*10*2.5cm （24件）
2、正方形： 10*10*5cm （180件）
3、正方形： 10*10*2.5cm （352件）
4、长方形： 20*10*5cm （340件）
5、长方形： 20*10*2.5cm （440件）
6、长方形： 40*10*2.5cm (99件)
7、长方形： 60*10*2.5cm (40件)
8、长方形（开槽）： 60*10*2.5cm (6件)
9、长方形： 80*10*2.5cm (18件)
10、三角形： 39*20*2.5cm (12件)
11、直角三角形： 40*20*2.5cm (8件)
12、圆柱积木： Φ10*20cm (6件)
13、圆柱积木： Φ10*40Φ1Φ10*40cm (2件)
14、圆柱积木： Φ5*10cm (40件)
15、圆柱积木： Φ5*20cm (40件)
16、圆柱积木： Φ5*40cm (20件)
17、半圆环积木： 30*15*2.5cm (6件)
18、半圆积木： 20*10*2.5cm (6件)
19、四分之一圆环积木： 42*15*2.5cm (8件)
20、扇形积木： 半径为20cm (8件)
21、Y型： 60*30*2.5cm (2件)
22、三叉路： 42*30*2.5cm (4件)
圆锥型：10*10*15cm（8件）
推车：60*49*54cm(2辆）
直梯：150*50*10cm（1条）
人字梯：152*50*10cm（1条）

●四、可迁移元素（铬、汞、砷、钡、铅、镉、锑、硒）最大限量＜5mg/kg
●甲醛释放量小于0.2mg/L。

	119
	滑滑梯
	套
	1
	规格：520*480*400cm，材质：1.主立柱:采用Ø114mm，壁厚为2.0mm热镀锌钢管，表面经酸洗、除油、淋化、抛光后，表面用塑粉经双层喷涂处理，经过电脑烤房高温固化后，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落，保证产品的超强抗锈能力；2.平台：采用高强度冷轧钢板，进行表面冲孔，冲孔孔径小于8mm，既要保证下雨天雨水可导流，又要确保儿童的手指和脚趾不能够通过； 3.塑料件：采用工程塑料滚塑成型，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好，抗紫外线能力达到8级；4.螺丝及扣件等配件类：立柱和平台及塑料件间连接皆采用铝制扣件，不会生锈；采用不锈钢螺丝连接，并对扣件与立柱的接触点加以橡胶垫块及紧固件螺丝，更增强其安全性，螺丝外套防盗塑料盖帽，安全牢固；螺丝采用不锈钢316#材质。

	120
	冰柜
	个
	1
	
1、工程款全不锈钢板；                                                       2、高品质压缩机、全铜管、双机双温；                               3、温度要求冷冻：-15~-5℃  冷藏：-5~10；                                   4、容积：790L；                                                        5、电压/功率：220V/320W；                                          6、符合HACCP国际卫生标准设计，有效保证食品安全；
7、整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修；                                                
8、四门带锁牌,自动回归门；                                           9、采用无CFC的环保雪种                                     10、外箱、门、内箱材料、：SUS304不锈钢；
11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度60MM，更加节能；

	121
	绞肉机
	台
	1
	电压：220V
功率：2.2KW
产量：绞肉沫200-400kg/h，切肉片200-400kg/h，切丝100-200kg/h
机器特点：机器采用全铜线电机，全机采用不锈钢材质，刀片为不锈钢刀片
产品符合ZRGF-CP-01认证要求

	122
	豆浆机
	台
	1
	生产容量：20-50L
额定电源：220V~50Hz
加热功率：5000W
电机功率：1200W
机器尺寸约628*519*1269mm（含架)
适用人数：80-200人（200ml/人）
制作时间：冷水：63-90min、开水：38-41min

	123
	压面机
	台
	1
	电压：220v/380v
功率:1.5kw
压面辊转速：60rpm
压面辊长度：230mm
压面辊直径：87mm
工作效率：25-30kg/h
可调厚度:1-8mm

	124
	蒸饭柜（双门）
	台
	1
	尺寸:1480/1050/1315mm±1cm
功率:380V36Kw
结构形式:双门
1，柜体用201正材J1料配430不锈铁饭盆。
2，水箱里配溢水阀，防止浮球坏后关不住水而开门 烫伤人。
3，柜体底部用201材质25x25不锈钢方管、脚轮板用201的板材。
4，发热管前置，方便维修。
5，尼龙脚轮。
6，卡槽式饭盘托架，饭盒向外拉出三之二不会掉盘。

	125
	厨房烤箱
	台
	1
	额定电压:380V3N-频率(Hz):
50额定输入功率(kW):13.2
烤盘规格(mm):600x400
控温范围(°C):室温~300
外型尺寸(mm约1220x860x1250

	126
	编织板套装
	套
	48
	规格：编织板1块，毛线针*2，彩色毛线*2。中号，
长方形/圆形，材质：木质

	127
	十二生肖手偶
	套
	1
	规格：高度约25cm，12件/套，材质：毛绒，内衬：棉布，填充：优质PP棉

	128
	甲骨文活字印刷材料包
	盒
	14
	规格：19*19cm，材质：木质

	129
	鲁班锁孔明锁
	套
	6
	规格：9件/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	130
	点数叠叠杯
	套
	6
	规格：10个杯子，30张题卡，材质：环保塑料杯子，铜版纸卡片。
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	蒙氏几何拼接积木
	组
	6
	规格：16粒/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	132
	百变套柱
	套
	6
	规格：33件/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	133
	移车出库
	套
	5
	规格：22辆车，750关，材质：优质ABS，健康材质

	134
	数学启蒙魔盒
	套
	12
	规格约：31.5cm*23cm*7cm，内含圆片、数字片、数学符号、小鸭子等磁力贴
材质：纸、塑化材料，带磁性

	135
	百变七巧板
	套
	5
	规格：100片11种形状，108张题卡，材质：环保塑料、纸质
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	五合一棋
	套
	9
	规格：五合一，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	137
	大颗粒方块积木
	套
	5
	规格：100粒积木，材质：环保塑料，无教程

	138
	记忆棋
	套
	10
	规格约16.5*16.5*4cm，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	139
	百变积木塔
	套
	4
	规格：45件/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	140
	夹珠子玩具
	套
	4
	规格：50粒珠子，材质：木质盒子，木质珠子，塑料试管。

	141
	磁力走珠迷宫
	套
	8
	规格：30*45cm，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	142
	木制拼图
	套
	2
	规格：11片/套，材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	143
	弹弹圈
	套
	8
	规格：2球2拍，材质：莱卡面料，天然橡胶

	144
	圆木块木片
	套
	1
	规格：7-13cm混搭100片/套，厚度1cm，材质：木片（大、中、小）

	145
	扎染材料包
	套
	41
	扎染材料包，含：100ML染墨12瓶，30*30手帕5条，木夹10个，雪糕棒*5，扎染线1卷，小剪刀1把，皮筋25个，说明书1张等。

	146
	桌面展示架
	个
	70
	规格：30*30cm，材质：环保喷塑，防锈耐磨，不易变形

	147
	彩色羽毛
	套
	1
	规格：50根 材质：羽毛                                                                                                          含多种颜色、长短不同的羽毛。

	148
	吸管
	包
	1
	规格：100支/包，材质：纸质

	149
	彩色木夹
	包
	2
	规格：60个/包，材质：木质

	150
	扎染diy工具套餐颜料
	套
	3
	规格：12色套装，材质：包含染料、围裙、扎染线等材料

	151
	蒙氏穿缝针刺绣
	套
	8
	规格：18款/套，材质：塑料针、彩色线

	152
	非遗古法造纸
	盒
	10
	规格：纸浆片40g，其他材料若干，材质：纸质等

	153
	植物敲染
	盒
	10
	规格：7种材料套装，材质：布料、纸质、塑料等

	154
	折叠铁丝网格片
	片
	4
	规格：45cm,单片，材质：金属烤漆

	155
	云肩珍珠贴画材料包
	包
	20
	规格：24*21.5cm，1个镊子、5根流苏、各类珍珠装饰

	156
	串珠
	盒
	10
	规格：24格，材质：环保塑料

	157
	彩泥
	包
	10
	规格：24色，100克，材质：彩泥

	158
	草帽
	个
	40
	规格：单个，2-8岁儿童草帽，不含颜料

	159
	手指画印泥
	套
	10
	规格：小号6色，材质：环保塑料盘

	160
	粘土画框
	套
	10
	规格：20*20cm,3个/套，材质：木质

	161
	蒙氏刺绣手工材料包
	套
	10
	规格：9款/套，材质：塑料针、彩色线

	162
	京剧脸谱材料包
	套
	10
	规格：单个，35*25cm，包含各类制作材料

	163
	刺绣贴画
	套
	15
	规格：单个，材质：不织布底板，毛线

	164
	缝缝乐
	套
	5
	规格：5个/套，材质：不织布

	165
	手工古诗词贴画
	套
	2
	规格：36首/套，材质：白卡彩印

	166
	diy眼镜材料包
	套
	10
	规格：8个/套，材质：不织布

	167
	上树岩点爬树神器
	套
	1
	规格：11个松紧器，33个攀爬点，一套安全设备，材质：织带、环保塑料

	168
	平衡翘翘板
	片
	30
	规格：80*20cm，材质：采用环保塑料一次成型，无毒，环保，无菱角，安全系数高。

	169
	手摇车摇摆车
	辆
	10
	规格：68*62*40cm；材质：采用优质工程塑料，一次性成型，表面光滑，无棱角、不易裉色

	170
	中国龙龙舟
	辆
	4
	规格：210*28*70cm，采用工程塑料一次性滚塑工艺，抗静电，色彩鲜艳，安全环保。

	171
	交通标志
	套
	
	材质：环保PVC管，ABS连接件，塑料牌。
包含交通标志牌15个，基座15个，支柱15根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。

	172
	户外攀爬网
	张
	1
	规格：190*178*178cm，材质：材质：立柱、框架采用镀锌钢管

	173
	曲棍球
	套
	5
	规格：球杆长80cm 1根，球门1个，木球1个，彩旗1个；材质：木质

	174
	滚筒多人协力车
	个
	2
	规格：193*64*67cm，材质：支架采用高强PVC管道，滚轮采用优质塑料材质，锻炼小孩团队配合能力。

	175
	软飞盘
	个
	85
	规格：直径22.5cm，材质：泡沫

	176
	沙包
	个
	80
	规格：中号
材质:帆布+荞麦填充物，材质要求柔软安全耐磨不易烂。

	177
	投掷小飞机
	个
	35
	规格：11*4.5cm，材质：泡沫

	178
	袋鼠跳跳袋
	个
	20
	规格：直径50*60cm ，牛津布材质，袋状。

	179
	跳跳球
	个
	20
	规格约38cm*29cm*90cm，可承重100kg。
材质：PVC

	180
	坦克履带爬行圈垫
	个
	15
	规格约83*25cm，材质：牛津布+珍珠棉

	181
	攀爬绳
	根
	10
	规格：长1米，材质：锦纶，只有绳子，不含柱子。

	182
	稻草遮阳棚
	个
	1
	规格：2.7米稻草伞+底座，不含桌椅，材质：稻草

	183
	迷彩直通
	个
	2
	规格：48x180cm，材质：迷彩布

	184
	迷彩投靶盘
	个
	2
	规格：140x170cm配大小球24个
材质：布、发泡海绵、PVC塑料

	185
	伪装迷彩网
	张
	2
	规格：4*5米，材质：牛津布

	186
	平衡桥
	套
	2
	规格：6米，材质：锦纶绳，防腐木

	187
	迷彩帐篷
	个
	2
	规格：150*165*110cm，材质：迷彩布

	188
	三角吊环
	个
	40
	规格：16*53cm,材质：环保塑料、织带

	189
	奥尔夫音乐风铃
	台
	1
	规格：40音，材质：木质、金属

	190
	快板
	双
	6
	规格：一对，材质：木质

	191
	乐器镲
	个
	6
	规格：7cm铜镲，材质：黄铜

	192
	道具蝴蝶翅膀
	双
	6
	规格：适合3-6岁儿童，包含：翅膀、裙子、仙女棒

	193
	帐篷
	台
	2
	规格：130*130*130cm，材质：布质

	194
	舞台背景布
	张
	1
	规格：3米*3米，材质：布质

	195
	透明膜绘画塑料玻璃纸
	卷
	6
	规格：80*100cm，材质：pet软膜

	196
	透明风车
	个
	20
	规格：约30.5cm,材质：环保塑料

	197
	幼儿童画板磁性可擦写    （双面写字板)
	个
	10
	规格：48*58cm，材质：环保材质，安全无毛刺

	198
	动物绘画镂空塑料模版
	张
	25
	单个，规格：10*10cm,材质：pet

	199
	模具
	套
	5
	规格：城堡模具10件套，材质：环保塑料

	200
	玩沙玩具
	套
	1
	1个双轮转沙，1个天平(不锈钢桶)，1个大筛网，1个中筛网，2个小筛网5把中号一体式铲子，3个塑料桶(颜色随机)，材质：木质、金属、环保塑料

	201
	多功能光影实验魔盒
	个
	1
	规格： 30*23*15cm，材质：ABS,PVC,PC

	202
	天平称
	套
	2
	规格：17cm*10cm,内含分度标尺、几何体*9，底座、托盘、砝码2\5\10g各1个
材质：塑料

	203
	地球仪
	套
	1
	规格：31cm*31cm*33cm±1cm
材质：塑料

	204
	航天科学套装
	套
	1
	规格：10个实验，材质：木质、环保塑料等

	205
	蒸饭柜（24盘）
	个
	1
	尺寸:1435/650/1475mm±1cm
功率:380V24Kw
结构形式:双门
1，柜体用201正材J1料配430不锈铁饭盆。
2，水箱里配溢水阀，防止浮球坏后关不住水而开门 烫伤人。
3，柜体底部用201材质25x25不锈钢方管、脚轮板用201的板材。
4，发热管前置，方便维修。
5，尼龙脚轮。
6，卡槽式饭盘托架，饭盒向外拉出三之二不会掉盘。

	206
	积木墙
	张
	40
	1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。                                           2、规格：底板（25.5*25.5cm）

	207
	积木
	套
	5
	1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺    2.配套积木墙使用，配多种款式，例如：齿轮，轨道，乐高等

	208
	积木槽
	个
	3
	规格：51*18*16cm，  2.材质：木质+亚克力

	209
	万能工匠
	套
	1
	主要材质：PP，PVC
产品明细：120件。
300连接盘（蓝色）300mm*120mm  36个；连接管500mm*48mm 36根；连接管764mm*48mm 48根；
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知
（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。

	210
	户外秋千攀爬组
	套
	1
	规格：5*2*2.5cm
1.主管采用Ø89mm，壁厚2mm，铁件部分采用二氧化碳气体保护焊，焊接成型后经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。
2.攀爬件采用户外专用缆绳，结实耐用，抗紫外线，抗老化，塑料件采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、不褪色、磨砂表面滚塑成型.五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理

	211
	150cm竹梯
	个
	5
	规格：长度150cm；材质：竹制

	212
	130cm竹梯
	个
	3
	规格：长度130cm；材质：竹制

	213
	体能游戏组合
	套
	3
	材质：采用优质防腐新西兰松木。
2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 。                                                                                   3、规格：16件/套。                                                  4:配置包含：高楼梯2个：120x75x50cm，中楼梯2个:100x75x50cm，矮楼梯2个:80x75x50cm，攀爬梯4个:180*35*9cm，平衡板6块:180*20*4cm

●5、可迁移元素（铬、汞、砷、铅、镉、锑、硒）最大限量＜5mg/kg。

	214
	砖筑大师
	套
	1
	规格：1487件/套
构成：砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。
1）红色长方形砖块720块，尺寸：12*6*3cm；
2）灰色长方形砖块160块，尺寸：12*6*3cm；
3）脏脏粉色长方形砖块80块，尺寸：12*6*3cm；
4）灰色大三角形40个，尺寸：12cm×3cm×12cm；
5）红色拼图砖20块，尺寸：12cm×3cm×12cm；
6）灰色圆弧砖50块，尺寸：外径18.5cm,内径9.8cm；
7）红色正方形砖块160块，尺寸：6*6*3cm；
8）红色三角形砖块40块，尺寸：12*6*3cm；
9）红色瓦片60块，尺寸：12cm×12cm。；
10）横梁1套，材质：不锈钢，每套规格：4根:40cm×Φ1.9cm，30根:30cm×Φ1.6cm，15根:20cm×Φ1.6cm；
11）红色筒瓦50块，规格：7.3cm×12.3cm；
12）红色瓦当10块，规格：6.5cm×14.4cm；
13）红色滴水瓦10块，规格：16.5cm×12.4cm；
14)红色花脊1块，规格：12cm×9cm×9cm；
15)红色长花脊8块，规格：14.5cm×9cm×9cm；
16)红色飞檐2块，21cm×21cm×9cm。
17)衣服+帽子10套；尖头铲子6把；水桶5个；托灰板6个；舀沙勺4个；小推车2辆；手套20副；水平尺2支；墨斗线1套；垂直尺1套；量杯2个；儿童专用水洗砂1袋；儿童专用砌砖粉15袋。
功能：砖筑砖家区别于积木的搭建，材料更真实。一砖一瓦皆模拟真实的房屋建造原料，尺寸适合孩子手掌抓握。产品符合Steam教育理念，让孩子在动手的过程中感受到科学、技术、工程、艺术、数学多学科融合的综合教育。产品低结构，易搭建，易成型，百变造型，让孩子自由发挥想象力。

	215
	小型积木
	套
	2
	PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：
大颗粒2孔31*24*15mm  大颗粒4孔31*24*31mm 
大颗粒6孔47*24*31mm   大颗粒8孔63*24*31mm 
梯形：24*47*31mm 31*33*31mm  31*33*31mm
半椭圆：24*63*31mm  24*47*31mm 
8孔长方形：63*14*31mm                                                                                      3.  件数：288件

	216
	美工区材料收纳盒
	个
	10
	1.规格：37*24*7cm。
2.材质：使用优质pp材料，环保无异味；磨砂盖面设计，光滑边缘不伤手；加固连接设计，承重耐用；底部采用防滑加高设计。

	217
	托盘
	个
	10
	规格：38*30*3cm
材质：PP

	218
	正方形益智拼装
	片
	500
	1.规格：3*3*3cm。6种色彩搭配
2.材质：木质

	219
	墙面形状配对
	块
	6
	1.规格：50*50cm。
2.材质：EVA材质，精致压纹，多种颜色搭配

	220
	儿童防真化妆品
	套
	1
	1.规格：20*9.5*13cm。
2产品明细：眼影盘*1，睫毛膏*1，口红*1，粉底液*1，唇膏*1，腮红*1，化妆刷*2，粉扑*1，气垫*1,；玩具模型不涂抹，安全，仿真美妆工具，激发孩童审美天赋。
3.件数：10件。

	221
	图字配对
	套
	2
	规格：26×26×5.7cm
材质：塑料、纸
含6张双面题卡和1块塑料游戏板。

	222
	蜜蜂采豆豆
	套
	5
	1.规格：14*1cm
2.材质：采用ABS材质，磁吸设计
3.产品明细：弹跳棒*4，花粉盘*1，双卡扣*4，日字扣*8，小蜜蜂*4，蜂巢*4，弹力绳*4，彩珠*60。
3.件数：89件。

	223
	磁铁走迷宫
	套
	4
	1.规格：迷宫21*14cm，棋子2.5*1.5cm；
2.材质：采用环保材料，产品无毒无味，边角光滑色泽饱满。

	224
	pvc轨道主图套装
	套
	7
	1.规格：轨道宽度85mm
2.材质：pvc
3.产品明细：起点215*85mm 2个，人行道215*85mm 2个，直线215*85mm 2个，停车场215*85mm 2个，岔路A110mm*110mm 2个，岔路B110mm*110mm 2个，右弯150mm*85mm 4个，左弯150mm*85mm 2个。
4.件数：24件

	225
	阿基米德原木积木木条
	套
	1
	规格：原木 1000 片 / 套；材质：木质，木质表面光滑无毛刺，不伤手，适合幼儿使用。

	226
	
拼插拼装组装积木平面立体图形玩教具
	套
	2
	1.规格：182mm*132mm*130mm。
2.材质：pp塑胶材质，触感舒适，玩法多样，通过点线面实物引导孩童认知立体几何，从而培养空间思维。
3.产品明细：多孔连接球36件，弧形连接棒26件，小号连接棒26件，中号连接棒30件，大号连接棒22件。
4.件数：140件。

	227
	儿童大号立体纺织机
	台
	2
	1.规格：27.5*32*38cm。
2.材质：选用木材材质打造，圆滑倒角设计，光滑无毛刺

	228
	造纸术材料
	套
	7
	1.规格：24cm圆抄纸框。
2.安装简单，稳定性强。

	229
	造纸术材料
	套
	7
	1.规格：24*24cm方框，
2.采用燕尾榫槽结构，安装简单，稳定性强。

	230
	软陶泥
	套
	8
	1.规格：2000G
2.颜色：4套黄色，4套白色
3.材质细腻延展性强，软硬适中不黏手，易塑形，色彩亮丽有光泽。

	231
	塑料裱花台
	个
	6
	1.规格：27.5*7cm
2.材质：食品级pp材质，搭配静音轴珠转动流畅不卡顿；台面磨砂防滑。边缘圆润手感舒适；底座增加硅胶防滑圈增强转台稳定性。

	232
	毛线收纳卷轴架
	个
	2
	1.规格：40*11*41cm
2.材质：实木，采用实木拼接，双脚支持稳定牢固；搭配优质五金，档位可调节拆取便捷，

	233
	儿童磁铁实验套装
	套
	3
	1.规格：单体长度10cm
3.材质：金属+塑料
3.产品明细：小车*1，u型磁铁*1，条形磁铁*1，磁性蝴蝶*2，环形磁铁*2，车轮4，车轴*2，收纳盒*1
4.件数：14件

	234
	桌布
	张
	40
	规格：适用于120*60桌面，材质：涤纶。防油防水，结实耐磨不起球

	235
	12色扭扭棒
	套
	8
	规格：100根/扎，优质绒毛，不掉色，无异味。颜色丰富满足各种手工色彩需求

	236
	手工纸碟、纸杯
	个
	1000
	1.纸碟与纸杯
2.规格：纸碟7寸，纸杯约8cm高度；
3.材质：纸质，颜色鲜艳亮丽，无异味

	237
	丙烯颜料
	套
	5
	规格：颜料24色/套，每瓶500ML。色彩艳丽，着色力和覆盖力强，环保无毒。笔60支/套，材质：丙烯。手感强，适用于油画、水粉、水彩等

	238
	幼儿手工折纸
	套
	8
	规格：三种/套，含：A4手工折纸10色100张/包、A4硬卡纸10色100张、12色皱纹纸25*250cm一包

	239
	儿童手提盒套装
	套
	13
	规格：30*16*14cm，儿童早教套装，内含各色珠子、亮片，可用于粘贴画布、DIY装饰，开发儿童的美术创造力

	240
	儿童美术课罩衣
	件
	35
	规格：适合幼儿规格，分2个码数配货，材质：防水布

	241
	可绘画玩具组合
	套
	100
	规格：4件/套，含可绘画草帽1顶，直径约28cm+扇子1把约20*20cm+纸雨伞1把，伞面直径约40，长度20cm，+脸谱1个。

	242
	跳跳袋
	个
	20
	规格：直径50*60cm ，材质：牛津布。

	243
	平衡木
	套
	2
	规格：200*40*30cm；材质：花梨木材质，表面喷涂聚氨脂清漆。无毒无味，无毛刺，不易腐蚀，耐摩擦，油漆不易脱落。

	244
	二人板鞋
	双
	20
	材质：pp塑料；
规格：2人40*11*2cm

	245
	三人板鞋
	双
	20
	材质：pp塑料；
规格：3人58*11*2cm

	246
	毽子
	个
	80
	规格：4*22cm
材质：软鸡毛、塑胶。产品安全无毒无味，耐磨底座结实耐玩。

	247
	小锄头
	个
	20
	1.规格：约30*6.5cm
2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	248
	小铁铲
	个
	20
	1.规格：约32.5*6.2cm
2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	249
	儿童袖套
	双
	20
	规格：26*16cm。
材质：布，手感细腻舒适，有效护住袖口达到防污效果。

	250
	儿童浇水壶
	个
	10
	1.规格：高14cm，直径12cm，容量1.5L。
2.材质：喷塑铁皮
3.产品喷塑处理防腐防锈，加厚铁皮承载力强；开口处加大设计使装水更便捷；手柄处符合人体工学设计弯曲且加宽，手持不勒手；19孔出水莲蓬头，出水绵密柔顺。

	251
	背篓
	个
	20
	规格：25*24cm，材质：塑料编织带

	252
	高跷
	套
	20
	1对/套；规格：11.5x9x6cm
材质：环保塑料

	253
	皮筋
	条
	20
	规格：5m，色彩艳丽，安全无毒

	254
	滚铁环
	个
	40
	单个，规格：37cm，含铁环、木质手柄手杆
材质：金属、木质

	255
	投壶组合
	套
	18
	规格：投壶约12*28cm，箭10支，材质：木质

	256
	科学套装组合1
	套
	7
	配件:1.塑料锥形三角瓶1个；2.试管支架1个；3.塑料大试管1个；4.塑料小试管2个；5.放大镜1个；6.防护安全眼镜1副；7.塑料烧杯1个；8.摄子1个 ；9.滴管1个； 10.漏斗1个；11.实验活动手册1本； 12.泡泡机1个； 13.水流观察器1个； 14.水净化1套；15.圆柱形量具2个；16.三角形量具2个； 17.四方形量具2个。

	257
	科学套装组合2
	套
	5
	含：托盘天平。钟面模型。计算器，弹簧称。几何形体模型，钉板，口算练习器，皮尺，数数棒等

	258
	科学套装组合3
	套
	3
	规格：含磁悬浮1套，磁力小车1对，司南模型1个，综合磁性套在1套，磁性探索版1个，磁性玩具1套。

	259
	科学套装组合4
	套
	3
	含：显微镜、望远镜、潜望镜、昆虫盒、放大镜、地球仪、磁针、太阳高度测量仪、温度计、叶轮、试管架、凹凸镜、凹凸面镜、三棱镜。

	260
	磁铁
	套
	3
	1.规格：磁铁套装14件套。
3.产品明细：小车*1，u型磁铁*1，条形磁铁*1，磁性蝴蝶*2，环形磁铁*2，车轮4，车轴*2，收纳盒*1
4.件数：14件

	261
	棋牌组合
	套
	13
	规格：7种/套，含五子棋，军棋，飞行棋，斗兽棋，象棋，飞行棋，立体四子棋

	262
	迷宫
	份
	8
	规格：10件/套，规格30*30*1.5cm，磁性运笔迷宫，木质，安全无毛刺

	263
	益智拼图
	套
	8
	规格：14.8*14.8*0.5cm，6张/套
材质：木质，边角处理光滑无毛刺。

	264
	磁力棒
	份
	8
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.规格（允许尺寸误差±3mm）：小号球形：直径35mm  
长条：52*19mm  86*19mm  弯管：72*19mm                                                                                     3.件数：中号100件配收纳盒

	265
	小水桶
	个
	10
	规格：19*10.5*11.5cm
材质：塑料，加厚材质+便携提手，结实耐压，坚固耐用

	266
	小铲子
	个
	10
	规格：18*7cm
材质：塑料，坚韧材质结实耐用，边角圆润不伤手。

	267
	大铲子
	个
	10
	规格：32*8.5cm
材质：塑料，坚韧材质结实耐用，边角圆润不伤手。

	268
	漏斗
	个
	10
	规格：16*12.5*25.5
材质：塑料，边缘光滑无毛刺不伤手

	269
	筛子
	个
	10
	规格：15cm*9cm
材质：塑料，边缘光滑无毛刺不伤手

	270
	沙漏铲
	个
	10
	规格：18*9cm
材质：塑料，边缘光滑无毛刺不伤手

	271
	运沙车
	个
	10
	规格：36.5*22.5*21cm
材质：PP塑料材质，安全环保，产品无毒无味。

	272
	花洒水壶
	个
	10
	规格：12.5*9*10.5cm
材质：塑料，边缘光滑无毛刺不伤手

	273
	动物模型
	个
	20
	规格：多种形状可选
材质：塑料，边缘光滑无毛刺不伤手。

	274
	pvu水管
	套
	1
	规格：9个支架+9片水渠+2个弯头
材质：PVC塑料材质。

	275
	挖沙车
	个
	10
	规格：23*13*13cm
材质：PP塑料材质，安全环保，产品无毒无味。

	276
	沙滩城堡模具
	套
	8
	规格；20件/套
材质：塑料，环保材质，无毒无味，产品处理光滑无毛刺。

	277
	纸盒建构材料
	套
	1
	规格：200个/套。
材质：原生木浆/竹纤维材质，安全环保，坚韧双层卷边杯口。杯形挺括不易变形。

	278
	塑料拼插积木
	套
	3
	1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成                               规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：39*29mm 
2孔：39*58 mm半椭圆：29*29mm    
轮子：直径2.6*1.5cm                                                                                   3.件数：426件

	279
	木质积木
	套
	2
	规格：328件/套，含收纳盒，新西兰松，原木无漆，打磨光滑无毛刺

	280
	大号雪花片
	套
	6
	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、白、粉10种颜色组成 ，规格：大号直径53mm （允许尺寸误差±3mm）：
3.  件数：大号523件/套

	281
	泡沫大号积木
	套
	1
	1.规格：200件/套，单片厚度6cm
材质：EVA材质，无毒无味，颜色丰富多彩，积木形状多样。

	282
	爆米花桶纸杯
	个
	100
	规格：90*136cm
材质：食品级纸，卫生安全，桶身加厚不易破损。

	283
	儿童角色扮演服装
	份
	12
	单件，规格：尺码100-130,动物角色，多种款式可选。
材质：棉，面料柔软亲肤。

	284
	手偶
	个
	40
	单个，规格：多种动物类型可选，
材质：毛绒材质，柔软亲肤。

	285
	表演舞台小道具
	份
	24
	儿童舞台表演动物头饰，规格：直径约8cm，材质：毛毡

	286
	节奏乐器玩具
	套
	8
	手鼓1个:尺寸：20*4.5cm
材质：木圈+羊皮
塑料砂蛋1对:尺寸：5.5*4 cm
材质：PS塑料
铜镲1副;尺寸：直径5.3cm
材质：黄铜
塑料午板1对;尺寸：直径5.5 cm
材质：塑料
3铃摇铃1个;尺寸：长14.5 cm，宽 7 cm
材质：塑料手柄、金属铃铛
三角铁1个;尺寸：4寸 材质：钢
木质四色沙槌1对;尺寸：20.5*5.5 cm
材质：木质
刮棒1个;尺寸：直径2.5 cm，长23 cm
材质：木质 配件：打槌1支
双响筒1副;尺寸：19.5*3.5 cm
材质：木质;配件：打槌1支，手柄1支
手提8音琴1台;尺寸：31*16 cm
材质：木架+铝片,配件：打槌1支

	287
	舞蹈彩带
	份
	28
	规格：布长100cm宽10cm。
材质：优质绸布，不抽丝不掉色，色彩鲜艳柔软易飘。

	288
	原木块木片
	套
	10
	规格：7-13cm混搭100片/套，厚度1cm，材质：木片（大、中、小）

	289
	12色轻黏土及模具
	套
	10
	规格：12色/套。100克/包，颜色鲜艳亮丽，无异味

	290
	牛皮纸管
	个
	260
	规格：约20*5cm，材质：纸，安全环保，无异味

	291
	大松果
	个
	100
	规格：约5cm.形象细腻，色彩逼真。天然制品，大小形状有差异，

	292
	12色镂空网纱
	套
	2
	规格：12色/套。50*4.5cm/卷，材质：复合纤维

	293
	区域镂空收纳盒
	个
	30
	规格：26*17*7cm，材质：塑料。环保塑料，材质安全无毒，经久耐用

	294
	彩色瓦楞纸
	包
	4
	尺寸：38×50cm（A4和4K）
颜色：十色
50张/包(10色) 

	295
	小圆矮桌
	套
	2
	规格：60cm×60cm×48cm/52cm/56cm ；桌面：20mm橡胶木拼板，健康环保，纹理细致优美、色泽均匀；
2.桌脚：橡胶木加工实木脚，厚实承重、美观耐用，使用更长久；
3.桌面采用圆角设计，完全符合幼儿家具工艺标准，安全呵护小朋友；
4.采用拆装式结构，方便运输安装。

	296
	迷你音箱
	套
	2
	规格：1个音响，2个麦克风，材质：金属、环保塑料

	297
	浅色牛皮纸
	张
	6
	规格：15米长，材质：牛皮纸

	298
	书法套装
	套
	6
	规格：18件/套，包含：纸、毛笔架、墨水、毛笔水写布

	299
	绣球
	个
	10
	8公分普通绣球

	300
	户外可移动伸缩遮阳棚
	套
	1
	1.规格：10m*6m*2.5m
2.立柱60*1.2mm加厚镀锌圆管。
3、横梁40*40*1.2mm的方通。
4、剪刀架40*20*1.2mm的扁通。
5、加厚加筋加厚刀刮布，。
6、4寸实心万向轮,滚动和越障碍能力强,灵活方便还配有刹车功能。
非标材料

	301
	儿童小话筒
	份
	2
	单个，规格：7.5*19.5cm
材质：塑胶以及电子原件，话筒音响。唱放一体。

	302
	表演组合套装
	套
	6
	规格：3件/套，彩色爆炸头假发、卡通墨镜、魔法棒；
材质：环保塑料

	303
	乐器套装
	套
	20
	5件/套；堂鼓1个：尺寸：20*13.5 cm，材质：PE塑料+羊皮
配件：打槌2支，背带1条
铃鼓1个:尺寸：15*4.5cm，材质：木圈+羊皮
沙锤1个:尺寸：20.5*5.5 cm，材质：木质
串铃1个:尺寸：长8.5 cm，宽8 cm，材质：塑料、金属铃铛
响板1个:尺寸：21.5*5.5*2.5 cm，材质：木质

	304
	马赛克拼图
	套
	6
	规格：22*22*0.4cm,材质：木质，光滑无毛刺

	305
	插珠立体几何拼插积木
	套
	4
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 
2、产品由球红、黄、蓝、绿 管子白色4种颜色组成。规格：长管：95*7mm，短管：62mm，球29mm，
3、件数：450件

	306
	瓦楞纸板
	套
	100
	规格：3张/套，圆形、长方形、正方形三种形状各一张为一套，材质：瓦楞纸

	307
	牛皮纸杯
	个
	500
	规格：250ml，材质：牛皮纸

	308
	亚克力透光磁力积木
	套
	6
	1、材质 ：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
2、规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：74*74*6mm，L形：74*37*6mm，工形：74*74*6mm，车子：196*74*45mm，大三角：136*73*6mm，小三角：71*62*6mm，长方形：74*37*6mm，山字形：74*37*6mm                                                     3、件数：100件配盒子

	309
	卷尺
	个
	10
	规格：1.5m卷尺，材质：环保塑料

	310
	沙地玩具组合
	套
	20
	1.规格：7件/套，
2.材质：环保塑料，材质安全无毒，经久耐用。

	311
	PVC沙水工具套装
	套
	2
	规格：88件/套；
水车1数量：1；长930mm;宽430mm;高380mm；材质：防腐木
立板1数量：2；厚：13 宽1：200 宽2：280 高：366；材质：PP
立板2数量：2；厚：13  宽1：200 宽2：280  高：528；材质：PP
立板3数量：2；厚：13   宽1：200 宽2：280  高：680；材质：PP
立板4数量：2；厚：13   宽1：200 宽2：280  高：831；材质：PP
鱼板数量：8；厚：13  长：394  高：150；材质：PP
挡水板数量：1；厚：13  长：500  宽：405；材质：PP
水泵1数量：1；dn48；材质：金属
剖面管1数量：5；长：1000；材质：pvc
剖面管2数量：4；长：1500；材质：pvc
管道1数量：3；长：1000；材质：透明pc
管道2数量：2；长：1500；材质：透明pc
水龙头连接器数量：2；4分；材质：塑料
软管数量：1；D25， 250MM；材质：软管
硅胶管数量：1；4分/35米，4；材质：硅胶
双通数量：2；110*170*170；材质：pvc
三通数量：2；110*150*200；材质：pvc
塞子数量：2；110*110*80；材质：pvc
管帽数量：2；110*110*57；材质：pvc
铲子（小）数量：12；360*88；材质：金属
铲子（大）数量：2；650*140；材质：金属
筛网（小）数量：10；直径150；材质：不锈钢
筛网（中）数量：8；直径200；材质：不锈钢
筛网（大）数量：5；直径280；材质：不锈钢
沙桶数量：3；直径250；材质：不锈钢
水车袋数量：3；常规；材质：塑料

	312
	羊角球
	个
	10
	规格：直径45cm，材质：无增塑剂pvc

	313
	幼儿园棉布拔河绳
	根
	2
	1.规格：20米

2.材质：粗麻绳

	314
	水桶组合
	套
	30
	1.规格：2件/套；
2.内含：浇水壶、小水桶
3.材质：环保塑料、铁质

	315
	移动网格作品展示架1
	个
	4
	1.规格：120*200cm，长方形

2.白色，环保烤漆无甲醛，稳固承重

	316
	移动网格作品展示架2
	个
	2
	1.规格：直径150cm，圆形

2.白色，环保烤漆无甲醛，稳固承重

	317
	小锄头
	个
	20
	1.规格：30*6.5cm
2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	318
	小铁铲
	个
	20
	1.规格：32.5*6.2cm
2.材质：采用加厚碳钢及防锈涂层制作，结实耐用，搭配挂钩防滑把手，连接处紧密牢固，多场景适用，手柄可穿绳索，方便收纳。

	商务条款要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	交付时间（期限）及交付地点：
	交付时间（期限）：自合同签订之日起30个工作日内交付、安装调试并验收完毕。
交付地点：扶绥县及辖区各乡镇，采购人指点地点。

	付款方式
	合同签订生效后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付合同金额的30%。供应商收到预付款后安排供货安装，项目验收合格后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付剩余合同款项。

	售后服务要求
	▲（一）质保期：大型户外游戏设施的质保期不少于3年，所有电器、电子产品质保期均不少于3年，采购需求表中技术参数条款另有要求的按采购需求表要求执行。质保期自交货并验收合格之日起算。

▲（二）配送及售后服务：

免费送货上门，免费安装、调试，供货符合国家有关规定实行产品“三包 ”；

所有货物必须是全新的，未使用过的产品，所提供的玩具类货物必须符合国家玩具安全相关标准要求。货物到货后，中标人和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人承担所有责任；

故障响应时间：中标人应在接到故障通知后 1 小时内响应，在 4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；对于学校急需使用的仪器设备，24 小时内不能解决故障的，中标人须在一个工作日内提供备用产品，以保证学校的正常教学工作；

质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访。质保期后提供维修服务，同时保证本次采购的产品备品备件充足；

备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足；

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：包括随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、更新升级、保修等各种费用和售后服务、培训、技术支持及其他所有成本费用。投标人应对采购的全部货物进行完整唯一报价。

	其他

	验收标准
	1.验收标准应符合国家有关现行的行业标准。
2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3.在验收时由采购单位按照招标文件的要求全面核对检验，采购人认为有必要的，可要求中标人提供产品符合招标文件技术指标要求的佐证材料（第三方检测检验机构出具的检测报告或者功能界面截图或功能演示或者产品生产厂家出具的技术参数说明等）进行核查，如不符合招标文件要求，按相关规定做退货处理或者违约处理并上报财政监管部门，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本采购需求一览表第 116项 75寸智能交互平板一体机、第118项户外大型自主建构碳化积木为核心产品。 

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品说明
	本项目货物所涉及的货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	节能产品认证说明
	本项目严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人认真核定本次采购货物内容，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。


节能产品政府采购品目清单

	品 目 序 号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101
计算机设
备
	★A02010104 台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》 （GB28380）

	
	
	★A02010105 便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》 （GB28380）

	
	
	★A02010107
平板式微型计
算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》 （GB28380）

	2
	A020106
输入输出
设备
	A02010601 打 印设备
	A0201060101 喷 墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102 激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104 针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521）

	
	
	A02010604 显 示设备
	★A0201060401 液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 （GB21520）

	
	
	A02010609 图
形图像输入设
备
	A0201060901 扫 描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针 式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针  式打印机相关要求

	3
	A020202
投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204
多功能一
体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等 级》（GB21521）

	5
	A020519
泵
	A02051901 离 心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 （GB19762）

	6
	A020523
制冷空调
设备
	★A02052301 制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577）， 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》 （GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式 冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB29540）


	
	
	★A02052305 空调机组
	多联式空调（热
泵）机组(制冷
量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效 率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调 节机(制冷  量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》
（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值 及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309
专用制冷、空调
设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 （GB19576）

	
	
	A02052399 其
他制冷空调设
备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第 1 部分： 中小型开式冷却 塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601
电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等 级》（GB18613）

	8
	A020602
变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 （GB20052）

	9
	★A020609 镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》 （GB17896）

	10
	A020618
生活用电
器
	A0206180101
电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB

12021.2）

	
	
	★A0206180203 空调机
	房间空气调节 器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能  效等级》（GB21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等 级》（GB21455-2019 实施。

	
	
	
	多联式空调（热 泵）机组（制冷 量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效 率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调
节机(制冷量≤
14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等  级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限 定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301
洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 （GB12021.4）

	
	
	A02061808 热 水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 （GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效 限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 （GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系 统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 （GB26969）

	11
	A020619
照明设备
	★普通照明用 双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等 级》（GB19043）

	
	
	LED 道路/隧道 照明产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能 效等级》（GB37478）

	
	
	LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 （GB30255）

	
	
	普通照明用非
定向自镇流
LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 （GB30255）

	12
	★A020910 电视设备
	A02091001 普
通电视设备（电 视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911 视频设备
	A02091107 视 频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平  板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），  以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计  算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210
饮食炊事
机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 （GB30531）

	15
	★A060805 便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28377）

	16
	★A060806 水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB

25501）

	17
	A060807
便器冲洗
阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28379）

	18
	A060810
淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

环境标志产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1

	A020101 计算机设备

	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输出设备

	A02010601 打印设备

	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机

	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机

	J2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机

	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备

	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器H
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪

	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器

	13
	A020619 照 明设备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及数据数字通信设备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设备
	A02091001 普通电视设备（电视机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸（包括再生复印纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板（地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片）材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服 务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大 型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即
可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求：无

	7.2
	1分标、4分标允许分包

分包内容：

1分标分包内容：硬皮幼儿绘本 、传菜梯。
资质要求：绘本分包承担供应商应当具备有效的《出版物经营许可证》；传菜梯分包承担供应商必须取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或许可项目包含电梯安装（含修理），子项目包含杂物电梯。投标时在资格证明文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章。
（2）4分标分包内容：绘本图书 。

资质要求：分包承担供应商应当具备有效的《出版物经营许可证》且不得再次分包。投标时在资格证明文件中提供相关证书并加盖投标人公章。
分包金额： /   。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

☑随机抽取；

	11.2
	不组织现场考察

	13.1
	报价文件:

开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（声明函按第六章要求格式填写）；（投标人根据自身响应情况出具）
投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字（或电子签名）并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，投标人应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

招标公告对应的特定资格要求提供的证明材料；（1分标，4分标必须提供，否则按无效投标处理）
中小企业声明函；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
分包意向协议（格式自拟）（分包时必须提供，否则按无效投标处理）
除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或电子签名）并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

4.招标公告对应的特定资格证明材料，投标人提供投标人自身拥有的或者分包承担供应商的，均视为符合特定资格要求。

	
	商务及技术文件：

无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）
投标人业绩证明材料；（如有请提供）
设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术方案（格式自拟，包含但不限于项目实施方案、质量保证措施、售后服务承诺等）；（必须提供，否则按无效投标处理）
优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售备品备件、专用耗材等方面的优惠（投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务）（格式后附）；（如有请提供）
投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供）
除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、售后服务、系统更新升级等和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	17.2
	投标有效期： 自投标截止之日起 90日。

	18.1
	☑本项目不收取投标保证金。

	19.2
	投标文件正副本份数：无，本项目不接受纸质投标。投标人应按广西政府采购云平台要求及招标文件要求制作并加密后上传电子投标文件。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24（5）
	唱标内容：投标人名称、投标价格、履行期限等内容均以广西政府采购云平台开标大厅显示为准。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道： “信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式： 在查询网站中直接截图查询记录或者直接打印查询记录，截图或者打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则： 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网 (www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购 法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参 与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数： 5 人

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为  5 项。

	
	中标候选人推荐数量：3人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：技术评分高的优先、技术要求负偏离少的优先、商务评分高的优先、质保期长的优先、故障响应时间短的优先的顺序。

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的材料： 本项目实行线上签订电子合同，中标人须通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(即CA锁)（含电子公章、法定代表人电子签名章）。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：详见招标公告

现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日上午8:30至12:00，下午15:00至17:30

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮22%收取。

3.采购代理费收取账户：
开户名称：广西友有招标代理有限公司 

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行

银行账号：45050160426600000593

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。【注:本项目实行电子化投标，采购文件中描述供应商的“公章”、“电子公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证证书)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。】
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.本招标文件中描述投标人的“电子签名”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(个人CA认证证书签字章)获得的以投标人法定代表人(负责人、自然人)或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或电子手写签字章。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人委托代表在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，需填写参加远程开标活动经办人联系方式。
5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image3.png]5
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载）并按照招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密电子投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2本项目不接受纸质投标文件，电子投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制并对应上传。               

 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章（电子公章）并签字或者电子签名（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

20.投标文件的加密

19.1投标人应通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成电子投标文件并按照招标文件和电子交易平台的要求加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见项目招标公告。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标文件提交截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序
24.1开标形式：
(1)开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购:

(2)采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序：

(1)解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的,均视为无效投标。
(解密异常情况处理:详见本章29.3电子交易活动的中止。)

电子唱标内容：详见“投标人须知前附表”。投标文件解密结束，唱标内容均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5)开标结束。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定办理相关材料，合同文本及附件经双方核验确认后进行线上签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.政采贷相关政策告知函
崇左市线上“政采贷 ”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！
线上“政采贷 ”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与 政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若 成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上 “政采贷 ”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的原则提供便捷、
优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址： https://www.crcrfsp.com/ ，客服电话：400-009-0001）。
具体的操作流程详见附件 1 和附件 2。
附件 1：
崇左市线上“政采贷 ”业务流程图
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附件 2：
崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表
	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道 6 号（东盟国际城）裙楼 2 号楼
	0771-7820436
0771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道 26 号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路 48 号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路 73 号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-7928650
0771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路 109 号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市 分行
	崇左市江州区骆越大道 2 号中国邮政储蓄银行崇左 市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙   胤·财富广场 101 商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路 41 号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富 中心 122 号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中 泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总 部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽 江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期 106-109 号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道 94 号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路 126 号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路 6 号
	0771-7516511
0771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路 3 号东信华府 18 号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道 16 号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡 村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路 2-1 号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县 支行
	扶绥县松江路 138 号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-7536178
0771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路 20 号（桂林银行 崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支 行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道 333 号碧园·未来城 商业综合体 13 号楼一楼 1050、1051 号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城 1 号楼正门旁
	0771-7525678


	宁明县

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街 70 号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街 11 号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道 77 号明江财富广场一层 1-13 号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡 村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街 3 号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中 70 号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中 79 号（明都大酒 店）A 幢楼 1 楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街 98 号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路 223 号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街 7 号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡 村振兴金融部
	大新县城养利路 131 号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街 7 号东盟商业广场 1 楼 桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路 230 号 1 楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营 业部
	大新县桃城镇德天大道 74-1 号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百 汇支行
	大新县桃城镇伦那路 8 号
	0771-3626199

	龙州县

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街 60 号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街 26 号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路 2 号龙州商业广场 D 栋 1 号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融 部
	龙州县龙州镇独山路 172 号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道 1 号同顾·中央公园 20 栋 10 号— 13 号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路 1 号、3 号、5 号（南 湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路 054 号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	天等县天等镇天宝北路 007 号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融 部
	天等县天等镇仕民路 48 号
	0771-3521361


	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城 5 号 楼 115 号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路 002 号天富商业广场 28 栋 一层商铺 6-17 号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路 5 号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路 216 号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路 138 号
	0771-8525068
0771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉 3 幢 3-01 至 3-03 号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼 8-9 号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路 112 号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道 13 号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区 崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支 40 号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸 试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支 60-1 号
	0771-8556667


第四章  评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以发起询标函的形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须按照“广西政府采购云平台”的格式内容填写，并加盖公章（电子章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评标员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评分项
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）本项目为预留份额面向小微企业采购的项目，不再执行中小企业价格扣除优惠政策。

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-20%）。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-20%）。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

除上述情况外，评标价=投标报价。

（4）满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（5）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标价)×30分

	2
	技术分（满分65分）
	技术性能分
(满分15分)
	根据招标文件“采购需求”中的重要技术参数要求的响应情况进行评审：

标注“●”号的重要技术参数能提供产品彩页或功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的合法有效的检测（验）报告证明材料的，每提供1项得 1分，满分 15 分。材料须清晰，否则不得分。

注：项目中标后，采购人有权要求中标人提供相关原件进行审查。如技术文件中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	项目实施方案分（满分20 分）
	由评委根据招标文件要求及投标人所提供的项目实施方案，包括实施要点、人员组织、进度管理、配送服务及风险应对措施等内容进行独立打分。

一档（2分）：项目实施方案有实施要点、人员组织、进度管理、配送服务及风险应对措施等相关内容，内容略简。
二档（8分）：项目实施方案有实施要点、人员组织、进度管理、配送服务及风险应对措施等相关内容，具有针对大型设施设备安装重点难点分析和保障措施实施计划，整体实施方案较详细具体，基本满足本项目采购需求。
三档（14分）：项目实施方案有实施要点、人员组织、进度管理、配送服务及风险应对措施等相关内容，针对大型设施设备安装重点难点分析和保障措施实施计划安排合理，对实施方法、流程、劳动力组织、质量与安全保证措施等方面安排到位，整体方案具备良好的可操作性，满足本项目采购需求。
四档（20分）：项目实施方案有实施要点、人员组织、进度管理、配送服务及风险应对措施等相关内容，针对大型设施设备安装重点难点分析和保障措施实施计划，对实施方法、流程、劳动力组织、质量与安全保证措施等方面安排周密，针对幼儿园特殊环境的精细化供货安装（如防撞、静音设计）有更深入的优化且针对性强。整体方案内容非常详尽，逻辑严密，贴合本项目的实际需求。

	
	
	质量保证措施（满分15 分）


	一档（1分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容基本完整，

但措施执行可行性不强。

二档（5分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容较完整，措施执行基本可行。

三档（10分）：针对本项目提出的质量控制及检验措施内容完整，对措施的工作进度安排合理，能够控制货物的质量。

四档（15分）：针对本项目提出的质量控制及检验措施内容详细完整，对措施的工作进度安排科学合理，能够严格控制货物的质量，质量保证措施承诺合理全面。

	
	
	售后服务承诺（满分15 分）
	一档（5分）：售后服务承诺书内容基本符合招标要求，有免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、承诺定期和保修期外维修方案等内容，售后服务承诺基本满足招标文件要求。

二档（10分）：售后服务承诺书内容较全面，有免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、承诺定期和保修期外维修方案等内容，有明确的售后服务团队，售后服务的流程较完善，售后服务承诺整体内容具体详细，满足招标文件要求。

三档（15分）：售后服务承诺书内容全面周祥，有免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、承诺定期和保修期外维修方案等内容，有明确的售后服务团队，售后服务流程、培训支持与服务体系健全完善，培训计划方案周密，针对性强，切合项目实际。

	3
	商务分
	业绩分

（满分3分）
	投标人提供2023年1月1日以来同类项目合同证明，每提供一个得1.5分，满分3分

	
	
	政策分

（满分2分）
	（1）投标人所投产品有1个以上属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★ ”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得 1 分。

（2）投标人所投产品有1个以上属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得 1 分。

	总得分：1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

合同编号：
项目名称：                           
标项名称：                                  
甲 方：扶绥县教育局 
乙 方：                    
签订时间：      年    月     日

政府采购合同文本
采购人（甲方）                            
供应商（乙方）                         
签订时间                   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺， 甲乙双方签订本合同。

第一条 项目信息

1.采购项目名称：                
采购项目编号：                   
标项名称：                       
2.合同标的

供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)                    (小写)               


合同合计金额包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。
分包
1.是否分包：(是       (否
分包内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：                
2.分包金额（如有）小写：                   
                  大写：                       
第三条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第四条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第五条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第六条　交付和验收
1.交货验收时间：             ；交付地点：                        。
2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方可在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第七条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：大新县教育局。
第八条  售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第九条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.付款方式：                                          。
第十条　履约保证金
无。
第十一条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十二条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质量保证期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质量保证期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十三条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。到货后，甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 乙方须参与到验收过程中，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。
第十四条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十五条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十六条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（自然灾害、战争、疫情等）导致不能履行合同，经双方协商后，可将合同履行期进行延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关的情况说明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十七条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十八条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.设备性能配置清单；

4.…
5.其他合同文件；

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起 2 个工作日内，采购人应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公

告。

	甲方（章）

年  月  日
	乙方（章）
年  月  日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：




合 同 附 件
一般货物类
	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）
年   月   日
	乙方（章）
年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

（报 价 文 件）

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表
项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

	以上货物中由小微企业制造的金额占比为合计金额的    %（金额为：人民币￥    元）。


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

投标人（电子签章）：                                 

日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

（资 格 证 明 文 件）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：             

投标人（电子签章）：
年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：             

投标人（电子签章）：
 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                           法定代表人（签字或者电子签名）：             
                                          投标人（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

崇左市政府采购供应商信用承诺函

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）:
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。
2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）： 
日期：
注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。 2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。
三、商务及技术文件格式

1.封面格式： 

投  标  文  件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

                        年  月  日
2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字）：                      法定代表人（签字或者电子签名）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（电子签章）：

                                              年    月    日

注：法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件
牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者签章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

商务要求偏离表
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	合同签订时间
	
	
	

	交付时间（期限）
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人电子签章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
投标人（电子签章）：                                                                               年    月    日
8. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人（电子签章）：                          日  期：          
9. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人（电子签章）：                          日 期：        

10. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

投标人（电子签章）：                         

日 期：         
11. 优惠条件表格式（注：投标人可根据项目需求增加具体优惠内容）

优惠条件表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	比市场价优惠率

	1
	备品备件
	            %

	2
	专用耗材
	            %

	3
	......
	            %


投标人（电子签章）：                          

日 期：            
六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日

 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的以下货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

                                       公司（单位）名称（电子签章）：　     

                                         日期：　 年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

