采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》规定，
本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求。
本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值前将以◆号标注（如有）。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5.▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
6.本项目采购标的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：除第20项、第57项标的“100M专线”、第33项标的“信号灯安装调试”、第37项标的“高压水冲清除标线”、第61项标的“设备安装调试”、第62项标的“项目深化设计服务”所属行业均为租赁和商务服务业，其余标的均为工业。
	货物需求一览表

	项号
	采购标的
	数量
	单位
	技术参数要求
	单价（单位：元）
	总价（单位：元）

	一、前端智能感知设备新增补

	1
	交通卡口抓拍摄像机
	套
	10
	1、一体化防护罩设计；
▲2、（一）抓拍图像分辨率不低于1200万像素；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
3、支持宽动态范围≥64dB；
4、分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级；
▲5、支持采用不可见光或不可见光与可见光联合方式进行补光，内置双图像传感器和led补光灯；
▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux、支持H.265、H.264H、MJPEG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
▲7、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型；
8、可实现姿态异常检测并报警；
▲9、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）；
10、具备人脸识别功能，支持检测并抓拍主/副驾驶人人脸，记录的驾驶人面部图像不低于100×100个像素点，满足公安交通集成指挥平台无证、失驾等分析应用。
▲11、支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率（白天）≥99%，车辆捕获率（夜间）≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）；
13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）标准；
14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；
◆15、支持对水平倾斜一定角度(0-135度)的车牌进行识别；
16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
▲17、防护等级不低于IP65；
▲18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车)；
◆19、支持温度范围在-15℃～+70℃的环境下工作；
◆20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作；
21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、不少于32G内存卡等；
▲22、提供不少于三年原厂质保；
▲23、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
24、 设备水印符合《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T751-2024要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能。
25、 设备应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）等有关要求。
	14000.00
	140000.00

	2
	星光级球型网络摄像机（含支架）
	台
	5
	▲1、有效像素≥400万，1/1.8英寸 CMOS，光学变倍≥38倍（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
◆2、镜头焦距5.7mm～216.6mm；
3、信噪比≥55dB ；
▲4、内置GPU芯片、电子罗盘、北斗/GPS、不低于8G存储芯片（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲5、补光方式红外；补光距离≥500m；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
◆6、垂直范围 -30°～90° 自动翻转180°后连续监视 ；
▲7、最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux;0Lux（红外灯开）（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
8、视频输出分辨率支持不低于2560×1440 ；
9、支持H.265/H.264/M-JPEG格式；
10、设备应不少于1024个预置位，支持不少于64条巡航路径，每条巡航可以添加不少于32个预置点；
11、水平手控速度≥400°/S；
12、支持在监视画面上总共设置20个感兴趣区域，支持设置对人脸、车牌等感兴趣区域；
▲13、可在视频图像上叠加不少于7行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息和地理位置信息；
▲14、防护等级不低于IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合《电磁兼容 试验和测量技术》系列国家标准GB/T 17626；
15、智能功能：支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持车牌捕获及检索、混合目标检测（人脸、人体、车辆）；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
16、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件等；
▲17、提供不少于三年原厂质保服务；
▲18、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
19、设备水印符合《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T751-2024要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能；
20、与交通卡口共杆安装。
21、设备应符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）等有关要求。
	10000.00
	50000.00

	3
	雷达
	套
	12
	1、平板型雷达；
2、波束宽度为4度～6度，取决于安装位置和方向；在6～7米高的高速公路上能拍摄3.5米宽的范围；
◆3、测速范围 17公里/小时～250公里/小时；
4、速度误差范围不超过 -2～0公里/小时；
5、工作频率 （24.15±0.045）GHz；
6、发射功率：不低于20dBm；
7、发射功率≤3W；
8、抓拍距离：最佳抓拍距离为21-22m（安装高度约6米）；
9、工作模式：正向；
10、车道数目：单车道；
11、捕获率≥95%；
◆12、外壳防护等级不低于IP66，工作温度-15℃~80℃；
▲13、测速设备必须符合《固定式机动车雷达测速仪》（JJG 527-2015）或《机动车测速仪》GB/T21255-2019中的相关规定。投标文件需提供经国家认定的第三方检测机构出具的型式批准证书及报告；
▲14、与改造卡口设备匹配，投标文件需提供经国家认定的第三方检测机构出具的型式批准证书及报告（复印件）；
▲15、需通过经国家认定有相关资质计量检测部门的检定，符合执法要求。
	7000.00
	84000.00

	4
	工业交换机（8电2光）
	台
	5
	▲1.配备至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)；
▲3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入；
4.无风扇散热设计，支持不低于IP30防护等级；
▲5.宽温设计：-15～75℃；
6.模块化二层交换机，导轨式安装，支持高EMI/EMC防护能力；
7.处理类型：存储和转发；
8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控；
9.LED指示灯:PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)；
10.MTBF：不少于24000小时；
11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护；
12、MAC地址表大小：8K；
13、封包缓冲区大小：1Mbit；
▲14、可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲15.提供不少于五年原厂质保服务。
	4000.00
	20000.00

	5
	卡口L型杆件（含地笼、基础）
	套
	6
	1、立柱高约7m，悬臂长6～14m；
2、采用无焊缝钢管且进行浸锌喷塑防腐处理；
3、悬臂长度根据安装点道路宽度决定，上方应加置避雷钗；
4、立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度l2米以内为整根不分段式，臂长大于l2米采用插接，插接处设有防松装置，插接深度误差控制在±5%L(L为设计插接最值)范围内；
5、杆体表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝；
6、杆件距离路面净高不小于7米；
7、立杆壁厚≥8mm，横臂壁厚≥6mm；
8、立杆基础大小由项目深化设计服务根据实际安装位置实际情况勘查确定。
	20000.00
	120000.00

	6
	工控机（含软件）
	台
	5
	一、硬件要求：
1、一体化外观设计，整机结构紧凑，具有防尘、防潮和散热性能；
2、预装Linux操作系统；
▲3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲4、硬盘要求：支持不少于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，标配内置≥1块4T硬盘；
5、支持≥8路摄像机接入，支持CIF、D1、720P、1080P、2K、4K等多种分辨率的网络视频接入；
▲6、适用于南宁市交管支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件）。
二、功能要求：
1、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；
2、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；
3、支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件。查询结果可关联对应事件短录像；
▲4、支持按照设备状态信息监测服务接口规范，统一收集设备状态信息，实时上传设备运行状态以及采集信息至公安交通集成智慧平台。
	8000.00
	40000.00

	7
	一体化补光灯
	套
	12
	1、一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能；
2、设备应包含≥16颗LED灯珠；
3、支持红外光/可见光切换；
4、补光距离18-32米；
◆5、可在-15℃～70℃温度环境正常工作；
▲6、防护等级不低于IP66；
▲7、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
▲8、投标文件中提供满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T1202-2022标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
	3500.00
	42000.00

	8
	精密稳压电源
	台
	5
	1.输出功率：不低于1.5kVA；
2.输出额定电压：220V；
▲3.输入稳压范围：176-242（输出220V+/-1%），160-260（输出220V+/-10%）；
4.频率：50Hz+/-5% 。
	2000.00
	10000.00

	9
	电源防雷器
	套
	5
	额定电压：AC220V；额定电流：10A；响应时间：≤25ns；接线方式：串联安装。
	400.00
	2000.00

	10
	网络防雷器
	套
	5
	1.连接（输入口/输出口）：RJ45；
2.标称电压：5V DC；
3.额定电压(最大持续操作电压)：6V DC；
4.标称放电电流(8/20µs)≥5KA；
5.插入损耗: ≤0.1dB；
6.传输速率：不低于10-100Mbps；
◆7.工作温度：-15/+80℃。
	150.00
	750.00

	11
	抱杆机箱
	台
	5
	1.约400*550*650(D*W*H)，lmm厚度冷轧钢板；
2.车床冲压Q236-A热镀锌；
▲3.防护等级不低于IP65，挂杆式安装；
4.具有通风散热设计，具有防尘、防水、防盗、温控功能；
5.全钢材质，壁厚≥1.5mm；
	2000.00
	10000.00

	12
	“违法抓拍”告知牌
	块
	10
	1、道路监控摄像机配套；
2、告知示意牌约120*80cm（单面超强反光膜）；
3、符合GB 5768.2-2022《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》中7.2.5.5交通监控设备标志标准。
	1000.00
	10000.00

	13
	限速牌
	块
	10
	附着于卡口横臂或者立柱，符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）相关规定。
	1000.00
	10000.00

	14
	固定测速预告牌
	块
	10
	1、 含镀锌抱箍、4米镀锌立杆、C25混凝土基础、安装调试等；
2、 符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）相关规定。
	1000.00
	10000.00

	15
	户外屏蔽双绞线
	米
	350
	超六类屏蔽网线。
	10.00
	3500.00

	16
	电源电缆
	米
	800
	电源电缆RVV22-3*2.5mm2。
	20.00
	16000.00

	17
	电源电缆
	米
	150
	电源电缆RVV3×4mm2 。
	30.00
	4500.00

	18
	电缆管道
	米
	800
	1、管道采用直径≥50mm的PE塑料管；
2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按道路管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带；
3、过车行道的管道敷设采用顶管施工。
	70.00
	56000.00

	19
	检查井
	个
	20
	（1）包含检查井盖板及内壁；
（2）盖板尺寸为Φ480mm×40mm(直径×厚度)，要求采用水泥钢纤维材质，可承受不少于5吨车辆碾压，要求一次成型，无麻面、无气泡；
（3）孔体采用水泥钢纤维材质，内空为Φ320mm×300mm(直径×内深)，壁厚为50mm，孔体要求一次成型，无麻面、无气泡；
▲（4）井盖上应标明公安交管标识，使用的井盖必须有出厂合格证。井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa；
（5）检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷、凸起或破损。
	400.00
	8000.00

	20
	100M专线
	条
	5
	1、至少100M点对点数字专线租用，含1年资费，与原有智能交通移动数字专用加密通讯网互联；
2、提供网络架构信息安全漏洞查漏补缺服务，支持不定期网络架构优化服务。
	12000.00
	60000.00

	二、支路哨兵智能预警系统和太阳能路灯

	21
	支路哨兵
	套
	46
	1、内置高精度毫米波雷达，支持车辆车速检测，检测距离≥250m，测速范围≥0～180 km/h，检测速度误差范围≤±0.33km/h；
2、内置≥800万像素摄像机，支持车牌识别、车身颜色识别、车辆品牌、车型识别功能，实时提取机动车、非机动车、行人等全结构化信息；
3、支持超速预警、来车预警、自定义播报；
4、LED屏：采用红、绿双基色，上、下双屏，上屏支持实时显示车辆速度显示，下屏支持现场、平台下发预警文字显示；
5、配置红蓝爆闪灯，车辆经过时可闪烁；
6、内置大功率音柱，支持音量调节、分时段控制；
7、内置TF卡≥256GB，具备存储图片和录像功能；
8、支持4G网络和有线网络；
9、防护等级：≥IP54；
▲10、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
11、设备应符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）等有关要求。
12、提供不少于46条至少50M点对点数字专线租用，含1年资费，与原有智能交通移动数字专用加密通讯网互联；提供网络架构信息安全漏洞查漏补缺服务，支持不定期网络架构优化服务。
	21000.00
	966000.00

	22
	支路哨兵（太阳能）
	套
	21
	1、内置高精度毫米波雷达，支持车辆车速检测，检测距离≥200m，测速范围≥5 ~ 200 km/h；
2、显示颜色：红色、绿色；
3、支持超速预警、来车预警、自定义播报；
4、LED屏：上、下双屏，上屏支持实时显示车辆速度显示，下屏支持现场、平台下发预警文字显示；支持平台远程改节目、限速值更改、电量查询、流量查询等功能；
5、太阳能供电，带联动功能；
6、支持AC220V、DC12V太阳能供电；
7、内置大功率音柱，支持音量调节、分时段控制；
8、中标人负责提供一年流量费、五年平台使用费（中标供应商负责软件终身升级）。
	13000.00
	273000.00

	23
	智能劝导设备
	套
	67
	1、 提供前端摄像机、音柱、线路、智慧交通安全劝导平台软件服务。
2、 前端摄像机：有效像素≥400万像素；内置麦克风，拾音距离≥5米；内置扬声器，功率≥2W；支持AI告警。
3、 音柱：频响(-10dB)：80hz-18Khz，灵敏度(1m/1W)：90dB，声压级（1m）：105dB；
4、 线路：要求上下行带宽不低于50M，接入方式为光纤接入，提供接入设备；
5、 智慧交通安全劝导平台软件服务：支持二轮车未戴头盔、二轮车超员、三轮车未戴头盔、三轮车违规载人、皮卡车载人、无证驾驶、未成年驾驶摩托车、车牌识别等识别能力，提供视频不低于7天、大小图片不低于30天云存储，满足项目多层地区组织机构、多设备、多人员权限的管理需求。
6、 对上述设备安装、调试、开通，含开通调试所需光缆，光缆配件，网线，电源线及辅材。
	1200.00
	80400

	24
	智慧太阳能灯杆件（含基础）
	套
	134
	1、灯杆：上口径≥60mm、下口径≥130mm，壁厚≥2.5mm、杆高6m，灯杆上下口径一次成型，镀锌板材质，外表面喷塑层装饰，灯臂约750mm，含太阳板支架；
2、太阳能LED 灯具：灯具外壳材料要求为全压铸铝+灯珠透镜，光源额定功率≥50W,使用高流明5050灯珠，≥100颗灯珠；
3、太阳能板：功率：不低于120W，使用寿命15年以上，具有抗风、防雹、防腐等性能；
4、锂电池：太阳能专用锂电池≥80AH/3.2V；
5、立杆基础大小由项目深化设计服务根据实际安装位置实际情况勘查确定；
6、智能太阳能路灯控制器:基本功能包括过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电电流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等，24小时不间断工作，自身功耗小于额定功率的5%；
7、智能模式365天每晚通宵亮灯(含至少连续7个阴雨天）。
	2500.00
	335000.00

	25
	电源电缆
	米
	6500
	电源电缆RVV22-3*2.5mm2。
	20.00
	130000.00

	26
	电缆管道
	米
	6500
	1、管道采用直径≥50mm的PE塑料管；
2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按道路管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带；
3、过车行道的管道敷设采用顶管施工。
	70.00
	455000.00

	27
	检査井
	个
	230
	（1）包含检查井盖板及内壁；
（2）盖板尺寸为Φ480mm×40mm(直径×厚度)，要求采用水泥钢纤维材质，可承受不少于5吨车辆碾压，要求一次成型，无麻面、无气泡。
（3）孔体采用水泥钢纤维材质，内空为Φ320mm×300mm(直径×内深)，壁厚为50mm，孔体要求一次成型，无麻面、无气泡；
▲（4）井盖上应标明公安交管标识，使用的井盖必须有出厂合格证。井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa；
（5）检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷、凸起或破损。
	400.00
	92000.00

	三、普通国省道安全风险隐患突出点段改造

	28
	信号灯灯杆（横臂顶端吊装四面组合灯）
	套
	1
	◆1、杆件采用悬臂挑灯式，净高不低于6.8m，横臂长度需要根据路宽定制，横臂顶端吊装四面组合灯；
2、立柱壁厚≥8mm，横臂壁厚≥6mm；
3、含杆件配套地笼、基础，立杆基础大小由项目深化设计服务根据实际安装位置实际情况勘查确定。
	23000.00
	23000.00

	29
	3面信号灯吊装支架
	套
	1
	用于安装φ400满盘灯，具体尺寸、规格及结构安全由项目深化设计服务根据实际安装位置实际情况勘查确定。
	2000.00
	2000.00

	30
	3面信号灯
	套
	1
	1、竖装，开模PC薄壳，恒流驱动，DC：11-30V；
2、Φ400mm红黄绿满盘三单元；
▲3、LED发光单元几何轴线上的发光强度符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》中相关要求，其中Φ400mm 机动车信号灯光强基准轴0度时红、黄、绿光强均需≥900cd；LED基准波长：红色625±5nm、黄色590±5nm、绿色515-520nm。
	4000.00
	4000.00

	31
	智能信号机（含基础）
	套
	1
	1、不少于20路DC12V智能联网信号机；
2、时间误差：年误差＜2.5分钟(在25±1℃的条件下)；
3、工作电压：DC10～30V；
4、空载功率≤5W；
5、整机额定负载功率：480W；
6、用户可设置菜单（运行阶段配时方案）数：至少30。
	22000.00
	22000.00

	32
	落地机柜（含基础）
	套
	1
	不低于1.5mm镀锌板，L*W*H约：630×500×1200mm，内置不少于20路DC12V独立联网信号机与充放电控制器，并可存放不低于4个蓄电池。
	2500.00
	2500.00

	33
	信号灯安装调试
	项
	1
	调试安装信号灯、信号灯杆、信号机等设备，达到采购人的管理要求。
	300.00
	300.00

	34
	KVV5×1.5电缆
	米
	150
	铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套KVV5×1.5控制电缆。
	20.00
	3000.00

	35
	热熔反光型标线
	㎡
	600
	一、涂料主要技术性能
1、预混玻璃珠含量18～25%；
2、密度1.8g/cm³~2.3g/cm³；
3、软化点90℃~125℃；
4、涂膜外观干燥后应无皱纹、斑点、起泡 裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板无明显差别；
5、不粘胎干燥时间≤3min；
6、抗压强度≥12Mpa
7.耐磨性≤80 mg；
二、标线施工及质量技术要求
1、在旧的沥青路面和水泥路面必须使用底漆，底漆用量应不低于0.2kg/㎡；
2、标线涂层厚度为(2±0.2)mm；
3、标线施工后应立即在其表面撒布面撒玻璃珠，玻璃珠用量为0.6kg/m2；
4、新划标线的初始逆反射亮度系数白色应 不低于150mcd ·m-2 · lx-1、黄色应不低于 100mcd ·m-；2 · Ix-1、使用期间，标线的逆 反射亮度系数白色应不低于80mcd ·m-
2 · lx-1、黄色应不低于50mcd ·m-2 · 1x-1
施工使用热熔反光型标线涂料各项技术指标应符合交通运输部《路面标线涂料》JT/T280-2022标准要求和热熔反光型标线 质量符合国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2024标准要求。
	80.00
	48000.00

	36
	震荡标线
	m²
	70
	1、密度：1.8～2.3g/cm³；
2、软化点≥100°C；
3、涂膜外观：干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准版无明显差别；
4、不粘胎干燥时间≤3min；
5、23°C±1°C时抗压强度≥12,50°C±2°C时抗压强度≥2；
6、耐水性：在水中浸泡24h无异常现象；
7、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象；
8、标线基线厚度2mm,突起部分高度为(6±1)mm,玻璃珠含量20-25%；
9、涂层低温抗裂性：-10°C保持4h,室温放置4h为一个循环，连续做三个循环应无裂纹；
10、加热稳定性：200°C～220°C在搅拌状态下保持4h,应无明显泛黄、焦化、结块等现象；
11、符合GB5768.3—2025《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》标准的规定。
	130.00
	9100.00

	37
	高压水冲清除标线
	m²
	40
	热熔反光标线、震荡标线、常温标线清除后，原标线涂层、反光珠全部清除干净，无残留漆膜、无印迹；干后肉眼无明显色差。
	100.00
	4000.00

	38
	人行横道标志牌
	块
	6
	1、材质规格：3.5米镀锌钢管立杆，壁厚≥1.5mm；
2、符合GB5768.3—2025《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》、GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准的规定；
3、采用超强级反光膜，无明显裂缝、皱褶、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形等损坏；
4、标志板采用1.5mm厚成品铝合金板，标志板的风荷载设计标准为24m/s,标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827）的相关要求；
5、所有标志均须采用卷边加固处理，路侧设置的柱式标志，标志板内缘距人行道边缘距离不应小于25cm。
	1000.00
	6000.00

	39
	注意信号灯标志牌
	块
	11
	1、材质规格：3.5米镀锌钢管立杆，壁厚≥1.5mm；
2、符合GB5768.3—2025《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》、GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准的规定；
3、采用超强级反光膜，无明显裂缝、皱褶、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形等损坏；
4、标志板采用1.5mm厚成品铝合金板，标志板的风荷载设计标准为24m/s,标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）的相关要求；
5、所有标志均须采用卷边加固处理，路侧设置的柱式标志，标志板内缘距人行道边缘距离不应小于25cm。
	1000.00
	11000.00

	40
	减速让行牌
	块
	2
	1、 材质规格：3.5米镀锌钢管立杆，壁厚≥1.5mm；
2、 符合GB5768.3—2025《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》、GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》标准的规定；
3、采用超强级反光膜，无明显裂缝、皱褶、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀、剥离、粉化或变形等损坏；
4、标志板采用1.5mm厚成品铝合金板，标志板的风荷载设计标准为24m/s,标志板的材料应满足《道路交通标志板及支撑件》(（GB/T23827-2021)）的相关要求；
5、所有标志均须采用卷边加固处理，路侧设置的柱式标志，标志板内缘距人行道边缘距离不应小于25cm。
	1000.00
	2000.00

	41
	爆闪灯
	套
	11
	1、 绑杆式安装，含支架。
2、 总长≥500mm，双面发光，灯珠数量≥160颗，红蓝交替爆闪；
3、太阳能板：18V/5W；
4、锂电池：12V/2000mAh；
5、防护等级≥IP65；
6、续航（满电）：太阳光下充电8小时可工作48小时，电池满电量可连续放电120小时以上。
7、可视距离：夜间≥800m。
	1000.00
	11000.00

	42
	交通卡口抓拍摄像机
	套
	3
	1、一体化防护罩设计；
▲2、抓拍图像分辨率不低于1200万像素；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
3、支持宽动态范围≥64dB；
4、分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级；
▲5、支持采用不可见光或不可见光与可见光联合方式进行补光，内置双图像传感器和led补光灯；
▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux、支持H.265、H.264H、MJPEG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
▲7、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型；
8、可实现姿态异常检测并报警；
▲9、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）；
10、具备人脸识别功能，支持检测并抓拍主/副驾驶人人脸，记录的驾驶人面部图像不低于100×100个像素点，满足公安交通集成指挥平台无证、失驾等分析应用。
▲11、支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率（白天）≥99%，车辆捕获率（夜间）≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）；
13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准；
14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；
◆15、支持对水平倾斜一定角度(0-135度)的车牌进行识别；
16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
▲17、防护等级不低于IP65；
▲18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车)；
◆19、支持温度范围在-15℃～+70℃的环境下工作；
◆20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作；
21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等；
▲22、提供不少于三年原厂质保；
▲23、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
26、 设备水印符合《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T751-2024要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能。
27、 设备应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）等有关要求。
	14000.00
	42000.00

	43
	星光级球型网络摄像机（含支架）
	台
	3
	▲1、有效像素≥400万，1/1.8英寸 CMOS，光学变倍≥38倍（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲2、镜头焦距5.7mm～216.6mm；
3、信噪比≥55dB ；
▲4、内置GPU芯片、电子罗盘、北斗/GPS、不低于8G存储芯片（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲5、补光方式红外；补光距离≥500m；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲6、垂直范围 -30°～90° 自动翻转180°后连续监视 ；
▲7、最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux;0Lux（红外灯开）（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
8、视频输出分辨率支持不小于2560×1440 ；
9、支持H.265/H.264/M-JPEG ；
10、设备应不少于1024个预置位，支持不少于64条巡航路径，每条巡航可以添加不少于32个预置点；
11、水平手控速度≥400°/S；
12、支持在监视画面上总共设置不少于20个感兴趣区域，支持设置对人脸、车牌等感兴趣区域；
▲13、可通过IE浏览器在视频图像上叠加7行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息和地理位置信息；▲14、防护等级不低于IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626《电磁兼容 试验和测量技术》标准；
15、智能功能：支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持车牌捕获及检索、混合目标检测（人脸、人体、车辆）；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
16、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件等；
▲17、提供不少于三年原厂质保服务；
▲18、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
19、设备水印符合《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T751-2024要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能；
20、与交通卡口或者信号灯共杆安装。
21、设备应符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400 -2017）等有关要求。
	10000.00
	30000.00

	44
	工业交换机（8电2光）
	台
	3
	▲1.配备至少2个千兆SFP光口插槽,8个百兆电口（含一对工业级千兆单模单芯光模块）（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
2.符合10/100BaseT(X)(RJ45),100BaseFX(多模/单模), 1000Base-FX(SFP接口)；
▲3.12/24/48VDC（9.6 ~ 60 VDC）双冗余输入；
4.无风扇散热设计，支持不低于IP30防护等级；
▲5.宽温设计：-15-75℃；
6.模块化二层交换机，导轨式安装，支持高EMI/EMC防护能力；
7.处理类型：存储和转发；
8.流控：IEEE802.3x全双工，背压式流控；
9.LED指示灯：PWR1, PWR2, 100M (fiber port), 1000M (fiber port), 10/100M (TP port)；
10.MTBF：不少于24000小时；
11、保护：电源反接保护和电源过载电流保护；
12、MAC地址表大小：8K；
13、封包缓冲区大小：1Mbit；
▲14.可以接入远程网管软件，远程网管软件可以接入至少5000台工业交换机的远程网络管理。（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲15.提供不少于五年原厂质保服务。
	4000.00
	12000.00

	45
	卡口L型杆件（含地笼、基础）
	套
	2
	1、立柱高约7m，悬臂长6～14m；
2、采用无焊缝钢管且进行浸锌喷塑防腐处理；
3、悬臂长度根据安装点道路宽度决定，上方应加置避雷钗；
4、立柱与横臂采用法兰联接，横臂长度12米以内为整根不分段式，臂长大于12米采用插接，插接处设有防松装置，插接深度误差控制在±5%L（L为设计插接最值）范围内；
5、杆体表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝；
6、杆件距离路面净高不小于7米；
7、立杆壁厚≥8mm，横臂壁厚≥6mm；
8、立杆基础大小由项目深化设计服务根据实际安装位置实际情况勘查确定。
	20000.00
	40000.00

	46
	工控机（含软件）
	台
	2
	一、硬件要求：
1、一体化外观设计，整机结构紧凑，具有防尘、防潮和散热性能；
2、预装Linux操作系统；
▲3、内存要求：不少于4GB DDR3内存（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲4、硬盘要求：支持不少于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，标配内置≥1块4T硬盘；
5、支持≥8路摄像机接入，支持CIF、D1、720P、1080P、2K、4K等多种分辨率的网络视频接入；
▲6、适用于南宁市交管支队现行使用的电子警察系统架构，即前端抓拍设备配合通用工控机（含抓拍软件）。
二、功能要求：
1、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；
2、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；
3、支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件。查询结果可关联对应事件短录像；
▲4、支持按照设备状态信息监测服务接口规范，统一收集设备状态信息，实时上传设备运行状态以及采集信息至公安交通集成智慧平台。
	8000.00
	16000.00

	47
	一体化补光灯
	套
	4
	1、一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能；
2、设备应包含≥16颗LED灯珠；
3、支持红外光/可见光切换；
4、补光距离18-32米；
◆5、可在-15℃～70℃温度环境正常工作；
▲6、防护等级不低于IP66；
▲7、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
▲8、投标文件中提供满足GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
	3500.00
	14000.00

	48
	精密稳压电源
	台
	2
	1.输出功率：不低于1.5kVA；
2.输出额定电压：220V；
▲3.输入稳压范围：176-242（输出220V+/-1%），160-260（输出220V+/-10%）；
4.频率：50Hz+/-5% 。
	2000.00
	4000.00

	49
	电源防雷器
	套
	2
	额定电压：AC220V；额定电流：10A；响应时间：≤25ns；接线方式：串联安装。
	400.00
	800.00

	50
	网络防雷器
	套
	2
	1.连接（输入口/输出口）：RJ45；
2.标称电压：5V DC；
3.额定电压(最大持续操作电压)：6V DC；
4.标称放电电流(8/20µs)≥5KA；
5.插入损耗：≤0.1dB；
6.传输速率：不低于10-100Mbps；
▲7.工作温度：-15～+80℃。
	150.00
	300.00

	51
	抱杆机箱
	台
	2
	1.约400*550*650(D*W*H)lmm厚度冷轧钢板；
2.车床冲压Q236-A热镀锌；
▲3.防护等级不低于IP65，挂杆式安装；
4.具有通风散热设计，具有防尘、防水、防盗、温控功能；
5.全钢材质，壁厚≥1.5mm；
	2000.00
	4000.00

	52
	“违法抓拍”告知牌
	块
	3
	1、道路监控摄像机配套；
2、告知示意牌约120*80cm（单面超强反光膜）；
3、符合GB 5768.2-2022《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》中7.2.5.5交通监控设备标志标准。
	1000.00
	3000.00

	53
	户外屏蔽双绞线
	米
	225
	超六类屏蔽网线。
	10.00
	2250.00

	54
	电源电缆
	米
	400
	电源电缆RVV22-3*2.5mm2。
	20.00
	8000.00

	55
	电缆管道
	米
	300
	1、管道采用直径≥50mm的PE塑料管；
2、含开挖人行道、车行道、绿化带管沟，管沟宽度不小于0.5米，深度不小于0.7米。敷设管道后应进行管道混凝土包封，土方回填，并按道路管理部门相关规定恢复人行道、车行道、绿化带；
3、过车行道的管道敷设采用顶管施工。
	70.00
	21000.00

	56
	检查井
	个
	6
	1、包含检查井盖板及内壁；
2、盖板尺寸为Φ480mm×40mm(直径×厚度)，要求采用水泥钢纤维材质，可承受不少于5吨车辆碾压，要求一次成型，无麻面、无气泡；
3、孔体采用水泥钢纤维材质，内空为Φ320mm×300mm(直径×内深)，壁厚为50mm，孔体要求一次成型，无麻面、无气泡；
4、▲井盖上应标明公安交管标识，使用的井盖必须有出厂合格证。井具安装应牢固并保持与路面平顺相接，井具与路面安装高差应在5mm以内。井座及周边基础应密实稳定，坐浆或灌浆水泥混凝土材料强度不小于30MPa；
5、检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷、凸起或破损。
	400.00
	2400.00

	57
	100M专线
	条
	3
	1、至少100M点对点数字专线租用，含1年资费，与原有智能交通移动数字专用加密通讯网互联；
2、提供网络架构信息安全漏洞查漏补缺服务，支持不定期网络架构优化服务。
	12000.00
	36000.00

	58
	智能劝导设备
	套
	3
	1、 提供前端摄像机、音柱、线路、智慧交通安全劝导平台软件服务。
2、 前端摄像机：有效像素≥400万像素；内置麦克风，拾音距离≥5米；内置扬声器，功率≥2W；支持AI告警。
3、 音柱：频响(-10dB)：80Hz-18kHz，灵敏度(1m/1W)：90dB，声压级（1m）：105dB；
4、 线路：要求上下行带宽不低于50M，接入方式为光纤接入，提供接入设备；
5、 智慧交通安全劝导平台软件服务：支持二轮车未戴头盔、二轮车超员、三轮车未戴头盔、三轮车违规载人、皮卡车载人、无证驾驶、未成年驾驶摩托车、车牌识别等识别能力，提供视频不低于7天、大小图片不低于30天云存储，满足项目多层地区组织机构、多设备、多人员权限的管理需求。
6、 对上述设备安装、调试、开通，含开通调试所需光缆，光缆配件，网线，电源线及辅材。
	1200.00
	3600.00

	四、前端智能感知设备升级改造

	59
	交通卡口抓拍摄像机
	套
	23
	1、一体化防护罩设计；
▲2、抓拍图像分辨率不低于1200万像素；（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
3、支持宽动态范围≥64dB；
4、分辨力≥1700TVL，亮度等级≥12级；
▲5、支持采用不可见光或不可见光与可见光联合方式进行补光，内置双图像传感器和led补光灯；
▲6、最低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux、支持H.265、H.264H、MJPEG等压缩标准（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
▲7、支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测等触发类型；
8、可实现姿态异常检测并报警；
▲9、集成深度学习算法，支持人车属性识别（驾驶员人脸抠图、安全带、遮阳板、打电话、年检标志、年款、挂坠等局部特征检测）、交通信息采集（交通流量）、交通事件检测（逆行、占道、不按导向、压线、违章变道、违停等）；
10、具备人脸识别功能，支持检测并抓拍主/副驾驶人人脸，记录的驾驶人面部图像不低于100×100像素点，满足公安交通集成指挥平台无证、失驾等分析应用。
▲11、支持机动车（含摩托车）捕获、车牌识别功能；车辆捕获率（白天）≥99%，车辆捕获率（夜间）≥99%；车牌识别正确率（白天）≥99%，车牌识别正确率（夜间）≥99%（投标参数大于下限值的可认定为正偏离）；
▲12、支持新能源绿色车牌识别功能，识别率应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）；
13、支持前端合成车辆闯红灯和违法驾驶人面部特征的图片，支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；违章图片应符合GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》标准；
14、支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；
◆15、支持对水平倾斜一定角度(0-135度)的车牌进行识别；
16、支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
▲17、防护等级不低于IP65；
▲18、集成深度学习算法，能识别车牌、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；支持识别15种车型(包括：大、中型客车、大、中、小型货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车)；
◆19、支持温度范围在-15℃～+70℃的环境下工作；
◆20、支持湿度范围在10%～90%的环境下工作；
21、含护罩、镜头、安装线缆及支架、配件、32G内存卡等；
▲22、提供不少于三年原厂质保；
▲23、按南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议接入现有中心平台并正常工作；
28、 设备水印符合《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T751-2024要求，水印字体支持标准宋体，支持无空心、下划线、粗体、白色等功能。
29、 设备应符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）等有关要求。
	14000.00
	322000.00

	60
	一体化补光灯
	套
	46
	1、一体化外观设计，具备LED频闪红外白光爆闪功能；
2、设备应包含≥16颗LED灯珠；
3、支持红外光/可见光切换；
4、补光距离18-32米；
◆5、可在-15℃～70℃温度环境正常工作；
▲6、防护等级不低于IP66；
▲7、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms；（投标参数小于上限值的可认定为正偏离）；
8、投标文件中提供满足GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准的公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
	3500.00
	161000.00

	五、其它

	61
	设备安装调试
	项
	1
	1、 调试安装摄像头、接入平台系统、设备评级和备案等；
2、 固定设备标定费用；
3、 安装电表、开户；
4、 提供项目全部前端设备用电费用，时限为自验收合格之日起1年；
5、提供至少1份含文字、图片的施工情况书面材料。
	38200.00
	38200.00

	62
	项目深化设计服务
	项
	1
	1、中标供应商须对采购人县乡农村道路现有的设备（监控、电警、卡口、信号灯、支路哨兵）开展逐点位普查，采集点位名称、所属道路及桩号、经纬度坐标、建设年份、建设单位、设备品牌型号及技术参数、运行状态、供电及通信方式等信息，每点位拍摄不少于3张附时间及坐标水印的现场照片（全景、设备特写、基础杆件），基于调研数据建立完整点位普查数据库（Excel 数据库及 GIS 矢量数据），支持按道路、建设年份、运行状态、建设单位等维度筛查统计，实现 “一路一档、一点一图”可视化管理；
2、中标供应商中标后10个日历日内提供详细、完整施工图，包含设备平面图、大样图、杆件及基础结构设计图、供电路由图、通信路由图、工程量清单、工程预算等；
3、中标供应商需对项目调研、施工图设计、工程预算全权负责，并承担因设计编制失误、缺陷、超时等原因造成项目超概算及工期延误的全部责任。
	73400.00
	73400.00

	▲商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、货物交付期限：在2026年12月31日前交付并完成项目验收。
三、货物交付地点：南宁市采购人指定地点。
四、验收标准、规范：按《城市道路智能交通管理系统 第5部分：建设、验收及移交》（DB4501/T 0011.5—2023）、《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）、《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）、《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》（GA/T751-2024)、《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）标准验收。
▲五、售后服务要求：
1、质量保证期：所有货物自项目验收合格之日起1年，个别货物有特殊要求的按照货物需求一览表细项要求。
2、售后技术服务要求：
（1）中标供应商须按照深化设计施工图纸要求负责对全部货物进行安装和维护；
（2）维护响应时间：中标供应商在收到报修通知后2小时内响应，4小时达到现场维修，并在12小时内维修完毕。
（3）若中标供应商不能按照投标文件要求及时响应采购人维护要求的，按违约处理；
（4）供应商所提供的货物是全新、未使用过的整套设备；质量保证期按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，提供终身有偿维修、维护服务，招标文件另有约定的以招标文件确认的条款为准；
3、配合采购人完成本项目网络架构咨询、优化、信息安全漏洞查漏补缺服务。
六、其他要求：
▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持（含电话支持服务）、质保、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用；
（6）占地、挖掘赔补费用；
（7）招标代理服务费。
[bookmark: _Hlk113290930]▲2、付款方式：本项目签订合同后，采购人支付30%合同预付款；项目验收合格后，采购人支付剩余合同款。如因财政审核原因导致付款延迟的，采购人不承担违约责任。付款时间顺延，中标供应商需按合同约定的期限和标准履行合同。采购人付款以中标供应商先行开具合法发票为前提。若中标供应商未按约定时间提供发票，采购人有权顺延付款期限，且不承担逾期付款责任。如中标供应商开具的发票有误，需在5个工作日内重新开具并送达，否则采购人有权暂停付款。
3、中标供应商自行准备相关的安装设备，包括但不限于车辆、工具等。

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第  项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、核心产品为：第1、42、59项标的 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求
▲1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
2、供应商可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
3、由于上述设备安装点位涉及公安信息安全，不宜直接公开，如供应商需要去现场勘查，可联系采购人提供设备安装点位清单及了解南宁市公安局交管支队现有平台架构、接口、协议信息。
4、中标人在实施本项目第20项、第57项、第62项标的时，需要具备相应的技术能力和资质，如达不到现行规定的资质要求，中标人可以分包该项工作内容。

	资料要求
	供应商可根据评分标准在投标文件提供项目整体技术方案、售后服务方案、信誉及业绩证明等内容。
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