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说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据财政部、司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法和评标标准”。
（5）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（6）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品和网络关键设备的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的产品，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，投标人不满足任意一项实质性要求的，按投标无效处理；“●”条款为关键参数。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由投标人负责。
6.本次采购根据商品的不同类别，分为RFID智能化设备及管理系统（A分标）、图书馆信息化展示设备（B分标）两个分标。投标人可选择其中一个分标参与投标，也可选择所有分标参与投标。
7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（行业名称及划分见本章附件2）。
8.本次采购根据商品的不同类别，分为RFID智能化设备及管理系统（A分标）、图书馆信息化展示设备（B分标）两个分标。投标人可选择其中一个分标参与投标，也可选择所有分标参与投标。为保障系统整体兼容性与稳定性，A分标所投各RFID核心设备（安全门、馆员工作站、标签转换器、移动盘点车、手持盘点仪、自助借还机）之间须实现无缝对接与协同工作。


















标项一：右江民族医学院百东校区图书馆配套设施（二）A分标
预算金额：2345500.00元。
	货物需求一览表

	序号
	标的名称
	技术需求
	计量单位
	数量

	1
	RFID层架标签
	 一、功能要求
1.标签为无源标签，无需电池。
2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
3.标签可以非接触式地读取和写入，加快资源流通的处理效率。
4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。
5.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。
6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。
7.具有不可改写的唯一序列号（TID）供识别和加密。
8.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料。
▲9.采用中性粘胶，对其他介质粘贴表面无损害。
▲10.标签须与采购人本次采购的RFID系统设备（读写器、安全门、盘点车等）完全兼容。
 二、规格参数
▲11.采用超高频芯片，标签内存容量：EPC≥96位 ，USER≥512位。
12.工作频率：超高频 920-925 MHz。
▲13.行业标准：ISO 18000—6C协议或等同 EPC Class1 Gen2。
14.访问密码：≥32bits。
15.工作温度：-10℃～+85℃。
▲16.读取速度≤0.05s。
▲17.数据擦写寿命≥100,000次。
▲18.数据保存≥10年。
▲19.防冲突机制≥30个标签/秒。
20.封装工艺：倒贴式封装技术。
21.标签天线采用铝蚀刻工艺生产。
22.标签固有频率误差≤300KHz。
23.覆合要求：INLAY居中覆合，芯片朝向面纸。
24.采用不干胶工艺，不易脱落且不损伤书架涂层。
25.读写测试：100%检测合格。
26.层架位标签长度≥85mm。
27.层架位标签宽度20mm，公差±2mm。
▲28.层架标签为ABS材质，自带背胶，可固定于图书馆金属书架层板表面（钢木架）。
	枚
	35000

	2
	RFID图书标签
	一、功能要求
▲1.标签为无源标签，无需电池。
2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
3.标签可以非接触式地读取和写入。
▲4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。
5.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。
6.标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻工艺制造。
▲7.标签自带单面粘性，须采用中性粘胶，对图书及其他介质粘贴表面无损害，保证在标签质保期内10年不开胶脱落。
●8.图书标签剥离强度≥3N/cm。
▲9.标签须与采购人本次采购的RFID系统设备（读写器、安全门、盘点车等）完全兼容。
二、规格参数
▲10.采用超高频芯片，标签内存容量：EPC≥ 96 位 ，USER≥512 位。
11.工作频率：920-925MHz。
▲12.工作标准：ISO/IEC 18000—6C或 EPC Class1 Gen2。
13.产品规格≤125mm×7mm。
14.访问密码：≥ 32bits。
▲15.有效使用寿命：≥10年。
▲16.有效使用次数：≥10万次。
▲17.读取速度≤0.05s。
▲18.标签内存储的数据格式需遵循ISO 28560《信息与文献 — 图书馆中的 RFID‌》规范。
	枚
	1000000

	3
	RFID四通道安全门
	由5片安全门组成四通道
一、功能要求和规格参数
▲1.符合EPC global Gen 2或ISO 18000—6C标准。
2.支持的频谱范围920-925MHz。
3.采用主副设计，集成度高，安装、调试和开发简单。
▲4.读取距离60-220cm，门禁覆盖区域精准，可有效控制窜读距离，无误读。
▲5.支持多种通信接口，包括以太网、RS232、Wifi和USB。
▲6.支持红外触发工作，闲时自动进入节能模式。
▲7.支持静态和动态（DHCP）获得IP地址，使用TCP/IP协议通信。
8.支持数据主动通知和被动获取模式。
9.支持主动报警和命令报警模式，通信失联状态下自动切换报警模式。
▲10.支持三种及以上防盗检测模式。
11.支持标签三段EPC码位设置。
12.标签内存支持多种读取区域：EPC区、EPC区和USER区、EPC区和TID区。
▲13.射频功率1-32dB可调。
14.支持声光报警，音量可调节。
▲15.支持报警记录存储，存储记录不少于100,000条，断电不丢失。
●16.内置数码管或8寸以上液晶显示屏，显示人流量、日期等信息。
▲17.集成红外传感器切割分析，实现人流量统计，可通过软件改变通道进出方向。
18.可初始化进、出人流量。
▲19.支持当天实时进出记录存储，不少于40,000条，断电不丢失。
▲20.自带故障诊断功能。
21.故障灯光提示。
22.支持读写器温度异常自动保护。
23.支持设备固件远程升级功能。
▲24.支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备。
25.支持单通道和双通道应用。
26.报警模式：主动和命令模式。
27.报警方式：声光报警。
▲28.通道宽度90cm—120cm。
29.故障诊断：读写器挂起检测、数据存储故障检测、系统时钟故障检测、以太网MAC地址故障检测、Wi-Fi故障检测、温度检测等。
30.供电：AC 100～240V  50～60Hz。
●31.外壳材质：亚克力、铝型材和钣金。
●32.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●33.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲34.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
	套
	1

	4
	RFID三通道安全门
	一、功能要求和规格参数
▲1.符合EPC global Gen 2或ISO 18000—6C标准。
2.支持的频谱范围920-925MHz。
3.采用主副设计，集成度高，安装、调试和开发简单。
▲4.读取距离60-220cm，门禁覆盖区域精准，可有效控制窜读距离，无误读。
▲5.支持多种通信接口，包括以太网、RS232、Wifi和USB。
▲6.支持红外触发工作，闲时自动进入节能模式。
▲7.支持静态和动态（DHCP）获得IP地址，使用TCP/IP协议通信。
8.支持数据主动通知和被动获取模式。
9.支持主动报警和命令报警模式，通信失联状态下自动切换报警模式。
▲10.支持三种及以上防盗检测模式。
11.支持标签三段EPC码位设置。
12.标签内存支持多种读取区域：EPC区、EPC区和USER区、EPC区和TID区。
▲13.射频功率1-32dB可调。
14.支持声光报警，音量可调节。
▲15.支持报警记录存储，存储记录不少于100,000条，断电不丢失。
●16.内置数码管或8寸以上液晶显示屏，显示人流量、日期等信息。
▲17.集成红外传感器切割分析，实现人流量统计，可通过软件改变通道进出方向。
18.可初始化进、出人流量。
▲19.支持当天实时进出记录存储，不少于40,000条，断电不丢失。
▲20.自带故障诊断功能。
21.故障灯光提示。
22.支持读写器温度异常自动保护。
23.支持设备固件远程升级功能。
▲24.支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备。
25.支持单通道和双通道应用。
26.报警模式：主动和命令模式。
27.报警方式：声光报警。
▲28.通道宽度90cm—120cm。
29.故障诊断：读写器挂起检测、数据存储故障检测、系统时钟故障检测、以太网MAC地址故障检测、Wi-Fi故障检测、温度检测等。
30.供电：AC 100～240V  50～60Hz。
●31.外壳材质：亚克力、铝型材和钣金。
●32.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●33.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲34.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
	套
	1

	5
	RFID两通道安全门
	由3片安全门组成两通道
一、功能要求和规格参数
▲1.符合EPC global Gen 2或ISO 18000—6C标准。
2.支持的频谱范围920-925MHz。
3.采用主副设计，集成度高，安装、调试和开发简单。
▲4.读取距离60-220cm，门禁覆盖区域精准，可有效控制窜读距离，无误读。
▲5.支持多种通信接口，包括以太网、RS232、Wifi和USB。
▲6.支持红外触发工作，闲时自动进入节能模式。
▲7.支持静态和动态（DHCP）获得IP地址，使用TCP/IP协议通信。
8.支持数据主动通知和被动获取模式。
9.支持主动报警和命令报警模式，通信失联状态下自动切换报警模式。
▲10.支持三种及以上防盗检测模式。
11.支持标签三段EPC码位设置。
12.标签内存支持多种读取区域：EPC区、EPC区和USER区、EPC区和TID区。
▲13.射频功率1-32dB可调。
14.支持声光报警，音量可调节。
▲15.支持报警记录存储，存储记录不少于100,000条，断电不丢失。
●16.内置数码管或8寸以上液晶显示屏，显示人流量、日期等信息。
▲17.集成红外传感器切割分析，实现人流量统计，可通过软件改变通道进出方向。
18.可初始化进、出人流量。
▲19.支持当天实时进出记录存储，不少于40,000条，断电不丢失。
▲20.自带故障诊断功能。
21.故障灯光提示。
22.支持读写器温度异常自动保护。
23.支持设备固件远程升级功能。
▲24.支持与外部设备联动，包括：智能门禁、智能监控等设备。
25.支持单通道和双通道应用。
26.报警模式：主动和命令模式。
27.报警方式：声光报警。
▲28.通道宽度90cm—120cm。
29.故障诊断：读写器挂起检测、数据存储故障检测、系统时钟故障检测、以太网MAC地址故障检测、Wi-Fi故障检测、温度检测等。
30.供电：AC 100～240V  50～60Hz。
●31.外壳材质：亚克力、铝型材和钣金。
●32.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●33.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲34.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
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	RFID馆员工作站
	一、功能要求
1.安装适配图书馆读者证的读写器，可对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。
▲2.支持对RFID标签进行非接触式阅读，具有读取、写入、改写RFID标签的能力。
▲3.工作模式：具有管理员界面，可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷。
4.图书管理：具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能。
5.图书绑定：具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除。
6.图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”“标签”“作者”进行查找。
7.EAS防盗位读写：可自动读取借还标志位（EAS）状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭。
8.标签读写：可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持ISO 28560《信息与文献 — 图书馆中的 RFID‌》规范。
9.读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活。
10.读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者。
11.图书借还：具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息。
12.层架标创建：支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述。
13.层架标列表：可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息。
14.系统设置：具有检索读卡器、图书管理系统、功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能。 
15.检索读卡器：设备开启时自动检测读卡器连接状态。
16.图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统。
17.自助借还模式：具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能。
18.还书模式：系统可设置为仅允许读者还书操作，提示读者还书位置。
二、规格参数
●19.整机规格：主屏采用≥21.5英寸及以上电容屏，副屏采用≥18.5英寸电容屏，屏幕分辨率≥1920×1080（1080P）；支持多点触控，具有USB或RS232、RJ45，无线网络扩展功能。
20.材质：整机一体化设计，采用ABS工程塑料、亚克力、钣金等材质。
●21.系统配置：采用Windows或安卓系统。Windows方案应达到Intel core i5 10代或以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥256G，安装win10及以上操作系统；安卓方案应达到RK3588或以上芯片，内存≥8G，存储≥128G，安装android12及以上操作系统。
22.工作频率：920-925MHz。
▲23.图书识别：可识别多本（堆叠高度：≤250mm）。
▲24.防冲突性：一次至少可有效识读8个RFID标签。
▲25.读者证阅读器：具备读者证阅读模块，支持一维码、二维码、人脸识别功能。
●26.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●27.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲28.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
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	RFID标签转换器
	一、功能要求
1.安装适配采购人图书馆读者证的读写器，可对RFID图书标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。
▲2.支持非接触式阅读RFID标签，具有读取、写入、改写RFID标签的能力。
▲3.工作模式：具有管理员界面，可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷。
4.图书管理：具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取以及馆藏地迁移功能。
5.图书绑定：具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除。
6.图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签。
7.EAS防盗位读写：可自动读取借还标志位（EAS）状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭。
8.标签读写：可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常。
9.层架标创建：支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述。
10.层架标列表：可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息。
11.系统设置：具有检索读卡器、图书管理系统、功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能。
12.检索读卡器：设备开启时自动检测读卡器连接状态。
13.图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统。
14.功能配置：导航栏可根据需要显示和隐藏。
15.设置组织：可随时切换所需操作的组织单位。
16.语言选择：系统支持中、英文切换。
17.账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码。
18.自助借还模式：具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能。
二、规格参数
19.整机尺寸（长×宽×高）：420mm×300mm×30mm，允许误差±10%。
20.工作频率：920-925MHz，符合ISO18000-6C标准。
●21.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●22.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲23.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
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	RFID移动盘点车
	一、功能要求
▲1.具有非接触式快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签、层标、架标的功能，完成盘点、查找等功能。
▲2.盘点：具有盘点层架上的当前书刊信息的功能，可生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息，标记位置异常书刊、新增书刊以及状态异常（外借、剔旧）的书刊信息。
3.查找：具有通过选择书名、条形码、标签，查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能。
▲4.上架：具有将层架信息与书刊信息相关联的功能，可更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态的书刊进行标记，允许重新上架。
▲5.剔旧：具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时遇到表单上的图书进行提示的功能。
▲6.创建层架标：支持扫描层架标标签，层架条码扫码写入，添加描述快速完成创建；具有层架标签查重功能。
▲7.修改层架标：具有修改条码信息以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作。
8.统计分析：扫描书刊，即可显示书刊详情、借阅次数以及借阅记录。
9.馆藏地：具有切换馆藏地功能。
▲10.预约列表：可对条码、书名进行查找，对属于预借状态的书刊提供声音和图形界面的报警功能。
11.取消关联：具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能。
12.清除缓存：具有清除本地缓存数据功能。
13.上传数据：所有操作数据点击上传数据即可同步至管理平台。
14.数据下载：具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据。
二、规格参数
●15.系统配置：采用Windows或安卓系统。Windows方案应达到Intel Core i5 10代或以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥256G，安装win10及以上操作系统。安卓方案应达到RK3568或以上芯片，内存≥4G，存储≥64G，安装android11及以上操作系统。
▲16.设备自带的触摸显示屏≥14寸。
▲17.通信方式：Wi-Fi连接（支持Wi-Fi 6）。
▲18.输出电压：12V。
●19.电池容量：≥60AH，单次充电连续工作时间≥10小时。
20.材料结构：车体采用中碳钢板材一体加工成型；车体下端有防止书本侧滑的装置；采用静音万向轮，后置滑轮可锁死，防止无意推动。
▲21.屏幕分辨率：≥1024×768。
22.工作温度：-20℃～60℃。
23.工作频率：超高频920-925MHz。
▲24.符合标准：ISO 18000—6C协议或 EPC Class1 Gen2。
●25.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●26.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲27.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
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	RFID手持盘点仪
	一、功能要求
1.统计分析：扫描书刊，即可显示书刊详情、借阅次数以及借阅记录。
▲2.支持通过扫描图书条码或RFID标签完成图书借还。
▲3.具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。
▲4.盘点：具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息，标记位置异常书刊、新增书刊以及状态异常的书刊信息的功能。
▲5.上架：具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态的书刊进行标记，允许重新上架功能。
▲6.剔旧：具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧的功能。
▲7.馆藏地：具有切换馆藏地功能。
▲8.预约列表：可对条码、书名进行查找。
▲9.取消关联：具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能。
10.清除缓存：具有清除本地缓存数据功能。
11.上传数据：所有操作数据点击上传数据即可同步至管理平台。
12.数据下载：具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据。
二、规格参数
●13.CPU：性能不低于八核64位，主频2.0GHz及以上；内存≥4GB，存储≥64GB（DDR4）及以上。
▲14.操作系统：Android 10及以上。
▲15.通讯：双频2.4GHz/5GHz，4G全网通。
▲16.蓝牙：支持蓝牙5.0+BLE，传输距离5—10米。
17.支持GPS、北斗等主流定位系统。
▲18.显示屏：≥5.5英寸，分辨率不低于720×1440；
●19.电池容量：≥8000mAh，单次充电连续工作时间≥10小时；
▲20.电池重量：500g—700g。
21.工作频率：920-925MHz。
▲22.协议标准：支持EPC C1 GEN2或ISO18000-6C。
▲23.防护等级：IP54及以上，1.2米跌落至混凝土地面无损坏。
▲24.依据《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供所投设备型号有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
	台
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	自助借还机
	一、功能要求
▲1.多种登录方式：支持账号登录、刷卡登录、扫码登录，后台可选择登录方式。
2.微信扫码登录：支持读者微信扫描设备上的二维码登录。
▲3.设备支持对接馆内管理系统的电子证，支持扫电子证登录。
▲4.自助借还：具备对图书标签防盗位进行复位或置位的功能，可以一次借还多本书刊。
▲5.个人中心/续借：支持读者查询个人信息、当前在借情况，也可续借图书。
6.信息展示：支持显示单位LOGO。
7.图书查询：支持配置单位的图书查询页面。
8.首页配置：支持后台配置首页的全部内容。
9.待机图：支持配置待机图和等待时长。
10.设备设置：支持后台设置图书标签、读者证解析等内容。
11.凭条打印：支持打印借书、还书凭条。
12.查看设备信息：支持在设备和后台查看设备信息。
13.读者隐私保护：具有保护读者隐私功能。
14.退出密码：支持后台设置退出APP密码。
15.断网重连：设备断网时会主动重连。
16.设备后台支持批量导入图书加工信息、读者证加工信息。
▲17.离线还书：设备具备离线还书功能，能够在断网情况下支持还书操作，联网后可及时上传还书记录。
▲18.运行日志：设备自动记录当天的运行日志。
19.语音提示：设备具备语音提示。
20.图书推荐：首页提供图书推荐模块。
21.自助办证记录：支持通过后台查询办证记录。
22.设备具备登录、借书、还书抓拍功能。
▲23.远程控制：可对终端进行远程重启、远程关机、同步时间、调节音量、远程设置定时开关机等操作。
▲24.在线升级：支持通过后台给设备远程升级。
▲25.设备支持RFID、条码、二维码等多类型识别。
二、规格参数
26.超高频RFID工作频率：920-925MHz。
27. 供电要求：AC220V，50Hz。
●28.屏幕尺寸：≥21.5寸，分辨率不低于1920×1080，支持不少于10点同时触控。
29.设备材质：整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处理。
●30.系统配置：采用Windows或安卓系统。Windows方案应达到Intel core i5 10代或以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥256G，安装win10及以上操作系统；安卓方案应达到RK3588或以上芯片，内存≥8G和存储≥128G，安装android12及以上操作系统。
▲31.读卡器：支持ISO14443A、ISO15693协议读者证。
▲32.超高频图书读写器：支持ISO 18000—6C或EPC Class1 Gen2 协议。
▲33.扫码器：设备内置扫码器，支持二维码、条形码扫描。
▲34.联网方式：有线、Wi-Fi。
●35.根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》设备须满足电气安全、防火、防电击、防机械伤害、防过热及声光辐射等6类危险源的安全防护要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
●36.依据GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过谐波电流发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度测试要求。投标文件中提供具备 CMA或CNAS 资质并加盖投标人公章的第三方检测报告或产品技术白皮书、产品型式检验报告复印件并加盖投标人公章。
▲37.依据工业和信息化部关于印发《900MHz频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定》（工信部无〔2024年〕76号）第三条规定，设备需通过无线电发射设备型号核准，投标文件中提供有效期内的无线电发射设备型号核准证复印件并加盖投标人公章。
	台
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	移动还书箱
	一、功能要求
▲1.还书箱为自动升降式，自带滑轮。
▲2.升降机构经不少于10,000次满载升降测试无故障。
▲3.结构稳定，4个轮子皆为万向轮。
▲4.车轮：带刹车耐磨超静音轮。
▲5.每个车轮承重超过100kg。
▲6.滑轮可锁死。
7.整体设计不易攀爬，防止倾倒。
▲8.层板自带承重进深设计，甲醛释放量不低于E1级标准。
二、规格参数
9.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维。
10.外形尺寸：长*宽*高 720mm×580mm×800mm，允许误差±10%。
11.设备质量：≤35kg。
●12.容量：≥150L。
▲13.承重：≥200kg。
	台
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	触摸查询机
	一、功能要求
▲1.读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊状态信息。
▲2.系统提供书名、著者、索书号、出版社等多种检索方式。
▲3.读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的在借图书、借阅历史等。
▲4.支持给设备设置定时开关机，也可对设备进行远程重启、关机、刷新等操作。
5.设备具备断网重联功能。
●6.信息展示：支持显示单位logo、轮播图以及其他自定义展示信息。  
二、规格参数
▲7.液晶屏尺寸：≥32英寸。
8.背光类型：LED。
9.屏幕比例：16:9。
▲10.分辨率：≥1920×1080。
▲11.亮度：≥300cd/m²。
12.对比度：≥1400:1。
▲13.可视角度：≥178°(V)/178°(H)。
▲14.触摸类型：电容触摸，支持不少于10点同时触控。
▲15.响应速度：≤8ms，无延迟、无漂移，连续点击不卡顿。
▲16.识别精度：触摸误差≤2mm，支持长时间连续操作，无触摸失灵、跳点。
●17.系统配置：Windows方案应达到Intel Core i5 10代或以上处理器，内存≥8G，固态硬盘≥256G，安装Windows 10及以上操作系统。安卓方案应达到RK3399或以上芯片，内存≥8G，存储≥128G，安装Android 12及以上操作系统。
▲18.接口配置：RJ45≥1；USB 3.0 ≥1；电源×1；耳机输出×1。
19.安装方式：卧式。
	台
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	RFID系统管理软件
	一、系统架构
▲1.系统需采用B/S架构，采用微服务架构设计，支持基于Http的RESTful API进行通信。
2.系统支持云端部署，管理人员通过普通办公电脑浏览器访问即可完成全部管理操作，无需安装客户端软件。
二、功能要求
▲3.终端设备统一管理：实现对全馆RFID终端设备（含安全门、馆员工作站、自助借还机、盘点车、手持盘点仪等）的统一注册、配置、监控和管理。实时监控各终端设备的在线/离线状态、运行日志，支持远程配置和固件升级。
4.标签数据管理：
▲（1）支持200万枚以上RFID标签数据的集中存储和管理。
▲（2）标签数据元素须符合GB/T 35660.1-2017及ISO 28560数据模型标准。
▲（3）EPC区容量≥96bit，USER区≥512bit。
▲（4）须存储：馆藏标识符、安全位、所属馆标识、馆藏位置、ISBN、卷册信息等数据元素。
▲（5）支持标签数据的批量导入、导出、查询和统计。
5.流通业务管理：
▲（1）支持借书、还书、续借、预约等全流程业务处理。
（2）支持借阅规则配置（可借数量、借阅期限、续借次数等）。
（3）支持逾期管理、罚款管理。   
（4）支持读者借阅历史查询和统计分析。
6.盘点管理：
▲（1）支持与移动盘点车、手持盘点仪的数据同步。
▲（2）支持盘点任务的创建、下发和结果回收。
▲（3）支持在架图书列表生成、位置异常标记。
▲（4）支持盘点数据与馆藏数据的自动比对和更新。
7.安全门管理：
▲（1）支持与RFID安全门的实时数据交互。
▲（2）支持进出馆记录存储和查询（≥100,000条）。
▲（3）支持人流量数据统计和分析。
（4）支持报警记录查询和追溯。
8.统计分析：
▲（1）支持借阅统计（按日/周/月/季/年）。
▲（2）支持读者统计、图书流通统计。
▲（3）支持热门图书排行、读者借阅排行。
▲（4）支持报表生成和导出（Excel格式）。
9.权限管理：
▲（1）支持多级用户权限管理（超级管理员、管理员、操作员等）。
▲（2）支持操作日志记录，所有操作行为可追溯。
▲（3）支持数据加密传输，保障数据安全。
三、性能要求
10.标签处理能力：单次识别≥8个标签。
11.并发事务处理：支持多终端同时操作。
12.数据存储容量：支持≥200万枚标签数据存储。
13.系统响应时间：标签读取≤0.05s。
▲14.数据备份：支持自动定时备份。
	套
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	虚拟空间导航系统
	一、功能要求
1.图书馆空间导航系统由虚拟图书馆导航系统与实体图书馆导视系统两部分构成，两者数据联动、风格统一。
▲2.空间导航系统全面覆盖图书馆负一层至七层空间，总面积约22,370平方米。投标文件中提供楼层切换功能截图，以展示楼层选择器及不同楼层的空间布局切换效果。
▲3.虚拟图书馆导航系统基于三维地图技术，支持PC端和移动端浏览器访问，无需安装插件。
（1）投标文件需提供虚拟空间导航系统后台管理登录界面及首页截图，以展示后台管理系统的登录界面及登录后的管理首页概览。
（2）投标文件中提供系统首页/地图主界面截图，以展示图书馆整体三维地图或平面图，显示各楼层导航入口。
（3）投标文件中提供地图数据管理界面截图，以展示楼层平面图上传、编辑、标注点管理等功能。
▲4.系统须完整嵌入图书馆现有OPAC（品牌：超星 型号：图星3.2026.02）系统，读者检索图书并获取馆藏信息后，页面自动提供“空间导航”入口。
（1）投标文件中提供系统对接配置界面截图，以展示与OPAC系统、RFID系统的对接参数设置界面。
（2）投标文件中提供同类项目OPAC对接案例截图，以展示投标人所投空间导航系统在已交付项目中嵌入OPAC系统的对接效果，须体现：图书检索结果页面中自动生成“空间导航”或类似入口按钮的界面效果。截图须标注项目名称、客户名称及上线时间，如涉及客户商业机密可对敏感信息进行脱敏处理，但须保留关键功能界面完整性。
（3）投标文件中提供同类项目导航跳转案例截图，以展示点击上述导航入口后，从OPAC检索结果页面跳转至导航地图的界面截图。截图所用系统须为本项目拟投的同款产品，并在投标文件中注明产品名称及版本号。
▲5.系统须提供手机端支持，并与本项目所采购的RFID系统对接。投标文件中提供手机端访问界面截图，以展示通过手机浏览器或微信访问导航系统的界面（移动端适配效果）。
▲6.导航系统应用室内地图技术，将图书馆中服务台、借还区、阅览区、服务设施等进行全方位展现。（现场演示）
7.软件覆盖已有RFID数据区域的具体馆藏位置。无RFID标签的图书需导航到书库位置，无需定位到具体的书架及层架。
▲8.导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息。投标文件中提供馆藏位置数据管理截图，以展示书架位置、层架信息的录入、编辑或关联设置界面。
9.系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传软件对接。
▲10.用户可以在地图中选择要导航的地点，或根据图书检索结果，一键导航至目的地。（现场演示）
▲11.支持多目标路径规划（如：读者可顺路经过服务台再前往目标书架）（现场演示）。
12.检索：与后台自动化系统的文献检索系统无缝集成。
13.架构：采用B/S架构。
▲14.定位查找：可获取书名、作者、版本、是否在馆等基本信息，可精确查询到图书当前在哪个书架的哪一层。投标文件中提供图书检索定位功能截图，以展示搜索框及搜索某本图书后的定位结果，高亮显示该书所在书架位置。
15.导航：地图导览中提供地图切换功能。
▲16.地图浏览：可以放大、缩小、平移、翻转。
17.时间指示：可配置图书馆开馆、闭馆时间的指示。
▲18.显示：可显示关于本馆的介绍或者本馆的平面图。（现场演示）
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	实体导视系统

	1.实体导视系统与本项目所采购的虚拟图书馆导航系统共同构成图书馆空间导航系统，两者数据联动、风格统一。
▲2.实体导视系统须建立四级导视体系：一级（馆外及入口引导）、二级（楼层空间索引）、三级（区域及功能引导）、四级（具体空间及书架定位），形成完整、连续、无断点的导视链条。投标文件中提供实体导视系统效果图，以展示提供四级导视体系（一级至四级）各类型标识不少于3种的设计效果图，并标注材质、工艺及安装方式。中标后需根据现场复核进行深化设计。
3.材质及工艺要求：
●（1）所有实体标识主要采用厚度≥1.2mm的304不锈钢金属烤漆为主体；配以可更换的6061或6063系列铝合金面板，铝板厚度≥2mm，铝板表面进行阳极氧化处理或喷涂专用涂层；字体采用UV打印工艺，整体风格简洁大方，与图书馆现有装修风格协调一致。
（2）室外及大尺寸立式标识内部应设置钢骨架，满足抗风及结构安全要求；图文也可采用丝网印刷、激光雕刻填漆等等效耐久工艺。
●（3）部分室内标识牌可采用厚度≥4mm的亚力克力材质面板，最终以现场复核和采购人确认的深化设计为准。
▲（4）所有金属标识须做防锈处理。
4.实体标识牌类型、尺寸和数量至少包括：立式户外入口引导（500mm×2000mm×100mm）2块；立式整栋楼空间索引（2150mm×1300mm）1个；附壁式整栋楼空间索引（2200mm×1500mm）1块；电梯旁附壁式楼层空间索引（500mm×1800mm）16块；悬挂式户内人行导引（双面1500mm×400mm）50块；办公空间号码标识（250mm×110mm）50块；办公空间功能标识（300mm×180mm）50块；特定空间功能标识（200mm×310mm）84块；附壁式图书存放空间导引标识（600mm×360mm）54块；磁吸式图书类别定位标识（420mm×640mm）82块；步梯楼层定位标识（230mm×230mm）42块；电梯序号定位标识（230mm×230mm）48块；消防疏散图标识（500mm×350mm）48块；其他提示信息标识（280mm×230mm）80块。
以上规格均为参考，最终以现场复核和采购人确认的深化设计为准。
	套
	1

	▲一、商务要求

	（一）合同履约期限：签订合同之日起90日内完成安装、调试，达到验收标准。
（二）交货地点：采购人指定地点（广西百色市）。
（三）合同签订时间：自中标通知书发出之日起 25日内。
（四）云服务器部署要求
1.本项目RFID系统管理软件（A分标 序号13）、空间导航系统（A分标 序号14）均须部署于学校提供的云服务器/供应商提供的云服务器或私有云平台上，由中标供应商负责完成软件部署、配置及系统对接调试。
2.上述系统均须采用B/S架构，管理人员通过普通办公电脑浏览器访问即可完成全部管理操作，无需安装客户端软件。
3.各系统前端设备（含安全门、自助借还机）须通过网络与云服务器保持稳定通信。
4.如部署于学校云服务器上，中标供应商须提供各系统的部署架构图和详细部署方案，包括网络拓扑、端口需求、服务依赖关系、数据流向等。且在合同签订后10日内，中标人应按照各系统的软硬件环境需求清单与采购人对接具体事项，包括操作系统版本、数据库版本、中间件版本、网络端口需求、存储空间规划等。
（五）数据安全与合规要求
1. 数据所有权
（1）系统产生的全部数据（含读者信息、借阅记录、设备运行数据等）所有权归采购人所有。
（2）供应商在系统部署及服务过程中接触到的任何数据，不得用于任何与本次采购无关的用途。
2. 数据安全防护
（1）所有系统须支持数据加密传输（HTTPS），保障数据在传输过程中的安全。
（2）数据库须设置强密码访问策略，通过安全组、防火墙等措施进行访问控制。
（3）供应商须提供数据备份与恢复方案，支持自动定时备份，确保数据安全。
3. 日志管理
供应商须提供不少于180天的系统操作日志和访问日志存储，并支持采购人随时查询和导出。
（六）软件著作权要求
1.所有软件系统（含RFID系统管理软件、空间导航系统），在投标文件中提供著作权登记证书或版权相关证明材料复印件并加盖投标人公章，确保软件来源合法合规。
2.投标人须承诺所提供软件为正版授权，不存在知识产权纠纷。
（七）质保期限
1.RFID层架标签（A分标 序号1）、RFID图书标签（A分标 序号2）：10年免费质保。
2.硬件设备，包括安全门（A分标 序号3-5）、馆员工作站（A分标 序号6）、RFID标签转换器（A分标 序号7）、盘点车（A分标 序号8）、手持盘点仪（A分标 序号9）、自助借还机（A分标 序号10）、移动还书箱（A分标 序号11）、触摸查询机（A分标 序号12）：不少于3年。
3.配套软件，包括RFID系统管理软件（A分标 序号13）、虚拟空间导航系统（A分标 序号14）：
（1）终身免费使用。采购人在合同约定的部署、用户、终端和设备接入范围内享有永久使用权，无需另行支付许可费、注册费、激活费、账号费、并发费、接口费或者设备接入费。
（2）自项目验收合格之日起__3年内，免费更新及升级。中标人应免费提供缺陷修复、安全补丁、功能优化、兼容性适配、接口维护、小版本更新及升级所需的数据迁移、部署调试和培训服务。
（3）免费更新及升级期届满后，采购人未购买后续维护服务的，不影响已交付版本的永久、完整和正常使用。新增独立业务模块或者超出原合同范围的定制开发，应经采购人书面确认并依法履行相关程序后实施。投标人应完整披露第三方商业软件、数字内容资源、短信服务、地图服务、云服务及其他持续收费项目的名称、授权期限、计费标准和续费金额，原则上，后续每年的系统维护服务及数字资源更新费用不得超过该系统中标价格的10%。未在投标文件中明确列明但为实现招标功能所必需的软件、组件、接口或服务，视为其费用已包含在投标总价中。中标人不得通过授权到期、远程停用、功能限制、数据锁定或其他技术措施影响采购人正常使用和数据迁移。
4.系统对接接口：免费更新及升级期内如因采购人现有系统版本升级导致接口需要调整，中标人须免费配合完成对接调试。
（八）售后服务
1.中标供应商须提供7×24小时技术支持服务。其中：一般故障应2小时内响应，12小时内解决；紧急故障（影响借还书、门禁通行等核心业务）应15分钟内响应，2小时内解决；远程无法解决的问题，技术人员须在24小时内到达现场处理。
2.中标供应商须提供断网应急处理方案，确保核心业务在断网期间仍可正常运行，网络恢复后自动同步数据。
3.质保期内免费提供软件升级服务。
4.每个分标的中标供应商须提供不少于1次现场操作培训，培训人数不少于20人，培训时间不少于4小时，并提供培训手册、操作指南等文档。
（九）付款方式
1.货物验收合格后，中标供应商应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内进行合同金额支付。
2.中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。
（十）实施服务要求
1. RFID层架标签相关服务（A分标 序号1）
（1）供应商须完成562组钢制书架的拆卸、运输（采购人在指定区间内搬迁运输）及安装服务，确保书架搬迁后正常使用。
（2）RFID层架标签加工和粘贴服务，包含标签数据初始化、层架信息录入及与超星图星系统的数据同步。
2. RFID图书标签相关服务（A分标 序号2）
（1）包含数据加工、标签粘贴（图书内页夹缝中隐蔽粘贴）、图书搬运（采购人在指定区间内搬迁运输）、细分上架、盘点定位服务。
（2）标签数据加工须按照超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）的数据规范进行编码，确保标签信息与系统馆藏数据一一对应。
3. 有源RFID设备及自助设备相关服务（A分标 序号3-10、12）
（1）中标供应商须负责设备的安装、调试、培训，确保采购人工作人员能独立操作使用。
（2）培训内容包括但不限于：设备开关机操作、日常维护保养、故障排查与报修流程、配套软件的基本操作等。
4. 各软件系统部署与培训服务（A分标 序号13-14）
（1）中标供应商须完成各系统软件在云服务器上的安装、部署及初始化配置。
（2）中标供应商须负责各系统的调试、培训，确保采购人工作人员能独立操作使用。培训内容包括但不限于：系统登录与权限管理、数据源配置与对接、内容编辑与发布、页面布局配置、设备远程管理、报表查看与导出等。
（3）中标供应商须根据采购人现场实际情况完成全部配套硬件设备的安装、调试工作。安装调试所需的全部线材、网线、光纤、桥架、线槽、支架、挂架、紧固件、配电箱、电源线、接插件等辅材，以及运输、吊装、现场搬运、垃圾清运等配套服务，均由中标供应商负责提供，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
5. 总集成与接口协调
（1）总集成责任：A分标中标人作为本项目总集成方，负责统筹协调本项目全部系统的安装、调试、联调及验收工作。
（2）接口协调责任：A分标中标人须负责协调A分标与B分标各系统之间的数据接口对接。
（3）配合义务：B分标中标人须在合同签订后7日内，向A分标中标人提供完整的系统接口说明文档（含接口协议、数据字典、调用方式等技术资料），并安排技术人员配合完成联调测试。
（4）质量责任：如因B分标中标人拒绝配合或延迟提供接口资料，导致整体项目无法按期验收，相关责任及工期延误损失由B分标中标人承担。
（5）统一验收：
①各标段独立完成基础验收。每个标段的中标供应商先完成自身设备的安装、调试和自检，由采购人分别组织初步验收，确认各标段自身合同义务的履行情况。
②组织独立的“联动测试”环节。 在各标段初步验收合格后，进入专门的联调测试阶段。测试内容应覆盖两标段之间的所有关键接口和数据交互场景，联调测试的结果，作为两个标段最终验收的共同依据。本项目所有分标须整体通过采购人最终验收。
（十一）系统对接要求
所有对接接口开发费用包含在投标报价中。
	分标
	序号
	采购的产品
	所需对接的系统

	A分标
	10
	自助借还机
	新中新一卡通系统（版本号：V4.0）

	
	
	
	超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）

	A分标
	13
	RFID系统管理软件
	超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）

	
	
	
	新中新一卡通系统（版本号：V4.0）

	A分标
	14
	虚拟空间导航系统
	超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）


（十二）系统核心功能截图要求
投标人须在投标文件中提供以下系统核心功能截图，截图须真实反映系统实际功能，与最终交付系统一致。
[bookmark: 空间导航系统核心功能截图]1.虚拟空间导航系统（A分标 序号14） 核心功能截图
（1）用户端功能截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	1
	系统首页/地图主界面
	展示图书馆整体三维地图或平面图，显示各楼层导航入口

	2
	图书检索定位功能
	展示搜索框及搜索某本图书后的定位结果，高亮显示该书所在书架位置

	3
	楼层切换功能
	展示楼层选择器及不同楼层的空间布局切换效果

	4
	手机端访问界面
	展示通过手机浏览器或微信访问导航系统的界面（移动端适配效果）


（2）后台管理端截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	5
	后台管理登录界面及首页
	展示后台管理系统的登录界面及登录后的管理首页概览

	6
	地图数据管理界面
	展示楼层平面图上传、编辑、标注点管理等功能

	7
	馆藏位置数据管理
	展示书架位置、层架信息的录入、编辑和关联设置界面

	8
	系统对接配置界面
	展示与OPAC系统、RFID系统的对接参数设置界面


（3）系统对接能力证明（同类项目案例截图）
	序号
	截图内容
	截图要求

	9
	同类项目OPAC对接案例截图
	展示投标人所投空间导航系统在已交付项目中嵌入OPAC系统的对接效果，须体现：图书检索结果页面中自动生成“空间导航”或类似入口按钮的界面效果。截图须标注项目名称、客户名称及上线时间，如涉及客户商业机密可对敏感信息进行脱敏处理，但须保留关键功能界面完整性。

	10
	同类项目导航跳转案例截图
	展示点击上述导航入口后，从OPAC检索结果页面跳转至导航地图的完整流程界面截图。截图所用系统须为本项目拟投的同款产品，并在投标文件中注明产品名称及版本号。


2.实体空间导视系统（A分标 序号15） 标识牌设计图
	序号
	截图/图片内容
	要求

	1
	实体导视系统效果图
	提供四级导视体系（一级至四级）各类型标识不少于3种的设计效果图，并标注材质、工艺及安装方式。



3.截图通用要求
（1）所有截图须清晰可辨，须体现系统名称、功能模块名称及主要操作区域。
（2）截图应体现系统实际的用户界面风格，不得使用示意图或非本系统界面替代。
（3）截图内容须与投标文件中描述的功能完全一致，不得存在虚假响应。
（4）涉及数据展示的截图，可使用测试数据，但须标注为“测试数据”。
（5）投标人须承诺：中标后最终交付的系统功能界面与投标时提供的截图保持一致，如有重大偏离，采购人有权追究其违约责任。
（6）投标人提供的同类项目案例截图须标注项目名称、客户名称及上线时间。如涉及客户商业机密，可对敏感信息（如客户名称、具体数据等）进行脱敏处理，但须保留关键功能界面的完整性。截图所用系统须为本项目拟投的同款产品，并在投标文件中注明产品名称及版本号。
（十三）其他要求
1.投标人所投产品须和采购人现有管理系统（超星图星图书馆管理系统 3.2026.02、新中新一卡通系统V4.0）实现兼容对接，投标前可自行考察进行对接测试。本项目涉及平台/软件接口数据，投标人可在自行现场考察中提出，采购人全程配合，对所有投标人一视同仁。投标人如需现场考察，请提前与采购人联系，联系电话：黄老师18888468575、赵老师19176002013，考察期间产生的交通、食宿等费用均由投标人自行承担。
2.投标人须在投标文件中提供以下材料：
（1）与现有两大系统的详细对接方案（包括接口方式、数据流向、技术实现路径等）。
（2）各系统在学校云服务器上的详细部署方案（包括部署架构图、环境需求清单、网络拓扑等）。
（3）各系统软件著作权登记证书。
3.本项目为交钥匙工程，包含集成项目所有软件、硬件、线材及辅材、布线等，以及本项目所涉及的软件系统及其云上部署实施费、系统对接开发费费用（不含云服务器资源采购费用）、配套管理后台、数据库组件和客户端软件，其授权、安装、部署、调试及合同约定期限内的升级维护费用均包含在合同总价中，后续不再增加任何费用。
（十四）验收标准
项目验收须包含以下内容：
1.所有设备硬件参数符合采购文件技术要求；
2.所有软件系统功能正常运行，各系统管理后台操作流畅；
3.各系统软件全部完成在学校云服务器上的安装部署，运行稳定，访问正常；
4.所有软件系统著作权登记证书齐全有效；
5.系统整体运行稳定，满足图书馆日常业务需求。

	二、其他说明

	一、产品说明
□本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品为：第14项货物“虚拟空间导航系统”、第10项货物“自助借还书机”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求
本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
四、资料要求
投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、安装调试方案、质保期延长承诺、质保期外零配件价格承诺、售后服务承诺、培训方案等。

	三、功能演示说明

	1.演示必须采用实际产品进行演示。现场演示时间：投标文件提交截止时间后，具体时间另行电话通知，请授权代表保持手机畅通，如因投标人原因而未能取得联系的，一切不利后果由投标人负责。演示顺序依据广西政府采购云平台中的投标人顺序进行。演示地点：广西政府采购云平台（可通过共享屏幕、摄像头对着实际软件产品实操演示等多种方式进行演示，投标人自行准备好网络环境，演示所需的电脑，摄像头，麦克风等）。
2.视频演示将做为评审依据之一，每位投标人视频演示时间不得超过20分钟（含调试、讲解、演示，请供应商提前做好调试准备）（20分钟以后的演示内容不予认可），投标人未提供演示或未完整演示或无法演示出不满足评分所述功能要求的，相应功能按0分计分。不提供演示不作无效投标处理。










[bookmark: B分标]标项二：右江民族医学院百东校区图书馆配套设施（二）B分标
预算金额：675000.00元。
	货物需求一览表

	序号
	标的名称
	技术需求
	计量
单位
	数量

	1
	单人静音舱
	一、功能要求
▲1.在实验室检测环境下，舱内背景噪声≤25dB（A），混响时间RT≤0.4s。
▲2.新风量≥30m³/h·人。
▲3.通风部分：采用低噪新风系统，减少室内外的声音交互的同时不间断换气运行。
4.舱内配备3000-6000K自然光色温LED灯。灯具须具备无频闪特性（闪烁百分比＜1%）。
5.配备人体感应装置，可自动调节灯光开闭。
●6.至少配备1个两孔及1个三孔220V/50Hz插座，具有漏电和过载保护功能。
●7.至少配备1个性能不低于2.0的 USB接口和1个Type C接口。
▲8.配备1套安全锤。
▲9.包含内置对应的桌子和椅子。
二、规格参数
●10.舱体尺寸：≥W1000×D930×H2230mm，可至少满足1人使用。
11.材质结构：无木头、无钣金，隔音室为整体开模生产，主要由航空级铝板、碳塑复合板、高铁级玻璃等模块自由拼装构成。铝框一体成型的门框和双层夹胶玻璃/碳塑复合工艺/表面是碳塑隔音板一体面，带高强磁吸+硅胶密封胶条双密封工艺，磁铁或者电磁插销门锁方案，磁吸+锁双层闭门，要求通风、隔音、易清洁、防火、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨、可多次拆装。
▲12.舱内侧面基材板须为环保碳塑复合板，甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级（≤0.025mg/m³）。投标时须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
▲13.舱内须采用环保吸音板，甲醛释放量达到GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级（≤0.025mg/m³）。投标时须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
▲14.舱内空气质量符合GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》，投标时须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
▲15.具有安全电源供应系统，适用于不同电源使用，所有插座均具有3C认证，符合GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》。投标时须提供相关插座的3C认证证书复印件并加盖投标人公章。
	台
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	2
	研讨室空间预约系统
	（一）总体要求
▲1.系统采用B/S架构平台，分为读者使用界面和管理后台，无需安装客户端，支持主流浏览器访问。
2.支持自定义每个应用的名称、图标和预约对象属性字段，便于图书馆根据实际管理需求灵活调整展示内容。
▲3.支持手动添加或批量导入预约对象（如研讨室、静音舱、设备等），预约对象属性字段支持自定义扩展。
▲4.系统须具备良好的开放性，提供标准API接口，支持与学校一卡通系统（新中新V4.0）等第三方平台进行数据对接，对接费用包含在投标报价中。
（二）用户端要求
▲5.多终端预约：支持用户在PC端网页、微信小程序或微信公众号等多终端进行可视化的空间预约，界面自适应不同屏幕尺寸。投标文件中提供：（1）微信小程序/移动端界面截图，展示通过微信小程序或移动端访问预约系统的界面效果；（2）提供预约首页/空间展示界面截图，展示研讨室列表及预约入口；（3）提供空间详情页界面截图，展示单个研讨室的详细信息（容量、设备）及可用时段。
▲6.预约对象展示与筛选：系统支持自动将用户自建的预约对象和最近使用的预约对象置于列表前排；支持用户根据所需时间、对象标签筛选预约对象，对象标签可自定义最多三种类别；预约对象卡片页会根据后台配置及当前用户实际预约状态显示“需审批”“待审批”“已预约”“使用中”“已过期”等状态标签，方便用户快速了解当前预约进度。投标文件中提供预约状态展示界面截图，展示不同状态标签：需审批、待审批、已预约、使用中、已过期。
7.预约规则与操作：
▲（1）支持无条件预约、预约需先填写预约表单、预约需经审批这三种预约方式。投标文件中提供预约申请页面截图，展示填写预约信息（日期、时段、用途、人数、联系方式等）的完整界面。
▲（2）支持自定义预约表单模板（如联系邮箱、用途、参与人数、所需设备等），用户预约时还可填写备注说明；
（3）支持多人预约模式，同一时间段可被多人同时预约，达到名额限制后将不可继续预约；
（4）支持设置每人单次可预约的名额数量限制，可一次性预约多个名额；
▲（5）读者进行预约申请时可直接添加同行人员，同行人员收到相关消息通知，预约的成员自动加入常用联系人名单中，方便下次使用；投标文件中提供添加同行人员界面截图，展示预约时添加同行人员及常用联系人管理界面。
▲（6）支持用户在预约开始前取消已预约的记录，取消预约的时间限制可由管理员后台配置；
▲（7）系统须具备预约冲突自动检测与提示功能，当用户选择的时段与已有预约冲突时，系统自动提示并推荐相邻可用时段。
8.签到与签退：
▲（1）签到方式：支持统一二维码签到、扫码签到、刷卡签到以及管理员代签到等多种方式，系统后台可灵活配置启用哪些签到方式；
▲（2）签退方式：支持移动端按钮签退、扫码签退，同时支持手动签退和到预约结束时间自动签退两种方式；
（3）系统支持免签到模式，管理员可根据房间类型设置是否需要签到；
▲（4）签到、签退时间临近时，系统自动发送提醒通知；投标文件中提供签到签退界面截图，展示读者签到/签退操作界面（二维码扫码或移动端签到界面）。
▲（5）系统须具备违约管理功能，对预约后未签到、迟到、早退等行为自动记录违约次数，达到设定阈值后自动限制该用户预约权限。
▲9.个人中心：用户可查看和编辑个人信息，查看当前预约、历史预约和待审批预约记录，并可查看个人的信用积分或违约记录。投标文件中提供个人中心/我的预约界面截图，展示读者当前预约、历史预约和待审批记录列表。
▲10.消息通知：系统须具备消息通知功能，支持通过微信模板消息、邮件等渠道向用户发送预约成功通知、审批结果通知、签到提醒、签退提醒、违规通知等，确保读者及时获取预约状态变更信息。投标文件中提供通知消息管理界面截图，展示消息模板配置、通知发送记录界面。

（三）管理端要求
▲11.角色与权限：管理员设置功能，支持设置超级管理员、普通管理员和其他人员等角色，可指定管理的具体房间或区域；支持为指定角色设置特殊预约规则，实现不同角色的预约规则差异化配置；支持与学校一卡通系统（新中新V4.0）的读者身份组对接，自动识别读者身份类别并匹配相应的预约权限规则。投标文件中提供：（1）后台管理登录界面及首页截图，以展示后台管理系统的登录界面及登录后的管理首页概览；（2）需提供权限角色管理界面截图，展示超级管理员、普通管理员等角色权限分配界面。
12.空间与预约对象管理：
▲（1）可根据实际情况自定义配置各项预约相关的规则，包括预约开放时间（如提前X天开放预约）、预约截止时间（如开始前X分钟截止预约）、同时进行的预约数量限制、单次预约最大时长限制、取消预约时间限制等；投标文件中提供预约规则设置界面截图，展示各类预约规则的配置界面（预约开放时间、单次最大时长、取消限制等）。
▲（2）支持为个别区域设置独立的使用规则，使每个区域的预约规则彼此不同；
▲（3）支持自定义单体房间运行规则，例如开放时间、使用权限、使用时长、提前预约天数、单日预约次数、单次预约人数上限等；在投标文件中提供空间管理配置界面截图，展示房间的添加、编辑、删除及参数配置界面（开放时间、容量、设备等）。
（4）支持手动添加或批量导入预约对象，并可设置对象标签（可自定义最多三种类别标签），便于用户筛选；
▲（5）支持设置黑名单/限制名单，对违约次数达到阈值的用户自动或手动限制其预约权限。投标文件中提供违约/黑名单管理界面截图，展示违约记录列表、违约阈值设置及黑名单管理界面。
   13.展示与统计：
（1）展示界面设置，支持系统中图书馆名称、图书馆标志、封面图片等内容可自定义；
▲（2）看板功能，管理员可实时查看研讨间使用情况、使用人数、使用排行等数据概览；投标文件中提供数据看板页面截图，展示预约总人次、总时长、使用排行等数据概览界面。
（3）后台首页可查看预约应用总预约人次、总预约时长、总使用时长、总预约对象个数、预约使用趋势、预约对象使用排行等数据统计；
▲（4）报表管理，支持按日、月、年等维度生成统计报表，可统计研讨间使用情况以及不同时段的使用情况，所有预约数据均可查询与导出，方便管理人员对开放时间及研讨间资源做出合理调整。投标文件中提供统计报表界面截图，展示按日/月/年生成的统计报表及导出功能。
14.审核与干预：
▲（1）管理员审核功能，对预约信息可进行审核，审核通过后预约正式生效，审核不通过时需填写不通过原因并自动通知申请人；在投标文件中提供：①预约审批管理界面截图，展示待审批列表、审批通过/拒绝操作界面（含拒绝原因填写）；②提供通知消息管理界面截图，展示消息模板配置、通知发送记录界面。
（2）预约信息过多时支持多条件组合搜索，如姓名、学号/工号、预约房间、预约日期、当前状态等；
▲（3）支持管理员在移动端查看当前预约情况、详细预约记录、违约记录，并进行代签到、代签退、取消预约、解除限制使用等操作；投标文件中提供签到签退管理界面截图，展示管理员代签到、代签退操作界面及签到记录列表。
▲（4）支持管理员对已生效的预约进行手动调整或更换房间，调整后自动通知申请人。
15.数据与日志：
（1）支持数据推送功能，在后台填写第三方服务器地址并触发条件后，可将预约数据自由推往第三方平台，实现数据互通；
▲（2）操作日志：记录所有管理员的后台操作行为，确保操作可追溯。投标文件中提供操作日志界面截图，展示管理员操作日志列表（含操作人、操作时间、操作内容）。
▲16.可设置是否允许周期预约，设置后用户可按照每日、每周、每月等规则一次性预约多天；支持为指定角色设置特殊预约规则，可实现指定角色的预约规则和普通用户不相同，包括预约开放/截止时间、单次预约最大时长、是否允许预约当前时间段、取消预约限制、签到签退规则设置等。
17.支持管理员在移动端对预约应用进行管理，包括查看预约使用大数据统计，如查看今日预约人数、今日预约时长、今日签到人次、今日签退人次、当前使用人数、今日使用时长等，并可筛选查看具体某个对象的预约数据。
▲18.支持管理员在移动端查看当前预约情况、详细预约记录、违约记录、预约记录的表单/审批信息，以及在手机端进行代签到、签退、取消、解除限制使用操作。
	套
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	大数据展示系统
	▲1.基于主流的1920*1080分辨率液晶屏展示，系统采用B/S 架构，无需安装客户端。投标文件中提供大屏主界面截图，以展示大数据展示系统整体大屏界面，体现各功能模块布局及数据可视化效果。
▲2.系统采用主流技术架构（如J2EE、Spring Boot等），支持跨平台部署。通过后台，用户可以实现管理各个资源数据模块。管理员可通过后台修改前端内容数据，并且前端监听后台变化，做到后台修改完成，前端及时显示。投标文件中提供后台管理系统的登录界面及登录后的管理首页概览，须清晰体现各操作功能模块（如内容管理、数据配置、页面布局、日志管理等）的布局和入口。
3.所有数据要求在前台动态显示，给读者一个好的视觉体验。
4.能够在Windows 系统的环境下开机自启动。
▲5.能够和采购人在用的图书馆opac系统（超星图星 V3.2026.02）接口对接，将图书馆的借阅排行榜、借阅数量进行直观的展示。投标文件中提供同类项目OPAC对接案例截图，以展示投标人所投大数据展示系统在已交付项目中与OPAC系统对接的效果，须体现借阅排行榜、借阅数量等数据在大屏上的展示界面效果。
▲6.能够和图书馆提供的门禁系统对接（新中新一卡通门禁模块 V4.0），将图书馆今日进馆人数及昨日到馆人数等数据进行直观展示。投标文件中提供同类项目门禁系统对接案例截图，以展示与门禁系统对接后，今日进馆人数、总到馆人数等数据在大屏上的展示界面效果。
▲7.能够和本次采购项目采购的瀑布流电子图书借阅系统相结合，能够将电子图书推荐到大屏幕上，使用户可以直接扫码阅读或者下载。后台可设置修改推荐图书。
▲8.支持滚动播放图片、视频等电子资源，需要能够将本馆图片、活动海报或者宣传视频等，通过后台上传，并且在前端进行展示。投标文件中提供将图书馆图片、活动海报或者宣传视频等通过后台上传的界面截图，并且在前端进行展示的效果截图。
9.支持管理员可以通过后台切换的方式选择图片轮播或者视频自动循环播放两种模式，以满足馆内播放需求。
▲10.具备发布通知公告的功能。并且通过后台可以指定发布的单条信息或者多条信息进行发布，多条信息时，前台应该能够轮换展示，以适应馆内有多种活动或者多条通知需要发布的需求。投标文件中提供多条通知公告轮播后台设置的截图，以及大屏展示通知公告多条信息轮换展示效果的截图。
11.通过系统后台可配置单位所在地以及馆名，设置显示当地天气情况等。
▲12.能够将微信公众号数据、馆方网站数据等新媒体数据动态地展示。投标文件中提供同类项目新媒体数据展示截图，以展示微信公众号数据、官方网站数据等新媒体数据动态展示界面效果。
▲13.可用作阅读推广展示屏使用，提供不少于 5 种不同风格的标准模板（如通知公告、图书推荐、活动海报、入馆须知、节日祝福等），供用户自行选择，以适应不同场合的展示需求。投标文件中提供5 种不同风格的标准模板（如通知公告、图书推荐、活动海报、入馆须知、节日祝福等）截图，以展示5种风格的模板展示效果。
▲14.后台具有可扩展性，根据馆内提供的数据接口，通过后台可灵活配置新的数据内容，将内容数据接入到系统中。
▲15.具有相应的数据统计，将获取到的数据进行统一管理存入数据库。
▲16.对馆内借还、到馆数据进行系统分析，并有报表输出功能。支持一键输出全年分析数据，并导出为 excel表格形式。
▲17.具备日志管理功能，对用户修改的模块，列出用户的操作日志，方便管理员清晰地了解对后台已经进行的操作。投标文件中提供日志管理截图，以展示操作日志列表界面。
▲18.允许用户通过后台，自定义页面布局，可通过拖拽的方式，布局页面各个模块的位置，更换背景图，实现自由、灵活、多样的展现。投标文件中提供页面拖拽布局与模板管理截图，以展示通过拖拽方式布局页面模块位置、更换背景图，以及不少于5种模板的选择切换界面。
19.用户可添加多个场地，每个场地都可通过拖拽功能添加数据模块，实现不同场地显示不同模块内容。

	套
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	4
	瀑布流电子图书借阅系统
	一、功能要求
（一）系统功能
▲1. 系统必须具备配套的手机客户端，系统内的资源可通过配套的手机客户端进行扫码下载至手机，下载后的资源无需网络，随时随地进行阅读；手机客户端需同时支持iOS、Android系统。
▲2.支持微信等第三方扫描工具进行扫码，扫码后获取在线阅读服务。
3.支持远程升级，支持一键更新。
▲4.具备完善的后台管理系统，实现用户自主化管理。
▲5.具备良好的开放性，可以支持二次开发。

（二）资源配置功能
▲6.系统应至少支持图书、期刊、视频、专题、图片、音频等多种类型的资源配置，须提供出版社或版权方的授权证明文件。
7.系统支持资源单独、组合展示，可按资源类型分类展示。
●8.图书资源：系统提供不少于3,000册正版授权的epub格式电子图书，每月定时更新不少于150种热门电子图书。
●9.视频资源：系统提供不少于400集视频资源。视频资源涵盖好书阅读、党课学习、文学艺术、文化教育、社会科学、政治法律、自然科学、财经管理、医药卫生等多个类别，方便用户检索观看。同时支持在线观看或扫码带走观看。
▲10.专题资源：提供专题资源，同时支持客户自建专题。
●11.期刊资源：提供不少于300种期刊资源。期刊资源涵盖文学艺术、文化教育、社会科学、政治法律、自然科学、财经管理、医药卫生等多个类别，方便用户检索阅读。期刊资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读。
▲12.图片资源：支持图片资源展示。
●13.音频资源：提供不少于1000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅。有声资源涵盖人文科技、文学之声、爱国之声等多个类型，方便用户检索收听。有声资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中收听。
14.瀑布流系统提供特色主题皮肤包。

（三）系统管理后台功能
▲15.支持管理瀑布流设备，支持对设备信息进行查看、在线/离线状态监控等。
▲16.支持图书、期刊、视频、专题、图片、音频等多种资源的管理配置。
17.支持视频管理、图片管理、专题管理。
18.支持资源导航功能。
19.提供手机端管理模块。
20.支持自定义设置各资源瀑布流间的自动切换。
▲21.支持远程对硬件设备进行关机、重启、截屏等操作。
▲22.支持数据统计功能。

（四）其他功能
▲23.支持配置多种资源到瀑布流设备，各资源内容可通过资源切换按钮进行快速切换展示。
▲24.支持自定义设置资源展示流动动效，可随机、自定义展示入场动画、出现动画等加载效果。
25.支持上下快速滑动，改变资源的流动速度，快速浏览，同时可自定义设置流动方向和流速，资源展示列数、横数支持自定义设置。
26.支持配置应用至瀑布流设备，已配置的应用以图标的形式悬浮于瀑布流右侧区域，不影响设备的资源展示，用户通过点击应用图标，打开该应用进行浏览。
27.系统应支持同时配置多个应用至设备。
28.系统支持添加待机屏保，支持单张、多张轮播展示。
29.支持资源背景图进行自定义更换展示。
30.图书、期刊、视频、专题资源支持断网离线扫码带走，无网络时亦可正常展示流动。
二、规格参数
31.显示屏幕：
●（1）由不少于3台49寸液晶屏幕拼接而成，整体瀑布流尺寸≥300cm*57cm。
▲（2）分辨率：≥1920*1080。 
●（3）物理拼缝≤3.5mm。
▲（4）拼接屏需通过3C认证，投标文件中提供加盖投标人公章的检测报告复印件。
▲32. 拼接屏质保≥3年。
●33.主机：相当于RK3588或以上芯片，内存不低于8G，存储不低于128G，安装android12及以上操作系统。
▲34. 联网方式：支持以太网和Wi-Fi。
	套
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	（一）合同履约期限：签订合同之日起90日内完成安装、调试，达到验收标准。
（二）交货地点：采购人指定地点（广西百色市）。
（三）合同签订时间：自中标通知书发出之日起 25日内。
（四）云服务器部署要求
1.本项目研讨室空间预约系统（B分标 序号2）、大数据展示系统（B分标 序号3）、瀑布流电子图书借阅系统管理后台（B分标 序号4）均须部署于学校提供的云服务器/供应商提供的云服务器或私有云平台上，由中标供应商负责完成软件部署、配置及系统对接调试。
2.上述系统均须采用B/S架构，管理人员通过普通办公电脑浏览器访问即可完成全部管理操作，无需安装客户端软件。
3.如部署于学校云服务器上，中标供应商须提供各系统的部署架构图和详细部署方案，包括网络拓扑、端口需求、服务依赖关系、数据流向等。且在合同签订后10日内，中标人应按照各系统的软硬件环境需求清单与招标人对接具体事项，包括操作系统版本、数据库版本、中间件版本、网络端口需求、存储空间规划等。
（五）数据安全与合规要求
1. 数据所有权
（1）系统产生的全部数据（含读者信息、借阅记录、设备运行数据等）所有权归采购人所有。
（2）供应商在系统部署及服务过程中接触到的任何数据，不得用于任何与本次采购无关的用途。
2. 数据安全防护
（1）所有系统须支持数据加密传输（HTTPS），保障数据在传输过程中的安全。
（2）数据库须设置强密码访问策略，通过安全组、防火墙等措施进行访问控制。
（3）供应商须提供数据备份与恢复方案，支持自动定时备份，确保数据安全。
3. 日志管理
供应商须提供不少于180天的系统操作日志和访问日志存储，并支持采购人随时查询和导出。
（六）软件著作权要求
1.所有软件系统（含研讨室空间预约系统、大数据展示系统、瀑布流电子图书借阅系统），投标时须提供著作权登记证书或版权相关证明材料复印件并加盖投标人公章，确保软件来源合法合规。
2.投标人须承诺所提供软件为正版授权，不存在知识产权纠纷。
（七）质保期限
1.静音舱等（B分标 序号1）、瀑布流电子图书借阅系统显示终端（B分标 序号4）：不少于3年
2.配套软件，包括研讨室空间预约系统（B分标 序号2）、大数据展示系统（B分标 序号3）、瀑布流电子图书借阅系统（B分标 序号4）：
（1）终身免费使用。采购人在合同约定的部署、用户、终端和设备接入范围内享有永久使用权，无需另行支付许可费、注册费、激活费、账号费、并发费、接口费或者设备接入费。
（2）自项目验收合格之日起__3年内，免费更新及升级。中标人应免费提供缺陷修复、安全补丁、功能优化、兼容性适配、接口维护、小版本更新及升级所需的数据迁移、部署调试和培训服务。
（3）免费更新及升级期届满后，采购人未购买后续维护服务的，不影响已交付版本的永久、完整和正常使用。新增独立业务模块或者超出原合同范围的定制开发，应经采购人书面确认并依法履行相关程序后实施。投标人应完整披露第三方商业软件、数字内容资源、短信服务、地图服务、云服务及其他持续收费项目的名称、授权期限、计费标准和续费金额。原则上，后续每年的系统维护服务及数字资源更新费用不得超过该系统中标价格的10%。未在投标文件中明确列明但为实现招标功能所必需的软件、组件、接口或服务，视为其费用已包含在投标总价中。中标人不得通过授权到期、远程停用、功能限制、数据锁定或其他技术措施影响采购人正常使用和数据迁移。
3.系统对接接口：免费更新及升级期内如因采购人现有系统版本升级导致接口需要调整，中标人须免费配合完成对接调试。
（八）售后服务
1.中标供应商须提供7×24小时技术支持服务。其中：一般故障应2小时内响应，12小时内解决；紧急故障（影响借还书、门禁通行等核心业务）应15分钟内响应，2小时内解决；远程无法解决的问题，技术人员须在24小时内到达现场处理。
2.中标供应商须提供断网应急处理方案，确保核心业务在断网期间仍可正常运行，网络恢复后自动同步数据。
3.质保期内免费提供软件升级服务。
4.每个分标的中标供应商须提供不少于1次现场操作培训，培训人数不少于20人，培训时间不少于4小时，并提供培训手册、操作指南等文档。
（九）付款方式
1.货物验收合格后，中标供应商应向采购人开具合法增值税专用发票，采购人在30日内进行合同金额支付。
2.中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。
（十）实施服务要求
1. 各软件系统部署与培训服务（B分标 序号2-4）
（1）中标供应商须完成各系统软件在云服务器上的安装、部署及初始化配置。
（2）中标供应商须负责各系统的调试、培训，确保采购人工作人员能独立操作使用。培训内容包括但不限于：系统登录与权限管理、数据源配置与对接、内容编辑与发布、页面布局配置、设备远程管理、报表查看与导出等。
（3）中标供应商须根据采购人现场实际情况完成全部配套硬件设备的安装、调试工作。安装调试所需的全部线材、网线、光纤、桥架、线槽、支架、挂架、紧固件、配电箱、电源线、接插件等辅材，以及运输、吊装、现场搬运、垃圾清运等配套服务，均由中标供应商负责提供，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
2. 静音舱相关服务（B分标 序号1）
（1）中标供应商须负责设备的安装、调试，确保设备正常使用。安装调试所需的全部线材、线槽等辅材及配套服务均由中标供应商负责提供，相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
3. 接口协调
（1）总集成责任：A分标中标人作为本项目总集成方，负责统筹协调本项目全部系统的安装、调试、联调及验收工作。
（2）接口协调责任：B分标中标人须无条件配合A分标中标人完成接口对接工作。
（3）配合义务：B分标中标人须在合同签订后7日内，向A分标中标人提供完整的系统接口说明文档（含接口协议、数据字典、调用方式等技术资料），并安排技术人员配合完成联调测试。
（4）质量责任：如因B分标中标人拒绝配合或延迟提供接口资料，导致整体项目无法按期验收，相关责任及工期延误损失由B分标中标人承担。
（5）统一验收：①各标段独立完成基础验收。每个标段的中标供应商先完成自身设备的安装、调试和自检，由采购人分别组织初步验收，确认各标段自身合同义务的履行情况。
②组织独立的“联动测试”环节。 在各标段初步验收合格后，进入专门的联调测试阶段。测试内容应覆盖两标段之间的所有关键接口和数据交互场景，联调测试的结果，作为两个标段最终验收的共同依据。本项目所有分标须整体通过采购人最终验收。
（十一）系统对接要求
所有对接接口开发费用包含在投标报价中。
	分标
	序号
	采购的产品
	所需对接的系统

	B分标
	2
	研讨室空间预约系统
	新中新一卡通系统（版本号：V4.0）

	B分标
	3
	大数据展示系统
	超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）

	
	
	
	新中新一卡通系统（版本号：V4.0）

	B分标
	4
	瀑布流电子图书借阅系统
	超星图星图书馆管理系统（版本号：3.2026.02）



（十二）系统核心功能截图要求
投标人须在投标文件中提供以下系统核心功能截图，截图须真实反映系统实际功能，与最终交付系统一致。
1.研讨室空间预约系统（B分标 序号2）核心功能截图
（1）用户端功能截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	1
	预约首页/空间展示
	展示研讨室列表、空间图片、开放时间及预约入口

	2
	空间详情页
	展示单个研讨室的详细信息（容量、设备）及可用时段

	3
	预约申请页面
	展示填写预约信息（日期、时段、用途、人数、联系方式等）的完整界面

	4
	预约状态展示
	展示不同状态标签：需审批、待审批、已预约、使用中、已过期

	5
	个人中心/我的预约
	展示读者当前预约、历史预约和待审批记录列表

	6
	签到签退界面
	展示读者签到/签退操作界面（二维码扫码或移动端签到界面）

	7
	添加同行人员界面
	展示预约时添加同行人员及常用联系人管理界面

	8
	微信小程序/移动端界面
	展示通过微信小程序或移动端访问预约系统的界面效果


（2）管理端功能截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	9
	管理后台首页/数据看板
	展示预约总人次、总时长、使用排行等数据概览界面

	10
	空间管理配置界面
	展示房间的添加、编辑、删除及参数配置界面（开放时间、容量、设备等）

	11
	预约规则设置界面
	展示各类预约规则的配置界面（预约开放时间、单次最大时长、取消限制等）

	12
	预约审批管理界面
	展示待审批列表、审批通过/拒绝操作界面（含拒绝原因填写）

	13
	签到签退管理界面
	展示管理员代签到、代签退操作界面及签到记录列表

	14
	违约/黑名单管理界面
	展示违约记录列表、违约阈值设置及黑名单管理界面

	15
	统计报表界面
	展示按日/月/年生成的统计报表及导出功能

	16
	通知消息管理界面
	展示消息模板配置、通知发送记录界面

	17
	操作日志界面
	展示管理员操作日志列表（含操作人、操作时间、操作内容）

	18
	权限角色管理界面
	展示超级管理员、普通管理员等角色权限分配界面



2.大数据系统（B分标 序号3）核心功能截图
（1）大屏展示端功能截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	1
	系统首页/大屏主界面
	展示大数据展示系统整体大屏界面，体现各功能模块布局及数据可视化效果

	2
	将图书馆图片、活动海报或者宣传视频等，通过后台上传，并且在前端进行展示
	前端分别展示图书馆图片、活动海报、宣传视频的效果

	3
	通知公告与多媒体轮播
	展示通知公告多条信息轮换展示效果，以及图片轮播/视频循环播放两种模式的切换效果

	4
	信息展示功能，5种不同风格的标准模板（如通知公告、图书推荐、活动海报、入馆须知、节日祝福等）
	5种风格的模板展示效果


（2）后台管理端功能截图
	序号
	截图内容
	截图要求

	5
	后台管理首页/功能管理模块
	展示后台管理系统的登录界面及登录后的管理首页概览，清晰体现各操作功能模块

	6
	页面拖拽布局与模板管理
	展示通过拖拽方式布局页面模块位置、更换背景图，以及不少于5种模板的选择切换界面

	7
	日志管理与多场地管理
	展示操作日志列表，以及添加多个场地、不同场地配置不同模块内容的管理界面


（3）系统对接能力证明
	序号
	截图内容
	截图要求

	8
	同类项目OPAC对接案例截图
	展示投标人所投大数据展示系统在已交付项目中与OPAC系统对接的效果，须体现借阅排行榜、借阅数量等数据在大屏上的展示界面

	9
	同类项目门禁系统对接案例截图
	展示与门禁系统对接后，今日进馆人数、总到馆人数等数据在大屏上的展示界面

	10
	同类项目新媒体数据展示
	展示微信公众号数据、官方网站数据等新媒体数据动态展示界面


3.截图通用要求
（1）所有截图须清晰可辨，须体现系统名称、功能模块名称及主要操作区域。
（2）截图应体现系统实际的用户界面风格，不得使用示意图或非本系统界面替代。
（3）截图内容须与投标文件中描述的功能完全一致，不得存在虚假响应。
（4）涉及数据展示的截图，可使用测试数据，但须标注为“测试数据”。
（5）投标人须承诺：中标后最终交付的系统功能界面与投标时提供的截图保持一致，如有重大偏离，采购人有权追究其违约责任。
（6）投标人提供的同类项目案例截图须标注项目名称、客户名称及上线时间。如涉及客户商业机密，可对敏感信息（如客户名称、具体数据等）进行脱敏处理，但须保留关键功能界面的完整性。截图所用系统须为本项目拟投的同款产品，并在投标文件中注明产品名称及版本号。
（十三）其他要求
1.投标人所投产品须和采购人现有管理系统（超星图星图书馆管理系统 3.2026.02、新中新一卡通系统V4.0）实现兼容对接，投标前可自行考察进行对接测试。本项目涉及平台/软件接口数据，投标人可在自行现场考察中提出，采购人全程配合，对所有投标人一视同仁。投标人如需现场考察，请提前与采购人联系，联系电话：黄老师18888468575、赵老师19176002013，考察期间产生的交通、食宿等费用均由投标人自行承担。
2.投标人须在投标文件中提供以下材料：
（1）与现有两大系统的详细对接方案（包括接口方式、数据流向、技术实现路径等）。
（2）各系统在学校云服务器上的详细部署方案（包括部署架构图、环境需求清单、网络拓扑等）。
（3）各系统软件著作权登记证书。
3.本项目为交钥匙工程，包含集成项目所有软件、硬件、线材及辅材、布线等，以及本项目所涉及的软件系统及其云上部署实施费、系统对接开发费费用（不含云服务器资源采购费用）、配套管理后台、数据库组件和客户端软件，其授权、安装、部署、调试及合同约定期限内的升级维护费用均包含在合同总价中，后续不再增加任何费用。
（十四）验收标准
项目验收须包含以下内容：
1.所有设备硬件参数符合采购文件技术要求；
2.所有软件系统功能正常运行，各系统管理后台操作流畅；
3.各系统软件全部完成在学校云服务器上的安装部署，运行稳定，访问正常；
4.所有软件系统著作权登记证书齐全有效；
5.系统整体运行稳定，满足图书馆日常业务需求。

	二、其他说明

	一、产品说明
□本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品为：第1货物“单人静音仓”、第4项“瀑布流电子图书借阅系统”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求
本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
四、资料要求
投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、安装调试方案、质保期延长承诺、质保期外零配件价格承诺、售后服务承诺、培训方案等。




