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第一章 招标公告

广西同泽工程项目管理股份有限公司关于电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目（GXZC2026-G1-002702-GXTZ）招标公告
项目概况

电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002702-GXTZ
项目名称：电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目
预算金额：总金额：4120462.80元（1分标：1404584.00元；2分标：850000.00元；3分标：717730.00元；4分标：669408.80元；5分标：478740.00元。）

最高限价：总金额：4120462.80元（1分标：1404584.00元；2分标：850000.00元；3分标：717730.00元；4分标：669408.80元；5分标：478740.00元。）

采购需求： 

标项一

标项名称：电子产品装配实训室建设项目

数量：1批

预算金额（元）：1404584.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：印刷实训实验平台1台、冷藏箱1台、锡膏搅拌机1台、配套配件1套、贴片实训实验平台1台、供料器1套、配套配件/实训耗材1套、再流焊接实训实验平台1台、炉温测试仪1台、烟雾净化过滤系统1台、航空插头组件1套、在线式视觉检测AOI实训实验平台1台、PCB转角机1台、接驳台6台、全自动上板机1台、全自动下板机1台、BGA返修实训实验平台2台、防尘罩1个、MES制造执行系统1套、工具箱1套、空压机1台、黑黄斑马线地标1卷、排插4个、实训室基础环境建设1套，具体内容和数量以招标文件第二章《采购需求》为准。

最高限价（元）：1404584.00 

合同履约期限：自签订合同之日起90日内全部交货并经采购人验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

标项二

标项名称：智能制造学院产教融合中心建设项目

数量：1批

预算金额（元）：850000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：工业机械智能装调及控制系统应用培训设备5套、激光对中仪 3套，具体内容和数量以招标文件第二章《采购需求》为准。

最高限价（元）：850000.00

合同履约期限：自签订合同之日起90日内全部交货并经采购人验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

标项三

标项名称：安全教育体验中心及线上安全馆项目

数量：1批

预算金额（元）：717730.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：模拟电信网络诈骗体验系统1套、防范电信网络诈骗互动体验系统1套、模拟灭火器实训教学系统1套、室内烟雾逃生训练系统1套、消防结绳训练系统1套、预防溺水体验系统1套、触电救助体验系统1套、心肺复苏救护训练系统1套、海姆立克救护训练装置1套、VR 超感体验设备1套、安全模拟驾驶体验系统1套、安全知识竞赛系统1套、线上虚拟安全馆1套、实训管理平台1套、装饰文化1套，具体内容和数量以招标文件第二章《采购需求》为准。

最高限价（元）：717730.00

合同履约期限：自签订合同之日起90日内全部交货并经采购人验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

标项四

标项名称：菜渔共生实训室能力提升项目

数量：1批

预算金额（元）：669408.80

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：菜渔共生摄像头及配套设备6套、菜渔共生展示平台1项、果园智能机器人小车1辆、无人机开发套件1个、无人机专用缓降器绞盘1套、农林专用吊运系统1套、视觉小车1台、菜渔共生数字孪生实训工作站设备1套、实训养殖智能管控终端设备1套、实训种植智能管控终端设备1套、菜渔共生AI智能预测平台1套、滴灌头1项、灌溉系统管道1项、补光设备1项、水污分离器1项、鱼池清洁设备4台、自动投喂设备12套、支架11套、立柱11套、渔业养殖自动恒温加热管8台、室内温湿度监控设备4台、鼓风机（除湿冷热两用）2台，具体内容和数量以招标文件第二章《采购需求》为准。

最高限价（元）：669408.80

合同履约期限：合同签订后于20个工作日内完成所有硬件设备供货，于50个工作日内完成软件开发、设备安装调试、系统联调，于60个工作日内完成整体项目、经采购人验收合格并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

标项五

标项名称：通识教育学院茶艺与茶文化实训室建设

数量：1批

预算金额（元）：478740.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：饮水机1台、消毒柜1台、冷藏柜1台、吸顶音箱6套、扩声功放1台、无线麦克风1套、机柜1台、路由器1台、交换机2台、电源时序器1台、高清录播主机1台、录播系统软件1套、高清全景摄像机1台、音频处理器1台、吊麦1只、智能导播控制面板1台、VR旅游沉浸体验设备1台、茶艺与服务虚拟教学实训系统1套、茶叶审评虚拟仿真教学实训系统1套、紫砂茶具套装25套、西施青瓷茶具套装25套、评茶盘25套、审评杯25套、评审碗25套、叶底盘25个、称茶秤25个、定时器25个、网匙25只、茶匙25只、汤碗25只、吐茶桶25个、实训室文化与氛围建设1项，具体内容和数量以招标文件第二章《采购需求》为准。

最高限价（元）：478740.00

合同履约期限：自签订合同之日起45日内全部交货并经采购人验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□为专门面向中小企业采购的项目。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并符合相关规定。

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无；分标5：无。

三、获取招标文件

时间：2026年8月25日起至2026年9月1日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月15日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 

开标时间：2026年9月15日09点30分（北京时间）

开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：分标1:14000.00元整；分标2:8500.00元整，分标3:7000.00元整；分标4:6600.00元整，分标5:4700.00元整。
投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西同泽工程项目管理股份有限公司账户，并确保到账。开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司，开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅，开户账号：4500 1594 1510 5071 6039，开户行行号：105611041019。

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=ZUn1CZ16qr2IVB2PeXjOPg==。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

5.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

6.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

7.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计5日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

8.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西制造工程职业技术学院
地址：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号

联系人：义老师，联系电话：0771-2206200
2.采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地　址：南宁市五象新区总部基地良庆区凯旋路16号裕达国际18层

联系方式：黄艳艳、蒙溪，联系电话：0771-4305766　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：黄艳艳、蒙溪 
电　话：0771-4305766　

广西同泽工程项目管理股份有限公司

                                                             2026年8月25日
第二章  采购需求

说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

6.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

7.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理。

8.本项目正偏离指：指标数为“≥”的，大于招标文件要求值为正偏离，小于要求值为负偏离，等于为无偏离。

指标数为“≤”的，小于要求值为正偏离，大于招标文件要求值为负偏离，等于为无偏离。
分标1标项名称：电子产品装配实训室建设项目

	技术要求评审中，本项目采购需求中标注“▲”及表述为“须”或“必须”的条款为实质性内容要求不允许负偏离，必须满足，否则视为投标无效处理。标注“●”的技术参数为提供演示的技术参数，提供演示的按评分标准加分，未提供演示的不得分。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术参数及其性能配置要求

	全自动印刷生产实训系统

	1
	印刷实训实验平台
	1
	台
	工业
	1.配备可调光源的CCD摄像系统，可识别不同材质基板，光源为软件控制可编程LED照明，相机为CCD类型；
2.支持基板厚度调节，板厚调节方式为手动；
3.采用干擦、湿擦、真空擦相结合的高效清洁系统，清洗模式可在软件中自由设定，配备新型擦拭胶条确保与钢网充分接触；
4.基板尺寸：最小≤50mm×50mm，最大≥450mm×350mm；
5.基板厚度：0.4mm～6mm；
6.基板翘曲量：≤PCB对角线1%；
7.最大板重量：≥3kg；
8.最大底部间隙：≥20mm；
9.传送速度：≥1500mm/s，传送方向：左→右/左←右可编程设定；
10.传送高度：900±20mm，适应不同产线高度要求；
11.PCB夹持方法：可调弹性侧压；
12.模板框架尺寸：最小≤370mm×470mm，最大≥737mm×737mm；
13.最大印刷区域：≥450mm×350mm；
14.刮刀长度：220mm～500mm，刮刀角度为45°或60°标配；
15.刮刀类型：钢制刮刀；

16.刮刀高度：65±1mm；
17.刮刀片厚度：≥0.25mm；
18.印刷模式：单或双刮刀印刷，前后刮刀压力可独立调整；
19.脱模长度：0.02mm～12mm，分离速度可调；
20.印刷速度（刮刀速度）：10～200mm/s，连续可调；
21.印刷压力：0.5kg～10kg（约5N～100N，可编程控制）；
22.印刷行程：±200mm；

23.平台调整范围：XY：±7mm，θ：±2°；
24.摄像机系统：单独照相机，向上/向下单独成像视觉系统，支持同时成像或分别成像；
25.影像校准重复度：≤（±10μm，指标为最低性能要求），配备可调光源CCD视觉系统，影像视域≥6mm×4.5mm；
26.印刷重复精度：≤（±20μm，指标为最低性能要求）（含定位与影像重合）；
27.电源要求：AC 220V±10%，50/60Hz，15A；

28.压缩空气要求：4～6kg/c㎡（约0.4～0.6MPa）；
29.外形尺寸：L1200mm×W1500mm×H1500mm（允许 ±5% 偏差）；
30.数字化教学资源与服务。
30.1内容应满足：PPT教学课件≥1套，教学视频微课≥5个，题库≥1套，主要内容包含但不限于锡膏的选择和使用、钢网的选择和使用、刮刀的选择和使用、刮刀工作过程、擦拭纸的安装、清洁溶剂添加、印刷程序制作、印刷不良分析等内容；
30.2格式应满足：PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用。视频微课质量应满足像素高清（分辨率不低于1920×1080，MP4格式封装），完全包含教学内容，可反复观看等质量要求。练习题库题型包括判断题、单项选择题、多项选择题、简述题等。

31.实训平台应包含完整的设备操作手册、维修保养手册、安全操作规程及实训指导书（纸质版各2份，电子版各1份）。

	2
	冷藏箱
	1
	台
	工业
	1.用途：用于有机硅密封胶、锡膏等材料的冷藏。
2.容量：≥42L，配置可调节搁架，搁架层数≥2层；
3.制冷方式：压缩机；
4.温度：0~10℃（连续可调）；
5.调温方式：多档可调；
6.功率电流：≤100W/5.5A；
7.规格尺寸：410mm×440mm×510mm（允许 ±5% 偏差）。

8.箱体材质：优质钢板防腐喷涂，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡保温。

	3
	锡膏搅拌机
	1
	台
	工业
	1.参考规格：410×410×470mm（W×D×H）（允许 ±5% 偏差），适配实训室空间；
2.工作电源：AC220V，60Hz；
3.额定功率：≤60W；
4.显示方式：LED数字显示，具备设定时间倒计时显示功能；
5.时间设定：0.1～30分钟连续可调，可分秒设定，具备蜂鸣器报警提示；
6.可接纳锡膏罐：罐体直径60—67mm，适配市面上主流锡膏罐规格；
7.工作能力：同时搅拌500g锡膏罐≥2罐；
8.运转速度：电机转速≥1350RPM，公转最大1000RPM，自转为公转的1/3～1/2且不低于300RPM。

	4
	配套配件
	1
	套
	工业
	配套配件1套，包括：1块钢网、1罐无铅高温锡膏、1把搅拌刮刀、1卷印刷擦拭纸（与实训平台清洁系统适配） 、清洁溶剂500ml（与实训平台清洁系统适配）。
1.钢网
（1）数量：1块；
（2）模板材质：不锈钢；
（3）规格尺寸：650×650mm/470×370mm，有效印刷区域匹配实训平台最大印刷尺寸；
（4）钢网厚度：0.13mm，激光切割工艺，网框张力≥30N/cm²；

（5）钢网标识：在框架上刻印型号、厚度、生产日期等信息。

2.无铅高温锡膏
（1）数量：1罐；
（2）成分：Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5；
（3）熔点：约217℃；
（4）保存温度：0~10℃；
（5）重量：500g。

（6）锡粉颗粒度：T4型（20μm～38μm）或以上，适用于精密印刷。

3.搅拌刮刀
（1）数量：1把；
（2）用于锡膏手工搅拌；
（3）材质：食品级加硬塑料或304不锈钢；
（4）外形尺寸：长度≥255mm，宽度≥25mm；
（5）刀口厚度：约1mm。

（6）设计为两端可用，适应不同容器搅拌需求。

4.印刷擦拭纸：无纺布材质，宽度与实训平台清洁系统适配，卷装，配备不少于1卷（或足够100次印刷以上用量） ；

5.清洁溶剂：环保型清洁剂，500ml，与实训平台清洁系统适配。

	多功能贴片生产实训系统

	5
	贴片实训实验平台
	1
	台
	工业
	1.吸嘴数量：≥8个；
▲2.贴片精度：≤（±0.05mm，指标为最低性能要求）；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
3.重复贴装精度：≤（±0.05mm）；
4.定位精度：≤（±0.01mm，指标为最低性能要求）；
5.贴片速度：≥12000pcs/h；
6.最大电路板面积：≥580×360mm；
7.元件角度支持：±180°；
8.可贴元件高度：0~13mm；
9.吸嘴缓冲范围：≥4.5mm；
10.Z轴最大行程：≥20mm；
11.基板厚度：≤3mm；
12.轨道调节方式：手动/电动调节；
13.驱动系统：高速数字信号处理（DSP）驱动或同等性能驱动系统；
14.XY行程：≥645×680mm；
15.XY驱动轨道：直线导轨+滚轧丝杆；
16.电路防护：有漏电保护器，防漏电，符合国家电气安全标准；
17.贴片范围：适配0201及以上封装，芯片尺寸适配≤45mm×45mm，引脚间距≥0.3mm的QFP/BGA等封装类型；
18.供料器数量（MAX）：支持≥80位（以8mm供料器为基准）；
19.供料器类型：支持电动供料器、震动供料器、IC托盘供料器中的至少两种类型；
20.IC料盘数量：≥3盘；
21.供料安全系统：具备供料器翘起检测报警功能；
22.供料上料方式：支持自动布局物料分配，自动定位取料坐标；
23.真空系统：真空发生器结构，具备双通道或双线圈真空发生器；
24.气源压力：0.5～0.6Mpa；
25.识别系统：高帧率飞拍相机+Mark相机；
26.识别方式：8头同时识别，同时取料；
27.显示器：≥17寸工业控制显示器；
28.拍照方式：支持固定拍摄飞行对中；
29.编程方式：支持导入坐标文件，一键自动编程，最优路径规划；
30.电源：220V±10% 50/60Hz；
31.平均功率：约1000W；

▲32.自动换吸嘴功能：≥12组；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
▲33.支持散料贴装：≥散料12组；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
34.具备智能优化功能，可实现供料器站位优化、吸嘴顺序优化、视觉相机优化、同取容差以及贴装最优路径优化功能；
35.具有拼板编辑功能，满足普通拼板以及鸳鸯拼板；支持普通供料器、托盘供料器以及振动供料器；支持全自动贴装、手动单贴模式。
36.数字化教学资源投标人应提供至少10页PPT教学内容截图证明，至少120S视频课程截图证明，至少50道练习题截图证明。投标人应配套实训平台，提供数字化教学资源：PPT教学课件、教学视频微课、题库：
36.1内容应满足：PPT教学课件≥1套，教学视频微课≥5个，题库≥1套。主要内容包含但不限于贴片工艺、贴片结构、贴片程序、贴片不良、开机前准备、软件使用、轨道调整与进板操作、导入并设置坐标、设置Mark点与检查坐标、软件分类优化、安装配件、设置供料器取料坐标与吸嘴拾取贴装高度、设置料盘参数、设置贴装参数、贴装测试以及首件检查等内容；
36.2格式应满足：PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用。视频微课质量应满足像素高清（分辨率不低于1920×1080，MP4格式封装），完全包含教学内容，可反复观看等质量要求。练习题库题型包括判断题、单项选择题、多项选择题、简述题等。
35.实训平台应包含完整的设备操作手册、维修保养手册、安全操作规程及实训指导书（纸质版各2份，电子版各1份）。

	6
	供料器
	1
	套
	工业
	1.供料器
（1）8mm供料器：数量≥10把；
（2）12mm供料器：数量≥4把；
（3）16mm供料器：数量≥2把；

	7
	配套配件/实训耗材
	1
	套
	工业
	1.贴装物料（智能抽签平台实训套件）
（1）实训套件数量：可满足≥100套智能抽签平台贴装实训实验（需提供整卷物料或独立封装套件）；
（2）组成：PCB≥1块，贴片电阻≥25个，贴片电容≥1个，贴片三极管≥1个，SOP芯片≥1个，QFP芯片≥1个；
（3）PCB尺寸：约100×70mm。

	再流焊接实训实验系统

	8
	再流焊接实训实验平台
	1
	台
	工业
	1.轨道采用不锈钢或高强度铝合金材质的特殊硬化处理，分段式设计释放应力，采用网带加链条传输；导轨调宽机构应具备防护装置，防止夹伤操作人员；
2.设备控制系统软件具有故障诊断功能及报警功能，故障代码应采用中文显示，支持声光报警及远程诊断接口；
3.外形尺寸L×W×H：5400×1400×1500mm（允许 ±5% 偏差），以适应不同实训室场地条件，同时要求在安装前提供场地适应性安装方案，经采购人确认后方可实施；
4.排风量：≥10m³/min×2通道；
5.启动峰值功率：≤34kW（380V）；
6.稳态运行平均功率：≤12kW，设备应具备无铅焊接工艺能力，能够完成常见无铅焊料的温度曲线焊接（温度曲线设定可参照IPC-7530行业指南）；
7.加热区数量：≥8个；
8.加热区总长：≥3000mm；
9.温度控制范围：室温～300℃；
▲10.温度控制方式：PID闭环控制，SSR驱动，需支持上位机软件实时修改PID参数并进行多温区自适应联动；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
11.温控精度：空载稳态条件下≤（±1℃，指标为最低性能要求），负载PCB板面温差≤（±2℃，指标为最低性能要求）；
12.相邻温区间最大温差：≤50℃，支持急速预热分段控制；
13.预热区峰值和焊接区峰值最大温差：≥80℃（需确保无铅焊料完整熔融）；
14.PCB板温度分布偏差：≤（±2℃，指标为最低性能要求）；
15.冷却区数量：≥2个（支持风冷，降温速率可调）；
16.冷却区长度：≥750mm；
17.导轨调宽方式：电动+手动；
18.基板过板宽度：50～400mm，具备防卡板报警功能；
19.运输速度：300～2000mm/min，控制误差≤（±3%，指标为最低性能要求）；
20.过板元件高度：上≥30mm，下≤30mm；
21.工作电压：380V±10%；
22.UPS系统：在断电后保持控制系统运行不低于10分钟，并具备自动保存参数及紧急冷却功能；
23.报警显示：声光一体，具备超温、过载、链条卡顿联动三级报警记录存储功能；
24.参数存储：可存储多种设置参数，支持≥100组焊接工艺参数（含温度曲线、链速、风机频率）内部存储，且支持U盘导入/导出；
25.提供配套数字化教学资源与服务。
25.1内容应满足：PPT教学课件≥1套，教学视频微课≥3个，题库≥1套，主要内容包含但不限于再流焊组成、温度曲线解读、测温板制作、焊接不良、设备操作、炉温测试等内容；
25.2格式应满足：PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用。视频微课质量应满足像素高清（分辨率不低于1920×1080，MP4格式封装），完全包含教学内容，可反复观看等质量要求。练习题库题型包括判断题、单项选择题、多项选择题、简述题等。
26.实训平台应包含完整的设备操作手册、维修保养手册、安全操作规程及实训指导书（纸质版各2份，电子版各1份）。

	9
	炉温测试仪
	1
	台
	工业
	1.存储器：≥16MB；
2.测试通道：≥6个；
3.精度：±0.5℃；
4.分辨率：0.1℃；
5.测温范围：-40℃~1370℃，配备高温隔热盒（耐温≥300℃，隔热≥10分钟）；
6.热电偶类型：K型，线径≤0.3mm，配套≥6根；
7.采样频率：0.05秒/次～30分钟/次，软件支持温度－时间三维曲线实时显示；
8.外形尺寸：≤180mm×65mm×20mm；

9.隔热盒内部有效容纳尺寸≥150mm×50mm×15mm。
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	烟雾净化过滤系统
	1
	台
	工业
	▲1.烟雾净化采用多级过滤设计，至少包含初效、中效、HEPA 高效及气体过滤层，滤芯采用抽屉式设计；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
2.具备智能滤芯提醒功能；
3.配备液晶显示（显示风量），支持按键锁定，万向滑轮，侧开门更换滤芯；
4.采用底部进风设计，配备大容量过滤组件；
5.烟雾净化具有通讯联机功能，实现智能控制；
6.整机功率：≤750W；
7.系统流量：≥900m³/h；
8.静压：≥3600Pa；
9.过滤效率（0.3微米）：≥99.97%；
10.出风口风速：≥60m/s，吸烟罩口风速≥5m/s（距离吸烟罩200mm处）；
11.噪声（1m处）：≤70dB（A）；
12.外形尺寸：470×490×1100mm（允许 ±5% 偏差），附带可移动支架；
13.工作电压：220V±10%，整机具备过载、过热自动保护功能。

	11
	航空插头组件
	1
	套
	工业
	1.插孔电流：63A；
2.连接器插座：5芯（含接地保护PE）；插针类型：公母对接式防误插结构；
3.芯体材料：实心黄铜加镀镍工艺；
4.防护等级：IP44（或更高等级）；
5.阻燃等级：V0。

	AOI视觉检测生产实训系统
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	在线式视觉检测AOI实训实验平台
	1
	台
	工业
	1.用于检测表贴器件的错件、偏移、漏贴、极性反向、元器件缺失、立碑、侧立等缺陷；
2.用于检测表贴器件焊点少锡、连锡、锡多、锡珠、无锡等缺陷；
3.具有高速飞拍技术，有停拍、飞拍、局部飞拍三种模式，可通过软件界面或硬件面板实现模式一键切换；
▲4.采用多视野图像无缝拼接与融合校正技术，有效校正并削弱图像接缝处的几何畸变和扭曲现象；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
5.采用高均匀性纯白光照明技术，有效抑制背景干扰，提升目标与背景的对比度；
6.配备多组光源系统，可通过软件调节各光源亮度实现最优光源组合；
7.相机：工业级高速面阵扫描相机，物理像素≥500万像素（2560×2048），帧率≥60fps，支持全局快门；
▲8.照明光源：多角度高亮白光，光照强度可通过软件分级调节；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
9.检测速度（飞拍模式）：≥430mm/s；
10.光学分辨率：≤15μm；
▲11.XYZ轴控制系统：高精度滚珠丝杆或直线电机驱动，三轴均须具备闭环控制功能；
12.XYZ轴控制精度：≤（±10μm，指标为最低性能要求）；
13.PCB尺寸（MAX）：≥470×510mm；
14.PCB厚度：0.6mm～5mm；
15.轨道最大承重：≥8kg（含治具重量）；
16.轨道调宽：步进电机驱动自动调宽，皮带输送或链条输送；
17.可过元器件高度：上≥28mm，底≥60mm，侧≥3mm；
18.电源要求：220V±10%；
19.压缩空气气源要求：供气压力0.5MPa~0.6MPa（5~6bar），压缩空气需经干燥过滤处理，含油量≤0.1mg/m³，颗粒物粒径≤5μm;
20.尺寸：1350×1050×1650mm（允许 ±5% 偏差）。
21.配套数字化教学资源与课程服务。
21.1内容应满足：PPT教学课件≥1套，PPT教学内容≥10页，教学视频微课≥1个，视频课程长度≥60S，题库≥1套，练习题数量≥50道，主要内容包含但不限于目视检查、AOI设备构成、AOI光学成像原理概述、AOI检查流程以及AOI前沿发展及应用等内容；
21.2格式应满足：PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用。视频微课质量应满足像素高清（分辨率不低于1920×1080，MP4格式封装），完全包含教学内容，可反复观看等质量要求。练习题库题型包括判断题、单项选择题、多项选择题、简述题等。

22.实训平台应包含完整的设备操作手册、维修保养手册、安全操作规程及实训指导书（纸质版各2份，电子版各1份）。

	传输系统
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	PCB转角机
	1
	台
	工业
	1.适用PCB尺寸：50×50~350×330mm（旋转直径≤650mm，实际需容纳PCB对角线长度）；
2.适用PCB厚度：0.6～3.0mm（可调）；
3.电源：AC220V/50～60Hz；
4.气压：0.4~0.6MPa（即4~6bar），供气接口标配Φ8mm或Φ10mm快插接头；
5.外形尺寸：500×500×1200mm（允许 ±10% 偏差）；
6.传输高度：900±30mm（适配接驳台及上下板机传输高度）；
7.通讯类型：支持SMEMA 接口（需配备标准SMEMA信号线，具备上下游联机通讯功能）。
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	接驳台
	6
	台
	工业
	1.电源：220V±10%；
2.导轨长度：≥500mm；
3.输送高度：900±20mm；
4.输送速度：0.5～20米/分钟（即0.5～333mm/s，可无级调节），配备调速控制装置；
5.通讯类型：支持SMEMA接口，可与转角机及上下板机联机通讯；
6.适用PCB宽度：50～400mm（宽度调节方式：手动丝杆调节，具备刻度指示）

7.输送带类型：采用防静电扁皮带或圆形皮带，具有防静电接地装置；

8.控制方式：单片机控制，具备手动/自动切换功能，配备触摸屏或按键面板，具有紧急停止按钮。
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	全自动上板机
	1
	台
	工业
	1.适用PCB尺寸：（L）50～350mm ×（W）50～250mm；
2.适用PCB厚度：0.6～3mm（可调节升降平台步距以适应不同厚度）；
3.适用料框尺寸：355×320×563mm；
4.升降步距：10、20、30、40、50mm可任意设置；
5.电源：220V±10%；
6.压缩空气：0.5~0.6MPa；
7.传送高度：900±20mm；
8.尺寸：长度≤1850mm，宽度≤850mm，高度≤1350mm（含料框装载空间），且应满足实验室实际空间安装要求；

9.控制系统：PLC控制，配备触摸屏（≥4.3英寸），人机交互界面，具有故障报警及状态显示功能。
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	全自动下板机
	1
	台
	工业
	1.适用PCB尺寸：（L）50～350mm ×（W）50～250mm；
2.适用料框尺寸：355×320×563mm；
3.适用PCB厚度：0.6～3mm（可调节升降平台步距以适应不同厚度）；（
4.电源：220V±10%；
5.压缩空气：0.5~0.6MPa；
6.传送高度：900±20mm；
7.尺寸：1600×750×1250mm（允许 ±5% 偏差，含收板料框装载空间）；

8.控制系统：PLC控制（与上板机同品牌/同系列控制方案，便于统一维护管理），配备触摸屏，具备计数统计及报警功能。

	BGA生产实训系统
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	BGA返修实训实验平台
	2
	台
	工业
	1.总功率：≤3000W；
2.电源：AC220V，50Hz；
3.底部预热功率：≤400W×4=1600W（暗红外发热器）；
4.顶部加热功率：≥500W且≤1000W（红外发热管或同等性能加热方式，波长约2～8μm），加热器尺寸可连续调节；
5.顶部加热器尺寸范围：≥20～60mm（X/Y方向均可调）；
6.底部辐射热器尺寸：≥290×290mm；
7.最大适用线路板尺寸：≥390×420mm；
▲8.测温传感器：非接触式红外，测温范围0～300℃，测温精度≤（±3℃，指标为最低性能要求）；（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
9.棱镜尺寸：50×50mm（允许 ±5% 偏差），光学对位系统放大倍数≥30倍；
10.可返修BGA尺寸≥2×2~60×60mm；
11.摄像仪输出信号：标准视频信号或数字视频信号；
12.RPC监控摄像仪：36×12倍放大，水平清晰度≥500线；PAL制式，LED辅助照明。
▲13.红外预热，红外加热，红外非接触式测温，可直接测量BGA芯片表面温度，高清光学色差棱镜对位，RPC实时监控锡球熔化过程，配备多功能操作键盘。（投标人须提供下列材料之一作为佐证，并加盖投标人公章，以证明所投产品满足本条款要求：产品技术说明书或者产品彩页或者官网产品截图或者产品使用说明书或者第三方出具的产品检测报告。未提供或提供的材料中未体现、无法证明参数满足要求的，将被视为负偏离或不满足。）
14.提供配套数字化教学资源。
14.1内容应满足：PPT教学课件≥1套，教学视频微课≥8个，题库≥1套。主要内容包含但不限于BGA返修简介、BGA返修流程、炉温调试以及BGA返修前景展望等内容；
14.2格式应满足：PPT课件应提供电子版源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为教学资源素材库，满足教学培训课程使用。视频微课质量应满足像素高清（分辨率不低于1920×1080，MP4格式封装），完全包含教学内容，可反复观看等质量要求。练习题库题型包括判断题、单项选择题、多项选择题、简述题等。

33.实训平台应包含完整的设备操作手册、维修保养手册、安全操作规程及实训指导书（纸质版各2份，电子版各1份）。

	18
	防尘罩
	1
	个
	工业
	1.颜色：深灰色（可根据采购人需求调整颜色）；
2.材质：牛津布210D；
3.防水、防灰尘，耐脏耐磨损；
4.印刷采购人指定图案或文字；
5.尺寸：按BGA生产实训系统（含防静电设备桌及BGA返修实验平台整体）实际尺寸各边加长 10cm 制作；

6.整体质量要求：供应商须在设备安装调试完成后现场测量实际尺寸定制防尘罩，确保完全覆盖设备整体，定制完成后须经采购人验收确认，不符合要求的应重做（有关费用包含在总报价中）。
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	MES制造执行系统
	1
	套
	工业
	一、平台技术要求
1.平台核心模块采用Java开发，设备驱动库、SCADA等少部分模块采用 C++、C#开发，通过JNI或IPC与平台核心模块集成。
2.平台提供功能强大而又简单易用的完全基于Web/Cloud的业务组件开发/二次开发IDE（集成开发环境）。
3.提供标准SDK及IDE开发包，通过可视化拖放的方式，配合简单易掌握的脚本语言，支持快速二次开发。
4.采用微服务架构，支持企业内网服务器/服务器集群及云部署，支持国内外主流云计算平台，支持多租户 SaaS模式部署。

●5.系统支持低代码开发，可通过拖拉拽的形式自动生成代码进行二次开发。（如有，投标时请提供演示）
二、功能模块要求
1.MES系统应包含但不限于以下功能模块：工厂物理建模、生产日历、文档管理、工艺建模、容器管理、雇员管理、报警管理（Andon）、审批管理、电子签名管理、生产调度、生产执行、基础资料、检验类型、SPC、设备维护管理模具维护管理、备品备件管理、资源BOM管理、仓库物理建模、库存管理、入库管理、出库管理、调拨管理、盘点管理、物料有效期管理、采购订单协同、采购送货协同、采购对账协同、仓库、生产、品质、设备、报警等。

系统核心功能模块应满足：

●1.1 工厂物理建模

支持记录及显示企业的一般资料/基础属性，具备财务和报告职能的独立分部、车间、工厂或工段，与企业关联。支持工厂生产的区域与工厂关联。支持部门信息与工厂或厂区关联。支持专用于生产特定数量产品或产品系列的一系列设备或流水线，与厂区或工厂关联。设备资料中应包含设备的基础详情概要信息、设备组件、技能需求及台账信息等。（如有，投标时请提供演示）

1.2 生产日历

支持定义工作日和非工作日。支持设定班次内的工作人员集合。可以设置不同的工作班次，比如早班、中班、晚班。每个班次的上班、下班时间可以灵活配置。非工作时间（例如：工间休、午饭午休、晚饭晚休）。

1.3 工艺建模

支持对原材料、半成品、成品物料的基础数据的统一管理。支持将物料按共同属性进行分组管理。支持对物料的类型进行维护管理，如原材料、半成品、成品。物料清单应包含BOM代号、名称、版本，BOM可被物料（成品、半成品）引用，一个BOM可对应多个不同的产品。支持定义生产活动的操作规范，与工艺路线关联。支持将多个工序按产品生产的顺序组合之后组成产品的生产加工的路线，与物料关联按ISA88标准定义的流程行业的配方资料，包含主生产配方－配方程序－配方操作三层，配方程序可与工序关联，配方操作应包含两类操作：（1）常规操作——用于自定义搅拌、pH值调节等配方作业步骤，并支持配置配方参数（包含属性和变量类型的参数，变量类型参数可配置上下限及默认值，也可配置公式；属性类型参数可自定义选择项及定义选择项中的合格项）（2）物料投入操作——用于定义配方中需投入的物料及标称数量，同时配方操作支持配置定时器，用于控制对应配方操作步骤的最大或最小执行时间。

1.4 生产管理

生产的指令应包括生产的产品、数量、计划时间、订单类型（正常、返工、研发）、状态（在制、完工、暂停、取消、关闭），支持在系统中提供手工创建或通过erp导入。支持按生产订单的工序拆分，用于生产任务的工序级调度。支持手工指派生产任务的工作中心及生产开始、结束时间（结合计划数量、标准CT、生产日历自动计算结束时间），包含：表格、甘特图。支持对生产调度发布的生产任务进行领料、退料、开工、暂停、投料、报工等操作通过扫描产品/生产流程单条码，按预设的工艺路线及工序的操作步骤（如正常工序的工序移入、工序移出、不良录入、物料投入、物料移除、物料替换、数据采集及检修工序的不良检修）对产品的生产全过程进行记录。支持通过配方生产执行器，根据产品对应的主生产配方进行配方作业指示及配方作业步骤执行。

1.5 质量管理

支持AQL，与检验水平结合使用，用于抽样检验时根据抽检不合格数量自动判定抽检结果是否合格。支持检验等级，与AQL结合使用，用于在抽样检验时根据送检数量自动计算需要抽样的样品数量。支持设定原材料/成品/半成品的检验类型、抽样信息、计划信息（检验对象）、检验项目及检验标准。支持相同类型的检验点的集合，如外观检验、性能检验，被检验集合引用。支持定义检验项目下的检验特性，被检验项目引用。支持定义物料的不良原因。支持对来料的原材料进行入库前的检验。支持生产过程中的检验执行作业。支持生产完工后，入库前的检验执行作业。支持OQC，成品出货前的检验，需要出货检验的产品需出货检验合格后才可出货。

●1.6 SPC

支持包含判读方案（规则）、监控参数、Xbar-R控制图、Xbar-S控制图、X-RS控制图、Me-R控制图、直方图（过程能力分析）、散布图（散点图）、线箱图、P控制图、np控制图、c控制图、u控制图等。（如有，投标时请提供演示）
1.7 设备维护管理模具维护管理

支持维护设备基础信息及台账，包括数控机床、贴片机等。支持相同智能设备的集合，设备物料清单，用于定义设备的备件构成。支持设定维护的项目、维护标准、维护周期、维护人员、维护的对象（设备）。支持在设备发生故障时对故障进行上报，产生设备故障通知单。支持故障上报后，根据上报设备创建的通知单，用于对设备的维修过程及维修结果进行管理。支持对于维修完成的设备，报障人员可对维修结果进行验证并对维修人员进行评分。支持对设备的点检过程及结果的管理、对设备的保养过程及结果的管理、对设备的巡检过程及结果的管理。

1.8 库存管理

支持实时显示物料的当前库存，库存增加/减少。支持在指定业务中对库存的冻结及取消冻结（如物料发出但未接收或发料时分配给指定工单）。支持安全库存监控及预警，支持呆滞库存监控及预警。

●1.9 数据中心

数据中心应包含材料仓实时状态看板、呆滞料库存看板、临期库存查询、送货计划看板、反向追溯报表、正向追溯报表、实时生产进度看板、来料不良分析报表、来料品质统计分析报表、生产不良分析报表、生产品质统计分析报表、出货品质统计分析报表、销售不良分析报表、设备全局图看板、设备实时状态看板、报警处理绩效报表、报警绩效分析看板等。（如有，投标时请提供演示）

2.基础数据管理要求：系统应支持物料、BOM、工艺路线、工作中心等基础数据的统一管理和版本控制。

3.系统高可用要求：关键业务模块支持集群部署，单节点故障不影响系统整体运行，数据存储支持定期自动备份和恢复机制。

4.数据安全要求：系统须支持数据加密存储，支持HTTPS加密传输。

	配件系列

	20
	工具箱
	1
	套
	工业
	1.工具数量：≥27件；
2.工具清单：55钢尖嘴钳×1、活动扳手×1、十字/一字塑柄螺丝刀各×1、塑柄美工刀×1、数显电笔×1、标准平头内六角8件套×1（规格1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm）、钢管柄羊角锤×1、铝合金手电筒×1（配电池）、钟表批6件套×1；合计：≥27件，须以清单形式明确每款工具的具体规格型号及数量，验收时逐件核对；
3.箱体尺寸：约390×280×70mm（允许±5%误差）。

4.箱体材质：工程塑料或金属材质，耐用抗摔，表面无毛刺、无锐利边缘；

5.箱体结构：配备安全锁扣及便携提手，确保牢固可靠；

6.质保期≥1年。

	21
	空压机
	1
	台
	工业
	1.功率：≥3920W；
2.排气量：≥260L/min；
3.额定排气压力：≥0.7MPa；
4.转速：≥1380r/min。

5.储气罐容积：≥30L（验收时须附有压力容器合格证明文件） ；

6.安全配置：须配置安全阀、压力表、过载保护装置；

	22
	黑黄斑马线地标
	1
	卷
	工业
	1.基材：PVC;
2.厚度：≥140微米；
3.宽度：4.8cm（允许±0.2cm）；
4.长度：≥33000mm/卷/热缩。

5.颜色：黄黑相间（45°斜纹，符合安全警示标准黄/黑条纹）；

6.胶粘剂：采用橡胶型压敏胶；

7.性能要求：耐磨、耐酸碱、耐油性佳，地面粘贴后不易翘边；

8.适用场景：适用于水泥地面、瓷砖、大理石及木质地板。

	23
	排插
	4
	个
	工业
	1.承载功率：≥2500W；
2.长度：≥1.8m；
3.额定电流：≥10A；
4.孔位组合：≥5组国标五孔；
5.外壳采用PP阻燃材质或更高等级阻燃材料，阻燃等级V-0级或最高耐热≥750℃；

6.安全防护：配备独立电源开关及过载保护功能；

7.插头类型：国标三插头；

8.电源线芯截面≥1.0mm²。

	24
	实训室基础环境建设
	1
	套
	建筑业
	包含文化墙、形象墙、实训室监控系统、踢脚线等建设：

一、文化墙 / 形象墙（约40㎡）

1.材质要求：采用高密度PVC结皮板（雪弗板）雕刻成形，PVC板厚度≥15mm，板材密度应符合1.38—1.58g/cm³标准；

2.打印工艺：采用高清UV平板打印工艺，打印分辨率≥1440dpi，UV涂层厚度10—50μm，UV涂层硬度≥2H；

3.表面处理：表面覆晶膜工艺或高透明亚克力覆面（厚度≥2mm），确保画面耐磨、耐刮擦、抗紫外线、不易褪色；

4.安装方式：采用环保结构胶粘贴安装，安装牢固无气泡；

5.设计深度要求：供应商须提交文化墙、主题形象墙设计效果图（分辨率≥300dpi）及施工图（标注尺寸和材质），提供不少于2个设计方案供采购人选择，设计方案须经采购人书面确认后方可实施；

6.PVC板材应符合GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级（难燃），烟气毒性等级不低于t1级；

7.环保要求：板材环保标准须符合国家现行相关环保要求，甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（E₀级）；

8.文化墙、形象墙按设计方案完成基层处理与饰面安装，表面平整、接缝顺直，无翘边、空鼓现象，装饰装修工程的施工须符合GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定。

9.质保期≥2年（含安装牢固性及画面褪色保修）。

二、监控系统：

（一）摄像头部分：

1.传感器规格：≥400万像素星光级CMOS传感器，传感器尺寸≥1/2.7英寸或更优；

2.最低照度：星光级超低照度，彩色≤0.003lx，黑白≤0.001lx；

3.变焦能力：支持≥20倍光学变倍（球机）；

4.编码格式：支持H.265/H.264编码，主码流分辨率≥2560×1440@25fps；

5.智能功能：支持区域入侵、越界检测等智能行为分析功能；

6.防护等级：≥IP66，防爆等级≥IK10；

7.供电方式：支持POE供电或DC12V±25% ；

8.接口要求：10M/100M自适应以太网电口，支持ONVIF协议。

（二）存储与录像部分：

1.存储时间：录像存储时间≥30天，采用NVR网络硬盘录像机集中存储，存储容量按监控路数及30天存储需求计算配置；

2.NVR规格：支持接入路数≥摄像头路数，支持H.265编码格式存储，支持RAID数据保护功能（视实际路数确定配置） ；

3.硬盘配置：监控级硬盘，容量根据摄像机路数和30天存储要求配置，确保满足存储时长要求；

4.辅材与安装：含摄像头安装所需支架、电源适配器、网线、电源线、PVC线槽等全套辅材，供应商负责布线、安装、调试，确保系统正常运行；

5.质保期≥3年（含硬件质保及售后技术支持）。

三、踢脚线：采用优质 PVC 材质，与实训室整体风格统一。

1.材质：选用优质PVC材质，不得使用再生料，环保无毒无异味；

2.规格尺寸：高度≥80mm，厚度≥2mm，单支长度≥2.4m或按卷供货（软质卷材） ；

3.表面处理：表面具备耐磨层，颜色由采购人指定（供应商应提供不少于2个与实训室墙面或地面协调色系供采购人选择），整体风格统一；

4.安装方式：采用结构胶粘贴安装或专用卡扣安装，要求安装牢固、接缝严密、转角处45°切割拼接美观；

5.施工要求：供应商须对安装墙面进行清理平整处理，确保粘贴牢固；踢脚线与墙面之间的缝隙应填充密实，表面保持平整、顺直；阴阳角处应切割整齐，对接紧密；

6.踢脚线安装后应无翘边、无空鼓、无色差，高度一致，接缝平整；转角处理美观；

7.质保期≥2年（含安装质保）。

四、服务要求

1.中标供应商须负责所有材料、设备的采购、运输、安装、调试及现场管理。

2.所有进场材料须提供产品合格证、质量检测报告及环保检测报告。

3.施工过程中须遵守采购人现场管理规定，做好安全防护和成品保护。

4.供应商应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规，供应商作为安全生产责任主体，对施工全过程的安全工作全面负责，承担一切安全责任及经济法律责任。

	商务条款要求

	投标报价
	1.本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。

2.本项目实行总承包报价，采用总价包干方式，投标报价包括但不限于：
（1）所有货物的产品费（包括备品备件、配套教材、专用工具等）、设备费、制作费、配套软件的费用（含软件开发及软件授权费）、安装调试费和设计费；
（2）运输（含保险）、装卸、搬运、人工费、样品费、检验、技术服务和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；
（3）培训费、税金、售后服务费、必要的保险费用和各项税费，以及其他所有可能发生的一切费用；
（4）包括运送后的现场垃圾清理费；
（5）货物送货上门的费用；
（6）验收产生的所有费用；
（7）售后服务的费用。

3.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

▲4.其中，本采购需求中标项24“实训室基础环境建设”报价不得超过20,000.00元。

	质量保证
	1.投标人所提供的货物质量，必须符合国家规定的质量标准。
2.投标人所提供的货物的技术规格、技术参数等必须与响应要求相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.投标人提供的所有货物必须为正规厂家制造、合法渠道供应的全新产品，并保证本项目使用的任何产品不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起的法律和经济纠纷，由投标人自行承担所有相关责任。

	质保期
	1.设备类货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不少于三年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	包装和运输
	1.中标供应商提供的货物应按采购要求的包装材料、包装单位、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.供应商负责货物运输，免费送货上门，运输途中所有损耗由中标供应商负责。

	售后服务要求
	列表中“技术要求”另有要求的按要求执行，其余货物售后服务要求如下：
1.接到问题通知成交供应商须在2小时内作出响应，24小时内到达现场进行解决。
2.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外，否则可以扣减相关清理所发生的费用。
3.在质保期内，所有货物，非人为损坏，中标供货商须免费更换；若因质量问题，给采购人造成损失的，中标供应商须承担全部责任。
4.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
5.中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。系统安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
6.在中标供应商承诺的质保期内，设备保修所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
7.备品备件及易损件
中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.培训要求：中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作系统。 
9.备品备件及耗材等要求：有稳定的备件供应渠道，可以满足客户的设备在升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。

	配套服务要求
	1.配套教学教材
1.1现代电子装联技术教材≥2套，须为正规出版社出版，具有ISBN书号，教材内容应与实训室设备配套；
1.2现代电子装联技术练习题库（纸质版）≥2套，每套题库应有独立装订成册，题型应包含但不限于选择题、判断题、填空题、简答题和案例分析题，总题量≥200题/套，配套参考答案。

2.上门培训服务
2.1培训人数：参与培训人员由采购人根据实训室使用需要指定，供应商不得以人数为由增设收费或缩减培训内容。
2.2培训地点：采购人指定学校实训室。
2.3培训总课时：≥4课时（每课时按40分钟计算），具体培训时间以采购人通知为准，培训安排表须明确每次培训内容、时间分布及授课讲师安排，且培训前须经采购人审核通过后方可组织实施。
2.4培训内容：设备基本结构认知、基于主要功能性能验证的设备基本操作、设备日常使用与维护、常见故障的排除及紧急情况处理等。

2.5培训人员要求：供应商须安排具备电子产品装联技术相关领域教学经验或工程实践经验的培训讲师（须在培训前提供人员资质证明材料且经采购人认可） ；

2.6培训考核与验收：培训结束后，供应商须组织参训人员进行基本操作考核，考核通过率≥90%，供应商须提交培训签到表（须有参训人员亲笔签字）、培训现场照片（不少于4张）、培训考核记录及考核结果统计表作为验收证明材料。

2.7上门培训质保期：质保期内（≥2年），供应商须提供免费的远程技术咨询支持，响应时间不超过24小时。
3.全国现代电子装联技术教学能力提升师资培训
3.1培训总人次：≤10人次；
3.2培训地点：由供应商指定，但须在培训前5个工作日内明确培训城市及场所信息，培训地点应在境内，具备基本的教学和生活配套设施，便于采购人参训人员入住和学习。
3.3培训总课时：≥56课时（每课时按40分钟计算），具体培训时间以采购人通知为准，培训安排表须明确每次培训内容、时间分布及授课讲师安排，且培训前须经采购人审核通过后方可组织实施。
3.4培训内容：包含但不限于新双高建设政策解读、静电防护、手工焊接、SMT全制程工艺、机器人焊接、机器人点胶、机器人锁付与激光锡丝焊等前沿电子装联技术等，包含理论考核、实操考核及培训总结与反馈。

3.5培训师资要求：培训讲师应具备电子装联技术相关领域高级职称或具有同等专业水平，并提供讲师资质证明材料且经采购人认可；

3.6配套教学资源：供应商须为参训人员提供与培训内容配套的培训教材或讲义、实操指导手册等学习资料；

3.7培训成果及验收：培训结束后，供应商须向采购人提交以下材料：①参训人员签到表（须有参训人员亲笔签字）；②培训考核成绩单（含理论考核和实操考核成绩）；③培训结业证书（每人1份，须加盖供应商公章或培训机构公章，证书应载明参训人员姓名、培训内容、培训课时等关键信息）；④培训现场照片（不少于10张）；⑤培训课程执行记录（含每日授课内容、讲师签名确认）。以上材料作为验收依据；

3.8费用说明：供应商须承担培训期间的以下费用：培训费（含授课费、教材资料费、场地费、设备使用费）。以上费用承担范围包含在总报价中；

3.9安全责任：供应商应为参训人员在培训期间提供必要的安全保障措施，如因供应商管理不善导致参训人员安全事故，由供应商承担相应责任。

	交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
2.交货时间：自签订合同之日起90日内全部交货并经采购人验收合格。
3.交货地点：采购人指定地点
4.交货方式：现场交货

	履约保证金
	1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。履约保证金指定账户：
开户名：广西制造工程职业技术学院
开户行：农行南宁东盟经济园区支行
账  号：20036501040014065

	付款条件
	1.合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；全部货物到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到中标人提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到中标人提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付剩余的合同款。
2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

	其他要求
	1.本项目采购需求中带▲号的内容及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须全部满足，否则投标无效。投标人必须认真审核招标文件所有要求，如明知不能满足招标文件要求进行恶意竞争的，投标无效，并承担由此带来的一切后果。
2.货物必须是原厂全新、完整、未使用过的产品，货物送达现场后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发、漏发情况，中标人应负责更换和补发。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应国家、地方、行业标准，本项目货物质量技术参数要求及中标供应商承诺的货物质量标准（如有不一致，以标准高者为准），交货验收必须由采购人和中标人共同进行，采购人如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购人使用货物的采购人将追究中标人的相关责任，抽检所产生的费用全部由中标人负责。
3.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
4.中标人应保证采购人在接受其提供的相关产品/服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由中标人负责。
5.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

	验收方法及方案
	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
3.验收方法及方案：现场验收。
▲4.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，履约验收服务费按照分标中标金额的≤0.9%收取。报价时应考虑相关费用。
5.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明

	▲最高限价
	1.投标人报价不得超过分标总预算（≤1404584.00元），否则，作投标无效处理。

2.本分标采购需求中序号24“实训室基础环境建设”报价不得超过20000.00元。投标报价超过最高限价的，作投标无效处理。

	▲进口产品说明
	本项目所有产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效标处理）。

	▲核心产品
	本项目核心产品为第  12   项产品“  在线式视觉检测AOI实训实验平台 ”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察
	鉴于本项目多处涉及定制内容，为了方便投标人充分了解本项目设备安装场地和相关的周边环境情况，设置现场考察环节，投标人结合自身情况可到采购人指定地点进行现场考察，充分了解项目情况，现场考察仅作为投标人编制响应文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责，具体安排如下：

1.投标人可自愿参加现场考察活动在规定时间前自行到现场考察（交通工具、费用由各投标人自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。投标人须自行承担参与现场考察的所有责任和风险。

2.现场考察携带的资料：前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，以防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。

3.现场考察时间：2026年9月3日上午10时00分集合（逾时不候），届时由采购人统一安排进行现场考察，本项目只安排一次现场考察，逾期不再重新组织，未在规定时间到场考察的投标人将视为自动放弃现场考察的权利。

4.现场考察联系人：郑老师，联系电话：0771-2201582，现场考察统一集中地点：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号采购人指定地点。

5.其他：投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失，采购人对投标人参加现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

6.现场考察过程中，潜在供应商提出的问题或异议以及由此引起的采购文件的修改，采购人汇总之后，以书面形式通知已获取采购文件的所有潜在供应商。

7.潜在供应商经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应文件方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。

8.如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

	演示要求
	投标人结合自身情况请在投标时是否提供本分标《技术参数及其性能配置要求》标●的系统功能通过广西政府采购云平台进行在线线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，演示时间约15分钟，具体演示时间以广西政府采购云平台通知为准，投标人未及时关注广西政府采购云平台通知演示而错过演示时间造成的损失，由投标人自行负责，请各投标人提前做好准备，投标人提供演示须遵循以下要求：

1.演示方式为线上演示。

2.演示时间：本项目开标后，具体时间以广西政府采购云平台通知为准。

3.投标人应提前准备好演示所需设备（如电脑、话筒等设备）、界面、排插、网络热点等，并做好线上演示的调试准备。

4.演示开始后每个供应商的演示时间不超过15分钟，超时的须立即停止。

5.投标人演示可根据自身情况选择采用视频、PPT、图像、图片、真实软件等任一形式进行演示，演示内容作为评审的重要依据，不演示不得分，具体内容详见《评标方法及评标标准》，并提供演示声明函。


分标2标项名称：智能制造学院产教融合中心建设项目

	技术要求评审中，本项目采购需求中标注“▲”及表述为“须”或“必须”的条款为实质性内容要求不允许负偏离，必须满足，否则视为投标无效处理。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术参数及其性能配置要求

	1
	工业机械智能装调及控制系统应用培训设备
	5
	套
	工业
	一、工业机械智能装调及控制系统应用培训设备 

1.机械台架外框尺寸（长×宽×高）：约1500mm×800mm×750mm；

2.机械台面板材料及尺寸（长×宽×高）： 材料45#钢≥1500mm×800mm×25mm； 

3.机械台架外框结构：约50mm×50mm×5mm方管焊接成型，表面喷塑处理，框架前后各开4扇活动带锁门，左右各开2扇活动带锁门； 

4.伺服滑台总成结构：

▲⑴滑台外形尺寸（长×宽×高）：约660mm×260mm×65mm;

▲⑵滑台结构、材料及加工要求：45#钢焊接结构，底面、滚珠丝杆安装面及导轨安装面磨削加工成型；

▲⑶直线导轨，精度：P级，导轨宽度≥20mm，导轨总长度≥660mm，不锈钢保持架，两端螺纹孔尺寸E1=E2=15，每根配2个四方形高组装标准滑块，滑块配油嘴，滑轨配螺栓孔盖。

⑷固定端轴承座有关参数：

▲① 固定端轴承座组件：方形固定端丝杠支撑座；

② 丝杆轴径：20mm；

▲③ 轴承配置：配对7004AC角接触球轴承；

④ 材质：底座S45C碳钢，轴承SUJ2高碳铬钢；

⑤ 表面处理：发黑处理；

⑥ 底座尺寸（长×宽×高）：约60mm×60mm×28mm；

▲⑦ 安装孔中心距：46mm×46mm；

⑧ 安装孔规格：M6沉头孔。

▲⑸支撑端轴承座组件：丝杆轴径：20mm，

支撑端底座尺寸 ：95-26—57mm，配6024深沟轴承；

▲⑹滚珠丝杆：丝杆轴径：25mm；

导程：10mm；

额定动载荷：≈13.2kN；

额定静载荷：≈25.8kN；

丝杆总长：573mm；

法兰直径：27mm；

螺母安装孔距：15mm；

精度等级：C7;

▲⑺滑板尺寸（长×宽×高）及加工精度：约340mm×190mm×20mm，上下面磨削，表面镀硬铬。

⑻伺服电机，技术参数为：

额定输出功率：750W（0.75kW）；

额定电压：220V AC；

额定转速：3000 r/min；

最大转速：6000 r/min；

额定转矩：2.39 N·m；

最大转矩：8.36 N·m；

额定电流：4.61 A；

最大电流：16.53 A；

编码器类型：24位单圈绝对式光学编码器；

电机法兰尺寸：80mm；

惯量类型：高惯量；

附加配置：带刹车（制动器）、带油封、带螺丝孔键槽。

动力箱体总成：

⑴箱体尺寸、材料及外观（长×宽×高）：约285mm×192mm×216mm，采用Q235焊接加工成型，表面喷漆处理；

⑵双曲线螺旋伞齿：型号8:40；

⑶油路旋转接头：YRA-4

⑷主轴：直径80mm，长度278mm，定制；

⑸RV减速机：BX-20E-121-B，带安装支座；

⑹伺服电机，技术参数为：

额定输出功率：750W（0.75kW）；

额定电压：220V AC；

额定转速：3000 r/min；

最大转速：6000 r/min；

额定转矩：2.39 N·m；

最大转矩：8.36 N·m；

额定电流：4.61 A；

最大电流：16.53 A；

编码器类型：24位单圈绝对式光学编码器；

电机法兰尺寸：80mm；

惯量类型：高惯量；

附加配置：带刹车（制动器）、带油封、带螺丝孔键槽。

⑺主轴轴承：7014ACTN/P5三只配对一套；

⑻主轴支撑端轴承：6011；

液压夹头、夹具：

⑴重量：约24kg;

⑵外观（长×宽×高）：约250mm×220mm×140mm;

⑶夹紧缸（每套配套2台夹紧缸）：

油缸内径：Ø32mm；

最大工作压力：7MPa；

推杆直径：Ø20mm；

最大夹紧扭矩：65N·m；

转角角度：90°标准转角；

活塞行程：10mm；

油口尺寸：PT1/4"；

受压面积（无杆腔）：8.04cm²；

受压面积（有杆腔）：4.9cm²；

本体材质：合金钢本体，表面发黑处理。

⑷涨紧油缸（每套配套1台涨紧油缸）：

油缸内径：Ø32mm；

最大工作压力：7MPa；

最大夹紧力：≈4.5kN（在额定工作压力下）；

杠杆行程：10mm；

油口规格：PT1/4"；

受压面积（无杆腔）：8.04cm²；

受压面积（有杆腔）：4.9cm²；

本体材质：碳钢本体，表面发黑防锈处理；

适用场景：工装夹具、机床工件固定夹紧。

从动箱体：

⑴箱体形状结构（长×宽×高）：约285mm×190mm×325mm,

焊接结构，表面喷漆处理；

▲⑵主轴Φ80×270mm；

▲⑶主轴轴承：7014AC/P5不配对，三支；

8.底部需安装 4 个便携移动万向轮；

大理石平尺   100mm×100mm×750mm，精度0.01mm；

▲9.角接触轴承游隙测量工具，适合角接触轴承7014AC/P5测量要求：底座直径110mm高度140mm；轴承安装位置直径70mm，间隙配合，配合间隙为0.03～0.08mm，表面粗糙度为0.8μm，整体发黑处理；

▲10.安装距测量工具，需满足主被动齿轮安装距测量需求

外径：72mm，长度135mm：

材料：GCr15热处理HRC55-60，发黑处理材料；

要求φ72处外圆面磨削加工；

液压磁性表座，用于测量导轨安装精度，需配套杠杆百分表及百分表各一个；

百分表量程0-5mm，精度0.01mm；

杠杆百分表量程：0-0.8mm，精度0.01mm；

磁性表座吸附力：50kgf;

磁性表座开关方式：手动旋钮；

表杆整体长度：350mm；

调整方式：液压调整，可360度旋转；

带杠杆表安装支架的高度尺，要求能安装杠百分表进行平行度测量；

测量范围：200mm；

测量精度：0.02mm；

内六角扳手，9件套加长型，用于设备安装；

内六角扳手对边宽度：1.5mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm；

扳手长度尺寸：1.5mm—17mm*75mm、2mm—20mm*83mm、3mm—23mm*102mm、4mm—28mm*112mm、5mm—33mm*124mm、6mm—38mm*137mm、8mm—44mm*160mm、10mm—50mm*180mm、12mm—60mm*185mm；

大理石平尺安装支座，用于固定和调整大理石平尺；

扭力扳手，1/2接口，5-60Nm，用于安装时螺栓扭力的控制；

量块（83块组）精度1级精度，用于设备调整时的精密测量；

二、工业机械智能装调设备网络通信实训台架  

1.外框材质：工业铝型材搭接，规格：≥40mm×40mm×2mm； 

2.外形尺寸（长×宽×高）： ≥800mm×800mm×1500mm； 

3.电机设备2台总功率：≥1.5kW； 

4.供电电压：AC220V 50Hz ±10%； 

5.采用开发式电气安装模式，电气元件优先选用 DIN 导轨安装类型； 

6.底部需安装 4 个便携移动万向轮； 

7.设备总重量：≥65kg； 

8.工业交换机 

①非网管型 5×10/100 Mbit/s RJ45 端口； 

②具备LED诊断； 

③防护等级：显示色彩 IP30； 

④供电电压：24V DC 电源； 

⑤符合 PROFINET 的固定护套； 

⑥具备不少于 5 个端口； 

9.触摸屏尺寸为10寸；

①分辨率≥480 x 800 像素，64K 色；

②按键：按键和触摸操作，≥8 个功能键；

③接口：1 x PROFINET，1 x USB

10.主控 PLC 1

①数字量 IO：64 输入； 

②模拟量 IO：64输入； 

③过程映像大小：1024 字节输入和 1024 字节输出； 

④位存储器：≥8192个字节； 

⑤最大本地 IO-数字量：可支持 284； 

⑥最大本地 IO-模拟量：可支持 69； 

⑦高数计数器：不少于 2 路； 

⑧脉冲输出：本体集成不少于2路； 

⑨不少于 1 个以太网通讯接口，以太网通讯； 

⑩实时数字运算执行速度：支持2.3us 指令； 

⑪布尔运算执行速度：支持0.08us 指令； 

⑫工业元件与 PLC 1 品牌一致；  

11.RS485 通信模块

通过 RX485/232 通讯方式 PLC 可以读取到对应的采集数据，训练学生进行 RS485 通讯应用； 

①通讯类型：RS485； 

②共模电压范围：-7V 至+12V，1 秒，3VRMS 连续； 

③与 PLC 品牌一致，便于编程与通讯；

12.光纤总线伺服驱动模块 

通过光纤总线实现对伺服电机位置、速度、扭矩等模式进行控制，实现利用 PLC 通过工业总线进行的网络应用训练 

①类型：光纤总线伺服驱动器；

②需支持光纤总线协议； 

③需支持23bit 增量细分式编码器、23bit多圈绝对值编码 

13.电气元件

①需包含空气开关； 

②24V 电源；

③PLC I/O 接口的接线端子，配合实训的输入部分应配置按钮； 

④线槽等配套电气元件

⑤交流接触器、热继电器 、辅助触头组、 中间继电器、断路器、直流稳压电源等； 

⑥电气元件符合 IEC 标准。

14.单轴滑台运动机构

①用于总线伺服定位控制。

②制作材质：45#钢；

③驱动方式：伺服电机； 

④传动方式：滚珠丝杆；

⑤限位方式：接近开关；

（1）用于总线伺服控制实训时，滑台运动限位使用。

（2）安装类型：底座安装

（3）操作温度：-25°C~55°C TA

（4）输出电压：800mV

（5）光电子器件类型：晶体管输出槽式开关

（6）回应时间：1ms

⑥行程范围：≥200mm；

15.智能网关与采集应用

①物联网网关参数：

（1）尺寸：≥106*90*28 mm（不含侧耳）

（2）MCU：CPU内核：ARM Cortex-M3

最高主频：108MHz

工作电压范围：2.6V～3.6V

程序Flash容量：512KB

RAM总容量：64KB

GPIO端口数量：112个

封装形式LQFP-：144

通信接口：5个USART、2个I2C、3个SPI、1个CAN，支持多协议连接

模拟接口：3个12位ADC、2个12位DAC，支持高精度信号采集生成

定时器：6个16位通用定时器、2个基本定时器、2个PWM高级控制定时器

其他外设：支持DMA、看门狗、RTC实时时钟、IrDA红外接口、SDIO

功耗设计：支持休眠、停止、待机三种节能模式，

开发支持：提供完整工具链，兼容STM32F103同管脚程序可平滑移植

（3）工作电压：USB供电为5V，DC供电为宽电压6V—12V

（4）工作电流：30mA—65mA

（5）工作温度：0℃~+70℃

（6）通讯协议：zigbee，wifi等

（7）网口数量：1个

（8）网口规格：RJ45，10/100Mbps。

（9）发射功率： 4dBm

（10）天线形式：IPEX

（11）接收灵敏度：-97dBm

（12）尺寸：≥100mm*81mm

（13）传输距离： ≥200m
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	工业
	（1）对中最大距离≤6米，显示精度0.001mm，测量误差精度1%±1digit；

（2）激光参数：650nm激光二极管，激光功率＜1mW，对人眼安全；

（3）传感器参数：数字型CCD传感器，接收窗口尺寸20mm，倾角仪分辨率0.1°；

（4）环境适应性：操作温度：-20℃~50℃，存储温度：-20℃~70℃；相对湿度10%—90%，防护等级IP65（防尘防水）；

（5）供电参数：高性能锂电池，续航≥12小时，充电时间约8小时；

（6）通讯参数：1级蓝牙无线通讯，通讯范围10米，支持pdf校准报告导出共享；

（7）整体尺寸：约181mm×106mm×34mm；材质为阳极铝+高强度ABS塑料。
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中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
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4.交货方式：现场交货
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3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
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3.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
4.中标人应保证采购人在接受其提供的相关产品/服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由中标人负责。
5.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

	验收方法及方案
	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
3.验收方法及方案：现场验收。
▲4.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，履约验收服务费按照分标中标金额的≤0.9%收取。报价时应考虑相关费用。
5.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明

	▲最高限价
	投标人报价不得超过分标总预算（≤850000.00元），否则，作投标无效处理。

	▲进口产品说明
	本项目所有产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效标处理）。

	▲核心产品
	本项目核心产品为第  1   项产品“  工业机械智能装调及控制系统应用培训设备  ”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。


分标3标项名称：安全教育体验中心及线上安全馆项目

	技术要求评审中，本项目采购需求中标注“▲”及表述为“须”或“必须”的条款为实质性内容要求不允许负偏离，必须满足，否则视为投标无效处理。标注“●”的技术参数为提供演示的技术参数，提供演示的按评分标准加分，未提供演示的不得分。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术参数及其性能配置要求

	1
	模拟电信网络诈骗体验系统
	1
	套
	工业
	一、整机参数
1.32英寸触摸终端；

2.屏幕比例：16:9；

3.分辨率：≥1920×1080；

4.响应时间：＜ 6ms  
5.刷新率：≥60Hz；

6.CPU： ≥四核，主频≥3.0GHz，最高加速频率≥3.5GHz；

7.内存：≥4GB；

8.硬盘：≥128GB；
二、语音识别模块
1.工作电压：5V；

3.通信方式：串口GPIO。

3.语音识别率：植入的剧情语句中文语音识别准确率≥95%，植入的剧情语句英文语音识别准确率≥90%。

三、改装电话
1.供电方式：线路供电≥16mA；
2.安装方式：壁挂式安装；

3.电话机兼容性要求：所供电话机应能与模拟电信网络诈骗体验系统的主机实现电气匹配，支持完整的语音通话交互功能，确保体验者能够通过电话机与虚拟诈骗人员进行模拟语音对话。验收时由采购人组织现场功能验证测试，若电话机无法与系统正常配合实现模拟通话功能，视为验收不合格。电话机的具体电气参数由供应商自主选择，但须确保在采购人现场实际环境中能够稳定工作、互不干扰、语音清晰、通话可靠。
四、功能要求
▲1.应用语音识别与交互技术，让体验者与虚拟的诈骗人员进行语音通话，并使用3D动画进行诈骗场景模拟。

●2.沉浸式体验不少于四大电信诈骗的套路，包括但不限于：购物车退税诈骗、积分兑换话费诈骗、假冒公检法诈骗、冒充熟人诈骗等常见类型。（如有，投标时请提供演示）
▲3.通过了解电信诈骗的套路，预防体验者在遭遇电信诈骗时，可以快速判断，提高体验者对于电信诈骗的警惕性，有效保护自身的财产安全。

▲4.系统应内置不少于50个典型诈骗案例，支持案例库的更新功能，能够通过后台定期导入新的诈骗案例和话术模板。
▲5.系统须在本地部署，所有数据存储于设备主机上，供应商须提供数据安全承诺函，确保体验者个人信息不被采集或外传。

	2
	防范电信网络诈骗互动体验系统
	1
	套
	工业
	一、主机参数
1.CPU：≥四核，主频≥1.5GHz；

2.运行内存：≥4G，存储≥64GB ；

3.USB-HOST：8路USB2.0（含OTG），4路USB TYPEA，4路XH2.0-4P；

4.系统：配备操作系统；

5.功能要求：具备无线局域网及有线以太网网络接入能力；具备蓝牙功能。

二、触摸屏
1.显示屏：多点触控屏；

2.面板尺寸：≥50英寸红外屏；

3.屏幕分辨率：≥1920*1080；

4.抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用；

5.响应时间：＜ 5ms；

6.表面硬度：物理钢化，莫氏7级防爆玻璃。
三、VR头盔
1.显示系统：屏幕≥5英寸；分辨率≥3840×2160；屏幕刷新率：≥90Hz；

2.核心处理器：≥八核异构架构（4 大核 + 4 小核），大核最高主频≥2.8GHz，小核最高主频≥1.8GHz，制程工艺≤10nm；集成图形处理器，最高核心频率≥700MHz；

3.续航能力：连续使用续航时间≥4h（标准亮度、标准音量下）；

4.光学系统：镜片类型：菲涅尔光学镜片；视场角：≥110°；瞳距调节：支持自适应瞳距调节；

5.传感器：内置六轴运动传感器（陀螺仪 + 加速度传感器），支持实时姿态校正。
四、反诈科普视频
1.系统内置不少于10类诈骗主题的教育视频资源库，覆盖刷单返利类、冒充电商物流客服类、冒充公检法类、虚假投资理财类、虚假征信类、冒充熟人或领导类、网络游戏产品虚假交易类、婚恋交友类等常见诈骗类型；

2.视频资源应包含真人案例纪录片和MG动画两种形式（其中动画类资源不少于5个主题），要求分辨率≥720P，16:9画幅，视频格式为MP4，编码方式采用H.264，帧率≥25fps，逐行扫描，每条视频时长≥1分钟，音频采用双声道立体声，采样率≥48kHz；声音清晰，无杂音、无失真，解说声与背景音乐比例协调，字幕错误率不超过1%，时间轴误差不超过0.5秒；

3.供应商交付的视频资源须经采购人书面确认后方可作为最终交付内容，采购人有权要求供应商替换不符合预期或内容质量不达标的视频资源，供应商须在收到修改意见后10个工作日内完成替换并重新提交确认；

4.供应商须保证所提供的所有视频资源均已取得合法授权，不涉及第三方知识产权纠纷。

五、模拟诈骗体验
1.系统提供不少于5种典型诈骗场景的模拟交互体验，通过情景对话、选择分支、即时反馈等方式高度还原真实诈骗过程，支持体验者扮演受害者角色，切身感受诈骗分子的常见话术、心理操控机制及决策陷阱，具体诈骗类型应覆盖刷单返利类、虚假兼职类、网络购物类、冒充熟人类、网络游戏产品虚假交易类等高校高发诈骗场景。
2.供应商交付的模拟诈骗体验场景资源须经采购人书面确认后方可作为最终交付内容，采购人有权要求供应商替换不符合预期或内容质量不达标的场景，供应商须在收到书面修改意见后10个工作日内完成替换并重新提交确认；

3.每个模拟诈骗体验场景应包含完整的诈骗流程，体验结束后自动生成防骗要点总结。
六、反诈知识测评
1.系统内置反诈知识题库，题目数量不少于80道，题型应涵盖单选题、多选题和判断题；

2.系统提供自动阅卷评分功能，并支持答题结果统计分析；

3.题库内容应覆盖当前高发的电信网络诈骗类型，并支持每年至少更新2次，更新内容不少于当年度新增诈骗类型对应的题目10道。供应商须提供免费更新服务至少3年。
七、反诈VR体验
1.系统提供不少于6种典型诈骗场景的VR沉浸式互动体验，通过VR头盔和交互设备高还原真实诈骗过程，让体验者以第一人称视角沉浸式感受诈骗分子的施骗手法、话术套路和受害者的心理变化过程，体验结束后自动生成防骗要点总结，有效强化体验者的防骗意识；

2.VR体验主题应参考国家反诈中心公布的十大高发电信网络诈骗类型，覆盖以下常见类型（应覆盖以下列表中的6类或以上）：刷单返利类、虚假网络投资理财类（杀猪盘）、虚假网络贷款类、冒充电商物流客服类、冒充公检法类、虚假征信类、虚假购物服务类、冒充领导熟人类、网络游戏产品虚假交易类、婚恋交友类；

3.供应商交付的VR体验场景须经采购人书面确认后方可作为最终交付内容，采购人有权要求供应商替换不符合预期或内容质量不达标的VR体验场景，供应商须在收到书面修改意见后10个工作日内完成替换并重新提交确认；

4.供应商提供的所有VR体验内容均不得侵犯任何第三方知识产权，由此产生的一切责任由供应商负责。
八、常见诈骗科普
1.系统内置常见诈骗类型的图文科普知识库，覆盖面不少于10种主要诈骗类型，每种类型包含诈骗手法解析、典型案例剖析和防范要点提示；

2.具体诈骗类型应覆盖高发电信网络诈骗类型，包括但不限于刷单返利类、虚假投资理财类、虚假网络贷款类、冒充电商物流客服类、冒充公检法类、虚假征信类、虚假购物服务类、冒充领导熟人类、网络游戏产品虚假交易类、婚恋交友类。

九、警示案例
1.系统内置反诈警示案例库，汇集真实发生的电信网络诈骗案例及警方破案实录，案例内容须基于国家反诈中心、地方公安机关等权威反诈机构公开发布的官方信息，确保真实性和权威性；

2.供应商提交的初始警示案例须经采购人书面确认后方可作为交付内容，采购人有权要求供应商替换不符合要求的案例，供应商须在收到书面修改意见后10个工作日内完成替换并重新提交确认；

3.供应商须在项目验收合格后3年内每季度至少更新10条最新警示案例（更新内容同样基于权威反诈机构公开发布的信息），更新案例应涉及当季高发的新型诈骗手法或社会热点案件，每次更新前须将更新清单提交采购人确认后方可生效；

4.供应商须保证所提供的所有案例内容均合法合规，不得歪曲事实、泄露个人隐私或侵犯任何第三方合法权益。
十、硬核反诈
1.系统内置“硬核反诈”动态模块，集中展示反诈工作人员打击诈骗团伙、强力反诈劝阻、跨境追逃、资金拦截等实战成果和典型案例，突出展示反诈工作的力度与成效，增强体验者对反诈工作的信任感和安全感；

2.模块内容应至少涵盖以下类型（不少于10个初始案例）：

（1）公安机关破获重大电信网络诈骗团伙的纪实案例；

（2）反诈民警成功劝阻正在遭受诈骗的受害人的真实过程；

（3）银行、通信、互联网企业等协同拦截涉诈资金或封停涉诈账号的典型事例；

（4）打击“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪专项行动案例；

（5）跨境抓捕或劝返涉诈犯罪嫌疑人案例。

3.供应商提交的硬核反诈案例须经采购人书面确认后方可作为交付内容，采购人有权要求供应商替换不符合预期或内容质量不达标的案例，供应商须在收到书面修改意见后10个工作日内完成替换并重新提交确认。

4.供应商须在项目验收合格后3年内每年至少更新6条硬核反诈案例（每条案例应包含完整的案情描述、处置过程、社会意义），更新内容同样须经采购人确认后方可生效。

5.系统应支持视频解说、图文滚动、互动地图等多种展示方式；

6.所有案例内容须基于官方公开发布信息（如公安部刑侦局、地方公安官方公众号、媒体报道等），供应商须确保不侵犯任何第三方知识产权或隐私权，并提供内容来源说明。
十一、系统集控与内容推流
1.管理端可将指定教学内容（VR体验画面、视频、课件等）同步推送至相关一体机及VR头盔画面，实现“一对多”教学，要求画面传输延迟≤300ms，分辨率不低于1920×1080；

2.管理端支持查看所有设备在线状态、内容统一下发；

3.体验者佩戴VR头盔时，本机大屏实时显示VR头盔画面，便于旁听或指导；

4.管理端可任意调取某台设备的画面进行集中展示。
▲十二、功能要求
本系统应通过反诈科普视频、沉浸式互动体验及动态案例学习，使体验者达到以下教育警示效果：

1.体验者能够系统了解刷单返利、虚假投资理财、冒充公检法、网络交友诱导投资等当前高发电信网络诈骗类型的基本手法、话术特征及防范要点，形成对诈骗套路的清晰认知。

2.通过模拟诈骗体验和VR沉浸式场景，体验者能够切身感受受害者逐步落入陷阱的心理变化过程（如贪利心理、恐惧心理、情感依赖等），从而对诈骗产生警惕意识和心理免疫力。

本系统应通过反诈科普视频、沉浸式互动体验及动态案例学习，使体验者达到以下教育警示效果：

3.供应商须在项目验收合格后3年内每年至少更新1次警示案例和硬核反诈动态，向体验者传递最新诈骗手法及反诈斗争成果，确保反诈教育内容与时俱进，防范新型诈骗。更新内容同样须经采购人确认后方可生效。

	3
	模拟灭火器实训教学系统
	1
	套
	工业
	一、主机参数
1.CPU：≥四核；主频≥3.3GHz；‌最高加速频率：≥3.7GHz

2.内存：≥8GB；

3.硬盘：≥256GB；

二、显示屏
1.屏幕尺寸：≥55英寸；

2.刷新率：≥144Hz；

3.运行内存：≥2GB；

4.网络能力：具备无线局域网及有线以太网网络接入能力；

5.存储内存：≥32GB；

6.屏幕比例：16:9
三、控制机柜
1.材质：冷轧钢板厚度≥1.2mm，喷涂防潮处理机柜；

2.配备供电模块：内置隔离稳压电源，具备过压、欠压、短路保护，为智能灭火器无线充电底座供电；

3.含智能温控风扇、集成无线通信接收器。

四、智能灭火模块
1.智能灭火器：4具（分别模拟干粉、二氧化碳、水基泡沫、水基清水灭火器），外壳及重量与真实4kg灭火器1:1仿真；

2.内置蓝牙，与主机通讯延迟≤50ms；

3.配备无线充电模组（非接触式充电），满电续航≥8小时（连续喷射模式）；

4.能识别喷射姿态、角度及按压动作；
五、消防器材展示
1.灭火防护服×4套、消防头盔×4、消防手套×4、消防腰带×4、消防胶靴×4；

2.过滤式自救呼吸器×4、灭火毯×2、安全绳×2、挂钩×4；

3.消防腰斧×4、破拆斧×1、消防扳手×2；

4.消防水带×2条（口径65mm，长度20米，有衬里）、消防水枪×2支、异径接口×4个；

5.反光背心（荧光背心）×1件，用于训练现场观摩/记录/安全辅助人员穿着，便于识别与管理，非专业消防灭火防护装备；

6.消防器材展示柜×1个（钢化玻璃门，带锁，尺寸可容纳以上器材）。

六、功能要求
▲1.系统须采用“实物仿真灭火器+3D虚拟场景+无线传感”软硬件联动形式；

▲2.系统须包括知识科普、灭火演练场景和灭火测试三大板块。体验者可以通过控制台进行板块选择操作；

▲3.知识科普模块：包含但不限于：A-F类六种火灾类型知识，干粉、二氧化碳、水基泡沫以及水基清水四种灭火器适用场景及使用方法，针对不同火灾类型使用科普教育内容，配套视频资源库不少于7个视频，内容需涵盖A-F类六种火灾类型知识、消防安全知识科普、火灾安全防护知识、消防安全管理知识、宿舍防火常识、家庭消防安全教育。视频制作标准须满足以下要求：

① 基础规格：分辨率≥720P，16:9画幅，视频格式为MP4，编码方式采用H.264，帧率≥25fps，每条视频时长不低于60秒；

②音频指标： 采用双声道立体声，采样率≥48kHz；声音清晰，无杂音、无失真，解说声与背景音乐比例协调；

③字幕规范：字幕错误率不超过1%。

●4.灭火演练场景：提供至少16个实景3D场景（包含变配电设备室、动火作业场所、员工宿舍、易燃材料库房、厨房、客厅、书房、卧室、百货仓库、包装车间、工厂总控室、旧厂房、生产线、电气系统、汽车、校园场景等）；（如有，投标时请提供演示）
▲5.灭火测试：具备随机灭火测试模块，内置虚拟定位技术，能检测灭火器喷射方向与虚拟火源根部的相对角度、距离，自动判断灭火效果。
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	室内烟雾逃生训练系统
	1
	套
	工业
	一、室内烟雾逃生系统装置
总体要求：通过实景搭建的方式，模拟室内火灾烟雾环境，使体验者能够亲身体验火场烟雾环境下的正确逃生方法和技巧。系统应包括但不限于以下组成部分：

1.多媒体显示终端：≥55英寸，用于体验引导、过程回放及评分结果展示，具体参数见本表“显示屏参数”栏；

2.高清监控摄像头：≥200万像素，红外夜视功能，用于全程记录体验者逃生过程；

3.监控数据存储器：≥4路硬盘录像机，存储容量≥2TB，支持录像回放功能；

4.手动报警器：模拟火灾手动报警按钮，具备联动触发功能，系统接收到报警信号后可自动启动烟雾发生器、火焰发生器及声光报警；

5.烟雾发生器：采用热处理烟剂喷射方式，输入功率≥500W，喷雾距离3—5m，烟剂储量≥500ml，支持与控制系统联动；

6.火焰发生器：模拟火灾火焰视觉效果，采用LED火焰灯，具备可调节亮度功能，与控制系统联动；

7.扬声器：消防应急广播级扬声器，支持语音播报和警报音输出；

8.多功能应急灯：符合《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）国家标准要求，应急时间≥90分钟；

9.疏散标识：符合《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2024）标准，采用蓄光型或电光源型疏散指示标志，在烟雾环境下仍清晰可见；

10.限高感应系统：采用红外线感应限高技术，全空间红外感知，当体验者高于安全高度标线时自动发出语音提示或警报，安全高度标线可根据实际要求进行调整；

11.逃生物品选择面板：提供不少于6种可选物品（含正确与错误选项，如手机、水、钱包、伞、棉质毛巾、化纤毛毯等），体验者需在体验开始前做出正确选择，系统记录并纳入评分；

12.模拟电梯门按钮：模拟电梯开关按钮，与软件内容联动，用于训练电梯在火灾中的正确使用方式。
二、显示屏参数：
1.屏幕尺寸：≥55英寸；

2.刷新率：≥144Hz；

3.运行内存：≥2GB；

4.网络能力：具备无线局域网及有线以太网网络接入能力；

5.CPU：≥四核，主频≥1.8GHz；

6.存储内存：≥32GB；

7.屏幕比例：16:9；

8.分辨率：≥3840×2160（4K）；

9.接口要求：至少具备HDMI≥2个、USB≥2个、RJ45≥1个、音频输出接口≥1个。
▲三、功能要求
1.通过搭配烟雾发生器、火焰模拟发生器、应急灯等装置，构建逼真的室内火灾烟雾环境，让体验者身临其境。体验流程应包括以下完整环节：

（1）体验开始前，体验者需在逃生物品选择面板上选择合适的逃生物品（系统自动判断选择正确性并记录）；

（2）体验者应在规定时间内（90秒内）完成逃生路线通过及正确的逃生动作（如伏低身体通过限高感应区域、掩住口鼻等）；

（3）系统内置限高感应灯（红外感应，高于安全高度触发报警）、手动报警按钮（联动启动声光报警及烟雾/火焰效果）和电梯开门按钮（模拟电梯门联动响应）等设备，上述设备均须与软件内容实现实时联动；

（4）逃生结束后系统自动生成综合评分报告，评分维度应至少包括：逃生物品选择正确性、通过限高区域合格性（是否有超高度行为）、总用时是否在规定时间内、报警及电梯按钮操作正确性等。

2.实景搭建与设备进行联动

（1）须实景搭建烟雾逃生通道（长≥10m，宽≥5m，高≥2m）；

（2）实景搭建内容包括：模拟房间/走廊墙面造景、应急照明系统、疏散指示标志系统、声光报警设备、火焰视觉效果装置、烟雾模拟装置等，所有设备均须接入统一控制系统，实现联动触发与集中管理。
四、控制系统：
1.控制系统：≥4.3英寸彩色触摸屏，支持双机热备份（主备机自动切换，切换时间≤3秒），支持多协议控制（包括但不限于RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备）；
2.支持移动端远程控制；
3.支持视频矩阵可视化控制，通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。

4.支持拼接矩阵可视化控制，通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
●5.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（如有，投标时请提供演示）
●6.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（如有，投标时请提供演示）
●7.对接云会务系统：用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（如有，投标时请提供演示）
五、其他要求

1.实景搭建（含设备）的建筑面积不少于20平方米，具体搭建位置由采购人指定；

2.所有设备须符合国家消防安全相关标准和要求，烟雾发生装置及相关电子设备须具备必要的安全防护措施，确保使用过程中的绝对安全；

3.安装、运输过程中如需占用采购人道路、场地或中断现有设施，应提前获得采购人书面同意，并采取相应保护措施；

4.供应商须在质保期内提供不少于1次的巡检服务，全面检查系统运行状况（有关费用包含在总报价中）；

5.供应商须在交付时提供不少于1次现场培训，培训内容包括：系统操作使用、日常维护保养、应急处理及故障排查等，确保采购人至少有2名以上人员能够独立操作和维护系统；

6.供应商应在交付时向采购人提供以下资料：

（1）全套系统设备清单及详细配置说明；

（2）各设备的产品合格证、使用说明书、保修卡；

（3）系统安装部署文档；

（4）控制系统软件使用说明书；

（6）所有软件（含控制系统软件）安装光盘或安装包文件及正版授权文件。
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	消防结绳训练系统
	1
	套
	工业
	一、32英寸触摸终端
1.屏幕比例：16:9；

2.分辨率：≥1920×1080；

3.响应时间：＜ 6ms；

4.刷新率：≥60Hz；

5.CPU： ≥四核；主频≥3.0GHz；‌最高加速频率：≥3.5GHz；

6.内存：≥4GB；

7.硬盘：≥128GB；
二、挂架配件
材质：符合GB/T 11253-2019标准的优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，配套主机使用。

三、画面设计

1.2D平面UI设计，须采用响应式布局设计，适配触摸操作，色彩搭配符合消防行业视觉规范（主色调采用红色/橙色/黄色，体现警示性）；

2.涉及图片、视频、音效等素材须为原创或已获得合法授权，无第三方知识产权纠纷，如有侵权，供应商承担全部法律责任。

▲四、功能要求

1.结绳学习体验系统的主要内容是学习不同结绳的方法，该系统具体包括不少于五种8字类、六种基础类、五种连接类和六种捆绑类四种结绳方法；

2.支持点击不同模块以视频演示和分解步骤学习结绳方法，支持无网络环境下的离线学习，系统内所有绳结教学视频分辨率须≥720P，视频画面须清晰展示绳结绕绳走向及关键结位特写，分解步骤须配合动画或示意图或字幕说明（至少选择一种辅助形式）。
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	预防溺水体验系统
	1
	套
	工业
	一、主机参数
1.CPU：≥四核，基础主频≥3.3GHz，最高加速频率≥3.7GHz；

2.内存：≥8GB；

3.硬盘：≥256GB；
二、触摸屏
1.触摸屏：电容触摸屏；

2.面板尺寸：≥32英寸；

3.分辨率：≥1920×1080；

4.响应时间：＜6ms；

5.表面硬度：物理钢化莫氏7级防爆玻璃

三、H型底座

材质：符合GB/T 11253-2019标准的优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，配套主机使用。

▲四、功能要求

1.预防溺水系统须包含至少以下三大版块： 

① 安全小课堂（含教育部防溺水“六不”原则、不低于7个游泳安全要点、不低于9个下水施救常识）；

② 溺水自救教学（含不低于2个溺水自救知识科普教学视频）；

③ 心肺复苏教学（含符合最新国际心肺复苏指南标准的心肺复苏相关知识教学视频和知识点）。

2.系统内所有教学视频分辨率须≥720P，视频画面须清晰地展示要点及关键部位特写，分解步骤须配合动画或示意图或字幕说明（至少选择一种辅助形式）。
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	触电救助体验系统
	1
	套
	工业
	一、整机参数

尺寸≥4000*3000*800mm，整机集成控制系统、触电救助体验台、假人模型、声光报警装置及实训指导系统，具备模拟触电演示与触电救助实训功能，设备应满足国家强制性安全标准要求。

二、触电救助体验台

1.尺寸：≥800*400*900mm；

2.LED灯带：白色（≥2米），蓝色（≥2米）；

3.门控开关：压杆长度≥15mm，额定电流≥1A，24V以下安全电压；

4.指示灯：绿色LED指示灯，DC12V，具备运行状态指示功能。

三、灯带控制器

1.呼吸灯控制器供电电压：DC12V/24V，可驱动不少于10米LED灯带；

2.流水灯控制器工作电压：DC 5-24v。

四、报警器

1.尺寸：≥80×170mm；

2.功率≥3w；

3.警示分贝：≥100dB(A)@1m；

4.其他：声光一体化报警器，报警方式包含声光同步报警，具备独立开关控制功能。

五、电闸

1.额定电压：AC 230V/400V；

2.额定负载电流：≥100A；

3.符合国家标准，具备过载保护及短路保护功能，便于安装。

六、语音播报

1.语音识别率：语音识别准确率≥95%。

2.接收距离：≥8米；

3.

电源方式：外接供电；

4.音箱结构：2.0立体声双声道音箱；

七、触电假人模型

1.定制全尺寸半身或全身假人模型，材质采用环保PVC或硅胶材质，具有人体基本轮廓特征；

2.假人模型底部配备落地式安装支架或底座。

八、功能要求

1.模拟触电体验功能：通过控制系统配合声、光、电效果模拟假人触电场景，展示触电危害，让体验者在不受到实际伤害的情况下，了解触电的危险性；

2.触电救助实训功能：系统提供不少于4种不同材质的救助工具（含导电和非导电材质），体验者须选择正确的绝缘工具按规定步骤进行解救操作；

3.操作引导与反馈功能：系统应具备语音提示引导功能，实时反馈每一步操作的规范性，正确解救成功时给出成功提示，错误操作（如使用导电工具）时发出报警提示；

4.防二次伤害教学功能：系统须演示“先断电、后救助”的安全操作流程，教育体验者避免在救助过程中产生二次触电伤害。
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	心肺复苏救护训练系统
	1
	套
	工业
	一、触控终端
硬件参数：≥43英寸红外触屏；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920*1080；CPU：≥四核，基础主频≥3.0GHz，最高加速频率≥3.5GHz；内存：≥4G；硬盘：≥128G
二、配套装备
1.高级复苏全身人体模型1个，应符合最新心肺复苏国际操作指南标准，材料环保无污染，解剖标志明显，便于操作定位；模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物；具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置。

2.复苏操作垫1个（材质：环保无毒，便于清洁消毒）、屏障面膜≥1盒（不少于50张/盒）、面皮（可更换）≥1个。

3.心肺复苏模拟人3套（支持人工呼吸、胸外按压、胸廓起伏、气道模拟、瞳孔放大缩小对比），具备按压深度、按压频率、吹气量等核心训练指标的电子监测功能。

4.模拟AED除颤仪1个（为AED训练机，仅为教学演示用，产品应标注为“非医疗器械管理”，不具备真实除颤功能和心电图分析功能，不产生对人体有伤害的电击能量），要求如下：

（1）主机外观、开盖方式、按键布局、电极片接口、显示屏界面及操作流程与真实AED设备高度一致，开盖即开机，合盖即关机，操作流程与真实AED完全一致；

（2）不小于4.3英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480，可清晰显示动画操作指引；

（3）遵循国际最新急救指南规定的训练情景，每个模式模拟真实AED场景；

（4）具备故障模拟功能，可模拟以下情景：电极片未接好、电极片正确、建议电击、不建议电击、电池电量低、电池电量耗尽、设备故障、运动干扰等模式；

（5）全程中文语音提示，音量可多级调节（不少于3级，含静音模式）；

（6）同时具备成人及儿童模式，提示音、除颤能量模拟值可分别切换；

（7）同时支持半自动和全自动两种放电模式模拟，可由导师通过遥控器或机身按键切换；

（8）配备可重复使用的培训专用电极片至少1副（成人/小儿共用），电极片上具有电极片粘贴方式示意图，主机上有电极片粘贴位置动画提示，支持电极片位置自动识别检测；

（9）配备红外遥控器，由导师控制切换训练场景，遥控器功能须包含：电极片接好/未接好模式切换、建议电击/不建议电击模式切换、电池电量低/耗尽模式、设备故障模式、播放/停止控制等；

（10）具备状态指示灯。

▲三、功能要求

1.训练操作：支持按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示；

2.一键考核模式：只需输入学员信息后即可开始考核，考核过程中有中文语音提示；

3.实战竞赛模式：操作开始前可自由设置各项竞赛参数，设置项包括：操作时间、操作频率，按压和吹气的比例次数、循环次数、合格的正确率。

四、显示模块

1.电子监测：随着按压操作，显示屏心电图随之变化，抢救成功（完成规定循环次数且正确率达到合格标准）后自动显示为正常心电图；

2.语音提示和文字提示：训练和考核中全程中文语音提示，支持开启和关闭语音，支持调节音量；

3.可自行设定参数：操作开始前可自行设定参数，设定项包括：操作时间、操作频率，按压和吹气的比例次数、循环次数、合格的正确率。
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	海姆立克救护训练装置
	1
	套
	工业
	一、人体模型
1.配套成人海姆立克训练马甲1件，材质要求为潜水面料或易清洁面料；配套一套异物塞1套（含异物模拟球≥10个）；每套含有3个可更换口鼻部件，训练装置重量≤1.2kg。
2.配套儿童海姆立克训练马甲1件，材质要求为潜水面料或易清洁面料；配套一套异物塞1套（含异物模拟球≥10个）；训练装置重量≤1.2kg。

3.马甲外观均应印有海姆利希急救手势示意图，背面设有可储藏异物塞的网袋。

4.均含说明书1份。

5.配备专用存储收纳箱/柜（要求与马甲尺寸适配的规格），便于器材分类存放和教学取用。

6.提供完整的操作培训服务：供应商应在交货后7个工作日内派技术人员到采购人指定地点，为采购人相关教师及操作人员提供不少于2学时的现场培训，内容包括产品组成、操作演示、日常维护及使用注意事项，确保使用人员能正确操作。
▲二、功能要求
穿戴式实训，模拟窒息、气道异物堵塞等情况，用于练习标准海姆利希腹部按压手法。

1.防窒息急救教育和实训时，可穿戴在学员身上，也可穿戴在模拟人身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况，练习腹部按压（即海姆利希手法），正确操作后可挤出堵塞气道的异物塞；

2.支持站姿、坐姿训练，可用教具或借助柜台、桌椅等实物，实习体验窒息自救和互救，达到教学目的；

3.异物塞应可重复使用，材质为软质硅胶，最大限度模拟还原真实触感；

4.所使用面料及异物塞材质应环保、无毒无害。
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	VR 超感体验设备
	1
	套
	工业
	一、显示屏

1.屏幕尺寸：≥55英寸；

2.刷新率：≥144Hz；

3.运行内存：≥2GB；

4.网络能力：具备无线局域网及有线以太网网络接入能力；

5.CPU：≥四核，主频≥1.5GHz；

6.存储内存：≥32GB；

7.屏幕比例：16:9

二、VR头显

1.CPU：≥8核，主频≥2.8GHz；

2.屏幕：≥5英寸；

3.分辨率：≥3664×1920，像素密度≥700 PPI；

4.内存：≥6GB RAM；

5.存储：≥256G；

6.刷新率：≥75Hz；

7.瞳距：支持物理或软件瞳距调节；

三、逃生及隐患排查场景要求

●包括但不限于以下12个主题：医院消防应急疏散逃生、医院火灾安全隐患排查、工厂消防逃生、便利店消防隐患排查、家庭消防应急疏散逃生、商场消防逃生、学校消防应急疏散逃生、办公楼消防应急疏散逃生、家庭火灾安全隐患排查、办公室火灾安全隐患排查、商场隐患排查、厨房隐患排查。（如有，投标时请提供演示）
▲四、功能要求

1.通过VR模拟消防逃生隐患查找系统，提供沉浸式安全逃生培训体验。通过VR头盔的高清显示，用户可身临其境感受多种3D软件场景，用户可以在虚拟环境中自由移动头部、转动身体，与虚拟物体进行自然交互；

2.体验人员可在虚拟场景中进行专项应急安全演练学习，通过应急消防VR体验平台，体验各类事故灾难（含火灾、地震、踩踏等）发生的险情，系统须具备场景内容更新能力，支持后续新增场景的导入或在线更新，保障设备的持续使用价值。
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	安全模拟驾驶体验系统
	1
	套
	工业
	一、主机参数
1.CPU： ≥四核，基础主频≥3.0GHz，最高加速频率≥3.5GHz；

2.显卡：独立显卡；

3.内存：≥配置8GB；

4.硬盘：≥配置128G；

5.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统。
二、显示屏
1.屏显设备：≥21.5英寸；

2.最大分辨率：≥1920*1080；

3.屏幕比例：16:9；

4.刷新率：≥60Hz。

三、VR头戴显示器

1.头戴方式：T字头戴；

2.分辨率：≥2560×1440；

3.屏幕尺寸：≥5英寸；

4.刷新率：≥90Hz。

四、电动缸

1.形式：伺服电动缸（折返式或直连式均可）；

2.内部结构：滚珠丝杆或滚柱丝杆，具备防反转装置；

3.驱动电机类型：伺服电机；

4.行程（mm）：≥100；

5.工作行程（ mm）：≥100；

6.中位长度（ mm）：≤650；

7.丝杆导程（mm）：≤8；

8.额定功率（kW）：≥0.4；

9.额定转矩（N.m） ：≥1.2；

10.额定速度（rpm） ：≥3000；

11.最高速度（rpm） ：≥4000；

12.瞬时最大转矩（ N.m）：≥3.5；

13.轴向间隙（mm）：≤0.02；

14.重复精度（ mm）：≤0.02；

15.耐腐蚀等级（g/m2*h）：V<0.0003；

16.防护等级：≥IP54；

17.环境温度（℃） ：-10℃ - 70℃。

五、伺服电机

1.通信方式：支持CAN总线、RS485或EtherCAT等工业总线协议；

2.支持工业以太网通信接口，可用于多机组网，具备与电动缸协同工作的动感控制软件系统；

3.可用播放软件采集影片的动作和播放影片的动作；

4.内置通讯接口：≥12路数字输出、≥2路模拟输出、≥8路数字输入信号接口；

5.具备数字式特效编程系统；

6.支持≥16路特效数字输出；

7.最大支持≥256路视频放映系统；

8.帧同步精度≤0.01s。

六、驾驶操控设备

总体要求：提供一套完整的驾驶操控设备，包含方向盘、踏板及变速模块，能够逼真模拟实车驾驶操控体验

1.方向盘：盘面直径：≥10英寸，旋转角度：≥900度。2.产品颜色：黑色或深色系；

3.变速模块：具备手动变速功能；

4.踏板：踏板部分采用金属材质，底部采用防滑设计，离合、刹车、油门布局符合主流驾驶操作习惯；

5.转向传感器：精度须满足模拟驾驶实时采集需求。

6.各部件均具备固定安装接口，可牢固安装于驾驶模拟平台；兼容系统所需的通信协议。

七、功能要求

●总体要求：包含五种模拟体验场景：疲劳驾驶、超速驾驶、超载驾驶（含超重情形）、酒后驾驶、吸毒驾驶等五项内容，体验者可以任意选择一种进行体验。在体验过程中，体验者需佩戴VR头盔，同时模拟车辆根据软件内容，通过电动缸精准模拟驾驶状态，让体验者感受到真实的驾驶反馈。（如有，投标时请提供演示）
（1）疲劳驾驶功能要求

1.初始选择体验场景关卡；

2.体验者以第一人称视角坐在模拟驾驶舱内选择体验关卡，头盔显示发出射线可选择前方UI中供选择的体验场景按钮——“疲劳驾驶”；

3.头盔定位好后，将头盔射线对准前方UI按钮，保持三秒后启动软件，即可进入体验场景（配有对应提示语音）；

4.画面淡入淡出并切换关卡；

5.画面亮起，第一人称人物视角坐在车主驾驶位上，双手握紧方向盘；

6.城市街道场景，周围有车辆行驶；

7.方向盘前方弹出UI提示体验者操作，配有语音；

8.体验者根据提示将双手放于方向盘上，语音提示完毕，车辆启动；

9.双手握紧方向盘脚踩油门车辆开启，双手转动方向盘，车辆行驶方向实时跟随，车身随转动方向发生倾斜，增加沉浸感；

10.并且提示疲劳状态，镜头效果出现模拟眼睛一闭一睁的场景，反复几次后眼前一片漆黑，模拟疲劳驾驶的景象，疲劳过程模拟采用渐进式视觉特效，非瞬时突变；

11.车辆撞到周围建筑、车辆或栏杆则触发撞车事故，车辆整体发生晃动，增加真实体验感；

12.撞车后，镜头慢慢变红、血液闪烁、玻璃碎裂等视觉效果；

13.撞车时，根据车辆与碰撞物的相互作用力大小而将人物弹飞或倒地；

14.持续一段时间后，画面淡出，回到选择关卡，出现事故分析界面；

15.体验结束后需要有疲劳驾驶危害说明；

16.利用射线重新选择；

17.疲劳驾驶提醒弹窗内容须包含《中华人民共和国道路交通安全法》相关条款摘录。

（2）超速驾驶功能要求

1.初始选择体验场景关卡；

2.体验者以第一人称视角坐在模拟驾驶舱内选择体验关卡，头盔显示发出射线可选择前方UI中供选择的体验场景按钮——“超速驾驶”；

3.头盔定位好后，将头盔射线对准前方UI按钮，保持三秒后启动软件，即可进入体验场景（配有对应提示语音）；

4.画面淡入淡出并切换关卡；

5.画面亮起，第一人称人物视角坐在车主驾驶位上，双手握紧方向盘；

6.高速公路场景，周围有车辆行驶，匝道有车辆汇入；

7.方向盘前方弹出UI提示体验者操作，配有语音；

8.体验者根据提示将双手放于方向盘上，语音提示完毕，车辆启动；

9.双手握紧方向盘脚踩油门车辆开启，双手转动方向盘，车辆行驶方向实时跟随，车身随转动方向发生倾斜，增加沉浸感；

10.此时画面提示“超速报警”，车速越来越快，超越旁边车辆，行驶一段距离后右方匝道有车辆汇入；

11.最终车辆撞到前方并排行驶的车辆，车辆整体发生晃动，增加真实体验感；

12.撞车后，镜头慢慢变红的视觉效果；

13.持续一段时间后，画面淡出，回到选择关卡，出现事故分析界面；

14.体验结束后需要有超速驾驶危害说明，并有事故回放功能，选择事故回放按钮，可以看到撞车过程；

15.利用射线重新选择。

（3）超载驾驶功能要求

1.工地工人下班回家，原本荷载7人的面包车（或小车）实际承载人员为13人，面包车（或小车）开离工地，通过跨海大桥（高架）回家；

2.时间：工作日下午5点30左右，天光略暗，多云无风。

3.地点：某跨海大桥 桥面（城市内高架）；

4.行驶环境：大桥改为两车道，面包车（或小车）行驶在一辆大巴车之后，和一辆大卡车之前桥面两侧尽量减少物体，如灯杆等，这样可以适当减少眩晕感；

5.环境声：车厢内风噪声，措车时车鸣的多普勒效应，车厢内人物嘈杂的低语声，车内收音机的音乐背景声，车辆发动机背景声；

6.体验者可以自由操控车辆的变道，和适量的加速减速（加油门之后有一个加速过程，然后固定速度驾驶），但始终保持在前后两车之间的空间内。这一行驶过程中副驾驶（手里抱着蛋糕）接到电话，对话内容为：女儿过生日打电话过来问他能不能回来。他回答可以，我买了蛋糕，在高架上马上就到了；

7.（在快要发生事故路段时，画面被电脑操控，体验者无法操控方向盘和驾驶速度。）为了更真实地体验效果，需要提高事故的意外性和突发性。具体过程为：前车第一辆大巴突然降速，刹车灯高亮，面包车（或小车）车内工人发出惊呼，驾驶员急打右转弯，但是由于超员严重导致车辆在急速变道过程中发生侧翻，面包车（或小车）撞破栏杆冲出去；

8.画面再次亮起时，转为高空视角。画面从前面大巴车刹车，面包车（或小车）右转车翻，冲出栏杆，能看到副驾驶手里拿的飞出车窗的蛋糕。此时出现UI提示和语音讲解，进行事故复盘；

9.高空视角，此时声效：抹去了事故现场音效，由安静的环境配上悲伤轻柔的背景音乐，主要渲染悲伤、崩溃的情绪和气氛。

（4）酒后驾驶功能要求

1.初始选择体验场景关卡；

2.体验者以第一人称视角坐在模拟驾驶舱内选择体验关卡，使用射线可选择前方UI中供选择的体验场景按钮——“酒后驾驶”；

3.使用射线对准前方UI按钮，扣动扳机键，即可进入体验场景（配有对应提示语音）；

4.画面淡入淡出并切换关卡（根据电脑性能不同，切换关卡时长有所区别），黑屏字幕描述体验的驾驶场景情况；

5.画面亮起，第一人称人物视角坐在车主驾驶位上，双手握紧方向盘；

6.城市街道场景，周围有车辆行驶；

7.前方展示体验者拿起酒瓶饮酒的动画，饮酒动画须体现酒瓶拿起、饮用的连续动作；

8.随后方向盘前方弹出UI提示体验者当前处于醉酒状态，再按照提示进行驾驶操作，配有语音；

9.体验者根据提示跟随指引踩下油门发动车辆，语音提示完毕，车辆启动；

10.双手握紧方向盘脚踩油门车辆开启，双手转动方向盘，车辆行驶方向实时跟随，增加沉浸感；

11.并且提示醉酒状态，镜头效果开始模糊扭曲，模拟酒后驾驶的景象；

12.车辆撞到周围建筑、车辆或栏杆则触发撞车事故，车辆整体发生晃动，增加真实体验感；13.撞车后，镜头慢慢变红、血液闪烁、玻璃碎裂的视觉效果；

14.撞车时，根据车辆与碰撞物的相互作用力大小而将人物弹飞或倒地；

15.持续一段时间后，画面淡出，回到选择关卡，出现事故分析界面；

16.体验结束后需要有酒后驾驶危害说明，须展示酒驾相关的法律责任条款（《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条）；

17.利用射线重新选择。

（5）吸毒驾驶功能要求

1.初始选择体验场景关卡；

2.体验者以第一人称视角坐在模拟驾驶舱内选择体验关卡，使用射线可选择前方UI中供选择的体验场景按钮——“吸毒驾驶”；

3.使用射线对准前方UI按钮，扣动扳机键，即可进入体验场景（配有对应提示语音）；

4.画面淡入淡出并切换关卡（根据电脑性能不同，切换关卡时长有所区别），黑屏字幕描述体验的驾驶场景情况；

5.画面亮起，第一人称人物视角坐在车主驾驶位上，双手握紧方向盘；

6.城市街道场景，周围有车辆行驶；

7.前方展示体验者拿起注射器向手臂注射毒品的动画，注射器动画效果须符合卫生规范（一次性使用、避免不当暗示）；

8.随后方向盘前方弹出UI提示体验者当前处于吸毒状态，再按照提示进行驾驶操作，配有语音；

9.体验者根据提示跟随指引踩下油门发动车辆，语音提示完毕，车辆启动；

10.双手握紧方向盘脚踩油门车辆开启，双手转动方向盘，车辆行驶方向实时跟随，增加沉浸感；

11.并且提示吸毒状态，镜头出现模拟幻觉眩晕效果（包含色彩扭曲、图案变形、时间感知错乱三种视觉特效），反复几次后眼前一片模糊，模拟吸毒驾驶的景象；

12.车辆撞到周围建筑、车辆或栏杆则触发撞车事故，车辆整体发生晃动，增加真实体验感；

13.撞车后，镜头慢慢变红、血液闪烁、玻璃碎裂的视觉效果；

14.撞车时，根据车辆与碰撞物的相互作用力大小而将人物弹飞或倒地；

15.持续一段时间后，画面淡出，回到选择关卡，出现事故分析界面；

16.体验结束后需要有吸毒驾驶危害说明，展示吸毒驾驶相关的法律责任条款；

17.利用射线重新选择。
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	安全知识竞赛系统
	1
	套
	工业
	一、整机参数
抢答台数量4台，每台尺寸（mm）≥380(L)*500(W)*900（H），电源额定电压220V，变压器电压12V，圆形按钮按键（抢答响应时间≤10毫秒），12V橙黄LED灯带，16mmLED带灯金属按钮开关。
二、主机参数
1.CPU：≥四核，基础主频≥3.3GHz，最高加速频率≥3.7GHz；

2.内存：≥8GB；

3.硬盘：≥256GB；

三、显示屏

1.屏幕尺寸：≥55英寸；

2.刷新率：≥144Hz；

3.运行内存：≥2GB；

4.网络能力：具备无线局域网及有线以太网网络接入能力；

5.CPU架构：≥四核；

6.存储内存：≥32GB；

7.屏幕比例：16:9；

8.分辨率：≥1920×1080。

四、画面设计

2D平面UI设计，分辨率适配显示屏最佳分辨率，界面应包含：计时器显示区、题目显示区、选项显示区、抢答状态显示区（显示各抢答台抢答成功/犯规状态）、当前得分显示区。色调应符合安全宣传教育主题，文字清晰易读。

▲五、功能要求

1.题库管理：包含交通、消防、防震减灾、禁毒、反诈骗、生产安全六大知识题库，且支持后续题库的录入、编辑、删除、分类管理、批量导入导出（支持Excel格式）；

2.竞赛模式：支持团体赛模式，支持3人同时抢答；

3.抢答规则：随机抽取10题，每题5分，每题30秒抢答时间；

4.题目设置：支持单选题（每题4个选项），题库总量≥300题（六大安全知识领域各≥50题），支持随机抽题；

5.计分系统：实时计分；

6.音响联动：抢答成功、犯规、倒计时等关键节点须有语音播报或音效提示。
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	线上虚拟安全馆
	1
	套
	工业
	一、3D云场馆

1.场馆漫游

将线下实体安全体验馆进行3D数字化还原，用户在场馆内自由行走浏览，支持PC端键盘鼠标和移动端虚拟摇杆操控。场馆按各功能区（消防安全、交通安全、防灾减灾、防溺水、防诈骗、实验室安全、综合安全、VR安全、消防逃生、触电救助、应急救援等）划分。3D模型精度支持最高4K分辨率加载，漫游帧率稳定在30fps以上。同时支持快捷键一键飞行到各功能分区，方便用户快速导航漫游。

2.虚拟设备交互场馆内布置于线下实体馆的虚拟设备，带有高亮交互标识，点击后弹出对应内容，包含三种类型：

①知识学习：图文/视频形式的安全知识科普，需配置字幕且符合《信息技术 移动终端视听交互类应用 无障碍技术要求》国家标准规范；

②模拟操作：可在主流浏览器上运行，支持线上设备模拟操作或相关小游戏，单次操作时长≤15分钟，支持断点连续体验机制；

③考核答题：与该设备相关的知识问答，题型包括单选题、多选题、判断题，答对可获得积分，考核答题支持按专题多级智能组卷，即根据管理员指定的安全专题范围随机难度抽取题目，确保不同专题独立考核评分；

二、用户与积分体系

1.统一账户：学院为学员统一注册账户（支持学号、工号批量导入），该账户通行线上云场馆与线下实体馆，学习记录和积分数据实时同步（刷新延迟≤3秒），系统具备角色权限分级管理功能，支持管理员、教师（辅导员）、学生等不同角色，分别对应数据统计、学习进度查询、个人学习记录等不同操作权限。

2.积分获取：用户在线上完成知识学习、模拟操作、考核答题等行为可获得积分。

3.积分查询：用户可通过任一终端（PC、移动端APP）登录后查询个人积分余额、积分明细及历史积分获取记录。

4.积分兑换：积分兑换仅限线下兑换机操作，用户登录后浏览礼品、确认兑换，积分即时扣减并同步至系统。

5.数据安全与备份：①支持用户数据自动备份，备份频率不低于每日一次，备份数据保留不少于90天；②支持数据导出功能（Excel格式），供采购人进行数据分析和存档；③用户积分变动须留有详细日志，包括时间、用户、行为类型、积分变动数量，日志保留时间不少于180天。

6.系统须提供多维度统计报表功能：①学生/班级安全学习完成率统计；②积分排行榜（个人榜、班级榜、学院榜）；③安全知识考核通过率分析；④热门学习内容分析，报表支持按时间范围（日/周/月/学期/自定义）生成，并支持图表化展示及Excel导出。

三、系统须进行本地部署，部署在学校服务器。

	14
	实训管理平台
	1
	套
	工业
	▲一、功能要求

1.人员管理模块：支持培训人员信息的增删改查，支持人员信息的批量导入与导出，支持人员培训档案的建立与维护。

2.体验管理模块：支持临时人员无需登记直接体验，体验过程不记录成绩；支持体验内容全流程引导讲解，降低上手难度。

3.设备管理模块：支持实时查看终端设备的设备编号、型号、状态（在线/使用中/离线）。

4.训练记录管理模块：支持查看训练成绩（含总分及各分项得分）、训练时长、训练过程日志等，支持按人员、时间范围、训练模式等多维度查询和筛选；支持数据导出。

▲二、系统架构规范

1.后端架构要求：

（1）严格遵循分层模块化架构，按功能划分实体类、DAO、Service、Controller、DTO 等层次结构，支持主流项目管理工具；

（2）每个模块包含独立的配置文件和组件；

（3）RESTful API需符合主流API规范标准（如OpenAPI/Swagger等），并提供完整的API文档。

2.前端架构要求：

（1）基于主流前端框架（如Vue.js、React、Angular等）构建模块化项目结构，采用功能组件和类组件结合的方式组织代码；

（2）使用主流前端包管理工具（如npm、yarn、pnpm等）进行依赖管理，结合构建工具实现开发环境热更新与生产环境代码压缩优化，保障代码规范；

（3）通过 RESTful API 与后端交互，实现JWT Token 鉴权机制，Token有效时长不少于8小时；

（4）要求实现统一的 UI 风格，确保多端适配。

三 、核心功能模块要求

1.人员管理：支持管理参加培训的人员信息的增删改查、支持批量导入和导出，

2.体验模式：支持临时人员进行体验，不记录体验成绩；

3.考核模式：为人员配置考核计划，考核计划应包括考核时间、考核内容、考核对象（可批量选择）等要素，进入培训区进行安全技能考核，记录考核成绩，支持考核成绩自动汇总排名，支持成绩单生成与打印；

4.设备管理：可实时查看设备状态（在线/使用中/离线），支持设备异常告警；

5.数据统计：支持统计培训的数据（按人员、时间范围等多维度统计数据），支持生成柱状图、折线图等可视化图表，直观展示整体培训考核趋势，数据支持导出下载（导出数据应包含原始明细及汇总统计结果）。

6.系统需进行本地部署，部署在学校服务器。
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	装饰文化
	1
	套
	建筑业
	一、文化版面工程

1.文化版面（约150㎡）

（1）印刷加工色彩，uv背喷（分辨率≥1200dpi）。

（2）板材及印刷品燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级（难燃），板面应平整、光洁、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致，板内无气泡或杂物，不得出现分层现象。

（3）板材环保标准须符合国家现行相关环保要求，甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（E₀级）。

2.PVC板
（1）18mm厚优质PVC板（聚氯乙烯发泡板），板材质量应符合《塑料制品 硬质聚氯乙烯板（片）材》（GB/T 22789-2023）规定，结构稳定、防潮防霉；

（2）板面应平整、光洁、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致，板内无气泡或杂物，不得出现分层现象，板的边缘不得有深度大于3mm的缺口，适合进行雕刻和印刷；

（3）燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级（难燃），符合GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，烟气毒性等级不低于t1级；

（4）甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2025）标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（E₀级）。

3.文化墙设计和雕刻造型及安装

（1）设计深度要求：供应商须提交文化墙、主题形象墙设计效果图（分辨率≥300dpi）及施工图（标注尺寸和材质），提供不少于2个设计方案供采购人选择，设计方案须经采购人书面确认后方可实施。

（2）文化墙、主题形象墙按设计方案完成基层处理与饰面安装，表面平整、接缝顺直，无翘边、空鼓现象，装饰装修工程的施工须符合GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》及GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定。

4.艺术氛围渲染

（1）艺术氛围渲染定制颜色腻子粉、乳胶漆，按展开面计算工程量，共约450㎡。

（2）乳胶漆须符合GB 18582《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》标准，VOC含量符合国家环保要求。

（3）腻子粉须符合JG/T 298《建筑室内用腻子》标准，燃烧性能等级须符合设计要求及相关消防规范。

5.定制艺术亚克力灯（每个尺寸约100×1000×45mm，数量≥12条）

（1）灯具须符合GB 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试验》及GB 7000.201《固定式通用灯具的特殊要求》安全标准；

（2）LED模块须符合GB/T 24823《普通照明用LED模块性能要求》；

（3）防护等级不低于IP20（室内使用）；

二、电气安装工程

1.线缆铺设

（1）采用导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：PVC。

（2）线芯规格2.5mm²，连接文化灯具，分支线及线路，阻燃PVC塑料套管（燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级）。

（3）火、零、地三线连接为一支路。

（4）现场软电线国标聚氯乙烯绝缘电线，电线采购、阻燃套管等。

（5）电线电缆须符合GB/T 5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》，阻燃等级须符合GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》规定，所有电气安装须符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》，电气线缆及套管燃烧性能等级不应低于GB 8624 B1级。

（6）涉及电气施工部分须由持证电工操作，施工前须提供施工人员资格证书复印件给采购人备案核查，所有材料须提供产品合格证、检测报告等质量证明文件。

（7）所有电气线路敷设完成后须进行绝缘电阻测试和接地电阻测试，测试结果须符合GB 50303验收规范，照明回路须设置漏电保护装置（剩余电流动作保护器）。

三、文化展示工程

1.立体字

（1）立体字不少于12套，按要求每项设备一套，展板造型根据要求制作。

（2）材质要求：采用≥10mm厚PVC板UV喷印+≥2mm亚克力面板，或同等及以上档次材质。

（3）要求字面平整光滑，边缘无毛刺，颜色均匀无色差，安装牢固可靠，满足安全使用要求。

2.门头招牌（1套）

（1）包含深化设计、材料及安装，供应商须提交设计效果图（分辨率≥300dpi）及施工图（标注尺寸和材质），提供不少于2个设计方案供采购人选择，设计方案须经采购人书面确认后方可实施。

（2）材质及工艺：整体结构须满足户外使用耐久性要求，画面UV喷印或丝网印刷，色彩保色期不少于2年。

（3）招牌整体结构须满足安全荷载要求，安装牢固可靠。

（4）燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级（室内部分）。

四、吊顶及龙骨工程

铝格栅吊顶（约200㎡）

（1）包含龙骨及格栅。

（2）铝格栅材质为优质铝合金，表面处理工艺（喷涂/阳极氧化）均匀无瑕疵，满足设计要求；

（3）龙骨系统（主龙骨、副龙骨、吊杆等）须符合GB/T 11981《建筑用轻钢龙骨》标准；

（3）吊顶整体须满足安全荷载要求，安装须符合GB 50210及GB 50300相关规定；

（4）吊顶内管线敷设规范，须使用阻燃材料；

（5）铝格栅及龙骨的燃烧性能等级为A级（不燃材料）。

五、墙面基层及造型工程

文化墙基础造型

（1）基础文化展示底部：9mm阻燃夹板开10公分（100mm）龙骨间隔400×400mm钉做木方龙骨架，木龙骨结构做弧，面封7厘（7mm）阻燃板，板面封石膏板；

（2）部分墙面（墙面尺寸约50㎡）：12厘（12mm）夹板开10公分（100mm）龙骨间隔400×400mm钉做木方龙骨架结构做造型，面封9厘（9mm） 石膏板。

（3）所有木龙骨须经防火阻燃处理，燃烧性能等级不低于GB 8624 B1级；

（4）阻燃夹板、阻燃板须符合GB 8624 B1级要求，石膏板须符合GB/T 9775《纸面石膏板》标准；

（5）木工施工须符合GB 50206《木结构工程施工质量验收规范》相关规定。

（6）所有木质板材的甲醛释放量须符合GB 18580标准。

六、服务要求

（1）中标供应商须负责所有材料、设备的采购、运输、安装、调试及现场管理。

（2）所有进场材料须提供产品合格证、质量检测报告及环保检测报告。

（3）施工过程中须遵守采购人现场管理规定，做好安全防护和成品保护。

（4）供应商应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规，供应商作为安全生产责任主体，对施工全过程的安全工作全面负责，承担一切安全责任及经济法律责任。

（5）自项目竣工验收合格之日起，整体工程质保期不少于2年，其中：LED灯具及电气产品质保期不少于2年，文化版面、立体字等装饰面材质保期不少于2年（不得出现明显褪色、起泡、开裂、脱落等质量问题）。

	商务条款要求

	投标报价
	1.本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。

2.本项目实行总承包报价，采用总价包干方式，投标报价包括但不限于：
（1）所有货物的产品费（包括备品备件、配套教材、专用工具等）、设备费、制作费、配套软件的费用（含软件开发及软件授权费）、安装调试费和设计费；
（2）运输（含保险）、装卸、搬运、人工费、样品费、检验、技术服务和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；
（3）培训费、税金、售后服务费、必要的保险费用和各项税费，以及其他所有可能发生的一切费用；
（4）包括运送后的现场垃圾清理费；
（5）货物送货上门的费用；
（6）验收产生的所有费用；
（7）售后服务的费用。

3.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。   

▲4.其中，本采购需求中标项15“装饰文化”报价不得超过100,000.00元。

	质量保证
	1.投标人所提供的货物质量，必须符合国家规定的质量标准。
2.投标人所提供的货物的技术规格、技术参数等必须与响应要求相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.投标人提供的所有货物必须为正规厂家制造、合法渠道供应的全新产品，并保证本项目使用的任何产品不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起的法律和经济纠纷，由投标人自行承担所有相关责任。

	质保期
	1.设备类货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不少于三年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	包装和运输
	1.中标供应商提供的货物应按采购要求的包装材料、包装单位、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.供应商负责货物运输，免费送货上门，运输途中所有损耗由中标供应商负责。

	售后服务要求
	列表中“技术要求”另有要求的按要求执行，其余货物售后服务要求如下：
1.接到问题通知成交供应商须在2小时内作出响应，24小时内到达现场进行解决。
2.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外，否则可以扣减相关清理所发生的费用。
3.在质保期内，所有货物，非人为损坏，中标供货商须免费更换；若因质量问题，给采购人造成损失的，中标供应商须承担全部责任。
4.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
5.中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。系统安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
6.在中标供应商承诺的质保期内，设备保修所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
7.备品备件及易损件
中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.培训要求：中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作系统。 
9.备品备件及耗材等要求：有稳定的备件供应渠道，可以满足客户的设备在升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。

	交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
2.交货时间：自签订合同之日起90日内全部交货并经采购人验收合格。
3.交货地点：采购人指定地点
4.交货方式：现场交货

	履约保证金
	1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。履约保证金指定账户：
开户名：广西制造工程职业技术学院
开户行：农行南宁东盟经济园区支行
账  号：20036501040014065

	付款条件
	1.合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；全部货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到中标人提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到中标人提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付剩余的合同款。
2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

	其他要求
	1.本项目采购需求中带▲号的内容及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须全部满足，否则投标无效。投标人必须认真审核招标文件所有要求，如明知不能满足招标文件要求进行恶意竞争的，投标无效，并承担由此带来的一切后果。
2.货物必须是原厂全新、完整、未使用过的产品，货物送达现场后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发、漏发情况，中标人应负责更换和补发。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应国家、地方、行业标准，本项目货物质量技术参数要求及中标供应商承诺的货物质量标准（如有不一致，以标准高者为准），交货验收必须由采购人和中标人共同进行，采购人如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购人使用货物的采购人将追究中标人的相关责任，抽检所产生的费用全部由中标人负责。
3.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
4.中标人应保证采购人在接受其提供的相关产品/服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由中标人负责。
5.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

	验收方法及方案
	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
3.验收方法及方案：现场验收。
▲4.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，履约验收服务费按照分标中标金额的≤0.9%收取。报价时应考虑相关费用。
5.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明

	▲最高限价
	1.投标人报价不得超过分标总预算（≤717730.00元），否则，作投标无效处理。

2.本分标序号15“装饰文化”报价不得超过100000.00元。投标报价超过最高限价的，作投标无效处理。

	▲进口产品说明
	本项目所有产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效标处理）。

	▲核心产品
	本项目核心产品为第   2  项产品“   防范电信网络诈骗互动体验系统  ”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察
	鉴于本项目多处涉及定制内容，为了方便投标人充分了解本项目设备安装场地和相关的周边环境情况，设置现场考察环节，投标人结合自身情况可到采购人指定地点进行现场考察，充分了解项目情况，现场考察仅作为投标人编制响应文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责，具体安排如下：

1.投标人可自愿参加现场考察活动在规定时间前自行到现场考察（交通工具、费用由各投标人自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。投标人须自行承担参与现场考察的所有责任和风险。

2.现场考察携带的资料：前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，以防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。

3.现场考察时间：2026年9月3日上午10时00分集合（逾时不候），届时由采购人统一安排进行现场考察，本项目只安排一次现场考察，逾期不再重新组织，未在规定时间到场考察的投标人将视为自动放弃现场考察的权利。

4.现场考察联系人：李老师，联系电话：0771-2206213，现场考察统一集中地点：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号采购人指定地点。

5.其他：投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失，采购人对投标人参加现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

6.现场考察过程中，潜在供应商提出的问题或异议以及由此引起的采购文件的修改，采购人汇总之后，以书面形式通知已获取采购文件的所有潜在供应商。

7.潜在供应商经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应文件方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。

8.如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

	演示要求
	投标人结合自身情况请在投标时是否提供本分标《技术参数及其性能配置要求》标●的系统功能通过广西政府采购云平台进行在线线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，演示时间约15分钟，具体演示时间以广西政府采购云平台通知为准，投标人未及时关注广西政府采购云平台通知演示而错过演示时间造成的损失，由投标人自行负责，请各投标人提前做好准备，投标人提供演示须遵循以下要求：

1.演示方式为线上演示。

2.演示时间：本项目开标后，具体时间以广西政府采购云平台通知为准。

3.投标人应提前准备好演示所需设备（如电脑、话筒等设备）、界面、排插、网络热点等，并做好线上演示的调试准备。

4.演示开始后每个供应商的演示时间不超过15分钟，超时的须立即停止。

5.投标人演示可根据自身情况选择采用视频、PPT、图像、图片、真实软件等任一形式进行演示，演示内容作为评审的重要依据，不演示不得分，具体内容详见《评标方法及评标标准》，并提供演示声明函。


分标4标项名称：菜渔共生实训室能力提升项目

	技术要求评审中，本项目采购需求中标注“▲”及表述为“须”或“必须”的条款为实质性内容要求不允许负偏离，必须满足，否则视为投标无效处理。标注“●”的技术参数为提供演示的技术参数，提供演示的按评分标准加分，未提供演示的不得分。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术参数及其性能配置要求

	1
	菜渔共生摄像头及配套设备
	6
	套
	工业
	1.像素：≥4MP

2.防护等级：IP66

3.供电方式：电源适配器

4.呈像颜色：彩色

5.供网方式：4G

6.全景云台：0~345°水平角度，0~90°垂直角度

7.内置芯片

8.分辨率：支持 1080P@30fps

9.有效距离：≥30米

10.焦距：≥4mm

11.感光面积：1/3英寸

12.支持 SD 卡本地存储，每套须配备1张SD内存卡，容量：≥32GB

13.光圈：F1.0

14.高速网线：非屏蔽超五类网线≥500m；

15.≥500m 1.5平方国标铜芯电线，插头，小型配电箱（约249×209×73mm）。

16.摄像头固定配件；

	3
	菜渔共生展示平台
	1
	项
	工业
	1.CPU: intel I5 13420H

2.内存：16GB 256GB SSD

3.主机外观尺寸：240*100*285mm

4.显示终端外观尺寸：23.8英寸

5.显示器刷新频率：120Hz

6.平台功能

（1）平台界面增加下拉菜单或Tab页，分别显示：校外实训基地场景、场景1（无人农场场景）、场景2（农业示范基地场景）；

（2）每个远程场景提供3个关键视角缩略图（对应3个摄像头），点击可放大观看；

（3）实时监测视频流是否在线，离线时自动告警；

（4）主要展示功能：

①实训基地环境场景采集画面集成显示；

②农机车载场景采集画面集成显示；

③农机位置地图集成显示；

④环境数据监测显示。

	4
	果园智能机器人小车
	1
	辆
	工业
	1.搭载边缘计算模组，AI算力≥40TOPS；

2. 功能要求：具备导航、建图、避障、图传、自动跟随等功能；

3.尺寸：800×700×350mm（±5%）；

4.最大行驶速度：≥1.5m/s；

5.额定负载能力：≥45kg；

6.自重：≤40kg；

7.最大爬坡角度：≥10°；

8.越障高度：≥70mm；

9.最小转半径：≤1.8m；

10.电池续航能力：空载时≥4.5小时，额定负载时≥3小时；

11.电源：24V6000mAh磷酸铁锂电池，配备适配快充充电器（带3C认证）；

12.转向舵机：额定扭矩≥60KG・cm，支持 PWM 控制，具备过流过热保护；

13.行走系统：十英寸充气橡胶轮，四轮独立悬挂减震；

14.感知系统：机械式16线雷达，工业级深度相机；

15.动力系统：100W微型直流减速电机，减速比 1:18，500线巨磁阻效应AB相高精度编码器；

16.电控与功能：支持串口、CAN、多模智控手柄、APP等控制。

	5
	无人机开发套件
	1
	个
	工业
	开发套件包含：

一、远场麦克风阵列语音交互模块

1.尺寸：直径≤80mm，厚度≤1.5mm；

2.重量：≤8g；

3.功耗：＜2W；

4.拾音角度范围：360°；

5.支持多唤醒词、音频降噪；

6.工作温度：-25℃至70℃；

7.灵敏度：-38dBV/Pa，信噪比：≥65dB；

8.包含环形6麦、USB声卡、扬声器、信号转接板。

二、AI开发板

1.主芯片：SG2002或同等及以上性能芯片；

2.主频：≥1GHZ；

3.CoreMark:≥3700;

4.RAM:≥256MB DDR3;

5.储存：支持TF卡扩展

6.NPU算力：≥1TOPS(MobilenetV2≥130fps)

7.USB接口：≥USB2.0

8.编解码：支持H.264/H.265/MJPEG/JPEG2880*1620@30fps

9.摄像头：标配≥4MP、2.9 µm（像素尺寸）传感器

10.屏幕：≥2.4寸640×480电容触控屏

11.网络连接：支持Wi-Fi6，可选配BT5/以太网

12.含电池、内置镜像卡；

三、12mm超长焦距镜头

1.用途：适用于无人机安装使用。

2.焦距：12mm；

3.重量：≤4g；

4.光圈：≤F2.0；

5.长度：14mm；

6.宽度：14mm；

7.高度：15mm；

8.格式：支持1/3英寸图像传感器；

9.安装：M12×0.5；

10.角度：30度；

11.红外滤光片：650nm。

四、25mm超长焦距镜头

1.用途：适用于无人机安装使用。

2.焦距：25mm；

3.重量：≤5g；

4.光圈：≤F2.0；

5.长度：14mm；

6.宽度：14mm；

7.高度：20mm；

8.格式：支持1/3英寸图像传感器；

9.安装：M12×0.5；

10.角度：12度；

11.红外滤光片：有。

	6
	无人机专用缓降器绞盘
	1
	套
	工业
	1.绞盘主体尺寸（含快拆件不含脱钩器）：180×140×140mm（±5%）

2.绞盘主体重量：≤1300g，电控脱钩器：≤800g

3.绳长：≥25m

4.最大吊载重量：≥3kg

5.收放速度：0.1至0.6m/s支持可调

6.供电方式：支持主流无人机通用接口供电

7.控制方式：支持配套 APP 控制及第三方 SDK 二次开发

8.实时显示参数：设备工作状态、输入电压、下放绳长、收放速度；

9.功能特点：支持上/下限位；线轮支持自动排线；货物触地脱钩器可自动脱钩；支持一键自动放货；应急一键断绳功能；

10.配备圆箩1个，尺寸425×350mm，竹木制品，十字提手高度15cm

11.配备PVC警示胶10卷，宽：120mm，长：≥33米/卷

12.配备仿真水果20个，黄色金桔三果枝（总长≥8cm，枝杆叶材质：塑胶，果实材质：实心泡沫）

13.配备竹篮2个，精编圆形，口径15cm，深8cm

	7
	农林专用吊运系统
	1
	套
	工业
	1.尺寸：≤850mm×780mm×700mm

2.额定吊运载荷：≥85kg

3.标配吊绳长度：≥10m，推荐吊绳长度：10—15m

4.工作温度：0℃至40℃

5.适用场景：农林牧渔场景

6.配备备用吊运绳一根，绳结固定，大开口，长度10米，吊运能力≥75kg

	8
	视觉小车
	1
	台
	工业
	一、主要参数

1.微处理器：64位2.5GHz四核+VideoCoreVII@800MHz
2.AI算力：500GFLOPS

3.操作系统：raspios-bookworm-arm64

4.编程语言：Python

5.主板：8GB主板

6.内存：支持TF卡，配备64GBTF卡

7.摄像头云台：二自由度，上下左右各180度

8.输入：广角摄像头、红外避障传感器×2、超声波测距传感器

9.输出：无源蜂鸣器、2路PWM舵机、4路TT直流电机

10.电源：12.6V动力电池组，续航时间：≥180分钟

11.遥控方式：手机APP、PC电脑、红外遥控器

12.通信方式：Wi-Fi网络、红外遥控通信

13.电路安全保护：反接保护，过流保护，低压保护，短路保护

14.车体材料：环氧玻璃纤维板

15.电机参数：减速比1:48，6V碳刷TT电机

16.组装后尺寸：240×160×150mm（±5%）

17摄像头参数：

（1）像素：≥500万像素

（2）感光芯片：OV5647

（3）静态分辨率：2592×1944支持1080P@30FPS/720P@60FPS/480P@90FPS视频录像

（4）视场角：65度

（5）接口：CS接口

二、包含有

1.定制训练服8套，定制款防水立领训练比赛服（长袖）、外层隔热、防静电功能，定制刺绣LOGO（定制图案、尺码、颜色均以采购人最终确认为准）

2.定制工作服4套，定制套装，升级耐磨款，全工艺涤棉沙卡，不起球、不掉色、不缩水（定制图案、尺码、颜色均以采购人最终确认为准）

	9
	菜渔共生数字孪生实训工作站设备
	1
	套
	工业
	一、硬件参数：

1.CPU：核心：≥24核，线程：≥32线程；主频：≥2.4GHz；最大睿频：≥6.0GHz。

2.内存：≥128GB DDR5 4800MT/s（内存条配置数量不限）。

3.存储：≥2TB NVMe PCIe4.0 固态硬盘。

4.显卡：≥16GB GDDR7 独立显卡。

5.主板：Z790 芯片组或基于 Z790 芯片组的主板，支持 PCIe5.0。

二、配套系统：

1.实训室三维实景建模
●（1）实训室空间建模：依据实训室实际建筑尺寸、墙体结构、门窗位置、地面材质完成精准三维建模。（如有，投标时请提供演示）
（2）设备点位精准复现：按实际安装位置、朝向，复现养殖池、PP桶、过滤系统、滚筒微粒机、水质监测站、全量物联、控制、视频设备外形与点位。
●（3）水路系统三维建模：搭建循环水路、排污水路、补水水路模型，管路节点、阀门位置、完整水路循环路径。（如有，投标时请提供演示）
（4）场景细节建模：包括种植架、灯光设备、防护栏、标识牌、墙面地面装饰等场景细节建模。

2.番茄长廊三维实景建模
（1）番茄长廊空间建模：依据番茄长廊实际尺寸、墙体结构、种植盆、地面材质、防虫网完成三维建模，包含水肥一体化机、杀虫灯建模。
（2）设备点位复现：还原番茄长廊内全部物联设备、控制设备、视频设备的安装位置与空间朝向。
●（3）水路系统三维建模：搭建番茄长廊水肥滴灌水路模型，还原管路节点、阀门位置、水肥输送循环路径。（如有，投标时请提供演示）
3.三维模型交互操作功能
（1）多视角基础交互：支持键鼠操作实现模型360°旋转、无级缩放，可全景查看整体场景、放大查看设备细节。
（2）透视剖切功能：可对实训室整体、设备、水路系统进行局部、整体透视剖切，清晰地展示内部结构。

4.水流循环三维动画开发
（1）全流程水流循环动画：制作菜渔共生全流程水流循环动画，展示水体流动方向、流速变化、管路运行状态。
（2）水流可视化：水流循环过程同步展示，提升场景真实度。

●5.蔬菜生长阶段模型
（1）蔬菜生长阶段模拟：依据小番茄作物生长规律，制作三维模型，展示幼苗期、开花期、结果期三个不同阶段株高、叶片、果实、颜色变化。（如有，投标时请提供演示）

	10
	实训养殖智能管控终端设备
	1
	套
	工业
	一、硬件参数：

1.主处理器：≥八核64位

2.NPU：≥6TOPS算力

3.内存配置：≥8GB DDR4，64GBeMMC

4.I/O接口：2×HDMI2.1、2×USB3.0、4×USB2.0、2×RS232、2× 千兆网口。

5.防护等级：IP30工业级防护

6.工作环境：温度：0℃-50℃，湿度：10%—90%（无凝露）

7.操作系统：Ubuntu22.04；Android12；Debian11

8.网络：支持wifi模块

▲9.预装支持渔业养殖全流程管理的软件系统，该系统应具备以下功能：
（1）养殖基础信息管理：支持录入养殖品种、鱼苗投放数量、投放时间、养殖区域、养殖密度等基础信息，按养殖池、养殖桶分类管理，支持批量修改、多维度筛选查询。
（2）养殖日常管理记录：支持录入投喂、换水、增氧、水质调节等日常运维记录，提供批量导入模板，记录自动关联对应养殖批次，支持按养殖周期、时间排序查询。
（3）成活率与捕捞统计：支持录入捕捞时间、捕捞产量，系统自动计算养殖成活率、累计产出量，自动生成成活率、产量趋势统计图。
（4）养殖批次追溯：支持通过批次编号、投放时间检索养殖全流程数据，一键查看基础信息、日常记录、监测数据、产出数据，支持追溯台账导出，满足实训溯源、项目验收需求。

	11
	实训种植智能管控终端设备
	1
	套
	工业
	一、硬件参数：

1.主处理器：≥八核64位

2.NPU：≥6TOPS算力

3.内存配置：≥8GB DDR4，64GBeMMC

4.I/O接口：2×HDMI2.1、2×USB3.0、4×USB2.0、2×RS232、2× 千兆网口。

5.防护等级：IP30工业级防护

6.工作环境：温度：0℃-50℃，湿度：10%—90%（无凝露）

7.操作系统：Ubuntu22.04；Android12；Debian11。

8.网络：支持wifi模块

▲9.预装支持蔬菜种植全流程管理的软件系统，该系统应具备以下功能：
（1）种植计划与排期管理：支持按季节、教学周期制定种植计划，自动生成播种、定植、施肥、病虫害防治、采收节点提醒，支持多批次、多区域并行计划管理与数据追溯。
（2）种植基础信息管理：支持录入种植品种、数量、批次编号、种植区域、种苗来源等信息，支持批量导入导出、多维度筛选查询、数据编辑。
（3）日常种植记录：支持录入浇水、施肥、病虫害防治等日常实训记录，支持批量导入操作，记录自动绑定对应种植批次，全程可追溯。
（4）采收与产出统计：支持按批次录入采收信息，系统自动统计当期、累计产量，支持按日/周/月/年维度统计数据并生成产量趋势图。
（5）种植批次追溯：支持通过批次编号、种植时间查询播种、管护、监测、采收全流程数据，生成追溯台账并支持导出。
（6）病虫害防治与记录：支持录入病虫害发生时间、部位、危害程度、防治措施、用药信息，支持上传现场照片，建立实训室病虫害专属档案，实现数据可查、可追溯。

	12
	菜渔共生AI智能预测平台
	1
	套
	工业
	一、硬件参数：

1.主处理器：≥八核64位

2.NPU：≥6TOPS算力

3.内存配置：≥8GB DDR4，64GBeMMC

4.I/O接口：2×HDMI2.1、2×USB3.0、4×USB2.0、2×RS232、2× 千兆网口

5.防护等级：IP30工业级防护

6.工作环境：温度：0℃-50℃，湿度：10%—90%（无凝露）

7.操作系统：Ubuntu22.04；Android12；Debian11

8.网络：支持wifi模块

二、配套系统：

●1.AI预测分析功能
（1）数据趋势预测：基于机器学习算法，对接物联网实时数据，生成水质数据趋势图、水位波动趋势图、能耗数据趋势图，支持按小时、天、周、月切换时间维度查看。（如有，投标时请提供演示）
（2）数据可视化展示：直观呈现各类核心数据变化规律，支持提前预判系统运行状态，为运维、教学提供数据支撑。

2.智能预警管控功能
●（1）风险预警触发：实时对比实测数据与预测数据、安全阈值，识别数据异常波动、临近阈值、超阈值情况，自动捕捉水质恶化、水位异常等潜在风险并触发预警。（如有，投标时请提供演示）
（2）分级预警展示：按紧急、严重、一般三级分类展示预警信息，清晰展示报警类型、发生位置、触发时间、未处理/处理中/已处理状态，支持弹窗闪烁提醒。
（3）预警台账复盘：自动留存所有预警记录、处理过程记录，支持后续阈值优化、风险复盘分析。

3.阈值自定义配置功能
（1）自定义安全阈值：支持手动设置水质指标、土壤指标、环境指标、水位、设备负载的安全阈值范围，可适配不同鱼种、作物生长阶段、实训场景差异化需求。
（2）多级阈值预警配置：支持独立设置一级提醒阈值、二级危险阈值，实现分级差异化预警响应，可独立配置各监测指标多级阈值参数。

三、配套盆栽植物种苗

1.品种与数量

根据采购人要求选定种苗和品种，并提供共计不少于500株小番茄、百香果、葡萄、树莓、彩椒等藤蔓类或耐阴作物种苗（由采购人根据实际种植需要，在合同签订后最终确认具体品种及各自数量）

2.种苗基本要求

2.1种苗类型：嫁接苗，砧木与接穗品种匹配，嫁接愈合良好，嫁接口愈合完整、牢固，无松动、无开裂。

2.2育苗方式：穴盘基质育苗，苗龄40～55天（根据品种特性及实际育苗情况可适当调整）。

2.3种苗外观：株高15厘米或以上，茎粗4～5毫米，节间短粗，四叶一心以上，叶片肥厚完好，叶色嫩绿有光泽，根系白色、发达且包紧基质，秧苗健壮无病虫害，整齐一致。

2.4应保证种苗无检疫性病虫害、无虫口、无机械损伤。

3.包装与运输要求

3.1种苗应采用适宜包装方式，确保运输过程中不受损伤，保持根系湿润。

3.2包装物上应标注品种名称、数量、生产单位、出圃日期等信息。

3.3运输过程应采取必要的保湿、通风、防挤压措施，确保种苗鲜活到达。

4.交付与验收要求

4.1交付方式：合同签订后按采购人通知分批次供货，每批次的具体品种、数量及交付时间以采购人最终书面确认为准，具体时间安排由双方协商确定。

4.2交付地点：采购人指定地点。

4.3验收标准：验收时应对种苗的品种纯度、规格指标、外观质量进行逐项检查，确保与采购要求一致。

4.4以品种典型特征为依据，对果实品质指标进行抽样验收或试种验证。

4.5对不符合要求的种苗，采购人有权拒收，中标人应予以补换或退货，并承担相应费用。

4.6随货文件：每批次供货须附带该批次种苗的品种说明、育苗记录、检疫证明（如有要求）等相关资料。

5.其他要求

5.1中标人应提供必要的种植技术指导和售后服务。

四、配套水溶肥

1.前期底肥，微生物复合肥－全营养用肥，含有机质≥40%、N+P₂O₅+K₂O≥5%、有效活菌数≥0.2亿/g，符合《复合微生物肥料》（NY/T 798-2015）标准，不少于80kg

2.中间育苗复合肥，N-P₂O₅-K₂O=15-15-15，符合《复合肥料》（GB/T 15063-2020）标准。不少于100kg。

3.中期追肥，水溶肥（高钾型），N-P₂O₅-K₂O=10-8-35或类似高钾配方，符合《大量元素水溶肥料》（NY/T 1107-2020）标准。不少于20kg。

4.后期叶面肥，水溶肥花用高氮磷钾氮肥磷肥钾肥通用复合肥料，N-P₂O₅-K₂O=20-20-20或类似平衡配方，符合《大量元素水溶肥料》（NY/T 1107-2020）标准，不少于15kg。

5.病虫害防治，硫酸钾消杀，K₂O≥50%，符合《农业用硫酸钾》（GB/T 20406-2017）标准，不少于50kg。

6.按批次供货，每批次的具体交付时间、具体品种及各自数量以采购人最终确认为准，且到货验收时，剩余保质期不得少于12个月。验收时采购人有权抽样送第三方检测，检测费用由中标供应商承担，检测不合格的批次应无条件退换货。

7.以上所有肥料均须按《肥料登记管理办法》（农业农村部令2022年第1号）规定提供农业农村部肥料登记证（或备案证明）及产品出厂检验合格证。

	13
	滴灌头
	1
	项
	工业
	滴灌头（具体数量以现场勘察确认为准，不少于100个）：
1.采用精密压力补偿式滴头；
2.流量变异系数：≤3.0%；
3.阶梯型迷宫密封；
4.防止根部侵入；
5.双自清洗机构；
6.最佳耐用性低流速大水道；
7.可在重污物载荷下操作的多路进水口；
8.紧密滴头间距产生连续湿带；

	14
	灌溉系统管道
	1
	项
	工业
	参数要求：
1.滴灌管流量1.6L/h；
2.滴头间距0.3m；
3.滴灌管壁厚0.38mm；
4.滴灌管总长度进行优化，600—700m（以现场实际需要为准）；
5.滴头工作压力1.0-1.5bar；
6.日需水量（峰值）≈3m³；
7.系统流量3—5m³/h；
8.水泵扬程25—30m；
9.过滤精度120-130目；
10过滤器流量5—8m³/h；
11.主管/支管PE50/40mm；
12.旁通管PE16mm；
13.喷头/雾化根据现场情况进行微调，避免叶片长时间湿润。

	15
	补光设备
	1
	项
	工业
	1.50支补光灯。
2.灯具类型优选LED植株间补光灯选择条状或棒状，可垂直悬挂。
3.光谱配比以红光：蓝光≈4:1至5:1为主，开花结果期需更多红光。
4.光量子密度要≥100μmol/m²/s，确保可以满足正光合速率需求。
5.单灯功率要在15—30W（小规格）左右，因空间有限，不宜过大。
6.防水等级≥IP65，便于适应温室潮湿环境。
7.使用寿命≥25000小时符合LED标准。

8.安装施工要求：钢架结构须满足安全承载要求，布线须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015），确保用电安全。

9.包含5个智能排插：

（1）远程智能控制插座

（2）10A功率/Wi-Fi直连

（3）零火供电/智能定时/电量计量

（4）通断状态控制/通断状态查询

（5）支持MQTT/HTTP/TCP等协议

（6）JSon格式数据采集与指令

	16
	水污分离器
	1
	项
	工业
	水污分离器：
1.大口径（≥250mm）中央集污罩，从集污罩到电动排污阀的管路必须垂直或倾斜角度大于45度，管径不得缩小。
2.排污阀后的管路，无水平段。
3.性能指标：

（1）排污阀开启后30秒内可见明显粪便排出；

（2）连续运行7天后桶底无明显粪便沉积；

（3）系统改造后水循环运行稳定，无异常振动和噪声。

	17
	鱼池清洁设备
	4
	台
	工业
	1.尺寸：350mm×410×800mm（±5%）
2.功率：≥2350w
3.线长：≥10m
4.排污扬程：≥6.5m
5.吸污软管：≥10m
6.排污软管：≥10m
7.吸污深度：≥2m
8.吸力：≥20000pa

	18
	自动投喂设备
	12
	套
	工业
	自动投喂机：
1.容积：≥10L;
2.落料电机：24V转速Max8rpm可调；
3.抛料电机：24V转速Max1500rpm可调；
4.筒体透明，带容积刻度
5.支持无线通信，支持二次开发；
6.含电源转换模块：
（1）尺寸（mm）：140×63×32

（2）功率：75W220V转24V;

（3）型号：灌封式电源适配器；

（4）防浪涌防冲击。

7.含电缆及安装辅材；

8.含安装施工。

	19
	支架
	11
	套
	工业
	1.材质：不锈钢304；
2.面向水池角度可调整；

3.壁厚：≥2.0mm（管材）或 ≥3.0mm（板材折弯）；

4.可调角度范围：-15°～+15° 或 0°～30°；
5.调整方式：螺栓铰接 / 齿轮定位 / 棘轮机构；
6.定位锁定：不锈钢防松紧固件，带刻度指示。

	20
	立柱
	11
	套
	工业
	1.材质：Q235，表面热镀锌处理，满足标准：GB/T 13912-2020 或 ISO 1461-2022。

2.与支架接口连接要求：预留螺栓孔/焊接顶板/套管结构。

3.轴向承压：≥100kg （安全系数≥2.5）

4.抗水平推力：≥200N

	21
	渔业养殖自动恒温加热管
	8
	台
	工业
	1.材质：纯钛；
2.额定电压：220v；
3.额定功率：2kW；
4.管长：450mm；
5.管径：20mm；
6.含设备安装施工、调试及使用培训。

	22
	室内温湿度监控设备
	4
	台
	工业
	1.含自动温湿度记录仪。温度量程-20℃～+60℃，精度±0.5℃；湿度量程0～99%RH，精度±3%RH（25℃时）。
2.支持4g全网通远程数据传输，监控数据实时上传云平台，可通过手机APP或网页远程查看。
3.具备温湿度上下限自由设置功能，并提供不少于2种远程报警方式（如短信、APP推送、微信推送等）。

4.本地存储≥20000条记录，记录间隔可调，断网自动存储并续传。

5.内置电池续航≥7天（按1次/小时上报），防护等级≥IP54。

6.含设备安装、调试及使用培训，提供云平台账号。

	23
	鼓风机（除湿冷热两用）
	2
	台
	工业
	1.功率：≥4500W；
2.电机类型：交流插电款；
3.档位调节：支持多档位调节；
4.适用面积：30-40㎡，电源线长度≥5m；
5.含安装施工、调试及使用培训。

	商务条款要求

	投标报价
	1.本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。

2.本项目实行总承包报价，采用总价包干方式，投标报价包括但不限于：

（1）所有货物的产品费（包括备品备件、配套教材、专用工具等）、设备费、制作费、配套软件的费用（含软件开发及软件授权费）、安装调试费和设计费；

（2）运输（含保险）、装卸、搬运、人工费、样品费、检验、技术服务和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

（3）培训费、税金、售后服务费、必要的保险费用和各项税费，以及其他所有可能发生的一切费用；

（4）包括运送后的现场垃圾清理费；

（5）货物送货上门的费用；

（6）验收产生的所有费用；

（7）售后服务的费用。

3.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	质量保证
	1.投标人所提供的货物质量，必须符合国家规定的质量标准。
2.投标人所提供的货物的技术规格、技术参数等必须与响应要求相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.投标人提供的所有货物必须为正规厂家制造、合法渠道供应的全新产品，并保证本项目使用的任何产品不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起的法律和经济纠纷，由投标人自行承担所有相关责任。

	施工要求
	本项目涉及施工改造的内容，须符合以下要求：
1.供应商须在合同签订后15个工作日内提交全部改造内容的施工方案，经采购人审核确认后方可施工。设计及施工须符合国家及行业现行标准。

2.每道工序经采购人验收合格后方可进行下一道工序；隐蔽工程须留存影像资料。

3.管沟开挖须采取支护防坍塌措施；临时用电须符合国家、地区及行业现行规定，电气作业人员须持证上岗，设备外壳须可靠接地。

4.高空作业须系安全带，动火作业须配备灭火器材并办理审批；鱼池内作业须执行 有限空间作业审批，严格落实 “先通风、再检测、后作业”规定。

5.安装调试完成后进行连续带负荷运行测试（鱼池≥48小时，补光系统≥24小时），达标后方可申请验收。

	质保期
	1.设备类货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不少于一年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	包装和运输
	1.中标供应商提供的货物应按采购要求的包装材料、包装单位、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.供应商负责货物运输，免费送货上门，运输途中所有损耗由中标供应商负责。

	售后服务要求
	列表中“技术要求”另有要求的按要求执行，其余货物售后服务要求如下：
1.接到问题通知成交供应商须在2小时内作出响应，24小时内到达现场进行解决。
2.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外，否则可以扣减相关清理所发生的费用。
3.在质保期内，所有货物，非人为损坏，中标供货商须免费更换；若因质量问题，给采购人造成损失的，中标供应商须承担全部责任。
4.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
5.中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。系统安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
6.在中标供应商承诺的质保期内，设备保修所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
7.备品备件及易损件
中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.培训要求：中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作系统。 
9.备品备件及耗材等要求：有稳定的备件供应渠道，可以满足客户的设备在升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。

	培训要求
	投标人须负责提供不少于3天的现场操作培训，覆盖所有设备及系统的使用、日常维护、常见故障排查。培训后须提供完整的培训手册。

	▲交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
2.交货时间：合同签订后于20个工作日内完成所有硬件设备供货，于50个工作日内完成软件开发、设备安装调试、系统联调，于60个工作日内完成整体项目、经采购人验收合格并交付使用。
3.交货地点：采购人指定地点
4.交货方式：现场交货

	履约保证金
	1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。履约保证金指定账户：
开户名：广西制造工程职业技术学院
开户行：农行南宁东盟经济园区支行
账  号：20036501040014065

	付款条件
	1.合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的50%作为预付款；所有货物交货安装调试完毕10个工作日内支付合同金额的30%，项目安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，10个工作日内支付合同金额的20%。
2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.中标人应按照《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92 号）要求，在 “广西政府采购金融服务平台”申请等额预付款保函，于合同预付款支付前提供给采购人，预付款保函有效期至项目整体验收合格之日。

	其他要求
	1.本项目采购需求中带▲号的内容及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须全部满足，否则投标无效。投标人必须认真审核招标文件所有要求，如明知不能满足招标文件要求进行恶意竞争的，投标无效，并承担由此带来的一切后果。
2.货物必须是原厂全新、完整、未使用过的产品，货物送达现场后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发、漏发情况，中标人应负责更换和补发。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应国家、地方、行业标准，本项目货物质量技术参数要求及中标供应商承诺的货物质量标准（如有不一致，以标准高者为准），交货验收必须由采购人和中标人共同进行，采购人如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购人使用货物的采购人将追究中标人的相关责任，抽检所产生的费用全部由中标人负责。
3.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
4.中标人应保证采购人在接受其提供的相关产品/服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由中标人负责。
5.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

	验收方法及方案
	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
3.验收方法及方案：现场验收。
▲4.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，履约验收服务费按照分标中标金额的≤0.9%收取。报价时应考虑相关费用。
5.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明

	▲最高限价
	投标人报价不得超过分标总预算（≤669408.80元），否则，作投标无效处理。

	▲进口产品说明
	本项目所有产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效标处理）。

	▲核心产品
	本项目核心产品为第 12  项产品“   菜渔共生AI智能预测平台 ”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察
	1.鉴于本项目多处涉及定制内容，为了方便投标人充分了解本项目设备安装场地和相关的周边环境情况，设置现场考察环节，投标人结合自身情况可到采购人指定地点进行现场考察，充分了解项目情况，现场考察仅作为投标人编制响应文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责，具体安排如下：

1.投标人可自愿参加现场考察活动在规定时间前自行到现场考察（交通工具、费用由各投标人自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。投标人须自行承担参与现场考察的所有责任和风险。

2.现场考察携带的资料：前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，以防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。

3.现场考察时间：2026年9月3日上午10时00分集合（逾时不候），届时由采购人统一安排进行现场考察，本项目只安排一次现场考察，逾期不再重新组织，未在规定时间到场考察的投标人将视为自动放弃现场考察的权利。

4.现场考察联系人：谢老师，联系电话：0771-2213276，现场考察统一集中地点：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号采购人指定地点。

5.其他：投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失，采购人对投标人参加现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

6.现场考察过程中，潜在供应商提出的问题或异议以及由此引起的采购文件的修改，采购人汇总之后，以书面形式通知已获取采购文件的所有潜在供应商。

7.潜在供应商经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应文件方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。

8.如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

	演示要求
	投标人结合自身情况请在投标时是否提供本分标《技术参数及其性能配置要求》标●的系统功能通过广西政府采购云平台进行在线线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，演示时间约15分钟，具体演示时间以广西政府采购云平台通知为准，投标人未及时关注广西政府采购云平台通知演示而错过演示时间造成的损失，由投标人自行负责，请各投标人提前做好准备，投标人提供演示须遵循以下要求：

1.演示方式为线上演示。

2.演示时间：本项目开标后，具体时间以广西政府采购云平台通知为准。

3.投标人应提前准备好演示所需设备（如电脑、话筒等设备）、界面、排插、网络热点等，并做好线上演示的调试准备。

4.演示开始后每个供应商的演示时间不超过15分钟，超时的须立即停止。

5.投标人演示可根据自身情况选择采用视频、PPT、图像、图片、真实软件等任一形式进行演示，演示内容作为评审的重要依据，不演示不得分，具体内容详见《评标方法及评标标准》，并提供演示声明函。


分标5标项名称：通识教育学院茶艺与茶文化实训室建设
	技术要求评审中，本项目采购需求中标注“▲”及表述为“须”或“必须”的条款为实质性内容要求不允许负偏离，必须满足，否则视为投标无效处理。标注“●”的技术参数为提供演示的技术参数，提供演示的按评分标准加分，未提供演示的不得分。

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术参数及其性能配置要求

	1
	饮水机
	1
	台
	工业
	产水量：开水40L/H、净化水100L/H

内胆材质：304不锈钢

功率电压：≥3kW/220V

接线规格：≥2.5mm²；16A插头

接水方式：自来水接口

适用人数：40—60人

产品尺寸：约414*214*645mm

	2
	消毒柜
	1
	台
	工业
	1.类型：立柜式
2.消毒方式：光波紫外线+高温
3.有效容积（升）：≥ 100
4.消毒温度（℃） ：≥100℃
5.面板材质：钢化玻璃+铝合金金属拉丝边框

	3
	冷藏柜
	1
	台
	工业
	1.冷藏温度范围：冷藏2~8°℃

2.有效容积：≥570l，满足 4 层及以上搁架放置需求，搁架支持可调节

3.日耗电量：≤2.5kW·h/24h

4.制冷系统：采用直冷、风冷或混合制冷方式，制冷性能稳定可靠

5.能效等级：符合国家现行能效标准一级要求

6.产品尺寸：约1000*570*1950mm

	4
	吸顶音箱
	6
	套
	工业
	频率范围（-10dB）：68Hz-17kHz

功率（低阻设置）：40W额定灵敏度：84dB

额定覆盖角度：130°锥形覆盖

发声单元：3英寸全频单元

尺寸：约196mm直径x138mm高（满足天花孔安装需求）

天花板开孔尺寸：圆形开孔直径170mm

	5
	扩声功放
	1
	台
	工业
	各通道最大输出功率：120W

输入通道数量：5

输出通道数量：1

音色控制：低音 +/-14 dB @ 50 Hz；高音+/-14 dB @ 10k Hz

频率响应：4/8Ω输出：20Hz-20 kHz,+/-2 dB、70V/100V输出：80Hz-15 kHz,+/-3 dB

信噪比率＞76 dB

幻象电源：27VDC

串音：-70dB

	6
	无线麦克风
	1
	套
	工业
	一、无线接收器
1.工作频段：640-690MHz
2.音量旋钮（A/B）：调节通道音量、设置通道参数等
3.自动扫频按键：用于开启或退出自动扫频功能。
4.智能对频按键：用于开启或退出智能对频。
5.LCD屏幕：显示A通道与B通道的各项状态信息：音频信号强度、射频信号强度频率/频道、静音状态等。
模组按键：用于选择AB通道的预设频率/频道模组。
6.天线：可拆卸式天线。
7.电源输入接口：电源要求：12VDC，1A。
8.混音输出接口：采用6.35 mmTS非平衡式接口。使用随附的6.35mm音频线，可将该接口与下一级的音频设备（如处理器）连接。
二、每套配置2个无线手持麦克风

	7
	机柜
	1
	台
	工业
	1.尺寸：高度1600mm，宽度600mm，深度600mm；
2.容量：32U；
3.门及门锁：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁；后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁
4.SPCC优质冷轧钢板制作，表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；
5.速拆卸式双侧板；
6.走线：上、下预留走线孔位（可开、关），底部可完全敞开；
7.通风：置顶式风机散热单元，底部进风口（可开、关）；

	8
	路由器
	1
	台
	工业
	1.网口：提供4个1000M自适应速率的以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）；
2.支持APP端控制；
3.传输频段：2.4GHz+5GHz；
4.无线速率：≥3000M；

	9
	交换机
	2
	台
	工业
	1.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；
2.端口：48个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）；
3.速度10/100/1000M；
4.所有端口均具备线速转发能力；
5.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；
6.提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境；
7.支持通过拨动开关切换交换机工作模式；
8.即插即用，机架式交换机。

	10
	电源时序器
	1
	台
	工业
	1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；

2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定；

3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭；

4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置；

5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用；

6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W；

7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；

8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制；

9.支持实现远程集中控制；

10.支持面板Lock锁定功能，防误触；

11.每路动作延时时间：0-999s；

12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座；

13.支持单路额定输出电流：15A；

14.支持额定总输出电流：30A；

15.控制输入：支持≥1路RS232串口。

	11
	高清录播主机
	1
	台
	工业
	1.设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘；

2.视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容；

3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；

4.通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能；

5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口。

	12
	录播系统软件
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；

2.支持录制文件管理功能，录制完成后可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；

3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；

4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件；

5.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑；

6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；

7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等；

8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议；

9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换；

10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等；

11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能；

12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；

13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能；

14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径；

15.支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等；

16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；

17.支持自动修复功能；在课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；

18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。
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	高清全景摄像机
	1
	台
	工业
	1.有效像素：≥800万像素；分辨率：≥4K@30fps

2.内置教师图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别； 

3.支持特写和全景同时RTSP推流；

4.支持≥1路RJ45接口，支持POE供电及信号传输，支持同时输出多路画面；

5.视频压缩：H.264、H.265；

6.音频压缩：AAC，音频接口：≥1路LINE IN ；

7.网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议；

8.支持≥1路USB接口；

9.为便于操作，支持一键式启动跟踪停止跟踪。支持预置点位调用、设置、支持参数设置，白平衡设置；

10.为防止讲台区域干扰，保证跟踪效果有效性，支持≥4种屏蔽区域、≥4种辅助学生检测区域数字化模块显示设置；

11.支持≥3种跟踪模式设置（包括但不限于实时跟踪模式、电影模式、区域跟踪模式）；

12.支持跟踪调节支持≥2种动作（教师板书动作）调节、方向调节；

13.支持身高自适应与上下讲台检测功能，导播规则使用功能，支持通讯协议自定义切换（包括但不限于UDP、TCP、RS232协议）。

	14
	音频处理器
	1
	台
	工业
	1.主机采用4核ARM+DSP架构，CPU主频≥1G，运行嵌入式Linux操作系统；

2.音频处理器和功率放大器一体式设计，机身高度≤1U, 主机内置电源供电，AC100V-240V宽电压范围工作；

3.支持不少于8路麦克风输入，支持48V幻象供电，支持不少于4路线路输入，不少于8路平衡输出，支持不少于1路的USB输入输出；

4.场景化功能设计，根据教室不同的需求，8路麦克风可配置成教师麦或学生麦，教师麦支持本地扩声和实时录制，学生麦仅支持实时录制，实现多种场景的扩声和录制应用功能；

5.支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，吊麦拾音范围5—8米；

6.支持抗混响功能，桌面麦、无线麦、课件与吊麦自动切换，支持自定义设置每个输入通道的优先级（1-10级），以及闪避的深度，保证录制声音清晰；

7.支持全双工自适应回声消除AEC算法，实现教室互动录播需求，自适应128ms和256ms；

8.内置自适应反馈抑制AFC算法，满足教室远讲扩声需求，啸叫抑制延迟能力：128ms和256ms；

9.麦克风输入自动增益控制AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音；

10.具备课件和无线麦输入限幅器功能，防止破音；

11.录制输出口支持AI降噪技术，即可对教室的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对翻书，打铃、桌椅声等瞬态噪声进行抑制；

12.1路网口输入，支持不少于8路监测传感器手拉手网线接入，监测传感器无需外接电源，一根网线实现供电、数据传输，监测内容包含教室环境噪声、扩声声压级、声场不均匀度，数据在平台端实时显示；

13.支持1路凤凰端子声学测量麦克风输入，与测量软件实现可视化环境声场检测软件可检测现场声学各类参数（包括混响时间、背景噪声、频响、语言传输指数 STI）， 提供可视化数据分析和报告；

14.支持每路输入输出不少于16段EQ调节，16段的中心频率可调，增益和Q值可调，满足各种场景应用；

15.支持路由矩阵功能，可任意配置通道的音源；

16.每路麦克风支持自动混音功能，可配置麦克风是普通麦还是VIP麦；

17.支持智能仿真调试功能，自动播放扫频信号，根据采集的数据，模拟仿真声场数据，自动调整设备的增益和EQ参数，一键操作完成复杂调试；

18.调试软件可实时显示每路输入输出的能量数值，通过能量条的颜色展示能量大小；

19.前面板带有显示屏功能，显示设备IP地址和音量状态。支持音量按键调节，音量等级可通过前面板的显示屏显示，前面板音量调节后，设备关机重启参数不保存；

20.调试接口：支持RJ45和RS485两种调试接口；

21.支持扩展控制面板，可通过按键控制输出静音、调节输出音量大小，且主机掉电参数不保存；

22.功率放大器的输出功率：≥2*125W，两路输出功放音量单独可调，满足分区扩声音量的需求；

23.在正常大气压下，平均无故障连续运行时长（MTBF）≥200000 小时；

24.频率响应：20Hz～20KHz；

25.降噪能力≥26dB；信噪比提升≥20dB;

26.反馈抑制增益提升： ≥25dB；

27.增益控制幅度：-12dB _x001f_​- +12dB；

28.总谐波失真：≤0.05%，增益控制差：≤0.1dB；

29.信噪比（A计权）：≥98dBA；

30.信号处理延时：≤7ms；

31.音频主机支持可视化管理模式，支持音频设备运维平台部署，运维平台可统计在线、离线、故障设备数量，可进行校区、教学楼、教室的分区管理，可对设备本地扩声输出通道进行麦克风音量加减和静音，不影响课件、无线麦输入音源，以及录制口的正常输出，且可与第三方控制平台对接；

32.支持网络广播功能，可接收网络音频数据流，内部解码后通过音箱输出；

33.验收时提供现场声学参数测量，包括混响时间、背景噪声、频响、语言传输指数STI、扩声增益、声场不均匀度，提供可视化数据分析和报告；
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	吊麦
	1
	只
	工业
	支持超心形与心形模式切换可适用不同场合
型式：电容式采访话筒
指向特性：超指向性
频率响应：30 至 20,000 Hz
灵敏度：－30 ± 4 dB 
信噪比：74 dB                                                                                                                                                                                                                       
动态范围：121dB
输出阻抗：有效阻抗为 180 欧姆
电源：48V 幻象电源
最大声压级：127 dB SPL
伸缩支架
全铝表面氧化处理
万向调节
伸缩范围20—40cm
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	智能导播控制面板
	1
	台
	工业
	1.整机采用≥9英寸液晶触控屏，触控屏支持≥3英寸实时导播界面；

2.支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等；

3.支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动；

4.支持≥2路USB接口；

5.支持≥1路网络接口，支持POE供电和网络通讯功能；

6.支持有线网络连接及5GHZ无线网络，支持网络速度自适应；

7.支持≥8G本地存储功能；

8.支持高级配置功能，自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片等功能；

9.支持可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式；

10.支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备的开启、关闭功能；

11.支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能。在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小、师生自动跟踪的控制；

12.支持互动权限功能，通过系统显示界面，支持互动连接开启关闭功能；

13.支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室进行互动，第一次互动连接成功后，无需重新设置教室信息；

14.支持视频会议的发起、管控及关闭等功能。

15.支持微信扫描功能，通过微信扫码可自动把录制课件与老师信息关联上传到平台。
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	VR旅游沉浸体验设备
	1
	台
	工业
	1.尺寸：高≥2.0米，长≥0.75米，宽≥0.6米；具备键盘托盘、手柄、眼镜的挂置区；顶部具备万向摇臂；带万向移动轮；柜体表面使用喷塑环保防锈工艺。

2.头戴式设备：

CPU：8 核 64 位处理器，最高主频≥2.84GHz GPU：图形处理器，GPU 主频≥587MHz 内存：≥6GB RAM，LPDDR4X

闪存：UFS3.0 256GB

Wi-Fi ：2X2 MIMO Wi-Fi6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频

BT: BT5.1

Android: Android 10 

屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT

分辨率：3664x1920，PPI：773

刷新率：72/90Hz

视场角：98°

透镜：可采用菲涅尔透镜或同等效果光学方案

瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm

护眼模式：可以在系统设置中开启该功能

9轴传感器：1KHz采样频率

P-senor：人脸佩戴感应

前置摄像头：鱼眼摄像头（640x480@120Hz, FOV:166°） x 4，支持头部6DoF定位

手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达

机身按键：电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减

绑带：软质侧绑带，体积小巧，方便收纳

泡棉：可替换的PU泡棉

人体工程设计：前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适

充电：支持QC3.0快速充电

电池容量：≥5300mAh

扬声器：内置双立体声喇叭

麦克风：双麦克降噪，全指向麦克风

USB Type-C 3.0:1. USB3.0数据传输；2. 5V/1A OTG 扩展供电能力；3. USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持）4. USB口DP Out功能

3.5mm音频接口：连接第三方立体声耳机使用 

Led灯：三色Led 显示开机，关机，充电状态

行业定制：支持

第三方软件安装：支持正常安装和显示

3.显示设备：

安卓智能控制系统

支持HDMI高清输入

55寸高清显示屏

4.配套资源：

茶区分布

1.软件呈现一个悬空的地球模型，模型上通过高亮的线条明确标注出中国四大茶区的分布范围。

2.软件展现中国四大茶区分布，包括：

西南茶区：云南、贵州、四川、西藏东南部；

华南茶区：广东、广西、福建、海南、台湾；

江南茶区：浙江、江西、湖南、江苏苏南、湖北鄂南、安徽皖南；

江北茶区：河南、陕西、山东、甘肃、湖北鄂北、安徽皖北、江苏苏北。

3.软件提供文字、图片介绍，讲述各个茶区的主要茶叶品种及相关知识点。
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	茶艺与服务虚拟教学实训系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	一、技术参数

1.软件画面精度≥1K，画面帧度FPS≥72帧。

2.软件具有身临其境的真实体验，能将听讲式被动教学模式转化为沉浸式、交互式、主动探索式新型教学体验。

3.软件支持与虚拟世界进行互动，提升整体使用体验。

4.软件具有提示功能，操作过程中具有相关提示。

5.软件使用unity3d专业引擎制作功能，能够保证仿真效果。

二、软件内容

▲1、软件中的AI 助教支持接入多种大语言模型如 DeepSeek、qwen、Ollama，以提供实时反馈，根据学生的具体问题提供详细的解答，帮助他们更好地理解和应用知识。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

2.软件包含AI知识图谱功能，系统基于教学目标自动生成知识图谱，内容包含知识图谱、思维导图相关内容；支持重置视图。

3.AI 助手可在实训过程中通过语音播报提示引导用户按步骤操作。

4.软件包含四个模块，分别是知识认知、茶艺实训、茶席设计、考核。

4.1 知识认知

▲4.1.1茶艺基础

系统能够通过图片、文字的形式介绍中国古代不同时期饮茶方式演变、儒家文化对中国茶文化的影响、茶艺基础知识解读、茶树种植和茶叶分类、中国茶叶产区分布、茶叶品质鉴别、泡茶的基础规范和相关要求，并通过AI助手进行语音讲解。教师可通过管理后台对图片、文字内容进行替换。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

4.1.2茶叶认知

系统能够通过图片、文字的形式介绍中国绿茶、红茶、青茶、白茶、黄茶、黑茶不同类型茶叶的样式、产区的相关理论知识，并通过AI助手进行语音讲解。

●4.1.3茶具认知

系统构建常用茶具的三维模型，包括茶杯、茶壶、茶道组、茶荷、茶盘，用户可以选择具体茶具模型，系统能够显示该茶具相关知识的文字介绍，并通过AI助教进行语音讲解。（如有，投标时请提供演示）
4.2 茶艺实训

4.2.1茶道场所漫游

软件构建茶艺室的虚拟场景，用户可以在场景中漫游，观察茶艺室的结构。

●4.2.2茶样鉴别训练

软件构建红茶、绿茶、花茶、乌龙茶四种名茶的三维模型，并介绍每种茶叶的特点。系统提供茶叶模型，用户需要辨别该茶叶的类型。（如有，投标时请提供演示）
4.2.3茶叶冲泡实训

用户需要完成茶型选择、礼仪学习、茶叶冲泡。

（1）茶型选择

系统提供红茶、绿茶、花茶、乌龙茶四种茶叶以供用户选择，用户可以选择一种茶叶进行后续流程。

▲（2）礼仪学习

用户选定茶叶后，系统能够通过文字语音的形式介绍该茶叶的泡茶礼仪、茶艺知识、适用茶具和冲泡流程。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

（3）茶叶冲泡

用户需要在系统的引导提示下，完成所选茶叶的冲泡实训流程，包括茶具选择、水温确定、水量确定、冲泡流程。

4.3 茶席设计

系统提供多种茶席设计资源的三维模型，包括：①备水器：煮水器、随手泡、开水壶；②泡茶器：茶壶、茶杯、盖碗、泡茶器、茶则、茶叶罐、茶匙；③品茶器：茶海、公道杯、茶盅、品茗杯、闻香杯；④辅助器具：茶荷、茶碟、茶针、漏斗、茶盘、壶盘、茶巾、茶池、汤虑、承托。用户需要在AI学习助手的引导提示下，选择茶席设计资源中的模型，并将其摆放在茶台上。

●4.4 考核 

系统提供知识考核，题目类型包含单选、多选、判断，系统自动判断错误并给出正确答案。AI可自动生成考核题目，教师可通过管理平台修改考核题目，题目可同步到虚拟仿真软件中。（如有，投标时请提供演示）
三、管理平台

1.管理平台提供多个角色管理和权限分配，包括管理员、教师、学生相关角色。

2.管理员可查看实训软件使用时长、登录次数、考试次数 、课件数量、考题数量及师生七天使用数据、用户比例相关核心数据，能全面管理教师、学生、班级相关用户信息，同时可以进行考核管理、课件管理、实训管理、软件编辑、实训报告查看、操作日志查看等相关教学功能，实现对系统的全局管控。

3.教师可查看名下学生数量、上传课件数量、添加考题数量、学生过去七天每天软件消耗的时间统计和软件每天打开次数统计、同时能进行班级和学生管理，完成题库、考试、实操考核相关考核管理操作，还可以管理课件、编辑实训软件知识面板与考核考题、查看学生实训时长 、成绩及实训报告相关教学内容，全方位支撑教学开展。

4.学生可查看自身实训软件学习总时长、班级排行、最近一周学习时间、考试次数、 排名、考试排行等相关个人数据，还可以查看个人实操考核数据、参与进行中的考试并查看过往考试列表与成绩单、实训软件完成进度，完成实训后提交文本格式的实验报告，同时支持查看、下载系统内课件资源并按文件类型和关键词筛选，满足自主学习与考核需求。

四、配套课程资源

茶叶生产技术：电子课件不少于3项、行业资料不少于3份、教学案例不少于7个、综合试题不少于3套。

	19
	茶叶审评虚拟仿真教学实训系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业
	一、技术参数

1.软件画面精度≥1K，画面帧度FPS≥72帧。

2.软件具有身临其境的真实体验，能将听讲式被动教学模式转化为沉浸式、交互式、主动探索式新型教学体验。

3.软件支持与虚拟世界进行互动，提升整体使用体验。

4.软件具有提示功能，操作过程中具有相关提示。

5.软件使用unity3d专业引擎制作功能，能够保证仿真效果。

二、软件内容

1.软件中的AI 助教支持接入多种大语言模型如 DeepSeek、qwen、Ollama，以提供实时反馈，根据学生的具体问题提供详细的解答，帮助他们更好地理解和应用知识。

●2.软件包含AI知识图谱功能，系统基于教学目标自动生成知识图谱，内容包含知识图谱、思维导图相关内容；支持重置视图。（如有，投标时请提供演示）
3.AI 助手可在实训过程中通过语音播报提示引导用户按步骤操作。

4.软件包含四个模块，分别是知识认知、设备认知、茶叶审评、考核。

4.1 知识认知

4.1.1茶叶检验基础

系统通过图文、语音的形式介绍茶叶检验的基础知识。基础知识有：茶叶物理检验的含义、原理、作用；粉末和碎茶、含梗量、非茶类夹杂物、成品茶包装检验的要求和方法；茶叶化学成分的分析方法、茶叶成分和品质、各类精茶的主要成分、茶叶存储方式。

▲4.1.2茶园认知

系统模拟茶园的虚拟场景，用户可以在场景中自由行走、环视，并与多个交互点进行互动，如点击茶树了解品种、查看茶叶的生长阶段。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

4.2 设备认知

4.2.1茶叶审评设备

系统模拟虚拟审评室场景，场景中以三维模型的形式展示所有审评相关设备，包括干湿操作台、封口机、烘茶机、干燥器、计时器、壁挂温湿度计、马弗炉、精密鼓风干燥箱、水浴锅、电子天平、台秤、茶样、茶样罐、茶杯、碗、勺、评审服、评茶盘、叶底盘、分样盘、紫砂壶、吐茶桶、茶巾。用户可以选择具体设备以查看该设备的名称、使用方法与注意事项。

4.2.2茶叶加工设备

系统能够通过图文、语音的形式介绍茶叶加工的典型设备，如揉捻机、杀青机、炒茶锅、烘干机，以及红茶、绿茶、乌龙茶、黑茶、白茶的生产加工流程。

4.3 茶叶审评

4.3.1红茶

（1）软件提供红茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水、加盖、计时，设置冲泡时间，滤出茶汤，按汤色、香气、滋味、叶底的顺序进行内质审评，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示工夫红茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成红茶审评。

4.3.2绿茶

（1）软件提供绿茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

●（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水、加盖、计时，设置冲泡时间，滤出茶汤，按汤色、香气、滋味、叶底的顺序进行内质审评，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。（如有，投标时请提供演示）
（3）系统展示绿茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成绿茶审评。

4.3.3黄茶

（1）软件提供黄茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水、加盖、计时，设置冲泡时间，滤出茶汤，按汤色、香气、滋味、叶底的顺序进行内质审评，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示黄茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成黄茶审评。

4.3.4白茶

（1）软件提供白茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水、加盖、计时，设置冲泡时间，滤出茶汤，按汤色、香气、滋味、叶底的顺序进行内质审评，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示白茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成白茶审评。

4.3.5乌龙茶

▲（1）软件提供乌龙茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水、加盖、计时，设置冲泡时间，滤出茶汤，按汤色、香气、滋味、叶底的顺序进行内质审评，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示乌龙茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成乌龙茶审评。

4.3.6黑茶

（1）软件提供黑茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要取适量茶样，置于相应的评茶杯中，按照茶水比注满沸水，加盖浸泡，并设定时间，将茶汤沥入评茶碗中，审评汤色、嗅杯中叶底香气、尝滋味后，进行第二次冲泡，并设定时间，沥出茶汤依次审评汤色、香气、滋味、叶底。汤色以第一泡为主评判，香气、滋味以第二泡为主评判，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

▲（3）系统展示黑茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成黑茶审评。（提供功能操作截图，并加盖投标人公章）

4.3.7花茶

（1）软件提供花茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要称取适量茶样，置于评茶杯中，注满沸水，并设定浸泡时间，将茶汤沥入评茶碗中，审评汤色、香气、滋味；之后设置冲泡进行第二次冲泡，沥出茶汤，依次审评汤色、香气、滋味、叶底，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示花茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成花茶审评。

4.3.8袋泡茶

●（1）软件提供袋泡茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评，审评其包装规范。（如有，投标时请提供演示）
（2）用户需要取一茶袋置于评茶杯中，注满沸水，加盖浸泡一段时间后，揭盖上下提动茶袋两次，提动后随即盖上杯盖，泡茶完成后，沥茶汤入评茶碗中，依次审评汤色，香气、滋味和叶底，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味、叶底的特征辅助判断。

（3）系统展示袋泡茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成袋泡茶审评。

4.3.9粉茶

（1）软件提供粉茶样品，用户需要将茶样置于评茶盘中，进行外形审评。

（2）用户需要取适量茶样，置于评茶碗中，注入沸水，计时并用茶筅搅拌，依次审评其汤色、香气与滋味，AI学习助手通过文字描述汤色、香气、滋味的特征辅助判断。

（3）系统展示粉茶品质评语与各品质因子评分表，用户需要根据样品茶各项指标情况，判断各因子的级别、特征并打分，系统自动根据评分系数计算结果，完成粉茶审评。

4.4 考核

系统提供知识考核，题目类型包含单选、多选、判断，系统自动判断错误并给出正确答案。AI可自动生成考核题目，教师可通过管理平台修改考核题目，题目可同步到虚拟仿真软件中。

三、管理平台

1.管理平台提供多个角色管理和权限分配，包括管理员、教师、学生相关角色。

2.管理员可查看实训软件使用时长、登录次数、考试次数 、课件数量、考题数量及师生七天使用数据、用户比例相关核心数据，能全面管理教师、学生、班级相关用户信息，同时可以进行考核管理、课件管理、实训管理、软件编辑、实训报告查看、操作日志查看等相关教学功能，实现对系统的全局管控。

3.教师可查看名下学生数量、上传课件数量、添加考题数量、学生过去七天每天软件消耗的时间统计和软件每天打开次数统计、同时能进行班级和学生管理，完成题库、考试、实操考核相关考核管理操作，还可以管理课件、编辑实训软件知识面板与考核考题、查看学生实训时长 、成绩及实训报告相关教学内容，全方位支撑教学开展。

4.学生可查看自身实训软件学习总时长、班级排行、最近一周学习时间、考试次数、 排名、考试排行等相关个人数据，还可以查看个人实操考核数据、参与进行中的考试并查看过往考试列表与成绩单、实训软件完成进度，完成实训后提交文本格式的实验报告，同时支持查看、下载系统内课件资源并按文件类型和关键词筛选，满足自主学习与考核需求。

四、配套课程资源

茶叶生产技术：电子课件不少于3项、行业资料不少于3份、教学案例不少于7个、综合试题不少于3套。
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	紫砂茶具套装
	25
	套
	工业
	套装包含：紫砂盖碗1个，紫砂公道杯1个，紫砂闻香杯6个，茶漏组1套，紫砂茶壶1个，紫砂品茗杯10个，杯垫4个，茶巾1个，茶道六君子1套（包括茶针、茶夹、茶勺、杯叉、茶漏、茶筒）；

	21
	西施青瓷茶具套装
	25
	套
	工业
	套装包含：青瓷盖碗1个，青瓷公道杯1个，茶漏组1套，青瓷茶壶1个，青瓷品茗杯6个，青瓷茶叶罐1个，茶道六君子1套（包括茶针、茶夹、茶勺、杯叉、茶漏、茶筒），茶洗1个；

	22
	评茶盘
	25
	套
	工业
	尺寸：23*23cm，实木材质（非纸屑板），斜口设计。

	23
	审评杯
	25
	套
	工业
	每套包含：110ml标准盖碗，150ml标准齿杯，250ml标准齿杯，各1个

	24
	评审碗
	25
	套
	工业
	每套包含：160ml标准碗，240ml标准碗，440ml标准碗，各1个

	25
	叶底盘
	25
	个
	工业
	10*10cm，黑色木质标准款

	26
	称茶秤
	25
	个
	工业
	精度0.1g，配砝码，标准款

	27
	定时器
	25
	个
	工业
	精度1秒，带开关

	28
	网匙
	25
	只
	工业
	半球型304不锈钢网漏，实木柄，标准款

	29
	茶匙
	25
	只
	工业
	10ml，白色汤匙，材质：陶瓷

	30
	汤碗
	25
	只
	工业
	中号瓷质，放置汤匙和网匙用，容量：≥600ml

	31
	吐茶桶
	25
	个
	工业
	容量≥7L，塑料
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	实训室文化与氛围建设
	1
	项
	工业
	一、文化墙、窗帘、屏幕背景板、灯具、各功能区布置（含顶部装饰）等，或根据实际场地和需求设计定制，具体内容包括但不限于：

1.茶文化定制文化墙（2面，总面积约24㎡）

（1）基材选用优质环保人造板，环保等级符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性国家标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³（E₀级），板材燃烧性能等级不低于B₁级（难燃材料），符合GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，烟气毒性等级不低于t1级，板材厚度≥15mm，结构稳定、防潮防霉；表面采用高清 UV 喷绘工艺（分辨率≥1200dpi），搭配亚克力立体造型（厚度≥5mm），色彩牢固、耐刮耐磨；整体防水防污、易清洁，低甲醛无异味，符合室内环保标准；采用结构胶加膨胀螺丝固定，安装平整牢固，长期使用不变形、不脱落。

（2）设计深度要求：供应商须按功能分区提交文化墙设计效果图（分辨率≥300dpi）及施工图（标注尺寸和材质），每面文化墙提供不少于2个设计方案供采购人选择。

2.实训专用定制窗帘（总面积约50㎡）

（1）采用加厚环保遮光布艺面料，遮光比例 70%—80%，适配茶艺实训与课堂教学光线要求；新中式简约款式，配色与室内整体装修风格统一；配备加厚静音铝合金轨道（电泳处理，防锈防腐，壁厚≥1.2mm）与顺滑滑轮，开合静音、承重耐用；面料防尘耐洗、垂坠感佳，兼具隔热、降噪、美观实用性，使用寿命不低于 5 年，符合《纺织品 甲醛含量的限定》（GB 18401-2010）B 类标准。

（2）中标供应商应提供不少于 3 个不同款式、面料、颜色的窗帘样品供采购人选择确认，尺寸按现场窗户实际尺寸精准定制，安装平整无褶皱、无漏光现象。

3.教学屏幕背景板（不少于2套）

基材采用优质环保人造板，环保等级符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》强制性国家标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³（E₀级），板材燃烧性能等级不低于B₁级（难燃材料），符合GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，烟气毒性等级不低于t1级，板材厚度≥12mm，板材平整度高，不易变形、翘边；表面采用亚光磨砂环保喷绘，防反光、防眩光，不影响教学屏幕观看效果；背景板总尺寸≥9.32㎡（具体尺寸按现场屏幕实际尺寸精准定制），拼接严密、接缝平整；墙面贴合式安装，安装方案须包含防脱落措施和安全加固设计，确保稳固耐用，整体整洁大气，满足教学场所长期高频使用需求。

4.实训专用照明灯具（≥28盏/套，含主照明、分区照明及重点照明）

（1）采用正规3C认证LED节能灯具，安全防爆、节能长寿，显色指数 Ra≥80，光衰≤30%；标准4000K中性自然光，光线柔和舒适，无频闪、无蓝光危害，适配茶艺操作与课堂教学；灯具造型为新中式简约款式，与实训室文化氛围融为一体；电气线路套管敷设、强弱电分离，完全符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）施工规范（如有新规范按最新规范执行）。

（2）轨道灯/嵌入式筒灯/吊灯由供应商根据采购人确定的设计方案选用，接线须符合 GB 50303-2015规范，线路标识清晰，强弱电间距≥30cm。

（3）成交供应商需提供并安装施工辅材（包含但不限于）：线管（PVC/金属）、线槽、底盒、面板、标签标识、扎带等辅材，规格应与主材匹配。

（4）竣工资料要求：施工完成后须提交竣工图纸（DWG格式及PDF格式，标注管线路由和点位）、设备清单、产品合格证。

5.功能区整体氛围布置（含顶部装饰）

合理划分实训操作区、文化展示区、标识形象区，布局科学有序；配套定制文化标识牌、简约装饰摆件、区域软装点缀；所有布置不遮挡设备、不堵塞消防及通行通道；全部软装材料环保无味，施工完成后室内空气中甲醛、TVOC等含量满足GB/T 18883-2022要求；适合室内长期封闭使用，兼顾实用性与文化氛围感。

二、基本原则

1.标准引用：施工工艺参照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210--2018）执行，电气安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）执行。

2.质量与安全：涉及电气施工部分须由持证电工操作，施工前须提供施工人员资格证书复印件。所有材料须提供产品合格证、检测报告等质量证明文件。

3.最终制作方案均须经采购人确认后方可实施，未经采购人书面确认，不得擅自变更设计或施工，否则，采购人可以不予验收，由此产生的责任由中标供应商承担。

	商务条款要求

	投标报价
	1.本次报价须为人民币报价，投标报价为总包干价，至项目验收合格交付使用前所发生的所有费用均由中标（成交）供应商负责。

2.本项目实行总承包报价，采用总价包干方式，投标报价包括但不限于：
（1）所有货物的产品费（包括备品备件、配套教材、专用工具等）、设备费、制作费、配套软件的费用（含软件开发及软件授权费）、安装调试费和设计费；
（2）运输（含保险）、装卸、搬运、人工费、样品费、检验、技术服务和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；
（3）培训费、税金、售后服务费、必要的保险费用和各项税费，以及其他所有可能发生的一切费用；
（4）包括运送后的现场垃圾清理费；
（5）货物送货上门的费用；
（6）验收产生的所有费用；
（7）售后服务的费用。

3.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

▲4. 其中，本采购需求中，标项20至32的总报价不得超过78,000.00元。

	质量保证
	1.投标人所提供的货物质量，必须符合国家规定的质量标准。
2.投标人所提供的货物的技术规格、技术参数等必须与响应要求相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.投标人提供的所有货物必须为正规厂家制造、合法渠道供应的全新产品，并保证本项目使用的任何产品不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因此而引起的法律和经济纠纷，由投标人自行承担所有相关责任。

	质保期
	1.设备类货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不少于壹年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	包装和运输
	1.中标供应商提供的货物应按采购要求的包装材料、包装单位、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.供应商负责货物运输，免费送货上门，运输途中所有损耗由中标供应商负责。

	售后服务要求
	列表中“技术要求”另有要求的按要求执行，其余货物售后服务要求如下：
1.接到问题通知成交供应商须在2小时内作出响应，24小时内到达现场进行解决。
2.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外，否则可以扣减相关清理所发生的费用。
3.在质保期内，所有货物，非人为损坏，中标供货商须免费更换；若因质量问题，给采购人造成损失的，中标供应商须承担全部责任。
4.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
5.中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。系统安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。
6.在中标供应商承诺的质保期内，设备保修所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
7.备品备件及易损件
中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.培训要求：中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作系统。 
9.备品备件及耗材等要求：有稳定的备件供应渠道，可以满足客户的设备在升级、扩充和保修服务配件及消耗品等多方面的需求，中标供应商就相关备品备件及耗材价格与采购人友好协商，应以优惠价格提供相关服务。

	交货时间及地点
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
2.交货时间：自签订合同之日起45日内全部交货并经采购人验收合格。
3.交货地点：采购人指定地点
4.交货方式：现场交货

	履约保证金
	1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。履约保证金指定账户：
开户名：广西制造工程职业技术学院
开户行：农行南宁东盟经济园区支行
账  号：20036501040014065

	付款条件
	1.合同签订后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到中标人提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付合同总金额50%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到中标人提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标人支付剩余20%的合同款。
2.采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

	其他要求
	1.本项目采购需求中带▲号的内容及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，供应商必须全部满足，否则投标无效。投标人必须认真审核招标文件所有要求，如明知不能满足招标文件要求进行恶意竞争的，投标无效，并承担由此带来的一切后果。
2.货物必须是原厂全新、完整、未使用过的产品，货物送达现场后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发、漏发情况，中标人应负责更换和补发。中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应国家、地方、行业标准，本项目货物质量技术参数要求及中标供应商承诺的货物质量标准（如有不一致，以标准高者为准），交货验收必须由采购人和中标人共同进行，采购人如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购人使用货物的采购人将追究中标人的相关责任，抽检所产生的费用全部由中标人负责。
3.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失。
4.中标人应保证采购人在接受其提供的相关产品/服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由中标人负责。
5.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

	验收方法及方案
	1.验收依据
按合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合竞价文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
3.验收方法及方案：现场验收。
▲4.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，履约验收服务费按照分标中标金额的≤0.9%收取。报价时应考虑相关费用。
5.中标人在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明

	▲最高限价
	1.投标人报价不得超过分标总预算（≤478740.00元），否则，作投标无效处理。

2.本分标序号20-32的货物报价合计不得超过人民币78000.00元。投标报价超过最高限价的，作投标无效处理。

	▲进口产品说明
	本项目所有产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效标处理）。

	▲核心产品
	本项目核心产品为第  18   项产品“  茶艺与服务虚拟教学实训系统 ”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察
	鉴于本项目多处涉及定制内容，为了方便投标人充分了解本项目设备安装场地和相关的周边环境情况，设置现场考察环节，投标人结合自身情况可到采购人指定地点进行现场考察，充分了解项目情况，现场考察仅作为投标人编制响应文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责，具体安排如下：

1.投标人可自愿参加现场考察活动在规定时间前自行到现场考察（交通工具、费用由各投标人自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。投标人须自行承担参与现场考察的所有责任和风险。

2.现场考察携带的资料：前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，以防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。

3.现场考察时间：2026年9月3日上午10时00分集合（逾时不候），届时由采购人统一安排进行现场考察，本项目只安排一次现场考察，逾期不再重新组织，未在规定时间到场考察的投标人将视为自动放弃现场考察的权利。

4.现场考察联系人：蓝老师，联系电话：0771-2206200，现场考察统一集中地点：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号采购人指定地点。

5.其他：投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失，采购人对投标人参加现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

6.现场考察过程中，潜在供应商提出的问题或异议以及由此引起的采购文件的修改，采购人汇总之后，以书面形式通知已获取采购文件的所有潜在供应商。

7.潜在供应商经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应文件方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。

8.如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

	演示要求
	投标人结合自身情况请在投标时是否提供本分标《技术参数及其性能配置要求》标●的系统功能通过广西政府采购云平台进行在线线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，演示时间约15分钟，具体演示时间以广西政府采购云平台通知为准，投标人未及时关注广西政府采购云平台通知演示而错过演示时间造成的损失，由投标人自行负责，请各投标人提前做好准备，投标人提供演示须遵循以下要求：

1.演示方式为线上演示。

2.演示时间：本项目开标后，具体时间以广西政府采购云平台通知为准。

3.投标人应提前准备好演示所需设备（如电脑、话筒等设备）、界面、排插、网络热点等，并做好线上演示的调试准备。

4.演示开始后每个供应商的演示时间不超过15分钟，超时的须立即停止。

5.投标人演示可根据自身情况选择采用视频、PPT、图像、图片、真实软件等任一形式进行演示，演示内容作为评审的重要依据，不演示不得分，具体内容详见《评标方法及评标标准》，并提供演示声明函。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量＞14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：网络关键设备和网络安全专用产品目录
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第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。


2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。

3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。



5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。



6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。




7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	□本项目不允许分包。

☑本项目允许分包

分标1、分标3、分标4：

（一）分包内容

中标供应商可根据自身情况，可将本项目分标1序号第24项“实训室基础环境建设”、分标3 序号15“装饰文化”、分标4序号12“菜渔共生AI智能预测平台”中的“三、配套盆栽植物种苗”分包给具备有效施工资质的供应商承接。该部分工作产生的所有费用均已包含在投标总报价中，采购人不再另行支付。

（二）分包供应商资格要求

拟承接本项目施工分包任务的供应商，须同时满足以下条件：1.持有行政主管部门核发的有效施工资质证书及有效安全生产许可证；2.符合国家及地方有关工程建设管理的相关法规要求；3.具备承担本项目施工任务的履约能力。

分标1序号第24项“实训室基础环境建设”、分标3 序号15“装饰文化”如投标人不选择分包方式实施该标的，则需要具有建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上资质；如投标人选择分包方式实施该标的，则承担分包实施该标的的供应商需要具有建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上资质，且投标人在提供《中小企业声明函》的时候，需要如实声明填报，发否则投标无效。

分标4序号12“菜渔共生AI智能预测平台”中的“三、配套盆栽植物种苗”如投标人不选择分包方式实施该标的，则需要① 投标人（或分包人）为生产企业的，须持有有效的《农作物种子生产经营许可证》，所供种苗品种须在许可证载明的生产经营范围内。②投标人（或分包人）为代理商或经销商的，须持有有效的《农作物种子生产经营许可证》，或提供与持证生产企业签订的委托代销合同（或授权书），并完成在当地农业农村主管部门的备案（须提供备案证明材料）。③ 如投标人（或分包人）符合《农作物种子生产经营许可管理办法》第二十一条规定的不需办理许可证的情形，须提供相应备案证明。如投标人选择分包方式实施该标的，则承担分包实施该标的的供应商需要具有①分包人为生产企业的，须持有有效的《农作物种子生产经营许可证》，所供种苗品种须在许可证载明的生产经营范围内。②分包人为代理商或经销商的，须持有有效的《农作物种子生产经营许可证》，或提供与持证生产企业签订的委托代销合同（或授权书），并完成在当地农业农村主管部门的备案（须提供备案证明材料）。③ 如分包人符合《农作物种子生产经营许可管理办法》第二十一条规定的不需办理许可证的情形，须提供相应备案证明。

（三）分包投标要求

投标人若计划在中标后将上述施工业务进行分包，必须在投标文件中提前载明：

1.拟分包的工作内容（明确为分标1序号第24项“实训室基础环境建设”、分标3 序号15“装饰文化”、分标4序号12“菜渔共生AI智能预测平台”中的“三、配套盆栽植物种苗”）。

2.分包金额及占投标总价的比例。

3.拟分包供应商的基本情况（分标1及分标3含有效的施工资质证书复印件、安全生产许可证复印件；分标4具有有效的《农作物种子生产经营许可证》或者有效的《农作物种子生产经营许可证》或者相应备案证明）。

4.未在投标文件中载明上述分包安排的，视为中标后不得分包，中标人须自行具备相应施工资质完成相关工作。

（四）禁止转包与再分包

承接分包的供应商不得将其承接的施工工作再次分包或转包给第三方。

（五）责任划分

中标供应商就本项目分包部分向采购人承担全部责任。分包供应商就其承接的施工项目与中标供应商一并向采购人承担连带责任。若施工部分出现延期、质量不达标或劳务纠纷等履约问题，采购人有权向中标供应商或分包供应商追责。

	8.1
	1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

2.采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、政策功能得分高低依次确定。

	11.5
	□本项目不组织现场考察，投标人可自行现场踏勘。

☑本项目组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。

	13.1
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明：如中小企业声明函； （提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）（如有请提供，格式后附）；

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有请提供，且应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的相关规定）；
5.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（如有请提供，格式后附）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提交投标文件截止时间前半年内任意1个月份的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[提交投标文件截止时间前半年内任意1个月份的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.投标人2025年度财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；

4.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.突发事件应急方案；

6.产品出厂标准、质量检测报告；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理）

7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

8.分包承诺书及拟分包项目情况表（如有，格式后附）；

9.演示声明函（如有，格式后附）；
10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

11.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	□1.本项目不收取投标保证金。
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2.本项目收取投标保证金，具体规定如下：
1.投标保证金（人民币）：分标1:14000.00元整；分标2:8500.00元整，分标3:7000.00元整；分标4:6600.00元整，分标5:4700.00元整。

投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西同泽工程项目管理股份有限公司账户，并确保到账。开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司，开户银行：建行广西区分行营业部本级营业厅，开户账号：4500 1594 1510 5071 6039，开户行行号：105611041019。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号或项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

相关要求：

①投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

②投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市星湖路22号）；邮寄地址：南宁市五象新区总部基地良庆区凯旋路16号裕达国际18层，收件人： 黄艳艳、蒙溪，联系方式：0771-4305766）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

2.投标保证金的退还：

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

中标人与采购人签订合同之日起2个工作日内将合同扫描件发至采购代理机构在广西政府采购云平台创建提交至中标人与采购人双方审核，在广西政府采购网公示备案。

3.投标保证金不计息。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱政府采购程序的。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.2
	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3(3)
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	▲负偏离要求

商务要求评审中非▲条款允许负偏离的条款数为 1 项（负偏离达到2项及以上则投标无效，按分标计算）。

技术要求评审中非▲条款允许负偏离的条款数为 3 项（负偏离达到4项及以上则投标无效按分标计算）。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商：按综合评分中技术水平、售后服务、政策功能得分高低依次确定。

采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
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本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。
4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。
履约保证金指定账户：

开户名：广西制造工程职业技术学院
开户行：农行南宁东盟经济园区支行
账  号：20036501040014065

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司，质疑联系人：黄艳艳、蒙溪，联系电话：0771-4305766，通讯地址：南宁市五象新区总部基地良庆区凯旋路16号裕达国际18层

现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日09时00分到 12 时00分， 15 时00分到 17 时30分

	39.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标供应商收取，在领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予办理。

2.采购代理服务费收取标准：

以中标金额为计费额，本项目的招标代理服务费参照《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费〔2011〕55号）“货物招标”标准（货物类）向中标供应商收取，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

代理服务费收费标准

           费率

中标/成交金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

  1.5%                
1.5%
1.0% 
100万～500万元

1.1%                 
0.8%
0.7% 
500万～1000万元

  0.8%                
0.45%
0.55%
1000万～5000万元

0.5%                
0.25%
0.35% 
5000万元～1亿元

0.25%                 
0.1%
0.2%
1亿～5亿元

0.05%

  0.05%

  0.05%

5亿～10亿元

0.035%

  0.035%

0.035%

10亿～50亿元

0.008%

0.008%

0.008%

50亿～100亿元

 0.006%

0.006%

0.006%

100亿元以上

 0.004%

0.004%

0.004%

注：代理服务费按差额定率累进法计算。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）万元×0.55%=2.75万元

（5000-1000）万元×0.35%=14万元

（6000-5000）万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 （万元）

3.招标代理服务费缴纳账户信息 

开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

开户银行：广西同泽工程项目管理股份有限公司南宁第二分公司

银行账号：2102116019300170843

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标供应商

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商（招标文件另有约定多名中标供应商的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 需要补充的其他内容

39.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

39.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

39.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价或相应分标分项最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的或相应分标分项采购预算的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未按招标文件要求编写投标文件，或者填写不齐全，或者填写内容错误，或者设备性能配置清单及技术要求偏离表参数性能、指标及配置未如实填写完整，或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过相应分标采购预算金额或相应分标分项采购预算的或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.异常低价投标审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.比较与评价

6.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
适用于分标1

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评审时使用。

1.中小企业政策价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3.本国产品政策性扣除计算方法

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

4.政策性扣除计算方法

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10%-本国产品扣除比例 20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

6.价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分62分）
	设备性能及配置分（满分18分）
	①完全响应本分标 “第二章 招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”所有内容的（包括所有标“▲”及非“▲”参数要求，技术响应表承诺无偏离或正偏离）的，得12分。 
②设备技术参数及性能（配置）有1项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得9分；

③设备技术参数及性能（配置）有2项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得6分；

④设备技术参数及性能（配置）有3项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得3分。
系统开源服务分（满分6分）

①承诺中标后向采购人提供MES系统软件的全部源代码（包括但不限于前端代码、后端代码、数据库脚本、接口代码、配置文件及第三方开源组件清单等），得2分；

②承诺交付的源代码须为完整、未编译、无加密、未混淆的原始版本，且代码结构清晰，具备完整的中文注释，须确保采购人能够在约定的开发环境中独立、完整地编译、构建、部署和运行，并实现与交付系统完全一致的功能，得2分；

③承诺所提供的源代码不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密等合法权益，并确保采购人对该系统拥有永久、免费、不可撤销的使用权、修改权及二次开发权，得2分。

注：投标时提供MES系统产权方对上述内容的承诺函并加盖投标人公章。

	
	
	项目实施方案分（满项目实施方案分20分）


	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

一档（5分）：提供了项目实施方案，但各项措施缺乏针对性，拟投入实施人员不少于1人，对采购人使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性。方案未针对本项目核心产品的技术参数要求、各设备之间的匹配兼容、整体系统的集成调试等特定要求提出措施，或采购、运输、验收三个环节中至少有1个环节未作安排。未提供产品检验验收方案，或检验验收方案与采购人要求不符。

二档（10分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排；拟投入实施人员不少于2人；对采购、运输、项目验收等均有考虑，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求。方案对采购人核心需求中至少3项提出了具体措施，并提供了包含到货检验、过程检验、完工验收等基本要素的产品检验验收方案。

三档（15分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排、质量保证措施、供货方案等内容，具有针对本项目产品的检测检验措施和采购方案；拟投入实施人员不少于3人；对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了优化；检测检验措施能保证产品质量，须覆盖到货检验、施工过程检验、完工验收三个环节。采购方案须包含采购排期和关键工序控制点。提供了完整的检验验收方案（含到货检验标准、过程检验标准、完工验收流程）。

四档（20分）：在满足三档的基础上，实施方案贴合采购人实际需求，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能够提供科学合理的项目实施流程，具有详细的项目实施人员分工；拟投入实施人员不少于4人；进度计划表须为甘特图或网络图形式，关键节点清晰。方案须包含对产品匹配保障、通信连接稳定性、调试精度控制、平台对接等核心难点的理解。提供不少于2套完整的检验验收方案。

	
	
	售后服务分（满分16分）
	（1）售后服务方案分（满分14分）

由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。售后服务方案应包括但不限于以下内容：质保期承诺、质保期内及质保期外保修的具体措施、退换货政策、服务响应时间、服务质量保障措施、服务项目流程设计、备品备件支持、技术培训安排、售后服务网点分布、售后服务热线设立、客户回访机制、投诉处理渠道、档案管理制度等。具体分档如下：

一档（4分）：售后服务方案满足招标文件基本要求，服务内容及保障措施基本完整，但未针对本项目的实际需求和特点进行个性化、针对性设置，方案通用，缺乏必要的细节支撑。

二档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施详尽、具体、完整。方案中对本项目的服务要求、质量问题响应流程、服务保障机制进行了详细描述。承诺接到质量问题反馈后1小时内响应，12小时内派技术人员到达现场处理；能够提供完善的服务团队配置和服务流程说明。

三档（14分）：在达到二档各项要求的基础上，包括但不限于：

①具有针对性的质量问题解决方案，能够对不同类型、不同等级的质量问题进行分类处置，预案科学可行；②有明确的服务团队组织架构、岗位职责、联系人员及完整的服务流程，配备专职服务经理对接采购人，并提供固定的办公联系电话及移动联系方式；③承诺接到质量问题反馈后0.5小时内响应，6小时内派技术人员到达现场处理；④建立了完善的服务质量监督机制和售后回访制度，能够对服务过程进行有效跟踪和持续改进；⑤各项服务承诺措施具体、可操作性强，有利于项目售后服务的顺利实施和长期稳定运行。 

（2）承诺更长质保期（满分2分）

在满足招标文件商务要求－质保期要求的前提下，承诺质保期每整体延长一年得1.0分，做不到全部设备延长的不得分，满分2分。

	
	
	演示分（满分8分）
	投标人按本分标需求一览表标●的条款要求进行线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，标●条款经评标委员会认可的，每项得分2分，满分8分，不演示不得分。

	3
	商务分（满分6分）
	业绩分（满分6分）
	投标人自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一份项目合同业绩的得1.5分，满分6分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分。如中标（成交）通知书不能清晰地反映所承接项目的标的信息，还需提供有效的合同证明材料或履约验收证明材料】

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保分（满分2分）
	1.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

2.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于分标2
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评审时使用。

1.中小企业政策价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3.本国产品政策性扣除计算方法

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

4.政策性扣除计算方法

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10%-本国产品扣除比例 20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

6.价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分62分）
	设备性能及配置分（满分14分）
	①完全响应本分标 “第二章 招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”所有内容的（包括所有标“▲”及非 “▲”参数要求，技术响应表承诺无偏离或正偏离）的，得14分。 
②设备技术参数及性能（配置）有1项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得9分；

③设备技术参数及性能（配置）有2项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得6分；

④设备技术参数及性能（配置）有3项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得3分。

	
	
	项目实施方案分（满分24分）


	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

一档（6分）：提供了项目实施方案，但各项措施缺乏针对性，拟投入实施人员不少于1人，对采购人使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性。方案未针对本项目核心产品的技术参数要求、各设备之间的匹配兼容、整体系统的集成调试等特定要求提出措施，或采购、运输、验收三个环节中至少有1个环节未作安排。未提供产品检验验收方案，或检验验收方案与采购人要求不符。

二档（12分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排；拟投入实施人员不少于2人；对采购、运输、项目验收等均有考虑，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求。方案对采购人核心需求中至少3项提出了具体措施，并提供了包含到货检验、过程检验、完工验收等基本要素的产品检验验收方案。

三档（18分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排、质量保证措施、供货方案等内容，具有针对本项目产品的检测检验措施和采购方案；拟投入实施人员不少于3人；对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了优化；检测检验措施能保证产品质量，须覆盖到货检验、施工过程检验、完工验收三个环节。采购方案须包含采购排期和关键工序控制点。提供了完整的检验验收方案（含到货检验标准、过程检验标准、完工验收流程）。

四档（24分）：在满足三档的基础上，实施方案贴合采购人实际需求，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能够提供科学合理的项目实施流程，具有详细的项目实施人员分工；拟投入实施人员不少于4人；进度计划表须为甘特图或网络图形式，关键节点清晰。方案须包含对产品匹配保障、通信连接稳定性、调试精度控制、平台对接等核心难点的理解。提供不少于2套完整的检验验收方案。

	
	
	售后服务分（满分24分）
	（1）售后服务方案分（满分21分）

由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。售后服务方案应包括但不限于以下内容：质保期承诺、质保期内及质保期外保修的具体措施、退换货政策、服务响应时间、服务质量保障措施、服务项目流程设计、备品备件支持、技术培训安排、售后服务网点分布、售后服务热线设立、客户回访机制、投诉处理渠道、档案管理制度等。具体分档如下：

一档（7分）：售后服务方案满足招标文件基本要求，服务内容及保障措施基本完整，但未针对本项目的实际需求和特点进行个性化、针对性设置，方案通用，缺乏必要的细节支撑。

二档（14分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施详尽、具体、完整。方案中对本项目的服务要求、质量问题响应流程、服务保障机制进行了详细描述。承诺接到质量问题反馈后1小时内响应，12小时内派技术人员到达现场处理；能够提供完善的服务团队配置和服务流程说明。

三档（21分）：在达到二档各项要求的基础上，包括但不限于：

①具有针对性的质量问题解决方案，能够对不同类型、不同等级的质量问题进行分类处置，预案科学可行；②有明确的服务团队组织架构、岗位职责、联系人员及完整的服务流程，配备专职服务经理对接采购人，并提供固定的办公联系电话及移动联系方式；③承诺接到质量问题反馈后0.5小时内响应，6小时内派技术人员到达现场处理；④建立了完善的服务质量监督机制和售后回访制度，能够对服务过程进行有效跟踪和持续改进；⑤各项服务承诺措施具体、可操作性强，有利于项目售后服务的顺利实施和长期稳定运行。

（2）承诺更长质保期（满分3分）

在满足招标文件商务要求－质保期要求的前提下，承诺质保期每整体延长一年得1.5分，做不到全部设备延长的不得分，满分3分。 

	3
	商务分（满分6分）
	业绩分（满分6分）
	投标人自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一份项目合同业绩的得1.5分，满分6分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分。如中标（成交）通知书不能清晰地反映所承接项目的标的信息，还需提供有效的合同证明材料或履约验收证明材料】

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保分（满分2分）
	1.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

2.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于分标3
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评审时使用。

1.中小企业政策价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3.本国产品政策性扣除计算方法

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

4.政策性扣除计算方法

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10%-本国产品扣除比例 20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

6.价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分62分）
	设备性能及配置分（满分12分）
	①完全响应本分标 “第二章 招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”所有内容的（包括所有标“▲”及非 “▲”参数要求，技术响应表承诺无偏离或正偏离）的，得12分。 
②设备技术参数及性能（配置）有1项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得9分；

③设备技术参数及性能（配置）有2项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得6分；

④设备技术参数及性能（配置）有3项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得3分。

	
	
	项目实施方案分（满分20分）


	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

一档（5分）：提供了项目实施方案，但各项措施缺乏针对性，设计方案要素缺失（偏离安全教育主题，平面布置图规划及动线混乱，效果图粗糙不全，没有结合各安全板块进行差异化配色），拟投入实施人员不少于1人，对采购人使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性。方案未针对本项目核心产品的技术参数要求、各设备之间的匹配兼容、整体系统的集成调试等特定要求提出措施，或采购、运输、验收三个环节中至少有1个环节未作安排。未提供产品检验验收方案，或检验验收方案与采购人要求不符。

二档（10分）：项目实施方案包括设计方案（基本符合安全教育主题，平面布置图规划及动线简单，效果图每个版块基本齐全，色彩搭配缺乏美感，空间利用率不高，设备摆放位置不合理）、人员配置、实施流程、进度安排；拟投入实施人员不少于2人；对采购、运输、项目验收等均有考虑，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求。方案对采购人核心需求中至少3项提出了具体措施，并提供了包含到货检验、过程检验、完工验收等基本要素的产品检验验收方案。

三档（15分）：项目实施方案包括设计方案（紧扣安全育人主题，平面布置图规划及动线合理，各大板块划分合理，效果图完整，体现每个版块的效果，色彩整体搭配协调，空间利用及设备摆放合理）、人员配置、实施流程、进度安排、质量保证措施、供货方案等内容，具有针对本项目产品的检测检验措施和采购方案；拟投入实施人员不少于3人；对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了优化；检测检验措施能保证产品质量，须覆盖到货检验、施工过程检验、完工验收三个环节。采购方案须包含采购排期和关键工序控制点。提供了完整的检验验收方案（含到货检验标准、过程检验标准、完工验收流程）。

四档（20分）：在满足三档的基础上，实施方案贴合采购人实际需求，设计方案完整详细（突出沉浸式安全教育，平面布置图规划及动线详细清晰合理，效果图齐全氛围感强，每个版块效果图针对性定制主题配色，灯光设计贴合各板块场景氛围展示，空间利用率高，效果图体现设备安装布局以及主题形象墙、安全标语墙等）。对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能够提供科学合理的项目实施流程，具有详细的项目实施人员分工；拟投入实施人员不少于4人；进度计划表须为甘特图或网络图形式，关键节点清晰。方案须包含对产品匹配保障、通信连接稳定性、调试精度控制、平台对接等核心难点的理解。提供不少于2套完整的检验验收方案。

	
	
	售后服务方案分（满分16分）
	（1）售后服务方案分（满分14分）
由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。售后服务方案应包括但不限于以下内容：质保期承诺、质保期内及质保期外保修的具体措施、退换货政策、服务响应时间、服务质量保障措施、服务项目流程设计、备品备件支持、技术培训安排、售后服务网点分布、售后服务热线设立、客户回访机制、投诉处理渠道、档案管理制度等。具体分档如下：

一档（4分）：售后服务方案满足招标文件基本要求，服务内容及保障措施基本完整，但未针对本项目的实际需求和特点进行个性化、针对性设置，方案通用，缺乏必要的细节支撑。

二档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施详尽、具体、完整。方案中对本项目的服务要求、质量问题响应流程、服务保障机制进行了详细描述。承诺接到质量问题反馈后1小时内响应，12小时内派技术人员到达现场处理；能够提供完善的服务团队配置和服务流程说明。

三档（14分）：在达到二档各项要求的基础上，包括但不限于：

①具有针对性的质量问题解决方案，能够对不同类型、不同等级的质量问题进行分类处置，预案科学可行；②有明确的服务团队组织架构、岗位职责、联系人员及完整的服务流程，配备专职服务经理对接采购人，并提供固定的办公联系电话及移动联系方式；③承诺接到质量问题反馈后0.5小时内响应，6小时内派技术人员到达现场处理；④建立了完善的服务质量监督机制和售后回访制度，能够对服务过程进行有效跟踪和持续改进；⑤各项服务承诺措施具体、可操作性强，有利于项目售后服务的顺利实施和长期稳定运行。 

（2）承诺更长质保期（满分2分）

在满足招标文件商务要求－质保期要求的前提下，承诺质保期每整体延长一年得1.0分，做不到全部设备延长的不得分，满分2分。

	
	
	演示分（满分14分）
	投标人按本分标需求一览表标●的条款要求进行线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，标●条款经评标委员会认可的，每项得分2分，满分14分，不演示不得分。

	3
	商务分（满分6分）
	业绩分（满分6分）
	投标人自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一份项目合同业绩的得1.5分，本项满分6分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分。如中标（成交）通知书不能清晰地反映所承接项目的标的信息，还需提供有效的合同证明材料或履约验收证明材料】

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保分（满分2分）
	1.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

2.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于分标4
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评审时使用。

1.中小企业政策价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3.本国产品政策性扣除计算方法

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

4.政策性扣除计算方法

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10%-本国产品扣除比例 20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

6.价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分62分）
	设备性能及配置分（满分14分）
	①完全响应本分标 “第二章 招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”所有内容的（包括所有标“▲”及非 “▲”参数要求，技术响应表承诺无偏离或正偏离）的，得14分。 
②设备技术参数及性能（配置）有1项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得9分；

③设备技术参数及性能（配置）有2项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得6分；

④设备技术参数及性能（配置）有3项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得3分。

	
	
	项目实施方案分（满分20分）


	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

一档（5分）：提供了项目实施方案，但各项措施缺乏针对性，拟投入实施人员不少于1人，对采购人使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性。方案未针对本项目核心产品的技术参数要求、各设备之间的匹配兼容、整体系统的集成调试等特定要求提出措施，或采购、运输、验收三个环节中至少有1个环节未作安排。未提供产品检验验收方案，或检验验收方案与采购人要求不符。

二档（10分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排；拟投入实施人员不少于2人；对采购、运输、项目验收等均有考虑，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求。方案对采购人核心需求中至少3项提出了具体措施，并提供了包含到货检验、过程检验、完工验收等基本要素的产品检验验收方案。

三档（15分）：项目实施方案包括人员配置、实施流程、进度安排、质量保证措施、供货方案等内容，具有针对本项目产品的检测检验措施和采购方案；拟投入实施人员不少于3人；对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了优化；检测检验措施能保证产品质量，须覆盖到货检验、施工过程检验、完工验收三个环节。采购方案须包含采购排期和关键工序控制点。提供了完整的检验验收方案（含到货检验标准、过程检验标准、完工验收流程）。

四档（20分）：在满足三档的基础上，实施方案贴合采购人实际需求，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能够提供科学合理的项目实施流程，具有详细的项目实施人员分工；拟投入实施人员不少于4人；进度计划表须为甘特图或网络图形式，关键节点清晰。方案须包含对产品匹配保障、通信连接稳定性、调试精度控制、平台对接等核心难点的理解。提供不少于2套完整的检验验收方案。

	
	
	售后服务方案分（满分16分）
	（1）售后服务方案分（满分14分）
由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。售后服务方案应包括但不限于以下内容：质保期承诺、质保期内及质保期外保修的具体措施、退换货政策、服务响应时间、服务质量保障措施、服务项目流程设计、备品备件支持、技术培训安排、售后服务网点分布、售后服务热线设立、客户回访机制、投诉处理渠道、档案管理制度等。具体分档如下：

一档（4分）：售后服务方案满足招标文件基本要求，服务内容及保障措施基本完整，但未针对本项目的实际需求和特点进行个性化、针对性设置，方案通用，缺乏必要的细节支撑。

二档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施详尽、具体、完整。方案中对本项目的服务要求、质量问题响应流程、服务保障机制进行了详细描述。承诺接到质量问题反馈后1小时内响应，12小时内派技术人员到达现场处理；能够提供完善的服务团队配置和服务流程说明。

三档（14分）：在达到二档各项要求的基础上，包括但不限于：

①具有针对性的质量问题解决方案，能够对不同类型、不同等级的质量问题进行分类处置，预案科学可行；②有明确的服务团队组织架构、岗位职责、联系人员及完整的服务流程，配备专职服务经理对接采购人，并提供固定的办公联系电话及移动联系方式；③承诺接到质量问题反馈后0.5小时内响应，6小时内派技术人员到达现场处理；④建立了完善的服务质量监督机制和售后回访制度，能够对服务过程进行有效跟踪和持续改进；⑤各项服务承诺措施具体、可操作性强，有利于项目售后服务的顺利实施和长期稳定运行。

（2）承诺更长质保期（满分2分）

在满足招标文件商务要求－质保期要求的前提下，承诺质保期每整体延长一年得1.0分，做不到全部设备延长的不得分，满分2分。 

	
	
	演示分（满分12分）
	投标人按本分标需求一览表标●的条款要求进行线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，标●条款经评标委员会认可的，每项得分2分，满分12分，不演示不得分。

	3
	商务分（满分6分）
	业绩分（满分6分）
	投标人自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一份项目合同业绩的得1.5分，满分6分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分。如中标（成交）通知书不能清晰地反映所承接项目的标的信息，还需提供有效的合同证明材料或履约验收证明材料】

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保分（满分2分）
	1.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

2.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

适用于分标5

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	评审价为投标人的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评审时使用。

1.中小企业政策价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

3.本国产品政策性扣除计算方法

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

4.政策性扣除计算方法

符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10%-本国产品扣除比例 20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

6.价格分计算公式：价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分62分）
	设备性能及配置分（满分15分）
	（1）设备性能及配置分（满分12分）

①完全响应本分标 “第二章 招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”所有内容的（包括所有标“▲”及非 “▲”参数要求，技术响应表承诺无偏离或正偏离）的，得12分。 
②设备技术参数及性能（配置）有1项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得9分；

③设备技术参数及性能（配置）有2项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得6分；

④设备技术参数及性能（配置）有3项负偏离的（未标注“▲”号的参数），得3分；

（2）提供与本项目相关的茶艺类软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，每提供一个得3分，本项满分3分，未提供或提供不相关的不得分。

	
	
	项目实施方案分（满分19分）


	由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。

根据投标人本项目实施方案[内容可包含但不限于①项目实施要点及项目需求理解、②管理措施、③具体实施流程、④配送进度安排、⑤风险防范措施、⑥货期和质量保证措施、⑦组织机构安排、⑧调试、安装、培训及验收方案]进行独立评分。

一档（7分）：方案中包含上述至少6项内容，但仅提供了框架性的实施方案，无针对性，没有明显错误，有项目执行组织措施、项目执行保障措施等。

二档（14分）：投标人提供的实施方案中至少包含有上述7项内容，实施方案详细可行，对项目整体有较全面的描述，实施方案要详细、具体、可行，并考虑到技术、安全、丰富的实训内容。

三档（19分）：投标人提供的实施方案中包含上述8项，提供完善的供货保障方案，保障措施考虑周全详细、可操作性强，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付等，条理清晰、内容有针对性。对项目重点、难点分析准确到位，能对项目的建设提出合理化建议，建议合理、可行；投标人提供的实施方案中包含有上述8项（含）内容外，还提供有其他相关内容且描述详细。

	
	
	售后服务分（满分16分）
	由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案独立评定各投标人所属档次及分值，不提供内容或不满足一档要求的不得分，不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。售后服务方案应包括但不限于以下内容：质保期承诺、质保期内及质保期外保修的具体措施、退换货政策、服务响应时间、服务质量保障措施、服务项目流程设计、备品备件支持、技术培训安排、售后服务网点分布、售后服务热线设立、客户回访机制、投诉处理渠道、档案管理制度等。具体分档如下：

一档（6分）：售后服务方案满足招标文件基本要求，服务内容及保障措施基本完整，但未针对本项目的实际需求和特点进行个性化、针对性设置，方案通用，缺乏必要的细节支撑。

二档（11分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施详尽、具体、完整。方案中对本项目的服务要求、质量问题响应流程、服务保障机制进行了详细描述。承诺接到质量问题反馈后1小时内响应，12小时内派技术人员到达现场处理；能够提供完善的服务团队配置和服务流程说明。

三档（16分）：在达到二档各项要求的基础上，包括但不限于：

①具有针对性的质量问题解决方案，能够对不同类型、不同等级的质量问题进行分类处置，预案科学可行；②有明确的服务团队组织架构、岗位职责、联系人员及完整的服务流程，配备专职服务经理对接采购人，并提供固定的办公联系电话及移动联系方式；③承诺接到质量问题反馈后0.5小时内响应，6小时内派技术人员到达现场处理；④建立了完善的服务质量监督机制和售后回访制度，能够对服务过程进行有效跟踪和持续改进；⑤各项服务承诺措施具体、可操作性强，有利于项目售后服务的顺利实施和长期稳定运行。 

	
	
	演示分（满分12分）
	投标人按本分标需求一览表标●的条款要求进行线上演示，评标委员会将根据演示内容及效果进行评分，标●条款经评标委员会认可的，每项得分2分，满分12分。

	3
	商务分（满分6分）
	业绩分（满分6分）
	投标人自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每提供一份项目合同业绩的得1.5分，满分6分。【注：投标文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分。如中标（成交）通知书不能清晰地反映所承接项目的标的信息，还需提供有效的合同证明材料或履约验收证明材料】

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保分（满分2分）
	1.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

2.投标产品纳入《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）的，得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

①评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货时间短优先、问题响应时间短优先的顺序确定。
本项目划分5个分标，投标人可以对某个或某几个分标同时进行投标报价，但最多只能中标其中的一个分标，投标人在前一个分标被评标委员会推荐为第一中标候选人的，不再参与后续其他分标的中标候选人推荐。本项目评标、定标顺序为分标1→分标5的先后顺序进行评审及推荐。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。
②签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
第五章  拟签订的合同文本

电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目政府采购合同

项目编号：                             
采购计划编号：                          
采购人：广西制造工程职业技术学院  

中标供应商：                   
签订日期：        年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书…………………………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同附件………………………………………………………………………（页码）

1.中标通知书 …………………………………………………………………………………（页码）
2.采购需求……………………………………………………………………………………（页码）

3.采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………………………（页码）

4、开标一览表……………………………………………………………………………………（页码）

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表…………………………………………………………（页码）

6.中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………………………（页码）

7.其他与本合同相关的资料（如有请提供） ……………………………………………（页码）

《电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目政府采购合同》文本

（适用于分标1－分标5）

采 购 计 划 号：                    
采购人（甲方）： 广西制造工程职业技术学院         
供应商（乙方）：                          

项目名称：电子产品装配实训室建设及菜渔共生实训室能力提升采购项目 
项目编号：GXZC2026-G1-002702-GXTZ
分标    标项名称：                                  

签订地点：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号  

签订时间：       年    月    日

本合同为中小企业预留合同：是/否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）     


2.合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，甲方不再支付任何费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3.本合同金额为含税价款，增值税税率为    %，不含税金额为        元。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求及投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 不限 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                         ；交货地点：                         。

2.乙方提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完成后一个月内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签署货物验收单并不免除乙方对货物的质量保证责任，甲方在使用货物过程中，货物存在产品质量问题的，乙方承担因此产生的所有责任。

5.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 3 个工作日内对货物进行安装、调试。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期： 按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准，以及采购文件规定的标准。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：                   

第九条　履约保证金

1.履约保证金：中标金额的5%。[若中标人被评标委员会认定为中小企业的（提供声明函或证明材料），履约保证金数额将按中标金额的2%收取]【即人民币        （￥        ）】。

2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：签订合同后3个工作日内由中标人转入采购人指定保证金账户。

4.履约保证金期限：验收合格之日起一年。

5.履约保证金退还：履约保证期满后中标人无违约行为，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后5个工作日内按照履约保证金缴纳的具体方式，配合中标人办理无息退还事宜，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。履约保证金指定账户，开户名：广西制造工程职业技术学院，开户行：农行南宁东盟经济园区支行，账  号：20036501040014065。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内解决故障，否则须在    内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述货物保修期为按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障乙方也应当积极进行维修服务，并保证提供不高于市场价的原厂配件与服务。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条  调试和验收
1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知到货并安装、调试完成后一个月内进行验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3.验收合格的项目，甲方按合同第八、第九条的约定支付采购资金，退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付本合同金额万分之四违约金，但违约金累计不得超过本合同金额10%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之四滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向守约方支付本合同金额5%的违约金，并赔偿守约方经济损失。

8.任何一方违约，均应当赔偿由此给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于案件受理费、律师费、保全保险费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前7个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书； 

2.采购需求；
3.采购文件的更改通知（如有）；
4.开标一览表；
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
6.中标供应商澄清函（如有请提供）；
7.其他与本合同相关的资料（如有请提供）；

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）广西制造工程职业技术学院 

2026年   月   日
	乙方（章）               

 2026年   月   日

	单位地址：广西南宁市武鸣区（广西—东盟经济技术开发区）宝源南路29号
	单位地址：

	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：12450000MB1G8284XL
	纳税人识别号或统一社会信用代码：



	邮政编码：530105
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表            （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：           联系邮箱：          
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字：___________ 

                                   投标人名称：___________（电子签章）
                                                      年    月     日
4.开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                                        项目编号：                     

分标   标项名称：                                 单位：元

	项号
	标的名称
	产地
	品牌
	制造商
	规格型号
	数量及单位①
	单价（元）

②
	投标报价（元）

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	分标   投标报价合计：人民币大写            （小写       元）

	交货时间：             

	法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：                 

	投标人名称：___________（电子签章）

	      年    月     日


注： 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

7.各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价或分项最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的或相应分标分项采购预算的，否则投标无效。

5.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                 （电子签章）
日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

属于监狱企业证明文件

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件复印件

投标人名称：                 （电子签章）
日期： 年 月 日

注明：

请根据自己的真实情况提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明的，视同为小型和微型企业。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其监狱企业证明文件，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                 （电子签章）
日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：                 （电子签章）日期：　　　年　 月 　日    

_____________________________________________________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.声明函不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函 
致：[采购人/采购代理机构名称] 

本单位就参与[项目名称：              ，项目编号：              ]项目，郑重承诺如下： 

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）            对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 

投标人名称：                 （电子签章）

日期：　　　年　 月 　日   

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.

2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
 年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
 年    月    日
4.投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         邮箱/电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
    特此承诺。

    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

                                    法定代表人（签字或盖章）：             
投标人名称：___________（电子签章）
 年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称：             （电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称：             （电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                       

法定代表人（签字或盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人：          （电子签章）

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	1
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	2
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	3
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	…
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.本项目正偏离指：指标数为“≥”的，大于招标文件要求值为正偏离，小于要求值为负偏离，等于为无偏离。

指标数为“≤”的，小于要求值为正偏离，大于招标文件要求值为负偏离，等于为无偏离。

3.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式

项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日
四、技术文件格式

1.技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	项号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	1
	
	
	
	
	
	
	详见技术要求偏离表

	2
	
	
	
	
	
	
	详见技术要求偏离表

	3
	
	
	
	
	
	
	详见技术要求偏离表

	…
	
	
	
	
	
	
	详见技术要求偏离表


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日
4.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	技术参数及性能（配置）要求 
	标的名称
	所提供的技术参数及性能（配置）要求 
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离或负偏离或无偏离

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离或负偏离或无偏离

	3
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离或负偏离或无偏离

	...
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.本项目正偏离指：指标数为“≥”的，大于招标文件要求值为正偏离，小于要求值为负偏离，等于为无偏离。

指标数为“≤”的，小于要求值为正偏离，大于招标文件要求值为负偏离，等于为无偏离。

3.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。

5.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日
5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	序号
	姓名
	岗位/职务
	职称
	执业或职业资格

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.附上拟配备人员身份证及其执业资格证书或岗位证书复印件（如有）并加盖单位公章。

3.投标人根据评标标准具体要求附人员证明材料（如有）。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日
6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：                  项目编号：                  

分标   标项名称：           
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %

	…
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日

7.分包承诺书及拟分包项目情况表格式
分包承诺书（如有）

本单位郑重声明，根据     （项目名称）采购文件的规定，本单位不具备 分标1序号第24项“实训室基础环境建设”、分标3 序号15“装饰文化”、分标4序号12“菜渔共生AI智能预测平台”中的“三、配套盆栽植物种苗”相应资质，如本单位参加（采购人）的（项目名称）      项目分标     采购活动且有幸成为成交人，承诺将成交项目分标1序号第24项“实训室基础环境建设”、分标3 序号15“装饰文化”、分标4序号12“菜渔共生AI智能预测平台”中的“三、配套盆栽植物种苗”施工工程量分包给具备有效资质的企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日

拟分包项目情况表（如有）
	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（元）
	备 注

	
	
	
	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（元）
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：             

投标人名称：___________（电子签章）
                                           年    月    日

8.演示声明函格式 
演示声明函（如有）

致：[采购人/采购代理机构名称] 

本单位就参与[项目名称：              ，项目编号：              ]项目投标，郑重声明□提供/□不提□分标1、□分标3、□分标4、□分标5的演示。 

特此声明。
注：投标人结合自身情况填写时，如提供演示的请自行勾选“√”需要演示分标。

投标人名称：                 （电子签章）

日期：　　　年　 月 　日

  
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

……

 
年 
月 
日
2.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.政府采购项目合同验收书格式
政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	 验收结论性意见：

 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标人负责人签字或盖章：

联系电话：        年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：        年  月  日


5.政府采购项目履约保证金退付意见书格式
政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	合同编号：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月      日已满，请将履约保证金（大写金额）                              ，（小写金额）¥          退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商公章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话： 

分管校领导签字：

 采购单位公章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
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