[bookmark: _GoBack]云之龙咨询集团有限公司“超长期特别国债”支持特种设备检验检测仪器更新采购（GXZC2026-G1-002615-YZLZ）招标公告

项目概况
“超长期特别国债”支持特种设备检验检测仪器更新采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月7日9 时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002615-YZLZ（采购计划文号：广西政采[2026]17061号）
项目名称：“超长期特别国债”支持特种设备检验检测仪器更新采购
预算总金额：1970.18万元；其中分标1：982.38万元；分标2：987.80万元
最高限价（如有）：同预算总金额。
采购需求： 
	分标1   预算金额：982.38万元

	序号
	设备名称
	数量           
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	厂车制动性能检测仪
	10
	套
	一、技术参数：
▲1.制动距离：0-100m ，精度：±0.1m；
2.速度：0-50km/h ，精度：±0.02 km/h；
3.加减速度：0-2 g，精度：±0.02m/s²；
▲4.踏板力：0-1000N，精度：±0.1N；
5.手刹力：0-700N， 精度：±0.1N；
6.通信距离：≥20m；
7.采样速率：2000Hz；
......具体详见第二章 采购需求。

	2
	烟气分析仪
	1
	套
	一、技术参数：
1.彩色显示屏，中文操作界面，现场数据显示要求：8行显示。
2.具有测量数据储存功能,可以存储最多250000个测量值。
3.具有数据打印功能，同时具有数据导出功能，可通过USB连接线与电脑连接导出数据，导出数据为pdf或excel格式，导出数据既有数据表也有曲线图示。
▲4.传感器参数：
4.1 O2气体传感器，量程0～+25%，精度±0.8%满量程，分辨率0.01Vol%，响应时间t95=20s。
4.2 CO气体传感器，带氢气补偿功能，带层析过滤器，量程0～10000ppm，精度±10ppm（0-199ppm），±5%测量值（其余量程），分辨率1ppm，响应时间t90=40s。
......具体详见第二章 采购需求。

	3
	高温热电偶温度计
	1
	台
	一、技术参数：
1.量程(K型)：-50～+1000℃
2.精度(K型)：±(0.5℃+0.3%示值)(-50～+1000℃)
▲3.分辨率：0.1°℃ (-50～+499.9 °C) 1°C(剩余量程) 
4.标准配置探头：-50～+400°℃精度1级 
5.工作温度：-20～+50°C(仪器) 
6.等级：IP 20 (连接探头后IP40) 
7.配坚固空气探头，K型热电偶
......具体详见第二章 采购需求。

	4
	声级计
	3
	台
	一、技术参数：
1.频率计权：A、C、Z；
2.时间计权：F、S ；
3.频率范围：至少涵盖20 Hz～12.5 kHz；
4.测量范围：至少涵盖40 dB(A)～130 dB(A)；
5.测量上限：≥130 dB；
6.自生噪声：≤25 dB(A)；
7.输出接口：AC、DC、PWM；
......具体详见第二章 采购需求。

	...
	...
	...
	...
	......具体详见第二章 采购需求。

	合同履行期限：自合同签订之日起20个自然日内交付设备金额须达到合同总金额的65%；自合同签订之日起30个工作日内安装完毕并交付使用。


	分标2   预算金额：987.80万元

	序号
	设备名称
	数量           
	单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	X射线衍射应力仪
	1
	套
	一、技术参数：
1.满足国家标准GB/T 7704-2017《无损检测X射线应力测定方法》要求｡
2.设备适用环境：即适用于实验室小型工件检测,也适用于现场大型工件检测｡
▲3.整机测量精度：对于无应力铁粉,使用CrK α辐射和(211)晶面,仪器连续测试≥5 遍,应力平均值应在±14MPa 以内,标准差≤7MPa｡
4.仪器X射线探测器：采用双探测器,探测器与X 射线管成对称分布设计,探测器采用硅微带线阵X射线探测器；探测器通道数：256 个｡
▲5.测角仪2θ转动范围:127°～170°｡
6.可检测材料：测定碳钢、铝合金、镁合金、硬质合金、不锈钢、钛合金等多晶金属材料的残余应力,适用于经过各种工艺过程的各种金属材料制成的零部件的残余应力检测｡
......具体详见第二章 采购需求。

	2
	X射线数字成像系统
	1
	套
	一、技术参数：
1、有线图像采集时间≤1.5s，无线图像采集时间≤3s。
▲2、双面可用：一板两用，双面曝光，内外曲面均可适用。
3、弯曲多变：可从平板状态弯曲至DN300。
4、探测器像素间距 99μm，满足 NB/T 47013.14-2023 B 级成像质量要求：归一化信噪比≥140；标准透照工艺下可稳定识别宽度≥0.2mm 裂纹、直径≥0.1mm 气孔 / 夹渣等微观焊缝缺陷；适配 DN300 管道内外曲面焊缝成像识别。
▲5、21.5mm的超薄厚度，结合磁铁和捆扎孔，能够实现狭小空间的轻松布置。
......具体详见第二章 采购需求。

	3
	超声波相控阵检测仪
	1
	套
	一、技术参数：
▲1.仪器集相控阵(PA)、2D/3D全聚焦(TFM)、相位相干成像（PCI）、平面波成像（PWI）、TOFD、导波及常规超声等于一体。
2.开放对接焊缝、角焊缝、B型套筒、螺栓、不锈钢、腐蚀检测等各类工艺仿真模块 
3. 支持焊缝扫查实时3D成像
4.最大支持1024*1024分辨率全聚焦成像
▲5.支持64通道实时全聚焦成像
......具体详见第二章 采购需求。

	4
	全聚焦相控阵检测仪（柳州院配置）
	1
	套
	一、设备主要功能及技术参数：
▲1、本系统是便携式相控阵系统，标准软件中包含四种或以上实时全聚焦方式（FMC/TFM/PCI/PWI）的高级数据采集和处理功能，可实现A、B、C、D、S、R扫描成像。系统具有超声相控阵和TFM全聚焦功能，可以实现相控阵线形扫查、扇形扫查、及实时全聚焦扫查等功能。
2、本检测系统要求64：128通道，PC端上位机软件要求具有3D建模及3D声束仿真和CAD模型导入功能，可直接生成参数导入仪器使用；上位机软件应具备板对接焊缝、管道焊缝、圆角结构、角焊缝、探头模拟功能。
......具体详见第二章 采购需求。

	...
	...
	...
	...
	......具体详见第二章 采购需求。

	合同履行期限：自合同签订之日起20个自然日内交付设备金额须达到合同总金额的65%；自合同签订之日起30个工作日内安装完毕并交付使用。


本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间： 2026年8月17日至2026年8月24日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59　（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]2026年9月7日9时30分（北京时间）
地点：
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]1.网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西壮族自治区特种设备检验研究院
地址：南宁市邕宁区仁信路25号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：张俊芬；0771-5900153
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名 称：云之龙咨询集团有限公司
地　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201
联系方式：0771-2611898、2618118、2618199
3.项目联系方式
项目联系人：黎翠莹、梁俏英
电　话：0771-2611898、2618118、2618199

