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广西国力招标有限公司
公开招标公告

项目概况
广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2026-G1-002561-GLZB
   项目名称：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统
   预算总金额（元）：31,557,100.00
采购需求：
数量：1
预算金额（元）：31,557,100.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统，包括区级音视频调度服务系统、市级音视频调度服务系统、县级音视频调度服务系统等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：31,557,100.00元
合同履约期限：详见第二章招标项目采购需求。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年8月17日至2026年8月24日，每天上午8时30分至12时00分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月7日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2026年9月7日 09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：310000元。（必须足额交纳）
（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057455558
银行行号：313611002043
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 
（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区人工影响天气办公室
地    址：广西南宁市江南区吴圩镇永安路16号
项目联系人：庞业
项目联系方式：0771-4208034

2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：覃阳、何云飞
项目联系方式：0771-4915558


广西国力招标有限公司
2026年8月17日
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招标项目采购需求
说明：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。重要参数要求是指采购需求中带“■”“●”的条款，作为评分内容；无标识则表示为一般技术参数要求，重要参数要求和一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致投标被否决。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的，按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见下表。

本项目采购预算：31,557,100.00元（最高限价金额：31,557,100.00元）
	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求
	中小企业划分标准所属行业名称

	一
	区级音视频调度服务系统

	1.1
	区级指挥调度视频终端①
	1
	套
	一、视频终端：
▲1）尺寸≥60.75平方米（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟）作为响应材料）
2）单元比例16：9；箱体单元采用压铸铝箱体，一体压铸成型，全金属自然散热结构，全密封无风扇，屏体表面防护IP65、防静电；
3）亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1；
■4）像素密度≥640000点/㎡（物理实像素，非插值补偿）；采用 RGB 三基色实像素成像，不接受虚拟像素、动态像素补偿等插值提升分辨率的方式；像素单元采用一体化密封封装结构，无外露引脚与支架，发光单元与基板采用无引线焊接工艺，表面平整无缝隙，具备防尘、防磕碰、防静电能力。
5）视角：水平≥178°，垂直≥178°；
6）平均无故障时间≥20万小时；单元模组均可在1分钟内完成维护；
7）维护方式：支持完全前维护方式；模组/电源/接收卡可全部进行正面维护与更换，支持热插拔
8）响应时间≤8ms；
9）带有智能节能功能和智能带电黑屏节能功能；
10）支持7×24小时不间断运行。
二、视频处理器：
1）整机采用模块化配置，插卡式结构，基于 FPGA 系统架构；
2）支持市面HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 输入接口；
3）支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；
4）显示系统采用分布式驱动架构，支持双发送链路冗余备份，主备链路可无缝切换；显示模组、电源模块、分布式驱动单元均可正面维护与更换，支持热插拔，无需进入屏体后方操作。
三、控制软件：
支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；支持多画面分割；可通过软件调整视频会议终端的亮度、对比度、色彩等功能。
四、其他配套设施：
1）屏体安装支架及包边：采用国标材料制作，定制四方柱整体结构装置，拆装方便；可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，防锈防氧化处理。屏体包边采用不锈钢定制；
2）屏体配电控制箱：专用PLC配电箱，支持远程控制，功率根据屏体实际面积计算，满足屏体最大功率供电需求；
3）辅助材料：包含屏体内部连线、网线、电源线、连接构件、磁铁等。
五、维护巡检
含5年以上原厂质保及配件更换，提供半年一次现场巡检。
	工业

	1.2
	区级指挥调度视频终端②
	1
	套
	一、视频终端：
▲1）尺寸≥32.4平方米（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟）作为响应材料）
2）单元比例16：9；箱体单元采用压铸铝箱体，一体压铸成型，全金属自然散热结构，全密封无风扇，屏体表面防护IP65、防静电；
3）亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1；
■4）像素密度≥640000点 /㎡（物理实像素，非插值补偿）；采用 RGB 三基色实像素成像，不接受虚拟像素、动态像素补偿等插值提升分辨率的方式；像素单元采用一体化密封封装结构，无外露引脚与支架，发光单元与基板采用无引线焊接工艺，表面平整无缝隙，具备防尘、防磕碰、防静电能力。
5）视角：水平≥178°，垂直≥178°；
6）平均无故障时间≥20万小时；单元模组均可在1分钟内完成维护。
7）维护方式：支持完全前维护方式；模组/电源/接收卡可全部进行正面维护与更换，支持热插拔
8）响应时间≤8ms；
9）带有智能节能功能和智能带电黑屏节能功能；
10）支持7×24小时不间断运行。
二、视频处理器：
1）整机采用模块化配置，插卡式结构，基于 FPGA 系统架构；
2）支持市面HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 输入接口；
3）支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；
4）显示系统采用分布式驱动架构，支持双发送链路冗余备份，主备链路可无缝切换；显示模组、电源模块、分布式驱动单元均可正面维护与更换，支持热插拔，无需进入屏体后方操作。
三、控制软件：
支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；支持多画面分割；可通过软件调整视频会议终端的亮度、对比度、色彩等功能；
四、其他配套设施：
1）屏体安装支架及包边：采用国标材料制作，定制四方柱整体结构装置，拆装方便；可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，防锈防氧化处理。屏体包边采用不锈钢定制；
2）屏体配电控制箱：专用PLC配电箱，支持远程控制，功率根据屏体实际面积计算，满足屏体最大功率供电需求；
3）辅助材料：包含屏体内部连线、网线、电源线、连接构件、磁铁等；
五、维护巡检
含5年以上原厂质保及配件更换，提供半年一次现场巡检。
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	1.3
	音视频存储管理软件
	1
	套
	1.总体要求
系统软件，分别部署在自治区级内外网音视频管理服务器上。
（1）总体支撑服务能力：需实现对自治区、市、县各级的多域跨网视频资源、界面资源、远程交互端、用户进行统一管理和指挥调度。包括但不限于：用户管理、权限管理、资源调度管理、远程交互管理、并发服务管理等。
（2）安全审计管理。需用于管控各类接入的使用端和界面资源，通过加密认证、安全隔离和三员审批等安全机制，提供各类后台支撑服务，适用于多域跨网资源安全调度场景。
2.功能要求
（1）终端安全认证接入：需具备加密机制和设备认证机制，实现对各级多域跨网资源的安全接入管理。
（2）终端使用管理：需支持对调度端进行调取查看、增加、删除、修改等操作，并对接入的调度端实施监控记录、预警停用等严格管控。
（3）组织架构管理：需支持对自治区、市、县各级设置组织架构及实施对应的分级管理，可对级别名称、部门名称、部门级别等信息进行按需调整。
（4）用户级别管理：需支持设置组织架构下的多种角色用户，并为不同角色用户分配不同的权限等级，如：系统管理员、安全管理员、安全审计员等。
●（5）使用权限管理：需支持按照不同级别不同角色的用户分配不同的多域跨网资源使用权限，并确保各用户均可自主按需管控所属资源。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及权限管理技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）需具备多层级组织架构设置与分级权限管理功能，可自定义不同角色用户对各类多域跨网信号源界面的调取查看权限、操作控制权限和使用角色权限。
（6）账户登录管理：需支持不同用户在不同的调度端登录，同步更新个性化的账户信息设置，确保用户的多域跨网资源列表、使用权限、使用记录跟随账户切换。
（7）并发调度支撑服务：需支持对所有接入的多域跨网资源及调度端进行高效调度，实现多用户实时并发访问使用。需具备通过本地物理视频接口和IP网络接口实现音视频资源接入访问的能力；需具备视频会议资源接入能力，兼容现有自治区市县气象部门已建设的视频会商系统，支持双流；需具备接口对接服务能力，支持通过API接口或内嵌web控件方式实现与第三方系统/平台的对接调用。
（8）高效传输支撑服务：需为所有接入的多域跨网资源及调度端提供传输链路优化服务，支持快速适配更佳路由路径，实现音视频信号和控制信号的实时高效传输。
（9）界面独立交互服务：需为调度端并行调取多路界面提供支撑服务，支持多用户对不同信号源窗口及内容进行独立交互操控，互不干扰。
（10）界面融合显示服务：需为调度端提供显示布局调整支撑服务，可对其调度的跨网资源进行放大缩小、拖拽改变位置，按需编排多网界面融合布局场景，并能实时同步预览动态画面，建立统一的场景编号以供用户一键调取访问。
●（11）场景态势联动服务：需为调度端提供场景预案联动支撑服务，支持根据不同任务需要设置多用户协同联动的组合场景，并可一键下发任务指令，各用户自动调取相应的处置场景布局，实现同步的快速跨域联动。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及场景联动技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（12）用户协作分享服务：需为多用户多终端之间提供协作分享支撑服务，包括但不限于：单窗口界面、组合界面、标注界面的1对1、1对多、多对多实时分享推送。
（13）设备运行状态监测：需支持对连接的调度端进行状态检测和统计服务，如：在线状态、受控制状态、网络连接状态等信息，并支持对历史状态信息进行统计和查看。支持对接入系统的各类多域跨网信号源在线状态、受控制状态、网络连接状态、音视频调度设备物理接口状态等进行可视化展示。
（14）系统在线升级服务：需为连接的调度端提供系统在线升级服务，在后台发布更新升级包后设备可自动更新升级。
（15）多域跨网通信支撑服务：需为多域跨网融合通信终端预装的多域跨网融合会商端、多域跨网融合移动端软件版等业务APP软件提供支撑服务。包括但不限于：终端账号注册、安全登录认证、多用户并发访问、音视频信息转发等服务能力。
（16）三员审批。需具备建立基于系统管理员、安全管理员、安全审计员职责分离的权限管控体系功能，实现用户、角色、权限配置的受控调整；权限变更流程遵循发起-审批-监督的三阶闭环：1）系统管理员提交变更申请，2）安全管理员执行合规性审批，3）安全审计员操作结果记录并查看审计日志。
（17）运维保障。需支持对各类多域跨网信号源资源进行操作运维，具备统计报表、故障告警、日志管理、系统管理等功能。
（18）双重审批。需在自治区级的内外网服务器上部署音视频存储管理软件，具备构建安全隔离的双重审批架构；内外网平台均部署独立的三员审批体系功能（系统管理员、安全管理员、安全审计员），实现内网与外网资源的访问管理、角色权限分配及用户等级调整的审批流程标准化管控。
●（19）存储复盘。需支持对关键的音视频资源进行保存，提供录像、回放等多媒体服务，支持实时录制，支持通用音视频格式存储，音视频存储文件采用通用格式（MP4、MP3、TS）；需具备多用户实时并发访问及多域跨网视频调取功能，支持同时查看多个多域跨网信号源，单独或统一调整播放进度，并支持多种倍速播放；需具备对回放的视频窗口进行任意布局调整功能。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及存储复盘/回放技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（20）设备发现与管理。需具备音视频调度设备自动发现、IP分配、批量升级以及自定义配置管理功能。
3.性能要求
（1）支持同时登录的调度端设备数量：不低于512个。
（2）支持同时登录的用户数量：不低于512个。
（3）支持创建组织架构层级：不低于9级。
（4）支持设置的角色权限等级：不低于9级。
（5）支持不低于128个部门设置。
（6）支持实时录制，基于互联网的历史存储时间≤30天。
（7）支持同时回放预览的信号源数量≥9个，画面流畅无卡顿和掉帧，帧率≥25fps。
4.运行环境
（1）需支持安装的操作系统类型包括：Linux、银河麒麟等。
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	1.4
	多域跨网融合支撑平台
	2
	套
	1.总体要求
（1）总体支撑管控能力：需实现对本级接入的多域跨网资源调度端、用户的统一管理和调度。包括但不限于：用户管理、权限管理、资源调度管理、系统运行管理、设备在线管理、网络稳定性管理等。
●（2）安全隔离设计。需采用内置单向物理隔离器件，或具备反向物理阻断能力的硬件架构，满足音视频信号与控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应在物理层保持安全隔离状态，确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及单向传输或物理隔离技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。同时须提供产品实物结构图、官方技术白皮书、产品说明书、产品彩页等任一有效资料，佐证其符合上述设计要求。）
主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
（3）需配备满足4K分辨率要求的摄像头1个。
2.功能要求
●（1）多域跨网资源安全接入：需具备加密机制和身份认证策略，构建安全隔离架构，实现多域跨网信号源的安全接入。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及认证授权或加密技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（2）多域跨网资源精细管理：需具备精细化的多域跨网资源分配与严格的访问控制机制。资源分配的最小单元为1个信号源，可对资源的显示、控制、分享权限进行精细权限管控。
（3）多域跨网安全融合使用：需具备多种安全机制，包括：双链路隔离、显示控制分离、单向物理链路传输、隔离部署，保障跨网络多系统安全融合使用，为接入的终端提供跨网信号源实时查看与操控支撑能力。
（4）多域跨网界面资源分享：需为接入的终端设备提供多域跨网资源推送服务，不同用户可在不同终端之间相互推送多域跨网界面资源。
（5）多域跨网界面协同作业：需为多域跨网的各级终端和用户之间提供对界面资源的调取、分享、标绘、协同等服务能力。
（6）多域跨网态势支撑服务：需为多域跨网融合态势端软件提供支撑服务。包括但不限于：客户端连接、并发信息处理、信息转发、信息同步等服务能力。
（7）多域跨网会商支撑服务：需为多域跨网融合会商软件客户端提供支撑服务。包括但不限于：客户端登录、会议调度、信息转发等服务能力。
（8）多域跨网远程交互服务：需为调度端提供指令协议服务和界面协议服务，确保指令和界面资源必须通过安全隔离审核才能转发。
（9）多域跨网分级组织管理：需支持多层级、多部门组织架构设置，实现精细化分组、分权、用户管理，确保用户信息安全防止非法访问。支持不少于9个层级、30个部门的组织架构设置。
（10）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（11）融合显示与独立交互服务。需具备多域跨网信号源窗口的动态处理功能，可实现窗口的灵活缩放、精准位置调整以及个性化场景布局；需具备基于角色的访问控制功能，可依据不同用户的权限等级，为其提供对多域跨网信号源窗口内容的独立操作权限，确保各用户操作相互独立、互不干扰。
（12）协作分享与协同联动服务。需具备多域跨网信号源界面的实时分享推送服务能力，支持各类界面（单个界面、组合界面、带标注界面）1对1、1对多以及多对多分享推送场景；需具备多用户协同联动触发组合场景预案的服务能力，可一键下发任务指令，自动联动调取对应的场景布局。
（13）三员审批与用户角色分配。需具备多级用户角色分配功能，涵盖管理员、系统运维员、基础操作员等角色类型。三员审批；需具备基于系统管理员、安全管理员、安全审计员职责分离的权限管控功能，可实现用户、角色、权限配置的受控调整。
（14）状态显示与运维服务。需具备可视化展示功能，可对接入系统的各类多域跨网信号源的在线状态、控制状态、网络连接状态等进行呈现；需具备可视化运维管理功能，能够对各类多域跨网信号源资源进行管理。
（15）设备发现与管理。需支持自动发现音视频调度设备，在同交换机网络环境下，无需配置IP即可实现设备扫描发现。针对发现的设备，可进行IP分配、批量升级以及自定义配置管理操作。
3.性能要求
（1）支持异常行为监测响应时间不大于5秒。
（2）支持管理本级接入信号数量不低于56路。
（3）支持安全接入的不同网络数量不低于4个。
支持单终端可接入的本地跨网信号源数量不低于4路2K@60Hz。
（4）摄像头要求：①4K感光元件CMOS，②分辨率不低于3840×2160，③低照度，0.2 Lux @(F1.2，AGC ON)④支持自动电子增益功能，亮度自适应⑤支持Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用⑤含支架。
4.规格要求
（1）固定端口。设备配备≥2个HDMI端口，≥2个USB端口，≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥1个SFP光纤端口。
（2）电源接口。设备配备≥2个独立电源接口。
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	1.5
	多域跨网融合采集端
	1
	项
	一、多域跨网融合采集端硬件版（20套）
1.总体要求
（1）需具备对本地各类信号源的音视频信号采集编码功能，并具备安全隔离功能，确保不同网络的视频信号接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。
●（2）双传输链路隔离：需严格区分音视频链路和控制信号链路，具备严格的单向隔离机制，并确保高密网无法向低密网传输任何信息。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及单向或双单向传输链路技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述总体要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（3）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）光传输低延迟使用：需具备视频光传编码，支持本地跨网界面画质无损传输。能够通过专用光通信链路实现跨网音视频流的无压缩实时传输、超低延迟体验、原画质呈现的使用效果。需兼容各类音视频信号源，能够实现无损远传且切换迅速，音视频信号实时流畅查看与精准操控。
●（2）单向安全隔离传输：需具备控制信号和音视频信号物理单向传输特性，实现音视频和控制信号的单向不可逆传输。音视频链路与控制链路均采用内置单向物理隔离器件，物理层面阻断反向数据传输，确保本地音视频资源及控制信号能够按照指定方向进行单向发送。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及单向发送技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。同时须提供产品实物结构图、官方技术白皮书、产品说明书、产品彩页等任一有效资料，佐证其符合上述功能要求。）
（3）跨网指令安全交互：需支持非网口传输控制信号，通过免驱USB接口实现对信号源的免驱控制，并按照跨网转发服务映射关系，实现对不同网络下多信号源进行安全控制。
（4）多种编码采集能力：需支持对本地采集的多网界面进行无损光编码和深压缩编码。需支持本地使用无损编码（音频编码格式：PCM格式封装），远程使用有损编码（视频编解码协议：H.264/H.265编码压缩协议；视频传输协议：RTSP实时流传输协议）；支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP等编码格式，视频协议支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项。
（5）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。兼容大屏幕、显示器、投影仪、电视、键盘鼠标、触控屏、耳麦、话筒等外设类型。支持接入的信号源操作系统包括Linux、麒麟KylinOS、统信UOS、鸿蒙、Windows、安卓等类型。
（6）组合场景与场景预案。需具备多网资源的灵活调度与快速组合调用的能力，能够实现多种组合显示效果；需支持以列表形式呈现场景预案，支持实时预览和一键切换，可进行场景组合的保存与预案的管理。
（7）开窗漫游与窗口设置。需具备自由开启、移动、缩放或关闭任意信号源窗口功能；需具备将关键信号源窗口置顶、移动、缩放等功能。
（8）布局定义与栏目设置。需具备灵活的窗口布局自定义功能，能够对信号源窗口进行拖拽及位置调整，创建可命名的多画面窗口组合场景，亦可进行窗口预览显示；需具备将信号源窗口组合存为预设栏目，并进行快捷调取的功能，支持栏目名称、布局自定义及快捷访问。
（9）动态码率。需具备自动在播放流畅度与画面清晰度之间进行动态调整功能，能够确保在任何网络环境下都能获得流畅与画质兼备的使用体验。
（10）统一画面操控与内容操控。需具备通过一套键盘、鼠标实现跨网络隔离资源的统一操控各类信号源的功能；需具备在一个屏幕上的多个窗口通过键盘、鼠标、触控方式漫游控制已接入的各类信号源内容的功能。
（11）独立交互与多屏交互。需具备多个用户基于各自角色权限，对不同信号源窗口及内容进行独立操控能力，通过隔离机制确保各用户独立操控，互不干扰；需具备光传设备间协同配对功能，支持将多个设备配对组合使用，增加每个席位可用的屏幕数量，组合成为多屏联动使用模式，能够实现一套键鼠对安全隔离网络的音视频资源内容进行无缝漫游操控。
（12）裁剪重组与动态标注。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户；需具备在多个音视频组合的画面上进行实时动态编辑标注功能，能够提供丰富的标注工具（线条、箭头、图形、文字等），支持在实时画面上进行自由绘制、编辑与样式调整，生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户。
（13）协同标注与事件联动。需具备多地、多终端、多人动态编辑协同标注功能，能够实现多终端实时并行对视频画面进行同步绘制与标记，所有用户的标注内容可在一个屏幕上作为独立图层实时叠加显示；需具备通过特定事件指令调取预设栏目的功能，能够实现多个用户之间可通过特定事件触发联动，共同处理同一事件下各自关注的多域跨网音视频资源组合画面。
（14）信息上报。需具备将当前设备运行状态、CPU占用率、内存占用率、温度、接口连接状态等信息上报至后台的能力。
（15）支持协议与网络类型。需采用标准免驱控制协议，在硬件驱动层面实现高度兼容性，同时支持采用符合HID协议的键盘、鼠标、触控指令；支持GB/T 28181协议标准。支持气象宽带网、电子政务网、自组网、互联网、4G/5G、卫星网络等网络环境以及IPv4和IPv6网络协议。
3.单终端性能要求
（1）安全接入的不同网络来源数量：不低于4个。
（2）可接入的本地跨网信号源数量：不低于4路2K@60Hz。
（3）支持接入信号源的分辨率：单路最大4K@60Hz。
▲（4）支持光传输使用延迟：不高于16.7ms。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟）作为响应材料）
（5）支持布局样式数量：不低于8种。
（6）支持裁剪的窗口最小像素：64x64像素。
（7）支持最大8个资源画面实时预览显示。
（8）支持本地连接的画面显示延迟（有损画质编码）：不高于100毫秒。
（9）支持视频界面调度的加载显示时间：不高于2秒。
（10）支持屏幕配对数量：不低于2个。
4.单终端规格要求：
（1）设备配备≥2个HDMI端口，≥3个USB端口，≥2个音频3.5mm端口，≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥2个SFP光纤端口。
（2）设备配备≥2个独立电源接口。
二、多域跨网融合采集端软件版（10套）
1.总体要求
（1）软件编码采集。需具备软件抓屏、本地音视频信号采集编码、动态码率调节及设备状态自动上报功能，能够适用于席位电脑、平板、手机、电子沙盘、大屏幕等复合信源的编码采集场景，支持以Web浏览器或客户端实现双向沟通交流。
2.功能要求
（1）界面采集。需具备屏幕编码采集能力，自适应分辨率生成视频流；需支持自动识别屏幕数量，根据识别屏幕数量显示配置页面；需支持设置屏幕信号或窗口信号名称、主/子码流分辨率、帧率、码率、GOP及编码启停等相关参数；需支持4K、2K、1080P、720P分辨率；需具备动态码率功能，适应网络带宽波动调整；需支持单屏、双屏、三屏、四屏分别开展视频资源采集及编码处理。
（2）内容控制。需具备接收网络控制指令并转换为本地键盘、鼠标及触控控制指令的能力。
（3）权限管控。需具备客户端受控状态的可视化展示和用户提醒功能。
（4）系统监测。需具备自动信息上报的功能，能够将本地设备的CPU、内存、屏幕名称以及码流地址自动上传至后台。
（5）编码协议与网络环境。需支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP、GB/T 28181协议及PCM编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项；需支持在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时，仍能够有较好音视频效果。支持IPv4和IPv6协议。
3.性能要求
（1）支持采集屏幕数量：不少于3块。
（2）支持原生采集编码分辨率：不高于4K，向下兼容2K、1080P、720P等常规分辨率。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括：麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等。
三、多域跨网融合采集端工作站（12套）
1.性能要求
①CPU：8 核16线程及以上，主频2.6GHz及以上；②内存：16GB及以上；③硬盘：256G SSD及以上；④显卡：独立，显存4GB及以上；⑤网卡：千兆及以上。
2.运行环境
需支持的操作系统类型包括：麒麟、统信、鸿蒙、Windows等。
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	多域跨网融合远程交互端
	4
	套
	1.总体要求
（1）单向安全隔离传输，需具备音视频和控制信号的采集、输出、隔离及切换功能。
（2）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）接入采集编码：需具备对多个本地输入端进行编码采集功能，具备提供给远程用户调取使用能力。需支持H.264、H.265等多种编码格式，编码码率可配置，支持VBR（动态码率）和CBR（固定码率）控制模式。
（2）视频单向传输：需支持对本地采集的音视频信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保音视频信号无法回传。
（3）控制信号单向传输：需支持对本地输出的控制信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保控制信号无法回传。
（4）安全审核转发：需支持控制协议和音视频协议的校验传输，确保控制信号和音视频资源必须经过安全隔离审核才能转发。
（5）接入界面访问：需支持本地物理视频接口接入和网络界面资源接入，不同类型接入界面可同时使用。
（6）一屏交互操作：需支持一套本地键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面。
（7）跨网界面推送：需支持多用户间的跨网远程协同作业，可向不同用户账户分享推送单窗口界面、组合界面、标注界面等。
（8）跨网编辑标注：需支持对跨网组合界面的灵活标注，且标注过程中界面信息可实时动态显示。标注工具包含线条、箭头、圆形、矩形等形状，支持可对标注粗细、颜色进行调整，并可对标注内容进行二次编辑修改。
（9）远程并发调度：需支持将远程界面资源调度到本机使用，本机可作为并发代理服务继续向同级其他终端进行转发，降低远端并发压力。
（10）无中心模式：需支持与后台服务器断开连接后，仍然可以实现安全隔离机制，保持界面调取和使用能力。
（11）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。
（12）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（13）控制信号采集。需支持键盘、鼠标、触控屏等设备类，免驱即插即用接入；需具备HID接收解析处理功能，可按HID标准解析键盘、鼠标、触控等HID类设备协议，支持多设备并发采集且无冲突；需支持将HID控制信号转换为网络数据包，按转发规则对网内设备进行内容控制。
（14）界面输出与网络流输出。需配备独立视频输出接口，支持EDID自动读取与手动配置；需支持RTSP协议输出，可同时输出多路独立编码流，也可合并为多画面流。
（15）解码输出与视频解码。需具备解码输出视频网络流的能力，支持多路通道同时解码，并输出至不同显示输出口；需支持解码符合H.264、H.265标准协议的网络视频流。
（16）控制信号输出。需集成HID设备模拟器，可将接收的控制信号转换为符合标准的免驱输出信号，支持键盘、鼠标、触控类控制信号映射。
（17）网口隔离。需具备视频信号和控制信号网络接口，并且确保接口之间无通信机制，完全独立隔离。
（18）切换控制。需支持切换当前输出的视频或控制信号通道，用于动态调整需采集和输出的视频信号或控制信号；需具备采集通道独立使用或禁用能力，支持人机交互输出通道与设备控制输出通道一对一映射绑定，或采用具备同等效果的其他等效通道架构，实现多终端采集音视频资源的分流控制。
●（19）安全隔离。需具备安全隔离机制功能。应满足音视频信号单向传输、控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。
（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及单向传输或物理隔离技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。同时须提供产品实物结构图、官方技术白皮书、产品说明书、产品彩页等任一有效资料，佐证其符合上述功能要求。）
3.单终端性能要求
（1）支持可接入视频接口数量：不低于4路。
（2）支持接入信号源的分辨率：单路最大4K@60Hz。
（3）支持安全隔离网络数量：不少于4个。
（4）支持控制信号处理转发时间：不高于50毫秒。
4.单终端规格要求
设备配备≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口。
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	多域跨网融合本地交互端
	20
	套
	1.总体要求
（1）光链应用。需采用光链路传输无损视频流，能够通过一套键鼠或触控方式漫游操控多屏多窗口资源，用于各类席位单屏、多屏组合使用，用于作业席位的音视频调取和控制使用。
2.功能要求
（1）光传输低延迟：需支持基于光纤介质的视频信号无压缩传输技术，确保本地终端显示界面画质无损。同时自治区级界面（自治区级指挥中心本地坐席上显示画面）光传输延迟不高于16.7毫秒。
（2）终端安全配对：需支持与音视频采集终端进行配对使用，为每个本地交互终端绑定其唯一的采集终端，具备硬件级的绑定策略，提高使用安全性。
●（3）多屏拓展使用：需支持多个终端进行配对组合，形成多屏使用模式，实现一套键鼠漫游控制多个屏幕上显示的跨域多网界面内容。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及多屏或跨屏交互使用技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。同时须提供产品说明书、产品技术规格手册、功能测试报告、设备实测资料等任一有效材料，佐证其符合上述功能要求。）
（4）账户登录同步：需支持用户在不同终端登录专有账户后可同步账户内个性化使用信息，确保用户界面资源列表、使用权限、使用记录等跟随账户切换。
（5）界面调取控制：需支持通过一套键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面资源。支持键鼠控制、多点触控操作、快捷组合键控制等。
（6）界面资源管理：需提供界面资源列表管理功能，支持模糊搜索和快速检索定位，方便用户快速查找所需界面资源。
（7）界面栏自定义：界面栏需支持按需增加、删除、修改，并预设多种布局模式，辅助用户进行布局设置。需具备灵活的布局自定义功能，能够对信号源窗口进行拖拽及位置调整，创建可命名的多画面组合场景，亦可进行窗口预览显示；需具备将信号源窗口组合存为预设栏目，并进行快捷调取的功能，支持栏目快捷访问。
（8）跨网界面标注：需支持对跨网组合界面的灵活标注，且标注过程中界面信息可实时动态显示。标注工具包含线条、箭头、圆形、矩形等形状，支持可对标注粗细、颜色进行调整，并可对标注内容进行二次编辑修改。同时将修改编辑后的结果推送到其他用户；须具备多地、多终端、多人动态编辑协同标注功能，能够实现多终端实时并行对视频画面进行同步绘制与标记，所有用户的标注内容可在一个屏幕上作为独立图层实时叠加显示。
（9）跨网态势分享：需支持将指定跨网界面单窗口界面、组合界面、标注界面分享给其他用户，接收方可全屏实时展示该分享内容。
（10）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。
（11）光传切换。需具备光接入采集设备兼容多类型视频节点与信号源能力，可实现视频信号无损远传且切换迅速，保障视频信号稳定接入，支持视频信号实时流畅查看与精准操控切换。
（12）音视频资源调控。需具备通过一套键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面资源的功能，支持键鼠控制、多点触控操作和快捷组合键。
（13）组合场景与场景预案。需具备多网资源的灵活调度与快速组合调用的能力，能够实现多种组合显示效果；需能够实现以列表形式呈现场景预案并实时预览和一键切换，亦可进行场景组合的保存与预案的管理。
（14）开窗漫游与窗口缩放。需具备自由开启、移动、缩放或关闭任意信号源窗口功能；需具备将关键信号源窗口置顶、移动、缩放等功能。
（15）动态码率。需具备自动在播放流畅度与画面清晰度之间进行动态调整功能，能够确保在任何网络环境下都能获得流畅与画质兼备的使用体验。
（16）统一画面操控与内容操控。需具备通过一套键盘、鼠标实现跨网络隔离资源统一操控各类信号源的功能；需具备在一个屏幕上的多个窗口通过键盘、鼠标、触控方式漫游控制已接入的各类信号源内容的功能。
（17）独立操控。需具备多个用户基于各自角色权限，对不同信号源窗口及内容进行独立操控能力，通过隔离机制确保各用户独立操控，互不干扰。
（18）裁剪重组。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户。
（19）协议与系统类型。需采用标准免驱控制协议，在硬件驱动层面实现高度兼容性，同时支持采用符合HID协议的键盘、鼠标、触控指令；需支持接入的信号源操作系统包括Linux、麒麟KylinOS、统信UOS、鸿蒙、Windows、安卓等类型。
3.单终端性能要求
（1）支持显示输出的分辨率：最大4K@60Hz。
▲（2）支持光传输使用延迟：不高于16.7ms。
（3）支持单屏同时显示：不低于4个多域跨网信号源窗口。
（4）支持席位显示信号源数量：不低于8个多域跨网信号源画面。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥2个HDMI端口，≥4个USB端口，≥2个音频3.5mm端口，≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥1个SFP+光纤端口。
（2）设备配备≥1个电源接口。
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	项
	一、多域跨网融合移动端硬件版（6套）
1.总体要求
（1）需具备对本地信号源的音视频信号采集编码功能，能够实现移动和固定席位交互使用，作业席位的界面资源采集和资源调取控制使用。
（2）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）本地资源采集使用：需即插即用接入本地各类业务资源输出到屏幕组合展示，并可通过一套键鼠对接入资源进行操作使用。
（2）资源采集编码传输：需支持将采集的本地资源进行编码，供其他终端使用或利用专用通信链路回传至后方指挥中心。
●（3）多域跨网资源协同：需具备接收指挥中心推送的各类跨网界面资源能力，在移动过程中与指挥中心保持信息同步，亦可将本地采集界面资源推送给指挥中心。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及界面或资源推送技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（4）多终端间协同通信：需支持与其他多域跨网融合移动端之间实现1对1音视频协同分享功能。
（5）组合界面标注推送：需支持对接入的资源组合界面场景进行标注，并推送至指挥中心或其他多域跨网融合移动端。
（6）无中心使用模式：需支持在没有后台服务器连接的情况下，自动搜索发现同网络内的其他终端设备，设备之间可建立点对点通信，实现相互之间的界面调取、推送、标绘分享、音视频协同分享功能。在后台服务器意外断连的情况下仍然可以形成多终端协同能力。
（7）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。兼容大屏幕、显示器、投影仪、电视、键盘鼠标、触控屏、耳麦、话筒等外设类型。支持接入的信号源操作系统包括Linux、麒麟KylinOS、统信UOS、鸿蒙、Windows、安卓等类型。
（8）组合场景与场景预案。需具备多网资源的灵活调度与快速组合调用的能力，能够实现多种组合显示效果；需能够实现以列表形式呈现场景预案并实时预览和一键切换，亦可进行场景组合的保存与预案的管理。
（9）开窗漫游与窗口设置。需具备自由开启、移动、缩放或关闭任意信号源窗口功能；须具备将关键信号源窗口置顶、移动、缩放等功能。
（10）布局定义与栏目设置。需具备灵活的布局自定义功能，能够对信号源窗口进行拖拽及位置调整，创建可命名的多画面组合场景，亦可进行窗口预览显示；需具备将信号源窗口组合存为预设栏目，并进行快捷调取的功能，支持栏目名称、布局自定义以及快捷访问。
（11）动态码率。需具备自动在播放流畅度与画面清晰度之间进行动态调整功能，能够确保在任何网络环境下都能获得流畅与画质兼备的使用体验。
（12）内容操控。需具备在一个屏幕上的多个窗口通过键盘、鼠标、触控方式漫游控制已接入的各类信号源内容的功能。
（13）裁剪重组。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户。
（14）动态标注与协同标注。需具备在多个音视频组合的画面上进行实时动态编辑标注功能，能够提供丰富的标注工具（线条、箭头、图形、文字等），支持在实时画面上进行自由绘制、编辑与样式调整，生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户；须具备多地、多终端、多人动态编辑协同标注功能，能够实现多终端实时并行对视频画面进行同步绘制与标记，所有用户的标注内容可在一个屏幕上作为独立图层实时叠加显示。
（15）支持协议与网络类型。需采用标准免驱控制协议，在硬件驱动层面实现高度兼容性，同时支持采用符合HID协议的键盘、鼠标、触控指令；支持GB/T 28181协议标准。支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP等编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项。支持气象宽带网、电子政务网、自组网、互联网、4G/5G、卫星网络等网络环境以及IPv4和IPv6网络协议。
3.单终端性能要求
（1）支持可接入的资源数量：不低于4路2K@60Hz。
（2）支持接入信号源的分辨率：单路最大4K@60Hz。
（3）支持单终端同时显示的资源数量：不小于4个。
（4）支持布局样式数量：不低于8种。
（5）支持最大8个资源画面实时预览显示。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥2个HDMI端口，≥4个USB端口，≥2个音频3.5mm端口，≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口。
（2）设备配备≥1个电源接口。
二、多域跨网融合移动端软件版（4套）
1.总体要求
（1）资源采集操控。需具备统一调取、显示、控制接入资源的能力，包括本地屏幕编码采集、资源融合显示、集中操控、开窗漫游、分享推送、编辑标注等功能，能够适用于席位电脑、电子沙盘、汇报台、笔记本、大屏、机动集成作业系统指挥模组、调度端、作业端等场景。
2.功能要求
（1）资源采集编码传输：需支持对本机输出界面进行采集编码，供其他终端使用或利用专用通信链路回传至后方指挥中心。
（2）远程跨网资源协同：需具备接收指挥中心推送的省、市、县各类跨网界面资源能力，在移动过程中与指挥中心保持信息同步，亦可将本地采集界面资源推送给省、市、县指挥中心。
（3）多终端间协同通信：需支持与其他多域跨网融合移动端之间，实现1对1音视频通话功能。
（4）组合界面标注推送：需支持对接入的资源组合界面场景进行标注，并推送至指挥中心或其他多域跨网融合移动端。
（5）无中心使用模式：需支持在没有后台服务器连接的情况下，自动搜索发现同网络内的其他终端设备，设备之间可建立点对点通信，实现相互之间的界面调取、推送、标绘分享、音视频通话功能。在后台服务器意外断连的情况下仍然可以形成多终端协同能力。
（6）融合显示。需具备快速接入多网资源能力，可构建资源组合场景，实现多种显示效果；需具备任意开窗显示、窗口关闭、窗口移动、窗口置顶功能；需具备将信号组合界面保存为预设栏目的功能，可快捷调取，栏目支持自定义名称和布局。需支持一键收起和隐藏主页面功能应用按钮、栏目及资源窗口菜单，无遮挡全画面显示资源内容。
（7）内容控制。需具备通过一套键鼠或触控方式对接入多域跨网音视频资源进行统一操控功能，提供基础键鼠指令映射与快捷组合键功能；须具备在一个屏幕上通过键鼠、触控方式漫游控制已接入的各类信号源的功能；须具备基于角色权限实现多用户对不同信号源窗口及内容的独立操控能力。
（8）系统类型与多屏使用。需支持信号源操作系统类型包括Windows、Linux、Android、鸿蒙、麒麟KylinOS、统信UOS等；需具备拖拽资源、组合场景和栏目与主窗口分离显示功能，能够实现漫游到任意窗口上独立显示、控制、布局、全屏等操作。
●（9）裁剪重组与动态标注。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户；需具备在多个音视频组合的画面上进行实时动态编辑标注功能，能够提供丰富的标注工具（线条、箭头、图形、文字等），支持在实时画面上进行自由绘制、编辑与样式调整，生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及裁剪或标注技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（10）多人协同。需具备多人跨域协同编辑标注功能可实时同步展示标绘过程，能够实现对各路视频画面进行协同编辑，允许多人、多终端1对1、1对多在线共同编辑文档及标注，多个终端能实时协同标注多域跨网组合画面广播推送，不同用户的标注内容可在同一屏幕实时叠加显示。
（11）事件联动。需具备通过特定事件指令调取预设栏目的功能，能够实现多个用户之间可通过特定事件触发联动，共同处理同一事件下各自关注的多域跨网音视频资源组合画面。
（12）预案轮询。需具备基于同一个时间轴，对各类设定组合场景便捷排列的能力，能够实现对编辑后时间轴的轮询播放能力，可在预设时间点自动调取预设的组合场景。
（13）告警联动。需支持基于第三方系统生成的告警信息，通过对接方式关联触发预设联动预案，快速调取对应告警相关的音视频资源，并按预设组合场景完成可视化展示，实现告警事件智能化处置响应。
（14）指挥端模式。需具备在指挥员一键下达给自治区、市、县三级及移动指挥车、作业端、手机端等时，指挥端一屏管理资源，多个态势屏一键内容切换显示，资源可按需投屏至任意态势屏幕；需具备组合界面快速调取功能，能够实现将不同业务系统形成组合场景，一键调取，并一键推送到任意态势屏幕；需具备信号源缩略显示功能，能够通过滑动操作快速预览所有内容。
3.单终端性能要求
（1）支持同时显示的资源数量：不小于4个。
（2）支持布局样式数量：不低于8种。
（3）支持裁剪的窗口最小分辨率为：64x64像素。
（4）支持多人协同人数：不低于4人。
（5）支持采集屏幕数量：不少于4块。
4.运行环境
（1）需支持安卓、国产麒麟、windows操作系统。
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	1.总体要求
（1）大屏幕显示界面资源。需具备整合多网资源显示功能，能够实现自定义配置、资源推送、实时动态标绘及多用户协同，适用于实时显示全域态势。
（2）需配套满足运行最大分辨率为4K@60Hz的工作站。
2.功能要求
（1）多域界面展示：需支持将多个多域跨网界面形成组合场景进行统一展示，不同密级的信号源之间安全隔离、互不干扰。
（2）多域标绘展示：需支持将多个多域跨网界面的组合场景进行重点信息标注。如：线条、箭头、圆形、矩形等，可支持使用终端对标注信息进行修改并再次推送更新。
（3）远程分享推送：需支持接收来自本地终端或远程异地终端用户的分享推送。包括组合界面、裁剪界面、标绘界面等。
（4）态势实时更新：需能够自动获取并更新多域跨网的最新界面，保障态势信息的时效性。自动更新间隔不高于1秒。
●（5）协同标绘支撑：需支持多个终端对同一多域跨网组合界面进行并行协同标绘，支持不同用户标绘内容进行融合叠加显示，并行协同的用户数量不低于6个。需支持将指定界面窗口、组合界面、标注界面、协同标绘进行态势分享展示、态势接收方可全屏实时展示该分享内容。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供所投产品涉及协同标绘技术的知识产权证书复印件，并附相关说明材料佐证其技术方案满足上述功能要求；知识产权证书类型包括发明专利或软件著作权等。）
（6）轮巡展示。需支持按时间轴或固定周期对组合界面资源自动轮巡展示，能够实现非人工干预，自动运行。
（7）监控取流与账户同步管理。需支持对符合GB/T 28181的各类视频监控独立取流显示；用户在不同终端登录账户后可同步账户信息，能够确保用户界面资源列表、功能模块、使用权限、使用记录跟随账户切换。
（8）显示类型。需支持组合界面、裁剪界面、标绘界面、预案联动场景界面等显示类型。
（9）省流机制与告警联动。需支持灵活设置显示超时时间，在监测到态势端显示内容无更新、无操作时，自动停止取流播放，降低带宽占用、节省流量；需支持基于第三方系统生成的告警信息，通过对接方式关联触发预设联动预案，快速调取对应告警相关的音视频资源，并按预设组合场景完成可视化展示，实现告警事件智能化处置响应。
（10）内容交互与预案锁定。需具备使用一套键盘、鼠标，可自由漫游至大屏幕任意窗口进行内容控制及键鼠输入，能够实现对一个大屏幕任意区域的界面进行窗口漫游交互控制；需具备锁定屏幕显示预案功能，能够根据需要锁定屏幕，防止误操作。
（11）实时编辑与预设编辑。需支持将编辑后的结果实时呈现在大屏幕，能够实现编辑修改内容立即生效同步到大屏幕显示，如窗口布局改变、信号源替换后大屏可实时变化；需支持将编辑内容进行缓存预设，进行推送后大屏幕显示当前预设的编辑内容，如预设不同组合窗口和标绘信息等。
（12）资源加载与资源组合。需支持对本地资源进行导入加载，如图片、视频、音频、文本文件等；需支持对多类资源进行组合显示，如计算机桌面、监控视频、高拍仪界面、文本文件、图片文件、视频文件等。
（13）预设联动与显示预览。需支持预设需要联动的显示场景，形成预案，并关联特定触发事件，能够实现当事件发生时自动联动预设预案场景；需支持对接入的各类资源进行实时预览，如信号源缩略图、组合场景缩略图。
（14）网格布局与比例设置。需支持对态势显示的网格进行自定义调整，可按照系统预设进行选择，或者按照用户需求进行任意编辑组合成新布局，并支持对这些布局进行管理；需支持对态势界面根据大屏幕实际比例进行参数设置，能够校准当前显示比例，避免大屏幕显示拉伸失真。
3.性能要求
（1）支持同时显示窗口数量：不小于8个。
（2）支持独立取流的监控路数：不低于128路。
（3）支持显示的整体最大分辨率为：4K@60Hz。
（4）工作站要求：①CPU：8核16线程及以上，主频3.0GHz及以上。②内存：32GB及以上。③硬盘：256G SSD及以上。④显卡：GPU显存16GB或以上，支持同时不低于4路4K输出。⑤网卡：千兆及以上。
	工业

	1.10
	多域跨网融合会商端
	1
	项
	一、多域跨网融合会商端客户端（12套）
1.总体要求
（1）多域跨网会议：需支持多地域、多用户共同参与音视频会议，参会人员可共享使用多域跨网融合接入的界面资源。
（2）多源同步传输：需支持多域跨网界面、会议视频画面、语音同步传输。
（3）需配备满足运行最大分辨率为4K@60Hz的画面监视器。
2.功能要求
（1）界面共享功能：需支持对多域跨网界面进行一屏调度，支持对跨域跨网组合界面场景实时共享，并基于跨网组合界面进行共同研讨，过程中确保跨网界面之间安全隔离，互不干扰。
（2）界面共享方式：需支持多种界面共享方式，包括：软件抓屏共享、本地采集共享、其他终端推送来的界面共享、协同标绘界面共享、本地组合场景共享。
（3）账号管理：需具备建立统一账户管理功能，可与后台账户信息进行同步。
（4）多级组会与多级呼叫。需具备多方实时音视频会议和文本对话功能。采用SIP协议，提供多对多的音视频通信功能。支持语音对讲，可创建多个对讲组，能够实现自由讨论和广播；须支持基于角色权限对各级用户同时在线音视频呼叫，实现内外网资源结合和“端到端”音视频连线；须具备多方协同参与音视频会议功能，能够实现会议画面和会议语音保持实时同步传输。
（5）快速会议与预定会议。需具备会议时长设置功能，可根据需求手动调整为30分钟、1小时、2小时等自定义时长，无需邀请成员。建会人可从组织架构拉取人员并发送邀请；需具备预定参会人员和时间功能，能够实现进入会议后建会人仍可再次邀请其他人员入会。
（6）会议列表与查询会议。需支持在会议首页显示相关会议列表，包括自己创建或他人邀请的会议；点击待入会议，展示相关预定会议与快速会议，也可根据会议号查询会议。入会需输入会议密码验证，通过后即时入会，会议号支持一键复制，会议密码在建会时可设置修改。
（7）会议操作与屏幕共享。需支持多种会议显示模式，如平铺展示、列表模式；支持会议摄像头镜像翻转、静音/非静音操作，且会议中说话人话筒高亮显示；需支持会议中共享屏幕，能够实现会议里的其他成员实时看到共享的屏幕内容并开展会商讨论。
（8）会议即时消息。需具备在会中多人即时通讯的功能，提供通信对话窗口，支持文字、文件、图片等类型消息。
（9）多级会议权限。需支持细分设置会议权限，可包括主持人和一般参会人权限。主持人拥有最高会议权限，包括开启/结束会议、管理参会人、会议参数设置等；普通参会人入会后，默认有发言、共享内容查看等权限。
（10）安全共享传输。需支持实时同步传输跨网视频资源、会议画面和音频，能够提供良好沟通体验；需支持对多个不同网络视频资源进行一屏调度，能够实现组合画面场景实时共享，以及基于跨网资源的共同研讨，同时确保跨网资源安全隔离。
（11）场景化会议部署预设。需具备预设快速会议功能，用户可通过预设参会人群和会议时间一键开会，无需召集参会人，并自动调取预设场景所需的信号源画面，缩短创建会议以及邀请参会的操作时间。
（12）弱网环境自适应。需具备动态码率功能，支持弱网环境动态码率调整，保证音视频流畅传输。
（13）编码协议类型。需支持H.323、SIP音视频通信协议。
●（14）多源会议融合。需具备构建多源会议融合能力，可接入并邀请第三方视频会议终端及参会方入会，实现多方之间音视频实时交互通信，同时支持会议画面共享与同步观看。（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”提供产品说明书、产品技术规格手册、功能测试报告、软件功能截图等任一有效材料，佐证其符合上述功能要求。）
3.性能要求
（1）支持的视频会议最大参会方数量：不低于32路。
（2）支持的语音会议最大参会方数量：不低于64路。
（3）配备无线鹅颈式会议麦克风≥1个。
（4）配备画面监视器≥2个。面板为IPS技术，可视尺寸≥23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率不低于3840×2160，亮度≥280cd/m2，接口支持HDMI、DP，3C认证。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括：麒麟、Windows、安卓等。
二、多域跨网融合会商端管理端（1套）
（1）云视讯服务平台系统软件为视频会议云服务平台基础支撑软件，采用虚拟化形式部署，灵活满足会议室、桌面、移动终端等多场景下的视频通讯要求。
（2）采用标准云架构SAAS软件，具备数据中心、资源中心、媒体服务等多个业务模块。不同的服务模块可部署在同一服务器上，相同的服务模块也可以部署在多台服务器上，实现多台服务器之间负载均衡，资源动态分配、资源灵活组合，保证即使单台服务器出现故障，业务也正常运行，同时也可以根据各模块的用量按需、平滑扩容；
（3）系统支持国产化软件适配，兼容国产CPU、操作系统、中间件、数据库、浏览器等。
（4）系统可基于通用服务器或云平台部署，支持KVM、VMWare、阿里云等云虚拟化环境部署。
（5）支持H.239、BFCP双流协议标准。
（6）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式;支持双流功能
（7）支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。
（8）本次配置不少于100个1080P60fps高清接入能力，云平台支持平滑扩容。
（9）系统支持RTC协议的会议终端接入，单台服务器至少支持100个转发端口。
（10）支持配置录播服务模块，支持使用统一账号登录门户系统，支持在会控上显示观看人员的列表，支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动。本次配置满足300方并发直播用户端口授权。
[bookmark: _GoBack]（11）支持 XMPP 协议即时通信，提供云虚拟会议室、云地址簿，覆盖文字聊天、多方视频会议、文档共享、快速入会等基础通信与会务功能。基于组织架构分级搭建平台域与用户域，支持跨域资源共享、域间会议信息隔离，可灵活配置多类用户角色与操作权限。包含设备运行状态监控、个人日程与会议全生命周期管理、会议实时操控与音视频预览、录播直播，以及会场 / 资源使用统计报表。
（12）项目需对原有MCU设备（设备品牌：科达；设备型号：JD10000；版本号：Version:6.1.0.8.1-202208231111）完成系统版本升级，实现原硬件MCU与新建云MCU协议互通、业务互为热备，云端系统故障时可自动切换至硬件MCU保障会议连续运行；充分利旧原有全部音视频资源并纳入云平台统一管控，系统预留扩容能力以适配后续4K终端接入，构建具备冗余容错能力的一体化云视频会议系统。
（13）含五年质保。
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	1.11
	多域跨网融合通信端
	4
	套
	1.总体要求
（1）本设备是适配一体化调度、现场作业场景使用的可视化通信控制终端。
2.功能要求
（1）融合通信调度：需具备与指挥中心进行跨网语音和视频融合通信及可视化调度能力，接受来自指挥中心的语音、视频呼叫及多域跨网界面推送。
（2）融合态势接收：需接受来自指挥中心或其他端推送的跨网综合态势信息一屏展示。
（3）态势实时更新：需支持自动更新态势界面，确保与指挥中心或其他端态势同步。
（4）多方会议接入：需支持多方音视频会议，支持一键快速召开视频或电话会议。
（5）快捷群组呼叫：需支持群组语音、视频通信，可快速创建临时群组或加入已有的固定群组。
3.性能要求
（1）态势接收同时显示的界面数量：≥4个。
4.规格要求
（1）运行内存：RAM≥6GB。
（2）机身内置存储：ROM≥128GB。
（3）操作系统：预装Android 8.0及以上版本操作系统，或鸿蒙操作系统，或具备同等安全、应用兼容能力的移动智能操作系统。操作系统需适配预装多域跨网融合会商端、多域跨网融合移动端软件版等业务APP软件。
（4）通信制式：4G/5G全网通，支持国内三大运营商网络。
	工业

	1.12
	辅材辅料
	1
	批
	包含视频线、视频分配器、标签纸、色带、机柜螺丝、扎带等配套耗材，可满足设备安装调试与日常运行需求。
	工业

	二
	市级音视频调度服务系统

	2.1
	市级指挥调度视频终端
	14
	套
	一、视频终端：
▲1）尺寸≥12.7平方米（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟）作为响应材料）
2）单元比例16：9；箱体单元采用压铸铝箱体，一体压铸成型，全金属自然散热结构，全密封无风扇，屏体表面防护IP65、防静电；
3）亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1；
■4）像素密度≥640000 点 /㎡（物理实像素，非插值补偿）；采用 RGB 三基色实像素成像，不接受虚拟像素、动态像素补偿等插值提升分辨率的方式；像素单元采用一体化密封封装结构，无外露引脚与支架，发光单元与基板采用无引线焊接工艺，表面平整无缝隙，具备防尘、防磕碰、防静电能力。
5）视角：水平≥178°，垂直≥178°；
6）平均无故障时间≥20万小时；单元模组均可在1分钟内完成维护。
7）维护方式：支持完全前维护方式；模组/电源/接收卡可全部进行正面维护与更换，支持热插拔
8）响应时间≤8ms；
9）带有智能节能功能和智能带电黑屏节能功能；
10）支持7×24小时不间断运行；
二、视频处理器：
1）整机采用模块化配置，插卡式结构，基于 FPGA 系统架构；
2）支持市面HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 输入接口；
3）支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；
4）显示系统采用分布式驱动架构，支持双发送链路冗余备份，主备链路可无缝切换；显示模组、电源模块、分布式驱动单元均可正面维护与更换，支持热插拔，无需进入屏体后方操作。
三、控制软件：
支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；支持多画面分割；可通过软件调整视频会议终端的亮度、对比度、色彩等功能；
四、其他配套设施：
1）屏体安装支架及包边：采用国标材料制作，定制四方柱整体结构装置，拆装方便；可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，防锈防氧化处理。屏体包边采用不锈钢定制；
2）屏体配电控制箱：专用PLC配电箱，支持远程控制，功率根据屏体实际面积计算，满足屏体最大功率供电需求；
3）辅助材料：包含屏体内部连线、网线、电源线、连接构件、磁铁等；
五、维护巡检
含5年以上原厂质保及配件更换，提供半年一次现场巡检。
	工业

	2.2
	多域跨网融合支撑平台
	14
	套
	1.总体要求
（1）总体支撑管控能力：需实现对本级接入的多域跨网资源调度端、用户的统一管理和调度。包括但不限于：用户管理、权限管理、资源调度管理、系统运行管理、设备在线管理、网络稳定性管理等。
（2）安全隔离设计。需采用内置单向物理隔离器件，或具备反向物理阻断能力的硬件架构，满足音视频信号与控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应在物理层保持安全隔离状态，确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。
（3）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）多域跨网资源安全接入：需具备加密机制和身份认证策略，构建安全隔离架构，实现多域跨网信号源的安全接入。
（2）多域跨网资源精细管理：需具备精细化的多域跨网资源分配与严格的访问控制机制。资源分配的最小单元为1个信号源，可对资源的显示、控制、分享权限进行精细权限管控。
（3）多域跨网安全融合使用：需具备多种安全机制，包括：双链路隔离、显示控制分离、单向物理链路传输、隔离部署，保障跨网络多系统安全融合使用，为接入的终端提供跨网信号源实时查看与操控支撑能力。
（4）多域跨网界面资源分享：需为接入的终端设备提供多域跨网资源推送服务，不同用户可在不同终端之间相互推送多域跨网界面资源。
（5）多域跨网界面协同作业：需为多域跨网的各级终端和用户之间提供对界面资源的调取、分享、标绘、协同等服务能力。
（6）多域跨网态势支撑服务：需为多域跨网融合态势端软件提供支撑服务。包括但不限于：客户端连接、并发信息处理、信息转发、信息同步等服务能力。
（7）多域跨网会商支撑服务：需为多域跨网融合会商软件客户端提供支撑服务。包括但不限于：客户端登录、会议调度、信息转发等服务能力。
（8）多域跨网远程交互服务：需为调度端提供安全指令协议服务和安全界面协议服务，确保指令和界面资源必须通过安全隔离审核才能转发。
（9）多域跨网分级组织管理：需支持多层级、多部门组织架构设置，实现精细化分组、分权、用户管理，确保用户信息安全防止非法访问。支持不少于9个层级、30个部门的组织架构设置。
（10）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（11）融合显示与独立交互服务。需具备多域跨网信号源窗口的动态处理功能，可实现窗口的灵活缩放、精准位置调整以及个性化场景布局；需具备基于角色的访问控制功能，可依据不同用户的权限等级，为其提供对多域跨网信号源窗口内容的独立操作权限，确保各用户操作相互独立、互不干扰。
（12）协作分享与协同联动服务。需具备多域跨网信号源界面的实时分享推送服务能力，支持各类界面（单个界面、组合界面、带标注界面）1对1、1对多以及多对多分享推送场景；需具备多用户协同联动触发组合场景预案的服务能力，可一键下发任务指令，自动联动调取对应的场景布局。
（13）三员审批与用户角色分配。需具备多级用户角色分配功能，涵盖管理员、系统运维员、基础操作员等角色类型。三员审批；需具备基于系统管理员、安全管理员、安全审计员职责分离的权限管控功能，可实现用户、角色、权限配置的受控调整。
（14）状态显示与运维服务。需具备可视化展示功能，可对接入系统的各类多域跨网信号源的在线状态、控制状态、网络连接状态等进行呈现；需具备可视化运维管理功能，能够对各类多域跨网信号源资源进行管理。
（15）设备发现与管理。需支持自动发现音视频调度设备，在同交换机网络环境下，无需配置IP即可实现设备扫描发现。针对发现的设备，可进行IP分配、批量升级以及自定义配置管理操作。
3.性能要求
（1）支持异常行为监测响应时间不大于5秒。
（2）支持管理本级接入信号数量不低于16路。
（3）支持安全接入的不同网络数量不低于4个。
（4）支持单终端可接入的本地跨网信号源数量不低于4路 2K@60Hz。
4.规格要求
（1）固定端口。设备配备≥2个HDMI端口，≥2个USB端口，≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥1个SFP光纤端口。
（2）电源接口。设备配备≥2个独立电源接口。
	工业

	2.3
	多域跨网融合远程交互端
	28
	套
	1.总体要求
（1）单向安全隔离传输，需具备音视频和控制信号的采集、输出、隔离及切换功能。
（2）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）接入采集编码：需具备对多个本地输入端进行编码采集功能，具备提供给远程用户调取使用能力。需支持H.264、H.265等多种编码格式，编码码率可配置，支持VBR（动态码率）和CBR（固定码率）控制模式。
（2）视频单向传输：需支持对本地采集的音视频信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保音视频信号无法回传。
（3）控制信号单向传输：需支持对本地输出的控制信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保控制信号无法回传。
（4）安全审核转发：需支持控制协议和音视频协议的校验传输，确保控制信号和音视频资源必须经过安全隔离审核才能转发。
（5）接入界面访问：需支持本地物理视频接口接入和网络界面资源接入，不同类型接入界面可同时使用。
（6）一屏交互操作：需支持一套本地键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面。
（7）跨网界面推送：需支持多用户间的跨网远程协同作业，可向不同用户账户分享推送单窗口界面、组合界面、标注界面等。
（8）跨网编辑标注：需支持对跨网组合界面的灵活标注，且标注过程中界面信息可实时动态显示。标注工具包含线条、箭头、圆形、矩形等形状，支持可对标注粗细、颜色进行调整，并可对标注内容进行二次编辑修改。
（9）远程并发调度：需支持将远程界面资源调度到本机使用，本机可作为并发代理服务继续向同级其他终端进行转发，降低远端并发压力。
（10）无中心模式：需支持与后台服务器断开连接后，仍然可以实现安全隔离机制，保持界面调取和使用能力。
（11）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。
（12）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（13）控制信号采集。需支持键盘、鼠标、触控屏等设备类，免驱即插即用接入；需具备HID接收解析处理功能，可按HID标准解析键盘、鼠标、触控等HID类设备协议，支持多设备并发采集且无冲突；需支持将HID控制信号转换为网络数据包，按转发规则对网内设备进行内容控制。
（14）界面输出与网络流输出。需配备独立视频输出接口，支持EDID自动读取与手动配置；需支持RTSP协议输出，可同时输出多路独立编码流，也可合并为多画面流。
（15）解码输出与视频解码。需具备解码输出视频网络流的能力，支持多路通道同时解码，并输出至不同显示输出口；需支持解码符合H.264、H.265标准协议的网络视频流。
（16）控制信号输出。需集成HID设备模拟器，可将接收的控制信号转换为符合标准的免驱输出信号，支持键盘、鼠标、触控类控制信号映射。
（17）网口隔离。需具备视频信号和控制信号网络接口，并且确保接口之间无通信机制，完全独立隔离。
（18）切换控制。需支持切换当前输出的视频或控制信号通道，用于动态调整需采集和输出的视频信号或控制信号；需具备采集通道独立使用或禁用能力，支持人机交互输出通道与设备控制输出通道一对一映射绑定，或采用具备同等效果的其他等效通道架构，实现多终端采集音视频资源的分流控制。
（19）安全隔离。需具备安全隔离机制功能。应满足音视频信号单向传输、控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。
3.单终端性能要求
（1）支持可接入视频接口数量：不低于4路。
（2）支持接入信号源的分辨率：单路最大4K@60Hz。
（3）支持安全隔离网络数量：不少于4个。
（4）支持控制信号处理转发时间：不高于50毫秒。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口。
（2）设备配备≥2个独立电源接口。
	工业

	2.4
	多域跨网采集控制软件
	14
	套
	1.总体要求
（1）软件编码采集。需具备软件抓屏、本地音视频信号采集编码、动态码率调节及设备状态自动上报功能，能够适用于席位电脑、平板、手机、电子沙盘、大屏幕等复合信源的编码采集场景，支持以Web浏览器或客户端实现双向沟通交流。
2.功能要求
（1）界面采集。需具备屏幕编码采集能力，自适应分辨率生成视频流；需支持自动识别屏幕数量，根据识别屏幕数量显示配置页面；需支持设置屏幕信号或窗口信号名称、主/子码流分辨率、帧率、码率、GOP及编码启停等相关参数；需支持4K、2K、1080P、720P分辨率；需具备动态码率功能，适应网络带宽波动调整；需支持单屏、双屏、三屏、四屏分别开展视频资源采集及编码处理。
（2）内容控制。需具备接收网络控制指令并转换为本地键盘、鼠标及触控控制指令的能力。
（3）权限管控。需具备客户端受控状态的可视化展示和用户提醒功能。
（4）系统监测。需具备自动信息上报的功能，能够将本地设备的CPU、内存、屏幕名称以及码流地址自动上传至后台。
（5）编码协议与网络环境。需支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP、GB/T 28181协议及PCM编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项；需支持在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时，仍能够有较好音视频效果。支持IPv4和IPv6协议。
3.性能要求
（1）支持采集屏幕数量：不少于3块。
（2）支持原生采集编码分辨率：不高于4K，向下兼容2K、1080P、720P等常规分辨率。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括：麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等。
	工业

	2.5
	多域跨网融合采集使用端
	70
	套
	1.总体要求
（1）需具备对本地各类信号源的音视频信号采集编码功能，并具备安全隔离功能，能够确保不同网络的视频信号接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。
（2）双传输链路隔离：需严格区分音视频链路和控制信号链路，具备严格的单向隔离机制，并确保高密网无法向低密网传输任何信息。
（3）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
（4）需配备满足运行最大分辨率为4K@60Hz的画面监视器。
2.功能要求
（1）单向安全隔离传输：需具备控制信号和音视频信号物理单向传输特性，实现音视频和控制信号的单向不可逆传输。
（2）跨网指令安全交互：需支持非网口传输控制信号，通过免驱USB接口实现对信号源的免驱控制，并按照跨网转发服务映射关系，实现对不同网络下多信号源进行安全控制。
（3）账户登录同步：用户需在不同终端登录专有账户后可同步账户内个性化使用信息，确保用户界面资源列表、使用权限、使用记录等跟随账户切换。
（4）界面调取控制：需支持通过一套键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面资源。支持键鼠控制、多点触控操作、快捷组合键控制等。
（5）界面资源管理：需提供界面资源列表管理功能，支持模糊搜索和快速检索定位，方便用户快速查找所需界面资源。
（6）界面栏自定义：界面栏需支持按需增加、删除、修改，并预设多种布局模式，辅助用户进行布局设置。需具备将信号源窗口组合存为预设栏目，并进行快捷调取的功能，支持栏目快捷访问。
（7）跨网界面标注：需支持对跨网组合界面的灵活标注，且标注过程中界面信息可实时动态显示。标注工具包含线条、箭头、圆形、矩形等形状，支持可对标注粗细、颜色进行调整，并可对标注内容进行二次编辑修改。生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户。
（8）跨网态势分享：需可将指定跨网界面单窗口界面、组合界面、标注界面分享给其他用户，接收方可全屏实时展示该分享内容。
（9）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。同时支持采用符合HID协议的键盘、鼠标、触控指令;
（10）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。接入的信号源操作系统支持Linux、麒麟KylinOS、统信UOS、鸿蒙、Windows、安卓等类型。兼容大屏幕、显示器、投影仪、电视、键盘鼠标、触控屏、耳麦、话筒等外设类型。
（11）单向隔离与单向发送。需采用内置单向物理隔离器件，确保音视频链路及控制链路安全单向隔离；需具备本地音视频流及控制信号流单向发送能力，确保音视频流及控制信号流仅能沿指定方向单向发送。
（12）组合场景与场景预案。需具备多网资源的灵活调度与快速组合调用的能力，能够实现多种组合显示效果；需支持以列表形式呈现场景预案并实时预览和一键切换，亦可进行场景组合的保存与预案的管理。
（13）开窗漫游与窗口设置。需具备自由开启、移动、缩放或关闭任意信号源窗口功能；需具备将关键信号源窗口置顶、移动、缩放等功能。
（14）布局定义。需具备灵活的窗口布局自定义功能，能够对信号源窗口进行拖拽及位置调整，创建可命名的多画面窗口组合场景，亦可进行窗口预览显示。
（15）内容操控。需具备在一个屏幕上的多个窗口通过键盘、鼠标、触控方式对已接入的各类信号源内容进行漫游控制的功能。
（16）独立操控。需具备多个用户基于各自角色权限，对不同信号源窗口及内容进行独立操控的能力，通过隔离机制确保各用户独立操控、互不干扰。
（17）裁剪重组。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户。
（18）协同标注与事件联动。需具备多地、多终端、多人动态编辑协同标注功能，能够实现多终端实时并行对视频画面进行同步绘制与标记，所有用户的标注内容可在一个屏幕上作为独立图层实时叠加显示；须具备通过特定事件指令调取预设栏目的功能，能够实现多个用户之间可通过特定事件触发联动，共同处理同一事件下各自关注的多域跨网音视频资源组合画面。
（19）视频采集与编码协议。需具备对本地各类信号源的音视频信号进行采集编码的功能，支持视频编解码协议采用H.264/H.265编码压缩协议，视频传输协议采用RTSP实时流传输协议；需支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP等编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项。
（20）信息上报。需具备将当前设备运行状态、CPU占用率、内存占用率、温度、接口连接状态等信息上报至后台的能力。
（21）协议与网络类型。支持GB/T 28181协议标准。支持气象宽带网、电子政务网、自组网、互联网、4G/5G、卫星网络等网络环境以及IPv4和IPv6网络协议。
3.单终端性能要求
（1）支持安全接入的不同网络来源数量：不低于4个。
（2）支持同时显示的资源数量：不低于4个。
（3）支持可接入的本地跨网信号源数量：4路2K@60Hz。
（4）支持接入信号源的分辨率：最大4K@60Hz。
（5）支持布局样式数量：不低于8种。
（6）支持裁剪的窗口最小像素：64x64像素。
（7）支持最大8个资源画面实时预览显示。
（8）支持本地连接的画面显示延迟（有损画质编码）：不高于100毫秒。
（9）支持视频界面调度的加载显示时间：不高于2秒。
（10）支持屏幕配对数量：不低于2个。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥4个HDMI端口，≥3个USB端口，≥2个音频3.5mm端口，≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥1个SFP光纤端口。
（2）配备画面监视器≥2个。面板为IPS技术，可视尺寸≥23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率不低于3840×2160，亮度≥280cd/m2，接口支持HDMI、DP，3C认证。
（3）设备配备≥2个独立电源接口。
	工业

	2.6
	多域跨网融合移动端软件版
	14
	套
	1.总体要求
（1）资源采集操控。需具备统一调取、显示、控制接入资源的能力，包括本地屏幕编码采集、资源融合显示、集中操控、开窗漫游、分享推送、编辑标注等功能，能够适用于席位电脑、电子沙盘、汇报台、笔记本、大屏、机动集成作业系统指挥模组、调度端、作业端等场景。
2.功能要求
（1）资源采集编码传输：需支持对本机输出界面进行采集编码，供其他终端使用或利用专用通信链路回传至后方指挥中心。
（2）远程跨网资源协同：需具备接收指挥中心推送的省、市、县各类跨网界面资源能力，在移动过程中与指挥中心保持信息同步，亦可将本地采集界面资源推送给省、市、县指挥中心。
（3）多终端间协同通信：需支持与其他多域跨网融合移动端之间，实现1对1音视频通话功能。
（4）组合界面标注推送：需支持对接入的资源组合界面场景进行标注，并推送至指挥中心或其他多域跨网融合移动端。
（5）无中心使用模式：需支持在没有后台服务器连接的情况下，自动搜索发现同网络内的其他终端设备，设备之间可建立点对点通信，实现相互之间的界面调取、推送、标绘分享、音视频通话功能。在后台服务器意外断连的情况下仍然可以形成多终端协同能力。
（6）融合显示。需具备快速接入多网资源能力，可构建资源组合场景，实现多种显示效果；需具备任意开窗显示、窗口关闭、窗口移动、窗口置顶功能；需具备将信号组合界面保存为预设栏目的功能，可快捷调取，栏目支持自定义名称和布局。需支持一键收起和隐藏主页面功能应用按钮、栏目及资源窗口菜单，无遮挡全画面显示资源内容。
（7）内容控制。需具备通过一套键鼠或触控方式对接入多域跨网音视频资源进行统一操控功能，提供基础键鼠指令映射与快捷组合键功能；须具备在一个屏幕上通过键鼠、触控方式漫游控制已接入的各类信号源的功能；须具备基于角色权限实现多用户对不同信号源窗口及内容的独立操控能力。
（8）系统类型与多屏使用。需支持信号源操作系统类型包括Windows、Linux、Android、鸿蒙、麒麟KylinOS、统信UOS等；需具备拖拽资源、组合场景和栏目与主窗口分离显示功能，能够实现漫游到任意窗口上独立显示、控制、布局、全屏等操作。
（9）裁剪重组与动态标注。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户；须具备在多个音视频组合的画面上进行实时动态编辑标注功能，能够提供丰富的标注工具（线条、箭头、图形、文字等），支持在实时画面上进行自由绘制、编辑与样式调整，生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户。
（10）多人协同。需具备多人跨域协同编辑标注功能可实时同步展示标绘过程，能够实现对各路视频画面进行协同编辑，允许多人、多终端1对1、1对多在线共同编辑文档及标注，多个终端能实时协同标注多域跨网组合画面广播推送，不同用户的标注内容可在同一屏幕实时叠加显示。
（11）事件联动。需具备通过特定事件指令调取预设栏目的功能，能够实现多个用户之间可通过特定事件触发联动，共同处理同一事件下各自关注的多域跨网音视频资源组合画面。
（12）预案轮询。需具备基于同一个时间轴，对各类设定组合场景便捷排列的能力，能够实现对编辑后时间轴的轮询播放能力，可在预设时间点自动调取预设的组合场景。
（13）告警联动。需支持基于第三方系统生成的告警信息，通过对接方式关联触发预设联动预案，快速调取对应告警相关的音视频资源，并按预设组合场景完成可视化展示，实现告警事件智能化处置响应。
（14）指挥端模式。需具备在指挥员一键下达给自治区、市、县三级及移动指挥车、作业端、手机端等时，指挥端一屏管理资源，多个态势屏一键内容切换显示，资源可按需投屏至任意态势屏幕；需具备组合界面快速调取功能，能够实现将不同业务系统形成组合场景，一键调取，并一键推送到任意态势屏幕；需具备信号源缩略显示功能，能够通过滑动操作快速预览所有内容。
3.单终端性能要求
（1）支持同时显示的资源数量：不小于4个。
（2）支持布局样式数量：不低于8种。
（3）支持裁剪的窗口最小分辨率为：64x64像素。
（4）支持多人协同人数：不低于4人。
（5）支持采集屏幕数量：不少于4块。
4.运行环境
（1）需支持安卓、国产麒麟、windows操作系统。
	工业

	2.7
	多域跨网融合态势端
	14
	套
	1.总体要求
（1）大屏幕显示界面资源。需具备整合多网资源显示功能，能够实现自定义配置、资源推送、实时动态标绘及多用户协同，适用于实时显示全域态势。
（2）需配套满足运行最大分辨率为4K@60Hz的工作站。
2.功能要求
（1）多域界面展示：需支持将多个多域跨网界面形成组合场景进行统一展示，不同密级的信号源之间安全隔离、互不干扰。
（2）多域标绘展示：需支持将多个多域跨网界面的组合场景进行重点信息标注。如：线条、箭头、圆形、矩形等，可支持使用终端对标注信息进行修改并再次推送更新。
（3）远程分享推送：需支持接收来自本地终端或远程异地终端用户的分享推送。包括组合界面、裁剪界面、标绘界面等。
（4）态势实时更新：需能够自动获取并更新多域跨网的最新界面，保障态势信息的时效性。自动更新间隔不高于1秒。
（5）协同标绘支撑：需支持多个终端对同一多域跨网组合界面进行并行协同标绘，支持不同用户标绘内容进行融合叠加显示，并行协同的用户数量不低于6个。需支持将指定界面窗口、组合界面、标注界面、协同标绘进行态势分享展示、态势接收方可全屏实时展示该分享内容。
（6）轮巡展示。需支持按时间轴或固定周期对组合界面资源自动轮巡展示，能够实现非人工干预，自动运行。
（7）监控取流与账户同步管理。需支持对符合GB/T 28181的各类视频监控独立取流显示；用户在不同终端登录账户后可同步账户信息，能够确保用户界面资源列表、功能模块、使用权限、使用记录跟随账户切换。
（8）显示类型。需支持组合界面、裁剪界面、标绘界面、预案联动场景界面等显示类型。
（9）省流机制与告警联动。需支持灵活设置显示超时时间，在监测到态势端显示内容无更新、无操作时，自动停止取流播放，降低带宽占用、节省流量；需支持基于第三方系统生成的告警信息，通过对接方式关联触发预设联动预案，快速调取对应告警相关的音视频资源，并按预设组合场景完成可视化展示，实现告警事件智能化处置响应。
（10）内容交互与预案锁定。需具备使用一套键盘、鼠标，可自由漫游至大屏幕任意窗口进行内容控制及键鼠输入，能够实现对一个大屏幕任意区域的界面进行窗口漫游交互控制；需具备锁定屏幕显示预案功能，能够根据需要锁定屏幕，防止误操作。
（11）实时编辑与预设编辑。需支持将编辑后的结果实时呈现在大屏幕，能够实现编辑修改内容立即生效同步到大屏幕显示，如窗口布局改变、信号源替换后大屏可实时变化；需支持将编辑内容进行缓存预设，进行推送后大屏幕显示当前预设的编辑内容，如预设不同组合窗口和标绘信息等。
（12）资源加载与资源组合。需支持对本地资源进行导入加载，如图片、视频、音频、文本文件等；需支持对多类资源进行组合显示，如计算机桌面、监控视频、高拍仪界面、文本文件、图片文件、视频文件等。
（13）预设联动与显示预览。需支持预设需要联动的显示场景，形成预案，并关联特定触发事件，能够实现当事件发生时自动联动预设预案场景；需支持对接入的各类资源进行实时预览，如信号源缩略图、组合场景缩略图。
（14）网格布局与比例设置。需支持对态势显示的网格进行自定义调整，可按照系统预设进行选择，或者按照用户需求进行任意编辑组合成新布局，并支持对这些布局进行管理；需支持对态势界面根据大屏幕实际比例进行参数设置，能够校准当前显示比例，避免大屏幕显示拉伸失真。
3.性能要求
（1）支持同时显示窗口数量：不小于8个。
（2）支持独立取流的监控路数：不低于128路。
（3）支持显示的整体最大分辨率为：4K@60Hz。
（4）工作站要求：①CPU：8核16线程及以上，主频3.0GHz及以上。②内存：32GB及以上。③硬盘：256G SSD及以上。④显卡：GPU显存16GB或以上，支持同时不低于4路4K输出。⑤网卡：千兆及以上。
	工业

	2.8
	多域跨网融合会商端
	42
	套
	1.总体要求
（1）多域跨网会议：需支持多地域、多用户共同参与音视频会议，参会人员可共享使用多域跨网融合接入的界面资源。
（2）多源同步传输：需支持多域跨网界面、会议视频画面、语音同步传输。
2.功能要求
（1）界面共享功能：需支持对多域跨网界面进行一屏调度，支持对跨域跨网组合界面场景实时共享，并基于跨网组合界面进行共同研讨，过程中确保跨网界面之间安全隔离，互不干扰。
（2）界面共享方式：需支持多种界面共享方式，包括：软件抓屏共享、本地采集共享、其他终端推送来的界面共享、协同标绘界面共享、本地组合场景共享。
（3）账号管理：需具备建立统一账户管理功能，可与后台账户信息进行同步。
（4）多级组会与多级呼叫。需具备多方实时音视频会议和文本对话功能。采用SIP协议，提供多对多的音视频通信功能。支持语音对讲，可创建多个对讲组，能够实现自由讨论和广播；须支持基于角色权限对各级用户同时在线音视频呼叫，实现内外网资源结合和“端到端”音视频连线；须具备多方协同参与音视频会议功能，能够实现会议画面和会议语音保持实时同步传输。
（5）快速会议与预定会议。需具备会议时长设置功能，可根据需求手动调整为30分钟、1小时、2小时等自定义时长，无需邀请成员。建会人可从组织架构拉取人员并发送邀请；需具备预定参会人员和时间功能，能够实现进入会议后建会人仍可再次邀请其他人员入会。
（6）会议列表与查询会议。需支持在会议首页显示相关会议列表，包括自己创建或他人邀请的会议；点击待入会议，展示相关预定会议与快速会议，也可根据会议号查询会议。入会需输入会议密码验证，通过后即时入会，会议号支持一键复制，会议密码在建会时可设置修改。
（7）会议操作与屏幕共享。需支持多种会议显示模式，如平铺展示、列表模式；支持会议摄像头镜像翻转、静音/非静音操作，且会议中说话人话筒高亮显示；需支持会议中共享屏幕，能够实现会议里的其他成员实时看到共享的屏幕内容并开展会商讨论。
（8）会议即时消息。需具备在会中多人即时通讯的功能，提供通信对话窗口，支持文字、文件、图片等类型消息。
（9）多级会议权限。需支持细分设置会议权限，可包括主持人和一般参会人权限。主持人拥有最高会议权限，包括开启/结束会议、管理参会人、会议参数设置等；普通参会人入会后，默认有发言、共享内容查看等权限。
（10）安全共享传输。需支持实时同步传输跨网视频资源、会议画面和音频，能够提供良好沟通体验；需支持对多个不同网络视频资源进行一屏调度，能够实现组合画面场景实时共享，以及基于跨网资源的共同研讨，同时确保跨网资源安全隔离。
（11）场景化会议部署预设。需具备预设快速会议功能，用户可通过预设参会人群和会议时间一键开会，无需召集参会人，并自动调取预设场景所需的信号源画面，缩短创建会议以及邀请参会的操作时间。
（12）弱网环境自适应。需具备动态码率功能，支持弱网环境动态码率调整，保证音视频流畅传输。
（13）编码协议类型。需支持H.323、SIP音视频通信协议。
（14）多源会议融合。需具备构建多源会议融合能力，可接入并邀请第三方视频会议终端及参会方入会，实现多方之间音视频实时交互通信，同时支持会议画面共享与同步观看。
3.性能要求
（1）支持的视频会议最大参会方数量：不低于32路。
（2）支持的语音会议最大参会方数量：不低于64路。
（3）配备无线鹅颈式会议麦克风≥1个。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括：麒麟、Windows、安卓等。
	工业

	2.9
	多域跨网融合通信端
	14
	套
	1.总体要求
（1）本设备是适配一体化调度、现场作业场景使用的可视化通信控制终端。
2.功能要求
（1）融合通信调度：需具备与指挥中心进行跨网语音和视频融合通信及可视化调度能力，接受来自指挥中心的语音、视频呼叫及多域跨网界面推送。
（2）融合态势接收：需接受来自指挥中心或其他端推送的跨网综合态势信息一屏展示。
（3）态势实时更新：需支持自动更新态势界面，确保与指挥中心或其他端态势同步。
（4）多方会议接入：需支持多方音视频会议，支持一键快速召开视频或电话会议。
（5）快捷群组呼叫：需支持群组语音、视频通信，可快速创建临时群组或加入已有的固定群组。
3.性能要求
（1）态势接收同时显示的界面数量：≥4个。
4.规格要求
（1）运行内存：RAM≥6GB。
（2）机身内置存储：ROM≥128GB。
（3）操作系统：预装Android 8.0及以上版本操作系统，或鸿蒙操作系统，或具备同等安全、应用兼容能力的移动智能操作系统。操作系统需适配预装多域跨网融合会商端、多域跨网融合移动端软件版等业务APP软件。
（4）通信制式：4G/5G全网通，支持国内三大运营商网络。
	工业

	2.10
	辅材辅料
	1
	批
	包含视频线、视频分配器、标签纸、色带、机柜螺丝、扎带等配套耗材，可满足设备安装调试与日常运行需求。
	工业

	三
	县级音视频调度服务系统

	3.1
	县级指挥调度视频终端
	85
	套
	▲1、视频终端，总尺寸≥98英寸（在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟）作为响应材料）
2、屏幕分辨率：超高清4K，分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz；
3、接口参数：HDMI输入×2、Touch输入×1、SPDIF×1、USB输入×5、RS232×1、LAN接口×2(其中1路输出)、VGA输入×1、AUDIO IN×1、YPBPR×1、AV IN×1、AV OUT×1、EARPHONE×1、TV×1；
4、前置接口：USB3.0×3、Touch×1、HDMI输入×1、Type-C×1；
5、配备书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板檫，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能，支持多点触控。
6）操作系统为双系统，即安卓系统和Windows系统，标配（CPU:不低于I5、内存≥8G、存储≥128G）。
7）内置2.4G&5G双频WiFi模块，支持802.11 b/g/n/ac, 采用多天线设计，大幅提高信号覆盖范围和传输速率，通信距离最高可达30米，支持WiFi上网同时也可自建热点、无线投屏；
8、侧边栏按钮、手势唤出小窗口功能；计时器、截屏、童锁、录屏、拍照、触摸感应、智能护眼等方式和触摸 控制开关自由切换；悬浮菜单三指触屏跟随、五指触屏休眠；
9、支持密码锁功能，可设置屏幕锁定，锁定后无法操作，需要输入密码解锁；
10、亮度≥500 cd/m²；
11、具有一键黑屏绿色节能功能，产品具备不关闭整机电源的情况下且不通过使用遥控器，可一键关闭或者开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%，通过敲击屏幕重新唤醒屏幕；
12、包含翻页笔、高清无线投屏器、可移动式落地支架推车。
13、配备摄像头，摄像头像素≥4800万，对角视场角≥124° ,支持3D降噪；内置拾音麦克风≥8阵列，具备回声消除、强降噪功能，拾音距离≥15米，拾音角度≥180°
14、含5年以上原厂质保及配件更换。
	工业

	3.2
	多域跨网融合支撑平台
	85
	套
	1.总体要求
（1）总体支撑管控能力：需实现对本级接入的多域跨网资源调度端、用户的统一管理和调度。包括但不限于：用户管理、权限管理、资源调度管理、系统运行管理、设备在线管理、网络稳定性管理等。
（2）安全隔离设计。需采用内置单向物理隔离器件，或具备反向物理阻断能力的硬件架构，满足音视频信号与控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应在物理层保持安全隔离状态，确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。
（3）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）多域跨网资源安全接入：需具备加密机制和身份认证策略，构建安全隔离架构，实现多域跨网信号源的安全接入。
（2）多域跨网资源精细管理：需具备精细化的多域跨网资源分配与严格的访问控制机制。资源分配的最小单元为1个信号源，可对资源的显示、控制、分享权限进行精细权限管控。
（3）多域跨网安全融合使用：需具备多种安全机制，包括：双链路隔离、显示控制分离、单向物理链路传输、隔离部署，保障跨网络多系统安全融合使用，为接入的终端提供跨网信号源实时查看与操控支撑能力。
（4）多域跨网界面资源分享：需为接入的终端设备提供多域跨网资源推送服务，不同用户可在不同终端之间相互推送多域跨网界面资源。
（5）多域跨网界面协同作业：需为多域跨网的各级终端和用户之间提供对界面资源的调取、分享、标绘、协同等服务能力。
（6）多域跨网态势支撑服务：需为多域跨网融合态势端软件提供支撑服务。包括但不限于：客户端连接、并发信息处理、信息转发、信息同步等服务能力。
（7）多域跨网会商支撑服务：需为多域跨网融合会商软件客户端提供支撑服务。包括但不限于：客户端登录、会议调度、信息转发等服务能力。
（8）多域跨网远程交互服务：需为调度端提供安全指令协议服务和安全界面协议服务，确保指令和界面资源必须通过安全隔离审核才能转发。
（9）多域跨网分级组织管理：需支持多层级、多部门组织架构设置，实现精细化分组、分权、用户管理，确保用户信息安全防止非法访问。支持不少于9个层级、30个部门的组织架构设置。
（10）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（11）融合显示与独立交互服务。需具备多域跨网信号源窗口的动态处理功能，可实现窗口的灵活缩放、精准位置调整以及个性化场景布局；需具备基于角色的访问控制功能，可依据不同用户的权限等级，为其提供对多域跨网信号源窗口内容的独立操作权限，确保各用户操作相互独立、互不干扰。
（12）协作分享与协同联动服务。需具备多域跨网信号源界面的实时分享推送服务能力，支持各类界面（单个界面、组合界面、带标注界面）1对1、1对多以及多对多分享推送场景；需具备多用户协同联动触发组合场景预案的服务能力，可一键下发任务指令，自动联动调取对应的场景布局。
（13）三员审批与用户角色分配。需具备多级用户角色分配功能，涵盖管理员、系统运维员、基础操作员等角色类型。三员审批；需具备基于系统管理员、安全管理员、安全审计员职责分离的权限管控功能，可实现用户、角色、权限配置的受控调整。
（14）状态显示与运维服务。需具备可视化展示功能，可对接入系统的各类多域跨网信号源的在线状态、控制状态、网络连接状态等进行呈现；需具备可视化运维管理功能，能够对各类多域跨网信号源资源进行管理。
（15）设备发现与管理。需支持自动发现音视频调度设备，在同交换机网络环境下，无需配置IP即可实现设备扫描发现。针对发现的设备，可进行IP分配、批量升级以及自定义配置管理操作。
3.性能要求
（1）支持异常行为监测响应时间不大于5秒。
（2）支持管理本级接入信号数量不低于8路。
（3）支持安全接入的不同网络数量不低于4个。
（4）支持单终端可接入的本地跨网信号源数量不低于4路 2K@60Hz。
4.规格要求
（1）设备配备≥2个HDMI端口，≥2个USB端口，≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，≥1个SFP光纤端口。
（2）设备配备≥2个独立电源接口。
	工业

	3.3
	多域跨网融合远程交互端
	85
	套
	1.总体要求
（1）单向安全隔离传输，需具备音视频和控制信号的采集、输出、隔离及切换功能。
（2）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
2.功能要求
（1）接入采集编码：需具备对多个本地输入端进行编码采集功能，具备提供给远程用户调取使用能力。需支持H.264、H.265等多种编码格式，编码码率可配置，支持VBR（动态码率）和CBR（固定码率）控制模式。
（2）视频单向传输：需支持对本地采集的音视频信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保音视频信号无法回传。
（3）控制信号单向传输：需支持对本地输出的控制信号进行单向传输，采用内置单向物理隔离器件或具备同等单向阻断效果的硬件架构，确保控制信号无法回传。
（4）安全审核转发：需支持控制协议和音视频协议的校验传输，确保控制信号和音视频资源必须经过安全隔离审核才能转发。
（5）接入界面访问：需支持本地物理视频接口接入和网络界面资源接入，不同类型接入界面可同时使用。
（6）一屏交互操作：需支持一套本地键盘鼠标、触控屏操控接入的各类多域跨网界面。
（7）跨网界面推送：需支持多用户间的跨网远程协同作业，可向不同用户账户分享推送单窗口界面、组合界面、标注界面等。
（8）跨网编辑标注：需支持对跨网组合界面的灵活标注，且标注过程中界面信息可实时动态显示。标注工具包含线条、箭头、圆形、矩形等形状，支持可对标注粗细、颜色进行调整，并可对标注内容进行二次编辑修改。
（9）远程并发调度：需支持将远程界面资源调度到本机使用，本机可作为并发代理服务继续向同级其他终端进行转发，降低远端并发压力。
（10）无中心模式：需支持与后台服务器断开连接后，仍然可以实现安全隔离机制，保持界面调取和使用能力。
（11）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。
（12）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。
（13）控制信号采集。需支持键盘、鼠标、触控屏等设备类，免驱即插即用接入；需具备HID接收解析处理功能，可按HID标准解析键盘、鼠标、触控等HID类设备协议，支持多设备并发采集且无冲突；需支持将HID控制信号转换为网络数据包，按转发规则对网内设备进行内容控制。
（14）界面输出与网络流输出。需配备独立视频输出接口，支持EDID自动读取与手动配置；需支持RTSP协议输出，可同时输出多路独立编码流，也可合并为多画面流。
（15）解码输出与视频解码。需具备解码输出视频网络流的能力，支持多路通道同时解码，并输出至不同显示输出口；需支持解码符合H.264、H.265标准协议的网络视频流。
（16）控制信号输出。需集成HID设备模拟器，可将接收的控制信号转换为符合标准的免驱输出信号，支持键盘、鼠标、触控类控制信号映射。
（17）网口隔离。需具备视频信号和控制信号网络接口，并且确保接口之间无通信机制，完全独立隔离。
（18）切换控制。需支持切换当前输出的视频或控制信号通道，用于动态调整需采集和输出的视频信号或控制信号；需具备采集通道独立使用或禁用能力，支持人机交互输出通道与设备控制输出通道一对一映射绑定，或采用具备同等效果的其他等效通道架构，实现多终端采集音视频资源的分流控制。
（19）安全隔离。需具备安全隔离机制功能。应满足音视频信号单向传输、控制信号单向传输。视频信号和控制信号在汇聚后，应确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。
3.单终端性能要求
（1）支持可接入视频接口数量：不低于4路。
（2）支持接入信号源的分辨率：单路最大4K@60Hz。
（3）支持安全隔离网络数量：不少于4个。
（4）支持控制信号处理转发时间：不高于50毫秒。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口。
（2）设备配备≥2个独立电源接口。
	工业

	3.4
	多域跨网采集控制软件
	85
	套
	1.总体要求
（1）软件编码采集。需具备软件抓屏、本地音视频信号采集编码、动态码率调节及设备状态自动上报功能，能够适用于席位电脑、平板、手机、电子沙盘、大屏幕等复合信源的编码采集场景，支持以Web浏览器或客户端实现双向沟通交流。
2.功能要求
（1）界面采集。需具备屏幕编码采集能力，自适应分辨率生成视频流；需支持自动识别屏幕数量，根据识别屏幕数量显示配置页面；需支持设置屏幕信号或窗口信号名称、主/子码流分辨率、帧率、码率、GOP及编码启停等相关参数；需支持4K、2K、1080P、720P分辨率；需具备动态码率功能，适应网络带宽波动调整；需支持单屏、双屏、三屏、四屏分别开展视频资源采集及编码处理。
（2）内容控制。需具备接收网络控制指令并转换为本地键盘、鼠标及触控控制指令的能力。
（3）权限管控。需具备客户端受控状态的可视化展示和用户提醒功能。
（4）系统监测。需具备自动信息上报的功能，能够将本地设备的CPU、内存、屏幕名称以及码流地址自动上传至后台。
（5）编码协议与网络环境。需支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP、GB/T 28181协议及PCM编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项；需支持在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时，仍能够有较好音视频效果。支持IPv4和IPv6协议。
3.性能要求
（1）支持采集屏幕数量：不少于3块。
（2）支持原生采集编码分辨率：不高于4K，向下兼容2K、1080P、720P等常规分辨率。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括：麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等。
	工业

	3.5
	多域跨网融合采集使用端
	85
	套
	总体要求
（1）需具备对本地各类信号源的音视频信号采集编码功能，并具备安全隔离功能，能够确保不同网络的视频信号接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。
（2）双传输链路隔离：需严格区分音视频链路和控制信号链路，具备严格的单向隔离机制，并确保高密网无法向低密网传输任何信息。
（3）主控芯片和系统：需采用国产化主控芯片和嵌入式操作系统。
（4）需配备满足运行最大分辨率为2K@60Hz的画面监视器。
2.功能要求
（1）单向安全隔离：需具备控制信号和音视频信号物理单向传输特性，实现音视频和控制信号的单向不可逆传输。
（2）跨网指令交互：需支持非网口传输控制信号，通过免驱USB接口实现对信号源的免驱控制，并按照跨网转发服务映射关系，实现对不同网络下多信号源进行安全控制。
（3）界面调取控制：需支持通过一套键盘鼠标操控接入的各类多域跨网界面资源。支持键鼠控制、快捷组合键控制等。
（4）界面资源管理：需提供界面资源列表管理功能，支持模糊搜索和快速检索定位，方便用户快速查找所需界面资源。
（5）标准免驱控制：需支持硬件驱动级控制，具有高度的兼容性，避免安全防护程序误报警。同时支持采用符合HID协议的键盘、鼠标、触控指令。
（6）信号源接入类型：需支持接入台式机、笔记本、平板、手机、摄像头等。支持接入的信号源操作系统包括Linux、麒麟KylinOS、统信UOS、鸿蒙、Windows、安卓等类型。兼容大屏幕、显示器、投影仪、电视、键盘鼠标、触控屏、耳麦、话筒等外设类型。
（7）单向隔离与单向发送。需采用内置单向物理隔离器件，确保音视频链路及控制链路安全单向隔离；需具备本地音视频流及控制信号流单向发送能力，确保音视频流及控制信号流仅能沿指定方向单向发送。
（8）切换显示。需支持对本地接入的多路信号源进行本地切换操作。
（9）内容控制。需支持多用户同时接入同一设备并使用各自的业务系统，各用户可独立进行显示切换和内容控制操作，操作过程互不影响。
（10）视频采集。需具备对本地各类信号源的音视频信号进行采集编码的功能，支持视频编解码协议采用H.264/H.265编码压缩协议，视频传输协议采用RTSP实时流传输协议。需支持的协议类型包括H.264、H.264HP、H.265、G.711、G.722、Opus、H.323、SIP等编码格式，视频协议需支持RTSP（必须）、RTMP、WebRtc中的一项或多项。
（11）支持协议与网络类型。需支持GB/T28181协议标准。支持气象宽带网、电子政务网、自组网、互联网、4G/5G、卫星网络等网络环境的信号源以及IPv4和IPv6网络协议。
3.单终端性能要求
（1）支持安全接入的不同网络来源数量：不低于4个。
（2）支持可接入的本地跨网信号源数量：不低于8个。
（3）单屏支持的最大分辨率：不低于2K@60Hz。
（4）支持同时使用的人数：不少于3个。
4.单终端规格要求
（1）设备配备≥2个HDMI端口，≥4个USB端口，≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口。
（2）配备画面监视器≥3个。面板为IPS技术，可视尺寸≥23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率2560×1440，亮度≥280cd/m2，接口支持HDMI、DP，3C认证。
（3）设备配备≥2个电源接口。
	工业

	3.6
	多域跨网融合移动端软件版
	85
	套
	1.总体要求
（1）资源采集操控。需具备统一调取、显示、控制接入资源的能力，包括本地屏幕编码采集、资源融合显示、集中操控、开窗漫游、分享推送、编辑标注等功能，能够适用于席位电脑、电子沙盘、汇报台、笔记本、大屏、机动集成作业系统指挥模组、调度端、作业端等场景。
2.功能要求
（1）资源采集编码传输：需支持对本机输出界面进行采集编码，供其他终端使用或利用专用通信链路回传至后方指挥中心。
（2）远程跨网资源协同：需具备接收指挥中心推送的省、市、县各类跨网界面资源能力，在移动过程中与指挥中心保持信息同步，亦可将本地采集界面资源推送给省、市、县指挥中心。
（3）多终端间协同通信：需支持与其他多域跨网融合移动端之间，实现1对1音视频通话功能。
（4）组合界面标注推送：需支持对接入的资源组合界面场景进行标注，并推送至指挥中心或其他多域跨网融合移动端。
（5）无中心使用模式：需支持在没有后台服务器连接的情况下，自动搜索发现同网络内的其他终端设备，设备之间可建立点对点通信，实现相互之间的界面调取、推送、标绘分享、音视频通话功能。在后台服务器意外断连的情况下仍然可以形成多终端协同能力。
（6）融合显示。需具备快速接入多网资源能力，可构建资源组合场景，实现多种显示效果；需具备任意开窗显示、窗口关闭、窗口移动、窗口置顶功能；需具备将信号组合界面保存为预设栏目的功能，可快捷调取，栏目支持自定义名称和布局。需支持一键收起和隐藏主页面功能应用按钮、栏目及资源窗口菜单，无遮挡全画面显示资源内容。
（7）内容控制。需具备通过一套键鼠或触控方式对接入多域跨网音视频资源进行统一操控功能，提供基础键鼠指令映射与快捷组合键功能；须具备在一个屏幕上通过键鼠、触控方式漫游控制已接入的各类信号源的功能；须具备基于角色权限实现多用户对不同信号源窗口及内容的独立操控能力。
（8）系统类型与多屏使用。需支持信号源操作系统类型包括Windows、Linux、Android、鸿蒙、麒麟KylinOS、统信UOS等；需具备拖拽资源、组合场景和栏目与主窗口分离显示功能，能够实现漫游到任意窗口上独立显示、控制、布局、全屏等操作。
（9）裁剪重组与动态标注。需具备对来自不同网络的音视频资源进行实时显示、自由裁剪与任意组合功能，能够将裁剪后的多个组合关键窗口一键分享给其他用户；须具备在多个音视频组合的画面上进行实时动态编辑标注功能，能够提供丰富的标注工具（线条、箭头、图形、文字等），支持在实时画面上进行自由绘制、编辑与样式调整，生成含图片、文字的动态音视频场景，同时将修改编辑后的结果推送到其他用户。
（10）多人协同。需具备多人跨域协同编辑标注功能可实时同步展示标绘过程，能够实现对各路视频画面进行协同编辑，允许多人、多终端1对1、1对多在线共同编辑文档及标注，多个终端能实时协同标注多域跨网组合画面广播推送，不同用户的标注内容可在同一屏幕实时叠加显示。
（11）指挥端模式。需具备在指挥员一键下达给自治区、市、县三级及移动指挥车、作业端、手机端等时，指挥端一屏管理资源，多个态势屏一键内容切换显示，资源可按需投屏至任意态势屏幕；需具备组合界面快速调取功能，能够实现将不同业务系统形成组合场景，一键调取，并一键推送到任意态势屏幕；需具备信号源缩略显示功能，能够通过滑动操作快速预览所有内容。
3.性能要求
（1）支持同时显示的资源数量：不小于4个。
（2）支持布局样式数量：不低于8种。
（3）支持裁剪的窗口最小分辨率为：64x64像素。
（4）支持多人协同人数：不低于4人。
（5）支持采集屏幕数量：不少于4块。
4.运行环境
（1）需支持安卓、国产麒麟、windows操作系统。
	工业

	3.7
	多域跨网融合态势端
	85
	套
	1.总体要求
（1）清晰显示接入资源。需具备整合多网资源显示功能，能够灵活展示组合场景。适用于大屏及电视，实时准确展示态势，满足不同显示需求。
2.功能要求
（1）多域界面展示：需支持将多个多域跨网界面形成组合场景进行统一展示，不同密级的信号源之间安全隔离、互不干扰。
（2）远程分享推送：需支持接收来自本地终端或远程异地终端用户的分享推送。包括组合界面、裁剪界面、标绘界面等。
（3）态势实时更新：需能够自动获取并更新多域跨网的最新界面，保障态势信息的时效性。自动更新间隔不高于3秒。
（4）轮巡展示。需支持按时间轴或固定周期对组合界面资源自动轮巡展示，能够实现非人工干预，自动运行。
（5）监控取流与账户同步管理。需支持对符合GB/T 28181的各类视频监控独立取流显示；用户在不同终端登录账户后可同步账户信息，能够确保界面资源列表、功能模块、使用权限和使用记录随账户切换。
（6）自定义投屏与画面适应。需支持设置多个投屏/推送显控区域，接收不同用户投屏/推送的资源画面及组合场景，保存为接收预案，支持预案预览、快速调取；需支持特殊布局下组合场景各资源画面变形，无法按16：9正常显示时，支持可选组合场景各窗口画面不变形显示模式。
（7）编辑模式。需支持用快捷键进入编辑模式，编辑模式下可自定义布局、信号源、场景等。
3.性能要求
（1）支持同时显示窗口数量：不小于4个。
（2）支持独立取流的监控路数：不低于128路。
（3）支持显示的整体最大分辨率为：4K@60Hz。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括Windows、麒麟等。
	工业

	3.8
	多域跨网融合会商端
	85
	套
	1.总体要求
（1）多域跨网会议：需支持多地域、多用户共同参与音视频会议，参会人员可共享使用多域跨网融合接入的界面资源。
（2）多源同步传输：需支持多域跨网界面、会议视频画面、语音同步传输。
2.功能要求
（1）界面共享功能：需支持对多域跨网界面进行一屏调度，支持对跨域跨网组合界面场景实时共享，并基于跨网组合界面进行共同研讨，过程中确保跨网界面之间安全隔离，互不干扰。
（2）界面共享方式：需支持多种界面共享方式，包括：软件抓屏共享、本地采集共享、其他终端推送来的界面共享、协同标绘界面共享、本地组合场景共享。
（3）账号管理：需具备建立统一账户管理功能，可与后台账户信息进行同步。
（4）多级组会与多级呼叫。需具备多方实时音视频会议和文本对话功能。采用SIP协议，提供多对多的音视频通信功能。支持语音对讲，可创建多个对讲组，能够实现自由讨论和广播；须支持基于角色权限对各级用户同时在线音视频呼叫，实现内外网资源结合和“端到端”音视频连线；须具备多方协同参与音视频会议功能，能够实现会议画面和会议语音保持实时同步传输。
（5）快速会议与预定会议。需具备会议时长设置功能，可根据需求手动调整为30分钟、1小时、2小时等自定义时长，无需邀请成员。建会人可从组织架构拉取人员并发送邀请；需具备预定参会人员和时间功能，能够实现进入会议后建会人仍可再次邀请其他人员入会。
（6）会议列表与查询会议。需支持在会议首页显示相关会议列表，包括自己创建或他人邀请的会议；点击待入会议，展示相关预定会议与快速会议，也可根据会议号查询会议。入会需输入会议密码验证，通过后即时入会，会议号支持一键复制，会议密码在建会时可设置修改。
（7）会议操作与屏幕共享。需支持多种会议显示模式，如平铺展示、列表模式；支持会议摄像头镜像翻转、静音/非静音操作，且会议中说话人话筒高亮显示；需支持会议中共享屏幕，能够实现会议里的其他成员实时看到共享的屏幕内容并开展会商讨论。
（8）会议即时消息。需具备在会中多人即时通讯的功能，提供通信对话窗口，支持文字、文件、图片等类型消息。
（9）多级会议权限。需支持细分设置会议权限，可包括主持人和一般参会人权限。主持人拥有最高会议权限，包括开启/结束会议、管理参会人、会议参数设置等；普通参会人入会后，默认有发言、共享内容查看等权限。
（10）安全共享传输。需支持实时同步传输跨网视频资源、会议画面和音频，能够提供良好沟通体验；需支持对多个不同网络视频资源进行一屏调度，能够实现组合画面场景实时共享，以及基于跨网资源的共同研讨，同时确保跨网资源安全隔离。
（11）场景化会议部署预设。需具备预设快速会议功能，用户可通过预设参会人群和会议时间一键开会，无需召集参会人，并自动调取预设场景所需的信号源画面，缩短创建会议以及邀请参会的操作时间。
（12）弱网环境自适应。需具备动态码率功能，支持弱网环境动态码率调整，保证音视频流畅传输。
（13）编码协议类型。需支持H.323、SIP音视频通信协议。
（14）多源会议融合。需具备构建多源会议融合能力，可接入并邀请第三方视频会议终端及参会方入会，实现多方之间音视频实时交互通信，同时支持会议画面共享与同步观看。
3.性能要求
（1）支持的视频会议最大参会方数量：不低于32路。
（2）支持的语音会议最大参会方数量：不低于64路。
（3）配备无线鹅颈式会议麦克风≥1个。
4.运行环境
（1）需支持的操作系统类型包括麒麟、Windows、安卓等。
	工业

	3.9
	多域跨网融合通信端
	85
	套
	1.总体要求
（1）本设备是适配一体化调度、现场作业场景使用的可视化通信控制终端。
2.功能要求
（1）融合通信调度：需具备与指挥中心进行跨网语音和视频融合通信及可视化调度能力，接受来自指挥中心的语音、视频呼叫及多域跨网界面推送。
（2）融合态势接收：需接受来自指挥中心或其他端推送的跨网综合态势信息一屏展示。
（3）态势实时更新：需支持自动更新态势界面，确保与指挥中心或其他端态势同步。
（4）多方会议接入：需支持多方音视频会议，支持一键快速召开视频或电话会议。
（5）快捷群组呼叫：需支持群组语音、视频通信，可快速创建临时群组或加入已有的固定群组。
3.性能要求
（1）态势接收同时显示的界面数量：4个。
4.规格要求
（1）运行内存：RAM≥6GB。
（2）机身内置存储：ROM≥128GB。
（3）操作系统：预装Android 8.0及以上版本操作系统，或鸿蒙操作系统，或具备同等安全、应用兼容能力的移动智能操作系统。操作系统需适配预装多域跨网融合会商端、多域跨网融合移动端软件版等业务APP软件。
（4）通信制式：4G/5G全网通，支持国内三大运营商网络。
	工业

	3.10
	辅材辅料
	1
	批
	包含视频线、视频分配器、标签纸、色带、机柜螺丝、扎带等配套耗材，可满足设备安装调试与日常运行需求。
	工业

	技术要求

	1.需实现的功能、目标及应用场景
▲（一）建设内容
本项目建成目标要求如下：
本项目是自治区市县一体化人工影响天气作业指挥能力建设。须在自治区级、市级和县级指挥中心部署音视频调度系统实现指挥端到作业端的任意“端到端”调度。即自治区、市、县、作业点、作业人员/装备各级节点，任意两点均可调显音视频，并根据实时调度需要即时音频通话或视频连线，同时各级指挥中心具备多域跨网接入指挥端、作业端音视频流的能力，人工影响天气指挥人员可以跨域联合、资源共享，对各级指挥中心的各类音视频流进行视频融合、实时显示、裁剪重组、按需编排展示、远程操控、协同编辑、指令下达。
本项目整体还须具备与上级单位及跨域联通、跨省协同能力。跨网融合通信须采用单向物理链路传输技术，通过音视频线缆、USB/串口线缆连接的方式，将不同网络环境下的音视频信号、控制信号、流媒体进行单向传输，能够安全接入省、市、县、作业端多路音视频资源，支持加密、身份认证及权限访问控制。
本项目建设完成并通过验收时，须全面落实下列技术方案与验收指标要求。
（1）实现跨网融合通信，支持气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等多类网络的音视频资源融合通信，同时具备安全隔离机制，可在不同网络视频信号源接入过程中，保持各网络间的安全隔离状态。
（2）具备多级级联功能，支持分级分权管理，平台级联能力不低于6级，满足国家、区域、省、市、县、作业点/飞机外场六级联动指挥调度需求，上级平台可对本级及下级平台的所有资源进行调度。
（3）实现跨域联通。具备支撑省-市-县三级指挥中心任意调显其他各级指挥中心及作业端的功能，实现端到端的省-市-县-作业点一体化指挥调度全覆盖，保障省、市、县各级间任意节点均可直接联通。支持省、市、县三级终端与移动指挥车、作业端、手机端开展协同分享，支持各类多域跨网信号源界面、组合界面、标注界面的实时推送协同。
（4）实现跨省协同。具备省与省之间多域跨网界面资源安全双向推送与调取功能，支持各类多域跨网信号源界面、组合界面、标注界面的实时推送协同。
（5）实现端到端实时交互。指挥端、作业端、调度端须具备通过互联网实现“端到端”音视频实时调显与内容远程控制的能力。
（6）自治区级的内外网服务器上部署音视频管理系统软件，具备构建安全隔离的双重审批架构，内外网平台均部署独立的三员审批体系功能（系统管理员、安全管理员、安全审计员），实现内网与外网资源的访问管理、角色权限分配及用户等级调整的审批流程标准化管控。
（7）提供统一的服务接口，为天工提供内嵌网页控件调用和API接口调用双模式，提供开发文档和SDK包证明文件，支持二次开发，音视频多域跨网接入、多域调度等服务能够为“天工”调用，为天工实现视频调度、会议调度、语音调度、LBS（基于位置的服务）调度、即时通讯、短信接口调度功能提供对应服务。
本项目须实现的关键业务效果/指标要求如下：
（1）自治区级关键业务效果指标：自治区级本地并发信号数量不低于56路的能力。自治区级用户席位使用数量不低于10个；每个席位屏幕：不少于2个；单屏最大分辨率：4K@60Hz。视频呼叫连线数量：不低于32个。语音呼叫连线数量：不低于64个。
（2）市级关键业务效果指标：市级本地并发信号数量：不低于16路的能力。市级用户席位使用数量：不低于5个；每个席位屏幕：不少于2个；单屏最大分辨率：4K@60Hz。视频呼叫连线数量：不低于16个。语音呼叫连线数量：不低于32个。
（3）县级关键业务效果指标：县级本地并发信号数量：不低于8路的能力。县级用户席位使用数量：不低于3个；每个席位屏幕：不少于1个；单屏最大分辨率：2K@60Hz。视频呼叫连线数量：不低于8个。语音呼叫连线数量：不低于16个。
（4）满足招标文件要求，验收达到合格标准。
本项目建设完成后，系统各项指标均须符合中国气象局专项保障司《省市县音视频调度服务系统技术要求》(气专函〔2025〕2号)技术要求，不会出现整体不达标情况。若存在下列任一不达标情形，视为投标文件虚假响应，采购人有权取消其中标资格或解除合同，由此产生的一切风险与损失由投标人自行承担：
（1）跨域联通与跨省协同功能不达标：未满足本技术要求“6.1总体功能指标”中跨域联通、跨省协同2项功能的指标要求，即：系统不得仅通过会商系统实现各级指挥中心的音视频互联，还须接入互联网环境下的作业实景监控系统、人工影响天气业务平台等多域跨网音视频流，并保障这些资源实现横向省际邻省互联（遵循本技术要求约定的公用标准，以便保障后续可与邻省、区域、国家级平台实现互联）。
（2）跨网融合安全要求不达标：音视频多域跨网采集未具备安全隔离功能，无法确保不同网络的音视频信号源接入时，各网络始终保持安全隔离状态；多域跨网融合调度、本地内容控制、多域跨网控制及资源推送与共享，未严格符合本技术要求“6.2.4跨网融合通信”中的安全隔离要求。
（3）端到端实时交互要求不达标：指挥端、作业端、调度端未具备通过互联网实现“端到端”音视频实时调显与内容远程控制的能力。
本项目各部分具体测试方法及测试指标详见本技术要求“7.2测试标准”。
（注：投标人须针对本项目全部建设内容出具加盖本单位公章的专项承诺函进行确认与履约保证，承诺函格式由投标人自行拟定，附在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中。投标文件未附该承诺函，或承诺函未加盖投标人有效公章的，均认定为未实质性响应招标文件，作无效投标处理。）
（二）建设地址
本项目建设地址清单如下：
	序号
	所属地市
	单位名称
	具体位置

	一、自治区级音视频调度服务系统

	1
	/
	广西壮族自治区气象局
	南宁市青秀区民族大道81号

	2
	
	广西壮族自治区人工影响天气办公室
	南宁市江南区吴圩镇广西人工影响天气基地

	二、市级音视频调度服务系统

	1
	南宁市
	南宁市气象局
	南宁市邕宁区蒲庙镇张村新平坡荡壘岭

	2
	崇左市
	崇左市气象局
	崇左市江州区石景林东路17号

	3
	柳州市
	柳州市气象局
	柳州市庆丰路5号

	4
	来宾市
	来宾市气象局
	来宾市兴宾区柳来路661号

	5
	桂林市
	桂林市气象局
	桂林市中山北路170号

	6
	梧州市
	梧州市气象局
	梧州市长洲区三龙大道101号

	7
	贺州市
	贺州市气象局
	贺州市城西路10-1号

	8
	玉林市
	玉林市气象局
	玉林市人民东路169号

	9
	贵港市
	贵港市气象局
	贵港市金港大道580号

	10
	百色市
	百色市气象局
	百色市城北二路15号

	11
	钦州市
	钦州市气象局
	钦州市南珠西大街112号

	12
	河池市
	河池市气象局
	河池市宜州区庆远镇刘三姐大道245号

	13
	北海市
	北海市气象局
	北海市合浦县廉州镇南乐街67号

	14
	防城港市
	防城港市气象局
	防城港市港口区金花茶大道中段民乐街

	三、县级音视频调度服务系统（具体供货内容及数量由采购人根据实际需要进行调配）

	1
	南宁市
	横州市气象局
	横州市横州镇公园路54号

	2
	
	宾阳县气象局
	宾阳县宾州镇永武街632号宾阳县气象局大院

	3
	
	马山县气象局
	马山县白山镇合作社区伏塞岭

	4
	
	隆安县气象局
	隆安县城厢镇宝塔村隆安县气象局

	5
	
	武鸣区气象局
	南宁市武鸣区城厢镇五岭路70号气象局大院

	6
	
	邕宁区气象局
	南宁市邕宁区步云路92号

	7
	
	上林县气象局
	上林县大丰镇环城路气象局

	8
	
	大明山天坪气象观测站
	武鸣区两江镇大明山天坪气象观测站

	9
	
	南宁市气象局
	南宁市青秀区风岭南路9号

	10
	崇左市
	江州区气象局
	崇左市江州区江南路39号

	11
	
	凭祥市气象局
	凭祥市南大路1支6号

	12
	
	扶绥县气象局
	扶绥县新宁镇扶南大道410号

	13
	
	大新县气象局
	大新县桃城镇养利路442号

	14
	
	宁明县气象局
	宁明县城中镇新明路2-1号院气象局大院

	15
	
	天等县气象局
	天等县天等镇天丽路17号

	16
	
	龙州县气象局
	龙州县龙州镇利民街146号

	17
	
	崇左市气象局
	崇左市江州区石景林东路17号（崇左市气象局）

	18
	贺州市
	昭平县气象局
	昭平县昭平镇东宁北路47-2号

	19
	
	富川县气象局
	富川瑶族自治县富阳镇新建路28号

	20
	
	钟山县气象局
	钟山县钟山镇榕马村十八工岭

	21
	
	八步区气象局
	贺州市城西路10-1号

	22
	贵港市
	桂平市气象局
	桂平市西山镇城东社区503号

	23
	
	平南县气象局
	平南县平南街道龚州大道499-79号

	24
	河池市
	凤山县气象局
	凤山县凤城镇教育路259号

	25
	
	都安县气象局
	都安县澄江镇桑里村板坡屯气象局大院

	26
	
	宜州区气象局
	河池市宜州区庆远镇龙塘社区龙塘甫长岭

	27
	
	罗城县气象局
	罗城县东门镇一平路87号

	28
	
	东兰县气象局
	东兰县东兰镇那亨村

	29
	
	巴马县气象局
	巴马县巴马镇新建路268号

	30
	
	大化县气象站
	大化县大化镇新民八巷28号

	31
	
	南丹县气象局
	南丹县城关镇丹东路八巷3号

	32
	
	环江县气象局
	环江县思恩镇桥东路爱山林场松林坡气象局

	33
	
	天峨县气象局
	天峨县六排镇城东路125号

	34
	
	金城江区气象局
	河池市金城江区西环路218号

	35
	桂林市
	资源县气象局
	资源县资源镇西延南路87号

	36
	
	灌阳县气象局
	桂林市灌阳县灌江西路52号

	37
	
	永福县气象局
	广西永福县向阳路38号

	38
	
	恭城县气象局
	恭城县恭城镇茶南路二巷2号

	39
	
	荔浦市气象局
	桂林市荔浦市荔平路121号

	40
	
	龙胜县气象局
	龙胜县龙胜镇兴龙西路龙舌巷2号

	41
	
	临桂区气象局
	临桂区临桂镇民健路万象巷6号

	42
	
	阳朔县气象局
	阳朔县阳朔镇东岭路32号

	43
	
	兴安县气象局
	兴安县兴安镇双拥路46号

	44
	
	灵川县气象局
	灵川县衡友线灵勃保障房小区东侧

	45
	
	全州县气象局
	全州县全州镇常青路5号

	46
	
	平乐县气象局
	平乐县同乐大道维也纳酒店东北侧

	47
	柳州市
	柳城县气象局
	广西柳州市柳城县大埔镇镇中路4号

	48
	
	柳江区气象局
	柳江区拉堡镇柳南路75号

	49
	
	融水县气象局
	柳州市融水苗族自治县细鱼路21号

	50
	
	三江县气象局
	柳州市三江侗族自治县江峰街40号

	51
	
	融安县气象局
	柳州市融安县长安镇桔香东巷03号

	52
	
	鹿寨县气象局
	鹿寨镇十里亭建中东路88号

	53
	
	柳州农业气象试验站气象观测站新观测场
	柳州农业气象试验站观测站新观测场（柳州市柳北区沙塘镇木冲岭）

	54
	百色市
	靖西市气象局
	靖西市新靖镇凤凰路中山小区168号

	55
	
	田东县气象局
	田东县平马镇庆平路237号

	56
	
	田阳区气象局
	田阳区田州镇敢壮大道701号

	57
	
	凌云县气象局
	凌云县泗城镇新秀社区西苑小区294号

	58
	
	乐业县气象局
	百色市乐业县同乐镇三乐街340号

	59
	
	西林县气象局
	西林县八达镇鲤城路181号

	60
	
	德保县气象局
	德保县城关镇城东社区象山街49号

	61
	
	隆林县气象局
	隆林县新州镇迎宾路1968号

	62
	
	平果市气象局
	平果市新安镇那劳村南百高速路进城线右侧山坡

	63
	
	那坡县气象局
	广西那坡县城厢镇那赖村那赖屯

	64
	
	田林县气象局
	田林县教育东路30号

	65
	
	右江区气象局
	百色市右江区气象综合观测基地（百色市右江区龙旺大道禄粮巷）

	66
	钦州市
	浦北县气象局
	浦北县江城街道滨河路5号浦北县气象局

	67
	
	灵山县气象局
	灵山县司马路100号灵山县气象局

	68
	梧州市
	岑溪市气象局
	岑溪市义洲大道268号

	69
	
	苍梧县气象局
	苍梧县龙圩镇农林路128号

	70
	
	蒙山县气象局
	蒙山县蒙山镇光明街248号

	71
	
	藤县气象局
	藤县藤州镇绣江路雷庙顶46号

	72
	
	龙圩区气象局
	梧州市龙圩区龙圩镇古凤高村阉牛岭山

	73
	玉林市
	博白县气象局
	博白县博白镇人民北路牛肉岭博白县气象局

	74
	
	北流市气象局
	北流市城南一路五里9号

	75
	
	陆川县气象局
	陆川县温泉镇通政街117号

	76
	
	容县气象局
	容县容州镇一级路旁气象局

	77
	防城港市
	上思县气象局
	广西防城港市上思县思阳镇广元村荣新屯

	78
	
	防城区气象局
	防城港市防城区防城镇珠河街106号

	79
	
	东兴市气象局
	东兴市白鹤岭水库西面瓜壳岭

	80
	北海市
	合浦县气象局
	北海市广东路66号

	81
	来宾市
	兴宾区气象局
	来宾市柳来路661号

	82
	
	武宣县气象局
	武宣县武宣镇城南路31号

	83
	
	忻城县气象局
	忻城县城关镇城南新区智乐路

	84
	
	象州县气象局
	象州县温泉大道19号

	85
	
	金秀县气象局
	金秀县金秀镇平安路4号


（三）采购清单
本项目采购清单如下：
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	一
	区级音视频调度服务系统

	1.1
	区级指挥调度视频终端①
	1
	套

	1.2
	区级指挥调度视频终端②
	1
	套

	1.3
	音视频存储管理软件
	1
	套

	1.4
	多域跨网融合支撑平台
	2
	套

	1.5
	多域跨网融合采集端
	1
	项

	1.6
	多域跨网融合远程交互端
	4
	套

	1.7
	多域跨网融合本地交互端
	20
	套

	1.8
	多域跨网融合移动端
	1
	项

	1.9
	多域跨网融合态势端
	4
	套

	1.10
	多域跨网融合会商端
	1
	项

	1.11
	多域跨网融合通信端
	4
	套

	1.12
	辅材辅料
	1
	批

	二
	市级音视频调度服务系统

	2.1
	市级指挥调度视频终端
	14
	套

	2.2
	多域跨网融合支撑平台
	14
	套

	2.3
	多域跨网融合远程交互端
	28
	套

	2.4
	多域跨网采集控制软件
	14
	套

	2.5
	多域跨网融合采集使用端
	70
	套

	2.6
	多域跨网融合移动端软件版
	14
	套

	2.7
	多域跨网融合态势端
	14
	套

	2.8
	多域跨网融合会商端
	42
	套

	2.9
	多域跨网融合通信端
	14
	套

	2.10
	辅材辅料
	1
	批

	三
	县级音视频调度服务系统

	3.1
	县级指挥调度视频终端
	85
	套

	3.2
	多域跨网融合支撑平台
	85
	套

	3.3
	多域跨网融合远程交互端
	85
	套

	3.4
	多域跨网采集控制软件
	85
	套

	3.5
	多域跨网融合采集使用端
	85
	套

	3.6
	多域跨网融合移动端软件版
	85
	套

	3.7
	多域跨网融合态势端
	85
	套

	3.8
	多域跨网融合会商端
	85
	套

	3.9
	多域跨网融合通信端
	85
	套

	3.10
	辅材辅料
	1
	批


▲2.是否接受进口产品：否
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: _Hlk88997327]本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：投标人所投产品应符合相关行业规范和技术标准要求：
	序号
	名称
	标号或文号

	1 
	《中华人民共和国气象法》
	（2016年11月7日修订）

	2 
	《气象观测技术发展引领计划（2020—2025年）》
	（气发〔2019〕90号）

	3 
	《气象高质量发展纲要（2022—2030年）》
	（国发〔2022〕11号）

	4 
	《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
	（桂政发〔2021〕11号）

	5 
	《广西气象事业发展“十四五”规划》
	（桂气发〔2021〕73号）

	6 
	《省级及以下人工影响天气能力建设指南》
	

	7 
	《省市县音视频调度服务系统技术要求》
	（气专函〔2025〕2号）

	8 
	《供配电系统设计规范》
	(GB 50052-2009)

	9 
	《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》
	（GB/T 22239-2019）

	10
	《气象资料分类与编码》
	(GB/T 40153-2021)

	11
	《气象数据服务接口规范》
	（GB/T 42877-2023）

	12
	与本项目相关的其他相关文件政策规范等
	


注：《省市县音视频调度服务系统技术要求》在本次招标活动中以附件形式提供。
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
[bookmark: _Hlk132788003]（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

	商务要求表

	▲报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品报价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、项目验收费、产品质保期内维护及备件费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲测试要求
	1.签订合同后7个日历日内，中标供应商须在实际业务运行环境下对产品核心指标、功能配置进行全面测试，采购人依据招标文件、中标供应商的投标文件及《省市县音视频调度服务系统测试标准》，对中标供应商进行测试验证，验证通过后方能进行设备安装实施。
测试不通过的，中标供应商须在3个日历日内完成整改、更换直至测试验证通过；逾期未整改或整改后仍不符合采购及合同约定的，视为中标供应商严重违约，采购人有权立即解除合同并不予退还已缴纳的履约保证金。给采购人造成损失的，中标供应商应承担全部赔偿责任，采购人保留依法追究中标供应商全部法律责任及相关损失的权利。
2.投标人须在投标文件“招标项目采购需求中要求提供的材料等”中提供承诺函（格式自拟），承诺函须完全响应、全面涵盖上述全部条款要求。未提供承诺函，或承诺内容存在缺项、漏项、选择性承诺的，投标无效。

	▲合同签订日期
	中标通知书发出后25个日历日内。

	▲交货（实施）时间
	合同签订之日起，3个月内全部交货，到货验收后5个月内，按照采购人要求完成安装调试，并验收合格后交付。

	▲交货地点或服务地点
	采购人指定地点。

	▲验收标准
	1.验收程序
1.1到货验收
中标人应在合同签订后3个月内完成全部货物采购，运抵采购人指定地点，经采购人与中标人委托的验收人员共同在现场对货物进行开箱清点并签字确认，完成到货验收。
1.2合同验收
中标人应在到货验收后5个月内完成安装、系统部署、调试工作，向采购人书面提交合同验收申请，并附总结报告，总结报告内容包括：音视频系统部署概况、安装测试清单、功能测试截图、售后维修服务条款，由采购人组织制定验收技术大纲并组织验收出具验收书。
1.3验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。
1.4中标产品不能涉及任何法律纠纷。
2.验收标准：按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本项目合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果交付的产品或服务成果中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。
3.验收结果：在任一单项验收环节，采购人、中标人的代表均应在场，交付的产品或服务成果符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由采购人出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由采购人、中标人的代表共同签字确认并加盖采购人公章，双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知双方。如中标人对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。
4.不予签收或单项验收不合格的，中标人应在当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等采购人认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交付，逾期交付最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交付不影响合同约定的使用时间。
最终验收不合格的，中标人应于10日内退还采购人已支付的全部款项，并按合同总金额的10%向采购人支付违约金。中标人针对验收不合格项的整改次数不得超过3次，超出整改次数仍不符合验收标准的，采购人有权拒绝接收相关成果。
5.采购人有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，中标人应予以配合。采购人委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由中标人负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。
采购人委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	▲服务标准、期限、效率
	中标供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.电话咨询
中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2.现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在24小时内到达现场进行处理，到达现场后48小时内排除故障，恢复正常使用。
3.技术升级
在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

	▲培训
	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	▲付款方式
	1.中标人按要求缴纳履约保证金、合同签订完成并提交发票和请款申请书后，采购人10个工作日内支付合同金额的50%。
（2）完成到货验收，中标人提交发票和请款申请书后，采购人10个工作日内支付至合同金额的90%。
[bookmark: OLE_LINK4]（3）中标人按验收流程要求通过最终合同验收，中标人提交发票和请款申请书后，采购人10个工作日内付清合同尾款。
（4）票据要求：中标人必须按照采购人要求提供正规的增值税普通发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
（5）合同款支付形式为：转账。

	▲履约保证金
	履约保证金金额及缴纳时间：履约保证金金额为中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%），中标供应商须在签订合同前缴纳履约保证金，未能按时足额缴纳的，或按规定提交方式提交的，或保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。                   
履约保证金退还方式及时间、条件：履约保证金自合同生效之日起生效至整体项目质保期届满后30日失效。履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标人提交的履约保证金退付申请之日起28天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标人可予以书面催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向中标人支付自催告日期起的利息。

	▲包装和运输要求
	1.根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
2.运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分。

	▲售后服务
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质保期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。
2.项目验收后中标供应商提供不少于2名技术人员驻场（广西区内）服务不少于3年，确保项目稳定运行。招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
4.中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。
5.质保期内的费用
质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
6.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。如有另行约定，按中标商承诺和合同约定为准。

	▲保险
	中标供应商负责办理货物及项目实施人员保险。相关的费用由供应商承担，采购人不再另行支付。

	▲产品运输、保管
	1.中标供应商负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。费用由中标供应商承担，采购人不再另行支付。
2.中标供应商负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。费用由中标供应商承担，采购人不再另行支付。

	▲安装调试
	1.中标供应商须负责所有设备的安装调试，在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人有关规章制度。
2.项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。

	▲质保期
	整体质保5年，项目另有约定的按技术参数约定为准。

	核心产品
	本标项核心产品为第2.1项货物“市级指挥调度视频终端”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲“天工”对接
	中标人应按采购人及中国气象局人影中心要求做好音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统与“天工”平台对接部署工作。

	其他
	投标人可根据自身情况，结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供相关证明材料。
















[bookmark: _Toc476436433][bookmark: _Toc476436174]第三章  投标人须知













[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]
投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1 
	采购项目名称：广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统 
采购项目编号：GXZC2026-G1-002561-GLZB

	2 
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	3 
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	4 
	现场踏勘：详见《第二章 招标项目采购需求》内容（如有）。

	5 
	演示时间及地点：详见《第二章 招标项目采购需求》内容（如有）。

	6 
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；
询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	7 
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8 
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9 
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	10 
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	11 
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12 
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13 
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14 
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	15 
	评标方法：综合评分法。

	16 
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	17 
	采购资金来源：财政性资金。

	18 
	付款方式：见招标项目采购需求。

	19 
	投标文件有效期：60天。

	20 
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。



投标人须知
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]一、总  则
（一） 适用范围
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“■”“●”的条款，作为评分内容。
9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
（三）招标方式
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]公开招标方式。
（四）投标委托
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）联合体投标
本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
6.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
7.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544
通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。
（三）招标文件的澄清与修改
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。
4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）
投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章[必须提供]
（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]
（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]
（4）财务状况报告[格式自拟，必须提供]
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[内容、格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）[必须提供]
（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺[必须提供]

2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证[必须提供]
（2）投标声明书（格式见第六章）[必须提供]
（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）[委托时必须提供]
（4）法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件[必须提供] 
（5）商务响应表（格式见第六章）[必须提供]
（6）招标项目采购需求中要求提供的材料等[据实提供]
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（8）类似成功案例的业绩[投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整]
（9）其他特殊资质证书
（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书
（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书
（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
（14）投标人情况介绍
（15）投标人认为需要提供的其他材料

2.2技术文件：
（1）技术响应表[必须提供]
（2）设备配置清单（均不含报价）
（3）项目实施方案、售后服务承诺书[格式自拟，必须提供]
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（7）投标人认为需要提供的其他材料
（8）招标项目采购需求中要求提供的材料[据实提供]
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）[必须提供]
（2）投标报价明细表（格式见第六章）[必须提供]
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）[如有请提供]：
1）《中小企业声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）
2）《残疾人福利性单位声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 
（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件[格式见第六章，如有请提供]
（6）开标一览表（格式见第六章）[必须提供]
▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]（二）投标文件的语言及计量
▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%； 
④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
触发审查的投标人应在评标委员会规定的时间内（一般不少于30分钟，投标人应提前做好充分准备）提交书面说明，并提供必要的证明材料，包括但不限于：原材料成本、人工成本、制造费用等。
评标委员会结合项目具体特点、市场行情、投标人的说明及证明材料，对其报价是否低于成本、是否影响项目质量和合同履约进行集体评议。
若投标人未能按时提交说明和证明材料，或提交的材料不足以合理证明其报价能够保证项目质量并诚信履约，经评标委员会过半数成员认定，其响应文件将按无效响应处理。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc254970680][bookmark: _Toc254970539]2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
[bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。
4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。
5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。
6.投标保证金不计息。
注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。
7.中标人应在中标通知书发出之日起25个日历日内与采购人签订合同。
8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]（5）其他严重扰乱招投标程序的；
（6）未按规定提交履约保证金的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的； 
（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。
（9）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同两处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]
四、开  标
（一）开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二）开标程序
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]1.电子开标会由本采购代理机构主持。
2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
  实质审查与比较
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会对投标文件进行评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以盖章的电子文件进行回复。
投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后，由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（八）评标过程的监控
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果
（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）履约保证金
详见第二章“招标项目采购需求”中商务要求表中“履约保证金”内容。
（三）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。
（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项
（一）中标服务费
[bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc254970689]（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。
（2）代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057400039 
银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。
（二）解释权：本招标文件解释权属于本采购代理机构。


附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
    根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位签章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

 












[bookmark: _Toc476436175][bookmark: _Toc476436434] 第四章  评标方法及评分标准
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评标方法及评分标准
一、评标原则
（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………………30分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（7）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分   
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。
异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》内容。
2、技术分……………………………………………………………………………………………………59分
（1）技术参数（满分32分）
①由评标委员会依据投标人提供的产品技术参数及证明材料，对照招标文件“第二章  招标项目采购需求”中“技术参数及性能（配置）要求”进行评审：
标注“●”号的技术参数完全满足或优于招标文件要求的，每满足一项得2分，累计最高得26分。投标人须严格按照参数要求提供证明材料，凡未提供有效证明材料，或提供的证明材料内容与参数要求不一致，或未达到参数中明确的证明材料要求的，均视为该项参数负偏离，不予计分。
②同时满足“区级指挥调度视频终端①”、“区级指挥调度视频终端②”、“市级指挥调度视频终端”的技术参数及性能（配置）要求中标注“■”号的这3项的技术要求，得6分。投标人须严格按照参数要求提供承诺函（格式自拟）及下列证明材料之一：产品彩页、出厂测试报告或第三方检测报告等。凡未提供有效证明材料，或提供的证明材料内容与参数要求不一致，或未达到参数中明确的证明材料要求的，均视为该项参数负偏离，不予计分。
（2）项目需求理解（满分5分）
由评标委员会依据投标人提供的项目需求理解方案，围绕以下4项核心内容进行综合评审：
①阐述“国-区域-区-市-县-作业点/飞机外场”六级联动及端到端调度目标。
②准确区分并论述“指挥端、作业端、调度端”三类对象（如固定/机动/便携指挥、飞机/单兵/作业点等）的业务需求。
③体现“人工影响天气七段式业务流程”在音视频调度中的支撑作用。
④论述基于“气象宽带网+互联网”的内外网安全跨域调度及“双重审批与三员审批”的安全管控机制。
一档（1分）：方案未完全涵盖上述4项核心内容。
二档（2分）：方案涵盖了上述4项核心内容，并结合“机动集成作业系统使用”、“飞机作业”和“地面作业”等具体业务场景进行分析。
三档（5分）：方案内容满足二档前提下，需同时满足以下要求：一是针对“六级联动”、“三类对象”绘制业务需求分析图表或拓扑图；二是结合人工影响天气实战场景，阐述了“人工影响天气七段式业务流程”的具体环节，并对“双重审批与三员审批”安全管控机制进行了论述（包含审批流程图、权限管理逻辑等），体现出对项目需求的深度理解。
（3）项目设计方案（满分7分）
由评标委员会依据投标人提供的项目技术方案（至少应包含总体架构、系统组成、应用场景设计等内容），围绕以下6项核心内容进行综合评审：
①多级级联设计：设计分级分权管理机制，满足人工影响天气“国-区域-区-市-县-作业点/飞机外场”六级联动指挥调度，实现上级平台可调度本级和下级平台的所有资源。
②跨网融合通信设计：设计跨网融合通信方式与安全隔离体系，实现多种网络环境下（例如气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等）的音视频资源融合调度；构建基于三员审批、多级权限管控机制，构建安全隔离的双重审批架构，实现内外网音视频资源的访问管理与标准化管控。
③跨域联通设计：构建区-市-县-作业点一体化指挥调度体系，实现各级指挥中心任意节点间的直接联通、音视频调显与双向呼叫。支持区、市、县三级终端与机动集成作业系统指挥模组、作业端、手机端等多类型终端的协同分享，具备多域跨网环境下信号源界面、组合画面及标注内容的实时推送与协同交互能力。
④跨省协同设计：设计省与省之间多域跨网界面资源安全双向推送与调取机制，实现各类多域跨网信号源界面、组合界面、标注界面的实时推送协同。
⑤“端到端”互联互通设计：构建基于互联网的“端到端”安全接入，设计指挥端、作业端、调度端的音视频交互，实现移动作业场景下的远程实时调显与内容控制。
⑥系统集成对接设计：规划与“天工”平台、机动集成作业系统的集成对接方案，定义接口协议，设计操控交互流程及界面融合方式，实现异构系统的无缝衔接。
一档（1分）：方案未完全涵盖上述6项核心内容。
二档（3分）：方案涵盖上述全部6项核心内容，同时满足以下要求：一是提供系统总体架构图、网络拓扑图及应用场景流程图；二是针对六级联动指挥调度、跨网融合通信等核心需求有指挥调度流程图和音视频跨网传输流程图。
三档（7分）：方案在满足二档的前提下，同时满足以下要求：针对“天工”平台提出具体的对接接口方案，方案内容包含视频调度、会议调度、语音调度、LBS（基于位置的服务）调度、即时通讯、短信接口调度等功能的接口设计。
（4）项目实施方案（满分7分）
由评标委员会依据投标人提供的项目实施方案，围绕以下5项核心内容进行综合评审：①实施组织与团队保障 ②项目整体实施进度计划 ③区市县多级部署方案（须包含单向物理链路传输方式的跨网融合通信、音视频存储管理软件部署内容） ④多源融合集成方案（须包含天工平台对接、存量视频会议集成、机动集成作业系统指挥模组对接内容） ⑤项目验收方案。
一档（1分）：方案未完全涵盖上述5项核心内容。
二档（3分）：方案完整包含全部5项核心内容，同时满足以下要求：一是提供区市县实施进度甘特图及人员分工表。二是提供跨网融合通信网络拓扑图（须体现安全隔离机制）以及音视频存储管理软件部署所需存储、计算、网络等资源说明内容。
三档（7分）：方案在满足二档的前提下，同时满足以下要求：一是明确本项目与“天工”平台、视频会议系统、机动集成作业系统的集成测试方法。二是提供自开标前36个月内（不含开标当日），投标人所投产品在可视化音视频调度类系统的测试合格证明文件。证明文件明确体现系统相关功能测试合格，涵盖“音视频跨网接入”、“融合显控”、“多域调度”中的至少一项核心功能测试验收内容，并附有项目/测试负责人签字或检测机构公章。
（5）售后服务方案（满分4分）
由评标委员会依据投标人提供的售后服务方案，围绕以下4项核心内容进行综合评审：①驻场团队保障 ②故障分级响应与处置机制 ③常态化巡检运维服务 ④重大/大型活动专项保障能力。
一档（1分）：方案未完全涵盖上述4项核心内容。
二档（2分）：方案完整包含全部4项核心内容，同时满足以下要求：一是明确驻场服务团队配置，提供人员履历表；二是建立分级响应体系，涵盖电话咨询响应时间、一般故障响应到场时间、特殊重大事件响应到场时间，并结合本项目特点制定具体的故障排查流程；三是制定详细的巡检计划（明确巡检频次，如月度/季度巡检），提供巡检记录表模板，涵盖音视频核心设备的状态检查与日志分析。
三档（4分）：方案在满足二档的前提下，同时满足以下要求：一是提供详细的驻场管理制度；二是制定针对本项目细化不同级别故障（如设备宕机、跨网作业调度失败等）的售后服务预案；三是制定详细的重大/大型活动专项保障方案，涵盖系统联调演练、驻场值守以及总结复盘。
（6）培训方案（满分4分）
由评标委员会依据投标人提供的培训方案，围绕以下5项核心内容进行综合评审：①培训目标和对象 ②培训内容 ③培训方式与计划 ④培训师资力量与资料 ⑤培训效果评估与改进。
一档（1分）：方案未完全涵盖上述5项核心内容。
二档（2分）：方案完整包含全部5项核心内容，同时满足以下要求：一是方案针对不同岗位（如管理员、操作员、维护员）细分课程内容与考核标准。二是提供详细的培训日程安排表（总学时不少于8学时）及电子版培训教材目录。三是配备至少1名培训讲师，具有3年以上从业经验，提供相关证明材料（如社保缴纳记录或劳动合同）。
三档（4分）：方案在满足二档的前提下，同时满足以下要求：一是培训方式采用“线上理论+线下实操”相结合。二是交付材料包含教材、视频教程、常见问题FAQ库及考核试题，建立培训效果闭环评估机制（如随堂测试、培训满意度调查等）。三是配备至少2名培训讲师，其中主讲讲师具有3年及以上从业经验，持有与本项目运行所需技术相关的人力资源和社会保障部门颁发的职业资格证书。
3、商务分……………………………………………………………………………………………………11分
（1）企业实力（满分8.5分）
1）业绩（满分2分）
投标人提供近三年（2023年1月1日至投标截止日，按合同签订时间判定）音视频指挥信息化或信息系统集成等同类项目业绩，每份有效业绩得0.5分，最高2分。每份业绩需同时提供：
①合同关键页复印件并加盖投标人公章（含首页、甲乙双方盖章页、项目内容页）。
②含有甲方公章的项目验收证明或运行证明复印件并加盖投标人公章。
仅提供合同、仅提供验收材料或材料缺失的，对应业绩不予计分。
2）实施团队要求（满分4.5分）
[bookmark: OLE_LINK3]①建设部署期间内本项目要设立实施团队，配置一名项目经理及一名技术负责人。团队总人员数量不少于16名，投标人需在14个地市各设置一个实施工程师保障项目实施，提供实施人员的在职证明以及近12个月内至少一个月的社保缴纳证明。所有人员项目期内无采购人批准不准更换。所有人员均为投标单位正式在职员工，提供完整佐证材料得2.5分，否则不得分。
②拟派本项目项目经理持有由人力资源社会保障部门或工业和信息化部门颁发的下列证书之一：通信工程工程师、高级信息项目管理师、高级系统架构师、高级系统分析师。每提供1个对应有效证书得0.5分，满分1分。
③项目实施团队配备持有以下任意专业证书：系统规划与管理师（高级）、高级网络信息安全工程师、注册信息安全工程师、高级网络规划设计师。每持证一人的得0.5分，满分1分。
3）本地化服务保障（满分2分）
投标人针对本项目产品提供备品备件保障方案的，提供备件清单及供应承诺函。承诺发生硬件故障时，响应时间不超过0.5小时，并在6小时（含）内提供相应备件进行替换的，得2分；未提供备件清单或供应承诺的，得0分。
（2）维保期（满分1.5分）
在满足采购需求质保期的基础上，投标人对音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统有维保承诺。即5年质保期届满后开展维保期服务，维保期内不收取采购人的维护人工费用，仅收取维保备件成本费用。每提供1年维保服务得0.5分，满分1.5分。
（3）政策功能分（满分1分）
1）投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.25分，最多得0.5分。采购内容中的强制产品不加分。（注：在投标文件中列明属于节能产品的投标产品列表，并提供中国政府采购网“节能产品查询”结果截屏，评标委员会通过比对进行评审。）
2）投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.25分，最多得0.5分。（注：在投标文件中列明属于节能产品的投标产品列表，并提供中国政府采购网“节能产品查询”结果截屏，评标委员会通过比对进行评审。）
（三）总得分=1 + 2 + 3 。价格分30分+技术分59分+商务分11分=100分。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》内容。
















[bookmark: _Toc476436176][bookmark: _Toc476436435]第五章  政府采购合同主要条款


广西壮族自治区政府采购合同（格式）
            合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       
    
    根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、保险、质保维护、仓储等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
    1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
    1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
    2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
    第四条　包装和运输
 1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求以及招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的交付清单、使用说明书和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。
 2.乙方负责服务交付成果、产品的运输。服务交付成果、产品的运输方式由乙方自定。服务交付成果、产品运输合理损耗及计算方法由乙方负责。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：采购方不接受损耗。
4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
[bookmark: _Hlk60651149]7.乙方提供的产品包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文要求。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点：甲方指定地点。
2.交付标准：乙方交付前应对产品或服务成果作出全面检查后，将符合合同文件要求的产品或服务成果交付给甲方。
3.验收程序：
[bookmark: tip_risk_bookmark_18]3.1到货验收
乙方应在合同签订后3个月内完成全部货物采购，运抵甲方指定地点，经甲方与乙方委托的验收人员共同在现场对货物进行开箱清点并签字确认，完成到货验收。
当满足以下条件时，甲方可进行签字确认：
（1） 乙方已按照应标文件中货物清单及投标承诺完成全部货物采购并交付。
（2） 货物外表完好无明显损坏，通电运行正常后，检查后做好原包装封存。
（3） 随货物出厂运输单据、说明书和质量合格证等材料齐全。
3.2合同验收
[bookmark: auto_fouce_19]乙方应在到货验收后5个月内完成安装、系统部署、调试工作，向甲方书面提交合同验收申请，并附总结报告，总结报告内容包括：音视频系统部署概况、安装测试清单、功能测试截图、售后维修服务条款，由甲方组织制定验收技术大纲并组织验收出具验收书。
当满足以下条件时，甲方才向乙方签发验收书：
（1）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。
（3）乙方已完成安装、系统部署、调试（测试）和操作培训服务。
[bookmark: tip_risk_bookmark_20]3.3验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
3.4中标产品不能涉及任何法律纠纷。
4.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本项目合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果交付的产品或服务成果中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。
5.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的产品或服务成果符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。
[bookmark: auto_fouce_21]6.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交付，逾期交付最长不得超过30日，超过30日则视为最终验收不合格。逾期交付不影响本条第1款约定的使用时间。
[bookmark: auto_fouce_22]最终验收不合格的，乙方应于10日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金。乙方针对验收不合格项的整改次数不得超过3次，超出整改次数仍不符合验收标准的，甲方有权拒绝接收相关成果。
7.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。
甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。
8.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
    第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），超出约定范围的配套设施、施工及相关费用均由乙方自行承担。。
    2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方要求  。
    第七条  售后服务、质保期
    1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
    2.货物质保期：与招标文件和承诺时间相一致，无要求的按国家标准实行“三包”。 
3.按招标文件规定的服务质量标准，并达到或优于中标人承诺的标准。
[bookmark: _Hlk19187447]4.乙方所提供的服务内容、标准必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
5.如在使用过程中发生质量问题，乙方应按售后服务承诺时间到达甲方现场。
6.在质保期内，乙方应对产品或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。
    第八条　付款方式
1.资金性质：财政性资金。
2.付款方式：
[bookmark: auto_fouce_26]（1）乙方按要求缴纳履约保证金、合同签订完成并提交发票和请款申请书后，甲方10个工作日内支付合同金额的50%；
（2）完成到货验收，乙方提交发票和请款申请书后，甲方10个工作日内支付至合同金额的90%；
（3）乙方按验收流程要求通过最终合同验收，乙方提交发票和请款申请书后，甲方10个工作日内付清合同尾款；
（4）票据要求：乙方必须按照甲方要求提供正规的增值税普通发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担；
（5）合同款支付形式为：转账。
第九条　 履约保证金
履约保证金金额及缴纳时间：履约保证金金额为中标金额的   %，乙方须在签订合同前缴纳履约保证金，未能按时足额缴纳的，或按规定提交方式提交的，或保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。
履约保证金缴纳的账号信息：
[bookmark: tip_risk_bookmark_28]开户名称： 
开户银行：
银行账号：                  
[bookmark: auto_fouce_29]履约保证金自合同生效之日起生效至整体项目质保期届满后30日失效。履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起28天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以书面催告，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  违约责任
1.签订合同后7个日历日内，中标供应商须在实际业务运行环境下对产品核心指标、功能配置进行全面测试，采购人依据招标文件、中标供应商的投标文件及《省市县音视频调度服务系统测试标准》，对中标供应商进行测试验证，验证通过后方能进行设备安装实施。
测试不通过的，中标供应商须在3个日历日内完成整改、更换直至测试验证通过；逾期未整改或整改后仍不符合采购及合同约定的，视为中标供应商严重违约，采购人有权立即解除合同并不予退还已缴纳的履约保证金。给采购人造成损失的，中标供应商应承担全部赔偿责任，采购人保留依法追究中标供应商全部法律责任及相关损失的权利。
[bookmark: auto_fouce_31] 2. 若因乙方原因（包括但不限于其提供的设备、技术、服务存在根本性缺陷或不符合合同约定）导致合同无法履行或最终验收不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方为履行合同已支出的费用、甲方为获得同等服务需向第三方支付的额外费用、以及甲方因此遭受的其他直接及间接经济损失）。
[bookmark: tip_risk_bookmark_33]3.乙方逾期交付产品或服务成果的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，但乙方违约金累计总额不得超过合同总金额的20%。甲方延期支付产品或服务费用的，且经乙方书面催告后30日内仍未支付的，应向乙方支付延期滞纳金，标准为合同总价额3‰/日，但滞纳金累计不得超过合同总金额5%。
4.乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
5.乙方违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
6.乙方未按本合同约定、投标文件及其承诺（特别是第二章‘商务要求表’中‘售后服务’部分）提供售后服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总金额1%的违约金；因此给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿。因乙方售后服务不及时或不当导致系统故障影响甲方正常使用的，甲方有权从履约保证金或合同尾款中直接扣除相应违约金及损失赔偿。
7.在质量保证期内，因乙方提供的产品或服务成果存在设计缺陷、工艺缺陷、材料缺陷、安装调试不当或不符合合同约定的质量标准等任何质量问题（包括但不限于性能故障、安全隐患、不符合适航要求等）导致甲方遭受损失的，乙方应负责免费维修、更换或退货，并承担因此产生的一切费用（包括但不限于检测费、运输费、人工费）及甲方的全部损失。相关费用及赔偿金甲方有权优先从质量保证金中扣除，不足部分乙方应在甲方通知后10个日历日内另行支付。
8.乙方提供的产品或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
9.除本条前述约定外，乙方发生其他任何违约行为（包括但不限于违反保密义务、侵犯知识产权、违反分包规定、提供的文件资料存在虚假等）的，甲方有权根据违约情节轻重，要求乙方支付合同总金额5%违约金；若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
[bookmark: tip_risk_bookmark_36]10.因甲方违约导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准： 按实际损失赔偿  。
    第十二条  不可抗力事件处理
    1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十三条  合同争议解决
1.因产品或服务成果质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对产品或服务成果质量进行验收。产品或服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；产品或服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
[bookmark: tip_risk_bookmark_37]2.本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。
[bookmark: auto_fouce_38]3.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经甲乙双方协商一致后签订书面补充协议，并按规定报财政部门备案。
4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。
5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。
6.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条　合同的变更、终止与转让
[bookmark: _Hlk155172858]1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条　签订本合同依据
1.政府采购合同；
2.中标通知书；
3.乙方的投标文件；
4.采购文件；
5.其他合同文件。
第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各壹份，甲乙双方各贰份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（章）           




                 年   月   日
	乙方（章）              




                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：



合 同 附 件
	1.供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2.售后服务具体事项：详见投标文件。

	3.质保期责任：详见投标文件。

	4.其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）






                      年   月   日 
	乙方（章）






                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。















[bookmark: _Toc476436177][bookmark: _Toc476436436]第六章　投标文件格式
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投标文件格式
一、投标文件封面格式


[bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]                   
投标文件

采购项目名称： 
采购项目编号： 
所投分标（如有）：
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]


二、投标文件目录
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件
     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章[必须提供]   
（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]
（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]
    （4）财务状况报告[格式自拟，必须提供]
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[内容、格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）[必须提供]
（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺[必须提供]

2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证[必须提供]
（2）投标声明书 （格式见第六章）[必须提供]
（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）[委托时必须提供]
（4）法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件[必须提供] 
（5）商务响应表（格式见第六章）[必须提供]
（6）招标项目采购需求中要求提供的材料等[据实提供]
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）
（9）其他特殊资质证书
（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书
（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书
（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
（14）投标人情况介绍
（15）投标人认为需要提供的其他材料

2.2技术文件：
（1）技术响应表[必须提供]
（2）设备配置清单[均不含报价]
（3）项目实施方案、售后服务承诺书[格式自拟，必须提供]
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施
（7）投标人认为需要提供的其他材料
（8）招标项目采购需求中要求提供的材料[据实提供]
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）[必须提供]
（2）投标报价明细表（格式见第六章）[必须提供]
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明[格式自拟]
（4）投标人享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
1）《中小企业声明函》 [按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供]
2）《残疾人福利性单位声明函》 [按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供]
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 
（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件[格式见第六章，如有请提供]
（6）开标一览表（格式见第六章）[必须提供]
▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。


三、投标文件格式
（一）资格文件部分（格式）
    
（1）有效的主体资格证明文件
 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章[必须提供]
 
（2）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]

（3）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[必须提供，新成立单位按实际提供]

（4）财务状况报告[格式自拟，必须提供]

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[内容、格式自拟，必须提供]

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。


（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）[必须提供]

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


投标人名称（电子签章）：
日期：    年  月   日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

（二）商务技术文件部分（格式）
1.商务文件
    
（1）投标保证金的提交凭证[必须提供]


（2）投标声明书格式：
投标声明书
致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    （3） 法定代表人（负责人）授权委托书格式
法定代表人（负责人）授权委托书
致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               
被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）



                                                      投标人名称（盖章）：
                                                                   年    月    日



   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件
投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日






    

    

    （5）商务响应表格式：
商务响应表
      分标
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           
投标人名称（盖章）：                             日 期：          






    （6）招标项目采购需求中要求提供的材料等[据实提供]

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]
 
（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）
	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人（负责人）签字或盖章：　　　    　　
  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日


（9）其他特殊资质证书

（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料[格式自拟]

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（14）投标人情况介绍

（15）投标人认为需要提供的其他材料

2.技术文件部分（格式）
   （1）技术响应表格式： 
      分标
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   
注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 
投标人名称（盖章）：                          日 期：              

（2）设备配置清单格式：
      分标
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         
投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书[格式自拟]
                          ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据[格式自拟]

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书[格式自拟，必须提供]

    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
      分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施[格式自拟]

    （7）投标人认为需要提供的其他材料[格式自拟]

    （8）招标项目采购需求中要求提供的材料[据实提供]

（三）报价文件部分 （格式）
    （1）投标函格式：
投 标 函
致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起  60  天。
    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               
传真：               投标人代表姓名：              职务：               
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                      
投标人名称（盖章）：              
日期：       年    月    日




    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表
        分标                                                     金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            
投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    


    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明[格式自拟]


（4）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 广西壮族自治区人工影响天气办公室 的 广西壮族自治区人工影响天气水资源保障工程-音视频调度及可视调度指挥显示支撑系统 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （货物名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（货物名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（5）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。
（6）开标一览表格式：
开标一览表
采购项目名称：                                                    
采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.开标一览表中的“设备名称”“数量”“单价”“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。
    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。
    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。
    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日
1
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