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2026年上林县幼儿园设备采购项目                            项目编号：（NNZC2026-J1-250092-SLXZ）


[bookmark: _Toc179528701]第一章 竞争性谈判公告项目概况
2026年上林县幼儿园设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于2026-08-25 14:00:00（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK67]项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]预算金额：2120000.00元
采购需求： 
	分标
	名称
	数量
	单位
	预算金额(元)
	简要规格描述

	1
	2026年上林县幼儿园设备采购项目
	1
	批
	2120000.00 
	详见采购文件第二章采购需求


本项目是否接受联合体响应：否。
二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目（供应商提供的商品预算总额达40%以上由中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造；其中，小微企业承担部分达到60%）。
3.本项目的特定资格要求：无
4. 本项目的特定条件：无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件
时间：自公告发布之日起。
获取方式: 网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
[bookmark: PO_3000001871_PM015_1]1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026-08-25 14:00:00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）
2、首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由响应供应商自行承担。4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
五、开启（首次响应文件开启时间）
[bookmark: PO_3000001871_PM015_2]1.时间（北京时间）：2026-08-25  14:00:00后
2.地点：广西政府采购云平台开标大厅   
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金
[bookmark: PO_3000001871_PM100]2.采购意向公开链接：
	https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=ann_WBjX7+MX1qPWtSgMAE4AWtD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=web-micro-app-back-front.b5aaeaa.cPlanInfo.3.5b018ed08bbb11f1817e9b50e893e5e0

	


3.网上查询地址
[bookmark: PO_3000001871_PM023]http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) 
[bookmark: _Toc175308590]http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy【全国公共资源交易平台（广西.南宁）】
4. 本项目需要落实的政府采购政策
 （1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：上林县教育局
地址：上林县林康路7号
项目联系人：李老师 
联系电话： 0771-5227026
2.采购代理机构信息
名 称：上林县政府集中采购中心
地　址：上林县林溪路4号（上林县财政局）
[bookmark: PO_3000001871_PM028_1]联系电话：0771-5280359
项目联系人：覃工

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子响应文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）




上林县政府集中采购中心
2026年08月19 日

0

[bookmark: _Toc179528702]第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求:
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所响应产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。
（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖响应供应商公章），否则响应文件作无效处理。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.供应商必须自行为其响应产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	序号
	货物名称
	型号及技术参数
	数量
	单位
	单价
	分项小计（元）

	1
	
	上林县直属机关幼儿
	
	
	
	150000

	2
	教学一体机
	1. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
2. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
3. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
4. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
5.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
6.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
7. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
8. 
三、整机基础交互功能
1. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
1.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
2.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
3.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
4.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
5. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
6.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
7. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
1.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
2.  3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	活动室LED电子彩屏
	1. 1.像素间距：≤2mm
2.像素密度：≥250000点/㎡
3模组尺寸参考 320*160mm，同等分辨率、同等拼接精度的模组规格均可。
▲4.白平衡亮度≥450cd/㎡，亮度 0-100% 无级可调
▲5.色温：3000K-15000K连续可调，满足不同场景色彩需求。
▲6.静态对比度：≥5000：1
▲7.峰值功耗：≤500W/㎡
▲8.平均功耗：≤200W/㎡
▲9.可视角度：水平≥160°，垂直：≥140°，大视角无偏色。
▲10.亮度均匀性：≥97%，整屏色彩一致性良好。
11. 换帧频率：50&60
12. 驱动方式：恒流驱动，灰度表现均匀细腻
▲13. 发光点中心距偏差：符合国标 SJ/T11141 优等品要求。
▲14.模组拼接平整度≤0.2mm，拼接缝隙无明显台阶。
15. 像素失控率：≤0.00001，长期使用无批量死灯。
▲16. 色域覆盖率：≥90%。
17.低亮高灰：100%亮度下≥16bits 灰度；20%低亮度下≥12bits 灰度，低亮度无分层偏色。
18.支持单点亮度、色度校正，整屏白平衡一致性可调。
19.维护：支持前拆前维护，可同步提供后维护结构方案更佳。
20.材质：模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高。
21、模组电源接口带防呆、防短路设计，免工具拆装；集成 HUB 接收卡，支持线路状态监测。
22、供电安全：模组采用≤5V 安全低压直流供电；电源具备冗余备份，单路电源故障不中断显示；支持双路供电方案可选。
23. 屏体散热方案散热充分，整机温升低、运行噪音低；无风扇自然散热、静音风扇散热均可。
24.彩色信号处理位数：≥16bit
25.故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能
26.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上
▲27.图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，具备完整低碳度校正、画面无明显色差拼接缝等常规性能描述。
28.软件功能1、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发送故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；2、LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。3、LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。
2. 29、产品典型使用寿命≥100000 小时，平均无故障工作时间≥100000 小时。
30. 稳定性：支持 7×24H 连续工作；
31、环境适应性：可稳定在 40℃/80% RH 高温高湿、-30℃低温环境通电工作；支持 60℃/85% RH 高温存储、-40℃低温存储，通过冷热冲击测试，试验后外观、功能无异常。
32、电气安全：抗电强度 1500VAC/60s；整机泄漏电流≤3.5mA/㎡
3. 33、防护等级：正面防尘性能达到 IP6X 标准，长期使用无积尘影响显示。
34、 保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。
35、阻燃（防火）：PCB 的阻燃等级应达到 UL94 V-0 级，面罩阻燃等级应达到 UL94 V-0 级
36、通过 9 级模拟地震振动测试，拼接屏体振动后无松动、无损坏。
37、光生物安全：蓝光、紫外辐射符合国家护眼标准，无视网膜、皮肤伤害风险。
38、人眼视觉舒适度符合国标相关要求，有效减少紫外线、抑制摩尔纹，长时间观看不易视觉疲劳。
4. 39、耐紫外老化：整机通过紫外辐照老化测试，长期使用不褪色、变色。
▲40.以上带▲的参数必须提供第三方检测机构出具的CNAS或CMA或ilac-MRA检测报告复印件，需加盖响应供应商公章，否则响应无效。
41.响应产品通过3C认证；响应时必须提供3C证书复印件并加盖响应供应商公章。
42、模组支持磁吸安装、卡扣安装、螺丝固定等多种安装结构，响应时提供对应结构厂家证明材料。
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	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
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	儿童平衡车
	一、基础规格参数
轮径：标准 14 寸（轮胎外径约 355mm），无脚踏、无链条滑行结构，适用 3～7 岁幼儿园幼儿；
整车尺寸：总长 86±3cm，座高可调 33～43cm，车把高度可调 37～46cm；
整车净重：3.3～3.9kg，重量适中，方便幼儿自主抓握推行，不易侧翻。
二、车架（高碳钢）技术标准
主材：加厚高碳钢管一体车架，管材壁厚≥1.0mm，禁用薄铁皮、回收劣质管材，管壁无凹陷、砂眼、开裂；
焊接：全车满焊工艺，焊口精细打磨，整车所有外露边角全圆弧钝化处理，无毛刺、尖角、凸起焊点，防止划伤幼儿；
表面喷涂：车架整体磷化除锈 + 环氧防锈底漆 + 环保静电粉末面漆，全覆盖喷涂，管口、切口内壁一并喷漆；儿童环保烤漆，无刺鼻异味，铅、镉重金属达标，日晒不掉皮、不起锈。
三、车把与握把配件
车把高碳钢折弯成型，握把整段全包环保原生橡胶护套，橡胶厚度≥4.5mm；
橡胶防滑无异味、邻苯含量符合国标，用力拉扯不脱落、不开裂，无金属裸边外露。
四、车轮轮胎配置
14 寸橡胶充气越野轮胎，全新原生橡胶，禁止废旧再生橡胶，胎纹加深防滑耐磨，户外草地、塑胶跑道通用；
钢制辐条轮毂 + 实心碳钢轮轴，轴尾加装防脱卡扣，车轮转动顺滑静音、无卡顿，承重≥55kg 不变形、不脱圈。
五、座椅配件
高弹加厚环保 PU 软座，弧形人体工学设计，边角全圆角；
座椅高度螺丝无级可调，固定卡扣牢固，骑行不晃动、不下滑。
六、环保与执行国标
整车符合 GB 6675-2014 玩具安全国家标准，漆面、橡胶件可溶性重金属、甲醛、邻苯二甲酸酯检测合格，满足幼儿园室内外使用。
七、到货验收标准
轮胎实测外径符合 14 寸规格，尺寸误差≤5mm；
整车重量在 3.3～3.9kg 区间；
漆面指甲轻刮无成片脱落，开箱无刺激性气味；
整车推行顺畅，车轮无偏摆脱落、握把胶套无松动。
八、供货资料
单台独立纸箱 + 边角珍珠棉防护，随货附带产品合格证、出厂质检单，可提供第三方环保检测报告。
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	脚踏自行车
	一、整体规格参数
车架规格：14 寸儿童脚踏自行车，带脚踏、链条传动结构，适用 4～7 岁幼儿户外骑行锻炼。
整车总长：105cm，尺寸公差 ±2cm；
车轮外径：35cm，公差 ±0.2cm；
座垫调节高度：53cm～64cm（竖向无级升降调节）；
车把（龙头）调节高度：67cm～75cm（竖向可调）。
二、车架（高碳钢）技术要求
原材料：优质加厚高碳钢管车架，管材壁厚≥1.0mm，禁用薄铁皮、废旧回收钢管，管材无凹陷、砂眼、裂纹。
焊接工艺：车架连接处满焊加工，焊口精细打磨，整车所有外露边角圆弧钝化处理，无毛刺、尖角、凸起焊渣，防止划伤幼儿。
表面涂装：车架经除油、除锈、磷化处理，环氧防锈底漆 + 环保水性面漆双层静电喷涂，管材管口、切口内壁完整喷漆；漆面环保低气味，铅、镉、铬可溶性重金属符合玩具国标，日晒、磕碰不易起皮、锈蚀、脱落。
三、车把与握把
车把一体高碳钢弯折成型，握持位置全包全新环保软橡胶握把，胶套厚度≥4mm；
橡胶无回收废胶、无刺鼻异味、防滑耐磨，用力拉扯不脱落、不开裂，无金属裸边外露；车把锁紧组件为加厚紧固锁扣，调完高度锁紧牢靠，骑行无晃动。
四、车轮配置
轮胎：全新原生橡胶充气轮胎，加深防滑胎纹，严禁废旧再生橡胶，无刺激性塑胶异味，耐磨抗磕碰，适配塑胶跑道、草坪、水泥地面。
轮毂：加厚钢制轮毂，实心碳钢轮轴，轴尾装配防脱卡扣，车轮空转顺滑无卡顿、无刺耳异响，单轮承重≥50kg，重压不变形、不脱胎。
五、传动脚踏系统
曲柄、牙盘、链条配件：碳钢材质，链条装配防护全包裹链罩，杜绝幼儿夹手、夹裤脚；
脚踏外包防滑软橡胶，边角圆角处理，踩踏稳固不打滑，曲柄承重踩踏无变形弯曲。
六、坐垫参数
高弹加厚环保 PU 坐垫，人体工学弧形造型，全圆角包边无尖锐棱角；
座管升降顺畅，锁紧螺丝紧固，颠簸骑行坐垫不下滑、不晃动，调节区间严格满足 53cm-64cm。
七、安全配件
标配钢制手刹装置，刹车灵敏、制动平稳；整车无外露尖锐凸起零部件，符合幼儿园幼儿使用安全规范。
八、环保执行标准
整车漆面、橡胶、塑料配件符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，可溶性重金属、甲醛、邻苯二甲酸酯检测达标。
九、验收标准
尺寸抽检：车长 103～107cm、轮径 34.8～35.2cm，坐垫、车把可调范围满足参数要求；
外观：无漏喷、流漆，开箱无浓烈化工异味；
试车：骑行刹车灵敏、车轮不跑偏、链条不掉链、配件无松动脱落。
十、包装及资料
单车关键位置珍珠棉防护，独立瓦楞纸箱包装；随货附带产品合格证、出厂质检单，可提供第三方环保检测报告。
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	脚踏自行车
	一、整机规格参数
产品类型：儿童脚踏两轮自行车，车架 16 寸，适配 5～8 周岁幼儿户外活动骑行。
整车总长：115cm，公差 ±2cm；
车轮外径：40cm，公差 ±0.2cm；
坐垫可调高度：58cm～69cm（竖向无级升降）；
车把（龙头）可调高度：72cm～80cm。
二、车架（高碳钢）技术要求
主材：加厚优质高碳钢管，管壁厚度≥1.1mm，严禁薄料钢管、回收废旧管材，管材无沙眼、凹陷、开裂变形。
焊接：车架各连接点位满焊工艺，焊口打磨平整，整车外露管材边角全部圆弧倒角，无毛刺、尖角、突出焊瘤，防止划伤幼儿。
表面喷涂：车架经除油→除锈→磷化预处理，环氧防锈底漆 + 环保儿童专用面漆静电全喷涂，管材切口、管口内壁完整上漆；漆面低气味、重金属（铅、镉、铬）达标，户外日晒不易起皮、生锈、掉漆。
三、车把与握把配置
车把高碳钢一体折弯成型，手握区域全包全新环保原生橡胶握套，胶厚≥4mm；
握把无再生废胶、无刺鼻异味，防滑耐磨，大力拉扯不脱落、不开裂，无金属裸边外露；
车把紧固锁扣为加厚金属件，高度锁紧后骑行无晃动、移位。
四、车轮总成
轮胎：全新环保橡胶充气轮胎，加深防滑胎纹，禁用废旧再生橡胶，耐磨减震，适配塑胶场地、草坪、水泥地。
轮毂：加厚钢制轮毂，实心碳钢轮轴，轴端配防脱落卡扣；车轮空转顺滑无卡顿、无刺耳噪音，单轮承重≥60kg，重压不变形、不脱圈。
五、传动、脚踏系统
牙盘、曲柄、链条均为碳钢材质，标配全包封闭式链罩，有效防止幼儿夹手、夹裤脚；
脚踏外层包裹防滑软橡胶，边角全圆角处理，踩踏稳固不打滑，长期承重不变形。
六、坐垫
高弹加厚环保 PU 软座，人体工学弧形结构，全圆角包边无尖锐棱角；
座管升降顺畅，锁紧螺栓紧固可靠，颠簸骑行不下滑、不松动，坐垫可调高度区间：58cm～69cm，支持竖向无级升降。
七、安全制动配件
前后手刹配置，闸皮环保耐磨，刹车制动灵敏平稳；整车外露五金无尖锐凸起，符合幼教安全使用要求。
八、环保执行标准
整车漆面、橡胶、塑料配件符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家强制性标准，甲醛、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯检测合格。
九、到货验收标准
尺寸抽检：车长 113～117cm、车轮直径 39.8～40.2cm，坐垫、车把调节范围符合参数；
气味：开箱无浓烈油漆、塑胶异味；
试车：刹车灵敏、车轮不跑偏、链条不掉链、所有配件无松脱。
十、包装及随车资料
单车关键部位珍珠棉防护，独立瓦楞纸箱封装；随货附带产品合格证、出厂检验单，供货方可提供第三方环保检测报告。
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	笔记本电脑
	一、硬件技术参数
1、处理器：采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。
2、内存：容量≥16GB，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32G DDR4。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。
4、接口：USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个
5、屏幕：≤14英寸, 1920*1080，≥180°开合。
6、电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
8、摄像头：720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。
9、数据安全：具备独立安全分区 / 底层隐藏分区。
10、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
11、办公软件：预装带正版授权的办公软件（含三年服务）；
12、服务：针对产品提供原厂1-3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。且在产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
15、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）。
二、班级管理系统
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、备授课教学平台软件
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
4.支持音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.课堂互动题型：内置多种课堂互动练习模板，可自主编辑题目插入课件，用于课堂随堂练习。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8. 白板书写功能：提供硬笔、粉笔、荧光笔等多种书写笔触，支持自由调整粗细、颜色；支持自定义保存常用配色，色彩调节包含色调、饱和度、亮度参数设置。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
11.能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
12.智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音； 
13.划词搜索：白板上手写中英文内容可智能识别，一键调取互联网教育类素材、知识点资料辅助授课；不限定单一检索网站，可对接正规教育资源库。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
14.图形识别：平面几何图形可自动规整为标准矢量图形，支持识别多种常用几何类型。
15.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能；
16.白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作；
17.白板背景素材：配备田字格、五线谱、坐标轴、运动场地等多类学科专用背景，同时支持教师上传自定义背景图片。
18.美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学；
19.截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 
20.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 
	1
	台
	5500
	5500 
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	空调
	1、 机型：3 匹壁挂式全变频冷暖空调 
2、 能效等级：新国标一级能效 
3、 全年能源消耗效率 APF≥4.55（以中国能效标识网备案数据为准） 
4、 额定制冷量≥7310W，国标合理公差范围内有效
5、 额定制热量≥9810W，国标合理公差范围内有效 
6、 额定制冷功率≤1940W 
7、 额定制热功率≤2880W 
8、 室内机高风运行噪音≤43dB (A)
9、 室外机运行噪音≤56dB (A)
10、 循环风量≥1410m³/h 
11、 电源规格：220V～50Hz 交流市电
12、 标准出厂配件：室内机 1 台、室外机 1 台、配套遥控器 1 个、电池 1 对、密封胶泥 1 块、墙孔装饰套 1 个、产品保修卡、产品说明书、产品合格证各 1 份 
13、配套安装服务及辅材（同等性能辅材均可）：含 3 米加长连接铜管、墙体打孔 1 个、适配 3 匹室外机镀锌防腐安装支架、配套空气开关、外径不小于 50mm PVC 室外排水管 3 米、整机高空作业、标准抽真空安装、整机调试。
	3
	台
	5300
	15900 
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	空调
	1、机型：3 匹立式变频冷暖柜机； 
2、能效等级：新国标二级能效；
3、能效比APF：≥4.18（以国家能效标识备案数据为准）；
4、额定制冷量：≥7280W；
5、额定制热量：≥9780W；
6、额定制冷功率：≤2050W；
7、额定制热功率：≤2860W；
8、室内机噪音：≤42.5dB（A）（高风档）；
9、室外机噪音：≤56.5dB（A）（高风档）；
10、循环风量(m3/h):≥1300；
11、电辅热功率：≥2490W；
12、电源参考规格：220V-50Hz；
13、冷媒：采用R32冷媒或同等换热效率、符合国家环保标准的合规冷媒 ；
14、其他功能：智能除菌，智能化霜，自动清洁，独立除湿，多种睡眠模式。
15、标准配置：室内机1台、室外机1台、电池1对、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。报价包含空调整体安装调试辅材、空调专用加长铜管、室外机专用三角架，信号线及电源线、排水管等以上设备安装所需辅材及运输、打孔、安装等，所有辅材均符合国家相关标准，同等国标规格辅材均可使用。
	3
	台
	6500
	19500 
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	大型磁力思维积木（旗舰版）
	▲一、整体配套规模：整套大型磁力思维积木总配套物料不少于 951 件（含磁力建构主件、游戏操作卡片），配套整箱分装，满足幼儿园多班级同步开展建构游戏使用。
二、适用场景
适配幼儿园户外自主游戏区、室内建构区、主题活动室、音乐厅等多场景集体教学、小组建构游戏。
三、主体材质要求
积木主体采用食品级 EPP、高性能 ABS、EVA 复合环保材料，无异味、无毒无害；材质轻便，幼儿可自主搬运收纳，表面防水耐脏，清水冲洗即可清洁，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准。
四、磁力建构配件配置（配套规模不低于以下配置，尺寸允许 ±10mm 公差）
磁力方片350*350*55mm60片、磁力三角片332*290*22mm60片、磁力方框350*350*22mm60片、磁力梯形框700*305*22mm15片、磁力梯形片700*305*22mm15片、实心圆盘（蓝）230*230*70mm10个、 实心圆盘（橙）230*230*70mm10个、打孔圆盘（蓝）230*230*70mm20个、打孔圆盘（橙）230*230*70mm20个、打孔方片（蓝）230*230*70mm20个、打孔方片（橙）230*230*70mm20个、打孔方块（蓝）230*230*250mm20个、打孔方块（绿）230*230*250mm20个、移动底盘300*300*176mm16个、移动连接件108*40*36mm20个、长连接绳1350mm16条、短连接绳350mm8条、数字骰子200*200*200mm4个、运动环380*380mm120个、管道框250*250*25mm12个、光影框250*250*25mm12个，管道700*70*35mm20根、球 60mm 30个、长棒 60*1500mm（蓝）10根、长棒 60*1500mm（橙）10根、中棒（蓝）60*1000mm 10根、中棒（橙）60*1000mm 10根、短棒（蓝）60*600mm 20根、短棒（橙）60*600mm 20根。
五、工艺通用安全要求
1.所有磁力片外缘全包防护塑料包边，包边壁厚≥2mm，内外角全圆弧倒角，无尖锐棱角；中心拼接孔洞直径统一适配通用连接件，拼接凸起尺寸兼容整套积木；
2.移动底盘塑料壁厚≥3mm，中心拼接凸起结构稳固，拼接不易脱落；
3.管道、管道外框壁厚≥2mm，管口倒圆角，内置多通道拼接孔位，可自由组合立体管道；
4.光影框配套≥6 色透光亚克力板材，板材厚度≥3mm，透光均匀；
5.所有塑料件一体成型，无毛刺、无锐角，跌落不易开裂，磁力吸附牢固，幼儿大力拼搭不脱落。
六、配套教辅材料
《教师指导手册》不少于3册、《建构游戏图卡》不少于120张、《规则游戏图卡》不少于60张、《运动游戏图卡》不少于80张。
	1
	套
	48000
	48000 
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	幼儿三轮车
	1.外形参考尺寸：长 110cm× 宽 58cm× 高 65cm，尺寸允许 ±8cm 合理公差，适配 3-6 岁幼儿骑行；
2.整车自重参考 12kg，自重浮动范围 10.5kg～13.5kg，结构稳固不易侧翻；
3.主体车架：加厚高碳钢管材，整体经除锈、磷化、静电喷漆多层防腐处理，漆面附着力强，不易生锈掉皮；
4.车轮：耐磨实心橡胶轮胎，减震防滑，适配园区塑胶、水泥地面；
5.车把手：外层全包加厚橡胶防滑握套，无金属裸边，避免磕碰划伤幼儿手部；
6.安全要求：整车无尖锐棱角、毛刺，焊接牢固，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，承重满足幼儿日常骑行。
	2
	辆
	300
	600 
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	感统滑板车
	1、板面参考尺寸 40cm×42cm，长宽允许 ±5cm 公差；
2、板面做防滑颗粒处理，防滑面积充足，不易打滑； 配备静音万向滑轮，滑行无刺耳噪音，轮子耐磨、轴承顺滑；
3、预留牵引接口 / 配套牵引绳，支持单人、多人牵引滑行训练；
4、 板面采用加厚环保硬质塑料，无毛刺、无尖锐边角，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准；
5、 整体承重≥60kg，满足多名幼儿协同感统训练使用；
6、 四轮带限位防侧翻结构，万向轮间隙符合国标防夹手要求。
	10
	辆
	50
	500 
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	幼儿角色表演区服装
	一、整体采购配置要求
1. 职业类表演服：含 上衣+裤子/裙子+配套帽子+配套鞋子，每款各3套，尺码适配幼儿园小、中、大班幼儿。
2. 动物类表演服：连体全套服装（含头饰/头套），每款各2套，宽松版型适配全园幼儿。
3. 整体要求：面料柔软、透气、不褪色、不起球、无异味，符合幼儿皮肤接触安全标准，耐洗耐穿、不易变形。
二、通用面料材质标准（所有服装统一要求）
1. 主体面料
采用优质加厚亲肤聚酯纤维+棉混纺面料，高密度织布，克重≥180g/㎡；面料细腻平滑、透气不透光、亲肤不扎皮肤，适合幼儿长时间穿着表演。
禁止使用薄透、粗糙、起球、廉价纱布料、回收二次面料。
2. 印花、贴花、装饰材质
采用环保水性胶印/烫画工艺，无刺鼻气味，不掉色、不开裂、不脱落；装饰边角全部包边锁边，无硬胶凸起，不磨皮肤。
3. 毛绒面料（动物服专用）
采用高密短毛绒、南韩绒或同等不掉毛环保毛绒材质，毛面平整饱满，使用过程不飞絮、不粘身、无枯乱结块毛绒，杜绝毛绒吸入口鼻风险。
三、职业表演服专用参数（全套：服装+帽子+鞋子 / 每款3套）
包含职业品类（常规幼儿园全套职业款）：医生、护士、警察、消防员、空姐、机长、厨师、工程师、环卫工人、军人、交警、理发师、店员、老师等常规职业套装。
1. 服装做工要求
整件服装双线锁边、全身包边工艺，线头清理干净，无跳线、无脱线、无开缝；版型宽松立体，不紧绷、不束缚幼儿肢体活动。
领口、袖口、下摆弹力适中，久穿不变形；腰部松紧带加宽加厚，不勒肚子、不卷边。
2. 配套帽子参数
同色系配套专用帽子，面料与衣服同款同质，版型挺括不软塌、不易变形；帽内加柔软吸汗内衬，不磨额头、不扎皮肤，松紧适配幼儿头围，佩戴稳固不易掉落。
3. 配套表演鞋子参数
鞋面：环保柔软PU软皮材质，防水、耐擦、易清洗，无异味；
鞋底：加厚防滑软胶底，柔韧弯折不断底，静音防滑，保护幼儿脚踝；
鞋内里：亲肤透气布，不闷脚、不磨脚，魔术贴开合，穿脱方便，适配全园幼儿脚码。
四、动物表演服专用参数（每款2套，连体全套）
常规动物品类：小兔、小熊、老虎、狮子、小羊、小牛、小猪、小狗、小猫、青蛙、小鸟、小鸡等幼儿园常用动物款式。
1. 主体面料
全身高密度短毛绒面料，毛面均匀、饱满、顺滑，不掉毛、不脱绒、不起静电，杜绝掉毛吸入幼儿口鼻，安全无害。
2. 版型结构
连体宽松版型，全身宽松不束缚，方便跑跳、做动作；腋下、裆部宽松加大，活动无压力；后背隐形拉链设计，穿脱方便，拉链包边不磨皮肤。
3. 头饰/头套要求
配套同系列立体动物头套/头饰，造型饱满可爱，无尖锐硬角，内部柔软透气，不压头、不闷汗，眼部透气开孔合理，不遮挡幼儿视线，安全表演。
4. 细节工艺
五官刺绣/精工缝制，无粘贴硬塑料件，避免脱落、误食风险；所有拼接位置锁边加固，久穿不裂线、不变形。
五、安全环保标准（硬性验收条款）
3. 色牢度达标：水洗、摩擦不褪色，不沾染幼儿皮肤。
1. 职业表演服：每一个职业款式 = 服装+帽子+鞋子 全套3套
1. 面料厚实、无薄透、无起球、无掉毛、无异味；
4. 帽子、鞋子、服装配套统一，版型标准、配色一致；
每套独立OPP防尘袋包装，分类装箱，标识清晰；随货附带合格证、质检报告，可提供面料检测、安全环保检测资料。
	30
	套
	50
	1500 
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	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
	60
	个
	25
	1500 
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖十大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.情绪管理与性格养成绘本：涵盖幼儿情绪疏导、性格塑造、社交能力、自信心培养、挫折教育、嫉妒心理、分离焦虑、犯错包容、团队合作、自我接纳等主题。帮助幼儿学会管控情绪、正确面对输赢、独立解决问题、友善与人相处，适配幼儿园心理健康、社会性教育课程。
2.幼儿安全与自我保护绘本：包含居家安全、出行交通安全、防陌生人、防霸凌、防欺凌、身体隐私保护、危险规避、应急自救、饮食安全、防溺水、防火防电等全场景安全教育内容。内容通俗易懂、画面温和，适配幼儿安全启蒙教学，无惊悚、恐怖画面。
3.科普百科与自然科学绘本：涵盖天文太空、地理地貌、四季节气、动植物自然、天气气象、人体奥秘、自然灾害、生态环保、海洋科学、物理启蒙、科学实验、十万个为什么科普等内容。以趣味故事形式科普自然与科学知识，培养幼儿探索能力、科学认知思维。
4.中华传统文化与民俗绘本：包含二十四节气、传统节日、神话传说、成语寓言、民间故事、国学启蒙、传统手艺、国画美学、汉字文化、民族文化（壮族文化）、传统典故等内容，传承中华优秀传统文化，适配幼儿园传统文化启蒙课程。
5.红色教育与爱国主义绘本：涵盖时代楷模、科学家故事、革命先烈、红色典故、家国情怀、大国成就、榜样人物等主题，培养幼儿爱国情怀、感恩品质、崇尚科学、致敬榜样的正向价值观。
6.好习惯养成与健康科普绘本：聚焦幼儿生活自理能力、卫生习惯、饮食健康、牙齿保护、视力保护、作息习惯、运动健康、身体认知、垃圾分类、文明礼仪、规则意识等内容，引导幼儿养成良好生活、卫生、行为习惯。
7.数学思维与启蒙认知绘本：包含数字认知、图形空间、逻辑思维、算术启蒙、时间管理、专注力训练、思维拓展、情景认知等内容，趣味化培养幼儿数学思维、专注力、逻辑能力，适配幼儿数理启蒙教学。
8.财商与生活认知绘本：涵盖金钱认知、合理消费、储蓄理财、劳动致富、爱心捐赠、物品交换、珍惜劳动成果等主题，启蒙幼儿正确的财富观、劳动观、价值观。
9.经典童话与成长启蒙绘本：包含中外经典童话、亲子情感、生命教育、感恩教育、勇气成长、想象力启蒙、品格修养等内容，故事正向温暖，助力幼儿情感发育、品格塑造、心灵成长。
10.民族与地域特色绘本：涵盖壮族神话、民族风俗、地域文化、城市特色、乡土文化等内容，丰富幼儿地域认知与民族文化认知，培养民族自豪感与文化认同感。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	9. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
10. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
11. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
12. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
13.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
14.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
15. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
16. 
三、整机基础交互功能
8. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
9.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
10.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
11.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
12.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
13.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
14.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
8.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
9.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
10.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
11.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
12. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
13.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
14. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
3.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	计算机
	1、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
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	双面打印机
	1.黑白彩色同速输出，打印速度≥33 页 / 分钟；标配内存≥1GB；
2.标配自动双面打印单元，支持无线 WiFi 网络、有线网络、USB 直连打印，支持 U 盘脱机打印；支持设备远程管理后台；
3.打印分辨率≥1200×1200dpi，具备多种色彩优化再现模式，打印色彩均匀饱满；
4.耗材配置要求：支持标准容量、大容量两种四色碳粉盒，标准黑盒标称印量≥2200 页，彩色单盒≥1900 页；高容黑盒≥7600 页，彩色单盒≥5500 页；新机原装耗材黑色≥2300 页，彩色单盒≥1200 页（5% 覆盖率 ISO 标准），耗材兼容通用大容量粉盒，整机单页打印成本低廉；
5.首页出纸时间≤8.3 秒；主纸盒容量≥250 页，多功能手动进纸托盘≥50 页；支持有线网口、USB 数据接口，具备同等拓展能力即可，老式并行接口不作强制要求；
6.丰富打印功能：支持缩放打印、多合一拼版、分套分组、海报放大、水印、省墨、画面旋转、组合复合打印等多种办公打印模式；
7.月最大打印负荷≥50000 页；整机节能省电，低待机功耗；
8.操作面板：配备中英文液晶显示屏，带数字操作按键，便捷设置打印参数；
9.整机具备低噪节能设计，长期连续打印稳定，卡纸率低。
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	笔记本电脑
	一、硬件技术参数
1、处理器：采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。
2、内存：容量≥16GB，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32G DDR4。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。
4、接口：USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个
5、屏幕：≤14英寸, 1920*1080，≥180°开合。
6、电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
8、摄像头：720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。
9、数据安全：具备独立安全分区 / 底层隐藏分区。
10、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
11、办公软件：预装带正版授权的办公软件（含三年服务）；
12、服务：针对产品提供原厂1-3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。且在产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
15、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）。
二、班级管理系统
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、备授课教学平台软件
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
4.支持音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.课堂互动题型：内置多种课堂互动练习模板，可自主编辑题目插入课件，用于课堂随堂练习。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8. 白板书写功能：提供硬笔、粉笔、荧光笔等多种书写笔触，支持自由调整粗细、颜色；支持自定义保存常用配色，色彩调节包含色调、饱和度、亮度参数设置。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
11.能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
12.智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音； 
13.划词搜索：白板上手写中英文内容可智能识别，一键调取互联网教育类素材、知识点资料辅助授课；不限定单一检索网站，可对接正规教育资源库。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
14.图形识别：平面几何图形可自动规整为标准矢量图形，支持识别多种常用几何类型。
15.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能；
16.白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作；
17.白板背景素材：配备田字格、五线谱、坐标轴、运动场地等多类学科专用背景，同时支持教师上传自定义背景图片。
18.美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学；
19.截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 
20.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	2
	套
	10000
	20000 

	27
	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	玩沙船            
	1.主体框架材质：优质户外防腐实木（松木 / 柳桉 / 橡木 / 梨木等同等硬度防腐硬木均可），木材经过烘干、防腐、防虫、打磨圆角处理，无毛刺、无尖锐棱角，环保水性木器漆，符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，户外长期使用不易开裂变形。
2.整体参考外形尺寸：长 380cm× 宽 190cm× 高 160cm，长宽高允许 ±15cm 合理公差，适配幼儿园户外集体玩沙活动；配套沙活动区域参考 600×230cm，尺寸允许 ±20cm 浮动。
3.配套玩沙配件：包含沙漏、滚筒、漏斗三件套；配件采用加厚不锈钢、食品级耐磨合金或加厚食品级 PP 等防锈耐磨材质均可，表面光滑无毛刺，边角圆角处理，不伤幼儿手部。 
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	户外涂鸦墙
	1.整体参考尺寸：长 135cm× 宽 50cm× 高 98cm，长宽高允许 ±8cm 合理公差，适配 3-6 岁幼儿站立涂鸦；
2.书写面板：采用透明亚克力、户外耐力板、PC 板等同等耐候透光板材均可，板材具备抗 UV 紫外线、户外防老化、不易发黄开裂性能；
3.板材厚度≥5mm，表面光滑无毛刺、边角全 R 圆角处理，无尖锐棱角划伤幼儿；
4.整体支撑框架：户外防腐金属 / 实木框架，全套防锈、防水喷涂，结构稳固不易晃动；
5.配套收纳槽：台面下方设置画笔、颜料收纳槽，防水易擦拭；
6.环保安全：板材、喷涂有害物质符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，无刺鼻异味，水性涂鸦笔书写易擦洗，不留顽固污渍；
7.户外性能：耐高低温、雨淋日晒不变形、不脆裂，适合园区室外长期摆放。
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	户外四面画板
	1.整体参考尺寸：长 95.5cm× 宽 95.5cm× 高 125cm，长宽高允许 ±6cm 合理公差；
2.书写面板：可选用透明亚克力、户外 PC 耐力板等同等抗紫外线透光板材，板材厚度≥5mm，长期户外日晒不易发黄、脆裂；
3.板面所有边角做圆弧钝化处理，无毛刺、尖角，避免划伤幼儿；
4.支撑框架：户外防锈金属或防腐实木结构，防水耐候，整体稳固不摇晃；
5.四面独立书写区域，每面预留画笔、颜料收纳位置，表面水性涂鸦易擦拭；
6.板材、框架涂层有害物质符合 GB 6675 儿童玩具安全标准，无刺激性异味，适应园区露天雨淋、高低温环境长期使用。
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	户外活动涂鸦墙
	1.整体参考尺寸：长 89cm× 宽 55.5cm× 高 123cm，长宽高允许 ±6cm 合理公差；
2.书写面板：可选用透明亚克力、户外 PC 耐力板等具备抗紫外线性能的同等透光板材，板材厚度≥5mm，长期户外日晒不易发黄、脆裂；
3.板面全部边角圆弧钝化处理，无毛刺、尖锐棱角，防止划伤幼儿；
4.支撑框架：采用户外防锈金属或防腐实木结构，防水耐候，整体结构稳固不易晃动；
5.板面支持水性涂鸦笔书写，笔迹易于擦拭清理，可预留简易画笔收纳位置；
6.板材、框架表面涂层有害物质符合 GB 6675《玩具安全》国家标准，无刺激性异味，适配园区露天高低温、淋雨环境长期使用。
	1
	组
	2200
	2200 
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	攀爬梯
	1.配置：单人攀爬梯 10 个、双人攀爬梯 10 个；
2.主体材质：优质实木，经过充分烘干、防腐、防虫处理；木材无结疤松动、开裂、腐朽；新西兰松、国产烘干松木、同等性能防腐硬木均可选用；
3.工艺要求：所有板材边缘、杆件全部圆角打磨，无毛刺、尖角；采用环保户外水性木器漆，无刺激性气味；
4.结构安全：榫卯 / 牢固五金连接，整体稳固；承重满足多名幼儿同时攀爬，长期户外使用不易松动变形；
5.适用场景：幼儿园户外体能活动区，适配幼儿攀爬、平衡训练；产品符合 GB 6675 儿童玩具安全相关要求。
	20
	组
	350
	7000 
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	破壁机
	1.搅拌杯有效容量≥5L；额定输入功率≥2200W；
2.搅拌杯：食品级高硬度 PC / 加厚玻璃材质，耐冲击、耐高温，便于清洗；
3.刀组：加厚不锈钢破壁刀，耐磨、粉碎细腻无残渣；
4.电机：纯铜电机，支持食堂 / 幼儿园间歇连续工作，具备过热过载保护；
5.功能：支持搅拌、破壁、打豆浆、打果蔬、碎冰等多功能，多档位调速；
6.整机符合食品接触相关安全标准，运行稳定、噪音合理；
7.配备防滑底座、安全联锁保护，开盖自动停机。  
	1
	台
	500
	500 
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖十大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1. 经典童话绘本类。涵盖中外经典童话故事，包含白雪公主、丑小鸭、灰姑娘、青蛙王子、小红帽、卖火柴的小女孩等经典IP绘本，画面生动、文字简洁，适配幼儿审美与理解能力，帮助幼儿认知经典童话、培养共情能力，不限定具体装帧、出版社及版本。
2. 传统文化与国学启蒙绘本类。包含中国传统节日、神话传说、成语故事、历史典故、国学启蒙、传统民俗、非遗文化等系列绘本，覆盖春节、端午、中秋、重阳等传统节日，囊括神农尝百草、精卫填海、孔融让梨、曹冲称象等经典国学故事，助力幼儿传承中华优秀传统文化，所有同类优质国学、传统文化绘本均可等效替代。
3. 幼儿科普认知绘本类。涵盖地理天气、自然昆虫、太空航天、数字生活、动植物科普、二十四节气、科学常识、军事科普等品类，内容贴合幼儿科学启蒙需求，知识点通俗易懂、画面直观形象，无深奥晦涩内容，适配幼儿园科学教学活动，各类合规幼儿科普绘本均可参与。
4. 情绪管理与品格养成绘本类。聚焦幼儿情绪认知、性格培养、逆商养成、社交能力、感恩教育、习惯养成，包含害羞、生气、伤心、嫉妒等情绪疏导，以及勇敢、分享、合作、知错就改、直面挫折等品格培养内容，适配幼儿心理健康教育，所有同类型优质幼儿情商、品格培养绘本均符合采购要求。
5. 安全教育与自我保护绘本类。覆盖幼儿防拐骗、防霸凌、用电安全、消防安全、交通安全、防溺水、饮食安全、身体隐私保护、户外安全等全场景安全教育内容，语言通俗、案例贴近幼儿生活，助力幼儿建立安全防护意识，不限定具体系列及出版社。
6. 习惯养成与生活能力绘本类。包含幼儿吃饭、穿衣、刷牙、洗漱、睡觉、礼貌待人、规则意识、卫生习惯等生活能力培养内容，贴合幼儿园日常行为规范教学，帮助幼儿养成良好生活、行为习惯，同类幼儿好习惯养成绘本均可等效适配。
7. 数学思维与逻辑启蒙绘本类。以趣味故事、情景游戏形式开展幼儿数学、逻辑、空间、图形、时间认知启蒙，包含数字认知、大小对比、规律排序、形状识别、时间管理、专注力训练等内容，趣味性强、互动性高，适配幼儿思维启蒙教学。
8. 红色教育与爱国主义绘本类。包含红色故事、时代楷模、科学家事迹、爱国歌曲绘本、民族精神教育等内容，潜移默化培养幼儿爱国情怀、感恩之心与奋斗精神，所有合规幼儿爱国主义、红色启蒙绘本均可参与供货。
9. 艺术启蒙绘本类。涵盖古典音乐启蒙、美术美育、童谣、诗词绘本、艺术创意等品类，丰富幼儿艺术认知，提升审美能力与艺术素养，适配幼儿园艺术教学活动。
10. 生命教育与亲情成长绘本类。包含性别认知、生命起源、亲情陪伴、手足相处、自我接纳、离别教育、自然生命认知等内容，助力幼儿身心健康全面成长，贴合幼儿成长教育需求。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机               
	17. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
18. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
19. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
20. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
21.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
22.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
23. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
24. 
三、整机基础交互功能
15. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
16.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
17.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
18.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
19.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
20.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
21.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
15.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
16.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
17.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
18.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
19. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
20.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
21. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
4.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	音响1套
	专业会议室音响音箱功放设备无线话筒麦克风音箱组合全套套装室内壁挂无源音柱白色
1、无源壁挂音柱（白色） 4 只
参考外形尺寸：135mm×153mm×453mm，外形尺寸允许 ±20mm 公差；
单元配置参考：不少于 2 只 4 英寸中低音单元 + 1 只 3.5 英寸高音单元；箱体白色，支持壁挂安装；人声还原清晰，适合会议室语言扩声。
2、一拖八 UHF 无线麦克风接收主机 1 台 
频率响应范围：30Hz～20kHz（允许合理偏差）；配置≥4 支手持无线话筒、≥4 支鹅颈会议话筒；支持多组频点可调，防干扰、防啸叫；接收机带显示屏，可实时查看信号、电量。参考机箱尺寸 480×225×90mm，允许 ±15mm 公差。
3、数字音频反馈抑制器 1 台 
具备自动防啸叫、噪声抑制、均衡调节功能；适配会议扩声系统，有效抑制话筒自激啸叫。参考机箱尺寸 480×165×48mm，允许 ±10mm 公差。
4、四通道专业功放 1 台 
每通道额定输出功率≥120W；支持 U 盘本地播放，兼容 MP3、WAV、FLAC 等主流音频格式；具备音量调节、信号保护、过热保护功能。参考机箱尺寸 430×90×355mm，允许 ±15mm 公差。

	1
	套
	10000
	10000 
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	校园安防
	1.网络硬盘录像机 2 台 ≥64 路视频接入，≥16 块硬盘盘位，支持 4K 高清视频解码输出；支持智能编码、移动侦测录像、手机远程预览回放、硬盘异常预警、循环录像；支持主流国标协议网络摄像机接入。
2.网络 POE 摄像机 50 台 ≥400 万像素，支持 POE 网线供电；红外夜视，室外机型具备 IP66 及以上防水防尘；支持 H.265+/H.265 智能编码；画面降噪、宽动态，适配校园室外 / 走廊监控。
3.配套网络设备 （1）POE 交换机 6 台：≥8 电口 + 2 上联千兆端口 POE 交换机，支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电，满足摄像头供电传输； （2）千兆核心交换机 1 台：≥8 个千兆电口 +≥2 个千兆 SFP 光口二层安防专用千兆交换机，全线速转发，适应监控大流量并发； （3）5G 千兆无线网桥 1 对：全千兆端口，5G 频段远距离无线传输，抗干扰，满足园区跨点位无线链路传输。
4.存储硬盘 8 块 ≥10TB 监控级硬盘，支持 7×24 小时不间断录像，适配 NVR 循环存储。
5.布线及安装辅材 超五类非屏蔽网线≥6 箱；摄像机金属安装支架≥36 个；摄像机防水接线盒≥20 个；金属线管≥260 条；弱电配电箱≥6 个；国标电源线≥450 米；配套水晶头、绝缘胶布、波纹管、管夹、管接头、电源插座等全套辅材一批。
6.落地网络机柜 1 台 标准 22U 落地机柜，19 英寸标准机架，加厚柜体，带门锁、散热风扇、承重层板，用于集中安放录像机、交换机等设备。
7.施工服务内容 包含全部设备运输、布线、固定安装、接线调试、整套监控系统联调；拆除原有电信监控线路及旧设备共计 36 个点位，现场清理规整；系统交付后实现摄像头正常预览、录像存储、远程访问。

	1
	批
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	笔记本电脑
	一、硬件技术参数
1、处理器：采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。
2、内存：容量≥16GB，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32G DDR4。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。
4、接口：USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个
5、屏幕：≤14英寸, 1920*1080，≥180°开合。
6、电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
8、摄像头：720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。
9、数据安全：具备独立安全分区 / 底层隐藏分区。
10、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
11、办公软件：预装带正版授权的办公软件（含三年服务）；
12、服务：针对产品提供原厂1-3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。且在产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
15、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）。
二、班级管理系统
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、备授课教学平台软件
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
4.支持音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.课堂互动题型：内置多种课堂互动练习模板，可自主编辑题目插入课件，用于课堂随堂练习。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8. 白板书写功能：提供硬笔、粉笔、荧光笔等多种书写笔触，支持自由调整粗细、颜色；支持自定义保存常用配色，色彩调节包含色调、饱和度、亮度参数设置。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
11.能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
12.智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音； 
13.划词搜索：白板上手写中英文内容可智能识别，一键调取互联网教育类素材、知识点资料辅助授课；不限定单一检索网站，可对接正规教育资源库。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
14.图形识别：平面几何图形可自动规整为标准矢量图形，支持识别多种常用几何类型。
15.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能；
16.白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作；
17.白板背景素材：配备田字格、五线谱、坐标轴、运动场地等多类学科专用背景，同时支持教师上传自定义背景图片。
18.美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学；
19.截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 
20.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 
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	幼儿园大门门禁卡服务
	四通道（2进2出），刷卡进出
1.双机芯烤漆翼闸 4 台： 箱体采用 304 不锈钢，表面烤漆工艺；内置双独立驱动机芯；具备红外防夹、防尾随、非法闯入报警；支持刷卡开闸；支持消防联动，断电自动开闸；闸机运行低噪音，适配幼儿园人员通行。
2.单机芯烤漆翼闸 4 台： 箱体 304 不锈钢材质，烤漆外观；单机芯驱动；具备防夹、自检、通行指示灯；支持门禁信号接入，适配园区大门通道布局。
3.射频信号中继放大器 ≧4 台 ：确保信号覆盖满足现场需求，支持射频卡信号中继放大，远距离稳定传输刷卡信号，保障闸机读卡器刷卡识别稳定不丢卡。
4.射频刷卡识别终端 8 台： 支持 IC/ID 射频卡片识别；刷卡响应迅速；具备韦根或网络信号输出，可联动闸机开闸；支持外接指示灯、语音提示。
5.通行抓拍网络摄像机 4 台： 用于人员进出抓拍留存记录；支持高清图像抓拍；支持接入门禁系统联动抓拍；具备红外夜视，室外机型支持防水。
6.无线播放音响 1 台 ：支持无线信号接收，可实现刷卡通行语音播报、安全提示音。
7.配套安装辅材 ：定制移动安装钢板、全套控制线缆、信号线材、电源、防水配件等辅材一批；金属结构件采用 304 不锈钢材质。
8.服务要求： 包含运输、现场安装、布线、固定、整机接线调试；完成闸机、读卡器、抓拍相机、音响整套系统联动；采用幼教门禁通用标准化数据接口，并能兼容市面所有主流校园管理平台。所有对接所需硬件、开发调试费用统一包含在总报价内，采购人不再额外付费。
	1
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	简约拱门圆弧实木整墙绘本书柜
	一、采购产品名称
简约拱门圆弧实木整墙绘本书柜（幼儿园阅读室专用）
二、整体外形规格参数
1. 标准尺寸：长4980mm×深250mm×高1500mm，允许±10%现场微调，适配园区实际墙面尺寸，整墙一体式定制，无分段拼接缝隙，安装后与墙面贴合无突兀断层。
2. 柜体深度250mm，专为幼儿绘本、图画书、手工画册收纳设计，分层层高适配3-6岁儿童读物尺寸，方便幼儿自主取放图书。
3. 总高度1500mm，贴合幼儿身高人体工学设计，无需借助外物即可自主取放、归置书籍。
三、核心实木材质技术要求
（一）主体实木基材
1. 柜体全部采用优质实木整料/实木指接板制作，禁止密度板、颗粒板、多层板等人造板材替代；板材厚度≥18mm，承重层板厚度≥20mm。
2. 木材无腐朽、虫蛀、死节、开裂、变形缺陷，出厂前经烘干脱脂、防虫防腐处理，木材含水率严格控制在8%-12%，温湿度变化环境下不易收缩开裂。
3. 木材质地坚实，竖向、横向承重性能达标，落地抗撞击、不易晃动倾倒，满足幼儿园高频使用承重需求。
（二）饰面与油漆工艺
1. 表面采用环保水性木器漆喷涂工艺，执行≥5底3面标准，哑光柔光漆面，无强光反光，保护幼儿视力。
2. 漆膜附着力强，耐刮擦、耐磕碰、防水防潮，日常可用消毒湿布直接擦拭，不脱漆、不起皮、不渗色；漆膜无气泡、颗粒、流挂、色差。
3. 油漆有害物质符合GB 18581-2020《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》，VOC、苯系物、可溶性八大重金属含量全部达标，无刺鼻异味。
（三）五金连接件配件
1. 全部配套静音隐藏式五金，采用加厚防锈冷轧钢材质，防腐防潮，开合无金属异响；所有金属部件无尖锐毛刺、锐角。
2. 柜体连接螺丝、三合一连接件全部内置隐藏，无外露金属凸起，杜绝幼儿夹手、磕碰划伤风险；层板托承重稳定，单块层板静载≥1000N无变形。
四、外观结构与安全工艺
1. 整体造型：整墙一体化结构，正面搭配简约拱门圆弧造型；柜体顶板、侧板、层板、底部、所有外露边角**全方位大圆弧倒角处理**，无任何直角、尖角、锐利棱边，完全符合GB 28007-2011儿童家具防撞安全要求。
2. 柜体框架加固榫卯+五金复合结构，受力均匀，落地配备防滑减震脚垫，抗外力撞击，防倾倒，满足幼儿园儿童家具稳定性测试标准。
3. 板材切割面全部精细打磨抛光，板面、板缝无毛刺、裂纹、凹凸瑕疵；柜体拼接缝隙均匀细密，缝隙尺寸符合国标安全间隙要求，无夹手风险。
4. 整体无任何外露螺丝、金属突出件，柜体孔洞、缝隙尺寸满足儿童家具间隙安全规范，防止幼儿手指卡夹。
五、环保与国家强制执行标准
1. 产品整体完全符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》国家强制标准，适配3-6岁幼儿使用场景，结构安全、边缘尖端、稳定性、孔洞间隙全部达标。
2. 实木基材、水性漆、粘合胶水全部为环保材料，成品甲醛释放量满足GB 18584限量要求，可迁移铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒八大重金属检测合格。
3. 成品具备阻燃、耐磨、防潮、防霉特性，可长期耐受幼儿园日常清洁、消毒擦拭，耐磕碰、耐老化，长期使用不变形、不霉变。
4. 响应文件须提供CMA资质第三方检测机构出具的成品全套检测报告（实木板材、水性漆、成品儿童家具安全三项报告，加盖响应供应商公章）。
六、产品功能特性
1. 整墙一体式大容量收纳，可集中收纳绘本、幼儿读物、手工材料、主题展示画册，规整美观，提升阅读区整体景观效果，兼具收纳与空间装饰功能。
2. 低矮柜体高度适配幼儿，培养幼儿自主阅读、自主整理收纳的自理能力。
3. 圆弧拱门简约童趣造型，原木哑光色系百搭幼儿园教室、阅读室各类装修风格，可作为园区阅读区景观展示柜体。
七、验收标准
1. 尺寸、造型、实木材质、漆面工艺完全响应本采购参数要求，整体外观无破损、磕碰、划痕、明显色差、掉漆、变形。
2. 全部门、板、边角圆弧倒角到位，无尖角毛刺；柜体落地稳固无晃动，五金配件推拉、承重顺畅无卡顿、异响。
3. 现场无刺激性异味，实木含水率、甲醛、重金属、安全结构各项指标符合国家儿童家具标准，可提供现场简易环保抽检配合。
4. 安装贴合墙面，拼接缝隙均匀，无外露螺丝、尖锐部件，整体美观整洁，满足幼儿园日常教学使用要求。
	1
	套
	8000
	8000 
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	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
	100
	个
	25
	2500 
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	平衡脚踏车
	一、产品名称
儿童平衡脚踏车（幼儿园专用感统训练器材）
二、产品核心规格参数
1、整体外形尺寸：长41cm×宽37cm×高57cm（公差范围±2cm，符合幼儿活动空间适配标准）
2、适用人群：3-6岁学龄前儿童，适配幼儿园小班、中班、大班幼儿体能训练使用
3、承载重量：≥80KG，满足幼儿日常玩耍、多人交替使用需求，承重稳固不变形
三、材质与工艺要求
1、车身主体：采用全新高密度环保PP工程塑料材质，无回收料、无杂质，韧性强、抗撞击、耐磨损、不易断裂，具备良好的抗老化、防褪色性能，可长期适应幼儿园室内外教学环境使用。
2、车架结构：一体式成型工艺，无拼接缝隙、无尖锐凸起，整体结构稳固，杜绝松动、开裂等安全隐患，承重均匀，受力稳定。
3、脚踏部位：防滑纹理一体式脚踏设计，表面防滑纹路细腻均匀，增大幼儿脚底摩擦力，防止运动过程中打滑、踩空，贴合幼儿脚部受力习惯。
4、车轮配置：采用静音耐磨万向轮，轮子材质为高弹PVC防滑轮，转动顺滑无卡顿、无刺耳噪音，不伤幼儿园木地板、塑胶地面、地垫等场地，行走平稳，防震减震效果佳。
5、连接件：采用高强度防锈五金配件，螺丝内嵌式设计，无外露尖锐边角，紧固性强，长期使用不易松动、生锈，保障设备整体稳定性。
四、安全性能标准（幼儿园专用核心要求）
1、安全圆角工艺：全车所有边角、边缘均采用精细圆弧打磨处理，无毛刺、无尖角、无缺口，彻底避免幼儿磕碰、划伤风险，符合幼儿游乐器材安全设计规范。
2、环保安全：产品整体无异味、无甲醛、无有害重金属物质，材质安全无毒，通过儿童玩具安全标准检测，适配幼儿园密闭教学环境使用，保障幼儿身体健康。
3、防侧翻设计：车身底盘加宽加重，重心偏低，平衡稳定性强，幼儿骑行、滑行过程中不易侧翻，容错率高，适配低龄幼儿操作。
4、防滑防脱设计：车轮防滑耐磨，抓地力强，快速滑行、转向、刹车时不易打滑失控；各部件衔接紧密，无零件脱落风险。
五、产品质量与售后要求
1、质量标准：产品符合国家《GB 6675-2014 玩具安全》标准、幼儿园教学游乐器材通用安全规范，产品做工精细，无瑕疵、无变形、无破损。
2、耐用性：具备防晒、防水、耐磨、抗摔、抗老化特性，适配幼儿园高频次日常使用，长期使用不易褪色、变形、损坏。
3、售后服务：提供质保服务，质保期内非人为损坏免费维修、更换配件；供货时配套提供产品合格证、质量检测报告、使用说明等相关资料。
六、外观要求
色彩鲜艳柔和、配色均匀，无杂色、无掉漆，符合幼儿审美，色彩环保不刺眼，可适配幼儿园各类教学场景布置。
	15
	辆
	70
	1050 
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	幼儿角色表演区服装
	一、整体采购配置要求
1. 职业类表演服：含 上衣+裤子/裙子+配套帽子+配套鞋子，每款各3套，尺码适配幼儿园小、中、大班幼儿。
2. 动物类表演服：连体全套服装（含头饰/头套），每款各2套，宽松版型适配全园幼儿。
3. 整体要求：面料柔软、透气、不褪色、不起球、无异味，符合幼儿皮肤接触安全标准，耐洗耐穿、不易变形。
二、通用面料材质标准（所有服装统一要求）
1. 主体面料
采用优质加厚亲肤聚酯纤维+棉混纺面料，高密度织布，克重≥180g/㎡；面料细腻平滑、透气不透光、亲肤不扎皮肤，适合幼儿长时间穿着表演。
禁止使用薄透、粗糙、起球、廉价纱布料、回收二次面料。
2. 印花、贴花、装饰材质
采用环保水性胶印/烫画工艺，无刺鼻气味，不掉色、不开裂、不脱落；装饰边角全部包边锁边，无硬胶凸起，不磨皮肤。
3. 毛绒面料（动物服专用）
采用高密短毛绒、南韩绒或同等不掉毛环保毛绒材质，毛面平整饱满，使用过程不飞絮、不粘身、无枯乱结块毛绒，杜绝毛绒吸入口鼻风险。
三、职业表演服专用参数（全套：服装+帽子+鞋子 / 每款3套）
包含职业品类（常规幼儿园全套职业款）：医生、护士、警察、消防员、空姐、机长、厨师、工程师、环卫工人、军人、交警、理发师、店员、老师等常规职业套装。
1. 服装做工要求
整件服装双线锁边、全身包边工艺，线头清理干净，无跳线、无脱线、无开缝；版型宽松立体，不紧绷、不束缚幼儿肢体活动。
领口、袖口、下摆弹力适中，久穿不变形；腰部松紧带加宽加厚，不勒肚子、不卷边。
2. 配套帽子参数
同色系配套专用帽子，面料与衣服同款同质，版型挺括不软塌、不易变形；帽内加柔软吸汗内衬，不磨额头、不扎皮肤，松紧适配幼儿头围，佩戴稳固不易掉落。
3. 配套表演鞋子参数
鞋面：环保柔软PU软皮材质，防水、耐擦、易清洗，无异味；
鞋底：加厚防滑软胶底，柔韧弯折不断底，静音防滑，保护幼儿脚踝；
鞋内里：亲肤透气布，不闷脚、不磨脚，魔术贴开合，穿脱方便，适配全园幼儿脚码。
四、动物表演服专用参数（每款2套，连体全套）
常规动物品类：小兔、小熊、老虎、狮子、小羊、小牛、小猪、小狗、小猫、青蛙、小鸟、小鸡等幼儿园常用动物款式。
1. 主体面料
全身高密度短毛绒面料，毛面均匀、饱满、顺滑，不掉毛、不脱绒、不起静电，杜绝掉毛吸入幼儿口鼻，安全无害。
2. 版型结构
连体宽松版型，全身宽松不束缚，方便跑跳、做动作；腋下、裆部宽松加大，活动无压力；后背隐形拉链设计，穿脱方便，拉链包边不磨皮肤。
3. 头饰/头套要求
配套同系列立体动物头套/头饰，造型饱满可爱，无尖锐硬角，内部柔软透气，不压头、不闷汗，眼部透气开孔合理，不遮挡幼儿视线，安全表演。
4. 细节工艺
五官刺绣/精工缝制，无粘贴硬塑料件，避免脱落、误食风险；所有拼接位置锁边加固，久穿不裂线、不变形。
五、安全环保标准（硬性验收条款）
3. 色牢度达标：水洗、摩擦不褪色，不沾染幼儿皮肤。
1. 职业表演服：每一个职业款式 = 服装+帽子+鞋子 全套3套
1. 面料厚实、无薄透、无起球、无掉毛、无异味；
4. 帽子、鞋子、服装配套统一，版型标准、配色一致；
每套独立OPP防尘袋包装，分类装箱，标识清晰；随货附带合格证、质检报告，可提供面料检测、安全环保检测资料。
	30
	套
	50
	1500 
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	感统滑板车
	一、产品名称
儿童感统训练滑板车（可牵引静音万向轮款）
二、适用场景
幼儿园早教中心、幼儿感统体能训练、室内外益智康复训练、幼儿平衡协调能力专项训练
三、核心技术参数
1、整体尺寸规格
产品标准外形尺寸：40cm×42cm（长×宽），尺寸公差±3cm，适配3-6岁幼儿身高体重比例，板面大小贴合幼儿俯卧、跪趴、坐姿训练需求，无过大过小适配偏差。
2、板面材质与工艺
板面采用全新高密度环保PP材质，一体注塑成型，无拼接、无裂缝、无毛刺。板面厚度均匀，承重性能优异，静态承重≥100KG，满足多名幼儿交替使用及日常训练抗压需求。板面表面做防滑磨砂纹理处理，防滑耐磨，有效防止幼儿训练时打滑、磕碰，边角全部采用圆弧圆角钝化工艺，无尖锐棱角，杜绝安全划伤风险。产品无异味、无毒无害，符合幼儿用品安全标准，耐摔、耐撞、易清洁，可长期反复消毒使用。
3、滚轮配置（静音万向轮）
配备高弹静音万向轮，单台滑板车配置4轮，轮体采用优质PU静音耐磨材质，轮芯坚固抗压。滚轮转动顺滑无卡顿、无异响，室内瓷砖、木地板、地胶等地面推行零噪音，不产生刺耳摩擦声，适配幼儿园室内教学环境。万向轮360°灵活旋转，可实现前后左右多方向自由滑动，满足幼儿多维度感统平衡训练需求，同时滚轮防滑耐磨，使用寿命长，不易脱落、变形、破损。
4、可牵引功能设计
滑板车预留专用牵引接口，标配可拆卸环保牵引绳，牵引绳连接牢固，承重拉力强，拉扯不易断裂、脱落。支持成人牵引幼儿滑行、幼儿自主拖拽移动双模式，可用于集体感统训练、肢体力量训练、亲子互动训练，功能实用性强，适配幼儿园多样化教学课程。
四、安全性能标准
1、 整体产品符合国家幼儿玩具安全标准，无重金属、无有害挥发物质，环保无毒，通过幼儿用品安全检测。
2、 全车无尖锐凸起、无外露螺丝、无松动配件，所有衔接部位密封严实，避免夹手、磕碰等安全隐患。
3、 静音轮防滑避震设计，滑行平稳不颠簸，有效降低幼儿摔倒、磕碰概率，适配低龄幼儿使用。
4、 板面抗老化、抗脆裂，长期暴晒、室内存放不变形、不开裂，适配幼儿园常态化高频次使用场景。
四、供货及质保要求
1、 供货产品为全新未使用正品，无瑕疵、无划痕、无变形，配件齐全完整。
2、 提供不少于1年免费质保服务，质保期内出现非人为损坏的开裂、轮体脱落、功能故障等问题，免费更换、维修。
3、 支持批量供货，供货周期短，可配合采购方验收、安装、调试及售后对接工作。
五、验收标准
1、 产品尺寸、材质、功能完全符合本招标参数要求，外观完好、无破损、无异味。
2、 万向轮转动灵活、静音无噪音，牵引功能牢固可靠，承重达标。
3、 所有产品符合幼儿校园安全使用规范，提供相关产品合格证书、质检报告等配套资料。
	10
	辆
	50
	500 
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	平衡无脚踏车自行车
	一、基础规格参数
轮径：标准 14 寸（轮胎外径约 355mm），无脚踏、无链条滑行结构，适用 3～7 岁幼儿园幼儿；
整车尺寸：总长 86±3cm，座高可调 33～43cm，车把高度可调 37～46cm；
整车净重：3.3～3.9kg，重量适中，方便幼儿自主抓握推行，不易侧翻。
二、车架（高碳钢）技术标准
主材：加厚高碳钢管一体车架，管材壁厚≥1.0mm，禁用薄铁皮、回收劣质管材，管壁无凹陷、砂眼、开裂；
焊接：全车满焊工艺，焊口精细打磨，整车所有外露边角全圆弧钝化处理，无毛刺、尖角、凸起焊点，防止划伤幼儿；
表面喷涂：车架整体磷化除锈 + 环氧防锈底漆 + 环保静电粉末面漆，全覆盖喷涂，管口、切口内壁一并喷漆；儿童环保烤漆，无刺鼻异味，铅、镉重金属达标，日晒不掉皮、不起锈。
三、车把与握把配件
车把高碳钢折弯成型，握把整段全包环保原生橡胶护套，橡胶厚度≥4.5mm；
橡胶防滑无异味、邻苯含量符合国标，用力拉扯不脱落、不开裂，无金属裸边外露。
四、车轮轮胎配置
14 寸橡胶充气越野轮胎，全新原生橡胶，禁止废旧再生橡胶，胎纹加深防滑耐磨，户外草地、塑胶跑道通用；
钢制辐条轮毂 + 实心碳钢轮轴，轴尾加装防脱卡扣，车轮转动顺滑静音、无卡顿，承重≥55kg 不变形、不脱圈。
五、座椅配件
高弹加厚环保 PU 软座，弧形人体工学设计，边角全圆角；
座椅高度螺丝无级可调，固定卡扣牢固，骑行不晃动、不下滑。
六、环保与执行国标
整车符合 GB 6675-2014 玩具安全国家标准，漆面、橡胶件可溶性重金属、甲醛、邻苯二甲酸酯检测合格，满足幼儿园室内外使用。
七、到货验收标准
轮胎实测外径符合 14 寸规格，尺寸误差≤10mm；
整车重量在 3.3～3.9kg 区间；
漆面指甲轻刮无成片脱落，开箱无刺激性气味；
整车推行顺畅，车轮无偏摆脱落、握把胶套无松动。
八、供货资料
单台独立纸箱 + 边角珍珠棉防护，随货附带产品合格证、出厂质检单，可提供第三方环保检测报告。
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	户外碳化攀爬架组合28件套
	户外碳化实木攀爬架组合（总计 28 件套）
1.材质要求 主体实木构件：优质实木，经过充分烘干、碳化防腐处理；新西兰松、国产烘干松木及同等性能硬木均可选用；木材无腐朽、虫蛀、大面积活结，含水率适配户外环境。 表面碳化处理 + 环保透明清漆；塑料配件采用全新环保 PP 材质，韧性强、耐候抗老化。
2.加工工艺 所有木料表面精细打磨，光滑无毛刺；全部外露边角做圆弧钝化处理，防止幼儿磕碰划伤；拼接结构稳固，满足儿童攀爬承重需求。
3.组件配置（参考尺寸，长宽厚允许 ±8cm 公差）
长梯：参考 150cm×35cm×7cm，共 6 件
短梯：参考 100cm×35cm×7cm，共 2 件
人字支架：参考 120cm×60cm×14cm，共 4 件
高支架：参考 60cm×60cm×60cm，共 2 件
低支架：参考 60cm×60cm×30cm，共 2 件
长平衡板：参考 150cm×20cm×2.5cm，共 4 件
短平衡板：参考 120cm×20cm×2.5cm，共 8 件
4.通用安全与户外性能 整套组合可自由拼接搭建多种攀爬、平衡游戏路径；结构组装简易、连接牢固，具备良好稳定性，不易倾倒； 清漆采用环保水性漆，无刺鼻异味，耐雨淋日晒，户外长期使用不易起皮开裂； 产品整体符合 GB 6675 儿童玩具安全相关要求，适用于幼儿园户外体能建构区域。
5.供货验收 全套构件数量齐全，无开裂、变形、尖锐棱角；配套连接固定配件；成品打磨到位，无毛刺。
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	消毒柜
	商用高温热风循环消毒柜（食堂工程款，支持推车存放）
1.容积规格：参考容积 900L，对开门结构，内部配置≥4 层存放层架，适配餐盘推车放置使用；
2.参考外形尺寸：1300mm×610mm×1950mm，长宽高允许 ±30mm 合理公差；
3.箱体材质：柜体采用不锈钢板材，板材耐腐蚀、易清洁，与餐具接触部位材质满足 GB 4806.9 食品接触金属制品安全标准；表面平整、焊接打磨光滑。
4.控制系统：智能微电脑控制，可设置消毒时长、恒温运行，具备工作状态显示、故障自检提示功能；
5.消毒方式：高温热风循环消毒，达到国标二星级消毒标准；柜内温度均匀，高温杀灭微生物，具备烘干功能，减少餐具残留水渍；
6.安全配置：具备超温保护、门控安全开关，开门自动停止加热；保温层采用高密度隔热材料，外壁温度低，防止烫伤；
7.结构工艺：箱体整体密封发泡，保温效果优良；柜门密封胶条耐高温、不易老化；柜门开合顺畅，锁闭严密。
8.使用场景：幼儿园食堂商用，支持批量餐具集中高温消毒，连续工作稳定。
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	空调
	1、机型：3 匹立式变频冷暖柜机； 
2、能效等级：新国标二级能效；
3、能效比APF：≥4.18（以国家能效标识备案数据为准）；
4、额定制冷量：≥7280W；
5、额定制热量：≥9780W；
6、额定制冷功率：≤2050W；
7、额定制热功率：≤2860W；
8、室内机噪音：≤42.5dB（A）（高风档）；
9、室外机噪音：≤56.5dB（A）（高风档）；
10、循环风量(m3/h):≥1300；
11、电辅热功率：≥2490W；
12、电源参考规格：220V-50Hz；
13、冷媒：采用R32冷媒或同等换热效率、符合国家环保标准的合规冷媒 ；
14、其他功能：智能除菌，智能化霜，自动清洁，独立除湿，多种睡眠模式。
15、标准配置：室内机1台、室外机1台、电池1对、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。报价包含空调整体安装调试辅材、空调专用加长铜管、室外机专用三角架，信号线及电源线、排水管等以上设备安装所需辅材及运输、打孔、安装等，所有辅材均符合国家相关标准，同等国标规格辅材均可使用。
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖六大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.经典童话绘本类：包含世界经典童话故事、中国经典神话传说、民间故事等，如《白雪公主》《丑小鸭》《嫦娥奔月》《愚公移山》等，注重故事的完整性和画面的精美度。
2.传统文化绘本类：涵盖中国传统节日、非遗文化、成语故事、传统美德等内容，如春节、端午节、中秋节等节日绘本，剪纸、打铁花等非遗绘本，以及《孔融让梨》《守株待兔》等成语故事绘本。
3.科普认知绘本类：包含自然科学、动物植物、人体奥秘、数学启蒙、安全常识等内容，如昆虫科普、四季变化、身体结构、交通安全、防拐骗等主题绘本，兼顾科学性和易懂性。
4.情绪管理与性格培养绘本类：聚焦幼儿情绪疏导、社交能力、逆商培养、好习惯养成等，如克服恐惧、学会分享、面对挫折、养成良好生活习惯等相关绘本。
5.红色教育绘本类：包含爱国主义教育、革命先烈故事等内容，如《闪闪的红星》《抗日英雄王二小》等，培养幼儿的爱国情怀。
6.其他优质品绘本类：包含亲子互动、艺术启蒙、财商启蒙等符合幼儿成长需求的优质绘本，丰富绘本资源的多样性。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	25. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
26. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
27. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
28. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
29.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
30.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
31. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
32. 
三、整机基础交互功能
22. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
23.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
24.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
25.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
26.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
27.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
28.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
22.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
23.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
24.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
25.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
26. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
27.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
28. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
5.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。

	1
	套
	13000
	13000 
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	笔记本电脑
	一、硬件技术参数
1、处理器：采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。
2、内存：容量≥16GB，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32G DDR4。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。
4、接口：USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个
5、屏幕：≤14英寸, 1920*1080，≥180°开合。
6、电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
8、摄像头：720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。
9、数据安全：具备独立安全分区 / 底层隐藏分区。
10、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
11、办公软件：预装带正版授权的办公软件（含三年服务）；
12、服务：针对产品提供原厂1-3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。且在产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
15、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）。
二、班级管理系统
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、备授课教学平台软件
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
4.支持音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.课堂互动题型：内置多种课堂互动练习模板，可自主编辑题目插入课件，用于课堂随堂练习。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8. 白板书写功能：提供硬笔、粉笔、荧光笔等多种书写笔触，支持自由调整粗细、颜色；支持自定义保存常用配色，色彩调节包含色调、饱和度、亮度参数设置。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
11.能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
12.智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音； 
13.划词搜索：白板上手写中英文内容可智能识别，一键调取互联网教育类素材、知识点资料辅助授课；不限定单一检索网站，可对接正规教育资源库。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
14.图形识别：平面几何图形可自动规整为标准矢量图形，支持识别多种常用几何类型。
15.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能；
16.白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作；
17.白板背景素材：配备田字格、五线谱、坐标轴、运动场地等多类学科专用背景，同时支持教师上传自定义背景图片。
18.美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学；
19.截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 
20.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 
	1
	台
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	电热水器
	1.额定容量：≥80L；能效等级：一级能效；额定加热功率≥3300W，支持速热模式，升温速度快，满足幼儿园集中用水需求。
2.内胆：承压搪瓷内胆，具备抗腐蚀、抗水垢特性，支持长期承压使用。
3.安全配置：内置防电墙、防干烧保护、超温保护、泄压安全阀，具备漏电保护功能，适合公共场所使用。
4.操控：支持温度设定、启停控制，具备温度显示屏；
5.管路接口标准，配套安装辅材（安全阀、进出水管等基础配件）；
6.整机符合国家家用电器相关安全标准，全新正品，提供原厂质保。
	2
	台
	1000
	2000 

	57
	摇摇马
	1.参考外形尺寸：700mm×350mm×520mm，尺寸允许 ±3cm 合理公差；
2.材质要求：全新环保食品级 PP 材质，无回收废料，无刺激性异味，有害物质符合 GB 6675《玩具安全》标准；
3.结构工艺：一体成型，车身缝隙极小，杜绝夹手风险；板材加厚设计，整体韧性强、耐冲击、不易断裂；
4.安全设计：全部外露边角圆弧钝化处理，无毛刺、尖角；底座加宽，重心偏低，具备防侧翻结构；
5.性能要求：静态承重≥60kg，适合 3–6 岁幼儿玩耍；表面光滑便于日常清洁消毒；
6.供货要求：全新成品，配件齐全，随货提供产品合格证。

	15
	个
	100
	1500 

	58
	充气跳跳马
	1.参考外形尺寸：590mm×300mm×460mm，尺寸允许 ±4cm 合理浮动公差；
2.材质：全新环保 PVC 材料，无刺鼻异味，韧性优良，加厚壁厚设计，抗撕裂、耐拉扯，不易漏气；有害物质指标符合 GB 6675《玩具安全》国家标准；
3.安全结构：整体造型边角圆润，无尖锐凸起；底部防滑设计，幼儿骑行不易打滑；
4.使用性能：静态承重≥60kg，适配 3–6 岁幼儿活动；气密性良好，正常使用不易慢撒气；配套充气气嘴，密封牢固；
5.外观与工艺：表面平整，无毛刺、尖锐模边，色彩均匀，不易掉色；便于擦拭清洁消毒。
6.供货要求：全新成品，配备充气配件，随货提供产品合格证。
	15
	个
	80
	1200 
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	毛巾消毒柜
	1.参考容积：≥25L，单门结构；
2.参考外形尺寸：420mm×340mm×330mm，长宽高允许 ±15mm 合理公差；
3.电气参数：额定功率≤200W，额定电压 AC220V；配备≥8W 紫外线消毒灯管；
4.内胆与外壳：外壳、内胆采用防锈金属材质，表面易清洁；柜门密封良好；
5.安全配置：具备门控开关，开门自动切断紫外线，防止紫外线外泄伤害人体；运行稳定，具备过热保护；
6.适用：幼儿园毛巾、小件布艺物品消杀；整机符合家用电器安全相关标准；
7.供货：全新设备，配套电源线，随货提供产品合格证、使用说明书。
	2
	台
	350
	700 
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	塑料乌龟车升级款
	1.参考外形尺寸：500mm×370mm，长宽允许 ±2cm 合理公差；
2.结构设计：车体四周具备拼接结构，多台车辆可相互拼接组合使用；
3.车轮配置：配备 2 寸静音万向轮，转动顺滑、噪音低，不伤塑胶、木地板，正常使用不易脱落；
4.材质要求：全新高密度环保 PP 塑料，韧性强、耐撞击、不易开裂，无刺激性异味；有害物质符合 GB 6675《玩具安全》标准；
5.安全工艺：车体所有边角圆弧钝化处理，无毛刺、尖角；静态承重满足幼儿滑行训练使用；
6.外观颜色：深色系（如黑色），采购人可在到货阶段确认配色；
7.供货要求：全新成品，配件齐全，随货附带产品合格证。
	50
	个
	50
	2500 
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	大型户外碳烧积木
	大型户外碳化实木建构积木（总计 1633 件，25 种造型）
一、材质要求
主体采用优质实木，经过充分烘干、碳化防腐处理；新西兰松、国产烘干松木及同等性能实木均可选用；木材无腐朽、虫蛀、大面积死节、贯通裂纹，含水率适配户外环境，长期露天使用不易开裂变形。
二、加工工艺
1.积木表面碳化工艺处理；喷涂户外水性环保清漆；
2.所有板材边缘统一打磨圆角，光滑无毛刺，杜绝尖锐棱角，防止幼儿磕碰划伤；
3.板材切割规整，拼接搭建稳固，适配幼儿园户外安吉游戏建构活动。
三、环保与质量标准
成品整体符合 GB 6675《玩具安全》系列国家标准及 GB 18581-2020 木器涂料有害物质限值要求。 成交供货后，采购人可要求供应商提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的检测资料备查，检测覆盖：
1.GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范
2.GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能
3.GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能
4.GB 6675.1-2014 邻苯二甲酸酯增塑剂
5.GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 特定元素的迁移
6.GB 18581-2020 木器涂料甲醛限值
四、构件清单（参考尺寸，长宽厚允许 ±1.5cm 合理公差）
1.长条板(有槽)：120*10*2.5cm  8个，
2.正方形Ⅰ： 10*10*5cm 300个，
3.正方形Ⅱ： 10*10*2.5cm 650个，
4.长方形Ⅰ：20*10*5cm 60个，
5.长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 342个，
6.长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 30个，
7.长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 8个，
8.长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 8个，
9.长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 6个，
10.等腰三角形：39*20*2.5cm 8个，
11.直角三角形：40*20*2.5cm 8个，
12.圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 2个，
13.圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，
14.圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 90个，
15.圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 70个，
16.圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 15个，
17.半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，
18.半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，
19.弧形积木：40*14*2.5cm 4个，
20.扇形积木：半径为20cm 4个，
21.Y型：40*30*2.5cm 1个，
22.三叉路：40*30*2.5cm 1个，
23.锥形10*10*15cm 1个，
24.推车59*48*56cm  2辆，
25.单梯150*50*5cm 1个，
五、验收要求
全套积木数量齐全，造型规格匹配清单；碳化均匀、漆面完整，无明显开裂、尖锐边角；成品无刺激性异味，适配园区户外长期使用。
	1
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	万能组合工匠大型户外拼插积木玩具
	整体用途：幼儿园户外建构游戏、幼儿空间思维、搭建游戏使用
1.通用材质工艺要求： 所有塑料构件采用全新环保 PP 原料，不添加回收废料；韧性强、抗冲击、耐紫外线老化，适合户外长期摆放；无刺激性异味。 全部边角圆弧钝化，无毛刺、尖锐棱角；材质有害物质符合 GB 6675《玩具安全》国家标准；拼插接口咬合紧密，搭建稳固不易散架。
2.构件清单（以下均为参考尺寸，允许 ±10mm 合理公差） 
（1）空心基础长方体积木：300mm×150mm×150mm，黄色，40 个 
（2）双倍宽长方体积木：300mm×300mm×150mm，黄色，20 个 
（3）双倍长宽长方体积木：600mm×300mm×150mm，黄色，12 个
（4）基础三角柱积木：直角边 300mm×150mm，黄色，8 个 
（5）双倍边长三角柱积木：直角边 300mm×300mm，黄色，8 个 
（6）小型积木砖：200mm×100mm×50mm；黄色 160 个、蓝色 160 个，合计 320 个 
（7）单卡口拼插积木：300mm×100mm×50mm，蓝色，96 个 
（8）双卡口拼插积木：600mm×100mm×50mm，蓝色，96 个 
（9）双卡双层拼插积木：600mm×300mm×50mm，蓝色，16 个 
（10）三角拼插积木：底边 266mm× 腰 505mm× 高 50mm，蓝色，12 个 
（11）万能魔方（方形积木）：135mm×135mm×135mm，双色组合，90 个 
（12）万能三角积木：直角边 135mm×135mm，双色组合，20 个 
（13）万能圆盘：直径 210mm，高度 80mm，蓝色，20 个 
（14）万能双接头：160mm×80mm×40mm，黄色，40 个 
（15）连接短管：直径 38mm，长度 75mm，蓝、红色，合计 110 个 
（16）连接中管：直径 38mm，长度 340mm，蓝、红色，合计 20 个 
（17）连接长管 Ⅰ：直径 38mm，长度 480mm，蓝、红色，合计 20 个 
（18）连接长管 Ⅱ：直径 38mm，长度 610mm，蓝、红色，合计 20 个 
（19）配套橡皮锤：2 把

	1
	套
	28000
	28000 
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	花箱
	不锈钢花箱 4 个
1.参考外形尺寸：1200mm×400mm×400mm，长宽高允许 ±15mm 合理加工公差；
2.材质工艺：采用不锈钢板材折弯焊接成型；板材具备良好防锈能力，适合户外环境；焊缝打磨平整，无毛刺、尖角；箱体结构牢固，承重不变形；
3.外观要求：表面灰色处理（喷塑 / 磨砂工艺），涂层附着力强，户外耐日晒雨淋，不易起皮生锈；
4.安全工艺：所有外露边角圆弧打磨处理，避免磕碰划伤；箱体可预留排水孔，防止积水烂根；
5.供货验收：全新成品，无变形、破损、明显色差；配套可按需安装，满足园区绿化摆放使用。

	4
	个
	750
	3000 
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	花箱
	不锈钢花箱 4 个
1.参考外形尺寸：800mm×400mm×800mm，长宽高允许 ±15mm 合理加工公差；
2.材质工艺：采用不锈钢板材折弯焊接成型；板材具备良好防锈能力，适合户外环境；焊缝打磨平整，无毛刺、尖角；箱体结构牢固，承重不变形；
3.外观要求：表面灰色处理（喷塑 / 磨砂工艺），涂层附着力强，户外耐日晒雨淋，不易起皮生锈；
4.安全工艺：所有外露边角圆弧打磨处理，避免磕碰划伤；箱体可预留排水孔，防止积水烂根；
5.供货验收：全新成品，无变形、破损、明显色差；配套可按需安装，满足园区绿化摆放使用。

	4
	个
	600
	2400 
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	小车划船组合户外运动12件套
	一、小车划船组合户外运动器材（整套 12 件套，以下所有长度尺寸为参考规格，允许 ±20mm 合理加工公差）
1.PU 滑行小车（大轮）：轮子参考直径 570mm，整车参考总长 800mm，配备 PU 静音大轮，共 2 套； 车轮材质厚实耐磨，转动顺滑，车体边角圆弧处理，适合幼儿滑行训练。
2.碳化实木长梯：参考长度 2500mm，1 根；
3.碳化实木长板：参考长度 2500mm，1 块；
4.碳化实木支撑杆：参考长度 1200mm，8 根；
二、实木构件通用材质与工艺
1.木材：优质实木，经过充分烘干、碳化防腐处理；新西兰松、国产烘干松木及同等性能实木均可选用；无腐朽、虫蛀、大面积死节、贯通裂纹。
2.加工工艺：所有木料边缘全方位圆角打磨，光滑无毛刺；表面碳化处理，可喷涂环保户外清漆；拼接组装牢固，满足幼儿攀爬、平衡、划船联动游戏承重要求。
3.安全标准：符合 GB 6675 玩具安全相关要求，适配幼儿园户外体能活动区域长期使用。
三、验收要求
全套构件数量齐全；实木构件无严重变形、开裂；边角打磨到位，无尖锐棱角；PU 轮无破损、漏气、开裂；整套可自由组合搭建划船联动游戏结构。
	1
	套
	2500
	2500 
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	万能组合工匠大型户外拼插积木玩具
	一、产品整体规格
整体组装参考外形尺寸：2400mm×1150mm×1080mm，整体尺寸允许±20mm合理组装公差；整套配置合计174件，包含圆盆、连接管件两大组件，可自由拼接组合，适配幼儿园户外大型建构游戏、体能创意搭建活动。
二、配件明细规格（参考尺寸）
1、圆形拼插盆：共60只，标准配套组合圆盆，适配整套管件拼接组装，拼接卡扣咬合紧密，拆装便捷、搭建稳固；
2、连接管件：共114件，参考管径48mm，为整套积木核心连接配件，管材壁厚均匀、韧性强，适配多维度组合搭建。
三、通用材质与工艺要求
1、材质：全部采用全新环保原生PP塑料材质，无回收废料、无杂质，无刺鼻异味，材质韧性高、抗撞击、防开裂、耐磨损，具备优良的抗紫外线、抗老化、防水防潮性能，可长期适配幼儿园户外暴晒、淋雨等复杂环境使用。
2、工艺：产品一体注塑成型，表面光滑平整，无毛刺、无裂纹、无变形；所有外露边角全部采用圆弧钝化打磨处理，无尖锐棱角、无锋利缺口，彻底规避幼儿磕碰、划伤风险。
3、拼接结构：拼插接口精准适配，插拔顺畅不卡顿，拼接后结构稳固，不易松动、散架，满足幼儿搭建、推拉、触碰等常态化游戏使用需求。
四、安全与环保标准
整套产品完全符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，有害物质、可迁移重金属、邻苯二甲酸酯等指标全部达标，安全无毒，适配3-6岁学龄前幼儿使用。

	1
	套
	5880
	5880 
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	万能组合工匠大型户外拼插积木玩具
	一、产品整体规格
整体组装参考外形尺寸：3100mm×32000mm×1460mm，整体尺寸允许±20mm合理组装公差；整套配置合计160件，包含圆盆、连接管件两大组件，可自由拼接组合，适配幼儿园户外大型建构游戏、体能创意搭建活动。
二、配件明细规格（参考尺寸）
1、圆形拼插盆：共50只，标准配套组合圆盆，适配整套管件拼接组装，拼接卡扣咬合紧密，拆装便捷、搭建稳固；
2、连接管件：共110件，参考管径48mm，为整套积木核心连接配件，管材壁厚均匀、韧性强，适配多维度组合搭建。
三、通用材质与工艺要求
1、材质：全部采用全新环保原生PP塑料材质，无回收废料、无杂质，无刺鼻异味，材质韧性高、抗撞击、防开裂、耐磨损，具备优良的抗紫外线、抗老化、防水防潮性能，可长期适配幼儿园户外暴晒、淋雨等复杂环境使用。
2、工艺：产品一体注塑成型，表面光滑平整，无毛刺、无裂纹、无变形；所有外露边角全部采用圆弧钝化打磨处理，无尖锐棱角、无锋利缺口，彻底规避幼儿磕碰、划伤风险。
3、拼接结构：拼插接口精准适配，插拔顺畅不卡顿，拼接后结构稳固，不易松动、散架，满足幼儿搭建、推拉、触碰等常态化游戏使用需求。
四、安全与环保标准
整套产品完全符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，有害物质、可迁移重金属、邻苯二甲酸酯等指标全部达标，安全无毒，适配3-6岁学龄前幼儿使用。
	1
	套
	5630
	5630 
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	万能组合工匠大型户外拼插积木玩具
	一、产品整体规格
整体组装参考外形尺寸：3100mm×3200mm×1460mm，整体尺寸允许±20mm合理组装公差；整套配置合计160件，包含圆盆、连接管件两大组件，可自由拼接组合，适配幼儿园户外大型建构游戏、体能创意搭建活动。
二、配件明细规格（参考尺寸）
1、组合圆球：共12个，适配整套管件、圆盆拼接组装，拼接卡位精准、咬合紧密，拆装便捷、搭建稳固，适配多造型组合搭建；
2、圆形拼插盆：共16只，标准配套组合圆盆，适配整套管件、圆球拼接组装，结构适配性强，搭建造型稳定；
3、连接管件：共49件，参考管径48mm，为整套积木核心连接配件，管材壁厚均匀、韧性强，适配多维度组合搭建，可搭配圆球、圆盆完成大型创意造型拼接。
三、通用材质与工艺要求
1、材质：全部采用全新环保原生PP塑料材质，无回收废料、无杂质，无刺鼻异味，材质韧性高、抗撞击、防开裂、耐磨损，具备优良的抗紫外线、抗老化、防水防潮性能，可长期适配幼儿园户外暴晒、淋雨等复杂环境使用。
2、工艺：产品一体注塑成型，表面光滑平整，无毛刺、无裂纹、无变形；所有外露边角全部采用圆弧钝化打磨处理，无尖锐棱角、无锋利缺口，彻底规避幼儿磕碰、划伤风险。
3、拼接结构：拼插接口精准适配，插拔顺畅不卡顿，拼接后结构稳固，不易松动、散架，满足幼儿搭建、推拉、触碰等常态化游戏使用需求。
四、安全与环保标准
整套产品完全符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，有害物质、可迁移重金属、邻苯二甲酸酯等指标全部达标，安全无毒，适配3-6岁学龄前幼儿使用。
	1
	套
	3790
	3790 
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	户外遮阳帐篷
	1.参考外形尺寸：3000mm×6000mm，长宽允许 ±30mm 合理公差；
2.骨架要求：加厚钢制骨架，推荐 45mm 六边形管材，管材壁厚充足，结构稳固、抗风性能良好，表面防锈喷涂处理；
3.篷布：双层结构面料，具备优良防晒、防雨、抗紫外线性能，面料耐磨抗撕裂，长期户外使用不易老化渗水；
4.开启方式：半自动伸缩结构，配备便捷控制按键，折叠收纳方便；组装简便，可快速搭建与收拢；
5.外观颜色：优选卡其色，供货前双方确认最终配色；
6.通用要求：四角支撑结构，配件齐全；接缝处防水处理；金属构件防锈防腐；适配园区户外活动遮阳使用。
	4
	把
	800
	3200 
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	小号跳马
	1.参考外形尺寸：390mm×190mm×180mm，尺寸允许 ±15mm 合理公差；
2.高度调节区间：最低高度 650mm，最高高度 800mm，档位调节牢固可靠；
3.支架材质：加厚钢管支架，推荐主管管径 50mm；管材管壁厚实，整体承重稳定，钢管表面静电喷涂防锈处理；调节卡扣紧固不打滑；
4.跳马表层：优质耐磨皮革包裹，内部高密度高回弹海绵填充，软硬适中；皮革缝合紧密，耐拉扯、不易开裂，便于消毒擦拭；
5.安全工艺：金属支架无尖锐毛刺，底部配备防滑脚垫，训练使用不易滑动；所有外露硬质边角做钝化防护；
6.使用标准：适用于幼儿园体操、感统体能训练；成品无异味，满足幼儿体育器材安全使用要求。
	3
	个
	150
	450 
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	中号跳马
	1.参考外形尺寸：490mm×220mm×220mm，尺寸允许 ±15mm 合理公差；
2.高度调节区间：最低高度800mm，最高高度1000mm，档位调节牢固可靠；
3.支架材质：加厚钢管支架，推荐主管管径 50mm；管材管壁厚实，整体承重稳定，钢管表面静电喷涂防锈处理；调节卡扣紧固不打滑；
4.跳马表层：优质耐磨皮革包裹，内部高密度高回弹海绵填充，软硬适中；皮革缝合紧密，耐拉扯、不易开裂，便于消毒擦拭；
5.安全工艺：金属支架无尖锐毛刺，底部配备防滑脚垫，训练使用不易滑动；所有外露硬质边角做钝化防护；
6.使用标准：适用于幼儿园体操、感统体能训练；成品无异味，满足幼儿体育器材安全使用要求。
	3
	个
	150
	450 
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	二簧跳板
	1.参考外形尺寸：500mm×800mm×200mm，尺寸允许 ±20mm 合理公差；
2.弹性结构：配备双弹簧结构，弹簧采用优质钢材，经过防锈处理，弹力均衡、回弹稳定，不易疲劳变形；
3.额定承重≥55kg；
4.板面要求：板面平整，表层防滑耐磨处理；板材结构稳固，抗压不易断裂；
5.安全工艺：所有边角钝化打磨，无尖锐棱角；底部设置防滑结构，起跳过程跳板不易移位；连接件紧固可靠，正常使用无松动异响；
6.适用场景：幼儿园体操、感统跳跃体能训练使用。
	2
	个
	150
	300 
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	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。

	1
	套
	12000
	12000 
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	户外四层收纳架带三角顶篷布置物柜
	一、整体规格参数
设备为四层收纳架+三角顶篷一体式户外置物柜，参考外形尺寸：2050mm×800mm×1200mm，尺寸允许±20mm合理加工及组装公差；底部配置移动万向轮，支持整体灵活推移、定点摆放，适配园区户外器材收纳、归类存放使用。
二、层板结构要求
设备共四层储物空间，下方三层配置不锈钢实心底板层板，层板平整厚实、承重性强、不易变形；表面光滑防锈、防水防潮，便于日常清洁擦拭，适配户外多场景存放器材、玩具、杂物；层板焊接/组装牢固，受力均匀，长期重载不塌陷、不松动。
三、顶篷与围挡结构
顶部配备三角防雨防晒顶篷，搭配加厚耐磨防水篷布，具备良好的户外遮阳、挡雨、防尘防护效果，可有效保护柜内收纳物品；围挡采用魔术贴开合结构，无拉链设计，开合便捷、不易损坏、故障率低，贴合幼儿园高频次开合使用需求，密封遮挡效果良好。
四、移动与安全工艺
1、底部配备静音万向移动轮，推行顺滑无卡顿，可自由移位，适配园区场地灵活摆放；轮子结构牢固，正常使用不易脱落、卡顿、破损。
2、整体框架结构稳固，管材厚实、承重稳定，所有外露边角钝化打磨，无毛刺、尖角，杜绝磕碰安全隐患。
3、篷布材质环保无异味，耐磨抗老化、抗撕裂，可长期适应户外日晒、淋雨环境使用，不易褪色、破损、渗水。
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖六大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.经典童话类绘本：包含国内外经典童话故事，如白雪公主、丑小鸭、灰姑娘、小红帽等相关主题绘本，内容积极健康，无暴力、低俗、不良导向，适配幼儿认知水平，文字简洁易懂，画面生动形象。
2.传统文化类绘本：涵盖中华优秀传统文化、传统节日、民间故事、成语典故等主题，如春节、端午、中秋等节日绘本，孔融让梨、愚公移山、曹冲称象等经典故事绘本，融入壮族等少数民族文化元素，传承中华优秀传统文化。
3.科普认知类绘本：包含自然科学、地理常识、昆虫科普、军事科普、数学启蒙、科学启蒙等内容，如天气认知、昆虫习性、太空探索、数学逻辑、物理常识等主题，以趣味化、具象化的方式传递科普知识，激发幼儿探索欲。
4.习惯养成与品格培养类绘本：涵盖生活习惯、安全防护、情绪管理、社交能力、逆商培养、财商启蒙等主题，如交通安全、防拐骗、防霸凌、情绪疏导、学会分享、勇于面对困难、认识金钱等内容，助力幼儿养成良好习惯、塑造健全品格。
5.情感与亲情类绘本：包含亲情、友情、爱情等情感主题，如亲子陪伴、朋友相处、感恩他人等内容，传递温暖、包容、友爱的情感，培养幼儿的共情能力和情感表达能力。
6.民族与地域文化类绘本：重点包含广西少数民族（壮族等）文化主题绘本，如民族服饰、民族节日、民间传说等，展现地域文化特色，增强幼儿的文化认同感和自豪感。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	33. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
34. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
35. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
36. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
37.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
38.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
39. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
40. 
三、整机基础交互功能
29. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
30.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
31.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
32.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
33.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
34.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
35.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
29.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
30.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
31.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
32.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
33. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
34.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
35. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
6.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	计算机
	2、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
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	笔记本电脑
	一、硬件技术参数
1、处理器：采用国产处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。
2、内存：容量≥16GB，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32G DDR4。
3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。
4、接口：USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个
5、屏幕：≤14英寸, 1920*1080，≥180°开合。
6、电源：电池容量≥60WH，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。
7、无线网络：支持WiFi 6 并向下兼容， 支持BT 5.0。
8、摄像头：720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。
9、数据安全：具备独立安全分区 / 底层隐藏分区。
10、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
11、办公软件：预装带正版授权的办公软件（含三年服务）；
12、服务：针对产品提供原厂1-3年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。且在产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。
15、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）。
二、班级管理系统
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、备授课教学平台软件
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
4.支持音频和视频进行关键点标记，并将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.课堂互动题型：内置多种课堂互动练习模板，可自主编辑题目插入课件，用于课堂随堂练习。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8. 白板书写功能：提供硬笔、粉笔、荧光笔等多种书写笔触，支持自由调整粗细、颜色；支持自定义保存常用配色，色彩调节包含色调、饱和度、亮度参数设置。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
11.能够在桌面授课或PPT授课时打开板中板辅助教学，应支持任意调整板中板大小，在板中板中进行板书书写与擦除、板书缩放、插入文件等操作不影响课件主画面（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
12.智能转写可支持连续书写多个汉字并将书写的内容自动转换为楷体，转换文字大小自动跟随手写输入字体大小变化，支持查看笔顺、朗读读音； 
13.划词搜索：白板上手写中英文内容可智能识别，一键调取互联网教育类素材、知识点资料辅助授课；不限定单一检索网站，可对接正规教育资源库。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
14.图形识别：平面几何图形可自动规整为标准矢量图形，支持识别多种常用几何类型。
15.英文转写： 可支持自由、连续书写多个单词并将书写的内容自动识别转换为印刷体，转换单词大小自动跟随手写输入单词大小变化，支持二次修改及前后增删单词、朗读、增加四线三格背景、词卡等功能；
16.白板教学中，支持从电脑中导入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源，导入的PPT、Word、Excel文件可以进行二次编辑，导入的图片可以进行批注，导入的视频播放时可以进行批注讲解、擦除操作；
17.白板背景素材：配备田字格、五线谱、坐标轴、运动场地等多类学科专用背景，同时支持教师上传自定义背景图片。
18.美术画板工具提供铅笔 、蜡笔、毛笔 、油画笔等笔触，具备模拟调色盘 ，可选择不同颜色混合调色；支持在美术画板导入jpg、jpeg、bmp 、png格式的实物彩色图片一键转换为素描效果，用于美术教学；
19.截屏支持对屏幕上任意区域进行自由截图或矩形截图，应支持截取过程中，在截取页面上进行书写操作，并将截取的页面保存为图片； 
20.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求； 
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	复印打印机
	1、黑白网络激光打印机一体机，自动双面打印，复印，彩色扫描，有线/无线打印，带输稿器，A4 打印速度≥33 页 / 分钟，Letter 规格≥35 页 / 分钟；月最大负荷量≥25000 页。
2、有效打印分辨率≥1200×600dpi；机身内存≥256MB；处理器主频≥525MHz；首页输出时间≤7.8 秒。
3、标准纸盒输入容量≥250 页（80g/㎡），输出容量≥120 页（80g/㎡），自动输稿器容量≥50 页；最大支持纸张规格 216mm×297mm；介质适用重量 60g/㎡～200g/㎡；兼容普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封、薄纸。
4支持一键身份证复印、一键票据复印、多合一复印、版面自适应排列；支持 U 盘直打、邮件打印；兼容 PCL5e、PCL6、PS、PDF 打印语言。
5、兼容主流 Windows 服务器系统、Windows7 及以上桌面操作系统、macOS 主流版本。
6、设备内部配备金属钢架结构，机身稳固，散热结构优良，可满足长时间连续稳定运行。
7、配备高速 USB2.0 接口、IEEE802.3 10/100Base-Tx 有线网络接口。
8、采用鼓粉分离耗材设计；标准粉盒打印容量≥1500 页，硒鼓组件使用寿命≥12000 页。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	空调
	13、 机型：3 匹壁挂式全变频冷暖空调 
14、 能效等级：新国标一级能效 
15、 全年能源消耗效率 APF≥4.55（以中国能效标识网备案数据为准） 
16、 额定制冷量≥7310W，国标合理公差范围内有效
17、 额定制热量≥9810W，国标合理公差范围内有效 
18、 额定制冷功率≤1940W 
19、 额定制热功率≤2880W 
20、 室内机高风运行噪音≤43dB (A)
21、 室外机运行噪音≤56dB (A)
22、 循环风量≥1410m³/h 
23、 电源规格：220V～50Hz 交流市电
24、 标准出厂配件：室内机 1 台、室外机 1 台、配套遥控器 1 个、电池 1 对、密封胶泥 1 块、墙孔装饰套 1 个、产品保修卡、产品说明书、产品合格证各 1 份 
13、配套安装服务及辅材（同等性能辅材均可）：含 3 米加长连接铜管、墙体打孔 1 个、适配 3 匹室外机镀锌防腐安装支架、配套空气开关、外径不小于 50mm PVC 室外排水管 3 米、整机高空作业、标准抽真空安装、整机调试。
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	空调
	3匹变频冷暖柜式空调
▲1.能效等级：新国标二级；
2.定频/变频：变频；
▲3.APF：≥4.18（以国家能效标识备案数据为准）；
▲4.额定制冷量(W)：≥7280；
▲5.额定制热量(W)：≥9780；
6.额定制冷功率(W)：≤2050；
7.额定制热功率(W)：≤2860；
8.室内机噪音（高风档）dB(A）：≤42.5；
9.室外机噪音（高风档）dB(A）：≤56；
10.循环风量（m³/h)：≥1300；
11.电辅热功率(W)：≥2500；
12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ；
▲13.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以国家权威部门认可或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的第三方检测机构/中心出具的检测报告中的铭牌值为准，提供检测报告（提供复印件并加盖响应供应商公章）
▲14.设备报价包含安装及安装材料费用（铜管、水管、支架、开关、插座、电线等），所有辅材均符合国家相关标准，同等国标规格辅材均可使用。
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	幼儿％
	主要材质：PP，PVC，产品明细：≥272件。（参考尺寸，允许 ±10mm 合理公差）
300连接盘（蓝色）300mm*120mm 72个；连接管180mm*48mm 48根，连接管313mm*48mm 48根；连接管500mm*48mm 48根；连接管764mm*48mm 42根；连接管1139mm*48mm 14根；
（1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
（2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
（3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知
（4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。
▲产品抗菌性能符合检测合格标准，供货验收时，供应商提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质PP塑料的抗菌性检测报告复印件加盖公章备查；
▲产品防霉性能符合检测合格标准，供货验收时，供应商须提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS出具的产品主要材质PP塑料的防霉性检测报告复印件加盖公章备查；
▲产品抗病毒性能符合检测合格标准，供货验收时，供应商须供提由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的产品主要材质PP塑料的抗病毒性检测报告复印件加盖公章备查；
▲产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试报告。
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖十大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.中外经典童话、寓言与民间故事绘本：世界经典童话、安徒生童话、格林童话、伊索寓言、民间小故事；中国寓言、成语故事、神话传说等。
2.中华优秀传统文化、传统节日绘本：二十四节气、春节、端午、中秋、清明等传统节日；国学启蒙、古代名人故事、古典名著幼儿改编绘本；优先吸纳壮族本土神话、民俗、壮汉双语绘本（百鸟衣、一幅壮锦、壮族铜鼓等相关题材）。
3.红色教育、爱国主义与榜样科普绘本：革命小故事、红色主题绘本、时代楷模、科学家榜样、航天、家国主题正向教育绘本。
4.幼儿习惯养成与生活自理绘本：自主进餐、穿衣、洗漱、如厕、作息卫生、珍惜粮食、物品整理、良好行为习惯培养。
5.情绪管理、情商、社交、逆商培养绘本：情绪识别、克服恐惧、分离焦虑、学会分享、友好交往、拒绝冲突、接纳自我、正确面对挫折、懂得感恩、学会表达。
6.幼儿安全与自我保护绘本：防拐骗、交通安全、防溺水、居家防火用电、防烫伤、拒绝校园霸凌、身体边界教育、户外安全、饮食安全等。
7.科普启蒙绘本：自然动植物、四季、太空、地理、简单物理现象、数学思维启蒙、数字生活、人体健康、生态环保科普。
8.生命教育、财商启蒙绘本：生命成长、性别认知、学会告别、接纳差异；认识钱币、劳动、储蓄、爱心捐赠等启蒙内容。
9.亲子亲情、艺术、音乐、创意互动绘本：亲子情感、音乐启蒙、创意游戏绘本、低幼互动机关绘本、获奖原创绘本。
10.优质知名系列、正向 IP 绘本：国际大师绘本、暖房子、铃木绘本、聪明豆、不一样的卡梅拉等经典系列；迪士尼、超级飞侠、小猪佩奇等正向卡通 IP 绘本。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机    
	41. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
42. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
43. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
44. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
45.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
46.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
47. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
48. 
三、整机基础交互功能
36. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
37.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
38.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
39.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
40.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
41.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
42.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
36.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
37.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
38.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
39.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
40. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
41.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
42. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
7.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	1
	套
	10000 
	10000 
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	幼儿大圆桌
	1、儿童实木圆桌，表面喷涂环保水性清漆；采用优质硬实木，橡木或同等力学性能实木均可选用，木材无腐朽、贯通裂纹、大面积死节；
1、 参考尺寸：桌面直径 80cm，桌高 55cm，桌腿截面参考 50mm×50mm；尺寸允许 ±8mm 合理加工公差；
3、桌面加厚处理，所有边缘全方位圆弧钝化包边，无毛刺尖角；底部设置加固横撑结构，整体连接牢固不易松动。
	12
	张
	700 
	8400 
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	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。
	1
	套
	12000
	12000 
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	碳化积木
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1.配置规格：整套共 866 件，含 23 种不同造型规格，适配幼儿园户外安吉建构游戏。
2.材质要求：采用优质烘干实木，无开裂、无虫蛀、无腐朽、无大面积死节，含水率适配户外使用，不易变形开裂；新西兰松木或同等品质烘干实木均可使用。
3.工艺标准：整体碳化防腐处理，表面喷涂环保水性碳化清漆，防腐耐候、防水防潮；所有边角精细圆角打磨，光滑无毛刺、无尖锐棱角，符合幼儿游戏安全标准。
4.尺寸参数（参考尺寸，允许 ±15mm 合理加工公差） 
板材基础厚度：2.5cm、5cm；单品最长尺寸：120cm×10cm×2.5cm
5.安全标准：符合 GB 6675 玩具安全系列标准，环保无异味、结实耐造，可长期户外暴晒雨淋使用。
	1
	套
	11800 
	11800 
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	828片
碳化拼插积木
	大型户外碳化实木建构积木（总计828 件，15 种造型）（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
一、材质要求
主体采用优质实木，经过充分烘干、碳化防腐处理；新西兰松、国产烘干松木及同等性能实木均可选用；木材无腐朽、虫蛀、大面积死节、贯通裂纹，含水率适配户外环境，长期露天使用不易开裂变形。
二、加工工艺
1.积木表面碳化工艺处理；喷涂户外水性环保清漆；
2.所有板材边缘统一打磨圆角，光滑无毛刺，杜绝尖锐棱角，防止幼儿磕碰划伤；
3.板材切割规整，拼接搭建稳固，适配幼儿园户外安吉游戏建构活动。
三、环保与质量标准
成品整体符合 GB 6675《玩具安全》系列国家标准及 GB 18581-2020 木器涂料有害物质限值要求。 成交供货后，采购人可要求供应商提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的检测资料备查，检测覆盖：
1.GB 6675.1-2014 玩具安全 第 1 部分：基本规范
2.GB 6675.2-2014 玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能
3.GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能
4.GB 6675.1-2014 邻苯二甲酸酯增塑剂
5.GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 特定元素的迁移
6.GB 18581-2020 木器涂料甲醛限值
四、构件清单（参考尺寸，长宽厚允许 ±1.5cm 合理公差）
1.正方形Ⅰ（1孔）：10*10*5cm,90块；
2.正方形Ⅱ（1孔）：10*10*2.5cm,220块；
3.长方形Ⅰ（2孔）：20*10*5cm,45块；
4.长方形Ⅱ（2孔）：20*10*2.5cm,120块；
5.长方形Ⅲ（2孔）：40*10*2.5cm,40块；
6.长方形Ⅳ（3孔）：60*10*2.5cm,50块；
7.长方形Ⅴ（4孔）：80*10*2.5cm,30块；
8.圆棒Ⅰ：Φ2.5*10cm,28块；
9.圆棒Ⅱ：Φ2.5*20cm,80块；
10.圆棒Ⅲ：Φ2.5*40cm,80块；
11.圆柱Ⅰ（2孔）：Φ10*10cm,20块；
12.圆柱Ⅱ（2孔）：Φ10*20cm,10块；
13.Y形积木：40*30*2.5cm,1块；
14.1/2圆环：直径30*15*2.5cm,2块；
15.长条板：100*10*2.5cm,12块；
五、验收要求
全套积木数量齐全，造型规格匹配清单；碳化均匀、漆面完整，无明显开裂、尖锐边角；成品无刺激性异味，适配园区户外长期使用。
	1 
	套
	9680 
	9680 
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	户外游戏体能梯-可收纳
	户外可收纳游戏体能梯（24 件套）（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1.材质要求 主体采用优质烘干实木，新西兰松或同等力学性能烘干松木均可选用；木材无虫蛀、腐朽、贯通裂纹、大面积死节，含水率适配户外环境，长期户外使用不易开裂变形。
2.加工工艺 构件表面碳化防腐处理；静电喷涂水性环保油漆；所有可触及边缘、棱角全方位圆角打磨，光滑无毛刺，杜绝幼儿磕碰划伤风险；拼接结构牢固稳定，满足幼儿攀爬、平衡体能训练承重需求。
3.环保与检测标准 产品符合 GB 6675.1~4-2014《玩具安全》系列标准、GB30981.2-2025 木器涂料有害物质限值要求。成交供货后，采购人有权要求供应商提供具备 CMA/CNAS 资质第三方检测机构出具的检测资料备查，检测覆盖： （1）GB 6675.1-2014 基本规范 （2）GB 6675.2-2014 机械与物理性能 （3）GB 6675.3-2014 易燃性能 （4）GB 6675.1-2014 邻苯二甲酸酯 （5）GB 6675.4-2014 特定元素的迁移 （6）GB30981.2-2025 甲醛限值。
4.配置说明 整套合计 24 件套，构件可自由组合搭建多种游戏场景，支持收纳存放，适配幼儿园户外安吉游戏、体能活动。
	1 
	套
	7800 
	7800 
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	碳化小车
	1.材质工艺：采用优质烘干实木，新西兰松或同等力学性能烘干松木均可选用；整体碳化防腐处理，表面喷涂水性环保清漆；所有边角全方位圆角打磨，光滑无毛刺、无尖锐棱角，木材无虫蛀、腐朽、大面积死节。
2.参考尺寸：60cm×49cm×54cm（尺寸允许 ±12mm 加工公差）
3.安全及验收：符合 GB 6675《玩具安全》系列标准；供货后采购人可要求提供对应 CMA/CNAS 检测报告复印件加盖公章备查；成品拼接牢固，户外长期使用不易开裂变形，漆面均匀无异味。
	3 
	组
	420 
	1260 
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	达芬奇桥（跨海桥）
	新西兰松木碳化清漆，约150件套。材质：桦木胶合板，圆角打磨；单根构件规格：≧500×50×9mm；搭建最大跨度：约3.4m；搭建最大高度：约0.8m；搭建方式：纯咬合拼接，无需胶水、紧固件；配置：搭建说明书+力学原理指导手册+收纳木箱；用途：STEM工程结构科普教学，构件可重复拆装使用
	1 
	套
	6606 
	6606 
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	小轮胎（小）
	符合幼儿游戏要求；尺寸（允许±2cm误差）：直径30cm、长度60cm、75×35×35
	5 
	组
	220 
	1100 

	96
	小轮胎（大）
	符合幼儿游戏要求；尺寸：长度80cm（允许±2cm误差）；轮胎48cm（允许±2cm误差）、厚度4.4cm（允许±0.2cm误差）
	5 
	组
	260 
	1300 

	97
	撑杆
	新西兰松木碳化清漆，6根/套
	10 
	套
	90 
	900 

	98
	幼儿篮球架
	可升降幼儿篮球架;篮板尺寸：73×49cm（允许±2cm误差）、篮圈直径38cm（允许±2cm误差）、升降高度1.08-1.4米，篮球底座74×44×9.5cm（允许±2cm误差）
	2 
	个
	1450 
	2900 

	99
	软体酷跑器材
	软体酷跑器材11件套，材质：加厚PVC外皮，防水防滑，珍珠棉/压缩棉/EVA内芯材质。
	1 
	套
	9280 
	9280 

	100
	跳箱
	尺寸（允许±20mm误差）：750*650*100/250/400/550mm，分四块，叠起来总高1300mm，软体，加重
	1
	套
	1890 
	1890 

	101
	斜坡垫
	尺寸：1500*750*350/50mm（允许±20mm误差）长斜坡垫，可折叠，加厚PVC防撕裂皮革，珍珠棉 填充
	1
	套
	480 
	480 

	102
	幼儿单杠
	尺寸：1400*1080*1550mm（允许±20mm误差），钢架，可折叠，高度可调节
	2
	套
	680 
	1360 

	103
	双杆爬行架
	尺寸：1800*750*500（允许±20mm误差），双杆钢架，宽度可在380/440/500mm（允许±20mm误差）三档调节，高度可调。
	1
	组
	380 
	380 

	104
	起跳器
	尺寸：400*600*180mm（允许±20mm误差），可承重≥40kg
	2
	套
	220 
	440 

	105
	龟背体育转盘
	pe材质，幼儿感统器械，大号30个，尺寸：38*20cm
	30
	个
	18 
	540 

	106
	幼儿高跷
	彩色幼儿高跷，尺寸：900mm高，直径28mm，防滑手柄和脚垫，实木，刷环保清漆
	35
	付
	50 
	1750 

	107
	羊角球
	幼儿肢体平衡，环保pvc材料；尺寸：45cm、55cm
	35
	个
	20 
	700 

	108
	大型沙水游戏组合148件
	芬兰松防腐木，pvc，pp，不锈钢适合3岁以上儿童使用
	1
	套
	8800 
	8800 

	109
	呼啦圈
	尺寸：直径400mm
	20
	个
	22 
	440 

	110
	呼啦圈
	尺寸：直径500mm
	30
	个
	25 
	750 

	111
	万能管道
	1.材质：全新原生环保 PP 塑料，无回收废料，抗紫外线、耐雨淋老化，户外长期使用不易脆化褪色；所有边缘圆弧钝化，无锐利尖端。
2.配置要求：整套总件数≥160 件，含圆盆≥50 只，连接管材≥110 件参考管径≥48mm；管材长度规格齐全，拼接卡扣咬合紧密，拆装顺畅。
3.整体组装参考尺寸：3100mm×3200mm×1460mm（允许 ±10mm 误差）
4.验收标准：配件齐全无缺件，拼搭稳固可实现平面、立体、动态造型；满足幼儿园户外建构游戏使用，符合 GB 6675 玩具安全标准。
	1
	套
	6800 
	6800 

	112
	莫兰迪色特大号007泡沫砖积木
	Eva软质积木环保无气味；1套共计48件，含：
大号长方体2个（28*7cm）
中号长方体2个（10*7cm）
小号立方体4个（7*7cm）
正方体4个（14*7cm）
大号圆柱体2个（28*7cm）
中号圆柱体4个（14*7cm）
小号圆柱体2个(7*7cm)
大号1/2圆柱体4个（14*7cm)
小号1/2圆柱体4个(7*7cm)
大号楔体2个(31*28*14*7cm)
大号拱桥4个(28*14*14*7cm)
小号拱桥4个(14*7*7cm)
微号楔体4个（10*7*7cm)
小号楔体2个（14*7*7cm）
中号楔体4个(20*14*7cm)
以上尺寸允许±0.5cm误差
	24
	套
	121
	2904 

	113
	踏板
	运动踏板，110单板尺寸（长度110*宽度41.5*高度20cm，允许±2cm误差)；HDPE环保塑料（灰色、黑色、绿色三色可选）
	10
	个
	88
	880 

	114
	平衡木（桥面加厚）
	3米实木平衡木；尺寸：长3米，面宽10cm,高度30cm;木板加厚6cm;两段带平台
	3
	个
	340
	1020 

	115
	跳袋
	小号袋鼠跳袋10个，尺寸：50*50cm（允许±2cm误差）（建议身高80-105cm)
中号袋鼠跳袋10个，尺寸50*70cm（允许±2cm误差）(建议身高105-140cm)
	20
	个
	17
	340 

	116
	火箭滑板车
	中号5轮加固型，尺寸51*43cm，加宽加厚，硅胶静音轮，赠送牵引绳
	10
	块
	50
	500 

	117
	火车轨道积木
	138pcs轨道拓展包；包装尺寸36.5*12.5*28.8cm（允许±2cm误差）;木质火车拼接轨道
	8
	套
	320
	2560 

	118
	儿童敏捷梯
	碳钢/编织；加宽加厚可折叠，1套16格，每格40*40cm，长度可达6.4米
	2
	套
	120
	240 

	119
	滚铁环
	加厚加粗pp材质，材质：中号轮直径30cm；1个铁环配1根加粗不锈钢杆子，杆子可伸缩27-74cm
	15
	套
	18
	270 

	120
	软体红砖积木
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。620件；eva材质，含长方砖80块（200*100*50mm）
正方砖200个(100×100×50mm)
圆钉砖200个（35×50mm）
三角砖50块（100*100*50/2mm）
方木板6个（50×100×200mm）
方木棍（长）6个（30×200mm）
方木棍短6个（30×100 MM）
 瓦一20个（170×250×10mm）
瓦二20个（100×100 MM）
长砖棍8个(35×200 MM)
梁8个(25×1500mm)
梁架16个（35×40mm)
	1
	套
	2580
	2580 

	121
	三折叠体操垫
	材质：pu复合皮革，珍珠棉内胆；尺寸：约180*60*5cm 
	5
	张
	130
	650 

	122
	儿童警察游戏服饰
	
小交警——男白帽、反光魔术贴马甲110cm（允许±2cm误差）  5套  
小交警——男白帽、反光魔术贴马甲120cm（允许±2cm误差）  5套
小警察——男黑蓝帽、反光魔术贴马甲110cm（允许±2cm误差） 3套
小警察——男黑蓝帽、反光魔术贴马甲120cm（允许±2cm误差） 3套
配白手套、口哨
	16
	套
	50
	800 

	123
	和面机
	电压/频率：380/50
额定功率（KW:)3；容量（L):80
合面量（KG）：25
搅拌器转速(r/min ):高速：210~230r/min；低速：150~170r/min
料桶转速（r/min )：高速：17~19r/min；低速：12~14r/min
整机重量（kg)：240~265kg
外形尺寸：580*1000*1050mm（允许±20mm误差）
	1
	台
	9000
	9000 

	124
	醒发箱
	层架盘数32，配带盘数32，温度范围20-60℃，湿度范围20-99，层架间距90mm，定时时间0-10小时，额定功率2800W，产品尺寸1000*700*1920mm（允许±20mm误差），自动补水、双重防干烧、热风循环、加厚全钢水箱，按键+旋钮，可视化玻璃
	1
	台
	2000
	2000 

	125
	压面机
	产品尺寸620*650*980（允许±20mm误差），电压380v，功率1.5kw，面棍长度340mm（允许±20mm误差），产能100kg/h，铜芯电机，精钢，适用人数200-250人。
	1
	台
	3000
	3000 

	126
	烤箱
	电压380V,4p/63A空开
三层六盘，温度范围50-350℃，产品尺寸1220*910*1465mm（允许±20mm误差）,内胆870*690*200mm（允许±20mm误差），烤盘尺寸600*400*50mm（允许±20mm误差）
	1
	台
	20500
	20500 

	127
	面粉车
	25KG316不锈钢,外部50*50*60cm（允许±2cm误差），内部45*45*43cm（允许±2cm误差），防虫防潮，万向轮，折叠盖
	1
	台
	3000
	3000 

	128
	电饼铛
	立式摆放，锅盘直径内径54cm，锅深3cm,额定功率5000W，额定电压220v/380v，温度范围0-300℃，加热盘：第三代铸管盘，锅体材质铝合金，外形尺寸62*75*88cm（允许±2cm误差）
	1
	台
	2800
	2800 

	129
	单星盆水池
	（允许±20mm误差）1000*700*800mm
+150mm，不锈钢
	1
	台
	600
	600 

	130
	双门侧边推车款高温消毒柜
	1、 外形尺寸≧1900×880×1775mm，二星级消毒。
2、 执行GB17988‑2008标准，AC380V 50Hz，功率≥4.0KW，高温热风循环消毒，消毒温度120‑125℃，恒温不少于15分钟。
3、 内胆304食品级不锈钢，配套2台侧边推入式不锈钢转运推车。
4、 数显定时控温，具备超温、开门断电、漏电多重安全保护，提供合格证及第三方检测报告。
	1
	台
	30000
	30000 

	131
	电热水器
	加热功率3200W，双管加热，电压220V/50Hz,防水等级IPX4，圆筒形60L-79L，变频加热，防电墙，内胆免清洗，触控式，一级能效
	1
	台
	2400
	2400 

	132
	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖八大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.传统文化类：含中国传统节日、神话故事、民间传说、国学启蒙等内容，如春节、端午、中秋相关绘本，《猴子捞月》《精卫填海》等经典故事绘本。
2.科普知识类：涵盖自然科学、动植物认知、生活常识、科学启蒙等内容，如植物生长、海洋生物、昆虫奥秘、人体结构等相关绘本。
3.情绪管理与性格培养类：聚焦幼儿情绪疏导、性格塑造、社交能力培养等，如克服恐惧、学会分享、懂得感恩、应对挫折等主题绘本。
4.习惯养成类：围绕幼儿生活习惯、行为规范培养，如卫生习惯、饮食习惯、作息习惯、文明礼仪等相关绘本。
5.童话故事类：包含中外经典童话、原创儿童故事等，如《小红帽》《拇指姑娘》等经典童话，以及贴合幼儿生活的原创故事绘本。
6.安全认知类：涵盖人身安全、交通安全、防拐骗、自我保护等内容，如不跟陌生人走、不触碰危险物品、安全过马路等主题绘本。
8.红色教育类：包含红色故事、时代楷模、科学家事迹、爱国歌曲绘本、民族精神教育等内容，潜移默化培养幼儿爱国情怀、感恩之心与奋斗精神，所有合规幼儿爱国主义、红色启蒙绘本均可参与供货。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。

	2830
	册
	20 
	56600 
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	教学一体机
	49. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
50. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
51. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
52. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
53.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
54.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
55. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
56. 
三、整机基础交互功能
43. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
44.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
45.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
46.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
47.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
48.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
49.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
43.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
44.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
45.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
46.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
47. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
48.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
49. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
8.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
9. 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	1
	台
	10000
	10000 
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	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。
	1
	套
	12000
	12000 
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	幼儿角色表演区材料
	1. 场景道具材料：拼搭成操作台，结合场景标签，可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动。
2. 角色装扮 道具，可开展娃娃家——卧室、娃娃家——客厅、娃娃家——厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动。
3. 操作道具:娃娃家厨房主题活动,娃娃家卧室、美发屋、水果店主题活动,娃娃家客厅、娃娃家卧室、娃娃家厨房主题活动,娃娃家客厅、甜品屋主题活动,娃娃家卧室、娃娃家客厅、娃娃家厨房、商店、美发屋、甜品屋、水果店、鲜花店主题活动.
4.配套角色表演服装，配套表演头饰道具
	1
	套
	20000
	20000 
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	复印机
	A3 黑白多功能激光一体机
1.核心功能：支持 A3 幅面打印、复印、彩色扫描，标配自动双面、有线 / 无线网络打印，配备自动输稿器。
2.性能指标： ①打印速度≥25 页 / 分钟；预热时间≤20s，首页复印输出时间≤4.6s； ②机身内存≥4GB，内置硬盘≥320G；触控显示屏≥10.1 英寸； ③有效打印分辨率≥600×600dpi； ④纸盒总容量≥1100 页，手动多功能进纸托盘≥100 页；兼容 PCL 等主流打印语言。
3.系统与接口：配备高速 USB2.0、10/100M 有线网口；兼容 Windows7 及以上、主流 macOS 新版本操作系统。
4.机身与耗材：内部金属钢架结构，散热良好，支持长时间连续作业；采用鼓粉分离耗材设计，耗材寿命不低于行业常规标准。
	1
	台
	16500
	16500 
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	三角吊环
	三角吊环一对+链扣2个，吊环宽度16cm
	3
	对
	55
	165 
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	木棒吊环
	木棒+吊环+挂钩+连接带，10mm塑料绳，绳长1-1.8米，可以调节，木棒3.2cm直径，长40cm
	3
	个
	60
	180 
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	软板秋千
	软板秋千+连接扣2个，总长2米（可调节），软板长度66cm，宽14cm
	2
	个
	60
	120 
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	弯板秋千
	弯板秋千+连接扣2个，总长2米（可调节），弯板长42cm, 宽17cm
	2
	个
	60
	120 
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	圆形秋千
	60cm彩色+吊绳+树带+扣，总长1.8米，圆直径60cm
	2
	个
	130
	260 
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	3米实木彩梯
	实木彩梯+连接扣2个，木棍尺寸：长度40cm，木棍直径35mm
	3
	个
	145
	435 
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	6档塑料梯
	六档双头塑料梯+连接扣2个，爬梯总长 190cm~210cm
	3
	个
	75
	225 
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	糖葫芦串爬绳
	圆环4个，爬绳总长 190cm~210cm
	2
	条
	140
	280 
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	大圆盘爬绳
	大圆盘爬绳+连接扣1个，圆盘直径30cm,圆盘厚度11cm,爬绳总长200cm
	3
	条
	90
	270 
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	锦纶攀爬绳
	长约2米，材质：尼龙66（锦纶）；直径：10.5mm；结构：皮芯一体；破断拉力：≥25kN；标准：EN1891、GB 42297‑2022；用途：攀岩/速降/高空作业/拓展。
	4
	条
	60
	240 
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	多彩企鹅打地鼠（金丝绒布料）（小号）
	小号企鹅叶子款，≧60厘米高
	10
	个
	81
	810 
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	坦克圈海绵爬行垫
	尺寸（允许±2cm误差）：周长300cm,宽度50cm
	3
	个
	135
	405 
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	隔离室木质观察床
	三面护栏，尺寸规格150*70cm（允许±2cm误差），送床垫
	1
	张
	380
	380 
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	10个班级区域篮子、游戏材料 等
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。域柜用的篮子尺寸：（分别是长27.5cm、宽16.8cm、高8cm和长35.5cm、宽24.5cm、高8cm两种）、碟子、游戏材料；布置班级主题墙等材料
	10
	班
	1000
	10000 
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	大滚球
	直径63cm（允许±2cm误差），工程塑料，5个1组
	1
	组
	600
	600 
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	分体式双杠
	规格尺寸：65*45*80cm（允许±2cm误差）
材质：金属+橡胶
	2
	组
	350
	700 
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	滚铁环
	尺寸：直径30cm，固定杆54cm
	10
	个
	11
	110 
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	站立式涂鸦双面透明绘画板
	1、尺寸：约1200 × 750 × 450 mm（高×宽×深）
2、板面：双面透明亚克力（厚度5–8mm，可擦写）
3、框架：实木/加厚钢管，带万向轮可移动、360°翻转
4、功能：双面涂鸦、高度可调、带收纳托盘
5、 重量：约25–30kg，承重≥50kg
	1
	个
	1600
	1600 
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	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
	100
	个
	25
	2500 
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	脚踏自行车
	材质：高碳钢，车架尺寸14寸，车身长度105cm（允许±2cm误差）,车轮直径35cm，座椅高度53-64cm，龙头高度67-75cm
	5
	辆
	200
	1000 
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	脚踏自行车
	材质：高碳钢，车架尺寸16寸，车身长度115cm（允许±2cm误差）,车轮直径40cm，座椅高度58-69cm，龙头高度72-80cm
	5
	辆
	220
	1100 
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	100000
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	教学一体机
	57. 一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
58. 4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
59. 5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
60. 6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
61.  7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
62.  8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
63. 9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。
64. 
三、整机基础交互功能
50. 1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
51.  2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
52.  3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
53.  4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
54.  5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
55.  6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
56.  7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
50.  2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
51.  3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
52.  4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
53.  5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
54. 6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
55.  7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
56. 8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
10.  2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	计算机
	3、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
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	平衡车
	尺寸：整车长度：790~810mm，车把高度520~540mm，车座高28cm-38cm可调，14寸轮胎直径。镁合金车架，低跨度低重心设计，，加粗加厚防滑充气轮胎， 加宽减震，车座可调适应身高，PU全包舒适座椅。
	6
	辆
	70
	420 

	164
	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。
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	幼儿角色表演区服装
	一、整体采购配置要求
1. 职业类表演服：含 上衣+裤子/裙子+配套帽子+配套鞋子，每款各3套，尺码适配幼儿园小、中、大班幼儿。
2. 动物类表演服：连体全套服装（含头饰/头套），每款各2套，宽松版型适配全园幼儿。
3. 整体要求：面料柔软、透气、不褪色、不起球、无异味，符合幼儿皮肤接触安全标准，耐洗耐穿、不易变形。
二、通用面料材质标准（所有服装统一要求）
1. 主体面料
采用优质加厚亲肤聚酯纤维+棉混纺面料，高密度织布，克重≥180g/㎡；面料细腻平滑、透气不透光、亲肤不扎皮肤，适合幼儿长时间穿着表演。
禁止使用薄透、粗糙、起球、廉价纱布料、回收二次面料。
2. 印花、贴花、装饰材质
采用环保水性胶印/烫画工艺，无刺鼻气味，不掉色、不开裂、不脱落；装饰边角全部包边锁边，无硬胶凸起，不磨皮肤。
3. 毛绒面料（动物服专用）
采用高密短毛绒、南韩绒或同等不掉毛环保毛绒材质，毛面平整饱满，使用过程不飞絮、不粘身、无枯乱结块毛绒，杜绝毛绒吸入口鼻风险。
三、职业表演服专用参数（全套：服装+帽子+鞋子 / 每款3套）
包含职业品类（常规幼儿园全套职业款）：医生、护士、警察、消防员、空姐、机长、厨师、工程师、环卫工人、军人、交警、理发师、店员、老师等常规职业套装。
1. 服装做工要求
整件服装双线锁边、全身包边工艺，线头清理干净，无跳线、无脱线、无开缝；版型宽松立体，不紧绷、不束缚幼儿肢体活动。
领口、袖口、下摆弹力适中，久穿不变形；腰部松紧带加宽加厚，不勒肚子、不卷边。
2. 配套帽子参数
同色系配套专用帽子，面料与衣服同款同质，版型挺括不软塌、不易变形；帽内加柔软吸汗内衬，不磨额头、不扎皮肤，松紧适配幼儿头围，佩戴稳固不易掉落。
3. 配套表演鞋子参数
鞋面：环保柔软PU软皮材质，防水、耐擦、易清洗，无异味；
鞋底：加厚防滑软胶底，柔韧弯折不断底，静音防滑，保护幼儿脚踝；
鞋内里：亲肤透气布，不闷脚、不磨脚，魔术贴开合，穿脱方便，适配全园幼儿脚码。
四、动物表演服专用参数（每款2套，连体全套）
常规动物品类：小兔、小熊、老虎、狮子、小羊、小牛、小猪、小狗、小猫、青蛙、小鸟、小鸡等幼儿园常用动物款式。
1. 主体面料
全身高密度短毛绒面料，毛面均匀、饱满、顺滑，不掉毛、不脱绒、不起静电，杜绝掉毛吸入幼儿口鼻，安全无害。
2. 版型结构
连体宽松版型，全身宽松不束缚，方便跑跳、做动作；腋下、裆部宽松加大，活动无压力；后背隐形拉链设计，穿脱方便，拉链包边不磨皮肤。
3. 头饰/头套要求
配套同系列立体动物头套/头饰，造型饱满可爱，无尖锐硬角，内部柔软透气，不压头、不闷汗，眼部透气开孔合理，不遮挡幼儿视线，安全表演。
4. 细节工艺
五官刺绣/精工缝制，无粘贴硬塑料件，避免脱落、误食风险；所有拼接位置锁边加固，久穿不裂线、不变形。
五、安全环保标准（硬性验收条款）
3. 色牢度达标：水洗、摩擦不褪色，不沾染幼儿皮肤。
1. 职业表演服：每一个职业款式 = 服装+帽子+鞋子 全套3套
1. 面料厚实、无薄透、无起球、无掉毛、无异味；
4. 帽子、鞋子、服装配套统一，版型标准、配色一致；
每套独立OPP防尘袋包装，分类装箱，标识清晰；随货附带合格证、质检报告，可提供面料检测、安全环保检测资料。
	30
	套
	50
	1500 
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	沙水玩具组合
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1、沙水组合套装148件。2、材质：芬兰木和PP）        户外沙水游戏采用芬兰松防腐木，倒角，光滑无毛刺。3、尺寸分别为水车，96*46*48.5，66*46*48.5， 每个尺寸1个共2个；
立板1：尺寸：370*300*15mm，4个；
立板2：尺寸:524*300*15mm，4个；
立板3：尺寸：677*300*15mm，4个；
立板4：尺寸：831*300*15mm，4个；
鱼板：尺寸394*150*15mm，16个；
挡水板：尺寸：500*407*15mm，，4个；
水泵：尺寸：dn48，4个；
剖面管1：尺寸：直径105mm,长1000mm，10个；
剖面管2：尺寸：直径105mm,长1500mm，5个；
剖面管3:尺寸：直径105mm,长2000mm，2个；
高透明管道1：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,长1000mm，5个；
高透明管道2：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,1500mm5个；
水龙头连接器：尺寸：4分，5个；
软管：尺寸25.250cm，4个；
硅胶软管：4分/35000,30米；
弯头：尺寸：175*175*120mm，2个；
三通：尺寸：215*18*120mm，2个；
塞子：尺寸：110*110*75mm   ，2个；管堵：尺寸120*120*80mm，4个；
铲子小：尺寸：360*90mm，12个；
铲子中:尺寸：500*120，5个；
铲子大：尺寸：68*150mm，3个；
筛网（小）：尺寸：直径150，20个；
筛网（中）：尺寸：直径200，10个；
筛网（中）：尺寸：直径280，5个；
沙桶：尺寸：尺寸：直径260，5个；
	1
	套
	5500
	5500 
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	户外玩具多功能防雨收纳柜
	规格尺寸：宽 1350~1450mm、深 650~750mm、高 1250~1350mm，钢材焊接制作，静电喷涂，深灰色；分二层层架，可活动拆装 ；中间全空间连通，每组分两个对开门，安装4个移动轮，锁具安装。
	3
	套
	3600
	10800 
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	军事体能训练障碍器材
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。平衡木1个尺寸：2.8m*35cm 墩子2个尺寸：55*30*50cm 圆木桩1个尺寸：180*30cm 穿洞1个：110*110cm 三角攀爬1个：尺寸110*90cm 垫子2个尺寸：160*98*9cm 高低台1个 尺寸：70*70*80cm
	1
	组
	4200
	4200 
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	安吉游戏户外碳化攀爬架组合
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。新西兰松木碳化清漆，PVC,PP等。工艺：打磨光滑无毛刺。规格：探索组合28件/套（安吉箱60*60*60cm2个，侧面有2个不同的镂空造型，分别是六边形镂空和长方形镂空，方便梯子插入箱体；短梯子150*35*7cm4个，长梯子195*35*7cm4个，人字架120*60*14cm4个，高支架60*60*60cm2个，低支架60*60*30cm2个，长平衡板150*20*2.5cm4个，短平衡板120*20*2.5cm4个，大滚筒（短）φ56*60cm1个，小滚筒（短）φ50*60cm1个；
1.主木材：材质为碳化木+防水PVC板，安吉箱板材厚度≧1.5cm，工艺处理：经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理。成品无裂纹和毛刺，接缝自然，没有明显缝隙及缺口。
2.油漆：使用环保型玩具专用水性漆，二底二面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，无毒无味，安全环保。甲醛释放量符合GB30981.2-2025木器涂料中有害物质限量的要求，并提供检测报告。
3.滚筒材质为环保PP材质，牢固耐用，安全环保。4、提供GB6675-2014.1.2.3.4国家玩具安全标准检测报告（检测报告必须包括:GB6675.4-2014-特定元素的迁移，GB6675.1-2014-章节537领苯二甲酸酯，GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格）。
	1
	套
	6680
	6680
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	安吉游戏户外碳化攀爬架组合
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。28件套。材质：新西兰松木，高温碳化防腐处理，全圆角打磨；单件尺寸：低架60×55×80cm、中架60×55×100cm、高架60×55×120cm，人字梯120×60×14cm，直梯150×40×9cm，平衡板180×20×4cm；工艺：碳化+户外环保水性漆，防蛀耐候；执行标准：GB28007‑2011；用途：幼儿园户外体能、自主探索游戏，可自由拼接搭建。
	1
	套
	7100
	7100 
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	跑酷组合感统训练
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。单面弧形箱尺寸175*75*175cm/2个、骑马柱组合尺寸:150*60cm/2个、后手翻辅助器2个、斜坡垫尺寸：120*60*35cm2个、猫挂三角架尺寸：120*80*90cm/2个、渐进式跳箱尺寸：76*65*130cm/1个、跳箱尺寸:90*45/22*48/1个、跳箱尺寸:90*70/30*75cm/1个 、升降三角架尺寸：100*100*100*170cm/2个、三角蹬尺寸：78*50*45cm/8个、双折垫尺寸：120*60*5cm/5个、跑跳组合尺寸：300*60cm2个
	1
	套
	13000
	13000 
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	万能工匠组合
	允许±5％合理生产及安装公差：参考规格：507*316*193cm,加厚,组件总数不少于258件(圆盘不少于76个，轮胎不少于8个，管子不少于174条)具体配置：圆盘不少于76个，115.2cm管子不少于72根，76cm管子不少于66根，48.5cm管子不少于12根，15.2cm管子不少于8根，171cm管子不少于16根，轮胎不少于8个。
	1
	组
	5800
	5800
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	2
	套
	10000
	20000 
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。

	1
	套
	13000
	13000 
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	计算机
	4、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
	4
	台
	5000
	20000 
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	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
	50
	个
	25
	1250 
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	三轮车
	
产品名称:儿童幼教三轮车产品材质:高碳钢车架 橡胶轮
建议身高:90一125cm
产品尺寸:118*65cm（允许±2cm误差）
产品净重:约15kg
产品承重:约100kg
参考适用年龄:2-9岁
	6
	辆
	360
	2160 
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	安吉攀爬游戏运动组合
	环保水性漆，原色积木经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 （参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±5％合理生产及安装公差。                 
材质：采用优质实木（如松木、荷木等）。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合GB6675-2014和GB/T22048-20经典版－名称 尺寸(cm) 数量 
人字梯 60 1
人字梯 120 1
直梯 60 4
直梯 120 4
直梯 150 1
平衡板 120*20*2.5 7
平衡板 150*20*2.5 4
攀爬箱 60*60*60 2
攀爬箱 80*80*80 2
  26
	2
	套/40件
	14890
	29780 
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	幼儿角色表演区服装
	一、整体采购配置要求
1. 职业类表演服：含 上衣+裤子/裙子+配套帽子+配套鞋子，每款各3套，尺码适配幼儿园小、中、大班幼儿。
2. 动物类表演服：连体全套服装（含头饰/头套），每款各2套，宽松版型适配全园幼儿。
3. 整体要求：面料柔软、透气、不褪色、不起球、无异味，符合幼儿皮肤接触安全标准，耐洗耐穿、不易变形。
二、通用面料材质标准（所有服装统一要求）
1. 主体面料
采用优质加厚亲肤聚酯纤维+棉混纺面料，高密度织布，克重≥180g/㎡；面料细腻平滑、透气不透光、亲肤不扎皮肤，适合幼儿长时间穿着表演。
禁止使用薄透、粗糙、起球、廉价纱布料、回收二次面料。
2. 印花、贴花、装饰材质
采用环保水性胶印/烫画工艺，无刺鼻气味，不掉色、不开裂、不脱落；装饰边角全部包边锁边，无硬胶凸起，不磨皮肤。
3. 毛绒面料（动物服专用）
采用高密短毛绒、南韩绒或同等不掉毛环保毛绒材质，毛面平整饱满，使用过程不飞絮、不粘身、无枯乱结块毛绒，杜绝毛绒吸入口鼻风险。
三、职业表演服专用参数（全套：服装+帽子+鞋子 / 每款3套）
包含职业品类（常规幼儿园全套职业款）：医生、护士、警察、消防员、空姐、机长、厨师、工程师、环卫工人、军人、交警、理发师、店员、老师等常规职业套装。
1. 服装做工要求
整件服装双线锁边、全身包边工艺，线头清理干净，无跳线、无脱线、无开缝；版型宽松立体，不紧绷、不束缚幼儿肢体活动。
领口、袖口、下摆弹力适中，久穿不变形；腰部松紧带加宽加厚，不勒肚子、不卷边。
2. 配套帽子参数
同色系配套专用帽子，面料与衣服同款同质，版型挺括不软塌、不易变形；帽内加柔软吸汗内衬，不磨额头、不扎皮肤，松紧适配幼儿头围，佩戴稳固不易掉落。
3. 配套表演鞋子参数
鞋面：环保柔软PU软皮材质，防水、耐擦、易清洗，无异味；
鞋底：加厚防滑软胶底，柔韧弯折不断底，静音防滑，保护幼儿脚踝；
鞋内里：亲肤透气布，不闷脚、不磨脚，魔术贴开合，穿脱方便，适配全园幼儿脚码。
四、动物表演服专用参数（每款2套，连体全套）
常规动物品类：小兔、小熊、老虎、狮子、小羊、小牛、小猪、小狗、小猫、青蛙、小鸟、小鸡等幼儿园常用动物款式。
1. 主体面料
全身高密度短毛绒面料，毛面均匀、饱满、顺滑，不掉毛、不脱绒、不起静电，杜绝掉毛吸入幼儿口鼻，安全无害。
2. 版型结构
连体宽松版型，全身宽松不束缚，方便跑跳、做动作；腋下、裆部宽松加大，活动无压力；后背隐形拉链设计，穿脱方便，拉链包边不磨皮肤。
3. 头饰/头套要求
配套同系列立体动物头套/头饰，造型饱满可爱，无尖锐硬角，内部柔软透气，不压头、不闷汗，眼部透气开孔合理，不遮挡幼儿视线，安全表演。
4. 细节工艺
五官刺绣/精工缝制，无粘贴硬塑料件，避免脱落、误食风险；所有拼接位置锁边加固，久穿不裂线、不变形。
五、安全环保标准（硬性验收条款）
3. 色牢度达标：水洗、摩擦不褪色，不沾染幼儿皮肤。
1. 职业表演服：每一个职业款式 = 服装+帽子+鞋子 全套3套
1. 面料厚实、无薄透、无起球、无掉毛、无异味；
4. 帽子、鞋子、服装配套统一，版型标准、配色一致；
每套独立OPP防尘袋包装，分类装箱，标识清晰；随货附带合格证、质检报告，可提供面料检测、安全环保检测资料。
	30
	套
	50
	1500 
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	积木砖
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。本产品 采用优质 HDPE材质  经国家检测 机构检测 内含5种规格组合，内容如下,  长方体：20*10*9cm，160件，  4分之一小半圆26.5*14*9cm 40件，长方体盖板：20*10*4.5cm 40件  弧形盖帽：20*10*12cm 40件 ,正方体：10*10*9cm 80件.合计360件，0.7方/60公斤
	1
	360件/套
	6710 
	6710 
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	幼儿科学区材料
	幼儿专用实验色素、试管、量杯
	15
	套
	20
	300 
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	户外沙池设备
	小铲、小桶、管道
	10
	套
	30
	300 
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	军事体能训练障碍器材
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。尺寸：平衡木1个：2.8m*35cm 墩子2个：55*30*50cm 圆木桩1个：180*30cm 穿洞1个：110*110cm 三角攀爬1个：110*90cm 垫子2个：160*98*9cm 高低台1个：70*70*80cm
	1
	套
	5000
	5000 
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	上林县白圩镇中心幼儿园
	
	
	
	100000 
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	计算机
	5、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
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	万能工匠组合
	允许±5％合理生产及安装公差：参考规格：507*316*193cm,加厚,组件总数不少于258件(圆盘不少于76个，轮胎不少于8个，管子不少于174条)具体配置：圆盘不少于76个，115.2cm管子不少于72根，76cm管子不少于66根，48.5cm管子不少于12根，15.2cm管子不少于8根，171cm管子不少于16根，轮胎不少于8个。
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	户外玩具多功能防雨收纳柜
	拼接连体柜，柜体采用镀锌钢板，板材厚度≥1.2mm，柜体内部层数≥2 层；整体由≥2 个单元拼接连体而成，无需安装，门数量双门、颜色浅蓝色、对开门、学校适用场景绿色设计环保标准防火功能高，总长 288~292cm、宽度 68~72cm、高度 158~162cm，带门，带方向轮
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	户外推拉雨棚
	总长 9.8~10.2m、宽度 5.8~6.2m、净高 2.45~2.55m绿（加粗加厚60镀锌管钢架满焊，抗风8-8级，升级双层夹网刀刮布）包含顶布、钢架、方向轮、可伸缩
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	会议室音响
	调音台套装（12寸专业音响4只+1拖4无线麦克风）支架，40米音箱线，一分二音频线，二分音频线，*2对音响；功效*2台，一拖四无线话筒，包含 2 只手持动圈麦 + 2 只鹅颈会议麦，UHF 频段、抗干扰、可调频，专业模拟调音台，满足会议室多路输入、带均衡、效果、USB / 蓝牙、多路音频输出，适配会议话筒、电脑音源；10 路电源时序管理器，配置：总控空气开关、过流保护，8 路时序受控插座 + 2 路常通直通插座，每路带独立启停开关，支持机房音响顺序上电；音响机柜，20U加固机柜（带六层-带前透明门），外形高度 101~105cm、宽度 50~54cm、深度 48~51cm,带刹车轮；2 支专业心形指向鹅颈会议电容话筒，配套防震桌面底座；支持 48V 幻象供电，适合会议室拾音
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	户外玩具收纳架
	室外防雨置物组合拼接连体柜，柜体镀锌钢板厚度≥1.2mm，户外加厚防锈，可按需选用 1.5mm 加厚款，整体分层≥2 层；整体由≥5 个单元拼接组成，模块化连体拼接，无需安装，整体外形尺寸长 640~660cm、深度 68~72cm、高度 133~137cm，门数量双门、颜色灰色、对开门、学校适用场景绿色设计环保标准防火功能高带门，带方向轮，门可供幼儿涂鸦
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖七大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.传统文化与经典故事类绘本：涵盖中华优秀传统文化、传统节日、民间故事、成语典故、神话传说、经典名著节选等主题，如春节、端午、中秋等节日绘本，神农尝百草、精卫填海、司马光砸缸等经典故事绘本，融入壮族等少数民族文化元素，传承中华优秀传统文化，内容积极健康、适配幼儿认知水平。
2.科普认知类绘本：包含自然科学、地理常识、昆虫科普、军事科普、数学启蒙、科学启蒙、健康科普等内容，如天气认知、昆虫习性、太空探索、数学逻辑、物理常识、口腔健康、人体奥秘等主题，以趣味化、具象化的方式传递科普知识，激发幼儿探索欲，培养科学认知。
3.习惯养成与品格培养类绘本：涵盖生活习惯、安全防护、情绪管理、社交能力、逆商培养、财商启蒙、时间管理等主题，如交通安全、防拐骗、防霸凌、情绪疏导、学会分享、勇于面对困难、合理规划时间、认识金钱等内容，助力幼儿养成良好习惯、塑造健全品格。
4.情感与亲情类绘本：包含亲情、友情、感恩、陪伴等情感主题，如亲子陪伴、朋友相处、感恩父母、感恩他人等内容，传递温暖、包容、友爱的情感，培养幼儿的共情能力和情感表达能力，营造温馨的情感氛围。
5.红色教育与励志类绘本：涵盖红色经典故事、革命先烈事迹、科学家故事、励志成长等主题，如抗日英雄、革命圣地故事、院士科研故事、勇敢坚持、乐观向上等内容，培养幼儿的爱国情怀和坚韧不拔的品质。
6.民族与地域文化类绘本：重点包含广西少数民族（壮族等）文化主题绘本，如民族服饰、民族节日、民间传说、民族工艺等，展现地域文化特色，增强幼儿的文化认同感和自豪感。
7.艺术与启蒙类绘本：包含音乐启蒙、美术启蒙、哲学启蒙、双语启蒙等主题，如音乐故事、美术创作、简单哲学思考、双语互动等内容，丰富幼儿的艺术体验，启发幼儿多元思维。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	1
	套
	10000
	10000 
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。

	1
	套
	13000
	13000 

	199
	计算机
	6、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
	1
	台
	5000
	5000 
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	办公椅折叠椅简易会议椅 
	1、材质：碳素钢管，网布/PU面，高回弹海绵  。  黑色

2、 尺寸（允许±2cm误差）：约45×50×88cm，座面40×42cm

3、承重≥150kg，免安装、可折叠收纳
	30
	张
	155
	4650 
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	移动会议桌
	1、桌面：迷彩PVC防水外皮 + EPE珍珠棉+高密度海绵内芯
2、框架：镀锌钢管（管径约25mm、壁厚1.0–1.2mm）
3、功能：折叠+移动（带万向轮）、可拼接 
4、重量：约11–13kg，承重≥100k
5、尺寸：≥1200*600*750mm
	9
	张
	580
	5220
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	沙水玩具组合
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1、沙水组合套装148件。2、材质：芬兰木和PP）        户外沙水游戏采用芬兰松防腐木，倒角，光滑无毛刺。3、尺寸分别为水车，96*46*48.5，66*46*48.5， 每个尺寸1个共2个；
立板1：尺寸：370*300*15mm，4个；
立板2：尺寸:524*300*15mm，4个；
立板3：尺寸：677*300*15mm，4个；
立板4：尺寸：831*300*15mm，4个；
鱼板：尺寸394*150*15mm，16个；
挡水板：尺寸：500*407*15mm，，4个；
水泵：尺寸：dn48，4个；
剖面管1：尺寸：直径105mm,长1000mm，10个；
剖面管2：尺寸：直径105mm,长1500mm，5个；
剖面管3:尺寸：直径105mm,长2000mm，2个；
高透明管道1：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,长1000mm，5个；
高透明管道2：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,1500mm5个；
水龙头连接器：尺寸：4分，5个；
软管：尺寸25.250cm，4个；
硅胶软管：4分/35000,30米；
弯头：尺寸：175*175*120mm，2个；
三通：尺寸：215*18*120mm，2个；
塞子：尺寸：110*110*75mm   ，2个；管堵：尺寸120*120*80mm，4个；
铲子小：尺寸：360*90mm，12个；
铲子中:尺寸：500*120，5个；
铲子大：尺寸：68*150mm，3个；
筛网（小）：尺寸：直径150，20个；
筛网（中）：尺寸：直径200，10个；
筛网（中）：尺寸：直径280，5个；
沙桶：尺寸：尺寸：直径260，5个；
	1
	套
	5500
	5500 
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	万能工匠组合
	允许±5％合理生产及安装公差：参考规格：507*316*193cm,加厚,组件总数不少于258件(圆盘不少于76个，轮胎不少于8个，管子不少于174条)具体配置：圆盘不少于76个，115.2cm管子不少于72根，76cm管子不少于66根，48.5cm管子不少于12根，15.2cm管子不少于8根，171cm管子不少于16根，轮胎不少于8个。
	1
	套
	5800
	5800 
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	双人幼儿脚踏三轮车
	材质：高碳钢，尺寸（允许±2cm误差）：90×50×95cm
	12
	套
	670
	8040 
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	平衡踩踏车
	材质：塑料，尺寸（允许±2cm误差）：40×37×61cm
	5
	套
	100
	500 
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	小推车
	材质：高碳钢，尺寸（允许±2cm误差）：90×40×40cm
	5
	套
	130
	650 
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	幼儿脚踏车
	材质：高碳钢，尺寸（允许±2cm误差）：82×52×60cm
	5
	套
	470
	2350 
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	安吉滚筒
	材质：加厚PE塑料，尺寸（允许±2cm误差）：120×50cm
	4
	套
	730
	2920 
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	户外玩具多功能防雨收纳柜
	材质：加厚PE工程塑料，尺寸：≧120×55×90cm
	3
	套
	3600
	10800 
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	户外玩具收纳架
	材质：加厚镀锌钢管环保塑料隔板，尺寸：≧120×55×90cm
	1
	套
	6100
	6100 
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	网洞钻洞组合
	材质：食品级环保PP塑料，尺寸：约150×50×120cm
	1
	套
	4000
	4000 

	213
	篮球架
	材质：加厚镀锌钢管钢化玻璃篮球板，尺寸（允许±2cm误差）：底座110×80cm、架高210cm
	1
	套
	2250
	2250 
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	攀爬架
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1.主体框架：材质高碳钢（Q235加厚钢管），表面静电喷塑防锈； 2.吊环/圆盘配件：HDPE改性工程塑料； 3.悬挂绳索：钢丝芯尼龙绳； 4.秋千坐板：EVA软胶+塑料基材 ，   尺寸：340×113×230cm ，彩色梯2条、葫芦吊环4条、大小圆盘4条、斜坡绳2条、小圆盘2条、EVA秋千1条、弯板秋千1条，户外感统攀爬秋千组合
	1
	套
	7800
	7800 
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	迷彩跑酷组合
	1.障碍软包件：外层迷彩加厚PVC防水面料，内部高密度EPE珍珠棉填充； 2.支架钢架：Q235高碳钢圆管，镀锌+户外喷塑防腐； 3.攀爬网：钢丝芯尼龙编织绳 ，420×210×110cm（允许±2cm合理生产及安装公差），约21件套
	1
	套
	5420
	5420
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	计算机
	7、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
	1
	台
	5000
	5000 
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	彩色打印机
	1、打印速度：≥单面33页/分钟黑白彩色同速输出；
2、内存及双面：标配≥1G内存、支持无线网络、支持自动双面打印、远程管理；
3、打印分辨率：≥1200*1200 dpi,首页打印均≤9 秒；
4、纸盒≥250页、多功能进纸托盘≥5045页；
5、U盘直接打印：支持主流图片、文档格式：PDF、JPG、TIFF
	3
	台
	2500
	7500 
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	4
	台
	10000
	40000 
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	滑滑梯
	1、规格尺寸：1650*350*400cm（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
2、功能：让孩子全面感受钻、爬、跳、荡、滑的乐趣，体验探险、挑战的刺激，锻炼协调、平衡、力量、耐力等素质，培养敢于尝试、勇于探险的品质。项目内容有：景观平台、网筒、爬网、攀岩、城堡、荡桥、攀爬、吊环等。
3、材质:实木，木质部分经专业技师加工成型打磨批灰后，外涂三层户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水。
4、镀锌管子表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑。
5、采用高强度缆绳(变色绳)，直径不小于12mm，中芯不少于1股钢丝绳。
6、塑料:采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙稀树脂(LLDPE)无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用。
7、五金零件:不锈钢半圆头，T型平头螺丝;表面处理:机械抛光。
8、紧固件:不锈钢材质;种类:采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头内六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。
9、铝合金扣件抗拉强度≥520Mpa，断后伸长率≥36.5%，下屈服强度≥360Mpa，附着力≥1级，厚度大于等于1.5mm，中性烟雾测试1500小时图层耐腐蚀级别不低于10级。
	1
	套
	15000
	15000 
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	平衡木组合
	1、指标要求：（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
2、材质外皮：迷彩PVC防水耐磨，内芯：EPE珍珠棉+高密度海绵，框架：镀锌钢管/实木，承重：≥80kg/点
3、规格尺寸：
1.标准平衡木：145×30×30cm ×2条
2.高低平衡木：80×30×30cm(矮)×1；80×30×45cm(高)×1
3.S形平衡木组：31×11×10cm ×12件
4.梅花桩/过河石：φ20–40cm ×6件
5.障碍墩：31×20×42cm ×6件
6.障碍圈洞：110×20×85cm ×1
7.障碍方洞：110×20×85cm ×1
8.迷彩防护地垫：100×70×5cm ×15张

	1
	套
	15000
	15000 
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	投影仪
	1. 投影尺寸:30-300英寸 投影技术:3LCD 屏幕比例:16:10 
2. 亮度≥5000流明 标准分辨率≥WUXGA(1920*1200) 
3.对比度≥16000:1 
4.光源类型 支持超高压汞灯 / 激光均可；灯泡机型光源功率 270~290W，激光无功率限制。
5.变焦方式 
变焦比≥1.6 倍；投射比区间1.05~1.80:1；手动变焦即可。
6.投射比 1.09-1.77:1。
7.产品噪音 正常模式≤40dB，节能模式最低噪音≤32dB，允许误差 ±3dB。
电动幕布：
1.电动投影幕布材质：pvc
2.长461cm*宽276cm（允许误差±3 ）
3.壁挂投墙遥控升降4K高清180-200寸
	1
	套
	10000
	10000 
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖十大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.中外经典童话绘本：白雪公主、灰姑娘、青蛙王子、小红帽等世界经典童话、寓言故事、民间故事绘本。
2.中华传统文化与节日绘本：传统节日、二十四节气、国学启蒙、古典名著幼儿改编绘本、民间寓言、壮族本土文化绘本（如百鸟衣等少数民族传说绘本优先）。
3.红色教育与爱国主义绘本：爱国故事、革命小故事、红色主题、榜样教育、中华人文历史绘本。
4.幼儿习惯与生活自理绘本：自主吃饭、穿衣、洗漱、如厕、作息、卫生习惯、珍惜粮食、物品整理等生活能力培养。
5.情绪管理、情商、社交与逆商绘本：情绪识别、克服恐惧、分离焦虑、学会分享、友好交往、拒绝冲突、接纳自我、正确面对挫折、懂得感恩。
6.幼儿安全与自我保护绘本：防拐骗、交通安全、防溺水、居家用电防火、防烫伤、拒绝霸凌、身体边界教育、户外安全、饮食安全。
7.科普启蒙绘本：自然动植物、四季、太空、物理简单现象、数学思维启蒙、数字生活、生态环境、健康人体认知。
8.财商、生命教育绘本：认识钱币、劳动、储蓄、爱心捐赠；生命成长、性别认知、学会告别、接纳差异。
9.艺术、亲子亲情、游戏创意绘本：亲子情感、音乐、创意互动绘本、低幼亲子游戏绘本。
10.优质 IP 获奖绘本：国际大师绘本、绘本花园、铃木绘本、暖房子等知名系列正向卡通 IP 绘本（迪士尼、超级飞侠等）。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
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	移动一体机
	一、显示参数（整机≥75 寸，Windows+Android 双系统）
1.OPS 配置：可配套 OPS 电脑模块，OPS 厚度≥43mm，支持背部插入安装，同等规格通用 OPS 均可适配；
2.图像模式：支持标准、动态、亮丽、用户等多种预设图像模式；侧边栏可调节亮度、对比度、饱和度、色温等参数；音效具备多套预设模式，支持高低音、平衡、环绕声开关调节；
3.背光类型：DLED 直下式背光；
4.屏幕规格：≥75 英寸，16:9 A 规液晶面板，物理分辨率 3840×2160 4K 超高清；
5.屏幕基础性能：屏幕亮度≥380cd/㎡，静态对比度≥4000:1，灰阶响应时间≤6.5ms，NTSC 色域覆盖率≥72%；可视区域尺寸为参考值，同等 75 寸 4K 面板均可；
6.分屏功能：HDMI、安卓、Windows 全通道支持手势半屏显示，一键切换全屏，具备多类分屏适配模式即可，不强制固定数量。
二、系统参数
1.嵌入式安卓系统版本不低于 Android 11，运行内存≥4GB，本地存储≥32GB；
2.安卓主控：8 核处理器，等效主频≥1.55GHz（Cortex A55 或同性能架构均可）。
三、智能音视频与互联
1.内置高清广角摄像头，像素≥1600 万，视场角≥130°，覆盖整间会议室巡课拍摄；支持人脸快速解锁识别；
2.内置立体环绕音响，整机额定总功率≥60W，发声均匀无杂音；麦克风阵列拾音距离≥10 米，满足全室收音；不限喇叭腔体、出声结构；
3.内置蓝牙 5.2、2.4G/5G 双频 WiFi；双系统共用无线网络，无需重复配置；可发射 AP 热点，支持多终端无线接入，蓝牙稳定传输距离≥15 米；
4.支持无线投屏，可通过 NFC、扫码、无线直连任意一种方式实现手机 / 平板投屏，支持多设备同时分屏；
5.可选配环境温湿度监测模块，可对接管理平台查看教室环境数据，无强制硬性要求。
四、红外触控参数
1.红外多点触控，AG 防眩光钢化玻璃，光线透过率≥88%；
2.支持≥50 点同步书写触控，触控响应速度≤5ms，最小识别触摸物体≤3mm，强光下书写触控无失效；
3.白板功能：无 PC 安卓端支持多笔同时书写、手掌智能擦除；可导出 PDF、SVG、IWB 等通用文档格式；内置充足数理化平面、立体绘图学科工具；差值分辨率满足 4K 高清书写精度即可，不强制固定数值。
五、整机接口（满足拓展需求，可配套拓展坞补充接口）
1.输入：前置 HDMI、全功能 Type-C、多组 USB3.0；后置预留 HDMI 输入、3.5mm 音频输入；
2.输出：3.5mm 音频输出；
3.网络：配备不少于 1 路千兆网口，双网口更佳；
4.板载内置 USB、触控 USB 等拓展接口，整机外设接驳能力满足会议电脑、U 盘、摄像头、麦克风等常规设备使用。
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	计算机
	8、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
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	软体五层跳马
	材质：木质+PU多色拼接软体马鞍                      尺寸：五档马鞍、约75*40*82
	3
	组
	390
	1170 
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	幼儿单人三轮脚踏车
	材质：红色高碳钢车架     型号：5167红色橡胶轮     尺寸：约82*58*63
	5
	辆
	200
	1000 
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	幼儿侧双人三轮车
	材质：红色高碳钢车架汽车烤漆                                    型号：5119红色橡胶轮           尺寸：约105*68*65
	5
	辆
	370
	1850 
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	幼儿三轮货运车
	材质：高碳钢车架        型号：5198红色pvc轮      尺寸：约118*58*65
	5
	辆
	250
	1250 
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	军事体能训练障碍器材（拓展训练21件/9件套）
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。尺寸：平衡木1个：2.8m*35cm 墩子2个：55*30*50cm 圆木桩1个：180*30cm 穿洞1个：110*110cm 三角攀爬1个：110*90cm 垫子2个：160*98*9cm 高低台1个：70*70*80cm
	1
	组
	4500
	4500 
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	百变管道攀爬钻网组合
	材质：pvc进口塑料       规格尺寸：≧105*55*55cm
	5
	组
	260
	1300 
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	篮球架
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。篮板尺寸：110*75   篮板材质：高强度PE边框+PC透明板  升降高度“1.35-3.05  篮圈直径45cm  底座尺寸：90*60*17 底座可装沙水
	2
	件
	500
	1000 
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	幼儿园多功能球框
	材质：镀锌钢管   尺寸：≧138*88*155
	2
	个
	600
	1200 

	236
	折叠珍珠棉垫（体操垫）
	外套材质：有机硅帆布  内胆材质：高弹珍珠棉   尺寸：≧120*60*10
	10
	张
	60
	600 
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	交通标志牌
	20个圆形黄色底座
	1
	套
	490
	490 
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	迷彩酷跑儿童户外攀爬体能训练器组合安吉玩具感统训练
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、 尺寸：三角攀爬网168*105*87  方箱60*60    攀岩组合：平台80*75*150  滑梯240*68*18           矩形箱100*30*25    酷跑墙上60*80*77  下80*80*75     跑酷三角蹬75*50*35   平梯159*30*7         三脚架66*36    升降猫挂90*70*90-160cm   五步梯164cm    大号质梯形箱90*30*66                         大质梯形箱90*30*66    长方形爬网153*88*75    镂空梯200*38*7   
2、 材质要求
表层：迷彩PVC防水耐磨外皮
内芯：EPE珍珠棉+高密度回弹海绵
框架：镀锌钢管/实木
	1
	套
	30640
	30640 
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	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。
	1
	套
	12000
	12000 
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	上林县乔贤镇中心幼儿园
	
	
	
	80000 
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	5
	套
	10000
	50000 
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	计算机
	9、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
	2
	台
	5000
	10000 
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	万能工匠组合
	允许±5％合理生产及安装公差：参考规格：507*316*193cm,加厚,组件总数不少于258件(圆盘不少于76个，轮胎不少于8个，管子不少于174条)具体配置：圆盘不少于76个，115.2cm管子不少于72根，76cm管子不少于66根，48.5cm管子不少于12根，15.2cm管子不少于8根，171cm管子不少于16根，轮胎不少于8个。
	1
	套
	5800
	5800 

	244
	跑酷组合
	一、整套器材明细（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
1、单面弧形跑酷箱体：参考尺寸175cm×75cm×175cm，共2个；弧形过渡流畅，适配幼儿翻越、跳跃训练，箱体稳固、抗压不变形。
2、猫挂三角架：参考尺寸120cm×80cm×90cm，共2个；三角稳定结构，支撑牢固，适配幼儿悬挂、攀爬、平衡训练。
3、渐进式跳箱：参考尺寸76cm×65cm×130cm，共1个；分层渐进结构，适配幼儿阶梯式跳跃体能训练。
4、跑酷跳箱一：参考尺寸90cm×45cm×48cm，共1个；箱体方正稳固，海绵填充饱满，跳跃缓冲性佳。
5、跑酷跳箱二：参考尺寸90cm×70cm×75cm，共1个；加厚箱体设计，承重抗压，适配幼儿跳跃、跨越训练。
6、跑酷跳箱三：参考尺寸90cm×68cm×60cm，共1个；尺寸适配低龄幼儿训练，缓冲安全、稳定性强。
7、跑酷跳箱四：参考尺寸90cm×70cm×95cm，共1个；高箱体设计，满足进阶跑酷跳跃训练需求。
8、升降三角架：参考尺寸100cm×100cm×170cm，共2个；可适配不同高度训练需求，三角稳固结构，抗撞击、不易倾倒。
9、三角蹬：参考尺寸78cm×50cm×45cm，共8个；小巧轻便、堆叠组合灵活，适配合梯、跨越、踩踏平衡训练。
10、双折训练体操垫：参考尺寸120cm×60cm×5cm，共5个；双折设计，收纳便捷；高密度海绵缓冲，表层防滑耐磨皮革，防护性佳，适配跑酷训练防护铺垫。
二、材质与安全工艺要求
1、主体箱体、支架结构稳固，板材厚实抗压，整体不易变形、开裂，适配幼儿园高频体能跑酷训练使用。
2、所有器材外露边角、棱边全部采用全方位大圆弧倒角钝化处理，无尖角、毛刺、锐利切口，杜绝磕碰划伤风险，符合GB 6675儿童玩具安全标准。
3、软体部件采用高密度回弹海绵，外层包裹耐磨防水环保皮革，缝合工整紧密，不易开线、脱层、塌陷，表面光滑易清洁、可日常消毒擦拭。
4、硬质支架采用加厚管材，焊接牢固、打磨平整，表面防锈防腐喷涂处理，结构承重稳定，训练过程无晃动、无松动异响。

	1
	套
	12000
	12000 
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖六大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.益智互动磁力贴绘本类。适配3-6岁幼儿，含动手、认知、情景互动功能，以生活认知、美食、购物、角色扮演为主题，画面色彩鲜艳、图案简洁，支持幼儿动手磁力拼接，锻炼专注力与动手能力，无尖锐边角、环保印刷。
2.幼儿安全与自我保护绘本类。围绕幼儿园安全教育核心内容，涵盖阳台安全、防火安全、防溺水、交通安全、防烫伤、用电安全、防陌生人、户外安全、居家安全等主题。内容通俗易懂、案例贴合幼儿生活，能够引导幼儿建立安全防范意识、掌握自我保护方法，无恐怖、惊悚画面，符合幼儿心理认知特点。
3.二十四节气传统文化绘本类。完整涵盖春夏秋冬二十四节气，结合节气民俗、农耕文化、地域特色、传统美食、民俗活动等内容，图文结合科普节气知识，传播中华传统民俗文化，适配幼儿园传统文化启蒙教学，画面唯美、文字简洁易懂。
4.中华传统故事与民族文化绘本类。包含经典成语故事、神话传说、传统民俗节日、少数民族文化（壮族文化）、家国文化、经典民间故事等品类。涵盖寓言成语、上古神话、传统节日、壮族特色传说、红色及家国启蒙内容，助力幼儿了解中华优秀传统文化、地域民族文化，树立文化自信。
5.好习惯与健康科普绘本类。聚焦幼儿身心健康、行为习惯养成，涵盖牙齿健康、饮食健康、卫生习惯、身体科普、珍惜粮食、生活好习惯等主题。以趣味故事形式科普健康知识，帮助幼儿养成刷牙、讲卫生、不挑食、爱护身体的良好生活习惯。
6.幼儿成长启蒙经典绘本类。涵盖情商培养、社交能力、动物认知、亲子情感、勇气成长、想象力启蒙、经典童话等主题。包含精装、平装优质幼儿绘本，画面精美、故事积极正向，能够培养幼儿人际交往、情绪管理、独立自信等优良品质，适配幼儿园日常阅读、课堂互动、睡前共读场景。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	计算机
	10、 硬件技术参数
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，结构稳固，具备良好的散热性能。
2、处理器： 处理器采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz；
3、内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：≥2G独立显卡。
5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD；
▲6、电源：电源功率≤180W，电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 
▲8、接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；PCIE插槽数量≥3个；
▲9、数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
10、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，IPS屏，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥1000:1；
11、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
12、办公软件：预装带正版授权的办公软件，（含三年服务）；
▲13、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（提供通过安全可靠测评的证明书或作出承诺）
二、班级管理平台软件
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
▲3、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理【响应供应商于响应文件中必须提供所投产品满足本条技术要求的相关有效证明材料复印件，证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告或官网截图或功能截图或产品彩页】
三、教学授课软件功能要求： 
▲1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
▲3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
▲4.支持将音视频分成不同小节，支持自定义视频小节名称，播放时可通过点击小节名称快速定位关键教学内容。（响应文件中必须提供此项功能的软件界面截图）
5.内置多种随堂练习、趣味答题模板，适配课堂巩固。
6.为方便教师快速查找，所有备课资源均可按照系统自带教材章节进行存储，无需教师自建存储条目；
▲7.备课界面支持将教案、课件、学案、试题、练习、网络画板、虚拟实验、微课等教学资源分享给校内指定教师使用； 
8.白板教学：提供多种书写笔触、可调色彩，支持自定义常用配色。
9.支持三个及以上学生同时进行书写或手势擦除操作，不同学生各自进行书写或擦除，互不影响；
▲10.支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上；
	7
	台
	5000
	35000 
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	双面打印机
	1.黑白彩色同速输出，打印速度≥33 页 / 分钟；标配内存≥1GB；
2.标配自动双面打印单元，支持无线 WiFi 网络、有线网络、USB 直连打印，支持 U 盘脱机打印；支持设备远程管理后台；
3.打印分辨率≥1200×1200dpi，具备多种色彩优化再现模式，打印色彩均匀饱满；
4.耗材配置要求：支持标准容量、大容量两种四色碳粉盒，标准黑盒标称印量≥2200 页，彩色单盒≥1900 页；高容黑盒≥7600 页，彩色单盒≥5500 页；新机原装耗材黑色≥2300 页，彩色单盒≥1200 页（5% 覆盖率 ISO 标准），耗材兼容通用大容量粉盒，整机单页打印成本低廉；
5.首页出纸时间≤8.3 秒；主纸盒容量≥250 页，多功能手动进纸托盘≥50 页；支持有线网口、USB 数据接口，具备同等拓展能力即可，老式并行接口不作强制要求；
6.丰富打印功能：支持缩放打印、多合一拼版、分套分组、海报放大、水印、省墨、画面旋转、组合复合打印等多种办公打印模式；
7.月最大打印负荷≥50000 页；整机节能省电，低待机功耗；
8.操作面板：配备中英文液晶显示屏，带数字操作按键，便捷设置打印参数；
9.整机具备低噪节能设计，长期连续打印稳定，卡纸率低。

	2
	台
	2250
	4500 

	249
	彩色打印机
	打印性能
打印速度：黑白/彩色同速，单面彩色 / 黑白≥20ppm，双面≥12ppm；
分辨率：1200×1200dpi 
首页输出：黑白≤11 秒，彩色≤11 秒 
月负荷：30,000页；推荐月印量：150–800页
内存：1GB 
纸张处理
输入：纸盒 250页，多功能托盘 1页 
输出：100页 
介质：支持普通纸、厚纸、铜版纸、标签、信封等 
连接与功能
接口：USB 2.0、有线网络（千兆） 
功能：自动双面打印、5行中文显示屏、支持 PDF、图片通用格式、支持AirPrint、Mopria 
物理与耗材
尺寸/重量：≤440×420×290mm，约16kg 
耗材：支持鼓粉一体彩色硒鼓，标准：黑1500页/彩1200页；高容：黑3100页/彩2300页。 
	1
	台
	2500
	2500 
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	跑酷攀爬组合
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。初级九件套：梯形跳箱尺寸：:90*45*22*48cm/1个、 梯形跳箱尺寸：:90*70*30*75cm/1个 、 梯形跳箱尺寸：:90*68*30*60cm/1个、 升降三角：100*100*100*170cm/1个 、 攀爬架尺寸：120*80*90cm/1个 、 三角蹬尺寸：78*50*30*45cm/4个
	1
	套
	5500
	5500 
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	儿童自行车（运货车）
	小黄运货车，尺寸：车身长约118cm，高约58cm，材质：PVC轮
	10
	辆
	200
	2000 
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	路锥跨栏
	孔方底高度约520mm，1组10个筒+5根杆，杆长约1000mm
	1
	组
	190 
	190 
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	雪糕筒跨栏
	雪糕筒跨栏，1组8个筒+4根杆，杆长约1000mm
	2
	组
	135 
	270 

	254
	滚筒协力车
	多彩滚筒协力车-5筒（尺寸约215*71*67cm）
	2
	套
	1500
	3000 
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	户外骑行区玩具材料
	材质：防腐木加油站（尺寸约60*50*110cm）、交通标志牌13件套高80cm
	1
	套
	1000
	1000 
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	彩色泡沫积木
	ZB-E013,10cm厚，多种形状，每包60块。
	3
	套
	120
	360 
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	创意竹筷
	模板卡*20；筷子*600（5种不同长度）；六种链接件*300.包装尺寸约39*19.5*27.5
	4
	套
	50
	200 
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	建构3D拼搭木
	球*48，弯棒*38，短棒*38，中棒*48，长棒*28
	4
	套
	120
	480 
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	幼儿绘本
	本次采购绘本涵盖八大通用品类，所有参选书籍需适配幼儿园教学场景，贴合幼儿成长特点，具体品类及通用标准如下，供应商可在对应品类内提供合规等效书籍：
一、采购绘本品类
1.本土民族文化类：优先纳入广西壮族特色绘本（壮汉双语优先），涵盖壮族服饰、神话传说、民俗文化等，助力本土文化传承；
2.传统文化与节日类：包含中华传统节日、二十四节气、国学启蒙、传统寓言故事等，贴合幼儿认知特点，图文并茂；
3.红色教育与榜样类：爱国主义教育绘本、革命故事、科学家榜样（如屠呦呦、钱学森等）、雷锋精神等正向引导类书目；
4.情绪管理与社交成长类：涵盖逆商培养、情绪疏导、社交能力、感恩教育、抗挫折等主题，适配幼儿心理发展需求；
5.我保护与健康类：包含防拐骗、反霸凌、安全常识、幼儿健康（饮食、用眼、运动等）、科学性教育（适龄、画面适宜）等书目；
6.科普启蒙类：自然科学、地理、数学、动物、航天、环保等科普绘本，兼顾趣味性与知识性，适配幼儿理解能力；
7.经典童话与优质绘本类：国内外经典绘本、获奖绘本、卡通IP优质绘本（如迪士尼、经典幼儿绘本系列等），注重画面精美、内容正向；
8.艺术与音乐启蒙类：音乐绘本、美术启蒙、创意互动类绘本，丰富幼儿艺术感知。
二、采购绘本质量标准
1. 合规性标准：所有绘本为正规出版、公开发行的合法出版物，具备图书出版资质、ISBN书号，无盗版、无删减、无违规内容，符合国家出版物出版规范。
2. 适龄安全标准：适配3-6岁幼儿阅读，内容积极健康、三观正向，无暴力、低俗、恐怖、不良导向内容；纸张厚实、边缘圆角打磨、无毛刺、无刺鼻异味，油墨环保无毒，符合幼儿读物安全标准。
3. 装帧品质标准：平装、精装均可，书页平整、印刷清晰、色彩均匀，无模糊、重影、漏印、脱页、破损问题，装订牢固，适合幼儿反复翻阅使用。
4. 内容适配标准：文字简洁易懂、配图精美、故事完整，贴合幼儿园教学大纲及幼儿认知规律，具备对应的教育启蒙价值，可满足幼儿园日常阅读、课堂教学、区域活动使用需求。
三、其他要求：成交后，供应商须提交拟供货书目清单给幼儿园审核确认，采购人有权对不适合书目进行合理调换，总册数不变。
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	教学一体机
	一、整体设计
1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
3、整机屏幕采用65英寸液晶显示器。
4、整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。
二、整机硬件性能与接口
1、双系统配置 整机搭载 电脑模块 + 嵌入式系统，系统版本不低于 当前最新版本；系统内存 RAM≥4G，存储 ROM≥32G；安卓端可独立实现白板书写、文档编辑、网页浏览等基础教学功能。（相关性能指标可提供厂商彩页、功能截图、第三方检测报告任意一种佐证，设备到货验收时提供完整 CMA/CNAS 检测报告备查）。
2、整机配备前置外接接口，支持双系统共用读取 U 盘等存储设备；整机配备全功能 Type-C、HDMI、USB3.0 输入接口，侧置预留 HDMI、RS232、USB、音频输出、触控 USB 等拓展接口；整机外设拓展能力满足日常教学设备接驳需求，可通过拓展坞实现同等外接能力。前置接口配有防尘防护盖板，保护接口与外接 U 盘。
3、整机内置高品质扬声器，整机额定总输出功率≥60W，发声均匀，无杂音、破音，满足教室扩声需求。
4、红外触控技术，最小识别触控物体≤3mm；整机支持双系统多点触控，触控流畅无断触。
5、整机内置高清摄像头与阵列麦克风，无需外接线材；摄像头像素≥1600 万，广角设计，可完整覆盖教室区域，满足远程巡课、课堂录播；麦克风有效拾音距离≥10 米，多人发言清晰收录。设备自带摄像头工作指示灯，摄像状态直观提示。
6、支持无线投屏功能，可通过 NFC、扫码、无线连接等任意一种方式实现手机、平板投屏，支持多台移动设备同时分屏展示。
7、内置双频 WiFi（2.4G+5GHz）、蓝牙模块，蓝牙标准不低于 Bluetooth 5.2；整机可无线联网、发射无线热点，双系统共用一套无线网络配置，无需重复设置；蓝牙可稳定连接外设，无线传输距离满足教室使用。
8、设备搭载护眼低蓝光背光方案，从硬件层面削减有害蓝光，显示画面无明显泛黄、色偏，符合校园护眼相关规范；屏幕 NTSC 色域覆盖率≥72%，安卓系统支持 4K 高清 UI 显示。
9、OPS 电脑配置：运行内存≥8G，固态硬盘≥256G。

三、整机基础交互功能
1、整机内置图像、音效调节模块，提供多种预设图像、音效模式，支持手动调节亮度、对比度、高低音、色温等参数，适配不同教学场景。
2、支持分屏、半屏显示功能，可一键切换全屏 / 半屏，画面完整无裁剪，触控操作正常；支持画面局部放大、聚光灯（区域高亮、其余区域暗化）教学工具。
3、系统悬浮快捷工具栏，可调取批注、截屏、计时、锁屏、硬件自检、聚光灯、学科工具等教学常用功能，工具栏支持自定义调整。
4、支持智能手势快捷操作，可通过手势触发熄屏、批注、分屏等自定义功能，手势识别灵敏稳定。
5、全通道支持自由截屏，可框选任意区域保存截图；授课过程中可一键调取各类教学小工具：答题器、倒计时、节拍器、日历、随机抽选等。
6、双系统实现功能互通：一键切换系统、共享 USB 外设、共享网络、背光手势快捷控制。
7、内置互动白板，支持多笔同时书写、手掌智能擦除，笔迹自带笔锋；白板文件支持导出 PDF、SVG、IWB 等通用格式；内置充足平面、立体学科绘图工具，满足数理化教学绘图需求。
四、配套教学软件功能
1、教学资源分类管理：可按年级、学科、教材版本收纳课件、习题、阅读资料，支持云端存储、本地资源调取。
2、白板教学模板丰富，支持田字格、五线谱、米字格、坐标纸等学科专用背景，支持原笔迹批注、拖拽、擦除。
3、支持 PPT 原生播放、手势翻页、多级放大，批注笔迹同步保存；支持一键将课件上传至个人云空间，授课时云端直接下载使用。
4、支持集体备课、在线听评课功能：可自定义评课评分模板、评分细则，听课记录可保存、导出分享；支持教师扫码听课评价。
5、课堂录播功能：授课全过程可录制，支持暂停、停止，可自定义录制音视频画质，录制窗口可隐藏不遮挡教学画面。
6、支持手机远程控制大屏课件翻页；支持课堂互动答题，学生扫码答题，教师查看答题正确率、导出课堂学情报告；支持课堂弹幕、班级成员管理。
7、支持网页资源一键导入课件，可制作课堂互动小游戏并保存至个人云盘，随时调取复用。
8、为每位教师提供免费教学云存储空间，支持本地个人资源同步至云端，授课随时调取。
五、集控管理平台功能
 1、平台可统一查看所有教学设备硬件信息：屏幕尺寸、系统版本、CPU、内存、硬盘、网络状态等；支持列表、缩略图两种设备查看模式，批量预览设备实时画面。
 2、远程巡课督导：可实时查看设备屏幕画面与课堂摄像头画面；支持远程下发设备系统、集控软件升级包，设备空闲时段自动完成更新。
 3、远程管理功能：支持批量设置定时锁屏 / 解锁，可按工作日、周末自定义循环策略；远程下发考场考试安排，设备按时展示考试信息。
	2
	套
	10000
	20000 

	262
	大型积木（塑料）
	大城堡积木组合/娱乐宫积木组合（拼插积木）产品尺寸：约60 × 40 × 70 cm，材质：ABS塑料、3C认证 ，配件：灯光、庄园拓展包、公仔
	5
	套
	700
	3500 

	263
	滑板车
	 PE材质  抗冻耐低温，底部加厚耐磨带防滑纹路    尺寸：约86*40*15厘米
	8
	辆
	25
	200 

	264
	交通标识
	产品材质：塑料
配套：14个交通标志造型款雪糕筒
尺寸：约31.5*30*98cm（单个）
场景：交通规则、骑行安全、认识标志
	1
	套
	250
	250 

	265
	幼儿三轮货运车
	
产品名称:儿童幼教三轮车产品材质:高碳钢车架 橡胶轮
建议身高:90一125cm
产品尺寸:约118*65cm
产品净重:约15kg
产品承重:约100kg
参考适用年龄:2-9岁
	5
	辆
	350
	1750 

	266
	平衡车
	14寸氩弧焊车架，一字车把铝制V字把立，山地组件，20H滚珠花鼓，铝车圈钢车条，2.2加粗外胎，高弹车座。
	10
	辆
	95
	950 

	267
	百变磁力贴
	产品数量：约662件。配置：以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。
软软长棍蓝色（66x1500mm)5根、软软长棍橙色（66x1500mm）5根、软软中棍蓝色（66x1000mm）5根、软软中棍橙色（66x1000mm）5根、软软短棍蓝色（66x600mm)10根、软软短棍橙色（66x600mm）10根、软软骰子（150x150x150mm）2个、磁力片正方形（360x360x60mm）40片、思华彩（1360x360x24mm）40片、磁力片空心梯形（690x310x24mm)10片、磁力片梯形（690x310x24mm)10片、软软圆盘蓝色（240x240x70mm）10个、软软圆盘橙色（240x240x70mm)10个、
软软带孔圆盘蓝色（240x240x65mm）10个、软软带孔圆盘橙色（240x240x65mm)10个、
软软带孔立方形蓝色（240x240x65mm)10个、软软带孔立方形橙色（240x240x65mm)10个、
软软立方形蓝色（240*240*240mm)6个、软软立方形绿色（240*240*240mm)6个、软软连接件（75*120mm)24个、平板车（310x310x160mm）8辆、平板车连接件（110x36x32mm)16个、拖车长绳（长1350mm)8条、拖车短绳（长350mm)4条、圆环（350mm)60个
	2
	套
	15000
	30000 

	268
	沙水区玩具套组
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1、沙水组合套装148件。2、材质：芬兰木和PP）        户外沙水游戏采用芬兰松防腐木，倒角，光滑无毛刺。3、尺寸分别为水车，96*46*48.5，66*46*48.5， 每个尺寸1个共2个；
立板1：尺寸：370*300*15mm，4个；
立板2：尺寸:524*300*15mm，4个；
立板3：尺寸：677*300*15mm，4个；
立板4：尺寸：831*300*15mm，4个；
鱼板：尺寸394*150*15mm，16个；
挡水板：尺寸：500*407*15mm，，4个；
水泵：尺寸：dn48，4个；
剖面管1：尺寸：直径105mm,长1000mm，10个；
剖面管2：尺寸：直径105mm,长1500mm，5个；
剖面管3:尺寸：直径105mm,长2000mm，2个；
高透明管道1：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,长1000mm，5个；
高透明管道2：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,1500mm5个；
水龙头连接器：尺寸：4分，5个；
软管：尺寸25.250cm，4个；
硅胶软管：4分/35000,30米；
弯头：尺寸：175*175*120mm，2个；
三通：尺寸：215*18*120mm，2个；
塞子：尺寸：110*110*75mm   ，2个；管堵：尺寸120*120*80mm，4个；
铲子小：尺寸：360*90mm，12个；
铲子中:尺寸：500*120，5个；
铲子大：尺寸：68*150mm，3个；
筛网（小）：尺寸：直径150，20个；
筛网（中）：尺寸：直径200，10个；
筛网（中）：尺寸：直径280，5个；
沙桶：尺寸：尺寸：直径260，5个；
	1
	套
	5500
	5500 

	269
	三角吊环
	三角吊环一对+链扣2个，吊环宽度约16cm
	3
	对
	55
	165 

	270
	木棒吊环
	木棒+吊环+挂钩+连接带，10mm塑料绳，绳长尺寸1-1.8米，可以调节，木棒尺寸约3.2cm直径，长约40cm
	3
	个
	60
	180 

	271
	软板秋千
	软板秋千+连接扣2个，尺寸：总长≧2米（可调节），软板长度≧66cm，宽≧14cm
	2
	个
	60
	120 

	272
	弯板秋千
	弯板秋千+连接扣2个，尺寸：总长≧2米（可调节），弯板长≧42cm, 宽≧17cm
	2
	个
	60
	120 

	273
	圆形秋千
	60cm彩色+吊绳+树带+扣，尺寸：总长≧1.8米，圆直径≧60cm
	2
	个
	130
	260 

	274
	3米实木彩梯
	实木彩梯+连接扣2个，木棍尺寸:长度≧40cm，木棍直径≧35mm
	3
	个
	145
	435 

	275
	6档塑料梯
	六档双头塑料梯+连接扣2个，爬梯总长≧2米
	6
	个
	75
	450 

	276
	糖葫芦串爬绳
	圆环≧4个，爬绳总长≧2米
	2
	条
	140
	280 

	277
	坦克圈海绵爬行垫
	尺寸：≧周长300cm,≧宽度50cm
	3
	个
	135
	405 

	278
	大滚球
	尺寸：直径≧63cm，材质：工程塑料，≧5个1组
	2
	组
	600
	1200 

	279
	儿童5号篮球
	一、产品基础规格
规格型号：5 号幼儿专用篮球
标称外径：220mm（22cm），成品尺寸公差 ±2mm；圆周约 69～71cm，适配 3～7 岁幼儿园幼儿手掌抓握、拍球训练。
球体重量：320g～360g，重量均衡，幼儿轻松拍击不伤手腕。
球面筋沟：标准深筋槽设计，筋沟宽度 4±0.5mm，深度 2.5±0.3mm，防滑易抓握。
二、材质要求（环保橡胶核心条款）
球面主体材质：全新环保橡胶混合料，可采用食品级天然橡胶搭配改性合成橡胶或其他同等环保全新橡胶配方；禁用再生废橡胶、回收劣质废旧胶皮，不含废旧轮胎碎料、工业废胶。
环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
内胆：丁基橡胶密闭内胆
气密性优异，常温常压充气后静置 72h 气压压降≤10%，不漏气、不易慢撒气；中胎为高弹橡胶中胎，缓冲减震，落地回弹高度：充气标准状态下落高 1.2m 自由落体，回弹 60～70cm。
缠纱：高强度尼龙纤维全缠纱
整球全缠绕尼龙纱线，不变形、不起鼓，长期拍打球体不鼓包、不椭圆。
三、外观与工艺参数
球面纹路：凹凸颗粒防滑纹
颗粒圆润无尖锐棱角，颗粒高度 0.8～1.2mm，避免划伤幼儿手掌；球面无毛边、毛刺、尖锐凸起，边角打磨圆润。
配色：多色可选（红 / 黄 / 蓝 / 橙幼儿园常规配色）
球面油墨采用环保水性油墨印刷，不掉色、不脱色，幼儿出汗触摸无掉色沾染皮肤，印刷图案附着力达标，反复摩擦不掉漆。
气嘴：内嵌式防吞安全气嘴
气嘴凹陷内嵌设计，无外突硬质凸起，防止幼儿磕碰、抠咬误食，气嘴密封胶圈为环保硅胶材质。
四、执行国家标准
执行GB 6675.1~4-2014《玩具安全》国家强制性标准、GB/T 19851.11 中小学体育器材安全标准；
供货随附：第三方质检报告（甲醛、邻苯、重金属检测）、产品合格证、出厂检验单。
五、验收验收标准
尺寸抽检：随机抽取 10% 货品卡尺实测直径，控制在 21.8～22.2cm；
气味验收：开箱无刺鼻化工臭味、塑胶异味；
充气验收：标准充气后静置 3 天不漏气，无变形鼓包；
耐磨测试：常温地面连续拍打 500 次，球面无开裂、掉皮、大面积掉漆。
六、包装要求
单球 OPP 环保塑料袋独立封装，外箱瓦楞纸箱打包，标注品名、规格、执行标准、生产日期、厂家信息，便于幼儿园入库盘点。
	100
	个
	25
	2500 

	280
	脚踏自行车1
	材质：高碳钢，车架尺寸14寸，车身长度105cm,车轮直径35cm，座椅高度53-64cm，龙头高度67-75cm
	5
	辆
	200
	1000

	281
	脚踏自行车2
	材质：高碳钢，车架尺寸16寸，车身长度115cm,车轮直径40cm，座椅高度58-69cm，龙头高度72-80cm
	5
	辆
	220
	1100 

	283
	万能工匠组合
	允许±5％合理生产及安装公差：参考规格：507*316*193cm,加厚,组件总数不少于258件(圆盘不少于76个，轮胎不少于8个，管子不少于174条)具体配置：圆盘不少于76个，115.2cm管子不少于72根，76cm管子不少于66根，48.5cm管子不少于12根，15.2cm管子不少于8根，171cm管子不少于16根，轮胎不少于8个。
	1
	套
	5800
	5800 

	284
	炭烧积木
	加厚款，≧508件套碳化积木（5-10CM厚度），碳化推车1个
	1
	套
	5315
	5315 

	285
	滚筒协力车
	球面主体材质：食品级环保天然橡胶 + 改性合成橡胶混合料
	1
	辆
	1500
	1500 

	286
	沙水区玩具套组
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。1、沙水组合套装148件。2、材质：芬兰木和PP）        户外沙水游戏采用芬兰松防腐木，倒角，光滑无毛刺。3、尺寸分别为水车，96*46*48.5，66*46*48.5， 每个尺寸1个共2个；
立板1：尺寸：370*300*15mm，4个；
立板2：尺寸:524*300*15mm，4个；
立板3：尺寸：677*300*15mm，4个；
立板4：尺寸：831*300*15mm，4个；
鱼板：尺寸394*150*15mm，16个；
挡水板：尺寸：500*407*15mm，，4个；
水泵：尺寸：dn48，4个；
剖面管1：尺寸：直径105mm,长1000mm，10个；
剖面管2：尺寸：直径105mm,长1500mm，5个；
剖面管3:尺寸：直径105mm,长2000mm，2个；
高透明管道1：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,长1000mm，5个；
高透明管道2：尺寸：直径110mm,壁厚2mm,1500mm5个；
水龙头连接器：尺寸：4分，5个；
软管：尺寸25.250cm，4个；
硅胶软管：4分/35000,30米；
弯头：尺寸：175*175*120mm，2个；
三通：尺寸：215*18*120mm，2个；
塞子：尺寸：110*110*75mm   ，2个；管堵：尺寸120*120*80mm，4个；
铲子小：尺寸：360*90mm，12个；
铲子中:尺寸：500*120，5个；
铲子大：尺寸：68*150mm，3个；
筛网（小）：尺寸：直径150，20个；
筛网（中）：尺寸：直径200，10个；
筛网（中）：尺寸：直径280，5个；
沙桶：尺寸：尺寸：直径260，5个；
	1
	套
	5500
	5500 

	287
	户外涂鸦板
	（参考尺寸+数量）
以下所有尺寸允许±2cm合理生产及安装公差。整体尺寸2000×1200×150mm，有效绘画区1600×1000mm；框架1.2mm热镀锌钢管喷塑防腐，面板户外哑光搪瓷板面，防水防晒防眩光，可反复擦写；背板防水海洋板，全圆角安全处理，配套地埋固定配件；户外耐候设计，适合校园室外长期使用环保指标：无刺鼻异味，甲醛含量≤10mg/kg、重金属（铅、镉、汞、铬）符合 GB 6675 玩具安全国标，不含邻苯二甲酸酯（6P），满足幼儿园室内密闭环境使用。
	1
	套
	2020
	2020 

	288
	体能训练组合
	配置：模块化软体障碍套件+充气弹跳踏板+防护垫
核心材质：软体外层加厚PVC防水皮革，内芯高密度EPE；弹跳踏板丁基橡胶内胆；支架热镀锌钢管。工艺：全件圆角软包，充气内胆气密性强，持久保压，钢架防腐处理
执行标准：GB/T 39222
功能：青少年障碍跑酷、弹跳、平衡、综合体能训练，模块自由拼装
	1
	套
	5500
	5500 

	289
	安吉游戏户外碳化攀爬架组合
	1、 材质：新西兰松木、高温碳化防腐、全圆角打磨、户外环保水性漆。
2、 配置（允许±2cm合理生产及安装公差）：：低架4个、中架2个、直梯4个、平衡板6个。
3、 规格（允许±2cm合理生产及安装公差）：低架：60×55×80 cm、中架：60×55×100 cm、直梯：150×40×9 cm、平衡板：180×20×4 cm。
4、 安全标准：GB 28007-2024，承重≥100kg ，
5、 用途：适合幼儿户外攀爬、平衡感统、自由拼搭游戏。
	1
	套
	4000
	4000 

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内
▲二、货物期限（含交货安装）：自合同签订之日起20日内交货并安装调试完毕。
三、货物地点：采购人指定地点的现场交货
▲四、验收标准、规范：
1.采购标的须严格执行国家、行业、地方及现行相关标准规范。
2.采购人依据采购文件技术规格、国家现行相关质量标准开展现场初步验收。产品外观、数量、型号、参数、说明书等均符合采购文件技术要求及响应承诺的，予以签收；初步验收不合格的，不予签收。若所供产品与响应承诺不符或存在虚假承诺情形的，采购人有权按规定作退货及违约处理，由此产生的一切责任、费用及损失均由成交供应商承担，采购人保留进一步追究相关责任的权利。
3.验收有关要求：
（1）成交供应商应根据采购人通知要求，做好验收前各项准备；货物到达采购人现场，应提前通知采购人，成交供应商会同采购人及有关人员根据有关清单（采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等；提供产品使用说明书、合格证）开展验收；
（2）采购人根据成交供应商提供的货物产品清单进行现场验收，一旦清单与采购要求不符或发现缺损，成交供应商须立即予以更换，有关费用全部由成交供应商承担。
（3）为保证产品质量，批量供货前需提供符合响应文件要求的产品一套进行验收，验收通过后方可批量供货，不合格采购人不予验收并有权上报相关主管部门处理。
4.最终验收按双方签订的合同条款逐项进行；若本招标项目另有要求的，从其规定。
▲五、售后服务要求：
1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计）
2.故障响应要求：出现故障2小时内作出响应，根据使用单位的要求，4小时内到场维修。
3.售后服务人员要求：专职人员（提供人员名单、联系电话及E-mail等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务）
4.售后服务包含但不限于下述内容： 
（1）免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务；所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，成交供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，成交供应商应负责免费更换整件产品；
（2）要求提供7*24小时提供服务，质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。
▲六、其他服务要求：
1.所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担。
2.送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。
3.产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。
3.安装施工有关要求：
（1）成交供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理；
（2）安装施工过程中，成交供应商负责及时清理垃圾。                     
▲七、其他要求：
1.响应报价为采购人指定地点的现场交货价，包含以下：
（1）货物价格（包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料和专用工具等费用）；
（2）包装费、运杂费、运输保险费、现场保管费（指货物运抵工地现场所发生费用）；
（3）安装调试、售后服务等费用及有关部门检测检验费、税费；
（4）必要的保险费用和履行本项目所涉及的其他一切费用。
注：响应供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，响应报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。
2.付款方式：货物验收合格且收到合规发票后，采购人在 10 个工作日内向财政部门提交全部付款申请资料；财政实际拨付时间按国库支付规则执行，采购人保证按时完成全部内部报批手续，不得无故拖延提报。逾期未提交付款资料的，由采购人承担逾期付款违约责任。
3.项目验收时，采购人组织邀请第三方参与项目验收，保障履约质量。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
本项目采购货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与响应的作无效标处理。
二、核心产品：无
三、本项目无需设计清单。
四、其他
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。




















附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc179528703]第三章 供应商须知
[bookmark: _Toc179528704]第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告.

	5.1
	是否接受联合体响应
	[bookmark: PO_3000001871_PM007_1]不允许联合体响应。

	5.2
	联合体响应要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	[bookmark: PO_3000001871_PM044]本项目允许分包，分包承担供应商应具备有效的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》。（签订合同时，提供分包协议及分包承担供应商有效资质）
分包内容：序号19/34/51/75/85/132/195/223/245/259幼儿绘本。
分包金额：183300元

	12.1.1
	资格证明文件组成

	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：响应截止之日前半年中任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：响应截止之日前半年中任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
4. 供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.分包意向协议（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.中小企业声明函。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.中小微企业产品报价表（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（根据“第二章 采购需求”提供）
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通响应行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人响应外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.响应人情况介绍；（根据“第二章 采购需求”提供）
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。（根据“第二章 采购需求”提供）
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2. 配置清单；（根据“第二章 采购需求”提供）
3.售后服务承诺；（根据“第二章 采购需求”提供）
4.项目实施人员一览表；（根据“第二章 采购需求”提供）
5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；（根据“第二章 采购需求”提供）
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。（根据“第二章 采购需求”提供）
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK40]3. 《关于符合本国产品标准的声明函》（如有请提供）
4. 《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如有请提供）

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次响应全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含响应货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	响应有效期
	[bookmark: PO_3000001871_PM046]自首次响应文件提交截止之日起60日历天。

	17
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
货物需求评审中允许负偏离的条款数为20项。

	
	
谈判的顺序

	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）上林县政府集中采购中心；
[bookmark: PO_3000001866_PM033_1]联系电话：0771-5280359，
通讯地址：上林县林溪路4号
（2）上林县教育局；
[bookmark: PO_3000001871_PM028_2]联系电话：李老师  0771-5227026，
[bookmark: OLE_LINK26]通讯地址： 上林县林康路7号   

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，13时00分到17时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
[bookmark: PO_3000001871_PM036]名称：上林县政局政府采购监督管理股 
地址：上林县林溪路4号 
[bookmark: PO_3000001871_PM038]联系电话：0771-5228447

	33
	采购代理费
	是否收取采购代理费：
□是    ☑ 否

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于响应阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与响应的自然人本人。
4.自然人响应的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


[bookmark: _Toc179528705]
第二节 供应商须知正文
[bookmark: _Toc179528706]一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“响应”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.谈判费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论响应结果如何，均应自行承担。
5.联合体响应
5.1本项目是否接受联合体响应，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体响应，联合体响应要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包             
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明
7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通响应，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加响应；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
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8.谈判文件的构成
第一章 竞争性谈判公告；
第二章 采购需求；
第三章 供应商须知； 
第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
第五章 响应文件格式；
第六章 合同文本；
第七章 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
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11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2商务技术文件：详见须知前附表
12.1.3报价文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.响应的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所响应的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所响应的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.响应有效期
16.1响应有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 响应有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在响应有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.4响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
22. 首次响应文件的退回
详见“供应商须知前附表”。
23. 截止时间后的撤回
本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
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24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和成交标准
26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
26.5对通过报价符合性审查的响应，如触发下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（一）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值60%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×60%；
（二）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价60%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×60%；
（三）响应报价低于采购项目最高限价60%的，即响应报价<采购项目最高限价×60%；
（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
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27.确定成交供应商及结果公告
27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金
详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同
29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
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32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
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33.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，成交供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）
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[bookmark: _Toc179528714]第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）商务条款成交“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
5）未对响应有效期作出响应或者响应文件承诺的响应有效期不满足谈判文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
12）响应技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）响应方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应谈判文件实质性要求；
15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
3）供应商未就所响应分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所响应分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所响应分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]7）评审委员会启动异常低价响应审查后，谈判小组会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK18]6.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其响应全部货物均由小微企业提供的，对供应商的响应报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=响应报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=响应报价×（1- 6 %）。
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK96]6.2.2 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与响应，对其响应报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终响应价×（1-20%）（以响应供应商按第五章“响应文件格式”要求提供的《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》为评分依据）
[bookmark: OLE_LINK19]6.2.3 本国产品政策与其他政府采购政策叠加执行。如供应商在响应时同时符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定享受响应报价扣除时，最终评审价=响应报价×（1- 小微企业价格扣除比例-本国产品标准价格扣除比例）
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。
7.评审复核
7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
[bookmark: _Toc179528715]第二节 评审原则
1.评审原则
1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
2.终止竞争性谈判采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
[bookmark: _Toc179528716]第三节 评审报告
1.成交标准
谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理
谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc179528717]第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。






[bookmark: _Toc179528718]

第五章 响应文件格式

[bookmark: _Toc179528719]第一节 封面格式


响  应  文  件



项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目

项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日


[bookmark: _Toc179528720]第二节 资格证明文件格式
                                                    全流程电子文件


资  格  证  明  文  件（封面）





项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目

项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

二、资格证明文件目录
资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）
六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）
七、分包意向协议………………………………………………………………（页码）
八、中小企业声明函……………………………………………………………（页码）
九、中小微企业产品报价表………………………………………………………（页码）
十、、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
 

四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。



供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
                                  

六、资格声明函

资格声明函

致：上林县政府集中采购中心：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的2026年上林县幼儿园设备采购项目项目的响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和货物，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的响应有效期。
4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体响应，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日




























7、 分包意向协议

分包意向协议
 
协议编号：__________
项目名称：__________
项目编号：__________
采购方式：竞争性谈判
协议签署日期：______年____月____日
 
甲方（成交意向供应商/总承包方）
 
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________
注册地址：________________________
法定代表人/授权代表人：__________
联系电话：________________________
 
乙方（意向分包供应商）
 
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________
注册地址：________________________
法定代表人/授权代表人：__________
联系电话：________________________
 
鉴于甲方自愿参与本项目政府采购竞争性谈判活动，若甲方最终成交，拟将本项目部分货物供应、配套服务工作依法分包给乙方。为明确双方分包意向、规范履约责任、保障政府采购项目合规实施，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及本项目竞争性谈判文件相关规定，甲乙双方本着平等自愿、合法合规、权责统一的原则，订立本意向协议，以供双方共同信守。
 
第一条 分包基本信息
 
1. 项目概况：本项目为__________（货物类）政府采购项目，采购内容为__________，项目预算金额__________元，采购需求、技术标准、交付要求以本项目竞争性谈判文件、甲方最终响应文件及成交合同为准。
2. 分包范围及内容
乙方意向承接本项目分包工作具体为：__________（明确分包货物名称、规格型号、数量、技术参数、配套安装、调试、售后质保、运输配送等具体内容，严禁分包采购项目主体、关键性、核心性工作）。
3. 分包金额及占比
本次意向分包总金额：人民币__________元（大写：______），分包金额占本项目总成交金额比例为%。
4. 分包工期/交付期限：严格按照本项目采购文件要求及甲方履约进度，于______年____月____日前完成全部分包工作并验收合格。
5. 服务标准：乙方承接分包内容需完全符合国家现行强制性标准、行业规范、采购文件技术要求及甲方履约标准，确保项目整体验收合格。
 
第二条 主体资格合规承诺
 
1. 甲乙双方均承诺，自身为依法注册、合法经营的独立法人主体，具备承接本项目及对应分包工作的全部资质、设备、人员及履约能力，资质证书、经营证照均真实有效、在有效期内。
2. 乙方承诺，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、未被列入失信被执行人名单、无重大违法经营记录，符合政府采购供应商资格要求。
3. 甲乙双方不存在关联关系、围标串标、虚假分包等违法违规情形，本次分包行为不属于违法转包、违法分包行为，完全符合政府采购相关法律法规及本项目采购文件规定。
4. 若本项目涉及中小企业扶持政策，双方严格遵守政策要求：小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得分包给大型企业，主动配合采购单位、采购代理机构核查中小企业资质信息。
 
第三条 双方权利与义务
 
（一）甲方权利义务
 
1. 甲方为本项目政府采购履约第一责任人，对项目整体质量、进度、售后、验收及全部履约结果向采购单位、监管部门承担全部最终责任，不因分包行为免除任何合同义务与法律责任。
2. 甲方负责统筹项目整体实施，对乙方分包工作的质量、进度、安全、合规性进行全过程监督、管理、考核，有权对乙方不合格工作要求整改、返工。
3. 甲方负责对接采购单位、代理机构及监管部门，及时报送分包备案资料，协调解决项目履约中的各类问题。
4. 项目正式成交并签订政府采购合同后，甲方需与乙方签订正式分包合同，明确付款方式、履约细节、质保责任等具体条款，按时足额支付乙方合法分包款项。
5. 甲方不得擅自变更分包范围、分包内容、分包主体，如需调整分包方案，须提前书面征得采购单位及采购代理机构同意并完成备案。
 
（二）乙方权利义务
 
1. 乙方严格按照本意向协议、正式分包合同、采购文件标准完成分包工作，保证货物质量合格、资料齐全、服务到位，全程接受甲方及采购监管部门监督检查。
2. 乙方独立完成分包工作，不得将承接的分包内容再次转包、二次分包，一经发现，甲方有权终止分包合作，追究乙方违约责任，并上报政府采购监管部门。
3. 乙方负责分包工作范围内的安全生产、人员管理、货物运输、质量保障，承担分包范围内的全部安全责任、质量责任及售后连带责任。
4. 乙方需配合甲方完成项目验收、资料归档、质保服务、问题整改等全部工作，及时提供所需资质文件、检测报告、验收资料等佐证材料。
5. 乙方知晓政府采购相关纪律要求，承诺不发生行贿、弄虚作假、违规履约等违法违规行为，自愿接受政府采购信用惩戒管理。
 
第四条 分包合规特别约定
 
1. 禁止核心分包：本项目货物核心设备、主体供应、关键技术服务等采购文件明确不得分包的内容，甲乙双方绝不分包，本次分包仅为辅助性、配套性工作。
2. 备案要求：本意向协议作为甲方响应文件组成部分，随响应文件一并提交评审；项目成交后，正式分包合同须报送采购单位、采购代理机构备案留存，未备案分包行为视为无效分包。
3. 效力前置约定：本协议仅为投标意向性文件，不作为双方结算、履约的正式合同依据。甲方未最终成交的，本协议自动失效，双方互不承担违约责任；甲方成交后，本协议内容作为正式分包合同的基础条款持续有效。
4. 分包限额：本次分包总金额、分包比例严格遵守政府采购规定及采购文件要求，超比例、超范围分包一律无效。
 
第五条 违约责任
 
1. 任何一方违反本协议约定，存在虚假分包、违规转包、超范围分包、资质造假、履约不合格等情形，视为严重违约，违约方需赔偿守约方全部经济损失。
2. 因乙方履约不合格、拖延工期、违规操作导致项目整体逾期、验收不合格、被采购单位追责的，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权单方解除分包合作，并将乙方不良行为上报政府采购监管部门。
3. 因甲方未按约定签订正式分包合同、无故克扣分包款项、恶意阻挠乙方合规履约的，甲方承担相应违约责任。
4. 双方违法分包、虚假分包导致本项目成交无效、合同解除、行政处罚的，甲乙双方承担连带法律责任，自愿接受政府采购信用惩戒及相关处罚。
 
第六条 其他约定
 
1. 质保责任：乙方分包范围内的货物及配套服务，质保期与本项目政府采购合同质保期保持一致，质保期内承担免费维修、更换、售后保障义务。
2. 争议解决：本协议履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交项目所在地政府采购监管部门协调处理，或向项目所在地人民法院提起诉讼。
3. 保密义务：双方对本项目政府采购资料、项目信息、商业信息承担永久保密义务，不得擅自泄露、外传。
4. 协议份数：本协议一式肆份，甲方执壹份、乙方执壹份，采购单位、采购代理机构各备案壹份，随响应文件生效，具有同等法律效力。
5. 生效条件：本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
 
（以下无正文，为签字盖章页）
 
甲方（总承包方/响应供应商）（盖章）
 
法定代表人/授权代表人（签字）：__________
______年____月____日
 
乙方（意向分包供应商）（盖章）
 
法定代表人/授权代表人（签字）：__________
______年____月____日













八、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加上林县教育局的2026年上林县幼儿园设备采购项目采购活动，供应商提供的商品预算总额达40%以上由中小企业制造；其中，小微企业承担部分达到60%。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





九、中小微企业产品报价表 

1、中小企业产品报价表

项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目          
项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ                            
	序号
	货物名称
	制造商
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                  （￥      元），占总报价              （%）


 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5、供应商提供的商品预算总额未达40%以上由中小企业制造；其中,小微企业部分占中小企业总额未达60%的作无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日






2、小微产品报价表

项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目          
项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ                            
	序号
	货物名称
	制造商
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                  （￥      元），占总报价              （%）


 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5、供应商提供的商品预算总额未达40%以上由中小企业制造；其中,小微企业部分占中小企业总额未达60%的作无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
[bookmark: _GoBack]






十、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc179528721]第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件



商  务  技  术  文  件（封面）





项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目

项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：



年    月    日

商务技术文件目录
一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
五、响应人情况介绍…………………………………………………………（页码）
六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）
八、配置清单…………………………………………………………………（页码）
九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）
十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


一、无串标行为承诺函

无串通响应行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通响应的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加响应；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日        
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日

注：1.自然人响应的无需提供，联合体响应的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与响应的自然人本人。

	
法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：


三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体响应格式）
（如有委托时）

致：上林县政府集中采购中心：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  2026年上林县幼儿园设备采购项目项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与响应的自然人本人。
3. 法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体响应格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体响应协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    
牵头人法定代表人（签字或盖章）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字）：
日期：    年   月   日

注：
1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与响应的自然人本人。
4.法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，响应人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日


五、响应人情况介绍
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、供应商类似的业绩证明文件
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）




 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日


七、货物需求偏离表

货物需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，响应人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

八、配置清单
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

九、售后服务方案
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、项目实施人员一览表（如有要求）
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日



[bookmark: _Toc179528722]第四节 报价文件格式
                                                    全流程电子文件



报  价  文  件（封面）





项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目

项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：



年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
[bookmark: OLE_LINK70]三、关于符合本国产品标准的声明函………………………（页码）
四、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函…………（页码）





一、响应函
响应函
致： 上林县政府集中采购中心
我方已仔细阅读了贵方组织的2026年上林县幼儿园设备采购项目 项目（项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的响应总报价，交货期：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8、我方同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的响应人为成交供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取成交、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、响应报价表 
项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目          
项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ         
供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）


注： 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日





[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Toc179528723]
三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]四、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
[bookmark: PO_3000001867_PM031_5]致：上林县政府集中采购中心 
我公司（单位）参加贵方组织的_项目名称：2026年上林县幼儿园设备采购项目的项目，郑重声明如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
注：
1.针对多种产品采购项目，填写此函《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》；
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]2.全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。









第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2026年上林县幼儿园设备采购项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
           



      响应供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


残疾人福利性单位声明函

[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK61]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加上林县教育局单位的2026年上林县幼儿园设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，响应供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。















[bookmark: _Toc179528724]第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：
南 宁 市 政 府 采 购

                                                 
2026年上林县幼儿园设备采购项目合同



采购项目编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ 
采购计划编号： [采购计划文号（5）] 



采购人：上林县教育局 
成交供应商：                   

签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）
三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）
四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）
4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）
4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）
4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）
4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）
4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）
4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）
4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）
4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）
4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）


[bookmark: _Toc179528725]第一部分 合同书
     年    月    日，  上林县教育局 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  上林县教育局 (以下简称：甲方)和   （成交人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式： 货物验收合格且收到合规发票后，采购人在 10 个工作日内向财政部门提交全部付款申请资料；财政实际拨付时间按国库支付规则执行，采购人保证按时完成全部内部报批手续，不得无故拖延提报。逾期未提交付款资料的，由采购人承担逾期付款违约责任。
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 货物及质保期限：                                           。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的  2   %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的  2   %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的   2   %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 2000 元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
[bookmark: _Toc179528726]
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。
2.1.3 “标的物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
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第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                       
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务
承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）
3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。
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质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：  2026年上林县幼儿园设备采购项目 
质疑项目的编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ 
采购人名称：  上林县教育局 
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：


说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：  2026年上林县幼儿园设备采购项目 
采购项目的编号： NNZC2026-J1-250092-SLXZ
采购人名称： 上林县教育局  
代理机构名称：上林县政府集中采购中心 
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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