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第一章  招标公告
公开招标公告
项目概况
南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月 2 日 9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：NNZC2026-G1-990616-NNSZ

2.项目名称：南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）
3.预算金额： 312.4255万元（1分标：67.5万元，2分标：128.7095万元，3分标：116.216万元）

4.最高限价：312.4255万元
5.采购需求：   

	分标
	标的名称
	数量
	预算金额(万元)
	简要规格描述

	A分标（1分标）
	南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）（1分标）
	1批
	67.5万元
	详见招标文件第二章采购需求

	B分标（2分标）
	南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）（2分标）
	1批
	128.7095万元
	详见招标文件第二章采购需求

	C分标（3分标）
	南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）（3分标）
	1批
	116.216万元
	详见招标文件第二章采购需求


6.合同履行期限：详见第二章采购需求
7.本项目是否接受联合体投标：否。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求:无
4.本项目的特定条件：无 
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：自公告发布之日起。

2.获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
3.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年9月2日上午9时30分（北京时间）
2.投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“新版客户端”【请自行前往广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区】，并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金
2.网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) ,http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy【全国公共资源交易平台（广西.南宁）】
3.本项目需要落实的政府采购政策： 
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

6.各供应商通过广西政府采购云平台（简称新平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：南宁市消防救援支队
地址： 南宁市青秀区佛子岭路2号 

项目联系人：沈后志

联系电话： 0771-2025015
2.采购代理机构信息
名 称：南宁市政府集中采购中心
地　址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心A座11楼
项目联系人：　陆工                  　 
电    话：    0771-5501610                
附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
 南宁市政府集中采购中心
 2026 年8月 12 日
第二章  采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）项目中伴随的货物如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值的条款将以◆号标注。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

A分标（1分标）
	货物需求一览表

	标段
	A分标（1分标）

	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数内容及要求
	分项预算合计（元）

	1
	正压式消防空气呼吸器
	具
	60
	▲1.整体要求：正压式消防空气呼吸器由全面罩、供气阀、减压器、警报器、背具、气瓶、压力平视显示装置等部件组成，由正压式空气呼吸器制造商自行生产。产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求，投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料。

2.气瓶容积6.8L,整体重量≤11.5Kg。

3.压力平视装置采用自动无线连接，包括首次使用在内的任何时候使用无需配对，供气阀插入面罩即自动连接。压力平视装置固定在面罩外部，不影响面罩视野，可不使用任何工具独立拆卸。显示信号通过导光柱，在面罩内部显示更清晰。压力平视装置采用两节7号电池，待机时间≥ 90天，连续工作时间≥45小时，其防护等级≥IP67整体防爆。

4.全面罩采用楔形面罩，面罩体外观上宽下窄，面屏竖直，面罩平放地面时面屏不会接触地面以免刮花。面罩可提供大中小号供选择，可配套提供相应的定量密合性测试服务确保用户选择准确的型号。面罩和供气阀和面罩采用快插连接，可360度旋转。面罩永久性防雾设计。面罩采用头盔一体式固定装置，可配合头盔，采用侧面两点收紧，佩戴和脱卸面罩无需脱卸头盔，确保头盔一直提供防护。固定装置采用高性能橡胶带收紧，带有齿状纹路，确保面罩佩戴密封稳定。面罩通过 950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护。面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜片透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤1% ； 
5.供气阀为半球型，最大供气流量≥500升/分钟，接头全方向360°旋转，吸气自动供气，设计有强制供气装置。供气阀上有气体冲泄阀，持续按压，可持续向面罩内紧急供气。供气阀在不需要工具的情况下可手工进行拆卸清洗保养。
6.空呼背具、背具带、带扣、气瓶保护套、全面罩、中压导气管、供气阀等部件经阻燃测试后，不出现熔融现像，续燃时间≤0秒，经测试后整机气密性下降值≤0MPa。
7.正压式空气呼吸器经动态呼吸阻力试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼吸量 100L/min 时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤610Pa；在气瓶压力 2MPa~1MPa，呼吸量50L/min 时，吸气阻力≤205 Pa，呼气阻力≤520Pa。 
8.正压式空气呼吸器经耐高温试验后，呼气阻力≤610Pa。经耐低温试验后，呼气阻力≤560Pa。 
9.正压式空气呼吸器经耐辐射热性能试验时，呼吸面罩内持续保正压，吸气阻力≤110 Pa，呼气阻力≤560Pa。 进行整机气密性试验，压力下降值≤0 MPa。正压式空气呼吸静态压力≤340 Pa。
10.报警哨的报警压力≤5.6MPa,平均耗气量≤5L/Min。安全阀性能开启压力≥减压器输出压力最大设计值的140%，关闭压力≤1.2MPa。压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级，其漏气量≤15L/min。
11.空气呼吸器前部压力平视装置设计有同伴指示灯，空呼背板后部设计有方位灯，采用两节 7 号电池供电。方位灯开启气瓶即自动启动，实时根据气量变化显示不同颜色，在压力充足时正常显示绿色，在压力不足时显示红色。具备跌倒报警功能，30 秒内没有移动，进入预报警状态，预报警 10 秒后进入跌倒报警状态，红灯显示三短三长三短灯光显示。空呼背板6.8L，9L气瓶通用，顶部设计有救援绳索孔，可承受≥150Kg的拉力。空呼腰带采用向前收紧方式，有腰带旋转结构，可随使用者运动而自行旋转调整重心，肩带有反光涂层。
	660000

	2
	移动供气源
	套
	1
	▲1.产品符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准，配置304不锈钢运输架(带万向轮，具备锁紧功能)，可将卷盘、软管、面罩、气瓶、气阀总成、应急装置等部件集成于运输架。
2.气密性:1min 内压力的下降≤0.2MPa;
3.报警功能
3.1连续声响时间≥15s;
3.2报警声响≥90dB;
4.最大供气流量≥250L/min;
5.静态压力≤500Pa;
6.耐高温性能呼气阻力≤1000Pa;
7.耐低温性能呼气阻力≤1000Pa;
8.动态呼吸阻力
8.1吸气阻力≤350Pa;
8.2呼气阻力≤850Pa;
9.碳纤维复合气瓶
9.1数量≥4个;
9.2配置压力表;
9.3单瓶容积≥9L;
9.4 气瓶爆破压力≥102Mpa;
9.5气瓶(4个)与同一减压器连接，每个气瓶配备压力表，允许每次更换2个气瓶而不中断供气，具备余气报警功能;
10.气瓶安全阀:安全膜片爆破压力≥40MPa;
11.气管
11.1数量≥3根;
11.2主管≥30m;
11.3分管各≥10m;
11.4气管内径范围8-12mm;
12.面罩性能:总视野≥70%;
13.面罩安装声音放大器;
14.吸入气体中二氧化碳含量≤1%;14.减压器:输出最大流量≥800L/min，安全阀开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器输出压力最大值;
15.总质量≤80kg。
	15000

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
▲◆二、货物期限（交付使用时间）：合同签订后 60 日历天；
三、货物地点：南宁市消防救援支队指定场地
四、验收标准、规范：

1.本项目实行到货初验、现场调试核验、整体验收三级验收方式。所有装备器材全部到货就位后，由采购单位、使用单位、供货单位共同开展初验，核查外观、数量、配件及资料完整性；初验合格后开展设备通电调试、装备实操性能测试，验证各项功能运行状态；全部设备调试正常、资料齐全后组织整体验收，逐项核对、现场核验、留存台账及影像资料，验收合格后方可完成入库归档及结算流程。

2.实行资料核查→外观配置检查→功能性能测试→参数核对→综合核验五步验收，全覆盖所有装备器材。

（1）资料验收

核查3C认证、型式检验报告、出厂合格证、产品说明书、维修手册、合格证、一致性证书、供货清单、培训记录、质保承诺书、备品备件清单等，确保资料齐全、真实、有效。

（2）外观与配置验收

检查器材外观、漆面、涂装、标识、结构有无破损、变形、锈蚀、渗漏；逐项核对设备型号、配置、随车工具、配件、备品备件，确保与采购清单一致。

（3）技术参数核对

对照采购文件、投标文件，逐项核验尺寸、功率、压力、流量、防护等级、作业性能等核心技术参数。

（4）功能与性能验收

装备器材：逐台/逐件实操测试启动、运行、作业、防护、报警等功能，检验运行稳定性。

（5）配套服务验收

核查培训完成情况、售后保障方案、备品备件储备、维保服务承诺落实情况。

五、售后服务要求：
▲1.产品质量标准：全新正品，无翻新、无返修，各项性能指标符合合同及国标要求。

▲2.质保期：装备器材质保期不少于2年，自整体验收合格之日起计算。

▲3.质保期内非人为损坏，中标供应商免费维修、更换配件；质保期满后提供终身优惠维保及配件供应。

▲4.响应时间：分三档标准：①1小时响应,24小时到场；②30分钟响应,12小时到场；③10分钟响应,2小时，到现场。
▲5.售后服务技术人员要求：专职人员
▲6.备品备件要求：提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的清单，包括品牌、数量及价格明细、工时费信息
▲7.中标供应商免费为采购人操作人员、维保人员开展操作使用、日常保养、故障排查、安全管理等专项培训，提供全套纸质+电子版技术资料、使用手册、维修图纸。
六、其他要求：
▲1.报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
▲2.付款方式：本项目采取预付款形式，预付形式为：合同签订生效后，支付合同总金额的30%作为预付款;项目全部供货、安装调试完毕并验收合格后，支付合同总金额的70%尾款。
3.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）

（1）中标供应商供货调试完成后提交验收申请，采购人依据本项目验收内容、标准及国家规范组织验收。验收不合格，中标供应商须限期无条件整改、更换，直至合格，相关费用自行承担。

（2）中标供应商逾期交货，按合同总价的5%一次性支付违约金；逾期超30日，采购人有权解除合同并追责。

（3）产品质量、参数、配置与合同不符，中标供应商无条件退换货，并承担相应违约责任。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无
▲三、核心产品
《货物需求一览表》表中的核心产品为第 1项货物。
四、其他
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。


B分标（2分标）

	货物需求一览表

	标段
	B分标（2分标）

	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数内容及要求
	分项预算合计（元）

	1
	消防头盔（黄色）
	顶
	90
	▲1.整体要求：所投产品总体符合国家XF44-2015《消防头盔》标准中的全部性能要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1面罩：面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）或优于。壳体性能：采用高强度阻燃复合材料（ABS+PC合金/芳纶增强），10kg落锤1m高度冲击后传递力≤4900N，3kg钢锥1m高度穿刺后,钢锥不接触头模；
2.2披肩：防水处理芳纶材料。
2.3反光标识：宽度≥30mm，长度≥220mm，弧形总高≥50mm。
▲2.4电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.5mA。
2.5阻燃性能：下颏带：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；披肩：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；面罩：续燃时间≤0s。且均无熔融滴落现象。
▲2.6经高温预处理后所受冲击力≤3200N，经辐射热预处理后所受冲击力≤3100N，经低温预处理后所受冲击力≤3300N，经浸水预处理后所受冲击力≤3200N。
2.7质量≤1500g。
3.其他要求
3.1头盔能可靠安装头骨振动通信装置，每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。
3.2配件要求：每顶头盔配2个披肩。
3.3头盔侧面居中采用耐雨淋反光材料按照国家消防救援局最新标识要求牢固粘贴反光标识（按照从前至后的阅读顺序）。
3.4可与正压式空气呼吸器面罩相匹配
	27000

	2
	消防头盔（红色）
	顶
	13
	▲1．整体要求：所投产品总体符合国家XF44-2015《消防头盔》标准中的全部性能要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1面罩：面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）或优于聚亚苯基砜（PPSU）。壳体性能：采用高强度阻燃复合材料（ABS+PC合金/芳纶增强），10kg落锤1m高度冲击后传递力≤4900N，3kg钢锥1m高度穿刺后,钢锥不接触头模；
2.2披肩：防水处理芳纶材料。
2.3反光标识：宽度≥30mm，长度≥220mm，弧形总高≥50mm。
▲2.4电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.5mA。
2.5阻燃性能：下颏带：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；披肩：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；面罩：续燃时间≤0s。且均无熔融滴落现象。
▲2.6经高温预处理后所受冲击力≤3200N，经辐射热预处理后所受冲击力≤3100N，经低温预处理后所受冲击力≤3300N，经浸水预处理后所受冲击力≤3200N。
2.7质量≤1500g。
3.其他要求
3.1头盔能可靠安装头骨振动通信装置，每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。
3.2配件要求：每顶头盔配2个披肩。
3.3头盔侧面居中采用耐雨淋反光材料按照国家消防救援局最新标识要求牢固粘贴反光标识（按照从前至后的阅读顺序）。
3.4可与正压式空气呼吸器面罩相匹配
	3900

	3
	消防头盔（白色）
	顶
	10
	▲1.整体要求：所投产品总体符合国家XF44-2015《消防头盔》标准中的全部性能要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1面罩：面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）或优于面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。壳体性能：采用高强度阻燃复合材料（ABS+PC合金/芳纶增强），10kg落锤1m高度冲击后传递力≤4900N，3kg钢锥1m高度穿刺后,钢锥不接触头模；
2.2披肩：防水处理芳纶材料。
2.3反光标识：宽度≥30mm，长度≥220mm，弧形总高≥50mm。
▲2.4电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1.5mA。
2.5阻燃性能：下颏带：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；披肩：损毁长度≤35mm，续燃时间0s；面罩：续燃时间≤0s。且均无熔融滴落现象。
▲2.6经高温预处理后所受冲击力≤3200N，经辐射热预处理后所受冲击力≤3100N，经低温预处理后所受冲击力≤3300N，经浸水预处理后所受冲击力≤3200N。
2.7质量≤1500g。
3.其他要求
3.1头盔能可靠安装头骨振动通信装置，每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。
3.2配件要求：每顶头盔配2个披肩。
3.3头盔侧面居中采用耐雨淋反光材料按照国家消防救援局最新标识要求牢固粘贴反光标识（按照从前至后的阅读顺序）。
3.4可与正压式空气呼吸器面罩相匹配。
	3000

	4
	消防员抢险救援头盔（红色）
	顶
	70
	▲1.整体要求
1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
1.2外观符合国家消防救援局关于抢险救援头盔的最新统型要求。
2.性能要求
▲2.1盔壳：耐高温阻燃材质。
2.2滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
2.3缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。
2.4舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。
2.5佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质，所有用于收紧的头带的余长设置末端处理装置（粘贴或收纳）。
2.6反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色。
2.7所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙材料或更优材质。
▲2.8冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3780N， 3kg钢锥 1m 自由落体，钢锥不触及头模。
▲2.9在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，适应所有头围。
2.10. 阻燃/耐燃烧：火源移开后 5s 内自熄下颏带/披肩：续燃≤2s、损毁≤100mm、无熔滴。
2.11 热稳定：180℃±5℃ × 5min边缘无明显变形、附件功能正常
2.12电绝缘（救援防触电）泄漏电流 ≤3mA
2.13侧向刚性：最大变形 ≤40mm卸载后残余变形 ≤15mm
2.14下颏带强度：抗拉不断裂、不滑脱 延伸长度 ≤20mm
3.其他要求
3.1根据合同签订单位需求喷涂标识，每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。
3.2配备一副符合XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准有检测报告的护目镜。
	16100

	5
	消防员抢险救援头盔（白色）
	顶
	20
	1.整体要求
▲1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2外观符合国家消防救援局关于抢险救援头盔的最新统型要求。
2.性能要求
▲2.1盔壳：耐高温阻燃材质。
2.2滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。
2.3缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。
2.4舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。
2.5佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质，所有用于收紧的头带的余长设置末端处理装置（粘贴或收纳）。
2.6反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色。
2.7所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙材料或更优材质。
▲2.8冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3780N， 3kg钢锥 1m 自由落体后,钢锥不触及头模。
▲2.9在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，适应所有头围。
2.10. 阻燃/耐燃烧：火源移开后 5s 内自熄下颏带/披肩：续燃≤2s、损毁≤100mm、无熔滴。
2.11 热稳定：180℃±5℃ × 5min边缘无明显变形、附件功能正常
2.12电绝缘（救援防触电）泄漏电流 ≤3mA
2.13侧向刚性：最大变形 ≤40mm卸载后残余变形 ≤15mm
2.14下颏带强度：抗拉不断裂、不滑脱 延伸长度 ≤20mm
3.其他要求
3.1根据合同签订单位需求喷涂标识，每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。
3.2配备一副符合XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准有检测报告的护目镜。
	4600

	6
	消防安全腰带
	条
	57
	1.整体要求
▲1.1 符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
▲2.1带扣、D型环为热锻铝 7075 合金材质，阳极氧化处理工艺；配置两个D型环。
2.2设计负荷≥1.33kN。
▲2.3重量≤0.85kg。
2.4静拉力：正立/水平≥15KN，5分钟不断、不位移。
	8550

	7
	消防腰斧
	把
	54
	▲1.整体要求：符合国家XF 630－2023《消防腰斧》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
▲2.1抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。
▲2.2平刃砍断性能：消防腰斧平刃能砍断直径≥6.5mm的 Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。
▲2.3消防腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。
2.4质量：≤1kg。
2.5尾部螺纹锯片头需带锁止和保护。
2.6腰斧尾部锋利部分有保护套，保护套与斧柄套为一体。
3.其他要求
3.1配备可稳定固定于消防安全腰带上的腰斧套。
	9180
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	消防员护膝、护肘
	副
	50
	▲1.整体要求
1.1产品符合相关标准要求。
2.性能要求
2.1外壳采用软胶龟板和高弹EVA材料或优于作为主要防护件。内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节。
▲2.2护膝耐穿刺性能≥550N，护肘耐穿刺性能≥550N。
2.3整体重量：≤500g。
	2500
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	消防员灭火防护头套
	个
	120
	▲1.整体要求
1.1符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能参数
2.1具有防热、防火、防爆燃等性能，采用双层面料设计。
2.2外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀。
2.3缝线采用防火阻燃线。
▲2.4阻燃性能：外层及内层经向纬向续燃时间≤0s，外层损毁长度经向≤8mm、纬向≤6mm，内层损毁长度经向≤12mm、纬向≤10mm。
▲2.5热稳定性能：尺寸变化率≤2.5%。
▲2.6面料抗起球性能不低于4级。
2.7整体性能：质量≤160g。
▲2.8接缝强力≥900N。
2.9水洗尺寸变化率直向横向均≤2.5%。
2.10- 甲醛含量：未检出（≤ 75 mg/kg）
- pH 值：4.0–7.5（皮肤友好）
- 抗起球等级：≥ 3–4 级
- 无异味（无霉味、汽油味等）
	9600
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	佩戴式防爆照明灯（头灯）
	个
	60
	▲1.整体要求：符合GB30734-2014《消防员照明灯具》要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能参数
▲2.1防爆等级不低于ExibⅡCT4（GB）。
2.2佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能。
2.3重量≤150g（含电池）。
2.4灯具外壳防护等级不低于IP68。
2.5强光工作时间≥4h，工作光工作时间≥8h。
▲2.6照度（测试距离2m，测试光束直径150mm）强光平均值≥550lx，最小值≥400lx；弱光照度平均值≥300lx，最小值≥200lx。
2.7充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。
2.8电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。
2.9灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计。
3.其他要求
3.1每个头灯配备一个头灯架、一条挂绳、充电器。
	12000
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	消防员呼救器
	个
	60
	1.整体要求
▲1.1符合国家GB27900-2011《消防员呼救器》标准中全部性能要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1两种开机模式，可通过开关按钮或拔插卡拔插式开机。
2.2连续报警时间≥680min。
2.3防爆等级≥Ex ia IIC T3，提供防爆证书复印件；外壳防护等级：≥IP68。
2.4 3米距离声音≥103db。
2.5防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，2H不进水。
2.6耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求。
2.7预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求，报警灯采用红色闪烁报警方式。
2.8整机重量≤230g，每套产品都配备单独的充电器。
2.9.具备方位灯功能，方位灯亮度≥300CD/㎡。
2.10具有环境温度检测及高度检测、显示功能，当环境温度迅速升高超过80℃，设备将触发高温报警。高温报警时方位灯闪烁，蜂鸣器有报警提示音。
2.11采用LCD液晶显示屏显示，具有开启背光/关闭背光功能，即使在黑暗环境中也能清晰显示。
3.其他要求
3.1交货时，配5个拔插卡，采用可重复使用耐磨包装袋，外包装标明产品名称、生产厂商、生产日期、型号大小。
	15600
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	应急逃生自救安全绳
	套
	57
	▲1.整体要求
1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
1.2产品由多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器组成。
2.性能要求：
2.1整体重量≤1.8kg。
2.2应急逃生自救安全绳。
2.2.1直径：8mm。
2.2.2长度：16m。
2.2.3最小破断强度≥28kN。
2.2.4耐高温性能：经204(±5)℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
2.2.5高温环境承载性能：在400(±5)℃、1.33 kN负荷环境下承载300s不出现断裂现象，在600(±5)℃、1.33kN负荷环境下的承载45s不出现断裂现象。
▲2.3下降器
2.3.1重量≤210g。
2.3.2材质：铝合金7075和钢。
2.3.3适合绳径：7.5—11mm。
2.3.4载荷：50—160kg。
2.3.5工作负载极限≥8kN。
2.3.6最小破断强度≥22kN。
2.3.7采用凸轮轴下降器，下降器整体符合XF494-2023标准，且带有防恐慌功能。
2.4轻型安全钩
2.4.1材质：铝合金7075。
2.4.2开口距离：22±1mm。
2.4.3最小破断强度：长轴闭门≥30kN，短轴≥10kN，长轴开门≥10kN。
2.4.4二段自动锁。
2.5中空扁带
2.5.1材质：芳纶。
2.5.2最小破断强度≥32KN。
2.5.3耐高温性能：经260℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
2.6排绳器材质：ABS。
2.7绳包
2.7.1材质：芳纶。
2.7.2挂点最小破断强度≥1200N。
2.7.3耐高温性能：经260℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
	45600

	13
	消防员灭火防护服（战斗款）
	套
	135
	1.整体要求
▲1.1投标产品符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的标准、《国家消防救援局办公室关于规范防护服款式标识有关事项的通知》（2024年6月25日通知）要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
1.2基本要求
1.2.1产品结构：四层复合防护结构，整套包含上衣、裤子
1.3各层材质及性能参数
▲1.3.1外层材质：芳纶阻燃混纺面料，单位面积质量≥200g/㎡，阻燃性能：续燃时间≥0s，损毁长度≤30mm，无熔融、无滴落；断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1600N◦ 撕破强力：经向≥500N，纬向≥500N◦ 热稳定性能：260℃±5℃环境下，尺寸变化率≤1.0%
1.3.2防水透气层材质：芳纶无纺布复合PTFE防水透气膜◦ 耐静水压性能：≥50kPa◦ 透湿量：≥6400g/(㎡·24h)◦ 拒油等级：≥3级◦ 防水性能：3L/min喷头持续冲刷15min，面料无渗漏；
1.3.3隔热层材质：芳纶阻燃水刺毡◦ 阻燃性能：续燃时间≥0s，损毁长度≤40mm，无熔融、无滴落◦ 热稳定性能：260℃±5℃环境下，尺寸变化率≤2.0%
1.3.4舒适层材质：芳纶与阻燃粘胶混纺面料◦ 阻燃性能：续燃时间≥0s，无熔融、无滴落◦ 断裂强力：经向≥370N，纬向≥350N
1.4整体核心性能参数
1.4.1整体热防护性能（TPP）：≥32cal/cm²
1.4.2整套防护服重量：≤3.0kg
1.4.3救生拖拉带断裂强力：≥8kN，展开时间≤10s，可完成救援拖拽作业
1.4.4反光标识带：宽度≥50mm，逆反射系数≥350cd/(lx·㎡)，实现360°可视警示
1.4.5洗涤耐久性：经50次标准洗涤后，各项防护性能仍符合标准要求
1.4.6衣领高度：≥102mm，采用多层防护结构，有效阻隔火星侵入
1.4.7上衣与裤子防护重叠长度：≥200mm
1.5款式及配件要求
1.5.1款式颜色：藏青色，严格符合20式消防员灭火防护服统型款式设计
1.5.2上衣配置：高领防护、拉链+魔术贴双重门襟、专用对讲机口袋、底部漏水孔、伸缩调节扣
1.5.3裤子配置：可调式背带、膝盖部位双层补强、宽松裤脚设计
1.5.4配件：配套消防专用软胸徽、制式标识、高强度调节扣件，调节扣件承重≥36kg
1.6验收及售后要求
1.6.1 产品外观无瑕疵，标识清晰，各部件连接牢固，穿戴舒适、活动灵活
2.外观符合国家消防救援局关于消防员灭火防护服的最新统型要求，根据部局统型要求增加臂章、胸标等标识。提供1:2配比的全部服饰标识。
	304425
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	消防员抢险救援防护服（夏款）
	套
	113
	▲1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2外观符合《国家消防救援局办公室关于规范防护服款式标识有关事项的通知》（2024年6月25日通知）要求，根据国家消防救援局统型要求增加臂章、胸标等标识，提供1:2配比的全部服饰标识。
2.性能要求
2.1服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。
▲2.2断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力不小于850N。
▲2.3撕破强力：面料经、纬向撕破强力不小于100N。
▲2.4色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。
2.5拉伸弹性：按照FZ/T01034-2008《纺织品机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于12%，弹性回复率（纬向）不小于80%。
▲2.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。
2.7起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。
2.8针距密度：各部位明暗线每3cm不低于12针，包缝线每3cm不低于9针。
▲2.9接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于650N。
2.10衣领内部采用亲肤舒适层。
▲2.11质量不大于1.5kg（不含腰带和行军帽）。
3.其他要求
▲3.1配备抢险救援服携行包，颜色和衣服橘红色同色，印制单位名称和标签。
3.2配一根颜色与救援服一致的腰带，配有鸭舌行军帽。
	67800
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	抢险救援内涝服
	双
	45
	▲1.执行标准：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》内涝救援型；
▲2.外观符合《国家消防救援局办公室关于规范防护服款式标识有关事项的通知》（2024年6月25日通知）要求，根据国家消防救援局统型要求增加臂章、胸标等标识，提供1:2配比的全部服饰标识。
3.面料采用优质尼龙和氨纶材料，具有一定的弹力，内加网眼衬。具有良好的吸湿速干性，透气性强，吸湿后不贴身。
4.抗洪救援专用服装由上衣和中腰裤两件套分体组成，下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤子配轻便可调节腰带或可拆卸肩带。
5.衣袖、裤腿、前胸后背处设有≥5.0cm 宽反光带。
6.裤腿、衣袖、衣领采用魔术贴调节松紧。
7.衣服颜色为橘红色。配橘红色行军舌帽一个。
	36000
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	消防员灭火防护靴（胶靴拉链款）
	双
	135
	1.整体要求
▲1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2外观符合国家消防救援局关于消防员灭火防护靴的最新统型要求。
2.性能要求
▲2.1采用鞋带或拉链设计，防穿刺凯夫拉鞋垫。
2.2主体材质采用阻燃橡胶或优质牛皮，整体耐油、耐硫酸、耐盐酸、耐氢氧化钠等。
2.3整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离≤25mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。
2.4质量：整双≤2.5kg。
2.5防砸性能：灭火防护靴靴头分别经10.78kN以上静压力试验和冲击锤质量为23kg以上、落下高度为800mm的冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。
2.6靴底抗刺穿性能≥2000N。
2.7电绝缘性能：击穿电压≥5000V，且泄漏电流应≤3mA。
2.8隔热性能：灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤10℃。
2.9 抗辐射热（面）- 10 kW/m² 辐照 1 min，内表面温升 ≤ 22 ℃ 
2.10 耐油/耐酸碱 
2.10.1- 耐油：体积变化 -2% ～ +10%
2.10.2- 耐酸碱：浸泡后物理性能无明显下降。
	67500
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	消防员抢险救援靴（布靴）
	双
	43
	1.整体要求
▲1.1符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）

▲1.2外观符合国家消防救援局关于消防员抢险救援靴的最新统型要求。
2.性能要求
▲2.1主体为黑色；脚踝部位硬度强化处理，可配合高帮及系带结构防止扭伤。
2.2靴内侧设有拉链。
2.3靴头性能符合H/T3081-1999规定。
▲2.4靴帮抗刺穿性能≥140N。
▲2.5隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤6℃。
2.6外底耐弯折性能：≤10mm。
2.7防滑性能：始滑角 ≥23.0°。
2.8热稳定性能：在温度为（180±5）℃，经5min后，救援靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好。
▲2.9靴帮抗辐射热渗透性能：内表面升温≤4.0℃。
2.10质量：≤1.5kg。
▲2.11电绝缘性能：击穿电压≥5000V 泄漏电流≤0.5mA。
▲2.12靴底：抗刺穿性能≥1500N，足弓设计符合人体工程学原理。
3.其他要求
3.1每双抢险救援鞋配备鞋垫2双，大小与鞋码匹配。
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	消防员抢险救援靴（皮靴）
	双
	70
	1.整体要求
▲1.1符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2外观符合国家消防救援局关于消防员抢险救援靴的最新统型要求。
2.性能要求
2.1靴面为黑色阻燃防水涂层黄牛鞋面革、黑色阻燃防水帆布和热切橡塑材料， 帮里为黑色针织布复合泡棉，高腰系带、内怀设有拉链，靴底衬有高强纤维复合的防刺穿垫，靴底为橡胶聚氨酯双密度底，鞋垫为聚醚脂高分子环保材料。
▲2.2靴底的抗穿刺力≥1400N。
2.3靴帮：外侧印制“消防救援”标识，后靴筒荧光黄色反光标志。
▲2.4电绝缘性能：以不小于5000V电压试验均未击穿，泄漏电流左右均≤1mA。
▲2.5质量≤2kg。
2.6靴身内、外侧有高频和激光装饰图案；靴身配有橘红色鞋带。
2.7靴身内部配有两颗单向防水透气眼；靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋；靴筒后部设带反光标志带的提手。
3.其他要求
3.1每双抢险救援鞋配备鞋垫2双，大小与鞋码匹配； 
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	消防手套
	副
	180
	1.整体要求
▲1.1符合XF 7-2004《消防手套》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2外观符合国家消防救援局关于消防手套的最新统型要求。
2.性能要求
2.1材料和结构：外层牛外层皮，芳纶方格布涂胶；防水层：低透防水膜；隔热层：芳纶毡。
2.2阻燃性能：外层手套掌心面：经向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦20mm；纬向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦20mm；外层手套手背面：经向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦30mm，纬向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦35mm。隔热层手套本体：经向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦35mm；纬向续燃时间≦1.0s，阴燃时间≦1.0s，损毁长度≦35mm。以上所有试验后包含衬里，不应有熔融，滴落现象。
▲2.3整体热防护性能：≥60cal/c㎡。
2.4耐热性能：手套收缩率1.0%，衬里收缩率1.0%。试样表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。
▲2.5力学性能：割破力掌心≥15N，背面≥15N；撕破强力：掌心≥550N，背面≥200N；刺穿力掌心≥150N，背面≥70N。
▲2.6灵巧性能：30秒内3次拾取钢棒直径≤6.5mm，握紧性能拉重力比≥95% 。
	36000
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	消防员抢险救援手套
	副
	180
	1.整体要求
▲1.1符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。
2.2指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。
2.3手掌内层采用芳纶防割布，防割等级≥4级，掌心外部增加耐磨布补强。手腕处采用双松紧袖口锁紧结构，具有快速穿脱及防碎屑进入功能。
2.4阻燃性能：损毁长度≤15mm，续燃时间≤0s，且不应有熔融滴落现象。
▲2.5手套耐撕破强力性：手套掌心面：经向≥260N，纬向≥120N；手套背面：经向≥220N，纬向≥160N。
▲2.6手套抗切割性：≥15N，手套耐穿刺性：≥275N。
2.7灵巧性能：≤110%。
2.8抓握性能：≥100%。
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	手持电台（防爆）
	部
	36
	▲1.符合XF 1086-2013《消防员单兵通信系统通用技术要求》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.性能要求
2.1采用大于1.5英寸彩色显示屏，具有拨号按键。
2.2防爆等级不低于ExibⅡBT3 Gb。
2.3防水防尘等级不低于IP68。
2.4频道范围：350MHz-400MHz。
2.5电池容量≥2000mAh；工作时长≥12h。
2.6具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，对讲机配置3个专用选网按键，可一键切换到指定网络。
2.7具备一键报警撤离功能，对讲机可配置1个一键撤离按键，紧急情况下通过在对讲机按报警键，可一键发送紧急撤离指令。
2.8对讲机须支持全程录音、录音文件导出功能。
2.9支持多优先级功能，指挥员可以配置高优先级，赋予优先抢话权限。
2.10具备防误碰锁位旋钮，可有效防止误操作。
3.其他要求
3.1含标准充电器1个、挂绳1根、对讲机夹具1个、原装电池2块、空气传导耳机1副、蓝牙耳机1副，每10台配排充1个，每10台配写频线1根；交货时根据用户需要写频。
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	骨传导通话装置
	个
	23
	1.整体要求
▲1.1符合GBT 26129-2010《消防员接触式送受话器》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2符合国家消防救援局《城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战关键应急通信装备建设方案》对骨传导降噪耳机的技术参数要求。
2.性能要求
2.1工作温度－25℃～70℃。持续2小时。按键寿命≥30万次。
2.2信噪比：≥50dB。
2.3频率响应：至少支持100～10000Hz，送话灵敏度应为－2dB±5dB。
2.4防护等级≥IP66。
2.5具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话。
2.6配备PTT套件。
2.7对讲机连接线缆具有防拉拽设计，佩戴质量≤300g。
2.8直流电源供电型受话器持续工作时间不应小于8h。
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	消防员单兵定位装置
	套
	1
	1.整体要求
▲1.1符合XF 1086-2013《消防员单兵通信系统通用技术要求》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
▲1.2含数字化单兵终端6个、消防员专用智能手表6个、穿戴式单兵侦检终端6个、安全感知基站3个、安全管控终端1个。
2.性能要求
2.1数字化单兵终端
2.1.1 定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m。
2.1.2 方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏。
2.1.3 语音对讲：对讲频率350-400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，仅拾取对讲人声。
2.1.4 信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km。
2.1.5 显示屏：OLED显示屏≥2.4英寸。
2.1.6 高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据。
2.1.7 室外定位：须内置北斗模块，仅支持单北斗定位方式，可定位人员所处经纬度，误差≤10m。
2.1.8 自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机。
2.1.9 定位数据可实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台）。
2.1.10 防护性能：≥IP68，防爆等级≥ExiaIICT3 GA，采用阻燃性材料。
2.1.11 电池：连续运行时间≥6小时。
2.1.12主动报警按钮设计有防误触功能。
3.消防员专用智能手表
3.1 生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据。
3.2 队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m。
3.3 独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m。
3.4 定位：须内置北斗模块，仅支持单北斗定位方式，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示。
3.5 结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有3个实体按键。
3.6 身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用数字化单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率。
3.7 防护性能：≥IP68，防爆等级ExiaIICT3 GA，采用阻燃性材料。
3.8 电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天。
4.穿戴式单兵侦检终端
4.1 气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2,H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头。
4.2 传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端。
4.3 气体检测精度：气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。
4.4 实战实用：防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机重量（含背夹）≤250g。
5.安全感知基站
5.1 信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示。
5.2 气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。
5.3 电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息。
5.4 信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km，支持10跳转发。
5.5 结构：OLED显示屏≥2.4英寸。
5.6 定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，数字化单兵终端和综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到安全感知基站所在位置。测距精度≤1m。
5.7 坐标定位：须内置北斗模块，仅支持单北斗定位方式，可定位人员所处经纬度，误差≤10m。
5.8 定位和气体检测数据可实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台）。
5.9 防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1－2021）》中相关要求，采用阻燃性材料。
5.10 电池：设备连续运行时间≥6小时。
6.安全管控终端
6.1 集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等。
6.2 提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行。
6.3 气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。
6.4 信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度1m。
6.5 实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间。
6.6 快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动。
6.7 指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致。
6.8 重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致。
6.9 先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物。
6.10 复杂建筑物建模和预案保存：可对类似央视总部这样的包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用。
6.11 多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表。
6.12 多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记。
6.13 安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流。
6.14 人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致。
6.15 设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏。
6.16 应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息。
6.17 落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程。
6.18 派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度。
6.19 派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度。
6.20 落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置。
6.21 设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层。
6.22 设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层。
6.23 楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示。
6.24 自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示。
6.25 撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况。
6.26 可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格。
6.27 灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显地提醒人员是否可以进场。
6.28 简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等。
6.29 人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置。
6.30 数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现。
6.31 定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令。
6.32 定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差。
6.33 离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件。
6.34 终端的所有数据都实时同步至消防综合定位系统（即国家消防救援局消防综合定位服务平台），并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。
6.35 公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能。
7.其他要求
7.1人员跟踪管理套装应支持市场通用的接入标准及传输协议，能够兼容广西消防救援队伍在用综合定位类的通信终端设备，并完成兼容性集成对接工作。
7.2交货前与采购单位沟通所使用对讲机亚音码设置。
7.3各模块组件具有配对记忆功能，开机后无需重新配对，每组配对组件外观设计永久性标记。
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	消防员避火防护服
	套
	4
	▲1.执行标准：符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.主要技术规格、参数及要求：
2.1由上衣、背带裤、防火手套、防火靴、大视野防紫外线头罩等组成；
2.2服装面料采用多层复合结构组合而成，外层采用永久阻燃高强度耐热面料，具有阻燃、耐高温、柔软、防水等性能；
2.3各部位缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损等缺陷；
2.4标志设置应正确，号型标志应准确清晰；
2.5外层面料阻燃性能经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤20mm，续燃时间≤0s，无熔融、滴落等现象；
2.6外层面料断裂强力经向≥1500N、纬向≥1500N；
2.7外层面料抗辐射性能：内表面温升达到24°的时间≥60s；
2.8整体热防护性能TPP：≥50cal/cm2，重量≤10KG。
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	消防员隔热防护服
	套
	10
	▲一、执行标准：符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准；消防员隔热防护服用于消防员作业时在接触火焰及炙热物体后能阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃的防护服，保护人体不受各种伤害。产品按照国家XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准设计、生产。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
二、性能要求

1.采用高强度复合耐高温材料制作，坚固耐用。
2.耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能等特点。
3.整体防护性强，保护防御全方位。
4.透气性强，自身散热排气不会受到影响。
三、产品参数      
1.质量≤3300g。
2.阻燃性能（外层性能）：续燃时间(s):经向0、纬向0；损毁长度(mm):经向≤45、纬向≤45；熔融、滴落:无
3.断裂强力（外层性能）：经向:≥1600N、纬向:≥1300N。
4.热稳定性能（外层性能）：尺寸变化率(%):经向:≤1、纬向:≤1，且试样无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
5.隔热手套灵巧性能（隔热手套性能）：试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm。性能等级为:5 级。
6.耐高温性能（隔热头罩性能）：经耐高温试验后，试样无炭化、熔融和滴落现象，且视窗无明显变形和损坏现象。
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	二级化学防护服
	套
	6
	▲1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料） 
2.款式：半密封连体式结构。由连体头罩、化学防护服、化学防护靴、化学防护手套等组成，同正压式消防空气呼吸器、消防员呼吸器及通信器材等设备配合使用。颜色为黄色、红色。
3.外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐，不应有部件欠缺。
4.材质：涂覆 PVC 的防化面料，热熔胶带密合边缝提高化学液体的防护水平和能力。
5.技术要求：
5.1 黏附强度：贴条的黏附强度（kN/m）≥1.2；
5.2 面料性能：
5.2.1 拉伸强度（kN/m）：经向≥13；纬向≥9；
5.2.2 撕裂强力（N）：经向≥70，纬向≥60；
5.2.3 耐热老化性能（125℃×24h）: 不粘、不脆；
5.2.4 阻燃性能：有焰燃烧时间（s）:≤2，无焰燃烧时间（s）:≤0，损毁长度（cm）:≤10；
5.2.5 接缝强力（N）：≥500；
5.2.6 耐寒性能（-25℃ 5min）:无裂纹。
5.3 灵巧性能（手套）：≥4级；耐刺穿力≥25N；
5.4 化学防护靴：
5.4.1 鞋底抗刺穿性能：刺穿力（N）≥1500；
5.4.2 防砸性能：间歇高度≥20mm。
5.4.3 电绝缘性能：击穿电压不小于5000V，且泄漏电流应小于左、右0.1mA
5.5质量（kg）：≤5。
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	一级化学防护服
	套
	2
	▲1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害物质起到极好的防护作用。全套服装采用全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、空呼保护垫、防护手套、防护靴、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成。
3.面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。防化服接缝处采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。内部设计通风排湿系统，有效降低消防救援人员产生热负荷，提高作业效率。
4.整体气密性≥190/Pa；贴条的粘附强度≥1.5/kN/m；超压排气阀：气密性＞15/s；通气阻力≥110/Pa；整套重量≤8kg。
5.面料性能：阻燃性能，有焰燃烧时间经向≤1s，无焰燃烧时间0s，经纬向损毁长度：经纬向≤8cm；经纬向拉伸强度：经向≥28kN/m，纬向≥16kN/m；经纬向撕裂强力：经向≥210N，纬向≥210N；接缝强力≥700N；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。
6.化学防护手套耐热老化性能≥（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能5级；可拆卸更换。
7.化学防护靴采用航空铝包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力≥N（1980-1976）；电绝缘性能：击穿电压>5000V，泄露电流0.1mA；防滑性能：始滑角>15°;防砸性能：静压力试验试验后间隙高度21mm，冲击试验后间隙高度22mm。
8.渗透性能：96%硫酸t＞60min；30%盐酸t＞60min；30%氢氧化钠t＞60min
9.大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，双层结构防雾保明设计，内层采用改性纳米技术集成防雾及防化功能于一体，方便救援工作。
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	防高温手套
	副
	4
	▲一、执行标准 
产品符合 XF/T 12624-2015《化学防护手套》 标准要求，各项技术指标均满足或优于标准规定。 
二、防护性能
1.化学防护性能：具备优异防酸碱、防有机溶剂渗透性能，可有效防护强酸、强碱、油类、醇类、酯类及救援现场常见危险化学品。化学品渗透时间≥60min，在标准测试条件下无渗透、无明显溶胀、无降解，可保障长时间作业安全。
2.机械防护性能：耐穿刺力≥20N，可有效抵御玻璃碎屑、金属边角、尖锐硬物穿刺、划伤风险。
3.防切割性能≥4级，具备优良抗切割、抗撕裂、抗拉伸性能，适应高强度抢险救援作业。
4.防滑性能：掌部及指腹采用高密度防滑纹路设计，干态、湿态及沾染少量化学液体时均具备稳定抓握力，握持工具、器材不打滑，保障操作精准可靠。 
三、结构设计 
1.尺寸结构：加长型结构设计，手套整体长度≥35cm，可覆盖至小臂下段，防护范围更全面。腕部采用弹性束紧结构，可紧密适配化学防护服袖口，形成封闭防护体系，防止液体倒灌渗入。
2.材质结构：采用多层复合防护结构，外层抗化学腐蚀，中层强化机械防护，内层亲肤舒适，整体复合牢固，不分层、不脱胶。
3.采用人体工学立体剪裁，佩戴贴合手型，关节活动灵活，不影响精细操作。
4.关键受力部位加厚加固，缝制工艺牢固，无漏缝、跳针、开线等缺陷。 
四、环境适应性
1.适用环境温度：-20℃～+50℃，在此温度范围内材质不脆裂、不软化、不变形，防护性能保持稳定。
2.具备良好耐老化、耐候性能，长期使用与存放不易老化、龟裂、褪色。
3.产品为可重复使用型，经规范清洗、消毒、干燥处理后可多次使用，性能无明显衰减。 
五、尺码与适配性 
1.提供标准尺码：M、L、XL，满足不同手型人员佩戴需求。
2.左右手通用设计，穿戴快捷方便，适合应急救援快速出动。
3.可与各类化学防护服、抢险救援装备配套使用，兼容性强。 
六、质量及资料要求 
1.产品为全新原厂正品，表面平整无杂质、无气泡、无破损，对皮肤无刺激性、无异味。
2.随货配备中文使用说明书，内容包含适用范围、防护类别、使用方法、清洗保养、储存条件及注意事项。
3.供货时提供完整质量证明文件，满足招标验收及归档要求。
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	消防员防蜂服
	套
	10
	▲1.产品符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准的要求；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.由不锈钢网面罩、手套、靴子、上衣和裤子等连体构成；
3.面料抗蛰刺性能≥0.4N；
4.外层面料撕破强力：≥60N，外层面料断裂强力：≥650N，接缝断裂强度≥500N;
5.在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；
6.手套耐切割性能：≥2N；
7.靴帮材料的最大抗穿刺力≥35N，损毁长度≤100，续燃时间≤2s，后跟向前滑动时，摩擦系数≥0.2，水平向前滑动时，摩擦系数≥0.3，靴子经电绝缘性能测试，击穿电压≥5000V时,泄漏电流：≤3mA；
8.拉链为非金属材质，不小于8号；
9.防蜂服质量≤4.2kg；
10.防蜂服配有4个以上12V风扇；
11.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。
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	电绝缘装具
	具
	2
	1.整体要求
▲1.1产品符合 DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
1.2本装备为电绝缘装具（套装）。
2.性能要求
2.1由电绝缘服装、手套、电绝缘靴组成。
▲2.2缘靴服装可防7000V以下高压电；最大使用电压≥17000 V。
▲2.3电绝缘手套经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压≥17000V。
▲2.4电绝缘靴由高压橡胶制成，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压≥17000V。
2.5配备一个非接触式高灵敏度测电笔，灵敏度范围48-1000V。
3.其他要求
3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、包装箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
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	安全员装备套装
	套
	10
	1.反光背心1件。
2.出入口安全管控牌1块。
3.激光笔1支，充电款，电池容量500mAh以上，满电使用时长不低于1小时。
4.望远镜1个，光学望远镜，手动调聚焦，满足消防安全员使用，防水等级≥IPX7。
5.LED红蓝爆闪肩灯1个。
6.高音哨1个，内无滚珠。
7.红黄绿指挥旗1副，旗子长宽不小于30cm
8.安全员背包1个，双肩包，长约50cm，宽约35cm，载重不低于5Kg。
9.测距仪1个，测距范围1000米，附带测高、测角度功能。
10.测温仪1个，可测量温度-60℃至2000℃.
11.执法记录仪1个，充电款1次满电使用时长不低于24小时，像素不低于5000W，内存128GB以上。
12.三脚架1个，展开高度约1.5米。
13.秒表3块，可以满足30人。
14.气喇叭4个，手动操作方便，声音不低于120分贝。
	45000

	32
	水域救援漂浮救生绳
	套
	5
	一、性能指标
1.规格：直径为9.5mm，长度：100m。
2.破断强度：≥35kN。
3.延伸率：≥2.5%。
4.线密度：≤50g/m。
5.破断强度：≥13.5KN
6.漂浮性能：≥48小时不沉
二、其他要求
1.可长时间漂浮在水面，颜色醒目，标识明显，反光处理，不吸水。
2.产品设置有永久性标签。
	6000

	33
	干式水域救援防护服
	套
	10
	▲1.执行标准：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》水域救援服要求；
2.干式水域救援服主体面料耐磨性能≥4000次；耐静水压≥100kPa/5min进水； 透湿性≥4000g/(m2•24h)(干燥剂法);断裂强度≥800N,接缝强度≥500N ，局部抗穿刺强力≥60N;
3.服装整体渗漏进水量≤0.1kg/h;
4.服装穿脱方便，穿戴时间≤30s; 连体式结构，整套服装质量小于2.5kg。
5.材料要求：采用PTFE涂层防水透气复合面料，内部热封贴条工艺。具有极强的防水性和耐磨耐用性，能够适用各种恶劣的水域环境。领口、袖口应采用高弹氯丁橡胶材质，脚部采用防水透气尼龙三层复合面料，袜底需做尼龙面料补强
(9±0.2)kPa的压力下，经4000次循环摩擦后，不应被磨穿
6.表面抗湿性能：沾水等级≥4级
7.外观符合国家消防救援局关于消防员水域救援服的最新统型要求，根据部局统型要求增加增加客户要求的定制标识标识。
	38000

	34
	湿式水域救援防护服
	套
	10
	▲一、执行标准：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》水域救援服要求；
二、技术参数
（一）性能指标
1.接缝强度：≥100N，拉伸≥150n。
2.穿着时间：≤25s。
3.质量：≤1800g。
（二）一般参数
1.手臂和腿部有荧光反射区，提高救援者的警示性。
▲2.结构款式：分体式，在颈部、手腕、脚腕具有弹性松紧带，水域救援服厚度不低于 3mm。
3.膝盖和小腿处采用双层加固设计可提供额外保护，裤腿带松紧拉索，碗口采用拉链式设计。
4.材质：采用氯丁橡胶或等效更优材质，具备一定防护性和保温功能。
5.所有的缝线处均采用暗针缝制。
6.外观符合国家消防救援局关于消防员水域救援服的最新统型要求，根据部局统型要求增加客户要求的定制标识。
（三）配件配置
1.每套装备配备一个收纳包，方便携带；主体颜色、型号和印制标识由使用单位最终确定。
	13000

	35
	消防员水域救援头盔
	顶
	14
	▲一、执行标准：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》
、GB 38305-2025《头部防护 救援头盔》要求；

二、技术参数

（一）性能指标
1.经浸水4h预处理后，5kg钢锤1m跌落冲击，头模所受最大冲击≤3000N。
2.帽顶部抗冲击加速度性能≥150g。
3.质量：≤550g。
4.头盔浸水24小时，仍可漂浮于水面。
（二）一般参数
1.配专用调节器，有护耳设计，53-64CM适合大部分人头围。
2.铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈。
3.头盔左右两边设置多个排水通风通气孔，可用于散热和通风。
4.头盔两侧附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机。
	5880

	36
	消防员水域救援头盔（白色）
	顶
	6
	▲一、执行标准：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》、GB 38305-2025《头部防护 救援头盔》要求；

二、技术参数

（一）性能指标
1.经浸水4h预处理后，5kg钢锤1m跌落冲击，头模所受最大冲击≤3000N。
2.帽顶部抗冲击加速度性能≥150g。
3.质量：≤550g。
4.头盔浸水24小时，仍可漂浮于水面。
（二）一般参数
1.配专用调节器，有护耳设计，53-64CM适合大部分人头围。
2.铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈。
3.头盔左右两边设置多个排水通风通气孔，可用于散热和通风。
4.头盔两侧附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机。
	2520

	37
	消防员水域救援靴
	双
	20
	▲一、执行标准：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》要求；

二、技术参数

（一）性能指标
1.靴底的抗刺穿力：≥1400N。
2.靴帮材料最大抗刺穿力：≥210N。
3.防滑性能：始滑角≥15.0°。
4.靴底材料：天然橡胶或合成橡胶，邵氏硬度 A：60 度（±5 度）。
（二）一般参数
1.消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和靴帮等组成。
2.靴底材料：采用高强度橡胶嵌入镍合金钢钉或其他高强度抗穿刺材料，
3.靴帮材料：头层牛皮或优质合成皮革或其他更优材料。
4.靴内底符合人体工学设计。
5.靴底采用非外部钉固定方式。
（三）其他要求
1.产品在质保期内出现表面鞋底脱胶、鞋底脱落等质量问题，供应商应承诺免费更换全新产品。
	10000

	38
	水域救援手套
	副
	20
	▲一、执行标准：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》要求；
二、性能指标

1.佩戴质量：≤140g。
2.灵巧性能：双手佩戴后，可实现对绳索的结绳作业。
3.可漂浮于水面。
三、一般参数
1.手指处采用舒适的耐磨性材料，既灵活又耐磨；
2.在手腕处设有魔术贴，佩戴后可以快速调节和固定，确保手套不滑落。
3.掌心经常磨损区域应设有加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护。
4.手腕处设置按扣，用于将一副手套固定在一起，防止丢失。
	6000

	39
	激流救生衣
	双
	45
	▲一、执行标准：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》水域救援型；

二、技术参数
（一）性能指标
1.断裂强度：
（1）面料经向、纬向：≥2700N。
（3）缚带经向、纬向：≥9000N。
（4）快脱带：≥4000N。
2.浮力：≥180N。
3.浮力损失：≤1%。
（二）一般参数
1.设置不少于 3 处前置挂点，用于挂置口哨等救援装备。
2.前后面缝制≥1m 的反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。外观符合国家消防救援局关于激流救生衣的最新统型要求，根据部局统型要求增加中国消防等标识。提供1:2配比的全部服饰标识。
3.每件救生衣配有细索系牢的示位灯 1 只。
4.正面配置 2 个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背配置 1 个大容量置物袋（可拆卸式设计）。
5.活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽 5cm 的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引牛尾绳(带挂钩)，可以固定于肩部，不影响救援动作。
6.配备防水指南针、防水高音哨分别带固定绳带。
	67500

	40
	方位灯
	个
	20
	1.水域方位灯:与救生衣配套使用，重量较轻，便于携带和安装，防水等级IP68防水等级
2.工作温度：-30+65度
3.闪光频率50-70/MIN
4.当浸入水中，LED灯珠即亮，可保持8小时以上的亮度。
	5000

	41
	防水头顶灯
	个
	20
	▲1.执行标准：符合GB 3836《爆炸性环境 防爆标准》

▲2.采用LED光源，使用寿命≥100000h，最高亮度≥300 Lm；灯体采用轻质合金或更优材质制成；
▲3.额定电压≥3.7V；电池额定容量≥1.6Ah；
4.佩戴方式：可手持，可通过外接支架实现头盔的佩戴，具备多种不同类型的头盔支架可供选配；
5.具备强光、工作光和频闪切换功能；
▲6.防水等级IP68防水等级；
7.发光时间≥10h；
8.照射距离≥10m；
9.头灯重量≤150g；
▲10.电池采用锂电池，充电时间≤4h，配备充电设备1个；
11.灯具应具有闪烁方式的低电压报警功能。
	7000

	42
	水域救援割绳刀
	把
	20
	▲1.执行标准：符合XF633-2006《消防员抢险救援装备》配套要求；
2.钛合金材质。
3.钝头设计，带有刀鞘，集成了刀面、锯齿面、割绳钩，一面无刃设计，钝头设计。
4.刀鞘和刀身设置保险链接，水下刀身不易分离滑落,刀鞘一键式按压，便于单手操作。
5.整刀刀体长度≤20cm，刀刃长≥5cm。
6.刀体尾端设置破窗锥。
8.刀体尾端设置穿孔绳，可系手绳防止刀掉落。
	9000

	43
	水域抛绳包
	个
	20
	▲1.执行标准：符合XF633-2006《消防员抢险救援装备》配套要求；
2.绳长≥30m，直径≤8mm。绳索材质为高分子聚丙烯，断裂负荷≥12kN。绳索可以漂浮在水上，颜色橙色。
3.绳包外壳采用采用≥500D 高强耐磨尼龙面料；中间带有网布，可以加速排水和晾干。网布两边带有反光带设计，内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来。绳包侧边带有固定位放置荧光棒，配备卡扣方便固定于腰间。
	6000

	44
	消防全身式安全吊带
	套
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.Ⅲ型安全吊带，固定于肩部胸部、腰部、大腿和臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位。
3.吊带设计负荷≥2.67KN，静负荷：≥22KN、盐雾≥48H
4.安全吊带分别在背部、胸部、腹部、腰间两侧五点式，配有连接锁扣的拉环，拉环不允许焊接，主承载点≥22KN不断裂。
5.承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm。
6.应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴，腰带采用加厚设计，腿部衬垫设计。
7.织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。 
8.织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。
9.安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 
10.配中文说明书、专用的包装袋包装，标明产品、生产厂商、生产日期。
11.在吊带内侧合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。
	14000

	45
	静力绳
	盘
	4
	▲1.执行标准：符合GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》；

2.主要应用场景：用于消防员搭救救援系统的主要装 备高耐磨性半静力绳；
▲3.规格：直径为10.5mm，长度为100米；
4.承重部分由连续纤维材料制成，采用夹心绳结构：
5.颜色：白色，黑色两种，以便在工作中区分每根绳索功能；
6.断裂强度 ≥27KN,8字结强度≥ 15KN，冲击力（系数0.3)5.2KN，冲坠次数 ≥10次，静力延展率≤3.5%;
7.重量≤75g／m。
	4000

	46
	铝制D型钩
	个
	60
	▲1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，金属部件和金属零件应无棱角、毛刺,不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷,其边缘应呈弧形；
▲2.材质：材质为铝合金或优于；主轴抗拉力：≥27kN；副轴抗拉力：≥8kN；开口抗拉力：≥8kN；规格：≥117×72mm；开口径：≥20mm；线径：≥12mm；重量：≤90g；2段锁
	12000

	47
	8字环
	个
	10
	▲1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，金属部件和金属零件应无棱角、毛刺,不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷,其边缘应呈弧形；
▲2.材质：材质为铝合金或优于；尺寸：长≥130mm、宽≥70mm；线径：≥12mm；单绳、双绳：9.5-13mm；破断负荷：≥35kN；
	2000

	48
	固定点调节带
	条
	20
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.采用高强尼龙织带，连接安全固定物体，快速建立安全确保站，可调校；
▲3.可调节尺寸：80-130cm；重量：≤360g；破断负荷：≥22kN；
	2000

	49
	1.8米辅绳
	条
	20
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；
3.直径：6mm；破断强度：≥3kN；长度：≥1.8m；
	400

	50
	单滑轮
	个
	20
	▲1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，可用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸。连接孔可同时扣上≥3个安全钩，适合各方向、方式连接，随时可以在动滑轮或静滑轮之间切换转变；
2.材质：材质为铝合金或优于；滑轮直径：≥45mm；适用绳径：7-13mm；重量：≤260g；破断负荷：≥36kN；
	4000

	51
	双滑轮
	个
	10
	▲1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，同轴双滑轮，可用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸。中心平衡片的连接环和同轴安装的双滑轮可以轻松的组成各种形式的提升及救援系统；
▲2.材质：材质为铝合金或优于；滑轮直径：50mm；适用绳径：8-13mm；重量：≤450g；破断负荷：≥36kN；滑轮效率：96%；
	3000

	52
	钢制D型安全钩
	个
	30
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）

2.钢制D型安全钩：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，金属部件和金属零件应无棱角、毛刺,不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形；
▲3.材质：钢制；

4.开口距离26±1mm；

5.开口闭合状态长轴断破强度≥40kN；

6.开口打开状态长轴断破强度≥11kN；

7.短轴断破强度≥11kN；

8.3段锁
	6000

	53
	手式上升器
	个
	10
	▲1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形，用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其它措施来防止织线松脱用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配；缝合接口及末端回缝应≥13mm:线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线应能承受≥5kN的试验负荷，）试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤，适合单手操作；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）
2.适用绳径：8-13mm（消防通用静力绳/动力绳）
3.重量：165g（符合消防≤180g要求）
4.工作负荷：140kg（单人+装备）
5.极限拉力：≥11kN（满足XF494-2023通用型标准）
6.核心材质：航空铝主体 + 不锈钢棘齿；
	6000

	54
	分锚器
	个
	5
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.配合滑轮组用于架设倍力系统；

3、8孔
▲4.材质：铝合金；

5.重量：≤190g；

6.承载负荷：≥45kN；

7.小孔直径：≥20mm；

8.大孔直径：≥23mm；
	2500

	55
	安全绳
	条
	10
	▲1.符合 XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准； 
2.结构要求：安全绳表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。夹芯绳结构，内芯绳为加粗合股形成，由高强涤纶长丝连续纤维制成；
3.经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不出现融熔、焦化现象；
4.产品性能：安全绳直径约 9.5 mm，长度 ≥50m，两端妥善收尾，采用绳环结构并用同种材料细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的塑料套管，并用不锈钢内套扣耐腐、增大断裂强力，使用方便，绳尾处采用热封方式标注永久性标签；
5.强度要求：安全绳的最小破断强度 ≥23 kN；
6.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率 不超过2.0%
	5000

	56
	胸式上升器
	个
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形，用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其它措施来防止织线松脱用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配；缝合接口及末端回缝应≥13mm，线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤；
▲3.侧板厚度：4±0.3mm；工作负荷：≥5kN；
	2000

	57
	脚式上升器
	个
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形，用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其它措施来防止织线松脱用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配；缝合接口及末端回缝应≥13mm线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线应能承受≥5kN的试验负荷,试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤；
▲3.承载负荷：≥5kN；适用绳径：8-13mm；
	3000

	58
	装备包
	个
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.涤纶、尼龙牛津布面料，背包背部采用高透气性网格材料，双肩带有加厚垫肩，背负舒适，前面附有放置绳子或装备的护绳垫，可直接折叠收回，装备包可完全展开，并且采用分区设计，确保安全钩、下降器等各类装备有序、整齐摆放，整体防潮湿、耐磨损，主袋容量：≥65L；
	3600

	59
	下降器
	个
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具且与所投产品型号一致完整有效的检验报告证明材料）

2.金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形，应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤；
▲3.材质：材质为铝合金或优于；

▲4.适用绳径：10-13mm；

▲5.极限负荷：≥13.5kN；

▲6.作负荷：单人150KG，/双人救援250KG，≥5kN；

▲7.可用于高空作业、训练、救援、快速反应
	6000

	60
	止坠器
	个
	10
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.具有内置钉齿锁定功能，发生坠落时可以立即锁止，在绳索的任何位置均可便捷的安装和移除，抓绳器向上易于滑动，向下易于制停，有快速下降保护功能，发生坠落时能自动锁紧绳索；
▲3.材质：材质为铝合金或优于；

▲4.承受负荷≥5kN；

▲5.适用绳径：8-13mm。
	4000

	61
	扁带
	条
	20
	▲1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》CCCF-CPRZ-27：2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》；
2.织带的宽度和厚度 ：
2.1宽度：19 mm±1 mm ；
2.2厚度：3 mm±1 mm ；
3.设计、外观和结构要求：
3.1轻型辅助器材的设计负荷为 ≥1.3 kN；
3.2通用型辅助器材的设计负荷为 ≥2.6 kN；
3.3带扣的边角半径≥6 mm；
3.4缝合接口及缝合末端回缝≥ 13 mm；
4.工作负荷 ：通用型便携式固定装置的每个承载连接部件应能承受≥ 13 kN 的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤或明显变形；
5.极限负荷：≥ 36 kN ；
6.质量 ：90 g±10 g。
	2000

	62
	牛尾绳
	条
	40
	1.长度 60CM 热缩管   

2.材 质：尼龙66 

3.颜色：橘色、紫色、黑色、蓝色
4.拉力≥22KN
	8000

	63
	绳索保护套
	个
	20
	▲1.符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 
2.名称:护绳套  颜色:蓝色、黑色
3.材质: PVC夹网(500D)、 加强涤纶丝
4.规格: 95CM/70CM/50CM
5.特点:保护固定且受力绳索经尖锐的切割角或墙角时不被磨损
	440

	64
	垫子
	个
	10
	1.执行标准：GB/T411-2017；
2.垫布尺寸：140cm*80cm，±10cm
3.材质：棉，耐高温；双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨，304不锈钢气眼，可直接主锁固定，实现多块垫布拼接。
4.重量：1000g±100g
5.颜色：橙色或其他亮色系
	1000

	65
	岩钉挂片组合m10
	个
	40
	1.材质:316不锈钢  颜色:银色  长约90mm   拉力≥30kn ，材质：316L不锈钢（耐腐蚀，适合户外/潮湿环境）
2.挂片破断力：25kN
3.适配岩钉：10mm不锈钢/碳钢岩钉
4.重量：40g/片
5.混凝土（50MPa）性能：抗剪25kN / 抗拉15kN
6.认证：EN 959、EN 795 A1（永久锚点标准）
7.消防特性：防旋转背纹、宽孔可挂2把主锁、圆角减少主锁磨损;

8. P36BS12（12mm，适配12mm岩钉，消防主力）
	2000

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
▲◆二、货物期限（交付使用时间）：合同签订后 60 日历天；
三、货物地点：南宁市消防救援支队指定场地
四、验收标准、规范：

1.本项目实行到货初验、现场调试核验、整体验收三级验收方式。所有装备器材全部到货就位后，由采购单位、使用单位、供货单位共同开展初验，核查外观、数量、配件及资料完整性；初验合格后开展设备通电调试、装备实操性能测试，验证各项功能运行状态；全部设备调试正常、资料齐全后组织整体验收，逐项核对、现场核验、留存台账及影像资料，验收合格后方可完成入库归档及结算流程。

2.实行资料核查→外观配置检查→功能性能测试→参数核对→综合核验五步验收，全覆盖所有装备器材。

（1）资料验收

核查3C认证、型式检验报告、出厂合格证、产品说明书、维修手册、合格证、一致性证书、供货清单、培训记录、质保承诺书、备品备件清单等，确保资料齐全、真实、有效。

（2）外观与配置验收

检查器材外观、漆面、涂装、标识、结构有无破损、变形、锈蚀、渗漏；逐项核对设备型号、配置、随车工具、配件、备品备件，确保与采购清单一致。

（3）技术参数核对

对照采购文件、投标文件，逐项核验尺寸、功率、压力、流量、防护等级、作业性能等核心技术参数。

（4）功能与性能验收

装备器材：逐台/逐件实操测试启动、运行、作业、防护、报警等功能，检验运行稳定性。

（5）配套服务验收

核查培训完成情况、售后保障方案、备品备件储备、维保服务承诺落实情况。

五、售后服务要求：
▲1.产品质量标准：全新正品，无翻新、无返修，各项性能指标符合合同及国标要求。

▲2.质保期：装备器材质保期不少于2年，自整体验收合格之日起计算（以单一分包全部验收合格为准）。

▲3.质保期内非人为损坏，中标供应商免费维修、更换配件；质保期满后提供终身优惠维保及配件供应。

▲4.响应时间：分三档标准：①1小时响应，24小时到场；②30分钟响应，12小时到场；③10分钟响应，2小时到场。
▲5.售后服务技术人员要求：专职人员
▲6.备品备件要求：提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的清单，包括品牌、数量及价格明细、工时费信息
▲7.中标供应商免费为采购人操作人员、维保人员开展操作使用、日常保养、故障排查、安全管理等专项培训，提供全套纸质+电子版技术资料、使用手册、维修图纸。
六、其他要求：
▲1.报价必须含以下部分，包括不限于：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
▲2.付款方式：本项目采取预付款形式，预付形式为：合同签订生效后，支付合同总金额的30%作为预付款;项目全部供货、安装调试完毕并验收合格后，支付合同总金额的70%尾款。
3.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）

（1）中标供应商供货调试完成后提交验收申请，采购人依据本项目验收内容、标准及国家规范组织验收。验收不合格，中标供应商须限期无条件整改、更换，直至合格，相关费用自行承担。

（2）中标供应商逾期交货，按合同总价的5%一次性支付违约金；逾期超30日，采购人有权解除合同并追责。

（3）产品质量、参数、配置与合同不符，中标供应商无条件退换货，并承担相应违约责任。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第几项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无
▲三、核心产品
《货物需求一览表》表中的核心产品为第 13项货物。
四、其他
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。



C分标（3分标）

	货物需求一览表

	标段
	C分标（3分标）

	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数内容及要求
	分项预算合计（元）

	1
	无人机
	架
	1
	一、飞行器
1.裸机重量（带普通桨叶）：≤1250 g
2.最大起飞重量：≤1450 g
3.折叠尺寸：≤265×120×145mm
4.对角线轴距：≤445 mm
5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
6.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥15m/s
7.最大起飞海拔高度：≥6000 m
8.最长飞行时间：≥50分钟
9.最大抗风速度：≥10m/s
10.工作环境温度：-10℃ 至 40℃（无太阳辐射）
11.GNSS：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS
12.影像传感器：
广角：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万
中长焦：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 ≥4800 万
长焦：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素≥ 4800 万
13.激光测距：正入射量程≥ 1800 m
14.设备原厂保障服务旗舰版： 保障额度为≥35000元，服务有效期为24个月。提供保障额度内不限次数的免费维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。可享免费往返物流。免费赠送20万元三者责任险。
15.配置清单：
飞行器× 1、电池× 4、遥控器× 1、 100W 桌面充电器× 1、充电管家× 1、microSD 卡× 1、云台保护罩× 1、增强图传模块撬棒× 1、桨叶× 3、100W 充电器 AC 线× 1、USB-C 至 USB-C 数据线× 1、USB-A 至 USB-C 数据线× 1、安全箱× 1、安全箱单肩带× 1
二、喊话器
1.重量：≤95 克
2.尺寸：≤长 75 毫米*宽 75 毫米*高 55 毫米（含支架）
3.最大功率：≥15 瓦
4.最大响度：在 1 米处可达≥ 110 分贝
5.有效广播距离：≥300 米
广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音
6.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
7.安装方式：快拆手拧螺丝
三、探照灯
1.重量：≤103 克
2.尺寸：≤长 98 毫米*宽 165 毫米*高 30 毫米（含支架）
3.最大功率：≥32 瓦
4.照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米
5.有效照明角度：≥23°（10% 相对照度）
6.有效照明面积：≥1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式）
2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式）
7.工作方式：常亮、爆闪
8.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
9.安装方式：快拆手拧螺丝
四、增强图传模块
在原有图传的基础上，与 4G 网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助 4G 网络操控无人机，降低断开连接的几率
	45000

	2
	运动相机
	台
	2
	1.传感器与镜头
1.1传感器尺寸：1/1.3英寸
1.2总像素：≥4800万像素
1.3镜头类型：徕卡镜头
1.4焦距范围：16mm（35mm等效焦距）
1.5光圈范围：F2.6
2.照片拍摄
照片格式：JPG、DNG、RAW（可通过App或Studio导出JPG）
3.静态图像分辨率：
支持4800万像素（8064×6048）/3600万像素（8064×4536）/1200万像素（4032×3024）/900万像素（4032×2264）
拍照功能：支持普通拍照、HDR拍照、间隔拍照、Burst连拍
4.视频拍摄
4.1视频编码：H.265 & H.264
4.2视频格式：MP4
4.3音频格式：48kHz, 16-bit，AAC
4.4音频模式：支持降风噪、立体声、指向增强
5.分辨率与帧率：
8K (16:9)：7680x4320@24fps
8K (2.35:1)：7680x3272@24fps
4K (4:3)：4032x3024@60/50/48/30/25/24fps
4K (16:9)：3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps
2.7K (4:3)：2688x2016@60/50/48/30/25/24fps
2.7K (16:9)：2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps
1440P (4:3)：1920x1440@60/50/48/30/25/24fps
1080P (16:9)：1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps
6.特殊视频模式：
支持自由比例录像/运动HDR（融合在普通录像模式）/夜景录像/慢动作/星空延时/延时摄影/移动延时/循环录影/预录制/曝光与白平衡
7.快门速度：
7.1拍照：1/8000 - 120s
7.2录像：1/8000 - 帧率限制快门
7.3曝光补偿：±4EV
7.4 ISO范围：100 - 6400
7.5 白平衡：自动，2000 - 10000K
8.其他功能
8.1麦克风数量：3个
8.2四防功能：防水（裸机10米，带潜水壳60米）
8.3尺寸：72×53×39mm±10mm
8.4重量：≤200g
	6000

	3
	卫星电话
	台
	2
	1.主要功能：支持天通卫星移动网络通信功能；
2.参数规格：支持语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射段：1980-2010MHZ；语音：1.2KBPS/2.4KBPS；短信：单条最大长度≥140字节。
3.终端净重量（含电池）≤370G；
4.配置：不低于四核CPU，主频≥1.0GHZ；内存≥2GBRAM+16GBROM；显示屏≥3.1英寸，支持多点电容触摸屏；操作系统≥ANDROID8.1；
5.标配电池容量≥5000MAH，待机时间≥120小时，工作时间≥8小时，电池支持手动无工具快速拆卸更换原装电池；
6.地面网功能：支持电信、移动、和联通的4G全网通频，可实现公网对讲功能；
7.卫星天线可拆卸，能够通过更换手持全向天线、车载天线；
8.定位方式：须内置北斗模块，仅支持单北斗模块定位方式；
9.外放喇叭：功率≥1.5W，响度≥90db；
10.功能：包含但不限于重力感应、距离感应、光线感应、指南针、陀螺仪等内置传感器；
11.接口：具有type-c接口和独立的3.5mm标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作；
12.固定方式：支持背夹，配合设备型号使用，可以拓展在户外或单兵应用时的固定方式，方便操作和携带；
13.防护性能：防水防尘大于等于IP68，抗1.5米以上硬面跌落；
14.配备耳机2副，备用电池2块。
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	手提式强光照明灯
	个
	14
	1、防爆等级：隔爆型，符合 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 要求，可在各种易燃易爆场所安全工作。
2、光源：采用固态免维护 LED 光源，不少于3 只≥ 3W 大功率正白光 LED 光源串联，光效高，聚光好，平均使用寿命长达 ≥100000 小时。
3、光模式：具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可自由转换。
4、电池类型：高能无记忆锂电池，部分型号为镍氢电池组。
5、额定电压：DC12V。
6、额定容量：≥4000mAh 
7、自放电率：低。
8、电池使用寿命：≥1000 次循环。
9、防护等级：≥IP68。
10、其他功能：人性化的电量指示和低电压警示功能；部分型号尾部有红色信号功能，提手处有电量显示功能，灯具还可能加装倾斜感应报警功能。
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	防爆轻便移动照明
	个
	6
	1.安全防护性能高，防爆型式为隔爆、增安、本安、浇封复合型，防爆等级≥ExdeibmbIICT6Gb。
2.电缆夹紧芯棒位移量小于≤5mm。
3.温度≥80℃、湿度≥90%环境下连续储存≥28日或温度≤-25℃环境下连续储存≥20h，不损坏或变形。
4.采用多重抗摔结构设计，能确保灯具从1m高度跌落到地面后完好无损，无影响防爆型式的损坏。
5.电池数量：≥12节，单节电池电压及容量≥3.7V/5000mAh。
6.聚光模式（强光状态）连续工作时间:≥11小时。
7.聚光模式（弱光状态）连续工作时间:≥16小时。
8.非车载式，≥10m中心处照度不低于≥400lx（聚光模式、强光状态）。
9.照明模块主要技术参数：
（1）额定容量≥9Ah； 灯具总功率≥48W。
（2）光源类型：LED，光源寿命≥90000 h；
（3）重量≤7kg，外形尺寸：升起状态：≥500×150×(1280±5)mm，
收缩状态：≤500×150×(180±5)mm。
10.施加电压:≥500V;历时:≥0.5min;应无击穿、无闪络。
11.照明模块：具有聚光、泛光照明，也可以聚、泛光同时开启，分为强光和工作光共4档，具备红蓝闪烁警示灯。
12.外壳防护等级≥IP66。
13.灯具标志灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：产品名称、产品型号、防护等级（防护等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）、防爆标志、生产日期、产品编号、生产厂名称。且每个灯具有产品防伪的二维码，可通过厂家公众号扫描二维码验证产品真伪。
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	机动橡皮舟
	艘
	2
	1、结构：U型船头，∨型底铝合金可组装底板，破浪型好，水阻小，转向稳定；船底采用铝合金横向防滑花纹，避免打滑，且重量轻，防腐蚀；船底加高，安全稳定不摇晃，船身还配备马达安装装置
2、尺寸长度：4.1 - 4.6米左右的橡皮艇。
3、宽度：外宽通常在 ≥1.6 - 1.96 米左右，较宽的橡皮艇能提供更好的稳定性和承载能力。
材质：
4、艇身：选用多层复合夹网材料，具有抗磨损、耐盐碱、耐腐蚀、抗 UV 老化等特点，如 1.2T1100D 专用气艇三层加厚布料，夹网纤维织布经向拉伸强度大于 40kn/m，纬向拉伸强度大于 36kn/m。
5、底板：可采用防滑铝合金材质并由阳极氧化的铝合金纵梁加固，或 1.2mm 及以上厚度的 PVC 材质，具有较好的强度和耐用性。
气室：
6、数量：气室数一般为 3 + 1、4 + 1 或 5 + 1 等。多个独立气室可提高艇体的安全系数，即使个别气室破损，其他部分仍能保持足够浮力。
7、结构：浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，能保护各个气室安全密封，也可灵活调节各个气室部分的压力平衡。
8、承载能力：
承载人数：≥6 - 8 人，具体人数取决于橡皮艇的尺寸和设计，较大的橡皮艇能承载更多人员。
最大载重：≥727 - 1200kg，以满足人员、装备及其他物品的重量需求。
9、其他参数：
9.1耐压性：浮囊充气 ≥40kpa，静放 ≥5min 无异常；龙骨充气 ≥40kpa，静放 ≥5min 无异常；舟舷充气 ≥40kpa，静放 ≥120min 时剩余压力 ≥36kpa。
9.2气密性：浮囊在充气 ≥40kpa，静放 ≥120min 时，剩余压力 ≥38kpa；龙骨在充气 ≥20kpa 静放 ≥15min 时剩余压力 ≥19kpa；舟舷充气 ≥20kpa，静放 ≥120min 时剩余压力≥19kpa。
9.3重量：空艇重量因尺寸和材质而异，一般在≤ 75 - 120kg 左右，其中包含的铝合金地板等配件重量也需考虑，以便于安装和操作舷外机。
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	舟艇舷外机
	台
	2
	▲1.执行标准：产品符合CB/T 4505-2020《舷外机通用技术规范》标准；
2.发动机与动力 
发动机类型：四冲程、水冷、单顶置凸轮轴、直列3缸 
2.1- 排量：≥740 cc 
2.2缸径×行程：≥65.0 mm × 75.0 mm 
2.3- 最大功率：≥30马力
2.4怠速转速：≥1000±50 rpm
2.5最大航速：≥42 km/h（配标准3.8m救援艇，满载2人）
2.6油门范围：≥5000–6000 rpm（满油门工况）
2.7燃油系统：电子燃油喷射 EFI（非化油器） 
2.8启动方式：电启动（12V），带应急手拉启动选配 
2.9换挡装置：前进-空挡-倒退（F-N-R）机械换挡 
3.结构与材质
3.1缸体材质：铝合金（高压压铸），轻量化、耐腐蚀 
3.2缸盖：铝合金
3.3曲轴：锻钢
3.4活塞：铝合金、镀钼
3.5机身：工程树脂外壳+铝合金支架
3.6传动轴：不锈钢
3.7螺旋桨：铝合金3叶（选配不锈钢）
3.8轴长（标准）：- 短轴 S：414 mm（16.3英寸） 
3.9长轴 L：536 mm（21.1英寸） 
3.10整机重量：94–97 kg（干重） 
3.11防水等级：≥IP67（水下≥1m 30min不进水）
3.12倾斜与升降：手动倾斜/电动升降（选配），浅水区保护 
4.续航与油耗
4.1油箱容量：外置 ≥25L；支持≥50L副油箱
4.2连续航行：≥3.5 h（满油、经济航速）
4.3油耗（最大负荷）：≤20L/h
4.4油耗（巡航）：≤10–12 L/h
燃油规格：92#及以上无铅汽油
5.冷却、润滑、电气 
5.1冷却方式：水冷（海水/淡水两用），带恒温器
5.2润滑系统：压力润滑、湿式油底壳
5.3机油容量：≥1.5L（含机滤）
5.4机油规格：≥10W-40 四冲程船用机油
5.5点火系统：微电脑控制CDI
5.6充电系统：≥12V 17A 发电机（可供电控、导航）
5.7电瓶：12V 45Ah
6.环境与寿命 
6.1工作温度：-15℃ ~ +50℃
6.2存储温度：-30℃ ~ +60℃
6.3防护：防盐雾、防腐蚀、防海水浸泡
▲6.4使用寿命：≥10年；
7.安全与控制 
7.1紧急熄火开关（安全绳）：标配
7.2防反转保护：标配
7.3过热保护：自动断油报警
7.4低油压保护：标配
7.5操控方式：后操（手柄）：转向+油门+换挡一体
7.6前操（遥控）：远程控制面板 
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	可燃气体检测仪
	个
	1
	▲一、执行标准：符合GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》、GB 3836防爆标准；
二、技术参数内容
1.性能指标
1.1.外壳防护等级：≥IP67。
1.2.防爆等级：≥Ex ia ⅡC T4 Ga。
1.3.报警响应时间：≤30s。
1.4.抽气泵抽气量：≥0.3L/min。
1.5.连续工作时间：≥6h。
1.6.工作环境温度范围：≥-10℃～50℃。
2.一般参数
2.1.可检测甲烷、煤气、丁烷等多种常见易燃易爆气体或易挥发可燃性液体蒸气浓度。
2.2.开机自动进行全功能自检，带自动校准程序，手持便携可单手操作。
2.3.背光LCD屏实时显示可燃气体浓度，响应时间≤30S。
2.4.电池使用时间：≥12小时。
2.5.抗跌落高度：≥2m，跌落至硬质地面不影响使用。
3.报警：   
3.1针对所有气体的瞬时低限和高限2个警报级别。
3.2具备声音/闪光/震动等多种警报方式，
3.3报警声级：≥90dB（A）。
4.数据记录：
4.1时间：≥15小时；
4.2记录事件：≥10个。
4.3.提供视频影像（功能介绍、操作演示等）资料1份。
4.4.投标时，装备产品生产日期为180个日历天内。
4.5.质保期内厂家需提供每年不少于1次标定和校准。
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	无线复合气体探测仪
	个
	1
	▲一、执行标准：符合GB 3836防爆标准、GB 15322.3-2019 便携式可燃/有毒气体探测器、GB/T 4208-2017 防护等级（IP67/IP68）GB/T 18204.1-2013、AQ/T 3043-2013《危险化学品应急救援用气体检测报警仪》；
二、技术参数内容

1.性能指标
1.1.外壳防护等级：≥IP67。
1.2.防爆等级≥Ex ia ⅡC T4 Ga。
1.3.工作时长≥10h。
1.4.报警方式：声光报警。
1.5.声报警：声压不低于90dB(A)。
2.一般参数
2.1.用于实时检测现场有毒有害气体浓度，可以检测氧气、可燃性气体和多种有毒有害气体。包含气体采集端和接收端（指挥终端）等。
2.2.气体采集端主机屏幕≥7英寸，触摸屏。可将监测信息无线传输至接收端（指挥终端）。
2.3.泵吸式主机，可调节气泵进气量≥3000ML/分钟，具有声光报警功能。
2.4.接收端（指挥终端）带有彩色屏（屏幕≥10英寸）。
2.5.实时显示不少于以下10种气体浓度：可燃气（Ex）、甲烷（CH4）、氢气（H2）、氧气（O2）、二氧化氮（NO2）、磷化氢（PH3）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、氨气（NH3）、二氧化硫（SO2）。可对报警值进行设定。
2.6.探测气体量程至少满足：氧气：0-30%VOL、可燃气：0-100%LEL、氢气：0-100%LEL、硫化氢：0-100ppm、一氧化碳：0-100ppm、二氧化碳：0-5000ppm、一氧化氮：0-100ppm、二氧化氮：0-100ppm、氨气：0-100ppm、二氧化硫：0-100ppm、氯气：0-20ppm、磷化氢：0-10ppm、氰化氢：0-10ppm、光气：0-10ppm、VOC：0-100ppm。
2.7.无线传输距离：≥200m。
2.8.采集端配备三脚架。
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	消防用红外热像仪
	个
	2
	1.整体要求
▲1.1符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》执行标准；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料）
1.2有8种以上
颜色变化模式应用；
2.性能要求
▲2.1防护等级：≥IP67，浸入水中仍可以正常工作。
2.2坠落测试高度：≥5m，经测试后符合标准要求。
2.3必须具备测温区域选择，测温范围：满足或优于-40°c—1200°c，并具有温度变化指针显示功能。
2.4高温环境工作时长：80°c时≥30min，120°c时10min，260°c时≥5min。具备高温报警功能。
2.5液晶显示器（LCD）：≥4英寸。
2.6探测器帧频：≥60Hz，数字变焦满足2倍或4倍变焦，探测器分辨率≥640*480像素。
2.7工作波段：满足或优于8-14微米。
2.8温度灵敏性：NETD≤50mk（0.05°c）。
2.9可充电电池，具备电量显示，连续工作使用时间≥5h，充电次数≥5000次。
2.10储存：储存不小于2000张照片。
2.11重量≤1.5KG含电池。
2.12配备2个车载固定充电器，2块防爆锂电池，1个充电器，支持本机充电和电池直接充电，可通过无线或有线方式进行数据传输，下载照片及视频。
2.13配备伸缩扣，可将热成像挂于胸前，可伸缩长度≥50cm。
3.其他要求
3.1铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，无标准产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱，器材箱表面标注永久性产品信息，包括但不限于产品名称、供应厂商、生产日期等。
3.2二维码信息要求：设置于器材合适位置，采用激光打印二维码或优于。扫码后显示产品说明书和操作视频，内容包括但不限于用途、结构、原理、操作方法、注意事项、维护保养等信息。
3.3资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸质中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U盘。
3.4图纸要求：供货时提供产品技术结构图、各部件爆炸图、电路图、液压图。                    
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	漏电探测仪
	个
	12
	▲一、符合符合GB/T 18216.13《消防用漏电探测仪》、GB/T 4208-2017（IP防护）、GB 3836.1/4（防爆）；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料）

二、参数内容
1.探测电压：
低压：120V/60Hz、220V/50Hz 
高压：7.2kV/50Hz、15kV/50Hz 
2.频率范围：20Hz～100Hz（交流）
3.灵敏度模式：3档（高/低/定位聚焦）
4.探测距离：
高灵敏度：最远约 5米（15英尺） 可探知220V线路
低灵敏度：近距离精确定位
5.报警方式：声光同步（蜂鸣+前端闪光），越靠近声源/闪光频率越快 
三、物理与环境参数
1.尺寸：Φ45mm × 长520~525mm
2.重量：约 570g（含4节5号电池）
3.电源：4×AA（5号）碱性电池
4.续航：连续工作 ≥300小时 
5.工作温度：-30℃～+50℃ 
6.防护：防护IP67级，自由跌落≥1.5m水泥地无损。
7.工作温度：-25°C-+70°c
8.外壳：绝缘PVC，救援级耐用材质
四、功能特点
1.非接触式检测，无需触碰电源 
2.开机3秒自检、低电量提示
3.适用于消防救援、水灾、地震、电力抢险等场景 
4.标准配件：便携袋、电池、说明书；
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	闪光警示灯
	个
	6
	▲一、执行标准：符合GB 2894-2025《安全色和安全标志》
、GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
； 
二、技术参数

1.闪烁方式：闪烁(20次/分钟)、常亮
2.可视距离：≥300M（黑暗环境）
3.电池使用时间：≥30天（每天工作12小时计）。
4.闪光警示灯采用光控设计，可以根据环境亮度自动工作，中心采用微棱镜技术，夜晚自动反光，防雨设计，雨中仍可正常工作。夜间自动开启,自动有规律的间隔闪烁，白天自动熄灭。
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	锥型事故标志柱
	个
	20
	▲一、执行标准：符合GB 5768-2017《道路交通标志和标线》、XF/T 970-2011《消防应急救援警戒装备》；

二、技术参数

1.尺寸规格：高度≥700mm。
2.重量：重量≤5kg。
3.材质：采用聚乙烯（PE）、橡胶或 PVC 等材料制成，具有良好的柔韧性、抗冲击性和耐候性。
4.反光性能：带有反光条，反光条尺寸≥ 200mm ，以提高在夜间或低光照条件下的可见性。
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	出入口标志牌
	个
	2
	▲一、执行标准：符合GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》、XF/T 970-2011《消防应急救援警戒装备》 ；

二、技术参数

1.用于灾害事故现场出入口警示标志。
2.铝合金材质；图案、文字、边框均为反光材料，与标志杆配套使用。标准配置：警示杆4根，横向支撑杆2根，出口和入口圆形标志牌各一个。
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	危险警示牌
	个
	2
	1.执行标准：符合GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB 5768-2017《道路交通标志和标线》；用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。图案黄底黑字，材料为反光材料。

2.与标志杆配套使用。
3.材质：铝合金板  反光字；

4.尺寸：40*40*40cm
	240
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	手持扩音器
	个
	2
	一、执行标准：符合GB/T 14471-2013《电声器件 扬声器通用规范》；

1.整体采用ABS航空材质,军绿色。肩扛、手握、三脚架三用。
2.智能功放系统，功率≥75W，采用强磁中枢喇叭。
3.待机时长≥48小时，续航≥10小时，循环充电次数≥10000次。
4.三种供电方式:锂电池供电、干电池供电、车载供电。支持多功能USB，支持插卡插U盘，AUX音源线外接。 
5.支持≥120秒降噪录音、防空警报。配备手麦和无线话筒，无线话筒传输距离≥80 米。
6.配置可拆卸背带，长短调节，携带方便。整套包含扩音器1台，无线发射设备1套、锂电池1块、三脚架1个、车载电源线1根、TF存储卡1个。
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	手动破拆工具组
	套
	2
	▲1.产品符合GB32459-2015 《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》的标准要求；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料） 
2.可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作；手柄应绝缘，手柄部分浸水2小时后绝缘电阻≥10MΩ，防滑设计，工具头可拆卸更换并实现多种用途；
3.由破拆斧、冲击钻头、金属切割刀、凿子、破锁刀等组成，≥7类；
4.交货时提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。
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	液压破拆工具组
	套
	1
	▲一、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
二、技术参数

1.剪切器1台：
1.1工作压强≥730巴；
▲1.2最大开口距离≥220mm；
▲1.3剪切圆钢（Q235材料）≥40mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm；
1.4最大剪切力≥800kN；
▲1.5重量≤15kg；"
2.扩张器1台：
2.1工作压强≥730巴；
▲2.2最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥200KN；
▲2.3最大扩张距离≥730mm；
2.4最大牵拉力≥55KN，最大牵拉距离≥600mm；
▲2.5重量≤14.5kg；
3.剪扩器1台：
3.1工作压强≥730巴， 
▲3.2剪切圆钢（Q235材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥15mm；
▲3.3最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥210KN
3.4最大扩张距离≥380mm；
3.5最大牵拉力≥60KN，最大牵拉距离≥390mm，
▲3.6重量≤15.5kg；
4.撑顶器1台：
4.1工作压强≥730巴，
4.2闭合长度≤480mm，伸出长度≥1070mm，
▲4.3  1级撑顶力≥320KN，1级行程≥310mm，
▲4.4  2级撑顶力≥140KN，2级行程≥285mm；
4.5重量≤18kg。"
5.机动泵1台：
5.1工作压强≥730巴，功率≥2.2KW；
▲5.2 双倍流量下，高压流量≥1.2L/min，低压流量≥5.0L/min；
5.3液压油箱容量≥3L；
▲5.4重量≤24KG；
5.5）可同时接驳并使用两件工具，配备了双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍；"
6.手动泵：
6.1工作压强≥730巴；
▲6.2重量≤8kg；
6.3高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24ml/次；"
7.液压万向剪切器
7.1工作压强≥730巴；
7.2开口距离≥60mm；
7.3剪切能力：≥19mm圆钢（材质Q235A），≥6mm板材（材质Q235A）；
7.4重量≤7Kg。"
8.液压油管2套：每套长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式；" 
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	机动链锯
	把
	2
	一、主要技术规格、参数：
1.可用于切割各类木质结构障碍物；
2、整机重量与尺寸参数 
2.1裸机净重：≤6kg（不含导板、链条、燃油、链条油）
2.2整机质量：≤7kg（含18寸标准导板、链条、满燃油箱、满链条油箱）
3.燃油与润滑系统参数 
3.1发动机类型：单缸、二冲程、风冷、汽油发动机，搭载低排放技术
3.2发动机排量：≥55cm³
3.3缸径×冲程：≥45mm×≥35mm
3.4燃油箱容积：≥1L
3.5链条油箱容积：≥0.3L
3.6燃油混合比例：专用无铅汽油与原装二冲程消防专用机油50:1混合
3.7润滑方式：可调式自动机油泵润滑，机油流量可根据作业强度调节，9000rpm时机油流量≥15ml/min，保障链条、导板全程充分润滑，减少磨损
3.8空滤系统：双层可清洗聚氨酯空气滤芯，防尘、防粉尘，适配火灾、废墟高粉尘环境，拆卸维护便捷
3.9燃油系统：带燃油观察窗，可实时查看燃油余量，配备防泄漏燃油开关
4.动力性能参数 
4.1最大功率：≥3kW，转速≥9600rpm
4.2最大扭矩：≥3.5N·m，转速≥6000rpm
4.3怠速转速：2500-3000rpm
4.4点火系统：电子点火系统，低温、高海拔环境稳定点火，无断火、滞火现象
4.5启动方式：手拉式易启动系统，配备减压启动阀门，冷机/热机均可1-3次快速启动，启动拉力小，降低操作疲劳
4.6离合器类型：离心式自动离合器，转速达标自动结合，怠速时分离，避免链条空转
4.7燃油消耗率：≤450g/kWh，低油耗设计，续航持久
4.8排气系统：低噪音、低排放消音器，符合环保标准，无明火、火花外露，适配易燃易爆救援现场
5.切割性能参数 
5.1标配导板规格：≤18寸，适配导板范围13寸-24寸
5.2导板接口：标准接口
5.3链条参数：原装切割链条，7齿驱动链轮
5.4链条速度：最大功率转速下链条速度≥20m/s，切割高效、平稳
5.5链条制动器：配备惯性式快速链条制动器，制动响应时间≤0.1s，防止反冲伤人，保障作业安全
5.6链条张紧：侧面免工具链条张紧装置，无需专用工具，现场快速调节链条松紧度
5.7切割能力：可快速切割直径≤50cm的木质构件、树木、障碍板材，切割面平整，无卡顿、滞锯现象
6.结构性能参数 
6.1机身材质：曲轴箱采用高强度镁合金材质，轻量化、抗冲击、耐腐蚀，适应恶劣救援环境
6.2减震系统：国内外先进减震系统，有效降低作业振动
6.3把手设计：前后双把手，全包胶防滑橡胶材质，握持舒适，防汗、防滑，作业时不易脱手
6.4导板端部：采用双列重型密封轴承支撑，防尘、防杂质进入，抗冲击、抗磨损，导板运行同心度高，无偏摆
6.5传动结构：精密齿轮传动，传动效率高，无打滑、无异响，高强度作业无故障
6.6防护结构：机身关键部件全包覆防护，防碎石、杂物撞击，延长整机使用寿命
7.安全性能参数 
7.1链条制动：惯性式紧急制动，遇反冲瞬间抱死链条，防护等级达标
7.2防振动性能：前把手振动值≤3.0m/s²，后把手振动值≤3.5m/s²，符合人体工程学，减少操作人员肢体损伤
7.3噪音指标：操作员耳旁声压级≤110dB(A)，声功率级≤120dB(A)
7.4防火花设计：排气系统无外露火花，燃油系统全密封，无渗漏、无明火，可在易燃易爆灾害现场安全使用
7.5熄火开关：一键式紧急熄火开关，位置醒目，防误触，紧急情况可快速停机
7.6防滑设计：机身、把手均做防滑处理，湿手、戴消防手套均可稳定操作
8.续航与操作性能 
8.1连续作业时间：满燃油箱状态下，中等强度连续切割作业≥45分钟
8.2操作便捷性：整机轻量化设计，单手可拎起，双手操控灵活，适配狭小救援空间作业
8.3维护便捷性：空滤、火花塞、燃油滤芯均可快速拆卸更换，无需专业工具，现场维护简单
8.4可靠性：连续高强度作业无过热、无熄火、无故障，适应长时间抢险救援需求
9.环境适应性参数 
9.1工作环境温度：-30℃~+60℃，极端高低温环境均可正常启动、稳定作业
9.2防尘性能：高粉尘、浓烟、废墟环境下，发动机、传动系统无堵塞、无故障
9.3防水性能：可在雨天、潮湿积水环境正常使用，机身密封性能好，无进水、短路问题
9.4耐冲击性能：1.5m高度自由跌落，机身无变形、无破损，核心部件无损坏，可正常使用
9.5耐腐蚀性能：耐烟气、耐酸碱、耐老化，长期存放无锈蚀、无部件老化失效
10.标准配置清单
10.1主机 1台
10.2原装导板 1块
10.3原装切割链条 1条
10.4专用维修工具 1套
10.5中文使用说明书 1份
10.6产品合格证、出厂检验报告 1份
11.其他要求 
11.1投标人所投产品必须为原装正品。
▲11.2质保期内免费维修、更换非人为损坏配件，终身提供原厂配件及技术支持。
11.3交货时提供完整的产品资料及售后保障承诺，确保产品符合消防救援装备验收标准。
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	无齿锯
	把
	2
	▲一、符合标准：GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》，提供：原厂质保。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料）
二、技术参数

1.发动机参数
1.1类型：单缸、风冷、二冲程汽油发动机
1.2排量≥93.5
1.3 额定功率：4.8 kW（6.5 hp） ≥9200 rpm
1.4怠速≥2700 rpm
1.5最大空转转速：9300 rpm
1.6 燃油混合比：50:1（二冲程专用机油）
1.7油箱容积≥1.0 L
1.8点火具备数字电子点火（带减压阀、空气净化）
2.切割性能
2.1 最大锯片直径：350 mm（14"）/ 400 mm（16"）
2.2 锯片内孔：25.4 mm-20 mm
2.3最大切割深度：
2.4 350 mm片≥125 mm
2.5 400 mm片≥155 mm
2.6主轴转速：350 mm片≥4700 rpm，400 mm片≥4300 rpm
2.7最大圆周速度≥90 m/s
2.8切割臂：可反转（贴近墙面/地面切割）
3.重量与尺寸
3.1净重（不含燃油、锯片）：350 mm≤12.0 kg，400 mm≤12.5 kg
4.安全与环保
4.1声功率级（保证值）≤115 dB(A)
4.2耳旁声压级≤104 dB(A)
4.3振动值：前手柄≤4m/s²、后手柄≤4.5 m/s²
4.4排放：符合欧V / 国五
5、核心配置（招标必写）
5.1启动器：具备 防尘免维护
5.2空滤：离心式长效
5.3化油器：自动补偿
5.4锯罩采用镁合金高可见度防火罩
5.5传动：免维护传动带
5.6供水：渐进式水阀（湿式切割降尘）
5.7手柄：防滑、抗振、戴厚手套易操作
6.标配清单
6.1主机：1台
6.2比例油壶：1个
6.3冷却水壶：1个
6.4  350mm金刚石锯片：2片
6.5 说明书、保修卡、合格证：1套
6.6专用工具：1套；
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	绝缘剪断钳
	把
	2
	▲一、执行标准：GB/T 18269-2008 带电作业用绝缘手工工具◦ DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程◦ GB/T 1408.1-2016 绝缘材料电气强度试验。

二、主要技术规格、参数及要求：
1.由工作钳口、绝缘杆柄和绝缘手柄等三部分组成。
2.材质：钳头高强钢材，绝缘杆柄玻纤管，绝缘手柄橡胶；
3.电绝缘性能（v）：≥3000；
4.钳口最大开口（mm）：≥25；
5.剪断钳总长（mm）：600（±5）；
6.剪刃口硬度：HRC50-60；
7.提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。
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	哈利根铁铤
	把
	3
	▲1.执行标准：符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》标准；
2.结构尺寸：长度≥800mm，主体采用40Cr合金钢，重量≤3.5kg；
3.功能性能：集撬、砸、凿、拔等多功能于一体，可破拆门窗、清理废墟；
4.结构性能：抗拉强度≥1200MPa，硬度HRC 45-55，抗冲击、防断裂；
5.手柄设计：防滑包胶手柄，符合人体工学，操作省力；
6.耐用性能：防锈、防腐蚀，-30℃~+60℃环境不变形，使用寿命≥5年；7.配套：配便携套
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	电动剪扩钳
	把
	6
	▲一、执行标准
符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》
要求 。(投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 )
二、核心作业性能参数
（一）剪切性能
▲1.额定剪切力：≥300kN，最大峰值剪切力可达320kN，可快速完成硬质障碍物剪切作业，满足救援现场高效破拆需求；
▲2.剪切能力：可剪切厚度≥15mm的Q235碳素结构钢板，同时可剪切直径≤22mm的圆钢、直径≤28mm的螺纹钢、钢丝绳及各类金属管材，剪切刀口采用高硬度合金材质，连续剪切无崩刃、无变形，剪切动作顺畅无卡顿；
▲3.剪切刀口参数：刀口开口最大宽度≥120mm，刀口闭合间隙≤0.2mm，刀口材质为高强度铬钼合金钢，经真空淬火处理，硬度HRC58-62，耐磨抗冲击，使用寿命长。 
（二）扩张性能
▲1.额定扩张力：≥150kN，最大扩张力可达165kN，扩张力度均匀稳定，可轻松撑开变形金属结构、建筑废墟缝隙，为救援作业创造空间；
▲2.扩张行程：有效扩张行程≥300mm，最大扩张开口宽度≥350mm，扩张臂伸展平稳无晃动，扩张速度均匀，可精准控制扩张幅度，避免二次伤害；
▲3.扩张臂参数：扩张臂采用一体化锻造成型工艺，材质与机身同源，抗弯强度≥1200MPa，承载后无弯曲、无断裂，适配各类复杂救援扩张场景。
（三）综合作业性能 
1.作业响应速度：空载剪切闭合时间≤8s，空载扩张展开时间≤10s，满负荷作业响应灵敏，无延迟、无泄压，大幅提升救援效率；
2.作业稳定性：连续满负荷作业时，液压系统压力波动≤5%，无漏油、泄压、动力衰减现象，保障救援过程持续稳定运行。 
三、动力系统性能参数
1.供电方式：高性能锂离子电池组供电，采用无刷电机驱动，摒弃传统液压手动泵，实现电动液压一体化作业，无需外接动力源，适配野外无电救援场景；
2.电池额定电压：≥18V（标称21V），电池容量≥4.0Ah，采用大容量动力锂电芯，充放电循环寿命≥500次，能量密度高，动力输出强劲；
3.连续工作时长：满电状态下连续稳定工作≥1小时，按救援常规间断作业模式，可满足≥2小时现场作业需求，无中途断电、动力不足问题；
4.充电性能：支持快速充电技术，标配原装快速充电器，电池充满时间≤90分钟，支持边充边用（应急模式），电池具备过充、过放、过流、短路四重保护功能，充电安全无隐患；
5.电池适配性：采用卡扣式快拆设计，更换电池无需工具，单手即可完成拆装，拆装时间≤10秒，适配救援现场快速换电需求。 
四、机身结构与材质性能参数 
1.主体材质：机身外壳、核心受力部件均采用高强度合金结构钢锻造，经整体热处理，抗拉强度≥1100MPa，屈服强度≥900MPa，具备极强的抗冲击、抗弯折、抗挤压性能；
2.整机重量：整机净重≤12kg（含电池），轻量化人体工学设计，便于救援人员单人携带、操作，长时间作业无明显负重疲劳；
3.防护等级：机身防护等级达到IP67级，完全防止粉尘进入，待机状态下可在1米水深中浸泡30分钟无进水、短路，适用于雨天、泥泞、粉尘等恶劣救援环境；
4.防震抗摔性能：通过1.5米高度自由跌落测试，跌落至水泥地面后，机身无变形、无开裂，液压系统无漏油，各项功能正常运行，抗震等级符合消防救援设备严苛要求；
5.结构设计：采用一体化紧凑型结构，无外露管线，液压管路内置式布局，避免现场障碍物勾挂、损坏管路，整体结构牢固，部件衔接紧密，无松动、异响。
五、操作控制性能参数
1.操作方式：一键式智能操作，配备大尺寸防滑操作按钮，采用正反转独立控制设计，单手即可完成剪切、扩张、复位全流程操作，操作简单易懂，无需专业培训即可快速上手；
2.操控手柄：采用防滑橡胶包裹手柄，表面设计凹凸防滑纹路，湿手、戴消防手套操作均无打滑现象，手柄可360°旋转，适配不同角度救援作业，操控灵活便捷；
3.安全保护装置：配备高精度过载安全阀，当作业力超过额定峰值1.1倍时，安全阀自动启动泄压，保护液压系统和机身结构不受损坏，防止过载引发安全事故；
4.自锁功能：具备作业位置自锁功能，扩张或剪切到位后可自动锁定位置，无需持续按压按钮，避免作业过程中回弹、移位，保障救援操作安全；
5.状态提示：配备LED电量指示灯、工作状态指示灯，实时显示剩余电量、设备运行状态，低电量提前预警，便于救援人员及时更换电池。
六、环境适应性能参数 
1.工作温度：可在-30℃~+55℃极端温度环境下稳定连续工作，低温环境无液压油凝固、动力衰减问题，高温环境无机身过热、电路故障问题，适配南北地域、四季全天候救援场景；
2.湿度适应性：可在相对湿度95%（无凝露）环境下正常作业，抗潮湿、抗腐蚀，适应洪涝、潮湿废墟等特殊救援环境；
3.耐腐蚀性能：机身表面采用静电喷塑+钝化双重防腐处理，可抵御救援现场污水、油污、酸碱物质腐蚀，长期使用无锈蚀、涂层脱落问题。
七、配套附件参数 
1.专用充电底座：配备原装智能充电底座，采用磁吸式+卡扣双重固定设计，充电稳定不脱落，底座具备过流保护、短路保护功能，适配设备专用锂电池，充电效率高，安全性强；
2.备用锂电池：标配同规格备用动力锂电池（额定电压≥18V，容量≥4.0Ah），与主机电池完全通用，可实现现场无缝换电，保障连续作业不中断；
3.便携运输箱：配备高强度工程塑料便携箱，箱体防震、抗压、防水，内部定制EVA防震内衬，完美贴合工具、电池、充电器尺寸，工具放置稳固无晃动，箱体带锁扣、手提带，便于运输、存储、现场携带；
4.其他附件：配备产品使用说明书、合格证、检测报告、保修卡，同时附赠专用维护工具一套，便于设备日常保养、检修。 
八、质量与售后保障参数
1.出厂检测：每台设备均经过出厂全性能检测，包括剪切力、扩张力、防水测试、跌落测试、过载测试等多项严苛检测，合格后方可出厂；
▲2.使用寿命：正常救援作业使用条件下，整机使用寿命≥8年；
3.维护性能：设备采用模块化设计，部件拆装简单，便于后期维护、维修，液压系统采用密封式结构，无需频繁更换液压油，日常维护成本低。
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	锂电手电钻
	把
	2
	▲1.执行标准：符合 GB/T 5580-2007《电钻》， 符合 GB/T 3883.201-2017 电动工具安全标准，锂电池具备 3C强制性认证；
2.锂电无刷电锤充电式电钻冲击钻混凝土钻孔通用夹头锤钻【双电】通用夹头，调速方式无极变速，锂电，电池容量≤4Ah，通用夹头，不带碳刷，额定电压≤18V，额定冲击次数≤5000/min。
3.防护等级≥整机 IP67（防水防尘）
4.工作温度：-20℃ ～ +60℃
5.绝缘等级：B级 及以上
6.防爆性能：可选 Ex IIB T4 防爆认证（易燃易爆环境适用）
7.外壳：高强度阻燃、抗冲击工程塑料，防滑橡胶包裹
8.物理与可靠性
9.净重：主机（不含电池）≤ 1.8 kg
10.整机尺寸：≤ 220 × 80 × 200 mm
11. 抗震：通过 1.5米跌落测试 无损坏
12.噪音：≤ 75 dB (A)
▲12.寿命：开关寿命 ≥ 30,000 次；电池循环 ≥ 400 次
13.配件与服务
14.标准配件：原装电池2块、快充充电器1个、常用钻头套装（≥5种）、专用便携箱
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	角磨机
	把
	8
	▲1.执行标准：交货时提供3C 认证和出厂合格证
2.充电式角磨机，锂电驱动。
3.【4.0ah/配有两电一充】。
4.磨盘直径 ≥100mm。
5.额定功率 ≥600w。
6.切割直径12mm，≤72T、切割时长≤7秒。
7.重量≤1.5KG，手柄周长≤160MM，整体长度≤350MM
8.空载转速≥10000转每分钟
9.具有软起动、重启保护、过载保护功能
10.标配清单
主机 ×1、 锂电池（5.0Ah）×2、快速充电器 ×1、 侧手柄 ×1、扳手 ×1、切割片/打磨片 各5片、消防专用防水便携箱 ×1
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	多功能挠钩
	把
	2
	▲1.符合标准：满足 GB 32460-2015《消防应急救援装备 通用技术条件》。 
2.核心技术参数
2.1 杆体材质：高强度绝缘复合材料（耐压≥35kV，耐高温、抗冲击）
2.2组合长度：多节拼接式，总长度≥3.0 m（可分段快速连接）
2.3杆体结构：防滑、抗振、绝缘手柄，杆身带刻度标识，便于长度控制
2.4连接方式：快插/螺纹锁紧，自锁防松，操作便捷、连接可靠
2.5 整体重量：≤5.0 kg（含标配功能头），便于携带与长时间作业
3.标配功能头（≥10种）
3.1单头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线、清理杂物
3.2双头挠钩：双向钩拉，提升复杂场景效率
3.3 消防斧：劈/撬门窗、木质障碍，平头可作无火花工具
3.4木榔头：破窗、排烟、敲击清理（平头无火花）
3.5 爪耙：清理倒塌物、障碍物、垃圾
3.6 撑顶器：临时支撑门框、窗架等危险构件
3.7 长柄消防锯：切割易坍塌物、构件
3.8消防剪：剪切电线、绳索、管线
3.9登高钩：高空作业、救援攀爬
3.10工兵铲：挖掘、清理、简易支护
4.性能与安全
4.1绝缘性能：工频耐压35kV/1min 无击穿、无闪络
4.2机械强度：杆体承受力≥15 kN，功能头抗冲击≥5 kJ
4.3耐用性：经盐雾、高低温循环测试，无变形、无裂纹
4.4操作：戴厚消防手套可快速拆装，无工具辅助
5.其他要求
5.1套主机（杆体）+ 10种标配功能头，收纳包1个
▲5.2终身维护
	600

	27
	便携式维修箱
	个
	2
	1、 A层：换头刀杆+加长换头刀杆+螺丝批头，平口钳，羊角锤，≥3.5M卷尺，内六角扳手套装。
2、B层：尖嘴钳、活动扳手、美工刀、≥3寸&5寸的十字螺丝刀，≥3寸&5寸的一字螺丝刀（附赠一袋膨胀管干壁钉组合）
3、C层：≥12V充电钻+电源适配器+充电底座+配件盒（风批咀+延长杆+钴钻+1/4套筒+≥6.35*25mm批头）
4、D层：收纳盒+隔板（自由组合分隔）/

5、 E层：收纳盒（空间更大）
6、F层：插座测试仪、网线钳、斜口钳、数量测电笔、网络测试仪、扎带、剥线刀、感应测电笔、六类水晶头；

7、G层：迷你魔术锯，锰钢木工锯条，金刚砂锯条，锰钢锯条，金刚砂圆锉，金刚砂平锉，家居剪，清洁刷                                         8、H层：电动清洁器、魔术贴底座、魔术贴贴片、海绵刷、海绵毛刷、海绵百洁布、平头毛刷、尖头毛刷、加长圆头毛刷、磨刀器、1米Type-C充电线                                                                             9、I层：≥3.6V电动螺丝刀TYPE-C充电口、快脱棘轮扳手、换头刀杆、Type- C充电线长、不锈钢金属撬棒、万象软管、高速钢六角钻中、转接头(四方转六方)、金属延长杆、S2合金钢磁帽短批头、S2合金钢磁帽长批头、铬钒钢套筒、S2批头。
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	毁锁器
	把
	1
	▲1.执行标准：符合GB 32460‑2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》、 GB 32459‑2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》及消防破拆装备规范； 
2.配置：专用特种钻头，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱；
2.三合一充电式电钻
▲2.1最大扭力≥90N/m；
▲2.2钢材最大钻孔能力≥13mm；
▲2.3木材最大钻孔能力≥45mm；
▲2.4混凝土最大钻孔能力≥14mm；
▲2.5电池类型：锂电池，两电一充，容量≥4Ah；
3.具有永久性标志及产品数据标识。
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	救生照明线
	条
	2
	▲1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准；
2.产品名称：消防救生照明线（100米，直流供电型）
3.技术参数要求
1.1.标配：100m发光线体+专用供电控制箱+绕线盘+充电适配器
1.2.发光模式：常亮+闪烁双模式（闪烁频率1–2Hz）
1.3.导向功能：线体每2m设夜光三角箭头（绿=安全，红=危险）
1.4.供电：DC12V锂电池，支持220V市电+车载12V双充电
1.5.附加：控制箱带电量显示+2×USB 5V输出（可充对讲机/手机）
2、关键性能参数
2.1线体参数（GB 26783强制）
2.2长度：100m±1m
2.3 直径：≥5.0mm（EL冷光源/LED加强型）
2.4 发光亮度：≥10cd/m²（国标最低，建议≥12cd/m²）
2.5 抗拉性能：≥300N（3分钟无变形、无断裂）
2.6绝缘电阻：≥50MΩ（表层与导线间）
2.7耐压强度：1500V AC无击穿、无闪络
2.8表面温度：连续工作≤60℃
2.9防护等级：IP54（防尘防水）
2.10 使用温度：-20℃～+60℃
2.11线体重量：整套（含线盘）≤10kg
2.12 供电与续航（招标核心）
2.13电池：DC12V/20Ah锂电池（可更换）
2.14充电方式：220V市电+车载12V双充，充电时间≤8小时
2.15续航时间：
2.15.1常亮模式：≥8小时
2.15.2闪烁模式：≥16小时
2.16 工作电流：≤200mA（100m）
2.17保护功能：过充/过放/短路/漏电保护，分断时间≤0.2s
3.控制箱与绕线盘
3.1控制箱：橘红色金属外壳，IP54，带电量/电压显示、USB输出
3.2绕线盘：高强度工程塑料/金属，转动灵活、无卡阻，带提手
4.可视距离：夜间≥100m（闪烁模式）
5.交付：每套含收纳箱/工具包，便于随车携带
6.验收：按GB 26783-2011抽检，不合格全额退货
7.防伪：提供原厂序列号、合格证，可溯源
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	折叠式担架
	个
	10
	▲1.执行标准：符合GA/T 633‑2019《抢险救援担架》标准。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.采用高强度铝合金材料和牛津革面制成，接头为高强度铝合金材质，具有重量轻、体积小、携带方便等特点，主要适用于部队战地运送伤病员。
3.展开尺寸（长×宽×高）：长度1850-2150mm×宽度500-550mm×高度130-180mm
4.折叠尺寸（长×宽×高）：≤900×500×150mm
5.材质主体6系/航空铝合金，布面材料：牛筋面料PVC防水耐磨面料，带4个脚轮Φ≥100mm，全部配有制动装置，轮子用插销固定或一体成型设计，配备人员固定带。
6.产品质量:≤8kg
7.担架承重：≥159kg。
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	多功能担架
	个
	3
	▲1.执行标准：符合GA/T 633‑2019《抢险救援担架》标准。 
2.固定抬板采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用。
抬板周边开有提手口，可供多人同时抬。
3.可以漂浮于水面，抗碰撞性能强，抬板颜色为橙色。
适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。
可与头部固定器、颈托配合使用，避免伤员颈椎，胸椎及腰椎再次受到伤害。
4.抬板自重（不含头部固定器和颈托）≤9kg。
5.抬板承重：≥150kg。
6.抬板为折叠结构，展开尺寸：≥185*40*2cm；折叠尺寸：≤100*50*10cm。
7.从4米高度自由落体不变形、不破裂。
8.每副抬板配有固定绑带4根，劲托1个、头部固定器1个。
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	消防救生气垫
	个
	2
	一、总体执行标准与合规性要求 
▲1.产品标准：产品设计、制造、安装及性能指标完全符合XF 631-2006《消防救生气垫》 国家消防行业标准的全部技术要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.适用范围：适用于消防救援、应急抢险、高空救援、建筑施工等场景下，对坠落人员进行缓冲救援，最大限度降低伤亡风险。 
二、核心性能与结构参数 
1.尺寸规格 
1.1外形尺寸：有效救援面积 长×宽×高 = 5m × 5m × 2m ±0.1m。尺寸精度高，确保在标准救援高度下能提供充足的缓冲空间与覆盖范围。
1.2展开面积：有效展开面积不小于25平方米，覆盖范围广，降低救援人员定位与着陆难度。 
2.材质与力学性能 
2.1表面面料：采用高强度工业级高分子复合材料（如高强度PVC或TPU涂层织物），具备优异的抗撕裂、耐磨、耐老化性能。- 经向拉伸强度：≥24kN/m，确保气垫在承受巨大冲击力时不会沿经线撕裂，维持整体结构完整性。
2.2纬向拉伸强度：≥20kN/m，确保气垫在承受巨大冲击力时不会沿纬线撕裂，维持整体结构完整性。
2.3附加要求：面料需具备抗紫外线、耐酸碱、耐海水腐蚀性能，适应户外及各种复杂环境使用。
2.4内部缓冲结构：气垫内部采用多气室独立密封结构设计，气室数量充足，分布均匀。每个气室均具备独立的充气与密封功能，单个气室破损不影响整体浮力与缓冲性能，确保救援安全。 
3.充气与响应性能
3.1快速充气性能：支持快速充气部署，从完全放气状态至充满额定工作气压，总充气时间 ≤60s。充气速率快，可在最短时间内完成救援准备，抢抓生命救援时机。
3.2高效补气性能：在救援过程中，若因人员多次坠落或环境变化需要补充气压，补气时间 ≤30s，确保气垫缓冲性能始终处于最佳状态。
3.3充气系统：配备专用高压快速充气泵，充气压力稳定，具备自动泄压、自动停止功能，防止过充损坏气垫。支持车载电源（12V/24V）与家用电源（220V）双模式供电，适配不同救援现场。 
4.缓冲减速度性能（核心安全指标） 
4.1气垫必须通过严格的跌落冲击测试，确保对坠落人员的保护达到最优水平。 
4.2头部减速度：≤35g。在标准测试条件下，模拟坠落人员头部接触气垫时的最大减速度，有效保护颅脑免受重创。
4.3胸部减速度：≤30g。有效缓冲胸部受到的冲击力，保护心肺等重要器官，避免内脏损伤或骨折。
4.4骨盆减速度：≤30g。有效缓冲骨盆受到的冲击力，降低骨盆骨折等严重伤害风险。
4.5缓冲原理：通过独特的内部气室结构设计与面料张力控制，实现对坠落动能的均匀、逐级吸收，而非刚性碰撞。 
三、质量与便携性 
1.整机质量：≤88kg。轻量化设计，便于单人或双人快速搬运、部署与收纳，适应各类救援现场的机动需求。
2.折叠体积：折叠后体积小巧，可轻松装入专用收纳包，便于存放于消防车、救援箱或运输车辆内，不占用大量存储空间。 
四、环境适应性与使用寿命 
1.环境适应性：可在 -30℃～+60℃ 极端温度范围内稳定充气与使用。低温环境下无面料变硬、脆化、开裂现象；高温环境下无机身软化、变形、漏气现象。可适应淡水、海水、盐碱水域、暴雨、强紫外线等恶劣户外环境。
▲2.使用寿命：在正常使用、规范保养和合理折叠存放的前提下，设计使用寿命 ≥5年。核心气室、焊接部位、面料经过上万次充气、放气、折叠疲劳测试，性能稳定可靠。
3.重复使用性：支持多次重复充气、放气、折叠使用，维护保养简单，使用成本低。 
五、安全与附加功能 
1.安全防护：气垫边缘配备加厚防撞护边，增强结构强度，防止边缘撕裂；表面面料做防滑处理，防止坠落人员滑出。
2.操作便捷性：配备清晰易懂的操作面板与标识，支持一键充气、一键放气，操作流程简单，非专业人员亦可快速上手。
3.固定装置：配备专用固定锚点与绳索，可将气垫牢固固定于地面或指定区域，防止救援过程中因人员冲击或风力影响而移位，确保救援安全。
4.收纳与保养：随产品附带专用牛津布防水收纳包，耐磨、防水、防穿刺，便于运输与存放。提供详细的使用说明书与保养指南，指导用户正确使用、维护与存放，延长产品寿命。 
六、全套标配配件及详细技术参数 
1.消防救生气垫主机：1个（含全部气室结构）
2.专用高压快速充气泵：1台- 额定功率：≥500W
2.1充气压力：0.02~0.05MPa 可调
2.2充气速率：≥500L/min
2.3供电模式：AC 220V / DC 12V/24V 自适应
2.4防护等级：IP54 防水防尘
3.专用收纳包：1个材质：加厚600D牛津布，防水、耐磨、抗撕裂
3.1尺寸：适配折叠后气垫尺寸
3.2配置：带手提带、肩背带、拉链封口、加固提手
4.固定锚点与绳索：1套- 锚点：不锈钢材质，≥4个
绳索：高强度尼龙绳，长度≥10m，直径≥8mm，抗拉强度≥1500kg，漂浮式设计
5.应急修补包：1套内含：专用高分子修补片≥5片、高强度粘接胶≥1支、清洁布≥1张、使用说明书≥1份
性能：粘接强度高，固化速度快，可快速修复轻微划伤、破洞等问题
6.产品说明书：1份
7.售后服务与保修卡：1份
8.文件：供货时提供1套- 包含：产品合格证。 
七、质量保障与售后要求 
1.检测与验收：每套产品出厂前均经过充气密封性测试、跌落冲击模拟测试、拉伸强度测试、高低温环境模拟测试、重量与尺寸校验等全项性能检测，所有指标合格后方可出厂。
2.质保期内，非人为损坏、非不可抗力因素造成的质量问题，供应商提供免费维修、免费更换配件服务。
3.售后响应：接到用户售后通知后，24小时内响应，48小时内给出解决方案，提供专业的技术指导与维修支持。
4.技术支持：免费提供产品操作培训、维护保养指导，确保用户人员熟练掌握气垫的使用、收纳与日常保养技能。
	24000

	33
	救生缓降器
	个
	2
	▲1.符合 GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。 
2.整套包含：主机（调速器）、钢丝绳、安全带、安全钩、固定装置、收纳配件等。
3.核心性能参数
3.1. 额定载荷：≥ 100kg
3.2适用体重：≥ 35kg～≤100kg
3.3下降速度：≥ 0.5m/s 且 ≤1.5m/s
3.4连续往复使用次数：≥ 200次
3.5整机自重：≤ 4.5kg
3.6工作环境温度：≥ -30℃ 且 ≤ +60℃
3.7阻燃性能：调速器及绳索耐受 ≥ 800℃ 火焰 ≥ 30s 不失效
3.8防水性能：浸水 ≥ 1h 后可正常工作
3.9超载性能：1.5倍额定载荷作用下，结构无变形、无断裂、无失效
4.绳索参数
4.1绳索类型：整根无接头镀锌钢丝绳，外层阻燃防护
4.2绳索直径：≥ 4.8mm
4.3. 破断拉力：≥ 38kN
4.4. 标配长度：≥ 30m
4.5. 长度误差：≤ ±2%
4.6. 绳端固定：采用压制铝套+安全环，抗拉强度≥绳索本体
5.调速器（主机）
5.1. 调速方式：机械恒速，离心/擒纵结构
5.2. 制动功能：具备双向自锁、防倒转、防坠落功能
5.3. 外壳材质：高强度铝合金或阻燃工程塑料
5.4. 耐久性：循环使用 ≥ 1000次无故障
5.5. 标识：永久铭牌，标注型号、载荷、长度、厂名、生产日期
6.安全带
6.1. 结构：全身/胸腰式，含腰带、胸带、腿带
6.2. 织带宽度：≥ 50mm
6.3. 织带破断强度：≥ 6380N
6.4. 卡扣：快速调节自锁，防松脱
6.5. 符合标准：≥ XF 494 要求
7.安全钩（主挂钩）
7.1. 材质：高强度合金钢
7.2. 开口尺寸：≥ 22mm
7.3. 锁止形式：双重自锁保险
7.4. 破断拉力：≥ 10kN
8、安装固定配件
8.1. 承重固定座：钢板厚度 ≥ 5mm，承重 ≥ 150kg
8.2. 膨胀螺栓：规格 ≥ M12×100mm，强度等级 ≥ 4.8级
8.3. 整套承重：≥ 10kN
9、验收：包装含使用说明书、操作图示、维保卡。
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	救援支架
	个
	1
	一、适用范围 
专为消防救援设计，适用于高空坠落、狭小空间、矿井、悬崖、建筑坍塌等复杂应急场景。可灵活组装为三角架、二角架（A形架）、单角架，满足人员提拉、重物吊装、安全固定等救援需求，拆装便捷、结构稳固，适配消防快速作业要求。 
二、总体性能与结构参数 
1.形态设计：模块化组合，无需工具即可快速拆装、切换形态，单人可操作，组装后无松动晃动。
2.高度参数：标准三角架展开净高≥2.5m，可微调；加附腿后整体高度≥3.5m，承重无衰减。
3.承重性能：核心销钉负重≥80KN，安全载重≥1000kg，动态安全工作负载≥1.3KN，极限受力无变形、断裂。
4.绳索适配：兼容Φ9.5~12.5mm救援安全绳，滑轮顺滑无卡顿、无割绳风险。
5.手摇上升器：人体工学设计，自锁灵敏，质量≤10Kg，省力易操作。
6.材质工艺：主体采用高强度航空铝合金，经热处理强化，耐腐蚀防锈；连接部位精密加工，牢固耐用，通过万次承重疲劳测试。
7.环境适配：可在-30℃~+60℃环境正常使用，适应潮湿、风沙、酸碱等复杂场景。
8.使用资质：配全中文说明书，易上手；需提供国家认可第三方全项检测报告，参数符合消防装备标准。 
三、全套配件及核心参数 
（一）核心连接配件 
高强度合金钢/铝合金连接头1件、连接头组件1套；Φ12.5mm快卸销4件（抗剪≥80KN）、Φ10mm快卸销16件（抗剪≥50KN）；7套可伸缩套杆、3件活塞撑杆、3套平板脚、3件尖脚，均满足高强度承重、防滑固定要求。 
（二）救援防护配件 
30米Φ9.5mm安全绳1根（断裂强度≥25KN）、50米Φ12.5mm安全绳1根（断裂强度≥35KN）；承重≥1500kg滑轮2个、五点式全身背带1副、承重≥20KN D字环4件、自锁式手持上升器1副。 
（三）维修工具配件 
活动扳手、老虎钳、十字/一字梅花起子各1套，满足日常维护需求。 
四、质量与质保要求 
1.产品出厂前通过全项检测，合格出厂；
2.配IP54级防水专用收纳箱，带防震内衬，便于运输存放。
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	救生抛投器
	个
	2
	▲1.符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.发射动力：压缩空气，工作压力：≤7MP；
3.陆用抛射距离最远：≥250米，水用抛射距离最远：≥220米；
4.抛绳长度：≥1.15倍抛射距离。
5.抛绳拉力：≥2.4KN，水用抛绳拉力：≥7KN；
6.发射初速：60m/s；
7.水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力；救援弹内置铝合金骨架。救援绳及水用保护套可反复使用。
8.抛投器配备：缓冲底座、角度仪、安全按钮保险联锁、泄气阀门、气压表等部件。
9.配件：基本发射组件1套、1.5L气瓶1个、底座1个、原装陆用弹体5个、原装水用弹体5个、训练弹1个、收绳器1个、救援弹发射导管1根、训练弹发射导管1根、绳包1个、16克CO2气瓶10个、触发剂10个、水用保护套3套、常用密封圈1套、专用背包1套。
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	支撑保护套具
	个
	1
	▲一、执行标准：产品符合 GB/T 29178-2012《消防应急救援 装备配备指南》标准要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
二、总体要求 
1.材质：主体采用高强度航空铝合金，表面硬质阳极氧化处理，耐腐蚀、抗冲击 
2.安全系数：≥4:1
3.单柱额定承载：≥25吨（≥250kN） 
4.工作方式：气动顶升（0–10bar）+ 机械手动锁紧，可垂直、水平、斜向支撑
5.全套重量：≤75kg
6.配置：含重型支撑柱、延长柱、U型支撑脚、L型支撑脚、四角底座、八角底座、5米气管、脚踏气动泵、钩头扳手，全套共29件 
三、重型支撑柱（共6根，3短3长） 
1.短支撑柱（3根） 
1.1收缩长度：≥800±10mm
1.2伸展长度：≥1200±10mm
1.3有效行程：≥400mm
1.4单根重量：≤9±0.5kg
1.5额定承载：≥25吨
1.6结构：内外管精密螺纹，夜光警示条，快插式接口，手动锁紧环 
2.长支撑柱（3根） 
2.1收缩长度：≥1350±10mm
2.2伸展长度：≥2000±10mm
2.3有效行程：≥750mm
2.4单根重量：≤12±0.5kg
2.5额定承载：≥25吨
2.6结构：同短柱，高强度耐磨导向套，防转动定位销 
四、延长柱（共6根，3短3长） 
1.短延长柱（3根） 
1.1长度：≥300±5mm
1.2单根重量：≤2.0±0.2kg
1.3额定承载：≥25吨
1.4连接方式：快插锁销式，与主柱、底座通用 
2.长延长柱（3根） 
2.1长度：500±5mm
2.2单根重量：≤3±0.2kg
2.3额定承载：≥25吨
2.4连接方式：同短延长柱 
五、U型支撑脚（3个） 
1.尺寸：≥150×100×110mm
2.材质：铝合金铸钢
3.单重：≤1±0.1kg/个
4.功能：适配梁体、管道、圆柱等弧形构件支撑，防滑齿面 
六、L型支撑脚（3个） 
1.尺寸：≥150×100×110mm
2.角度：≥90°
3.单重：≤0.7±0.1kg/个
4.功能：墙角、垂直面、立面顶撑，加强筋结构 
七、四角底座（4个，方形） 
1.尺寸：≥130×120×150mm
2.底板：≥180×180mm，防滑纹设计
3.单重：≤2.5±0.2kg/个
4.功能：平面稳定支撑，分散压力，防下陷 
八、八角底座（4个，多边形） 
1.尺寸：≥120×150×100mm
2.角度：≥45°/90°多向卡位
3.单重：≤2.0±0.2kg/个
4.功能：斜撑、多角度支撑，360°旋转定位 
九、5米高压气管（1根） 
1.长度：≥5m
2.内径：≥8mm
3.耐压：≥10bar
4.接头：快插式，两端密封，耐油、耐老化 
十、脚踏气动泵（1个） 
1.工作压力：0–8bar
2.结构：单向阀保压，安全泄压阀
3.材质：铝合金缸体，橡胶防滑踏板
4.接口：标准快插，与气管、支撑柱快速连接 
十一、钩头扳手（1把） 
1.规格：专用套筒钩型
2.调节精度：≤1mm
3.功能：支撑柱手动锁紧、微调、应急拆卸
4.材质：高碳钢，镀铬防锈 
十二、29件套完整清单
1. 重型短支撑柱：3根
2. 重型长支撑柱：3根
3. 300mm延长柱：3根
4. 500mm延长柱：3根
5. U型支撑脚：3个
6. L型支撑脚：3个
7. 四角底座：4个
8. 八角底座：4个
9. 5米高压气管：1根
10. 脚踏气动泵：1个
11. 专用钩头扳手：1把
合计：29件 
十三、商务与验收要求 
1.提供终身维护
2.随货附产品合格证、检测报告、使用说明书
3.满足消防救援队伍应急救援支撑作业需求，适用于地震、塌方、交通事故等场景 
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	消防篮式救援担架（一体式/可拆分）
	个
	3
	一、基本要求

▲1.产品符合GA/T 633‑2019《抢险救援担架》标准；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.结构：一体式高强度篮筐，可拆分/折叠（便于运输与狭小空间使用）
3.标配：4条可调节固定带+头部固定装置+4个吊装/悬挂点+提手×6
4.适配场景：陆地转运、高空救援、水域漂浮、狭小空间救援
5.附加：底部多孔排水设计，便于水域使用
二、关键性能参数
1.结构与尺寸
1.1材质：高强度铝合金框架+聚乙烯/ABS塑料包裹，防锈耐腐蚀
1.2外形尺寸：长2100–2200mm、宽550–650mm、高180–200mm
1.3自重：≤14kg（轻便单人可搬运）
1.4收缩/拆分尺寸：≤1200mm（便于消防车收纳）
2.承重与强度（核心）
2.1额定承重：≥180kg（满足消防救援标准）
2.2静载测试：200kg/30min无变形、无断裂、无松动
2.3吊装强度：4点悬挂≥15kN（GB 39800.1要求）
2.4框架抗扭：≥500N·m，无永久变形
3.固定与安全系统
3.1固定带：≥4条，宽≥50mm，快速卡扣式，可调节长度
3.2头部固定：可调节头托+绑带，防止二次伤害
3.3提手：≥6个，分布均匀，防滑耐磨，承重≥200kg/个
3.4悬挂点：4个，高强度金属吊环，适配绳索/吊带/直升机吊装
4.环境适应性
4.1防护等级：IP54（防尘防水，适应户外/水域）
4.2使用温度：-30℃～+60℃
4.3表面处理：阳极氧化/喷塑，盐雾测试≥48小时不生锈
4.4漂浮性能：可漂浮（水域救援不沉）
5.通用要求
5.1内部衬垫：非吸收性泡沫，防水、易清洁、可拆卸
5.2边缘处理：圆角/包边，无毛刺、无尖锐角
5.3连接强度：焊接/铆接牢固，无松动、无脱焊
5.4交付：每套含收纳袋/固定绑带，便于随车携带
5.5防伪：提供原厂序列号、合格证，可溯源
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	消防救生圈
	个
	4
	▲1.符合GB4302-2008《救生圈》相关标准；
2.救生圈外表颜色为橙、红色，且无色差；
3.外径≥700mm，内径≥400mm；
▲4.浮力≥14.5kg。
5.外表材料：高密聚乙烯
6.内填充：聚氨酯泡沫
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	医药急救箱
	个
	4
	一、总体参数 
▲1.执行标准：符合 GB/T 27770-2011《医用固定气囊》相关配套医用装备通用要求、WS 310-2016《医院消毒供应中心》卫生安全规范，所有内置医疗用品均符合国家医用标准，适用于消防救援、应急急救、院前处置、企事业单位及公共场所应急保障。
2.箱体材质与结构- 箱体材质：高强度工程PP塑料/铝合金边框结构，一体成型，耐冲击、抗压、抗形变。
防护等级：IP65，防尘、防溅水，可在潮湿、粉尘环境使用。
外形尺寸：约 400×300×150mm，便于手提、车载、装备柜存放。
- 重量：整机（含全套配置）≤3.5kg。
结构：多层分区收纳，EVA减震内衬，带强力锁扣，闭合紧密不松脱；器材分区固定，不晃动、不异响。
标识：表面印有清晰急救标识，内部每格均印有文字标识，取用快速、规范。
3.环境适应性- 使用温度：-20℃～+50℃
防水、耐腐蚀、耐油污，可酒精擦拭消毒。
使用寿命：≥3年，正常使用不开裂、不变形、五金不生锈。 
二、箱内配置清单及单项详细参数 
内置物品 ≥20种，所有器材均为合格医用级产品，明细及参数如下： 
1.医用纱布块（无菌） 
规格：8cm×10cm×8层，无菌独立包装
材质：100%脱脂棉纱布，柔软透气，无荧光增白剂
用途：创面覆盖、吸血、包扎 
2.医用弹性绷带 
规格：5cm×450cm
材质：高弹性氨纶+棉混纺，伸缩率≥150%
性能：透气不紧绷，固定牢固，可重复使用 
3. PBT止血绷带 
规格：5cm×400cm
材质：无纺布PBT材质，轻质透气
用途：骨折包扎、加压止血、肢体固定 
4.卡扣式止血带 
规格：长≥40cm，宽2.5cm
材质：TPU弹性橡胶+ABS卡扣
性能：单手可操作，加压稳定，防滑脱，便于四肢大出血急救 
5.医用碘伏棉片 / 碘伏棒 
数量：≥20片
有效成分：碘伏含量0.45%～0.55%
用途：皮肤消毒、伤口预处理，无酒精刺激 
6.医用酒精消毒片 
数量：≥20片
浓度：75%±5%医用乙醇
用途：皮肤、器材表面快速消毒 
7.医用创可贴（止血贴） 
规格：70mm×18mm，弹力布材质
性能：透气防水，粘性适中，不致敏
数量：≥20片 
8.医用胶带（无纺布透气） 
规格：1.25cm×910cm
材质：无纺布基材，医用压敏胶
用途：固定纱布、敷料，低致敏 
9.医用一次性手套 
规格：中号，无粉乳胶/PE手套
性能：无菌、防交叉感染，弹性好，操作灵敏
数量：2副 
10.医用剪刀（弯头） 
材质：420不锈钢，防锈耐腐蚀
尺寸：全长14cm，弯头圆头设计
性能：锋利不卡布，可剪绷带、衣物、包扎材料，安全不伤皮肤 
11.医用镊子（直头） 
材质：304不锈钢，抛光防锈
尺寸：12.5cm
用途：夹取敷料、清理伤口异物，夹持稳固 
12.一次性医用口罩 
标准：符合医用外科口罩标准
性能：三层无纺布，过滤效率≥95%，防飞沫、防尘
数量：2只 
13.急救保温毯（应急毯） 
规格：160cm×210cm
材质：PET镀铝膜
性能：保温、防晒、防风、防水，重量轻，体积小 
14.一次性止血棉 / 止血纱布 
材质：医用脱脂棉，无菌
用途：紧急压迫止血、创面护理 
15.医用消毒棉球 
材质：脱脂大号棉球，无菌
配合碘伏/酒精使用，用于大面积皮肤消毒 
16.一次性使用输液贴（透气敷贴） 
规格：6cm×7cm，无菌独立包装
用途：针口护理、小创面闭合保护 
17.急救呼吸面罩（单向阀人工呼吸面罩） 
材质：PVC透明面罩+单向阀
功能：防止交叉感染，用于心肺复苏人工呼吸 
18.医用三角巾（三角绷带） 
规格：90cm×90cm×127cm
材质：无纺布/纯棉布
用途：手臂悬吊、骨折固定、大面积包扎 
19.清洁湿巾 / 医用擦巾 
用途：皮肤清洁、去污，无刺激 
20.急救说明书+急救流程卡 
内容：心肺复苏、止血、包扎、固定等标准流程 
21.卡扣固定扎带（多用途约束带） 
材质：尼龙织带+塑料卡扣
用途：伤员肢体固定、担架固定 
22.医用凡士林纱布（油性纱布） 
规格：5cm×5cm
用途：烧伤、擦伤创面保护，防粘连  
三、箱体详细性能 
1.材质强度：箱体采用 高强度PP工程塑料，抗冲击、抗压，1米跌落无破损、无开裂。
铝合金包边款强度更高，耐刮、耐磨。
2.密封与防护- 密封胶条一圈闭合，达到 IP65 防尘防水。
可直接用清水冲洗、酒精擦拭，符合WS 310消毒要求。
3.收纳结构：上层：小件常用器材（剪刀、镊子、口罩、手套等）
中层：敷料区（纱布、绷带、创可贴、棉球等）
下层：大件急救器材（呼吸面罩、保温毯、三角巾等）
内置EVA定型内衬，器材不晃动、不移位。
4.携带方式：配备加固手提带，承重≥10kg，手提舒适不勒手。
5.可放入消防救援背包内。  
四、质量与合规 
1.所有内置医疗用品均为正规厂家合格产品，附带合格证。
2.箱体无毒无味，符合医用环境卫生要求。
3.整体适合消防救援应急配置。
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	稳固保护附件
	个
	1
	▲一、执行标准：符合 GB/T 29178-2012《消防应急救援 装备配备指南》 要求。（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ） 
二、总体参数 
1.材质：高强度复合橡塑/高分子耐磨材料（非橡胶）
2.安全系数：≥ 4:1
3.单件最大承重：≥60吨（≥600kN）
4.单位承压：≥ 110kg/cm²
5.全套重量：≤ 95kg
6.功能：配合起重气垫、重型支撑柱使用，防侧翻、防滑、稳固支撑 
7.适用场景：地震、塌方、交通事故、建筑坍塌救援 
三、方形垫块（16件） 
1.超薄垫块（4件） 
尺寸：≥230×230×25mm 
单重：≤2kg
承重：≥40吨
结构：凸凹咬合、防滑齿、牵引绳 
2.薄垫块（4件） 
尺寸：≥230×230×50mm 
单重：≤3kg
承重：≥50吨
3.中厚垫块（4件） 
尺寸：≥230×230×75mm 
单重：≤3.5kg
承重：≥60吨
4.厚垫块（4件） 
尺寸：≥230×230×100mm
单重：≤4.5kg
承重：≥60吨 
四、梯形/长方垫块（4件） 
尺寸：≥690×230×300mm
单重：≤9.3kg
承重：≥50吨
用途：长跨距支撑、斜面支撑、大型构件稳固 
五、三角形垫块（8件） 
1.大三角（4件） 
尺寸：≥230×230×100mm
单重：≤3.5kg
承重：≥40吨
用途：斜撑、角度固定、随动支撑
2.小三角（4件） 
尺寸：≥230×115×50mm
单重：≤2kg
承重：≥30吨
用途：缝隙填充、微调、狭小空间支撑 
六、楔块（斜垫块6件）
1.窄楔块（3件） 
尺寸：≥230×75×80mm 
单重：≤2.5kg
承重：≥30吨
角度：≥15° 
2.宽楔块（3件） 
尺寸：≥230×150×80mm 
单重：≤3kg
承重：≥40吨
角度：≥12°
功能：自锁防滑、渐进式微调、防沉降 
七、鞍形/弧形垫块（4件） 
1.尺寸：≥200×200×95mm
2.单重：≤2.5kg
3.承重：≥40吨
4.用途：圆柱、管道、梁体弧形贴合支撑 
八、连接锁片/销（10件） 
1.材质：高碳钢
2.规格：≥80×50×8mm
3.功能：垫块并排/叠加锁定、防移位、增强整体稳定性 
九、配件（4件） 
1.高强度牵引带（4条）- 长度：≥1.5m/条
2.承重：≥5吨
3.用途：便携提拉、捆绑固定
4.便携存储箱（1个）- 尺寸：≥800×600×400mm
材质：工程塑料+金属框架
结构：分层、带滚轮、锁扣 
十、全套清单（合计48件） 
1. 230×230×25mm方形垫块：4件
2. 230×230×50mm方形垫块：4件
3. 230×230×75mm方形垫块：4件
4. 230×230×100mm方形垫块：4件
5. 690×230×300mm梯形垫块：4件
6. 230×230×100mm大三角垫块：4件
7. 230×115×50mm小三角垫块：4件
8. 230×75×80mm窄楔块：3件
9. 230×150×80mm宽楔块：3件
10. 200×200×95mm鞍形垫块：4件
11. 连接锁片：10件
12. 牵引带：4条
13. 便携存储箱：1个
合计：48件
十一、商务与验收
▲1.终身维护
2.资料：合格证、检测报告、说明书
3.性能：耐油、防水、耐腐蚀、不吸水、-30℃～+80℃稳定
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	移动式排烟机
	台
	4
	▲1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准和产品；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.汽油机功率≥3.5KW，连续工作≥2小时，
3.整机质量：≤27kg；
4.风量性能：最大风量≥100000立方每小时，风压≥800PA，≤-3%；
5.噪声：≤105［dB（A）］；
6.低温启动性能：≤3.5s。
7.启动性能：低温-10°C启动≤30S
8.使用温度：-20°C~60°C
9.防护等级：IP54防尘防水
10.材质：高强度铝合金/不锈钢。
11.转向俯仰0°-45°。
12.轮子耐磨静音轮，带刹车。
13.外形尺寸：≤650*550*550mm;
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	水驱动排烟机（移动水力排烟机）
	台
	4
	▲1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准和产品；（投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 ）
2.工作压力范围：≥1.4Mpa
3.风扇直径：≥410mmX7
4.排风量：1.0Mpa ≥8500立方米/小时
5.重量：≤26kg
6.风机转速：≥1500转/分
7.供水接口：配备65cm快速接口的进出水口。
8.适用于各种易燃易爆火场的排烟需求。
9.水驱动排消烟机，喷头、喷头开关、支架、采用不锈钢材料，使排消烟机抗腐蚀，更坚固耐用。
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	手抬机动消防泵
	个
	2
	▲一、符合GB 6245-2025《消防泵》标准
二、发动机系统 
1、进水口：（80MM）出水口（65MM）
2、基本性能≥15马力
3、引水时间≤25S
4、额定流量≥720L/MIN
5、吸程≥7M
6、吸水管连接方式：螺纹式
7、启动方式：手动、电启动（自动反冲系统拉绳式）
8、水枪喷口径：13-19MM
9、出水管径：65MM
10、进水管径：65MM
11、压力≥0.5MPA
12、扬程≥80M
13、净重≤70KG
14、油箱约6L
15.售后服务：全国联保，提供终身技术支持与配件供应
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	便携式移动炮
	门
	2
	▲一、符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》及GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。
二、技术参数

1.流量和射程
轻便型移动消防炮的额定流量≥30升每秒，有效射程≥55米，配有泡沫炮头，
2.角度
轻便型移动消防炮的水平回转角为40度，俯仰角度从30度到70度，喷雾角≥90度
3.材质
轻便型移动消防炮的炮体采用坚固的铝合金材料，泡体经过阳极氧化处理，流道内外喷涂烤银灰色粉末漆，双65进口，重量≤10KG
4.其他特性
铝合金消防水炮还具有以下特性：重心低、工作平稳、设计合理操作简单，便于携带与存放。既有流量可调，又有喷雾、直流功能，在工作时，各部位具有定位锁止功能。
5.维修方便：结构简单，性能稳定可靠，操作灵活‌
6.多功能性：具备直流和喷雾两种喷射功能，适用于扑灭固体火灾和油类火灾等多种火灾。
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	手动自摆水炮（小型）
	门
	2
	▲一、符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》及GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》标准要求。
二、技术参数

1、具有自摆角度可调，手动控制与自摆转换快速方便，射程远，配有流量自动调节炮头，当流量压力较小时，仍能保持一定的喷射距离。体积小，移动方便，操作简单，机动性强。
2、重量：≤15kg；
3、额定工作压力：≥0.8MPa；
4、流量（L/S）：≥20 L/S；
5、射程（m)：≥48m；
6、最大喷雾角：≥100︒；
7、俯仰角度：+30︒~70︒；
8、水平自摆时间角：25︒~40︒（可调）。
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	两节拉梯
	把
	6
	▲1.符合XF137-2007《消防梯》标准； 
2.产品采用竹材质；
3.工作长度：(6±0.2)m；
4.最小梯宽：(365±3)mm；
5.梯蹬间距：（340±2）mm；
6.整梯质量：≤25kg；
7.水平弯曲残余变形比值：≤0.07%；
8.梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.12%；
9.侧摇摆试验残余变形比值：≤0.2%。
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	15米金属拉梯
	把
	2
	▲1、符合XF137-2007《消防梯》标准；(投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料 )
2、梯子整体采用高强度铝合金材质制成。由上、中、下三节梯组成，上节梯纳入中级梯，中级梯纳入下级梯，并用限位块固定；
3、工作长度：(15000±300)mm；
4、收缩后长度：≤6500mm；
5、最小梯宽：（350±4）mm；
6、梯蹬间距：（340±2）mm；
7、整体质量：≤62kg；
8、水平弯曲残余变形比值：≤0.10%；
9、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.11%；
10、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.04%。
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	单杠梯
	把
	2
	▲一、符合XF137-2007《消防梯》标准； 
二、基本描述
1、结构组成：侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
2、主要应用场景：高空灭火救援使用。
三、参数响应：
▲3、工作长度：3.1m。
▲4、最小梯宽：250mm。
▲5、梯蹬间距：340mm。
▲6、整梯质量：10kg。
7、水平弯曲残余变形比值：≤0.06%。
8、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.20%。
9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。
10、钩强度试验后 ，不出现任何损伤、变形和裂纹。
11、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.11%。
12、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。
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	挂钩梯
	把
	8
	▲1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度 4±0.1m。
3、最小梯宽 250±2mm。
4、梯蹬间距 340±2mm。
5、整梯质量≤9kg。
6、材质：竹质。
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	排烟水枪
	把
	10
	▲1.符合GB8181-2025《消防水枪》标准。(投标时在投标技术文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的全性能委托检验报告证明材料)
2.360 度旋转的枪头设计，可将装置挂附固定在室内或室外。
3、组成结构：产品设计采用螺纹通用，枪头互换，实现一枪多用。（配置包含有：U型排烟水枪枪头、破拆水枪枪头、直流喷雾水枪头、直流水枪枪头）
3.1排烟枪：排烟枪利用水驱动水雾产生室内外空气压力差的原理，使室内大量浓烟、有毒气体和热蒸汽往排烟枪聚拢并迅速抽排到室外。
3.2破拆水枪：破拆水枪是一种可以进行穿刺障碍后灭火的特种消防水枪。水枪头部尖锐，可穿透由薄钢板、铝板、石膏板、塑料扣板等材料构成的吊顶和封闭空间进行灭火。
3.3直流喷雾水枪：适用于多种场合，可喷射灭火剂,外形美观、重量轻、操作轻便。可以调节流量,可调节“直流”或“喷雾”。
4、流量采用档位调节，可根据火灾大小调节流量。
5、设计采用螺纹通用，枪头互换，实现一枪多用。
6、额定工作压力：≥0.9MPa。
7、接口尺寸：65mm 快速接口。
8、排烟枪流量：≥370L/min。
9、灭火水枪流量：≥270L/min。
10、通风量：≥34000m³/h。
11、长度：2.5±0.5m。
12、重量：≤10KG。
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	水幕水带
	盘
	30
	▲1、消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。
▲2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力1.6MPa，爆破压力≥6MPa，延伸率为≤1%，膨胀率为≤2.5%，附着力强度为≥70N/25MM,扯断伸长率≤350%，扯断强度≤55Mpa,单位长度质量≤265g/m,每卷长度为20米。
3、水带两头均配有65口径的接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
4、外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。
5.包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。
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	65mm多功能水枪
	把
	16
	▲一、执行标准：符合GB8181-2025《消防水枪》标准要求
二、技术参数

1.基础参数
1.1类型：低压导流式直流喷雾水枪
1.2 额定压力：≥0.60MPa（6bar）
1.3额定流量：≥13L/s（780L/min）
1.4流量调节：5档可调
1.5接口：DN65（2.5寸）卡式雄接口（KDK65）
1.6水流模式：直流、喷雾、开花，0～120°可调
1.7直流射程：≥37m（0.6MPa下）
1.8工作温度：-40℃～+80℃
2. 材质与结构
2.1枪体：6061铝合金锻造+T5热处理
2.2表面：硬质阳极氧化+静电喷塑，耐磨防腐
2.3把手：PA66高强度尼龙，防滑耐温
2.4喷嘴/齿轮：黄铜镀铬，耐腐蚀、喷雾均匀
2.5防护套：耐高温橡胶，防磕碰
2.6开关：N型/球阀式，一键开关、防误触
2.7结构：无后座力设计，后坐力小、单手可操作
3. 压力与密封
3.1强度压力：≥1.2MPa（保压2min无变形渗漏）
3.2密封性能：0.66MPa（1.1倍公称压力）无泄漏
3.3爆破压力：≥2.4MPa
4.尺寸重量
4.1重量：≤3.0kg
4.2外形尺寸：≈330×130×265mm;
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	50mm多功能水枪
	把
	10
	▲一、执行标准：符合GB8181-2025《消防水枪》标准要求
二、技术参数

1.基础参数
1.1类型：低压导流式直流喷雾水枪
1.2 额定压力：≥0.40MPa（4bar）
1.3额定流量：≥6L/s（420L/min）
1.4流量调节：多档可调
1.5接口：DN50）卡式雄接口（KDK50）
1.6水流模式：直流、喷雾、开花，0～120°可调
1.7直流射程：≥20m（0.6MPa下）
1.8工作温度：-40℃～+80℃
2. 材质与结构
2.1枪体：6061铝合金锻造+T5热处理
2.2表面：硬质阳极氧化+静电喷塑，耐磨防腐
2.3把手：PA66高强度尼龙，防滑耐温
2.4喷嘴/齿轮：黄铜镀铬，耐腐蚀、喷雾均匀
2.5防护套：耐高温橡胶，防磕碰
2.6开关：N型/球阀式，一键开关、防误触
2.7结构：无后座力设计，后坐力小、单手可操作
3.压力与密封
3.1强度压力：≥0.8MPa（保压2min无变形渗漏）
3.2密封性能：0.5MPa（1.1倍公称压力）无泄漏
3.3爆破压力：≥2.4MPa
4.尺寸重量
4.1重量：≤3.0kg
4.2外形尺寸≤330×130×265mm;
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	异径接扣
	组
	5
	▲1.产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
2、接口需采用6061铝合金整体锻造，数量、尺寸如下：
卡式65公转50母×1
卡式65公转65母×1
卡式65公转80母×1
卡式80公转50母×1
卡式80公转80母×1
卡式50公转50母×1
卡式65母转50公×1
卡式65母转65公×1
卡式65母转80公×1
卡式80母转50公×1
卡式80母转80公×1
卡式50母转50公×1
卡式65公转50公×1
卡式65公转65公×1
卡式65公转80公×1
卡式80公转50公×1
卡式80公转80公×1
卡式50公转50公×1
卡式65母转50母×1
卡式65母转80母×1
卡式80母转50母×1
卡式65母转65母×1
卡式80母转80母×1
卡式50母转50母×1
内扣65转50×1
内扣65转80×1
内扣65转65×1
内扣50转50×1
内扣80转80×1
内扣80转50×1
3、搭钩板用黄铜加工、搭钩板弹簧片用锡青铜片加工
4、保护套采用PVC材料注塑加工、密封圈用丁腈橡胶加工
5、转换接口整体需用锻造工艺
6、卡式接口弹簧疲劳寿命不底于10000次，
7、转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性
8、转换接口外观不能有缺陷
9、接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志
10、抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用
11、接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用
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	异型异径接口
	组
	5
	▲1.产品符合GB12514《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。
2、接口需采用6061铝合金整体锻造，尺寸及数量如下：
卡式80公转80内扣×1
卡式80公转65内扣×1
卡式80公转50内扣×1
卡式80母转80内扣×1
卡式80母转65内扣×1
卡式80母转50内扣×1
卡式65公转80内扣×1
卡式65公转65内扣×1
卡式65公转50内扣×1
卡式65母转80内扣×1
卡式65母转65内扣×1
卡式65母转50内扣×1
卡式50公转80内扣×1
卡式50公转65内扣×1
卡式50公转50内扣×1
卡式50母转80内扣×1
卡式50母转65内扣×1
卡式50母转50内扣×1
螺旋母80转卡式80公×1
螺旋母80转卡式80母×1
3、搭钩板用黄铜加工、搭钩板弹簧片用锡青铜片加工
4、保护套采用PVC材料注塑加工、密封圈用丁腈橡胶加工
5、转换接口整体需用锻造工艺
6、卡式接口弹簧疲劳寿命不底于10000次，
7、转换接口表面金色氧化处理，耐腐蚀性
8、转换接口外观不能有缺陷
9、接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志
10、抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用
11、接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用
12、工作压力强度≥2.5MPa,爆破压力6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣
13、接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象
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	80mm水带（20型）
	盘
	100
	▲1.执行标准：符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求； 
2、规格与压力
2.1型号：20-80-20（工作压力1.6MPa，内径80mm，长度20m）
2.2公称内径：80 mm（公差±0.8 mm）
2.3标准工作压力：≥2.0 MPa
2.4爆破压力：≥6.4 MPa
2.5长度：20 m（±0.2 m）
3、结构材质
3.1编织层：高强度涤纶长丝（经/纬）
3.2 衬里材质：聚氨酯（PU/TPU）
3.3附着强度：≥40N/25 mm（编织层与衬里）
3.4单位长度重量：≤0.45kg/m
3.5外观：编织均匀、无断经、跳纬、划伤
4、性能指标
4.1轴向延伸率：≤4%（1.6MPa下）
4.2直径膨胀率：≤3.5%
4.3渗水量：≤0.05 mL/(s·m)（2.0MPa保压5min）
4.4 耐低温：-20℃±2℃冷冻5h无裂纹
4.5 耐温：-20℃～+60℃正常工作
4.6耐老化：≥72h热老化无裂纹、无渗漏
4.7弯曲性能：≤0.3 MPa弯曲阻力
5、接口（标配）
5.1接口类型：卡式快速接口（80mm）
5.2材质：铝合金/不锈钢
5.3 密封：≥2道橡胶密封圈
5.4 连接强度：≥7.0 kN拉脱力
6、可靠性
6.1 耐磨性能：≥1000次耐磨试验无破损
6.2抗水压：2.0MPa保压10min无渗漏、无变形
6.3使用寿命：≥10年（正常使用）
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	65mm水带（16型）
	盘
	100
	▲一、执行标准：符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
二、技术参数

1、规格与压力
1.1型号：16-65-20（工作压力1.6MPa，内径65mm，长度20m）
1.2公称内径：65 mm（公差≤±0.65 mm）
1.3标准工作压力：≥1.6 MPa
1.4爆破压力：≥6.0 MPa
1.5长度：20 m（公差≤±0.2 m）
2、结构材质
2.1编织层：高强度涤纶长丝（经/纬）
2.2衬里材质：聚氨酯（PU/TPU）
2.3附着强度：≥40 N/25 mm（编织层与衬里）
2.4单位长度重量：≤280 g/m
2.5外观：编织均匀、无断经、跳双经、跳纬、划伤
3、性能指标
3.1 轴向延伸率：≤1.5%（1.6MPa下）
3.2直径膨胀率：≤3.5%
3.3渗水量：≤0.05 mL/(s·m)（1.6MPa保压5min）
3.4 耐低温：-20℃±2℃冷冻5h无裂纹
3.5工作温度：-20℃～+60℃
3.6耐老化：≥72h热老化无裂纹、无渗漏
3.7弯曲性能：≤0.3 MPa弯曲阻力
4、接口（标配）
4.1 接口类型：卡式快速接口（65mm）
4.2 材质：锻造铝镁合金
4.3密封：≥2道橡胶密封圈
4.4 连接强度：≥7.0 kN拉脱力
5、可靠性
5.1耐磨性能：≥1000次耐磨试验无破损
5.2水压试验：2.4MPa（1.5倍工作压力）保压10min无渗漏、无变形；
	35000

	58
	50mm水带（20型）
	盘
	40
	▲一、执行标准：符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
二、技术参数

1、规格参数
1.1型号：16-50-20
1.2公称内径：50 mm（公差 ≤±0.5 mm）
1.3工作压力：≥1.6 MPa
1.4试验压力：≥2.4 MPa（1.5倍工作压力，保压5min无渗漏）
1.5爆破压力：≥4.8 MPa（≥3倍工作压力）
1.6长度：20 m（公差 ≤±0.2 m）
1.7 编织层：高强度涤纶长丝（经+纬）
1.8衬里：聚氨酯（PU/TPU）
1.9 附着强度：≥35 N/25 mm
1.10单位重量：≤240 g/m
1.11轴向延伸率：≤5%（1.6MPa下）
1.12直径膨胀率：≤8%
1.13渗水量：≤0.05 mL/(s·m)
1.14耐低温：-20℃±2℃ 冷冻5h无裂纹
1.15工作温度：-20℃～+60℃
1.16接口：KD50 卡式快速接口（锻造铝镁合金）
	10400

	59
	80-65三分水器
	个
	10
	▲一、执行标准：符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
二、基本参数

1、结构与接口
1.1 进水口：80mm 卡式雄口（锻造）
1.2 出水口：3×65mm 卡式雌口（锻造）
1.3阀门形式：卡式球阀 / 单柄控制（C型为卡式球阀结构）
1.4控制：单手柄独立控制各支路
1.5可配：压力表接口 / 带压力表（监测水压）
2、材料与工艺
2.1主体：高强度铝合金（YL112）铸造+热处理
2.2接口：铝镁合金 A6061 锻造
2.3表面：红色喷塑 / 阳极氧化，防腐耐磨
2.4阀杆：黄铜
2.5密封：耐高温、抗老化橡胶/硅胶
3、性能参数
3.1公称压力：2.5MPa
3.2最大耐压强度：≥4.0MPa（或≥6.0MPa，按型号）
3.3进水口内径：≥68mm
3.4出水口内径：≥57mm
3.5壁厚：≥4mm
3.6重量：≤5kg
3.7工作温度：-40℃～+80℃
3.8开启力：≤200N
3.8密封：无泄漏（气压/水压试验）；
	15000

	60
	80-65二分水器
	个
	6
	▲一、执行标准：符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。
二、基本技术
1、结构与接口
1.1进水口：80mm 卡式雄口（锻造铝镁合金）
1.2出水口：2×65mm 卡式雌口（锻造）
1.3 阀门：卡式T型球阀，单柄独立控制
1.4可配：压力表接口+压力表（水压监测）
1.5密封：防脱密封圈、空排防脱落
2、材料与工艺
2.1主体：高强度铝合金 YL112 铸造+热处理
2.2接口：铝镁合金 A6061 锻造
2.3 表面：红色静电喷塑，防腐耐磨
2.4阀杆/球体：黄铜 / 铝合金氧化处理
2.5手柄：锻造铝镁合金，防滑设计
3、核心性能
3.1公称压力：2.5MPa
3.2耐压强度：≥4.0MPa（无变形、无泄漏）
3.3进水内径：≥68mm
3.4 出水内径：≥57mm
3.5壁厚：≥4.0mm
3.6 重量：≤4kg
3.7工作温度：-40℃～+80℃
3.8开启力矩：≤200N
3.9密封性能：1.1倍公称压力无泄漏；
	7800

	61
	80-50三分水器
	个
	6
	▲一、执行标准：符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 
二、基本参数

1、结构与接口
1.1进水口：80mm 卡式雄口（锻造铝镁合金）
1.2出水口：3×50mm 卡式雌口（锻造）
1.3阀门：卡式T型球阀，单柄独立控制
1.4可配：压力表接口+压力表（水压监测）
1.5密封：防脱密封圈、空排防脱落
2、材料与工艺
2.1主体：高强度铝合金 YL112 铸造+热处理
2.2接口：铝镁合金 A6061 锻造
2.3表面：红色静电喷塑，防腐耐磨
2.4阀杆/球体：黄铜/铝合金氧化处理
2.5手柄：锻造铝镁合金，防滑设计
3、关键性能指标
3.1公称压力：2.5MPa
3.2耐压强度：≥4.0MPa（无变形、无泄漏）
3.3进水内径：≥68mm
3.4出水内径：≥43mm
3.5壁厚：≥4.0mm
3.6重量：≤5.0kg
3.7工作温度：-40℃～+80℃
3.8开启力矩：≤200N
3.9密封性能：1.1倍公称压力无泄漏
	7200

	62
	65止水器
	个
	5
	▲一、执行标准：符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；
二、技术参数

1.接口与结构
1.1进水：65mm 卡式雄口（锻造铝镁合金）
1.2出水：65mm 卡式雌口
1.3阀门：T型球阀，单柄控制
1.4锁止：自带防误关锁止机构（KB=带锁）
1.5稳流：减后座/防水锤结构
2.材料工艺（招标必标）
2.1主体：6061铝合金一体锻造
2.2阀芯/球：57-3黄铜+硬质阳极氧化
2.3 密封：双面PTFE四氟密封圈
2.4 表面：红色静电喷塑+阳极氧化
2.5紧固件：不锈钢防锈
3.关键性能指标
3.1公称压力：≥2.5MPa
3.2耐压强度：≥3.75MPa（保压2min无渗漏）
3.3爆破压力：≥4.0MPa
3.4开启力矩：≤80N
3.5重量：≤1.7kg
3.6工作温度：-40℃～+80℃
3.7密封：1.1倍公称压力无泄漏；
	4000

	63
	50止水器
	个
	5
	▲一、执行标准：符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；
二、技术参数

1、接口与结构
1.1进水：50mm 卡式雄口（锻造铝镁合金）
1.2出水：50mm 卡式雌口
1.3阀门：T型球阀，单柄控制
1.4锁止：自带防误关锁止机构（KB=带锁）
1.5稳流：减后座/防水锤结构
2.材料工艺（招标必标）
2.1主体：6061铝合金一体锻造
2.2阀芯/球：57-3黄铜+硬质阳极氧化
2.3 密封：双面PTFE四氟密封圈
2.4 表面：红色静电喷塑+阳极氧化
2.5紧固件：不锈钢防锈
3.关键性能指标
3.1公称压力：≥2.5MPa
3.2耐压强度：≥3.75MPa（保压2min无渗漏）
3.3爆破压力：≥4.0MPa
3.4开启力矩：≤80N
3.5重量：≤1.7kg
3.6工作温度：-40℃～+80℃
3.7密封：1.1倍公称压力无泄漏；
	3000

	64
	65自锁卡式快接口
	个
	200
	▲一、执行标准：符合GB 12514.1-2005、GB 12514.3-2006标准要求
二、技术参数

1、结构与接口
1.1类型：卡式快速接口（KDK）
1.2通径：DN65
1.3配对：雄口+雌口 一套
1.4连接：弹簧卡锁快插，旋转90°锁定/解脱
1.5水带尾：加深倒刺沟槽，防脱、易捆扎
1.6特征：B型加厚壁，强度更高、抗摔
2、材质工艺
2.1主体：6061铝合金一体锻造（非压铸）
2.2表面：硬质阳极氧化+红色静电喷塑，耐磨防腐
2.3密封：加厚丁腈橡胶/氟橡胶密封圈
2.4 弹簧：304不锈钢，疲劳≥10000次
2.5紧固件：全不锈钢，无毛刺、无砂眼
3、压力性能）
3.1公称压力：≥2.5MPa
3.2强度压力：≥3.75MPa（保压2min无变形渗漏）
3.3爆破压力：≥4.0MPa
3.4密封性能：1.1倍公称压力无泄漏
3.5工作温度：-40℃～+80℃
3.6尺寸与重量
3.7内径：62～63.5mm
3.8单套重量：≤0.9kg（加厚型略重）
3.9长度：符合GB 12514.3标准；
	36000

	65
	80自锁卡式快接口
	个
	100
	▲一、执行标准：符合GB 12514.1-2005、GB 12514.3-2006标准要求；
二、技术参数

1.结构与接口
1.1类型：卡式快速接口（KDK）
1.2通径：DN80
1.3配对：雄口+雌口 一套
1.4连接：弹簧卡锁快插，旋转90°锁定/解脱
1.5水带尾：加深倒刺沟槽，防脱、易捆扎
1.6特征：B型加厚壁，强度更高、抗摔
2.材质工艺
2.1主体：6061铝合金一体锻造（非压铸）
2.2表面：硬质阳极氧化+红色静电喷塑，耐磨防腐
2.3密封：加厚丁腈橡胶/氟橡胶密封圈
2.4 弹簧：304不锈钢，疲劳≥10000次
2.5紧固件：全不锈钢，无毛刺、无砂眼
3.压力性能）
3.1公称压力：≥2.5MPa
3.2强度压力：≥3.75MPa（保压2min无变形渗漏）
3.3爆破压力：≥4.0MPa
3.4密封性能：1.1倍公称压力无泄漏
3.5工作温度：-40℃～+80℃
3.6尺寸与重量
3.8单套重量：≤1.4kg（加厚型略重）
3.9长度：符合GB 12514.3标准；
	22000

	商务条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
▲◆二、货物期限（交付使用时间）：合同签订后 60 日历天；
三、货物地点：南宁市消防救援支队指定场地
四、验收标准、规范：

1.本项目实行到货初验、现场调试核验、整体验收三级验收方式。所有装备器材全部到货就位后，由采购单位、使用单位、供货单位共同开展初验，核查外观、数量、配件及资料完整性；初验合格后开展设备通电调试、装备实操性能测试，验证各项功能运行状态；全部设备调试正常、资料齐全后组织整体验收，逐项核对、现场核验、留存台账及影像资料，验收合格后方可完成入库归档及结算流程。

2.实行资料核查→外观配置检查→功能性能测试→参数核对→综合核验五步验收，全覆盖所有装备器材。

（1）资料验收

核查3C认证、型式检验报告、出厂合格证、产品说明书、维修手册、合格证、一致性证书、供货清单、培训记录、质保承诺书、备品备件清单等，确保资料齐全、真实、有效。

（2）外观与配置验收

检查器材外观、漆面、涂装、标识、结构有无破损、变形、锈蚀、渗漏；逐项核对设备型号、配置、随车工具、配件、备品备件，确保与采购清单一致。

（3）技术参数核对

对照采购文件、投标文件，逐项核验尺寸、功率、压力、流量、防护等级、作业性能等核心技术参数。

（4）功能与性能验收

装备器材：逐台/逐件实操测试启动、运行、作业、防护、报警等功能，检验运行稳定性。

（5）配套服务验收

核查培训完成情况、售后保障方案、备品备件储备、维保服务承诺落实情况。

五、售后服务要求：
▲1.产品质量标准：全新正品，无翻新、无返修，各项性能指标符合合同及国标要求。

▲2.质保期：装备器材质保期不少于2年，自整体验收合格之日起计算（以单一分包全部验收合格为准）。

▲3.质保期内非人为损坏，中标供应商免费维修、更换配件；质保期满后提供终身优惠维保及配件供应。

▲4.响应时间：分三档标准：①1小时响应，24小时到场；②30分钟响应，12小时到场；③10分钟响应2小时到处。
▲5.售后服务技术人员要求：专职人员
▲6.备品备件要求：提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的清单，包括品牌、数量及价格明细、工时费信息
▲7.中标供应商免费为采购人操作人员、维保人员开展操作使用、日常保养、故障排查、安全管理等专项培训，提供全套纸质+电子版技术资料、使用手册、维修图纸。
六、其他要求：
▲1.报价必须含以下部分，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
▲2.付款方式：本项目采取预付款形式，预付形式为：合同签订生效后，支付合同总金额的30%作为预付款;项目全部供货、安装调试完毕并验收合格后，支付合同总金额的70%尾款。
3.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）

（1）中标供应商供货调试完成后提交验收申请，采购人依据本项目验收内容、标准及国家规范组织验收。验收不合格，中标供应商须限期无条件整改、更换，直至合格，相关费用自行承担。

（2）中标供应商逾期交货，按合同总价的5%一次性支付违约金；逾期超30日，采购人有权解除合同并追责。

（3）产品质量、参数、配置与合同不符，中标供应商无条件退换货，并承担相应违约责任。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第几项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无
▲三、核心产品
《货物需求一览表》表中的核心产品为第 23项货物。
四、其他
1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。



附件1:

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机设备
	★A02010105台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	输入输出设备
	A02021000打印机
	喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	显示设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	图形图像输入设备
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即

可。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许分包

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止之日前半年中意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料:投标截止之日前半年中任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）

4.投标人财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理）

7.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（依据“第二章采购需求”提供）
注：1. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标人情况介绍；（依据“第二章采购需求”提供）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成
	1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】；（依据“第二章采购需求”提供）

3.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（依据“第二章采购需求”提供）

4.产品出厂标准、质量检测报告。（依据“第二章采购需求”提供）
5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（依据“第二章采购需求”提供）
6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（依据“第二章采购需求”提供）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如：《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》、《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》）

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	(综合评分法
□最低评标价法

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 
(采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）
☑其他方式：①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
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	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁市政府集中采购中心监督科    部门；
联系电话：0771-5595777，
通讯地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心 
（2）南宁市消防救援支队  ；
联系电话：  沈后志  0771-2025015
通讯地址： 南宁市青秀区佛子岭路2号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 9  时 00 分到 12  时  00 分，  13  时  00分到   17时  00 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：财政部国库司
地址：北京市玉渊潭南路晾果厂6号都邦大厦三层
联系电话：010-68513070

	40
	采购代理费支付方式
	本项目不收取代理货物费。

	
	采购代理费收取标准
	 

	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称： 
开户银行： 
银行账号： 
开户行行号：

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指广西政府采购云平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定广西政府采购云平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字）。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标文件提交的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
见“投标人须知前附表”。
19.投标文件的编制
 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开    标
23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  （四）因重大变故，采购任务取消的。

28.7对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报政府采购监督管理部门备案。
七、中标和合同
30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并由采购人确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政监管部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  财政部国库司自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。
38.3.6  财政部国库司在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告政府采购监督管理部门。
九、其他事项
40.代理服务费
代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
（1） 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（1） 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告政府采购监督管理部门。

第三节 评分标准
综合评分法（1分标、2分标、3分标）
（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分37分；技术分50分；商务分13分。（评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审”的规定，评委应当独立评审）
（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）
1．价格分………………………………………………………………………………37分
（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）
（3）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）
（5）符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》为评分依据）。
（6）本国产品政策与其他政府采购政策叠加执行。如供应商在投标时同时符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定享受竞标报价扣除时，最终评审价=投标报价×（1- 小微企业价格扣除比例-本国产品标准价格扣除比例）
（7）除上述情况外，评标价＝投标报价。
（8）价格分计算公式：
               　　          投标人最低评标价金额
[image: image2.wmf]某投标人价格分 =                                     × 37分
                   　        某投标人评标价金额
2．技术分…………………………………………………………………………………50分

（技术响应偏离情况说明：采购需求表“≥XXX”的要求：（1）如投标人参数响应为“＞XXX”，并被评标委员会接受的，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离；（2）采购需求表“≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，并被评标委员会接受的，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。）
（1）技术响应（35分）：
评委根据投标技术文件对“第二章  采购需求”的技术参数内容及要求响应情况进行独立评审：
注：招标文件中标注“▲”技术参数条款为主要技术参数要求，其它未标注“▲”的技术参数为一般技术参数要求。

本项基础分35分,每有1项一般技术指标出现负偏离的扣3分；如投标文件技术指标出现负偏离数量达到12项及以上的，投标人得0分；

（2）售后服务（满分15分）：

评委根据投标人提供的售后服务内容进行评审，评审因素包含（不限于）：售后服务故障响应时间，故障修复时间、保修期限、定期回访维护次数、质量保修期满后的维修方案、其他优惠措施、人员培训计划、培训实施方案等内容。
①故障响应和故障修复（本项满分3分）：售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天修复的，得1分；售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天修复的，得2分；售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天修复的，得3分；注：承诺内容未达到以上标准的得0分。
②提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的清单，包括品牌、数量及价格明细、工时费信息，得1分，本项满分1分。
③售后服务人员安排计划、培训实施方案（本项满分5分）：
A.提供有售后服务人员安排计划的，得1分；
B.提供的培训实施方案包含（不限于）：①产品知识及使用培训、②日常维保措施、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划的，得2分；
C.培训实施计划承诺供货后一年内培训次数达到2次及以上，普通器材单次培训达到0.5天，新型器材、特种器材单次培训时间达到1天得0.5分，培训实施计划承诺能够对南宁市所有区县消防救援队伍进行培训的，得2分。
④质保期：所投标所有产品的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得6分。（提供售后服务承诺函） 
3．商务分……………………………………………………………………………13分
（1）业绩部分（8分）：2023年1月01日以来，投标人或制造商具有本标包核心产品的销售业绩，每提供1份业绩得2分，最高得8分。

业绩评审标准：

①投标人须提供销售合同、验收合格报告或材料、销售发票，否则不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订的合同；业绩时间以合同签订时间为准。

②统招分签项目只认定为一个业绩。

③投标人验收报告或验收材料需有采购人加盖公章；以上条件须同时满足，否则不得分。

（2）履约能力（2分）：

A．2023年1月01日以来，投标人具有本标包核心产品的货物检查或维修保养经历的，得2分。注：投标人须提供装备检查或维保证明（有被实施单位盖章）复印件，否则不得分；装备检查或维保证明上的实施单位必须是投标人，否则不得分。

（3）节能、环保产品（3分）

①投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分项报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得2分，满分2分。
②投标产品纳入财政部国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件得1分，满分1分。
（4）诚信分：投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。
（三）总得分＝1＋2＋3
（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。评标顺序：1分标——2分标—3分标,投标人可以同时投3个分标，可以中标3个分标。
第四节 中标候选人推荐原则
（1） 综合评分法
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。
（二）最低评标报价法
1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。
2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。
第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章 拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：           
南 宁 市 政 府 采 购
南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）

合同
项目编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ  
计划编号：  NNZC[2024]1359号  
采购人： 南宁市消防救援支队 
中标供应商：                   
签订日期：               年       月       日
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第一部分 合同书
     年    月    日，  南宁市消防救援支队   以   公开招标方式  对南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市消防救援支队 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 货物及质保期限：                                           。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16.3  合同履行期间，如发现乙方或其法定代表人、股东、其他高级管理人员(按照《公司法》规定认定)在本合同签订前、后有行贿行为或犯罪情形的(含经法院判决确认、经相关国家机关调查确认但未进一步追究、以及正在接受相关国家机关调查的情形)--在前两种即“经法院判决确认、经相关国家机关调查确认但未进一步追究”的情形下，甲方有权解除合同、不支付合同价款、没收履约保证金(如有)，且乙方已收取的合同价款应退回甲方;在后一种即“正在接受相关国家机关调查”的情形下，甲方有权解除合同，对乙方已投入工作的部分，由甲方委托第三方评估工作量并结算，根据结算结果支付乙方已投入工作部分的合同价款。

合同履行期间，如发现乙方或其法定代表人在本合同签订前三年或签订后存在其他属于纪委监委管辖范围的违纪违法情形的，甲方有权解除合同，退回乙方履约保证金(如有)，对乙方已投入工作的部分，由甲方委托第三方评估工作量并结算，根据结算结果支付乙方已投入工作部分的合同价款。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。
2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
3.3装运标的物的要求和通知：
3.4结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                       
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5 其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：
首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务
承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）
3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）采购合同；
（4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。
第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面
南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）

	采购方式：
	在线投标响应

	项目编号：
	NNZC2026-G1-990616-NNSZ

	
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密
年   月   日
第二节 资格证明文件格式
                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）
项目编号：NNZC2026-G1-990616-NNSZ
所投分标：                              
投标人名称：
年  月  日
资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）
四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）
五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）
六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）
七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）
               投标人名称(电子签章)：                              
                   日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
 投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
 投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
四、投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
六、投标资格声明函
致：_ 南宁市政府集中采购中心 
我方愿意参加贵方组织的_南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）（项目编号：NNZC2026-G1-990616-NNSZ ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
  投标人名称(电子签章)：                                           年    月    日
七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
第三节 商务文件格式
                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）
项目编号：NNZC2026-G1-990616-NNSZ
所投分标：                              
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日
商务文件目录
一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
  投标人名称(电子签章)：      
日期：  年  月   日
注：自然人投标的无需提供
	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致： 南宁市政府集中采购中心 
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）   项目（项目编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
......
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名或签章，亲笔签名或签章是指通过指定广西政府采购云平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字，否则作无效投标处理。
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。
附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
五、投标人情况介绍
（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：             
                                                    日期：  年  月   日
六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）
附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。
 投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
第四节 技术文件格式
                                                  电子投标文件
技术文件（封面）
项目名称： 南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）
项目编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ
所投分标：                              
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日
技术文件目录
一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）
二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）
三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）
四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）
五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）
六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）
七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、技术需求偏离表
请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	货物参数
	货物名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
二、项目实施组织货物方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
三、对本项目总体要求和理解（如有要求）
（由投标人根据采购需求自行编制）
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
四、产品出厂标准、质量检测报告
（由投标人根据采购需求自行编制）
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
五、优惠条件及特殊承诺
（由投标人根据采购需求自行编制）
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
六、投标人对项目的合理化建议和改进措施
（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
七、认为需要的其他技术文件或说明
（由投标人根据采购需求自行编制）
投标人名称（电子签章）：                   
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式
                                                            电子投标文件
报价文件（封面）
项目名称： 南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）
项目编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ
所投分标：                              
投标人名称：           
投标人地址：
                                                       年  月  日
报价文件目录
一、投标函……………………………………………………………………………………（页码）
二、开标一览表………………………………………………………………………………（页码）

二、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………………………（页码）
一、投标函
致：南宁市政府集中采购中心 

我方已仔细阅读了贵方组织的  南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）  项目（项目编号：NNZC2026-G1-990616-NNSZ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交付使用时间              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交付使用时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交付使用时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称： 南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）    项目编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ   
分标：         
投标人名称：                        

	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②


	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 
1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，填写具体内容，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第二章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。
7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：            
日期：  年  月   日
七、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明
中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市消防救援支队的南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
残疾人福利性单位声明函（格式）
   本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市消防救援支队 单位的南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
                                                                    投标人名称(电子签章)：             
日期：  年  月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

关于符合本国产品标准的声明函格式：

格式1

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式2
关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：_ 南宁市政府集中采购中心 
我公司（单位）参加贵方组织的_项目名称：               （项目编号：   ）项目，郑重声明如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日

注：

1.针对多种产品采购项目，填写此函《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》；
2.全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
第六节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明
    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
      投标人名称(电子签章)：                  
日期：  年  月   日
第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称： 南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）  
质疑项目的编号： NNZC2026-G1-990616-NNSZ 包号：                 
采购人名称：  南宁市消防救援支队  
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：  南宁市消防救援支队2026年伶俐消防救援站灭火救援装备采购项目（一）  
采购项目编号：  NNZC2026-G1-990616-NNSZ 包号：              
采购人名称：  南宁市消防救援支队 
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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