[bookmark: _Toc495387428][bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
6.本项目所有标的物所属行业：工业。
7.标注“●”符号的技术参数须提供由国家认可的第三方检测机构出具的2024年1月1日以来具有CMA标识的有效检测报告进行佐证，否则视为负偏离。

分标1：鹿寨县公安局警务辅助人员（不含交警）换发制式服装采购项目
	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价控制价（元）

	1
	警便帽（作训帽）
	1.主面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色。
2.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 布面执勤帽技术标准》。
	420
	顶
	26

	2
	夏执勤服
	●1.洗涤后外观平整度≥3级。
●2.异味按GB18401-2010第6.7条款标准测定，无异味。
3.甲醛含量按GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
●4.断裂强力按GB/T 3923.1-2013标准测定，经向≥700N、纬向≥400N。
5.定负荷伸长率按照FZ/T 01034‑2008标准测定；试验速度100 mm/min，施加力值30N，预加张力2N，经5次循环拉伸，纬向定负荷伸长率≥12%。
6.密度按GB/T 4668-1995标准测定，经向265±10根/10cm、纬向215±10根/10cm。
7.干热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，经向-1.5~+1.0%、纬向-1.5~+1.0%。
8.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
●9.织物折皱回复角测试按GB/T3819-1997标准测定，垂直法总折痕回复角≥230°。
10.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5
●11.起毛起球按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，参数A≥4级。
12.滴水扩散时间按GB/T21655.1-2023第8.2条标准测定，洗前≤5s。
13.织物重量按GB/T 4669-2008方法5标准测定，160±10g/m²。
14.弹性回复率按FZ/T 01034-2008标准测定，试验速度100mm/min，施加力值30N，预加张力2N，经5次循环拉伸，纬向弹性回复率≥90%。
15.干燥速率按GB/T 21655.1-2023第8.3条标准测定，洗前≥0.20g/h。
16.芯吸高度按GB/T 21655.1-2023第8.4条标准测定，经向≥100mm、纬向≥90mm。
17.透气性按GB/T5453-1997(测试面积：20cm2，压差：100Pa；洗前)标准测定，洗前≥300mm/s。
18.织物勾丝性能测试按GB/T11047-2008钉锤法标准测定，经向≥3级、纬向≥3级。
●19.耐水色牢度按GB/T5713-2013标准测定，变色≥4级、沾色≥4级。
20.自带以涤纶低弹丝提花机织布为版面，经贴衬及锁边等工艺制作的辅警服饰臂章(辅警标志臂章。工艺：缝纫、锁眼、钉扣线的颜色与缝合部位颜色相匹配，绣花线颜色为银灰色，符合材料标样，聚酯纽扣、尼龙搭扣的颜色与面料颜色相匹配。
21.执行公安部《辅警服装 勤务夏季执勤服》（试用稿）；面、料：多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色）99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m2。
	840
	件
	92

	3
	夏单裤
	1.定力弹性回复率(%)纬向≥85。
●2.定力伸长率(%)按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥12。
3.撕破强力：经向≥80N、纬向≥60N。
4.洗涤后外观平整度：洗涤5次后2.5级。
●5.织物重量按GB/T4669-2008方法5标准测定，150（±10）g/m2。
●6.断裂强力按GB/T 3923.1-2013标准测定，经向≥700N、纬向≥300N。
7.干燥速率按GB/T 21655.1-2023第8.3条标准测定，洗前0.20g/h。
●8.甲醛含量(mg/kg)按GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
9.起毛起球按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，参数A≥4级。
●10.密度按GB/T 4668-1995标准测定，经向345±15根/10cm、纬向260±15根/10cm。
●11.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
12.异味按GB 18401-2010第6.7条款标准测定，无异味。
13.耐水色牢度(级)按GB/T5713-2013标准测定，耐水色牢度(级)≥4级。
●14.滴水扩散时间按GB/T21655.1-2023第8.2条标准测定，洗前≤5s。
15.执行公安部《辅警服装 勤务单裤》（试用稿）
面料：复合聚酯四面弹力平纹布（藏蓝色）：82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔，单位面积质量：150g/m2。
	840
	条
	115

	4
	春秋执勤服
	1.面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布（藏蓝色）：58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/m2。
●2.定力伸长率(%)按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥10。
●3.弹性回复率按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥85%。
●4.撕破强力按照GB/T 3917.3‑2025《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定》测定，经向≥20N、纬向≥40N。
5.缝口脱开程度参照GB/T21294-2024缝制方法为：14号针，5针/cm，40tex涤纶线接缝平行于经向≤0.6cm、接缝平行于纬向≤0.6cm。
6.热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，-2.0～+1.0。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
●7.断裂强力按GB/T3923.1-2013条样法经向≥750N、纬向≥650N。
8.可分解致癌芳香胺染料按GB/T17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
9.甲醛含量按GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
10.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5。
11.耐热压色牢度按GB/T6152-1997(压烫温度：150°C，压烫时间：15s)标准测定，干压：变色≥4级、潮压：沾色≥3-4级。
12.耐水色牢度(级)按GB/T5713-2013标准测定，耐水色牢度(级)≥4级。
13.耐刷洗色牢度按GB/T420-2009(加热温度：60C)标准测定，变色≥3级。
14.耐汗渍色牢度按GB/T 3922-2013标准测定，酸性：变色≥4-5级、酸性：沾色≥4-5级、碱性：变色≥4-5级、碱性：沾色≥4-5级。
15.耐摩擦色牢度按GB/T3920-2008标准测定，干摩擦≥3-4级、湿摩擦≥3级。
16.耐皂洗色牢度按GB/T3921-2008方法C(3)标准测定，变色≥4级、沾色≥3-4级。
17.耐光色牢度按GB/T 8427-2019方法3标准测定，耐光色牢度≥5级。
18.耐光、汗复合色牢度按GB/T 14576-2009标准测定，耐酸性光汗≥4级、耐碱性光汗≥4级。
19.执行公安部《辅警服装 勤务春秋执勤服》（试用稿）。
	420
	套
	270

	5
	内腰带
	1.锌合金YZZnAl4A GB/T 13818-2024，钎扣主体，
2.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 内腰带技术标准》。
	420
	条
	38

	6
	冬执勤服
	1.撕破强力按GB/T 3917.3-2025梯形撕裂法标准测定，经向≥20N、纬向≥40N。
●2.缝口脱开程度参照GB/T21294-2024，缝制方法为：14号针，5针/cm，40tex涤纶线成品缝子纰裂程度：0.6cm。
●3.水洗尺寸变化率按GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2017、GB/T 8630-2013标准测定，洗涤程序5M，一次洗涤，悬挂晾干-2.0～+1.0%。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
●4.干热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，干热尺寸变化率为-2.0～+1.0。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
5.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5。
6.甲醛含量GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
7.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
●8.起毛起球(级)按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，采用参数C试验条件，起毛起球等级≥4级。
9.织物折皱回复角测试按GB/T3819-1997垂直法标准测定，总折痕回复角≥200°。
●10.耐水色牢度按照GB/T 5713‑2013测定，变色≥4级，沾色≥4级；耐汗渍色牢度按照GB/T 3922‑2013测定，酸性汗液：变色≥4‑5级，沾色≥4‑5级；碱性汗液：变色≥4‑5级，沾色≥4‑5级。
11.耐摩擦色牢度按GB/T 3920-2008标准测定，干摩擦≥3-4级、湿摩擦≥3级。
12.耐皂洗色牢度按GB/T3921-2008方法C(3)标准测定，变色≥4级、沾色≥3-4级。
●13.耐光色牢度按GB/T 8427-2019方法3标准测定，耐光色牢度≥5级。
14.耐热压色牢度按照GB/T 6152‑1997测定，试验温度(150±2)℃，压烫时间15s，试验压力4kPa±1kPa；干压：变色≥4级，沾色≥4级；潮压：变色≥4级，沾色≥3‑4级；湿压：变色≥4级，沾色≥3‑4级。
15.耐光、汗复合色牢度按照GB/T 14576‑2009测定；耐酸性光汗复合色牢度≥4级，耐碱性光汗复合色牢度≥4级。
16.耐刷洗色牢度按GB/T 420-2009(加热温度：60C)标准测定，变色≥3级。
●17.织物中拆下纱线线密度按GB/T 29256.5-2012方法A标准测定，变色3tex。
18.执行公安部《辅警服装 勤务冬执勤服》（试用稿）
面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布（藏蓝色）58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/m2。
	420
	套
	363

	商务条款

	质保期及售后服务要求
	1.负责送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物如在供货时出现尺寸不合体或在供货后一个月内出现质量问题，由中标供应商无条件进行更换。
2.所有货物质量保证期最短不得少于6个月。质量保证期内服装出现变形、褪色，中标供应商无条件进行更换。
3.中标供应商在质保期内设立专门的服务热线（提供电话号码），指定专门的售后服务人员（提供名单及联系方式）。
4.中标供应商必须为每套服装的每种钮扣提供至少一粒备用扣，并配有足够的衣扣、领带等配饰库存以保证满足采购人更换的需求。
5.服装交付使用后一个月内，对于尺寸大小不合身、缩水、变形、起球、衣服透光、衣领卡脖子、裤子卡档、配件脱落、配件损坏等问题中标供应商须予以更换，且须于提出更换要求之日起20日内更换完毕送至采购人处。
6.质保期内出现扣子脱落，线缝开纱、非客户原因的服装配饰损坏等服装质量问题，中标供应商提供维修服务，且须在接到采购人通知之日起24小时内派专人上门收取货物，并在7日内维修完毕送至采购人处。
7.上述质保期及售后服务要求产生的费用，均包含在投标报价中。


	其它要求
	1.中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2.以上所有服装均为量身定制产品。
3.投标报价包括本次采购范围货物（服装）价款、备品备件、包装、运输、装卸、修补、换货及售后服务、检验及验收、保修、保险、税金等全部费用，投标人综合考虑在报价中。

	交付使用时间
及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起10个工作日内交货并验收合格。
2.交货地点：鹿寨县公安局内指定地点。

	付款方式
	货物验收合格后，采购人原则上自收到发票后10个工作日内支付100%合同金额。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	验收条件及标准
	1.现场验收。
2.验收依据：按照招标文件要求及中标供应商的投标文件。
3.中标供应商必须提供原装正品、全新的、符合有关质量标准的产品。交货时，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件和投标文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4.在验收过程中，采购人有权从服装中随机抽样送质检部门检验，如检验不符合招标文件要求及中标供应商的投标文件承诺的，采购人不予验收，并按违约责任处理，履约保证金不予退还（如有），同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。送检费用含在投标报价中。

	项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本分标序号4“春秋执勤服”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	样品递交事宜
	1.供应商需提供警便帽（作训帽）（1顶）、夏执勤服（1件）、夏单裤（1条）、春秋执勤服（1套）、内腰带（1条）、冬执勤服（1套）样品，供评委现场比较评审。
2.样品的不得出现供应商信息，如供应商名称、生产厂家名称、地址、电话、商标等，递交样品前供应商自觉对相关信息自行处理，否则，该样品有可能被拒绝接收。
3.样品递交方式：样品递交采用现场递交方式，供应商持授权委托书原件、代理人身份证原件办理样品递交手续，以其它方式递交样品的将被拒绝接收，后果自负。
4.样品递交时间：2026年09月15日09时00分至09时30分（逾期递交所造成的一切后果由供应商自行承担）。样品递交截止时间：2026年09月15日09时30分止。
5.样品递交地点：鹿寨县公共资源交易中心（柳州市鹿寨县桂园路8号汇一联商务楼1层）。
6.供应商不提供样品或未按采购文件要求提供样品或提供样品不齐全的，样品分得 0 分。
7.特别说明：
①样品不可共享或共用，共享样品的供应商均作投标无效处理。
②评标时，评委可能会对样品进行破坏性评审，无论供应商中标与否，供应商不得以此要求赔偿。请各供应商投标前自行考虑清楚后参加投标活动。
8.其他说明：样品的全部费用由各供应商自行负责，所投展示样品应与投标文件中的所投产品相一致，供应商无需随样品提交相关检测报告，中标供应商样品将由采购人留存，作为验收依据，不予退还，未成交的供应商所提供的样品将在成交通知书发出后5个工作日内退还（供应商接到通知之日起3日内不领取的，采购人可自行处理；逾期领取所造成的丢失责任由供应商自行承担。为防冒领，领取人为原递交人的须出具本人身份证原件。非原递交人来领取的，除须出具领取人本人身份证原件外还须提交原递交样品单位的授权书原件，否则不予办理）。




分标2：鹿寨县公安局警务辅助人员（交警）换发制式服装采购项目
	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价控制价（元）

	1
	警便帽（作训帽）
	1.主面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色。
2.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服装 布面执勤帽技术标准》。
	102
	顶
	26

	2
	夏执勤服
	●1.洗涤后外观平整度≥3级。
●2.异味按GB18401-2010第6.7条款标准测定，无异味。
3.甲醛含量按GB/T 2912.1-2009（水萃取法，检出限：20mg/kg）标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
●4.断裂强力按GB/T 3923.1-2013标准测定，经向≥700N、纬向≥400N。
5.定负荷伸长率按照FZ/T 01034‑2008标准测定；试验速度100 mm/min，施加力值30N，预加张力2N，经5次循环拉伸，纬向定负荷伸长率≥12%。
6.密度按GB/T 4668-1995标准测定，经向265±10根/10cm、纬向215±10根/10cm。
7.干热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，经向-1.5~+1.0%、纬向-1.5~+1.0%。
8.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
●9.织物折皱回复角测试按GB/T3819-1997标准测定，垂直法总折痕回复角≥230°。
10.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5
●11.起毛起球按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，参数A≥4级。
12.滴水扩散时间按GB/T21655.1-2023第8.2条标准测定，洗前≤5s。
13.织物重量按GB/T 4669-2008方法5标准测定，160±10g/m²。
14.弹性回复率按FZ/T 01034-2008标准测定，试验速度100mm/min，施加力值30N，预加张力2N，经5次循环拉伸，纬向弹性回复率≥90%。
15.干燥速率按GB/T 21655.1-2023第8.3条标准测定，洗前≥0.20g/h。
16.芯吸高度按GB/T 21655.1-2023第8.4条标准测定，经向≥100mm、纬向≥90mm。
17.透气性按GB/T5453-1997(测试面积：20cm2，压差：100Pa；洗前)标准测定，洗前≥300mm/s。
18.织物勾丝性能测试按GB/T11047-2008钉锤法标准测定，经向≥3级、纬向≥3级。
●19.耐水色牢度按GB/T5713-2013标准测定，变色≥4级、沾色≥4级。
20.自带以涤纶低弹丝提花机织布为版面，经贴衬及锁边等工艺制作的辅警服饰臂章(辅警标志臂章。工艺：缝纫、锁眼、钉扣线的颜色与缝合部位颜色相匹配，绣花线颜色为银灰色，符合材料标样，聚酯纽扣、尼龙搭扣的颜色与面料颜色相匹配。
21.执行公安部《辅警服装 勤务夏季执勤服》（试用稿）；面、料：多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色）99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m2。
	204
	件
	92

	3
	夏单裤
	1.定力弹性回复率(%)纬向≥85。
●2.定力伸长率(%)按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥12。
3.撕破强力：经向≥80N、纬向≥60N。
4.洗涤后外观平整度：洗涤5次后2.5级。
●5.织物重量按GB/T4669-2008方法5标准测定，150（±10）g/m2。
●6.断裂强力按GB/T 3923.1-2013标准测定，经向≥700N、纬向≥300N。
7.干燥速率按GB/T 21655.1-2023第8.3条标准测定，洗前0.20g/h。
●8.甲醛含量(mg/kg)按GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
9.起毛起球按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，参数A≥4级。
●10.密度按GB/T 4668-1995标准测定，经向345±15根/10cm、纬向260±15根/10cm。
●11.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
12.异味按GB 18401-2010第6.7条款标准测定，无异味。
13.耐水色牢度(级)按GB/T5713-2013标准测定，耐水色牢度(级)≥4级。
●14.滴水扩散时间按GB/T21655.1-2023第8.2条标准测定，洗前≤5s。
15.执行公安部《辅警服装 勤务单裤》（试用稿）
面料：复合聚酯四面弹力平纹布（藏蓝色）：82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔，单位面积质量：150g/m2。
	204
	条
	115

	4
	春秋执勤服
	1.面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布（藏蓝色）：58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/m2。
●2.定力伸长率(%)按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥10。
●3.弹性回复率按FZ/T 01034-2008标准测定，纬向≥85%。
●4.撕破强力按照GB/T 3917.3‑2025《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定》测定，经向≥20N、纬向≥40N。
5.缝口脱开程度参照GB/T21294-2024缝制方法为：14号针，5针/cm，40tex涤纶线接缝平行于经向≤0.6cm、接缝平行于纬向≤0.6cm。
6.热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，-2.0～+1.0。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
●7.断裂强力按GB/T3923.1-2013条样法经向≥750N、纬向≥650N。
8.可分解致癌芳香胺染料按GB/T17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
9.甲醛含量按GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
10.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5。
11.耐热压色牢度按GB/T6152-1997(压烫温度：150°C，压烫时间：15s)标准测定，干压：变色≥4级、潮压：沾色≥3-4级。
12.耐水色牢度(级)按GB/T5713-2013标准测定，耐水色牢度(级)≥4级。
13.耐刷洗色牢度按GB/T420-2009(加热温度：60C)标准测定，变色≥3级。
14.耐汗渍色牢度按GB/T 3922-2013标准测定，酸性：变色≥4-5级、酸性：沾色≥4-5级、碱性：变色≥4-5级、碱性：沾色≥4-5级。
15.耐摩擦色牢度按GB/T3920-2008标准测定，干摩擦≥3-4级、湿摩擦≥3级。
16.耐皂洗色牢度按GB/T3921-2008方法C(3)标准测定，变色≥4级、沾色≥3-4级。
17.耐光色牢度按GB/T 8427-2019方法3标准测定，耐光色牢度≥5级。
18.耐光、汗复合色牢度按GB/T 14576-2009标准测定，耐酸性光汗≥4级、耐碱性光汗≥4级。
19.执行公安部《辅警服装 勤务春秋执勤服》（试用稿）。
	102
	套
	270

	5
	内腰带
	1.锌合金YZZnAl4A GB/T 13818-2024，钎扣主体，
2.面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合GA部《FJ服饰 内腰带技术标准》。
	102
	条
	38

	6
	冬执勤服
	1.撕破强力按GB/T 3917.3-2025梯形撕裂法标准测定，经向≥20N、纬向≥40N。
●2.缝口脱开程度参照GB/T21294-2024，缝制方法为：14号针，5针/cm，40tex涤纶线成品缝子纰裂程度：0.6cm。
●3.水洗尺寸变化率按GB/T 8628-2013、GB/T 8629-2017、GB/T 8630-2013标准测定，洗涤程序5M，一次洗涤，悬挂晾干-2.0～+1.0%。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
●4.干热尺寸变化率按GB/T17031.1-1997、GB/T17031.2-1997标准测定，干热尺寸变化率为-2.0～+1.0。备注：(+)表示伸长，(-)表示收缩。
5.pH值按GB/T 7573-2009(萃取介质：0.1mol/L氯化钾溶液)标准测定，pH值为4.0～8.5。
6.甲醛含量GB/T 2912.1-2009(水萃取法，检出限：20mg/kg)标准测定，甲醛含量≤75mg/kg。
7.可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592-2024(使用GC-MS分析方法，定量限：5mg/kg)标准测定，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。
●8.起毛起球(级)按GB/T4802.1-2008圆轨迹法标准测定，采用参数C试验条件，起毛起球等级≥4级。
9.织物折皱回复角测试按GB/T3819-1997垂直法标准测定，总折痕回复角≥200°。
●10.耐水色牢度按照GB/T 5713‑2013测定，变色≥4级，沾色≥4级；耐汗渍色牢度按照GB/T 3922‑2013测定，酸性汗液：变色≥4‑5级，沾色≥4‑5级；碱性汗液：变色≥4‑5级，沾色≥4‑5级。
11.耐摩擦色牢度按GB/T 3920-2008标准测定，干摩擦≥3-4级、湿摩擦≥3级。
12.耐皂洗色牢度按GB/T3921-2008方法C(3)标准测定，变色≥4级、沾色≥3-4级。
●13.耐光色牢度按GB/T 8427-2019方法3标准测定，耐光色牢度≥5级。
14.耐热压色牢度按照GB/T 6152‑1997测定，试验温度(150±2)℃，压烫时间15s，试验压力4kPa±1kPa；干压：变色≥4级，沾色≥4级；潮压：变色≥4级，沾色≥3‑4级；湿压：变色≥4级，沾色≥3‑4级。
15.耐光、汗复合色牢度按照GB/T 14576‑2009测定；耐酸性光汗复合色牢度≥4级，耐碱性光汗复合色牢度≥4级。
16.耐刷洗色牢度按GB/T 420-2009(加热温度：60C)标准测定，变色≥3级。
●17.织物中拆下纱线线密度按GB/T 29256.5-2012方法A标准测定，变色3tex。
18.执行公安部《辅警服装 勤务冬执勤服》（试用稿）
面料：棉聚酯纬弹加厚斜纹布（藏蓝色）58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/m2。
	102
	套
	363

	商务条款

	质保期及售后服务要求
	1.负责送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。采购范围内的货物如在供货时出现尺寸不合体或在供货后一个月内出现质量问题，由中标供应商无条件进行更换。
2.所有货物质量保证期最短不得少于6个月。质量保证期内服装出现变形、褪色，中标供应商无条件进行更换。
3.中标供应商在质保期内设立专门的服务热线（提供电话号码），指定专门的售后服务人员（提供名单及联系方式）。
4.中标供应商必须为每套服装的每种钮扣提供至少一粒备用扣，并配有足够的衣扣、领带等配饰库存以保证满足采购人更换的需求。
5.服装交付使用后一个月内，对于尺寸大小不合身、缩水、变形、起球、衣服透光、衣领卡脖子、裤子卡档、配件脱落、配件损坏等问题中标供应商须予以更换，且须于提出更换要求之日起20日内更换完毕送至采购人处。
6.质保期内出现扣子脱落，线缝开纱、非客户原因的服装配饰损坏等服装质量问题，中标供应商提供维修服务，且须在接到采购人通知之日起24小时内派专人上门收取货物，并在7日内维修完毕送至采购人处。
7.上述质保期及售后服务要求产生的费用，均包含在投标报价中。


	其它要求
	1.中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
2.以上所有服装均为量身定制产品。
3.投标报价包括本次采购范围货物（服装）价款、备品备件、包装、运输、装卸、修补、换货及售后服务、检验及验收、保修、保险、税金等全部费用，投标人综合考虑在报价中。

	交付使用时间
及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起10个工作日内交货并验收合格。
2.交货地点：鹿寨县公安局内指定地点。

	付款方式
	货物验收合格后，采购人原则上自收到发票后10个工作日内支付100%合同金额。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	验收条件及标准
	1.现场验收。
2.验收依据：按照招标文件要求及中标供应商的投标文件。
3.中标供应商必须提供原装正品、全新的、符合有关质量标准的产品。交货时，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件和投标文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4.在验收过程中，采购人有权从服装中随机抽样送质检部门检验，如检验不符合招标文件要求及中标供应商的投标文件承诺的，采购人不予验收，并按违约责任处理，履约保证金不予退还（如有），同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。送检费用含在投标报价中。

	项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本分标序号4“春秋执勤服”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	样品递交事宜
	1.供应商需提供警便帽（作训帽）（1顶）、夏执勤服（1件）、夏单裤（1条）、春秋执勤服（1套）、内腰带（1条）、冬执勤服（1套）样品，供评委现场比较评审。
2.样品的不得出现供应商信息，如供应商名称、生产厂家名称、地址、电话、商标等，递交样品前供应商自觉对相关信息自行处理，否则，该样品有可能被拒绝接收。
3.样品递交方式：样品递交采用现场递交方式，供应商持授权委托书原件、代理人身份证原件办理样品递交手续，以其它方式递交样品的将被拒绝接收，后果自负。
4.样品递交时间：2026年09月15日09时00分至09时30分（逾期递交所造成的一切后果由供应商自行承担）。样品递交截止时间：2026年09月15日09时30分止。
5.样品递交地点：鹿寨县公共资源交易中心（柳州市鹿寨县桂园路8号汇一联商务楼1层）。
6.供应商不提供样品或未按采购文件要求提供样品或提供样品不齐全的，样品分得 0 分。
7.特别说明：
①样品不可共享或共用，共享样品的供应商均作投标无效处理。
②评标时，评委可能会对样品进行破坏性评审，无论供应商中标与否，供应商不得以此要求赔偿。请各供应商投标前自行考虑清楚后参加投标活动。
8.其他说明：样品的全部费用由各供应商自行负责，所投展示样品应与投标文件中的所投产品相一致，供应商无需随样品提交相关检测报告，中标供应商样品将由采购人留存，作为验收依据，不予退还，未成交的供应商所提供的样品将在成交通知书发出后5个工作日内退还（供应商接到通知之日起3日内不领取的，采购人可自行处理；逾期领取所造成的丢失责任由供应商自行承担。为防冒领，领取人为原递交人的须出具本人身份证原件。非原递交人来领取的，除须出具领取人本人身份证原件外还须提交原递交样品单位的授权书原件，否则不予办理）。
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