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第一章  竞争性谈判公告


一、项目基本情况                        

    项目编号：GXZC2026-J1-002853-GXDY
    项目名称：共享智慧茶仓建设项目设备采购 

    采购方式：竞争性谈判  

    预算总金额（元）：2802970.43

    采购需求：

标项名称:共享智慧茶仓建设项目设备采购

数量:1批
预算金额（元）:2802970.43

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：共享智慧茶仓建设项目设备采购1批，具体详见采购文件。

最高限价（如有）：2802970.43

合同履约期限：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。
本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：
  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

  3.本项目的特定资格要求：无 。 

三、获取采购文件
  时间： 2026年08月27日至2026年09月01日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）


  地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）  

  方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。  

   售价（元）：0 

四、响应文件提交
   截止时间： 2026 年09月02日 09:30（北京时间）

   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 

五、响应文件开启 

   开启时间： 2026年09月02日 09:30（北京时间）

   地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 

六、公告期限 

   自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

1.谈判保证金金额：人民币贰万捌仟元整（￥28000.00元）。

缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、保险、担保机构出具的保函，禁止采用现金方式。采用银行转账方式的，保证金必须从供应商的基本账户转出，并在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户且到账。

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

开户银行: 中国银行柳州市八一支行

银行账号：6158  6557  4841

用途/备注：共享智慧茶仓建设项目设备采购保证金
2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.“广西政府采购云平台”平台电子投标相关事宜说明： 

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.

zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（新版客户端下载路径：请自行前往广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在竞标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在竞标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在竞标截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，竞标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，提交响应文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

5.监督部门：自治区财政厅     联系方式：0771-5331810  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息 

名      称：广西职业技术大学

地      址：南宁市江南区明阳大道19号 

    项目联系人：马老师

    项目联系方式：0771-4213138

    2.采购代理机构信息

    名    称：广西德元工程项目管理有限责任公司 

    地    址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼 

    项目联系人：李丹 

    项目联系方式：0771-8028710
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：

1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	√不允许分包

□允许分包

分包内容：/

分包金额或者比例：/

分包供应商必须具备的资质：/

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：

√随机抽取；

	12.1.1
	资格证明文件：

1、谈判供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效谈判处理）
2、谈判供应商提供近半年内任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到谈判文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效谈判处理）
3、谈判供应商提供近半年内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到谈判文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效谈判处理）
4、谈判供应商财务状况报告： ①如提供经第三方会计师事务所审计的，必须是2025年度财务报告（财务报告至少包括三表及其附注）；②如提供谈判供应商自行出具的2025年度度财务报表，财务报表必须至少包含资产负债表、利润表、现金流量表；③新成立不足一年的谈判供应商应提供公司成立日之后次月起至响应文件递交截止月前的财务报表，且财务报表必须至少包含资产负债表、利润表、现金流量表。以上未按要求提供材料的，谈判小组将取消其谈判资格，或供应商其开户银行出具的资信证明复印件（说明：供应商其开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按谈判无效处理）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7、联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理）

8、落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件；（如有要求则必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
9、采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）

10、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件：

1、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2、供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件：

1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4、谈判保证金缴纳证明；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

9、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

10、技术培训方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

11、供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：

货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；

货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；

4）保险费和各项税金。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。

☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：详见公告要求。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人或以上单数。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间： 30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

√带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为：实质性参数“▲”允许负偏离的条款数为 0 项，非实质性参数允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数：实质性参数“▲”允许负偏离的条款数为 0 项，非实质性参数允许负偏离的条款数为2项。

	28.1
	履约保证金金额：本项目收取履约保证金：成交金额的2%。
履约保证金提交方式：成交供应商在合同签订之前缴纳履约保证金到指定账户，银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：在项目验收合格完成后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供验收材料，采购人在收到合格材料后办理退还手续（不计利息），履约保证金按原账户退回。
缴纳履约保证金指定账户的信息：
开户名称：广西职业技术学院
开户银行：农行南宁明阳支行（在广西区外转账，若找不到明阳支行，则录入：农行南宁分行,行号103611000028）
银行账号：20030701040000371

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。
2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
    3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西德元工程项目管理有限责任公司

联系电话：0771-8028710

通讯地址：南宁市良庆区凯旋路15号绿地中心7号楼8楼

业务时间：每天上午9时30分到12时00分，下午14时30分到17时 30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：成交供应商须一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：以成交金额为计算基数，依据国家计委计价价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文的收费标准计取。

3.采购代理费缴纳账户：

单位全称：广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司北海市北海大道支行

帐    号：4500 1655 1130 5070 3077

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2（1）
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	33.2（2）
	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件成交注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽取评审专家。
25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝( 1.5 ＋ 0.55)×0.8＝1.64（万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
4.本项目整体所属行业：工业
5.本项目核心产品：仓库出入库设备
	技术要求

	序号
	货物名称
	规格参数及要求
	单位
	数量

	1
	电动感应玻璃门
	1.门扇材质：采用12mm厚钢化安全玻璃，并带有3C认证标识；外包装饰采用1.2mm厚304不锈钢或镀钛板银拉丝抗指纹面层；尺寸1.8m×2.2m；
2.门机采用重型直流无刷电机驱动系统，单扇承重不低于150kg，遇阻自动反弹安全保护及手动离合装置，停电时可手动开启；电机功率≤100W，运行噪音≤55dB；
3.采用高强度铝合金导轨，传动结构合理、可靠，使用寿命不低于100万次；
4.开启速度200~460mm/s可调，关闭速度200~460mm/s可调，开放停留时间0~30秒可调；手动推力≤50N；
5.采用微波雷达/红外传感器，安装于门框上方，检测范围可调（安装高度2.02.7m时检测距离≥2.5m），具备防误触发功能，延时响应时间0.110秒可调；输出继电器干接点信号，功耗≤3VA；
6.工作环境温度-20℃ ~ +50℃，电源电压220V，50Hz；防护等级不低于IP20，适用于室内商用及办公环境；
7.采用三元乙丙(EPDM)橡胶密封条或硅胶密封条，门扇周边及地轨处多重密封设计，气密性能按国标GB/T 7106-2019检测不低于第6级（漏风量≤1.5m³/(h·m²)）；
8.安全性能：具备遇阻防夹安全保护功能，遇障碍物后门扇立即停止或自动反向开启，最大回弹力≤150N，响应时间≤0.5秒；
9.无框玻璃门采用专用门夹及配件固定，金属包边框架结构采用一体成型加工或氩弧焊工艺，表面经拉丝/镜面处理，焊缝平整无毛刺，焊接强度符合相关标准；
10.支持感应器自动感应、刷卡、密码、人脸识别等多种控制方式，并可无缝集成门禁考勤系统，实现权限管理与人员进出记录的统一；耐火极限不低于1.0小时；背火面温升≤140℃，玻璃及门体构件在火灾条件下应保持完整不丧失防火隔热性能”；
11.质保期≥2年。
	套
	2

	2
	智能人脸门禁设备
	1.门禁开关电源：机箱尺寸≥237mm×285mm×85mm；输入电压AC 220V；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃~+50℃；工作湿度：＜95%；
2.开门按钮：尺寸为86mm×86mm；结构为塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；适合埋入式电器盒使用；
3.≥7英寸IPS液晶触摸显示屏，分辨率600×1024，比例9:16，支持触摸操作；
4.采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米（可扩展至3米）；支持照片/视频防假（真人检测）；人脸库容量≥10000人，比对时间＜0.2秒/人；
5.支持人脸、刷卡（Mifare卡/CPU卡/身份证序列号）、密码及其组合认证（如人脸+密码、刷卡+人脸等）；内置屏下刷卡模块，可选配指纹、二维码识别模块；
6.支持口罩检测模式，可配置为提醒佩戴口罩或强制佩戴口罩，并联动门禁控制；
7.支持普通模式（全屏预览）、广告模式（识别区+广告区，可播放最多8张图片）、简洁模式（无预览，仅背景图及结果）；支持语音合成，认证成功/失败可自定义语音播报（可叠加姓名）；
8.支持最多5人同时识别；支持多重认证（不同人员人脸/卡片/指纹）、首卡常开、超级密码、中心远程开门、反潜回等功能；
9.支持有线网络（RJ45），RTSP协议输出H.264视频码流，支持远程视频预览；可与云眸、4200客户端、室内机/管理机进行可视对讲；支持断网续传、NTP校时；
10.具备1路门锁输出、1路开门按钮、1路门磁输入、2路IO输入、1路IO输出、1个RS-485（可外接读卡器或门禁主机）、1个韦根接口（W26/W34）、1个Type-C USB、1个TF卡槽、1个防拆开关；
11.支持M1卡片防复制机制（默认开启M1扇区加密），支持CPU卡内容加密读取；可选配门控安全模块，防止主机被恶意破坏后门锁被打开；
12.支持壁挂、桌面、立式、通道等多种安装方式；工作温度适应常规室内环境，支持本地及Web端管理（人员、参数、事件、系统维护等）；
13.质保期≥2年。
	台
	2

	3
	门禁管理系统设施
	1.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权；
2.提供门禁权限管理应用；
3.支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
4.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
5.支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
6.支持权限增量下发、初始化下发；
7.支持按时段配置门的常开常闭状态；
8.支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
9.支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
10.支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
11.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
12.支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
13.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
14.提供门禁事件管理应用；
15.支持配置平台接收到事件类型；
16.支持配置事件保存时长；
17.支持查询人员出入事件和设备事件；
18.提供门禁状态查看及远程控制应用
19.支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
20.支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
21.支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
22.提供人员出入记录实时展示应用；
23.支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示；
24.质保期2年。
	套
	1

	4
	重点区域人员门禁管控
	1.重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用；
2.提供多重认证应用；
3.设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门；
4.支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门；
5.支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门；
6.支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门；
7.提供多门互锁应用；
8.在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个26系列控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个26系列控制器下门之间的互锁）；
9.提供反潜回应用；
10.反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个26系列控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个26系列控制器下门的反潜回）；
11.质保期≥2年。
	套
	1

	5
	人脸录入仪
	1.规格：5MP / 2K；
2.传感器：1/3" 500万像素 CMOS；
3.最大分辨率：2944 × 1656 (2K/5MP)；
4.帧率：30fps@5MP；
5.镜头：低畸变定焦，自动对焦（AF）；
6.最近对焦：0.1m；
7.水平视场角：80°；
8.视频压缩：MJPEG / YUY2；
9.最低照度：约 0.1lux (彩色)；
10.内置麦克风：驻极体全向麦；
11.拾音距离：≤5m；
12.降噪：智能降噪；
13.采样率：16kHz / 16bit；
14.接口：USB 2.0 Type-A（免驱 UVC）；
15.线长：1.5m；
16.供电：USB 5V 供电；
17.最大功耗：1.6W；
18.材质：ABS 塑料；
19.调节：360°水平旋转、±15°俯仰；
20.安装：屏幕夹、桌面、1/4" 三脚架孔；
21.指示灯：白色工作指示灯；
22.系统兼容：Windows 8/10/11、macOS、Android、Linux；
23.即插即用，无需驱动；
24.质保期≥2年。
	台
	1

	6
	恒温恒湿设备
	1.制冷量：30kW
2.制热量：12kW
3.循环风量：9200m³h
4.机外余压：200 Pa
5.机组噪声：≤72 dB(A)
6.电极加湿：8kg/h
7.温度控制范围：16~31℃
8.温度控制精度(常规实验室):±1℃
9.温度响应时间(负荷突变后):≤8分钟
10.全域温差：≤1℃
1.相对湿度控制范围：45%~75%RH
12.湿度控制精度(常规实验室):±5%RH
13.湿度响应时间(负荷突变后):≤12分钟
14.全域湿度差：≤5%RH
15.温湿度解耦方式： PID智能算法+抗干扰补偿
16.波动抑制能力：电压波动±15%范围内无影响
17.压缩机类型：全封闭涡旋式双机冗余 （双系统）
18.制冷剂： R22(环保无异味)
19.节流方式：电子膨胀阀(精度±0.1L/h,适配实验室小负荷波动)
20.加热方式：电辅热
21.制冷系统保护：高低压保护、过载保护、排气温度保护、防、泄漏报警
22.加湿方式：无菌电极式加湿
23.通讯接口： RS485 
24.空气过滤等级： G4初效   
25.参考室内机尺寸：长1200mmX宽1000mmX高670mm
(进风口长1050x宽570、出风口长1070x宽400.)风口离机5em
26.质保期≥2年
	台
	2

	7
	AMR无人堆高叉车
	1.长宽高尺寸≥1950mm×950mm×1900mm；
2.货叉尺寸为≥1130mm×185mm×55mm
3.货叉外侧距550mm-685mm；
4.叉臂起升高度2.5米；
5.叉面最小离地高度70mm；
6.车身离地间隙50mm；
7.轴距1280mm；
8.转弯半径1450mm；
9.轮胎类型：承载轮/驱动轮/辅助轮，聚氨酯；
10.承载轮尺寸≥ 82mm×96mm，驱动轮≥230mm×75mm，辅助轮≥100mm×40mm；
11.净重≤490kg；
12.最大载重≥1500kg；
13.整机功率300w；
14.激光雷达*1，上激光探测范围：360º；探测距离：50m；
15.激光雷达*2，前激光探测范围：270º；探测距离：25m；后激光探测范围：270º，探测距离：25m；
16.叉臂红外感应器 防止叉臂碰撞，感应托盘位是否有托盘；
17.工业相机*1 工业级托盘图像识别（IP65）*1 8m；
18.防撞条：碰撞到物体后会暂停作业；
19.屏幕：≥10.1寸液晶屏，分辨率1280×800，带多点触摸功能；
20.顶升器 可自动升起/降下，举升高度10cm;
21.末端校正:末端配置红外摄像头+二维码，实现末端校正后的精度低于20mm;
22.支持手柄操作;
23.制动方式:电磁制动;
24.交换机：提供机器人各种传感器在线升级功能；
25.IMU 高精度三轴航姿1Pcs；
26.导航主板 intel i5 12代 x86主板，运行ROS系统；
27.安卓主板 RK3568主板，操作系统安卓11；
28.控制器：PLC控制器；
29.运行环境：室内，环境洁净，无腐蚀性气体；
30.工作温度：零下0℃~55℃；抗UV；抗腐蚀；
31.存储温度：零下10℃~65℃；
32.充电温度 5~40℃（室内）；
33.行进速度 0.3~1.5m/s 可调；
34.最小通过窄道 160cm；
35.爬坡角度 7º；
36.过坎宽度 ≤3cm；
37.过坎高度 1cm；
38.4G 支持，需加装4G改造配件；
39.5G 支持，需加装5G改造配件；
40.WIFI Wifi模块（AP6256）2.4G&5GHz，支持802.11a/b/g/n/ac协议；

▲41.电池采用磷酸铁锂电池，容量≥48V 30A，充电≤1.5小时，连续作业时间≥6小时，供货时需提供国家认可的第三方检测机构出具的MSDS/UN38.3检测报告加盖竞标供应商公章；
42.质保期≥2年。
	台
	1
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	机器人WMS+AGV系统设备
	1.配备一根国内标配的机器人调试线；
2.货架库位管理（立体库位，含出库管理、入库管理、库位分配、库存管理、物料管理等；
▲3.AGV任务下发：和AGV叉车系统对接，任务下发、充电策略管理、任务排序、移库任务、PDA系统对接等；调度管理系统看板可实时监测任务状态和当天配送数据（竞标需提供功能模块截图证明）
4.基础数据管理：物料信息、库位管理等；
▲5.AGV叉车不用贴二维码、不用铺磁条，反光码，可远程在线更改路线、增减库位，地图和路线为AGV叉车自动生成；具备地图管理功能（竞标需提供功能模块截图证明）；
▲6.机器人可以单独执行一条命令，也可以设置路线执行区域对区域的多任务作业；竞标需提供功能模块截图证明；
7.叉臂可以举高高度2.5米；没有网络的情况下也能正常取货、放货，实现点对点转运、区域对区域转运；
8.低电量自动去充电桩充电（≥1440W超快自动充电桩，大约充电≤1.5小时充满，使用时间≥6小时）
9.可以远程APP呼叫AMR叉车
10.卡板长宽：标准叉齿可兼容叉取宽度80-120cm之间的川字型卡板
11.调度系统可发送定时任务、定时自动充电、库位点路线避障参数可设置、多点位可以集成为一个区域；
12.区域对区域配送的时候，AGV叉车可自动识别取货有货的位置和放货多位置里的空位位置，每次都能放在最前面的一个空位；
13.后台可查看全部AGV的实时位置、地图情况、电池电量、实时状态是否正常等；
14.AGV叉车全车的激光雷达不低于4个；
15.机器上位机使用安卓系统来做系统控制和中央调度系统，导航定位、避障的系统为ROS系统；
质保期≥2年。
	套
	1
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	叉车智能充电桩
	1.充电电压：48V 25A；
2.容量：48V 30Ah，一共1440W；
3.电池材质：磷酸铁锂电池，磷酸铁锂分解温度约在600℃，耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃；
4.续航能力：≥6小时；
5.部署充电桩可实现7*24h服务；
6.充电方式：低电量自动回充。也可手动发回桩指令；
7.充满电所需时间：≤1.5小时；
8.电池寿命：大于5000个完整充放循环；
9.工作电压：220V AC、50/60Hz；
10.缺电状态时，自动去充电桩自动充电；
11.输入：220V~50/60 Hz；
12.输出：48V 25A；
13.质保期≥2年。
	台
	1
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	无人AMR叉车网络系统设备
	1.优质铜芯电源线：选用优质无氧铜、低电阻、导电性能待久稳定；绝缘材料采用优质环保聚氯乙烯材料，柔韧性好、耐磨损、耐腐蚀、阻燃性能好；额定电压：300/300V、300/500V及以下动力装置；
2.3个AP专用供电电源，工业级36W电源，支持工作温度：-40℃~70℃宽温设计，支持短路、过流、过压保护；
3.配备超五类网线：采用无氧铜线芯，高密度PE，PVC；超五类非屏蔽系统，传输≥100Mbps数据流量；线芯直径：0.5mm±0.02mm；使用温度：-20~60℃；
4.3个室内吸顶大功率AP：Wi-Fi6 3000M双频2.5G吸顶AP；双LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GH双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi6 160M频宽。整机最大接入速率2976Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游,支持春易一体化组网，支持“春易”APP管理，支持802.3at PoE标准供电；
5.网关：机架式10口4000M VPN路由器EG310XS-E，2个万兆上联光口，4个2.5G电口，4个千兆电口，推荐带终端数350台，推荐带宽4000Mbps，支持设备内进行叠加测速，支持策略路由及负载均衡，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持云平台与APP管理；
6.汇聚交换机：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电门交换机，固化4个SFP千兆光端口镜，支持VLAN、ACL、像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	温湿度实时采集设备
	测量参数：温度、湿度
2.温度测量范围：-40～+80℃
3.湿度测量范围：0～100%RH
4.温度精度：±0.3℃
5.湿度精度：±5%RH
6.可设置采集间隔(5分钟、10分钟、20分钟、30分钟)自带LCD显示屏显示，可防水；不锈钢探针长55cm,圆头，分体延长线5米带微型航空插头
功能描述：
▲1.采用LORA无线温湿度传感器，内置8000mA以上非充电锂亚电池；
2.系统无线模块化配置，无需除以上硬件以外的过多配置；
▲3.包含无线云平台：监测平台能对分布在各区域的传感器集中监控管理，通过地图方式实现对各区域温湿度数据实时监控，具体功能包括：
3.1、告警管理：丰富的报警方式：系统可以根据不同报警事件提供不同的报警方式：WEB界面、微信和APP告警方式。
3.2、数据分析：选择查询的起止时间和查询的监测量来查询该监测量在这段时间内的数据。查询的内容含有数据采集时间、描述、类型和数据。支持生成历史曲线图，可按照日、周、月方式进行统计。

3.3、统计报表：提供日统计、周统计和月统计和客户定制的报表统计，可选择起止时间、选择具体某一个监测量来进行日统计，统计的内容至少含有最小值、最大值、平均值，并支持数据报表导出功能。
质保期≥2年
	套
	12
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	木板仓货架
	1.配备规格为长3m×宽1.1m×高4.5m四层杉木货架，共6个；
2.配备超厚款1200×1100×140mm杉木托盘，共37套；
3.配备50cm×50cm竹筐（带盖子），共80个；
4.质保期≥2年。
	套
	1
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	精制木板仓体
	1.采用10m×50mm×2.5mm镀锌方管，材质为Q235B热轧钢材，总数量7.5条，钢管内外表面须经热浸镀锌处理，壁厚允许偏差不得超过公称壁厚的±10%；基材屈服强度≥355MPa，抗拉强度≥375MPa；镀锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥55μm，锌层附着量≥600g/m²；
2.采用1150型金属面防火岩棉夹芯墙板，总面积208m²，板型有效宽度1150mm，总厚度为50mm，上下两面层为0.4mm厚热镀锌钢板（屈服强度≥350MPa），芯材采用A级不燃岩棉，芯材厚度50mm；金属面岩棉夹芯板燃烧性能等级须达到A级（不燃材料）；板与板之间采用隐藏式公母口插接锁缝结构（企口搭接），接缝处须使用专用密封胶填充处理，确保墙板拼缝处无贯穿缝隙、无冷桥；墙板采用一体成型方式，面板与芯材均匀复合、无分层起泡现象，企口搭接紧密平整，槽口尺寸偏差±0.5mm，墙板对角线偏差≤3mm；墙板四周须采用优质镀锌封边处理，防止芯材吸潮粉化，杜绝冷桥产生，封边材料附着力及密实度须满足行业标准；
3.42米定制机压边U型钢槽；采用定制机压边镀锌U型钢槽，材质Q235B热镀锌板，厚度≥2.0mm（±0.1mm），平均锌层附着量≥275g/m²（双面），钢槽尺寸须根据现场墙体构造图纸定制下料，与10m×50mm×2.5mm方管及1150型墙板的安装尺寸匹配。钢槽外表面应做防腐蚀处理（热镀锌或热喷锌），不得有毛刺尖锐棱角；钢槽与墙板的收边接缝处须满涂中性硅酮密封胶或安装橡胶密封条，保证隔断系统的气密完整性；钢槽变形弯曲度每米≤2mm、全长≤5mm；
4.仓库底面与墙壁等全部加装一套杉木板材料，预计200m²。
5.配备材料运输及搬运服务；
6.配备完整的钢骨架制作及墙板安装服务；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	茶仓洁净吊顶装置
	1.采用600mm×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm（工装标准），基材为3003系及以上等级铝合金；
2.表面采用粉末静电喷涂或聚酯辊涂工艺，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，表面色泽均匀、无气泡流挂；色差ΔE≤1.0；
3.拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%；弯曲180°无裂纹，耐冲击性满足GB/T 23444要求；
4.主龙骨：采用C38型或C50型镀锌轻钢龙骨，厚度≥0.8mm，热镀锌防腐，镀层均匀无锈蚀；
5.副龙骨：采用与600mm×600mm板配套的三角龙骨或T型龙骨，厚度≥0.6mm，镀锌处理，与主龙骨连接牢固；
6.收边角线：四周采用L型铝合金收边角线，厚度≥0.6mm，颜色与铝扣板一致，转角45°拼接严密；
7.吊杆：采用φ8mm热轧圆钢（HPB300），通直无弯曲，与楼板采用膨胀螺栓固定，埋入深度≥60mm，吊杆间距≤1200mm；
8.龙骨安装间距：主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心间距=600mm；主龙骨端部距墙≤300mm，边部主龙骨距墙≤400mm；
9.吊顶水平控制：根据墙面标高线安装，水平偏差±5mm；大面积吊顶按短向跨度1/200起拱；
10.铝扣板及轻钢龙骨系统须达到A级不燃材料（A2级及以上），并提供有效型式检测报告；
11.吊顶系统荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N，确保使用安全，无下挠松动；
12.龙骨及铝扣板须通过中性盐雾试验，龙骨500h无红锈，涂层板720h无锈蚀；
13.安装牢固性：吊杆、龙骨、面板安装牢固，手扳无松动；铝扣板与副龙骨采用卡扣或螺丝固定，卡紧无松动；
14.面板洁净、色泽一致，无翘曲、裂缝；灯具、风口、烟感等设备与面板交接严密、美观；
15.安装允许偏差：表面平整度≤3mm（2m靠尺），接缝高低差≤1mm，接缝直线度≤3mm；
16.防松动及伸缩缝：每4~6m应设置伸缩缝，避免热胀冷缩变形；吊顶内如需填充吸声材料，应有防散落措施；
17.铝扣板双面覆PE保护膜，包装箱标识清晰；运输存放应防潮、防压、防划伤；
18.质保期≥2年。
	m2
	154.4
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	环境光控装置
	1.外形规格尺寸600mm×600mm，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装；额定功率36W～48W，输入电压AC 220V，50Hz;
2.光学色温5700K～6500K（正白光），显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量≥3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%;
3.边框材质采用高强度铝合金（阳极氧化处理），面罩采用PC扩散板或微晶棱镜防眩板，背板为冷轧钢板；防护等级≥IP20;
额定寿命≥40000小时（光通维持率L70），6000h光衰保持率≥92%；功率因数≥0.9。
4.质保期≥2年。
	套
	12
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	77.2 m2精制钢架仓体
	1.采用10m×50mm×2.5mm镀锌方管，材质为Q235B热轧钢材，总数量7.5条，钢管内外表面须经热浸镀锌处理，壁厚允许偏差不得超过公称壁厚的±10%；基材屈服强度≥355MPa，抗拉强度≥375MPa；镀锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥55μm，锌层附着量≥600g/m²；
2.采用1150型金属面防火岩棉夹芯墙板，总面积208m²，板型有效宽度1150mm，总厚度为50mm，上下两面层为0.4mm厚热镀锌钢板（屈服强度≥350MPa），芯材采用A级不燃岩棉，芯材厚度50mm；金属面岩棉夹芯板燃烧性能等级须达到A级（不燃材料）；板与板之间采用隐藏式公母口插接锁缝结构（企口搭接），接缝处须使用专用密封胶填充处理，确保墙板拼缝处无贯穿缝隙、无冷桥；墙板采用一体成型方式，面板与芯材均匀复合、无分层起泡现象，企口搭接紧密平整，槽口尺寸偏差±0.5mm，墙板对角线偏差≤3mm；墙板四周须采用优质镀锌封边处理，防止芯材吸潮粉化，杜绝冷桥产生，封边材料附着力及密实度须满足行业标准；
3.42米定制机压边U型钢槽；采用定制机压边镀锌U型钢槽，材质Q235B热镀锌板，厚度≥2.0mm（±0.1mm），平均锌层附着量≥275g/m²（双面），钢槽尺寸须根据现场墙体构造图纸定制下料，与10m×50mm×2.5mm方管及1150型墙板的安装尺寸匹配。钢槽外表面应做防腐蚀处理（热镀锌或热喷锌），不得有毛刺尖锐棱角；钢槽与墙板的收边接缝处须满涂中性硅酮密封胶或安装橡胶密封条，保证隔断系统的气密完整性；钢槽变形弯曲度每米≤2mm、全长≤5mm；
4.配备材料运输及搬运服务；
5.配备完整的钢骨架制作及墙板安装服务；
6.质保期≥2年。
	套
	1

	17
	钢架仓货架
	1.配备规格为长3m×宽1.1m×高4.5m四层钢货架，共6个；
2.配备超厚款1200×1100×140mm塑料托盘，共37套；
3.配备50cm×50cm竹筐（带盖子），共80个；
4.质保期≥2年。
	套
	1
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	一物一码防伪追溯管理平台
	1.涵盖采购管理、销售管理、仓库管理、财务管理及基础资料维护等功能，支持原材料的采购入库及往来账务处理，实现采购、销售与财务的全流程闭环管理。采购订单支持扫码出库及退货入库，产品销售出库信息可实时追踪；
2.采用以条码技术为核心的信息加密技术，为每件产品生成唯一的“身份证条码”，实现产品从采购入库到销售出库的全链条追溯。支持溯源码与防伪码双码生成，码长可选18位或20位，且批量生成数量不受限，确保编码唯一性与通用性；
3.系统内置防伪管理模块，消费者通过扫描产品标识可实时查询产品真伪信息。支持防伪查询记录追踪、首次查询标记及超次数自动冻结功能。防窜货管理模块支持经销商逐级物流追踪，实时监控产品销售流向，发现跨区域销售风险时系统自动报警提示；
4.系统内置统计分析管理模块，对供应链各环节及产品销售数据形成可视化报表，为企业经营决策提供参考。支持10万级别数据批量导出，可按产品批次、地区、经销商等多维度筛选。同时支持代理商层级数据统计及招商提成比例设置功能；
5.系统采用B/S架构，支持快速部署，可与ERP、WMS等业务系统无缝对接，通过数据接口实现跨系统数据互通。支持本地化私有部署方式，提供前后台源代码及数据库，满足定制化二次开发需求；系统数据存储于企业本地服务器，核心数据由企业自主掌控，杜绝外部泄露风险；
6.安全与合规性：系统须达到GB/T 22239《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》第二级防护标准，确保数据的机密性与完整性，防止数据泄露或被篡改。具备多层次权限管理及防篡改机制，所有填报信息一旦录入不可随意篡改，确保追溯链条的可信度；
7.质保期≥2年。
	套
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	仓库出入库设备
	1.仓库出入库系统：支持自定义标签/二维码打印，具备物资批量导入导出、领用归还、调拨转移、多类型单据（采购入库、领用出库、退货等）管理及库存统计。固定盘点涵盖设备、模具、载具等高货值资产。盘点支持条码及离线扫码、区域集中感应，可搭配无人机快速盘点，自动分类归档并筛选差异。系统采用本地化部署，数据自主掌控；可通过防火墙、IDS等缩小网络攻击面，满足合规要求；支持自主漏洞修复及个性化数据备份恢复策略；
2.平台管理服务器：搭载i5八核2.3GHz处理器、16GB内存（最大32GB）、256G M.2 SSD（可扩展至1TB SSD+1TB HDD）及GT1010 1G独显。接口丰富：USB2.0×4、USB3.0×2、HDMI×1、RJ45×1。配备23.8英寸窄边框显示器（1920×1080，支持VGA/HDMI），预装Win10操作系统；
3.对外接口：订单、物流系统数据对接；
4.机柜：宽长高尺寸≥600×1200×1000mm，配电源、固定板、角轮、风扇；
5.智能移动终端：CPU：64位8核处理器，主频2.2Hz； 内存：4G RAM+64G ROM；屏幕：5.7寸高清电容屏，分辨率1440x720；操作系统：Android；
6.工控机：搭载≥i5处理器、≥8GB内存及256GB SSD，预装未激活Win10 IoT。支持24路GPIO（输出可切换NPN/PNP），配备千兆网口及4个USB3.0/4个USB2.0，2路串口（RS-232可切换485/422）。提供HDMI+VGA双显示输出，4路24V恒压光源接口（四路最大80W）。供电24V，典型功耗144W，尺寸≥161.4×208.5×105.5mm，工作温度0~50℃；
7.移动智能终端PDA：配备≥4英寸IPS屏（450尼特、康宁玻璃），支持触控与手写。内置5100mAh电池（18W快充），支持2G/3G/4G、Wi-Fi、蓝牙及以太网底座。正面26键+4个可编程侧键，带USB 2.0 OTG、MicroSD卡扩展和双SIM卡槽；
8.数据采集系统：配套PDA程序+用户；
9.条码打印机：支持热转印和热敏打印，分辨率203dpi，最大速度150mm/s，宽度108mm，长度3333mm。适用标签纸、连续纸等。尺寸≥273×220×177mm，电源24V DC，内存32MB DRAM+16MB FLASH，32位RISC处理器。配备可移动反射式及穿透式纸张感测器，接口为USB并可选配串口/网口，操作简单（指示灯+走纸键）；
10.标签打印机：Zebra 标签打印机GK888CN，分辨率203dpi，打印速度102mm/s，存储8mb；
11.扫码枪：采用1280×800像素、60fps帧率及1.2G双核处理器，识读精度3mils，最低对比度20%。视场角水平50°、垂直38°，识读角度全向（0-360°卷曲，±60°歪曲/斜度）。工作电流<280mA，输入5V/500mA。ESD接触8kV/空气15kV，可承受1.5米跌落，工作温度-10~50°C，湿度5-95%，抗环境光100000 lux。尺寸≥171×70×88mm；
12.不干胶标签纸：每卷有60×40×1000张，共配备10卷；
13.全树碳带：配套10000张标签的碳带；
14.备案域名：防伪界面的备案；
15.工具包：包括二维码，打印机、工具包、水平仪等实施工具；
16.强电安装：AC220V，50Hz（布置双口插排）；
17.质保期≥2年。
	套
	1

	20
	茶叶离地摊凉平台
	1.采用支撑式悬空结构，摊晾面离地高度不低于0.5米，确保上下通风良好，提高干燥效率。主框架采用304不锈钢方管或镀锌方管（壁厚≥1.5mm），表面光滑无毛刺，抗腐蚀、耐氧化，确保长期使用无锈蚀污染风险。摊晾工作面铺设304不锈钢拉伸网板或食品级304不锈钢筛网，网孔尺寸5mm×5mm～10mm×10mm，线径不低于2mm，网面平整、无锐角，防止刺伤茶叶。平台底部加装横向及斜向加强筋，确保整体结构稳固，满载下无晃动变形；
2.平台尺寸与承重：平台有效面积3.5㎡，单层晾晒承载能力不低于150kg，局部承重≥40kg/m²，满足茶叶批量摊晾的荷载需求。使用1.5倍安全系数设计，满载情况下平台无永久性变形，大跨度区域（超过1.5m）增设支撑立柱或底部加强筋以防止中间下沉。主体框架经防腐防锈处理（热镀锌或静电喷涂），适应茶叶加工车间高湿度环境，盐雾测试不低于72小时无锈斑；
3.离地高度与摊晾规范：离地净高度为0.5m～1.0m，优先选用0.5m标准高度，确保底部通风顺畅并便于清洁。摊晾面以上净空不低于2.2m，满足人员操作及翻拌作业需求。摊晾茶叶厚度控制在1.5cm～3.0cm之间，嫩叶宜薄（1.5～2.0cm），老叶可适当增厚至3cm，摊叶均匀，保持茶叶透气。摊晾时间春季4～10小时，夏秋季3～4小时，以叶质变软、青草气散失、清香显露为适度标准；
4.配套通风降温系统：配备4台工业级轴流通风扇，采用对向交叉布置或均匀环绕排布，形成环绕循环气流，风扇安装高度距摊晾面1.5m～2.0m，风向对准平台中央区域。单台风扇功率不低于200W，风量不低于3000m³/h，风压不低于80Pa，整体覆盖平台各角落，确保无通风死角。风扇叶片直径≥400mm，采用全金属扇叶或高强度工程塑料扇叶，具备过载过热保护功能。运行噪声≤65dB，出风方向支持上下及水平多角度调节。风扇电源线采用耐油耐高温橡胶电缆（长度≥3m），配备防水防尘接线盒及漏电保护开关（剩余动作电流≤30mA），防止茶叶加工车间水分、粉尘侵蚀及漏电风险。可在摊晾平台框架顶部加装可调节式风扇支架，使风扇高度及送风角度灵活可调；
5.所有与茶叶直接接触的表面均采用食品级304不锈钢材质，焊接处打磨光滑、无死角，避免积尘及细菌滋生。筛网采用快拆式或活动式结构，可整体拆卸进行彻底清洁消毒，配备尼龙刮板及毛刷清理工具，维护操作简便。使用时按需配设防虫网（网孔≤2mm），避免蚊虫及异物落入茶叶；
6.质保期≥2年。
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	茶叶摊凉架
	1.架体采用304不锈钢方管（管壁厚度≥1.0mm），高1700mm，管材表面光滑无毛刺，耐腐蚀抗氧化，避免因茶叶加工车间高湿度环境导致生锈污染茶饼，符合《参香型六堡茶加工技术规程》对加工设备及工具的卫生要求；
2.层间距与层数设计：每层净空高度（上下层托盘之间的垂直距离）≥250mm。架体设6~8层圆形托盘。该间距有效防止上层托盘余热对下层造成热辐射影响，确保每层茶饼通风散热均匀。最顶层托盘距离架顶≥200mm，方便茶饼摆放与翻拌操作；
3.托盘与网面规格：托盘直径1000mm，采用食品级304不锈钢冲孔板或编焊网片（网孔径5mm×5mm～10mm×10mm，丝径≥2mm），网面平整、无锐角、不刺伤茶饼。开孔率≥40%，确保茶饼底部空气流通顺畅。托盘与茶叶接触面光滑无死角，符合GB 14881食品生产通用卫生规范；
4.每层托盘圆周均匀码放4～6饼，饼间距≥20mm，层间热辐射隔离有效，每架次可同时摊晾约30～40饼；
5.所有不锈钢构件采用氩弧焊接，焊点牢固、焊缝平整光滑，焊接后进行钝化处理。整体框架进行酸洗除油、去氧化皮及钝化封闭处理，表面呈均匀银白色。架体垂直度偏差≤3mm，托盘水平度偏差≤2mm/500mm。底部配备4个万向聚氨酯脚轮（单轮承重≥100kg），其中2个带刹车，侧立面设不锈钢推拉扶手（高度距地约1000mm）；
6.质保期≥2年。
	个
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	环氧地坪漆
	1.材料须符合国标《地坪涂装材料》GB/T 22374-2024的性能要求。底漆须具备良好的渗透性与封闭性，附着力≤1级，耐碱性48h漆膜完整、不起泡、不剥落。底漆挥发性有机化合物（VOC）浓度≤60g/L，面漆游离甲醛质量分数≤0.1g/kg；
2.薄涂厚度0.3–0.8mm，自流平或砂浆型厚度1–5mm。涂层7天固化后性能达标：铅笔硬度≥2H、邵氏D硬度≥70、耐磨性≤0.02g（750g/500r）、抗冲击性1kg钢球1m自由落体无裂纹。粘结强度拉拔法≥3MPa，抗压强度≥70MPa，耐10%硫酸等化学介质浸泡7天无变化；
3.施工前基面处理：混凝土强度≥C25，含水率≤8%，平整度≤3mm/2m，无起砂、空鼓、油污及裂缝。施工工艺应包含基层处理、底漆渗透（用量约0.15–0.2kg/m²）、中涂砂浆或腻子批刮、面层涂装等标准化流程。面涂后72小时轻载、7天达到完全固化；
4.防静电底涂+铺设铜网+防静电砂浆+防静电面漆多层工艺，12mm×6mm铜箔呈井字状分布，间距≤2000mm。完工后表面电阻值须稳定控制在1.0×105Ω–1.0×109Ω之间，系统电阻5.0×104Ω–1.0×109Ω，系统接地电阻≤10Ω，日常维护要求使用胶底鞋作业，保持面层清洁。
5.施工环境宜控制在10–30℃、相对湿度≤85%，避免在低温高湿条件下作业，避免交叉污染与踩踏。面漆燃烧性能等级须达到B1级，具备离火自熄特性；
6.质保期≥2年。
	m2
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	更衣室
	▲1.更衣室大门：采用钢制甲级防火门，规格为1.8米宽、2.0米高，双扇平开向外开启。门框采用≥1.5mm冷轧镀锌钢板，门扇面板≥0.8mm，内填密度≥320kg/m³的A级珍珠岩防火板，门扇总厚≥50mm。耐火隔热性与完整性均不低于1.5小时（甲级），背火面平均温升≤140℃。门扇中部设200×600mm观察窗，采用≥25mm厚A级灌浆复合防火玻璃。门框与门扇间隙设有EPDM或硅胶防火膨胀密封条，门底配置自动升降密封装置以满足茶仓恒温恒湿气密要求。每扇门配3个304不锈钢防火铰链（单只承重≥80kg）、钢制防火锁、可调闭门器及顺序器，五金熔融温度≥950℃。门框与墙体间隙采用A级岩棉或防火胶封堵，中标后签订合同前，成交供应商需提供按GB 12955-2024出具的型式检验报告，报告可查真伪。门体为常闭式，表面贴有防火及疏散标识；
2.更衣室塑钢洁净隔断门：共设置4樘单扇平开塑钢隔断门，规格为0.9米宽、1.8米高，分别用作男女更衣室的入口与出口。门框及门扇主型材采用优质PVC-U塑料，可视面壁厚不低于2.5毫米，内腔加装贯通式热镀锌钢衬（壁厚≥2.0毫米），采用多腔断面结构以增强保温性能。
3.男女更衣室各配置2个钢制储物衣柜，单柜尺寸为500mm（长）×950mm（深）×1900mm（高）。柜体采用厚度≥0.7mm的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化及静电粉末喷涂处理，涂层附着力不低于1级，耐腐蚀性能符合国标要求。柜体底部设防潮站脚，有效隔绝地面积水。内部功能分区：上部为挂衣区，配304不锈钢挂衣通杆，单杆承重≥30kg；中部设叠放区；底部为独立鞋格（高度≥200mm）。柜门内侧安装穿衣镜。利用950mm超大深度，可前后双层挂衣，大幅提升存储容量。柜门采用双层钢板结构，配不少于两个不锈钢铰链（开合角≥110°），独立钥匙锁具及内嵌式拉手。柜体设隐蔽式通风孔（带防尘挡板），保持内部空气流通，防止潮湿异味。整柜搁板承载≥40kg/m²，挂衣杆承载≥30kg；
4.10m×50mm×2.5mm镀锌方管，材质为Q235B热轧钢材，总数量7条，钢管内外表面须经热浸镀锌处理，壁厚允许偏差不得超过公称壁厚的±10%；基材屈服强度≥355MPa，抗拉强度≥375MPa；镀锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥55μm，锌层附着量≥600g/m²；
5.采用1150型金属面防火岩棉夹芯墙板，总面积60m²，板型有效宽度1150mm，总厚度为50mm，上下两面层为0.4mm厚热镀锌钢板（屈服强度≥350MPa），芯材采用A级不燃岩棉，芯材厚度50mm；金属面岩棉夹芯板燃烧性能等级须达到A级（不燃材料）；
6.20米定制机压边U型钢槽；采用定制机压边镀锌U型钢槽，材质Q235B热镀锌板，厚度≥2.0mm（±0.1mm），平均锌层附着量≥275g/m²（双面）；
7.配备材料运输及搬运服务；
8.配备完整的钢骨架制作及墙板安装服务
9.配备35.3平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
10.配备环境光控装置6套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
11.质保期≥2年。
	间
	1
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	仓储辅具仓体
	1.双扇乙级钢质防火门1个，尺寸为1500mm（宽）×2100mm（高）；门框采用1.2～1.5mm冷轧钢板；门扇面板0.8～1.0mm、背板0.6～0.8mm冷轧钢板；内部填充密度≥120kg/m³的A级岩棉或珍珠岩防火芯板，门扇总厚度≥50mm；依据GB 12955-2024标准，乙级防火门耐火极限≥1.0h（A1.00级），同时满足耐火完整性与隔热性，背火面平均温升≤140℃、最高温升≤180℃。门框密封槽内嵌防火膨胀密封条（遇火膨胀倍数≥5倍）；每扇门配不少于3个防火合页、钢制防火锁具及符合GA93标准的缓冲液压式闭门器；常开式配置电磁释放器，可与消防联动自动关闭；每扇门须有CCC认证标志、防火铭牌、出厂合格证及永久性“保持防火门关闭”提示，随货提供有效型式检验报告（可查真伪）；具备优良烟密闭性能，启闭灵活无卡滞，闭门器闭合时间≤3秒，常开式电磁释放器火灾时自动断电关门，确保防火分区完整。
2.旧电管线拆除：拆除前须切断上级电源，并在配电箱处悬挂"禁止合闸、有人工作"的警示牌，确保被拆除线路与带电部分可靠断开隔离；拆除顺序应从电源侧开始逐步退出，对于穿管线路，须将导线从管中完全抽出且管内不得残留断线，抽出过程中注意保护管壁完好；拆除后应对原管线路径进行清理，并记录管线走向及设备布置情况；
3.新电管敷设：电管采用公称口径不小于16mm的PVC阻燃电工套管或镀锌焊接钢管；明敷时管卡间距不大于1.5m，弯管处增设管卡，管路长度每超过15m或有两个弯曲时应加装过线盒；钢管连接采用螺纹连接，螺纹扣数不少于6扣，并做跨接接地处理；PVC管接口涂胶粘合牢固，接头处不得有缝隙，确保穿线顺畅，符合GB 50210-2018建筑装饰装修标准要求；
4.电线主线采用BV-4mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，执行GB/T 5023-2008标准，铜芯直径不低于2.24mm，绝缘层厚度均匀；4mm²铜芯线允许长期负载电流为25A～32A，额定电压450/750V，适配工具房电动设备、照明及插座用电需求；电线颜色区分：相线（L）采用红色或黄色，零线（N）采用蓝色，保护地线（PE）采用黄绿双色，确保接线识别清晰；
5.开关与插座配置：开关采用86型暗装跷板式，分断容量10A/250V，触点银合金材质，启闭寿命≥40000次；插座采用五孔或三孔结构，额定电流10A/250V，自带防单极插入式安全保护门（开启力≥75N），内插套为一体式铜条结构；面板采用阻燃PC工程塑料，耐高温≥850℃（灼热丝测试），背板为钢板或阻燃尼龙。潮湿区域配置防溅盒，IP54防护等级；（所有墙壁开关、插座本体须通过国家3C强制认证，产品带CCC标识，提供可核验的有效认证证书；外置防溅盒为防护附件，无需3C认证。）
6.配电与漏电保护：工具房进线箱配置2P总开关（32A）及多路1P+N分支开关，照明回路10A，插座回路16A；插座位回路必须配置漏电保护开关（RCD），额定剩余动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s；4mm²铜芯线对应匹配20A～25A微型断路器，实现过载与短路双重保护；回路分配合理，各回路标识清晰；
7.管内穿线总截面面积不超过管内截面积的40%，同回路导线须穿入同一管内；导线连接采用缠绕搪锡或WAGO连接器，接头须在接线盒内完成并预留检修长度；明配管水平敷设时高度不低于2.5m，垂直敷设时不低于1.8m；安装完成后进行绝缘电阻测试（相对地≥0.5MΩ，线间≥0.5MΩ）及通电试验，检查各回路相序、漏电保护动作可靠性；按GB 50303-2015验收，提交管线走向记录、绝缘电阻测试记录及开关插座合格证书归档备查；
8.墙体洁净建设：面积为260平方米，原砖墙表面应清除油污、浮灰及松散颗粒，对酥松部位剔除后用M10水泥砂浆修补；采用预拌干混抹灰砂浆或现场拌制1:3水泥砂浆，强度等级不低于M10；抹灰层平均厚度15~20mm，分层抹压（每层≤10mm）；局部加厚找平或修补部位采用C25细石混凝土，坍落度30~50mm，一次批刮厚度不宜超过30mm，超厚时应分层施工并挂钢丝网增强；采用外墙耐水腻子（室内可用内墙耐水腻子），刮涂两~三遍，单遍厚度≤1.5mm，总厚度2~3mm；干燥后打磨平整，无刮痕、无砂眼、无波浪；粘结强度≥0.5MPa，耐水性（浸水48h）无起泡、无脱落；油漆层（乳胶漆）包括底漆一道，面漆两道，采用环保型乳胶漆（VOC≤80g/L，符合GB 18582-2020）；干膜总厚度≥60μm，耐洗刷性≥3000次不露底，光泽度（60°）为哑光或半光；
9.配备44平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
10.配备环境光控装置6套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
11.质保期≥2年。
	套
	1
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	原料仓体
	▲1.双扇乙级钢质防火门2个，尺寸为1500mm（宽）×2100mm（高）；门框采用1.2～1.5mm冷轧钢板；门扇面板0.8～1.0mm、背板0.6～0.8mm冷轧钢板；内部填充密度≥120kg/m³的A级岩棉或珍珠岩防火芯板，门扇总厚度≥50mm；依据GB 12955-2024标准，乙级防火门耐火极限≥1.0h（A1.00级），同时满足耐火完整性与隔热性，背火面平均温升≤140℃、最高温升≤180℃。门框密封槽内嵌防火膨胀密封条（遇火膨胀倍数≥5倍）；每扇门配不少于3个防火合页、钢制防火锁具及符合GA93标准的缓冲液压式闭门器；常开式配置电磁释放器，可与消防联动自动关闭；每扇门须有CCC认证标志、防火铭牌、出厂合格证及永久性“保持防火门关闭”提示，随货提供有效型式检验报告（可查真伪）；具备优良烟密闭性能，启闭灵活无卡滞，闭门器闭合时间≤3秒，常开式电磁释放器火灾时自动断电关门，确保防火分区完整；
2.墙体洁净建设：面积为260平方米，原砖墙表面应清除油污、浮灰及松散颗粒，对酥松部位剔除后用M10水泥砂浆修补；采用预拌干混抹灰砂浆或现场拌制1:3水泥砂浆，强度等级不低于M10；抹灰层平均厚度15~20mm，分层抹压（每层≤10mm）；局部加厚找平或修补部位采用C25细石混凝土，坍落度30~50mm，一次批刮厚度不宜超过30mm，超厚时应分层施工并挂钢丝网增强；采用外墙耐水腻子（室内可用内墙耐水腻子），刮涂两~三遍，单遍厚度≤1.5mm，总厚度2~3mm；干燥后打磨平整，无刮痕、无砂眼、无波浪；粘结强度≥0.5MPa，耐水性（浸水48h）无起泡、无脱落；油漆层（乳胶漆）包括底漆一道，面漆两道，采用环保型乳胶漆（VOC≤80g/L，符合GB 18582-2020）；干膜总厚度≥60μm，耐洗刷性≥3000次不露底，光泽度（60°）为哑光或半光；
3.10m×50mm×2.5mm镀锌方管，材质为Q235B热轧钢材，总数量2条，钢管内外表面须经热浸镀锌处理，壁厚允许偏差不得超过公称壁厚的±10%；基材屈服强度≥355MPa，抗拉强度≥375MPa；镀锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥55μm，锌层附着量≥600g/m²；
4.1150型金属面防火岩棉夹芯墙板，总面积18m²，板型有效宽度1150mm，总厚度为50mm，上下两面层为0.4mm厚热镀锌钢板（屈服强度≥350MPa），芯材采用A级不燃岩棉，芯材厚度50mm；金属面岩棉夹芯板燃烧性能等级须达到A级（不燃材料）；
5.配备材料运输及搬运服务；
6.配备完整的钢骨架制作及墙板安装服务；
7.配备44平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
8.配备环境光控装置6套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
9.质保期≥2年。
	套
	1

	26
	空气微生物检测仪
	1.测量范围捕获率：≥98%；
2.捕获粒子范围：第一级：＞7.0μm孔径1.18mm；第二级：4.7μm–7.0μm孔径0.91mm；第三级：3.3μm–4.7μm孔径0.71mm；第四级：2.1μm–3.3μm孔径0.53mm；第五级：1.1μm-2.1μm孔径0.34mm；第六级：0.65μm–1.1μm孔径0.25mm；
3.采样流量28.3L/min可调节，精度≤5%；
4.噪声≤60dB；
5.电子定时器范围1-99小时，精度＜1%；
6.工作电源：交直流两用；
7.质保期≥2年。
	台
	1
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	超净工作台
	1.洁净等级：100级@≥0.5μM（美联邦209E）；
2.菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）；
3.平均风速：0.25～0.45m/s；
4.噪音：≤62dB（A）；
5.振动半峰值：≤5μM（x、y、z方向）；
6.照度:≥300Lx；
7.电源:AC单相220V/50Hz；
8.最大功率:500W；
9.工作区尺寸:长宽高≥1150×550×580mm;
10.外型尺寸:W×D×H≥1310×590×1600mm;
11.适用人数:双人/单面;
12.高效过滤器规格及数量:≥1135×455×50×1;
13.荧光灯/紫外灯规格及数量:≥12W×1/30W×1；
14.质保期≥2年。
	台
	1
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	叠加式摇床
	1.工作区域采用优质不锈钢镜面板加工，便于清洁；
2.两层叠加组合方式，占用空间小，可有效利用实验室空间；每层独立控制，可设定不同温度及转速；
3.具有门控功能，开门自动停止转动；
4.离心式循环风道，强制工作室内的空气流动，温度更加均匀；
5.中空钢化玻璃门，方便观察内部情况；侧面配有￠30mm测试孔，方便测试及满足样品对氧气的需求；
6.配有照明灯和紫外灭菌灯，便于观察和灭菌；
7.采用五轴一体的偏心轮轴驱动，运行平稳、使用寿命长；
8.LCD大屏幕液晶屏显示控温，充分满足您的需求；
9.具有定时功能，时间设定范围为0~9999分钟（小时）；
10.具有断电记忆功能，避免因断电、死机造成数据丢失；
11.具有超温声光报警、自动断电功能；
12.显示方式：LCD(液晶显示屏)；
13.振荡频率：30-350rpm；
14.振荡幅度：Φ20mm；
15.温控范围：4~60℃；
16.分 辨 率：0.1℃；
17.均 匀 度：±1 （37℃时）；
18.波 动 度：±0.3℃（37℃时）；
19.摇板尺寸：420×370(mm)；
20.定时范围：0~9999分钟（小时）；
21.单层功率：0.8（kw）；
22.电    源：AC220±10% 50~60Hz；
23.每层容量：100×23或250×16或500×9或1000×5（ml×支）；
24.标配容量：100×20或250×16或500×9或1000×4（ml×支）；
25.质保期≥2年。
	台
	1
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	生物培养箱
	1.方式：自然对流；
2.性能：使用温度范围：R+5-70℃；
3.温度分辨率：0.1℃；
4.温度波动度：±0.5℃；
5.温度分布精度：±1.5℃；
6.构成：内装：型号中带B:镜面不锈钢；
7.外装：冷轧钢板，表面静电喷涂；
8.保温层：优质泡沫；
9.加热器：云母电热膜；
10.额定功率：0.45kw；
11.排气口：内径35mm顶部（具有测试孔功能）；
12.控制器：温度控制方式：智能PID；
13.温度设定方式：轻触型按键设定；
14.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示；
15.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）；
16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
17.附加功能：传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、断电参数记忆
18.传感器：PT100；
19.安全装置：超温声光报警；
20.规格：内尺寸（宽*深*高）：≥400*350*450mm；
21.外尺寸（宽*深*高）：≥575*480*720mm；
22.外包装尺寸（宽*深*高）：≥645*562*885mm；
23.内容积：≥65L；
24.隔板承重：≥15kg；
25.隔板层数：≥10层；
26.隔板间距：≥35mm；
27.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/1.1A；
28.净重/毛重kg：≥32/45；
29.附属品：隔板：2件；
30.隔板架：4件；
31.质保期≥2年。
	台
	3
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	烘箱
	1.风循环方式：强制对流；
2.性能：使用温度范围：RT+10-250℃；
3.温度分辨率：0.1℃；
4.温度波动度：±1℃；
5.温度分布精度：±2.5%；
6.内装：优质不锈钢板；
7.外装：冷轧钢板，表面静电喷涂；
8.保温层：优质岩棉板（带CE认证）；
9.加热器：不锈钢电热管；
10.额定功率：1.6kw；
11.排气口：内径35mm(顶部)（具有测试孔功能）；
12.控制器：温度控制方式：双温段智能PID；
13.温度设定方式：轻触型按键设定；
14.温度表示方式：测定温度4位数码管上排显示；设置温度LED数码显示屏；
15.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）；
16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
17.程序模式：选配；
18.附加功能：传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、断电参数记忆；
19.传感器：Pt100；
20.安全装置：超温声光报警；
21.规格：内尺寸（宽*深*高mm）：≥450*350*450；
22.外尺寸：宽×深×高：≥752×472×687mm；
23.外包装尺寸：宽×深×高：≥845×605×850mm；
24.内容积：≥71L；
25.隔板承重：≥15kg；
26.隔板层数：13层；
27.隔板间距：25mm；
28.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.3A；
29.净重/毛重kg：≥45/50；
30.附属品：隔板：2件；
31.隔板架：4件；
32.质保期≥2年。
	台
	1
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	万分之一天平
	1.称重能力：≥220g；
2.可读性： 0.1 mg；
3.重复性： 0.1 mg；
4.线 性误差：±0.2mg；
5. 稳定时间：≤2S；
6. 校准方式：外部校准；
7. 温漂（PPM/K）：±3；
8. 典型最小秤量值（USP K=2, U=0.10%）：200mg；
9. 最佳最小秤量值（USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg；
10. 防风罩：5面玻璃风罩，方便拆卸；
▲11. 显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语；
12. 标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯；
13. 系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示；
14. 称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定、下挂式称量、称量指示条。
▲15.称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响；
16. 秤盘尺寸： 直径≥90mm；
17. 铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用；
18. 通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌；
19. 可选环境滤波参数，动态温度补偿；
20. 基本配置：主机、电源线和说明书等；
21.质保期≥2年。
	台
	1
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	台式高速冷冻离心机
	1.微机控制旋钮和触摸面板，LCD数码显示，交流变频无刷电机，免维护无碳粉污染；
2.可以适配17款转子，固定角转子和水平转子可选；
3.主界面含有2个快捷程序按键，8个常用程序按键，可快速运行常用程序；后台可存储50个常用程序，支持快速预览程序参数；
4.独特的风道设计，优化气流动，使运行期间尽可能放缓样品升温速度；
5.工作板转子可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板；
6.具有转子自动识别功能和寿命记录；
7.转子寿命记录：可记录每款转子使用次数，并进行安全提醒；
8.可选气密性转子盖，用于离心危险样品；
9.固定角转子，适用于需要高离心力的应用；
10.设有转子失衡自动识别、转速异常、门盖保护、故障代码显示、电子安全门锁等保护功能，确保人机安全，离心更安全；
11.采用一体旋压成型的不锈钢离心腔，坚固耐用，便于清洁；可选配纳米陶瓷材料涂层，抑菌防腐；
12.紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故；
13.多种语言、多种运行模式（持续运行、计时模式、预约模式）可供选择；
14.离心结束后，设备具有结束提示音，可自行开启/关闭；
15.采用独特的制冷技术，开盖压缩机停止运行，关门压缩机启动，延长压缩机使用寿命；
16.具有10档加/减速控制；
17.瞬时离心按键，—键式启动离心；
18.软刹车功能，防止样品重悬；
19.转速/离心力可自动计算并进行一键切换；
20.机盖电子锁紧，可快速轻松开关离心机上盖；
21.内置冷凝水槽，可视化水位标识，避免冷凝水积聚、避免损坏设备；
22.具有快速预冷功能；
23.动态压缩机控制技术，降低振动，保护敏感样品；
24.低能耗自动待机功能，8小时无使用后自动关机；
25.采用环保制冷剂；
26.设备系统的特殊算法使界面显示的实时温度为样本温度，更好地保护样品；
27.USB端口便于为设备系统升级；
28.转子盖采用快速锁紧技术，旋转1/4圆周，可快速、轻松的开盖和锁紧；
29.最高转速：22000rpm；
30.最大相对离心力：33549xg
31.转速精度：±2r/min；
32.温控范围：-20-40℃；
33.噪声值：≤60dB；
34.配置主机1台；
35.配置48×2.0ml角转子1个；
36.质保期≥2年。
	台
	1
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	组织研磨仪
	1.仪器系统：将样品放入离心管内，通过上下垂直震荡模式，让研磨珠与样品之间相互撞击和摩擦，并配以裂解细胞壁/膜同时保护核酸蛋白的配方试剂，达到对茶叶茶多酚、蛋白质和DNA等的提取目的。样品重复性好，样品之间没有交叉污染，每个样品只需要1-2分钟即可快速高效的研磨。
2.时间设置：00：01-99：59（分/秒）;
3.夹具行程：32mm;
4.研磨平台数：1个;
5.研磨方式:干磨,湿磨及冷冻研磨；
6.振动频率:15-30Hz，振荡900-1800转/分 ,连续可调,数字显示；
7.可选适配器:2ml离心管*48，5ml离心管*12等，可定制；
8.仪器具有程序控制、参数存储功能，先进的LED5英寸触摸屏设计，能够轻松的控制仪器程序，设置研磨参数；
9.程序控制：可设置间歇、停止、总运行时间；
10.参数存储：仪器可存储9组研磨参数，方便记忆、快速调取使用；
11.仪器上盖有把手，方便开启，内部设置隔音棉降噪;
12.仪器采用集成电机开关,使得机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,最大限度的保证了操作的安全性；
13.新型无刷电机的应用以及电机直接传动的方式使得仪器的维护十分方便；
14.3年的保修期；
15.配置主机，1台
16.配置48孔PTFE制适配器，1个；
17.配置3mm不锈钢研磨球，2包；
18.配置2ml离心管，2包；

19.质保期≥2年。
	台
	1
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	生物样本冷藏柜
	1.产品颜色：玉墨银；
2.箱门结构：对开门；
3.面板类型： PCM；
4.总容积：≥541 L；
5.冷藏室容积：≥346 L；
6.冷冻室容积：≥195 L；
7.产品尺寸：深×宽×高：≥647×908×1775mm；
8.安装尺寸：深×宽×高：≥747×1108×1875mm；
9.能效等级：1级；
10.综合耗电量：0.89kWh/24h；
11.冷冻能力：7 kg/12h；
12.噪音值：37dB (A)。
13.质保期≥2年。
	台
	1
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	表征数据采集设备
	1.全画幅微单记录系统；
2.有效像素：约3300万像素；
3.传感器类型：全画幅背照式Exmor.R CMOS；
4.影像处理器：BIONZ.XR；
5.机身重量：≥514克(含电池，存储卡).
6.机身尺寸：≥124.0mm×71.1mm×63.4mm；
7.搭配FE.90mm.F2.8.Macro.G-OSS镜头；
8.搭配拍摄三脚架；
9.质保期≥2年。
	套
	1
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	钢木结构实验台
	1.中央台：钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐腐蚀；1张；
A）设备规格：≥3000*1500*850mm。
B）主要用途：大型精密仪器的摆放和安装，可放置液相色谱（HPLC）/气相色谱（GC）、气质联用仪（GC-MS）等。
C）基本要求：防震、防静电、耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、承重能力强(平均受力≥150公斤）；含电源插座及防尘防水盖（等级IP44）
▲2.实验台实芯理化板操作台面；采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，供货时需提供通过CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，各项性能须满足或优于如下要求：
▲<2.1>、通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。
<2.2>、检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.1mg/kg。
▲<2.3>、甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；
<2.4>、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。
<2.5>、依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%检测报告。
▲<2.6>、台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。
<2.7>、依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。
▲<2.8>、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。
▲<2.9>、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
3. 钢制C型框架：
<3.1>、C型架：采用40*60*1.5㎜厚矩形钢管满焊而成，与横梁连接部位用专用开孔设备定位，固定连接件采用钢制连接件。满足实验台整体承重性能，满足实验室各种类型仪器的载重、稳定性等需求。
<3.2>、横梁：采用国标60*30*1.5mm厚矩形方管，两端用专用开孔设备定位开孔，完成与连接件穿孔连接；下双托梁：采用国标40*20*1.2mm厚矩形钢管，托梁以专用带槽扣件固定，托梁扣件为活动式，可实现升降，方便拆卸、维修；
<3.3>所有矩形钢架、钢管经酸洗、磷化后，由优质环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理。喷涂后光泽度>65%，环氧树脂喷涂厚度≥75μm，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。粉末不包含铅、汞等可溶性重金属元素。满足实验台在酸碱腐蚀环境中长久使用。
4.木质部分：
<4.1>、柜体：采用≥18mm厚度E1级双面奶白色甲醛排放三聚氰胺双饰面三聚氰胺刨花板制作，所有板块均采用优质暖白色PVC封边皮四周封边，无切面裸露；柜体板块经过全自动数控电子裁板锯进行裁切，要求每块板材的尺寸误差≤0.5mm。抽屉导轨安装孔、铰链安装孔精确定位钻孔完成，保证安装便捷无错位。
<4.2>、抽屉：采用≥18mm厚度E1级双面奶白色甲醛排放三聚氰胺双饰面三聚氰胺刨花板制作，所有板块均采用优质暖白色PVC封边皮四周封边，无切面裸露；抽面与其他三个面的抽屉框采用二合一扣件定位连接，无需螺丝固定，可保证安装不偏位，免调试，安装便利，抽屉不变形；抽面及其他三面开槽，底板采用插入槽内的嵌入式设计，此设计使底板牢固不脱落；
<4.3>、门板、抽面：采用≥18mm厚度E1级双面奶白色甲醛排放三聚氰胺双饰面三聚氰胺刨花板制作，封边完好的板材需经过封边机仿行跟踪倒角，保证门板四角光滑无毛刺、无直角封边皮断面。
<4.4>、边台及中央台钢架检修板：中央台及边台两侧的封板为活动式，封板上带有扣手，方便随时取出封板开展检修工作。
<4.5>、所有柜体底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框都必须在同一水平面不可有突出，为了避免勾住衣物等情况发生，造成安全隐患。
5.五金配件：
<5.1>、门板铰链：高光泽的不锈钢材质，采用实验室专用液压缓冲铰链，运动负重≥90kg，打开角度为110度。
<5.2>、抽屉导轨采用14寸45mm宽实验室专用三节静音导轨，双弹簧对称设计，运行稳定。防脱复位装置。轨道可以直接推入，自动复位，运动负重≥45kg。
<5.3>、拉手，采用PVC材质或铝合金材质，整体美观，光滑不割手，耐用。
<5.4>、二合一扣件：为保证柜体连接牢固，摒弃了常规的三合一扣件，选择二合一扣件。螺杆采用带定位自攻款，柜体板经电子排钻打孔后，无需预埋塑料螺丝胶粒，而是用带自攻丝的螺杆直接在钻孔处钻入，此方式牢固易安装，螺杆自身带有限位功能，避免了安装过程中出现螺杆安装偏位、过深等问题，且增加了整个柜体的牢固度；
<5.5>、下双托梁卡件：采用模具注塑成U型40mm*20mm钢管U型卡槽，将钢制螺丝与塑料U型结合，固定并支撑钢管上下调节，可保证整个柜体耐承重性；
<5.6>、可调节地脚：采用ABS抗老化橡胶材质内包M10钢制螺杆，十字安装面，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；外形美观，设计人性化，具有防震效果。
6.试剂架：≥3000*300*700mm，铝合金结构，10mm钢化玻璃层板，1个；
7.边台1：≥4800*750*850mm，钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐腐蚀，1张；
8.边台2：≥3650*750*850mm，钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐腐蚀，1张；
9.水槽水嘴：PP水槽，铜质三联水嘴，2套；
10.桌面型洗眼器：铜质加厚，2套；
11.转角台：≥1000*1000*750mm，钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐腐蚀，1张；
12.实验凳：玻璃钢凳面，气缸升降，6张；
13.实验台专用插座：13套；
14.质保期≥2年。
	套
	1
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	药品置物柜
	1.尺寸：900mm（长）×450mm（宽）×1800mm（高），用于常规设备、物品的存放，可根据实训室具体使用需求进行定制；
2.柜体材质采用一级优质冷轧钢板，门板、侧板、顶板、底板厚度≥1.0mm，特殊承重部位≥1.2mm。所有工件经模具冲压、折弯、焊接成型，焊接部分打磨抛光平滑过渡，无毛刺及假焊；
3.钢板表面经酸洗、磷化等防锈处理后，采用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，涂层厚度≥50μm，具有耐酸碱、防潮、防锈、耐腐蚀等性能；
4.柜门与透视窗：上下四门结构，上柜门镶嵌透明钢化玻璃视窗（厚度≥4mm），通透式设计便于观察柜内物品。下柜门为全钢结构。配有优质锁具（上下门分锁或统一锁闭）及铝合金或PVC拉手；
5.内部配置至少4块活动层板，采用≥1.0mm冷轧钢板冲压成型并焊U型加强板，承重≥30kg/层。层板高度可上下自由调节（调节间距约13mm），四周可设40mm高挡边防止物品滑落；
6.铰链采用合金铰链，开闭弧度≥110°，启闭寿命≥8万次，耐腐蚀、无噪音；防滑调整脚采用不锈钢与尼龙组合结构，可调高度30～50mm，防滑减震，适应不平整地面；
7.顶部预留通风接口（可加装排风系统选配），底部设防漏液槽，有效防止存放样品外溢；
8.质保期≥2年。
	套
	4
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	显微镜
	1.目镜 ：WF10X/20 ，含目镜指针；
2.目镜筒：0度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20；
3.物镜：消色差物镜4X/0.10，工作距离：37.5mm；
4.消色差物镜10X/0.25，工作距离：6.55mm；
5.消色差物镜40X/0.65，工作距离：0.669mm；
6.消色差物镜100X/1.25，工作距离：0.198mm；
7.转换器：内定位四孔转换器；
8.载物台：155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mmX50mm，精度0.1mm；
9.调焦机构：低手位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置；
10.透射照明系统：  3W LED照明，预定中心，亮度连续可调；
11.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光阑透射用滤色片:蓝色、黄色、绿色；
12.相机接口0.5XC，后机身有观察口，可以不转动机身的情况下，看到物镜的使用情况；
13.带数码成像系统和平板显示功能，可以事实预览图像，对图像进行拍照、录像和测量等功能；
14.索尼光电传感器成像芯片，屏幕分辨率≥1024*600；图像事实传输，清晰不卡顿；
15.USB2.0和HDMI与屏幕可以同步输出。可通过鼠标等工具，对图像进行设置，也可以通过U盘存档图片；
16.2.0*2.0μm相元尺寸，尺寸大，感光度好，更好的呈现样品细节；
17.屏幕尺寸：≥10.1寸；
18.质保期≥2年。
	台
	1
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	移液器
	1.TopPette手动可调式移液器，整套涵盖量程0.1-2.5ul、0.5-10μL、2-20μL、5-50μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、0.5-5mL移液器各一把；
2.计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；
3.轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；
4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；
5.下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
6.颜色标识移液器量程；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	紫外可见分光度计
	1.仪器采用128×64位点阵式液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确，稳定可靠；
2.可连续测试和存储200组数据，每屏可显示5组；
3.C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试；
4.可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用；
5.法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试；
6.配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据；
7.波长范围：190-1000nm；
8.光谱带宽：4nm；
9.波长准确度：±2nm；
10.波长重复性：≤0.5nm；
11.波长设置方式：自动；
12.波长分辨率：0.1nm；
13.光度准确度：±0.5%T；
14.光度重复性：≤0.3%T；
15.杂散光：≤0.1%T；
16.稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后）；
17.光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C
18.显示系统：128*64位大屏幕LCD；
19.光源：进口长寿命钨灯、氘灯；
20.安装验收期间免费上门对用户仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行使用培训；
21.配置主机一台；
22.配置10mm玻璃比色一盒（4只）；
23.配置10mm石英比色皿一盒（2只）；
24.配置使用手册一份；
25.配置电源线一根；
26.配置防尘罩一个；
27.质保期≥2年。
	台
	1
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	实验数据输出设备
	1.A3幅面多功能一体机，支持打印、复印、扫描功能，黑白激光或彩色喷墨皆可；
2.打印性能：黑白打印速度不低于20页/分钟，支持自动双面打印，打印分辨率不低于1200×1200dpi；
3.扫描性能：标配自动输稿器（ADF），支持双面扫描功能，光学扫描分辨率不低于600×1200dpi；
4.复印性能：支持双面复印功能，首页复印时间不超过15秒，连续复印页数可达99页以上；
5.纸盒容量：标准进纸容量不低于250页，支持A3、A4等多规格纸张，并可扩展纸盒容量；
6.网络连接：标配有线网络（RJ45）接口，支持WiFi无线网络打印及手机移动端打印；
7.处理器与内存：处理器主频不低于800MHz，内存容量不低于512MB，确保高速稳定运行；
8.耗材成本：采用鼓粉分离或墨仓式设计，单页打印成本较低，标配初始耗材打印量不低于1500页；
9.月负荷与稳定性：月打印负荷不低于20000页；
10.质保期≥2年。
	台
	1
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	灭菌锅
	1.厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供压力容器制造许可证），验收时所投灭菌器生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致；
2.容量:≥110升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径38cm,高度79cm的灭菌架;
3.压力容器，设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa；
4.灭菌工作温度105-138度；
5.容器采用304L不锈钢，抗腐蚀性更强，设计使用年限10年；
6.干烧保护装置：灭菌腔底同时4种干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护方式，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料；
7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
8.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。
9.快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从解除联锁到腔门完全敞开整个过程；
10.人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便；
11.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险；
12.地面到操作台面的高度不超过110cm；
13.具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
14.安全阀起跳压力（最大使用压力）：≥0.30Mpa；
15.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；
16.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
17.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置;
18.状态流程图显示灭菌进程；
19.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
20.配置不锈钢提篮2个；
22.产品制造商需具备独立供应能力，产品（含压力容器和控制系统）不接受分包、转包设计及生产（中标后签订合同前，要求成交供应商提供原厂承诺函并盖章）。
23.质保期≥2年。
	台
	1
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	六堡茶仓储研究室硬件设施设备
	1.15套M24×830地脚螺栓；
2.0.19吨方通钢桁架，上下弦杆φ89*3、腹杆φ50*2；
3.0.1吨系杆，焊接钢管规格为50×100mm;
4.0.625吨钢柱，焊接钢管规格为100×100mm;
5.钢结构防腐处理：环氧铁红底漆2遍70μm，环氧云铁中间漆1遍60μm，聚氨酯面漆2遍70μm，总厚度200μm；
6.配置主体构件现场对接拼接安装服务；
7.配置40.5m2大小的1150型0.6mm+70mm+0.5mm岩棉夹芯板，构成屋面板，同时包含安装服务；
8.配置88.6m2大小的1150型0.4mm+50mm+0.4mm岩棉夹芯板，构成墙面板，同时包含安装服务；
9.C25混凝对35.3m2场地回填硬化；
10.底面铺设35.3m2环氧地坪漆；
11.4㎡照明电线及5各公牛开关插座；
12.配置两个塑钢玻璃，大小为≥1500mm×2200mm；
13.配置一套塑钢安全门，尺寸≥1500mm×2200mm；
14.配置建设需求的所有辅材；
15.配备35.3平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
16.配备环境光控装置4套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
17.质保期≥2年。
	套
	1
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	网络监控设备
	1.网络录像机：标准机箱，支持机架安装；有2个盘位，最大支持10TB硬盘；支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换；16路H.264、H.265格式高清码流接入；支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC；2个千兆网口；16进4出报警口；2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）；
2.配置2台8TB容量监控硬盘：3.5英寸SATA 3.0接口，7200RPM；单硬盘支持多达32个摄像头的高清流；高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；24×7全天候高效稳定运行；
3.配置12台400万像素网络半球摄像机：分布整个智慧茶仓。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；支持ROI感兴趣区域增强编码；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；1个内置麦克风；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；
4.配置8个监控支架：结构为枪机壁装万向支架；适配网络红外枪机、模拟枪机等通用枪式摄像机；安装方式：墙面安装；材质：铝合金/冷轧钢，表面喷塑防锈；调节角度：水平360°旋转，俯仰90°可调；固定接口：标准 1/4 英寸螺丝孔；承重：≥3kg；室内/室外通用；含安装螺丝、膨胀管；工作温度：-30℃～+70℃；
5.配置一台千兆以太网POE交换机：1.产品类型：千兆以太网POE交换机，企业级/监控专用（通用型）；端口配置 16个10/100/1000M自适应RJ45端口（全口支持POE供电），可选2个1000Mbps SFP千兆光口（上联扩展）；传输速率：千兆端口：1000Mbps，自适应10/100/1000Mbps，支持全双工/半双工自适应；POE供电标准 符合IEEE 802.3af/at标准，自动识别POE受电设备，不损坏非POE设备；POE功率参数 整机最大POE供电功率：180W（通用主流），单端口最大POE输出功率：30W，支持POE端口供电优先级配置；交换方式：存储-转发；背板带宽≥32Gbps，包转发率≥23.8Mpps，无阻塞线速转发；MAC地址表 MAC地址容量≥8K，支持MAC地址自动学习、老化；网络标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等标准，支持CSMA/CD协议；网管功能 支持Web端管理、APP远程管理（可选），支持802.1Q VLAN、QoS带宽控制、风暴抑制、端口汇聚、端口监控；传输介质 10BASE-T：3/4/5类非屏蔽双绞线（≤100m）；100BASE-TX：5类及以上非屏蔽双绞线（≤100m）；1000BASE-T：超5类及以上非屏蔽双绞线（≤100m）；电源输入 AC 220V，50Hz，内置电源，支持电源过载、短路保护；工作环境 工作温度：0℃~40℃；工作湿度：10%~90%RH（不凝结）；存储温度：-40℃~70℃；机身尺寸：标准机架式/桌面式，尺寸≥294×180×44mm（通用尺寸，略有差异）；其他特性 支持智能开局、异常告警、快速排障；支持线缆检测、环回保护；金属外壳，散热优良，静音设计；符合CE、FCC、RoHS安规要求；
6.配置2箱超五类网线：产品材质采用无氧铜线芯，高密度PE，PVC；适用于超五类非屏蔽系统，传输≥100Mbps数据流量；执行标准：TIA/EIA-568-B-5，ISO/IEC 11801-2017；线芯直径：0.5mm±0.02mm；使用温度：-20~60℃；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	数字茶仓智控中心硬件设施设备
	1.8套M24×830地脚螺栓；
2.0.19吨方通钢桁架，上下弦杆φ89*3、腹杆φ50*2；
3.0.1吨系杆，焊接钢管规格为50×100mm;
4.0.625吨钢柱，焊接钢管规格为100×100mm;
5.钢结构防腐处理：环氧铁红底漆2遍70μm，环氧云铁中间漆1遍60μm，聚氨酯面漆2遍70μm，总厚度200μm；
6.配置主体构件现场对接拼接安装服务；
7.配置38m2大小的1150型0.6mm+70mm+0.5mm岩棉夹芯板，构成屋面板，同时包含安装服务；
8.配置110m2大小的1150型0.4mm+50mm+0.4mm岩棉夹芯板，构成墙面板，同时包含安装服务；
9.C25混凝对35.3m2场地回填硬化；
10.底面铺设35.3m2环氧地坪漆；
11.4㎡照明电线及5各公牛开关插座；
12.配置一套塑钢安全门，尺寸 1500mm×2200mm；
13.配置建设需求的所有辅材；
14.配备32.6平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
14.配备环境光控装置2套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
15.质保期≥2年。
	套
	1
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	智慧仓储实训室硬件设施设备
	1.48套M24×830地脚螺栓；
2.1吨方通钢桁架，上下弦杆φ89*3、腹杆φ50*2；
3.0.4吨系杆，焊接钢管规格为50×100mm;
4.3吨钢柱，焊接钢管规格为100×100mm;
5.钢结构防腐处理：环氧铁红底漆2遍70μm，环氧云铁中间漆1遍60μm，聚氨酯面漆2遍70μm，总厚度200μm；
6.配置主体构件现场对接拼接安装服务；
7.配置165m2大小的1150型0.6mm+70mm+0.5mm岩棉夹芯板，构成屋面板，同时包含安装服务；
8.配置382m2大小的1150型0.4mm+50mm+0.4mm岩棉夹芯板，构成墙面板，同时包含安装服务；
9.C25混凝对160m2场地回填硬化；
10.底面铺设150m2环氧地坪漆；
11.配置150㎡空间的4㎡照明电线及20个公牛开关插座；
12.配置2个塑钢玻璃窗，大小为1.5m*1.6m；
13.配置一套塑钢安全隔断门，尺寸 2.2m*1.8m；
14.配置建设需求的所有辅材；
15.配备85.6平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
16.配备环境光控装置12套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯，适配集成吊顶V型龙骨或嵌入式安装。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
17.质保期≥2年。
	套
	1
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	实训走廊大门
	1.双扇平开，1.8m×2.2m，门扇厚度12mm，洞口总面积约3.96㎡/樘；
2.玻璃材质采用12mm厚钢化安全玻璃，玻璃本体须带有3C强制性产品认证标志。弯曲强度≥70MPa，表面压应力值≥90MPa，抗冲击性能满足1040g钢球从1m高度自由跌落不破裂。整樘玻璃门按约3.96㎡洞口面积配置，单片玻璃计算重量约106.9kg，整樘总重约115～125kg（含五金及门夹附件）；
3.五金配件与门夹系统：采用304不锈钢重型门夹（上夹、下夹、锁夹及拉手），适用玻璃厚度8～12mm，材质选用SUS304不锈钢精铸，表面拉丝或镜面处理，门夹主体拉手采用一体式设计或T型/圆弧型玻璃夹拉手，手感舒适、承重稳定。门夹须与门扇玻璃及门框/地弹簧可靠固定，螺栓紧固后无滑动、无松动，承重分配合理。每樘玻璃门须配置与门夹配套的不锈钢固定座及装饰盖，确保安装后外观统一、整洁；
4.地弹簧系统：选用重型液压地弹簧（地面闭门器），承重等级≥180kg。地弹簧可实现双向平开（双向开启角度≥105°），内置双速调节阀，具备关门速度与锁门速度两级独立调节功能，可实现门扇开启至约25°时自动缓冲闭门。地弹簧机体采用铸铁或压铸钢材，面板采用304不锈钢盖板，使用寿命≥50万次启闭测试合格。地弹簧安装须根据门扇重量选型匹配，确保负载下运行平稳、无异响、无卡滞；
5.安装与密封要求：钢化玻璃四周边缘须精细磨边处理，倒角均匀、无锋利棱角，提升安全性。门框与门扇间隙应均匀一致，缝隙宽度控制在3～5mm范围内。门扇与门框及地面之间的缝隙须采用硅酮密封胶或三元乙丙（EPDM）密封条进行防水、防虫、防尘密封处理。密封条须连续完整无断开，形成封闭的密封结构，适应茶仓恒温恒湿环境的长期使用要求；
6.玻璃门体须具备防爆安全性能，破碎后碎片呈颗粒状、无尖锐边缘，50mm×50mm区域内碎片数量≥40粒，碎片安全满足国标要求。选用配有安全防爆膜或经均质处理的钢化玻璃，可大幅降低玻璃自爆风险。地弹簧及五金配件的出厂合格证，并可查询真伪。供货时玻璃体须清晰可见3C认证标志；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	茶仓消防联动逃生装置
	1.尺寸≥1.8m×2.2m；
2.冷轧钢板（面板0.8～1.0mm，背板0.6～0.8mm）；
3.门框：1.2～1.5mm冷轧钢板；
4.内部填充：岩棉/珍珠岩防火芯板；
5.乙级防火门：耐火极限 ≥1.0h- 用于：仓库疏散楼梯间、通道隔墙、库房分区门；
6.常规尺寸双扇：≥500×2100mm；
7.3C认证标识、防火铭牌、合格证；
8.配备闭门器（常开式配电磁释放器）；
9.质保期≥2年。
	套
	1
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	智慧仓储实训走廊硬件设施设备
	1.采用10m×50mm×2.5mm镀锌方管，材质为Q235B热轧钢材，总数量24条，钢管内外表面须经热浸镀锌处理，壁厚允许偏差不得超过公称壁厚的±10%；基材屈服强度≥355MPa，抗拉强度≥375MPa；镀锌层平均厚度≥85μm，局部厚度≥55μm，锌层附着量≥600g/m²；
2.采用1150型金属面防火岩棉夹芯墙板，总面积102m²，板型有效宽度1150mm，总厚度为50mm，上下两面层为0.4mm厚热镀锌钢板（屈服强度≥350MPa），芯材采用A级不燃岩棉，芯材厚度50mm；金属面岩棉夹芯板燃烧性能等级须达到A级（不燃材料）；1150型防火岩棉夹芯板102米定制机压边U型钢槽；采用定制机压边镀锌U型钢槽，材质Q235B热镀锌板，厚度≥2.0mm（±0.1mm），平均锌层附着量≥275g/m²（双面），钢槽尺寸须根据现场墙体构造图纸定制下料，与10m×50mm×2.5mm方管及1150型墙板的安装尺寸匹配。钢槽外表面应做防腐蚀处理（热镀锌或热喷锌），不得有毛刺尖锐棱角；钢槽与墙板的收边接缝处须满涂中性硅酮密封胶或安装橡胶密封条，保证隔断系统的气密完整性；钢槽变形弯曲度每米≤2mm、全长≤5mm；
3.配备102m²的12mm钢化玻璃；
4.文化长廊的广告设计制作，并配备2套≥10.4寸触控数据看板，实时同步两个茶仓的温湿度等数据；
5.配备材料运输及搬运服务；
6.配备完整的钢骨架制作及墙板安装服务；
7.质保期≥2年。
	套
	1
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	智慧仓储实训走廊围护密封模块
	1.原窗洞石膏板封窗共11个，单个洞口尺寸1.6m×1.7m（约2.72㎡）。采用国标75系列轻钢龙骨：U型天地龙骨沿顶沿地安装，膨胀螺栓固定间距≤600mm，埋深≥60mm；C型竖龙骨中心间距400mm（洞口周边加密至300mm），垂直度偏差≤3mm。面层为12mm厚普通纸面石膏板（GB/T 9775-2008），双层错缝封板（每面两层），板缝错开≥300mm；自攻螺钉钉距板边约150mm、板中约200mm，沉入板面0.5~1mm，钉眼涂防锈漆。龙骨空腔内填50mm厚A级不燃岩棉板（密度≥80kg/m³，导热系数≤0.044W/(m·K)），空气声隔声量≥40dB。板缝预留3~5mm伸缩缝，嵌缝石膏填平后粘贴耐碱玻纤网格带，满刮腻子两遍打磨，面层涂刷乳胶漆两遍。验收标准：垂直度≤3mm/2m，平整度≤2mm/2m，阴阳角方正≤3mm，石膏板无破损翘曲，螺钉排列均匀，封堵无漏光，所有材料提供出厂合格证及型式检验报告；
2.墙体改造面积520平方米：首先对原砖墙表面清除油污、浮灰及松散颗粒，酥松部位剔除后用M10水泥砂浆修补。抹灰砂浆采用强度等级不低于M10的预拌干混抹灰砂浆或1:3水泥砂浆，抹灰层平均厚度15~20mm，分层抹压（每层≤10mm）。局部加厚找平或修补部位采用C25细石混凝土（坍落度30~50mm），一次批刮厚度不宜超过30mm，超厚时分层施工并挂钢丝网增强。腻子层采用外墙耐水腻子（室内可用内墙耐水腻子），刮涂两至三遍，单遍厚度≤1.5mm，总厚度2~3mm；干燥后打磨平整，无刮痕、无砂眼、无波浪，粘结强度≥0.5MPa，浸水48h无起泡脱落。油漆层为环保型乳胶漆（VOC≤80g/L，符合GB 18582-2020），底漆一道、面漆两道，干膜总厚度≥60μm，耐洗刷性≥3000次不露底，光泽度为哑光或半光；所有材料须提供合格证及检测报告；
3.配备75.1平方米洁净吊顶装置：洁净吊顶采用600×600mm方形铝扣板，板厚≥0.8mm，基材为3003系铝合金。表面经粉末静电喷涂或聚酯辊涂处理，涂层厚度20~30μm，附着力≤1级，色差ΔE≤1.0。板材拉伸强度≥100MPa，屈服强度≥80MPa，断后伸长率≥10%，弯曲180°无裂纹。主龙骨采用C38或C50型镀锌轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），副龙骨为配套三角/T型龙骨（厚度≥0.6mm），均热镀锌防腐。收边角线为L型铝合金（厚≥0.6mm），颜色与板一致。吊杆采用φ8mm热轧圆钢，膨胀螺栓固定于楼板（埋深≥60mm），间距≤1200mm。主龙骨间距≤1200mm，副龙骨中心距600mm；端部距墙≤300mm，边部距墙≤400mm。吊顶水平偏差±5mm，大面积按1/200起拱。铝扣板及龙骨系统为A级不燃材料（A2级及以上），荷载承载力≥100kg/m²不变形，吊挂力≥500N。龙骨经500h盐雾试验无红锈，涂层板720h无锈蚀。安装牢固，板面洁净、色泽一致，表面平整度≤3mm，接缝高低差≤1mm，直线度≤3mm。每4~6m设伸缩缝，铝扣板双面覆PE保护膜，运输存放防潮防压；
4.配备环境光控装置11套，采用600×600mm规格铝扣板平板灯。额定功率36W～48W，输入电压AC 220V/50Hz。光学性能：色温5700K～6500K正白光，显色指数Ra≥80，整灯光效≥85lm/W，光通量不低于3060lm（36W）；蓝光危害等级RG0，频闪百分比≤3.2%；
5.质保期≥2年。
	套
	1

	▲ 商务条款

	一、合同签订期
	自中标通知书发出之日起25个日历日内

	二、交货时间及地点
	1、交货时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

	三、付款方式
	合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

	四、报价要求
	合同合计金额应为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格、货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；保险费和各项税金。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

	五、售后服务要求
	1、质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于2年（含2年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。

2、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况。项目质保维护期满后需签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。

3、售后服务技术人员要求：专职人员。

4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库；质保期内，设备发生故障时接到通知后48小时未解决问题，须提供备用机以避免影响采购人正常使用。

5、其他：

5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。

5.2调试及运行：（1）成交供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在谈判总报价中。交付的设备应符合技术规格要求；（2）设备到达采购人指定地点后，成交供应商应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的专业技术人员按产品及有关规范进行安装调试；（3）成交供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因成交供应商原因造成延期，所造成的费用由成交供应商承担。

5.3为采购人提供专业化技术培训：成交供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。

5.5以上款项中，如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
5.6项目实施过程中的安全生产要求：

（1）成交供应商应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受采购人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商负责。

（2）成交供应商应对自身派出的实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）采购人提供成交供应商实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。

	六、验收标准、验收方法及方案
	采购人将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对成交供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，成交供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由成交供应商自行承担。

供货时提供加盖生产厂家公章的全部相关检测报告及厂家证明文件原件至采购人核查真实性，不提供或者与响应内容不一致的视为虚假应标，采购人不予接收所供货物，所供货物做退货处理，由此造成的损失由成交供应商负责。

3、当项目完成后，由成交供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。

4、采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

5、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	七、其他要求
	1、进口产品说明：

□本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。

☑货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。

2、为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟成交供应商提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。


附件1：

节能产品政府采购品目清单




	16
	★A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2..以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。  

第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）未按谈判文件规定的方式缴纳谈判保证金的供应商；

（4）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（5）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（6）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

145）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.12依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）谈判报价低于全部通过符合性审查供应商谈判报价平均值65％的；

（2）谈判报价低于通过符合性审查的次低报价供应商谈判报价65％的；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65％的；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定；

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

评审组织：采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档：异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.最后报价政府采购政策性扣除

6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.2本国产品政策性扣除计算方法。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

(6)中小企业折扣与本国产品折扣可进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价×本国产品折扣。 除上述情况外，评审价＝最后报价。
二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章  响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：
电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：

                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址         。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真： 电子邮箱：

开户银行：  帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
    注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：
年    月   日
联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1.
（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日

二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表

项目名称：          

项目编号：         

供应商名称：

单位：元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


注: 

1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.报价说明

5.1供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

5.2供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。

6.报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）保险费和各项税金。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：
身份证号码：

系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年月日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：

	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：

项目名称：

所竞分标：
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：
采购项目名称：

分标号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应内容
	偏离说明

	
	货物名称
	数量及单位
	技术参数要求
	货物名称
	数量及单位
	技术参数
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
项目实施人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

四、其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

     公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　 年   月   日
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
关于符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次谈判所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次谈判所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：    年 　 月　  日         

注：

1.本声明函须同时提供关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不享受价格扣除政策。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商拟享受该政策时提供。当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。

退谈判保证金申请书
广西德元工程项目管理有限责任公司：
我单位参加项目名称：    (项目编号：   )缴纳的谈判保证金情况如下：
	序号
	缴纳金额（元）
	缴纳时间
	标项号

	
	
	
	

	合计
	


请将谈判保证金退至以下账户：
账户名：                                            
开户行：                                            
账  号：                                            
办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。
联系人：                                联系电话：                     
供应商名称（公章）：                      
法定代表人或委托代理人签字：                           
日期：                 
注：请将银行转账回执+退谈判保证金申请书的盖章扫描件于开标当日发送至邮箱291323763@qq.com（备注：公司名称+退谈判保证金申请）。（保证金退还联系电话：0771-8028710）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：
地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：
地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：
联系电话：

授权代表：联系电话：
地址：
邮编：

被投诉人1：

地址：
邮编：

联系人：联系电话：
被投诉人2：

……

相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  
……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  合同文本

政府采购合同

合同名称： 共享智慧茶仓建设项目设备采购

合同编号：                         
采购人（甲方）广西职业技术大学
供 应 商（乙方）                    
签订合同地点：                      
签订合同时间：                      
采购人（甲方）    广西职业技术大学      
供应商（乙方）                    
项目名称和项目编号                      

签  订  地  点                              签 订 时 间             
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照 共享智慧茶仓建设项目设备采购（项目编号： ）竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	制造商
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额应为甲方指定地点的现场交货价，包括：货物的价格、货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；保险费和各项税金。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交货时间：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收；
地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 乙方在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能 。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的10%。
2.资金性质：   财政资金 。
3.付款方式：合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。
第九条  履约保证金

本项目收取履约保证金：成交金额的2%。

履约保证金提交方式：成交供应商在合同签订之前缴纳履约保证金到指定账户，银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：在项目验收合格完成后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供验收材料，采购人在收到合格材料后办理退还手续（不计利息），履约保证金按原账户退回。
缴纳履约保证金指定账户的信息：
开户名称：广西职业技术学院
开户银行：农行南宁明阳支行（在广西区外转账，若找不到明阳支行，则录入：农行南宁分行,行号103611000028）
银行账号：20030701040000371

第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.质量保证期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。

2.响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至甲方确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况。项目质保维护期满后需签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。

3.售后服务技术人员要求：专职人员。

4.备品备件要求：国内应设有备品备件仓库；质保期内，设备发生故障时接到通知后48小时未解决问题，须提供备用机以避免影响甲方正常使用。

5.其他：

5.1所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据甲方提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，质保期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。

5.2调试及运行：（1）乙方负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在谈判总报价中。交付的设备应符合技术规格要求；（2）设备到达甲方指定地点后，乙方应在收到甲方通知后一星期内，派出有经验的专业技术人员按产品及有关规范进行安装调试；（3）乙方应在一个月内完成安装调试工作，如因乙方原因造成延期，所造成的费用由乙方承担。

5.3为甲方提供专业化技术培训：乙方在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。

5.5以上款项中，如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。

5.6项目实施过程中的安全生产要求：

（1）乙方应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责。

（2）乙方应对自身派出的实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）甲方提供乙方实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。

第十二条  验收要求
1.甲方将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，甲方有权不予签收；在本项目验收时，乙方如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，甲方有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由乙方自行承担。

2.供货时提供加盖生产厂家公章的全部相关检测报告及厂家证明文件原件至甲方核查真实性，不提供或者与响应内容不一致的视为虚假应标，甲方不予接收所供货物，所供货物做退货处理，由此造成的损失由乙方负责。

3.当项目完成后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算质保期。

4.甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

5.其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6.乙方需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

2.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。
3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判记录； 
4.成交通知书。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构壹份（可根据需要另增加）。
本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（章） 广西职业技术大学        

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：南宁市江南区明阳大道19号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-4213138
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


项目概况              


 共享智慧茶仓建设项目设备采购 采购项目的潜在供应商应在 广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026 年09月02日 09:30（北京时间）前提交响应文件。  





品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�









A020101计算


机设备�
★A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
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A020106输入


输出设备�









A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�



A02010604显示设备�
★A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�



A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影


仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）�
�



4�
A020204多功


能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�
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A020523制冷


空调设备�









★A02052301制冷压缩机�






冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�



水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限


定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�
�
组�
�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组


（制冷量>14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）�
�
�
�
�
（制冷量>14000W）�
�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）


《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）�
�
�
�
空调设备�
�
�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）�
�
�
流器�
�
�
�
�
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A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能


效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）


实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）�
�
�
�
�
（制冷量≤14000W）�
�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�






�
�















A02061808热水器�



★电热水器�
《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）�
�
�
�
�



燃气热水器�
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）�
�
�
�
�



热泵热水器�
《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）�
�
�
�
�



太阳能热水系统�
《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）�
�
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A020619照明


设备�
★普通照明用双端荧光灯�
�
《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）�
�
�
�
LED道路/隧道照明产品�
�
《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478�
�
�
�



LED筒灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�
�
�



普通照明用非定向自镇流LED灯�
�



《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�



12�
★A020910电


视设备�
A02091001普通电视设备（电视机）�
�
《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）�
�
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★A020911视


频设备�






A02091107视频监控设备�









监视器�
以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�



14�
A031210饮食


炊事机械�



商用燃气灶具�
�
《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）�
�
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★A060805


便器�



坐便器�
�
《坐便器水效限定值及水效等级》


（GB25502）�
�
�
�



蹲便器�
�
《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）�
�
�
�



小便器�
�
《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）�
�









