
柳州市政府集中采购中心


招标文件


[bookmark: OLE_LINK4]项目名称：具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购
[bookmark: _GoBack]项目编号：LZZC2026-G1-990553-LZSZ

[bookmark: OLE_LINK8]采购人：柳州城市职业学院
采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2026年8月21日


柳州市政府集中采购中心                              柳州市政府集中采购综合管理系统开发服务采购（LZG18-945）

1


目  录

第一章 公开招标公告	1
第二章 采购需求	5
第三章 投标人须知	44
第四章 评标方法及评标标准	58
第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	74
第六章 投标文件格式	83
 














具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购（LZZC2026-G1-990553-LZSZ）                                                       



[bookmark: _Toc1148][bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc17425]第一章 公开招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk50568865][bookmark: _Hlk93681477]具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月11日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。
[bookmark: _Hlk53504521]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK6]项目编号：LZZC2026-G1-990553-LZSZ
项目名称：具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购
[bookmark: _Hlk50568912]预算总金额（元）：2194545
采购需求：
[bookmark: OLE_LINK9]标项名称：具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购

数量：1

预算金额（元）：2194545

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购1批（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：2194545

合同履约期限：自签订合同之日起80日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Hlk53504529]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年8月21日至2026年8月31日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: OLE_LINK11]地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月11日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
 开标时间：2026年9月11日 09:20
 开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk102729449]（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。
[bookmark: _Hlk102729456]（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk102729465][bookmark: _Hlk93681467]（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。
[bookmark: _Hlk102729471]（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
（七）投标人参与电子投标特别说明
1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）
（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ
（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5
3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Hlk50569036]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：柳州城市职业学院
[bookmark: OLE_LINK12]地 址：广西柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号
项目联系人：丘薇
    项目联系方式：0772-5331035
2.采购代理机构信息
名 称：柳州市政府集中采购中心
    地 址：广西柳州市三中路64-2号
项目联系人：蔡洁霞
    项目联系方式：0772-2992078
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[bookmark: _Toc29533][bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc21908]第二章 采购需求
[bookmark: _Hlk50569056]说明：
[bookmark: _Hlk93675025]（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。
（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。
（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离5项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。
（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。
（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。
（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。
（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。
（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。
	一、项目技术规格参数及要求

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量及单位

	1
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK7]数据训练台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	★一、CPU 规格
[bookmark: OLE_LINK1]1.CPU：≥16核32线程，主频≥3GHz，三级缓存≥32MB，内存≥双通道DDR4，设计功耗≥65W，位宽≥64位;
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥64GB;
[bookmark: OLE_LINK2]2.内存类型：DDR4及以上;
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥4;
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现;
2.主板支持的 CPU 和内存情况：支持 ≥8核16线程处理器，支持DDR4及以上内存;
3.主板其他内置接口： SATA≥1、M.2≥1、USB 接口数量≥1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16G;
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128G;
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥1000G；
3.机械硬盘数量：≥1；
4.机械硬盘总容量：≥500GB；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm
6.机械硬盘形态：2.5英寸或者3.5英寸；
7.固态存储形态：M.2 SSD或2.5寸SATA；
8.存储设备其他参数要求：a) 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定；
★五、显卡规格
1.显卡类型：独立显卡；
2.独立显卡显存类型：DDR5及以上；
3.独立显卡显存位宽：≥64bit；
4.独立显卡显存容量：≥16G；
★六、显示设备规格
1.显示屏响应时间：≤8ms；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8 英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器刷新率：≥75Hz；
6.显示屏屏占比：≥80%；
7.显示器外观颜色：黑色；
8.显示屏低频闪：≤-51.69dB；
9.显示屏防蓝光：支持防蓝光，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr)；
10.显示屏防炫目：支持防炫目，反射率≤3.5%；
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：101键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：有线（长度≥1.5米，符合商务使用需求）；
8.键盘颜色：黑色；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标 DPI 分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色；
13.鼠标其他要求：抗菌鼠标，其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；
★八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1；
★九、外部接口规格
1.USB 接口数量：≥8（机箱前面板≥3个，含≥2个USB3.0及以上接口，其余为后置接口）；
2.视频接口数量：≥3；
3.音频接口数量：≥2；
★十、整机基础规格
1.整机外观：塔式，a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，清晰、端正、牢固； 
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：塔式机箱，符合以下要求：a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定；
4.机箱防护要求：符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；
5.整机噪音：不超过 4.5 Bel（空闲状态下）；
6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：塑料/金属结合；
9.机身颜色：黑色（商务色系）；
10.机箱尺寸容量：≤30L，
11.机箱防尘：配置前防尘面板，有效防止灰尘，降低南方回南天潮湿遇到灰尘对主机的影响；
★十一、CPU 性能
1.CPU 物理核数：≥16核；
2.CPU 主频：≥3.0GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥32MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
★十二、内存性能
内存读写速率：≥2666MT/s；
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片频率：≥300MHz
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：支持2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080；
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤8ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：3000:1；
9.显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定；
★十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中至少1种；
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降等；
3.显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
★十九、存储功能
1.存储功能：通过 M.2 SSD 固态存储提供存储功能，支持SATA 固态存储/PCIe 固态存储扩展；
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：HDMI、DP接口支持音频和视频同步输出；VGA 非转接；
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：1100W 92PLUS 电源，电源效率≥94%；电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
★二十三、操作系统及软件功能
1.配置专业版操作系统：系统（正版，预装符合桌面操作系统政府采购需求标准，符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加*指标要求）；含提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年；
2.配置安全管理系统：支持系统安全防护、漏洞修复等基础安全管理功能；
3.中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定
4.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能（；
5.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
6.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
7.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
8.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
9.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
10.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
11.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
12.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
★二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；；
★二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥3万小时；
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
★二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b）产品停止服务时间应提前1年告知；c）明确产品发布日期；原厂三年上门保修；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘及官方网站下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、官方网站）；
★三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投数据训练台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。
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	模型开发工具
	一、CAN总线分析仪：
1.支持 CAN2.0A/B,符合GB/T 18658-2018规范；
2.通信波特率5kbps~1Mbps；
3.报文接收：CAN端接收报文时间戳精度可达1us；
4.工作温度：-40°C~+85°C；
5.等级认证：工业级别、通过EMC测试；
6.环境测试：静电放电抗扰度等级:接触放电±4KV，空气放电±8KV电快速瞬变脉冲群抗扰度等级:CAN总线接口±2KV浪涌抗扰度等级:CAN总线接口±4KV；
7.操作系统：Win2000、XP、7、8、10、11等32位/64位、兼容 ROS2。
二、J-LinkV9仿真器：
1.主控芯片：STM32F205（Cortex‑M3）；
2.供电方式：USB 2.0全速供电（12Mbps）；
3.整机电流：<50mA；
4.固件：支持自动升级，可刷V9.4等版本；
5.尺寸：≥100×53×27mm（不含线缆）；
6.重量：≥ 80g（不含线缆）；
7.工作温度：+5℃～+60℃；
8.存储温度：‑20℃～+65℃；
9.湿度：< 90%（无凝露）；
10.支持接口：JTAG、SWD、cJTAG、SWO；
11.JTAG时钟：最高20MHz；
12.SWD时钟：最高15MHz；
13.SWO采样频率：最高15MHz；
14.目标电压范围：1.2V～5.5V（自适应）；
15.目标供电：可输出 3.3V / 0.8A（部分版本支持5V）；
16.过流保护：目标供电端带过流保护；
17.支持内核：ARM7、ARM9、Cortex‑M0/M0+/M1/M3/M4/M7、Cortex‑R、Cortex‑A 等；
18.调试功能：单步、断点、内存读写、变量观察、Flash 下载、Flash 断点、RTT、VCOM（虚拟串口）；
19.IDE兼容：Keil MDK、IAR EWARM、Eclipse、Embedded Studio 等；
20.Trace支持：ETB Trace（Cortex‑M/A/R）、不支持 ETM 硬件 Trace；
21.输入信号上升/下降时间：≤ 20ns；
22.输出信号上升/下降时间：≤ 10ns；
23.时钟边沿时间：≤3ns；
三、串口调试套件：
1.串口转USB线（RS232/485）：传输速率300~115200bps，自动侦测；传输距离：15米(RS232),1200米以内(RS485/RS422)；接口兼容：USB2.0、RS232/485 标准；保护等级：RS232/485接口带瞬态过压保护和ESD静电防护；工作方式：485异步半双工差分、232异步全双工；
2.负载能力：支持点到多点,每台可带32个RS422或RS485接口设备，RS232一对一；兼容性：支持Windows XP、 Windows 7/8/10/11Mac Os, Linux；使用温度：-10°C到+50°C，相对湿度为5%到95%；
3.杜邦线:特软硅胶杜邦线30cm，30条母对母；
4.接线端子：快速电线连接器；导线范围：0.08-4.0mm²；电气参数：250V 32A。
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	交换机
	1.产品类型：千兆以太网交换机、智能网管交换机；
2.应用层级：三层；
3.端口结构：非模块化。
4.总端口数：≥28个；
5.业务端口：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口；≥4个1G/10G BASE-X SFP+光口；
6.管理端口：≥1个串行Console口；
7.交换容量（全双工）：336Gbps/3.36Tbps；
8.包转发率（整机）：≥126Mpps；
9.MAC地址表：支持16K MAC地址存储；支持黑洞MAC地址；支持设置端口MAC地址学习个数限制；
10.Jumbo Frame：支持；
11.流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控；
12散热方式：无风扇自然散热；
13.工作环境温度：-5℃～45℃（海拔每升高100m，最高温度降低0.33℃，海拔上限5000m）；
14.存储温度：-40℃～70℃；
15.外形尺寸（长×宽×高）：≥440mm×160mm×43.6mm（±5mm）；
16.重量：≤2.1kg。
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	网络机柜
	1.机柜容量：42U（符合ANSI/EIA RS-310-D标准，1U=44.45mm）；
2.外形尺寸：600mm（宽）（±5mm）×800mm（深）（±5mm）×2000mm（高）（±5mm）；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]3.安装兼容：支持19英寸标准机架式设备（符合标准GB/T 19520.16-2015《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-100部分：面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸》），安装深度调节范围450-850mm；
4.主体材质：优质冷轧钢板；
5.表面处理：静电喷塑工艺，涂层厚度≥60μm，耐盐雾测试≥48小时，防腐蚀、防静电；
6.静态承重：≥800kg（均匀分布负载）；
7.动态承重：≥500kg（移动状态下安全负载）；
8.托盘承重：标配固定托盘单盘承重≥80kg；
9.理线配置：1个顶部理线架，机柜两侧预留理线环；
10.散热设计：后门高密度网孔+顶部通风口，自然通风散热效率≥35%。
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	[bookmark: OLE_LINK19]轮式机器人（数采版）
	★1.最低尺寸（高x宽x厚）:1260mmx525mmx570mm（±5mm）；
★2.最高尺寸（高x宽x厚）:1680mmx525mmx570mm（±5mm）；
◆3.带电池重量：≤85kg；
★4.整机自由度（不含末端）：≥17个；
★5.单手臂自由度（不含末端）：≥7个；
★6.手臂最大负载：3kg(±0.5kg)；
7.手臂臂展（不含末端）：0.45m（±0.05m）；
8.腰部自由度：≥2个；
★9.腰关节运动空间：Z±155°、Y -2.5°~+135°；
10.升降行程：≤420mm；升降精度：≥1mm；升降速度：≤60mm/s；
★11.最大作业高度：2米（±0.1米）；
12.散热系统:局部风冷散热；
13.上身供电方式:采用电池供电或直连电源线缆供电；
14.底盘供电方式:采用电池供电/充电桩供电 ；                                                                                                 15.上身电池续航时间:2小时（±0.1小时）；
16.底盘电池续航时间:6小时（±0.1小时）；                                                                                                                         17.上身电池（快拆）:9000mAh（±500mAh）；
18.底盘电池（内置）:≥30Ah；
19.基础算力:≥8核高性能CPU；
20.高算力模组:≥100Tops算力；
21.支持4麦克风阵列；
22.支持5w扬声器；
23.支持wifi6以上、蓝牙5.2以上；
24.手持式遥控器；
25.支持智能OTA升级；
26.多元感知传感器 ：头部高清双目相机≥1个；手腕高清相机≥2；底盘激光雷达≥1个；底盘深度摄像头≥2个 ；底盘物理碰撞传感器；底盘低矮障碍物识别传感器。
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	VR遥操作套装
	1.处理器：八核CPU，主频≥2.84GHz；
2.内存＋存储：运行内存 ≥12 GB (LPDDR5)，机身存储 ≥256 GB (UFS 3.1)；
3.摄像头：3200万像素彩色摄像头≥2；iToF 深度感知摄像头≥1；环境追踪摄像头≥4。
	4套

	7
	数采遥操台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	★一、CPU规格
1.CPU：≥8核16线程，主频≥3GHz，三级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-3200，设计功耗≥65W，位宽≥64位。
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥16GB。
2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型。
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1。
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核16线程，主频≥3GHz，三级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-3200，设计功耗≥65W，位宽≥64位；内存条数量≥1。
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*7，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1。
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥64GB。
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB。
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个。
2.固态存储容量：≥256GB。
3.机械硬盘数量：≥1个。
4.机械硬盘总容量：≥1TB。
5.机械硬盘转速：≥7200rpm。
6.机械硬盘形态：3.5英寸。
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或 2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态。
8.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定。
★五、显卡规格
1.显卡类型：独立显卡。
2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR4/DDR5。
3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥128位。
4.独立显卡显存容量：显存容量≥2GB。
★六、显示设备规格
1.显示屏响应时间：≤5ms。
2.显示屏分辨率：≥1920*1080。
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸。
4.显示屏屏幕比例：16：9； 
5.显示器刷新率：≥100HZ。
6.显示屏屏占比：≥80%。
7.显示器外观颜色：黑色。
8.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB。
9.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照SJ/T11841.2.2-2022。
10.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%。
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个。
2.键盘数量：≥1个。
3.键盘按键数目：≥101键。
4.键盘连接方式：有线。
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm。
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N。
7.有线键盘连接线：≥1.5 米。
8.键盘颜色：黑色。
9.鼠标连接方式：有线。
10.有线鼠标连接线：≥1.5米。
11.鼠标DPI分辨率：800-1600。
12.鼠标颜色：黑色。
13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定。
★八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1。
★九、外部接口规格
1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）。
2.视频接口数量：≥1。
3.音频接口数量：≥1。
★十、整机基础规格
1.整机外观：a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能。
3.整机结构：a）机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c） 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e）所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。
4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求。
5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b）可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上。
8.机身材质：塑料/金属等。
9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系。
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L。
★十一、CPU性能
1.CPU物理核数：≥8。
2.CPU主频：≥3GHz。
3.CPU末级缓存容量：≥16MB。
4.CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s。
★十二、内存性能
1.内存读写速率：≥3200MT/s。
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080。
2.显卡显示芯片频率：≥300MHz。
3.显存等效频率：≥7000MT/s。
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2K。
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥100Hz。
2.显示屏位深：≥8位。
3.显示屏色域：≥99% sRGB。
4.显示屏色准：△E ≤4。
5.显示屏响应时间：≤5ms。
6.显示屏亮度：≥250尼特。
7.显示屏亮度一致性：≥70%。
8.显示屏对比度：≥500：1。
9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定。
★十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个。
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能。
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能。
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
★十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配。
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降。
3.显示器参数调节：a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等。b）支持色温、亮度、对比度调节。
★十九、存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能。
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口。
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口。
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1种显示接口。
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求。
★二十三、操作系统及软件功能
1.配置专业版操作系统，含提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
2.配置安全管理系统。
3.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定。
4.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能。
5.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。
6.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能。
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动。
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能。
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
★二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：256GB 硬盘容量）。
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。
★二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求。
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次。
2.鼠标按键寿命：≥500万次。
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好。
4.风扇寿命：≥4 万小时。
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定。
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定。
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定。
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定。
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定。
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1 中规定。
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥20万小时。
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品。
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品。
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
★二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具。
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务。b）供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
3.服务周期：a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b）产品停止服务时间应提前1年告知；c）应明确产品发布日期。
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频。
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年。
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证。
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导。
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式。
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
★三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。
2.供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
★三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投数采遥操台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。
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	[bookmark: OLE_LINK23]数采训练推理一体化平台
	一、基础平台要求
1.部署模式：支持私有化部署，可部署在本地服务器、私有云环境，可适配采购人内网环境，支持离线运行。
2.兼容性：支持Windows Server 2019及以上操作系统，支持x86_64架构服务器。
3.硬件适配：支持CPU、GPU混合部署，支持多GPU并行，支持大规模数据处理及模型训练需求。
★4.用户与权限管理：用户列表、角色分配、分组信息展示；支持登入/登出、权限配置及用户信息增删改查。
★5.资产管理：机器人列表与详情展示、机器人状态实时查看；支持机器人注册与注销。
★6.状态监控：实时监控位置、电量、心跳数据、硬件使用率。
★7.远程控制：提供实时视频流挂载、机器人控制接管、运动控制。
★8.日志采集：自动记录运行日志与任务数据，支持日志导出与故障诊断分析。
[bookmark: OLE_LINK22]★9.支持与轮式机器人（数采版）、工业分拣与搬运轮式机器人、身外化身GAE大模型、硬件设备对接。
★10.易用性：提供Web端可视化操作界面，界面简洁直观，支持中文操作，无需专业编程基础即可上手，降低人员操作门槛。
★11.数据加密：支持数据传输加密、标注数据、训练数据、模型文件均支持加密保护，符合数据安全合规要求。
★12.扩展性：支持用户数、任务数、数据量横向扩展，支持新增数据采集类型，无需重构系统，适配采购人业务增长需求。
[bookmark: OLE_LINK24]二、数据采集模块
★1.新建采集任务：支持自定义创建采集任务。
★2.任务编辑与分配：支持任务编辑（修改任务名称、调整数据采集名称），支持任务暂停、重启、终止操作，可设置任务优先级（低、中、高）。
★3.场景任务管理：任务编排与流程定义；支持自动巡逻、工业分拣等任务的创建、执行、监控与结果查看 。
★4.协同决策：支持集中式与分布式协同算法编排。
★5.OTA管理：固件升级任务创建、升级包管理（增删改）及升级进度实时展示 。
★6.配置模板管理：提供批量配置下发功能，支持模板的增删改与模块化配置 。
★7.分布式评测任务：支持物理量校验、AI模型推理等多维度测评任务的分布式并行执行 。
★8.报告导出：支持PDF（JasperReports）、Word（Apache POI）等格式导出；导出耗时≤10秒 。
★9.异步生成机制：后台异步执行生成任务，通过WebSocket向前端实时推送生成进度（0%-100%） 。
★10.开放API与集成：提供全面的 RESTful API。
★11.告警管理：告警信息列表展示、告警时间记录及告警确认处理 。
三、训练及推理模块（后续可升级）
1.模型架构选择：内置模型架构，支持文本类、图像类、音频类模型，支持自定义模型架构导入。
2.训练数据准备：支持直接调用平台内采集标注后的数据集，支持数据集划分，可自定义划分比例，支持数据集预处理。
3.训练配置：支持自定义训练参数，支持参数预设模板，降低操作门槛。
4.实时监控：支持训练过程实时监控，实时查看，支持训练中断后继续训练，支持训练日志实时查看。
5.参数编辑：支持训练过程中动态调整核心参数。
6.模型评估：支持训练完成后自动生成模型评估报告，便于筛选最优模型。
7.模型导出：支持多种格式导出
8.模型部署：支持私有化推理部署
9.推理监控：支持推理过程实时监控，包
10模型管理：支持模型版本管理，支持模型查询、修改、删除、归档。
◆11.支持≥3种模型库，支持从数据处理到模型训练、仿真测评及一键部署的工作流，平台无缝集成机器人开源模型框架。
	1个
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	[bookmark: OLE_LINK18]▲工业分拣与搬运轮式机器人
	一、整体系统构成
以轮式人形机器人为核心执行终端，配套“智能感知、运动规划、任务调度、状态监控、设备联动”一体化功能模块，构成完整工业分拣与搬运作业系统，满足高职工业机器人、智能物流、智能制造等专业实训教学、技能训练与项目化教学需求。
二、智能感知与识别模块参数
1.视觉感知方式：3D深度视觉+多传感器融合感知，支持彩色图像采集与空间三维点云重建；
2.物料识别能力：支持识别规则/不规则零部件、标准料箱、周转箱、工装托盘等典型工业物料；
3.识别类型覆盖：支持形状识别、尺寸识别、物料类别区分。
三、可实现多品类混线分拣
1.位姿解算精度：支持物料空间位姿解算精度≤±2mm；
2.抓取定位精度：支持视觉引导抓取定位精度≤±3mm；
3.环境适应性：支持常规室内光照环境稳定工作，具备一定抗强光、弱光补偿能力；
4.无序作业能力：支持物料无序摆放、随机上料场景下的自动定位与抓取规划。
四、运动规划与协同控制模块参数
1.运动规划方式：支持全局路径规划+局部动态避障，支持多动作段连续轨迹规划；
2.移动性能：支持全向轮式移动，最大移动速度可调，支持原地转向；
3.动作协同：支持机器人移动、躯干升降、上肢抓取动作同步协同，无卡顿、无干涉；
4.路径优化：支持最短路径规划、多任务点顺序调度，可自定义作业顺序；
5.避障能力：支持实时检测动态/静态障碍物，自动绕行或暂停等待，保障运行安全；
6.重复定位精度：支持机器人作业重复定位精度≤±2mm；
7.动作平滑性：支持多关节柔顺控制，抓取、放置动作平稳，无冲击、无物料掉落。
五、任务流程与调度模块参数
1.任务模式：支持单任务分拣、循环搬运、定点码垛、多工位流转等模式；
2.任务编辑：支持可视化任务流程配置，可拖拽式编辑工序步骤；
3.参数配置：支持设置抓取点位、放置位置、作业速度、循环次数、等待时间；
4.场景适配：支持快速切换分拣物料类型、搬运目标点位、码垛层数与排列方式；
5.批量任务：支持多目标点顺序执行，可存储多套任务方案一键切换；
6.教学适配：支持单步执行、连续执行、断点调试，便于教学演示与分步训练。
六、状态监控与数据采集模块参数
1.实时监控：支持实时显示机器人位置、关节角度、执行动作、任务进度等状态；
2.数据采集：支持包括其中至少一项：自动采集作业次数、完成率、运行时长、异常次数等数据；
3.可视化展示：支持以图形化界面呈现任务流程、设备状态、统计曲线；
4.异常告警：支持具备障碍物告警、抓取失败告警、越界告警、低电量告警；
5.日志记录：支持运行日志自动存储，可回溯任务执行过程；
七、工业通信与设备联动模块参数
1.通信接口：支持以太网通信，兼容主流工业级通信协议；
2.联动能力：支持输送线、料架、工作台等外围实训设备联动；
3.组网能力：支持多设备统一调度，可构建小型智能分拣搬运实训工作站；
4.扩展接口：预留扩展接口，支持外接传感器、执行机构，满足二次开发训练；
5.数据交互：支持实现设备间状态互传、指令交互、触发信号联动。
八、整机作业性能参数
1.单次抓取重量：3kg；
2.作业半径：覆盖常规实训工位作业范围；
3.连续工作能力：支持长时间稳定连续运行，满足课堂整节实训需求；
4.安全保护：具备碰撞检测、紧急停止、安全区域限制、异常自锁保护；
5.调试便捷性：支持参数可视化调整，无需复杂底层配置，适合学生操作；
九、机器人本体参数
★1.最低尺寸（高x宽x厚）:1260mmx525mmx570mm（±5mm）；
★2.最高尺寸（高x宽x厚）:1680mmx525mmx570mm（±5mm）；
◆3.带电池重量：≤85kg;
★4.整机自由度（不含末端）：≥17个（单臂6*2+腰2+立柱1+底盘2=17）
★5.单手臂自由度（不含末端）：≥6个，手臂最大负载：3kg（±0.5kg）;
★6.手臂臂展（不含末端）：≥0.45m，腰部自由度：≥2个;
7.腰关节运动空间：Z±155°、Y -2.5°~+135°;
8.升降行程：≤420mm；升降精度：≥1mm；升降速度：≤60mm/s;
★9.最大作业高度：2米（±0.1m）;
10.散热系统:局部风冷散热;
11.上身供电方式:采用电池供电或直连电源线缆供电;
12.底盘供电方式:采用电池供电/充电桩供电;
13.上身电池续航时间:2小时（±0.1小时）；底盘电池续航时间:6小时（±0.5小时）;
14.上身电池（快拆）:9000mAh（±500mAh）；底盘电池（内置）:≥30Ah；
15.基础算力:≥8核高性能CPU；
16.高算力模组:≥100Tops算力
17.支持4麦克风阵列；支持5w扬声器；
18.支持wifi6、蓝牙5.2；
19.手持式遥控器；
20.支持智能OTA升级；
21.多元感知传感器：头部高清双目相机≥1个；手腕高清相机≥2个；底盘激光雷达≥1个；底盘深度摄像头≥2个；底盘物理碰撞传感器；底盘低矮障碍物识别传感器。
	2台
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	工业分拣与搬运场景搭建附件设备
	★一、教学目的：
使学生理解硬件联动逻辑，通过实体硬件+真实工况的场景，让理论知识具象化，为针对性训练机器人专业的必备核心技能，能贴合岗位实操需求，全面提升学生动手能力，工业分拣与搬运场景搭建附件设备为整个场景的布置，需确保场景布置的合理性，且需支持与工业分拣与搬运轮式机器人联动。
二、具体要求：
1.皮带输送线尺寸（长×宽×高）:3m×0.6m×1.2m（±0.1m）；
2.配套电控箱、PLC控制器，支持光电检测，支持启停控制等；
3.工业零部件：如开关、空开等；
4.标准料箱：≥6个；
5.料箱尺寸（长×宽×高）：400mm×300mm×120mm（±10mm）；
6.定制料箱支架：≥2个；
7.流利货架：长11750mm×宽800mm×高2000mm（±10mm）；
8.工作台面：≥1个；
[bookmark: OLE_LINK10]9.工作台尺寸：长11750mm×宽600mm×高750mm（±10mm）；
10.移动底盘单臂有效负载≥3kg，双臂协同负载≥5kg，单臂工作半径≥800mm，覆盖皮带输送线(3m×0.6m×1.2m)及至少6个料盒区域；
11.最大线速度 ≥1.0m/s，支持双臂协同作业重复定位精度 ≤±1mm；
12.满料状态可实时监测并触发转运系统。
	1套
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	身外化身动作捕捉抗磁套装
	1.传感器尺寸（长*宽*高）：≥43mm*33mm* 20mm（±5mm）；
2.传感器重量：≤15.8g（±1g）；
3.传感器数量：≥18个；
4.陀螺仪：±2000dps；
5.加速计：±30g；
6.最小分辨率：≥0.02°；
7.静态姿态精度：Roll 0.7°/ Pitch 0.7°/Yaw 2°；
8.工作电压：5VDC；
9.工作电流：40mA（±5mA）；
10.电池容量：280mAh（±5mAh）；
11.工作时长：10Hours（±0.5Hours）；
12.数据计算帧率：500Hz（±5Hz）；
13.数据输出帧率：24/25/30/50/60/90/96/100/120/240Hz；
14.充电接口类型：双探针接口；
15.工作频段：2400MHz~2483MHz；
16.发射功率：20dBm(max)（±5dBm）；
17.天线增益：1.5dBi（±0.5dBi）；
18.是否抗磁：是。
	2套
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	[bookmark: OLE_LINK20]身外化身GAE大模型
	为通用动作预训练大模型，核心作用是让机器人拥有 “通用小脑”，实现动作泛化、实时复刻、跨本体适配与远程群控，改变传统机器人依赖预编程、动作僵硬、适配性差的缺点。
一、典型应用场景：                                             1.高危作业替代：消防救援、矿山勘探、高空 / 深海 / 核环境作业，远程操控机器人执行危险任务。
2.工业生产与物流：柔性装配、复杂搬运、产线协同，提升效率与安全性。
3.服务与陪护：家庭康复、养老照护、特殊人群辅助，提供灵活、自然的动作支持。
4.演艺与展示：舞台表演、大型活动群控、科技展示，快速实现复杂动作编排。                                             二、功能参数：                                                   1.全动态平衡步态、大范围肢体行走、奔跑、跳跃、蹲下、跳舞、武术、抬腿跳等8种运动动作。
◆2.适应地形：≥3种（如平地、斜坡、草地等）;可承受多方向外力，在运动状态下，承受外力后，调整策略抵抗干扰同时保持持续运动。
3.支持多模式控制与多模态指令，支持手柄、键盘、动捕等设备多模式控制，支持旋转、位置、速度等不同模态指令实现动作跟踪。
4.可适用于不同品牌的机器人本体。
5.动作跟踪误差：位置跟踪≤0.05m/帧（±0.01m/帧），速度跟踪≤2.5m/s/帧（0.1m/s/帧），角度跟踪≤0.17rad/帧（±0.1rad/帧），旋转跟踪≤0.15rad/帧（0.1m/s/帧），质心轨迹误差≤0.05m/帧（0.1m/s/帧）。
6.人机动作同步，端到端延迟≤200ms;动作预测,位置误差≤0.05m;模型可根据系统延迟，适应性调整预测提前量，使其生成的未来动作与执行端的实际时序对齐。
7.远程控制：≥300M（±10m）。
8.操作者身高范围：1.2m-1.8m（±0.05m）。
◆9.静态抗干扰：≤2.1秒，可在承受外力后，恢复稳定平衡，可承受多方向外力。
	2套
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	身外化身采集台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	★一、CPU 规格
1.CPU：≥8核16线程，主频≥1.8GHz，三级缓存≥2MB，内存≥双通道DDR4-3200，设计功耗≥65W，位宽≥64位
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥16GB；
2.内存类型：≥DDR4；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU 和内存情况：支持8核16线程及以上CPU
，支持 DDR4及以上内存；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*4；
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16G；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128G。
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥512G；
3.机械硬盘数量：≥1个；
4.机械硬盘总容量：≥2T；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm；
6.机械硬盘形态：≥3.5英寸；
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或 2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
8.存储设备其他参数要求：a) 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。
★五、显卡规格
1.显卡类型：独立显卡；
2.独立显卡显存类型：DDR4及以上
3.独立显卡显存位宽：≥16位
4. 独立显卡显存容量：≥4GB
★六、显示设备规格
1.显示屏响应时间：≤8ms；
2.显示屏分辨率：≥1920×1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8 英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器刷新率：≥75Hz；
6.显示屏屏占比：≥80%；
7.显示器外观颜色：黑色
8.显示屏低频闪：≤-35dB
9.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr)；
10.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
11.显示屏可视角度：水平≥170°
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个
2.键盘数量：≥1个
3.键盘按键数目：≥101 键
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm；
6.有线键盘连接线：≥1.5米
7.键盘颜色：黑色
8鼠标连接方式：有线；
9. 鼠标颜色：黑色；
10. 有线鼠标连接线：≥1.5m；
11. 鼠标DPI分辨率：800~1600；
12. 鼠标其他要求：其他参数应符合GB/T 26245-2010；
★八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1个；
★九、外部接口规格
1.USB接口数量：≥3个；
2.视频接口数量：≥2个；
3.音频接口数量：≥1个；
★十、整机基础规格
1.整机外观：a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等；表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态；
3.整机结构：a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国 家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金  属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和 位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割 线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel；
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ;b) 可触及面温度不高于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：塑料/金属等；
9.机身颜色：黑色等商务色系；
10.机箱尺寸容量：≤30L
★十一、CPU性能
1.CPU物理核数：≥八核
2.CPU主频：≥1.8GHz
3.CPU末级缓存容量：≥2MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
★十二、内存性能
1.内存读写速率:≥2666MT/s；
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920x1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：≥2块；
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤8ms；
6.显示屏亮度：≥250 尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500：1；
9.显示屏其他参数：符合SJ/T 11292的相关规定。
★十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2 个；
2.主板USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O接口功能：提供基于标准USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA 或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★十七、显卡功能
显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 
Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等功能；
3.显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
★十九、存储功能
1.存储功能：支持 M.2 NVME 固态 + 机械硬盘双存储，支持双 M.2 固态扩展，通过SATA 固态存储、SATA 硬磁盘提供存储功能； 
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；支持有线网络、支持 WiFi 扩展；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或Type-C 作为显示 接口，应支持音频和视频同步输出
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
★二十三、操作系统及软件功能
1.配置专业版操作系统：正版操作系统（预装符合桌面操作系统政府采购需求标准，符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中加*指标要求）；含提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年；
2.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；
3.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
4.固件备份还原能力：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
5.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级；
6.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
7.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
8.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
9.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
10.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
11.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
★二十四、存储设备可靠性
1. 固态存储寿命：TBW ≥ 80TB
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时；
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；★二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3. 服务周期：a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b）产品停止服务时间应提前1年告知；c）明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）。
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘及官方网站下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、官方网站）；
★三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：采用处理器、独立显卡，搭配正版操作系统；供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投身外化身采集台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。
	2台
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	广告围栏
	1.尺寸（宽×高）：45cm×75cm（±5cm）；
2.规格：≥2个支立柱，≥1个围板；
3.材质：铝合金；
4.功能：可伸缩。
	64个

	15
	双人电脑桌
	1.规格（长×宽×高）:1600mm*600mm*760mm（长宽高允许偏离±50mm）;
2.桌面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，封边截面采用优质PVC封边条，耐磨粘度高，不易开裂；
3.三聚氰胺板材符合GB/T 15102-2017。
4.脚架采用冷轧钢板。
	5张
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	单人电脑桌
	1.规格（长×宽×高）:1200mm*600mm*750mm（长宽高允许偏离±50mm）;
2.桌面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，封边截面采用优质PVC封边条，耐磨粘度高，不易开裂；
3.三聚氰胺板材符合GB/T 15102-2017。
4.脚架采用冷轧钢板。
	3张
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	床
	1.尺寸（长×宽×高）：1030mm×2050mm×500mm（长宽高允许偏离±100mm）；
2.静音脚轮，万向静音轮，移动迅速，随走随停;隐藏式摇柄，防止刮伤;
3.钢质床体，表面喷塑处理，防水防锈，床面多块型板焊接，承重性强;
4.木质软包床头，橡胶木板床头、床尾，免漆中纤板，圆角防磕碰，美观整洁。
	1张
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	桌子
	1.尺寸（长×宽×高）：1600mm*800mm*750mm（长宽高允许偏离±50mm）；
2.25mm厚优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能；PVC封边条
3.优质五金配件。
	5张
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	堆叠椅子
	1.尺寸：宽590mm*深480mm*高815mm （宽深高允许偏离±50mm）；
2.技术参数：一体成型，超韧弹性背高弹力海绵座垫，舒适透气，脚架30*25mm钢管脚。
	6张
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	电脑椅
	1.尺寸(深×宽×高)：深540mm（±5mm）×宽575（±5mm）×高（950-1025）（±5mm）；
2.椅背：PP背框，固定腰靠；
3.椅座：切割绵；
4.扶手：PP连体固定扶手；
5.底盘：黑色原色位锁定底盘；
6.气杆：行程85mm（±5mm）沉口40mm（±5mm）三级气杆；
7.椅脚：320mmPP五星脚；
8.椅轮：带滑轮，50/25黑色PA轮。
	10张



	★二、商务要求

	基本要求
	1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验（含专家费）及其他所有成本费用的总和；
2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；

3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

4.本项目所采购的产品如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应严格执行《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》、《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投产品应符合由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求。

	质量保证期
	自验收合格后交付使用之日起1年(采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行)。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 

2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后18小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过24小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成(采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行)。
3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起80日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；

2.交货地点：广西柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号。

	付款方式
	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。

本项目全部货物交货、安装、调试完毕、项目整体验收合格交付使用后，采购人在收到中标人开具的合同总价款增值税专用发票之日起10个工作日内一次性向中标人指定账户付清合同价款（不计利息）。

注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。

	备品备件及耗材等要求
	1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；

2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；
3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件(采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行)，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。

	履约保证金
	1.合同签订前2日内，中标人必须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金按采购合同金额的5%收取(中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金)。若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在项目整体验收合格交付之日后，且在收到中标人退回履约保证金函件后5个工作日内，由采购人办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，采购人应向中标人出具书面通知，中标人未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。

3.履约保证金账户：

名  称：柳州城市职业学院

开户行：柳州银行北大阳光支行

账  号：70312500000000001157

中标人自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

中标人在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与采购人签订政府采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	1.国家强制性技术标准及有关规定；

2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；

3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；

4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用（含专家费）均由中标人承担。

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；
注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求第8项、第12项货物所属行业为软件和信息技术服务业；其余项为工业。
（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；
（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；
5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
7.国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）。
本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》。
若供应商依法享受本国产品优惠政策的，供应商提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

	质量管理、企业信用要求（如有） 
	1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书；
2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书；
3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书；
4.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的信息安全管理体系认证证书。

	能力或业绩要求（如有）
	投标人2023年1月1日起至今本项目所投核心产品（工业分拣与搬运轮式机器人）或投标产品（身外化身GAE大模型）在项目中被安装使用。

	五、其他要求

	踏勘
	踏勘：为便于投标人详细了解本项目服务场地设置现场勘察，投标人应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。

（1）踏勘时间：请于2026年9月3日10:00前到达现场；

（2）踏勘地点：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号柳州城市职业学院；（3）联系人及电话：邱旻，18172255327；


（4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。




[bookmark: _Toc957][bookmark: _Toc21380][bookmark: _Toc10940]第三章 投标人须知
前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购
项目编号：LZZC2026-G1-990553-LZSZ

	2
	采购资金来源：财政性资金
预算金额（人民币）：贰佰壹拾玖万肆仟伍佰肆拾伍元整（¥2,194,545.00）。

	3
	投标报价及费用：
1.本项目投标应以人民币报价；
2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3.本次招标文件和代理服务费用全免。

	4
	投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。

	5
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	6
	电子投标文件：
1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。
3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	7
	投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。

	8
	开标时间：详见公开招标公告。

	9
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。

	10
	评标方法：综合评分法

	11
	发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

	12
	一、信用信息使用规则：
采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
二、甄别方式：
1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。
根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

	14
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。

	15
	投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	17
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	18
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。
2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。



投标人须知

一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1. 适用范围
1.1本招标文件适用于具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指：柳州城市职业学院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Hlk93681432]2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。
2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。
2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。
2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。
[bookmark: _Hlk93681424][bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]2.9“▲”系指本次采购的核心产品。
2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。
3.招标方式
3.1公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。
5.投标费用
5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。
7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]8.特别说明
[bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533]8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.质疑和投诉
注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。
9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：
9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.4质疑书面要求
9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：
（1） 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。
9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。
9.7联系电话：0772-2992103。
9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。
9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
9.10投诉的书面要求
9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。
二、招标文件
10.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）合同主要条款及验收书格式；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。
13.1.1资格文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；
  （3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；
13.1.2报价要求文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。
13.1.3商务技术文件
[bookmark: _Hlk517112171][bookmark: _Hlk517112217][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。
  （1）投标函（必须提供，格式见第六章）；
  （2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标产品“数据训练台式计算机”、“数采遥操台式计算机”、“身外化身采集台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；
  （5）项目实施方案（如有，格式见第六章）；
  （6）安装进度计划和工期保证（如有，格式见第六章）；
  （7）运行测试方案（如有，格式见第六章）；
  （8）技术培训方案（如有，格式见第六章）；
（9）售后服务方案（如有，格式见第六章）；
（10）投标人项目经验一览表（如有，格式见第六章）；
  （11）所投产品采购需求中标记“◆”的技术参数带下划线“   ”的内容优于采购需求，提供证明材料（可以是彩页、产品说明书、官网截图等任意一种）（如有）；
（12）提供满足投标产品“数采训练推理一体化平台”“二、数据采集模块”第1-11项技术参数证明材料，证明材料可以是系统界面功能截图、官网介绍截图或彩页等任意一种（如有）；
（13）提供满足投标产品“工业分拣与搬运场景搭建附件设备”“一、教学目的”的场景3D设计图（如有）；
（14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；
（15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；
  （16）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）； 
（17）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）；
  （18）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；
  （19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；
  （20）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Hlk93681408]15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.投标文件的有效期
16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。 
16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]17.投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]17.1本项目无需提交投标保证金。
18.电子投标文件的编制、加密要求
18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。
18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。
18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk93676509]18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。
18.8电子投标文件的加密要求
电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。
19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。
19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。
19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。
非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
20.投标无效的情形
20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。
20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
[bookmark: _Hlk93676577]（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；
（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。
20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离5项以上的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
20.1.5被拒绝的投标文件为无效。
20.2特别说明
20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
20.3可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；
20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
四、开标
21.开标准备
21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.开标程序
22.1开标会由采购代理机构主持；
22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
22.4公开报价；
22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；
22.6开标会结束。
五、资格性审查
23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
24.合格投标人不足三家的，不得评标。
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]六、评标
25.组建评标委员会
25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.评标的方式
26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序
27.1符合性审查
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。
27.2投标文件的比较和评价
（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
28.澄清问题的形式
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:
（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:
（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；
（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。
29.错误修正
29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.评标原则和评标方法
30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。
31.评标过程的监控
31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。
33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。
36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc254970688][bookmark: _Toc254970547]八、签订合同
39.合同授予标准
39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
40.签订合同
[bookmark: _Hlk93676812]40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc497578452]40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。
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评标方法及评标标准
一、评标原则
    （一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
[bookmark: _Hlk93676870]（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
二、评标方法	
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：
	客观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	价格分
	价格
	1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分；
2.其他投标人的报价得分按以下公式计算：
报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分；
3.小型、微型企业价格折扣率：
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。
4.本国产品价格折扣：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和应占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，方可依法享受本国产品价格扣除。
（3）投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
5.政策性扣除计算方法：评标价=投标人投标报价×（1-小微企业政策扣除比例-本国产品政策扣除比例），除上述政策性扣除情况外，评标价=投标人投标报价。
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	技术参数分
	重要参数
	所投产品标记“◆”的技术参数带下划线“   ”的内容优于采购需求的，每有一项得2分，满分10分。 
注：1.参数条款中有≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX正偏离（优于）；
2..参数条款中有≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。
3.标记“◆”带“＿”参数中内容优于采购需求的，投标人提供证明材料（可以是彩页、产品说明书、官网截图等任意一种）并加盖投标人CA电子签章，所提供的证明材料应体现标记“◆”带“＿”技术参数中优于部分的内容，如未提证明材料，或提供的证明材料内容无优于的，对应项不予计分。
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	技术响应表及相关证明材料

	
	技术参数
	1.提供满足投标产品“数采训练推理一体化平台”“二、数据采集模块”第1-11项其中任意6项技术参数证明材料（证明材料可以是系统界面功能截图、官网介绍截图或彩页等任意一种）得1分，提供11项全部技术参数证明材料（证明材料可以是系统界面功能截图、官网介绍截图或彩页等任意一种）得2分，满分2分；
2.提供满足投标产品“工业分拣与搬运场景搭建附件设备”一、教学目的 的场景3D设计图得2分，提供场景平面设计图得1分，满分2分。
注：1.投标人提供上述材料并加盖投标人CA电子签章；
2.如未提供上述材料的，对应项不予计分。
	4
	技术响应表及相关证明材料

	信誉分
	[bookmark: OLE_LINK21]体系认证
	1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分；
2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分；
3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分。
4.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的信息安全管理体系认证证书得0.5分，满分0.5分。
注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。
	2
	相关认证证书材料

	业绩分
	项目经验
	投标人2023年1月1日起至今本项目所投核心产品（工业分拣与搬运轮式机器人）或投标产品（身外化身GAE大模型）在项目中被安装使用，每有一个项目得1分，满分2分。
注：1.以合同签订时间为准；
2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。
	[bookmark: OLE_LINK25]2
	投标人项目经验一览表

	政策功能分
	政策功能
	若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分2分。
	2
	相关证明材料

	客观分总分
	50
	



	主观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	项目实施方案分
	项目实施方案
	[bookmark: OLE_LINK26]一档（10分）：在满足二档的基础上，安装质量保证措施阐述清晰合理、明确且符合本次采购需求，对组织机构安排及分工与职责安排等比较详细合理；设备安装调试和要点描述详细全面。切合实际，设备安装符合相关操作流程，可行性强，在设备安装调试方案中提供针对具身智能机器人场景开发协同创新基地所有设备合理布置的场地虚拟设计鸟瞰图或3D设计图，对采购人有实际性帮助；
二档（6分）：项目实施方案详细完整，项目实施人员配备较合理、责任分工明确，技术服务内容和措施完善,具备较强的操作性，能较好保障项目的实施需要；
三档（2分）：项目实施方案可行，拟投入的人力资源和技术力量满足项目的实施需要，技术服务内容完整、措施可行，基本能保障项目实施。
注：1.该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）职责分工；（3）设备安装调试方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	10
	项目实施方案

	
	安装进度计划和工期保证
	[bookmark: OLE_LINK27]一档（10分）：安装进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，进度节点精细，能划分≥5个关键节点（如到货验收、布线施工、设备安装、系统联调、验收交付），时间精确到日；内容逻辑严密，采用甘特图/网络图展示，标注工序依赖关系，预留合理缓冲期；资源匹配度高，明确各阶段人力、设备、物料投入计划，与进度无缝衔接；具有健全的质量和安全管理制度考核办法，且各项保障措施均需落实到位，工期≤45日；
二档（6分）：安装进度较贴合项目需求，工期推进保证具体措施到位，有安装进度的时间节点，进度节点清晰，能划分关键节点，时间精确到周,步骤和要点描述较详细可行，具有较完善的质量和安全管理制度考核办法，承诺工期≤65日；
三档（2分）：安装进度内容简单，节点粗略，仅简单划分阶段（如安装与调试），无细化时间点；仅承诺确保进度，无具体执行方式和明确工期。
注：1.该方案内容可以包括：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	10
	安装进度计划和工期保证

	
	[bookmark: OLE_LINK28]运行测试方案
	[bookmark: OLE_LINK29]一档（10分）：满足二档基础上设备运行测试步骤和要点描述详细全面，设备运行测试符合相关操作流程，有详细的设备运行测试优化方案，切合实际，科学合理，具有针对性，同时可行性强，整体方案对采购人有实际性帮助；
二档（6分）：设备运行测试步骤和要点描述较详细可行，能较好满足采购需求，运行测试具体措施到位；整体优化内容完整、措施可行，项目中的数采训练推理一体化平台给出详细的优化测试方案，承诺能够正常在实训室配套的计算机或终端上运行；
三档（2分）：运行测试方案中认识与理解描述完全满足采购需求；优化方案内容简单，基本满足采购需求，科学合理性较弱，可行性一般。
注：1.该方案内容可以包括：（1）运行方案；（2）测试方案；（3）优化方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	10
	运行测试方案

	技术培训方案
	技术培训方案
	[bookmark: OLE_LINK30]一档（8分）：提供免费的技术培训方案，包括但不限于软件功能及操作、流程建设等，培训内容针对性强，培训课时充足，提供在线视频培训课程；
二档（5分）：培训方式及培训内容较好服务本项目，培训方案有一定针对性，培训课时较充足，承诺提供在线视频培训课程；
三档（2分）：培训方案满足采购需求，内容简单。
注：1.该方案内容可以包括：（1）技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	8
	技术培训方案

	售后服务方案分
	售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK31]一档（12分）：在满足二档的基础上，售后服务方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，售后服务技术支持配备专业的服务团队，核心人员专业素质高，安排有专职售后服务人员对接，并提供本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、售后服务站点详细地址等信息）；故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，维修应急预案建立高效响应机制及备用资源保障；零配件储备库存充足；质保期外提供合理成本价服务及专属优惠，额外包含优化服务与增值措施；
二档（8分）：方案能较好满足采购需求，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺及服务保障措施，保障响应措施较有力，服务经验较丰富；并有定期回访制度，有主要零配件储备供应清单，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理。
三档（4分）：项目售后方案可行，拟投入的售后服务人力资源和技术力量满足项目的实施需要，技术服务内容完整、措施可行，基本满足采购需求。
注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	12
	售后服务方案

	主观分总分
	50
	



（三）总得分=客观分+主观分
[bookmark: gxebd_pack_1_EvalFactorScoreEnd]三、中标标准及中标候选人推荐原则
[bookmark: _Hlk93676949]评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。
在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。


附件一：
节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	
4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）







具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购（XXXXXXXX）                                                       


	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷 空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	
7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）





	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	


13
	

★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	
14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
    4.若表格有变动，按最新政策执行。


附件二
[bookmark: _Toc9572][bookmark: OLE_LINK17]环境标志产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器

	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品



注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
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[bookmark: _Hlk102729543]合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同
（一般货物类）
合同编号：    
采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：               
供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。
 第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：¥               


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，同时不得低于国家强制性标准及同类产品行业标准。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：                            。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目货物全部到货、安装调试完毕，项目整体验收合格交付使用后，原则上甲方在收到乙方开具的合同总价款增值税专用发票之日起10个工作日内一次性向乙方指定账户付清合同价款（不计利息）。
第九条  履约保证金
1.合同签订前2日内，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按采购合同金额的5%收取（中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后5个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。
2.有下列情形之一的，甲方应向乙方出具书面通知，乙方未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：
（1）乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；
（2）乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；
（3）乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；
（4）乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；
（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。
3.履约保证金账户：
名  称：柳州城市职业学院
开户行：柳州银行北大阳光支行
账  号：70312500000000001157
乙方自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。
乙方在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与甲方签订政府采购合同。
注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方负责。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.09‰逾期利息，但逾期利息累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.联系与沟通：甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。
甲方指定负责人： 　     ，联系方式： 　　   。
乙方指定负责人：  　   ，联系方式：  　　　 。
任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3.投标承诺书；
4.中标或成交通知书。
第二十条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日






















合 同 附 件
一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：


	2.售后服务具体事项：


	3.保修期责任：


	4.其他具体事项：


	甲方（章）






                 年   月   日 
	乙方（章）






                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页
具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购（XXXXXXXX）                                                       

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：                采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年   月   日                     联系电话：         年   月   日



备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）
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[bookmark: _Toc20465][bookmark: _Toc24932][bookmark: _Toc504053343][bookmark: _Toc517113880][bookmark: _Toc22934][bookmark: _Toc504231525]第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。
三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。
四、电子投标文件编制格式及规范要求：
（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。
（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。
（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。
五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
六、特别说明
（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。
（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk50566209]










一、资 格 文 件 格 式

















资格文件目录：
目    录
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………
  （3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

（1） 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：                         
单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日
经营期限：                          
姓名：       性别：   年龄：     职务：       
系     （投标人名称）  的法定代表人。
特此证明。
投标人（CA电子签章）：          
                                                 日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        




法定代表人第二代居民身份证
（正面）













法定代表人第二代居民身份证
（背面）








      
        




法定代表人（签字）：            

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：                       
被授权人所在部门：                          被授权人职务：                             
被授权人身份证号码：                              
                                   投标人（CA电子签章）：                
                                                            日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        



委托代理人第二代居民身份证
（正面）














委托代理人第二代居民身份证
（背面）












                                             
注：此项材料必须以PDF格式上传。
（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函
致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：
我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 


                        法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。

  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；



[bookmark: _Hlk56503802]注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。
[bookmark: _Hlk102729607]

   






二、报  价 要 求 文  件  格  式


报价要求文件目录：


目    录
（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………
附件1中小企业声明函格式（如有）………………………………………
附件2残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………
[bookmark: _Hlk102729630]附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………
附件4：关于符合本国产品标准的声明函（如有）……………………………
附件5：关于本国产品比例的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）……………………………
（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

[bookmark: _Hlk93681038][bookmark: _Hlk93681273]（1）开标一览表格式（必须提供）：
开标一览表

项目名称：
项目编号： 
                                   
                                                金额单位：人民币（元）
	[bookmark: _Hlk50566116]序号
	标的名称
	品牌及厂家
	产地
	规格型号
	数量及单位
	单价
	投标报价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本项目合计金额大写：                                        ¥            



注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；
3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
 5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3）或《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件4）或《关于本国产品比例的承诺函》（格式见附件5），请按附件格式提供，并附在本表后。
         






                 法定代表人或委托代理人（签字）：                  

投标人（CA电子签章）：                

日期：       年   月   日


附件1：中小企业声明函格式（如有）：
中小企业声明函（货物）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州城市职业学院的具身智能机器人场景开发协同创新基地项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.  （标的名称） ，属于  （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为  （企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.  （标的名称） ，属于  （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
  注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求第8项、第12项货物所属行业为软件和信息技术服务业；其余项为工业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。
7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行)：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息 技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产 开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明 行业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


  说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：
残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    
  单位名称（CA电子签章）：        
 
日期：       
  注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；
  2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）
 
 
    
  注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

附件4：关于符合本国产品标准的声明函格式（如有）：

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.本声明函对应的产品（采购标的）为采购需求第1至第7项、第9至第11项、第13至第20项标的，具体情况由供应商自行声明。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.投标人拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具本声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。投标人未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
4.若中标人依法享受本国产品优惠政策的，中标人提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。



附件5：关于本国产品比例的承诺函格式（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）：

关于本国产品比例的承诺函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.当采购项目或者采购包中含有多种产品时，投标人拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》，否则不享受价格扣除政策；
2.若中标人依法享受本国产品优惠政策的，中标人提供的声明函或有关证明文件应当随成交结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。



（2）投标报价明细表格式（必须提供）：
投标报价明细表
    项目名称：
    项目编号：
金额单位：人民币（元）
	序号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量及单位
	单价
	单项合价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	专用耗材
	已含在投标报价中

	投标总价大写：                         ¥        


 
    注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
    4.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。
 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：       
          投标人（CA电子签章）：     
                                                          日期：   年 月 日












三、商  务  技  术  文  件  格  式


商务技术文件目录：

目    录
  （1）投标函（必须提供）………………………………………………………………
  （2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （4）投标产品“数据训练台式计算机”、“数采遥操台式计算机”、“身外化身采集台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）………………………………………
  （5）项目实施方案（如有）……………………………………………………………
  （6）安装进度计划和工期保证（如有）………………………………………………
  （7）运行测试方案（如有）……………………………………………………………
  （8）技术培训方案（如有）……………………………………………………………
（9）售后服务方案（如有）……………………………………………………………
（10）投标人项目经验一览表（如有）…………………………………………………
  （11）所投产品采购需求中标记“◆”的技术参数带下划线“   ”的内容优于采购需求，提供证明材料（可以是彩页、产品说明书、官网截图等任意一种）（如有）……………
（12）提供满足投标产品“数采训练推理一体化平台”“二、数据采集模块”第1-11项技术参数证明材料，证明材料可以是系统界面功能截图、官网介绍截图或彩页等任意一种（如有）……………………………………
（13）提供满足投标产品“工业分拣与搬运场景搭建附件设备”“一、教学目的”的场景3D设计图（如有）………………………………………………………………………………
（14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）
  （15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）………………………………………………………………………………………
  （16）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）…
  （17）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）……
（18）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………
  （19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………
  （20）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：
投 标 函

致：柳州城市职业学院、柳州市政府集中采购中心：
根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方 
        （姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。
据此函，授权代表宣布同意如下：
1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
[bookmark: _Hlk101431499]5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：            电话：            
传真：               投标人代表姓名：            职务：            
投标人名称(全称)：                                                 
开户银行：                         账号：                        
         


                      法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：
技术响应表
	项号
	标的名称
	招标文件
技术参数要求
	投标文件
响应技术参数
	偏离说明

	 1
	[bookmark: OLE_LINK15]数据训练台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	[bookmark: OLE_LINK14]注：投标人应明确给出所投数据训练台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	 7
	 数采遥操台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投数采遥操台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	 13
	[bookmark: OLE_LINK16] 身外化身采集台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投身外化身采集台式计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效
	 

	...
	
	
	
	


   注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离5项以上的，视为投标无效。
5.第1项“数据训练台式计算机”、第7项“数采遥操台式计算机”、第13项“身外化身采集台式计算机”的CPU型号、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体详见《附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果》，否则投标无效。
 
法定代表人或委托代理人（签字）：        
投标人（CA电子签章）：        
日期：    年 月 日
附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果（若附表有变动，按最新政策执行）：
（2023年第1号）
一、中央处理器（CPU）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	鲲鹏920
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	2
	龙芯3C5000L
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	3
	申威1621
	无锡先进技术研究院
	I级

	4
	龙芯3A4000/3B4000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	5
	龙芯3A5000/3B5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	6
	申威SW421
	无锡先进技术研究院
	I级

	7
	申威3231
	无锡先进技术研究院
	I级

	8
	飞腾腾锐D2000
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	9
	飞腾FT-2000
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	10
	飞腾FT-2000+
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	11
	盘古M900
	海思技术有限公司
	I级

	12
	飞腾腾云S2500
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	13
	麒麟9006C
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	14
	海光C86-3G
	海光信息技术股份有限公司
	I级

	15
	麒麟990
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	16
	海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285
	海光信息技术股份有限公司
	I级

	17
	兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	18
	兆芯ZX-D KX-U5580
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级


二、操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟桌面操作系统V10

（内核版本5.4）
	麒麟软件有限公司
	I级

	2
	银河麒麟高级服务器操作系统V10

（内核版本4.19）
	麒麟软件有限公司
	I级

	3
	统信服务器操作系统V20

（内核版本4.19）
	统信软件技术有限公司
	I级

	4
	方德高可信服务器操作系统V4.0

（内核版本4.19）
	中科方德软件有限公司
	I级

	5
	方德桌面操作系统V3.1

（内核版本4.9）
	中科方德软件有限公司
	I级

	6
	统信桌面操作系统V20

（内核版本4.19）
	统信软件技术有限公司
	I级




（2024年第1号）
一、中央处理器（CPU）

 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	飞腾腾云S5000C
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	2
	飞腾腾珑E2000
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	3
	飞腾腾锐D3000
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	4
	龙芯3A5000（DA版）
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	5
	龙芯3A6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	6
	龙芯3C5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	7
	龙芯3D5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	8
	海光处理器C86-4G
	海光信息技术股份有限公司
	Ⅱ级

	9
	鲲鹏920 V200
	深圳市海思半导体有限公司
	Ⅱ级

	10
	麒麟9000C
	深圳市海思半导体有限公司
	Ⅱ级

	 

	1
	龙芯2K2000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	2
	申威SW-WY831型微处理器
	无锡先进技术研究院
	I级

	3
	兆芯处理器KH-40000
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	4
	海光处理器C86-4G-L
	海光信息技术股份有限公司
	I级




二、操作系统
（一）桌面操作系统
 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	方德桌面操作系统 V5.0

（内核版本5.4）
	中科方德软件有限公司
	I级

	2
	统信桌面操作系统 V20

（内核版本5.10）
	统信软件技术有限公司
	I级

	3
	银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1

（内核版本5.4）
	麒麟软件有限公司
	I级


 
　　（二）服务器操作系统
 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	华为云欧拉操作系统 V2.0

（内核版本5.10）
	华为云计算技术有限公司
	I级

	2
	阿里云服务器操作系统 V3

（内核版本5.10）
	阿里云计算有限公司
	I级

	3
	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3

（内核版本4.19）
	麒麟软件有限公司
	I级

	4
	腾讯云Linux服务器操作系统 V3

（内核版本5.4）
	腾讯云计算（北京）有限责任公司
	I级

	5
	新支点服务器操作系统 V6

（内核版本5.10）
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	6
	凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99

（内核版本4.19）
	北京凝思软件股份有限公司
	I级

	7
	麒麟信安服务器操作系统 V3

（内核版本4.19）
	湖南麒麟信安科技股份有限公司
	I级




（2024年第2号）
中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）：
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	兆芯处理器KX-6000G
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	2
	兆芯处理器KX-7000
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级











安全（2025年第1号）

附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	飞腾腾云S5000C-E
	飞腾信息技术有限公司
	II级

	2
	龙芯3B6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	3
	龙芯3C6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	4
	申威威鑫 H8000
	中电科申泰信息科技有限公司
	II级

	5
	麒麟X90
	深圳市海思半导体有限公司
	II级

	 

	1
	申威WY831（GC版）
	中电科申泰信息科技有限公司
	I级

	2
	兆芯处理器KX-U6980S
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	3
	兆芯处理器KX-6940S
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级


附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟桌面操作系统V10 SP1
（内核版本5.10）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级


（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	天翼云CTyunOS系统 V2.0
（内核版本4.19）
	天翼云科技有限公司
	Ⅰ级




2025年第2号

附表一、数据库（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）集中式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	大云海山数据库（He3DB for PostgreSQL V2.0）
	中移（苏州）软件技术有限公司
	I级

	2
	神通数据库管理系统 V8.0
	天津神舟通用数据技术有限公司
	I级

	3
	崖山数据库管理系统 V23
	深圳计算科学研究院
	I级



（2025年第3号）
附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	龙芯3B6000M
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	2
	海思麒麟9000X
	深圳市海思半导体有限公司
	II级

	 

	1
	飞腾腾锐D3000M
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	2
	龙芯2K1500
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级


附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	方德桌面操作系统（Pro版）V5.0
（内核版本6.6）
	中科方德软件有限公司
	Ⅰ级

	2
	银河麒麟桌面操作系统 V11
（内核版本6.6）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级


（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟高级服务器操作系统 V11
（内核版本6.6）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级

	2
	腾讯云Linux服务器操作系统 V4
（内核版本6.6）
	腾讯云计算（北京）有限责任公司
	Ⅰ级




（2026年第1号）
附表一、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
 
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	HarmonyOS V1.0
（内核版本HongMeng Kernel 1.11）
	华为终端有限公司
	Ⅱ级

	2
	统信桌面操作系统 V25
（内核版本Linux Kernel 6.6）
	统信软件技术有限公司
	I级


 
（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	华为云欧拉操作系统 V3
（内核版本Linux Kerenl 6.6）
	华为云计算技术有限公司
	I级

	2
	阿里云服务器操作系统V4
(内核版本Linux Kernel 6.6)
	阿里云计算有限公司
	I级

	3
	新支点服务器操作系统V7
（内核版本Linux Kernel 6.6）
	中兴通讯股份
有限公司
	I级


2026年第2号
附表二、数据库（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
 
（一）集中式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	达梦数据库管理系统 V9
	武汉达梦数据库股份有限公司
	Ⅱ级

	2
	平安RASESQL集中式数据库软件V3
	平安科技（深圳）有限公司
	I级

	3
	阿里云PolarDB数据库管理软件（MySQL版）V2.0
	阿里云计算有限公司
	I级

	4
	海盒数据库管理系统[简称：SeaboxSQL]V21
	北京东方金信科技股份有限公司
	I级

	5
	磐维数据库V3.0
	中移动信息技术有限公司
	I级

	6
	GoldenDB Lite数据库V7
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	7
	OceanBase数据库软件(集中式版）V4
	北京奥星贝斯科技有限公司
	I级

	8
	TaurusDB V3.0
	华为云计算技术有限公司
	I级


 
（二）分布式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	达梦数据库管理系统（分布式版） V9
	武汉达梦数据库股份有限公司
	Ⅱ级

	2
	崖山分布式数据库管理系统V23
	深圳计算科学研究院
	Ⅱ级

	3
	GaussDB V3.0（分布式版）
	华为云计算技术有限公司
	Ⅱ级

	4
	GoldenDB数据库V7
	中兴通讯股份有限公司
	Ⅱ级

	5
	工业时序数据库管理系统 [简称：TimechoDB] V2.0
	天谋科技（北京）有限公司
	I级

	6
	天翼云TeleDB数据库软件V5.1.9
	天翼云科技有限公司
	I级

	7
	中国银联UPDRDB分布式数据库管理系统V2
	中国银联股份有限公司
	I级

	8
	华为云DWS数据仓库软件 V8
	华为云计算技术有限公司
	I级

	9
	阿里云云原生数据仓库AnalyticDB PostgreSQL版软件V2.0
	阿里云计算有限公司
	I级

	10
	南大通用多模多态数据库管理系统[简称：GBase 8c]V6
	天津南大通用数据技术股份有限公司
	I级

	11
	星环分布式数据库软件Transwarp ArgoDB V6
	星环信息科技（上海）股份有限公司
	I级

	12
	海盒数据库管理系统（分布式版）[简称：SeaboxSQL]V21
	北京东方金信科技股份有限公司
	I级

	13
	DolphinDB数据库软件 V2.0
	浙江智臾科技有限公司
	I级

	14
	GoldenDB EBASE V3
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	15
	Kingwow（金乌）数据库V6
	北京自然原数科技有限公司
	I级



（3）商务响应表格式（必须提供）：
商务响应表
	项目
	招标文件要求
	偏离说明
	投标人的承诺或说明

	★二、商务要求

	基本要求
	
	
	

	质量保证期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	履约保证金
	
	
	

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	
	
	

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	
	
	

	质量管理、企业信用要求（如有） 
	
	
	

	能力或业绩要求（如有）
	
	
	

	五、其他要求

	踏勘（如有）
	
	
	


注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；
3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

  法定代表人或委托代理人（签字）:          
[bookmark: _Hlk93680923] 投标人（CA电子签章）：                    
     日期：       年   月   日

（4）投标产品“数据训练台式计算机”、“数采遥操台式计算机”、“身外化身采集台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）项目实施方案格式（如有）：
 
项目实施方案
 
  由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写项目实施方案，可以包括：（1）人员配置；（2）职责分工；（3）设备安装调试方案。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
 
注：此项材料如有请以PDF格式上传。
 

（6）安装进度计划和工期保证格式（如有）：
 
安装进度计划和工期保证
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的安装进度计划和工期保证，方案可以包含：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。
 

（7）运行测试方案格式（如有）：
 
运行测试方案
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的运行测试方案，方案可以包括：（1）运行方案；（2）测试方案；（3）优化方案。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                  
 投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）技术培训方案格式（如有）：
 
技术培训方案
    
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的技术培训方案，方案可以包括：（1）技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
 投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）售后服务方案格式（如有）：
 
售后服务方案
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
  所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                  
投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（10）投标人项目经验一览表格式（如有）：
投标人项目经验一览表
（投标人2023年1月1日起至今本项目所投核心产品（工业分拣与搬运轮式机器人）或投标产品（身外化身GAE大模型）在项目中被安装使用的合同附后并加盖投标人CA电子签章）
	业主单位名称
	货物或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额
（万元）
	合同附件页码

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标人（CA电子签章）：         
日期：   年  月  日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。
 


  （11）所投产品采购需求中标记“◆”的技术参数带下划线“   ”的内容优于采购需求，提供证明材料（可以是彩页、产品说明书、官网截图等任意一种）（如有）
（12）提供满足投标产品“数采训练推理一体化平台”“二、数据采集模块”第1-11项技术参数证明材料，证明材料可以是系统界面功能截图、官网介绍截图或彩页等任意一种（如有）
（13）提供满足投标产品“工业分拣与搬运场景搭建附件设备”“一、教学目的”的场景3D设计图（如有）
（14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）
（15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）
  （16）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）
  （17）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）
（18）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）
  （19）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）
  （20）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）


注：第（11）项至第（20）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。
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