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[bookmark: _Toc29306]第一章 公开招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk50568865][bookmark: _Hlk93681477]柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年XX月XX日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。
[bookmark: _Hlk53504521]一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-G1-990220-LZSZ
项目名称：柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购
[bookmark: _Hlk50568912]预算总金额（元）：1115991
采购需求：
标项名称：柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购
数量：1
预算金额（元）：1115991
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购1批（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）
最高限价（如有）：1089865
合同履约期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Hlk53504529]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年XX月XX日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
 开标时间：2026年XX月XX日 09:20
 开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk102729449]（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。
[bookmark: _Hlk102729456]（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk102729465][bookmark: _Hlk93681467]（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。
[bookmark: _Hlk102729471]（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
（七）投标人参与电子投标特别说明
1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）
（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ
（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5
3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Hlk50569036]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：柳州职业技术大学
地 址：广西柳州市社湾路28号
项目联系人：陈国银
    项目联系方式：0772-3156307
2.采购代理机构信息
名 称：柳州市政府集中采购中心
    地 址：广西柳州市三中路64-2号
项目联系人：刘靖莹
    项目联系方式：0772-2992078
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[bookmark: _Toc13541]第二章 采购需求
[bookmark: _Hlk50569056]说明：
（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。
（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。
（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。
（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。
（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。
（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。
（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。
（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术
标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。
	序号
	名称
	技术参数
	数量及单位

	AIGC智能设计实训室

	1
	▲实训计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	★一、CPU规格
1.CPU：≥8核8线程，主频≥2.8GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥16GB；
2.内存类型：支持 DDR4/以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU 和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.8GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存插槽数量≥2；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*4，≥M.2接口*2，≥USB接口*8，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1 个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；
4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
★五、显卡规格
1.显卡类型：独立显卡；
2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/DDR5；
3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16 位；
4.独立显卡显存容量：显存容量≥2GB；
六、显示设备规格
★1.显示屏屏占比：≥80%；
★2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
★3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏可视角度：水平≥170°
★5.显示屏屏幕比例：16:9；
★6.显示器外观颜色：黑色商务色系；
★◆7.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
★◆8.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
★◆9.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥101 键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.5 米；
8.键盘颜色：黑色商务色系；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色商务色系；
13.鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；
★八、网络设备规格
有线网卡数量：≥1；
★九、外部接口规格规格
1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 4个 USB3.0 及以上接口）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
★十、整机基础规格
1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a) 机箱应符合 GB/T 4208.GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；
◆5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；
6.整机散热：环境温度 25℃±2℃，环境无风（气流≤0.1m/s）；处理器采用行业标准满载压力测试情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2025标准中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：金属等；
9.机身颜色：黑色商务色系；
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 15L；
★十一、CPU性能
1.CPU 物理核数：≥8；
2.CPU 主频：≥2.8GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
★十二、内存性能
内存读写速率：≥2666MT/s；
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示（数字视频输出接口（HDMI/DP，不含 VGA），分辨率应不低于 1920*1080；
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
◆5.显示屏响应时间：≤5ms；
◆6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥2000：1；
9.显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定；
★十五、网络设备性能
1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
2.主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★十七、显卡功能
显卡外接显示接口：显卡至少支持 HDMI、DP一种高清数字接口，VGA、DVI、Type-C 可按需配置，并与显示器接口相匹配；
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
★十九、存储功能
存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
2.视频接口类型：至少支持具备 HDMI、DP一种高清数字接口、VGA、DVIType-C可按需配置；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；
2.电源额定功率≥180W，具备国家强制性安全认证，满足对应能效等级要求；
★二十三、操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
★二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：512GB 硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★二十五、显示设备可靠性
显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时；
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
★二十九、包装及运输要求
标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
★三十一、供应链合规性
产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2 供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★三十三、关键部件安全
关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。
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	电子教室教学管理软件
	1.支持同一个版本安装UOS和Kylin系统，无需通过多个版本安装支持，减少安装维护工作量。
2.支持独立设置每次开机恢复、手动恢复、每天恢复、每周恢复、每月恢复、定时恢复及不恢复等多种数据还原方式，无需进入系统即可完成设置，同时也可在系统下对所有终端批量设置还原参数，也可对单台还原参数独立设置，满足各种教学场景需要。
3.支持BIOS底层和操作系统下两种方式对管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换。
4.支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小。
5.支持BIOS底层管理，无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作。
6.支持UOS或Kylin系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能。
7.支持UOS或Kylin系统下的设备锁定、程序运行、模式切换、远程登录、远程注销、远程关机、远程重启、远程唤醒、远程控制、远程查看、系统切换、消息发送、教室管理等多种课堂管理功能。
8.支持UOS或Kylin系统下老师机对学生机桌面状态实时查看功能，老师可对学生机缩略图进行任意比例的缩放和多种查看模式的切换。
9.全面支持桌面操作系统，只需双击一次安装程序即可自动完成安装，软件升级无需重装即可通过教师端一键完成。一台机器可以切换教师端和学生端，如遇教师机故障时，可任选一台学生端切换为教师端，提高上课效率，至少支持三种及以上注册方式。
10.系统界面风格简约易懂，操作简单，教师端多频道登录实现合班教学，无需学生端操作修改参数，可执行屏幕广播、远程开关机、远程桌面、黑屏肃静等功能。
11.屏幕广播采用动态智能截屏及实时高能压缩技术，可根据网络情况调节画质及流畅度效率，使广播效能达到最佳清晰度及流畅性，支持全屏、窗口、指定区域等方式显示，并可以快捷切换全屏或窗口方式，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等内容广播。
12.广播教学支持教师端和学生端使用主屏或副屏进行广播，另一显示屏可独立处理教师或学生的其他教学活动，互不影响；
13.授权数：≥52用户。
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	AIGC创作平台
	★一、4U机架式服务器
★二、处理器CPU规格
1.配置CPU≥2颗；单颗CPU核数不低于32核，主频≥2.7GHz，末级缓存容量≥64MB，功耗≤225W，内存速率≥3200MT/s；支持≥8通道内存，支持≥64位处理器，线程数≥64，位宽≥64bit；
★三、主板规格
1.主板支持的CPU和内存情况：CPU数量≥2颗；支持内存≥DDR4，支持内存数量：≥32个；
2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应≥ 4 个； 
◆3.主板存储接口：支持 SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中数≥1种； 
4.PCIe插槽接口：符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容；
◆5.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于174.5mm双路或以上服务器 PCIe插槽≥13个；
★四、内存规格
1.内存数量：≥4；本次配置总容量≥256GB内存；
2.内存规格：≥DDR4；
◆3.内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，支持≥4通道内存；
★五、存储规格
1.硬盘实配容量：≥2块SSD硬盘，每块容量≥480G ；≥4块HDD 硬盘，每块容量 ≥4TB 
2.硬盘实配数量：≥6块；
3.硬盘插槽数量及规格：支持 ≥12 块硬盘，支持热插拔，其中支持≥8块2.5英寸SAS/SATA SSD和4块NVMe SSD；
六、RAID卡规格
RAID卡支持的SAS接口数：≥8个；
★七、网络规格
1.网口速率和数量：配备网口数量≥6个，且网口速率≥1GE，其中1GE网口数量≥4个、10GE光口（含光模块）数量≥2个；
★八、外部接口规格
1.显示接口：显示接口类型支持≥2个VGA接口；
2.USB接口：配备USB接口，配备≥4个USB接口；
★九、电源规格
1.电源模块数量：≥4；
2.电源功率：单电源功率≥2700W，支持2+2冗余功能；
★十、整机规格
1.外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确；
2.尺寸：服务器机箱尺寸≤4U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
3.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
4.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定；
5.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB；
十一、AI计算单元规格
 1.配置≥8张双插槽全高全长PCIe GPU算力卡，单张GPU卡显存≥24GB，采用GDDR6 ECC，CUDA核心≥16384 个，显存位宽≥384bit、显存带宽≥1008GB/s，算力≥FP32 82.6 TFLOPS，FP16 1.32 PFLOPS，FP8 2.64 PFLOPS，功耗≤450W；
★十二、机柜规格
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1.机柜尺寸：高度≥2000mm，宽度≥600mm，深度≥1000mm
★十三、主板功能
1.主板外部接口种类：支持USB3.0、VGA、DP、HDMI显示、BMC 管理端口；
★十四、网络功能
1.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
★十五、CPU功能
1.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
2.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）
★十六、电源功能
1.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
2.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
★十七、整机功能
1.散热方式：支持风冷散热方式；
★十八、管理系统功能
1.BMC固件基础功能：
1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、 固件升级；
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s， 实现功能包括网络、 IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能；
2.BIOS固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
3.远程控制：支持远程关机和重新启动功能；
★十九、操作系统及驱动功能
1.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
2.操作系统功能：
a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
★二十、中文信息处理功能
1.中文信息处理：符合GB18030的有关规定；
★二十一、关键部件安全要求
关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投AIGC创作平台“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★二十二、固件安全要求
1.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
★二十三、系统安全要求
1.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
2.白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
3.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
4.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
5.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息；
★二十四、信息安全要求
1.研发过程安全：供应商承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯；
★二十五、物理安全
1.物理安全：安全要求应符合GB4943.1的规定；
★二十六、限用物质的限量要求
1.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T26572的要求；
★二十七、CPU性能
1.CPU主频：≥2.7GHz；
2.单CPU 核数：≥32；
3.单CPU 末级缓存容量：≥64MB；
★二十八、内存性能
1.内存速率：≥3200MT/s；
★二十九、电源能耗
1.电源能耗：符合GB/T9813.3的有关规定；
★三十、部件兼容性要求
1.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
2.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
3.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
4.功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡；
★三十一、外设兼容性
1.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
★三十二、软件兼容性
1.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的国产数据库产品；
2.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的国产中间件产品；
3.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台；
★三十三、整机可靠性要求
1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h；
2.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h；
3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
★三十四、包装及运输要求
标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★三十五、服务响应
1.服务响应：
a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
2.培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 
★三十六、服务周期
1.服务周期：
a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确；
★三十七、服务工具要求
1.工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
2.驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
3.管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
★三十八、增值服务
1.厂家升级产品软件与扩容服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
2.提供上门服务：提供上门服务的能力(可收费)；
★三十九、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
2.供应能力证明：供应商承诺提供供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
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	AIGC实训室平台
	一、基础配置要求
1、平台基础运行保障配置
完成平台基础网络适配、用户权限划分及运行环境部署：
（1）支持 ≥30 台终端同时接入，系统无崩溃、无明显卡顿（CPU/GPU资源占用稳定）
（2）用户权限分为管理员/教师/学生三类，具备不同操作范围（如工作流编辑权限控制）
（3）任意标准工作流连续运行 10 次无报错，成功率 ≥ 95%
2、实训基础功能配置
完成基础实训功能开发：
（1）支持工作流保存、复制（复刻）功能，保存成功率 100%
（2）支持不少于 3 种格式导出（如 PNG / MP4 / MP4）
（3）单个工作流导出时间 ≤ 120秒（基于标准算力环境）
（4）支持 ≥3 种教学场景（教师演示 / 小组协作 / 个人操作）
3、核心节点式工作流引擎部署（ComfyUI）
基于 ComfyUI 搭建节点式工作流系统，满足以下验收条件：
（1）完成环境部署（Python、依赖包、模型加载），系统可正常启动
（2）支持节点拖拽、连线、参数修改，操作响应时间 ≤ 1 秒（视操作电脑硬件情况）
（3）支持 ≥10 类常用节点（如模型加载、采样器、图像处理等）
（4）支持自定义工作流创建并成功运行（至少完成 1 条完整流程）
二、平台功能（工作流）
1、Wan2.2 图生视频工作流
（1）支持输入图片生成视频的完整流程（导入、生成、导出）
（2）视频分辨率支持720P及以上
（3）支持视频时长调节（3–10秒范围）
（4）支持帧率设置（如15fps、24fps）
（5）多次生成结果稳定，成功输出视频文件
2、HIRO融媒体3D卡通真实感数字人
（1）支持素材输入并生成人物模型
（2）支持卡通风格与真实感效果调节
（3）支持基础动作绑定（如转头、简单肢体动作）
（4）输出结果可正常预览或播放
3、分镜生成出图一致性电影分镜
（1）支持输入文本脚本生成多张分镜图（不少于3张）
（2）分镜图在人物形象与风格上保持一致性
（3）支持统一风格参数调节（如色调、画风）
（4）输出图像清晰度达到1024×1024及以上
4、一键多视角MV工作流
（1）支持同一角色生成多视角画面（不少于2个视角）
（2）支持镜头切换及简单剪辑组合
（3）输出视频播放流畅，无明显卡顿或跳帧
（4）支持基础特效或转场效果
5、人物照转新年九宫格祝福大头贴
（1）支持单人照片生成九宫格头像
（2）抠图效果完整，无明显缺边或背景残留
（3）支持节日元素及祝福文字叠加
（4）支持批量导出生成结果
6、人物照转Q版人物手办
（1）支持基于人物照片生成Q版形象
（2）人物比例具有明显Q版特征（头身比变化明显）
（3）支持不同风格效果（如可爱风、半写实风）
（4）输出结果清晰完整，可用于展示
7、定制工作流（按需开发）
（1）支持根据实训需求新增工作流功能
（2）新增工作流可独立运行并接入平台体系
（3）定制流程完成后可进行保存、复用及导出
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	一体机
	一、整机规格
1.屏幕尺寸 86 英寸
2.机内附件：触控笔 ×2、电源线 ×1、壁挂架 ×1、安装指南 ×1
3.含OPS电脑（CPU:≥i5 8代8G 128G）、移动挂架推车
二、显示参数
1屏幕比例 16:9
2.响应时间≤ 8ms
3.屏幕扫描频率≥ 60Hz
4.背光光源 DLED
5.整机亮度 ≥300 cd/㎡
6.整机对比度 ≥5000:1
7.整机对比度可视角 ≥178°
8.整机色域 (NTSC) ≥90%
9.整机分辨率 4K（3840(H)×2160(V)）
10.像素间距≤ 0.4935×0.4935mm
11.色彩度≥ 1.07B（10bit）
12.钢化玻璃 透光率≥88%
三、I/O接口
1.USB 前置 USB3.0≥3，侧置 USB3.0≥1
2.Type-C 前置 Type-C≥1
3.Touch 侧置 Touch≥1
4.HDMI 前置 HDMI IN≥1，侧置 HDMI IN≥2
5.音频输出 Audio out≥1
6.音频输入 Audio in≥1
7.以太网口 RJ45≥1
8.串口 (RS232) RJ45≥1
9.NFC 支持
四、触摸参数
1.触控方式：红外触控
2.触控点数：双通道 55 点
3.最小识别尺寸：3mm
4.触摸精度： ±1mm
5.多级识别：三级识别（粗笔头、细笔头、板擦）
	2台

	6
	手机云台稳定器
	1、三轴手机云台稳定器
2、电池容量≥1000 mAh
3、连接方式:蓝牙  5.0、5.1、5.2或无线2.4G
4、兼容App：DJI Mimo、畅片 (LightCut)     
	50个

	7 
	激光雕刻机
	1、便携式双光源激光雕刻机,激光光源双 20W 一体式：
2、20W 光纤激光 (1064nm)：主攻金属、部分塑料等。
3、20W 半导体蓝光 (450nm)：主攻木材、皮革、亚克力等。
4、扩展配件：滑台：通过增加滑轨附件，实现长条或较大平面工件的连续雕刻。
5、旋转轴：通过夹具将圆柱物体（如杯子、瓶身）固定，实现 360° 旋转雕刻。
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	3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重≥31 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)：单喷嘴模式≥325×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式≥350×320×325 mm³、
3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
6、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等；
8、支持热端快拆、主动振动补偿、全自动双喷嘴偏移校准、自动热床调平；
9、配备四摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测；
10、配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测；
11、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于25色；                               13、自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12；
14、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃；
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
18、支持Wi-Fi通讯；
19、配备半导体激光器，最大功率不低于10瓦，最大雕刻速度不低于400 mm/s，最大雕刻面积不低于310×270 mm²，最大切割厚度不低于5 mm；
20、支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵；
21、支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等；
22、配备刀切模块，最大切割面积不低于300×285 mm²；
23、可拓展画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300×255 mm²；
24、配备3D打印切片软件；
25、提供延长保修服务≥2年，延保期内主机设备出现故障，可享受对应维修服务；
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	9 
	服装3D设计软件
	3D数字化服装建模软件利用基于GPU运算的服装物理仿真，准确模拟重力、阻力、摩擦力及缝合力作用下的3D服装模型，支持复杂服装的自碰撞、层间碰撞矫正，提供多种缝合、模拟、碰撞和渲染参数调整。从2D版片出发，通过虚拟缝合及面辅料添加，可快速制作3D虚拟服装，缩短开发周期、降低开发成本。
1、DXF读取与导出：
（1）支持读取AAMA、ASTM标准的DXF文件
（2）支持DXF进行BIG5、国际GBK、UTF-8编码；
（3）支持导出放码信息，导出DXF同时导出含放码信息的RUL文件；
2、导入与导出：
（1）支持导入OBJ、FBX、GLB、GLTF、AI等通用格式文件；
（2）支持导入并导出Alembic动画3D格式，可与多种3D软件兼容，如UE5、C4D、MAYA、3DMAX、Blender，进行数据共享与处理；
（3）支持导入Point Cache（pc2)点缓存文件；
（4）支持导出TIF、PLT、BOM等服装系统文件格式；
（5）支持真人渲染配置文件；
（6）支持导入Alvanon虚拟人台；
3、虚拟模特系统
（1）系统支持对≥5个预设号型进行尺寸设置，并可另存为新号型；
（2）系统提供≥6个维度（全身维度、上半身维度、手臂维度、长度维度、高度维度、腿部维度）；可调节65个人体数据并精准调节模特尺寸（毫米单位小数点后两位）；
（3）系统可支持调节特体部位，如孕肚、X/0腿型、腰背形态、肌肉含量、身体厚度、斜方肌大小、腰部曲线、锁骨深浅、腋下空间、罩杯尺寸等，完成以上即可制作贴合特殊体型的服装；
（4）虚拟模特支持静止或模拟状态下进行更换姿势并暂停，保存为新姿势；
（5）提供不少于300种POSE设定，不少于60种（动画编辑器，添加姿势）pose之间的模拟转换动画；
（6）模特在动态的pose变化中，支持对模特的外貌（女性不少于十种，男性不少于七种）、发型（女性不少于十一种，男性不少于十种）、皮肤（女性不少于十二种，男性不少于十二种）、鞋子品类均不少于七种等等进行选择与调整，并支持男童与女童的外貌、发型、皮肤、鞋子等进行调整；
（7）支持模特表情设置，内置十种常用表情。
（8）支持并可定性编辑五官，如整体脸型、眼部、鼻子、嘴巴、耳朵等5个维度。
（9）支持外部导入人物图片AI识别自动更换模特姿势，并保存姿势。
（10）附件智能转换为配饰（头发、鞋子、其他配饰）配饰自动绑定蒙皮跟随模特骨骼运动，其他配饰绑定可设置三种方式：a.钢体绑定（随模特运动）b.链条绑定（配饰始终垂直于地面）c.柔体绑定（绑定模特骨骼蒙皮随模特运动变化）。
（11）虚拟模特支持mixamo导入骨骼fbx动画、姿势
（12）虚拟模特支持柔性人体；柔性人体可用于人体内衣试穿、视效制作等场景；
（13）柔性人体支持动画
（14）支持模特姿势微调；左臂前后角度、左臂侧抬、左腿侧抬、右臂前后角度、右臂侧抬、右腿侧抬6个调整参数，解决模特穿模问题。
4、动画系统
（1）支持走秀动画导出成为不低于800*600P的MP4、AVI、GIF等视频文件；支持导出GIF格式；
（2）支持导出的视频软件内本地渲染、云渲染；
（3）支持导出序列帧，并支持序列帧透明；
（4）支持视频分辨率自定义；支持不同视频帧率（24、25、30、60）设置；
（5）支持多人走秀；
（6）在走秀过程中支持服装在虚拟模特上的走秀演示；
（7）在走秀过程中支持场景的实时变化：走秀过程中更换T台场景；
（8）在走秀过程中支持服装的实时变化：走秀中不断的更换衣服的面料纹理、颜色、印绣花图案等；
（9）在走秀过程中支持调节相机关键帧、在动画播放期间移动摄像机位置、走秀过程支持绕模特动画、原地走秀；
5、设计系统
（1）读取服装CAD系统里的DXF格式，读取为1:1格式；
（2）样板在三维软件修改后可以保存成DXF格式，导入到2D软件里面；
（3）采用安排点方法放置版片；
（4）同一3D显示界面可以导入多套不同服装，供设计师做对比参考；
（5）3D服装编辑，在3D服装自由画线设计：在模特上画线并多选形成版片的转换，展平贴体版片；
（6）2D版片视窗功能包括（但不限于）：2D面料纹理表面、显示2D网格、面料透明、显示版片名、显示注释、显示边长、显示尺寸、显示基础线、显示布纹线、检查缝纫线长度、显示缝边、隐藏样式2D等功能；
（7）3D视窗功能包括（但不限于）：显示安排点、显示骨骼、虚拟模特纹理表面、虚拟模特网格、面料纹理视图、面料厚度、面料透明、面料网格、应力视图、应变视图、试穿视图、显示内部线、隐藏3D样式、显示造型线等功能可实现从2D版片出发，通过虚拟缝合及面辅料添加，可快速制作3D虚拟服装；
（8）2D版片设计，生成编辑版片，提供指示线并带吸附功能，利于打版并改版；支持刀口、注释、开省、缝边、放码等二维CAD工具；
（9）支持版片智能转换成附件、纽扣、明线、拉链、道具、虚拟模特，可自定义制作配饰和场景；
（10）支持内部线/内部图像循环；可快速复制生成等距内部线循环于版片
（11）支持一键生成螺旋版片；一键快速制作荷叶边，提升效率
6、针线系统，可将导入的版片，进行缝纫缝合
（1）线缝纫:点击要缝纫的两段线，在此之间生成线缝纫关系；
（2）自由缝纫：点击要缝纫的两段线的起终点，在他们之间生成自由缝纫；
（3）多段线缝轫：点击要缝纫的对应线，可以在多段之间生成线缝纫关系；
（4）多段自由缝轫：点击要缝纫的线的起始点，可以在多段之间生成自由缝纫；
（5）快速缝制、表达细节：提供缝线的物理属性设置、弹性收缩、折叠角度等，自由设置线迹宽度、数量、针数等。
（6）支持服装设计的各种细节功能需求，例如褶皱、抽褶、活褶、熨斗痕迹等；并可以制作围巾、腰带、蝴蝶结、裤袢、肩章、纽结等（适用于设计创新方面）。
7、布料设计系统
（1）材质属性数据不少于8种其中包括（颜色，光滑度，金属度、透明度、反射参数等）；
（2）布料的纹理设置，可以使用编辑纹理功能，可使用ps编辑纹理，并使用PS打开漫反射、法线等贴图；
（3）面料物理性能设置：试衣软件中含有不少于5000块面料供用户使用，用户可以自定义面料参数可以编辑常用面料，并添加到常用面料列表中；
（4）面料的经纬斜纱向的拉伸调整
（5）面料的经纬斜纱向的弯曲调整
（6）面料的经纬斜纱向的变形率调整
（7）面料的经纬斜纱向的变形强度调整
（8）面料的厚度调整
（9）面料的动、静摩擦数调整
（10）面料的克重调整
（11）可以通过叠加多张图片来呈现复杂的贴图；当图片重复时，可以根据预览图案编辑器来创建无缝贴图
（12）在2D模式窗口纺织品图像的协调
（13）在3D模特的窗口协调纺织影像（衣服在人体上有动态效果，鼠标箭头模仿手一样的拉扯功能；可以在试穿的动态状态下用鼠标模拟手调整衣服的穿着情况，体现仿真面料的动态感）
（14）织物支持添加表面材质图层，用于印花、多层面料，不同图层支持单独设置材质属性。
8、虚拟仿真系统
（1）支持同步，2D样板在3D视窗里可以同步进行试衣，并可以对部分或者全部进行版片重置，将3D窗口中的版片展开至2D窗口状态；
（2）支持安排点，2D样板在3D视窗里自动抓取模特上的关键点，放置版片，方便缝合；
（3）支持固定针，框选并固定网格位置，达到虚拟立裁中大头针的效果
（4）支持假缝，将版片上两个点模拟时连在一起；支持假缝到模特，使版片上一点和模特上在模拟时连在一起；
（5）支持虚拟模特胶带相关包含四个功能：编辑模特胶带、模特圆周胶带、模特线段胶带、服装贴覆到胶带，使版片一条线和模特在模拟时连在一起；
（6）支持模特测量，可以在导入的OBJ格式量取模特的尺寸；
（7）支持自主调节灯光、风力的强度及角度。可以模拟风吹过人体时服装的动态效果、灯光照射服装时的阴影；效果灯光、附件、道具等支持精确位置调整，支持灯光独立控制；
（8）支持生成充绒版片，通过充绒版片生成的里布允许通过毛的种类、充绒量、绗缝线的宽度控制版片充绒带来的压力效果。
（9）附件支持模拟；附件可以跟随布料参与模拟；
（10）支持局部细化：对特定版片进行局部细化，调整细化粒子间距大小；
（11）内部线折叠圆顺；修改折叠圆顺的网格宽度实现圆顺效果；
9、素材选用系统
（1）支持纹理排料，通过编辑唛架的形式来比花，版片在唛架中的摆放位置、门幅宽、纹理相对门幅的偏移;
★（2）支持在版片上插入图案，插入后调整图案属性，可生成不少于二十种图案工艺(默认、刺绣、亮皮、有色闪光印、裂纹、数码印花、植绒刻字膜、发泡印、金粉印、镂空刻字膜、镂空胶印、烫钉、蕾丝、皮质贴布绣、网眼绣花、高弹刻字PU膜、珠片绣、硅胶印、银粉印、斜纹贴布绣、弱溶剂打印膜等工艺)；并支持图案在线进行编辑，调节图案尺寸、亮度/饱和度、色相/饱和度、色彩平衡、水平翻转、平铺，并与PS、AI联动，更新PS、AI修改结果。（投标时提供本项所有内容功能的证明材料并加盖投标人CA电子签章，否则投标无效，证明材料可以是彩页、官网或功能截图等任意一种）
（3）图案工艺支持工艺缩放、工艺大小设置
（4）支持一键式增加服装明线、服装嵌条、服装褶皱效果，自由设置线迹宽度、数量、针数等；
（5）支持一键式增加纽扣、拉链、辅料等服装零部件OBJ模型。
10、3D快照
（1）快速生成3D场景的快照、360°旋转视频,支持MP4、AVI、GIF、WEBM格式；GIF支持设置透明背景；
（2）快速生成款式详情，输出画册；
（3）支持3D快照角图AI出图，将虚拟模特形象通过AI更换为真实人物形象
11、2D版片快照
（1）根据2D场景中版片状态，生成高清大图；
（2）用于热转印、印花输出等后续生产支持导出用于数码印花的1:1的TIF文件；
12、高清渲染
（1）高品质渲染，可以录制旋转视频、旋转图片、自由视角图片；
（2）可调节背景颜色、增加背景图、调整环境亮度、渲染样片厚度、渲染文件路径、渲染类型属性（不少于十四种）、渲染条件（噪点值）、渲染品质等，渲染出逼真照片级别的渲染图，提升视觉效果；
（3）支持渲染主动降噪；
（4）支持提供离线渲染灯光库，辅助用户调节光线效果；
（5）支持锁定视角进行渲染；
（6）支持使用云端服务器渲染，提升渲染速度；
（7）皮毛渲染，毛发渲染成簇。
13、光追渲染
（1）3D视窗实时渲染灯光支持光线追踪，同步离线渲染灯光与3D视窗实时灯光同步呈现
（2）光追渲染支持自发光材质
★14、支持真人渲染
服装将自动开始从姿势、视角、服装模拟的过程中替代虚拟模特，进行真人试衣效果出图。（投标时提供本项所有内容功能的证明材料并加盖投标人CA电子签章，否则投标无效，证明材料可以是彩页、官网或功能截图等任意一种）
15、面料仿真系统
（1）软件提供不少于5000块面料，为降低调整复杂材质的面料和辅料的门槛，软件内置提供了多种面辅料的材质库，以供选用
（2）可通过2D图片生成带有纹理的面料；
16、资源库
软件包括廓形库、配饰库、图案库、面料库、场景等，辅助实现3D虚拟仿真。资源库中提供了三维服饰配件，如：纽扣、拉链、绳扣、拉袢等，并提供提供三维配件的录入功能。
17、软件设置
（1）系统一键减面，云平台支持手机3D展示分享；
（2）软件两种模式切换，建模模式包含了所有的操作，设计模式方便不熟悉制版的用户对服装进行编辑；
（3）更换≥十二种语言支持中文、英文、法语、西班牙语、韩语、日语、土耳其语、俄语等界面；
（4）界面支持查看各个功能的快捷键，方便初学者使用软件，达到快速上手；提供线上学习入口，可点击进入网页，观看教学视频，对新手友好；
（5）软件版本提供自动更新提醒。
18、齐色
在软件内设置多个齐色搭配方案，可更换织物纹理、材质颜色，可更换图案样式颜色，可更换辅料样式颜色；点选齐色可在3D视窗更换不同款式齐色
19、款式浏览器
支持放码多码穿着效果应力图、应变图同时浏览，支持齐色多方案同时浏览
20、UV编辑器
支持服装版片纹理图、法线图、粗糙度图、金属度图、透明度图、置换图、UV网格图排列、烘焙输出
21、技术性能指标
（1）支持GPU仿真，支持多层布料的实时稳定模拟、且不发生模型穿透等异常。
（2）实时渲染帧率指标（在不高于RTX3060显卡的条件下），在执行总面数为50万级的工程文件时，不开启模拟的3D实时渲染帧率≥65FPS；开启模拟的3D实时渲染帧率≥7.5FPS。
（3）仿真模拟帧率指标（在不高于RTX3060显卡的条件下），在执行总面数为50万级的工程文件时，仿真模拟帧率≥21FPS。
（4）显卡占用率指标（在不高于RTX3060显卡的条件下），在执行总面数为50万级的工程文件时，不开启实时模拟的显卡占用率低于≤3%；开启实时模拟的显卡占用率≤11%。
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	分光测色仪
	1、反射：d/8（漫射照明，8°方向接收）
2、SCI（包含镜面反射光）/ SCE（不包含镜面反射光）同时测量。
3、符合标准：GB/T 3978-2008 《标准照明体和几何条件》。
	1台

	11 
	声卡系统
	1、≥4进4出音频接口，
2、24-bit/192kHz采样率，
3、AD/DA 转换，延迟<2ms，
4、兼容主流操作系统，支持幻象供电
	2台

	12 
	MIDI键盘
	1、61键半配重，力度感应，触后响应，                                     2、≥8个可分配控制旋钮/推子，弯音轮/调制轮，
3、USB供电
	3台

	13 
	音频AI服务器
	★一、2U机架式服务器
★二、处理器CPU规格
1.配置CPU≥1颗；单颗CPU核数不低于64核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥32，功耗≤100W，内存速率≥3200MT/s；支持≥8通道内存，支持≥64位处理器，线程数≥64，位宽≥64bit；
★三、主板规格
1.主板支持的CPU和内存情况：CPU数量≥1颗；支持内存≥DDR4，支持内存数量：≥8个；
2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个；
◆3.主板存储接口：支持 SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中数≥1种； 
4.PCIe插槽接口：符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容；
◆5.主板PCIe插槽数量及规格：高度大于174.5mm双路或以上服务器 PCIe插槽≥6个；
★四、内存规格
1.内存数量：≥1； 
2.内存规格：≥DDR4；
◆3.内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，支持≥4通道内存；
★五、存储规格
1.硬盘实配容量：
a)配备硬磁盘 ，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于1TB
2.硬盘实配数量：
配备硬磁盘 ，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于1块 ；
3.硬盘插槽数量及规格：
a)  配置的硬盘尺寸2.5 英寸硬磁盘；
b)  机箱高度为不低于88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块 ，支持≥12块硬盘，支持热插拔，其中支持≥8块2.5英寸SAS/SATA SSD和≥4块NVMe SSD。
六、RAID卡规格
1. RAID卡支持的SAS接口数：≥4个；
★七、网络规格
1.网口速率和数量：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE；
★八、外部接口规格
1.显示接口：显示接口类型支持≥2个VGA接口；
2.USB接口：配备USB接口，配备≥4个USB接口；
★九、电源规格
1.电源模块数量：≥2；
2.电源功率：单电源功率≥800W，支持1+1冗余功能；
★十、整机规格
1.外观和结构：
a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确；
2.尺寸：服务器机箱尺寸≤4U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
3.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；
4.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定；
5.噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB；
十一、AI计算单元规格
 1. AI 计算单元：具备人工智能加速处理器，配置≥1张双插槽全高全长PCIe算力卡，单卡显存≥16GB，采用GDDR6ECC，CUDA核心≥2560个，二级缓存≥96MB、带宽≥320GB/s，INT8算力≥130TOPS，INT4算力≥260 TOPS； 
十二、RAID卡功能
1. RAID卡RAID级别支持：RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5等;
★十三、机柜规格
1.机柜尺寸：高度≥447mm，宽度≥87mm，深度≥720mm
★十四、主板功能
1.主板外部接口种类：支持USB3.0、VGA显示、BMC 管理端口；
★十五、网络功能
1.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
★十六、CPU功能
1.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；
2.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）
★十七、电源功能
1.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能；
2.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能；
★十八、整机功能
1.散热方式：支持风冷散热方式；
★十九、管理系统功能
1.BMC固件基础功能：
1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP 设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、 固件升级；
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC 启动时间应不超过 180s， 实现功能包括网络、 IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能；
2.BIOS固件基础功能：
a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持 RAID 识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能；
3.远程控制：支持远程关机和重新启动功能；
★二十、操作系统及驱动功能
1.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；
2.操作系统功能：
a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求；
★二十一、中文信息处理功能
1.中文信息处理：符合GB18030的有关规定；
★二十二、关键部件安全要求
关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投音频AI服务器 “CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★二十三、固件安全要求
1.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警；
★二十四、系统安全要求
1.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；
2.白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制；
3.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；
4.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；
5.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息；
★二十五、信息安全要求
1.研发过程安全：供应商承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯；
★二十六、物理安全
1.物理安全：安全要求应符合GB4943.1的规定；
★二十七、限用物质的限量要求
1.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T26572的要求；
★二十六、CPU性能
1.CPU主频：≥2.2GHz；
2.单CPU 核数：≥64；
3.单CPU 末级缓存容量：≥32MB；
★二十七、内存性能
1. 单内存模块容量：≥16GB
1.内存速率：≥3200MT/s；
★二十八、电源能耗
1.电源能耗：符合GB/T9813.3的有关规定；
★二十九、部件兼容性要求
1.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格；
2.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格；
3.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品；
4.功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡；
★三十、外设兼容性
1.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动；
★三十一、软件兼容性
1.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的国产数据库产品；
2.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的国产中间件产品；
3.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台；
★三十二、整机可靠性要求
1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于10000h；
2.风扇可靠性：风扇寿命应不低于10000h；
3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)；
★三十四、包装及运输要求
标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★三十五、服务响应
1.服务响应：
a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
2.培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 
★三十六、服务周期
1.服务周期：
a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确；
★三十七、服务工具要求
1.工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权；
2.驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引；
3.管理软件：具备资源管理 、系统管理 、性能监控 、健康监控 、基于网络控制 、报警设置功能。
★三十九、增值服务
1.厂家升级产品软件与扩容服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；
2.提供上门服务：提供上门服务的能力(可收费)；
★四十、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售；
2.供应能力证明：供应商承诺提供供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

	1套
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	音乐制作软件
	支持人声/乐器音高修正、时间伸缩、频谱编辑，兼 
容主流DAW，支持VST3/AU插件格式，提供批量处理 
功能
	1套

	15
	人工智能技术和音乐制作资源库
	1、HeartMuLa：一种音乐语言模型，可根据歌词和标签生成音乐，支持多种语言，包括但不限于英语、中文、日语、韩语和西班牙语。
2、HeartCodec：一种具有高重建保真度的 12.5 Hz 音乐编解码器；
3、HeartTranscriptor：一种基于耳语的模型，专门用于歌词转录；
4、HeartCLAP：一种音频-文本对齐模型，为音乐描述和跨模态检索建立统一的嵌入空间。
	1套

	16
	移动采编装备
	1、双麦克风阵列，24-bit/48kHz采样率，支持AI降噪 
2、实时转写，续航≥8小时，配备防风罩，内置≥ 32GB存储
	1个
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	音频可视化软件
	依托ComfyUI平台能力，构建实训端与移动端协同的多用户创作体系，实现校园范围内统一接入与使用
一、总体建设能力
1.构建覆盖实训端（Web）与移动端（H5）的双端创作体系，支持全校范围统一访问与使用
2.打通节点式工作流在不同终端间的调用链路，实现从实训端到移动端的能力迁移
3.支持不少于100人规模的用户同时在线使用，系统运行稳定，无明显卡顿或服务中断
4.平台整体可支撑多类型创作场景（教学、实训、个人创作等），满足日常使用需求
二、平台架构与性能表现
1.完成前后端基础架构搭建，实现移动端与后端算力资源、工作流数据的稳定通信
2.移动端页面加载与操作响应流畅，核心操作响应时间控制在1秒以内
3.工作流调用过程稳定，任务提交、执行、返回链路完整，无异常中断
4.在多用户并发场景下，任务排队与执行机制合理，整体运行稳定
三、工作流移动端适配能力
1.已部署的标准化工作流完成移动端适配数量不少于6类，覆盖主要创作类型
2.每类工作流在移动端保留核心参数配置能力，同时简化操作流程
3.支持一键调用工作流并完成任务提交，整体操作步骤明显减少
4.移动端可独立完成工作流执行并输出结果，无需依赖实训端人工干预
四、轻量化创作能力
1.支持图片、视频等素材通过移动端快速上传，上传过程稳定可用
2.支持预设创作风格或参数的一键选择，降低操作复杂度
3.支持生成结果的实时预览，并可完成保存与分享操作
4.支持常用素材与生成结果的本地缓存，减少重复操作成本
5.支持在校园网络环境下快速传播创作成果，满足教学与展示需求
五、结果输出与使用能力
1.移动端可输出图像、视频等多类型创作成果，结果完整可用
2.图像输出清晰度不低于1024×1024，视频输出支持720P及以上
3.单次生成任务在合理时间内完成（常规任务一般不超过3分钟）
4.生成结果可直接用于展示、分享或二次编辑
六、校园级管理与服务能力
1.支持校园统一身份认证接入，实现用户身份识别与管理
2.支持用户权限分级管理，满足不同角色的使用需求
3.支持创作成果统一存储与管理，具备一定容量的暂存能力
4.支持平台内常用工作流或创作方式的集中展示与推荐
5.移动端界面适配不同使用人群，整体操作流程简洁易用
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	音乐制作笔记本（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	★一、CPU规格
CPU：≥8核8线程，主频≥2.8GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-3200，热设计功耗≤35W，位宽≥64位。
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥32G
2.内存类型：内存类型支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）≥2；
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.8GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-3200，热设计功耗≤35W，位宽≥64位；
3.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥  16GB；
4.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB；
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.固态盘数量：≥1个；
4.存储设备扩展盘位：≥0；
5.存储设备其他参与要求：固态盘应符合SJ/T11654相关规定；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628的相关规定。
★五、显卡规格
显卡类型：集成显卡。
★六、显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥90%；
2.显示屏分辨率：≥1920x1200；
3.显示屏尺寸：≥14英寸；
4.显示屏屏幕比例：16：10；
5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；；
6.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
7.显示屏防炫目：显示器镜面反射率≤10%。
★七、外设规格
1.传声器数量：≥1个；
2.扬声器数量：≥1个；
3.鼠标数量：≥1个；
4.键盘数量：≥1个；
5.触控板数量：≥1个；
6.摄像头数量：≥1个；
7.键盘按键数目：≥62键；
8.摄像头像素：≥100万；
9.摄像头分辨率：≥1280x720；
10.内置扬声器功率：≥1瓦/个；
11.内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上；
12.内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%；
13.内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB；
14.键盘键程：0.9mm~2.3mm；
15.键盘按键压力：按键压力宜在 0.3～0.8N之间；
16.键盘颜色：黑色/银色/白色等商务色系；
17.鼠标连接方式：有线；
18.有线鼠标连接线：≥1.5米；
19.鼠标DPI分辨率：800~1600；
20.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定；
21.触控板尺寸：≥70mm×50mm；
22.触控板材质：采用麦拉片或玻璃等材质。
★八、网络设备规格
有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）。
★九、外部接口规格
1.USB接口数量：USB接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现）；
2.视频接口数量：≥1；
3.输入充电接口数量：≥1；
4.音频接口数量：≥1。
★十、电池规格
1.电池额定能量：≥70Wh；
2.电池充放电次数：≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）；
3.电池安全要求：符合GB31241的规定。
★十一、整机基础规格
1.整机外观：①产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；②状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
2.整机结构：
a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246标准的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上； 
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
3.整机噪音：25摄氏度环温条件：空闲小于等于38dBA；满载小于等于45dBA；
4.整机散热：产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃，各表面温度应符合以下要求：a）键帽温度不高于38℃；b）键盘间隙温度不高于 40℃；c）掌托温度不高于38℃；d）触控板温度不高于38℃；e）底壳温度不高于45℃；
5.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上；
6.整机重量：≤1.5kg；
7.整机厚度：≤17mm（不含脚垫）；
8.机身颜色：一般选用灰色/黑色等商务色系。
★十二、CPU性能
1.CPU物理核数：≥8；
2.CPU主频：≥2.8GHz；
3.CPU末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s。
★十三、内存性能
内存读写速率：≥3200MT/s
★十四、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920x1200；
2.显卡显示芯片核心频率：≥900MHz；
3.显存等效频率：≥3200MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1200。
★十五、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥60Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤30ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500：1；
9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T11292的相关规定。
★十六、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
2.支持无线网络通信技术协议：支持WAPI或WiFi5.0及以上协议；
3.无线网卡频宽：≥20MHz。
★十七、电源适配器性能
电源适配器电源效率：在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%。
★十八、待机性能
满载待机性能（LTP）：≥3小时。
★十九、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能。
★二十、显卡功能
1.显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
2.显示功能：支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式。
★二十一、存储功能
存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互。
★二十二、网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
2.无线网卡频段：支持双频段；
3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
4.蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本；
5.无线网卡标准：符合GB15629.11所有部分。
★二十三、外部接口功能
1.音频接口类型：不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI 或DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
4.输入充电接口类型：DCin或Type-C接口。
★二十四、电源功能
电源线适配能力：符合GB15934-2008，对于可拆线插头GB15934不做要求。
★二十五、操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口功能；
6.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
7.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
8.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
9.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能。
★二十六、存储设备可靠性
固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）；
★二十七、显示设备可靠性
显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求。
★二十八、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时。
★二十九、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.2中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.2中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.2中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.2中规定；
6.环境条件要求的自由跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定；
7.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定；
8.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。
★三十、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
★三十一、包装及运输要求
标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
★三十二、服务要求
1.配置检查工具：提供自检测试工具；
2.服务响应：a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
3.服务周期：支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
5.培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：提供上门升级部件/软件的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
9.合格证书要求：提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
★三十三、供应链合规性
产品部件保障：保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品。
★三十四、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。
★三十五、关键部件安全要求
关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，可通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和 国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投音乐制作笔记本 “CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★三十六、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；
2.信息安全基本要求：a）应符合GB/T39276的5.2的规定；b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c）不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
	2套

	19
	专业监听 
耳机
	1.封闭式设计，
2.频响≥20Hz-20kHz，阻抗≤50Ω，
3.灵敏度≥105dB，可换线，隔音性≥20dB，
4.适配声卡直驱
	2个

	20
	专业监听 
音箱
	1、有源二分频，频响≥40Hz-20kHz，信噪比≥92dB， 
2、XLR/TRS 平衡输入，防磁设计，适配专业声卡直连
	1台

	21
	专业音频 
接口拓展 
器
	1、2 进 2 出，24-bit/192kHz，
2、48V 幻象供电，
3、USB即插即用，支持声卡级联
	2台



	★二、商务要求

	基本要求
	1.本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足招标文件所述要求（除允许偏离项），如中标人在投标文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。
2.本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。
3.中标人完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题中标人应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。
4.中标人售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为中标人认可的有资质专业技术人员。
5.本项目所含软件（如有）必须为符合采购人适用范围的正版软件（非试用版），且根据网络安全法及信息系统等级保护的相关规定，在正式验收前必须经采购人网信部门进行安全扫描，扫描合格后方能进行正式部署及正式验收。若中标人对扫描结果有异议，可委托双方认可的具备相关资质第三方检测机构进行检测，相关费用由中标人承担。
6.本项目如有软件（不包括随机出厂预装）除安装在采购人本地服务器（计算机）上，还必须一式两份用U盘或移动硬盘（接口USB3.0以上质保期不低于三年）将软件安装包、软件使用说明书、技术文档、软件常规操作录屏分目录存放在验收前一并交付给采购人。在本项目合同约定的质保期过后，中标人需确保该软件其功能仍与交付验收时一致不受限制或减少（如合同另有约定的按合同约定），质保期过后如需对软件进行升级或售后服务双方再行协商。
7.中标人投标文件中所提供的项目实施方案及服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。中标人应认真对待承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。
8.中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。
9.未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。

	质量保证期
	自验收合格后交付使用之日起3年（实训计算机按采购需求要求执行）。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；
2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题8小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过12小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成（“采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行）。
3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；
2.交货地点：柳州职业技术大学。

	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK1]财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。合同中所有货物到齐经采购人签收后，中标人开具合同价款的全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款，采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付合同金额的50%；全部货物安装调试完毕验收合格交付采购人后10个工作日内支付至合同金额的100%。
注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。

	备品备件及耗材等要求
	1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；
2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件（“采购需求“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的按采购需求要求执行），为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。

	履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：
1.中标人为大型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的5%；
2.中标人为中型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的2%；
3.中标人为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金。
履约保证金提交及退付方式、时间及条件：
合同签订前2日内，中标人必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金在验收合格交付之日后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因中标人的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因中标人的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。
履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术大学
开户行：交通银行西江支行
账  号：452060600018120020185
转账时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金
转账的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到柳州职业技术大学签订合同。
备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，或金融机构、担保机构出具的保险、保函额度不足的或者保险、保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
（2）采用金融机构、担保机构出具的保险、保函的，必须为无条件保险、保函，否则不予签订合同。

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	1.国家强制性技术标准及有关规定；
2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；
3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；
4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；
注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
采购需求所列第1项、第3项、第5至第8项、第10至第13项、第16项、第18至第21项为工业；
采购需求所列第2项、第4项、第9项、第14项、第15项、第17项为软件和信息技术服务业。
（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；
（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；
5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
7.国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）。
本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》。
若供应商依法享受本国产品优惠政策的，供应商提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

	五、其他要求

	无
	 


[bookmark: _Toc29711]

第三章 投标人须知
前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购
项目编号：LZZC2026-G1-990220-LZSZ

	2
	采购资金来源：财政性资金
预算金额（人民币）：壹佰壹拾壹万伍仟玖佰玖拾壹元整（¥1,115,991.00）。

	3
	投标报价及费用：
1.本项目投标应以人民币报价；
2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3.本次招标文件和代理服务费用全免。

	4
	投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。

	5
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	6
	电子投标文件：
1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。
3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	7
	投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。

	8
	开标时间：详见公开招标公告。

	9
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。

	10
	评标方法：综合评分法

	11
	发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

	12
	一、信用信息使用规则：
采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
二、甄别方式：
1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。
根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

	14
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。

	15
	投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	17
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	18
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。
2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。



投标人须知

一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1. 适用范围
1.1本招标文件适用于柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指：柳州职业技术大学；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Hlk93681432]2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。
2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。
2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。
2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。
[bookmark: _Hlk93681424][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]2.9“▲”系指本次采购的核心产品。
2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。
3.招标方式
3.1公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。
5.投标费用
5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。
7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.质疑和投诉
注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。
9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：
9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.4质疑书面要求
9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：
（1） 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。
9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。
9.7联系电话：0772-2992103。
9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。
9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
9.10投诉的书面要求
9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。
二、招标文件
10.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）合同主要条款及验收书格式；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。
13.1.1资格文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；
  （3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；
13.1.2报价要求文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。
13.1.3商务技术文件
[bookmark: _Hlk517112171][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Hlk517112217]注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。
  （1）投标函（必须提供，格式见第六章）；
  （2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标产品“实训计算机”、“音乐制作笔记本”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；
  （5）投标产品“服装3D设计软件”采购需求“9、素材选用系统”第（2）点、“14、支持真人渲染”技术参数，投标时提供本项所有内容功能的证明材料，证明材料可以是彩页、官网或功能截图等任意一种（必须提供）；
（6）项目实施方案（如有，格式见第六章）；
  （7）安装调试方案（如有，格式见第六章）；
  （8）技术培训方案（如有，格式见第六章）；
  （9）售后服务方案（如有，格式见第六章）；
  （10）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；
  （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；
  （12）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Hlk93681408]15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.投标文件的有效期
16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。 
16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]17.投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]17.1本项目无需提交投标保证金。
18.电子投标文件的编制、加密要求
18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。
18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。
18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk93676509]18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。
18.8电子投标文件的加密要求
电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。
19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。
19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。
19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。
非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
20.投标无效的情形
20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。
20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
[bookmark: _Hlk93676577]（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；
（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。
20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
20.1.5被拒绝的投标文件为无效。
20.2特别说明
20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
20.3可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；
20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
四、开标
21.开标准备
21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.开标程序
22.1开标会由采购代理机构主持；
22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
22.4公开报价；
22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；
22.6开标会结束。
五、资格性审查
23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
24.合格投标人不足三家的，不得评标。
[bookmark: _Toc254970545][bookmark: _Toc254970686]六、评标
25.组建评标委员会
25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.评标的方式
26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序
27.1符合性审查
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。
27.2投标文件的比较和评价
（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
28.澄清问题的形式
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:
（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:
（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；
（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。
29.错误修正
29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.评标原则和评标方法
30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。
31.评标过程的监控
31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。
33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。
36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc254970688][bookmark: _Toc254970547]八、签订合同
39.合同授予标准
39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
40.签订合同
[bookmark: _Hlk93676812]40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc497578452]40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

















[bookmark: _Toc27328]第四章 评标方法及评标标准	

评标方法及评标标准
一、评标原则
    （一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
[bookmark: _Hlk93676870]（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
二、评标方法	
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：
	客观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	价格分
	价格
	1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分；
2.其他投标人的报价得分按以下公式计算：
报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分；
3.小型、微型企业价格折扣率：
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。
4.本国产品价格折扣：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和应占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，方可依法享受本国产品价格扣除。
（3）投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
5.政策性扣除计算方法：评标价=投标人投标报价×（1-小微企业政策扣除比例-本国产品政策扣除比例），除上述政策性扣除情况外，评标价=投标人投标报价。
	30
	

	技术参数分
	技术参数
	承诺所投产品采购需求中标记“◆”的技术参数的内容优于采购需求的，每有一项得2分，满分24分。
注：1.参数条款中有≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX正偏离（优于）。
2.参数条款中有≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。
	24
	技术响应表

	政策功能分
	政策功能
	若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分1分
	1
	相关证明材料

	客观分总分
	55
	


	主观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	[bookmark: OLE_LINK13]项目实施方案分
	项目实施
方案
	一档（12分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案、相关保障措施、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案等合理详细，实施流程合理、考虑周全、进度有保障，提出具有建设性的方案优化建议，并根据交货期制定供货响应方案，且最为贴合实际需求。
二档（8分）：投标人的项目实施方案的进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、组织机构安排及分工与职责安排等比较详细合理，方案完整且有针对性，安装进度计划具备较强的操作性，能较好地满足项目实施需求； 
三档（4分）：投标人的项目实施方案有相关保障措施能力、有组织机构安排及分工与职责安排，可行性一般，能满足项目实施需求；
四档（1分）：投标人的项目实施方案有相关保障措施能力、组织机构安排及分工与职责安排一般，可行性较低。
注：1.该方案内容可以包括：（1）供货响应方案；（2）安装进度计划；（3）工期保证（含项目实施组织结构）；（4）风险应对措施；（5）项目管理方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	12
	项目实施
方案

	[bookmark: OLE_LINK14]安装调试方案
	安装调试方案
	一档（12分）：满足二档基础上设备安装调试步骤和要点描述详细全面，设备安装符合相关操作流程，有详细的设备调试方案，切合实际，科学合理，具有针对性，同时可行性强，整体方案对采购人有实际性帮助；
二档（8分）：设备安装调试步骤和要点描述较详细可行，能较好满足采购需求，具体措施到位，步骤和要点描述较详细可行；整体方案具有一定的合理性、针对性、可行性，保证采购需求中各软件均能稳定运行，优于三档；
三档（4分）：设备安装调试方案内容简单，基本满足采购需求，科学合理性较弱，可行性一般。
注：1.该方案内容可以包括：（1）调试方案；（2）提供本项目针对性的安装实施调试方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	12
	安装调试方案

	技术培训方案
	技术培训方案
	一档（9分）：提供免费的技术培训方案，包括但不限于软件功能及操作、流程建设等，培训内容针对性强，培训课时充足，提供在线视频培训课程；
二档（6分）：培训方式及培训内容较好服务本项目，培训方案有一定针对性，培训课时较充足，承诺提供在线视频培训课程；
三档（1分）：培训方案满足采购需求，内容简单。
注：1.该方案内容可以包括：（1）技术培训方案；（2）提供本项目针对性的培训内容、方式等内容。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	9
	技术培训方案

	售后服务方案分
	售后服务方案
	一档（12分）：在优于二档的基础上，投标人的售后服务技术、售后服务保障或维修响应时间等售后服务方案均优于采购需求，具有优化服务方案，并能提供其他售后服务（如备品零部件的优惠、质保期后的服务优惠等）或其他实质性的优惠措施；维修应急预案、定期回访等方案详细全面、可操作性强；服务保障措施方案协调合理、考虑较周全；
二档（6分）：投标人的售后服务方案能较好地满足采购要求，售后服务保障或维修响应时间等售后服务方案略优于采购需求，符合实际且有较强的针对性； 
三档（1分）：投标人的售后服务方案满足采购要求，售后服务保障或维修响应时间方案针对性、可行性一般。
注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	12
	售后服务方案

	主观分总分
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（三）总得分=客观分+主观分
[bookmark: gxebd_pack_1_EvalFactorScoreEnd]三、中标标准及中标候选人推荐原则
[bookmark: _Hlk93676949]评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。
在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。


附件一：
节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分 的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	
4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）
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	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷 空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	
7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）





	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	


13
	

★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	
14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
    4.若表格有变动，按最新政策执行。


附件二
[bookmark: _Toc9572]环境标志产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器

	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品



注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
柳州职业技术大学 “AI+设计”实验室设备采购（LZZC2026-G1-990220-LZSZ）                                                       
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政府采购合同
（一般货物类）
合同编号：            

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：               
供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，甲乙双方签订本合同。
 第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：¥               


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：                            。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。合同中所有货物到齐经采购人签收后，中标人开具合同价款的全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款，采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付合同金额的50%；全部货物安装调试完毕验收合格交付采购人后10个工作日内支付至合同金额的100%。
资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十一条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十二条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                     
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总金额的5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方承担。
7.在合同执行过程中，若乙方所提供的项目实施服务、售后服务承诺、质保期承诺或其承诺的其他服务未达到其投标文件所承诺的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。在整改期限7日内乙方仍无法提供投标时所承诺要求履行，甲方可以解除合同，乙方承担相应违约责任。
8.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十四条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十五条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十六条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3.投标承诺书；
4.中标或成交通知书。
第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日



合 同 附 件
一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：
    

	2.售后服务具体事项：
    

	3.保修期责任：
    

	4.其他具体事项：


	甲方（章）






                 年   月   日 
	乙方（章）






                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：                采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年   月   日                     联系电话：         年   月   日



[bookmark: _GoBack]备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）
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