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[bookmark: _Toc29306]第一章 公开招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk50568865][bookmark: _Hlk93681477]柳州高级中学AI教学中心设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月19日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。
[bookmark: _Hlk53504521]一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-G1-990498-LZSZ
项目名称：柳州高级中学AI教学中心设备采购
[bookmark: _Hlk50568912]预算总金额（元）：3000000
采购需求：
标项名称：柳州高级中学AI教学中心设备采购
数量：1
预算金额（元）：3000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州高级中学AI教学中心设备采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）
最高限价（如有）：3000000
合同履约期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。但因前置施工工序延误、其他第三方原因或不可抗力导致中标人无法按时进场或无法正常施工的，工期相应顺延，顺延天数以实际延误天数为准。中标人应在延误事由发生后3日内书面通知采购人，经采购人确认后调整交付日期。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Hlk53504529]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年9月1日至2026年9月9日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月19日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
 开标时间：2026年10月19日 09:20
 开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk102729449]（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。
[bookmark: _Hlk102729456]（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk102729465][bookmark: _Hlk93681467]（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。
[bookmark: _Hlk102729471]（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
（七）投标人参与电子投标特别说明
1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）
（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ
（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5
3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Hlk50569036]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：柳州市电化教育站
地 址：柳州市柳东新区启元广场(鱼峰区新柳大道91号)A座24楼
项目联系人：秦佳乐
    项目联系方式：0772-5378972
2.采购代理机构信息
名 称：柳州市政府集中采购中心
    地 址：广西柳州市三中路64-2号
项目联系人：何可
    项目联系方式：0772-2992106
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[bookmark: _Toc13541]第二章 采购需求
[bookmark: _Hlk50569056]说明：
[bookmark: _Hlk93675025]（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。
（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。
（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。
（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。
（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。
（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。
（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。
（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。
	一、项目技术规格参数及要求

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量及单位

	一、AI智慧大脑数据中心

	1
	▲校园数字化集成底座
	一、数智空间
（一）WEB端空间 
1.需提供平台登录，需支持在浏览器通过账号密码登录平台，同时需支持通过移动端APP扫码登录平台；需支持密码找回功能帮助用户在忘记密码后可以找回密码；
2.需提供全部应用模块，需支持在web端桌面按角色展示学校开通的应用，支持用户设置管理自己的常用应用；需支持设置全部应用的应用分类，并展示分类下对应的应用列表；
3.需提供用户空间，实现不同角色针对多种业务场景的一屏通办；为学校管理员、教师、学生和家长角色提供通消息、待办、个人信息、宣传栏和我的应用组件，其中个人信息支持展示头像、姓名、角色等信息，消息支持查看已接收到的消息和待办，宣传栏支持学校管理员配置宣传图片及跳转到地址；我的应用支持每个用户自行配置常用应用；
4.班级空间： 
（1）需支持网页端班级空间功能； 
（2）需支持班级动态的发布与查阅，分享生活点滴，创建动态可需支持文字动态、图片动态，视频动态；
（3）需支持教师上传优秀作品展示，标记所属学生；学生和家长可查看优秀作品，共同学习进步；
（4）需支持创建班级相册，上传、下载、管理相册图片，分享班级活动精彩瞬间；
（5）需支持全班老师共同进行班级文件管理，需支持自定义文件夹，可自由归类管理各科和各类型文件；需支持班内学生和家长查看和下载班级文件； 
（6）需支持班级管理功能，对班级基本信息，如班级昵称、班徽、口号进行维护，需支持为班级成员重置密码； 
5.需支持统一导航服务，包含平台导航和应用导航，需支持统一的导航样式；
（1）导航需提供统一消息中心功能，需提供消息提醒，包括消息中心和待办事项的显示、删除功能；
（2）导航需提供快捷应用功能，支持管理员进行个性化配置，展示应用的快捷入口；
（3）导航需提供多角色身份切换服务，支持通过身份切换完成业务数据的切换；
（4）导航需为用户提供统一退出功能，返回至登录页面；
（5）导航需支持管理员快捷跳转至管理员后台；
6.需提供平台个性化设置功能，包括需支持按平台进行统一设置，包括导航主题、LOGO、用户空间的背景图的统一配置；
7.个人管理需支持个人信息查看、管理，包括用户头像、姓名等数据；需支持修改密码；支持绑定手机、绑定邮箱设置；
8.校园日历
（1）需支持日历查看功能，需支持小月历查看，需支持预置周程和校历。
（2）需支持多种日历视图（包含学期视图），需支持按照常规及列表两种模式查看日程。
（3）需支持日程管理功能，需支持对日程进行创建、查看、修改、删除和取消操作，需支持重复日程的操作，需支持日程搜索，需支持日程提醒。
（4）需支持周程管理功能，需支持周程编辑、周程发布。
（5）需支持校历管理功能，需支持校历编辑、校历发布。
（6）需支持部门日历管理功能，需支持部门日历编辑，需支持部门日历订阅。
（7）需支持校园日历与场馆预约、智能排课后的课表等业务联动。
9.通知公告
（1）需支持发布内部通知和班级通知，任课教师和班主任能针对任教班级发布班级通知、通知发布对象支持选学生、家长、家长+学生。
（2）需支持分类型提供通知模板，同时支持通知管理员新增管理通知模板。
（3）需支持针对内部通知需支持设置通知须经领导审批通过后才可发布，可后台管理内部通知发布及审核人员。
（4）需支持发布通知内容支持富文本编辑、插入图片、附件、网址链接功能。
（5）需支持发布需签字回执通知、置顶通知、标记通知为重要通知功能。
（6）需支持按身份（班主任、任课教师）及选择特定教师作为通知通共享对象共享通知。
（7）需支持发布人编辑已发布通知、转发通知、删除及批量删除已发布通知。
（8）需支持按班级、部门、身份查看已发布通知已读未读应读、已签字未签字应签字人数及相应名单，同时支持按班级或针对全体未读人员发系统消息提醒功能。 
（9）需支持导出通知已读未读数据及回执内容、签字图片。
（10）需支持按通知类型、通知已读未读状态、通知发布人、通知发布时间筛选通知，同时支持按通知标题搜索通知。
（11）需支持通知接收人按通知类型、发布时间、发布人筛选通知、查看通知详情、预览下载图片附件、打开链接、快捷回复通知、手写签字回执通知。
（二）移动端空间 
1.即时沟通需支持移动端即时沟通功能，满足通讯录查询、群聊管理、发送即时信息： 
（1）需支持依据权限范围按组织架构查看学校部门、班级内部成员的基本信息和沟通消息信息，通讯录支持通过搜索快速找人； 
（2）需支持按照组织架构自动生成群组关系，包含围绕部门的部门群，围绕家校的家校群，围绕班级的班级群；老师可对学生、家长进行单聊禁言，支持班主任对班级成员（学生、家长）的聊天权限进行管控，同时群主或群管理员可对群成员执行群聊禁言操作，群主可设置是否只允许群主或管理员添加群成员，打造安全的校园聊天环境；支持群成员查看群名、群公告、群相册、群文件、群成员详情、搜索和清理聊天记录、设置聊天置顶及消息免打扰，支持群投诉；支持群接龙工具，可快速收集信息，成员可填写和查看接龙结果； 
（3）需支持聊天内容支持文字、表情、图片、拍照、拍视频、文件格式，支持便捷发送常用语；支持已发送消息的复制、引用、撤回，撤回后的文本消息可编辑后重新发送；并支持通过PIN消息对指定成员进行强提醒，成员可发送回执； 
（4）需支持针对家校场景的权限管理功能，支持管理员设置家长和学生的通讯录查看范围和聊天对象，支持班主任撤回家长或学生发送的消息；
2.消息待办：
（1）需支持移动端统一消息待办提醒，通过消息条目可以快捷跳转消息处理界面；
（2）消息列表通过“一键已读”操作快速消除消息提醒；对不重要的消息可执行删除操作；
3.工作台：需支持在移动端工作台按角色展示学校开通的应用，支持用户设置管理自己的常用应用；
4.班级空间： 
（1）需支持移动端班级空间功能； 
（2）需支持班级动态的发布与查阅，分享生活点滴，创建动态可需支持文字动态、图片动态，视频动态；
（3）需支持教师上传优秀作品展示，标记所属学生；学生和家长可查看优秀作品，共同学习进步；
（4）需支持创建班级相册，上传、下载、管理相册图片，分享班级活动精彩瞬间；
（5）需支持全班老师共同进行班级文件管理，需支持自定义文件夹，可自由归类管理各科和各类型文件，同时需支持搜索、移动和删除文件的常见操作；需支持班内学生和家长查看和下载班级文件； 
（6）需支持班级管理功能，对班级基本信息，如班级昵称、班徽、口号进行维护，需支持为班级成员重置密码； 
（7）需提供话题讨论工具，学生家长可围绕话题提交作品，展开讨论：老师可创建话题讨论，学生和家长可接收并参与讨论发言，可添加图片、视频、音频、文档作为发言附件。需支持教师导出发言；
5.“我的”个人中心： 
（1）个人账号信息管理，包括设置头像、设置手机号、密码修改和找回，可显示所属机构或学校、班级的组织信息；支持家长通过绑定孩子来设置和孩子的关系，支持一个家长多个孩子的绑定关系；对同时有多个角色的用户提供身份切换服务； 
（2）支持查看个人收藏的聊天内容，包含文本、图片、视频、文档； 
（3）支持进行系统设置，包括消息提醒打开或关闭、查看隐私政策及用户协议、版本更新、意见反馈；
6.多终端互通服务 支持移动端与web端互通服务： 
（1）基于平台用户中心服务实现手机端统一用户信息、应用统一认证；支持账号、手机号登录，并提供与第三方平台登录认证的服务能力；为方便用户使用，支持基于手机设备一键登录； 
（2）需支持手机端与web端推送的消息数据互通； 
（3）需支持手机端与web端同一应用的业务数据互通。
7.校园日历
（1）需支持日历查看功能，需支持小月历查看。
（2）需支持多种日历视图（包含学期视图），需支持按照常规及列表两种模式查看日程。
（3）需支持日程管理功能，需支持对日程进行创建、查看、修改、删除和取消操作，需支持重复日程的操作，需支持日程搜索，需支持日程提醒，需支持日程处理。
（4）需支持校园日历与场馆预约、智能排课后的课表等业务联动。
8.通知公告
（1）需支持发布人发布内部通知，任课教师和班主任能针对任教班级发布班级通知、通知发布对象支持选学生、家长、家长+学生。
（2）需支持发布通知内容支持富文本编辑、插入图片功能。
（3）需支持发布需签字回执通知、置顶通知。
（4）需支持按身份（班主任、任课教师）及选择特定教师作为通知通共享对象共享通知。
（5）需支持发布人编辑已发布通知、转发通知、删除已发布通知。
（三）智能助理 
1.需提供用户通过自然语言对话交互的方式，识别用户的意图并进行任务规划和执行。
（1）需支持用户通过自然语言对话识别意图并完成任务规划与执行。
（2）需支持文字、语音、Word 文件、图片多模态输入。
（3）需支持规划到智能助理内开通的效率工具。
2.需支持多轮对话意图理解支持多轮对话中对用户不断变化的意图进行理解与跟踪。
3.需支持对话短时记忆
（1）需支持实时记录和关联上下文，保持跨轮对话的意图连贯。
（2）需支持对话中话题切换时自动关联前文，避免信息断层。
4.需支持3种不同模式：办公模式，联网搜索模式，大模型问答模式；
（1）办公模式：需支持基于意图识别调用效率工具和 AI 应用完成办公需求。
（2）联网搜索模式：需支持互联网公开内容的语义检索、深度整合与溯源查看。
（3）大模型问答模式：需支持向通用大模型提问。
5.需支持需提供用户历史对话记录，便于用户查看过往对话记录；
（1）需支持按照时间维度查看所有的对话历史记录；
（2）需支持选择具体的对话历史记录后进入对话页面继续对话；
（3）需支持通过模糊搜索的方式，搜索所有历史对话中的会话名称，会话内容；
（4）需支持通过理解用户指令对会话内容进行会话标题总结，需支持用户手动编辑修改会话标题；
6.需支持通知与日程支持获取当日日程、通知和待办提醒。
7.需支持专用助理配置按用户角色、使用场景、常用工具配置专用助理页面，例如校长助理、教研助理。
（四）智能助理场景 
1.需支持通过自然语言的方式对校园日历应用进行相关操作
（1）需支持用户一句话快速查询今天的日程；
（2）需支持用户一句话创建、修改、删除和取消校园日历；
（3）需支持用户创建的校园日历任务与场馆预约等业务联动。
2.需支持通过自然语言的方式发布通知公告；
（1）需支持用户通过一句话指令生成通知公告的内容，并需支持用户对生成的内容进行AI辅助的修改和二次创编；
（2）需支持用户将生成的通知公告内容，通过自然语言指令发布为班级通知；
3.需支持一句话创建通用PPT；
（1）需支持用户输入指令后创建PPT大纲和框架，需支持用户进行查看，新增，修改和删除；
（2）需支持10个不同风格的教育PPT模版；
（3）需支持下载生成的PPT内容；
4.需支持一句话创建思维导图，在思维导图生成完成之后，需支持下载思维导图内容；
5.需支持用户上传录音文件，生成不同场景的录音总结
（1）需支持识别：中文，英文，中英文混合的音频语言
（2）需支持按照：通用，课堂记录，会议记录，家访沟通场景进行会议总结；
（3）需支持对音频文件进行多轮追问；
6.需支持用户通过一句话的方式创建文本内容；
（1）需支持将创作的文本内容加入小记文件；
（2）需支持对生成的内容进行AI辅助的润色，缩写，扩写等场景的修改和二次创编；
（3）需支持在小记创作的过程中问知识库，并将检索到的内容加入知识库中；
（4）需支持通过理解小记内容进行标题总结，需支持用户手动编辑修改会话标题；
（5）需支持按照时间维度查看和管理所有小记内容；
7.需支持对用户的智能应用创编平台创建的AI应用进行MCP Server化配置之后，进行自然语言的调用。
二、组织中心
（一）用户数据管理 
★1.校级基础数据管理需能够实现对学校基础信息、班级信息、师生用户以及教学关系的管理与维护；需支持对学校的学生、教师、班级、课程、教师授课、部门管理信息进行数据维护，系统需可生成教师、学生账号并进行基础数据组织关系的维护，以支撑业务对基础数据的依赖；
2.班级管理：需支持按在读、未入学、已毕业3个大类别高中学段管理学校所有班级，支持单个或批量新增各校区、各学段、各年级的行政班和分层班；针对任意班级可查看班级教师数及学生数，并可进入班级设置班主任、副班主任、任课老师及新增管理班级学生；
3.学生管理，需支持单个或批量维护学生信息，包括批量新增学生、批量修改学生、批量调班、批量导出学生、批量生成条码、学生异动；批量生成学生账号支持按照学籍号、全国学籍号、教育ID号和身份证号多种方式来快速生成，需同时支持加前后缀；批量修改学生和批量调班需支持在线编辑，可以通过学生姓名进行自动匹配；
4.教师管理：需支持单个或批量维护教师信息，包括批量新增教师、批量修改教师、批量导出教师、维护教师部门关系；批量生成教师账号支持按照证件号或教职工编号多种方式来快速生成，同时支持加前后缀；
5.教师安排：需支持按学年学期教学周期来维护所有班级的任课教师、年级主任、学科组长、备课组长和学校领导（包括校长和副校长）；
6.分层班：需支持按学年学期教学周期来维护分层班，同时支持维护分层班下的学生；
7.基础设置：需支持维护排课所属的基础数据，如课节时间、班级课时、班级教室。
（二）统一身份认证 
1.统一身份认证服务需支持为接入平台的应用提供统一的用户身份认证和管理服务; 接入应用无需自建用户数据，以统一身份认证平台提供的用户身份信息为统一的身份信息源；
2.统一身份认证服务需提供单点登录（SSO）接口，为平台中的应用系统集成提供统一的身份认证标准；
3.单点登录接口需支持向三方应用开放，允许三方应用通过对接方式实现免登；
4.用户只需通过浏览器界面登录一次，即可通过单点登录系统访问后台的多个用户权限内的Web应用系统，无需逐一输入用户名、密码登录。
（三）日志 
1.需支持对用户基础数据增、删、改操作行为的进行记录，提高系统数据安全性；
2.需提供系统操作界面，支持管理员查看操作时间、行为、操作内容和操作人；
3.需支持管理通过时间范围、操作行为、操作人进行查询。
三、应用中心
（一）开放平台 
1.需支持开发者在开放平台创建新应用，开发者需提供应用名称，应用简称，应用简介，应用图标，适用角色，应用分类信息，提交后即可创建应用成功；
2.需支持开发者按照应用适用终端配置不同的主页信息；
3.需支持开发者维护版本信息应用版本信息，进行应用版本管理；
4.需支持开发者提交应用授权申请，提交申请后会被对应学校的管理员进行审核，审核通过后应用即授权成功；
5.需支持开发者对自己创建的应用进行管理，包括查看、修改、生成SDK功能，对于未授权的应用可以进行删除；
6.需在应用开发者在集成能力时向开发者提供能力调用调试工具，方便开发者快速调试接口；
7.需提供文档中心，为第三方开发者提供的应用开发指南和应用规范标准，在文档中心，可以查阅到开放平台为开发者提供功能和服务文档，帮助开发者减少融入平台生态的门槛；
8.需支持为第三方开发者提供的问题反馈渠道，开发者可以将问题反馈给开放平台管理员，而开放平台管理员在后台可以看到开发者的问题反馈意见，可以答复开发者从而实现两者间的交流。
（二）应用运营管理 
1.应用审核：需为开发者提供产品开发文档和对接服务，便于三方应用对接并上架至web和移动端。
2.应用管理：
（1）需支持查看学校的应用开通情况及使用情况，包括已开通应用数量、已启用应用数量、已停用应用数量；
（2）需支持查看学校全部已开通的应用信息，包括应用名称、适用终端、应用简介、开发者信息及上架状态等；
（3）需支持配置应用可见范围，支持管理员按照角色或者按照指定用户设置应用的可见范围，设置完成后应用入口可仅针对部分用户可见；
（4）需支持对开通应用进行统一停用/启用管理，设置同时在不同终端生效。
3.应用分组
（1）需支持学校管理员开启或关闭自定义分组功能，开启后即可设置应用分组；
（2）需支持查看近 30 天用户活跃趋势分析，
（3）需支持查看全校不同角色、部门、年级的整体使用情况，支持按照时间进行筛选，并提供导出功能；
（4）需支持查看全部应用的活跃情况，包括应用激活用户数、浏览量、活跃用户数等，支持按照时间筛选并导出结果；
（5）需支持查看单个的应用使用情况，包括应用基本信息、应用活跃趋势及使用此应用的用户信息。
（三）应用市场 
★1.需提供应用市场，为用户展示提供接入到基座的各类应用资源，包括接入的三方应用；
2.需支持将热门应用放置在应用市场较醒目的地方进行展示；
3.需支持应用的分类展示，应用市场中的应用支持按照符合教育行业的分类按类型集中展示，如智慧学习、教学培训、校园管理，后台支持可配置；
4.需支持应用详情的展示，包括应用的图标、名称、简介、截图、适用群体、上架日期、更新日期；
5.需支持用户查看他人对应用的评价评分情况，同时支持用户自己对应用进行评价与星级评分；
6.需支持对应用市场中案例的上传和管理，支持图文、视频多类型的上传和查阅，并可对优秀的案例进行推荐。
四、数据中心
（一）数据集成
1.数据源
（1）数据源需支持管理多种数据组件的基础链接信息如，数据库IP，端口，用户名，密码。需支持数据组件基础信息的新增、编辑、删除、查看、复制功能。
（2）数据源需支持数据库、大数据存储组件、消息组件、文件组件。
数据库需支持：Oracle、Mysql（5.X、8.X）、Sqlserver、Gbase8a、Gbase8s、GP、达梦、达梦MPP、KingbaseESV7.KingbaseESV8(R3,R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、LibrA、DB2.GaussDB200、Vertica、MongoDB、神通数据库、Tdengine、 ClickHouse。
2.集成来源
（1）集成来源管理需实现来源信息管理，来源的抽取模式，表抽取或sql抽取配置，表抽取模式中需支持数据表或视图选择配置，同时需支持增量和全量抽取方式配置，增量抽取模式实现增量字段选择，增量起始值配置。
（2）集成来源需支持：
①关系型数据库：Mysql(5.X、8.X)、Oracle、GBase8a、GBase8sV8.4.sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseES V7.KingbaseES V8(R3.R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、DB2.Vertica、神通数据库、GP，Tdengine、ClickHouse
②大数据存储组件：HDFS、Hive、ElasticSearch(2X、6X、7X) 
③实时数据：Kafka、RocketMQ、ActiveMq、RabbitMq
④文本数据：文本文件、FastDFS、FTP）接口协议：Mqtt、Http、HttpServer、Socket、WebService
⑤需实现集成来源的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询功能，通过目录树需支持对集成来源的业务分类，通过列表形式对来源进行管理。
3. 集成目的
（1）集成目的需支持管理业务目的的资源信息，需实现目的表分表配置，解析写入场景如kafka,hdfs目的类型需支持写入格式和分隔符配置、
（2）管理的数据目的维度信息需包含目的表信息，HBase的表信息、HDFS的目录信息、Solr的集合信息、Elasticsearch的索引信息、Hive的数据库表信息、ActiveMQ、RocketMQ、Kafka的topic信息。
（3）集成目的需支持：
①关系型数据库：Mysql(5.X、8.X)、Oracle、GBase8a、GBase8s(V8.4.V8.（8）、Sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseES V7.KingbaseES V8(R3.R（6）、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、GP、clickhouse
②大数据存储：HDFS、Hive、HBase、ElasticSearch(5X、6X、7X)
③实时数据：Kafka、RocketMQ
④文本数据：FTP、Solr
需支持集成目的的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询功能，需支持通过目录树对集成目的进行业务分类，并通过列表形式对目的进行管理。
4.任务管理模块
（1）任务管理列表：需支持通过目录树的形式对任务进行逻辑分类，管理已创建的集成任务，需支持任务的查看，编辑，删除，启动，停止基本操作
（2）任务创建编辑器：需支持通过拖拽集成来源，预处理，集成目的节点，创建数据集成的任务流程。平台需支持来源和目的的数据映射，基础jdbc类型的数据预览。
（3）预处理：集成过程中，系统提供多种预处理节点实现业务数据的加密、脱敏、映射需求，保障集成过程数据安全可靠。系统内置预处理包含数据转换、数据映射、数据脱敏、追加校验、数据加密等。
5.批量集成
（1）批量任务管理列表：需支持管理已创建的集成任务，包含任务的查看，编辑，删除，启动，停止基本操作。
（2）批量任务创建编辑器：需支持批量集成任务流程创建，需支持通过对任务的基础配置、映射配置等节点批量创建数据集成的任务流程，任务概览需实现批量集成任务中的子任务信息，需提供子任务的高级配置，子任务列表勾选保存和提交。
6.监控分析
（1）集成数据概览：集成数据概览需支持展示当前平台数据集成的总体情况，包含今日集成数据量、累计集成数据量、任务状态分布、集成数据量趋势、集成速率TOP5、成功集成数据量Top5。
（2）监控任务列表：需支持任务情况监控，需支持获取任务状态、运行时长、获取成功量、写入成功量、集成失败量、集成速率、任务流量。
7.系统管理
（1）日志管理：需支持用日志管理记录用户的基础操作，包含数据来源，集成目的，集成任务的创建，修改，删除，需支持记录操作用户名和操作时间。
（2）节点管理：节点管理模块需支持系统运行节点进行监控和管理，节点上线后自动更新到节点管理模块，用户可通过节点管理模块进行节点上线，节点运行任务情况监控。
（二）数据资产管理
1.数据资产盘点
（1）数据资产沙盘：需支持从各个维度统计数据仓库和数据湖中所有的资产信息，统计维度需包括数据标准、元数据、数据资源。
（2）数据资产查看：需支持查看目前平台中已编制的所有数据目录，并按各层数据库进行分别展示，查看现阶段所有数据资产信息，并需支持每一层级所有资产的详细信息，同时可对资产进行导出。
2.数据标准管理
（1）标准字典管理：需提供对整个平台的标准字典管理，需支持对各类标准字典和字典项的新增和编辑，扩充字典库。数据标准需包括不限于国标、部标、行标。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整。
（2）数据源字典管理：需提供对平台接入的数据源的字典管理，需支持对各数据源字典和字典项的新增和编辑。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整；
（3）数据元管理：需支持对数据元进行统一规范的管理，数据元规范需包含定义数据元名称、标识、长度、类型、值域，需支持数据元的新增、编辑、禁用、启用和导入导出功能。
（4）标准文档管理：需对平台的标准文档进行统一规范的管理，需支持按照自定义的分类规则进行归类管理标准文档，需支持标准文档的新增、上传附件，需支持升级、删除现有标准文档或下载文档附件。
3.元数据管理
（1）元数据概览：需支持查看所有已注册的元数据统计信息，包括数据源、元模型、元数据、采集任务的数量统计以及近期元数据变更的趋势对比
（2）数据源管理：需支持管理各类异构数据库，可添加、禁用、启用数据源。数据源需支持Oracle、MySQL、Swift、Hive、Hbase、ES、Kafka、Gbase，达梦。需支持ETL-接入任务、ETL-规整任务、ETL-作业数据源
（3）元模型管理：需支持对所有数据库类型的元模型进行统一管理，展示各类异构的数据库元模型及其属性信息。
（4）元数据批量注册：需支持在数据源下依托元模型进行元数据异步注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL下元数据。
（5）元数据单个注册：需针对增量变化的元数据，提供数据源（包含数据湖）下单个元数据实时注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL下元数据。
（6）元数据分析：需支持查看已注册的元数据信息，并可查看元数据血缘分析及影响分析。血缘分析用来追溯元数据的上游来源，影响分析用来指明元数据的下游流向。
（7）元数据变更：需支持查询到在元数据分析中属性编辑提交后的元数据变更信息，需支持对元数据变更信息进行查看、编辑、删除、提交及审核操作；
（8）元数据审核：需支持针对用户提交的元数据变更信息，进行审核、驳回操作功能。
（9）元数据日志：需支持查看已注册的元数据的变更记录以及详细变更内容。
（10）元数据地图：需支持元数据检索，按照对象、对象属性、任务、作业各维度查看元数据信息。
（11）数据溯源：基于元数据地图进行数据实例追溯，监控数据全生命周期中的变化过程以及异常问题定位。需支持查询仓库中数据的溯源信息,包含数据项总数、相同项个数、不同项个数。
4.数据资源管理
（1）数据目录分类：需支持将数据目录按多层次分类配置形成树状结构，用于分类展示数据资源，需支持对目录分类的新增、修改、删除或批量删除。
（2）数据目录编制：需按照数据目录分类新增数据资源，需支持数据目录的编辑、查询、删除、启用、停用、导出、导入操作。
5.数据服务工厂
（1）数据服务生产：需支持依据数据目录或数据源自定义sql方式生成数据服务接口，接口协议需支持RestFul、WebService两种方式，需支持在线接口调试。需支持接口文档查看，包括出入参信息、出入参报文示例。
（2）数据服务日志：需支持查看数据服务调用过程中的日志信息，包括调用时间，请求方信息，请求结果，可查看请求记录详情，包括请求sql。
6.主数据管理
（1）对象分类管理：需支持主数据对象分类信息的新增、编辑、排序、删除。
（2）编码规则管理：需支持编码规则的新增、编辑、删除以及状态变更。
（3）对象管理：需支持对象的新增，包含属性配置、数据元属性配置。需支持对象发布、取消发布、编辑、删除。
（4）主数据管理：需支持主数据的新增、编辑、删除以及有效/无效，需支持主数据导入、导出功能，需支持主数据状态修改，批量设置状态：有效/无效。
（5）对象变更日志：需支持对象变更日志的查询和日志详情的查看；
（6）主数据变更日志：需支持主数据变更日志的查询和日志详情的查看；
7.数据权限管理
（1）维度管理：需支持对维度的新增、查询、编辑、删除，并分类管理。维度数据可应用于用户属性配置。
（2）用户角色授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行用户角色授权。
（3）数据授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行数据授权。
（4）用户属性：需提供用户列表的查询，可将属性分配给用户。属性管理需支持属性的新增编辑。
（三）数据治理
1.数据规整
（1）规整概览： 需支持查看规整任务运行整体统计情况；需支持按照任务数量、使用规则、TOP排序和处理数据量发展趋势维度统计数据。
（2）常规规整规则：系统初始化需预置格式转换、内容转换、增加列三类清洗转换规则。
（3）字典转换规则：需支持非标准的字典数据进行标准化转换，完成与标准字典映射；需支持通过数据源字典、标准字典、转换规则名称查询字典转换规则，以及字典转换规则名称、数据源字典、标准字典的列表管理。
（4）自定义规则：需支持用户根据业务实际需求自定义规整规则；需支持入参、出参及函数自定义编辑，自定义规则同样需支持规整任务设计页面调用。
（5）规整任务列表：需支持规整任务的分类列表管理，增删改查操作；需支持任务提交和撤回，以及批量操作；需支持任务编辑器进行任务创建操作。
（6）规整任务设计器：需支持组件拖拽式流程化图形化任务编辑功能；满足自定义规则组件化使用功能；提供组件的参数与字段自定义配置操作；需支持输入输出数据源、表及字段自定义配置功能；
（7）规整日志：需支持规整任务每次运行日志跟踪和执行结果查看；日志可查看异常信息、状态、时间、最后增量值。
2.数据质量
（1）数据质量概览：需展示包括问题数据量发展趋势、按规则分问题数据量占比TOP、数据增量发展趋势、数据增量异常次数TOP等信息。
（2）质量规则管理：需支持内置检查规则与自定义检查规则两种类型的检查规则，覆盖常用准确性、一致性、完整性、有效性、唯一性质量检查规则。
（3）数据质量任务：需支持拖拽式配置质量检查任务，需支持对数据目录或库表选择质量检查组件，配置质量任务实现质量检查。
（4）数据质量报告：需支持以数据资源为维度，进行质量检查报告查看。需支持总览以及明细数据查看数据质量信息，错误数据明细展示错误实例，以及对应的质量检查规则。
（5）质量任务日志： 需支持数据质量任务执行的日志跟踪和结果查看，展示任务执行开始时间、结束时间、状态。
（6）问题数据反馈：需支持根据数据质量报告反馈数据问题到部门组织。
3.脚本管理
需支持存储过程、Sql脚本、Hive脚本三种类型。列表实现脚本进行查询，添加，批量提交，提交，撤回，删除操作。可以通过脚本名称、创建时间、脚本状态、脚本类型查询脚本基本信息。列表信息包含脚本名称、创建时间、脚本类型、调用情况、脚本状态。列表的操作列可以进行提交、撤销、编辑、查看、删除操作。
4. 数据建模
（1）逻辑模型：
①需支持逻辑模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询
②需提供手工创建和模板导入创建模型两种方式，需支持通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL；
③需支持引用现有模型、数据元或指标，快速创建模型结构字段，也可以手工新增字段；
④满足对模型的修改、删除、配置关系、物化、查看历史版本及版本对比操作，可查看ER结构关系；
⑤需支持逻辑模型物化多个物理模型，使用现有表进行物化映射或者直接创建物化表两种方式；
（2）物理模型
①需支持物理模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询；
②需支持直接创建物理模型和从逻辑模型物化两种方式；
③需提供物理模型的配置模型规则、配置血缘关系、批量提交、提交、撤回、编辑、查看、删除、发布操作；
④需支持模型基础配置和高级配置两种方式，高级配置满足SQL编辑器选取表自行配置；基础配置和高级配置均可以切换SQL编写模式切换；
⑤创建模型需支持引用现有数据元或指标字段，快速创建模型结构，也可以手工新增字段；
⑥需支持模型的导入导出功能，通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL；
（3）模型日志
①系统提供模型创建和物化任务每次运行日志跟踪和执行结果查看；
②日志需支持查看执行完成后的异常信息、状态、开始时间、结束时间、耗时。
五、消息中心
（一）消息服务与能力共享
1.消息中心需支持向数智基座以及接入应用提供统一消息服务；
2.消息处理：需支持消息的存储、分发；
3.站内信需严格区分类型，至少需包括消息、待办；
4.标准接口：需提供标准的消息集成接口，需支持应用接入后就可实现多种消息提醒方式；
5.需为用户提供统一的消息中心，消息中心会收集系统内已接入消息服务的应用消息并统一推送，确保用户实时获知相应提醒；
6.多终端统一消息：需支持WEB端、移动端APP统一消息服务，保障一个应用消息多终端消息接收和同步。
（二）消息数据统计
1.需支持对消息内容的管理，包括对消息中心所有的消息内容进行汇总；
2.需支持按照消息中心所有类型的消息进行统计，包括站内信消息和 IM 消息，需支持按照应用进行统计展示，需支持查看应用发布消息的明细数据。
六、智慧管理应用
（一）在线评教
1.管理员端功能要求
（1）需支持学校管理员添加、移除教师为评教管理员、评教组织者，需支持单一及批量移除；
（2）需支持评教管理员、组织者创建、管理评教事件，包括新增、暂存、编辑、删除功能；
（3）需支持对评教事件查看评教信息及进展，需支持查看当前总体进度百分比，按年级、班级查看及导出具体未评人员名单，并需支持在线一键提醒未评人员及时评教；评教活动需支持自动或手动结束；
（4）需支持创建评教事件，需支持设定评教标题、评教说明、起止时间；需支持学生/家长评教师（班主任、必修课教师）、教师互评、教师自评、领导评教职工5个类型评教；需支持选择同一学期内不同周期展开评教，选定参评班级后自动将班级班主任、任课教师设定为被评教师；需支持另选择教师设为评教监督人，其可查看评教进度，督促未评人员完成评教活动；需支持设定评价规则是否允许对同一被评教师所有评分项选择同一选项。
（5）需支持创建评教过程暂存功能，及二次编辑；需支持针对未开始的评教可修改评教起止时间、评教名称、评教参与班级等信息；需支持针对已开始未结束的评教可修改结束时间；需支持针对已结束的评教可修改延长评教截止时间；
（6）需支持创建评教事件时根据用户选择的评教班级，自动对评教开展条件检查，系统会自动给出提示具体存在问题，并允许完善相关信息；需支持编辑评价表标题、设定评价表类型，评价类试题需支持单选题、简答题，设定是否必填，设置分数；
（7）需支持创建及使用系统推荐模板创建评价表，系统须需提供班主任评价表模板、必修课教师评价表模板；需支持创建二级评价指标评价表，调整评价表结构，拖动调整试题归属分项；需支持评价表预览、保存、编辑、删除、收藏评价表功能；
（8）需支持生成评教结果分析报告，报告包含全校、年级、教师个人三级报告，其中全校/年级报告分别基于全校/各年级所有参评学生评教数据展开统计分析得出评分、排名等分析结果；报告内容包含评教基础信息、综合评价分析、年级对比分析、课程对比分析、分项评价分析、同班不同科评教结果对比分析、教师得分明细、评价人评分明细、逐项（逐题）分析等模块内容；
（9）需支持评教管理员导出评价结果分析报告，包含被评教师总体得分明细、排名、各班得分明细、各班试题评价结果明细、试题评价结果明细，同班不同科教师得分明细、评价人评分明细汇总、被评教师个人评分卡。
2.学生/家长功能要求
（1）需支持学生家长查看评教列表和进行评教；需支持查看历史“我”提交的评价数据；
（2）需支持管理员发布评教和发送消息提醒给未评人员，需支持学生家长快捷实现相应评教任务。
3.被评教师功能要求
（1）需支持用户查看评教活动，在管理员发布评教结果分析报告时收到消息提醒；
（2）需支持用户查看评教结果，教师个人分析报告，报告内容包含教师综合得分、排名，同班不同科目教师评分对比，分项得分率对比分析雷达图，各评价试题得分以及各试题下各选项选择人数及占比，评价人评价结果详情。
（二）智能排课
1.需支持自动检测学校排课所需基础数据准备情况，并提示；需支持按学年学期和教学周期创建多套排课方案；需支持复制各排课方案，共用相同数据；需支持课表预览、删除不需要的排课方案、发布已完成的排课方案。
2.需支持按校区年级查看、批量调整、批量导入学生信息，能够自动检测导入数据。
3.需支持单双周设置、合班课设置、课程不排课、课程排课区域 、连堂课设置、全局固定点。
4.需支持教师规则设置，至少包括教师互斥设置、教师课时设置、教师跨区安排、教师不排课设置。
5.需支持个性化设置，至少包括主副科设置、教案齐头、尽量集中半天、同班无连堂课设置。
6.需支持按校区、年级展示所有行政班排课结果；需支持调整行政班课程排课位置，自动提示选中课程可排位置；需支持特殊要求课程排入期望节次中；需支持选中课程时，教师课表自动展示选中课程任课教师的任课课表。
7.需支持对行政课程同时进行一键自动排课，并可视化课表。
8.需支持自动校验数据和已设置规则并展示冲突信息；需支持生成多维度课表且自动进行学生、教师、教室以及规则的冲突检测，并提示冲突信息。
9.需支持查看规则的满足率并提示不满足规则的信息。
10.需支持自动记录、恢复管理员调整课程的操作步骤，能够生成操作记录并需支持刷新课表；需支持按校区、年级锁定或解锁所有行政班已排课程位置；需支持管理员一键清除未锁定课程排课结果、切换排课界面主题颜色、调整行政课程配色。
11.需支持管理员按校区、年级查看所有班级及教师课表、配置显示内容和导出样式；需支持管理员查看全校所有班级课表及所有勾选课程的任课教师课表，能够导出各维度课表。
12.需支持管理员查看学校课表、各班级课表、教师课表、课程课表，配置课表、导出课表。
13.需支持管理员根据教师调课需求选择调课周次创建调课，需支持对调、安排、删除调课操作并自动对管理员选中课程进行冲突检测。
14.需支持发布已完成的调课，并发送消息提醒提示调课相关教师课程变化；需支持自动生成调课记录、查看、导出调课记录。
15.需支持管理员为需要代课的教师安排代课教师；并需支持教师推荐、搜索代课教师、发布代课内容、发布消息提醒、生成代课记录。
16.需支持任课教师查看教师个人代课记录且需支持统计、查看、导出任课教师任课课时。
17.需支持学生、教师、班主任按权限查看各自课表、课程详情、调代课变动记录；需支持教师、学生、配置自己课表的显示内容。
七、增值服务
（一）三方应用对接服务
1.建立规范的第三方开发者准入审核机制，提供开发者入驻资质核验服务。
2.搭建平台统一用户认证体系，支撑第三方应用快速对接平台统一账号，实现用户单点登录。
3.提供轻量化、实用化的第三方应用监管能力，支持对校内第三方应用在线状态、访问活跃度进行常态化监测与统计。
4.应用上架及分发服务：建立标准化校园应用上架与分发管理机制，提供第三方应用从提交、审核、迭代到发布、授权分发的全流程闭环服务。
5.完成不少于3个第三方应用系统的标准化对接适配，确保对接系统兼容稳定、功能正常、数据互通，满足普通高中多系统融合应用需求。
（二）数据工程服务
1.数据资源梳理服务
（1）业务调研：面向学校各职能部门、年级组、教研组管理人员及业务操作人员开展面对面专项访谈，全面梳理校内组织架构、核心工作流程、日常管理模式、关键业务任务，精准摸排各部门数据查询、数据共享、业务支撑等实际需求，形成完整、可落地的业务调研成果。
（2）系统调研：获取各个部门业务系统的详细信息，包括业务系统分布、功能描述、系统网段、数据量等，侧重了解业务系统中关键业务表、字典表、业务字段的分布等信息。
2.三方数据接入服务  
（1）需实现三方系统数据接入目标；
（2）需提供跨机房的数据汇聚服务：实现互联网、局域网不同网络环境下数据汇聚目标。
（3）需提供包含库表、接口及文件来源类型的数据接入能力；
（4）需提供增量数据接入服务：提供增量接入服务，降低数据仓库计算、存算压力。
（5）需提供基于分析目标的数据接入服务：围绕大数据分析应用，实现不同厂商相似业务场景数据汇聚、呈现，例如校园教学考评管场景下数据接入服务，支撑大数据洞察分析；
（6）服务实施成果交付物包含数据接入方案、系统接入清单、数据中心集成任务配置、接入网络规划。
（7）提供不少于3个接入系统的数据接入服务。
3.数据治理服务
（1）提供数据质量检查服务：基于国家标准开展数据质量检查服务，包含规范性、完整性、准确性、一致性、时效性及可访问性检查，并输出数据质量分析报告。
（2）提供数据规整服务：对非标准数据进行统一转换，包含数据填充、数据字段映射、数据格式转换等。
（3）提供数据融合服务：实现跨主题域、跨部门、跨行业的数据融合服务。
（4）提供数据确源服务：通过系统调研工作，及数据接入情况，对基础库、主题库进行唯一源头确认，实现一数一源目标。
（5）提供数据安全管理服务：基于国标个人信息安全管理规范，识别敏感数据，并对敏感数据进行加密、脱敏等操作，实现存储安全、共享安全目标。
（6）提供任务运维服务：作业、任务运行周报，包含异常情况的记录及优化方案。
（7）提供适配项目的数据治理服务：具备数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准及数据生存周期8个能力域落地能力。
（8）提供不少于3个接入系统的数据治理服务。
4.主题库建设服务
1.需提供数据仓库设计服务：基于项目教育信息化系统建设及数据需求情况，规划数据仓库建设。
2.需提供数据标准服务：具备教育行业数据模型，能覆盖学校教学考评管及教育单位常见业务过程。
3.需提供教育行业数据资产初始化：初始化教育行业标准数据元，教育部及国家发布的标准字典，用于数据比对规整工作。
（三）校级数据驾驶舱开发服务
1.驾驶舱需求调研服务：需按照项目需求进行调研，确认驾驶舱展示内容，形成指标体系清单。并且完成系统架构设计、技术选型以及交互界面（UI/UX）的设计。
2.数据指标开发服务：需按照驾驶舱展现目标，提供数据指标计算服务，根据指标体系，对关键指标进行预先计算和聚合，并将结果存入数据库中。在此基础上，开发一套标准化的数据服务层，通过安全、统一的接口，向上层应用提供高效、稳定的数据查询服务。
3.前端开发服务：需按照驾驶舱设计通过集成专业的图表库，将从数据服务层获取的指标数据，渲染为丰富的、动态的可视化图表。同时，将重点开发应用的交互功能，支持用户进行多维度的数据钻取、联动分析、时间范围筛选等高级操作。
4.结合校方实际业务需求，提供不少于 40 人/日工作量的系统开发配套技术服务。
（四）平台云托管服务
1.整体服务要求：需提供完整一体化云资源托管服务，统筹承载计算、存储、网络三类基础核心资源，配套全周期托管运维保障，保障资源 7×24 小时稳定、安全、持续可用。
2.计算服务器资源要求：提供合规标准化服务器托管资源，支持按需弹性调配算力规格，包含物理服务器或虚拟化云主机资源，配套硬件上架、通电、环境监控、硬件故障报修更换、远程管理等托管配套服务。
3.存储资源要求：配套分布式/块/对象存储托管资源，满足业务数据读写、持久化存储、备份留存需求，存储资源具备扩容扩展能力，提供存储巡检、数据安全防护、故障恢复托管服务。
4.网络带宽资源要求：提供专属互联网/内网专线带宽托管资源，带宽资源可按需调整，支持网络链路冗余、流量监控、防火墙策略配置、DDoS 基础防护，保障网络传输低延迟、高稳定性。
5.统一托管运维要求：所有服务器、存储、网络带宽资源纳入统一托管运维体系，需负责机房环境管理、设备日常巡检、故障应急处置、资源性能监测、月度运行报告输出等全流程托管工作。
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	教师数字画像分析系统
	一、校级全息搜索-AI智能检索助手
1.支持学校管理员使用对话式智能查询，通过自然语言提问，系统自动返回查询结果并做智能解析；提供常用查询指令推荐功能。
2.面向教师专业业务场景，支持大模型并发调用，并发路数不少于4路。
二、校级全息搜索-精准搜
1.提供面向师资台账精细化核查场景的精准检索功能：系统配置不少于2种条件检索方式。学校管理者可按需自定义检索条件，灵活筛选、精准定位目标教师数据，支撑师资摸排、统计分析等管理工作。
2.支持快捷搜模板配置功能，可预设常用人员筛选模板，按照学科带头人、拟办理退休教师、符合交流轮岗条件人员等常用管理口径，实现一键快捷搜索，减轻管理人员重复设置查询条件的工作量。
3.支持组合检索模式，可同时获取满足条件的人员数量统计以及对应的人员名单，满足汇总统计和明细提取两类业务需要。
4.在开展多批次师资摸排时，系统支持用户将多次独立检索得到的结果归集加入用户结果池，可统一导出汇总数据，方便跨批次数据合并分析。
三、校级群体分析
1.专任教师队伍分析：支持校级管理者查看本校专任教师队伍基本结构情况，可从多维度拆解师资构成，分析维度至少包括：性别、年龄、编制、学科、学历、职称分析，直观掌握队伍基本家底。
2.荣誉奖项分析：支持校级管理者查看本校教师荣誉奖项数量统计以及教师个人成果排行数据；支持按学年切片查看，追踪成果随时间的变化趋势，了解教师荣誉建设进展。
3.科研成果分析：支持校级管理者查看本校教师教科研成果数量统计以及教师成果排行数据；支持按学年查看成果变化趋势，跟踪全校科研产出情况。
4.教学活动分析：支持校级管理者查看教师在日常教学中，使用信息化手段开展备课、授课、作业组织、教学资源分享的次数统计数据以及教师排行，掌握信息化教学应用普及情况。
5.教研活动分析：支持校级管理者查看本校教师参与各类教研活动的统计数据和教师排行；支持按学年查看数据变化趋势，动态监测校内教研活动开展情况。
6.培训学习分析：支持校级管理者查看本校教师参与各级各类培训活动的统计数据和教师排行；支持按学年查看数据变化趋势，跟踪教师专业发展培训参与情况。
四、个人档案中心
1.个体档案：教师可以按照预设档案维度分类查阅本人的档案明细数据；支持教师自主维护档案，可对个人档案数据执行新增、修改、删除操作；教师可随时查阅个人档案中处于待审核、已驳回、已反馈状态的档案条目，跟进材料审核进度。
2.个人画像：支持以标签化形式展示教师个人成长画像，统计学术、教研、培训、荣誉奖项各维度下成果的有效活跃年份数以及成果数量变化趋势；同时可以集中展示教师在表彰、获奖、教研活动等过程中的标志性突破性事件，直观呈现成长亮点。
3.支持教师在线预览个人完整档案，并且可以根据实际业务需要按需导出档案材料。
4.提供档案筛选能力，可依据档案对应的业务维度，对档案条目进行筛选查看。
5.提供时间筛选能力，可设定时间周期，筛选该时段内产生的档案内容。
6.支持档案附件单独一键批量导出，方便教师下载证书、证明等附件材料。
7.支持将整套个人档案一键导出为word文件，便于线下存档、打印使用。
五、校级评价观测
1.校级评价配置：校级评价管理人员可以自主创建不同类型的教师评价指标框架，框架内容包含：一级维度、二级维度、评价观测要点、赋分规则；支持自定义设置评价对象范围，同时可配置适配本次评价的结果分析方法，适配不同评价方案的建设需求。
2.本校评价任务管理：校级管理者可以集中查看本校所有已创建的教师评价框架清单，并且支持打开查看每一套框架对应的完整指标体系，方便统筹管理多套评价方案。
3.校级评价报告：校级管理者可以查看校级教师评价分析报告。系统可按照设定的评价群组，展示群体总体表现以及各分项维度表现，结合群组平均水平与常模参照进行比对分析，识别队伍整体优势项与薄弱项，并针对性给出队伍整体提升建议；支持查看配套结果报表。
4.个体评价报告：校级管理者可以查看指定教师的个体评价分析报告。系统展示该教师的总体得分与分维度表现，识别存在提升空间的项目，为该教师推荐优先改进方向以及可供参照学习的对象，实现精准诊断。
◆5.评价案例库：需内置≥2套典型评价案例，需支持预览评价框架和报告，需支持案例匹配度检测、支持一键复用评价框架。
六、校级教师发展成长树
1.从工作过程、工作成效两个层面，可视化呈现本校教师教学、教研、培训、荣誉奖项、科研成果相关数据。
2.采用成长树可视化视图，展示教师评价的群体统计数据。
3.支持展示评价表现优异的教师代表。
七、智能采集助手
1.集成通用高精度图文识别技术，支持各类纸质证书、证明材料的通用文字精准识别、印章识别等，适配各类制式证书材料的信息采集需求，为档案智能录入提供技术支撑。
2. 依托通用人工智能大模型智能识别分析能力，自动判定证书、证明材料类型，实现材料智能分类、标准化信息编目；支持识别的材料类型不少于11类，具体包含不限于：教师资格证、毕业证书、学位证书、职称聘书、专业技术岗位聘书、个人获奖证书、课题结题证书、培训学习证书、指导学生获奖证书、指导教师获奖证书、普通话水平证书、英语等级证书、计算机等级证书。
3. 依托通用人工智能大模型智能数据分析能力，实现证书信息智能提取、结构化回填，自动精准识别并提取奖项名称、奖项级别、颁奖单位、获奖时间等核心字段，完成档案信息标准化自动录入，减少人工填报工作量。
八、移动端
（一）管理端
1.支持评价报告查询，包含评价任务列表、评价报告查阅。
2.搭载AI智能查询，支持自然语言检索教师信息，涵盖人员检索、材料检索、指标查询。
3.管理员可在移动端查看待办消息提醒。
（二）教师端
1.可按个人获奖、培训学习、指导学生获奖、公开课教学类别，统计个人档案条目数量。
2.查看本人档案明细；支持按维度、时间、审核状态筛选档案，可按时间先后对档案记录排序。
3.支持关键词检索个人档案，可按指定维度检索；保存检索历史记录，检索结果分类展示。
4.在用户自主授权前提下，支持移动端拍照采集纸质档案材料，可实时对拍摄图片进行裁剪、角度调整、隐私打码等编辑操作，同步联动图文智能识别技术完成信息智能采集录入。
5.在用户自主授权前提下，支持读取手机相册、本地存储文件中的证书、证明材料并上传至个人档案，上传过程支持图文智能识别、信息自动提取。
6.支持纯文本类档案手动录入填报。
7.支持教师维护个人资料，可修改头像、基础信息、求学经历、工作履历。
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	LED室内全彩显示屏
	详细参数：
1.屏体尺寸：宽度≥7.36米，高度≥1.92米；
2.点间距≤2mm；像素密度≥250000 点/平米，SMD三合一封装；
3.平整度≤0.2mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤5%;垂直相对错位等级≤5%；
4.亮度均匀 ≥98%；
5.刷新率≥3840HZ；
6.亮度鉴别等级≥20；
7.最大亮度≥500cd/㎡；
8.水平视角≥160°垂直视角≥160°；
9.LED显示屏符合GB 21520-2023标准，能效一级，最大功耗≤400W/㎡；平均功耗≤ 85W/㎡；
10.平均失效间隔工作时间≥100000h；使用寿命≥100000h；
11.在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V-DC5V；
12.多个LED模组金属外壳与钢架一起接地，显示屏整体接地电阻不大于1Ω；
13.维护方式：支持后/前多种维护方式；
14.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
15.视网膜蓝光危害：符合GB/T 20145-2006标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类；
16.产品水平燃烧试验满足HB等级；机械碰撞防护符合IK06要求
灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能；
17.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构；
18.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设直；具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
19.谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022电磁兼容A类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007标准限值要求；
20.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置；
21.计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；
22.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器；
23.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；
24.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能；
	14.13平方米

	4
	视频处理器
	详细参数：
1.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2.视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
3.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效；
6.支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。
	1台

	5
	接收卡
	详细参数：
1.单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据；
2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。
4.采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。
5.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度进行校正，使整屏的亮度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
7.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。
8.支持Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。
9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。
10.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。
11.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。
12. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。
13. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。
	26张

	6
	智能中控
	详细参数：
1.采用MINI型机壳，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，支持不低于7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时，设备内置大容量存储空间，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；
2.设备至少需支持桌面放置、壁挂安装、标准19英寸机柜安装等多种安装方式，支持设备拓扑的图形化编辑与配置，实现中控主机与受控设备的映射关系可视化呈现，可实时展示设备的连接状态；
3.支持手机APP远程控制，通过云平台数据安全处理和权限控制，实现账号安全和操控安全。同时支持非云端本地控制，设备响应时间≤10ms；
4.需采用Linux操作系统，不劣于四核 CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPU不劣于ARM Cortex ® 64位工业级处理器，内存不低于32GB EMMC，2GB DDR，采用千兆交换网络通信；
5.主机支持不少于2路全双向通讯串行接口，可兼容RS232 / RS422/RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于3路I/O 输入输出控制接口；支持不少于2路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和3路IR输出接口，所有接口均可通过扩展模块实现无限扩展；
6.支持不少于1路USB 3.0接口，支持设备的固件升级、设备参数和工程文件的导入导出，支持连接扩展坞，扩展USB接口数量；
7.支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps自适应网口，至少需兼容TCP、UDP组播、UDP广播、Art-Net、HTTPS、HTTP和MQTT等控制协议，支持 SNMP网络管理协议；支持TCP客户端长/短连接，TCP/UDP客户端链接数≥20000个，TCP/UDP服务端链接数≥100个；TCP长连接支持心跳包，定时监测连接状态；
8.设备模型库需内置大量受控设备的指令内容，以及丰富的红外指令，支持根据品牌、型号快速进行选择并实例化；设备模型库至少支持本地建模、指令录入、云端更新存储；指令支持ASCII、HEX和JSON等格式；
9.提供开放式的可编程设计平台，至少支持3D控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效，可自由编辑主题风格样式和字体格式；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；支持客户端界面同步显示当前日期和时间；
10.支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；
11.支持通过MAC地址网络唤醒、电脑开关机卡、IO控制、relay控制等方式实现对电脑的远程开关机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作；
12.支持通过串口、网口、I/O等接口接收第三方设备或平台的指令，实现对受控设备的触发控制及指令转发功能；
13.支持多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；支持音频电平实时动态显示，支持视频播控进度条实时显示；
14.支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统以及统信、麒麟等操作系统，至少支持触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，主机支持一机多控、一控多机、多控多机等；支持跨平台、跨系统的交互控制；
15.支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持通信加密处理，账户登录安全控制、会话维持机制、隐私保护等多重安全机制，支持TLS/SSL加密技术、内置防火墙；
16.内置时钟系统，支持同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒；
17.支持接入传感器监测环境温湿度、空气质量、人体存在、环境亮度等环境信息，支持在终端上查看环境数据，根据环境变化实现对设备的控制，支持自适应优化场景环境；
18.设备支持低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃；设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝 ；
19.设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；
20.支持多机级联，支持局域网组网通信，分布式部署，统一集中管控；支持双中控的控制链路热备份，主设备异常时由备设备进行接管，切换时间≤100ms，支持无感切换，异常设备自动恢复，保障操作无间断执行；
21.支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，支持本地控制或远程控制，支持预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，支持对受控设备的智能联动。
	1台

	7
	LED电源
	详细参数：
1.直流电压：5V；
2.额定电流：40A；
3.电流范围：0～40A；
4.额定功率：≥180W；
5.纹波与噪声：≤100mVp-p；
6.电压调节范围：4.0～5.0V；
7.电压精度：±1.0%；
8.线性调整率：±0.5% ；
9.负载调整率：±2% 。
	48台

	8
	20KW智能配电箱
	详细参数：
1.输入电压：380V，三相五线
2.输出电压：220V L,N,PE
3.额定功率：≥20KW
4.额定电流：40A
5.输出回路：6个单相回路（AC220V）
6.交流接触器：25A交流接触器*2个
7.控制回路断路器：10A微型1P断路器*1个
8.每路输出最大带载功率：≤3.5KW
9.零地排：加厚铜排*7位孔
10.主断路器：3P 63A断路器
11.回路状态监测：3组控
12.遥控控制，有
13.远程控制：有
14.计划任务上电：有
15.分步逐级上电：有
16.分布逐级断电：有
17.温度检测：有
18.壳体尺寸：≥高500mm*宽400mm*深150mm； 
19.逻辑联动控制：有
20.子断路器：32A微型1P断路器*6个
21.照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1个
22.输出接线端子：火零地接线端子*6组
23.PLC控制器：自主研发PLC控制器*1个
24.PLC控制电源模块：PLC内置
25.串口服务器：RS232-网口转换器*1个
26.网络控制，可以直接联网，也可以主机联网，中控控制
27.烟雾感应报警保护功能
28.温度超标报警保护功能
29.数据回传功能：工作日志功能以及声光报警保护功能
	1套

	9
	LED钢结构
	详细参数：
1.贴墙壁挂安装，含钢结构、5cm定制包边。
2.采用专用钢结构支架。
3.≥15.1平米配套LED屏幕尺寸。
	15.1平方米

	10
	12U机柜
	详细参数：
1.12U服务器机柜；
2.尺寸：≥600mm（宽）×440mm(深) ×635mm(高)；
3.表面防静电喷涂采用高硬度粉面；防护等级设计满足IP20等级；黑色，网孔上下门。
	1套

	11
	内部电源线
	详细参数：
1.RVV3x2.5mm²，（单根长度0.5M）聚氯乙烯绝缘护套电力电缆；
2.额定电压300/500V，20℃导体电阻≤7.98Ω/km；工频耐压试验：2500V，加压5min绝缘不击穿。
	15根

	12
	分级电缆线
	详细参数：
1.RVV3x2.5mm²，聚氯乙烯绝缘护套电力电缆；
2.额定电压300/500V，20℃导体电阻≤7.98Ω/km；
3.工频耐压试验:2500V，加压 5min 绝缘不击穿。
	100米

	13
	主电源线
	详细参数：
1.YJV3*6mm²，交联聚乙烯绝缘电力电缆；
2.额定电压0.6/1KV，导体电阻≤1.15Ω/km，电压试验3500V/5min不击穿。
	30米

	14
	网络跳线
	详细参数：
RJ45超五类网络跳线（1米/条）。
	20条

	15
	网线
	详细参数：
1.六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮，包装长度305米/箱；
2.芯数：4*2含十字骨架；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC；外径：6.3±0.2mm。
	1箱

	16
	安装调试
	拆除原旧拼接屏，含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。
	1项

	二、AI教研室

	17
	红外互联黑板1
	一、整机性能要求
1.整机屏幕需采用UHD超高清LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸：宽≥4100mm，高≥1200mm，厚≤105mm。
2.液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
4.整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。
5.整机需采用内置摄像头、麦克风，需支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。
6.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB接口(Windows和整机系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch接口支持触摸功能）。
7.Type-C接口需具备全功能，最大输出功率达到≥65W，支持Type-C线正反插，支持≥4K60Hz视频格式，支持双通道USB。
8.整机需支持具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡安全保护措施。
9.整机需具备达到国家标准GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度测试标准。
10.整机需具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，检测依据：GB/T 2423.10-2019和GB/T 2423.7-2018。
11.整机需支持内置环境光感传感器，支持根据环境光自动调节整机亮度。
12.整机自带操作系统，处理器≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
13.设备在整机正常运行工况下，具备自适应扩音优化与声学抑制算法能力。
◆14.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，26W全频扬声器≥2个，16W高音扬声器≥2个，最大峰值功率≥80W，语言清晰度（STI-PA）≥0.78。
15.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1200：1。
16.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
17.整机分辨率≥4K，屏幕刷新率≥60Hz。
18.整机书写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。
19.依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）需满足蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。
20.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无背景噪音。
21.需具备三合一电源按键，支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%。
22.需支持WiFi6，整机内置2.4G、5GHz双频wifi。
◆23.整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，最大可用运行内存≥8GB，提高运行速度。
24.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
25.智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，高信噪比≥65db，超高灵敏度≥-38db，支持AGC、AEC、NN智能AI降噪功能。
26.整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。
27.需支持≥4800万像素，可拍摄8000×6000的照片，支持输出4K图片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥80°。
28.整机在整机系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
29.整机双系统下，需支持在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含中控导航、系统切换、小工具、快捷设置、亮度/音量调节。
30.整机侧边栏小工具需包括：批注、截屏、计时、降半屏、冻屏、投票器、日历、聚光灯。
31.整机系统下需支持使用批注功能，清空批注内容、本地保存、添加新的批注页面、可切换书写笔颜色、粗细大小、扫码共享、板擦和最小化批注模式。
32.双侧副板需具有快捷丝印功能按键，功能包含：快捷开启和关闭同步板书功能，快捷保存电子板书功能，快捷上下翻页功能，快捷切换画笔颜色功能。
33.整机预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。
34.配套教学智能笔。
二、OPS电脑系统
1.整机架构：针脚数为行业通用≥80Pin ，与大屏无单独接线。
2.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3.CPU：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。
4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个。
5.其他接口要求：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6.Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。
★7.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
三、智能教学系统
1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2.教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。
3.学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
4.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。
5.选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能；
6.画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式；
7.聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。
8.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。
[bookmark: _GoBack]9.录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。
10.需覆盖高中学段的电子版本教材，需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
11.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读；
12.立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。
13.函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。
14.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括但不限于四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测等；
15.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作。
16.需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和夹持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用。
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	安装集成1
	详细参数：
含整机固定、线路布线、强弱电分离、多媒体设备接线调试、教学系统部署、屏幕校准、防尘密封、旧副板拆除及新安装，完工通电验收，保障音视频、触控、投屏功能稳定运行。
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	智能试卷评阅终端
	一、硬件参数
1.扫描速度：不低于50ipm；
2.ADF容量：≥50张（纸张克重65—80g/m²）；
3.打印速度：≥25ppm；
4.需支持不少于A4,16K纸张类型扫描和打印；
5.需支持网络打印协议以及高速USB, 有线网络；
6.CPU: 不低于八核，最大频率≥2GHz；
7.内存：≥8G ；
8.硬盘：≥128G固态硬盘；
9.液晶显示屏≥11英寸，分辨率≥1200*1920，触摸式屏幕；
10.内置操作系统。
二、作业数据采集与批阅
1.学情采集
（1）系统支持无题库、无固定版式、无定制答题卡依赖的作业与试卷数据采集，无需借助定位标记、二维码、专用数据线、空白模板预扫描等辅助操作，即可完成全量作业、试卷数据采集。系统具备复杂版式图文智能分析与识别能力。
（2）系统可自动识别并绑定作业对应的学科、年级、班级、作业类型等基础属性，实现作业数据规范化分类归集，保障学情数据统一、有序管理。
（3）系统兼容常见黑色、蓝色、红色手写笔迹识别，可同步完成标准答案卷、学生作答卷的内容识别与学情数据归集比对，适配多色笔迹批改、作答场景。
（4）系统支持纸质作业单面、双面内容自动识别采集，可精准区分纸张正反面作答内容。
（5）系统具备学生信息智能识别能力，可自动识别作业纸张上手写姓名、作业编号，并自动匹配对应学生信息台账；同时支持教师人工核对、手动修正匹配关系，确保学生作业数据归属准确无误。
（6）支持同一班级作业分批次扫描采集，系统可自动合并汇总分次采集的班级作业数据，无需人工二次整理，实现批量采集、自动归集、统一管理。
（7）系统留存全部作业批阅任务记录，支持按年级、学科、任务状态多维度筛选查询任务列表，支持对无效、过期任务进行删除操作，实现作业任务全生命周期规范化管理。
（8）支持移动端作业布置功能，可独立创建作文批阅任务，教师可通过文本录入、现场拍照、图片上传等多种方式录入并生成作文题目及作业要求，满足移动端轻量化、便捷化作业布置需求。
2.智能批阅与留痕打印
◆（1）系统适配高中学段数学学科，支持高中学段数学学科学生手写代数类章节、几何类章节≥2类题型实现分步骤批改，包含不限于解答题、证明题等，可定位错误步骤分析错因。智能批阅完成后，可在学生原始作答试卷上完整展示批阅痕迹，支持批阅效果可视化留存及纸质留痕打印输出。
（2）系统支持直接导入高中数学学科预处理完成的教辅原题资源，无需对参考答案执行扫描操作，就能开展智能自动批改。针对高中数学代数类解答题，支持分步智能批阅，可精准定位错误作答步骤、识别错因，在学生原卷对应位置生成批阅留痕，并支持完整留痕内容打印。
（3）系统适配高中学段英语学科，支持学生手写选择题、填空题、单词拼写、完成句子、英语作文等题型智能批阅。针对英语作文，支持逐句精细化批改，包含语法纠错、书写规范指导、用词优化建议等批注内容；支持分数或等级评价，可从内容质量、篇章结构、卷面规范等维度生成综合点评与全文润色建议。所有评分、等级、逐句批注痕迹均可在学生原卷可视化展示，并支持留痕打印。
（4）系统适配高中学段语文学科，支持学生手写选择题、填空题、古诗词默写、语文作文智能批阅。语文作文支持等级评价，可从主题立意、文章结构、内容素材、语言表达≥4个维度开展多维点评，具备原文批注、错别字修正、语句点评优化能力，可输出针对性写作提升建议。批阅完成后，学生原卷可完整展示评价等级、批注内容及批改痕迹，支持留痕渲染与纸质打印输出。
（5）系统适配高中学段物理学科，支持学生手写选择题、填空题、解答题、实验探究题智能批阅，覆盖学科主流作业与考试题型。批阅完成后可在学生作答原卷生成完整批阅留痕，支持可视化展示与留痕打印。
（6）系统适配高中化学、生物学科，支持学生手写判断题、选择题、填空题、实验探究题智能批阅，适配学科常规作业题型。所有批阅结果支持原卷痕迹留存、可视化展示及留痕打印。
（7）系统适配高中思想政治、历史、地理、信息技术学科，支持学生手写判断题、选择题智能批阅，满足文科基础题型作业批阅需求。批阅痕迹可在学生原卷留存展示，支持留痕打印输出。
◆（8）需支持教师通过移动端APP布置作文批阅任务，需支持≥2种生成作文题目方式，包含不限于文本输入、上传图片等。
三、校本资源共建共享
1.个人资源建设
（1）系统支持教师通过扫描方式，将教研组集体研发的校本作业、试卷及教师个人原创作业资源数字化录入系统资源共享库，实现校本资源规范化入库、长期留存。
（2）支持教师自主管理个人资源库，可在线预览所有扫描上传的作业、试卷资源，可对个人冗余、过期、无效资源进行删除清理，保障个人资源库整洁有序。
2.资源分享
（1）支持教师将个人入库资源在校内定向分享，可自主设定分享范围，支持分享至备课组、学科组，实现校内分层、分组资源共建共享。
（2）支持教师依托资源库已有优质资源快速创建作业批阅任务，简化作业布置流程；系统支持资源溯源查询，可查看共享资源的上传人员、上传时间等来源信息，实现资源可追溯管理。
四、学情大数据应用
1.作业讲评讲义
（1）系统可根据作业批阅结果自动生成班级作业成绩单，包含小题正确率、得分率明细以及学生个人正确率、总分等多维学情数据，全面呈现班级整体及学生个体作业完成情况。
（2）系统支持自动生成班级专属作业讲评讲义，当作业批阅结果、学生得分数据发生修改更新时，讲评讲义数据同步实时迭代更新，确保学情内容真实有效。
（3）支持讲评讲义在线预览，讲义内容涵盖未提交作业学生名单、班级核心学情指标、典型错题汇总、共性问题分析及针对性课堂讲评建议，为教师精准教学、课堂讲评提供数据支撑。
（4）支持按班级筛选学情数据，可在线查看、批量打印班级作业成绩单与讲评讲义，适配日常教学备课、学情归档及线下讲评使用场景。
2.作业报告
（1）系统支持多维度作业学情报告查询，教师可查看单次作业对应的班级学情报告、年级整体学情报告，实现班级、年级层级学情全覆盖分析。
（2）班级单次作业报告包含作答概览、学情分布、题目概览三大核心模块，全方位拆解班级作业学情短板与优势。
（3）作答概览模块展示班级作业整体作答情况，清晰呈现作业提交人数、未提交学生名单、班级平均正确率、年级平均正确率、班级最高正确率等核心统计数据。
（4）支持教师在学情分布中查看班级作业等级学情分布情况及对应的学生名单，为教师开展分层教学、精准培优补差提供依据。
（5）题目概览模块自动汇总班级共性错题，逐题展示班级正确率、年级正确率，精准定位班级薄弱知识点与高频错题。
（6）系统支持Web端在线交互式讲评，教师可按题号、正确率自主筛选讲评试题；支持多名学生作答原卷同界面对比讲评，具备试题缩放、答案展开/隐藏功能。配套专业画笔讲评工具，支持自定义笔迹颜色，配备≥3种笔触大小、3种板擦大小，支持一键清空、操作撤销、操作恢复，满足常态化课堂讲评互动需求。
（7）系统支持学情报告数据批量下载，可按小题维度导出试题详情、学生作答详情、整体学情数据，涵盖题号、题型、年级正确率、班级正确率、答对人数、答错人数、答错学生名单等多维度字段，支持学情复盘与二次数据分析。
（8）支持按班级批量下载学生作业批改原卷，便于教师线下归档、学情复盘、家校展示。
（9）系统支持多角色权限分级查看，校长、年级主任、学科组长、备课组长、班主任等管理人员，可依据权限查看对应班级单次作业批阅报告，满足学校多层级教学管理、学情督导需求。
（10）支持学生及家长查询单次作业学情报告，可查看整卷正确率、逐题作答对错情况、完整原卷批阅痕迹；英语作文专项报告支持查看作文原文、整体点评及逐句批改细节，支撑家校协同学情辅导。
3.错题本
（1）系统可自动归集已批阅完成的班级共性错题，搭建班级共享错题库，支持查看错题题干、题型、班级正确率等学情信息，沉淀班级核心薄弱知识点。
（2）支持多维度筛选错题库，可依据错题来源作业、作答时间、题目题型等条件精准检索错题，满足针对性选题组卷需求。
（3）支持教师筛选班级典型错题，快速组卷生成错题巩固专项作业，助力学生针对性强化薄弱知识点。
（4）支持将错题巩固作业以通用Word格式导出下载，方便教师二次编辑、排版打印与布置训练任务。
五、设备出厂标配完整四色耗材一套。
	4台
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	AI英语听说教学系统
	详细参数：
一、AI听说课堂软件
（一）课前资源库备课
1、需支持教师通过云平台或者教学软件端进行备课。
2、需支持教师浏览电子化教材、熟悉课本内容及内置互动资源，并根据教学需要将多种教学资源添加到电子化教材中。
3、需支持教师根据教学活动开展需要，自由选择不同类型的教学或练习资源，组成授课资源包。
4、需支持教师对个人授课资源包进行管理，包括自主命名、搜索、调整资源展示排序、再次编辑，再次编辑包含添加资源、删除资源等。
5、需支持教师共享自主创建的授课资源包，可分享给学校其他教师使用。
（二）课堂教学
1、需支持多版本电子化教材资源，能够通过教室大屏或投影设备呈现教材内容、播放课文音频，可手动控制教学音频的播放进度，对重点内容反复播放或暂停播放。
2、需支持自动记录教师课本教学进度，快速打开要讲解的教学单元内容。
3、需支持教师随时选取单元配套的教学资源库，或打开课前备课准备的授课资源包，在课上展示讲解、播放等。
4、需为老师提供同步教材单元教学课件、视频素材，支持教师课前预览选用、下载修改、课上播放。
（三）课堂互动与练习
1、需支持学生通过语音输入姓名或者按键输入学生编号来绑定语音答题器，方便进行课堂互动练习。
2、需支持配合学生语音答题器，在课上一键发起互动练习。支持全班下发，所有学生均可参与练习；支持随机模式，由系统随机抽选学生进行作答；支持抢答模式，学生通过语音答题器进行抢答；支持直接选人作答；支持小组间PK练习等。
3、需支持查看班级学生名单，将学生分为不同小组，并在互动后给学生或小组增加积分奖励
4、需支持抽选单个学生在教学软件上进行练习，系统实时进行练习评测、反馈学生练习情况
（四）报告讲评
1、需支持查看课堂完成的各类互动报告，包括全班下发、小组PK、抢答、随机、选人、单机PK、单机练习，针对班级整体分析报告、学生个人分析报告进行讲评。
2、成绩分析统计：可查看班级整体练习情况，包括完成人数、优秀率、低分率、最高分最低分、平均分；以及每个分数段的人数占比、对应的学生名单和成绩；可查看每题的班级平均得分率，快速定位得分率低的试题，重点讲评；
3、试题讲评：针对朗读题，展示准确度、流畅度、完整度、自然度的班级评分，支持通过颜色标记规则标记班级高频失分词和低分句，并支持高频失分词和低分句子及时再次下发巩固练习；支持回听每位学生的作答录音；支持将学生整段短文录音切分句子音频，分段播放；支持班级高频失分音素定位，以及失分单词音素定位。
4、针对听力题，展示每个小题的正确、错误人数以及对应学生名单，可播放听力原音并任意调节播放进度，可快速定位到小题相关音频进行针对性播放，能够展示并讲解参考答案、听力原文，能够一键凸显各小题答案相关听力原文内容以及一键凸显各小题干扰项内容。
（五）学情分析
1、需支持自动汇总学校开展听说教学的数据，按学年、学期、年级生成学校综合教情，支持学校查看下属每一年级、班级的报告，包括课堂练习次数、参与率、得分率指标；
2、需支持查看学校每月开展听说练习情况，并支持与区域平均得分率做比较，形成整体变化轨迹。
3、需支持自动汇总班级开展听说教学的数据，按学年、学期生成班级综合学情，支持班级教师查看授课班级开展教学后的整体教学分析报告，包括课堂练习的次数、参与率、得分率；
4、需支持统计班级每月开展听说教学的整体变化轨迹，包括课堂练习次数变化、参与率和得分率变化，并可与学校对应年级的平均情况做比较。
（六）英语教学资源
1、需提供与对应学段主流教材版本相匹配的的电子课本，并配有对应音频，即点即读，辅助教师在备课及授课环节进行使用。2、需提供与对应学段主流教材版本对应的单元检测活动，包括听、说、读各种语言能力检测活动。
3、需提供与单元内容与主题同步的巩固练习题，须包含20+不同的练习类型，含朗读（单词、句子、对话、短文）、听力（听后选择、听后判断、听后排序、听后配对、听后填空）、问答（听后回答、看图回答、情景回答、情景提问、交际应答、角色扮演）、表述（听后复述、听后记录并转述、信息转述及询问、口头翻译、要点表述、看图说话、话题简述），将可理解性输入与可理解性输出有机结合。
4、需提供试题的主题、难度等属性标签，帮助教师在练习后精准把握学生学科技能的掌握情况，便于教师在后期的教学中针对学生的重点薄弱项进行讲解。
（七）智能评测能力
1.系统需具备智能化口语测评评分能力，支持对单词朗读、句子朗读、短文朗读、情景问答等常规口语题型进行实时、自动化智能评分，评分响应高效、结果稳定，满足常态化听说教学测评需求。
2.系统需具备异常作答智能识别与预警能力，可精准识别各类无效作答及环境干扰数据，包括但不限于无意义乱读、随意哼唱、咳嗽杂音、设备敲击噪音、无关话术作答等非有效答题行为，并自动进行异常预警、无效作答标记、数据过滤，保障测评数据真实性与有效性。
3.针对单词、句子、短文类朗读题型，系统支持多维度精细化智能测评，测评维度需包含准确度、完整度、流畅度、自然度四大核心维度分项得分及综合总分；支持对朗读内容进行学业水平智能标记，可自动区分作答优良等级、低分薄弱点、漏读内容、错读内容，直观呈现学生朗读薄弱项。
4.系统支持问答类题型智能化语义测评，可基于作答语义、核心关键词匹配、答题逻辑完整度进行智能判分；支持自动分析学生作答失分原因，统计核心知识点、关键词作答准确率，生成针对性学情反馈，指导学生精准整改、专项提升。
	1套
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	智能演示器
	详细参数：
1.录音按键设计：设备配备专属物理录音按键，采用人性化易用设计，按压按键即可激活录音工作状态，操作简洁高效，适配课堂常态化使用。
2.激光空中遥控功能：集成激光指示与空中姿态遥控定位双重功能，支持激光灯自由开启、关闭；可远程实现桌面鼠标移动、左键右键点击操作，满足远程操控演示场景需求。
3.麦克风配置：搭载双麦克风阵列收音结构，具备远距离高清拾音能力，有效拾音距离≥3米，可清晰采集课堂人声，过滤环境杂音。
4.传感配置：内置六轴传感模组，包含三轴陀螺仪、三轴加速度传感器，感应灵敏、操控精准，保障空中操控、姿态识别精准度。
5.无线通讯方式：采用稳定射频无线通信技术，抗干扰能力强，连接稳定不卡顿，适配复杂教学环境使用。
6.电池配置：搭载容量≥500mAh锂聚合物电池，续航能力满足常态化课堂教学使用需求，安全稳定、耐用性强。
7.充电时长：设备标准完整充电时长≤3小时，充电效率高，适配日常运维使用。
8.无线传输距离：设备有效无线传输距离≥15米，满足常规教室、多功能报告厅全场景覆盖。
9.系统兼容性：全面兼容Windows7及以上全系Windows操作系统，适配市面教学电脑设备。
10.设备账号绑定免密登录：支持智能演示设备与教师个人业务账号绑定配对，绑定完成后，插入/连接设备可实现免密自动登录配套教学业务软件，简化登录流程。
11.软件自启动功能：设备支持配套教学软件联动自启动，终端已安装对应教学软件的前提下，设备成功连接电脑后，可自动唤醒启动教学软件，无需手动开启。
12.录音联动评测功能：设备自带高清录音功能，可与配套教学业务软件数据互通，录制音频可同步至软件系统，支撑课堂口语采集、智能测评等教学应用。
13.演示操控功能：支持上下切题、教学资源切换操作，同时兼容PPT课件上下翻页、页面切换等常规演示操控功能，满足课堂课件演示、教学切换全场景需求。
	1台
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	课堂互动语音作答终端
	详细参数：
1.设备采用无线射频通信技术，无遮挡环境下有效通信距离≥11米，支持课堂互动答题、语音作答交互功能，具备强抗干扰能力，可适配多设备密集教学场景稳定通信，无断连、丢包问题。
2.设备内置高频感应读写模块，支持与配套接收终端实现近距离非接触式快速配对绑定，配对操作简便、响应迅速，适配课堂批量设备快速入网与统一管理。
3.设备搭载显示屏，屏幕分辨率≥128*64，支持个性化展示学生姓名、题目序号、作答内容、设备信号状态、剩余电池电量、答题得分、奖励信息等多类内容；支持屏幕自动休眠锁定节能机制，任意按键即可唤醒设备，适配常态化课堂使用。
4.设备按键触控反馈清晰、结构坚固耐用，单键使用寿命≥48万次，满足长期高频课堂操作使用。
5.设备内置麦克风数量≥2个，麦克风灵敏度≥-45dB，信噪比≥60dB，保障课堂人声采集清晰、杂音过滤效果良好。
6.支持语音作答数据实时上传传输，同步完成课堂口语采集与数据交互，保障课堂互动实时性。
7. 设备内置多色LED状态指示灯，可区分展示设备充电状态、课堂答题交互状态；支持通过指示灯颜色完成学生分组适配，满足课堂分组教学需求。
8.设备采用磁吸触点式充电方案，内置强力磁吸结构，充电对接稳固、接触稳定，不易松动，充电操作便捷，适配日常运维充电。
9.设备外壳一体化设计专用挂绳孔，可搭配挂绳固定设备，有效防止设备跌落损坏，延长设备整体使用寿命，适配学生日常使用。
★10.支持课堂实时参与教师发起的线上互动练习，可完成客观题选择作答、口语题型录音作答，系统可实时反馈学生作答正误结果、对应得分数据，实现课堂学情即时反馈。
11.设备支持跨班级重复使用，可灵活与不同班级教学终端进行绑定、解绑，设备复用性强，适配学校常态化分班教学管理。
	60台
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	配套射频接收终端
	详细参数：
1. 应采用无线射频通信频段，在无遮挡情况下信号覆盖范围半径≥10 米，可同时进行双向数据收发，具备超强抗干扰能力；
2. 应内置可读写近场通讯模块，与答题器实现非接触刷卡配对；
3. 需使用高速 USB或Type-C 接口，即插即用，无需安装驱动，需支持 Windows7 及以上版本；支持 USB或Type-C 连接电脑进行升级软件、软件版本查询；
4. 单接收器工作时应支持 USB或Type-C 供电，接口同时具备供电与数据功能，无需额外供电；
5. 单接收器模式下应支持≥ 65 路并发；
6. 应具有多个 LED 指示灯，可分别独立显示：电源、系统、数据传输状态等；
7. 应支持多种固定方式，可分别安装在墙壁、桌面。
	1台
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	配套充电基座1
	配套充电基座详细参数：
1.设备外壳采用环保ABS+PC阻燃复合材料，阻燃等级达到V0级。
2.采用220V交流供电，整机额定功耗≤100W。
3.支持≥28台课堂互动语音作答终端同时充电，终端从无电至完全充满时长≤8小时。
4.搭载智能充电管控电路，具备过压、过流、过热保护功能，保障设备长时间充电运行安全可靠。
5.配备工作状态指示灯，用于展示充电基座通电运行状态。
6.设备充电仓位内置磁吸组件，保障课堂互动语音作答终端充电触点接触稳定可靠。
	2台
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	配套便携收纳包
	配套便携收纳包详细参数：
1.采用轻量化结构设计，体积小巧、自重轻便，便于教师单手携带，支持跨班级调配复用。
2.采用半网兜式收纳结构，可同时容纳≥25台课堂互动语音作答终端及1台配套射频接收终端。
3.面料具备防水、抗污特性，表面污渍便于擦拭清洁。
4.内部预置防震缓冲泡棉，可对课堂互动语音作答终端形成有效防护，降低搬运磕碰损伤，延长设备使用寿命。
	2个

	四、AI自习室
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	智能 AI 助学系统1
	（一）学情诊断
1.需支持中学数理化学科结合个性化精准学习数据和智能评测引擎，按照教材章节目录提供弱项知识点检测功能；
2.需支持学生通过试题测试定位薄弱知识；
3.需支持针对薄弱知识点提供针对性学习方案，提供针对性提升练习和视频课程学习；
4.需支持学生仅做弱项知识点相关的的题，且支持查看当前知识点掌握情况。
5.需支持按照教材章节目录提供知识点视频和对应知识卡片学习。
6.系统需支持同步阶段模拟测试，包括期中、期末的基础和进阶综合测试题。
（二）语言学习
1.需支持专项单词背诵及生词本功能，需支持学生将日常学习的单词加入生词本，进行学习计划设定。
2.需支持音标练习、对话实战、听说练习，训练学生听说能力。音标练习需支持48个音标的发音方法、发音视频和单词练习；对话实战需支持通过情境对话来创造英语学习环境，帮助学生练习；听说练习方面，需提供多类型的听力训练。
3.需根据新课标《关于课外阅读的建议》，内置书目每个年级都有对应的推荐书目可供学生选择。
4.需支持在阅读过程中，学生可从界面右下角随时唤起AI阅读助手并发起对话、为学生答疑解惑。
5.需支持学生在文本中划词选中阅读内容，即可随时向AI助手提问，获取即时的朗读、赏析和解释以及针对性的讲解。
6.需支持复原书中经典人物角色，让学生同书本内虚拟角色对话，激发兴趣、加深理解、启发思考。
7.需提供阅读报告，统计展示阅读量、时长等阅读学情信息。
8.需支持学生线下作文自动批改，系统将从单词、语句和篇章进行打分，并给出综合评价，支持查看作文原图和再次批改。
9.需提供中高考常见话题作文的自动批改，系统将从完整性、准确性和流畅性三个维度进行分析，并给出高分范文；
10.需支持中译英和英译中。
11.需支持通过键盘录入或者语音录入（单词朗读、拼读，中/英文朗读）的方式，找到对应的单词。
12.需支持通过语音或文本输入查询英语单词，给出对应的中英文翻译，展示拼写、发音、例句等。
13.需支持将单词加入生词本中，方便学生整理复习。
14.需支持单词口语评测。
（三）电子错题本
★1.需支持收集学生在自主学习、作业场景下产生的错题；
2.需支持错题按照来源、错因、题型、时间段筛选；
3.需支持错题订正和查看错题答案，支持错题打印和线下错题上传；
4.数学、物理、化学学科需支持提供变式题练习。
	72套
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	高考备考系统1
	（一）精品试卷：
1.需内置九大学科（数学/语文/英语/物理/化学/生物/政治/历史/地理）精品试卷，包含不同地区的优质真题卷和模拟卷。
2.需支持按照学科、按区域筛选试卷。
3.需支持对试卷展示其热度数据和试卷题型、题量，学生完成作答后，系统需支持提供作答报告，包括：统计作答正确率、已作答次数、答题时间，且需支持提供每道题的参考答案和试题解析。
4.需支持重新作答和错题自动归入电子错题本。
（二）高考备考：
1. 需支持内置不少于五个学科的备考资料包和精品试卷,备考资料包需呈现考情分析、典型例题。
2.需提供备考学情数据和练习记录数据，其中，备考学情数据需包括：资料包已学套数、已练习套数、周平均正确率及与上周对比。
	72套
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	资源中心1
	（一）同步资料：
1.需支持提供学科资源，包括：语文、英语、数学、化学、物理等学科，内含微课视频、音频、图片、ppt、word等类型资源；
2.需支持学生按照年级、学科、教材、资源类型进行筛选、查看学习，需支持资源搜索功能。
3.需支持查看、点击具体章节目录，查看对应节点下的同步资料。
4.需支持将重点可下载资料下载到本地进行学习。
（二）微课中心：
1.需支持学科知识微课学习；
2.需支持通过年级、学科筛选微课资源；
3.需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
（三）同步电子课本：
1.需支持学生下载多学科电子课本；
2.需支持学生下载的电子课本中语文、英语、音乐学科的点读功能；
3.支持朗读的过程中进行暂停和播放操作。
	72套
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	个人中心1
	（一）学习报告：
1.需支持生成学生的学习周报；
2.需支持统计学生学习数据，按照全部及各学科呈现答题情况；
3.需支持统计学生答题数据、答题正确率等，并支持查看学生知识点掌握情况。
（二）学生激励系统：
1.需支持统计学生学习表现所获积分，学习积分与学生在自主学习答题、订正错题等行为相关；
2.需支持学生在获得相应积分后，通过积分兑换虚拟奖励（如：用户头像、挂件等）。
（三）学生安全管控中心：
1.学生终端需预置绿色安全桌面作为系统的默认桌面且防第三方篡改；
2.系统需支持限制用户随意修改系统设置项和随意安装或卸载应用；
3.系统需支持通过系统底层限制的方式防止用户通过下载市场通路版本的ROM刷机成非管控的系统。
4.需支持一机一号，需支持账号异地登录风险提醒，识别异常登录行为。
5.后台管理：
（1）学生终端管控：需支持远程实时获取学生终端设备信息和应用安装信息。需支持后台管理网址白名单、应用白名单。
（2）应用管理：需支持管理应用是否允许卸载、更新及应用使用时间段。
（3）需支持设备功能管控服务，包括蓝牙开关、摄像头、USB、虚拟按键和物理按键的启用禁用等；需支持远程关闭学生终端或远程恢复出厂设置。
（4）需支持针对学生终端异常行为分析的违规告警，需支持远程清理学生机相册资源。
（四）绿色安全护眼：
1.学生端需支持设置过滤蓝光、定时休息时间；
2.屏幕支持自动调节亮度、开启阅读模式；
家校共育小程序：
1.需支持家长通过微信小程序绑定学生设备。
2.需支持家长通过微信小程序查看学生学习周报，包括学情、学习任务等。
3.需支持家长通过微信小程序给学生发送信息。
	72套
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	学生终端
	详细参数：
1.CPU：≥八核心CPU，主频≥2.0GHz；
2.运行内存≥8GB；
3.存储容量≥128GB，支持Micro SD（TF）卡扩展，最小支持32GB；
4.屏幕尺寸≥10.95英寸，屏幕分辨率≥1280*800；
5.操作系统：Android 13操作系统及以上或HarmonyOS3.0以上；
6.摄像头：双摄像头，前置≥800万，后置≥1300万；
7.网络支持：支持WiFi；
8.功能支持：Bluetooth 4.0及以上；电池容量≥7040mAh锂聚合物电池；
9.标配皮套。
	72套
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	充电座2
	详细参数：
可充电且带平板支架，拔除充电线或充电线断，则报警，带防盗功能。
	72台
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	无线AP
	详细参数：
1.需支持胖瘦模式切换；
2.需支持三路双频设计，一路2.4GHz射频和两路5GHz射频；
3.需支持 802.11 ac Wave2 协议标准，支持802.11 a/n/ac、802.11 b/g/n工作频段；
4.需支持整机最高速率不低于2.0Gbps；
5.需支持2个及以上10/100/1000M以太网端口，支持DC供电；
6.需支持学生终端连接数不少于60个；
7.需支持内置智能天线；
8.无线加密需支持Open System，WPA-PSK，WPA2-PSK。
	2台
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	红外互联黑板2
	一、整机性能要求
1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸:宽≥4100mm，高≥1200mm，厚≤105mm。
2.液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
4.整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。
5.整机需采用内置摄像头、麦克风，需支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。
6.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB接口(Windows和整机系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch接口 支持触摸功能）。
7.Type-C接口需具备全功能，最大输出功率达到≥65W，支持Type-C线正反插，支持≥4K 60Hz视频格式，支持双通道USB。
8.整机需支持具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡安全保护措施。
9.整机需具备达到国家标准GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度测试标准。
10.整机需具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，检测依据：GB/T 2423.10-2019和GB/T 2423.7-2018。
11.整机需支持内置环境光感传感器，支持根据环境光自动调节整机亮度。
12.整机自带操作系统，处理器≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
13.设备在整机正常运行工况下，具备自适应扩音优化与声学抑制算法能力。
14.整机需内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，额定总功率≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。
15.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1200：1。
16.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
17.整机分辨率≥4K，屏幕刷新率≥60Hz。
18.整机书写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。
19.依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）需满足蓝光危害RG0级别，LB 限制范围≤100，蓝光无危害。
20.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无背景噪音。
21.需具备三合一电源按键，支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%
22.需支持WiFi6，整机内置2.4G、5GHz双频wifi，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax。
23.整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。
24.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
25.智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，高信噪比≥65db，超高灵敏度≥-38db，支持AGC、AEC、NN智能AI降噪功能。
26.整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。
27.需支持≥4800万像素，可拍摄8000×6000的照片，支持输出4K图片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥80°。
28.整机在整机系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
29.整机双系统下，需支持在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含中控导航、系统切换、小工具、快捷设置、亮度/音量调节。
30.整机侧边栏小工具需包括：批注、截屏、计时、降半屏、冻屏、投票器、日历、聚光灯。
31.整机系统下需支持使用批注功能，清空批注内容、本地保存、添加新的批注页面、可切换书写笔颜色、粗细大小、扫码共享、板擦和最小化批注模式。
32.双侧副板需具有快捷丝印功能按键，功能包含：快捷开启和关闭同步板书功能，快捷保存电子板书功能，快捷上下翻页功能，快捷切换画笔颜色功能。
33.整机预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。
34.配套教学智能笔。
二、OPS电脑系统
1.整机架构：针脚数为行业通用≥80Pin ，与大屏无单独接线。
2.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3.CPU：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。
4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个。
5.其他接口要求：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6.Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。
★7.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
三、智能教学系统
1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2.教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。
3.学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
4.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。
5.选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能；
6.画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式；
7.聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。
8.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。
9.录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。
10.需覆盖高中学段的电子版本教材，需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
11.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读；
12.立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。
13.函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。
14.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括但不限于四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测等；
15.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作。
16.需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和夹持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用。
	1台
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	安装集成2
	详细参数：
含整机固定、线路布线、强弱电分离、多媒体设备接线调试、教学系统部署、屏幕校准、防尘密封、旧副板拆除及新安装，完工通电验收，保障音视频、触控、投屏功能稳定运行。
	1项

	五、人工智能实验室
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	红外互联黑板3
	一、整机性能要求
1.整机屏幕需采用UHD超高清LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸:宽≥4100mm，高≥1200mm，厚≤105mm。
2.液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。
3.整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
4.整机主屏和整机两侧副板需支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。
5.整机需采用内置摄像头、麦克风，需支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。
6.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB接口(Windows和整机系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch接口 支持触摸功能）。
7.Type-C接口需具备全功能，最大输出功率达到≥65W，支持Type-C线正反插，支持≥4K 60Hz视频格式，支持双通道USB。
8.整机需支持具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡安全保护措施。
9.整机需具备达到国家标准GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度测试标准。
10.整机需具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，检测依据：GB/T 2423.10-2019和GB/T 2423.7-2018。
11.整机需支持内置环境光感传感器，支持根据环境光自动调节整机亮度。
12.整机自带操作系统，处理器≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
13.设备在整机正常运行工况下，具备自适应扩音优化与声学抑制算法能力。
14.整机需内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，额定总功率≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。
15.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1200：1。
16.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
17.整机需具备可达到4K分辨率，屏幕刷新率≥60Hz。
18.整机书写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。
19.依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）需满足蓝光危害RG0级别，LB 限制范围≤100，蓝光无危害。
20.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无背景噪音。
21.需具备三合一电源按键，支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗≥90%
22.需支持WiFi6，整机内置2.4G、5GHz双频wifi，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax。
23.整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。
24.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
25.智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，高信噪比≥65db，超高灵敏度≥-38db，支持AGC、AEC、NN智能AI降噪功能。
26.整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。
27.需支持≥4800万像素，可拍摄8000×6000的照片，支持输出4K图片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥80°。
28.整机在整机系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
29.整机双系统下，需支持在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含中控导航、系统切换、小工具、快捷设置、亮度/音量调节。
30.整机侧边栏小工具需包括：批注、截屏、计时、降半屏、冻屏、投票器、日历、聚光灯。
31.整机系统下需支持使用批注功能，清空批注内容、本地保存、添加新的批注页面、可切换书写笔颜色、粗细大小、扫码共享、板擦和最小化批注模式。
32.双侧副板需具有快捷丝印功能按键，功能包含：快捷开启和关闭同步板书功能，快捷保存电子板书功能，快捷上下翻页功能，快捷切换画笔颜色功能。
33.整机预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。
34.配套教学智能笔。
二、OPS电脑系统
1.整机架构：针脚数为行业通用≥80Pin ，与大屏无单独接线。
2.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3.CPU：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。
4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个。
5.其他接口要求：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6.Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。
★7.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
三、智能教学系统
1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2.教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。
3.学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
4.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。
5.选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能；
6.画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式；
7.聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。
8.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。
9.录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。
10.需覆盖高中学段的电子版本教材，需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
11.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读；
12.立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。
13.函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。
14.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括但不限于四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测等；
15.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作。
16.需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和夹持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用。
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	安装集成3
	详细参数：
含整机固定、线路布线、强弱电分离、多媒体设备接线调试、教学系统部署、屏幕校准、防尘密封、旧副板拆除及新安装，完工通电验收，保障音视频、触控、投屏功能稳定运行。
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	人形机器人
	1.整体尺寸：
（1）高宽厚(站立)≥1320mm×450mm×200mm。
（2）高宽厚(折叠)≥690mm×450mm×300mm。
2.带电池重量≥35kg。
3.总自由度(关节电机)≥29。
4.单腿自由度≥6个。
5.腰部自由度≥3个。
6.单手臂自由度≥7个。
7.配备2只五指黑色假手。
8.支持智能OTA升级。
9.感知传感器：深度相机+3D激光雷达
（1）深度相机：
①传感器类型：主动立体红外成像，包含1个RGB传感器,2个红外传感器及红外发射器；
②IMU模块：支持≥4自由度运动追踪（平移+旋转），为3D模型重建提供数据支持；
③深度分辨率：≥1280×720（双目）；
④帧率：最高90FPS；
⑤深度探测范围：0.2m-10m；
⑥视场深度：H:87°，V:58°。
（2）3D混合固态激光雷达：
①激光波长:905 nm；
②FOV：水平360°，竖直 -7°-52°；
③测距随机误差 (1σ) ：≤ 2 cm (@ 10m)，≤ 3 cm (@ 0.2m)；
④角度随机误差（1σ）：< 0.15º；
⑤点云输出：200000点/秒 (可配置第一回波)；
⑥点云帧率：10Hz (典型值)；
⑦数据网口：100BASE-TX 以太网；
⑧数据同步方式：GPS；
⑨具有抗串扰功能；
⑩虚警率 (@ 100 klx) ⁶< 0.01%；
⑪IMU：内置；
⑫防护等级：≥IP67；
⑬功率：6.5 W；
⑭供电电压范围：9 ~ 27 V DC。
10.膝关节最大扭矩≥100N.m。
11.手臂最大负载≥3kg。
12.小腿+大腿长度≥0.6m。
13.手臂臂展≥0.45m。
14.关节运动空间要求：
（1）腰部Z轴关节：Z±155°或优于；
（2）膝关节：0~165°或优于；
（3）髋关节：P±154°、R-30°~±170°、Y±158°或优于；
（4）手腕关节：二自由度手腕P±92.5°、Y±92.5°或优于。
15.走线和散热及编码器的要求：
（1）具备全关节中空内走线；
（2）散热系统：局部风冷散热；
（3）关节编码器：双编码器或优于。
16.人形机器人专用电池≥1块，技术要求如下：
（1）产品尺寸≤长120mm×宽80mm×高182mm；
（2）额定容量≥9000mAh，额定能量不得低于421.2Wh ；
（3）自研电池管理系统（BMS）；
（4）功能：电量显示、电池储存自放电保护、平衡充电保护、过充电保护、短路保护、电池负载检测保护。
17.通用人形机器人专用，调试保护支架≥1套 ，技术要求如下：
（1）负载≥ 200KG；
（2）后轮间距≥800mm；
（3）立柱地盘双钢梁支撑，配有5个可锁万向轮，地盘深度约700mm；两腿内宽 ≥900mm；后轮间距 ≥800mm；支腿长度 ≥850mm；
（4）吊钩离地面最大距离≥2000mm；
（5）吊钩离立柱的距离≥600mm。
18.基础算力：8核高性能CPU或优于。
19.具备≥100Tops算力的拓展坞，含AI算法及技术支持。
20.支持高层和底层的二次开发，须提供以下相关资料：
（1）详细的用户使用，软件开发等手册等。
（2）提供高层控制（如行走）功能的二次开发文档及例程。
（3）提供底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能的二次开发文档及例程。
（4）通用Ubuntu操作系统，易于使用通用数学库、机器人库，开发程序。
（5）提供调用运动控制的接口。
21.运动控制：
（1）带有越障运控模式；
（2）带有舞蹈运控模式。
（3）交互手势联动：在语音交互过程中，机器人将自动配合自然的交互手势。
22.导航功能：支持APP建图、路径规划、巡逻等功能。
23.音频管理：支持APP录音音频、外部导入音频在设备上播放。
24.示教功能：支持可通过控制手臂关节、腰部旋转关节自己编排舞蹈动作。
25.日志上传：支持授权后将日志上传到后台，供研发查看异常日志功能入口。
26.权限管理：支持公网远程连接管理功能，此功能默认关闭，需要授权，授权成功后，机器人连接网络，可以看到基础的产品本体信息(如机器人编号、健康状态)。
27.该具身智能机器人须能支持教育部的A类赛：中国高校智能机器人创意大赛，全国大学生机器人大赛ROBOTAC。
28.供货时，提供人形机器人《人形机器人智能仿真开发》45个课时的培训课程,具体的课程章节包含：
①人形机器人简介与仿真入门(含3个课时的课件资料)
②人形机器人的行走控制(含5个课时的课件资料)
③人形机器人的复杂动作(含5个课时的课件资料)
④人形机器人的感知系统(含5个课时的课件资料)
⑤人形机器人的目标识别(含5个课时的课件资料)
⑥人形机器人的定位系统(含5个课时的课件资料)
⑦人形机器人的路径规划(含5个课时的课件资料)
⑧综合实践应用(含12个课时的课件资料) 。
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	互动平板一体机
	详细参数：
一、数字化教研管理：
（一）需配套建设普通高中教研数字化管理平台，依托教学数据汇聚与基础分析能力，实现学校教学教研全流程规范化管理，全面覆盖教学计划管理、线上集体备课、在线听课评课、班级学风氛围管理、校本教学资源建设等核心业务模块。平台支持全校教研数据统一归集、数据反馈、过程评价与结果统计，同时面向教师个人提供教研活动台账管理、日常教学行为数据采集、教学过程数据统计分析能力，实现教研工作可查、可管、可溯、可评。
（二）平台具备完善的备课资源统计与核查管理能力，可自动统计并展示全校教案、课件、校本教案、校本课件等教学资源存量数据；支持按周、月度、自定义时间段生成教师备课资源制作统计排行，直观展示全校备课工作开展情况；支持管理人员查阅全校教师教案、课件、校本资源、微课等各类教学成果，提供线上资源核查、抽检、核验功能，支持一键批量导出资源统计台账与汇总报表，满足学校教研督查、常规检查工作需要。
（三）平台支持全校集体备课业务数据汇总统计，支持按照集体备课整体台账、教师个人集备记录两个维度进行分类查询、筛选与统计；系统完整留存集体备课核心信息，包含备课主题、学科、年级、对应教学章节、备课版本、参与教师名单、研讨评论数量、批注修改记录等内容，全面真实记录学校集体备课开展频次、参与度、研讨质量，便于学校常态化监管教研落地成效。
（四）平台统一归集全校听课、评课全过程业务数据，自动统计展示月度评课节数、月度评课次数、累计评课节数、累计评课次数等核心台账数据；支持根据评课参与人数、评课综合得分生成全校统计排行，客观反映各学科、各教师听课评课参与情况与教研落地实效，为学校教研督导、质量管控提供数据支撑。
◆（五）平台具备学校信息化教学综合评估能力，可从校本资源建设质量、教师校本研修开展、校园教研应用氛围、学情教学成效等≥4个核心维度开展常态化信息化教学应用评估，形成学校信息化教学应用综合评价指数，支持学校横向自查、纵向对比，实现多维度、常态化研判学校信息化教学应用水平，为学校教研提质、信息化建设优化提供参考依据。
（六）平台支持可视化展示校内教研动态信息，实时汇总展示全校集体备课、听课评课、校本资源更新等常态化教研工作动态；自动统计教师云端教案、云端课件产出数量与校本资源库建设增量、存量情况；支持统计展示教师优质教学资源被校内引用、共享、复用情况，形成正向教研激励榜单，客观反映教师教研工作实绩，为学校教师年度考核、教研评价、评优评先提供客观、可溯源的数据支撑。
二、整机系统设计
（一）电脑系统
1.CPU：≥8核12线程，主频≥2.0GHz，末级缓存≥12M，内存≥双通道DDR4-2666M，位宽≥64位。
2.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。
3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。
4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，与整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。
8.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0 接口。
9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好、在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
★10.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的办公软件，授权≥3年。
（二）触摸系统
1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥40点触控，支持在Android系统中进行≥30点触控。
2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
3.整机触控书写功能集成预测算法，书写速度≥50cm/s，支持笔迹与笔的距离小于20mm。
4.整机系统支持书写触控延迟≤30ms。
5.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，且触摸最小识别物≤3.2mm。
6.支持智能擦除功能，可使用实体板擦、手势等方式擦除电子白板笔迹，设备可识别擦除操作，无需外接电子类配件即可完成擦除。7.支持Windows 7.Windows 8.Windows 10.Windows 11.Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
（三）嵌入式系统
1.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。
6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7.支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
三、整机屏幕及护眼设计
（一）整机采用超高清LED液晶显示屏，屏幕尺寸≥86英寸，钢化玻璃表面硬度≥9H，灰度等级≥256级，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。
（二）整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤120nit，用于提升显示对比度。
◆（三）整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥125°，满足GB40070-2021标准。
（四）整机蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%。
（五）整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.2。
（六）整机支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
（七）整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
（八）整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
（九）整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
四、音频接收及播放功能
（一）整机上边框内置非独立摄像头，整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥4个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5000万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。
◆（二）整机广角摄像头最大视场角≥140度且水平视场角≥130度，支持输出4:3.16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出，支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG.H.264视频格式，在1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均≥ 1800 lines。
（三）整机支持同时输出≥4路画面，视频画面覆盖整个教室1.7m-9m处全教室场景图像采集。
（四）整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。
（五）整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。
（六）整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。
（七）整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W
（八）整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度：180°，可用于对教室环境音频进行采集，整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤4度，可以识别回答问题的学生方位。
（九）整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
◆（十）整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型，3D模型种类≥4种。
（十一）整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
五、传屏及连接功能
（一）整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
（二）整机支持Bluetooth 5.4及以上标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
（三）整机支持Wi-Fi无线上网和AP无线热点发射，支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP无线热点工作距离≥10m。
（四）外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。
（五）整机前置USB接口支持多系统读取外接移动存储设备。
（六）支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。
（七）支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电气设备信号输入并自动开机。
（八）外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。
六、按键及接口设计
（一）三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
（二）设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。
（三）整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及桌面式操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
（四）侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232.≥1路USB接口。
（五）侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。
（六）前置输入接口包含≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB接口），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
（七）整机具备前置Type-C接口，前置type-C接口支持最大充电功率≥12W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
（八）外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外部电脑上即可控制整机拍摄教室画面。
（九）支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
七、教学辅助功能
（一）教学工具栏设计
1.整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
2.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
3.整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
4.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为≥2种图形。
5.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
6.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
7.整机设备自带地震预警功能，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
8.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前≥4m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视⼒检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。
9.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
10.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。
（二）教学桌面设计
1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持通过账号登录、手机扫码登录，登录后可以自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式。
2.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。
3.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
4.整机设备教学桌面支持进行通道切换、锁屏、重启、关机操作，且支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，支持自定义壁纸。
（三）文件传输功能
1.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联等方式与手机进行连接，实现文件传输功能。
2.文件传输应用支持多人同时将手机文件传输到整机上。
3.文件传输应用开启后，可自动打开整机热点。
4.文件传输应用接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空。
（四）备授课一体化教学软件
1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景的不同而选择。
2.备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科的不同而提供相对应的教学工具的功能。
3.AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有≥15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
4.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
5.云教案功能：
（1）云教案分享：云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。
（2）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等≥4个教案模板。
（3）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
（4）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
6.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等≥2类课堂活动，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
7.课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
8.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
9.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
11.课件背景：提供≥12种背景模板供用户选择，支持自定义背景。
12.AI智能英语工具：
（1）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供≥4种详解页背景模板供选择。
（3）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片的插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。
13.快捷抠图：可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
14.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供≥20个数学符号及和≥15种公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
15.3D星球模型：提供3D立体星球模型，太阳系行星模型≥4个，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型上清晰地展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
	18套

	39
	互动平板一体机远程管理系统
	详细参数：
（一）整体设计
1.管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。
2.支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。
3.管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。
4.平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。
5.支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对。
（二）智能教学设备管理
1.管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。
2.管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。
3.支持不少于10台设备的略缩预览。
4.管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。
5.管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。
6.管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。
7.管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。
8.管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示所有的交互智能设备使用界面。
9.管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。
10.管理平台根据设备日常运行 状况综合生成设备健康值， 可查看设备健康值排名并进 行正序、反序排列。
11.管理平台支持多路音视频直播，支持视频直播、桌面直播、桌面+视频直播等直播形式，直播过程中默认显示班级列表，点击查看班级摄像头，可以切换为各班级摄像头画面。
12.管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码 在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定。
（三）安全应用防护
1.管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前的状态，即本地系统启动盘的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。
2.管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。
3.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。
4.管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。
5.管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。
	181套

	40
	壁挂视频展台
	详细参数：
1.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒或720P动态视频预览达到25帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面批注功能，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致原因。
	11台

	41
	变轨无尘书写板
	详细参数：
1.结构：由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面。
2.参考尺寸：≥长4300mm*宽1350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度≤15mm。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，哑光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，可吸附磁钉、磁片，便于教学。
5.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥宽45×高100mm，立框规格≥宽35mm×高135mm。立框隐藏于固定板后部。边框具有良好的耐磨性及耐腐蚀性。
6.覆板：覆板粘贴牢固、板面平整无起鼓等现象，甲醛释放量≤0.2mg/L。
7.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。
8.置物：下侧设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧有避免物品从前端滚落的凸起。
9.拉手：拉手位置在安装完毕后，仍可由用户在水平方向调整，确保舒适。
	11套

	42
	有源音箱
	详细参数：
1.额定输出功率：≥2*15W有源音箱一对。
2.支持扩音和输入音源叠加输出。
3.端口：电源*1个，Line in*1个，Line out*1个。
4.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。
	11对

	43
	延保服务
	详细参数：
互动平板一体机在原厂三年质保基础上，延长三年原厂质保服务。
	11套

	44
	辅助材料及施工等
	详细参数：
含符合国家标准的电源线、网线、电源排插、双位空开、弧形钢制或工程PVC走线槽等配件（配件及安装费用包含在预算价中），施工、安装、调试完成后，进行培训。
	11项

	45
	移动支架
	详细参数：
钢结构，可以适合65寸到86寸一体机，带轮自由移动。
	3套

	46
	AI分析系统
	详细参数：
1.整机最大外形尺寸≤宽260 mm*高289mm*深47mm；
2.整机正面采用铝合金外壳设计，外部无任何可见的内部功能模块连接线；采用顶部出线，出线接口使用线槽屏蔽盖；
3.整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
4.整机壁挂式固定方式，挂壁后使用螺丝进行锁紧固定，避免模块脱落；
5.整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口，一路连接外网（学校网络），一路连接多媒体教学设备（一体机/智慧黑板）；不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风；不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件；不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能；
6.整机支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程；
7.整机底部支持独立按键；在休眠模式下，短按唤醒算力模块；在任何情况下长按底部按键5秒以上，系统重启；
8.整机内置网卡，支持不少于2路网口连接以太网，实现有线上网功能；
9.整机内置独立千兆网络交换机，满足外接的多媒体教学设备（一体机/智慧黑板），实现与AI算力模块单元之间通信；
10.整机处理器内核不低于8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；
11.整机系统支持不低于linux 5.4，采用LPDDR4内存，内存容量大于等于16GB；采用SSD存储，支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，存储容量大于等于256GB；
12.整机采用AI算力芯片，峰值算力不低于32TOPS@INT8峰值算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，不低于8K ；编码能力不低于12x1080P@25fps, 不低于3x4K@25fps，不低于8K。支持JPEG图片编解码：1080P@600fps，不低于32768*32768；
13.整机存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，既不影响硬盘读写性能又保障用户数据安全，每一块存储器密钥均根据特定算法生成，和设备一一绑定；
14.整机支持通过web管理后台实现定时开关机、远程关机功能、查看设备在线状态；
15.支持云端在线系统固件升级；
16.整机处于无任务并无人操作状态下，5分钟后自动进入低功耗模式；
17.支持AC220V独立供电，功耗≤80W；
	12套

	47
	8K多目学生观察摄像机
	详细参数：
1.整机采用一体化设计，内置不少于四个摄像头和8阵列麦克风，支持PoE和DC12V直流供电；
2.整机具备不少于2路RJ45接口；不少于1路3.5mm audio in 音频输入接口；不少于1路Type-C接口；不少于1路DC12V电源输入接口；
3.整机RJ45接口支持PoE功能，≥2级PoE功能阵列麦克风级联；3.5mm Audio in音频输入接口，支持对远端音频信号与本地音频进行混音，以消除混响；Type-C接口支持整机功能调试，可查看整机工作状态和系统配置；电源输入接口支持12V直流输入；
4.整机具有≥2个工作状态LED指示灯，可分别指示音频系统工作状态指示和视频系统工作状态指示；
5.产品内置专属的不低于4核音频CPU处理器，配置独立不低于64MB系统内存，不低于256MB存储空间；支持不低于8路麦克风数据处理，采样率不低于192k，AAC编码码率不低于480kbps；
6.整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；支持音频3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果；
7.整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m时，信噪比不低于15dB；
8.产品内置采用不低于4核视频处理器，操作系统版本linux 5.1及以上操作系统，≥1GB系统内存、≥8GB存储空间；
9.产品支持MJPG、H.264视频编码格式，支持输出1080p、4k、8k分辨率画面；
10.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；像素值均不低于800万； 均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式；
11.整机内置1路独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；支持1920 x 1080，3840x 2160分辨率输出；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出；
12.整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥1600 lines；整机内置的智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能；
13.整机内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下， 且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别；
14.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸；
15.整机内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）；
16.整机通过一根网线可实现供电、网络传输及图像传输；
17.设备支持复位按键，支持通过物理按键复位及重启；
18.整机内置网卡，无需外接网络连接设备，连接网线至PoE in或PoE out接口均可实现联网功能；
19.当产品处于无拉流状态时，5分钟后整机自动进入低功耗模式；
20.支持云端在线系统固件升级；
21.产品支持≥2种供电方式，PoE和DC12V供电方式；
22.产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电。
	12套
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	4K教学观察机
	详细参数：
1.产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。
2.产品摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°；
3.产品摄像头传感器有效像素≥800万 。
4.产品摄像头支持4K超高清影像输出。
5.可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容1920×1080、1280×720分辨率；
6.产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1 帧；
7.产品内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。
8.在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。
9.产品支持板书采集视频画面分割，支持识别≥4个书写板，同时输出1张整体黑板图片；
10.在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置；
11.产品支持老师在教学过程使用的教具识别，包括：三角尺、圆规、直尺和半圆尺、磁吸板擦/普通板擦识别。
12.产品支持H.264视频编码格式。
13.产品视频码率设置范围：819Kbps~12288Kbps。
14.产品内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m；
15.产品音频处理采用4核音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间；
16.产品软件支持web端进行远程OTA在线升级；
17.产品接口含2路RJ45级联接口，PoE in支持RJ45音频输入，PoE out 支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。
18.产品内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁；
19.产品支持2种供电方式，PoE和DC12V供电方式。
20.产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。
21.产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
	12套
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	AI师生成长系统
	一、课堂反馈系统
1.系统支持通过物理按钮控制启动、停止，当系统运行时，有指示灯提示。
2.系统支持通过整机设备的侧边栏控制启动、停止，启动后实时显示平均语速、讲授时长、讲授字数。
3.系统支持在整机设备的侧边栏中查看运行状态，当设备异常时，会进行异常提示。
4.系统支持在整机设备的侧边栏中查看报告二维码，当录制分析结束后，会出现报告二维码，使用指定APP扫码可查看详细报告。
5.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。
6.在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
7.在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
8.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。
9.系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
10.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
11.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照饼状图样式展示，展示不同课堂行为的整体时间占比。
12.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
13.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
14.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
15.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
16.系统支持自动识别问题分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
17.系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
18.系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。
19.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。
20.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
21.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
22.系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。
23.系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
24.系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
25.系统支持以海报、二维码的方式分享给他人。
26.系统支持在移动端查看课堂观察报告。
二、学生成长系统
1.能根据开课情况，自动识别学生认真听讲、积极举手、问答问题等行为，并且课后形成AI建议给到老师。老师可以删除或者增加学生点评。
2.支持以座位表图片、导入Excel表格等形式还原座位布局，以管理座位排布。
3.系统支持按照周、月自动生成班级报表。支持按照全部老师，以及老师个体的数据进行查阅呈现。
4.系统自动生成周期内待关注学生列表，按照情绪波动、有点小情绪、专注度下降、表扬减少、待改进增加、以及单项待改进最多的标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
5.系统自动生成周期内标杆学生清单，按照小红花最多、小红花飙升、待改进减少、专注度最高、专注度飙升、以及单项最多的表扬项标签显示学生头像及姓名。支持点击下钻查阅学生详情，包含待改进变化、点评变化、以及自动生成AI评语。
6.系统自动生成周期内的标杆小组清单，按照小红花获得数量前三进行呈现。
7.系统支持一键生成奖状，支持修改奖状的模版、获奖学生姓名、奖状内容、称号、颁发人、颁发日期。支持删除奖状与颁发推送，并发送站内通知。
8.系统依据采集到的学生情绪状态数据、专注度数据、点评数据，生成全班的学生成长报告，按照学生头像形式进行选择。点击学生头像即可打开具体报告，并支持调整学期时间。
9.系统根据采集到的点评数据、专注度及情绪数据进行综合理解，自动生成AI评语。
10.系统自动采集学生点评数据、专注度数据和情绪数据，并且支持数据下钻。其中点评数据可以看见表扬、待改进次数、点评趋势、待改进趋势，支持班级均值和当前学生比较。点评分布支持按照表扬维度和待改进维度以饼图形式呈现。支持查阅点评记录
11.系统按照点评的统计，自动形成综合素质评价。系统将根据点评的内容，按照学习表现、品行素养、身心健康、社会实践、艺术审美五个维度构建雷达图。并且基于评价内容，生成AI评价。支持学生数值和全班均值比较。
12.根据采集到的不同学科的专注度、愉悦度数据，系统进行学科兴趣分析，并且基于学科兴趣分析形成AI分析建议。支持点击学科下钻，查阅学科的个性化评价建议、专注度变化、情绪指数变化以及点评数据。
13.系统自动采集学生所获取的奖状，并形成荣誉墙
14.系统支持绑定班级信息，并且设定开启定时录制能力。同时支持上传人脸信息，实现人脸绑定。支持设定AI点评项。
三、本系统需要提供5年技术售后服务（即质保期）。
	12套
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	全向拾音麦
	详细参数：
1.产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。
2.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m。
3.产品音频处理采用4核音频处理芯片。
4.阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。
5.产品支持数字音频传输。
6.产品接口含2路RJ45级联接口，Down支持RJ45音频输入，Up 支持网络级联和信息输出，同时支持PoE in电源；1路USB音频接口；2路3.5mm AUX接口，支持音频输入输出接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。
7.产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。
8.产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电。
	12套
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	集成服务
	详细参数：
AI课堂观察硬件设备安装所需要耗材线材，系统软件安装调试等集成服务。
	1项

	七、STEAM创客设备
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	激光雕刻
	一、激光系统参数
1.激光器类型：固态紫外（UV）激光器，波长355±5nm，冷加工原理。
2.额定激光功率：≥5W 紫外激光输出。
3.光斑直径：≤0.02mm×0.02mm，支持超精细线条雕刻。
4.冷却方式：风冷散热，无需外接水冷机组。
5.激光安全等级：Class 4级激光，整机封闭式防护设计。
二、加工性能参数
1.表面雕刻幅面：≥长200mm×宽200mm。
2.3D水晶内雕幅面：≥长70mm×宽70mm，支持最大加工高度150mm。
3.传送带扩展幅面：支持传送带配件，连续加工幅面≥长200mm×宽500mm。
4.最大雕刻速度：≥15000mm/s。
5.最大切割厚度（椴木）：≥15mm（多次走刀）。
6.最大切割厚度（亚克力）：≥12mm（多次走刀）。
7.玻璃加工能力：支持玻璃表面雕刻与1mm厚度玻璃切割，支持水晶3D内雕。
8.兼容材料：玻璃、水晶、陶瓷、亚克力、木材、皮革、塑料、橡胶、硅胶、金属等多材质。
9.旋转雕刻：支持旋转轴配件，最大旋转雕刻直径≥150mm。
三、精度与运动系统
1.相机定位精度：≤0.2mm。
2.测距精度：≤0.2mm。
3.内雕运动分辨率：≤0.00133mm。
4.矢量拟合分辨率：≤0.001mm。
5.对焦方式：支持自动对焦，配备 LiDAR 激光测距系统。
	1台
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	雕刻机
	一、激光系统
1.激光器类型：405nm 半导体二极管激光器。
2.额定激光输出功率：≥600mW。
3.光斑直径：≤0.15mm。
4.冷却方式：自然风冷，无需外接散热设备。
二、加工性能
1.标准雕刻幅面：≥长100mm×宽100mm。
2.最大雕刻速度：≥600mm/s。
3.对焦方式：手动定焦，标准对焦距离200mm。
4.兼容材质：支持木材、皮革、纸张、竹材、部分塑料、布料等非金属材质雕刻。
5.预览功能：支持矩形范围、轮廓、中心点三种定位预览模式。
	2台
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	多色3D打印机
	一、核心打印系统参数
1.打印工艺：FDM 熔融沉积成型。
2.成型尺寸：≥长256mm×宽256mm×高256mm。
3.喷嘴规格：标配0.4mm硬化钢喷嘴，支持0.2/0.4/0.6/0.8mm 规格喷嘴更换。
4.喷嘴最高温度：≥300℃，支持快拆更换。
5.热床最高温度：≥110℃，标配柔性PEI纹理打印平台。
6.挤出系统：永磁同步伺服挤出电机，最大挤出力≥8.5kg，支持堵料、磨料实时检测。
7.最大挤出流量：≥40mm³/s。
8.适配耗材直径：1.75mm标准耗材。
9.兼容耗材：PLA、PETG、ABS、ASA、PA、PC、TPU、PVA、碳纤维增强耗材等多品类。
二、多色自动供料（AMS）系统参数
1.多色系统：标配第二代自动供料系统（AMS 2 Pro），单台AMS 含4个独立料槽。
2.最大多色能力：单机支持扩展多台AMS，最高支持16色及以上同步打印。
3.耗材识别：支持RFID耗材自动识别，自动匹配打印参数。
4.烘干功能：AMS内置耗材烘干功能，最高烘干温度≥65℃，带湿度检测。
5.智能功能：支持断料自动续打、缠料检测、余料估算、同色耗材自动续料。
三、运动与打印性能
1.最大打印速度：≥600mm/s。
2.最大加速度：≥20000mm/s²。
3.定位精度：XY轴定位精度≤0.1mm，Z轴定位精度≤0.05mm。
4.层厚范围：0.05mm–0.32mm可调。
5.自动校准：支持自动流量校准、热床自动调平、Z 轴自动补偿。
	2台
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	黑白激光多功能打印一体机
	一、核心打印系统参数
1.设备类型：黑白激光多功能一体机，集成打印、复印、扫描三合一功能；
2.打印速度：A4 幅面黑白连续打印≥28页/分钟；
3.自动双面打印：支持自动双面打印，无需手动翻页；
4.打印分辨率：最高1200×1200dpi；
5.首页输出时间：就绪状态下首页打印≤8.5秒；
6.月最大打印负荷：≥15000页；
7.支持介质：兼容A4.A5.B5.信封及自定义尺寸，介质克重范围 60-105g/㎡；
8.定影技术：环保无臭氧定影方案。
二、复印与扫描系统
1.复印速度：A4 黑白连续复印≥28页/分钟；
2.复印分辨率：最高600×600dpi；
3.连续复印页数：支持1-99页连续复印；
4.缩放范围：25%~400%无级缩放；
5.特色功能：支持身份证智能复印、全角度纠偏、N合一复印；
6.扫描方式：CIS平板式扫描；
7.扫描分辨率：光学分辨率最高1200×1200dpi；
8.色彩能力：支持24位彩色扫描，256级灰度；
9.输出格式：支持JPEG、PDF等常用存档格式；
10.最大扫描幅面：A4（216mm×297mm）。
三、硬件与控制系统
1.供纸容量：标配进纸盒≥150页，出纸托盘≥50页；
2.有线接口：标配 USB 2.0 接口、10/100M 有线网口（RJ45）；
3.无线连接：支持2.4G Wi-Fi、蓝牙 5.0、NFC 一碰打印；
4.内存与存储：运行内存≥512MB，机身存储≥4GB；
5.操作方式：电容触控按键；
6.兼容系统：支持 Windows、macOS、Linux 桌面系统，以及鸿蒙、安卓、iOS 移动端系统；
7.电源规格：AC 220-240V，50/60Hz；
8.功耗表现：打印功率≤410W，休眠功率≤2.5W；
9.工作噪音：打印噪音≤54dB，待机噪音≤33dB；
10.机身规格：尺寸≤长370mm×宽320mm×高290mm，整机重量≤10kg。
	15台
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	原装粉盒 黑色
	详细参数
1.打印机配套粉盒，标称打印量：≥1500页，可独立更换。
2.抽屉式推入安装结构，免工具更换，操作不接触碳粉。
3.输出文字清晰锐利，黑度均匀，无底灰、无重影，符合原厂打印质量标准。
	15套

	八、学生辅助学习服务
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	数据洞察系统
	详细参数：
（一）学生分析
1.需支持按日历模式和按日模式记录学生日常线上练习成绩和课堂表现数据。
2.需支持查看每位学生各学科作业测评得分走势与班级平均得分率对比图；需支持依据课堂表现数据和线上练习数据为每名学生生成个人画像。
3.需支持按学科查看学生练习提交情况、练习完成平均时长、各学科作业累积用时。
4.需支持查看学生在作业练习、考试等场景的学业成绩、答题用时等数据，并支持与班级均值进行对比。
（二）学生管控
1.需支持查看学校违规用户人数，学生多媒体资源增长数量，应用使用时长排行，应用版本及ROM版本分布情况。
2.需支持按照用户名查看学生账号所属班级、最后登陆时间、设备更新时间并提供该账号下操作的具体详情。
3.需支持对学生使用设备过程中异常行为进行预警，包括：使用时长过长、安装非法应用、安装破解应用、登录本机管理、资源数量增长过多、配置代理等；需支持查看有异常行为的学生及其设备信息、异常事件名称，事件时间基础信息。
4.需支持按账号、设备查看当前设备的登录记录、应用安装卸载记录、本地已安装应用、历史ROM版本、历史违规行为、设备上报记录、地理位置记录信息。
（三）设备监管
1.需支持查看全校智慧课堂学生终端的活跃数量、活跃率及平均使用时长。
	2项
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	辅助学习系统2
	（一）AI精准学：
1.需支持中学数理化学科结合个性化精准学习数据和智能评测引擎，按照教材章节目录提供弱项知识点检测功能；
2.需支持学生通过试题测试定位薄弱知识；
3.需支持针对薄弱知识点提供针对性学习方案，提供针对性提升练习和视频课程学习；
4.需支持学生仅做弱项知识点相关的的题，且支持查看当前知识点掌握情况。
5.需支持按照教材章节目录提供知识点视频和对应知识卡片学习。
6.系统需支持同步阶段模拟测试，包括期中、期末的基础和进阶综合测试题。
（二）AI语言学习：
1.需支持专项单词背诵及生词本功能，需支持学生将日常学习的单词加入生词本，进行学习计划设定。
2.需支持音标练习、对话实战、听说练习，训练学生听说能力。音标练习需支持48个音标的发音方法、发音视频和单词练习；对话实战需支持通过情境对话来创造英语学习环境，帮助学生练习；听说练习方面，需提供多类型的听力训练。
3.需根据新课标《关于课外阅读的建议》，内置书目每个年级都有对应的推荐书目可供学生选择。
4.需支持在阅读过程中，学生可从界面右下角随时唤起AI阅读助手并发起对话、为学生答疑解惑。
5.需支持学生在文本中划词选中阅读内容，即可随时向AI助手提问，获取即时的朗读、赏析和解释以及针对性的讲解。
6.需支持复原书中经典人物角色，让学生同书本内虚拟角色对话，激发兴趣、加深理解、启发思考。
7.需提供阅读报告，统计展示阅读量、时长等阅读学情信息。
8.需支持学生线下作文自动批改，系统将从单词、语句和篇章进行打分，并给出综合评价，支持查看作文原图和再次批改。
9.需提供中高考常见话题作文的自动批改，系统将从完整性、准确性和流畅性三个维度进行分析，并给出高分范文；
10.需支持中译英和英译中。
11.需支持通过键盘录入或者语音录入（单词朗读、拼读，中/英文朗读）的方式，找到对应的单词。
12.需支持通过语音或文本输入查询英语单词，给出对应的中英文翻译，展示拼写、发音、例句等。
13.需支持将单词加入生词本中，方便学生整理复习。
14.需支持单词口语评测。
（三）AI错题本：
1.需支持收集学生在自主学习、作业场景下产生的错题；
2.需支持错题按照来源、错因、题型、时间段筛选；
3.需支持错题订正和查看错题答案，支持错题打印和线下错题上传；
4.数学、物理、化学学科需支持提供变式题练习。
	1171套
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	高考备考系统2
	（一）精品试卷：
1.需内置九大学科（数学/语文/英语/物理/化学/生物/政治/历史/地理）精品试卷，包含不同地区的优质真题卷和模拟卷。
2.需支持按照学科、按区域筛选试卷。
3.需支持对试卷展示其热度数据和试卷题型、题量，学生完成作答后，系统需支持提供作答报告，包括：统计作答正确率、已作答次数、答题时间，且需支持提供每道题的参考答案和试题解析。
4.需支持重新作答和错题自动归入电子错题本。
（二）高考备考：
1. 需支持内置不少于五个学科的备考资料包和精品试卷,备考资料包需呈现考情分析、典型例题。
2.需提供备考学情数据和练习记录数据，其中，备考学情数据需包括：资料包已学套数、已练习套数、周平均正确率及与上周对比。
	1171套
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	资源中心2
	（一）同步资料：
1.需支持提供学科资源，包括：语文、英语、数学、化学、物理等学科，内含微课视频、音频、图片、ppt、word等类型资源。
2.需支持学生按照年级、学科、教材、资源类型进行筛选、查看学习，需支持资源搜索功能。
3.需支持查看、点击具体章节目录，查看对应节点下的同步资料。
4.需支持将重点可下载资料下载到本地进行学习。
（二）微课中心：
1.需支持学科知识微课学习；
2.需支持通过年级、学科筛选微课资源；
3.需支持在线观看、离线缓存、加入我的课程。
（三）同步电子课本：
1.需支持学生下载多学科电子课本；
2.需支持错题按照来源、错因、题型、时间段筛选；
3.支持朗读的过程中进行暂停和播放操作。
	1171套
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	个人中心2
	（一）学习报告：
1.需支持生成学生的学习周报；
2.需支持统计学生学习数据，按照全部及各学科呈现答题情况；
3.需支持统计学生答题数据、答题正确率等，并支持查看学生知识点掌握情况;
（二）学生激励系统：
1.需支持统计学生学习表现所获积分，学习积分与学生在自主学习答题、订正错题等行为相关；
2.需支持学生在获得相应积分后，通过积分兑换虚拟奖励（如：用户头像、挂件等）。
（三）学生安全管控中心：
1.学生终端需预置绿色安全桌面作为系统的默认桌面且防第三方篡改；
2.系统需支持限制用户随意修改系统设置项和随意安装或卸载应用；
3.系统需支持通过系统底层限制的方式防止用户通过下载市场通路版本的ROM刷机成非管控的系统。
4.需支持一机一号，需支持账号异地登录风险提醒，识别异常登录行为。
5.后台管理：
（1）学生终端管控：需支持远程实时获取学生终端设备信息和应用安装信息。需支持后台管理网址白名单、应用白名单。
（2）应用管理：需支持管理应用是否允许卸载、更新及应用使用时间段。
（3）需支持设备功能管控服务，包括蓝牙开关、摄像头、USB、虚拟按键和物理按键的启用禁用等；需支持远程关闭学生终端或远程恢复出厂设置。
（4）需支持针对学生终端异常行为分析的违规告警，需支持远程清理学生机相册资源。
（四）绿色安全护眼：
1.学生端需支持设置过滤蓝光、定时休息时间；
2.屏幕支持自动调节亮度、开启阅读模式；
家校共育小程序：
1.需支持家长通过微信小程序绑定学生设备。
2.需支持家长通过微信小程序查看学生学习周报，包括学情、学习任务等。
3.需支持家长通过微信小程序给学生发送信息。
	1171套
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	充电座3
	详细参数：
可充电且带平板支架，拔除充电线或充电线断，则报警，带防盗。
	103台



	★二、商务要求

	基本要求
	1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；
2.投标人应保证投标产品涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；
3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。
4.本项目所采购的产品如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应严格执行《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》 《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》等相关 文件要求，所投产品应符合由具备资格的机构安全认证合格或安全检测 符合要求。
5.带“★”的条款为本项目实质性要求条款。货物供货验收阶段，采购人有权对★标注的功能、参数进行核验。若核验结果不满足投标文件承诺内容，视为供应商履约违约，采购人有权拒收货物、解除合同，并追究其违约责任；经查实属于投标时弄虚作假、虚假响应谋取中标的，将上报财政监管部门按虚假应标相关规定处理。
6.投标人应具备为本项目服务的安装管理团队。

	质量保证期
	自验收合格后交付使用之日起3年。 “一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的，按 “一、项目技术规格参数及要求”要求执行。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；
2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起2小时内响应，一般问题4小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后8小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过24小时,如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。
3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。但因前置施工工序延误、其他第三方原因或不可抗力导致中标人无法按时进场或无法正常施工的，工期相应顺延，顺延天数以实际延误天数为准。中标人应在延误事由发生后3日内书面通知采购人，经采购人确认后调整交付日期；
2.交货地点：广西柳州市采购人指定地点。

	付款方式
	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。
本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总价款的 40%增值税普通发票之日起 10 个工作日内向中标人指定账户支付合同总价款的 40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总价款 60%增值税普通发票之日起 10 个工作日内向中标人指定账户支付合同总价款的 60%(不计利息）。
注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。

	备品备件及耗材等要求
	1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；
2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；
3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	1.符合国家强制性技术标准及有关规定；
2.交货验收时，采购人已委托监理单位提供监理服务的，参照柳政规
〔2020〕7 号《柳州市政府投资信息化项目管理办法》的通知，应由当采购人、监理单位、中标人三方共同进行收货验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；
3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；
4.中标人完成安装调试后，可向采购人提出初验申请，采购人可以进行累计运行时间不超过 72小时的试运行，以确认所供货物功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件；
5 中标人通过初验后向采购人提出最终验收申请，采购人组织聘请验收专家组（3-5人）、监理单位、中标人共同进行验收工作；
6.验收费用：验收过程所产生的检验费、验收费及相关的全部费用均由中标人承担（验收费用参照柳财采〔2024〕24 号文件执行），中标人在投标报价时应充分考虑。

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；
注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求所列第16项、第18项、第34项、第36项、第43-44项、第51项货物不作中小企业划分要求,采购需求所列第1-2项、第20项、第26-29项、第39项、第46项、第49项、第57-61项货物所属行业为软件和信息技术服务业；其余项货物所属行业为工业；
（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；
（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；
5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
7.国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）。
本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》。
若中标人依法享受本国产品优惠政策的，供应商提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。”


	质量管理、企业信用要求（如有） 
	1.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书；
2.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书；
3.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书。

	★五、其他要求

	数据安全、个人信息及人工智能大模型合规总体要求

	1. 本项目所有软硬件系统、智能终端、AI算法模型、数据采集及对接服务，在数据采集、传输、存储、使用、处理、共享、销毁等全生命周期管理过程中，必须严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等国家法律法规及教育行业数据安全管理规范。
2. 系统涉及OCR证件识别、教师证书信息、教师评价数据、学生学情数据、身份信息等个人信息及敏感个人信息，须严格遵循“最小必要、合规合法”原则，严禁超范围采集、强制采集、私自留存、违规对外传输；所有敏感信息处理须具备合法合规依据，做到全程可控、可溯源、可审计。
3. 平台搭载的人工智能大模型、智能评测、智能问答、智能批阅等AI能力，须满足生成式AI安全合规要求，严禁利用学校师生个人敏感数据、校内业务数据进行模型训练、迭代优化、公开推演及商业复用；所有AI运算、数据处理仅限校内教学辅助场景使用。
4. 供应商须具备完善的数据安全管理制度与技术防护机制，对师生敏感数据采取加密存储、权限分级、访问控制、操作日志审计、数据脱敏、安全水印等防护措施，所有操作日志留存时长不低于6个月，支持学校随时核查审计。
5. 项目所有业务数据、个人信息、敏感数据均需境内存储，未经采购人书面授权，不得对外提供、共享、出境或挪作他用。
6. 项目服务期结束后，中标人须根据采购人要求，完整移交全部业务数据，并彻底清除留存的所有师生个人敏感信息，不得私自备份、留存、复用，确保数据闭环合规销毁。
7. 承诺本项目建设、运行、服务全过程满足国家数据安全、个人信息保护及人工智能合规相关要求，若存在违规采集、数据泄露、滥用数据等行为，由投标人承担全部法律责任与违约责任。



[bookmark: _Toc29711]第三章 投标人须知
前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：柳州高级中学AI教学中心设备采购
项目编号：LZZC2026-G1-990498-LZSZ

	2
	采购资金来源：财政性资金
预算金额（人民币）：叁佰万元整（¥3,000,000.00）。

	3
	投标报价及费用：
1.本项目投标应以人民币报价；
2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3.本次招标文件和代理服务费用全免。

	4
	投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。

	5
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	6
	电子投标文件：
1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。
3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	7
	投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。

	8
	开标时间：详见公开招标公告。

	9
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。

	10
	评标方法：综合评分法

	11
	发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

	12
	一、信用信息使用规则：
采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
二、甄别方式：
1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。
根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

	14
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。

	15
	投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	17
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	18
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。
2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。



投标人须知

一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1. 适用范围
1.1本招标文件适用于柳州高级中学AI教学中心设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指：柳州市电化教育站；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Hlk93681432]2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。
2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。
2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。
2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。
[bookmark: _Hlk93681424][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]2.9“▲”系指本次采购的核心产品。
2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。
3.招标方式
3.1公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。
5.投标费用
5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。
7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]8.特别说明
[bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533]8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.质疑和投诉
注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。
9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：
9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.4质疑书面要求
9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：
（1） 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。
9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。
9.7联系电话：0772-2992103。
9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。
9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
9.10投诉的书面要求
9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。
二、招标文件
10.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）合同主要条款及验收书格式；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。
13.1.1资格文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；
  （3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）.
13.1.2报价要求文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。
13.1.3商务技术文件
[bookmark: _Hlk517112171][bookmark: _Hlk517112217][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]注：以下第（1）至第（3）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。
  （1）投标函（必须提供，格式见第六章）；
  （2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （4）软件系统实施方案（如有，格式见第六章）；
（5）项目实施方案（如有，格式见第六章）；
  （6）安装进度计划和工期保证（如有，格式见第六章）；
  （7）技术培训方案（如有，格式见第六章）；
  （8）售后服务方案（如有，格式见第六章）；
  （9）所投产品标记“◆”的技术参数带波浪线“    ”的内容优于采购需求，提供证明材料，证明材料可以是检测（检验）报告、彩页、官网或功能截图等任意一种）（如有）；
（10）投标人或投标核心产品的生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；
  （11）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；
（12）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；
（13）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）；
（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；
  （15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；
  （16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Hlk93681408]15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.投标文件的有效期
16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。 
16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]17.投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]17.1本项目无需提交投标保证金。
18.电子投标文件的编制、加密要求
18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。
18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。
18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk93676509]18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。
18.8电子投标文件的加密要求
电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。
19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。
19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。
19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。
非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
20.投标无效的情形
20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。
20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
[bookmark: _Hlk93676577]（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；
（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。
20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
20.1.5被拒绝的投标文件为无效。
20.2特别说明
20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
20.3可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；
20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
四、开标
21.开标准备
21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.开标程序
22.1开标会由采购代理机构主持；
22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
22.4公开报价；
22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；
22.6开标会结束。
五、资格性审查
23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
24.合格投标人不足三家的，不得评标。
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]六、评标
25.组建评标委员会
25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.评标的方式
26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序
27.1符合性审查
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。
27.2投标文件的比较和评价
（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
28.澄清问题的形式
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:
（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:
（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；
（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。
29.错误修正
29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.评标原则和评标方法
30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。
31.评标过程的监控
31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。
33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。
36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc254970547][bookmark: _Toc254970688]八、签订合同
39.合同授予标准
39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
40.签订合同
[bookmark: _Hlk93676812]40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc497578452]40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

















[bookmark: _Toc27328]第四章 评标方法及评标标准	

评标方法及评标标准
一、评标原则
    （一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
[bookmark: _Hlk93676870]（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
二、评标方法	
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：
			客观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	价格分
	价格
	1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分；
2.其他投标人的报价得分按以下公式计算：
报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分；
3.小型、微型企业价格折扣率：
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。
4.本国产品价格折扣：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和应占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，方可依法享受本国产品价格扣除。
（3）投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
5.政策性扣除计算方法：评标价=投标人投标报价×（1-小微企业政策扣除比例-本国产品政策扣除比例），除上述政策性扣除情况外，评标价=投标人投标报价。
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	信誉分
	体系认证
	1.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书得 1 分，满分 1 分。
2.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得 1 分，满分 1 分；
3.投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书得 1 分，满分 1 分。
    注：投标人提供证书材料须加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。
	3
	相关认证证书材料

	技术参数分
	重要技术参数
	所投产品标记“◆”带波浪线“     ”的的技术参数内容优于采购需求的，每有一项得2分，满分18分（如一项中带波线“     ”里有多个数值，优于所有数值即可加分）。
注：标记“◆”的技术参数为一项，优于带波浪线“     ”的所有数值即可加分。
1.参数条款中有≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX正偏离（优于）。
2.参数条款中有≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。
3.标记“◆”带“     ”参数中内容优于采购需求的，投标人提供证明材料，证明材料可以是检测（检验）报告、彩页、官网或功能截图等任意一种）并加盖投标人CA电子签章，所提供的证明材料应体现标记“◆”带“     ”技术参数中优于部分的内容，如未提供证明材料，或提供的证明材料内容无优于的，对应项不予计分。
	18
	技术响应表及相关证明材料

	政策功能分
	政策功能
	1.若采购货物属于财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》中节能产品政府采购品目清单范围的(适用于非强制采购节能产品)，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料并加盖投标人CA 电子签章，每有一项产品得1分，满分1分；
2.若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得1分，满分1分。
	2
	相关证明材料

	客观分总分
	53
	



	主观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	软件系统方案分
	软件系统实施方案
	一档（8 分）：完整针对 AI 英语听说教学系统、校园数字化集成底座、教师数字画像分析系统全部业务模块开展方案设计，软件功能完全贴合本项目教学、校园数字化管理采购需求；清晰说明系统各模块之间数据互通逻辑、对外对接接口方案；细化业务落地流程、数据流转机制、角色权限配置；提出2项及以上贴合本项目实际、可落地的软件功能优化设计，对教学及校园管理业务提升具备实际价值。
二档（5 分）：完整响应AI英语听说教学系统、校园数字化集成底座、教师数字画像分析系统核心业务功能，满足项目基础业务使用要求；具备基础的数据交互、接口对接说明，业务场景设计基本完整，无重大功能缺项，无针对性软件优化设计。
三档（3 分）：仅简单罗列 AI 英语听说教学系统、校园数字化集成底座、教师数字画像分析系统基础功能介绍，关键业务模块、数据互通、接口对接内容存在缺失，仅可满足最低限度使用需求。
注：1.该方案内容可以包括：（1）AI 英语听说教学系统、校园数字化集成底座、教师数字画像分析系统功能适配；（2）模块业务落地设计；（3）数据互通、接口对接方案；（4）权限、业务流程设计；（5）软件优化提升建议。 
2.未提供本软件系统方案或提供的内容与本项目无关的得 0 分。
	8
	软件系统实施方案

	项目实施方案分
	项目实施方案
	一档（10分）：方案完全贴合本项目采购需求，内容详实、逻辑严谨、落地性极强。完整细化项目全套实施流程，各环节衔接紧密、考虑周全；配置专职项目管理人员≥ 3 人，组织机构架构清晰、 岗位职责全覆盖、分工精准到人；可精准预判设备安装、系统试运行、正式运行全流程各类风险，针对各类风险分别制定专属应对预案、问题处置方案，预案可落地、可执行；项目管控体系完善，进度、质量、安全、资料管控措施齐全；同时结合项目实际提出 1 项及以上针对性强、可落地的建设性优化方案，能有效提升项目落地质量与运行效果。
二档（7分）：方案内容完整，充分理解项目采购核心需求，设备安装调试、系统运行保障、项目服务等核心技术措施完善，具备较强实操性。配置专职项目管理人员≥2 人，组织机构及岗位职责规划合理、覆盖主要工作环节，无岗位缺失；具备基础的风险识别与应对、项目管控措施，实施流程规范合理，能够全面满足项目实施各项需求，但无专项优化建议或优化建议可行性一般。
三档（4分）：方案内容简单笼统，仅覆盖基础采购需求。配置专职项目管理人员≥ 1 人，组织机构、岗位职责描述简略，人员配置无明确规划；设备安装调试、系统运行实施流程简化、关键环节缺失；风险识别、应对措施、项目管理内容单薄，仅能满足项目最基础实施要求。
四档（ 2 分）：项目实施方案简单，能保障项目实施。
注：1.该方案内容可以包括：（ 1）人员配置；（ 2）组织机构架构职责分工；（ 3）项目管控体系；（ 4）建设性优化；（ 5）设备的安装和系统运行质量保证措施；（ 6）风险应对措施。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得 0 分。
	10
	项目实施方案

	
	安装进度计划和工期保证
	一档（ 10分）：实施进度规划科学紧凑、贴合项目现场实际，细化划分≥4 个关键实施节点，各节点工期分配合理、衔接连贯、无空档期，整体工期优于采购要求。关键工作实施步骤、操作要点、管控细节描述全面详实，实施方案先进合理、落地性极强；配套 3 项及以上专项工期保障措施（人员、设备、物料、应急、管控等维度），措施针对性、可行性极高，可有效保障项目按期甚至提前完工，对采购人项目落地、投入使用具备实质性助力。
二档（7分）：实施进度计划贴合项目需求，关键节点划分清晰，工期规划符合采购要求。实施步骤、工作要点描述较为详细，方案整体合理；具备针对性的工期保障措施，覆盖主要工期风险点，能够有效规避常规工期延误问题，保障项目如期完工。
三档（4 分）：仅提供基础进度规划，满足最低采购工期要求，节点划分简略、无细化管控；工期保证措施单一、 内容笼统，仅具备基础可行性，无专项管控手段。
注：1.该方案内容不限于包括：（ 1）安装调试进度计划；（ 2）工期保证措施；（ 3）工期风险点管控等。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得 0 分。
	10
	安装进度计划和工期保证

	售后服务方案分
	技术培训方案
	一档（9分）：技术培训方案完善详尽、针对性极强，完全匹配采购人岗位操作、运维管理需求。承诺采用现场实操+理论授课双模式培训，配备具备 2 年及以上项目培训经验的讲师≥1 名，师资专业性、实操能力过硬；课程体系完整，覆盖设备操作、系统运维、故障排查、 日常管理等核心内容，课程安排科学循序渐进；培训课时≥ 5 课时，课时充足、培训节奏合理，同时配套课后答疑、实操考核、培训资料交付等闭环培训机制，可全面保障培训效果。
二档（5分）：培训方案内容具体、架构完整， 明确包含课程安排、师资配置、培训对象、培训核心内容等模块，培训方式贴合项目需求，能够较好满足采购人人员操作、运维学习需求，培训流程规范，具备完整的培训闭环。
三档（3分）：仅提供基础培训框架， 内容简单笼统，无明确课时、课程细则、师资规划，仅能满足最基础的入门培训需求。
注：1.该方案内容可以包括：（ 1）课程安排；（ 2）授课模式；（ 3 ）师资配置等内容。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得 0 分。
	9
	技术培训方案

	
	售后服务方案
	一档（ 10分）：售后服务方案及服务承诺全面详实、逻辑清晰，可操作性极强。建立全周期售后保障体系，技术人员≥2 名，售后团队配置充足；故障处置流程、报修响应、现场排查、修复交付全流程标准化， 紧急故障响应 ≤ 30分钟、现场处置≤2 小时；完善保修期内免费维保、故障抢修、定期巡检服务，每季度不少于 1 次上门回访运维；具备完善的零配件储备体系，常用备件库存充足、供货时效有保障；保修期外维修服务标准、收费标准、服务流程公开透明；配套完善的售后故障应急预案、突发问题处置机制，且投标人或产品厂商具备规范的售后管理制度、完善的售后资源体系，服务保障能力优于采购需求。
二档（7分）：售后服务方案完整规范，全面满足采购售后要求，核心售后指标（响应时效、维保服务等）优于采购基础需求。具备专项售后技术支持、基础故障应急方案、备件保障及回访机制，方案针对性、可行性较强，可有效保障项目后期稳定运行。
三档（4分）：售后服务方案内容简略，仅覆盖基础采购售后需求，响应机制、维保措施、回访计划、备件保障等内容笼统，针对性、落地可行性一般，无细化量化服务标准。
注： 1.该方案内容可以包括：（ 1）定期回访维护方案；（ 2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（ 3 ）维修应急预案；（ 4）零配件储备供应；（ 5）保修期外维修方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得 0 分。
	10
	售后服务方案

	主观分总分
	47
	



（三）总得分=客观分+主观分
[bookmark: gxebd_pack_1_EvalFactorScoreEnd]三、中标标准及中标候选人推荐原则
[bookmark: _Hlk93676949]评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。
在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：
节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	
4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）





	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷 空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	
7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）





	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	


13
	

★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	
14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
    4.若表格有变动，按最新政策执行。



附件二
[bookmark: _Toc9572]环境标志产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器

	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品



注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
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政府采购合同
（一般货物类）
合同编号：            

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：               
供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，甲乙双方签订本合同。
 第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：¥               


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：                            。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格后，甲方在收到乙方开具的合同总价款的 40%增值税普通发票之日起10个工作日内向乙方指定账户支付合同总价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格后，甲方在收到乙方开具的合同总价款60%增值税普通发票之日起10个工作日内向乙方指定账户支付合同总价款的60%(不计利息）。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十一条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十二条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十四条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十五条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十六条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3.投标承诺书；
4.中标或成交通知书。
第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日

















合 同 附 件
一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：
    

	2.售后服务具体事项：
    

	3.保修期责任：
    

	4.其他具体事项：


	甲方（章）






                 年   月   日 
	乙方（章）






                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：                采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年   月   日                     联系电话：         年   月   日



备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）
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[bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc504231525][bookmark: _Toc504053343][bookmark: _Toc517113880]第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。
三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。
四、电子投标文件编制格式及规范要求：
（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。
（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。
（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。
五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
六、特别说明
（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。
（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk50566209]










一、资 格 文 件 格 式

















资格文件目录：
目    录
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………
  （3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

（1） 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：                         
单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日
经营期限：                          
姓名：       性别：   年龄：     职务：       
系     （投标人名称）  的法定代表人。
特此证明。
投标人（CA电子签章）：          
                                                 日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        




法定代表人第二代居民身份证
（正面）













法定代表人第二代居民身份证
（背面）








      
        




法定代表人（签字）：            

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：                       
被授权人所在部门：                          被授权人职务：                             
被授权人身份证号码：                              
                                   投标人（CA电子签章）：                
                                                            日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        



委托代理人第二代居民身份证
（正面）














委托代理人第二代居民身份证
（背面）












                                             

注：此项材料必须以PDF格式上传。
（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函
致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 


                        法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。

  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；



[bookmark: _Hlk56503802]注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。
[bookmark: _Hlk102729607]

   






二、报  价 要 求 文  件  格  式


报价要求文件目录：


目    录
（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………
附件1：中小企业声明函格式（如有）………………………………………
附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………
[bookmark: _Hlk102729630]附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………
附件4：关于符合本国产品标准的声明函（如有）……………………………
附件5：关于本国产品比例的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）……………………………
（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

[bookmark: _Hlk93681038][bookmark: _Hlk93681273]（1）开标一览表格式（必须提供）：
开标一览表

项目名称：
项目编号： 
                                   
                                                金额单位：人民币（元）
	[bookmark: _Hlk50566116]序号
	货物名称
	品牌及厂家
	产地
	规格型号
	数量及单位
	单价
	投标报价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本项目合计金额大写：                                        ¥            



注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；
3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3）或《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件4）或《关于本国产品比例的承诺函》（格式见附件5），请按附件格式提供，并附在本表后。
       




                 法定代表人或委托代理人（签字）：                  

投标人（CA电子签章）：                

日期：       年   月   日


附件1：中小企业声明函格式（如有）：
中小企业声明函（货物）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市电化教育站的柳州高级中学AI教学中心设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.     （标的名称） ，属于     （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.      （标的名称） ，属于     （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
      
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
  注：1.此项材料如有以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求所列第16项、第18项、第34项、第36项、第43-44项、第51项货物不作中小企业划分要求,采购需求所列第1-2项、第20项、第26-29项、第39项、第46项、第49项、第57-61项货物所属行业为软件和信息技术服务业；其余项货物所属行业为工业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。
7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行)：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息 技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产 开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明 行业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


  说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：
残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  
  单位名称（CA电子签章）：        
日期：       
  注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；
  2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）
 
 
    
  注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。



附件4：关于符合本国产品标准的声明函格式（如有）：

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.本声明函对应的产品（采购标的）为采购需求所列第3-15项、第17项、第19项、第21-25项、第30-33项、第35项、第37-38项、第40-42项、第45、第47项、48项、第50项、第52-56项、第62项，具体情况由投标人自行声明。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.投标人拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具本声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。投标人未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
4.若中标人依法享受本国产品优惠政策的，中标人提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

附件5：关于本国产品比例的承诺函格式（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）：

关于本国产品比例的承诺函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.当采购项目或者采购包中含有多种产品时，投标人拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》，否则不享受价格扣除政策；
2.若中标人依法享受本国产品优惠政策的，中标人提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。


（2）投标报价明细表格式（必须提供）：
投标报价明细表
    项目名称：
    项目编号：
 金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量及单位
	单价
	单项合价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	专用耗材
	已含在投标报价中

	投标总价大写：                          ¥       


 
    注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。
 
法定代表人或委托代理人（签字）：       
          投标人（CA电子签章）：     
                                                          日期：   年 月 日












三、商  务  技  术  文  件  格  式


商务技术文件目录：

目    录
  （1）投标函（必须提供）………………………………………………………………
  （2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （4）软件系统实施方案（如有）……………………………………………………………
（5）项目实施方案（如有）……………………………………………………………
  （6）安装进度计划和工期保证（如有）………………………………………………
  （7）技术培训方案（如有）……………………………………………………………
  （8）售后服务方案（如有）……………………………………………………………
  （9）所投产品标记“◆”的技术参数带波浪线“    ”的内容优于采购需求，提供证明材料，证明材料可以是检测（检验）报告、彩页、官网或功能截图等任意一种）（如有）…
（10）投标人或投标核心产品的生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书（如有）…
  （11）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）……………………………………………………………………………………………
（12）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书（如有）…
（13）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）…………………………………………………………
（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）……………………………………………………………………………………
  （15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………
  （16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：
投 标 函

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方 
        （姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。
据此函，授权代表宣布同意如下：
1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
[bookmark: _Hlk101431499]5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：            电话：            
传真：               投标人代表姓名：            职务：            
投标人名称(全称)：                                                 
开户银行：                         账号：                        
         


                      法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：
技术响应表
 
	项号
	标的名称
	招标文件
技术参数要求
	投标文件
响应技术参数
	偏离说明

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  
  注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离五项以上的，视为投标无效。
 
法定代表人或委托代理人（签字）：        
投标人（CA电子签章）：        
日期：    年 月 日

（3）商务响应表格式（必须提供）：
商务响应表
	项目
	招标文件要求
	偏离说明
	投标人的承诺或说明

	★二、商务要求

	基本要求
	
	
	

	质量保证期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	
	
	

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	
	
	

	质量管理、企业信用要求（如有） 
	
	
	

	★五、其他要求

	数据安全、个人信息及人工智能大模型合规总体要求
	
	
	


注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；
3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

  法定代表人或委托代理人（签字）:          
[bookmark: _Hlk93680923] 投标人（CA电子签章）：                    
     日期：       年   月   日
（4）软件系统实施方案格式（如有）：
 
软件系统实施方案
 
  由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写，包括：（1）AI 英语听说教学系统、校园数字化集成底座、教师数字画像分析系统功能适配；（2）模块业务落地设计；（3）数据互通、接口对接方案；（4）权限、业务流程设计；（5）软件优化提升建议等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
 
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（5）项目实施方案格式（如有）：
 
项目实施方案
 
  由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写，包括：（1）人员配置；（2）组织机构架构职责分工；（3）项目管控体系；（4）建设性优化；（5）设备的安装和系统运行质量保证措施；（6）风险应对措施等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
 
注：此项材料如有请以PDF格式上传。
 

（6）安装进度计划和工期保证格式（如有）：
 
安装进度计划和工期保证
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的安装进度计划和工期保证：（1）安装调试进度计划；（2）工期保证措施；（3）工期风险点管控等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。
 

（7）技术培训方案格式格式（如有）：
 
技术培训方案
    
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的技术培训方案，可以包括：（1）课程安排；（2）授课模式；（3）师资配置等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
 投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）售后服务方案格式（如有）：
 
售后服务方案
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案，包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
  所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                  
投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。



（9）所投产品标记“◆”的技术参数带波浪线“    ”的内容优于采购需求，提供证明材料，证明材料可以是检测（检验）报告、彩页、官网或功能截图等任意一种）（如有）
（10）投标人或投标核心产品的生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书（如有）
  （11）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）
  （12）投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书（如有）
（13）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）
（14）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）
  （15）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）
  （16）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）


注：第（9）项至第（16）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。
56
