编制说明
一、工程概况
贺州市昭平县富罗镇登洞村大寿组滑坡位于贺州市昭平县富罗镇登洞村大寿组后山坡脚，边坡自然山体下部形成大范围的小型滑坡，2019年以来每年在降雨影响下出现土质崩塌、掉块、滑坡多达四五次，其中比较严重的在2024年，发生3次规模较大的崩塌、滑坡，该3次崩塌、滑坡造成财产损失共4.0万元，未造成人员伤亡，灾情小型，险情小型。滑坡1、崩塌1上方为道路房屋，已崩滑到房屋地基边缘，且屋前道路存在一条长约45m，宽约0.1cm，深0.1cm裂缝；若不及时采取工程防治措施，对村民财产极可能造成更大损失。近些年在强降雨影响下边坡稳定性变差，雨季时经常出现土质崩塌、滑坡等现象，对坡脚居民区房屋及人员生命财产安全构成严重威胁，威胁坡脚居住的80人，威胁财产400万，存在极大地质灾害隐患。因此受昭平县自然资源局的委托，由广西壮族自治区地质环境监测站负责贺州市昭平县富罗镇登洞村大寿组滑坡地质灾害治理工程勘查工作。本项目拟申请自治区财政资金补助100%。
主要治理措施：通过治理方案进行比选，采用清坡、挡土墙、格构锚固、桩板式抗滑挡土墙、植生袋绿化、排水、硬化，辅以监测的综合治理方式，以达到良好的治理效果。
二、编制依据

1、广西壮族自治区财政厅《广西壮族自治区地质灾害防治专项资金管理办法》（桂财建〔2011〕373号）；

2、广西壮族自治区国土资源厅《广西壮族自治区地质灾害防治项目管理办法》（桂国土资发〔2011〕115号）；

3、《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准（修订）>的通知》（桂财资环〔2024〕10号）；

4、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区自然资源厅《广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准（修订）》（2024.2）；

5、主要材料价格参照：《贺州市建设工程造价信息》2026年第4期不含税信息价计取，贺州市信息价没有的按周边城市信息价、网上询价、市场调查等方式确定；钢筋、水泥运距按昭平县至项目地72km计取，超运距距离为62km；砂石等地方性材料运距按富罗镇至项目地18.8km计取，超运距距离为8.8km，超运距运费按0.5KM/吨.公里计。
三、编制原则和方法

本方案费用包括建安工程费共一部分。

（一） 工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。

工程施工费=直接费+间接费+利润+税金。

1、直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接费=直接工程费+措施费。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费和其他。

（1）直接工程费

由人工费、材料费、施工机械使用费构成。

直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费。

1）人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元／工时）；

2）材料费=定额材料用量×材料预算单价；

3）机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元／台时）。

（2）措施费

由雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费及其他组成。

措施费=直接费×措施费费率之和。

1）雨季施工增加费，指在雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水等设施增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。按直接工程费的0.5％计取；

2）夜间施工增加费，本项目为一班制，不计取本项费用；

3）安全文明施工措施费，按直接工程费的2.5%计取；

4）其他，按直接工程费的2.0%计取。

2、间接费

间接费由规费和企业管理费组成。

间接费=直接费×间接费率。

（1）规费

包括社会保障费和住房公积金。计算基础为人工费（定额人工费和机上人工费），费率为32.8％

（2）企业管理费

包括现场管理费和企业总部管理费，施工工程和安装工程分别以直接工程费和人工费为计算基础计算。费率见表3-2。

表3-2  企业管理费费率表

	工程类别
	计算基础
	泥石流
	崩塌(不包括危岩)、滑坡
	危岩
	其他地质灾害

	土方工程
	直接工程费
	10.8
	7.5
	10.8
	6

	石方工程
	直接工程费
	16.2
	13.5
	16.2
	10.8

	砌筑工程
	直接工程费
	16.2
	13.5
	16.2
	10.8

	混凝土工程
	直接工程费
	10.8
	9
	10.8
	7.2

	模板工程
	直接工程费
	14.4
	12
	14.4
	9.6

	钻孔灌浆及锚固工程
	直接工程费
	18
	15
	18
	12

	植被防护工程
	直接工程费
	10.8
	9
	10.8
	7.2

	其它工程
	直接工程费
	12.6
	10.5
	12.6
	8.4

	机电、金属结构设备安装工程
	人工费
	132
	105
	132
	84


3、企业利润

按直接费和间接费之和的7％计算。

企业利润=（直接费+间接费）×企业利润率（7%）。

4、税金

地质灾害防治工程中的税金是指按照国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额。

税金=税前工程造价（不含进项税）×增值税税率

增值税税率标准：9%。

四、基础单价

（一） 人工预算单价

根据《广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准（修订）》，人工单价现行标准为 8.96 元/工时。人工预算单价由主管部门以文件下发的方式调整。

（二） 材料预算价格

主要材料价格：《贺州市建设工程造价信息》2026年第4期不含税信息价计取，贺州市信息价没有的按周边城市信息价、网上询价、市场调查等方式确定；钢筋、水泥运距按昭平县至项目地72km计取，超运距距离为62km；砂石等地方性材料运距按富罗镇至项目地18.8km计取，超运距距离为8.8km，超运距运费按0.5KM/吨.公里计。

（三） 施工用电、水、风预算价格

本项目施工用水单价0.5元/m3、施工用电单价0.96元/kW·h、施工用风单价0.15元/m3取费。

（四）  施工机械使用费用

施工机械台时费汇总见后附表。
（五） 砂石料单价

砂石料外购，以材料运到工地材料堆放场单价为主，列入主要材料预算价格见后附表。

（六） 混凝土、砂浆材料单价

见附表计。
