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[bookmark: _Toc32371][bookmark: _Toc23286]第一章  招标公告

	项目概况
[bookmark: OLE_LINK3]2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月27日上午9时00分（北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc6005][bookmark: _Toc156][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28668][bookmark: _Toc21230]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G3-310040-ZCHR 
项目名称：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：7844800.00 
采购需求：
标项一
标项名称：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目（保护与监测服务）
数量:1项：
预算金额（元）：1070000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容为湿地空地协同智慧化监测综合服务，具体涵盖无人机巡护技术支撑服务、基础设施配套服务、无人机运行条件及配套服务以及空天地一体系统平台使用服务等，旨在为湿地公园构建空地协同智慧化监测体系。具体内容详见采购需求。
最高限价（如有）：1070000.00
合同履约期限：自合同签订之日起2年。
本标项不接受联合体投标
备注：无。
标项二
标项名称：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目（科普宣教采购及专项调查服务）
数量:1项：
预算金额（元）：6774800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目（科普宣教采购及专项调查服务）。具体内容详见采购需求。
最高限价（如有）：6774800.00
合同履约期限：自合同签订之日起2年。
本标项不接受联合体投标
备注：无。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；
3、本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc31347]三、获取招标文件
时间：公告发布之日起至2026年11月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK4]地点（网址）：桂林市政府采购网http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/或供应商登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
 方式：潜在供应商在桂林市政府采购网http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/自行下载获取或供应商登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc5819][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc7951][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc35393795]四、响应文件提交时间和地点
截止时间：2026年11月27日9 时00分（北京时间）。
地    点：通过“广西政府采购云平台”实行在线响应。
五、开启
时间：2026年11月27日9时00分（北京时间）截标后。
地点：荔浦市公共资源交易中心 1 号开标室，通过“广西政府采购云平台”实行在线解密开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
2、本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
3、信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、荔浦市公共资源交易中心http://www.lipu.gov.cn/。
4、特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5、“广西政府采购云平台”平台电子投标相关事宜：
（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：
①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；
②完成CA认证证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；
③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台”电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；
④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取“广西政府采购云平台”CA认证证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见招标文件第二章“投标人须知”。
[bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc9560][bookmark: _Toc26566][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]6、本项目采购内容所属行业：其他未列明行业 * 。
[bookmark: _Toc21522][bookmark: _Toc25440]7、一个投标人可以对所有分标进行投标。为保证项目进度，1→2 分标同一家投标人只能中其中一个分标，若某投标人有两分标综合评分最高，则按1→2分标顺序及中标人排名先后确定中标人。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc20906][bookmark: _Toc14195][bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc13906][bookmark: _Toc19796][bookmark: _Toc28750][bookmark: _Toc10524]1、采购人信息
名称：荔浦市自然保护地保护中心  
地址：荔浦市青山镇南环路荔江生态科普馆   
联系人：黎主任      联系方式：18078395358  
[bookmark: _Toc2568][bookmark: _Toc20363][bookmark: _Toc23917][bookmark: _Toc32156][bookmark: _Toc12451][bookmark: _Toc22948][bookmark: _Toc14901][bookmark: _Toc12722][bookmark: _Toc10979][bookmark: _Toc25786]2、采购代理机构信息
[bookmark: _Toc17997][bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc25584][bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc9649][bookmark: _Toc9156][bookmark: _Toc10144][bookmark: _Toc10410][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc6585]名    称：中策恒睿建设有限公司
地　　址：桂林市临桂区西城大道与世纪大道叉口联创.飞扬国际T4栋1单元25-26层
联系人：陈琪        联系电话：0773-3661363/18269104143 
[bookmark: _Toc20630]
中策恒睿建设有限公司
2026年11月3日
[bookmark: _Toc24190][bookmark: _Toc18435]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc6416]投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目
项目编号：GLZC2026-G3-310040-ZCHR 

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；
5.3本项目的特定资格要求：无。
特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作
	6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：
①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；
②完成CA认证证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；
③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台”电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；
④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取“广西政府采购云平台”CA认证证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	17
	电子投标文件的制作、加密要求
	17.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云平台”平台进行招标文件的获取操作。
17.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台”电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台”电子投标客户端”编制电子投标文件。
17.3投标人应按“广西政府采购云平台”电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
17.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台”电子投标客户端”采用“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章，没有办理“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
17.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

	8
	17.6
	供应商公章及签字
	17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
17.6.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。
17.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式.

	9
	18.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2026年11月27日上午9时00分。
投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“广西政府采购云平台”平台自行下载投标回执。

	10
	20.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年11月27日上午9时00分；
开标地点：荔浦市公共资源交易中心 1 号开标室，投标人通过“广西政府采购云平台”平台在线解密、开标。

	11
	21
	开标程序
	21.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”平台实时在线，并通过“广西政府采购云平台”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: OLE_LINK38]21.2解密：投标文件提交截止时间后，投标人登录“广西政府采购云平台”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。完成在线解密时间：投标文件提交截止时间后30分钟内（2026年11月27日上9时00至9时30分)完成投标文件解密。通知若投标人在上述规定时间内无法解密或解密失败，可以提交电子备份投标文件作为评审依据，在接到无法解密或解密失败的系统通知后，投标人可根据自身实际情况按系统通知要求的时间到达荔浦市公共资源交易中心 1号开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号）现场提交电子备份投标文件或以电子邮件（以系统通知时所告知的电子邮箱地址为准）的形式提交电子备份投标文件，若电子备份投标文件与“广西政府采购云平台”平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法在线解密或解密失败、提供的电子备份投标文件解密失败、电子备份文件无效的且未提供电子备份投标文件的情况，视为投标人放弃投标。
21.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
21.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。
21.5投标人线上确认投标报价。
21.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
21.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表1人，评审专家4人，成员人数共5人。
本项目为远程异地评标。

	13
	24.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	31
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	15
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	16
	33.1
	履约保证金金额
	本项目履约保证金为签订合同总金额的5%，由中标人在签订服务前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户或以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。履约保证金的有效期到本项目履行完毕后并验收合格，履约保证金无息返还至中标人。

	17
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	34.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购监管部门备案。

	19
	35.1
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中服务类收费标准计算，由中标人在政府采购合同签订前，向采购代理机构一次性支付。

	20
	37
	编制依据
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制。
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	38
	监督管理机构
	荔浦市政府采购管理办公室       电话：0773-7233366








[bookmark: _Toc9917]
一、总则
[bookmark: _Toc3238]1. 项目名称及项目编号
项目名称：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目
项目编号：GLZC2026-G3-310040-ZCHR
[bookmark: _Toc14798]2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc12960]3. 定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。
[bookmark: _Toc12416]3.6标项一“采购需求”中标注★号的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注▲号的内容为重要性能参数，标注●号的内容为关键性能参数，非实质性要求；非★号和▲、●号的为一般参数。
     标项二“采购需求”中标注★号的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注▲号的内容为重要性能参数，非实质性要求；非★号和▲号的为一般参数。
4. 招标方式、评标办法
招标方式：公开招标方式；评标办法：综合评分法。
[bookmark: _Toc588]5. 投标人资格
5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；
5.3本项目的特定资格要求：无。
特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc23889]6. 参与电子投标的准备工作
6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA认证证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台”电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取“广西政府采购云平台”CA认证证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. [bookmark: _Toc759]联合体投标要求
[bookmark: _Toc13847]本项目不允许联合体投标
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc6125]9. 特别说明
9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
9.2投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
[bookmark: _Toc2679]10. 质疑和投诉
10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向荔浦市政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：中策恒睿建设有限公司，联系人：陈工，联系电话：0773-3661363/18269104143。通讯地址：桂林市临桂区西城大道与世纪大道叉口联创.飞扬国际T4栋1单元25-26层。

[bookmark: _Toc3495]二、招标文件
[bookmark: _Toc19170]11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
[bookmark: _Toc31037]12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目信息公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容的，其不利后果由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

[bookmark: _Toc19640]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc17557]13. 投标文件的组成及要求
13.1投标文件组成（格式见第六章“投标文件（格式）”）
13.1.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人(负责人)身份证正反面复印件（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK9]（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供），除供应商为以下三种情形的：
投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③如投标人为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购的授权文件或总公司颁布的授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
（4）供应商2025年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；
（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK5]（6）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（7）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。	
13.1.2商务响应证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）支撑服务的硬件配置清单表（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK6]（4）商务响应表（必须提供）；
13.1.3技术响应证明材料：
（1）投标人针对本项目的服务方案（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）；
（2）投标人针对本项目的服务承诺（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK7]（3）项目实施人员一览表（如有，请提供），并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商或其上级公司为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）；
[bookmark: OLE_LINK26]（4）投标人自2023年1月1日至本项目投标截止之日止，类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映服务名称、种类）（如有，请提供）；
（5）投标人提供服务企业属于中小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，提供的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（7）属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
13.1.4其他材料：
（1）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA认证证书签章，否则投标文件按无效处理；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人)或相应的授权委托代理人个人CA认证证书签章，没有办理“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA认证证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。
13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
[bookmark: _Toc7232]14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc21739]15. 投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标报价包括本次采购范围内服务及服务所含货物价款、完成本项目服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、管理费、编织袋费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用，投标人综合考虑在报价中。该价格不因投标人在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；投标人的报价在合同实施期间应保持不变。
[bookmark: _Toc13201]16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
[bookmark: _Toc26271]17.电子投标文件的制作、加密要求
17.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云平台”平台进行招标文件的获取操作。
17.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台”电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台”电子投标客户端”编制电子投标文件。
17.3投标人应按“广西政府采购云平台”电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
17.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台”电子投标客户端”采用“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章，没有办理“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
17.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。
17.6供应商公章及签字
17.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
17.6.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。
17.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式。
[bookmark: _Toc26022]18. 投标文件的递交
18.1投标文件递交：
投标截止时间：2026年11月27日上午9时00分。
投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“广西政府采购云平台”平台自行下载投标回执。
18.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc20590]19. 投标文件的补充、修改撤回
投标人在投标截止时间前，可以通过“广西政府采购云平台”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“广西政府采购云平台”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

[bookmark: _Toc1841]四、开标
[bookmark: _Toc12674]20. 开标时间及地点
20.1开标时间及地点：
开标时间：2026年11月27日上午9时00分；
开标地点：荔浦市公共资源交易中心 1 号开标室，投标人通过“广西政府采购云平台”平台在线解密、开标。
20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
[bookmark: _Toc27374]21. 开标程序
21.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”平台实时在线，并通过“广西政府采购云平台”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
21.2完成在线解密时间：投标文件提交截止时间后30分钟内（2026年11月27 日上午9时00至9时30分)完成投标文件解密（含提供的电子备份文件）。
21.3解密：投标文件提交截止时间后，投标人登录“广西政府采购云平台”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。完成在线解密时间：投标文件提交截止时间后30分钟内（2026年11月27日上午9时00至9时30分)完成投标文件解密。通知若投标人在上述规定时间内无法解密或解密失败，可以提交电子备份投标文件作为评审依据，在接到无法解密或解密失败的系统通知后，投标人可根据自身实际情况按系统通知要求的时间到达荔浦市公共资源交易中心 1 号开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号）现场提交电子备份投标文件或以电子邮件（以系统通知时所告知的电子邮箱地址为准）的形式提交电子备份投标文件，若电子备份投标文件与“广西政府采购云平台”平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法在线解密或解密失败、提供的电子备份投标文件解密失败、电子备份文件无效的且未提供电子备份投标文件的情况，视为投标人放弃投标。
21.4投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
21.5开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。
21.6投标人线上确认投标报价。
21.7如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
21.8投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

[bookmark: _Toc26881]
五、资格性审查
[bookmark: _Toc13686]22. 资格性审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc27387]六、评标
[bookmark: _Toc27889]23. 评标委员会组成
[bookmark: _Toc26092]评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表1人，评审专家4人，成员人数共5人。本项目为远程异地评标。
24. 评标办法
24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
[bookmark: _Toc2839]25. 评标
25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”平台采用在线书面形式，并加盖投标人公章（CA认证证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA认证证书签章（没有办理“广西政府采购云平台”个人CA认证证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向荔浦市政府采购管理办公室报告。
[bookmark: _Toc1325]26. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的（本招标文件载明不收取履约保证金的除外），或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以依法确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
[bookmark: _Toc19543]27. 属于下列情况之一者，投标无效：
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装的。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc16390]29. 属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc3363]30. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc25155]31. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
[bookmark: _Toc20142]32. 中标公告及中标通知书
32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

[bookmark: _Toc8824]七、履约保证金及签订合同
[bookmark: _Toc1706]33. 履约保证金
33.1履约保证金金额：本项目履约保证金为签订合同总金额的5%，由中标人在签订服务前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户或以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。履约保证金的有效期到本项目履行完毕后并验收合格，履约保证金无息返还至中标人。
[bookmark: _Toc31574]33.2中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
33.3在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。
34. 签订合同
34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
34.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
34.3合同存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件已份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
34.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。


八、其他事项
[bookmark: _Toc14778]35. 招标代理服务费
35.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中服务类收费标准计算，由中标人在政府采购合同签订前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。
35.2招标代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
36. [bookmark: _Toc26819]采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：
[bookmark: _Toc7865]开户名称: 中策恒睿建设有限公司荔浦分公司
开户银行: 广西荔浦农村商业银行股份有限公司营业部
银行账号： 3427 1201 0182 0319 33
37. 编制依据：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制。
[bookmark: _Toc28305]38. 监督管理机构：荔浦市政府采购管理办公室     电话：0773-7233366

附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                  
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                         
地址：                                          邮编：                          
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                           
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                             
事实依据：                                                                               
                                                                                        
法律依据：                                                                              
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：        ）的约定，我单位对（项目名称：            ）政府采购项目中标（或成交）供应商（              公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收            □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	合计大写金额：   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：                  年   月   日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                    年   月   日


[bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc14604]
第三章  采购需求
[bookmark: _Toc15877]说明：
（1）标项一：非专门面向中小企业采购的项目；标项二：非专门面向中小企业采购的项目。
（2）本项目整体所属行业：“其他未列明行业”
[bookmark: _Toc2700]（3）标项一“采购需求”中标注★号的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注▲号的内容为重要性能参数，标注●号的内容为关键性能参数，非实质性要求；非★号和▲、●号的为一般参数。 标项二“采购需求”中标注★号的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注▲号的内容为重要性能参数，非实质性要求；非★号和▲号的为一般参数。	Comment by 守望者: 根据标二要求，因服务项目涉及板块较多，为更好的选取优质符合项目要求的方案，故需这样进行设置。参数部分需恢复星期五1023版的描述


标项一：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目（保护与监测服务）
采购需求一览表
	一、技术要求

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	服务技术参数
	采购预算（万元）


	1
	湿地空地协同智慧化监测服务
	项
	1
	本项目核心内容为采购湿地空地协同智慧化监测综合服务，具体涵盖无人机巡护技术支撑服务、基础设施配套服务、无人机运行条件及配套服务以及空天地一体系统平台使用服务等，旨在为湿地公园构建空地协同智慧化监测体系。
1、 无人机巡护技术支撑服务（90.5万元）
（一）服务要求：
基于无人机巡护相关政策法规及安全规范，开展无人机巡护技术支撑服务。服务内容包括可见光与热成像相机相结合的全域巡查支撑服务，场景对象包括火情监测、非法进山人员识别、滥砍滥伐行为发现及野生动物活动观测等任务。配置3套无人机场及配套无人机，确保作业区域全域覆盖。
提供红外相机拍摄的野生动物影像数据，并在野外通信盲区下实现数据回传的技术支撑服务，并提供定期数据采集和数据回传服务；服务方应定期组织操作培训，确保采购方人员能够熟练运用管理平台开展日常巡检及数据采集工作；配套提供一体化管理平台，须集成无人机任务调度、红外相机影像管理、飞行成果管理、设备管控、建模及智能识别六大核心模块，实现对机场、无人机、红外相机及微基站的统一管控。平台应支持自定义任务规划与航线设定、断点续飞及批量任务下发；通过2D/3D地图实时展示设备位置及飞行轨迹，支持远程设备操控及分屏同步查看直播画面。巡检影像数据应能自动统计成果数量，影像资料可批量导入、按类别检索及安全删除。平台支持批量创建账号，并可依据岗位职责灵活分配操作权限；平台须建立红外相机与微基站的统一设备台账，支持设备信息的批量录入与维护。支持多种格式的二三维模型上传与重建，内置智能算法可自动检测变化；针对可见光巡检视频，应具备火情烟雾自动识别及实时告警功能。
（二）服务要求前端设备不低于以下标准
1、3 套无人机场
●（1）整机重量：≤55kg（不包含飞行器）
（2）外形尺寸（舱盖闭合）：≤长650毫米，宽750毫米，高800毫米
（3）输入功率：≤800瓦
●（4）工作环境温度：-30°C 至 50°C
▲（5）防护等级：≥IP56
（6）最大允许降落风速：12米/秒
（7） RTK 基站卫星接收频率：可同时接收GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo四种卫星信号。
（8）RTK 基站定位精准度：水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS）；垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS）
●（9） 充电时间：从15%充至95%小于30分钟
（10）媒体下载速率（机场）：飞行器及机场间的最大下载速率不低于20MB/s
（11）续航时间：备用电池续航不少于4小时
（12）网络接入：可使用SIM卡等4G手段实现网络接入
（13）配备传感器：内置风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器等
（14）应用程序：支持使用手机APP对机场进行部署、调试
（15）平台扩展：平台支持二次开发以及对接现有软件平台
（16）边飞边传：在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据
（17）接地防雷：具备户外防雷能力
2. 3 套机场配套固定无人机（适配自动机场起降）
适配无人机场使用
（1）起飞重量：≥1850克（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）
（2）尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm（不含桨叶）
（3）对角线轴距：≤500 mm
●（4）最大作业半径：≥10公里
▲（5）最长飞行时间：≥54 分钟（特定试验条件下，飞行至剩余 0% 电量）
▲（6）最大可抗风速：≥12m/s
（7）GNSS：支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS
（8） 工作环境温度：温度范围覆盖-20°C 至 50°C
▲（9）防护等级：≥IP55
（10）GNSS定位悬停精度：垂直≤±0.5 m，水平≤±0.5 m
（11）RTK定位悬停精度：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.1 m
（12）最大水平飞行速度：前飞≥20m/s（运动档）
（13）相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
（14）除雾功能：广角相机、中长焦相机、长焦相机均支持
（15）相机像素：广角相机、中长焦相机、长焦相机不低于4800万
（16）红外传感器分辨率：≥640*512
（17）红外传感器帧率：30Hz
（18）红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温
（19）变焦倍率：可见光相机混合变焦倍数不低于112倍，红外热成像相机变焦倍数支持28倍数字变焦
（三）服务要求一体化管理平台不低于以下标准
平台具体内容如下：
1、任务模块
任务模块是系统的核心操作中枢，实现飞行航线管理及飞行计划管理的核心功能，整合计划库、航线库两大基础资源库，搭配实时监控、直播、虚拟座舱交互、中央 2D/3D 地图等可视化交互功能，实现任务从航线规划、下发、执行到监控的闭环管理。
●（1）计划库
1）支持巡检任务/数据回收两种类型的任务新建，可自定义配置计划名称、执行设备、任务航线、任务精度、任务策略、智能规划最佳返航路线、返航高度、航线飞行中失联、自动断点续飞等核心参数；
2）支持按时间范围对已创建计划进行精准筛选搜索，可快速查找指定时段的计划；
3）支持按计划状态进行下拉选择筛选，快速分类查看不同执行阶段的计划；
4）支持通过计划名称关键词进行模糊搜索与精准匹配，实现海量计划中目标计划的快速检索；
5）支持单计划/多计划批量下发至指定机场及无人机，下发后系统自动校验设备状态，设备就绪后触发任务执行；
6）任务执行后，无人机自动按照设定航线飞行，将飞行过程中产生的照片、视频等数据的回传至系统后台。
●（2）航线库
1）支持无人机巡逻巡检航线或测绘航线的自定义绘制与创建，可在中央地图上手动规划飞行航点、飞行高度、飞行速度、拍摄角度、镜头参数等参数，生成自定义航线；
2）支持按时间范围、航线名称关键词对航线进行搜索查询，支持模糊匹配与精准检索；
3）支持对已创建航线进行编辑、下载（导出航线文件至本地）、删除（清理无用航线）操作；
4）支持航线的复制与复用，可基于已有航线快速修改生成新航线，提升航线规划效率；
5）可查看航线的详细信息，包括关联机场、航点数量、飞行里程、预计执行时间等。
●（3）地图图层
1）提供2D平面地图与3D立体地图双模式，支持地图层级缩放、平移、旋转，可展示设备部署区域的地理信息、地形区划等特征；
2）展示系统内所有硬件设备的实际部署位置，以专属图标标注设备类型、设备名称、运行状态，点击图标可查看设备详细信息；
3）可在地图上查看航线路径或飞行任务的执行范围与无人机的实时飞行位置，直观掌握任务执行进度.
▲4）支持绘制标注或导入图层
（4）设备
1）可实时查看机场的运行状态、所属站点名称、天气等核心信息；
2）可实时查看机场所属飞行器的状态、飞行器型号、设备名称、剩余电量、充电状态等信息；
3）支持对机场及无人机进行远程状态控制，包括无人机起飞、返航、悬停、迫降等指令下发，机场设备的开机、关机、休眠等操作；
4）支持一键打开机场直播，实时查看机场现场环境与设备运行画面，直观掌握现场情况；
5）集成无人机场控制，单个保护区可挂载多座机场，机场间可以同时执行任务。
6）多路直播查看：可选择宫格布局或L型布局同屏查看；可自定义多宫格布局；支持自由拖拽布局，可将不同机场 / 飞行器的直播画面拖拽至指定宫格位置，实现个性化布局定制
▲（5）直播
1）实时同步无人机飞行动态数据，包括经度、纬度、飞行高度、图传信号强度、飞行速度等核心参数；
2）支持对无人机进行远程飞行控制，可实时调整飞行方向、高度、速度、云台拍摄角度、挂载镜头选择、变焦等，实现巡检或测绘任务；
3）支持查看无人机飞行的实时轨迹，在虚拟座舱地图中动态展示飞行路径，可回溯飞行过程中的点位数据。
2、巡检
巡检是无人机执行巡检任务时拍摄的影像成果管理的核心，聚焦巡检任务中回传的影像数据的集中存储、统计，整合设备统计、月度数据统计两大统计功能，支持数据导出、文件导入、筛选、移动等多类操作，实现视觉数据的周期性管理，满足数据查看、分析、存档等多场景需求。
（1）数据统计与导出
1）自动对设备相关数据进行统计，包括照片/视频拍摄数量等；
2）自动进行月度数据统计，按自然月汇总系统内所有设备的巡检数据等核心指标，支持跨年度查看；
3）支持相册全量数据的导出功能，支持 Excel格式导出，满足数据离线分析、存档、上报等需求；
4）统计结果支持刷新，重新加载整个相册数据；
（2）影像数据管理
1）覆盖系统无人机飞行任务实时回传的影像数据与其他手动上传的历史影像数据，实现全量影像数据的集中管理；
2）支持本地影像文件导入，可单文件/批量导入本地的照片、视频等影像数据；
3）导入后自动完成格式校验；
4）支持按影像名称、格式、拍摄时间多维度对影像数据进行筛选检索，支持模糊搜索与精准匹配；
5）支持对无用影像数据进行单条/批量删除，删除前提供二次确认，防止误删；
6）支持对影像数据进行重命名、移动，可将数据归类至自定义文件夹，实现影像数据的分类存储。
3、用户设置
1）支持进入用户设置页面，点击添加人员按钮，录入人员账号、人员组织名称和用户角色；
2）支持批量添加人员，通过Excel模板录入账号信息并导入系统；
3）管理员支持批量更改人员组织角色或删除组织人员。
4）支持对人员进行权限分级管理。
4、设备管理
   用于对接入硬件设备的管理，支持接入设备除了机场、无人机、无人机挂载外，还可接入保护区的其他硬件设备，如红外相机、微基站等设备，实现设备的统一建档、状态监控、信息管理、部署规划与运维记录，为任务的顺利执行提供硬件保障。
●1）红外相机管理
建立红外相机设备信息档案，包含设备型号、设备SN、维护状态、部署点位、部署状态等核心信息；
支持设备基础操作：包括设备信息查询（单条件/多条件筛选）、新增（手动录入新设备信息）、导入（批量导入设备信息Excel文件，自动完成格式校验）、导出（将设备列表导出为Excel格式）、删除（清理已报废/停用设备，二次确认防止误删）、编辑（修改设备信息，支持单条/批量编辑）；
●2）微基站管理与红外相机管理采用统一的设备管理体系，建立微基站设备信息档案，包含设备型号、设备SN、维护状态、部署点位、部署状态等核心信息；
支持与红外相机一致的设备基础操作：查询、新增、导入、导出、删除、编辑，支持多维度筛选查询与批量操作，满足微基站设备的建档与管理需求；
5、模型管理
聚焦二维、三维模型的上传、存储、重建与管理，为系统的模型分析提供模型支撑，涵盖模型上传、模型重建情况监控、模型文件列表管理、模型重建四等功能，支持多格式模型文件的导入、重建过程的监控、模型文件的管理。
1）多格式模型本地上传
支持将本地制作的模型文件上传至系统模型库，支持2D（png、tiff、png+tiff）、点云（pnts、las）、Mesh（b3dm）、高斯泼溅（TerraGS）等多类型、多格式模型文件；
上传前自动完成文件大小与格式校验，对超大文件提供分块上传功能，对不支持格式进行提示，确保上传文件的有效性；
上传后系统获取模型的基础信息，包含模型名称、格式、模型采集时间、文件大小等核心信息。
●2）模型重建情况监控
支持实时查看建图进度以及建图成果，通过任务列表监控模型生成信息，包含模型名称、进度、状态等核心信息；
实时展示每个重建任务的进度百分比，以进度条形式展示。
3）模型文件管理
将所有上传的原始模型文件与重建完成的新模型文件汇总形成统一模型文件列表，按模型类型进行分类归档；
列表包含文件名称、格式、模型采集时间、文件大小等核心信息；支持查看模型文件的日志信息；
支持对模型文件进行删除等操作，删除前提供二次确认，防止误删。
4）模型重建
支持发起模型重建任务，可选择系统模型重建按钮进入模型重建页面，自定义配置重建参数；
支持多种重建类型，包括二维/三维模型重建；可自定义设置重建参数，包括数据处理范围、模型分辨率、输出格式等，满足不同场景的模型应用需求；
支持多任务模型重建，可同时发起多个重建任务，系统自动排队执行，提升重建效率；
三维可视化航线绘制，实时加载倾斜摄影三维场景，打点生成航线；重建完成后，系统自动将新模型文件保存至模型库。
5）智能解译
支持面向多场景，为模型数据提供全流程算法分析能力的核心功能模块。它支持对已完成重建的二维 / 三维模型文件，通过预设算法开展智能识别与变化检测，生成带置信度的检测结果，同时支持人工标注、结果编辑与确认。
●6、无人机算法识别
无人机巡检服务过程中，在白天可见光充足的作业条件下，无人机系统可对巡检范围内出现的异常烟雾、早期火情进行自动识别，并第一时间发出预警提示。
▲7、配套云服务器资源服务
为保证无人机机场运行需求，成交人需配套提供满足无人机机场运行所需的计算、存储、网络、安全等云资源服务。
2、 便携式无人机技术综合服务（9万元）
（一）服务要求
提供便携式无人机巡护服务。服务方须配备3套适用于湿地公园补充巡护的便携式无人机，专门用于固定无人机场无法覆盖的偏远、狭小等盲区区域的机动巡检作业。所供无人机应具备快速折叠携带能力，便于地面巡护人员外勤使用；支持远距离高清图传、持久续航及抗风稳定飞行，搭载多规格可见光镜头，能够满足全域巡查、野生动物抓拍等多样化任务需求。主要利用该无人机灵活开展漏巡点位补飞、突发火情及非法活动现场快速勘查，并与一体化管理平台无缝对接，实现实时画面回传、影像自动存储，有效弥补固定机场作业盲区，确保湿地公园实现全方位、无死角常态化巡护监测；服务方须提供全面的技术支撑服务，涵盖设备操作培训、日常维护保养、故障诊断与排除、平台对接调试等，确保采购方人员能够熟练操作设备并正常使用全部功能，满足系统整体运行及业务管理需要。服务方应保障设备在整个服务期内稳定运行，及时响应技术支持需求，使便携式无人机巡护服务与固定机场及原有巡护体系协同互补，共同完成湿地公园各项监测保护任务。
（二）服务前端设备参数不低于以下标准
▲（1）起飞重量：≥1000 g（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）
（2）折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm
▲（3）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
●（4）最长飞行时间：≥49 分钟（特定试验条件下）
（5）最大可抗风速：≥12m/s
（6）GNSS：支持GPS 、 Galileo、BeiDou 、 GLONASS
（7）RTK定位悬停精度：垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m
●（8）最大飞行速度：水平≥18m/s
（9）相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光相机
（10）广角相机：CMOS不低于4/3英寸、像素不低于2000万
（11）中长焦相机：CMOS不低于1/1.3英寸、像素不低于4800万
（12）长焦相机：CMOS不低于1/1.5英寸、像素数不低于4800万
（13）可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍
（14）遥控器：具备遥控器和显示屏一体化设计
（15）遥控器显示器：分辨率≥1920*1080p
（16）遥控器接口：支持HDMI，SD，Type-C，PD，USB-A
3、 红外野保数据集采综合服务（4万元）
（一）服务要求
在湿地公园野生动物主要活动区域布设10处红外智能监测点位，实现全天候自动抓拍野生动物影像，确保有效覆盖重点栖息、迁徙及繁殖区域。服务方须承担监测设备全生命周期的运行维护，包括设备安装调试、日常巡检、故障维修、部件更换及软件升级等，保障监测系统持续稳定运行。服务方负责定期采集并整理所有红外影像数据，利用物种AI识别模型对影像中的野生动物进行自动分类与标注，生成物种名录、个体数量、活动频次等基础数据。同时，须按合同约定的周期（如季度或半年）编制成果报告，内容应涵盖物种分布、种群动态、生境利用等分析，为湿地生物多样性科研、保护管理及决策提供完整、可靠的数据支撑。
（二）服务前端设备参数不低于以下要求
▲1)超低功耗设计，待机电流＜150uA
2)自动定时/按需传输至微基站网关
3)支持快速部署功能，简化现场配置，可由管理人员通过后台完成剩下的配置
4)支持无公网环境下远程配置/OTA升级
5)最大支持4K（3840*2160）有声视频，照片像素≥800万（非插值）
6)双照明设计，标配940nm波长LED（无红曝），白光LED，以适应红外夜视/全彩夜视需求
7)高可靠内置存储设计，容量：≥64GB
▲8)防护等级：≥IP68
▲9)内置GNSS模块，可自动获取定位信息
10)智能防丢设计，带姿态侦测，可根据姿态与位置变化，进行数据保护或发送告警广播等策略。
4、 微基站节点部署服务（2.5万元）
（一）服务要求
在湿地公园布设无线微基站传输节点1处，作为红外相机影像数据的汇聚中转站，具备自动存储与转发功能，有效打通无公网覆盖区域的数据通道。当无人机飞经微基站上方时，系统应自动批量接收并回传所存储的野生动物监测影像，实现空地协同数据传输。微基站须稳定接入各前端设备，通讯速率应保障高清影像完整、无延迟回传。供电方式采用太阳能储能系统，确保在无市电、无公网的野外环境中长期无人值守运行。服务方须负责微基站的选址布设、设备安装调试、网络参数配置及全周期运维保障，确保数据传输链路稳定可靠；同时负责将回传数据安全接入一体化管理平台，实现统一存储与管理。服务方应提供设备操作及日常维护培训指导，并交付完整的设备台账、系统配置参数、运行日志及维护记录等全部服务载体，保障采购方人员能够独立运维微基站系统，协同完成湿地公园监测数据的空地一体化传输任务。
（二）服务前端设备参数不低于以下要求
1.待机电流：≤100μA（7V）；
●2.工作功耗电流：600-900mAh（7V）；
3.发射功率：≥18dBm；
4.太阳能充电板：21W太阳能电池板；
●5.链路速率：>1 - 140Mbps;
▲6.防护等级：≥IP68；
5、 执法信息技术综合服务（1万元）
（1） 服务要求
配备10套执法记录仪，专供湿地公园巡护执法人员使用。设备应具备红外夜视功能，满足夜间巡查、现场取证及突发违法事件处置中的全程高清影像记录需求，完整覆盖巡查过程和违法查处各环节，有效固化执法证据、规范执法行为、提升现场执法透明度。服务方须统一负责执法记录仪设备的全周期运维保障，包括设备发放、日常维护、故障维修、固件升级及耗材更换等，确保设备始终处于良好可用状态。同时，服务方应对执法影像资料进行科学分类，严格保密管理，并建立长期安全存储归档机制，确保影像数据完整、可追溯、防篡改。采购人可随时通过平台或专用终端调阅、下载相关影像资料，用于案件取证、执法监督及业务复核。服务方应提供设备操作培训，指导采购方人员规范使用记录仪，并在合同期满时向采购方交付全部影像数据及其存储介质。
（二）服务签订设备参数不低于以下要求
▲1.录像规格：支持 4K 高清录像；
2.本地存储容量：≥64GB；
3.夜视功能：内置红外夜视模块；
4.显示屏：2.0 英寸及以上高清屏幕；
5.电池容量：≥2000 毫安时。
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	二、★商务要求

	商务条款
	具体内容及要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 8个工作日内。

	服务时间及地点
	1、 自合同签订之日起2年。
2、交付期：自签订合同之日起30个工作日内完成项目验收。如服务环境不具备施工条件（例如雨季或洪涝灾害等可能导致室外危险施工的不可抗拒因素），可经双方协商将交付期顺延。
3、服务地点：本项目采购需求中包含的服务范围及地点
4、其他要求：无人机巡护技术支撑服务内容包括：可见光与热成像相机相结合的全域巡查支撑服务，场景对象包括火情监测、非人为活动监控、滥砍滥伐行为发现及野生动物活动观测等任务。项目服务时间为180天，服务期间需开展累积不低于540小时的无人机巡护任务。巡护天数按实际可飞天气累计计算，因暴雨、大风、大雾等极端天气导致无法执行任务的日期不计入考核范围，待天气条件允许后顺延执行。

	付款方式
	采购人分四次付款：
第一次付款：自合同签订之日，成交供应商提供项目服务方案，并由采购人审核确认方案合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的30%。
第二次付款：成交供应商通过采购人的初步验收后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的50%。
第三次付款：完成服务项目内容终验后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的17%。
第四次付款：剩余3%作为项目质保金按照合同约定质保期结束，一个月内申请质保验收合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内支付剩余合同金额。

	报价要求
	本标项采购预算金额为（人民币）：壹佰零柒万元整（1070000.00元），最后报价超出采购预算金额的按投标文件无效处理。本项目投标报价应包含本项目所有服务内容、所涉及的软件、硬件、系统、实施、定制、调试、验收费、差旅费、培训费、人工费、接口费、开发费等各种费用和维护服务、税金、利润及其它所有成本费用的总和，采购人不再支付任何费用。

	验收要求及标准
	1、现场验收，配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。如服务配套的设备无法满足采购需求，采购人有权取消合同，并上报政府采购监督管理部门进行处理。
3、验收时由采购人对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。
4、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
5、验收标准：需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。项目验收过程中所产生的一切费用均包含在响应报价中。

	其他
	1、本项目采购需求中涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，响应文件按无效处理。
2、本服务项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若供应商提供的服务（含设备参数）与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。
3、服务期内：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本项目采购范围内的产品免费保修期最短不得少于2年，“服务内容及要求”中另有规定的，按其规定执行。
4.采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格、技术培训服务，技术培训要求直至操作人员熟练操作产品的各项功能。实施本项目人员不少于5名技术人员。
5、要求所提供的设备必须为符合国家有关技术规范和技术标准，为全新、完整、未使用过的产品；设备到货后如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏应负责更换；若发现错发/漏发情况应负责更换和补发。 
6、故障解决及免费保修服务要求： 
（1）提供 7×24 小时热线电话服务，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，一般故障修复时间不超过48 小时。重大设备故障 12 小时内解决，如48 小时内无法解决须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 
（2）服务期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。 
（3）若产品自带软件的，则须提供免费服务期内免费升级服务。
7、要求所有服务行为、硬件设备及软件产品不涉及任何法律纠纷。
[bookmark: _GoBack]8、国家对产品有强制 3C 认证要求的，在供货时提供相应产品的 3C 认证证明。
9、采购需求中涉及的服务支撑硬件，符合政府采购强制节能产品规定的，须在投标时提供节能产品认证证明材料。
10、服务期满成果、数据、硬件权属及移交:
（1）、本项目履约期间形成的全部服务成果、业务数据，所有权归采购人所有；
（2）、服务期满或合同提前终止，中标供应商须按采购人要求完整移交全部资料、数据，完成技术交接。
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标项二：2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金—广西荔浦市荔江国家重要湿地生态保护监测项目（科普宣教采购及专项调查服务）
采购需求一览表
	一、技术要求

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	服务内容及要求
	采购预算（万元）
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宣教基础设施改造升级服务



	项
	1
	一、户外标识标牌版面更新维护服务
（一）户外标识标牌版面更新维护更换版面约230平米；采用≥0.5公分PVC打UV；
二、户外标识标牌制作服务
（一）设计、新制作标识标牌不少于50套，主要为500*900mm 、 600*1200mm 、 800*1200mm 等规格，支撑结构采用镀锌方管或钢架烤漆，表面喷涂防紫外涂层，不锈钢烤漆字标牌；版面采用 ≥0.5 公分 PVC+UV 打印，C25 及以上混凝土埋地安装。
三、提供不少于4套科普宣传栏改造升级服务
（一）每套采用钢框架+写真面板（规格长1.8m，宽 1.2m，高≥2.4m）;
（二）单柱基础底面积长0.9m,宽0.9m,基础埋深取≥0.6m。基础采用C25混凝土现浇固定。
（三）抗风性能标准：严格按照户外构筑物抗风设计规范执行，整体结构通过力学验算，可稳定抵御10级大风（风速24.5-28.4m/s），框架无变形、基础无松动、面板无脱落，适配城市户外露天安装场景。
四、提供不少于4套科普宣教长廊建设改造升级服务
（一）采用钢木框架，配套 双面展示板（材料为PVC雪弗板+车贴 或 PVC板UV打印）80cm × 120cm/块（具体需要根据实际调整），基础采用混凝土现浇固定，抗风等级 10 级。
五、提供无线解说系统服务                    
 （一）、提供不少于2套无线讲解手持主讲发射器服务1项，要求及技术指标：
1.重量：约55克；传输距离：≥500米（空旷无遮挡）；工作时长≥11小时，可换电。
2. 传输模式：数字无线传输，UHF或2.4GHz；GFSK调制；PLL锁相环；具备单向广播，一发多收。
3. 技术标准：符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》，发射功率≤10mW，可免SRRC型号核准；电气安全符合GB 4943.1；基础电磁兼容合格。
（二）、提供不少于150套无线迷你耳挂接收机服务1项，要求及技术指标：
1.支持左右耳佩戴、工作频道不低于900个，工作功率：音频输出≥2mW（16Ω，THD≤10%）；工作电流≤20mA；待机电流≤2mA。
2.技术标准：基础电磁兼容及电性能符合国家相关标准；信噪比≥70dB；失真＜1%；满足日常防汗要求。使用距离不低于200米（空旷无遮挡）；重量≤10克，工作时长≥17小时。
（三）、提供不少于2套充电收纳消毒一体箱服务1项，要求及技术指标：
1.可以同时支持≥55台设备充电；电输入电压：≥220V；最大功率：≥550W；输出电压：≥5V
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	科普观测、自然教育课程开发、标本制作与影像采集综合服务


	项
	1
	1、 提供科普观测服务1项：野外自然观察、科普课堂实操、科普素材拍摄采集，兼顾学员体验、研学教学多重用途。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
47套双筒望远镜
（1） 光学规格：8×42 规格，屋脊棱镜结构，采用 BAK‑4 棱镜，ED 低色散光学镜片，有效降低色散，真实还原湿地鸟类羽色色彩。
（二） 镀膜：整机镜片 FMC 全表面多层宽带镀膜，透光率≥90%，适配晨昏、阴天弱光环境观测。
（三）调焦：中心调焦 + 独立右目镜视差补偿，旋升式橡胶护眼眼罩，支持戴眼镜人员直接观测。
（四） 防护性能：整机充氮密封，IPX7 防水防雾，适应湿地潮湿、多露、小雨户外环境；外壳镁合金骨架，外包防滑橡胶，抗摔耐磨。
（五） 重量：整机重量≤820g，便于长时间手持巡护。
（六）接口：机身具备标准 1/4 英寸三脚架螺纹接口，可外接三脚架固定观测。 
（七）配套：原装便携收纳包、减压背带、物镜目镜保护盖、专用镜头擦拭布。 
（八）适用场景：湿地鸟类监测、野生动植物观察、研学科普教学；国产正规品牌，
二、提供野外鸟类自然观察服务1项：野外鸟类自然观察、科普课堂实操，兼顾学员体验、研学教学多重用途。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
3套单筒变倍观鸟镜
（含三脚架、液压云台配套设备） 
（一）光学参数：连续变倍，倍率 20‑60×；物镜口径≥80mm；采用 ED 低色散镜片，BAK‑4 棱镜，FMC 全宽带多层镀膜，成像通透，色差抑制良好。
（二）镜身结构：45° 转角目镜设计，长时间观测颈部不易疲劳；充氮密封防水防雾，适应湿地户外潮湿环境。
（三）调焦机构：金属双速调焦手轮，支持精细微调，近距离对焦≤7m；具备标准 1/4 英寸三脚架通用接口。
（四）三脚架参数：铝合金材质观鸟专用三脚架；最大工作高度≥155cm，最低工作高度≤45cm；最大承重≥5kg；可收纳，适配湿地不平坦地面。
（五）云台：液压阻尼云台，支持 360° 水平旋转、俯仰角度调节，转动顺滑无卡顿，可锁紧定位，配套快装板。
（六）配套：望远镜收纳包、三脚架收纳包、镜头盖、手机拍照转接器、擦镜布。
（七）满足野外固定点位候鸟长时间观测。
三、提供野外夜间自然观察服务：野外夜间自然观察、科普课堂实操，兼顾学员体验、研学教学多重用途。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
40 套强光电筒
（一）强光手电筒，≥3000 流明，电池容量≥5000mAh，IP68（2m 防水），充电接口：USB-C（充满约 3h）。
四、提供昆虫、植物微观观察服务：昆虫、植物微观、自然观察、科普课堂实操，兼顾学员体验、研学教学多重用途。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  70 套放大镜
（一）手持式，放大倍率≥3 倍，镜片直径≥60mm；
（二）LED 白光照明，独立开关；
（三）干电池或 USB 充电供电，内置可充电电池容量≥1200mAh；
（四）手柄及镜框为 ABS 或金属材质，轻便防滑；含说明书、擦拭布；
（五）满足日常科普观察、阅读辅助使用。
五、提供植物标本手工实践设计及配套服务：植物标本手工实践课程科普课堂实操，兼顾学员体验、研学教学多重用途。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
10套压花机模具
（一）压花机：平板式或滚轮式压花机，压力3～8MPa可调，加热温度0～200℃，加热功率≤2kW，主机功率≤3kW，采用电加热及数字温控，配备压力调节及保压功能，机身钢制结构。
（二）图案压花模具：黄铜或45#钢材质，采用CNC雕刻工艺，模具厚度5～10mm，雕刻深度2～3mm，图案按需定制，适配所配压花机安装接口。
（三）压花垫板：聚碳酸酯（PC）或硅胶材质，尺寸与压花机工作台面匹配，厚度3～5mm，耐压耐磨，用于承托压花材料。
（四）耗材：含金箔、色带等常用压花耗材，满足基础压花及烫金需求。
（五）图案设计：根据使用需求提供图案设计服务，每套至少含1款定制图案。
六、提供1600套科普教具及配套服务，要求及技术指标：
提供满足科普课堂自然观察、标本制作类、探究类基础实验材料及安全试剂等服务。
七、提供自然图像采集服务：湿地生态影像采集、科普内容收集。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  2套单反相机
（一）采用全画幅 CMOS ，≥4500 万像素，支持 ≥30 张/秒高速连拍及 ≥8K 视频录制。
（二）每套含机身 1 个，全画幅变焦镜头 24—70mm≥1 个，≥256g 储存卡 1 张，电池≥2 块，充电器≥1 个。
（三）提供云台稳定器、三脚架、收音麦克风、相机包等。
八、提供自然影像采集服务：湿地生态影像采集、科普内容收集。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
3套手持摄像机
（一）支持视频4K/60fps、3K/60fps；
（二）支持慢动作4K/120fps；
（三）续航≥116min；
（四）支持快充；
（五）存储卡支持≥1TB
（六）传感器：1/1.3英寸及以上CMOS，有效像素≥1200万。
（七）防抖：支持电子防抖，适应行走、手持拍摄。
（八）屏幕：前置屏≥1.3英寸，后置触控屏≥2.0英寸。
（九）音频：内置双麦克风，支持降噪。
（十）连接：Wi-Fi/蓝牙，USB-C接口。
（十一）防护：裸机防水≥10米，防摔。
（十二）电池：容量≥1800mAh，支持PD快充。
（十三）重量：整机≤160g。含电池、充电线、收纳包等。
九、提供便携式查阅服务：研学课堂、现场资料查阅。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  3套便携式终端
（一）支持内存：≥16GB；
（二）存储：≥1TB SSD；
（三）屏幕大小：≥14.2 英寸
（四）处理器：≥14核处理器，主频≥ 1.2GHz；
（五）屏幕分辨率：≥ 2880×1920 像素；
（六）屏幕类型：OLCD触摸屏，高分辨率（2K以上)，具有护眼认证高亮度(全屏亮度≥400nits），高刷新率（≥120Hz）。
（七）刷新率：≥ 120Hz，翻阅文档、滚动页面时更加流畅跟手。
（八）触控与手写：支持多点触控。
（九）机身重量：≤ 1.4kg（含电池），在满足 14.2 英寸大屏的前提下兼顾单手持握的便携性。
（十）后壳材质：采用铝合金、镁合金或碳纤维等轻质金属材质，增强结构强度的同时减轻重量。
（十一）接口：具备 Type-C 接口（支持数据传输、充电及视频输出），便于外接存储或投屏展示。
（十二）电池容量：≥ 70Wh，满足全天候便携查阅的续航需求。
（十三）充电功率：支持快充，充电功率≥ 30W。
十、提供查阅服务：研学课堂资料查阅、储存。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
2套终端
（一）核心计算架构：
1.处理器（CPU）： 配置高性能标压处理器，≥ Intel 酷睿 Ultra7    251HX（总核心数18；总线程数18；最大睿频频率5.1GHz；30MB高速缓存）
2.图形处理（GPU）：nVidia Geforce RTX 5060独立显卡，显存容量8GB。
（二）存储与内存配置：
1.内存：≥ 32GB(16GB+16GB) DDR5 5600 SO-DIMM高频内存，采用双通道架构，支持后续扩展升级。
2.硬盘：≥ 1TB 容量的 ，M.2 2242 PCIe Gen4固态硬盘，扩展卡槽可支持M.2 2280规格。
（三）显示与形态：
1.屏幕规格： 配备≥16英寸 2.5K IPS LCD 背光显示屏，分辨率2560×1600，刷新率为240Hz,屏幕亮度500nits。
2.散热与稳定性： 需配备高效散热模组（如双风扇多热管），确保在高负载下稳定运行，避免因过热明显降频。
十一、提供视频专业剪辑服务：科普音视频素材后期整理制作。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  2套终端
（一）专业视频剪辑服务
1.处理器(CPU)：≥ 8 核心 16 线程，基础频率不低于 4.2GHz，最大加速频率不低于 5.0GHz，具备大容量三级缓存（≥128MB）；。
2.显卡： (GPU)：≥ 16GB 显存，支持实时光线追踪与 DLSS 技术，或同级别及以上专业显卡（支持 4K/8K 视频编解码及多屏输出）；
3.内存 (RAM)：≥32GB DDR5 5600MHz（16GB x2），最高支持 128GB。
4.硬盘：≥2TB SSD （1TB + 1TB 组合）。
5.主板：≥AMD B650 芯片组 （带 VRM/SSD/PCH 散热马甲）。
（二）专业色准剪辑显示服务
1.面板类型：≥26.5 英寸 QD-OLED。
2.实际尺寸：≥26.5 英寸。
3.最佳分辨率：≥2560 x 1440 (2K)。
4.宽高比：16:9。
5.色域覆盖：≥99% sRGB, ≥99% DCI-P3。
（三）视频采集服务
1.采集分辨率与帧率：支持4K（4096×2160）@60fps 超高清实时采集；兼容2K@144fps、1080P@240fps高帧率采集，适配展厅各类高清视频素材、动画、实景信号输入采集需求。
2.色彩采样与位深：支持10bit色深、YUV4:2:2高清无损采样，兼容RGB全色域输出，色彩还原精准，无偏色、无断层，满足展厅专业级视觉展示标准。
3.超低延迟性能：硬件级实时采集，无软件压缩延迟，端到端延迟≤50ms，支持实时预览、实时录制、实时投屏联动，适配中控系统一键联动播放场景。
4.编解码能力：支持H.264/H.265硬件编解码，自动适配各类视频信号格式，支持无压缩原始视频采集，画面无拉丝、无卡顿、无丢帧。
十二、提供3套自然教育课程研发设计服务1项：
每套包含不少于6个主题课程大纲、教案、课件、教学素材、本土化知识点调研、课程体系搭建。
第一套：湿地植物自然研学课程（6主题）
聚焦荔浦本土乔木、灌木、湿地水生植物、喀斯特特色草本，开展植物识别、生态观察、植物拓印、植被调研、湿地植被保护等课程。
主题1：喀斯特山地乡土乔木认知（香樟、枫香、乌桕、马尾松）
主题2：湿地灌木与山野特色植物探究（杜鹃、栀子、金樱子）
主题3：湿地水生植物生态科普（芦苇、菖蒲、再力花、水蓼）
主题4：喀斯特特色珍稀草本观察（报春苣苔、水蕨、满江红）
主题5：植物标本制作与自然记录实操课程
主题6：湿地植被生态保护与公益实践课程
第二套：湿地昆虫自然研学课程（6主题）
依托园区林下、湿地草丛生态环境，针对本土蝴蝶、甲虫、蜻蜓、螳螂等昆虫，开展观察、辨识、拟态科普、昆虫科普创作等实践课程。
主题1：湿地蝴蝶品类辨识与生命周期科普
主题2：本土甲虫科普与生态习性探究（独角仙、星天牛、锹甲）
主题3：蜻蜓与豆娘湿地飞行生态观察实践
主题4：湿地常见昆虫天敌与生态链科普
主题5：昆虫自然观察笔记绘制实操
主题6：湿地昆虫生态保育与栖息地保护课程
第三套：湿地鱼类水生生态研学课程（6主题）
围绕荔浦本地淡水原生鱼类、湿地水生生态系统，开展鱼类识别、水环境监测、水生生态探究等课程。
主题1：湿地公园本土淡水鱼类识别科普
主题2：鱼类形态特征与生存习性探究
主题3：湿地水质与水生生物生存关系调研
主题4：原生鱼类生态链与湿地平衡科普
主题5：水生生态沙盘观察与模拟探究
主题6：湿地水资源保护与生态公益宣讲实践
十三、提供《教师课程指导手册》不少于20册。针对每套课程提供1次理论与实践自然研学培训服务。
十四、提供宣传资料服务1项：
（一）提供不少于4000套宣传资料服务：包含科普宣传单、科普教材、图册、橫幅、板报、电子声像（提供1套电子声像制作服务：科普短视频，时长约3分钟，含剪辑、字幕，配音可选，采用现有素材制作）、科普读物等物品服务。
十五、提供科普文创宣传物品服务1项：
提供不少于3000件宣传物品服务：含主题T恤、背包、签字笔、环保袋、扇子、便利贴、文创产品等，款式内容定制。
16、 提供标本/模型新增制作服务1项：
（一）提供12件鸟类仿真模型制作服务
1.材质工艺：玻璃钢一体成型工艺，内置加固骨架，结构稳固不易变形；表层多层环保仿真底漆+哑光抗UV面漆，色彩固色处理，久置不褪色、不泛黄。
2.仿真标准：1:1原生鸟类等比例写实复刻，体态、羽翼、喙部、羽色细节贴合野生鸟类生物特征，无形态失真、无常识性错误，满足科普展示专业性要求：
（1）仿真白鹭模型（1件，荔浦湿地优势水鸟）
（2）仿真中华秋沙鸭模型（1件，国家一级保护鸟类、荔浦湿地越冬旗舰物种）
（3）仿真白鹇模型（1件，国家二级保护鸟类、荔浦本土林栖鸟类）
（4）仿真彩鹮模型（1件，珍稀濒危鸟类、荔浦生态指示物种）
（5）仿真领角鸮模型（1件，国家二级保护鸟类、荔浦本地夜行鸟类）
（6）仿真斑鸠模型（1件，荔浦湿地广布伴生鸟类）
（7）仿真画眉模型（1件，荔浦本土林栖鸣禽）
（8）仿真八哥模型（1件，荔浦湿地常见群居鸟类）
（9）仿真啄木鸟模型（1件，荔浦湿地林木益鸟）
（10）仿真戴胜模型（1件，荔浦湿地特色观赏鸟类）
（11）仿真燕子模型（1件，荔浦湿地迁徙候鸟）
（12）仿真伯劳模型（1件，荔浦湿地小型肉食性鸣禽）
3.环境适配：室内专用耐候工艺，防潮防尘、抗老化、耐腐蚀，适配展厅恒温展陈环境，可长期7×24小时静态展示。
4.安全标准：整体无尖锐棱角，材质环保无毒、无异味，漆面附着力强、无脱漆掉皮，符合公共展厅展陈安全规范。
（二）提供10件植物滴胶标本制作服务
1.材质工艺：采用原生植株整株定型、低温脱水固色工艺，搭配高透明环氧树脂整体封藏；胶体高密度固化成型，内部结构紧实不脱层，表层镜面精磨工艺，平整度高、无凹凸瑕疵，整体结构稳固、不易变形、不开裂。
2.标本标准：1:1原生湿地植株完整复刻，精准保留植物根茎、枝叶、花果、叶脉等原生生物特征，植株形态自然舒展、无卷曲残缺、无形态失真，完全贴合荔浦湿地公园本土植物原貌，满足专业科普展示规范要求：
（1）中小型乔木（2 株，高度1.8‑2.5m）
①乌桕：湿地河岸典型树种，秋季变色，荔浦河岸边常见
②杨梅：荔浦本地特色果树，乡土经济树种
（2）灌木（3 株，高度 0.8‑1m）
①金樱子：山野灌丛，野果，桂北山野常见
②杜鹃（映山红）：喀斯特山坡原生
③栀子：本土芳香灌木
（3）湿地挺水 / 水生植物（3株，高度0.4‑1.2m）
①芦苇
②菖蒲
③水蓼（桂北湿地常见挺水）
（4）喀斯特特色草本（2 株，高度0.2-0.8m）
①桂林报春苣苔（喀斯特岩壁特有，广西苦苣苔，展厅打卡科普点）
②满江红（小型浮水蕨类）
3.环境适配：采用室内专用耐候抗老化工艺，内置抗UV、抗黄变助剂，具备防潮、防尘、防腐、防氧化性能，可适配展厅恒温恒湿展陈环境，支持7×24小时长期静态展示，常年不褪色、不发黑、不霉变。
4.安全标准：整体无尖锐棱角、无毛刺锐角，环氧树脂材质环保无毒、无异味、无有害挥发物，固化后性质稳定，表层漆面通透安全，符合公共展厅展陈安全及环保验收规范。
（三）提供14件昆虫滴胶标本制作服务
1.材质工艺：采用昆虫专业整姿定型、梯度脱水、灭菌防腐工艺，搭配高透环保环氧树脂真空封藏；胶体整体固化致密，无缝包裹虫体，内部无气泡、无杂质，一体成型结构稳定，不易松动、不易变形、不脱层。
2.标本标准：1:1野生活体昆虫等比例写实复刻，精准还原虫体躯体、翅脉、足肢、触角、斑纹等精细生物结构，姿态自然舒展、无断肢残损、无形态失真、无科普常识误差，达到专业科普展陈标本制作标准。优先选广西亚热带真实存在的昆虫，兼顾好看、有辨识度，包含蝴蝶、甲虫、蜻蜓、蜂、螳螂等，适合亲子科普。
（1）蝴蝶类（4 个）
①玉带凤蝶
②柑橘凤蝶
③菜粉蝶
④枯叶蝶
（2）甲虫类（4 个）
①独角仙
②星天牛
③金龟子
④锹甲
（3）蜻蜓 & 豆娘（2 个）
①碧伟蜓（大蜻蜓）
②红蜻蜓
（4）其他特色昆虫（4 个）
①中华大刀螳螂
②胡蜂
③萤火虫
④蚱蜢（蝗虫）
3.环境适配：采用室内专业耐候展陈工艺，具备抗老化、抗紫外线、防潮防尘、防虫蛀防腐性能，可适配展厅长期恒温静态展陈环境，支持全年常态化展示，虫体色彩长期保真、不褪色、不暗沉。
4.安全标准：标本整体打磨圆润无尖锐棱角，胶体材质环保安全、无毒无味、稳定性强，不挥发有害物质，耐磨耐刮，无掉粉掉皮现象，完全符合公共展厅安全展陈规范。
（四）提供8件鱼类塑化标本制作服务
1.材质工艺：采用生物高分子塑化定型工艺，对鱼类躯体、鳞片、肌理、鱼鳍整体固化置换处理，一体成型无拼接；内部组织结构完整固化、紧实稳定，表层精细抛光防腐处理，结构稳固、不易变形、不松弛、不腐化。
2.标本标准：1:1荔浦湿地公园本土原生鱼类写实复刻定型，完整保留鱼体体型、鳞片纹理、鱼鳍、鱼尾、眼部等原生生物特征，体态自然真实、无残缺破损、无形态失真，完全贴合本地土著鱼类原貌，满足专业湿地科普展示规范要求。
（1）全部选用广西本地江河、池塘原生淡水鱼，贴合荔浦河流、池塘生境，不选海鱼。
①鲤鱼（广布本土鱼）
②鲫鱼
③麦穗鱼（小型原生鱼）
④鳑鲏（色彩好看，科普原生小鱼）
⑤黄颡鱼（黄骨鱼，本地常见）
⑥乌鳢（黑鱼）
⑦泥鳅
⑧马口鱼（溪流原生，色彩艳丽）
摆放建议：鱼类模型可以布置在亲水平台、水池边，部分可以半埋模拟水中状态。
3.环境适配：采用室内专用耐候防腐工艺，具备抗老化、防潮防尘、防氧化、防虫蛀性能，适配展厅恒温静态展陈环境，可实现7×24小时长期常态化展示，常年不褪色、不干瘪、不发霉、不腐化变质。
4.安全标准：整体打磨圆润顺滑、无尖锐棱角、无毛刺，塑化材质环保无毒、无异味、无有害挥发物，性质稳定坚固、耐刮耐磨，无掉皮脱落现象，符合公共展厅展陈安全及环保验收规范。
（五）提供标本展示服务1项：实现数字交互展项与实体标本互补，落实“数字赋能、实物为本”的改造原则，用于序厅及四大主题展厅科普展示。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  6套定制标本展示柜
1.柜体参数：柜体高度：≥2200—2400mm；柜体深度：≥500—700mm
单柜宽度：≥800—1200mm；玻璃：超白低反射，6—8mm；灯光：LED，4000K，Ra≥95，无紫外；密封：硅胶密封条，防尘防虫；基座：150—300mm，可走线；安全：钢化玻璃，防倾倒固定。
2.材质工艺：采用优质冷轧钢板一体折弯成型，整体静电高温喷塑工艺，防锈防腐、坚固稳固；正面搭配超白钢化玻璃，透光性好、防爆耐撞，柜体内部配备可调节分层隔板，结构规整、承重稳定、不易变形。
3.设备标准：专为湿地植物、昆虫、鱼类标本科普展陈设计，柜体密封结构严谨，分区布局合理，可实现标本分类、分层规整展示，完全适配展厅生态科普展陈标准，满足专业场馆展示陈列规范要求。
4.环境适配：采用室内专用展陈耐候工艺，具备防尘、防潮、通风、防氧化功能，可有效隔绝灰尘、水汽侵蚀，适配展厅恒温展陈环境，支持设备7×24小时长期连续运行使用，持久保护标本不霉变、不老化。
5.安全标准：柜体边角全部圆弧打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺；玻璃防爆抗压、材质环保无异味，柜体结构牢固稳定，防倾倒、防脱落，符合公共展厅消防安全及展陈安全规范。
十七、提供科普声像资料内容制作服务。
资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨，制作荔江湿地科普声像资料；根据实际情况进行实地拍摄；定制不少于6条不同科普主题短视频；视频时长：每条2–3分钟；格式：mp4 , 分辨率≥1080p。
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	智慧导览及智慧讲解系统服务
	项
	1
	一、提供二维码智慧导览系统服务：各点位导览文案录入与语音转化，实现游客自助线上导览讲解。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
（一）智慧导览应用平台服务：
1.微信小程序平台1个（支持自主导航、建图定位、导航避障）；
2.后台管理系统1个（支持多用户并发、100个点位数据管理）；
3.自然导赏、活动及自然观察等功能模块。
（二）导览内容制作服务：
1.100个导览内容的编写与录入；
2.100个导览内容的语音转化及上传匹配。
（三）云资源与网络服务：
1.云服务器（CPU≥8核，内存≥16G，SSD≥200G，带宽≥10M，支持防火墙、数据库等）；
2.OSS对象存储（≥500GB，支持防盗链，满足100点位图片/语音访问）；
3.域名及ICP备案1个；
4.域名SSL安全证书1套（HTTPS加密）。
（四）实体硬件及配套服务：
1.提供100套点位二维码标识牌服务；
2.展厅千兆WiFi6无线AP 1台；
3.现场安装辅材及施工调试1项；
4.微信小程序账号认证服务1项；
二、提供云办公服务：提供云端文件存储、在线文档协同、多端同步、安全防护及技术运维等云办公支撑服务，满足日常线上协同办公需要。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
为采购单位提供不少于4套云办公服务，具体要求及功能如下：
（一）外设支持：打印机、扫描仪、USB存储等外设无缝衔接；
（二）登录安全：针对终端用户登录支持多种安全管控方式，包括设备管理、登录日志、4A认证、多因子认证、自动锁屏等；
（三）▲可通过管理控制台进行关机还原配置。（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
（四）管理安全：分权分域控制，按角色分类控制管理员的权限，且按部门控制管理员可管理的桌面，对管理员操作生成审计日志；
（五）可通过管理控制台查看总览（订单、云电脑实例、用户）、订单各资源池分布统计、实例各资源池分布统计、运行状态分布、规格分布、日活跃用户趋势。
（六）▲企业可通过管理控制台进行电脑更换操作（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
（七）登录日志：记录用户登录云电脑，包括终端设备信息、开始连接时间和结束连接时间，实现对异常使用云电脑情况可追溯；
（八）▲免费提供多个AI模型（具备DeepSeek满血版能力），并提供个人智库、企业智库、本地文件上传等功能。（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
（九）应用分发：管理员可以分发应用和文件给成员电脑；
（十）应用黑白名单：实现企业要使用的应用可正常使用、企业禁止使用的应用无法使用的管控。
（十一）支持以日、月、自定义维度进行登录和连接活跃统计。
（十二）▲支持管理员日志统计（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
（十三）用户限定登录硬终端：管理员可通过绑定用户实现限定登录硬终端。
三、提供科普讲解服务1项：具备多轮语音交互、自定义点位导览讲解，服务科普馆展厅自动化讲解接待，丰富展厅互动体验。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  1套科普讲解人形机器人
（一）整体尺寸：
1.高宽厚(站立)≥1320mm×450mm×200mm；
2.高宽厚(折叠)≥690mm×450mm×300mm。
（二）带电池重量≥35kg。
（三）总自由度(关节电机)≥29。
（四）单腿自由度≥6个。
（五）腰部自由度≥3个，并带有水平仪。
（六）单手臂自由度≥7个。
（七）配备2只五指黑色假手。
（八）支持智能OTA升级。
（九）感知传感器：深度相机+3D激光雷达 
1.深度相机：
（1） 传感器类型：主动立体红外成像，包含1个RGB传感器,2个红外传感器及红外发射器；
（2） IMU模块：支持6自由度运动追踪（平移+旋转），为3D模型重建提供数据支持；
（3）深度分辨率：≥1280×720（双目）；
（4） 帧率：最高90FPS；
（5）深度探测范围：0.2m~10m；
（6）视场深度：H:87°，V:58°。
2. 3D混合固态激光雷达：
（1） 激光波长:905 nm；
（2） FOV:水平360°，竖直 -7°~52°；
（3）测距随机误差 (1σ) :≤ 2 cm (@ 10m)； ≤ 3 cm(@ 0.2m)；
（4） 角度随机误差（1σ）：< 0.15º；
（5） 点云输出:200000点/秒 (可配置第一回波)；
（6） 点云帧率：10Hz (典型值)；
（7） 数据网口：100BASE-TX 以太网；
（8） 数据同步方式:IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS；
（9）具有抗串扰功能；
（10）虚警率 (@ 100 klx) ：< 0.01%；
（11） IMU：内置 IMU 型号：ICM40609；
（12）防护等级：≥IP67；
（13）功率：6.5 W；
（14） 供电电压范围：9 ~ 27 V DC。
（十）膝关节最大扭矩≥120N.m。（供应商于供货时提供由国家认可的的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖供应商公章）；
（十一）手臂最大负载≥3kg。
（十二）小腿+大腿长度≥0.6m。
（十三）手臂臂展≥0.45m。
（十四）关节运动空间要求：（包含以下14.1-14.4的要求）（供应商于供货时提供由国家认可的的第三方检测机构出具的满足标注本项技术要求的检测报告复印件证明，加盖供应商公章）
1.腰部Z轴关节：Z±155°或优于；
2.膝关节：0~165°或优于；
3.髋关节：P±154°、R-30~±170°、Y±158°或优于；
4.手腕关节：二自由度手腕P±92.5°、Y±92.5°或优于。
（十五）走线和散热及编码器的要求：
1.具备全关节中空内走线；
2.散热系统：局部风冷散热；
3.关节编码器：双编码器或优于。
（十六）人形机器人专用电池，要求如下：
1.产品尺寸≤120mm×80mm×182mm；
2.额定容量≥9000mAh 额定能量不得低于421.2Wh ；
3.自研电池管理系统（BMS）；
4.功能：电量显示、电池储存自放电保护、平衡充电保护、过充电保护、过充电保护、过放电保护、短路保护、电池负载检测保护。
（十七）通用人形机器人专用，调试保护支架 ，要求如下：
1.负载≥ 200KG；
2.后轮间距≥800mm；
3. 立柱地盘双钢梁支撑，配有5个可锁万向轮，地盘深度约700mm；两腿内宽 ≥900mm；后轮间距 ≥800mm；支腿长度 ≥850mm；
4. 吊钩离地面最大距离≥2000mm；
5.吊钩离立柱的距离≥600mm。
（十八）基础算力：8核高性能CPU或优于。
（十九）具备≥100Tops算力的拓展坞，含AI算法及技术支持。
（二十）支持高层和底层的二次开发，供货时必须提供所标产品的以下相关资料：
1. 详细的用户使用，软件开发等手册等。
2. 提供高层控制（如行走）功能的二次开发文档及例程。
3.提供底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能的二次开发文档及例程。
4.通用Ubuntu操作系统，易于使用通用数学库、机器人库，开发程序。
5. 提供调用运动控制的接口。
（二十一）运动控制：
1.支持越障运控模式；
2.支持舞蹈运控模式（提供原厂自带的功夫/3段查尔斯顿舞蹈/3段机械舞/截拳道/扭扭舞/芭蕾等多段舞蹈程序）。
3. 机器人自带二次开发好的舞蹈包：精武门、鲨鱼舞、英歌舞（街舞）、阳光沙滩小白羊（现代舞)、机械舞2（Myltiply Remix）、机械舞1（R2红豆街舞）、青春修炼手册、火力全开(DJ版)、Zoo(新)	/太极双刀beat it、本草纲目、龙拳、谢礼、咆哮 （韩舞）、陈家沟太极拳、青花瓷（中国风）、大花轿、她他他、洗衣歌（中国风）、太极剑、爱情鸟、Fast cars&superstar等不少于23个舞蹈；
4.交互手势联动:在语音交互过程中，机器人将自动配合自然的交互手势。
（二十二）导航功能：支持APP建图、路径规划、巡逻等功能。
（二十三）音频管理：支持APP录音音频、外部导入音频在设备上播放。
（二十四）示教功能：支持可通过控制手臂关节、腰部旋转关节自己编排舞蹈动作。
（二十五）日志上传：支持授权后将日志上传到后台，供研发查看异常日志功能入口。
（二十六）权限管理：支持公网远程连接管理功能，此功能默认关闭，需要授权，授权成功后，机器人连接网络，可以看到基础的产品本体信息(如机器人编号、健康状态)。                             
（二十七）供货时需提供人形机器人《智能机器人仿真开发》不少于45个课时的学习资料（电子版）,具体的章节包含：
1.人形机器人简介与仿真入门(含不少于3个课时的课件资料)
2.人形机器人的行走控制(含不少于5个课时的课件资料)
3.人形机器人的复杂动作(含不少于5个课时的课件资料)
4.人形机器人的感知系统(含不少于5个课时的课件资料)
5.人形机器人的目标识别(含不少于5个课时的课件资料)
6.人形机器人的定位系统(含不少于5个课时的课件资料)
7.人形机器人的路径规划(含不少于5个课时的课件资料)
8.综合实践应用(含不少于12个课时的课件资料) 
（二十八）中标供应商供货时需提供原厂售后服务承诺书原件。
四、提供导航导览讲解系统服务1项：科普馆展厅导航导览，丰富展厅互动体验。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1套
（一）机器人智能背包（多模态套件）
1.边缘AI计算平台
（1）处理器：采用 ARM Cortex-A78AE 架构，≥6 核，主频最高≥2.0GHz；
（2）图形处理器：采用 Ampere 架构，配备≥ 2048 个 CUDA 核心，支持 FP16/INT8 计算；
（3）AI 算力：达到 ≥100 TOPS；
（4）内存：≥16GB LPDDR5；
（5）存储接口：支持外部 NVMe；
（6）功耗：10W~25W 可调；
2.电脑外置单线 USB 声卡音响
自带声卡，即插即用；背面带有低音振膜；刺叭直径1.75英寸 45MM；双声道版本 3瓦X2，尺寸 100X52X33MM，数据线长度9CM
3.无线蓝牙麦克
（1）尺寸：约46× 29 × 19 mm；重量：≤20 g（含接口盖板）
无线与蓝牙同发射器；支持同时连 2 个发射器
（2）电池：≥170 mAh 锂离子，3.87 V，0.66 Wh；充电约 100 分钟，工作约 10.5 小时（默认无降噪）
（3）接口：USB‑C、3.5 mm 
（4）音频输出；温度范围同发射器
4.Jetson 散热器
（1） 散热方式：主动风冷（风扇）+ 被动散热（铝制散热片）；
（2）风扇参数：尺寸 40mm×40mm×10mm，转速 3000RPM±10%，风量≥4.5CFM，噪音≤25dB；
（3）PWM 调速：支持 0~100% 转速调节，根据核心温度自动适配（温度≥50℃启动，≥80℃满速）；
（4） 散热片：铝制，鳍片数量 12 片，散热面积≥150cm²；
（5） 导热硅脂： thermal conductivity≥4.5W/(m・K)。
5.3D 视觉感知模块
核心：主动红外立体深度 + 200 万 RGB + 6 轴 IMU（BMI055）（D435 无 IMU）
接口：USB‑C 3.1 Gen1
尺寸：90 × 25 × 25 mm
重量：约 72 g
6.CNC 外壳
（1）材质：6061 铝合金，厚度≥ 3mm；
（2）工艺：CNC 精密加工（公差 ±0.1mm），表面阳极氧化（黑色，硬度≥HV300）
（3） 防护等级：≥IP54（防尘、防溅水）；
（4）散热设计：侧面与顶部开散热孔（孔径 3mm，孔距 10mm，公差±0.1mm），配合散热器风扇形成空气对流；
（5） 安装方式：螺丝固定，适配不同机器人背部结构；
（6） 重量：≤500g。
（二）提供1套软件系统服务1项，要求及技术指标：
包含自主建图、自主导航、自定义语音讲解、自主避障、web 后台操作、多模态语音交互模块、智能识别与讲解、精准定位与导航八大模块。
1.自主建图
自主建图是系统导航与避障的基础，通过激光雷达与视觉传感器协同，快速扫描周围环境并构建高精度三维地图，支持动态环境下的地图更新与优化。
（1）激光雷达扫描范围≥70 米
（2）点云密度≥200 点 /㎡
（3）建图精度:±5cm
（4）支持最大建图面积：≤1000㎡
（5）扫描频率：10Hz-20Hz
（6）地图存储格式：PCD（点云）、PGM（栅格）、YAML（配置文件）
（7）建图时间：1000㎡场馆建图时间≤30 分钟
（8）闭环检测精度：位姿校正误差≤3cm
2. 自主导航
（1）定位方式：IMU + 激光雷达融合定位
（2）动态去畸变技术：坐标系变换 + 运动补偿算法
（3）点云过滤技术：硬件级优化（激光雷达抗干扰电路）+ 软件算法（高斯滤波、地面分割）
（4）定位精度（动态环境）：±5cm
（5）导航路径更新频率：≥10Hz
（6）最大移动速度：0.2m/s-0.6m/s
3. 自定义语音讲解
（1）单条讲解内容最长时长：≥10 分钟
（2）语音播放信噪比：≥85dB
（3）支持合成语言数量: ≥2 种（中英文等）
（4） 讲解内容更新延迟: ≤5分钟（取决于剧本内容长度）
4. 自主避障
（1）障碍物感知方式:激光雷达 3D 点云 + 深度数据融合
（2）3D 点云处理:投影至 2D 平面生成占据栅格地图
（3）全局路径规划算法:自研算法
（4）局部避障算法:自研算法
（5）动态障碍物识别率:≥90%
（6）动态障碍物轨迹预测精度:预测误差≤0.5m（1 秒内）
（7）避障响应时间:≤0.1 秒
（8）80% 动态障碍物环境稳定性:≥99%
（9）最小避障距离:≥30cm
5. web 后台操作
（1）支持浏览器类型:Chrome（≥80 版本）、Edge（≥80 版本）、Firefox（≥75 版本）
（2）后台响应延迟:≤2 秒
（3）状态监控参数:位置、任务进度
（4）配置参数范围:导航速度（0.4-0.6m/s）、避障距离（30-50cm）、讲解触发方式（位置 / 视觉 / 指令）
（5）多地图管理:最大同时管理 3 张地图
6. 多模态语音交互模块
（1）语音唤醒距离:3 米 - 5 米
（2）抗噪音干扰能力:80 分贝嘈杂环境下正常工作
（3）大模型语音识别准确率:≥90%
（4）响应时间:≤1.5 秒
（5）支持交互类型:语音导航（“带我去 A 展区”）、语音动作（“挥手”）、语音问答（“这件展品是什么年代的”）
7. 智能识别与讲解
（1） 视觉传感器视场角:≥50°
（2）展品识别准确率:≥90%（正面拍摄，距离 1-3 米）
（3）识别响应时间:≤3秒
8. 精准定位与导航
（1）视觉传感器视场角 ≥50°
（2）动态环境定位精度 ±10 cm
（3）视觉信息处理帧率 ≥10 帧 / 秒
（4）导航路径更新频率 ≥10Hz
五、提供智能讲解服务1项：自主建图导航避障、多轮语音交互、自定义点位导览讲解。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  1套四足机器人
（一）产品尺寸：约70cmx31cmx40cm
（二）产品材质：铝合金+高强度工程塑料
（三）整机重量：约15kg（含电池）
（四）供电电压：28V~33.6V
（五）工作最大功率：约3000W
（六）载荷：≥8kg
（七）运动速度：0~3.5m/s
（八）最大攀爬落差高度：≥16cm
（九）最大攀爬斜坡角度：≥40°
（十）铝合金精密关节电机：≥12个
（十一）膝关节内走线
（十二）关节热管辅助散热
（十三）超广角3D激光雷达
（十四）提供多种展示动作，包括向前跳、开心、握手、扑人、坐下、伸懒腰、作揖、多种创意舞蹈等
（十五）智能OTA升级
（十六）APP高清图传、遥控、所有数据查看
（十七）APP图形化编程
（十八）WIFI6双频无线802.11ax
（十九）蓝牙 5.2/4.2/2.1
（二十）电池容量≥15000mAh，额定能量≥432Wh；
（二十一）续航时间：2-4h
（二十二）充电器：普通（33.6V 3.5A）
（二十三）处理器:≥8核
（二十四）基础算力：≥8核高性能CPU
（二十五）最大关节扭矩：≥45N.m
（二十六）4G模组 内置eSIM
（二十七）智能伴随
	
80

	
4

	科普馆改造升级服务
	项
	1
	一、提供沉浸式交互体验升级服务1项：展馆由静态观赏向互动体验升级，适配青少年研学、全年龄段游客参观体验需求。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
（一）提供序厅L型异形幕光影沙盘展示
1.提供墙面4.16*1.92米，地面4.16*1.92米L型室内全彩大屏展示服务1项
（1）面积：16.4736平方；
（2）像素点间距≤1.538mm；像素密度≥422500点/m2)。
（3）显示屏幕峰值亮度≥600cd/m2，峰值功耗≤420W/m2，平均功耗≤140W/m2。
（4）刷新率：≥3840Hz。
（5）换帧频率：≥50Hz。
（6）▲支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（7）▲支持通过Web浏览器查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模，在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示，可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（8）▲支持从客户端、设备自带Web浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（9）视网膜蓝光危害：符合GB/T20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光防护功能，将显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W.m-2.sr-1，并在28h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。
（10）依据GB/T20145-2006标准进行光生物安全评估检测，应属无危害类；光生物安全检测无危害类限值：3000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。
（11）依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗、绿草地各种图案无偏色。
（12）依据“SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。
（13）在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。
2.提供1套配套支架定制
（1）屏体钢结构：16.4736平方。
（2）技术参数：40*40国标方通，定制配套支架。
3.电源
（1）屏幕模组电源。
（2）技术参数：5V40A，屏幕专用电源。
4.提供1套接收卡
（1）单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。
（2）支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。
（3）发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。
（4）为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
（5）支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。
（6）支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。
（7）为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。
（8）支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。
（9）支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。
5.提供1套视频处理器
（1）不少于以下视频信号输入：2路DP 1.2，1路HDMI 2.0，2路DVI，2路HDMI 1.3，1路3G-SDI带环出。
（2）不少于以下视频信号输出：16路网口输出，整机分辨率可达960万像素，支持自定义分辨率，最宽可达16000像素，最高可达8000像素；1路DVI监视输出。
（3）具备不少于3路4K输入信号接口，可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入。
（4）支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率。
（5）设备配备有真彩色LCD面板，可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。
（6）可对任意一路输入信号进行亮度、对比度调节，实现信号的独立调节。
（7）可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节。
（8）设备可同时输出8个输入信号画面，画面大小、位置可任意调整。
（9）可对当前设备的画面图层进行图层置顶、上移一层、图层置底、下移一层等操作，保障操作灵活性。
（10）支持信号丢失隐藏功能，当画面窗口的输入信号丢失时设备自动将该画面隐藏，可避免多画面显示时应信号丢失造成的黑屏。
（11）能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。
（12）可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值。
（13）支持画面预监，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容。
（14）无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象。
（15）支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上。
（16）可通过LCD面板查看到当前连接的接收卡总数与各网口连接的接收卡数量，方便故障排查。
（17）支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态。
（18）为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。
（19）设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。
6.提供1套配件及备用品
提供备用磁铁、备用模组、备用电源、备用接收卡1套。
7.提供1套媒体服务器
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）▲支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）▲无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（7）▲采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器主频≥2.9 GHz、睿频≥4.5 GHz；系统内存≥16GB；系统硬盘≥512G；输出接口1路DP1.4输出、2路HDMI2.0输出；机箱宽高深(mm)≤428mm、44mm、350mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载≥256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高≥6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持10Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
8.提供1套电容防眩光触摸一体机
≥21.5寸显示屏，
CPU配置≥i7 10代，
内存 ≥8G，存储≥256G；液晶面板防眩光；
控制模式：主板上电自启，网络唤醒；
触控方式高精度电容触摸。
9.提供1套配套前维护液压支架
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
10.提供1套灯光联动系统
（1）信号源：确认联动由中控系统（如RS-485、DMX512或网络协议）统一触发。
（2）初始状态：沙盘全灭，LED屏播放待机画面（或纯黑）。
（3）场景切换：点击“城市模式”，LED屏播放日景鸟瞰视频的首帧时，沙盘顶部环境光带瞬间亮起（色温5600K）；点击“夜景模式”，LED屏变暗显示星空，沙盘地埋灯暖光（2700K）同步亮起。
（4）区域高亮：LED屏上圈选“A区”并闪烁红框，沙盘对应A区的物理LED灯带必须在同一帧内变为红色呼吸状态。
（5）测试方法：使用高速摄像机或手机慢动作（240fps）录制触发瞬间。
（6）判定标准：允许误差≤100ms。若沙盘灯光比LED画面慢0.5秒以上，判定为“音画不同步”级别的缺陷（需检查网络交换机QoS配置或串口波特率）。
11.提供2套灯光控制器
（1）技术参数：8路灯光控制器。
12.提供2只吸顶音响
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
13.提供1套功放
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
（二）提供荔江诗篇展厅湿地大家族区域提升，要求及技术指标：提供多媒体展陈系统一体化服务：系统风格延续原木质感与青绿色湿地生态色调，主题聚焦「荔江湿地生物多样性」，实现动态展示与静态展板虚实结合。
1.提供1套激光投影，具备以下技术参数：
（1）显示方式：DLP芯片x1。
（2）物理分辨率≥3840x2160 @60hz（4K-UHD）。
（3）▲显示宽高比4:3,16:9,16:10，2.35：1（4种宽高比可供选择）。(投标时提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章）。
（4）光源：激光光源
（5）亮度（ISO21118）≥7500流明。
（6）亮度（中心）≥7800流明。
（7）支持冷色、暖色、标准及自定义多种模式可选。
（8）动态对比度≥5,000,000:1，JBMA均匀度≥90%。
（9）色彩亮度占比（CL0）≥75%；红光占比≥12%。
（10）色域覆盖率≥100%REC.709。
（11）镜头（标准）1.0-1.6：1，变焦倍率≥1.6倍，镜头调节：电动聚焦、变焦。
（12）选配变焦、聚焦镜头，镜头投射比：镜头0.5:1,0.7-0.9:1,1.0-1.6:1,1.54-2.48:1。
（13）投影偏移：垂直≥±100%，水平≥±40%，镜头聚焦位移电动，镜头位置基本居中。
（14）几何校正：水平和垂直方向梯形≥+/- 35度，支持四角调整。
（15）3D：支持DLP link 3D功能；扬声器≥10Wx1。
（16）激光安全等级：Class I。
（17）整机功耗≤600w，待机功耗＜0.5w。
（18）信号接口：≥HDMI in×2；≥HDMI out×1；≥USB-A×2；控制接口：≥RS232 in×1；≥RJ45×1；≥3D SYNC in×1；≥3D SYNC out×1；≥IR 3D out×1；≥USB-B x1；其它接口：≥S/PDIF×1；≥USB-A支持对外提供5V/2A供电。
（19）色彩调整或色彩管理：支持RGBYCMW七色校准。
（20）支持运动补偿（MEMC）功能以及AI PQ模式。
（21）支持通过HDMI信号源唤醒功能。
（22）色彩一致性：出厂内置融合图像模式，全色色准一致性校正（白场色准△E<0.5），无需现场二次校准。
（23）产品应通过国家强制性产品认证（3C认证）。
2.提供1只短焦镜头：根据环境选配合适焦距镜头。
3.提供1套投影吊架定制：
中型碳钢圆管加厚固定吊架；碳素钢材料；长度可在1.6米-3米随意调节，适合不同高度天花，承重≥30kg。
4.提供1套专业融合：
（1）球幕专业融合软件。
（2）支持强像融合处理功能，支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正等图像融合处理功能。
（3）支持高分辨率(16K*8K)视频播放。
（4）支持HAP格式最大25G超大码流的视频播放。
（5）可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便对异形画面播放的处理。
（6）支持avi.rmvb.rm.mkv.mp4.mpeg.mpg.mov等各种常见格式的视频播放；多机帧同步播放控制功能。
5.提供1套网络传输器
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
6.提供1套媒体服务器：
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；机箱规格1U 19” rack mount；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器主频≥2.9 GHz、睿频≥4.5 GHz；系统内存≥16GB；系统硬盘≥512G；输出接口1路DP1.4输出、2路HDMI2.0输出；机箱宽高深(mm)≤428mm、44mm、350mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持10Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
7.提供3套电容防眩光触摸一体机：
（1）CPU ：≥Intel Celeron i7 10代
（2）内存：≥8GB DDR4
（3）存储：≥256GB SSD 
（4）显卡：集成显卡
（5）操作系统：Windows 11
（6）网络：千兆网口、Wi-Fi（可选）、蓝牙（可选）
（7）接口：≥USB×2–4、HDMI
（8）屏幕尺寸：≥21.5 英寸
（9）面板类型：LCD
（10）分辨率：≥1920×1080
（11）防眩光：表面 AG（防眩光）处理
（12）响应时间：≤8 ms
（13）触摸技术：投射式电容触摸（PCAP）
（14）透光率：≥85%
（15）接口：USB（HID 免驱）
（16）响应时间：<10 ms
（17）操作系统支持：Windows 
（18）机身材料：铝合金边框 + 钣金后壳
（19）安装方式：嵌入式/壁挂式
（20）电源：DC 12V / 24V
（21）功耗：≤25–60 W
（22）防护等级：前面板≥ IP65
8.提供3套配套前维护液压支架：
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
9.提供2只吸顶音响
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
10.提供1套功放
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
（三）提供荔江诗篇展厅荔江“湿地网”展项提升服务1项：
系统采用增加触摸一体机及听筒听音互动装置进行定制，访客通过按钮切换，聆听食物链中不同动物的声音，直观感受荔江湿地食物网关系。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供3套电容防眩光触摸一体机：
（1）主板配置：≥i7 10代，内存≥16G，硬盘≥256G。
（2）液晶面板：机器防眩光。
（3）分辨率≥3840*2160。
（4）内置扬声器。
（5）控制模式：主板上电自启，网络唤醒。
（6）屏幕尺寸：≥55寸。
2.提供3套配套前维护液压支架：
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
3.提供3套听筒装置定制：
（1）功能：单边磁吸耳机，全铝合金外壳，精密结构，40MM驱动单元，提供精准音效。
（2）尺寸：90*30mm。
（3）外壳：铝合金外壳。
（4）颜色：银色。
（5）音频输入：3.5音频接口。
（6）频率范围：20Hz-20kHz。
（7）产品重量：≤320g。
（8）最大声压级：95dB。
（9）线长：1.2M。
（10）线型：单边金属软管。
（11）阻抗：32Ω。
（12）可加磁控开关控制音频播放器。
（13）磁控音频播放器：拿起耳机播放音频，放下耳机停止播放。U盘播放，3.5音频输入。播放模式三种选择，静音、从头播放、循环播放。尺寸141*90*23mm；外壳金属；颜色黑色；音频输入3.5音频接口；电源输入5V 2A。
（四）提供缤纷秘境展项板块提升服务1项：系统采用激光投影，访客直观感受荔江湿地秘境生境情况。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供1套激光投影：
（1）显示方式：DLP芯片x1。
（2）物理分辨率≥3840x2160 @60hz（4K-UHD）。
（3）显示宽高比4:3,16:9,16:10，2.35：1（4种宽高比可供选择）。
（4）光源：激光光源。
（5）亮度（ISO21118）≥7500流明。
（6）亮度（中心）≥7800流明。
（7）支持冷色、暖色、标准及自定义多种模式可选。
（8）动态对比度≥5,000,000:1，JBMA均匀度≥90%。
（9）色彩亮度占比（CL0）≥75%；红光占比≥12%。
（10）色域覆盖率≥100%REC.709。
（11）镜头（标准）1.0-1.6：1，变焦倍率≥1.6倍，镜头调节：电动聚焦、变焦。
（12）选配变焦、聚焦镜头，镜头投射比：镜头0.5:1,0.7-0.9:1,1.0-1.6:1,1.54-2.48:1。
（13）投影偏移：垂直≥±100%，水平≥±40%，镜头聚焦位移电动，镜头位置基本居中。
（14）几何校正：水平和垂直方向梯形≥+/- 35度，支持四角调整。
（15）3D：支持DLP link 3D功能；扬声器≥10Wx1。
（16）激光安全等级：Class I。
（17）整机功耗≤600w，待机功耗＜0.5w。
（18）信号接口：≥HDMI in×2；HDMI out×1；USB-A×2；控制接口：RS232 in×1；RJ45×1；3D SYNC in×1；3D SYNC out×1；IR 3D out×1；USB-B x1；其它接口：S/PDIF×1；USB-A支持对外提供5V/2A供电。
（19）色彩调整或色彩管理：支持RGBYCMW七色校准。
（20）支持运动补偿（MEMC）功能以及AI PQ模式。
（21）支持通过HDMI信号源唤醒功能。
（22）色彩一致性：出厂内置融合图像模式，全色色准一致性校正（白场色准△E<0.5），无需现场二次校准。
（23）产品应通过国家强制性产品认证（3C认证）。
2.提供1只短焦镜头：根据环境选配合适焦距镜头。
3.提供 1套投影吊架定制
（1）中型碳钢圆管加厚固定吊架；碳素钢材料；长度可在1.6米-3米随意调节，适合不同高度天花，承重≥30kg。
4.提供1套专业融合：
（1）球幕专业融合软件。
（2）支持强像融合处理功能，支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正等图像融合处理功能。
（3）支持高分辨率(16K*8K)视频播放。
（4）支持HAP格式最大25G超大码流的视频播放。
（5）可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便对异形画面播放的处理。
（6）支持avi.rmvb.rm.mkv.mp4.mpeg.mpg.mov等各种常见格式的视频播放；多机帧同步播放控制功能。
5.提供1套网络传输器
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
6.提供1套媒体服务器：
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；机箱规格1U 19” rack mount；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器主频≥2.9 GHz、睿频≥4.5 GHz；系统内存≥16GB；系统硬盘≥512G；输出接口1路DP1.4输出、2路HDMI2.0输出；机箱宽高深(mm)≤428mm、44mm、350mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持10Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
7.提供2只吸顶音响 
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
8.提供1套功放 
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
9.提供配套集成调试服务及辅材：
9.1、2台HID高精度互动模块：
（1）感应面积：手掌触控。
（2）定位技术：计算机视觉传感。
（3）操作方式：手掌或非透明物体(不含黑色)。
（4）定位方式：自动标定、手动标定、鼠标标定、异形标定、圆形标定。
9.2、提供2套USB网络传输器 
（1）支持热拔插，USB免驱动即插即用，传输距离≥100米。
9.3、提供2套互动调试软件服务1项： 
（1）互动调试软件。
（2）触控协议：鼠标、HID、TUIO。
（3）协议传输：Tcp、Udp、命令、坐标。
（4）互动热区：可把相机所看到的任何物体标定为智能触点与屏幕联动。
（5）精度微调：可局部调节触控精度，以达到更高的触控精准度。
（6）空间定位：可实现空间标定，在空中设置虚拟触发区。
（7）弧形功能：支持弧形交互，通过光幕高度补偿完成精度互补。
10.提供1套全息宣教内容展示定制
（1）LCD尺寸：≥65"
（2）背光类型无背光
（3）分辨率：≥1920 x 1080(pixels)
（4）亮度：≥400/m²(typ.)
（5）屏对比度：≥1400:1(typ.)
（6）响应时间：≤6ms(typ.)
（7）帧频：≥60Hz
（8）视角89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 
（9）寿命：≥30,000 hrs(min.)
（10）色彩饱和度：≥69%
（11）可视面积：1428.48 × 803.52 mm (H×V)
（12）色彩度：16.7M
（13）电脑：CPU:性能不低于Intel Core i7-13700；内存:≥16GBDDR4存储:≥256GB SSD；显卡:集成显卡；操作系统:Windows 11；接口:≥USBX2-4、HDMI
网络:千兆网口、Wi-Fi(可选)、蓝牙(可选)
（四）提供奇迹岩溶展项板块提升服版块提升服务1项：系统采用增加触摸一体机及听筒听音互动装置进行定制，访客通过按钮切换，直观感受荔江湿地喀斯特湿地形成过程。
支撑服务的硬件要求及技术指标：（硬件部分改为这样表述）
1.提供1套红外防眩光触摸展示：
（1）屏幕尺寸≥85寸。
（2）机器防眩光。
（3）分辨率3840*2160。
（4）内置扬声器。
（5）控制模式：主板上电自启，网络唤醒。
2.提供配套 1套前维护液压支架
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
3.提供1套体感互动装置定制
（1）近距模式：0.5m-2.5m。
（2）远距模式：0.5m-5m或0.8m-8m。
（3）传感器像素：如200万、500万、800万像素。
（4）视频分辨率：≥1920×1080 。
（5）帧率(FPS)：≥30fps。
（6）光圈大小：≥F/2.0。
（7）对焦方式：固定焦距(Fixed Focus)或自动对焦(Auto Focus)。
（8）处理器(CPU/NPU)：内置算力芯片型号及主频（如1.5GHz独立CPU）。
（9）数据接口：USB 2.0/USB 3.0/Type-C。
（10）供电方式：USB供电或外接DC电源。
（11）安装方式：电视夹、桌面支架、壁挂孔。
4.提供1套USB网络传输器：支持热拔插，USB免驱动即插即用，传输距离≥100米。
5.提供1套网络传输器 
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
6.提供1套媒体服务器
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；机箱规格1U 19” rack mount；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器主频≥2.9 GHz、睿频≥4.5 GHz；系统内存≥16GB；系统硬盘≥512G；输出接口1路DP1.4输出、2路HDMI2.0输出；机箱宽高深(mm)≤428mm、44mm、350mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持10Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
（五）提供黑暗世界的居民展项提升服务1项：系统采用激光投影，访客直观感受荔江湿地溶洞生境情况。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供2套激光投影：
（1）显示方式：DLP芯片x1。
（2）物理分辨率≥3840x2160 @60hz（4K-UHD）。
（3）显示宽高比4:3,16:9,16:10，2.35：1（4种宽高比可供选择）。
（4）光源：激光光源。
（5）亮度（ISO21118）≥7500流明。
（6）亮度（中心）≥7800流明。
（7）支持冷色、暖色、标准及自定义多种模式可选。
（8）动态对比度≥5,000,000:1，JBMA均匀度≥90%。
（9）色彩亮度占比（CL0）≥75%；红光占比≥12%。
（10）色域覆盖率≥100%REC.709。
（11）镜头（标准）1.0-1.6：1，变焦倍率≥1.6倍，镜头调节：电动聚焦、变焦。
（12）选配变焦、聚焦镜头，镜头投射比：镜头0.5:1,0.7-0.9:1,1.0-1.6:1,1.54-2.48:1。
（13）投影偏移：垂直≥±100%，水平≥±40%，镜头聚焦位移电动，镜头位置基本居中。
（14）几何校正：水平和垂直方向梯形≥+/- 35度，支持四角调整。
（15）3D：支持DLP link 3D功能；扬声器≥10Wx1。
（16）激光安全等级：Class I。
（17）整机功耗≤600w，待机功耗＜0.5w。
（18）信号接口：≥HDMI in×2；HDMI out×1；USB-A×2；控制接口：RS232 in×1；RJ45×1；3D SYNC in×1；3D SYNC out×1；IR 3D out×1；USB-B x1；其它接口：S/PDIF×1；USB-A支持对外提供5V/2A供电。
（19）色彩调整或色彩管理：支持RGBYCMW七色校准。
（20）支持运动补偿（MEMC）功能以及AI PQ模式。。
（21）支持通过HDMI信号源唤醒功能。。
（22）色彩一致性：出厂内置融合图像模式，全色色准一致性校正（白场色准△E<0.5），无需现场二次校准。
（23）产品应通过国家强制性产品认证（3C认证）。
2.提供2只短焦镜头：根据环境选配合适焦距镜头。
3.提供 2套投影吊架定制
（1）中型碳钢圆管加厚固定吊架；碳素钢材料；长度可在1.6米-3米随意调节，适合不同高度天花，承重≥30kg。
4.提供2套专业融合
（1）球幕专业融合软件。
（2）支持强像融合处理功能，支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正等图像融合处理功能。
（3）支持高分辨率(16K*8K)视频播放。
（4）支持HAP格式最大25G超大码流的视频播放。
（5）可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便对异形画面播放的处理。
（6）支持avi.rmvb.rm.mkv.mp4.mpeg.mpg.mov等各种常见格式的视频播放；多机帧同步播放控制功能。
5.提供2套网络传输器
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
6.提供1套媒体服务器：
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器最高时钟频率可达5.0GHz；系统内存≥32G LPDDR5-8000MHz；系统硬盘≥M.2 NVME 500G固态硬盘；输出带载≥16G显存4路HDMI 2.0输出、每路支持≥3840x2400@60Hz；机箱宽高深(mm)≤483mm300mm44mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持40Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
7.提供2台HID高精度互动模块
（1）感应面积：手掌触控。
（2）定位技术：计算机视觉传感。
（3）操作方式：手掌或非透明物体(不含黑色)。
（4）定位方式：自动标定、手动标定、鼠标标定、异形标定、圆形标定。
8.提供2套USB网络传输器：支持热拔插，USB免驱动即插即用，传输距离≥100米。
9.提供2套互动调试软件
（1）互动调试软件。
（2）触控协议：鼠标、HID、TUIO。
（3）协议传输：Tcp、Udp、命令、坐标。
（4）互动热区：可把相机所看到的任何物体标定为智能触点与屏幕联动。
（5）精度微调：可局部调节触控精度，以达到更高的触控精准度。
（6）空间定位：可实现空间标定，在空中设置虚拟触发区。
（7）弧形功能：支持弧形交互，通过光幕高度补偿完成精度互补。
10.提供 2只吸顶音响
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
11.提供 1套功放
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
（六）提供美荔家园｜D板块提升服务1项：
1.提供1套红外防眩光触摸展示：
（1）屏幕尺寸≥65寸。
（2）机器防眩光。
（3）分辨率≥3840*2160。
（4）内置扬声器。
（5）控制模式：主板上电自启，网络唤醒。
2.提供配套 1套前维护液压支架
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
3.提供1套网络传输器 
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
4.提供1套媒体服务器
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；机箱规格1U 19” rack mount；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器最高时钟频率可达5.0GHz；系统内存≥32G LPDDR5-8000MHz；系统硬盘≥M.2 NVME 500G固态硬盘；输出带载≥16G显存4路HDMI 2.0输出、每路支持≥3840x2400@60Hz；机箱宽高深(mm)≤483mm300mm44mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持40Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
5.提供1套VR眼镜
（1）显示屏类型：≥2.56英寸*2Fast LCD。
（2）分辨率：单眼分辨率≥2160*2160 。
（3）像素密度(PPI)：≥1200 PPI。
（4）刷新率：≥90Hz。
（5）视场角(FOV)：≥105°。
（6）处理器(CPU/SoC)：≥高通骁龙XR2。
（7）电池容量：≥5700mAh。
（10）内存(RAM)：≥12GB LPDDR5。
（11）存储(ROM)：≥256GB UFS 3.1。
（12）操作系统：基于Android定制的VR OS。
6.提供2套水纹logo投影
（1）电压：AC110-220V。
（2）功率：≥100W。
（3）光源寿命：≥40000h。
（4）调焦：手动线性调焦。
（5）固定图案盘：1个图案效果，颜色可选。
（6）光束角：48°。
（7）光学标准：4片式高效光学透镜组，执行专利号：ZL2014 1 0036789.6。
（8）外壳材质：优质航空级铝合金。
（9）散热方式：铜管散热+主动风冷。
（10）防护等级：≥IP65，防尘、防水、防震。
（11）色温：6000-8500K白光。
（12）工作温度：-40~80°。
7.提供2只吸顶音响 
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
8.提供1套功放 
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
（七）提供荔江湿地，因你而美版块展项提升服务1项：系统采用激光投影，访客直观感受荔江湿地永苏里人生活场景。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供3套激光投影服务1项：
（1）显示方式：DLP芯片x1。
（2）物理分辨率≥3840x2160 @60hz（4K-UHD）。
（3）显示宽高比4:3,16:9,16:10，2.35：1（4种宽高比可供选择）。
（4）光源：激光光源。
（5）亮度（ISO21118）≥7500流明。
（6）亮度（中心）≥7800流明。
（7）支持冷色、暖色、标准及自定义多种模式可选。
（8）动态对比度≥5,000,000:1，JBMA均匀度≥90%。
（9）色彩亮度占比（CL0）≥75%；红光占比≥12%。
（10）色域覆盖率≥100%REC.709。
（11）镜头（标准）1.0-1.6：1，变焦倍率≥1.6倍，镜头调节：电动聚焦、变焦。
（12）选配变焦、聚焦镜头，镜头投射比：镜头0.5:1,0.7-0.9:1,1.0-1.6:1,1.54-2.48:1。
（13）投影偏移：垂直≥±100%，水平≥±40%，镜头聚焦位移电动，镜头位置基本居中。
（14）几何校正：水平和垂直方向梯形≥+/- 35度，支持四角调整。
（15）3D：支持DLP link 3D功能；扬声器≥10Wx1。
（16）激光安全等级：Class I。
（17）整机功耗≤600w，待机功耗＜0.5w。
（18）信号接口：≥HDMI in×2；HDMI out×1；USB-A×2；控制接口：RS232 in×1；RJ45×1；3D SYNC in×1；3D SYNC out×1；IR 3D out×1；USB-B x1；其它接口：S/PDIF×1；USB-A支持对外提供5V/2A供电。
（19）色彩调整或色彩管理：支持RGBYCMW七色校准。
（20）支持运动补偿（MEMC）功能以及AI PQ模式。。
（21）支持通过HDMI信号源唤醒功能。。
（22）色彩一致性：出厂内置融合图像模式，全色色准一致性校正（白场色准△E<0.5），无需现场二次校准。
（23）产品应通过国家强制性产品认证（3C认证）。
2.提供3只短焦镜头：根据环境选配合适焦距镜头。
3.提供 3套投影吊架定制
（1）中型碳钢圆管加厚固定吊架；碳素钢材料；长度可在1.6米-3米随意调节，适合不同高度天花，承重≥30kg。
4.提供3套专业融合
（1）球幕专业融合软件。
（2）支持强像融合处理功能，支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正等图像融合处理功能。
（3）支持高分辨率(16K*8K)视频播放。
（4）支持HAP格式最大25G超大码流的视频播放。
（5）可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便对异形画面播放的处理。
（6）支持avi.rmvb.rm.mkv.mp4.mpeg.mpg.mov等各种常见格式的视频播放；多机帧同步播放控制功能。
5.提供3套网络传输器 
（1）支持多种分辨率，分辨率范围≥3840*2160。
（2）支持HDMI1.4协议，支持3D模式。
（3）支持读取锁定EDID。
（4）支持串口的双向传输。
6.提供1套媒体服务器服务1项：
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器最高时钟频率≥5.0GHz；系统内存≥32G LPDDR5-8000MHz；系统硬盘≥M.2 NVME 500G固态硬盘；输出带载≥16G显存4路HDMI 2.0输出、每路支持≥3840x2400@60Hz；机箱宽高深(mm)≤483mm300mm44mm。
（15）无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持40Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
二、提供主题景观、艺术造型、图文展板等更新服务1项：
（一）提供设计实施服务1项：
对原馆内序厅、荔江诗篇、山河生灵、岩溶奇境等展区的主题景观 、艺术造型、图文展板等服务进行更新；根据最新科普主题调整陈列布局，更换老旧的展板画面，优化展品说明牌，以及修复或重塑部分生态场景造型，保持展馆的新鲜感和科学性；
1.序厅顶部弧形装饰、两侧山水贴画修复。
2.荔江诗篇湿地大家族区域拆除旧喷绘、树形六边形装置、弧形抬高地台。大屏两侧设置更新简约静态图文科普展板，主题为荔江湿地生物多样性；风格延续原木、青绿色湿地生态色调，荔江 “湿地网”区域展项更新，墙面贴画更新修复，10个模型说明牌更新。
3.山河生灵区域荔江小微湿地生境还原模型拆除，修复地面地贴。更新30个模型说明牌。
4.岩溶奇境展区修复墙面2*1.5米橱窗造型。
6.美荔家园湿画荔江版块拆除原有荔江老照片造景橱窗，重塑河流漫游造景，修复墙面贴画。
7.美荔家园荔江湿地，因你而美版块：移除壁挂电视、旧图文展板、老式签名留言台。重塑地面部分生态场景。
8.科普馆配套空间改造中厅展示立柱基础搭建，及辅材安装调试。
三、提供场馆内维护服务1项
对场馆内天面进行维护，照明灯具、空调的检修与更换，水路、电路系统的安全检查与维护，以及门窗、扶手、卫生间等公共设施的日常维修。
（一）提供天面维护服务1项（局部修缮+深度养护）
针对破损、开裂、空鼓、霉变等问题点位进行局部修补，整体做除尘养护。对约530平方米的天花板进行松动加固、裂缝点位修补、除霉除尘、检修口维保。
（二）提供照明灯具检修与更新更换服务1项
全场灯具故障排查、线路检测、灯罩清洁；仅更换损坏失效灯具，完好灯具保留使用，开关配件检修、灯具调试。
（三）提供空调系统检修与更新更换服务1项
所有空调机组、出风口、控制面板全面检测、滤网深度清洗保养，故障配件维修更换，制冷剂查漏加注、设备调试运行；以维保检修为主，整机暂不批量换新。
（四）提供水路、电路系统安全检查与维护服务1项
电路配电箱元器件检测、线路绝缘安全排查、漏电隐患整改、局部老化线路更换；给水排水管道检漏疏通、阀门检修，消除漏水堵塞隐患。水、电系统整体安全维保。
（五）提供各类设备及原有监控接入检修服务服务1项
（六）提供两套升降桩集成调试服务1项。
（七）提供门窗、扶手、卫生间及其他公共设施维修维护服务1项提供门窗五金配件检修更换、轨道保养；扶手松动加固除锈补漆；卫生间洁具检修、地漏疏通、防水隐患排查。
（八）项目配套服务1项
项目施工垃圾清运、零星应急小项维修、成品保护、辅材耗材。
四、提供展馆内电子硬件检修、软件调试、内容更新、传感器校准以及系统升级服务1项
确保科普展示的生动性、准确性和互动性；
（一）提供荔江湿地，因你而美版块提升服务1项
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供2只吸顶音响 
（1）ABS材料、锌网喷塑带后罩、带分频器定阻输出。
（2）额定功率：≥8欧姆30W。
（3）灵敏度：≥90db±3db。
（4）输入阻抗：≥8欧姆。
（5）频率响应：≥130-18000Hz。
（6）喇叭单元：≥5.5寸。
（7）产品尺寸(毫米)：≥Φ213×150MM。
（8）开孔尺寸：≥Φ185MM。
2.提供 1套功放
（1）输出功率≥8Ω180W×2。
（2）输出功率≥4Ω250W×2。
（3）频率响应≥20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）。
（4）信噪比≤83.5dB。
（5）输入灵敏度≥0.21V。
（6）总谐波失真≤0.05%。
（7）输入阻抗≥47KΩ。
（8）消耗功率≤400W。
（9）交流保险≥3A。
（10）净重≤10KG。
（11）产品尺寸≤mm430W×340D×135H。
（12）包装尺寸≤mm500W×440D×180H。
3.提供1套电容防眩光触摸一体机：
（1）CPU ：≥Intel Celeron i7 10代
（2）内存：≥8GB DDR4
（3）存储：≥256GB SSD 
（4）显卡：集成显卡
（5）操作系统：Windows 11
（6）网络：千兆网口、Wi-Fi（可选）、蓝牙（可选）
（7）接口：≥USB×2–4、HDMI
（8）屏幕尺寸：≥21.5 英寸
（9）面板类型：LCD
（10）分辨率：≥1920×1080
（11）防眩光：表面 AG（防眩光）处理
（12）响应时间：≤8 ms
（13）触摸技术：投射式电容触摸（PCAP）
（14）透光率：≥85%
（15）接口：USB（HID 免驱）
（16）响应时间：<10 ms
（17）操作系统支持：Windows 
（18）机身材料：铝合金边框 + 钣金后壳
（19）安装方式：嵌入式/壁挂式
（20）电源：DC 12V / 24V
（21）功耗：≤25–60 W
（22）防护等级：前面板≥IP65
4.提供1套配套前维护液压支架
（1）轧钢板材。
（2）在100mm-320mm间自由伸缩，安装方便。
（3）专业液压杆，墙距伸缩可调，不卡顿。
（二）提供科普馆配套空间改造中厅提升服务1项：
支撑服务的硬件要求及技术指标：
1.提供不少于22.2平方室内全彩搭配展示服务1项：
（1）LED像素点间距≤1.538mm；像素密度≥422500点/m2。
（2）显示屏幕峰值亮度≥600cd/m2，峰值功耗≤420W/m2，平均功耗≤140W/m2。
（3）刷新率：≥3840Hz。
（4）换帧频率：≥50Hz。
（5）支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。
（6）支持通过Web浏览器查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模，在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示，可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
（7）支持从客户端、设备自带Web浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。。
（8）视网膜蓝光危害：符合GB/T20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光防护功能，将显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W.m-2.sr-1，并在28h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。
（9）依据GB/T20145-2006标准进行光生物安全评估检测，应属无危害类；光生物安全检测无危害类限值：3000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。
（10）依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗、绿草地各种图案无偏色。。
（11）依据“SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。。
（12）在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。
2.提供1套LED屏支架定制
 定制面积不少于22.2平方，专业定制方形钢结构。
3.提供1套电源
（1）技术参数：5V40A，LED屏专用电源。
4.提供1套接收卡
（1）单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。
（2）支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。
（3）发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。
（4）为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。
（5）支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。
（6）支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。
（7）为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。
（8）支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。
（9）支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。
5.提供1套视频处理器
（1）支持丰富的信号接口，包括≥HDMI1.3×3，1×DVI，1×AUDIO输出，RJ45×8，1×Type-C。
（2）支持3路HDMI1.3输入，1路DVI输入，最大输入分辨率2048×1152@60Hz，分辨率可任意自定义。
（3）支持8路千兆网口输出，最大带载520万像素点，单个网口带载宽可达3840像素，高可达3840像素。
（4）支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放。
（5）支持1画面，画面窗口的位置、大小可自由调节。
（6）网口输出支持模拟音频，通过多功能卡将音频解出。
（7）支持输入源热备份，可为任意信号指定备份信号，当该信号丢失时，备份信号会自动切换，当信号恢复时，可自动切回，保障画面播出安全。
（8）支持对LED显示屏的亮度调节，可使用设备按键快速调整LED显示屏显示亮度。
（9）支持异形拼接，任意走线，打破传统规则。
（10）支持TCP/IP中控协议控制。
（11）支持EDID管理；支持输入分辨率、输出分辨率和帧率自定义。
6.提供1套配件及备用品
提供备用磁铁、备用模组、备用电源、备用接收卡1套。
7.提供1套媒体服务器
（1）支持目前主流视频格式，包括但不限于以下格式：Hap、HapQ、Hap Alpah、H.264、HEVC、VP9等编码的mov、avi、mp4等。
（2）HAP格式：最大支持20Gbit码流，最大支持16K*8K@60fps视频播放。
（3）H265支持：8192*8192@24、25、30、50、60fps单机播放。
（4）支持超3000片切片批量编辑，快捷适应多种创意显示屏。。
（5）声道支持：左右声道、杜比、PCM、DTS等格式的5.1、7.1、7.2数字音频。
（6）无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机。。
（7）采用先进的GPU图像显卡，全链路采用数字信号传输，传输即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿(所有信号刷新率为60帧)。。
（8）支持开机自动启动设置，无人值守定时开启模式；开机自动加载项目工程，自动播放；支持服务器主控与被控模式，可与第三方控制台对接。
（9）设备通过CCC认证。
（10）支持不少于500个视频、图片、U3D程序、UE4程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示。
（11）支持异形屏幕矫正和色彩校正、预设模式、场景预览。
（12）多台联机同步时，无需额外的服务器作为控制端，可无需显示器，由中控直接控制（可用一台显示作为显示窗口）。
（13）支持HDR视频播放。
（14）基本硬件规格：运行电压110V-240V 10A 60W；机箱规格1U 19” rack mount；操作系统Windows 11 Embedded定制版系统；CPU处理器最高时钟频率≥5.0GHz；系统内存≥32G LPDDR5-8000MHz；系统硬盘≥M.2 NVME 500G固态硬盘；输出带载≥16G显存4路HDMI 2.0输出、每路支持≥3840x2400@60Hz；机箱宽高深(mm)≤483mm300mm44mm。
（15）无需设置默认支持网唤醒，重置Bios也可一键唤醒。
（16）板载内存设计，最高可定制搭载256G 6400HMz高速处理。
（17）采用板载内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。
（18）具有独立的HDMI显示链接接口，无需占用显卡的输出。
（19）采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。
（20）码率支持：最高支持40Gbit码率视频。
（21）控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。
（22）运行环境要求：温度-20-65°C；湿度5%-95% (non-condensing)；海拔高度0-5000m。
8.提供 4只全频音响
（1）中低音喇叭：≥4×4" (铷磁Φ25mm)。
（2）高音喇叭：≥1×1.36" (Φ36mm)。
（3）频响(±3dB)：≥95Hz-18kHz。
（4）阻抗：≥8欧。
（5）额定/峰值功率：≥120W/240W。
（6）灵敏度：≥95dB。
（7）最大声压SPL：≥119dB。
（8）覆盖角度（H×V）80°×40°，桦木夹板。
（9）产品尺寸（WDH）：≥144*178*615 MM。
（10）分频模式：内/外置分频。
（11）安装：壁挂/506吊挂/支撑。
（12）表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布。
（13）连接器：1×4针WP4音箱座，1个凤凰座。
（14）连接方式：±1…MHF。
9.提供 2台功放
（1）8Ω立体声功率≥300WX2。
（2）电压增益（8Ω时）≥42.0dB。
（3）功放拓扑类别Class-AB。
（4）频率响应≥20Hz-20KHz(±0.3dB)。
（5）总谐波失真≤0.08%。
（6）信噪比≥103dB。
（7）阻尼系数≥350。
（8）分离度≥65dB。
（9）转换速率≥25V/μs。
（10）输入灵敏度≥0.775V/1.0V/1.44V。
（11）输入阻抗(不平衡/平衡)≥20KΩ/10KΩ。
（12）风路：从后板吸风。
（13）保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF。
（14）输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座。
（15）输出部分：两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座。
（16）指示灯：面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护。
（17）前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声。
（18）后面板功能：输入灵敏度选择开关，接地开关、并接选择开关。
（19）电源：可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%。
（20）产品外形尺寸≥483x370x88。
（21）外包装尺寸≥560x420x165。
（22）毛重≤11KG。
10.提供 1台前级效果器
（1）类型：屏幕：2寸彩屏全中文界面。
（2）输出通道：主输出（左/右）/中置/低音/环绕（左/右）。
（3）信噪比：麦克风>75dB 1KHz 0dB音乐>90dB输入。
（4）失真度：麦克风/音乐<0.5% 1KHz 0dB输入。
（5）最大输入电平：麦克风≥250mV 1KHz 0dB音乐1.5V输入。
（6）最大输出电平：麦克风/音乐≥20Vrms 1KHz 0dB。
（7）灵敏度：麦克风<50mV输入音乐<150mV/300mV。
（8）输入阻抗：麦克风≥10K（不平衡）音乐≥47K（不平衡）。
（9）输出阻抗：≥300（平衡），≥1K（不平衡）通道分离度：≥60dB。
（10）啸叫抑制功能：5级反馈抑制设定。
（11）通道参数：麦克风/音乐输入双10段/7段PEQ+低通+高通，增益：±20dB；主输出信号混合+极性+压限+增益；中置/环绕/低音信号混合+极性+3段PEQ+低通+高通+增益。
（12）产品尺寸：≤570×260×90mm。
（13）净重：≤3.65KG。
11.提供 1套电源时序器
（1）面板颜色：黑色。
（2）电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）。
（3）通道数量：8路万用插座继电器受控。
（4）继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/10000W最大承受无功功率。
（5）输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座。
（6）功能特点：点阵功能显示；液晶电压显示；密码设定开机；顺序开启逆序关闭，自由设定通道；COM中控控制（指令控制）或自带软件控制；时间间隔可调；自由通道关闭；级联叠机ID:0-255；中控外控；面板通道独立关闭。
（三）提供 1套序厅L型折幕影片定制服务1项：
 打造裸眼沙盘震撼视觉冲击力，实现序厅沉浸式开场影片。影片需针对L型异形幕的非平面、多折面特性，确保画面在转角与拼接区域实现无缝过渡；同时结合裸眼3D视差控制、光影沙盘联动映射、中控联动交互集成等技术手段，构建具有纵深感的沉浸式影像空间。
影片制作需以多媒体交互集成系统为技术底座，在异形幕融合校正、裸眼视觉呈现、光影沙盘联动及全景沉浸式开场等环节实现内容与系统的深度耦合，确保序厅开场影片在视觉冲击力、空间沉浸感与系统稳定性上达到预期效果。
（四）提供3套湿地大家族多组触控交互系统定制服务1项：
需结合荔江湿地大家族展示主题进行定制设计，实现多组触控交互与大屏互动功能，虚实结合介绍荔江湿地生物多样性科普影像（影像为短视频科普内容）。
程序内容需支持3台触控一体机作为多组独立交互终端，每组终端可承载不同科普主题或不同生物类群的交互内容，并支持多名观众同时操作、互不干扰；同时，3台触控一体机的交互行为需与大屏投影内容实现联动响应——当任一触控终端触发查询、点选、拖拽或缩放等操作时，大屏投影应同步呈现对应的生物影像、生态场景或数据可视化内容，形成“小屏交互、大屏呈现”的虚实结合科普体验。
系统内容制作需以数字视觉多维显示系统为技术底座，在多组触控交互、大屏投影联动、虚实结合呈现及生物多样性科普影像等环节实现内容与系统的深度耦合，确保系统在多组并发交互、联动响应速度、画面呈现效果与科普传播体验上达到预期目标。
（五）提供3套荔江 “湿地网” 互动听筒互动定制服务1项： 
需结合提供荔江 “湿地网”展示主题进行定制设计，聆听食物链中不同动物的声音。
（六）提供1套“湿地造境师”投影互动桌定制服务1项：
投影互动桌，需结合荔浦“湿地造境师”展示主题进行定制设计，通过趣味化、游戏化方式还原河岸小微湿地生境与荔江水下森林生境。
通过投影机与高精度互动模块相结合的方式，在桌面投影区域构建可触控的互动游戏空间。访客化身“湿地造境师”，通过拖拽虚拟道具的方式，探索山间源头—河滩漫滩—水下湿地三层生境，完成生态搭建小游戏，并在游戏过程中解锁对应科普知识，实现研学教育与游玩体验的兼顾。
以分布式图形处理技术为基础，为投影触控桌面游戏提供多图层图形渲染、触控坐标高精度映射、道具拖拽与落位判定、生境场景动态生成及多触点并发处理等核心能力支撑，确保游戏在触控精度、画面流畅度、交互响应速度与研学教育效果上达到预期目标。
（七）、提供1套植物全息展示定制服务1项：
展示缤纷秘境苦苣苔科植物全息影像。
（八）提供1套岩溶秘境跑酷知识答题互动定制服务1项：
需结合岩溶秘境展示主题进行定制设计，实现游客通过跑步、躲闪等肢体动作即可触发“岩溶秘境知识答题” 体感互动游戏。
通过数字大屏与体感设备相结合的方式，构建面向游客的肢体互动答题系统。游客无需穿戴任何设备，仅通过跑步、躲闪等肢体动作即可触发答题交互，在运动中完成岩溶秘境相关知识的学习与挑战，实现科普教育与体感游玩的融合。
通过三维数字技术集成能力，为游戏内容提供三维场景实时渲染、体感动作数据接入与解析、动作—指令映射判定、大屏画面同步输出及多模块集成控制等核心能力支撑，确保游戏在动作识别精度、交互响应速度、画面呈现效果与科普教育效果上达到预期目标。
（九）提供1套“黑暗世界的居民”互动地幕定制服务1项
需结合“黑暗世界的居民”展示主题进行定制设计，虚拟盲鱼、洞穴虾等洞穴水生生物跟随脚步四散游动；访客踩中动物，触发该物种科普介绍，沉浸式体验地下洞穴生物世界。
通过投影在地面生成虚拟地下河水面波光与水流效果，构建沉浸式的地下洞穴生物世界。访客以脚步踩踏方式与投影画面互动：脚步落下时，水面散开层层水波纹；虚拟盲鱼、洞穴虾等洞穴水生生物感知脚步后四散游动；访客踩中动物，即触发该物种的科普介绍，在行走与探索中沉浸式体验地下洞穴生物世界。
以边缘融合技术与大屏幕拼接能力为技术底座，在多投影拼接校正、地面画面融合、脚步触控定位、水波纹生成、生物群体行为模拟及科普触发呈现等环节实现内容与系统的深度耦合，确保游戏在画面无缝度、互动响应速度、生物表现自然度与沉浸体验效果上达到预期目标。
（十）提供1套VR游荔江湿地公园定制服务1项：
需结合荔江湿地公园展示主题进行定制设计，游客佩戴VR眼镜，以虚拟乘船的方式游览荔江风光，在座舱上获得“人在船中、船在江上”的沉浸式体验。内容以荔江沿江自然风光与人文景观为主线，串联两岸山形水势、湿地生态、田园村舍与标志性景点，让游客在虚拟航行中完成一次全景式的荔江巡游。
（十一）提供1套“守护宣言”互动合影墙定制服务1项：
需结合“守护宣言”展示主题进行定制设计，访客可录入湿地保护宣言，或者选择湿地动植物素材进行涂鸦创作；作品上传至投影大屏展示；访客可站大屏前与自己创作画面合影，把观展感受转化为保护行动表达。
通过数字视觉与实景交互集成能力，为一体机创作端与墙面投影屏展示端提供了数字视觉内容生成、触控交互响应、实景屏幕联动、多屏画面适配与作品实时上传呈现等核心能力支撑，确保互动点在创作流畅度、上传及时性、折屏展示效果与公众参与体验上达到预期目标。
（十二）提供1套竖向立柱主题艺术装置影像定制服务1项：
需结合荔江湿地展示主题进行定制设计，大厅中心柱体搭载LED屏幕循环播放荔江山水湿地影像。
以高低错落的多根竖向立柱为造型主体，柱体搭载LED屏幕循环播放荔江山水湿地影像，影像需按柱体尺寸与排列关系进行分屏适配，使多根立柱在视觉上既各自独立又整体连贯，形成高低起伏、错落有致的立体影像画卷。
通过网络帧同步播放技术管理技术能力，为互动装置提供了多根立柱LED屏幕之间的帧级同步播放、播放任务统一调度、多屏画面时序对齐及播放状态集中管理等核心能力支撑，确保装置在多屏同步精度、画面连贯性、整体视觉冲击力与运行稳定性上达到预期目标。
五、提供展馆内自然教室及书吧进行功能升级服务1项：包括优化空间布局，改善照明与教学/阅读环境等服务。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
（一）提供学生科普活动展教单元定制服务1项：
1.提供16套六人科普活动研习台面定制
（1）定制尺寸：≥1200×1200mm。
（2）工艺材质：防火板桌面，金属钢架桌脚，带脚轮可移动，桌面模块支持拆分拼接，可自由组合适配分组教学、集体授课、阅览休闲多种场景。
2.提供96套学生活动坐席定制
（1）工艺材质：堆叠收纳款人体工学坐席，环保塑料椅身，加固承重结构，可堆叠收纳，减少闲置占地。
（二）提供1套多功能教师主控位设施定制服务1项
1.定制尺寸：≥1400mm×700mm。
2.工艺材质：环保实木颗粒板，防火耐磨饰面，柜体带锁储物空间，内部可放置电脑、教具等教学设备。
（三）提供储物柜与书架定制服务1项：
1.提供6套落地科普教具储物
（1）定制尺寸：≥高2000mm×宽900mm。
（2）工艺材质：环保板材柜体，钢化玻璃柜门，带安全锁具，分层隔板设计，用于存放动植物标本、科普实验器材。
2.提供4套开放式双面阅读储物定制
（1）定制尺寸：单组长≥1200mm。
（2）工艺材质：原木风板材，双面开放式格架，布置于阅读专区，用于陈列存放湿地科普书籍。
3.提供4套学生收纳定制
（1）定制尺寸
（2）工艺材质：环保耐磨板材，多格分格储物结构，用于存放学生学习用品。
（四）提供科普读物及教学教具服务1项：
1.科普读物套装600册，涵盖自然生态、动植物、地理科学、科学实验等类别。
2.科普教具配套物资1批：包含动植物标本、科学模型、实验工具、教学挂图等。
3.图书管理配套物资1批：包含书立、分类标签、阅览坐垫等。
（五）提供照明环境升级改造服务1项：
1.提供护眼平板教室照明部署服务：≥4000K暖白光、防眩光，作为教室主照明。
2.提供阅读区专项照明部署服务：实现阅读专区重点补光。
3.提供集成调试服务1项，包含线路辅材、旧灯具拆除、线路布设调试。
（六）提供网络链接传输服务1项：为科普馆内各类设备设施提供联网访问、升级网络支持。
六、提供智能中控服务器服务1项：展厅投影机、LED大屏、灯光、空调、音响等设备集中一键管控，保障科普馆多媒体展项统一调度管理。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  1套
（1） CPU：≥Intel I5 9400 Z390大板
（二）内存：≥8G，存储：≥128G M.2固态工控机箱。
七、提供中控主程序服务1项：展厅设备集中一键管控，保障科普馆多媒体统一调度管理。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  1套
（一）支持苹果、安卓、微软三大主流平台，支持Windows、Android、iOS操作系统，能实现在PC端编辑中控项目并将项目发送到移动端，通过移动端直接操作终端设备，支持TCP、UDP网络指令以及串口指令，集指令控制、视频播放为一体。
1.控制端程序开发模块，支持界面定制，支持控制程序云备份，更新，下载等功能；
2.定时开闭展馆功能、时间任意设定，无需人工操作，按时间表自动控制 设备一键开关 一键闭馆 电脑开关机 声音大小 影片播放 影片循环模式 ；控制展厅灯光开关， 分区开关；
3.对声、光、电等各种设备进行集中控制；
4.支持主板网络远程唤醒，支持TCP/UDP数据协议，支持串口设备，网络设备的控制，；
5.支持PC端和Ipad同时使用，也可以为PC端播放器控制软件备份；
6.▲支持桌面回显功能；（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
7.支持监控服务器设备的开关机状态；
8.▲支持日志查询功能；（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
9.支持接收消息执行功能；
10.▲可以实现手机端APP控制1:1还原平板操作。（投标时提供功能截图并加盖投标人公章）
八、提供1套中控移动端程序服务1项
平板控制端操作程序编制。
九、提供1套受控终端子程序服务1项：
受控终端播放、开关机等功能。
十、提供1套便携式控制终端服务1项：
全面屏，内存≥12G，存储≥256G，支持WIFI。
十一、提供1套显示终端及配套服务1项：
≥21.5寸显示终端，配套无线键鼠套装。
十二、提供1套串口服务器服务1项：
支撑服务的硬件要求及技术指标：
（一）串口：≥8路RS232/485/422三合一，波特率300~115200bps，数据位5/6/7/8，停止位1/1.5/2，校验None/Even/Odd，15KV ESD保护。
（二）网口：≥1个10/100M自适应RJ45，1.5KV电磁隔离。
（三）工作模式：TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口。
（四）配置：Web、Telnet、设置软件。
（五）电源：DC 9~30V，功耗<5W。
（六）环境：-25℃~85℃，5%~95%R。
十三、提供4套灯光控制服务1项：
（一）定制强电控制模块，可接收计算机RS232/485控制，同步或异步控制电源开关。
十四、提供服务器设备储存服务1项：中控服务器需恒温、恒湿、无尘存储。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
3套机柜
（1） 符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41494；PART1,DIN41494;PART7,GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
（二）特点：单开白色钢化玻璃前门；单开钣金后门；门边条开椭圆形通风孔，网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开。
（三）承载：静载≥800KG(带支架)。
（四）防护等级：≥IP20。
（五）主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。
（六）表面处理：方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。
十五、提供多终端接入服务1项：多台终端接入网络、内网组网、网络转发与上网管控。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  1套路由器
（一）频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。
（二）传输速率：≥450Mbps。
（三）网络接口：≥1个10/100/1000Mbps WAN口，≥4个10/100/1000Mbps LAN口。
（四）WDS功能：支持WDS无线桥接。
（五）WPS功能：支持WPS一键加密功能。
十六、提供内网设备数据交换服务1项：内网设备数据交换，实现设备之间高速传输数据。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  2套交换机
（一）应用层级：二层。
（二）背板带宽：≥56Gbps。
（三）包转发率：≥42Mpps。
（四）端口结构：非模块化。
（五）电源电压：AC 100-240V，50-60Hz。
（六）端口描述：≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口。
十七、提供网线同时传网信号服务1项：通过网线同步为监控摄像头、无线AP等设备传输数据和供电，简化现场布线，保障管护监控、无线网络稳定运行。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
  2套POE交换机
（一）交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps。
（二）千兆POE电口≥24个，千兆光口≥4个，禁止光电复用。
（三）整机POE供电输出≥380W。
（四）支持IPv4静态路由，RIP，OSPF路由协议。
（五）支持QinQ、灵活QinQ。
（六）支持IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能。
（七）支持RRPP快速环网保护协议。
（八）支持≥7KV防雷技术。
（九）支持最大32台设备混合堆叠。
（十）支持CPU防护功能。
十八、提供扩展无线网络服务1项：扩展无线网络覆盖，转换将有线网络，保障办公、巡护终端稳定无线接入。
支撑服务的硬件要求及技术指标：（硬件部分改为这样表述）
  10套无线AP路由器
（一）无线标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（Wi-Fi5）。 
（二）总速率：≥1167Mbps（AC1200）； 2.4GHz：≥300Mbps（2×2 MIMO）； 5GHz：≥867Mbps（2×2 MIMO）。 
（三）带机量：2.4G≥25台，5G≥55台。 
（四）天线：内置双频全向高增益天线，发射功率1dBm线性可调。 
（五）SSID：≥16个，支持中文SSID、SSID绑定VLAN。 
（六）有线网口：≥1个10/100/1000M千兆RJ45口（GC=千兆）。 
（七）PoE供电：≥ 11.27W 。
（八）DC供电：≥ 9.28W 。
十九、提供设备供电管理服务1项：实现多路设备按顺序延时启停，分散上电浪涌冲击，保护交换机、监控主机等网络设备，配套过载保护，统一管控机柜供电。
支撑服务的硬件要求及技术指标：
3套电源时序器
（一）面板颜色：黑色。
（二）电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）。
（三）通道数量：8路万用插座继电器受控。
（四）继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：6000W/10000W最大承受无功功率。
（五）输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座。
（六）功能特点：点阵功能显示；液晶电压显示；密码设定开机；顺序开启逆序关闭，自由设定通道；COM中控控制（指令控制）或自带软件控制；时间间隔可调；自由通道关闭；级联叠机ID:0-255；中控外控；面板通道独立关闭。
二十、提供配套集成调试服务1项：配套集成调试服务，包含中控配件，如理线架、配线架、网络跳线、水晶头、扎带、转接线、中控辅材，网线、音响线等。
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	湿地专项调查服务
	项
	1
	一、提供本底资源调查服务：
提供对重要湿地范围调查服务并出具调查报告：调查应不低于《国家湿地公园生态监测技术指南》相关规定。内容主要必须包括但不限于湿地基础资源监测湿地特征调查、土地利用类型、气象和水文水资源调查、与水质环境调查、生物多样性调查（包括水生生物、陆生生物、水生植物、陆生植物、外来入侵物种）、开发利用与受威胁情况等。
重要指标调查频次：
水质监测：每季度至少1次，丰水期和枯水期各可加密1次。
鸟类调查：每个季节监测1次。鸟类繁殖期、越冬期、迁徙期以及鸟类活动高峰期季节每月至少调查2次。
鱼类调查：监测期内至少2次，选择在鱼类活动高峰季节（春季、夏季）进行。
两栖和爬行类调查：每年监测至少2次，应选在生物活动频繁的季节监测（4-10月），爬行动物繁殖期至少进行1次监测。
植被调查：监测频次为每年至少2次，监测期内共开展至少2次。选择在植物生长旺盛期进行，一般为夏季。
土壤调查：枯水期（冬季）进行1次全面采样。
对湿地公园历史资料进行梳理，结合本底调查数据，制作鸟类、鱼类、植物等类别的湿地自然资源书籍不少于500册，图册分为长20*宽15 厘米、长21*宽14.5 厘米、长15*宽11.5 厘米三种规格，图册专用纸张、彩色印刷、硬封。60-80页/本。
二、提供湿地生态监测服务：在本底调查服务基础上，选取关键指标进行长期、定期的专项观测并出具监测报告。计划做鸟类及两爬类专项调查服务。调查应不低于《国家湿地公园生态监测技术指南》相关规定。调查工作分春、夏、秋、冬4个季度实施，各个类群根据生态习性等每个季节监测3次，每次监测7天。(服务时间1年）
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	二、★商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起8个工作日内。

	服务时间及地点
	1、自合同签订之日起2年。
2、服务期：服务期限为2年，服务项目涉及设备的质保期不少于 1年 。本服务项目配套设备按国家有关产品“三包”规定执行。
3、交付期：自签订合同之日起30个工作日内完成项目验收。如服务环境不具备施工条件（例如雨季或洪涝灾害等可能导致室外危险施工的不可抗拒因素），可经双方协商将交付期顺延。
4、服务地点：广西桂林市荔浦市采购人指定地点。

	服务要求
	1、采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格、技术培训服务，技术培训要求直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
2、要求所提供的设备必须为符合国家有关技术规范和技术标准，为全新、完整、未使用过的产品；设备到货后如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏应负责更换；若发现错发/漏发情况应负责更换和补发。
3、故障解决及免费保修服务要求：
（1）提供7×24小时热线电话服务，设备发生故障时接到通知后2小时内响应，一般故障修复时间不超过故障24小时。重大设备故障48小时内解决，如48小时内无法解决须提供相应备用配件替换，保障正常使用。
（2）服务期内维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。
（3）若产品自带软件的，则须提供免费服务期内免费升级服务。

	付款方式
	采购人分四次付款：
第一次付款：自合同签订之日，成交供应商提供项目服务方案，并由采购人审核确认方案合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的30%。
第二次付款：成交供应商通过采购人的初步验收后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的50%。
第三次付款：完成服务项目内容终验后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的17%。
第四次付款：剩余3%作为项目质保金按照合同约定质保期结束，一个月内申请质保验收合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内支付剩余合同金额。

	报价要求
	本标项采购预算金额为（人民币）：陆佰柒拾柒万肆仟捌佰元整（6774800.00元），投标人投标报价不得超出每项对应采购预算金额，投标报价超出对应项采购预算金额的按投标文件无效处理。投标人的投标报价应包括本次采购范围内的服务价款，报价必须含以下部分，包括：
①服务的价格，包含模型、标本、仿真绿植等物品采购、宣传科普宣教场景建筑、标识的设计、制作和安装，以及相关配套设施的供货、安装；
②必要的保险费用和各项税金；
③其他，如运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用。

	验收标准
	1、现场验收，配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。如服务配套的设备无法满足采购需求，采购人有权取消合同，并上报政府采购监督管理部门进行处理。
3、验收时由采购人对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。
4、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
5、验收标准：需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。项目验收过程中所产生的一切费用均包含在响应报价中。

	其他要求
	1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，响应文件按无效处理。
2、本服务项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若供应商提供的服务（含设备参数）与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。
3、要求所有服务行为、硬件设备及软件产品不涉及任何法律纠纷。
4、国家对产品有强制 3C 认证要求的，在供货时提供相应产品的 3C 认证证明。
5、采购需求中涉及的服务支撑硬件，符合政府采购强制节能产品规定的，须在投标时提供节能产品认证证明材料。
6、服务期满成果、数据、硬件权属及移交:
（1）本项目履约期间形成的全部服务成果、业务数据，所有权归采购人所有；
（2）服务期满或合同提前终止，中标供应商须按采购人要求完整移交全部资料、数据，完成技术交接。































附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
[bookmark: _Toc7444]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。














第四章  评标办法
[bookmark: _Toc16854]一、评标依据及方式
1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目技术方案、履约能力方面、内容按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
[bookmark: _Toc16760][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc31460]二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

标项一：
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分10分）
	投标报价
(10分）
	（1）本标项为非专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：
①投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），投标价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213 号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价，基准价得分为10分。
（3）价格分计算公式：价格分=（基准价/评标报价）×10分
（4）其他要求：
①项目评审中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查竞标人或供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查竞标人或供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低竞标人或供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低竞标人或供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于招标采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<招标采购项目最高限价×45%。
②异常低价投标（响应）审查流程
启动异常低价投标（响应）审查后，评标小组应当要求相关供应商或竞标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
评标小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

	2
	技术分
（满分80分）
	配套产品性
能分
（10分）

	非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值，扣完满分分值为止，偏离的项目数不超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准，具体的评分标准如下：
（1）一般技术参数及配置（指招标项目采购需求未标注“▲”及“●”的技术参数及配置）完全满足招标文件要求的得满分3分，出现负偏离每项扣0.5分，扣完3分为止。（以技术要求偏离表的偏离情况进行评定）
（2）关键技术指标、功能项提供佐证材料的（指招标项目采购需求标注“●”的技术参数及配置)，完全满足文件要求得满分7分，每有一项缺项或负偏离的扣1分，扣完7分为止。（投标文件中硬件设备部分须提供第三方检测机构出具的合格有效的检测（验）报告复印件并加盖投标人电子公章作为佐证，软件部分应提供相关证明材料的截图作为验证材料并加盖投标人电子公章）。

	
	
	实施方案分
（22分）
	一档（4分）：提供部分可行的项目实施方案，方案内容包含对本项目的建设目标、建设内容进行分析，具有总体架构设计以及对功能模块的说明能部分满足项目的要求；
二档（10分）：提供基本可行的项目实施方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计、部署架构设计以及对功能模块的详细说明；
三档（16分）：提供比较完整的项目实施方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计、部署架构设计以及对功能模块的详细说明，提供有系统构建配置清单能满足项目的要求，拟提供机库部署和架设覆盖的区域的合理性证明；
四档（22分）：提供完整的项目实施方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计、部署架构设计以及对功能模块的详细说明，提供系统构建配置清单、功能测试方案、试运行方案等能满足且符合项目的实际要求。拟提供机库部署和架设覆盖的区域的合理性证明，同时能提供合理、详实的解决方案和软硬件支撑，能实际满足采购人的实际业务需求。
注：不提供或不满足一档要求，得0分。

	
	
	监测服务方案分（满分20分）
	一档（5分）：仅提供基础的监测服务方案没有工作流程图、技术路线.
二档（10分）：提供有监测服务方案，包含项目的实施计划（包括但不限于无人机运行条件及配套服务计划、无人机巡检服务计划、生物多样性采集服务计划）、项目实施组织计划，有工作流程图、项目管理框架，有技术服务路线。
三档（15分）：提供有监测服务方案，包含项目的实施计划（包括但不限于无人机运行条件及配套服务计划、无人机巡检服务计划、生物多样性采集服务计划）、项目实施组织计划、组织措施，有工作思路、工作流程图、项目管理框架、有工作服务要点和技术服务路线。
四档（20分）：提供有监测服务方案，包含项目的实施计划（包括但不限于无人机运行条件及配套服务计划、无人机巡检服务计划、生物多样性采集服务计划）、项目实施组织计划、组织措施，对各阶段工作内容有详细的工作安排计划，工作思路清晰，有工作流程图、项目管理框架、项目实施规范、有工作服务要点和技术服务路线，具备数据的可追溯性、完整性。
注：不提供或不满足一档要求，得0分。

	
	
	服务承诺
（16 分）
	一档（4分）：供应商提供的服务承诺（含服务期限、服务响应时间、售后服务的保障、设备日常巡查计划、养护计划及问题整改速度、应急预案、培训方案等）要素不全，内容笼统，不能完全满足项目要求。
二档（8分）：供应商提供的服务承诺（含服务期限、服务响应时间、售后服务的保障、设备日常巡查计划、养护计划及问题整改速度、应急预案、培训方案等）要素基本齐全，有初步针对性，内容较简单，具备基础可行性；
三档（12分）：供应商提供的服务承诺（含服务期限、服务响应时间、售后服务的保障、设备日常巡查计划、养护计划及问题整改速度、应急预案、培训方案等）详细完整，贴合项目实际需求，针对性较强，各项承诺可落地执行；
四档（16分）：供应商提供的服务承诺（含服务期限、服务响应时间、售后服务的保障、设备日常巡查计划、养护计划及问题整改速度、应急预案、培训方案等）全面详实、逻辑严谨，针对性极强，完全契合项目需求，各项承诺有明确落地保障，可行性极高。
注：不提供或不满足一档要求，得0分。

	
	
	

拟投入项目团队人员分
（12分）
	一档（3分）：供应商提供了人员配置方案，在提供1名具备中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照（国家民航管理部门出具的等效无人机法定飞行资质同等认可）的项目人员的基础上，拟投入本项目人员中具有通信类或林业工程或计算机科学与技术或测绘等相关专业的中级或以上职称不少于1名。
二档（6分）：供应商提供了人员配置方案，在提供1名具备中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照（国家民航管理部门出具的等效无人机法定飞行资质同等认可）的项目人员的基础上，拟投入本项目人员中具有通信类或林业工程或计算机科学与技术或测绘等相关专业的中级或以上职称不少于2名。
三档（9分）：供应商提供了人员配置方案，在提供2名具备中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照（国家民航管理部门出具的等效无人机法定飞行资质同等认可）的项目人员的基础上，拟投入本项目人员中具有通信类或林业工程或计算机科学与技术或测绘等相关专业的中级或以上职称不少于3名。
四档（12分）：供应商提供了人员配置方案，在提供2 名具备中国民航局颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照（国家民航管理部门出具的等效无人机法定飞行资质同等认可）的项目人员的基础上，拟投入本项目人员中具有通信类或林业工程或计算机科学与技术或测绘等相关专业的中级或以上职称不少于4名。
注：1.投标文件中须提供拟投入人员有效的身份证、相关证书复印件及投标文件递交截止时间前半年内任意一个月投标人或其上级公司为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章，未按要求提供的不计分；
2.投标文件中需提供承诺书，承诺拟投入人员服务于本项目，承诺书格式自拟，否则不得分。

	3
	商务分
（满分10分）
	综合实力分
（5分）
	1．供应商或其总公司具有ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，响应文件中每提供1项有效的认证证书复印件，每份证书得1分，满分3分。
2.供应商或其总公司具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）的得1分。满分1分。
3．供应商或其总公司具备信息安全管理体系认证证书(ISO27001)的得1分。满分1分。
注：响应文件中提供相应证件复印件。所有材料均加盖供应商公章或电子签章，否则不得分。

	
	
	业绩分
（5分）
	供应商提供2023年以来具有类似（信息化服务类）项目业绩，每提供1个得1分，满分5分。
注：投标文件中提供相应有效的合同复印件或中标（成交）通知书复印件。所有材料均加盖供应商公章或电子签章，否则不得分。














标项二：
	[bookmark: _Toc12288]序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分10分）
	投标报价     （10分）
	（1）本项目为非专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定：
①投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），投标价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；
②除上述情况外，评标报价=投标报价。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213 号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为基准价，基准价得分为10分。
（3）价格分计算公式：价格分=（基准价/评标报价）×10分
（4）其他要求：
①项目评审中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价审查程序：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查竞标人或供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查竞标人或供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低竞标人或供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低竞标人或供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于招标采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<招标采购项目最高限价×45%。
②异常低价投标（响应）审查流程
启动异常低价投标（响应）审查后，评标小组应当要求相关供应商或竞标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
评标小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

	2
	技术分
（满分70分）
	服务性能分
（28分）
	通过符合性审查的供应商得基本分28分，其中：
（1） 采购需求表中标注“▲”的技术服务参数，系本服务项目重要技术指标、服务性能条款，标注“▲”号的功能条款，每有一项出现负偏离的扣2分，扣完为止。不提供或不满足要求的相应视为负偏离，扣除对应条款分值；投标人响应情况与证明材料不一致的，以证明材料为准。
（2）未标注“★”和“▲”号的技术参数出现负偏离的，每一项扣0.5分。
注：以上各项累计扣分，扣完28分为止，本项最低得0分。

	
	
	整体实施方案
（24分）
	一档（6分）：实施方案简单，基本满足本项目实施需求。
二档（12分）：实施方案较简单，拟投入人员、技术服务及措施基本满足本项目实施需求，项目实施团队不少于10人。
三档（18分）：实施方案较详细，提供项目科普馆更新改造设计方案，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施比较完善。项目实施团队不少于15人，其中项目经理1人同时具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书。技术经理1人具有系统分析师、系统架构设计师证书。
四档（24分）：实施方案详实，提供项目科普馆更新改造设计方案且设计方案针对性强、提供设计效果图，方案能满足项目需求且清楚的表明对本项目的熟悉程度、技术路线清晰可行，保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，实施方案同比更完善有效、更优化、切实可行的；项目实施团队不少于20人，其中项目经理1人同时具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书，技术经理1人具有系统分析师、系统架构设计师、软件设计师证书，其余成员中不少于3人具备信息系统项目管理师证书、不少于2人具备人工智能高级工程师。
注：未提供方案或不符合最低入档条件的计0分了；投标文件中须提供相应人员有效的身份证、相关证书复印件及投标文件递交截止时间前半年内任意一个月投标人或其上级公司为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章，未按要求提供的不计分。

	
	
	服务承诺
（18分）
	一档（3分）投标人的服务方案简单，基本满足本项目服务需求。
二档（6分）投标人的服务方案可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障出现解决方案等有所描述，故障响应时间不超过2个小时。
三档（12分）投标人的服务方案详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障出现解决方案等详细描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，4小时内达到现场。并且投标人能够为采购人提供项目应急保障服务方案，投入3名具备信息与通信工程的高级工程师为项目服务经理（由省级或省级以上人力资源和社会保障部门颁发或批准），服务团队人员≥10人。
四档（18分）投标人的服务方案全面，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、备品备件、应急预案、保密承诺、故障出现解决方案等全面描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，4小时内达到现场。并且投标人能够为采购人提供项目应急保障服务方案且方案同比更完善有效、更优化，投入3名具备信息与通信工程的高级工程师为项目服务经理（由省级或省级以上人力资源和社会保障部门颁发或批准），服务团队人员≥15人（服务团队人员熟练掌握设备管理专业知识及系统管理专业知识均通过工业和信息化人才专业知识评测（设备管理科目和系统管理科目）测评）。
注：未提供方案或不符合最低入档条件的计0分了；投标文件中须提供相应人员有效的身份证、相关证书复印件及投标文件递交截止时间前半年内任意一个月投标人或其上级公司为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章，未按要求提供的不计分。

	3
	商务分
（满分20分）
	

履约能力
（20分）


	（1）投标人或其上级公司具备ISO56001创新管理体系认证证书、ISO37301合规管理体系认证证书（覆盖范围包含网络设计、建设或计算机信息系统集成等与本次采购需求相关内容）、ISO22301业务连续性管理体系认证证书（证书覆盖范围包含网络设计、建设或计算机信息系统集成等与本次采购需求相关内容）证书的并能在投标时提供相关有效证书扫描件的，每有1项得2分，满分得8分。(提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章(CA签章))
（2）投标人或其上级公司具有攻击面管理产品检验证书，符合FT-S04-0096-01《攻击面管理产品功能评价方法》的要求，得3分。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章（CA签章）
（3） 供应商或产品生产厂家具有类似“多媒体交互集成系统”、“数字视觉多维显示系统”、“分布式图形处理技术管理系统”、“三维数字技术集成系统”、“边缘融合技术与大屏幕拼接系统”、“数字视觉与实景交互集成系统”与本项目采购内容相关计算机登记著作软件登记证书的(不要求软件著作权名称完全与所列文字一致)，每提供一个证书复印件并加盖投标人公章（CA签章）的，得1.5分，最高9分。

	总得分=1+2+3


三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的（本招标文件载明不收取履约保证金的除外），或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以依法确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此推。
[bookmark: _Toc26878]注：一个投标人可以对所有分标进行投标。为保证项目进度，1→2 分标同一家投标人只能中其中一个分标，若某投标人有两分标综合评分最高，则按1→2分标顺序及中标人排名先后确定中标人。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
[bookmark: _Toc16838]说明：
1. 正式合同书应包括此参考格式的内容。
1. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。


荔浦市政府采购合同


合同名称：                     
      合同编号：                    
      采购单位（甲方）：               
      供 应 商（乙方）：               

采购计划文号：                          合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
签订地点：                              签订时间：                        








项目名称：
项目编号：
甲方：                                                     （采购人）
乙方：                                                      （中标人）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第1条 合同标的及合同金额
	服务名称/标段
	服务内容及承诺
	数量
	单位
	金额（元）

	
	
	
	
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　元）
第二条  服务保证
乙方应按响应文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。
第三条  权力保证
1. 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关资料。
第四条  服务期
服务时间：自合同签订之日起2年。
第五条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第六条　付款方式.
付款方式：采购人分四次付款：
第一次付款：自合同签订之日，成交供应商提供项目服务方案，并由采购人审核确认方案合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的30%。
第二次付款：成交供应商通过采购人的初步验收后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的50%。
第三次付款：完成服务项目内容终验后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内由采购人支付给成交供应商合同总额的17%。
第四次付款：剩余3%作为项目质保金按照合同约定质保期结束，一个月内申请质保验收合格后，采购人按财政国库集中支付程序申请资金到位后十个工作日内支付剩余合同金额。
第七条  违约责任
1.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
2．乙方人员不服从甲方现场管理人员的管理，严重干扰甲方的正常工作。
3.乙方人员在甲方现场从事违纪违法行为（如偷盗、传销、打架斗殴，等等）。
4.因乙方原因造成甲方无法正常运行。
5.如乙方不能胜任所承包的服务内容，或乙方出现有损甲方利益和形象的行为，甲方可随时终止本协议。
6. 其他违约行为按违约合同价款总额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
第八条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第九条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向荔浦市仲裁委员会申请仲裁或向荔浦市人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市临桂区财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十一条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
3.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。
4.合同执行过程中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
第十二条  签订本合同依据：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.服务承诺书；
4.中标通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。



甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                                             
法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                                       
委托代理人：                                委托代理人：                                                                   
电  话：                                    电    话：                                                                                                       
开户名称：                                  开户名称：                                                                          
开户银行：                                  开户银行：                                                                           
银行账号：                                  银行账号：                                                                          
日    期：                                  日    期：                                                                            

    


[bookmark: _Toc17239]
第六章  投标文件（格式）
[bookmark: _Toc478137727][bookmark: _Toc486867150][bookmark: _Toc486695806][bookmark: _Toc498698226][bookmark: _Toc498627082][bookmark: _Toc1762][bookmark: _Toc31410][bookmark: _Toc18679]
一、投标文件封面格式：

[bookmark: _Toc3441_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13659_WPSOffice_Level1]投标文件


项目名称：
项目编号：





采购代理机构：中策恒睿建设有限公司                   
[bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2]投标人（公章、自然人除外）：                              
[bookmark: _Toc4767_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11679_WPSOffice_Level2]法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）
[bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                  
联系电话：                                                
[bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2]日期：              年           月           日
[bookmark: _Toc30917]

[bookmark: _Toc82016595]二、投标文件组成


（一）资格性响应证明材料

（二）商务响应证明材料

（三）技术响应证明材料

（四）其他材料


























（一）资格性响应证明材料目录

1.投标人相应的法定代表人或负责人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书须由牵头人出具），除供应商为以下三种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）
[bookmark: OLE_LINK19]4.供应商2025年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）
5.投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
6.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
8.供应商直接控股股东信息（格式见第六章）（必须提供）	Comment by 守望者: 非专门面向特定对象，需要删除
9.供应商直接管理关系信息表（格式见第六章）（必须提供）


[bookmark: OLE_LINK20]
[bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc3853][bookmark: _Toc18942]

1. 投标人相应的法定代表人或负责人身份证正反面复印件（必须提供）


[bookmark: _Toc30372][bookmark: _Toc5216][bookmark: _Toc17409]2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具），除供应商为以下三种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。
[bookmark: _Toc25338]


















附件：
授权委托书（格式一）
致：中策恒睿建设有限公司

我              （姓名）系                                  （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加          （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。


投标人公章（CA认证证书签章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA认证证书签章）：                    年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。







授权委托书（格式二）
（适合自然人参与投标）
致：中策恒睿建设有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。


代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名（或个人CA认证证书签章）：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件代替社保证明复印件）（委托代理时必须提供）。
[bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc6554][bookmark: _Toc8166]

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 ③如投标人为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购的授权文件或总公司颁布的授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
[bookmark: _Toc3062][bookmark: _Toc5135]

[bookmark: _Toc17566][bookmark: _Toc24884][bookmark: _Toc31944]

4.供应商2025年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）


[bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc5846][bookmark: _Toc1332]

5.投标人投标文件递交截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）












[bookmark: OLE_LINK21]6.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
[bookmark: _Toc10260]
附件：

声   明（格式）
致：中策恒睿建设有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（CA认证证书签章）：                                         

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：        

日          期：                                                   





[bookmark: _Toc32636][bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc11386]
7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
[bookmark: _Toc21987]
附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
5.不同投标人的投标文件相互混装。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
[bookmark: OLE_LINK22]投标人（CA认证证书签章）：                                         

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

 日          期：                                                   

[bookmark: _Toc22856]

8.投标人直接控股股东信息	Comment by 守望者: 非专门面向特定对象，需要删除
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（CA认证证书签章）：       
日期：   年   月   日


















9.投标人直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	出资比例
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（CA认证证书签章）：       
日期：   年   月   日
I

（二）商务响应证明材料目录

1.投标报价表（必须提供）
2.技术响应表（必须提供）
3.支撑服务的硬件配置清单表（必须提供）
4.商务响应表（必须提供）




























[bookmark: _Toc10262][bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc1487]
CXXIX
72


I

1.投标报价表（必须提供）

附件（标项一）：
投标报价表（格式）
致：中策恒睿建设有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，标项名称：           ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称）提交投标文件，并做出如下报价：
	项号
	服务项目
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	湿地空地协同智慧化监测服务
	1
	项
	
	
	

	投标总报价（大写）：                        元人民币（RMB¥                   ）

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	合同履行期限：自合同签订之日起2年止。

	注：本项目投标报价应包含本项目所有服务内容、所涉及的软件、硬件、系统、实施、定制、调试、验收费、差旅费、培训费、人工费、接口费、开发费等各种费用和维护服务、税金、利润及其它所有成本费用的总和，采购人不再支付任何费用。



与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            邮箱：              
办公电话：                   传真：            
委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                                        
账号：                                            
投标人（CA认证证书签章）：                                              
法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：                       
投标日期：                               
注：
1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。
2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

[bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc835]

附件（标项二）：
投标报价表（格式）
致：中策恒睿建设有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，标项名称：           ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称）提交投标文件，并做出如下报价：
	[bookmark: OLE_LINK23]项号
	服务项目
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	宣教基础设施改造升级服务
	1
	项
	
	
	

	2
	科普观测、自然教育课程开发、标本制作与影像采集综合服务
	1
	项
	
	
	

	3
	智慧导览及智慧讲解系统服务
	1
	项
	
	
	

	4
	科普馆改造升级服务
	1
	项
	
	
	

	5
	湿地专项调查服务
	1
	项
	
	
	

	投标总报价（大写）：                        元人民币（RMB¥                   ）

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	合同履行期限：自合同签订之日起2年止。

	注：投标人的投标报价应包括本次采购范围内的服务价款，报价必须含以下部分，包括：
①服务的价格，包含模型、标本、仿真绿植等物品采购、宣传科普宣教场景建筑、标识的设计、制作和安装，以及相关配套设施的供货、安装；
②必要的保险费用和各项税金；
③其他，如运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用。



与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            邮箱：              
办公电话：                   传真：            
委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                                        
账号：                                            
投标人（CA认证证书签章）：                                              
法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：                       
投标日期：                               
注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。
2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2.技术响应表（必须提供）

附件：
技术响应表（格式）
	服务项目
	招标文件的“服务技术参数要求”要求
	投标文件对应“服务技术参数要求”的详细响应情况
	[bookmark: _Toc254970701][bookmark: _Toc254970560]偏离情况说明

	
	
	
	



投标人（CA认证证书签章）：                                         

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

日          期：                                                   

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA认证证书签章）。








[bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc6608][bookmark: _Toc15369]

3.支撑服务的硬件配置清单表（必须提供）	Comment by 守望者: 本项目为服务标，无需此表，需要删除

附件：

支撑服务的硬件配置清单表
标项一：
	项号
	服务项目
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	湿地空地协同智慧化监测服务-无人机巡护技术支撑服务
	
	
	
	
	
	
	

	2
	湿地空地协同智慧化监测服务-便携式无人机技术综合服务
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	N
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…





投标人（CA认证证书签章）：                                                 

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

日          期：                                                          


注：供应商可根据采购内容要求自行修改本响应表,当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA认证证书签章）。
支撑服务的硬件配置清单表
标项二：
	项号
	服务项目
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	宣教基础设施改造升级服务
	
	
	
	
	
	
	

	2
	科普观测、自然教育课程开发、标本制作与影像采集综合服务
	
	
	
	
	
	
	

	3
	智慧导览及智慧讲解系统服务
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…




投标人（CA认证证书签章）：                                                 

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

日          期：                                                          


注：供应商可根据采购内容要求自行修改本响应表,当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA认证证书签章）。














4.商务响应表（必须提供）

附件：

标项一：                   商务响应表
	商务要求内容
	招标文件的“商务要求”
	投标文件对“商务要求”的详细响应情况
	偏离情况说明

	（一）合同签订时间
	
	
	

	（二）服务时间及地点
	
	
	

	（三）付款方式
	
	
	

	（四）报价要求
	
	
	

	（五）验收要求及标准
	
	
	

	（六）其他
	
	
	



投标人（CA认证证书签章）：                                                 

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

日          期：                                                          


注：供应商可根据采购内容要求自行修改本响应表,当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA认证证书签章）。





[bookmark: _Toc10916][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc28721]

标项二：                   商务响应表
	商务要求内容
	招标文件的“商务要求”
	投标文件对“商务要求”的详细响应情况
	偏离情况说明

	（一）合同签订时间
	
	
	

	（二）服务时间及地点
	
	
	

	（三）服务要求
	
	
	

	（四）付款方式
	
	
	

	（五）报价要求
	
	
	

	（六）验收要求及标准
	
	
	

	（七）其他
	
	
	



投标人（CA认证证书签章）：                                                 

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：         

日          期：                                                          


注：供应商可根据采购内容要求自行修改本响应表,当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA认证证书签章）。









（三）技术响应证明材料目录

[bookmark: OLE_LINK45]1.投标人针对本项目的服务方案（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）
2.投标人针对本项目的服务承诺（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）
3.项目实施人员一览表（如有，请提供）
4.投标人自2023年1月1日至本项目投标截止之日止，类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映服务名称、种类）（如有，请提供）；
5.投标人提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，提供的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
6.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
7.属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）




















1.投标人针对本项目的服务方案（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）


附件：
     （项目名称）       服务方案（格式）






投标人（CA认证证书签章）：                                                

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：        

日          期：                                                   


[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc17532][bookmark: _Toc1113]
2.投标人针对本项目的服务承诺（根据“服务采购需求”要求及评审办法提供，格式自拟）（必须提供）

附件：

     （项目名称）       项目服务承诺（格式）













投标人（CA认证证书签章）：                                                

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：        

日          期：                                                   


[bookmark: _Toc16618][bookmark: _Toc21902][bookmark: _Toc3763]
3.项目实施人员一览表（如有，请提供）
附件：
项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。
2.如有专业技术资格请提供专业技术资格证书复印件并加盖投标人公章。
3.“职务”栏填写在本项目实施中所担任的职务。



投标人（CA认证证书签章）：                                                

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人CA认证证书签章）：        

日          期：                                                   


[bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc27641][bookmark: _Toc5987]

4.投标人自2023年1月1日至本项目投标截止之日止，类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映服务名称、种类）（如有，请提供）；





[bookmark: _Toc7739][bookmark: _Toc14755][bookmark: _Toc1037][bookmark: _Toc1374]
5.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，提供的《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
附件：
中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（CA认证证书签章）： 
                               日  期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
6.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
附件：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      单位名称（CA认证证书签章）：
   日  期：

[bookmark: _Toc28807][bookmark: _Toc11141]
[bookmark: _Toc19153]








7.属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）


[bookmark: _Toc27230][bookmark: _Toc26238]




























（四）其他材料目录
1.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
































[bookmark: _Toc13476]1.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
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