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广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于北海市海洋监管综合执法指挥平台项目（项目编号：BHZC2026-G3-990118-BBWH）招标公告（远程异地评标）
项目概况
北海市海洋监管综合执法指挥平台项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年  月  日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            
    项目编号：BHZC2026-G3-990118-BBWH
    项目名称：北海市海洋监管综合执法指挥平台项目
预算金额（元）：3889115.77
采购需求：
标项名称：北海市海洋监管综合执法指挥平台项目
    数量：1
    预算金额（元）：3889115.77
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北海市海洋监管综合执法指挥平台项目，包括综合执法驾驶舱、全域智能监控、智能分析预警、渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台、执法管理模块、渔港安全模块、执法通讯模块、移动端应用APP、第三方平台对接、平台运维服务等，具体内容详见采购需求。
最高限价（如有）：
合同履约期限：自通过平台功能验收之日起质保期1年，质保期结束之日起提供3年系统运维服务。
项目交付期限：自合同签订之日起60个日历日内完成北海市海洋监管综合执法指挥平台开发服务并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：无
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件 
时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 
售价（元）：0	
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年  月  日09时00分（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
开标时间：2026年  月  日09时00分（北京时间）
开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
2.其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）如分支机构或分公司投标时，需提供具有独立法人资格的总公司授权，授权书须加盖总公司的公章。
3.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
4.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
5.网上公告媒体查询：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·北海）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。
6.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
7.各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。
8.本项目采用远程异地评标。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.招标人信息
名    称：北海市海洋局
    地    址：北海市银海区广东南路241号      
项目联系人：符工  
    项目联系方式：0779-3058352
  
    2.采购代理机构信息            
名    称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司
地    址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号
项目联系人：韦丽丹 
    项目联系方式：0779-3928925/17777900073 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
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前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性
	服务类。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的： 北海市海洋监管综合执法指挥平台项目 ，属于 软件和信息技术服务业 行业；

	3
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。
☐可以就    采购进口产品。

	4
	分包
	☐ A同意将非主体、非关键性的             工作分包。 B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	6
	样品提供
	A不要求提供。
☐B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	方案讲解演示
	☐A不组织。
þB组织。
（1）评标阶段，将安排投标人进行平台演示。每位投标人演示时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后需就评标委员会的提问进行现场答疑。
（2）方案讲解演示方式：
广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软件硬件配置环境。
注意：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。
投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	报价要求
	（1） 报价已包含履行合同全部义务所需的人工费、材料费、技术使用费、管理费用、保险、税费、规费、利润、售后服务等一切费用，招标人无需另行支付任何其他费用。
（2） 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。
（3） 投标文件中价格全部采用人民币报价。
（4） 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
（5）投标报价出现下列情形的，投标无效：
①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
③报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，投标人若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。
投标人中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

	12
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	A不接受。
☐B接受：备份投标文件送达地点：         ；备份投标文件签收人员联系电话：        。招标人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	解释权
	本招标文件解释权属招标人及代理机构。
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一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.2 支持绿色发展
3.2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，招标人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。
3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.2.4 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.3支持中小企业发展
3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。
3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展
3.4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
3.5平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其投标人是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对投标人予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.6平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉
4.1在线询问、质疑、投诉。
根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励投标人在线提起询问、质疑、投诉，路径为：投标人可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司     联系电话：0779-3928925
联系人：韦工    地址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号
质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司     联系电话：0779-3928925
联系人：韦工   地址：北海市海城区银河城市科技产业城2幢0101号        
投诉联系部门：北海市财政局      联系电话：0779-3063975      
4.2投标人询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。
4.3投标人质疑
4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑，否则，招标人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5招标人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。招标人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。
4.3.6根据招标人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下： 
质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑
	招标人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	招标人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：招标人或代理机构或应当协助质疑答复责任主体及时答复投标人的书面质疑。
4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4投标人投诉
4.4.1质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。


二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；
5.1.2投标人须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评标办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
    
三、投标
7. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
9.1招标人在采购文件中要求提交投标保证金的，投标保证金的数额不得超过采购项目预算金额的1%，鼓励对诚信记录良好的投标人免收或者减少收取投标保证金，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
投标保证金收取银行账户
开户名称： /
开户银行： /
银行账号： /
9.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
招标人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
招标人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
9.3保证金不予退还情形：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；（2）采购文件规定的其他情形。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，投标人必须提供，否则投标无效。相关格式见招标文件第六部分）
▲11.1资格文件：
▲11.1.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，需按要求提供北海市政府采购投标人信用承诺函；（格式后附，必须提供）
▲11.1.2如分支机构或分公司投标，需提供具有独立法人资格的总公司授权，授权书须加盖总公司的公章；（格式自拟，如投标人为分公司则必须提供)
▲11.1.3 投标人直接控股、管理关系信息表；（格式后附，必须提供）
11.1.4 投标人认为需要提供的其他资格证明文件。
11.2  商务技术文件：
▲11.2.1投标函；（格式后附，必须提供） 
▲11.2.2法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件；（格式后附，必须提供）
▲11.2.3商务技术偏离表；（格式后附，必须提供）
▲11.2.4政府采购投标人廉洁自律承诺书；（格式后附，必须提供）
▲11.2.5承诺函；（格式后附，必须提供）
▲11.2.6技术方案；（必须提供）
▲11.2.7实施方案；（必须提供）
▲11.2.8售后服务方案；（必须提供）
11.2.9评标标准相应的商务技术资料；
11.2.10投标人认为需要提供的其他商务、技术文件。
11.3报价文件： 
▲11.3.1开标一览表（报价表）；（格式后附，必须提供）
11.3.2 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料；（格式后附，如有请提供）
11.3.3投标人认为需要提供的其他文件。
投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
14.3招标人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
15.备份投标文件
 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但招标人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。
15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标 
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
　19、资格审查
19.1招标人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。
19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.3对未通过资格审查的投标人，招标人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格投标人不足3家的，不再评标。
20、信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：招标人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标
[bookmark: _Toc91899903]21.评标
21.1本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。
21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标
22. 确定中标人
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交招标人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标人。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。
23. 中标通知与中标结果公告
23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
23.2中标结果公告内容包括招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审价格；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标人评审总得分。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。
23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。招标人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励招标人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.5采购合同由招标人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
25.6政采贷
政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：
（一）融资申请。有融资需求的投标人取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标人可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。
（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求投标人有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，投标人与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。
（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与投标人签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与投标人签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与投标人签订委托担保合同。
（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向投标人发放贷款。
（五）按期还款。投标人获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。
（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。
注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。
对于列入《政府采购信用白名单》的投标人，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单投标人获得信贷时长进一步缩短。
投标人中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：
1.有贷款需求的投标人可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）
2.合作银行咨询办理
	银行名称
	联系电话
	最高授信金额
	最长授信期限
	最低利率
	流程简介

	建设银行
	13077729988
	最高3千万
	1年
	4%
	开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。

	中国银行
	0779-3997084
	最高1千万
	3年
	1.93%
	在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。

	兴业银行
	0779-3158330
	最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%）
	1年
	3.70%
	全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。

	工商银行
	0779-3050645
	最高1千万且不超过合同金额70%
	货物类1年
服务类3年
工程类5年
	3.45%
	为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。

	国民村镇银行
	0779-2668801
	最高500万
	5年
	2.80%
	银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款

	桂林银行
	18577993959
	最高1千万
	1年
	3.45%
	线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。

	中小微商务服务公司
	19907799988
	
	
	
	具体业务可电话咨询。


注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金（本项目不收取履约保证金）
26.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。中标人的投标保证金可转为履约保证金。鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例，对于需要收取保证金的政府采购项目，政府采购信用白名单投标人可以免于缴纳保证金，降低信用白名单投标人参与政府采购活动成本。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。招标人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
履约保证金收取银行账户
开户名称：/ 
开户银行：/ 
银行账号：/
26.2积极推广电子保函，支持投标人使用电子保函替代保证金。投标人可登录广西政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。
26.3履约保证金的退还。验收合格的政府采购项目，招标人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
26.4履约保证金不予退还情形：（1）中标人未能全部履行政府采购合同的；（2）采购文件规定的其他情形。
27.预付款
采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
投标人可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。
八、电子交易活动的中止
28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收
30.验收
30.1招标人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
30.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

十、代理费用的收取标准和方式
31.代理费用的收取标准和方式
31.1采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由中标人支付。
31.2采购代理费收取银行账户
[bookmark: _Toc176368904][bookmark: 第四部分]开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司北海分公司 
开户银行：北海工行江苏路支行 
银行账号：2107 5309 0930 0049 767
31.3代理服务收费标准：代理服务费按国家发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。由中标人在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。

[bookmark: _Toc18347]第三部分 采购需求
[bookmark: _Toc176368905]一、项目概况
1、 项目名称：北海市海洋监管综合执法指挥平台项目
2、 项目编号：BHZC2026-G3-990118-BBWH
3、 项目类型：服务采购
4、 采购预算：人民币叁佰捌拾捌万玖仟壹佰壹拾伍元柒角柒分（3889115.77元），超过采购预算的报价，为无效报价。
5、 本项目采购标的对应的行业：软件和信息技术服务业。
二、服务内容及要求
（1） 服务内容
北海市海洋监管综合执法指挥平台项目，包含平台架构设计、定制开发、测试部署、上线试运行、用户培训、技术交付、漏洞修复、功能优化、系统升级、应急保障、第三方平台对接、平台运维服务等全流程服务。其中，指挥平台功能模块包括：综合执法驾驶舱、全域智能监控、智能分析预警、渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台、执法管理模块、渔港安全模块、执法通讯模块、移动端应用APP。
（二）服务要求
1、总体服务要求
所有服务需严格遵循国家和地方相关法律法规以及行业标准，确保服务的合法性与合规性。服务过程中要注重数据安全和隐私保护，对涉及的各类信息采取有效的加密和防护措施，防止信息泄露。服务团队应具备快速响应机制，对于出现的问题和故障要在规定时间内做出响应并及时解决。同时，要建立完善的服务记录和反馈机制，定期对服务质量进行评估和改进，不断提升服务水平，以满足北海市海洋监管综合执法指挥平台项目的实际需求。在服务执行过程中，要与采购单位保持密切沟通，及时了解其需求变化，并根据反馈对服务内容和方式进行调整优化。服务人员要具备良好的职业道德和专业素养，严格遵守服务规范和操作流程，严禁出现违规操作和不诚信行为。此外，要积极配合采购单位的各项检查和审计工作，提供真实、准确的服务数据和资料。 
2、服务人员基本要求
（1）拟投入本项目的项目负责人1人，负责本项目的总体策划、布局及信息安全保障工作。项目负责人应为投标人在岗员工，需在投标文件中提供身份证复印件以及2026年01月至投标截止时间任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。
（2）拟投入本项目的服务团队技术人员应达到3人以上（除项目负责人外），需提供服务团队所有成员的身份证复印件以及2026年01月至投标截止时间任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件。
3、采购需求一览表
	序号
	项目名称
	详细功能描述
	数量
	单位

	一
	北海市海洋监管综合执法指挥平台

	（一）
	综合执法驾驶舱
	
	1 
	套

	1
	多源数据融合
	
	
	

	1.1
	船位数据融合分析
	对同一船舶不同来源的设备定位数据（AIS、北斗和雷达等）进行融合分析，根据每条船舶的定位时间，对不同设备进行融合，确定唯一的最新定位数据在电子地图上进行显示。
	
	

	1.1.1
	多源定位数据整合
	采用标准化接入模式，兼容不同设备的定位数据格式与传输协议，实现AIS、北斗、雷达等数据的统一归集，打破设备间的数据壁垒，形成全量定位数据池。​
聚焦核心数据维度，提取每条定位数据的船舶唯一标识、定位时间、经纬度、定位精度等关键信息，忽略冗余字段，确保数据整合的高效性。
	
	

	1.1.2
	时间维度对齐
	以统一的时间标准为基准，对不同设备的定位时间进行校准，消除设备时钟偏差导致的时间不一致问题，确保同一船舶的多源定位数据可按时间维度横向对比。​
按船舶唯一标识对定位数据分组，以时间为排序依据，梳理每条船舶的定位时间线，为后续筛选最新数据、判断定位连续性提供基础。​
	
	

	1.1.3
	定位数据融合择优
	基于定位时间的先后顺序，优先锁定最新时间节点的多源定位数据；针对同一时间节点的多条数据，结合设备定位精度、设备可靠性等因素，建立择优规则，筛选出最精准的定位结果。​
处理单源数据场景，若某一船舶仅单一设备提供定位数据，直接将该设备的最新定位数据作为有效结果，确保无多源数据时的定位连续性。​
	
	

	1.1.4
	结果输出展示
	将融合后的唯一最新定位数据，按电子地图适配的格式实时推送，确保地图上船舶位置的动态更新，直观呈现船舶实时航行状态。​
保留定位数据的融合痕迹，便于后续数据追溯与问题排查，同时为设备性能评估提供数据支撑。
	
	

	1.2
	AIS雷达数据融合分析
	通过AIS、RFID和雷达的数据融合分析，支持船舶雷达和AIS、RIFD融合身份识别渔船等信息。
	
	

	1.2.1
	渔船身份精准识别
	建立“双重核验”机制：以船舶唯一标识为核心，将AIS的MMSI与RFID标签ID进行关联绑定，形成“MMSI-标签ID”身份组合；通过数据融合比对，校验两类数据中的船舶基础信息（船名、船籍港等）一致性，确保身份识别准确性。​
处理单一数据缺失场景：若仅获取AIS或RFID数据，以现有数据为基础匹配渔船数据库完成身份识别；若两类数据均缺失，结合雷达目标位置与形态特征，辅助缩小身份排查范围，提升识别容错性。
	
	

	1.2.2
	位置轨迹融合分析​
	位置数据互补校准：以雷达实时位置数据为动态补充，校验并修正AIS定位偏差与RFID读写器触发的位置模糊问题；按统一时间标准（UTC）对齐三类数据的时间戳，梳理渔船连续航行轨迹。​
轨迹完整性保障：针对AIS信号中断、RFID未触发的场景，通过雷达数据补全轨迹片段；结合历史轨迹规律，对缺失数据段进行合理插值，确保轨迹的连续性与完整性，为行为分析提供基础。​
	
	

	1.2.3
	行为模式识别
	构建多维度行为判断指标：整合渔船的航行速度、航向变化、停留时间、轨迹形态等特征，建立行为模式模板。​
基于特征匹配实现模式识别：将实时融合的轨迹与行为特征，与预设模板进行比对，自动判定渔船当前行为状态；通过历史数据学习，优化行为特征权重，提升复杂场景下的识别准确性。​
	
	

	1.2.4
	行为预警风险预判
	建立预警规则体系：结合渔船的实时位置、航向与速度、行为模式，设定多维度预警触发条件。​
实现分级预警推送：通过数据融合分析预判潜在违法行为，按风险等级触发对应预警；预警信息同步关联渔船身份、实时位置、行为证据链，支撑执法人员快速响应。
	
	

	2
	海上整体管控（海洋一张图系统）
	
	
	

	2.1
	大屏数据看板
	在指挥舱两侧对海洋、执法基础数据、业务预警信息、应急救援信息等信息进行汇总统计和实时展示，形成综合看板，直观掌握辖区执法监管态势。借助AIS定位、电子围栏和GIS电子地图，形成高效直观的综合展示看板，并为执法智慧化管理提供决策支撑，快速形成管理、调度、应急指挥建议，如快速查看报警点周边动态，辅助规划救援路线，以更好地保障作业安全。
	
	

	2.1.1
	多维度数据整合与分类展示
	按“基础数据-业务数据-预警信息-应急信息”四大类构建数据体系：基础数据涵盖辖区渔船数量、港口分布、执法力量配置等静态数据；业务数据包含渔船进出港记录、执法案件统计、多源数据融合结果等动态数据；预警信息聚焦违法疑似、碰撞风险、禁限区域闯入等实时告警；应急信息涵盖救援资源分布、事故上报详情、救援进度跟踪等内容。​
采用“总览+细分”的展示逻辑：大屏核心区域呈现全域关键指标，两侧分模块展示细分数据，兼顾全局把控与细节查看。​
	
	

	2.1.2
	地理空间可视化核心方向​
	以GIS电子地图为核心载体，叠加AIS实时定位数据，直观展示辖区内渔船位置、航行动态，.支持按渔船类型、风险等级、作业状态等维度筛选显示；集成电子围栏功能，高亮标注禁渔区、港口限定区、航道等管控区域，渔船闯入时自动触发地图高亮告警。​
实现地图交互功能：.支持缩放、平移、测距、图层切换，点击渔船图标可查看详细信息，点击报警点可联动显示周边渔船分布、执法力量位置、救援资源。​
	
	

	2.1.3
	业务预警与态势研判展示​
	预警信息分级可视化：按风险等级采用不同颜色在地图与数据面板同步标注，展示预警类型、涉及渔船、发生位置、触发原因，支持按时间、区域、类型筛选查询预警记录。​
执法态势统计分析：通过图表（柱状图、饼图、折线图）展示执法案件趋势、预警处置效率、渔船活动热度分布，直观呈现辖区执法监管重点与薄弱环节，为资源调配提供数据参考。​
	
	

	2.1.4
	应急救援辅助决策展示​
	救援场景联动展示：接到应急救援需求后，大屏自动定位事故地点，高亮周边救援资源、可调度执法力量，辅助规划最优救援路线。​
救援进度实时跟踪：在地图与面板同步展示救援队伍位置、行进状态、救援措施实施情况，关联显示事故渔船的实时动态，为指挥决策提供实时数据支撑。
	
	

	2.2
	智能预警处理
	系统集成接入视频监控、AIS、RFID、北斗、雷达设备监测数据，当系统对检测目标智能分析，触发报警规则将系统将在大屏显示报警提醒管理人员查看处理。融合视频监控数据、雷达扫描数据、AIS和北斗报位数据等，进行渔船融合进出港分析判断。该功能可以关联渔船类型、伏休转港名单等，实现对养殖船、捕捞船的区分管控，以及白名单识别。系统能够与农业农村部中国渔政管理指挥系统、北海本地自管船数据库等进行对接，然后通过AIS、北斗等感知信息，获取船舶目标实时数据，对于出现在管辖范围内的船舶，查询其船舶档案信息是否为本辖区渔船或中国籍渔船，若为外地、外籍船舶，则生成外地、外籍船舶预警。
如我市可通过本平台建立外地籍渔船白名单制，对于常年停靠我市的合法渔船、签约渔船进行自动识别和放行，对于首次到访、突然进入、身份无法识别的外地籍渔船智能发现和预警，并自动推送至当地的执法人员、渔港人员等，结合自治区进出港登记程序进行跟踪分析，及时制止外地渔船进港停靠，维护我市渔港管理秩序，降低监管责任风险。
	
	

	2.2.1
	预警触发核心规则与场景​
	渔船融合进出港预警：结合视频监控识别结果、雷达扫描轨迹、AIS/北斗报位数据，智能判断渔船进出港状态，关联渔船类型与伏休转港名单，对违规进出港、未按规定报备的渔船触发预警；​
船舶身份核验预警：通过AIS的MMSI、RFID标签信息关联船舶档案，核查管辖范围内船舶是否为本地渔船或中国籍渔船，对异地、外籍船舶自动生成身份预警；​
白名单差异化管控预警：建立外地籍渔船白名单机制，对常年停靠、合法签约的渔船自动识别并放行，对首次到访、突然进入、身份无法识别的外地籍渔船，触发重点预警并标记风险等级。​
	
	

	2.2.2
	预警展示精准推送​
	大屏实时可视化提醒：预警信息同步在指挥舱大屏展示，按预警类型采用不同颜色标识，直观呈现预警船舶的位置、身份、触发原因等核心信息，支持管理人员快速定位查看；​
分级定向推送：根据预警风险等级，将预警信息精准推送至对应执法人员、渔港管理人员，推送内容包含船舶实时定位、身份详情、关联数据，确保相关人员及时接收并处置。​
	
	

	2.2.3
	预警处置跟踪联动​
	支持预警信息在线处理：管理人员可通过系统标记预警处置状态，录入处置结果，形成处置记录；​
联动进出港登记程序：对异地、外籍预警船舶，自动关联自治区进出港登记程序，跟踪其停靠、作业动态，辅助执法人员及时制止违规行为，维护渔港管理秩序。​
	
	

	2.2.4
	白名单动态管理优化​
	支持白名单全生命周期管理，可新增、修改、删除常年停靠的合法渔船、签约渔船信息，系统自动同步至预警规则库，确保白名单识别的准确性；​
基于预警处置结果与船舶活动数据，优化白名单判定逻辑，对长期合规停靠的外地籍渔船可自动推荐纳入白名单，对违规记录较多的船舶及时移出白名单，提升管控灵活性。
	
	

	2.3
	电子地图模块
	平台采用最新电子海图数据集，电子海图、卫星遥感和天地图等底图数据接入。进行加载GIS底图、调用统一的电子地图服务，在界面专用地图框架对电子海图进行加载，对底图进行动态呈现，采用切片技术快速加载，并在购买的服务更新之后快速响应切换到最新数据。
	
	

	2.3.1
	多源底图数据整合
	构建统一底图接入框架，集成电子海图、卫星遥感、天地图等多类型底图数据，覆盖海洋、渔港、航道等不同管控场景的空间可视化需求。
支持底图数据分层管理，按业务需求划分基础图层与业务图层，实现图层的灵活叠加、隐藏与切换。
	
	

	2.3.2
	高效加载与动态呈现
	采用地图切片技术对底图数据进行预处理，将大规模地图数据切割为小尺寸切片，提升地图加载速度与渲染流畅度，满足大屏看板、实时监控等场景的高并发访问需求。
基于专用地图框架实现底图的动态加载与交互，支持地图缩放、平移、测距、标绘等基础操作，确保船舶定位、轨迹展示等业务数据与底图精准叠加、同步更新。
	
	

	2.3.3
	数据更新与版本管理
	建立底图数据快速更新机制，对接外部地图服务的更新接口，系统可同步最新切片数据，实现底图的无感切换，保障空间数据的时效性。
	
	

	2.3.4
	业务支撑与扩展
	预留标准化GIS接口，支持与船位融合、虚拟卡口、智能预警等业务模块深度联动，实现船舶位置、预警信息、执法轨迹等数据的空间化展示与分析。
支持自定义业务图层配置，允许管理人员根据执法需求新增专属图层，提升地图模块对业务场景的适配能力。
	
	

	2.4
	符号化管理
	系统通过网络接口或TCP协议实现对接北斗、AIS相关各类终端船位数据，以及渔船渔港动态监管系统，获取各类本地渔船、外地渔船等信息数据。系统在电子地图上实现通过不同的符号表示不同的设备来源的数据，包括AIS、北斗等。
	
	

	2.4.1
	差异化符号设计与映射
	按设备来源（北斗、AIS）设计专属符号样式，通过不同形状、颜色、尺寸区分数据类型，例如北斗采用蓝色三角符号、AIS采用绿色圆形符号。
叠加渔船属性扩展符号维度，结合属地、风险等级对符号进行差异化标注，如外地渔船符号增加外框、高风险渔船符号闪烁显示。
	
	

	2.4.2
	符号可视化与交互控制
	在电子地图框架内实现符号的动态加载与渲染，确保符号与船位数据精准绑定，随船舶位置移动实时更新，不偏移、不卡顿。
支持符号图层的灵活控制，可按需显示/隐藏特定设备来源的符号，也可通过地图缩放自适应调整符号大小，避免密集区域符号重叠。
	
	

	2.4.3
	符号配置与扩展管理
	提供符号样式自定义配置功能，支持新增设备来源符号、调整现有符号的颜色形状，适配后续新增感知设备的数据展示需求。
	
	

	2.5
	电子围栏管理
	系统提供渔区、水产种质资源保护区、海洋牧场、机动渔船底拖网禁渔区、和中越北部湾分界线电子围栏管理功能。系统支持圆形、矩形、多边形和自定义图形封闭式电子围栏增删改查，可固定为图层，非封闭式围栏需要设定触发方向。可与相关类型船舶的绑定，可设置围栏是否在海图显示。
	
	

	2.5.1
	围栏全生命周期管理
	新增围栏：基于电子地图可视化操作，支持在海图上手动绘制或输入坐标精准划定围栏范围，配置围栏名称、管控类型、生效时段等基础属性。
编辑围栏：支持对已创建围栏的边界进行调整、形状进行修改，同步更新围栏属性信息，修改后实时生效并同步至地图图层。
删除围栏：支持对失效或无需管控的围栏进行删除操作，删除前可触发二次确认，避免误操作，删除记录自动留存便于追溯。
查询围栏：提供多条件查询功能，可按围栏类型、名称、生效状态等筛选目标围栏，快速定位查看围栏详情与关联船舶信息。
	
	

	2.5.2
	围栏属性配置与图层管理
	支持围栏与特定船舶类型绑定，可指定仅对捕捞船、养殖船或外地渔船等类型船舶触发越界判断，实现差异化管控。
配置围栏地图显示状态，可按需设置围栏是否在电子海图上显示，隐藏的围栏仍保持后台管控能力，不影响预警触发逻辑。
将围栏作为独立图层进行管理，支持图层的叠加、隐藏与优先级调整，避免与其他业务图层叠加混乱。
	
	

	2.5.3
	业务联动与预警支撑
	预留与智能预警模块的联动接口，当船舶进入或驶出围栏管控区域时，自动触发越界预警，预警信息关联围栏类型、船舶身份及越界时间。
支持围栏管控规则的灵活配置，可设定预警触发条件，适配不同时段、不同区域的监管需求。
	
	

	2.6
	实时船位查询
	通过输入船名号、北斗序列号、点选（圈选）或框选方式，实现对单船、群组船舶查询显示它的现在位置。系统能对任意指定区域、指定时间目标情况进行单一目标、多个目标历史回放分析，具备回放时间进度拖动、可快速播放，最大支持200倍数播放
	
	

	2.6.1
	多方式船位查询
	精准检索查询：支持输入船名号、北斗序列号等唯一标识，快速定位目标船舶，实时展示其当前位置、定位设备来源、航行状态等核心信息。
可视化圈选查询：支持在电子地图上通过点选、框选、多边形圈选等方式，批量选取指定区域内的船舶，实现群组船舶的位置集中展示，支持按船舶属地、类型等维度二次筛选。
	
	

	2.6.2
	历史轨迹回放分析
	多条件回溯：支持按指定区域、指定时间范围，查询单一或多个目标船舶的历史轨迹，轨迹数据关联定位时间戳与设备来源，确保轨迹的连续性与准确性。
灵活回放控制：提供轨迹回放的进度拖动、速度调节功能，满足快速浏览历史航行过程的需求，同时支持暂停、分段回放，便于重点时段轨迹分析。
	
	

	2.6.3
	查询结果展示交互
	实时位置可视化：查询结果在电子地图上通过符号化标识呈现，区分船舶类型、设备来源与风险等级，点击船舶图标可查看详细信息弹窗。
数据导出与共享：支持将实时船位查询结果、历史轨迹数据导出为文件，便于后续存档与分析；预留接口与大屏看板联动，可将查询结果一键推送至指挥舱展示。
	
	

	2.7
	特殊船只标记
	为特殊船只打标签，同时，后台会根据数据运算，实时推送该船只信息。特殊船舶靠港报警，通过对船舶进行分类标记，特殊船舶靠港自动报警。当通过AIS系统、进出港报备系统识别出渔船身份，发现该渔船属于辖区外渔船时，对该船只信息进行标识与记录，并对该渔船进行重点监管。
	
	

	2.7.1
	特殊船只标签体系构建
	建立多维度标签分类规则，涵盖船只属地、管控类型、作业属性等核心维度。
支持手动标记与自动标记双模式：管理人员可手动为特定船只添加自定义标签；系统根据AIS、进出港报备系统数据，自动识别辖区外渔船并打上“外地渔船”标签，实现标签动态更新。
	
	

	2.7.2
	特殊船只信息实时推送
	基于标签触发信息推送机制，当标记的特殊船只出现位置异动、进出港等行为时，后台自动运算整合其身份信息、实时定位、航行轨迹等数据，推送至对应管理人员。
推送内容聚焦核心监管要素，包含船只基础档案、当前状态、关联预警信息，支持与指挥舱大屏联动，实现特殊船只信息一屏可视。
	
	

	2.7.3
	特殊船舶靠港自动报警
	关联港口电子围栏与船只标签信息，当标记的特殊船只进入港口管控区域时，系统自动触发靠港报警。
报警信息同步关联船只身份核验结果，区分“白名单外地渔船”“首次到访外地渔船”等不同类型，按风险等级推送至执法与渔港管理人员。
	
	

	2.8
	恶劣天气预警
	实现当出现恶劣天气时，根据当前海况、气象条件（风速、浪高），以及渔船类型，系统通过北斗短报文、手机短信、执法终端弹出信息等多种形式发布恶劣天气预警。并结合渔港内喇叭广播系统进行广播，提醒渔船注意进港避风。
	
	

	2.8.1
	预警触发与条件判定
	对接气象监测系统，实时获取海况、风速、浪高等核心气象数据，设定分级预警阈值，区分不同恶劣天气等级。
结合渔船类型的抗风险能力差异，制定差异化预警触发规则，对抗风险弱的渔船优先触发预警。
	
	

	2.8.2
	渔船精准匹配与信息整合
	基于船舶数据库，关联渔船的实时位置、作业状态、所属渔港等信息，筛选出处于危险海域或作业状态的渔船。
整合目标渔船的通信联系方式、执法责任人信息，为多渠道预警推送提供数据支撑。
	
	

	2.8.3
	多形式预警信息发布
	远程精准推送：通过北斗短报文向渔船终端发送预警信息，通过手机短信通知船主及相关责任人，在执法终端弹出预警提示并标注受影响渔船清单。
渔港本地广播：联动渔港内喇叭广播系统，自动触发预警广播，循环播报恶劣天气情况、避风要求及渔港避风泊位信息，提醒在港渔船做好防护、在外渔船及时返航。
	
	

	（二）
	全域智能监控
	
	
	

	1
	视频监控方案
	
	
	

	1.1
	在线视频监控
	通过对接平台网络接口，在现有设施覆盖范围内实现视频远程监控。可在线查看海岸线、港内航道安全监控、码头安全监控、水域情况监控等。
根据GB/T28281规范标准及大数据中心的有关规范要求对接北海市雪亮工程，并支持视频监控、智能云台控制、AR录像回放、客户端抓拍和录像、摄像头管理、摄像头在线离线状态检测（智能巡检）、摄像头自定义任意分组、摄像头地图标注、摄像头快速检索、AR信息叠加等功能，支持电视墙和地图两种方式打开实时监控界面，对于没有配置经纬度的摄像头，支持在本平台自定义经纬度标注，不影响大数据中心汇聚共享平台的数据。支持HLS、RTSP、RTMP等常见视频流对接，并支持基于视频流进行个性化视频应用功能。
	
	

	1.1.1
	多系统数据对接
	对接北海市雪亮工程平台，获取海岸线、港内航道、码头、水域等区域的实时视频流，支持HLS、RTSP、RTMP三种主流协议解析，接口超时时间设为≧3秒，失败后自动重试2次；同步对接大数据中心设备状态接口，每30秒获取一次摄像头在线/离线状态、分辨率、码率等参数，离线超过5分钟时自动记录日志并推送告警信息。
	
	

	1.1.2
	多场景视频调看
	用户在Web端或移动端可按区域、设备编号模糊检索监控点位，点击“实时监控”后，系统向雪亮工程平台发起视频流请求，解析后通过电视墙（支持1/4/9/16分屏）或GIS地图悬浮窗（点击矢量图层弹出）展示，画面加载延迟≤2秒，支持双击全屏/返回操作；针对带云台功能的摄像头，用户可通过界面摇杆或快捷键控制设备水平（0-360°）、垂直（-30°至90°）转动，调节焦距或调用预置位（如“码头全景位”“航道聚焦位”），指令响应时间≤1秒，同时同步更新画面中摄像头位置标签（含经纬度信息）。
	
	

	1.1.3
	设备智能管理
	支持摄像头自定义分组（如“北海港东港区组”“涠洲岛水域组”），用户可手动创建分组并添加关联设备；对无经纬度的摄像头，提供地图手动标注功能（拖拽图标至对应位置保存）；系统每日00:00自动执行设备巡检，检测所有摄像头在线状态，生成《设备巡检日报》，包含在线率、异常设备清单及处理建议。
	
	

	1.1.4
	AR信息叠加与录像回放
	在实时监控画面叠加AR数据（如船只距离、航向、摄像头可视域范围），用户点击AR标签可查看详细参数（如“目标船只-距离500米，航向30°”）；支持AR录像回放，回放过程中AR信息随时间轴同步更新，用户可拖动进度条定位至指定时间点查看历史画面。
	
	

	1.2
	监控方案配置
	视频监控可进行多画面预览方案配置，输入方案名称，选择方案包括的摄像头，完成方案配置，选择方案可直接查看方案包括的摄像头视频实时画面。支持通过电视墙方式进行视频监控，支持1x1、2x2、3x3、4x4等排版格式，支持双击全屏和双击返回；支持通过在地图上点击摄像头图标打开悬浮视频框，然后点击视频框直接打开单摄像头大窗口看视频。
	
	

	1.2.1
	方案创建与编辑
	用户点击“新建监控方案”，输入方案名称（如“早间航道监控方案”），从摄像头列表中勾选需纳入的设备（支持模糊搜索），选择分屏格式（1x1/2x2/3x3/4x4），点击“保存”后系统生成唯一方案ID并关联设备信息；支持方案编辑，可修改名称、添加/移除摄像头、调整分屏格式，操作日志实时记录（含操作人、时间、内容）。
	
	

	1.2.2
	方案快速调用与管理
	用户在方案列表中点击目标方案，系统自动加载关联的所有摄像头视频流，按预设分屏格式展示，加载成功率≥99%，失败时提示“方案加载失败，请检查摄像头连接状态”；支持方案删除，删除前需二次确认“是否删除该方案，删除后不可恢复”，避免误操作。
	
	

	1.3
	视频监控控制
	云台控制、抓图、录像、高点可视域展示。
云台控制：支持高空相机进行云台控制，云台转动时标签同步展示的功能。
手动跟踪：支持大鹰眼设备手动跟踪功能。支持框选移动物体，支持框选后自动跟踪。
场景切换：支持多个大鹰眼监控场景间的切换操作。
全景切换：支持大鹰眼场景下，对特写图像和全景图像进行切换的操作。
抓图、录像：支持预览过程中进行视频抓图、录像并保存至本地。
高点可视域：支持在电子地图上可以展示高点设备可视域范围。
	
	

	1.3.1
	云台与跟踪控制
	针对高空相机、大鹰眼设备，提供精细化云台控制功能，用户通过界面控件发送转动指令，设备转动时同步展示当前角度（如“水平180°，垂直0°”）；支持大鹰眼设备手动跟踪，用户框选画面中目标物体（如船只）后点击“开始跟踪”，系统自动控制云台跟随目标移动，跟踪精度误差≤5%，目标丢失时弹出“跟踪目标消失，是否停止跟踪”提示。
	
	

	1.3.2
	场景与画面切换
	支持预设多组监控场景（如“北海港主航道场景”“涠洲岛渔港场景”），每组场景关联特定摄像头及云台角度，用户点击场景名称可一键切换所有关联设备的画面与角度，切换时间≤3秒；大鹰眼设备支持全景（视角≧120°）与特写（视角≧30°）切换，点击对应按钮即可调节焦距，切换过程无黑屏卡顿。
	
	

	1.3.3
	抓图录像与可视域展示
	预览时用户点击“抓图”，系统将当前画面保存为JPG格式（分辨率与视频一致），存储路径为“监控抓图/日期/设备编号”；点击“录像”启动MP4格式录制，支持手动停止或定时停止（如10分钟），文件超1GB时自动分片存储；在GIS地图上点击高点设备图标，系统根据设备焦距计算并展示可视域范围（绿色为正常可视，红色为遮挡区域），支持拖动时间轴查看不同焦距下的可视域变化。
	
	

	1.4
	视频点位弹窗播放
	基于GIS电子地图，可以将辖区内的视频监控点位在GIS地图上进行直观的位置展示，可点击GIS地图视频分布的矢量图层实现港区实时视频监控画面查看。
	
	

	1.4.1
	GIS地图点位展示
	对接北海市政务GIS地图服务，加载含海岸线、航道、渔港等要素的矢量底图，至少支持1:1000至1:100000缩放及平移操作；将所有监控点位按经纬度在地图上标记为图标，在线设备显示绿色，离线设备显示红色，鼠标悬停时弹出设备名称、编号、状态等基础信息。
	
	

	1.4.2
	弹窗视频交互
	用户点击地图上的监控点位图标，弹出悬浮视频窗口（默认≧640×360像素），支持拖拽调整位置、拉伸改变大小；窗口自动加载该点位实时视频流，提供播放/暂停、音量调节功能，关闭窗口后自动停止视频传输以节省带宽，确保网络资源高效利用。
	
	

	1.5
	历史视频查看
	视频根据需求进行存储，选择需要回放的视频点位以及历史视频日期，进行历史视频画面回放。
	
	

	1.5.1
	历史视频查询筛选
	对接后端视频存储服务器接口，用户选择监控点位、历史日期（如“2024-10-01”）并设置时间段（精确到分钟，如“08:00-12:00”），点击“查询”后系统获取符合条件的视频文件列表，支持按录制时长（从长到短/从短到长）排序，列表展示文件名称、大小、录制时长等信息。
	
	

	1.5.2
	多维度回放控制
	用户点击目标视频文件启动回放，默认倍速1×，至少支持0.5×/1×/2×/4×倍速调节；可拖动时间轴快速定位至指定时间点，回放过程中点击“截图”可保存当前帧为JPG格式；支持查看回放画面中的AR信息（如当时的船只位置、距离），还原历史监控场景细节。
	
	

	2
	渔船信息智能识别
	
	
	

	2.1
	渔船号AI智能识别
	通过船牌检测、角度分类、多GPU并行训练框架、自动标注工具、OCR的后端推理等过程实现船号识别，实现渔船跟踪显示，标记船舶图片或船舶视频片段抓拍时间、摄像头名称、地点，针对本地渔船船牌特点和自然环境进行定制训练，并不断提高模型准确度，同时支持关联船舶船主信息、北斗、AIS和RFID位置信息详情，辅助执法管理。
	
	

	2.1.1
	多源数据接入
	接入监控点位实时视频流（HLS/RTSP协议），每帧画面传输至AI算法模块进行灰度化、降噪预处理；同步接入北斗/AIS/RFID设备的渔船位置数据（经纬度、设备编号），10秒以内更新一次；对接渔政渔船数据库接口，获取渔船基础信息（船号、船主姓名、联系方式、船舶类型），支持按船号模糊查询关联数据。
	
	

	2.1.2
	定制化模型训练
	针对北海本地渔船船牌特点（如字体样式、颜色、摆放位置）和自然环境（逆光、雾天、海浪干扰），采用分布式训练框架，使用自动标注工具支持对10万以上船牌样本进行标注，训练生成自定义识别模型，模型准确率≥95%；每月自动采集新样本更新模型，确保识别精度持续优化。
	
	

	2.1.3
	实时识别与信息关联
	用户可手动触发（点击“开始识别”）或设置定时触发（如每5分钟一次），系统对视频帧执行船牌检测（定位船牌位置）、角度分类（纠正倾斜船牌）、OCR后端推理（提取船号字符），识别结果实时叠加在监控画面中（如“识别船号：桂北渔00128”），识别耗时≤1秒/帧；识别出船号后，自动查询渔政数据库关联渔船详情，调取北斗/AIS实时位置数据在GIS地图标注，点击位置标签可查看近24小时完整轨迹。
	
	

	2.1.4
	异常预警与证据留存
	若识别船号在渔政数据库无匹配记录（疑似“三无”船舶），系统弹出红色告警窗口并播放提示音，自动保存含时间、地点、摄像头信息的识别画面至证据库；证据库支持上传核实结果（如“经执法人员确认，为外籍渔船”），数据永久留存以备后续追溯。
	
	

	2.2
	渔船尾迹智能识别
	对监控探头拍摄视频中实时识别出的渔船运动尾迹进行分析识别，进而做出进出港方向判断和流量统计。
系统可以同时结合雷达、光电、AIS、北斗等多种定位和识别方式，通过一系列算法融合人，实现对海上渔船的作业行为识别及身份匹配，然后通过实时渔船尾迹分析，获取正在作业的渔船，然后结合AIS、北斗身份识别，剔除能够识别身份的合法渔船，对无法识别身份，但疑似捕捞作业目标的及时发现和预警。
	
	

	2.2.1
	多设备数据同步
	接入监控探头视频流（提取渔船运动轨迹像素点）、雷达监测站目标数据（船只经度、纬度、速度、航向）、光电设备成像数据（船只轮廓、颜色）、北斗/AIS定位数据，所有数据按毫秒级时间戳同步至算法模块，确保数据时序一致性。
	
	

	2.2.2
	尾迹分析与行为识别
	系统对视频流中渔船运动轨迹进行像素级跟踪，生成连续尾迹曲线，结合雷达数据校正海浪抖动导致的轨迹偏差，计算船只运动速度（单位：节）、方向（如“进港-东北方向”“出港-西南方向”）；根据尾迹曲线与港口电子围栏的交点判断进出港状态，结合北斗/AIS报备信息验证，未报备时触发预警。
	
	

	2.2.3
	流量统计与异常预警
	按时间段（如每小时、每天）统计渔港进出港渔船数量，生成流量趋势报表（支持柱状图、折线图展示）；通过实时尾迹分析获取正在作业的渔船，结合AIS/北斗身份识别剔除合法渔船，对无法识别身份但疑似捕捞的目标，自动标记并推送预警信息至执法终端。
	
	

	3
	雷视预警管理系统
	对接已建设雷达监测站，充分利用雷达全天时应用、全水域覆盖、全天候监视、目标种类全的优点，可对“三无”船舶、外籍渔船等特殊渔船实现严密监控，可检测过往船只的长度、速度、距离等信息，并可统计航道内经过船舶的数量。
雷达实时检测航道内船只的状况，有船只出现时，把船只在雷达坐标系内的坐标转化为云台相机坐标系内的坐标，并发送给云台相机，云台相机根据接收到的坐标信息进行转动、聚焦，对坐标位置的船只进行跟踪、抓拍，将抓拍得到的数据发送给终端服务器，在终端服务器内，对抓拍图片进行船号识别，将雷达数据与图片数据分析汇总，上传至平台。
	
	

	3.1
	雷达与云台联动
	对接已建成的雷达监测站，利用雷达全天时、全水域覆盖优势，实时检测航道内船只的长度、速度、距离等信息，统计航道通行船舶数量；
	
	

	3.2
	当雷达检测到船只时
	自动将雷达坐标系内的船只坐标转换为云台相机坐标系坐标，发送至云台设备控制其转动、聚焦，实现对目标船只的精准跟踪与抓拍。
	
	

	3.3
	数据汇总与分析
	云台相机将抓拍图片传输至终端服务器，服务器对图片执行船号识别（调用渔船号AI识别模型），并将雷达数据（速度、距离）与图片识别结果（船号、船只类型）汇总，上传至指挥平台；
	
	

	3.4
	按时间段查询雷达监测记录
	平台支持按时间段查询雷达监测记录，展示船只通行轨迹、识别结果及关联的渔船信息，为执法监管提供数据支撑。
	
	

	（三）
	智能分析预警
	
	
	

	1
	智能分析研判
	
	
	

	1.1
	预警分析研判
	依托智能感知分析系统，整合前端设备采集的数据以及船舶AIS点位信息，综合大数据分析研判，构建可疑走私、非法捕捞、非法养殖、非法载客、末报备进出港预警、离线船舶预警、外来船舶预警、特殊船舶预警、航行轨迹预警、夜间可疑目标预警、AIS及北斗终端异常关闭预警等多种预警模型，对数据进行动态化管控。
1.多源数据整合：对接前端视频监控（雪亮工程）、雷达监测站、船舶AIS、北斗终端等设备，实时采集视频流、船舶位置（经纬度、航向、航速）、设备状态（在线/离线）等数据，数据同步频率≤10秒/次；同时接入渔政渔船数据库（渔船基础信息、报备记录）、气象数据（风速、浪高），构建统一数据池，支持数据清洗（剔除异常值，如定位漂移数据）与格式标准化（统一转换为JSON格式）。
2.多类型预警模型构建：
-可疑走私预警：通过分析船舶轨迹（如“无报备记录且往返中越边境海域”）、航行速度（如“低速徘徊后突然加速”）、与其他船舶距离（如“多船近距离并行”），结合雷达监测的船舶载重特征，综合判定疑似走私行为，预警触发阈值可配置（如“满足3项特征即触发”）。
-非法捕捞预警：融合视频画面（识别网具投放动作）、船舶停留时间（如“禁渔区停留超1.5小时”）、AIS轨迹（如“往复式作业轨迹”），建立AI识别模型，模型准确率≥90%，支持手动标注样本优化模型（如“标记误判案例为‘非违规’”）。
-未报备进出港预警：对比船舶AIS定位（进出港时间）与渔政报备系统记录，若船舶实际进出港时间与报备时间偏差≧30分钟且未补报，自动触发预警；支持设置“特殊天气豁免”规则（如“台风天紧急避险未报备可延迟补报”）。
-其他预警：包括离线船舶预警（北斗/AIS终端离线超1小时）、外来船舶预警（非北海/钦州/防城港籍船舶进入辖区≧24小时未报备）、夜间可疑目标预警（如：22:00-6:00无报备且在敏感海域活动）等，每种预警均配置独立判定逻辑与参数。
3.动态化管控：支持实时调整预警模型参数（如“非法捕捞停留时间阈值从2小时改为1.5小时”），调整记录自动留存（含调整人、时间、原因）；系统每小时生成《预警模型运行报告》，展示各模型触发次数、准确率（人工核验后的数据），异常情况（如“某模型准确率骤降”）触发运维预警。
	
	

	1.2
	报警模版配置
	系统具有报警模版配置功能。通过报警模板支持对不同的终端（视频、雷达等）报警、目标（大小）类型进行设置。系统支持航速配置告警；支持基于报警名称和报警类型进行结果查询；系统支持告警通知展示配置管理，包括告警颜色、声音、弹窗、报警处理方式、是否需要二次审核等。
	
	

	1.2.1
	多维度模版配置
	-终端类型配置：支持按视频（如“高清摄像头”“热成像相机”）、雷达（如“X波段雷达”“C波段雷达”）等终端类型，分别设置报警规则（如“热成像相机触发夜间目标报警灵敏度为‘高’”）。
-目标类型配置：按船舶大小（如“小型渔船＜12米”“中型渔船12-24米”“大型渔船＞24米”）设置报警优先级（如“大型船舶报警优先级高于小型船舶”），优先级高的报警在界面置顶展示。
-航速配置：可按船舶类型设置航速告警阈值（如“小型渔船超15节触发超速报警”“执法船超20节触发超速报警”），支持设置“特殊区域航速例外”（如“渔港内航速阈值统一为5节”）。
	
	

	1.2.2
	报警查询与展示配置
	-查询配置：支持按报警名称（如“非法捕捞报警”）、报警类型（如“设备故障报警”“安全事件报警”）设置快速查询条件，保存为查询模板（如“日常执法查询模板”“设备运维查询模板”），点击模板可一键加载查询条件。
-展示配置：自定义告警通知样式（如“安全事件报警用红色弹窗”“设备故障报警用黄色弹窗”），设置声音提示（如“高优先级报警播放急促提示音”“低优先级报警播放平缓提示音”），配置是否需要二次审核（如“疑似走私报警需2名执法人员审核确认”“设备离线报警无需审核直接推送”）。
	
	

	1.2.3
	模版管理
	支持模板新增（填写模板名称、配置项）、编辑（修改已有配置）、删除（需二次确认“是否删除该模板，删除后不可恢复”）、复制（基于现有模板快速创建新模板），所有操作记录实时留存至日志（含操作人、时间、操作内容）。
	
	

	2
	预警展示处理
	
	
	

	2.1
	预警信息推送
	预警信息通过电脑端系统或手机APP等方式提示相关执法管理人员进行处置，同时上报系统平台进行处理跟踪等。
	
	

	2.1.1
	多渠道推送
	-电脑端系统：预警信息实时弹出弹窗（含预警类型、船舶号、发生时间、地点），弹窗停留时间可配置（如“高优先级报警停留10秒”“低优先级报警停留5秒”），点击弹窗可跳转至预警详情页。
-手机APP：通过推送通知（如“【北海海洋执法】收到非法捕捞预警：桂北渔00128，时间2024-10-0109:30，地点北纬21°28′”）推送，支持设置“免打扰时段”（如“非值班时段仅推送高优先级报警”）。
-辅助推送：对紧急预警（如“渔船倾覆报警”），同步发送短信至执法人员手机（模板含预警核心信息、处置联系人电话），短信发送失败时自动重试2次。
	
	

	2.1.2
	推送跟踪
	系统记录预警推送状态（“已推送”“未送达”“已读”），未送达的预警（如“APP推送失败”）自动切换为短信推送；执法人员查看预警后，系统标记“已读”状态，支持统计“预警推送成功率”“平均查看时长”，数据纳入月度运维报告。
	
	

	2.2
	一键报警
	渔船发生水上生产安全事故、自然灾害事故和人员伤病，通过北斗、AIS终端报警信息的接收和面板展示。
	
	

	2.2.1
	报警信息接收
	对接渔船北斗终端、AIS设备的报警接口，实时接收水上生产安全事故（如“碰撞”“搁浅”）、自然灾害事故（如“遭遇台风”）、人员伤病（如“船员突发疾病”）等报警信息，数据解析时间≤3秒，支持识别报警类型（自动匹配预设事故类型列表）。
	
	

	2.2.2
	面板展示与联动
	-面板展示：在指挥中心大屏设置“一键报警专区”，实时展示报警渔船号、报警类型、当前位置（GIS地图标注）、报警时间、船员联系方式，支持点击“查看详情”调取渔船历史轨迹（≧1小时）、实时视频（关联附近监控摄像头）。
-联动处置：点击“一键派单”按钮，自动生成处置工单（填充报警信息至工单表单），支持选择就近执法船艇/救援队伍（系统推荐距离最近的3个以上资源），工单提交后同步推送至对应人员APP/短信，推送记录自动留存。
	
	

	2.3
	告警信息展示
	系统后台对船舶定位数据和视频监控数据进行智能分析产生的包括声音播放和标记报警图标等方式，并展示告警列表，可查看告警详情。有报警通知时，系统发出蜂鸣报警声进行提示。
系统通过报警列表展示待受理、受理中、已办结的报警事项。
可查看报警详情，面板展示报警事件、主体、联系方式、受理情况等。在地图上展示报警的位置信息、轨迹情况等。
	
	

	2.3.1
	多形式告警提示
	-声音提示：系统后台分析产生告警后，自动播放对应提示音（如“安全事件告警播放‘滴滴-滴滴’声”“设备故障告警播放‘嘀-嘀’声”），提示音音量可调节，支持“静音模式”（仅弹窗不发声，值班人员可手动开启）。
-图标标记：在GIS地图上用不同图标标记告警位置（如“红色三角-安全事件告警”“黄色圆形-设备故障告警”），图标闪烁频率与告警优先级关联（高优先级每秒闪烁2次以上，低优先级每秒闪烁1次）。
	
	

	2.3.2
	告警列表与详情展示
	-列表展示：按“待受理”“受理中”“已办结”三个状态分类展示告警事项，列表字段包含告警ID、类型、船舶号、发生时间、当前状态，支持按“发生时间”“优先级”排序，点击“筛选”可按告警类型、区域缩小范围。
-详情展示：点击列表项进入详情面板，展示告警事件描述（如“桂北渔00128在禁渔区非法捕捞”）、主体信息（渔船基础信息、船员名单）、联系方式（船主电话、所属乡镇联系人）、受理情况（受理人、受理时间、处置进度）；同时在面板下方展示GIS地图，标注告警位置及周边执法资源（执法船艇、监控点位），支持地图缩放/拖动查看细节。
	
	

	2.4
	预警信息处理
	系统实现预警信息处理，并会自动记录预警信息的类别，事件类型，时间等信息，并以表格的形式直观展示，方便管理人员处理。
	
	

	2.4.1
	处理流程设计
	执法人员接收预警后，可在系统内填写处理动作（如“派执法船现场核查”“电话核实情况”“标记为误报”），选择处理结果（如“确认违规”“排除嫌疑”“待进一步调查”），上传处理凭证（如“现场照片”“通话记录截图”），所有信息实时同步至系统数据库。
	
	

	2.4.2
	自动记录与展示
	系统自动记录预警信息的核心要素（类别：如“非法捕捞”；事件类型：如“禁渔期违规”；时间：精确到秒；处理人：当前登录用户；处理结果：如“确认违规”），并以表格形式展示在“预警处理台账”中，表格支持按处理时间、事件类型筛选，点击“导出”可生成Excel文件（含所有字段及凭证链接）。
	
	

	2.4.3
	处理提醒
	对“待受理”预警，系统至少每30分钟自动提醒（弹窗+APP推送）；对“受理中”预警，设置处理时限（如“24小时内完成”），超时前1小时发送提醒，超时后标记为“超时未处理”并置顶展示，同步通知上级管理人员。
	
	

	2.5
	预警信息分类
	系统支持按照事件类型、发生时间、地理位置等重要信息进行分类，为用户提供了极大的灵活性和便捷性。
在事件类型方面，系统可以根据预设的事件分类体系，如安全事件、设备故障、环境异常等，将预警信息自动归类。帮助执法人员快速识别不同性质的预警，能根据不同类型的事件制定针对性的处理策略。
系统支持按照时间维度对预警信息进行排序和筛选。可以选择特定的时间段，如最近24小时、本周、本月等，来查看该时间段内的所有预警信息。帮助执法人员把握预警的时效性，及时响应和处理。
地理位置方面，系统可以与地图功能相结合，根据预警信息中的地理坐标信息，将预警事件标注在地图上。帮助执法人员清晰地看到预警事件的具体位置，还能通过地图的缩放和拖动功能，快速定位到重点关注的区域。
	
	

	2.5.1
	事件类型分类
	预设事件分类体系（安全事件：如非法捕捞、走私；设备故障：如终端离线、摄像头故障；环境异常：如赤潮、油污），系统接收预警后，根据预警内容自动匹配分类（如“北斗终端离线”匹配“设备故障”）；支持自定义新增分类（如“新增‘船员违规操作’分类”）、修改分类名称、调整分类层级（如将“走私”设为“安全事件”的子分类）。
	
	

	2.5.2
	时间维度分类
	提供时间筛选控件，支持选择“最近24小时”“最近7天”“最近30天”或自定义时间段（精确到小时），筛选后仅展示该时间段内的预警信息；同时支持按“预警发生时间”“预警处理时间”排序，帮助执法人员优先处理时效性强的预警（如“优先查看2小时内发生的预警”）。
	
	

	2.5.3
	地理位置分类
	与GIS地图深度集成，支持两种地理分类方式：
-行政区域分类：按北海市辖区（如“海城区”“银海区”“铁山港区”）筛选预警，点击区域名称，地图自动定位至该区域并高亮显示该区域内的所有预警点位。
-功能区域分类：按预设功能区（如“禁渔区”“养殖区”“渔港核心区”）筛选，筛选结果同步在地图上用不同颜色标注（如“禁渔区预警用红色”“养殖区预警用蓝色”），支持拖动地图范围缩小筛选范围（仅展示当前地图视窗内的预警）。
	
	

	2.6
	预警记录查询
	实现系统所产生的所有预警信息，都将存储在大数据中心内，并通过可靠手段备份。并提供丰富的查询功能。可以按照预警事件类型、时间、区域、船舶号、船员号等多种方式进行查询。
	
	

	2.6.1
	多条件查询
	支持按预警事件类型（如“非法载客”）、时间范围（如“2024-09-01至2024-09-30”）、区域（如“涠洲岛附近海域”）、船舶号（精确查询，如“桂北渔00128”）、船员号（关联船员身份证号查询）设置查询条件，条件支持“且/或”逻辑组合（如“‘非法捕捞’且‘最近7天’”）。
	
	

	2.6.2
	数据存储与备份
	所有预警记录（含原始数据、处理记录、凭证链接）实时存储至北海市政务云大数据中心，采用“每日全量备份+每小时增量备份”策略，备份数据保留周期≥1年，支持手动触发备份（如“重大执法行动后手动备份当日记录”），备份失败时触发运维告警。
	
	

	2.6.3
	查询结果处理
	查询结果以列表形式展示，支持“导出”（Excel/PDF格式）、“打印”（含查询条件、结果列表、查询时间水印）；对高频查询需求（如“每周查询‘非法捕捞’预警”），支持保存查询条件为“查询模板”，后续点击模板可一键执行查询，查询历史自动留存（含查询人、时间、条件）。
	
	

	（四）
	渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台
	
	
	

	1
	渔船基本信息管理
	
	
	

	1.1
	渔船基础信息管理
	系统支持动态接入中国渔政管理指挥系统在册渔船数据，在册渔船信息与北斗ID、AIS九位码和RFID船舶身份信息绑定并实施更新。支持导入沿海各市乡镇管理船舶信息。渔船和乡镇管理船舶的信息包括但不限于船名、呼号/识别码、捕捞许可证编号、船舶类别、船舶所属地区、船舶所有人信息、建造完工日期、船体材质、作业类型、船舶状态等。
	
	

	1.1.1
	多源数据接入与绑定
	-动态区级系统：通过API接口实时同步在册渔船数据（更新频率≤1小时/次），自动校验数据完整性（如“捕捞许可证编号格式是否正确”），缺失字段（如“船体材质”）标记为“待补录”并提醒管理人员；支持手动触发“全量同步”（如“系统升级后重新同步所有数据”），同步日志自动留存（含同步时间、成功/失败数量、失败原因）。
-身份信息绑定：将在册渔船数据与北斗ID、AIS九位码、RFID船舶身份标签进行唯一关联，形成“一船三码”绑定关系；若出现“一船多码”（如同一渔船对应2个AIS九位码）或“一码多船”异常，系统触发预警（弹出红色弹窗+声音提示），支持管理人员手动核查并解除异常绑定。
-乡镇船舶信息导入：支持Excel模板导入沿海各市乡镇管理船舶信息（模板含必填字段：船名、呼号、所属乡镇、船舶所有人身份证号），导入前自动校验数据格式（如“身份证号是否符合18位标准”），错误数据生成《导入错误报告》（标注错误字段及原因），支持修改后重新导入。
	
	

	1.1.2
	信息维护与更新
	-单条维护：点击渔船记录可进入详情页，修改船舶所有人信息（如“更换船主”）、作业类型（如“从拖网改为刺网”）等字段，修改时需填写变更原因（如“船主转让，提供转让协议”），变更记录自动存档（含变更前后内容、操作人、时间）。
-批量更新：支持按“所属地区”“船舶类别”筛选渔船，批量更新共性字段（如“某地区所有渔船的检验机构统一更新为‘北海市渔船检验站’”），批量操作前需二次确认（如“确认对120条渔船执行批量更新”）。
	
	

	1.1.3
	信息查询与导出
	-多条件查询：支持按船名（模糊查询）、捕捞许可证编号（精确查询）、所属地区（下拉选择）、船体材质（如“钢质”“木质”）组合筛选，查询结果支持按“建造完工日期”“船舶状态”排序。
-导出功能：查询结果可导出为Excel格式（含所有字段及数据字典说明），导出文件自动命名为“渔船基础信息_查询日期_操作人.xlsx”，支持设置导出数据范围（如“仅导出‘正常运营’状态的渔船”）。
	
	

	1.2
	渔船状态信息管理
	实现对渔船状态的管理，包括渔船历史记录信息（如进出港记录、违法违规记录等），渔船业务操作记录，如渔船被抵押的，需要进行抵押状态显示；渔船被列入管理黑名单的，需要进行黑名单状态显示。
	
	

	1.2.1
	历史记录管理
	-进出港记录：自动关联渔船进出港报备系统数据，展示每艘渔船的进出港时间、港口名称、报备人、同行船员名单，支持点击“查看详情”调取对应进出港报备表单（含电子签名）；若渔船未按报备时间进出港，记录标记为“异常”并关联预警信息。
-违法违规记录：对接执法管控模块数据，展示渔船的违法违规类型（如“非法捕捞”“未报备进出港”）、处理结果（如“罚款5000元”“暂扣捕捞许可证1个月”）、处理时间、执法人员，支持上传处理凭证（如“行政处罚决定书扫描件”），凭证文件存储至政务云，保留周期≥5年。
	
	

	1.2.2
	业务状态展示
	-抵押状态：对接渔船抵押登记系统，若渔船处于抵押中，在状态栏用“橙色抵押图标”标记，鼠标悬停显示抵押详情（抵押权人、抵押金额、抵押到期时间）；抵押到期前30天系统自动提醒（推送至船舶所有人及管理人员）。
-黑名单状态：对列入黑名单的渔船，用“红色黑名单图标”标记，展示拉入原因（如“多次非法捕捞”）、拉入时间、解除时间（若设置），黑名单期间限制其办理进出港报备、补助申请等业务，业务办理时系统自动弹出“黑名单限制提示”。
	
	

	1.2.3
	状态查询与统计
	-单船状态查询：输入船名或渔船编码，可一键查看该渔船所有状态信息（历史记录+当前业务状态），支持按时间范围筛选历史记录（如“查询2024年1-6月违法违规记录”）。
-状态统计：按“抵押状态”“黑名单状态”分类统计渔船数量，生成《渔船状态统计日报》，支持导出为PDF格式（含统计图表：饼图展示各状态占比）。
	
	

	1.3
	渔船信息统计
	实现按照渔船类别、渔船所属地区、渔船状态等维度对港区管辖的渔船进行统计。在渔船类别方面，系统能够区分不同功能和类型的渔船，如捕捞船、养殖船、运输船等。通过对这些类别的渔船进行统计，清晰地了解到港区内各类渔船的数量和分布情况，为港区的资源配置和管理提供有力支持。系统按照渔船所属地区进行统计的功能。无论是按照行政区划还是港口划分，系统都能够准确地统计出各地区渔船的数量和相关信息。了解各地区渔船资源的分布情况，为区域间的渔船调配和合作提供数据支持。在渔船状态方面，系统能够实时追踪和记录渔船的动态信息，如正常作业、维修中、待检等。通过对渔船状态的统计，及时了解港区内渔船的工作状态和运营效率，为渔船的安全管理和作业调度提供重要参考。系统通过对统计数据的深入挖掘和分析，及时发现渔船资源的利用规律和潜在问题，为港区的科学管理和决策提供支持。系统支持将统计结果以图表、报告等形式进行展示，方便管理人员直观了解港区渔船的情况。
	
	

	1.3.1
	多维度统计
	-渔船类别统计：区分捕捞船（细分为拖网、刺网、围网等）、养殖船、运输船等类别，统计各类型渔船数量、占比，支持按“所属地区”进一步筛选（如“统计北海市海城区捕捞船数量”）；统计结果用柱状图展示，点击柱子可查看该类别渔船详细列表。
-所属地区统计：按行政区划（如“北海市”“钦州市”“防城港市”）或港口（如“北海港”“涠洲岛渔港”）统计渔船数量，支持按“船舶状态”二次筛选（如“统计北海港‘维修中’状态的渔船”）；结果用地图热力图展示（颜色越深表示渔船越密集），支持缩放地图查看区县级统计数据。
-船舶状态统计：实时统计“正常运营”“维修中”“待检”“停运”等状态的渔船数量，状态变更时统计数据实时更新（如“某渔船从‘维修中’改为‘正常运营’，对应状态数量同步调整”）；结果用折线图展示近7天状态变化趋势，帮助管理人员掌握渔船运营动态。
	
	

	1.3.2
	统计分析与展示
	-数据挖掘：系统自动分析统计数据，识别潜在问题（如“某地区养殖船数量骤降”“维修中渔船占比超30%”），生成《渔船资源分析报告》，包含问题描述、可能原因、建议措施（如“建议排查该地区养殖政策变化”“加强渔船维修服务资源调配”）。
-多形式展示：支持切换统计结果展示形式（柱状图、饼图、热力图、折线图），图表支持导出为PNG格式（含统计时间、数据来源水印）；支持设置统计报表自动推送（如“每日9:00将《渔船统计日报》推送至管理人员邮箱”）。
	
	

	2
	渔船动态管理
	
	
	

	2.1
	船舶识别
	基于“雷视联动+OCR识别”实现船牌号的智能抓拍与识别。系统主要由前端检测抓拍系统和后端管理平台两部分组成，前端检测抓拍系统联动雷达和云台相机（热成像或可见光光电设备），获取船只的数据信息，并通过终端服务器进行船牌号OCR检测分析，再上传至平台，平台对这些数据进行存储、分析、应用。
	
	

	2.1.1
	雷视联动抓拍
	-前端检测：联动雷达监测站与云台相机（热成像+可见光），雷达检测到航道内有船只时，自动将船只坐标（雷达坐标系）转换为云台相机坐标系，控制相机转动至目标位置并聚焦，触发抓拍（可见光相机抓拍船牌，热成像相机抓拍船体轮廓，适应夜间/雾天场景），抓拍间隔≤3秒/次。
-数据传输：前端设备将抓拍图片、雷达数据（船只长度、速度、距离）通过加密专线传输至终端服务器，传输失败时自动重试（最多3次），重试失败触发设备故障预警（推送至运维人员）。
	
	

	2.1.2
	OCR船牌识别
	-识别处理：终端服务器对抓拍图片进行OCR检测（采用定制训练的渔船船牌识别模型，适配北海本地渔船船牌字体、颜色特征），提取船牌号（如“桂北渔00128”），识别准确率≥95%；对识别失败的图片（如“船牌模糊”），标记为“待人工审核”并提醒管理人员。
-结果关联：将识别出的船牌号与渔船数据库匹配，获取对应渔船基础信息（船主、所属地区、船舶类型），若未匹配到（疑似“三无”船舶），自动触发外来船舶预警，预警信息包含抓拍图片、雷达数据、识别时间。
	
	

	2.1.3
	识别记录管理
	-记录查询：支持按识别时间（如“2024-10-0108:00-12:00”）、摄像头位置（如“北海港东港区摄像头”）、船牌号（模糊查询）查询识别记录，展示识别图片、匹配结果、预警状态。
-人工审核：管理人员可对“待人工审核”的记录进行手动标注（如“手动输入船牌号‘桂北渔00129’”“标记为‘非渔船’”），标注结果自动用于优化OCR识别模型（如“将标注的清晰船牌图片加入训练样本”）。
	
	

	2.2
	渔船AIS信息查询
	获取渔船的用户识别码、航行状态、船位经度、纬度、时间标记等信息，并进行数据展示。查询渔船AIS信息：在系统里通过船名、终端号等查询条件查询到AIS基本信息和设备上报的定位信息。
	
	

	2.2.1
	AIS数据实时获取与展示
	-数据接入：对接AIS基站系统，实时获取渔船AIS数据（更新频率≤5秒/次），包含用户识别码（MMSI）、航行状态（如“在航”“锚泊”）、船位（经度、纬度，偏差≤10米）、航向、航速、时间标记，数据解析后存储至时序数据库（支持快速查询历史轨迹）。
-信息展示：在GIS地图上标注渔船位置，点击渔船图标弹出AIS信息面板，展示上述所有字段；支持按“航行状态”筛选渔船（如“仅显示‘在航’状态的渔船”），筛选结果实时更新地图标注。
	
	

	2.2.2
	多条件查询
	-基础查询：通过船名（模糊查询）、AIS终端号（精确查询）、MMSI码（精确查询），快速定位目标渔船并展示其AIS信息，支持“一键居中”（地图自动定位至该渔船位置并放大）。
-高级查询：支持按航速范围（如“0-5节”“＞15节”）、航向范围（如“0-90°”）、时间范围（如“查询近1小时内AIS数据”）组合查询，查询结果支持导出为Excel（含每5秒一次的AIS数据快照）。
	
	

	2.2.3
	异常AIS数据预警
	-数据缺失预警：若某渔船AIS数据中断≧10分钟（排除“终端离线”已报备情况），系统触发预警，提示“渔船AIS数据异常缺失，可能存在终端故障或人为关闭”，预警信息同步推送至所属地区管理人员。
-数据异常预警：若AIS数据显示渔船航速骤升骤降（如“5秒内从5节升至20节”）、航向频繁变化（如“1分钟内航向变化超180°”），标记为“异常航行”并提醒管理人员关注。
	
	

	2.3
	辖区外渔船标识
	当通过AIS系统或船牌识别系统识别出渔船身份，发现该渔船属于辖区外渔船时，对该船只信息进行标识与记录，并对该渔船进行重点监管。辖区外渔船查询：系统后台定时对识别出的渔船的所属辖区进行检测，对属于辖区外渔船记录到数据库，在前端页面可进行查询。
	
	

	2.3.1
	自动识别与标识
	-辖区判定：系统后台支持至少每30分钟对所有在港或辖区内航行的渔船进行辖区归属检测，通过渔船数据库中的“所属地区”字段（如“钦州市”“防城港市”“广东省湛江市”），判定是否为辖区外渔船（非北海/钦州/防城港籍）。
-地图标识：对辖区外渔船，在GIS地图上用“蓝色三角图标”（区别于辖区内渔船的“绿色圆形图标”）标记，图标旁显示所属地区（如“广东湛江”）；鼠标悬停时展示渔船基础信息（船名、船长、作业类型）及进入辖区时间。
	
	

	2.3.2
	重点监管功能
	-停留时间监控：记录辖区外渔船进入辖区的时间，若停留超24小时未报备，系统触发“外来渔船未报备预警”，预警信息包含渔船位置、停留时长、所属地区，支持一键推送至属地执法中队。
-轨迹跟踪：对辖区外渔船，自动保存其在辖区内的航行轨迹（至少每10分钟记录一个航迹点），支持回放至少近7天轨迹（播放速度至少支持可调节倍速：0.5×/1×/2×），轨迹线条用蓝色标注，与辖区内渔船轨迹（黑色）区分。
	
	

	2.3.3
	查询与统计
	-实时查询：支持按“所属地区”（如“广东省”“海南省”）、“进入辖区时间”（如“近24小时”“近7天”）查询当前辖区内的外来渔船，查询结果展示渔船数量、详细列表及地图分布。
-统计报表：生成《辖区外渔船监管日报》，包含当日进入辖区数量、未报备数量、重点监管对象（如“停留超48小时未报备”），报表支持导出为PDF，自动推送至市级海洋局管理人员。
	
	

	2.4
	渔船安全监控
	根据管理要求，渔船船检、国籍、捕捞等证书信息即将到期（时间可配置）、已过期情况进行预警提示，发送短信提醒渔民，在渔船进出港或办理证书、补助等时要实时提醒管理人员严格核查。
	
	

	2.4.1
	证书信息对接与预警配置
	-多系统数据同步：对接渔船检验系统、国籍登记系统、捕捞许可系统，每日00:00自动同步渔船船检证书（有效期、检验机构）、国籍证书（有效期、发证机关）、捕捞许可证（有效期、作业类型）信息，同步失败时生成《数据同步异常报告》并推送至运维人员。
-预警时间配置：支持按证书类型设置到期预警提前期（如“船检证书提前90天、捕捞许可证提前60天”），配置界面采用下拉选择+手动输入结合（如“提前[90]天”，可修改数字），配置记录自动留存（含配置人、时间、修改原因）。
	
	

	2.4.2
	多渠道预警提醒
	-渔民提醒：证书到期前，系统自动发送短信至船舶所有人（模板：“【北海渔船管理】您的渔船（船名：XXX）船检证书将于X年X月X日到期，请及时到XX机构办理年检，咨询电话：XXX”），短信发送记录可查（含发送时间、状态：成功/失败），失败时自动重试2次以上。
-管理人员提醒：在渔船办理进出港报备、证书补换发、补助申请时，系统自动核查证书状态，若证书“即将到期”（如剩余不足30天）或“已过期”，弹出红色提醒窗口（如“该渔船捕捞许可证已过期，禁止办理补助申请”），窗口需管理人员点击“确认”后才能关闭，强制拦截违规业务办理。
	
	

	2.4.3
	证书状态查询与统计
	-单船查询：输入船名或渔船编码，可查看该渔船所有证书的有效期、预警状态（如“正常”“即将到期”“已过期”），支持点击“查看详情”调取证书扫描件（对接电子证照系统）。
-批量统计：按“证书类型”“预警状态”“所属地区”统计渔船数量（如“北海市已过期捕捞许可证渔船32艘”），生成《渔船证书预警统计月报》，支持导出为Excel，报表包含渔船名单及联系方式，便于管理人员上门督促。
	
	

	2.5
	特殊渔船显示
	在此看到特殊处理的渔船，包括被列为重点关注的船只和设置为报警免打扰的船只，并可进行移除操作。
	
	

	2.5.1
	重点关注渔船管理
	-手动标记：管理人员可在渔船列表或地图上，将渔船标记为“重点关注”（如“多次违规渔船”“老旧渔船”），标记时需选择关注原因（下拉选项：如“违规3次以上”“船龄超20年”），并设置关注期限（如“6个月”“长期”），关注信息实时同步至所有终端界面。
-自动标记：系统对接执法模块数据，若渔船近1年内违法违规次数≥3次，自动标记为“重点关注”，标记原因显示“系统自动标记-违规次数超标”，管理人员可手动取消标记（需填写取消原因）。
	
	

	2.5.2
	报警免打扰渔船管理
	-免打扰设置：对特殊用途渔船（如“渔政执法船”“海警巡逻船”），管理人员可设置“报警免打扰”，免打扰期间系统不推送该渔船的常规预警（如“航速轻微异常”），仅保留紧急预警（如“船舶侧翻告警”）；免打扰设置需填写理由（如“执法船正常巡逻”），并设置有效时间段（精确到小时）。
-免打扰提醒：免打扰即将到期前24小时，系统提醒管理人员（APP推送+平台弹窗），避免遗漏取消；免打扰期间若需临时接收预警，支持“暂停免打扰”（如“暂停2小时接收所有预警”）。
	
	

	2.5.3
	特殊渔船展示与操作
	-界面展示：在渔船列表中，重点关注渔船用“黄色星标”标记，报警免打扰渔船用“灰色静音图标”标记，鼠标悬停显示特殊状态详情（原因、期限）；地图上用对应图标标注，点击图标可快速查看或取消特殊状态。
-移除操作：对重点关注到期或无需免打扰的渔船，管理人员可点击“移除特殊状态”，操作前需二次确认（如“确认取消该渔船的‘重点关注’状态？”），移除记录自动存档（含操作人、时间）。
	
	

	2.6
	渔船轨迹回放
	在海图中拉框选择回放区域，在区域信息中可以对绘制的区域进行微调，选定时间段后进行区域内渔船历史航迹的查询和回放。航迹回放支持对一段历史时间内，多条渔船的多种类型终端进行海图航迹回放，回放时可控制播放的速度并支持快进和拖动，每一个航迹点支持通过标签的方式来显示船位信息。
	
	

	2.6.1
	回放区域与时间设置
	-区域选择：在GIS海图上支持三种区域选择方式：拉框选择（矩形区域）、圆形选择（拖动鼠标确定半径）、多边形选择（手动绘制不规则区域），选择后可微调边界（拖动顶点），区域范围实时显示面积（如“50平方公里”）。
-时间设置：支持选择时间段（精确到分钟，如“2024-10-0108:00-12:00”），时间跨度至少支持30天以上；提供“常用时间快捷选择”（如“近24小时”“近7天”），减少操作步骤。
	
	

	2.6.2
	多终端轨迹回放
	-数据加载：系统自动加载选定区域、时间段内所有渔船的轨迹数据（含北斗、AIS终端数据），按终端类型用不同颜色区分（北斗-蓝色，AIS-红色），轨迹点密度可配置（如“每10秒一个点”“每1分钟一个点”），加载时间≤10秒（100条渔船以内）。
-回放控制：支持播放（默认1×速度）、暂停、快进（至少支持：2×/5×/10×/200×最大速度）、拖动时间轴定位（如“拖动至09:30查看该时刻轨迹”）；回放时点击轨迹点，弹出标签显示该点的船位信息（经纬度、时间、速度、航向），支持“轨迹截图”（保存当前回放画面为PNG格式）。
	
	

	2.6.3
	回放数据导出与分析
	-数据导出：支持导出单条或多条渔船的轨迹数据（格式：KML/GPX，可导入谷歌地球等工具），导出文件包含每一个轨迹点的详细信息；支持导出回放视频（MP4格式，分辨率至少支持可选720P/1080P），视频自动添加时间水印和区域标注。
-轨迹分析：系统自动分析回放轨迹，识别异常行为（如“轨迹突然中断”“绕圈航行”），分析结果在回放结束后生成《轨迹分析报告》，标注异常时间段及可能原因（如“轨迹中断-可能终端离线”）。
	
	

	3
	渔船状态智能预警
	
	
	

	3.1
	航速分析预警
	系统基于雷达、船载定位终端，对航速异常目标渔船、快艇等，智能识别预警系统会立即发出预警信息，通知执法人员事件处理。
通过雷达、AIS、北斗信息，将重点关注区域内低速、超速航行的船舶列入监视列表，使用运动跟踪模型对船舶轨迹进行预测跟踪，结合船舶实时轨迹数据，判断是否存在两艘船保持一定间距并行行驶的现象（轨迹特征高度相似），且持续一段时间，若符合以上特征，则生成船舶低速并靠预警。
	
	

	3.1.1
	多源数据融合与异常判定
	-数据接入：实时对接雷达监测站（船只速度、距离）、渔船北斗/AIS终端（航速、航向），数据同步频率≤5秒/次，融合后生成“船只综合速度数据集”，剔除异常值（如“雷达与北斗速度偏差超5节，标记为‘数据异常’”）。
-异常航速预警：
-超速/低速预警：按渔船类型设置航速阈值（如“小型渔船超速阈值15节，低速阈值2节”），当船只航速超出阈值且持续1分钟，触发预警，预警信息包含船只信息、当前速度、阈值范围。
-低速并靠预警：通过运动跟踪模型分析船舶轨迹，（举例：两艘船保持500米以内间距并行行驶超30分钟，且轨迹特征高度相似（如“航向偏差≤10°，速度偏差≤2节”）），即可判定为“疑似并靠”，触发预警，预警画面自动标记两艘船的位置及行驶方向。
	
	

	3.1.2
	预警推送与处置
	-实时推送：预警触发后，支持至少10秒推送至辖区执法人员（APP弹窗+短信），短信包含预警类型、船只位置（经纬度）、预计到达时间（系统计算执法船至目标船只的时间）。
-处置跟踪：执法人员接收预警后，可在系统内反馈处置进度（如“已派船前往核查”“确认无异常”），处置结果实时同步至预警列表，未处置预警支持至少每30分钟提醒一次，超时2小时上报上级管理人员。
	
	

	3.2
	电子围栏预警
	实现发布禁航通知时，系统按照禁航时间，在禁航区域划定电子围栏。当发现渔船在禁航区航行时，智能预警系统会立即发出预警信息。向渔船发出警告，责令其离开禁航区。
标识底拖网禁拖线、乡镇船舶作业海域范围等电子围栏，拖网船舶进入禁拖线以内时及时提醒其不得捕捞作业，乡镇船舶超出作业海域范围时及时提醒其返航。
	
	

	3.2.1
	多类型电子围栏绘制与配置
	-围栏绘制：支持绘制三种电子围栏：
-禁航区围栏：用于发布临时禁航通知（如“军事演习禁航”），绘制时需设置禁航时间（精确到分钟）、禁航原因，围栏在禁航时间内自动显示，过期后隐藏。
-禁拖线围栏：标识底拖网禁拖线（固定地理边界），围栏线用红色虚线标注，鼠标悬停显示“底拖网禁拖线-禁止拖网渔船进入”。
-作业海域围栏：按乡镇船舶作业范围绘制（如“北海市银海区乡镇船舶作业海域”），围栏内用绿色填充，外侧用黄色警示线标注。
-围栏管理：支持围栏修改（拖动边界调整范围）、删除（需二次确认）、启用/禁用（如“临时关闭某禁拖线围栏”），所有操作记录留存至日志。
	
	

	3.2.2
	越围栏预警与处置
	-实时监测：系统支持至少每5秒核查渔船位置与围栏的关系，若渔船进入禁航区、拖网渔船进入禁拖线、乡镇船舶超出作业海域，立即触发预警，预警信息包含渔船信息、围栏类型、越界时间。
-渔船提醒：通过北斗短报文（对无手机信号渔船）或短信（对有信号渔船），向渔船发送警告信息（如“您的渔船已进入禁航区，请立即驶离，否则将按规定处理”），提醒内容自动适配围栏类型。
	
	

	3.3
	越界预警
	系统通过集成AIS和北斗实时定位数据，对渔船进行定时监测。基于GIS电子围栏等技术，当渔船越界时，系统自动标识船只、记录渔船违规信息。当违规渔船回港时，系统发出预警，并提示执法部门人员采取相应的处罚措施。
	
	

	3.3.1
	越界监测与违规记录
	-实时监测：集成AIS和北斗定位数据（更新频率≤10秒/次），基于预设的行政区域或功能区域围栏（如“北海市管辖海域”“中越北部湾分界线我方一侧”），实时判断渔船是否越界，越界判定偏差≤100米。
-违规记录：渔船越界后，系统自动记录违规信息（越界时间、越界区域、渔船位置轨迹截图），违规记录标记为“待处理”，同步关联渔船基础信息（船主、所属地区）。
	
	

	3.3.2
	回港预警与处罚提示
	-回港触发：当违规渔船返回辖区港口时，系统触发“违规渔船回港预警”，预警信息包含渔船预计回港时间、违规记录链接，推送至属地执法中队。
-处罚提示：执法人员在系统内可查看违规详情，系统根据违规类型（如“越界进入外籍海域”“越界进入禁渔区”）推荐处罚建议（如“罚款3000元”“暂扣捕捞许可证”），支持执法人员填写实际处罚结果并上传处罚决定书。
	
	

	3.4
	休渔期出海告警
	系统通过集成AIS和北斗实时定位数据，并进行定时监测，当发现休渔期AIS或北斗在海区突然出现信号时，首先根据渔船信息判定是否是钓具作业船只，如果是则为合法作业，如果不是系统将自动进行报警提醒。
	
	

	3.4.1
	休渔期设置与渔船判定
	-休渔期配置：支持设置年度休渔期（如“2024年5月1日-8月16日”），并区分作业类型设置豁免规则（如“钓具作业渔船可正常出海”“养殖船仅允许在养殖区作业”），配置界面需市级管理员审批后生效。
-渔船类型判定：系统对接渔政数据库，根据渔船“作业类型”字段，自动判定是否为豁免渔船（如“作业类型为‘钓具’则豁免”），豁免渔船在休渔期出海不触发告警；非豁免渔船标记为“休渔期禁出海”。
	
	

	3.4.2
	出海告警与处置
	-实时告警：休渔期内，若监测到非豁免渔船的AIS或北斗信号在海区出现（排除“紧急避险”报备情况），系统立即触发告警，告警信息包含渔船位置、出海时间、是否为首次违规。
-告警处置：告警推送至辖区执法人员，支持“一键派单”（生成执法任务工单），工单包含渔船轨迹（近1小时）、预计回港时间，执法人员处置后反馈结果（如“已拦截渔船，责令回港”），处置结果同步至渔政执法档案。
	
	

	4
	渔船信用管理
	
	
	

	4.1
	渔船黑名单
	对存在不良安全记录和安全隐患的船舶实行“黑名单”管理，管理人员可将船舶拉入黑名单，并记录拉入黑名单的原因，同时为了灵活关联可设置黑名单自动解除时间，记录到黑名单的船舶在展示系统上显示特殊符号提醒。对曾有违法违规记录的渔船，也可显示其违法违规相关记录。
	
	

	4.1.1
	黑名单标记与管理
	-手动拉入：管理人员可在渔船列表中，将存在不良记录（如“多次违规拒不整改”“安全隐患未消除”）的渔船拉入黑名单，拉入时需填写原因（如“2024年违规捕捞3次，未缴纳罚款”），并设置自动解除时间（如“6个月后自动解除”“长期-需手动解除”），黑名单操作需双人审批（提交人+审核人）。
-自动拉入：系统对接执法模块，若渔船近1年内被行政处罚≥2次且未履行处罚（如“未缴纳罚款”），自动拉入黑名单，拉入原因显示“系统自动标记-未履行处罚”，管理人员可手动提前解除（需提供处罚履行证明）。
	
	

	4.1.2
	黑名单展示与限制
	-界面展示：在渔船列表和地图上，黑名单渔船用“红色黑名单图标”标记，鼠标悬停显示拉入原因、解除时间；点击渔船记录，可查看历史违法违规记录（如“2024年3月非法捕捞罚款5000元未缴纳”）。
-业务限制：黑名单期间，渔船无法办理进出港报备、捕捞许可证补换发、渔业补助申请。
	
	

	4.2
	船员信用管理
	以船员为主体，按照信用评价规则，对船员违法违规情况扣除相应的分值，可实时查询船员的扣分记录和实时分值及等级。
通过指标体系来对渔船的综合状况进行评价，最终得出渔船的信用指数。依托现有业务评价制度，如从渔船的船龄、设备配备、作业情况等多种角度多种因素设定评价指标，包括权重、计量方法等，最后根据预测实际情况进行加权计算，计算的结果进行分等级分类划分，用以反映渔船的综合信用状况。通过对渔船的信用指数进行量化评价。根据管理要求，通过阈值设置，对达到一定分值的渔船进行信用预警提示，在渔船进出港或办理证书、补助等时要实时提醒管理人员严格核查。
	
	

	4.2.1
	数据对接
	★对接区级系统，自动同步船员基础信息（姓名、身份证号、船员证书编号、服务船舶、从业年限），同步频率为每日1次；
	
	

	4.2.2
	信息关联
	建立船员与服务渔船的关联关系，支持单名船员关联多艘渔船（如“兼职船员服务2艘渔船”），关联信息变更时（如“船员换船服务”）需填写变更原因并留存操作日志（含操作人、时间、变更前后内容）。
	
	

	4.2.3
	船员信用评价规则配置
	扣分规则设置：支持按违法违规类型设定扣分标准（下拉选择违法类型：如“无证上岗扣5分”“违规操作导致事故扣10分”“未参加年度培训扣3分”），每个扣分项目可配置“扣分上限”（如“同一违规类型年度累计最高扣15分”）和“扣分有效期”（如“扣分记录保留2年，期满自动清零”）。
信用等级划分：按船员实时分值划定等级（如“100-90分：优秀；89-70分：良好；69-60分：合格；＜60分：失信”），等级划分标准可修改，修改后系统自动重新计算所有船员等级并更新展示。
	
	

	4.2.4
	渔船信用指数计算与预警
	自动计算：系统每月自动计算所有渔船信用指数（如：按指标权重加权求和，总分100分），计算过程透明可查（展示各指标得分及计算依据），信用指数同步至渔船信息模块，在渔船列表中用星级展示（如：80-100分：5星；60-79分：4星）。
信用预警：可设置信用指数预警阈值（如“≤60分触发预警”），预警渔船在办理进出港报备、证书补换发、补助申请时，系统弹出红色提醒窗口（如“该渔船信用指数58分，需严格核查船员资质及作业记录”），窗口需管理人员点击“确认核查”后才能关闭，同时推送预警信息至属地执法中队。
	
	

	5
	哨所管理
	
	
	

	5.1
	哨所管理查询
	★对辖区内哨所基础信息、人员配置及运行状态进行统一管理，支持哨所信息维护、人员值班管理与状态展示，为执法调度与指挥决策提供基础支撑。
	
	

	5.2
	考勤管理
	★通过 PC 端对执法人员考勤数据进行统一管理与统计分析，支持考勤记录查看、异常处理与数据汇总，为人员管理与绩效考核提供数据支撑。
	
	

	6
	乡镇船舶进出港
	
	
	

	6.1
	乡镇船舶进出港管理
	通过 PC 端对乡镇辖区内船舶进出港信息进行统一管理与监管，支持进出港记录维护、状态监控及数据统计，提升船舶动态管理与执法监管能力。
	
	

	7
	乡镇船舶
	
	
	

	7.1
	乡镇船舶
	通过 PC 端对乡镇辖区内船舶基础信息、证照情况及动态数据进行统一管理与查询，实现船舶数据集中化、规范化管理，为日常监管与执法提供支撑。
	
	

	7.2
	乡镇船舶统计
	通过 PC 端对乡镇辖区内船舶数据进行统计分析与可视化展示，支持多维度统计与对比，为船舶管理、监管决策提供数据支撑。
	
	

	（五）
	渔港安全模块
	
	
	

	1
	渔港停泊管理
	
	
	

	1.1
	渔船停泊位置展示
	接入智慧渔港信息，实时展示渔港内的渔船停泊情况、航道拥堵情况。
实现对港区渔船的统计分析，包括按照渔船船籍、渔船作业类型（拖网、围网、刺网、张网、钓具、笼壶、杂渔具、陷阱、耙刺）、材质类型（钢质渔船、木质渔船、玻璃钢渔船、钢木混合渔船）、马力（大型渔船、中型渔船和小型渔船）。
	
	

	1.1.1
	实时数据接入
	对接智慧渔港信息系统，获取渔港内渔船实时停泊位置、航道占用状态等数据，动态更新展示，数据同步延迟≤3秒。
	
	

	1.1.2
	多维度统计分析
	支持按渔船船籍（如本地/外地）、作业类型（拖网、围网、刺网等9类）、材质类型（钢质、木质、玻璃钢等4类）、马力等级（大型、中型、小型）进行分类统计，统计结果实时生成数据列表。
	
	

	1.1.3
	可视化呈现
	在GIS地图上精准标记渔船停泊位置，不同作业类型/材质/马力的渔船用差异化图标区分；航道拥堵情况通过颜色标注（绿色=畅通、黄色=缓行、红色=拥堵），直观展示渔港运行状态。
	
	

	1.2
	渔港流量统计分析
	基于渔港进出港数据和渔船船位数据，可随时统计港区内外的渔船名单，实时了解渔船进出港和锚泊信息，对渔船停泊进行合理调度。
实现以每天、每月或每年的形式统计渔船的流量情况。渔船流量统计能让管理部门了解渔船进出港，掌握航道是否拥挤，并且能根据流量统计信息，在渔船流量大的时候加强对渔船的管理，防止由于渔船流量过大造成违法渔船蒙混出海、航道内渔船碰撞等情况的发生。
	
	

	1.2.1
	实时名单统计
	基于渔船进出港数据和船位数据，自动生成港区内、外渔船名单，包含船号、船籍、停泊状态等信息，支持一键导出。
	
	

	1.2.2
	多周期流量统计
	支持按天、月、年或自定义时间范围统计渔港渔船流量，可选择具体渔港作为查询条件，获取进出港渔船数量。
	
	

	1.2.3
	趋势可视化
	生成进出港流量趋势图表（柱状图/折线图），直观展示流量变化规律；结合航道拥堵状态分析，为渔船调度、执法部署提供数据支撑，流量高峰时自动推送提醒至管理人员。
	
	

	2
	渔船进出港管理
	
	
	

	2.1
	渔船进出港身份识别与记录
	针对安装有AIS和RFID设备的渔船，AIS或RFID系统传输的渔船位置信息进入到渔港识别范围时，则通过AIS或RFID系统确认该渔船身份信息；针对没有安装任何电子设备的渔船，当渔船经过渔港识别范围时，通过船牌识别系统确认渔船身份信息。当渔船身份无异常记录时，则将该条进出港数据进行记录，当渔船身份出行异常情况时，则进行预警，并发送相应预警信息到相关人员和渠道。
	
	

	2.1.1
	多方式身份确认
	安装AIS/RFID设备的渔船，进入渔港识别范围后，系统自动接收设备传输的位置及身份信息完成核验；未安装电子设备的渔船，通过船牌识别系统捕捉船牌信息并比对确认身份。
	
	

	2.1.2
	进出港数据记录
	身份无异常的渔船，系统自动记录进出港数据（船号、进出港时间、身份核验方式）；身份存在异常（如黑名单、证件过期）的渔船，立即触发预警，通过短信、系统通知推送至相关管理人员。
	
	

	2.1.3
	数据自动归档
	所有进出港记录按时间顺序归档至数据库，支持按日期、渔船类型、身份核验状态分类存储，便于后续追溯查询。
	
	

	2.2
	渔船进出港记录查询
	根据输入的条件查询出渔船的进出港报告信息。进出港报告记录内容包括船名号、渔船所属区域、拟出海时间、拟作业海域、事由、预计进渔港时间、船主姓名及联系方式、随船人员信息(包括姓名、职务、身份证号码、联系方式、家庭住址)。
	
	

	2.2.1
	多条件精准查询
	支持按船名号、所属区域、进出港时间、作业海域、事由等条件进行单一或组合查询，查询结果分页展示，支持模糊匹配（如输入部分船号快速检索）。
	
	

	2.2.2
	完整记录展示
	查询结果包含船名号、所属区域、拟出海时间、拟作业海域、事由、预计进港时间、船主姓名及联系方式、随船人员详细信息（姓名、职务、身份证号、联系方式、家庭住址）等完整内容。
记录导出与打印：支持将查询到的进出港记录导出为Excel格式
	
	

	2.2.3
	打印报表
	满足存档、核对等业务需求。
	
	

	2.3
	渔船进出港标识与抓拍
	当渔船在进入渔港识别区范围内完成身份确认后，系统将通知相应智能监控系统，进行渔船抓拍，并将抓拍的图片信息与渔船进出港信息一起进行存档。
基于视频监控的智能分析功能，可捕捉和识别到进出港的渔船，获取渔船进出港动态，识别到船舶号之后，与数据库中的渔船信息进行比对关联，即可查询出渔船的档案资料。
分析渔船是否为不许出海的黑名单船舶或休渔期禁止出海的渔船名单，对于不许出海的渔船进行告警提示管理人员。
另外查询该船的定位终端信号，是否在线，如果不在线，可能是为逃避监管未开启定位终端，同样进行告警提示，通知管理人员。
	
	

	2.3.1
	智能抓拍联动
	渔船完成身份确认后，系统自动触发对应区域智能监控系统，对渔船进行多角度抓拍（船头、船尾、船身），抓拍图片自动与该渔船进出港信息关联存档。
	
	

	2.3.2
	渔船信息比对
	通过视频监控智能分析，识别进出港渔船船号，与后台渔船数据库信息比对关联，快速调取渔船档案资料（证书状态、历史违规记录等）。
	
	

	2.3.3
	多场景预警告警
	系统自动校验渔船是否属于黑名单船舶或休渔期禁止出海渔船，若为禁止出海对象立即告警；同时核查渔船定位终端在线状态，终端离线时触发预警，通知管理人员排查是否存在逃避监管情况。
	
	

	3
	渔港执法管理
	
	
	

	3.1
	渔港动态布控
	当渔船进入渔港识别区，确认渔船身份信息后，如属于黑名单或者重点监控名单的渔船，则通知监控管理系统对目标渔船进行动态跟踪监控，实现对黑名单和重点监控渔船的动态跟踪监控。通过外部系统接入渔船自动识别系统和船位，对渔船在本港内的水域进行重点识别、标记。系统结合渔船船位和渔港视频监控系统，对渔船进行实时视频监控，必要时向渔船发送通知预警消息。
	
	

	3.1.1
	重点渔船跟踪
	渔船进入渔港识别区并完成身份确认后，若属于黑名单或重点监控名单，系统立即通知监控管理系统启动动态跟踪，在GIS地图上高亮标记目标渔船位置，实时更新航行轨迹。
	
	

	3.1.2
	多系统联动监控
	结合渔船自动识别系统、船位数据和渔港视频监控系统，对重点渔船进行24小时实时视频监控，支持切换不同监控点位查看渔船动态。
	
	

	3.1.3
	预警消息推送
	必要时系统可向目标渔船发送通知预警消息（如通过短信、渔港广播联动），同时向管理人员推送实时监控画面链接，便于及时处置。
	
	

	3.2
	违规取证
	渔船进入本港发生乱丢垃圾、乱倒废水等违规行为后，系统智能提醒；获得通知后，可以迅速在电子海图上定位涉嫌违规的船只；通过渔船抓拍图片和监控录像，辅助后期执法取证。如果需现场执法，则进行现场纠违，并且拍照取证；远程执法则保存证据，待后续处理。
	
	

	3.2.1
	违规智能提醒
	系统通过视频监控智能分析，识别渔船乱丢垃圾、乱倒废水等违规行为后，立即向管理人员发送智能提醒，包含违规渔船位置、违规行为类型、疑似违规时间。
	
	

	3.2.2
	快速定位与证据留存
	管理人员接收提醒后，可在电子海图上快速定位涉嫌违规渔船，调取抓拍图片、监控录像等证据资料并归档存储，为后期执法提供支撑。
	
	

	3.2.3
	执法方式适配
	支持现场执法和远程执法两种模式，现场执法时可通过移动端上传纠违照片、笔录等取证材料；远程执法时自动保存完整证据链，待后续统一处理。
	
	

	（六）
	执法管控模块
	
	
	

	1
	指挥调度系统
	
	
	

	1.1
	事件报警添加
	事件报警信息可以根据智能预警触发生成，可以由后台管理人员进行手动新增添加，可以由群众举报投诉生成。
	
	

	1.1.1
	支持智能预警自动触发报警
	系统对接智能预警模块，渔船违规作业、三无船舶识别等预警信息可自动生成事件报警，同步触发源、时间、地点等核心数据。
	
	

	1.1.2
	支持管理人员手动新增报警
	后台提供报警录入界面，可填写事件名称、等级、事发地点，上传佐证材料，系统自动校验信息完整性并分配唯一事件编号。
	
	

	1.1.3
	支持群众举报投诉转报警
	公众举报投诉经审核通过后，自动转为事件报警，关联举报单号、证据材料等原始信息，实现数据无缝联动。
	
	

	1.2
	事件综合分析
	系统支持以GIS为统一展现界面，以事件为核心，对事故发生的地点以及简略信息呈现在一张图界面。针对事件进行综合分析，动态的分析执法力量、气候条件等因素，计算预计到达的时间和距离，选择就近的救援力量进行分析，通过计算给出最优的执法调度方案，方便能够准时快速的对事件进行处理。
	
	

	1.2.1
	GIS地图统一展示
	以GIS地图为核心界面，所有事件按事发地点精准标记，不同类型事件用差异化图标区分，点击可查看事件简略信息。
	
	

	1.2.2
	多维度数据整合分析
	系统自动采集执法力量实时分布、事发地气候条件、地形特征等数据，动态计算各执法力量到达事件现场的预计时间和距离。
	
	

	1.2.3
	最优调度方案推荐
	基于分析结果筛选就近适配的执法/救援力量，生成至少2套调度方案并标注优劣势，支持手动选择或系统自动推荐最优方案，可导出或推送至相关终端。
	
	

	1.3
	事件处置跟踪
	对进行的事件进度实时跟踪，可以对进度进行标记记录，落实执法的执行情况。
	
	

	1.3.1
	全流程进度记录
	执法人员可实时更新事件处置进度（已出发/已抵达/正在处置/处置完毕），填写进度说明并上传现场照片，形成完整处置时间轴。
	
	

	1.3.2
	进度监督与提醒
	管理人员可查看事件处置全流程节点，系统支持设置时间阈值提醒，超时未更新进度自动向相关人员发送预警通知。
	
	

	1.3.3
	处置报告归档
	事件处置完成后，执法人员提交包含事件详情、处置过程、结果的报告，经审核通过后归档，事件状态标记为“已结案”。
	
	

	2
	执法任务管理
	
	
	

	2.1
	执法任务记录
	通过任务名、关键字、任务时间等索引进行查询。对于任务记录的任务名称、任务时间、任务地点、任务内容等基本信息进行维护。查询结果已分页表格的形式进行展示。可对信息进行新增、修改、删除、查看详情等操作。可对任务进行修改、删除、标记结束等操作。
	
	

	2.1.1
	多条件查询
	支持通过任务名、关键字、任务时间、状态等索引精准或模糊查询执法任务。
	
	

	2.1.2
	任务信息维护
	可新增、修改、删除任务基本信息（名称、时间、地点、内容、责任人员等），支持关联执法力量、设置任务优先级。
	
	

	2.1.3
	状态管理与展示
	任务状态分为“未开始/进行中/已结束/已取消”，可标记任务结束并填写总结，查询结果以分页表格形式展示，支持自定义每页条数。
	
	

	2.2
	执法知识库
	管理人员通过系统面向执法队员乃至全部门提供相关的执法知识管理功能。在执法知识库中，系统提供了智能化的搜索引擎服务。用户可以按照各类筛选条件来进行搜索。
	
	

	2.2.1
	知识内容管理
	管理人员可上传、编辑、删除执法相关知识（法律法规、执法流程、典型案例、应急预案等），支持富文本编辑和附件上传，按知识类型分类存储。
	
	

	2.2.2
	智能化搜索
	提供关键词搜索+多条件筛选功能，可按知识类型、发布时间、热度等缩小搜索范围，结果按相关性排序展示。
	
	

	2.2.3
	知识使用便捷性
	支持知识收藏、分享，自动统计浏览量和收藏量，生成热门知识排行榜，便于执法人员快速获取常用内容。
	
	

	2.3
	执法数据查询
	系统支持日常巡查数据查询、一般性检查工作、违法违规作业检查、船员检查等，检查结果可在系统记录管理。
数据记录：日常巡检中产生的检查结果通过录入的方式上传到信息，除开一些基本信息还可进行照片和文件等上传更健全的维护信息。
	
	

	2.4
	案件数据汇总分析
	执法人员填写录入相关执法案件情况，可分类为非法捕捞、非法养殖、非法载客、北斗终端异常关机等案件，对信息进行汇总，形成案件查处档案，汇总为案件数据库。
数据汇总：录入执法案件的相关情况后系统会整理进同类的信息表，和相关的案件形成有效的档案，同类档案可分析各类案件特征和数据的深度挖掘。
	
	

	（七）
	执法通讯模块
	
	
	

	1
	指挥中心功能
	
	
	

	1.1
	视频资源统管
	指挥中心可通过指挥调度平台实现多种视频资源的统一监控调看，支持执法记录仪视频、移动单兵视频、无人机视频、移动布控球视频、智能手机视频等，支持多路视频资源的同步调看，系统预留对接接口。
支持对于有云台功能等的视频监控终端、移动布控球，可通过指挥调度平台进行远程云台控制。
对于具备拾音和扩音功能的视频监控终端、移动布控球等视频终端，指挥调度平台可调看实时视频，支持实现双向语音对讲通话。
	
	

	1.2
	协同视频会商
	在指挥中心处置突发事件过程中，值班人员可通过指挥调度平台快速组织前后端的多方视频会商。
一方面把处突现场的各种视频画面都拉入会议中，包含现场监控画面、现场无人机画面、现场手机画面、现场布控球画面、现场执法记录仪画面、现场单兵画面等。
另一方面可以把指挥中心会场画面、远程专家的微信同步拉入到会议中参会；可直接向参会人员发送手机短信，在短信里点击链接即可直接微信入会。
同时，可支持和华为、腾讯等现有软硬件视频会议对接互通，现有软硬件视频会议会场可直接加入到应急视频会议，并可向现有软硬件视频会议会场按需推送现场多路视频画面（同步会场音频）。
前端、后端、远端人员同步入会，共享多路视频画面，根据现场回传到多路画面进行协同分析决策。
	
	

	1.3
	资源统一落图
	指挥中心可在指挥调度平台地图页面标注重点场所、监控点位、广播点位、应急队伍、重要物资点位、人员实时位置等信息，辅助领导指挥决策。可在地图页面监控人员、物资、装备的位置和分布，在线条件检索。可通过指挥调度平台实时跟踪现场人员位置、历史轨迹回放；并可基于地图页面围绕事件点位扫描周边的执法人员，自动建组，可进行圈选视频会商、圈选集群对讲、圈选群组消息等可视化指挥业务。
	
	

	1.4
	视频通信调度
	★指挥中心可通过指挥调度平台任意调看多种视频资源的统一监控调看，如指挥中心监控视频、执法记录仪视频、移动单兵视频、无人机视频、移动布控球视频、智能手机视频等。可实现和其他桌面指挥终端、移动指挥终端、移动单兵终端、执法记录仪、手机APP、微信、安卓手机（免安装APP）等多种类型的终端进行双向视频通话。
	
	

	1.5
	远程视频协助
	在指挥中心现场救援场景下，指挥中心可实现和现场人员的双向视频通话，同时调度员可在现场回传画面中加入手势指引功能，同步到现场人员的移动端实时观看，方便远程指挥现场执法人员进行救援作业，通过远程手势指导可极大的减少声音指引的局限性，提高远程协助的准确度和救援效率。
	
	

	1.6
	值班电话调度
	指挥中心需要呼叫指挥中心内工作人员时，直接在指挥调度平台上点击人员图标，选择语音呼叫，即可快速发起电话呼叫。
可把指挥中心的内线分机、值班调度终端、人员手机、单兵终端、外联部门电话等号码信息统一录入到指挥调度平台，进行图标化定义，灵活分组，便于指挥中心人员一键快速调度相关人员。
	
	

	1.7
	日常调度会议
	平时，指挥中心可通过指挥调度平台召开电视电话会议，包含电话会议和视频会议两种方式。
在会议过程中，可通过指挥调度平台临时邀请办公分机、个人手机号码入会。
	
	

	1.8
	录音录像功能
	指挥调度过程中的语音通话、视频通话、对讲通话、电话会议、扩音广播、视频会商等多媒体通信过程均可实时录制。
可通过指挥调度平台随时调看、回放。
可给上层业务平台提供录音录像文件的API接口。
	
	

	2
	执法人员功能
	
	
	

	2.1
	移动办公通信
	现场执法人员可通过手机APP实现点对点的语音通话、视频通话。
可实现和指挥中心调度台、值班领导的桌面指挥终端/移动指挥终端双向语音通话、视频通话。
并可实现和内部分机、外部手机号码的双向语音通话。
	
	

	2.2
	实时定位回传
	现场执法人员可通过手机APP实时回传定位信息，在指挥中心调度台查看人员位置，并基于地图进行音视频指挥调度。
	
	

	2.3
	SOS紧急报警
	现场执法人员可通过手机APP实现SOS一键紧急报警，在指挥中心调度台进行报警音提醒接听。
	
	

	2.4
	视频采集回传
	现场执法人员可通过手机APP采集现场音视频、图片等信息实时回传给指挥中心调度台。
	
	

	2.5
	视频监控调看
	现场执法人员可通过手机APP调看指挥中心监控图像、现场布控球图像、以及无人机图像等。
	
	

	2.6
	即时消息通信
	★现场执法人员可通过手机APP实现分组即时消息交互，在组内进行文本消息、语音消息、视频消息、图片信息、文件传输等类微信功能。
	
	

	2.7
	集群对讲通信
	★现场执法人员可通过手机APP实现一呼百应的分组对讲通信。可实现和指挥中心进行一呼百应的分组集群对讲通信。
	
	

	（八）
	移动端
	
	
	

	1
	管理端
	
	
	

	1.1
	船舶信息查询
	在移动端电子地图上，可查看辖区渔船的实时动态分布位置，查询船舶船号、船主、证书、图片等详细信息。加载专业化电子海图和矢量地图、影像底图等提供底图服务。作为不同工作环境下的工作底图，更好的配合业务工作。电子底图要求快速加载，采用切片技术，并快速响应切换到最新数据。
	
	

	1.1.1
	底图服务支撑
	接入专业化电子海图、矢量地图、影像底图三类基础底图数据源，通过切片技术按行政区域、海域范围拆分底图文件，生成多级分辨率切片，支持底图缩放、平移、旋转操作，实时显示当前缩放级别、鼠标指向位置经纬度坐标，提供底图类型快速切换按钮。
	
	

	1.1.2
	船舶实时动态展示
	★对接AIS、北斗、雷达三类设备的实时定位数据，按“类型+状态”双重维度定义图标样式；支持按船舶类型、所属区域组合筛选。
	
	

	1.1.3
	船舶多维度查询
	提供精准查询入口，精准查询支持通过船名号、船舶编码、北斗终端号、AIS的MMSI码输入查询，支持模糊匹配。
	
	

	1.1.4
	船舶详情展示
	点击地图船舶图标弹出详情面板，分标签展示核心信息：基础信息、证书信息、设备信息、实时动态；面板提供功能按钮。
	
	

	1.2
	船员信息查询
	为方便对船员信息管理，查询船员姓名、职务、身份证号码、联系方式、家庭住址等信息，管理人员可以通过移动APP端对所管辖的船员的基础信息进行增删查改功能。而船员则只能通过APP对自己的信息进行修改功能。管理人员和船员可以通过移动APP端查询人员的违规计分情况。
	
	

	1.2.1
	编辑基础信息
	管理人员通过移动APP可对管辖船员的基础信息（姓名、职务、身份证号码、联系方式、家庭住址）执行增删查改操作，新增信息时支持字段校验（如身份证号码格式验证、手机号合法性校验），确保数据准确。
	
	

	1.2.2
	修改本人信息
	船员通过APP仅能修改本人信息，修改记录自动留存（含修改前内容、修改时间、操作人），便于追溯核查。
	
	

	1.2.3
	查询船员违规计分情况
	管理人员和船员均可查询船员违规计分情况，计分页面展示累计分数、违规事由、处理时间等信息；船员若对计分有异议，可通过APP发起沟通申请，提交申诉说明及相关佐证材料。
	
	

	1.2.4
	船员信息批量录入
	支持船员信息批量录入功能，管理人员可通过Excel模板导入船员数据，系统自动匹配对应渔船信息，导入结果进行提示。
	
	

	1.3
	资讯查看
	可浏览渔港新闻动态、海洋政策执法宣传、海洋气象信息等咨询查看浏览。
	
	

	1.3.1
	咨询浏览
	支持浏览渔港新闻动态、海洋政策执法宣传、海洋气象信息等资讯，资讯按类别分类展示（如“政策法规”“气象预警”“新闻动态”），用户可按发布时间排序（最新/最热）查看。
	
	

	1.3.2
	富文本信息编辑
	管理员可通过系统富文本编辑器创作、编辑公众信息，支持上传图片、视频，并可设置文字样式、排版布局。
	
	

	1.3.3
	资讯编辑
	资讯发布后支持后续修改，修改记录自动保存版本（含原内容、修改内容、修改时间），管理员可回溯历史版本；资讯页面支持点赞、收藏功能，用户行为数据同步统计至后台。
	
	

	1.4
	执法信息录入
	渔业行政执法可提高执法人员在港口例行检查、登船检查等一线处置过程中的执法效率。执法人员在系统查看检查对象的基本信息，并对其生产经营情况进行执法检查，可对现场执法检查照片文字材料记录，在确认填报无误后，执法对象进行电子签名完成提报。PC业务端可以对提报的信息进行编辑、删除、查询操作。
	
	

	1.4.1
	例行检查
	执法人员在港口例行检查、登船检查时，可通过APP查看检查对象（渔船/船员）的基础信息（船号、船主、证书状态、历史检查记录），快速掌握检查背景。
	
	

	1.4.2
	检查信息上报
	★支持录入检查信息，包括检查时间、检查地点、检查项目（如安全设备、捕捞合规性）、检查结果（合格/不合格/整改），可上传现场照片（≧9张）、文字说明材料，支持语音输入转文字功能提高录入效率。
	
	

	1.4.3
	电子签名
	检查信息填报完成后，需执法对象进行电子签名确认，签名数据加密存储；PC业务端可对提报的执法信息执行编辑、删除、查询操作，查询支持按检查时间、区域、结果类型多维度筛选。
	
	

	1.5
	案件信息上报
	将执法案件信息录入上报汇总，包括处罚对象信息、案件类型、处罚情况等。案件支持按照时间、类型、处置状态、区域等多种维度分类统计。
	
	

	1.5.1
	执法案件信息录入
	支持录入执法案件信息，包括处罚对象信息（船号、船主、联系方式）、案件类型（如非法捕捞、无证航行、违规作业）、处罚依据、处罚结果（罚款金额、整改要求、暂扣证书）等，录入字段支持关联选择（如选择案件类型后自动匹配对应处罚依据）。
	
	

	1.5.2
	多维分类统计
	案件信息支持多维度分类统计，系统按时间（日/周/月/年）、案件类型、处置状态（待处理/处理中/已结案）、区域自动生成统计报表，报表支持柱状图、饼图、折线图展示，可导出为Excel/PDF格式。
	
	

	1.5.3
	自动分析上报
	系统自动分析上报信息，提取特征点（如高频违法区域、主要案件类型）生成数据汇总报告，为执法监管决策提供数据支撑，报告可手动刷新或设置定时推送（如每月1日推送月度报告）。
	
	

	1.6
	乡镇船舶录入
	乡镇管理人员可通过移动端对辖区内船舶信息进行统一录入与维护，支持基础信息填写、证照信息补充及船舶图片上传，实现乡镇船舶数据的标准化采集与动态管理。
	
	

	1.7
	乡镇船舶信息查询
	乡镇管理人员可通过移动端对辖区内船舶信息进行快速查询与查看，支持多条件筛选与详情展示，便于掌握船舶基础信息、证照状态及管理情况。
	
	

	1.8
	进出港查询
	管理人员可通过移动端查询渔船进出港记录信息，实时掌握渔船进港、出港动态，支持多条件筛选与详情查看，提升港口监管与调度效率。
	
	

	1.9
	哨所管理
	★通过移动端实现哨所执法检查流程的电子化与可视化管理，支持任务派发、现场处置、过程记录与考核评价，全面提升执法响应效率与监管规范性。
	
	

	2
	公众服务端
	
	
	

	2.1
	资讯查看
	可浏览渔港新闻动态、海洋政策执法宣传、海洋气象信息等咨询查看浏览。
	
	

	2.1.1
	咨询发布
	支持管理员操作输入资讯创作、资讯编辑、资讯发布、资讯删除），所有输入动作均触发内容格式校验与存储逻辑，富文本编辑支持图片、视频上传校验（格式、大小）。
	
	

	2.1.2
	资讯维护
	本地维护资讯内容库、资讯分类库，存储资讯正文、图片视频地址、分类标签、发布时间等数据，支持按发布时间、阅读量排序，数据保留周期≥3年。
	
	

	2.1.3
	咨询展示
	输出资讯列表展示、资讯详情展示、历史版本对比，展示内容含排版格式渲染、阅读量统计等派生逻辑，详情页加载时间≤1.5秒。
	
	

	2.1.4
	分类查询
	支持资讯分类查询、关键词检索，仅检索数据不修改存储内容，查询结果按相关性排序，检索准确率≥95%。
	
	

	2.2
	信息接收
	接收发布的证书超期预警、证书办理、举报投资事件反馈等信息，用户可查看信息详情。
	
	

	2.2.1
	证书超期预警
	自动接收系统发布的证书超期预警、证书办理通知、举报反馈等信息，信息推送方式支持短信、APP内部通知、邮件三种渠道，用户可在APP设置中自定义接收渠道。
	
	

	2.2.2
	告警详情
	信息详情页面展示完整内容（如预警证书名称、超期时间、办理指引；举报反馈的处理结果、处理时间、执法人员联系方式），支持跳转至相关服务页面（如证书补办申请）。
	
	

	2.3
	进出港报备
	船东/船长进出渔港前在移动端上传进出港报，包括时间、渔港、人数、配员等。对未进出港报告的渔船会进行告警。
进出港报告功能支持船员在渔船即将进出港之前，进行进出港报告信息填写和申报，支持将渔船信息与个人信息进行绑定，方便渔港管理人员在后端进行进出港信息确认和管理。具体建设功能包括渔船绑定、新增出港报告和新增进港报告。
	
	

	2.3.1
	渔船绑定
	渔船绑定功能支持船员在移动端上进行船名、所有人证号、手机号等信息的填写，同时支持手机号短信验证码即时获取功能。
	
	

	2.3.2
	进港报告
	新增进港报告支持船员在移动端上进行渔船选择、进港时间选择、拟进渔港选择、进港人员信息添加、鱼获情况填写等信息，管理人员进行审核，同时支持对添加的进港人员名单进行展示。
	
	

	2.3.3
	出港报告
	新增出港报告支持船员在移动端上进行渔船选择、出港时间选择、出发渔港、同行船舶信息添加、联系方式添加、出港人员信息添加，管理人员进行审核，同时支持对添加的出港人员名单进行展示。
	
	

	2.4
	投诉举报
	对海洋渔业违法违规事件可实时投诉、举报。举报信息上传系统由管理人员处理，并实时更新举报信息处理状态。执法人员处理完成之后，公众可以查看事件处理反馈结果。
	
	

	2.4.1
	投诉举报上报
	公众可通过移动端填写投诉举报信息，包括事件类型、事发地点、事情经过）、证据上传。
	
	

	2.4.2
	投诉受理状态
	提交后举报信息状态显示为“待处理”，执法人员收到线索后进行处置，处置过程中可更新状态（“处理中”），处理完成后标记“已处理”或“不予处理”，并填写处理结果及依据。
	
	

	2.4.3
	投诉结果反馈
	公众可通过举报记录列表查看每条举报的状态、处理详情及反馈结果，支持对处理结果进行满意度评价
	
	

	2.5
	紧急救援
	支持一键救援，向指挥中心发送救援信号，含船只信息、待救援人数、船只定位等。
	
	

	2.5.1
	一键救援
	支持一键救援功能，船员点击APP首页“紧急救援”按钮，系统自动向指挥中心发送救援信号，信号包含船只详细信息（船号、类型、装载物品、当前状态）、待救援人数、实时定位坐标（精度≤10米）。
	
	

	2.5.2
	救援进度查看
	救援信号发送后，船员可在APP端查看救援进度（指挥中心已接收/救援队伍已派出/救援中/已获救），指挥中心可通过系统向船员发送实时通知（如“救援船只预计30分钟到达，请保持通讯畅通”）。
	
	

	2.6
	信息自动匹配
	渔民群众通过手机号码登录后，自动匹配船舶、船员信息(无法匹配的，可手动输入)，并与后台系统相互验证更新。提交信息后后台匹配所对应的信息当群众的信息或者所绑定船舶有信息变化时会自己更新最新信息。
	
	

	2.7
	证书管理
	渔民以及渔船主可在移动端查看渔船船检、国籍、捕捞等证书的过期情况，针对已经过期或者临期的证书会进行预警。渔民通过列表查看各类信息证书有变动的证书通过修改更新最新信息，上传证书需要填写各类信息以及证书图片确保证书信息的正确性。
	
	

	2.8
	船东注册
	船东可通过移动端完成账号注册与身份信息录入，建立个人及名下船舶的基础档案，为后续业务办理、进出港服务提供统一入口。
	
	

	（九）
	第三方平台对接
	
	
	

	1
	北海市反走私综合治理预警系统
	1、系统授权。
2、已安装雷达点位识别信息。
3、已安装高点监控光电信息。
4、预警信息。
	
	

	2
	雪亮工程
	1、系统授权
2、系统已接入雪亮工程所有视频信息
3、重点监管区域视频流格式监控信息，方便植入识别算法
	
	

	3
	海岸视频监控系统
	1、系统授权
2、已安装海岸高点视频监控信息
3、监控预设方案
	
	

	4
	电建智慧渔港系统
	1、系统授权
2、渔船进出港信息
3、渔船信息
4、船员信息
5、AIS基站识别外来渔船信息
	
	

	5
	中国渔政管理指挥系统
	1、系统授权
2、全国渔船信息
3、渔船数据实时更新同步接口服务
	
	

	6
	中国渔业船员管理系统
	1、系统授权
2、全国船员信息
3、船员数据实时更新同步接口服务
	
	

	7
	广西海洋渔船安全救助信息系统
	1、系统授权
2、告警信息
3、船舶信息
	
	

	8
	福建飞通渔船信息管理平台
	★1、系统授权。2、区域渔船定位信息
	
	

	（十）
	应用支撑平台
	
	
	

	1
	人工智能算法
	
	
	

	1.1
	船体识别算法
	可见光渔船智能识别归类模块可实现所有可见光探头视频中各类渔船及时识别，根据渔船形态特征不同确认渔船种类，并通过视频流转发服务传到指定系统。
	
	

	1.1.1
	算法核心架构识别逻辑​
	采用“目标检测+特征分类”两阶段深度学习算法架构，适配可见光探头视频流实时处理场景。​
目标检测：基于轻量化目标检测网络，从实时视频流中快速定位船体区域，过滤水面、岸线、其他船舶等干扰目标，输出船体坐标框与置信度，确保动态场景下的检测实时性。​
特征提取与分类：对检测到的船体区域，自动提取形态特征维度——包括船体长宽比、甲板结构、船首船尾形状、上层建筑布局、船体轮廓曲线等核心特征；通过分类网络对特征进行建模，与预设的渔船种类特征模板比对，实现精准归类。​
	
	

	1.1.2
	渔船种类分类依据​
	基于船体形态特征差异，划分核心渔船类型，覆盖主流作业场景：​
按作业方式关联形态：拖网渔船、围网渔船、钓具渔船等；​
按船体结构区分：单体渔船、双体渔船、多体渔船；​
按外观特征辅助：钢质渔船、木质渔船、玻璃钢渔船等，作为分类补充依据。​
	
	

	1.1.3
	视频流处理与适配能力​
	实时处理适配：支持接入不同分辨率、不同帧率的可见光探头视频流，自动适配探头安装角度，通过图像预处理优化船体特征提取效果，应对白天、阴天等不同光照条件；​
动态场景优化：针对渔船航行中的摇晃、部分遮挡、远距离小目标等场景，优化算法，通过多帧特征融合减少单帧误判，确保移动状态下的识别稳定性。
	
	

	1.2
	船号识别算法
	船牌识别利用机器学习算法，通过对各种类型渔船，各种角度渔船照片进行模型训练，实现船牌识别能力。
主要针对渔港摄像头捕获的照片进行船牌号码智能识别，辅助渔船进出港报备分析，并根据渔船数据库信息进行综合关联分析应用。该服务分为船牌检测和船名识别两个部分，系统先进行船牌检测，再将检测到的船牌进行船名识别。系统支持对英文、中文、繁体船名、不同渔船类型、不同船名标识风格的渔船进行船牌识别。
	
	

	1.2.1
	核心技术训练逻辑​
	依托机器学习算法，通过覆盖多类型渔船、多拍摄角度的照片数据集进行模型训练，强化模型对不同场景船牌的适配能力。采用“船牌检测+船名识别”两阶段架构，检测阶段基于轻量化目标检测网络定位船牌区域，识别阶段通过字符序列识别算法解析信息，兼顾识别效率与准确性。​
	
	

	1.2.2
	双阶段识别核心流程​
	船牌检测：接收渔港摄像头捕获的照片，经图像预处理优化画质后，模型自动定位船牌位置，对倾斜、变形的船牌进行校正，为后续识别扫清障碍。​
船名识别：提取校正后船牌的字符信息，通过算法解析字符序列，支持中文、英文、繁体等多类字符识别，适配不同渔船的船名标识风格，输出完整船牌号码。​
	
	

	1.2.3
	场景适配能力​
	针对不同类型渔船的船牌特征，优化识别逻辑，适配各类材质、标识风格的船牌；应对照片中可能出现的船牌磨损、遮挡等情况，具备一定容错识别能力，确保复杂场景下的识别效果。
	
	

	1.3
	渔船套牌分析
	系统对船牌识别分析，结合渔船北斗、AIS位置信息，实时查询渔船信息，为辨别渔船身份真伪提供准确数据依据，结合大数据平台分析得出的可疑船只。将预警信息推送给执法总队，实现精准执法，解决船名号标识容易被模仿，基层执法缺乏，有效管理套牌、假牌等难题。
	
	

	1.3.1
	核心技术数据融合逻辑​
	在“船牌检测+船名识别”两阶段机器学习架构基础上，新增多源位置数据融合能力。系统自动关联船牌识别结果与渔船北斗、AIS实时定位数据，构建“船牌信息-位置坐标-时间戳”三维数据链，确保每一条识别记录都能对应真实空间位置，为身份核验提供双重数据支撑。模型训练阶段同步融入位置关联性特征，强化识别结果与航行轨迹的匹配度判断。​
	
	

	1.3.2
	双阶段识别+位置核验流程​
	船牌识别：延续原有检测与识别流程，输出船牌号码、识别时间及捕获摄像头位置，同时标记识别置信度；​
位置关联：通过识别到的船牌号码，实时调用渔船北斗/AIS定位接口，获取同一时间戳下的船舶经纬度、航行状态等信息；​
身份交叉核验：将“船牌+位置”组合数据与渔船数据库进行比对，校验船牌登记信息与当前定位所属船籍港、航行许可范围是否一致，排查“船牌与位置不匹配”的异常情况。​
	
	

	1.3.3
	场景适配与异常识别强化​
	针对船牌模仿、套牌、假牌等场景，优化识别与核验逻辑：​
适配航行中动态拍摄的船牌图像，结合北斗/AIS运动轨迹修正识别误差；​
对磨损、遮挡导致识别模糊的船牌，通过位置信息缩小数据库比对范围，提升核验准确率；​
重点检测“一牌多船”（同一船牌在不同位置同时出现）、“一船多牌”（同一北斗/AIS设备关联多个船牌）等套牌典型特征。
	
	

	1.4
	频繁过船分析
	在特定区域，建立虚拟卡口，对频繁进出虚拟卡口的船只，分析回传的AIS数据信息、历史航路信息，与已有的违法模型进行分析对比，找出高度疑似违法行为船只，系统自动跟踪预警，并以数字化的方式显示可疑违法程度。
	
	

	1.4.1
	虚拟卡口与频繁行为界定​
	采用灵活化管控思路，支持自定义划定管控区域与频繁判定标准，适配不同执法场景的差异化需求，无需固定统一规则，确保管控针对性。​
以船只唯一标识为核心，关联识别与定位数据，自动统计进出频次，快速筛选出高频活动船只，聚焦管控重点。​
	
	

	1.4.2
	多源数据融合分析方向​
	打破数据壁垒，将船只识别结果与位置数据、历史航行数据深度关联，构建完整的船只行为数据链，避免单一数据维度的研判局限性。​
重点关注“行为一致性”，通过对比当前行为与历史常规模式、登记信息与实际状态，挖掘“异常行为”“信息不符”等可疑线索，为后续研判提供支撑。​
	
	

	1.4.3
	可疑程度智能研判方向​
	依托预设违法模型，建立多维度、可量化的研判标准，将频繁行为与异常特征、禁限规则、历史记录等关联，实现从“单一行为”到“综合风险”的研判升级。​
采用数字化评分思路，通过权重分配体现不同可疑特征的重要性，直观划分风险等级，让执法优先级清晰可辨，避免模糊化判定。​
	
	

	1.4.4
	预警与执法联动方向​
	遵循“分级处置”原则，根据风险等级匹配不同的预警推送与跟踪策略，低风险后台监控、中高风险重点推送，提升执法资源利用效率。​
实现预警信息与执法需求的精准匹配，推送内容聚焦核心可疑依据与实时动态，确保执法人员快速掌握关键信息，支撑高效处置。
	
	

	2
	工作流引擎模块
	工作流引擎是基础应用支撑平台的核心组件，是各类业务流转与处理逻辑实现的基础，工作流引擎可以实现各种各样的办公业务处理，如收发文、请示汇报、申请审批等等，根据不同的用户和权限来限制用户可操作的数据，实现了权力约束关系。流程设计主要包括处理逻辑的设计，权限的控制，以及各类交互功能的设置。
建设业务流程定制服务，确保后续能满足业务发展需求。由于业务都是由不同环节的业务流程组成，工作流组件既要解决独立环节的业务问题，也要能将各个环节串联起来。基于工作流管理组件可以改进和优化业务流程，提高业务工作效率；实现对业务过程的控制，提高服务质量。用户可以通过拖拉的方式定制相关流程，同时可以对流程进行版本管理，同时支持对流程进行跟踪和监督。管理员还可以通过可视化的界面对流程进行管理，找出业务流转过程中出现的问题。
	
	

	3
	消息服务模块
	消息服务模块的核心是事件驱动，消息服务是平台的消息管理的基础支撑，它提供了信息集成的能力，为业务模块之间的消息驱动提供基础支持。
	
	

	3.1
	事件驱动架构
	业务模块无需直接交互，通过发布事件、订阅消息实现间接联动。自动生成消息，由消息服务路由至预警模块与执法模块，触发后续处置流程。​
支持事件与消息的标准化定义，统一事件类型、消息格式与传输协议，确保不同业务模块之间的消息互通兼容，降低集成成本。​
	
	

	3.2
	信息集成能力
	提供多类型消息的统一接入与处理能力，兼容业务系统内的指令消息、数据消息、预警消息等不同场景需求，同时支持跨系统消息集成，实现信息一站式流转。​
构建灵活的消息路由机制，基于预设规则自动分发消息，支持动态调整路由策略，适配业务流程的变更与扩展，无需修改核心代码。​
	
	

	3.3
	基础支撑功能
	强化消息可靠性保障，通过消息持久化、重试机制、异常处理等设计，确保消息不丢失、不重复、有序传输，避免因消息异常导致业务流程中断。​
提供消息生命周期管理能力，支持消息的存储、查询、追溯，便于业务问题排查与流程审计，同时兼顾性能优化，按需清理过期消息，降低存储压力。
	
	

	4
	数据质量管理
	数据质量管理针对决策施政数据采集、处理和汇总情况从完整性、符合性、一致性、正确性、重复性和合理性等方面进行综合监控。系统可实现数据质量管理对数据平台数据处理环节的全程监控。通过对数据平台的数据流关键环节，如数据获取层、数据存储层、分析应用层、访问层，及各数据流阶段间的ETL过程中部署相应的数据质量检查点，对数据质量规则进行管理和配置，进行数据追溯管理，查看数据质量分析结果，并可将各类质量问题检查结果和问题数据推送到相关的业务单位进行处理，从而保证数据质量的不断改进和数据可用性的不断提升。
	
	

	5
	报表管理模块
	报表服务作为一种重要的信息载体，在渔港公司日常工作中起着至关重要的作用，是各种信息系统不可缺少的重要组成部分。
报表是决策分析人员管理的基本措施和途径，是安全监管部门日常工作中的基本业务要求。报表可以帮助渔港公司访问格式化数据，并把数据信息以可靠和安全的方式呈现给使用者。
通过报表引擎设计各项业务统计分析的报表，并以支撑以表格形式和图形方式（饼图、柱状图、雷达图等）进行统计汇总，还提供多维度分析实现对突发事件的深度分析和研究，为指挥决策提供丰富、详实、直观的数据支持。
	
	

	6
	搜索引擎模块
	根据一定的策略，当用户查询时，检索程序就根据事先建立的索引进行查找，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统。
	
	

	6.1
	全文检索
	根据一定的策略，通过扫描文章中的每一个词，对每一个词建立一个索引，指明该词在文章中出现的次数和位置，当用户查询时，检索程序就根据事先建立的索引进行查找，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统。
配备高性能多线程智能检索引擎，支持大量并发用户同时进行检索访问。引擎具备全方位全文检索功能，支持简单、组合、扩展等多种检索方式和精确、模糊等不同检索方法，提供日期、标题、关键词、大小等多种检索入口，可实现多重组合多级检索，检索结果支持多种排序、命中词反显和分类统计。支持中、英文及结构化和非结构化信息的混合检索。
	
	

	6.2
	动态检索
	动态搜索模块涵盖多种方式的动态搜索功能，提供便捷的内容检索查找方式，可以通过搜索发布者、内容等关键信息，让获取目标内容变得简单便捷，使用户检索信息更加灵活易用。
动态搜索模块可以通过动态搜索范围、模糊搜索方式进行动态搜索，按照动态搜索规则，支持语音搜索、结果文字展示、结果图片展示、结果视频展示等多种动态搜索格式。
	
	

	6.3
	关键字检索
	用户可输入关键字，智慧司法门户服务对相关记录信息进行关键字匹配检索，同时可根据关键字，自动对在线服务中积累的已解决的报障问题进行检索，展示检索结果，并可从检索结果即时跳转到符合结果信息集。
	
	

	6.4
	敏感信息过滤
	敏感信息过滤服务提供对敏感信息的过滤服务。通过设置不同的参数，实现敏感词及搜索结果的自动过滤。
敏感信息过滤服务主要包括搜索结果敏感度配置定制化、搜索结果敏感词过滤、搜索范围屏蔽和搜索内容审核等功能。
	
	

	7
	统一用户管理模块
	基于统一的开发组件和服务，不仅具有丰富、灵活的系统功能，而且有完善的安全管理措施，对于不同权限级别的用户和管理员都有不同的系统功能和数据访问范围，旨在帮助管理这进行有效的进行身份管理，提升使用者的用户体验并有效的控制用户行为。实现了统一用户管理、用户认证和单点登录三个层次的身份管理。
基于面向服务架构的设计模式，可灵活与第三方业务系统进行整合。
	
	

	7.1
	多种用户管理
	支持多种用户管理方式，可兼顾不同时期开发的应用管理系统的需求，包括统一用户管理及单点登录、仅单点登录、以及对不同构架系统的统一用户支持。
	
	

	7.2
	单点登录
	支持对于第三方用户数据的整合，即不需要将用户信息迁移到平台中也能实现单点登录。
	
	

	二
	配套数据服务及数据库软件

	1
	海图服务
	海洋空间地理信息核心载体，融合精准地理数据、水文气象要素与海洋工程等标识,永久授权。
	1 
	项

	2
	数据服务
	购买3年船舶AIS数据和小北斗数据信息。
	1 
	项

	3
	国产数据库软件
	一、核心资质要求
1. 产品型号须列入《aktd 工程核心产品名录》及《安全可靠测评结果公告 (2023 年第 1 号)》；
2. 具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的 IT 产品信息安全认证证书，认证级别为评估保障级 EAL4 增强级，且包含 ALC_FLR.1（基本的缺陷纠正）能力。
二、基础功能要求
1. 部署架构支持：同时兼容 ARM、x86 架构，支持云部署（公有云 / 私有云）及物理机部署模式；
2. 索引类型支持：支持 B 树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（含本地分区索引、全局分区索引）；
3. 压缩 / 解压算法：①备份工具支持 LZ4、Zstandard 算法对备份文件的解压操作；②预写日志（WAL）文件支持 LZ4、Zstandard 算法压缩；
4. 全文检索能力：①支持 JSON、JSONB 数据类型；②支持中文全文检索及全文索引功能；③支持通过 Order by 对检索结果排序；
5. 几何数据可视化：支持至少 5 种几何数据类型、15 个几何函数、2 个几何运算符的可视化展示；
6. 空间测量能力：①支持两点间距离、多点折线距离、平面距离、几何中心距离测量；②支持含镂空区域的面积测量；③支持基于地球曲率的球面大圆距离计算（提升结果精度）。
三、安全性要求
1. 基础安全能力：①具备身份鉴别、访问控制、数据完整性校验、数据备份与恢复功能；②支持国密算法（SM2/SM3/SM4 等）；
2. 操作审计能力：支持数据库全生命周期操作审计，含用户登录 / 退出、数据库启停、审计功能启停、用户锁定 / 解锁、数据库对象（表 / 索引 / 存储过程等）增删改查操作；
3. 访问控制策略：支持 IP 白名单 / 黑名单设置，具备单 IP 允许 / 拒绝控制、CIDR 网段控制、多规则优先级配置；
4. 身份鉴别机制：采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术，且其中一种鉴别技术需通过密码技术实现。
四、易用性要求
1. 管理工具支持：提供图形化工具与命令行工具，包含数据库管理工具、迁移工具等，可便捷完成数据库管理、维护、迁移等操作；
2. 数据迁移能力：提供图形化向导式迁移工具，支持将 Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL 等主流数据库的表结构、数据、索引、存储过程、函数、触发器等对象自动化迁移，可记录并保存迁移过程中的异常信息；
3. GIS 数据编辑：产品自带可视化管理工具，支持通过直观图形界面，以拖拽方式编辑 GIS 数据。
五、兼容性要求
1. 硬件与操作系统兼容：①支持国产硬件体系，含飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等 CPU 架构服务器；②支持 UOS、麒麟、凝思磐石、中科方德、深之度、普华等国产操作系统平台；
2. 数据库语法与函数兼容：①兼容 PostgreSQL 常用系统函数；②实现对数据查询语言（DQL）、数据操纵语言（DML）、数据定义语言（DDL）的兼容；
3. 应用框架兼容：支持 Hibernate、MyBatis、MyBatis-Plus、Spring 接口访问数据库；
4. 空间数据引擎兼容：提供 PostGIS 空间数据引擎相关组件，兼容 PostGIS 2.0 至 PostGIS 3.4 的所有版本。
六、性能指标要求
1. TPC-C 性能：单节点 TPC-C 测试中，1000 仓基础数据量下，1000 并发用户执行 1 小时，tpmC 值≥130 万；
2. 数据导入效率：支持数据文件到表的快速转换，支持分区表大量数据导入及索引创建；
3. 覆盖索引优化：支持覆盖索引功能，查询时可避免回溯操作；单并发查询场景下，扫描数据块数量减少 80%、性能提升 50%；10 并发查询场景下，性能提升 10%、TPS 提升 10%；
4. 大数据统计分析：支持千万级数据的近似统计分析，支持根据日期对指定列进行 HASH 处理后聚合至概率数据结构中。
七、可靠性要求
1. 并发连接支持：支持 ≧6 万并发物理连接，保障 ≧24 小时稳定运行；
2. 服务可用性：数据库服务可靠性≥99.99%；
3. 集群部署能力：支持集群部署，具备集群扩展能力及高稳定性；
4. 集群模式自适应：集群流复制传输支持网络延时情况下自动从同步模式降级为异步模式，网络恢复后自动恢复为同步模式，集群各节点保持 streaming 与 running 状态正常；
5. 故障切换能力：集群进行 Switchover 故障切换时，逻辑复制槽自动转移至新主节点。
	2 
	套

	三
	商用密码应用建设服务

	1
	智能密码钥匙
	支持 SM2/SM3/SM4。主要作用是存储用户秘密信息（如私钥、数字证书）和用户身份鉴别，完成数据加解密、数据完整性校验、数字签名、访问控制等功能。
	3 
	套

	2
	用户个人数字证书
	三年服务，支持 SM2/SM3/SM4。
	3 
	个

	3
	国密浏览器
	支持 SM2/SM3/SM4。
	3 
	套

	四
	平台运行维护服务

	1
	运维人员安排
	安排专职运维人员对系统日常运行进行维护，包括服务器运行维护、系统应用运维、数据维护、代码维护、机构和人员变动等维护。
	1 
	项

	2
	及时响应和解决问题
	驻场运维可以在第一时间响应和解决系统出现的问题，大大缩短故障排查和问题解决的时间，提高了系统的可用性和稳定性。
	
	

	3
	提高服务质量和效率
	由专业的工程师在现场进行服务，可以更好地了解系统和业务流程，根据用户的实际需求提供更加定制化的服务，提高服务质量和效率。
	
	

	4
	降低运维成本
	通过工程师驻场服务，可以降低系统运维的人力成本和技术投入，同时避免了因技术困难和人力短缺导致的服务停滞和故障发生。
	
	

	5
	运维时长
	提供7X24小时的在线微信、QQ客服，用户微信、QQ提交的故障问题解决时长不超过24小时。确保7X24小时进行维护服务，并及时提供所需的技术支持。接到重大故障通知后在2小时内响应，24小时内到达现场维修并解决故障，以保证采购单位的正常使用。
	
	

	6
	系统故障处理
	对于北海市海洋监管综合执法指挥平台运行过程的异常进行原因分析和故障排除，以恢复业务优先，及时对存在的缺陷进行处理。北海市海洋监管综合执法指挥平台主要包括综合执法指挥舱、全域智能监控、智能分析预警系统、渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台、渔港安全模块、执法管控模块、执法通讯模块、移动端应用APP等8个功能模块。
	
	

	7
	系统运行保障服务
	运行状况监控和管理，包括系统所使用的服务器、子系统、数据库。运行状况监控和管理主要是对服务器软硬件及网络环境进行定期、不定期地监控与维护管理，包括：服务器操作系统运行状态监控（CPU负载率、内存占用率等）、服务器日志监控（主要包括操作系统日志、应用程序日志、安全日志）、相关服务运行状态监控（数据库服务、中间件服务等）、进程监控、漏洞修复管理、网络状态监控、硬件状态监控、信息系统软硬件运行故障处理记录、数据库运行状态。
	
	

	8
	功能维护与优化服务
	　
	
	

	8.1
	进行缺陷处理
	现有系统存在的问题，提供修复和避免措施的服务。缺陷处理流程包括：1、定义缺陷 2、发布缺陷，并通知开发 3、分析和解决问题 4、跟踪缺陷解决进度 5、跟进缺陷信息变更的记录情况 6、建立系统的缺陷数据库。
	
	

	8.2
	提供接口开发及强化系统安全
	对应相关系统接口开发。
	
	

	9
	技术咨询服务
	协助北海市海洋局到各个部门调研需求并提供相应的需求报告，为信息化项目提供咨询服务。
	
	

	10
	数据/存储/容灾服务
	对系统和业务数据进行统一存储、备份和复原。
	
	

	11
	系统安全整改服务
	按照自治区政府关于安全整改的要求，及时响应并完成安全整改工作。其中针对风险等级为高的漏洞，需要在收到报告后的三个工作日内予以修复解决；针对风险等级为中、低的漏洞，需要在收到报告后的两周内予以修复解决。修复解决后提交给采购方相应的安全整改报告（如遇到系统较大版本升级改动等特殊情况需要延期解决，需在安全整改报告中说明，并给出具体完成修复时间）。
	
	

	12
	网络通信运维
	网络连接检查：定期检查系统中各设备之间的网络连接情况，包括有线网络和无线网络。确保网络线缆无损坏、接口无松动，无线网络信号强度稳定，连接正常。对于出现的网络故障，及时进行排查和修复，保障系统数据的正常传输。
网络安全防护：加强网络安全防护措施，如部署防火墙、入侵检测系统、VPN等，防止外部网络攻击和非法入侵。定期更新网络安全设备的规则和策略，以适应不断变化的网络安全威胁。同时，对网络流量进行监测和分析，及时发现异常流量并进行处理。
带宽管理：根据系统的业务需求和实际网络使用情况，合理分配网络带宽，确保关键业务（如实时监控视频传输、反制指令下达等）能够获得足够的带宽资源，避免因带宽不足而导致系统性能下降或业务中断。
	
	

	13
	内容运维服务
	进行系统指标、报表设计、任务发布与数据核对等工作。
	
	

	14
	运行维护内容和任务
	（1）漏洞修复与补丁管理。提供紧急漏洞修复服务，针对高危漏洞（如通信协议破解风险、权限绕过漏洞）提供72小时内修复补丁。提供常规补丁更新，定期发布累积性补丁，修复已知低风险问题（如界面显示错误、日志记录异常）。
（2）性能调优与兼容性维护。提供运行效率优化服务，针对系统卡顿问题，调整进程调度策略（如降低光电跟踪线程的CPU优先级）。定期删除冗余数据（如无效告警记录），压缩日志文件占用空间。
（3）日志分析与故障诊断。提供日志监控服务，通过分析日志关键词（如“信号丢失”“内存溢出”），自动触发告警通知。对系统崩溃日志进行溯源，定位故障模块。提供远程诊断服务，投标人工程师通过VPN接入系统，现场复现问题并生成修复方案。系统运行过程中会产生大量的日志文件，包括设备日志、操作日志、报警日志等。对这些日志进行定期分析，有助于发现系统潜在的问题，如异常操作、设备故障迹象、安全威胁等，以便及时采取相应的措施。同时，按照规定的时间周期对日志进行清理和归档，避免日志文件占用过多的存储空间。
（4）数据迁移与备份恢复。提供数据迁移支持，协助将历史数据（如船舶识别特征库）迁移至新版本系统。提供异地备份方案，按需恢复关键数据。制定完善的数据备份策略，定期对系统中的关键数据，如船舶监控数据、值班监控记录、用户信息、系统配置数据等进行备份。并定期进行数据恢复测试，确保在系统出现故障或数据丢失时能够快速、准确地恢复数据。
（5）系统更新：及时安装操作系统、数据库管理系统、中间件软件等的官方更新补丁，以修复软件漏洞，提高系统的安全性和稳定性，同时获取新功能和性能优化。
（6）软件配置检查：定期检查软件的配置参数，确保其与系统实际运行环境和业务需求相匹配。如检查监控范围、反制策略、报警阈值等参数设置是否正确，如有需要，及时进行调整。
	
	

	14.1
	提供报表设计服务
	需按任务要求设计填报表模板和汇总报表模板，并在设计时对每张报表模板中的指标运算和元数据信息进行核对，在任务发布前进行报表填报测试，确保用户在填报的数据能符合要求。
	
	

	14.2
	提供维护报表、指标和元数据服务
	对现有及历史的渔港基础信息数据、行政执法信息数据、气象信息数据、渔船基础资料数据、渔船位置数据等数据报表、指标和元数据进行维护，每周需要维护的报表模板数据项约为40项。
	
	

	14.3
	提供日常数据梳理及核对服务
	对下发任务数据进行核对与确认，每周任务产生的数据量约150条（不包括历史数据）。并在任务填报期间，对下发的填报表和汇总报表进行维护，对存在问题的报表、指标和元数据进行重新检查、验证、更新以及数据修复。
	
	

	14.4
	提供调整变更及清洗数据服务
	根据业务需求调整数据指标模型，提供指标元数据变更、指标数据抽取、指标数据分析服务；根据业务需求对原有数据进行加工处理，修改已下发的填报表和汇总表，增加计算指标等内容。
	
	

	14.5
	提供异常数据检查与处理服务
	协助用户对异常数据（主要为历史数据）进行修正处理。至少每天平均提供服务2人次。
	
	

	14.6
	提供操作人员培训服务
	采用线上培训与线下培训相结合的形式，培训对象包括管理人员、各行政区划业务人员。
	
	

	14.7
	提供文档服务
	准备阶段文件、实施阶段文件、试运行和培训阶段文件、管理类文件、验收阶段文件、移交阶段文件的编制。对系统进行重大更新、数据处理、升级等操作，需要向采购方提供完整的解决方案和风险评估报告，待采购方确认后，再执行，必要时需要采购方参与其中。
	
	

	14.8
	报表服务
	报表要求：（1）配表前，服务提供方要形成配表明细记录，标注每期报表中每个指标的环比、同比取数、逻辑校验等设置，提交给采购方审核后，再进行配表；（2）服务提供方配表完成后，要针对配表的内容，做再次审核。
	
	

	五
	等保密评

	1
	三级等保测评
	依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019），从安全物理环境、安全通信网络等层面对北海市海洋监管综合执法指挥平台进行整体测评，并向招标人提供国家相关管理部门认可的《网络安全等级保护测评报告》
	1
	次

	2
	三级商用密码测评
	依照《信息安全技术 信息系统密码技术基本要求》(GB/T 39786 - 2021)、《中华人民共和国密码法》及相关商用密码应用要求和标准，对北海市海洋监管综合执法指挥平台开展商用密码应用安全性评估，并向招标人提供国家相关管理部门认可的《商用密码应用方案商用密码应用安全性评估报告》《商用密码应用安全性评估报告》并获得密码管理部门的备案证明。
	1
	次



3、 商务要求
1、 合同签订时间：
自中标通知书发出之日起 25个日历日内。
2、 服务周期：
项目服务周期包括：开发建设期和运维服务期。
开发建设期限：自合同签订之日起60个日历日内完成北海市海洋监管综合执法
指挥平台开发建设，平稳试运行，并交付使用，通过平台功能验收。
运维服务期限：自通过平台功能验收之日起质保期1年，质保期结束之日起提供3年系统免费运维服务。
3、服务地点：招标人指定办公地点及线上远程服务场景。
4、质量要求：
（1）符合国家相关规范、标准，并且满足招标人对本项目的服务质量要求；
（2）本地化运维要求：具备本地化运维服务团队，明确突发情况的储备技术人员，保证运维人员充足，在突发情况发生后2小时内解决故障并恢复系统运行，能保障系统稳定进行；有日常紧急故障处理流程、方式、方法，设置有应急团队，明确突发情况的储备技术人员情况，保证运维人员充足；
（3）会议保障要求：需组建专属会议保障小组，招标人提前1-3个工作日下达保障需求，中标投标人需支撑北海市海洋指挥中心各类会议（含日常调度会、应急处置会、专项工作会等），具体要求如下：①会前筹备：提供会议桌牌服务；安排1-2名系统技术专员，结合会议主题梳理需演示的系统功能模块，准备系统演示。② 会中值守：保障小组全程驻场，确保系统网络连接正常、海上平台通讯信号及系统运行状态，遇设备故障、信号中断等问题，2小时内启动应急方案，一般问题24小时内解决；技术专员按需配合会议进程完成系统操作演示与答疑；
（4）培训服务：确保招标人市级/区级系统管理人员掌握系统操作、权限管控，一线执法人员熟练掌握监控视频调看、预警处置及执法任务填报等实操技能，乡镇级基础操作人员会用基础查询及数据上报功能。
5、付款方式：
（1）招标人自合同签订生效生效之日起10个工作日内支付合同款的40%作为预付款、平台建设完成并上线正常运行，待项目交付验收合格之日起10个工作日内支付剩余合同款。
（2）本项目使用财政资金，因财政资金拔付流程造成的支付时间延迟，不视为招标人违约。若财政专项资金尚未到位，招标人付款期限顺延至财政专项资金到达招标人账户后10个工作日内。
6、报价要求：
投标人投标报价为全包价，包含项目平台架构设计、开发部署、测试优化、培训交付、运维服务、接口对接、安全加固、耗材、人工、税费、知识产权等所有相关费用，招标人无需额外支付任何费用，投标人需充分预估项目成本，后期无任何增项费用。
本项目采购预算：人民币叁佰捌拾捌万玖仟壹佰壹拾伍元柒角柒分（3889115.77元）。投标报价超过采购预算作无效投标处理。
7、验收标准与方案
（1）验收依据
以招标文件、投标文件、合同条款、国家及行业相关标准为验收依据，严格开展项目验收工作。
（2）项目验收
项目全部开发完成、培训到位、资料齐全、系统稳定运行，所有功能、性能、安全、合规要求全部达标，投标人提交完整验收资料，招标人组织专家开展项目交付验收，验收合格后签署验收报告。
（3）验收不合格处置
若验收不合格，投标人需按照招标人整改要求，在规定时限内免费完成整改、优化、修复，直至验收合格，逾期未整改或整改不达标的，承担相应违约责任。
8、安全与合规规范要求
（1）网络安全要求
系统建设及运维全程严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，落实网络安全等级保护相关标准，具备完善的防攻击、防篡改、防泄露、防入侵能力，有效抵御SQL注入、XSS攻击、暴力破解等常见网络风险。
（2）数据安全要求
严格落实数据分级分类管理，规范数据采集、存储、传输、共享、使用、销毁全流程管理，严禁违规采集、泄露、篡改、删除招标人业务数据、涉密数据、个人信息。
严控数据访问权限、导出权限，所有数据操作全程留痕、可追溯，杜绝数据外泄风险。
（3）保密管理要求
投标人需严格遵守保密制度，对项目建设、运维过程中接触的招标人业务信息、内部数据、涉密资料严格保密，严禁擅自复制、传播、外泄、商用。项目人员需签订保密协议，项目结束后全部移交数据资料，不得留存任何招标人涉密信息，若发生泄密问题，承担全部法律及经济责任。
（4）知识产权要求
本项目所有开发成果、源代码、软件著作权、文档资料、衍生成果全部知识产权归招标人独家所有。投标人不得将本项目成果用于其他项目、转让第三方或商用，项目开发无任何知识产权纠纷，若出现侵权问题，由投标人全权负责并承担全部损失。
9、 其他要求
    本章节所载明的所有商务、技术要求均为实质性要求，投标人需逐项响应，不接受负偏离，否则，将视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。
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评标办法前附表
	序号
	评分因素
	评标标准
	分值
	主观分/客观分属性

	1
	价格分（满分10分）
	投标报价（10分）
（1）有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10］的计算公式计算。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）异常低价审查处理
①政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
B.投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×65%；
C.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
D.其他评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
②审查工作流程：
A.相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
B.评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
C.如果响应投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
	0~10分
	客观分

	2
	技术分

	2.1
	服务性能指标响应分（满分10分）
	招标文件采购需求一览表中标注“★”的服务性能指标，为本项目的重要技术指标、功能项，将作为服务性能指标的评审依据。
采购需求一览表中每一项标注“★” 的服务性能指标均需提供系统功能截图或第三方检测报告，并加盖投标人单位公章，全部满足采购需求要求的，得10分。未按要求提供技术证明材料的或者所提供的证明材料不能完整体现性能技术指标完全满足采购需求要求的，每少一项扣 1 分，扣完为止，不计负分。
	0~10分
	客观分

	2.2
	技术方案分（满分21分）
	技术方案应包括项目概述、项目需求分析与设计、项目建设方案等。评委根据各投标人的技术方案进行综合评估，按以下标准进行评分：
一档（0分）：投标文件中未提供技术方案的，不得分。
二档（7分）：提供的技术方案内容简单，不能够完全实现本项目所有需求，项目需求分析与设计不准确、项目建设方案不完整。 
三档（14分）：提供的技术方案基本完整，能深入理解北海海洋渔业综合执法的现状,能够基本实现本项目所有需求，项目需求分析与设计基本准确、项目建设方案较为合理。 
四档（21 分）：提供的技术方案详细、全面，能够完整实现本项目所有需求，项目需求分析与设计准确、项目建设方案设计合理，能深入理解北海海洋渔业综合执法的现状，并针对性地提出切合北海海洋监管综合执法实际情况的建设方案。技术方案与招标需求的符合程度高，对整个项目背景、建设目标、建设内容描述正确；对系统结构设计、软件开发设计要求进行详细阐述，对项目中系统软件的部署描述正确，系统的功能特点及应用模式均有详细说明；对于招标人要求的乡镇船舶定位数据对接提供可行的对接设计方案，详细说明对接方式、接口规范性设计、数据同步机制及接口响应策略。
	0~21分
	主观分

	2.3
	实施方案分
（满分18分）
	实施方案应包括项目背景及目标、项目的实施流程及说明、项目进度计划、质量保障体系、风险管控与应对措施等。评委根据各投标人的实施方案进行综合评估，按以下标准进行评分：
一档（0分）：投标文件中未提供实施方案的，不得分。
二档（6分）：实施方案内容简单，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述简单，项目进度计划安排可操作性不强，基本达到项目总体设想。
三档（12分）：实施方案内容基本完整，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述基本符合项目要求，项目进度计划安排比较合理，能达到总体设想。
四档（18分）：实施方案内容详尽，项目的实施流程及说明、质量保障体系、风险管控与应对措施描述合理且贴合项目实际情况，项目进度计划安排详实，有完善的项目管理制度、项目实施规范、安全保障措施，能达到项目总体设想且可行性强。
	0~18分
	主观分

	2.4
	售后服务方案（满分11分）
	售后服务方案应包括运维服务内容、管理制度与保障措施、服务团队、响应时间、系统故障处理、对招标人使用人员的培训方案等。评委根据各投标人的售后服务方案进行综合评估，按以下标准进行评分：
一档（0分）：投标文件中未提供售后服务方案的，不得分。
二档（3分）：售后服务方案内容简单，基本包含了运维服务内容、管理制度与保障措施、服务团队、响应时间、系统故障处理、对招标人使用人员的培训方案等内容。
三档（7分）：售后服务方案基本完整，方案包含了运维服务内容、管理制度与保障措施、服务团队、响应时间、系统故障处理、对招标人使用人员的培训方案等内容，内容科学合理、较为详细。
四档（11分）：提供售后服务方案详实、可行，包含但不限于：详细的售后服务承诺 、运维服务内容、管理制度与保障措施、服务团队、响应时间、系统故障处理、巡检方案、对招标人使用人员的培训方案等，且能提供突发系统故障应急处理方案。
	0~11分
	主观分

	3
	系统演示分

	3.1
	系统演示分（满分20分）
	各投标人对系统部分重要功能进行演示，如未提供演示的，本环节不得分。
演示时间：不得超过20分钟。
演示形式：通过在线视频会议进行演示。投标人需提前准备相关的音视频设备，并通过测试能够在广西政府采购云平台开标大厅平稳运行。
视频演示要求：用模拟系统的呈现方式进行现场演示。
具体要求如下：
	演示系统模块
	分值
	功能描述

	海上整体管控（海洋一张图系统）
	1
	地理空间可视化：以GIS电子地图为核心载体，叠加AIS、北斗渔船实时定位数据，点击渔船信息，直观展示辖区内渔船经纬度位置、渔船名称、终端号、最新定位时间；支持缩放、平移、测距、图层切换。

	
	1
	符号化管理：按设备来源、船舶类型设计专属符号样式，通过不同形状、颜色、尺寸区分数据类型，例如北斗采用蓝色三角符号、AIS采用绿色圆形符号、乡镇渔船、在册渔船分别采用不同的符号进行展示。

	
	1
	实时船位查询：支持通过终端号、渔船名称搜索渔船，搜索后的目标渔船自动在地图定位到渔船的最新位置并显示渔船的基本信息，支持按照自定义时间段回放当前定位渔船的轨迹。

	渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台
	1
	渔船基础信息管理：系统支持展示接入中国渔政管理指挥系统/广西一体化智能化公共数据平台在册渔船数据，包括不限于渔船名称、终端号、作业类型、船舶类型、主机功率等；支持维护北海市乡镇管理船舶信息，乡镇管理船舶的信息包括但不限于船名、呼号/识别码、捕捞许可证编号、船舶类别、船舶所属地区、船舶所有人信息、建造完工日期、船体材质、作业类型、船舶状态等。

	
	1
	回放区域与时间设置：在GIS海图上支持三种区域选择方式：矩形选择、圆形选择、多边形选择；支持自定义选择时间段，选择完成后显示已选择区域内的渔船信息。

	
	1
	多终端轨迹回放：支持两种多终端轨迹回放。一是基于已选择的区域回放目标区域内的渔船轨迹信息；二是支持手动输入多个终端号/船牌号回放渔船轨迹信息。不同终端的轨迹要用不通颜色显示，轨迹上显示各个时间点终端上报的时间、航速信息。

	
	1
	乡镇船舶进出港管理：支持查看移动端上报乡镇船进出港报备申请信息、审核状态信息，支持按照时间维度通过图表展示进出港的统计信息，例如审核通过、审核未通过等。

	
	1
	多类型电子围栏绘制与配置：支持自定义绘制并展示多种电子围栏：例如禁航区围栏、禁拖线围栏、作业海域围栏、中越边界区域围栏、3海里海岸线围栏、底拖网禁渔区线围栏、北纬12度线围栏等。

	移动端
	1
	乡镇船舶录入：乡镇管理人员可通过移动端对辖区内船舶信息进行统一录入与维护，支持基础信息填写、证照信息补充及船舶图片上传。

	
	1
	乡镇船舶信息查询：乡镇管理人员可通过移动端对辖区内船舶信息进行快速查询与查看，支持多条件筛选与详情展示。

	
	1
	乡镇船舶进港、出港报告：渔民/公众用户可通过移动端上报乡镇船舶进港信息，包括但不限于：船名号、船舶所有人、联系电话、船籍港、进港/出港时间、停泊港口、进港/出港人员信息等。

	执法通讯模块
	1
	监控快速入会：通过调度坐席可快速发起视频会议，点击地图上监控画面下的入会按钮，把视频监控拉入到视频会议中同步共享；

	
	1
	腾讯会议融合：会议过程中，通过调度坐席把腾讯会议会场拉入到视频会议中视频参会；

	
	1
	个人微信入会：会议过程中，调度员选择通信录中的成员，选择微信呼叫方式，被叫人员手机端自动微信来电提醒，接听后加入到会议中视频参会；

	
	1
	点调模式切换：可把视频会议布局切换到2+N点调模式，包括中间2个主窗口和上下若干小窗口，可对参会终端进行点调操作，被点调成员自动切换到主窗口显示。

	
	1
	雷达扫描资源：调度员选择雷达扫描，点击地图上某个区域，自动扫描所选点位周边的应急资源，可通过鼠标拖动进度条调整扫描范围，扫描的资源信息列表化显示。

	
	1
	进攻/撤离路线标绘：调度员可在地图上选择多种箭头标绘进攻/撤离方向；

	
	1
	安全/危险区域绘制：调度员可在地图上设置安全/危险区域；

	
	1
	临时资源在线标记：调度员可在地图上临时标记资源信息。

	
	1
	调度员视频呼叫移动终端用户，选择远程协助，调度员可在现场单兵回传画面中加入手表手势指引，单兵人员可在移动端实时观看调度员的鼠标手势。



	0~20分
	客观分

	4
	商务分

	4.1
	服务团队人员（满分5分）
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]1.拟投入的项目负责人（1人）具备以下资质（满分2分）：
    ①具有软件设计师（中级以上）证书，得1分；
    ②具有信息系统管理工程师（中级以上）证书，得1分。
2.拟投入的其他服务人员（除项目负责人以外的其他人员）具备以下资质（满分3分）：
[bookmark: OLE_LINK45]①具有计算机技术与软件专业技术资格中级以上证书的，每人得0.5分；
②具有项目管理/计算机技术中级以上职称证书的，每人得0.5分。
注：1.投标人需提供人员相关职称/技术证书扫描件，以及投标人为其缴纳的社保证明（自2026年1月至投标文件递交截止时间前任意一个月），加盖投标人公章，否则不予计分。
	0~5分
	客观分

	4.2
	业绩分（满分5分）
	2021年1月1日以来至投标文件递交截止日期止，投标人软件集成服务类项目的业绩，每提供一份证明材料得1分，满分5分。
注：业绩证明材料可以是中标通知书或合同复印件，并加盖投标人公章，合同需包含首页、内容页、签章页，否则不予计分。
	0~5分
	客观分



一、评标方法
本项目采用的评标方法为综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.5排序与推荐。
3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
  4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、采购代理机构沟通并作书面记录。招标人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给招标人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
五、评审过程的保密与录像
8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、招标人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
[bookmark: 第五部分][bookmark: _Toc86217003]
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项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             

合同签订地点：                         
合同签订时间：                         



[bookmark: _Toc16861][bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
      年    月    日，北海市海洋局以公开招标方式对北海市海洋监管综合执法指挥平台项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目成交投标人。现于中标通知书发出之日起    日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经北海市海洋局(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc19273][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc15367]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者成交通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc6311]1.2 标的
1.2.1 服务内容： 北海市海洋监管综合执法指挥平台项目，包含平台架构设计、定制开发、测试部署、上线试运行、用户培训、技术交付、漏洞修复、功能优化、系统升级、应急保障、第三方平台对接、平台运维服务等全流程服务。其中，指挥平台功能模块包括：综合执法驾驶舱、全域智能监控、智能分析预警、渔船（乡镇船舶）智能化在线管理平台、执法管理模块、渔港安全模块、执法通讯模块、移动端应用APP。
1.2.2 服务标准：（1）符合国家相关规范、标准，并且满足招标人对本项目的服务质量要求；
（2）本地化运维要求：具备本地化运维服务团队，明确突发情况的储备技术人员，保证运维人员充足，在突发情况发生后2小时内解决故障并恢复系统运行，能保障系统稳定进行；有日常紧急故障处理流程、方式、方法，设置有应急团队，明确突发情况的储备技术人员情况，保证运维人员充足；
（3）会议保障要求：需组建专属会议保障小组，招标人提前1-3个工作日下达保障需求，中标投标人需支撑北海市海洋指挥中心各类会议（含日常调度会、应急处置会、专项工作会等），具体要求如下：①会前筹备：提供会议桌牌服务；安排1-2名系统技术专员，结合会议主题梳理需演示的系统功能模块，准备系统演示。② 会中值守：保障小组全程驻场，确保系统网络连接正常、海上平台通讯信号及系统运行状态，遇设备故障、信号中断等问题，2小时内启动应急方案，一般问题24小时内解决；技术专员按需配合会议进程完成系统操作演示与答疑；
（4）培训服务：确保招标人市级/区级系统管理人员掌握系统操作、权限管控，一线执法人员熟练掌握监控视频调看、预警处置及执法任务填报等实操技能，乡镇级基础操作人员会用基础查询及数据上报功能。
1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；
1.2.4 服务人员组成： 项目负责人：           联系方式：            ；
1.2.5合同  否  （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：
[bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc21124][bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc13918][bookmark: _Toc5635]1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：  /                    ；
1.2.5.2 货物数量：  /                                     ；
1.2.5.3 货物质量：  /                    　 ；
1.3 价款
本项目采用以下第  1.3.1 条款规定的计价方式计价。
1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc26916]1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：       /      。服务工作量的计量方式为：  合同专用条款  。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥   /  元（大写：      /     元人民币）。
1.3.3其他计价方式：          /         。
[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc31421][bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc8772]1.4履约保证金
乙方 否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 2 %；
1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款      ；
1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。
1.5预付款
甲方  是   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：
1.5.1预付款比例、支付方式： 合同签订生效之日起10个工作日内甲方支付合同款的40% ；
1.5.2预付款的扣回方式： 不需要扣回 ；
1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。
1.6资金支付
1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到正式合法有效的发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。
1.7 履行期限、地点和方式
1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；
1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；
1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。
[bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc3079][bookmark: _Toc8586]1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：
1.7.4.1 交付期限：详见  /     ；
1.7.4.2 交付地点：    /     ；
1.7.4.3 交付方式：    /     。
1.8违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的  30   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1 %计算，最高限额为本合同总价的  30  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
[bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc18683][bookmark: _Toc30329][bookmark: _Toc26807]1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.9合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：
1.9.1 将争议提交北海仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2 向甲方住所地人民法院起诉。
2.0 合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。

	甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



[bookmark: _Toc16001]第二节 合同一般条款
[bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc14021][bookmark: _Toc31297]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指甲方和成交投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交投标人在完全履行合同义务后，甲方应支付给中标或成交投标人的价格。
2.1.3 “服务”系指中标或成交投标人根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4 “甲方”系指与中标或成交投标人签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc16752][bookmark: _Toc19539]2.2 技术规范
服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc12412][bookmark: _Toc13673][bookmark: _Toc27945]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。
2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc31233][bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc26555]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc18990]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc19069]2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc10611]2.9 合同变更
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc23368][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc26689][bookmark: _Toc10663]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc32494][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc25571]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc3638][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc23854]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc30105][bookmark: _Toc25525]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc2016][bookmark: _Toc23323]2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc14525][bookmark: _Toc1969]2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc25198]2.16 通知和送达
[bookmark: _Toc27674]2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc27644]2.17 合同使用的文字和适用的法律
2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.18 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.19合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。


[bookmark: _Toc1339]第三节 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	1.3.2
	本项目采用总价合同。

	1.4.2
	不收取履约保证金。

	1.5.1 
	合同签订生效之日起10个工作日内甲方支付合同款的30%。

	1.5.2
	不需要扣回。

	1.5.3 
	（是否要求提供预付款担保，担保的形式可以是保函或保险形式）

	1.6.2
	招标人自合同签订生效生效之日起10个工作日内支付合同款的40%作为预付款、平台建设完成并上线正常运行，待项目交付验收合格之日起10个工作日内支付剩余合同款。
本项目使用财政资金，因财政资金拔付流程造成的支付时间延迟，不视为招标人违约。若财政专项资金尚未到位，招标人付款期限顺延至财政专项资金到达招标人账户后10个工作日内。

	1.7.1
	项目服务周期包括：开发建设期和运维服务期。
开发建设期限：自合同签订之日起60个日历日内完成北海市海洋监管综合执法
指挥平台开发建设，平稳试运行，并交付使用，通过平台功能验收。
运维服务期限：自通过平台功能验收之日起质保期1年，质保期结束之日起提供3年系统免费运维服务。

	1.7.2
	甲方指定办公地点及线上远程服务场景。

	1.7.3
	

	1.7.4.1
	本项服务不涉及货物

	1.7.4.2
	本项服务不涉及货物

	1.7.4.3
	本项服务不涉及货物

	1.8.6
	

	2.3.2
	本项目所有开发成果、源代码、软件著作权、文档资料、衍生成果全部知识产权归甲方独家所有。乙方不得将本项目成果用于其他项目、转让第三方或商用，项目开发无任何知识产权纠纷，若出现侵权问题，由乙方全权负责并承担全部损失。

	2.5
	招标人自合同签订生效生效之日起10个工作日内支付合同款的40%作为预付款、平台建设完成并上线正常运行，待项目交付验收合格之日起10个工作日内支付剩余合同款。
本项目使用财政资金，因财政资金拔付流程造成的支付时间延迟，不视为招标人违约。若财政专项资金尚未到位，招标人付款期限顺延至财政专项资金到达招标人账户后10个工作日内。

	2.11.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同；

	2.11.4 
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

	2.15.1
	项目验收：项目全部开发完成、培训到位、资料齐全、系统稳定运行，所有功能、性能、安全、合规要求全部达标，投标人提交完整验收资料，招标人组织专家开展项目交付验收，验收合格后签署验收报告。

	2.15.3
	验收标准与方案：
（1）验收依据
以招标文件、投标文件、合同条款、国家及行业相关标准为验收依据，严格开展项目验收工作。
（2）项目验收
项目全部开发完成、培训到位、资料齐全、系统稳定运行，所有功能、性能、安全、合规要求全部达标，投标人提交完整验收资料，招标人组织专家开展项目交付验收，验收合格后签署验收报告。
（3）验收不合格处置
若验收不合格，投标人需按照招标人整改要求，在规定时限内免费完成整改、优化、修复，直至验收合格，逾期未整改或整改不达标的，承担相应违约责任。

	2.19
	陆份（可根据实际情况修改份数）





第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分
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（4）投标人认为需要提供的其他资格证明文件…………………………（页码）



  一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购投标人信用承诺函（格式）

（招标人）、（采购代理机构） ：
投标人名称：
统一社会信用代码：
投标人地址：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日





二、投标授权书
如分支机构或分公司投标时，需提供具有独立承担民事责任的能力的总公司授权，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。 


三、投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	
序号
	
直接控股股东名称
	出资比例
（%）
	身份证号码或者统一社会信用代
码
	
备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其 持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股 份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际 控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.投标人不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称 ”中填“无 ”。


投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

投标人直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理 关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填 “无 ”。








投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


四、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）

商务技术文件部分
目录
（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）
（3）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）
（4）政府采购投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）
（5）承诺函……………………………………………………………………………………（页码）
（6）技术方案………………………………………………………………………………（页码）
（7）实施方案………………………………………………………………………………（页码）
（8）售后服务方案…………………………………………………………………………（页码）
（9）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）
（10）投标人认为需要提供的其他商务、技术文件…………………………………（页码）











一、投标函
（招标人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件；
2.2商务技术文件；：
2.3报价文件。 
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4、如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:                                        。
投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。





二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书（适用于非联合体投标）                               
（招标人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人） (签名)：
                                       签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：



         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
			                              
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        法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

          （姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。
特此证明。

                        

投标人名称(公章)：                              
                               日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                             
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三、商务技术偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件响应具体内容
	响应/偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


说明：
1、应对照招标文件“第三章  采购需求”中服务内容及要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。
2、投标人保证：投标人未在表中列出偏差项的，视为投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。



四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（招标人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


注：按本格式和要求提供。


五、承诺函

（招标人）、（采购代理机构）：
我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的投标人。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。
七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。
九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


注：按本格式和要求提供。





六、技术方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）





七、实施方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）




八、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）



 



九、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中的要求提供相关资料。）





十、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件
                                                          北海市政府采购公开招标文件
                                               
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报价文件部分
目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
（2）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（如有）……………………………………………………………………………（页码）
（3）投标人认为需要提供的其他文件………………………………………………（页码）
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一、开标一览表（报价表）
（招标人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)
	序号
	服务名称
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一
	北海市海洋监管综合执法指挥平台
	1套
	
	
	

	二
	配套数据服务及数据库软件
	/
	/
	/
	

	1
	海图服务
	1项
	
	
	

	2
	数据服务
	1项
	
	
	

	3
	国产数据库软件
	2套
	
	
	

	三
	商用密码应用建设服务
	/
	/
	/
	

	1
	智能密码钥匙
	3套
	
	
	

	2
	用户个人数字证书
	3个
	
	
	

	3
	国密浏览器
	3套
	
	
	

	四
	平台运行维护服务
	1项
	
	
	

	五
	等保密评
	/
	/
	/
	

	1
	三级等保测评
	1次
	
	
	

	2
	三级商用密码测评
	1次
	
	
	

	合计金额：（大写）人民币           （小写）¥           



注：
1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。招标人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


二、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（如有）

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(招标人)单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              投标人名称（公章）：
              日期：  年  月   日















中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(公章)：
日 期：
   注：
1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。










三、投标人认为需要提供的其他文件
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