钦州市政府采购中心                              钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备(QZZC2026-G1-990213-QZSZ)

招标文件











           项目名称:钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备
           项目编号:QZZC2026-G1-990213-QZSZ












钦州市政府采购中心
2026年08月



目   录

第一章  公 告	3
第二章  项目需求	7
第三章  投标人须知及前附表	53
第四章  评定标准及推荐原则	67
第五章  政府采购合同主要条款	71
第六章　投标文件格式	87



2












[bookmark: _Toc173764938]第一章  公 告


[bookmark: _Hlk218419541]钦州市政府采购中心关于钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备(QZZC2026-G1-990213-QZSZ)的招标公告

项目概况
[bookmark: _Hlk164066481]钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取招标文件，并于2026年08月  日10:00(北京时间)前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk92355554]一、项目基本情况
项目编号：QZZC2026-G1-990213-QZSZ
项目名称：钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备
预算总金额(元)：3200000.00
采购需求：

[bookmark: OLE_LINK9]标项名称：钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备
数量：1批
[bookmark: _Hlk224718322]预算金额(元)：3200000.00
[bookmark: OLE_LINK7]简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：交互智能平板30套、触控一体机10套、教师计算机183台、学生计算机170台及配套软件等，详见招标文件。
最高限价(如有)：
合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内安装调试交付使用。
本标项(否)接受联合体投标。
备注：
	
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk223013172]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38370141]时间：2026年08月  日至2026年08月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)
地点(网址)：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件(进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件)
售价(元)：0 
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年08月  日10:00(北京时间)
投标地点(网址)：政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
开标时间：2026年08月  日10:00 (北京时间)
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]六、其他补充事宜
1.本项目需落实的政府采购政策：
(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)
(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)
(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)
(4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9号)
(5)财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)
(6)国家市场监督管理总局 《强制性产品认证管理规定》
(7)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)
2.投标保证金：叁万贰仟元整(¥32000.00)
提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
[bookmark: _Hlk91771226]以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。
网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。
本中心银行账户：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行
银行账号:2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。
[bookmark: _Hlk91598380]3.全流程电子化要求：
[bookmark: _Hlk154044590]本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。
(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。
[bookmark: _Hlk154044625][bookmark: _Hlk152682913](2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，供应商自行前往下载安装(客户端下载)。
(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。
[bookmark: _Hlk90367388](4) 投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。
[bookmark: _Hlk97804124]4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。
5.钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(招标文件)
联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)
[bookmark: OLE_LINK2]联系人：陈侃、陈启梅   联系方式： 0777-2886006
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：钦州市外国语学校
[bookmark: OLE_LINK44]地址：钦州市钦南区菩提路南侧(白石湖校区)
项目联系人：归郁林
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系方式：0777-2822382
[bookmark: _Hlk92356946]2.采购代理机构信息
名称：钦州市政府采购中心
地址：钦州市金海湾东大街8号
项目联系人：黄谦、陈侃、陈启梅
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目联系方式：0777-2886022、2886006















[bookmark: _Toc352700402][bookmark: _Toc173764939][bookmark: _Toc352700403]第二章  项目需求

项目需求
[bookmark: _Hlk92357261]说明：
[bookmark: _Hlk126843748]1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。
2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK22]4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。标注▲号的项系与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。
5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业(制造业)。
6.预算金额：叁佰贰拾万元整(￥3,200,000.00)



	序号
	名称
	数量
	[bookmark: OLE_LINK1]技术参数及其性能（规格）

	1
	[bookmark: _Hlk235624564]交互智能平板
	30台
	一、侧边栏教学设计
1.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
2.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
3.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
4.教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。
5.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。
6.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。
7.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
8.教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
9.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
二、整机系统设计
（一）电脑系统
1.CPU：性能不低于8核12线程，基础主频≥2.0GHz，三级缓存≥10MB。
2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。
3.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。
8.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口。
9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
（二）触摸系统
1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。
2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
3.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
4.整机系统支持书写触控延迟≤25ms
5.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
7.支持Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
（三）嵌入式系统
▲1.整机嵌入式系统版本≥Android11，处理器主频≥1.6GHz，运行内存≥2GB，机身存储≥32GB；
2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度
4.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
5.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。
6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。
三、整机屏幕设计
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
3.整机屏幕采用≥90英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。
4.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。
5.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度
6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
7.整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。
▲8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤3。
四、整机接口
1.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。
2.侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。
3.前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
4.整机具备前置Type-C接口，type-C支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
5.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。
6.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
五、教学音视频设计
1.整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥2个。
2.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592x1944分辨率下，支持30帧的视频输出。
▲3.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少1路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
4.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
5.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。
6.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。
7.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
▲8.内置高清一体化摄像头，带工作状态指示灯，有效像素≥1200万，视场角≥135°（水平视场角≥120°），支持4K视频输出、画面畸变矫正，无需外接设备。
9.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。
10.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。
★11.整机内置2.2声道扬声器，朝前发声， 10W高音扬声器2个， 20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。
▲12.整机内置非独立外扩展的6阵列麦克风，拾音角度160°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离10m。
13.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
14.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
六、教学功能设计
1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。
3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。
4.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。
5.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
6.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
7.整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
8.整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
9.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
10.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
12.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
[bookmark: OLE_LINK26]13.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
14.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件和文件管理软件软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。
15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
七、教学教研设计
1.集体备课功能：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
2.云教案功能：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等不少于5个教案模板；支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
3.电子化听评课功能：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。
4.查看评课记录：支持在我的学校中查看我评的课、我讲的课的历史评价记录。
5.导出评课报告和听课记录：支持导出我讲的课的评课报告为PDF文档，支持导出我评的课的评课表为WORD文档。
6.备课数据查看：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格
7.集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。
8.听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据
八、教学备授课软件设计
1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同而选择。
2.备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具。
3.AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课.作者简介。支持按照元素类型思维导图.课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
4.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏.遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
5.云教案功能：
（1）云教案分享：云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器.微信内打开预览，可将运教案转存至个人云空间。
（2）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式.提纲式.集备式.多课时式等不少于3个教案模板。
（3）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
（4）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
6.AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空.判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
7.课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
8.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
9.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度.10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
11.课件背景：提供≥12种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。
★12.支持快速创建在线直播课堂功能，可提供课程分享入口（如生成分享图片、链接或二维码等）；支持学生通过移动终端（微信、浏览器等通用工具）扫码或点击链接加入直播课堂，无需安装特定第三方独立APP即可实现听课、文字互动等基本教学功能；
13.剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。
14.AI智能英语工具：
（1）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写.句型.语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义.读音.例句.词组.近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义.创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于5种详解页背景模板供选择。
（3）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母.单词.句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本
15.快捷抠图：即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
16.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
17.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供≥20个数学符号及和≥15种公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
18.混合教学功能：
（1）一键开课：教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式。
（2）课程分发：支持生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。支持通过行政班级学生名单
（3）提前预约：在个人电脑提前选择好行政班的学生，到教室后开始直播学生可在手机端远程听课
（4）连麦互动：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程连麦互动，学生视频连麦过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于3位学生同时参与远程互动；支持学生端发起举手，教师端在同意后可自动进入连麦互动。
九、设备运维平台
（一）基础平台
1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。
2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。
3.模块化设计：为满足学校教学管理的需求，教学平台采用一体化设计，集教学与管理模块于一体，包括教学教研、学生评价、校园安全、设备管理、应用工具、以及基础信息模块，满足用户一站式教学教研管理体验。
4.通知中心：支持聚合平台所有通知消息，方便用户统一查看，处理来自各个应用的通知。
5.待办中心：支持通过待办中心处理用户待处理的工作，待办中心数据来自各个应用，处理完毕的待办事项会消失在待办中心。
6.新闻公告：支持查看来自校园宣传应用的新闻公告，点击以弹窗的形式展示文字，图片，视频等公告消息。
7.工作台配置：针对不同的客户诉求，提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；支持给每个工作台配置不同的使用角色，默认预设全员工作台和分别仅电教主任，德育主任，教研主任查看的工作台，对应的角色才能看到对应的工作台；同时工作台支持启用和停用管理。
8.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。
9.应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。
10.操作日志；提供统一的日志查询功能，支持通过对日志进行筛选，筛选条件包括：日志模块，操作人，操作时间；支持查询最近6个月内的操作记录；支持针对每条日志查看日志详情。管理中心
（二）设备管理平台
1.专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控；支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率；支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。
2.设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。
（三）设备巡视
1.设备巡视：支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。
2.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。
3.掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。
4.点播巡视：支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。
（四）设备安全
1.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。
2.冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
3.弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
4.流量监管：支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。
5.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
6.AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。
（五）设备管控
1.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。
2.智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。
3.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。
4.音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。
5.多维管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。
6.详情管理：支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；支持查看设备异常情况；支持查看设备所有待执行的指令信息；支持远程修改设备关联信息。
7.指令管理：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化宣传；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知3种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过50MB的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计日服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。
8.移动端管理：支持通过微信小程序远程管理学校所有电子设备，支持查看设备运行状态，支持下发远程指令，支持查看设备数据，支持推送指令执行异常的设备信息、出现不良画面的设备及不良内容。
9.系统管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理及快速转让高级管理员，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式；支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件、开启/关闭自动升级后自动关机服务、开启/关闭限制旧版本覆盖安装的安全服务；支持启用/禁用管家身份验证服务，包含扫码验证、复杂密码验证服务。支持记录并回看管理员的操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容。
10.批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份。
11.数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。
（六）设备治理：
1.设备概览：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。
2.设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。
3.个性化配置：支持管理者配置学校设备总览页需展示的组件内容、顺序；支持学校设置符合本校管理需要的设备使用率、网络/硬件/流畅度/安全达标率。
4.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。
5.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。
（七）校园宣传：
1.海量资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容；
2.节目自定义：节目单支持添加自定义页面，自定义页面支持设置页面播放时长，支持颜色填充、背景图库、图片填充三种方式设置页面背景，支持添加文本、网页、倒计日、时间等通用组件，支持添加课表、值日生、评比等业务组件；
3.多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放；
4.节目单管理：支持通过后台进行所有节目的统一管理，可以查看节目发布设备及其在设备上的发布状态，可以对节目进行一键播放与暂停；支持草稿箱功能，未发布的节目可以保存至草稿箱。
5.时事转播：支持实时强制转播时事新闻，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。
十、产品售后保障服务
1.全国24小时400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
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	变轨黑板
	30块
	1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面，不应有夹角或分层。
2.尺寸：长度4350mm，宽度1270mm、厚度128mm，根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。
5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7.覆板：粘贴牢固、无起鼓。甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》
8.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。
9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其前部应有凸起，避免物品从前端滚落。
10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下均匀安装。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次。
11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。
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	视频展台
	30台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
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	有源音箱
	30套
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率1.A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16.主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。
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	[bookmark: OLE_LINK25]无线麦克风
	30个
	[bookmark: OLE_LINK33]1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
▲2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
★3.采用抗干扰无线传输技术（如数字U段、2.4G/5G跳频或Wi-Fi等），具备良好的邻频及环境射频（如运营商基站、蓝牙、Wi-Fi）抗干扰能力，在教室复杂电磁环境下保障音频稳定不中断。
4.支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥20个。
▲5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内6节课（45分钟/一节课）的高频授课。
6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。
7.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
8.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。
9.外壳防火等级≥V1。
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	讲台
	30张
	1.整体规格：尺寸（长×宽×高）：1100mm×600mm×850mm（±5mm），符合人体工学设计，桌面高度750mm，适配标准座椅。
结构形式：采用环抱式一体化设计，前置储物抽屉。
承重能力：桌面静态承重≥50kg，整体结构稳固，抗倾覆设计。
2.材质与工艺
桌面及背板：采用优质E0H级三聚氰胺板（厚度≥18mm），表面耐磨、耐刮擦、防污、防潮，颜色可选（如浅木纹、白色等），边缘采用PVC封边条热熔封边，无毛刺、无开裂。
3.主体结构：采用优质镀锌钢板（厚度≥1.2mm），表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层均匀、附着力强，耐腐蚀、防锈、抗冲击，颜色为浅灰或定制色。
4.抽屉与隔层：抽屉滑轨采用三节静音导轨，推拉顺畅无噪音；隔层板为镀锌钢板或三聚氰胺板。
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	会议网络机
	1套
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK34]★1.点间距≤1.57mm，LED显示尺寸≥3.6mx2.025m，分辨率≥2304X1296；
2.为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用顶视封装；
3.为了让箱体表面更光泽、颜色一致性更好，箱体采用电泳工艺，为了更好的节约安装和运输成本，箱体采用一体成形的压镁铝合金；采用直接贴合自然散热技术，无风扇设计；整箱采用无托架（底壳）设计，灯板直接与箱体贴合，减少因托架（底壳）公差引起的拼缝问题；箱体厚度≤31mm，箱体重量≤4.6kg；
4.为了保障所投显示屏的显示效果，所投产品需支持100～600cd/㎡可调，白屏亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥98%，色度均匀性△X、△Y值≤0.0008，对比度≥10000:1，支持1000K-15000K可调，并支持自定义，依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥170度，水平≥170度，刷新频率为≥3840Hz，灰度等级≥16bit，支持HDR 2.0高清显示；色域覆盖率≥110%NTSC；
★5.支持分辨率自适应，3840*2160以内（4K）的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；
6.内置主控系统，支持Android 9.0及以上或嵌入式Linux等主流操作系统；CPU性能应满足4K视频解码与多任务处理（可采用多核ARM架构或X86架构）；内存≥4GB，存储≥32GB；
★7.支持无线网络接入及热点共享功能，在实现无线投屏（如Miracast、AirPlay、第三方协议）的同时，投屏终端可通过设备热点访问互联网，无需依赖物理网线；
8.为响应节能减排的号召，所投产品采用分路供电技术，灯板上的绿、蓝灯支持3.6V-4.2V供电，红灯支持2.8-3.6V供电，并且供电电压支持软件调节；输入电压采用AC100-240/50-60Hz电压；根据用电的二氧化碳排放量的计算标准，LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.1千克；
9.所投产品支持16bit+，64倍提升显示灰阶，采用全灰阶亮色度校正，高亮、中灰、低灰能同时达到亮色度的均匀，画质清晰锐利，色彩纯正丰富，使显示屏的色彩呈现更精准；
10.所投产品通过防霉实验，实验按《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验J及导则：长霉》用营养液对样品预处理后，进行为期28d的培养确定样品表面长霉程度为0级；
11.箱体内核心模块（电源、接收卡、转接板等）应采用高集成化设计，可集成于同一块或多块PCB板上，具备稳定电气连接（支持焊接/插拔等成熟工艺）；接收卡控制方案采用国产FPGA芯片，配合不同点间距灯板稳定工作。
12.所投产品采用前全维护、前安装设计，灯板与三合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间；
13.所投产品具有保护功能，支持过流，过压，过温，短路等保护；屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式；
14.对单元箱体用20J冲击能量情况下，外表面无明显损坏且功能正常，通过IK10测试；
15.可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，告警信息自动通过监控软件通知；可实时监控显示屏工作状态，通过监控软件记录日志；
16.屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；
17.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真；
18.支持屏体拼缝亮线、暗线校正调节功能，为保证显示屏的校正效果和维护的便捷性，每块模组灯板带校正数据存储功能；
★19.所使用的电源谐波电流测试需满足标准A类产品限值要求；
20.模组与箱体连接应具备精密定位与微调结构（如公差吸收调节机构），能在组装维修中灵活调节LED灯板与箱体相对位置，保证拼缝精度与平整度，便于安装维护。
21.内部线材低烟无卤；显示屏核心原材料满足B级别防火，PCB原材为母料，非回收料，且使用环保OPS表面处理工艺；
22.具备良好的抗光老化性能，外壳及主要功能部件在长期使用(模拟)环境下无明显变色、变形，整机通电后启动及各项功能正常；
23.音频采用一体化设计，基于数字网络架构开发，可实现一根网线传输音频及各类信息，同时支持线上会议和线下会议。
24.整机硬件控制器、核心芯片等网络通信模块，采用国产化器件；内置不少于450W电源模块，用于给POE音柱、有线手拉手麦克风等供电；前面板支持一个多功能旋钮，支持控制整体设备输出音量大小，支持对无线麦克风配对模式、有线麦克风配对模式、扬声器配对模式等功能模块进行选择与确认。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]▲25.内置不少于6路90W的POE++网口，不少于1路30W的POE网口，不少于1路RJ45网口；（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品背板实拍图)
26.支持适配同品牌无线接收模块，单台支持带载199个无线麦克风，无线麦克风支持2.4G+U段双频备份，连接稳定，可靠性强。
27.单台设备支持带载199个有线麦克风，单台设备支持带载199个网络音柱/POE天花喇叭。
28.设备内置有线会讨主机、音频处理器、功放等功能，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能。
29.支持32进24出网络音频处理能力；
30.内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象。
31.兼容Dante协议，支持兼容市面BOSE、森海塞尔、舒尔等网络音频设备。
▲32.支持会控屏控制，控制麦克风开关、扬声器音量大小、会后设备统一断电休眠等；支持远程控制设备休眠功能，一键管控；支持远程运维，监察设备运行状态，远程控制设备开关机、远程版本检测升级等功能。（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品功能截图)
▲33.支持与主流视频会议摄像机联动实现摄像跟踪、音画同步；具备开放接口可对接会议一体机或AI会议系统，扩展智能转录、实时翻译等增值功能。（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品功能截图)
34.支持对接全向麦克风，实现全向麦克风拾音，给到视频会议远端场景，支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象。
35.支持web上AI自动调音，无需音频处理器的上位机软件调试即可满足会议室使用；web支持专业模式，支持可视化配置音频矩阵等功能，支持自主选择降噪等级；web支持人声均衡模式、男声优化、女声优化、演奏模式、原生直出等EQ模式选择。
36.web支持开启和结束麦克风、扬声器的配对功能。
37.内置NTP时间校准服务器，可实时校准时间。
38.支持OTA固件升级，可通过Web界面或配套管理工具可实现设备固件更新；支持日志导出功能，可快速排查异常。
39.无需额外服务器，支持自定义订阅设备，可兼容不同电脑，支持windows电脑、MAC、国产化操作系统电脑；支持选择简体中文和英文。
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	触控一体机
	10台
	[bookmark: OLE_LINK36]一、主机
★1.整机屏幕采用90英寸UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，可视角度≥178°；支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示；整机结构设计应紧凑合理，内部布线规范隐蔽，外表无明显凌乱线束外露。
★2.整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不低于20点触控，支持在Android系统中进行20点或以上触控。
▲3.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供第三方认证机构出具的检测报告或生产厂家证明）
4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康；屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。
5.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，整机NTSC色域覆盖率≥90%。
6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
7.整机支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力。
8.整机应具备快速触控通道切换能力，从Android通道切换到OPS通道、及OPS切换到外部通道后，触摸框应在数秒内（建议≤3s/5s）达到稳定可触控状态，满足教学无缝切换需求。
9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。
10.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面具有AF防污防指纹涂层，使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力。
11.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。
12.整机具备至少6个物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。
★13.整机应具备系统还原/恢复保护功能，在节能或特定状态下可通过电源键等快捷进入恢复选项（含安卓系统还原、OPS还原及正常启动等），并支持密码或权限验证机制，防止误触控操作导致系统重置。
14.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。（提供第三方检测机构权威检测报告）
▲15.具备Type-C接口支持45W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品功能截图）
16.整机内置≥3000万非独立的高清摄像头，不占用整机设备端口，对角角度≥135度，可用于远程巡课、二维码扫描等功能。
17.整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集。
18.整机内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W，有效满足课堂视听需求。
19.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块，确保特殊应用场景下的信息安全。
20.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。
21.整机支持智能手势识别功能，在任意通道下可通过多指操作（如五指长按等）实现熄屏/唤醒等快捷控制；支持方向滑动手势调用常用功能，且功能映射支持自定义（如主页、降半屏、批注、锁屏、护眼模式等）。
22.整机应支持半屏/降屏显示模式，可通过物理按键、手势或快捷入口调用，具备灵活的屏幕显示区域调节能力（如支持1/3、1/2等分级降屏或自定义比例），适应不同身高学生观看及板书叠加需求。
23.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表。
24.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。
[bookmark: OLE_LINK39]25.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。（提供第三方检测机构权威检测报告）
▲26.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥4GB，存储空间≥32GB。（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品功能截图）
★27.整机嵌入式安卓系统下主界面、菜单、图标、文字均为4K超高清显示，显示细腻、清晰度高。
28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。
29.后台管理系统支持向任意通道下的终端设备发送远程投屏邀请，当终端设备接听后，电脑屏幕画面和声音将会投放到终端设备的屏幕上。
30.整机具备温度监控，可实时检测整机温度值(CPU) 或设置界面显示, 便于运维预警。
31.嵌入式Android操作系统下,内置视力表软件,支持通过触摸方式进行视力检测,助力校园近视防控工作开展。
二、电脑模块
1.采用通用标准80pin接口，即插即用，易于维护。
2.CPU: 性能不低于8核12线程，基础主频≥2.0GHz，三级缓存≥10MB。
3.内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。
4.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
5.机身采用智能风扇散热设计，确保封闭空间内有效散热。
6.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。
7.采用手拧螺丝卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。
8.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。
9.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥4路USB3.0，≥2路USB2.0。
10.具有标准PC防盗锁功能，确保电脑模块安全防盗。
多媒体管理系统
1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。
2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。
3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。
4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。
5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。
6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。
7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。
8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。
9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。
10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。
11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。
12.后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。
三、白板软件
1.软件采用备授课一体化设计，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。
2.软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师帐号等级的变化提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间；
3.软件支持课件导入功能；支持将本地的备课课件导入或批量导入至软件，导入后支持同步到云空间。
4.课件标记：软件支持对课件标记不少于3种颜色标签，颜色标签名称支持自定义。
5.软件提供国风、简约、卡通、学科不少于50种课件模板，支持随账号等级提升获取更多精美的课件模板；支持已备好课件更换模板。
6.备课或授课模式下工具栏中所有工具支持自定义数量，可动态添加最多6种常用工具到工具栏中；工具栏部分工具资源支持在线下载，在有更新版本的资源时，支持后台动态更新资源。
7.无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。
8.软件提供思维导图模板，逻辑图、鱼骨图、结构图，支持修改分支类型，支持修改单个节点样式，支持逐级、逐个展开节点。支持思维导图模式互相切换。
9.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，包括但不限于趣味分类、单项选择、判断对错、选词填空、知识配对多种全景式课堂活动，丰富老师的课堂教学。每种课堂活动提供至少9种皮肤，各课堂活动支持帮助提示。
10.软件具备语文、英语、数学、化学、几何、地理、物理不少于12种学科工具，学科工具是可交互操作的形式呈现。
11.支持20点书写，提供软笔、荧光笔、图章笔等书写工具，可快速选择笔的粗细、颜色和透明度，笔工具颜色可自定义。
12.软件提供图片素材下载使用，支持标签搜索，帮助老师快速查找，美化教学课件。
13.在线资源所有教学资源内容满足国家新课程标准教材编目的教学资源和同步的题库。
14.在线资源类别包括试题试卷、教案、课件、素材、视频、备课综合、学案/导学案、作业。支持区域资源和校本资源，支持查看、下载我的校本资源，支持上传资源至校本库。
15.模拟实验支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。
16.国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。
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	实物展台
	10台
	1.展台机身采用环保高级ABS塑胶材质，底板带金属托盘，机身和底板托板均采用圆弧流线型设计，边角圆弧避免碰撞，整机厚度不超过4CM，支持壁挂安装方式，采用背部USB3.0接口分离式接线，USB单线供电和信号传输一体，带隐藏式穿线槽，可以自由左右外部出线；前置2路USB扩展口，可以连接鼠标或者优盘使用，摄像头支臂与USB拓展主板均可以正面拆装，方便维护；机身内置底部储物盒，带自动弹力扣锁加机械旋钮锁，双重保护设备安全，使用轻巧方便；
2.整机采用1300万物理像素自动聚焦高清摄像头设计，画面解析度1200TV线，使画面展示更加清晰；
3.图像色彩：图像真彩255纯色可调节，拍摄画面A4；
4.输出格式：图片JPG，TIF，PNG，BMP，PDF，文档PDF，视频格式AVI；WMV,ASF；
5.光源补偿：LED长寿命三级开关触摸可调光源补偿灯光；
6.输出最大分辨率4208*3120，可以进行其他分辨率（4000*3000、3264*2448、2592*1944、1920*1080等）多种选择调节；
7.界面配有8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一键退出等快捷功能键，中文对应标注，软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面；
8.通过软件视频展示可以实现动态即时缩放和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心实现画面360°手势流畅无极旋转；实时梯度自由缩放，范围5%-2000%，带画中画、缩略图鸟瞰功能可了解视频场景移动分布区域，分辨率调节、视频画面冻结、一键全屏、实际大小、负片、同屏对比、文本/图片模式切换等控制功能，根据应用环境可实现对画面色彩、对比度、亮度等参数调节；
9.可以在任意界面上(包括视频展台、PPT、网页界面等)自由划线标注，批注流畅，支持多点同时批注；支持16位255种彩色标注，透明度可设，可保存、局部擦除、全屏擦除；支持在电脑的任意画面下进行批注并保存，批注栏可隐藏和打开；双击锁屏功能，双击工具栏对调功能)； 
10.虚拟黑板背景色可更换功能，不少于3种颜色（绿色、黑色和灰色）更换；
11.支持同屏多画面对比教学功能：具有1、2、3、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行逐一对比教学；每一个小屏画面均可实时调取展台视频即时画面，最多可16屏同时实时视频展示，并可单独旋转，缩放，编辑；每一个分屏均可实现视频与图片的互相切换；
12.聚光灯模式，可用于突出和强调重点内容，聚光区域可自由拖动，自带二维码识别功能，扫描打开互联网课件链接或内容；带故障检测系统重装辅助功能；（提供第三方检测机构权威检测报告）
13.具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持自动连续扫描拍照，时间速度可设；支持局部框选拍照，拍照画面大小随意设置、保存；智能多图自动裁切功能，可同时拍照裁切多个图片。
14.可做动态视频录制，录像格式为AVI,WMV,ASF，录像画面大小可以框选调节，内置数字高保真麦克风，可同步录制高保真声音，可实现较远距离高保真拾音录音，可将电脑桌面和展台画面切换录制，方便进行微课制作。
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	变轨黑板
	10套
	1.结构：主要由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面，不应有夹角或分层。
2.尺寸：长度≥4350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。
5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。
6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。
7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》
8.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≥45×100mmmm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，以使闭合后整体性效果更美观，并从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。
9.置物：液晶屏下侧应设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧应有封堵，避免物品掉落。其前部应有凸起，避免物品从前端滚落。
10.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下均匀安装。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供检测报告。
11.拉手：拉手位置应可由用户在水平方向调整，确保舒适。
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	讲台
	10张
	1.整体规格：尺寸（长×宽×高）：1100mm×600mm×850mm（±5mm），符合人体工学设计，桌面高度750mm，适配标准座椅。
结构形式：采用环抱式一体化设计，前置储物抽屉。
承重能力：桌面静态承重≥50kg，整体结构稳固，抗倾覆设计。
2.材质与工艺
桌面及背板：采用优质E0H级三聚氰胺板（厚度≥18mm），表面耐磨、耐刮擦、防污、防潮，颜色可选（如浅木纹、白色等），边缘采用PVC封边条热熔封边，无毛刺、无开裂。
主体结构：采用优质镀锌钢板（厚度≥1.2mm），表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层均匀、附着力强，耐腐蚀、防锈、抗冲击，颜色为浅灰或定制色。
抽屉与隔层：抽屉滑轨采用三节静音导轨，推拉顺畅无噪音；隔层板为镀锌钢板或三聚氰胺板。
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	有源音箱
	10套
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16.主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。
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	教师计算机
	183套
	★一、CPU规格及型号
1.配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，功耗≥65W，支持超线程技术；
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥65W，位宽≥64位；内存条数量≥4；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*8，固态硬盘占用M.2接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.机械硬盘数量：≥0个；
4.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
5.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定。
★五、显卡规格
1.显卡类型：2G独立显卡；
★六、显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥80%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%。
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥104键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.8米；
8.键盘颜色：黑色；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.8米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色；
13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定。
★八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1。
★九、外部接口规格
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1。
★十、整机基础规格
1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求；
5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上；
8.机身材质：金属；
9.机身颜色：黑色；
10.机箱尺寸容量：为便于升级扩展，机箱体积应≥7L。
★十一、CPU性能
1.CPU 物理核数：≥8；
2.CPU 主频：≥3.0GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥16MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s。
★十二、内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s。
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
▲2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
▲3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080。
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤5ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500：1；
9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定。
★十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
★十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降；
3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。
★十九、存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求。
二十三、操作系统及软件功能
★(1)操作系统
1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
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1.用户首次使用软件时，软件会自动完成GA安装，保障应用的体验效果；
2.产品支持Legacy+MBR和UEFI+GPT引导安装；
3.产品支持一键检测设备软硬件环境是否满足部署要求，输出满足项和不满足项；
4.产品提供双工作区和系统融合两种模式供用户选择；
5.产品支持图形化引导，自助安装：全图形化引导安装，支持一键扫描安装环境，用户单双击即可完成安装；
6.产品支持网络自动匹配、网络禁用等企业级网络管理，实现对迁移后系统的安全管控。
★二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：256GB硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。
★二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求。
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时。
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
★二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
4.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
5.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
6.整机质量服务要求：服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
7.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
8.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
9.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
10.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
★三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供3年的备件服务能力，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货;
★三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；
2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。
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	[bookmark: OLE_LINK10]★一、操作系统支持多CPU架构
1．同源兼容多CPU平台架构：操作系统同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台架构的CPU
二、操作系统支持CPU内置功能
1．多核支持：操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口；
2．CPU虚拟化支持：操作系统支持CPU虚拟化技术；
3．动态调节CPU运行频率：操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率；
4．支持CPU运行时低功耗状态切换：操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态；
5．支持CPU内置安全功能：操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用；
★一、安装部署
1．安装方式：操作系统支持光盘、USB闪存盘和网络等安装方式；
2．安装过程配置：操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等；
3．硬盘分区：操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息；
4．双硬盘安装：当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘；
5．多系统安装：操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导；
6．加密：操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全；
7．初始化备份：操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能；
8．保留用户数据：用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能；
★二、系统引导
1．引导模式：操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导；
a）当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；
b）当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导；
2．引导修复：安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导；
★三、其他安装要求
1．图形化显示：操作系统应提供安装过程图形化显示；
2．安装提示：
a)操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；
b)当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；
c)如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示；
3．分辨率自适应	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率；
★四、系统内核
1．内核要求
a)若操作系统是基于Linux内核的微型计算机操作系统应兼容5.4版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求。
★五、进程管理
1．进程调度：操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取
2．优先级设置：操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等；
3．★地址映射：操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射；
★六、内存管理
1．内存地址管理：操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放；
2．内存管理单元：操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系；
3．buddy分配器：
a)若操作系统基于Linux内核，支持buddy分配器，支持slob、slub或slab
分配器；
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求；
4．DMA内存：操作系统支持DMA内存的申请和释放，包括流式DMA、一致性DMA以及大内存DMA；
5．内存zone管理：
a)若操作系统基于Linux内核，操作系统支持内存zone管理；
b)若操作系统属于其他类型内核不做要求；
6．内存分配方式	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式；
★七、任务调度
1.上下文切换：操作系统支持进程上下文切换
2.进程负载均衡：操作系统支持进程负载均衡调度方式
3.调度方式：操作系统支持进程基于时间片的调度方式
4.抢占调度方式：操作系统支持进程抢占调度方式
★八、中断处理
1．中断处理：操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等
★九、并发与同步处理
1．并发同步处理：操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类RCU原子操作；支持内存屏障操作。
★十、中文支持要求
1．字符编码：操作系统符合GB 18030的要求
2．字库：操作系统提供符合GB 18030标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的5种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库。
3．输入法：操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持GB 18030中已编码的语言文字输入法的安装使用。
4．输入法标准：操作系统提供的通用键盘输入法应符合GB/T 19246—2003要求；如提供手写输入法，应符合GB/T 18790—2010要求；如提供语音输入法，应符合GB/T 21023—2007要求。
5．输出：系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示。
6．表示：操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式。
★十一、系统管理要求
1.系统信息：操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息。
2.系统资源管理：操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等。
3.硬盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式，支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查，数据安全擦除和逻辑卷管理等功能。
4.设备信息：操作系统提供设备信息工具，显示CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置。
5．文件管理器：操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；
a)支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；
b)显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；
c)支持对光驱、闪存盘的访问；
d)支持对网络资源的访问，包括SMB、FTP、NFS等协议下的网络资源；
e)支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；
f)支持文件按照列表显示或网格图标显示；
g)支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；
h)支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；
i)支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；
j)支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；
k)支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索。
6．全文搜索：操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh脚本等。
7．本地帐户管理：操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令。
8．登录管理：操作系统支持本地帐户、LDAP帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录。
9．鼠标管理：操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能。
10．键盘管理：操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示。
11．显示管理
a)操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；
b)支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；
c)支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；
d)支持4K高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；
e)支持超宽屏显示，如：21:9、32:9的显示器；
f)支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；
g)支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；
h)支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复。
12．声音管理
a)操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；
b)支持系统默认音效配置；
c)支持输入输出设备配置；
d)支持输入噪音抑制开关设置；
e)支持输出音量增强开关设置；
f)支持输出声道左右平衡设置。
13．快捷键管理：操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键。
14．时间日期管理：操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；
支持网络时钟同步设置。
15．电源管理
a)操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；
b)支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；
c)支持屏幕显示亮度设置；
d)便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置。
e)支持资源动态调度管理，支持通过减少后台运行程序资源占用，保障关键应用与焦点应用流畅运行。
16．输入法管理：操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存。
17．默认登录语言：按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种
18．打印机管理
a)操作系统支持添加和删除打印机
b)支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；
c)支持打印机共享；
d)支持查看打印机列表；
e)支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；
f)支持页面设置；
g)提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息；
h)需支持在打印机设备缺乏Linux驱动的情况下，通过Windows打印驱动兼容机制实现正常打印；供应商需提供兼容驱动清单，覆盖主流打印机型号
19．外设管控
a)操作系统支持动态显示未授权设备信息；
b)支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括USB、蓝牙、网络接口等；
c)设备包括打印机、摄录设备、USB存储设备等；权限包括读、写、执行等）；
d)支持按设备类型、设备ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；
e)提供完整的连接记录，记录可追溯。
[bookmark: OLE_LINK6]20．隐私文件保护
a)操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；
b)支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；
c)支持手动上锁文件保险箱；
d)支持通过密钥找回口令。
e)支持创建多个受加密保护的存储空间，每个空间支持独立的访问口令。
21．网络管理
a)支持图形化显示；
b)支持DNS设置；
c)支持IPV4/IPV6地址配置；
d)支持自动获取网络地址；
e)支持网关设置；
f)支持手动/自动设置网络代理服务器，支持HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS等多种协议
g)支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；
h)支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；
i)支持L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的VPN连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN自动连接。
22．默认应用程序管理：操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件。
23．应用商店支持应用软件可视化管理；
支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发等分类显示
支持应用软件搜索功能；支持应用软件下载、安装、卸载和升级
24．通知管理：操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等。
25．主题管理：操作系统提供图形化主题管理工具；
a)支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；
b)支持系统主题颜色设置；
c)支持系统图标主题设置；
d)支持系统光标主题设置；
26．产品许可机制操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
★十二、图形化要求
1．用户操作界面：操作系统提供图形化操作界面
2．桌面图标：操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标
3．桌面图标管理
a)操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；
b)支持应用程序快捷方式与文件共存；
c)支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；
d)支持文件图标拖拽、摆放；
e)支持图标名称修改；
f)支持按照文件类别显示文件图标。
4．桌面快捷选单
a)操作系统支持桌面图标按照网格排列；
b)支持右键选单新建纯文本；
c)支持右键选单新建文件夹；
d)支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小。
5．起始选单
a)操作系统支持分类显示系统已安装应用；
b)支持创建应用的快捷方式到桌面；
c)支持添加应用访问快捷方式到任务栏；
d)支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；
e)支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；
f)包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；
g)包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标。
6．任务栏
a)操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；
b)提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；
c)提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；
d)提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；
e)直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；
f)支持任务栏隐藏；
g)支持任务栏位置调整。
7．桌面工作区：操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区。
8．系统退出操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作。
9．窗口管理器：
a)操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；
b)提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；
c)提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；
d)窗口可以在不同工作区中移动；
e)提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；
f)提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；
g)提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；
h)支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；
i)提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸。
10．图形特效：操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节。
★十三、常用软件支持
1．应用软件安全要求：操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性。
2．压缩工具：操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压rar格式文件；支持对压缩包进行加解密。
3．音频播放工具：操作系统提供音频播放工具，支持MP3、OGG、WAV等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式。
4．音频录制工具操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作。
5．视频播放工具
a)操作系统提供视频播放工具，支持MKV、OGG等封装格式的视频文件；
b)支持播放本地视频文件；
c)支持自动加载本地字幕；
d)支持播放控制功能；
e)提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用。
6．视频录制工具	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制。
7．光盘刻录管理工具	
a)操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW格式的光盘；
b)支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；
c)支持将光盘镜像文件刻录到光盘；
d)支持ISO9660、UDF格式光盘挂载、读取；
e)支持通过拖拽文件至光盘分区路径后即可操作刻录，支持将常用光盘介质刻录为ISO9660多类型及UDF格式，支持跨系统的UDF格式追加刻录功能；
f)支持检查光盘数据完整性。
8．截图录屏	
a)操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图、录屏、屏幕录音、滚动截图（长截图）、截图中集成OCR功能、内容标注等；
b)支持延时捕捉屏幕图像设置；
c)支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；
d)支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；
e)支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；
f)系统截图支持保存为PNG、JPG、BMP等格式，录屏支持保存为GIF、MP4、MKV等格式。
9．图像查看工具：操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等。
10．文件扫描工具：操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置。
11．浏览器：操作系统提供浏览器，支持HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根CA签发的符合相关要求的CA机构证书；支持符合GB/T 38636—2020的TLCP。
12．文件共享：操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置
★十四、开发环境
1．开发环境：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境。
2．开发库	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GNU C、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等开发库。
3．编译开发工具：操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等语言编译器。
4．文本编辑工具	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Emacs、Vim等。
★十五、开发支持
1．开发文档：操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档。
★十六、运行环境兼容
1．版本兼容：操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新；
2．文件系统层次结构：供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构；
3．运行库：供应商应给出长期兼容支持的运行库；
4．命令：供应商应给出长期兼容支持的常用命令。
★十七、软件包
1．软件包管理
a)操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；
b)显示已安装软件包的描述和包含的文件；
c)支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；
d)自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；
e)在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包。
★十八、硬件兼容（整机）
1．微型计算机兼容清单：供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
2．便携式微型计算机兼容清单：供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。
★十九、硬件兼容（部件）
1．固件：供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
2．显卡：供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
3．网卡：供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
4．蓝牙：供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
5．显示设备：供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
6．生物特征：供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。
★二十、硬件兼容（外设）
1．打印机：供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
2．扫描仪：供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
3．摄录设备：供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
4．存储设备：供应商提供兼容USB2.0，3.0，3.1的U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
5．主流蓝牙设备：供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品；
6．主流USB外设：供应商提供兼容的USB设备，如USB鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。
★二十一、软件兼容（日常办公）
1．办公软件：供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
2．版式软件：供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
3．签名软件：供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。
★二十二、软件兼容（安全防护）
1．杀毒软件：供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
2．身份鉴别系统：供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
3．日志管理：供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
4．防火墙：供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。
★二十三、软件兼容（网络应用）
1．网络会议：供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
2．浏览器：供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。
★二十四、软件兼容（多媒体）
1．图形图像：供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
2．媒体播放：供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品；
3．音乐电台：供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。
★二十五、便捷使用
1．帮助提示：操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示。
2．快捷键：操作系统支持以下快捷键：
<Super>开始选单
<Alt>+<Tab> 遍历窗口
<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口
<Alt>+<F4> 关闭当前窗口
<Ctrl>+<A> 全选
<Ctrl>+<X> 剪切
<Ctrl>+<C> 复制
<Ctrl>+<V> 粘贴
<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法
<Ctrl>+<Shift> 切换输入法
<Super>+<L> 桌面锁定
<Super>+<D> 显示桌面
<Super>+<E> 打开文件管理器
<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面
★二十六、系统稳定性
1．操作系统连续运行72小时：操作系统在CPU占用大于等于80%，或内存占用大于等于80%压力情况下，连续运行72小时无故障；需支持对CPU、内存占用情况实时监测并可自定义监测阈值上限，超出上限可通过锁屏提示消息、通知中心显示、声音提示进行预警，预防系统负荷过高导致死机。
★二十七、检查修复
1．系统修复：操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复
★二十八、备份恢复
1．备份还原：操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原；支持在系统进行升级前默认将系统进行备份，以保障其升级过程中的出现错误可进行系统回退，提供系统的稳定性。
★二十九、系统维护
1．日志管理：操作系统提供图形化日志管理工具：支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能。
2.系统升级：操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持图形化设置不升级系统版本的情况下仅单独获取安全漏洞和兼容性相关更新；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户。
★三十、交付方式
1．交付方式：操作系统支持光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式。
★三十一、产品维护服务周期。
1．产品维护周期：产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年。
2．产品延伸服务周期：产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年。
3．产品延伸安全服务周期：产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年。
4.产品售后服务周期	≥6年。
★三十二、售后服务
1．原厂服务：服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供。
2．服务热线电话：操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。
3．技术服务标准：操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务。
4．技术服务时效：操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。
5．技术服务保障：发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换。
★三十三、交付与安装调试
1．配套资料：操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等。
★三十四、系统更换
1．系统更换：服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）
★三十五、厂商能力要求
1．服务团队：操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务。
★三十六、数据上行安全保障
1．数据收集安全保障：除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内。
★三十七、数据下行安全保障
1．数据供给安全保障：数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等。
★三十八、代码无风险
1．代码无风险：操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。
★三十九、基本要求
1．基本要求：操作系统应当符合安全可靠测评要求。
★四十、密码算法支持
1．密码算法实现：操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法运算。
2．随机数生成：随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》。
3．内置数字证书：操作系统内置国家电子认证根CA的根证书。
4．密码协议实现：操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP。
★四十一、安全管理工具
1．安全管理工具：操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制。
★四十二、身份鉴别
1．生物特征识别管理
a)操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；
b)支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；
c)支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；
d)支持用户管理自己的生物特征信息。
2．身份鉴别服务
a)操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；
b)支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；
c)支持帐户口令有效期配置；
d)支持口令鉴别失败控制；
e)支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；
f)支持root远程登录禁用及权限限制；支持开发者模式开启管控，通过符合GM/T要求的数字证书进行身份校验，防范非授权提权。
★四十三、访问控制
1．自主访问控制：允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予。
2．强制访问控制：操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制。
3．安全审计：操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置。
4．支持多策略融合访问控制,支持SELinux/AppArmor等安全机制同时挂载切换。
★四十四、防火墙工具
1．基本要求：操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝。
★四十五、漏洞管理
1．漏洞编号	
a)操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；
b)漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；
c)漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；
漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。
★四十六、操作系统须在本项目计算机终端预装(永久独立授权)。
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	[bookmark: OLE_LINK41]1.各应用均智能界面均支持鼠标模式、触摸模式无缝切换。
2.各应用均支持整合新建、打开、保存、输出、打印等常用文件类操作的文件面板。
3.各应用均基于所选内容差异动态显示的浮动工具栏及属性操作面板。
4.各应用均内置数学、化学、物理、地理等科教素材，支持素材导入导出等管理行为。
5.各应用均支持函数图像功能，自动基于函数生成对应图像。
6.各应用均支持插入音、视频文件，并支持在本应用内播放，无需调用其他播放软件。
7.各应用内设置图形、图片及文本属性时，均支持即时预览。
8.各应用均支持对文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。
9.各应用均支持插入来自扫描仪的图片。
10.设置文本段落属性、对象绕排属性时，支持即时预览。
11.支持通过“样式管理器”实现样式的跨文档复制。
12.支持以文件合并方式快速汇总不同用户填写、修改的信息。
13.插入空白页时，支持设置空白页插入位置：当前页之前、当前页之后、光标位置并指定空白页页面方向：横向、纵向、自动。
打印、打印预览支持设定是否打印批注、修订信息，支持信封设置及信封打印。
14.邮件合并功能支持合并打印到信封，实现一键信封批量制作。
处于页眉页脚区域时，支持设置显示/隐藏正文区域内容。
15.支持多对多、多对一方式的内容批量替换。
16.支持表格导出功能，可将文档内所有表格导出为工作表。
17.支持超链接定位功能，能以上一条、下一条方式定位文档内超链接。
18.支持粘贴为超链接功能：直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。
19.支持护眼模式，并支持自定义护眼模式下屏幕颜色。
20.文字处理、简报制作应用内执行表格插入操作时，均支持预览表格插入后文档排版效果。
21.支持对文本框内文本支持设置项目符号属性。
22.支持条件格式的即时预览。
23.单元格合并拆分功能支持跨列居中，拆分并填充内容等方式。
24.插入行功能支持等距插入行、分类插入行功能。
25.支持通过"监视窗口"监控单元格数值变化。
26.支持插入下拉列表，支持通过下拉列表进行选项多选。
27.支持三维柱形图、三维折线图、三维面积图、三维曲面图、柱形圆柱图、柱形棱锥图等三维图表功能。
28.具备本地或云端数理化生地等科教素材库。
29.支持基于所选数据的快速分析功能。
30.提供数据分析、规划求解、方案、查阅向导、条件求和等数据分析功能。
31.支持录制音频并插入到幻灯片。
32.支持集动画效果与幻灯片切换效果于一体的动画方案功能。
33.支持以颜色、灰度、纯黑白三种方式显示幻灯片。
34.支持排练计时时录制旁白，所录制旁白能在后续播放时使用。
35.支持简报文档以颜色、灰度、纯黑白三种方式打印。
36.支持大纲视图，并支持大纲内容的上移/下移、折叠/展开等操作。
37.支持对表格设置多种样式的斜线表头。
38.支持批注回复功能。
39.支持水印功能，可对多张幻灯片批量插入水印。
40.支持对象快速布局功能，可快速生成呈矩阵或环状方式布局的对象组。
41.支持将多个文字处理、电子表格、简报制作文档整合为一个集42.成文件,拥有统一的文件格式。
43.支持集成文件内数据共享，并通过粘贴链接功能完成数据同步更新。
44.支持包含禁止保存、禁止另存、禁止添加水印和条形码等安全控制功能。

	16
	学生计算机
	170台
	★一、CPU规格及型号
1.配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，功耗≥65W，支持超线程技术；
★二、内存规格
1.内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2
★三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥65W，位宽≥64位；内存条数量≥4；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*8，固态硬盘占用M.2接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB。
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥256GB；
3.机械硬盘数量：≥0个；
4.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
5.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定。
★五、显卡规格
1.显卡类型：2G独立显卡；
★六、显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥80%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%。
★七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥104键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm-4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.8米；
8.键盘颜色：黑色；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.8米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色；
13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定。
★八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1。
★九、外部接口规格
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1。
★十、整机基础规格
1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求；
5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上；
8.机身材质：金属；
9.机身颜色：黑色；
10.机箱尺寸容量：为便于升级扩展，机箱体积应≥7L。
★十一、CPU性能
1.CPU物理核数：≥8；
2.CPU主频：≥3.0GHz；
3.CPU末级缓存容量：≥16MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s。
★十二、内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s。
★十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
▲2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
▲3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080。
★十四、显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤5ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500：1；
9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定。
★十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应。
★十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。
★十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。
★十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降；
3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。
★十九、存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。
★二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。
★二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。
★二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求。
二十三、操作系统及软件功能
★（1）操作系统
1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.预装正版国产办公软件；
(2)应用迁移软件
1.用户首次使用软件时，软件会自动完成GA安装，保障应用的体验效果；
2.产品支持Legacy+MBR和UEFI+GPT引导安装；
3.产品支持一键检测设备软硬件环境是否满足部署要求，输出满足项和不满足项；
4.产品提供双工作区和系统融合两种模式供用户选择；
5.产品支持图形化引导，自助安装：全图形化引导安装，支持一键扫描安装环境，用户单双击即可完成安装；
6.产品支持网络自动匹配、网络禁用等企业级网络管理，实现对迁移后系统的安全管控。
★二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：256GB硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。
★二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求。
★二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时。
★二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时。
★二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。
★二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
★三十、服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
4.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
5.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
6.整机质量服务要求：服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
7.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
8.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
9.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
10.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。
★三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供3年的备件服务能力，或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货;
★三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
★三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；
2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572中规定。
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	一、桌面部署管控模块
1.为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
2.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
3.针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载；同一局域网内的设备可互相分享文档；镜像下载支持断点续传，避免网络中断等情况需要重复传输，可以大幅提升传输效率。
4.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。
5.为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi更新与管理桌面。
6.支持灵活教学与多教学环境组合，即老师可自定义多个教学系统环境的复杂组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式；支持对操作系统还原后，对计算机名、IP地址、域用户等信息进行保存。
7.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。

	18
	人工智能通识学习平台
	3套
	★1.支持接入≥3款国内主流开源或商用大语言模型 API（含推理类、对话类，如 DeepSeek 系列、Qwen 系列、Kimi 系列及其他同等性能模型），实现对话、问答、推理等调用并稳定运行；（提供第三方机构测试报告或生产厂家证明或产品功能截图）
★2.支持在私有云环境部署开源大模型、自有大模型或微调后大模型（支持 GGUF 或同等量化格式），提供模型注册、加载、版本管理与随时调用功能；
[bookmark: OLE_LINK15]3.支持数字人功能,实现照片到数字人, 视频到数字人的加工视频输出
4.支持真人声音克隆,支持视频AI配音；
5.支持多人并发的可扩展算力系统,可根据用户数量进行弹性调整。

	19
	交换机
	6台
	提供48个10/100/1000Mbps自适应以太网端口

	20
	18U网络机柜
	3个
	1.尺寸约：高600mm*宽600mm*深500mm；
2.钢化玻璃们，支持12U、钢面脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；
3.材料：SPCC优质冷轧钢板制作；
4.产品特点：方便快速的挂墙安装。

	21
	网线
	18箱
	1.传输频率：100MHz；
2.传输速率：1000Mbps（千兆网络）；
3.线缆直径：5mm；
4.4对线缆，1个抗拉线；
裸铜直径：0.51mm，绝缘线径：0.92mm。

	22
	6平方电缆线
	900米
	国标6平方纯铜电源线，国标纯铜环保RVV3*6

	23
	2.5平方电缆线
	1800米
	国标2.5平方纯铜电源线，国标纯铜环保RVV3*2.5。

	24
	不锈钢盖板
	3间
	根据布线需要，按相关要求对地面进行开槽，上方用优质不锈钢，厚度≥1.2mm，对本项目电脑教室布线预埋进行修复。

	25
	施工材料
	3项
	含优质六类三件套千兆水晶头，金属接触点镀金、路由器、交换机、空气开关、漏电保护器、电源插座、排插、钉子、胶布等一批满足本项目需求。

	26
	地槽开槽
	3项
	按学校实际场地走线开槽。

	27
	其他
	1批
	1.全部电脑用的网线、电线、机柜、网络交换机、电源空开、网线、电源电缆、线槽、电源排插的材料。
2.计算机教室桌凳安装服务器部署安装；每台计算机（终端）及网络布设安装；过道耐压走线槽等工程所需配件的安装调试；网络交换机、机柜、电源空开、网线、电源电缆、线槽、电源插排等布设安装；系统软件、教学应用软件、教学资源等安装调试。
3.办公室每台计算机（终端）布设安装；网线、电源电缆、线槽、电源插排等布设安装；系统软件、教学应用软件、教学资源等安装调试。
4.所有货物到各个项目学校的运输、培训服务。

	商务条款

	售后服务要求
	1.所有货物必须为符合国家行业有关质量标准、强制性标准的全新合格产品。
2.中标人送货上门、安装调试，负责培训技术人员2名以上，所需工具、器材由中标人自理、提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。
3.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。
4.产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应，4小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。
5.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。


	项目实施方案
	投标人应具备教学运营保障机制，满足采购需求中的教学软件；拟投入人员职责分工具体明确，有专门的质量技术管理班子，人员配备，工作程序制定全面严谨，防范和控制风险制度健全，质量控制措施操作性强，内控措施完善，具备安装调试、系统服务能力以及提供关键性技术支撑。

	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30个日历日内交付使用。
2.交付地点：钦州市钦南区菩提路南侧(白石湖校区)。

	付款方式
	1.投标报价包括全部货物和配套设施金额、软件费、安装费、运输费、吊装费、人工费、工具、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、信息系统集成费、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
2.本项目无预付款，项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后30日内向中标人支付合同金额。

	货物验收
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件要求和投标文件承诺配置、参数及各项要求；③货物符合国家标准。
2.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督鉴定。
4.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备或产品并更换或调试至正常运行的最佳状态。
5.为确保产品满足《项目需求》的技术指标和性能要求，采购人享有拒收中标人交付的无法满足招标文件要求、投标文件承诺和合同的产品。中标人提供的产品完全未能满足合同、采购文件要求和投标文件承诺的技术功能要求的，采购人报政府采购监督管理部门，若存在虚假应标的情形，采购人对虚假应标的投标人追究相应的法律责任。

	其他要求
	1.核心产品：触控一体机。
2.投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。





















[bookmark: _Toc173764940]第三章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备
项目编号：QZZC2026-G1-990213-QZSZ

	2
	投标人资格：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；
3.本项目的特定资格要求：无

	3
	投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。

	4
	投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。

	5
	投标有效期：90天

	6
	[bookmark: OLE_LINK20]投标保证金：叁万贰仟元整(¥32000.00)
注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。
2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。

	7
	投标文件提交截止时间及开标时间：2026年08月  日上午10时00分
投标地点(网址)：政府采购云平台
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

	8
	评标方法：综合评分法

	9
	代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。


[bookmark: _Toc352700405][bookmark: _Toc353785275][bookmark: _Toc352578891][bookmark: _Toc352578861][bookmark: _Toc352578843][bookmark: _Hlk92374740]
投标人须知
[bookmark: _一、总__则][bookmark: _Toc352700406][bookmark: _Toc353785276]一、总  则
(一)适用范围
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc352700408][bookmark: _Toc353785278][bookmark: _Toc254970528]1.项目名称：钦州市外国语学校电脑、教学一体机设备
2.项目编号：QZZC2026-G1-990213-QZSZ
本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。
(二)定义
[bookmark: _Hlk92374304]1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心(以下简称“本中心”)。
4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc353785279](三)投标人资格
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc353785280][bookmark: _Toc352700409][bookmark: _Hlk92444465]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；
3.本项目的特定资格要求：无
(四)采购方式
公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc352700410][bookmark: _Toc353785281][bookmark: _Toc254970530](五)投标委托
委托投标的投标人须提供授权委托书(格式见第六章)。
[bookmark: _Toc353785282][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc352700411](六)投标费用
投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc353785283][bookmark: _Toc352700413](七)转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。
3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc353785284][bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc352700414][bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Hlk92444771](八)特别说明：
关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc352700415][bookmark: _Toc353785285][bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533](九)询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；
(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。(质疑、投诉不接受传真形式)
质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886002
采购监管部门联系方式：钦州市财政局      0777-2895258
[bookmark: _Hlk92793564](十)查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

[bookmark: _Toc353785286][bookmark: _Toc352700416]二、招标文件
[bookmark: _Toc352700417][bookmark: _Toc353785287](一)招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 项目需求
第三章 投标人须知及前附表
第四章 评定标准及推荐原则
第五章 政府采购合同主要条款
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc352700419][bookmark: _Toc353785289](二)招标文件的澄清与修改
[bookmark: _Hlk92287343]1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk92446337]3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。
[bookmark: _三、投标文件][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc353785290][bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc352700420][bookmark: _Hlk92446512]三、投标文件
[bookmark: _Toc353785291][bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc352700421][bookmark: _Toc254970536](一)投标人的风险
1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。
[bookmark: _Hlk92446638](二)投标文件的组成
[bookmark: _Hlk92285760]1.资格文件：
[bookmark: _Hlk90369149]★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件
[bookmark: _Hlk154044758]★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章)
[bookmark: OLE_LINK4]★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)
★(4)投标人《中小企业声明函》(格式见第六章)
2.商务技术文件：
[bookmark: _Hlk97803518]  (1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨)
★(2)投标函(格式见第六章)
★(3)法定代表人身份证
★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证(委托代理时必须提供，格式见第六章)
★(5)商务响应表(格式见第六章)
[bookmark: _Hlk92285954]★(6)技术响应表(格式见第六章)
(7)实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
(8)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
(9)投标人具有相关体系认证证明材料
(10)投标人具有同类项目业绩证明材料
(11)投标人提供相关节能、环保标志产品证书
(12)投标人认为有必要提供的声明或材料(关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件等) 
3.报价文件
★(1)开标一览表(格式见第六章
[bookmark: _Hlk92265738]★(2)报价明细表(格式见第六章)
[bookmark: _Hlk154044832][bookmark: _Hlk233363168]注：①标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名或盖章，开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名或盖章，否则视为无效投标文件。
②投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _Hlk90906323][bookmark: _Hlk92447223][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc352700422][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc353785292](三)投标文件的编制、签署及加密
[bookmark: _Hlk154044894]1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。
2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。
3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。
	4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名(可为电子签名或盖章)、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。
	5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。
(四)投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)，否则视为无效投标文件。
[bookmark: _（五）投标报价][bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc352700423][bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc353785293][bookmark: _Hlk92447977](五)投标报价
1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。
2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。
3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。
[bookmark: _（六）投标文件有效期][bookmark: _Toc353785294][bookmark: _Toc352700424][bookmark: _（七）投标保证金][bookmark: _Toc353785295][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc352700425][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Hlk92448848](六)投标有效期
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。
(七)投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc353785296][bookmark: _Toc352700426]1.投标保证金金额叁万贰仟元整(¥32000.00)
[bookmark: _Hlk91771269]2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。
(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。
	本中心银行账户：
	开户名称：钦州市政府采购中心
	开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行
	银行账号：2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。
	3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。
4.保证金的退付：
	     提交形式
投标人
	网上银行形式
	支票、汇票、本票、保函等形式

	未中标人
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内退还。

	中标人
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还。


注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外
5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；
(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；
(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；
(5)招标文件规定的其他情形。
(八)投标文件的上传、提交、修改、撤回
[bookmark: _Toc352700427][bookmark: _Toc353785297][bookmark: _Hlk91772691]1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _四、开标][bookmark: _Toc353785300][bookmark: _Toc352700430]四、开标
[bookmark: _Hlk90300735][bookmark: _Hlk90300780][bookmark: _Toc352700431][bookmark: _Toc353785301](一)本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅(政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标)，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(二)开标程序
1.开标会由本中心主持；
2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。
注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。
(三)资格审查
1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。
2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
3.采购人或本中心将通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
[bookmark: _五、评标][bookmark: _Toc353785302][bookmark: _Toc352700432][bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]五、评标
[bookmark: _Toc352700433][bookmark: _Toc353785303](一)评标原则：
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。
2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。
(二)组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(三)符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
(1)商务评审:
①应交未交投标保证金的；
②投标文件未按招标文件编制要求提供或内容虚假的
③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；
④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；
[bookmark: _Hlk112423038]⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件未满足招标文件要求的；
⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
⑦投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
(2)技术评审：
①未提供或未如实提供货物规格型号参数或服务事项响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；
②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；
③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的。
(3)报价评审：
①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
③投标报价具有选择性；
④投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。
⑤评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
A.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
C.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价)
D.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
E.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
F.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第A项至第D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第C项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
G.评标委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）比较与评价
[bookmark: _Hlk92463857]1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。
2.对中小企业扶持/本国产品的支持政策
(1)对中小企业扶持政策
[bookmark: _Hlk108682836][bookmark: OLE_LINK3]①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人提供的全部货物(全部由符合政策要求的中小企业承接的服务)符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审时将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。
②投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
③投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：详见财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。
(2)对本国产品的支持政策
①本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品标准：在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。（在财政部门分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前）
②对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
③有关证明文件
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
注：详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。
3.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。
[bookmark: _Hlk90303998][bookmark: _Toc353785306][bookmark: _Toc352700436]4.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。
(五)澄清问题的形式
[bookmark: _Toc353785307][bookmark: _Toc352700437][bookmark: _Hlk92457660]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(六)错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk92464203]1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc352700429][bookmark: _Toc353785299][bookmark: _Toc254970685](七)核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：
1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Hlk90304995]3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：
(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：
(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
	(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；
(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
(八)废标
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc353785309][bookmark: _Toc352700439](九)评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

[bookmark: _Toc352700440][bookmark: _Toc353785310][bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]六、评标结果
(一)本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
(二)中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc352700441][bookmark: _Toc353785311](三)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同
[bookmark: _Hlk154045215](一)采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
(二)中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
(三)中标人可凭中标通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。
(四)中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
(五)采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

[bookmark: _Toc353785315][bookmark: _Toc352315998][bookmark: _Toc352700445]八、适用法律
本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

[bookmark: _九、其他事项]九、其他事项
(一)代理服务费
[bookmark: _Hlk92466646]1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。
[bookmark: _Hlk92466736]2.代理服务收费标准：
	               服务类型
费率


中标金额(万元)
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.2%
	1.2%
	0.8%

	100-500
	0.88%
	0.64%
	0.56%

	500-1000
	0.64%
	0.36%
	0.44%

	1000-5000
	0.4%
	0.2%
	0.28%

	5000-10000
	0.2%
	0.08%
	0.16%

	10000-50000
	0.04%
	0.04%
	0.04%

	50000-100000
	0.028%
	0.028%
	0.028%

	100000-500000
	0.0064%
	0.0064%
	0.0064%

	500000-1000000
	0.0048%
	0.0048%
	0.0048%

	1000000以上
	0.0032%
	0.0032%
	0.0032%


[bookmark: _Hlk92466755]	注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
3.缴纳代理服务费银行账户：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:兴业银行钦州支行
银行账号:554010100100129709
[bookmark: _Hlk92466777](二)解释权：本招标文件解释权属本中心。
(三)有关事宜
	所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
[bookmark: _Hlk92466867]钦州市政府采购中心
邮政编码：535000
通讯地址：钦州市金海湾东大街8号
[bookmark: _Hlk108515537]钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(采购文件)
联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006
(3)政采云技术支持热线：95763













[bookmark: _Toc173764941]第四章  评定标准及推荐原则
[bookmark: _Hlk92268453]

评定标准和推荐原则

一、评标原则
(一)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
(二)评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
(三)评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。
二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。
[bookmark: _Hlk173765032](一)报价分(30分)
	1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: _Hlk92723412]	某投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标价)×30分
注：
(1)满足招标文件全部实质性要求的投标人最低报价为评标基准价。投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×(1-价格扣除比例)，否则评标价=投标报价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。
(2)对符合本国产品支持政策要求的投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(二)技术商务分(70分)
1.货物分(30分)
1.1技术参数分（满分26分）
[bookmark: OLE_LINK55]1.1.1《项目需求》交互智能平板整机嵌入式系统版本为Android 12-14的得1分，版本为Android15以上的得2分。（满分2分）
[bookmark: OLE_LINK48]1.1.2《项目需求》交互智能平板支持色彩空间sRGB模式下色准△E=2级得1分，色准△E=1级得2分。（满分2分）
1.1.3《项目需求》交互智能平板摄像头模组输出2路视频流的得1分，≥3路视频流的得2分。(满分2分)
[bookmark: OLE_LINK49]1.1.4《项目需求》交互智能平板内置摄像头有效像素1200万（不含）-3000万的得1分；有效像素3000万（不含）以上的得2分。（满分2分）
1.1.5《项目需求》交互智能平板内置麦克风拾音角度＞160°的得1分、拾音距离＞10m的得1分。（满分2分）
1.1.6《项目需求》无线麦克风的采样率、扩音增益、底噪、声信噪比、扩音延时，每有一项优于参数的得0.5分，满分2分。
[bookmark: _Hlk235631477][bookmark: OLE_LINK51]1.1.7《项目需求》无线麦克风电池续航时间≥6小时的得2分。（满分2分）
[bookmark: OLE_LINK14]1.1.8投标人投标产品满足或优于《项目需求》会议网络机第25、32、33项，触控一体机第3、15、26项技术参数及性能配置的，每项得1分，满分6分。（须按项目需求的要求提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK54]1.1.9《项目需求》教师计算机、学生计算机显卡显示芯片核心频率≥1000MHz的得1分。（满分1分）
1.1.10《项目需求》教师计算机、学生计算机显存等效频率≥5000 MT/s的得1分。（满分1分）
注：产品技术参数须在技术偏离表中列明，并在投标文件中提供产品满足或优于此项技术参数及性能配置的由具备资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或生产厂家证明或功能截图作为佐证并加盖投标人公章。
[bookmark: OLE_LINK45]1.2投标人提供交互智能平板、触控一体机设备质保期承诺每延长1年的得1分，满分2分；投标人提供教师计算机、学生计算机设备质保期承诺每延长1年的得1分，满分2分。本项满分4分。(须提供承诺书，并加盖投标人公章)
2.实施方案分（14分）
由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。
2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试方案、④实施进度保证承诺，且满足项目需求的，每项得2分，满分8分。
2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。
注：未提供方案的不得分。
3.售后服务分(16分) 
由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。
3.1投标人提供项目售后服务承诺方案，投标人设置有售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；投标人承诺产品如出现故障并接到用户通知后20分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障(未能在规定时间内排除故障的，在18小时内提供同档次的备用产品)的得4分，本项满分4分。
3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②售后维护应急处理程序、③定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施的，每项得2分，满分12分。
注：未提供方案的得0分。
4.商务分(7分)
[bookmark: OLE_LINK5]4.1投标人或核心产品厂商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分3分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）
4.2投标人自2023年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分4分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)
5.政策功能分（3分）
5.1投标的产品纳入《节能产品政府采购品目清单》(财库[2019]19号)且不属于强制采购节能产品的，投标人提供投标产品节能产品认证证书，每项得0.5分，满分1分。
5.2投标的产品纳入《环境标志产品政府采购品目清单》财库[2019]18号，投标人提供投标产品环境标志产品认证证书的，每项得0.5分，满分2分。
三、总得分=价格分+技术商务资信分
[bookmark: _Hlk92267887]四、中标候选人推荐原则
	评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
















[bookmark: _Toc173764942]第五章  政府采购合同主要条款










政府采购货物买卖合同








项目名称：                            
合同编号：                            
甲    方：                            
乙    方：                            
签订时间：                            




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 
乙方1（全称）：                   （供应商）
乙方2（全称）：                   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     
         否
   （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                 询价 单一来源 框架协议 其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否
（7）合同是否分包：是  否
 分包主要内容：                                                         
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                        
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
   （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：            
   国别：               品牌：              规格型号：                  
 否
   （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                      
         强制采购  优先采购  否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                  
         强制采购  优先采购  否
         是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：                    
         强制采购  优先采购  否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是  否  不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                                                         
                 大写：                                                      
         分包金额（如有）小写：                                              
                 大写：                                                      
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他           
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）      
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）      
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                                            
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否
   收取履约保证金形式：                                  
   收取履约保证金金额：                                  
   履约担保期限：                                        
（4）分期履行要求：                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                              
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
       验收主体：                                    
       是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：           否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   否
验收组织的其他事项：                                  
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收
         分期/分项验收：          （应明确分期/分项验收的工作安排）          
（4）履约验收程序：                                                        
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                       
（6）履约验收标准：                                                        
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：               （产权过户登记等）                   
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                                                                生效。
1. 合同份数
本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：             年      月      日
合同订立地点：                               
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc352700448][bookmark: _Toc352700352][bookmark: _Toc173764943]第六章　投标文件格式

 一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，现郑重承诺：
(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此承诺。



    投标人(盖章)：              
                                               日期：       年    月    日


无重大违法记录的书面声明(格式)

钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，现郑重声明：
(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为)。
本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此声明。



           投标人(盖章)：              
[bookmark: _Hlk112336125]日期：      年    月    日

中小企业声明函（格式）
[bookmark: _Hlk94193902][bookmark: _Hlk82091685][bookmark: _Hlk60836554][bookmark: _Hlk82091228]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk60836996]1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：               
日 期：                         











从 (——)业 (——)人 (——)员 (——)、 (——)营 (——)业 (——)收 (——)入 (——)、 (——)资 (——)产 (——)总 (——)额 (——)填 (——)报 (——)上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

	[bookmark: _Hlk154045354]大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。


[bookmark: _Hlk218503455]残疾人福利性单位声明函(格式)

[bookmark: _Hlk94193952][bookmark: _Hlk82091361][bookmark: _Hlk192844162]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ _ _ _单位的_ _ _ _ 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位(请填写具体单位名称)制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称(盖章)：              
日  期：                        





















                        
《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

二、资信技术文件
投 标 函(格式)
致：钦州市政府采购中心：

[bookmark: _Hlk92702218]	根据贵方为   (项目名称)   招标文件 (项目编号及分标号) ，我方  (投标人名称)  经正式授权代表   (被授权人)   提交投标文件：
	据此函，投标人承诺：
1.我方已详细审阅招标文件(包括澄清或者修改文件)，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。
	5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。
	6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
	7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。
	8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。
	9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。
10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：
	地址：                                   
	邮政编码：                               
	电话、电报、传真或电传：                 
	开户名称：                               
	开户银行：                               
	账    号：                               



	                                                    投标人(盖章)：             
	                                                    日期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk92702580]授权委托书(格式)
致：钦州市政府采购中心
我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工(姓名)以我方的名义参加(项目名称/项目编号)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证号码：                  
附：委托代理人身份证(正反面)



       投标人(盖章)：                    
法定代表人签名或盖章：            
日期：           年      月      日


[bookmark: _Hlk92702799][bookmark: _Hlk111728555]商务响应表（格式）

	序号
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


注：投标人应根据第二章《项目需求》中的商务条款逐条逐项响应，并作出承诺或说明。


                                                      投标人（盖章）：           
                                                      日期：      年   月   日



[bookmark: _Hlk111728645]技术响应表（格式）

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	标的名称
	招标要求
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk191893189]注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。


                                                        投标人（盖章）：           
                                                        日期：      年   月   日

人员配置表(格式)

	序号
	姓名
	身份证号
	岗位
	学历
	职业资格/职称/培训/认证

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注:应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、资格职称、培训、认证证书等材料。


投标人(盖章)：             
日期：        年   月   日


设备配置表(格式)
	序号
	名称
	品牌及型号
	主要技术性能、参数
	生产厂家
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据项目采购需求及评定标准填写拟投入本项目的设备设施.


        投标人(盖章)：            
日期：        年   月   日


关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：　        
日期：　       年　 月　 日







1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

三、报价文件

[bookmark: _Hlk111729075]开标一览表（格式）
项目名称：                          
    项目编号：                          
	报价（总价、元）

	人民币大写：                                                      （￥                 元）


1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlk90908484]3.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。


法定代表人或授权代表（签名或盖章）：             
         投标人（盖章）：                        
                       日期：       年    月    日


报价明细表（格式）
[bookmark: _Hlk94191840]    项目编号：                           
    项目名称：                                                                     单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	产地
	技术参数及性能（规格）
	数量、单位①
	单价②
	单项合价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：1.所有价格均用人民币表示。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
3.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。



         投标人（盖章）：                        
                     日期：       年    月    日


