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[bookmark: _Toc173764938]第一章  公 告


[bookmark: _Hlk218419541]钦州市政府采购中心关于灵山县职业技术学校改善办学条件设备(QZZC2026-G1-210103-QZSZ)的招标公告

项目概况
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: _Hlk164066481]灵山县职业技术学校改善办学条件设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取招标文件，并于2026年08月  日10:00(北京时间)前提交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Hlk92355554]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk233624744]项目编号：QZZC2026-G1-210103-QZSZ
[bookmark: _Hlk233624756]项目名称：灵山县职业技术学校改善办学条件设备
预算总金额(元)：4100000.00
采购需求：

标项一
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk233118828]标项名称：改善学生住宿条件设施
数量：1批
[bookmark: _Hlk224718322]预算金额(元)：2600000.00
[bookmark: OLE_LINK7]简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生宿舍床2175套，行李架500套，详见招标文件。
最高限价(如有)：
合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内安装调试交付使用。
本标项(否)接受联合体投标。
备注：

[bookmark: OLE_LINK10]标项二
标项名称：数控技术应用专业实训设备
数量：1批
预算金额(元)：715000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实体设计软件、制造工程师软件、环境建设、数控车床、数控机床配套刀具等，详见招标文件。
最高限价(如有)：
合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内安装调试交付使用。
本标项(否)接受联合体投标。
备注：

标项三
[bookmark: _Hlk233297197]标项名称：数控应用专业仿真实训室设备
数量：1批
预算金额(元)：785000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：计算机、交换机、路由器、摄像头、手机柜、交换机柜、智慧讲台、学生六角桌椅、空调网络综合布线、多媒体系统等，详见招标文件。
最高限价(如有)：
合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内安装调试交付使用。
本标项(否)接受联合体投标。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk223013172]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项二：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项三：部分货物由符合政策要求的小微型企业制造
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc38370141]时间：2026年07月  日至2026年07月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)
地点(网址)：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件(进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件)
售价(元)：0 
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年08月  日10:00(北京时间)
投标地点(网址)：政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
开标时间：2026年08月  日10:00 (北京时间)
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]六、其他补充事宜
1.本项目需落实的政府采购政策：
(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)
(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)
(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)
(4)国家市场监督管理总局 《强制性产品认证管理规定》
(5)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知(国办发〔2025〕34号)
2.投标保证金：标项一：贰万伍仟元整(¥25000.00)；标项二：柒仟壹佰元整(¥7100.00)；标项三：柒仟捌佰元整(¥7800.00)
提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
[bookmark: _Hlk91771226]以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。
网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。
本中心银行账户：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行
银行账号:2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。
[bookmark: _Hlk91598380]3.全流程电子化要求：
[bookmark: _Hlk154044590]本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。
(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。
[bookmark: _Hlk154044625][bookmark: _Hlk152682913](2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，供应商自行前往下载安装(客户端下载)。
(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。
[bookmark: _Hlk90367388](4) 投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。
[bookmark: _Hlk97804124]4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。
5.钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(招标文件)
联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)
[bookmark: OLE_LINK2]联系人：陈侃、陈启梅   联系方式： 0777-2886006
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK14]名称：灵山县职业技术学校
地址：广西灵山县江南路365号
项目联系人：陈银鼎
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系方式：0777-6208300
[bookmark: _Hlk92356946]2.采购代理机构信息
名称：钦州市政府采购中心
地址：钦州市金海湾东大街8号
项目联系人：黄谦、陈侃、陈启梅
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目联系方式：0777-2886022、2886006















[bookmark: _Toc352700402][bookmark: _Toc173764939][bookmark: _Toc352700403]第二章  项目需求

项目需求
[bookmark: _Hlk92357261]说明：
[bookmark: _Hlk126843748]1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。
2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: OLE_LINK24]4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。标注▲号的项系与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。
5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业(制造业)。


标项一：改善学生住宿条件设施
预算金额：贰佰陆拾万元整(￥2,600,000.00)
	序号
	标的名称
	[bookmark: OLE_LINK1]技术参数及其性能（规格）
	数量

	1
	[bookmark: OLE_LINK16]学生宿舍床
	一、上下铺床架基本参数要求：
1.规格2000*900*1850mm高，公寓床须符合GB/T 3325-2024 、GB/T 35607-2024外观性能；
2.金属件；
▲（1）管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；
▲（2）电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；应无气泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；
▲（3）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；
▲（4）冲压件：应无脱层、裂缝；铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等；铆接件：铆接处铆接应牢固，无漏铆、脱铆；铆钉应端正圆滑，无明显锤印；
[bookmark: OLE_LINK11][image: ]（5）合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱；表面应细密，应无裂纹、黑斑等；喷漆(塑)涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；3.木制件：软硬质覆面：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的 5%；同一板面外表，允许有一处污斑，面积为3mm²～30mm²；外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层；应无明显皱纹、疵点；主要尺寸及偏差；形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、分缝、底脚着地平稳性；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐盐性、附着力；金属电镀层：抗盐雾；木制件表面硬质覆面：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度；双层床强度和耐久性：安全栏板的静载荷试验、床铺面垂直向上静载荷试验、床铺面垂直向下静载荷试验、床铺面冲击试验、床铺面耐久性试验、框架和紧固件耐久性试验、踏脚板垂直静载荷、梯子踏脚板水平静载荷、踏脚板耐久性试验、踏脚板冲击试验、楼梯安全栏强度试验、楼梯进出平台强度试验；双层床稳定性；结构安全：基本结构安全、孔及间隙、安全栏板、上下床的坚固；有害物质限量：可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC；环境属性-产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物、家具涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；品质属性-产品寿命：床结构耐久性（2万次）的合格标准。
二、材质参数：
1.钢架部分
(1)边立柱：
▲①采用≥60*88P型管表面加强筋不少于3条，采用Q235优质带钢经数控多轴辊轧机辊压成型后高频焊接成闭口型管材，管材截面由不少于3条凹型加强筋及6个面组成。
▲②外立面边角采用圆角处理，圆角半径9mm，能有效避免碰撞带来的安全隐患，内立面采用凹形设计，立柱及床床母采用无螺丝安装，使整体结构更加稳固、实用、美观、安全，有效避免螺丝外露造成的刮伤。底部加装塑料防潮内塞，塑料件采用ABS工程塑料注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印塑料），完全不含重金属,与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。
③塑料须符合
▲a) GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：塑料件-硬度≥HD63；邻苯二甲酸酯未检出；
[bookmark: OLE_LINK28]▲b) GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》产品有害物质释放量符合标准；
▲c)家具涂层可迁移元素铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)未检出（绿色产品值）的合格标准。
④边立柱须符合
▲a) QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；
▲b)连接用钢构件：材料厚度：1.2mm；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；
c).QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；
▲d)乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级。
[image: IMG_256]
（2）边立柱挡头：
▲①采用经模具一次吹塑成型，中空吹塑挡头尺寸为910mm*350mm*61mm/40mm/16mm;四周无任何接缝及刃口，中空吹塑挡头能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。
▲②整体均匀分布加强筋设计，确保护栏强度与刚性的同时增加透气性。为保证床挡头牢固，当头两边部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内，挡头中间在使用20*30方管连接挡头内侧固定，挡头一侧设置有被褥限高标识线，另一侧装饰有广西壮锦文化元素，使床整体稳固美观。
▲③边立柱床档头须符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：塑料件-硬度≥HD63；邻苯二甲酸酯未检出；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》产品有害物质物质释放量符合标准：家具涂层可迁移元素铅（Pb）、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)未检出（绿色产品值）的合格标准。
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▲(3)前床厅：采用≥40*82mm高频焊接内外镀锌P型闭口管 ，管材壁厚≥1.2mm，钢管材质为Q235B（或优于Q235B）优质钢材，经成型线轧制而成，前床厅加强筋不少于3条，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。
(4)后床厅：采用≥32*72高频焊接内外镀锌闭口型材管 ，管材壁厚≥1.2mm，钢管材质为Q235B（或优于Q235B）优质钢材，经成型线轧制而成，正面有不少于5条内加强筋，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。后床厅符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》：连接用钢构件：材料厚度：1.2mm；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级的合格检测。
(5)立柱与床厅连接方式：
▲①连接件采用30*30*200*2mm优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式,表面平整光滑，无冲压孔，
②钢板需符合
▲a) GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》：钢板的厚度：2.2mm，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
b)QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级的合格检测(6)床换：20*30*1.2mm厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，床换5根；床换卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，从上往下越压越紧，牢固、不脱落；床换上下两面均不接触床厅，静音防噪，床换侧面设定位凸包，防止前后移动脱落，与床厅的连接更加稳固，保障使用安全；   
(7)床厅护栏：
▲①高度≥310mm，主体设计为圆弧形，整体为钢木结合。
▲②护栏外框≥25mm×25mm×1.2mm方管弯制成型，护栏整体美观，安全性能强，使用舒适，装饰板，符合相关国家标准，保护学生隐私。护栏整体设计有效增大学生铺面空间，可以防止棉袄吊坠，安全美观。                                                                                                      
（8）边立柱床横拉杆：采用20*30*1.0mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，外立面直线型，平整光滑，内立面与上表面相交处为直角凹槽，便于铺板平铺于凹槽内，使铺板与管材完美契合连接，减少异响，增强其稳固性，增大床位实际使用空间，整齐美观；
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(9）爬梯：
▲①爬梯边管采用25mm×1.2mm方管，踩板整体尺寸350mm×60mm×15mm,踩板主体采用优质冷轧钢板冲压拉伸成型，
②. 爬梯边管须通过
▲a) QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3832-1999、《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》
b)QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NNSS）法》金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法100h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；规格型号：厚度1.2mm的合格检测。
(10）蚊帐杆：
▲①Φ16*1.2圆管，加装弹性阻尼胀套防滑设计葫芦型盖帽设计与床体完美结合，可收缩于立柱之内，方便安全，
②蚊帐杆通过
a)QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3832-1999、《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》
b) QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NNSS）法》金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法100h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；规格型号：厚度≥1.2mm的合格检测。
[image: 1e18ffe90b58ac3cd1c6a0e87824c565]（11）床板：采用厚度不小于15mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过7块；固定横条不少于4条，规格为30mm×20mm的实木方料，不变形，拼板之间缺角不能大于3mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合钢床的规格要求，床板安装后与床横梁上沿平齐。
	2175套

	2
	行李架
	1.白色四层货架；
[bookmark: OLE_LINK15]2.层数：4层；
3.总高度：1800mm；
4.长度：1000mm；
5.宽度：900mm；
6.单层承重：400斤/层；
7.颜色：白色；
8.类型：主架（可独立使用，可拼接副架延长）；
9.材质：加粗加厚冷轧钢，表面静电喷塑；
[image: ]10.层板调节 立柱带孔位，层板高度可自由调节。
	500套

	商务条款

	一、投标要求
1.核心产品：学生宿舍床。
2.投标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。
3.投标人在货物和配套设施交货的同时应随货物提供使用说明书、货物和配套设施的货物清单、维修保养手册、产品出厂检验合格证书、保修证明；
4.投标报价包括全部货物和配套设施金额、安装费、运输费、吊装费、人工费、工具、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
二、售后服务要求
1.质保期：按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。
2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
（2）不能正常使用的产品必须更换。
（3）定期回访以及对问题产品的更换。
（4）维修响应：质保期内接到采购人关于质量、缺陷问题通知后 30 分钟内响应，4小时内到达现场处理，1 天内更换或处理有质量、缺陷问题的相关服务成果，如中标人未在规定的时间内更换、维修造成延误等所有责任均由中标人承担。
（5）其余按厂家承诺。
三、验收要求
1.采购人按照合同、投标文件承诺、招标文件的技术要求对货物的产品外观、规格、基本参数等进行检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品，中标人须给予更换。
2.验收合格，由采购人填写《产品验收单》一式四份，一份交中标人作为结帐依据。
3.如有产品质量问题，由采购人通知中标人协商更换处理，协商处理后仍不能更换处理达标的，将按合同约定追究违约责任。
四、其他要求
1.合同签订时间：自中标通知书发出之日起15 日内（最迟不能超过 15 日）
2.交付时间及地点
(1)交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用
(2)交付地点：灵山县职业技术学校(广西灵山县江南路365号)
3.付款方式
(1)货物验收合格正常使用后，采购人于30天内支付项目合同货价，请示付款时中标人需要提交如下材料：请款报告、中标通知书复印件、合同复印件，采购清单、验收书、货物签收单。
(2)投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。





标项二：数控技术应用专业实训设备
预算金额：柒拾壹万伍仟元整(￥715000.00)
	序号
	产品名称
	技术参数及其性能（规格）
	数量

	1
	实体设计软件
	1.建模功能：软件有强大的实体建模功能，可以快速搭建产品，并提供完善的数据接口可以导入其他设计软件的设计模型，能够建立机器人工作的三维场景模型。能够进行生产线仿真及建模。
2.支持双模式的零件设计：提供创新模式和工程模式两种几何建模方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。
3.拖拽式的钣金造型：提供钣金图素库，以及通风孔、导向孔、压槽、凸起行业标准的参数化压形和冲裁图素库；支持钣金自动展开计算；支持放样钣金、草图折弯、实体切割、成形工具、折弯切口、冲孔折弯、展开/折叠折弯、边角释放槽、闭合角、斜接法兰、边角打断、实体展开、转换到钣金件、实体转换到钣金件功能。
4.全关联、符合国标的工程图：提供符合国标的参数化标准零件库和构件库；支持多文件BOM的导入、合并、更新操作；支持3D和2D数据相互直接读取，而不再需要中间格式的转换或数据接口；支持关联的3D和2D的同步协作；支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联。
5.装配功能：提供多种装配方式，支持约束装配、无约束装配和智能装配。采用轻量化技术可以读取大型装配体，提供模型简化功能，支持零/部件的装配间隙检查、干涉检查、物理属性计算，装配工艺的动态仿真检查与机构运动状态的动态仿真检查，产品爆炸图及爆炸线的生成。
6.多样的曲线、曲面造型及处理方式：提供包括封闭网格面、多导动线放样面、高阶连续补洞面、导动面、直纹面、拉伸面、旋转面、偏移面曲面、平面生成功能，以及实体化曲面延伸、曲面搭接、曲面过渡、曲面裁剪、曲面补洞、还原裁剪面、曲面加厚、曲面缝合、曲面裁体曲面编辑功能。
7.支持渲染和动画：渲染功能支持光线跟踪、反走样、雾化效果；真实感渲染支持阴影、反射、阴影映射、轮廓边、全屏泛光、半球环境观、环境光遮蔽效果。动画仿真功能，可以制作装配/爆炸动画、约束机构仿真动画以及透视、隐藏、遮挡特效动画，并可输出AVI、JPEG、EPS、PNG、BMP、TIF、GIF文件格式。
8.数据接口：支持打开ACIS和Parasolid新版本，支持IGES、STEP、STL、3DS、VRML常用中间格式数据的转换，支持DXF/DWG文件与EXB文件批量转换，支持打开Pro/E、CATIA、UG、SolidWorks、Solid Edge、Inventor软件的三维零件、装配文件。支持SolidWorks、ACIS、IGES、STEP、X_T格式文件的批量转换。
9.标准件图库及系列件变型设计机制：提供设计需要的大量三维标准件，符合新国标的2D零件库和构件库，提供轴承、齿轮、皮带轮、链轮的标准件库。紧固件库可提供螺钉、螺栓、螺母、垫圈及型钢。提供参数化与系列件变型设计的机制，支持系列件参数化设计。
10.PMI：PMI在实体设计中主要用于将产品部件设计的信息正确传递到产品制造中，PMI传递的信息包括尺寸、文字注释、形位公差、表面粗糙度及焊接符号。通过PMI可以使设计人员直接在3D模型上标注制造需要的信息，将原来设计与制造部门基于2D图纸的沟通方式提升到全三维的方式。
11.钢结构和焊接功能：焊接功能可以让设计人员通过草图来定义钢结构件的基本框架，然后通过草图生产钢结构件的三维模型，并可以通过裁剪功能处理结构件的端部形状；可以在三维模型上添加焊接符号；在工程图中可以投影对应的焊接工程图并自动生成焊接清单。
12.智能设计标注：智能设计批注是一组用于对三维模型进行编辑、审阅的工具，利用这个工具可以完成对三维模型几何的编辑修改，可以完成添加孔、移动面、编辑半径、删除特征常用的操作；也可以在模型上添加注释；可以分步查看模型上的批注内容，使工程师能够完成设计的审阅流程。
13.材料库：实体设计内置材料库，提供国标材料和常用标准材料，并支持自定义材料库，常用机器人零件可以自定义材料库，利用材料库可以给零件指定材料的物理属性，这些参数可以在以后生成BOM时自动填入。材料参数包括弹性模量、密度、屈服强度、泊松比等常用参数。
14.软件能将机器人与生产线输出成二维施工图，实体设计包含电子图板的绘图功能，具有强大的二维图绘制能力；并可以实现从三维零件到二维图的自动转化，支持进行编辑等工作。
	1节点

	2
	制造工程师软件
	1.全面兼容DWG R12-2018版本文件格式，除可以直接打开、保存编辑外，还可进行批量转换；提供专门“兼容模式”，在拾取、键盘和鼠标操作、命令执行等方面匹配AutoCAD用户的使用习惯。
2.提供多种便捷图形绘制功能如直线、圆、圆弧、平行线、中心线、表格；提供孔/轴、齿轮、公式曲线、样条曲线、局部放大、多边形复杂图形的快速绘制功能；提供多种图形编辑功能，如平移、镜像、旋转、阵列、裁剪、拉伸，各种圆角、倒角过渡。
3.提供图片插入，多边形裁剪功能。
4.基本的曲线绘图及模块化绘图工具，可生成复杂工程曲线；块关联、在位编辑、表格、格式刷、属性窗口、文字编辑器智能化功能。
5.支持一键智能尺寸标注，自动识别标注对象特征，一个命令完成多种类型的标注；提供符合最新制图标准的坐标标注、粗糙度、形位公差、焊接符号、基准代号多种工程标注功能；尺寸标注时可进行公差和各种符号的查询和输入，相关数值和符号位置都可随图形的变化而自动关联。
6.提供精心设计的界面和功能图标，支持4K高清分辨率，在高达200%缩放下都可获得完美交互体验。界面提供蓝、深灰、白三种颜色，和经典、选项卡方式两种界面，用户可按自己的习惯、喜好自由选择；属性编辑、图库、设计中心小工具都可直接在专用面板操作；独有的立即菜单并行操作方式，实时反映用户交互状态，调整交互流程不受交互深度的限制。
7.支持最新64位操作系统，提升大图处理性能
8.提供符合最新国标的参数化图库，包含54个大类，4700余种，三十万规格的标准图符，并提供完全开放式的图库管理和定制手段；针对机械设计中频繁出现的构件图形提供完整的构件库。
9.提供开放的图纸幅面设置系统，快速设置、填写图纸属性信息；快速生成符合标准的各种样式的零件序号和明细表，并可保持相互关联；用户可根据需求进行绘图模板、图框、标题栏的自定义，使设计过程标准化。
10.提供文件比较功能，一键提高审图效率；文件检索功能，简单快速搜索CAD文件；文件打包，支持打包相关的字体文件、链接的外部参照或图片文件等；文件输出，支持将CAD图纸输出为高质量的PDF和图片文件。
11.支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪，提供指定打印参数，快速打印CAD图纸，打印时提供预览缩放、幅面检查功能；除单张打印，还提供了自动智能排版、批量打印多种方式。
12.支持双模式的零件设计：提供创新模式和工程模式两种几何建模方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。
13.拖拽式的钣金造型：提供钣金图素库，以及通风孔、导向孔、压槽、凸起行业标准的参数化压形和冲裁图素库；支持钣金自动展开计算；支持放样钣金、草图折弯、实体切割、成形工具、折弯切口、冲孔折弯、展开/折叠折弯、边角释放槽、闭合角、斜接法兰、边角打断、实体展开、转换到钣金件、实体转换到钣金件功能。
14.全关联、符合国标的工程图：提供符合国标的参数化标准零件库和构件库；支持多文件BOM的导入、合并、更新操作；支持3D和2D数据相互直接读取，而不再需要中间格式的转换或数据接口；支持关联的3D和2D的同步协作；支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联。
15.装配功能：提供多种装配方式，支持约束装配、无约束装配和智能装配。采用轻量化技术可以读取大型装配体，提供模型简化功能，支持零/部件的装配间隙检查、干涉检查、物理属性计算，装配工艺的动态仿真检查与机构运动状态的动态仿真检查，产品爆炸图及爆炸线的生成。
16.多样的曲线、曲面造型及处理方式：提供包括封闭网格面、多导动线放样面、高阶连续补洞面、导动面、直纹面、拉伸面、旋转面、偏移面曲面、平面生成功能，以及实体化曲面延伸、曲面搭接、曲面过渡、曲面裁剪、曲面补洞、还原裁剪面、曲面加厚、曲面缝合、曲面裁体曲面编辑功能。
17.渲染和动画：渲染功能支持光线跟踪、反走样、雾化效果；真实感渲染支持阴影、反射、阴影映射、轮廓边、全屏泛光、半球环境观、环境光遮蔽效果。动画仿真功能，可以制作装配/爆炸动画、约束机构仿真动画以及透视、隐藏、遮挡特效动画，并可输出AVI、JPEG、EPS、PNG、BMP、TIF、GIF文件格式。
18.数据接口：支持打开ACIS和Parasolid新版本，支持IGES、STEP、STL、3DS、VRML常用中间格式数据的转换，支持DXF/DWG文件与EXB文件批量转换，支持打开Pro/E、CATIA、UG、SolidWorks、Solid Edge、Inventor软件的三维零件、装配文件。支持SolidWorks、ACIS、IGES、STEP、X_T格式文件的批量转换。
19.标准件图库及系列件变型设计机制：提供设计需要的大量三维标准件，符合新国标的2D零件库和构件库，提供轴承、齿轮、皮带轮、链轮的标准件库。紧固件库可提供螺钉、螺栓、螺母、垫圈及型钢。提供参数化与系列件变型设计的机制，支持系列件参数化设计。
20.PMI：PMI在实体设计中主要用于将产品部件设计的信息正确传递到产品制造中，PMI传递的信息包括尺寸、文字注释、形位公差、表面粗糙度及焊接符号。通过PMI可以使设计人员直接在3D模型上标注制造需要的信息，将原来设计与制造部门基于2D图纸的沟通方式提升到全三维的方式。
21.钢结构和焊接功能：焊接功能可以让设计人员通过草图来定义钢结构件的基本框架，然后通过草图生产钢结构件的三维模型，并可以通过裁剪功能处理结构件的端部形状；可以在三维模型上添加焊接符号；在工程图中可以投影对应的焊接工程图并自动生成焊接清单。
22.智能设计标注：智能设计批注是一组用于对三维模型进行编辑、审阅的工具，利用这个工具可以完成对三维模型几何的编辑修改，可以完成添加孔、移动面、编辑半径、删除特征常用的操作；也可以在模型上添加注释；可以分步查看模型上的批注内容，使工程师能够完成设计的审阅流程。
23.材料库：实体设计内置材料库，提供国标材料和常用标准材料，并支持自定义材料库，利用材料库可以给零件指定材料的物理属性，这些参数可以在以后生成BOM时自动填入。材料参数包括弹性模量、密度、屈服强度、泊松比等常用参数。
24.实体设计包含电子图板的绘图功能，具有强大的二维图绘制能力；并可以实现从三维零件到二维图的自动转化，支持进行编辑等工作。
25.集成二维绘图、三维造型和加工制造。
26.提供创新模式和工程模式两种零件建模（三维造型）方式，支持用户构建3D模型，支持用户进行基于历史特征的全参数化设计。
27.三维实体造型功能：基于鼠标拖放设计元素的三维设计方式，提供基本图素、高级图素及对用户开放的自定义图素。具备拉伸、旋转、放样、导动、抽壳、过渡、拔模特征造型方式以及对特征的编辑、修改、物性计算和干涉检查功能。
28.具备三维曲面设计功能：具备直纹面、旋转面、导动面、放样面、边界面、网格面生成方式，每种生成方式下还有不同的选项。可以实现实体表面与曲面之间的转换、曲面加厚成实体以及封闭曲面转为实体。
29.在同一环境下进行零件设计和装配设计功能：提供拖放和三维球的无约束装配和基于约束的装配，装配环境与零件设计环境统一并可建立零件与装配之间的关联关系。
30.三轴加工功能：多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线，高效生成刀具轨迹。提供平面区域粗加工、等高线粗加工等粗加工方式；平面轮廓、轮廓导动、曲面轮廓、曲面区域、参数线、投影线、等高线、扫描线、平面、笔式清根、曲线投影、三维偏置多种精加工功能。
31.雕刻加工：提供图像浮雕加工、影像雕刻加工功能。
32.知识加工：通过运用知识加工，经验丰富的编程者则可以将加工的步骤、刀具、工艺条件进行记录、保存和重用，大幅提高编程效率和编程的自动化程度；数控编程的初学者可以快速学会编程，共享经验丰富的编程者的经验和技巧，并且随着企业加工工艺知识的积累和规范化，可形成企业标准化的加工流程。
33.加工工艺控制：提供丰富的工艺控制参数，可以方便地控制加工过程，使编程人员的经验得到充分的体现。丰富的刀具轨迹编辑功能可以控制切削方向以及轨迹形状的任意细节，提高机床的进给速度，可得到高品质的加工效果和加工效率。
34.加工轨迹仿真：提供轨迹仿真手段以检验数控代码的正确性。轨迹仿真支持线框仿.
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	环境建设（窗帘、文化、天花吊顶约80㎡）
	文化服务建设
1.实训室基地介绍，包括实训室基地的主要功能和服务专业，实训室构成，设备布置效果图，校企共建情况及其所具备的特色等；
3.实训室介绍：包括实训室建设时间，功能、面积、规模及其特色等；
4.室内文化氛围营造，在实训室的适当位置张贴与本实训室相关的科学家头像，标语口号与警句等，或者制作实训教学挂图/挂画等，文化氛围的营造需符合职业教育及相关安全操作规程的特点。数量不少于3幅；
5.根据不同的实训室功能选择仪器设备安全操作规程，对于实训室的大型仪器设备或成套设备，根据本设备特点制定相应的仪器设备安装操作规程；
6.实训室计划显示板，在实训室主入口的墙面上设置实训工作计划和安排显示板；
7.天花板吊顶（约80㎡）
8.地板开槽
9.窗帘定制（高4m x长4m x 5个）
10.内容必须与用户确定后方可制作。
11.现代加工实训室约80㎡环氧地坪漆：
(1)物理性能
•耐磨性：≤0.03g;
•抗压强度：≥80MPa;
•粘结强度：混凝土基面≥2.5MPa;
•硬度：铅笔硬度≥3H（肖氏硬度D70以上）。
2.化学性能参数
•耐化学性：耐30% 硫酸、40% 氢氧化钠、汽油等7天无异常;
•耐油污性：在机油、柴油等常见油污浸泡规定时间（通常≥24h）后，漆膜无起泡、剥落、软化、变色或失光，清洗后无渗透残留‌;
•VOC含量：环保型产品要求<120g/L。
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	数控车床
	一、机床参数：
1.工作范围
▲(1)床身上最大回转直径mm：Ф410；
▲(2)通过滑板最大回转直径mm：Ф200；
▲(3) X轴（横向）最大行程mm：200；
▲(4) Z轴（纵向）最大行程mm：730；
2.床身
(1)床身导轨宽度mm：340托板贴塑；
(2)最大两顶尖距mm：750；
3.主轴
(1)主轴头型号mm：A2-6；
(2)主轴内孔锥度：MT6（1:20）；
▲(3)主轴孔径mm：Ф53；
(4)主轴最高转速rpm：2000；
(5)主轴电机功率kw：5.5kw伺服主电机；
▲(6)卡盘（手动三爪卡盘）mm：Ф180；
4.伺服轴
(1)X轴丝杆/Z轴丝杆（型号）mm：2505/3210；
(2)X轴/Z轴伺服电机扭矩Nm：5/7；
(3)快速进给速度m/min：6/8；
5.工作精度
(1)加工精度level：IT6-IT7；
▲(2)定位精度mm：≤0.018；
▲(3)重复定位精度mm：≤0.013；
(4)圆度mm：≤0.007；
(5)粗糙度um：Ra≤3.2；
6.刀架
(1)形式type：立式四工位电动；
(2)刀方尺寸kva：25×25；
7.尾座
(1)套筒直径/行程mm：Ф65/150；
(2)套筒孔锥度MT：4#；
8.一般规格
(1)体积（长×宽×高）mm：2200×1400×1700；
(2)净重KG：1800；
(3)电源容量KVA：20；
二、随机技术资料：
1、机械使用说明书（中文）：1本
2、电气使用说明书（中文）：1本
3、机床合格证明书：1份
4、机床装箱单：1份
5、数控系统说明书（包括操作手册及维修手册）（中文）：1套（电子版）
三、数控系统：
(1)最小插补周期：≤0.5ms。
(2)总线方式：NCUC总线式。
(3)数控系统须具备网络初始化和连接、获取和设置寄存器、获取和设置变量、获取、设置参数、载入以及保存参数、获取系统、通道、轴以及坐标系数据、获取和设置刀具数据、获取报警数据、订阅消息事件、获取和设置采样数据、设置MDI、获取和设置PLC、其它接口数据、NC-LINK接口数据、文件接口数据、组态式HMI二次开发等二次开发功能，功能要求满足数控车铣1+X考证要求。
(4)数控系统需具备机床调试辅助工具功能
(5)数控系统需具备并行控制两类以上工业以太网总线从站设备的功能
(6)数控系统需具备数控机床热误差补偿功能
(7)数控系统支持网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数。
(8)用户宏设置功能；
(9)图形设置功能：①毛坯设置：外侧长度设置、外侧直径设置、内侧直径设置以及零点位置设置；②图形还原；③刀具路径颜色配置：无刀补轨迹和多达96个刀具轨迹颜色配置以及有20种颜色选择的颜色表；
(10)加工配制功能：分进给和转进给设置以及主轴转速设置；
(11)系统盘、U盘、用户盘程序管理、存储功能；
(12)梯图监控功能：梯图在线监控功能；
(13)梯图编辑功能：梯图在线编辑功能；
(14)梯图信息功能：
①梯图标题：梯图相关信息显示；
②符号表设置：含有寄存器、符号名以及注释栏，能对符号表进行增加、删除、查找、更新修改以及放弃修改；
③IO对照表设置：含有寄存器（I/Q）、IO点（X/Y）、电平、周期、符号名以及注释栏，能对IO对照表（包含用户IO和面板IO）进行增加、删除、查找、查找下一个、更新修改以及放弃修改；
④K参数设置：具有设定有效开关，可对不少于16个K参数进行ON或OFF设置；
⑤定时器设置：含有索引、地址、指令字、当前值、预设值、符号名以及注释栏，可对不少于512个定时器进行设置、查找、更新修改以及放弃修改；
⑥计数器设置：含有索引、地址、指令字、当前值、预设值、符号名以及注释栏，可对不少于512个计数器进行设置、查找、更新修改以及放弃修改；
⑦报警设置：可对不少于256个报警地址进行报警内容定义、查找、更新修改以及放弃修改；可对不少于384个提示地址进行提示内容定义、查找、更新修改以及放弃修改；
⑧可对PLC进行运行停止设置；
(15)信号跟踪功能：可对PLC寄存器进行周期性采样以便分析信号状态；
(16)伺服调整功能：①速度环：数据采集波形图、轴参数设置以及伺服调整结果信息显示；②位置环：数据采集波形图、轴参数设置以及伺服调整结果信息显示；③圆度测试：数据采集波形图、轴参数设置以及伺服调整结果信息显示；④刚性攻丝：数据采集波形图、轴参数设置以及伺服调整结果信息显示；⑤陷波器：数据采集波形图、轴参数设置；⑥主轴升降速：主轴数据采集波形图、主轴参数设置以及伺服调整结果信息显示；⑦诊断记录；⑧调机报表；
(17)P参数设置功能：对用户参数进行设置、查找、更新修改以及放弃修改；
(18)M代码设置功能：对不少于999个M代码进行设置以及查找；
(19)PLC开关设置功能：含有设定有效开关，对PLC地址位进行ON和OFF设置；
(20)通讯设定功能：可对本地、共享盘、FTP、云盘进行网络通讯参数设置，具有网络连接、网络断开以及网络PING功能；
(21)个性化设定功能：①语言设定：中文、english、russia；②分辨率设置：800*600、1024*768；③皮肤设置：蓝色皮肤、灰色皮肤、黑色皮肤；④载入LOGO设置：可载入自定义开机LOGO；
(22)闭环切换功能；
(23)批量调试功能：具有对PLC文件、固定循环、参数文件、用户自定义报警、G代码、P参数注释、PLC开关注释、机床信息文件以及参数配置备份和载入批量调试功能；
(24)工艺包功能：具有从系统盘、U盘、用户盘以及网盘对工艺包进行载入、备份以及重命名功能；
(25)示教编程功能：具有插入、快速定位、插补直线、三点圆模式、半径圆模式、进给速度、删除行以及窗口切换功能；
(26)刀具测量功能：具有测量开始、测量参数设置、车刀校准、车刀测量、偏差设定以及测量停止功能；
(27)螺纹修复功能：具有输入、增量输入、所有轴设置、再切削有效、再切削无效以及清除所有轴功能。（投标时，如有请提供功能相关证明文件并加盖投标人CA签章，证明文件可以是有资质的第三方检测机构出具对该功能的检测报告复印件或功能截图或产品彩页等）
(28)自检功能：具备通过运行自检程序进行机床健康状态诊断功能并通过雷达图将机床系统当前健康状态显示出来；
(29)故障录像功能：具备通过记录故障前10S的采样数据，通过对录像数据的回放和分析，诊断出故障产生的原因；
(30)伺服自整定功能：具备通过运行整定过程配置参数达到机电调试最优提升零件加工质量和加工效率；
(31)丝杠负荷检查功能：具备检测机床丝杠各区间点丝杠负荷值功能以便快速检测出装配质量以及丝杠当前状态；
(32)机床状态二维码功能：包含机床状态二维码、工件统计二维码、报警历史二维码、故障诊断二维码、调机报表二维码、手机APP二维码以及健康保障二维码，通过手机扫描实时、快捷了解机床状态。
四、数控系统IPC控制器运行环境配置要求：
①处理器：CPU主频不低于1.46G
②电源：+24V电源输入，带掉电检测功能
③总线协议接口：EtherCAT+NCUC或EtherCAT+M3
④磁盘容量：不低于8G固态盘，预留mSATA接口
⑤内存空间：不低于1G
⑥网口：不少于1个1000Mbps千兆网口
五、综合管理系统(数控车铣)
综合管理系统是智能化理论考试系统，系统具备考核、练习、成绩分析等模块，并且能实现自动组卷、自动评分，数据统计等功能。
1.系统角色：
（1）考试操作员：题库管理，定义考点信息、考试时间、指定出题规则（组卷）等。
（2）考点操作员：参考人员信息导入，成绩导出等（考点人员）
（3）考点监控人员：操作考场管理软件的人员（考点人员）
（4）巡考人员：考试过程中的在线巡考
（5）考生：参考人员，可在线练习、在线模拟考试及正式考试
2.系统功能说明：
（1）Web服务器：提供系统资料导入、考点参数定义、组卷、在线练习服务等功能，为整个系统的核心；
（2）在线练习终端：考生通过PC浏览器、微信公众号在线练习；考生的在线练习及模拟考试、考生成绩查询；
（3）系统管理Web终端：
1-考试操作员，2-考点操作员，3-系统管理员，完成这些角色的功能；
（4）考点服务器：每个考点的一个服务器，负责与【1、Web服务器】通讯，下载考点信息、考生信息、考卷，答卷本地打分（考生提交答卷后马上给出成绩）、考生答题信息上传；连接每个考场的监控机，为巡考提供支撑；
（5）考场监控PC：监控考试终端，接收考点服务器开考和结束指令，并转发至(7、考场PC)上的考试终端程序；将每个考试终端的信息推送至(4、考点服务器)，为巡考提供数据；
（6）网络巡考PC：通过巡考程序，可以查看每一位考试的操作界面，摄像头信息，及报考信息等；
（7）考场PC：考试最终的考试电脑，安装有考试终端程序；
3.在线练习：
（1）用户选择一个知识点后，必须把所有题刷完才能进入下一个知识点；
（2）错题重复；
（3）抽过的题也重复，权重下降；
（4）一次显示5题或10题，可选；
（5）可查看错题，及答题正误率；
4.考场监控软件功能说明
（1）每个考场一台监控机，安装考场监控程序；
（2）从考点服务器下载试卷、考点考生信息；
（3）转发考点服务器发送的开考、结束考试指令，考试结束强制提交，提示最后15分钟；
（4）每位考生提交答卷后，当场将答卷信息转发至考点服务器，服务器自动阅卷，并将成绩发送到考试终端；
（5）考场每个考试终端屏幕查看；
（6）考场每台PC上的摄像头查看；
（7）考试过程中，与考点服务器保存连接；
（8）在考试开始、开考半小时及考生提交答卷时，分别通过摄像头获取考生头像及考试程序界面，考试结束后，将这些信息提交至考点服务器；
5.考试终端功能说明
（1）考生登录（准考证号和密码登录）、考试等级确认、考题信息确认；
（2）考生人脸识别验证；不能通过的，由监考人员现场比对，并在监考软件上登记；
（3）从考场监控软件下载试卷；
（4）答题并提交答卷至考场监控软件，考场监控软件发至考点服务器现场打分并返回成绩，考生提交后马上可以看到成绩；
（5）考试过程中的信息采集，头像、PC界面等，为巡考提供支持；
（6）考试过程中电脑重启后，考试计时不中断；
（7）考试过程中电脑损坏，换机后继续考试，计时不中断，前面已答的题答案不变（即可换机继续考试）；
6.系统管理
支持各种统计分析，包括但不限于练习统计、错题统计、成绩统计、考试计划统计等。
7.投标时须提供软件技术要求的成绩查询、考试管理、试卷管理、题库管理的证明材料，证明材料可以是有资质的第三方检测机构出具对上述功能的检测报告复印件或功能截图或产品彩页等。
六、配套脚踏板
1.边框8*5P型管材，1.2厚度钢板，一体折弯；
2.中间三根3*2横梁，静载承重可达到1500公斤；
3.站脚采用6只M16螺杆，底盘70MM全包胶防滑站脚；
4.产品重量不低于：25公斤；
▲5.产品尺寸不小于：长1650mm*宽650mm*高（130-160mm可调）（±5%）
七、配套机床托盘
根据机床的大小，托盘的大小长宽单边不少于10cm。
八、工具车技术要求
1.整车尺寸：710×410×1100mm，允许±5%误差；
2.额定承重：≥200KG；
3.双手扶手，推车平稳。
4.刹车万向轮，方便固定和移动；
▲5.钢板板厚：不小于1mm。
九、配套机床脚踏板
1.冷轧钢板外框，玻璃钢网格。
2.耐酸耐腐蚀，防油防火。
3.整体尺寸长宽高不小于：1270×650×130mm。
十、数控系统开通数控在线数据管理功能：
数控在线数据管理功能是运用工业以太物联网、大数据、云数控等关键技术，围绕数控机床加工效率和质量的提升以及机床的智能化管理，整合国内各项技术而开发出的车间信息化管理系统。有“设备运维、生产管理、最新资讯”三大功能，实现制造设备从日常生产到维护保养、改造优化的全生命周期管理，为用户提供设备及产品相关信息的“大数据”。
数控在线数据管理功能：
通过大数据平台对数控机床进行定期的“体检”，采集运行过程中的数据，通过单机历史数据的纵向比较和机床集群数据的横向比较，掌握机床健康变化，实现数控机床的健康保障。
1.设备运维功能包括但不限于
新建工单模块：具有故障信息描述、上传图片以及填写报修信息功能；
我的工单模块：可查看已报单、已指派、待评价、已关闭、进行中以及工单暂停等功能，具备直接输入订单编号或客户单位信息直接快速查看功能；
历史工单模块：可查看历史工单信息，具备直接输入订单编号、系统SN码、客户单位或人员名称信息直接快速查看功能；
返修工单模块：可查看返修工单信息，包含返厂中、已收货、已指派、维修收货、维修中、维修完成、返修完成以及废单信息，具备直接输入订单编号、返修件类型、返修件编号或客户单号信息直接快速查看功能；
打卡签到模块：具备输入用户位置信息及用户备注信息进行打卡功能；
案例库模块：具备全部案例、调试案例、故障案例以及工艺案例查看功能，每个案例均能查看案例详情，包含案例名称、适用范围、调试目标、解决方案以及案例标签。
2.生产管理功能包括但不限于
生产管理模块：
①可查看设备厂列表功能，包含全部、华东片区、华北片区、东北片区、西北片区、华中片区和深圳、永川、宁波、泉州、玉溪分公司以及教育行业包括但不限于；
②具备查看设备详情功能：包含设备离线、待机、加工、报警状态；开机时间、加工时间、待机时间、报警时间、离线时间统计；加工加工信息统计、显示功能；
③具备运行统计功能：包含状态统计图、时间统计、产量统计功能；
④具备报警历史功能：包含报警列表、报警等级筛选功能；
⑤具备报警统计功能；包含报警频次和参数修改记录。
在线编程模块包括但不限于：
①具备查看G代码详情功能；
②具备生成复合工艺G代码功能，包含通过工艺列表配置参数工艺生成G代码功能；
③简单工艺并生成G代码功能，包含通过选择工艺配置参数工艺生成G代码功能；
十一、配套数控系统仿真软件（20节点/套）
▲（1）配置数控车床相同系统界面编程仿真软件：
▲（2）软件具备九轴九联动的系统运行界面，可以实现在电脑上模拟系统的程序加工和编程，依此来实现对程序的校验，保证程序的正确性和安全性；
（3）可以实现在多台电脑上实现程序的编写和程序的校验，模拟软件可以实现对数控系统内部的参数进行修改和编辑；
（4）具备自动、单段、回零，手动等加工方式以及键盘PLC控制等功能；
（5）支持具备系统界面在执行系统程序时，各轴数据值会根据执行程序而发生变化，系统界面中的所有九轴数据值都可以变化；
（6）模拟软件在系统运行程序时，可以显示运行轨迹两维和三维模拟界面，界面可以单独显示也可以同时显示，可以放大缩小画面；
（7）支持具备读取自动生成的代码，可减少大量编程工作。对已有的轨迹进行过程模拟，以检查轨迹的正确性。支持生成的轨迹不满意时可以修改参数值，可以把轨迹状态进行调整，以生成符合需求的运行轨迹；
（8）仿真软件在编辑程序时包含以下功能：查找、替换、删除、复制、粘贴等功能；
（9）软件具备用户可以二次升级系统功能和备份系统全部资料；
▲（10）仿真软件具备可以修改内部设置参数，可以让用户熟悉系统参数定义和修改参数；
▲（11）仿真软件参数模块包含以下模块：用户参数，通道参数，轴参数，设备接口参数，数据表参数等；
（12）仿真软件具备拥有检测信号的输入输出显示功能；
（13）仿真软件具备可以查询报警信息；
（14）仿真软件具备能够实现效验编辑好的程序，通过效验功能检查程序是否存在错误；
（15）数控系统PLC编程软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC功能；
（16）PLC编程软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试；
▲（17）PLC功能模块中不少于100个功能单元，每个功能单元还需有对应的帮助说明。功能模块中至少包含：数据查找、T获取、用户自定义、逻辑异或、数据交换、数据获取、数据复位、热误差补偿、T响应等功能单元；
（18）通过PLC编程软件plc编写，可直接给系统定义一些新的控制逻辑，便于后期学校自主开发时使用。
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	现代加工技术铣加工模块
	
	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	
	1
	高精密动平衡刀柄
	BT40-GER32-70L含拉丁
	20
	把
	精度＜0.003

	
	2
	高精密筒夹
	AAA ER32-4
	5
	个
	AAA精度＜0.003

	
	3
	高精密筒夹
	AAA ER32-6
	5
	个
	AAA精度＜0.003

	
	4
	高精密筒夹
	AAA ER32-8
	10
	个
	AAA精度＜0.003

	
	5
	高精密筒夹
	AAA ER32-10
	10
	个
	AAA精度＜0.003

	
	6
	高精密筒夹
	AAA ER32-12
	10
	个
	AAA精度＜0.003

	
	7
	高精密筒夹
	AAA ER32-16
	10
	个
	AAA精度＜0.003

	
	8
	高精密液压刀柄
	BT40-DEP06-90L
	1
	把
	精度＜0.003

	
	9
	高精密液压刀柄
	BT40-DEP08-90L
	1
	把
	精度＜0.003

	
	10
	高精密液压刀柄
	BT40-DEP10-90L
	1
	把
	精度＜0.003

	
	11
	高精密液压刀柄
	BT40-DEP12-90L
	1
	把
	精度＜0.003

	
	12
	机械倍力重切削刀柄
	BT40-OPC20-70L(含扳手、拉钉)
	2
	把
	精度＜0.003

	
	13
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-04
	2
	个
	精度＜0.003

	
	14
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-06
	2
	个
	精度＜0.003

	
	15
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-08
	2
	个
	精度＜0.003

	
	16
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-10
	2
	个
	精度＜0.003

	
	17
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-12
	2
	个
	精度＜0.003

	
	18
	倍力重切削刀柄精密筒夹
	OPC20-16
	2
	个
	精度＜0.003

	
	19
	高精盘刀刀柄
	H-BT40-FMA25.4-45L含拉丁
	2
	把
	

	
	20
	高效能刀盘
	￠63/King-BAP4-635-25.4
	2
	个
	

	
	21
	高性能盘刀片
	APKT1604 SW.5080
	100
	片
	高性能刀片

	
	22
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2 ￠2*6*50L*4T（需磨避空至有效长8.5mm）
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	23
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2 ￠4*11*50L*4T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	24
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2￠6*16*50L*4T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	25
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2 ￠8*20*60L*4T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	26
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2 ￠10*25*75L*4T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	27
	钢用高效钨钢铣刀/平底刀
	5060-2 ￠12*30*75L*4T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	28
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠2*6*50L*4T（需磨避空至有效长8.5mm）
	2
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	29
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠4*11*50L*4T
	5
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	30
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠6*16*50L*4T
	6
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	31
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠8*20*60L*4T
	7
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	32
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠10*22*75L*4T（需磨避空至有效长30mm）
	2
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	33
	超精加工系列钨钢铣刀/平底刀
	5080-C ￠12*26*75L*4T（需磨避空至有效长39mm）
	2
	支
	5080-C超精加工无敌系列高性能系列

	
	34
	钢用精加工系列陶瓷铣刀/平底刀
	5060-C ￠12*30*75L*4T
	5
	支
	

	
	35
	钢用精加工系列陶瓷铣刀/平底刀
	5060-C ￠16*50*100L*4T
	5
	支
	

	
	36
	铝用暴力粗精钨钢铣刀/平底刀
	6060-H ￠6*18*50L*3T
	5
	支
	

	
	37
	铝用暴力粗精钨钢铣刀/平底刀
	6060-H ￠12*36*75L*3T
	10
	支
	

	
	38
	超精加工镜面铝用钨钢铣刀/平底刀
	6070 ￠6*16*50L*3T
	3
	支
	6070超精加工系列

	
	39
	超精加工镜面铝用钨钢铣刀/平底刀
	6070 ￠12*30*75L*3T
	3
	支
	6070超精加工系列

	
	40
	钢用高效钨钢铣刀/倒角刀
	5060-2￠6*90°*2T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	41
	钢用高效钨钢铣刀/倒角刀
	5060-2 ￠10*90°*2T
	5
	支
	5060-2重载铣削系列

	
	42
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠2.5 4柄*2T
	5
	支
	

	
	43
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠3.2 6柄*2T
	5
	支
	

	
	44
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠4.0 6柄*2T
	5
	支
	

	
	45
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠4.5 6柄*2T
	5
	支
	

	
	46
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠4.8 6柄*2T
	5
	支
	

	
	47
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠5.0 6柄*2T
	5
	支
	

	
	48
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠6.5 8柄*2T
	5
	支
	

	
	49
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠6.7 8柄*2T
	5
	支
	

	
	50
	铣刀柄钨钢涂层钻头
	5060 ￠8.5 10柄*2T
	5
	支
	

	
	51
	强力深孔钻头
	D3.3*75*150L
	10
	支
	SUS

	
	52
	高效钨钢螺纹铣刀/三齿型
	5080-2 M8*1.25/SW.08065L166（需磨避空至有效长25mm）
	1
	支
	

	
	53
	丝锥
	M4*0.7避空处理
	1
	支
	YAMAWA

	
	54
	丝锥
	M6*1
	1
	支
	YAMAWA

	
	55
	丝锥
	M8*1.25
	1
	支
	YAMAWA

	
	56
	棘轮丝锥扳手
	M3-M8标准
	1
	把
	

	
	57
	钨钢机夹螺纹铣刀
	H-C16-SR0170H-14/90L
	1
	支
	

	
	58
	内螺纹机夹螺纹铣刀片
	MMT 14I 1.5ISO SW.5080
	40
	片
	高性能刀片

	
	59
	精密高光钨钢涂层螺旋铰刀
	5060-TiCN 5H7*6T
	1
	支
	5060

	
	60
	精密高光钨钢涂层螺旋铰刀
	5060-TiCN 16H7*6T
	2
	支
	2支起订

	
	61
	精密镗头
	BT40-NBJ16（含拉钉）
	1
	套
	精度0.01

	
	62
	钨钢精镗刀杆
	H-CJ1416范围16--21
	1
	支
	

	
	63
	精镗刀套
	EC16-14
	1
	个
	

	
	64
	精镗刀片
	TBGT060102L SW.5080
	10
	片
	

	
	65
	不导磁寻边器
	D10-D4
	1
	个
	

	
	66
	光电寻边器
	PMG-20
	1
	套
	竞赛专用

	
	67
	高精密对刀铜测头
	D20-40L铜制
	1
	个
	定制

	
	68
	卡盘
	NBK06
	1
	台
	

	
	69
	虎钳卡爪/增加行程用
	SW.125*91.5*48.5
	1
	个
	

	
	70
	杠杠表杆
	SW.6297 ￠10*68L
	3
	个
	

	
	71
	杠杆千分表
	分辨率0.001mm
	1
	个
	

	
	72
	大赛精密陶瓷量针套装
	420*280 187件套（含量针）
	1
	套
	

	
	73
	数铣世赛专用--重型工具车
	S·W-03
	1
	台
	

	
	
	
	1340（长）*650(宽)*1200（高）mm
	
	
	

	
	
	
	空车重230kg
	
	
	

	
	
	
	（7层重型抽屉）左5层，右2层；
	
	
	

	
	
	
	顶层带刀柄库
	
	
	

	
	74
	数铣刀具专用工具箱
	430*300*160mm
	1
	个
	包含重型工具车在内




	商务条款

	一、投标要求
1.核心产品：数控车床。
2.投标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。
3.投标人在货物和配套设施交货的同时应随货物提供使用说明书、货物和配套设施的货物清单、维修保养手册、产品出厂检验合格证书、保修证明；
4.投标报价包括全部货物和配套设施金额、软件费、安装费、运输费、吊装费、人工费、工具、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、信息系统集成费、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
二、售后服务要求
1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。
2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
（2）不能正常使用的产品必须更换。
（3）定期回访以及对问题产品的更换。
（4）维修响应：质保期内接到采购人关于质量、缺陷问题通知后30分钟内响应，4小时内到达现场处理，1天内更换或处理有质量、缺陷问题的相关服务成果，如中标人未在规定的时间内更换、维修造成延误等所有责任均由中标人承担。
（5）其余按厂家承诺。
三、验收要求
1.采购人按照合同、投标文件承诺、招标文件的技术要求对货物的产品外观、规格、基本参数等进行检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品，中标人须给予更换。
2.验收合格，由采购人填写《产品验收单》一式四份，一份交中标人作为结帐依据。
3.如有产品质量问题，由采购人通知中标人协商更换处理，协商处理后仍不能更换处理达标的，将按合同约定追究违约责任。
四、其他要求
1.合同签订时间：自中标通知书发出之日起15日内（最迟不能超过15日）
2.交付时间及地点
(1)交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用
(2)交付地点：灵山县职业技术学校(广西灵山县江南路365号)
3.付款方式
(1)货物验收合格正常使用后，采购人于30天内支付项目合同货价，请示付款时中标人需要提交如下材料：请款报告、中标通知书复印件、合同复印件，采购清单、验收书、货物签收单。
(2)投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。




标项三：数控应用专业仿真实训室设备
预算金额：柒拾捌万伍仟元整(￥785000.00)
	序号
	标的名称
	[bookmark: OLE_LINK5]技术参数及其性能（规格）
	数量

	[bookmark: _Hlk233639678]1
	计算机
	一、CPU规格
★1.CPU信息：国产处理器，核心数≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16线程，末级缓存≥16MB，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位；
二、内存规格
★1.内存配置容量：≥16GB；
★2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
三、主板规格
★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
★2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位；内存插槽数量≥4；；
★3.主板其他内置接口：≥SATA接口*4，≥M.2接口*2，≥USB接口*11，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1；
★4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB；
★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB；
四、存储设备规格
★1.固态盘数量：≥1个；
★2.固态存储容量：≥512GB；
★3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
★4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定；
五、显卡规格
★1.显卡类型：独立显卡；
★2.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
★3.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥16位；
★4.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB；
六、显示设备规格
★1.显示屏屏占比：≥80%；
★2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
★3.显示屏尺寸：≥23英寸；
★4.显示屏屏幕比例：16:9；
★5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
★6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），用户可通过菜单调节蓝光过滤比例，达到护眼效果。
★7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
★8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
七、外设规格
★1.鼠标数量：≥1个；
★2.键盘数量：≥1个；
★3.键盘按键数目：≥101键；
★4.键盘连接方式：有线或无线；
★5.键盘键程：2.3mm~4.0mm；
★6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
★7.有线键盘连接线：≥1.5米；
★8.键盘颜色：黑色商务色系；
★9.鼠标连接方式：有线或无线；
★10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
★11.鼠标DPI分辨率：800~1600
★12.鼠标颜色：黑色商务色系；
★13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；
八、网络设备规格
★1.有线网卡数量：≥1；
九、外部接口规格
★1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
★2.视频接口数量：≥1；
★3.音频接口数量：≥1；
十、整机基础规格
★1.整机外观：a)	产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
★3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；
★4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求；
★5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
★6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上；
★8.机身材质：塑料/金属等；
★9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系；
★10.机箱尺寸容量：机箱体积23-30L ；
十一、CPU性能
★1.CPU物理核数：≥8；
★2.CPU主频：≥3.0GHz；
★3.CPU末级缓存容量：≥16MB
★4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
十二、内存性能
★1.内存读写速率：≥2666MT/s；
十三、显卡性能
★1.显示分辨率：≥1920x1080；
★2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
★3.显存等效频率：≥1000MT/s；
★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；
十四、显示设备性能
★1.显示屏刷新率：≥75Hz；
★2.显示屏位深：≥8位；
★3.显示屏色域：≥99%sRGB；
★4.显示屏色准：△E≤4；
★5.显示屏响应时间：≤8ms；
★6.显示屏亮度：≥250尼特；
★7.显示屏亮度一致性：≥70%；
★8.显示屏对比度：≥500：1；
★9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定；
十五、网络设备性能
★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
十六、主板功能
★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4个；
★2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
★4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
十七、显卡功能
★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
十八、显示设备功能
★1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
★2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；
★3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
十九、存储功能
★1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
二十、网络设备功能
★1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
★3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
二十一、外部接口功能
★1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
★2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
★3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
二十二、电源功能
★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
二十三、操作系统及软件功能
★1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；
★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
★10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
二十四、存储设备可靠性
★1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；
★2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
二十五、显示设备可靠性
★1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求；
二十六、外设可靠性
★1.键盘按键寿命：≥1000万次；
★2.鼠标按键寿命：≥500万次；
★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
★4.风扇寿命：≥4万小时；
二十七、整机可靠性要求
★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定；
★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥10万小时；
二十八、兼容要求
★1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
★2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
★3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
★4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
二十九、包装及运输要求
★1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
三十、服务要求
★1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
★2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
★3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；
★4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
★5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
★6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
★7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
★8.整机质量服务要求：服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
★9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
★10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
★11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
★12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
三十一、供应链合规性
★1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
三十二、供应链质量
★1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
★2.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
三十三、关键部件安全要求
★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
三十四、整机安全性要求
★1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；
★2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
★3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
★4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。
	55台

	2
	配置机房云桌面管理软件(含授权)
	1.管理系统支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，同时兼容新老机型部署；
2.登录界面需显示计算机的状态、编号、授权情况、版本号、IP地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端；
3.在管理功能中支持设置管理频道、默认启动的桌面、还原属性的设置、终端编号、计算机名，并且支持临时桌面切换和终端的批量升级检测功能；
4.列表管理中支持批量终端唤醒、重启、关机、删除等操作；支持终端在线和离线的数量统计，同时需提供快速筛选功能，能快速筛选出在线、离线和运维的终端；支持模糊搜索以节省查询时间。
5.管理中的维护部署功能支持批量更改设置终端密码、终端的分辨率、一键添加或删除数据盘、并支持挂载多硬盘、删除桌面等；
6.启动管理端的终端桌面为保护状态，不接受直接删除的操作；
7.模板的管理支持模板的导入、导出、克隆、编辑、扩容等功能；可以对模板属性进行配置保护系统类型和还原方式等；
8.授权管理中可以查看终端的授权状态、编号、IP地址等信息，支持授权情况的统计信息显示。
▲9.为了增加用户对系统的良好体验，支持广告拦截模块，自动拦截弹窗广告；
10.支持硬件虚拟化功能，开启后对硬件识别码的软件实现统一注册；
11.支持远程管理，生成管理端后，局域网内通过其他设备的浏览器进行访问管理；
12.支持日志记录功能，管理员所有操作都会生成日志进行保存，确保在出现问题后进行溯源；
13.支持静默更新功能，可在用户正在使用时进行下发系统或软件等，无需等待闲时单独下发；
▲14.需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复；
15.系统支持资产统计功能，可统计设备IP、MAC地址、CPU信息、内存信息、磁盘信息等。
16.支持远程协助功能，通过管理平台远程至学生桌面进行协助操作，无需三方软件；
▲17.支持个性化开机设置，通过上传用户的定制图片，实现设备开机的LOGO替换；
▲18.支持用户本机的自我检测，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行告警，便于管理员及时排障；
▲19.支持流量监测功能，对于系统内的进行流量进行详细监测，协助管理员进行网络诊断以及故障排查；
20.支持中止下发功能，在镜像下发开始后发现存在错误或缺少软件时可以中止下发进行重新部署环境。
	55套

	3
	电子教室教学管理软件
	1.屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面；
2.示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上；
3.电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板；
4.语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音；
5.视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑；
6.现场直播，支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑；
7.屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看64画面；
8.单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑；
9.全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑；
10.随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据；
11.作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理点击学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录；
12.下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面；
13.子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成txt文件、HTML文件；
14.远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码；
15.远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录；
16.锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面；
17.开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启；
18.定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作；
19.图标管理客户区中客户端图标进行排序显示,支持对图标位置进行锁定和解锁；
20.学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置；
21.支持模型管理，支持保存模型和载入模型；
22.支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课；
23.支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP地址和网卡地址；
24.支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。
	1套

	4
	交换机
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光万兆接口≥4个，整机最大可用口≥52；
2.交换容量≥3Tbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
	2台

	5
	路由器
	1.网络带宽：千兆及以上；
2.Wifi速度：6+3000Mbps；
3.支持产品间任意组合组网。
	1个

	6
	摄像头
	1.功能：周界报警：支持对讲，支持录音；
2.内存容量：30天全天循环录像；
3.格式：断电续航+wifi版枪球联动(双画面+远近双摄+放大看清人脸)，清晰度：6mp；
4.感光面积：1/4英寸；
5.有效距离：100米以内、广角；
6.呈像颜色：彩色；
7.质保年限：1年；
8.智能类型：智能夜视。
	2个

	7
	手机柜
	1.能存放60部手机；
2.其他要求跟用户确定后再制作。
	1个

	8
	交换机柜
	12U标准墙柜，符合国家相关质量标准要求。
	1台

	9
	智慧讲台
	一、教师桌：
1.讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖解倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
2.讲桌尺寸：1140*810*1000
3.上柜体只需由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘、中控和展示台抽屉逐步打开,台面平整方便操作。中央控制区可以安装15-22寸显示器且可根据视角调整角度；翻转式键盘托设计，节约空间可放置任意大小中控；。操作更简易，使用更安全。
4.讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为老师演讲桌使用。右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后，所有设备都隐藏在讲台内。
5.讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗，独立包装，运输轻便。
6.显示器盖板和键盘盖板均采用翻转式设计。显示器盖板可进行0-120度自由定位调节。
二、教师椅
椅子采用常规尺寸，内质填充材料为优质高密度(60#)定型海绵；座板座靠采用优质麻绒饰面；优质硬塑扶手，要求椅子可自由调节高度，优质五星型电镀脚架，符合人体工程学设计。
	1张

	10
	学生六角桌椅
	一、学生桌：
1.尺寸：直径为1.8米，高度75cm，边长为90cm；（颜色/尺寸可订制）
2.面板采用25mm三聚氰氨高密度环保板；
3.桌边全部采用PVC热熔胶封边，边角圆滑，舒适；优质五金配件.
4.桌架、层板、健盘全部采用优质冷轧钢板，高频焊接各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，防腐蚀功能强。
二、学生椅：
1.椅架：采用11厘实心钢筋，经弯曲，焊接，打磨等工序精制而成，再经酸洗，氧化除锈，镀铬等工序令椅架结实耐用；
2.椅背采用全新PP塑料，一次注塑而成，色泽鲜艳，外观漂亮，承受力达300斤以上。
	9套

	11
	空调
	1.匹数3匹；
2.柜机；
3.能效等级：1级；
4.制冷量（W）：9600；
5.制热量（W）：9700；
6.能源消耗效率：4.38；
7.制冷功率（W）：3300；
8.制冷剂：R32；
9.制热功率（W）：3600；
10.是否电辅加热：是；
11.电辅加热功率（W）：3200；
12.电压/频率（V/Hz）：380V 3N～/50Hz；
13.内机尺寸（宽x高x深）mm：587x1882x394；
14.内机噪音 dB(A)：高风档50；
15.外机尺寸（宽x高x深）mm：977x1260x412；
16.适用面积（平方米）：55-85；
17.外机噪音 dB(A)：59；
18.内机质量（kg）：59.5；
19.颜色：浅灰；
20.循环风量m³/h：1300；
21.外机质量（kg）：101.5；
22.内机装箱清单：室内机*1、遥控器*1、电池*2、说明书*1；
23.外机装箱清单：室外机*1、连接管部件*1；
★24.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
	2台

	12
	网络综合布线
	包括完成本项目设备安装所需的弱电布线，即所有台式计算机安装前需进行的施工布线、网络所需的全部线材，包含六类千兆工程级网线，水晶头，六类网络模块及底盒（网线、水晶头、网络模块必须为同一品牌），PVC阻燃线槽，管套标识码标注网线。
	1项

	13
	多媒体系统
	一套多媒体设备由功放、音响及麦克风及卡座组成，具体要求如下：
（一）功放（1套）：
1.支持4-8Ω音箱连接。
2.二路话筒输入。
3.四路音频输入，一路音频输出。
4.双声道信号指示灯；带RS232控制接口。
5.实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带DC+6V电源。
6.能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。
7.机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、避免产生误操作，延长扩音系统的使用寿命。
8.全中文菜单界面。
9.额定功率：≥2×65W/8Ω；最大功率：≥2×130W/8Ω；频率响应：线路输入≥20Hz-20KHz、话筒≥60Hz-14KHz。
（二）音箱（1对）
1.额定功率：≥65W；最大功率：≥200W。
2.额定阻抗：≥4Ω；频率响应：≥75Hz-20kHz；
3.驱动器：1个6.5英寸长冲程低音驱动器、1个3英寸前纸盆高音。
4.灵敏度：≥89dB/1W/1M；最大声压级：≥112dB。
（三）麦克风及卡座（1套）
1.电容式话筒，支持幻象供电。
2.鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况。
3.电容式；指向性：超心型指向。
4.参考拾音距离：20-50cm；连线：8M专用电缆，供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换。
5.配套一个无线麦克风。
	1套
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	教师机
	[bookmark: OLE_LINK23]一、CPU规格
*1.CPU信息：国产处理器，核心数≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16线程，末级缓存≥16MB，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位；
二、内存规格
★1.内存配置容量：≥16GB；
★2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
三、主板规格
★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
★2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≤70W，位宽≥64位；内存插槽数量≥4；；
★3.主板其他内置接口：≥SATA接口*4，≥M.2接口*2，≥USB接口*11，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1；
★4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB；
★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥128GB；
四、存储设备规格
★1.固态盘数量：≥1个；
★2.固态存储容量：≥512GB；
★3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
★4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定；
五、显卡规格
★1.显卡类型：独立显卡；
★2.独立显卡显存类型：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
★3.独立显卡显存位宽：若配置独立显卡，显存位宽≥16位；
★4.独立显卡显存容量：若配置独立显卡，显存容量≥1GB；
六、显示设备规格
★1.显示屏屏占比：≥80%；
★2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
★3.显示屏尺寸：≥23英寸；
★4.显示屏屏幕比例：16:9；
★5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
★6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），用户可通过菜单调节蓝光过滤比例，达到护眼效果；
★7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
★8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
七、外设规格
★1.鼠标数量：≥1个；
★2.键盘数量：≥1个；
★3.键盘按键数目：≥101键；
★4.键盘连接方式：有线或无线；
★5.键盘键程：2.3mm~4.0mm；
★6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
★7.有线键盘连接线：≥1.5米；
★8.键盘颜色：黑色商务色系；
★9.鼠标连接方式：有线或无线；
★10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
★11.鼠标DPI分辨率：800~1600
★12.鼠标颜色：黑色商务色系；
★13.鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；
八、网络设备规格
★1.有线网卡数量：≥1；
九、外部接口规格
★1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
★2.视频接口数量：≥1；
★3.音频接口数量：≥1；
十、整机基础规格
★1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
★3.整机结构：a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；
★4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求；
★5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
★6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b)可触及面温度不高于45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上；
★8.机身材质：塑料/金属等；
★9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系；
★10.机箱尺寸容量：机箱体积23-30L；
十一、CPU性能
★1.CPU物理核数：≥8；
★2.CPU主频：≥3.0GHz；
★3.CPU末级缓存容量：≥16MB；
★4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
十二、内存性能
★1.内存读写速率：≥2666MT/s；
十三、显卡性能
★1.显示分辨率：≥1920x1080；
★2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
★3.显存等效频率：≥1000MT/s；
★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；
十四、显示设备性能
★1.显示屏刷新率：≥75Hz；
★2.显示屏位深：≥8位；
★3.显示屏色域：≥99%sRGB；
★4.显示屏色准：△E≤4；
★5.显示屏响应时间：≤8ms；
★6.显示屏亮度：≥250尼特；
★7.显示屏亮度一致性：≥70%；
★8.显示屏对比度：≥500：1；
★9.显示屏其他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定；
十五、网络设备性能
★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
十六、主板功能
★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥4个；
★2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
★4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
十七、显卡功能
★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
十八、显示设备功能
★1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
★2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；
★3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
十九、存储功能
★1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
二十、网络设备功能
★1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
★3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
二十一、外部接口功能
★1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
★2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
★3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
二十二、电源功能
★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
二十三、操作系统及软件功能
★1.中文信息处理要求：符合GB 18030的相关规定；
★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
★10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
二十四、存储设备可靠性
★1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；
★2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
二十五、显示设备可靠性
★1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2的要求；
二十六、外设可靠性
★1.键盘按键寿命：≥1000万次；
★2.鼠标按键寿命：≥500万次；
★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
★4.风扇寿命：≥4万小时；
二十七、整机可靠性要求
★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定；
★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定；
★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥10万小时；
二十八、兼容要求
★1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
★2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
★3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
★4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
二十九、包装及运输要求
★1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
三十、服务要求
★1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
★2.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
★3.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；
★4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
★5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
★6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
★7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
★8.整机质量服务要求：服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
★9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
★10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
★11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
★12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
三十一、供应链合规性
★1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
三十二、供应链质量
★1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
★2.供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
三十三、关键部件安全要求
★1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
三十四、整机安全性要求
★1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；
★2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
★3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
★4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572中规定。
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	配置智能运维管理平台软件(含授权)
	1.所提供的运维管理软件支持兆芯、飞腾、鲲鹏、麒麟、Intel x86等主流硬件平台，以及统信UOS、麒麟OS、Windows10等主流操作系统；
2.管理平台采用B/S架构。管理员在需要登录平台进行远程运维时，需通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理员通过浏览器即可完成所有终端对象的远程工作，平台至少应包括客服管理、工单管理、日志管理、系统设置这些关键功能模块；
[bookmark: OLE_LINK18]▲3.客服工程师可以通过系统首页查看和处理故障数据，还具备数据统计功能展示当日新增和已处理工单数量。此外，系统首页还为客服工程师提供个人当前处理工单的详细展示；
4.客服管理应支持分组功能，管理员可以根据实际需要创建不同的分组，并将客服划分至指定的分组，进行客服分组管理。同时，也支持对客服分组进行删除和编辑，管理员可以根据需要编辑或删除无用的客服分组；
5.管理员可在运维平台导入客服信息，并对导入的客服做重新分组、修改角色、设置状态、修改密码等操作；
6.应支持远程桌面连接功能，客服工程师可以通过此功能访问终端用户的桌面环境，从而进行实时的故障诊断和技术支持；
▲7.当终端用户发生故障并请求客服工程师协助时，客服工程师可以向其发起远程操作请求。终端用户需在远程协助确认对话窗口中接受请求后，客服工程师才能开始远程操作；
8.系统应支持对所有的远程操作均进行详细的记录，支持导出操作日志供查询和审计。日志记录应包括操作的时间、内容、结果等信息；（提供符合参数功能描述的配置界面截图，加盖投标人公章）
▲9.当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知； 
10.系统应支持了平台升级操作的功能。管理员可以通过此功能检查系统是否有新版本发布，并选择进行在线升级或下载升级包进行本地升级；
11.终端申报工单后，客服工程师在知道验证码的情况下，可通过系统生成的临时验证码进行远程协助，直接解决客户端问题。验证码仅在故障申报单有效期内且手动开启时可用；
▲12.系统应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务； 
13.支持桌面水印功能，该功能旨在增强信息安全，防止敏感信息泄露。要求能为运维人员电脑桌面添加含客服工程师信息的水印，有效预防非授权截图与分享；
14.平台支持启用国密算法加密网络连接，该功能实现中国密码算法强化数据传输安全，确保网络连接的机密性、完整性和可用性，全面符合国家政策和法规对信息安全的高标准要求；
15.客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查；
▲16．客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。
	1套

	商务条款

	一、投标要求
★1.本表除“空调”外，其余标的均为面向小微型企业采购的产品（即货物由该企业生产且使用该企业商号或者注册商标），投标人须提供该部分产品系由小微企业制造的产品，否则视为无效投标文件。中标人须将该部分产品分包给一家或者多家不存在直接控股、管理关系的小微企业。
2.核心产品：计算机。
3.投标人必须提供全套厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。
4.投标人在货物和配套设施交货的同时应随货物提供使用说明书、货物和配套设施的货物清单、维修保养手册、产品出厂检验合格证书、保修证明；
5.投标报价包括全部货物和配套设施金额、软件费、安装费、运输费、吊装费、人工费、工具、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、信息系统集成费、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
二、售后服务要求
1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换，不得收取任何费用。
2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
（2）不能正常使用的产品必须更换。
（3）定期回访以及对问题产品的更换。
（4）维修响应：质保期内接到采购人关于质量、缺陷问题通知后30分钟内响应，4小时内到达现场处理，1天内更换或处理有质量、缺陷问题的相关服务成果，如中标人未在规定的时间内更换、维修造成延误等所有责任均由中标人承担。
（5）其余按厂家承诺。
三、验收要求
1.采购人按照合同、投标文件承诺、招标文件的技术要求对货物的产品外观、规格、基本参数等进行检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品，中标人须给予更换。
2.验收合格，由采购人填写《产品验收单》一式四份，一份交中标人作为结帐依据。
3.如有产品质量问题，由采购人通知中标人协商更换处理，协商处理后仍不能更换处理达标的，将按合同约定追究违约责任。
四、其他要求
1.合同签订时间：自中标通知书发出之日起15日内（最迟不能超过15日）
2.交付时间及地点
(1)交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用
(2)交付地点：灵山县职业技术学校(广西灵山县江南路365号)
3.付款方式
(1)货物验收合格正常使用后，采购人于30天内支付项目合同货价，请示付款时中标人需要提交如下材料：请款报告、中标通知书复印件、合同复印件，采购清单、验收书、货物签收单。
(2)投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。





















[bookmark: _Toc173764940]第三章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：灵山县职业技术学校改善办学条件设备
项目编号：QZZC2026-G1-210103-QZSZ

	2
	投标人资格：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项二：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项三：部分货物由符合政策要求的小微型企业制造
3.本项目的特定资格要求：无

	3
	投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人(灵山县职业技术学校0777-6208300)提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	4
	投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。

	5
	投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。

	6
	投标有效期：90天

	7
	投标保证金：标项一：贰万伍仟元整(¥25000.00)；标项二：柒仟壹佰元整(¥7100.00)；标项三：柒仟捌佰元整(¥7800.00)
注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。
2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户(以到账时间为准)。

	8
	投标文件提交截止时间及开标时间：2026年08月  日上午10时00分
投标地点(网址)：政府采购云平台
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

	9
	评标方法：综合评分法

	10
	代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。


[bookmark: _Toc352700405][bookmark: _Toc353785275][bookmark: _Toc352578891][bookmark: _Toc352578861][bookmark: _Toc352578843][bookmark: _Hlk92374740]
投标人须知
[bookmark: _一、总__则][bookmark: _Toc352700406][bookmark: _Toc353785276]一、总  则
(一)适用范围
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc352700408][bookmark: _Toc353785278][bookmark: _Toc254970528]1.项目名称：灵山县职业技术学校改善办学条件设备
2.项目编号：QZZC2026-G1-210103-QZSZ
本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。
(二)定义
[bookmark: _Hlk92374304]1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心(以下简称“本中心”)。
4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc353785279](三)投标人资格
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc353785280][bookmark: _Toc352700409][bookmark: _Hlk92444465]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项二：货物全部由符合政策要求的小微型企业制造；标项三：部分货物由符合政策要求的小微型企业制造
3.本项目的特定资格要求：无
(四)采购方式
公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc352700410][bookmark: _Toc353785281][bookmark: _Toc254970530](五)投标委托
委托投标的投标人须提供授权委托书(格式见第六章)。
[bookmark: _Toc353785282][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc352700411](六)投标费用
投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc353785283][bookmark: _Toc352700413](七)转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。
3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc353785284][bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc352700414][bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Hlk92444771](八)特别说明：
关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc352700415][bookmark: _Toc353785285][bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533](九)询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；
(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
3.投标人对采购人质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。(质疑、投诉不接受传真形式)
质疑部门联系方式：灵山县职业技术学校    0777-6208300
采购监管部门联系方式：灵山县财政局      0777-6428581
[bookmark: _Hlk92793564](十)查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

[bookmark: _Toc353785286][bookmark: _Toc352700416]二、招标文件
[bookmark: _Toc352700417][bookmark: _Toc353785287](一)招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 项目需求
第三章 投标人须知及前附表
第四章 评定标准及推荐原则
第五章 政府采购合同主要条款
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc352700419][bookmark: _Toc353785289](二)招标文件的澄清与修改
[bookmark: _Hlk92287343]1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk92446337]3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。
[bookmark: _三、投标文件][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc353785290][bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc352700420][bookmark: _Hlk92446512]三、投标文件
[bookmark: _Toc353785291][bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc352700421][bookmark: _Toc254970536](一)投标人的风险
1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。
[bookmark: _Hlk92446638](二)投标文件的组成
[bookmark: _Hlk92285760]1.资格文件：
[bookmark: _Hlk90369149]★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件
[bookmark: _Hlk154044758]★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章)
[bookmark: OLE_LINK4]★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)
★(4)投标人《中小企业声明函》(格式见第六章)
2.商务技术文件：
[bookmark: _Hlk97803518]  (1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨)
★(2)投标函(格式见第六章)
★(3)法定代表人身份证
★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证(委托代理时必须提供，格式见第六章)
★(5)商务响应表(格式见第六章)
[bookmark: _Hlk92285954]★(6)技术响应表(格式见第六章)
★(7)《项目需求》中要求必须提供的材料
(8)实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
(9)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
(10)投标人具有相关体系认证证明材料
(11)投标人具有同类项目业绩证明材料
(12)投标人提供相关节能、环保标志产品证书
(13)投标人认为有必要提供的声明或材料(关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件等) 
3.报价文件
★(1)开标一览表(格式见第六章
[bookmark: _Hlk92265738]★(2)报价明细表(格式见第六章)
[bookmark: _Hlk154044832][bookmark: _Hlk233363168]注：①标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名或盖章，开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名或盖章，否则视为无效投标文件。
②投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _Hlk90906323][bookmark: _Hlk92447223][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc352700422][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc353785292](三)投标文件的编制、签署及加密
[bookmark: _Hlk154044894]1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。
2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。
3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。
	4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名(可为电子签名或盖章)、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。
	5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。
(四)投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民币元)，否则视为无效投标文件。
[bookmark: _（五）投标报价][bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc352700423][bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc353785293][bookmark: _Hlk92447977](五)投标报价
1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。
2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。
3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。
[bookmark: _（六）投标文件有效期][bookmark: _Toc353785294][bookmark: _Toc352700424][bookmark: _（七）投标保证金][bookmark: _Toc353785295][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc352700425][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Hlk92448848](六)投标有效期
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。
(七)投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc353785296][bookmark: _Toc352700426]1.投标保证金金额：标项一：贰万伍仟元整(¥25000.00)；标项二：柒仟壹佰元整(¥7100.00)；标项三：柒仟捌佰元整(¥7800.00)
[bookmark: _Hlk91771269]2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室(地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026)。
(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。
	本中心银行账户：
	开户名称：钦州市政府采购中心
	开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行
	银行账号：2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。
	3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。
4.保证金的退付：
	     提交形式
投标人
	网上银行形式
	支票、汇票、本票、保函等形式

	未中标人
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	中标通知书(结果公告)发出之日起五个工作日内退还。

	中标人
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还。


注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外
5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；
(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；
(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；
(5)招标文件规定的其他情形。
(八)投标文件的上传、提交、修改、撤回
[bookmark: _Toc352700427][bookmark: _Toc353785297][bookmark: _Hlk91772691]1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _四、开标][bookmark: _Toc353785300][bookmark: _Toc352700430]四、开标
[bookmark: _Hlk90300735][bookmark: _Hlk90300780][bookmark: _Toc352700431][bookmark: _Toc353785301](一)本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅(政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标)，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(二)开标程序
1.开标会由本中心主持；
2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。
注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。
(三)资格审查
1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。
2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
3.采购人或本中心将通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
[bookmark: _五、评标][bookmark: _Toc353785302][bookmark: _Toc352700432][bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]五、评标
[bookmark: _Toc352700433][bookmark: _Toc353785303](一)评标原则：
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。
2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。
(二)组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(三)符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
(1)商务评审:
①应交未交投标保证金的；
②投标文件未按招标文件编制要求提供或内容虚假的
③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；
④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；
[bookmark: _Hlk112423038]⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件未满足招标文件要求的；
⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
⑦投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
(2)技术评审：
①未提供或未如实提供货物规格型号参数或服务事项响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；
②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；
③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的。
(3)报价评审：
①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
③投标报价具有选择性；
④投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。
⑤评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
A.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
C.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价)
D.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
E.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
F.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第A项至第D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第C项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
G.评标委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）比较与评价
[bookmark: _Hlk92463857]1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。
2.对中小企业扶持/本国产品的支持政策
(1)对中小企业扶持政策
[bookmark: _Hlk108682836][bookmark: OLE_LINK3]①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人提供的全部货物(全部由符合政策要求的中小企业承接的服务)符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审时将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。
②投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
③投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：详见财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)。
(2)对本国产品的支持政策
①本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品标准：在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。（在财政部门分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前）
②对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
③有关证明文件
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
注：详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。
3.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。
[bookmark: _Hlk90303998][bookmark: _Toc353785306][bookmark: _Toc352700436]4.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。
(五)澄清问题的形式
[bookmark: _Toc353785307][bookmark: _Toc352700437][bookmark: _Hlk92457660]对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(六)错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk92464203]1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc352700429][bookmark: _Toc353785299][bookmark: _Toc254970685](七)核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：
1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Hlk90304995]3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：
(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：
(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
	(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；
(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
(八)废标
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc353785309][bookmark: _Toc352700439](九)评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

[bookmark: _Toc352700440][bookmark: _Toc353785310][bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]六、评标结果
(一)本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
(二)中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc352700441][bookmark: _Toc353785311](三)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同
[bookmark: _Hlk154045215](一)采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
(二)中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
(三)中标人可凭中标通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。
(四)中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
(五)采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

[bookmark: _Toc353785315][bookmark: _Toc352315998][bookmark: _Toc352700445]八、适用法律
本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

[bookmark: _九、其他事项]九、其他事项
(一)代理服务费
[bookmark: _Hlk92466646]1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。
[bookmark: _Hlk92466736]2.代理服务收费标准：
	               服务类型
费率


中标金额(万元)
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.2%
	1.2%
	0.8%

	100-500
	0.88%
	0.64%
	0.56%

	500-1000
	0.64%
	0.36%
	0.44%

	1000-5000
	0.4%
	0.2%
	0.28%

	5000-10000
	0.2%
	0.08%
	0.16%

	10000-50000
	0.04%
	0.04%
	0.04%

	50000-100000
	0.028%
	0.028%
	0.028%

	100000-500000
	0.0064%
	0.0064%
	0.0064%

	500000-1000000
	0.0048%
	0.0048%
	0.0048%

	1000000以上
	0.0032%
	0.0032%
	0.0032%


[bookmark: _Hlk92466755]	注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
3.缴纳代理服务费银行账户：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:兴业银行钦州支行
银行账号:554010100100129709
[bookmark: _Hlk92466777](二)解释权：本招标文件解释权属本中心。
(三)有关事宜
	所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
[bookmark: _Hlk92466867]钦州市政府采购中心
邮政编码：535000
通讯地址：钦州市金海湾东大街8号
[bookmark: _Hlk108515537]钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(采购文件)
联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006
(3)政采云技术支持热线：95763













[bookmark: _Toc173764941]第四章  评定标准及推荐原则
[bookmark: _Hlk92268453]

评定标准和推荐原则（标项一）

一、评标原则
(一)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
(二)评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
(三)评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。
二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。
[bookmark: _Hlk173765032](一)报价分(30分)
	1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：
[bookmark: _Hlk92723412]	某投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标价)×30分
注：
(1)满足招标文件全部实质性要求的投标人最低报价为评标基准价。投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×(1-价格扣除比例)，否则评标价=投标报价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。
(2)对符合本国产品支持政策要求的投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(二)技术商务分(70分)
1.货物性能分(27分)
1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1分，满分23分。
注：产品技术参数须在技术偏离表中列明，并在投标文件中提供产品的满足或优于此项技术参数及性能配置的由具备资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或生产厂家证明作为佐证，并加盖投标人公章。
1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得1分，满分4分。(须提供承诺书，并加盖公章)
2.实施方案分（14分）
由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。
2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试方案、④实施进度保证承诺，且满足项目需求的，每项得2分，满分8分。
2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。
注：未提供方案的不得分。
3.售后服务分(16分) 
由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。
3.1投标人提供项目售后服务承诺方案包含售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；投标人承诺产品如出现故障并接到用户通知后20分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障(未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品)的得4分，本项满分4分。
3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②售后维护应急处理程序、③定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施的，每项得2分，满分12分。
注：未提供方案的得0分。
4.商务分(9分)
4.1投标人或核心产品厂商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分3分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）
4.2投标人自2023年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分6分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)
5.政策功能分（4分）
投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单，投标人提供投标产品环境标志产品认证证书的(加盖投标人公章），每项得2分，满分4分。
三、总得分=价格分+技术商务资信分
[bookmark: _Hlk92267887]四、中标候选人推荐原则
	评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


评定标准和推荐原则（标项二）

一、评标原则
(一)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
(二)评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
(三)评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。
二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。
(一)报价分(40分)
	1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：
	某投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标价)×40分
注：
(1)满足招标文件全部实质性要求的投标人最低报价为评标基准价。投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×(1-价格扣除比例)，否则评标价=投标报价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。
(2)对符合本国产品支持政策要求的投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(二)技术商务分(60分)
1.货物性能分(22分)
1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1分，满分18分。
注：产品技术参数须在技术偏离表中列明，并在投标文件中提供产品的满足或优于此项技术参数及性能配置的由具备资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或功能截图或生产厂家证明作为佐证，并加盖投标人公章。
1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得1分，满分4分。(须提供承诺书，并加盖公章)
2.实施方案分（14分）
由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。
2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试方案、④实施进度保证承诺，且满足项目需求的，每项得2分，满分8分。
2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。
注：未提供方案的不得分。
3.售后服务分(16分) 
由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。
3.1投标人提供项目售后服务承诺方案包含售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；投标人承诺产品如出现故障并接到用户通知后20分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障(未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品)的得4分，本项满分4分。
3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②售后维护应急处理程序、③定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施的，每项得2分，满分12分。
注：未提供方案的得0分。
4.商务分(8分)
4.1投标人或核心产品厂商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分3分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）
4.2投标人自2023年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分5分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)
三、总得分=价格分+技术商务资信分
四、中标候选人推荐原则
	评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


评定标准和推荐原则（标项三）

一、评标原则
(一)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
(二)评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
(三)评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。
二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。
(一)报价分(40分)
	1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：
	某投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标价)×40分
注：
(1)满足招标文件全部实质性要求的投标人最低报价为评标基准价。投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×(1-价格扣除比例)，否则评标价=投标报价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。
(2)投标人提供“空调”为小微企业制造的，对该产品报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(2)对符合本国产品支持政策要求的投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(二)技术商务分(60分)
1.货物性能分(19分)
1.1经评标委员会评定，投标人投标产品满足或优于《项目需求》技术参数及性能配置中标注▲项的,每项得1.5分，满分15分。
注：产品技术参数须在技术偏离表中列明，并在投标文件中提供产品的满足或优于此项技术参数及性能配置的由具备资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或功能截图或生产厂家证明作为佐证，并加盖投标人公章。
1.2投标人提供的核心产品提供设备质保期承诺每延长6个月的得1分，满分4分。(须提供承诺书，并加盖公章)
2.实施方案分（14分）
由评标委员会各成员根据投标人所提供项目实施方案进行独立评审打分。
2.1投标人提供的方案包含①项目进度计划及人员安排职责分工和管理规章制度、②产品质量保证方案、③供货调试方案、④实施进度保证承诺，且满足项目需求的，每项得2分，满分8分。
2.2投标人提供的方案包含①验收依据、相关的技术标准、②验收的组织形式、程序、注意事项、③验收环节和内容，且满足项目需求的，每项得2分，满分6分。
注：未提供方案的不得分。
3.售后服务分(16分) 
由评标委员会各成员根据各投标人所提供售后服务方案进行独立评审打分。
3.1投标人提供项目售后服务承诺方案包含售后维护服务承诺、响应程度、服务方案满足采购需求的得2分；投标人承诺产品如出现故障并接到用户通知后20分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障(未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品)的得4分，本项满分4分。
3.2投标人提供项目售后服务承诺方案包含①操作培训计划、②售后维护应急处理程序、③定期回访计划、④发生故障时有替代产品、⑤服务期内更换配件的优惠措施、⑥售后服务团队(应急处理)服务团队保障措施的，每项得2分，满分12分。
注：未提供方案的得0分。
4.商务分(8分)
4.1投标人或核心产品厂商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、售后服务体系认证的，每份证书得1分，满分3分，否则不得分。（须提供有效认证证书并加盖投标人公章）
4.2投标人自2023年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分5分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)
5.政策功能分（3分）
5.1投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单(适用于非强制采购节能产品)，投标人提供投标产品节能产品认证证书(加盖投标人公章)的，每项得0.5分，满分1分。
5.2投标的产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单，投标人提供投标产品环境标志产品认证证书(加盖投标人公章)的，每项得0.5分，满分2分。
三、总得分=价格分+技术商务资信分
四、中标候选人推荐原则
	评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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政府采购货物买卖合同








项目名称：                            
合同编号：                            
甲    方：                            
乙    方：                            
签订时间：                            




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 
乙方1（全称）：                   （供应商）
乙方2（全称）：                   （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     
         否
   （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                 询价 单一来源 框架协议 其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是  否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是  否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  否
（7）合同是否分包：是  否
 分包主要内容：                                                         
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                                        
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
   （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：            
   国别：               品牌：              规格型号：                  
 否
   （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                      
         强制采购  优先采购  否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                  
         强制采购  优先采购  否
         是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：                    
         强制采购  优先采购  否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是  否  不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                                                         
                 大写：                                                      
         分包金额（如有）小写：                                              
                 大写：                                                      
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他           
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）      
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）      
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                                            
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是  否
   收取履约保证金形式：                                  
   收取履约保证金金额：                                  
   履约担保期限：                                        
（4）分期履行要求：                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                              
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
       验收主体：                                    
       是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：           否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   否
验收组织的其他事项：                                  
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收
         分期/分项验收：          （应明确分期/分项验收的工作安排）          
（4）履约验收程序：                                                        
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                       
（6）履约验收标准：                                                        
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：               （产权过户登记等）                   
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                                                                生效。
1. 合同份数
本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：             年      月      日
合同订立地点：                               
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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 一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，现郑重承诺：
(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此承诺。



    投标人(盖章)：              
                                               日期：       年    月    日


无重大违法记录的书面声明(格式)

钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，现郑重声明：
(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为)。
本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此声明。



           投标人(盖章)：              
[bookmark: _Hlk112336125]日期：      年    月    日

中小企业声明函（格式）
[bookmark: _Hlk94193902][bookmark: _Hlk82091685][bookmark: _Hlk60836554][bookmark: _Hlk82091228]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部/部分由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk60836996]1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：               
日 期：                         











从 (——)业 (——)人 (——)员 (——)、 (——)营 (——)业 (——)收 (——)入 (——)、 (——)资 (——)产 (——)总 (——)额 (——)填 (——)报 (——)上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

	[bookmark: _Hlk154045354]大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2)营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3)资产总额，采用资产总计代替。


[bookmark: _Hlk218503455]残疾人福利性单位声明函(格式)

[bookmark: _Hlk94193952][bookmark: _Hlk82091361][bookmark: _Hlk192844162]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ _ _ _单位的_ _ _ _ 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位(请填写具体单位名称)制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称(盖章)：              
日  期：                        





















                        
《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

二、资信技术文件
投 标 函(格式)
致：钦州市政府采购中心：

[bookmark: _Hlk92702218]	根据贵方为   (项目名称)   招标文件 (项目编号及分标号) ，我方  (投标人名称)  经正式授权代表   (被授权人)   提交投标文件：
	据此函，投标人承诺：
1.我方已详细审阅招标文件(包括澄清或者修改文件)，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。
	5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。
	6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
	7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。
	8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。
	9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。
10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：
	地址：                                   
	邮政编码：                               
	电话、电报、传真或电传：                 
	开户名称：                               
	开户银行：                               
	账    号：                               



	                                                    投标人(盖章)：             
	                                                    日期：        年    月    日

[bookmark: _Hlk92702580]授权委托书(格式)
致：钦州市政府采购中心
我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工(姓名)以我方的名义参加(项目名称/项目编号)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证号码：                  
附：委托代理人身份证(正反面)



       投标人(盖章)：                    
法定代表人签名或盖章：            
日期：           年      月      日


[bookmark: _Hlk92702799][bookmark: _Hlk111728555]商务响应表（格式）

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	投标要求
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	验收要求
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	…
	
	
	


注：投标人应根据第二章《项目需求》中的商务条款逐条逐项响应，并作出承诺或说明。


                                                      投标人（盖章）：           
                                                      日期：      年   月   日



[bookmark: _Hlk111728645]技术响应表（格式）

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	标的名称
	招标要求
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk191893189]注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。


                                                        投标人（盖章）：           
                                                        日期：      年   月   日

人员配置表(格式)

	序号
	姓名
	身份证号
	岗位
	学历
	职业资格/职称/培训/认证

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注:应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、资格职称、培训、认证证书等材料。


投标人(盖章)：             
日期：        年   月   日


设备配置表(格式)
	序号
	名称
	品牌及型号
	主要技术性能、参数
	生产厂家
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据项目采购需求及评定标准填写拟投入本项目的设备设施.


        投标人(盖章)：            
日期：        年   月   日


关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：　        
日期：　       年　 月　 日







1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

三、报价文件

[bookmark: _Hlk111729075]开标一览表（格式）
项目名称：                          
    项目编号：                          
	报价（总价、元）

	人民币大写：                                                      （￥                 元）


1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
[bookmark: _Hlk90908484]3.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。


法定代表人或授权代表（签名或盖章）：             
         投标人（盖章）：                        
                       日期：       年    月    日


报价明细表（格式）
[bookmark: _Hlk94191840]    项目编号：                           
    项目名称：                                                                     单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	产地
	技术参数及性能（规格）
	数量、单位①
	单价②
	单项合价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：1.所有价格均用人民币表示。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
3.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。



         投标人（盖章）：                        
                     日期：       年    月    日
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