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第一章 竞争性谈判公告
项目概况

 玉林市第一人民医院医疗中心医疗椅子采购项目 项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上获取竞争性谈判文件，并于2026年09月02日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2026-J1-990227-GXZN
采购计划文号：YLZC2026-J1-11001-001、YLZC2026-J1-11001-002、YLZC2026-J1-11001-003

项目名称：玉林市第一人民医院医疗中心医疗椅子采购项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰贰拾玖万叁仟零玖拾元整（129.309万元）

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求
	备注

	1
	医疗中心医疗椅子
	1批
	详见采购文件采购需求。
	


交付期限：签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小型企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件

时间：2026年08月26日发布竞争性谈判公告之时至 2026年08月31日18时00分（北京时间 08:00至 12:00、12:00 至 18:00，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：政府采购云平台下载。本项目不提供纸质竞争性谈判采购文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）—进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取竞争性谈判采购文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端—获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的竞争性谈判采购文件编制，通过其他方式获取竞争性谈判采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年09月02日09时00分
地
点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、开启

时  间：2026年09月02日09时00分
地  点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn/）。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.

gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.本项目不接受未登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取本项目采购文件的供应商投标。

5.本项目谈判保证金：人民币壹万贰仟元整（12000.00元）。
6.监督部门

玉林市财政局     联系方式：0775-2697961
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：玉林市第一人民医院　

地    址：玉林市教育中路495号　

联 系 人：陶经伟
联系方式：0775-2693066  

2.采购代理机构信息

名    称：广西中诺工程管理有限公司　

地　　址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺

联系方式：0775-2391688　

3.项目联系方式

项目联系人：李玉胜  曾宪梅
电　　话：　0775-2391688　

广西中诺工程管理有限公司 

                                                           2026年08月26日
采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2)根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

(3)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(5)根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网(http://www.cac.gov.cn/index.htm)最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

技术条款：

本项目核心产品为：所有医用候诊椅b（3人位）
	序号
	品名
	图片
	尺寸规格
	数量
	单位
	材质
	摆放区域
	控制价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	单价（元）
	小计（元）

	1
	会议椅
	[image: image200.png]



	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼一层
一层导诊台
	330
	2640

	2
	会议椅
	[image: image2.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼一层
分诊处
	330
	660

	3
	会议椅
	[image: image3.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼一层
出入院处
	330
	2640

	4
	医用候诊椅b（3人位）
	[image: image4.png]



	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	40
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼二层
心脏一体化治疗中心
	1750
	70000

	5
	办公椅
	[image: image5.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
分诊处1
	340
	680

	6
	办公椅
	[image: image6.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
分诊处2
	340
	680

	7
	医用候诊椅b（2人位）
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	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	28
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼二层
二层候诊区
	1166
	32648

	8
	会议椅
	[image: image7.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	15
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼二层
诊室
	330
	4950

	9
	会议椅
	[image: image8.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼二层
抢救室
	330
	330

	10
	办公椅
	[image: image9.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
办公室
	340
	1360

	11
	办公椅
	[image: image10.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
辅助用房
	340
	2380

	12
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
心电诊断；分诊区
	340
	680

	13
	办公椅
	[image: image12.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
心电诊断区；
	340
	1700

	14
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
程控室
	340
	340

	15
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
动态心电、血液室
	340
	680

	16
	办公椅
	[image: image15.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼二层
食道电生理室1、2
	340
	680

	17
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	22
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼三层
超声：等候区
	1750
	38500

	18
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼三层
分诊区；1
	340
	680

	19
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼三层
分诊区；2
	340
	680

	20
	医用候诊椅b（2人位）
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	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼三层
二次等候区
	1166
	2332

	21
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼三层
办公室
	340
	2040

	22
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。

（3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼三层
办公室
	330
	3300

	23
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。

（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼三层
心电诊断：分诊区
	340
	680

	24
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	10
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼三层
二次等候区
	1166
	11660

	25
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	19
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼三层
办公室
	340
	6460

	26
	会议椅
	[image: image23.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼三层
主任办公室
	330
	660

	27
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
儿保分诊区
	340
	680

	28
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
儿保等候区
	1750
	21000

	29
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	17
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
儿保康复二次等候区
	1166
	19822

	30
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
儿科评估室
	340
	340

	31
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
儿康诊室
	330
	330

	32
	会议椅
	[image: image28.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
儿保诊室1、2
	330
	660

	33
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
体检室
	340
	1360

	34
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
新生儿科分诊区
	340
	680

	35
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
新生儿等候区
	1750
	21000

	36
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	11
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
新生儿二次等候区
	1166
	12826
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	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
新生儿诊室1、2
	330
	660

	38
	办公椅
	[image: image33.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
日光治疗室
	340
	340
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	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	13
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
儿内科二次等候区
	1166
	15158
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	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
儿内科：诊室7间
	330
	2310

	41
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
抢救室
	330
	330

	42
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
心电图室
	340
	1020

	43
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
雾化室
	340
	340

	44
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
日光治疗室
	340
	340
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
儿内科：诊室
	330
	2310

	46
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
抢救室
	330
	330

	47
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
脑电图室
	340
	1020

	48
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
雾化室
	340
	340

	49
	会议椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
儿外：分诊区
	330
	660

	50
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	18
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
儿外等候区
	1750
	31500

	51
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	8
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼四层
儿外等候区
	1166
	9328

	52
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼四层
诊室
	330
	990

	53
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼五层
内镜一次等候区
	340
	1020

	54
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼五层
内镜一次等候区
	1750
	10500

	55
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼五层
二次等候区
	340

	340


	56
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼五层
二次等候区
	1750
	10500

	57
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼五层
苏醒区
	340
	340

	58
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼五层
苏醒区
	1750
	3500

	59
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼五层
报告解读室
	340
	680

	60
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	4
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼五层
报告解读室
	1750
	7000

	61
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼五层
护士办公室
	330
	660

	62
	会议椅
	[image: image55.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼六层
神经系统一体化诊疗中心分诊区
	330
	660

	63
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	28
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼六层
等候区
	1750
	49000

	64
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	12
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼六层
诊室12间
	330
	3960

	65
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	34
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背。
	3#楼六层
二次等候区
	1166
	39644

	66
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼六层
抢救室
	330
	330

	67
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
眩晕检查室
	340
	1360

	68
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
检查室3间
	340
	1020

	69
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
脑电6间
	340
	1700

	70
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
TCD诊室
	340
	680

	71
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
辅助用房
	340
	2380

	72
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼六层
精神卫生科分诊区
	330
	660

	73
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼六层
等候区
	1750
	21000

	74
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	8
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背。
	3#楼六层
二次等候区
	1166
	9328

	75
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
心理测评室
	340
	1020

	76
	办公椅
	[image: image67.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼六层
诊室4间
	340
	1360

	77
	会议椅
	[image: image68.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
介入超声区
	330
	660

	78
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	29
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼七层
等候区
	1750
	50750

	79
	会议椅
	[image: image70.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	330
	1980

	80
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
辅助用房
	340
	680

	81
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
医护办公室
	340
	2380

	82
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
手术间4间
	340
	1360

	83
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼七层
门诊慢病等候区
	1166
	2332

	84
	办公椅
	[image: image74.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
睡眠MDT物理治疗室
	340
	340

	85
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
慢病全程管理中心
	340
	340

	86
	会议椅
	[image: image76.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	40
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
会议室1、2
	330
	13200

	87
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
睡眠治疗室
	340
	340

	88
	会议椅
	[image: image78.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
呼吸MDT诊室
	330
	2310

	89
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
谈话室
	340
	680

	90
	会议椅
	[image: image80.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
呼吸内科、哮喘、心胸外科区
	330
	660

	91
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	11
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼七层
等候区
	1750
	19250

	92
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	10
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼七层
二次等候区
	1166
	11660

	93
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼七层
诊室8间
	330
	2640

	94
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
脱敏室
	340
	340

	95
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼七层
肺功能室
	340
	340

	96
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
导诊台
	330
	660

	97
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
消化系统一体化诊疗中心分诊区
	1750
	21000

	98
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
消化系统一体化诊疗中心分诊区
	330
	660

	99
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
肝胆科诊室5间
	330
	1650

	100
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
二次等候区
	1166
	6996

	101
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
消化内科诊室8间
	330
	2640

	102
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	8
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
消化二次等候区
	1166
	9328

	103
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
胃肠外科二次等候区
	1166
	6996

	104
	会议椅
	[image: image90.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
胃肠外科诊室4间
	330
	1320

	105
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
抢救室
	330
	330

	106
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
结直肠分诊区
	330
	660

	107
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	8
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
等候区
	1750
	14000

	108
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	5
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
结直肠二次等候区
	1166
	5830

	109
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	3#楼九层
结直肠诊室3间
	330
	990

	110
	办公椅
	[image: image95.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼九层
辅助用房
	340
	2380

	111
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼九层
盆底治疗分诊区
	340
	680

	112
	医用候诊椅b（3人位）
	[image: image97.png]



	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	22
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
盆底等候区
	1750
	38500

	113
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼九层
盆底二次等候区
	1166
	6996

	114
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼九层
治疗间3间
	340
	1360

	115
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	340
	340

	116
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
产科分诊区
	330
	660

	117
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	34
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十层
产科等候区
	1750
	59500

	118
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	340
	340

	119
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	14
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十层
产科二次等候区
	1166
	16324

	120
	会议椅
	[image: image103.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	7
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
诊室7间
	330
	2310

	121
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
档案室
	340
	340

	122
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
妇科分诊区
	340
	680

	123
	医用候诊椅b（3人位）
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	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十层
产科等候区
	1750
	10500

	124
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
收费处
	340
	680

	125
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	19
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十层
妇科二次等候区
	1166
	22154

	126
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	9
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	330
	2970

	127
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十层
阴道镜2间
	340
	340

	128
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
生殖中心分诊区
	340
	680

	129
	医用候诊椅
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	长度≥1810mm
宽≥730mm
高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十一层
等候区
	1750
	3500

	130
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
诊室6间
	340
	3400

	131
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
专家诊室
	340
	680

	132
	医用候诊椅
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	长度≥1810mm
宽≥730mm
高≥825mm
	9
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十一层
二次等候区
	1750
	15750

	133
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
辅助用房
	340
	2380

	134
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
导诊台
	340
	680

	135
	医用候诊椅
	[image: image117.png]



	长度≥1810mm
宽≥730mm
高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	3#楼十一层
等候区
	1750
	3500

	136
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	12
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼十一层
辅助用房
	340
	4080

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	4
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
导诊台
	330
	1320

	2
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	2
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼一层
电梯厅等候区
	1750
	3500

	3
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
出入院办理处
	340
	2040

	4
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	6
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼一层
出入院等候区
	1750
	10500

	5
	办公椅
	[image: image121.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	15
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
住院药房
	340
	5100

	6
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
影像中心分诊区
	340
	1020

	7
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼一层
等候区
	1750
	21000

	8
	办公椅
	[image: image123.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
阅片报告发放区
	340
	1020

	9
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	1
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼一层
注射留观室
	1750
	1750

	10
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
操控室
	340
	1360

	11
	会议椅
	[image: image125.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	10
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼一层
会议室
	330
	3300

	12
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
功能检查分诊区
	340
	1020

	13
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼二层
功能检查等候区
	1750
	21000

	14
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	11
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
超声诊室10间
	340
	3740

	15
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
办公室
	340
	1360

	16
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
眼科中心分诊区
	340
	680

	17
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	19
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背。
	5#楼二层
眼科等候区
	1750
	33250

	18
	办公椅
	[image: image130.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
诊室5间
	340
	1700

	19
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	19
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼二层
二次等候区
	1750
	33250

	20
	办公椅
	[image: image131.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
处置室
	340
	340

	21
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
检查室
	340
	1360

	22
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
检查室
	340
	340

	23
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
屈光手术检查室
	340
	1700

	24
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
干眼治疗室
	340
	340

	25
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼二层
术前检查室
	340
	340

	26
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
口腔中心儿口分诊区
	340
	1020

	27
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	4
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼三层
儿口等候区
	1750
	7000

	28
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
留观室
	340
	340

	29
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
口腔分诊区
	340
	680

	30
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	30
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼三层
等候区
	1750
	52500

	31
	会议椅
	[image: image140.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	12
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼三层
医护办公室
	330
	3960

	32
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	5
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
医护办公室
	340
	1700

	33
	会议椅
	[image: image142.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
主任办公室
	330
	330

	34
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
传递区
	340
	340

	35
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
医美分诊区
	340
	680

	36
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
照相室
	340
	340

	37
	医用候诊椅b（2人位）
	
	长度≥1207mm 宽≥730mm 高≥825mm
	3
	张
	一、规格
1.二位联排，三个扶手
2.总长度为≥1207mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背。
	5#楼四层
二次等候区
	1166
	3498

	38
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
分诊区
	340
	680

	39
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
办公室
	340
	2720

	40
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
耳鼻喉分诊区
	340
	680

	41
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	12
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼四层
等候区
	1750
	21000

	42
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	22
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼四层
二次等候区
	1750
	38500

	43
	办公椅
	[image: image149.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
处置室
	340
	340

	44
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
处置室
	340
	340

	45
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼四层
耳鼻喉内镜分诊区
	340
	680

	46
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	4
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼四层
等候区
	1750
	7000

	47
	医用候诊椅b（3人位）
	
	长度≥1810mm 宽≥730mm 高≥825mm
	16
	张
	一、规格
1.三位联排，四个扶手
2.总长度为≥1810mm、座椅面宽度≥515mm、座椅深≥470mm、椅面最高点距离地面高度450mm（±5mm）、椅面最低点距离地面高度405mm（±5mm）,座面到椅背高度≥470mm、椅背距离地面高度≥800mm。
二、结构
1.座板：采用钢骨架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）
2.椅面：外衬100%自结皮聚氨酯（PU厚度≥25mm），连体式无压痕PU椅面全部包裹模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。要求符合环保、皮质拉力好不易撕裂、耐腐蚀、抗磨性能好、没有气孔、防水；
3、椅座/背承托支架：采用铝合金压铸成型，直径宽度≥40mm，承托跨度为≥790mm,用于承托椅座背,座位可表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，光滑平顺、色泽饱满、均匀，不易磨损掉漆。承重压力：每个座位可承受≥120KG的静止压力，经久耐用。
4.扶手脚支架：（1）扶手材质：采用优质铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，扶手面直径宽度≥45mm ,扶手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。
（2）站脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，直径宽度≥30-40mm ,高度≥280mm，跨度长度≥620mm,表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。
5.横梁：采用≥1.8mm厚度冷轧钢板压型焊接成三角形105*105*125mm，表面静电喷涂，涂层厚度≥70μm，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞  
6.边条:采用优质铝合金材质支撑椅座和椅背
	5#楼五层
等候区
	1750
	28000

	48
	会议椅
	[image: image152.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
护长、主任办公室
	330
	660

	49
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	7
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
医生办公室
	340
	2380

	50
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
麻醉复苏室
	340
	680

	51
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	4
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
护士站
	340
	1360

	52
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
谈话室
	340
	340

	53
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
口腔病房护士站
	340
	2040

	54
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
谈话室
	340
	340

	55
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	9
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
医生办公室
	340

	3060


	56
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
医生办公室
	330
	2640

	57
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	2
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
主任、护长办公室
	330
	660

	58
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
眼科病房护士站
	340
	2040

	59
	办公椅
	[image: image163.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
谈话室
	340
	340

	60
	办公椅
	[image: image164.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	13
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
医生办公室
	340
	4420

	61
	会议椅
	[image: image165.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
医生办公室
	330
	2640

	62
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
主任办公室
	330
	330

	63
	办公椅
	[image: image167.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	2
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
护士办公室
	340
	680

	64
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
检查室
	340
	340

	65
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	340
	2040

	66
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	17
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
医生办公室
	340

	5780


	67
	会议椅
	[image: image171.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
医生办公室
	330
	2640

	68
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
主任办公室
	330
	330

	69
	办公椅
	[image: image173.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
护士办公室
	340
	1020

	70
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
活动室
	340
	340

	71
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	6
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	340
	2040

	72
	办公椅
	[image: image176.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	17
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼九层
医生办公室
	340
	5780

	73
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼九层
医生办公室
	330
	2640

	74
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼九层
主任办公室
	330
	330

	75
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	3
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼九层
护士办公室
	340
	1020

	76
	办公椅
	[image: image180.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼九层
活动室
	340
	340

	77
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	340
	2720

	78
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十层
谈话室
	340
	340

	79
	办公椅
	[image: image183.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十层
医生办公室
	340
	3400

	80
	会议椅
	[image: image184.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼十层
主任办公室
	330
	330

	81
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼十层
护长办公室
	330
	330

	82
	办公椅
	[image: image186.png]



	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	340
	2720

	83
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十一层
谈话室
	340
	340

	84
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十一层
医生办公室
	340
	3400

	85
	会议椅
	[image: image189.png]=7





	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼十一层
主任办公室
	330
	330

	86
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼十一层
护长办公室
	330
	330

	87
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	340
	2720

	88
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十二层
谈话室
	340
	340

	89
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十二层
医生办公室
	340
	3400

	90
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                     （3）脚架：配优质黑色圆管工字型脚架，可承重250KG,经久耐用。
	5#楼十二层
主任办公室
	330
	330

	91
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	8
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	340
	2720

	92
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	1
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十三层
谈话室
	340
	340

	93
	办公椅
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	总高99.5-107.5㎝
座宽48㎝
座深52㎝
坐高44.5-52.5㎝
靠背宽47㎝
靠背高65㎝
扶手离地64.5-72.5㎝
轮子直径64㎝

	10
	张
	（1）高密透气网布靠背，固定扶手，内外双框工艺，带有座壳。                                    （2）高回弹定型棉坐垫，阻燃材料，涤纶丝高密度透气网布，持久支撑，清爽不闷热。                                         （3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。                                （4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。                                 （5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。（6）承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十三层
医生办公室
	340
	3400

	94
	会议椅
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	总高107㎝ 外宽57㎝ 座宽50㎝ 座深50㎝ 坐高45㎝ 背宽45㎝ 背高62㎝ 扶手离地高65㎝
	1
	张
	进口透气网面，内里填充高回弹海绵，背部带靠护腰设计，配置方管尺寸30㎜*20㎜，厚度≥1.2㎜方管钢架弓形脚架，承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十三层
主任办公室
	330
	330

	合计
	1293090.00


▲二、商务条款
	交付期限
	签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。

	交付要求
	1.玉林市内采购人院区内指定地点。

2.成交人所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	付款方式
	1.合同签订、担保措施生效且具备实施条件后10个工作日内，采购人向成交人支付合同金额的30%【同时中标人需提供银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件保函（包含电子保函），保函形式应当符合采购人要求】；

2.验收合格后，成交人收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，采购人支付合同总金额的70%；

3.每次付款前，成交人须向采购人提交付款申请。

	报价要求
	1、报价必须含以下部分，包括:(1)要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	验收标准
	1、所供产品应符合采购文件、采购合同约定的要求。

2、所供产品为全新，且外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3、所供产品结构牢固，无安全隐患。

4、如有抽检要求的，检测结果符合采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。

5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6、采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证；产品表面贴金属商标牌，商标信息与供应商开标一览表（竞标报价表）信息不一致的，采购人有权拒绝验收。

7、产品验收时，中标人必须按采购文件要求提供检测报告原件进行核查，检测报告应由具有检测资质的检测机构出具，不能提供检测报告原件的或检测报告不能满足承诺响应情况的，采购人有权拒绝验收。

8、为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及供应商所提供产品参数的真实性，中标人供货时，采购人将对供货产品进行产品测试。一旦发现虚假应标的情况，将按照有关规定追究供应商的责任。

9、本项目为约定委托代理机构组织的验收项目，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。
10、政策功能（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则投标无效。（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖招标供应商公章，否则不予认定。

（3）供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。

	售后服务
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包” ，质量保证期限自货物通过验收合格并交付使用之日算起。

2、质保期内，中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。

3、中标人负责送货上门，安装调试。从通过验收即日起质量保证期限内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务， 并提供终身维护；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标人也要积极帮助采购人修理。

4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人接到采购人通知后0.5小时内响应，需要到现场处理时12小时内到达，一般质量问题处理时限不超过12小时，重大质量问题处理时限不超过48小时。

5、投标文件中必须提供详细的售后服务方案及联系人方式。

	其他要求
	投标人必须认真审核报价文件所有要求，如明知不满足报价文件要求进行恶意竞争的，投标人存在不按要求报价、中标后无故放弃签订合同、不按合同履行等违约行为的以恶意虚假应标进行处理并报相关监管部门处理。


供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 本项目不接受联合体竞标

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：
分包金额或者比例：
分包供应商必须具备的资质：

	12.1.1
	资格证明文件

1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件递交截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（响应文件递交截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（2025年财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.货物制造商为中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业的资格证明材料[为中小企业的应当提供《中小企业声明函》；为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

8.供应商缴纳竞标保证金证明文件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

9.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2.竞标声明必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	报价商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托代理人需本单位人员，需提供社保证明材料，委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7.配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

8.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

9.货物合格证明文件（格式自拟）；（必须是生产厂家提供的证明文件，否则响应文件作无效处理）

10.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料；
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.2
	响应文件的制作

1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2、供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

3、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4、评审前准备

4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热 线95763进行咨询。

	15.2
	竞标报价的价格构成为：(1)要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。

	17.1
	本项目收取竞标保证金，具体如下：

竞标保证金为人民币壹万贰仟元整（12000.00元）。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前从供应商账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西中诺工程管理有限公司，开户银行：中国工商银行玉林市分行，银行账号：2111 7023 0930 0039 345）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。

相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则竞标无效。
2.竞标保证金采用支票、汇票、本票交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则竞标无效，供应商必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式【提现场交或邮寄地址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺；收件人：曾宪梅，联系方式：0775-2391688】将单独密封的支票、汇票、本票原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1.竞标保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的，视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告
首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告

电子响应文件应在制作完成后，供应商应按“广西政府采购云平台”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

投标有效期：60天。

	24.1
	谈判小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	谈判的顺序：

“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向   各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子响应文件解密。响应文件未按时解密的，视为无效投标。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小微企业按2%计算）
履约保证金递交时间：签订合同前递交。

履约保证金递交方式：商业银行或保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且成交人向采购人提出申请退付，采购人在收到付款材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购的，履约保证金减免从其规定。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履约期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	30
	政府采购合同公告。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西中诺工程管理有限公司 ， 联系电话： 0775-2391688，通讯地址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺现场提交质疑。业务时间：每天上午8时30分到12时00分，下午15时00分到18时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费收取方式：

本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

以成交金额为计费额，参照发改价格(2011)534号文和桂价费(2011)55号文的规定“货物类”收费标准下浮40%计费，费用不足2000元时按2000元计。

3.履约验收咨询费：以成交金额为计费额，参照发改价格(2011)534号文和桂价费(2011)55号文的规定“货物类”收费标准下浮50%计，由成交人领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.服务费账户信息：

开户名称：广西中诺工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行玉林分行 

银行账号：2111 7023 0930 0039 345

	33.1
	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加谈判的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与谈判的自然人本人。

4.自然人投标的的，采购文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

	备注
	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是专门面向中小企业采购的项目，预留份额：100.00%。不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审；

2.预算金额：人民币壹佰贰拾玖万叁仟零玖拾元整（129.309万元）

3.本项目不接受联合体竞标，不允许分包；

4.预付款：本项预付款为30%；

5.本项目采购标的所属行业：家具制造业。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款；采购需求中带“※”的条款为重要条款；无特殊符号标记的为一般条款。。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本竞争性谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告或者竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

12.3本项目实行电子投标，供应商应准备电子响应文件：电子响应文件按广西政府采购云平台平台要求及本竞争性谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》 。

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还 

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计利息。
17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 

（2）未按规定提交履约保证金的； 

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的； 

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（6）法律法规规定的其他情形。 

18. 响应文件编制的要求

18.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评   审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云平台个人 CA 签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.响应文件的密封和标记：/

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间内通过网络将电子响应文件上传至“广西政府采购云平台”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“采购公告”中“提交响应文件截止时间、开标时间和地点”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

21.2在投标截止时间止提交响应文件的供应商不足3 家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。
27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动；成交人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，采购人将依据政府采购相关法规规定报告政府采购监管部门，由政府采购监管部门查实后根据政府采购法律法规的规定对此行为进行处罚，同时还应当赔偿因此给采购人造成的全部损失。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（150－100）万元×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝1.5＋0.55＝2.05 （万元）

32.2采购代理机构的银行账户：

开户名称： 广西中诺工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行玉林分行
银行账号：2111 7023 0930 0039 345 

33. 需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第四章  评审程序和评定成交的标准
一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16）未响应谈判文件实质性要求的； 

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

7）谈判过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价X45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以视频形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.3按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4本项目为中小企微业预留项目，参加本项目的供应商必须为中小微企业，或残疾人福利性单位，否则竞标无效。价格评审时，参加本次项目竞标的供应商不重复享受中小企业政策性扣除，其评标报价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

（响应文件封面格式）
响  应  文  件 (封面)
项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日
一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                                  

供应商（单位公章）：                               

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
      法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   

供应商（单位公章）：                
                 年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：       

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                              

供应商（单位公章）：                                       
  年    月    日 
联合体竞标协议书（如有）

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（单位公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者单位公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者单位公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日 
二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（单位公章 ）：

                               年   月   日

竞标报价表
项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                 单位：元

	项号
	标的的名称
	数量①
	单位
	品牌
	型号规格
	制造商
	原产地
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
5.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
6.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：  

供应商（单位公章）： 

日期：   年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（单位公章）：               
     年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（单位公章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

4.需附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件及委托代理人依法缴纳社会保障资金的材料，否则其响应文件按无效响应处理。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或电子签名）：

牵头人（单位公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

5.需附委托代理人依法缴纳社会保障资金的材料。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	序号
	标的名称
	竞争性谈判文件商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（单位公章）：      

日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：


以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（单位公章）：      

日期：   年   月   日
技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	竞争性谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

           法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（单位公章）：      

日期：   年   月   日

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附表

统计上中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                       
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

合同文本

玉林市第一人民医院

医疗中心医疗椅子采购项目
采

购

合

同

合同编号：
采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院 
供 应 商（乙方）：                    
玉林市第一人民医院采购合同

                                        合同编号：
采购单位（甲方）玉林市第一人民医院          供 应 商（乙方）                         

签  订  地  点  玉林市第一人民医院          签  订  时  间  2026年    月    日 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	(填注册证名字)
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）          元整    （小写）¥        元


2.配置清单

	序号
	产品名称
	配置清单

	1
	
	


3.合同总金额包括设计、货物制造、备件、专用工具、包装、仓储、运输、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。如谈判、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付给甲方的货物必须权属无任何争议，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按谈判、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式：陆运。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1. 乙方交货时间：合同签订后   天内通过验收并交付使用，地点：玉林市内甲方院区内指定地点。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：甲方院区内双方商定的时间、地点。 

7.本项目为约定委托代理机构组织验收的项目。设备完成安装、培训、调试1个月（大型设备3个月），乙方准备好验收所需材料，经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向第三方验收机构申请验收，第三方验收机构向甲方确定验收时间，并通知乙方。验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.如中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责，验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

9.乙方在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求)复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）。

10.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12.货物商检由乙方负责申报。

第六条 付款方式

1.合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%【同时乙方需提供商业银行或保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件保函（包含电子保函），保函形式应当符合采购人的要求】；

2.验收合格后，乙方收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到甲方仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，甲方支付合同总金额的70%；

3.每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。

第七条 履约保证金
1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小微企业按2%计算）。

2.履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

3.履约保证金递交方式：商业银行或国有企业保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式（如为出具保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函）。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且乙方向甲方提出申请退付，甲方在收到付款材料后 5 个工作日内办理退还手续(不计利息)。
第八条 税费 

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：      年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后  小时内响应，需要到现场处理时  小时内到达，一般质量问题处理时限不超过  小时，重大质量问题处理时限不超过  小时。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

6.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失；甲方逾期付合同款的，按逾期付款金额计算向乙方支付逾期违约金，违约金自逾期付款之日起计算，年化利率按订立合同时一年期贷款市场报价利率，违约金累计不得超过逾期付款金额的5% 。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6.乙方的其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（竞标报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服务承诺（或售后服务方案）和中标（成交）通知书（或中标（成交）公告）等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  信息保密

1.如合同标的含信息系统需要接入采购方的内部信息系统的，乙方需要遵守甲方的信息安全管理要求，接入的信息系统软件平台必须符合并达到信息安全等级保护第三级的要求；（提供软件平台三级等级保护证明）。

2.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。

3.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

4.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十六条  本合同一式     份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执    份，采购代理机构执壹份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

玉林市第一人民医院

2026年   月   日
	乙方（章）              

 2026年   月   日

	单位地址：广西玉林市教育中路495号
	单位地址：

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	委托代理人签字：
	委托代理人签字：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：cgb3066@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：

中国建设银行股份有限公司玉林分行
	开户银行：



	账号：45001660455050507773
	账号：

	纳税人识别号：12450900499338093R
	纳税人识别号：

	邮政编码：537000
	邮政编码：


玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院
乙方：                     

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定        （联系电话：       ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，采购代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：                      委托代理人签名：

2026年   月   日                     2026年   月   日
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