	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价

	1
	立体图文布展饰面
	新起点家具定制
	1.名称：定制墙布、画面YV
2.规格：根据平面深化设计制作
3.工艺参数：阻燃宣绒布/立体发光字/立体图文布展饰面/艺术装置造型
	910.83
	426

	2
	产品展示台
	新起点家具定制
	1.名称：定制产品展示台
2.内容： 内置展陈灯光
	84.36
	1650

	3
	展示柜
	新起点家具定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：深350mm
	46.8
	1836

	4
	休息座椅
	新起点家具定制
	1.名称：休息座椅
2.内容：实木圆桌800mm、软包椅子4个
	2
	3500

	5
	氛围营造仿真植物组合
	定制
	1.名称：绿植造景
2.工艺参数：造景基础、定制阻燃植物
	30
	6000

	6
	微缩模型沙盘
	定制
	1.名称：微缩模型沙盘
2.规格：2200*1000mm
3.参数：沙盘模型/沙盘模型基座/灯光演绎/模型道具
	2.2
	10510

	7
	木业模型
	定制
	1.名称：定制清洁能源项目展示模型
2.规格：1800*600mm
3.参数：定制模型道具
4.3D打印及亚克力
	1
	11260

	8
	定制成品门及门套
	定制
	1.定制成品门及门套
	17.88
	620

	9
	林麝
	定制
	1.名称：林麝（成年）
2.规格：总长110cm，肩高50cm，体长110cm
3.材质：仿真皮毛
	1
	460

	10
	金猫
	定制
	1.名称：金猫（成年）
2.规格：总长120cm，肩高50cm，体长100cm
3.材质：仿真皮毛
	2
	460

	11
	白颈长尾雉
	定制
	1.名称：白颈长尾雉（雄鸟）
2.规格：全长85cm，尾长45cm；
3.材质：仿真羽
	1
	450

	12
	白鹤
	定制
	1.名称：白鹤（成鸟站立）
2.规格：身高120cm，体长95cm；
3.材质：仿真羽
	1
	450

	13
	红腹锦鸡
	定制
	1.名称：红腹锦鸡（雄鸟）
2.规格：全长70cm，站姿：70×28×46cm
3.材质：仿真羽
	2
	430

	14
	大灵猫
	定制
	1.名称：大灵猫（成年）
2.规格：总长130cm，肩高40cm，体长80cm；
3.材质：仿真皮毛
	1
	460

	15
	中华穿山甲
	定制
	1.名称：中华穿山甲（成体）
2.规格：总长70cm，体长45cm；
3.材质：玻璃钢
	2
	460

	16
	苍鹰
	定制
	1.名称：苍鹰（雌鸟站姿）
2.规格：体长48cm，翼展100cm
3.材质：仿真羽
	2
	450

	17
	虎纹蛙
	定制
	1.名称：虎纹蛙（最大成体）
2.规格：体长12cm，整体：13×9×6cm
3.材质：树脂
	2
	430

	18
	豹猫
	定制
	1.名称：豹猫（成年）
2.规格：总长70cm，体长50cm
3.材质：仿真皮毛
	1
	420

	19
	原鸡（雄鸟)
	定制
	1.名称：原鸡（雄鸟）
2.规格：全长70cm，站姿：73×28×46cm
3.材质：仿真羽
	1
	440

	20
	榕树
	定制
	1.名称：榕树
2.规格：高度300cm，冠幅250cm
3.材质：仿真树干
	2
	160

	21
	三角梅
	定制
	1.名称：三角梅
2.规格：高度200cm，茂密枝叶
3.材质：仿真树干
	2
	170

	22
	桃树
	定制
	1.名称：桃树
2.规格：高度200cm，冠幅200cm
3.材质：仿真树干
	2
	160

	23
	竹子
	定制
	1.名称：竹子（20只）
2.规格：高度300cm
3.材质：仿真树干
	2
	150

	24
	芭蕉
	定制
	1.名称：芭蕉
2.规格：高度200cm，加密叶片
3.材质：仿真树干
	3
	165

	25
	木棉
	定制
	1.名称：木棉
2.规格：高度300cm，冠幅200cm
3.材质：仿真树干
	1
	170

	26
	杜鹃
	定制
	1.名称：杜鹃
2.规格：高度200cm，冠幅150cm
3.材质：仿真树干
	2
	180

	27
	松树
	定制
	1.名称：松树
2.规格：高度400cm，加密叶片
3.材质：仿真树干
	1
	170

	28
	杉木
	定制
	1.名称：杉木
2.规格：高度300cm，加密叶片
3.材质：仿真树干
	1
	170

	29
	杜鹃
	定制
	1.名称：杜鹃
2.规格：高度100cm，加密叶片
3.材质：仿真树干
	2
	160

	30
	钢化玻璃展示柜1
	定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：长160cm，宽70cm，高90cm
	3
	4600

	31
	钢化玻璃展示柜2
	定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：长120cm，宽70cm，高120cm
	2
	4400

	32
	LED显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤ 0.1㎜。
	5.63
	6280

	33
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	34
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:256G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	35
	音响系统
	sabineci850/XT6
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	36
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770

	37
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	38
	LED显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm ；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤ 0.1㎜。
3.屏体尺寸宽4.16米，高2.08米，屏体面积8.65平方米；宽18高17模组组成；
4.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
5.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	8.65
	6280

	39
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	40
	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：55寸一体机
3.其他：含滑轨系统
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	1
	6500

	41
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	42
	音响系统
	sabineci850/XT6
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	43
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2.自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770

	44
	触摸查询软件
	数字视界
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
	28100

	45
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	46
	激光投影
	sipa
	1.名称：激光投影机，10.7亿色彩，亮度：大于7000流明（IS O）光源寿命： 20,000小时，分辨率：1920×1200
2.含吊架
3.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）
4.3LCD投影技术
5.液晶面板≥0.67英寸含微透镜*3
6.亮度≥7300流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1 920*1200），支持4K信号输入，对比度≥5000,000 :1（符合 ISO21118标准）
7.中心亮度≥7900流明，色彩亮度≥7300流明
8.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节
9.投射比：1.35-2.20；
10.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
11.镜头参数：F=1.5-1.7,f=20.0mm-31.8mm
12.镜头光学变焦比：1-1.6倍
13.支持投影尺寸：50 ’’-500 ’’
14.重量≤9KG
15.整机功耗≤396W（正常模式）， ≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W
16.内置10W扬声器
17.HDMI×2、HDBaseT×1、Stereo mini（Audio out） x1， RS-232C×1，
RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service） × 1， 内置无线网卡， HDMI OUT×1
18.支持屏幕尺寸：4 :3，16 :6，16 :9，16 :10，21 :9
19.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
20.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
21.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast 2代（Screen Mirro
	1
	28300

	47
	镜头
	sipa
	1.超短焦镜头
	1
	8010

	48
	视频延长器
	比特
	1.名称：视频延长器
2.规格参数：HD-Baset HDMI长距信号传输最大支持100米
	1
	2180

	49
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	50
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	9000

	51
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
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	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
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	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：46寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 46"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
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	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
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	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：75寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 75"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio output (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet input以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通)
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
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	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
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	戴式耳机
	紫腾数字
	1.胶片级音质，立体环声
	2
	1800

	62
	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：55寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
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	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
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	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：55寸一体机
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
6.P5.anel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
7.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
8.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
9.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
10.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
11.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
12.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
13.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
14.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
15.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y：0.297±0.03
16.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
17.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
18.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
19.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
20.Life Time 寿命 30000 Hrs
21.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
22.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
23.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
24.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
25.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 ×Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
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	触摸查询软件
	数字视界
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、内容集成、系统部署及现场调试服务。
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	LED显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm ；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤ 0.1㎜。
3.屏体尺寸宽3.2米，高1.44米，屏体面积4.61平方米；宽18高17模组组成；
4.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
5.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	4.61
	6280

	70
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	71
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SS1D8:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	72
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	73
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
	1
	3770

	74
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	75
	LED显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm ；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
[image: ]屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤ 0.1㎜。
3.屏体尺寸宽2.24米，高1.28米，屏体面积2.87平方米；宽18高17模组组成；
4.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
5.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	2.87
	6280

	76
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	77
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	78
	音响系统
	sabineci850/XT6、塞
宾科技有限公
司
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	79
	联动播放系统
	紫腾数字/深圳
市紫腾数字科
技有限公司
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
	1
	3770

	80
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	81
	LED圆柱屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm ；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤ 0.1㎜。
3.屏体直径2米，高1.2米，屏体面积7.54平方米；宽18高17模组组成；
4.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
5.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	7.54
	7500

	82
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	83
	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：55寸一体机
3.其他：含滑轨系统
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	4
	6500

	84
	工控服务器
	定制
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	85
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	86
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
	1
	3770

	87
	触摸查询软件
	数字视界
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
	28100

	88
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	89
	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	8
	7000

	90
	4P立柜空调
	美的
	1.型号：KFR-100LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：42-55㎡
	4
	6500

	91
	3P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-72LW
2.一级能效、变频
3.适用面积：30-40㎡
	1
	5800

	92
	立体图文布展饰面
	定制
	1.名称：定制墙布、画面YV
2.规格：根据平面深化设计制作
3.工艺参数：阻燃宣绒布/立体发光字/立体图文布展饰面/艺术装置造型
	382.38
	426

	93
	产品展示台
	定制
	1.名称：定制产品展示台
2.内容：内置展陈灯光
	29.61
	1400

	94
	非遗课堂桌椅
	定制
	1.名称：非遗课堂桌椅
2.内容：3张实木方桌600*600mm、软包椅子6张
	2
	5200

	95
	定制展架
	定制
	1.名称：定制文物展架
2.规格：1200*1800mm
	2
	1900

	96
	定制成品门及门套
	定制
	1.定制成品门及门套
	3.52
	620

	97
	定制暗门
	定制
	1.面层材料同墙面
	3.8
	900

	98
	氛围营造仿真植物组合
	定制
	1.名称：绿植造景
2.工艺参数：造景基础、定制阻燃植物
	2
	6000

	99
	大型京剧头饰
	定制
	1.名称：大型京剧头饰
2.工艺参数：直径三米，含安装、运输
	1
	1200

	100
	男模特展示
	定制
	1.名称：男模特展示
2.工艺参数：ABS塑料 0.6米x1.8米
	2
	2000

	101
	女模特展示
	定制
	1.名称：女模特展示
2.工艺参数：ABS塑料 0.6米x1.8米
	3
	1700

	102
	仿古头饰物
	定制
	1.名称：仿古头饰物
2.工艺参数：0.3米x1.5米弹簧铁丝亮片贴花
	20
	460

	103
	男戏服
	定制
	1.名称：男戏服（含腰带）
2.工艺参数：L大号 面料高丝宝
	2
	800

	104
	女戏服
	定制
	1.名称：女戏服（含腰带）
2.工艺参数：M中号 面料高丝宝
	3
	900

	105
	马骨胡
	定制
	1.名称：马骨胡
2.工艺参数：牛骨筒、普通红木杆
	3
	1800

	106
	月琴
	定制
	1.名称：月琴
2.工艺参数：红木
	2
	3000

	107
	LED三折显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
3.屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤0.1㎜。
4.屏体尺寸宽2.24米，高2.88米，3块，屏体面积19.35平方米；宽18高17模组组成；
5.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
6.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	19.35
	6500

	108
	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900

	109
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	110
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	111
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server。
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	体感设备
	紫腾数字
	1.Kinect人体感应，骨骼绑定
2.全身 32 个关节点位，动作数据延迟≤30ms
3.支持 1 –4 人同时识别
	1
	28900

	113
	互动小游戏
	紫腾数字
	1.互动小游戏
2.体感换装小游戏
3.挥手 / 抬手手势切换服装，服饰切换画面响应≤0.3s，无卡顿、贴图错位
4.4K 分辨率、H.265 编码、25fps
5.服装、人物分层独立资源，交付 Unity/AE 完整源文件，支持后期替换款式配色
	1
	48000
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	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900
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	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：55寸一体机
3.其他：含滑轨系统
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	1
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
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	触摸查询软件
	数字视界
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
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	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：55寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
	1
	4300
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
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	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
	1
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	激光投影
	sipa
	1.名称：激光投影机，10.7亿色彩，亮度：大于7000流明（IS O）光源寿命：20,000小时，分辨率： 1920×1200
2.含吊架
3.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）
4.3LCD投影技术
5.液晶面板≥0.67英寸含微透镜*3
6.亮度≥7300流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1920*1200），支持4K信号输入，对比度≥ 5000，000 :1（符合ISO21118标准）
7.中心亮度≥7900流明，色彩亮度≥7300流明
8.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节
9.投射比：1.35-2.20；
10.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
11.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm
12.镜头光学变焦比：1-1.6倍
13.支持投影尺寸：50 ’’-500 ’’
14.重量≤9KG
15.整机功耗≤396W（正常模式）， ≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W
16.内置10W扬声器
17.HDMI ×2、HDBaseT×1、Stereo mini（Audio out） x1， RS-232C×1，RJ45 × 1，USB Type A×2，USB Type B（For Service） × 1，内置无线网卡，HDMI OUT×1
18.支持屏幕尺寸：4 :3，16 :6，16 :9，16 :10，21 :9
19.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
20.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
21.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast 2代（Screen Mirroring ） , 实现手机、平板、 电脑等智能设备无线网络投影
22.支持Wi-Fi 6协议
23.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）
24.支持16 :6/21 :9宽屏显示 （在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能）
25.支持360度安装
26.镜头居中设计，便捷安装
27.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
28.支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正；
29.随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观
30.支持日程管理功能
31.支持快速启动，8秒迅速开机，0秒关机无需等待
32.支持U盘直读，插入即可播放U盘视频，图片等内容
	2
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	镜头
	sipa
	1.超短焦镜头
	2
	8300
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	视频延长器
	比特
	1.名称：视频延长器
2.规格参数：HD-Baset HDMI长距信号传输最大支持100米
	2
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	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	2
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	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	2
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
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	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	2
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	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：55寸一体机
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770
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	触摸查询软件
	数字视界
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
	28100
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	激光投影
	sipa
	1.名称：激光投影机，10.7亿色彩，亮度：大于7000流明（IS O）光源寿命：20,000小时，分辨率： 1920×1200
2.含吊架
3.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）
4.3LCD投影技术
5.液晶面板 ≥  0.67英寸含微透镜*3
6.亮度≥7300流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA ( 1920*1200)，支持4K 信号输入，对比度≥5000,000 :1（符合ISO21118标准）
7.中心亮度≥7900流明，色彩亮度≥ 7300流明
8.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节
9.投射比：1.35-2.20；
10.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
11.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm
12.镜头光学变焦比：1-1.6倍
13.支持投影尺寸：50 ’’-500 ’’
14.重量≤9KG
15.整机功耗≤396W（正常模式）， ≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W
16.内置10W扬声器
17.HDMI ×2、HDBaseT×1、Stereo mini（Audio out） x1， RS-232C×1，RJ45 × 1，USB Type A×2，USB Type B（For Service） × 1，内置无线网卡，HDMI OUT×1
18.支持屏幕尺寸：4 :3，16 :6，16 :9，16 :10，21 :9
19.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
20.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
21.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast 2代（Screen Mirroring ） , 实现手机、平板、 电脑等智能设备无线网络投影22.支持Wi-Fi 6协议
23.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）
24.支持16 :6/21 :9宽屏显示 （在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能）
25.支持360度安装
26.镜头居中设计，便捷安装
27.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
28.支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正；
29.随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观
30.支持日程管理功能
31.支持快速启动，8秒迅速开机，0秒关机无需等待
32.支持U盘直读，插入即可播放U盘视频，图片等内容
	1
	28300
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	镜头
	sipa
	1.超短焦镜头
	1
	8300
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	视频延长器
	比特
	1.名称：视频延长器
2.规格参数：HD-Baset HDMI长距信号传输最大支持100米
	1
	2300
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	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	136
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770
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	MAPPING数字内容
	紫腾数字
	1.名称：MAPPING数字内容互动影片
2.规格：资料收集/多媒体脚本/特效/包装
3.分辨率：点对点定制渲染，单通道原生4K，匹配多通道融合总像素
4.视频规格：H.265 编码、25fps、10bit，码率≥25Mbps，兼容主流播控软件
5.色彩标准：BT.2020 HDR 制作
6.多通道画面同步延迟≤20ms，支持时间码精准打点
7.多点互动软件采用C#开发语言，基于Unity3D可视化平台和
.NetFromwork框架开发的互动展示系统；
8.软件支持4K及以下分辨率，（可根据项目定制）；
9.支持自定义主题背景图， 自定义功能按钮图片、 自由拖动按钮位置，页面排版等设计模式功能；
10.支持展示图片、视频、文档等资料，并实现对展示资料的多点操作，包括放大，缩小，平移，上下滑动，多种方式展示效果
11.支持图片多点放大缩小，3D图片墙展示，左右滑动等展示
。
12.支持视频播放、网页浏览、 内容搜索、底部公告滚动等功能。
13.支持无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等。
	2
	73000
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	LED显示屏
	强力巨彩
	1.LED类型：SMD1515黑灯 像素间距1.86mm ；
2.模组尺寸：320× 160×8.7（宽×高×厚，mm）；分辨率172x86
3.屏体最大功率5500W，平均功率2505W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1㎜，要求模组平整度≤0.1㎜。
4.屏体尺寸宽2.24米，高2.88米，3块，屏体面积19.35平方米；宽18高17模组组成；
5.屏幕亮度≥500cd/m² , 刷新频率≥3840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥99%，具有单点校正功能；
6.功率（最大/平均，W/m² )  ：350/160
	19.35
	6280
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	视频控制设备
	卡莱特
	1.名称：视频处理器（适配本展项点对点显示）
2.技术参数：单画面；带载260万、横向最大3840、纵向最大1920；U盘脱机播放；支持无线投屏；
3.输入：1 ×USB、 1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出： 4x网 口、1xAudio
	1
	6900
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	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230
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	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770
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	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900
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	壁挂液晶电视
	数字视界
	1.名称：超窄边液晶显示屏
2.规格型号：65寸
3.其他：含液压伸缩支架
	1
	6800
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	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	4
	7000
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	3P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-72LW
2.一级能效、变频
3.适用面积：30-40㎡
	1
	5800
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	定制玻璃钢立体浮雕
	定制
	1.名称：定制玻璃钢立体浮雕
2.面定制亚克力立体字
3.内容根据平面深化设计制作
4.工艺参数：阻燃宣绒布/立体发光字/立体图文布展饰面/艺术装置造型
5.安装费计入建筑部分，此处只计算浮雕
	151.68
	580
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	立体图文布展饰面
	定制
	1.名称：定制墙布、画面YV
2.规格：根据平面深化设计制作
3.工艺参数：阻燃宣绒布/立体发光字/立体图文布展饰面/艺术装置造型
	603.72
	426
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	定制灰色聚酯漆展台
	定制
	1.名称：定制灰色聚酯漆展台，宽1500mm，高度700mm
2.内容：内置展陈灯光
	35.62
	1460
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	定制展示柜
	定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：长4800mm，宽500mm，高780mm
	2
	3500
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	定制图文展板
	定制
	1.名称：定制图文展板
2.规格：根据平面深化设计制作
3.内容： 内置展陈灯光
	10.56
	447
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	非遗课堂桌椅
	定制
	1.名称：非遗课堂桌椅
2.内容：3张实木方桌600*600mm、软包椅子6张
	2
	7000
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	定制展架
	定制
	1.名称：定制文物展架
2.规格：1200*1800mm
	2
	3600
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	定制成品防火门及门套
	定制
	1.定制成品防火门及门套
	3.24
	950
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	微缩场景模型
	定制
	1.名称：微缩场景模型，每套2㎡
2.工艺参数：3D打印、人工上色
	3
	10350
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	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：32寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 32"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
8.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
9.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
10.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
11.Life Time 寿命 30000 Hrs
12.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
13.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
14.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
15.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
16.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
17.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
18.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
19.System Version 系统版本 Android14
20.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
21.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
22.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
23.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
24.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
25.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
26.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
27.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
28.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
28.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
29.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
30.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	5
	5600
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	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
	1
	4300
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	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770
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	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
	1
	21000
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	激光投影
	sipa
	1.名称：激光投影机，10.7亿色彩，亮度：大于7000流明（IS O）光源寿命：20,000小时，分辨率： 1920×1200
2.含吊架
3.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）
4.3LCD投影技术
5.液晶面板≥0.67英寸含微透镜*3
6.亮度≥7300流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1 920*1200），支持4K 信号输入，对比度≥5000,000 :1（符合 ISO21118标准）
7.中心亮度≥7900流明，色彩亮度≥7300流明
8.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节
9.投射比：1.35-2.20；
10.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
11.镜头参数：F=1.5-1.7,f=20.0mm-31.8mm
12.镜头光学变焦比：1-1.6倍
13.支持投影尺寸：50 ’’-500 ’’
14.重量≤9KG
15.整机功耗≤396W（正常模式）， ≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W
16.内置10W扬声器
17.HDMI ×2、HDBaseT×1、Stereo mini（Audio out） x1， RS-232C×1，RJ45 × 1，USB Type A×2，USB Type B（For Service） × 1，内置无线网卡，HDMI OUT×1
18.支持屏幕尺寸：4 :3，16 :6，16 :9，16 :10，21 :9
19.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
20.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
21.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast 2代（Screen Mirroring ） , 实现手机、平板、 电脑等智能设备无线网络投影
22.支持Wi-Fi 6协议
23.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）
24.支持16 :6/21 :9宽屏显示 （在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能）
25.支持360度安装
26.镜头居中设计，便捷安装
27.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
28.支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正；
29.随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观
30.支持日程管理功能
31.支持快速启动，8秒迅速开机，0秒关机无需等待
32.支持U盘直读，插入即可播放U盘视频，图片等内容
	2
	28300

	162
	镜头
	sipa
	1.超短焦镜头
	2
	8300

	163
	视频延长器
	数字视界
	1.名称：视频延长器
2.规格参数：HD-Baset HDMI长距信号传输最大支持100米
	2
	2300

	164
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	2
	11230

	165
	音响系统
	sabineci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	2
	8900

	166
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	2
	3770

	167
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	2
	30900

	168
	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机
2.规格型号：32寸一体机
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 32"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	1
	6500

	169
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770

	170
	触摸查询软件
	紫腾数字
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
	28100

	171
	活动液晶电视
	数字视界
	1.名称：超窄边液晶显示屏
2.规格型号：65寸
3.其他：含液活动支架
	1
	4500

	172
	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	4
	7000

	173
	3P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-72LW
2.一级能效、变频
3.适用面积：30-40㎡
	1
	5800

	174
	立体图文布展饰面
	定制
	1.名称：定制墙布、画面YV
2.规格：根据平面深化设计制作
3.工艺参数：阻燃宣绒布/立体发光字/立体图文布展饰面/艺术装置造型
	140.54
	426

	175
	考古体验桌
	定制
	1.名称：考古体验桌
2.内容：实木方桌600*1200mm、软包椅子4张
	1
	6000

	176
	考古体验桌
	定制
	1.名称：考古体验桌
2.内容：实木方桌600*1800mm、软包椅子6张
	1
	8000

	177
	定制展架
	定制
	1.名称：定制文物展架
2.规格：1200*1800mm
	5
	3500

	178
	库存货架
	定制
	1.名称：定制库存货架
2.规格：1200*2400mm
	3
	3500

	179
	定制展台
	定制
	1.名称：定制灰色聚酯漆展台
2.规格：长1500mm，宽450mm，高800mm
	5
	4800

	180
	定制展示柜
	定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：长2000mm，宽450mm，高600mm
	5
	5200

	181
	定制成品防火门及门套
	定制
	1.定制成品防火门及门套
	3.00
	620

	182
	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：55寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 30.1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
31.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
32.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
33.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
34.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后） Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port （前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	1
	5600

	183
	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
	1
	4300

	184
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770

	185
	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
	1
	21000

	186
	触摸一体机
	数字视界
	1.名称：触摸一体机；2.规格型号：55寸一体机；3.其他：含液压伸缩支架；4.屏幕尺寸 55"；
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT；6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9；7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)；8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED；9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)；10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3 ×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2 ×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0 （前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2 × 10W (SPK : 8Ω/16W)
	1
	6500

	187
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770
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	触摸查询软件
	紫腾数字
	1.根据项目主题进行定制化UI界面设计，包括首页、栏目页、详情页及交互动画设计；
2.支持触摸一体机多点触控操作，实现页面跳转、内容浏览、信息查询等交互功能；
3.支持图文、视频等多媒体内容展示；
4.支持时间轴、发展历程、企业文化、荣誉资质等展示模块开发；
5.支持后台数据配置，可自主更新文字、图片、年份及展示内容，无需重新开发程序；
6.支持内容增删改及版面信息维护；
7.支持开机自动运行及首页自动复位功能；
8.支持1920×1080及4K分辨率显示终端适配；
9.包含UI视觉设计、程序开发、 内容集成、系统部署及现场调试服务。
	1
	28100

	189
	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	4
	7000

	190
	3P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-72LW
2.一级能效、变频
3.适用面积：30-40㎡
	1
	5800

	191
	定制椭圆造型
	定制
	1.名称：定制椭圆造型，刷定制投影漆
2.规格：根据平面深化设计制作
3.内容： 内置展陈灯光
	1
	8200

	192
	文字丝网印
	定制
	1.名称：文字丝网印
2.规格：根据平面深化设计制作
	18.8
	260

	193
	定制图文展板
	定制
	1.名称：定制图文展板
2.规格：根据平面深化设计制作
3.内容： 内置展陈灯光
	52.24
	442.3

	194
	产品异形展台
	定制
	1.名称：定制灰色烤漆异形展台
2.规格：高度710mm
3.内容： 内置展陈灯光
	23.75
	1200

	195
	定制展示柜
	定制
	1.名称：定制展示柜
2.规格：柜长1500mm，宽450mm，高600mm
3.内容： 内置展陈灯光
	6
	3500

	196
	定制图文展板
	定制
	1.名称：定制图文展板
2.规格：宽1500mm，高度2400mm
3.内容： 内置展陈灯光
	5
	4200

	197
	定制椭圆形展台
	定制
	1.名称：定制椭圆形展台
2.规格：2200*1000mm，高度900mm
3.内容：内置展陈灯光
	5
	8000

	198
	定制亚克力立体字
	定制
	1.名称：定制亚克力立体字
2.规格：根据平面深化设计制作
	80
	130

	199
	激光投影
	sipa
	1.名称：激光投影机，10.7亿色彩，亮度：大于7000流明（IS O）光源寿命：20,000小时，分辨率： 1920×1200
2.含吊架
3.激光光源，20000小时光源寿命（正常模式），30000小时光源寿命（节能模式）
4.3LCD投影技术
5.液晶面板≥0.67英寸含微透镜*3
6.亮度≥7300流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1 920*1200），支持4K信号输入，对比度≥5000,000 :1（符合
ISO21118标准）
7.中心亮度≥7900流明，色彩亮度≥7300流明
8.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节
9.投射比：1.35-2.20；
10.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
11.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm
12.镜头光学变焦比：1-1.6倍
13.支持投影尺寸：50 ’’-500 ’’
14.重量≤9KG
15.整机功耗≤396W（正常模式）， ≤300W（静音模式），待机功耗≤0.5W
16.内置10W扬声器
17.HDMI ×2、HDBaseT×1、Stereo mini（Audio out） x1， RS-232C×1，RJ45 × 1，USB Type A×2，USB Type B（For Service） × 1，内置无线网卡，HDMI OUT×1
18.支持屏幕尺寸：4 :3，16 :6，16 :9，16 :10，21 :9
19.画面可选7种颜色模式，3种锐利增强模式
20.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
21.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast 2代（Screen Mirroring ） , 实现手机、平板、 电脑等智能设备无线网络投影
22.支持Wi-Fi 6协议
23.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）
24.支持16 :6/21 :9宽屏显示 （在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能）
25.支持360度安装
26.镜头居中设计，便捷安装
27.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
28.支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正；
29.随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观
30.支持日程管理功能
31.支持快速启动，8秒迅速开机，0秒关机无需等待
32.支持U盘直读，插入即可播放U盘视频，图片等内容
	2
	28300

	200
	镜头
	sipa
	1.超短焦镜头
	2
	8300

	201
	视频延长器
	数字视界
	1.名称：视频延长器
2.规格参数：HD-Baset HDMI长距信号传输最大支持100米
	1
	2300

	202
	工控服务器
	光影鲨
	1.名称：工控服务器
2.规格参数：i7 12700/16GB DDR4/SSD:512G/显卡IVIDIA 2000 /4U工控机箱
	1
	11230

	203
	音响系统
	sabine ci850
	1.名称：音响系统
2.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样 , 采用高速浮点运算
。
3.采用自适应环境啸叫抑制算法（AFC）和智能（AGC）双向电平控制技术，3路麦克风输入，独立的调整灵敏调整。
4.每路MIC独立的48V幻象电源供电，可以独立开关。
5.带8欧：2x200W，4欧：2x300W功率输出
	1
	8900

	204
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4. 打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏
批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下
发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows ，Windows Server 。
	1
	3770

	205
	数字内容
	紫腾数字
	1.名称：数字内容多媒体视频
2.规格：包含资料收集/多媒体脚本/剪辑/特效/包装
3.高清MP4，格式：1080P
4.时长3分钟
	1
	30900

	206
	超窄边屏幕
	数字视界
	1.名称：超窄边显示屏
2.规格型号：55寸
3.其他：含液压伸缩支架
4.屏幕尺寸 55"
5.Panel Brand / Model 面板品牌/型号 BOE或者CSOT
6.Resolution / Aspect Ratio 分辨率/长宽比 3840× 2160/16 :9
7.Active Area 显示区域 1209.6×680.4 (mm)
8.Backlight Type 背光源类型 直下式WLED
9.Brightness 亮度 250～300cd/m2 (Typical)
10.Contrast Ratio 对比度 1200 :1 (Typical)
11.Pixel Pitch 像素间距 0.315 (mm) (H) x 0.315 (mm) (V)
12.Response Time 响应时间 8 GTG (ms)
13.Viewing Angle 视角 89 / 89 / 89 / 89
14.Chromaticity Coordinate 色坐标 X:0.283 +0.03 Y： 0.297±0.03
15.Display Colors 色彩度 8bits + FRC，1.07G colors
16.Panel Frame Rate 面板帧频 60Hz
17.Color Gamut 色域覆盖率 72%（NTSC）
18.Brightness Uniformity 亮度均匀性 九宫格65%以上
19.Life Time 寿命 30000 Hrs
20.PCBA model 主板型号 CP.MT9679.PE831
21.Chipset 主芯片 MT9679 (Quad core ARM Cortex-A73 )
22.GPU 图形处理器 Mali G52MC1
23.RAM 运行内存 4、8 GB（可选）
24.ROM 存储内存 32、128 GB EMMC（可选）
25.Video Format 视频格式 MPEG-
2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia…
26.Audio Format 音频格式 MPEG1/2 layer I/II,AAC-Lc,WMA …
27.System Version 系统版本 Android14
28.OSD/UI Languages 用户界面语言 中文
29.HDMI Input HDMI输入 3×（2.2b jacks）前1后2 1080i、 1080p 、2160p（HDMI1 CEC ARC）
30.SPDIF 数字音频输出 1 ×（optical socket）
31.TYPE C TYPE C输入 2×（ little socket）前1后1（USB功能）
32.UART RS-232串口 1 ×（DB9 standard block）
33.USB Universal Serial Bus 通用串行总线 1 ×USB3.0（前置）+1×USB3.0（后）+1 ×USB2.0（前）+1 ×USB2.0（后）
34.Touch-USB 触摸输入接口 1 ×Standard Type USB2.0 B port（前置）+1×Standard Type USB2.0 B port（后）
35.Audio ouput (Earphone) 音频输出接口 1 ×（3.5 φ Mini Jack）
36.Ethernet Input 以太网输入 1 ×（RJ45 jack）（一网通 ）
37.Wifi Aerial 无线网天线 2.4G+5G built-in module，1 × Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4
38.MIC in 麦克风输入 1 ×（Mini Jack）
39.Speaker 喇叭 2×10W (SPK: 8Ω/16W)
	5
	5600

	207
	高清播放控制器
	DIBAI
	1.名称：高清播放控制器
2.规格型号：定制，嵌入式操作系统，支持远程内容推送，网络协议控制播放，输出视频分辨率≥1920*1080，支持多通道同步播放，支持异步、同步、时间轴策略定制播放，兼容中控系统控制
	5
	4300

	208
	联动播放系统
	紫腾数字
	1.跨终端、跨局域网/广域网多媒体同步调度控制程序，UDP统一指令下发、媒体联动播放、设备批量运维，支持无人值守一键开机自动播放。
2. 自定义UDP端口传输报文： 自定义二进制加密报文，指令内容AES128加密传输，防止抓包篡改、误触发
3.网络适配： 内网IP直连跨网/公网：支持端口映射、 内网穿透，适配多网段、异地机房设备集群
4.打开指定文件支持格式：本地绝对路径、本地相对路径、局域网共享路径
5.进程操作指令集：终止指定进程：强制结束进程/正常结束进程双模式，规避文件损坏批量清理后台冗余进程，支持多进程名单一次性下发
6.同步联动模式：
全局同步：所有终端同时启动播放、同步暂停、同步切片，误差≤50ms
时序联动：分组延时播放，分组管控：支持设备分组，单独下发指令至指定区域终端，不影响其他设备，适配操作系统： Windows，Windows Server 。
	5
	3770

	209
	流媒体数字内容
	紫腾数字
	1.名称：流媒体数字内容
2.规格：资料收集、剪辑、包装
3.视频编码画质：1080P 备用版 H.264 编码，码率≥8Mbps
4.互动响应性能：用户操作响应延迟≤300ms，剧情分支切换加载时长≤500ms
	5
	21000

	210
	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	4
	7000

	211
	非遗工坊、茶馆茶桌
	定制
	1.名称：定制家具
2.内容：实木方桌4200*1400mm、软包椅子12张
	1
	3200

	212
	休息沙发茶几
	定制
	1.名称：休息沙发茶几
2.内容：休息双人沙发、茶几茶桌
	2
	4500

	213
	休息座椅
	定制
	1.名称：休息座椅
2.内容：实木圆桌800mm、软包椅子4个
	2
	2200

	214
	非遗课堂桌椅
	定制
	1.名称：非遗课堂桌椅
2.内容：实木方桌2400*1000mm、软包椅子6张
	2
	2800

	215
	服务台
	定制
	1.名称：服务台
2.尺寸：4200*600*800mm
	4.2
	1185.3

	216
	不锈钢水池
	定制
	双盆
	1
	1000

	[bookmark: _GoBack]217
	中控系统
	定制
	1.中控系统/网络系统/中控平台
	1
	16000

	218
	系统集成
	定制
	1.整体场馆软件及硬件的运输、测试、安装、调试，多媒体系统集成2.2年质保期内设备维护、故障处理、升级保障
	1
	12000

	219
	5P立柜空调
	美的
	1.规格：KFR-120LW
2.一级能效、变频、冷暖
3.适用面积：53-88㎡
	3
	7000
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