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项目名称：档案室库房设备采购项目
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[bookmark: _Toc19259][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]第一章竞争性谈判公告项目概况
[bookmark: PO_3000001871_PM015]档案室库房设备采购项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026-09-15 13:00:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
采购计划文号：NNZC[2026]4299号
项目名称：档案室库房设备采购项目
预算金额：71.910628万元
最高限价：71.910628万元
采购需求：档案室库房设备采购1批，具体内容详见采购文件第二章采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起至货物验收合格之日止。
本项目是否接受联合体响应：□是/☑否。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc44229879]二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向小微企业采购的项目（供应商竞标产品应均为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造)
□非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]时间：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止。
获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026-09-15 13:00:00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）
2.首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。
3.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由竞标人自行承担。
4.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
五、开启（首次响应文件开启时间）
[bookmark: _GoBack]1.时间（北京时间）：2026-09-15 13:00:00后
2.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金
[bookmark: _Hlk37429585]2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=RQz3VpEAie9No4NlfEmx0g==
[bookmark: _Hlk37429595]3.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674]中国政府采购网广西分网（广西政府采购网）（https://zfcg.gxzf.gov.cn/），全国公共资源交易平台（广西·南宁）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)。
4.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南宁市青秀区人民检察院
地址：南宁市茶花园路19号
项目联系人：梁莹映
[bookmark: PO_3000001871_PM028]联系电话：0771-5531182
2.采购代理机构信息
[bookmark: PO_3000001871_PM031_1]名称：广西建通工程咨询有限责任公司
地址：南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼
联系电话：0771-2863138
3.项目联系方式
项目联系人：魏飘飘、周郑华
电话：0771-2863138
附件：1.档案室库房设备采购项目竞争性谈判文件
2.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
3.电子响应文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
[bookmark: PO_3000001871_PM031_2]广西建通工程咨询有限责任公司
2026年8月24日

[bookmark: _Toc26989]第二章采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖竞标人公章），否则响应文件作无效处理。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（5）▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
5.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。


	货物需求一览表

	标段
	无

	采购清单及货物参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算单价（元）
	分项预算合价（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	一、档案存储

	
	1
	智能密集架
	m³
	151.88
	一、规格尺寸：单组智能密集架规格：≥W900mm*D600mm*H2500mm；
整个房间密集架:(≥H2500mmXW3750mmXD600mm)/列，不少于27列，每列4组，不少于108组。
1、执行标准
（1）GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 
（2）GB/T 28200-2011《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》 
（3）GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 
（4）GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第 3 部分：手动密集书架》 
（5）GB/T13667.4-2013《钢制书架 第4部分：电动密集书架》
（6）GB 16796-2022《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》
（7）GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》
（8）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 
（9）GB/T 700-2006《碳素结构钢》
（10）GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》
（11）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》
（12）HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》
（13）GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》 
（14）GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》
二、密集架各配件要求：
2.1 轨道
2.1.1钢轨采用20mm*20mm45＃实心方钢，数控加工中心一次加工成型，表面粗糙度Ra≤1.6μm，直线度误差≤0.5mm/m。钢轨首尾同心轴插接咬合结构，插接深度≥10mm，实心方钢接缝处高低差≤0.2mm，左右错位≤0.2mm。先整体机加工后热镀锌工艺，镀锌层厚度≥85μm，盐雾试验≥1500小时达到10级，涂层无锈蚀、无剥落，符合GB/T 13912-2020标准要求。采用M8×8mm高强度螺栓固定，螺栓材质为8.8 级高强度钢，每米轨道螺栓数量不少于4个，且螺栓头部采用沉头设计，与轨道表面平齐，落差≤1mm。
2.1.2▲轨道质量要求：硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.2 底盘
2.2.1▲底盘采用优质冷轧钢板数控折弯成型工艺，采用分段焊接组装结构，厚度≥3.0mm的优质冷轧钢板，一次折弯成型，折弯角度误差≤0.5°，折边高度误差≤0.3mm。底盘整体高度≥120mm，底梁钢板厚度≥3.0mm。
2.2.2▲轴承：底盘配置G级外球面轴承，轴承内径20mm，外径47mm，宽度14mm，具备自动调心功能，可补偿轴与座孔的同轴度误差≤0.1mm，降低运行阻力。配置全密封接触式橡胶密封圈（材质为丁腈橡胶）和钢制冲压保持架，保持架材料为08F钢，确保滚珠润滑脂均匀分布，轴承使用寿命≥500000次往复运行。
2.2.3▲轴承座：轴承座采用铸钢平面式外球面轴承座，材质为ZG 270-500，经数控车床加工成型，轴承座与轴承配合间隙≤0.02mm，运行噪音≤40dB。
2.2.4轨道轮：轨道轮分为H型双边轨道轮和凸台平轮两种，均采用45#钢一体铸造，经调质处理（HB220-250），H型轮最大外径≥130mm，轨道接触面直径≥120mm；凸台平轮最大外径≥120mm，凸台高度≤1mm，确保不打滑、不脱轨。
2.2.5轮轴：采用45#冷拉实心圆钢，HB220-290数控车床加工成型，两端开槽安装卡簧，防止运行中轴承移位，轮轴中间安装18齿高强度链轮，通过链条与传动轴连接，轮轴直径≥∅20mm；
2.2.6传动轴：采用45#冷拉实心圆钢，数控车床加工成型，两端开槽安装卡簧，防止运行中轴承移位，一端加装21齿高强度链轮，通过链条与传动盘连接，中间安装双排12齿高强度链轮，通过链条与轮轴连接，确保密集架动力能良好的传导到轮子与轨道，动力轴直径≥∅20mm；
2.2.7同步轴：采用≥∅25mm圆形冷拔钢管，数控车床加工成型，两端加装缓冲套盒卡销，确保与轮轴和传动轴紧密结合，降低运行噪音；
链轮：采用链轮为45#钢，经锻压精密加工成型。
2.2.8▲底盘质量要求
1、采用热镀锌工艺，镀锌层厚度≥85μm，锌层附着力≥5N/mm，经48小时中性盐雾试验后，无红锈、无剥落，符合GB/T 13912-2020 标准。
2、硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。
3、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
4、反面涂层厚度:不小于12um;
5、耐冷液测试:试样在温度为(23±2)°C、相对湿度为(50±5)%的环境中存放48h后，在温度为(23±2)°C的环境中试验28d，试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷;
6、耐盐浴:不小于500h试验后，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱现象;
7、耐中性盐雾性能:按1级规定试验时间≥480h，试样起泡密度等级和起泡大小等级不大于GB/T 1766-2008中表23规定的3级，但起泡密度等级和起泡大小等级不应同时为3级。
2.3 立柱
2.3.1▲立柱由两侧立柱和立柱横撑焊接而成，立柱和横撑均采用优质冷轧钢板一次性辊压成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.6mm；立柱双面均布蝴蝶形挂孔，孔间距≥45mm，挂孔尺寸≥3mmX25mm，孔边圆角≥R1.5mm。密集架层数和层间距可按需调整。
2.3.2▲立柱三侧面需采用数控连续辊压压筋工艺，每面各压制≥2条宽≥3mm、深≥1mm的加强筋，单根侧立柱不少于6条沿立柱高度方向通长布置的压筋，无断点、无偏移，筋条边缘需形成R2mm圆角，压筋后立柱截面变形量≤0.3mm，确保增强立柱抗侧弯强度的同时，不影响挂孔精度。
2.3.3▲每标准节(六层双面隔板)在全负载状态(每块单面隔板均布载重40kg)下，立柱最大变形量≤1mm，卸载后残余变形≤0.1mm，符合GB/T33253-2016 标准要求。
2.3.4▲立柱质量要求：
1、耐冲击性:冲击高度≥1000mm，冲头直径≥16mm，试验后应无剥落、裂纹、皱纹;
2、耐冷液测试:试样在温度为(23士2)°C、相对湿度为(50士5)%的环境中存放≥48h后，在温度为(23士2)°C的环境中试验≥28d，试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷;
3、人工气候老化:不小于110h人工气候老化试验后，涂层表面无明显变化，无开裂、无粉化;
4、耐盐浴:不小于500h试验后，划道两侧≥3mn外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱现象;
5、耐中性盐雾性能:按1级规定试验时间≥480h，试样起泡密度等级和起泡大小等级不大于GB/T1766-2008中表23规定的3级，但起泡密度等级和起泡大小等级不应同时为3级。
6、硬度≥6H，附着力等级≤1级(划格法)，冲击强度≥50kg·cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合GB/T1720-2020标准;涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤AE2.0(CIELAB色差系统)，符合GB/T1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。
7、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀;耐碱性(5%Na0H溶液≥1000小时，无异常;耐酸性(10%H2S04溶液)≥1000小时，无异常。
2.4 挂板
2.4.1▲挂板采用优质冷轧钢板一体冲压成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.1mm，挂板成型高度≥120mm，宽度≥488mm；挂耳采用外翻式V槽单边双挂耳样式，与立柱蝴蝶形挂孔紧密贴合。
2.4.2▲挂板正面采用冲压≥4条纵向压筋，单条压筋长度≥150mm，压筋宽度≥5mm、深度≥1mm，无漏压、无错位；挂板中部需冲压≥2个长≥110mm、宽≥30mm的腰型孔，孔边需进行无毛刺处理；冲压后挂板整体平整度误差≤0.5mm，无明显变形。
2.4.3▲挂板底部采用一次翻边工艺，翻边宽度≥15mm，挂板背面冲压≥4个圆角梯形指甲扣，指甲扣边缘光滑无锐边，指甲扣和翻边与搁板相互咬合，形成双向托举的咬合结构，防止搁板前后左右晃动，将搁板压力均匀分布，防止搁板局部受力导致挂板变形。
2.4.4▲挂板顶部采用开镜像L孔，用于固定挡条，挡条采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板数控折弯成型，长度≥858mm，宽度≥16mm，高度≥10mm，无焊点、无毛刺，嵌入两侧挂板后咬合紧实无间隙、运行无异响，确保挂板横向稳定。
2.4.5▲挂板质量要求：
1、硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。
2、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、大肠杆菌抗菌率≥ 99%;
3、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.5 搁板
2.5.1▲搁板采用冷轧钢板一体辊压成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.1mm，强度高、不变型，挂板成型长度≥847mm、宽度≥225mm、高度≥24mm；前后长边采用三次翻边工艺，两边形成半封闭式方形腔体，使层板承载能力最大化。
2.5.2▲搁板上表面采用纵向数控压筋工艺，压制≥6条宽≥3mm、深≥1mm的加强筋，筋条分为前后两组，每组≥3条，一加二布局，沿层板长度方向通长布置，外侧压筋避开搁板边缘40mm范围，压筋后层板平面度误差≤0.5mm/m，无起皱、无开裂，压筋区域与层板翻边结构形成协同承重，提升层板均布载重能力。
2.5.3▲搁板后翻边需采用纵向数控压筋工艺，在翻边中心压制≥1条宽≥3mm、深 ≥1mm的加强筋，沿层板长度方向通长布置，压筋后层板平面度误差≤0.5mm/m，无起皱、无开裂。
2.5.4▲搁板前长边需采用纵向数控辊压工艺，一体辊压成型防脱挡筋结构，防脱挡筋高度≥5mm、外翻宽度≥5mm，沿层板长度方向通长布置，中间无断点；防脱挡筋顶部需压制R2mm圆角（无锐边、无毛刺），防脱挡筋与层板本体过渡处无褶皱、无裂纹。
2.5.5▲载重要求：单层均布载重≥100kg，经24小时连续载荷试验后，搁板最大挠度≤3mm，卸载后残余变形≤0.3mm，无裂纹、无永久变形。
2.5.6▲搁板质量要求：
1、GB/T 4893.1-2021耐冷液测试:试样在温度为(23±2)°C、相对湿度为(50±5)%的环境中存放≥48h后，在温度为(23±2)°C的环境中试验≥28d，试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷;
2、2GB/T23987-2009人工气候老化:不小于110h人工气候老化后，涂层表面无明显变化无开裂、无粉化;
3、QB/T 1950-2024耐盐浴≥500h试验后，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱现象;
4、反向冲击:不小于9J;
5、耐中性盐雾性能:按1级规定试验时间≥480h，试样起泡密度等级和起泡大小等级不大于GB/T1766-2008中表23规定的3级，但起泡密度等级和起泡大小等级不应同时为3级。
2.5.7▲隔板表面处理要求：
1、硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），反面涂层厚度:≥12μm，冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷，渗透性:距离试验边缘≥3mm 外的涂层不应有气泡，耐溶剂擦拭性:擦拭≥30 次无露底。
2、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、大肠杆菌抗菌率≥ 99%;
3、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.6 顶板
顶板采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型，顶板成型长度≥850mm、宽度≥528mm、高度≥50mm；四边采用两次翻边工艺，四角焊接，结构稳固；顶板与立柱采用高强度螺栓禁锢连接，与立柱与底盘形成整体结构，起到稳固架体的作用；
▲顶板质量要求：硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.7 防鼠板
▲防鼠板采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.1mm，强度高、不变型，防鼠板成型长度≥847mm、宽度≥35mm、高度≥24mm；硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.8 防尘板
▲防尘板采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型，防尘板成型长度≥950mm、宽度≥80mm、高度≥10mm；硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷。涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.9 装饰板
装饰板采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型，装饰板成型长度≥900mm、宽度≥100mm、高度≥20mm；
2.10 密封条固定板
密封条固定板采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型，密封条固定板成型长度≥600mm、宽度≥25mm、高度≥10mm；
2.11 挡棒
挡棒采用冷轧钢板数控折弯成型工艺，无焊点、无毛刺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型，挡条成型长度≥858mm、宽度≥16mm、高度≥10mm；两端采用H形卡槽设计，快速安装，无需螺栓固定，安装后自动锁紧，牢固不易脱落；
2.12 侧板
侧板采用冷轧钢板冷压一体成型工艺，分段组装结构，分为上中下三段，冷轧钢板厚度≥1.0mm，强度高、不变型；侧板上段成型宽度≥560mm、深度≥70mm、高度≥1200mm；中段成型宽度≥560mm、深度≥70mm、高度≥80mm；下段成型宽度≥560mm、深度≥70mm、高度≥1200mm；标识卡、目录框、控制屏、列显、摇把、制动锁等开孔均采用激光切割工艺，切口平滑、精准；侧板中间段配置LED流水灯带，开合架时可根据流水灯的流动方向判断架体的运动方向和速度；侧板显示屏和列显安装周边镶嵌黑色有机玻璃面板，可有效缓解视觉疲劳；侧板左右两侧为圆弧形设计，圆弧半径≥10mm，边角采用半圆闭合角工艺，无缝隙，弧面平滑，造型美观，不易刮蹭掉漆；
▲侧板质量要求：
1、冲击高度≥1000mm，冲头直径≥16mm，试验后应无剥落、裂纹、皱纹;
GB/T 4893.1-2021耐冷液测试:试样在温度为(23±2)°C、相对湿度为(50±5)%的环境中存放≥48h后，在温度为(23±2)°C的环境中试验≥28d，试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷;
2、GB/T 23987-2009人工气候老化:不小于110h人工气候老化后，涂层表面无明显变化无开裂、无粉化;QB/T 1950-2024耐盐浴≥500h试验后，划道两侧≥3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱现象;反向冲击:不小于9J;耐中性盐雾性能:按1级规定试验时间≥480h，试样起泡密度等级和起泡大小等级不大于GB/T1766-2008中表23规定的3级，但起泡密度等级和起泡大小等级不应同时为3级。
3、硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），反面涂层厚度:≥12μm，冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷，渗透性:距离试验边缘≥3mm 外的涂层不应有气泡，耐溶剂擦拭性:擦拭≥30 次无露底。
4、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、大肠杆菌抗菌率≥ 99%;
5、防霉性能耐霉菌性等级(菌种包含:黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青梅、桔青霉、腊叶芽枝梅和链格 孢):达到 0 级;
6、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐干热性经过≥100h，60°C烘烤老化后，涂层失光等级和变色等级不低于 1 级耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.13 门板
门板采用优质冷轧钢板数控折弯成型工艺，冷轧钢板厚度≥1.0mm，内衬两条加强筋，强度高、不变型；端门成型宽度≥445mm、高度≥2210mm、深度≥22mm；端门为一体结构，四面两次翻边工艺，加强筋采用电阻点焊工艺，焊点牢固、美观，表面无痕迹；门板整体校平，四周无扭曲、变形，与架体组装后四周缝隙均匀，密闭性好；配置四周装饰门边和隐藏式铰链组件，整体组装后外表面平整如一、无凹槽，美观且容易清理；
▲门板质量要求：
1、冲击高度≥1000mm，冲头直径≥16mm，试验后应无剥落、裂纹、皱纹;
GB/T 4893.1-2021耐冷液测试:试样在温度为(23±2)°C、相对湿度为(50±5)%的环境中存放≥48h后，在温度为(23±2)°C的环境中试验≥28d，试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷;
2、GB/T 23987-2009人工气候老化:不小于110h人工气候老化后，涂层表面无明显变化无开裂、无粉化;QB/T 1950-2024耐盐浴≥500h试验后，划道两侧≥3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱现象;反向冲击:不小于9J;耐中性盐雾性能:按1级规定试验时间≥480h，试样起泡密度等级和起泡大小等级不大于GB/T1766-2008中表23规定的3级，但起泡密度等级和起泡大小等级不应同时为3级。
3、硬度≥6H，附着力等级≤1级（划格法），反面涂层厚度:≥12μm，冲击强度≥50kg・cm，耐弯曲性≤2mm，各项指标符合 GB/T 1720-2020 标准；涂层表面光滑，色泽均匀，色差≤ΔE2.0（CIE LAB 色差系统），符合GB/T 1766-2008标准要求，无气泡、针孔、流挂、划痕、漏喷等缺陷，渗透性:距离试验边缘≥3mm 外的涂层不应有气泡，耐溶剂擦拭性:擦拭≥30 次无露底。
4、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%、大肠杆菌抗菌率≥ 99%;
5、防霉性能耐霉菌性等级(菌种包含:黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青梅、桔青霉、腊叶芽枝梅和链格 孢):达到 0 级;
6、涂层耐湿热性≥1000小时，无起泡、无脱落、无锈蚀；耐干热性经过≥100h，60°C烘烤老化后，涂层失光等级和变色等级不低于1级耐碱性（5% NaOH溶液）≥1000小时，无异常；耐酸性（10% H2SO4溶液）≥1000小时，无异常。
2.14 传动系统
▲传动盘组件≥2.0mm厚冷轧钢板一体冲压成型，尺寸≥745mm×180mm×12mm（长×宽×高），表面采用热镀锌处理，镀锌层厚度≥60μm。传动系统配置≥1个摇把咬合链轮、≥2个松紧调节链轮、≥1个减速链轮，均采用45#钢锻压精密加工成型，齿面硬度≥HRC45，齿距误差≤0.05mm。链条采用高强度滚子链条，链条节距≥12.7mm，滚子直径≥7.95mm，销轴直径≥3.96mm，破断载荷≥18kN。
传动系统采用三级减速设计，传动比≥1:42，确保架体在满载状态下仍能轻松运行，单标准节手动摇力≤12N，单列手动摇力≤12N×单列节数，运行平稳无卡滞。
2.15 摇手柄
摇手柄采用不锈钢冲压成型工艺，表面镜面电镀处理，材料厚度≥1.5mm，摇把轴间距≥190mm；摇手柄采用隐藏式折叠扣设计，不用时可将握把折叠，节省空间，防止磕碰；摇手柄内置正反转离合装置，正转、反转都能快速与齿轮实现咬合，停止后自动脱扣，摇把自然下垂；智能架体自动运行时，摇把与齿轮脱扣，不因架体运动而转动；
2.16 密封条
密封条采用聚乙烯PVC材料，长度≥2480mm，宽度≥20mm，高度≥20mm；密封条安装在前后侧板边缘，起到架体密封作用，可确保架体闭合后的气密性，有效防止灰尘和虫鼠的进入；密封条还可起到架体闭合时的缓冲作用，防止架体闭合时因前后侧板碰撞导致的变形、掉漆、夹手等问题的发生；
2.17 安全与制动系统
▲防倾倒装置≥2.0mm 厚优质冷轧钢板数控折弯成型，安装于底盘与轨道之间，防倾倒力≥1000N。限位装置≥2.0mm 厚优质冷轧钢板一体冲压成型，安装于轨道两端，限位力≥800N。架体运行时噪音≤50dB，符合 GB/T 33253-2016 标准要求。
三、表面处理：
轨道、传动盘、同步轴整体采用热镀锌工艺，美观、耐磨、不生锈；架体整体采用静电喷塑工艺处理，使用环保粉末涂料,通过高压静电吸附与高温固化技术，在金属表面形成致密均匀的保护涂层，涂层附着力不低于2级标准，具备优异的耐磨、抗刮蹭能，可抵御酸碱腐蚀与日常剐蹭，长期使用不褪色、不脱落，持久保持光洁如新的外观；表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等不少于十三道工序处理，塑层厚度≥100μm，涂层厚度误差≤5μm，涂层使用寿命20年以上；面涂层理化性能硬度≥0.7，冲击高度40cm,无剥落、裂纹、皱纹 附着力不低于II级；
四、固定列功能要求：
4.1固定列采用≥15.6寸全彩高清触摸屏，分辨率：≥1920×1080dpi；CPU：4核主频1.8GHz，支持RJ45、RS485通信接口；配备人脸识别摄像头、条码扫描模块、指纹验证模块、RFID刷卡、智能声控模块、USB接口等；
4.2手势操控功能：在固定列触摸屏任意界面，多指合拢滑动可实现返回主界面；在文件浏览界面，双指合拢/分开滑动,可缩小/放大文件界面；
4.3用户中心管理功能：可以添加或删除用户；支持密码、九宫格手势密码、指纹、人脸识别以及RFID身份卡验证登录；可根据安全程度设置手势图案为9点图案、16点图案、25点、36点图案等手势密码验证方式；
4.4架体操作功能：系统开机首页会根据架体的实际列数生成对应的密集架界面，可以左右滑动选择任意一列，控制该列的打开、关闭、通风、锁定、查找档案位置等操作；
4.5移动可视化功能：架体移动时，固定列显示与架体运行实时同步，并以3D立体图形形式展示；
4.6 3D虚拟库房功能：打开虚拟库房，显示整个团体真实的3D实景；通过指尖滑动，可以在显示屏上360°旋转、放大、缩小3D场景，可直接在3D图形上对密集架实行打开，关闭，通风，锁定等操作；
4.7系统信息监控功能：具有系统消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能；具有架体操作、档案查询、温湿度查询、电子标牌、音量调节等常用功能的快捷菜单；    
4.8系统设置功能：具有语音开启、关闭，系统参数设置等功能；系统参数设置必须输入九宫格手势密码才能进入设置界面；
五、移动列功能要求：
5.1移动列采用≥8寸全彩高清触摸屏，分辨率：≥1024×768dpi。
5.2通过左右滑动触摸屏，可控制移动列左右移动；移动过程中LED数码显示管或触摸屏显示对应的移动方向，点击触摸屏任意位置，移动列停止移动；
5.3通电开机即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持手势滑动操作，同时具备语音提示；
5.4具有电机、灯光等参数设置菜单；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；
5.5移动列可以显示所在区号、描述、列号、通告、状态等信息；显示密集架所存放档案类型的电子标牌；
六、架体控制功能要求：
6.1开机自检功能：密集架开机自检功能可设置，检测内容包括：红外和接近感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、电机状态、烟雾传感器状态、语音识别模块状态、照明灯状态、网络状态、级联通信状态、机械锁定状态；
6.2平台软件、移动端设备软件、固定列界面上都可通过图形动画操作架体功能，与架体运动保持一致，能直观的显示架体运动位置；
6.3定时通风功能：具备定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息；
6.4电子锁定功能：固定列、移动列可以点击锁定按钮对架体进行锁定，架体锁定后，触摸屏提示禁止移动操作；
6.5自动关闭功能：在息屏时，架体检测到通道内没有人或其它物体时，架体可以自动关闭；在固定列控制屏的设置界面，可对该功能设置开启或关闭，并可设置自动关闭时间；
七、环境监测及节能功能要求：
7.1节能休眠功能：系统在无人操作后≥2分钟（默认）自动进入系统屏保状态；屏保页面可设置成环境数据、黑屏、温湿度仪表盘、自行设定的轮播图片，息屏时间可设置；
7.2空气环境监测功能：固定列、移动列显示≥24小时温湿度数据及曲线，温湿度曲线支持放大缩小查看；固定列支持设置报警阈值，当架体内温湿度超过设定的阈值时，通过触摸屏或者平台软件展示报警信息,并进行本地语音播报；
7.3多通道开启功能：可以实现同一区域一键打开任意多个（≥2）通道，在固定列屏幕一次输入多个列号，系统会根据可用路轨长度，自动开启多个通道；
7.4温湿度曲线功能：在固定列屏上操作密集架时，密集架在运动时可直接调出架内温湿度曲线并行运行，此模式可进行设置；
八、人机交换档案管理功能要求：
8.1列号显示功能：采用≥5位 1.8 寸数码管，自动按顺序生成列号；架体列号支持手动修改、自动添加，列号显示可从左到右递增编址排序，也可从右到左递增编址排序；固定列可设置并显示密集架所存放档案的电子标牌；固定列及移动列屏幕可显示区域内所在区号及区号描述、列号、状态等信息；
8.2智能声控及语音提示功能：系统具有离线智能声控功能，在收到特定的普通话指令后，架体实现自动打开、关闭、停止、锁定等功能。语音识别距离不小于5米，在无噪声干扰条件下，语音识别距离不小于10米；可以通过离线方式随时任意修改声控唤醒词；架体的打开、关闭、通风、锁定、安全警告、架内有人、温湿度超限等情况均有语音播报及提示；语音提示音量可调，提供不少于6种声音；固定列语音唤醒电子标牌功能：通过离线语音，可在任意界面切换至电子标牌界面，方便人员快速获知该列档案类型；
8.3档案引导功能：在架体触摸屏或平台软件查找档案并点击打开库位，架体自动打开该档案所在列，该列列显闪烁，同时在触摸屏上以三维立体图指示档案所在该列单元格位置，人员进入通道后，给出档案所在位置语音提示，实现声光影三位一体精确引导档案位置；
8.4档案查询功能：可通过关键词、档案号、标签信息查找档案所在位置；支持图形化查询任意列，以获得该列的档案存储信息； 固定列触摸屏支持手写输入法、智慧拼音输入法、语音输入法等多种输入法方式实现关键字查询；
九、档案管理平台功能：
9.1平台软件具备档案注册、查询、销毁、借阅、归还、审批、统计、打印、批量导入导出、移架、标签绑定、盘点等功能；
9.2支持档案批量操作功能，可选择多份待处理的档案，一次性批量下发到对应架体上，直接在架体上进行批量操作；
9.3平台软件可以管理不同权限的帐号，实现了对群组、新建用户、修改、删除、密码修改、权限设置等功能；
9.4支持借还功能，可录入借出、归还档案信息，自动生成相应的记录；平台软件具有档案管理功能，支持档案注册、借阅、归还，可查询档案借阅归还记录；
9.5支持远程控制各架体打开、关闭、通风、锁定等各种操作，具备远程设置各架体的配置参数、区列号、故障诊断等功能；
十、配备智能电源安全设备
10.1设备尺寸（长*宽*高）：≥400*500*100mm；
10.2设备供电：AC220V/50Hz；
10.3采用≥7英寸全彩电容触摸屏；
10.4▲可与平台对接，实时监测电流、功率、电量、温度、湿度、雷击次数、空开状态等参数。投标时须提供匹配本功能描述的系统界面截图。
10.5配置≥2路32A智能漏电保护开关，根据设定阈值触发自动报警，产生声光提示，支持远程控制开关断电；故障自动巡检并报警；
10.6配置≥40KA浪涌保护器，能够有效保护设备免受线路电涌冲击；
10.7支持多级授权管理；
10.8支持本地检修锁定，防止触控屏误触送电；
10.9通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
10.10通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议.
▲十一、系统联动协同要求
智能密集架支持ModbusTCP协议，需与智慧档案可视化平台完成全功能双向联动，各类品牌组合方案的兼容调试、检测整改工作均由成交供应商负责，中标进场前完成全套软硬件兼容性测试并出具合格报告，成交供应商负责系统联调、兼容整改与全周期质保，投标同步提交联动实施方案。
十二、包含运输、装卸、搬运、开槽、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
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	1、 整体架构与性能要求
1、平台架构设计：采用B/S与C/S融合架构，兼具B/S架构跨平台自适应及WEB浏览便捷性，与C/S架构高响应速度、高安全性优势，保障平台运行稳定性、流畅性，确保数据安全可靠，支持多元化、灵活化展示需求。
2、数据交互性能：采用多线程并行推送数据处理模式，基于纯网络通信协议，实现多数据通道并行传输且互不干扰；数据采集频率≤2S，保障数据传输稳定性与实时性。
3、界面与配置灵活性：采用模块化界面及功能搭建架构，支持功能模块自由搭配、界面色彩风格自定义、库房/区域/装具/设备及功能模块自由搭建，同时支持精细化权限分配。
4、显示适配性：采用 “深色背景+亮色数据” 配色方案，支持动态/静态场景模式切换（静态模式侧重稳定清晰展示，动态模式强化交互体验）；兼容 4K、2K高清及自定义分辨率，数据展示涵盖仪表盘、柱状图、饼形图、曲线、列表、雷达动态图、三维立体图等可视化元素。
二、系统集成与综合管理功能
1、多系统集成管理：支持档案库房、技术及功能用房综合管理，可集成档案库房十防监控系统（含温湿度、空气质量、漏水、消防、红外防盗、智能灯光、智能电源管理等子系统）、智能密集架系统、实体档案管理系统、安防监控系统、数字孪生三维可视化系统；实现各系统设备运行状态与参数统一监测管理，支持短信、电话等多方式告警，达成系统间统一管理、有机联动、智能处置，具备自动分析、自动预警、自动告警能力，构建人防 + 物防 + 技防的现代综合档案库房安全智慧管理模式。
2、标准接口支持：具备标准南北向接口功能，北向接口支持向上级平台数据转发与同步，南向接口支持与实体档案管理系统、智能密集架管理系统等进行数据交互。
3、主界面功能划分：主界面划分为标题栏、平面3D库房、概要展示、环境大数据、子系统五大展示区域；支持权限登录、主题风格切换、主页切换、子系统查看等快捷操作。
4、系统基础配置：支持项目名称、用户单位、LOGO图片、版权信息、部署方式、子系统配置、档案装具类型、视频播放方式设置，以及工程备份与还原、模式选择等功能；支持通过项目名称快速进入档案库房后台管理系统，提供库房管理、设备管理、大屏管理、历史记录、系统设置、用户管理等全功能管理模块。
三、库房与设备管理功能
1、多维度库房管理：支持多库房/功能及技术用房自由切换；可自定义房间名称、面积及库房类型；支持动态编辑已添加库房属性参数。
2、物联网终端设备管理：支持添加区域控制器、门禁、视频监控、智能密集架等物联网终端设备；设备属性配置支持定义所属库房、设置设备名称、配置网络参数（IP 地址）、管理设备关系、录入安全凭证（密码 / 编码），并支持已添加设备属性编辑。
3、可视化组态管理：支持已接入智能设备及物联网终端可视化组态管理，可在3D平面地图中依据业务需求灵活配置设备空间部署坐标、设备标识及字体规格，并实现与告警状态实时联动绑定；大屏管理系统首页配置模块支持两侧数据看板展示内容即时替换与动态调整，满足场景化数据呈现需求。
四、数据监测与可视化功能
1、系统拓扑与统计监测：支持查看系统动态生成的监测设备网络拓扑结构；可统计并展示系统内库房及区域数量、总面积，以及十防设备总数量、在线设备数量、离线设备数量。
2、环境数据监测与展示
▲温湿度监测：支持通过仪表盘动态展示多区域内多温湿度探头平均值，实时监测单区域内温湿度探头数量、离线探头数量；可实现多区域间平均温湿度及探头数量统计循环切换，并依据温湿度变化生成过高、过低、正常状态提示
实时曲线：支持多曲线坐标轴模式显示库房实时温湿度曲线，依据库房温湿度要求自动评定状态（以不同颜色区分正常、过高、过低），支持通过卡片按钮快速切换监测区域；具备多库房温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、甲醛等环境数据历史曲线展示功能。
▲空气质量监测：支持通过进度条动态展示单区域内多空气质量探头采集的甲醛、二氧化碳、TVOC、PM2.5、PM10 数据平均值；实时监测单区域内空气质量探头数量、离线探头数量；可依据空气质量数据变化生成空气优、良、差洁净等级提示。
▲服务器运行监测：具备服务器运行监测系统，可动态监测分析本地服务器CPU占用率、内存占用率、磁盘占用情况。
3、主页数据展示交互：平台主页支持环境大数据与子系统展示，界面及数据卡片可灵活配置，支持不少于五种展示界面，每种界面至少支持6种不同交互方式，结合卡片专属交互设计（如点击触发数据详情查看）构建多层次、多维度用户交互体系；数据卡片支持三维立体、仪表盘、折线图、阵列图、滚动列表、图像插入、柱状图等展示形式，针对特定数据类型适配动态驾驶舱模式、数字滚动效果，曲线卡片支持超宽曲线展示；点击卡片指定区域可弹出悬浮详情面板，展示数据历史趋势、异常阈值及关联告警信息；可依据实时数据动态调整展示状态（含卡片内字体颜色、局部标识及标志颜色变更），重要数据可触发闪烁提醒；界面切换时，卡片可按自定义规则同步切换，单个卡片数据变动可触发关联卡片同步更新，保障展示内容连贯性与一致性。
五、专项子系统功能
1、门禁管理系统
▲设备管理：支持门禁设备列表展示，支持新建门禁一体机并绑定通道门，配置门禁名称、IP地址、端口、管理账号、管理密码，可依据门禁一体机名称快速查找设备，支持设备信息查看、修改、开门权限配置、人员信息同步及远程开门操作。
▲人员管理：支持门禁人员信息管理，通过左右滚动实现多人员信息高效浏览，结合点击、悬停等操作构建 “设备权限 - 人员权限” 关联管理体系；支持新建门禁通行人员，添加人员姓名、性别、工号、卡号，配置人员开门方式，可依据人员名称快速查找，支持人员信息查看与修改。
▲可视化与记录查询：支持在 3D 平面图查看门禁位置，点击门禁名称弹出密码框实现远程开门；支持以列表形式查看所有门禁通信记录，通过条件组合快速检索目标记录。
2、安防监控管理系统
 设备列表展示：监控设备列表包含三维立体渲染（轻量化建模 + 动态光影提升界面质感，差异化渲染强化摄像头在线 / 离线状态辨识度）、滚动列表（支持鼠标滚轮 / 键盘控制等多方式滚动）、弹窗详情（分标签页展示摄像头基础信息等全维度内容）三大模块，实现 “快速概览 - 精准查看” 操作闭环。
 ▲设备管理：支持新建硬盘录像机，添加品牌、名称、IP地址、管理账号、管理密码，可依据录像机名称快速查找，支持设备信息查看与修改；支持新建摄像头，设置部署方式、绑定硬盘录像机、关联库房，添加摄像头名称、IP 地址，可依据摄像头名称快速查找，支持设备信息查看与修改。
3、▲实体档案管理系统：支持档案数据统计、档案位置信息查询、统计功能；档案数据统计以图标方式直观展示实体档案在库数量、异常数量、出库数量、上下架统计；档案位置信息查询支持通过题名、档号等关键字段检索，实现档案快速定位及位置、在位情况查看。
4、▲智能密集架管理系统：支持密集架环境及状态监测、远程控制、架内档案信息列表展示及档案位置检索功能；环境及状态监测支持密集架内温度、湿度在线监测；远程控制支持选左移、右移、合架、通风、锁定、解锁等操作；支持通过档号、题名等信息快速检索对应档案，档案信息展示以列表形式展示搜索结果，支持通过题名、档号等字段快速定位档案位置，查询到档案位置后可快速远程控制密集架打开档案所在位置。
六、告警与数据追溯功能
1、告警配置与统计
 告警配置：告警配置模块支持短信及电话告警设备IP地址参数设定，具备告警接收人员信息新增与编辑功能，可精细化配置接收人员告警信息接收权限。
 ▲告警统计：支持在动态雷达图上统计展示当前设备报警数量；雷达报警详情展示可动态呈现当前监测设备总数、在线数量、离线数量及告警数量。
 告警列表：告警列表卡片支持循环滚动列表形式实时显示各区域设备及参数告警状态，展示区域名称、告警设备、告警时间、告警内容；支持统计显示告警总数，点击可快速进入告警列表查看智能AI分析处理建议。
2、历史数据查询与导出：支持设备告警历史记录、环境历史数据、门禁通行及告警记录多维度查询；支持按库房维度、设备维度、时间维度一键导出历史报表，满足数据追溯与合规留存需求。
3、历史曲线分析：多功能历史曲线卡片支持跨区域多维度数据历史记录同步展示，涵盖不同区域温度、湿度、二氧化碳、TVOC、甲醛、PM2.5、PM10 等环境数据历史变化；采用多曲线分层渲染模式，通过差异化配色（如温度湖蓝、PM2.5蓝绿）、节点数值标记直观反映库房环境状态；支持按环境类（温度、湿度）、粉尘类（PM2.5、PM10）、特殊气体类（二氧化碳、TVOC、甲醛）分类显示；图表区域可触发超宽屏模式，实现视图横向扩展，时间轴精度提升至全时间记载。
七、权限与日志管理功能
1、▲权限管理：支持用户创建，添加用户账号、密码、姓名、性别，为用户匹配部门、职位、角色，添加联系方式；可依据用户名称、电话、部门快速查找已添加用户，支持用户信息查看与修改。
2、▲操作日志管理：支持以列表形式记录并展示所有用户详细操作信息，可依据操作人员、操作时间快速检索操作历史记录。
八、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	56462.27
	56462.27
	工业

	
	2
	智能告警服务器
	台
	1
	1、设备尺寸（长*宽*高）：≥340*180*60mm；
2、设备供电：AC220V/50Hz；
3、最大功率（W）：≤50W；
4、采用≥4.8英寸全彩电容触摸屏，支持动态雷达实时监测告警，显示告警音频广播内容，支持短信电话告警方式，支持屏幕修改IP功能；
5、内置广播模块、语音模块，支持音频男/女声音广播，支持音量高/中/低三挡调节；
6、内置接口：≥1路SIM卡槽，支持移动/联通/电信标准SIM卡；
7、配置≥1路消音按键，≥1路清屏按键；
8、接口：≥1 路DO输出接口，可外接声光报警器、警铃等告警模块，≥1路RJ45接口；
9、安装方式：壁挂安装；
10、▲设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次,正常工作。
▲11、系统联动协同与兼容性测试要求
智能告警服务器开放通用通讯接口，与智能档案可视化平台实现全部告警信号双向联动，设备可跨品牌组合，成交供应商负责全部软硬件对接、联调整改，进场施工前完成全套兼容性测试并出具合格报告，成交供应商落实联调及质保整改工作，投标同步提交联动测试实施方案。
12、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	4510.81
	4510.81
	工业

	
	3
	工控机
	台
	1
	1、设备尺寸（长*宽*高）：≤462mm*445mm*135mm
2、工作电压：AC220V/50Hz
3、最大功率：≤220W
4、处理器：≥3.0GHz国产处理器 ≥8核16线程5、内存:≥16G；硬盘:≥512G固态硬盘+ 2TB机械硬盘
6、接口要求：≥2个千兆网口，≥2路RS-232，≥2路HDMI，≥1路VGA，≥1路DP，≥8路USB接口，≥1路Audio 接口（麦克风,音频输入,音频输出）；
7、配备弹出式硬盘仓，支持硬盘单独弹出，配备独立电源开关及指示灯；
8、配备国产4G独显（HDMI+DP）支持双4K 60Hz同时输出；
9、配备开机按键、重启按键、电源指示灯、硬盘指示灯；
10、标配国产化操作系统；
▲11、考虑到会禁用部分风险端口，须支持并提供SPICE、VNC、SPICE+VNC三种模式的控制台，SPICE协议可新增SSL加密通道（提供产品功能截图并加盖供应商公章）；
▲12、为保证架构的灵活性和扩展，平台应支持FC-SAN、IP-SAN、本地存储、NFS、NVME-oF、Vhost、分布式存储等不同存储接口（提供产品功能截图并加盖供应商公章）；
▲13、为保证操作便捷性，平台支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等（提供产品功能截图并加盖供应商公章）；
14、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	13139.08
	13139.08
	工业

	
	4
	档案库房可视化3D平面图
	张
	1
	根据档案库房真实情况绘制实景3D平面鸟瞰图。
	1427.90
	1427.90
	工业

	
	5
	交换机
	台
	1
	1、16口百兆交换机，支持最大传输距离100米。
2、供电电源：AC100-240V。
3、工作温度0-40℃，功耗≤2.2W。
4、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	917.54
	917.54
	工业

	
	6
	机柜
	台
	1
	柜体尺寸：≥600*600*2000MM，3MM厚度前玻璃门后网孔门；包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	2601.91
	2601.91
	工业

	
	7
	防雷排插
	个
	1
	1、标准19英寸1.5U机架式铝合金外壳；
2、输入电流：≥16A；标称放电电流（8/20μS）In：10KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：20KA；
3、保护水平Up≤1000V；8位万用输出孔；
4、工作状态指示：工作指示灯、接地指示灯、故障指示灯。
	247.43
	247.43
	工业

	
	三、RFID实体档案管理系统
	

	
	1
	档案射频识别电子标签
	枚
	27216
	1、 工作频率：920～925MHz；
2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C；
3、工作模式：可读写；
4、存储容量：TID96bits、EPC128bits；
5、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息；
6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读；
7、读取距离：读取距离≥200cm；
8、标签需符合国标GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》
GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》要求，所检验项目均符合标准规定的要求。
9、 包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	0.76
	20684.16
	工业

	
	2
	货架层架电子标识铭牌
	枚
	1296
	1、 工作频率：920～925MHz；
2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C；
3、工作模式：可读写；
4、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读；
5、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm；
6、材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶；
7、电子标识需符合国标GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》
GB/T26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》要求。
8、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	3.86
	5002.56
	工业

	
	3
	标签实施费
	枚
	28512
	完成标签制作、信息录入、台账核对等全流程工作。设备符合档案库房使用环境标准，防护性能良好，运行稳定可靠，整体配置可满足日常及批量档案数字化、标识管理工作使用。
	1.96
	55883.52
	工业

	
	4
	手持盘点机
	台
	1
	1、 CPU：主频≥1.45GHz，≥4核;
2、RAM+ROM：≥2GB+≥16GB；
3、显示屏：≥5英寸全彩电容触摸屏，支持多点触控，分辨率：1920×1080；
4、电池容量：≥8000mAh，工作时间≥12小时，待机时间≥24小时；
5、通讯接口：≥1路type-C接口，支持蓝牙、WIFI功能；
6、防护等级：IP65，达到IEC密封标准。
7、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	5580.80
	5580.80
	工业

	
	5
	智能档案RFID读写器
	台
	1
	1、设备尺寸（长*宽*高）： ≥400*270*47mm;
2、设备供电：DC12V；
3、最大功率（W）：≤50W；
4、工作频率：840～868MHz, 920～925MHz；
5、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C；
6、接口：≥1路RS232接口，支持与平台对接；
▲7、可非接触式快速识别RFID标签，可同时读取多个标签，写入成功率：≥99.9%；
8、配置电源和工作指示灯；
9、材质：采用高强度钣金外壳+钢化玻璃；
10、支持将档案与标签进行绑定；
11、设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次,正常工作。
▲12、设备须符合中华人民共和国无线电管理规定，提供整机无线电发射设备型号核准认证证书。
13、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	3689.65
	3689.65
	工业

	
	6
	档案盒卷皮打印机
	台
	1
	1、 打印技术：喷墨打印
2、打印喷头：墨盒一体化设计
3、顶盖：亚克力
4、可打印介质：国际档案盒/袋、凭证盒、卷皮、牛皮纸/覆膜纸等
5、打印介质厚度：≥8mm
6、进纸宽度：≥320mm
7、打印范围：支持全幅面打印，宽度≥280mm，长度不限
8、脊背宽度：支持超宽脊背打印（自定义宽度）
9、进纸方式：前进前出、前进后出；
10、打印速度：160盒/小时，高中低三档可调
11、工作时长：可连续24小时不间断打印；
12、打印颜色：支持多种颜色打印（黑、红、蓝等）
13、墨盒：高解析油性墨盒/水性墨盒（42ml/盒）
14、字迹检测：字迹耐久
15、分辨率：≥300dpi
16、显示屏：≥3.5英寸
17、软件： 自定义打印模板，批量导入导出模板，支持横排、竖排等功能；
18、使用环境：Windows、国产系统等。
19、数据传输：支持USB Type-B接口、网络端口
20、输入电压：100-240V~，1.0A，50/60Hz
21、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	31588.20
	31588.20
	工业

	
	7
	实体档案管理系统
	套
	1
	1、系统采用B/S、C/S相融合的整体架构，兼容B/S架构跨平台自适应、WEB浏览便捷性和C/S架构响应速度、安全性强的优点，确保平台整体运行稳定、流畅，数据安全、可靠，展示丰富、灵活；
2、系统支持超高频、高频解决方案，通过电子标签对档案实物进行唯一标识，实现档案的标签绑定、上架、下架、出库、入库、盘点等功能；
3、系统采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议，确保数据传输的稳定性和可靠性，多个数据通道并行传输互不干扰，数据采集频率＜2S；
4、系统支持标准南北向接口功能：北向支持向上一级平台转发和同步数据功能，南向支持RFID终端设备、智能密集架控制系统等的数据交互；
5、系统支持对系统名称、软件名称、单位名称、LOGO图片、版权信息、档案装具类型等设置功能；
6、系统支持档案库房及功能用房的名称、面积和房间地址的设定，支持对已添加库房属性进行编辑；
7、系统支持接入馆员工作站、标签打印机、读写器、智能盘点车、安全通道门、手持盘点机、智能密集架等设备
8、数据看板支持以可视化图形方式展示装具容量统计、在库离库单统计、馆藏统计、逾期统计等；可显示档案或档案盒的进出时间，是否违规等；
9、装具容量统计可以切换库房，查看库房内装具的总容量和已用容量，以柱状图的形式展示；在库离库单可以年度为单位统计年度内各月的出库单和入库单数量，以折线图的形式展示；馆藏统计可以统计档案盒的上架数量和下架数量，以饼状图的形式展示；逾期提醒可显示最新的≥5条逾期未归还的档案，支持查看全部逾期列表；标签违规出入库记录可查看违规出库的档案盒的历史记录
10、支持扫描档案盒，获取档案盒信息，可直接进行上架、下架、出库、入库操作；
11、档案录入支持手动添加档案数据、批量模版导入，支持工作站绑定标签，支持打印机批量打印标签；
12、标签管理支持档案盒标签更换、层架标签更换，可以根据库位名称、库位编号查询到具体库位条目，可以展示原标签与新标签号；
13、档案上下架管理可对档案盒进行上架、下架、销毁操作，并保存操作记录，具备异常登记功能，异常登记的类型可以通过数据字典添加或删除；
14、出入库管理可对档案盒进行出库、入库、延期归还操作，并保存操作记录； 
15、移位管理可对档案进行移位、拆盒、装盒、换盒等操作，并保存位置变更记录，可查看变更前位置、变更后位置和变更日期；
16、盘点管理支持按照单组、单列、多列、多库位创建盘点任务，并可通过盘点记录查看盘点详情；
17、虚拟库房管理可通过图形、列表形式直观的展示库房装具信息，包括装具的实时状态（温湿度），容量统计、已占用空间统计、剩余空间统计；可对接智能密集架进行远程操控（如通风、打开、合架等）；可查看已上架的档案/档案盒信息，并可进行下架、出库、入库等操作；
18、统计查询功能支持自定义查询、加入档案车、查询数据导出操作，并可查看档案盒从建立到查询日期内的全部操作流程记录；
19、系统设置管理支持进行系统配置、库房管理、装具管理、设备管理、型号信息管理、数据字典维护、字段设置、模板管理、接口管理、服务设置、用户管理、部门管理、角色管理等功能操作；
20、系统支持档案盒的字段维护，可以添加删除档案盒的字段，可以设置档案盒检索列表中的字段顺序，可以设置每一个字段的数据类型；
21、档案盒查询支持高级查询功能，可以以任意字段为查询条件查询，查询结果的显示列表字段可以配置；
22、可以建立多级部门管理，配置角色权限，实现用户权限管理；
23、日志管理可根据登录日志、操作日志形成日志记录，支持系统数据备份及恢复；
▲24、系统联动协同与兼容性测试要求
实体档案管理系统开放标准化数据接口，与智慧档案可视化平台完成全量档案业务数据双向联动，支持跨品牌搭配使用，成交供应商全权负责软硬件对接、联调整改，进场实施前完成全套兼容性测试并出具合格报告，成交供应商承担联调及质保整改工作，投标同步提交联动测试实施方案。
25、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	50922.89
	50922.89
	工业

	
	四、环境温湿度监控管理
	

	
	1
	空气质量云测仪
	台
	2
	1、 设备尺寸（长*宽*高）： ≥350mm*180mm*60mm;
2、安装方式：壁挂式；
3、设备供电：AC220V/50Hz；
4、功率（W）：≤10；
5、全金属外壳，快速安装挂板；
6、采用≥5.1英寸全彩电容触摸屏，实时显示≥8种库房环境数据，包括但不限于温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂、烟雾等数值；
7、温度精度：±1℃；测量范围：-20℃～80℃；
8、湿度精度：±2%RH；测量范围：0%RH～99%RH； 
9、PM2.5精度：±10%，测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³；
10、PM10精度：±10%，测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³；
11、甲醛精度：±40μg/m³，测量范围：0μg/m³～500 μg/m³；
12、TVOC精度：±90μg/m³，测量范围：0μg/m³～1000 μg/m³；
13、CO₂精度：±75ppm，测量范围：0ppm～5000ppm；
14、通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
15、通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议；
16、空气质量云测仪需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-15℃—40℃保持2小时或以上，再恢复到常温，通电正常开机显示；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击10次,正常工作。
17、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	4073.20
	8146.40
	工业

	
	2
	霉菌净化机
	台
	1
	1、 设备尺寸（长*宽*高）： ≥1080mm*628mm*250mm;
2、设备供电：AC220V/50Hz；
3、最大功率（W）：≤240；
4、最大风量：≥600m³/h； 
5、空气净化: 净化装置包括但不限于双侧三合-HEPA过滤器、内嵌双波段纳米光氢离子净化装置、顶部装配≥120W无臭氧主动消杀装置，滤网支持堵塞告警、更换提醒功能；
6、净化效率指标：
6.1白色葡萄球菌除菌率≥99.95%，空气自然菌消亡率≥92%；
6.2黑曲霉除菌率≥99.95%；
6.3▲PM2.5去除率≥99.95%；
7、工作模式：具备手动、自动、定时、红外遥控、远程控制共五种工作模式，支持高、低风速调节；
8、采用≥5.1英寸全彩电容触摸屏，实时显示≥7种库房环境数据，包括但不限于温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂等数值；
9、自动翻板净化:设备采用自动翻板式消杀装置，支持远程、定时自动翻板、遥控三种主动灭菌方式，具备人体感应功能，感应到有人后自动关闭杀菌灯；
10、定时运行功能；支持每天设置≥3个运行时段；
11、通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
12、通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议；
13、▲霉菌净化机需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-20℃—50℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次,正常工作。
14、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	9741.33
	9741.33
	工业

	
	3
	恒湿净化一体机
	台
	2
	1、 设备尺寸（长*宽*高）： ≥600mmW500mm*1870mm;
2、设备供电：AC220V/50Hz；
3、最大功率（W）：≤1500；
4、最大风量：≥2000m³/h； 
5、加湿量：≥9Kg/h；
6、除湿量：≥5L/h（≥120L/24h）；
7、空气净化：支持强效净化模式，净化方式包括但不限于初效过滤器、三合-HEPA 过滤器、双波段纳米光氢离子净化装置、湿式除尘过滤器；滤网支持堵塞告警、更换提醒功能；
8、▲空气净化效率要求：PM2.5去除率≥95%； TVOC去除率≥95%；甲醛去除率≥95%；二氧化氮去除率≥95%；SO₂净化效率≥95%；白色葡萄球菌除菌率≥95%；黑曲霉除菌率≥95%；苯净化效率≥90%；氨净化效率≥90；
9、能效等级：≤3级能效；
10、工作模式：具备恒湿模式、净化模式、加湿模式、除湿模式、节能模式和远程控制功能；
11、采用≥7英寸全彩电容触摸屏，实时监测温度、湿度数值及设备运行状态，具备设备故障自检功能； 
12、内置水箱：采用LLDPE材料，容量≥40L；支持水箱清洗可设置清洗次数；告警清洗告警上限:水箱清洗默认≥6次后，会产生报警确认，此时需要把扩容水箱里面被清洗过的水排空，并确认后报警才会消失；
13、水位监测：具备0~100%水位监测，高、低限水位报警，支持定时自动杀菌功能；精准显示水箱水位，高、低限水位报警。配套设备联动接口，根据水位变化自动加、排水，自带漏水监测报警，监测到漏水后关闭所有阀门、机器停止运行；
14、排水方式：支持管道排水、扩容水箱排水两种方式；支持排水和进水时界面实时显示状态；支持水箱排水、支持管道排水、支持排水禁用；支持手动开启强制排水；
15、联动功能：具备自动给排水、支持水箱清洗，可设定清洗次数、切断水源、漏水检测、自动保护、数据上传功能；支持定时自动杀菌功能；
16、电气防护：具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能；
17、压缩机保护：具备高温保护、低温保护、高压保护、过载保护、闪断保护功能；
18、漏水防护：自带漏水检测线，具备漏水保护、缺水保护、溢水保护功能；
19、通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
20、通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议；
21、▲恒湿净化一体机管理控制系统实现了除湿、加湿、净化、联动、水位控制、开机自动运行、风速调节、清洗、环境监测、湿度设定、进水排水状态显示、手动排水、压缩机保护、水箱模式选择、湿度区间显示、滤网工作状态显示、通讯、记录保存、清洗告警、其他设置功能。
▲22、系统联动协同与兼容性测试要求
恒湿净化一体机开放标准化通讯接口，与智慧档案可视化平台完成温湿度、告警、运行状态全量数据双向联动，支持跨品牌搭配使用，成交供应商全权负责软硬件对接、联调整改、进场施工前完成全套兼容性测试并出具合格报告，成交供应商承担联调及质保整改工作，投标同步提交联动测试实施方案。
23、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	22184.77
	44369.54
	工业

	
	4
	空调控制器
	个
	2
	1、 设备尺寸（长*宽*高）： ≥280mm*165mm*65mm;
2、设备供电：AC220V/50Hz;
3、功率（w）：≤5；
4、全金属外壳，快速安装挂板；
5、支持≥8项自定义控制功能，兼容≥99%空调红外指令；
6、内置红外发射头，支持360°旋转，遥控距离：≥10米；
7、按键负荷寿命：≥30万次；
8、功能指示灯：≥8个红绿双色指示灯；
9、通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
10、通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议； 
11、▲空调控制器需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，通电正常开机显示；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击10次,正常工作。提供第三方检测机构出具的检测（验）报告佐证。
12、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	2025.22
	4050.44
	工业

	
	5
	档案库房十防监控系统环境温湿度监控管理软件
	套
	1
	1.实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02值，实时监测恒湿净化一体机、空调的工作状态及运行参数，提供实时查询，历史曲线，数据保存等，接入档案库房十防监控系统。                                     
2.当库房温度不达标时，可联动控制中央空调/商用空调进行制冷/制热，使档案库房内温度常年保持在14-24°。
3.当库房湿度不达标时，可联动控制恒湿净化一体机进行加湿或除湿。使档案库房内温度常年保持在45%-60%。
	3096.69
	3096.69
	工业

	
	五、电子巡查系统
	

	
	1
	中文照明巡查机
	台
	2
	1、 全自动EM卡感应读卡技术，无须按键
2、金属外壳，内胆软硅胶包裹,超强防水防尘设计，防护等级达到IP67
3、内置锂电池，可用通讯线直接充电，通讯充电二合一
4、可支持简体、繁体、英文等多种语言
5、≥32000条抗摔记录，准确查询故意摔砸机器
6、≥80000条巡检数据大容量存储，无需频繁下载清空设备中的数据
7、触点USB线通讯，真正高速免驱，数据传输速度达320条/s
8、安全性：掉电后数据可保存≥30年
9、机器尺寸/重量：≥130*40*25mm/170g
10、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	636.56
	1273.12
	工业

	
	2
	巡查点
	个
	12
	1. 工作频率：125kHz
2. 外壳结构：工程塑胶外壳，美观精致，超强抗摔、耐磨
3. 颜色：黑色&蓝色&银色
4. 特点：表面由蓄光型夜光材料制成，可在黑暗中自动发光，并可无限次数循环使用
5. 尺寸：≥70*70*10MM 
6. 环境温度：-40℃~85℃ 
7. 使用年限 ：≥20年 
8. 重量： ≥33g 
9. 读卡次数： ≥35万
10.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	95.11
	1141.32
	工业

	
	3
	身份卡
	个
	2
	1、非接触式卡
2、可在雨、雪、冰、尘、等恶劣条件下可靠使用
3、无源卡，使用时间超过20年
4、人员卡为特制高灵敏度卡,在保证制卡距离的同时,减少巡检主机电源功耗
	57.77
	115.54
	工业

	
	4
	巡查系统软件
	套
	1
	1、巡检数据自动生成图表，形象、直观：系统可以将回传的信息自动进行分析处理，并生成图形报表，详细显示应检、实检、合格、漏检等信息，巡检结果一目了然。      
2、多用户权限管理：软件可以设置不同的管理身份，开放不同的权限，既能保证工作的质量和效率，又能保障巡检数据的安全性。      
3、人性化巡检计划设置：巡检计划周期可选择按每天、每周、每月及每N天，在每个周期内可自定义巡检起止时间，设置复杂多变的巡检计划，且一条巡检线路下可执行多个巡检计划。另外，软件还可以修改、新增过去时间段的巡检计划，便于管理者的可逆向操作性。      
4、双重数据备份机制：系统配置手动、自动双模式数据备份策略，可规避文件误删除、目录损坏等风险，完整留存全周期巡检原始数据，保障库房巡检业务数据存储安全、可追溯。 
5、巡检报表邮件推送：系统支持按设定周期自动生产标准化巡检报表，通过邮件接口推送至指定管理邮箱，便于管理人员远程查阅、归档巡检记录。
	3136.20
	3136.20
	工业

	
	六、十防监控系统
	

	
	1
	十防区域控制器
	台
	1
	1、设备尺寸（长*宽*高）：≥600mm*460mm*100mm;
2、设备供电：AC220V/50Hz；；
3、最大功率（W）：≤30；
4、采用≥21英寸高清全彩电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，帧频60Hz；实时显示档案库房温度、湿度、粉尘、有害气体等空气质量数值，实时监测火灾、漏水、红外告警、有害生物等状态信息，实时监控空调、恒湿净化一体机、除酸净化一体机、新风净化机、霉菌净化机、智能电源安全管理器等智能档案保护设备的工作和运行状态（以上监测内容需要根据项目建设清单为准），实现对库房的集中监测和管理；
5、采用Linux嵌入式系统；内嵌WEB采用HTML5技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；支持WEB端远程配置设备参数、告警阈值；
6、CPU：主频≥2.0GHz，≥4核；
7、内存(RAM)：≥8GB，硬盘(ROM)：≥256GB；
8、接口：≥10路千兆RJ45接口，≥2路RS-232串口，≥6路USB接口，≥2路DC12V电源输出接口，支持MSATA3.0硬盘扩展；
9、通用驱动板:全部元器件应符合国家工业和信息化部定义的研制单位分类要求，电子元器件唯一化规格数≥99%；
10、支持本地语音告警功能；
11、支持Modbus-TCP、http等多种接口协议，支持标准南北向接口功能，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持十防智能设备的数据交互；
12、支持智能断电保护功能：内置延时保护模块，当设备监测到异常断电时，自动启动智能保护程序，保障系统安全退出，避免数据丢失和系统受损；
13、支持智能来电自启功能：设备监测到电源恢复正常后，自动启动开机运行程序，系统自动恢复至断电前状态；
14、配备8个微动按键，通过微动按键可实现多种动作的快捷操作功能：支持一键锁屏功能，可快速锁定或唤醒屏幕；支持一键消音功能，可快速消除告警提示音；支持一键清理功能，可快速清理浏览器缓存；支持一键还原功能，可将系统快速初始化；支持一键开启最高权限账户功能；支持一键关机功能；支持一键重启功能；
15、通过前面板的2路USB接口，支持历史数据、运行日志导出；支持外接键盘鼠标功能；
16、安装方式：壁挂式安装，标配快速安装挂板，配置前开门机械锁，内置理线槽及散热风扇；
17、▲区域控制器需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次,正常工作。
▲18、系统联动协同与兼容性测试要求
十防区域控制器开放标准化通讯接口，与智慧档案可视化平台完成十防监测、异常告警全量数据双向联动，允许跨品牌搭配设备；成交供应商全权负责软硬件对接、联调整改，进场施工前完成全套兼容性测试并出具合格报告，成交供应商承担全部联调、质保整改责任，投标阶段同步提交联动测试实施方案。
19、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	16439.66
	16439.66
	工业

	
	2
	数据采集网关
	台
	1
	1、 外形尺寸（宽*高*深）：≥222.0mm * 110.3mm * 40.0mm;
2、设备供电：DC12V；
3、最大功率（W）：≤36；
4、设备重量：≥0.67kg；
5、工作环境：-20℃～+85℃；10%RH～90%RH（无凝露）；
6、浪涌防护：浪涌防护能力≥5kV（8/20μs）；
7、光电隔离：采用工业级光电隔离设计，隔离耐压≥5kV，有效提升设备抗干扰能力及运行稳定性。
8、安装方式：支持嵌入式安装及壁挂式安装；
9、处理器：采用工业级32位嵌入式处理器；
10、接口配置：≥20路DI输入接口，≥8路DO继电器输出接口，≥8路RS485数据采集接口，≥2路RS232接口，≥4路RJ45网络接口，≥1路电源输入接口；
11、指示功能：配备≥1个电源指示灯、≥1个运行状态指示灯、≥16个RS485通信状态指示灯、≥20个DI状态指示灯及≥8个DO状态指示灯，可实时显示设备运行状态及通信状态，便于设备运行监测及故障诊断。
12、支持20路DI数据采集，可实时采集各类干接点报警信号，并支持状态实时上传及报警联动。
13、支持8路DO继电器控制输出，可根据平台策略或联动规则自动控制声光报警器等其他受控设备。
14、支持8路RS485智能设备数据采集，可接入温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、新风机、光照探测器等智能设备，实现统一数据采集及集中管理；
15、支持RS485通信参数在线配置，包括波特率、协议选择等，无需更换硬件即可适配不同设备。
16、支持多设备并发采集，采集数据实时上传至管理平台，并支持设备运行状态实时监测。
17、内置智能设备通信协议≥40种，支持设备快速接入，减少现场调试工作量，提高系统部署效率；
18、最大支持10路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能；
19、支持数据实时获取，可实时查看设备通信数据及运行状态，便于现场调试、故障定位及运维管理。
20、支持标准Modbus RTU、Modbus TCP通信协议，支持与档案库房十防综合管理平台无缝对接，实现设备集中管理、统一监控及远程维护。
21、数据采集网关需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次,正常工作。
22、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	2649.83
	2649.83
	工业

	
	3
	声光报警器
	个
	1
	1.工作电压：DC12V
2.警号分贝：120db
	127
	127
	工业

	
	4
	交换机
	台
	1
	1、16口百兆交换机，支持最大传输距离100米。
2、供电电源：AC100-240V。
3、工作温度0-40℃，功耗≤2.2W。
4、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	924.08
	924.08
	工业

	
	5
	档案库房十防监控系统
	套
	1
	1.软件采用B/S架构模式，纯嵌入式软件开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉虫、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”。
2.软件主界面支持≥6个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、设备数量增减功能，可根据需求，自主构建监控首页面，选择需要在首页展示的设备及数据；
3.软件主界面支持3D地图展示功能，可根据实际环境导入实景3D模型，并在库房实景模型上显示检测点位实时数据、报警信息。
4.软件系统支持设备详细数据展示、数据报警权限设置、数据报警功能开启以及数据名称编辑等功能。
5.软件系统支持设备数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，记录数据的实时曲线，最大支持10000条数据的存储功能。
6.软件系统支持报警信息发送功能，自动识别4G短信报警模块，并通过设置的报警联系人信息，发送报警信息。
7.软件系统支持不少于20个报警联系人的信息存储功能，支持报警信息记录、查询功能，报警信息记录数量不少于10000条。
8.软件系统界面支持一键换肤功能，可根据需求切换不少于7种界面风格，适用不同的应用环境。
9.软件系统具备数据备份导入导出功能，可实现一键备份/还原系统信息。
10.软件系统具备WAN\LAN网口的IP地址配置功能，可根据不同的使用场景自主设置IP地址，任意配置。
11.软件系统支持系统名称修改功能，可方便修改系统所属应用单位名称。
12.软件系统支持服务信息编辑功能，方便编写售后服务电话等信息。
13.软件系统支持不少于20个帐号功能，可设置、管理帐号权限，做到分级分层访问数据。
14.▲供货时提供软件测试报告复印件加盖公章。
15.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	3047.91
	3047.91
	工业

	
	七、漏水驱鼠监测系统
	

	
	1
	漏水驱鼠云测仪
	台
	2
	1、设备尺寸（长*宽*高）： ≥400mm*240mm*100mm;
2、设备供电：AC220V/50Hz；
3、最大功率（W）：≤8；
4、采用≥4.8英寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息；
5、漏水检测功能：支持≥2路漏水检测线接入，具备声光报警功能；
6、驱鼠（虫）功能：采用≥4路90dB、频率：15KHz-60KHz的高强度超声波发生器；
7、工作模式：具备手动、自动、定时、远程控制共四种工作模式，支持通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等参数；
8、通信方式：支持RS485、RJ45、无线接口；
9、通讯协议：支持标准Modbus RTU、ModbusTCP协议；
10、设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击10次,正常工作。
▲11、系统联动协同与兼容性测试要求
漏水驱鼠云测仪开放标准化通讯接口，与智慧档案可视化平台完成漏水、驱鼠运行及告警全量数据双向联动，允许跨品牌搭配设备；成交供应商全权负责软硬件对接、联调整改，进场施工完成全套兼容性测试并出具合格报告，成交供应商承担全部联调、质保整改责任，投标阶段同步提交联动测试实施方案。
12、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	2640.74
	5281.48
	工业

	
	2
	热插拔物联网卡
	张
	2
	1、 设备尺寸（长*宽*高）：≥80mm*60mm*20mm;
2、设备供电：DC5V;
3、安装方式：防呆插拔式；
4、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体；
5、隔离方式：光电隔离；
6、浪涌防护：5KA（8/20uS）；
7、接口：≥1路8P卡槽，≥1路RJ45网口，≥1路Type-C接口；
8、通讯协议：支持标准ModbusTCP协议；
9、热插拔物联网卡需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-15℃—40℃保持2小时或以上，再恢复到常温，通电正常开机显示；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击5次,正常工作。
10、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	850.20
	1700.40
	工业

	
	3
	漏水检测线
	条
	6
	1、线缆直径：≥5.0mm
2、监测导线外阻：≥20Ω/100m
3、长度：≥5米
	317.17
	1903.02
	工业

	
	4
	轻型防水堰
	根
	10
	1、阻燃型PVC材料，坚固、美观；
2、安装高度≥1.5cm，漏水初期可防止溢出，确保检测绳能准确检测到漏水信息；
3、弧面凹槽设计，将检测绳隐藏于防水堰内，避免误报警；
4、围绕设备和管道敷设，作为设备的定位标记。
	95.92
	959.20
	工业

	
	5
	档案库房十防监控系统漏水监测软件
	套
	1
	1、实时监测恒湿机、移动扩容水箱及窗户周围有无漏水隐患。实时监测有害生物驱控主机工作状态及运行参数，通过设定不同频率对虫鼠进行驱赶，并统一接入十防监控系统。
	3047.91
	3047.91
	工业

	
	八、消防灭火系统
	

	
	1
	气体灭火控制器
	台
	1
	（1） 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95 ( 40℃) ； 
（2）交流输入电压：220V, 50Hz±1%；
（3）交流输入功率：≤100W；
（4）直流备电：DC24V/5.0Ah,全密封免维护蓄电池；
（5）容量：2区；回路容量≤160点；
（6）DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）。
（7）总线长度：≤1500米
（8）控制器采用≥4.3英寸彩色液晶屏（LCD），显示分辨率480×272；                                               （9）提供拼音中文输入法和T9拼音输入法，实现自由中文输入、轻松输入汉字；
（10）使用智能存储U盘，可复制或恢复系统的设置文件和历史文件，方便系统维护；
（11）采用无极性二总线智能报警联动模式，对回路中连接的终端设备可进行手动编码，地址为1-324#任选；
（12）支持多台控制器联网，可选择CAN联网或以太网联网；（13）系统可区分故障、火警、放气延时、放气中四种状态；
（14）系统设有启动或停止按钮，保证在紧急情况或设备现场维护时，系统的工作完全受控；
（15）系统区控单元可设置系统的工作状态为手动/自动，手动状态优先。
（16）包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	6075.95
	6075.95
	工业

	
	2
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	套
	2
	1、 ≥120L 柜式，含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表，充装七氟丙烷灭火药剂。
2、充装压力（20℃时）：≥2.5Mpa。
3、电磁阀工作电压：≥DC24V。
4、启动电流：1～1.5A。
5、喷射时间：≤10S。
6、使用环境：温度：0℃～50℃。
7、 含七氟丙烷灭火药剂
8、 包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	19219.01
	38438.02
	工业

	
	3
	泄压装置
	个
	1
	1.有效泄压面积：≥0.12平方米。
2.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。
	617.32
	617.32
	工业

	
	4
	点型感温火灾探测器
	个
	10
	1. 工作电压：总线24V
2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA
3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮
4.外形尺寸：φ100×56mm（带底座）
5.壳体材料：ABS,白色
6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选
8.接线方式：无极性二总线制
9、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	153.94
	1539.40
	工业

	
	5
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	5
	1. 工作电压：总线24V
2.工作电流：监视状态：＜300uA 报警状态：＜1.5mA
3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮
4.外形尺寸：≥φ100×55mm（带底座）
5.壳体材料：ABS
6.使用环境：室内，温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
7.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码可选
8.接线方式：无极性二总线制
9.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	156.12
	780.60
	工业

	
	6
	火灾声光报警器
	个
	4
	1. 工作电压：总线24V，电源DC24V±20%
2.工作电流：监视状态：＜1mA 动作状态：＜120mA
3.工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮
4.闪光频率：1Hz-1.5Hz
5.报警音量：80dB-120dB
6.外形尺寸：≥84×142×66.5mm
7.壳体材料：ABS
8.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
9.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码可选
10.接线方式：四线制：信号线+电源线
11.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	236.00
	944.00
	工业

	
	7
	紧急启停按钮
	个
	2
	1. 工作电压：24VDC(20VDC-28VDC)
2.工作电流：工作电流≤30mA
3.触电容量：＜2A/24VDC
4.外形尺寸：≥90×90×35mm
5.壳体材料：SECC（镀锌钢板）
6.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
7.接线方式：二线制
8.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	160.33
	320.66
	工业

	
	8
	气体释放报警器
	个
	2
	1. 工作电压：总线24V，24VDC
2.工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA
3.报警时：总线耗电电流≤4mA，DC24V消耗电流≤150mA
4.闪光频率：1Hz-2Hz
5.发光字体表面亮度：50cd/㎡-300cd/㎡
6.点亮与非点亮时间比：≥3:2
7.声压级：75dB-120dB，变调周期：3S-5S
8.外形尺寸：≥330×135×35mm
9.壳体材料：ABS
10.使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
11.接线方式：四线制
12.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码可选
13.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	160.79
	321.58
	工业

	
	9
	档案库房十防监控系统消防监测软件
	套
	1
	1、将消防主机报警信息集成档案库房十防监控系统进行统一监控管理，一旦发生火灾报警信息，立即以短信、电话或声光的方式告知管理员。

	3047.91
	3047.91
	工业

	
	九、非法入侵报警
	

	
	1
	报警主机
	台
	1
	符合GB12663～2019三级标准, 具有很强的安全性. 适用于周界报警,小区报警, 大楼, 工厂, 学校, 仓储, 银行, 监狱等各类大中型安保系统, 板载以太网接口,可实现计算机管理, 并方便的与其他系统集成。
一、主要功能
1.自带16个有线防区,,自带16分区,可通过DK903, DK904分区键盘扩展232个扩展分区,系统最大支持248分区,31056防区.
2. SBUS总线用两芯 ɸ1.5mm非屏蔽非双绞RVV线,最远支持2600米.
3.可接16个菜单式控制键盘, 每个键盘可设置管理一个或多个分区.
4.多达160个操作密码, 可设置控制一个或多个分区.
5.可选择多种防区模块.
6.可连接R8 继电器输出模块, 实现一对一,一对多报警输出联动.
7.系统自带网络接口,可通过局域网或广域网实现管理接警功能.
8.可通过PSTN, 4G模块(非标配)与接警中实现3网合一冗余接警模式,支持4个电话接警平台和4个网络接警平台.
9.支持8个语音,短信电话号码,可实现用户远程接警和远程控制.
10.系统自带 4 个PGM可编程输出口.1个备用RS232接口,1个备用RS485接口,可实现功能扩展或与不同系统对接.
11.总线过载, 短路保护.
12.系统支持1024条循环事件记录.
13.255条事件发送缓存.
14.系统自带Web Server浏览器设置界面, 无需安装软件, 通过浏览器直接访问配置主机.
15.系统支持网络自动校时.
16.支持系统配置数据备份, 系统事件记录备份功能.
17.支持远程系统升级, 远程系统诊断,远程配置功能. 
18.可接16个,无总键盘和分键盘之分，每个分区键盘可收到本分区信息，有键盘总线与系统连接，最远距离可大1000M.
19.继电器输出模块可实现与防区报警联动需求，多种灵活的编程设定，满足用户一对一，多对一，一对多等多种报警输出关系。
20.系统可选用PSTN模块与电话报警中心相连，支持ContactID通讯格式，当接警中心忙碌或电话线路故障时，系统可记录48条事件记录，待恢复通讯时可再次上报。
输入功率:  AC 18V,2A, 36W, 50/60HZ     
辅助输出:  DC10V～14V,  最大800mA
备用电源:  12V, 7AH
主机耗电:  静态最小系统 <200mA
报警输出:  DC10V～14V,  800mA
键盘输出:  DC10V～14V,  800mA
输出功率：≤24W
可编程输出:  干接点3A 120V/AC , 3A 24V/DC
21.包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	2654.78
	2654.78
	工业

	
	2
	红外探测器
	个
	2
	红外加微波探测，微波、红外、人工智能三鉴探测；微波探测范围可调；创新插拔式接线方式，免拆外壳安装下视窗设计，可消除探测死角；动态阀值调节技术；微波频率：10.525G；数字温度补偿技术，32度环境温度下探测距离不变；抗白光技术，抗白光≥6500LUX；防宠物功能，防宠物≤35KG；报警触发AND和OR选择功能；工作电压：DC9—16V；消耗电流：≤30mA；环境温度：-10℃---+50℃；安装方式：壁挂；安装高度：1.8m左右；探测角度：110度；探测范围：12m；报警输出：常开/常闭可选；包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	344.08
	688.16
	工业

	
	3
	档案库房十防监控系统非法入侵安防报警软件
	套
	1
	1、 非法入侵报警软件，实时监测档案库房门、窗有无非法入侵。撤布防时间可设定，假日设定，特定库房管理。实现语音报警，声光报警，并统一接入十防监控系统。
2、 包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。

	3047.91
	3047.91
	工业

	
	十、门禁管理
	

	
	1
	人脸识别门禁机
	台
	2
	1、 设备外观：采用≥7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 
2、设备容量：≥支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥6000张卡片，≥50000条记录； 
3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 
5、视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 
7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 
8、工作电压： DC 12V/2A，含电源； 
9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 
11、产品尺寸：≥290mm*116.5mm*33mm； 
12、工作温度：-30~65℃。
13、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	2136.41
	4272.82
	工业

	
	2
	电磁锁
	把
	2
	1、单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、20张IC卡；
2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力；
3、输入电压：DC12V或DC24V+10%；
4、工作电流：≥350mA。
	431.32
		862.64
	工业

	
	3
	智慧档案数据可视化平台门禁管理系统集成
	套
	1
	1、门禁管理系统与智慧档案馆综合运行管理平台的数据对接接口；
2、接口可实现总平台与多台门禁主机的功能对接，实现多门在线管理，可实现所有门禁数据同步、门状态监测，可查询开关门通行记录、开关门权限，可远程发卡、授权、设置开门密码，可远程开门、可配置通行时段；
3、接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套门禁系统，并生成各自独立的监控界面，在3D界面标注位置，生成非法开门、越限开门报警信息；
4、门禁系统可通过接口由平台统一发送报警信息，可通过平台WEB、APP功能实现对所有门的远程管理、移动管理；
	3047.91
	3047.91
	工业

	
	十一、视频监控
	

	
	1
	网络摄像机
	台
	6
	1、分辨率：400万；
2、外形：半球； 
3、最小照度：
0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR； 
4、压缩标准：主码流视频压缩标准 H.265/H.264； 
5、存储功能：NAS(NFS;SMB/CIFS均支持)； 
6、最远红外照射距离：20-30米； 
7、最高分辨率可达2560×1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像；
8、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码；
9、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米；
10、支持防止夜间红外过曝；
11、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；
12、支持日夜两套参数独立配置；
13、支持PoE供电功能；
14、支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态；
15、支持双码流,支持手机监控；
16、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；
17、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测；
18、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
19、包含运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用。
	617.03
	3702.18
	工业

	
	2
	智慧档案数据可视化平台视频监控系统集成
	套
	1
	1、视频监控系统对与总平台的数据接接口，支持多种主流摄像机品牌对接；
2、接口可实现与摄像机、硬盘录像机、监控服务器等视频监控设备的功能对接，实现视频画面与实景3D画面的融合，可在3D画面布置摄像机点位信息，点击摄像机打开实时画面，可实现对云台摄像机的远程控制等功能；
3、接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套视频监控系统，接入多个摄像机画面；
4、视频监控系统可通过平台WEB功能实现对所有摄像机画面的远程浏览和管理。
	3047.91
	3047.91
	工业

	
	十二、配件
	

	
	1
	网线
	米
	100
	超五类
	5.93
	593.00
	工业

	
	2
	电线
	米
	250
	RVV3*2.5mm²
	9.26
	2315.00
	工业

	
	3
	穿线管
	米
	250
	φ25穿线管
	16.36
	4090.00
	工业

	
	4
	排水管道
	套
	2
	定制恒湿净化机排水管道，φ32PPR
	1722.20
	3444.40
	工业

	
	十三、项目配套综合包干费
	

	
	1
	项目配套综合包干费
	项
	1
	包含技术配套服务（设备调试、兼容性检测、技术培训、售后技术指导）与现场配套服务（石膏板面装饰、钢板封窗、腻子批刮、包水管、美缝）；涵盖辅材、人工、机具、清运、整改维保、管理税费等全部相关费用，无任何额外增项费用。
	21928.28
	21928.28
	其他未列明行业

	商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25个日历日内。
二、交货期：自签订合同之日起30个工作日内完成全部货物的交付、安装及调试完毕并验收合格交付使用。
三、交货方式及交货地点：现场交付，南宁市青秀区人民检察院采购人指定地点（南宁市茶花园路19号）。
▲四、售后服务要求：
1.质量保证期：所有货物调试验收合格之日起≥3年。质保期内负责上门服务（保修期内，产品出现故障时，供应商须在2小时内响应并安排人员到达现场处理）、维修、更换配件，不得收取任何费用。自提交货物并验收合格之日起计，若厂家质保期超过产品规定的，按厂家承诺执行，每年定期回访服务，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。对因采购人人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。供应商须在响应文件中提供售后服务承诺函(加盖供应商公章)，承诺函需明确包含：故障响应时间、修复时效、备品备件供应方案及质保期外的维保收费标准等具体服务指标。
2.供应商应在响应文件中承诺：接到采购人保修通知后，2小时内响应，4小时内到达现场处理。同时提交切实可行的售后保障实施方案，可通过自有服务网点、合作网点、驻场技术队伍、备品备件仓储、应急通勤运力等保障方式，佐证自身可稳定达成上述时效要求。质保期内免费升级服务。
3.为了保障项目的高质量实施，项目实施阶段可配备专职档案技术人员驻场提供现场技术指导；供应商拟投入本项目技术人员需具备档案相关服务工作经验，响应文件中可自愿提供拟派人员简历、档案类项目相关业绩材料（加盖供应商公章）作为履约能力佐证。
4.本项目采购 RFID档案管理系统，实现标签制作、信息录入、台账核对全流程管理，保障档案安全；设备符合档案库房环境标准，防护良好、运行稳定，配置满足日常及批量档案数字化、标识管理使用要求。供应商须具备涉密载体印制资质证书。
5.成交供应商应在响应文件中提交售后服务方案，明确服务人员、响应机制及保障措施。
6.竞标人必须承诺设备验收合格后对采购人的使用人员进行操作及相关知识的免费培训，内容包括设备操作、日常维护及简单故障排除等。
五、付款方式：本项目无预付款，采购人收到成交供应商设备，安装调试完毕并验收合格，采购人凭成交供应商提交的请款函、开具的全额发票在验收合格之日起30个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。成交供应商应于验收开始前提交请款函和发票，如因成交供应商未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由成交供应商承担相应责任。
六、报价要求：
1.竞标报价必须含以下部分，包括：
（1）要求竞标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
（2）竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
①货物的价格；
②货物的标准附件、备品备件、专用工具、包装的价格；
③货物运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、到现场验收及所有的不定因素的风险等费用；
④必要的保险费用、各项税费和招标代理服务费。
七、验收标准、规范：
1.竞标人所供货物必须是全新的且按国家有关质量标准制造，能满足本项目技术指标。
2.验收过程中所产生的一切费用均由竞标人承担。报价时应考虑相关费用。
3.成交供应商在货物验收时由采购人对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。测试结果满足采购文件及合同要求后方可通过验收。
4.检查供货范围或服务范围：
产品到达现场后，成交供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
5.成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。
6.成交供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
8.产品包装材料归采购人所有。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。
▲二、核心产品：智能密集架。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
三、其他
1.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，培训的相关费用包括在竞标报价中，采购人不再另行支付。
2.知识产权及正品要求	
供应商所提供的产品必须为合法正规渠道的正品，不得侵犯任何第三方知识产权。如发现属于假冒伪劣产品或非正规渠道来源产品，采购人有权不予验收，并依法追究供应商法律责任。	
3、响应真实性要求	
供应商应确保对本项目产品参数要求的实质性响应。若供应商存在虚假响应、无法按承诺提供合格产品或影响采购人正常使用的，采购人有权依法取消其成交资格，并报政府采购监督管理部门处理。
四、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。




附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
附件3：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进 行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
[bookmark: _Toc12288]第三章供应商须知
[bookmark: _Toc10368]第一节供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	[bookmark: PO_3000001871_PM007_1]不允许联合体竞标。

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	[bookmark: PO_3000001871_PM044]√不允许分包
分包内容：。
分包金额或者比例：。

	12.1.1
	资格证明文件组成
	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[2026年2月至2026年7月]任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。无纳税记录的，应提供竞标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至2026年7月]任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
4.供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.本项目为专门面向小微企业采购的项目，参加本项目的供应商所响应产品制造商必须为小型、微型企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则竞标无效。供应商应符合以上其中一项资格，并根据情况提供材料（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）：
①《中小企业声明函》（格式后附）；
②《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
③由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.联合体竞标时，第1-5项、第8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.竞标人情况介绍；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
3.售后服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.项目实施人员一览表；（如有请提供）
5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）
4.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	[bookmark: PO_3000001871_PM046]自首次响应文件提交截止之日起60日历日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件
提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件
提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件
的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时
成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	29.5
	签订合同携带
的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门
及联系方式
	[bookmark: PO_3000001871_PM031_3]（1）广西建通工程咨询有限责任公司 ；
[bookmark: PO_3000001871_PM033]联系电话：0771-2863138，
通讯地址：南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼
（2）南宁市青秀区人民检察院 ；
联系电话：0771-5531182，
通讯地址：南宁市茶花园路19号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，14时30分到17时30分

	31.6
	受理投诉方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.邮寄地址：
名称：南宁市财政局政府采购监督管理科
地址：南宁市青秀区东葛路129号
联系电话：0771-2189091

	33
	采购代理费
	1.是否收取采购代理费：
☑是□否
2.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
3.采购代理费收取标准：
[bookmark: PO_3000001871_PM025]以成交金额为计费额，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定标准计取，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。
4.采购代理费收取银行账户
账户名称：广西建通工程咨询有限责任公司南宁分公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁古城支行
账户号码：20009101040029750

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


[bookmark: _Toc2888]
第二节供应商须知正文
[bookmark: _Toc11076]一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.谈判费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Toc10951]二、谈判文件
8.谈判文件的构成
第一章竞争性谈判公告；
第二章采购需求；
第三章供应商须知；
第四章评审程序、评审方法和成交标准；
第五章响应文件格式；
第六章合同文本；
第七章质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
[bookmark: _Toc9356]三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2商务技术文件：详见须知前附表
12.1.3报价文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按“第五章响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞标有效期 
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
[bookmark: _Hlk65832699]18.3响应文件须由供应商在“第五章响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
[bookmark: _Hlk45702405]22.首次响应文件的退回
详见“供应商须知前附表”。
23.截止时间后的撤回
本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
[bookmark: _Toc19009]四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和成交标准
26.1谈判小组按照“第四章评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc27715]五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告
27.1确定成交供应商。谈判小组按第四章“评审程序、评审方法和成交标准”的规定排列成交候选人顺序，并由采购人依照次序确定成交人。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
[bookmark: _Hlk66782294]27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金
详见“供应商须知前附表”
29.签订合同
29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc10317]六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc15281]七、其他事项
33.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，成交供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

[bookmark: _Toc25073][bookmark: _Toc26905]第四章评审程序、评审方法和成交标准
第一节评审程序和评审方法
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
[bookmark: _Hlk68601553]（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应谈判文件实质性要求；
15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1)响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。
5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.11异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； 
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
本项目专门面向小微企业采购，不再额外享受小微企业价格扣减政策。
6.3本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.4中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算（如有），用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣（如有）-本国产品政策性折扣。
6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。
7.评审复核
7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
[bookmark: _Toc21591]第二节评审原则
1.评审原则
1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc432194885][bookmark: _Toc432106535]1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
2.终止竞争性谈判采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
[bookmark: _Toc1326]第三节评标报告
1.成交标准
谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理
谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc31977]第四节评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

[bookmark: _Toc4389]


[bookmark: _Toc21402]第五章响应文件格式
第一节封面格式
响应文件
项目名称：档案室库房设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
首次响应文件提交截止时间前不得解密

年  月  日


[bookmark: _Toc31349]第二节资格证明文件格式
全流程电子文件
资格证明文件（封面）
项目名称：档案室库房设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年  月  日

二、资格证明文件目录
资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料……………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料……………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息……………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表…………………………………………………（页码）
六、资格声明函……………………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）……………………（页码）
八、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件………………………………………………………………（页码）
九、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料………（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日
三、财务状况报告方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


四、供应商直接控股股东信息
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日


五、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

六、资格声明函
资格声明函
[bookmark: PO_3000001871_PM031]致：广西建通工程咨询有限责任公司：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。
我方愿意参加贵方组织的档案室库房设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真：电子函件：
开户银行：账号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：年月日

七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）
[bookmark: PO_3000001871_PM031_4]（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广西建通工程咨询有限责任公司组织的档案室库房设备采购项目（项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
成员二名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

八、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件



  中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市青秀区人民检察院的档案室库房设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(温馨提醒：以上“标的名称”一栏中，填写具体货物名称（详见第二章采购需求），逐条明确每个货物对应的声明内容)




残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市青秀区人民检察院单位的档案室库房设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，竞标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。


[bookmark: _Toc14371]第三节商务技术文件格式
全流程电子文件
商务技术文件（封面）
项目名称：档案室库房设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年月日

商务技术文件目录
一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）
八、配置清单…………………………………………………………………（页码）
九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）
十、项目实施人员一览表……………………………………………………（页码）
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：
地址：
姓名：                  性别：
年龄：                  职务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	
法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：


三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

[bookmark: PO_3000001871_PM031_7]致：广西建通工程咨询有限责任公司：
我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加档案室库房设备采购项目项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                   法定代表人（签字）：
委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：
             日期： 年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


授权委托书（联合体竞标格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：
牵头人（电子签章）：
日期：  年  月  日

被授权人（签字）：
日期：  年  月  日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1……
	1……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2……

	2……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3……

	3……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日




五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日
六、供应商类似的业绩证明文件

	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	中标（成交）通知书
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表:相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件或中标（成交）通知书）


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。



供应商名称(电子签章)：
  日期：  年  月  日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表
所竞分标：
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	

	2
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	……
	…
	1……
2……
3……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的货物技术参数要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。	

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日



九、售后服务方案
由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。
1.售后服务承诺
附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号

	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日


十、项目实施人员一览表
（以下格式仅供参考，供应商可根据采购需求及采购文件要求自行编制）
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码（如有）。



供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日





十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料




供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc12680]第四节报价文件格式
全流程电子文件



报价文件（封面）





项目名称：档案室库房设备采购项目

项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：



年  月  日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）……………………………………………………………………………………（页码）


一、响应函
响应函
[bookmark: PO_3000001871_PM031_6]致：广西建通工程咨询有限责任公司
我方已仔细阅读了贵方组织的档案室库房设备采购项目项目（项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1.我方愿意以（大写）人民币     （￥     元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：      ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
分标报价为（大写）        人民币(￥         元)，交货期：      ；
分标报价为（大写）        人民币(￥         元)，交货期：      ；
......
2.我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6.我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7.我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月  日


二、响应报价表
项目名称：档案室库房设备采购项目             项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
供应商名称：
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：

	响应产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为　　　　　%。


注：
1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空,如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3.以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
[bookmark: _Toc4733]                                                 日期：  年  月  日

三、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函（如有）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：   年    月    日
______________________________________________________________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






第五节其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的档案室库房设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。




供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月  日











[bookmark: _Toc6879]第六章合同文本

广西政府采购云平台合同编号：
南宁市政府采购


档案室库房设备采购项目合同



采购项目编号：NNZC2026-J1-990724-GXJT
采购计划文号：NNZC[2026]4299号



采购人：南宁市青秀区人民检察院
成交供应商：                  

签订时间：  年  月  日

合同目录

一、第一部分合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分合同一般条款……………………………………………………（页码）
三、第三部分合同专用条款……………………………………………………（页码）
四、第四部分合同附件…………………………………………………………（页码）
4.1成交通知书…………………………………………………………………（页码）
4.2采购文件货物需求一览表…………………………………………………（页码）
4.3采购文件的更改通知（如有）……………………………………………（页码）
4.4响应函………………………………………………………………………（页码）
4.5响应报价表…………………………………………………………………（页码）
4.6响应货物技术资料表………………………………………………………（页码）
4.7商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）
4.8成交供应商澄清函（如有请提供）………………………………………（页码）
4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）………………………………（页码）


[bookmark: _Toc2021]第一部分合同书
年  月  日，南宁市青秀区人民检察院以竞争性谈判方式对档案室库房设备采购项目项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市青秀区人民检察院(以下简称：甲方)和（成交人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232]1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc24300]1.2标的物
1.2.1标的物1信息
1.2.1.1名称：     ；
1.2.1.2数量：     ；
1.2.1.3质量：     。
……
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292]1.3价款
本合同总价为：人民币元（大写：元人民币，含税）。
分项价格：
	[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618]序号
	分项名称
	厂家
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：本项目无预付款，甲方收到乙方设备，安装调试完毕并验收合格，甲方凭乙方提交的请款函、开具的全额发票在验收合格之日起30个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。乙方应于验收开始前提交请款函和发票，如因乙方未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由乙方承担相应责任；
1.4.2发票开具方式：     。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071]1.5标的物交货期、地点、方式和质保期限
1.5.1交货期：     ；
1.5.2交货地点：     ；
1.5.3交货方式：     ；
1.5.4货物及质保期限：     。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc27250]1.6违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，乙方应当向甲方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。
1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583]1.7合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：
1.7.1将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc11173]1.8合同生效
本合同自双方当事人加盖有效公章、法定代表人或授权代表人签字时生效。
甲方：                               乙方：
统一社会信用代码：                   统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                               住所：
法定代表人或                         法定代表人
授权代表（签字）：                   或授权代表（签字）：
联系人：                             联系人：
约定送达地址：                       约定送达地址：
邮政编码：                           邮政编码：
电话:                                电话:
传真:                                传真:
电子邮箱：                           电子邮箱：
开户银行：                           开户银行：
开户名称：                          开户名称：
开户账号：                          开户账号：
[bookmark: _Toc331685783][bookmark: _Toc22143]
第二部分合同一般条款
[bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc279701240]2.1定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。
2.1.3“标的物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
[bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc279701241]2.2技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc27853]2.3知识产权
2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932]2.4包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc19074]2.5履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379793]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc19219]2.6结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110]2.7技术资料和保密义务
2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.8质量保证
2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252]2.9标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.10延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Ref467378121]2.11合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366]2.12合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566]2.13不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
[bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc689]2.14税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc487900368]2.15乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc29333]2.16合同中止、终止
2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125]2.17检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc19604]2.18通知和送达
[bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc487900372]2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599]2.19计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc487900373]2.20合同使用的文字和适用的法律
2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc487900374]2.21履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22中小企业政策
2.22.1本合同（☑是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（☑是□否）为中小企业预留合同。
[bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885]2.23合同份数
本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc28961][bookmark: _Toc331685784]
第三部分合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
                                  
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险”由乙方承担。
3.3装运标的物的要求和通知：
                                  
3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币         （￥        元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
☑采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，甲方收到乙方设备，安装调试完毕并验收合格，甲方凭乙方提交的请款函、开具的全额发票在验收合格之日起30个工作日内向双方合同约定的银行账户支付款项。乙方应于验收开始前提交请款函和发票，如因乙方未及时提交请款函和发票导致付款延期的，由乙方承担相应责任。
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：
第二期付款：
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：      
3.5.5其他：                  
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采〔2019〕217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由承担，如首次验收不合格，后续验收费用由支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	3
	交货产品技术、性能指标
	

	4
	售后服务承诺
	

	5
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）
3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。





[bookmark: _Toc30623]第七章质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：档案室库房设备采购项目
质疑项目的编号：                     
采购人名称：南宁市青秀区人民检察院
质疑事项：
□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：


说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：档案室库房设备采购项目
采购项目的编号：                      
采购人名称：南宁市青秀区人民检察院
[bookmark: PO_3000001871_PM031_5]代理机构名称：广西建通工程咨询有限责任公司
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

63

85


image2.png
FRAETEREN A A RE

FREAE = A




image1.png
B AT BUT S0 35 4t ik SR Se A (T E 42 . NNZC2026-1-990724-GXJT)

R T T BUR R
SRR AN (BHIR)

¥, 4 Mk # x4+

(AR B AL PR )

FHAMK: MREEFREREIE

T H %5 : NNZC2026-J1-990724-GXJT

F MR X5 : NNZC[2026]4299 &

BB KRR tIK
RMA: HTHEFRARRESE
RERENAM: /TR DR R R4 7

AW ‘,-'E:'.:,_‘(,;
&





