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[bookmark: _bookmark1]第一章竞争性谈判公告
广西众凯建设工程咨询有限公司关于贺州市职业教育发展中心工业控制技术实训室建设项目(项目编号：HZZC2026-J1-990192-GXZK )竞争性谈判公告（远程异地评标）
	项目概况
	贺州市职业教育发展中心工业控制技术实训室建设项目的 潜 在 供 应 商 应 在  广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 网上下载获取获取竞争性谈判文件，并于 2026年9月2日15   时00分 (北京时间) 前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：HZZC2026-J1-990192-GXZK
项目名称：贺州市职业教育发展中心工业控制技术实训室建设项目
采购方式：竞争性谈判
预算总金额：人民币壹佰零贰万玖仟壹佰玖拾陆元整（1029196.00元）
采购需求：
标项名称:贺州市职业教育发展中心工业控制技术实训室建设项目
数量:1
预算金额：人民币壹佰零贰万玖仟壹佰玖拾陆元整（1029196.00元）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：贺州市职业教育发展中心工业控制技术实训室建设项目,详见第三章“采购需求”。
合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起 60天内交付使用
本项目不接受联合体
二、申请人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年8月27日起至2026年9月1日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Hlk46137393]地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0

四、响应文件提交
截止时间：2026年9月2日15时00分（北京时间）
地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 。
五、响应文件开启

[bookmark: _GoBack]开启时间：2026年9月2日15 时00分（北京时间）
地点：广西壮族自治区贺州市八步区贺州市八步区城东新区回建地B地块145号贺州评标室一 

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金：人民币 壹万元整（￥10000.00）。
供应商应将竞标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构、担保出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于开标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。采用金融机构、担保机构出具的保函（担保）形式的，保函（担保）必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明采购项目名称或采购项目编号，否则投标无效)。
账户名称：广西众凯建设工程咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行
银行账号：45050164740200001258
【备注：在开标截止时间前于开标现场查验银行转帐底单复印件，支票、保函形式的须出具支票、保函原件及复印件，银行转帐底单复印件或加支票、保函复印件盖投标单位公章装入响应文件中】，否则做否决投标处理。
2.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网发布。
3.需落实的政府采购政策：评审时参与政府采购活动的小微和微型企业依法提供《中小企业声明函》的，对小微和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.注意事项：
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
（2）为确保网上操作台法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。
7.评审主会场地址：评审主会场地址广西众凯建设工程咨询有限公司（贺州八步区城东新区回建地B地块145号1楼评标室）评审副会场地址：广西中泰耀工程管理有限公司-玉林市容县容州镇侨乡大道6号（容州商业城16幢1602房二楼广西中泰耀工程管理有限公司-评标室1）。
8.贺州市财政局政府采购监督管理办公室 联系方式: 0774-5135553 
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk19048373]1.采购人信息
名 称：贺州市职业教育发展中心
地址：贺州市城西路58号
联系人：刘筠
联系电话：0774-5203005
2.采购代理机构信息
名称：广西众凯建设工程咨询有限公司
地址：贺州市八步区城东新区回建地B地块145号
项目联系人：黄双娥
项目联系方式：0774-5215590
                              采购单位：贺州市职业教育发展中心
采购代理机构：广西众凯建设工程咨询有限公司


2026年9月2 日
	1


第二章供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无

	


6.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：  。
分包供应商必须具备的资质：                                   。

	



12.1.1
	资格证明文件
1.贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式后附)（必须提供，加盖供应商公章，）
2.供应商直接控股、管理关系信息表 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
3.竞标声明 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
4.本项目为专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； (必须提供，否则响应文件按无效响应处理) 
5.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；  (如有要求必须提供，否则响应文件作无效处理)
6.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注意：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
4.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权

	


12.1.2
	报价商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
2.竞标报价表 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件 (格式后附) ；  (除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件 (格式后附) ；  (委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
5. 谈判保证金提交凭证；(如要求提交谈判保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
6.谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；
7.商务要求偏离表 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
8.售后服务承诺 (格式自拟) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)      
9.技术要求偏离表(格式自拟) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)
10.货物配置清单 (格式后附) ；  (必须提供，否则响应文件按无效响应处理)      
11.项目实施方案 (格式自拟)  【项目前期准备、项目实施计划 (项目实施人员一览表 (格式后附) 、技术服务、技术培训) 】； 
12.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料 (格式自拟) ；
13.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
12.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务
技术文件按顺序合并生成电子文件。

	

15.2
	竞标报价包含竞标货物 (包括备品备件、专用工具等) 的价格 (包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价) ，竞标货物运输 (含保险) 、安装 (如有) 、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

	16.2
	竞标有效期： 自首次响应文件提交截止之日起 45 日。

	


17.1
	□本项目不收取谈判保证金。
☑本项目收取谈判保证金，具体规定如下：
谈判保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告
竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。
相关要求：1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1. 谈判保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的(包含保函额度不足的)，视为无效谈判保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户(自然人竞标除外)转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。
5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效谈判保证金

	18.2
	备份响应文件：本项目不接受备份响应文件。

	


20.1
	响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地
点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	
26.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 

	
	谈判的顺序：参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证(含临时身份证明)、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件，否则谈判小组将拒绝其参与谈判。

	27.1
	是否授权谈判小组直接确定成交供应商：是

	





28.1
	本项目收取履约保证金：
履约保证金金额：成交金额的2%。
根据《贺州市财政局关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》(贺财采(2023)20号)文件精神，履约保证金递交方式:银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。鼓励参与政府采购活动的供应商以担保机构的电子保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳约保证金(详见附件“政采贷”政策告知函)
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）；
履约保证金退付方式、时间及条件： 项目验收合格、合同服务期满后5个工作日内，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿 。
在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请提交变更证明材料 ，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
履约保证金缴纳指定账户：
户名：贺州市职业教育发展中心   
开户行：工行贺州市建设路支行
账号：2109 3800 0926 4060 891

	


29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	



31.2
	接收质疑函方式： 以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西众凯建设工程咨询有限公司；
联系电话：0774-5215590 
地址：贺州八步区城东新区回建地B地块145号 
业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	













32.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□不收取采购代理费。
2.采购代理费收取标准：
1、由采购代理机构按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）向中标供应商收取。
2、签订合同前，中标供应商应向广西众凯建设工程咨询有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。
3、代理服务收费标准：
	费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100 万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100~500 万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500~1000 万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000~5000 万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000 万元~1 亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1~5 亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5~10 亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10~50 亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50~100 亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100 亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
( 150 － 100 ) 万元 × 1.1%＝0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：广西众凯建设工程咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行
账号：45050164740200001258

	


33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告 (澄清公告) 、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的， 以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告 (澄清公告)与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告 (澄清公告) 为准。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由采购人或者采购代理机构负责解释。

	






33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力， 自然人应当为年满 18 岁以上成年人 (十六周岁以上的未成年人， 以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人) 。3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4. 自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外” ，不包括本数。

	

33.3
	响应文件存档：成交单位自成交结果公告发布之日起 5 个工作日内向采购代理机构贺州市八步区城东新区回建地B地块145号邮寄响应文件（报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件及二次报价清单）各一式叁份用于存档。以便归档日后方便查阅。
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供应商须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2 本竞争性谈判文件 (以下简称谈判文件) 适用于本项目的所有采购程序和环节 (法律、法规另有规定的，从其规定) 。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性谈判公告规定的方式获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文 (包括电报、 电传、传真、电子数据交换和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有 内容的文件。
2.9“实质性要求”是指谈判文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
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4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号) 第九条第二款以及 《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(财库〔2022〕30 号) 的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包
6.1 本项目不允许转包。
6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的
非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、
非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
7.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料
的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提 供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.4 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的， 成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除
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违法供应商的行政与刑事责任。
7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
(3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
(5) 不同供应商的响应文件相互混装；
(6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活 动；
(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
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8.谈判文件的构成
(1) 竞争性谈判公告；
(2) 供应商须知；
(3) 采购需求；
(4) 评审程序、评审方法和评审标准；
(5) 响应文件格式；
(6) 合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3 个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制


11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表
12.2 响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险

1


供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2 竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3 竞标报价要求
15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2 最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。
17.2 谈判保证金的退还
未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还；成交供应商的谈判保 证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还。
17.3 谈判保证金不计息。
17.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：
(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2) 未按规定提交履约保证金的；
(3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
(5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(6) 法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1 响应文件编制要求详见“供应商须知前附表” 。供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏
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读或者查找不到相关内容的， 由此引发的后果由供应商承担。
18.2 响应文件按照采购文件第五章响应文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)及公章一致，否则作无效投标处理。
18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
18.6 对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
18.7本项目为贺州市电子化项目，异常情况见“供应商须知正文”中“25.3开标程序。
19.备份响应文件
详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和投标地点提交电子版响应文件。 电子响应文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书 (CA 认证锁) 进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求密封或者标记的电子响应文件，“政采
云”平台将拒收。
21.3 电子版响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的， 以补充、修改的内容为准。
22.首次响应文件的退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。  (补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”)
22.2“政采云”平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文
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。件

22.3 在投标截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3 家时， 电子版响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。
24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1 开标时间及地点详见“供应商须知前附表”
25.2 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可
开标过程和结果， 由此产生的后果由供应商自行负责。  供应商不足 3 家的，不得开标。
25.3 开标程序
25.3.1开标形式：
(1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
(2) 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果， 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
25.3.2开标程序：
(1)解密电子响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文
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件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。开标后 5 分钟供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商。通知后，响应文件仍未按时解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。
(解密异常情况处理：详见本章 26.4 评标方法及评标标准 (3) 电子交易活动的中止。)
(2)电子唱标。响应文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开
标大厅展示；
(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕， 由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
(4) 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
(5) 开标结束。
特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
26.2 谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1是否授权谈判小组直接确定成交供应商：是
27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46 号) 规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
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27.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同 (包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同) ，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1 成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见  “供应商须知前附表” ，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。
29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第 27.3 条的规定执行。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政 府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
(1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者竞争性谈判公告期限届满之日；
(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机
构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容 (质疑函格式后附) ：
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(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
(2) 质疑项目的名称、编号；
(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(4) 事实依据；
(5) 必要的法律依据；
(6) 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
(1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
(2) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》  (财政部令第 94 号) 第六条规定的财政部门提起投诉 (投诉书格式后附) 。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表” ，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2 代理服务费收费计算标准：

	费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100 万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100~500 万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500~1000 万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000~5000 万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000 万元~1 亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1~5 亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5~10 亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10~50 亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%
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	50~100 亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100 亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
( 150 －100 ) 万元 × 1.1%＝0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元
33.需要补充的其他内容
33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _bookmark3]依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


1


附件 1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书(格式)


根据政府采购项目 (采购合同编号：   ) 的约定，我单位对 ( 项目名称 )  政府采购项目
成交供应商 ( 公司名称 )  提供的货物 (或者工程  服务) 进行了验收  验收情况如下：	
，
、

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等
(或者服务内容、标准)
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：   仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元
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第三章采购需求

采购项目技术规格、参数及要求
一 、说明：
1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。
2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。
3.本项目提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查 且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效 。
4、本“货物采购需求”中带“▲”条款及商务要求为实质性要求，必须满足或优于采购要求，否则按响应文件无效处理。
5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号),本次采购标的属于“工业”。
6.本项目核心产品：网络型可编程控制器综合实训装置（3工位）
1、 技术参数
	[bookmark: _Toc25052][bookmark: _Toc26844]序号
	区域
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	[bookmark: _Toc19734][bookmark: _Toc31652]工业自动化控制技术实训+中高职院校AI大模型应用实训区
	网络型可编程控制器综合实训装置（3工位）
	[bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc1544]12
	[bookmark: _Toc32392][bookmark: _Toc5014]套
	一、设备要求
1.设备要求由钢板作制作的多功能安装板（网孔板）设备和电源装置等组成。实训时能够选择的各种元件、器件和部件，可方便地安装在网孔板上，方便灵活。
2.根据教学和实训的需要，可以选择不同的元件、器件和部件，可进行不同课程模块，不同项目的实训，要求适用范围广，可完成的教学内容和实训项目多。使用完毕的元件、器件和部件，从设备上拆下，集中保管，损坏和丢失少。一个实训场所，要求能够完成几个专业的教学和实训，经济适用。
3.设备要求配备漏电保护、过载和电路保护，能够保障人身安全和设备使用安全。
4.本设备要求为单面2工位设计。
5.实训设备要求由实训台（内置电源）、实训桌两大部分组成。外观要求采用优质冷轧钢板，经过机械加工成型，表面要求采用亚光密纹喷塑料处理，经过除油、除锈、磷化、钝化、静电喷塑、高温固化等一系列表面处理。设备要求采用钢制结构,台面结实耐用,方便管理。实训桌桌面要求采用≥25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便设备移动；
6.储物柜要求采用标准结构和抽屉式，抽屉用于存放工具以及实训资料；下方双拉门式设计。
二、设备技术参数要求
1.外型：整体尺寸≥1680mm×750mm×1630mm±10mm；
2.设备的材料要求为钣金、铝合金结构；
3.电源输入要求：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线；
4.固定交流输出要求：三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组、220V插座8组
5.可调直流输出要求：0～24V/2A连续可调2组（带电压、电流表实时监控电源变化）；
6.接口及仪表要求：电压表至少2 只，时刻监控电网电压变化；
7.整流二极管要求能提供整流二极管1N540。
8.熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。
[bookmark: _Toc13643][bookmark: _Toc21427]三、每套配置要求
1.实训装置，数量1台，技术要求：
(1)外形尺寸要求：≥1680mm×750mm×1630mm±10mm；
(2)材料要求：钢铝结构；
(3)输入电压要求：AC  380 V±10%  50 Hz  三相五线；
(4)容量：＜1.5 kVA；
(5)实验屏要求：用于挂置网孔挂板，安装元件。
[bookmark: _Toc3530][bookmark: _Toc27793]2.网孔板，数量1块，尺寸≥774×580mm  ，能够用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级；铝型材实操板，数量1块，尺寸≥774×580mm，实训操作面板采用型材，“T”型铝合金型材组成，各种气动元件在实训操作面板上安装实训。
[bookmark: _Toc28866][bookmark: _Toc21388]3.铝型材实操板，数量1块，实训操作面板采用型材，“T”型铝合金型材组成，各种气动元件在实训操作面板上安装实训。
4.实验说明书，数量1套，指导学生实训
5.PLC主机电源模块，数量1套，技术要求：满足或优于14点输入/10点输出，模拟量：2路输入，工作内存75KB以上，扩展模块上限8 个 SM 模块,有定位轴工艺参数设置：最大速度、加减速、回零方式、软硬限位、原点偏移、运动单位。通信参数包括：以太网：PLC IP 地址、子网掩码、网关、设备名称；Profinet 刷新周期、S7 通讯、Modbus-TCP、OPC UA 配置。串口 RS485/232：波特率、校验位、数据位、停止位；Modbus-RTU 站地址、寄存器读写地址。
6.触摸屏，数量1套，技术要求：7寸、彩色，带网络通讯口。
7.变频器，数量1套，技术要求：要求与PLC主机同品牌，0.75KW/3 PN口.
8.元器件，数量1套，包含：开关电源、漏电开关、空气开关3P、空气开关2P、熔断器底座3P（含熔断器）、三相异步电动机、旋转开关、急停开关、按钮开关（绿、红各1个）、指示灯AD16（黄、绿、红各1个）、接线端子、导轨、塑料卡口及螺钉、交换机5口。
9.边缘计算网关/数据采集，数量1个。
10.工业交换机单元，数量1个。
11.RS485 通信模块，数量1个。
12.传感器，数量1套，技术要求：包含：光电开关、温湿度传感器、光照传感器（需与单作用气釭、双作用磁性气釭（带双向接近开关）、旋转气缸、夹取气缸 匹配）。
[bookmark: _Toc8658][bookmark: _Toc12614]13.气动元器件，数量1套，技术要求：气源处理元件（三联件）、单作用气釭、双作用磁性气釭（带双向接近开关）、旋转气缸、夹取气缸 、单向节流阀、减压阀、二位五通手动换向阀、二位二通单电磁换向阀、二位三通单电磁换向阀、二位三通单电磁换向阀、两位三通手动阀、二位五通单电磁换向阀、二位五通双电磁换向阀、三位五通双电磁换向阀、二位五通单气控换向阀、二位五通双气控换向阀、顺序阀、按钮行程阀、与门型梭阀、快速排气阀、单向阀、单向节流阀、机控行程阀、安全插拔线定制、快速接头堵头。
14.空气压缩机，数量：按整个实训室供气量配置。
15.教师端教学资源包，数量：整个项目配置1套。
五、教师端教学资源包，技术要求：
1.可编程控制器线上教学平台
（1）平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习，视频应包括以下内容：①可编程控制器：PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器(空气开关)简介、剩余电流动作断路器(漏电开关)简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。②电工电气控制系统：安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动。三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-△启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、独摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、编码器的应用、主站与从站的以太网通讯、综合实训。③设备的安装与调试、定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路等。④可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 85分钟。⑤气动液压：定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路。
（2）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块。
(3)为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、安卓版版本。
2.智能自动化实时控制系统
（1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配。
（2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。
(3)为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、安卓版版本。
2.智能自动化实时控制系统
（1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配。
（2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。
1）采用WIFI通讯，通过internet将传输数据；
2）操作软件要求具有交互性，能适用于手机移动控制端；
3）软件可对控制器进行实时读写；
4）多种或多个上位机同时对一个控制器进行操作。
（3）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上位机设备主要由安卓系统掌上移动设备构成。连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。
（4）数据监控调试：具有对控制系统的各点及寄存器或者输出进行控制，对输入进行监控的功能。能够快捷地检查控制系统及控制对象的运行转态。可用于调试与诊断，缩减设备故障排除的时间。
（5）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。
（6）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制，不必对硬件接线在进行设计、规划。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。
（7）设备调试：可在连接器上对设备进行单点调试、数据修改、数据读取等多处操作。
（8）软件是模拟 PLC 程序控制机械操作过程的虚拟仿真软件；
（9）软件可以模拟机械的运动过程，学生就可以通过此软件来检验自己所掌握的知识，使学生的学习过程更加地充满 乐趣，提高学生学习的积极性；
（10）软件中包含 ：机械手控制实验、码垛堆积控制实验。每个实验分成 两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写 PLC 程序；
（11）软件可用于不同的 PLC，学生可以使用不同的 PLC来编写程序，并下载到 PLC中，通过使用仿真软件来模拟运行。学生可以在 PLC 3D 仿真软件中进行 PLC 端口设置，仿真软件将会保存学生的端口设置，下次学生进行相同的实验时，仿真软件将直接读取上次学生所设置的端口，学生可以不用再次设置端口。
3.电气教学实操软件技术要求：
（1）教学实操软件主要由用电安全、器件仪器、照明电路、电工电机、器件拆装、MATLAB联合仿真6个模块构成。
（2）用电安全模块包含交流直流、漏电事故、设备安全三个内容，内置PPT和视频讲解作为先导课程。
（3）器件仪器模块包含器件仪器包括交流接触器、低压断路器、继电器、熔断器、万用表、兆欧表、电度表、钳形电流表8个常用仪表的认知。
（4）照明电路模块包含单极开关控制电路、单极开关串联控制电路、单极开关并联控制电路、两地控制灯、三色LED灯控制、K23单相电能表带照明灯6个实验。包含认知、演示、实操、考试4大环节。
1)认知环节：采用PPT的形式对该实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验截图、实验结果进行介绍。
2)演示环节：用户可以通过演示功能了解该实验的具体接线方法。
3)实操环节：提供自由模式和专业模式两种模式可供用户选择。实操界面包含线规格、线颜色、号码管、线路图、步骤、提示、视图、调试等功能。
4)考试环节：用户完成接线任务点击提交后，系统自动生成评分报告，内含：接线评分、错误连线内容等关键信息，从而来指导辅助用户学习。
（5）电工电机模块包括三相异步电机手动控制、有过载保护运转控制、K21电动机单相连续运转、电动机联动控制、时间继电器YΔ启动控制、K22三相异步电机正反运行接线、三相异步电机缺相保护7个实验，界面功能与照明电路相同。
（6）器件拆装模块包括三相异步电机、直流无刷电机、交流接触器共3个器件的拆装。拆装过程涵盖了演示、练习、考试、自由拆卸模式，并且具备标注、线框显示等辅助功能。
 1)演示模式下：软件能够自动演示器件的拆装步骤，用户可以通过观察来学习正确的拆装方法。
 2)练习模式：允许用户自行操作，通过实践来巩固学习成果。
 3)考试模式：对用户的拆装过程进行评分，检验用户的学习成果。
 4)自由拆卸模式：用户可以随意拆卸器件，以满足不同的学习需求。
 5）MATLAB联合仿真功能是指本软件能和MATLAB结合使用，进行联合仿真，以实现数据和控制的交互。
（7）接线、模型实时渲染：模型基于实物1:1构建，无论是外观、表面材质还是表面纹理都与实物相贴合，模拟真实电工接线环境，包括电路布局、设备操作等，提供近乎真实的操作体验。并且不同于一般的2D接线电工软件，软件要求根据真实接线标准，采用高度仿真的3D接线，并提供实时渲染。
（8）两种实操模式：接线实操提供自由模式和专业模式两种选择模式。专业模式下，用户需按照线路图闪烁的接线顺序进行接线。自由模式下，用户可以自行选择任意一条线进行接线，无接线顺序。
▲（9）线规格设置：在实训中的3D导线可以进行4种不同的规格粗细的设置，分别为1平方线、1.5平方线、2.5平方线、4平方线。比如主电路应采用4平方的线，控制电路采用1平方的线，在软件实验中可以明显呈现并区分。响应文件中提供4种或以上规格导线设置功能截图。
（10）线颜色设置：在实训中，可以对任意一根3D导线可以进行颜色设置，颜色设置功能采用三原色（RGB）调配模式，理论上可以覆盖100% sRGB色域值，方便用户熟悉接线用线规范，增强电路可读性。
（12）号码管设置：在实训中可以对3D导线设置号码管同时对号码管添加编号（支持中文、数字、符号等），设置后完成后接线两端自动呈现号码管，方便用户区分不同类型的导线和明确导线用途和理解关系。
（13）器件参数设置：在实训中通过调试按钮可以对实验中的主要器件设置物理参数，经过专业的学习计算及应用，设置合理的物理参数，从而使实验仿真成功。
▲（14）智能考核功能：在实操和考试环节中，可根据原理图线路闪烁顺序，提示实验正确接线顺序，从而辅助引导用户接线。接线任务提交后，系统自动生成评分报告，包含每一根接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息，评分报告可导出为ｔｘｔ文件。响应文件中提供系统生成评分报告功能截图，内容包含接线的得分、错误次数、提示次数、总得分等信息。
4.3D电路仿真软件
（1）软件要求可以模拟电路行为，显示电路的三维模型。使学生们理解电路的结构和性能，直观地查看电路的构成和连接方式。
（2）采用实物等比例缩放建模的方式来展示仪器和元器件。通过对软件的使用了解仪器、元器件芯片的实际外观、连线方式、丝印参数和厂商。
（3）可根据元器件的物理模型将物理参数引入通用器件模型中（如在MOS管中引出Rd漏极电阻值、漏极厚度尺寸等各类物理参数）。能修改这些物理参数并进行仿真，根据仿真结果进行优化，从而获得一个满足设计需求的“DIY”器件。
（4）瞬态仿真（TR仿真）、DC仿真（直流工作点分析）、AC仿真、SWEEP扫参工具。设计者可以根据自己的需求将以上几种仿真工具进行组合仿真。软件提供多视角功能按键（自适应、全视角、三维视图、3D视角），提供多种对齐功能供设计者对元器件进行布局，引入“电路标签”和文本框功能提升电路图的可读性
（5）软件由菜单栏、快捷键栏、系统工具栏、元件工具栏、原理图电路窗口、信息提示框和状态栏7个部分构成。
（6）菜单栏包含文件菜单、编辑菜单、仿真菜单、帮助菜单四个。
（7）快捷键栏包含 “视角” “连线”“网络标签”“GND”“文本”“仿真”“全视角”“自适应”“3D视图”“放大”“缩小”“快照”12个功能
（8）系统工具栏包含常用的基本功能按钮，如“新建”“打开”“保存”“关闭窗口”等。 
（9）元件工具栏具有三种模块，分别是“仿真”“通用元器件”“元器件库”。其中“仿真”模块放置的是3种仿真方式和sweep参数扫描工具。分别是：瞬态仿真、DC仿真、AC仿真、参数扫描。
（10）“通用元器件”模块里面包含常用的理想元器件和理想仪器，目前总共15个大类，包括：电阻、电容、电感、二极管、运算放大器、N型Mos、P型Mos、NPN三极管、PNP三极管、电压表、电流表、直流电压源、交流电压源、直流电流源和交流电流源。
（11）“元器件库”元器件的性能参数与实际设计中所用的元器件性能相符。收录日常设计中常用的元器件库，分别：mosN型管、mosP型管、三极管NPN、三极管PNP。
（12）Label标签功能：可修改标注名称，可使标注更具有说明意义，如表示该端口的功能或在电路中的作用。其次当电路规模较大，为增强电路图的可读性，网络标签可以作为连接点存在。
（13）两种连线模式：布局完成后具有共有两种划线模式进行操作划线，第一种是专业模式。专业模式下只能通过鼠标进行元器件拖动。当需要划线的时候，应点击”连线”功能后，才可进行划线操作。在自由模式下，软件内置了接近算法来判断用户的操作意图，用户只需要移动鼠标至连线端附近，软件自动进入连线状态；移动鼠标至模型本体，软件进入选中状态。
（14）仿真工具：软件同时支持AC DC TR 三种仿真类型和SWEEP参数扫描工具。用户可以根据自己的仿真任务需求，对仿真类型和SWEEP工具进行任意组合搭配，软件最大支持双重扫参。
（15）模型采用SPICE模型：软件SPICE模型为基础，保证仿真精度的同时，提供模型多类型参数的设置功能。
（16）数据快速绘图功能+自定义绘图功能：快速查看数据绘图模式可以快捷查看各个网表端口的参数（电压电流）。
（17）仿真错误智能提示功能：对于不正确、不合理的电路图在仿真的期间，软件会提示相应的报错提示，以供使用者进行修改。
（18）教学资源：包括19个课程ppt、软件说明书、项目设计文件（包括19个项目26个设计文件）
（19）至少提供以下实验项目要求
1）二极管伏安特性曲线实验。
2）晶体管输入输出特性曲线实验。
3）三极管开关电路实验。
4）共射放大两种电路实验。
5）共集电极放大电路实验。
6）共基放大电路实验。
7）三极管差分放大电路实验。
8）三极管负反馈电路实验。
9）运放负反馈电路实验。
10）MOS管特性曲线实验。
11）同相和反相比例放大电路实验。
12）电压比较器实验。
13）同相比例放大器电路下的加减法运算实验。
14）运放的运用 积、微分电路实验。
15）OTL功率放大器实验。
16）运放振荡电路实验。
17）有源低通滤波器实验。
18）RC文氏乔氏正弦波振荡器实验。
19）桥式整流电路合集实验。
[bookmark: _Toc21673][bookmark: _Toc765]5.气动液压仿真软件
[bookmark: _Toc23075][bookmark: _Toc26142]（1）仿真软件具备各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图和详细的功能描述。
[bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc22064]（2）各种回路都采用 Flash 动画播放，并能逼真地模拟这些元件的工作过程及原理。便于在教学中老师的讲解和学生对气动元件工作原理的理解掌握。
[bookmark: _Toc2172][bookmark: _Toc12044]（3）软件配置有教学影片，内容讲授重要气动回路和气动元件的使用方法及应用场合。
[bookmark: _Toc2935][bookmark: _Toc9760]（4）仿真软件包含液压和气动两部分，液压部分分别为：液压控制阀、液压基本回路、气源装置及辅助元件。
[bookmark: _Toc16859][bookmark: _Toc2379]▲1）液压控制阀包含：①方向控制阀：方向控制阀包括 普通单向阀、液控单向阀、二位二通换向阀、二位三通换向 阀、二位四通换、二位五通换向阀、三位四通换向阀（O 型）、 三位四通换向阀（H 型）三位四通换向阀（M 型）、三位四通换向阀（P 型）、三位四通换向阀（Y 型）、三位四通换向阀（K 型）、三位五通换向阀、 电磁换向阀（三位四通 0 型）。②压力控制阀： 压力控制阀包括直动式溢流阀、先导式溢流阀、直动式减压阀、先导式减压阀、直动式顺序阀、先导式顺序阀、压力继电器阀.③流量控制阀：流量控制阀包括普通节流阀、单向节流阀、调速阀。
[bookmark: _Toc14322][bookmark: _Toc6646]▲2）液压基本回路：应包括节流阀的进口节流式调速回路、调速阀的进口节流调速回路、节流阀的出口节流调速回路、调速阀的出口节流调速回路、节流阀的变压式节流调速回路、调速阀的变压式节流调速回路、定压式容积节流调速回路、泵缸式开式节流调速回路、多级调压回路、采用 M 型换向阀的卸荷回路、使用单向顺序阀的平衡回路、自动补油的保压回路、使用节流阀的释压回路、液压缸差动连接式快速运动回路、双泵供油式快速运动回路、增速缸式快速运动回路、采用蓄能器的快速运动回路、采用远程阀的速度换接回路、使用调速阀并联的速度换接回路、用调速阀串联的速度换接回路、使用液动换向阀的自动换向回路、使用液控单向阀的锁紧回路、带补正装置的串联油缸同步回路、使用顺序阀的顺序动作回路、使用电磁换向阀的顺序动。
[bookmark: _Toc15940][bookmark: _Toc17706]3）气源装置及辅助元件。
[bookmark: _Toc18611][bookmark: _Toc5225]①空气压缩机： 采用立式空压机、卧式空压机。
[bookmark: _Toc14045][bookmark: _Toc3998]②气源净化装置：具备水冷式后冷却器、油水分离器、干燥器、过滤器。
[bookmark: _Toc25467][bookmark: _Toc76]③辅助元件：普通油雾器。
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	小车运行控制实训模块（伺服电机、步进电机控制）
	[bookmark: _Toc5911][bookmark: _Toc8802]12
	[bookmark: _Toc12106][bookmark: _Toc19008]套
	一、技术要求
1.设备可以通过3个接近开关进行机械定位；也可以通过步进/伺服电机所发脉冲数或通讯进行比较精确的机械定位；还可以利用步进电机或伺服电机和旋转编码器进行更精确的闭环位置控制实训。
2.交流电源：单相 AC 220 V±10% 50Hz。
3.整机功耗：≤0.5 kVA。
4.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
二、实训要求
1.可编程控制器高级指令编程实训。
2.传感器（接近开关）应用技术实训。
3.旋转编码器的应用技术实训。
4.滚珠丝杆的机构安装、调试。
5.步进电机及其驱动器的实训。
6.步进电机及其驱动器的实训。
7.伺服电机及其驱动器的实训。
8.伺服电机及其驱动器的实训。
9.整机安装和调试实训实操。
三、设备配置要求
1.丝杆传动装置，数量：1套。
2.接近开关，数量：1套。
3.旋转编码器，数量：1只。
4.接线端子，数量：1套。
5.步进电机，数量：1只。
6.步进驱动器，数量：1只。
7.伺服电机，数量：1只。
8.伺服驱动器，数量：1只。
四、配套软件
1.小车运动控制模块仿真软件中分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写PLC程序来控制小车运动控制模块的运动，而在演示实验部分，学生可以观看小车运动控制模块的一般运动过程。 
2.学生把自己编写的PLC程序下载到PLC中，通过使用小车运动控制模块仿真软件来模拟运行。学生可以在小车运动控制模块仿真软件中进行端口设置，仿真软件将会保存学生的端口设置，下次学生进行实验时，小车运动控制模块仿真软件将直接读取上次学生所设置的端口，学生可以不用再次设置端口
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	智能笔
	1
	支
	1、外观：笔身采用圆润一体化造型设计，接收器采用防丢设计，集成到笔尾。握笔处采用人机工程学设计，方便用户握笔书写，表面采用手感漆工艺。笔身长度需不大于170mm， 直径需不大于14mm，重量需不大于25g。
▲2、笔身需配置不少于5个按键，需支持不少于9个功能，包括上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。（提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
3、需支持不少于2个用户可自定义功能的按键；需支持放大镜、聚光灯、窗口切换、画笔颜色切换的自定义功能。
4、笔尖采用双料注塑工艺，需支持无工具快捷更换；需采用超耐磨材料，笔尖连续书写长度不小于25km。
5、翻页按键需支持短按、长按功能；短按上下翻页按键，可对白板软件/ppt/pdf 等文档进行翻页；长按下翻页按键3s，可实现ppt播放或退出。
6、在整机运行环境下，智能笔需支持Windows系统和安卓系统通道下的一键扩音功能，扩音延迟需不大于15ms，满足教师移动教学需要。
▲7、在整机运行环境下，在任意通道下均需支持自由扩音功能； 智能笔需支持自适应扩音优化功能，THD需不高于1%，无啸叫，清晰度STI需不低于0.79；根据检测依据扩音效果满足 MOS 评分需不低于4.0。（提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告）
8、采用语音识别和语义理解等相关技术，语音识别准确率需不低于98%。需支持用户口语控制功能，包括控制操作系统、应用软件；需支持模糊语义理解（非固定口 语指令模式）。
9、需支持通过语音指令直接调用教学应用软件功能，需包含：打开白板、网页搜索、打开/关闭电子课件，电子课本调用/关闭等，需不少于300条控制功能语音指令。
▲10、需支持直接通过语音搜索不少于6种类型的教学资源，包含视频、音频、图片、课件、文本、动画，并且支持通过互联网搜索引擎对搜索内容进行补充。（须提供国家认可质量检测报告佐证此功能）
11、需支持直接通过语音对话的方式在教学应用软件任意界面向教学大模型提问，大模型回答界面置顶显示并实时反馈问题结果。
12、画笔键需支持在配套教学应用软件中通过长按方式在课本、课件、白板等任意位置圈画，能够自动对文本内容进行识别并推荐相关教学资源与教学工具。
13、智能笔有效链接距离不少于20m，在有效链接距离内均可正常使用智能功能。
14、内置大容量锂电池，需支持有线充电方式；快充模式下，支持充电10分钟使用时长不小于1小时；从无电到满电的充电时长不大于1小时。
15、需采用超节能设计，满电状态下，智能笔待机时长不少于120小时，连续书写时长不小于8小时，连续扩音时长不小于8小时。
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	中高职院校AI人工智能教学系统
	14
	套
	▲一、中高职院校AI人工智能教学系统应用需求
中高职院校AI人工智能通识教育需求：
▲①.AI人工智能大模型：出厂自带与计算机同一品牌的AI人工智能应用APP；APP内置≥6个国产大模型（如：DeepSeek、豆包、Kimi、智谱AI、讯飞星火、通义千问等主流大模型），大模型库支持任意切换使用，便于学生使用各大模型进行基础的认知、研发、创新；符合K12人工智能通识教育的规范要求；（竞标时提供同一个APP内已集成6个大模型功能界面截图，并加盖供应商公章）。
▲②.答疑大模型：在同一APP框架内，在回复智能问答时支持学生任意使用≥2个同步答疑大模型，在学生提问时，APP须具备一键启动≥2个大模型进行同步、同框智能答疑，答案回复专区：在同一APP框架内右侧同步、并列显示不同模型的智能答案，便于广大中高职学生对不同大模型的智能答案进行同框对比、筛选；依托APP多模态AI人工智能应用工具的场景化应用实训，以螺旋上升的方式引导学生建立对AI人工智能技术的应用体验与兴趣培养。（竞标时须提供同一APP集成≥2个大模型的功能截图、并提供同步进行答疑的功能界面截图，加盖供应商公章）。
③.AI写作模块：内置AI人工智能创作模块，支持根据题目、主题、字数要求生成创作提纲、写作素材、思路拓展建议，帮助学生梳理表达逻辑——全程不提供完整文本创作服务，符合中高职院校写作“自主表达”的教学规范。
④.生成图片功能：通过AI图像生成技术，以“创意启发”为核心，整合AI图像生成工具模型，支持拓展学生通过自然语言描述在线式生成主题参考图，通过非线性迭代密集型算法计算生成出符合参考需求的图片，培养学生形象思维与艺术表达能力，输出三级辅助内容：灵感层：多方案构图示意（非完整作品）、技法层：跨流派表现手法拆解图、文化层：主题相关视觉符号资源包，同时建立“AI是创意助手而非成品制造机”的理性认知；借助AI图像生成功能，学生在安全可控环境中体验“人机协同创作”，理解人工智能作为表达辅助工具的价值，逐步建立“我主导、AI协助”的数字创作意识，通过对比不同提示词生成的图像结果，培养学生对输入指令的精准表达能力，提升计算思维与媒介素养，为未来智能社会做好准备，功能符合《中高职院校美术教学禁用AI代创作实施细则》使用规范。
⑤.基础应用能力：通过“AI编程”功能模块，普及与提升中高职院校学生的编程能力，布置基础的指令设计任务，辅助学生完成在线式的初步实践数据采集与找到标注方法。 
▲⑥.机电一体化专业思维导图模块：内置思维导图模块，支持机电一体化专业的学生对本专业的学业规划、时间管理、查缺补漏等自我纠正管理和规划；含机械设计、控制工程、机电系统集成、电子技术、计算机应用、制造工艺等学科的思维导图规划模块。（竞标时须提供此功能截图，并加盖公章）
▲⑦.汽车运用与维修专业思维导图模块：包含汽车运用与维修的基础知识、检测设备、新能源车维保、技能认证、维修技术、安全规范、运用管理等学科思维导图学习规划模块。（提供界面截图并加盖公章）
▲⑧.机械加工技术专业思维导图模块：包含机械加工技术的加工方法、加工设备、刀具材料、加工精度、切削参数、冷却润滑、工艺规划、质量控制等学科的学习规划与思维导图模块。（提供界面截图并加盖公章）
▲二.竞标须知：采购需求带有“▲”符号的相关功能性能条款为实际性需求，竞标产品须满足，否则视为无效响应。
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	一、技术要求
[bookmark: _Hlk52109152]1.装置要求采用模块化设计，必须符合1+X可编程控制器系统应用编程职业技能等级（初中）标准考核要求。
2.输入电源：AC380V±10%  50HZ,输入功率：≤3 kw
3.单台设备外形尺寸（长宽高）：≦1800mm×1200mm×2000mm 
4.具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准,采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
5.实训台采用铝钢结构,带滚轮，桌面采用12条（≧20*80*1800mm）铝型材组搭而成；底部空间：用钣金隔成AB2个空间A面由一个电气安装网孔板用于灵活的布置、安装控制设备；B面是一个储物空间用于存放模块设备。，侧封板为钣金；配置有标准的安装接口。预留有标准气源和电气接口安装位置，根据模块的使用情况进行功能的扩展。
6.基础实训模块：主要由基础PLC实训模块、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。用于PLC基础逻辑指令，应用指令的编程练习。掌握简单的PLC 编程控制相关技能。
7. 电气安装模块：主要由接触器、继电器、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手等组成。用于电机控制系统的安装设计，通过PLC输入输出控制，完成三相电机的正反转控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。 8.旋转供料模块：主要由步进旋转供料机构、旋转台、固定底板等组成。 PLC发出控制命令控制步进电机将料盘旋转到指定工位。学生可掌握步进控制系统在自动生产线中的应用和控制方法。
9.桁架机械手模块：主要由气缸执行机构、固定底板、快速电路连接器等组成。用于搬运旋转供料模块供出的工件，通过伸缩气缸、气动夹爪进行夹料，并由气动滑台将工件一搬运到下一单元模块。PLC通过数字量输入输出控制，完成零件的夹取与搬运控制。掌握简单的PLC IO 控制相关技能。
10.分拣模块：主要由三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、底板等组成。通过独立轴速度控制可以用于工件一的分拣输送，视觉系统检测工件的颜色或形状，根据订单需求进行套件的分拣。
11.输送模块：主要由伺服电机、机械手、直线模组、底板等组成。通过独立轴位置控制可满足工件一的多点位输送，例如将工件一输送至温控模块进行烘干，烘干完成后将工件一输送至立体仓库单元。
12.立体仓库模块：主要由步进电机、机械手、气动滑台、底板等组成。通过独立轴位置控制可满足工件一的出入库管理，根据订单要求进行出库，进行个性化产品的组装搭配。
13.温度控制模块：主要由控制电路板、仪表、底板等组成。模拟过程控制中的温度控制。通过PLC输出模拟量信号进行PID调节，为产品的烘干提供恒定的温度。 
14.仓储模块主要由固定底板、仓库、IO 信号采集、不锈钢拉手等组成。仓库库位装有检测传感器，通过传感器检测物料，将数据传输给其它设备。输送模块机械手通过库位信息，进行样件的出入库。 
15.龙门搬运模块：主要由龙门机构、仓储机构、固定底板、快速电路连接器、伺服系统、夹具等组成。龙门机构用于联动轴系统控制，可进行工件套装的装配、圆弧插补轨迹、涂胶等作业，与皮带传送模块组合可进行运动跟随装配作业。
 16.皮带传送模块：主要由皮带输送机、编码器、固定底板、不锈钢拉手等组成。皮带输送机由铝合金型材搭建而成，结构简单，美观大方。驱动方式采用三相交流调速电机驱动，使其具有启停和调速功能。输送机上安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件。 
17.工量具套件： 主要包括：工具箱、内六角扳手、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、斜口钳、钟表螺丝刀、万用表。。
18.智能登录系统：系统由指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块组成。用户通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示，用户确认无误后可以点击“确认”按键进行设备上电，并生成二维码，可用于对接考核评价系统。
19.智能监控系统：对用户实训及考核过程进行监控， 与计算机通讯，具有录制存储功能，供后期查验，或为其他学生提供演示视频。 
20.电气接口套件：适配机电一体化功能模块，为模块提供稳定的电源和控制器资源（IO信号、网络数据）。 主要包含：电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子等。接线端子包含通用接线端口和安全连接插座，适用于两种方式的接线
21.外围控制器套件：主要包括：可编程控制器（PLC）、触摸屏、伺服系统、总线远程I/O模块等组成。
22.工件套装：由3种绿、红、蓝三种物料组成每种2个，每种物料由瓶身和瓶盖组成。
23.线上教学平台技术要求 
（1）线上教学平台：要求可以通过 PC 端或手机 APP 免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。 
（2）平台提供电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、供配电技术、智能电网等课程学习，视频应包括以下内容：（1）电工电气控制系统：安全用电知识讲解、电工工具使用知识、伏安法测电阻的实验、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、功率因素知知识讲解、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动、正反转、工作台自动往返、星-三角启动。三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-^启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、独摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、.编码器的应用、,主站与从站的以太网通讯、综合实训。（2）1+X可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 85分钟。
（3）自动生产线：供料站 PLC 侧电路的安装、供料站 PLC 侧的电路调试、供料站装置侧的拆卸、供料站装置侧的安装、供料站的指示灯控制程序设计、供料过程的PLC 控制、供料站的常见故障及处理方法、加工站 PLC 侧电路的安装、加工站 PLC 侧的电路调试、加工站装置侧的拆卸、加工站装置侧的安装、加工站的指示灯控制程序设计、加工过程的 PLC控制、加工单元的单机 PLC 控制设计、加工站的常见故障及处理方法、装配站装置侧的拆卸、装配站装置侧的安装、装配单元落料与回转台的 PLC 控制设计、装配单元的气路调试、装配站的指示灯控制程序设计、机械手的动作程序设计、分拣单元的拆卸、分拣单元装置侧的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、电机运行速度控制-----电位器调速控制、电机运行速度控制-----触摸屏控制、电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试电机运行速度控制-----特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试、工件分拣控制设计、分拣站的常见故障及处理方法、输送单元的拆卸、输送单元的机械安装、伺服驱动的器参数设置、输送站气路安装与调试、输送站的单机控制程序设计、输送站的常见故障及处理方法、NN 通讯网络设计、NN 网络通讯的介绍、电线的制作、程序流基础知识、传感器的介绍、PLC 数据线。（4）可编程控制器：可编程PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与可编程PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器(空气开关)简介、剩余电流动作断路器(漏电开关)简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。
（3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块、查询当前设备状态、历史数据、统计分析、年月报表、设备管理和审核信息等模块组成。 
（4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、安卓版、IOS 三个版本，验收时必须提供线上教育学习平台软件著作权复印件或授权证书复印件。
24.配套软件要求：
（1）数字孪生功能：要求系统利用传感器和网络技术，实现对通用机电设备硬件设备数据的实时采集，不断更新数字模型的状态，确保数字模型结构、性能、状态、行为与真实设备一致。系统可通过图形化界面展现，模拟真实设备的各种情况，帮助用户更好地理解和预测。同时该系统可以对硬件设备进行全面的监测和诊断，及时发现故障和问题。
（2）半实物仿真：要求设备采用数字化的实训考核装置工作站模型，保留真实的可编程控制器，实现半实物仿真功能。设备可切换不同的数字模型来满足通用机电设备不同的实训项目需求，降低硬件使用环境下更换模块的难度，避免更换模块时可能出现的硬件问题。
▲（3）支持多品牌工业机器人示教系统，内置多款虚拟示教器，同时支持不少于2款实体示教器示教编程；可通过上述虚拟示教器、实体示教器分别实现对真实六轴协作机器人、仿真六轴机器人的实时同步控制。竞标时提供功能截图或说明图片等证明材料。
▲（4）支持拖拽式的IO匹配功能，可实现将设备信号自由匹配到PLC任意端口，模拟电气接线，PLC编程不受限制。响应文件中提供IO匹配，模拟电气接线功能截图。
（5）软件要求至少由多品牌工业机器人选择界面、智能制产线选择界面、具身智能机器人选择界面、工作站数字模型、工作站功能菜单、IO配置菜单、教程窗口、自定义按钮菜单组成，主要功能：启动/停止仿真功能、控制PLC程序启动/停止运行、显示程序运行状态、自定义功能按钮、配置IO信号功能、快速切换窗口显示视角等。
（6）支持工业机器人仿真：多品牌工业机器人的示教编程仿真，提供大量的工业机器人的应用案例，每个型号机器人分别设置有不低于20个独立的训练任务，由简到难的工作站内容设计，有助于学生上手；
（7）工业机器人板块内容设置虚包含基本运动指令学习，过程计算指令学习、工件工具坐标系标定学习，以及典型应用任务学习。
（8）基本运动指令学习至少包含，MOVL、MOVJ、MOVC且分别设置独立训练场景。
（9）过程指令至少包含循环指令、计算指令、延时指令等且分别设置独立训练场景。
（10）典型应用任务至少包含搬运码垛、七巧板搬运、立体仓储、视觉分拣、复杂轨迹等等且分别设置独立训练场景。
（11）智能制造生产线及实训台虚拟仿真：集成多款完整的智能制造生产线及实训台，涵盖四轴工业机器人、六轴工业机器人、三轴锁螺丝机器人、立体库、工业相机、柔性振动盘、双向伸缩货叉、激光打标、变位机模块、冲压模块等设备
▲（12）单套智能制造实训系统中至少包含:桁架搬运模块、旋转供料模块控制、立体仓库模块控制、分拣模块控制、输送模块控制、温度控制模块控制、皮带输送模块、龙门搬运模块等，且每个模块都设置有独立的任务场景，支持拖拽式IO匹配，可以对模块中的元器件进行IO自主配置，并且具有配置一键还原功能，每个独立的任务都设置有教程，内容包含但不限于（任务场景结构组成与认知、气缸、电磁阀、传感器、电机驱动器等工作及控制原理说明、通讯配置说明、参考程序等）竞标时提供功能截图或说明图片等证明材料
（13）智能制造模块支持多款智能制造产线、智能制造设备平台的虚拟仿真调试（需至少包含两套满足职业技能等级证书考核设备的1:1数字化模型），合理化分配将智能制造产线、设备平台都按照流程拆开分出多个独立的训练模块场景，在每个场景重都设置了对应的实训指导内容，学生可实现边理论学习边实践操作，便于学生由零到整，由简到难的模块化、合理化产线调试训练。
▲（14）支持机器视觉与可编程控制器仿真：融合了多个视觉算法平台，对虚拟场景中的图形进行处理，实现识别、定位等功能，支持多品牌PLC的信号接入，不少于三种品牌PLC的信号接入等，基于现场总线技术，实现虚拟仿真与虚拟/真实PLC的数据传输，在虚拟环境中驱动孪生体完成任务作业，支持针对同一设备的不少于两种品牌的PLC程序同步混合仿真，支持虚拟设备传感器、运行机构与PLC输入输出，脉冲，模拟等信号自定义拖动设置。响应文件中提供不少于三种品牌PLC的信号接入功能截图。
（15）支持工业机器人装调与应用装置设备的仿真训练：包含多品牌工业机器人、快换夹具更换、码垛模块、装配模块、井式供料模块、通用仓储模块、输送模块、视觉模块、打磨模块、外部轴等模块。
▲（16）具身智能机器人虚拟仿真：支持多模态智能机器人运动控制及应用仿真，最少含工业机器人、协作机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等。响应文件中提供软件具有工业机器人、协作机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等功能截图。
（17）支持具身智能机器人的仿真与数字孪生，能够通过网络实现软件与实体机器人的数据交互和虚实联动，软件中提供了轮式双臂人形机器人的应用开发场景，基于实训台可以对机器人进行编程控制，实现实体机器人和仿真场景中机器人的实时同步联动；
▲（18）软件支持多模态智能机器人运动控制及应用仿真，最少包含工业机器人、四轴协作机器人、六轴协作机器人、七轴协作机器人、全向移动机器人、麦克纳姆轮移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等，并集成了虚拟相机，提供二次开发接口，可以基于Linux系统平台，利用ROS、OpenCV，YOLO等框架进行人形机器人智能场景应用的相关练习；响应文件中提供功能截图。
（19）软件内提供多种智能制造相关实验室建设相关建设内容（不低于八种）。
（20）具身智能虚拟实践板块：具身智能虚拟实践板块主要支持机器人+人工智能的实训和科研，覆盖操作系统、二次开发、ROS、计算机视觉、自主导航、深度学习等内容，机器人本体算法开发，机器人+人工智能算法开发，以及人形机器人具身智能应用验证。
（21）二次开发SDK：提供实训台中软件的二次开发接口，基于接口能够同时实现在操作系统上，利用C++编程语言完成对软件仿真环境中机器人及真实六轴协作机器人的直线、圆弧、B样条曲线等作业轨迹的二次开发实时同步控制。
（22）高性能机器人虚拟仿真控制器：自主研发高性能机器人虚拟仿真控制器，系统包含轨迹插值运算，提供开发套件、运动控制函数库（包含关节、直线、圆弧、B样条等运动指令）等工具，提供案例源码，可满足高标准下的教学、研发需求；
（23）支持通过多品牌示教软件，针对不同构型的机器人（包含四轴机器人、六轴机器人、七轴机器人、双臂七轴机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人等），完成对虚拟环境中的机器人实现示教控制、程序编辑、参数修改（包含基础参数、关节参数、运动参数、DH模型参数、设备参数、高级参数等）、IO控制、机器人实时状态三维仿真视图等功能。
[bookmark: _Toc38283877]25.智能自动化实时控制系统
1）软件具有实时监控、操作、人机交互、单点控制，控制器搭配。
2）软件可远程操作各项实训装置，不受场地限制，软件具有实时监控，人机交互，单点控制。
（1）采用WIFI通讯，通过internet将传输数据；
（2）操作软件要求具有交互性，能适用于手机移动控制端；
（3）软件可对控制器进行实时读写；
（4）多种或多个上位机同时对一个控制器进行操作。
3）软件由上位机交互软件、上位机设备和连接器软件组成。其中上位机交互软件可分为数据监控调试、实时工程控制。上位机设备主要由安卓系统掌上移动设备构成。连接器软件可分为上位机连接控制器、设备调试。
4）数据监控调试：具有对控制系统的各点及寄存器或者输出进行控制，对输入进行监控的功能。能够快捷地检查控制系统及控制对象的运行转态。可用于调试与诊断，缩减设备故障排除的时间。
5）实时工程操作：可实现工程实时操作，工程调试，工程跟进，工程监控等功能。
6）上位机连接控制器：运用连接器的设备连接功能，可实现无线网络的数据通讯，可对不同网段进行不同设备控制，不必对硬件接线在进行设计、规划。连接器可实现多个上位机同时控制，上位机可以是不同软件，也可以为多个同一掌上便携式智能自动化控制软件，实现了多对一实时操作。
7）设备调试：可在连接器上对设备进行单点调试、数据修改、数据读取等多处操作。
8）软件是模拟 PLC 程序控制机械操作过程的虚拟仿真软件；
9）软件可以模拟机械的运动过程，学生就可以通过此软件来检验自己所掌握的知识，使学生的学习过程更加地充满 乐趣，提高学生学习的积极性；
10）软件中包含 ：机械手控制实验、码垛堆积控制实验。每个实验分成 两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写 PLC 程序；
11）软件可用于不同的 PLC，学生可以使用不同的 PLC来编写程序，并下载到 PLC中，通过使用仿真软件来模拟运行。学生可以在 PLC 3D 仿真软件中进行 PLC 端口设置，仿真软件将会保存学生的端口设置，下次学生进行相同的实验时，仿真软件将直接读取上次学生所设置的端口，学生可以不用再次设置端口。
26.可编程控制器接线考核软件
 （1）可编程控制器接线考核软件是满足可编程控制器系统应用实训考核装置的集教学、练习、考核为一体的接线虚拟仿真的软件。用户根据该设备的实际接线图纸，通过使用该软件可对设备进行虚拟的接线教学、接线练习和自我考核，在实际进行接线操作之前，学习设备接线方法及知识点并自我考核，减少实际接线过程的失误点，减少实际接线时造成的材料浪费，同时解决因设备不足造成练习接线困难等问题。
（2）教学模式：在教学模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中每个连线操作都有操作提示，用户可以根据操作提示进行连线。
 （3）练习模式：在练习模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，同时可查看所有要接的线。
 ▲（4）考核模式：在考核模式下，用户选择需要连线的电路，在电路中连线操作没有操作提示，用户可以根据图纸要求进行连线，接线完成后，根据接线的情况自动进行评分，给出接线成绩。响应文件中提供接线的情况自动进行评分，给出接线成绩功能截图。
 （5）可编程控制器接线考核软件包含电路：电机正反转控制连接、PLC主电源及IO公共端连接、HMI传感器按钮指示灯连接、变频器模拟量控制连接和变频器通讯控制连接。
二、 实训项目要求
1.PLC和人机界面、变频器、步进、伺服等外围设备的连接。
2.PLC、HMI与上位机通讯参数配置。
3.PLC输入输出模块、通讯模块的参数配置。
4.PLC基本逻辑指令、应用指令的编程。
5.人机界面的编程及PLC变量的连接。
6.人机界面元器件的操控。
7.人机界面数据的输入输出操作。
8.人机界面的画面跳转及调试。
9.PLC程序的调试。
10. PLC与HMI联机程序的调试。
11.PLC与输入设备、执行机构的联机调试。
12.独立轴速度控制系统（变频器）设计。
13.独立轴位置控制系统（步进、伺服）设计。
14.简单过程控制系统设计。
15.工业视觉系统设计。
16.上位机的参数配置。
17.PLC的系统组态、脉冲及通讯参数配置。
18.变频器的参数配置。
19.步进系统的参数配置。
20.伺服系统的参数配置。
21.模拟量输入输出模块参数配置。
22.PID参数配置。
23.工业视觉系统配置。
24.工程量与数字量之间转换。
25.变频器的数字量、模拟量、通讯控制编程。
26.伺服系统脉冲当量测试。
27.伺服控制系统原点回归、单段速多段速位置控制编程及数据通信。
28.调用PID指令完成温度PID参数设定。
29.过程控制中模拟量和工程量的转换。
30.过程控制程序的编写。
31.人机界面过程数据的图形化展示。
32.工业视觉系统编程。
33.速度控制系统（变频器）的参数调整及优化。
34.PLC与步进、伺服系统的调试。
35.位置控制系统（步进、伺服）的参数调整及优化。
36.温度PID的参数整定 。
37.PID数据的图像化显示及优化。
38.工业视觉系统调试.
三、 设备配置要求
1.实训台，数量1套。
2.工件套装，数量1套。
3.基础实训模块，数量1套。
4. 电气安装模块：数量1套。 
5.旋转供料模块：数量1套。
6.桁架机械手模块：数量1套。
7.分拣模块：数量1套。
8.输送模块：数量1套。
9.立体仓库模块：数量1套。
10.温度控制模块：数量1套。 
11.仓储模块：数量1套。
12.龙门搬运模块：数量1套。
13.皮带传送模块：数量1套。
14.工量具套件： 数量1套，应包括： 工具箱、内六角扳手、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、斜口钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、钟表螺丝刀、万用表。
15.智能登录系统：数量1套。
16.智能监控系统：数量1套。
17.电气接口套件：数量1套。
18.外围控制器套件：数量1套。
1)可编程控制器PLC，数量：1台，技术要求不低于：S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC。
2)模拟量输出模块，数量：1台，技术要求不低于：SM 1232 AQ4。
3) 数字量输入输出模块，数量：2台，技术要求不低于：SM1223 16DI/16DO。
4)通信模块，数量：1台，技术要求不低于：CB1241 RS485。
5)可编程控制器PLC，数量：1台，技术要求不低于： XDH-60T4-E。
6)触摸屏，数量：1台，技术要求不低于：TGM765S-ET。
7)变频器，数量：1台，技术要求不低于：VH5-20P7。
8)变频器，数量：1台，技术要求不低于：VH3-40P7。
9)步进驱动器，数量：2台，技术要求不低于：DP3L-565。
10)伺服驱动器，数量：2台，技术要求不低于：DS5C-20P1-PTA。
11)伺服驱动器，数量：1台，技术要求不低于：DS5C-20P2-PTA。
12)伺服驱动器，数量：1台，技术要求不低于：DS5C-20P4-PTA。
13)伺服电机，数量：1台，技术要求不低于：MS6H-40CS30BZ1-20P1。
14)伺服电机，数量：1台，技术要求不低于：MS6H-60CS30B1-20P2。
15)伺服电机，数量：1台，技术要求不低于：MS6H-40CS30B1-20P1。
16)伺服电机，数量：1台，技术要求不低于：MS6H-60CS30B1-20P4。
17)伺服编码器线缆，数量：4条，技术要求不低于：CP-SP-M-05。
18)伺服电机线缆，数量：条，技术要求不低于：CM-P07-M-05。
19)抱闸线缆，数量：1条，技术要求不低于：CB-P03-05。
20)工业视觉，数量：1套，（1）视觉控制器：技术要求不低于：SP-XN620T-V210 （自带视觉软件、工控机自带加密）（2）相机技术要求不低于：SV-M130C91-1/2（其中含相机网线和电源线）（3）光源：技术要求不低于SI-YD100A00-W（4）光源控制器：技术要求不低于SIC-Y242-A（5）光源延长线：技术要求不低于SI-EC-A5（6）镜头：技术要求不低于：SL-DF12-C。
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	一、设备要求
1.设备要求包含仓储单元、装配单元、视觉单元、分拣单元、输送单元5个单元。
2.所有单元要求安装在铝合金导轨式的实训台上。
3.融入工业自动化控制、工业互联网、图像识别、智能机器人等技术，云平台数据管理与MES管理系统，实现对生产现场的实时监控、调度和优化等功能，贴合行业发展和智能制造技术的进步。
4.要求模拟实现从客户下单到原材料供料、生产加工、产品检测、物流仓储等整体生产制造的智能化、数字化、柔性化管理。
5.电气布局应采用抽屉式，其电气控制器都应安装在网孔板式的抽屉上。
6.双抽屉式电气布局，所有电气控制器都应安装在网孔板式抽屉。
7.设备上要求应用多种类型的传感器，分别用于判断物体的运动位置、物体通过的状态、物体的颜色及材质等。在控制方面，设备要求采用PROFINET通信的PLC网络控制方案，各PLC之间通过PROFINET通讯实现互连的分布式控制方式。
二、技术指标
1.交流电源：单相三线 AC 220 V±10% 50Hz；
2.温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；
3.外形尺寸：长×宽×高=2000mm×960mm×1760mm（±5%）；
4.整机功耗：≤2.0 kVA；
5.安全保护措施：采用独立式配电系统具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。
三、功能要求
 1.仓储单元
（1）仓储单元在整个系统中，起着向系统中的其他单元提供原料的作用。工件上装有电子标签，RFID技术可以实现对仓库中在架物品的自动化管理，包括对存货数量、状态等信息的实时监控和更新。
（2）功能要求：按照需要将放置在料仓中工件自动地放置到物料台上，以便输送单元的机械手将其抓取，输送到其他单元上。
（3）主要组成：至少包括RFID、步进电机、机械手、气动滑台、电磁阀组件、远程IO模块、物料检测传感器部件，安装支架平台等组成。
（4）工作过程：系统启动后,机械手爪通过步进电机上下移动，到达合适位置时伸出气缸伸出，然后气动手指夹紧，步进电机移动带动机械手抓将物料抬升到合适高度，以便于物料离开料仓。物料抬升到合适高度时，机械手抓缩回并旋转，然后步进电机带动机械手爪将物料放置到物料台上。
2.装配单元 
（1）装配单元是对工件处理的另一单元，在整个系统中，起着对输送站送来工件进行装配及小工件供料的作用。
（2）功能要求：装配单元通过机械手把小工件装配到大工件内，然后由输送单元的机械手搬运到视觉单元进行工件检测。
（3）主要组成：至少包括供料机构、旋转送料单元、机械手装配单元、放料台、远程IO模块等组成。
（4）工作过程：当输送单元的机械手把工件运送到装配站物料台上时，顶料气缸伸出顶住供料单元倒数第二个工件；挡料气缸缩回，使料槽中最底层的小圆柱工件落到旋转供料台上，然后旋转供料单元顺时针旋转180度（右旋），到位后装配机械手按下降气动手爪→抓取小圆柱→手爪提升→手臂伸出→手爪下降→手爪松开的动作顺序，把小园柱工件顺利装入大工件中，机械手装配单元复位的同时，旋转送料单元逆时针旋转180度（左旋）回到原位，搬运站机械手伸出并抓取该工件，并将其运送到视觉单元。
3.视觉单元
（1）功能要求：视觉单元是把从上一单元来的待检测的工件通过视觉成像检测出工件颜色属性或大小尺寸。
（2）主要组成：至少包括环形光源、相机、镜头、电源调节器、物料检测传感器部件，安装支架平台等组成。
4.分拣单元
（1）功能要求：完成将上一单元送来的已装配的工件进行分拣，使不同颜色的工件从不同的料槽分流、分别进行组合的功能。
（2）主要组成：至少包括传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，高进度反馈和定位机构等组成。
（3）工作过程：本站的功能是完成从视觉站送来的装配好的工件进行分拣。当搬运站送来工件放到传送带上并为入料口光电传感器检测到时，即启动变频器，工件开始送入分拣区，可根据视觉、RFID或本站传感器进行工件检测。例如：如果进入分拣区工件为白色，则由检测白色物料的光纤传感器动作，作为1号槽推料气缸启动信号，将白色料推到1号槽里，如果进入分拣区工件为黑色，由检测黑色的光纤传感器作为2号槽推料气缸启动信号，将黑色料推到2号槽里。自动生产线的加工结束。
5.输送单元
（1）功能要求：单元通过到指定单元的物料台精确定位，并在该物料台上抓取工件，把抓取到的工件输送到指定地点然后放下的功能。
（2）主要组成：主要包括四自由度机械手，直线输单元，比例传送机构，多功能安装支架，同步轮，同步带, 带保护接线端子单元等组成。
（3）工作过程：本站的功能是完成向各个工作单元输送工件，系统分为四自由度抓取机械手单元和直线位移位置精确控制单元两部分，系统上电后，先执行回原点操作，当到达原点位置后，若系统启动，仓库站物料台检测传感器检测到有工件时，机械手整体先提升到位后手爪伸出到位后手爪夹紧，手爪夹紧到位手爪开始缩回机械手缩回到位后，伺服电机开始工作按设定好的脉冲量到装配站。手爪伸出到位后机械手整体下降，下降到位后工件已放入装配站物料台上，然后手爪松开，松开到位后机械手回缩，等装配站加工完成后再将工件送到视觉站和分拣站完成整个自动生产线加工过程。
6.工业网络单元
（1）软硬件配置至少包含：防火墙、工业三层交换机，针对工业级IP网络技术，依托工业级网络设备可开展大量实验，有助于学员迅速、全面掌握路由交换相关基础知识和技能，具备设计和搭建中小型工业网络的能力。能够实现管理型交换机三层环网搭建、跨网段访问、防火墙的安全策略隔离控制等工业网络技术。
（2）工业防火墙产品，支持反病毒、入侵防御、恶意域名、应用识别等4种特征库，集防火墙策略、攻击防护、DPI深度安全、安全审计、带宽管理、VPN等多种功能于一身。
（3）三层交换机有两个用于组环的端口，交换机之间通过手拉手形式构成了环形的网络拓扑。其组建的优势是当环网上的某一路链路断开时,不会影响网络上数据的转发。
7.云平台系统
云平台功能至少包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。
8.配套在线教学平台，数量：整个项目1套。
（1）线上教学平台：要求可以通过 PC 端或手机 APP 免费为采购人开放，提供持续的课程资源升级服务，并可定期开展专业教师远程视频、在线直播指导辅助教学、实现多个系统间大范围、大容量数据的交互、信息传输等服务功能。
（2）平台提供工业网络、电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、电子电工技术、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测等课程学习，视频应包括以下内容：
▲①工业网络：PLC切换云平台画面、云平台历史数据采集、云平台弹窗、云平台报警设置、云平台按键按1松0、平台按键置复位、云平台操作、云平台显示字符串、云平台组态大屏、云平台超出阈值弹窗 、云平台采集DTL时间数据、仪表盘使用方法、功能键使用方法、报表、指示灯使用方法、按钮修改颜色和使用方法、柱状图使用方法、棒图使用方法、环形图使用方法、生产进度管理、维保、设备状态统计、项目数据预览、饼图使用方法、NX与PLC之间KEPSERVER连接、NX与PLC之间OPCUA连接、NX与PLC之间OPC服务器连接、NX借用excel导入PLC表量表名称、HMI群控命令，mp4、旋转开关切换HMI、龙门动画、MES操作、MES操作详细、MES的简便体验、MES数据DB块导入PLC、借用excel自动填充PLC 8进制变量、变频器主辅频率叠加、变频器参数调试步骤案例讲解、变频器变频率、复位远程智能设备、密码登录、归一化回原点、智能电表参数调试步骤案例讲解、气压表调试步骤案例讲解、称重传感器参数修改与校零调试步骤案例讲解运动控制、远程I0分配、颜色传感器设置、颜色传感器调试步骤案例讲解、电脑开启远程桌面访问。
②电工电气控制系统：三相异步电动机点动和连续运行控制、电动机两地操作控制、用接触器联锁的正反转控制、自动往复循环控制、用时间继电器控制Y-△启动、用时间继电器控制单绕组双速异步电动机、两台电动机的顺序启动控制线路、PLC硬件介绍及使用、PLC软件介绍及使用、变频器使用操作面板运行、变频器多段速控制、变频器模拟量调速控制、触摸屏的简单界面制作、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、三相混合式步进电机位置控制、交流伺服电机位置控制、金属感应传感器的应用、编码器的应用、主站与从站的以太网通讯、综合实训。
③1+X可编程控制器系统应用编程教学视频5集，平均时长 ≥85分钟。
④自动生产线：供料站 PLC 侧电路的安装、供料站 PLC 侧的电路调试、供料站装置侧的拆卸、供料站装置侧的安装、供料站的指示灯控制程序设计、供料过程的PLC 控制、供料站的常见故障及处理方法、加工站 PLC 侧电路的安装、加工站 PLC 侧的电路调试、加工站装置侧的拆卸、加工站装置侧的安装、加工站的指示灯控制程序设计、加工过程的 PLC控制、加工单元的单机 PLC 控制设计、加工站的常见故障及处理方法、装配站装置侧的拆卸、装配站装置侧的安装、装配单元落料与回转台的 PLC 控制设计、装配单元的气路调试、装配站的指示灯控制程序设计、机械手的动作程序设计、分拣单元的拆卸、分拣单元装置侧的机械安装、电机运行速度控制－－三段速控制、电机运行速度控制－－电位器调速控制、电机运行速度控制－－触摸屏控制、电机运行速度控制--特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试电机运行速度控制--特殊功能模块控制、旋转编码器脉冲当量测试、工件分拣控制设计、分拣站的常见故障及处理方法、输送单元的拆卸、输送单元的机械安装、伺服驱动的机器参数设置、输送站气路安装与调试、输送站的单机控制程序设计、输送站的常见故障及处理方法、NN 通讯网络设计、NN 网络通讯的介绍、电线的制作、程序流基础知识、传感器的介绍、PLC 数据线。
⑤单片机：MCU01主机模块、MCU04STC主机模块及程序下载的使用与介绍、灯光闪烁实训、跑马灯实训、金属检测实训、独立按键实训、动态数码管实训、单总线18B20温度采集实训、74HC165并行扩展实训、TLC1549模数转换实训、TLC5615数模转换实训、PCF8563实时时钟实训、24C04EEPROM掉电存储实训、74HC377扩展实训、Wi-Fi通讯模块实训、传感器配接模块实训、74HC595实训、74LS245实训、G001机械手实训、G003智能立体仓库实训、模拟自动售货机。
⑥液压：定压节流阀调速回路、多级调压回路、采用减压阀的减压回路、采用二位三通电磁阀的卸荷回路、采用调速阀串联的调速回路、差动控制回路、采用液控单向阀单向锁闭回路、采用延时继电器控制的保压回路、采用顺序阀的顺序动作回路、采用继电器的顺序动作回路、采用行程开关的顺序动作回路、采用PLC控制的压力继电器顺序动作回路、PLC控制的行程开关顺序动作回路。
⑦电子：单管放大电路的研究、整流、滤波及稳压电路的研究、直流稳压正、负电源电路的研究、OTL功率放大电路调试及故障排除、LM386集成音响功率放大电路及其应用、运算放大器基本运算电路、运放器组成的积分、微分运算电路研究、运放器组成的电压比较器传输特性的研究、方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试、三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛、基本逻辑门电路功能测试、555定时器基本应用电路、声光控制节能路灯电路、秒脉冲信号发生器、救护车消防车声响报警电路、移位寄存器彩灯显示电路、8位优先编码器抢答电路、触摸式密码电子锁电路、数字钟电路、单结晶体管触发电路。
⑧可编程控制器：PLC基本指令及应用、置位指令[SET]和复位指令[RST]的功能及应用、辅助继电器[M]的功能及应用、定时器[T]的功能及应用、计数器[C]的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器C的功能及应用、步进梯形图的功能及应用、触摸屏及组态软件的基本知识、触摸屏与PLC的通讯方式及相关设置、触摸屏的应用之转盘供料单元的监控、触摸屏的应用拓展之数据监控设计、编程软件安装与介绍、PLC基本指令及应用、PLC编程案例实操、断路器（空气开关）简介、剩余电流动作断路器（漏电开关）简介、按钮开关简介、行程开关简介、熔断器简介。
（3）平台应包括：普通用户、学校用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、官方信息模块6个模块。
（4）为满足教师、学生课上、课下学习需求，平台应能提供 PC 版、IOS版2个版本。
▲9.产品教学资料
1）教学资料包要求：为满足实训教学需求，提供配套自动生产线实训考核装备资料；
2）教学资料包内容包含供料单元、搬运单元、分拣单元外加、输送单元、加工单元、装配单元，每个单元提供外观图、结构图、I/O接线电路图、各组件图、气动图、视频、课件、动画；
①图片要求：图片内容包括各单元的外观图、结构图、I/O接线电路图、气动图、各组件图。分辨率（800px*600px）；后缀名全部为小写，文件的格式为jpg；
②动画要求：动画格式是Flash动画。动画内容包括：漫射式光电开关工作原理动画；磁性开关工作原理动画；电感接近开关工作原理动画；双电控电磁转换向阀工作原理动画；笔形气缸工作动画；
 ③视频格式要求：视频要求采用flv格式；
 ④视频要求：供料单元工作视频；供料单元各部分调试视频；加工单元工作视频；加工单元各部分调试视频；装配单元工作视频；装配单元各部分调试视频；分拣单元工作视频；分拣单元各部分调试视频；输送单元工作视频；输送单元各部分调试视频；
 ⑤程序要求：提供自动生产线实训考核装备各单元控制程序。
六、设备配置
1.实训桌，数量1台，技术要求：
（1）铝钢结构,带滚轮（滚轮带有刹车）,双面抽屉,抽屉采用网空板,设备安装灵活。
（2）桌面：至少由12条（20*80*2000）mm铝型材组搭而成；桌面上开有方形过线孔（30*70）mm，套有工程塑料防护套。
（3）桌脚：由四条铝型材加工而成，能保证桌子的稳定性。
2.仓储单元，数量1套，技术要求：
（1）至少包括RFID、步进电机、机械手、气动滑台、电磁阀组件、物料检测传感器部件，安装支架平台等组成。
（2）底板：采用10±1 mm的铝板，设备的稳定行和水平度；底板上开有定位孔，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。
（3）RFID是一款集天线，放大器，控制器于一体的3合1型高频读写头，工作频率13.56MHZ，无线传输速率53 kbit/s，协议遵循标准 ISO-15693，读写距离 0～100mm， 通讯协议支持 ModbusTCP、TCP/IP、UDP，通讯速率 10M/100M 自适应。
3.装配单元，数量1套，技术要求：
（1）至少包括供料机构，旋转送料单元，机械手装配单元，放料台，带保护接线端子单元等组成。
（2）底板：采用10±1 mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有定位孔，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。
（3）装配站支撑架：有截面为（20*20）mm方铝组搭建而成，由于方铝四面都有U型滑槽，提高了设备的灵活性。
4.视觉单元，数量1套，技术要求：
（1）至少包括环形光源、相机、镜头、电源调节器、物料检测传感器部件，安装支架平台等组成。
（2）底板：采用10±1 mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有定位孔，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。
（3）工业相机彩色相机，尺寸：29 mm×29 mm×30 mm，镜头接口：C-Mount，分辨率：2592×1944，相机像素500 万像素数据接口：USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门，工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃；视觉算法平台软件：兼容GigE Vision和USB3.0 Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。支持本地图像处理和相机数据图像处理光源：白色漫射 LED 环形灯。
5.分拣单元，数量1套，技术要求：
（1）至少包括传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，高进度反馈和定位机构，等组成。
（2）底板：采用10±1 mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有定位孔，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。
（3）分料站支撑架：由10mm厚的铝板加工叠加而成，具备工业传送的防震、防抖、打滑等功能。可在（0--400）mm之间进行无极定位。提高设备的灵活性
6.输送单元，数量1套，技术要求：
（1）包括四自由度机械手，直线输送模组组成。
（2）底板：采用10±1 mm的铝板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有定位孔，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。
7.电气控制系统，数量1套，技术要求：
（1）可编程控制器PLC，数量2台：不小于125KB工作存储器；24VDC电源；板载≥DI14x24VDC漏型/源型；板载≥DQ10继电器、AI2和AQ2；板载6个高速计数器；≥3个可进行串行通信的通信模块；≥8个可用于I/O扩展的信号模块；PROFINETIO控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器。
（2）可编程控制器PLC，数量1台：不小于125KB工作存储器；24VDC电源；板载≥DI14x24VDC漏型/源型；板载≥DQ10x24VDC、AI2和AQ2；板载6个高速计数器和4路脉冲输出；≥3个可进行串行通信的通信模块；≥8个可用于I/O扩展的信号模块；PROFINETIO控制器，双端口，智能设备，TCP/IP传输协议，开放式用户安全通信，S7通信，Web服务器。
（3）PN耦合器DPMK-PN，数量4台：不少于2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强，总线协议：PROFINET、通用线缆：五类双绞线、传输距离≥100m（站站距离）、传输速率：100Mbps、工作环境温度：-10～55°C；相对湿度:5%～90%(无凝露）
（4）数字量输出模块，数量4台：不小于16DO。
（5）数字量输入模块，数量4台：不小于16DI。
（6）高速计数器模块，数量1台：24/5DC。
（7）伺服驱动器，数量1台：支持PROFINET总线通讯（最大64轴）；额定功率（KW）：0.2；额定电压 (V)：220VAC± 10%；5路数字输入，3路数字输出
（8）变频器，数量1台：要求与可编程控制器同品牌,由功率、控制、面板三个部分组成。G120 控制单元CU240E-2 PN,6DI/3 DO /2AI/2AO, G120功率单元PM240-2，无滤波器0.55kW/1.7A(L) ,0.37kW/1.3A(H)， 1AC200-240V标准型，FSA, ,B0P-2 基本操作面板
（9）伺服驱动器，数量1台：要求支持PROFINET总线通讯（最大64轴）；额定功率（KW）≥0.4；额定电压(V)：220VAC±10%；5路数字输入，3路数字输出
8.触摸屏，数量1台，技术要求：不小于7寸TFT 显示屏，800 x 480 像素，64K 色；按键和触摸操作，8 个功能键；1 x PROFINET，1 x USB，以上器件均安装在移动安装盒上。
9.三层交换机，数量3台，技术要求：提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 4 个千兆 SFP 端口，ERPS 环网协议，RPL 配置，宽电压输入：9.6V~60VDC，IEEE1588 精密时钟同步协议，亚微秒级同步精度，多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装，三层路由协议、完备的安全防护机制和完善的 ACL\QoS 策略，两路电源输入，冗余备份。
10.工业防火墙，数量1台，技术要求：
（1）双核 64 位网络专用处理器，单核主频 1GHz，1GB DDRIV 高速内存；3 个10/100/1000M RJ45 端口,1 个 MGMT 管理口；工业级工作温度：-40℃~75℃；EMS 高级防护，三冗余电源输入，工作更可靠；支持端口 bypass 功能，断电后端口直连；
（2）支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT 策略、ALG 策略等；
（3）支持多种安全防护功能，防御 ARP 欺骗、ARP 攻击、DDoS 攻击、网络扫描、可疑包攻击等；
（4）支持可拓展的一体化 DPI 深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；
（5）支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；
（6）支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS 等；多管理员角色，精细化权限管理。
11.IOT工业控制器，数量1台，技术要求：配置不低于I3-8145U/8G/128G
12.边缘网关，数量1台，技术要求：支持 WIFI 和以太网接入网络，支持 2路10M/100M自适应端口，支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC 远程上下载程序、断网续传和交换机功能。
13.POE交换机，数量1台，技术要求：8个10/100 Base-T RJ45端口支持PoE供电；导轨式安装；
14.数字化显示终端系统，数量2台，技术要求：屏幕≥16:9平面显示，尺寸≥27英寸，分辨率≥1920*1080，内存不小于8G，含有USB、HDMI、音频输出口等。
15.云平台系统，数量1套，技术要求：至少包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、用户管理、维保工单、配方管理等功能。平台免编程可快速便捷实现产品与系统的联接，实现物联平台。
16.工量具套件，数量1套，技术要求：至少包含工具箱、内六角扳手、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、3寸十字螺丝刀、3寸一字螺丝刀、斜口钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、钟表螺丝刀、万用表、尼龙棒、橡胶榔头（小号）。
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	[bookmark: _Toc17830][bookmark: _Toc5707]





课堂扩音系统
	[bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc14500]





教学音箱（带话筒）
	[bookmark: _Toc32736][bookmark: _Toc28384]






1
	








套
	1、 [bookmark: _Toc20228][bookmark: _Toc24473]整体结构：双声道有源壁挂音箱套装，内置功放与 2.4G 无线话筒接收模块，金属箱体，侧边外置 WiFi/2.4G 接收天线，支持吊装 / 壁挂安装。
2、 [bookmark: _Toc16221][bookmark: _Toc4417]输出功率：额定功率 2×45W，峰值总功率 120W，满足 40-80㎡实训室扩声需求。
3、 [bookmark: _Toc15555][bookmark: _Toc20117]扬声器单元：单只 5 寸同轴高低音一体化喇叭，布盆低音 + 蚕丝球顶高音，人声通透清晰。
4、 [bookmark: _Toc32560][bookmark: _Toc31779]频响范围：整机 60Hz–18kHz；话筒通道 60Hz–18kHz，音乐通道 20Hz–20kHz。
5、 [bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc27421]信噪比：≥85dB，失真度≤0.2%，无明显底噪干扰。
6、 [bookmark: _Toc32068][bookmark: _Toc19325]音效调节：独立话筒音量、音乐音量调节；高低音分段可调（高音 3kHz±12dB、低音 100Hz±12dB）。
7、 [bookmark: _Toc15407][bookmark: _Toc25988]信号输入：蓝牙 5.0 无线、3.5mm AUX 有线、RCA 音频输入、有线话筒接口；支持音频扩展输出。
8、 [bookmark: _Toc31174][bookmark: _Toc21079]无线接收：2.4G 数字无线传输，有效接收距离≥15 米，多频道防串频，适配多间实训室同时使用。
9、 [bookmark: _Toc20264][bookmark: _Toc22042]供电：AC220V/50Hz 市电供电，整机功耗≤50W。
[bookmark: _Toc31570][bookmark: _Toc11517]10、外观尺寸：单台约 190×180×280mm，整套总重约 3.5kg，背部预留吊装孔位适配实训室吊顶 / 墙面布线安装。
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	窗帘
	[bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc22548]布长35米
	米
	[bookmark: _Toc28217][bookmark: _Toc31905]1、涤纶(聚酯纤维)遮光度 90%-99.99%； 
[bookmark: _Toc29309][bookmark: _Toc58]2、单位重量：≥270~420g/㎡（加厚款） 
[bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc29249]3、阻燃等级：B1 级（符合 GB 8624-2012 标准） 
[bookmark: _Toc18652][bookmark: _Toc14052]4、环保指标：甲醛≤300mg/kg，pH 值 4.0~9.0，无异味、无致癌芳香胺 
[bookmark: _Toc17536][bookmark: _Toc9539]5、物理性能：径向断裂强度≥2000N，纬向≥1100N，抗撕裂、耐水洗
6、采用金属罗马杆，包含配件、窗帘布带、圈环等
制作安装
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	实训室文化环境
	16
	平方
	[bookmark: _Toc6353][bookmark: _Toc20625]1、制度展板选用 800×600mm PVC，内容涵盖 6S 管理、电工安全操作规程、特种作业考核规范、安全警示标语、岗位职责、实训守则等。
[bookmark: _Toc10491][bookmark: _Toc2732]2、展板表面耐磨防水、防褪色，边角圆弧防撞。场地搭配标准化安全警示标识、高压危险提示牌、操作流程图解，布局沿实训区、库房、通道有序布设，兼顾教学宣传与安全提醒，整体色调贴合电工实训专业风格，环保无异味，阻燃达标，安装牢固不易脱落，可长期适应实训室内温湿度环境。

	[bookmark: _Toc1823][bookmark: _Toc32302]10
	
	控制器综合实训装置配套配件
	12
	套
	12套，每套配置：3p+1n带漏电的C63空气开关1个，3p塑壳式带熔体有指示灯的熔断器1个，2p塑壳式带熔体有指示灯的熔断器1个，直流24V的接触器1个，AC220V的交流接触器带2常开常闭4个，直流24 V指示灯黄5个，绿5个，红5个，蓝5个，灯架20个，24位10A接线端子2条，c45导轨卡条20CM5条，热继电器4个，Ac220V时间继电器2个，行程开关4个，中间继电器1个，速度继电器1个，能耗制动电阻1个（适配400W电动机）
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	实训场地内设备用电及安装网络布线和吊装
	[bookmark: _Toc3190][bookmark: _Toc13986]1
	项
	[bookmark: _Toc9005][bookmark: _Toc28493]场地采用三相五线 380V/220V 配电，总配电箱额定 100A，主线用 4mm² 国标铜线，工位支路 2.5mm² 铜线，各回路配空开与 30mA 漏电保护，设备统一等电位接地。全场敷设六类千兆网线，每工位设 2 个网络点位，配套壁挂机柜与千兆交换机，支撑工业通讯、数字孪生数据传输。强弱电采用 300×100mm、200×100mm 热镀锌金属桥架分层吊顶吊装，桥架垂直间距≥20cm 规避干扰，通过 PVC 线管引至各工位。整套系统可同时承载 PLC 实训台、竞赛产线、AI 终端、多媒体设备满负荷运行，线路规整隐蔽，便于运维与后期设备扩容。




	二、▲商务要求

	售后服务
	（一）安装调试本实验室项目自验收合格之日起提供五年质保服务，质保期内非人为设备故障免费维修更换，人为损坏及质保期后维修仅收取配件成本费。
（二）提供技术培训，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。
（三）质保期内每学期安排技术员入校开展设备保养、系统调试及课程跟踪服务。
（四）我方全程配合学校实验室日常教学验收、设备台账整理及实训环境优化工作，针对教学使用中出现的系统适配、设备兼容等问题提供专项优化升级建议，全力保障实验室教学、实训、科研工作稳定高效运行。
（五）提供终身线上技术指导与售后答疑，且长期为学生省级以上科创竞赛提供技术辅导。
（六）训练服务：提供三年AI训练服务，升级服务：提供三年AI升级服务。
（七）响应时间：接到报修电话后半小时内响应，48小时内派专业人员到现场处理故障。
（八）为学校培养机电一体化专业教师，制定教师培养计划，制定培养专业带头人、骨干教师、“双师型”教师队伍建设实施方案：校方派出2名老师参加“双师”培养的老师到企业参加培训，提供不少于一个培训周期15天的培训。
（九）所有设备全部都安装到位，需定期回访，提供终身维护，在质保期内，凡设备出现故障接到保修电话后24 小时内到达现场，48 小时解决问题，如不能及时解决问题公司提供备机，直到原设备修复。
（十）人为损坏需承担成本费用。
（十一）提供想关的课程资源库。

	合同签订时间
	自中标（成交）通知书发出之日起 25日内，采购人与中标（成交）单位完成合同在线签订（即电子合同）及备案。

	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起 60天内交付使用
2.交付地点：采购人指定地点。

	报价要求
	报价为总价包干，以人民币为结算单位，包括本项目采购货物的配送、交货验收、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	付款方式
	合同签订前，成交供应商须按成交金额的2%缴纳履约保证金。本项目预付款为合同金额的30%,采购人收到合格发票10个工作日内支付预付款。全部产品完成安装并验收合格后，采购人收到合格发票10个工作日内支付合同金额70%货款。

	验收标准
	1.验收时间：项目完成后，采购人须在成交供应商提请验收申请5个工作日内组织验收工作。
2.采购人对成交人提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
3.成交人交付服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务交采购人。成交人不能完整交付服务及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付服务。
4.采购人组织验收，成交人必须到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。
5.其他未尽事宜应，严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《贺州市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理的通知》（贺财采〔2024〕13号）等有关规定执行。
6.验收产生的费用由中标（成交）人负责。

	履约保证金
	履约保证金金额：成交金额的2%。
根据《贺州市财政局关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》(贺财采(2023)20号)文件精神，履约保证金递交方式:银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。鼓励参与政府采购活动的供应商以担保机构的电子保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳约保证金(详见附件“政采贷”政策告知函)
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）；
履约保证金退付方式、时间及条件： 项目验收合格5个工作日内，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿 。
在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请提交变更证明材料 ，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
履约保证金缴纳指定账户：
户名：贺州市职业教育发展中心   
开户行：工行贺州市建设路支行
账号：2109 3800 0926 4060 891

	


其他说明
	一、进口产品说明：
本分标货物所涉及的货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效竞标处理。
二、竞标保证金(人民币)：人民币 壹万元整（￥10000.00）。
未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（含广西政府采购云平台申请的电子保函）、保险等非现金形式。
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附件：
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能效等级》 (GB28380)

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能效等级》 (GB28380)

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《 微 型计算机 能 效 限 定值及 能效等级》 (GB28380)

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》  (GB21521)

	
	
	
	★A0201060102 激光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》  (GB21521)

	
	
	
	★A0201060104 针式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》  (GB21521)

	
	
	A02010604 显示设备
	★A0201060401 液晶 显示器
	《 计算机 显示器 能 效 限 定值及能效等级》  (GB21520)

	
	
	
A02010609 图形图像输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》(GB21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)

	4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》  (GB21521)

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《 清 水离 心泵 能 效 限 定值及节能评价值》  (GB19762)
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A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	
冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》  (GB19577) ，《低环境温度空气源热泵(冷水) 机组能效限定值及能效等级》  (GB37480)

	
	
	
	水源热泵机组
	《水(地) 源热泵机组能效限定值及能效等级》  (GB30721)





1

)
；
)
)


	
	
	
	溴化锂吸收式冷水[image: ]
	《 溴化锂 吸 收式冷水机组能 效 限定值及能效等级》  (GB29540)

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调 (热泵)机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调(热泵) 机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454

	
	
	
	
单元式空气调节机(制冷量>14000W)
	《 单元式 空气调节机 能效限 定值 及能效等级》  (GB19576)  《风管送风式 空调机组 能 效 限 定值及 能效等级》  (GB37479)

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《 单元式 空气调节机 能效限 定值 及能效等级》  (GB19576)

	
	
	

A02052399 其他制冷空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔第 1 部分：中 小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第 2 部分：大 型开式冷却塔》  (GB/T7190.2

	7
	A020601 电 机
	
	
	《 中 小 型三相异步 电动机能 效 限定值及能效等级》  (GB18613)

	8
	A020602 变[image: ]
	配电变压器
	
	《 三相配 电变压器 能 效限定值及 能效等级》  (GB20052)

	
9
	★A020609[image: ]器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《 管 形 荧光灯镇流器 能效限 定值及能效等级》  (GB17896)
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A020618 生 活
用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《 家用电冰箱耗 电量 限定值及 能 效等级》  (GB 12021.2)

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《 转速可控 型房 间 空气调节器 能效限定值及能效等级》  (GB21455-2013) ，待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》(GB21455-2019   实施。

	
	
	
	多联式 空调 (热泵)机 组  ( 制 冷 量 ≤14000W)
	《多联式空调(热泵) 机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454

	
	
	
	
单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《 单元式 空气调节机 能效限 定值 及能源效率等级》(GB19576)《风
管送风式 空调机组 能 效 限定值及 能效等级》  (GB37479)

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《 电动洗衣机 能 效水 效限定值及 等级》  (GB12021 4)





1



	
	
	





A02061808 热水器
	
★电热水器
	《 储 水式 电热水器 能 效 限定值及能效等级》  (GB 21519)
	












































	
	
	
	
燃气热水器
	《 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》	(GB20665)
	

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机(器) 能效限定值及能效等级》  (GB29541)
	

	
	
	
	太阳能热水系统
	《 家用太 阳 能热水系 统 能效 限 定值及能效等级》  (GB26969)
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A020619 照明 设备
	★普 通照明用双 端荧光灯
	
	《 普通 照 明用双端 荧光灯能 效 限定值及能效等级》  (GB19043)
	

	
	
	LED道路/隧道 照 明产品
	
	《道路和隧道照明用LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
	

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》  (GB30255)
	

	
	
	普通 照明用非定 向自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》  (GB30255)
	

	12
	★A020910 电视设备
	A02091001 普通电视设备 (电视机)
	
	《 平板 电视 能 效 限 定值及能 效等级》  (GB24850)
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★A020911 视频设备
	

A02091107 视频监控设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入 的监视器应符合《平板电视能效限定值及 能效等级》  (GB24850) ，以数字信号为主要信号输入 的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》  (GB21520)
	

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《 商用燃气灶具 能 效 限 定值及 能效等级》  (GB30531)
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★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级(GB25502)
	

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水 效率 限 定值及用 水效率等级》  (GB30717)
	

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水 效率 限 定值及用 水效率等级》  (GB28377)
	





1



	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》  (GB 25501)

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》  (GB28379)

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》  (GB28378)


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效 (水效) 指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
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[bookmark: _bookmark4]第四章评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.确认谈判文件 
由谈判小组确认谈判文件。 
2.资格审查 
2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。 
注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 
查 询 渠 道 ： “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网 
(www.ccgp.gov.cn)。 
信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前 
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 
2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。 
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理： 
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的； 
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。 
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的； 
（4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”货物合格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。 
（5）响应文件提供的货物合格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”货物合格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的； 
2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家（本章 3.6 条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查 
3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。 
3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 
3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。 
3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准； 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； 
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。 
3.5 商务技术报价评审 
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理： 
（1）商务技术评审 
1）提供响应文件正、副本数量不足； 
2）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的； 
3）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
4）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金； 
5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者 
“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商 
须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定 
或者提供的报价商务技术文件无效； 
6）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的； 
7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求； 
8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的； 
9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组 
认定无效的；
10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
11）属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的； 
12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的； 
13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的； 
14）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方 
案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的； 
15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致 
的； 
16）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的； 
17）未响应谈判文件实质性要求； 
18）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 
（2）报价评审 
1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的； 
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的； 
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容 
作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、 
有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）； 
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限 
价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采 
购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、 
最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或 
者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或 
者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。 
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。 
3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小 
组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格 
条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。 
3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。 
4.谈判程序 
4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”第 26 条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。 
4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人 
代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 
4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。 
4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。 
4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 
4.6 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。 
4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。 
4.8 最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。 
5. 最后报价 
5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求 
所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 
家，否则必须重新采购。 
5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方 
案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应 
商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。 
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 
5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。 
5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。 
5.6 谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。 
5.7 响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。 
5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理： 
（1）供应商不确认的； 
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。 
5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知 
有关供应商。 
5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。 
6. 最后报价政府采购政策性扣除 
6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 
6.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30 号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》桂财采【2022】31 号文的通知的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予 20%的扣除。 
6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 
6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残 疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
6.5 政策性扣除计算方法。 
在货物采购项目中，供应商竞标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的供应商的竞标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-20%）。
除上述情况外，评审报价=竞标报价。 
6.6 非政府强制采购的节能产品或者环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先 采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产 品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。对供应商竞标报价中节能产品或者环境标志产品部分的报价给予  %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6.7 除上述情况外，评审价＝最后报价。 
二、评定成交的标准
7. 成交候选人推荐原则 
7.1 在评标过程中，谈判小组发现供应商的竞标报价明显低于其他供应商的竞标报价或者明显低于上限控制价时，供应商必须针对其竞标报价做出书面说明（成本分析、利润比较）并提供 相关证明材料，否则视作该供应商以低于成本报价竞标而作无效处理。 
7.2 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受竞标供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。谈判小组对竞标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 
7.3 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐）；最后报价相同时，则由谈判小组确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。本项目采购人授权谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。
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第五章响应文件格式


1


(响应文件外层包装封面格式)



响 应  文  件






项目名称：


项目编号：


所竞分标：


供应商名称：


响应文件提交截止时间前不得启封


年    月    日
1



一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：




响 应  文  件
资  格  证  明  文  件









项目名称：


项目编号：


所竞分标：
供应商名称：







年    月    日

1

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录 (部分格式后附) 。

1



贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)
致(采购人或采购代理机构):
供应商名称:
统一社会信用代码:
供应商地址:
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):
法定代表人或授权代表(签名或盖章):
日期:  年  月   日
注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。
2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表



	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。






法定代表人或者委托代理人 (签字或盖章) ：
供应商 (盖电子公章) ：年    月    日


1


供应商直接管理关系信息表


	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。











法定代表人或者委托代理人 (签字或盖章) ：
供应商 (盖电子公章) ：

年    月    日
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竞标声明
致： 贺州市职业教育发展中心 ：
	(供应商名称) 系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
(1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
(2) 已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告 (如有) ；
(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
(4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1) 具有独立承担民事责任的能力；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6) 法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 (重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚) ，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：  (两项内容中必须选择一项)
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；        7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：


1

电话/传真：电子函件：开户银行：帐号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

                               法定代表人 (签字或者盖章) ：
                              供应商 (盖电子公章) ：
年    月    日
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二、报价商务技术文件格式
1.报价商务技术文件封面格式




响 应  文  件



报 价  商  务  技  术  文  件









项目名称：


项目编号：


所竞分标：
供应商名称：






年    月    日


1

2.报价商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录 (部分格式后附) 。

1

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商 (盖电子公章) ：
年   月   日


1


竞标报价表

	项号
	区域
	货物名称
	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别
	技术参数
	单位
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（盖电子公章）                                

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）                    

日  期：       年    月    日



竞标说明：
1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。









法定代表人证明书


供应商名称：   
地      址 ：
姓     名 ：
性     别 ：
年     龄 ：
职     务 ：
身份证号码：
系 (供应商名称) 的法定代表人。
特此证明。






附件：法定代表人有效身份证正反面复印件


供应商 (盖电子公章) ：
年 月 日




注： 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
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授权委托书 (非联合体竞标格式)
(如有委托时)

致：             ：
我 (姓名)    系   (供应商名称)    的 (  □法定代表人/□负责人/□自然人本人) ，现授权  (姓名)   以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件





1

委托代理人 (签字) ：
委托代理人身份证号码：


法定代表人 (签字或者盖章) ：



供应商 (盖电子公章) ：
年    月    日


注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式
(注：按采购需求具体条款修改)




	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离” 、“负偏离”或者“无偏离” 。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人 (签字或盖章) ：
供应商 (盖电子公章) ：

日期：    年   月   日
1

货物配置清单

项目名称：                    
项目编号：                    
	序号
	区域
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。	




法定代表人或者委托代理人 (签字或盖章) ：
供应商 (盖电子公章) ：
日期：    年   月   日


















技术要求偏离表
项目名称：                    
项目编号：                    

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日

1



中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加                            的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：
1. ，属于  行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称 (盖电子公章) ：
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46 号) 规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附：
中小微企业划型标准


	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入 (Y)
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员 (X)
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 (Y)
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入 (Y)
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额 (Z)
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 (X)
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入 (Y)
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 (X)
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入 (Y)
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员 (X)
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 (Y)
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入 (Y)
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 (X)
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 (Y)
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 (Y)
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 (Y)
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
信息传输业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 (Y)
	万元
	1000≤Y＜
100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 (Y)
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	
房地产开发经营
	营业收入 (Y)
	万元
	1000≤Y＜
200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额 (Z)
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员 (X)
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入 (Y)
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额 (Z)
	万元
	8000≤Z＜
120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员 (X)
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》  (工信部联企业[2011]300 号) ，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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残疾人福利性单位声明函



本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。






单位名称 (盖电子公章) ：
日  期：






注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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第六章合同文本









































政府采购货物买卖合同



项目名称：                            
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                      （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）项目名称：                      
     项目编号：                       
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                    
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
合同签订前，成交供应商须按成交金额的2%缴纳履约保证金。本项目预付款为合同金额的30%,采购人收到合格发票10个工作日内支付预付款。全部产品完成安装并验收合格后，采购人收到合格发票10个工作日内支付合同金额70%货款。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：
1.履约保证金为成交金额的2%，成交供应商可优先以电子保函形式提交履约保证金。
2.履约保证金金额及返还：履约保证金为成交金额的2%，合同服务期满后（即项目整体质保期满后）10个工作日内无息原路返还。
 3.履约保证金缴纳的时间：合同签订前。
4.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。
（1）若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用应在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
（2）若采用银行转账、支票、汇票、本票等方式缴纳的，应由成交供应商在签订合同前缴入以下账户：
开户名称：贺州市职业教育发展中心
开户银行：工商银行西约支行
账    号：21043801092640037**
5.验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
6.在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。     
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
15.4若乙方存在虚假投标行为，包括但不限于提供虚假资质证明、业绩证明、产品参数等情况，甲方有权立即解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的10%向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、向第三方采购的差价损失、维权产生的律师费、诉讼费等），乙方应予以补足。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
15.5若乙方发生包括但不限于单方面终止合同、配送货物存在重大缺陷、明确表示或以行为表明将不履行合同等根本违约行为，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、向第三方采购的差价损失、维权产生的律师费、诉讼费等），乙方应予以补足。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向     甲方所在地   人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	














第七章投诉与质疑（格式）

质疑函 (格式)
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：质疑事项：□谈判文件   谈判文件获取日期：□采购过程□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：
事实依据：
法律依据：质疑事项 2……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：





62

签字 (签章) ：


日期：


公章：






说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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投诉书 (格式)
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人 1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：被投诉人 2：……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
谈判文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于 年 月 日，向提出质疑，质疑事项为：
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采购人/代理机构于年 月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作 出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：
	
法律依据：
	
投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：
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签字 (签章) ：


日期：


公章：



说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代
表签字或者盖章，并加盖公章。





第八章“政采贷”政策告知函
各供应商:
欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!
政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
一、“政采贷”操作流程
进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）
二、承接银行联系方式
1.中国建设银行贺州分行	
	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘  雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱  伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行
	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘  乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面



3.广西贺州桂东农村合作银行
	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄  腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘  瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古  睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼
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