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第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于2026年钟山县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目（HZZC2026-G1-220081-HZSZ）招标公告

项目概况
2026年钟山县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取招标文件，并于2026年 月 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

    项目编号：HZZC2026-G1-220081-HZSZ
    项目名称：2026年钟山县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目

    预算金额：壹仟壹佰肆拾壹万壹仟壹佰元整(¥11411100.00)，其中标项一：叁佰柒拾贰万陆仟玖佰元整(¥3726900.00)；标项二：叁佰陆拾捌万肆仟壹佰元整(¥3684100.00)；标项三：肆佰万零壹佰元整(¥4000100.00)。
　　最高限价：壹仟壹佰肆拾壹万壹仟壹佰元整(¥11411100.00)，其中标项一：叁佰柒拾贰万陆仟玖佰元整(¥3726900.00)；标项二：叁佰陆拾捌万肆仟壹佰元整(¥3684100.00)；标项三：肆佰万零壹佰元整(¥4000100.00)。
采购需求：2026年钟山县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目，如需进一步了解，详见第三章“采购需求和说明”。

注：一个投标人可以参与三个标项的投标，但最多只能中其中一个标项，评审顺序为：标项一→标项二→标项三，若某投标人被评审推荐为标项一第一中标候选人，则在之后评审的标项二、标项三中不再推荐为第一中标候选人，依此类推。
    合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货安装验收完毕并交付使用。

    本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为100%，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造；
3.本项目特定的资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年 月 日公告发布之时至2026年 月 日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台
方式：供应商须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价：免费。
四、提交投标文件截止时间和地点

    截止时间：2026年 月 日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.落实的政府采购政策
1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为100%，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。
4.投标保证金(人民币)：标项一：叁万柒仟元整（¥37000.00），标项二：叁万陆仟元整（¥36000.00），标项三：肆万元整（¥40000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行
账号：
5.本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。 

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。
　　注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

    （7）监督机构：钟山县政府采购监督管理办公室 电话：0774-8989660

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：钟山县教育局
地  址：钟山县城南路17号

联系人：潘呈春

联系方式：0774-8988183     
2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼）

联系方式：0774-5268003
3.项目联系方式

项目负责人：蒙明燕
电  话：0774-5268003

钟山县教育局                            贺州市政府采购中心
2026年7月24日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：2026年钟山县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目

项目编号：HZZC2026-G1-220081-HZSZ

	2
	采购资金来源：财政资金

	3
	投标报价及费用：

1.本项目投标应以人民币报价；2.投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价；也可就某个标项内容作完整唯一报价；3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	答疑、澄清：

投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清；

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。
询问、质疑：

投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。

	5
	投标文件有效期： 60 天

	6
	投标保证金：标项一：叁万柒仟元整（¥37000.00），标项二：叁万陆仟元整（¥36000.00），标项三：肆万元整（¥40000.00）。
　　投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。
投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账号：
已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

	7
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（在政采云完成线上合同签订并发布合同公告后联系采购中心项目负责人)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。

	8
	投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件；

投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。

投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”平台。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”平台，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	9
	投标截止时间及地点： 2026年 月 日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

投标文件的解密时间： 2026年 月 日09点至 2026年 月 日09点30分

	10
	开标时间及地点：2026年 月 日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

	11
	评标方法及评定标准：综合评分法

	12
	是否授权评标委员会确定中标人：是

	13
	签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

	14
	中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。

	15
	履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。

	16
	现场勘查：无。

	17
	演示时间及地点：无

	18
	本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。


投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。
2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。
8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心4楼政府采购科，0774-5268003

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）招标文件

10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

    11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

（三）投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

中小企业声明函（必需提供，格式附后）；
其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）； 

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；
6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表（必须提供）；
12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

　　19）商务条款偏离情况说明表（必须提供）
（2）技术文件

1）技术响应表（必须提供）；

2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
3）售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。
17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的。

18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台””实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

（四）开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本中心主持

（2）本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

（3）投标文件解密结束，开启报价文件；

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（6）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（五）资格审查

23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

（六）评标

24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标结果

31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（八）签订合同

32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

33.履约保证金

33.1履约保证金：按《投标人须知前附表》要求提供。

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在政采云平台完成公开备案。
35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经钟山县政府采购监督管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（九）其他事项

36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼）

邮政编码：542899
电    话：0774-5268003

（2）监督单位全称：钟山县政府采购监督管理办公室

电    话：0774-8989660

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 
《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。
第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

　　3.本项目核心产品为：标项一为序号   4   “   课桌椅   ”、标项二为序号  4   “   课桌椅   ”、标项三为序号  4   “   课桌椅   ”。提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4.本项目标项一、标项二、标项三主要标的为：“货物需求表”中的全部货物，在发布中标结果公告时以附件形式同时公布。
5.《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效。

　　6.本项目所属行业：　工业　

货物需求表：
	项目情况一览表

	序号
	标项
	金额（万元）

	1
	标项一
	372.69

	2
	标项二
	368.41

	3
	标项三
	400.01

	合计
	1141.11


标项一技术参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	实木门
	528
	樘

	2
	推拉窗（含纱窗）
	52
	樘

	3
	推拉窗
	252
	樘

	4
	课桌椅
	8168
	套

	5
	双层床
	299
	套

	6
	讲台
	172
	张

	7
	推拉黑板
	23
	块

	8
	平面黑板
	28
	块

	9
	卫生间门
	15
	樘

	
	小计
	
	


	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考图片

	1
	实木门
	规格：根据现场定制

（一）核心材质参数

1.饰面材料：4mm 碳晶板，表面纹理均匀，无明显色差

2.★门芯结构：实木内芯满填，填充率≥95%，无空心、空鼓现象（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。

3.门框材质：实木复合门框，厚度≥40mm，与门扇同材质同色

（二）规格尺寸参数

1.门扇厚度：49mm（约 4.9 公分），尺寸偏差≤±1mm

2.单扇重量：≥40kg（具体以实际尺寸为准）

3.常规尺寸：宽 900mm× 高 2100mm（可根据实际洞口尺寸定制）

4.尺寸偏差：门框、门扇对角线偏差≤2mm

（三）环保与性能参数

1.环保等级：甲醛释放量符合 E0 级要求（≤0.050mg/m³），符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准

2.防水防潮：表面致密保护膜，符合 GB/T 17657-2013 中耐水性能要求，适合潮湿环境使用

3.耐磨性能：铅笔硬度达 3H 以上，符合 GB/T 6739-2006 标准；耐磨转数≥500 转，符合 GB/T 17657-2013 标准

4.隔音效果：计权隔声量 Rw≥28dB，符合 GB/T 19889.3-2005 标准

5.抗风压性能：符合 GB/T 7106-2019 标准，抗风压性能≥3 级

6.表面处理：免漆工艺，可模仿木纹 / 石纹质感，易清洁维护，无异味

（四）五金配件参数

1.合页：不锈钢静音合页，每扇门≥3 个，承重≥80kg / 个，合页使用寿命应≥8万次。

2.门锁：优质机械门锁，执手式，带反锁功能，表面电镀处理，防锈耐腐蚀

3.密封条：三元乙丙（EPDM）密封条，环绕门扇四周，隔音防尘

4.门吸：不锈钢门吸，磁吸式，吸力适中，安装牢固

（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 29498-2013《木门窗》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》
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	推拉窗（含纱窗）
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

纱窗系统：

技术参数：要求优质金刚纱网，目数≥28目，网眼均匀、无异味，具备防锈、耐腐蚀特性，长期潮湿环境下不锈蚀、不变脆。纱网边框国标6063-T5原生铝合金型材，壁厚≥1.4mm，框体方正、无扭曲变形。表面处理电泳或粉末静电喷涂，颜色与窗框主色协调一致(具体色号中标后由甲方确认)，涂层厚度≥60m，附着力≥0级。采用卡扣式或滑槽式固定于窗框内侧，拆卸方便(便于清洗)，安装后牢固不脱安装方式落，推拉窗启闭时纱窗无晃动、无异响。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
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	推拉窗
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

[image: image3.jpg]


型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
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	课桌椅
	课桌部分：

桌面板，600×400×20mm采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；桌面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理，符合 GB/T 3324-2017 耐水性能要求；颜色为原橡木色，表面哑光处理，无眩光★立柱，双立柱 20×49×1.5mm椭圆管采用国家标准优质冷轧钢管，高频焊接成型；钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层厚度≥60μm；骨架颜色为灰白色；焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、脱焊、虚焊、焊穿等缺陷★桌斗490×320×170mm，斗板厚度 0.8mm采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板一次模压成型，四周加加强筋，承重≥10kg；升降侧片采用 1.0mm 厚冷轧钢板一次模压成型，带加强筋★升降侧片升降范围 670-760mm，7 孔 3 档调节侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 30mm；带挂钩孔，边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固，牢固可靠，无松动桌底脚20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，全新 PP 塑料一次注塑成型，与钢管紧密配合，不脱落、不裂缝，卡口固定，防滑耐磨。

课椅部分

座面板，380×360×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；座面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理；前缘下弯，久坐不累。靠板，380×160×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；有效支撑背部。★立柱，双立柱 20×49×1.5mm 椭圆管，同课桌立柱材质工艺。★升降侧片，升降范围 340-430mm，6 孔 3 档调节，侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 15mm；边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固。★底脚管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，同课桌脚套材质工艺。环保标准：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准要求，≤0.050mg/m³（E0 级）（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
安全标准：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求

所有可接触边缘均做倒圆处理，圆角半径≥10mm

无尖锐棱角、毛刺、刃口

升降机构有防夹手设计

结构稳定，无翻倒风险

金属涂层：重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准要求，铅、镉、铬、汞等有害物质限量达标

（五）工艺要求

焊接工艺：正面无碳渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨、光洁平整

表面处理：钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层附着力≥0 级

木制件：经防虫、除脂、干燥处理，木材含水率≤16%，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

（六）执行标准

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 4071-2010《课桌椅》
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	双层床
	规格：中学双层床尺寸：2000mm×900mm×1800mm（长 × 宽 × 高）

★主柱，40mm×40mm 方管，壁厚≥1.8mm，四根主柱。★主柱横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm。★床梃（床母），50mm×25mm 矩形管，壁厚≥1.8mm，上下铺各 2 根。★床梃横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm，上下铺各不少于 4 根。★安全栏板竖管，Φ19mm 圆管，壁厚≥1.0mm，竖管不少于 6 根。安全栏板尺寸，长≥1200mm，高≥300mm（不含床垫高度），上床两侧及床头。★床梯子25mm×25mm 方管，壁厚≥1.5mm，梯宽≥300mm，脚踏不少于 4 根。★蚊帐架，Φ16mm 圆管，壁厚≥1.0mm，4 根立柱，配蚊帐圈。★蚊帐圈孔径Φ30mm，2. 材料质量要求

符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

钢材符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》Q235B 要求

钢材表面粗糙度 Ra≤1.6μm

不允许有孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等缺陷

3. 连接结构要求

床梃与主柱连接：卡梢式连接，卡梢钢材厚度≥1.8mm，卡梢总宽度≥20mm，进深≥15mm

床梃扣件规格：≥200mm×50mm

主柱卡口规格：≤26mm×26mm

床梯子连接：与上下床梃垂直插入定位方式，牢固可靠

护栏连接：安全栏板与床梃满焊连接，两侧插孔焊接

墙体固定：预设 2 个墙体固定装置，配内径 10mm 固定管，防止床体晃动

（三）木制件材料要求

床板：

中学：1915mm×845mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

小学：1765mm×745mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

每块床板拼板数量≤9 块

固定横条≥3 条，规格 30mm×20mm 实木方料

木材处理：经防虫、除脂、干燥处理，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

含水率：木材含水率≤（16%）
环保要求：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准，≤0.050mg/m³（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。
（四）其他配件要求

脚套：

内嵌式黑色脚套，超高分子量 PE 材料

壁厚≥2mm，底厚≥5mm，进深≥30mm

加强筋≥4 圈，加强筋厚度≥1.2mm

底面规格≥42mm×42mm，与床脚结合紧密不脱落

储物柜：规格：1200mm×600mm×350mm（长 × 深 × 高）

★基材：优质冷轧钢板，厚度≥0.5mm
表面处理：酸洗磷化后静电喷涂，灰白色，漆面附着力≥0 级

锁具：外挂锁装置，安全美观

固定装置：配 2 条≥20mm 宽、1mm 厚冷轧钢板固定条，与床梃牢固连接

配套工具：

每校配塑料安装锤≥5 把（单锤重量≥2kg）

每校配 A4 幅面产品组装示意图≥3 张

（五）安全要求

护栏安全：符合 GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

栏板顶边距床铺面高度≥300mm。
设置床褥限厚永久标记线，该线距栏板顶边≥200mm，清晰醒目。
进出缺口宽度严格限定在300（含）mm至400（含）mm之间。

梯子安全：符合 GB 24430.1-2009 中 4.6 要求，脚踏防滑，间距均匀

外观安全：

无尖角、锐边、毛刺、刃口，所有可接触部位倒圆处理

管材外露管口端面全部封闭

无局部压陷、凹痕、裂缝等缺陷

结构安全：

安装后平稳牢固，无摇摆现象

床板与金属件无摩擦异响

承重要求：上铺静载荷≥300kg，下铺静载荷≥500kg

（六）涂饰要求

涂饰前表面光滑平整，无飞边、尖角、毛刺、焊渣等缺陷

金属件表面经除锈、除油、磷化处理，磷化膜符合 GB/T 6807-2001 标准

涂层外观：无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

同批次产品无明显色差

五金配件全部做防锈处理

（七）有害物质限量

涂料和胶粘剂有害物质符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

涂层重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准

（八）检验与验收

试验方法、检验规则按 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》执行。

主要功能要求：梯子、蚊帐架、床垫高度警示线、产品标牌、脚套。

主要性能指标：材料要求、连接方式、结构强度。

尺寸测量：≥50mm 用钢卷尺，<50mm 用精度≥0.02mm 游标卡尺

（九）执行标准

GB/T 3328-2016《家具 床类主要尺寸》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》
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	讲台
	规格：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm

（一）结构材质参数

主体结构：钢木结合设计

★金属部分：优质冷轧钢板，主结构壁厚≥1.2mm，侧板壁厚≥0.8mm

木质部分：E1 级环保板材，厚度≥12mm
表面处理：

金属部分：经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm，防锈耐腐蚀

木质部分：PVC 封边处理，防水防潮

（二）尺寸规格参数

外形尺寸：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm，尺寸偏差 ±5mm

桌面尺寸：符合人体工学设计，前缘圆弧过渡

内部空间：

上层抽屉：≥1 个，带锁

下层主机柜：带通风散热孔，配门锁

侧面 / 后面：预留走线孔，带护线套

（三）功能配置参数

接口配置：桌面预留电源插座，网络，USB插口等模块，满足多媒体教学需求。

散热设计：主机柜侧面及底部设通风散热孔，确保设备散热良好

走线设计：内部预留理线架，线缆整理有序

锁具配置：抽屉、柜门均带锁，钥匙通用

（四）安全环保参数

结构安全：

正面中部抗冲击力≥170N 不倾倒

所有尖角倒圆角处理，圆角半径 R≥3mm

整体承重≥200kg

结构稳定，无晃动、异响

环保标准：

甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级），符合 GB 18584-2024 标准

表面涂层重金属迁移量符合相关标准要求

电气安全：电源模块符合 GB 4943.1-2022 标准，有接地保护，投标文件中提供相关安全认证证书复印件。
（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》
	172
	张
	[image: image6.jpg]




	7
	推拉黑板
	规格：≥4000*1305mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

[image: image7.png]


1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。

5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

★7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告复印件)。
8.粉尘槽：应配有宽度≥25mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U或L型结构以便于承载粉笔末。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

9.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

★10.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于滑轮寿命检测报告复印件）。

11.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更好的适配液晶屏厚度

12.挡板：黑板与液晶屏上下如有缝隙的，应采用挡板等物品进行遮挡，当液晶屏上下均无凸起时，不应露墙。

13.粉尘盒：黑板下方配便于粉尘收集，粉尘盒采用抽拉式结构，方便倾倒。

14.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用。
	23
	块
	

	8
	平面黑板
	规格：≥3600mm×1200mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

（一）基本规格

外形尺寸：3600mm×1200mm（长 × 宽），尺寸偏差≤1‰

结构形式：平面书写板，整板无拼接

（二）书写面板参数

★材质：优质镀锌烤漆钢板，厚度≥0.35mm

外观：书写面平整、涂层均匀，无波纹、龟裂、针孔、气泡、斑痕、凹凸等缺陷

颜色：墨绿色，亚光表面

性能指标：

光泽度≤6 光泽单位，无眩光

表面硬度≥6H（铅笔硬度）

漆膜失重量≤0.05g/100 次

书写流畅、清晰，擦后无残留

耐磨性：经 10000 次擦拭后，表面粗糙度 Ra≤1.6μm，五年内板面无明显变化

耐洗性：用含洗涤剂的温水（≤80℃）擦拭后不变色、无脱落

防潮性：五年内不因温湿度变化发生扭曲、起泡、变形、发霉、生锈、面漆脱落

（三）内芯与背板参数

内芯材料：高强度蜂窝纸板，厚度≥10mm，厚薄均匀，书写无杂音，防潮性能好

背板：优质热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，板面平整，镀层牢固，锌含量≥Z12，符合 GB/T 2518-2019 标准

（四）边框参数

材质：高强度电泳铝合金

规格：边框宽 34mm、厚 22mm，壁厚≥1.0mm
表面处理：电泳处理，耐腐蚀、色泽均匀

（五）粉笔槽参数

规格：长 3600mm，宽度≥70mm

材质：铝合金，壁厚≥1.2mm

结构：一体化或卡扣连接，两侧设 ABS 封堵，防止粉笔灰散落

（六）工艺与安装

包角：抗疲劳 ABS 工程塑料模具成型，圆滑无棱角

粘合：板面压实平整，无脱胶、起泡，安全可靠

保护膜：出厂附无色透明保护膜，正式使用前撕去

安装：隐形安装，无外露挂接件，安装牢固、平整、美观

（七）执行标准

JY/T 0391-2020《书写板安全卫生要求》

GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》（相关安全要求）
	28
	块
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	9
	卫生间门
	规格：根据现场环境定制
结构参数：

采用原生铝6063T5型材，门框壁厚≥1.4mm，门扇壁厚≥1.2mm。腔体排水坡度＞5%，需满足[image: image9.jpg]


国家标GB/T8478-2025水密性6级标准，承受700Pa脉冲风压。
表面处理：
基础工艺：粉末喷涂

耐候等级：户外级氧化膜厚度≥15μm 

五金配件：
铰链：304不锈钢材质，承重≥50kg
工艺与安装：

防潮性能：优先选择三元乙丙密封条，底部预留5-8mm通风缝。

安装要求：门框与墙体间隙需用防霉胶填充，避免渗水
	15
	樘
	


标项二技术参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	实木门
	402
	樘

	2
	推拉窗（含纱窗）
	28
	樘

	3
	推拉窗
	373
	樘

	4
	课桌椅
	6218
	套

	5
	双层床
	732
	套

	6
	讲台
	141
	张

	7
	推拉黑板
	27
	块

	8
	平面黑板
	54
	块

	9
	卫生间门
	36
	樘

	
	小计
	
	


	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考图片

	1
	实木门
	规格：根据现场定制

（一）核心材质参数

1.饰面材料：4mm 碳晶板，表面纹理均匀，无明显色差

2.★门芯结构：实木内芯满填，填充率≥95%，无空心、空鼓现象（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。

3.门框材质：实木复合门框，厚度≥40mm，与门扇同材质同色

（二）规格尺寸参数

1.门扇厚度：49mm（约 4.9 公分），尺寸偏差≤±1mm

2.单扇重量：≥40kg（具体以实际尺寸为准）

3.常规尺寸：宽 900mm× 高 2100mm（可根据实际洞口尺寸定制）

4.尺寸偏差：门框、门扇对角线偏差≤2mm

（三）环保与性能参数

1.环保等级：甲醛释放量符合 E0 级要求（≤0.050mg/m³），符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准

2.防水防潮：表面致密保护膜，符合 GB/T 17657-2013 中耐水性能要求，适合潮湿环境使用

3.耐磨性能：铅笔硬度达 3H 以上，符合 GB/T 6739-2006 标准；耐磨转数≥500 转，符合 GB/T 17657-2013 标准

4.隔音效果：计权隔声量 Rw≥28dB，符合 GB/T 19889.3-2005 标准

5.抗风压性能：符合 GB/T 7106-2019 标准，抗风压性能≥3 级

6.表面处理：免漆工艺，可模仿木纹 / 石纹质感，易清洁维护，无异味

（四）五金配件参数

1.合页：不锈钢静音合页，每扇门≥3 个，承重≥80kg / 个，合页使用寿命应≥8万次。

2.门锁：优质机械门锁，执手式，带反锁功能，表面电镀处理，防锈耐腐蚀

3.密封条：三元乙丙（EPDM）密封条，环绕门扇四周，隔音防尘

4.门吸：不锈钢门吸，磁吸式，吸力适中，安装牢固

（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 29498-2013《木门窗》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》
	402
	樘
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	2
	推拉窗（含纱窗）
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

纱窗系统：

技术参数：要求优质金刚纱网，目数≥28目，网眼均匀、无异味，具备防锈、耐腐蚀特性，长期潮湿环境下不锈蚀、不变脆。纱网边框国标6063-T5原生铝合金型材，壁厚≥1.4mm，框体方正、无扭曲变形。表面处理电泳或粉末静电喷涂，颜色与窗框主色协调一致(具体色号中标后由甲方确认)，涂层厚度≥60m，附着力≥0级。采用卡扣式或滑槽式固定于窗框内侧，拆卸方便(便于清洗)，安装后牢固不脱安装方式落，推拉窗启闭时纱窗无晃动、无异响。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
	28
	樘
	[image: image11.jpg]




	3
	推拉窗
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

[image: image12.jpg]


型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
	373
	樘
	

	4
	课桌椅
	课桌部分：

桌面板，600×400×20mm采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；桌面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理，符合 GB/T 3324-2017 耐水性能要求；颜色为原橡木色，表面哑光处理，无眩光★立柱，双立柱 20×49×1.5mm椭圆管采用国家标准优质冷轧钢管，高频焊接成型；钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层厚度≥60μm；骨架颜色为灰白色；焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、脱焊、虚焊、焊穿等缺陷★桌斗490×320×170mm，斗板厚度 0.8mm采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板一次模压成型，四周加加强筋，承重≥10kg；升降侧片采用 1.0mm 厚冷轧钢板一次模压成型，带加强筋★升降侧片升降范围 670-760mm，7 孔 3 档调节侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 30mm；带挂钩孔，边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固，牢固可靠，无松动桌底脚20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，全新 PP 塑料一次注塑成型，与钢管紧密配合，不脱落、不裂缝，卡口固定，防滑耐磨。

课椅部分

座面板，380×360×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；座面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理；前缘下弯，久坐不累。靠板，380×160×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；有效支撑背部。★立柱，双立柱 20×49×1.5mm 椭圆管，同课桌立柱材质工艺。★升降侧片，升降范围 340-430mm，6 孔 3 档调节，侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 15mm；边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固。★底脚管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，同课桌脚套材质工艺。环保标准：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准要求，≤0.050mg/m³（E0 级）（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
安全标准：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求

所有可接触边缘均做倒圆处理，圆角半径≥10mm

无尖锐棱角、毛刺、刃口

升降机构有防夹手设计

结构稳定，无翻倒风险

金属涂层：重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准要求，铅、镉、铬、汞等有害物质限量达标

（五）工艺要求

焊接工艺：正面无碳渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨、光洁平整

表面处理：钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层附着力≥0 级

木制件：经防虫、除脂、干燥处理，木材含水率≤16%，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

（六）执行标准

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 4071-2010《课桌椅》
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	5
	双层床
	规格：中学双层床尺寸：2000mm×900mm×1800mm（长 × 宽 × 高）

★主柱，40mm×40mm 方管，壁厚≥1.8mm，四根主柱。★主柱横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm。★床梃（床母），50mm×25mm 矩形管，壁厚≥1.8mm，上下铺各 2 根。★床梃横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm，上下铺各不少于 4 根。★安全栏板竖管，Φ19mm 圆管，壁厚≥1.0mm，竖管不少于 6 根。安全栏板尺寸，长≥1200mm，高≥300mm（不含床垫高度），上床两侧及床头。★床梯子25mm×25mm 方管，壁厚≥1.5mm，梯宽≥300mm，脚踏不少于 4 根。★蚊帐架，Φ16mm 圆管，壁厚≥1.0mm，4 根立柱，配蚊帐圈。★蚊帐圈孔径Φ30mm，2. 材料质量要求

符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

钢材符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》Q235B 要求

钢材表面粗糙度 Ra≤1.6μm

不允许有孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等缺陷

3. 连接结构要求

床梃与主柱连接：卡梢式连接，卡梢钢材厚度≥1.8mm，卡梢总宽度≥20mm，进深≥15mm

床梃扣件规格：≥200mm×50mm

主柱卡口规格：≤26mm×26mm

床梯子连接：与上下床梃垂直插入定位方式，牢固可靠

护栏连接：安全栏板与床梃满焊连接，两侧插孔焊接

墙体固定：预设 2 个墙体固定装置，配内径 10mm 固定管，防止床体晃动

（三）木制件材料要求

床板：

中学：1915mm×845mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

小学：1765mm×745mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

每块床板拼板数量≤9 块

固定横条≥3 条，规格 30mm×20mm 实木方料

木材处理：经防虫、除脂、干燥处理，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

含水率：木材含水率≤（16%）
环保要求：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准，≤0.050mg/m³（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。
（四）其他配件要求

脚套：

内嵌式黑色脚套，超高分子量 PE 材料

壁厚≥2mm，底厚≥5mm，进深≥30mm

加强筋≥4 圈，加强筋厚度≥1.2mm

底面规格≥42mm×42mm，与床脚结合紧密不脱落

储物柜：规格：1200mm×600mm×350mm（长 × 深 × 高）

★基材：优质冷轧钢板，厚度≥0.5mm
表面处理：酸洗磷化后静电喷涂，灰白色，漆面附着力≥0 级

锁具：外挂锁装置，安全美观

固定装置：配 2 条≥20mm 宽、1mm 厚冷轧钢板固定条，与床梃牢固连接

配套工具：

每校配塑料安装锤≥5 把（单锤重量≥2kg）

每校配 A4 幅面产品组装示意图≥3 张

（五）安全要求

护栏安全：符合 GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

栏板顶边距床铺面高度≥300mm。
设置床褥限厚永久标记线，该线距栏板顶边≥200mm，清晰醒目。
进出缺口宽度严格限定在300（含）mm至400（含）mm之间。

梯子安全：符合 GB 24430.1-2009 中 4.6 要求，脚踏防滑，间距均匀

外观安全：

无尖角、锐边、毛刺、刃口，所有可接触部位倒圆处理

管材外露管口端面全部封闭

无局部压陷、凹痕、裂缝等缺陷

结构安全：

安装后平稳牢固，无摇摆现象

床板与金属件无摩擦异响

承重要求：上铺静载荷≥300kg，下铺静载荷≥500kg

（六）涂饰要求

涂饰前表面光滑平整，无飞边、尖角、毛刺、焊渣等缺陷

金属件表面经除锈、除油、磷化处理，磷化膜符合 GB/T 6807-2001 标准

涂层外观：无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

同批次产品无明显色差

五金配件全部做防锈处理

（七）有害物质限量

涂料和胶粘剂有害物质符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

涂层重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准

（八）检验与验收

试验方法、检验规则按 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》执行。

主要功能要求：梯子、蚊帐架、床垫高度警示线、产品标牌、脚套。

主要性能指标：材料要求、连接方式、结构强度。

尺寸测量：≥50mm 用钢卷尺，<50mm 用精度≥0.02mm 游标卡尺

（九）执行标准

GB/T 3328-2016《家具 床类主要尺寸》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》
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	讲台
	规格：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm

（一）结构材质参数

主体结构：钢木结合设计

★金属部分：优质冷轧钢板，主结构壁厚≥1.2mm，侧板壁厚≥0.8mm

木质部分：E1 级环保板材，厚度≥12mm
表面处理：

金属部分：经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm，防锈耐腐蚀

木质部分：PVC 封边处理，防水防潮

（二）尺寸规格参数

外形尺寸：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm，尺寸偏差 ±5mm

桌面尺寸：符合人体工学设计，前缘圆弧过渡

内部空间：

上层抽屉：≥1 个，带锁

下层主机柜：带通风散热孔，配门锁

侧面 / 后面：预留走线孔，带护线套

（三）功能配置参数

接口配置：桌面预留电源插座，网络，USB插口等模块，满足多媒体教学需求。

散热设计：主机柜侧面及底部设通风散热孔，确保设备散热良好

走线设计：内部预留理线架，线缆整理有序

锁具配置：抽屉、柜门均带锁，钥匙通用

（四）安全环保参数

结构安全：

正面中部抗冲击力≥170N 不倾倒

所有尖角倒圆角处理，圆角半径 R≥3mm

整体承重≥200kg

结构稳定，无晃动、异响

环保标准：

甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级），符合 GB 18584-2024 标准

表面涂层重金属迁移量符合相关标准要求

电气安全：电源模块符合 GB 4943.1-2022 标准，有接地保护，投标文件中提供相关安全认证证书复印件。
（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》
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	推拉黑板
	规格：≥4000*1305mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。

5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

★7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告复印件)。
8.粉尘槽：应配有宽度≥25mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U或L型结构以便于承载粉笔末。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

9.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

★10.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于滑轮寿命检测报告复印件）。

11.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更好的适配液晶屏厚度

12.挡板：黑板与液晶屏上下如有缝隙的，应采用挡板等物品进行遮挡，当液晶屏上下均无凸起时，不应露墙。

13.粉尘盒：黑板下方配便于粉尘收集，粉尘盒采用抽拉式结构，方便倾倒。

14.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用。
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	平面黑板
	规格：≥3600mm×1200mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

（一）基本规格

外形尺寸：3600mm×1200mm（长 × 宽），尺寸偏差≤1‰

结构形式：平面书写板，整板无拼接

（二）书写面板参数

★材质：优质镀锌烤漆钢板，厚度≥0.35mm

外观：书写面平整、涂层均匀，无波纹、龟裂、针孔、气泡、斑痕、凹凸等缺陷

颜色：墨绿色，亚光表面

性能指标：

光泽度≤6 光泽单位，无眩光

表面硬度≥6H（铅笔硬度）

漆膜失重量≤0.05g/100 次

书写流畅、清晰，擦后无残留

耐磨性：经 10000 次擦拭后，表面粗糙度 Ra≤1.6μm，五年内板面无明显变化

耐洗性：用含洗涤剂的温水（≤80℃）擦拭后不变色、无脱落

防潮性：五年内不因温湿度变化发生扭曲、起泡、变形、发霉、生锈、面漆脱落

（三）内芯与背板参数

内芯材料：高强度蜂窝纸板，厚度≥10mm，厚薄均匀，书写无杂音，防潮性能好

背板：优质热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，板面平整，镀层牢固，锌含量≥Z12，符合 GB/T 2518-2019 标准

（四）边框参数

材质：高强度电泳铝合金

规格：边框宽 34mm、厚 22mm，壁厚≥1.0mm
表面处理：电泳处理，耐腐蚀、色泽均匀

（五）粉笔槽参数

规格：长 3600mm，宽度≥70mm

材质：铝合金，壁厚≥1.2mm

结构：一体化或卡扣连接，两侧设 ABS 封堵，防止粉笔灰散落

（六）工艺与安装

包角：抗疲劳 ABS 工程塑料模具成型，圆滑无棱角

粘合：板面压实平整，无脱胶、起泡，安全可靠

保护膜：出厂附无色透明保护膜，正式使用前撕去

安装：隐形安装，无外露挂接件，安装牢固、平整、美观

（七）执行标准

JY/T 0391-2020《书写板安全卫生要求》

GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》（相关安全要求）
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	卫生间门
	规格：根据现场环境定制
结构参数：

采用原生铝6063T5型材，门框壁厚≥1.4mm，门扇壁厚≥1.2mm。腔体排水坡度＞5%，需满足国家标GB/T8478-2025水密性6级标准，承受700Pa脉冲风压。
表面处理：
基础工艺：粉末喷涂

耐候等级：户外级氧化膜厚度≥15μm 

五金配件：
铰链：304不锈钢材质，承重≥50kg
工艺与安装：

防潮性能：优先选择三元乙丙密封条，底部预留5-8mm通风缝。

安装要求：门框与墙体间隙需用防霉胶填充，避免渗水
	36
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标项三技术参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	实木门
	298
	樘

	2
	推拉窗（含纱窗）
	175
	樘

	3
	推拉窗
	388
	樘

	4
	课桌椅
	5376
	套

	5
	双层床
	1180
	套

	6
	讲台
	87
	张

	7
	推拉黑板
	19
	块

	8
	平面黑板
	88
	块

	
	小计
	
	


	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考图片

	1
	实木门
	规格：根据现场定制

（一）核心材质参数

1.饰面材料：4mm 碳晶板，表面纹理均匀，无明显色差

2.★门芯结构：实木内芯满填，填充率≥95%，无空心、空鼓现象（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。

3.门框材质：实木复合门框，厚度≥40mm，与门扇同材质同色

（二）规格尺寸参数

1.门扇厚度：49mm（约 4.9 公分），尺寸偏差≤±1mm

2.单扇重量：≥40kg（具体以实际尺寸为准）

3.常规尺寸：宽 900mm× 高 2100mm（可根据实际洞口尺寸定制）

4.尺寸偏差：门框、门扇对角线偏差≤2mm

（三）环保与性能参数

1.环保等级：甲醛释放量符合 E0 级要求（≤0.050mg/m³），符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准

2.防水防潮：表面致密保护膜，符合 GB/T 17657-2013 中耐水性能要求，适合潮湿环境使用

3.耐磨性能：铅笔硬度达 3H 以上，符合 GB/T 6739-2006 标准；耐磨转数≥500 转，符合 GB/T 17657-2013 标准

4.隔音效果：计权隔声量 Rw≥28dB，符合 GB/T 19889.3-2005 标准

5.抗风压性能：符合 GB/T 7106-2019 标准，抗风压性能≥3 级

6.表面处理：免漆工艺，可模仿木纹 / 石纹质感，易清洁维护，无异味

（四）五金配件参数

1.合页：不锈钢静音合页，每扇门≥3 个，承重≥80kg / 个，合页使用寿命应≥8万次。

2.门锁：优质机械门锁，执手式，带反锁功能，表面电镀处理，防锈耐腐蚀

3.密封条：三元乙丙（EPDM）密封条，环绕门扇四周，隔音防尘

4.门吸：不锈钢门吸，磁吸式，吸力适中，安装牢固

（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 29498-2013《木门窗》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》
	298
	樘
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	2
	推拉窗（含纱窗）
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

纱窗系统：

技术参数：要求优质金刚纱网，目数≥28目，网眼均匀、无异味，具备防锈、耐腐蚀特性，长期潮湿环境下不锈蚀、不变脆。纱网边框国标6063-T5原生铝合金型材，壁厚≥1.4mm，框体方正、无扭曲变形。表面处理电泳或粉末静电喷涂，颜色与窗框主色协调一致(具体色号中标后由甲方确认)，涂层厚度≥60m，附着力≥0级。采用卡扣式或滑槽式固定于窗框内侧，拆卸方便(便于清洗)，安装后牢固不脱安装方式落，推拉窗启闭时纱窗无晃动、无异响。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
	175
	樘
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	3
	推拉窗
	规格：根据现场定制
（一）基础结构参数

窗框厚度：90 系列，窗框厚度 90mm

适用洞口：最大洞口尺寸 3000mm×2100mm（宽 × 高）

★型材材质：6063-T5 原生铝合金型材

型材壁厚：主型材壁厚≥1.8mm，符合 GB 5237.1-2017 标准

[image: image21.jpg]


型材结构：单腔体设计。

配件配置：窗扇采用带轴承的亚尔牌不锈钢滑轮，运行顺滑、噪音低，启闭次数≥3 万次。采用不锈钢亚尔牌锁钩。

表面处理： 粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，附着力 0 级，符合 GB 5237.4-2017 标准。
（二）性能等级参数

抗风压性能：≥4 级（≥2500Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准

水密性能：≥4 级（≥350Pa），符合 GB/T 7106-2019 标准
隔声性能：计权隔声量 Rw≥30dB，符合 GB/T 8485-2008 标准
（三）玻璃与密封配置

玻璃配置：6mm+9a+9mm信义或南玻等同等级的中空玻璃。
玻璃密封：丁基胶 + 结构胶双道密封。
密封胶条：三元乙丙（EPDM）密封胶条，耐老化、弹性好，使用寿命≥10 年。

排水系统：隐藏式排水设计，防止雨水倒灌。
（四）五金配件与开启方式

锁具：优质多点锁，带锁闭功能，操作灵活，防盗性能好

开启方式：开启方式为推拉，根据现场尺寸调整窗扇数量。

防锈要求：


符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1执行标准部分:基材》相关要求。

（五）执行标准

GB 5237.1~6-2017《铝合金建筑型材》

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》
	388
	樘
	

	4
	课桌椅
	课桌部分：

桌面板，600×400×20mm采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；桌面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理，符合 GB/T 3324-2017 耐水性能要求；颜色为原橡木色，表面哑光处理，无眩光★立柱，双立柱 20×49×1.5mm椭圆管采用国家标准优质冷轧钢管，高频焊接成型；钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层厚度≥60μm；骨架颜色为灰白色；焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、脱焊、虚焊、焊穿等缺陷★桌斗490×320×170mm，斗板厚度 0.8mm采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板一次模压成型，四周加加强筋，承重≥10kg；升降侧片采用 1.0mm 厚冷轧钢板一次模压成型，带加强筋★升降侧片升降范围 670-760mm，7 孔 3 档调节侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 30mm；带挂钩孔，边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固，牢固可靠，无松动桌底脚20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，全新 PP 塑料一次注塑成型，与钢管紧密配合，不脱落、不裂缝，卡口固定，防滑耐磨。

课椅部分

座面板，380×360×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；座面四角 R≥10mm 圆弧倒角，光滑无毛刺；表面做防水封边处理；前缘下弯，久坐不累。靠板，380×160×20mm，采用 20mm 厚优质橡木指接板，实木拼接成型；有效支撑背部。★立柱，双立柱 20×49×1.5mm 椭圆管，同课桌立柱材质工艺。★升降侧片，升降范围 340-430mm，6 孔 3 档调节，侧片厚度 1.0mm 冷轧钢板模压成型，每档升降孔中心距 15mm；边沿及中间均有加强筋；升降调节采用螺栓紧固。★底脚管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。★下横管，20×49×1.5mm 椭圆管，同立柱材质工艺。脚套，黑色 PP 塑胶，同课桌脚套材质工艺。环保标准：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准要求，≤0.050mg/m³（E0 级）（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
安全标准：符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求

所有可接触边缘均做倒圆处理，圆角半径≥10mm

无尖锐棱角、毛刺、刃口

升降机构有防夹手设计

结构稳定，无翻倒风险

金属涂层：重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准要求，铅、镉、铬、汞等有害物质限量达标

（五）工艺要求

焊接工艺：正面无碳渣、气孔、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿，精细打磨、光洁平整

表面处理：钢件经除油、除锈、全自动抛丸处理后，环氧聚酯粉末高压静电喷涂，涂层附着力≥0 级

木制件：经防虫、除脂、干燥处理，木材含水率≤16%，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

（六）执行标准

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 4071-2010《课桌椅》
	5376
	套
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	5
	双层床
	规格：中学双层床尺寸：2000mm×900mm×1800mm（长 × 宽 × 高）

★主柱，40mm×40mm 方管，壁厚≥1.8mm，四根主柱。★主柱横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm。★床梃（床母），50mm×25mm 矩形管，壁厚≥1.8mm，上下铺各 2 根。★床梃横担，30mm×20mm 矩形管，壁厚≥1.5mm，上下铺各不少于 4 根。★安全栏板竖管，Φ19mm 圆管，壁厚≥1.0mm，竖管不少于 6 根。安全栏板尺寸，长≥1200mm，高≥300mm（不含床垫高度），上床两侧及床头。★床梯子25mm×25mm 方管，壁厚≥1.5mm，梯宽≥300mm，脚踏不少于 4 根。★蚊帐架，Φ16mm 圆管，壁厚≥1.0mm，4 根立柱，配蚊帐圈。★蚊帐圈孔径Φ30mm，2. 材料质量要求

符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准

钢材符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》Q235B 要求

钢材表面粗糙度 Ra≤1.6μm

不允许有孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等缺陷

3. 连接结构要求

床梃与主柱连接：卡梢式连接，卡梢钢材厚度≥1.8mm，卡梢总宽度≥20mm，进深≥15mm

床梃扣件规格：≥200mm×50mm

主柱卡口规格：≤26mm×26mm

床梯子连接：与上下床梃垂直插入定位方式，牢固可靠

护栏连接：安全栏板与床梃满焊连接，两侧插孔焊接

墙体固定：预设 2 个墙体固定装置，配内径 10mm 固定管，防止床体晃动

（三）木制件材料要求

床板：

中学：1915mm×845mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

小学：1765mm×745mm（长 × 宽），厚度≥15mm 双面光杉木板

每块床板拼板数量≤9 块

固定横条≥3 条，规格 30mm×20mm 实木方料

木材处理：经防虫、除脂、干燥处理，无虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等缺陷

含水率：木材含水率≤（16%）
环保要求：甲醛释放量符合 GB 18584-2024 标准，≤0.050mg/m³（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。
（四）其他配件要求

脚套：

内嵌式黑色脚套，超高分子量 PE 材料

壁厚≥2mm，底厚≥5mm，进深≥30mm

加强筋≥4 圈，加强筋厚度≥1.2mm

底面规格≥42mm×42mm，与床脚结合紧密不脱落

储物柜：规格：1200mm×600mm×350mm（长 × 深 × 高）

★基材：优质冷轧钢板，厚度≥0.5mm
表面处理：酸洗磷化后静电喷涂，灰白色，漆面附着力≥0 级

锁具：外挂锁装置，安全美观

固定装置：配 2 条≥20mm 宽、1mm 厚冷轧钢板固定条，与床梃牢固连接

配套工具：

每校配塑料安装锤≥5 把（单锤重量≥2kg）

每校配 A4 幅面产品组装示意图≥3 张

（五）安全要求

护栏安全：符合 GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

栏板顶边距床铺面高度≥300mm。
设置床褥限厚永久标记线，该线距栏板顶边≥200mm，清晰醒目。
进出缺口宽度严格限定在300（含）mm至400（含）mm之间。

梯子安全：符合 GB 24430.1-2009 中 4.6 要求，脚踏防滑，间距均匀

外观安全：

无尖角、锐边、毛刺、刃口，所有可接触部位倒圆处理

管材外露管口端面全部封闭

无局部压陷、凹痕、裂缝等缺陷

结构安全：

安装后平稳牢固，无摇摆现象

床板与金属件无摩擦异响

承重要求：上铺静载荷≥300kg，下铺静载荷≥500kg

（六）涂饰要求

涂饰前表面光滑平整，无飞边、尖角、毛刺、焊渣等缺陷

金属件表面经除锈、除油、磷化处理，磷化膜符合 GB/T 6807-2001 标准

涂层外观：无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

同批次产品无明显色差

五金配件全部做防锈处理

（七）有害物质限量

涂料和胶粘剂有害物质符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

甲醛释放量符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

涂层重金属迁移量符合 GB 28007-2011 标准

（八）检验与验收

试验方法、检验规则按 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》执行。

主要功能要求：梯子、蚊帐架、床垫高度警示线、产品标牌、脚套。

主要性能指标：材料要求、连接方式、结构强度。

尺寸测量：≥50mm 用钢卷尺，<50mm 用精度≥0.02mm 游标卡尺

（九）执行标准

GB/T 3328-2016《家具 床类主要尺寸》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 24430.1-2009《家用双层床安全 第 1 部分：要求》

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》

QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》
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	6
	讲台
	规格：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm

（一）结构材质参数

主体结构：钢木结合设计

★金属部分：优质冷轧钢板，主结构壁厚≥1.2mm，侧板壁厚≥0.8mm

木质部分：E1 级环保板材，厚度≥12mm
表面处理：

金属部分：经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm，防锈耐腐蚀

木质部分：PVC 封边处理，防水防潮

（二）尺寸规格参数

外形尺寸：长≥800mm × 宽≥680mm × 高≥1000mm，尺寸偏差 ±5mm

桌面尺寸：符合人体工学设计，前缘圆弧过渡

内部空间：

上层抽屉：≥1 个，带锁

下层主机柜：带通风散热孔，配门锁

侧面 / 后面：预留走线孔，带护线套

（三）功能配置参数

接口配置：桌面预留电源插座，网络，USB插口等模块，满足多媒体教学需求。

散热设计：主机柜侧面及底部设通风散热孔，确保设备散热良好

走线设计：内部预留理线架，线缆整理有序

锁具配置：抽屉、柜门均带锁，钥匙通用

（四）安全环保参数

结构安全：

正面中部抗冲击力≥170N 不倾倒

所有尖角倒圆角处理，圆角半径 R≥3mm

整体承重≥200kg

结构稳定，无晃动、异响

环保标准：

甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级），符合 GB 18584-2024 标准

表面涂层重金属迁移量符合相关标准要求

电气安全：电源模块符合 GB 4943.1-2022 标准，有接地保护，投标文件中提供相关安全认证证书复印件。
（五）执行标准

GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》
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	7
	推拉黑板
	规格：≥4000*1305mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。内板四角应配有带弧形的ABS塑料角，降低撞伤伤害。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。

5.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

★7.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于边框型材耐磨性、耐腐蚀性相关检测报告复印件)。
8.粉尘槽：应配有宽度≥25mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U或L型结构以便于承载粉笔末。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

9.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

★10.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于滑轮寿命检测报告复印件）。

11.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更好的适配液晶屏厚度

12.挡板：黑板与液晶屏上下如有缝隙的，应采用挡板等物品进行遮挡，当液晶屏上下均无凸起时，不应露墙。

13.粉尘盒：黑板下方配便于粉尘收集，粉尘盒采用抽拉式结构，方便倾倒。

14.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用。
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	8
	平面黑板
	规格：≥3600mm×1200mm（宽 × 高），可根据现场实际调整

（一）基本规格

外形尺寸：3600mm×1200mm（长 × 宽），尺寸偏差≤1‰

结构形式：平面书写板，整板无拼接

（二）书写面板参数

★材质：优质镀锌烤漆钢板，厚度≥0.35mm

外观：书写面平整、涂层均匀，无波纹、龟裂、针孔、气泡、斑痕、凹凸等缺陷

颜色：墨绿色，亚光表面

性能指标：

光泽度≤6 光泽单位，无眩光

表面硬度≥6H（铅笔硬度）

漆膜失重量≤0.05g/100 次

书写流畅、清晰，擦后无残留

耐磨性：经 10000 次擦拭后，表面粗糙度 Ra≤1.6μm，五年内板面无明显变化

耐洗性：用含洗涤剂的温水（≤80℃）擦拭后不变色、无脱落

防潮性：五年内不因温湿度变化发生扭曲、起泡、变形、发霉、生锈、面漆脱落

（三）内芯与背板参数

内芯材料：高强度蜂窝纸板，厚度≥10mm，厚薄均匀，书写无杂音，防潮性能好

背板：优质热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，板面平整，镀层牢固，锌含量≥Z12，符合 GB/T 2518-2019 标准

（四）边框参数

材质：高强度电泳铝合金

规格：边框宽 34mm、厚 22mm，壁厚≥1.0mm
表面处理：电泳处理，耐腐蚀、色泽均匀

（五）粉笔槽参数

规格：长 3600mm，宽度≥70mm

材质：铝合金，壁厚≥1.2mm

结构：一体化或卡扣连接，两侧设 ABS 封堵，防止粉笔灰散落

（六）工艺与安装

包角：抗疲劳 ABS 工程塑料模具成型，圆滑无棱角

粘合：板面压实平整，无脱胶、起泡，安全可靠

保护膜：出厂附无色透明保护膜，正式使用前撕去

安装：隐形安装，无外露挂接件，安装牢固、平整、美观

（七）执行标准

JY/T 0391-2020《书写板安全卫生要求》

GB/T 2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》

GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》（相关安全要求）
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　商务条款：

（一）实物封样与抽检要求
1.封样形式与要求：

中标人在批量生产前，须按本技术参数制作实物样品封样，以“核心材料与关键部件送样”为原则，不强制提供整件组装样品。具体方式按品类区分如下：

课桌椅：须提供以下材料与部件实物各1件——

桌面板成品1块（600×400mm，完整展示橡木指接板材质、封边处理、颜色及哑光效果）；

座面板成品1块（380×360mm，完整展示前缘下弯造型及表面处理）；

椭圆钢管（立柱/底脚/下横管）各1段，长度≥200mm，完整展示壁厚及喷涂效果；

桌斗成品1个（完整展示模压成型效果及加强筋）；

升降侧片（课桌/课椅各1片），完整展示冲孔、加强筋及调节档位；

脚套（课桌/课椅各1个），完整展示配合方式及材质；

锁紧螺栓等紧固件各2套。

双层床：须提供 以下材料与部件实物各1件——

床板1块（完整尺寸或按比例截取≥600mm×300mm，展示杉木板材质、拼板工艺及含水率状态）；

主柱方管1段（长度≥200mm），完整展示壁厚、截面及喷涂效果；

床梃矩形管1段（长度≥200mm），完整展示壁厚、截面及喷涂效果；

安全栏板竖管（Φ19mm圆管，长度≥200mm）1根，完整展示壁厚及管口封闭处理；

床梯子方管1段（长度≥200mm），完整展示壁厚及防滑处理；

卡梢连接件（含床梃扣件）1套，完整展示卡梢厚度及连接方式；

蚊帐架立柱（Φ16mm圆管，长度≥200mm）1根，配蚊帐圈1个；

脚套（内嵌式）1个，完整展示壁厚、底厚、加强筋及与床脚的配合方式；

储物柜门板1块（≥200mm×200mm），完整展示钢板厚度、喷涂效果及锁具安装方式；

墙体固定装置（含内径10mm固定管）1套。

讲台：须提供 以下材料与部件实物各1件——

冷轧钢板（主结构用）1块（≥200mm×200mm），完整展示壁厚（≥1.2mm）及喷涂效果；

冷轧钢板（侧板用）1块（≥200mm×200mm），完整展示壁厚（≥0.8mm）及喷涂效果；

木质板材1块（≥200mm×200mm），完整展示E1级板材材质、厚度（≥12mm）及PVC封边效果；

抽屉锁具1套、柜门锁具1套、钥匙1把，完整展示锁具材质及通用钥匙功能；

电源接口模块（含电源插座、网络接口、USB接口各1个），完整展示面板材质及安装尺寸；

走线护线套1个，完整展示材质及安装方式。

实木门、推拉窗、卫生间门：须提供 主材复合截面小样（尺寸≥300mm×300mm，完整展示饰面/型材、芯材/腔体、密封结构）及 全部五金配件实物（合页、锁具、滑轮、密封条等），用于确认材质、壁厚、颜色及配件品质。

推拉黑板、平面黑板：须提供 板面复合截面小样（尺寸≥500mm×500mm，含烤漆面板、蜂窝内芯、镀锌背板完整结构）及 边框型材截面（长度≥200mm）、滑轮组件、粉尘槽等全部关键配件实物。

封样送至甲方指定地点，经甲方代表签字确认并封存（双方拍照、签字、贴封条）。批量成品的材质、工艺、尺寸、颜色须与封样样品完全一致，否则视为不合格产品，整批退货。

2.非破坏性抽检：货物到货后，甲方有权委托第三方检测机构进行非破坏性抽检（外观、尺寸偏差、壁厚、涂层厚度、甲醛释放量快速检测等）。抽检不合格的，该批次产品全部拒收，由此造成的工期延误及损失由中标人承担。

3.检测费用承担：首次检测费用由中标人承担；如检测合格，后续如需再次抽检，费用由甲方承担；如检测不合格，复检及所有相关费用均由中标人承担。

（二）质保期与售后服务
1.所有产品质保期≥3年，自最终验收合格之日起计算。

2.质保期内出现任何质量问题（非人为损坏），中标人须免费维修或更换配件，所有费用由中标人承担。

3.质保期内接到报修通知后，2小时内响应，24小时内上门处理。

4.质保期后提供终身维修服务，仅收取材料成本费，免人工费及上门费。

5.每年不少于 2次 上门巡检维护，并提交书面巡检报告。

（三）旧门窗拆除、洞口修复与垃圾清运

1.拆除范围：中标人负责拆除附表所列所有旧门、旧窗，拆除前须与甲方确认拆除范围及清单，不得遗漏或误拆。

2.拆一装一：旧窗拆除后，须在当日完成新窗安装及纱窗安装，不得出现无窗空置状态。

3.洞口修复：旧门/窗拆除后，洞口周边的破损、凹凸不平处，须用水泥砂浆或专用填缝材料找平、修补，并做好防水处理，确保新门窗安装后周边密封严实、外观整洁美观。修复费用已包含在合同总价内，不另行计费。

4.垃圾清运：拆除产生的建筑垃圾（旧门窗碎片、水泥块、包装材料等）由中标人当日清运出校园，不得在校内堆放或倾倒。清运费用由中标人承担。

5.损坏赔偿：拆除、安装过程中如损坏墙体、地面、门窗套、室内外装饰面等，由中标人负责无偿恢复原状；无法恢复的，按市场价赔偿。

10.旧料归属：拆除下来的旧门窗及金属构件，归中标人所有，由中标人自行处置（变卖或回收），用于抵扣部分拆除及清运成本。甲方不回收，亦不支付旧料残值费用。

（四）运输、安装与现场管理
1.供应商负责全部产品的运输、装卸、安装、调试，费用包含在报价内。

2.安装人员应符合相关货物行业作业操作能力要求，遵守学校安全管理规定，施工期间做好安全围挡和警示标志。

3.安装完成后须对现场进行全面清理，做到 “工完场清” ，经学校后勤部门签字确认后方可离场。

4.施工时间应避开学校正常教学及休息时段（具体时间由各校与中标人协商），不得影响学校正常秩序。

（五）验收标准

1.安装验收：安装完成后，按本技术参数、封样样品及相关国家标准进行逐项验收。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。

2.试用观察期：最终验收前设置 不少于15天 的试用观察期。观察期内如发现产品存在质量问题（如门窗渗漏、异响，家具变形、开裂等），中标人须于20天内无条件修复或更换，观察期相应顺延。观察期结束后方可组织最终验收。

3.资料提交：验收时须提供每类产品的出厂合格证、第三方型式检测报告（含甲醛释放量、重金属、力学性能等关键指标）等资料。资料不全的，不予验收。

4.抽样检测：甲方有权在验收现场随机抽取产品（非破坏性检测）或委托第三方检测，检测费用由中标人承担。若检测结果中有任意一项 “★”号参数 不达标，或任一项一般参数超出允许偏差范围的，整批产品视为不合格，甲方有权要求20天内完成全部退货或更换，并由中标人承担由此造成的一切损失（包括但不限于延期赔偿、第三方检测费、拆除费、重新安装费等）。

5.验收合格标准：所有分项全部验收合格后，由甲方出具《最终验收合格报告》，作为付款依据。

（六）信用承诺

投标人须在投标文件中提交《质量与履约信用承诺书》，承诺严格按招标文件技术参数供货、不偷工减料、不以次充好。如承诺不实或出现违约行为，采购人有权将相关情况上报同级财政部门，依法列入政府采购不良行为记录名单。

（七）违约责任
1.质量不合格：如抽检不合格或与封样不符，甲方有权拒收并解除合同，并支付合同总价 20% 的违约金。

2.安全事故：因产品质量或施工安全造成人身伤亡或财产损失的，由中标人承担全部法律责任及经济赔偿。

3.列入黑名单：中标人存在弄虚作假、以次充好、转包分包等行为的，甲方将向同级财政部门报告，依法列入政府采购不良行为记录名单。

（八）其他要求
1.图片仅供参考，所有技术参数以本文件文字描述为准。

2.所有产品须符合国家现行环保、消防、安全相关标准，因产品质量问题造成的一切责任由中标人承担。

3.本文件未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
4.合同签订时间：自中标通知书发出之日起 10日历日内。
5.交付使用时间：自合同签订之日起 30日内交付并安装验收完毕。
6.付款方式：分两期支付，第一期：在项目整体验收合格、货物设备正常使用后，采购人在收到发票后10天内支付同总金额的95%货款给中标人。第二期：满一年后付清余额5%。
第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：　　　　　　　　    
项目编号：　　　　　　　      
签订合同地点：　　　　　　　　　
签订合同时间：　　　　　　　　　
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。                             

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

(分期付款： 分三期支付，第一期：预付款，签订合同后采购人收到发票5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。第二期：在项目整体验收合格、培训指导完成及货物设备正常使用后，采购人在收到发票后10天内支付合同总金额的67%货款给中标人。第三期：满一年后无质量问题付清余额3%（无息）。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

8.其它要求
采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。
附件1、2必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。
附件1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）；

附件2：投标报价表和售后服务承诺等；
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	


	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章  投标文件（格式）

 开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式 ）

开标一览表文件

标　　项：

项目名称： 

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

（二）开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）
项目名称：                                  
项目编号：                                  

　　标　　项：　　
　　

	　　序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	投标保证金（元）
	
	

	2
	投标总报价（元）
	（大写）
	

	
	
	（¥                   ）
	

	3
	交货日期
	
	自合同签订之日起


投标人（盖章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   

日  期：       年    月    日

注：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

第二部分  资格文件（格式）

（一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

资格文件

标　　项：
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

　　
                        年  月  日
（二）资格文件（格式）

贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

中小企业声明函（必需提供，格式附后）；
（3）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

第三部分  商务及技术文件（格式）

（一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

　　标　　项：
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

　　
年  月  日
（二）商务及技术文件（格式）

（1）商务文件部分

1）投标函（必须提供）； 

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交标项　　投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________   

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________             

日期：_____年___月___日

2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

标项　　

金额单位：人民币（元）

	序号
	货物名称
	生产厂家及品牌型号
	技术参数
	数量及单位
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	合计金额：大写                                             
	¥            


注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   

日期：         年     月     日

3）投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目标项　　的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）
售后服务承诺书（格式自拟）
6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

                                                  年    月    日

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：
我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目标项　　的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：          

被授权人身份证号码：                              

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

                                        年    月    日

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表；
投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：
1、投标人名称：                                                 
2、成立（注册）日期及地点：                                    

3、企业组织机构代码证编号：                                    

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话             
5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话                           

                       手机                    传真                    

6、邮政编码：                                                  
7、通信地址：                                                  
二、投标人财务状况：

1、注册资本：                                                   
2、实收资本：                                                   
3、近期资产负债表：
（1）固定资产：                                                 
     原值：                                                     
     净值：                                                     
（2）流动资金：                                                  
（3）长期负债：                                                  
（4）短期负债：                                                  
三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	


投标人（盖章） ：                        

                           法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             

                                             年      月     日 
12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。
　　
19）商务条款偏离情况说明表（必须提供，同时加盖投标人公章）。
商务条款偏离情况说明表（格式）

	序号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	....
	........
	
	
	


注：投标人应根据招标文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明招标要求及投标人对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

（2）技术文件部分

1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）
	序号
	货物名称
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。
投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

3）售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）;

4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件（格式）
1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)
2）投标人需要说明的其他文件和说明
3）其它文件

附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     标项　　采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖公章）：

                 日 期：      年   月   日
说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。 

附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     标项　　采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                                    

日  期：      年   月   日
说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。 

附件4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):　　　　　　　　　　　
法定代表人或授权代表(签名):　　　　　　　　　　　

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

备注：根据贺州市财政局贺财采〔2023〕15号文件规定“贺州市政府采购供应商信用承诺函”必须提供。
附件5：“政采贷”政策告知函
“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行


	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘  雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱  伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行

	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘  乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面


3.广西贺州桂东农村合作银行

	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄  腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘  瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古  睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼


附件6：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件7：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）
履约保证金退还申请表

　　　　　　　　：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。




                          申请单位（盖章）：





                           年    月    日


	退回履约金请转入以下账户

	开户名（ 全称）
	

	开户银行（全称）
	

	账       号
	

	采购单位确认意见

	科室经办人：

年  月   日
	单位盖章：

负责人签名：

   年   月   日


注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。




第六章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共5人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共7人，其中采购人评审代表 2人，评审专家 5人。）
（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。
第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

二、评标方法

　　（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章《投标人须知》第13.2条、第20条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

    （二）符合性审查

1.符合性审查按第二章《投标人须知》第13.3条、第18、19、20条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

    （三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分……………………………………………………………………………………30分

本项目采购人100%面向中小企业采购，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造，不再享受价格评审优惠政策。
（2）以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得30分。投标报价分计算公式：

投标报价分= 评标基准价（金额）/投标人评标价（金额）×30分

2.产品技术性能及配置分………………………………………………………………………9分                                   

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

(1)投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离的得9分。
(2)《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效，其它一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）每出现一项负偏离扣1.5分。
注：（1）参数扣分扣完9分为止，当技术性能分得0分时不影响投标有效性。但如评标委员会认为某项参数偏离已经对设备性能造成重大的实质性影响时，相应投标按实质性不响应并按无效投标处理

（2）采购需求中明确要求提供证明的材料的，如果未按要求提供或所提供的证明材料不合格的，对应的参数按负偏离处理。
3、项目实施方案………………………………………………………………………………………40分
  （1）整体实施方案（满分10分）
基本要求：由评标委员会成员根据投标人提供的项目实施方案的供货能力、供货流程及时间安排、运输方案、质量与安全保证、风险预防措施与项目的切合性、逻辑严密性、规范符合性、内容完整性、科学原理性及可操作性等进行综合评审打分。

一档（4分）:对项目需求理解肤浅，简单复述采购需求，方案缺乏针对性，方案简单笼统，详细性不足，完整性差、可操作性不足；

二档（6分）:对项目理解基本正确，能从项目实际编制项目实施方案，方案相对完整，有一定的针对性和可操作性，方案对项目供货、安装工作、质量安全保障措施有所考虑，方案准确性、针对性、切合性一般，方案基本可行，有基本实施时间及流程规划并提供与时间及流程规划相匹配的项目实施进度总表及进度横道图。项目实施人员具有较强的专业性，人员配备基本合理，有明确的后备及售后人员，安装及服务质量和安全保证措施一般；

三档（8分）:在完全满足二档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，提供基本要求的全部方案，方案针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，专业性与针对性及可行性强，有安装设备及检测设备列表，有详细的供货、安装、进度保障措施和工期延误、质量事故及运输延误等应急预案，项目整体实施流程严密科学、清晰直观；提供项目实施计划进度总表及相匹配的项目实施进度横道图并提供保证按期交付承诺书。并有明确的质量与安全保障承诺和落实与履行企业质量、安全、社会、教育责任的承诺并提供具体方案同时提供工期延误赔付承诺书，项目实施队伍配置合理，整体实施方案准确性、针对性、切合性良好；

四档（10分）:在完全满足三档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，专业性与针对性较强，方案较周密、可行性强，有详细的供货、安装、进度保障计划措施和货源紧缺、人员不足、工期延误、安全事故等应急预案，项目整体实施流程严密科学、清晰直观；提供项目实施计划进度表及项目实施进度横道图和保证按期交付承诺书。项目实施队伍配置合理，有项目实施人员框架图。整体实施方案准确性、针对性、切合性良好，整体评价为优秀。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

（2）安装与人员管理方案（满分10分）

由评标委员会成员根据供应商提供的安装与人员管理方案按以下标准备与管理方案进行独立评审，并独立打分。

基本要求：根据项目实际配备人员编制具体的人员配备与管理方案，有针对本项目的人员技术培训、安全培训、劳动纪律、规范服务、文明服务、劳动保护用品配备、劳动合同与用工合规管理、心理健康关怀与压力疏导、劳动者权益保障管理制度与方案，人员投入合理，满足项目需要。

一档（4分）：根据项目实际提供安装与人员管理方案，人员投入基本合理，但安装方案相对详细性不足、针对性不强，周密性、完整性、可行性一般，基本满足施工需要。

二档（6分）：有具体的人员配备方案，人员投入基本合理，安装方案详细、主要设备（设施）安装方案不够全面详细，有重难点分析，提供文明规范服务并服从采购人管理承诺书，方案有一定的针对性，方案较周密、比较完整性，基本满足需求；

三档（8分）：在满足二档要求的前提下提供基本要求中全部管理制度及管理方案，能根据招标文件资料编制安装方案，安装方案比较详细、有主要设备（设施）的具体安装方案，重难点分析深入措施得当，针对性较强，方案较周密无明显漏洞与明显缺失、可行性较高；人员配备方案合理，有后备人员及售后服务人员配置方案，人员投入计划与项目实施实际需要基本相符，有专门的劳动争议处理机构和人员，提供劳动争议处理方案及一般劳动争议处理流程及与之相匹配的一般劳动争议处理流程彩图。有劳动争议处理承诺和按时发放工资承诺，人员配备与管理方案可以较好的满足项目需要。

四档（10分）：在完全满足三档的标准基础上，安装方案比较详细，针对性较强，方案较周密、可行性较高；人员配备方案合理，有专门的劳动争议处理机构和人员，有较详细的劳动争议处理方案及劳务纠纷防范措施。提供劳动力不足应急方案，方案规范详细有针对性。有劳动争议处理承诺，承诺为项目人员依法购买社保，人员配备与管理方案满足施工需要。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。
（3）质量保证方案（满分10分）
由评标委员会成员根据供应商提供的项目质量保证方案，按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有专门的质量技术管理机构与人员，有质量教育与培训、质量例会、质量责任调查处理、质量事故责任追究、质量信息化管理、设备配件进场验收、质量检查、质量巡检与第三方检测协调管理、质量验收、质量信息管理、质量事故报告、质量追溯与责任追责等制度与方案，且人员配备合理，质量技术措施针对性强，符合实际且满足有关技术标准要求。

一档（4分）:提供简单的质量保证方案，方案内容基本符合项目要求。

二档（6分）:有专门的服务质量管理机构及人员，管理制度与方案基本齐全有质量责任调查处理、质量事故责任追究、质量检查、质量信息管理、工序质量验收等制度与方案，提供项目实施质量承诺书，承诺内容符合项目要求，有基本的质量控制措施与方案，质量保证方案基本满足项目要求。

三档（8分）:在完全满足二档的要求与标准的基础上，有专门的质量技术管理机构与人员，提供质量管理机构框架图，且人员配备合理，机构与人员职责明确。有基本要求中的全部制度与方案，企业质量责任理解表述清晰，明确承诺落实和履行企业质量责任并提供具体方案。质量保证体系完善，有质量保证流程设计及质量保证流程彩图，承诺所提供全部产品及配套服务满足国家及行业规定并完全满足项目采购需求标准。提供质量责任追究方案同时提供相匹配的质量责任追究流程彩图，供应商建立有产品溯源系统，提供溯源系统概况及溯源系统拓扑图与溯源流程图和包含有竞标人信息、产品制造商信息、仓储信息及产品去向的溯源系统运行界面截图一幅以上，方案能保证项目质量，质量保证方案能保证项目安全与质量。

四档（10分）:在完全满足三档的要求与标准的基础上，有专门的质量技术管理机构与人员，提供质量管理机构框架图，且人员配备合理职责明确，供应商建立有产品溯源系统，提供包含有竞标人企业信息、产品制造商信息、仓储信息及产品去向的溯源系统运行界面截图两幅以上，有质量责任赔付承诺书。质量保证方案能保证项目安全与质量。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

（4）安全保证方案（满分10分）

由评标委员会成员根据供应商提供的项目安全保证方案按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有专门的安全技术管理机构与人员，有安全教育与培训、安全例会、安全责任调查处理、安全事故责任追究、安全生产考核、安全生产奖惩与绩效考核、安全培训持证上岗、安全信息管理、职业病危害因素识别与防护管理、安全事故报告、重大危险源监控与应急、安全事故责任追究、消防安全、安全生产经费管理等制度与方案，安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关技术标准要求。

一档（4分）:提供简单的安全保证方案，承诺内容基本符合采购文件采购需求。

二档（6分）:有专门的安全管理机构及人员，管理制度与方案基本齐全，有安全教育与培训、安全责任调查处理、安全生产考核、安全生产奖惩与绩效考核制度与方案，提供安全承诺书，安全控制方案基本满足招项目需求。

三档（8分）:在完全满足二档的要求与标准的基础上，有专门的安全技术管理机构与人员，提供安全管理机构框架图，有基本要求中的全部制度与方案，且人员配备合理，机构与人员职责明确。企业安全责任理解表述清晰，明确承诺落实和履行企业安全责任并提供具体方案。安全保证体系完善，提供安全事故责任追究方案相匹配的责任追究彩色流程图，方案能保证项目安全，承诺产品及安装调试安全符合国家及行业规定并符合本项目采购需求相关要求。安全保证方案可以较好保证项目实施安全。

四档（10分）:在完全满足三档的要求与标准的基础上，有专门的安全技术管理机构与人员，提供安全管理机构框架图，有基本要求中的全部规章制度与方案，且人员配备合理职责明确，提供安全责任赔付承诺书，安全保证方案可以保证项目实施安全。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。
4、售后服务方案………………………………………………………………………………………16分

由评标委员会成员根据供应商提供的售后服务方案内容按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有针对本项目的售后服务机构与人员，售后服务质量管理、售后服务服务反馈与考核、售后服务行为规范管理、售后服务安全应急、售后回访与改进、售后服务闭环管理、售后服务数据记录与档案管理、售后服务投诉处理制度与方案健全，售后服务方案满足采购要求。

一档（6分）：售后服务方案满足招标文件的要求，且细致、合理、可行，投标人提供有技术服务队伍且人数3人以上，耗材和备品备件配备合理。

二档（9分）：满足一档的基础上，投标人提供有技术服务队伍且人数4人以上，提供售后服务负责人及联络人联络方式，供应商接到采购人电话通知1小时内响应、能确保12个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，提供售后服务流程及相匹配的流程图。售后服务方案满足项目需求。

三档（13分）：案在完全满足二档的基础上，提供基本要求中的全部制度与方案，投标人提供有技术服务队伍且人数4人以上，服务保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，提供三个以上售后服务沟通渠道并提供售后服务沟通与反馈渠道彩色流程图。提供远程维护、故障处理、上门维护、紧急维护、退换货服务、重要服务等售后服务流程及相匹配的售后服务流程彩图、供应商接到采购人电话通知有现实可信的能力可以在30分钟内响应并能确保6个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，供应商现场售后服务保障能力及保障条件证明充分，有说服力。售后服务机构、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备充足，整体方案优于用户需求。

四档（16分）:售后服务方案在完全满足三档的基础上，提供基本要求中的全部制度与方案，投标人提供有技术服务队伍且人数8人以上，服务保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，供应商接到采购人电话通知有现实可信的能力可以在15分钟内响应并能确保3个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，供应商现场售后服务保障能力及保障条件证明充分有说服力。售后服务机构、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备充足，整体方案优于用户需求。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

业绩分………………………………………………………………………………………………3分

自2023年1月份以来投标人完成过类似项目业绩每个得1.5分，满分3分。（提供中标通知书或合同复印件并加盖公章）
6、产品特性政策分……………………………………………………………………………………2分

（1）竞标产品中包含列入节能产品政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）
（2）竞标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）
6、总得分
总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5+ 6  
备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将每个标项根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定每个标项排名第一的中标候选人为中标人。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定出现异常低价情况时评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序；

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

　2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

　3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

　4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

签　章　页

采购单位：钟山县教育局
集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2026年7月24日
�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








54                            贺州市公共资源交易中心编制
贺州市政府采购中心

