贺州市政府采购中心关于贺州市职业教育发展中心学生宿舍公寓床及阶梯教室桌椅采购项目更正公告
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HZZC2026-J1-990157-HZSZ

原公告的采购项目名称：贺州市职业教育发展中心学生宿舍公寓床及阶梯教室桌椅采购项目

首次公告日期：2026年 8月7日

二、更正信息
更正事项：采购文件     

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	标项一

序号1
	公寓床基本参数要求：规格6000*900*2100mm高，上床组合桌柜，公寓床须符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观要求：金属件；金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装；有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg； 抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率≥99%；土曲霉、耐霉菌性等级0级的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）
	公寓床基本参数要求：规格6000*900*2100mm高，上床组合桌柜，公寓床须符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观要求：金属件；金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装；有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg； 抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率≥99%；土曲霉、耐霉菌性等级0级的合格标准。

	
	
	二、2、基材：采用E1级优质环保型多层实木板（胶合板），主板厚度≧16mm,板材的含水率、静曲强度、胶合强度、弹性模量等各项技术指标须符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量；含水率；浸渍剥离；静曲强度:横纹、顺纹；弹性模量:横纹、顺纹；胶合强度GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：握螺钉力：板面；GB/T 35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出的合格标准。
	二、2、基材：采用E1级优质环保型多层实木板（胶合板），主板厚度≧16mm,板材的含水率、静曲强度、胶合强度、弹性模量等各项技术指标须符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量；含水率；浸渍剥离；静曲强度:横纹、顺纹；弹性模量:横纹、顺纹；胶合强度GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：握螺钉力：板面；GB/T 35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）

	
	
	二、3、封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边的合格标准。
	二、3、封边：采用PVC封边条，封边条须符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》：耐龟裂性、甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒；GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》：塑料件外观的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）

	2
	标项一

序号2
	公寓床基本参数要求：规格5700*900*2100mm高，上床组合桌柜，公寓床须符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观要求：金属件；金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装；有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg； 抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率≥99%；土曲霉、耐霉菌性等级0级的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）
	公寓床基本参数要求：规格5700*900*2100mm高，上床组合桌柜，公寓床须符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观要求：金属件；金属件表面涂层理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀；力学性能：床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷试验、床类铺面冲击、安全栏静载荷；安装；有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg； 抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、抑菌率≥99%；土曲霉、耐霉菌性等级0级的合格标准。

	
	
	二、2、基材：采用E1级优质环保型多层实木板（胶合板），主板厚度≧16mm,板材的含水率、静曲强度、胶合强度、弹性模量等各项技术指标须符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》:外观质量；含水率；浸渍剥离；静曲强度:横纹、顺纹；弹性模量:横纹、顺纹；胶合强度GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：握螺钉力：板面；GB/T 35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出的合格标准。
	二、2、基材：采用E1级优质环保型多层实木板（胶合板），主板厚度≧16mm,板材的含水率、静曲强度、胶合强度、弹性模量等各项技术指标须符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》:外观质量；含水率；浸渍剥离；静曲强度:横纹、顺纹；弹性模量:横纹、顺纹；胶合强度GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：握螺钉力：板面；GB/T 35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）

	
	
	二、3、封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的甲醛释放量≤1.5mg/L；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边的合格标准。
	二、3、封边：采用PVC封边条，封边条须符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》：耐龟裂性、甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒；GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》：塑料件外观的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）

	3
	标项二
序号1
	桌椅前排规格：高760mm*宽300mm
	桌椅前排规格：高760mm*宽300mm

（桌椅规格允许50mm正偏离）

	
	标项二

序号2
	桌椅中排规格：高900mm*宽855mm
	桌椅中排规格：高900mm*宽855mm

（桌椅规格允许50mm正偏离）

	
	标项二

序号3
	桌椅后排规格：高900mm*宽555mm
	桌椅后排规格：高900mm*宽555mm

（桌椅规格允许50mm正偏离）

	4
	商务条款

（六）

其他要求
	4.检测单位由采购方指定，所有费用由供应商承担。
	4.检测单位由采购人指定，若抽检不合格的相关检测费用由产品提供方供应商承担，若抽检合格的相关检测费用由采购人承担。

	
	
	5.成交人和采购人签订采购合同之日起3天内将符合采购需求一览表技术参数及性能配置要求的响应产品实物样品送到采购人进行产品质量确认及封存（作为供货时候的验收标准），未能按时提供的按违约处理。
	5.成交人和采购人签订采购合同之日起7天内将符合采购需求一览表技术参数及性能配置要求的响应产品实物样品送到采购人进行产品质量确认及封存（作为供货时候的验收标准），未能按时提供的按违约处理。

	5
	提交响应

文件截止

时间、开

标时间、

响应文件

的解密时间
	响应文件截止时间、开标时间：2026年8月21日09点00分

响应文件的解密时间： 2026年8月21日09点至 2026年8月21日09点30分
	响应文件截止时间、开标时间：2026年9月7日09点00分

响应文件的解密时间：2026年9月7日09点至 2026年9月7日09点30分


更正日期：2026年8月20日

三、其他补充事宜

  无  
凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：贺州市职业教育发展中心 

地    址：广西贺州市城西路58号
联系方式：0774-5203005

2.采购代理机构信息：
名    称：贺州市政府采购中心
地    址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）
联系方式：0774-5268003
3.项目联系方式

项目联系人：何丽宇

电      话：0774-5268003

                                    采购单位：贺州市职业教育发展中心  

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2026年8月20日


