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第一章公开招标公告
公开招标公告
项目概况
办公设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年9月23日9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况                       

项目编号：CZZC2026-G1-990161-CZSZ

项目名称：办公设备
预算总金额（元）：13262585.00

采购需求：
标项名称：办公设备
数量：1
预算金额（元）：13262585.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：
详见采购文件
最高限价（元）：13262585.00
合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无。 

  3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件 

   时间：2026年9月1日至2026年9月22日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
  地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 

  方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 

  售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
   提交投标文件截止时间：2026年9月23日9:00（北京时间）
   投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 

  开标时间：2026年9月23日9:00 

  开标地点：崇左市公共资源交易中心2号开标室通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
五、公告期限 

  自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：本项目不收取投标保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本信创品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西.崇左)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy)。
4.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。
6.本项目采用远程异地评标，主会场地址：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）。异地副会场地址：梧州市公共资源交易中心（梧州市长洲区三龙大道红岭大厦凹景成务服务中心8楼）。
7.其他注意事项：
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）
（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。
（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。  

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
  1.采购人信息

  名   称：崇左市公安局 

  地   址：崇左市石景林路8号

  项目联系人：蔡春燕  

  项目联系方式：0771-7966013  

  2.采购代理机构信息       

  名   称：崇左市政府集中采购中心        

  地   址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）        

  项目联系人：周斌琪         

  项目联系方式：0771-7920270

3.监管管理部门信息 

名   称：崇左市财政局

地   址：崇左市江州区友谊大道

监督电话：0771-5962613

崇左市政府集中采购中心
2026年9月1日
第二章招标项目采购需求
招标项目采购需求
说明：
一、标记“▲”项为实质性响应参数，必须满足招标文件要求，否则投标无效。
二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

三、项号1、7为核心产品。
本项目：
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	台式计算机1
	549
	0.4645万元/台
	▲一.处理器规格：
CPU通过安全可靠测评，可在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果中查询，提供相应网页查询截图，等级≥I级；核芯数≥8；CPU主频≥2.18GHz；CPU三级缓存≥8MB；TDP≤70W。
▲二.内存规格：
内存配置容量≥8GB；内存类型支持DDR4及以上内存类型；内存条配置数量（板载内存不涉及）≥1。
▲三.主板规格：
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.单内存插槽最大可支持容量≥8GB（板载内存不涉及）；
3.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。
四.存储设备规格：
▲1.固态盘数量≥1个；固态存储容量≥512GB；固态存储接口协议：支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议；
2.机械硬盘数量≥1个；存储容量≥1TB。
▲五.显卡规格：
1.显卡类型：集成显卡或独立显卡；
2.独立显卡显存类型(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
3.独立显卡显存位宽(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存位宽≥64bit；
4.独立显卡显存容量(集成显卡不涉及)：若配置独立显卡，显存容量≥1GB；
▲六.外设规格：
1.配置原厂有线键盘、鼠标一套，符合商用办公基本使用要求及国家标准；
2.内置光驱：支持选配内置光驱.
▲七.网络设备规格：
1.有线网卡数量≥1。
▲八.外部接口规格：
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB 3.0及以上接口）；后置面板提供不少于4个USB接口（含2个USB 3.0及以上接口），RJ45接口；
2.视频接口数量≥1；
3.音频接口数量≥1。
九.整机基础规格：
1.整机结构：机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246国家标准；
2.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L;
▲十.电源：
1.电源：≥180W；
2.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934国家标准，可拆线的插头和连接器可以不做要求。
十一.软件功能：
▲1.软件生态：软件生态兼容性强，无需虚拟机、虚拟化即可原生适配主流流式办公、版式OFD、图片处理、邮件管理、音视频剪辑软件；
▲2.具备良好的工业设计与多媒体编辑适配能力，可兼容主流二维、三维设计及视频编辑类办公业务软件；
3.BIOS固件功能应符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中关于固件基础功能的相关要求。
▲十二.安全要求：
1.产品安全要求应符合《台式计算机政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲十三、操作系统及兼容要求
1.整机预装符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》正版信创64位桌面商用操作系统，本项目供货产品为正版商用授权，不得配置家庭版、个人版、教育版操作系统；本项目按政策要求，所投产品满足安全可靠测评规定，产品列入中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心联合发布的安全可靠测评结果公告目录内；
2.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
3.产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲十四.满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容
十五.配套显示设备要求：
1.显示屏尺寸≥23.8英寸，屏幕比例支持主流16:10、16:9等商务比例；
2.屏幕分辨率≥1920×1080，屏占比≥80%，像素密度≥85像素/英寸；
3.水平可视角度≥170°，刷新率≥75Hz，色彩位深≥8bit；
4.屏幕最大亮度≥250尼特，静态对比度≥500:1，响应时间≤8ms；
5.屏幕具备防眩光、低蓝光、无频闪护眼功能，符合国家护眼显示相关技术标准，有效降低视觉疲劳；
6.屏幕色彩表现良好，色域≥95%sRGB，色准满足日常办公显示需求；
7.设备外观为黑色、白色、银色等常规商务色系；
8.产品整体性能、安全、显示规范符合SJ/T 11292标准相关要求。
▲十六.配备流式软件、版式软件、杀毒软件（含终身使用授权和一年上门服务）。
▲十七、其他未提及参数需满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中规定的其他*内容。

	2
	台式计算机2
	50
	0.5万元/套
	▲1、CPU型号:

CPU通过安全可靠测评，可在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果中查询，提供相应网页查询截图，等级≥I级；核芯数≥8；CPU主频≥3.0GHz；CPU三级缓存≥16MB；支持超线程技术，线程数量≥8，TDP≤65W；
▲2、内存规格：
内容量存:内存容量≥8GB，内存等效工作频率≥3200MHz；内存插槽≥2个，兼容DDR4及以上规格内存，整机最大可扩展内存容量≥128GB；
▲3、存储容量:配置≥256GB M.2接口NVME协议SSD+1TB HDD硬盘，拓展接口支持机械硬盘再扩展升级。
▲4、显卡：配备独立显卡，显存容量≥2GB，整机至少具备VGA、HDMI两类视频输出接口；
▲5、屏幕尺寸:显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz，静态对比度≥3000:1，响应时间≤4ms，配备VGA、HDMI视频接口；产品具备硬件低蓝光护眼功能，符合国家护眼相关标准；
6、接口功能：
（1）主板提供PCIe x16≥1个，PCIe x8≥1个，PCIe x1≥1个；
（2）前置面板接口：USB3.0接口≥3个；
（3）后置面板接口：USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；
（4）音频接口数量：提供前置2个音频接口，后置2个音频接口；
（5）选配支持1个并口和1个串口；
（6）可支持指纹识别模块（与开机键二合一）。
▲7、电源:≥200W电源；
▲8、键鼠功能:配置USB原厂有线键盘、鼠标一套，符合商用办公基本使用要求及国家标准；
▲9、整机安全：产品安全要求应符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中关于安全要求的规定。
10、光驱：支持选配光驱。
11、扬声器：支持选配扬声器。
▲12、数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；
▲13、信息安全加密：整机支持固件层级整机数据一键备份还原（非操作系统软件实现）；支持固件层面对USB接口分级管控，可实现USB总控、前后置分组管控、单口管控，支持接口禁用/只读模式切换或等同实现上述全部功能。
▲14、网卡：主板集成1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。
▲15、预装正版操作系统：
（1）符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（激活版正版授权，不含家庭版、个人版和教育版），操作系统品牌版本列入中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中。
（2）操作系统应当符合安全可靠测评要求，操作系统应符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容，且需要满足以下功能性条件：
①操作系统采用同源异构架构设计，可兼容X86、ARM、LoongArch等国内主流自主处理器架构，适配国家安全可靠测评处理器的产品。
②常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
③产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲16、满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲17、配备流式软件、版式软件、杀毒软件（含终身使用授权和一年上门服务）。
▲18、其他未提及参数需满足财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中规定的其他*内容。

	3
	应用服务器1
	13
	7.56万元/台
	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥64GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥2个；机械硬盘规格：≥16000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥8个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗末级缓存≥32MB，单颗功耗≤300W；采用ARM架构产品主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥2个；机械硬盘规格：≥4000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1,实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。

	5
	应用服务器3
	2
	6.86万元/台
	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗末级缓存≥32MB，单颗功耗≤300W；采用ARM架构产品主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥2个；机械硬盘规格：≥8000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。

	6
	应用服务器4
	18
	7.556万元/台
	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥64GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥3个；机械硬盘规格：≥4000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥128GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥960GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥10个；机械硬盘规格：≥4000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥64GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥2个；机械硬盘规格：≥4000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口；
②机械硬盘数量：≥4个；机械硬盘规格：≥4000GB；机械硬盘转速：≥7200rpm；
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥1920GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥960GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
▲13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	▲1.处理器规格
CPU架构：处理器可选多架构产品，整机配置≥2颗处理器；单颗处理器物理核心数≥32核，单颗处理器末级缓存容量≥32MB，单颗CPU功耗不高于300W；采用ARM架构产品单核主频≥2.6GHz，采用C86兼容架构产品单核主频≥2.0GHz，同等性能指标的其他架构处理器均可参与投标。
▲2.主板规格
①主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
②主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
③PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
④主板PCIe插槽数量及规格：
a）高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个；
b）单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。
▲3.内存规格
内存规格：≥DDR4；内存实配容量：≥32GB；内存通道数：≥4通道；
▲4.存储设备规格
①固态硬盘数量：≥2个；固态硬盘规格：≥480GB；固态硬盘接口：SATA或SAS接口
③2U（88.9mm）高度服务器硬盘位≥8 个，1U（44.45mm）高度服务器硬盘位≥4个；
④存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
▲5.阵列卡规格
①RAID卡：实配数量≥1；实配缓存≥4GB。
▲6.网络设备规格
①网口速率和数量：1GE网口数量≥4个；
▲7.外部接口规格
①显示接口：显示接口类型至少支持VGA。
②USB接口：配备至少3个USB3.0接口。
③电源模块数量：实配数量≥2

④电源功率：电源模块功率≥900W电源*2，应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。
▲8.整机基础规格
①外观和结构：
1）产品外观、结构、安全及环保要求应符合GB/T 9813.1及相关国家标准的规定。
2）高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
3）服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
②尺寸（高×宽×深）：服务器机箱尺寸≤2U。
▲9.功能要求
①主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
②网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
③计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
④密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定。
⑤RAID卡RAID级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60。
⑥RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元。
⑦电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能。
⑧电源过流保护：支持过流及短路保护的功能。
⑨散热方式：整机支持风冷或液冷等散热方式。
▲10.安全要求
①产品安全要求应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中关于安全要求的规定，并提供相关合规证明材料。
▲11.兼容要求
①内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
②固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
③网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品。
④功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
⑤外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
⑥产品应兼容不少于3家主流厂商的数据库产品、中间件产品及大数据平台。
▲12.可靠性要求
①整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
②风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h。
③部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）。
13.包装及运输要求
①标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3国家标准
▲14.配件要求
①配件规格：提供上架用导轨（按上架机柜尺寸配置）。
15.供保要求
①抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
16.产品要求
①管理功能：支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲②产品认证：所投服务器通过3C、节能，提供相关证明材料；
③投标人投标时提供针对本次项目的原厂三年售后服务承诺函。
④售后服务：提供安装服务、三年原厂维保服务及三年硬盘介质保留服务。
⑤备份还原功能：支持备份还原功能。
⑥配置BMC基板管理控制器，用于远程监控与管理硬件状态数据。
▲17.满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》中规定的其他内容。
▲18.安装有已通过安全可靠测评的服务器操作系统，须符合财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》规定的内容。
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	兼容多种硬件体系，可运行于X86、鲲鹏、海光、飞腾、龙芯、申威、兆芯等处理器架构服务器，不限于以上架构，其他同等主流架构均可适配，提供不少于3份兼容证明材料。
兼容主流麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种操作系统，不限于以上系统，其他主流商用操作系统均可适配，提供至少三个以上的兼容证明材料
支持JSON类型全文检索、中英文混合检索、流式文件全文检索、自定义操作符、组合索引、表达式索引，支持同一条SQL实现行存、列存表混合访问，支持触发器权限授予与回收；采用原生开发或等效技术实现均可。
支持全密态。通过对多种密码学算法的深度性能优化，构建出不同的密态查询引擎，以完成不同的检索和计算功能，实现数据等值查询、范围查询、保序查询、表达式计算等特性。通过引入确定性加密机制，实现了数据的增删改查、表字段关联、等值检索等基本操作，具备同等全密态数据处理能力即可。
支持自主访问控制。支持基于角色的访问控制机制，将角色和权限关联起来，通过将权限赋予给对应的角色，再将角色授予给用户，可实现用户访问控制权限管理。支持三权分立权限访问控制模型，数据库角色可分为系统管理员、安全管理员和审计管理员。其中安全管理员负责创建和管理用户，系统管理员负责授予和撤销用户权限，审计管理员负责审计所有用户的行为。
支持数据库全生命周期密态安全能力，包含全链路传输加密、客户端加密、列级加密、备份数据加密、日志加密、密文与明文互转能力，具备同等全流程加密防护能力即可。
支持数据库审计。审计日志记录事件的时间、类型、执行结果、用户名、数据库、连接信息、数据库对象、数据库实例名称和端口号以及详细信息。支持按起止时间段查询审计日志，并根据记录的字段进行筛选。
支持通过SSL加密客户端和服务器之间的通信数据，保证客户的客户端与服务器通信安全。
透明加密功能。数据将在写入磁盘时被自动加密，从磁盘中读取时被自动解密，整个过程对用户以及上层应用是透明的。
支持HA故障转移集群和主备同步技术，并且能够支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制；
支持B-TREE索引等多种索引访问方式。支持中文的全文检索功能，能够支持like操作符的全文检索，中文全文检索功能不依赖中文词典，等效中文检索能力均可满足；
支持存储过程、自定义函数、触发器、匿名块等过程化编程，支持自治事务及嵌套调用能力，具备同等事务处理机制即可。
支持系统性能监控动态视图，TOP SQL信息、内存管理信息、事务信息、线程信息、操作历史等信息；
支持基于成本的查询优化机制，可智能生成最优查询计划；支持数据库并行查询能力，可自动或人工启用并行查询任务，提升执行效率。
支持同一数据库实例同时兼容行存表、列存表两种存储形态，可直观区分表存储类型；支持同一事务内对行存、列存表进行增删改查及多表关联查询，原生内核或合规配套组件实现均可，不限制实现方式。
支持创建表分区，包括range、list、hash、interval间隔，支持两级分区方式；
支持在函数及存储过程内创建、修改、查询、删除局部临时表，支持程序执行完成后自动释放临时资源，实现资源隔离管控，具备同等资源生命周期管理能力即可。
支持在线备份时对备份操作进行IO资源使用限制，支持分别限制备份操作的IO读及IO写。
具备SQL索引智能推荐功能，可对查询语句分析并输出优化索引建议，内置功能或配套运维工具实现均可。
支持对一级、二级、三级分区子表的单索引、全部索引进行重建与维护操作。
具备数据库文件坏块检测、异常识别与故障修复能力，支持依托主备架构完成损坏页面修复，内置函数或配套运维工具等效实现均可。
可适配多架构处理器硬件平台，针对主流架构平台做性能优化，双路服务器硬件环境下具备优秀的事务并发处理能力，可提供第三方权威性能测试报告。
▲产品符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》安全可靠相关要求；
▲为保障本项目业务数据安全迁移、系统平稳运行及长期技术支撑服务，中标供应商须提供持续稳定的技术服务保障。
▲产品符合国家信息安全、保密相关标准规范；
(26)提供三年原厂质保服务。

	商务条款

	▲服务及报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用以及必要的备品备件费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲交货时间
	签订合同之日起30个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。

	▲交货地点
	广西崇左市（采购人指定地点）

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

	▲付款方式
	在合同生效以及收到20%合同款等额发票后10个工作日内支付采购合同金额的20%合同款，货物到场安装调试完毕并按国家规定通过项目验收，且收到余款发票后支付到采购合同金额100%（含已支付的20%合同款）。

	▲质量保修期
	经验收合格后，本项目产品免费质量保修期自货物安装调试完毕、验收合格之日起计算，质保期限不少于1年；产品原厂公开承诺质保年限高于1年的，按原厂承诺年限执行。质保期内，中标供应商按照国家相关三包规定提供包修、包换、包退服务。因产品自身质量缺陷引发故障的，中标供应商须安排技术人员到场处置，按三包约定免费维修或更换零配件/整机，由此产生的人工、配件、上门等相关费用由中标供应商承担；因采购人使用不当、外力损毁、环境异常等非产品本身质量问题造成故障，不在供方免费更换、免费维保范围内。

	▲售后服务
	1.提供软件预装服务：成交供应商负责本项目采购范围内软件安装部署，并提供合规软件官方下载渠道。所预装软件须具备合法正版授权；若预装盗版、家庭版、个人版、测试版无有效授权软件的，采购人有权不予验收。
2.提供现场部署服务：供应商负责对采购的设备、操作系统，提供现场安装部署、调试工作，根据用户需求完成OA系统、电子印章系统、外设（如：打印机、打印扫描复印一体机、扫描仪、二维码扫描终端设备等）等的部署、调试。有义务协助使用单位对接业务系统。
3.提供服务保障体系：成交供应商须建立完善配套服务保障机制，在服务期内负责软硬件安装调试与日常运维，按合同约定提供上门维修、配件更换、版本升级服务，保障服务持续稳定；如需原厂技术升级、部件更换，由成交供应商协调原厂落实相关服务。
4.服务响应要求：供应商须提供服务专线电话、电子邮箱、远程协助等多种技术服务渠道，采购人可通过服务专线进行问题报修与反馈，供应商根据故障情况采取线上远程处置或现场上门服务方式予以解决。供应商在采购人正常办公时间内提供常态化技术保障服务。针对远程无法排查修复的故障，供应商须在1小时内完成响应并明确处置安排，立即安排技术人员进场处理。供应商承诺：同城区域4小时内、异地区域12小时内到达现场开展服务；一般性故障须在2个工作日内处置完成并闭环。对于短期内无法彻底修复的软硬件故障，供应商须提供可行的升级或替代解决方案，并根据采购人业务保障需求配套提供周转设备，保障采购人业务不间断运行。
5.服务流程要求
①服务受理流程：要求收到问题反馈后，及时响应用户，根据服务问题的紧急程度和影响程度，划分服务问题等级，配置响应基本的人员进行响应。
②服务处理流程：涵盖需求响应、问题联调、问题解决反馈、问题闭环沉淀等流程环节。要求配置不同级别的响应人员以线上或线下方式为用户提供服务；当服务问题涉及多家企业联动解决时，要求协调次责企业，联动开展服务保障工作；服务问题解决后，要及时向用户进行反馈、闭环，并将问题解决方案同步更新至知识库。服务问题解决后，由中标供应商及时向用户进行反馈。因当前响应人员技术能力不足，服务问题无法解决时，需上调问题级别、及时逐级上报，及时响应，力争早日解决问题。
③服务投诉流程：要求提供清晰标注投诉反馈的投诉渠道，并告知用户；要求设立投诉追踪专岗，形成有效的投诉管理制度和流程；要求设立投诉处理台账，统一管理和最终投诉问题；要求设立投诉问题改进机制，提升服务质量。
④内部监督流程：要求具备服务质量监督岗位，明确岗位职责，进行服务全流程的监督管理；要求具备用户满意度反馈机制，定期开展用户满意度调查，收集用户意见与建议；要求定期统计问题处理情况，实现问题和投诉动态清零。
⑤供应商应提供结构清晰、科学合理服务流程方案，方案包含服务受理、处理、投诉和内部监督等服务流程说明，有完整清晰、针对性和可操作性强的服务流程图及相关流程说明材料及过往流程修订过程记录材料，佐证流程具备可操作性，服务流程能贴合实际场景，服务流程方案完全满足上述采购要求。
6.其他服务要求：提供培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容，提供典型问题解决说明文档或视频。提供网络安全规划指导，协助采购人制定网络安全策略及IP地址分配方案，提供网络安全防范指导和咨询，计算机遇到群体病毒感染或黑客攻击时，中标后提供技术支持和防范措施方案；根据采购人实际情况和需求，制定个性化的信息安全策略，包括安全管理制度、安全操作规程等。工具要求：投标人提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件，且随附软件应具有合法授权或版权。驱动安装升级指引：投标人提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等，其他配件应提供指引。管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
7.质量保证期
（1）台式计算机：报价含服务保障周期（含换件和维修）不少于3年，供货时须提供设备厂商针对该项目的售后服务承诺函原件；设备停产后生产厂商继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批交付时间间隔不少于6年；产品停止服务时间提前1年告知客户。
（2）操作系统：质保期不少于3年，质保期间提供运维及上门服务（自采购人验收合格之日起计算）；在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级，支持在线升级方式。
（3）硬件产品：服务保障周期不少于6年，报价含服务保障周期（含换件和维修）不少于3年。
（4）软件产品：服务保障周期不少于6年，报价含服务保障周期（含换件和维修）不少于1年。

8.服务团队

投标人承诺为本项目配置项目负责人、技术负责人及配套持证技术团队，拟派人员均为本单位在岗职工，投标时按采购需求提供对应有效资格证书，中标后采购人有权核查人员社保劳动关系。

	▲验收标准及要求
	1.本项目采购人委托第三方机构开展履约验收，首次验收相关费用由采购人承担；因中标供应商供货质量、安装调试、履约内容不符合合同约定，造成验收不合格需复检、二次验收产生的全部检测及验收费用，由中标供应商承担。
2.中标供应商供货设备须为全新、未曾投入使用、完好正品，符合国家及行业现行标准。若到货产品不符合全新约定，采购人有权依据合同约定要求中标供应商退换货并承担对应违约责任。货物送达现场后，在采购人见证下共同开箱清点、查验外观，签署开箱验收记录。到货货物出现缺件、破损、规格不符等问题，由中标供应商在约定期限内免费补齐、调换并承担相关费用。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
6.中标供应商在验收时须附上设备有效的出厂合格证。
7.产品包装材料归采购人所有。

	知识产权
	采购人在中国境内使用中标供应商提供的货物与服务，如遭遇第三方以侵犯专利权、著作权等知识产权为由提起维权、诉讼主张的，由中标供应商负责处理全部侵权纠纷；因供应商提供产品/服务存在知识产权瑕疵引发侵权索赔、诉讼产生的诉讼费、赔偿金、维权相关合理费用，由中标供应商承担。若因此造成采购人实际经济损失的，中标供应商据实予以赔偿。

	进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

	▲其他要求
	1、中标供应商保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2、中标供应商最终交付的货物、服务标准，须完全响应并满足其投标文件中的全部承诺。若交付内容存在偏差、不满足项目采购及投标承诺要求，中标供应商须无条件整改、优化直至达标；若整改后仍无法履约、造成项目无法正常使用的，采购人有权解除合同、退还已支付款项，并由中标人承担由此产生的全部违约责任，赔偿采购人实际直接经济损失。
3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
4、项号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14产品执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
5、产品出厂前通过CCC认证。
6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
7、中标后要求提供原厂厂家针对本次项目的厂商授权函和原厂三年服务承诺函（采购需求有特殊要求的按其执行）。
8、实施团队在岗履约核查要求：本项目实施团队人员须为中标供应商自有在岗员工，项目进场履约前3个工作日内，中标供应商须向招标人提供本项目全部拟投入实施团队近半年内连续三个月的社保缴纳证明复印件（加盖投标人公章，入职不足三个月的按实际入职时间提供），用于人员在岗真实性核查。若无法提供有效社保证明、人员与投标承诺配置不符或存在挂靠、外聘兼职等情况，招标人有权要求限期整改，逾期未整改或整改不达标的，视为履约违约，招标人有权按合同约定追究相应违约责任。

9、采购人至少通过服务专线进行问题反馈，供应商以线上或线下方式为用户提供服务。单位办公时间内必须提供及时的保障服务。对于远程支持无法解决的故障问题，须1小时内做出明确响应和安排，并安排相关技术人员进行故障处理。其中：政府驻地所在城区范围内（同城）须4小时内到达现场，24小时内解决故障问题；市政府驻地所在城区范围外（异地）须12小时内到达现场，48小时内解决故障问题；对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备。


第三章投标人须知
投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：办公设备

	2
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	4
	现场踏勘：详见第二章采购人的特殊要求及说明。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人（负责人）电子签章，涉及法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年9月23日上午9时整，崇左市江州区石景林东路5号崇左市公共资源交易中心2号开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年9月23日上午9时整，崇左市江州区石景林东路5号崇左市公共资源交易中心2号开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法及评定标准：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期：六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：
（1）崇左市政府集中采购中心
电话：0771-7920270

地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）
崇左市公安局
电话：0771-7966013

地址：崇左市石景林路8号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为8:00-12:00，15:00-18:00）

	
	根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

	22
	本招标文件解释权属崇左市政府集中采购中心。


附件1

崇左市线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
附件2

崇左市线上“政采贷”业务流程图
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附件3

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表
	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼
	0771-78204360771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道26号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路48号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路73号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-79286500771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路109号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市分行
	崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路41号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道94号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路126号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路6号
	0771-75165110771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路2-1号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-75361780771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城1号楼正门旁
	0771-7525678

	宁明县
	
	

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街70号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街11号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街3号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中70号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街98号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路223号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街7号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡村振兴金融部
	大新县城养利路131号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营业部
	大新县桃城镇德天大道74-1号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百汇支行
	大新县桃城镇伦那路8号
	0771-3626199

	龙州县
	
	

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街60号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街26号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融部
	龙州县龙州镇独山路172号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县
	
	

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路054号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	天等县天等镇天宝北路007号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融部
	天等县天等镇仕民路48号
	0771-3521361

	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路5号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路216号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路138号
	0771-85250680771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路112号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道13号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支40号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支60-1号
	0771-8556667


投标人须知
一、总则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指崇左市政府集中采购中心（以下简称本中心）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（七）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲6.投标截止时间前三天，获取招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并通知已获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
（八）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者本中心提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
①质疑联系部门及电话为：崇左市公安局0771-7966013

崇左市政府集中采购中心0771-7920270

②投诉联系部门及电话为：崇左市财政局政府采购监督管理科0771-5962613

二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标办法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其他要求、合同主要条款等内容作出明确响应。
（三）招标文件的澄清与修改
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（如需，必须提供）
（2）崇左市政府采购供应商信用承诺函（必须提供）；
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务技术文件：
2.1商务文件
（1）投标声明书（格式见第六章）（必须提供）；
（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人（负责人）参加投标时，仅需提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件；
（3）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（必须提供）
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。
（6）类似案例成功的业绩（按采购需求要求提供）；
（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（8）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（9）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章）
2.2技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价，必须提供）；
（4）采购文件要求提供的方案（格式自拟，必须提供）；
（5）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），（格式自拟，必须提供）；
（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；
（7）投标人需要说明的其他文件（格式略）；
▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供）。
▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.本项目不收取投标保证金。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）项目采购需求中带“▲”内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性；
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。
6.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
7.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二）开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人（含7人）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终盖章的电子文件进行回复。
投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后，由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。
（七）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西.崇左）网站发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）采购人或者本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（二）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
崇左市政府集中采购中心
邮政编码：532200

通讯地址：崇左市江州区石景林东路5号（崇左市政务服务中心综合楼）
电话：0771-7920270

第四章评标方法及评定标准
评标方法及评定标准
一、评标原则
（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人（含7人）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）异常低价投标（响应）审查：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，应当启动异常低价响应审查程序；异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
（1）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分30分）

	投标报价（30分）
	（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。
（3）得分计算公式：某投标人价格分=(评标基准价／投标报价)×30分。

	2
	技术分
（满分58分）
	售后服务方案（14）
	一档（6 分）：提供完整售后服务方案，内容基本贴合本项目采购需求，售后保障措施具备可行性。

二档（10 分）：满足一档全部要求，具备实施阶段及质保期完整售后体系；配置专属技术售后人员、建立定期回访制度；提供详细备品备件、易损件清单，备件储备充足、定价合理，具备完善故障响应保障措施。

三档（14 分）：满足二档全部要求，方案编制逻辑清晰、内容全面周全；附标准维修服务流程图，配置专职售后人员且岗位职责明确；明确质保期内免费保修细则；提供完善的备用机保障方案、备件供应方案、质保期外维修维保专项方案，整体可落地性、实操性强。

备注：未提供方案或方案不满足一档得0分。

	
	
	拟投入本项目团队人员情况 (满分8分)
	拟投入配套技术服务团队（不含项目负责人、技术负责人），团队人员持人社部 / 工信部核发网络工程师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师任一中级及以上有效证书，单人多证不重复计分：

1.配备不少于 2 名持证人员，得 6 分；

2.配备不少于 3 名持证人员，本项满分8分。

备注：投标人承诺上述人员均为本单位在职在岗人员，中标后采购人可核查社保劳动关系，投标文件仅提供对应人员证书复印件加盖公章。

	
	
	实施方案分（满分12分）
	一档（6 分）：具备基础项目实施方案，明确实施目标、大致实施流程、基础安装调试思路与阶段工作计划，组织架构清晰，可满足本项目设备到货、上架、基础部署基本需求。

二档（9 分）：在一档基础上，进度计划、质量管控、风险处置、实施流程、人员分工内容完整，方案贴合服务器、数据库设备安装调试场景，针对性较强。

三档（12分）：方案包含到货清点、机房部署、系统安装、数据库配置、联调测试、自检验收、文档交付、售后交接全流程细则，进度保障、质量管控、风险预案、文明施工、验收标准内容详实可落地，体系完整逻辑清晰。

备注：未提供方案或方案不满足一档得0分。



	
	
	安全保密方案（满分12分）
	一档（8分）：基础保密管理方案，明确货物运输、现场交付基础保密要求，可满足最低信息防护需求。

二档（10分）：在一档基础上，设立项目保密管理组织，覆盖运输、进场安装、调试、交付全流程管控，匹配公安设备、业务数据保密管理要求。

三档（12分）：完整包含保密风险识别、分级管控、专项保密制度、项目人员保密管理、服务器/数据库数据加密防护、泄密处置追责全套机制，内容详实、贴合公安数据安全管理规定，可落地执行。

备注：未提供方案或方案无有效实质内容的，本项计0分。

	
	
	应急方案分（满分12分）
	一档（6分）：

针对本项目设备运维、故障处置提供基础应急工作方案，具备基本故障处理思路，可满足项目基础应急保障需求。

二档（9分）：

在一档的基础上，提供完整的项目应急保障方案，包含硬件故障更换、系统故障排查处置、应急人员排班机制。能够响应招标文件要求的 1 小时故障响应机制，明确同城、异地故障到场处置流程，整体方案可行、满足项目售后基本要求。

三档（12 分）：

在二档的基础上，方案系统完善、贴合本项目设备运维实际。完整包含1小时响应、同城4小时到场24小时修复、异地12小时到场/48小时修复的全流程保障机制；具备备品备件储备、周转设备替代、故障升级处置、7×24小时服务专线、储备技术人员驻场保障机制，故障处置流程清晰、责任明确、措施落地，完全满足本项目最高售后保障标准。

备注：未提供方案或方案无实质有效内容的，本项得0分。

	3
	商务分
（满分12分）
	业绩分
（满分10分)
	2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人承接过与本项目核心需求一致的类似项目（如：计算机系统集成服务、政务信息化建设、台式计算机采购及配套服务等），不限定特定行政区域、特定行业或项目金额，每提供1项有效业绩得2分，满分10分。

【注】有效业绩证明材料二选一即可：

①合同关键页复印件（包含合同双方信息、项目名称、采购/服务内容、合同签订时间、双方签字盖章页）加盖投标人公章；

②中标（成交）通知书+合同关键页复印件加盖投标人公章。

原件备查；同一项目业绩不重复计分，分包、转包业绩不予认可。

	
	
	政策功能分（满分2分）
	所投产品中包含财政部、生态环境部最新发布的《环境标志产品政府采购清单》（以投标截止日前最新有效版本为准）内产品的，每有1个主要产品品类符合要求得1分，满分2分。

有效证明材料要求（复印件加盖投标人公章，原件备查）：

1. 所投产品对应的环境标志产品认证证书（证书需在投标截止日处于有效期内，清晰载明产品名称、型号规格、认证机构及有效期）；

2.未提供有效证明材料或所投产品未列入对应清单的，本项不得分。

	总得分=1+2+3


三、中标候选人推荐原则
（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
第五章政府采购合同主要条款
崇左市政府采购合同
合同名称：
合同编号：
采购单位（甲方）崇左市公安局
住所：
供应商（乙方）
住所：
签订合同地点：
签订合同时间：
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，
按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本
崇左市政府采购合同
合同编号：
采购单位（甲方）：
供应商（乙方）项目名称编号
签订地点签订时间
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标品牌、规格型号、生产厂家
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	详细内容见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）（小写）


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。因乙方提供的货物本身（不含甲方自行添加的软件/硬件）侵犯第三方权利的，由乙方承担责任；因甲方超出合同约定范围使用（如修改软件、更换部件）引发的侵权，由甲方承担责任。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。
交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后十个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
6、货物交付验收后，产权归甲方所有，货物交付给甲方至服务产权转移至甲方期间，甲方应尽到保管义务，货物损毁灭失的风险自项目验收合格后转移至甲方。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
4.乙方提供包括但不限于针对本项目在前期实地调研、需求分析基础上，与甲方开展技术交流、完善技术设计、实施方案;按时、保质开展上述各项信息系统集成、调试、检验、技术培训及实施售后、故障维护服务等内容。 

5、乙方为项目提供专属VIP客户经理，为服务承诺和售后服务及保修期期指定联系人，联系人接到甲方质量问题或故障电话（含手机短信、微信等）后，立即响应并在4小时内到达现场（工作日9:00-18:00内4小时到达，节假日顺延至下一工作日；偏远地区（距乙方办公地50公里以上）延长至8小时）。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：
第九条　履约保证金：履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。
第十条税费
本合同执行中相关的一切税费按国家税法有关规定执行。
第十一条质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物保修期为年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。如甲方在乙方正式提交书面验收申请之后十五个工作日内不进行验收，又没有提出其它充分理由的，则自前述期限届满之日起视为甲方完成验收并验收合格。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由方承担。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%；超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。
5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3．诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。
第十八条合同生效及其他
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得变更、中止或终止。
2．乙方不得转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1．政府采购招标文件；
2．乙方提供的投标文件；
3．投标承诺书；
4．中标通知书。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。崇左市财政局政府采购监督管理科、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）
年   月   日
	乙方（章）
年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年   月   日


合同附件
	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）
年   月   日
	乙方（章）
 年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章　投标文件格式
投标文件格式
一、投标文件封面格式
投标文件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年月日
注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成
二、投标文件目录
1.资格文件......................................................................（页码）
（1）有效的营业执照等证明文件...................................................（页码）
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章..........（页码）
②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章.........................................................................（页码）
（2）崇左市政府采购供应商信用承诺函...............................................（页码）
2.商务技术文件...................................................................（页码）
2.1商务文件......................................................................（页码）
（1）投标声明书...................................................................（页码）
（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证扫描件；当法定代表人（负责人）参加投标时，仅需提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件....................................（页码）
（3）商务响应表（必须提供）.......................................................（页码）
（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等.......................................（页码）
（5）采购文件要求提供的社保缴纳证明。(必须提供)......................................（页码
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料...................................（页码）
（7）类似案例成功的业绩（按采购需求要求提供）..................................................................................（页码）
（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书.................................（页码）
（9）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）.................................................................................（页码）
（10）中小企业声明函.............................................................（页码）
2.2技术文件......................................................................（页码）
（1）对本项目系统总体要求的理解..................................................（页码）
（2）技术响应表..................................................................（页码）
（3）设备配置清单.................................................................（页码）
（4）采购文件要求提供的方案（格式自拟，必须提供）................................（页码）
（5）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等..........................................（页码）
（6）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表...（页码）
（7）投标人需要说明的其他文件...................................................（页码）
▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料.................................... .（页码）
3.报价文件.......................................................................（页码）
（1）投标函......................................................................（页码）
（2）投标报价明细表..............................................................（页码）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明......................................（页码）
（4）开标一览表...................................................................（页码）
▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。
三、投标文件格式
一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）崇左市政府采购供应商信用承诺函（必须提供）；
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致崇左市政府集中采购中心：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：
1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电 力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得 总公司的授权。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
5.我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称（盖章）： 
日期：
注：1.参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.第 1 点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。
二）商务技术文件部分（格式）
商务文件部分（格式）：
（1）投标声明书格式：
投标声明书
致：崇左市政府集中采购中心：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人（负责人）或委托代理人签字（签章）：
投标人公章：
 年    月    日
※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：
法定代表人（负责人）授权委托书
致：_崇左市政府集中采购中心：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签字（签章）：法定代表人（负责人）签字（签章）：
所在部门职务：职务：
被授权人身份证号码：
	贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）


投标人公章：
  年    月    日
（3）商务响应表格式：
本项目：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


委托代理人签字（签章）：
投标人盖章：日期：
▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）
（6）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：
投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购单位名称
	项目名称
	数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人） 或委托代理人签字（签章）：　　　　　
投标人公章：                                           年    月  日
（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）
（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟
（9）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（10）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）
（11）中小企业声明函（按最新相关政策执行，如有请提供）：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。
附：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条“符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。”的规定，参与本项目的个体工商户如符合中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》，在本次采购活动中视同中小企业。

技术文件部分（格式）：
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式：
本项目：
	序号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	证明文件（如有）

	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：
投标人盖章：              日 期：
（3）设备配置清单格式：
分标：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：
投标人盖章：              日 期：
非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）
②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）
（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：
投标人盖章：            日 期：
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分（格式）
（1）投标函格式：
投标函
致：崇左市政府集中采购中心：
根据贵方为项目的招标公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起个日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：电话：
传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________
投标人名称（公章）：___________________
开户银行：银行账号：
委托代理人签字：___________日期：_____年___月___日
（公章）
年___月___日
（2）投标报价明细表格式
投标报价明细表格式
本项目：金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位及数量①
	设备单价②
	合计①*②

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：
投标人盖章：                               日  期：         
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：
项目编号：
本项目：金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位及数量①
	设备单价②
	合计①*②

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。
5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：    年   月   日
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