说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。“●”条款为重要技术参数及配置条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：详见采购需求一览表

标项一

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	教学互动系统（学生）
	1
	套
	教学互动系统（学生）含学生数码显微镜

一、教师端 1台
数码显微镜：光学系统：无限远光学补正系统，光学系统在视野内提供图像；
1.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,采用同步带传动、无伸出式结构，能避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可选用X及Y向移动手轮；
▲2.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲3.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲4.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲5.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置由多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
6.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
▲7.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
▲8.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
▲9.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）
100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）; 

▲10.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下可正常使用；
11.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以根据指示灯颜色了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
12.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境震波；
▲13.安全锁：显微镜带有安全锁； 
14.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
15.操作指南：扫描显微镜上粘贴有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
16.防霉结构设计：镀膜防霉技术，镜体、目镜筒和物镜都做了防霉处理；
▲17.摄像系统:
（1）图像设备：≥1600万像素高清数字成像系统； 
（2）分辨率：4608×3456有效像素，靶面尺寸1/2.33英寸；
（3）帧率：3.5～47 帧/秒； 
（4）信噪比：≥41 dB；
（5）数据接口速度：≥USB2.0；
（6）扫描方式：逐行扫描； 
（7）曝光方式：自动/手动曝光； 
（8）白平衡方式：自动/手动白平衡。
18.教师端数字显微图像处理终端（端口）： 24英寸显示器，  CPU 频率：≥2.1GHz， 16GB 内存、硬盘容量1TB +512GB SSD。
二、学生数码显微镜 95台
1.光学系统：无限远光学补正系统；
▲2.载物台：双层高硬度无伸出式平台，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,能同步带传动、无伸出式结构，可避免齿条划伤钢丝。平台标尺具有手轮指示，可正确选用X及Y向移动手轮；
▲3.调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗、微调机构，微调格值≤0.2μm，粗调每转≥37.7mm,调焦范围向上2mm，向下13mm；具有卸力保护装置，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力；
▲4.限位结构：可任意设置上限位定位焦面，可切片，限位装置于粗动手轮前侧，可进行左右互换，可避免镜身中置；
▲5.聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，可找到不同物镜时光栏对应的正确位置。可固定的聚光镜安装方式；
▲6.照明系统：≥60000小时超长寿命LED光源，采用复眼照明系统，照明均匀。照明系统内置的多透镜组成的网状复眼光学部件，可从低倍（4X）到高倍（100X），在观察、拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图像中央亮、四周暗的缺陷，显微镜在任何放大倍率下都能够获得显微图像；
7.双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，视场数≥20。观察头具有防脱落设计，松开观察头锁螺丝来旋转观察头方向时，观察头不会掉落；
8.目镜：10X大视场目镜，屈光度可调节，视场数20mm；
9.物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构。与机身连接处做防尘设计；
10.物镜：平场消色差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥25mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥6.7mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）; 
▲100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14mm）
11.防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜采用防霉技术并做了防霉处理，显微镜在温湿环境下能正常使用；
▲12.光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合双色光源状态指示灯，可以了解显微镜的状态。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源；
▲13.机身结构：具备抗震底脚，可过滤环境的震波；
14.安全锁：显微镜带有安全锁； 
15.便携性：整机重量≤5.2kg（双目）；
▲16.操作指南：扫描显微镜上有在线指南二维码，在线指南提供有视频使用说明，可查看有关操作和清洁程序的信息；
▲17.图像成像系统：显微摄像机（含学生端30台）：≥500万像素1/2英寸逐行扫描传感器；
▲18.USB3.0接口 分辨率能达到≥2560×1920  自动/手动白平衡；
19.数字显微图像处理终端（30端口）：≥24英寸显示器，CPU频率：≥2.1GHz，内存容量≥16GB，硬盘容量：≥512GSSD。
三、数码显微镜无线互动系统控制软件 
1.全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键操作方式； 
2.无线网络环境下可以支持≥60个用户；
3.具备防杀进程、断线保护、卸载密码保护辅助功能；
4.文件分发和提交可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
四、功能要求
1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；
2.屏幕广播：屏幕广播时可调节多种画面质量；
3.屏幕笔：辅助工具具备显示项目、添加注释，添加批注；
4.网络视频：实现教师机播放的视频可同步广播到学生机；
5.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务，学生也可以单独完成；
6.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，具有视频设备的提示画面。语音广播：教师机、学生机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音可广播给教师、学生，教学过程中已登录的学生和教师可收听该声音；
7.语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象；
8.学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学；
9.分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院；
10.讨论：教师可组织学生使用文字、图片、手写板开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，教师可将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生可选择自己感兴趣的主题开展讨论；
11.文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至主机的某目录下。目录不存在可自动新建此目录；如果盘符不存在或路径非法，则不允许分发；文件已存在的，可选择自动覆盖或保留原始文件；
12.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，教师端自动生成学生姓名命名的文件夹；
13.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍照，可保存学生画面的截图；
14.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（≥16个）。教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间可以控制、切换。可手动或自动循环监视。
五、无线智能AP中枢工作站 

1.无线传输：①传输速度：广播≤0.5秒，转播≤1秒，监控≤1秒；
2.7×24小时连续工作不掉线；
3.不少于60个学生端可同步响应教师指令，时差不超过1秒；
4. 传输数据完整，不丢包、具备抗干扰；
▲5.一个无线AP同时可连接不少于60个学生端；
6.安装位置：根据教室实际需要，安装在教室天花板或墙壁上；
7.满足≥100平方米面积使用。

六、其它配置

1.升降板；尺寸：≥4000mm×2100mm；
2.结构：中间放画框幕布，两侧放两组升降绿板，每组由两块同等大小的书写板组成，画框幕布由升降板整体包住，幕布内嵌黑板一侧里面。安装：隐形安装，没有外露的挂接件；

3.白色带磁性板2块：尺寸（宽*长）约：90*120cm；

4.显微镜工作台

工作台2张；尺寸约 ：2000*750*850mm；台面：实芯理化板厚度为≥12.0mm钢制框架：采用约40×60δ1.2mmC型钢材；柜体部分：柜体采用≥15mm厚。柜体规格：约L*500*600mm，五金配件：轨道采用≥400mm三节轨道。铰链可选用110°合金铰链。
	930751.99
	930751.99
	软件和信息技术服务业

	
	2
	多媒体智能控制系统
	1
	套
	▲1．铝合金拉丝面板，不锈钢按键，≥3路强电电源控制，内置投影机保护模块，投影机具备延时关机功能 ，一键式联动控制管理功能；
2．面板集成万能电源座、网络、双层USB、视频、MIC、笔记本VGA、立体声座接口；
▲3．内置≥3路VGA输入(含1路前置)，2路VGA输出，带宽300MHz，-3db，自带长线驱动器。2路视频输入，2路视频输出，阻抗75Ω，带宽100MHz，4路音频输入，1路音频输出，频响20Hz～20kHz +1/-3dB ，1路麦克风输入 。1路可编程RS232控制功能，1路万维网接口，具有银幕升、降、停控制，内置有线电视调制器。独立外置电源供电；
▲4．投影机代码内置，≥4路拨码开关，通过拨码可设置投影机控制代码，无需电脑软件。具备批量安装。1路红外控制能控制投影机；
5．具有数据保存功能，可导入导出232码，能批量安装；
6．开口尺寸约：190*70MM。
	1693.57
	1693.57
	工业

	
	3
	机能学实验系统
	2
	套
	生物信号采集与处理系统技术参数
一、硬件参数
●1. 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2. 物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
3. 实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
▲4. 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标。
●5. 量程：±50μV ~±1V； 
●6. 滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器：
低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；50Hz陷波：开、关两档可调；
●7.采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）；
●8. AD转换器：16位4通道同步采样； 
9. 共模抑制比（CMMR）：>100DB;
10. 输入阻抗：10M@DC；
11. 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
●12. 支持采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13. 系统级联：2~4台设备级联；
14. 电源:DC 12V；  
15. 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
●16. 信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
●17. 具有监听、记滴功能；
●18. 设备高级程控刺激器，刺激器参数包括：波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；模式：恒流、恒压两种输出方式；电压：-110V~110V；电流：-150mA~+150mA；时间步长：0.05ms。
二、软件参数
1. 软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
●2. 同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
●3. 实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析操作；
4. 可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
●5. 通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
●6. 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7. 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8. 具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9. 具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
▲10.具备嵌入软件界面的实验报告编辑功能；设备所测数据可以在国产设备上进行全功能反演分析；
12.  软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13. 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件，支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求，载入和显示时间小于5秒；

15. 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16. 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商；
●17. 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
●18.  通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析；
19.  专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析，能提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20. 心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
●21.  数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积参数；
22.  药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23. 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24. 软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统信息；
25. 刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作；
26. 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27. 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率参数；
28. 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29. 实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块；
▲30. 支持人体指脉无创连续血压仪连接及数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；实时数据非模拟波形；
▲31. 支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内；
▲32. AI实验助手功能：系统提供不低于60个实验课题的AI对话问答服务，其中聚焦模式可以回答相关课题内容，开放模式可提供搜索内容，支持两种模式任意切换，支持语音对话；                                               33.实验数据管理功能：实验数据上传功能：支持信息化集成化信号采集与处理系统实现一键上传实验数据，本组实验学生可共享数据；系统具备从数据创建到销毁全生命周期的管理能力，包括数据分类、归档、长期存储及安全删除功能；
34.实验数据下载功能：支持教师下载本组实验数据，并导入信息化集成化信号采集与处理系统反演查看；
35.数据共享权限控制功能：在基本的上传下载功能上，还具备细粒度的权限控制，各角色（包括学生、助教、教授等）严格按照授权范围访问数据；支持基于角色的访问控制（RBAC），并详实记录所有数据访问与修改日志，可以进行审计；
36.实验报告管理功能：在线上传功能：支持学生实验报告在线上传，提交至教师评阅。在线评阅功能：支持教师在线查阅实验报告具体内容，在线组件对报告进行自由书写和标注；支持对实验报告进行评分及评语的保存与提交；支持自动记录审批历史。批阅下载功能：支持学生查看已批阅的实验报告；
37.手机考试功能：支持在线考试：系统提供跨PC端与移动端的在线考试功能，涵盖与技能题；
38.智能化试卷构建：组卷过程中，支持按照难度等级智能化组卷，支持通过试题包或试题名称手动搜索并添加新试题。试卷管理：对于组卷成功的试题，支持单题及批量分数设置；支持试卷导出和打印、答案的导出功能；
39.互动式评阅机制：支持在主观题考试中设置学生互评或教师自评，评阅结束后系统自动计算评分平均值；
40.考试异常恢复功能：若考试因故中断，支持恢复考试状态，考生能够继续答题；支持断网重连后的考试恢复；
41.考生状态管理：系统支持对单个或批量考生的状态重置，考生可继续参与考试；
42.自动批阅功能：支持客观题和技能题自动批阅；
▲43.试题分析报告：考试结束后，提供试题分析报告，包括正确率、难度系数、区分度数据，并支持导出；
44.在线监考功能：具备在线监考能力，包括支持在线查看作答人员、在线查看考卷与进度、实时群发消息、私发消息，具备要求回答、强制收卷以及单独对考生强制收卷功能； 
45.主控台一套：内存：32G DDR4 3200MHz；
硬盘：1T 。
	31123.57
	62247.14
	工业

	
	4
	生物机能实验系统
	6
	台
	一、硬件参数（终端配置）
1.采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
2.物理采样通道扩展：任意一个物理采样通道可扩展至8个实际数据采样通道，总计可进行32通道数据同时采样，并可对各个通道参数进行调节。如在一个物理通道上连接无线人体生理信号仪，该物理通道可同时采集体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8个信号；
▲3.实时传感器类型自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器类型，同时在仪器面板和软件界面上有具体传感器类型和参数提示；
4.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标；
5.量程：±50μV ~±1V； 
6.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器
1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；
2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；
3）50Hz陷波：开、关两档可调；
11.11.21.31.41.51.61.77.最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）。
8.AD转换器：16位4通道同步采样； 
9.共模抑制比（CMMR）：>100DB；
10.输入阻抗：10M@DC；
11.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
12.支持多种采样方式：连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
13.系统级联：2~4台设备级联；
14.电源:DC 12V；  
15.环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
16.信号采集设备使用情况记录和显示：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录在硬件中并可以在采集软件界面中显示；
17.具有监听、记滴功能；
▲18.设备高级程控刺激器参数包括：
1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形；
2）模式：恒流、恒压两种输出方式；
3）电压：-110V~110V；
4）电流：-150mA~+150mA；
5）时间步长：0.05ms。
19.配套控制终端一套：内存：16G DDR4 3200MHz；硬盘：512G 。
二、软件参数
121.软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形；
2.同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形；
3.实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
4.可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音；
5.通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示；
6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
7.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
8.具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件；
9.具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验；
10.嵌入软件界面的实验报告编辑功能；
11.实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计；
12. 软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程；
13.专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能；
▲14. 中文版操作软件。 支持PC、手机移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作；
15.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
16.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件服务商；
17.数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
18. 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；
19. 专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供分析的DEMO数据供用户演示和学习；
▲20.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2；分析参数可调，包括：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期；LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置功能；
21. 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
22. 药理学参数计算工具：药物拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值；
23.固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
24.软件功能配置：文件路径、软件外观信息可以通过统一配置界面进行修改，界面上能查看系统信息；
25.刺激器参数冻结：在刺激过程中参数不能被用户修改；
26.实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改；
27.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，可选择传感器、通道、采样率参数；
28.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值；
29.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块。
	28943.57
	173661.42
	工业

	
	5
	智能热板仪
	14
	台
	1.从室温加热到55°C的时间:≤10分钟； 
2.温度显示精度: 0.1℃℃2； 
3.温度控制精度:0.1°C；
4.时间显示精度:0.01s4； 
5.时间显示范围:0.01秒~99分59.99秒温； 

6.温度传感器: PT100数字温度传感器； 
7.温度传感器分辨率: 0.0625℃C； 
8.温度设置范围:室温~80℃℃；
9.显示方式:5寸触摸屏，所有指标同时显示； 
10.显示内容: 实际温度、设定温度、痛阈时间、抬脚次数、组总时间、万年历、输出； 
11.数据输出:带USB接口，数据可外部存储； 
12.机内数据保存量:500组数据； 
13.记录方式: 脚踏开关、触摸开关； 
14.工作温度:0℃℃~45°C14； 
15.空气相对湿度:15~80%RH；
16.电源电压: AC110~220V±20V16； 
17.紐憝禺劢杮电源频50Hz+2HZ； 
18.输入功率:≤300W； 
19.主机外形尺寸约:330mmx280mmx150mm； 
20.重量约: 3Kg；
21.可靠性:MTBF>10000。
	4128.68
	57801.52
	工业

	
	6
	紫外分光光度计
	2
	台
	1.波长驱动：自动波长；
2.波长范围：200-1000nm；
3.波长准确度：±2nm；
4.波长重复性：0.5nm；
5.光谱带宽：4nm；
6.透射比准确率：±0.5%T；
7.透射比重复性：0.2%T；
8.透射比范围：0.0-200%T；
9.光度范围：-3-3A,0-200%T,0-9999C；
10.杂散光：0.2%T@220nm/360nm；
11.稳定性：±0.002A/h@500nm；
12.显示方式：128×64位点阵液晶显示；
13.通讯方式：USB接口；
14.数据输出设备一台；
15.分析软件：支持；
16.噪声水平：0.001A/2min@500nm；
17.基线平直度0.002A/h。
	4893.85
	9787.7
	工业

	
	7
	集智还原系统 
	60
	套
	1.管理软件支持C/S与B/S混合架构管理，控制台支持多语言（中文简、繁体、英文）；
▲2.界面上具备资源概览功能，包括镜像数量、 磁盘数量、分组数量。具备终端统计功能，包含终端总量、在线数量、 离线数量、一键唤醒全部终端、一键关闭全部终端；具备部署进度统计功能，包括完成部署、在整部署、正在分析、以及异常终端统计；
▲3.终端云管理平台支持在电脑操作系统上部署；

4.支持授权信息展示，快捷入口（首次使用、上传更新、重新部署），服务器概况图形化展示（负载状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线终端），终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启；

5.支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址等配置信息。针对不同的群组指定不同的部署策略、虚拟磁盘；
6.软件支持磁盘虚拟化技术，可实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理；
7.支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度；
8.支持跨网段部署，软件负载要求，单台服务器可管理客户端≥500台；
9.服务端软件支持一键升级，服务端升级后对未升级的客户端也可以统一管理；
10.支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端；
11.支持操作系统快照节点间的任意切换及恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量不少于12个；
12.支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；
13.支持批量设定终端的计算机名称和IP地址信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和IP地址；

14.教师授课时，支持管理员一键禁用、启用所有客户端的键盘、鼠标；
15.系统需软件预注册功能，一台客户机上传更新并注册软件后，其他客户机只需要重启即可自动注册；

▲16.本次配置1套授权，能满足60套还原系统管理服务器的使用需求；
▲17.双硬盘支持，支持NVME，M.2固态硬盘，同时支持容量不同的固态硬盘和机械硬盘，并能组成一个全新的虚拟磁盘，虚拟磁盘空间可按需分配，同时兼容新老机型部署；
18.管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组，支持P2P部署功能，可在正常上课的同时边部署边使用，支持分区共享，支持断点续传，不需要强制一次下发完成；
▲19.终端在无操作系统的裸机状态下，开机设置网络启动后，连上服务端即可使用，无须提前网络部署或对终端硬盘进行任何的操作；
20.支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原，支持每次/天/周/月及手动还原等多种恢复策略；
▲21.支持客户端共存操作系统数量不少于64个，并需具有系统部署策略；
▲22.终端支持在断网或服务端宕机的情况下，可部署至本地硬盘的所有操作系统，系统可正常使用和每次开机还原，能提供单机保存的管理接口。
	275.98
	16558.8
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。

（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。

6.售后服务要求

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项标的产品：教学互动系统（学生）。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


标项二
	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	分项预算（元）
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业

	
	1
	全钢通风柜
	7
	台
	技术参数：
1.通风柜主柜体部件，规格：约1500*850*2350mm；
（1）上箱体：
采用≥1.0mm厚镀锌钢板，激光数控切割，左.右旁板、前楣板、下横板一体成型，左.右旁板采用欧式窄边设计，规格：约1200mm×850mm×2350mm；喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，有附着力.表面硬度能耐腐蚀性；内衬及导流板选用≥5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作；
（2）下箱体：
采用≥1.0mm厚的镀锌钢板，激光切割折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用304不锈钢材料，开启度为约145°；下柜体铰链和合页可以互换使用，方便维修；调整脚说明：采用直径约φ10mm注塑调整脚，具备防震、防潮、耐腐蚀，并且可根据室内地坪适当调整柜体高度，可调节高度为≥30mm；
（3）固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃； 
（4）移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置。 
2.通风柜台面：
台面：采用≥12mm厚实芯理化板台面。具备耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂腐蚀。
3.供电系统：
（1）插座：插座配有≥3个10A 220V五孔多功能插座。配备防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，国标220V/10A五孔插座3个，国标220V/16A三孔插座1个，适合实验室内仪器设备。供电线路要求12kW以上，满足2个电炉同时使用；
（2）照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换；
（3）控制面板：具有插座、日光灯、风机、风阀开停控制开关；
（4）有通风柜专用的供电箱。
4.通风系统：
带PP离心风机（耐腐蚀），配备离心风机配电、PVC风管、弯头、直通等配件。离心风机安装室外，具备防水防晒。PVC风管约10米；
5.售后服务：
质保期内上门维修或更换，出现故障时，维修工程师24小时内上门服务。
	11692.99
	81850.93
	工业

	
	2
	可见分光光度计
	28
	台
	1.光学系统：衍射光栅C-T单色器；
2.光源：卤素灯10W/8V；
3.波长范围：（360～1000）nm；
4.波长准确度：±3.0nm；
5.波长重复性：≤1.5nm；
6.带宽：6nm； 
7.透射比准确度：±0.8%T；
8.透射比重复性：≤0.3%T；
9.杂散光：≤1.0%T（360nm，NaNO2）；
10.仪器尺寸：约350mm×300mm×220mm。
	1487.84
	41659.52
	工业

	
	3
	1.5ml高速离心机
	2
	台
	1. 最高转速[rpm]: 15000rpm (200-15000rpm), 步长：10rpm；
2. 最大相对离心力[xg]: 21380×g，步长：10×g；
3. 转速精度: ±20 rpm；
4. 温度设定范围 -20℃-40℃
5. 转子容量: 5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4；
6. 定时: 30秒-99分-HOLD (连续运行)；
7. 驱动电机: 无刷直流电机；
8. 安全性能: 双门锁、超速、状态诊断系统；
9. 电源: 单相，AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A；
10. AC110V-120V, 50Hz/60Hz,8A；
11. 噪音(dB): ≤64；
12. 加减速度: 25s↑25s↓；      
13. 尺寸(毫米): 约(长)280×(深)364×(高)266；
14. 重量:约 12kg；
15. 其它功能：具备转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。
	8432.64
	16865.28
	工业

	
	4
	水浴锅
	2
	台
	一、参数详情
1.温度范围：室温+5℃ ~ 95℃；
2.温度波动度：±0.05℃；
3.温度均匀度：±0.05℃；
4.显示分辨率：0.01℃；
5.控温方式：PID 微电脑智能控制（自动调节加热功率，稳定至设定温度）。
二、槽体与容量
1.内胆尺寸：（深×宽×高）：约 340mm×260mm×740mm；
2.槽体材质：不锈钢；
3.外壳材质：冷轧钢板+喷塑。
三、加热与循环
1.加热功率：约 1.5~2.0kW；
2循环方式：内循环；
3.泵流量：约 20~30L/min（可连接外部设备）。
四、安全与设计
1.安全保护：
1.1过温保护（自动切断加热）；
1.2漏电保护；
1.3电机或电路过载保护；
1.4操作界面：液晶显示屏+按键控制（支持温度设定、实时显示、报警提示）。
2.定时功能：温度校准功能（可通过外部标准温度计校准）。
五、电源与尺寸
1.电源要求：AC 220V±10% / 50H；
2.外形尺寸（长×宽×高）：约 400mm×300mm×500mm；
3.净重：约 20~25kg。
六、适用场景
1.实验室样品恒温（如：化学反应、生物培养）；
2.分析仪器控温（如：粘度计、旋光仪、电化学仪器的恒温浴槽）；
3.精密测量（如：温度环境的实验）。
	1430.13
	2860.26
	工业

	
	5
	功放
	2
	台
	一、功能要求

1.带LED显示屏，采用机架式铝合金黑色机身设计；
2.自带数码播放器，支持WMA、MP3格式的音乐；具有手机蓝牙5.0音乐播放功能。
前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换。按键可切换多媒体和外接音源；
3.具有录音功能、反馈抑制功能；
4.前面板3路大二芯 MIC接口输入；后面板3路MIC接口：其中2路带幻象供电的卡侬头接口，一路大二芯接口；
5.功能调节旋钮采用暗藏式设计。具有话筒音量调节旋钮5个，回响和延时调节旋钮各1个，高音、中音、低音旋钮各1个；音乐高音、中音、低音旋钮各1个；
6.具有话筒总音量调节旋钮1个、音乐总音量调节旋钮1个、混响音量旋钮1个；
7.支持2路线路输入、1路线路输出；
8.具有4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。                                                                                                                                                                                                             二、技术参数：
1.额定功率：2*200w；
2.额定阻抗：8Ω；
3.频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz；
4.线路音调控制：高音11KHz±12dB,中音1KHz±10dB低音90Hz±12dB；
5.话筒音调控制：高音11KHz±10dB,高音1KHz±8dB低音90Hz±10dB；
6.失真度：≤0.5%；
7.信噪比：≥80dB(A计权）。
	1969.37
	3938.74
	工业

	
	6
	电动投影幕布
	2
	台
	1.技术参数：120寸16：9幕布，投影尺寸约2590mm*1620mm高清白塑幕面，亮度系数β≥1.0；有效散射角2α≥160°；
2.外壳由金属板冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰；
3.配超静音同步电机可调节内置限位，上下精准。幕面为经高温处理的PVC浆融性机制幕，白昼成像清晰；
4.幕面材料无任何气味，幕面平整。不卷边，不发黄，具有防霉、防潮、阻燃特点。
	844.06
	1688.12
	工业

	
	7
	冰箱
	2
	台
	技术参数配置（CSP）：
1.有效容积 ：有效容积≥300L；
2.整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，防菌防腐蚀；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L；
▲3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；
▲4.核心组件：压缩机2个，风机1个，蒸发器2个，冷凝器2个；
5.采用碳氢制冷剂，制冷剂用量符合国家标准要求，单制冷系统制冷剂用量≤50g；
6.门体结构：发泡门设计，避光保存；
7.制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；
▲8.温度均匀性：采用保温材料，风冷系统，冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃；
▲9.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、网络监控；
10.数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
11.数据打印：温度记录可打印，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
12.温度监控：配有两个测试孔，可接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 
13.箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节； 
14.柜内照明：内设LED照明灯；
15.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；
16.安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁；
17.停电报警：内置高容量电池，断电后能继续显示箱内的实时温度，持续时间24小时；
▲18.冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封。
	2725
	5450
	工业

	
	8
	音箱
	2
	台
	系统类型：两路两单元低音音箱；
1.频率响应：30Hz-18kHz±3dB；   
2.灵敏度：95dB/1W/1M@±2dB；     
3.额定功率：150W/8Ω ；  
4.峰值功率：300W/8Ω；                                                                                                                                                                                                                                       5.高音：3”x2；
6.低音：10"×1只；    
7.连接器：2P HiFi线盒； 
8.箱体材质： ≥12mm高密度纤维板；
9.表面处理：黑色PVC胶皮；    
10.尺寸：(WHD) 约 510×280×300mm；     
11.重量：约8KG。
	1140.62
	2281.24
	工业

	
	9
	不锈钢器具推车
	4
	辆
	1.规格：约1000*600*850mm，双层；

2.采用304不锈钢材料制作，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm；

3.配四只4寸静音脚轮。
	1199
	4796
	工业

	
	10
	电热恒温水浴箱
	4
	台
	1.电源电压：220V/50Hz；
●2.功率：1000W；
3.控温范围：RT+5℃-100℃；
4.温度波动：±0.2℃ ；
5.跟踪报警：＋2℃±0.5℃；
6.工作室尺寸(mm):约600×300×190；
7.外包装尺寸（mm)：约670×350×300。
	1345.46
	5381.84
	工业

	
	11
	直排风通风系统
	1
	套
	含Ф250离心风机，Ф250PVC风管2米、Ф250 90°弯头2个，Ф250 45°弯头1个，百叶1个，连接线2米一套，风机吊架一套（吊丝杆1米长）。
	2373.11
	2373.11
	工业

	
	12
	冰箱
	1
	台
	1. 总容积 250升（冷藏室160L + 冷冻室90L）；
●2. 能效等级 一级能效（日均耗电约0.58度）；
3. 制冷方式 风冷无霜；
4. 噪音值 38分贝；
5. 面板材质 钢化玻璃面板；
6. 尺寸(宽×深×高)：约 595×650×1800mm。
	1960.91
	1960.91
	工业

	
	13
	冰柜
	1
	台
	1.温区：单温柜，立式玻璃门，单温冷藏，温度 0℃≤t≤10℃， 有效容积390L,开门方式侧开门；
●2.制冷方式：风直冷；
3.控温方式：机械控温；
4.制冷循环：单循环。
	2647.61
	2647.61
	工业

	
	14
	超净工作台
	1
	台
	一、技术参数：
1、双人双面净化工作；
2、洁净度：100级@≥0.5um；
3、菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；
4、平均风速：0．25--0．45m/s(快．慢双速)；
5、振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向)；
6、噪声：62dB(A)；
7、照度：≥300Lx；
8、电源：AC/50HZ/220V；
9、功耗：0.8KW；
10、重量：<250kg；
11、过滤器规格及数量：约1350×550×38mm，一个；
●12、荧光灯/紫外灯规格及数量：照明荧光灯：16W，2 支；紫外杀菌灯：15W，2 支。
13、适用人数：双人双面；
14、外形尺寸(mm)：约1540×680×1600；
15、工作区尺寸 (mm)：约870×650×520。
二、产品要求：
1、垂直流形，准闭合式台面，可防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激；
2、采用可调风量风机系统，接角型开关、无级调节电压大小。
	8363.21
	8363.21
	工业

	
	15
	低速台式离心机
	2
	台
	一、功能要求：
●1.微机控制，直流无刷电机驱动；
2.触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据采购人需求设置且自动存储；
3.液晶屏显示；
4.实时rpm/RCF之间读数换算与设定;
5.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速保护功能；故障自动报警功能；
6. 一键瞬时离心功能，短时离心无需设置参数，按住即可快速离心；
7. 采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护功能；
8. 配备10mL和50mL容量转子；
9.带有应急开门拉绳，断电情况时，样品可正常取出；
10.机体采用全钢机身；
11.具有隔音设计，噪音≤65dB；
12.具有转子参数锁定功能；
13.离心结束后，离心机盖自动打开。
二、技术指标:
1.最高转速：5500rpm；
2.最大相对离心力：4900g；
3.最大容量：1000ml；（4X250ml）；
4.离心腔直径：φ380mm；
5.转速精度：±20r/min；
6.噪音：≤65dB (A)；
7.定时范围：1min～99min；
8.功率：450W；
9.外形尺寸：约525×430×360(mm)；
10.净重：约40kg；
11.配置：主机加转子8*50ml/32*15ml/64*5ml。
	8072.44
	16144.88
	工业

	
	16
	掌上离心机
	1
	台
	一、产品要求：
1.三合一大半径8孔位转子，兼容1.5ml、0.5ml、 0.2ml三种离心管；
2.采用高频宽电压电源技术，输入电压范围85-265V AC；
3.配置LED数码显示，可设定时间和转速；
4.采用免维护电机。
二、技术参数：
●1.最高转速：12000rpm；
2.最大相对离心力：7500g；
3.最大容量：8 x 1.5ml/2.0ml，4 x 8 x0.2ml排管PCR板转子；
4.定时范围：1-99min；
5.电源：85V-265V  50-60 Hz；
6.总功率：45W；
7.整机噪声：≤ 45dB（A）；
8.外形尺寸：约196 x 176 x 122 (mm)；
9.净重：约1.2kg。
	1090
	1090
	工业

	
	17
	电泳槽
	2
	台
	▲1 .具备三根铂金电极，上样量大于等于16个载玻片；
2 .带有调节腿；
3 .可调节游杆；
●4. 透明上盖；
5. 外型尺寸约（L×W×H）：约（370×270×110）mm；
6.凝胶板规格 
7. 电介质规格约：长70或 90（mm），宽250mm，双排；
8. 重量：约2kg；
9. 缓冲液总容量：1000ml；
●10. 配置清单包含以下：电泳仪（主体）/1 个；电泳仪（上盖）/1 个；游杆/4 根；
调节腿/4 个；电泳导线/1 付。
	1350.44
	2700.88
	工业

	
	18
	电泳仪
	1
	台
	一、技术参数：
1. 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）；
2. 输出范围：10～600V、1～1000mA、1～300W；
3. 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）；
4. 定时范围：1分钟～99小时59分钟；
5. 伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr；
6. 显示：带背光的LCD液晶屏；
7. 输出插孔：4组；
8. 外形尺寸（L×W×H）约：263×275×125（mm）；
9. 净重约：4.4（kg）。
二、性能
1. 触摸按键，双核微处理器智能控制；
2. 可增加快捷键；
3. 可同时显示预设值和实际输出值；
4. 可存储100个电泳方法；
5. 具有自动记忆、自动关断功能；
6. 具有分步控制功能（可编辑10组，每组可10个程序自动连接运行）；
7. 具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性；
8. 具有标准、定时、伏时、分步运行功能；
9. 具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障智能提示功能；
10. 具有过载、空载、漏电保护功能。
	817.5
	817.5
	工业

	
	19
	多用脱色摇床
	1
	台
	1.频率：40-240转/分；
2.回转半径：15mm；
3.定时： 0-120分钟；
4.平台尺寸：240 X 200 mm；
5.功率： 35W窗体顶端。
	4761.27
	4761.27
	工业

	
	20
	酶标仪(固定波长)
	1
	台
	▲1. 光源： LED光源，自动校准，无需预热；
2. 光学系统：双通道系统：8 个测量通道、1 个参比通道；
●3. 滤光片：可同时放置≥8 个滤光片，可配405，450，492 和 620nm 滤光片 ；
4. 光电检测器：硅光电二极管检测器 ；
●5. 支持板型：96 孔板或板条；
6. 检测模式：终点法，动力学法，多标记测量；
●7. 波长范围：400 - 750 nm ；
8. 带宽（50%透光）：10±2 nm；
9. 测量范围：0-4.0 OD；
10. 准确度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD ≤(1.0% + 0.010 OD)；
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.5% + 0.010 OD)；
11. 线性：0.0-2.0 OD ≤1%；2.0-3.0 OD≤1.5%；
12. 精密度：在 450/492nm 时 0.000-2.000 OD≤(0.5% + 0.005 OD)
在 450/492nm 时 2.000-3.000 OD ≤(1.0% + 0.005 OD)；
13. 测量分辨率：0.0001 OD ；
14. 通信接口：USB 接口；
15. 振荡模式：线性振荡 4 种速度可调 ；
16. 测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式；
17. 数据分析软件功能：
17.1 支持所有定性分析：空白、标准、质控吸光度，浓度值，阴阳值，换算数据，医生备注等；
17.2 支持定量分析，包括主要曲线拟合模式、点对点、线性和非线性回归、多项式曲线、对数曲线、四参数和五参数拟合；
17.3 具备多种动力学数据的分析简化功能，如平均和最大斜率、酶动力学参数等；
17.4 全面的QC功能：板间质控样本结果与趋势分析，绘制Levy-Jennings质控图谱；
17.5 支持多格式数据导入和导出（Excel/ASCII/ASTM）；
17.6 支持中英文等九种语言，并配有分析的实例及软件自学教程；
17.7 支持保存及调用实验模板，一键完成实验方案的输入；
17.8 支持自动保存实验数据，检测结束后数据分析，检测报告自动打印；
17.9 支持自动判断检测结果是否满足验证标准要求；
18.拓展功能：可与全自动液体处理工作站整合、可外接二维码扫描仪、堆栈等设备；
19.产品配置：主机、8位滤光片轮（配置包含405，450，492，620nm滤光片）、数据处理分析软件、中文说明书、数据连接线、电源线；
20.终端一套；内存：8GB DDR4 3200MHz；硬盘：512GB；

21.配备数据分析软件。
	43946.69
	43946.69
	工业

	
	21
	生化培养箱
	1
	台
	1.生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；能在净高为2300mm的实验室内正常安装使用；
2.双人操作，工作区宽度≥1500mm；
3.前窗10度倾角设计；　
4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；
5.玻璃门上沿有气幕保护，可防止工作区内外气体交互；
6 .凹盘式工作台，可防止液体倾洒后外溢；
7.主过滤器：采用过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；
8.外排过滤器：采用过滤器HEPA；
9.前窗玻璃：防紫外线钢化玻璃；
10.电源线插头具有漏电保护功能；
11.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹；
12.负压通道设计异物过滤装置；
13.风机：具有热保护装置，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速；
14.风速：平均送风风速在0.25～0.50m/s；吸入口风速≥0.5m/s；
15.噪声：≤67dB（A）；
16.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；
17.产品保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；
18.交叉污染保护：琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；
19.实时数字显示系统运行情况，下降气流流速和流入气流流速可同时显示；
20.前窗玻璃手拉式开启；
21.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；
22.可预约紫外灯消毒时间，可设置两个时段自动运行；
23.数字显示过滤器剩余使用寿命，寿命剩余10%时自动提示；
24.可查询紫外灯累计工作时间；
25.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；
26.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；
27.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
28.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示。
	5450
	5450
	工业

	
	22
	试剂运送车
	1
	辆
	1.规格：单扶手/两层/无抽屉； 
2.层数：2层；
3.护栏：双层均带护栏；
4.滑轮：TPR材质静音轮；
●5.车身材质：ABS塑料，不锈钢；
6.车身颜色：蓝色；
7.外形尺寸：540mm*370mm*900mm±10mm；
8.重量：约11kg。
	654
	654
	工业
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	微波炉
	1
	台
	1.主体颜色：银色；
2.操作方式：微电脑式； 
3.底盘类型：平板式； 
4.内胆材质：不锈钢； 
5.容量：约25L； 
6.功能：光波功能，烧烤功能，预约功能，童锁功能； 
▲7.微波功率800-1100w； 
8.烧烤功率800-1000w； 
9.门锁类型手拉式；
10.规格参数：额定电压220V，额定频率50Hz；内腔尺寸：约197mmx340mmx333mm; 
11.加热：900w；
12.包装清单：微波炉x1台、烤架x1个、说明书及保修卡x各1张。
	389.13
	389.13
	工业
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	小型混匀器
	1
	台
	1.电源：AC220V 50HZ；
2.整机电流：＜130mA；
3.功耗：30w；
4.振动频率：＞2000次；
5.振幅：＞6mm。
	580
	580
	工业

	
	25
	电动投影幕布
	2
	个
	120寸16:10电动幕带无线遥控：                                                                                                                                                                              1.增益可调(2.0-3.0)；
2.高对比度，完整256灰阶 (白/灰)；
●3.色温5000-6500K；
4.RGB比例准确1:1:1；
5.增益/视角比平衡3.0增益55度视角；
6.无任何物理和化学拼接，整张板材；
7.幕面喷涂技术:数控喷涂；
8.幕面喷涂均匀度:99%；
9.核心材料:"还原-结晶体"；
10.适应明亮环境；
11.材料制作工艺:PVC复合压制；
12.涂层表面可清水冲洗。
	844.06
	1688.12
	工业
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	音箱
	12
	个
	1.喇叭单元：LF：1×10″，HF：1×1″；
2.额定阻抗：8Ω；
3.额定功率：300W；
4.灵 敏 度：94dB±3dB 1w/1m；
5.最大声压： 116±3dB；
6.频率响应： 45HZ-20KHZ；
7.材质：木质；
8.产品净重约： 14KG ；
9.产品尺寸约：330（前宽）×200（后宽）×280（深度）×490（高度）mm。
	813.62
	9763.44
	工业
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	功放
	6
	台
	1.采用配对大功率管作输出，卡包功放；
2.双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能；
3.采用电磁屏蔽环形变压器供电；
4.采用数码混响IC，话筒有立体声效果、卡拉OK杜比降噪系统；
5.本机设有安全保护系统，自动故障检测功能；
6.温控无极变速风扇；
7.输出功率/8Ω：150W*2；
8.输出功率/4Ω：260W*2；
9.频率响应：20-20KHz；
●10.信噪比：70db；
11.输入灵敏度：mic:12mV  MUSIC:300mV； 
12.重量约：14KG；
13.尺寸约：486*350*132mm。
	1641.01
	9846.06
	工业
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	一拖四无线麦克风
	4
	套
	一、功能要求：
1.采用ID码导频技术，ID随机码16位，能解决同频、串频现象；
2.系统采用数字音码锁定技术，能阻隔环境中信号干扰；
3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；
●4.接收机采用四通道UHF无线通信，每个通道150个频点可选，可切换频点总数600个；
5.采用彩色TFT显示屏，能调节菜单功能；
6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；
7.内设自动扫频功能，可选出频点；
8.接收机音频信号输出口总数6个，1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
9.配置：主机*1+桌面鹅颈麦克风*4。
二、技术参数：
1.频率范围：610-690MHz(±0.1MHz)；
2.信噪比95±5dBu@A计权；
3.有效无线传输距离150m（空旷距离）；
4.每个通道150个频点可选；
5.动态范围：90dB；
6.失真度：<0.5%；
7.频率响应：30-20KHz/±2dB；
8.信噪比：90dB；
9.接收灵敏度：-95dBm；
10.电源供应：DC12V-18V 1.5A；
11.音频输出接口6个：1*6.3mm混合输出，1*XLR混合平衡输出，4*XLR通道平衡输出；
12.主机尺寸（长*宽*高）约：420.4x188x45mm；
13.主机重量约：1270g。
三、桌面无线话筒：
1.频率切换：红外同步；
2.发射功率：20mW；
3.调製方式：DQPSK；
4.高次谐波：低于主波基准40dB以上；
5.使用电池：1.5V AA电池3节；
6.连续使用时间：>10小时；
7.尺寸约：156.5x116.3x68.5mm；
8.重量约：800g；
9.鹅颈咪杆长度约：426mm。
四、手持无线麦克风：                     
1.载波频段：UHF640-690MHz可选；
2.频宽：50MHz；
3.频率切换：红外线同步；
4.输出功率：30mW；
5.谐波辐射：<-50dBc；
6.使用电池：1.5V AA电池2节；
7.电池使用时间：>8小时。
	1060.59
	4242.36
	工业
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	设备机柜
	2
	台
	1.规格约：宽 600mm×深 600mm×高 1000mm；标高 42U，单条安装立柱提供上、中、下 3 个固定点；
2.材料：主框架采用标准六立柱框架结构，机柜选冷轧钢板材料，承重部件安装（立柱、托板、L 型托架）材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm；
3.结构：框架式标准六立柱结构，支持进线方式，配置侧密闭气流遏制组件。前、后门网孔设计，透风率高达 72%以上；

屏蔽网线1箱（≥305米/箱）：采用4对双绞线结构，8根线芯，每两根线芯相互缠绕形成一个线对，分别为橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕；

5.音频线300米：接口：卡侬头音频线，线规：20 - 24AWG，导体：无氧铜，屏蔽：具有屏蔽设计；
6.窗帘24米：尺寸约：2400cm*280cm，包括窗帘杆等五金件及安装。
	4558.06
	9116.12
	工业

	商务条款
	▲1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

2.交付要求

▲（1）交付时间：自合同签订之日起30个工作日内将货物运至采购人指定地点，并完成安装调试。（2）交付地点：广西医科大学武鸣校区，采购人指定地点。

（3）中标人提供不符合合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）安装调试：中标人负责在采购人指定的时间内，按照要求完成货物的安装调试。中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。

（5）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3.验收方法及要求

（1）中标人按要求完成交付后，应以书面形式正式向采购人递交验收申请书，采购人收到验收申请书后，按照采购人单位规定流程组织项目验收。

（2）验收内容应按照合同内容逐项进行验收，包括但不限于全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）/各项服务等里程碑的交付物，所提供的货物/服务是否符合本合同要求，如符合，则认为验收合格，采购人应在验收单上签字确认；如不符合，双方均有权向相关部门申请鉴定，鉴定费由中标人承担，验收结果以采购人签署的验收证明为准。

（3）在验收过程中发现中标人有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。

（4）如国家法律法规对产品有强制性认证的要求，中标供应商验收时提交产品有效的强制性认证证明材料（技术要求中有特别要求的按特别要求）。
4.培训要求

提供设备使用相关技术的培训；培训不少于5天。

▲5.支付要求

自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。  
6.售后服务要求

▲（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保不少于5年（技术要求中有特别要求的按特别要求）。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

（2）质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件为原厂全新零配件。

（3）在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，若出现问题无法解决，二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

▲7.报价要求

本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、税费、产品检验检测、本项目所有平台、系统对接费、操作人员培训费、管理费、验收费、售后服务、质保期技术支持及维护费用、必要的保险费用和各项税金、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用。 

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 20  项标的产品： 酶标仪(固定波长) 。

3.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

4.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


