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第一章 竞争性谈判公告

广西科联招标中心有限公司关于鸿蒙全场景智能设备实训室项目（NNZC2026-J1-990940-GXKL）的竞争性谈判公告

	项目概况

鸿蒙全场景智能设备实训室项目 的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年10月22日9时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-990940-GXKL（采购计划文号：NNZC[2026]5580号）

项目名称：鸿蒙全场景智能设备实训室项目
预算金额（元）：1173020.00
采购需求： 

标项名称（分标名称）：鸿蒙全场景智能设备实训室项目
数量：1

预算金额（元）：1173020.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全栈开源鸿蒙开发实训箱1台、工业模拟沙盘及AI MES实训系统1套、康养开源鸿蒙智慧终端控制屏2套、康养智能网关2台、健康监控套件套装2套、智慧康养告警设备套装1套、无线路由器（子母路由一拖二）1台、六轴机械臂复合套装1套、机械臂算力设备2套、桌面机器人（开源鸿蒙）10个、开源人工智能机器臂2套、开源鸿蒙智能算力卡1张、ROS机器人4个、ROS算力设备2套、穿戴设备开发套件20套、jetson orin NX开发板20套、鸿蒙开发版1套、遥控升降发电机套件1套、机器人遥操设备2套、AGV底盘1套、展示屏1个、综合布线及耗材1项、工业传感与控制开发套件包:集成（含）温湿度、噪声传感及 485 采集转换模块1套，以及智慧农业多参数传感开发套件包:集成(含)光照度、土壤墒情、二氧化碳等环境监测采集模块1套，详见竞争性谈判文件。

最高限价：/

合同履约期限：合同签订之日起45个工作日内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用。

本分标（否）接受联合体竞标

备注：无

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起至2026年10月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
获取方式: 网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。
售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年10月22日9时30分（北京时间）
2.首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年10月22日9时30分后
2.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=bQud8VYEJd78Ez4uJFAu/g==
3.网上查询地址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy（全国公共资源交易平台（广西・南宁））。

4. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。 

7.注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告“其他补充事宜”的附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告“其他补充事宜”的附件1）及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次竞标，否则后果自负。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动； 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

9.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。

附件： 

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子响应文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：南宁职业技术大学
地址：广西南宁市大学西路169号
项目联系人：卢老师
联系电话：0771-2029355
2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

项目联系人：韦雯思
项目联系方式：0771-3486278
第二章 采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称详见货物需求一览表。中小企业划分标准详见本章附件2。

	货物需求一览表

	标项
	/

	采购清单及货物参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	◆货物参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	
	全栈开源鸿蒙开发实训箱
	1
	台
	1.硬件产品参数要求:

1.1主板参数要求:

▲1.1.1主处理器：主芯片平台必须使用国产芯片，且能够支持OpenHarmony4.0及以上版本的操作系统，主频不低于1.8GHz（供应商需在首次提交的响应文件中提供：①包含整机硬件的OpenHarmony系统开机后“关于设备”界面（含OS版本号）的图片证明资料；②硬件主芯片型号证明资料）；

1.1.2 GPU:支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1，支持2D 加速硬件；
1.1.3 NPU:支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换，INT8 精度下算力不低于 1TOPS；
1.1.4以太网接口：支持双千兆以太网；

1.1.5无线网：支持BT4.2及以上版本，支持2.4G/5.0G双频WiFi；

1.1.6存储器：内存技术参数不低于LPDDR4，频率不低于1600Mhz，内存容量不低于4GB，存储容量不低于32GB；

1.1.7扩展接口：USB3.0 需支持至少2路，USB2.0 需支持不少于4路，UART 需支持至少3路，RS232不低于4路，RS485不低于2路，CAN接口不低于2路；

1.1.8显示屏：屏幕尺寸不低于10寸；

1.1.9需要提供主板规格书、说明书。（首次提交的响应文件中提供）
1.2无线通信模块参数要求：

1.2.1整体要求：模块可拆，要求磁吸式设计，可以与不同的传感器模块进行组合编程，方便管理；

1.2.2至少支持以下几类通信方式：WiFi、NB-Iot、Zigbee。

1.3传感器模块要求：

1.3.1整体要求：模块可拆，要求磁吸式设计，可以与不同的通信模块进行组合编程，方便管理；

1.3.2支持如下的传感器（首次提交的响应文件中提供相关产品照片证明资料）：

（1）温湿度传感器；

（2）风扇；

（3）光照传感器；

（4）压强传感器；

（5）二氧化碳传感器；

（6）声光报警；

（7）电磁水阀；

（8）红外反射式光电开关；

（9）超声波测距模块；

（10）点阵屏；

（11）LED 灯；

（12）数码管；

1.4物联网底板

1.4.1整体要求：支持独立供电，支持液晶显示，支持通信模块和传感器模块之间的通信；

（1）支持通信模块和传感器的接口；

（2）支持USB转串口接口；

（3）支持reset按键、自定义LED、独立电源开关；

首次提交的响应文件中提供（1）至（3）硬件资源图片证明材料。

1.5自定义展示区

整体要求：支持自定义输入文本展示，可配置可修改；

首次提交的响应文件中提供硬件资源图片证明材料。

1.6实验箱箱体结构

整体要求：上下两层一体式设计，上层板载固定安装实验所需硬件，下层收纳放置配套电源适配器、线材、配件等设备。（首次提交的响应文件中需要提供实验箱实物结构图片证明资料）

2.软件参数要求:

2.1操作系统基本要求∶基于OpenHarmony L2级别的操作系统。版本为V4.0及以上版本。（首次提交的响应文件中需要提供操作系统装机后的系统版本界面证明资料）
	40000
	工业

	
	
	工业模拟沙盘及AI MES实训系统
	1
	套 
	实训系统成套包含：1台六轴协作机器人、各功能模块工装、气动系统、电控系统、视觉系统、数字孪生系统、AIMES系统（指智能制造实训管理系统）。实训系统具备以下功能模块：轨迹模块、传送带模块、立库模块、气动组装、视觉模块、工装快换模块。实训平台融合了机器人本体和集成系统的机械、电器、软件、通讯等多学科专业知识（供应商需在首次提交的响应文件中提供系统配置清单）。
一、工业机器人

（1）六轴协作机器人；

（2）负载≥5kg；

（3）臂展≥900mm；

（4）自重≤20kg；

（5）重复定位精度≤±0.02mm；

（6）绝对定位精度＜1.8mm；

（7）控制柜尺寸≤450×280×230mm；

（8）支持示教器图形化编程、手持PAD编程、lua脚本编程、C++编程、Python编程、SDK库、socket编程，支持离线编程软件；

（9）关节最大速度≥180°/s，工具端平均速度≥2.5m/s；

（10）控制柜具有网口和485接口，对外接口16路输入输出，4路模拟输入输出；

（11）支持通讯协议：ethernet/ip，modbusTCP、modbusRTU、ethercat、蓝牙；

（12）末端具备485接口，支持modbusrtu协议，支持1路模拟输入输出，2路数字输入输出，具备拖动按钮及编程按钮；

▲（13）支持码垛工艺包、力控工艺包、焊接工艺包；

（14）支持外部轴；

（15）支持通讯协议可灵活配置，提升与非标准协议通讯的对接效率；

（16）可支持Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) +  ROS 2 Humble；

（17）具有成熟的ROS2包；

（18）具有文档与案例代码；

（19）包含运动、IO控制、末端夹爪控制；

（20）具备支持TCP的Modbus主从站。

二、数字孪生系统

（1）软件为基于3D的智能制造仿真平台，具有机械设计、电路仿真、模拟控制、虚拟仿真、系统集成仿真功能；

（2）软件具有交互性和兼容性，能够根据电脑性能，设置画面的高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（3）软件具有支持鼠标拖拽操作视图功能，具有三维交互、第一人称交互、模型三视图功能，具有三维导航球；

（4）录屏功能：软件自带截图与录屏功能，支持用户自定义录制视频，以及生成无背景的png效果图；

（5）软件具有≥300个的模型库，包含工业机器人、数控、输送带、气动等组件，每个模型支持物理特征参数设置、电气特征参数设置；

（6）具有自定义模型库，支持自定义命名和排列，支持导入自定义模型，STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，模型的一键简化功能，对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（7）软件可自定义添加多款PLC、工业机器人、嵌入式、运动控制器、数控、机器视觉等虚拟控制器，并配置有拖拽式电气配线面板，可自定义配置控制接口，并能够导出电气Excel配线表；

（8）模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），2D电气图库能够对应到3D场景模型，通过电路仿真能够建立虚拟工厂的驱动电路仿真设计；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（9）虚拟传感器仿真：软件中具有温湿度、光照度、噪音、大气压力、风速风向传感器模型，并能够设置随机数传感数据，支持PLC通讯控制以及modbus-tcp通讯数据采集；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（10）软件能够接入≥5款工业机器人虚拟示教器，至少包含ABB、埃夫特、KEBA、纳博特；

（11）软件内置图形化机器人示教编程软件，支持Python及Blockly编程，具有急停、手动/自动切换、IO、机器人示教功能面板、集成SCARA、Delta、六轴串联、四轴码垛多种机器人控制，支持modbus-tcp通讯、MQTT通讯功能；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（12）软件支持≥2款协作型工业机器人虚拟示教编程，且能够实现协作机器人的虚拟示教、虚实互动的仿真功能；

（13）流程图编辑功能：软件内置流程图制作功能，具有多种逻辑语言编程块、能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（14）提供虚拟边缘计算网关软件，具有能够通过虚拟边缘计算网关进行工业总线的数据采集，支持从虚拟接口、设备、再到变量的自定义添加，支持modbus-tcp、西门子S7协议、TCP、数据库MySQL通讯，能够实现虚拟工厂的数据采集、调试集成再到数据看板应用的功能；

（15）软件内置课程仿真功能块，通过折叠栏可直接连接至课程云平台，实现在软件中的仿真工程下载、答题、以及课程手册预览功能；

（16）软件中集成帮助文档功能，通过折叠栏可打开帮助文档及软件操作手册，实现在软件中仿真的互动帮助。

三、智能工厂与AIMES系统集成的应用案例

▲AIMES智能实训系统面向产教融合与智能制造实训场景，覆盖工厂建模、工艺管理、生产执行、智能排产、设备运维、质量追溯、仓储物流、数据可视化、AI智能辅助与智能多维实训学情分析等完整制造执行与教学闭环。系统须配套离散制造行业真实脱敏生产数据集，并交付参数规模不低于35B的AI制造类大模型（含预训练权重、评测报告与推理服务），支持B/S部署与Docker容器化交付，可对接PLC/机器人/视觉等产线设备及ERP等上层系统，供应商提供真实商业案例场景并配合采购人的教职人员进行课程化改造，并提供开源鸿蒙PLC实训，提供一个广西境内制造业企业实训基地，支撑项目开展现场实训教学，需提供基地盖章出具、同意采购人本校师生开展现场实训的许可函，明确实训权限。（供应商需在首次提交的响应文件中提交有效的许可函扫描件）

(一)系统总体要求

（1）系统名称：AIMES智能实训系统；

（2）部署方式：支持B/S架构，浏览器即可访问，无需安装客户端；支持Docker容器化部署；

（3）技术要求：采用分层可扩展架构，生产过程关键操作可追溯；后端基于Java主流技术栈，前端基于Vue3+TypeScript，数据库MySQL 8，支持缓存与消息中间件；

（4）并发与可用性：支持多用户并发实训（同时活跃并发用户账号数≥50），关键业务操作响应时间≤3秒（局域网标准环境）；

（5）权限安全：支持基于角色的访问控制，菜单级与按钮级权限；操作日志、系统日志可审计；

（6）国际化与主题：支持中/英文切换，支持明暗主题；

（7）开放集成：提供RESTful API，支持与PLC、边缘网关、数字孪生平台、ERP等系统对接；

（8）实训属性：提供教师端/学生端权限隔离，支持实训任务下发、过程记录、成绩与操作日志归档；

(二)工厂建模与基础数据管理

（1）组织建模：支持工厂→车间→产线→工位多级结构建模与维护；

（2）产线管理：支持产线新建、启停、产能日历配置、产线结构查看；

（3）工位管理：支持工位编码、名称、所属产线、绑定设备/人员、作业状态维护；

（4）设备主数据：支持设备台账、设备类型、工装、设备状态（运行/待机/故障/保养等）管理；

（5）物料主数据：支持原材料、半成品、成品分类管理，物料编码、规格、单位、替代料维护；

（6）BOM管理：支持多层BOM维护、版本管理、BOM明细查询与齐套分析；

（7）产品与规格：支持产品档案、分类、规格型号管理，产品可绑定工艺路线；

（8）单位与字典：支持计量单位、业务字典、工艺参数字典维护；

（9）班次与日历：支持班次配置、节假日管理、设备可用/不可用时段设置；

（10）人员技能：支持人员花名册、技能与工位/工序能力匹配（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）。

(三)工艺路线与工序管理

（1）工序管理：支持工序编码、名称、标准工时、加工资源、质检要求等属性维护；

（2）工艺路线：支持可视化工艺路线编排，节点可配置工序、设备、工时与质检点；

（3）路线版本：支持工艺路线版本管理、启用/停用、按产品绑定；

（4）排产基础数据：支持工艺顺序、可选设备、加工时间、换型时间等排产相关参数维护；

（5）工艺参数：支持工艺参数与工序关联，便于参数化教学；

（6）返修重工：支持不合格品返修路线配置与重工流程；

（7）工艺确认：支持将工艺确认状态作为开工约束之一；

（8）导入导出：支持工艺/工序基础数据批量导入导出（Excel）。

(四)销售订单、生产计划与工单管理

（1）销售订单：支持销售订单录入、物料齐套状态、交期与优先级管理；

▲（2）计划生成：系统需支持由销售订单直接生成生产计划，订单列表可查看齐套状态、交期、优先级等字段，勾选后发起生成，系统需先给出物料齐套分析与排产预检结果，再产出计划预览（产品、数量、工序分配、开完工时间，尚未生效）；人工确认下发后计划正式生效并自动生成工单，形成销售订单→计划→工单的完整闭环；（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示）

（3）工单管理：支持工单创建、下达、开工、完工、关闭全生命周期；

（4）工单属性：包含产品、数量、交期、优先级、工艺路线、产线及外部ERP订单号等字段；

（5）任务监控：支持工序任务状态实时监控（待开工/加工中/待检/完成/异常）；

（6）进度跟踪：支持工单进度、工序完成情况、延期预警可视化；

（7）工位作业：支持工位端报工、进出站、扫码发料/报工；

（8）过程追溯：关键状态变更可查询、可追溯；

（9）批量操作：支持工单批量下达、批量关闭与条件筛选；

（10）打印与导出：支持工单列表、计划结果导出Excel。

(五)智能排产与计划调整

（1）排产引擎：内置规则排产与AI排产能力，二者可对比、可回退；

（2）约束建模：支持工艺、设备、人员、原料、工时、订单多类约束参与排产；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

（3）柔性排产：支持工序可在多台可选设备间分配的柔性排产；

（4）计划甘特图：提供订单/工序甘特与设备甘特视图，支持缩放与时间定位；

（5）设备负荷：按设备资源展示占用时段，支持冲突与负荷查看；

（6）计划调整：当工艺、设备、人员、原料、工时、订单等约束发生变化时，支持重新排产；

（7）快速预览：支持重排结果预览后再确认生效，避免直接覆盖；

（8）前后对比：支持调整前后计划对比展示；

（9）评价指标：输出准时率、紧凑度、稳定性等排产评价指标；

（10）产能日历：支持按设备产能日历调整后重新生成排产预览；

（11）可靠性：AI排产不可用或效果未优于规则方案时，自动保留规则排产结果；

（12）导出：排产结果支持Excel导出，便于课堂讲评与归档（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）；

（13）基于本项目配套的行业真实数据集完成排产训练或评测，不得仅以公开简化算例作为验收依据。项目交付时需提供评测方案、数据集说明、评测结果报告。

(六)生产执行与过程管控

（1）工序流转：支持按工艺路线驱动工序任务流转；

（2）报工采集：支持数量报工、工时采集、人员/设备绑定报工；

（3）异常管理：支持停机、缺料、质量异常等登记与处理闭环；

（4）在制品跟踪：支持批次/序列号级在制品位置与状态查询；

（5）扫码作业：支持物料码、工单码、设备码扫码关联作业；

（6）设备联动：可通过API/网关接收产线PLC、机器人、视觉检测结果并回写工单；

▲（7）实训模式：系统采用教学库与生产库物理隔离的双实例架构，各自独立数据库、菜单与种子数据。教学侧菜单需呈现“教学实训”分组，此状态下仅教学实例可见；学生在教学库内的任何操作都不会写入生产库，教师可随时重置教学库；真实业务数据始终只存在于生产库，两侧数据互不污染。（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示。）

（8）操作引导：关键作业界面提供状态提示与必填校验。

(七)设备管理与运维

（1）设备台账：设备编码、名称、类型、所属产线/工位、厂商、投用日期等；

（2）状态监控：运行、待机、故障、保养、停用等状态展示；

（3）保养计划：支持保养项目、保养计划、保养表单配置；

（4）保养记录：支持保养执行记录登记、查询与统计；

（5）工装管理：支持工装台账与关联设备维护；

（6）设备报表：提供设备利用率、故障统计等视图；

（7）点检：支持设备点检项配置与结果记录；

（8）与排产联动：设备台账中支持将设备设置为故障、停用或设置不可用时段后，该时段自动纳入排产约束清单；触发重排后，原分配在该设备上的工序自动移至其他可选设备或顺延，预览页展示前后计划对比及准时率、紧凑度等指标变化，人工确认后生效。每次重排均保留历史记录，支持追溯；设备恢复可用后支持触发重排。

(八)质量管理

（1）质检标准：支持检验项目、检验标准、合格判定规则配置；

（2）过程检验：支持工序检、完工检任务创建与结果录入；

（3）不合格品：支持不合格品登记、评审、让步接收/返修/报废处置；

（4）质量追溯：支持按工单/批次/序列号追溯检验记录；

（5）质量报表：合格率、不良分布、不合格原因统计；

（6）与库存联动：质检放行可驱动质检库存转为可用库存（对接ERP场景）；

（7）教学案例：提供检测结果回写质检模块的综合实训案例。（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）
(九)仓储与库存管理

（1）原料库存：原料入库、出库、库存查询与安全库存预警；

（2）成品库存：成品入库、出库、库存分布统计；

（3）库存事务：支持领料、退料、调拨、盘点等事务流水；

（4）齐套分析：生产前物料齐套检查；

（5）仓库维度：支持按仓库/库存地点统计与可视化；

（6）序列号管理：关键物料支持序列号采集与流转记录；

（7）报表：库存报表、事务流水导出；

（8）教学场景：围绕“齐套检查→领料出库→生产报工→成品入库”全链路，系统需支持线边仓与产线工单联动实训：开工前进行 BOM 需求与库存对比、齐套率及缺料提示；按工单领料出库自动生成关联流水；完工入库后成品库存同步更新。库存台账与流水均可按工单号反查，仓储与生产的双向联动。

(十)ERP集成能力

（1）集成框架：提供ERP对接单据模型（抬头+行项目+序列号+回执）；

（2）生产辅料领料：支持MES向ERP发起领料过账；

（3）采购入库：支持多类型采购收货过账；

（4）库存调拨：支持库存地点间调拨；

（5）生产发料：支持扫码发料过账；

（6）销售出库：支持标准销售出库；

（7）生产报工：支持工序报工回写ERP生产订单；

（8）质检状态：支持质检库存与可用库存状态同步；

（9）本地单据中心：过账单据本地可查、可追溯回执；

（10）配置化：服务地址、账套、认证信息可配置。

(十一)AI智能实训能力

（1）AI智能助手：内置对话式助手，支持自然语言查

询生产数据、工单与设备状态；

（2）知识库增强：支持将设备资料、工艺资料、历史记录、实训手册纳入检索增强问答；

（3）智能分析：支持工单分析、异常诊断建议、工艺优化建议、日报/报告辅助生成；AI 助手支持教师讲解、学生答疑与知识检索三类场景：可就已生成的排产计划给出自然语言解释；可用自然语言查询实时业务数据（如待排产订单数、工单状态）；面对工艺/设备类问题基于知识库检索并引用证据作答；系统还提供工艺智能推荐引擎，输入在库的产品规格可获取推荐工艺路线、物料建议及相似历史工单。
（4）模型接入：支持对接通用大模型及本地模型，并须内置接入本项目交付的参数规模≥35B制造大模型推理服务；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）

▲（5）AI排产：系统需内置规则排产与 AI 排产两套引擎，均基于配套的行业真实数据集运行；同一批订单、同一约束下，规则引擎按启发式规则生成计划，AI 引擎基于优化算法重新求解，两次结果均以甘特图呈现，并输出准时率、设备利用率、换型时间等指标供对比，可现场解读 AI 相对规则的优化点；当 AI 服务不可用或效果未优于规则方案时，系统自动回退保留规则排产结果。（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示）

（6）工具调用：支持通过工具接口完成业务查询与演示级操作；

（7）教学应用：可用于教师讲解、学生答疑、案例知识检索（首次提交的响应文件中需提供软件功能截图作为佐证材料）；

（8）权限隔离：AI能力按角色授权；

（9）制造领域能力：大模型具备工艺问答、排产解释、异常诊断、设备效率/工时效率解读、质检建议等能力，并在制造评测集上达标。

(十二)数据可视化与报表

（1）生产看板：工单进度、产线负荷、在制情况综合看板；

（2）数据大屏：支持全屏可视化大屏（适合实训室投屏）；

（3）生产报表：产量、达成率、延期分析；

（4）质量报表：合格率、不良分布；

（5）设备报表：利用率、故障统计；

（6）库存报表：库存分布、质检状态分布；

（7）图表组件：折线、柱状、饼图、雷达等多种分析图；

（8）导出打印：关键报表支持导出，便于实训考核归档。

(十三)系统管理与运维

（1）用户管理：账号创建、启用停用、重置密码；

（2）角色权限：角色、菜单权限、按钮权限配置；

（3）组织部门：组织/部门树维护；

（4）菜单管理：动态菜单配置；

（5）字典管理：业务字典维护；

（6）定时任务：支持定时任务配置与监控；

（7）消息通知：系统消息管理；

（8）日志审计：登录日志、操作日志、系统日志查询；

（9）多环境配置：开发/测试/生产配置分离；

（10）备份恢复：支持数据库备份策略说明与恢复指引。

(十四)实训教学与实训资源配套

（1）课程定位：面向智能制造、工业互联网、自动化、软件工程等相关专业；

（2）初级实训：组织建模、主数据维护、简单工单下达与报工；

（3）中级实训：工艺路线编排、质量检验、仓储齐套、设备保养与看板分析；

（4）高级实训：系统支持排产动态调整、AI 知识问答、工艺智能推荐、ERP 对接与产线数据采集整合在同一环境中：调整任一排产约束即可触发重排预览确认；AI 助手支持完整的检索增强问答链路；AI 引擎管理页可查看调度引擎与推荐引擎的运行状态与效果指标；ERP 模块开放物料、BOM、领料、报工等十余类双向接口，单据按“抬头+行项目+序列号+回执”结构留存可追溯；产线数据采集支持通过工位进出站完成设备信号与工单的关联回写。

▲（5）案例数量：提供不少于5个产业案例（机加、装配、仓储配送、质检闭环、智能排产）；（首次提交的响应文件中须提供软件功能截图作为佐证材料）
（6）资源形式：配套PPT、实训手册、工程文件与评分表等实训资料；

（7）虚实结合：可与协作机器人/数字孪生/PLC产线对接，完成设备层—控制层—执行层—AI层贯通实训；

▲（8）考核评价：系统支持按操作日志与任务完成情况生成过程性评价，并与学情分析模块贯通。操作日志可按学生账号筛选查看时间、模块、内容与结果；学生任务完成情况以清单呈现完成状态与成绩；评价结果与学情模块中的活跃度、误操作等指标逐条对应，形成“操作留痕→过程评价→学情画像”互相印证的闭环；（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示）
（9） 需提供基于行业真实数据集的实验指导书（含数据字典、导入步骤、排产实验、大模型问答实验）。

(十五)智能多维实训学情分析

基于实训过程数据，实时追踪学生学习进度、技能掌握度及操作行为，生成多维学情画像与薄弱环节预警，为教师精准施教提供数据支撑，实现因材施教。

1.1 学习进度追踪：支持按班级、课程、实训任务统计完成进度，展示个人与班级对比，支持进度明细查询与导出；

1.2 技能掌握度评估：支持按能力项综合评分，生成个人技能画像，识别薄弱环节，辅助教师调整教学重点；

1.3 操作行为分析：基于操作日志统计学习活跃度、模块使用情况及异常/误操作行为，支撑过程性评价；

▲1.4 学情画像与预警：学情画像融合进度、技能、行为三类数据服务因材施教。教师端可看班级三维雷达及均值，点开学生可展开个人画像（与班级对比、模块技能明细、学习趋势曲线、误操作明细）；系统对落后或薄弱学生自动生成预警，按类型分类并附触发条件与教学建议，支持下钻至个人详情。班级学情报告支持一键导出；具备权限管理功能，学生端仅可查看本人画像，权限与教师视角完全分离。（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示）
(十六)性能、兼容与安全指标

（1）浏览器兼容：至少兼容Chrome、Edge两个浏览器的最近2个正式发布版本；

（2）操作系统：服务器支持主流Linux发行版；可提供国产化适配说明；

（3）数据库：MySQL 8.0及以上；

（4）接口安全：Token认证，关键接口鉴权；

（5）数据安全：密码加密存储，敏感配置可环境变量注入；数据集完成脱敏；

（6）排产性能：支持百级工序任务排产；重排预览宜在可接受时间内完成（标准实训数据）；

（7）可维护性：模块化分层，便于二次开发教学。

(十七)售后与培训

（1）提供系统安装部署培训≥1次；

（2）提供教师使用培训与学生实训授课培训；

（3）提供数据集使用培训与参数规模≥35B制造大模型部署/调用培训；

（4）质保期内提供远程技术支持，重大问题响应时间≤24小时；

（5）提供版本升级说明与缺陷修复支持；

（6）可按需提供定制开发与课程共建服务。

(十八)行业真实数据集要求

供应商所交付数据集需满足以下全部条款，并提供《数据集说明书》与可抽样核验的样本材料：

（1）行业领域：需为离散制造行业真实生产数据（机加类产线优先），不以非制造行业数据或纯公开简化算例替代；

（2）数据来源：需来源于真实企业生产现场（或经企业授权脱敏后的真实产线数据），需说明采集周期、采集口径与脱敏方式；（首次提交的响应文件中提供不少于2家生产制造类企业的脱敏数据证明材料）
（3）产品/物料体量：物料（产品）种类≥40种；覆盖同一产品系列不少于4种规格型号；

（4）工艺路线体量：加工工序记录总数≥1200条；真实节拍（单位加工时间>0）覆盖率≥95%；可关联设备编号覆盖率≥80%；

（5）换型数据：区分单次换型与按件摊销换型两种口径，单次换型覆盖率≥80%，并提供按设备的换型参数表（明确单次换型值的设备≥8台）；

（6）设备与效率：设备台账≥50台；提供设备综合效率（OEE）数据，样本均值处于0.70～0.95合理工业区间，并说明可用率、表现率、质量率处理口径；

（7）人员与工时效率：有效人员记录≥80人；岗位（工种）≥30类；班组≥3个；同时提供加工工时效率与出勤工时效率两套核算结果及公式说明；(需作为佐证材料在首次提交的响应文件中一并提供)
（8）工时效率公式：明确一人一机、一人多机等场景下额定工时、完成率、换型工时、检验工时、补偿系数等核算口径（提供公式文档）；（首次提交的响应文件中需提供软件功能截屏作为佐证材料）

（9）时间跨度：工时效率类明细数据时间跨度不少于1个自然月；工艺与设备主数据满足可落地排产的完整截面要求；

（10）结构化字段：至少包含物料编码、工序号、工序名称、工作中心、设备编号、节拍、单次换型、班组、岗位、设备效率等核心字段；

▲（11）排产可用样本：系统需配套的行业真实数据集在体量上核验，验证数据“开箱即可用”，而非仅作静态展示：打开对应页面展示相关数据样本条目，排产可用样本，工单类样本≥200条，工序级记录总量≥2000条，工作中心种类≥100，工艺路线种类≥100，验证数据“开箱即可用”，而非仅作静态展示；（供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示。）
（12）质量与完整性：提供数据质量报告（缺失率、口径说明、异常值处理）；关键字段缺失给出处理策略；

（13）脱敏合规：去除企业机密与个人敏感信息；保留教学所需的编码体系与工艺语义；

（14）交付格式：Excel/CSV/数据库初始化脚本至少两种；附数据字典（字段名、类型、单位、业务含义）；

（15）系统预置：数据集预置导入本系统，开箱即可开展排产、报工、效率分析与大模型问答实训；

（16）知识产权：供应商具备数据使用权或授权证明。

(十九)AI制造类大模型要求（参数规模≥35B）

供应商需训练并交付面向智能制造场景的大语言模型，满足：

（1）参数规模：模型总参数量不低于35B（350亿）；（交付时需提供参数量计算说明书或配置文件）
（2）领域定位：需为制造类大模型，能力覆盖工艺理解、工序/工时问答、排产方案解释、设备效率解读、工时效率分析、质量异常诊断、系统操作辅导等；

（3）训练数据：预训练或领域续训语料需包含本项目行业数据集转化的制造语料，制造领域有效训练规模不低于5亿Token；可融合工艺手册、作业指导书、设备说明书、质检规范；

（4）训练方式：需完成领域持续预训练或指令微调至少其一，并提供训练超参、步数、算力规格、训练时长记录；

（5）安全对齐：需进行制造场景指令对齐；对高风险操作具备拒绝或二次确认策略说明；

（6）评测要求：需在自建制造评测集上报告结果，评测集不少于500题，覆盖不少于6类任务（工艺问答、工时/换型、排产解释、效率解读、质量诊断、系统操作）；达标率≥80%；

（7）对比基线：与通用开源近级模型做同题对比，在制造评测集上平均得分不低于通用基线；

（8）推理部署：提供可本地私有化部署的推理服务（API），支持本系统内嵌调用；明确显存与硬件需求；

（9）量化交付：提供不少于一种量化版本，在可接受精度损失下降低部署门槛；

（10）知识增强：支持与知识库联动，回答可引用工艺、工单、设备等证据片段；

（11）交付清单：推理脚本与API、训练日志摘要、评测报告、部署手册、不少于20个制造场景提示词示例；

（12）权属与授权：采购人享有交付模型权重、训练产物的教学科研使用权限，可用于本项目实训教学、模型评测、课程开发；交付内容包含参数规模≥35B 的制造大模型，禁止仅以第三方在线通用大模型接口替代本模型交付；

（13）验收方式：现场抽测不少于20题制造问答、不少于2个排产解释案例，并完成1次系统内嵌调用联调。

四、机器人快换单元

包含机器人侧试与工装侧快换公母头连接；不少于三种转换一键切换。

皮带输送

不小于均布载荷5-25kg/m，输送速度不小于50m/min，具备无级调速、瞬间启停功能，重复定位精度：不大于±0.3mm。

六、视觉单元

1、传感器类型：全局快门 CMOS/CCD（成像具备高速运动目标无拖影特性，优先选用CMOS）。

2、分辨率：≥1280×1024（130 万）；高配≥2448×2048（500 万），满足高精度检测。

3、像元尺寸：≥2.4μm，提升感光与信噪比。

4、靶面尺寸：≥1/2.5 英寸，兼容主流 C/CS 接口镜头。

5、快门方式：全局快门。

6、曝光时间：1μs~1s 连续可调。

7、帧率：满分辨率下≥30fps。

8、光谱响应：支持可见光，适配光源工况。

9、图像数据格式：Mono8/10/12、Bayer RG8/10/12、RGB 等。

10、动态范围：≥60dB。
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	康养开源鸿蒙智慧终端控制屏
	2
	套
	1、触摸屏≥10点电容触摸屏。

2、屏幕尺寸≥21.5英寸。

3、分辨率≥1920×1280。

4、亮度≥500cd/m²（typ.）。

5、处理器≥四核1.8GH

6、内存≥2GBRAM。

7、存储≥16GBROM。

8、摄像头≥200W高清1080P（可选配双目摄像头）。

9、WIFI：支持。

10、蓝牙：支持。

11、刷卡：支持ID&IC卡125KHz和13.56MHz（iso14443A/B）卡片。

12、以太网≥1个100/1000M自适应。

13、接口参数：USB×1、OTG调试×1；支持RJ45、DC接口、麦克风；支持（选配）RS485、韦根接口、门禁、POE；喇叭8Ω2W。

14、电源：工作电压12V/4A（内置电源&外置适配器可选&POE）；额定功耗≤27W；待机功率≤1W。

15、工作环境：工作温度-20℃～65℃；储藏温度-30℃～80℃；储藏湿度5%～90%RH；工作湿度10%～90%RH。

16、外形尺寸（W×D×H）：≥510.7mm×338mm×29.3mm。
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	康养智能网关
	2
	台
	一、产品概述

ZigBee智能网关承担ZigBee子设备的统一接入、远程管控、本地自动化联动与云端数据同步等核心功能。设备采用ZigBee 3.0标准协议，支持看护、灯光、温控、能源等多类子设备的集中管理，具备离网独立运行能力与低功耗、高稳定性的通信性能。

二、功能要求

1、子设备统一接入：支持将各类ZigBee子设备（看护设备、灯光控制设备、温控设备、能源管理设备等）添加至网关系统，实现物联网设备的集中管控。

2、远程控制：支持通过互联网远程控制所有接入的ZigBee子设备，满足随时随地设备管理的需求。

3、本地自动化控制：支持网关本地设置计划任务表、设备联动规则表等自动化策略。当互联网中断时，网关仍可按照预设策略继续运行基础自动化功能，保障核心业务不中断。

4、快速离线判断：对电池供电的子设备，网关可在1-2小时内快速判断其离线状态，便于及时感知设备异常并触发告警。

5、低功耗子设备支持：子设备在接入网关后保持低功耗运行，无需频繁连接网络，延长电池使用寿命。

6、高可靠性通信：采用ZigBee联盟标准协议，确保设备间通信的稳定性与互操作性，支持多厂商设备混用。

7、OTA远程升级：支持网关固件的远程OTA升级功能，便于后续功能扩展与安全更新。

8、蜂鸣器提醒：网关自带蜂鸣器，支持本地声光提醒功能（如设备入网成功、异常告警等）。

三、技术参数

1、通讯方式：支持通过RJ45网口和WiFi连接互联网。

2、发射功率：最大功率≥23dBm±2dB，最小功率＜-40dBm。

3、设备间通讯协议：ZigBee 3.0（符合ZigBee联盟标准）。

4、天线：内置PCB天线。

5、OTA升级：支持远程网关固件升级。

6、蜂鸣器：自带蜂鸣器提醒功能。

7、工作电压：Micro-USB DC 5V/2A。

8、功耗：≤1W。

9、外形尺寸：≤91.5mm(W) × 133mm(L) × 28.2mm(H)。
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	健康监控套件套装
	2
	套
	一、项目概述

健康监控套件以实训工作台为载体，整合了睡眠监测、血压测量、血糖检测、心率血氧监测及远程定位通话等核心功能，构建“夜间睡眠监测 + 日间健康指标检测 + 实时定位守护”的三维健康监护体系。

二、平台架构与教学定位

套件采用“端-网-云”三层架构设计：

1、端侧（感知层） ：包含睡眠看护带、WIFI睡眠监测器、智能血压计、智能血糖仪、智能手表等多类健康感知设备，覆盖心率、呼吸、体动、在离床、血压、血糖、血氧、体温、位置等9项以上健康指标。

2、网侧（传输层） ：支持蓝牙、WiFi、4G全网通等多种通信方式，实现健康数据实时上传与远程交互。

3、云侧（应用层） ：配套统一健康管理平台，汇聚多设备健康数据，提供数据可视化、异常预警、健康报告生成、远程关怀等核心功能。

4、学生通过本套件可系统掌握多源健康数据采集与融合、物联网通信协议应用、智能健康监测系统设计与开发等核心技能。

三、套件组成及技术要求

（一）睡眠看护带

功能要求：

1.支持WiFi通讯协议，实现睡眠数据实时上传。

2.实时在床监测，包括心率、呼吸率、离床、翻身、体动等多维生理参数。

3.体征异常（心率/呼吸率超出阈值）及夜间离床时自动发出警示。

4.放置于床单下方约胸口位置，传感带厚度＜3mm，实现无感监测。

5.磁贴式设计，方便安装固定于床单。

6.支持实时离线检测，设备异常时可快速感知。

（二）WIFI睡眠监测器

功能要求：

1.传感器配置：压电陶瓷×2个、压力传感器×2个，实现高精度生理信号采集。

2.监测参数：生理参数（心率、呼吸、体动）+ 在离床状态 + 环境参数（温度、湿度）。

3.数据传输：支持蓝牙（用于配网）与WiFi双模通信，传输距离≥10米。

4.供电方式：TYPE-C USB接口供电，适配器规格100-240V~50/60Hz 0.3A。

5.适用床垫厚度：5cm-30cm，适用材质包括乳胶、纯海绵、弹簧床垫。

6.放置位置：将传感垫放置于床垫和床架之间胸腔正下方位置。

7.适用人数：单人使用。

（三）智能语音血压计

1.网络支持：GSM 900/1800 MHz、FDD B1/B3/B5、TDD B39/B40/B41，支持测量数据远程上传。

2.记忆功能：≥2×90组记忆，支持最近三次测量结果平均值计算。

3.血压量程：0mmHg~280mmHg（0~37.3kPa）。

4.脉率测量范围：40-180搏/分。

5.工作电源：Micro接口 / 700mAh锂电池。

6.语音功能：语音播报测量结果，中文语音提示，白色机壳，单色背光显示。

7.自动关机：1分钟无操作自动关机。

8.测量精度：压力测量最大误差±3mmHg，脉率测量精度±5%。

9.使用环境：温度+5℃~+40℃，湿度10%RH~90%RH。

10.运输贮存环境：温度-20℃~+65℃，湿度10%RH~95%RH。

11.适用臂围：约24cm~34cm。

12.使用寿命：约10000次（按每日6次计算，约5年）。

（四）智能血糖仪

1.内置LTE通讯模块，支持血糖数据实时远程上传。

2.使用期限：≥3年。

3.校准样本类型：静脉血浆。

4.用血量：≤0.6微升。

5.测试范围：1.10mmol/L~33.30mmol/L。

6.测试时间：≤6秒（5s±1s）。

7.定标曲线：仪器自动选择测试曲线。

8.充电输入：DC 5.0V，Min 500mA。

9.电池类型：锂电池，350mAh，标称电压3.7V，限制电压4.2V。

10.记忆容量：≥200个血糖测试值。

（五）智能手表（4G全网通）

1.外观：纯圆形表盘，玻璃面板+机身高强度塑胶+硅胶表带。

2.硬件架构：搭载稳定运行的嵌入式操作系统，支持OTA远程升级，Cortex A5 500MHz。

3.网络频段：4G FDD B1/B3/B7/B8，TDD B38/B39/B40/B41，支持4G全网通。

4.显示屏：纯圆形IPS触摸屏≥1.3寸，分辨率不低于240×240，全贴合工艺。

5.摄像头：支持远程拍照和视频通话。

6.防水等级：不低于IP66。

7.操作系统：Mocor(RTOS)。

8.蓝牙：选配蓝牙5.1，支持室内定位，支持双模高频健康数据采集。

9.定位：支持GPS/BDS/GLONASS（GPS only; BDS only; GPS+BDS; GPS+GLONASS）。

10.天线：全部采用LDS天线工艺。

11.运动传感器：支持3轴加速度计。

12.SIM卡：Nano侧插SIM卡，兼容e-SIM。

13.心率传感器：支持动态心率、血压、血氧监测。

14.体温芯片：可选红外医疗级体温监测。

15.WiFi：支持扫描，用于室内定位。

16.内存：24M+16M。

17.OTA：支持远程升级。

18.充电：磁吸4PIN接口。

19.按键：1个开机键 + 1个SOS键。

20.尺寸重量：圆形（直径×厚度）：43mm×13.3mm，重量40g（允许 ±2g 公差）。

21.电池容量：≥700mAh，频繁使用续航≥2天，正常使用续航≥3~4天。

22.表带：宽度20mm～50mm的硅胶或真皮表带，表扣采用316L不锈钢。
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	智慧康养告警设备套装
	1
	套
	一、项目概述

康养报警设备套装以实训工作台为载体，以ZigBee 3.0无线通信技术为核心，整合了门禁监测、人体活动感知、存在探测、环境安全报警（烟雾/燃气/漏水/一氧化碳）、环境参数监测（温湿度/光照）及声光联动报警等六大类安全监护功能，构建“全时感知-智能研判-本地联动-远程上报”的四级安全防护体系。

二、平台架构与教学定位

套装采用“端-边-云”三级安全防护架构设计：

1.端侧（感知层） ：至少包含门磁传感器、多功能传感器、运动传感器、人体监测雷达传感器、人体存在传感器、烟雾报警器、可燃气报警器、漏水传感器、一氧化碳传感器、温湿度传感器10余类安防与环境感知设备，构建多维度的安全感知网络。

2.边侧（联动层） ：声光报警器作为本地执行设备，可在网关或网络异常时独立响应，实现本地声光报警；所有传感器内置联动触发逻辑，支持设备间直接联动（如烟雾报警触发声光报警器），实现边缘侧快速响应。

3.云侧（平台层） ：所有告警信息与监测数据通过家庭网关传送至服务终端与服务中心，实现远程监控、数据记录、统计分析及多级告警推送。

4.学生通过本套装可系统掌握ZigBee组网通信、多传感器数据融合、安防联动规则配置、远程监控平台对接等核心技能。

三、套装组成及技术要求

（一）环境安全报警设备

1. 烟雾报警器

1.1支持ZigBee 3.0无线通讯协议，工作频率2.4GHz。

1.2能够探测火灾时产生的烟雾并及时发出报警声音。

1.3报警浓度值：0.09dB-0.16dB。

1.4探测范围：≥30㎡。

1.5电源：DC 3V电池（1节CR123A），电池待机使用≥3年。

1.6待机电流≤10μA，触发电流≤60mA。

1.7支持低电量提醒（2.6V）。

1.8测试按键可触发警报，便于日常检测。

1.9报警声音：≥120分贝/1米；≥85分贝/3米。

1.10可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

1.11警报信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

1.12工作温度：-10℃~+50℃，湿度≤95%RH。

2. 可燃气报警器

2.1支持ZigBee无线通讯。

2.2专业探测燃气、天然气、液化石油气气体泄漏。

2.3内置蜂鸣器警报声：≥75dB/1m。

2.4可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

2.5支持实时离线检测。

2.6警报信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

3. 漏水传感器

3.1支持ZigBee无线通讯。

3.2检测感应器安装处是否漏水。

3.3支持低电量警告。

3.4离线检测：设备每小时与网关通讯一次，确保通讯正常。

3.5可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

3.6警报信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

4.一氧化碳传感器

4.1支持ZigBee无线通讯。

4.2探测一氧化碳浓度，浓度超标时自动报警。

4.3内置蜂鸣器：≥120分贝/1米；≥85分贝/3米。

4.4支持低电量提醒。

4.5可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

4.6警报信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

（二）人员活动监测设备

1. 门磁传感器

1.1支持ZigBee无线通讯。

1.2支持双侧开合侦测，适配各类门窗安装。

1.3离线检测：设备每小时与网关通讯一次，确保通讯正常。

1.4监测老人每日开关门规律，形成行为画像。

1.5夜间开门时自动触发警示和警报。

1.6支持低电量警告与防拆警告。

1.7可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

1.8开门信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

2. 运动传感器

2.1通讯模式：ZigBee 3.0。

2.2探测方式：红外探测。

2.3供电方式：DC 3V（2节AAA电池）。

2.4探测范围：距离≥5m，角度上下≥100°、左右≥120°（室温20℃）。

2.5探测间隔：人体红外触发立即上报，触发后冷却1分钟。

2.6支持低电量提醒。

2.7可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

2.8监测运动信息传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

2.9工作环境：温度-10℃~+55℃，湿度≤85%无冷凝。

2.10安装方式：锁墙或站立放置。

3. 多功能传感器

3.1支持ZigBee无线通讯。

3.2人体运动侦测：侦测传感范围内人体运动，分析用户每日/时段运动规律、运动时间、运动次数。

3.3光照度监测：监测房间内光照度，反映夜间开灯情况。

3.4温湿度监测：监测房间内的温度和湿度，反映环境舒适度。

3.5离线检测：设备每小时与网关通讯一次，确保通讯正常。

3.6支持低电量提醒与防撬报警。

3.7智能警示功能：

3.7.1超过指定时间未感知人体活动时自动警示（如早晨未起床）。

3.7.2 半夜多次检测人体运动时自动警示。

3.7.3夜间灯光无开启时自动警示。

3.8可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号。

3.9监测信息传送至康养智能网关，通过网关传送至服务终端与服务中心进行记录。

（三）存在感知与雷达监测设备

1. 人体监测雷达传感器（卧室）

1.1支持ZigBee 3.0无线通讯。

1.2探测传感器：60GHz多普勒雷达。

1.3可检测人体存在，即使处于静止姿势也能精准识别。

1.4可检测跌倒、在床状态（仅检测单人）。

1.5可检测人活动的位置坐标。

1.6实时检测睡眠期间的呼吸频率。

1.7数据通过网关传送至服务平台进行记录与分析。

2. 人体存在传感器

2.1无线协议：ZigBee 3.0（2.4GHz）。

2.2雷达类型：24GHz毫米波雷达。

2.3检测方式：存在检测，支持静止姿态识别。

2.4识别模式：大动作、微动作、无存在三种模式。

2.5安装方式：吸顶或墙面安装。

2.6吸顶检测范围：最大半径≥3m，角度≥110°；安装高度2.6~3m。

2.7墙面检测范围：最大距离≥6m，角度≥110°；安装高度1.5~2m。

2.8供电接口：Micro-USB，5V/1A。

2.9工作温度：-40℃~+85℃，湿度≤90%（无冷凝）。

（四）环境参数监测设备

1. ZigBee温湿度传感器

1.1无线协议：ZigBee 3.0（2.4GHz）。

1.2供电方式：3V DC，2节AAA碱性电池。

1.3测量类型：环境温湿度（内置传感器）。

1.4温度测量范围：-10℃~85℃，精度±0.3℃。

1.5湿度测量范围：0~100% RH，精度±3%。

1.6数据上报周期：≤1分钟。

1.7按键上报：按复位键一次立即上报。

1.8工作环境：-10℃~+55℃，≤85% RH（无冷凝）。

1.9安装方式：桌面摆放/墙面安装/吸顶安装。

（五）声光执行设备

1. 声光报警器

1.1交流供电，两孔插头即插即用。

1.2与各种ZigBee烟雾报警器、漏水报警器、安防传感器同步联动。

1.3支持实时离线检测。

1.4内置备用电池，断电时可连续工作≥4小时。

1.5高分贝声音和闪光警报。

1.6低功耗设计。

四、套装整体功能要求

1.统一通信协议：套装内所有设备统一采用ZigBee 3.0无线通信协议，确保设备间互操作性与通信稳定性。

2.本地联动机制：支持设备间直接联动触发（如烟雾报警→声光报警器），无需依赖云端，确保网络异常时本地安全防护仍可独立运行。

3.离线检测：关键设备支持离线检测功能，设备每小时与网关通讯一次，确保设备在线状态可实时感知。

4.远程上报：所有告警信息与监测数据通过网关传送至服务终端与服务中心，支持远程监控与多级告警推送。

5.低功耗设计：电池供电设备支持低电量提醒，电池续航时间不低于1年。
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	无线路由器（子母路由一拖二）
	1
	台
	1.频段：2.4GHz & 5GHz，双频优选。

2.无线协议：WiFi6+。

3.wifi模式：支持穿墙，标准，睡眠三种模式。

4.总带机量：≥100终端。

5.支持Mesh。

6.支持上网行为管理。

7.支持防火墙。

8.支持app控制。

9.母路由支持NFC一碰联网。
	1000
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	六轴机械臂复合套装
	1
	套
	1.机器人本体

1）有效负载：≥2.0kg；

2）重量（含电缆）：≥9.9kg；
3）工作半径：≥580mm；

4）重复定位精度：±0.1mm；

5）自由度：6轴；

6）编程方式：支持图形化编程、拖拽编程，SDK（C、C++、python语言）编程；

7）示教器类型：PC、移动终端（PAD/手机），需提供无线示教器APP安装包，支持机器人手动操纵、程序编写、参数配置以及信息监控等功能；

8）协作操作：根据GB 11291.1-2011进行协同操作；

9）动作范围及速度：

①关节1，动作范围±360°，最大速度180°/s；

②关节2，动作范围±120°，最大速度180°/s；

③关节3，动作范围±130°，最大速度180°/s；

④关节4，动作范围±360°，最大速度180°/s；

⑤关节5，动作范围±120°，最大速度180°/s；

⑥关节6，动作范围±360°，最大速度180°/s；

⑦工具端最大速度：不低于1.5m/s；

10）额定功率：≥180W；

11）温度范围：0-50℃；

12）机器人安装：侧装；

13）IP等级：不低于IP40；

14）工具I/O端口：

①数字输入：2；

②数字输出：2；

③模拟输入：2；

15）工具I/O电源：48V DC；

16）底座直径：≥124mm；

17）机器人连接线缆长度：≥6m；
2.控制柜

1）输入电源：DC20V-60V；
2）输入电流：≤40A；
3）尺寸：≥180×128×47（mm）（L×W×H）；

4）IP 等级：不低于IP20；
5）I/O端口：7路端口，输入输出可配置；

6）通信方式：

①通信协议：支持TCP/IP，Modbus TCP，Modbus RTU，Profinet，Ethernet/IP；

②通信形式：Wi-Fi，有线；

③通信接口：20PIN的集成 I/O，USB，HDMI，LAN；

7）重量：≥1.1kg；
8）材质：铝合金、钢；

3.视觉相机

1）深度工作范围：0.2m-10m；

2）深度Fov：H:91°/V:66°/D:101°±3°；

3）深度图像分辨率@帧率：支持两种可切换输出模式，1280×800@30fps、640×400@60fps；

4）彩色模组Fov：H:94°/V:68°/D:104°±3；

5）彩色图像分辨率@帧率：支持两种可切换输出模式，1280×800@30fps、1280×720@60fps；

6）数据接口：USB；

7）色彩模式：黑白、彩色。

4.升降机构

1）升降范围：0-400mm；

2）腰部运动范围：±160°；

3）颈部旋转范围：±180°；

4）头部俯仰范围：-5°-35°；

5）整机尺寸（长×宽×高）：510mm×510mm×（1460-1860）mm；

6）整机功率：≥800W；

7）整机重量：≥95.6kg；
8）整机电压：≥48VDC。

5.软件要求

1）功能描述

①用户可以查看机器人常用信息和事件日志；

②用户可以对机器人进行手动操纵；

③用户可以管理设置机器人的 I/O 模块；

④用户可以通过编写程序对机器人进行操纵；

⑤用户可以对机器人进行相关参数配置；

2）功能要求

①机器人上电后，软件主界面支持末端指示灯变色显示，和机器人本体末端指示灯保持一致；

②支持关节限位设置，用户可以设置每个关节的软限位角度、关节速度限制、误差报警阈值；

③视觉相机支持彩色画面，黑白画面，以及物体深度信息等等。通过控制开发板可以实现物体的识别以及检测，用户可以根据抓取要求识别相应的物体；

④支持碰撞等级设置，用户既可以通过快捷设置，快速的设置机器人的碰撞防护灵敏度；也可以选择自定义，根据自己的实际需求，设置碰撞防护灵敏度（首次提交的响应文件中需提供产品彩页、用户手册截图作为佐证材料）；

⑤支持用户设置安全区域，避免机器人在运行过程中和其他物体发生碰撞，使机器人末端在到达设定好的安全区域处停止。
	55200
	工业

	
	
	机械臂算力设备
	2
	套
	1．CPU：≥20核处理器。

2．GPU：图形算力单元≥6144核心。

3．AI算力：FP4稀疏模式1PFLOPS（1000TOPS）。

4．互联：NVLink-C2C（带宽约为PCIe5.0的5倍）。

5．统一内存：≥128GB LPDDR5X-8533MT/s（CPU/GPU共享）。

6．体积：≥1.13L（长×宽×高：150mm×150mm×50.5mm）。

7．功耗：整机≥240W。

8．存储：M.22242PCIe4.0SSD，≥1TB。

9．网络：≥10G以太网；+NVIDIAConnectX-7SmartNIC（支持双机互联）。

10．无线：Wi-Fi7+Bluetooth5.3。

11．接口：≥4×USB‑C、HDMI2.1、10G网口、电源键

12.系统：预装NVIDIADGXOS（Ubuntu定制）。
	86700
	工业

	
	
	桌面机器人（开源鸿蒙）
	10
	个
	一、产品描述

仿生多足机器人采用机器人体系结构，功能分解的体系结构在人工智能上属于传统的慎思式智能，其结构体现为灵活的串行分布，执行方式为异步执行，按照“感知-规划-行动”的模式进行信息处理和控制实现。能融入AI教育的趣味课程，结合创新的机械结构和智能编程模块，输出仿生机器人原理和未来科技中的应用。

二、主控及电子模块参数

1、芯片类型：采用国产芯片作为设备的主控器芯片。

2、Flash：设备的Flash≥4MB。保证设备满足多数应用场景的要求。

3、SRAM：设备的SRAM≥512kb。保证设备满足多数应用场景的要求。

4、时钟频率：设备的时钟频率≥240MHZ，使得设备在处理复杂任务时仍能保持高效的运行。

5、控制方式:设备支持蓝牙V4.2BR/EDR和蓝牙LE标准，使得设备可以与各种支持这些标准的设备进行无缝连接；(首次提交的响应文件中需提供产品彩页作为佐证材料)

6、远程控制:支持远程控制模式，包含不限于：局域网STA模式、互联网AP模式；

7、下载接口:支持Type-C接口；

8、编程方式:支持采用图形化、C语言代码编程两种方式进行编程学习；

9、电子模块:含电子模块≥24个:国产教育主控板≥1个、智能串行总线舵机≥21个、AI视觉模块≥1个、陀螺仪模块≥1个；

10、结构套件:仿生多足机器人结构件≥1套、锂电池组≥1个、螺丝刀≥1把、五金配件≥1包。

11、辅助套件:充电器≥1个、Tpye-C数据下载线≥1根、连接线≥20根。

三、结构件主体参数

1、采用铝合金金属材料，喷砂处理，防止划手。

2、包含6种零件，适合进行基础搭建类课程。

3、采用螺丝紧固与连接，确保结构稳固。

4、纯金属搭建，增强结构稳固性和耐用性。

5、正常行走时机身尺寸（长×高）约为：25cm×30cm，缩小时最小机身尺寸（长×高）约为：23cm×15cm。

四、课程内容

1、产品融合了数学、物理、工程、机械、电子、计算机、通信等多学科知识。

2、通过构建、编程、操作机器人，激发孩子对科学的兴趣，形成系统的知识体系，培养发现问题、探索问题、解决问题的综合能力。

五、产品特色功能

1、可对带色物块做精准夹取，最大可支持夹取6cm物块。

2、可实现多种姿态控制，包括俯仰角、偏航角、滚转角控制以及全向移动。

3、可实现使用陀螺仪校准步态，精准旋转固定角度、避免机器偏航。

4、可调整行走姿态，通过50cm宽的狭小空间。

5、支持AI视觉功能的拓展,配合机器视觉模块,满足9种AI视觉任务,至少包括颜色识别、深度学习、20类物体识别、色块检测、云端算法。

6、摄像头与机械臂机身一体式设计，“手眼合一”的视觉识别可支持色块追踪，视觉识别角度范围≥0～180°。
▲7、可实时展示视觉算法的可视化界面，系统需依次识别工作台上随机摆放的异色或异形方块；在机械臂执行抓取前，现场随机改变待抓取方块位置（位移不少于3cm），机器人需通过动态位姿解算算法自动实时更新运动轨迹，精准完成第一个目标物的动态跟随夹取并放置于暂存区内；（首次提交的响应文件中需提供产品彩页作为证明材料，同时供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示。）

▲8、随后系统继续识别并夹取第二个目标物，最终将两个目标物依次平稳放置于孔径公差不超过目标物外径6mm的高精度料盘中，全流程无误判、无掉落且无碰撞。（首次提交的响应文件中需提供产品彩页作为证明材料，同时供应商须在广西政采云平台提供该功能线上演示）

六、接口参数

1、接口电压：≥5V。

2、接口连接方式：支持采用3/4PIN防反接PH2.0连接线连接。
	120000
	工业

	
	
	开源人工智能机器臂
	2
	套
	桌面级全开源具身 AI 机器人开发平台。

核心组成：轴机械臂+算力主机+深度相机+全量算法资源包。

典型适用场景：身智能研发、机器视觉抓取实训、ROS 机器人教学、技能竞赛备赛。

（一）机械臂参数：

1、自由度：6 轴关节+1自由度电动夹爪（6+1 DOF）。

2、最大工作半径：不小于767mm（含夹爪）。

3、额定负载：≥1.5kg（70% 臂展工况）。

4、重复定位精度：±0.2 mm。

5、驱动方案：减速总线伺服电机，CAN 总线通信。

6、电机配置：4×DM-J4310 + 3×DM-J4340P。

7、供电规格：C 24V / 15A。

8、整机重量：≥4.7kg。

9、通信方式：USB-CAN 适配器。

10、兼容系统：Windows / Linux，原生适配 ROS1/ROS2

11、开源属性：硬件结构图纸、BOM 清单、底层驱动全开源。

（二）算力参数：

1、GPU 架构：Blackwell 架构。

2、AI 峰值算力：最高 2070 FP4 TFLOPS。

3、CPU：≥14 核。

4、内存：≥128GB LPDDR5X 统一内存，带宽≥273 GB/s。

5、标配存储：≥1TB NVMe SSD。

6、功耗范围：40~130W 可配置。

7、网络接口：5GbE 以太网、QSFP28（100G）。

8、核心外设接口：USB 3.2、CAN 总线、M.2 PCIe 5.0。

9、软件环境：预装 JetPack 7.x，兼容 CUDA、TensorRT、Isaac Sim。

10、设备形态：工业级整机。

（三）视觉与算法配套：

1、标配相机：深度相机。

2、标定配件：眼标定工装。

3、预装算法：预装主流开源抓取算法（如GraspNet或同等级抓取算法、YOLO或同等级实例分割、LeRobot或同等级模仿学习框架。

4、开发支持：Python SDK、ROS1/ROS2 驱动包、Isaac Sim 仿真模型。

（四）教学资源配套：

1、文档资料：全量中文开发 Wiki、环境搭建教程、开箱 Demo 工程。

2、实训内容：基础运动控制、视觉抓取、具身智能训练全流程案例。

3、服务支持：系统版本迭代、算法资源更新、技术支持。
	110000
	工业

	
	
	开源鸿蒙智能算力卡
	1
	张
	1、AI Core：≥1 × DaVinci V300（1.224GHz）。

2、INT8 峰值算力：≥8 TOPS。

3、FP16 峰值算力：≥4 TFLOPS。

4、CPU：≥4 ×64 位，1.6GHz。

5、工艺制程：≤12nm。

6、典型功耗：≤8W。

7、内存：LPDDR4X，≥4GB，带宽 34.1GB/s，支持 ECC。

8、片上缓存：≥3MB L3 + 每核 512KB L2 + 64KB L1I/D。

9、视频解码：支持H.264/H.265硬件解码；最大解码能力可选：≥20 路 1080p@30fps，或≥2 路 4K@30fps。

10、视频编码：支持H.264/H.265硬件解码，支持≥10 路 1080p@30fps同步编码。

11、JPEG 编解码：硬件 JPEG 编解码，解码总吞吐可达 512FPS@1080p，编码总吞吐可达 256FPS@1080p。

12、ISP：≥4 路 ISP Pipe，支持 ≥4 路 RAW 摄像头输入。

13、GPU：≥1 × ARM Mali G52，支持 OpenGL。

14、内存接口：≥96bit LPDDR4X，最高 4266Mbps。

15、高速接口：≥PCIe 3.0、2× 千兆以太网、USB 3.0、SATA。

16、通用接口：支持UART、RS232/422、CAN-FD、GPIO、I2C、SPI。

17、显示接口：≥1 路 DSI。
	9000
	工业

	
	
	ROS机器人
	4
	个
	一、功能模块参数

1.运动控制模块

模块配置：处理器、激光雷达，STM32控制器，电机、编码器、PS2有线手柄、陀螺仪等，提供串口和接口方便用户拓展控制。

2.操作系统

ROS操作系统内置于中央处理器内，通过RTOS完成系统任务调度与管理，根据任务的优先级决定任务的执行顺序。

3.激光雷达和SLAM建图

采用国产激光雷达，为机器人完成测量半径≥12米的环境感知，雷达通过每秒≥5400次激光测距，提供实时精准的地图构建基础数据。

技术参数：

(1)最大测距范围：≥12m；扫描角度：≥0-360°；测距分辨率：实际距离的≤1%；角度分辨率：≤0.9°；最大扫描频率：≥15Hz；测量频率：≥5400Hz；

(2)支持基于ROS操作系统实现激光雷达的点云信息的输出和障碍物的检测；

(3)支持基于Gmapping等算法进行学习，完成高精度地图的构建；

(4)支持基于NavigationStack下的定位与路径规划。

4.视觉感知系统

采用不低于200万像素的网络摄像头，兼容ubuntu，linux和树莓派等操作系统。可实现对视野中的环境信息的成像、分析和判断，对机器人的动作进行引导，如减速、转向、直行等。

技术参数：

(1)分辨率：≥1920×1080；视觉范围：80.3°×50.8°；视频帧率：30fps(1280×720)；

(2)支持动态行人识别与跟踪，并输出处理结果，或执行指定动作；

(3)支持标识识别与判断，引导机器人执行转向、减速、停止等指定动作。

5.感知与定位系统

感知与定位系统通过陀螺仪与激光雷达和相机，根据用户编辑的功能执行相应的动作。

技术参数：

(1)配置三轴加速度传感器，陀螺仪测量范围：±200°，加速度测量范围：16g，角度范围：X和Z轴≥±180°，Y轴≥±90°，通信：串口支持TTL；

(2)监测机器人的位姿等信息，包括行进速度、电池电量、是否侧翻、受力情况等，并输出相关信息。

▲（3）支持在未知的障碍场地内，控制机器人完成高精度、无重影漂移的栅格地图构建与保存；随后在生成地图上随机下发不少于2个巡航目标点，机器人在执行多点全局导航的过程中，面对路线中突发的动态横穿或临时放置的障碍物，需自动触发局部避障与路径重规划，在不发生物理碰撞的前提下平滑绕障并依次到达目标点，最后通过“一键返航”指令精准停靠至初始原点（要求位置中心误差≤5cm 且航向角误差 ≤5°），全流程连贯顺畅（首次提交的响应文件中需提供产品彩页作为证明材料，供应商需在广西政采云平台提供该功能线上演示）。

6.机械手臂

机械手臂可通过PS2手柄、ROS的moveit进行控制，实现物体追踪抓取、物流配送等功能。

技术参数：

(1)基础参数：有效负载：最低限值200g；有效抓取范围：最低限值半径15cm；自由度：最低配置5自由度加夹持臂；

(2)支持机械臂与机器人联动。

7.上位机主控系统

车载处理单元预装Linux操作系统，并提供通用的通讯接口。

技术参数：

(1)处理器：≥64位四核CORTEX-A57；≥GPU：128核；内存：≥4GBLPDDR；板载存储：≥128GB；接口：USB3.0×4个、MicroUSB×1个、HDMI×1个、RJ45×1个、DC5.5×2.1电源接口×1个。

(2)支持linux嵌入式操作系统；

(3)支持ROS系统；

(4)内置Python运行环境，支持用Python语言进行机器人运动控制、视觉系统的图像采集和识别、传感器控制技术的编程与教学；

(5)内置的功能应用包括机器人环境光照度感知、机器人避障循迹、机器人的速度和姿态等状态获取、机器人视觉识别、机器人运动控制等。

二、硬件参数：

(1)整机机身（长×宽×高）：≥350mm×250mm×550mm；

(2)结构设计：机身重量：≥6kg；机械臂最大负载：≥500g。

(3)电池及续航：

锂电池容量：≥12.6V9000mAh；充电时间：≤4小时；充电保护：过放、过充、过压等多重保护。

(4)运动特性：

麦克纳姆轮，全向移动底盘，最大运行速度：1m/s；最小转弯半径：0m。
	96000
	工业

	
	
	ROS算力设备
	2
	套
	1．CPU：≥20核处理器。

2．GPU：图形算力单元≥6144核心。

3．AI算力：FP4稀疏模式1PFLOPS（1000TOPS）。

4．互联：NVLink-C2C（带宽约为PCIe5.0的5倍）。

5．统一内存：≥128GB LPDDR5X-8533MT/s（CPU/GPU共享）。

6．体积：≥1.13L（长×宽×高：≥150mm×150mm×50.5mm）。

7．功耗：整机≥240W。

8．存储：M.22242PCIe4.0SSD，≥1TB。

9．网络：≥10G以太网；+NVIDIAConnectX-7SmartNIC（支持双机互联）。

10．无线：Wi-Fi7+Bluetooth5.3。

11．接口：≥4×USB C、HDMI2.1、10G网口、电源键。

12.系统：预装NVIDIADGXOS（Ubuntu定制）。
	86700
	工业

	
	
	穿戴设备开发套件
	20
	套
	1、核心处理器与算力要求：开发套件搭载OpenHarmony操作系统。内置独立NPU单元，AI算力不低于0Tops@INT8，可支持端侧智能语音识别、图像分类等AI模型的部署与推理运算。

2、显示与视觉交互要求：配备≥5.5英寸高清IPS显示屏，分辨率不低于1920×1080，标配多点电容触摸屏，支持流畅的人机界面触控交互。同时搭载不低于800万像素的摄像头，支持MIPI-CSI或USB协议图像采集，满足视觉识别类应用开发需求。

3、内存、存储与网络通信要求：内存不低于4GBLPDDR4，板载存储不低于32GBeMMC，并支持TF卡扩展存储。网络方面包含千兆有线网口，板载双频Wi-Fi及蓝牙模块，确保有线与无线两种联网方式均可使用。

4、外部接口扩展能力要求：套件提供丰富的外部扩展接口，至少包含USB3.0/2.0接口（不少于2路）、MIPI-DSI或HDMI显示扩展接口、MIPI-CSI摄像头接口，以及不少于40引脚的多功能扩展排针（支持UART、I2C、SPI、PWM、ADC等常用协议），并预留音频输入输出接口，满足工业控制、物联网关、智能终端多样化场景的开发需求。

5、软件资源与配套资料要求：套件提供完整的开源鸿蒙系统SDK开发包、硬件原理图、引脚定义表等全套技术资料，同时附带不少于一个完整的应用开发Demo源码（含UI交互及AI推理示例）。
	78000
	工业

	
	
	jetson orin NX 开发板
	20
	套
	1.核心模块尺寸规格（长×宽）：≥69.6mm × 45mm，260针 SO-DIMM 连接器；

AI 处理器频率：GPU 最大频率：≥1173MHz

2.视频编码能力：≥1× 4K60 ；(H.265/HEVC)、≥3× 4K30、≥6× 1080p60、≥12× 1080p30；支持 H.264、AV1；

3.显示输出接口：≥1× 8K30 多模显示接口，支持：DisplayPort 1.4a (+MST)、eDP 1.4a、HDMI 2.1；

4.摄像头输入接口：支持MIPI CSI-2 接口：支持8 通道，D-PHY 2.1（高达 20 Gbps），支持 4 路摄像头直连（通过虚拟通道可扩展至 8 路）；

5.扩展接口与存储：提供 M.2 Key M（NVMe）、M.2 Key E（WiFi/BT）、GPIO 扩展接口；

6.软件支持与升级：支持 SUPER 模式软件升级（需 JetPack 6.2 及以上版本），支持 TensorFlow、PyTorch、ONNX Runtime 等主流 AI 框架；

7.载板物理规格与环境：尺寸：≤110mm×100mm×45mm{标准载板参考尺寸（长×宽×高）： 103mm×90mm×35mm}，集成散热方案：被动散热片或主动风扇散热，工作温度满足其中一档：0℃ ～50℃（商用级）或 -25℃～ 80℃（工业级）。
	125120
	工业

	
	
	鸿蒙开发版
	1
	套
	一、硬件参数

1.主芯片平台使用国产芯片，核心数≥4核，主频≥2.0 GHz，内存≥4G+64G 配置。（首次提交的响应文件中需提供产品规格书资料）

2.显示接口：支持 HDMI/eDP 接口显示屏，确保高清晰度的图像输出。

3.网络连接 ： 配备以太网接口、WIFI 、蓝牙和 4G 模块，确保稳定可靠的网络连接。（首次提交的响应文件中需提供产品接口截图作为佐证材料）

4.接口设备：≥1 个内置 USB HOST 2.0（1.25 间距-4P），≥2 个内置 USB HOST 2.0（2×15PIN 内含），≥1 个外接 USB HOST 3.0（标准 A 口），≥1 个 USB OTG 3.0（标准 A 口），以上均支持 USB 摄像头、打印机、U 盘鼠标、键盘等标准 USB 外设；≥5组串口，其中有2组是 TTL/RS232 可选（UART3/UART7，默认 TTL），其中有2 组是 RS232（UART5/UART8），其中 1 组为 RS485（UART4）；支持外接串口设备模块（NFC 模块，打印机，刷卡器等等）；TF 卡，最大支持 32GB；支持麦克风；支持四节耳机标准口，4G Mini PCIE 接口，HDMI 2.0 输出。

5.串口配置：提供TTL/RS232/RS485等多路串口，满足多样化的串行通信需求。（首次提交的响应文件中需提供产品实物照片作为佐证材料）

6.实时时钟：外置实时时钟供电电池

7.需配备不低于10寸外接显示屏。

二、软件参数

1.搭载国产操作系统，支持中文界面（首次提交的响应文件中需提供系统版本截图作为佐证材料）
	2200
	工业

	
	
	遥控升降发电机套件
	1
	套
	1.动力类型:≥柴油9马力发动机。

2.启动方式:电启动。

3.发电功率:≥2000W。

4.行走电机:≥无刷2X700W。

5.电池规格:≥24V 20A。

6.刀片数量:≥30片合金刀。

7.电池类型:铅酸电池。

8.充电方式:自动充电。

9.留茬高度:1-25cm。

10.留茬调节:遥控液压升降。

11.履带宽度:≥100mm。

12.机器尺寸（长×宽×高）:≥152cm×80cm×65cm。

13.机器重量:≤180kg。
	18000
	工业

	
	
	机器人遥操设备
	2
	套
	一、开发平板：
1、处理器：≥6核，≥2.36 GHz；
2、运行内存：≥8GB；
3、存储容量：≥128GB；
4、刷新率：≥120Hz；
5、定位技术：支持6DoF定位、眼动追踪、面部识别。

二、VR眼镜设备：
1、处理器：≥8核。 

2、运行内存≥12GB。

3、机身存储≥256GB。

4、支持2.4GHz/5GHz/5GHz频段。

5、操作系统 Android 14。

6、分辨率：≥4K+。
	20000
	工业

	
	
	AGV底盘
	1
	套
	一、移动底盘

1.尺寸：外径φ505mm（±10mm）×高度315mm（±10mm）自重30kg（±2kg）。
2.外观材质&颜色：ABS+金属&白色+黑色。

3.电池参数：24V,50Ah，锂电。

4.充电方式：手动，自动。

5.待机时间:≥24h（具备定时休眠唤醒）。

6.硬件：运行功率&速度≤400W&0-5Km/h;最大爬坡≤5°;最大跨越高度≥20mm。

7.超声波传感器3个，500mm；支持防跌落传感器；深度摄像头传感器400～1300mm；激光雷达≥25m；扬声器≥2；网口、电源输出（受控）、急停输入；工作温度-10℃～50℃；工作湿度10%～90%，无压缩冷凝。

8.软件：主控系统Intel,支持ubuntu；具备API（TCP/WebSocket）接口；支持无网络工作；PC端控制方式；地图分辨率20mm～50mm；4G（支持物联网卡和手机卡，全网通）。

9.功能：

9.1超广建图：单地图最大建图面积100000m2。
9.2精准导航：多个传感器定位精度。
▲9.2.1自主避障：激光SLAM+，深度摄像头。

9.2.2实时监控：PC端后台数据实时更新、查看。

9.2.3远程操作：PC端便捷操作，远程监控，定时任务。

9.2.4超级后台：自动发送精细化可视化数据报告。

9.2.5多级联动：智慧物联多机协作。

二、多机调度系统

系统集成了激光SLAM技术，3D视觉识别技术，并融合超声波、陀螺仪等传感器技术，搭载自研机器人核心控制系统，能够轻松完成室内自主导航并自主避障，可达到以下指标：

（1）任务调度延迟低于200ms；

（2）AMR调度能力≥50台；

（3）系统软件架构实时控制周期≤1000us；

（4）协同作业规划时间≤1s；

（5）机器人2小时建图≥2000㎡。
	45275
	工业

	
	
	展示屏
	1
	个
	1．屏幕尺寸：≥86英寸。

2．屏幕比例：≥16:9。

3．屏幕分辨率：≥超高清4K。

4．刷屏率：≥240Hz。

5．色域标准：DCI-P3。

6．响应时间：≤8ms。

7．CPU架构：≥四核A73。

8．存储内存：≥64GB。

9．WIFI频段：2.4G&5G。

10．运行内存/RAM：≥4GB。

11．背光方式：直下式/DLED。

12．屏占比：≥97%。

13．待机功率：≤0.5W。

14．电源功率：≥450W。

15．工作电压：≥220V。

16．含底座尺寸：高≥1194.1mm、厚≥423.8mm、宽≥1920mm；

17．含底座重量：≥37.8kg。
	6555
	工业

	
	
	综合布线及耗材
	1
	项
	一、配电箱×1个

1.名称:配电箱。

2.规格（长×宽）:约800mm×600mm，明装定制双层门铁质配电箱。

3.规格:箱内配置4P50A带漏电保护空开≥1个，3P40A≥1个，3P25A≥3个，2P25A带漏电≥4个，1P20A≥2个。

二、插座×25套

1.名称:国标五孔/六孔安全插座。

2.材质:塑料。

3.规格:86型号。

4.安装方式:明装。

三、插座、设备电源配线×300M

1.配线形式:塑料护套线明敷。  

2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-450／750V-4.0mm2。

3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线。

四、信息插座×10套

1.名称:墙面网络6类插座。

2.材质:塑料。

3.规格:86型号。

4.安装方式:明装。

五、网线×300M

1.名称:6类网线。

2.规格:6类非屏蔽网线。

3.安装方式:线管穿放。

六、其他弱电辅材×1项

包括本项目使用HDMI线，音频线，音响线及其他所需辅材。

核心文化展板数量不少于4块，单块尺寸（长×宽）≥80cm×100cm。材质需根据室内外具体环境选择，采用5mm～8mm厚度的高密度PVC板或亚克力板作为底板，表面采用高清UV打印或写真覆亚膜工艺。

八、整体实训室综合布线及施工
1.配电箱1台：明装双层铁门配电箱（长×宽）800mm×600mm，配置配套漏电保护空开。 

2.电源：86型明装五孔插座15套；WDZ‑BYJ‑4.0mm² 电源线200米。
3.网络：86型明装六类网络信息插座8套；六类非屏蔽网线200米。  
4.鸿蒙展台布线配套材料：PVC线槽40m、橡胶地面压线板20m。 
5.辅材1批：至少包括水晶头、HDMI 线、音频线、扎带、绝缘胶带、线缆标签。 
6.文化展板2块：单块（长×宽）80cm×100cm，PVC 底板＋UV 高清打印。 
7.施工工作量：配电箱安装接线1台；电源插座安装15套；信息插座安装打模块8套；电源线敷设200m；网线敷设、端接、通断测试200m；鸿蒙展台柜体就位安装、展台布线调试；展板上墙安装；线缆标识、现场清理。
8.计价说明：供应商依据以上实物量、施工工作量自行核算材料、人工、运输、损耗，本项总价包干，全部工作包含在报价内，无额外费用。
	15000


	工业

	
	
	工业传感与控制开发套件包:集成（含）温湿度、噪声传感及 485 采集转换模块
	1
	套
	本项目套件包整包采购工业传感与控制开发套件。套件内下列传感器、控制模块及采集转换模块均应各配置35个：

1.工业温湿度变送器（485/0-10V）外置型精装探头RS485总线型。

2.噪声传感器：气象噪声传感器，声级计485总线。

3.串口控制继电器开关量采集器：8路输入8路输出8DI8DO 工控模块PLC用串口控制模块。

4.模拟量输入采集转换器，模拟量转485（4路0-10V）。

5.高精度工业防水温湿度变送器，外置型精装探头0-10V。
	23975
	工业

	
	
	智慧农业多参数传感开发套件包:集成(含)光照度、土壤墒情、二氧化碳等环境监测采集模块
	1
	套
	本项目套件包整包采购智慧农业多参数传感开发套件。套件内下列传感器及采集接入模块均应各配置35个：

1.光照度：精度照度计温湿度光照传感器485总线，量程0-65535Lux输出RS485总线型。

2.土壤温湿度传感器检测仪：

水分电导率EC值PH速测（0-10V土壤温度+水分测试）；

3.二氧化碳传感器变送器：

0-10V 模拟量输出，量程 5000ppm。
	13975
	工业

	▲◆商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。

二、交货期：合同签订之日起45个工作日内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用。

三、交货地点：南宁职业技术大学。

四、付款方式及报价要求：

1.付款方式：本项目采取预付款形式，合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价30%预付款；成交供应商交货完毕并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总价70%的款项（无息），每次支付前由成交供应商按规定向采购人开具正式发票。

2.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包含所产生的采购代理服务费；

（5）采购文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用，除采购人新增需求外，采购人不再支付其他任何费用。

五、售后服务要求：

1.质保期：自项目交付验收合格之日起三年（货物参数中如有特殊规定的，以货物参数的要求为准）。

2.故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在 6 小时内到达采购人指定现场处理问题；

3.免费送货上门、免费技术培训；

4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.为确保能即时得到响应，供应商需在响应文件提供服务团队人员名单，要求具备提供7×24小时售后服务能力，并在响应文件中须提供售后服务方案。

六、其他要求：

1.供应商须在响应文件中提供详细的项目实施方案，内容至少包括：建设目标、建设内容，建设特色及创新，预期成效；同时要求供应商在响应文件中提供以日为单位的实施计划表，供应商须在规定的时间内交付产品，若逾期交付，采购人有权追究成交人相应责任。

2.为了保证本次项目系统的质量，在签订合同后供货前，采购人有权对本项目带有“▲”的技术指标和性能进行抽查，若抽查结果不能满足采购文件参数以及响应文件所承诺的要求，采购人有权上报财政监督部门，由此引起的后果均由成交供应商自行承担，并且保留追究成交供应商虚假应标的法律责任。

3.成交供应商对本项目管理须配备有专门的“项目经理”进行项目管理，项目经理必须为供应商的正式在岗人员。经核查若成交供应商配备的项目经理不是正式在岗人员，采购人有权申请采购监管部门追究成交供应商违约责任；若有人员变动，则需经采购人审查，审核通过方可变动。

4.供应商须在响应文件中提供质保期内的智能信息化运维方案，质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，成交供应商应提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。质保期内采购人不再支付任何费用。

5.未尽事宜按采购文件及国家现行有关规范、标准执行。

七、验收条件及标准：

1.采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（内容包括但不限于：货物名称、品牌和型号、各设备质保期、厂家售后服务电话、成交供应商售后服务联系方式等内容），作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具（如有）的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.成交供应商需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。

4.采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6.验收产生的费用由成交供应商负责。

	其他说明
	一、进口产品说明

□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。
(本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。

二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

文件或者资料名称：无。
公布渠道或者获取方式：无。

三、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

四、演示说明

供应商对货物参数中需要演示的内容提供线上演示（演示形式：采用视频形式，不接受PPT或图像或图片形式）， 演示时间总长不超过20分钟，未按照要求演示的响应无效。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求）

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业。仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业。信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务。其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入。限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替。农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替。其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3：
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见竞争性谈判公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体竞标

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.2
	是否允许分包
	(不允许分包

(允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                             。

	12.1.1
	资格文件组成
	1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如供应商为分支机构的，必须在响应文件中同时提供经法人授权供应商以分支机构名义参加竞标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2026年3月至首次响应文件提交截止时间止任意1个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2026年3月至首次响应文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

4.供应商财务状况报告[2025年财务状况报告复印件；或者供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
7.资格声明函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

8.知识产权合规性声明；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.售后服务方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
3.项目实施方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
4.智能信息化运维方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
5.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4.关于符合本国产品标准的声明函；（如有请提供）
5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版加密方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日历日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西科联招标中心有限公司

联系电话：0771-3486228

通讯地址：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼102室
（2）南宁职业技术大学

联系电话：0771-2029355

通讯地址：广西南宁市大学西路169号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到17时30分

	31.6
	受理投诉方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.邮寄地址：

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

地址：南宁市东葛路129号南宁市财政局7楼

联系电话：0771-2189091

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：

(是    □ 否

2.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费由成交供应商在合同签订前以转账方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

3.采购代理费收取标准：

☑以项目（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按下述收费标准货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮   %）收取。按前述标准计算出来的采购代理费低于3000元的，按3000元收取。
(固定采购代理收费：¥          。

采购代理服务费收费标准：

               费率

中标金额

货物招标

100万元以下

1.5%
100万～500万元

1.1%
4. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行

银行账号：2102111229300032105

	34.1
	解释
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“项目管理”－“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，一经开标不可更改，因代理机构开评标规则错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标（竞标）专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本竞争性谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

5.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

6.本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间，变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版要求：详见供应商须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的加密
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在采购公告发布的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术参数、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术参数、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表” 。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在7个工作日内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

33.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

33.2采购代理服务费收费计算标准：
	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线上渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）
第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

11）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

12）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

13）未响应谈判文件实质性要求；

14）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，如要求提供最后报价附件的，供应商应按“响应报价表”格式提供最后报价的分项报价，如未要求提供最后报价附件的，各分项报价按其与首次报价的比例进行调整，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序： 

A.最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×65%； 

B.最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×65%； 

C.最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价＜采购项目最高限价×65%；

D.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

   谈判小组启动异常低价响应审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5对本国产品的价格评审优惠

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.6除上述情况外，评审价＝最后报价。
7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评审报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格文件格式

资格文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明，供应商为分公司或分支机构的提供其营业执照和总公司营业执照以及总公司授权）……………………………………………………………………（页码）

二、供应商依法缴纳税收的相关材料………………………………………………（页码）

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料……………………………………（页码）

四、供应商财务状况报告……………………………………………………………（页码）

五、供应商直接控股股东信息表……………………………………………………（页码）

六、供应商直接关联关系信息表……………………………………………………（页码）

七、资格声明函………………………………………………………………………（页码）

八、知识产权合规性声明……………………………………………………………（页码）

九、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料……（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

   一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明，供应商为分公司或分支机构的提供其营业执照和总公司营业执照以及总公司授权）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、供应商依法缴纳税收的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商财务状况报告

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
七、资格声明函
资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                      。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、知识产权合规性声明

知识产权合规性声明
企业自愿参与政府投资政府采购的             项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

九、除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式

 商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件……（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）………………………………………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

六、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

七、项目实施方案……………………………………………………………（页码）

八、智能信息化运维方案……………………………………………………（页码）

七、供应商认为需要提供的其他有关资料…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日   

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）


三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件
授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

附件：
	委托代理人证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判文件的商务条款
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件承诺的内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
   五、货物需求偏离表
货物需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量
	货物参数要求
	标的名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的“采购清单及货物参数”条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件承诺的内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标产品具体参数，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、项目实施方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、智能信息化运维方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
九、供应商认为需要提供的其他有关资料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                             报价文件目录

一、响应函…………………………………………………………………（页码）

二、响应报价表……………………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函（或提供残疾人福利性单位声明，或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上内容如有请提供）……………………………………………………（页码）
四、关于符合本国产品标准的声明函（如有请提供）…………………（页码）

五、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明………………………（页码）

一、响应函
响应函

致： 广西科联招标中心有限公司 
我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：                    ）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式提交响应文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）参加贵方组织的本次政府采购活动： 

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以谈判总报价，提供本项目竞争性谈判文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

2.我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本次竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         
联系方式（座机/手机）：  座机号：               /手机号：             

电子邮箱：                         　，邮编：                   
供应商代表（授权委托代理人）姓名：                     ，职务：               　  
供应商代表（授权委托代理人）身份证号码：             　        

法定代表人姓名：         　 　　　　　　　　  　 
法定代表人身份证号码：               　　　　    

12.供应商开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

名称：                                                        
纳税人识别号：                                                
地址、电话：                                                  
银行账号：                                                    
开户行：                                                      
开户行行号：                                                  
电子发票接收电子邮箱：                                        
特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

响应报价表
项目名称：           
项目编号：            

分标：                
	序号
	标的名称
	货物规格型号
	品牌（如有）及制造商
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                    （¥           元）

	交货期（合同履约期限）：

	备注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到        。（适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品的情况）


注： 

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，除备注可以留空外，其余内容不得留空， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体标的名称，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物规格型号等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
四、关于符合本国产品标准的声明函的格式

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

五、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

属于监狱企业证明文件
由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件复印件

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注明：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证的，视同为小型和微型企业，依法享受中小企业优惠政策。请根据自己的真实情况提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其监狱企业证明文件，接受社会监督。

第六章  合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

鸿蒙全场景智能设备实训室项目合同

采购项目编号：NNZC2026-J1-990940-GXKL 
采购计划编号：                  
采购人： 南宁职业技术大学 

成交供应商：                   
签订时间：     年    月    日

合同目录
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二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 

4.2采购文件货物需求一览表 

4.3采购文件的更改通知（如有） 

4.4响应函

4.5响应报价表

4.6货物需求偏离表

4.7商务条款偏离表

4.8成交供应商澄清函（如有）

4.9其他与本合同相关的资料（如有）

第一部分 合同书

     年    月    日， 南宁职业技术大学 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起  25  日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁职业技术大学 (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的   20  %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 2000 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第   1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  7  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（☑是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标
	

	5
	售后服务承诺
	

	6
	其他工作
	


3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
