	一、需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	最高上限单价（元）

	
	电动伸缩门驱动机
	6
	台
	1.额定电压：DC24V         
2.额定输出功率：≤150W
3.额定转速：≤1800r/min       
4.环境温度：-25℃～＋65℃
5.绝缘等级：B级            
6.防护等级：≥ IP44
▲7.空载噪音：≤57dB         
▲8.减速比：35：1      
9.充电电源：输入220V±20%；输出29.6±10%、2A
10.工作电压：DC21V～DC29V
▲11.主板静态功耗：＜3W
12.工作温度及湿度：－20℃至60℃；≤90%                                                     
13.最大输出负载功率：≤300W
▲14.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含1对光纤收发器、含现场开槽、布放：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞线，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填。签订合同后，按照现场实际情况要求进行安装。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。
15.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	5600

	
	电动伸缩门排
	68
	米
	1.采用圆形滑块结构；
▲2.门体运行中当圆形滑块与主框摩擦时，圆形滑块可自动旋转，减少阻力，消除噪音；
▲3.包含配套定制围栏，定制围栏，需根据现场实际情况及学校学生宿舍管理要求进行布局及安装，成交后实际安装前根据现场和美观、实用、符合消防安全的要求出具效果图，采购人确认后，进行安装；
▲4.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	2650

	
	人脸识别门禁机
	120
	台
	▲1.凭证容量：人脸容量≥10万；卡片凭证≥20万张
2.使用环境： 室内（环境光亮≥5lux，避免阳光直射镜头）
3.内存：≥2G
4.存储：≥32G
5.通讯方式： 以太网、WiFi
6.屏幕：≥8寸触摸屏 分辨率1280*800
7.摄像头：彩色摄像头，≥200W星光级
          红外摄像头，≥200W星光级
8.支持移动侦测、人脸侦测
9.安装方式：支持86盒壁挂、通道闸支架安装
（壁挂安装时，可根据现场使用需求选择横向/竖向安装）
10.开门方式：人脸、刷卡、密码、二维码、APP、蓝牙
11.支持可视对讲开门，访客可在设备端呼叫业主，进行对讲
▲12.人脸识别性能参数 1:N 响应时间≤1s
 准确率：≥99%
 误识率：≤0.1%
 拒识率：≤0.1%
13.支持戴口罩人脸识别，识别率≥95%
14.支持抓拍未注册人脸
▲15.识别距离：0.5~1.5m动态唤醒
16.防伪检测：支持手机照片、纸质照片、手机视频流防伪检测
17.支持火警检测、火警联动
▲18.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含现场开槽、布放：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填。签订合同后，按照现场实际情况要求进行安装。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。
▲19.需提供二次开发全部接口，可实现对接、接入原有校园出入口管理系统、原有校园一卡通系统、原校园统一认证系统、原校园宿舍管理系统，并配合采购人进行上述系统的数据统一管理。

▲20.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	3000

	
	人行单机芯翼闸
	72
	台
	1.设备外壳防护等级≥IP54
2.钢质板材厚度应≥1.5mm 
3.相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 
▲4.通行速度：≥ 20人/分钟（常开模式）；30人/分钟（常闭模式）；50人/分钟（高峰模式）；实际通行速度会与通行环境，人员情况而有所不同
5.通行宽度最大1200mm；
6.设备外壳材质采用304不锈钢+钢化玻璃；

▲7.直流无刷电机，减速传动机构应满足本项目高通行频次下的承载与使用寿命要求，可采用齿轮传动、行星传动、直驱伺服等成熟结构，传动齿轮应选用满足设备寿命要求的合金结构钢或同等及以上材料；运动过程中，设备连续受力矩不低于1000N·M冲击，闸板及机芯等核心部件无损坏，无故障运行次数不低于1200万次；
8.≥64对行人检测传感器（红外对射电眼）；
▲9.具备开、关闸速度调节功能；开关闸速度：0.5~1.2s可调；
▲10.允许通行时间可调功能，0.5~60秒可调；
11.具备非法潜入报警、尾随报警、滞留超时报警、双向通行冲突报警、强行闯闸报警、上电自检未通过报警等功能；
12.具备报警功能，未经正常操作而使出入口开启时报警；
13.具备防尾随功能，当通道闸仅接收到一条允许通行的指令处于允许通行状态时，若两人间隔不小于100mm距离沿通方向进入通道时设备应对尾随时间警示。
14.具备火警联动功能，支持干接点信号、12V电平信号、脉宽≥120ms的12V脉冲信号；
15.具有人性化的状态提示功能，标明通道状态和通行指引；
▲16.需提供二次开发全部接口，可实现对接、接入原有校园出入口管理系统、原有校园一卡通系统、原校园统一认证系统、原校园宿舍管理系统，并配合采购人原系统进行数据统一管理。
▲17.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含现场开槽、布放：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填，根据采购人的要求在指定位置建设：混凝土标号不低于C30的，关键连接处添加适应规格的钢筋的安全岛。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。

▲18.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	10000

	
	人行双机芯翼闸
	24
	台
	1.设备外壳防护等级≥IP54；
2.钢质板材厚度应≥1.5mm；
3.相对湿度： 相对湿度≤90%、不凝露； 
▲4.通行速度：≥ 20人/分钟（常开模式）；30人/分钟（常闭模式）；50人/分钟（高峰模式）；实际通行速度会与通行环境，人员情况而有所不同；
5.通行宽度最大1200mm；
6.设备外壳材质采用304不锈钢+钢化玻璃；
▲7.直流无刷电机，减速传动机构应满足本项目高通行频次下的承载与使用寿命要求，可采用齿轮传动、行星传动、直驱伺服等成熟结构，传动齿轮应选用满足设备寿命要求的合金结构钢或同等及以上材料；运动过程中，设备连续受力矩不低于1000N·M冲击，闸板及机芯等核心部件无损坏，无故障运行次数不低于1200万次。
8.≥64对行人检测传感器（红外对射电眼）；
▲9.具备开、关闸速度调节功能；开关闸速度：0.5~1.2s可调；
▲10.允许通行时间可调功能，0.5~60秒可调；
11.具备非法潜入报警、尾随报警、滞留超时报警、双向通行冲突报警、强行闯闸报警、上电自检未通过报警等功能；
12.具备报警功能，未经正常操作而使出入口开启时报警；
13.具备防尾随功能，当通道闸仅接收到一条允许通行的指令处于允许通行状态时，若两人间隔不小于100mm距离沿通方向进入通道时设备应对尾随时间警示；
14.具备火警联动功能，支持干接点信号、12V电平信号、脉宽≥120ms的12V脉冲信号；
15.具有人性化的状态提示功能，标明通道状态和通行指引；
▲16.需提供二次开发全部接口，可实现对接、接入原有校园出入口管理系统、原有校园一卡通系统、原校园统一认证系统、原校园宿舍管理系统，并配合原系统进行数据统一管理。
▲17.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含1台交换机，含现场开槽、布放：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填，根据采购人的要求在指定位置建设：混凝土标号不低于C30的，关键连接处添加适应规格的钢筋的安全岛。签订合同后，按照现场实际情况要求进行安装。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。

▲18.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	14500

	
	人脸识别抓拍摄像头
	42
	台
	1.200 万像素，1/3" CMOS 图像传感器，
2.最大图像分辨率 1920×1080@25fps；
3.支持 H.264/H.265 双编码；
▲4.内置 人脸抓拍算法，可自动检测、追踪人脸，输出全景图与人脸特写小图；
▲5.具备数字宽动态，彩色 0.1Lux@F1.2 低照度成像；
6.镜头可选 4.3mm/6mm；
7.DC12V 供电，RJ45 千兆网口；
▲8.人脸抓拍图片通过网络上传至人脸对比控制机完成比对。
▲9.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含现场开槽、布放：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填。签订合同后，按照现场实际情况要求进行安装。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。
▲10.需提供二次开发全部接口，可实现对接、接入原有校园出入口管理系统、原有校园一卡通系统、原校园统一认证系统、原校园宿舍管理系统，并配合采购人进行上述系统的数据统一管理。

▲11.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	2200

	
	人脸抓拍控制机
	3
	台
	1.硬件形态 1U 机架式设备
2.处理器相当于或优于Intel多核处理器，内置人脸算法 NPU 算力模块
▲3.人脸库容量 最大支持10 万张人脸底库
4.并发比对 支持16 路人脸流并发实时比对
▲5.识别速度 每秒可同时识别60张人脸
6.比对响应 单张人脸比对响应时间≤100ms
7.算法能力 支持活体防伪、口罩识别、逆光 / 暗光人脸抓拍比对；1:N 黑名单布控告警
▲8.接口 千兆网口，RJ45，支持 TCP/IP，对接人脸闸机、人脸抓拍相机、访客系统、存储、存储抓拍记录、人脸底库
9.供电 AC220V
10.工作温度 0℃～+50℃
▲11.含路面开槽工具辅材、固定卡扣、地面防水封堵材料，含设备箱、含现场开槽，根据现场环境布设配套：电源线：RVV3*1.0，高纯度无氧铜网线：超五类非屏蔽阻水双绞，光纤：4芯铠装室外光缆，线管：冷弯PVC20、回填。以上要求包工包料，根据现场情况，由成交人提供全部相关符合标准的必需配套材料和相关施工。
▲12.需提供二次开发全部接口，可实现对接、接入原有校园出入口管理系统、原有校园一卡通系统、原校园统一认证系统、原校园宿舍管理系统，并配合采购人进行上述系统的数据统一管理。

▲13.竞标时提供现场实施方案及配套安装效果图。
	45000

	
	学生宿舍人脸识别管理平台软件
	1
	项
	▲1.实现前端人脸抓拍设备与原有校园出入口管理系统对接，实现数据统一管理。

▲2.内置人脸库管理引擎，支持人员档案的分类建档、动态更新与全生命周期治理；集成主流深度学习框架实现人脸检测与身份比对，并能接入原校园统一认证系统，实现数据统一管理。

▲3.与原有校园一卡通系统进行对接，实现数据统一管理，使学生可使用原校园卡通行。

▲4.与原校园宿舍管理系统对接，实现数据统一管理。并按要求构建实时抓拍记录查看与历史抓拍检索、按人员/时间/区域多维度组合查询的统一入口；在宿舍管理系统中通过对接实现住宿数据增量同步（支持定时同步和手动同步），依据楼栋归属自动匹配并动态下发学生出入权限，建立权限策略与住宿状态的动态联动管控机制；构建异常告警引擎，对陌生人闯入、设备异常及无权限通行等事件进行实时侦测、推送给指定管理人员；并基于通行数据自动汇聚、治理并生成涵盖出入记录、通行频次、时段分布等维度的统计报表，形成设备接入、人脸库管理、识别比对、权限控制、异常处置到报表分析的一体化智能管控能力。

▲5.提供配套完整的接口适配、联调测试与运维交付体系等。
	80000


