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第一章 招标公告

项目概况

2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助教学及生活设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.https://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）公开招标采购文件，并于2026年9月15日10时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-G1-220117-RNZB
采购计划文号：NMZC2026-G1-00885-001、NMZC2026-G1-00885-002、NMZC2026-G1-00885-003、NMZC2026-G1-00885-004
项目名称：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助教学及生活设备采购项目

预算金额：分标1： 3630280.00 元；分标2： 4015533.13 元
最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：
分标1：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	课桌椅
	9136套
	详见附件《采购需求》

	2
	双人铁床
	1452套
	详见附件《采购需求》

	…
	…
	…
	…


分标2：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	教师演示台
	2张
	详见附件《采购需求》

	2
	学生电源（电学）
	112个
	详见附件《采购需求》

	…
	…
	…
	…


合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2026年8月21日至2026年8月28日，每天上午08:30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.https://zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，实名获取采购文件）

 售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年9月15日10时00分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.https://zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：本项目采用远程异地评审，主会场在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启，副会场在南宁市公共资源交易中心（南宁市良庆区玉洞大道33号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、https://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/（崇左市公共资源交易中心网站）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

1.本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往”广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

2.未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

3.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：（1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
（2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
4.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁明县教育局

地址：崇左市宁明县新明路2号

项目联系人：黄子龙

联系方式：0771-8636633
2.采购代理机构信息
名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地　址：南宁市青秀区东葛路113号综合楼第十三层A层整层

联系方式：0771-5789536

3.项目联系方式
项目联系人：刘伟鸿

电　话：0771-5789536

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”的条款负偏离达到21项（含21项）的，投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人能参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。
分标1：

	一、采购需求

	项号
	采购内容
	数量
	单位
	技术要求

	1
	课桌椅
	9136
	套
	一、课桌要求：

1.形式：单人双柱，升降式，高度可分档螺丝调节。

2.桌面：规格尺寸600mm(±2）*455mm(±2）*≥18mm ，尺寸公差符合国标课桌椅规范。

3.桌面材质：桌面选用 E0 级三聚氰胺饰面板，桌面四周边缘采用PP一级新料塑料整体无缝注塑封边、一次压合成型，封边与板材贴合紧密无开裂、起翘、渗水隐患，结构牢固耐用，外观规整美观。

4.结构功能：桌面靠近人体一侧做内弧鸭嘴边造型，居中位置向内凹陷 15mm，贴合学生胸腹轮廓，伏案书写舒适不硌身；桌面四个角统一做圆弧钝化处理，消除尖锐棱角，有效杜绝磕碰划伤，使用安全性更高。

●5.E0级三聚氰胺饰面板：依据GB/T15102-2017、GB/T17657-202检测2：外观质量合格；静曲强度≥32MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.95MPa，表面胶合强度≥1.4MPa ，含水率8～13%，板面握螺钉力≥1200N；板边握螺钉力≥900N；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂及表面耐水蒸气检测均≥4级标准；依据GB/T35601-2024、GB/T 29899-2024检测：挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯≤2μg/m³；依据GB18580-2025：甲醛释放限量 (1m2气候箱法)≤0.050mg/m3）；

6.桌斗：采用 0.6mm厚优质冷轧板制作，桌斗尺寸为495mm*340mm* 170mm；
7.课桌升降片：采用厚度≥0 .8mm的优质冷轧钢板一次冲压而成，升降片上宽 320mm，下宽 220mm。总高320mm，升降片具有两列升降圆形孔，孔与孔中心为 90mm 。共有7 个调节位每档调节为30mm ,桌子升降片上带有能安装铁挂钩或塑料挂钩的孔位。升降片周围及边缘有加强筋，增加韧性及书斗承重力。书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用）。

8.升降功能：使用升降片升降,螺丝固定调节高度。

9.桌架：全钢双立柱结构 (左右共四根立柱），立柱及横档均采用20*50mm*0.7mm 优质椭圆钢管制作。

10.地脚支撑：地脚支撑20*50mm*0.9mm 优质椭圆钢管制作，采用U型弯管落地设计，双支撑弧形落地结构，两脚对称均衡受力，摆放不打滑、不侧翻。

二、课椅要求：

1.椅面、椅背板：椅面尺寸为360mm(±2）*390mm(±2）*厚18mm，椅背板尺寸为390mm(±2）*140mm(±2）*厚18mm，基材均采用E0级三聚氰胺饰面板，PP一级新料塑料无缝注塑封边。

●2.PP一级新料：优于GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，①邻苯二 甲酸酯（DBP 、BBP 、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）六项全部未检出，②家具中可迁移有害元素 mg/kg：锑 (Sb)未检出、砷 (As)未检出、钡 (Ba)未检出、镉(Cd)未检出、铬(Cr)未检出、铅(Pb)未检出、汞 (Hg)未检出、硒(Se)未检出，③多环芳烃mg/kg（苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量）均未检出，④多溴联苯(PBB)mg/kg 未检出，多溴二苯醚(PBDE)mg/kg 未检出；

3.椅架：全钢双立柱结构(左右共四根立柱），立柱及横档均采用20*50mm*0.7mm 优质椭圆钢管制作。

4.地脚支撑：地脚支撑20*50mm*0.9mm 优质椭圆钢管制作，采用U型弯管落地设计，双支撑弧形落地结构，两脚对称均衡受力，摆放不打滑、不侧翻。

5.椅靠背钢管采用15mm* 15mm* 1.2mm 方管制作。

●6.钢管：达到或优于 GB/T 3325-2024检测：外观性能：金属件：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆沿一致；依据GB/T 246-2017 检测：压扁试验：无可见裂纹；依据 GB/T  25048-2019检测：拉伸试验：除断裂处外，无其他目视可见裂纹；依据 GB/T17721-1999 检测：孔隙率(铁试剂法)≤0.5孔/cm 2；依据GB/T 9780-2013 检测：耐沾污性≤1级；依据JB/T 7901-2023检测：均匀腐蚀全浸试验 48h：98%浓硫酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；0.1%氟酸的腐蚀速率≤0.50mm/a；1%王水的腐蚀速率≤0.50mm/a；依据GB/T 6465-2008检测：腐蚀膏腐蚀试验48h：试样表面未出现腐蚀点，保护等级10级；依据GB/T6402-2024检测：超声检测：未发现缺陷，评定为合格（不低于3级）；依据GB/T2423.33-2021检测：高浓度二氧化硫试验 120h：表面无锈蚀；依据GB/T2423.51-2020检测：混合气体腐蚀试验  (Cl2浓度10x10-9vol/vol、H 2S浓度10x10-9vol/vol、NO2浓度200x10-9vol/vol、SO2浓度200x10-9vol/vol)试验时间100h：试验后，样品表面未出现变色、失光、腐蚀、剥落、点蚀等现象；

7.升降片：采用厚度 0.8mm 的优质冷轧钢板一次冲压而成，椅子升降片上宽 200mm，下宽 170mm，总高 180mm。升降片具有两列升降圆形孔，孔与孔中心为 100mm，一共有7个调节位每档调节为20mm，升降片四周边缘带有一次性冲压成型的加强筋，开口处需折边处理。

8.升降功能：使用升降片升降,螺丝固定调节高度。

●9.螺丝：依据GB/T3098.6-2023检测：拉力试验：抗拉强度Rm≥800MPa；依据GB/T 17721-1999检测：孔隙率(铁试剂法)≤0.5孔/cm2；依据GB/T13305-2024检测：α-相含量:不低于1.0级；依据GB/T10127-2002：腐蚀速率(72h)≤0.5g.m-2·h1；依据GB/T20016-2005检测：水浸泡试验（8个湿-干循环）24h：不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；中性盐雾（NSS）试验（2h），不应有明显的红锈或其他可见的反应产物；硫酸铜试验：产生的铜色沉积和（或）铜色斑点不明显；依据GB/T2423.33-2021 检测：高浓度二氧化硫试验120h：表面无锈蚀；依据GB/T 2423.51-2020检测：混合气体腐蚀试验(Cl2浓度 10x10-9vol/vol、H2S浓度10x10-9vol/vol、NO2浓度200x10-9vol/vol、SO2  浓 度200x10-9vol/vol)  试 验 时间100h：试验后，样品表面未出现变色、失光、腐蚀、剥落、点蚀等现象；

生产工艺：

10.桌面与钢结构之间采用自攻螺丝连接。椅面、椅背与钢结构之间采用对防滑螺丝穿连接，螺帽光滑无毛刺。

11.桌脚、椅脚需使用专用的塑料扣件套脚，自锁装置。

12. 受力关键部位应采用满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣,气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅,无脱焊，虚焊和焊空的现象。各连接处采用螺丝（螺杆、螺帽）紧固。

13.喷涂要求：钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电热固性粉末涂料（塑粉)喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。

	2
	双人铁床
	1452
	套
	(一)双人铁床规格：2000mm*1200mm*1800mm(±10mm)（长*宽*高）；

●1.双人铁床：依据GB/T 3325-2024检测：外观性能：金属件：喷漆（塑）涂层；应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等、应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度；铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；力学性能：双人床稳定性；应无倾翻；依据GB/T35607-2024检测：环境属性：产品有害物质：甲醛释放量≤0.025 mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）；家具涂层可迁移元素均未检出；产品寿命：床类：床结构耐久性≥2万次；依据QB/T4371-2012检测：抗菌性能：大肠杆菌≥99%；依据GB/T 40908-2021检测：阻燃剂；有机磷阻燃剂未检出；依据GB/T11354-2025:显微组织无氮化特征组织，表层未检出渗氮硬化层。依据GB/T9450-2025检测，有效硬化层深度CHD＜0.1mm;依据GB/T232-2024检测：弯曲试验；无可见裂纹。依据GB20286-2006检测：阻燃1级；

(二)床立柱：

1.采用冷轧钢板经模压并采用高频焊接一次成型为异形中空封口管材，立面成型尺寸为60mm(±2mm)*60mm(±2mm)，材料厚度为1.2mm，两侧有两道向内凹加强筋以增强立柱的强度。立柱所有转角处均需为半圆外鼓弧形设计。

(三)床长横梁：1.采用冷轧钢板经模压并高频焊接一次成型为异形中空封口管材，立面成型尺寸为70mm(±2mm)*37mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm，底部为大圆弧设计，外侧带2条加强筋。横梁四角为半圆弧形设计，经酸洗磷化工艺处理使管材内外表面形成一层防锈膜，达到防锈效果。(外形尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。

(四)侧护栏：

1.采用25mm(±1mm)*25mm(±1mm)*1.0mmD型钢管；竖料用20mm*20mm*0.9mm方管（外形尺寸偏差范围允许±1mm，材料厚度不允许负偏离），内嵌厚度≥18mm三聚氰胺饰面实木颗粒板，板材按侧护栏实际成型尺寸适配，严丝合缝嵌入安装；板材四周采用螺丝锁紧固定，装配稳固、不易松动脱落。

●2.三聚氰胺饰面实木颗粒板：依据 GB/T  15102-2017 检测 ：外观质量合格；静曲强度≥12.0Mpa；弹性模量≥1900Mpa；内胶合强度≥0.45Mpa；表面胶合强度≥0.6Mpa；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；依据GB18580-2025检测：甲醛释放量；未检出；依据GB/T44689-2024检测：气味等级：0级（无气味）；依据SN/T 3361-2012检测：有机锡化合物：一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT)均未检出；依据GB/T17657-2022检测：提供至少20种化学试剂，其中至少包含：丙酮 99.8%、高锰酸钾99.9%、甲苯99.8%、六亚甲基四胺（乌洛托品）99.0%、三氧化铬99.0%、硝酸钠99.0%、硝酸银99.8%、重铬酸钾99.8%、聚氧乙烯十二烷基醚硫酸钠70%等化学试剂，检测结果为5级；依据GB/T 2423.51-202检测：混合气体腐蚀试验(Cl2浓 度10x10-9vol/vol、H2S浓度10x10-9vol/vol、NO2浓度200x10-9vol/vol、SO2浓度200x10-9vol/vol)试验时间100h：试验后，样品表面未出现变色、失光、腐蚀、剥落、点蚀等现象；

(五)前护栏：

1.采用25mm(±1mm)*25mm(±1mm)*1.0mmD型钢管；竖料采用20mm*20mm*0.9mm方管，横料采用20mm*20mm*1.0mm方管。（外形尺寸偏差范围允许±1mm，材料厚度不允许负偏离），内嵌一块长873mm*宽171mm*≥18mm三聚氰胺饰面实木颗粒板，板材四周采用紧螺丝锁紧固定，装配稳固、不易松动脱落。

(六)床板支撑管：

1.床板支撑：型材管选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的异型材闭合高频焊管，成型后为正三角形，三个角倒圆处理，边长 高 35mm (±1mm)*宽30mm(±1mm)，管材厚度1.0mm，每个床位不低于5根。安装采用固位止退设计，设置消音一体成型塑料件，达到消音固定作用。

(七)爬梯：

1.立柱采用32mm*1.2mm方管制作，采用螺栓、螺帽与金属床长横梁连接，踏板支撑40mm*20mm*1.1mm方管制作。爬梯踏板:规格为380mm(±5mm)*100mm(±2mm)*35mm，材质采用环保PE聚乙烯塑料一次性中空吹塑成型;踏板前沿为圆弧形防止撞伤，并安装有3个圆形夜光片，每个夜光片的尺寸≥直径40mm*深 6mm，增加美观及安全性;踏板表面带有不少于9条凸起加强筋，左右两侧表面各设有不少于12个圆形凸起点，增加踏板的强度同时起到防滑作用。
(八)床挂件：

1.采用三个面下挂式链接卡口（无螺栓），成型后尺寸为202mm*30mm*30mm，材质厚度为2.0mm冷轧钢板经冲压拉伸成型，经冲床冲压成L型，立柱上经数控激光切割成3个连接孔，通过与挂片无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。（外形尺寸偏差范围允许±2mm ，材料厚度不允许负偏离）。

●2.冷轧钢板：依据GB/T11253-2019检测：表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板及钢带不应有目视可见分层；力学性能 ：下屈服强度≥235MPa、抗拉强度：370-500MPa、断后伸长率≥ 35% ；依据JC/T2484-2018检测：涂层耐久性：经2个耐久性循环试验后，膜厚损失率≤5%，光泽度保持率≥80%，色差△E≤3.0，粉化等级不低于1级，沾污等级不低于0级；依据GB/T 17721-1999检测：孔隙率(铁试剂法)≤0.5孔/cm2；依据GB/T14979-1994检测：共晶碳化物不均匀度≤1级；依据GB/T226-2015检测：钢的低倍组织和缺陷：无裂纹、夹渣等严重缺陷；依据 GB/T 5270-2024 检测：附着强度试验：覆盖层未从基体金属上剥落；依据 GB/T 3850-2015 检测：密度≥8 .0g/cm3 ；依据 GB/T 2423.30-2013 检测：浸渍（浸渍温度：23±5°C ，浸渍液：异丙醇，浸渍时间：5min)：样品外观无明显变化；依据GB/T 2423.33-2021检测：高浓度二氧化硫试验120h：表面无锈蚀；依据 GB/T 2423.51-2020 检测：混合气体腐蚀试验(Cl210x10-9vol/vol、H2S10x10-9vol/vol、NO2 200x10-9vol/vol、SO 2 200x10-9vol/vol)试验100h：试验后，样品表面未出现变色、失光、腐蚀、剥落、点蚀等现象；依据 GB/T  35690-2017检测：相对磁导率≥1.000；依据GB/T 3075-2021 检测：疲劳测试：试样200万次后未断裂，目测无裂纹；

(九)杉木床板：

1.床板：采用15mm厚的全干杉木板制作拼接而成，板数不超过八块板，尺寸根据实际公寓床内空制作。经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光。 无豁边木皮拼接需留透气缝 ；横档用25×35mm实木木方三面刨光，数量不少于三根螺丝（铁钉)制而成，木材干燥、无大结疤、无穿心死结，无朽木。●2.床板：依据GB/T 3324-2024 检测：木材含水量≤14% ；依据 GB/T 1927.5-2021 检测：气干密度≤0 .712g/cm3；绝干密度≤0.685g/cm3；依据GB/T1927.9-2021检测：抗弯强度≥79.8MPa；依据GB/T1927.7-2021检测：木材吸水率≤10.5%；依据GB/T 1927.14-2022检测：顺纹抗拉强度≥62MPa；依据GB/T35601-2024检测：甲醛释放限量≤0.025 mg/m3；依据LY/T 1985-2011检测：五氯苯酚含量≤0.1mg/kg；依据GB/T 36022-2018检测：氨释放量（干燥器法）≤1mg/L；依据 JC/T 2039-2010检测；抗菌防霉木质装饰板:抗菌防霉性能（至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马 氏拟青霉），防霉菌等级≥0级；依据 QB/T 4371-2012 检测家具抗菌性能的评价，抗菌性能（包含：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌），抑菌率≥99 .9%。

（10）生产工艺：

1.受力关键部位应采用满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣，气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除油、脱脂、水洗、除锈、 中和、酸洗、磷化、烘干处理，全自动静电塑粉（热固性粉末涂料）喷塑，高温固化，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。●2.塑粉：依据 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》 、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》耐霉菌性检测：耐霉菌性等级-黑曲霉、耐霉菌性等级-黄曲霉、耐霉菌性等级-出芽短梗霉均检验合格；附着力≤1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H；耐冲击性(正向冲击)通过；耐酸性 [3%(质量分数)盐酸溶液]、耐碱性[5%(质量分数)氧化钠溶液]、耐沸水性均无异常；抗细菌性能：抗细菌率(抗菌率)-金黄色葡萄球菌、抗细菌率(抗菌率)-肺炎克雷伯氏菌 、抗细菌率(抗菌率)-表皮葡萄球菌均检验合格。

（11）其他要求：脚套、塑料塞采用全新环保 PP 一次注塑成型。
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	实木讲台
	458
	张
	1、尺寸：长1200*宽600*高1050-1100mm(按教室具体情况可能有所微调)；

2、材质：采用优质橡胶木指接板，板材厚度18mm。材质等级不劣于普1级。无色差、无死节、无蓝变、无腐朽，确保木材稳定性。

●3、水性漆：符合GB/T23999-2009等标准要求，VOC含量≤250g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格,苯系物总和含量≤250mg/kg；不挥发物≥30%，贮存稳定性无异常,涂膜外观正常，硬度（擦伤）≥B，附着力≤1级，耐划伤性未划伤，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常，耐干热性≤2级。

4、胶水：符合HJ2541-2016等标准要求，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L；卤代烃不得检出；外观乳白色，无可视粗颗粒或异物,pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s。

	▲二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除“技术要求”特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格。

2.交货地点：广西区内采购人指定地点。

	服务标准、服务效率、售后服务要求
	1.送货上门，安装调试，负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。

2.保修期内设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

3.每半年一次定期回访以及对设备维护。

4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，产品到货后，并由工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。

6.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，包括前处理、产品操作、基本异常处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方能认定验收完毕。

7.投标人为保证设备正常运行，应在中国境内设置备件库，并保证设备停产后八年以上的维修配件。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内采购人支付合同金额的30%作为预付款，待货物全部交付使用并验收合格，供应商提供合同全款发票后15日内，采购人支付合同全款的70%给中标供应商。

	履约保证金
	履约保证金金额：无

	投标报价要求
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	三、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见本招标文件“评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见本招标文件“评标办法及评分标准”。

	四、采购人对项目的特殊要求及说明

	

	采购人的特殊要求及说明
	本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	参考品牌及型号规格
	无

	为落实政府采购政策需满足的要求
	详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》

	规范标准
	执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准

	验收标准、验收方法及方案
	1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认能的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他技术及服务要求
	投标人根据自身情况提供技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等）

	五、其他

	核心产品
	本表的核心产品为第  1 项货物 “ 课桌椅 ” 。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲采购预算价及最高限价
	详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。


分标2：
	一、采购需求

	项号
	采购内容
	数量
	单位
	技术要求

	一、化学实验室-上通风

	1 
	教师演示台
	2
	张
	1、规格：2400*700*850mm；

2、台面：采用13mm优抗板，且满足以下参数要求：

●2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

●2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

●2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

●2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

●2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

●2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

●2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；

4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；

5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；

6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	2 
	教师总控电源
	2
	台
	1、教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能。

2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。

3、教师自用低压交流电压为0V-18V/3A.19V-30V/3A。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。

4、教师自用低压直流电压。具备自动过载保护功能。功能模块有语音提示。

5、教师的直流电源过载方式：关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。

6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开 (过载断开参数可定制)。

7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。

8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。功能模块及按键都有语音提示。

9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是(1A，1.8A，2.5A)三个档位。

10、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。

	3 
	教师转椅
	2
	张
	1、五轮气动升降转椅，椅面为高回弹高密度海绵，黑色优质网面；

2、铝合金五星脚，带扶手。

	4 
	洗眼器
	2
	套
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；

2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

	5 
	学生实验桌
	56
	张
	1、规格：1200*600*770mm；

2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足以下参数要求：

●2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

●2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

●2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

●2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

●2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

●2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

●2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、采用优质五金配件连接；

4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x565x755mm；

5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接；

6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；

7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8x60mm的升降调节脚垫；

8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80x14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用100x27mm，L型铝型材制作壁厚1mm。后横梁上侧设有挡水条；

9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。

	6 
	功能柱
	56
	个
	浅灰色

1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；

2、规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；

3、底座尺寸：390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；

4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340*195*690mm，上下口尺寸：300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。

	7 
	水槽柜
	28
	个
	1、柜体规格:595×495×830mm； 

2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 

3、前、后门规格：510*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 

4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 

5、水槽规格：590*490mm，深度249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 

6、侧板规格：715*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根； 

7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格480*165*280mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm。 

8、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用优质PC贴膜，美观耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制；    

（2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有1.8寸LCD液晶显示输出设定值；    

（3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能；    

（4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示；    

（5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用；    

（6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。


	8 
	三联水嘴
	28
	套
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；

2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	9 
	实验凳
	112
	张
	一、凳面：

1、材质：采用米黄色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；

2、尺寸：直径300mm；

3、表面防滑不发光。

二、脚钢架：

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；

2、尺寸:20×40×1.2mm；

3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；

4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；

5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。

	10 
	风机
	2
	套
	5KW变频调速，含风机软连接和消音器。

	11 
	万向抽风罩
	58
	套
	1、喇叭款式多角度任意定向，其伸缩阻力小，吸风面积大；

2、具有阻燃及耐腐蚀性能，可伸缩500mm-1050mm。

	12 
	通风管道
	2
	套
	Ф315mm、Ф200mm、Ф110mm

	13 
	风机电缆线
	2
	套
	电源线采用6mm²线材

	14 
	电气布线（地面以上部分）
	2
	套
	1、DN25mm阻燃线管；

2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。

	15 
	给、排水系统（地面以上部分）
	2
	套
	1、给水管采用优质PPR管，直径20mm；

2、排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。

	16 
	化学实验室集采服务
	2
	项
	提供配套的集成服务。

	二、生物实验室

	17 
	教师演示台
	4
	张
	1、规格：2400*700*850mm；

▲2、台面：采用13mm优抗板，且满足以下参数要求：

2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；

4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；

5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；

6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	18 
	教师总控电源
	4
	台
	教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,密码或刷卡开机功能，主要功能为：

1、采用数码管显示教师和学生交直流电压、电流。

2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。

3、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。

4、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V-30V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。

5、教师的直流电源过载方式：

    关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。

    CV指示灯亮是恒压模式。

    CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。

    A: 恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明

    恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压从新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A,大于等于18V时是2A，如要改变过载电流时需要按电流设定键调节。

    B:恒流模式: CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接

    恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。

6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于等45A时即便时间没到输出也会过载保护断开。

7、有150V  240V  300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。

8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-30V,分辨率为1V；控制直流电压位0V-30V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。

9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A、1.8A、2.5A）三个档位。

	19 
	教师转椅
	4
	张
	1、五轮气动升降转椅，椅面为高回弹高密度海绵，黑色优质网面；

2、铝合金五星脚，带扶手。

	20 
	洗眼器
	4
	套
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作；

2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

	21 
	学生实验桌
	112
	张
	1、规格：1200*600*770mm；

▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足以下参数要求：

2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、采用优质五金配件连接

4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x565x755mm；

5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接；

6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；

7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫；

8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80x14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用100x27mm，L型铝型材制作壁厚1mm。后横梁上侧设有挡水条。

9、书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。

	22 
	功能柱
	112
	个
	浅灰色

1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；

2、规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；

3、底座尺寸：390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；

4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340*195*690mm，上下口尺寸：300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。

	23 
	水槽柜
	56
	个
	1、柜体规格:595×495×830mm； 

2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用16颗M4螺丝固定； 

3、前、后门规格：510*360 mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于5mm的加强筋横9根竖5根； 

4、前、后门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装，门板与门框中间采用强力磁体进行镶嵌，关门后能牢固的将门板吸住，并开关方便。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 

5、水槽规格：590*490mm，深度249mm，内部自带溢水口装置，底部成凹型，排水快速有效。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 

6、侧板规格：715*472mm，左右侧板一致、主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于4mm的加强筋横8根竖4根； 

7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格480*165*280mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm。 

8、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用优质PC贴膜，美观耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制；    

（2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。配有1.8寸LCD液晶显示输出设定值；    

（3）学生电源的低压交流0-24V/2A,分辨率2V,有老师集中控制。具备自动过载保护功能；    

（4）学生电源的低压直流0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数字闪烁提示；    

（5）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用；    

（6）学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。

	24 
	三联水嘴
	56
	套
	1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；

2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	25 
	实验凳
	224
	张
	一、凳面：

1、材质：采用浅豆绿色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；

2、尺寸：直径300mm；

3、表面防滑不发光。

二、脚钢架：

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；

2、尺寸:20×40×1.2mm；

3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；

4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；

5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。

	26 
	实验光源
	116
	套
	1、采用塑料材质的灯座支架；

2、7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。

	27 
	电气布线（地面以上部分）
	4
	套
	1、DN25mm阻燃线管；

2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。

	28 
	给.排水系统（地面以上部分）
	4
	套
	1、给水管采用优质PPR管，直径20mm；

2、排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。

	29 
	生物实验室集采服务
	4
	项
	提供配套的集成服务。

	三、物理实验室-电学

	30 
	教师演示台
	4
	张
	1、规格：2400*700*850mm；

▲2、台面：采用13mm优抗板，且满足以下参数要求：

2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；

4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留；

5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；

6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。

	31 
	教师总控电源
	4
	台
	l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品；

2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)；

3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示；

4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开；

5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个，设置在演示台的中间抽屉内；

A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关；

B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。

	32 
	教师转椅
	4
	张
	1、五轮气动升降转椅，椅面为高回弹高密度海绵，黑色优质网面；

2、铝合金五星脚，带扶手。

	33 
	学生实验桌
	112
	张
	1、规格：1200*600*770mm；

▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足以下参数要求：

2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。

2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。

2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。

2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)。

2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。

2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。

2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。

3、采用优质五金配件连接；

4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x565x755mm；

5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接；

6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；

7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8x60mm的升降调节脚垫；

8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80x14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用30*30mm优质金属型材制作；

9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。

	34 
	功能柱
	112
	个
	浅灰色

1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成；

2、规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；

3、底座尺寸：390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；

4、底座上设有8个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340*195*690mm，上下口尺寸：300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。

	35 
	学生电源（电学）
	112
	个
	1、每张学生桌装配1组实验用电源，铝合金机箱，固定于台面上，电源面板与台面成110度。配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示；

2、每组电源配有漏电保护器，工作指示灯，保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座；

3、低压交流电源：2V—18V，每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位)；

4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示；

5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）；

6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下；

7、低压交.直流电源有开关控制。

	36 
	实验凳
	224
	张
	一、凳面：

1、材质：采用湛蓝色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；

2、尺寸：直径300mm；

3、表面防滑不发光。

二、脚钢架：

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；

2、尺寸:20×40×1.2mm；

3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；

4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；

5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。

	37 
	电气布线（地面以上部分）
	4
	套
	1、DN25mm阻燃线管；

2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。

	38 
	物理实验室集采服务
	4
	项
	提供配套的集成服务。

	四、初中化学仪器

	39 
	计算机数据采集处理系统（初中化学）
	2
	套
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：

1、多功能氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%；

①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。

②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。

③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。

④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。

⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。

⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。

⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。

⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。

⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。

⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。

2、电导率传感器：量程：0~20000us/cm，分辨率：10us/cm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

3、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

4、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

5、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

6、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

7、电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：0.01V；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统：

（1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。

（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。

9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。

	40 
	钢制黑板
	2
	块
	1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；

2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；

3、无镜面反光，色泽均匀；

4、允许用绿白两用书写板代替；

5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。

	41 
	打孔器
	4
	套
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；

2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；

3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。

	42 
	打孔夹板
	2
	个
	1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。

2．产品长220mm，宽35mm。

3．左、右夹板应由木质制成。

4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。

5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。

6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。

	43 
	打孔器刮刀
	2
	个
	1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。

2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。

	44 
	手电钻
	2
	台
	1、此产品输入功率580W；

2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。

	45 
	仪器车
	4
	辆
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；

2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；

3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；

4、车架用不锈钢管制成；

5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。

	46 
	离心沉淀器
	2
	台
	1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；

2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；

3、转台用金属制作；

4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。

	47 
	磁力加热搅拌器
	2
	台
	1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；

2、加热温度：室温至400℃；

3、控温方式：自动；

4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。

	48 
	酒精喷灯
	4
	个
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。

1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；

2、壶体外形尺寸：容量250ml；

3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；

4、焊接部位应焊接牢固、光滑。

	49 
	电加热器（电炉）
	2
	个
	密封式；

1、工作电源：AC220V 50Hz；

2、额定功率：1000W。

	50 
	列管式烘干器
	2
	台
	1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；

2、工程塑料制作；

3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ；

4、工作温度：-20℃～40℃。

	51 
	烘干箱
	2
	台
	≥80L，尺寸为465*465*740mm。

	52 
	塑料洗瓶
	8
	个
	250mL，密封性好，不漏气。

	53 
	试剂瓶托盘
	28
	个
	1、ABS工程塑料制品；

2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；

3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。

	54 
	实验用品提篮
	8
	个
	ABS工程塑料制品，尺寸45cm×32.5cm×24cm，ABS塑料提手，四周及底面有加强筋。


	55 
	塑料水槽
	100
	个
	1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。

2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。

	56 
	碘升华凝华管
	56
	个
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；

2、玻璃瓶用95号玻璃制成，

3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。

	57 
	方座支架（铁架台）
	70
	套
	1、产品由底座、立杆及附件组成；

2、方座支架的底座钢板制成；

3、立杆直径φ9.5mm；

4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。

	58 
	三脚架
	60
	个
	1、由铁环和3只脚组成；

2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。

	59 
	泥三角
	60
	个
	1、金属丝外套石棉筒；

2、等边三角形的单边长不小于55㎜。

	60 
	试管架
	100
	个
	1、塑料制、注塑成型；

2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。

	61 
	漏斗架
	2
	个
	1、产品由支承板、底板、立柱等组成；

2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；

3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。

	62 
	滴定台
	2
	个
	产品由底座、立杆及附件组成。

1.支架的底座尺寸280×140mm，由大理石制成，厚13mm，质量1.5kg。

2.立杆直径φ10mm；立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。

3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。

4.整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。只配铝合金滴定夹

	63 
	滴定夹
	2
	个
	1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直；

2、各夹头上装有软质护套。

	64 
	多用滴管架
	8
	个
	1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；

2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；

3、支架为塑料制作；

4、横杆为塑料制作；

5、支架与横杆插装后应摆放平稳。

	65 
	学生电源
	60
	台
	1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；

2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；

3、有过载显示、过载保护和复位按钮：

（1）直流稳压输出有过载保护；

（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；

（3）各档输出电路短路时应能自动关断；

4、连续工作时间不少于8h。

	66 
	教学电源
	4
	台
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；

2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；

3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；

4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；

5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；

6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；

7、连续工作时间不少于8h。

	67 
	托盘天平
	60
	台
	1、最大称量100g，分度值0.1g；

2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；

3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	68 
	托盘天平
	2
	台
	1、最大称量500g，分度值0.5g；

2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；

3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	69 
	电子天平
	2
	台
	1、量程400g，感量0.1g；

2、高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。

	70 
	温度计
	60
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

	71 
	温度计
	2
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。


	72 
	多用电表
	2
	个
	1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；

2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；

3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；

4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；

5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；

7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；

8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。

	73 
	密度计（比重计）
	2
	支
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；

2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；

3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；

4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。

	74 
	密度计（比轻计）
	2
	支
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；

2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；

3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；

4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。

	75 
	酸度计(pH计)
	2
	台
	1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；

2、分辨率：0.1pH；

3、精度：±0.1pH（20℃）；

4、工作环境：0～50℃RH〈95%；

5、校正：一点校正。

	76 
	水电解演示器
	2
	台
	1、高度280mm，产品由支架、底座、H形电解管、合金电极、导线、连接胶管等组成；

2、H形电解管由玻璃制成，按30ml分度，最小分度单位为1ml；

3、工作电压：12V；

4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。

	77 
	水电解实验器
	60
	台
	1、高度20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成；

2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml；

3、工作电压：12V；

4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。

	78 
	贮气装置（储气装置）
	4
	台
	1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。

2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。

3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。

	79 
	分子间隔实验器
	60
	件
	由100ML量筒、透明塑料分液量杯、注射器、油酸组成。用于检验物质分子之间有间隙。

	80 
	溶液导电演示器
	4
	个
	尺寸：560*420mm。电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻510Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其

中一档校准）。

	81 
	微型溶液导电实验器
	60
	套
	1、电源电压DC3V。

2、可独立地实验任何溶液。笔式

	82 
	化学实验装置磁性教具
	2
	套
	1、磁性塑料，由38块长方体拼板组成，塑料厚度3mm，每块尺寸最长部分80mm，依仪器图形制作，比例协调；

2、每块印有不同图案的黑色或彩色化学实验装置平面示意图。

	83 
	化学实验废水处理装置
	2
	套
	产品有试剂瓶、搅拌机、pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。

1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液；

2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于6升；

3、箱体用耐腐蚀材料制成；

4、带一个无级变速搅拌机。

	84 
	炼铁高炉模型
	2
	个
	1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；

2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；

3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；

4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；

5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。

	85 
	分子结构模型
	28
	套
	初中分组用，球棍式或比例式；Φ25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建

	86 
	金刚石结构模型
	2
	套
	1、实心注塑球（直径20mm）由30个黑球和40根链接棒组成；

2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型；

3、硬质纸盒包装。

	87 
	石墨结构模型
	2
	套
	1、由实心橡胶球（直径20mm）、链接杆组成；

2、每盒39个球，固定组成完整的石墨结构模型；

3、硬质纸盒包装。

	88 
	碳-60结构模型
	2
	套
	1、由实心注塑球（直径20mm）、链接杆组成；

2、每盒61个球，固定组成完整的碳-60结构模型；

3、硬质纸盒包装。

	89 
	氯化钠晶体结构模型
	2
	套
	本模型由氯离子直径22mm（绿色球14个）、钠离子直径22mm（银灰色球14个）组成。

	90 
	金属矿物、金属及合金标本
	2
	盒
	1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金；

2、每种标本附有标签；

3、塑料包装盒。

	91 
	原油常见馏分标本
	2
	盒
	1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；

2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。

	92 
	合成有机高分子材料标本
	2
	盒
	1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等；

2、每种标本附有标签；

3、优质塑料盒包装。

	93 
	天然材料标本
	96
	盒
	本产品由木材、棉花、石材、煤、麻、竹、沙、石油制作而成。

	94 
	人造材料标本
	96
	盒
	本产品由金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥制作而成。

	95 
	纺织标本（纺织品标本）
	96
	盒
	本产品由毛料、麻布、棉布、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙制作而成。

	96 
	各种纸样标本
	96
	套
	本产品由双胶纸、金纸、铜版纸、油光纸、牛皮纸、书写纸、白卡纸、胶印纸、窗花纸、塑料纸、卫生纸、相纸共12种纸样制作而成。

	97 
	量筒
	56
	个
	1、标称容量：10mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	98 
	量筒
	56
	个
	1、标称容量：50mL，

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	99 
	量筒
	4
	个
	1、标称容量：100mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	100 
	量筒
	4
	个
	1、标称容量：500mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	101 
	量杯
	2
	个
	1、标称容量：250mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	102 
	容量瓶
	2
	个
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；

2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；

3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；

4、瓶口与瓶塞密合性好。

	103 
	容量瓶
	2
	个
	1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；

2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；

3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；

4、瓶口与瓶塞密合性好。

	104 
	滴定管
	2
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；

3、刻度标示清晰、均匀。

	105 
	滴定管
	2
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；

3、刻度标示清晰、均匀。

	106 
	试管
	200
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	107 
	试管
	2000
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	108 
	试管
	300
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	109 
	试管
	1000
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	110 
	试管
	20
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	111 
	具支试管
	20
	支
	1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；

2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃；

3、支管与试管连接处牢固、平滑。

	112 
	硬质玻璃管
	20
	支
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；

2、规格：外径Φ15mm，长150mm。

	113 
	硬质玻璃管
	20
	支
	1、高硼硅玻璃材质，硬质；

2、规格：外径Φ20mm，长250mm。

	114 
	烧杯
	100
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	115 
	烧杯
	300
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	116 
	烧杯
	500
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	117 
	烧杯
	200
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	118 
	烧杯
	200
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	119 
	烧杯
	10
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	120 
	烧杯
	6
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	121 
	烧瓶
	100
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：圆底，250mL；

3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；

4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。

	122 
	烧瓶
	6
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：平底，250mL；

3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；

4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。

	123 
	锥形瓶
	100
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：锥形，100mL；

3、底部不允许有结石、节瘤存在。

	124 
	锥形瓶
	20
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：锥形，250mL；

3、底部不允许有结石、节瘤存在。

	125 
	蒸馏烧瓶
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；

3、规格：250mL。

	126 
	酒精灯
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2、规格：150mL；

3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；

4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；

5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；

6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；

7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。

	127 
	抽滤瓶
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：500mL；

3、底部不允许有结石、节瘤存在。

	128 
	抽气管
	2
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；

3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；

4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。

	129 
	干燥器
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、规格：160mL。

	130 
	气体发生器
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、规格：250mL。

	131 
	冷凝器
	4
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：直固，300mm。

	132 
	牛角管
	4
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：Φ18mm×150mm。

	133 
	漏斗
	100
	个
	1、规格：60mm；

2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；

3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。

	134 
	漏斗
	6
	个
	1、规格：90mm；

2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；

3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；

4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。

	135 
	安全漏斗
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：直形；

3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。

	136 
	安全漏斗
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：双球；

3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。

	137 
	分液漏斗
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：锥形，100mL。

	138 
	分液漏斗
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：梨形，50mL。

	139 
	布氏漏斗
	2
	个
	瓷，80mm。

	140 
	T形管（T形试管）
	4
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；

3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。

	141 
	Y形管（Y形试管）
	4
	个
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。

	142 
	滴管
	400
	支
	1、玻璃滴管；

2、规格：150mm。

	143 
	离心管
	20
	支
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。

	144 
	干燥管
	8
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：单球，150mm。

	145 
	干燥管
	4
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：U形，Φ15mm×150mm；

3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。

	146 
	活塞
	4
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：直形；

3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；

4、管口烘光不得有缺损块口；

5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；

6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；

7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。

	147 
	圆水槽
	16
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：Φ200mm×100mm。

	148 
	圆水槽
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、圆形，Φ270mm×140mm。


	149 
	玻璃钟罩
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、Φ150mm×280mm，具上口。

	150 
	集气瓶
	400
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL

	151 
	集气瓶
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：250mL。

	152 
	液封除毒气集气瓶
	10
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：250mL。

	153 
	广口瓶
	600
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：60mL。

	154 
	广口瓶
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：125mL。

	155 
	广口瓶
	80
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：250mL。

	156 
	广口瓶
	10
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：500mL。

	157 
	广口瓶（茶色广口瓶）
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，60mL。

	158 
	广口瓶（茶色广口瓶）
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，125mL。

	159 
	广口瓶（茶色广口瓶）
	20
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，250mL。

	160 
	细口瓶
	700
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：60mL。

	161 
	细口瓶
	140
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：125mL。

	162 
	细口瓶
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：250mL。

	163 
	细口瓶
	10
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：500mL。

	164 
	细口瓶
	10
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：1000mL。

	165 
	细口瓶
	6
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：3000mL。

	166 
	细口瓶（茶色细口瓶）
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，60mL。

	167 
	细口瓶（茶色细口瓶）
	20
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，125mL。

	168 
	细口瓶（茶色细口瓶）
	20
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，250mL。

	169 
	细口瓶（茶色细口瓶）
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，500mL。

	170 
	细口瓶（茶色细口瓶）
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，1000mL。

	171 
	滴瓶
	300
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：30mL。

	172 
	滴瓶
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：60mL。

	173 
	滴瓶（茶色滴瓶）
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，30mL。

	174 
	滴瓶（茶色滴瓶）
	10
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，60mL。

	175 
	坩埚
	6
	个
	瓷，30mL

	176 
	坩埚钳
	100
	个
	1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；

2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；

3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。

	177 
	烧杯夹
	8
	个
	1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；

2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；

3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。

	178 
	镊子
	100
	个
	不锈钢，尖头，140mm

	179 
	试管夹
	200
	个
	1、产品为木质或竹质材料制成；

2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；

3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；

4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。

	180 
	止水皮管夹
	100
	个
	1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；

2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；

3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。

	181 
	螺旋皮管夹
	100
	个
	1、产品用钢材制成，应作防锈处理；

2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；

3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；

4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。

	182 
	石棉网
	200
	个
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；

2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；

3、整体应平整、美观，不翘角。

	183 
	燃烧匙
	100
	个
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；

2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；

3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；

4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。

	184 
	药匙
	200
	个
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；

2、药匙材质：单头塑料。

	185 
	玻璃管
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、外径：φ7mm～φ8mm；

3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；

4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。

	186 
	玻璃管
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、外径：Φ5mm～Φ6mm；

3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；

4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。

	187 
	玻璃棒
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：φ5mm～φ6mm；

3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；

4、应力：在偏光仪中呈蓝色；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。

	188 
	玻璃棒
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：φ3mm～φ4mm；

3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；

4、应力：在偏光仪中呈蓝色；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。

	189 
	橡胶塞
	20
	千克
	0～10号，白色，质地均匀

	190 
	橡胶管
	6
	千克
	1、产品用优质天然橡胶制造；

2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。

	191 
	乳胶管
	120
	米
	1、产品用优质乳胶制造；

2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。

	192 
	试管刷
	100
	个
	总长23cm，Φ23mm

	193 
	烧瓶刷
	60
	个
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；

2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。

	194 
	结晶皿
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：80mm。

	195 
	表面皿
	100
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：60mm。

	196 
	表面皿
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：100mm。

	197 
	研钵
	100
	个
	瓷，60mm。

	198 
	研钵
	2
	个
	瓷或玻璃制 ，100mm

	199 
	蒸发皿
	6
	个
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；

2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；

3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；

4、吸水率：不大于0.3%；

5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；

6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；

7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；

8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。

	200 
	蒸发皿
	100
	个
	1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造；

2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；

3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；

4、吸水率：不大于0.3%；

5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；

6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；

7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；

8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。

	201 
	反应板
	100
	个
	规格：6穴。

	202 
	井穴板
	100
	个
	1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL；

2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。

	203 
	井穴板
	100
	个
	6孔，5mL×6。

	204 
	塑料多用滴管
	2000
	支
	3mL

	205 
	吸锡器
	8
	只
	手动

	206 
	铝片
	200
	克
	工业

	207 
	铝箔
	200
	克
	工业

	208 
	铝丝
	200
	克
	工业用

	209 
	锌粒
	2000
	克
	工业

	210 
	铁丝
	1000
	克
	工业用，直径不大于0.2mm。

	211 
	锡粒
	1000
	克
	工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。

	212 
	铅粒
	1000
	克
	工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm。

	213 
	紫铜片
	1000
	克
	化学纯,c、p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm

	214 
	铜丝
	200
	克
	化学纯,c、p，直径不大于0.2mm。

	215 
	活性炭
	1000
	克
	符合教学实验要求，500g/瓶

	216 
	二氧化锰
	1000
	克
	试剂

	217 
	三氧化二铁
	1000
	克
	试剂

	218 
	氧化铜
	1000
	克
	工业

	219 
	氯化钾
	1000
	克
	试剂

	220 
	氯化钠
	1000
	克
	试剂

	221 
	氯化钠
	2000
	克
	工业

	222 
	氯化钙
	1000
	克
	试剂

	223 
	无水氯化钙
	1000
	克
	工业

	224 
	氯化镁
	1000
	克
	试剂

	225 
	碘化钾
	1000
	克
	试剂

	226 
	硫酸钾
	1000
	克
	试剂

	227 
	硫酸铝
	1000
	克
	试剂

	228 
	硫酸铵
	1000
	克
	工业

	229 
	碳酸钾
	1000
	克
	试剂

	230 
	碳酸钠
	2000
	克
	工业

	231 
	碳酸氢钠
	1000
	克
	试剂

	232 
	大理石
	4000
	克
	试剂

	233 
	碳酸氢铵
	1000
	克
	工业

	234 
	碱式碳酸铜
	1000
	克
	试剂

	235 
	氢氧化钙(熟石灰)
	2000
	克
	试剂

	236 
	无水乙酸钠
	1000
	克
	试剂

	237 
	柠檬酸钠
	1000
	克
	试剂

	238 
	葡萄糖
	1000
	克
	试剂

	239 
	蔗糖
	1000
	克
	工业品

	240 
	石蕊
	50
	克
	指示剂

	241 
	酚酞
	50
	克
	指示剂

	242 
	品红
	50
	克
	染料

	243 
	pH广范围试纸
	40
	本
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。

	244 
	蓝石蕊试纸
	20
	本
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。

	245 
	红石蕊试纸
	20
	本
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。

	246 
	定性滤纸
	20
	盒
	中速，9cm，100张/盒

	247 
	初中化学实验材料
	60
	份
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。

	248 
	一字螺丝刀
	2
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；

3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

4、旋杆应经镀鉻防锈处理；

5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。

	249 
	十字螺丝刀
	2
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

3、旋杆应经镀铬防锈处理；

4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。

	250 
	钢丝钳
	2
	把
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。

	251 
	手锤（杠锤）
	2
	把
	0.5kg 木柄，总长285mm

	252 
	锉刀
	2
	个
	平面锉刀，规格为145mm，单支装，沾塑手柄。

	253 
	剪刀
	2
	把
	1、产品表面处理为电镀剪；

2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；

3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；

4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。

	254 
	玻璃管切割器
	2
	个
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。

	255 
	工作服
	4
	件
	1、材质：涤卡；颜色为白色；

2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；

3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；

4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。

	256 
	护目镜
	120
	个
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；

2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；

3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。

	257 
	防护面罩
	2
	个
	1、产品由透明有机玻璃制成；

2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。

	258 
	防毒口罩
	2
	个
	直接式防毒口罩

	259 
	耐酸手套
	8
	双
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套；

2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；

3、冬季不得发硬，夏季不得粘连；

4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。

	260 
	洗眼器（洗眼壶）
	2
	套
	壶式，冲洗型，玻璃。

	261 
	实验防护屏
	2
	件
	三片折叠式结构，有机玻璃制。

	五、初中生物仪器

	262 
	计算机数据采集处理系统（初中生物）
	4
	套
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：

1、多功能光强传感器：量程1：0~8,000lux，分辨率：1lux；

①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。

②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。

③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。

④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。

⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。

⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。

⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。

⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。

⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。

⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。

2、湿度传感器：量程：0~100%，分辨率：0.01%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

3、氧气传感器:量程：0~100%，分辨率：0.1%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

4、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

5、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

6、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

7、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

8、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统：

（1）数据分析软件配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。

（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。

9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。

	263 
	打孔器
	8
	套
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；

2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；

3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。

	264 
	仪器车
	8
	辆
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；

2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；

3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；

4、车架用不锈钢管制成；

5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。

	265 
	生物显微镜
	8
	台
	1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；

2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×；

3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×；

4、放大倍数：放大1000×；

5、工作台：简易平台；

6、双筒显微镜。

	266 
	生物显微镜
	112
	台
	640倍，布袋包装

	267 
	数码显微镜
	4
	台
	≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件

1、电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、目镜、物镜等组成；

2、物镜系统：消色差物10×40×100×；

3、目镜系统：广角目镜WF10×；

4、放大倍数：放大1000×；

5、照明系统：充电式冷光源；

6、工作台：移动尺载物台；

7、调焦系统：粗微动同轴。

	268 
	双目立体显微镜
	60
	台
	1、由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成；

2、放大率：40×；

3、目镜广角10×、物镜4×；

4、铰链双目，45°倾斜；

5、工作距离：55mm；

6、成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%；

7、瞳距可调，瞳距55mm-75mm；

8、调焦机构稳定，无自行下滑现象，粗调范围45mm。

	269 
	放大镜
	112
	个
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；

2、凸透镜放大倍率：5×；

3、透镜应无明显条纹；

4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。

	270 
	望远镜
	24
	个
	1、双筒，规格：20×35，可调焦；

2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；

3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；

4、镜片镀膜：完全镀膜；

5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。

	271 
	离心沉淀器
	4
	台
	1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；

2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；

3、转台用金属制作；

4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。

	272 
	磁力加热搅拌器
	4
	台
	1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；

2、加热温度：室温至400℃；

3、控温方式：自动；

4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。

	273 
	电加热器（电炉）
	8
	个
	密封式；

1、工作电源：AC220V 50Hz；

2、额定功率：1000W。

	274 
	高压灭菌锅（高压灭菌器、手提式压力蒸气灭菌器）
	4
	个
	手提式，18L。

	275 
	蒸馏水器
	4
	台
	不锈钢制，3L

	276 
	恒温水浴锅
	4
	台
	1、注塑外壳；

2、容器孔数：单孔；

3、工作电压：AC220V•50Hz；

4、功率：4A、300W，室温-100℃；

5、温控精度≦±0.3℃。

	277 
	烘干箱
	4
	台
	≥80L，尺寸为465*465*740mm。

	278 
	恒温培养箱
	4
	台
	1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度；

2、控温范围+5℃-60℃，温度波动允差：不大于1℃；

3、温度均匀性允差：±1℃。

	279 
	整理箱（收纳箱）
	40
	个
	矮型，储存及分发药品用，高度要适中

	280 
	保温桶
	12
	个
	1、1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶；

2、广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。

	281 
	方座支架（铁架台）
	8
	套
	1、产品由底座、立杆及附件组成；

2、方座支架的底座钢板制成；

3、立杆直径φ9.5mm；

4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。

	282 
	三脚架
	112
	个
	1、由铁环和3只脚组成；

2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。

	283 
	试管架
	112
	个
	1、塑料制、注塑成型；

2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。

	284 
	软尺
	112
	把
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。

	285 
	测微尺
	24
	个
	1、显微镜用，C1型；物镜测微尺1/100；

2、物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。

	286 
	托盘天平
	24
	台
	1、最大称量200g，分度值0.2g；

2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；

3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	287 
	电子天平
	4
	台
	100g，0.001g。

	288 
	温度计
	240
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

	289 
	温度计
	20
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

	290 
	干湿球温度计（干湿温度计）
	100
	个
	1、空气相对湿度的必备工具；

2、测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃；

3、测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。

	291 
	肺活量计
	4
	台
	不锈钢外桶，含5个吹嘴

	292 
	解剖盘
	112
	个
	1、产品为盛有石蜡的金属盘；

2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。

	293 
	接种箱
	4
	台
	1、带紫外线，木质结构；

2、单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。

	294 
	接种环
	100
	把
	1、产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；

2、金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄；

3、配有Φ0.5mm镍铬丝。

	295 
	徒手切片器
	24
	个
	1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm；

2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。

	296 
	研磨过滤器
	100
	个
	本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。

	297 
	光照培养架
	4
	套
	1、实用多层，安装方便，插孔暗式布线，可独立开关，电源插头带漏电保护功能；2、光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调。

	298 
	植物细胞模型
	4
	件
	1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型；

2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。

	299 
	根纵剖模型
	4
	件
	1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上；

2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；

3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。


	300 
	导管筛管结构模型
	4
	件
	1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。

2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。

	301 
	单子叶植物茎模型
	4
	件
	1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高9cm，长31.5cm；

2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。

	302 
	双子叶草本植物茎模型
	4
	件
	1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高14cm，直径31cm；

2、横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线。

	303 
	叶构造模型
	4
	件
	1、产品为双子叶植物叶构造模型。长约42cm，宽约15cm，叶主脉处高15cm；

2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织；

3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。

	304 
	桃花模型
	4
	件
	1、产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态；

2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。

	305 
	小麦花模型
	4
	件
	1、产品为放大的小麦花模型，高约27cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上；

2、大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。

	306 
	蝗虫解剖模型
	4
	件
	1、产品约为60CM长的蝗虫解剖模型，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调；

2、缝口衔接处应严密。

	307 
	蛙胚胎发育模型
	4
	件
	产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。

	308 
	草履虫模型
	4
	件
	1、产品为草履虫纵剖面模型。长约320mm，中宽约80mm。

2、外形示呈六角形网状的表膜，由凹处伸出纤毛，斜行的口沟及胞肛。

3、内部结构示外质和内质之构造。

4、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。

	309 
	蚯蚓解剖模型
	4
	件
	1、产品为环毛蚯蚓的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成；

2、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。

	310 
	血吸虫模型
	4
	件
	1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装；

2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖；

3、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。

	311 
	头、颈、躯干模型
	4
	件
	1、产品为高85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；

2、产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料；

3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。

	312 
	人体骨骼模型
	4
	件
	1、产品为男性成年骨骼模型，高不小于85cm，串制成正常直立姿势立于支架上；

2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确；

3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个；

4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；

5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；

6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；

7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟；

8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。

	313 
	眼球解剖模型
	60
	件
	6倍自然大

1、通过眼球前、后极作水平切面。球壁断面示外、中、内三层。

2、眼球内有透明晶状体和玻璃体。

3、产品由高分子塑料组成，质轻牢固。

	314 
	眼球仪
	4
	件
	产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。

	315 
	心脏解剖模型
	4
	件
	1、规格：3倍自然大；

2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；

3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；

4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；

5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；

6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；

7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；

8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；

9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。

	316 
	心脏解剖模型
	60
	件
	1、规格：自然大；

2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；

3、心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；

4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；

5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；

6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；

7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；

8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；

9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。

	317 
	喉解剖模型
	4
	件
	1、前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上、下甲状旁腺；

2、左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌、构会厌肌甲杓肌、环杓侧肌；

3、在喉的前面、甲状腺岬的上方，示：左、右环甲肌；

4、喉的后面示，灼横肌、灼斜肌和环构后肌；

5、右侧示；甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上、中、下静脉。（为显示喉肌和喉的神经、血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）；

6、模型作正中矢状切面，示：喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨、甲状软骨、气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。

7、模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。

	318 
	肺泡模型
	4
	件
	1.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。2．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。3．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。4．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。

	319 
	脑解剖模型
	4
	件
	自然大

1、要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；

2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；

3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰；

4、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。

	320 
	耳解剖模型
	4
	件
	5倍自然大

1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；

2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。

	321 
	男性泌尿生殖系统模型
	4
	件
	1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；

2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；

3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。

	322 
	女性泌尿生殖系统模型
	4
	件
	1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；

2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；

3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。

	323 
	皮肤结构模型
	4
	件
	1、本模型为皮肤切片的显微立体结构，示皮肤、真皮、皮下组织及皮肤的附属器官。

2、产品采用硬塑料制作而成。

	324 
	肝、十二指肠、胰脏模型
	4
	件
	示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。

	325 
	人体肌肉模型
	4
	件
	1、模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为800mm。

2、产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。

3、模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。

	326 
	牙列及磨牙解剖模型
	4
	件
	1、产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成；

2、本模型采用硬质塑料或复合材料制作。

	327 
	膈肌运动模拟器
	4
	件
	1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成；

2、真空瓶直径不小于110MM，高度不小于200MM；

3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。

	328 
	始祖鸟化石及复原模型
	4
	件
	1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；

2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；

3、骨化石与石块的颜色应有区别。

	329 
	鱼解剖浸制标本
	4
	盒
	1、标本用体长不小于140mm的鲫或鲤制作；

2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；

3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。

	330 
	蛙解剖浸制标本
	4
	盒
	1、标本大形青蛙或蟾蜍制作；

2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布；

3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。

	331 
	蜥蜴解剖浸制标本
	4
	盒
	1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于120mm；

2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展；

3、血管内分别注红、蓝两种色剂。

	332 
	鸽解剖标本
	4
	盒
	1、标本背面向衬板，血管内分别注红、蓝两色剂；

2、颈和前、后肢伸展，显示外部形态；

3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布；

4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等；

5、标本应完整无缺、并保持自然色；

6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。

	333 
	兔解剖浸制标本
	4
	瓶
	1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分别注红、蓝、黄三色；

2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧；

3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。

	334 
	蛙发育顺序标本
	4
	盒
	应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。

	335 
	蛔虫标本
	4
	盒
	1、本产品选用成熟的雌、雄各一条蛔虫制作而成；

2、整体浸制封闭在有机玻璃瓶内。

	336 
	花序类型保色浸制标本
	4
	盒
	1、不少于七种；

2、材质：有机玻璃盒装；

3、结构：总状花序为白菜；

4、性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。

	337 
	花冠类型保色浸制标本
	4
	盒
	1、十字花科、豆科、菊科等七种；2、标本盒规格：长12.5cm，宽7.5cm，高3cm，含7种。

	338 
	褐藻类植物保色浸制标本
	4
	盒
	1、海带等四种；

2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。

	339 
	红藻类植物保色浸制标本
	4
	套
	1、紫菜等四种；

2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。

	340 
	海葵标本
	4
	瓶
	1、标本用营固着生活的个体制作；

2、标本以体筒的任一面向衬板；

3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜；

4、触手伸展呈葵花状；

5、标本应完整无缺、并保持自然色；

6、整体浸制在密封包装的标本瓶内。

	341 
	海蜇标本
	4
	盒
	1、标本用伞部直径不小于30mm的海蛰制作；

2、标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等；

3、伞部应充盈呈半球状；

4、腕部的边缘多褶皱；

5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条；

6、标本应完整无缺、并保持自然色；

7、整体浸制在密封包装的标本瓶内。

	342 
	寄居蟹标本
	4
	盒
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；

2、标本寄居蟹螺壳全长不小于4cm；浸制保存。

	343 
	寄居蟹与其他生物共生标本
	4
	盒
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；

2、标本寄居蟹螺壳不小于4cm；浸制保存。

	344 
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	192
	盒
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；

2、标本浸制保存。

	345 
	珍贵植物保色浸制标本
	4
	盒
	1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；

2、标本由3种组成；保色浸制保存。

	346 
	葫芦藓生活史标本
	4
	瓶
	1、产品用葫芦藓（FunariaHygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代；

2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）幼嫩孢蒴的配子体；（4）成熟孢蒴的配子体；（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；定位，封装于安瓿中；

3、标本应经保色或染色处理；

4、标本应固定在无色透明面的标本盒内；

5、在各标本的下面贴名签。

	347 
	蕨生活史标本
	4
	瓶
	1、标本采用塑料材质制作，正视为平面，以利于正常观察；干燥处理保存。

	348 
	蝗虫生活史标本
	4
	盒
	1、产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；

2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；

3、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。

	349 
	蜜蜂生活史标本
	4
	盒
	1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；

2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列。

	350 
	竹节虫拟态标本
	4
	盒
	1、标本以选用竹节虫制作；

2、标本由一个竹节虫和竹叶组成，虫体腹面向下，定位于植株上；

3、植株的形状以及主干的粗细应与虫体相似；

4、虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；

5、标本应完整无缺、并保持自然色。

	351 
	家蚕生活史标本（干制）
	4
	盒
	1、由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧等组成；按生活史顺序排列。

	352 
	菜粉蝶生活史标本
	4
	盒
	（一）适用范围：

1、适用于初中生物学课堂演示。

（二）技术要求：

1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态；

2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成；

3、卵干制，幼虫、蛹浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内；

4、雌、雄体的特征应明显。

	353 
	兔骨骼标本
	4
	盒
	（一）适用范围：

1、适用于初中生物学课堂演示。

（二）技术要求：

1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈骨、胸骨、腰骨、荐椎骨、尾椎骨、肋骨、胸骨；

2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、指骨、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨；

3、标本应有防虫措施。

	354 
	鱼骨骼标本
	4
	盒
	1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作；

2、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨、脊柱、肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨、腹鳍、尾鳍骨等；

3、骨骼以原位组装。

	355 
	蛙骨骼标本
	4
	盒
	采用青蛙或蟾蜍制作。

1、选用体长不小于80mm的青蛙或蟾蜍制作；

2、骨骼以自然趴伏形态用树脂材料固定，无遗漏；

3、用树脂材料对蛙骨骼进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构；

4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况；

5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。

	356 
	鸽骨骼标本
	4
	盒
	（一）适用范围：

1、适用于初中生物学课堂演示。

（二）技术要求：

1、标本应选用成熟家鸽制作；

2、标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块；

3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈椎、胸椎、荐椎、尾椎、尾综骨、肋骨、龙骨；

4、标本还应显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、趾骨。

	357 
	验证基因分离规律玉米标本
	4
	套
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。

	358 
	褐藻类植物原色覆膜标本
	4
	套
	本产品由海带、鹿角菜、裙带、海蒿子四种制作而成。

	359 
	红藻类植物保色原色覆膜标本
	4
	套
	本产品是紫菜、石花菜、海萝、江蓠四种制作而成。

	360 
	珊瑚标本
	4
	盒
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；干制保存。

	361 
	化石标本
	4
	盒
	本产品由三叶虫化石、鱼化石、蕨化石三种制作而成；适用于初中生物学课堂教学演示。

	362 
	节肢动物标本
	4
	盒
	本产品由土元、蟋蟀、蜜蜂、河虾、蝗虫、金龟子六种制作而成。

	363 
	昆虫标本
	4
	盒
	1、常见益虫、害虫各6种，（蜜蜂、瓢虫、蚂蚁、土元、黄蜂、桑蚕蛾、苍蝇、金龟子、蝽、蝗虫、蟋蟀、蟑螂）； 

2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内； 

3、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。

	364 
	植物根尖纵切片
	240
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构；

2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；

3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；

4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；

5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。

6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；

7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。

	365 
	顶芽纵切片
	240
	片
	应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象

	366 
	南瓜茎纵切片
	240
	片
	1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；

2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；

3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；

4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构；

5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；

6、纵横切片的厚度为15～25μm；

7、纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；

8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。

	367 
	单子叶植物茎横切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；

2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；

3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；

4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。

5、切片厚度在25μm以内；

6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；

7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。

	368 
	木本双子叶植物茎横切片
	240
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；

2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等；

3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构；

4、标本取材于椴木；

5、切片厚度在25μm以内；

6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；

7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。

	369 
	蚕豆叶下表皮装片
	20
	片
	蚕豆叶下表皮装片

	370 
	植物细胞有丝分裂切片
	240
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；

2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；

3、染色体着色均匀清晰。

	371 
	胞间连丝切片
	20
	片
	1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；

2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；

3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；

4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；

5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；

6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；

7、有50%以上细胞能显示胞间连丝；

8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。

	372 
	地衣切片
	20
	片
	1、产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构；

2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层；

3、在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构；

4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调；

5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片；

6、材料的刀痕或破损不超过二处。

	373 
	蕨叶切片
	20
	片
	1、取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；

2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；

3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；

4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；

5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等；

6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；

7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；

8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。

	374 
	蕨原叶体装片
	20
	片
	1、产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；

2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；

3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；

4、标本为原叶体腹面向上的整体装片；

5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。

	375 
	蕨原叶体幼孢子体片
	20
	片
	1、取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态；

2、原叶体上有根、茎和伸出的第一叶；

3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；

4、标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。

	376 
	百合子房切片
	20
	片
	1、取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房；

2、应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构；

3、应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊；

4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；

5、标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求；

6、子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。

	377 
	荠菜幼胚切片
	20
	片
	1、取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；

2、在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚；

3、在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构；

4、标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调；

5、标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；

6、标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。

	378 
	迎春叶横切
	240
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；

2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；

3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；

4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；

5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；

6、标本取材为迎春叶；

7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。

	379 
	玉米种子纵切片
	20
	片
	1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构；

2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳；

3、能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束；

4、取材于为成熟的玉米种子；

5、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片；

6、果皮与种皮不得脱离；

7、胚内的各种结构应完整。

	380 
	洋葱鳞片叶表皮装片
	20
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；

2、能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；

3、标本取材于洋葱鳞片叶表皮；

4、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。

	381 
	青霉装片
	240
	片
	1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态；

2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；

3、标本取材为人工培养的典型青霉。

4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；

5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调；

6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察；

7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；

8、应能看到不少于五个模式的帚状枝；

9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。

	382 
	衣藻装片
	20
	片
	1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；

2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；

3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛；

4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；

5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；

6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。

	383 
	细菌三型涂片
	240
	片
	1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；

2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；

3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌；

4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；

5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；

6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。

	384 
	酵母菌装片
	20
	片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态；

2、酵母菌为单细胞卵圆形；

3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；

4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；

5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌；

6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。

	385 
	水绵接合生殖装片
	20
	片
	1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵；

2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕；

3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚；

4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。

	386 
	水绵装片
	20
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；

2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；

3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；

4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。

	387 
	团藻装片
	20
	片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态；

2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体；

3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核；

4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好；

5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示；

6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体；

7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况；

8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。

	388 
	曲霉装片
	240
	片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；

2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；

3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；

4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种；

5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；

6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；

7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；

8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；

9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；

10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。

	389 
	伞蕈切片
	20
	片
	1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。

2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。

3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。

4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。

5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。

6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。

7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。

8．菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。

9．菌褶两侧的担子，除达到1-4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。

10．但孢子散落不应过多，材料无破损现象。

	390 
	黑根霉装片
	20
	片
	1、能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。

	391 
	水螅纵切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；

2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；

3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞；

4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；

5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；

6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片；

7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手；

8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。

	392 
	蚯蚓横切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构；

2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等；

3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面；

4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜；

5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)；

6、切片厚度为10μm以内；

7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形、背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上；

8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙；

9、表皮无皱褶、无污物。

	393 
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	240
	片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；

2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；

3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；

4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；

5、切片厚度为6～8um；

6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。

	394 
	草履虫接合生殖装片
	20
	片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态；2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起；3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛；4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）；5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到；6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显；7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。

	395 
	草履虫分裂生殖装片
	20
	片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；

2、能分别认出：

a、未分裂草履虫的形态；

b、大核变长，小核分裂为二；

c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；

d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；

3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；

4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态；

5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当；

6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。

	396 
	囊虫装片
	20
	片
	1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。

2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。

3．能认出一部分颈节和囊。

4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴。

5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到第2条和第3条的要求。

6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。

7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。

8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到通用技术条件的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。

9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。

	397 
	血吸虫雌雄合抱装片
	20
	片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；

2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等；

3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；

4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料；

5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰；

6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；

7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。

	398 
	家蚊(雌)口器装片
	20
	片
	1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构；

2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内；

3、取材于家蚊（雌）的头部；

4、标本为装片，每张玻片放材料一片；

5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好；

6、口器各部不得有破损现象。

	399 
	水螅带芽整体装片
	240
	片
	1、标本在100×显微镜下观察；

2、取材为形体完整并带芽体的水螅；

3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象；

4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通；

5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。

	400 
	单层扁平上皮装片
	240
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；

2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；

3、标本得材于动物的肠系膜等；

4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；

5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；

6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。

	401 
	人皮过毛囊切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构；

2、能看清表皮、真皮和皮下组织；

3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；

4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒；

5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用；

6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片；

7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位；

8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩；

9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物；

10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。

	402 
	人皮过汗腺切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构；

2、能看清表皮、真皮和皮下组织；

3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管；

4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构；

5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部；

6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片；

7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3；

8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物；

9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。

	403 
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	240
	片
	1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构；

2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；

3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形；

4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态；

5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm；

6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象；

7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分；

8、纵向裂隙不得超过一处。

	404 
	疏松结缔组织装片
	240
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；

2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；

3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；

4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；

5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；

6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；

7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。

	405 
	人血涂片
	240
	片
	1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；

2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；

3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用，

4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；

5、用苏木精、曙红双重染色；

6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。

	406 
	骨骼肌纵横切片
	240
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；

2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核；

3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；

4、标本取材于哺乳动物的隔肌；

5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片；

6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；

7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得小于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。

	407 
	平滑肌分离装片
	240
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；

2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；

3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；

4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。

	408 
	心肌切片
	240
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构；

2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；

3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；

4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；

5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；

6、标本取材于哺乳动物的心脏；

7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；

8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；

9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；

10、应保持细胞结构正常。

	409 
	运动神经元装片
	240
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；

2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；

3、不要求显示尼氏体；

4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；

5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；

6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。

	410 
	脊髓横切片
	20
	片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；

2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质；

3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等；

4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；

5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；

6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整；

7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象；

8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。

	411 
	运动神经末梢装片
	20
	片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态；

2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹；

3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）；

4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌；

5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢；

6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板；

7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。

	412 
	胃壁切片
	20
	片
	1、标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构；

2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等；

3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞；

4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面；

5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体；

6、切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片；

7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变；

8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。

	413 
	动静脉血管横切片
	240
	片
	1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；

2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；

3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；

4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；

5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；

6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；

7、标本用苏木精、曙红双重染色；

8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；

9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。

	414 
	小肠切片
	240
	片
	1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；

2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等；

3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；

4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；

5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；

6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；

7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；

8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；

9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。

	415 
	肺血管注射切片
	20
	片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；

2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；

3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；

4、标本取材于小哺乳动物的肺；

5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；

6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；

7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片；

8、标本用苏木精复染细胞核。

	416 
	口腔上皮细胞装片
	20
	片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构；

2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构；

3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮；

4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞；

5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形；

6、苏木精与曙红双重染色，对比协调。

	417 
	蛔虫卵装片
	20
	片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；

2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；

3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见；

4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。

5、切片厚度为6～8μm；

6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。

	418 
	字母“e”装片
	240
	片
	1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；

2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；

3、标本字母“e”字迹清晰，无污物；

4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。

	419 
	正常人染色体装片
	240
	片
	1、标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片；

2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；

3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体；

4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统；

5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。

	420 
	量筒
	120
	个
	1、标称容量：10mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	421 
	量筒
	120
	个
	1、标称容量：100mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	422 
	量筒
	120
	个
	1、标称容量：500mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	423 
	试管
	240
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	424 
	试管
	480
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	425 
	烧杯
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	426 
	烧杯
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	427 
	烧杯
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	428 
	烧杯
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	429 
	锥形瓶
	120
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：锥形，100mL；

3、底部不允许有结石、节瘤存在。

	430 
	锥形瓶
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：锥形，250mL；

3、底部不允许有结石、节瘤存在。

	431 
	酒精灯
	120
	个
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2、规格：150mL；

3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；

4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；

5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；

6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；

7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。

	432 
	干燥器
	4
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、规格：160mL。

	433 
	漏斗
	120
	个
	1、规格：60mm；

2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；

3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。

	434 
	Y形管（Y形试管）
	120
	个
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。

	435 
	滴管
	1200
	支
	1、玻璃滴管；

2、规格：150mm。

	436 
	离心管
	120
	支
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。

	437 
	玻璃钟罩
	8
	个
	1、透明钠钙玻璃制；

2、Φ150mm×280mm，具上口。

	438 
	玻璃弯管
	4
	千克
	采用高硼硅酸盐玻璃制造，1kg64根

	439 
	U形管（U形试管）
	120
	个
	采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力。

	440 
	广口瓶
	480
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：125mL。

	441 
	广口瓶
	480
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：500mL。

	442 
	细口瓶
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：250mL。

	443 
	细口瓶
	40
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：规格：500mL。

	444 
	滴瓶
	600
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：30mL。

	445 
	滴瓶（茶色滴瓶）
	600
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，30mL。

	446 
	滴瓶（茶色滴瓶）
	600
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：茶色，60mL。

	447 
	试管夹
	112
	把
	1、产品为木质或竹质材料制成；

2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；

3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；

4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。

	448 
	止水皮管夹
	112
	个
	1、产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；

2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；

3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。

	449 
	石棉网
	112
	个
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；

2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；

3、整体应平整、美观，不翘角。

	450 
	药匙
	112
	把
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；

2、药匙材质：单头塑料。

	451 
	玻璃管
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、外径：Φ5mm～Φ6mm；

3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；

4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。

	452 
	玻璃棒
	4
	千克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：φ3mm～φ4mm；

3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；

4、应力：在偏光仪中呈蓝色；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。

	453 
	橡胶塞
	40
	千克
	0～10号，白色，质地均匀


	454 
	橡胶管
	20
	千克
	1、产品用优质天然橡胶制造；

2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。

	455 
	培养皿
	480
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：φ60mm。

	456 
	培养皿
	480
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、规格：φ100mm。

	457 
	研钵
	120
	个
	瓷，60mm。

	458 
	敷料缸
	12
	个
	8cm，不锈钢，带盖。

	459 
	血球计数板（计数载玻片）
	100
	片
	1、玻璃制；

2、0.1mm1/400mm²。

	460 
	碳酸氢钠
	2000
	克
	工业

	461 
	氢氧化钙(熟石灰)
	2000
	克
	工业品

	462 
	柠檬酸钠
	2000
	克
	试剂

	463 
	琼脂
	1000
	克
	工业品

	464 
	甘油
	2000
	克
	试剂

	465 
	蔗糖
	2000
	克
	工业品

	466 
	可溶性淀粉
	2000
	克
	化学纯，C、P。

	467 
	酚酞
	100
	毫升
	试剂

	468 
	pH广范围试纸
	40
	本
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。

	469 
	亚甲基蓝
	100
	克
	试剂

	470 
	定性滤纸
	40
	盒
	中速，9cm，100张/盒

	471 
	载玻片
	40
	盒
	1、玻璃制；

2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。

	472 
	盖玻片
	200
	包
	1、玻璃制；

2、100片/包。

	473 
	标记笔
	100
	支
	油性，安全型

	474 
	生理盐水
	20
	瓶
	1、规格:医用，250ml/瓶；

2、0.9%氯化钠溶液。

	475 
	ABO血型实验盒
	4
	盒
	ABO血型实验盒是由血型演示板(4块)，基因演示板（18块）组成。塑料板尺寸50*80mm,背面有磁铁。

	476 
	组织培养基试剂盒
	4
	套
	酵母粉1袋、生长素1袋、培养皿4个、复合维生素10片、食盐1瓶、蔗糖1瓶、葡萄糖1瓶、氢氧化钠1瓶。

	477 
	昆虫针
	16
	盒
	由优质不锈钢丝制成，每盒40枚。

	478 
	昆虫观察盒
	40
	盒
	圆形，带不小于3倍的放大镜。

	479 
	测电笔（低压测电器）
	4
	支
	1、全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；

2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。

	480 
	一字螺丝刀
	4
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；

3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

4、旋杆应经镀鉻防锈处理；

5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。

	481 
	十字螺丝刀
	4
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

3、旋杆应经镀铬防锈处理；

4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。

	482 
	钢手锯
	4
	把
	1、规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架、钢锯条组成；

2、产品材料采用钢板制，调节式；

3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；

4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；

5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm；

6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料；

7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。

	483 
	剥线钳
	4
	把
	材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。

	484 
	钢丝钳
	4
	把
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。

	485 
	手锤（杠锤）
	4
	把
	0.5kg 木柄，总长285mm

	486 
	活扳手
	4
	把
	1、材质：优质中碳钢；

2、规格：200mm；活动扳手。

	487 
	砂轮片
	16
	片
	断玻璃管用，型号规格：20mm。

	488 
	展翅板
	52
	个
	1、展翅板的两板面用木材制成；

2、木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。

	489 
	昆虫网(捕虫网)
	24
	把
	1、注塑手柄；

2、直径210mm。

	490 
	枝剪
	24
	把
	1、刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋；

2、剪刀应采用优质钢制成；

3、刀柄后端有合口皮扣。

	491 
	水网
	24
	把
	1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ210mm的圈；

2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。

	492 
	工作服
	40
	件
	1、材质：涤卡；颜色为白色；

2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；

3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；

4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。

	493 
	护目镜
	200
	个
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；

2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；

3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。

	494 
	乳胶手套
	40
	付
	一次性乳胶手套

	六、初中物理仪器

	495 
	计算机数据采集处理系统（初中物理）
	4
	台
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：

1、多功能电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：分辨率：0.1V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速:①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当做U盘使用。③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。⑤传感器上可显示电池电量；以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。

2、光强传感器：量程：0~8,000lux，分辨率：1lux;传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

3、力传感器：量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

4、位移传感器：量程：0~1.5m，分辨率：0.3mm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

5、磁感应传感器：量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.1mT；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

6、气体压强传感器：量程：0~400Kpa，分辨率：0.1Kp，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

7、声音传感器：量程：20－20,000Hz，分辨率：0.1hz；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

8、温度传感器：量程：-50℃~+200℃,分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

9、光电门传感器：量程：0-∞,分辨率：0.002mS/；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

10、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

11、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；

12、软件包：包含数据分析软件、初中版实验系统:（1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能:包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。（2）初中版实验系统：中文简体界面；是一款针对物理实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。

13、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，物理实验手册1本。

	496 
	计算器
	24
	个
	1、函数型；

2、10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。

	497 
	钢制黑板
	4
	个
	1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；

2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；

3、无镜面反光，色泽均匀；

4、允许用绿白两用书写板代替；

5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。

	498 
	打孔器
	4
	套
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；

2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；

3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。

	499 
	直联泵
	4
	台
	采用旋片式油封单级泵。

	500 
	旋片式真空泵
	4
	台
	1、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油；

2、工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml；

3、采用优质钢材，防锈处理。

	501 
	抽气筒
	4
	个
	1、供中学物理实验中作抽气、打气使用；

2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；

3、最低打气压力≥2.9×105Pa；

4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。

	502 
	打气筒
	4
	个
	产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。

	503 
	抽气盘
	4
	套
	1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成；

2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。

	504 
	仪器车
	8
	辆
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；

2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；

3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；

4、车架用不锈钢管制成；

5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。

	505 
	水准器（水平尺、水平仪）
	8
	个
	1、产品由水准泡及其主体组成；

2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；

3、水准泡为普通式管状水准泡；

4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。

	506 
	充磁器
	4
	台
	1、该仪器具有充磁、退磁功能；

2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。

	507 
	放大镜
	112
	个
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；

2、凸透镜放大倍率：5×；

3、透镜应无明显条纹；

4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。

	508 
	酒精喷灯
	4
	个
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。

1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；

2、壶体外形尺寸：容量250ml；

3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；

4、焊接部位应焊接牢固、光滑。

	509 
	透明盛液筒
	4
	个
	1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；

2、筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm；

3、筒体表面印制表示刻度标志；

4、筒体底部安放平稳、牢固，造型美观；

5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。

	510 
	塑料水槽
	8
	个
	1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。

2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。

	511 
	碘升华凝华管
	112
	个
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；

2、玻璃瓶用95号玻璃制成，

3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。

	512 
	物理支架
	8
	套
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。

	513 
	方座支架（铁架台）
	112
	套
	1、产品由底座、立杆及附件组成；

2、方座支架的底座钢板制成；

3、立杆直径φ9.5mm；

4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。

	514 
	多功能实验支架（方座支架）（铁架台）
	8
	套
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。

	515 
	升降台
	8
	台
	1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。

2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。

	516 
	三脚架
	112
	个
	1、由铁环和3只脚组成；

2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。

	517 
	泥三角
	120
	个
	1、金属丝外套石棉筒；

2、等边三角形的单边长不小于55㎜。

	518 
	旋转架
	8
	套
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；

2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。

	519 
	学生电源
	112
	台
	1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；

2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；

3、有过载显示、过载保护和复位按钮：

（1）直流稳压输出有过载保护；

（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；

（3）各档输出电路短路时应能自动关断；

4、连续工作时间不少于8h。

	520 
	教学电源
	4
	台
	1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。

2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；

3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；

4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；

5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断；

6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；

7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。

	521 
	蓄电池
	8
	台
	1、额定电压：6V；

2、额定容量：15Ah；

3、蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式；

4、蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。

	522 
	调压变压器
	4
	台
	单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。

	523 
	电池充电器
	4
	台
	1、电源电压：AC220V，50Hz；

2、输出功率：300W；

3、充电电流：0~40A自动调节；

4、工作环境：温度:0~50℃；湿度：小于85%RH。

	524 
	电池盒
	400
	个
	1、仪器可放置1节1号电池；

2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；

3、可串并联。

	525 
	感应圈
	4
	台
	1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调；

2、高压连续工作时间：15分钟；

3、放电火花距离10mm~100mm；

4、消耗功率：≤120W；

5、供电电源：220V/50HZ。

	526 
	演示直尺
	4
	把
	1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺，木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。

2、漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。

3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致；

4、尺寸：1000mm。

	527 
	专用直尺
	112
	把
	1、量程1000mm，起点零刻度线；

2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；

3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；

4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。

	528 
	钢直尺
	112
	把
	200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm。

	529 
	钢卷尺
	8
	盒
	由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。

	530 
	布卷尺
	4
	盒
	1、量程30米；分度值1cm；

2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；

3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。

	531 
	游标卡尺
	4
	把
	1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm；

2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；

3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。

	532 
	外径千分尺(螺旋测微器)
	4
	只
	1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺；

2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造；

3、刻度清晰，无断线、缺划。

	533 
	物理天平
	4
	台
	1、最大称量500g，分度值0.02g；

2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；

3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；

4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。

	534 
	学生天平
	8
	台
	1、最大称量200g，感量0.02g；

2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；

3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。

	535 
	托盘天平
	112
	台
	1、最大称量200g，分度值0.2g；

2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；

3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	536 
	托盘天平
	4
	台
	1、最大称量500g，分度值0.5g；

2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；

3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	537 
	电子天平
	4
	台
	100g，0.001g。

	538 
	组合钩码
	112
	套
	1、规格10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直；

2、上、下勾开口方向相互垂直；

3、采用纯度99.6%，粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；

4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。

	539 
	电子停表
	112
	块
	1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s；

2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮；

3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。

	540 
	节拍器
	4
	只
	电子式，带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。

	541 
	沙漏
	4
	个
	透明塑料材质。

	542 
	温度计
	4
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

	543 
	温度计
	120
	支
	1、感温物质：红液；

2、全长：290mm；

3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

	544 
	演示温度计
	8
	只
	1、量程：-40～50℃，分度值1℃。

2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。

3、温度计的感温泡应有透明保护套。

4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。

	545 
	寒暑表
	4
	只
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；

2、面板标有：摄氏-60℃～50℃；华氏-60℉～120℉；

3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。

	546 
	条形盒测力计
	100
	个
	1、产品为组装式，10N；

2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；

3、壳体由塑料制作；

4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；

5、面板：由金属制成，防锈处理。

	547 
	条形盒测力计
	100
	个
	1、产品为组装式，5N；

2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；

3、壳体由塑料制作；

4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；

5、面板：由金属制成，防锈处理。

	548 
	条形盒测力计
	8
	个
	1、产品为组装式，2.5N；

2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；

3、壳体由塑料制作；

4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；

5、面板：由金属制成，防锈处理。

	549 
	条形盒测力计
	8
	个
	1、产品为组装式，1N；

2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；

3、壳体由塑料制作；

4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；

5、面板：由金属制成，防锈处理。

	550 
	圆筒测力计
	8
	个
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；

2、量程：0～5N（牛顿）。

3、分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度。

	551 
	圆筒测力计
	8
	个
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；

2、量程：0～1N（牛顿）；

3、分度值为0.02N，回零允差不大于1／4分度值。

	552 
	平板测力计
	8
	个
	1、产品由可调节指针1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成；

2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺；

3、量程：0～5N；最小分度值0.1N；

4、刻度板塑料制。

	553 
	演示测力计
	8
	个
	1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；

2、量程：0～2N；最小分度值0.1N；

3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。

	554 
	演示电表
	12
	只
	1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；

2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。

3、量程范围：100µA－0+100µA。

	555 
	数字演示电表
	12
	只
	1、半直流/交流电压、电流，检流；

2、4-1/2位数码管。

	556 
	电能表
	4
	只
	1、准确度等级为直流电压、电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级；

2、灵敏度为直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V。

	557 
	绝缘电阻表
	4
	只
	1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；

2、额定电压：500V，允差±10%；

3、准确度：10级。

	558 
	直流电流表
	156
	只
	1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A；

2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；

3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。

	559 
	直流电压表
	156
	只
	1、等级指数2.5级，量程3V、15V；

2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；

3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。

	560 
	灵敏电流计
	112
	只
	1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘；

2、准确度等级：2.5级。

	561 
	多用电表
	4
	只
	1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；

2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；

3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；

4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；

5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；

7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；

8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。

	562 
	投影电流表
	12
	只
	1、测量范围：-0.2~0-0.6A、-1A~0~3A，最小分度：0.02A，0.1A；

2、测量精度：2.5级；

3、阻尼时间：≤4S；

4、防外磁场：Ⅲ级。

	563 
	投影电压表
	12
	只
	1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V；最小分度：0.1V,0.5V；

2、测量精度：2.5级；

3、阻尼时间：≤4S；

4、防外磁场：Ⅲ级。

	564 
	投影检流计
	4
	只
	1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA；

2、测量精度：2.5级；

3、阻尼时间：≤4S；

4、防外磁场：Ⅲ级。

	565 
	教学示波器
	4
	台
	1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz=3dB，交流10Hz~5MHz=x3dB；

2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；

3、输入阻容：1MΩ∥45PF。

	566 
	密度计（比重计）
	8
	支
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；

2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；

3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；

4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。

	567 
	密度计（比轻计）
	8
	支
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；

2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；

3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；

4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。

	568 
	湿度计
	4
	个
	1、注塑成型：为指针式，仪表盘上印有湿度标识；

2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；

3、测量误差：30-90%RH时＜7%；

4、工作湿度：-20℃—+50℃。

	569 
	空盒气压计
	4
	台
	1、多膜盒，读数范围80-106kPa，刻度盘分度值0.1kPa；

2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；

3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；

4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。

	570 
	圆柱体组
	112
	套
	1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用；

2、铜、铁、铝柱体各1只。

	571 
	立方体组
	112
	套
	1、产品为单件盒装，由铜块1个、铁块1个、铝块1个、木块1个组成；

2、立方块表面平整光滑。

3、木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。其余采用优质金属材质，防锈处理。

	572 
	运动和力实验器
	112
	套
	1、由平面板500mm、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、长毛巾1块、方毛巾1块组成；

2、平面板材质为木质。平面板尺寸：500x115x15mm

	573 
	惯性演示器
	4
	套
	1、产品供中学物理演示物体的惯性；

2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。

	574 
	摩擦计
	112
	套
	1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。

2、摩擦板用木材制作，表面平整。

	575 
	螺旋弹簧组
	4
	套
	1、选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成；

2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。

	576 
	阿基米德原理实验器
	112
	套
	本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。

	577 
	液体压强与深度关系实验器
	112
	个
	1、产品由水槽1只、大筒1只、小筒、小压强计、附件等组成；

2、水槽1只，用工程塑料制作而成；

3、大筒1只，用透明塑料制作而成；

4、小筒1只，用透明塑料制作而成。

	578 
	连通器
	4
	个
	1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；

2、外形：尺寸不小于170×150mm；

3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；

4、玻璃件壁厚约1.0mm；

5、底座要平稳，表面光滑无划痕。

	579 
	帕斯卡球
	4
	个
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成；

2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。

	580 
	浮力原理演示器
	4
	套
	本产品由透明容器和沉浮器组成。

	581 
	物体浮沉条件演示器
	4
	套
	1、产品盛液筒、浮体及附件组成；

2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；

3、产品外观整洁，表面无凹痕、划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；

4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。

	582 
	潜水艇浮沉演示器
	4
	套
	1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；

2、透明球体直径≥70mm；

3、吸排气筒容量：0～20mL；

4、乳胶管长度≥22cm；

5、各处配合无漏气现象。

	583 
	液体内部压强实验器
	112
	套
	1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；

2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。

	584 
	微小压强计
	112
	台
	1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成；

2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；

3、U型玻璃管规格Φ4mm。

	585 
	液体对器壁压强演示器
	4
	台
	产品由透明的圆管和圆缸组成。

	586 
	马德堡半球
	4
	套
	1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成；

2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。

	587 
	压力和压强演示器
	4
	盒
	1、产品有压强小桌、海绵块组成；

2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。

	588 
	流体流速与压强关系演示器
	4
	套
	1、产品由盛水杯、底座、流速管、放水乳胶管组成。

2、底座为塑料制品。

	589 
	杠杆
	112
	套
	1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；

2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。

	590 
	演示滑轮组
	4
	组
	单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。

	591 
	滑轮组
	112
	组
	1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成；

2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。

	592 
	滚摆
	8
	个
	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。

	593 
	离心轨道
	4
	套
	1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；

2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成；

3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；

4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；

5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；

6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。

	594 
	飞机升力原理演示器
	4
	套
	1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；

2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。

	595 
	手摇离心转台
	4
	台
	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。

	596 
	音叉
	112
	套
	1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；

2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。

	597 
	音叉
	112
	套
	1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；

2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。

	598 
	发音齿轮
	4
	个
	1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片；

2、齿轮用钢材制成；

3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；

4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。

	599 
	纵波演示器
	4
	套
	1、本产品由支架、衬布、附件、连接杆等部件组成；

2、支架应有足够的强度；

3、振子为柱体或球体金属件。

4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。

	600 
	声传播演示器
	4
	套
	1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；

2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；

3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。

	601 
	内聚力演示器
	8
	套
	本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。

	602 
	空气压缩引火仪
	8
	个
	1、产品为组合式；

2、手柄为塑料制品；

3、连杆为金属制品，防锈处理；

4、端差为塑料制品。

	603 
	爆燃器（引燃器）
	4
	套
	1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成；

2、演示效果明显、直观。

	604 
	机械能热能互变演示器
	4
	套
	1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。

	605 
	金属线膨胀演示器
	4
	个
	1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成；

2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放；

3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。

	606 
	固体缩力演示器
	4
	个
	1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成；

2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。

	607 
	热传导演示器
	4
	个
	1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成；

2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁、铝三根导热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。

	608 
	双金属片
	4
	个
	1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成；

2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；

3、手柄为木质。

	609 
	气体做功内能减少演示器
	4
	套
	产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。

	610 
	纸盘扬声器
	4
	台
	1、直径不小于210mm，8Ω；

2、动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。

	611 
	超声波清洗机(超声波清洗器)
	4
	台
	1、超声波频率:40000Hz；

2、内胆材料:不锈钢冲压槽；

3、外壳材料:塑钢或不锈钢 

4、容量:2.5L； 

5、电源:AC220，50Hz； 

6、超声波功率:120W。

	612 
	玻棒(附丝绸)
	4
	对
	教师用

1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块；

2、玻棒（或有机玻棒）；

3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。

	613 
	胶棒(附毛皮)
	4
	对
	教师用

1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块；

2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）；

3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁；

4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。

	614 
	箔片验电器
	4
	对
	教师用

1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成；

2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；

3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；

4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。

	615 
	指针验电器
	4
	对
	1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。

2、壳体应连接牢固；

3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。

	616 
	感应起电机
	4
	台
	1、摇柄转速120转／分，

2、在温度为-10～40℃范围，

3、起电盘采用有机玻璃板制成。

	617 
	小灯座
	400
	个
	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；

2、接线柱为螺丝式；

3、底板用优质PVC工程塑料制作。

	618 
	单刀开关
	400
	个
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；

2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；

3、接线柱直径为φ4mm；

4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。

	619 
	滑动变阻器
	200
	个
	1、技术规格：电阻20Ω，额定电流2A；

2、电阻值误差应小于10％；

3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；

4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；

5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；

6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；

7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；

8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。

	620 
	滑动变阻器
	4
	个
	1、技术规格：电阻50Ω，额定电流1.5A；

2、电阻值误差应小于10％；

3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；

4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；

5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；

6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；

7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；

8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。

	621 
	滑动变阻器
	4
	个
	1、技术规格：电阻5Ω，额定电流3A；

2、电阻值误差应小于10％；

3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；

4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；

5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；

6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；

7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；

8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。

	622 
	电阻圈
	112
	组
	1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；

2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；

3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；

4、电阻圈阻值的基本误差不大于1%；

5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；

6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；

7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。

	623 
	电阻定律演示器
	4
	台
	1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成；

2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。

	624 
	电阻定律实验器
	112
	台
	1、仪器由示教板、接线柱、镍铬、铜、铁组成。

2、各标记点安装红、黑接线柱。

	625 
	教学电阻箱
	4
	个
	1、电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω；

2、采用胶木密封结构箱体；

3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理；

4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。

	626 
	演示线路实验板
	4
	套
	初中演示组

	627 
	单刀双掷开关
	112
	个
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；

2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；

3、接线柱直径为φ4mm；

4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。

	628 
	双刀双掷开关
	4
	个
	1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。尺寸：75*72*9mm

	629 
	焦耳定律演示器
	4
	个
	尺寸：560*420mm。由透明贮液筒、电阻、数显温度计等组成，用于演示电流的热效应;焦耳定律中热量与电阻的关系;焦耳定律中热量与电流的关系，焦耳定律中热量与通电时间的关系。

	630 
	焦耳定律实验器
	112
	套
	1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；

2、由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；

3、电源电压：DC：6～8V；

4、工作电流：＜2A；

5、标准电阻：10Ω±0.5Ω。

	631 
	保险丝作用演示器
	4
	个
	1、尺寸：560*420mm。

2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。

3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。

4、配置12V 21W灯泡1只，12V 5W灯泡1只。

5、演示直观，可见度好。

	632 
	条形磁铁
	112
	对
	1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；

2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；

3、N、S字母的颜色为蓝色或红色；

4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。

	633 
	蹄形磁铁
	4
	个
	1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；

2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或红色；

3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。

	634 
	磁感线演示器
	4
	套
	1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成；

2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形；

3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G；

4、磁铁N、S板标示明显。

	635 
	立体磁感线演示器
	4
	套
	产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。

	636 
	磁感线演示板
	4
	套
	可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。

	637 
	电流磁场演示器
	4
	套
	1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；

2、输入电流2.5A；

3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。

	638 
	菱形小磁针
	112
	套
	每组包含菱形小磁针不小于16支。

	639 
	磁针
	112
	对
	1、翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm；

2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。

	640 
	演示原副线圈
	4
	套
	1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。

2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。

	641 
	原副线圈
	112
	套
	1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成；

2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。

	642 
	蹄形电磁铁
	4
	组
	1、工作电压：直流，6V；

2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。

	643 
	电铃
	4
	个
	1、产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验；

2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；

3、工作电压：直流3V~6V。

	644 
	电磁继电器
	100
	个
	本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。

	645 
	左右手定则演示器
	4
	个
	1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成；

2、底座用非金属材料制成。

	646 
	小型电动机实验器
	100
	个
	1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成；

2、机架用优质工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。

	647 
	手摇交直流发电机
	4
	个
	1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；

2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；

3、磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极；

4、电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦；

5、本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方；

6、底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。

	648 
	电机原理说明器（电机原理演示器）
	4
	个
	卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ。

	649 
	低频信号发生器
	4
	台
	1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W；

2、正弦波电压输出不小于3.5V。

	650 
	能的转化演示器
	4
	套
	1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化；

2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成；

3、产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验；

4、各实验模块应组合方便，实验效果明显。

	651 
	光具盘
	4
	套
	产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。

	652 
	凹面镜
	4
	个
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；

2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；

3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。

	653 
	凸面镜
	4
	个
	1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成；

2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；

3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。

	654 
	玻璃砖
	112
	块
	盒装1．玻璃砖为非等腰梯形。

2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。

3．可以用脱脂棉、纱布清洁。

4．外形尺寸：上底长为35mm；下底长为90mm。

	655 
	光具座
	112
	套
	由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。

	656 
	三棱镜
	112
	个
	1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成；

2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。

	657 
	白光的色散与合成演示器
	4
	套
	1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；

2、两块棱镜应配对；

3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。

	658 
	平面镜成像实验器
	112
	套
	1、由平面镜、平面镜支架、三角板、塑料蜡烛组成。

2、表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。

	659 
	光的传播、反射、折射实验器
	112
	套
	1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成；

2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。

	660 
	光的反射折射演示器
	4
	套
	本仪器主要由演示屏、反射镜、折射镜、光源座光源和底座等组成。

	661 
	轴承模型
	4
	个
	本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。

	662 
	抽水机模型
	4
	个
	吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。

	663 
	离心水泵模型
	4
	个
	1、产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。

2、驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。

	664 
	液压机模型
	4
	个
	由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。

	665 
	水轮机模型
	4
	套
	1、产品为轴流式水轮机模型；

2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；

3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。

	666 
	汽油机模型
	4
	个
	1、工作电压：直流1.5V～2V；

2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等；

3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。

	667 
	柴油机模型
	4
	个
	1、工作电压：直流1.5V～2V；

2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。

	668 
	磁分子模型
	4
	套
	外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。

	669 
	电机模型
	4
	个
	1、模型为立式，

2、工作电压：4～6V。

	670 
	电话原理模型
	4
	个
	1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；

2、演示板上有原理图；

3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。

	671 
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	4
	个
	该模型由镜头（毛玻璃、透明玻璃）、机身、光屏组成。

	672 
	量筒
	120
	个
	1、标称容量：10mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	673 
	量筒
	8
	个
	1、标称容量：50mL，

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	674 
	量筒
	240
	个
	1、标称容量：100mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	675 
	量杯
	8
	个
	1、标称容量：250mL；

2、透明钠钙玻璃材质；

3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

4、量杯放在平台上，不应摇晃；

5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	676 
	试管
	240
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	677 
	试管
	20
	支
	1、高硼硅玻璃材质；

2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；

3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；

4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	678 
	烧杯
	240
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	679 
	烧杯
	20
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

3、放在平台上不应旋转或摇晃；

4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	680 
	圆底烧瓶（烧瓶）
	20
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：圆底，500mL；

3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；

4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。

	681 
	烧瓶
	20
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：平底，250mL；

3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；

4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。

	682 
	酒精灯
	120
	个
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2、规格：150mL；

3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；

4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；

5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；

6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；

7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。

	683 
	漏斗
	20
	个
	1、规格：90mm；

2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；

3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；

4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。

	684 
	平底管
	8
	支
	Φ12mm×150mm

	685 
	T形管（T形试管）
	20
	个
	1、高硼硅玻璃材质；

2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；

3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。

	686 
	镊子
	4
	个
	不锈钢，圆嘴。

	687 
	石棉网
	120
	个
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；

2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；

3、整体应平整、美观，不翘角。

	688 
	玻璃管
	2000
	克
	1、透明钠钙玻璃材质；

2、外径：φ7mm～φ8mm；

3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；

4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；

5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；

6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。

	689 
	乳胶管
	8
	米
	1、产品用优质乳胶制造；

2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。

	690 
	蒸发皿
	112
	个
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；

2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；

3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；

4、吸水率：不大于0.3%；

5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；

6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；

7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；

8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。

	691 
	电工材料
	4
	套
	鳄鱼夹、香蕉插头、电阻丝、导线等

	692 
	电子元件(工业产品)
	4
	套
	1、电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、绕线电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；

2、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。

	693 
	一般材料
	4
	套
	乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、坐标纸、塑料薄膜、洗衣粉、痱子粉、松香等

	694 
	彩色透光片
	112
	套
	仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成

	695 
	颜料的三原色
	112
	套
	仪器由红、黄、蓝三种颜料组成。

	696 
	甲电池
	112
	个
	1、物理分组实验用；

2、1.5V。

	697 
	干电池（1号电池）
	200
	组
	原电池型号为 R20，无汞。每组2个。

	698 
	电珠(小灯泡)
	112
	个
	3.8V、0.3A

	699 
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	4
	套
	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。

1、产品由镜头、机身及光屏组成；

2、镜头为光学玻璃，可伸缩；

3、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成。

	700 
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	4
	套
	产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。

1、简易潜望镜由硬板纸印刷制；

2、望远镜为双筒，焦距可调节；

3、显微镜为200倍，全塑料制。

	701 
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	4
	套
	1、产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成；

2、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制；

3、七色板面上印有七种颜色；

4、水三棱镜为透明塑料制；

5、水透镜为玻璃制。

	702 
	不倒翁(抛掷装置、小蒸汽轮机)
	4
	套
	产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。

1、不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为企鹅模型；

2、抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为3道彩色圆环，抛掷箭为塑料制品；

3、小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、玻璃瓶、喷咀、蜡烛等组成，底座、叶轮采用塑料制成。

	703 
	小乐器橡皮筋吉他鸣笛排箫
	4
	套
	1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成；

2、橡皮筋吉他由塑料注塑成型；

3、鸟笛为拉动式；

4、排萧由塑料制成。

	704 
	机翼模型、潜艇模型
	4
	套
	产品由机翼模型、潜艇模型构成。

1、机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成；

2、潜水艇采用塑料注塑成型。

	705 
	验电器、电磁铁、简单电动机
	4
	套
	产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。

1、验电器：一对装；

2、产品由透明外壳、导电杆、箔片组成；

3、箔片成条形，片体平整，无卷曲；

4、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。

	706 
	二极管收音机、有线电报机与收报机
	4
	套
	产品为电子元件散装式。

1、主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电池盒、导线、多功能实验板等组成；

2、元件固定在泡沫板上并有标签。

	707 
	太阳能净水器
	4
	套
	1、产品由塑料外壳、内装过滤器构成；

2、外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，上端为有进出水口。

	708 
	滚上体，秤，陀螺
	4
	套
	产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。

1、滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根电镀的钢丝组成，滚体为塑料制；

2、秤为圆筒式；

3、陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成。

	709 
	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶
	4
	套
	1、产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成；

2、浮沉子由塑料制成，可打开装配重；

3、喷泉采用喷水壶；

4、虹吸管为透明塑料；

5、圆桶为不锈钢制。

	710 
	趣味静电材料
	4
	套
	1、产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。

2、验电器：一对装，产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。

	711 
	风筝，降落伞
	4
	套
	产品由玩具风筝、降落伞组成。

1、风筝由布制和骨架构成。

2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞组成。

	712 
	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒
	4
	套
	结构、制做、使用

	713 
	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型
	4
	套
	产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。

1、船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用塑料注塑成型，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽；

2、飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印；

3、火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印。

4、潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。

	714 
	简单机器人
	4
	套
	物理探究实验用。

	715 
	半导体致冷器
	4
	套
	1、致冷、发电两用；

2、半导体制冷片1片，散热片1只。

	716 
	频闪观察器
	4
	套
	1、物理探究实验用；

2、产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔。

	717 
	测电笔（低压测电器）
	112
	支
	1、全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；

2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。

	718 
	一字螺丝刀
	112
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；

3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

4、旋杆应经镀鉻防锈处理；

5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。

	719 
	十字螺丝刀
	112
	支
	1、规格210mm；

2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

3、旋杆应经镀铬防锈处理；

4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。

	720 
	尖嘴钳
	112
	把
	1、型号规格：长160mm；

2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。

	721 
	电工刀
	36
	把
	不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。

	722 
	手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻）
	4
	个
	手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。

	723 
	木锉
	4
	个
	全长不小于250mm

	724 
	木工锯
	4
	把
	注塑手柄；总长度480mm，锯齿总长度400mm。

	725 
	木工锤
	4
	把
	0.25kg，羊角锤

	726 
	斜口钳
	20
	把
	金属材质,长165mm

	727 
	剥线钳
	4
	把
	材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。

	728 
	钢丝钳
	4
	把
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。

	729 
	手锤（杠锤）
	4
	把
	0.5kg 木柄，总长285mm

	730 
	錾子
	4
	个
	扁錾，2×29cm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW。

	731 
	锉刀
	4
	个
	平面锉刀，规格为145mm，单支装，沾塑手柄。

	732 
	三角锉
	4
	个
	工作范围长175mm；注塑手柄。

	733 
	什锦锉
	4
	套
	10套装，长度不小于140mm。

	734 
	活扳手
	8
	把
	1、材质：优质中碳钢；

2、规格：200mm；活动扳手。

	735 
	铁皮剪
	4
	把
	1、材料：优质钢，铁皮剪刀，规格为10寸（250mm长）；

2、手柄为沾塑手柄，防滑性好。

	736 
	角尺
	4
	个
	材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。

	737 
	高度游标卡尺
	4
	个
	材质为不锈钢，规格为0-300mm。

	738 
	电烙铁
	8
	套
	60W，20W，橡胶线。

	739 
	平口钳
	4
	个
	JB/T54481-1999高精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格：80mm。

	740 
	台钻
	4
	台
	电机功率：350W；

钻头夹：φ1～φ13mm；

转速级别：5级；

转速范围：600~2600转/分钟。

	741 
	手电钻
	4
	台
	1、此产品输入功率580W；

2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。

	742 
	钻头
	8
	套
	φ1mm～φ13mm。

	743 
	砂轮机
	4
	台
	1、砂轮直径150mm；

2、电压220V，频率50Hz；

3、转速2840r/min；

4、功率370W。

	744 
	投影片绘制工具
	4
	套
	十二色油性彩色颜料、美工刀、三角板、圆规、小毛笔、橡皮擦等组成。

	745 
	工作服
	8
	件
	1、材质：涤卡；颜色为白色；

2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；

3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；

4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。

	746 
	护目镜
	8
	个
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；

2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；

3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。

	747 
	手套
	8
	双
	尼龙线手套，掌心带有橡胶防滑点

	七、心理辅导室

	748 
	办公桌椅
	17
	套
	桌子：

1.参考规格：1400W×700D×760H（mm）；

2.材料：板材采用15mm厚优质三聚氰胺饰面中纤板，桌面四周采用镶边技术，厚度40mm。

●3.三聚氰胺饰面中纤板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的标准要求，其中：静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上。

4.所有板材封边全部采用全自动化机器封边技术，材料为1.0mm厚PVC封边条；防潮、不易脱落、经久耐用。

5.配防潮、防压、防滑脚垫。

6.键盘、抽屉安装三节豪华道轨，选用优质五金配件。

椅子：

尺寸：560*480*430-960mm （±50mm偏差） 

1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；

2.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；

3.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计；

4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；

5.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。

	749 
	资料柜
	17
	个
	1、规格：1850mm×850mm×390mm

2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。

3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm；

●4、冷轧钢板符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》的标准要求：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（规定非比例延伸强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥26%）。冷轧钢板耐腐蚀盐雾性能应符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》的要求：经过不少于120h试验无腐蚀。 

5、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；

6、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。

	750 
	心理健康管理平台
	17
	套
	一、系统特点

1、服务器端快速安装，无需用户手动配置数据库和服务器即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网环境；

2、客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可；

3、操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用；

4、功能模块分类管理，清晰明了，操作简便；

5、适用于多种硬件平台：系统可在PC、一体机等多种硬件平台上使用；

6、功能模块包含：概况（机构概况、数据总览）组织架构（部门管理、角色管理、学生管理、老师管理、机构人员管理）普查管理（普查列表、发起普查）、测评管理（测评列表、发起测评）档案管理（普查档案、测评档案、个人档案）预约管理（预约记录管理）排班管理（咨询师排班、预约排班查看）量表管理（量表列表）个人中心（我的普查、我的测评、预约咨询师、预约记录）；

7、量表管理：包含动机、家庭教养方式、能力、人格、心理、行为等多类型的80多个专业测评量表；包括大学生、临床病人、中小学生、成年人、青少年、所有人等群体分类。

二、技术参数

1、机构概况：用户可以自定义编辑机构简介介绍等信息；

2、数据总览：包括数据总览、用户数据统计、普查数据统计；数据总览支持查看学生人数、老师人数、预警人数、报告数；用户数据统计支持查看师资数据、学生数据；普查数据统计支持查看普查测评数据统计、档案数据统计、预警数据统计，方便管理员进行查阅统计相关数据；

3、部门管理：支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级，并且可以通过开始时间和结束时间进行查询；

4、角色管理：支持添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，支持对角色权限等信息的编辑和删除；

5、学生管理：通过学生管理功能，可以方便地添加、修改和删除学生，学生信息主要有身份证、姓名、性别、部门等，支持单个学生用户增加和批量导入和批量下载学生信息的功能；

6、老师管理：通过老师管理功能，可以方便地添加、修改和删除老师，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性。老师信息主要有姓名、生日、性别、手机号、部门等信息，同时给老师赋予相应的岗位和角色权限，支持批量导入和批量下载；

7、机构人员管理：通过机构人员管理功能，可以方便地添加、修改和删除机构人员，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性，支持批量导入和批量下载；

8、支持权限设置为上级可看下级，平级不可查看，下级不可看上级；基础的角色权限配置模块；机构管理人员->老师->学生；完整的用户、角色、权限管理模块，其中权限支持到具体功能模块的菜单权限，根据需要来设置哪些角色可以看到哪些模块；

9、系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入人员资料生成登录帐号、姓名、部门等信息；

10、普查管理：支持自定义发布普查计划，设置普查名称、普查说明、普查开始结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等，系统具备普查进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表，且系统支持自定义编辑《心理健康普查告知书》，且支持在开始普查时自动弹出，测试者接受后方可进入普查界面；

11、测评管理：支持对单个用户或多个用户发起测评计划，支持用户名称模糊搜索、设置测评开始结束时间、报告查看权限、给用户选择绑定对应量表等；

12、档案管理：支持查看普查/测评用户的基本信息包括姓名、部门等信息，以及普查名称、普查说明、答卷是否异常、答卷选项信息、报告总体分析说明和建议、普查结果是否预警、完成时间等；支持报告导出功能；

13、人员档案：支持通过基本信息查询部门内所有人员档案信息，包括人员普查次数、测评次数、预约次数等所有档案信息，支持用户详情信息的编辑包括（家庭背景、学习情况、人际关系、辅导记录等）；

14、预约管理：支持查看咨询师被预约等相关信息，包括预约人、预约咨询师、预约原因、预约状态、预约开始时间、预约结束时间等信息；

15、排班管理：支持咨询师进行排班管理及排班情况查看；支持对预约时段、功能进行设置，支持按照咨询时长作为间隔，生成多个可预约的时间点，同时可以设置每人每天咨询预约的次数；

16、报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、总体分析、指导建议等，结果导出通过word格式；

17、新手引导：支持通过文字弹窗的形式进行产品的使用指引，通过规范快速的操作流程建立系统内置信息，到达完善测评信息的目的；

18、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。

三、配置4幅心理挂图，30本心理教辅工具。

	751 
	心理信箱
	17
	个
	材质：密度板 、彩绘，尺寸：22*32*12cm。

	752 
	沙发+茶几
	17
	套
	规格：一桌三椅，桌面直径80cm。

桌面采用25mm厚一级密度板，全机器自动封边，支架采用仿木纹色钢管制作。椅子支架采用仿木工艺，比实木更加耐用，防滑静音脚垫，高密度回弹海绵填充，棉麻面料，座椅设计符合人体工程学要求。

	753 
	心理沙盘
	17
	套
	一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长720mm×宽570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。

二、1个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。

三、600个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。

四、沙盘游戏书籍1本。

五、精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。

六、沙具选取框1套（沙具选取框1个，清理刷1个）。

七、含3天专业沙盘培训1人次名额（培训地点及开课时间统一通知，交通食宿费用自理）。

	754 
	反馈音乐放松系统
	17
	套
	一、硬件参数：

1、放松椅整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1050mm(高）(椅背收起)；≥1700mm（长）*820mm（宽）*840mm(高）（椅背展开）；产品净重：45KG最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）；

2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色；

3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节；

4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐；

5、多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换；

6、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等；

7、使用终端尺寸：≥L240mm*W150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。

二、软件功能：

1、支持用户名密码登录、人脸识别登录；

2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等模块；

●（1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案；

（2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型；

●（3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、PNN50、QRS、R-R和HRV心率变异性生理指标。

①想象放松：包含大海、田野及草原等场景；

②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学；

●（4）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告；

●3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告；

4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换；

5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。

三、产品配置

1、体感音乐放松椅1台

2、反馈音乐放松系统1套

3、生理指标采集器1套

4、遮光眼罩2个

5、音乐导论1本

6、支架1个

	755 
	耐用2型宣泄人
	17
	套
	1、硅胶宣泄人1个，整体高度在150-180cm之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有不少于6种语音随机播放。底座为PE材料的水桶，直径680mm，高400mm，可注水或者注沙。

2、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm。

3、摔打型释压球2个        

4、释压手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)

5、释压脸谱2张     

6、释压背心2件（强弹力棉纺织)

	八、初中音乐室

	756 
	立式钢琴
	7
	台
	1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。

2.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。

3.琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。

4.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。

5.弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。

6.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。

7.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。

8.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。

9.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。

10.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。

11.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态。

12.击弦机：引进德国雷诺工艺技术制造的击弦机，采用欧洲进口的榉木和德国呢毡，保证钢琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。

13.顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命。

14.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。。

15.尺寸规格：≥1520*1210*620mm。

	757 
	电子琴
	126
	台
	1.声学品质：音准稳定性，连续通电2小时，基准音组内同一键位前后两次所测音高变化≤2音分；相邻两键音准误差之差≤0.5音分；

2.演奏性能：相邻两白键表面高度差≤1.0mm；相邻两白键负荷差≤0.15N、键盘力度≥26dB,延音按钮，小字1组c音延音时间≥3秒

3.键盘：61键力度键盘

4.显示：多功能LCD液晶显示

5.力度：3种可调节力度

6.复音数：≥64个

7.音色：≥500种（不少于15种民族音色，5组键盘打击乐）

8.节奏：≥180种节奏，

9.歌曲库：≥135种，含音乐教学系统

10.节奏控制：启动/停止、同步启动、和弦模式、渐强/渐弱、前奏/尾奏、主奏A/插入A、主奏B/插入B

13.速度：5-280范围

11. 和弦类型：≥30种和弦类型

12. 单触设置：有

13.注册记忆：≥16个

14.数字效果：DSP开关：混响深度；合唱深度

15.其他控制：和弦字典、钢琴模式、麦克风功能

16.接口：耳机接口、音频输入接口、USB MIDI接口、踏板接口

17.扬声器：3W*2

18.配套琴架及琴凳。

	758 
	指挥台（含指挥棒）
	7
	个
	1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，≥800-1200mm.任意调节。

2.谱台板尺寸:≥650*420mm

3.二层台板尺寸:≥300*400mm 

4.谱台板高度尺寸:≥800-1200mm 可调

5.护栏高度尺寸:高≥900mm 宽:≥700mm

6.站台尺寸:≥1000*1200*220mm

	759 
	合唱台
	28
	组
	1.材质：采用≥18mm实木板制作，内衬≥18mm实木板加固；外观为一体结构，结实耐用，抗压力强；                                                                                                                                         

2.合唱台分三级，长：≥1200mm，每级宽≥400mm，高≥200mm；                                          

3.该产品有良好的视觉和听觉效果；                                                                                                                 

4.该产品外形美观、坚固耐用，无噪音适合音乐厅使用，是各专业及业余文艺团体演出是的首选佳品。

	760 
	音乐节拍器
	7
	个
	机械节拍器

速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟

人声节拍：0,2,3,4,6

误差：0.08%

产品尺寸：≥108*100*203mm

净重：445g

	761 
	木制沙锤
	56
	对
	1.材质：榉木，沙粒

2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm

3.结构：由2个椭圆带把沙锤组成，内装沙粒，两个为一对。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。                                                                                                                                        4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。

提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S

	762 
	椰壳沙锤
	56
	对
	1.材质：纯天然椰壳

2.规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm.

3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一对。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。

4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。

提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S

	763 
	双响筒
	56
	副
	1.材质：榉木，由筒体、手柄构成，40-208拍/分； 配敲棒一根

2.规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm                                                                                                      

3.音色：发音清脆，无杂音

	764 
	非洲鼓
	84
	个
	尺寸：鼓面27-28.9CM，高度60厘米左右。重量约6KG，鼓腔桃花心木，鼓皮羊皮。

	765 
	铃鼓
	28
	套
	1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面；

2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观                                                                                                                                                                   

3.规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm，                                                                                                                                                                                     

4.音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。                         

5.使用方法：手击鼓或摇鼓即可；

	766 
	三角铁
	7
	套
	1.材质：锰钢 

2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用;                                                                                                                                                                                                                                                           3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：≥243mm ；≥197mm ；≥157mm ；金属敲棒的长度≥130mm ；三角铁的直径≥8mm ，金属击棒的直径≥5mm  

4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强，                                                                                                                                                                                                       

5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音；

提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于420S

	767 
	碰铃
	28
	副
	材质为合金，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。

	768 
	堂鼓
	7
	个
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木；

2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；

3.规格:鼓面直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤直径≧14mm

4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音；                                                                                                                                                                                                          

5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频3课时，课时不低于600S

	769 
	中虎音锣
	7
	个
	1.材质：优质响铜；                                                                                                                                                                                                                  

2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用   

3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm；                                                                                                                                              

4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；

5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频4课时，时长不低于720S

	770 
	小锣
	7
	个
	1.材质：优质铜;                                                                                                                                                                                                                 

2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用

3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm

4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；

5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频4课时，时长不低于720S

	771 
	铙
	7
	副
	1、材质：响铜

2、规格：直径≧28CM

3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副。

	772 
	钹
	7
	副
	1、材质：响铜

2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM

3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副。

提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于180S

	773 
	拖杆音箱
	7
	台
	12寸低音喇叭、号角高音

天能电池：9Ah

功能：消原音，蓝牙、语音、录音、话筒优先、带遥控

无线咪：U-3606DT32S（660/677）

功率：60W

	九、小学音乐室

	774 
	立式钢琴
	10
	台
	1.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。

2.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。

3.琴弦：采用德国Roslau的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。

4.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。

5.弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。

6.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。

7.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。

8.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。

9.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。

10.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。

11.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态。

12.击弦机：引进德国雷诺工艺技术制造的击弦机，采用欧洲进口的榉木和德国呢毡，保证钢琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。

13.顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命。

14.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。

15.尺寸规格：1520*1210*620mm。

	775 
	电子琴
	240
	台
	1.声学品质：音准稳定性，连续通电2小时，基准音组内同一键位前后两次所测音高变化≤2音分；相邻两键音准误差之差≤0.5音分；

2.演奏性能：相邻两白键表面高度差≤1.0mm；相邻两白键负荷差≤0.15N、键盘力度≥26dB,延音按钮，小字1组c音延音时间≥3秒

3.键盘：61键力度键盘

4.显示：多功能LCD液晶显示

5.力度：3种可调节力度

6.复音数：≥64个

7.音色：≥500种（不少于15种民族音色，5组键盘打击乐）

8.节奏：≥180种节奏，

9.歌曲库：≥135种，含音乐教学系统

10.节奏控制：启动/停止、同步启动、和弦模式、渐强/渐弱、前奏/尾奏、主奏A/插入A、主奏B/插入B

13.速度：5-280范围

11. 和弦类型：≥30种和弦类型

12. 单触设置：有

13.注册记忆：≥16个

14.数字效果：DSP开关：混响深度；合唱深度

15.其他控制：和弦字典、钢琴模式、麦克风功能

16.接口：耳机接口、音频输入接口、USB MIDI接口、踏板接口

17.扬声器：3W*2

18.配套琴架及琴凳。

	776 
	音响系统
	10
	套
	一、多媒体功放机1台：

(一)主要功能特点：

1、采用机架式铝合金面板，黑色机身设计，外观时尚；

2、集成数码播放器，配备LED数码管显示屏，兼容WMA、MP3等流行音乐格式，并具备手机蓝牙5.0、U盘及TF卡音乐播放功能，标配遥控器实现便捷的远程操控；

3、前面板设有4个按键，可实现音乐上、下首切换、音乐启停、模式转换等功能；

4、具备1个信号源选择自锁开关，可切换外接VOD与多媒体MM输入；

5、前面板设有左、右声道输入信号指示灯，以及VOD与MM信源指示灯；

6、5路话筒输入接口：前面板设有3路6.35mm接口输入，后面板设有2路48V幻象供电的卡侬头接口，支持48V电容话筒；

7、1路USB 5V/1A供电接口，可为USB照明灯、无线话筒等充电；

8、具备1个混响音量旋钮，1个话筒总音量调节旋钮，1个音乐总音量旋钮；

9、具备隐藏式设计功能调节旋钮，避免误操作：具有话筒独立音量调节旋钮5个，高音、中音、低音、混响延时调节旋钮各1个；音乐高音、中音、低音、左右声道平衡旋钮各1个；

10、后面板设有6路(3组)莲花口输入/4路(2组)莲花口输出，1路3.5mm录音输出；

11、支持1路RS-232接口/1路LAN网口；

12、具有4组(8位)扬声器接线柱，最多可连接4只音箱实现功率输出；

13、具备过载保护、短路保护和过热保护功能，确保设备稳定运行。

(二)主要设备参数：

1、输出功率：2*100W/8Ω，2*150W/4Ω

2、频率响应：音乐 20Hz–20kHz（±0.5dB），话筒 60Hz–14kHz（±0.5dB）

3、总谐波失真 THD：<0.5% 

4、信噪比 SNR：>80dB，A 计权

5、音调控制：

   线路输入：高音 11KHz±12dB，中音 1KHz±10dB，低音 90Hz±12dB

   话筒输入：高音 11KHz±10dB，中音 1KHz±8dB，低音 90Hz±10dB

6、输入灵敏度：

   线路输入：1Vrms，话筒输入：50mVrms

7、RCA/3.5输出增益：6DB,1KHz

8、输入电源：AC220V/50HZ，品字带保险

二、无源音箱1对：

1、额定功率：80W；

2、最大功率：240W；

3、额定阻抗：8Ω；

4、频率响应：50Hz-18kHz；

5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；

6、灵敏度：88dB/1W/1M；

7、最大声压级：112dB；

8、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；

9、连接器：正负极接线夹；

10、箱体型式：倒相式；

11、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；

12、安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂。

三、U段一拖二无线话筒1套：

(一)主要功能特点：

1、采用传统的FM调制技术，具有优越的RF性能和音频性能；

2、传输延时小，传送距离长；

3、全集成的芯片方案，产品性能稳定；

4、可调频点4 x 60个；

5、加强的无线接收效果；

6、具备LCD显示效果；

7、带有自动搜索干净频道功能；

8、手咪带有智能静音功能；

9、具有电子音量调节功能。

(二)系统参数：

1、频率范围：610~695MHz

2、发射功率：<10mW

3、动态范围：>90dB

4、综合失真：<0.5%

5、频率响应：30~15 KHz

6、接收灵敏度：< -105dBm@20dB SINAD

(三)接收板参数：

7、电源电压：DC 12V 1000mA

8、频率范围：610~695MHz

9、动态范围：>90dB

10、综合失真：< 0.3%

11、延迟：<3ms

12、音频信噪比：>85 dB，

13、频率响应：30~15 KHz

14、接收灵敏度：< -105dBm

15、接收距离：>60米

(四)发射手咪管参数：

16、工作电压：AA电池x2pcs

17、工作电流：100~120mA

18、频率范围：610~695MHz

19、频率误差：<15ppm

20、发射功率：10--14dBm

21、频率响应：30~15 KHz

	777 
	指挥台（含指挥棒）
	10
	个
	1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，≥800-1200mm.任意调节。

2.谱台板尺寸:≥650*420mm

3.二层台板尺寸:≥300*400mm 

4.谱台板高度尺寸:≥800-1200mm 可调

5.护栏高度尺寸:高≥900mm 宽:≥700mm

6.站台尺寸:≥1000*1200*220mm

	778 
	合唱台
	40
	组
	1.材质：采用≥18mm实木板制作，内衬≥18mm实木板加固；外观为一体结构，结实耐用，抗压力强；                                                                                                                                         

2.合唱台分三级，长：≥1200mm，每级宽≥400mm，高≥200mm；                                          

3.该产品有良好的视觉和听觉效果；                                                                                                                 

4.该产品外形美观、坚固耐用，无噪音适合音乐厅使用，是各专业及业余文艺团体演出是的首选佳品。

	779 
	音乐节拍器
	10
	个
	机械节拍器

速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟

人声节拍：0,2,3,4,6

误差：0.08%

产品尺寸：≥108*100*203mm

净重：445g

	780 
	音筒
	40
	组
	1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿

2.规格：筒直径≧43mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧450mm、G≧390mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧290mm；

	781 
	音条
	140
	套
	1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，                                                                                                                                                                                           

2.组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，产品表面镀层牢固、完整、光亮，

3.规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≧215mm、最短音块≧133mm；音块高≧2mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm；                                                                                                                                                                

4.音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。                                                                         

5.包装：木盒

	782 
	钟琴
	10
	套
	1.材质：优质钢铝；                                                              

2.规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长185mm-75mm组成，琴片根据音阶不同尔长度不同。                                                                                                                                                                                                              3.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；

4.使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可；

	783 
	木制沙锤
	160
	对
	1.材质：榉木，沙粒

2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧134mm，手柄直径≧24mm

3.结构：由2个椭圆带把沙锤组成，内装沙粒，两个为一对。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。                                                                                                                                        4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。

提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S

	784 
	椰壳沙锤
	160
	对
	1.材质：纯天然椰壳

2.规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄直径≧24mm.

3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一对。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。

4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。

提供配套教学讲解视频2课时，时长不低于240S

	785 
	沙筒
	160
	对
	木质沙筒：沙筒直径4.2cm，高14cm表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感；

	786 
	沙蛋
	160
	对
	1.材质：榉木，环保安全漆

2.规格：沙蛋长度≧58mm，直径≧40mm

3.结构：由椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒；                                                                                                                                                                               4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。

提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于120S

	787 
	手摇铃
	80
	对
	1.材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固；

2.规格：半圆直径≧107mm，高≧74mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm；                                                                                                                         3.音色：发音清脆，无杂音；

	788 
	手摇铃
	160
	对
	1.材质：塑料带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有7个小铃铛，铃铛悬挂牢固，

2.规格：半圆直径≧100mm，高≧74mm，木柄直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm；

3.音色：发音清脆，无杂音；

	789 
	棒铃
	160
	对
	1.材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 

2.规格：全长≧250mm，手柄把长≧100mm，铃铛直径≧20mm；

3.使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮；

	790 
	双响筒
	160
	副
	1.材质：榉木，由筒体、手柄构成，40-208拍/分； 配敲棒一根

2.规格：筒全长≧184mm，直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm                                                                                                      

3.音色：发音清脆，无杂音

	791 
	响板
	160
	个
	1.材质：榉木

2.规格：全长≧218mm，响板头直径≧55mm，响板厚度≧31.1mm；手柄厚度≧19mm，

3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起;                                                                                                                                

4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音；

	792 
	响棒
	160
	对
	1.材质：榉木；                                                                                                                                                                                                                2.结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：橡木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一对； 

3.规格：长≧200mm，直径≧20mm；                                                                                                                                                                                                4.音色：发音清脆，悦耳；                                                                                                                                                                                                        5.使用方法：手各持一根互相敲击即可；  

	793 
	刮棒
	160
	对
	1.材质：榉木；                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支；

3.规格：全长≧200mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒直径≧25mm，手柄长≧8mm，直径≧17mm，棒长≧145mm，直径≧6mm；                                                                                                                                   4.音色：音质清晰，无杂音；                                                                                                                                                                                                                                  5.使用方法：一手拿棒，另一手用刮棱棒刮即可；

提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于120S

	794 
	蛙鸣筒
	160
	对
	1.材质：榉木；                                                                                                                                                                                         2.结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附刮棒一根； 

3.规格：全长≧200mm，头部长≧67mm；加沟处长≧68mm，直径≧56mm；尾长≧64mm，尾直径≧33mm；敲棒长≧147mm，直径≧12mm；                                                                                                                 4.音色：音质清晰，无杂音；                                                                                                                                                                                                                                 5.使用方法：一手拿鱼蛙，另一手用刮棒刮即可；  

	795 
	非洲鼓
	50
	个
	尺寸：鼓面27-28.9CM，高度60厘米左右。重量约6KG，鼓腔桃花心木，鼓皮羊皮。

	796 
	铃鼓
	40
	套
	1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面；

2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观                                                                                                                                                                   

3.规格：铃鼓直径≧200mm，高度≧43mm,木质圈厚度≧6mm，单片铃片直径≧36mm，                                                                                                                                                                                     

4.音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。                         

5.使用方法：手击鼓或摇鼓即可；

	797 
	三角铁
	60
	套
	1.材质：锰钢 

2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用;                                                                                                                                                                                                                                                           3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：≥243mm ；≥197mm ；≥157mm ；金属敲棒的长度≥130mm ；三角铁的直径≥8mm ，金属击棒的直径≥5mm  

4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强，                                                                                                                                                                                                       

5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音；

提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于420S

	798 
	碰铃
	60
	副
	材质为合金，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。

	799 
	棒钟
	60
	副
	1.材质为合金；

2.直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。

	800 
	扁鼓
	10
	个
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木；

2.结构：由鼓、鼓锤组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩；

3.规格:鼓面直径40cm，高度23cm 

4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音；

5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变；

	801 
	扁鼓
	10
	个
	1、规格：鼓面直径约45CM，高度约25CM；

2、材质：实木鼓身，牛皮鼓面；鼓槌用硬木制成，前端呈球状。表面无裂纹。

3、使用方法： 演奏时用鼓槌敲打鼓面发出“咚、咚”声。

4、配鼓架；

	802 
	堂鼓
	10
	个
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木；

2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；

3.规格:鼓面直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤直径≧14mm

4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音；                                                                                                                                                                                                          

5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频3课时，课时不低于600S

	803 
	中虎音锣
	10
	个
	1.材质：优质响铜；                                                                                                                                                                                                                  

2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用   

3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm；                                                                                                                                              

4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；

5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频4课时，时长不低于720S

	804 
	小锣
	10
	个
	1.材质：优质铜;                                                                                                                                                                                                                 

2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用

3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm

4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；

5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；

提供配套教学讲解视频4课时，时长不低于720S

	805 
	铙
	10
	副
	1、材质：响铜

2、规格：直径≧28CM

3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副。

	806 
	钹
	10
	副
	1、材质：响铜

2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM

3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副。

提供配套教学讲解视频1课时，时长不低于180S

	807 
	大军鼓
	40
	个
	1、材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈

2、规格:直径不低于560mm,鼓高度不低于（250mm22*10）。

3、配件:一副鼓槌、背带。

提供本产品检测报告加盖公章

	808 
	小军鼓
	80
	个
	1.材质：金属鼓腔贴PVC;                                                                                                                                                                                                            

2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成；                                                                                                                                                                                          

3.规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧14mm；

4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；

5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可；

提供配套教学讲解视频3课时，时长不低于420S

	809 
	拖杆音箱
	10
	套
	12寸低音喇叭、号角高音

天能电池：9Ah

功能：消原音，蓝牙、语音、录音、话筒优先、带遥控

无线咪：U-3606DT32S（660/677）

功率：60W

	810 
	八音按钟
	20
	个
	每钟一音，八音国际标准音阶，钢体内芯，安全塑料外壳

	▲二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除“技术要求”特别说明外，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格。

2.交货地点：广西区内采购人指定地点。

	服务标准、服务效率、售后服务要求
	1.送货上门，安装调试，负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。

2.保修期内设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

3.每半年一次定期回访以及对设备维护。

4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，产品到货后，并由工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。

6.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，包括前处理、产品操作、基本异常处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方能认定验收完毕。

7.投标人为保证设备正常运行，应在中国境内设置备件库，并保证设备停产后八年以上的维修配件。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内采购人支付合同金额的30%作为预付款，待货物全部交付使用并验收合格，供应商提供合同全款发票后15日内，采购人支付合同全款的70%给中标供应商。

	履约保证金
	履约保证金金额：无

	投标报价要求
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	三、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见本招标文件“评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见本招标文件“评标办法及评分标准”。

	四、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	参考品牌及型号规格
	无

	为落实政府采购政策需满足的要求
	详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》

	规范标准
	执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准

	验收标准、验收方法及方案
	1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人应请国家认能的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他技术及服务要求
	投标人根据自身情况提供技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施等）

	五、其他

	核心产品
	本表的核心产品为第757项货物 “电子琴” 。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	▲采购预算价及最高限价
	详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算
机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入
输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影
仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》
（GB32028）

	4
	A020204多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷
空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）



）
	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15


	★A060805便
器


	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）


	16
	★A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“ ★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.3本项目不接受未购买本招标文件的投标人参与投标。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	√不允许分包

□允许分包

分包内容：                           。

分包金额或者比例：                          。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

□随机抽取；

	11.2
	√不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	
	√不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13
	报价文件：

1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2. 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至至今任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至至今任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.分包意向协议书；（本项目不允许分包）
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

9.中小企业声明函（必须提供，否则按无效投标处理）
10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）；

4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供）

6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起120日。

	18.1
	√本项目不收取投标保证金。

□本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金人民币   /   元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式，符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：   /   ，开户名称：   /   ,银行账号   /   ）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，投标人转帐时请在银行转账底单备注“   /   ”，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：   /   ，联系人：   /   ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

6.广西政府采购云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。

	20
	√本项目不接受电子备份投标文件；

□本项目接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在”广西政府采购云平台”作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：

√综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术评审中允许负偏离的项目数为20项。【负偏离达到21项（含）或以上则投标无效】

	29.3
	中标候选人推荐数量：

√3名

根据[总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

□随机抽取；

	35.1
	√本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：无

履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式

履约保证金退付方式、时间及条件：                         。

履约保证金指定账户：中标后采购人提供

备注：

1. （符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行）。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西瑞能招标咨询有限公司，联系电话：0771-5789536，通讯地址：广西瑞能招标咨询有限公司（南宁市青秀区东葛路113号综合楼第十三层A层整层）

现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

√本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

√以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮    /□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

3. 账户名称：广西瑞能招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：800109484788883

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经”广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往”广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和”广西政府采购云平台”的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在”广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至”广西政府采购云平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，”广西政府采购云平台”将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，”广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆”广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2”广西政府采购云平台”收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过”广西政府采购云平台”组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。”广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托”广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到”广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在”广西政府采购云平台”远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇”广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，”广西政府采购云平台”已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于”广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过”广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5） 修正后的报价，投标人不确认的；

（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（12） 未响应招标文件实质性要求的；

（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在”广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在”广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法（适用于分标1）

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）以进入详评的供应商最低报价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某供应商投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分40分）
	货物性能分(满分15分)
	采购文件第二章采购需求中标注“●” 标识为重要技术参数，满足或优于的，每项得1.5分，满分15分，不满足的则视为负偏离，不得分。
注：①针对标注“●”的重要参数，投标人须提供由国家认可且具备CMA资质的第三方检测机构出具并在有效期内的检测报告作为证明材料，未提供或报告不满足要求的，对应“●”技术参数条款视为不满足。 

	
	
	项目实施方案分(满分25分)
	一档（6分）：投标人的项目实施方案基本满足招标文件要求。 

二档（12分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一，各投标人横向比对无优势。

三档（18分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。在与其他投标人的横向比对中较为优秀。

四档（25分）：投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整。

	 3
	商务分

（满分28分）
	售后服务分（满分16分）
	一档（5分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案基本完整、可行、有保障响应措施，有质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面基本能操作的。

二档（10分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述较清晰、完整；故障响应及达到故障现场时间满足招标文件要求，内容较完整、可行、保障响应措施有力，有质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面方案优于采购文件基本要求； 

三档（16分）：完全满足招标售后服务要求，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟，内容完整、可行、质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面方案优于采购文件基本要求。

	
	
	信誉及业绩（满分12分）
	（1）投标人2023年1月以来具有同类项目业绩的（以中标通知书或合同复印件为准），每份得2分，满分6分。（同一项目中标多个分标的，按1份计算）；

（2）投标人或所投产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件，每项得2分，满分6分。

	4
	政策功能分（2分）
	节能、环保分（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

综合评分法（适用于分标2）
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）以进入详评的供应商最低报价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某供应商投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分41分）
	货物性能分(满分16分)
	采购文件第二章采购需求中标注“●”标识为重要技术参数，满足或优于的，每项得0.8分，满分16分，不满足的则视为负偏离，不得分。

注：针对标注“●”的重要参数：投标人须提供投标产品的彩页或第三方检测报告扫描件或功能截图并加盖投标人公章作为证明材料，未提供或证明材料不满足要求的，对应“●”技术参数条款视为不满足。

	
	
	项目实施方案分(满分25分)
	一档（6分）：投标人的项目实施方案基本满足招标文件要求。 

二档（12分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一，各投标人横向比对无优势。

三档（18分）：投标人的项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。在与其他投标人的横向比对中较为优秀。

四档（25分）：投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，横向比对中最为详细、贴切且完整。

	 3
	商务分

（满分27分）
	售后服务分（满分21分）
	一档（7分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案基本完整、可行、有保障响应措施，有质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面基本能操作的。

二档（14分）：满足招标售后服务要求，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述较清晰、完整；故障响应及达到故障现场时间满足招标文件要求，内容较完整、可行、保障响应措施有力，有质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面方案优于采购文件基本要求； 

三档（21分）：完全满足招标售后服务要求，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟，内容完整、可行、质量保证期、质量问题解决方案、应急解决方案、故障处理到达时间、技术培训、用户回访、系统维护升级、技术服务优惠条件等方面方案优于采购文件基本要求。

	
	
	企业信誉分（满分6分）
	（1）投标人或所投产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件，每项得2分，满分6分。

	4
	政策功能分（2分）
	节能、环保分（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

	总得分=1+2+3+4。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

 《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合 同 编 号：                                 
采购单位（甲方）：宁明县教育局      

采 购 计 划 号：                                 

供 应 商（乙方）：                              

招  标  编  号：                                 

签  订  地  点 ：                                 签 订 时 间：                    

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家/国别
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)                            （￥                           ）


2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的【包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用】，从其规定。
第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家承认的相应标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：  不限            
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：               。交货地点：广西区内采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 7 个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方承诺，质保期为自验收合格之日起    年。如厂家承诺质保期服务长于乙方的，乙方亦有继续履行质保服务的义务。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式和履约保证金

1.乙方提供的物品及数量必须与供货清单一致，不得少于供货清单。

2. 资金性质： 财政资金  。

3. 付款方式：签订合同后10个工作日内采购人支付合同金额的30%作为预付款，待货物全部交付使用并验收合格，供应商提供合同全款发票后15日内，采购人支付合同全款的70%给中标供应商。 
   符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行。

第九条 履约保证金

履约保证金：无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家《产品质量仲裁检验管理办法》解决。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

4. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：宁明县教育局；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据（注：如果有）
1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份，本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
	甲方：宁明县教育局（章）           

年   月   日
	乙方：                         （章）              

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人:

	电话： 
	电话：

	电子邮箱： 
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码： 
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________ 

投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	国别
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2. 资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                                    法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
4. 投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                         法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                                         投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；
5. 分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）
（甲公司全称）、（乙公司全称）、…公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（…公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
2.分包意向供应商1  （公司全称）     为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分   （具体分包内容    ）合同总金额         ％的工作内容。
3.分包意向供应商2   （公司全称）    为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额         ％的工作内容。
4.分包意向供应商3  （公司全称）     为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分   （具体分包内容    ）合同总金额         ％的工作内容。
…..
三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用）
四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
七、本意向书正本一式       份，随投标文件装订  一  份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。
甲公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年 月  日
乙公司全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）
年   月   日
……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年   月   日
注：1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。
2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

6. 中小企业声明函（货物类格式）
中小企业声明函

说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁明县教育局的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字/电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	服务标准、服务效率、售后服务要求
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标报价要求
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或者电子签名的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或者电子签名的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字/电子签名）

……

 
年 
月 
日
2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5. 崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

6.崇左市线上“政采贷”业务流程图
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7. 崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼
	0771-7820436 0771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道26号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路48号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路73号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-7928650 0771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路109号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市分行
	崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路41号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道94号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路126号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路6号
	0771-7516511 0771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路2-1号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-7536178 0771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城1号楼正门旁
	0771-7525678

	宁明县
	
	

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街70号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街11号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街3号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中70号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街98号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路223号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街7号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡村振兴金融部
	大新县城养利路131号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营业部
	大新县桃城镇德天大道74-1号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百汇支行
	大新县桃城镇伦那路8号
	0771-3626199

	龙州县
	
	

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街60号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街26号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融部
	龙州县龙州镇独山路172号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县
	
	

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路054号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	 天等县天等镇天宝北路007号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融部
	天等县天等镇仕民路48号
	0771-3521361

	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路5号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路216号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路138号
	0771-8525068 0771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路112号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道13号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支40号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支60-1号
	0771-8556667
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�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
（制冷量≤14000W）�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�
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