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第一章 招标公告

项目概况

 2026年第一批计量技术装备及科研仪器设备采购项目 的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月14日9 时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002699-KWZB

采购计划文号：广西政采[2026] 16767号

项目名称：2026年第一批计量技术装备及科研仪器设备采购项目

预算总金额：¥12649206.00元
最高限价（如有）：同预算总金额

采购需求： 

	序号
	仪器设备名称
	数量（套/台）
	简要技术需求或者服务要求
	预算单价（元）
	单项合计（元）

	1分标（采购预算429.2606万元）

	1
	光度测量装置
	1
	轨道长度：10m
	30
	30

	2
	钢筋弯曲试验机校准装置
	1
	角度传感器测量范围:（0～360）°
	3.6
	3.6

	3
	微弱光照度计
	1
	照度测量范围满量程(1.0×10-6~3.000×10)lx
	2.4
	2.4

	4
	电感测微仪
	1
	测量范围至少覆盖-2000μm到+2000μm
	7.97
	7.97

	5
	三爪内径千分尺专用检测组件
	1
	夹具及 V 型架、φ10mm 标准塞规
	6.4
	6.4

	6
	高照度标准装置
	1
	测量范围（3000~50000）lx，不确定度Urel=3%，k=2
	38
	38

	7
	2πLED光强灯
	1
	额定光强：（1200±100）cd
	1.5
	1.5

	8
	便携式辐射总表信号采集系统
	1
	符合Modbus RTU协议
	3
	3

	9
	量块对
	1
	K级或0级量块6对
	3
	3

	10
	紫外辐射照度计
	2
	符合JJG 879一级紫外辐射照度计相对示值误差要求
	0.4
	0.8

	11
	水准仪
	1
	测量精度：优于±0.7mm
	0.48
	0.48

	12
	高低温试验箱
	1
	湿度范围：10%RH～95%RH @（5℃～50℃）、10%RH～95%RH @（30℃～50℃）
	20
	20

	13
	六氟化硫定量检漏仪
	1
	SF6 气体最高灵敏度：0.1ppmv
	3.7
	3.7

	14
	电动气体压力校验器
	2
	调节细度 ：＜0.01%FS
	10
	20

	15
	压力全自动检定校准系统
	1
	装置准确度等级达到0.02级
	107.3
	107.3

	16
	国际橡胶硬度计
	1
	测量范围：（30～95）IRHD
	0.96
	0.96

	17
	量块
	1
	准确度等级：2级
	0.1126
	0.1126

	18
	数字高精度铂电阻温度计
	1
	测量范围：（-10.00～100.00）℃
	0.8
	0.8

	19
	0.1级标准测力仪及显示仪表
	1
	每套包含：500N、5kN、10kN、100kN、1000kN测力传感器各1个
	9.66
	9.66

	20
	电子天平（1000g/0.01g）
	3
	最大秤量：1000g
	0.11
	0.33

	21
	电子天平（6kg/0.1g）
	3
	最大秤量：6kg
	0.118
	0.354

	22
	电子天平（30kg/0.1g）
	4
	最大秤量：30kg
	0.653
	2.612

	23
	电子天平（60kg/1g）
	3
	最大秤量：60kg
	0.265
	0.795

	24
	电子天平（100kg/1g）
	3
	分辨力：1g
	0.305
	0.915

	25
	数显卡尺(0-150mm)
	2
	测量范围：0～150mm
	0.019
	0.038

	26
	数显卡尺(0-300mm)
	2
	测量范围：0～300mm
	0.04
	0.08

	27
	数显卡尺(0-500mm)
	2
	测量范围：0～500mm
	0.07
	0.14

	28
	数显卡尺(0-1000mm)
	1
	测量范围：0～1000mm
	0.22
	0.22

	29
	砝码
	1
	F2等级
	0.344
	0.344

	30
	表面温度校准器
	1
	稳定性：全控温范围≤0.4℃/10min
	8.95
	8.95

	31
	大型蒸汽灭菌器自动校准装置
	1
	温度探头测量范围：(-40~150)℃
	38
	38

	32
	分流法湿度发生器
	1
	湿度发生范围：5%RH～95%RH
	45
	45

	33
	温度自动检测系统
	1
	8位半超级测温仪
	43.8
	43.8

	34
	恒温金属浴自动校准装置
	1
	系统精度：在（-30～150）℃之间
	28
	28

	2分标（采购预算427.65万元）

	1
	x,γ辐射检测仪
	1
	检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 
	5.5
	5.5

	2
	激光甲烷遥测仪校准装置
	1
	测量范围：(0-100%)Vol
	19.5
	19.5

	3
	亚低温治疗仪检测仪
	1
	温度测量标准：测量范围(0～50)℃
	14.9
	14.9

	4
	强脉冲光治疗仪检测仪
	1
	内置的光谱仪波长测量范围覆盖（400～1000）nm
	36
	36

	5
	电动洗胃机校准装置
	3
	压力测量范围：（-70～100）kPa，

最大允许误差：±0.5kPa
	11.5
	34.5

	6
	全自动血液细菌培养仪校准装置
	2
	光源照度测量范围满足（0~10000）lx，最大允许误差±5.0%
	12.91
	25.82

	7
	微生物鉴定与药敏分析系统校准装置
	1
	光照度：0-10000lx，最大允许误差：±5.0%
	25
	25

	8
	高频电刀校准装置
	3
	功率测量范围：(1～500) W
	12.3
	36.9

	9
	血液透析机校准装置
	3
	电导率：测量范围：(12.5～15.5)mS/cm， 最大允许误差：±0.1mS/cm
	11.8
	35.4

	10
	多参数监护仪检定装置
	3
	有心电（ECG），血压（NIBP），血氧（SpO2），心率（HR），呼吸（RR）监测等检测功能
	16.8
	50.4

	11
	肺功能仪校准装置
	1
	呼气峰值流量范围：（0～20）L/s,最大允许误差：±2%
	23.63
	23.63

	12
	非接触式眼压计检定装置
	2
	前表面曲率半径：7.8 mm
	17.8
	35.6

	13
	多通道露点变送器信号采集装置
	1
	具有12路直流电流信号测量功能
	3.8
	3.8

	14
	高精度制冷相机
	1
	带图像校准功能，校准后均匀性大于99%
	20
	20

	15
	便携式机动车检测用气象单元校准装置

	1
	测量范围：-20℃～50℃，温度传感器最大允许误差：±0.1 ℃
	28
	28

	16
	驻车制动性能测试仪校准装置
	1
	分辨率：1daN
	6
	6

	17
	机动车雷达测速仪检定装置
（微波频率计数器）
	1
	频率范围：（8～40）GHz
	16
	16

	18
	汽车侧滑检验台检定装置
	1
	位移：测量范围（0～30）mm，MPE：±0.03mm
	9.2
	9.2

	19
	便携式露点仪
	1
	露点范围：-40℃～20℃
	1.5
	1.5

	3分标（采购预算408.01万元）

	1
	工作标准传声器单元
	1
	本底噪声17dB(A)
	0.91
	0.91

	2
	单相电能表检定装置
	1
	电能有功测量准确度等级：0.02级，电能无功测量准确度等级：0.05级
	30
	30

	3
	三相电能表检定装置
	1
	电压测量范围：3×（0.1～480）V
	37.5
	37.5

	4
	标准电池检定仪
	1
	热电势≤0.4μV
	6
	6

	5
	恒温油槽
	1
	定点20℃，最大允许误差±0.1℃
	9
	9

	6
	功率分配器
	1
	频率范围：DC～26.5GHz
	2.2
	2.2

	7
	加速度传感器套组、动态信号分析仪
	1
	灵敏度幅值扩展不确定度 2% ( k=2 )
	4.8
	4.8

	8
	三相电能表现场校验仪
	3
	功率/电能准确度等级0.05级（直测）、0.2级（钳测）
	3.75
	11.25

	9
	交直流分压器
	1
	准确度等级：交流1.0级，直流0.5级
	3.91
	3.91

	10
	耐电压测试仪检定装置
	1
	测量范围：0.5kV～15kV
	4.3
	4.3

	11
	防雷元件测试仪校准装置
	1
	起始动作电压测量范围：5V～2000V， MPE：±0.1%
	8.8
	8.8

	12
	电焊机焊接电源校准装置
	1
	交、直电流测量：10A～1000A，MPE：±0.1%
	17.8
	17.8

	13
	铷原子频率标准装置
	1
	相对频率偏差：优于或等于5×10-11
	36.28
	36.28

	14
	便携式充电桩校验仪
	1
	电压测量范围： 50V-1000V
	28
	28

	15
	失真度仪校准装置
	1
	频率范围 (基波):5 Hz～200 kHz 
	9.11
	9.11

	16
	液化天然气加气机检定装置
	1
	装置扩展不确定度：≤0.3%，k=2
	60
	60

	17
	车载燃油加油机检定装置

	1
	发动机：排量不小于2.0升，最大功率不低于90kW
	83.5
	83.5

	18
	流量计密封性试验装置
	1
	检测口径：DN15～DN300
	31.12
	31.12

	19
	 钟罩式气体流量标准装置
	1
	装置不确定度：U=0.2% ,k=2
	23.53
	23.53


合同履行期限：自合同签订之日起 8个月内安装调试、验收完毕并交付使用。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：各分标非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间： 2026年8月24日至2026年8月31日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59　（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、解密时间：2026年9月14日9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址

（1）http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

（2）http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

（3）http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）
4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：（1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。（2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标有疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区计量检测研究院

地址：广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号

联系方式：涂工，0771-5726839
2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-2023650
3.项目联系方式
联系人：梁伟贞、郭琦、房井兰   联系电话：0771-2023650
代理机构：广西科文招标有限公司
2026年8月24日

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术参数及性能（配置）要求。

3．凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。每个分标不带“▲”的非实质性条款允许负偏离的条款数为3项，4项及以上的负偏离则投标无效。

6.本项目3个分标采购标的所属行业：工业。
	1分标

	序号
	设备

名称
	数量（套/台）
	技术参数要求

	1
	光度测量装置
	1
	（一）测光导轨系统1套：

1.轨道长度：10m；

2.由精密钢管、测距米尺和光轨座装配组成；

3.光轨平直性误差不超过±1 mm，测距1m内总误差不大于0.2mm。

（二）轨载滑车3台：带游标，定位精度0.1mm；

（三）五维调节架3个：
1.具备5维度调节功能；

2.具备专用灯座和探测器夹具机械接口。

（四）E40灯座1个：
1.E40螺纹灯口；

2.哑光黑外壳且能与五维调节架匹配。

（五）E27灯座1个：
1.E27螺纹灯口；

2.哑光黑外壳且能与五维调节架匹配。

（六）柱形探测器夹具、板形探测器夹具各1个：
满足目前常见各种型号照度计光度头安装需求；

（七）成像式双向同轴调整装置1套：
1.轨载式可移动，可收放；

2.同轴定位精度0.5 mm；

（八）激光定位装置1套：具备5维度调节功能。

（九）投影定位装置1套：光轴正交平面内定位精度0.2mm。

（十）宽幅轨载式活动光阑1套；

（十一）光度探测器角度特性测量装置：
1.测量范围±90°；

2.轨道配套滑车承载，可在轨移动；

3.具备转台轴心定位机构；

4.具备探测器5维度调节机构；

5.角度调节精度0.1°；

6.包运输、安装、调试，验收时提供国家级计量机构出具的校准证书，证明达到上述要求。

	2
	钢筋弯曲试验机校准装置
	1
	1.角度传感器测量范围:（0～360）°；

分度误差值:±30"，分辨率0.001°；
2.倾角传感器×2
3.倾角传感器测量范围:(-90°～90°)；

示值误差最大值:±0.04°；

4.速度测量范围:（0.05-999.9）°/min

5.显示仪表：能实时显示角度测量值。

6.游标卡尺测量范围:(0~300)mm;MPE:±0.04mm。

7.电子秒表测量范围:(0~3600)s;MPE:±0.1s/h.

8.水平尺分度值为lmm/m

9.专用指示表半径规测量范围:(5~400)mm

	3
	微弱光照度计
	1
	1.照度测量范围：满量程(1.0×10-6~3.000×10)lx；
2.相对示值误差：±1.0%；
3.非线性：小于0.5%。
4.余弦特性误差、明视觉函数匹配误差、红外响应误差、紫外响应误差满足JJG 511-1987微弱光照度计检定规程一级微弱光照度计技术要求；
5.探测器受光面直径：φ20mm；

6.配置不小于4.7寸彩色触摸屏；

7.通讯接口：USB；

8.外接供电方式：DC 5V/1A；内置锂电池供电持续工作时间大于7小时；
9.验收时提供国家级法定计量机构出具的计量证书。

	4
	电感测微仪
	1
	1.测量范围：至少覆盖-2000μm到+2000μm；
2.0.01μm分辨率测量时，最大允许误差为±0.08μm;
3.其他各分辨率的测量时，最大允许误差：±0.3%（相应点位标称值的绝对值+量程）μm。
4.包括配套设备（高精度长度测量仪、电感测头（杠杆测头）、高精度电感测头、陶瓷底座）

	5
	三爪内径千分尺专用检测组件
	1
	1.夹具及 V 型架、φ10mm 标准塞规、
2.软件模块（GB/T 6314-2018）、
3.软件模块（JJF 1411-2013）
搭配型号为SJ5100-prec1000（市面存有量最多）的高精度光栅测长机使用，

5.测量范围上限至300mm；MPE：±(0.2+L/1000)μm（L单位为mm）

	6
	高照度标准装置
	1
	1.测量范围（3000~50000）lx，不确定度Urel=3%，k=2；

2.高照度光源箱：光源色温2856K，具有制冷功能；

3.标准级照度计3台：测量范围（0.1~100000）lx，非线性不大于0.3%，余弦特性误差、V(λ)匹配误差、红外响应误差、紫外响应误差等符合JJG245标准级照度计计量要求，验收时提供国家级法定计量机构出具的计量证书；

4.高精度直流电源：250V/10A，具备恒流恒压功能；

5.光度探测器比较测量装置：包括光度头测量转台；两组光度头多维调整机构；两套各两组光度头夹持器（具备柱形探头和板形探头夹持功能）；

6.瞄准装置：包括投影及激光定位瞄准；

7.光学平台：3.0m（长）×1.0m（宽）×50mm（厚），不锈钢台面，标准螺距孔阵；

8.光学暗箱：2.5m（长）×1.0m（宽）×0.7m（高），铝合金框架，表面镀黑处理；

9.光学轨道：2.5m;

10.包括运输和现场安装调试，使用培训等；

11.整个装置要求验收时提供国家级法定计量机构出具的计量证书，证明达到上述指标。

	7
	2πLED光强灯
	1
	1.光谱分布符合CIE L41要求；
2.额定光强：（1200±100）cd；

 3.不确定度：Urel=1.8%(k=2)；

 4.带半导体制冷模块

5.验收时提供国家级法定计量机构出具的校准证书。

	8
	便携式辐射总表信号采集系统
	1
	1.具备与SMP6太阳总辐射探测器（市面上存有量最多）匹配的信号接口；
2.具备为SMP6-A太阳总辐射探测器供电功能（DC 12V）；
3.具备采集探测器总辐射照度信号并实时显示的功能。
4.具备采集探测器主体温度并实时显示的功能；
5.具备自校准系数输入功能；
6.符合Modbus RTU协议；
7.便携式彩色触摸屏；
8.具有通讯接口。

9.同时具备外接、内置供电功能；内置锂电池供电持续工作时间大于7小时。

	9
	量块对
	1
	K级或0级量块6对，测量不确定度U（k=2）应不大于0.01μm或仪器示值误差最大允许值的绝对值的1/3

	10
	紫外辐射照度计
	2
	1.校准波长：254nm（峰值波长λP：254 nm± 2 nm，峰值半高宽度△λ小于等于10 nm）、297nm（峰值波长λP：297 nm± 2 nm，峰值半高宽度△λ小于等于17 nm）

2.开放自校准系数输入功能；

3.符合JJG 879一级紫外辐射照度计相对示值误差要求。

	11
	水准仪
	1
	1.测量精度：优于±0.7mm；
2.放大倍率：不小于32倍；
3.最短视距：不大于1.6m;
4.不低于JJG425 DSZ3级技术要求。

	12
	高低温试验箱
	1
	1.测量范围                                               
▲1.1温度范围：-30℃～80℃

▲1.2湿度范围：10%RH～95%RH @（5℃～50℃）、10%RH～95%RH @（30℃～50℃）

▲1.3温度波动度：≤±0.05℃/30min

▲1.4湿度波动度：≤±0.3%RH/30min

1.5温度均匀度：≤0.2℃（15℃～30℃）

1.6湿度均匀度：工作区域内≤0.8%RH（20℃时）；

2.C位指标（不小于8L区域）：

2.1温度均匀度：≤ 0.05℃（5℃～50℃）；≤0.1℃（全量程）；
2.2湿度均匀度：≤0.5%RH（20℃下）；
▲3.示值准确度：±0.05℃，±1%RH；
4.分辨力：0.01℃，0.01%RH；
▲5.工作区域容积：不小于300L；

6.高温高湿：85℃下能达到85%RH；
7.内置220V电源

	13
	六氟化硫定量检漏仪
	1
	1.SF6 气体最高灵敏度：0.1ppmv, 符合《JJG1073—2011六氟化硫气体密度控制器检定规程》要求
▲2.测量范围：0-1000ppmv（最佳范围 0.1～100ppmv）。
▲3.测量精度：±2%（0～100ppmv），分辨率：0.1ppmv。

	14
	电动气体压力校验器
	2
	▲1.压力适用范围：(0～30)MPa
▲2.调 节 细 度 ：＜0.01%FS
3.螺纹规格：被检表座覆盖M20×1.5、G1/2、NPT1/2、ZG1/2、M14×1.5、G1/4、NPT1/4、ZG1/4  8种螺纹的轴径向连接且无需转换。
4.工作介质：空气
5.配置便携拉杆箱

	15
	压力全自动检定校准系统
	1
	1.气压全自动压力检定系统：
▲1.1 装置准确度等级达到0.02级，技术指标符合JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》JJG882-2019《压力变送器》、JJG544-2011《压力控制器》要求。
▲1.2 双量程智能压力控制器：控压范围（-0.095～25）MPa，介质：空气。
▲1.3 支持双量程模块控制，精度等级0.02级，控制稳定性≤0.003%FS；稳压时间＞5min，压力控制器控压模块自动切换，无需手动。
1.4 内置HART、Profibus PA等多种通讯协议，支持HART5.6.7通讯，内置电压、电流通断测量功能及DC24V电源。可自动多循环自动检定压力开关；具备WIFI、RS232、LAN口等上位机通讯方式，可实现手机端远程读取压力示值。
1.5 主机内置四量程自动切换，无需外接模块，避免外接模块未拆卸打爆压力模块风险，漏压自动补偿，泄漏情况下依然保持压力稳定，可实现手机端远程读取压力示值。
▲1.6  0.02级模块式压力校验仪（5个）：（-100～0）kPa；（0～250）kPa；(0～600)kPa；(0～25)MPa；(0～6)MPa；
1.7 设备含铝材质专用工作台，尺寸：长（1830±20）mm 、宽（750±20）mm、高（1440±20）mm。
2.智能识别装置：
▲2.1 压力识别压力范围：（-0.1～25）MPa；
2.2 6.5英寸IPS触控屏
2.3 自动识别每个工位被测件，单表独立采集数据，且具有自动追焦和上下位移功能；
2.4 自动轻敲；具备全自动回零器；具备全自动气液分离器；
2.5 识别对象：单指针一般压力表、精密压力表；表盘大小：Φ40mm～Φ250 mm；常规数字压力计等；
2.6 全自动分离油气，可检定油压表； 
2.7 全自动高低位移，自动对焦，无需手动调节，系统启动自动对焦采集；
2.8 读数精度：不低于1/10分格，压力表示值识别率100%。
3.压力检定/校准软件：
3.1 中文操作界面。
3.2 智能化测量系统，可进行全自动检定、检定结果分析、数据存储、查询和生成证书；
3.3 应用软件能提供数据接口，测试数据可按照采购人要求生成符合相关规程要求的原始记录和检定/校准证书；
4.配置软件专用平台：当前主流PC机配置（含测试数据打印装置）

	16
	国际橡胶硬度计
	1
	▲1.全自动数显硬度计, 符合《JJF2075-2023国际橡胶硬度计（N\H\L标尺）校准规范》要求；
▲2.测量范围：（30～95）IRHD；
3.分度值：≤1 IRHD

	17
	量块
	1
	▲1.准确度等级：2级, 满足《JJG 146-2011 量块检定规程要求》；
2.测量范围（1～100）mm；
▲3.数量：1套（38块组）。标准值为1mm，1.005mm，1.01mm、1.02mm、1.03mm、1.04mm、1.05mm、1.06mm、1.07mm、1.08mm、1.09mm，1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、1.7mm、1.8mm、1.9mm，2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm，10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm的量块各1块。

	18
	数字高精度铂电阻温度计
	1
	▲1.测量范围：（-10.00～100.00）℃，
▲2.准确度：（±0.05%读数±0.05）℃，
3.分辨力：0.01℃

	19
	0.1级标准测力仪及显示仪表
	1
	▲1.每套包含：500N、5kN、10kN、100kN、1000kN测力传感器各1个，要求满足《JJG144标准测力仪检定规程》中0.1级传感器相关要求，10kN及以下力值传感器为S型，需配拉压向附件，灵敏度满量程≥2mV/V；100kN及以上力值传感器为圆柱形，输入阻抗≥4350Ω，灵敏度满量程≥2.85mV/V；
2.每套配套显示仪表4个，和测力传感器配套使用；

▲3.配套显示仪表力值采集准确度不低于±0.005%，分辨率不低于0.000001mV/V，传感器通道数不低于30个， 可以蓝牙无线传输，实现远程测量，内置锂电池并使用标准TYPY-C接口充电。

4.具有iOS系统和Android系统专用检定校准APP，可实时力值显示、峰值力值显示、传感器标定、力值曲线测量等功能，全程记录储存检定数据。

5.windows软件具有记录模板编辑功能，可直接生成检定/校准原始记录，保存成标准记录文档。

6.具有专用的数据接口，测试数据可按照采购人要求生成符合相关规程要求的原始记录和检定/校准证书。

	20
	电子天平（1000g/0.01g）
	3
	▲1.最大秤量：1000g
2.分辨力：0.01g
▲3.准确度等级：[image: image2.jpg]


级

	21
	电子天平（6kg/0.1g）
	3
	▲1.最大秤量：6kg
2.分辨力：0.1g
▲3.准确度等级：[image: image3.jpg]


级

	22
	电子天平（30kg/0.1g）
	4
	▲1.最大秤量：30kg
2.分辨力：0.1g
▲3.准确度等级：[image: image4.jpg]


级

	23
	电子天平（60kg/1g）
	3
	▲1.最大秤量：60kg
2.分辨力：1g
▲3.准确度等级：[image: image5.jpg]


级

	24
	电子天平（100kg/1g）
	3
	▲1.最大秤量：100kg
2.分辨力：1g
▲3.准确度等级：[image: image6.jpg]


级

	25
	数显卡尺(0-150mm)
	2
	▲1.测量范围：0～150mm

▲2.最大允许误差（MPE）:±0.03mm

	26
	数显卡尺(0-300mm)
	2
	▲1.测量范围：0～300mm

▲2.最大允许误差（MPE）:±0.04mm
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	数显卡尺(0-500mm)
	2
	▲1.测量范围：0～500mm

▲2.最大允许误差（MPE）:±0.05mm
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	数显卡尺(0-1000mm)
	1
	▲1.测量范围：0～1000mm

▲2.最大允许误差（MPE）:±0.07mm
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	砝码
	1
	▲1. 准确度等级：F2等级

2.材料：304不锈钢
▲3.数量：6个，其中：1kg（1个）、2kg（2个）、5kg（1个）、10kg（1个）、20kg（1个）。
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	表面温度校准器
	1
	1.温度范围：（50～400）℃ 
2.均匀性：（50～100）℃时≤0.5℃
         （100～300）℃时≤1.0℃
         （300～400）℃时≤1.5℃ 
3.稳定性：全控温范围≤0.4℃/10min
4. 主机配备精密控温铂电阻，

控温准确度:±（0.150+0.002 |t|）℃，控温分辨力：0.01℃
5.外形要求：控制器与温度源一体式结构，

长宽高：≤380mm×270mm×145mm 
6.重量要求：≤7.5kg 
7.加热盘直径≥140mm 
8.集成mV、Ω、热电偶及热电阻的测量功能，并具有自动任务功能。
9. 供货时提供国家级法定计量检定机构出具的符合上述1-4要求的测试证书。 
10.质保3年，质保期内表面温度校准器的温度均匀性、稳定性不满足主要参数中第2和第3的要求，需提供免费维修服务。
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	大型蒸汽灭菌器自动校准装置
	1
	1. 技术参数：
1.1 温度探头测量范围：(-40~150)℃，
分辨率：0.01℃，MPE：±0.1℃；
时间测量要求:分辨率：0.1s；误差：±1s/h；
▲1.2 压力测量范围：0～700kpa，压力精度：±1kpa；时间测量标准:分辨率：0.1s；误差：±1s/h；
1.3 主机材质：不锈钢；软线线材，长度不小于1米，可弯折；
1.4 探头密封性：满足在最高150℃的饱和蒸汽压力环境下工作要求；
▲1.5 探头主体尺寸：高度不大于30mm，直径不大于36mm，便于放置在设备内部，单个温度探头支持6个通道的温度；
1.6 电池规格：专用耐高温锂电池，使用寿命2年（2年内免费更换）；
1.7 最小测量间隔：不大于1秒；
▲1.8 单个记录器存储容量≥100,000组，具有无线发射功能，可通过终端进行实时查看、编程、读取等操作，传输距离≥100米（空旷环境）；
▲1.9 配备标准测试包，检验测试周期蒸汽快速均匀穿透测试包的程度，负载包符合JJF2088-2023附录D要求（供货时提供法定计量机构出具的测试报告）；
1.10 配置专用不锈钢材质探头支架，可拆卸及清洗，表面光滑；
1.11具备手机APP和PC软件，支持探头信息查看、分组、实时曲线、数据导入导出及历史数据管理；
▲1.12 具备“全自动校准和程序控制”功能：配置智能控制接口单元，配备独立的数据通讯控制模块，支持RS232/RS485/TCP-IP等工业通讯接口；软件内置JJF 2088-2023标准测试流程逻辑，支持与主流品牌（如河南省三强医疗器械有限责任公司，江阴滨江医疗设备有限公司，山东新华医疗器械股份有限公司，东富龙科技集团股份有限公司等）大型蒸汽灭菌器控制系统通讯，内置多种主流灭菌器通讯协议库（如Modbus RTU/TCP、Siemens S7等），并支持自定义协议导入；用户仅需在软件界面设置校准所需的温度测试点（如121℃、134℃等）及保持时间，即可实现校准装置对灭菌器设备的参数下发与运行控制；
1.13实现闭环控制：软件实时采集无线探头数据，并根据标准要求动态调整灭菌器运行状态，自动完成空载热分布、负载热分布及压力校准流程。
1.14 质保3年，质保期内大型蒸汽灭菌器自动校准装置的温度、压力不满足技术指标要求时，需免费更换满足要求的新的大型蒸汽灭菌器自动校准装置，重新计算质保时间，并质保3年。
1.15 供货时提供省级以上法定计量机构出具的校准证书。
2. 配置清单：
2.1 温度探头（6温度通道）×1个
2.2 温压探头（1温度通道+1压力通道）×1个
2.3 标准测试包×1个
2.4 小型测试包×1个
2.5 专用自动测控及数据处理软件（须在投标文件中提供合法使用该数据处理软件的证明材料）×1套
2.6 智能控制接口模块（含通讯线缆）×1套
2.7 手机APP软件 ×1套
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	分流法湿度发生器
	1
	（一）技术参数：
1.温度范围：5℃～60℃；
2.湿度发生范围：5%RH～95%RH；
3.露点温度范围：-40℃～+50℃；
4.温度波动度：≤±0.1℃；
5.湿度波动度：≤±0.2%RH；
6.露点温度波动度：≤0.05℃；
7.温度均匀度：≤0.1℃；
8.湿度均匀度：≤0.5%RH；
9.软件界面：操作屏界面可以设定温度和相对湿度校准点，也可以切换为露点温度设定校准点；
10.干空气产生方式：连续；
11.湿气发生量：不低于10L/min。
（二）湿度发生器配置5个测试盖，其中4个测试盖开有4个孔径为φ8mm、1个孔径为φ28mm的测试孔；1个测试盖开有2个孔径为φ28mm、2个孔径为φ8mm的测试孔。

（三）验收时供应商须提供国家级法定计量检定机构出具的设备符合上述（一）基本参数要求的校准证书（要求开具2份证书，一份为温度和相对湿度参数指标；一份为露点温度参数指标）；
（四）质保要求：整机及其他部件质保期自取得校准证书日期起不低于2年。
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	温度自动检测系统
	1
	（一）多通道高精度测温仪

1.8位半超级测温仪，对于0℃的PT100热电阻，测温准确度不低于0.004℃，对于0℃的S热电偶，测温准确度不低于0.1℃；
2.不低于82通道扫描采数，最快测量速度不低于10通道/s；
3.具备RX/RS比例测量模式，支持二等标准铂电阻温度计的检定能力，对于PT25，比例系数为1的条件下，测温准确度不低于0.15mK。
（二）远端智能接线装置

24通道/寄生电势小于0.4μV，配置有可拓展到82通道的预留接口，该扫描装置主要用来切换热电阻、热电偶、热敏电阻等温度类信号；多功能接线端子块：每个端子块支持2路2线连接或1路3/4线连接；每个端子块内置1个冷端传感器，为热电偶测量提供冷端补偿参考。
（三）ACal温度检定/校准系统软件

可同时检测热电偶、热电阻项目；对于不同接线方式的热电阻可同时检测；可实现计量检测结果直接生成计量证书。全自动数据采集、换算误差、生成记录、证书等报表，批量导入导出功能，数据储存周期不得少于3年，含专用不确定分析评定软件。软件合法合规，终身免费升级。
（四）卧式热电偶检定炉（长炉）

1.温度范围：(300～1200)℃
2.自带控温系统
3.均热块
4.独立控温系统
5.液晶触控屏
6.三段控温
7.稳定性0.2℃/min
8.轴向温场：有效工作区域轴向 30mm 内，任意两点温差≤ 0.5℃
9.径向温场：同一截面，半径 14mm 范围内，任意两点温差≤ 0.25℃

10.炉长：约600mm
（五）卧式热电偶检定炉（短炉）

1.温度范围：(300～1200)℃
2.自带控温系统
3.均热块
4.独立控温系统
5.液晶触控屏
6.三段控温
7.稳定性0.2℃/min
8.轴向温场：有效工作区域轴向 30mm 内，任意两点温差≤ 0.5℃
9.径向温场：同一截面，半径 14mm 范围内，任意两点温差≤ 0.25℃

10.炉长：约300mm
（六）高温热电偶检定炉(含控制柜/B型控温偶)
1.测量范围：（800～1500）℃；
2.炉长：约600mm；
3.炉内最高温度点偏离中心不得超过20mm；
4.均匀温度场不小于40mm；
5.在炉温最高点±20mm内，温度梯度≤0.5℃/10mm；
6.测量过程中，炉温变化率：≤0.2℃/min。
7.配有急停按钮,可以人工一键停止设备工作；全自动温控；
8.具有过流保护、限制上限电流,保护加热器件,避免开机瞬间低阻抗引起加热过载；
9.具备RE-232和RS-485通讯功能。
（七）验收时需提供省级以上法定计量检定机构出具的检定/校准证书。
（八）质保期不少于3年。
（九）提供现场免费培训，使操作人员熟悉设备使用方法和维护保养知识。
（十）在系统软件更新后，提供终身免费升级。
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	恒温金属浴自动校准装置
	1
	1. 探头配置：20个高精度无线温度探头，完全采用动态检测，精度不低于：±0.1℃；探头测量端，直径小于8mm，且能插入样品孔内，长度小于5mm，材质为金属 （铜或铝）；探头支撑结构，直径小于样品孔直径，长度大于80mm，且大于样品孔的深度，材质为非金属 （PEEK）；探头密封部件，材质为硅胶，耐温150℃，适配多种孔型；
2. 系统精度：在（-30～150）℃之间，整个系统精度不低于±0.1℃；
3. 探头采用PCB基板无线式设计，具备自存储功能；利用视觉感知技术实现对被检设备的计量参数采集。可将探头测量数据和被检设备计量参数实时发送至自动数据处理装置，能按JJF2333-2025‌《恒温金属浴校准规范》要求进行全过程自动校准和数据处理，并由软件实时显示；
4. 可检测0.2mL以上的金属浴温度参数。
5. 高精度探头每秒采样不低于2次；
6. 每个探头均可溯源，完全依照 ITS-90 国际温标；
7. 检测报告可提供: 升温、降温速度、过冲温度、实时温度的准确性、最大孔间温差、保温段的持续时间、温度的漂移(随时间)等数据；
8. 供能方式：射频供能，无需电池或任何外接电源供电
9. 质保3年，质保期内恒温金属浴校准装置的温度不满足技术指标要求时，需免费更换满足要求的新的恒温金属浴校准装置，并质保3年。
10. 验收时省级以上提供法定计量机构出具的校准证书。

	2分标
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	x,γ辐射检测仪
	1
	1.检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 
2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv 
3.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h 
短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h 
4.最小脉冲时间：30ms 
5.能量范围 ：15kev –10MeV 
6.137Cs能量响应灵敏度 
from 15 keV to 60 keV ±25% 
from 60 keV to 3 MeV ±35% 
from 3 MeV to 10 MeV ±50% 
7.137Cs灵敏度 70 cps/μSv h-1 
8.剂量和剂量率测量误差：±15% 
9.校准误差 ±5% 
10.操作温度范围内补偿误差 ±10% 

	2
	激光甲烷遥测仪校准装置
	1
	1.基本参数
实时产生浓度为500 ppm、2000 ppm、4000 ppm、6000ppm 标准测试气体，内置可溯源高精度红外线分析仪(不确定度≤2%，k=2)，能够适配不同检测算法激光甲烷遥测仪；
2.气室参数
气室厚度：10mm，厚度不确定度：＜0.15mm；
气室镀膜参数：1650～1655nm增透；
气室最大承受压力：＜150kPa；
3.测量范围：(0-100%)Vol
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	亚低温治疗仪检测仪
	1
	1.温度测量标准：测量范围(0～50)℃，

最大允许误差：±0.3℃；
2.恒温设备：干体炉，温度范围覆盖(5～50)℃，温度均匀性不超过0.02℃，温度波动性不超过0.02℃/10min；内配均温块，便于携带和移动，重量不超过9kg；
3.标准温度计：测量范围(0～50)℃，最大允许误差：±0.05℃。直头，能与干体炉适配使用；
4.配套设备齐全，供货时提供法定计量机构出具的溯源证书，符合JJF 2154—2024《亚低温治疗仪校准规范》对测量标准及其他设备的技术要求；
5.供货时提供设备的使用说明书和现场培训服务，质保期不少于1年。
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	强脉冲光治疗仪检测仪
	1
	1.设备符合JJF 2153—2024《强脉冲光治疗仪校准规范》的相关要求。
2.具有检测能量的功能。

能量测量范围：250mJ～250J ，修正因子扩展不确定度不超过5%（k=2）；

波长测量范围覆盖（400～1200）nm；

面均匀性：优于±3%，能量探测器的类型为热电型。
3.内置的光谱仪波长测量范围覆盖（400～1000）nm，最大允许误差：±3nm；
4.内置的示波器带宽不小于50MHz，

时间测量最大允许误差：±1%；
5.光电探测器的光谱响应范围覆盖（400～1200）nm，相对光谱响应度校准的不确定度优于1.7%（k=2.5），光谱响应时间不大于100μs。
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	电动洗胃机校准装置
	3
	1.设备符合JJF 2021-2023《电动洗胃机校准规范》、符合YY 1105-2018《电动洗胃机》的相关要求；
2.设备显示及控制：测量软件为中文界面，可查询历史数据，自动计算平均值；
3.压力测量范围：（-70～100）kPa，

最大允许误差：±0.5kPa；
4.流量测量范围：（0.5～5）L/min，

最大允许误差：±1%；
5.主机内置计时功能模块，具备BNC信号输出标准接口，最大允许误差：±0.5 s/d；
6.采用“双流量计、双压力传感器、双阀门”设计，主机机身印有管路接线图，流量数据、压力数据均可双向同步测量，可一键切换实时压力和最大压力，针对不同环境进行压力参数调零的功能；
7.主要配置：主机1台、模拟胃1个、连接管路1套、充电适配器1套、溯源证书1套、说明书1套、包装箱1个
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	全自动血液细菌培养仪校准装置
	2
	1.不少于9个校准单元，提供相应数据接收终端。
2.每个校准单元由壳体、充电接口、光学传感器和温度传感器等组成，
3.校准单元可将监测的光学和温度参数无线传输给数据接收终端。
4.温度测量范围满足（20~50）℃，最大允许误差±0.1℃，
5.光源照度测量范围满足（0~10000）lx，最大允许误差±5.0%，
6.符合国家校准规范JJF 1937-2021《全自动血液细菌培养分析仪校准规范》中的校准用设备的要求。
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	微生物鉴定与药敏分析系统校准装置
	1
	1.温度范围：(10～60)℃，温度准确度：优于±0.05℃，温度分辨率：0.01℃；
2.光照度：0-10000lx，最大允许误差：±5.0%；
3.主机材质：peek；
4.测量间隔：≥1 秒；
5.单个记录器存储容量：≥110000 组；
6. 分析系统校准装置由校准组件、数据接收终端和适配的系列套板组成，配备多个校准单元，外形结构应适配国内外主流品牌被测仪器；
7. 提供可溯源到标准菌株库的标准菌株（优先包含大肠埃希氏菌或金黄色葡萄球；或仪器数据库的其他标准菌株）；
8.校准单元需支持无线实时通讯，可实时查看各传感器数据，基板厚度不超过4mm；具备自存储功能，可将测量数据实时传输至自动数据处理装置。设备软件可由手机APP蓝牙/4G控制，WEB端数据查看导出；
9.生成报告：可自动生成微生物鉴定与药敏的分析报告，分析计算内容；
10.可检测各种微生物鉴定与药敏分析系统的温度参数，符合JJF2034-2023《微生物鉴定与药敏分析系统校准规范》；
11.自校准装置尺寸≤300mm×200mm×180mm，可用容积≥0.6L，内部恒温腔体积≤（150×55×25）mm，温度波动度：±0.1℃，温度均匀度0.2℃，
检测孔支持3×Φ7mm探头同步校准，
12.供电方式：无需外接电源供电，内置固态锂金属电池组，充满电后无外接电源下持续工作不低于3小时，
13.供货时提供法定计量机构出具的检定/校准证书。
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	高频电刀校准装置
	3
	（一）技术指标
1.符合JJF 1217-2025《高频电刀校准规范》
2.主机重量≤9kg，线路连接可自动切换，自动测量，漏电流测量可锁定最大值，电阻分布可自由调整。
3.功率测量范围：(1～500) W
最大允许误差：（10，50]W: ±(5%×P+0.1 W)；(50，400] W: ±5%
4.电流测量范围：(20～1000) mA
最大允许误差：±(2.5%×I+1 mA)
5.可变负载电阻范围：(50～2000) Ω
步进值：25Ω，最大允许误差：±2.5%
6.固定无感电阻：200 Ω
最大允许误差：±1%
7.工作频率测量范围：(0.3~5.0) MHz
（二）数量
1.高频电刀分析仪主机1台（供货时提供法定计量机构出具的溯源证书）。
2.功率测试线1套，刀柄连接线1套，中性极板报警屏蔽线1根，电源线1根，说明书1套，专用包装箱1套。
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	血液透析机校准装置
	3
	1.测量软件为全中文界面，符合JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》、JJF 1541-2015《血液透析装置检测仪校准规范》检定规程。
2.主机内置温度、压力、流量、电导率等测量模块，可同时完成流量、压力、温度和电导率检测；
3.支持单台控制显示器连接大于等于四台测量主机；
4.电导率：测量范围：(12.5～15.5)mS/cm， 最大允许误差：±0.1mS/cm； 

5.温度：测量范围：(30～45)℃；最大允许误差：±0.16℃
6.压力：测量范围：(-40～60) kPa  最大允许误差：±0.4 kPa（±3mmHg）
7.透析液流量：测量范围：(300～2000)mL/min  最大允许误差：±3%
8.血流管路流量测量模块：测量范围：(50～300)mL/min  最大允许误差：±3%
9.配置：主机、控制器、血液流量模块、连接管等配件、溯源证书。
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	多参数监护仪检定装置
	3
	（一）功能要求：
用于检测医用电子血压计、多参数监护仪、心电监护仪、血氧仪等，有心电（ECG），血压（NIBP），血氧（SpO2），心率（HR），呼吸（RR）监测等检测功能。
（二）技术参数
▲1.测量软件为中英文界面，符合WS/T 695-2019《多参数监护仪安全管理》、JJG 1163-2019《多参数监护仪》检定规程；
▲2.采用一体化设计，多功能模拟测试，包括心电（ECG），血压（NIBP），血氧（SpO2），心率（HR），呼吸（RR）监测，可自定义SPO2曲线；可扩展有创血压、体温和心排量功能，具有相关显示模块。
▲3.支持≥7寸液晶显示屏，支持触摸屏，带有中英文操作界面；
▲4.支持可充电锂电池，电池可拆卸，外形尺寸≤：300mm × 230mm × 95mm，重量≤3.0kg；具有USB接口。
▲5.检测参数ECG、血氧、血压、呼吸率等参数可同屏显示，无需切换功能模块，可同时检测血压、血氧、心率、呼吸率等技术参数；
6.工作温度：10～40℃，海拔≤3000米；存储温度：（-20～60）℃。
7. ECG功能
（1）可支持3/5/12导联心电
（2）指定的心电波形用于II导（校准），从基线到R波峰值。其他导联成一定比例。
（3）12导联配置，独立输出参考至RL右腿。
（4）支持心电模拟输出，×500幅值（即0.5V/mV）。
（5）幅值输出：
a.0.05mV～0.5mV,±(2%+0.05mV)
b.0.5mV～5.0mV,±2%
（6）心率设置范围：10bpm～360bpm，以1bpm递增，最大允许误差为设置的±1%； 
（7）QRS波形宽度：成人80ms，小儿40ms。
（8）ST段漂移：-0.8mV～+0.8mV(分辨率0.1mV)
（9）默认设置：60bpm,1.0mV,成人QRS，ST段0mV。
（10）起搏波形：
a.脉冲幅值：0～±700mV，用于II导。
b.最大允许误差：对于II导，5% + 0.2mV；对于其他导联，10%+0.4mV。
c.脉冲宽度：0.1ms～2.0ms，5%。
d.默认：5mV，1ms
（11）支持心律失常模式下心电参数的检测。
（12）心电性能测试：
a.方波：频率至少覆盖0.125、0.2、2.0、2.5Hz，最大允许误差：±1%；电压范围（0.5～ 2.0）mV，最大允许误差：±2%；
b.三角波：频率至少覆盖0.125、0.2、2.0、2.5Hz，最大允许误差：±1%；幅值（0.05～ 5.0）mV；最大允许误差：±2%；
c.正弦波：频率至少覆盖(0.05、0.1、0.5、1、2、5、10、25、30、40、50、60、100 和 150 )Hz，最大允许误差：±1%；电压范围（0.5～ 2.0）mV，最大允许误差：±2%；
d.脉冲：速率30bpm,60bpm,幅值（0.05～ 5.0）mV；最大允许误差：±2%；包括三角脉冲和指数脉冲。
e.具有R波/QRS检测，高T波抑制，室上，期前收缩，心室，传导，经静脉起搏、ACLS功能
（13）伪差/噪声：50Hz、60Hz、肌电、基线漂移、呼吸
8.呼吸功能
（1）呼吸率：0, （1～200）BRPM，步长1brpm
（2）变化电阻：0～1欧姆，步进0.05欧；1 ～ 5欧，步进0.25欧；
（3）变化电阻最大允许误差：±（5% 设置+0.1欧）
（4）基线电阻：500欧、1000欧、1500欧、2000欧，精度5%
（5）呼吸导联：RA-LA，或RA-LL
（6）呼吸暂停：10s～60s.
9.血压功能
（1）无创血压
A.压力计
B.范围：0～400mmHg，分辨率0.1mmHg
C.最大允许误差：（0～300 mmHg）±0.1kPa(±0.8mmHg)；（300～400 mmHg）±（0.5%读数+0.5mmHg）
D.压力源：目标压力范围：（20～400）mmHg，分辨率1mmHg
▲E.具有升压和降压连续测量功能（不少于5个点），气密性检测具有稳压时间显示和测试压力变化时间设置。
（2）无创血压模拟：
A.脉冲：500ml 无创血压系统，最大2mmHg
B.移动空气量：max 1.25ml
C.重复性：≤1mmHg
D.模拟（收缩压/舒张压(平均压)）
E.脉率：（30～240）bpm
（3）漏气测试：
A.目标压力：（20～400）mmHg
B.测试时长：30s～300s
C.泄漏率：（0～200）mmHg/min
▲10.血氧（具有对位信号强度显示功能）
（1）SpO2范围：30%到100%，分辨率：1%；
（2）重复性：≤1%；
（3）最大允许误差：±3%(35%～74%范围内)和±2%(75%～100%范围内)
（4）PR范围：（30～300）bpm
（5）最大允许误差：±1%
（6）穿透率（检测器电流与LED电流比率）：0～300 ppm，分辨率0.01ppm
（7）手指尺寸/颜色：暗粗手指、中等手指、亮细手指、新生儿的脚
（8）PI：量程 （0～20）%，分辨率 0.01%
（9）R曲线：Masimo、Nellcor、Mindray、GE、Philips/HP、BCI、光电等
（10）呼吸干扰
（11）环境光干扰
11.配置
（1）主机1台，血氧探头模拟手指1个，充电线1个。
（2）无创血压测试管路配件套装，模拟手臂1个。
（3）供货时提供法定计量机构出具的溯源证书。
（4）配备具有缓冲功能的背包或手提包。
（5）质保3年。
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	肺功能仪校准装置
	1
	1.满足JJF1213—2008《肺功能仪校准规范》的建标要求，符合YY∕T 1804-2021 《麻醉和呼吸设备 用于测量人体时间用力呼气量的肺量计》YY∕T 1438-2016 《麻醉和呼吸设备 评价自主呼吸者肺功能的呼气峰值流量计》的要求；
2.提供YY/T 1438-2016要求的A、B波波形各不少于9条，YY∕T 1804-2021 要求的C波波形不少于13条，VC、MVV、MV、ATS推荐波形FVC 24条和PEF 26条，测试数据和波形同步显示，可扩展特殊波形定制；
3.内置温度、湿度、气压测量模块，自动修正温度、气压、湿度带来的影响，内置光栅尺测量模块，可反馈气流流速和体积的真实值，可实现自我校准；
4.可自主提供BTPS测量环境；
5.采用一体化设计，配置定向可锁滚轮，自带IPS宽视角彩色触摸屏，嵌入式分析软件，测量数据直接读取，全中文操作界面；
6.体积测量范围：（0～10）L，最大允许误差：±0.5%（≥2L）±10mL（＜2L）
7.体积稳定性：10L±10mL
8.呼气峰值流量范围：（0～20）L/s,最大允许误差：±2%；
9.A波：可以在120ms内产生17L/s的呼气峰值流量，RT为120ms～140ms，DT为100ms～120ms；
10.B波：可以在36ms内产生17L/s的呼气峰值流量，RT 为24ms～36ms，DT为12ms～18ms；
11.具有PEFM气流阻力和肺量计气流阻抗测量功能；
12.主要配置：主机 1台，加湿器1套(配置要求:外置电加热产生饱和水蒸气，温度（34±2）℃)，说明书1本，溯源证书1套。
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	非接触式眼压计检定装置
	2
	1.测量软件为全中文界面，符合JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》的建标要求。
2.本设备须为采购人配套提供计量校准培训，并为培训考试合格人员出具法定计量机构授予的培训合格证或考试合格证等。
3.前表面曲率半径：7.8 mm
4.压力范围：(0.9～7.0) kPa
5.示值稳定性：±0.20 kPa
6.主要配置:非接触式眼压计检定装置主机1台，连接板1个，三脚架1个，说明书1套，溯源证书1套。
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	多通道露点变送器信号采集装置
	1
	1.具有12路直流电流信号测量功能，电流测量范围包含4mA~20mA，电流测量分辨力不低于1μA，电流测量精度不低于0.2级；
2.具有不少于12路的直流电压输出功能，输出电压24V；
3.具有不少于12路接口模块，用于被校准传感器采集的线路连接；
4.具有数据输出功能，可与电脑连接并传输数据。
5.满足JJF 1272—2011《阻容法露点湿度计校准规范》技术要求。
6.验收时电流测量精度须提供省级以上法定计量机构出具的校准证书。
7.质保期自验收合格之日起不少于12个月。
8.提供安装调试指导。
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	高精度制冷相机
	1
	1.带图像校准功能，校准后均匀性大于99%；
2.标准A光源下线性误差小于1%；
3. 自动分析软件，可识别约0.25平方米范围内最小尺寸为0.2 mm的黄黑点，识别率大于99.9%；
4.背照式CMOS传感器；
5.有效分辨率不低于9576*6388；
6.有效像素数不低于6100万；
7.输出样本深度不低于原生16bit；
8.曝光时间：40μs – 10000sec；
9.帧率：全分辨率2.5FPS（16bit输出）；
10.噪声：1e-~3.7e-；
11.机内缓存：2GB DDR3；
12.制冷系统：双层半导体制冷；
13.适配接口：适配M54/0.75，M48/0.75，标准两寸接口等常见接口。
14.质保期自验收合格之日起不少于2年。

15.验收条件：设备无损坏，经与其他设备组装后能正常运行，不能出现因硬件质量问题导致的错误。
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	便携式机动车检测用气象单元校准装置

	1
	1.温度参数
测量范围：-20℃～50℃，温度传感器最大允许误差：±0.1 ℃；
校准腔温度变化率不超过±0.2 ℃/min；校准腔温度均匀度：≤0.3℃（5～50）℃；
2.相对湿度参数
测量范围：10%RH～90%RH；
相对湿度传感器最大允许误差：±0.8%；
校准腔相对湿度变化率不超过0.8%/min；校准腔湿度均匀度：≤1.0%；
3.大气压力参数
测量范围：50kPa～120kPa；
压力传感器准确度等级：0.2级；
系统密封性造成的最大压力差不超过0.1kPa；
4.校准腔内置电源插座，可实现测试腔内部供电功能；
▲5.测试腔采用一体化集成架构，测试腔完全符合相关规范测试要求，可将温度、湿度、压力检测功能集成于同一腔体空间，无需额外嵌套气压测试腔，可在同一腔体空间内完成温度、湿度及大气压的精准测量，保证大气压测试过程的温度性能指标的准确性，简化操作流程，避免由于设备精度误差产生不确定度。(投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等)
▲6.快速降温性能：测试腔由实验室温度控制至校准规范所需的-10°C不大于20分钟。(投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等)
▲7.压力自动调控：压力控制采用动态流量智能调控原理，通过实时的动态流量智能调节功能，设定值任意设置，可实现最小0.1kpa设定区间，系统自动快速稳定(投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等)
▲8.装置应配置气象单元校准平台，平台应能自动采集被检设备读数并自动生成校准记录、若被检设备存在偏差时，应能在不需打开密封舱前提下通过校准装置调整被检设备的参数，实现全自动校准、数据保存以及生成校准记录。(投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等)
▲9.气象单元校准平台支持对接至少两款市面主流（如腾畅，鸣泉等）气象单元校准装置，能够读取校准装置温度、湿度、大气压数据，并实现对校准装置的控制。（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
10.为对接采购人业务管理系统预留通讯接口，开放通讯协议。
11.验收时提供由省级及以上法定计量机构出具校准证书，出具的证书结果符合要求；

12.提供自验收合格之日起不少于1年的质保服务。
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	驻车制动性能测试仪校准装置
	1
	1.测力传感器技术指标：
1.1 力值范围：
拉力：至少满足（0～10000）daN ；
压力：至少满足（0～2300）daN；
1.2 分辨率：1daN；
1.3 力值精度：0.3级 。
2.机械部分及配件要求：
2.1 机械部分采用整体钢板结构，长度不大于1350mm；
2.2 受力结构所用材质的屈服强度不低于235MPa，表面做抗腐蚀处理；
2.3 用于检测时结构连接的配件如螺栓、螺钉等，适用市面上大部分被校设备，数量至少配备两份。
▲2.4 采用液压式加压结构，施压均匀平缓，压力输出稳定，测力检测过程平稳精准。（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
3.数据采集处理要求：
3.1数据可实时监控、实时处理、实时存储，随时调用，具有检测数据协议输出功能及接口；
3.2 软件上支持智能化校准，支持自动生成电子原始记录。
▲3.3 显示单元内置电池，无需外接电源，方便现场作业。（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
▲3.4 支持定位信息功能，便于采集操作过程的定位数据，数据记录更完善。（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
4.验收要求：提供省级以上法定计量检定机构出具的检定证书；
5.质保要求：测力传感器等部件质保期自验收合格之日起不低于2年，整机其他部件质保期自验收合格之日起不低于1年。

	17
	机动车雷达测速仪检定装置
（微波频率计数器）
	1
	1.频率范围：（8～40）GHz；
2.频率准确度：±2×10-4；
3.频率稳定度：2×10-5/s；
4.输入灵敏度：30mVrms  （10Hz-80MHz）
-25dBm  (80MHz-12.4GHz)
-20dBm   (12.4GHz-18 GHz)
-15dBm   (18 GHz -26.5GHz)
-10dBm   (26.5GHz -40GHz)
5. 40G高频连接线2条（其中一条长1.5米）
6.含X/K/KA波段喇叭天线，K波段增益值20-25dB。
7.验收时提供省级及以上法定计量检定机构出具的检定证书，满足以上技术参数要求。
8.质保期自验收合格之日起不低于1年。
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	汽车侧滑检验台检定装置
	1
	位移：测量范围（0～30）mm，MPE：±0.03mm；
2.力值：测量范围（0～200）N，
分辨力：0.1N，MPE:±2.0%；
3.时间：分辨力不大于0.1ms。
▲4.功能要求：
具有两个位移传感器，能对左右台板同步测量，
具有全自动检测功能，程序可预设检定过程，并根据预设完成对侧滑台的零值误差、仪器漂移、静态示值误差、动态示值误差、滑板位移同步性、滑板移动所需作用力的测量。
仪器具有检测数据协议输出功能及接口。
支持录入不同指纹设置不同的操作权限，实现设备的操作管控。
支持定位功能，可采集操作过程的定位数据，检定数据记录完善；（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
5.验收时提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书，满足以上技术参数要求。
6.质保期自验收合格之日起不低于1年。
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	便携式露点仪
	1
	1.露点范围：-40℃～20℃；
2.露点示值误差：不超过±2.0℃；
▲3.具有配套接口的采样室套筒工装；（投标文件中提供本参数的佐证材料，如产品实物图片或产品官网说明或厂家编制的产品彩页等）
体积小巧轻便，整机重量≤500g，便于携带。
4.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书，满足以上技术参数要求。
5.质保期自验收合格之日起不低于2年。

	3分标

	1
	工作标准传声器单元
	1
	1.工作标准传声器单元(传声器尺寸：1/2”)
2.频率范围：10Hz～20kHz，IEC61094-4/IEC61672标准：1级；
3.本底噪声17dB(A)；
4.动态范围：（20～145）dB（A）。
5.供货时提供省级及以上法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）
6.质保期自验收合格之日起不低于1年。

	2
	单相电能表检定装置
	1
	（一）单相标准电能表

1.电压测量范围：0.1V～480V；
2.电流测量范围：0.3mA～120A,满足IR46标准对小电流测试的要求
3.电能有功测量准确度等级：0.02级，电能无功测量准确度等级：0.05级；
4.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书（其中，谐波电能部分提供国家级法定计量检定机构出具的证书）。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）
（二）单相电能表检定装置

1.电压测量范围：0.1V～480V；
2.电流测量范围：0.3mA～120A,满足IR46标准对小电流测试的要求；
3.电能有功测量准确度等级：0.05级，电能无功测量准确度等级：0.1级；配备的标准电能表电能有功测量准确度等级：0.02级，电能无功测量准确度等级：0.05级；
4.表位数量：48表位 （表位分配方案：24表位压接接线，24表位人工接线）；                                                                      5.装置的测量重复性、稳定度、对称度、波形失真度、多路输出一致性及监视示值误差均符合JJG 597—2025要求；
6.符合JJG1106中0.2级谐波电能表检定装置要求。装置能够准确输出正弦波、谐波、次谐波、奇次谐波、方波、尖顶波、脉冲波、过零点波和高次谐波等多种波形，也可自定义波形输出；最高可输出51次谐波，谐波总含量最高到40%。具有电压电流2～51次谐波的分析能力，具有谐波2～51次功率的计算能力，基本谐波：
谐波次数：2～51次，可以进行1～10种谐波叠加；
谐波含量：小于40%（相对于基波）；
谐波相位：0°～359.99°；
谐波准确度优于2%（含量＞1%）；
谐波角度准确度优于1°；                                                              7.装置须满足到货安装后JJG596的首次更新对计量标准器的技术要求；                       

8.保修期5年，5年内免费保修、重大问题包换，终身维修；                                                              9.软件要求：可实现软件设置检表方案后自动控台检定，检定完成后自动生成检定记录。 
10.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（三）标准时钟测试仪

1.标准时钟测试仪符合JJF 1662中日计时误差规定，日计时误差优于0.05s/d，出厂校正准确度：优于1×10-8，仪器综合准确度:≤5×10-8
2.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。
（四）标准时钟

1.标准时钟分体配置，符合JJF 1662中时钟时刻误差规定,时钟示值误差优于1s，分辨率0.01s及以上。
2.供货时提供国家级法定计量检定机构出具的检定证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    

	3
	三相电能表检定装置
	1
	（一）三相标准电能表

1.电压测量范围：3×（0.1～480）V；
2.电流测量范围：3×（0.3mA～120A）,满足IR46标准对小电流测试的要求
3.电能有功测量准确度等级：0.02级，电能无功测量准确度等级：0.05级。
4.验收时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书（其中，谐波电能部分提供国家级法定计量检定机构出具的证书）。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（二）三相电能表检定装置
1.电压测量范围：3×（0.1～380）V；
2.电流测量范围：3×（0.3mA～120A）,满足IR46标准对小电流测试的要求；
3.电能有功测量准确度等级：0.05级，电能无功测量准确度等级：0.1级； 
4.表位数量：16表位 （表位分配方案：8表位压接接线，8表位人工接线）；
5.符合JJG1106中0.2级谐波电能表检定装置要求。装置能够准确输出正弦波、谐波、次谐波、奇次谐波、方波、尖顶波、脉冲波、过零点波和高次谐波等多种波形，也可自定义波形输出；最高可输出51次谐波，谐波总含量最高到40%。具有电压电流2～51次谐波的分析能力，具有谐波2～51次功率的计算能力，基本谐波：
谐波次数：2～51次，可以进行1～10种谐波叠加；
谐波含量：小于40%（相对于基波）；
谐波相位：0°～359.99°；
谐波准确度优于2%（含量＞1%）；
谐波角度准确度优于1°；                                                               6.可实现软件设置检表方案后自动控台检定，检定完成后自动生成检定记录；
7.保修期5年，5年内免费保修、重大问题包换，终身维修；                                                           8.装置须满足带货安装后JJG596的首次更新对计量标准器的技术要求。
9.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（三）标准时钟测试仪

1.符合JJF 1662中日计时误差规定，日计时误差优于0.05s/d，出厂校正准确度：优于1×10-8，仪器综合准确度:≤5×10-8；
2.供货时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（四）标准时钟

1.标准时钟分体配置，符合JJF 1662中时钟时刻误差规定,时钟示值误差优于1s，分辨率0.01s及以上。
2.供货时提供国家级法定计量检定机构出具的证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    

	4
	标准电池检定仪
	1
	1.热电势≤0.4μV
2.含检定软件，实现全自动检定工作，可自动获取检测数据，生成原始记录，支持检测数据输出。
3.验收时提供由法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
4.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。

	5
	恒温油槽
	1
	1.定点20℃，最大允许误差±0.1℃
2.容量60L，可同时放置2套标准电阻
3.供货时提供由法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
4.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务；
5.供货时提供至少60L检测用无腐蚀性硅油。

	6
	功率分配器
	1
	用于功率分配及信号合成，结构为3电阻（每个端口电阻阻值为16.7Ω）
1. 频率范围：DC～26.5GHz;
2. 最大输入功率：0.5W；
3. 最大幅度跟踪：0.25dB @ 18GHz；
4. 最大相位跟踪：3°（典型值）；
5. 最大驻波比：1.29；
6. 最大插入损耗：7.5dB；
7. 端口：3.5mm母头；
8.验收时提供由法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
9.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。

	7
	加速度传感器套组、动态信号分析仪
	1
	（一）加速度计套组

1.工作频率上限不低于 400 Hz
2.灵敏度幅值扩展不确定度 2% ( k=2 )
3.验收时提供由省级及以上法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；
4.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。
（二）动态信号分析仪

1.频率示值误差不超过 ±0.015%
2.验收时提供由省级及以上法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
3.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。

	8
	三相电能表现场校验仪
	3
	1.功率/电能准确度等级0.05级（直测）、0.2级（钳测）；
2.交流电压测量：（57.7～380）V，MPE：±0.05%；
3.交流电流测量：（0.1～10）A（直测），MPE：±0.05%；（0.5～100）A（钳测），MPE：±0.05%；
4.频率测量：（45～65）Hz，MPE：±0.05%；
5.相位：0°～359.99°，MPE：±0.05°（直测）、±0.2°（钳测）；
6.日计时误差：±0.05s。
7.验收时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
8.质保期自验收合格之日起不低于3年。

	9
	交直流分压器
	1
	1.额定电压：200kV
2.准确度等级：交流1.0级，直流0.5级；
3.配表头UT61E；
4.配有设备运输箱。
5.分压桶采用2节，单节100kV，单节长度不大于1.1m。
6.验收时提供由省级及以上法定计量机构出具的检定证书，设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
7.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。

	10
	耐电压测试仪检定装置
	1
	1.交直流电压：
1）测量范围：0.5kV～15kV；
2）准确度：±0.5%；
3）电压分辨率最小0.001kV。
2.交直流电流：
1）测量范围：0.5mA～200mA；
2）准确度：±0.5%。
3.交流电压失真度：

测量范围：（0.50%～10.00%）,MPE：±1%。
4.直流电压纹波系数：

测量范围：（0.50%～10.00%）,MPE：±1%。
5.电压持续时间：
1）测量范围：0.1s～999.99s；
2）准确度：±0.5%；
3）分辨率0.01s.
6.负载选择档位允许最大电流可调节。
7.具有控制系统，能自动获取检定装置数据，生成原始记录。
8.验收时提供国家级法定计量机构出具的检定证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
9.提供自验收合格之日起至少3年的质保服务。

	11
	防雷元件测试仪校准装置
	1
	1.起始动作电压测量范围：5V～2000V， MPE：±0.1%；
2.恒流电流： 1mA；MPE：±0.1%                              3.直流击穿电压测量范围：75V～2000V，MPE：±0.1%；
4.漏电流测量范围：1μA～200μA, MPE：±0.2%
5.集成度高，满足JJF 2177—2024《防雷元件测试仪校准规范》技术要求。
6.验收时提供国家级法定计量机构出具的检定证书，设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
7.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。

	12
	电焊机焊接电源校准装置
	1
	电焊机焊接电源校准装置（含内置空载电压测试模块的主机、负载、专用大电流测试线）
1.交、直电流测量：10A～1000A，MPE：±0.1%；
2.交、直电压测量：10V～1000V，MPE：±0.1%；
3.内置空载电压测量功能；
4.焊机负载电阻可调，需承受电流≥1000A,负载重量不超过20kg，配有拉杆、万向轮；
5.需配专用大电流线，电流线承受电流≥1000A；
6.具有自动检测功能，能自动获取检测数据输出或上传（供货时提供协议），支持定制原始记录模板。
7.验收时提供省级及以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
8.质保期自验收合格之日起不少于1年。

	13
	铷原子频率标准装置
	1
	（一）铷原子频率标准

1.相对频率偏差：优于或等于5×10-11；
2.频率稳定度：优于或等于3×10-12/s；
3.频率复现性：优于或等于5×10-11；
4.输出频率：10MHz、5MHz ；
5.验收时提供由国家级法定计量机构出具溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
6.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。
（二）频标比对自动测试系统

1.结合铷原子频率标准可计量：稳定度、相对频率偏差、开机特性、日波动、老化率、复现性等参数，可通过PC端程控。
2.被测频标： 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz。
3.参考频标： 5MHz、10MHz
4.比对不确定度：1×10-12。
5.验收时提供由国家级法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
6.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。
（三）时间合成器

1.脉冲周期范围：20ns～10000s
2.周期最小分辨率：0.01ns
3.时间间隔范围：1ns～9999.5s
4.脉冲宽度8.0ns～9999.5s
5.时间最小周期分辨率：0.1ns
6.时间间隔误差：±(T×5×10-7+ 5ns)
7.脉冲升降时间：5ns～1ms  准确度：±（10％＋3ns）
8.验收时提供由国家级法定计量机构出具的溯源证书，出具的证书结果符合要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
9.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。
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	便携式充电桩校验仪
	1
	（一）便携式直流充电桩校验仪

1. 电压测量范围： 50V-1000V
2. 电流测量范围：1A-600A
3. 功率/电能测量范围：最大600kW
4. 电能：0.05%（50V～1000V，5A～600A），0.1%（50V～1000V，1A～5A）,重复性0.005%；
5. 具备标准电能脉冲输入输出端口；有电能值、脉冲数的显示，脉冲均为一定幅值的矩形波，并给出脉冲输出的脉冲常C(imp/kWh)，累积电能值的小数位数为4位;显示电能误差的小数位数为2位，脉冲频率10000Hz；
6. 监视单元示值误差：电压±0.1%，电流：±0.2%
7. 时钟时刻绝对误差优于±1s;
8. 具备4G联网能力,具备数据上传功能，集成北斗定位功能，可显示卫星信号强弱；
9. 内置电池，可充电，连续工作不少于7小时；
10. 可实现基于BMS数据的车端误差，桩端误差测量；
11. 测量时能预设累积电能值，可自动获取充电桩结算数据形成原始记录输出或上传（供货时提供传输协议）；支持与充电桩在线管理平台连接功能拓展，获取被检充电桩基本信息（如铭牌标识等）；支持自动出具证书报告功能拓展；
12. 可兼容各类用户终端，包括手机平板和电脑，不依赖专用终端可实现与设备的协同工作；具备微信检测小程序或专用检测APP；
13. 设备扩展存储空间不少于8GB；
14. 具备主动散热功能，过热自动停止检测，适应超充大电流场景；
15. 重量不超过2.5kg
16. 验收时提供省级以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（二）便携式交流充电桩校验仪

1. 电压测量范围： 3相132V～242V;
2. 电流测量范围：3相0.1A-32A;
3. 频率测量范围：45Hz～60Hz
4. 功率因数：1.0、0.8L、0.8C
5. 功率/电能测量范围：最大21kW
6. 电能：0.05%（132V～242V，0.1～32A），
0.1%（132V～242V，Imin～0.1A ）,重复性0.005%；
7. 具备标准电能脉冲输入输出端口；有电能值、脉冲数的显示，脉冲均为一定幅值的矩形波，并给出脉冲输出的脉冲常C(imp/kWh)，累积电能值的小数位数为4位;显示电能误差的小数位数为2位，脉冲频率10000Hz；
7. 监视单元示值误差：电压±0.1%，
电流：±0.2%，相位角：±2°，频率：±0.5%；
8. 时钟时刻绝对误差优于±1s;
9. 具备4G联网能力,具备数据上传功能，集成北斗定位功能，可显示卫星信号强弱；
10. 内置电池，可充电，可连续工作不少于7小时；
11. 具备标准电能脉冲输出端口；
12. 设备扩展存储空间不少于8GB；
13. 测量时能预设累积电能值，可自动获取充电桩结算数据形成原始记录输出或上传（供货时提供传输协议）；支持与充电桩在线管理平台连接功能拓展，获取被检充电桩基本信息（如铭牌标识等）；支持自动出具证书报告功能拓展；
14. 可兼容各类用户终端，包括手机平板和电脑，不依赖专用终端可实现与设备的协同工作；具备微信检测小程序或专用检测APP；
15. 过热自动停止检测，适应超充大电流场景；
16. 重量不超过2.5kg
17. 验收时提供省级以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
（三）便携式充电桩校验仪专用负载

1. 负载电压：直流输入电压  0～400V DC；
2. 负载电流：直流最大输入电流 0～25A DC；
3. 负载功率：直流最大功率0～10kW；
4. 供电电源：内置电池：24V；
5. 使用环境温度  -20～50°C；
6. 相对湿度≤85%，无腐蚀性气体；
7. 重量：不大于7kg；
8. 兼容交/直流充电桩，支持充电枪头接口及供电方式。
9. 验收时提供省级以上法定计量检定机构出具的溯源证书。设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
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	失真度仪校准装置
	1
	1.频率范围 (基波):5 Hz～200 kHz ;
2.失真度范围:0.01%～100% ;
最大允许误差:±( 1%～10% ) (相对误差);
3.基波信号剩余失真:
≤0.003%( 20 Hz～10 kHz );
≤0.03%( 5 Hz～200 kHz )。
4.验收时提供由国家级法定计量机构出具的检定合格证书，出具的证书结果符合JJG802-2019失真度仪校准器检定规程要求；设备应优先直接溯源至社会公用计量标准（传递地区或范围包含广西）    
5.提供自验收合格之日起至少1年的质保服务。
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	液化天然气加气机检定装置
	1
	（一）装置整机1台

1.装置扩展不确定度：≤0.3%，k=2（验收时须取得法定计量机构出具的校准证书）
2.重复性：≤0.15%
3.检定介质：液化天然气（LNG）
4.流量范围：覆盖1kg/min～80kg/min
5.额定压力：不低于1.6MPa；设计工作压力2.0MPa
6.环境温度：覆盖-25℃～55℃
7.相对湿度：覆盖35%～90%
8.大气压力：覆盖86kPa～106kPa
9.电源电压：可DC12V车载供电
10.外形尺寸：不大于650×600×690
11.整机防爆标志：Ex db ibⅡB T4 Gb
12.重量：不大于90kg
13.机壳及管路系统：采取防震、防潮、防锈措施，安全接地，液相从加液枪接口到液相流量计进口距离不大于15厘米，且不拐弯。
（二）液相质量流量计1台

1.准确度等级0.15级
2.重复性0.075%
3.流量范围覆盖（20～80）kg/min
4.供货时提供液相质量流量计出厂标定证书和国家级法定计量机构出具的检定证书。 

（三）气相质量流量计1台

1.准确度等级0.15级
2.重复性0.075%
3.流量范围：（2.5～8）kg/min
4. 供货时提供气相质量流量计出厂标定证书和国家级法定计量机构出具的检定证书。
（四）数字压力表1台

准确度等级不低于0.2级（供货时提供国家级法定计量机构出具的检定证书）
（五）数据采集单元（移动工作站）1套

1. 数据处理系统
1）处理器：性能不低于英特尔I3
2）内存：不少于16G
3）硬盘：不少于500G
2. 移动工作站
1）内存RAM:8G，ROM:128G
2）具有防爆合格证
3）具备扫码功能
4）检测数据可一键发送至云端
3. 装置主机与移动工作站无线连接
4.检定软件具备被检对象二维码生成及管理功能，预留监督执法接口
5.支持采集的图像实时识别，并自动校准采集的检测数据

6.支持移动终端认证接入检测，支持全自动数据采集/检定模式，手动采集/检定模式

7.支持一键自动生成原始记录，并给出检定结论

8.可生成二维码，并具有扫描提取历史数据的功能

9.支持Excel 模版预览，导出pdf、Excel

（六）加液枪
1）额定流量: ≥50加仑/分钟 (约 15 PSI 的压差条件下）
2）最大工作压力：500PSI（3.45MPa）
3）爆裂压力: 2000PSI(13.79 MPa)
4）流量系数：9
5）断开溢出量: ≤1cc
6）操作温度: -320°F to +185°F(-196°C to +85°C)
7）储存温度: -60°F to + 120°F(-51.1°C to 48.89°C)
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	车载燃油加油机检定装置
	1
	一、燃油加油机检定专用车1套
(一)整车技术要求
1.发动机：排量不小于2.0升，最大功率不低于90kW；
2.排放标准：国六；
3.燃料：柴油；
4.车型尺寸：长不小于5300mm，宽不小于1900mm，高不低于2300mm，后车厢净尺寸：长不小于1600mm，宽不小于1700mm，高不低于1800mm；
5.轴距：不小于3000mm；
6.制动：盘式制动；
7.操控配置：具有ABS防抱死以及制动力分配配置；
8.变速方式：自动挡（蓝牌C照）；
9.投标文件中须提供投标产品具有国家工信部颁发的检测车改装公告、公告号。
(二)功能区域要求
1.区域分配：车辆前舱用于驾驶室、休息舱，后舱为加油机检定操作区，前后舱有物理隔断，中间有透明观察窗；
2.前舱：前排为正副驾驶独立可调节座位、后排为2个或以上乘客座位以及一个操作控制台，台下装有逆变器电源转换控制柜，同时安装多功能换气扇及LED照明灯，另外配备两个超大容量电池，保证持续安全供电；
3.后舱顶部有活动通风口，后舱内饰采用防酸碱铝塑板。
二、燃油加油机智慧检定装置

(一) 技术要求
1.燃油加油机智能检定装置，分别为50L和100L各一套、20L的两套；
2.燃油加油机智能检定装置的技术指标必须满足JJG443《燃油加油机》、JJG259《标准金属量器》现行有效检定规程的相关要求；验收时提供法定计量机构出具的检定装置检定证书；
▲3.整套燃油加油机智能检定装置（包含量器、液位传感器、温度传感器、环境温湿度传感器、测量电路、检定终端、导线等），投标文件中须提供不低于ExiaⅡBT4Ga的防爆合格证；
4.不锈钢标准量器的要求：
1)额定容积: 20L、20L、50L、100L；
2)容积最大允许误差:优于±2.5×10-4；
3)材质：S304不锈钢；
4)其他指标均符合JJG259《标准金属量器》的要求；
5.传感器和检定终端的要求：
▲1)每套智能检定装置均装有枪口温度传感器、器内温度传感器、液位传感器及环境温湿度传感器；
a.温度传感器须采用铠装四线制PT100铂电阻，测量范围为（-25°～55°）℃，最大允许误差优于±0.2℃，分辨率：0.01℃；
b.液位传感器采用磁致伸缩液位传感器，准确度优于0.05％，分辨率为0.01mm；
▲2)检定终端的要求：
a.每套智能检定装置均配备一个检定终端，检定终端包含数据采集处理电路、液晶显示屏、定位模块、无线传输模块（4G、wifi、蓝牙等）、二维码识别模块、锂电池、金属壳体、与感知模块连接用的连接件等部件；
b.检定终端具有实时采集、处理、显示、储存检定加油机的必备参数，必备参数至少包含加油站/加油机信息（含生产厂家、器具编号、铅封号、检定有效期等）、枪口温度、容器内温度、液位高度、实时流量、检定现场环境温湿度、检定地点等参数，并自动计算及判断检定结果的功能；
c.终端可通过定位或扫码方式快速录入被检加油枪的客户信息、标识号、油枪号、铅封号等内容；
6.加油机专用检定软件的要求：
1)专用软件可与每套检定装置的检定终端实现远程双向通讯，传输检定任务及相关信息，获取已检任务的信息和数据，自动生成检测记录；
▲2)专用软件与采购人的计量业务管理系统实现无缝对接（可以利用AI智能体），实现将检测记录一键发送到业务系统生成检定原始记录和证书；
7.不锈钢储油罐的要求：
1)总容积不低于500L；
2)材质为S304，罐体材料厚度均不低于3mm，罐体装有两根不锈钢排气管，须保证放油干净；
3）配备一辆80L不锈钢转运车；
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	流量计密封性试验装置
	1
	1.检测口径：DN15～DN300
2.压力：(0～1.6)MPa，精度≤±0.1%；
3.高精度差压变送器、绝压变送器作为压力标准，精度≤±0.1%；
4.装夹方式：油压装夹； 
5.试验结果判断方法：平衡差压法，且配备定量密闭容积作为标准参考体积；
6.可自动生成测试数据报告，报告格式为图表，并具备存储、导出、打印功能；
7.配备PLC模块进行数据采集及处理；
8.装夹台位设置有安全防护罩；
9.具备紧急制动功能，可紧急关闭空压机和进气阀门。软件界面上有紧急停止图形“STOP”按钮。
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	 钟罩式气体流量标准装置
	1
	1. 配套钟罩2个：20L 1个，200L1个；
装置不确定度：U=0.2% ,k=2；
2.工作压力：≥1.5kPa（可调）；
3.余压波动：≤20Pa；
4.流量范围：0.016m3/h～12m3/h；
5.钟罩密封液：白油；
6.装置用途：适用于检测G1.6、G2.5、G4、G6四种规格的家用膜式燃气表误差；
7.一次检表数量：4块；
8.适用表间距：适用于G1.6、G2.5、G4、G6燃气表尺寸。
9.适用被检表高度：适用于G1.6、G2.5、G4、G6燃气表尺寸，且可根据实际表型调整。
10.通过高精度光栅尺转换技术，自动计量钟罩体积。 
11.采样方式：采用自动对焦动态图像处理器对燃气表自动采样，实现动态计量；
12.自动检测燃气表压力损失，量程±1000Pa，准确度≤0.5%；
13.压力自动补偿：量程±10kPa，准确度≤0.2%；
14.自动检测大气压力；
15.温度自动补偿,量程0～50℃，最大示值误差为0.2℃；
16.阀门自动切换，可以检定左入口或右入口燃气表；
17.系统自动控制钟罩升降、钟罩进出气、系统检漏、流量阀开关等功能，提高检测效率；
18.夹表方式：气动夹表；
19.表号输入方式：条码扫描输入或键盘输入；
20.系统采用通讯接口与计算机连接，专用燃气表测试软件具备完善的控制、检测、数据保存，查询和打印等管理功能，检测结束后自动生成符合JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》的原始记录，实现燃气表检测信息化和自动化；
21.配套操作系统及输出装置：
（1）配套操作系统（处理器：性能不低于英特尔I3、内存：不少于16G，硬盘：不少于500G）；
（2）配套输出装置（可对试验报告输出与打印）。
22.台体结构：工业铝型材；
23.系统自动选配燃气表最佳调整齿轮比；
24.通过光电编码转换技术，自动计量钟罩体积，确保系统准确度；
25.系统控制软件：整个系统在检测测试软件控制下实现全自动检测。测试软件界面清晰美观、操作简便等特点，试验数据和分析数据结果可以和Excel软件直接动态连接，可快速完成试验报告输出与打印，具有数据存盘、记录打印、分析统计等功能。


	▲商务要求（3个分标共用）

	投标报价要求
	1.本项目实行总价包干制，投标报价包括货物价款、随配附件、备品备件、配套软件、标准附件、辅助材料、专用工具、包装、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术资料、操作培训、保险、履约验收及售后服务、人工费、投标费用、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同合计金额以外的其他费用。
2.投标人的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货时间及地点
	1.交货时间：
（1）国产设备自签订合同之日起180日历天内到货安装调试完成并通过验收。
（2）进口设备自签订合同之日起240日历天内到货安装调试完成并通过验收。
3.交货地点：广西区内采购人指定地点。

	货物验收
	1.货物验收时由采购人对照招标文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合招标文件要求或提供虚假承诺、虚假检定报告、校准报告或溯源证书等虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。
4.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：
（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品、配件及其完整的技术资料。
（2）货物各项参数完全符合投标文件的承诺，性能满足要求。
（3）中标人需负责安装、调试（测试）直到验收合格，并完成采购人的使用操作培训。
（4）已按招标文件要求提供各类校准证书、检定证书或溯源证书。
5.采购人组织验收并抽样由具有资质的法定计量机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽检合格后双方签署验收入库凭证。

6.属于计量/测量仪器设备的产品，供货时须提供法定计量机构出具有效的计量检定（校准）证书或报告，符合产品规定的技术条件后，方能通过验收。本项目计量检定（校准）费用须由中标人承担。

7.属于计量/测量仪器设备的产品，供货时须提供期间核查方法和设备操作规程各1份。

8.履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，含出具各类校准证书、检定证书或溯源证书的费用均已包含在投标报价中。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行

10.中标产品不能涉及任何法律纠纷。

	质量保证要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，单项货物中有特殊质保期要求的按单项货物的要求；单项货物中未提出的统一提供整机原厂质量保证期不少于1年（生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺），从交货验收合格之日起计。
2.在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。
3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。
4.中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。
5.中标人在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

	售后服务要求
	1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和36个月远程服务。
2.维修响应：售后服务要求5天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后1小时内响应，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时48小时内到达现场处理，到现场后一般情况下48小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。如果中标人未在上述时间内作出响应,则采购人有权自行或委托他人解决相关问题，中标人承担由此发生的全部费用。
3.质量保证期内因设备性能故障维修三次仍不能正常使用的，投标人须无偿更换同型号新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
4.终身提供远程技术协助服务。
5.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。提供不少于2次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。
6.设备安装调试及技术培训：中标人协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师负责安装。设备安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作仪器，熟练使用设备的各种功能。供应商提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材,以保障验收与培训的正常开展。

7.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。

	履约保证金收取及退付
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。
2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件提交给采购人。
统一社会信用代码：124500004985006348
户名：广西壮族自治区计量检测研究院   
开户行：工行南宁市星湖支行
账号：2102103109300035296
地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号
电话：0771-5726862
缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

	付款方式
	1.合同签订后10个工作日内，采购人首次向中标人支付合同金额的50%；每单件独立设备到货后，中标人出具请款材料，采购人支付该单项设备合同金额的40%；验收合格后，采购人支付合同金额的10%。采购人每次付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票直接开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

2.若中标人供货产品为进口产品，付款前中标人应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票直接开具给采购人，否则，采购人可以拒绝付款。

	其他要求
	1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。
2.中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因投标人自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。

	进口产品投标注意事项
	1分标：不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，如有此类产品投标的按无效投标处理。
2分标：第19货物（便携式露点仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；选用进口产品时必须为全套原装进口产品。若投标产品为进口产品，投标时必须提供生产厂家或厂家驻国内办事处或中国总代理商出具的授权书和售后服务承诺书原件扫描件（格式自拟）；在供货时须提供原件。
3分标：不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，如有此类产品投标的按无效投标处理。

	核心产品
	1分标：第15项产品压力全自动检定校准系统；

2分标：第10项产品多参数监护仪检定装置；

3分标：第17项产品车载燃油加油机检定装置。

    根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限

定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值

及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷

空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
　　第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式按照采购文件的要求）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：/。

分包金额或者比例：/。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

☑依次按投标报价低的优先、技术要求负偏离少的优先、技术要求正偏离多的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先顺序推荐；

□随机抽取；

	11.2
	☑不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间：/年/月/日/时/分，逾期后果自负。

集中地点：/ 

联系人：/ ；联系电话：/

	
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会：

会议开始时间：/年/月/日/时/分，逾期后果自负。会议地点： /

	13
	报价文件：

1.投标函（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式按照采购文件的要求）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3. 供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式按照采购文件的要求）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式按照采购文件的要求）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式按照采购文件的要求）；（供应商根据自身响应情况出具）；

5.《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（格式按照采购文件的要求）；（供应商根据自身响应情况出具）；

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前半年内连续三个月依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商成立不满一年的应提供投标文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人直接管理关系信息表（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标声明（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件
1.参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明（格式按照采购文件的要求）及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4.授权委托书（格式按照采购文件的要求）及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.投标人认为需要提供的其他商务文件证明材料（格式自拟）。

9.代理服务费承诺书（格式按照采购文件的要求）。

10.设备性能配置清单（格式按照采购文件的要求）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.技术要求偏离表（格式按照采购文件的要求）；（必须提供偏离表和要求投标文件必须提供的佐证材料，否则按无效投标处理）

12.项目实施方案（格式自拟）【包括但不限于项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式按照采购文件的要求）、技术服务、技术培训的内容和措施）】

13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

14.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；
15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他技术证明材料（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起  90  日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金：

1分标¥42900.00元，2分标¥42700.00元，3分标¥40800.00元。

2.投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁分行

银行账号：0101012090615689

3.采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

4.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。

5.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。

6.投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式向本项目采购人或代理机构负责人提交单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。投标截止时间前未提交原件的，投标无效。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；

□本项目接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告。
2.投标地点：详见招标公告。

	23
	1.开标时间：详见招标公告。

2.开标地点：详见招标公告。

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	25.3（2）
	1.采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

2.查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.信用查询截止时点：资格审查结束前。

4.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。

5.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：7人或以上单数

	29.1
	评标方法：☑综合评分法  □最低评标价法

	29.2
	各分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

各分标技术要求评审中非实质性条款允许负偏离的条款数为 3 项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：3家。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：

☑依次按投标报价低的优先、技术要求负偏离少的优先、技术要求正偏离多的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先顺序推荐；

□随机抽取。

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体要求见采购需求商务条款。

备注：

1.根据《桂财规〔2022〕8号 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》，采购人在采购文件中要求提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

3.采用银行出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司

联系人：梁伟贞；联系电话：0771-2023650

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

业务时间：工作日，上午8：00-12：00；下午15：00-18：00（北京时间）

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由各分标中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：以各分标中标金额为计费额，按下表规定的收费计算标准（货物招标），采用差额定率累进法计算得出招标代理服务费并下浮46%。

费率

中标价

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.5%

1.5%

1.0%

100～500万元

1.1%

0.8%

0.7%

500～1000万元

0.8%

0.45%

0.55%

1000～5000万元

0.5%

0.25%

0.35%

3.代理服务费收费专用银行账户名称：

账户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询一分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030137000001

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包             

    7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

    9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

    9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

    13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

    13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

    13.3商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

    14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

  19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

    19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 .确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书

    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务计费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费下浮46%为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ （1.5+1.1）×（1-46%）＝ 2.6 =1.404（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

(最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

未响应招标文件实质性要求的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标文件前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在指定时间内对投标价格作出解释，于广西政府采购云平台线上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，评审时可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（4）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（5）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（6）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（7）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审中出现第5.1（3）项异常低价情形的，评审委员会应当按第5.1（3）项启动异常低价投标审查程序。

（2）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（3）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法（3个分标通用）

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	3个分标共用

	评审因素
	评审标准

	1.价格分（满分
30分）
	投标报价得分（满分30分）
	评审价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只作为评标时使用。
1.小微企业政策价格扣除
（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品制造商全部的小型或者微型企业的，对其最后报价给予10%的扣除。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.本国产品价格扣除
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-小微企业扣除比例10% - 本国产品扣除比例20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=投标报价。
4.以进入综合评分环节的最低评审价为基准价，基准价得30分。
5.价格分计算公式：
某投标人价格分=基准价/某有效投标人评审价×30分

	2.技术分（满分60分）
	2.1技术性能分（满分10分）
	投标文件中的技术要求偏离表中，标注“▲”的实质性技术参数有正偏离的，每项正偏离加1分，满分10分。【备注：1.投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明等证明材料，且加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，未提供证明材料或材料不满足备注要求的不得分。2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。】

	
	2.2供货方案（满分16分）
	未提交方案，或所提交方案不符合以下要求，或仅有空泛框架而缺乏实质性内容，或其内容与项目实施无关的，均不得分。  一档（4分）：供货方案需列明全部计量检测设备的供货计划及总体进度安排，提供总体的供货时间表，明确各项设备的预计交付时间，并符合项目规定的供货周期要求。
二档（8分）：供货方案优于前一档，涵盖各类计量检测设备在采购/生产、运输、交货等全流程的工作计划及清晰的时间节点；清晰列出每批次或每类设备的计划交付时限，各阶段的质量保障措施详尽，明确各环节的责任人及其职责；同时对供货流程中的潜在风险进行分析，并提出基本应对措施，并对运输延误、货物损坏等常见风险进行初步识别与预案制定。  
三档（12分）：供货方案较前一档更为优化，针对多种类计量检测设备制定的供货进度安排科学合理，且方案内容与所供设备特性相契合。计量设备的溯源措施设计得当，覆盖从生产、检验、出厂、运输、到货直至安装就位的全过程；同时结合投标产品的具体特点，准确识别供货各阶段的关键任务，并提出针对性的专项保障措施。此外，须建立完善的供货风险识别与防控预案，明确在无法正常供货时的应急处理方案，包括供应链中断、关键部件短缺等极端情形下的替代供应渠道、工期调整安排及相应补偿机制等。  
四档（16分）：供货方案在前一档基础上进一步提升，供货进度计划科学严谨，关键节点清晰具体，全面梳理计量检测设备供货全流程中可能存在的难点环节（例如高精度仪器的生产周期保障、出厂校准要求、恒温恒压运输条件、精密部件的防震包装措施，以及对温湿度敏感的传感器在长途运输过程中的环境监控等），并据此制定科学、详实的专项保障措施；计量设备溯源措施应确保每台设备的关键信息全程可追溯，以切实保障其计量性能的可靠性与合规性。（若第2分标涉及进口产品投标，还须单独编制进口产品专项方案，就计量设备的进口报关清关、计量审批手续办理、免税申请等环节制定具体可行的操作措施，确保进口流程高效顺畅，不延误整体供货进度。）结合设备的具体特性，提出切实可行的供货优化建议。

	
	2.3安装调试、校准验收方案（满分12分）
	未提交方案，或所提交方案不符合以下要求，或仅有空泛框架而缺乏实质性内容，或其内容与项目实施无关的，均不得分。  一档（3分）：制定涵盖项目整体的安装、调试、校准及验收工作的计划、流程与质量保障措施；方案清晰说明各项工作的基本步骤、所需资源配置及时间安排，确保从设备进场至最终交付的全过程流程明确。  
二档（6分）：在满足上一档要求的基础上，能够结合分标中每台设备的具体特性进行分析，明确安装调试、校准验收的关键点与难点；分析须具体深入，针对不同类型的计量检测设备在环境条件、安装精度、校准规范等方面的特殊需求展开说明，并识别出关键控制环节及潜在风险。  
三档（9分）：在满足上一档要求的基础上，总结过往同类设备在安装、调试及校准方面的实践经验，剖析过程中常见的技术问题并提出应对措施，同时制定验收不合格情形下的响应预案；方案应详述对典型问题（如设备精度不达标、软硬件兼容性冲突、校准数据异常等）的预防与处置方法，并明确验收未通过时的整改程序与时限承诺。  
四档（12分）：在满足上一档要求的基础上，提供覆盖现场安装调试、操作培训、验收及校准检测的完整方案，全面契合计量检测设备采购的专业标准，并提出切实可行的优化建议；方案内容应包括环境准备、设备定位安装、系统联合调试、多维度验收指标（涵盖功能、性能、精度等方面）以及后续校准检测的衔接安排等，为保障按时通过验收编制有保障措施，明确第三方验收机制，针对安装调试、校准验收工作所提的合理化建议具备针对性与可执行性，确保精度校准和性能测试的优质高效。

	
	2.4质保及售后服务方案（满分12分）
	未提交方案，或所提交方案不符合以下要求，或仅有空泛框架而缺乏实质性内容，或其内容与项目实施无关的，均不得分。  一档（3分）：投标文件中提供有满足商务条款质量和售后服务要求的具体工作措施，委派有明确的专职售后服务人员、售后服务电话，且对质保、维护等售后服务工作出具承诺函。
二档（6分）：售后服务方案优于上一档，并且投标人建立有售后服务工作制度，提供有满足商务条款质量和售后服务要求的具体工作措施，至少2名技术员作为本项目的专职售后人员（注明姓名、联系方式等），制定有定期巡检、故障处理、用户回访、用户反馈等计划和措施。提供经投标人法定代表人签字确认的售后服务承诺函。
三档（9分）：售后服务方案较前一档更加完善，设有快速响应的故障处理机制，能够系统梳理质保期内各台设备的常见故障，清晰列明故障清单及对应的简易处置方法；同时提供完整的备品备件清单，并承诺常用耗材或易损配件可在4小时内送达现场。已制定有针对计量设备的维护维保的常态化机制。
    四档（12分）：质保及售后服务方案完全满足上一档要求，还提供有生产厂家提供的线上远程技术支持方案、软件升级服务方案、终身技术指导方案及设备重大故障的厂家支持方案等。在满足采购文件所约定质保期要求的前提下，投标人承诺延长质保期限，并至少安排2名供应商技术员与2名生产厂家技术人员为本项目提供专项技术服务（须附生产厂家出具的技术人员授权书或其他有效证明材料）。

	
	2.5培训方案（满分10分）
	未提交方案，或所提交方案不符合以下要求，或仅有空泛框架而缺乏实质性内容，或其内容与项目实施无关的，均不得分。   一档（3分）：编制有培训计划、培训方式、培训人员和培训职责等基本内容，确保培训工作具备初步的组织性和计划性。
二档（6分）：培训方案优于上一档，针对本项目所涉及计量检测设备的操作、维护及日常管理，制定出具体、详尽的培训内容大纲；方案需明确培训目标、课程设置、考核方式及具体实施步骤，并配备相应的培训教材或资料，确保培训内容的针对性和系统性。
    三档（10分）：培训方案优于上一档，能够安排设备生产厂家提供现场操作培训，提供有每项产品的培训手册；同时，培训方案应包含完整的理论讲解、实操演练、常见故障排除及应急处理等多个模块，并承诺提供定期的复训或技术更新支持，以确保操作人员能够全面、深入地掌握设备性能与维护技能，保障设备的长期稳定运行。

	3.商务分（满分10分）
	3.1投标人业绩
（满分2分）
	投标人自2023年1月1日以来，有同类项目供货业绩的，每项业绩得1分，满分2分。
【备注：投标文件中提供甲乙双方盖章的采购合同为依据，合同有明确的产品名称、品牌及型号及使用单位名称和联系电话，不提供或证明材料不全的不得分】

	
	3.2信誉分（满分6分）
	供应商具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，且认证范围与项目采购产品相关的，每1项得2分，满分6分。（提供认证有效期内证书复印件及并加盖单位公章）。

	
	3.3政策功能分（满分2分）
	1.属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每项得0.5分，满分1分。

    2.属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每项0.5分，满分1分。

	总分=1+2+3


四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，依次按照技术要求负偏离少的优先、技术要求正偏离多的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先顺序推荐排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购人（甲方）：广西壮族自治区计量检测研究院  
供应商（乙方）：（中标人名称）

采 购 计 划 号：                         
项目名称：2026年第一批计量技术装备及科研仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2026-G1-002699-KWZB

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量（套/台）
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（含税）(大写)            (小写)（¥            ）


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、软件升级等全部费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的【投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用】，从其规定。

第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。
3.乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条  交付和验收
1.交货时间：（乙方投标文件中承诺的时间）；地点：广西区内甲方指定地点。
2.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

3.甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

4.乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。 

5.乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

6.甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条  安装和培训

1.乙方应在交付货物时进行安装调试。

2.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同的附件，为甲方提供售后服务。

2.货物保修起止时间：验收合格之日起计算，单项货物中有特殊质保期要求的按单项货物的要求；单项货物中未提出的，统一提供整机原厂质量保证期不少于【1】年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条  付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。但实际采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.资金性质：预算内资金。 
3.付款方式：

（1）合同签订后10个工作日内，甲方首次向乙方支付合同金额的50%；每单件独立设备到货后，乙方出具请款材料，甲方支付该单项设备合同金额的40%；验收合格后，甲方支付合同金额的10%。甲方每次付款前，乙方应将同等金额的合法、有效增值税专用发票直接开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。

（2）2分标若乙方供货产品为进口产品，付款前乙方应将同等金额的合法、有效的增值税专用发票直接开具给甲方，否则，甲方可以拒绝付款。

第九条  履约保证金

1.履约保证金金额：合同金额的  %，签订合同前应交至指定账户。

2.履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

开户名称：广西壮族自治区计量检测研究院

开户银行：工行南宁市星湖支行

银行账号：2102103109300035296

3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方凭履约保证金财务凭证到甲方财务部门办理无息退还手续。

4.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2.如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内解决故障，否则须在    工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在15 个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30% 支付违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4.甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额0.4‰的违约金，超过30天甲方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2项的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8.乙方未按约提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金。

9.乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10.乙方的其它违约行为，按违约货款额5%收取违约金。

11.甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失（包括但不限于对方向第三方支付的赔偿金、补偿金、违约金等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用）。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十八条  签订本合同依据

以下文件作为本合同组成部分：

1.中标通知书；

2.采购需求；

3.乙方投标函及投标报价表；

4.乙方投标文件技术要求偏离表及商务要求偏离表；

5.乙方投标文件售后服务承诺函。

第十九条 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

广西壮族自治区计量检测研究院

年   月   日
	乙方（章）              

（中标人名称）

 年   月   日

	地址：
	地址：

	法定代表人或委托代理人：

（签字）
	法定代表人或委托代理人：

（签字）

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	社会统一信用代码证：
	社会统一信用代码证：

	经办人：                                                 年    月    日


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                     

项目编号：                     

分标：                

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量（套/台）
	单价

（元）
	小计金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（含税）(大写)            (小写)（¥            ）


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

5.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
7. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 供应商名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日 

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日

5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                      
地    址：                                                      
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按采购需求具体项目修改）

商务要求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标：

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩

投标人业绩情况一览表

	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书
致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，将按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                 ；

（4）在税务局登记的电话_                 ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单
项目名称：

项目编号：

所投分标：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
项目名称：

项目编号：

所投分标：

	项号
	标的名称
	技术参数要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数要求”逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标：

	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：

项目编号：

所投分标：

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：            
四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

……

 
年 
月 
日
 2.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                      

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                       
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                             
事实依据：                                               
法律依据：                                               

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                   
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                      
地址：                                          邮编：                  法定代表人/主要负责人：                         

联系电话：                                     
授权代表：                                     联系电话：         

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                  

地址：                                              邮编：         

联系人：                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                          
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                              

代理机构名称：                                            

招标文件公告：是/否公告期限：                             

招标结果公告：是/否公告期限：                             
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：                          

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                        

事实依据：                                       
法律依据：                                      

投诉事项2            
……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                        
签字（签章）：    公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
